<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075756
                                                          PrUZ
         Beschrijving          van    de inrichting        van  Cosun Beet
         Company         Vierverlaten
         Onderdeel      van   de aanvraag          voor een revisievergunning
         in het kader     van   de Wet      algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         Rapportnummer FQ 1108-23-RA-005 d.d. 31 mei 2023
                                                                              0000000929
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                               PEUZ
         Beschrijving                     van       de inrichting                     van        Cosun Beet
         Company                 Vierverlaten
         Onderdeel              van      de aanvraag                 voor een           revisievergunning
         in het kader              van       de Wet          algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         opdrachtgever              Cosun Beet        Company Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-23-RA-005
         datum                      31   mei 2023
         referentie
                                   IEEEEE                    © 1108-23-RA-005
         verantwoordelijke          ing.
         opsteller                  ing.
                                    +31     85      5.1.2¢
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer,  +31 85 822 87 00,   I EXEE @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, 1ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven    —
                                                           disseldorf— dortmund -
                                                                                  berlijn —
                                                                                            niirnberg —
                                                                                                        leuven -
                                                                                                                 parijs
                                                                                                                        -
                                                                                                                          lyon
                                                                                                                               0000000930
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                         PEUZ
                        Inhoudsopgave
                          Inleiding                                                                       6
                          Niet technische      samenvatting                                               b
               -            Algemeen                                                                       7
            N  NN           Bestaande   en  vergunde    activiteiten                                       8
         N ON AWN
               =              Suikerfabricage                                                              8
         N  RN                Waterzuivering                                                               9
                              Grondberging                                                                 9
                              Vergistingsinstallatie                                                       9
               un             Diksapopslag/diksapraffinage                                               10
            MN Ww           Verandering   van   de activiteiten                                          10
                          Beschrijving bedrijfsactiviteiten                                              12
               a            Procesbeschrijving suikerfabricage                                           12
               =              Algemeen   overzicht                                                       12
                AWN
                              Capaciteit                                                                 14
                              Aanvoer  van  bieten                                                       14
                              Weegbrug,   monstername                                                    14
                              Bieteninvoer   en  sapwinning                                              14
               OO             Pulpverwerking                                                             15
               NN             Kalkoven, kalkmelkbereiding                                                16
                0             Stoppen kalkoven                                                           17
               ©              Sapzuivering                                                               17
                     OO       Verdamping                                                                 18
               ded
                     WN
                     =        Suikerkristallisatie                                                       18
               wd             Sproeivijvers                                                              18
               end            Suikerdroging, koeling, opslag     en  de afvoer van  suiker               19
               ed Bh          Spilsuiker                                                                 19
                 —   vn       Vergunde wijziging project aanpassing       kookstation  en  project V-rise19
                 nN         Grondberging                                                                 20
               Ww           Vergistingsinstallatie                                                       22
         w                    Algemeen                                                                   22
         ww     N=            Capaciteit                                                                 22
         ww                   Equipement                                                                 23
         w     BAW            Verwerking vrijkomende melasse-oplossing         in de vergistingsinstallatie
                              25
            w               Beschrijving waterzuivering                                                  26
                              Bedrijfswatercircuit   en  waterzuivering                                  26
                [\S]          Waswatercircuit                                                            27
                                                                                                             0000000931
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                    PEUZ
         3.4.            Condensorwatercircuit                                                29
         3.4.
         3.4.
         3.4 OO
                UAW      Condensaat
                         Afvoer hemelwater
                         Sanitairwater
                                                                                               30
                                                                                              30
                                                                                              30
         3.4.~N          Waterzuivering                                                        31
         3.4. ©          Koelwater                                                             33
                     Algemeen                                                                 36
                 =     Inrichting                                                             36
            CI        Wet                                                                     39
                            geluidhinder
            NE
            UY
                 WN    Bevoegd    gezag                                                       39
            -
                bh    Melding     Activiteitenbesluit milieubeheer                            40
            TE
            -
                      m.e.r.--beoordelingsplicht                                              41
            TE
            TE
                 On    Besluit risico's   zware  ongevallen   2015                            41
                NN    Gegevens energie                                                        42
            TE
                 0    Gegevens verkeer       en  vervoer                                      45
            ET O      Gegevens       opslag    niet   gevaarlijke  stoffen (in emballage, tanks,
             bulkgoederen)                                                                    46
            4.10      Gevaarlijke     stoffen                                                 47
            4.11       Koel-  en  vriesinstallaties                                           49
            4.12      Milieumanagementsysteem           en TPM                                52
         4.12.1          Managementsystemen                                                    52
         4.12.2          Het  milieumanagementsysteem                                          53
            4.13       Proefnemingen                                                          54
            4.14      Maatwerk ongewone voorvallen                                            54
         4.14.1          Inleiding                                                             54
         4.14.2          Voorgestelde werkwijze                                                55
                 5   Milieuaspecten                                                           527
            |
                      Algemeen                                                                57
            IV
            ¥,
            I
                 N=   Geluid                                                                  57
                      Trillinghinder                                                          58
            I, hw
                      Geur                                                                    58
            I,
                       Luchtkwaliteit                                                         60
            BO, On                                                                            60
            7,
                      Stikstofdepositie
            BO
             7
                ~N     Externe   veiligheid                                                   60
            A
         un      =       Kwantitatieve risicoanalyse                                          60
             Ee MN
                WwW
                00
                         Atex
                         Brandveiligheid
                       Beste Beschikbare Technieken
                                                                                              60
                                                                                              61
                                                                                              61
            FF   0    Afvalwater                                                              62
            EO
                 =    Afvalstoffen                                                            62
            I
            LT  —-     Bodemrisicochecklist       en nulsituatiebodemonderzoek                64
                                                                                                  0000000932
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075756
                                        PEUZ
               Emissies naar  de lucht      66
             Toekomstige ontwikkelingen     68
         6.1  Project  V-Rise               68
         6.2  Project  V-Rise e-infra       69
                                               0000000933
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                          PEUZ
         1
           Inleiding
           Voorliggend     rapport     maakt    onderdeel     uit   van    de     omgevingsvergunningaanvraag:
           “Revisievergunning     Cosun Beet   Company Vierverlaten” (aanvraagnummer              OLO  7823703).  De
           vergunning     wordt aangevraagd         in   het   kader    van     de   Wet algemene bepalingen
           omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.1       lid 1 onder   e 2°  en  3°. De   inrichting betreft Cosun Beet
           Company Vierverlaten (CBC-V) gelegen         aan  de Fabriekslaan 12 te     Hoogkerk.
           De   inrichting  is  in  werking    op   grond    van   de   revisievergunning ingevolge de Wet
           milieubeheer (thans Wabo         omgevingsvergunning)         van   19   januari 2010, kenmerk      2010-
           03524/3,   MV.    Naast   de   vermelde     revisievergunning       is  op   11   november    2014    een
           veranderingsvergunning ingevolge          de Wabo verleend (zaaknummer 545934)               en  zijn ook
           meerdere milieuneutrale       veranderingen doorgevoerd. In paragraaf 4.1 is een overzicht
           opgenomen       van   de vigerende vergunningsituatie van CBC-V. Middels voorliggende
           aanvraag wordt     voortzetting van de huidige activiteiten van CBC-V en een aantal beperkte
           wijzigingen  ten   opzichte van de huidige bedrijfssituatie aangevraagd. De aanvraag betreft
           een aanvraag    om een   revisievergunning.
           In hoofdstuk 2 is   een  niet technische   samenvatting     van   de activiteiten binnen de    inrichting
           opgenomen. Een        beschrijving   van   de activiteiten    van    de   inrichting is opgenomen in
           hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn       algemene     gegevens      van   de inrichting opgenomen. De
           gevolgen   voor  het milieu   zijn beschreven in hoofdstuk 5.        Toekomstige ontwikkelingen zijn
           beschreven in het       daaropvolgende      hoofdstuk 6. In dit laatste hoofdstuk zal aandacht
           worden   gevraagd    voor  het  project V-Rise,  een   omvangrijke verbouwing         van de fabriek,  en
           het daarmee   samenhangende project V-Rise         e-infra.
                                                                                                                     0000000934
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                PEUZ
            2 Niet technische                      samenvatting
          2.1 Algemeen
              CBC-V vraagt     voor   de bestaande     inrichting gelegen    aan de Fabriekslaan 12 te Groningen    een
              revisievergunning (Wabo)          aan.   De    inrichting  van  CBC-V bestaat in    hoofdlijnen   uit een
              suikerfabriek ten         behoeve    van    de    suikerproductie,   een  waterzuiveringsinstallatie   ter
              behandeling      van   vrijkomend    water binnen de       inrichting, grondbergingen     voor de  opslag
              van   bietengrond afkomstig van          de   aangevoerde     suikerbieten en een   vergistingsinstallatie
              voor de productie van groen gas          uit reststromen    en perspulp.
              In het  navolgende is een beschrijving opgenomen van de bestaande activiteiten en de
              aangevraagde verandering van de activiteiten. In figuur 2.1 en figuur 1, zie bijlage 1, is de
              situering van de inrichting, inclusief de grenzen van de inrichting, weergegeven. In de
              figuren 3 en 4, zie bijlage 1, zijn de plattegronden van de terreinen van CBC-V opgenomen.
         f2.1 Situering Cosun Beet Company Vierverlaten in de omgeving
                                      »
                                                                                                                         0000000935
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                               PEUZ
           2.2 Bestaande       en  vergunde       activiteiten
         2.2.1 Suikerfabricage
               Bij de teelt van bieten wordt        in het voorjaar gezaaid;     de bieten worden       doorgaans vanaf
               september geoogst en naar            de  productielocatie van      Cosun Beet      Company Vierverlaten
               getransporteerd.
               Een suikerbiet bestaat     globaal uit circa 75% water, 17% suiker, 5% celmateriaal (merg) en 3%
               overige stoffen.   Afhankelijk van het seizoen of teeltgebied kunnen deze percentages van
               jaar  tot jaar  en van gebied tot gebied variéren. Voor de bietsuikerfabricage worden de
               suikerbieten    na  reiniging   in dunne    reepjes gesneden (snijdsel).         De suiker in dit  snijdsel
               wordt
               met water van de      bieten zelf   geéxtraheerd    in diffusietorens; het suikerhoudende       water   dat
               uit de diffusietorens komt, wordt ruwsap           genoemd.     Het ruwsap wordt in de       sapzuivering
               gereinigd door toevoeging          van  kalkmelk   en   CO2, producten die in de kalkoven worden
               geproduceerd uit kalksteen.       Na enkele   filtratiestappen   in het  procesdeel sapzuivering     wordt
               het sap   dunsap genoemd.         In de  verdamping      wordt het    dunsap ingedikt     tot diksap. Het
               diksap   wordt   voor een    deel   opgeslagen in diksaptanks       voor   latere verwerking tijdens de
               diksapraffinageperiode (DSR) of wordt bij de kristallisatie         verder verwerkt tot kristalsuiker    en
               melasse   (suikerstroop).   Een   uitgebreidere procesbeschrijving        is te vinden in   paragraaf   3.1.
               De   huidige vergunde verwerkingscapaciteit              van  de suikerfabriek      bedraagt gemiddeld
               30.000 ton bieten per     dag tijdens   de campagneperiode.
               Conform de      huidige omgevingsvergunning            van  CBC-V    (ter info dit betreft de aanvraag
               flexibilisering  campagne-     en DSR-periode) is een maximale campagneduur van 150 dagen
               en   een   maximale    diksapraffinageperiode van 65 dagen toegestaan. Het totale aantal
               suikerproductiedagen (campagne en diksapraffinage) bedraagt 200 dagen.
               Eventuele tussenvormen qua aantal dagen campagne en diksapraffinage zijn ook mogelijk
               met het   uitgangspunt dat      het maximaal aantal       suikerproductiedagen 200 dagen bedraagt.
               Het    totale   aantal    suikerproductiedagen         wordt     bepaald door het aantal dagen
               campagneperiode         en    de    aansluitende     diksapraffinageperiode. De lengte van de
               diksapraffinageperiode      wordt    bepaald door de voorafgaande         campagne,    afhankelijk  van  de
               bietenhoeveelheden       en  suikeropbrengst van de suikerbieten.
               De  diksapraffinageperiode dient conform de vigerende vergunning plaats te vinden tussen
               1 maart   en 1 augustus. Aangevraagd wordt om deze periode aan te passen naar de gehele
               intercampagne. De achtergrond dat de DSR-periode verruimd wordt ligt er in de laatste
               jaren diverse diksaptanks gebouwd zijn          en  de voorraad    diksap   is vergroot. Verder speelt de
               logistiek  een  steeds  belangrijke rol.   M.a.w.   er wordt  jaarlijks  onderzocht    wanneer  de suiker
               idealiter beschikbaar moet      zijn.
               De campagne start zodra de eerste suikerbieten de fabriek worden                 ingevoerd  en eindigt   op
               het moment dat de laatste suikerbiet de fabriek                ingaat.   De    intercampagne   betreft de
               periode tussen    het eind  van   de campagne     en  de start van  de  volgende    campagne.
                                                                                                                            0000000936
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                               PEUZ
         2.2.2 Waterzuivering
               Binnen   CBC-V-zijn   drie waterstromen       aanwezig:  waswater, condensorwater      en  condensaat.
               Waswatersysteem:
               Het waswater wordt        hoofdzakelijk gebruikt voor het wassen van de bieten, het transport van
               bieten  en  maakt deel uit     van een circulatiesysteem. Het water waarmee de bieten gewassen
               zijn, wordt ontdaan       van ongerechtigheden zoals eventueel meegekomen stenen, hout en
               bietenblad    .  In   het waswatercircuit        zijn onder   meer    indikkers  en  methaanreactoren
               geplaatst. Bij   deze laatste worden         opgeloste   suikers die in het waswater       zijn gekomen
               tijdens  het wassen van       de bieten omgezet in duurzame         energie(biogas).  Het   biogas  wordt
               gemengd     met het    aardgas,    wat samen de brandstof voor het ketelhuis vormt.
               Condensorwatersysteem:
               Het   water   uit   het    condensorwatersysteem         wordt   gebruikt    voor  de    koeling   en   het
               condenseren     van   de   kookdampen in de condensors van de kookpannen. Om af te koelen
               wordt het condensorwater           versproeid in de sproeivijvers om daarna weer opnieuw gebruikt
               te worden.
               Condensaatsysteem:
               Het condensaat ontstaat in de           verdamping,    door indikken    van  het sap. Een deel    van   het
               condensaat wordt in het         procesdeel    van  de sapwinning    weer  gebruikt. Uiteindelijk gaat    de
               condensaatstroom        na  thermische    uitnutting  naar de eindzuiveringen.
               De   waterzuivering      loost  gezuiverd water in het Koningsdiep. Door monitoring               van   het
               effluent wordt bewaakt        dat de lozingseisen uit de vigerende Waterwetvergunning             worden
               gerespecteerd.
               In de   periode    wanneer      niet wordt     gezuiverd, wordt het hemelwater van de inrichting
               verzameld in de     waterbergingen       (zie ook  paragraaf 5.9). Zuivering van dit water vindt plaats
               als daar noodzaak        voor   is  en  de  buitentemperatuur     voldoende     hoog  is  om   te kunnen
               zuiveren.
         2.2.3 Grondberging
               Met de bieten komt        een  hoeveelheid     bietengrond   mee.
                                                                                   Door jarenlange verbeteringen      van
               de rooitechnieken       van   suikerbieten is de hoeveelheid       bietengrond    die meekomt met de
               suikerbieten    aanzienlijk      verminderd.      Deze  bietengrond wordt na afspoeling            in   het
               waswatercircuit     opgeslagen      op de  grondberging    om  uiteindelijk als bietengrond,    onder  een
               fabrikant-eigen-verklaring,       te worden    afgevoerd.
               Vergistingsinstallatie
               Organisch materiaal wordt door bacterién omgezet in hoofdzakelijk methaan- en
               koolzuurgas. Dit biogas wordt gezuiverd tot aardgaskwaliteit om vervolgens deels op het
               openbare gasnet te zetten en voor een ander deel gemengd te worden met het aardgas in
               het ketelhuis. De       grondstoffen      die worden    gebruikt    komen    grotendeels    uit de   eigen
               suikerfabriek.
                                                                                                                           0000000937
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                   PEUZ
               Tijdens  de campagne wordt          er   bietenstaarten      gevoed, tegelijkertijd      wordt   er bietenpulp
               ingekuild, hetgeen        de   voeding     is   buiten    de    campagneperiode.         Daarnaast    is   er  de
               mogelijkheid om vloeibare grondstoffen             te  verwerken, in de praktijk zijn     dit partijen  melasse
               of diksap.
               Aankoop van externe producten gebeurt marginaal. Dit heeft dan als doel om de biologie
               gezond te houden met essenti€le nutriénten houdende producten. Externe grondstoffen
               moeten    voldoen   aan   diverse criteria welke      zijn vastgelegd    in het  acceptatiebeleid grondstof
               vergisting.  De    huidige    versie   van    dit document is opgenomen als onderdeel                    van   de
               aanvraag.
         2.2.5 Diksapopslag/diksapraffinage
               In de bestaande suikerfabriek vindt          gedurende      maximaal 65     dagen diksapraffinage        van  het
               opgeslagen diksap plaats, doorgaans             in de   periode    aansluitend   aan   de campagne tot vlak
               voor  de nieuwe campagne.        Tijdens   de   diksapraffinage     wordt  diksap   verwerkt tot suiker in de
               achterfabriek, bestaande uit de suikerkristallisatie, het drogen              en  koelen   van  suiker alsmede
               het zeef  en suikerverdeelstation.
           2.3 Verandering       van    de activiteiten
               CBC-V vraagt middels        voorliggende omgevingsvergunningaanvraag                    een   verandering     van
               een  inrichting (milieu)    aan  in verband met de          volgende wijzigingen        van  de  inrichting   ten
               opzichte   van de thans    vergunde     situatie:
               —
                  Aanpassing periode DSR van                1   maart     tot   1   augustus    naar    de   gehele periode
                  intercampagne;
               —
                  Verhoging    van   de   opslaghoeveelheid        zwaveldioxide (van 35        naar   60  ton)  en  formaline
                  (van  13 naar  31  ton), het jaarverbruik      van   deze stoffen neemt niet toe. Met         ingang   van  de
                  bietencampagne        van   2023 zal    een    start worden       gemaakt    met het uitfaseren van de
                  hulpstof formaline. Als proef zal gedurende deze campagne een hopextract (MSDS-kaart
                  als bijlage bij de aanvraag gevoegd) worden gebruikt. Formaline is gedurende deze
                  campagne een terugvaloptie maar zal bij een goed verloop van de proef in principe niet
                  meer   op de locatie worden      opgeslagen.       Het is de  bedoeling om formaline met ingang            van
                  de   bietencampagne         2024    definitief    uitgefaseerd te hebben waardoor er aan                    de
                  verplichting op grond      van  artikel 2.4 lid 2    van  het Activiteitenbesluit milieubeheer zal         zijn
                  voldaan;
               —
                  Toename    van   het aantal   scheepsverladingen         op  jaarbasis.  In het kader    van  project Modal
                  Shift wordt momenteel onderzocht of met               ingang    van  de bietencampagne        2024  er  vanuit
                  de  kop  van  Noord-Holland bieten per           schip   kunnen worden       aangevoerd.      Momenteel is
                  bietenverlading aan de kade te Vierverlaten gedurende                     12   uur  in de   dagperiode      en
                  gedurende 4 uur is de avondperiode reeds toegestaan. Het                  lossen   van  deze extra   aanvoer
                  per schip zal  daarin passen;
               —
                  Toevoeging     van   het terrein Zwartwoud,          gelegen     aan  de  noordzijde Hoendiep,        aan   de
                  inrichting. In  figuur   2, opgenomen in         bijlage   1, is weergegeven welke         percelen    aan  de
                  inrichting van CBCV worden toegevoegd;
                                                                                                                                  0000000938
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                 PrUZ
         —
           Wijziging   in de inzet van   pulpdroging: uitsluitend pulpdroger  West wordt nog    ingezet
           voor  het  drogen van pulp;
           Beéindiging van het vervaardiging pulpbrokjes.
         —
         —
           V-Rise fase 1. Dit betreft de realisatie  van drie nieuwe tanks  aan de  noordzijde  van  het
           Hoendiep     en  een  nieuwe    leidingsbrug. Hierdoor kunnen tussen de fabriek       en  het
           Hoendiep bestaande tanks worden afgebroken         om op deze locatie ruimte te maken    voor
           het project V-Rise. Voor V-Rise fase 1 is op 9 mei 2023      een  aanvraag   om  een  Wabo-
           vergunning ingediend. Voor V-Rise      en de bijbehorende elektrische infrastrusctuur (V-Rise
           e-infra) zijn aanvragen  in voorbereiding.
                                                                                                         0000000939
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                               PEUZ
             ;
               Beschrijving bedrijfsactiviteiten
           3.1 Procesbeschrijving suikerfabricage
         3.13  Algemeen     overzicht
               Bij  de teelt  van   bieten wordt in het      voorjaar gezaaid;   de bieten worden     doorgaans    vanaf
               september geoogst         en   naar   de  productielocatie   van  Cosun Beet    Company      Vierverlaten
               getransporteerd. Een suikerbiet bestaat globaal uit circa 75% water, 17% suiker, 5%
               celmateriaal (merg) en 3% overige stoffen. Afhankelijk van het seizoen of teeltgebied
               kunnen deze percentages van jaar tot jaar en van gebied tot gebied variéren. Voor de
               bietsuikerfabricage worden de suikerbieten na reiniging in dunne reepjes gesneden
               (snijdsel). De suiker in dit snijdsel wordt met water van de bieten zelf (condensaat)
               geéxtraheerd in diffusietorens; het suikerhoudende water dat uit de diffusietorens komt,
               wordt ruwsap      genoemd.     Aan het   zo ontstane ruwsap wordt kalkmelk toegevoegd,          waardoor
               de vloeistof alkalisch wordt. Het           uitgeloogde snijdsel, pulp genaamd, wordt          direct als
               perspulp    of na  droging (pulpbrokken) als veevoer afgezet.
               Het ruwsap wordt         gereinigd    na  toevoeging, in diverse stappen, van kalkmelk (voor- en
               hoofdkalking)       en  CO, (carbonatatie). (CO, en kalkmelk worden beide in de kalkoven
               geproduceerd       uit kalksteen). Ze zorgen     voor een   filtreerbare neerslag. Het   neerslag  wordt
               gefiltreerd en     onder de handelsnaam Betacal als meststof in de landbouw               afgezet.  Naast
               Betacal wordt ook de       benaming     schuimaarde   gebruikt.
               Na de filtratie wordt het sap        dunsap genoemd. Vervolgens wordt het dunsap onthard              om
               het   kalkvrij te   maken   en   de  pH-waarde van het dunsap geregeld. Het dunsap heeft              een
               suikerconcentratie rond 16% a 17% wat              vervolgens tot diksap wordt ingedampt tot een
               suikerconcentratie     van   circa 70%. Het   diksap wordt voor een deel opgeslagen in diksaptanks
               of wordt in       kookpannen       verder    ingedampt   tot   oververzadiging. Na toevoeging van
               entkristallen kristalliseert de     opgeloste suiker; er wordt een kristal-stroopmassa gevormd.
               In  centrifuges   wordt de     uitgekristalliseerde  suiker van  de stroop  gescheiden.    Hierna wordt
               de suiker met verwarmde lucht             gedroogd    en vervolgens    met koude lucht      gekoeld;  het
               eindproduct      is kristalsuiker wat wordt       opgeslagen in suikersilo's    of rechtstreeks wordt
               afgevoerd    naar   de afnemers.
               Het   indamp-kristallisatieproces      wordt met de    afgecentrifugeerde stroop nog enkele malen
               herhaald, zodat       meer   suiker wordt     verkregen. Naast witsuiker wordt bij het proces van
               kristallisatie melasse      geproduceerd. Melasse is een suikerhoudende stroop welke kan
               worden toegepast in        fermentatieprocessen (gistproductie) of bijvoorbeeld bij de productie
               van   veevoeders.
               Zowel het    fabricageproces      als het stroomschema     voor  materiaalstromen   zijn op hoofdlijnen
               weergegeven in       figuur  3.1.
                                                                                                                         0000000940
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075756
         f3.1 Stroomschema proces suikerfabriek
                                                0000000941
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                               PEUZ
         3.1.2 Capaciteit
                  De   verwerkingscapaciteit van de suikerfabriek bedraagt gemiddeld 30.000 ton bieten per
               —
                  dag gedurende de campagneperiode.
               —
                  Het totale aantal suikerproductiedagen wordt bepaald door het aantal dagen
                  campagneperiode        en de aansluitende     diksapraffinageperiode:
                  —
                     Het maximum aantal        dagen diksapraffinage bedraagt 65 stuks;
                  —
                     Het maximum aantal        dagen campagne bedraagt 150 stuks;
                  —
                     Het maximum aantal        suikerproductiedagen bedraagt        200 stuks.
         3.1.3 Aanvoer    van  bieten
               Aanvoer    van  bieten vindt   plaats per  as  of per schip.  De auto's met bieten   zijn zelflossend en
               lossen de bieten rechtstreeks in      een   kiepput   of op het GOR     (opslagplaats voor bieten). Op
               het GOR worden bieten         opgeslagen    voor   onder andere     buffervoorraad bij stagnatie in de
               aanvoer.   Op   het GOR is    een  bietenscanner     aanwezig   waarmee     de voorraad bieten op het
               GOR wordt     gemonitord.
               Bieten die per     schip worden aangevoerd worden middels een kraan op de                 kade (aan het
               Hoendiep      of  Aduarderdiep) gelost. Bieten worden vervolgens op het                    GOR   gelegd
               (Hoendiep)    of per  as vanaf het  Aduarderdiep     naar het GOR    getransporteerd.
         3.1.4 Weegbrug,     monstername
               Van de   aangevoerde     bieten wordt het     gewicht bepaald    op de   weegbrug. Aansluitend wordt
               mechanisch     een   monster   getrokken.   De monsters worden       opgezakt en daarna geanalyseerd
               in  het centraal tarreer station (CTS). De gegevens             van    de  weegbrug    en  de monsters
               resulteren in   een  afrekening   met de leverancier.
         3.1.5 Bieteninvoer     en
                                    sapwinning
               De ontvangen bieten worden in de putten                 gekiept   en   door  transportbanden    naar  de
               wasstraat   gevoerd,    waar  de bieten met waswater worden gewassen. In de wasstraat wordt
               bietengrond, blad, hout      en stenen  verwijderd.
               Aan    het einde     van  de wasstraat worden door middel              van  zeven   het water met de
               bietengrond     en  bietenstaartjes  van  de bieten   gescheiden.    Het water met de   bietengrond   en
               bietenstaartjes wordt vervolgens              over    een    staartenvanger     gevoerd, waarbij      de
               bietenstaartjes     worden   afgescheiden. Bietenstaartjes      worden als veevoeder       afgevoerd   of
               worden tot biogas      verwerkt in vergisters. Het gebruikte      water voor   het transport en wassen
               van  de bieten wordt      naar  de indikkers    gevoerd.  Na de    indikkers, alvorens de bietengrond
               naar   de   grondberging wordt getransporteerd, wordt de kleinste bietendeeltjesfractie
               verwijderd. Dit bijproduct wordt veelal verwerkt in vergisters. Na het wassen worden de
               bieten naar de bietenbunker in de fabriek getransporteerd.
               Vanuit de bietenbunker gaan de bieten              naar  snijmolens en worden daar gesneden tot
               snijdsel.  Het  snijdsel  wordt   met transportbanden in de broeitroggen gebracht. Hier wordt
               het  snijdsel  op  een  temperatuur    van  circa 75 °C  gebracht.    Daarmee wordt de structuur     van
               de celwanden      zodanig veranderd,     dat deze doorlatend worden         voor de suiker in de cellen.
                                                                                                                         0000000942
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                  PEUZ
               Door het concentratieverschil tussen suiker in het             snijdsel  en  in het water diffundeert suiker
               over van     het  snijdsel     naar  het water. Dit proces vindt    plaats    in de diffusietorens. Het in de
               broeitroggen aangewarmde snijdsel                 wordt onderin de diffusietoren           gebracht   en   door
               middel     van    een      draaiend    roerwerk, langzaam        naar   boven      getransporteerd.    Aan     de
               bovenzijde     van    de diffusietoren wordt     warm    condensaat    ingebracht     dat in tegenstroom     van
               het snijdsel naar beneden gaat.            Vanuit de diffusietoren gaat de suikerhoudende            oplossing
               naar de broeitrog. Hieruit wordt           het afgevoerd.    Het verkregen tussenproduct         wordt ruwsap
               genoemd. Indien nodig wordt desinfectiemiddel gedoseerd                      om    microbiologische    infecties
               in de sapwinning (en zo suikerverlies) te voorkomen.
               In de   sapwinning         wordt condensaat uit de bieten zelf benut als extractievloeistof. Door
               aanzuren      met zwaveldioxide wordt            het condensaat op de           juiste pH gebracht.     Om de
               persbaarheid       van    het   uitgeloogde snijdsel    te  verhogen    wordt     gips toegevoegd.    Het   gips
               wordt     in  situ    geproduceerd       door   kalkmelk, dat in het procesdeel             van   de kalkoven
               geproduceerd is,        te  mengen met zwavelzuur.
         3.1.6 Pulpverwerking
               Het   uitgeloogde snijdsel (natte pulp)           uit de diffusietorens wordt       getransporteerd     naar   de
               pulppersen.      Hierin wordt de       pulp geperst    tot een  droge   stof   gehalte  van  circa 25-30%. Dit
               wordt    perspulp genoemd.          De  perspulp   kan rechtstreeks worden        afgevoerd   als veevoeder of
               verder worden        gedroogd      in de pulpdroger West (de enige      die   nu  te CBC-V beschikbaar     is). In
               geval  van    storingen       kan de  pulp  ook ongeperst als natte       perspulp    worden    afgevoerd.   Een
               noodopslagplaats is aanwezig.
               Het pulpperswater wordt teruggepompt                  naar  de diffusietorens. In de     pulpdrogerij    staat 1
               aardgasgestookte pulpdroger opgesteld, te weten pulpdroger West. De perspulp wordt met
               transportbanden en transportschroeven afgevoerd naar het perspulpterrein aan de
               noordzijde van het Hoendiep en van daaruit met shovels zo veel als mogelijk direct op
               vrachtwagens geladen voor afvoer naar klanten van Cosun Beet Company of afvoer naar de
               vergister,   waar het wordt ingekuild om uiteindelijk te worden vergist tot biogas. Indien er
               specifieke vraag is naar gedroogde pulp zal perspulp verder worden gedroogd in de
               aardgasgestookte pulpdroger (pulpdroger West).
               Droger       West      is    aardgasgestookt en beschikt over zogenaamde nageschakelde
               multicyclonen.       Het    in de cyclonen afgescheiden pulpstof gaat mee met de gedroogde pulp.
               De   afgassen       en    de   rookgassen    van    de  drogers (waterdamp)          komen    via  de centrale
               schoorsteen in de atmosfeer.
               Droger West      is  na   de  bietencampagne     van   2018 niet  meer   in  bedrijf geweest. Jaarlijks   wordt
               door de directie        van   Cosun Beet    Company bepaald of wel of          niet gedroogd     moet  worden.
               Als de markt      voor     perspulp   voldoende groot is, wordt niet        gedroogd.    Het kan daarom      van
               jaar tot  jaar verschillen of een deel       van de   perspulp gedroogd       wordt of niet.
               De   gedroogde pulp heeft een droge stof gehalte van circa 88% bij uittrede drogers.                           De
               droogtemperatuur wordt bepaald door de hoeveelheid te verdampen water en heeft                                 als
                                                                                                                                  0000000943
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                      PEUZ
               variabelen het     droge   stof percentage        van   de   pulp   in  en  uit, en  de hoeveelheid     pulp.   Het
               transportsysteem      van  de                          is
                                              gedroogde pulp gesloten uitgevoerd.                    De  gedroogde pulp      heeft
               een  droge   stof  gehalte  van  circa 88%. De gedroogde pulp wordt afgevoerd.
         3.1.7 Kalkoven, kalkmelkbereiding
               Met het    gebruik    van  cokes of antraciet, die in de            bergingsvakken bij       CBC-V in   opslag is,
               wordt de kalksteen (CaCQs) in         een    gesloten systeem (kalkoven) ontleed             tot ongebluste kalk
               (CaO)  en  kooldioxide (CO). Dit proces vindt            plaats bij  een  temperatuur      van  1000 a 1200 °C.
               Voor  opstart wordt de      oven   geheel gevuld        met een mix      van   kalksteen   en  cokes of antraciet.
               Omdat    voor   de dissociatie     van   calciumcarbonaat voldoende temperatuur                   noodzakelijk is
               wordt   voor   het eerste deel    van   de   vulling   in   verhouding     meer   cokes   toegevoegd. Vanaf de
               aansteekopening omhoog          wordt eerst circa         10% cokes toegevoegd. Dit bouwt vervolgens in
               stappen    van   0,5% af    naar   de normale        verhouding        van  circa 7% cokes. De        oven   wordt
               aangestoken      via de  aansteekgaten        die zich in de     zijwand onder      in de schacht    van  de  oven
               bevinden. Na circa       een   uur   is  er   voldoende       vuur   in de    oven   om   zelfstandig   te  blijven
               branden. De       oven   start  op ongeveer 25%              verbrandingscapaciteit        om   langzaam     op te
               warmen.     Dat wordt tot start campagne           geleidelijk verder opgevoerd.          Na ongeveer 7     dagen
               begint  de   oven  voldoende kalk te leveren         en    kan de  bietverwerking worden opgestart.
               De  reactievergelijking    voor  de dissociatie      van    kalksteen is:
               CaCOs(s)  ->  Ca0(s)   + CO:(g).
               Om deze reactie te laten      verlopen     moet de     temperatuur hoger zijn dan           1000 °C.
               De  gebrande kalksteen, CaO,        wordt onder uit de         oven uitgetrokken. De gebrande kalk (CaO)
               wordt in    een   kalkblustrommel       geblust met water, waarbij kalkmelk (Ca(OH),) ontstaat Het
               geproduceerd kalkovengas bevat hoofdzakelijk stikstof en circa 40% CO.. Het wordt met
               behulp van waterringpompen afgezogen uit de bovenzijde van de oven. Dit gas wordt eerst
               over een   gaswasser    geleid  en  vervolgens in de carbonatieketels ingeblazen. In de carbonatie
               reageert de CO,      met de aan het proces         toegevoegde kalkmelk weer tot CaCO; waarmee de
               cirkel rond is.
               De hierdoor     verkregen     koolzuur      en  kalk worden in de          sapzuivering gebruikt       om   in het
               ruwsap de niet-suikerstoffen te binden            en  dit door filtratie te    verwijderen.
               Omdat    er  gestreefd   wordt   naar een      relatief   hoge   zuiverheid     van  de  gebruikte   kalksteen   en
               cokes of antraciet in verband met              proceseisen worden nagenoeg geen nevenproducten
               gevormd.
               Bij normaal bedrijf bestaat theoretisch evenwicht                tussen het kalk-    en  koolzuurverbruik in de
               sapzuivering (kalking      en  carbonatatie), dat wil zeggen, de bij het ontleden                  van   kalksteen
               vrijkomende     kalk  en  koolzuur kan in       principe volledig       in de   sapzuivering worden gebruikt.
               Het rendement       van  de  koolzuuropname          in de carbonatatie is echter circa 85%. De hiertoe
               benodigde     overmaat koolzuur wordt            verkregen      uit de   verbranding     van  cokes of antraciet.
                                                                                                                                   0000000944
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                 PEUZ
               De  kalkovengassen       worden door gaspompen via            een  gaswasser     afgezogen,    waardoor stof
               wordt   verwijderd.
               De aftrek   van  de   kalkovengassen       wordt   geregeld    door het    bijzetten  van  één of meerdere
               gaspompen,      waarbij    de gassen door de gaswasser worden                geleid.  Hierdoor worden de
               verontreinigingen verwijderd.          Het   gebruikte     water   ten   behoeve     van   de gaswasser is
               condensaat     van de bieten zelf. Het water wordt daarna via de            waterberging    behandeld in de
               eigen waterzuivering      van   Cosun Beet    Company Vierverlaten.
         3.1.8 Stoppen kalkoven
               Tegen   het einde    van   de campagne wordt de toevoer            van   antraciet   naar  de  oven   gestopt.
               Hierdoor stopt uiteraard het       verbrandingsproces.      Er wordt echter nog wel       verbrandingslucht
               in de  oven   ingeblazen.     Hierdoor koelt de      oven  af  en zal  uiteindelijk  de temperatuur      zover
               dalen dat ook de dissociatie       van  kalksteen stopt. Een groot deel        van  deze  periode   wordt het
               afgas  uit de  oven  nog in de carbonatieketels        ingeblazen. De CO, concentratie in het afgas         zal
               echter steeds verder dalen waardoor          uiteindelijk het proces gestopt moet worden.
         3.19  Sapzuivering
               Aan de    sapzuivering    wordt kalkmelk      toegevoegd      voor  de   zuivering   van  het ruwsap uit de
               extractie.   Via   verschillende       mechanismen         wordt     het    sap   zo    ontdaan      van   zijn
               verontreinigingen.      In de   voorkalking    vinden onder      geleidelijk stijging    van  pH   een  aantal
               colloidale reacties     plaats. Hierbij vlokken onder andere eiwitten uit. In de hoofdkalking
               wordt de     pH  nog verder       verhoogd en worden onder andere amiden als glutamine en
               asparagine    ontleed   en  ontstaan   onoplosbare kalkzouten.
               Daarnaast speelt kalk een fysische rol. Aan het oppervlak worden onzuiverheden
               geabsorbeerd     en  het is  een  filtreerhulpmiddel     om  de filtratie  makkelijker te   laten verlopen.
               Van de    hoofdkalking loopt het sap over in de le carbonatatie. Hier wordt koolzuurgas
               ingeblazen, waarbij de kalk wordt omgezet in het slecht oplosbare calciumcarbonaat. Het
               gecarbonateerde sap wordt door middel van bezinking en/of filtratie gezuiverd. Het
               ingedikte neerslag wordt naar trommelfilters gepompt en daar afgefiltreerd.
               Het  gefiltreerde    sap wordt      nagefiltreerd     met  behulp    van   zakfilters. Indien de zakfilters
               verstoppen worden de zakken           gereinigd   in  een wasmachine met        een  3%  zoutzuuroplossing.
               Het waswater hiervan gaat terug het proces in.
               De  neerslag die   op de trommelfilters is       afgefiltreerd, Betacal genoemd, wordt afgezoet (de
               nog   aanwezige     suiker wordt      met water     grotendeels uitgewassen) en verpompt naar de
               Betacal   opslag,  vanwaar     het in verschillende varianten kan worden              getransporteerd     naar
               afnemers. Betacal bestaat        voor  ongeveer 50% uit       zeer  fijn  verdeelde calciumcarbonaat        en
               wordt onder andere         gebruikt    als  voedingsbodem        voor   de champignonteelt of voor de
               verbetering    van de structuur     en verhoging     van  de  pH  van  landbouwgronden (kalkmeststof).
               Van de bezinkers       en  indikfilters, die onderdeel zijn       van   het proces    van   de  sapzuivering,
               wordt het heldere sap       naar   de 2° carbonatatie gepompt. Door toevoegen              van   CO, gas,  wat
                                                                                                                               0000000945
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                      PEUZ
                via  leidingwerk      onderin het procesvat          van   de 2° carbonatatie in de sapstroom wordt
                gedoseerd,    worden hier       overgebleven      kalkresten   neergeslagen.
                Na filtratie van   het sap uit de 2e carbonatatie in zakfilters         waarbij  het neergeslagen      materiaal
                naar  de voorkalking wordt teruggevoerd, wordt               de resthardheid in    een   kation kunstharsfilter
                verwijderd.    In het    onthardingsfilter (de ontharding) worden Ca++-ionen gebonden aan de
                kunsthars    en   Na+-ionen      nemen in het gezuiverde ruwsap, dat nu dunsap heet, de plaats in
                van  de  Ca++-ionen. Het filter wordt geregenereerd nadat de ionenuitwisselaar beladen is
                met calcium. Deze        regeneratie wordt uitgevoerd         met een 4%-ige NaOH oplossing in sap. Het
                regeneratiesap       wordt    teruggevoerd in het sapzuiveringsproces. Na ontharding wordt SO,
                aan  het  dunsap toegevoegd als pH regelaar. Het SO, wordt hiertoe als gas geinjecteerd in
                het   dunsap.      Het    SO,-gas reageert         met   het    aanwezige     water   in    de   sapstroom    tot
                zwaveligzuur (H,SO;)        wat   een  pH verlagende werking         heeft.
                De   afgassen     van     de   le   en   2e  carbonatatie worden          in twee stappen       gewassen met
                condensaat. Op deze manier worden                 geurstoffen     en   NH;  verwijderd    uit de  afgassen. Het
                geurverwijderingsrendement ligt              boven 90%,     terwijl   het rendement    van    NH; verwijdering
                >95% is. Het met        geurstoffen     en  NH; verrijkte condensaat wordt afgevoerd            naar  de aerobe
                zuiveringen.
         3.1.10 Verdamping
                Het  gezuiverde       ruwsap (=      dunsap)    bestaat  voor    circa 80-85% uit water. Om de suiker te
                kunnen kristalliseren         dient de      suikeroplossing      in  oververzadigde toestand te worden
                gebracht.   In de   verdampingsinstallatie        wordt   circa  4/5  deel van het water verdampt, volgens
                een  continu     proces.    Hiertoe    wordt   gebruik gemaakt        van  acht-trapsverdamping. De eerste
                trap wordt verwarmd           met   de retourstoom      van   de turbines; de    volgende trappen        worden
                verwarmd met          damp     van    de  voorgaande trap.        De druk in de laatste        trappen   van  de
                verdamping      is atmosferisch of licht vacuiim. Een deel           van  het condensaat wordt      gebruikt  als
                ketelvoedingswater         en  als vers water   in het proces. De     damp   die in de verschillende trappen
                van  de verdamping ontstaat wordt op haar beurt gebruikt voor de diverse aanwarmingen in
                het  gehele proces. Ook het condensaat uit de verdamping wordt voor aanwarmingen
                gebruikt. Op deze manier wordt de aanwezige warmte zo ver mogelijk uitgenut om hiermee
                primaire energie        te  besparen      Het  overtollige   en    afgekoelde   condensaat wordt        naar  de
                eindzuiveringen gevoerd.
         3.1.11 Suikerkristallisatie
                Het  ingedikte     sap uit de     verdamping (diksap)       wordt in    kookpannen     onder vaculim verder
                ingedikt. Daarbij vindt kristallisatie van suiker plaats.                   De  suikerkristallen     worden    in
                centrifuges gescheiden van de suikerstroop. De resterende                   suikerhoudende stroop, melasse
                genaamd,     wordt als     grondstof,    voor onder andere de       gistindustrie, afgezet.
         3.1.12 Sproeivijvers
                Het laatste deel       van   het   verdampingsproces        en   het kristalliseren  van    de suiker   gebeurt
                onder vacuim        bij een   druk   van  circa 200 tot 500 mbara. Door het proces onder vacuiim uit
                te  voeren    kan      het   verdampen,       koken    en   kristalliseren   bij lagere temperaturen         dan
                                                                                                                                  0000000946
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                  PEUZ
                atmosferisch   plaatsvinden.    Het koken    bij lagere temperaturen       is voor  het proces    energetisch
                gunstiger   en  de  lagere temperaturen       zorgen    er ook   voor   dat  ‘kleurvorming’     van   de suiker
                wordt tegengegaan.
                Het  benodigde vacuim wordt gecreéerd door de dampen van de kookpannen en de
                verdamping te condenseren in zogenaamde barometrische condensors. Het water wat door
                de condensors gaat, in de suikerindustrie valwater genoemd, warmt op door het
                condenseren     van  de  dampen     van  de  kookpannen       tot een   temperatuur     van   circa 70 °C. Na
                uitnutten   van  de warmte-inhoud via warmtewisselaars,             waarna    dit water nog circa 45 °C is,
                wordt dit valwater in 2     sproeivijvers door versproeiing gekoeld             naar een  temperatuur        van
                circa 30 °C.
         3.1.13 Suikerdroging, koeling, opslag        en  de afvoer    van  suiker
                De suiker wordt      gedroogd, gekoeld        en   vervolgens     in de   aanwezige     vier   silos, die    een
                gezamenlijke capaciteit van      circa 150.000 ton     hebben, of als zakgoed opgeslagen. Tijdens de
                productie van suiker in de       campagne       en  in de  periode    van   diksapverwerking        wordt    een
                groot deel   van  de suiker direct  aan  klanten    geleverd   of met   bulkwagens afgevoerd         en extern
                opgeslagen    in depots.
                Het  gehele jaar   wordt suiker vanuit de silo's, via het suikerzeefstation, verladen in bulk                 en
                aan   industriéle klanten of     aan   de  specialiteitenbedrijven       van   CBC   geleverd.     Ook wordt
                zakgoed geleverd     aan  industriéle klanten.
         3.1.14 Spilsuiker
                Bij de verwerking        van  de    suiker   kan    spilsuiker    ontstaan.    Spilsuiker   is   een    interne
                suikerstroom/halffabricaat. Deze suiker komt onder andere vrij uit het zeefstation                        en  de
                stofafzuiging   van  de verschillende transportsystemen. Deze suiker wordt              opgelost     in ruwsap
                en  daarna   naar  de  sapzuivering (voorkalking) verpompt            en  verwerkt tot kristalsuiker door
                het gehele   proces   weer te doorlopen.
                Behalve    deze    spilsuiker  uit   eigen productie, kan ook de spilsuiker                  uit   de    andere
                specialiteiten- en suikerfabrieken van Cosun Beet Company in het proces in CBC-V worden
                ingebracht. De totale hoeveelheid spilsuiker die verwerkt wordt, varieert van jaar tot jaar en
                bedraagt ongeveer      2000-6000 ton per     jaar.
                Invoer  van ruwe    suiker (rietsuiker) is  mogelijk    indien  er  onvoldoende suikerbieten onder de
                gewenste condities zijn. Deze          ruwe    suiker wordt op identieke           wijze  als de     spilsuiker
                ingevoerd.
         3.1.15 Vergunde wijziging project aanpassing            kookstation    en   project  V-rise
                In  voorgaande beschrijving van de activiteiten                en    bijbehorende tekeningen            van   de
                inrichting is het vergunde project voor aanpassing            van   het kookstation    voor   omzetting      van
                dunsap    in kristalsuiker opgenomen        (aanpassing     kookstation Z2020-00008513). De locatie
                van  het fabriekskantoor     was  de  beoogde      locatie van   dit project.  In figuur 3,   zie bijlage 1,   is
                                                                                                                                  0000000947
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                PEUZ
             de  lay-out   van   het fabrieksterrein opgenomen             uitgaande    van    de   huidige   situatie. In de
             huidige   situatie is de   beoogde aanpassing         van  het kookstation nog niet        gerealiseerd    en  dus
             ook  niet weergegeven op deze tekening.
             Sinds het verlenen       van    de  vergunning      voor   de  aanpassing      van   het kookstation      zijn  de
             inzichten   van   Cosun   gewijzigd.    Het kookstation zal middels het          project  V-Rise in de   periode
             2023-2026 worden        aangepast. Een belangrijk doel           van  deze aanpassing zal het reduceren
             van   het  aardgasverbruik zijn (verwachte reductie circa 50%). Belangrijke verandering ten
             aanzien   van  de in 2020 vergunde wijziging is dat de nieuwbouw van dit deel van de fabriek
             niet  meer plaats zal vinden op de locatie van het fabriekskantoor maar aan de noordzijde
             van  het  fabrieksgebouw,      tussen de fabriek en het       Hoendiep    in.  Op   deze locatie staan    nu  nog
             onder    meer    een  aantal tanks, deels buiten            gebruik,   twee    stoomketels      58   en   59   met
             bijbehorende voorzieningen,            en    gasmotor Noord.        Deze    voorzieningen zullen worden
             verplaatst   of worden     verwijderd. Gasmotor Noord          zal worden     verwijderd.    Het  project   V-Rise
             bestaat dan ook uit     de volgende onderdelen:
                  *
                       Realisatie  van twee      tanks   voor  (heet)  water   en één tank     voor   diksap  op het terrein
                       aan   de  noordzijde     van   het  Hoendiep     en  de realisatie   van een     nieuwe   leidingbrug
                       tussen   de fabriek    en  het terrein   aan  de noordzijde van het Hoendiep. Deze objecten
                       zijn reeds op tekening aangegeven.            De oude leidingbrug ten oosten van de nieuwe
                       leidingbrug zal worden worden gesloopt;
                  *
                        De sloop dan wel het verplaatsen van de diverse voorzieningen                    op het terreindeel
                       tussen de fabriek      en  het  Hoendiep;
                  *
                       De     aanleg van een              trafostation     op    het   terrein      van     de    voormalige
                       brugwachterswoning bij           de  brug  over   het  Aduarderdiep (Vierverlatenbrug) en het
                       realiseren   van een      hoogspanningsverbinding          van  dit trafostation      naar  de fabriek
                       middels    een   gestuurde boring       onder het    Hoendiep.    De locatie     van  het trafostation
                       bij    Aduarderdiep is op tekening                   aangegeven         en    het    tracé    van     de
                       hoogspanningsleiding (voor zover            binnen de hekken      van    de locatie);
                  *
                       Realisatie  van    project   V-Rise: Het vervangen        van  batchpannen        in het kookstation
                       door Verticale Kristallisatie Torens. De fabriek gaat dan               over van    een   batchgewijs
                       proces   naar een    continu proces.
             De   engineering     van    deze fases      loopt momenteel en voor de               diverse onderdelen        zijn
             vergunningaanvragen          in   voorbereiding. De onderdelen zullen                niet  gelijktijdig  worden
             uitgevoerd    en  derhalve ook niet      gelijktijdig  kunnen worden      aangevraagd.
         3.2 Grondberging
             Met de bieten komt        een   hoeveelheid     bietengrond     mee.
                                                                                   Door jarenlange verbeteringen            van
             de rooitechnieken      van    suikerbieten is de hoeveelheid          bietengrond       die meekomt met de
             suikerbieten    aanzienlijk verminderd.        In het washuis wordt door middel           van  watertoevoer en
             onderlinge wrijving de grond van de bieten verwijderd. Het zo                 ontstane    modderwater wordt
             naar de grondbergingsvakken gepompt om de grond te laten                      bezinken. De     grondberging       is
             gecompartimenteerd          en werkt   volgens    een  drie-vakken   bedrijf.   Dit houdt in dat    er altijd drie
             vakken, alle    8  uur   in fase ten      opzichte   van   elkaar verschoven, in         bedrijf zijn.  Door de
                                                                                                                                  0000000948
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                            PEUZ
         compartimentering worden kortere verblijftijden                van   water en    snellere  ontwatering    van
         grond mogelijk.
                                 vak A         vak B         vak C
             0-8h           Spuiten         Bezinken      |Afpompen
             8-16h          Bezinken        Afpompen |Spuiten
             16-24h           |Afpompen|Spuiten           |Bezinken
         Er wordt 8        uur   modderwater gespoten op           een   vak. Na deze      periode krijgt   de  grond
         gelegenheid         om    te   bezinken.   Na    deze    bezinktijld   wordt    het   bovenstaande      water
         gerecirculeerd       naar   het washuis   van   de bieten. Het bovenstaande schema            geeft   de drie
         fasen    weer.
         De drie vakken kunnen            willekeurig  ten  opzichte    van  elkaar   gepositioneerd liggen     op de
         grondberging.
         Na   verloop     van een   gebruikstijd  van 2 a 3 weken    gaat de bezinking steeds slechter. Hierdoor
         blijft  er  telkens   een  kleine hoeveelheid water achter       en ontstaat er meer kans op geur door
         de langere verblijftijJden van dat stilstaande water. Door op dat moment een ander vak in
         gebruik te nemen, kan de slechter wordende bezinking en kans op geur tot een minimum
         worden      beperkt. Er moeten wel voldoende vakken beschikbaar zijn. Later, nadat de grond                 is
         ingeklonken, kan een vak eventueel nogmaals in dezelfde campagne worden gebruikt.
         Nadat     een   vak uit   gebruik  wordt genomen,      gemiddeld      na zo'n 30-40    bedrijfsdagen,  wordt
         begonnen        met    het  droogzetten van een vak. Hierna begint indrogen c.g. rijpen van de
         grond. Na       de eerste   inklinkingsfase (2-3 maanden) worden ontwateringsgeultjes gegraven
         om    de   ontwatering     te versnellen. De   grond   is dan nog steeds      plastisch.  Door dit proces te
         herhalen, kan       na  ruim 1 a1,5  jaar steekvaste   grond (droge     stof %  >  65%) worden    gecreéerd.
         Dit houdt wel in dat deze vakken                het  jaar daarop      niet kunnen worden        gebruikt als
         bietengrondberging          voor  die campagne.
         Doordat      er  momenteel onvoldoende ruimte is          om  vakken 1 a 1,5    jaar te laten rijpen, zal een
         vak   voorafgaand       aan  de nieuwe campagne moeten worden             leeg  gegraven. De   grond   is dan
         nog echter niet steekvast        en  kent een  beduidend     lager droog stofgehalte.     De niet steekvaste
         grond     wordt    getransporteerd     naar  op te  hogen gebieden.       Ter  plaatse  zal deze  grond   dan
         verder moeten indikken            en kan dus ook pas 1 a 2        jaar  later door de akkerbouwer        weer
         worden      ingezet   in vergelijking  met  steekvaste   grond.
         De   grond wordt meestal afgezet op landbouwgronden in de regio. CBC maakt gebruik                        van
         een    zogenaamde Fabrikant Eigen Verklaring (gecertificeerd en uitgegeven door KIWA)                     om
         de  grond     af te zetten. Naast de afzet    richting Landbouw & Natuur zouden deze           gronden    ook
         afgezet     kunnen worden met         een  bestemming      Industrie & Wonen,      maar   dan wel alleen als
                                                                                                                        0000000949
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                   PEUZ
               steekvaste   grond.    Daarnaast wordt      bietengrond ingezet        voor  het  oprichten    van  dijken  op
               eigen  terrein bij bijvoorbeeld    het aanleggen      van   vakken op de    grondberging.
               De afvoer   van  niet steekvaste    bietengrond beschouwt           CBC-V in  principe als onwenselijk.     Dit
               vergt  extra handling bij    het laden, extra transport      en  is bewerkelijker bij   het  ophogen    van de
               ontvangende landbouwgronden. Het heeft                      de   voorkeur    om     uitgerijpte,   steekvaste
               bietengrond te kunnen afvoeren. De afgelopen                tien  jaar heeft CBC-V zich dan ook        ingezet
               om    de   grondbergingscapaciteit          met    circa   30-40     hectares   uit   te    breiden.   Diverse
               onderzoeken     voor een    locatiekeuze     zijn ondertussen reeds       uitgevoerd     en  overleg  hierover
               met   de   betrokken     overheden, gemeente Groningen, provincie Groningen, gemeente
               Noordenveld    en   de  provincie Drenthe,     is momenteel      gaande.
           3.3 Vergistingsinstallatie
         3.3.1 Algemeen
               In het   vergistingsproces     wordt   organische       stof door tussenkomst         van   anaerobe micro-
               organismen     omgezet in      biogas. Biogas is       een   mengsel     van  hoofdzakelijk     methaan-    en
               koolzuurgas.   Dit   biogas wordt geconditioneerd           ten  behoeve    van  injectie op het openbare
               net alsmede inzet op de ketels       van  de suikerfabriek.
               De   grondstoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig van het suikerbietenverwerkingsproces.
               Tijdens de suikerbietencampagne van de suikerfabriek worden bietenstaarten voor directe
               verwerking aangevoerd en tegelijkertijd bietenpulp ingekuild, hetgeen de voeding is buiten
               de  campagneperiode. Daarnaast           is er  de   mogelijkheid     om   vloeibare    grondstoffen    aan te
               kopen, zoals melasse of diksap.
               Aankoop    van   producten    buiten het CBC-concern          gebeurt marginaal,      dit heeft dan als doel
               om   de biologie gezond te houden met extra kalium of stikstofhoudende producten zoals
               bijvoorbeeld protamylase of cacaodoppen. Alle grondstoffen moeten aan diverse criteria
               voldoen zoals bijvoorbeeld de meststoffenwet. De installatie gebruikt alleen plantaardige
               grondstoffen     die  zijn  vermeld op      bijlage Aa,     onderdeel IV,    van    de   uitvoeringsregeling
               meststoffenwet.
         3.3.2 Capaciteit
               De maximale       verwerkingscapaciteit        van   de   vergistingsinstallatie bedraagt        300.000 ton
               grondstoffen per jaar. De hoeveelheid voedingsmateriaal die naar de vergisters wordt
               gebracht bedraagt maximaal 825 ton per dag, ongeacht welke grondstof (vast of vloeibaar)
               wordt   ingezet.
               De    maximale      groengasproductie          van    de     vergistingsinstallatie      bedraagt     hiermee
               25.000.000   Nm?   per  jaar. De maximale hoeveelheid          digestaat bedraagt      750 ton per   dag.
                                                                                                                               0000000950
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                    PEUZ
         3.3.3 Equipement
               1. Grondstoffenopslag
               1.1. Vast
               In acht silo’s   van  27  x  110 meter wordt      tijdens     de campagne circa 80.000 ton           bietenpulp
               opgeslagen. Verse perspulp wordt tijdens de campagne in de opslagsilo ingekuild tot een
               hoogte van 4 a 5 meter. De pulp wordt daarna aangereden om de zuurstof zo veel mogelijk
               uit de kuil te persen, dit voorkomt degradatie en emissie van de kuil en zorgt uiteindelijk
               voor een    hoger   rendement in de      vergisters.  Om    een   optimale conservering te krijgen,        wordt
               met een    snelheid   van  circa 150 ton per    uur ingekuild. De kuil wordt daarna afgedekt.
               1.2. Vloeibaar
                                                                        3
               Er  zijn   vier  voorraadtanks       van  elk 320     m~     aanwezig       voor     de  opslag  van   vloeibare
               grondstoffen.     Het vullen   van  de tanks  geschiedt      per  as  of pomp. Afname vindt automatische
               plaats,  24  uur  per dag,  om  de  vergisters  te voeden met 'verse vloeibare            voeding'
               2. Voedingsstation
               Dagelijks worden de twee voedingsstations gevuld met                      de   benodigde     hoeveelheid vaste
               voeding uit een sleufsilo, door middel van een shovel.                    Na het vullen      van  deze bunkers
               worden     ze  middels deksels     gesloten. Vrijkomende         lucht die    bij  het voeden ontstaat wordt
               afgezogen      via het biofilter. De bakken        van     de   voedingsstations zijn        voorzien   van  een
               kettingtransport     op de bodem       en freeswalsen     aan   het einde. Ze werken automatisch 24          uur
               per  dag   om  de  vergisters  te voeden met verse vaste          voeding.
               3. Vergisters
               De acht     vergisters   hebben elk      een volume van 4500 m3. Middels het voedingsstation
               worden de     vergisters  elk  uur  gevoed. De vergistingstanks zijn voorzien van een roerwerk ten
               behoeve van optimale menging in de tank. Uit de vergistingstanks komt een constante
               gasproductie, het biogas wordt langs boven afgevoerd naar de gasbuffer. De gemiddelde
               verblijftijd  van  product   in de  vergistingstanks bedraagt         circa 40   dagen.
               4. Navergisters/qasbuffers
               Om het proces       goed   te kunnen     valoriseren, zijn     er twee    navergisters     met  gashouders. De
               functie   van  deze tanks met kunststof dak is       tweeledig.      Ten  eerste is het de    gasbuffer voor de
               vergisters voordat het biogas opgewerkt wordt. Elke gasbuffer                     is 2500  m3. Daarnaast dient
               de onderkant      van de tank, met     een volume    van    3200   m3,   om   het   uitgegiste digestaat  wat uit
               de  vergisters wordt getrokken,         van  zijn laatste gas      te ontdoen. Het dak bestaat uit twee
               delen, het binnenste membraam gaat bol               staan    door het     aanwezige biogas, het buitenste
               dak wordt, door middel       van een    draaglucht ventilator,       met buitenlucht bol      gehouden.
               5. Gasopwerking
               5.1 Gasopwerker 1
               Het   biogas    bevat circa 52% methaan, 48% kooldioxide                   en   een   zeer  kleine hoeveelheid
               zwavelwaterstof. In deze        gasopwerker      wordt het gas        opgewaardeerd        tot biomethaan wat
               89% methaan bevat, wat daarmee dezelfde               energie      inhoud heeft als      Gronings aardgas.   Het
                                                                                                                                 0000000951
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                             PEUZ
         ruwe   biogas   wordt   na een   voordroger,     op druk    gebracht    door    een  compressor     verhoogt tot
         circa 9 bar. Het     biogas   wordt daarna door          een   scrubber      (gaswasser) geleid.      Het   biogas
         stroomt van      onder   naar  boven door de scrubber,            terwijl   water   van   boven    naar  onderen
         stroomt. De    kooldioxide    en  zwavelwaterstof lossen op in het water. Wat              overblijft is methaan
         wat aan de    bovenkant de scrubber verlaat            en  via  een  gas   droger    de installatie verlaat. Het
         geproduceerde ‘groen gas’ wordt           na een   kwaliteitscontrole op het        openbare gasnet gevoed.
         Het water wat uit de scrubber stroomt bevat naast kooldioxide                   en een   beperkte hoeveelheid
         zwavelwaterstof. Dit       mengsel wordt in een aparte kolom met buitenlucht uit het water
         gewassen. Na       biologische ontzwaveling met een nageschakeld actief kool filter, wordt de
         kooldioxide    aan de lucht geémitteerd. Het schone water wordt daarna weer ingezet aan het
         begin   van de gaswasser.
         5.2 Gasopwerker 2
         Het  biogas voor gasopwerker 2 is typisch iets rijker, circa 65% methaan en 35% kooldioxide.
         In deze   gasopwerker wordt het gas alleen ontdaan van vocht en zwavelwaterstof. Het ruwe
         biogas   wordt    na een voordroger, door middel van actief kool ontzwaveld, waarna het op
         druk   gebracht     wordt door     een   compressor tot circa 9 bar. Het            geconditioneerde biogas
         wordt daarna verder      gedroogd      en  ingevoed    op het gasnet      van   de fabriek.
         6. Fakkels
         Elke  navergister    heeft  een  toegewezen calamiteiten fakkel. Bij            een   storing  of overproductie
         schakelen deze automatisch in. De fakkels kunnen elkaars functie                   overnemen.
         7. Digestaat verwerking
         Digestaat   van    CBC-V kent    een    hoogwaardige toepassing            in de landbouw. Als        gevolg    van
         seizoensinvloeden kan het niet          altijd  direct  aangewend      worden. Hierdoor heeft CBC-V             een
         digestaatverwerking opgesteld.          In 7.1  en  7.2 worden de     processtappen       van   deze  verwerking
         benoemd.
         7.1 Decanter    centrifuge
         De   vergiste organische       stroom uit de        vergister (digestaat) wordt voorafgaand               aan   het
         indampproces gescheiden            in  een   vloeibare    en   vaste fractie. Deze       proceslucht     uit deze
         ruimte wordt middels          een    biofilter   afgezogen.      De vaste      fractie, digestaatkoek, wordt
         gebruikt    om    de  ingekuilde perspulp         af te dekken      en   het    surplus   direct  afgezet    in de
         landbouw als       hoogwaardige grondstof,          compost of bodemverbeteraar. De dunne fractie
         (centraat)   van   het digestaat bevat relatief        veel water. Hiervoor wordt            een  indampproces
         ingezet   om  dit te gaan concentreren.
         7.2 Indamper
         Na het decanteren       van  het  digestaat    wordt de dunne fractie (centraat) verder            ingedikt   door
         middel   van  indamping.
         Tijdens het indampproces          wordt het centraat eerst          aangezuurd       met    zwavelzuur     om   het
         stikstof te binden,    waarna   het verhit wordt tot      een  temperatuur       van  circa 80 °C,  waarbij   in de
         installatie het water     verdampt     en   de  damp afgescheiden wordt             van  het   digestaat.   Hierna
                                                                                                                             0000000952
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                               PEUZ
                ontstaan twee stromen, een              geconcentreerd digestaat                en   condensaat. Het          geconcentreerde
                digestaat      kent     goede toepassingen          in de landbouw. Het condensaat wordt                          nagezuiverd     in
                de waterzuivering en geloosd op                     het    oppervlakte         water.    Wekelijks      wordt de installatie
                automatisch           gereinigd volgens      het CIP      principe (Clean         in Place), hiervoor wordt natronloog
                en  azijnzuur ingezet. Zowel het zwavelzuur als                       het   natronloog        worden in bulk           opgeslagen
                nabij   de installatie. Het azijnzuur wordt               aangevoerd       in IBC containers.
           f3.2 Schematische weergave      biomassavergisting
                         Sleufsilo 8
                                                              ergister           X                         L
                                                                                                                                         WKC
                                                                                                                                    Suikerfabriek
                                                                               ,      12
                                                                                                             Gasopwerking 2
                                                             Vergister)
                         Sleufsilo 7                             7                                                   2
                                                                                      Navergister 2                  F
                                                                                                                     =
                                                 Steekvast
                                                                                      Gashouder 2
                                                  bunkers
                                                              ergister
                                                                                                                     5
                                                                        )
                                                                                                                     =
                         Sleufsilo 6                             []                                                  a
                                                                                                                     a
                                                             Vergister
                         Sleutsilo 5                              5                                                [==> Digestaat onbewerkt
                                                                                                        Digestaat 3
                                                 Proceshal                                                                  Digestaat bewerkt
                                                                                                                   |
                                                                                                       verwerking
                         Sleufsilo 4                         Vergister
                                                                 4
                                                                               Biofilter
                                                                                                                     1 Condensaat
                                                              lergister                                              i
                         Sleufsilo 3                             3                                                   =
                                                                                      Navergister 1
                                                 Steaks                                                              g
                                                  bunkers                             Gashouder 1                    2
                                                                                                                     ’
                         Sleufsilo 2                             2
                                                                                 X                         4                 |          Goa
                                ilo
                         Sleutsiio  1                         org ster
                                                                  1            Fakkel 1
                                                                                                             Gasopwerking 1
                                                VE
                                                           Legenda
                                                                            Groen gas
                                                                            Ruw     biogas
                                                                            Digestaat
         3.3.4  Verwerking vrijkomende melasse-oplossing                         in de    vergistingsinstallatie
                Tijdens      de       diksapraffinageperiode (DSR)               ontstaan         tijdens bijvoorbeeld schoonmaak-
                werkzaamheden of storingen hoeveelheden verdunde melasse-restant                                               oplossingen. Dit
                melasse-restant kan niet worden verwerkt in de suikerfabriek                             tijdens de DSR. Het genoemde
                melasse-restant is wel          goed    te  verwerken in de           vergistingsinstallatie. In deze installatie kan
                uit deze stroom          biogas worden gemaakt.
                De hoeveelheid verdunde melasse-restant die                        vrijkomt tijdens de DSR is erg wisselend in de
                tijd.  Deze stroom dient in de             vergistingsinstallatie          zo constant mogelijk worden ingevoerd
                ter  voorkoming van overbelasting van de microbiologie. Op het terrein van de suikerfabriek
                en   bij de vergistingsinstallatie is geen buffercapaciteit aanwezig om deze schommelingen
                                                                                                                                                     0000000953
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                 PEUZ
                op te vangen.      Bij de vergistingsinstallatie     staan tijdens de diksapraffinageperiode   5 parallel
                geschakelde containers              van   elk 35   m® opgesteld.    Hierdoor   ontstaat  een   maximale
                buffercapaciteit van 175 m®.              De 5 containers worden     afgedekt   met een dekkleed om
                inregenen     te voorkomen.
                Een pomp, welke        frequentie geregeld is en voorzien van een druk- en droogloopbeveiliging,
                verpompt de       aangevoerde melasse-restant naar de vergistingsinstallatie met een constante
                flow. Bewaking is geregeld door de dagelijkse aanwezigheid van de operators.
                De verdunde stroom melasse-restant wordt alleen              tijdens de DSR-periode geproduceerd. De
                containers zullen dan ook enkel            gedurende   de DSR-periode opgesteld staan, met een op- en
                afbouwfase      respectievelijk voorafgaand        en aansluitend.
                In figuur   3.3 is de locatie      van de  opslagvoorziening  weergegeven.
           f3.3 Locatie opslagvoorziening melasse-restanten  TT
                                                1
                                                2
                                                t
                                              ]
                                           =
                                              i
                                              |
                                         |
                                             2
                                             uf
           34   Beschrijving waterzuivering
         3.4.1  Bedrijfswatercircuit       en     waterzuivering
                Het     bedrijfswatercircuit        van   CBC-V   is  onder   te  verdelen  in  een   3-tal  gescheiden
                hoofdwaterstromen.
                                                                                                                          0000000954
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                               PEUZ
               —
                   Waswater.
                   Het waswater in het waswatercircuit wordt           gebruikt  als was- en    transportwater    voor de
                   bieten. Een  grondberging      voor bietengrond     maakt deel uit   van dit geheel.
               —
                   Condensorwater.
                   Het condensorwatercircuit welke is        gescheiden van het waswatercircuit, is       een  koelcircuit
                   voor  onder andere de condensors        van  de kookpannen en de verdamping.
               —-
                   Condensaat.
                   Condensaat komt       vrij bij  de  indamping van het sap in         de  verdamping      en  wordt als
                   gescheiden    stroom naar    de aerobe   zuiveringen gestuurd.
               Vanuit     deze    beschreven       proceswatercircuits,      waarin    drie   methaanreactoren        zijn
               opgenomen, wordt water           aangeboden     aan een    4-tal aerobe   zuiveringen. Het uiteindelijk
               gezuiverd proceswater wordt geloosd op             het  Koningsdiep.    Naast  genoemde      drie stromen
               zijn  er  nog de    volgende    waterstromen te      onderscheiden: sanitair water, regenwater          en
               koelwater.
         3.4.2 Waswatercircuit
               Het water dat    gebruikt wordt voor     het transport   en wassen van    de bieten, maakt deel uit    van
               een   circulatiesysteem.
               Tijdens   het transport en het wassen van bieten komen diverse (biet)componenten in het
               water   terecht, zoals bietengrond, plantendelen, suiker, stikstof/eiwit en fosfaatverbindingen.
               In het circuit wordt het water       gezeefd en via separatoren wordt bietenblad, bietenstaartjes
               en   stukjes  biet uit het water     afgescheiden. In twee indikkers die deel uitmaken van dat
               circuit wordt de   bietengrond afgescheiden.
               De   onderloop   van  deze indikkers met daarin de       bietengrond, wordt naar een "bietenpunten
               fijn (BPF) installatie” geleid. In deze installatie vindt    een scheiding plaats tussen zand, klei en
               fijne bietendeeltjes. Voornaamste taak van deze installatie is het verwijderen van fijn
               organisch materiaal. Hiermee wordt voorkomen dat dit naar de grondberging gaat, waar het
               door biologische omzettingsreacties geur kan produceren en CZV kan afgeven aan de
               waterfase.
               De zandfractie wordt      na  de installatie  weer  toegevoegd    aan  de waterstroom met klei. Er kan
               ook   voor  gekozen    worden     om een    deel  van  de zandstroom te sturen        naar een    daarvoor
               ingericht deel    van de  grondberging,      waar  dat zand kan worden      opgeslagen. Bietendeeltjes
               worden verpompt       naar   persen,   waarna   het geperste materiaal     aangeboden wordt aan een
               vergister.  De stroom water met daarin de klei-          en zandfractie wordt     naar  de  grondberging
               gepompt. Grond zal bezinken op de grondberging,                      waarna    het water      weer   wordt
               geretourneerd     naar  het waswatercircuit.
               Het is essentieel dat dit retourwater wordt behandeld            (aeroob of anaeroob)       om  cumulatie
               van    geurproducerende micro-organismen             te  voorkomen. Een       deel   van   dit CZV (naar
               vetzuren   omgezette suikers)-rijke water gaat       naar  de methaanreactoren,      waar   CZV anaeroob
                                                                                                                           0000000955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                         PEUTZ
         wordt omgezet in duurzame        energie,   in de  vorm van   biogas.   Het effluent  van  deze reactoren
         gaat door   een   beluchtingsvijver (“waswater beluchtingsvijver”),           waarna    het water verder
         wordt   getransporteerd naar het begin van het wascircuit, waar het                   water weer wordt
         gebruikt  voor  transport   en wassen van     bieten.
         Een deel    van  dit retourwater doet vanwege het              CZV-gehalte dienst als koolstofbron,
         noodzakelijk    voor   achtereenvolgens denitrificatie en biologische fosfaat verwijdering
         (defosfatering/Bio-P)   in de aerobe    zuiveringen    en  wordt dus uit het wascircuit onttrokken.
         Bewaking proceswatercircuit
         De drie   grote  waterstromen      (waswater, condensorwater          en  condensaat) worden      continu
         aangeboden     aan een   online TC   (totaal aanwezige koolstof) meting.        Deze   meting analyseert
         indirect suikers in de waterstromen.         Onverhoopt vrijkomen van suikerhoudende stromen
         tijdens het fabricageproces worden hiermee direct geregistreerd. Signalen en alarmeringen
         worden direct weergegeven in de centrale bedieningsruimte (het CBR).
         Methaanreactoren (MR)
         Bij onder andere het wasproces       van   bieten   en  persen  van   bietendeeltjes   komt suiker in het
         water. Het suiker wordt in het water direct       omgezet    naar  vetzuren.
         Waterstromen      die   rijk zijn   aan    CZV,    worden     bij   voorkeur    aangeboden      aan    drie
         methaanreactoren welke CZV          om   zetten naar duurzame         energie,  in de  vorm van    biogas.
         Hiermee wordt tevens      een enorme     ontlasting   van  de aerobe    zuiveringen bewerkstelligd.
         De drie methaanreactoren         vormen     samen    de anaerobe       proceswaterzuiveringsinstallatie.
         Naast de drie reactoren maken        een   intrektank, standbeen, warmtewisselaars, biogasbuffer,
         biogasconditioneringsysteem        en een   hulpstoffendoseerstation       deel uit van  deze installatie
         In een  methaanreactor worden vetzuren door methaan vormende micro                   organismen bij een
         temperatuur    van  circa 35 °C   omgezet     naar  biogas (80% CH.).      De werkwijze is erop gericht
         om   zoveel mogelijk   CZV anaeroob      om   te zetten. Dit proces levert    het duurzame energie op
         in de  vorm van  biogas,  dat wordt    aangewend     voor   energieopwekking.
         Met de drie methaanreactoren is het         mogelijk   om   grote hoeveelheden CZV anaeroob         om   te
         zetten, wat met zich    mee   brengt   dat geen cumulatie       van  CZV in het waswatercircuit     plaats
         vindt. Het CZV     gehalte    in  het circulerende water        blijft  hierdoor structureel    laag. Een
         belangrijk  voordeel   van een    laag  CZV   gehalte   in het circuit is dat de kans op     geurvorming
         beduidend    lager is.
         Influent MR
         Het influent  (proceswater) van een MR bestaat hoofdzakelijk uit CZV-rijke waterstromen als
         bietenstaartjes/puntjes perswater, percolatiewater van de schuimaardeopslag, retourwater
         van    de grondberging       enwaswater.       In  principe    kan    elke  CZV-rijke    stroom   worden
         aangeboden.
                                                                                                                     0000000956
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                   PEUZ
               Het    proceswater wordt in drie stappen op de gewenste temperatuur gebracht                           van   circa
               35 °C. dit vindt    plaats  met  respectievelijk gereinigd proceswater           uit twee methaanreactoren
               (effluent),  warm    koelwater   en  condensaat uit de suikerfabriek.
               Vanuit het standbeen          van  de methaanreactorinstallatie gaat het             gereinigde proceswater
               (effluent) afkomstig      uit twee   van  de drie methaanreactoren          (effluent) op vrij verval door de
               regeneratief       warmtewisselaar         waar     het    wordt       afgekoeld       tegen    de     ingaande
               proceswaterstroom. Het gekoelde proceswater loopt vervolgens                      naar een   beluchtingsvijver.
               Uit de andere methaanreactor die niet voldoende               hoogte heeft om het via        het standbeen te
               laten   lopen, loopt   het proceswater rechtstreeks        naar   die beluchtingsvijver.
               Vanuit deze      vijver  wordt het water       naar  de waswaterbuffer gepompt             waar   het  opnieuw
               gebruik    wordt   voor  het  wassen van     de bieten.
               Bij een   temperatuur     >  40 °C wordt de toevoer       naar  de methaanreactor gestopt         en  wordt het
               influent direct     naar   de  beluchtingsvijver gevoerd.          Behalve deze     temperatuurregeling en
               beveiliging    wordt het influent ook bewaakt op de                aanwezigheid van vaste deeltjes door
               middel    van een     troebelingsmeter. Bij aanwezigheid            van een    overmaat    aan vaste     deeltjes
               wordt de toevoer           naar   de   MR    gestopt    en   wordt     het   influent ook direct        naar    de
               beluchtingsvijver gevoerd. Temperatuur,                debiet     en   troebeling    worden     zowel     in   het
               bedieningspaneel van de waterzuivering als in de                 centrale   bedieningsruimte in de fabriek
               weergegeven. Afwijkende temperatuur (> 40 °C)                   en   te  hoge troebeling van het influent
               worden     gesignaleerd     door middel      van een    alarmering.     Om   een   goede afscheiding      tussen
               slib,  water en   gas te  bewerkstelligen in     de  ingebouwde       drie fasen afscheiders    van  de reactor
               wordt continu      antischuim gedoseerd.
               Aan het influent wordt fosforzuur          gedoseerd, wat gebruikelijk is voor methaanreactoren, ter
               voorkoming      van   scaling  in de reactor    en ter bevordering van groei van biomassa. Eveneens
               wordt    voor  groei  van  biomassa Ureum       toegevoegd.
               Biogasverwerking
               Het   biogas dat wordt geproduceerd in de methaan reactoren wordt via een                      centrale   leiding
               biogasbuffer gevoerd. Het biogas wordt vanuit de biogasbuffer door een                         koelunit   geleid,
               waar    het biogas wordt gedroogd door het te koelen tot een dauwpunt van circa 3-4 °C.
               Vervolgens passeert het gas een actief koolfilter waar eventueel aanwezig H,S en siloxanen
               worden afgevangen. Een zuurstofinjectiesysteem voor de effectieve verwijdering van HS,
               maakt      deel    uit   van    deze     opstelling.     Het    biogas wordt vervolgens door een
               lagedrukcompressor          naar   de   WKK-installatie      en    de vergister getransporteerd, onder
               monitoring     van   H,S, CO,, CH,   en  O,.
               Controle    werking   van  de MR
               De    werking   van   de MR wordt       gecontroleerd en gestuurd aan            de hand    van   de  volgende
               analyses: Imhoff, pH, CZV, P, N, Ca en vetzuren van in- en effluent.
         3.4.3 Condensorwatercircuit
               Het    gekoelde    water uit het condensorwatercircuit wordt              gebruikt    in de  mengcondensors
               van    de  kookpannen       en  verdamping      om    het  verdampte      water te condenseren. Door de
                                                                                                                                  0000000957
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                     PEUZ
               condensatie      van   de     waterdamp       uit   deze     lichamen      stijgt de temperatuur         van     het
               condensorwater.       Het water        gaat   naar    twee    in   serie  geschakelde sproeivijvers.         In   de
               sproeivijvers   daalt de temperatuur door convectie              en  verdamping. Na de sproeivijvers        wordt
               dit water    naar  een    beluchtingsvijver geleid,          waarna     het   weer    gebruikt   kan worden als
               condensorwater.
               Een    gedeelte     van     dit   condensorwater           wordt     gebruikt     als   ringvloeistof   voor      de
               vacuimpompen               de   kookpannen,      de                          als waswater           de gaswasser
                                    van
                                                                     CO,    pompen      en                   voor
               van  de kalkoven.
         3.4.4 Condensaat
               Het  na   de   sapzuivering verkregen dunsap wordt                  in de   verdamping ingedikt        tot  diksap
               waarbij   het  drogestof gehalte stijgt      van    15  naar  75%. Een deel      van   dit water wordt   gebruikt
               als extractie vloeistof in de diffusie       en   zal  uiteindelijk   weer   als  dunsap    naar  de verdamping
               gaan; het resterende deel gaat nadat de warmte is                     uitgenut als     een   separate stroom      als
               overtollig   condensaat     naar   de  eindzuiveringen.
               Bij de  vergister  wordt    digestaat ingedampt. Tijdens            dit indampproces       komt condensaat       vrij
               met    een    vergelijkbare samenstelling             als   het   condensaat        dat   vrijkomt tijdens       het
               suikerproces.     Dit   condensaat         wordt      getransporteerd         naar    het    waswatercircuit.      In
               tegenstelling    tot  het condensaat uit de suikerfabriek, wat alleen                     tijdens  de campagne
               vrijkomt,   wordt het condensaat         van de  vergister jaarrond geproduceerd.
         3.4.5 Afvoer hemelwater
               Het hemelwater      van   het fabrieksterrein, inclusief daken           van  de diverse    (fabrieks)gebouwen,
               evenals   van   het terrein     van   de   waterzuiveringen        en   grondberging       komt   gedurende het
               gehele jaar    in het  bedrijfswatercircuit.       Scheiden      van   regenwater,     van  bijvoorbeeld daken,
               van  het   bedrijfswatercircuit en rechtstreeks lozen is geen optie vanwege het feit dat                        niet
               gegarandeerd kan worden dat het gescheiden regenwater niet gecontamineerd wordt                                 met
               stromen uit het proces bij calamiteiten.
               Hemelwater      van   het    gehele     verharde terrein       aan   de   noordzijde     van   de fabriek wordt
               verzameld     en  verpompt       naar   het waswatercircuit.        Regenwater      wat   valt op daken    van    de
               bedrijfsgebouwen       van    de  vergistingsinstallatie     en   de melasse-     en   diksapopslagtanks    wordt
               afgevoerd naar omliggend oppervlaktewater.
         3.4.6 Sanitairwater
               Het sanitairwater wordt via         een   gescheiden      intern rioolstelsel    geloosd    op de  gemeentelijke
               riolering.
               Binnen het      bedrijf  is   een    rioleringssysteem aanwezig. Het sanitairwater loopt via een
               gescheiden systeem         naar    het   gemeentelijk rioleringstelsel en gaat naar de communale
               waterzuivering.
                                                                                                                                     0000000958
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                      PEUZ
               Sanitairwater     afkomstig     van  de   vergistingsinstallatie      wordt via     een   separate riolering ook
               afgevoerd     naar  het  gemeentelijke       riool.
         3.4.7 Waterzuivering
               Algemeen
               CBC-V      beschikt      over     vier     aerobe      =zuiveringen,       waarin      de    eerder       genoemde
               condensaatstroom wordt behandeld                 voor   de  verwijdering     van   stikstof, waarbij    retourwater
               wordt   toegevoegd      als koolstofbron       voor  denitrificatie.
               Proces “Aerobe     Sequence Batch      Reactoren”     (EZ-n)
               Een    suikerbiet     bevat     circa    20-30%       droge      stof   en    circa   70-80%        water.   Bij   het
               suikerfabricageproces        komt circa 40-60%        van  het water     van de bieten    vrij als condensaat.
               Dit  overtollig    condensaat bevat ammoniak                en   heeft   een   relatief  laag   CZV    gehalte.    Het
               ammoniak (= NH;) is        afkomstig van de organische N-verbindingen van                  de suikerbieten die in
               het   suikerfabricageproces gedeeltelijk worden omgezet tot NH;                            en    in   het  overtollig
               condensaat terechtkomen.
               Dit  overtollige     condensaat wordt          na   koeling    naar   de influentbuffer       vijver   van  de EZ-n
               gevoerd.
               De aerobe      zuiveringen (EZ'n) zijn zogenaamde Sequence                     Batch Reactoren (SBR). In           een
               cyclus   bevindt zich     een  nitrificatie   en een    denitrificatiestap.     In deze   zuiveringen wordt het
               stikstof in condensaat omgezet           naar   nitraat  (nitrificatie),  wat uiteindelijk gevolgd wordt door
               een denitrificatiestap met CZV rijk retourwater. Direct na deze denitrificatiestap volgt de
               defosfateringstap (biologische verwijdering van P), wat eveneens CZV rijk retourwater nodig
               heeft. Via   een  effluentvijver wordt het         effluent  naar een     lozingsbuffer gepompt,         waarna    het
               wordt   geloosd op het Koningsdiep.
               Het   gevormde       biomassa     van    de EZ'n wordt deels           naar   de waswater         beluchtingsvijver
               gevoerd, waar       het   een   essentiéle      bijdrage    heeft in het behandelen            van   het water     om
               cumulatie     van  potentiéle geurproducerende micro-organismen                     te voorkomen en daarmee
               de kans op     geurvorming      in het circuit te verkleinen. Een ander deel            van  de aerobe biomassa
               wordt   opgeslagen      in  een  2-tal  vijvers,  waardoor het      gebruikt    kan worden      bij  de opstart   van
               de aerobe    zuiveringen     in de  volgende      campagne.
               Fosfaatverwijdering
               De vier EZ'n     zijn uitgerust    met een       processtap waarin op biologische wijze fosfaat wordt
               verwijderd,     Bio-P  genaamd.      Het is    gebleken     dat deze manier        van  verwijderen      van  fosfaat
               niet  altijd stabiel is. Met    name     in het 2e deel      van   de campagne is de Bio-P stap niet             altijd
               voldoende      om   binnen de    vergunde       fosfaat-vracht te    blijven.  Het is daarom       noodzakelijk om
               in die   periode     op het effluent       van   de vier aerobe zuiveringen            ijzerchloride    te doseren.
               Hiermee wordt fosfaat met           een   chemische       nabehandeling verwijderd. De voorkeur ligt bij
               het  biologisch verwijderen          van    fosfaat. De chemische          defosfateringsstap wordt daarom
               alleen toegepast indien strikt        noodzakelijk.
                                                                                                                                       0000000959
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                              PEUTZ
         Naast de     genoemde      instabiliteit    speelt   ook  mee    dat  tijdens   de campagne het         P-gehalte
         (door cumulatie) stijgt        in   het   proceswatercircuit.      Uit dit    CZV-rijke   circuit wordt water
         gebruikt     als koolstof bron        voor    de EZn. Het       biologisch defosfateermechanisme             raakt
         hierdoor    oververzadigd,    waardoor       P-gehaltes   in het effluent   stijgt en dus ook    in de  lozing.
         Om deze cumulatie in het            proceswatercircuit      te  doorbreken wordt op de          P-rijke  stromen
         ijzerchloride gedoseerd.        Ook hiervoor       geldt   dat het alleen wordt toegepast indien strikt
         noodzakelijk.
         Bedrijfsvoering    en Lozing
         Tijdens   de campagne wordt         dagelijks    het proceswater     gezuiverd    en  geloosd   zoals hierboven
         beschreven. Gestreefd wordt dat               er  geen cumulatie       van   water in de circuitonderdelen
         plaatsvindt. Opslag     van  CZV houdend water          geeft   kans op geur     vorming.
         Direct aansluitend      aan  de campagne zal water wat nog resteert in het circuit, al dan niet
         opgeslagen      in buffervijvers, worden gezuiverd, evenals water wat op dat moment vrijkomt
         als gevolg van inklinking van bietengrond op de grondberging en water dat vrij komt tijdens
         het  leegdraaien    en  schoonmaken         van  de fabriek.
         Tijdens    de   periode   die    daarop volgt       zal regenwater wat in de             periode    valt worden
         verzameld, evenals water dat             vrij  komt als    gevolg    van  inklinking     van  bietengrond.      Ter
         bevordering      van een  goede rijping       van  de grond op de grondberging            wordt het water      van
         de   grondberging      zoveel   mogelijk afgepompt           en  gebufferd    in  lege grondbergingsvakken.
         Daarnaast komt      er water   vrij  via het  drainagesysteem      van   de schuimaarde      opslag.
         In de  intercampagne       is het CZV-niveau in het circuit door           verdunning      met   regenwater      en
         condensaat te      laag voor een vergaande denitrificatie en defosfatering. Het is dan mogelijk
         om voor     zuiveringen gebruikelijke koolstofbronnen aan te wenden. Indien er behoefte aan
         is kan er in de intercampagne nog een (korte) zuiveringsperiode plaatsvinden. Tevens zal
         voorafgaand aan de campagne een zuiveringsperiode plaatsvinden waarin opstart                              van   de
         aerobe zuiveringen en verwerken opgeslagen water gecombineerd wordt
         In de   intercampagneperiode           wordt het     opgeslagen diksap        in de fabriek    geraffineerd     tot
         suiker; de diksapraffinage periode. Hiervoor zullen delen                    van    het  proceswatercircuit       in
         gebruik zijn (bijvoorbeeld        het condensorwatercircuit).         Tijdens   deze   raffinage periode     komt
         water   vrij (een veel geringere        hoeveelheid in      vergelijking   met    de  bietencampagne)       uit de
         fabriek.
         De   vergistingsinstallatie produceert           het  gehele jaar     een  condensaatstroom. Samen met
         terreinwater wordt dit buiten         een  zuiveringsperiode gebufferd         in het waswatercircuit.
         Voor de    bedrijfsvoering    vindt controle      van  het  geloosde    water   op het   Koningsdiep dagelijks
         plaats.  Van het   geloosde gezuiverd bedrijfswater wordt dagelijks                een  volume    proportioneel
         24  uurs  monster genomen en vervolgens geanalyseerd.
                                                                                                                              0000000960
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                            PEUZ
                Tevens        wordt       een     volledige   monstername           en   analyse uitbesteed              aan      een     daartoe
                gecertificeerde           instantie. De    frequentie    van     monstername en          analyse ligt lager, maar is
                volgens voorschrift              zoals beschreven in de         lozingsverordening van Hefpunt                     —
                                                                                                                                       Noordelijk
                Belastingkantoor.
                De    lozingsnormen opgenomen in tabel                 3.1   zijn noodzakelijk voor volledige begeleiding                      van
                de    genoemde bedrijfsprocessen.
           t3.1 Lozing Koningsdiep
                Parameter                                                                                    Norm
                Debiet                                                                                  21.500  m*/dag
                @v                                                                                         125  mg/l
                BZV                                                                                        20  mg/l
                P-totaal                                                                                 1.850  kg/jaar
                N-totaal                                                                                17.000   kg/jaar
                Onopgeloste bestanddelen                                                                   30mg/I
                Olie en vet                                                                                 10 mg/I
                pH                                                                                          6.5-9.0
                Zuurstof                                                                                   >  5mg/I
                Temperatuur                                                                                 <  25°C
                Chloride                                                                                   200  mg/l
                Voor zowel totaal fosfaat als              voor   totaal stikstof      zijn jaarvrachten opgenomen. Jaarvracht
                wordt       gerapporteerd          op basis  van een   kalenderjaar, dus vanaf 1 januari t/m 31 december.
                Hiermee is de           vergunning op dat        gebied zelf regulerend. Lozing van hogere concentraties
                van     genoemde componenten                leidt er toe dat de vrachtruimte snel verbruikt                   wordt. Om niet
                in de       problemen          te komen zal er dus       altijd    een    maximale    inspanning            moeten worden
                verricht      om de geloosde         concentraties    laag te houden.
                Aan bovenstaande tabel wordt                   toegevoegd dat er een restrictie is opgenomen voor                               de
                zomerperiode            ter  bescherming     van  de ecologie van het ontvangende water. Er zal tevens                          elk
                kwartaal en/of           na  elke lozingsperiode worden gerapporteerd.
           3.2  Lozingen in zomerperiode en jaarvracht
                Periode                                                   P-totaal (kg)                                N-totaal  (kg)
                Zomer  (1 maart —
                                  1 september)                                 425                                         4.250
                Jaarvracht                                                    1.850                                       17.000
         3.4.8  Koelwater
                Het koelwatercircuit is             een separaat    en volledig gesloten        circuit  en   staat niet in           verbinding
                met       het   bedrijfswatercircuit. Dit koelwater wordt dus                  enkel thermisch belast. Door de
                volledige scheiding komt vervuiling met verbindingen als                       koolstof of stikstof niet              voor.
                Het koelwater wordt op één                punt ingenomen uit het Hoendiep (OPK, onttrekkingspunt)                               en
                naar      de verschillende afnemers             gevoerd.    Via drie      lozingspunten (LPK-1,             LPK-2      en   LPK-3)
                                                                                                                                                    0000000961
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                         PEUZ
              verlaat het water het              koelsysteem.      Het water wordt uitsluitend          gebruikt  voor    de indirecte
              koeling bij        onder andere het kookstation;              koeling  malaxeurs      en  B-pan (LPK-1 Hoendiep) en
              bij de energieopwekking;                 onder andere         koeling turbines, blusdampcondensaat koeling,
              koeling       compressoren (LPK-2           Hoendiep).      Ook   voor  de  koeling    van  diksap  en  de   koeling    van
              de    vergister       wordt koelwater       gebruikt    via indirecte    koeling.     Dit water wordt op het zelfde
              punt onttrokken,             maar  geloosd op punt        LPK-3   (Aduarderdiep).
              Tijdens       de   intercampagneperiode wanneer                 het  koelwatersysteem        van  de fabriek uit staat,
              kan de         vergister       geen gebruikmaken van             dit systeem. Door te         lage stroomsnelheden
              (geringe hoeveelheden) vindt dan                    MIC-corrosie    plaats.  In die   periode maakt de vergister op
              dat moment             gebruik    van een    eigen intrekpunt       in het   Aduarderdiep      en  wordt het netwerk
              van      de fabriek niet           gebruikt. Lozing         van   koelwater     van    de  vergister   is  wel      via het
              gebruikelijke lozingspunt LPK-3.
              Het     gebruik       van   koelwater is te verdelen in         een  aantal situaties. Alle situaties      zijn getoetst
              aan    de CIW toets koelwater            en  voldoen.
              —
                   Situatie A:         koeling tijdens    de   verwerking      van  bieten in de campagne          van   september      t/
                   m   februari.
              —
                   Situatie B:         koeling van diksaptanks tijdens            de campagne         van  september     t/m februari
                   inclusief koelwater          vergister.
              —
                   Situatie C:         koeling tijdens     de    diksapraffinage,     aansluitend      aan  de campagne tot start
                   nieuwe campagne
              —
                   Situatie D:        Lozing    koelwater   vergister     buiten de campagne (maart t/m          augustus).
              —
                   Situatie E:       Lozing    koelwater    proefdraaien
         t3.3 Bedrijfssituaties koelwater
              Situatie                                   Warmtevracht                      Debiet                    Lozingspunt
              A (campagne, sept-feb)                         9.2 MW                       750 m*/h                   LPK-1, LPK-2
              B (campagne, sept-feb)                         5.9 MW                       716 m*/h                      LPK-3
              C (diksapraffinageperiode)                     6.2 MW                       750 m*/h                   LPK-1, LPK-2
              D (intercampagne, mrt-aug)                     0.5 MW                       100 m*/h                      LPK-3
              E (proefdraaien)                               7.4 MW                       750 m3/h                   LPK-1, LPK-2
              Ter    voorkoming van de aangroei in                    de    koelsystemen       wordt    periodiek chloorbleekloog
              gedoseerd.             Pauzetijd en pulstijd             is    instelbaar     en     kan    worden     bijgesteld om
              temperatuurregelingen van het koelsysteem binnen hun regelgebied te houden en om
              overschrijdingen van chloorconcentratie normen te voorkomen. Ten tijde van dosering van
              chloorbleekloog zal het gehalte vrij chloor maximaal 0,2 mg/l bedragen. Uit historische
              gegevens,         voortgekomen         uit metingen van vrij chloor tijdens een dosering,              is gebleken      dat
              de concentratie            vrij chloor de waarde van 0,2 mg/I niet overschrijdt.
                                                                                                                                           0000000962
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                   PEUZ
              De debieten         van     de   koelsystemen worden continu        geregistreerd. De  temperatuur       van de
              drie   lozingspunten            als mede van  de inname punten wordt continu gemeten. Met deze
              gegevens worden de warmtevrachten                   dagelijks bepaald.      De   temperatuurmetingen zijn
              voorzien      van een      alarmering welke wordt    weergegeven in de      operatorschermen.
              Voor      het      gebruik van koelwater is door het Waterschap Noorderzijlvest een
              maatwerkbeschikking opgesteld (zaaknummer Z/21/050032 d.d. 21 december 2021). Dit
              maatwerk wordt             ongewijzigd voortgezet.    In het maatwerk      zijn de volgende grenswaarden
              opgenomen.
         t3.4 Grenswaarden     koelwaterlozing
                                                                Lozingspunt L1/12                     Lozingspunt L3
              Periode (maanden)                                Warmtevracht (MWth)                 Warmtevracht (MWth)
              Campagne september t/m februari                          9,2                                  59
              Intercampagne maart t/m augustus                         74                                   0,5
                                                                                                                              0000000963
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                           PEUZ
           +
             Algemeen
         4.1 Inrichting
             De   inrichting   van  Cosun Beet   Company Vierverlaten is gelegen         aan  de Fabriekslaan 12 te
             Groningen      op het geluidgezoneerde     industrieterrein te Hoogkerk.
             Algemene beschrijving       van  de activiteiten
             Binnen de     inrichting van CBC-V vinden diverse activiteiten plaats die alle betrekking hebben
             op het produceren van suiker en bijbehorende bijproducten zoals melasse, pulp,
             bietengrond e.d. of de productie van groen gas.
             In figuur 1, zie bijlage 1, is de situering van de inrichting in de omgeving weergegeven. In de
             figuren 3 1 t/m 3 is de indeling van het terrein opgenomen inclusief reeds vergunde
             objecten welke thans nog niet zijn gerealiseerd, zoals o.a. vergistertank 6 t/m 8, diksaptank
             2, suikersilo   5 en aanpassing kookstation.
             Overzicht vigerende vergunningen
             Op    19 januari 2010, kenmerk 2010-03524/3, is door de provincie                 aan   CBC-V   (destijds
             genaamd: Suiker Unie Vierverlaten) een revisievergunning ingevolge                de Wet milieubeheer
             (Wm) verleend      voor een   inrichting voor  de productie   van  suiker  en  groen gas,  gelegen    aan
             Fabriekslaan 12 te     Hoogkerk.   Deze   vergunning   is verleend   voor  onbepaalde tijd    en  betreft
             een   bietverwerkingsbedrijf     van  22.500 ton per  dag. Op   14 mei    2013, zaaknummer 460335,
             zijn door de    provincie de voorschriften voor het    maximale   geluidsniveau     en de voorschriften
             voor   de opslag van zwaveldioxide gewijzigd.
             Op    11   november 2014, zaaknummer 545934,               is door de      provincie   aan  CBC-V     een
             veranderingsvergunning ingevolge          de Wabo verleend    voor  verlenging   van  de campagne,
             diksapraffinage, het vergroten       van  de bietenverwerkingscapaciteit      van   22.500  naar  25.000
             ton suikerbieten     per dag,  de bouw    van een  diksaptank   en  het lozen   van  hemelwater. Deze
             vergunning is verleend      voor  onbepaalde tijd.
             Voorts    zijn  voor  de   inrichting  de  volgende vergunningen voor het bouwen van                  een
             bouwwerk en/of het milieuneutraal          veranderen van de inrichting en        -
                                                                                                 indien nodig    -
                                                                                                                   het
             opheffen     van   de  strijdigheid   met  het bestemmingsplan verleend. In tabel 4.1 is              een
             overzicht gegeven      van  de verleende   vergunningen    aan Cosun Beet    Company Vierverlaten.
                                                                                                                       0000000964
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                          PEUZ
         t4.1 Overzicht     vergunningsituatie Cosun Beet Company Vierverlaten
               Aangevraagde verandering (vervolg)               Datum  indiening Datum besluit Zaaknummer      Bouwen   (B), afwijken
                                                                                                               bestemmingsplan (A),
                                                                                                                Milieu (M),  melding
                                                                                                                Activiteitenbesluit
                                                                                                              Milieubeheer (melding)
               Het  plaatsen  van een    loods voor de opslag     06-07-2010      22-10-2010       264500                 M
               van  goederen    en een   proefvergister
               Het  plaatsen van een bieten punt fijn (BPF)       03-03-2011      09-06-2011       312088                 M
               installatie
               Het  plaatsen van een diksaptank                    13-07-2011     19-10-2011       340831              BAM
               Bouwen    overkapping                               17-06-2011     24-04-2012       341028                 M
               Het  produceren van groen gas i.p.v.                14-06-2011     22-07-2011       331924                 Mm
               groene stroom     en  het  wijzigen van de
               vergistingsinstallatie
               Bouwen    bandentransportband naar                 14-07-2011      28-10-2011       342150                 B
               noordzijde
               Het  plaatsen van een aggregaat                    05-09-2011      04-01-2012   0LO-nr. 190766             Mm
               Het wijzigen   van  de  inrichtingsgrens           08-06-2012      03-08-2012       413704                 M
               Het  plaatsen van een tweede diksaptank             19-06-2012     09-08-2012       414316              BAM
               Het  plaatsen  van   opslagtanks   voor
                                                                  26-06-2012      03-09-2012       417835                 M
               agrarische producten      en  chemicalién,   een
               indamplichaam en koeltoren bij de
               vergistingsinstallatie
               Het  oprichten   en in werking hebben van          18-07-2012      25-10-2012       426713                B,M
               een  laad- en loskade     aan  het
               Aduarderdiep
               Het  opslaan van    1000 liter  ijzerchloride in   26-09-2012      21-11-2012       431770                 M
               een  [BC
               Het  plaatsen van een weegbrug en een              21-11-2012      16-01-2013       439479                B,M
               kalkmelktank
               Wijzigingen aan de zuurinstallatie                  14-01-2013     20-03-2013       451955                B,M
               Het  verlengen van een kade voor het               27-03-2013      25-06-2013       464404                BM
               lossen  van vloeibare    producten
               De  lozing van koelwater voor de                   03-04-2013      13-06-2013        N.v.t.              N.v.t.
               vergistingsinstallatie (AIM melding)
               Het  wijzigen van de lozing van condensaat          11-04-2013     06-06-2013       463356                 M
               van  de vergistingsinstallatie.
               Realiseren noodwaterbuffertank                     08-05-2013      03-09-2013       470706              BAM
               Bouwen    diksaptank    3  en afvoer               23-05-2013      03-09-2014       545934              BAM
               hemelwater
               De herbouw     diksaptank 2                        16-07-2013      10-09-2013       918737              BAM
               Plaatsen diffusietoren 4                           21-11-2013      16-01-2014       1049071             BAM
               Plaatsen  leidingbrug bij de                       05-12-2013      30-01-2014      1089621                 B
               vergistingsinstallatie
                De realisatie  van een   wachtruimte    bij de     13-01-2014     17-04-2014       1110913               BM
                pulpverlading
               De realisatie  van een   trommelfilter en    een   22-01-2014      28-04-2014       1136531               BM
                                                                                                                                      0000000965
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                    PEUZ
         Aangevraagde verandering (vervolg)               Datum  indiening Datum besluit Zaaknummer  Bouwen   (B), afwijken
                                                                                                     bestemmingsplan (A),
                                                                                                      Milieu (M),   melding
                                                                                                      Activiteitenbesluit
                                                                                                    Milieubeheer     (melding)
         decanteur
         Realiseren tankstation      gecomprimeerd          27-03-2014      24-04-2014        N.v.t            N.v.t.
         aardgas (melding Activiteitenbesluit)
         Het  plaatsen van    en  biogaskoeling en een      28-04-2014      01-08-2014     1266175             BM
         trafostation
         Lossen   scheepshieten                              10-06-2014     21-07-2014     1302561
         Het reduceren     van  de opslaghoeveelheid        22-01-2015      17-03-2015      1541857
         zwaveldioxide     en formaline
         Het op-   en  overslaan   van  kalksteen  aan de   24-06-2015      18-08-2015       39974               M
         kade   aan  het Aduarderdiep
         Plaatsen   opslagtank voor diksap                  26-05-2015      20-08-2015       38707           BAM
         Vergroten capaciteit     30.000-50-150             21-09-2015      09-11-2015       43224               M
         Realiseren nieuwe      werkplaats                  29-03-2016      09-05-2016       49786             B, M
         Realisatie nieuwe     portiersloge                 05-04-2016      30-05-2016       50190             BA
         Portaalbord                                         18-04-2016     01-06-2016       50647               B
         Wijziging inzet pulpdrogers                        05-07-2016      04-08-2016       53068               M
         Realisatie   eindzuivering 4                       21-07-2016      06-09-2016       53488           BAM
         Methaanreactor 3                                   17-02-2017      24-05-2017       12017-          BAM
                                                                                           00004664
         Diverse   bouwobjecten      en  het uitbreiden     30-03-2017      24-05-2017       12017-            BM
         van  het  vergistingsinstallatiegebouw                                            00006442
         Realisatie   van Betacal-persen                    22-05-2017      25-07-2017       12017-              M
                                                                                           00008811
         Vergroten capaciteit 30.000-50-150                     n.v.t.      11-08-2017       12017- M
         ambtshalve wijziging       n.a.v. bezwaar                                          0006107
         Intrekking vergunning suikersilo 6                 08-10-2015      14-08-2017       12017-            BM
                                                                                           00003718
         Uitbreiding grondberging met terrein aan           06-07-2017      19-09-2017       12017-              M
         Roderwolderdijk                                                                   00010929
         Keerwand     vergisterterrein                      10-05-2017      23-01-2018       12017-            BA
                                                                                           00008643
         Het  plaatsen van 2 melassetanks                   04-01-2018      14-02-2018       72018-          BAM
                                                                                           00000374
         Het tijdelijk  plaatsen van    extra                19-07-2018     22-08-2018       12018-        B, melding
         stoomketels                                                                       00008003
         ISO container    chloorbleekloog                    16-11-2018     18-02-2019       12018-              M
                                                                                           00011792
         Chemisch defosfateren effluent                     03-07-2019      21-08-2019       12019-              M
                                                                                           00006982
         Uitbreiding suikerloods                            03-07-2019      11-09-2019       72019-          BAM
                                                                                           00007176
          Het  plaatsen van 2 noodwaterbuffertanks           13-11-2019     03-01-2020       72019-          BAM
          en het verkleinen    van   de kalksteenopslag                                    00011646
                                                                                                                               0000000966
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                   PEUZ
              Aangevraagde verandering (vervolg)                 Datum   indiening      Datum besluit          Zaaknummer        Bouwen   (B), afwijken
                                                                                                                                 bestemmingsplan (A),
                                                                                                                                  Milieu (M), melding
                                                                                                                                  Activiteitenbesluit
                                                                                                                                Milieubeheer (melding)
              Het  uitbreidingen van de damp flashtanks              18-11-2019           03-01-2020               72019-                 BM
              en  pompen    nabij de bestaande                                                                   00011648
              verdampingsinstallatie
              Aanpassing kookstation                                 24-09-2020           16-11-2020               12020-                 B,M
                                                                                                                 00008513
              Mast met scanner t.b.v. de    bepaling                 28-10-2020           18-12-2020               12020-                   B
              bietenvoorraad GOR                                                                                  0008513
              Uitbreiding terrein van de inrichting                  09-02-2021           02-03-2021               12021-                 B,M
                                                                                                                  001279
              Flexibilisering periode diksapraffinage en             05-03-2021           28-04-2021               12021-                  M
              verwerking diksap spoelwater      in de                                                             002225
              vergistingsinstallatie
              Vervanging antischuimtank                              23-04-2021           02-06-2021               12021-                 BM
                                                                                                                  004020
              Realisatie ketenpark                                   09-09-2021           25-11-2021           12021-008322               BM
              Vervanging trafogebouw grondberging                    31-03-2022           09-05-2022           12022-003517               B,M
              100% Cokes in kalkoven     en  aanvullende opslag      24-05-2022           16-06-2022           72022-005322                 M
              cokes
              Tijdelijke omkleedruimte/kledingwisselruimte           08-03-2022           05-07-2022           12022-002390                BM
              en  kantoorruimte
              Voor-  en hoofdkalking                                 29-09-2022           23-12-2022           12022-009849                BM
              In procedure zijnde aanvragen
              V-rise fase 1                                          09-05-2023                                22023-005092              BAM
         42  Wet       geluidhinder
             Op basis         van     de omschreven activiteiten maakt                  volgens artikel       2.1   en   bijlage 1, onderdeel         D
             uit het         Bor, het vervaardigen                van    suiker uit suikerbieten met            een     capaciteit   ten aanzien
             daarvan          van     2.500.000         kg suikerbieten         per dag  of meer, de       inrichting     tot een   inrichting      als
             bedoeld in artikel 41                   van   de Wet    geluidhinder.     Dit betekent dat rondom het industrieterrein
             een     geluidzone noodzakelijk is.                   De   geluidzone rondom het “Groningen West en Hoogkerk "is
             bij   besluit door de Minister                  van   het voormalige Ministerie van VROM in 1992 vastgesteld.
         4.3 Bevoegd              gezag
             Het      bevoegd           gezag         voor   de  vergunningverlening            is   Gedeputeerde         Staten (G.S.)       van    de
             provincie Groningen.                      Dit vloeit voort uit artikel 3.3. lid             1   van    het Bor. In dit artikel is
             aangegeven dat G.S.                      Bevoegd gezag zijn voor een inrichting die behoort tot een categorie
             ten aanzien             waarvan dat in bijlage |, onderdeel C van het Bor, is bepaald en waartoe een
             IPPC-installatie behoort (Een IPPC-installatie is                        een     installatie   voor   industriéle activiteiten als
             bedoeld in            bijlage      | van    richtlijn  nr.  2010/75/EU     van    het   Europees     Parlement     en   de Raad       van
                                                                                                                                                        0000000967
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                     PEUZ
             24 november 2010 inzake industriéle emissies                     (PbEU L 334)). Volgens de Europese richtlijn
             industriéle emissies       nr. 2010/75/EU, leiden de bestaande activiteiten             van  de suikerfabriek tot
             de conclusie dat      een   inrichting    is en  blijft waartoe een     IPPC-installatie behoort.
             Er is immers      sprake   van een     IPPC-installatie      bij CBC- V omdat     er plantaardige grondstoffen
             worden bewerkt tot         eindproducten        van meer      dan 300 ton per   dag (bijlage |, artikel 6.4 onder
             b ii)  en de  productie van ongebluste             kalk in   ovens   plaatsvindt met een productiecapaciteit
             van meer     dan 50 ton per      dag (artikel     3.1 onder    b).
             Daarnaast behoort de          inrichting    tot de   volgende categorieén      van   bijlage | onderdeel C    van
             het Bor:
             —
                Categorie     1.3  a: waar een     of  meer    elektromotoren of       verbrandingsmotoren aanwezig zijn
                met een     totaal   geinstalleerd     motorisch vermogen          van  15 MW of meer;
             —
                Categorie      1.3 b:  voor   het verstoken       van    brandstoffen met     een  thermisch vermogen        van
                50 MW of meer;
             —
                Categorie      7.1 a; het   bewerken, verwerken, opslaan of overslaan                van   dierlijke of overige
                organische meststoffen;
                Categorie      9.3 g: Het     vervaardigen van suiker uit suikerbieten               met een     capaciteit  ten
             —
                aanzien daarvan        van  2.500.000      kg suikerbieten per dag of meer.
         4.4 Melding       Activiteitenbesluit              milieubeheer
             Voorliggende       aanvraag dient tevens         te  worden beschouwd als         een  melding    in het kader  van
             het     Activiteitenbesluit         milieubeheer          en     op   de    volgende      activiteiten    uit   het
             Activiteitenbesluit is deze        van  toepassing:
                   *
                        het op    oppervlaktewater         lozen   van   schoon hemelwater      (bevoegd    gezag NZV);
                   *
                        het op    oppervlaktewater         lozen   van   koelwater   (bevoegd   gezag NZV);
                   *
                        het  gebruik van koelinstallaties;
                   *
                        het  gebruik van middelgrote stookinstallaties;
                   *
                        het  gebruik van een gasdrukreduceer- en verdeelstation;
                   «
                        de  wasplaats voor voertuigen;
                   *
                        opslag van gasolie in       een    bovengrondse opslagtank;
                   *
                        de bedrijfskantine;
                   «
                        tanken CNG (conform           melding     AB 27-03-2014).
             De  volgende      onderdelen      van  het Activiteitenbesluit       zijn hiermee   van  toepassing:
                   «
                        §    3.1.3    Lozen      van     hemelwater         niet   afkomstig    van    bodembeschermende
                        voorziening;
                   *
                        §3.2.1 In    werking hebben van een koelinstallatie;
                   «
                        § 3.2.1 In    werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt                      op  een
                        standaard
                   *
                        brandstof;
                   «
                        §3.2.2Inwerking          hebben     van een     gasdrukreduceer-    en  verdeelstation;
                     §3.2.6 In       werking     hebben     van een     koelinstallatie;
                   *
                        §3.3.2 Het     uitwendig     wassen en       stallen  van  motorvoertuigen of werktuigen of van
                                                                                                                                 0000000968
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                      PEUTZ
                  *
                          spoorvoertuigen;
                  *
                        § 3.49      Opslaan     van    gasolie,   smeerolie of      afgewerkte       olie in   een   bovengrondse
                        opslagtank;
                  *
                        §3.6.1 Bereiden        van   voedingsmiddelen;
                  +
                        Afdeling     2.1  Zorgplicht;
                  »
                        Afdeling     2.2  Lozingen;
                  *
                        Afdeling     2.4 Bodem.
         4.5 m.e.r.--beoordelingsplicht
             In het Besluit       milieueffectrapportage           is aangegeven       voor    welke activiteiten,      plannen     en
             besluiten het maken           van een     milieueffectrapportage verplicht            is  (bijlage  C  van   het Besluit
             m.e.r.) dan wel       een    beoordeling gemaakt dient te worden of                   een    milieueffectrapportage
             verplicht    is (bijlage   D van   het Besluit    m.e.r.).
             Na  bestudering       van   bijlage   C  en  D van   het Besluit   m.e.r.   blijkt dat geen    van  de  aangevraagde
             activiteiten      leidt   tot   het    verplicht opstellen        van    een     milieueffectrapportage          of  een
             beoordeling       of een   milieueffectrapportage noodzakelijk is.
             Een    mogelijk      relevant onderdeel          bij   CBC-V is onderdeel D38.1              van   het Besluit m.e.r.,
             betreffende de wijziging of            uitbreiding     van een   installatie    van een    suikerfabriek in     gevallen
             waarin de activiteit        betrekking heeft       op   een   productiecapaciteit        van   12.500 ton per     dag  of
             meer.    In   voorliggende        aanvraag wordt echter geen                  wijziging    of   uitbreiding     van   een
             installatie   van een     suikerfabriek     aangevraagd.
             Derhalve is       er   geen     noodzaak tot het           opstellen    van     een   milieueffectrapportage,         het
             uitvoeren       van   een    beoordeling        of   een    milieueffectrapportage noodzakelijk               is  of het
             opstellen     van een    vorm-vrije m.e.r.--beoordeling.
         4.6 Besluit      risico's      zware     ongevallen          2015
             Met het in      werking treden        van   het Besluit risico's    zware     ongevallen      2015   (Brzo 2015) is de
             Europese      Seveso     lll-richtlijn  uit 2012    geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het
             Brzo 2015 richt zich op het beheersen                van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico
             van  (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door
             de kans dat         dergelijke ongevallen plaatsvinden                te    verkleinen      (proactie, preventie       en
             preparatie)     en  anderzijds door de gevolgen van een               eventueel      ongeval     voor mens en      milieu
             te beperken (repressie).
             Binnen      de    inrichting     van     CBCV    kunnen       op  enig      moment       dusdanige hoeveelheden
             gevaarlijke     stoffen aanwezig zijn dat de           lage drempelwaarden          zoals opgenomen in         Bijlage 1,
             Deel 1   van    de Seveso-lll    richtlijn  worden overschreden          voor    de  categorieén      P2 (ontvlambare
             gassen)   en    H2 (acuut    toxisch).
             Toepassing       van  de  regels   voor   het  optellen    van  gevaarlijke     stoffen of categorieén      gevaarlijke
             stoffen zoals vermeld onder             aantekening      4 van  Bijlage   |  van  de Seveso-lll    richtlijn, resulteert
                                                                                                                                       0000000969
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                PEUZ
             niet in    een   overschrijding     van   de  hoge drempelwaarden           uit  Bijlage   |  van  de Seveso-llI
             richtlijn.
             De inrichting     van   CBCV valt zodoende onder de          werkingssfeer      van   het Brzo 2015     en wordt
             aangemerkt als      een   zogenaamde lagedrempelinrichting.
             Zoals vermeld in       paragraaf 2.3 wordt middels voorliggende aanvraag een verhoging van de
             opslaghoeveelheid zwaveldioxide (van 35 naar 60 ton) en formaline (van 13 naar 31 ton)
             aangevraagd. Het jaarverbruik van deze stoffen binnen de inrichting neemt niet toe. In de
             bijlage   van   de aanvraag is de nieuwe           kennisgeving Brzo 2015 opgenomen alsmede                   het
             PBZO-document         van   CBCV inclusief   opzet   van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
             Met   ingang     van    de  bietencampagne        van  2023 zal    een   start worden        gemaakt     met het
             uitfaseren     van    de   hulpstof    formaline. Als    proef    zal   gedurende       deze campagne         een
             hopextract (SDS-kaart als bijlage bij          de   aanvraag gevoegd) worden gebruikt.              Formaline is
             gedurende deze campagne een terugvaloptie maar zal bij een goed verloop van de proef in
             principe niet meer op de locatie worden opgeslagen. Mocht het wel noodzakelijk blijken om
             formaline in plaats van het hopextract te gebruiken, wil CBC-V gebruik maken van de
             maximale     opslagcapaciteit van       31 ton  (in plaats van  de  nu  vergunde      13 ton). De verwachting
             is echter dat    dit, gelet op de ervaringen gedurende           een   vergelijkbare proef bij      onze  fabriek
             in Dinteloord     gedurende      de   bietencampagne      van  2022, niet    aan  de orde zal     zijn. Het is de
             bedoeling om vanaf de bietencampagne van 2024 definitief geen gebruik meer te maken
             van   de hulpstof formaline en dat daarmee voor wat betreft formaline aan de grond van
             artikel 2.4 lid 2   van   het Activiteitenbesluit milieubeheer         geldende saneringsverplichting          zal
             zijn voldaan.
         4.7 Gegevens energie
             CBC-V is deelnemer        aan  het systeem    van   de CO,-emissiehandel (ETS). Als ETS deelnemer had
             Cosun Beet      Company      zich  aangesloten bij het zogenaamde          MEE-convenant. MEE staat         voor
             Meerjarenafspraak Energie-efficiency ETS-bedrijven.
             Bedrijven    die deelnemen        aan  het MEE-convenant hebben           een   inspanningsverplichting       om
             binnen de     planperiode,     die  liep tot en met   2020, zich maximaal in       te  spannen    om   rendabele
             investeringen die kunnen leiden              tot  besparing    van    primaire energie        in de keten ook
             daadwerkelijk uit te voeren. De convenant afspraken zijn per 2020 afgelopen, ook het MEE.
             Er is (nog) geen opvolging van dit convenant, wat betekent dat de bedrijven op een andere
             wijze invulling moeten geven aan de auditverplichting van de EED (Energy Efficiency
             Directive). Daar hoort         een 4-jaarlijkse audit bij. CBC geeft hier invulling aan via een
             additionele     certificeringsaudit. Deze is in december 2020 uitgevoerd en CBC is sindsdien
             gecertificeerd voor CO,-reductie management.
             De deelnemende           bedrijven    werkten   daarbij  vanuit   zogenaamde        EEP’s    (Energie Efficiency
             Plannen)      die    vooraf    werden      beoordeeld      en   goedgekeurd         door      RVO    (Raad   voor
             Ondernemend Nederland).
             Jaarlijks vond rapportage van de voortgang plaats aan RVO. De jaarlijkse goedkeuring/
             beoordeling leidde tot het ontvangen van een zogenaamde voortgangsverklaring, welke
                                                                                                                                0000000970
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                            PEUZ
              aangaf dat     het  bedrijf zich    hield    aan   de gemaakte afspraken                 van    het convenant. Cosun Beet
              Company      heeft elk   jaar  de  voortgangsverklaring ontvangen. Energiebesparing is voor Cosun
              Beet   Company       van    primair belang. Binnen CBC loopt er een strategisch programma om
              energiegebruik       en  CO,-emissies te reduceren. Vanuit dit programma worden onder andere
              investeringsbeslissingen        genomen         voor  projecten die           in Vierverlaten worden            uitgevoerd.
              In figuur 4.1   is een  overzicht gegeven           van de ETS       inrichting      van    CBC-V.
         f4.1 Schematisch overzicht van meters   en installaties
                  £7                        ETS     inrichting
                                                         Po  mn wm     we
                                                                         CBC Vierverlaten
                                                                           P|
                                                                               [[[m———
                                                                                          51
                                                                                     Bronswerk
                                                                                                                 Bronswerk
                                                                                                                                ]
                                                                                                                                      COo2
                                                                                                                schoorsteen
                                                                                         ketel
                                                         !                     (|                                               3
                                                                                                                               ~
                                                         1                      ’                   ~
                                                                                                                                      cO2
                                                         I             —-—
                                                                           >
                                                                                     $2 Lamont                     Lamont                id
                                                         f=                              ketel                  schoorsteen
                                                         1                     ",                   A                          id
                                                         |  menggas                                y                            n
                                                         L
                                                                 mremipp
                                                                                        SESTOYK                     Stork
                                                                                                                                      CO2
                                                         r-
                                                                                                                                         .
                                                                                         ketel                  schoorsteen
                                                         1                    “_                   J
                                                         1                    (
                                                                                          SS
                                                                                                   E
                                                                                                                                3
                                                                                                                                      CO2
                       Methaan-
                       Reactoren
                                                  —————
                                                                                     Basrasior                   Gasmotor
                                                                                                                schoorsteen
                                                         1                              Noord
                                               ¥                              Lo                   J
                                                         1
                                               I                                                                               Rh
                                   biogas                )                                         MN)       ("
                                                                                                          *|
                                               I                                       ketel 58                 schoorsteen
                                                         1
                                               1                                  p—
                                                                                                 =
                                                                                                                                WV,
                                                         i
                                               I
                                                         i                                         ™
                                                                                                             ~                 ~
                                               1
                                                         R                            S11 huur-                  Huurketel            CO2
                                               I              —————
                                               I         r™                            ketel 59                 schoorsteen
                         S6 Fakkel-
                         installatie      ]    J
                                                         1
                                                         2
                                                                                                   o         L                  y
                                                                                                                                     co2
                                                                                                                                        -
                            ry                ]          H
                                                         ¥
                                                                    %
                       Vergisters
                                     F      —
                                                                      SE
                                                                                           sa
                                                                                  pulpdrogers
                                                                                                        _.|
                                                                                                                Putpdrogerij
                                                                                                                schoorsteen
                                                                                                                               )
                                                                                                                                )
                                                                                                                                      co2"
                   8                     Ty
                      Gasontvangst-
                          station
                   \
                   d                     )                                     E                             (
                                                                                                                               y,     C02
                      Gasontvangst-                                      _              S9 cv-                  Schoorsteen
                          station                                          ai      install.   (2x)               cv- install.
                                        Ww            aardgas                  \                             N                  J
                                                                              #
                   ”                                                                                         i                  h
                                                                                                                                      CO2
                      Aanvoer cokes           Weegband                                    58                    Schoorsteen              i
                                                                                                                                         K
                       en  antraciet            kalkoven                              kalkoven                  carbonatatie
                   \                                                          \
                                                                                                                                            0000000971
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                         PEUZ
              In tabel 4.2 is          een     overzicht gegeven            van    de    energiemaatregelen             uit het EEP 2017-2020.
         t4.2 Overzicht energiemaatregelen EEP 2017-2020
              Omschrijving zekere maatregel                                                       Jaar van uvitvoering Efficiency verbetering       Vermeden (0,
              Vernieuwen    dunsap warmtewisselaar op    damp  2                                         2017                   0,4%                 320 ton/jaar
              Frequentieregeling toepassen op verbrandingsventilatoren                                   2017                   0,1%                 156 ton/jaar
              Frequentieregeling toepassen op voedingswaterpompen                                        2020                   0,3%                 369 ton/jaar
              Hergebruik   restwarmte   carbonatatiedampen                                               2017                   0,1%                 103 ton/jaar
              Emergie Monitoring Systeem diksapcampagne                                                  2018                   0,1%                 100 ton/jaar
              Verlagen hoeveelheid te drogen bietenpulp t.g.v. uitbreiding biomassavergister             2020                   4,0%                3667  ton/jaar
              Verlagen E-verbruik proceswaterreiniging t.g.v. MR 3                                       2020                    1,9%
              Uitbreiding biogasproductie op basis van SDE 2014                                          2020                   15,9%
              Beperking onbeladen km      in de retourbevrachting                                        2020                   0,3%
              Aanvullende              energiemaatregelen:
                      2022:      toevoegen 8% trap de verdamping (verwachte efficiency verbetering >10%)
              +
              *
                      2023-2026: V-Rise, verwachte reductie                           gasverbruik circa           50%
              Vanaf 2020           zijn de energieconvenanten opgehouden                                te bestaan. Vanaf dat moment                   geldt de
              verplichting           om      4-jaarlijks energie         audits uit te         voeren     op   grond Energy Efficiency               Directive.
              Cosun heeft              er voor        gekozen om deze verplichting                         mee     te nemen tijdens de jaarlijkse
              ISO14001 audits. Beide                       locaties, Dinteloord              en   Vierverlaten, beschikken thans                     over      een
              ISO14001 certificaat                  voor     CO2    reductiemanagement.                  Dit certificaat is       geldig       tot en    met 10
              december 2023.
              In tabel 4.3 is            een     overzicht        van  de    aanwezige stookinstallaties opgenomen. De vermelde
              stookinstallaties                betreffen allen           aardgasgestookte installaties. Het rendement van de
              Bronswerkketel, Lamontketel                          en Storkketel bedraagt respectievelijk 93,1, 92,1 en 92,0 %.'
              De    aanwezige            cv-ketels betreffen allen             zogenaamde             HR-ketels.
         t4.3 Overzicht stookinstallaties
              Omschrijving                                                               Type                                     Vermogen (MWth)
              Ketel Bronswerk                                                         Stoomketel                                           88
              Ketel Lamont                                                            Stoomketel                                          48,5
              Ketel Stork                                                             Stoomketel                                         48,5
              Pulpdroger West                                                          Pulpdroger                                         37,0
              Gasmotor N                                                            Gasmotor  (E&W)                                        3,7
              Fakkel installatie biogas                                                  Fakkel                                            35
              Kalkoven                                                                Kalkbranden                                          9,5
              Cv-installatie (2 stuks)                                            Fabrieksverwarming                                  2,0 per stuk
              Huurketel 58                                                             Stoomketel                                          6,8
              Huurketel 59                                                             Stoomketel                                          6,0
            1 Bron: KEMA rapport ketelrendementen.
                                                                                                                                                                   0000000972
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                  PEUTZ
             Uit het EMJV 2022      van   CBC-V     blijkt dat  de   ingekochte   hoeveelheid elektrische    energie  circa
             13.843.000 kWh       bedraagt.       De door CBC-V zelf middels de WKK-installaties               opgewekte
             hoeveelheid elektriciteit       bedraagt      57.706.000 kWh. De       geleverde hoeveelheid      elektrische
             energie   aan   het openbare       net   bedraagt     circa 330.000 kWh. Het netto elektriciteitsverbruik
             van  de  inrichting bedroeg       in 2022 aldus 71.246.000 kWh.
             De  ingekochte     hoeveelheid       aardgas bedroeg        in 2022 circa 55.250.000 Nm®. De verbruikte
             hoeveelheid     biogas bedroeg        in 2022 circa 8.000.000 Nm®. Het totale        gasverbruik van CBC-V
             bedroeg    circa 65.250.000 Nm3 (zie EMJV 2022). In dit jaar            zijn  de pulpdrogers niet in bedrijf
             geweest. Het gezamenlijke verbruik van de twee cv-ketels bedroeg in 2022 circa
             800.000 Nm®. Van het totale aardgasverbruik op jaarbasis wordt circa 1,4 % verbruikt door de
             cv-ketels. De resterende 98,6 %            van   het totale   aardgasverbruik    is toe te rekenen   aan   het
             primaire proces (suikerproductie).
             In grote   mate   bepalend      voor   het  energieverbruik      is de campagneduur      en  de duur  van   de
             diksapraffinageperiode.       Zoals aangegeven          zijn deze gegevens ontleend      aan  het EMJV2022.
             Het aantal    campagnedagen in            het   kalenderjaar    2022   bedroeg    124  dagen,   de duur   van
             diksapraffinageperiode bedroeg            38  dagen.
             Wellicht ten overvioede: Conform de              vigerende vergunning zijn       200  suikerproductiedagen
             met   een   maximum      campagneduur          van    150  dagen   en een   diksapraffinageperiode    van   65
             dagen toegestaan.
             De hoeveelheid      ingetrokken leidingwater door            CBCV in 2022    bedroeg   46.771  m?. Hiervan is
             circa 2.500 m*    gebruikt   voor   sanitaire doeleinden       (bepaald  via kengetal  45 I/d/pp).
             In de fabriek wordt        leidingwater (via breektank) gebruikt             voor  onder andere seals     van
             pompen. De controle op hoeveelheid water hiervan wordt                     zeer  regelmatig gecontroleerd.
             Deze acties   vastgelegd     in  inspectielijsten.
             Sinds   april  2021   is de intrek      van   drinkwater voorzien       van   een  flowmeter, welke wordt
             weergegeven in het         DCS-besturingssysteem.           Hiermee is het    mogelijk  trendbreuk door bv
             een  lekkage   sneller te detecteren.
         4.8 Gegevens verkeer            en   vervoer
             In  het   navolgende      is  een    beschrijving      van   de vervoerskilometers      gerelateerd   aan   de
             inrichting    van   CBC-V      opgenomen.          In   het   akoestisch   onderzoek     zijn  de   aantallen
             vrachtwagens en personenwagens vermeld welke behoren bij de representatieve
             bedrijfssituatie. Afhankelijk van het aanbod in de markt zal de aan- en afvoer van producten
             plaatsvinden middels schepen en vrachtwagens. In voorliggende paragraaf zijn de aantallen
             vrachtwagens en schepen voor de aan- en afvoer van producten relevant.
             In hoofdlijnen betreft het hierbij de aanvoer van suikerbieten, de afvoer van suiker naar
             klanten en de aanvoer van diverse hulpstoffen. De vermelde hoeveelheden zijn gebaseerd
             op de gegevens      van  het jaar 2020.
                                                                                                                            0000000973
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                  PEUZ
             Binnenvaart
             CBC-V beschikt      over    afmeerlocaties    van  schepen in het Hoendiep en het Aduarderdiep (zie
             figuur 7-FQ1108       “Laad- loslocaties     schepen”) voor het laden en lossen van schepen. Deze
             afmeerlocaties kunnen worden               gebruikt    voor    het laden    en  lossen    van  bieten, diksap,
             melasse, kalksteen, cokes, antraciet, zand, e.d. In het jaar           2020   zijn  voor de  gehele inrichting
             van   CBC-V 54.000 binnenvaartkilometers            afgelegd.    Deze transporten      over het water in 2020
             betreffen de afvoer       van   suikerstropen (m.n. melasse)       circa 17.500    kilometer, de  aanvoer van
             kalksteen/antraciet circa 30.000 kilometer           en aanvoer     suikerbieten circa 6.500 kilometer.
             Kilometers     over   de weg
             CBC-V heeft geen         eigen transport     over  de weg. Het transport        over   de weg   (hoofdzakelijk
             bieten   en  suiker) wordt       uitgevoerd   door derden onder        regie  van   Cosun Beet    Company.   In
             het   jaar 2020   zijn   voor   de inrichting   van    CBC-V circa 30.000.000 kilometers         over  de weg
             afgelegd.   Hierin kan onderscheid worden           gemaakt tussen       de volgende hoofdgroepen:
             —
                 aanvoer van     suikerbieten                             26.400.000 kilometer
             —
                 afvoer  van  suiker    naar  klanten/depots              2.700.000 kilometer
             —
                 afvoer  van  melasse     naar   klanten/depots           320.000 kilometer
             —
                 overig transport      naar  CBC-V                        642.000 kilometer
             Bij  de afvoer   van    suiker   naar  klanten is  hierbij gerekend met een enkele reis naar de klant
             toe. Voor   het  overige transport       naar CBC-V is   uitgegaan van 20 transporten per dag a 80 km
             tijdens productiedagen         en   10 transporten a 80 km tijdens niet productiedagen. Dit betreffen
             0.a.  goederen    voor   het  magazijn, hulpstoffen,      afvoer  overige bijproducten.
             Het transport     van    pulp   is in de  bepaling   van   de hoeveelheid kilometers        over  de weg niet
             meegenomen.         Perspulp     wordt   na productie    direct verkocht    waarbij    de afnemer zorgt   voor
             het transport vanaf de        inrichting  van  CBC-V   naar   de gewenste locatie.
             In het kader    van   de ‘Lean and Green’ award, heeft de          logistieke afdeling   van  Suiker Unie veel
             projecten uitgevoerd          om   het transport   van   producten te doen met een zo laag mogelijk
             belasting    voor   het    milieu.  Te  noemen    zijn  o.a.  het terugbrengen van het aantal gereden
             kilometers door betere planningen met boordcomputers, het verminderen van het verbruik
             aan   dieselolie door      aanpassing    van  het rijgedrag van de      chauffeurs    en het aanschaffen   van
             auto’s met    een  schonere motor       en  het rijden op aardgas.
         4.9 Gegevens opslag             niet gevaarlijke        stoffen     (in   emballage, tanks,
             bulkgoederen)
             In tabel 4.4 is      een    overzicht gegeven van de belangrijkste opgeslagen niet gevaarlijke
             stoffen binnen de        inrichting van CBC-V. Opgemerkt wordt dat dit een overzicht is ten tijde
             van    het opstellen van voorliggende aanvraag en de producten en hoeveelheid kunnen
             wijzigen   in de  tijd.
                                                                                                                             0000000974
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                        PEUZ
         t4.4 Overzicht opslag niet gevaarlijke stoffen
              Stof/productnaam                                    Maximale hoeveelheid                          Opslagvorm
              Suikerbieten                                              22.000 ton                Los gestort op het bietenontvangstterrein
              Kristalsuiker                                            150.000 ton                                   Silo's
              Stukgoed                                                   3.000 ton                         Industriéle  verpakking
              Verpakkingsmaterialen                                     400  pallets                                 Pallet
              Pallets jaarbedrijf (voorraad)                           3.000  pallets                                Pallet
              Melasse                                                   68.000 ton                                   Bulk
              Betacal                                                   90.000 m’                               Betacalvakken
              Kalksteen                                                 50.000 ton                               Bergingsvak
              Cokes                                                       300 ton                                Bergingsvak
              Antraciet                                                  2.000 ton                               Bergingsvak
              Pulpbrokjes                                               20.000 ton                                Pulploods
              Diksap                                                   255.000 ton                                  Tanks
              Plantaardige producten (vergister)                        80.000 ton                                Sleufsilo's
              Vloeibare biomassa   (vergister)                             960 m’                                    Bulk
              Grond                                                    300.000 m’                               Grondberging
              Zand                                                      20.000   m’                               Opslagvak
              Antischuim fabriek                                        22.300   kg                                   Bulk
              Antischuim   waterzuivering                                25.000  kg                                   Bulk
              Verdunde Microfeed    Opure                                  27 ton                                     Bulk
              Raapolie (vergister)                                         30m’                                      Bulk
              BetaStab XL   (hopextract)                                 30.000  kg                                  IBC's
         410  Gevaarlijke                stoffen
              In tabel 4.5 is             een   overzicht opgenomen       van     de  aanwezige gevaarlijke stoffen (ADR-                   en
              CMR-geklasseerde stoffen)                  binnen de   inrichting       ten tijde van    het    opstellen          van    deze
              vergunningaanvraag. De aanwezige stoffen/producten                                 kunnen          wijzigen          doordat
              bijvoorbeeld             fabrikanten nieuwe      producten introduceren waarmee het huidige product
              komt te vervallen of doordat                gewisseld wordt van leverancier van een bepaald product. De
              aard      en    de risico's      van   de opgeslagen producten zal niet wijzigen. Het overzicht betreft
              aldus      een     niet limitatief overzicht    van de  aanwezige gevaarlijke stoffen           in   opslag,      eventuele
              werkvoorraad is               hierbij niet beschouwd. Het      jaarverbruik van met name bulkvloeistoffen is
              afhankelijk van de bietverwerking (kwaliteit en hoeveelheid), in tabel 4.5 is op basis van het
              verbruik van de afgelopen jaren hetjaarverbruik opgegeven.
                                                                                                                                               0000000975
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                  PEUZ
         t4.5 Opslag gevaarlijke stoffen        binnen de  inrichting
              Stof/productnaam               ADR-klasse of         Jaarverbruik            Maximale        Opslagvorm(en)     Gebruiksdoel
                                                CMR-stof          in kg/liter/stuks ~~ opslaghoeveelheid
                                                                                           in kg/liter
               Kleinverpakkingen
              Natriumhydroxide 33%                  8                   2.000  kg             945  kg          Vat, drum     Fabriek algemeen
              Chloorbleekloog 15%                   8                  21.500   kg          2.644   kg       Vat, drum, IBC  Fabriek algemeen
              Optisperse PPO 5092                   8                   5.000  kg            1.000  kg              IBC      ketelhuis
              Lythsolvent CS                        8                   2.000  kg            1.000  kg              IBC      sapzuivering
              Azijnzuur 80%                         8                  30.000   kg           1.000  kg              IBC      waterzuivering
              Helium                                2                 20 cilinders             2001              cilinder    laboratorium
              Zuurstof                             5.1                40 cilinders             450               cilinder    Fabriek algemeen
              Argon                                 2                 50 cilinders             500 |             clinder     Fabriek algemeen
              Menggas
                        —
                           formeer                  2                 30 cilinders             5501              cilinder    Fabriek algemeen
              Waterstof                             2                  3 cilinders              501              cilinder    laboratorium
              Acetyleen                             2                 30 cilinders             3001              cilinder    Fabriek algemeen
              Stikstof                              2                 20 cilinders             2501              clinder     Fabriek algemeen
              Box a 16 fles Stikstof                2                     15 box               1501                fles      verdamping
              Aceton                                3                     25kg                  301                fles      Fabriek algemeen
              Isopropylalcohol                      3                   3.000  kg             525kg                an        kookstation
              Petroleum                             3                      4001                2201                @n        Fabriek algemeen
              Zoutzuur 30%                          8                    500kg                15kg                 @n        Fabriek algemeen
                                                                                                                     #
              Salpeterzuur 53%                      8                     50  kg          Geen voorraad                      Fabriek algemeen
                                                                                                                     "
              Lithsolvent 803                       8                   500 kg            Geen voorraad                      Fabriek algemeen
               Bulkgoederen
              Formaline 37/10                       8                    700 ton            31,0 ton®             tank       Diffusie
              Loog-Soda 5-15/5-15                   8                    100 ton             23,1ton              tank       Diffusie
              Natronloog 50%                        8                  3.500 ton            105,0 ton             tank       Fabriek algemeen
              Salpeterzuur 25%                      8                     75ton              11,0ton              tank       Diffusie, sapzuivering
              Iwaveldioxide                      2,3en8                1.000 ton            60,0 ton*             tank       Diffusie, verdamping
              Zoutzuur 33%                          8                    300 ton             27,6 ton             tank       Fabriek algemeen
              Iwavelzuur 96%                        8                  2.500 ton             60,5 ton             tank       Diffusie
              Fosforzuur 75%                        8                     40 ton             33,1ton              tank       waterzuivering
              Chloorbleekloog 15%                   8                    120 ton             26,6 ton             tank       Fabriek algemeen
              Iwavelzuur 96%                        8                   400 ton              49,0 ton             tank       Vergister
              Natronloog 25%                        8                     50 ton             34,0ton              tank       Vergister
              Dieselolie tank 1                     3                      9m’                25m’                tank       Fabriek algemeen
              Dieselolie tank 2                     3                    135m’                25m’                tank       Fabriek algemeen
              Dieselolie tank 3                     3                    200  m®              50m                 tank       Fabriek GOR
              Dieselolie tank 4                     3                     24m’                10m?                tank       Waterzuivering
              Dieselolie tank 5                     3                     50m?                20m’                tank       Vergister
              Dieselolie tank 6                     3                     45m’                1.0m                tank       Vloeivelden
              Dieselolie tank 7                     3                     45m’                1.0m                tank       Vloeivelden
              Dieselolie tank 8                     3                     48 m’               30m’                tank       Vergister
              Dieselolie tank 9                     3                     10m’                0,5m’               tank       Waterzuivering
              *
                Deze hoeveelheden       zijn niet gebaseerd op de aanwezige hoeveelheid ten tijde van de aanvraag. Middels voorliggende     aanvraag
                wordt   verhoging    van de  opslaghoeveelheid van deze stoffen tot de genoemde hoeveelheid aangevraagd.
                                                                                                                                                     0000000976
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                    PEUZ
                Binnen de inrichting zijn meerdere opslagvoorzieningen aanwezig voor de opslag van
                verpakte gevaarlijke stoffen, o.a. PGS 15 opslagvoorzieningen, PGS 15 kasten en een
                gasflessenopslag’. Daarnaast zijn meerdere voorzieningen aanwezig voor de opslag van
                diverse ADR-geklasseerde vloeistoffen. In de bijlagen van de aanvraag zijn meerdere
                rapportages opgenomen waarin de toetsing van deze voorzieningen aan respectievelijk de
                PGS 10, PGS 15, PGS 30 en PGS 31 zijn beschreven.
         4.1 —h Koel-      en   vriesinstallaties
                In tabel 4.6 is        een    overzicht opgenomen                       van  de aanwezige koel-           en  vriesinstallaties     bij
                CBC-V.
         t4.6   Overzicht koel-  en vriesinstallaties, airco's
                Installatiecode    Referentie       Omschrijving                                            Koudemiddel        Hoeveelheid koudemiddel
                (vervolg)                                                                                                                inkg
                381346.002        TAG 002           Airco Station 2 boven                                       R407C                     7,4
                381346.044        TAG 073           Airco Station 3 PLC ruimte                                  R407C                     32
                381346.055        TAG 084           Airco Station 7  begane vloer                               R407C                     4,5
                381346.057        TAG 086           AircoSysteemr.Waterzuivering Station 6                      R407C                      3
                381346.068        TAG 097           Koelkast 2 deurs Kantine                                    R404A                    0,35
                381346.069        TAG 098           Diepvrieskast 2 drs Kantine                                  R290                    0,17
                381346.071        TAG 100           Airco Station 5 noord 2e Verdieping                         R407C                     43
                381346.073        TAG 102           Airco Station 8  begane vloer                               R407C                    4.03
                381346.082        TAG 113           AC Vergaderruimte Kantoor BG                                R410A                    1,44
                381346.085        TAG 116           Airco verg.ruimte kantine                                   R407C                      5
                381346.086        TAG 117           Airco keuken kantine                                        R410A                    2,95
                381346.087        TAG 118           Close controle 11CT Room                                    R407C                    10,5
                381346.088        TAG 119           Close control 2 ICT Room                                    R407C                    10,5
                381346.089        TAG 120           Luchtbeh.kast cbr/ict LBK                                   R407C                    7,83
                381346.091        TAG 122           Airco (BR  kantine/verg                                     R410A                      3
                381346.094        TAG 061           Seif Luchtbehandelingskast                                  R134A                     150
                381346.095        TAG 126           Koelkast Kantine                                             R290                    0,09
                381346.099        TAG 130           Airco kantoortuin 2e verd                                   R410A                      3
                381346.100        TAG 131           Airco kantoortje 2e verd                                    R410A                     09
                381346.101        TAG 132           AIRCO COM.RUIMTE PULPLOODS                                  R410A                     0,8
                381346.102        TAG 133           Airco station 12 4e verd                                    R410A                      8
                381346.103        TAG 134           Airco station 7 Te  verdieping                              R404A                     20
                381346.105        TAG 136           Airco kant. Suiker  expeditie                               R410A                     0,8
                381346.108        TAG 139           Airco M&R Station23                                         R410A                     2,2
                381346.109        TAG 140           Airco AC station 20                                         R410A                     31
                381346.111        TAG 142           Airco kant. Te verd                                         R410A                     31
                381346.112        TAG 143           AC 2x kantoor B.G                                           R410A                     2,4
                381346.113        TAG 144           Airco kantoren   beganegrond                                R410A                    12,5
                381346.117        TAG 148           Airco station 10  achter fabriek                            R410A                      1
                381346.119        TAG 155           Airco Kookstation    comm  .kast 3e verd                    R410A                     21
                Wellicht ten overvioede wordt        opgemerkt         in de subselectie     van de QRA de PGS 15     opslagvoorzieningen     komen te
                vervallen als relevante bronnen in het kader             van   dit onderzoek   en derhalve niet nader   zijn beschouwd.
                                                                                                                                                        0000000977
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                               PrUZ
         Installatiecode ~~ Referentie Omschrijving                             Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel
         (vervolg)                                                                                    inkg
         381346.120         TAG 157    Airco station 14/01                         R410A                 1
         381346.121         TAG 150    Airco station 14 PLC ruimte                 R410A                 1
         381346.122         TAG 151    Airco station 14 tussenruimte               R410A                31
         381346.124         TAG 152    Airco vergister EMSR Ruimte                 R410A                1,7
         381346.125         TAG 153    Airco vergister kantoor 1.06                R410A               0,8
         381346.126         TAG 154    Airco vergister kantoor 1.03                R410A               0,8
         381346.127         TAG 034    Airco Lab dual split extra                  R410A                34
         381346.128         TAG 108    Airco syst.midden fabriek                   R410A               29
          381346.129         TAG 160    Airco VRF kantoren  werkplaats             R410A               16,2
         381346.130         TAG 161    Airco soc ruimte Emra en pompen             R410A               1,55
         381346.131         TAG 095    Diepvrieskast restaurant                     R290              0,85
         381346.132         TAG 088    Airco portierloge voor                      R410A               0,8
         381346.133         TAG 023    Airco Portiers loge midden                  R410A              0,65
         381346.134         TAG 025    Airco Portiers loge achter                  R410A              0,65
         381346.135         TAG 030    Airco Kookstation  bedieningsruimte         R410A               0,8
         381346.136         TAG 027    Airco zeefstation                           R410A                19
                            TAG 056    Airco station 23 LS ruimte                  R410A
         381346.137                                                                                    2,1
         381346.138         TAG 055    Airco Station 23 PLC ruimte                 R410A                08
         381346.140         TAG 078    Airco PLC midden fabriek                    R410A               3.1
         381346.141         TAG 058    Airco station 22 LINKS                      R410A               31
         381346.142         TAG 066    Airco telefooncentrale                      R410A               0,8
                            TAG 059    Airco station 22 RECHTS                     R410A               31
         381346.143
         381346.144         TAG 158    Airco kantoortuin midden fabriek            R410A               59
         381346.146         TAG 146    Airco Lab Rechts  ingang(extra koeling)     R410A                17
         381346.148         TAG 156    Airco 2 systeemruimte ketelhuis             R410A               0,8
         381346.149         TAG 164    Kantin Werkbank +2 laden                    R134A              0,25
         381346.150         TAG 163    Kantine Glasdeurkast                        R134A              0,13
         381346.151         TAG 083    Airco station 7 beg grond                   R410A                31
         381346.155         TAG 081    Airco Kantoor                               R410A                0,8
         381346.159         TAG 121    Airco (BR  Bediening                        R410A                 4
         381346.160         TAG 168    Airco kantoortuin  bgg                      R410A                 1
         381346.161         TAG 069     Airco bediening ketelhuis                  R410A              2,75
         381346.162         Tag 124    Station 9 ruimte  koeling                   R507               15,65
         381346.163         Tag 067    Airco werkplaats  snijmolen                 R410A                 4
         381346.164         20150237   Airco gasgenerator Noord                    R410A                11
         381346.167         20170473   Airco kantoor bankwerkerij                  R410A               1,44
         381346.168         20170236   Airco Ela Container                         R410A                0,8
         381346.169         Tag 098    Airco 5 kantoren 2e verdieping              R410A                 4
         381346.170         20170018   Klimaat inst station 37                     R452A                 7
         381346.171         20170018   Klimaat installatie station 6               R452A               6,7
         381346.172         20170018   Klimaat installatie station 32              R452A              6,45
         381346.173         20170282   ACEla container 6x6                         R410A               08
         381346.174                    Airco PORTIERSLOGE                          R410A               1,15
         381346.175                    Airco PORTIERSLOGE                          R410A               1,15
         381346.176         20170304   Klimaat inst Station 25                     R449A              117
         381346.177         20170411   Airco station 7 PLC ruimte                  R410A              2,75
                                                                                                                    0000000978
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                              PEUZ
         Installatiecode  Referentie        Omschrijving                                         Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel
         (vervolg)                                                                                                     in  kg
         381346.178      20170411           Airco station 5  Tverdieping                            R410A                29
         381346.179      20160421           Station 5 zuid                                          R410A                8,3
         381346.180      20170412           PLC ruimte voorfabriek                                  R410A              275
         381346.181      20170473           Airco Schaftkeet 75   m’                                 R32               0,76
         381346.182      20180127           Airco Gasopwekker                                        R32                3,75
         381346.183      20180193           Kantoor 1  magazijn                                      R32               0,65
         381346.184      20180193           Kantoor 2  Magazijn                                      R32               0,65
         381346.186      20180161           Airco Container 2                                        R32                 0,6
          381346.187      20170455           Airco Kalkoven                                         R410A                29
         381346.188      TAG 079            Airco Station 5 noord  beg.gr                            R32               0,76
         381346.189      station 3 Te verd. Airco station 3                                         R410A               2,75
         381346.190                         Koelkast1 deurs                                          R290              0,08
         381346.191                         Koelvitrine 1                                            n.b.               n.b.
         381346.192                         Koelvitrine 2                                            n.b.               n.b.
         381346.193                         Airco pitstraat                                         R410A                15
         381346.194      Station 35         Klimaat  koeling station 35                             R449A                 3
         381346.195      Station 38         Klimaatkoeling station 38                               R449A                 3
         381346.196                         Airco vergaderruimte Tekenafdeling                       R32               0,51
         381346.197      20170414           Airco Kantine /Keuken                                    R32                3,75
         381346.198      20180306           Airco Station 9/22 PLC Ruimte                            R32               2,95
         381346.199      20180339           Airco computerruimte kantoor                             R32                2,45
         381346.200      20180376           Airco Station 33                                         R32               0,65
         381346.201      20180376           AIRCO STATION 34    (RODERWOLDERDIJK)                    R32               0,65
         381346.202      20180428           Airco Station 28                                         R32               0,65
         381346.203      20180434           Airco duo  projectburo                                   R32                1,03
         381346.204      20190022           Airco M&R voorfabriek                                    R32                 2,6
         381346.205                         Airco kantoor snijmolens                                 R32               0,46
         381346.206      20190198           Airco Kantine  grote ruimte                             R410A                55
         381346.207      20190198           Airco excursie /vergaderruimte                           R32                  3
         381346.208      20200053           Ac/Wp logistiek en veiligheid kleine kantoor beneden     R32                 0,7
         381346.209      20200053           Ac/Wp logistiek en veiligheid grote kantoor beneden      R32                  1
         381346.210      20200034           Ac/Wp logistiek en veiligheid kleine kantoor boven       R32                 0,7
         381346.211      20200034           Ac/Wp logistiek en veligheid grote kantoor boven         R32                  1
         381346.212      20200127           Airco Te verd.  werktuigbouwkunde                        R32                 31
         381346.213      20200241           Airco kantoor  Turksema                                  R32                 0,8
         381346.214      20200241           Airco TPM Lokaal                                         R32                 0,8
         381346.215      20200245           Airco machinekamer lift                                  R32                 0,9
         381346.216      20200178           Airco kantine CBR                                        R32                 31
         381346.217      20200247           Airco SRA Ruimte                                         R32                 13
         381346.218      20200247           Airco Station 12                                         R32                  5
         381346.219      20200422           Airco station 22                                         R32                 2,6
         381346.220      20200422           Airco station 22                                         R32                 2,6
         381346.221      20200422           Airco ketelhuis                                          R32               0,63
         381346.222      20200263           Koudwatermachine CBR/ICT LBK                            R410A                77
         381346.223      20210104           Airco Systeem   midden fabriek                           R32                 13
                                                                                                                                     0000000979
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                     PEUZ
           412  Milieumanagementsysteem                  en  TPM
         4.12.1 Managementsystemen
                Binnen Cosun Beet Company wordt gewerkt met een aantal managementsystemen voor de
                beheersing          en       verbetering       van       productkwaliteit          en      procesbeheersing,
                arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid               en   voor   het  verbeteren   van  leefklimaat   binnen
                en   buiten het      bedrijf.  Cosun Beet    Company        is  gecertificeerd   voor  een  aantal   van  deze
                managementsystemen. Ten               behoeve      van    voedselkwaliteit       en  veiligheid gelden de
                certificaten    voor    BRC, IFS   en  1SO22000. Het      milieumanagementsysteem            is gecertificeerd
                voor   1SO14001. Buiten deze systemen heeft Cosun Beet                 Company     ook de 1SO26000     richtlijn
                voor   Maatschappelijk       Verantwoord Ondernemen            geimplementeerd.
                Met deze diverse managementsystemen                verplicht     Cosun Beet    Company    om   zich continu in
                te  spannen    en  te verbeteren.
                De activiteiten     van    Cosun Beet   Company zijn gericht op          duurzaamheid    en   het  borgen   van
                de processen in de          gehele   keten vanaf het zaad          van   de  grondstof  suikerbieten tot de
                afnemers    van   de   producten.
                Duurzaamheid betreft           een  integrale benadering         van   de   bedrijfseconomische,     milieu  en
                sociale aspecten.
                Bij de teelt  en  aankoop     van  suikerbieten   ligt het accent op:
                    Een  goede kwaliteit zaaizaad.
                —
                    Een  hoog gehalte aan suiker
                —
                —
                    Efficiént gebruik van meststoffen door bemesting op maat.
                —
                    Een zo laag mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
                    Het niet toepassen           gewasbeschermingsmiddelen die het milieu zwaar belasten.
                —
                                             van
                    Het  beperken van de       hoeveelheid   aanhangende grond aan de suikerbieten.
                —
                —
                    Optimale logistiek         van   de grondstoffen van de telers naar de fabrieken                        met
                    retourvrachten       bietenpulp
                Om deze doelen         bij de zelfstandige bietentelers te bereiken, dienen o.a. alle bietentelers een
                Cosun Beet      Company voedselveiligheidscertificaat (of vergelijkbaar certificaat) te bezitten.
                Daarbij   moet   de teler   aan  diverse criteria voldoen, onder        meer  op het  gebied   van:
                    Teelt op  een   perceel   dat niet verontreinigd    is.
                    Gebruik   van   door Cosun Beet     Company geleverd          bietenzaad.
                    Gebruik   van     wettelijk toegestane     meststoffen conform de voorschriften              en registratie
                    daarvan.
                    Dosering   van    de  toegelaten gewasbeschermingsmiddelen               en de  bijbehorende registratie.
                                                                                                                                 0000000980
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                     PEUZ
                Door    onafhankelijke      instanties vindt controle        plaats,  of de telers     aan  de criteria  van het
                certificaat voldoen. Indien        een  teler geen certificaat    bezit,  kunnen geen suikerbieten worden
                geleverd.
                Daarnaast vindt door Cosun Beet             Company,    en  andere instanties,    een   intensieve  begeleiding
                van en   voorlichting    aan   de bietentelers     plaats.
                Bij de productielocaties ligt het accent op:
                —
                    Kwalitatief zo    goed mogelijke producten;
                —
                    Een  zo  laag mogelijk energieverbruik;
                —
                   Zo  weinig mogelijk gebruik van hulpstoffen;
                —
                    Maximale     preventie    en  scheiding    van  afval;
                —
                   Zo  weinig mogelijk       hinder    voor   omwonenden      (geur-, geluids- en verkeershinder);
                —
                    Goed   gemotiveerde medewerkers;
                —
                    Het maximaal      beperken     van   risico's voor  medewerkers      en  omwonenden;
                —
                    Het  optimaal    beheersen      van  de processen;
                —
                    Maximaal     bedrijfsresultaat.
                Bij het proces vanaf de productielocaties             tot de afnemers van de         producten ligt  het accent
                op:
                —
                    Een  optimale logistiek van        de  producten.
                —
                    Een    maximale       interactie       tussen    de    afnemers      en    Cosun     Beet   Company      om
                    gemeenschappelijke         doelen te bereiken, zoals       bulktransporten      in plaats van leveringen   in
                   verpakkingen       en just   in time   leveringen
         4.12.2 Het   milieumanagementsysteem
                Cosun Beet      Company beschikt         over een   milieumanagementsysteem conform ISO14001.                Het
                systeem      is   gecertificcerd      en    omvat    de hele organisatie (productie van suiker                en
                suikerproducten, opslag en verkoop)               van  Cosun Beet     Company.      Het  managementsysteem
                wordt     jaarlijks   door     een    externe     instantie   gecontroleerd       op    de  verplichtingen    en
                effectiviteit.
                Procedures       en   andere      documenten        die  voortkomen        uit  de    verplichtingen van     het
                managementsysteem zijn               in  het Handboek Cosun Beet             Company ondergebracht.          Het
                handboek         bevat    beleidsverklaringen          voor    kwaliteit,    voedselveiligheid, milieu        en
                arbeidsomstandigheden.            Deze   verklaringen zijn de uitgangspunten voor het handelen van
                Cosun    Beet Company binnen het bedrijf, maar ook met haar omgeving. Het beleid wordt
                verder   geconcretiseerd met het vaststellen van doelstellingen. Voor het uitvoeren van het
                vastgestelde      beleid  zijn   onder andere de taken,        bevoegdheden        en  verantwoordelijkheden
                ten aanzien van        milieuzaken beschreven. Om deze taken                 goed tot uitvoering te kunnen
                brengen      en    de   verantwoordelijkheden          te   kunnen     dragen, zijn werknemers passend
                opgeleid,    naar   gelang   de zwaarte      van  de functie.
                Cosun Beet       Company      heeft   een   centraal  register opgesteld       met daarin   opgenomen welke
                wetten en       regels  op de diverse locaties         van  toepassing zijn.     Om te toetsen of       er wordt
                                                                                                                                  0000000981
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                    PEUZ
                voldaan   aan   de  opgelegde eisen,         worden     er  jaarlijks   op alle locaties diverse controles
                uitgevoerd,   waaronder interne audits.
                De effectiviteit van   de managementsystemen wordt                jaarlijks  middels   Management     Reviews
                door het management          en  directie beoordeeld, zodat ook de betrokkenheid vanuit de top
                van  de organisatie   is geborgd.
           413  Proefnemingen
                CBC-V bevindt zich in      een  markt met continu veranderende              omstandigheden      en  behoeftes.
                Daarnaast     worden     er   continu     nieuwe     toepassingen        van    eind-   en   tussenproducten
                onderzocht. Een voorbeeld hiervan is de biobased economy,                    waarbij nieuwe eindproducten
                worden   gerealiseerd gebaseerd       op suiker of andere eind-         en tussenproducten van CBC.
                Om flexibel in te kunnen         spelen op     deze constant veranderende             marktomstandigheden
                wordt verzocht     om     proefnemingen       toe te staan       binnen de       omgevingsvergunning        van
                CBC-V.    Concreet      wordt     verzocht     om      bij   wijze     van    proef    andere    dan     in  de
                omgevingsvergunningaanvraag              beschreven        technische      installaties   en/of   alternatieve
                grond-, hulp-   of brandstoffen toe te passen dan wel andere stoffen te verwerken of andere
                verwerkingsmethoden          te  beproeven     t.a.v.  suiker, schuimaarde (betacal), perspulp en/of
                bietengrond.
                Het doel     van  een    proefneming       is het vergaren       van    noodzakelijke     informatie  over   de
                technische haalbaarheid        van  de andere     toepassing. Voorafgaand          aan een    proefneming    zal
                hiervoor    goedkeuring       aan   het  bevoegd      gezag worden         gevraagd waarbij      de  volgende
                gegevens verstrekt zullen worden          bij een  verzoek tot     proefneming:
                —
                   het doel  en de noodzaak       van de proefneming;
                —
                   een  beschrijving   van   de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of proces, met
                   vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties of
                —
                   procesvoeringen (eventueel inclusief verzoek om geheimhouding indien van toepassing);
                —
                —
                   de te verwachten wijzigingen in gevolgen voor het milieu;
                —
                   en  de duur  van de   proefneming.
           414 Maatwerk        ongewone voorvallen
         4.14.1 Inleiding
                In artikel 17.2 lid 1  van   de Wet milieubeheer (Wm) is            vastgelegd    dat ongewone voorvallen
                waardoor    nadelige gevolgen voor           het milieu ontstaan of         dreigen    te ontstaan   door het
                bedrijf   zo    spoedig mogelijk            aan     het     bestuursorgaan         dat    bevoegd      is   een
                omgevingsvergunning         voor een    inrichting  te  verlenen,    te melden.
                In artikel 17.2 lid 4   (Wm) is vermeld dat het bevoegd gezag in                 een  omgevingsvergunning
                voor een   inrichting  of in  een  beschikking    voor een     ongewoon voorval,        waarvoor  de  nadelige
                                                                                                                                 0000000982
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                         PEUZ
                gevolgen       niet significant zijn,    kan    bepalen      dat in  afwijking    van   artikel 17.2 lid 1 (Wm) het
                voorval wordt        geregistreerd     en   kan    voorschrijven     binnen welke       termijn    en   op welke    wijze
                het voorval      moet worden gemeld.            Deze termijn kan afwijken          van   de  verplichting, genoemd
                in artikel 17.2 lid 1 (Wm),      om   het voorval      zo   spoedig mogelijk te       melden.
         4.14.2 Voorgestelde werkwijze
                Cosun     drijft  een    inrichting waarbij regelmatig            ongewone voorvallen zonder                significante
                gevolgen      voor    het milieu  plaatsvinden.        Van deze ongewone voorvallen zonder                  significante
                gevolgen voor het milieu worden meldingen ingediend bij de overheid. Het altijd zo
                spoedig mogelijk moeten melden van ongewone voorvallen zonder significante gevolgen
                voor    het milieu wordt        gezien      als    een  grote administratieve belasting              voor   het  bedrijf.
                Daarom verzoekt Cosun middels deze aanvraag                       om   toepassing     van   artikel 17.2 lid 4   van   de
                Wm.
                De actuele       werkwijze    met   betrekking        tot   ongewone voorvallen met             (mogelijke)     effecten
                voor   het milieu is      ondergebracht          in de   procedure      melden     van   ongewone voorvallen           en
                maakt onderdeel uit         van het management systeem.
                De   nu     voorgestelde werkwijze              is   om    alle  onderstaande        ongewone         voorvallen     met
                significante gevolgen         voor   het milieu        zo   spoedig mogelijk        te  melden      aan   het  bevoegd
                gezag:
                     1.    Explosies/brand/mogelijk           gevaar en/of       ernstige hinder buiten de inrichting dan wel
                           ongewone voorvallen            waarbij     er  mogelijk acuut of potentieel ernstig gevaar voor
                           mens     of milieu kan   optreden        dan  wel   inzet van de Veiligheidsregio Groningen nodig
                           is.
                     2.    Geluid-, geur-, stof-, lucht-, trilling-         en  lichthinder die buiten de        inrichting   merkbaar
                           is. Dit is incl. eventuele     alarmsignalen        die buiten de     inrichting   waarneembaar        zijn en
                           hinder kunnen veroorzaken.
                     3.    Voorvallen        die    een       bodemverontreiniging              veroorzaken          (niet    op/buiten
                           bodembeschermende                    voorziening).        Dit      betreft      het       vrijkomen        van
                           bodembedreigende              stoffen      en     dus    niet   uitsluitend      van     alleen gevaarlijk
                           (afval)stoffen.     Indien      er    een    mogelijkheid       is   dat    door    het     voorval   tevens
                           verontreiniging       van    oppervlaktewater          kan   plaatsvinden,      zal niet alleen de ODG
                           worden      geinformeerd maar ook het waterschap Noorderzijlvest. De omvang van                             de
                           lekkage naar de bodem (of het oppervilaktewater) moet worden gekwantificeerd.
                     4.    Voorvallen die      een   overschrijding geven of kunnen geven van de emissie-eisen of
                           lozingseisen.      Dit   is    vastgelegd in de interne specificaties van de diverse
                           emissiepunten       zoals   deze   zijn vastgelegd in de vigerende vergunningen. Voor zover
                           mogelijk     zal  een  inschatting        worden     gemaakt     van   de omvang       en    (de verwachte)
                           tijdsduur van     de  overschrijding.
                     5.    Waarbij Loss      of containment (LOC)             plaatsvindt   van    gevaarlijke    stoffen. Dit betreft
                           onder     meer   het falen   van   tanks of     emballage     en/of   lekkages    van  tanks, leidingen of
                           flenzen     voor   zover    de effecten       van    het falen buiten de          gebouwen        van   CBC-V
                           (kunnen) worden waargenomen.
                                                                                                                                          0000000983
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                         PEUZ
              6.    Afblazen    biogas  indien het afblazen    langer  dan 2   uur  duurt  en   de noodfakkels niet
                    in werking zijn getreden.      Indien  er geen   afzetmogelijkheid      is  van  biogas   naar het
                    gasnet of    naar de fabriek zal, op het    moment dat de gasbuffers           maximaal    gevuld
                    zijn, gas moeten worden afgefakkeld. Mocht een noodfakkel,                 om een    onvoorziene
                    reden, niet in werking treden, zal gas worden afgeblazen.
         Als maatwerk stellen       wij  voor om    ongewone voorvallen met          stoffen, zoals   o.a.  koelwater,
         drinkwater, condensaat, stoom, demiwater, perslucht, modderwater                       en  melasse niet     zo
         spoedig mogelijk worden gemeld. Voorwaarden hierbij zijn dat er geen sprake is van (een
         risico) op bodemverontreiniging en/of verontreiniging van oppervlaktewater en dat er geen
         sprake   is  van een    ongewoon voorval als bedoeld onder de in deze                 paragraaf genoemde
         punten    1 t/m 6. Daarnaast wordt een LOC op een bodembeschermende                    voorziening, waarbij
         geen    sprake   is van   een  risico voor  de bodem en/of lucht ook niet             zo  spoedig mogelijk
         gemeld.    Een vals alarm wordt niet     gezien  als een ongewoon voorval.
         Alle ongewone voorvallen worden           geregistreerd   in het intern   registratiesysteem      van  Cosun.
         Een   samenvatting       van   de ongewone voorvallen          en   milieuklachten/-meldingen           maakt
         onderdeel uit       van  de  jaarlijkse rapportage     aan   het managementteam             van   de locatie.
         Relevante documenten uit het zorgsysteem             van  CBC-V   zijn onder    meer    HCBC.01.08.01.000-
         01   Incidenten      afhandeling    en  rapportage,     HCBC.01.08.11.000-01          Milieu-incidenten    en
         noodsituaties    en  HCBC.01.02.50.011-04     Bedrijfsnoodplan.
         Ten aanzien      van   het melden     van  ongewone voorvallen         geldt de regel: Bij twijfel altijd
         melden. Voor het melden          van een   ongewoon voorval      geldt de Procedure ‘het melden van
         ongewone voorvallen’         van  het handboek Cosun Beet          Company Vierverlaten. Binnen            zes
         maanden nadat GS hebben             ingestemd    met   het maatwerk ongewone voorvallen, zal de
         werkinstructie HCBC.05.20.20.301-04 Werkinstructie melden                 van   ongewone voorvallen zal
         worden      geactualiseerd    en  zal de nieuwe beslisboom daaraan worden                  toegevoegd.     De
         nieuwe beslisboom is opgenomen als onderdeel             van   de aanvraag.
                                                                                                                        0000000984
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                              PEUZ
           s
             Milieuaspecten
         5.1 Algemeen
             In  paragraaf     5.2   t/m   5.12   zijn de relevante milieuaspecten            voor   de   aangevraagde
             veranderingen      van   de  inrichting   beschreven. Ten aanzien       van   de  overige milieuaspecten
             leiden de wijzigingen      niet tot andere of   grotere nadelige gevolgen       voor  het milieu. Voor   wat
             betreft de voorgenomen aanpassing           van  het kookstation merken       wij het volgende nog op.
             Op    16 november 2020 hebben GS               vergunning verleend        voor   de  aanpassing    van   het
             kookstation. Het     voornemen van       CBCV   was om   het bestaande kookstation        voor  dunsap  aan
             de  oostzijde  van   de fabriek   aan te  passen   en een   andere kristallisatietechniek    voor  vorming
             van  kristalsuiker toe te passen. Deze       verandering    zou, samengevat, bestaan uit de realisatie
             van ruimte voor mechanische damp compressie (MVR-ruimte)                       en  aanpassingen     van   de
             kookstations voor A-stroop en B-stroop. De beoogde planning                    van   de realisatie  van   dit
             project   was   de  periode van eind 2020 tot en met eind 2024. Onderdeel                   van  het totale
             project   was ook de    sloop van het bestaande kantoorgebouw en de realisatie              van een  nieuw,
             mogelijk tijdelijk, kantorencomplex. Binnen            Cosun heeft ondertussen          een   herbezinning
             plaatsgevonden ten aanzien van dit project             en  zal het gewijzigd worden uitgevoerd. Het
             project gaat ondertussen door onder           naam   V-RISE  en behelst nog steeds     een   fundamentele
             wijziging   van  het kookstation,     waarbij  de  doelstelling  een  reductie   van  het  aardgasverbruik
             van  50% zal  zijn.  In het kookstation zal het     batchproces   worden vervangen door        een  continu
             proces. De nieuwe installaties zullen        worden geplaatst     op het deel    van  de inrichting  tussen
             het bestaande kookstation        en het Hoendiep. Op      deze  plaats  staat  nu een  tweetal tanks   voor
             water en    enige, reeds buiten gebruik gestelde          tanks. Deze watertanks worden          verplaatst
             naar   het terrein   aan  de   noordzijde   van   het  Hoendiep.   Een    vergunningaanvraag      voor   het
             eerste deel   van   het  project  V-RISE, het ruimte maken door het          verplaatsten   van  bestaande
             activiteiten   naar    de andere     zijde  van   het   Hoendiep,    is  in  voorbereiding     of reeds in
             procedure.    Voor het     gewijzigde kookstation       en   de nieuwe      hoogspanningsinfrastructuur
             zullen ter  zijner tijd vergunningen       worden    aangevraagd.    De   beoogde realisatietermijn      van
             het  project V-Rise is de   periode    2023-2026.
         5.2 Geluid
             In de  bijlage  van   de aanvraag is het akoestisch rapport “Cosun Beet Company Vierverlaten;
             geluid   in de  omgeving, met kenmerk FQ 1108-16-RA opgenomen. Het akoestisch rapport
             beschrijft  de  geluidemissie en -immissie van de bestaande suikerfabriek inclusief de thans
             voorgenomen veranderingen van de inrichting.
             Uit de   berekeningen blijkt dat inclusief de beschouwde wijzigingen voldaan wordt                   aan  de
             geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning.
                                                                                                                           0000000985
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                  PEUZ
         53  Trillinghinder
             De  reguliere bedrijfsvoering       van  de fabriek levert geen       trillinghinder  op in de   omgeving       van
             de fabriek.   Uitzondering hierop        is het   zware   verkeer   van en naar    de  inrichting    en   dan met
             name    het vrachtverkeer (bieten-        en   suikertransport) dat gebruik maakt van de Suikerbrug.
             Deze   brug  is de belangrijkste toegang tot het bedrijfsterrein maar ligt buiten de grenzen van
             de  inrichting Cosun Beet Company Vierverlaten. Vastgesteld is dat het verkeer over deze
             brug trillinghinder    kan veroorzaken. In 2014          en 2015 zijn daarom onderzoeken verricht naar
             de oorzaak    van  deze  trillingen en zijn maatregelen genomen om te proberen de trillingen te
             reduceren. De     genomen maatregelen bleken in eerste instantie niet afdoende. In 2016 heeft
             dit  geleid   tot een    vervolgonderzoek. Bij           deze nadere      beschouwing      is het vermoeden
             gerezen dat de bereden staart           van   de    brug (overhellend gedeelte        achter de     draaipunten
             waarin het    contragewicht zit) bij      passeren    van volle bietenwagens richting         fabrieksterrein in
             trilling kan geraken bij het         verlaten     van   dit deel   van   de  brug.  Dit heeft     geleid     tot de
             volgende twee maatregelen:
                  *
                       De snelheid     van   het verkeer     bij  het passeren    van  de  brug  reduceren tot maximaal
                       10  km/u;
                       De realisatie                 permanente ondersteuningsconstructie onder de bereden
                  *
                                        van    een
                       staart van de    brug.
             Deze     maatregelen       zijn     uitgevoerd       waarbij    Cosun      verantwoordelijk        is    voor    de
             snelheidsreductie.       Middels       instructie      en    bebording       worden      chauffeurs        op    de
             snelheidsbeperking geattendeerd             en   middels    snelheidsmeting en matrixborden wordt                de
             actuele snelheid bij het kruisen             van    de   brug weergegeven. Aanvullend hierop is                  de
             Suikerbrug,     na  uitvoering     van  deze     maatregel,    in de   daaropvolgende bietencampagnes
             bemenst geweest met door Cosun aangewezen verkeerstoezichthouders. Met                                ingang    van
             de campagne       van  2022   zijn  deze vervangen door         een   snelheidsmeting gekoppeld            aan een
             camera.   Via de    Agrarische     dienst   van   Cosun, verantwoordelijk        voor   de  logistiek     voor  het
             bietentransport, kunnen hardrijders worden aangesproken.                   De  provincie   is verantwoordelijk
             voor de fysieke maatregelen aan de brug.
         5.4 Geur
             De  geurproblematiek       van   de fabriek    speelt   sinds het midden      van  de jaren   80  van    de  vorige
             eeuw.   In het IMR-convenant tussen            provincie, gemeente        en  destijds  twee    suikerfabrieken
             van   1995 zijn afspraken gemaakt         over  de reductie    van   de geuremissie    van  de suikerindustrie
             in  Groningen.     Deze   afspraken zijn       in   1996 vertaald in      vergunningvoorschriften           van  de
             revisievergunning     Wet milieubeheer        van    de locatie Vierverlaten. Op grond hiervan ontstond
             de  verplichting    om  de emissie      van   de   zogeheten ‘lage bronnen’ te reduceren met 80% in
             2005. Door het treffen       van    maatregelen is deze saneringsdoelstelling in 2003 gehaald. In
             2007 is  een   nieuwe versie      van  het IMR-convenant         vastgesteld.   Onder    meer   de    sluiting  van
             de fabriek in    Groningen maakte het wenselijk             om  het convenant      nogmaals     te  actualiseren.
             Deze      versie     werd        in    2014        vastgesteld.       Hieruit     vloeide      geen         nieuwe
             geursaneringsverplichting         uit voort   voor   de fabriek Vierverlaten. Wel werden er, in verband
             met het uitbreiden       van    de   productiecapaciteit       van    de locatie nieuwe       geurmaatregelen
                                                                                                                                 0000000986
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                          PEUZ
         uitgevoerd.    Deze hadden    betrekking    op de    beperking    van de   capaciteit   van   de pulpdroger,
         de  behandeling     van  de deelstroom afvalwater         en  de behandeling       van  de  afgassen van    de
         carbonatatie. Deze     maatregelen   werden in de      periode   2013 tot   en  met   2016 uitgevoerd.
         Na het verlenen       van  de  revisievergunning      van    2010 is de    vergistingsinstallatie aan de
         noordzijde    van  het  Hoendiep gerealiseerd      en  eind 2012 in   bedrijf genomen. De opstart van
         deze installatie leidde in 2013 tot     een aanzienlijk     aantal geurklachten. In april 2014 heeft de
         vergunninghouder het plan        van  aanpak vermindering (geur)hinder aangeboden aan GS.                   De
         volgende maatregelen ten         aanzien    van de vergistingsinstallatie zijn hierin genoemd               en
         uitgevoerd:
              *
                   Opslag    van  grondstof:  Verbeteren     afwatering afwatering         rondom sleufsilo     (getest
                   2013, definitief  uitgevoerd 2014);
              «
                   Uitkuilen   en transport: Morsen     van   pulp tegengaan, good housekeeping;             instructie
                   en     dagelijkse     schoonmaak          (sinds     2013,     werkinstructie         voor     good
                   housekeeping/maatregelen tegen geur opgesteld);
              *
                   Filters: Installeren voorbehandeling lucht van digistaatindamper (gerealiseerd door
                   aanschaf 4Q-Air ZnO filter 2014, later basische gaswasser (huur)                     ingezet    voor
                   luchtbehandeling; vanaf 2019 project vervanging installatie ontworpen                   door eigen
                   R&D, reeds in bedrijf en wordt steeds verder geoptimaliseerd).
         Van de   overige   in het  plan van  aanpak genoemde maatregelen               is vast komen te staan dat
         uitvoering    van  deze   maatregelen     niet zinnig    is of niet uitvoerbaar is       gebleken. Regulier
         bedrijf  van   de  vergistingsinstallatie   leidt  na   uitgevoerde maatregelen           niet of  nauwelijks
         meer tot geurklachten.
         Het   geurrapport     van  SGS “Geursituatie Cosun Beet           Company      Vierverlaten behorend        bij
         aanvraag revisie    omgevingsvergunning 2022",         met    kenmerk EZGE-2021-04-0031_RAP (versie
         12 september 2022)       maakt onderdeel uit    van   deze aanvraag     en   geeft   de actuele situatie   van
         de totale    inrichting weer. Op basis van de beschreven bedrijfssituatie van CBCV is de
         geurimmissie inzichtelijk gemaakt. Bij de toetsing van de berekeningsresultaten is gebruik
         gemaakt van de IMR-contour en het geurbeleid van de provincie Groningen.
         In deze  geurrapportage zijn de resultaten        van  geurmetingen uitgevoerd          in campagne 2020-
         2021   en  2021-2022 beschreven.       Bij uitvoering    van   deze  metingen      is geconstateerd     dat er
         meer   geurbronnen,     welke relevant   zijn voor   de  geurbelasting    in de   omgeving, aanwezig zijn
         dan in   voorgaande rapportages beschreven. In het geurrapport van SGS is de complete
         situatie qua geurbronnen omschreven zoals deze thans wordt bedreven.
         Uit de  berekeningen blijkt dat      wordt voldaan       aan   de voorwaarden behorende           bij de   IMR
         contour   en  is de geurcontour ten      opzichte   van   het  geurbeleid    van   de  provincie Groningen
         inzichtelijk gemaakt.
                                                                                                                         0000000987
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                   PEUZ
           5.5 Luchtkwaliteit
               In  de   bijlage   van    de aanvraag        is   het   rapport “Cosun        Beet  Company Vierverlaten;
               luchtkwaliteit in de omgeving’, met kenmerk FQ 1108-17-RA                  bijgevoegd.  In dit  rapport is het
               onderzoek    naar  de luchtkwaliteit ten      gevolge     van  de activiteiten  van CBC-V beschreven.
               Uit  de resultaten      van   het luchtkwaliteitsonderzoek            blijkt  dat voldaan wordt      aan    de
               grenswaarden     voor   stikstofdioxide (NO,)       en fijn stof (PM,   en PM,).
           5.6 Stikstofdepositie
               In de  bijlage van de aanvraag is het rapport “Cosun Beet Company Vierverlaten; onderzoek
               naar  de stikstofdepositie ter plaatse van Natura 2000-gebieden”, met kenmerk FQ 1108-26-
               RA  bijgevoegd.    In dit rapport is het onderzoek          naar  de stikstofdepositie  ten gevolge   van   de
               activiteiten  van CBC-V beschreven.
               Uit de resultaten     van  het onderzoek        volgt   dat de   stikstofdepositie  in de relevante Natura
               2000-gebieden       ten   gevolge     van   de activiteiten niet toeneemt ten             opzichte   van    de
               referentiesituatie.
           57  Externe     veiligheid
         5.7.1 Kwantitatieve    risicoanalyse
               In de  bijlage van   de aanvraag is de kwantitatieve           risicoanalyse “Kwantitatieve Risico Analyse
               (QRA) Cosun Beet Company Vierverlaten                     te  Hoogkerk', met kenmerk FQ 1108-18-RA
               opgenomen. De       kwantitatieve risicoanalyse beschrijft de installaties en activiteiten van CBC-
               V, brengt de externe risico's in beeld             en  de berekende risico's worden getoetst          aan   de
               normen    uit het Besluit externe    veiligheid inrichtingen.
               Uit de rekenresultaten     blijkt dat  de   plaatsgebonden        risicocontour   van 10° per jaar niet  over
               (geprojecteerde)     kwetsbare    en  (geprojecteerde) beperkt        kwetsbare              is
                                                                                                  objecten gelegen.
               Hiermee wordt voldaan        aan   de grens-     en  richtwaarde    van  het  plaatsgebonden risico uit    het
               Bevi. Het berekende      groepsrisico bedraagt minder dan            10%   van  de oriénterende waarde      en
               de oriénterende waarde wordt aldus niet overschreden.
         8.7.2 Atex
               Binnen de     inrichting   van   CBCV    zijn   Atex-zones      aanwezig.    In bijlage 2  van   voorliggend
               rapport is het    beheersplan explosieveiligheid             met kenmerk HCBC.01.02.02.120-01 d.d. 23
               mei   2022    opgenomen.        In   dit   beheersplan zijn         de   maatregelen en voorzieningen
               omschreven stof-      en  gasexplosies    te voorkomen en op           welke wijze mensen en installaties
               worden beschermd.
                                                                                                                              0000000988
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                   PEUZ
         5.7.3 Brandveiligheid
               De locatie    van   CBC Vierverlaten kent nog geen          specifiek brandveiligheidsplan.      Er is wel  een
               actueel    bedrijfsnoodplan      Vierverlaten (document HCBC.01.02.50.011-04, versie dd. 6                   juli
               2022). CBC Vierverlaten bereidt momenteel                een  Gebruiksmelding Brandveilig gebruik          voor
               omdat     een   aantal  van   haar  gebouwen (fabriek, jaarbedrijf en restaurant) bouwwerken zijn
               waar meer      dan 50 personen        gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. De verwachting is dat alle
               aanvullende onderzoeken            en het voorbereiden van maatregelen in 2023 zullen worden
               afgerond.
               Op grond     van   het Bouwbesluit      gelden   thans op   grond    van  artikel 2.89 eisen ten aanzien    van
               de maximale omvang         van een     brandcompartiment.       Deze    bedragen:
                    *
                           Industriefunctie bestaande bouw: 3000 m?
                    «
                           Kantoorfunctie bestaande bouw: 2000 m?
                    «
                            Bijeenkomstgebouw       bestaande bouw: 2000         m?
               Voor het    fabrieksgebouw (incl. kantoor)          kent één   brandcompartiment         dat groter is dan de
               eis op   grond    van het Bouwbesluit 2012. Dat betreft de fabriekshal. Middels              een  uitgevoerde
               vuurlastberekening        is   aangetoond       dat    kan  worden      voldaan    aan   de   NEN   6060.     De
               ingangseisen       voor wat    betreft   vluchtveiligheid     worden echter niet behaald. Middels           een
               aanvullende       berekening    op  grond    van   het  Vultijdenmodel      Grote  Brandcompartimenten         is
               aangetoond        dat wel    aan  de NEN 6060         ingangseisen     voor   langere   vluchtafstanden kan
               worden voldaan.
               Het    Jaarbedrijf    kent twee      brandcompartimenten           die de     maximale     omvang     van   een
               brandcompartiment         op   grond    van  het Bouwbesluit 2012         overschrijden, nl. het zeefstation
               en  de suikerloods. Ten aanzien             van   het zeefstation is      een gelijkwaardigheidsbepaling
               rapportage opgesteld conform NEN               6079. Hieruit     zijn  de  twee verbeteringen naar voren
               gekomen,       nl. het   trappenhuis      uitvoeren     als extra   beschermde vluchtroute         en   het 60
               minuten brandwerend uitvoeren             van  de  omliggende brandscheidingen.          Voor de suikerloods
               is ook conform        NEN 6079       een   rapportage opgesteld. Op grond hiervan               moet    of het
               brandcompartiment           worden      verkleind     of   moet    automatische      branddetectie     worden
               gerealiseerd.     De keuze tussen deze twee        maatregelen      moet   nog worden     bepaald.
           5.8 Beste     Beschikbare Technieken
               In de    bijlage    van  de aanvraag is het rapport “Informatiedocument Beste Beschikbare
               Technieken (BBT) Cosun Beet              Company,      met   kenmerk FQ 1108-35-RA opgenomen. Het
               rapport beschrijft     de  toetsing    van  de  inrichting   CBCV   aan  de beste beschikbare technieken
               (BBT) als omschreven in de          van   toepassing zijnde Reference         Documents     on Best Available
               Techniques (BREF's)      en   Referentiedocumenten (REF's).
               De relevante BBT-documenten            voor  CBCV    zijn:
               —
                  BREF    Voedingsmiddelen,       dranken    en  zuivel (2019);
               —
                  BREF Grote stookinstallaties        (2017);
                                                                                                                                 0000000989
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                PEUZ
              —
                 BREF Productie    van  cement,   ongebluste     kalk  en  magnesiumoxide (2013);
              —
                 BREF  Koelsystemen (2001);
              —
                 BREF  Op- en overslag bulkgoederen (2006);
              —
                 BREF  Energie-efficiéntie (2009);
              —
                 BREF  Afvalbehandeling (2006);
              —
                 REF Economics and Cross-Media Effects          (2006);
              —
                 REF  Monitoring (2003);
              —
                 PGS 10: Vloeibare zwaveldioxide:        opslag en gebruik;
              —
                 PGS 15:  Opslag verpakte gevaarlijke stoffen;
              —
                 PGS  30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank-             en  afleverinstallaties;
              —
                 PGS 31:   Overige gevaarlijke       vloeistoffen   —
                                                                        opslag   in  ondergrondse      en   bovengrondse
                 tankinstallaties;
              —
                 Nederlandse    richtlijn bodem 2012.
         5.9  Afvalwater
              Voor de   verwerking    van   afvalwater (o0.a. proceswater,      potentieel verontreinigd       hemelwater
              en    condensaat      van      de   vergister)     is   binnen      de     inrichting   van     CBC-V     een
              waterzuiveringsinstallatie aanwezig.        CBC-V beschikt      over een     Waterwetvergunning        waarin
              de eisen   en   verplichtingen zijn      opgenomen       voor   de   lozing van gezuiverd water in de
              omliggende     wateren.   Zoals beschreven in hoofdstuk 1           en  paragraaf 2.2.2 wordt thans een
              revisievergunning      in   het   kader    van   de   Wabo      aangevraagd       en   wordt     de   huidige
              Waterwetvergunning gehandhaafd.
              Relevant in het kader        van  de Wabo is de        lozing   van   huishoudelijk    afvalwater via     een
              openbaar   vuilwaterriool op     een  rioolwaterzuiveringsinstallatie.
              Het hemelwater dat     jaarrond valt    op de terreinen     van  CBC-V wordt verzameld        en  verwerkt in
              de  eigen waterzuivering.
         5.10 Afvalstoffen
              Algemeen
              Alle afvalstoffen worden zoveel        mogelijk gescheiden opgeslagen            en  vervolgens afgevoerd
              via erkende afvalinzamelaars. Binnen de           inrichting   is een   afvalstoffenregistratie aanwezig.
              De  doelstelling van CBC-V is om de hoeveelheid afval tot het uiterste te beperken. Dalingen
              en  stijgingen van de genoemde afvalsoorten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt
              door de     verschillende     bedrijfsactiviteiten    en    of  er  in   een   jaar wel/geen bijzondere
              (onderhouds-)projecten        worden     uitgevoerd waarbij        afval (vooral bouw-       en   sloopafval)
              ontstaat.
              Afvalstoffenreductie
              De hoeveelheid afval die op de locatie ontstaat is           verregaand gereduceerd.        Grote reducties
              in hoeveelheden afvalstoffen        zijn  niet direct   meer   te  realiseren. De hoeveelheid afval die
              ontstaat wordt voor een       belangrijk  deel  bepaald    door de hoeveelheid bieten die         tijdens een
                                                                                                                            0000000990
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                       PEUZ
              campagne verwerkt dient te worden. Veel afvalstromen                                        zijn immers direct gerelateerd                          aan
              de    campagnelengte.                Ook de        uitvoering       van  bepaalde investerings-                of  onderhoudsprojecten
              kan invloed hebben op de hoeveelheden afval die in                                     een jaar ontstaan.
              Evaluatie met             betrekking       tot  afval
              CBC-V streeft              naar een zo          groot mogelijke scheiding                  van    afval     bij   de bron. Het grootste
              gedeelte         van      het afval     van    CBC-V is rechtstreeks            voor     recycling beschikbaar (circa 80%). Van
              het overige gaat ruim 75% naar                                     afvalscheidingsinstallaties om daar de bruikbare
              componenten uit het afval te kunnen halen. Slechts                                       een   heel klein deel             van    het afval         van
              CBC-V komt             na   de  beoordeling            van     de inzamelaars niet direct             voor     recycling        in  aanmerking
              en    wordt door erkende afvalverwerkers op andere wijze verwerkt/                                          opgeslagen.
              Geplande maatregelen                   m.b.t. afval
              Het     “bedrijfsafval”         en    het    “gevaarlijk afval” zijn           ten aanzien van het milieu de                       belangrijkste
              afvalstromen, die op de locatie                          ontstaan. Het         bedrijfsafval      wordt       altijd    extern       bij erkende
              verwerkers            gescheiden           in nog bruikbare             componenten. Het gevaarlijk afval wordt door
              erkende inzamelaars                    ingenomen             en   verwerkt. De         afgevoerde           hoeveelheid per afvalstof
              verschilt per jaar             en     het streven is erop             gericht      deze hoeveelheden tot                   een     minimum te
              beperken.
              Een       zo     optimaal mogelijke afvalscheiding                             heeft     aan     de     operationele             kant       van        de
              afvalverwerking bij                 CBC-V continu de aandacht. Dit                         om     hergebruik           van     afvalstoffen te
              kunnen bevorderen                   en    tevens ook om             de kosten       van    afvalverwerking             zo   laag mogelijk              te
              kunnen houden.
              In tabel 4.1            en   4.2 is een overzicht gegeven                      van    de   vrijkomende bedrijfsafvalstoffen                           en
              gevaarlijke          afvalstoffen. De          genoemde           hoeveelheden in de overzichten zijn                       gebaseerd op               de
              vrijkomende afvalhoeveelheden van de afgelopen twee jaar (2019-2020).
         i5.1 Overzicht bedrijfsafvalstoffen          (gebaseerd op 2019 en 2020)
              Afvalstoffen                   Afvoer-frequentie                Hoeveelheid per jaar (ton)      Wijze van opslag         Maximale    opslag (ton)
              Papier en karton               Bij volle container                          55                    Perscontainer          1  perscontainer, totaal    <   10
                                                                                                                                       ton
              GET*                           Tijdens campagne dagelijks                 1.100                      Terrein             50 ton
              Bedrijfsafval (restafval)      Wekelijks                                   230               Container / rolcontainers   3     containers       en       15
                                                                                                                                       rolcontainers, totaal  <  50 ton
              Plastic / kunststof            Bij volle container / op afroep              12                      Container            2 containers, totaal  < 50 ton
              Metaal ferro                   Bij volle container / op afroep             130                      Container            2 containers, totaal  < 50 ton
              Metaal   non ferro             Bij volle container / op afroep              14                      Container            1 container, totaal <  10 ton
              Hout                           Bij volle container/ op afroep               27                      Container            2 containers  < 30 ton
              Puin / stenen                  Bij volle container/ op afroep              44                       Container            1 container  < 20 ton
              Kabelresten**                  Bij volle container / op afroep              12                      Container            1 containers, totaal  <  10 ton
              *
                      Betreft reststromen        (blad/groenafval)         die  vrijkomen bij bietverwerking, alleen tijdens de campagne.                            De
                    vrijkomende hoeveelheid is rechtstreeks gekoppeld aan de bietkwaliteit/rooiomstandigheden.
              **
                    Dit betreffen kabels (data, elektriciteit, etc.) welke vrijkomen bij verbouwingen en veranderingen binnen                                       de
                    inrichting.
                                                                                                                                                                          0000000991
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                               PEUZ
         t5.2 Overzicht gevaarlijke afvalstoffen         (gebaseerd op 2019 en 2020)
              Afvalstoffen                  Afvoer-frequentie     Hoeveelheid per jaar          Wijze van opslag           Maximale      opslag
                                                                          (kg)
              Verfafval                          Op afroep                150          In container van erkend verwerker          200 liter
              Overige   motor transmissie &    2 keer perjaar            6.000              Opvangbak   met  lekdetectie       2x 2.000 liter
              smeerolién
              Oliehoudend afval                  Op afroep               5.500         In container van erkend verwerker  Minicontainer 240 liter
              Overige oplosmiddelen              Op afroep               1.000         In container van erkend verwerker          450 liter
              Vervuilde   emballage              Op afroep                100                  In verzamelcontainer             2x 500 liter
              Spuitbussen                        Op afroep                160            In dozen   van erkend verwerker          <50kg
              Accu's                             Op afroep                125          In container van erkend verwerker       285 liter box
              Asbesthoudend      bouw-   en   Bij verwerking             6.000         In container van erkend verwerker Big bag, dubbele plastic
              sloopafval                                                                                                        verpakking
              (Spaar)lampen ongesorteerd         Op afroep                225          In container van erkend verwerker          <50kg
              Wit/bruingoed (koelkasten)         Op afroep                 50                         Per stuk                Los opgeslagen
              Smeervetten                        Op afroep               1.200         In container van erkend verwerker           60 liter
              Lijm, kit, hars                    Op afroep                 40          In container van erkend verwerker          220 liter
              Laboratorium chemicalién           Op afroep               1.000             In box  van erkend verwerker           <50kg
              Batterijen                         Op afroep                120          In container van erkend verwerker          <50kg
              Bodemrisicochecklist                         en  nulsituatiebodemonderzoek
              Bodemrisicochecklist
              In het       rapport “Cosun Beet Company Vierverlaten; bodemrisicoanalyse’, kenmerk FQ 1108-
              34-RA-001            zijn de bodemrisico's en bijbehorende combinatie van voorzieningen en
              maatregelen (cvm) beschreven. Uit deze rapportage blijkt dat de activiteiten binnen de
              inrichting van CBCV voldoet aan de eisen zoals beschreven in het document Nederlandse
              Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012.
              Nulsituatie bodemonderzoek
              Middels voorliggende aanvraag worden geen nieuwe bodembedreigende activiteiten
              aangevraagd. Voor de thans aanwezige bodembedreigende activiteiten zijn door CBCV in
              het recente en verdere verleden vergunningen aangevraagd en verkregen, waarbij indien
              noodzakelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunning een nulsituatie
              bodemonderzoek was gevoegd.                              In tabel 5.3 is een overzicht opgenomen van de
              uitgevoerde           bodemonderzoeken.
                                                                                                                                                  0000000992
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                       PEUZ
         t5.3 Overzicht    uitgevoerde bodemonderzoeken
              Locatie            Rapport                                                 Uitgevoerd door            Datum       rapport Kenmerk
              Fabriekslaan12  ~~ Milieukundig bodemonderzoek op het terrein van CSM Fugro Milieu Consult B.V.       25 juni 1999        (-8454.110
                                 suikerfabriek Vierverlaten te Hoogkerk
              Fabriekslaan 12    Nader  milieukundig bodemonderzoek op het terrein van Fugro Milieu Consult B.V.    19 juli 2001        81000422.120
                                 (SM suikerfabriek Vierverlaten te Hoogkerk
              Fabriekslaan 12    Saneringsplan op Hoofdzaken                             BMD Advies                 16 januari 2008
              Hoendiep 250       Nader bodemonderzoek belendende      percelen Hoendiep  Terra Bodemonderzoek       23 november 2004    0416182
                                 250
              Hoendiep 250       Aanvullend bodem-    en nader asbestonderzoek  nabij ~~ MACG BV                    14 februari 2013    12-226-004
                                 Hoendiep 250 te Hoogkerk
              Hoendiep 271-272   Nader bodemonderzoek                                    Ingenieursbureau    Boorsma7 november 2006     05635.R02
                                                                                         B.V.
              Hoendiep 271-272   Nader bodemonderzoek                                    Ingenieursbureau    Boorsma23 oktober 2006     05635.R01
                                                                                         B.V.
              Hoendiep 271-272   Gecombineerd bodemonderzoek nulsituatie/BSB             Van   Dorsser  Raadgevendeaugustus 1994        53327.R01
                                                                                         Ingenieurs
              Hoendiep 271-272    Evaluatierapport ontgraving PAK verontreinigde grond   Van   Dorsser  Raadgevendemei 1995             554385.R01
                                                                                         Ingenieurs
              Hoendiep 271-272   Rapportage grondwatermonitoring 2008                    Ingenieursbureau    Boorsma15 december 2008    07177.B04
                                                                                         B.V.
              Hoendiep 271-272    Rapportage grondwatermonitoring 2007                   Ingenieursbureau    Boorsma19 december 2008    07177.B01
                                                                                         B.V.
              Hoendiep 271-272   brief mbt. monitoring 2013 (rapportage 2014)            gemeente                   13 januari 2009     MD 09.1786078/A
              Hoendiep 271-272   brief mbt. monitoring 2008 (rapportage 2009)            gemeente                   30 januari 2008     MD 08.1568652/A
              Hoendiep 271%      Actualiserend bodemonderzoek                            Ingenieursbureau    Boorsma08 november 2006    06549.R01
                                                                                         B.V.
              Jachtbouw Hut      Indicatief onderzoek  jachtbouw  Hut                    IWACO                      Juli 1990
              Vergister          Verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek (ter        Sweco                     27 maart 2017       355574-VBO_verg01
                                 plaatse van uitbreiding vergisting)
                                                                                                                                                          0000000993
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                 PEUZ
         5.12Emissies     naar     de    lucht
             De    beschrijving      van     de    installaties/processtappen       waaruit    emissies      naar   de    lucht
             plaatsvinden zijn       beschreven in rapport "Cosun Beet             Company      -
                                                                                                   emissies    naar  de lucht
             inclusief emissie        controle     plan (ECP)" kenmerk FQ 1108-60-RA. Tevens zijn in deze
             rapportage het      toetsingskader, toetsing van de vrijkomende emissies en monitoring van de
             emissies  omschreven. Dit rapport vormt onderdeel van voorliggende aanvraag.
             Cosun Beet     Company        heeft kennis genomen         van  het  standpunt    van     gedeputeerde     staten
             dat, voor wat     betreft   een   aantal emissies (waaronder ammoniak), moet worden voldaan                   aan
             de  bepalingen      van   het Activiteitenbesluit milieubeheer         (brief  GR-VERG-2022-000515 dd.15
             juni  2022   en    besluit Z2022-007775 dd. 28           september 2022).       Het    college   komt tot deze
             conclusie door te stellen dat BBT-conclusies               voor   deze emissies ontbreken. Cosun Beet
             Company       deelt    deze      conclusie    niet.  Cosun    Beet   Company       is   van   mening     dat    de
             emissiegrenswaarden           in het Activiteitenbesluit milieubeheer niet          gelden    voor   de emissies
             naar  de lucht    van een      IPPC-installatie   wanneer en voor zover voor         de activiteit of het type
             productieproces       BBT-conclusies       zijn vastgesteld   voor   deze emissies. Uit de        jurisprudentie
             volgt dat deze uitzondering zich niet beperkt tot gevallen waarin concrete emissieniveaus
             zijn vastgesteld. Ook als de BBT-conclusies (mede) betrekking hebben op het voorkomen of
             beperken    van   emissies, geldt het als       een conclusie zoals bedoeld in artikel 2.3a lid 2        van   het
             Activiteitenbesluit       milieubeheer.       Door    Cosun    Beet    Company        wordt    onderkend       dat
             ammoniak in de        afgasstroom       een  relevante  verontreinigende      stof is zoals bedoeld in BBT 2
             van  het BBT-document           voor   voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie. Daaruit volgt
             echter   ook     dat de      emissiegrenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer niet
             rechtstreeks    geldt.
             Het stikstofdossier is      gezien   de actualiteiten   een  regelmatig terugkerend onderwerp             binnen
             Cosun Beet    Company.       Het   project V-RISE (2023-2026) zal zorg dragen          voor een   forse reductie
             (circa 50%)    van   het   aardgasgebruik en dus ook met de daarmee samenhangende emissie
             van NO,. Bij grootschalige damprecompressie wordt het overgrote deel van de kookdampen
             niet afgevoerd naar de condensors maar gerecomprimeerd en dus opnieuw naar de
             stoomkist    geleid.    Een    groot deel    van   de ammoniak zal dan in het condensaat               oplossen.
             Hierdoor wordt       een   forse reductie    van  de ammoniakvracht (circa 60%)           van valwater   naar   de
             sproeivijver   voorzien vanaf de campagne            van 2026. Realisatie   van  V-Rise zal dus     een reductie
             tot  40%    geven      voor     de ammoniakemissie         van   de   sproeivijvers.     Ten aanzien     van    de
             resterende emissie        van   ammoniak is door Cosun Beet          Company     onderzoek       uitgevoerd    om
             deze emissie      zo  mogelijk     te   beperken.   Dit heeft   geleid  tot het voorstel om de         volgende
             maatregelen      te gaan realiseren:
                  1.   Indirecte     koeling    valwater. Door     uitvoering  van   het  project    V-Rise zal het aanbod
                       restwarmte        reeds    fors   worden    verminderd     waardoor      minder      koeling   zal   zijn
                       benodigd.      De reststroom zal indirect worden         gekoeld.
                  2.   De     aanleg      van    een    verzamelleiding      emissies.    Hierop      worden      de   diverse
                       emissiepunten op het dak van de fabriek aangesloten.
                  3.   De realisatie     van een zure      gaswasser. De    afgasstromen     van   de   carbogaswassers      en
                       de nieuwe        verzamelleiding       worden    hierop aangesloten.        De   verwachting     is dat
                                                                                                                                 0000000994
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                PrUZ
                 hiermee in ieder   geval  een  ammoniakemissie van  maximaal 5    mg/Nm?3 zal worden
                 bewerkstelligd.   Daarnaast zal de gaswasser ook  een  positief effect hebben op de
                 geuremissie.
            4.   Uitbreiding  van   de aerobe zuivering. Huidige capaciteit is niet voldoende   om    de
                 stroom van  de   zure gaswasser te kunnen verwerken.
         De maatregelen worden thans nader uitgewerkt       en het voornemen    is om  deze uiterlijk  in
         2026 gerealiseerd en  in bedrijf te hebben.
                                                                                                          0000000995
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                          PEUZ
           «
             Toekomstige ontwikkelingen
         6.1 Project     V-Rise
             Als onderdeel    van de  energietransitie heeft   CBC-V zich als doel  gesteld  om  het verbruik van
             fossiele brandstof   en de daarbij behorende CO,-uitstoot vanaf haar locatie te verminderen.
             Cosun    afdeling R&D heeft na onderzoek geconcludeerd dat een vermindering in het
             gasverbruik behaald kan worden door middel van recompressie van de stoom die gebruikt
             wordt in de verdampingslichamen (V-rise project). In de huidige situatie zijn de
             verdampingslichamen, waarin dunsap wordt verdampt tot diksap, leidend voor de vraag
             naar stoom. De benodigde stoom wordt gemaakt met drie gasgestookte ketels, waarna de
             stoom    over  twee turbines   wordt   geleid.  Door de drukval   van   de stoom   over  de turbines
             wordt door middel        van   twee,  aan   de turbines     gekoppelde generatoren, elektriciteit
             opgewekt.     (De maximale hoeveelheid elektriciteit die     opgewekt kan worden is 10 megawatt
             per turbine). Doordat het    verdampingsproces      uit acht trappen  bestaat, wordt de druk en het
             rendement       van   de   stoom    tussen     de   lichamen    steeds    lager. Door tussen de
             verdampingslichamen elektrisch aangedreven compressoren te plaatsen en de stoom te re-
             comprimeren, wordt het mogelijk om bijna alle energie uit deze stoom te halen. Bij dezelfde
             verwerkingscapaciteit is er dus netto veel minder stoom nodig. Hierdoor is er minder
             stoomproductie en dus minder fossiele brandstof benodigd. Het resultaat van minder
             stoomproductie in combinatie met elektrisch aangedreven compressoren betekent dat de
             energiebehoefte wordt verlegd van fossiele brandstoffen naar extern ingekochte groene
             elektriciteit, oftewel het elektrificeren van de fabriek. Door de inzet van grootschalige
             Mechanische      Damp Recompressie (MVR's) is de verwachting dat er 50% aardgasreductie
             wordt   gehaald. Deze Mechanische Damp Recompressie functioneert alleen bij een continu
             proces. De kern van het suikerproductieproces, de kristallisatie, wordt dus volledig
             aangepast; kookpannen zullen vervangen worden en multi-stage MVR zal worden
             toegepast. Hierdoor zal er afscheid worden genomen van de batchpannen en zullen er
             Verticale Kristallisatie Torens (VKT’s) geplaatst worden. De fabriek gaat dus over van een
             batchgewijs proces naar een continu proces. Vanzelfsprekend verandert hierdoor de hele
             energiehuishouding van de fabriek waardoor onder meer ook kan worden overgegaan op
             indirecte koeling van het valwater. De emissie van ammoniak vanuit de sproeivijver zal
             daardoor fors verminderen.
             De  beoogde locatie van het project is de plaats      waar  thans het tankenpark tussen   de fabriek
             en  het Hoendiep is gelegen. Dit betekent dat         er op korte  termijn  3 nieuwe tanks worden
             gebouwd      aan  de noordzijde    van  het  Hoendiep nabij de vergistingsinstallatie waardoor
             bestaande tanks, om ruimte te maken voor het project V-Rise, kunnen worden gesloopt. De
             Wabo-aanvraag voor deze tanks en bijbehorende leidingbrug is op 9 mei 2023 (opnieuw)
             ingediend en is thans in procedure, de Wabo-aanvraag voor het project V-Rise zelf is nog in
             voorbereiding en zal mogelijk in een later stadium in de aanvraag om een revisievergunning
             worden gevoegd of als een separate aanvraag om vergunning worden ingediend.
                                                                                                                  0000000996
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                  PEUZ
                 6.2 Project    V-Rise    e-infra
                     Doordat   er  straks, als gevolg   van  de  energietransitie, minder  stoom wordt  geproduceerd
                     tijdens de  bietencampagne      en  diksapraffinage, wordt  er ook minder stoom door de turbines
                     in druk gereduceerd. Hierdoor wordt er door de generatoren minder elektriciteit opgewekt,
                     maar het elektriciteitsverbruik van de fabriek neemt toe. Naar verwachting wordt er in de
                     toekomst naar schatting ongeveer nog 8 megawatt elektriciteit opgewekt met de
                     generatoren. Dit was voorheen ongeveer 20 megawatt. De compressoren die gebruikt gaan
                     worden voor de recompressie van de stoom, krijgen een elektrische aandrijving. De gemiste
                     opgewekte elektriciteit en het extra gevraagde elektrische vermogen ten behoeve van de
                     compressoren zullen moeten worden gecompenseerd door elektriciteit te importeren via
                     het openbare elektriciteitsnet. De bestaande Enexis netaansluiting is echter maar geschikt
                     voor de levering van 10 megawatt en is niet in staat om het toekomstig gevraagde
                     vermogen     van  ten minste 30     megawatt    te kunnen leveren. Doordat in de toekomst      de
                     fabriek meer   elektriciteit verbruikt dan het zelf  opwekt, wordt de fabriek volledig afhankelijk
                     van   het openbare net. Ten behoeve van deze stroomlevering zal een ondergrondse
                     hoogspanningsverbinding van 72 megawatt worden aangelegd vanaf het Tennet
                     schakelstation Vierverlaten. In december 2023 zullen deze nieuwe 20 kV kabels ter hoogte
                     van   de plek waar vroeger het brugwachtershuis van de Vierverlatenbrug over het
                     Aduarderdiep stond op het bedrijfsterrein van CBC-V uit de grond komen. Op deze locatie
                     zal een nieuw inkoopstation worden gebouwd. Vanaf dit inkoopstation zal een
                     voedingskabel worden aangelegd voor de aansluiting aan de bestaande en nieuwe
                     fabrieksinstallaties.
                     Ten   behoeve      van   het   nieuwe    inkoopstation is een Wabo-vergunningaanvraag in
                     voorbereiding.     Deze zal    zo  mogelijk in een later stadium aan de aanvraag om een
                     revisievergunning    worden    toegevoegd of als een separate aanvraag om vergunning worden
                     ingediend.
                                                                                                           Zoetermeer,
                     Dit rapport bevat 69 pagina's     en 2 bijlagen.
       108-23RA5
       FO
                                                                                                                        0000000997
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>24075756
         Bijlage           1           Tekeningen
                                                                  PrUZ
         1. Situering terrein CBCV ten opzichte van omgeving (1-FQ1108)
         2. Ligging  Cosun Beet   Company Vierverlaten   met toe te voegen percelen aan inrichting
         2a t/m 2e Overzicht kadastrale    percelen CBCV
         3a In aanvraag   en vergunde situatie CBC Vierverlaten (1-37881 blad 1)
         3b In aanvraag   en vergunde situatie CBC Vierverlaten (1-37881 blad 2)
         3c In aanvraag   en vergunde situatie CBC Vierverlaten (1-37881 blad 3)
         4a Overzicht   riolering terrein CBCV (1-33567)
         4b  Riolering op fabrieksterrein (1-34478)
         4c  Riolering rondom vergister HWA en    DWA   noordzijde Hoendiep (1-34450)
         4d Riolering waterzuivering (1-37112)
         5 Locaties emissies   naar de lucht (FQ 1108-23-RA)
         6 Laad-  en loslocaties  schepen (7-FQ 1108)
                                                                                                   0000000998
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>24075756
                               =
                                    02     70283
                                                                                                                             5         021714
                    00,
                                             a
                                                                                              l                           2026    0
                                                                                                                                            32
                                                                                                                                                     0
             :          ‘                                                                  OE=2F0:
                                                                                                          074                  0577             92
                                               022      1M                                                                          81
                                                                                                             020         2574               04B93
                                                         8                                                                         7
                            20                                                                          :
                  71                                                                                                                    9
                             02388              178
                                           8
                                                                                          at
                                                         2
                              192 02
         0.                                           0                                                                                                3244
                                                                                                                    7
           0                                         32                                                                                                ’
                        02
                                                                                                                                                                          034
                                   004)  1                                                                                                             6
                                                                                                                                                  03p71
              02006
                                                                                                     194
                                              052                                                               0                                  7
                                                                                                                                                             05663
                                      neo                                                                         E
                            0548                                                                               p—
                                                         :                                    N
                                                                                               kb) \                                          5
                                                           “                           49%
                                                                                                   045
                                                                                                                                            5
                                                                                                0                                                       010324
                                   3 5597
                                                           \        ©
         :
         J                     5652
                                                                                                      h                                                              lik
                                                                                                                                         518                                61
                                                                                                                                                                  9
                                                                                                                                                                        ope
         )
         -~,                                                                                                                                                        g1%4
                                                           ©
                                                             336            7                                                               T
                                                                                                                      04
         18
                                                                                                                3
                                                                  q
                                                                                                                                                                   92
                                                                      2
                                                                            odse60
                                                                                                                                                                      ,
                                 -
                          A
               ——
                                                                                 —
         2X
                                                                  '
                                 }
                                                    04863                  "04865
                                                                                   "                                  04
                                                     000
                                                                                   |
                   0007y      00072
                                           00073
                                                                 ON
                                                                                                                                          i
                                                                        EN
            0007                                                                                                                                         ;
                                                                                                                                                         Na4013
                                                                                                                                                                   048
                                                                                                                                                               243       08
                                                                 00077
                                                 00076
                             0007       30075                                                                      ~~      Legenda
                 00068                                                   000                                               Symb. | Omschrijving
                                                                                            :    !
                                                                                                             —
                                                                                                                            [C9      Cosun Beet    Company  Vierverlaten
                                                                           00062                              a7    0007                                            |
            7
                                                         Postbus 696
                                                                                      ”
                                                                                                                             TT                AN           —
                                                                                                                                                                         x02
                                                                                                           TEKENING BEHORENDE BIJ AANVRAAG
                                                         ieso aR                                            VERGUNNING IN HET KADER VAN DE
                                                                           @r eutz.nl
                                                                                                                          WABO
            a                                                                         AB                                                                                   J
            4                                                                         \                                                                                    h
                                                                                         (PROJECT:                                               TEKENINGNR:
                                                                                           Cosun Beet         Company      Vierverlaten
                              Situering terrein CBCV                                                                                             en
                                                                                           BORA                     BAYA:
                     ten      opzichte van de omgeving                                         zie schaalbalk             31-05-2023
           LN                                                                         J                                                                                    a
                                                                                                                                                                           0000000999
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>24075756
         Ligging               Cosun Beet                   Company       Vierverlaten met toe te voegen                percelen     aan    inrichting
         PAProjecten\FIFQ 1108 Sulker Linke Vierveriaten                   ©
                                                                                                        dwg
                                                                             1108_Figuur 1_MEI2Z023_WH_Ad
                                                                                                    Lv av rm
                                                                                                              YT     _—
                                                                      011  EN)
                                                                                                                                     01118                  2654     002
                                 A
                                              2             2                                                                                                                                Me
                                                                                                                                                                                                               02
                                                                                                                                                                  9           0714
                                                           z
                20                                                                                                                                                                32
                                                                                                                                    —~1
                                                                                                                                              0                2026    0                   04035
                                                                                                                                        074                         0577              92
                                                                                                                                                                                                  L
                                                              0221401             A
                                                                                                                                             020              2674]      4819     o07po3                          448
                                                                           8                                                                                            7
                                                                                                                                                                                                                  al
                   1                                           7                                                                          020                                                                      =
                                                                 82281                                                          7
                                                                                                                                                                                                                    78
                              ED                                                                                                   0                                                                             181
                1                                                                                                                                                             9
                                                                                                                                                                                                      My
                                                                178
                                02388                                                                                                     "
                                                                                                                                                                                                             65
                                                         8
                                                                                                                       wh
                                                                            2
                                  192 02                                            0
                                                                        0                                                                                7
                                                                                                                                                                                             3244
                                                                                                                 :
                                                                        23                                                                                                                   3
                                            0041                                                                                                                                             6
                                                                   :                                                                                                                    0371
          06
                                                                                                                                194                 ‘
                                                             053                                                                                 0                                       2
                                                  05N     9
                                                                                                                                                                                                        05663
                                                                                                                                                      17
                             05x18                                                                                                                Sn
                                                                            37                                              a
                                                                                                                             p>                                                     5
                                                                                ;                                  449%
                                                                                                                               N45
                                                                           !
                                                                                                                                                                                  SA
                                                                                                                             0                                                              010324
                                            055%7                              4
                                                                                \         0
                                     5652
                                                                                                                               49                                              :
                                                                                                                                                                                                                  [I
                                                                                                                                                                                                                    I
                                                                                                                                                                               518
                                                                                                                                                                                                               9
                                                                                                  1
                                                                               [+
                                                                                                  ;
                                                                                                                                                                                                                81
                                                                                                       ri                                                                         7
                                                                                                                                                >
                                                                                                                                                           04
                                                                                        %                                                        3
                                                                                                                                                                                                               92
                                                                                            2
                                    Nn
                                                                                                        24860
          ail.                                                       04863
                                                                                                        04865
                                                                                                                                                           04
                                                                       000
                                                         00073                                                                                                                  i
              0007}               00072                                               oo
                                                                                             on                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                NQ4013
                                                                                                                                                                                                                0481
                                                                                                                                                                                                      @3243
                                                                                      00077
                                                                 00076                              0
                                                       00075                                                                                                    Legenda
                               0007                                                                                                                             Symb. | Omschrijving
          DO06S                                                                                  000                                                             |        Cosun Beet  Company Vierverlaten, huidig
                                                                                                                          §                 ee
                                                                                                                                                                 a        Toe te voegen  percelen   aan  inrichting
                                                                                                     00062                                   027         000%;                                                  _
                                                                                                                                       an                      a                     aa                       ——|
                                                                                                                                                                                                            0000001000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>24075756
         oO9 2 = D .kh gESc @ =
         :i              :;                                                                                   ;
                       |                                                                              |
              wnusoiad £67 otbe| 8¢LY zros 6 05 0 15 £495
          =, Tsepdy
             |
                             |
                                             |
                                                                              0LL TLL €LL             6491 L041 96. 0€8€ T€8¢E S/8% 8 95 8b 580¢ 8/91 Z0Sb 1845 78.5 ALT 81+ 0891 b 95                                                        £6      bE6T ceze|
             |
                         ZODIH zodH ZOXIH ZOIH ZOXIH ZOXH ZOXH ZOXIH Z00DIH ZOXIH ZOXMH TOI CO H ZOMH ZOIH ZOXIH ZOXH ZOXMH ZOXMH ZOXIH ZOXIH ZOM H ZOM H ZOXIH ZOXIH 20H ZOMH TONGY ZOXH                                                                   zoMH|
             1asepxyi    s8y| sgy| 8b sg| S8Y sgr| 8b S8v| s8b| s8y| S81 58 S8t 58 8b 8b S8P S8b Sb S8P S8p S8P S8P 8 S8Y ssr| ast| £88 S8b ssb|
                                                                                                                                                                                                                                                                   Tid
                                                                                                                                                                                                                                                                      q
                                                                                                                                                                                                                                                                                       7
                                                                                                                                                                                                                                                                            SiWNU|a213d apuaio
          ®
                                                                                                                                                                                                                                                                 =
            pss
              1
                         |     a]     O|       |     D|      of       D|      Of          0|  Of      D|       J      O|      2
                                                                                                                              |
                                                                                                                                      J|      O|      J
                                                                                                                                                      |
                                                                                                                                                             al      al      O|       D|      J
                                                                                                                                                                                              |
                                                                                                                                                                                                      O|      al      a|     0]         0|          0 2
                                                                                                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                                                                                                                                                           DO
                                                                                                                                                                                                                                                                    $
                                                                                                                                                                                                                                                                          ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                       an by
                                                                                                                                                                                                                                                                                      uj
                                                                                                                                                                                                                                                                                               d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -
          I
                                                                                                                                                                                                                                                                                       ANS
             elisepy »weibon >uenbo y mebo H smeiboH Hexbo H >wenBo H >Hebo H >HexboH >werboH >eibo H >uebo H >uexboH >uexboH suexbon >peyboH >uebo H H=bo H >uexboH >uexboH >uexboH >Hexbo H >uexboH >uexboH >uexboH swexbo >Heubo >HedBoH uspoy >uexboH Hobo UaAb uD palqab
                                                                                                                                                                                                                                                                     5%                             y
                                                                                                                                                                                                                                                                                         UDA yaglg
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jou
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8
                                                                                                                                                                                                                                                                 ¥
             |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .
                                                                                                                                                                                                                                                                        '
             2jelispey                                                                                                                                                                                                                                            100) ajayab UaJ 243d|a
                                                                                                                                                                                                                                                                              [2qD1
                         9D 9h 9th 9EL 9EL 9ch ot oc oct 9€b
                                                          |i
                                                                            |        |
                                                                                                               9ev oth oc 9th 9et 9th 9th 9tp 9¢h 9th 9th 9th 9eh 9th 9th acy Eg 9EL
                                                                                                                                 |
                                                                                                                                                                                                                                                                              3p
                                                                                                                                                                                                                                                                              Uj
                                                                                       [§
                                                                                                                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                                                                                       ba
                                                                                                                                                                                                                                       re
                                                                                                                                                                                                                                              [et                       =
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Joy
                                                                                                                                                                                                                                   NP,
                                                                                                                                                                                                                                       As     er
                                                                                                                                                                                                                                                 iy
                                                                                                                                                                                                                                         CA
                                                                                                                                                                                                                                     i
                                                                                                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                                                                                       a
                                                                                                                                                                                                                                           RE
                                                                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                              p=
                                                                                                                                                                                                                                   “1
                                                                                                                                                                                                                                         ES
                                                                                                                                                                                                                                          E
         FQ1108                                                                                                                                                                                                                                                                                         Figuur 2a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0000001001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>24075756
         Overzicht kadastrale                             percelen         CBCV
         PAProjectentFVFQ 1108 Suiker                                            QGIS_NOVZZ_WH.dwg
            T_SepyuY
            ASepxy
                     alolololololololololo|ololo]lalalu]olu]lu]alalu]o                                                                                                            t=
            1
                                            Nie)         Soy          ia ia) Nox NX                sox yoy                                 Soy                          Nox PIE
            enspey }oxbo H 31oxb0oH »}oxboH booH Niax60H booH yaxb0 H 600H booH b00H booH iax60 H 600H booH S4oxboH y}aboH Yiox60H Niax60H booH yoxbo H Y1o360H y}axboH 600H BooH
           ajenspey
               |
         FQ1108                                                                                                                                                                      Figuur 2b
                                                                                                                                                                                        0000001002
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>24075756
         Overzicht kadastrale                            percelen                CBCV
               }
                      10 1108 Suiker                                                      _QGIS_NOVZZ
                                                                                                      WH.dwg
          wnupads LE6T 87Lb 2105 0 15 £695 96.7 1€8€E 8 95 595 965S
          |
           1
          sepxdiv ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOIH
          |
          s1epxiy
          |
                    sgy| asy| cg| sgb| sgy| sgb| ssy| ssb| a8y| sgv|
          |
           apes     |         |      |   of      |       |       |        |       of       0]
           1
          esnepy suevbon suevboH suevbon >venbon smeibon suevbon suevboy suevbon suevibon weibo H
          ajesi pey Eh oe 9eh 9c 9p 9th Eh IE oct                                    |
                                                                                                             Figuur 2c
                                                                                                               0000001003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>24075756
         Overzicht kadastrale                            percelen                CBCV
                                         Uni
         PAProjectentFIFQ   1108 Suiker                                                  QGIS_NOVZZ_WH.dwg
            wnuaosd 8eLY
            |
                                 L6     PE6T S€TE BETE £ve 76€ S8bE 5S9€ Z10b £10 5T0S 965 £€62
            Tsepyu ZOXMH TONQY ZOMH ZOXMH ZOMH ZOMH ZOMH ZOMH ZOMH ZOMIH ZOMIH ZOMH ZOMH ZOMH ZMH
            |
            Jasepduy
            |
                         S8t £88 S8Y S8t S8Y S8t S8t Sst S8t S8t Sst S8t S8t S8Y G8t
            210s
            |
                         |       0      O|   O|   O|     D|      J       2|      5
                                                                                 | |
                                                                                         0      J
                                                                                                | |
                                                                                                        0      J|      D|      5
            1
                                                                                                                               oySa
            enspey >penboH uspoy >uevboH >Hebo H >uexboH >Hebo H >HexboH >uexboH >penboH ebo H spexboH >HeyboH suexboH >Hvbo H 600H
            |
                                                                                                                                     -
                                                                                                                                    ke
                                                                                                                                    iy
                                                                                                                                    x
                                                                                                                                       he
            ajenspy
            fy
                     Lea
         FQ1108                                                                                                                           Figuur 2d
                                                                                                                                             0000001004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>24075756
         Overzicht kadastrale                             percelen               CBCV
                                        Uni
         PAProjectentFIFQ  1108 Suiker                                                    QGIS_NOVZZ_WH.dwg
           |
            wnujeao d 8T/b    L6       bE6Z GECE geze £vze 76E 58bE §59¢ Z10b £10k S§T0S £€62 T6E€
           |
            Tsepxdiy ZOMNH TONGY ZOXH COXM H ZOXH ZOMH ZOXIH ZOMH ZOXIH ZOMIH ZOXIH ZOXMH ZOXMH
           |
            1asepdy    Sst £88 G8P S81 G8P G8t S8t S8t G8Y Sst sgb| S8P 8p G8P
           |
            @noes      J
                       |
                              0        2
                                       |
                                            J    J
                                            | | | | |
                                                         J       J       J
                                                                                 |
                                                                                  2      J       of       2
                                                                                                          | |
                                                                                                                  J       3
            1
           |
            eas pe) >Hebo H uspoy pebo H yexbo H >HeyboH >Hebo H >HeyboH >HavboH speyboH >uexboH >we bo y >HeyboH >HeyboH 1 260
            ajesi pey
                  |
                     =
         FQ1108                                                                                                                 Figuur 2e
                                                                                                                                   0000001005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>24075756
                  LJ                                                                                                                                       L
                                                                                                                                                           |Rev.
                                                                                                                                                                 [0
                                                                                                                                                                  A
                                                                                                                                                                      |Omsch.
                                                                                                                                                                      Omsch.
                                                                                                                                                                              [Eerste uitgave
                                                                                                                                                                              |Voorlopig
                                                                                                                                                                                                                Get.
                                                                                                                                                                                                                Get.
                                                                                                                                                                                                                     |JOs
                                                                                                                                                                                                                     |JOS
                                                                                                                                                                                                                          |Datum
                                                                                                                                                                                                                          [Datum
                                                                                                                                                                                                                                   [18-01-2022
                                                                                                                                                                                                                                   [13-04-2022
                                                                                                                                                                  B.1 Omsch.  |Voorlopig                        Get. |JOS Datum  | 16-05-2023
                                                                                                                                                                      Omsch.                                              Datum
        voor    omschrijving gebo                               ocaitie                                                                                     [TT
        ten noorden van Hoendiep                      zie blad 3
                                                                                                                 1
                                                                                                                                                             HTTTTTTTTTT
                                                                                                                 quan g aetny                                                                   RARER ARREARS
                                          Productielocatie
                                                                                                                                  T
                                                                                               PGS                                     f
              1              Bietengor             19          Chemiepark          27                opslag
             Z               Pulploods             20       Timmerwerkplaats       38           Station 14
                                                                                                                              ~
             3          Vuile bietenband           27       Brandweergarage        39       Sloop leidingbrug
             4          Bietenwasstraaf            27          Werkplaats          40       Leidingbrug  nieuw
                                                                                                                                    27
             B
             o
                       Schone bietenband           nz      Bedrijfsrestaurant      41  | 3x Tanks  =
                                                                                                      pompgebouw                N
                           Cokesopslag             24            Magazijn          470     Ontharding (ketel6)
             7               Kalkoven              25  | Consfructie   werkplaafts
             3          Kalkmelkgebouw             26         Bankwerkeri|
             9          Kalksteenopslag            27        Parkeerterrein
            10              Pulppersen             28          /eefstation
             11            Pulpdrogeri             29          Suikerloods
            12               Ketelhuis             30      Kantoor   jaarbedri|f
            15             Voorfabriek             3               Silo 1
            14            Achterfabriek            30              Silo 2
            tS                Dif fusie            LL              Silo 3                                                                                   Omschiing
                                                                                                                                                                                                        —
                                                                                                                                                                                            verse     shuatis CoC
            T6   |    8  traps verdamping          34             Silo 4                                                                                          ayon
            17                                     59              Sila 5
                           skit
                                                                                                                                         £3
                                                                                                                                                            PTT
            13       Centrale     werkplaats       36     Portier/weegbruggen                                                             Be
                                                                                                                                             AANVRAAG 2023
                                                                                                                                                                         productielocatie
                                                                                                                                                                                        So Tizz           [Wie Voorlopig
                                                                                                                                                            TT                                   oecpie        fFmarean   T
                                                                                                                                                                           pvp                   oY 37 881                       1
                                                                          |
                                                                                                                                                                                                                                          0000001006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                         ;
                                                                                                                      :
                                                                                                                                             Fr—                                                   L
                                                                                                                                                                                                   |Rev.
                                                                                                                                                                                                           lo
                                                                                                                                                                                                            A
                                                                                                                                                                                                                   Omsch.
                                                                                                                                                                                                                   Omsch.
                                                                                                                                                                                                                           |Eerste
                                                                                                                                                                                                                                   uitgave
                                                                                                                                                                                                                           |Voorlopig
                                                                                                                                                                                                                                                             Get.
                                                                                                                                                                                                                                                             Get.
                                                                                                                                                                                                                                                                          [JOS
                                                                                                                                                                                                                                                                          |JOS
                                                                                                                                                                                                                                                                               [Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                               [Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                      [18-01-2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                      [13-04-2022
                                                                                                                                                                                                    Rev.    |B.1   |Omsch. |Voorlopig                        Get.         |JOS [Datum [16-05-2023
                                                                                                                                                     |                                              Rev.           Omsch.                                    Get.              Datum
                                                                                                                                           }
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ©
                                                                                                                                                                                                                                                                                    TI
                                                                                                                                                       35
                                                                                                        [               a4
                                                                                                                              —                \                            ||                                                                               #l1psaiom.py
         |
               |
                     fr                                                                                                                          |
                               Waterbuffer
               i
                                                                                                    Matsloot
                 |
                   ;
                        |
                                35
                                                                                               —
                                                                                                                                               >|          J
                                                                                                                                                            ww              Fu
                                                                                                                                                                                A
                                                                                                                                                                   Roderwolderdijk
                                                                                                                                                                                                                           d
                                                                                                                                                                                                                                           0
             |                                                                 :
           |
                                                                         ;
                                                                            /             :=a
                                                        V/A
                      — we Vw [To
                                           Fig
                                                                                     T
                                                                                                                                                                                                                                      1mm
                                                                                  3182
                                                                                   3   E
                                                                                              .
                                                                                              gv                   [5
                                                                                                                                                       y
                                                                                                                                                       i      18                   |
                                                                                                                                                                                        617]LJ) \J
                                                                                   z
                                                                                                           283                26
                                                                                                                                                                                   )
                                                                                                                                                       /
                                                                                                                                                                                                                             =
                                                                                       |S
                                                 7                                            33                    g                |
                                                                                                                                  Lozings
                                                                                                    .        9      o
                                                                           ]                                 Zz     |Fe          buffervak                                                                                               |
                                                                                                                                                                                                Sproei
                                                                                                                                                                                                         |
                                                                           5 _                               2        5                                                                                                        Sproei
                                                                           ¥                  RF,             FE                             23                                                  =                             he
                                                        [                  :
                                                                                                              3                            «
                                                                                                                                                 (22
                                                                                 30
                                                                                            i=)                                            ;
                                                                                                 9)         38                               :
                                             1          Beluchtingsvijver                 ik"               Betacal Midden                         37  Influentvijver  EZ4
                                             2    Valwarer     beluchtingsvijver          20                 Beftacal Oost                         38  tffluentvijver  E24
                                             3       Influenvijver   EZ-1-2-3             21    | Aerobe      einduivering  3 (EZ3)
                                             A       Methaanreactor 1-2-3                 22    | Aerobe      einduivering 2 (EZ2)
                                             5         Hulpstoffen opslag                 23            tffluenfvijver EZ2
                                                                                          24             Cffluenfvijver    E23
                                             6 | Aerobe     eindzuivering 1(EZ1)
                                             7              Effluent EZ1                  25                  Befacal Zuid
                                             g                                            26              Lozings   buffervak
                                                            Werkplaats
                                             9                                            27    | Verzamelsloot reftourwater
                                                             Weegbrug
                                            10                         installatie        25            Londensaat      opslag
                                                 |Bietenpunten fijn
                                            7]            indikker Noord                  29    | Aerobe      einduivering  4 (EZ4)
                                            12             Indikker Zuid                  30             Waferbuffer vak 1
                                                                                                                                                                                                                                                  —
                                            13           indikker buffer                  31               Nabezinkvak Zuid
                                                                                                                                                                                                                                   |                                      X
                                            14                        Noord               32            Nabezinkvak Midden                                                                          In aanvraag
                                                       Sproeivijver                                                                                                                                                                en    vergunde situatie CBC
                                                                                                                                                                                                            Vierveriaien
                                            TE                          Zuid              33            Nabezinkvak Noord
                                                        Sproeivijver
                                                                                                                                                                                                    Ope
                                            16
                                            7
                                                           Water
                                                           Water
                                                                   opslag
                                                                   opel
                                                                                          34
                                                                                          35
                                                                                                |
                                                                                                             Grondberging
                                                                                                             Water butter
                                                                                                              ih
                                                                                                                                                                               {3    RAS 20
                                                                                                                                                                                                    =F
                                                                                                                                                                                                                 iizZiitie Spoor Leeuwarden-Groningen
                                                                                                                                                                                                                                     eee Ee   |
                                                                                                                                                                                                                                                            Voorlopig
                                            i              Jefacal West                   55
                                                                                                                                                                                                                        spungess                  1.37881 [B81
                                                   |                                                  |
                                                                                                                                                                                                                                                                                             0000001007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                       Omsch.   [Eerste uitgave                     Get.   Jos  [Datum  [18-01-2022
                                                                                                       Omsch.  |Voorlopig                           Get.   JOS  [Datum [13-04-2022
                                                                                                   1   |Omsch.  [Voorlopig                          Gel.   |JOS |Datum  [16-05-2023
                                                                                                       Omsch,                                       Get.        Datum
     \
                                                                                                                                                                 y
                                1
                       >
           5
                                     BR                                                              1      |  Navergisters              NVI&NV?2
                                      a                                                           2                 Vergisters           V1rmV8
                                                                                                  3                               Kantoor
                                                                                                  4                              Weegbrug                ]
                                          l
                                                                                                  5                             Sleufsilo’s
                                                                                                  6                          Diksaptank       1
                                                                                                  7                          Diksaptank       3                                     0
                                                                                                  3                          Diksaptank       &
                         |
                                                                                                  9                           Diksaptank?
                                                                                                 10                 Diksap pompgebouw
                                          0                                                       18                      Melasse       opslag
                                                                                                 12                  Leiding/kabel           brug
         [=
          0                           \
                                         il
                                                                                                 13
                                                                                                 14
                                                                                                                      Gasopwerking            1&2
                                                                                                           | Pompgeb./autoverlading
                                     AN  ff                                                      I                             CNG station
                                                                                                 16                          Pulpverlading
                                                                                                 1/7       |   Laad-en loskade                 A.diep
                                                                                                 18                  Gebouw Zwartwoud
                                                                                                 19                     Kalksteenopslag
                                                                                                 20               Inkoop/Trafo             station
                                 od |
                                         Jl
                                                                          {3   AANVRAAG 2023
                    15-                                                                      In aanvraag
                 |
                                       i
                                                                                                                                vergunde situatie CBC
                            ne—             u|                                                                           en
                     CC]   1)         k     "  at                                                 Vierverlaten
                                                                                             OPmetiaeT
                                       g
                                            -              i.           o
                                                                                                           Noordzijde Hoendiep
                                                                                                                                                   “Vooriopig
             voor  omschrijving get         :  locatie (ten 2 en Hoendiep) zie blad 1                        comme
                                                                                                                                     |
                                                                                                                                       rarest]                             Ba
                                                                                                                                                                                0000001008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>24075756
                 Rev.    [AV   |Omsch.  |Voorlopig                                  Get.   |JOS |Datum   |16-12-2020
                 Rev.    |AW   |Omsch.  |Voorlopig                                  Get.   |JOS |Datum  |07-04-2021
                 Rev.    |AX   |[Omsch. |Voorlopig                                  Get.   |JET |Datum  [07-09-2021
                 Rev.    |AY.0 |Omsch.  |Voorlopig                                  Get.   |JET |Datum  |07-09-2021
                                ™
             a      a
         Lr]
               &
          #,
                 Omschrijving:
                         X-ref-Plattegrond
                         op RD codrdinaten
                 Opmerkingen:                                                     Status:           :
                                                                                      Voorlopig
                 Getekend:        JOS             15-04-2011 Discipline:      WTB Firma  naam:
                 Gezien:                                     Project nr.:         Kostenplaats:  |-
                 Gecontroleerd:                              Formaat:         A0  Schaal:        +
                                                             Tekening    nr.:                          Rev.:
                                     C         Beel
                                     COMPANY                           1-33567
                                                                                                       20
                                                                                                                   0000001009
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                            Rev.    |A    |Omsch.  |Wion  update                                                   Get.       |JOS     |Datum     [18-04-2016
                  | Ri
      To]
                   [|                                                                       Rev.    |B    Omsch.   |Wibon  update                                                  Get.       |JOS     Datum      [11-02-2020
           deem
                |                                                                                   |C    |Omsch.  |Wibon update                                                   Get.       [JOS     |Datum     [12-02-2020
                                                                                            Rev.
         =
                                                                                            Rev.    |D    |Omsch.  |wibon  update                                                  Get.       |JOS     |Datum    |28-10-2021
                T T AR AN
                          —E - gE —E - Ras —eE — EE so gE —E - gr EE ~E E- —rine £0    0)
                                                                                    mt—TT
                                                                                    C
                                                                                       TANF
                                                                                       TTT
                                                                                       7
                                                                                      [eee
                                                                                       J
                                                                                       [
                                                                                       LLY
                                                                                                                               =]          PUTDEKSEL
                                                                                                                                           STRAATKOLK
                                                                                                                               1)
                                                                                                                               u           TROTTOIRKOLK
                                                                                                                               DWA =
                                                                                                                                     DROOGWEERAFVOER         =   AFVALWATER
                                                                                                                               RWA =
                                                                                                                                     REGENWATERAFVOER
                                                                                                                                                              DRWA       =
                                                                                                                                                                             HWA
                                                                                                                               HWA =
                                                                                                                                     HEMELWATERAFVOER
                                                                                                                      #250                  DWA-rioal   met  diam., kleur   en   stroomrichting
                                                                                                                      —_   ee        _
                                                                                                                                            Mantelbuizen PVC   (zwart)  met trekkoord noost DWA-riol
                                                                                                                     OE CE                 RWA-riool    met diom., kleur    en   stroomrichting
                                                                                                                     —#290.                |ozing  op  Hoendiep  met   diom,, kleur    en  stroomrichting
                                                                                                                     —_—                   Riel chem. park met diom., kieur         en  sroomrichting
                                                                                                                     —                     Beton riolering, met diam., kieur en      stroomrichting
                                                                                                                     RI. Rt                Was- en    zwemwater,   met diom., kleur en       stromingsrichting
                                                                                                                     Ee ——                  Maar provincie, met diom., kleur     en  stromingsrichting
                                                                                            Omschrijving:
                                                                                                     Riool op fabrieksterrein
                                                                                                    tbv. Wibon
                                                                                            Opmerkingen: Productielocatie
                                                                                            Getekend:
                                                                                            Gezien:
                                                                                                           blad 1
                                                                                                            JOS
                                                                                                                  van    2
                                                                                                                            07-08-2006    Discipline:
                                                                                                                                          Project nr.:
                                                                                                                                                              |WTB
                                                                                                                                                                              Definite
                                                                                                                                                                                Firma     naam:
                                                                                                                                                                              |kostenpiaats: | v-TE-AZ-61-11
                                                                                            Gecontroleerd:                                Formaat:            AQ              | Schaal:                 nvt
                                                                                                                                           Tekening     nr.:
                                                                                                                                                                                                               [Rev.:
                                                                                                               Cosun Beet
                                                                                                     “0        COMPANY                                 1-34478                                                  EA  1      1
                                                                                                                                                                                                                        0000001010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                                                                                                                                       Rev.    [0.0  |Omsch.                                                           Get.      |JOS    Datum [02-06-2014
                                                                                                                                                                                                                       Rev.          Omsch.                                                            Get.              Datum
                                                                                                                                                                                                                       Rev.          Omsch.                                                            Get.              Datum
                                                                                                                                                                                                                       Rev.          Omsch.                                                            Get.              Datum
                                                                                                                                                                      "
                                                                                                                                                                          oog,,
                                                                                                                                                                               &
                                                                                                                                                            “wp
                                                                                                                                                                       [= 3)
                                                                        2
                                                                                                                                                                    A
                                                                                                                                                   5
                                                                                                                                                         ®,   L%]
                )                  £                                                                                                      &
                                                                                                                                                       ie3]
                                                                                                                                                   S
                                                                                                                                                                                                         ©
                                                                                                                                                                                                           (7
                                                                                                                                                                                                         1
                                  a             k=                                                                                             =
                                   fos
                                     s—
                                                                                                                                            Ly
                                                                                                                                                     H
                                     dH                               .                                                                            J
                                                                                                                                          ©            SF
                                      1] I                                                                                                      ~E
                                                                                                                                               ISS   =
                                                                                                                                                     §
                                                                                                                                          §    [53
                                                                                                                                              eg
                                                                                                                                                   f
                                 a
                                      el
                                                                                                                                               Sa
                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                        CO
                                                                                                                                                                    a
                                      den!
                                                                                                                                                                                                       }
                                                                                                                                                                     ¥O
                                      det!
                                                                                                                                                                                                   £
                                                                                                                                                                                                   F
                                     FEEED
                                                                                                                                                                 ~-
                                                                                                                                                                                                 I
                                                                                                                                                                                                 8
                                                                                                                                                               /      =
                                                                                                                                                                                 SL         £
                                      dent
                                                                                                                                                                                    Se i
                                                                                                                                                                                         (Pty  .
                                                                                                                                                                                          (o] 5,     0
                                     Ageia
                                                                                                                                                                                     7
                                      Hissin
                                     dg                          /
                                                    [jo nd         o
                                                                                                                                                                                                                                                  o              PUTDEKSEL
                                                                                                                                                                                                                                                  2)             STRAATKOLK
                                       EE
                                      En
                                                                                                                                                                                                                                                  tl             TROTTOIRKOLK
                                     ERS
                                             T T AN RA                :
                                                                                                                                                                                                                                                  DWA
                                                                                                                                                                                                                                                  RWA
                                                                                                                                                                                                                                                      =
                                                                                                                                                                                                                                                      =
                                                                                                                                                                                                                                                        DROOGWEERAFVIOER
                                                                                                                                                                                                                                                        REGENWATERAFVOER
                                                                                                                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                                                                                                                               AFVALWATER
                                                                                                                                                                                                                                                                                    > RWA    =
                                                                                                                                                                                                                                                                                               HWA
                                                                                                                                                                                                                                                  HWA =
                                                                                                                                                                                                                                                        HEMELWATERAFVOER
                  BN                 RS
                                                 “/ NNN                                                                .
                                                                                                                            “rp
                                                                                                                                                                                                                                             — #280     =~        DWA-ricol    met diam., kleur en stroomrichting
                                                                                                                                                                              \_
                                                           gre       iil   —E - —grd- —BE -   ~Ea-   —Eap-      GHP EE
                                                \
                                                                                                           ge   N
                                                                                                                                |
                                                                                                                                                                                                                                             — 210       _
                                                                                                                                                                                                                                                                   |ontelbuizen PVC  (zwart) met trekkoord noost DWA-ricol
                                                                                                                                     Th
                                                                                                                         |
                                                                                                                                in,                                                                                                          —
                                                                                                                                                                                                                                             —_—
                                                                                                                                                                                                                                                                 RWA=-riool
                                                                                                                                                                                                                                                                               met diom., kleur en stroomrichting
                                                                                                                                                                                                                                                                 Lazing op Woendiep met diom,, klewr en stroomrichting
              I        7) hNL_   1                             N                                   o          1
                                                                                                                                \
                                                                                                                                                                                                                                             —       es          fiool chem. park mel diom., kieur en    sroomrichting
                                                                                                                                [1]                                                                                                          EE.
                                                                                                                                                                                                                                             —                   @elon riolering, met diam. keur en    stroomrichting
                                                                                                                                                                                                                                             #0.
                                                                                                                                                                                                                                             —                   Wos- en zwemwater, met diom., Keur en       stromingsrichling
                                                                                                                                                                                 r-                            JULUL
                                                                                                                                                                                                              TITTY
                                                                                                                                                                                                                                                 a                ee
                                                                                                                                                                                                                     Omschrijving:
                                                                                                                                T T]                                                                                                Riool rondom
                                                                                                                                                                                                                                    Noordzijde Hoendiep
                                                                                                                                                                                                                                                       Vergister HWA en                              DWA
     [4              |
                                                                                                                           i:
                                                                                                                                TT
                                                                                                                                LLL                    ANS                                                    SY                      inal                                                       fo
                                                                                                                      2 MRI ==sesznnl llAS
                           NE
                                                                                                                    100                                                                                                                                         ==
         |
           Rh                  0 a.                              FT       1]                |                                           O                                                                            iRUIKER UNIE                                            1-34450                                           i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0000001011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>24075756
         A’   Rev.    ]0.1  |Omsch.  |Eerste vitgave                                                Get.      |JOS     |Datum    |23-05-2019
              Rev           Omsch.                                                                  Get                Datum
              Rev           Omsch.                                                                  Get                Datum
              Rev           Omsch.                                                                  Get.               Datum
                                                                                                                       ——
                                                 B            PUTDEKSEL
                                                 =            STRAATKOLK
                                                 [|           TROTTOIRKOLK
                                                 DWA  =
                                                        DROOGWEERAFVOER          =   AFVALWATER
                                                 RWA  =
                                                        REGENWATERAFVOER
                                                                                  DRWA      =
                                                                                               HWA
                                                 HWA  =
                                                        HEMELWATERAFVOER
                                       —_—                     DWA-riool    met diam., kleur  en  stroomrichting
                                       —_    lame       __
                                                               Mantelbuizen PVC    (zwart) met trekkoord noast DWA—rigal
                                       YC                     RWA-riool     met diom., kleur  en  stroomrichting
                                       —             ee       Loring op Hoemdiep mei diom., kleur en       stroomrichting
                                       —                      Riool chem. park met diom., Kleur      en sroomrichting
                                       A                      Beton  riolering,  met diam., kieur en  siroomrichling
                                       —                       Was—  en  zwemwater, met diom., kleur     en  stromingsrichting
                                       — 238         5         Maar province, met diom., kleur en     stromingsrichting
              Omschrijving:
                      Riolering waterzuivering
                      WIBON
              Opmerkingen:                                                                       Status:
            > Getekend:
              Gezien:
                              JOS              14-02-2019
                                                             [Disuibiine;
                                                              Project   nr.
                                                                                  WTB           i Voorlopig
                                                                                                 Firma    naam:
                                                                                                |kostenplaats: | v-TE-AZ-61-11
              Gecontroleerd:                                  Formaat:
                                                                               | AQ+            |schaal:                1:1000
                                                              Tekening nr.:                                                    [Rev.:
                      3gIIKER UNIE
                           VIERVERLATEN
                                                                          1 371 1 2
                                                                                -                                                   0.1
                                                                                                                                23-05-2019
                                                                                                                                       0000001012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                   7                                                    Ri    0     Omsch. |Eerste uitgave                             Get.   [JOS |Datum  [14-04-2016
                                                                                                                 “sii                                   R     A     Omsch. |Update 2021                                Get.   |JOS |Datum  |01-11-2021
                                                                                                                                                        Ri    B     Omsch. |Voorlopig                                  Get.   |JOS |Datum  [19-01-2022
                                                                                                                                                        Ri    Cc    Omsch. |Voorlopig                                  Get.   |JOS |Datum  [08-02-2022
                                                                                                                                                           0                                                                              100m
                               3
                                         8
                                                 ¥
                                                   4
                                                   i
                                                       5
                                                       ?
                                                          n
                                                                #
                                                                  ¥
                                                                        4
                                                                                                                   N\\
                                                                        0
                        Z     =                =     T
                                                                           =         oe
                                                                           =
                                                                                                                                                         (TT
                                                                                                                      Be
                                                                                  le
                          |           ti     t           d    H            di           blad 3
                                                                           a                                WE
                                                                                                                   i                                ii
                                                                                                yay          |
                                                                                 AI
                   =
                      3
                        |   1                                                           1
         [1d                            -
           | iG | £1
                     XX
                               1
                                 y Ph      +
                                                             0      F
                                                             TE
                                                            lps
                                                             HOR
                                                                      1
                                                                          WF
                                                                                                          7               1
                                                                                                                          2
                                                                                                                                         Bietengor
                                                                                                                                         Pulploods
                                                                                                                                                                                    21
                                                                                                                                                                                   22
                                                                                                                                                                                                        Brandweergarage
                                                                                                                                                                                                              Werkplaats
                                                                                                                          3         Vuile bietenband                               23                 Bedrijfsrestaurant
                                                                                                                          4         Bietenwasstraat                                24                            Magazin
                                                                                                      |
                                                                                                                          5        Schone biefenband                               25            Constructie               werkplaafs                  |[__
                                                                                                                          6            Cokesopslag                                 28          |
                                                                                                                                                                                                             Bankwerkeri|
                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                    |                     7               Kalkoven                                 27                       Parkeerterrein
                                                                                                                          8         Kalkmelkgebouw                                 28                         /eefstation
                                                                                                                          9         Kalksteenopslag                                29                         Sutkerloods
                                                                                           -                             10             Pulppersen                                 30                Kantoor          jaarbedrijf
                                                                                      A      Pulpdrogeri)      West
                                                                                                                         1"            Pulpdrogeri|                                 31                             Silo 1
                                                                                      B        sulkerdroger              12               Ketelhuis                                32                              Silo 2
                                                                                      C         sulkerkoeler
                                                                                                                         13            Voorfabriek                                 33                              Silo 3
                                                                                              Bronswerkketel,            14           Achterfabriek                                34                              Silo 4
                                                                                      y        TR                        15
                                                                                                                         16
                                                                                                                                           Diffuse                                 35              Portier/weegbruggen
                                                                                                                                                                                                               PGS
                                                                                          lamentketel, huurketel                        Verdamping                                 36       |                         Opslag
                                                                                               58 storkketel             17          Kanftoorgebouw
                                                                                      a       Gasmotor Noord             18       Cenfrale      werkplaafs
                                                                                      F        Spui     Kalkoven         19             Chemiepark
                                                                                      G   Jaarbedri)f      doekfilfer    20        Timmerwerkplaats
                                                                                                            i                                       TT
                                                                                                                              Ail rn                           Prerscniing           functies en locaties
                                                                                                                 agNZ
                                                                                                                                                                                                                   gebouwen           en
                                                                                                                              Jal                                terreinen Fabrieksterrein
                                                                                                                                  4° rs i
                                                                                                                                                        frossossi.
                                                                                                                                                                      Produstislpeatie
                                                                                                            \                                       J)
                                                                                                                                                                                                                     "Definitief
                                                                                                            (PROJECT.                               |
                                                                                                                                    TEKENINGNR:
                                                                                                                                                       [Getokena      Tos            1504-2016
                                                                                                                                                                                                 [Discpine:
                                                                                                                                                                                                              [WTB   [Finn  naam:
                                                                                                                                                        =
                                                                                                                                                                                                 ma C—— Ci
                                                                                                               Yor          vais
                                                                                                                                    FQ 1108-23-RA
                                                              )               597
                                                                                                            estan        0                          J                    SSN Bows                         1-35805            Blad     1   "."
                                                                                                                                                                                                                                                  0000001013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>24075756
                                                      Postbus 696
                                                      2700 AR ZOETERMEER
                                                      Tel. (085) 822 87 00
                                                      zoetermeer@peutz.nl
                                                      OMSCHRIJVING
                     PROJECT
                                                      Laad- loslocatie    schepen
                     Cosun Beet     Company            ceoracrrcever
                                                      Cosun Beet  Company  Vierverlaten
                     TEKENINGNUMMER    FORMAAT        PROJECTNUMMER
                     6-FQ 1108         A3             FQ 1108
                      TEKENAAR         SCHAAL         DATUM
                      W. Hulsebosch    zie schaalbalk 14-04-2022
         = " WO
                feo:  STATUS
                                       FASE           WIJZIGINGSDATUM
                                                      31-05-2023
                                                                                        0000001014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>24075756
         Bijlage 2
         Beheersplan
         explosieveiligheid
                            PEUZ
                                 0000001015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                                         HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,      Peter   (Manager Safety (CK))                                                                 23-mei-2022                          Versie: 6
         1. Algemeen
         1.4.       Doel:
         Voorkomen         en  beschermen           van   de installaties        en mensen             tegen stof-       en    gasexplosies.
         1.2.       Toepassingsgebied:
         Alle fabrieken       en  depots van         Cosun Beet        Company             in Nederland.
         2.  Inhoudsopgave
         Inhoud
            i     F=d= [T=
                        4      FOOT
                                                                                                                                 PPPUPPUPP                  SSPPPSSPPPPPIOS 1
               1.1.        Es      II
                                                                                                                                                       —_—_—_————              3
               1.2.         TOBPASSINGSZRNIGML            coccivnisivismesimommmmvivmviisns
                                                                                                vss               SA                           ETERS                           1
            2  ABDBBUASGITAVE          cocrmmmsmnornimissmssiormmmmmmanistnbnssasnstmsommmmns             TP                                                                   1
            3. Scope      en  tOePASSINGSEEDIEM ...ccciiieieiiieee             cette                         eee eer     reese esr        eee esses    na eae e een nnannaaeas 2
               B.A.    KRIS      BIN AE    csmmnenmasisimminsmm                              TIT
                                                                                                                                                                       —_or    2
            gr yy                 I
                                                                                        Tm——              I
                                                                                                           ——                                                                  3
            5. Taken, bevoegdheden                en   verantwoordelijkheden                    ......... ETA
                                                                                                                                                     AAA AR SARA 3
               B.1.        Verciste kEnnis         eh   COMBBIBITIGE          ..cmmmemessommmmmmmmsnmmiss              assests sss coms sasm mmm    usa    11 38  L000  IIHS   3
               5.2.         Personeel Cosun Beet Company                     ......c.cccceeeviunnneens    Th
                                                                                                                                                      jh:                      4
               8.3.         CONractors       nN   JRVEIBNCIBIS        ..cmsmmstemmmsmiss
                                                                                                       asus        sonia os amassassess as ees asin                  sesh      5
            6. Generieke       maatregelen.........            uv cccc————————                                       EE
                                                                                                                                                    Tes       PH.              5
               Eu                                                                                                                                                       ——     5
               5.2.     WEeIRVEIBUNNINED         ....cosinccinnmmmmmsnsnssissassssssnsssssnivnmmnvnss     rE
                                                                                                                                                                PTR       vin  5
            7. Management OF Change (MOC)                       ...cuusmssmsimsmumsssismsnmsimmss
                                                                                                                   sons snssssassess ss assesses ss suns 6
            8. Het     ExplosieveiligheldSOoCumMBNTt (ATEX 153).                         mmsmiminiissavmmssmmisismiimmmiiimisssimmississimmmiss                                6
               8.1.         'Wetielijk Kater 81 NOFMBIINZEN                  ...ccummmmmsmmsssssimsmmmssmsomssssmsmissssimssssemissssmomm
                                                                                                                                                                         sms 7
               8.2.         Risico  beoordeling.......ccccceeeerieninnnnnn.         eee
                                                                                        eeeeeeeeeeasteteeeeeeesessstsseeeseesssssteseeeeseansssteeeeeesannsteeeen              7
               8.3.         Weergave zone-indeling..........ccveeeveeirenicnnnnnnns                       I
                                                                                                            Th,
                                                                                                                                                                             10
               S44.         VOOrHEcIORN        VAN    ZONBIINE      wsimmmmssismivimsimmisiesssassis
                                                                                                                              cassis sss iiss s vss asm ssss                 11
               TIT                                                                                                                                                           12
               8.6.        Planvanaanpak......ccooooiiiiiiiiiiieeeeeeee,                                    rrrrrrrrreeeaaaa
                                                                                                                              aaa     rrrrrrrrrrraaaaaas      rrrrrrreaaaes  14
               8.7.        Zone-tekeningen.............cccoocerneeneneereanan                ET                                                         a                    14
            9. Equipment        en   apparatilur IATEX 114).....ummmmmmimivismmmssmmmemssomtnmsnsssssssssssss                                 stars cossvosnnnsness  ch      15
               0.1.  Apparast-gisen          in FRIatie TOL Z0NB-BISBN             oir
                                                                                                                               mmr ss                   a                    15
                                                                                                                                                      Pagina        1 van 35
                                                                                                                                                                                 0000001016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                                HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,    Peter (Manager Safety (CK))                                                            23-mei-2022                         Versie: 6
               9.2. inspectia @lekiriSChe SRUNDITIBIIT            sms                 mimes               a  a  i                            RS       RRs          16
               9.3. Inspectie mechanisch equipment:                 ...........cccceeriiiiinnvnnnen,      rrrrrrrrereeaeeaaaaaaaan SU                              16
               9.4. Oude apparatuur       (bouwjaar VOOIr 2003)              .........coocccrreerrrrrrrerssrssrersnsssssesssssssrsessssssrrsssssssresssssne        17
               0.5. REPIArAtIE    EX BOUIMIMNBINE.....covciumimmmnnmmonsorninsinssssssinssssantssassasss          tsa445 5a sasansssnsss sassnsnsssnnnimn nn spss  17
               0.6. Niet EX apparatulr      ........oosssssssssessinnnnsvsns _        Tn              im           __———————                                       18
               0.7. Modificeren./     aanpassen      Var    BDDATBEMUE:            wm                   mms   ems sree        ams    oma   sss  msmss  Sivasie     18
               9.8. Arbeidsmiddelen       en  gereedSChapPeN...            cc.    erie
                                                                                                                                                          aaaaeean 18
               0.0. VO ITI   A IB UDBSIBE vvnssnminvsimmnsa     tins      es     sR           A      EA                  RA               RTARTA                   19
            10; Evaluatie    BRhRRISPIAN    EN   EVD'S      cousin                 mmsmmsmmns         tims   asin       sims      ss Sess ss ans  risa smi   wins  23
            Bijlage  1: Referentie-documenten            .............cccouveennne TON                                                                             22
            Bijlage 2: Definities    en afKortingen .........ee      eee
                                                                                                                              eee   erasers                        25
            Bijlage 3: Beslisschema ‘Werkzaamheden in                    gezoneerd gebied'...................                 I            NR             cranes   28
            Blilage 4:  ToRliChLiNg VEATICOLICTOIMUNEE              suru cummins              iinet ass iiss eo      te oa     a        A AA    ORE      Ad        31
            Bijlage 5: Auditformulier      EXPIOSIEBVRIIBNEI.          .....cvvmimmsimmsisinmmmssssinsoismsvmiisemmsnsatsammssi                                    33
         3. Scope     en   toepassingsgebied
         Het  beheersplan explosieveiligheid heeft tot doel de verschillende locaties                                     van     de Cosun Beet
         Company     te  begeleiden    in het beheersen van het               explosiegevaar             en   de   bijbehorende              wet- en
         regelgeving.
         Het  plan beschrijft de standaarden en werkwijzen waaraan de verschillende locaties dienen                                                    te
         voldoen. Het      plan gaat onder ander in op de volgende onderwerpen:
         eo
              Taken, bevoegdheden         en  verantwoordelijkheden;
         e
              Organisatorische maatregelen;
         ®
              |nterpretatie van de normen;
         e
              Apparaat / componentkeuzen;
         ®
              [nspectie-   en  onderhoudsregime;
         e    Indelen   van   de gevarenbronnen         en    zone-indeling;
         e
              QOpstellen   van een   explosieveiligheidsdocument (EVD);
         3.1. Kaderstelling:
         Uitsluitingen waarop het beheersplan explosieveiligheid                         niet   van      toepassing is:
         eo
             Explosies veroorzaakt door opbouw elektrische spanning (geen explosieve atmosfeer en valt
             daarmee niet onder de        reikwijdte van de ATEX).
         e   Gasverbruiksinstallaties met geldig CE-keur, die vallen onder het toepassingsgebied van de
             Gastoestellen Richtlijn (geimplementeerd in het Nederlandse Besluit Gastoestellen).
         e
             Gasleidingen die vallen onder het toepassingsgebied van de NEN 1078 (Gaswet).
         e
             Fysische explosies als gevolg van streckerdegradaties.
         eo  Stoomketels en andere soorten drukapparatuur. Hierop is onder andere het Warenwetbesluit
             drukvaten van eenvoudige vorm van toepassing.
                                                                                                                                               Pagina    2  van    35
                                                                                                                                                                      0000001017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                               HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                            23-mei-2022            Versie: 6
         4.  Organogram
                                                                  Manager Safety
                                                              (Centrale organisatie)
            ATEX Coordinator                     TAY Q@oTol
                                                          de [[aF:1de]             ATEX Coordinator                ATEX Coordinator
                Puttershoek                         Mele =P   EE]                     Dinteloord    /              Vierverlaten /GEV
                                                                                     Zevenbergen/
                                                                                  Depot Roosendaal
                                                                                          (C13D]
         5.  Taken, bevoegdheden            en  verantwoordelijkheden
         Centraal niveau:
         Vanuit de centrale     organisatie wordt het beheersplan explosieveiligheid              en  de bijbehorende    Cosun
         Beet   Company standaarden        opgesteld.  De manager       Safety  is verantwoordelijk      voor  de actualiteit  en
         juistheid  van  deze standaarden.
         Er is een centrale werkgroep Arbo. In deze centrale Arbo werkgroep is ATEX een thema dat periodiek
         terugkeert in het overleg. Het doel van dit overleg is het vinden van consensus over het beheersplan
         en de onderliggende CBC standaarden.
         Lokaal niveau:
         Op elke locatie   is een  functionaris belast met het houden         van   toezicht op de     arbeidsveiligheid,
         waaronder ook het thema         Explosieveiligheid.
         Op elke locatie is   tevens een ATEX coordinator        aangesteld.    De ATEX codrdinator is        verantwoordelijk
         voor   het bijhouden    van het EVD   en  het plan  van   aanpak.
         Daarnaast    begeleidt de   ATEX codrdinator het      management bij explosieveiligheidsonderwerpen zoals:
               1.  Wijzigingen   aan  installaties, grondstoffen      en gebouwen;
               2.  Wijzigingen   aan  configuratie van de installatie;
               3.  Wijzigingen op het gebied      van wet- en    regelgeving.
         De   aanpassing(en)    in het EVD worden ter    goedkeuring voorgelegd           aan    de ATEX codrdinator    van  de
         betreffende locatie.
         Projecten waarbij     ATEX een rol   speelt worden afgestemd         met de ATEX codrdinator. Indien
         noodzakelijk wordt de ATEX codrdinator onderdeel              van  het  projectteam.
         5.1.      Vereiste kennis   en  competenties
         In onderstaande tabel is een       competentiematrix weergegeven op het gebied                 van explosieveiligheid.
         Per functie staat benoemd welke         competenties aantoonbaar aanwezig dienen                te zijn.
                                                                                                                  Pagina 3  van 35
                                                                                                                                     0000001018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                       HCBC.01.02.02.120-01
              BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
              Wijnbeek,   Peter (Manager Safety (CK))                                  23-mei-2022         Versie: 6
         Tabel 1.    Opleidingsmatrix
         |
            Functieprofiel
            Werknemer                 x
         | algemeen
            E&I Monteur               X
            E&I Engineer    /         X
            Staf
            WTB monteur               X                                    X
            WTB   Engineer /          X
            Staf
            Werkvoorbereider          X
            Leidinggevende /
            Projectleider /           X                                                       X
            Staf productie
            ATEX codrdinator          X        X         X
            SMO
                                      X        X         X
            verantwoordelijke
            ATEX  Inspecteur          X                                                                X
           *
             de term IECex is   richtinggevend.  In de training dienen de zelfde competenties   te worden behandeld
         zoals beschreven in de      betreffende  IECex module.
          Het opstellen en actueel houden van het EVD wordt georganiseerd door de ATEX codrdinator en
         uitgevoerd door de lokale SMO verantwoordelijke(n) in samenwerking met een externe ATEX
         deskundige.
         52.        Personeel Cosun Beet     Company
          Personeel    van  de Cosun Beet Company dat werkzaamheden uitvoert binnen           explosiegevaarlijke
         gebieden     is voldoende   opgeleid en  getraind  om  het werk veilig uit te kunnen voeren, middels de
         awareness      training explosieveiligheid Cosun   Beet  Company.
         Afhankelijk van de functie dient de persoon nog aanvullende opleidingen           op het gebied van
         explosieveiligheid te hebben gevolgd (zie hiervoor tabel 1).
                                                                                                       Pagina  4 van 35
                                                                                                                        0000001019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                            HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,   Peter (Manager Safety (CK))                                        23-mei-2022           Versie: 6
         5.3.      Contractors     en  leveranciers
         Voordat    een contractor      werkzaamheden op      een terrein  van   Cosun Beet    Company mag uitvoeren,
         dient eerst de poortinstructie succesvol        afgerond  te zijn.  In deze  poortinstructie wordt het risico
         ‘explosiegevaar’ duidelijk       beschreven.
         Derden die werkzaamheden verrichten             aan explosieveilige apparatuur dienen aantoonbaar
         vakbekwaam te       zijn.  Dit dient voorafgaand    aan de werkzaamheden te worden           overlegd  met de
         opdrachtgever.
         In geval  van   meerdere leveranciers op       een werkplek wordt voor      aanvang    van  de werkzaamheden
         vastgelegd    wie de codrdinatie heeft      over de  gehele arbeidsplaats     mede   voor  de uitvoering  van  de
         maatregelen die samenhangen           met   de explosieveiligheid.
         6. Generieke       maatregelen
         6.1.  Signalering   en  markering
         ATEX Zones dienen voorzien te         zijn van
         1.   Gele  lijn markeringen die de      uiterste grens  van de  zone   aangeeft.
         2.   Aanduiding borden.
                   Waarschuwingsbord ATEX/EX           zone      Geel
         Per ruimte    / locatie worden de     zones specifiek aangegeven op een plattegrond. Deze plattegrond              is
         beschikbaar op     een   overzichtelijke plaats (bijvoorbeeld bij de ingang van de ruimte).
         Indien het   inwendige van een stuk apparatuur of equipment gezoneerd is, kan dit                op het stuk
         apparatuur of equipment weergegeven.
         6.2.   Werkvergunning
         In ATEX zones mogen         géén potentiéle ontstekingsbronnen worden gebracht. Om te bepalen of
         (planbare) werkzaamheden in gezoneerd gebied mogen worden uitgevoerd, dient het beslisschema
         in bijlage 3 te worden gevolgd.
         Werkzaamheden aan apparatuur of in een ATEX zone dienen vooraf aangekondigd te worden en te
         worden vastgelegd in een werkvergunning. Conform de lokale procedure werkvergunning dient de
         werkvergunning te worden ondertekend door alle betrokken partijen.
         Bij werkzaamheden         in ATEX  zones  dient op de  werkvergunning het volgende         te worden aangegeven:
              e    In welke ATEX      zone(s) gewerkt gaat worden, de zone-eisen         en  grootte  van  de zone
                   gemarkeerd       op de zonetekening(en);
              e    Welke arbeidsmiddelen en gereedschappen toegestaan                zijn in de zone(s), zie hoofdstuk 9.8;
              e    Indien  van  toepassing, welke     zone  reducerende     maatregelen zijn toegepast;
                                                                                                              Pagina  5 van 35
                                                                                                                               0000001020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                   HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                23-mei-2022            Versie: 6
               e   Indien  van toepassing, welk niet-gevaarlijk gebied (NGG) tijdelijk is ingericht na veiligstelling,
                   toevoeging van voldoende ventilatie, instelling van gebiedsbewaking en/of afscherming van
                   de werkplek;
               e   Noodzaak van persoonlijke (LEL) detectie;*
         De   vergunningverlener draagt zorg voor de aanwezigheid      van maatregelen    en uitvoering  van
         controle vaor, (tijdens) en na werkzaamheden
         *
            Persoonlijke gasdetectie is bij werkzaamheden    in alle aanwezige zones  veroorzaakt door gas     en
         damp verplicht.
         7.  Management of change (MOC)
         Bij nieuwbouw, bij niet één op één vervanging of een modificatie van een installatie dient een MOC
         uitgevoerd te worden, waarin op systematische wijze nagegaan wordt welke veiligheid technische
         zaken beheerst dienen te worden. Eén van de technische zaken is explosieveiligheid, hiervoor dient
         de ATEX coordinator van de betreffende locatie te worden geraadpleegd.
         Zie procedure (HCBC.01.02.03.001-01).
         8. Het    Explosieveiligheidsdocument (ATEX 153)
         Voor    gebieden waar de mogelijkheid tot het vormen van een explosieve atmosfeer aanwezig is, moet
         een explosieveiligheidsdocument (EVD) worden opgesteld. Dit document dient (elektronisch)
         beschikbaar te zijn via HCBC. Het EVD is een document, waarin de gevaren en risico’s in verband met
         explosieve atmosferen zijn beoordeeld en vastgelegd. In het EVD, dat voor akkoord wordt
         ondertekend door de ATEX codrdinator, wordt opgenomen:
                   Beschrijving  van de explosiegevaarlijke gebieden;
                   Beschrijving  van het proces;
                   Beschrijving  van de gebruikte brandbare stoffen;
                   Weergave    van de resultaten  van de risicobeoordelingen van de gevarenbronnen;
                   Weergave    van de zone-indeling van de gevarenbronnen (tabel 6);
                   Weergave    van de technische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar;
                   Weergave    van de organisatorische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar.
         Daarnaast    zijn de volgende onderwerpen als bijlage opgenomen:
                   Gevarenbronnenlijst;
                   Gevarenzone-indeling;
                   Gevarenzonetekening;
                   Indien nodig, ventilatiebeoordelingen   met  berekeningen;
                   Plan van Aanpak.
                                                                                                     Pagina 6   van  35
                                                                                                                        0000001021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                     HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,    Peter (Manager Safety (CK))                                23-mei-2022          Versie: 6
         2.1.       Wettelijk kader   en  normeringen
         In het   Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5¢c wordt de werkgever verplicht tot het opstellen       van
         een explosieveiligheidsdocument voor de plaatsen waar zich explosiegevaar kan voordoen. Het
         explosieveiligheidsdocument geeft onder andere invulling aan de volgende punten:
              e
                     Waarschijnlijkheid van het ontstaan van een explosieve atmosfeer;
              e
                     Waarschijnlijkheid van ontsteking (bijv. door elektrostatische ontlading);
              e
                     Aanwezige installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun wisselwerking;
              e
                     Omvang van de te verwachten gevolgen.
         Voor de      beoordeling van de explosiegevaarlijke gebieden en het indeling in zones wordt uitgegaan
         van  de NPR 7910-1:2021        (gas, damp explosiegevaar) en de NPR 7910-2:2021 (stof explosiegevaar).
         Deze    Nederlandse ‘best beschikbare technieken’ zijn afgeleid van de Europese norm NEN-EN-IEC
         60079-10-1:2021        en 60079-10-2:2015.
         Voor het beoordelen van de          aanwezige ontstekingsbronnen dient gebruik gemaakt    te worden
         gemaakt van de       NEN-EN 1127-1:2019.
         Indien deze praktijkrichtlijnen praktisch niet toepasbaar zijn, mag er gemotiveerd van worden
         afgeweken. Dit gebeurd altijd in samenspraak met en toestemming van de de ATEX codrdinator en
         manager Safety van de centrale organisatie.
         3.2.        Risico beoordeling
         Voor het uitvoeren       van  de risico beoordeling dient gebruik te worden gemaakt van de    NPR 7910-
         1:2021     en/of  NPR 7910-2:2021.
         Gezoneerde       gebieden dienen tot het minimale beperkt te worden door het nemen van structurele
         maatregelen. Door juiste bronaanpak zal in een gebouw of ruimte geen explosieve atmosfeer
         ontstaan, daardoor is het niet noodzakelijk om het gebouw of de ruimte te zoneren.
         Bij bronaanpak moet worden gedacht aan het wegnemen van gevarenbronnen, het
         compartimenteren van gevarenbronnen en/of doelmatig ventileren dan wel afzuigen.
         8.2.1.     Stofeigenschappen
         Stap   1  bij de risico beoordeling is het beoordelen   van de aanwezige (brandbare) stoffen. Beoordelen
         van  de stoffen vind plaats op enkele parameters.
         In onderstaande tabellen        zijn van de meest voorkomende    producten bij de Cosun Beet   Company de
         relevante parameters weergegeven.
                                                                                                      Pagina  7 van 35
                                                                                                                       0000001022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                         HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,    Peter    (Manager Safety (CK))                                                  23-mei-2022                 Versie: 6
         Tabel 2             Eigenschappen            van  de meest voorkomende              stofproducten
                                                            Smelt-
                                                                                                                                              -
                                                                                                             Kst              liik
                                                                                                                      soortelijke        Mi        |
                                                            MP:                                                                            nimate
                Medium
                                      MOT     |  Tsmm    |             |   EL       |Pmax.|      Stof-
                                                                                                                      weerstand      | ontstekings-
                                                              (*C)                                        Bar   m/s
                                       (°C)       (°C)                    g/m?       (Bar)    | groep
                                                                                                                         (Qm)          energie (mJ)
                                                                                                            of St
            Suikerstof*                350        420         169          30*          9         IB         144         » 10%              «5%
            Rietsuiker**               390          -
                                                              185           55        8,5         1B          1             ;
                                                                                                                                             7.5
                       ik #* %k
            P Tedersulkor
                                       390          ~
                                                              185           55        71.7        1B           -            -
                                                                                                                                             1.5
            [29]
            *)  een  korrelgrootte      van <   25 pum.
            **)  een  korrelgrootte      van < 75    um, bij poedersuiker     100%   en   bij rietsuiker 4% van     het suiker.
         Tabel 3             Gegevens         van   de meest voorkomende gasvormige / vioeistoffen
                                                  Onisiokings.                                            nuit    Toe gastane
               Medium
                                    Relatieve
                                                  temperatuur | LEL         UEL
                                                                                   Viampunt       kagkp
                                                                                                      (°C)
                                                                                                                                    Gas         Ontsteking
                                    dichtheid |
                                                                                                                  temperatuur
                                                                         —
                                            .                                                                                                        :
                                                                                        "
                                                                                       CO)                           Klasse
                                                                                                                                   groep|    Energie (mJ)
                                                       °C)
         Aardgas
                                 0,6             550               4,7-16,6        n.a.
                                                                                                 i
                                                                                                                 T1               IA      [0,26
         (hoogcalorisch)
         Biogas                   1,0            537               4,4 —
                                                                         17        n.a.          n.a             T1               IA      0,29
         Odorant   (THT)          3              200               11-123          h3            121             T4               HA      |n.b.
         Waterstof               0,07            > 450             4,0 -77         n.a.          n.a.            T1               IC      0,019
         Diesel                   5              220               0,6 —6,5                >  55141              T3               lA      n.b.
                         n.a.   =
                                   niet  aanwezig (aangezien de        gassen  altijd brandbaar zijn).
                         n.b.   =
                                    niet bepaald
         Om te    bepalen of er wel of niet           een  zoneringsbeoordeling           moet worden        uitgevoerd, dient middels
         onderstaande tabellen te worden beoordeeld of de aanwezige hoeveelheid brandbare gassen,
         dampen of stoffen boven de gestelde grenswaarden uitkomt.
                                                                                                                               Pagina 8     van   35
                                                                                                                                                         0000001023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                    HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,   Peter  (Manager Safety (CK))                                23-mei-2022          Versie: 6
         Tabel 4            Minimale hoeveelheden      stof (stofwolk)
           Eigenschappen                     Minimale hoeveelheid
                                             Inwendig           In de ruimte
           Deeltjesgrootte    <  0,1 mm      0,1kg              50  kg
           Deeltjesgrootte    tussen  0,1 | 1 kg                500  kg
           mm en   0,5  mm
         Indien het  een   buitenomstandigheid betreft dient de      NPR 7910-2:2021 hoofdstukken 5.4. en 5.6.1
         geraadpleegd     te worden.
         Tabel 5            Minimale hoeveelheden gas,      damp
           Eigenschappen                                    Minimale hoeveelheid   [kg]   Voorbeeld:
                                                            Buitenlucht/  | Gesloten
                                                            open            gebouw /
                                                            gebouw          binnen
           Brandbare gassen en/of tot vloeistof             50              5             Aardgas, methaan,
          verdichte gassen (aerosolen)                                                    waterstof,
                                                                                          propaan, butaan
          Vloeistoffen met      vlampunt  < 23°C én         50              5             Aceton
           kookpunt   <  of gelijk aan 35°C
          Vloeistoffen met vlampunt < 23°C én               500             50            Benzine
           kookpunt > 35°C
          Vloeistoffen met vlampunt > 23°C < 60°C |         5.000           500           Diesel, gasolie
           (indien het vrij kan komen met een
          temperatuur <5°C van het vlampunt).
           Overige brandbare vloeistoffen indien zij      | 5.000           500           Organische
           kunnen   vrijkomen met een temperatuur                                         vloeistoffen in
          <5°C van het vlampunt.                                                          procesapparatuur
         8.2.2. bepaling gevarenbronnen      en de zoneklasse
         ATEX zones    zijn gevaarlijke gebieden die op basis van de frequentie waarin een explosieve (gas- of
         stof-) atmosfeer voorkomt en de duur daarvan, zijn ingedeeld. In onderstaande tabel is de relatie
         tussen de zone en de      frequentie en  duur weergegeven.
                                                                                                     Pagina 9  van 35
                                                                                                                      0000001024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                             HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,   Peter  (Manager Safety (CK))                                         23-mei-2022           Versie: 6
         Tabel 6            Zone-indeling
          Aanwezigheid explosieve atmosfeer gas-              en  stofwolken                      ATEX zone
           Criterium                            Percentage v/d bedrijfsduur                       Gas         Stof
          Voortdurend, lang of                  Meer dan 10 %                                     0           20
           herhaaldelijk
           Onder normaal      bedrijf           Tussen   0,1  en  de 10 %                          1          21
          waarschijnlijk,   af  en toe
           Onder normaal      bedrijf niet    | Minder dan      10%                                2          22
          waarschijnlijk,   incidenteel
           Gebied waarbinnen       een  explosieve gasatmosfeer niet wordt verwacht | NGG                     NGG
           aanwezig   te zijn  in zulke hoeveelheden dat         speciale voorzieningen zijn
          vereist  voor  de constructie, de installatie en het gebruik van
           materieel
           Gebied waarbinnen ten       gevolge van hete oppervlakken of (open) vuur | AG                      AG
           een constante    ontstekingsbron aanwezig is en waar het door de
           noodzakelijke en onvermijdelijke aanwezigheid van een of meer
          secundaire gevarenbronnen niet zinvol is om een zone-indeling te
           maken.
         8.3.      Weergave zone-indeling
         Cosun Beet    Company maakt gebruik van de             ATEX module in de software Safety Manager Online.          In
         de rapportages     ‘Gevarenbronnenlijst’      en   ‘Indeling van de gevarenzones’ wordt alle relevante
         informatie   overzichtelijk vermeld.
         Deze gevarenzones met de         zoneafmeting dienen          in een plattegrond   met bovenaanzicht    (eventueel   in
         combinatie met      zijaanzicht)  te worden weergegeven.
         8.3.1    Stoflagen
         Naast stofwolken leveren       stoflagen ook een        risico tot het creéren  van een   explosieve atmosfeer op.
         Stoflagen   met een dikte van      >  0,1 millimeter dienen dan ook te worden beoordeeld in het EVD. In
         onderstaande tabel is      een  overzicht gegeven        van  de aanwezige    stoflaag en de bijbehorende    zone-
         klasse.
         Tabel 7            Afmetingen     van   gevarenzones       bij een  stoflaag.
             Uitvoering van  schoon                 Dikte v/d stoflaag          Aanwezigheid v/d        Zone-indeling
             huishouden                                                         stoflaag
            Goed                                    Verwaarloosbaar             Niet van toepassing      NGG
            Voldoende                               Niet verwaarloosbaar      | <8 h aanwezig            22
            Slecht                                  Niet verwaarloosbaar      | >8 h aanwezig            21
         Cosun Beet    Company streeft       naar een   goed schoonhuishoud niveau, waardoor het            zoneren van
         gebouwen en ruimten niet noodzakelijk             is. Dit betekend dat    er enkel verwaarloosbare    stoflagen
         aanwezig mogen zijn binnen de locatie.
         Hiervoor dient    een   goed schoon huishoud schema             te worden   opgesteld  en  aantoonbaar uitgevoerd.
                                                                                                             Pagina 10   van  35
                                                                                                                                 0000001025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                         HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,   Peter  (Manager Safety (CK))                                     23-mei-2022           Versie: 6
         Waar dit niet    mogelijk is, dient de bovenstaande tabel 7 te worden gevolgd. Vanwege aanwezige
         stoflagen zullen ruimtes dan gezoneerd moeten worden en zal de aanwezige apparatuur conform de
         zone-eisen uitgevoerd moeten zijn of moeten gaan worden.
         8.4.      Voorbeelden    van zonering
         Binnen Cosun Beet      Company komen diverse activiteiten        en apparaten    voor die een  zone-indeling (op
         het  gebied   van  suikerstof) opleveren.     In onderstaande tabel  zijn de standaard   zones voor   de meest
         voorkomende activiteiten       en apparatuur opgenomen.
         Tabel 8            Zone-indeling veel voorkomende apparatuur           / ruimten
            Apparatuur / locatie         Omstandigheden                         Soort bron  |  Zone | Zone  afmeting
            Bunker                       Met afzuiging (voldoende gericht       Primaire        21     Inwendige van de
                                         op de   gevarenbron)                   stofwolk               bunker.
                                         Zonder   afzuiging                     Continue        20     Inwendige  van  de
                                                                                stofwolk               bunker.
            Silo                         Conditioneren     van de suiker        Continue        20     Inwendige  van  de
                                         (luchtstroom)                          stofwolk              silo.
            Silo stortvloer              Juist uitgevoerde afscherming of       Stoflaag       NGG  | Gehele ruimte
                                         afzuiging van de stortpunten.
                                          Stoflaag < 0,1mm
                                          (verwaarloosbare stoflaag)
                                          Goed schoonmaakschema.
            Silo uittrekvloer            Juist uitgevoerde afscherming of       Stoflaag       NGG  | Gehele ruimte
                                         afzuiging van de stortpunten.
                                          Stoflaag  < 0,1mm
                                          (verwaarloosbare stoflaag)
                                         Goed schoonmaakschema.
            Silo elevatorgebouw          Juist uitgevoerde afscherming of       Stoflaag       NGG  | Gehele ruimte
                                         afzuiging  van   de stortpunten.
                                         Goed schoonmaakschema.
                                         Stoflaag  <  0,1  mm.
            Transport-schroef            Zonder   afzuiging                     Continue        20     Inwendig
                                                                                stofwolk
                                         Met   afzuiging (voldoende gericht     Primaire        21     Inwendig
                                         op de   gevarenbron)                   stofwolk
            Transportband                Voldoende uitgevoerde afzuiging        Secundaire      22     Binnen de
                                                                                stofwolk              overkapping.
                                                                                                         Pagina  11 van 35
                                                                                                                           0000001026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                       HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,    Peter  (Manager Safety (CK))                                  23-mei-2022          Versie: 6
            Apparatuur / locatie          Omstandigheden                      Soort bron  | Zone  | Zone  afmeting
                                          -
                                                                              Stoflaag        21    Transportband
                                                                                                    frame
            Beker elevator                Voldoende    uitgevoerde afzuiging  Primaire        21    Inwendig
                                                                              stofwolk
                                          Stoflaag  > 0,1 mm.                 Stoflaag        21    Inwendig
            Zeven   (product  en          -
                                                                              Primaire        21    Inwendig
            klonten)                                                          stofwolk
            Suikerdroger                  Werking van de suikerdroger geeft | Secundaire      22    Inwendig
                                          overmaat aan lucht.                 stofwolk
            Suikerkoeler                  Geen   afzuiging                    Primaire        21    Inwendig
                                                                              stofwolk
            Verpakkingsmachines            Met  afzuiging ter voorkomen  van
                                                                              Secundaire      22    Inwendig
                                           migratie.                          stofwolk
            Poeder   conditionering                                           Continue        20    Inwendig
                                          .
            molen of bunker                                                   stofwolk
            Bulkauto   verlading          Geen   afzuiging                    Continue        20    Inwendig
            tankruimte    en slurf.                                           stofwolk
                                          Voldoende    uitgevoerde afzuiging  Secundaire      22
                                                                              stofwolk
            Big bags station              Geen   afzuiging                    Continue        20    Inwendig
                                          Voldoende    uitgevoerde afzuiging  Secundaire      22
                                                                              stofwolk
            Stof afzuiginstallatie         Hoofdstuk 8.2                      Continue        20    Inwendig
                                          Afhankelijk van het systeem         Primaire        21    Inwendig
                                                                              stofwolk
            Transport-   en
                                          -
                                                                              Continue        20    Inwendige   van de
            stofafzuigingleidingen                                            stofwolk              leiding
            Stoffilters (vuile zijde)
                                          -
                                                                              Continue        20    Inwendige
                                                                              stofwolk              filterhouder
            Stoffilters (schone zijde) |  -
                                                                              Secundaire      22    Schone  zijde
                                                                              stofwolk              filterhouder
         8.5.      Ontstekingsbronnen
         Voor het beoordelen        van de  ontstekingsbronnen dient gebruik te worden gemaakt van de NEN-EN
         1127-1:2019. Deze norm beschrijft de 13 meest voorkomende type ontstekingsbronnen die minimaal
         beoordeeld moeten zijn in het EVD (zie tabel 9).
                                                                                                      Pagina   12 van  35
                                                                                                                          0000001027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                             HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,   Peter  (Manager Safety (CK))                                        23-mei-2022            Versie: 6
         Tabel 9                        Type ontstekingsbronnen
            Mogelijke                      bron                       Maatregelen /
            ontstekingsbronnen                                        Opmerking
            Hete oppervlakken              Scheefloop                 Scheefloopbeveiliging
                                           Slip                       Slipbeveiliging
                                           Lager schade               Temperatuur beveiliging
            Vlammen     en  hete           Hete   deeltjes o0.a.      Alleen met   een  werkvergunning.
            gassen                         slijpen, lassen en een
                                          vlam bij het lassen.
                                           Brander- of fakkel         Installaties zijn ontworpen volgens  een norm.
                                           installatie
            Mechanisch     opgewekte | Scheefloop                     Scheefloopbeveiliging
            vonken                         Kettingen                  Niet toepassen
                                           Ongewenste                 Metaal detectie, de-stoner
                                           materialen
                                           Onderhoudswerkzaam       | Alleen met   werkvergunning
                                           heden
            Elektrische apparaten         Vonkvorming                 Voor de vaste installatie alleen EX gecertificeerde
                                                                      apparatuur
                                           Schakelvonken              Schakel-  en verdeelinrichtingen buiten de  zone  of
                                                                      EX  uitgevoerd conform zone-eisen.
            Elektrische                   Aardsluiting    in een      Aardingssysteem in combinatie    met
            zwerfstromen                   elektrische installatie.   potentiaalvereffening.
            Statische elektriciteit       Wrijving                    Aarding;
                                                                      Potentiaalvereffening;
                                                                      Kunststof oppervlakken minimaliseren;
                                                                      Kunststoffen met oppervlaktebehandeling;
                                                                      Vloeren met maximale opperviakte weerstand        van
                                                                      0,1GQ
            Blikseminslag                  Bliksem                    Bliksembeveiliging
            Hoogfrequente                  n.v.t.                     Voor nieuwe installatiedelen   gelden de EMC eisen
            elektromagnetische                                        uit de ter voorkoming   van beinvloeding van buiten.
            golven   van 10%  Hz tot 3.                               Niveauopnemers kunnen op basis      van  radar of
            x 10%   Hz. (radiogolven)                                 ultrasone principes werken
            Elektromagnetische            n.v.t.
            golven   van 3  x 10'! Hz
            tot 3. x  10° Hz
         Binnen de ATEX       zones dienen ontstekingsbronnen te worden voorkomen. Indien het voorkomen van
         de  ontstekingsbronnen niet mogelijk is, dienen zogeheten tertiaire maatregelen te worden genomen.
         Tertiaire maatregelen beperken de ernst van gevolgen van een explosie via explosie-onderdrukking,                     -
         drukontlasting en/of -insluiting (of combinaties daarvan).
         Bij het toepassen     van ATEX     apparatuur dienen deze overeenkomstig de zone-eisen uitgevoerd                te
         worden als de in hoofdstuk 9 benoemde categorieén.
                                                                                                              Pagina 13   van 35
                                                                                                                                 0000001028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                    HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,   Peter (Manager Safety (CK))                                 23-mei-2022          Versie: 6
         8.6.     Plan  van  aanpak
         De onvolkomenheden van        zonering of ontstekingsbronnen dienen     in een Plan van Aanpak (PvA) als
         bijlage bij het EVD aanwezig te zijn. In dit PvA dient de omvang    van  de onvolkomenheden, prioriteit
         en de planning    van  de maatregel  te worden weergegeven.
         De  prioriteit wordt bepaald door een ranking    uit te voeren  volgends de bij CBC toegepaste Fine &
         Kinney-methode (HCBC.01.02.02.170-01).
         Binnen de   organisatie is de  ATEX coordinator belast met de    uitvoering en/of het toezicht op de
         uitvoering  van   het plan van aanpak.
         8.7.     Zone-tekeningen
         Als uitgangspunt    voor de tekeningen kan een plattegrond worden gebruikt van het desbetreffende
         gebouw    (of verdiepingen daarvan) of de desbetreffende installatie. Soms is het noodzakelijk om
         doorsneden te tekenen. Op die      tekeningen worden de zonneklasse en zone-omvang, materieelgroep,
         ontstekingstemperatuur en/of temperatuursklasse aangegeven. Voor het weergeven van de zones
         dienen de   arceringen   vanuit tabel 10 gebruikt te worden.
         Wanneer in een te zoneren      gebied meer brandbare gassen van verschillende gasgroepen kunnen
         voorkomen behoort dat uit de      zoneringstekening te blijken. Dit kan door voor ieder van de
         desbetreffende gassen      een apart blad  te maken of door  tekstaanduidingen   en speciale arceringen.
         Tabel 10           Arcering zonetekeningen
          Aanduiding:                                            Arcering:
          Zone  0
                                                                   O00
                                                                   D OO
                                                                   O00
                                                                   Ny      fy
          Zone 1
          Zone 2
                                                                   /
          Zone 20                                                  oo
          Zone 21
                                                                                                   Pagina  14 van 35
                                                                                                                     0000001029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                              HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,   Peter  (Manager Safety (CK))                                         23-mei-2022              Versie: 6
           Zone 22
           Afwijkend gebied (AG)
                                                                                    77
           Niet  gevaarlijk gebied (NGG)
                                                                            77 27    J
                                                                                      y kL
         9.  Equipment        en   apparatuur (ATEX 114)
         9.1  Apparaat-eisen      in relatie tot zone-eisen
         Apparaten in     een   gevarenzone dienen te voldoen           overeenkomstig de categorieén van de richtlijn
         2014/34/EU (ATEX 114).          De relatie tussen de     gevarenzone-indeling en categorie keuze van
         explosieveilige apparatuur         is weergegeven in tabel 11.
         Tabel 11                       Relatie zoneklasse     naar  categorie     en EPL
           Stof                                                       Gassen of dampen
           Zone                                     EPL               Zone                                     EPL
                               categorie                                                   categorie
           20                  1D                   Da                0                    1G                  Ga
           21                  1D, 2D               Db,Da              1                   1G, 2G              Gb, Ga
           22                  1D, 2D, 3D           Dc, Db, Da        2                    1G, 2G, 3G          Gc, Gb, Ga
         Naast de    beschermingswijze en/of categorie zijn de temperatuurklasse                en de gas- of   stofgroep
         belangrijke    gegevens     voor   de  keuzebepaling van het explosieveilig materiaal. Tabel 12 en 13            geven
         een   overzicht   van  de meest gebruikte producten en stoffen bij CBC en de eisen waaraan de
         apparatuur     moet voldoen.
         Tabel 12             Overzicht     eigenschappen     vaste  stoffen
            Medium              Temperatuurklasse | Stofgroep                     MOE
                                                                                  (mJ)
            Suikerstof          233°C                       IIIB                  <5
            Rietsuiker          260°C                       IIIB                  15
            Pulpstof            215°C                       IIB                   1000
         *
           Een suikerstoflaag zal niet tot ontsteking gebracht worden,   omdat de smeultemperatuur (T max) van suikerstof niet
         bereikt wordt. De  smelttemperatuur van suiker ligt lager dan de smeultemperatuur, hierdoor zal een stoflaag smelten en
         geen  explosie en/of brand  veroorzaken door  een ontstekingsbron met een opperviakte temperatuur van hoger dan   169 °C.
                                                                                                                Pagina   15 van 35
                                                                                                                                   0000001030
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                        HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                      23-mei-2022            Versie: 6
         Tabel 13          overzicht  eigenschappen gassen, dampen, vloeistoffen
           Medium             Temperatuurklasse | Gasgroep                  MOE
                                                                            (mJ)
           Aardgas            »450°C   = Tl             ITA               0,28 mJ
           Biogas             >450°C =T1                IIA               0,29 mJ
           Waterstof          ¥50°C=T1                  IC                0,02 mJ
           Odorant  (THT) | 200 °C =T4                  IIA               n.b.
           Diesel             256°C =T13                IIB               0,24 ml]
         9.2. inspectie elektrische equipment:
         De  inspectie van elektrische installaties dient    te worden   uitgevoerd conform de NEN-EN-IEC 60079-
         17:2014. In onderstaande tabel is weergegeven          welke inspectie wanneer uitgevoerd dient te
         worden.
         Tabel 14          Inspectiemethoden conform         NEN-EN-IEC 60079-17
           Inspectie                   Interval                     Klasse                      Uitvoeringsvorm
           Nieuwe installatie          Voor   inbedrijfname         Gedetailleerd               Volledig
           Bestaande installatie       Periodiek   —
                                                     minimaal 1   | Nauwkeurig                  Volledig
                                       X per 3  jaar
           Bestaande installatie     | Voortdurend toezicht |       Visueel                     Steekproefsgewijs
           Mobiele                     Periodiek   —
                                                     minimaal       Nauwkeurig                  Volledig
           arbeidsmiddelen             1x  per jaar
           Regelmatig geopende | Periodiek minimaal—
                                                                    Gedetailleerd               Volledig
           behuizingen (batterij) | 1x per 6 maand
         *
           Er mag van de  inspectietermijn  van 3 jaar worden  afgeweken   mits voldoende goed onderbouwd.
         Mobiele arbeidsmiddelen dienen         voor  gebruik visueel geinspecteerd    te worden en    ieder jaar  te
         worden   onderworpen     aan een    nauwkeurige    inspectie conform de NEN-EN-IEC 60079-17:2014.
         Behuizingen die regelmatig worden geopend (zoals          een  batterij behuizing) dienen iedere     6 maanden
         gedetailleerd geinspecteerd te worden.
         De inspectierapporten dienen op een overzichtelijke locatie terug te vinden          te  zijn (bijvoorbeeld het
         onderhoudsmanagementsysteem SAP of op SharePoint).
         9.3. Inspectie mechanisch equipment:
         Mechanische equipment dient te voldoen           aan de NEN-EN-ISO 80079-36:2016        en  NEN-EN-ISO 80079-
         37:2016. Voor de    inspectie  van  mechanisch equipment dient de         handleiding te worden gevolgd.      Voor
         de  inspectie-interval  van de mechanische apparatuur dient tabel 14 gebruikt te worden.
                                                                                                         Pagina 16   van 35
                                                                                                                            0000001031
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                        HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                     23-mei-2022              Versie: 6
         9.4. Oude apparatuur      (bouwjaar voor 2003)
         Apparatuur    met  mogelijke ontstekingsbronnen die voor 2003 zijn geplaatst hoeft niet te voldoen
         overeenkomstig de categorieén van de richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114). Deze apparatuur dient te
         worden beoordeeld op ‘fitness for purpose’ conform een ontstekingsanalyse.
         Voor niet-elektrische    ontstekingsbronnen     is deze beoordeling   opgenomen in     procedure     <<  V-BM
         Procedure mechanische        ontstekingsbronnen     D2.0 >>.
         Als niet-elektrische apparatuur geen inherente        ontstekingsbronnen bevat is het opstellen van een
         volledig risico analyse   niet noodzakelijk  en  kan dus  achterwege worden gelaten. Deze apparatuur kan
         zonder aanvullende     maatregelen worden toegepast. In gas of dampzones mag géén elektrische
         apparatuur   van  voor 2003 geplaatst zijn (of worden), dat niet is voorzien van explosieveilige
         markering van voor     2003.
         Voor elektrische en mechanische       apparatuur    van voor 2003 dient onderstaande tabel 15         gevolgd   te
         worden.
         Tabel 15   “Beoordeling oude equipment (<2003)”
           Mechanische apparatuur in             Voor 2003                                 Na 2003
          gas- of  dampzones
          Zone 0                                 Tijdens uitzonderlijke storingen          Cat. 1 of Ga
                                                 geen ontstekingsbron
          Zone 1                                 Tijdens verwachte storingen geen |        Cat. 1, 2, of Ga, Gb
                                                 ontstekingsbron
          Zone 2                                 Tijdens normaal bedrijf geen              Cat. 1, 2,3 of Ga, Gb, Gc
                                                 ontstekingsbron
           Elektrische & mechanische             Voor 2003                                 Na 2003
          apparatuur    in stof zones
          Zone 20                                IP6X +
                                                        Tijdens uitzonderlijke             Cat. 1 of Da
                                                 storingen geen ontstekingsbron
          Zone 21                                IP6X + tijdens verwachte storingen        Cat. 1, 2 of Da, Db
                                                 geen ontstekingsbron
          Zone 22 elektrische     geleidend      IP6X + tijdens normaal bedrijf geen       Cat. 1, 2, 3 of Da, Db, Dc
          stof                                   ontstekingsbron
          Zone 22 niet   geleidend stof          IP5X + tijdens normaal bedrijf geen       Cat. 1, 2, 3 of Da, Db, Dc
                                                 ontstekingsbron
         9.5. Reparatie EX equipment
         Reparaties of herstelwerkzaamheden         aan  explosieveilige apparatuur, dat geinstalleerd is in een
         gevarenzone, dienen      uitgevoerd  te worden conform NEN-EN-IEC 60079-19:2019.             Reparatie aan
         explosieveilige apparatuur door een niet-gecertificeerde        instantie is niet toegestaan.
         Reparatie of herstelwerkzaamheden waarbij de beschermingswijze aangetast kan worden, zoals bij
         drukvaste   behuizing   en  elektromotoren dienen     uitgevoerd  te worden door een      gecertificeerde
         instantie.
         Reparatie of herstelwerkzaamheden, waarbij componenten vervangen worden, zoals                   o0.a. een  wartel
         of afdichtingen dienen uitgevoerd      te worden door een vakbekwaam persoon.
                                                                                                         Pagina    17 van 35
                                                                                                                             0000001032
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                           HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,   Peter (Manager Safety (CK))                                       23-mei-2022          Versie: 6
         Reparatierapporten        moeten   opgeslagen worden        in SAP aan  het betreffende stuk equipment.
         9.6. Niet EX    apparatuur
         Het is niet toegestaan om       niet-explosieveilige apparatuur te gebruiken of toe te passen binnen een
         ATEX zone. Indien er geen        explosieveilige oplossing voor handen is dient in samenspraak met de
         betreffende ATEX      verantwoordelijke een oplossing te worden afgestemd.
         9.7. Modificeren / aanpassen        van apparatuur
         Bij het  zelfstandig  modificeren of aanpassen       van explosieveilige apparatuur worden de
         verantwoordelijkheden met betrekking tot CE, machineveiligheid en explosieveiligheid van de
         voorgaande fabrikant overgenomen. Indien behoefte bestaat om wijzigingen aan te brengen aan                     EX-
         apparatuur, dient contact opgenomen te worden met de manager Safety.
         Onder het modificeren of aanpassen           van apparatuur wordt onder andere        verstaan:
              e    Technische     aanpassing   aan  het apparaat of     apparaat-onderdeel;
              e    Gebruiken     van  apparatuur buiten de opgegeven specificaties;
              e
                   (gedeeltelijk) verwijderen     van   componenten      van het apparaat.
         Voor   explosieveilige apparatuur betekend dit dat de conformiteitsprocedure vanuit de ATEX               114
         richtlijn (2014/34/EU) doorlopen dient te worden.
         Het  zelfstandig modificeren of aanpassen         van  apparatuur wordt door Cosun Beet Company niet
         toegestaan.
         9.8. Arbeidsmiddelen       en gereedschappen
         9.8.1. EX arbeidsmiddelen       toepassen in   een gezoneerd gebied
         Conform het      Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5e dienen alle (mobiele) arbeidsmiddelen te
         voldoen aan de aanwezige zone-eisen. Om te beoordelen of het arbeidsmiddel geschikt is voor de
         zone dienen de volgende eigenschappen te worden gecontroleerd:
               1.   Categorie
               2.   Stofgroep of gasgroep
               3.   T-klasse of maximale toegestane temperatuur
         9.8.2. Niet EX arbeidsmiddelen       toepassen in   een   gezoneerd gebied
         In enkele    gevallen  is een  arbeidsmiddel niet te     verkrijgen  in een explosieveilige (EX) variant. Om  te
         beoordelen of dit arbeidsmiddel toch          gebruikt   mag worden     voor de geplande werkzaamheden,
         dienen de stappen in       bijlage 3 te worden   gevolgd.
         Op basis    van  het beslisschema in de     bijlage zijn  er drie mogelijkheden   om  niet-explosieveilige
         apparatuur     te mogen    toepassen,   te weten:
              1.   Buiten ATEX     gezoneerd gebied door het scheiden         van  de vonk- of vuurgevaarlijke
                   werkzaamheden        van  de andere werkzaamheden, of;
              2.   Alternatieve    explosieveilige werkwijze toepassen, of:
              3.   In niet-gevaarlijk gebied (NGG) tijdelijk ingericht na veiligstelling, toevoeging van voldoende
                   ventilatie, instelling van gebiedsbewaking of afscherming van de werkplek Stofgroep of
                   gasgroep,   of;
                                                                                                           Pagina 18  van  35
                                                                                                                              0000001033
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                          HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,   Peter  (Manager Safety (CK))                                      23-mei-2022         Versie: 6
              4.   Middels  een   eigen ontstekingsanalyse        aan te tonen dat  een niet-Ex gemarkeerd apparaat
                  geschikt   is voor een   resterende   zone    2 of zone 22.
         Hierbij dient  te worden     opgemerkt dat laatste mogelijkheid met name toepasbaar kan zijn          voor
         mechanische     ontstekingsbronnen. Voor elektrische ontstekingsbronnen (lees: elektrische
         apparatuur) is deze nauwelijks toepasbaar. Mogelijkheid 3 zal altijd in samenspraak met             en
         toestemming van de ATEX coérdinator en manager Safety van de centrale organisatie.
         9.9. Verificatiedossier
         De voorschriften en     maatregelen die volgen      uit het EVD dienen aantoonbaar      geimplementeerd     te
         zijn dan wel te gaan worden. Het verificatiedossier betreft          een  aantoonbare weergave    van  aanwezige
         technische   maatregelen ter voorkoming van explosie en/of beperking van de schadelijke gevolgen.
         Het dossier volgt uit NEN-EN-IEC 60079-14 en kan zowel in papieren als in elektronische vorm
         worden bewaard. De informatie in het verificatiedossier is benodigd voor inspectie en installatie- en
         onderhoudswerkzaamheden. In principe dient de               benodigde informatie voor ingebruikname
         beschikbaar te zijn    (gemaakt).   In bijlage 4 wordt een     opsomming gedaan van de benodigde
         informatie.
         De eerste stap in    een  verificatiedossier is de  aanwezigheid     van een  apparatenlijst voor het
         geinstalleerde explosieveilig materieel. Omdat binnen Cosun Beet Company de applicatie SAP
         veelvuldig wordt gebruikt voor asset management, leent het zich ook goed voor het onderscheid
         kunnen maken tussen explosieveilig en niet-explosieveilig materieel in het veld en de benodigde
         informatie die daaraan       gekoppeld   zou moeten      worden. In de onderstaande tabel staat   een  weergave
         van  de ‘Klasse ATEX2’ binnen de SAP-structuur.
         Tabel 16 Uitgangspunt        ATEX-apparatenlijst    in SAP
           Kenmerkomschrijving                           Waarde      (voorbeeld)
           Categorie (inwendig/uitwendig)                1G  / 2G
           Beschermingswijze                             Ex de
           Gas/Stof groep                                IC
          T-klasse / maximale      T °C                  T6
           EPL  (inwendig/uitwendig)                     Ga/ Gb
           Certificaatnummer                             BVS 04 ATEX E 079 X
          Aanvullende voorwaarden                        Ja
           IP-klasse                                     IP67
          T-omgeving     °C                              -20  -
                                                                 +60
          T-proces   °C                                  -50  -
                                                                 +150
         De benodigde informatie kan worden gevonden op de aanwezige typeplaatjes van EX-apparatuur
         en/of in bijgeleverde documentatie. Onderstaande afbeelding illustreert op welke wijze een
         typeplaatje voorzien     is.
                                                                                                         Pagina 19  van 35
                                                                                                                           0000001034
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                                                                  HCBC.01.02.02.120-01
              BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,            Peter      (Manager Safety (CK))                                                                23-mei-2022         Versie: 6
                      CE.                     €&                    I                2               G
                   AAA                                              ,                                   A
             ‘Complies       *Nofified        ‘Specific         ‘Equipment       *Equipment       ‘Environment
           with European       Body         Marking for           Group           Category
              Directive      Number          Explosion
                                             Protection
                           Explosion        Type of         Gas group     Temperature       Equipment
                           Protection      Protection                     Class (T1-Té)  Protection Level
                 Ex                tb               NC                 T135°C                          Db
                    pA                                   +                        :                        ‘
                Explosion          Type of           Dust type               Tempercture               Equipment
                Protection       Protection                                   Class (*C)            Protection Level
         9.8.3.     Gereedschappen
         Overeenkomstig de NEN-EN 1127-1                                        moet      bij het gebruik van handgereedschap               met het volgende
         rekening te worden gehouden:
         Twee verschillende soorten                              gereedschap kunnen worden onderscheiden:
                a.              gereedschap dat bij gebruik alleen losse vonken kan opwekken (bijvoorbeeld
                                 schroevendraaiers, moersleutels, moerenaanzetters, hamers);
                b.              gereedschap dat bij                     zagen of frezen               een    vonkenregen doet       ontstaan (bijvoorbeeld lassen
                                 of slijpen);
         In situaties waarin dit niet is                          toegestaan zal vonkvrij gereedschap worden toegepast.
         Tabel 17                        Gebruik handgereedschappen
          Zone                    Losse vonken                 (Stalen gereedschap)                                  Vonkenregen (Lassen, slijpen)
          0/20                    Niet toegestaan                                                                    Niet toegestaan
           1                      Beperkt toegestaan                    *1                                           Niet toegestaan
           2                      Toegestaan                                                                         Niet toegestaan
           21/22            | Toegestaan                                                                             Beperkt toegestaan*2
           *1: Stalen           gereedschap                 is niet toegestaan               bij  gasgroep IIC,         zwavelsulfide, koolmonoxide of
           ethyleen oxide.
           *2: Werkplek afschermen                              en    opgehoopt stof verwijderen of werkplek                        nat houden.
                                                                                                                                                 Pagina 20  van 35
                                                                                                                                                                   0000001035
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                    HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                  23-mei-2022           Versie: 6
         10. Evaluatie     beheersplan     en  EVD’s
         Beheersplan explosieveiligheid:
         Het beheersplan explosieveiligheid zal iedere 3 jaar worden beoordeeld        op actualiteit. Versiebeheer
         van dit document is    geborgd in Handboek Cosun Beet Company.
         Explosieveiligheidsdocument:
         leder jaar dient  er een  evaluatie plaats te vinden van de  explosieveiligheidsdocumentatie.     Het
         evalueren  van  het EVD kan    uitgevoerd  worden middels   een audit, waarin alle belangrijke punten
         worden   langsgelopen. (zie bijlage 5 voor het auditformulier).
         Eventuele  bevindingen worden middels       een  addendum   aan  het plan van  aanpak toegevoegd.
         Eens per 5  jaar zal het gehele explosieveiligheidsdocument (hoofddocument         en SMO) worden
         voorzien  van een   actualisatie.
                                                                                                     Pagina 21  van 35
                                                                                                                       0000001036
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                               HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                             23-mei-2022           Versie: 6
         Bijlage  1: Referentie-documenten
          Nr.      Omschrijving
          [1]      Europese Richtlijn 1999/92/EG (aangeduid             met ATEX       153, voorheen    ATEX 137 en
                   118a), ‘Bescherming      van      werknemers die door     explosieve atmosferen         gevaar lopen’,  16
                   december 1999
          [2]      Nederlandse     norm NEN-EN         1127-1:2019 nl   -
                                                                          Ontplofbare atmosferen Voorkoming
                                                                                                         -
                                                                                                                         van
                   en bescherming tegen ontploffingen            -
                                                                   Deel 1: Grondbeginselen en methodologie,
                   september 2019
          [3]      NEN-EN-IEC 60079-10-1 Explosieve atmosfeer Deel 10-1: Classificatie van gevaarlijke
                                                    -                          -
                   gebieden Explosieve gasatmosfeer, februari 2021
                              —
          [4]      Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910-1:2021 nl Gevarenzone-indeling met
                                                                                  -
                   betrekking tot ontploffingsgevaar Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-
                                                             -
                   EN-IEC 60079-10-1:2021’, januari 2021
          [5]      NEN-EN-IEC 60079-10-2 Explosieve atmosfeer Deel 10-2: Classificatie van gevaarlijke
                                                   -                           -
                   gebieden Explosieve Stofatmosfeer, maart 2015
                              —
          [6]      Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910-2:2021 nl Gevarenzone-indeling met
                                                                                  -
                   betrekking tot ontploffingsgevaar Deel 2: Stofontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-
                                                             -
                   EN-IEC 60079-10-2:2015’, februari 2021
          [7]      NEN-EN-IEC 60079-14        -
                                                  Explosieve atmosferen Deel -
                                                                                       14:  Ontwerpkeuze     en opstelling
                   van elektrische installaties. April 2014
          [8]      NEN-EN-IEC-60079-17 Explosieve atmosferen Deel
                                               -                             -
                                                                                       17:  Inspectie en  onderhoud   van
                   elektrisch installaties, november 2014
          [9]      NEN-EN-IEC-60079-19         -
                                                   Explosieve atmosferen      -
                                                                                 Deel 19: Reparatie, revisie    en
                   renovatie   van  materieel, december 2019
          [10]     NEN-EN 13463-1      -
                                         Niet-elektrische      uitrusting voor plaatsen       waar  ontploffingsgevaar
                   kan heersen    —
                                    Deel 1:  Basismethodologie en eisen
          [11]     NEN-EN 15198       —
                                         Methodology       for the risk assessment of non-electrical         equipment  and
                   components for intended use in potentialy explosive atmospheres
                                                                                                    -
          [12]     NEN-EN-IEC 60204-1 Veiligheid van machines Elektrische uitrusting
                                                 -                                  -
                                                                                                              van machines
                   -
                     Deel 1:  Algemene     eisen
          [13]     IEC 60364   (NEN 1010)     —
                                                   Elektrische installaties  voor     gebouwen    .
          [14]     PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen           -
                                                                          Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen         -
          [15]     Niet-bindende praktijkgids met het oog op de tenuitvoerlegging van Richtlijn
                    1999/92/EG.
          [16]     NPR-IEC/TS    60079-32    -
                                                 Explosieve atmosferen      -
                                                                               Deel 32    -
                                                                                            Richtlijnen voor
                   elektrostatische risico’s      -
          [17]     BG RCI “Leitfaden zur Vermeidung von Staubexplosionen bei der Gewinnung und
                   Verarbeitung von Zucker” (3/2021)
          [18]     Beoordeling ontwerp suikersilo op stofexplosie-veiligheid, TNO Prins Maurits
                   Laboratorium, november 1999, bijlage van brief 99 D2/0908
          [19]     Bepaling van de minimale ontstekingsenergie van een bietenpulpstof monster nummer
                   2 (stofverlading), TNO Prins Maurits Laboratorium, mei 2004, bijlage bij brief 04
                   D2/0975/16319/brap
          [20]     Risico bij pneumatisch transport van suiker, ISMA, 20 december 2006
          [21]     Antwoord op vraag “Migrerende stof”, ref. G. Jansen, werkgroep NPR 7910-2 (mail)
          [22]     Kinney-methode      —
                                          Rankingmethode         om  de prioriteit vast te stellen
                                                                                                                Pagina  22  van 35
                                                                                                                                   0000001037
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                    HCBC.01.02.02.120-01
           BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                   23-mei-2022         Versie: 6
         Nr.     Omschrijving
         [23]      NEN-EN 12779:2004+A1:2009        -
                                                      Vast opgestelde installaties met afzuigsystemen   voor
                 zaagsel en spaanders Veiligheidstechnische eisen en prestaties
                                          -
         [24]      TNO-rapport Bijlage brief 04 D2/0975/16319/brap
         [25]    Beleidsvoorstel ATEX m.b.t. pulpstof (JvM)
         [26]    Imperial Sugar Company No. ISC-D004 10/01/2009
         [27]      Productveiligheidsformulier Cerestar C*Dry GL 01924
         [28]    Safety data sheet Roquette 199-262S
         [29]    Imperial Sugar Company No. ISC-D002 10/01/2009
         [30]    Verantwoordelijkheden en aanwijzingen Explosieveiligheid
         [31]    Beschouwingen en uitgangspunten van CBC
                 Beschouwing drogers                          ref. B.D.a.
                 Beschouwing koelers                          ref. B.D.b.
                 Beschouwing opslagbunkers                    ref. B.D.c
                 Beschouwing silo’s 1t/m         8            ref. B.D.d
                 Beschouwing silo     9                       ref. B.D.e
                 Beschouwing stoffiltratie (suiker)           ref. B.D.f
                 Beschouwing verlichting suikersilo’s ~~ ref. B.D.g
                 Beschouwing portofoons jaarbedrijf ~~ ref.        B.D.h
                 Beschouwing kleding
                 Explosieveiligheid standaard bestaande apparatuur CBC V2.0
                 Uitgangspunten zomersmelterij                         UP.D.02
                 Uitgangspunten ophalers                      UP.D.03
                 Uitgangspunten transportbanden               UP.D.0O4
                 Uitgangspunten opslagbunkers                 UP.D.05
                 Uitgangspunten Ramsey wegers                 UP.D.06
                 Uitgangspunten stoffilters                   UP.D.08
         [32]    SCIOS   -
                           Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties   -
         [33]    NEN    1078-Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar.
         [34]     NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties
                              -
         [35]     IGEM/SR/25 version 2 Institution of Gas Engineers and Managers- Hazardous
                                            —
                                                                                                       area
                  classification of natural gas installations  -
         [36]     NEN-EN 50272-2     -
                                       Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties   -
                  Deel 2: Vaste batterijen    -
         [37]      NEN-EN 50272-3 Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties      -
                  Deel 3: Tractiebatterijen     -
         [38]     NPR 5310 bij NEN 1010 blad 18       —
                                                        Gebruik van acculaadstations   -
                                                                                                   Pagina 23   van 35
                                                                                                                      0000001038
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                HCBC.01.02.02.120-01
           BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           Wijnbeek, Peter (Manager Safety (CK))                                23-mei-2022         Versie: 6
         Nr.     Omschrijving
         [39]     NPR 3299  -
                              Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen -
         [40]     NEN-EN-IEC-60079-0 Explosieve atmosferen Deel 0: Elektrisch materieel -Algemene
                                        -                        -
                  eisen-
                                                                                               Pagina 24  van 35
                                                                                                                 0000001039
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                    HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                  23-mei-2022          Versie: 6
         Bijlage   2: Definities    en  afkortingen
         De  omschrijvingen    van  definities zijn overgenomen uit de diverse  normen   die  genoemd zijn in
         hoofdstuk 7. In dit document      zijn de volgende definities van toepassing:
         Afwijkend gebied (AG)
         Gebied waarbinnen ten       gevolge van hete oppervlakten, open vuur en/of viammen en/of open
         branders   een ontstekingsbron aanwezig is en waar het door de noodzakelijke en onvermijdelijke
         aanwezigheid van één of meer secundaire gevarenbronnen niet zinvol is om een zone-indeling te
         maken.
         Buitenluchtomstandig-heden
         In de buitenlucht, waar geen wezenlijke hindernissen aanwezig zijn die de natuurlijke luchtbeweging
         belemmeren, zijn de luchtsnelheden meestal hoger dan 2 m/s en zelden lager dan 0,5 m/s. Onder die
         omstandigheden wordt gesproken van ‘buitenluchtomstandigheden’.
         Categorie 1
         Categorie 1 omvat producten die een zeer hoog beschermingsniveau bieden voor het beoogde
         gebruik in een ontplofbare atmosfeer, zoals gedefinieerd onder "Zone 0" of “Zone 20”.
         Categorie 2
         Categorie 2 omvat producten die een hoog beschermingsniveau bieden voor het beoogde gebruik               in
         een ontplofbare atmosfeer, zoals gedefinieerd onder "Zone 1" of “Zone 21”.
         Categorie 3
         Categorie 3 omvat producten die een hoog beschermingsniveau bieden            voor  het beoogde gebruik   in
         een ontplofbare atmosfeer, zoals gedefinieerd onder "Zone 2" of “Zone         22”.
         Equipment Protection Level (EPL)
         Materieelbeveiligingsniveaus als nieuwe indeling      voor  de huidige categorie indeling.
         Gevarenbron     (stof)
         Punt of  plaats van waaruit brandbaar stof in de lucht kan vrijkomen zo dat een explosieve atmosfeer
         zou kunnen worden gevormd, te onderscheiden in (in volgorde van de afnemende kans op de
         aanwezigheid van het explosieve mengsel): continue vorming van een stofwolk, primaire
         gevarenbron en secundaire gevarenbron         .
         Gevarenbron; continu (stofwolk)
         Plaatsen waar voortdurend een stofwolk kan hangen of waarvan mag worden verwacht dat deze
         gedurende lange perioden of frequent gedurende korte perioden aanwezig zal zijn. Daarbij is te
         denken aan meer dan 10 % van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit
         (bijvoorbeeld werkzaamheden).
         Gevarenbron; primair (stof)
         Plaats  van waaruit   bij normaal bedrijf naar verwachting af en toe brandbaar stof vrijkomt. Daarbij is
         te denken aan tussen      0,1 % en 10 % van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een
         activiteit (bijvoorbeeld werkzaamheden).
         Gevarenbron; secundair (stof)
                                                                                                    Pagina 25  van  35
                                                                                                                       0000001040
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                            HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                        23-mei-2022           Versie: 6
         Plaats  van  waaruit   bij normaal bedrijf naar verwachting geen brandbaar stof zal vrijkomen, en als er
         wel brandbaar stof      vrijkomt, is dat slechts zelden en gedurende slechts korte tijd Daarbij is te denken
         aan minder dan 0,1 % van de bedrijfsduur van de installatie of van de duur van een activiteit
         (bijvoorbeeld werkzaamheden).
         Gevarenbron      (gas)
         Punt of  plaats van waaruit een gas, damp, nevel of vioeistof in de omgeving kan vrijkomen               zo dat  een
         explosieve gasatmosfeer zou kunnen worden gevormd.
         Gevarenbron; continu (gas)
         Gevarenbron met een uitstroming die ononderbroken of                  naar verwachting gedurende lange
         perioden plaatsvindt. Daarbij        is te denken   aan meer    dan 10 %   van de bedrijfsduur van een installatie
         of van  de duur   van een     activiteit (bijv. werkzaamheden).
         Gevarenbron; primair (gas)
         Gevarenbron met een uitstroming die bij normaal bedrijf               naar verwachting regelmatig of incidenteel
         plaatsvindt. Daarbij     is te denken    aan meer   dan 10 %    van  de bedrijfsduur van een installatie of van de
         duur   van een  activiteit   (bijv. werkzaamheden).
         Gevarenbron; secundair (gas)
         Gevarenbron met een uitstroming die bij normaal bedrijf               naar verwachting niet zal plaatsvinden, en
         als deze toch   plaatsvindt     dan slechts zelden    en  gedurende    korte perioden. Daarbij is te denken aan
         minder dan 0,1 %     van    de  bedrijfsduur    van een  installatie of van de duur van een activiteit (bijv.
         werkzaamheden).
         Maximale     oppervilaktetemperatuur (Tmax)
         Tmax is de maximale        oppervlakte temperatuur bij een stofwolk. De T max wordt bepaald aan de
         hand van een formule. De toegestane Tmax 2/3 van de maximale ontstekingstemperatuur of de
                                                               =
         smeultemperatuur (TSmm / Tglim) 75 graden celsius. De laagste waarde van deze twee wordt
                                                     —
         aangehouden.
         Niet-(explosie)-gevaarlijk gebied (NGG)
         Een gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer niet geacht wordt voor te komen                    in zodanige
         mate dat speciale voorzieningen ten aanzien van ontstekingsbronnen nodig zijn.
         Onderste    explosiegrens (OEG of LEL)
         De concentratie van een brandbaar gas,            damp of nevel in lucht waaronder geen ontplofbare
         atmosfeer    gevormd wordt onder atmosferische omstandigheden.
         Ontplofbare atmosfeer
         Een mengsel van een stof, brandbaar gas of een brandbare damp en lucht onder atmosferische
         condities waarin na ontsteking de verbranding zich, zonder energietoevoer van buiten, voortplant
         door het gehele mengsel.
         Ontstekingsbron
         Een plaats waar een zodanige hoeveelheid energie vrij kan komen dat daardoor                 een  ontplofbaar stof-
         , gas- en/of dampmengsel kan worden ontstoken.
         Ontstekingsenergie (MOE of MIE)
         De minimale hoeveelheid energie om              een ontplofbaar mengsel     tot ontsteking te brengen.
                                                                                                           Pagina 26   van 35
                                                                                                                              0000001041
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                       HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                    23-mei-2022          Versie: 6
         Ontstekingstemperatuur (MOT)
         De minimale temperatuur waarbij        een  ontplofbaar mengsel     tot ontsteking is te brengen.
         Smeultemperatuur (TSmm)
         Laagste temperatuur       van een oppervlak waarbij    een  stoflaag van  5 mm  gaat smeulen.
         Temperatuurklasse (T1 t/m T6)
         Indeling van brandbare vloeistoffen      en tot  vloeistof verdichte brandbare gassen     aan de hand  van  de
         minimale ontstekingstemperatuur.
         Ventilatie
         De   algemene   term die   luchtverversing aangeeft.
         Ventilatievoud     (VV)
         Het aantal keren per uur dat de inhoud van een ruimte wordt           geventileerd met lucht.
         Vlampunt
         De laagste omgevings- of vloeistoftemperatuur waarbij de vloeistof onder bepaalde genormaliseerde
         omstandigheden zoveel damp ontwikkelt dat een brandbaar damp/luchtmengsel kan ontstaan.
         Zone 0   /  Zone 20
         Is een  gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer voortdurend of gedurende lange perioden
         aanwezig is. Daarbij valt te denken aan meer dan 10 % van de bedrijfsduur van een installatie of van
         de duur    van een  activiteit.
         Zone 1   / Zone 21
         Is een  gebied waarbinnen de kans op de aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer bij normaal
         bedrijf groot is. Daarbij valt te denken aan tussen 0,1 % en 10 % van de bedrijfsduur van een
         installatie of van  de duur   van een activiteit  .
         Zone 2   / Zone  22
         Is een gebied waarbinnen de kans op de aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer bij normaal
         bedrijf gering is of waarbinnen een dergelijk mengsel, indien aanwezig, slechts zelden en gedurende
         korte duur bestaat. Daarbij valt te denken aan minder dan 0,1 % van de bedrijfsduur van de
         installatie of van  de duur   van een activiteit  .
                                                                                                       Pagina 27  van 35
                                                                                                                         0000001042
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                            HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,    Peter (Manager Safety (CK))                                       23-mei-2022           Versie: 6
         Bijlage    3: Beslisschema ‘Werkzaamheden in                   gezoneerd gebied’
         Stap   1: werkzaamheden buiten de zone             mogelijk
         Is het  mogelijk    om   de werkzaamheden buiten de         zone te   kunnen uitvoeren?    Hierbij dient gekeken   te
         worden     naar   onder andere de      volgende mogelijkheden:
              e     Het  verplaatsen     van  het werkstuk zodat deze buiten de ATEX        zone  komt te staan.
              e     Het uitbouwen van het        werkstuk, de werkzaamheden op          een andere NGG-locatie uitvoeren
                    en  daarna   weer    inbouwen    van  het werkstuk.   *(hierbij mogen bij het in en uitbouwen geen
                    handelingen     worden    uitgevoerd   welke  vonkvorming kunnen veroorzaken). Of er dient EX
                    goedgekeurde apparatuur te worden gebruikt voor het in              en uitbouwen.
         Als bovenstaande        maatregelen     niet mogelijk zijn dient stap   2 gevolgd  te worden.
         Stap   2: Explosieveilige werkwijze        in de zone   mogelijk
         Is het  mogelijk om de manier van werken aan te passen zodat de potentiele ontstekingsbronnen
         worden     weggenomen? Voorbeelden van een alternatieve werkwijze zijn klemmen in plaats van
         boren of schroeven en lijmen in plaats van lassen.
         Als bovenstaande        maatregelen     niet mogelijk zijn dient stap   3 gevolgd  te worden.
         Stap   3: Beschikbare      en  juiste EX arbeidsmiddelen      toepassen
         Gebruik    voor   het uitvoeren     van  de werkzaamheden      explosieveilige (EX) goedgekeurde
         arbeidsmiddelen. Zorg         ervoor   dat de (mobiele) arbeidsmiddelen       uitgevoerd zijn overeenkomstig de
         zone-classificatie. Let      hierbij op de  volgende punten:
              1.    Apparaat categorie
              2.    Gasgroep / stofgroep
              3.   Temperatuurklasse / maximale temperatuur
         Als bovenstaande        maatregelen     niet mogelijk zijn dient stap   4 gevolgd  te worden.
         Stap   4: Tijdelijke de-zoneren       tot niet-gevaarlijk gebied (NGG)
         Het  (tijdelijk) de-zoneren of verlagen        van  de zone-klasse   van  de explosiegevaarlijk gebeid door het
         nemen van       aanvullende     maatregelen. Bij het nemen      van  de aanvullende    maatregelen dient onder
         andere    gedacht    te worden aan het volgende:
              e     Inblokken    van   procesonderdelen (LOTOTO);
              e
                    Spoelen van procesonderdelen;
              e
                    Stofvrij / productvrij maken van procesonderdelen;
              e
                    Compartimenteren         van  gevarenbronnen;
              e
                    Compartimenteren         van  de wenste   werkplek (‘safe workhabitat’ of ‘safe house’);
              e
                   Toevoegen       van  voldoende ventilatie;
              e     Afvoeren    van   brandbare stoffen     naar een  (andere) veilige locatie;
              e     Instellen  van   gebiedsbewaking;
              e     Schoonmaken        van  stoflagen.
                                                                                                             Pagina 28  van  35
                                                                                                                                0000001043
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                    HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                  23-mei-2022           Versie: 6
         Deze  maatregelen zullen dan in de werkvergunning moeten worden geéxpliciteerd en geborgd. Als
         bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn, kan laatste stap 5 nog gevolgd te worden.
         Stap 5: Niet EX arbeidsmiddelen aantoonbaar        géén ontstekingsbron    in zone 2 of 22
         Indien bovenstaande 4 stappen      beargumenteerd niet tot de mogelijkheden behoren, kan een niet          EX
         arbeidsmiddel nog onder één voorwaarde       tijdelijk in een zone 2 of 22 worden toegepast. Hierbij
         wordt via  een  ontstekingsanalyse aangetoond dat het arbeidsmiddel géén ontstekingsbron kan
         vormen.   Het toepassen  van  niet EX arbeidsmiddelen in    zone 0, 20, 1 of 21 is niet toegestaan.
         Deze  stap dient door deskundige personen     te worden    uitgevoerd.  Neem contact op met de     Manager
         Safety
         Hierna  volgt het beslisschema   voor het uitvoeren   van  werkzaamheden in    gezoneerd gebied.
                                                                                                     Pagina 29  van 35
                                                                                                                       0000001044
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                               HCBC.01.02.02.120-01
          BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
          Wijnbeek, Peter (Manager Safety (CK))                                23-mei-2022            Versie: 6
         1. Werkvoorbereiding
                  Werkzaamheden                                            IA
                                                    Werkzaamheden
                    gepland  in de
                                                      buiten de
                         zone
                                                                  zone
                                                          mogelijk
                                                     NEE
                                                                                        Werkzaamheden
                                                                           JA
                                                      Explosieveilige
                                                                                          mogen in de
                                                  WEL     TPR        CRGLE              zone  uitgevoerd
                                                          mogelijk                          worden
                                                     NEE
         2. Veilig werkvergunning                                                       Werkzaamheden
                                                                           JA
                                                       LLL]  ES     RYE
                                                                                          mogen in de
                                                   juiste Ex-apparatuur                 zone  uitgevoerd
                                                           mogelijk                         worden
                                                     NEE
                                                                                        WE   REET  LW EL IE)
                                                                           JA
                                                  Tijdelijk  de-zoneren                  mogen in NGG
                                                    tot NGG    mogelijk                    uitgevoerd
                                                     NEE
                  Werkzaamheden
                    gepland  in de                 Tijdelijk de-zoneren
                       zone niet                      tot zone 2   /  22
                      (GIG   EET                          Le  =L [11
                                                                    JA
                  Werkzaamheden               NEE                                       Werkzaamheden
                                                                           JA
                                                    Niet-Ex apparatuur
                    gepland  in de
                                                                              JV   gill
                                                                                           mogen in de
                       zone niet                  geen   ontstekingsbron                 one   uitgevoerd
                      toegestaan
         3. Ontstekingsanalyse       ATEX 114
                                                                                               Pagina 30     van 35
                                                                                                                    0000001045
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                    HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,   Peter (Manager Safety (CK))                                 23-mei-2022          Versie: 6
         Bijlage   4: Toelichting verificatieformulier
         De voorschriften en     maatregelen die volgen   uit het EVD dienen aantoonbaar    geimplementeerd te
         zijn dan wel   te gaan worden. Het verificatiedossier betreft een aantoonbare weergave van       aanwezige
         technische    maatregelen ter voorkoming van explosie en/of beperking van       de schadelijke gevolgen.
         Het dossier   volgt uit NEN-EN-IEC 60079-14 en kan zowel in papieren als in elektronische vorm
         worden bewaard. De informatie in het verificatiedossier is benodigd voor inspectie en installatie-       en
         onderhoudswerkzaamheden. In principe dient de benodigde informatie voor ingebruikname
         beschikbaar te zijn   (gemaakt).
         In het verificatiedossier wordt onderscheid     gemaakt   in de volgende aspecten:
         1.  Omgeving
         2. Materieel
         3. Installatie
         Omgeving
         e
             Zone-indeling
             -
                 Situatieschetsen, omvang
             -
                 Zoneklassen, toegelaten stoflaagdikte (5 mm)
             Gevolgen van ontsteking, domino-effecten (indien gewenst)
             Gas- en stofgroepen, T-klassen en maximale temperatuur
             Explosieparameters van aanwezige brandbare stoffen
             Interne procescondities (druk, temperatuur, corrosieve stoffen)
             Omgevingstemperatuur en uitwendige invioeden
             -
                 Zonnestraling, wind
             -
                 Corrosiviteit, degradaties
             -
                Trillingen, slijtage
             -
                 Verfprocessen, contact met chemicalién
             -
                 Water, vocht, stof
             -
                 Planten, dieren en insecten
         Materieel
             Systeembeschrijvingen, technische eigenschappen en beveiligingstoestellen
             Fabrikantinstructies t.b.v. keuze, installatie, 1ste gebruik, inspectie en onderhoud
             Documentatie beschermingswijzen, wartel- en kabelkeuzes!
             Borging van intrinsiek veilige systemen
             Certificaten en verklaringen van fabrikanten of deskundige personen
             Berekeningen (Ex p spoeltijden, Ex i-loops, e.d.)
             Verificatie
             -
                 Apparaat ‘1-2-3-tjes’, na 2003
             -
                 Ontstekingsanalyses (geest ATEX 114), mechanisch        voor 2003
                                                                                                    Pagina 31  van 35
                                                                                                                      0000001046
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                     HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,  Peter (Manager Safety (CK))                                  23-mei-2022          Versie: 6
         Installatie
             Installatie-eisen voor correcte  installatie van geleverde materieel
            Geschiktheid    van materieel  (bijv. IP-graad, corrosievastheid, e.d.)
            Schema’s waarop de typen         en   nadere gegevens    van  elektrische  leidingen en toebehoren zijn
            weergegeven
             Documenten       met   selectiecriteria   en   aansluitwijzen   voor   kabelinvoersystemen      (wartels,
             blindpluggen, klemmen, e.d.) die     aantonen dat wordt voldaan aan de eisen voor de desbetreffende
             beschermingswijze
            Tekeningen en schema’s met betrekking tot de identificatie van stroomketens, inclusief kabelloop
            Verklaringen van installateurs en/of erkende personen
             Inspectierapportage voor 1°* inbedrijfname (inspectieklasse ‘detailed’ conform NEN-EN-IEC 60079-
             17)
             Drie-jaarlijkse inspectierapportages na inbedrijfname (inspectieklasse close of visual conform NEN-
             EN-IEC 60079-14)
            Schema’s voor periodieke inspectie en preventief onderhou
                                                                                                    Pagina 32  van  35
                                                                                                                       0000001047
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                                      HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
             Wijnbeek,    Peter (Manager Safety (CK))                                 23-mei-2022         Versie: 6
         Bijlage    5: Auditformulier       Explosieveiligheid
                                                  Audit      explosieveiligheid
          Auditformulier
          Bedrijf /  Locatie
          Datum
          Uitgevoerd door:
          Checklist   Explosieveiligheidsdocument:
                                                         Aanwezig    Akkoord  Beheerder   | Opmerking
                                                         [ja/nee]    [ja/nee] / Locatie
          Beschrijving van de arbeidsplaats     en  aanwezige werkplekken
          Tekstuele    beschrijving van de
          arbeidsplaats aanwezig?
          Plattegrond van de arbeidsplaats
          aanwezig?
          Opstellingsplan van de installatie /
          apparatuur aanwezig?
          Procedures     en activiteiten
          Procesbeschrijving (tekstueel)
          aanwezig?
          (Indien relevant) Proces flowdiagram
          (PFD) van de procedé aanwezig?
          Is  een  proces  en instrumentatieschema
          (P&ID)   van  het  procedé aanwezig?
          Beschrijving van de aanwezige / gebruikte stoffen
          Zijn de veiligheidsinformatiebladen
          (MSDS) van de gebruikte stoffen
          aanwezig?
          Zijn de verschillende explosie
          paramaters (fysische gegevens)
          vastgelegd?
          Weergave van de resultaten / risicobeoordeling explosieveiligheid
          Is  er een vermelding van de procedure
          bij  het vaststellen  van de explosie
          risico’s? (NPR 7910/ NEN-EN 1127-1 /
          HAZOP / FMEA)
          Is het  inwendige van de apparatuur      in
          de   explosieveiligheidsbeoordeling
          meegenomen?
          Is het uitwendige van de apparatuur in
          de explosieveiligheidsbeoordeling
          meegenomen?
          Is een zone-indeling (tekstueel)
          opgemaakt?
          Is er een zone plattegrond (grafisch)
          opgesteld?
                                                                                                     Pagina 33  van 35
                                                                                                                       0000001048
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>24075756
                                                           HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            Wijnbeek,    Peter (Manager Safety (CK))       23-mei-2022         Versie: 6
         Zijn de ontstekingsbronnen
         geinventariseerd (normaal + verw.
         Storing + onverw. Storing) (NEN-EN
         1127-1)
         Zijn de risico’s bij bedrijfsstoringen
         geanalyseerd en vastgelegd (HAZOP
         indien van toepassing).
         Zijn de risico’s bij het reinigen van de
         installatie of het apparaat
         geanalyseerd? (schoon huishouden)
         Is  er een  risico inventarisatie  en
         evaluatie    van  de arbeidsmiddelen?
         (NEN-EN-ISO 12100).
         Technische maatregelen tegen explosiegevaar
         Is  er een  overzicht  van  de technische    en
         organisatorische maatregelen         om een
         explosie te voorkomen?
         Is  er een  overzicht  van  de eisen
         waaraan     de arbeidsmiddelen moeten
         voldoen?
         Worden     er controles / metingen
         uitgevoerd op de aarding (+
         documentatie)?
         Organisatorische maatregelen tegen explosiegevaar
         Zijn er schriftelijke bedrijfsinstructies
         aanwezig?
         Zijn de gebruiksaanwijzingen       /
         onderhoudsinstructies (NL) voor
         handen?
         Zijn de CE/ATEX verklaringen van de
         installatie / apparatuur beschikbaar?
         Zijn operators, medewekers,
         leidinggevenden getraind       in het kader
         van   ATEX?
         Is ATEX   / explosiegevaar een onderdeel
         van   de werkvergunning?
         Is  er een  registratie van  onderhoud,
         onderzoek     en  controle intervallen   van
         ATEX    apparatuur beschikbaar?
         Zijn de  ATEX zones visueel
         weergegeven op de        arbeidsplaats?
         (bebording/ belijning)
         Verantwoordelijkheden
         Is duidelijk wie de ATEX
         installatieverantwoordelijke is      en zijn
         de competenties vastgelegd?
         Is er  een  beheerder   voor  het EVD
         aangewezen?
         Bijlagen   in het EVD
         ATEX Risico-inventarisatie      en evaluatie    |
                                                                          Pagina 34  van 35
                                                                                            0000001049
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>24075756
                                                                              HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           Wijnbeek,    Peter (Manager Safety (CK))                           23-mei-2022         Versie: 6
         Plan  van aanpak (inclusief, prioriteit,
         actiehouder    en deadline).
         Zoneringstekeningen
         Check of de aanwezig ATEX apparatuur
         aan  de zone-eisen voldoet
                                                    Aanwezig Akkoord  Beheerder   | Opmerking
                                                    [ja/nee] [ja/nee] / Locatie
         Implementatie
         Is het explosieveiligheidsdocument
         aanwezig op de werkvloer?
         Zijn operators, medewerkers en
         leidinggevende bekend met de Zones
         en maatregelen?
         Wordt   er bij het uitgeven van
         werkvergunningen rekening gehouden
         met explosieveiligheid?
                                                                                             Pagina 35  van 35
                                                                                                               0000001050
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>