<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075977
                                                           PrUZ
         Cosun Beet Company emissies naar de lucht
                                               -
         inclusief emissie controle plan (ECP)
         Onderdeel aanvraag omgevingsvergunning (revisie)
         Rapportnummer FQ 1108-60-RA-003 d.d. 25 augustus 2023
                                                                0000001319
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                              PEUZ
         Cosun Beet Company emissies naar de lucht             -
         inclusief emissie controle plan (ECP)
         Onderdeel aanvraag omgevingsvergunning (revisie)
         opdrachtgever              Cosun Beet       Company       Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-60-RA-003
         datum                      25 augustus 2023
         referentie
                                   BEEEE              FQ   1108-60-RA-003
         verantwoordelijke          ing.             51.2e
         opsteller                  ir.          51.2e
                                    +3
                                                   @peutz.nl
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, FEEEopeutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven  —
                                                         disseldorf —
                                                                      dortmund  -
                                                                                  berlijn —
                                                                                            niirnberg -
                                                                                                        leuven -
                                                                                                                 parijs
                                                                                                                        —
                                                                                                                          lyon
                                                                                                                               0000001320
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075977
               Inhoudsopgave
               Inleiding                       4
               Emissies                        5
               Installaties en  proces         5
         N      Emissiepunten
               Bedrijfstijden installaties
               Diffuse emissies
                                               5
                                               7
                                               7
         NN LI Zeer  zorgwekkende stoffen      8
               Beoordeling     en  monitoring  9
         w —-  Kader                           9
            aw
         ww Nn Emissiegrenswaarde             10
         Ww    Plan van  aanpak               13
         Ww    Monitoring   en controle       14
                                                 0000001321
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                        PEUTZ
         1
           Inleiding
           In opdracht   van  Cosun Beet    Company  is  een inventarisatie  uitgevoerd  naar  emissies    naar de
           lucht ten  gevolge    van Cosun Beet     Company Vierverlaten (hierna CBC-V) gelegen            aan  de
           Fabriekslaan    12  te  Groningen.    Dit rapport is onderdeel       van  een    aanvraag     om    een
           omgevingsvergunning (revisievergunning)         ex  artikel 2.6 van  de Wet  algemene bepalingen
           omgevingsrecht (Wabo).
           Doel  van  het onderzoek is het in kaart     brengen   van  de emissies naar  de lucht ten     gevolge
           van  de  aangevraagde activiteiten en deze te beoordelen aan de hand van beschikbare
           kaders. Voor een uitgebreide beschrijving van het productieproces wordt verwezen naar de
           algemene beschrijving van de inrichting behorende bij de vergunningaanvraag (rapport
           FQ 1108-23-RA-005).
           Voorliggende rapportage       is  gebaseerd   op de thans beschikbare       (meet)gegevens. In dit
           rapport is  tevens een voorstel voor een emissie      controle  plan (ECP)  opgenomen gebaseerd
           op de beschikbare informatie. Het merendeel        van  de emissiepunten   van  de fabriek emitteert
           uitsluitend  gedurende    de  bietencampagne (september         tot en met   februari),  een   beperkt
           deel   echter   ook   gedurende     de  DSR-campagne.       Bronnen   van   het   jaarbedrijff   en  de
           vergistingsinstallatie zijn in principe altijd in bedrijf. Metingen   aan  bronnen moeten        hierop
           worden afgestemd.
                                                                                                                   0000001322
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                                             PEUZ
            >» Emissies
         2.1   Installaties          en     proces
               Binnen de         inrichting     vinden     bij een    aantal   installaties/processtappen          emissies    naar       de lucht
               plaats.     De in dit kader relevante installaties              en processtappen zijn:
                   pulpdrogerij (Pulpdroger West);
               —
                   suikeropslag (droging/koeling);
               —
                   sproeivijvers;
               —
               —
                   kalkoven;
                   sapzuivering/carbonatatie;
               —
                   jaarbedrijf doekenfilter;
               —
                   vijf stoomketels: Bronswerkketel                         88 MW,,, Storkketel              Lamontketel             48,5 MW,,,
               —
                                                                      van                                en                 van
                   huurketel 59       van     6,0 MW, en huurketel 58            van 6,8 MW;
               —
                   cv-installaties;
               —
                   2  fakkels;
               —
                   biofilter vergister.
         2.2     Emissiepunten
               In tabel 2.1 is        een     overzicht opgenomen              van  de relevante           emissiepunten, de stoffen die
               worden        geémitteerd,        de voorzieningen die zijn          getroffen      om      de emissie te reduceren             en op
               welke     wijze wordt gemonitord.
         t2.1  Overzicht emissiepunten
               Nr. Installatie         Beschrijving             Stoffen                  Emissie reducerende            Wijze van monitoring
                                                                                         voorzieningen                  (ERP)
               1   PulpdrogerWest ~~ Emissiepunt drogen         Stof                     Multicyclonen                  Aardgasflow
                                       perspulp                 Ammoniak                 Low NO, burners                Primaire  en secundaire lucht
                                                                Stikstofoxiden                                          Pulphoeveelheid      en
                                                                                                                        drogestofgehalte
                                                                                                                        Diverse temperaturen in de
                                                                                                                        droger
                                                                                                                        Zuig/trekventilator toeren
                                                                                                                        en druk
               2A  Suikerproductie     Emissiepunt van de       stof                     Intensief filters              Drukval  over  filters
                   droger             suikerproductie                                                                   continumeting stof
                2B  Suikerproductie     Emissiepunt van de       stof                     Intensief filters              Drukval  over  filters
                    koeler             suikerproductie                                                                   continumeting stof
                                                                                                                                                      0000001323
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                                                      PEUZ
         Nr. Installatie           Beschrijving                   Stoffen                         Emissie reducerende          Wijze van monitoring
                                                                                                  voorzieningen                (ERP)
          3   Sproeivijvers         Diffuse emissie ten            ammoniak                        -
                                                                                                                                Temperatuur en debiet
                                    gevolge  van het afkoelen                                                                   ammoniakgehalte
                                    door sproeien
         5A  Kalkoven              Dit punt wordt het teveel   ~~ Vluchtige organische stoffen ~~ gaswasser                    Temperatuur, flow en niveau
                                   aan  kalkovengas gespuid. ~~   Stikstofoxiden
                                   Er wordt met   name  (0 en      Zwaveloxiden
                                   (0, geémitteerd.               Zoutzuur
                                                                  Koolmonoxide
                                                                  Zware metalen
         5B  Kalkoven              Dit emissiepunt bevindt    ~~ Vluchtige organische stoffen ~~ Koeler om de dampen te koelen Temperatuur en flow
                                   zicht naast het                Stikstofoxiden
                                   emissiepunt   van de           Zwaveloxiden
                                   Storkketel.                    Zoutzuur
                                                                  Koolmonoxide
                                                                  Iware metalen
         6   Sapzuivering/                                        ammoniak                        gaswassers                   Flow beide gaswassers
             carbonatatie
         7   Jaarbedrijf doekfiter                                stof                            doekenfilter                 Continumeting stof, drukval
         8   Stoomketel 58         Middelgrote                    stikstofoxiden                  Low NOx burner               Periodieke keuring
                                   stookinstallatie
             Stoomketel 59         Middelgrote                    stikstofoxiden                  Low NOx burner               Periodieke keuring
                                   stookinstallatie
             Cv-installaties       Middelgrote                    stikstofoxiden                  Low NOx burner               Periodieke keuring
                                   stookinstallatie
             Lamontketel,          Middelgrote                    stikstofoxiden                  Low NOx burner               Periodieke keuring
             Storkketel            stookinstallatie
             Bronswerkketel,       Grote stookinstallatie         stikstofoxiden                  Low NOx burner               Periodieke keuring
         9    Fakkels                                             fijn stof                                                    Temperatuur en flow
         10  Biofilter vergister                                  ammoniak                        biofilter                    Visuele inspectie werking
                                                                                                                               sproeiers
                                                                                                                                                           0000001324
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                                                    PEUZ
         2:3  Bedrijfstijden                 installaties
              In tabel 2.2         zijn   de verschillende installaties met                  bijbehorende bedrijfstijden         gegeven.
         12.2 Overzicht     bedrijfstijden   installaties
              Omschrijving                                                                         Bedrijfstijden
                                                                        Periode                                        uren/jaar
              Bronswerk ketel                             campagne en  diksap raffinage periode                          4.800
              Lamont ketel                                campagne en  diksap raffinage periode                          4.800
              Stork ketel                                 campagne en  diksap raffinage periode                          4.800
              Kalkoven                                                 campagne                                          3.600
              (V-installatie (2x)                                       continu                                          8.760
              Huurketel 58                                campagne en  diksap raffinage periode                          4.800
              Huurketel 59                                campagne en  diksap raffinage periode                          4.800
              Suikerkoeler                                campagne en  diksap raffinage periode                          4.800
              Suikerdroger                                campagne en  diksap raffinage periode                          4.800
              Doekfilters jaarbedrijf                                   continu                                          8.760
              Pulpdroger   west                                        campagne                                          2.160
              Fakkel installatie biogas 1                               continu                                           52
              Fakkel installatie biogas 2                               continu                                           52
         2.4  Diffuse emissies
              Binnen de           inrichting     is sprake     van    diffuse emissie. Het gaat dan               om  de ammoniakemissie      bij
              de    sproeivijver          en de emissie      van   stof    bij  de diverse op-        en   overslag  van   droge bulkgoederen
              binnen de           inrichting.
              Voor     een     beschrijving        van   de   sproeivijvers        wordt      verwezen naar       de aanvraag. Voor de op-    en
              overslag         van     droge bulkgoederen gaat                    het    om     de open     opslag   van   kalksteen, cokes   en
              antraciet, grond, zand, suikerbieten, plantaardige                                  stromen voor de        vergister.   Om diffuse
              emissie         van     stof te voorkomen worden de                            volgende goodhousekeeping maatregelen
              getroffen. Uitgangspunt                  is geen visueel waarneembare                    stofverspreiding bij      de bron voor de
              opslag en op 2 m afstand van de bron bij overslag.
                   wegen regelmatig schoonhouden;
              —
              —
                   snelheid        van de voertuigen beperken;
                                 besproeien indien noodzakelijk;
              —
                   wegen
                   schoonspuiten voertuigen bij het verlaten van                              het terrein;
              —
                   bevochtigen bulkgoed (indien noodzakelijk);
              —
              —
                   zoveel       mogelijk gesloten mechanisch transport;
                   beperken storthoogte;
              —
                   bij te hoge windsnelheid vindt geen overslag meer plaats.
              —
                                                                                                                                                  0000001325
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                        PEUZ
             Voor de op-   en overslag van  kalksteen, cokes  en  antraciet is de BREF emissie uit opslag en de
             BREF   kalkproductie  van toepassing.  In de Brefs zijn de  volgende   BBT-conclusies opgenomen
             ten aanzien van diffuse stofemissie:
                monitoring op visueel waarneembare stofverspreiding;
             —
                monitoring meteocondities;
             —
                bevochtigen opslag en bij langdurige opslag toepassen korstvormend middel;
             —
                wegen zoveel mogelijk verharden, schoonhouden en nat houden;
             —
                transportmiddelen tijdig reinigen;
             —
                plaatsen windreducerende afscheidingen langs de opslag;
             —
             —-
                stofemissie veroorzakende activiteiten zoveel mogelijk afschermen/inpandig uitvoeren;
             —
                zoveel  mogelijk gesloten   mechanisch transport;
                              goed onderhoud;
             —
                zorgen  voor
                beperken storthoogte.
             —-
         2.5 Zeer    zorgwekkende stoffen
             Voor wat betreft de emissie    van ZZS kunnen de     volgende zware metalen genoemd worden:
             cadmium, koper, nikkel      en lood. Deze   metalen zijn afkomstig van de gebruikte cokes en
             antraciet.  Minimalisatieverplichting    en  het te    hanteren    vermijding/reductieprogramma
             worden in voorschriften   vastgelegd.
             Ook formaline is   een ZZS. In 2023 wordt, op   proef, deze   stof vervangen door  hopextract. Het
             gebruik   van  formaline is  gedurende   deze campagne      een  terugvaloptie. De verwachting is
             dat vanaf de    bietencampagne    2024  er definitief geen   gebruik  behoeft te worden   gemaakt
             van  formaline.
                                                                                                                0000001326
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                                                          PEUZ
            ;
              Beoordeling                                   en       monitoring
          3.1 Kader
              In tabel 2.2 is per               emissiepunt het toepasselijke kader aangegeven                            en  de in het       toepasselijke
              beoordelingskader                    opgenomen range. Indien het kader wordt                             gevormd      door     een     BREF dan
              wordt het Activiteitenbesluit als                         richtinggevend              beschouwd.
         t3.1 Overzicht emissiepunten             en    beoordelingskader
              Nr.    Installatie/processtap Stof                       Kader voor wat betreft          Range in mg/m,’                   Condities
              1      Pulpdroger West              stof                 BREF  voedingsmiddelen en            5-100             273K, 16vol% 02, actueel vocht
                                                                       zuivelindustrie
                                                  ammoniak (NH;)    ~~ Activiteitenbesluit (gA.3)*             30                273 K, actueel 0,,  droog
              2A,     Suikerproductie             stof                 Activiteitenbesluit                    2-5                273  K, actueel 0,, droog
              2B     (droging/koeling)
              3      Sproeivijvers                ammoniak             Activiteitenbesluit/diffuus*         diffuus
              5A,    Kalkoven                     vluchtige organische BREF Productie  van  cement,         10-30'                273K, 11vol% 0,, droog
              B                                   stoffen (VOS)        ongeblust  kalk en
                                                                       magnesiumoxide;
                                                  stikstofoxiden (NO,)                                     100-350                273K, 11vol% 0,, droog
                                                  zwaveloxiden (50,)                                       50-200"                273K, 11vol% 0,, droog
                                                  zoutzuur    (HCI)                                                               273K, 11vol% 0,, droog
                                                  koolmonoxide (CO)
                                                  metalen                                                                         273K, 11vol% 0,, droog
              6       Sapzuivering/               ammoniak             Activiteitenbesluit*                                      273 K, actueel 0,,  droog
                     carbonatatie
              7      Jaarbedrijf doekfilter        stof                Activiteitenbesluit                                       273 K, actueel 0,,  droog
              8       Stoomketels                 stikstofoxiden (NO,) Activiteitenbesluit                                         273K, 3vol% 0,, droog
                                                                                                                                   273K, 3vol% 0,, droog
                     (V-installaties              stikstofoxiden (NO,) Activiteitenbesluit                                         273K, 3vol% 0,, droog
                     Lamont     ketel, Storkketel stikstofoxiden (NO,) Activiteitenbesluit                                         273K, 3vol% 0,, droog
                                                                                                                                   273K, 3vol% 0,, droog
                     Bronswerkketel               stikstofoxiden (NO,) BREF LCP/Activiteitenbesluit            70                  273K, 3vol% 0,, droog
                                                                                                                                   273K, 3vol% 0,, droog
              9       Fakkels                     (fijn) stof
              10      Biofilter vergister         ammoniak             Activiteitenbesluit                     30                273  K, actueel 05, droog
              1 In de vigerende vergunning zijn geen grenswaarden voor deze stoffen opgenomen. Deze stoffen zijn in het verleden dan ook niet gemeten.
              2 Bij CBC-V is  een gemengde toevoer schacht oven (GTSO) aanwezig. Hiervoor zijn in de BREF geen emissie-eisen opgenomen voor koolmonoxide.
              *
                BREF  voedingsmiddelen en zuivelinstallatie/normstelling Activiteitenbesluit richtinggevend.
                                                                                                                                                              0000001327
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                                            PEUZ
         3.2  Emissiegrenswaarde
              In  onderstaande           tabellen      is   per emissiepunt            de   aan       te    vragen          emissiegrenswaarde
              opgenomen inclusief           onderbouwing        op basis        van   de thans beschikbare                 (meet)gegevens.
         t3.2 Aan te vragen emissie pulpdrogerij
              Nr. Stof               Range      Aan te vragen            Condities          Onderbouwing
                                  in  mg/m,’        emissie
                                                   in mg/m,’
               1  stof               5-100               75      273K, 16vol% 02, actueel   Uit resultaten  van  de metingen volgt een     emissie tussen de
                                                                            vocht           55en75     mg/m’. Omgerekend        naar  16% 0,  .
                                                                                            Aldus kan voldaan worden      aan  de waarde    van  75  mg/m’ zoals
                                                                                            opgenomen in de vigerende vergunning. Gelet op de aard            van
                                                                                            het stof (kleverigheid) worden lagere waarden         met deze
                                                                                            installatie niet haalbaar  geacht.  Ombouw     naar een    ander type
                                                                                            droger/stofafvang ligt vooralsnog     niet in de  planning.
                                                                                            Metingen    kunnen worden verricht de  als    pulpdroger weer in
                                                                                            bedrijf gaat.
                  ammoniak             30                30       273 K, actueel 0,, droog  De emissie aan ammoniak is nog niet vastgesteld.          Uitgegaan
                                                                                            wordt  van  30  mg/m’ zoals opgenomen in het
                                                                                            Activiteitenbesluit.
         t3.3 Aan te vragen emissie suiker koeler en     droger
              Nr. Stof               Range      Aan te vragen            Condities          Onderbouwing
                                  in  mg/m,’        emissie
                                                   in mg/m,’
              Ja  stof                 2-5                2       273 K, actueel 0,, droog  Uit resultaten  van  de metingen volgt een     emissie   van
              enB                                                                           <  1 mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de ondergrens
                                                                                            van  de BREF  en  Activiteitenbesluit.
         t3.4 Aan te vragen emissie  sproeivijvers
              Nr.     Stof                          Range        Aan te vragen emissie     Onderbouwing
                                                 in  mg/m,’             in mg/m,’
              3      ammoniak                          -                      -
                                                                                           De emissie  aan  ammoniak is het    gevolg  van van    diffuse
                                                                                           emissie. CBC-V werkt    aan verdere reductie   van   de
                                                                                           ammoniakemissie.
                                                                                                                                                                  0000001328
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                                             PEUZ
         t3.5 Aan te vragen emissie kalkoven
              Nr. Stof                  Range       Aan te vragen emissie       Condities        Onderbouwing
                                     in  mg/m,’           in mg/m,’
              5A,  vluchtige             10-30                 10         273K, 11vol% 0, droog   Uit resultaten  van de  metingen volgt een emissie van
              B     organische                                                                   circa 7  mg/m,’. Dit is op basis van een eenmalige
                   stoffen                                                                       meting. Tijdens de volgende campagne zal de emissie
                                                                                                 opnieuw worden vastgesteld.
                                                                                                 Zie ook   paragraaf 3.3  inzake het  plan van aanpak.
                   stikstofdioxide ~~  100-350                100         273K, 11vol% 0,, droog  Uit resultaten  van de  metingen volgt een emissie van
                                                                                                 <   100 mg/m’.    Aldus kan voldaan worden     aan  de
                                                                                                 ondergrens van de BREF.
                   zwaveloxiden        50-200                  35         273K, 11vol% 0, droog   Uit resultaten  van de  metingen volgt een emissie van
                                                                                                 <  35  mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de
                                                                                                 ondergrens van de BREF.
                   zoutzuur                10                  10         273K, 11vol% 0,,droog  De emissie is nog niet vastgesteld.    Uitgegaan wordt van
                                                                                                 10   mg/m’ zoals opgenomen in de BREF. Zie ook
                                                                                                 paragraaf 3.3 inzake het plan van aanpak.
                   koolmonoxide             -                   -
                                                                          273K, 11vol% 0,,droog  De emissie is nog niet vastgesteld. Geen
                                                                                                 emissiegrenswaarde vastgesteld.       Nader onderzoek is
                                                                                                 noodzakelijk.
                                                                                                 Er is sprake van een gemengde toevoer schacht oven
                                                                                                 (GTSO) aanwezig.     Hiervoor zijn in de BREF geen emissie-
                                                                                                 eisen opgenomen       voor koolmonoxide.
                   zware  metalen         Hg                  0,05        273K, 11vol% 0,,droog   Uit een  eenmalig uitgevoerde meting (campagne 2022)
                                                                                                 volgt:
                                     som:   C(d+Tl            0,05                               Kwik: 0,004    mg/Nm’
                                                                                                 Arseen:   <0,002   mg/Nm*
                                         som:                  0,5                               Cadmium: 0,0005       mg/Nm*
                                          As,                                                    Kobalt: 0,0005    mg/Nm’
                                     Sh,Ph, Cr, Co,                                              Chroom: 0,06 mg/Nm’
                                     Cu, Mn, Ni V                                                Koper: 0,08 mg/Nm’
                                                                                                 Mangaan: 0,1 mg/Nm’
                                                                                                 Nikkel: 0,04   mg/Nm?
                                                                                                 Lood: 0,12    mg/Nm?
                                                                                                 Antimoon:     0,002 mg/Nm3
                                                                                                 Seleen: 0,003    mg/Nm’
                                                                                                 Thallium: nog niet bekend
                                                                                                 Vanadium: 0,002      mg/Nm*
                                                                                                 Gedurende de campagne 2022/23 zijn de          hierbij
                                                                                                 weergegeven metalen,       voor zover  het vluchtige deel
                                                                                                 daarvan,    voor het eerst gemeten. De aanwezige
                                                                                                 meetopeningen waren niet geschikt de niet-vluchtige
                                                                                                 componenten te      meten. Het is de  bedoeling deze
                                                                                                 meetopeningen voor de start van de bietencampagne
                                                                                                 2023/24 zodanig     aan te  passen dat deze   meting wel kan
                                                                                                 worden     uitgevoerd.
                                                                                                                                                              0000001329
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                                                            PEUZ
               De emissies           aan  metalen die ook tot de ZZS behoren zijn ook beoordeeld als MVP1                                                      en  MVP2,
               zie tabel 3.6.
         t3.6  Toetsing emissie metalen
               Metaal                                    Categorie               Emissiegrenswaarde                Emissie in    mg/Nm’                   Voldoet
                                                                                         mg/Nm’
               Kwik: 0,004   mg/Nm*                        MVP1                            0,05                             0,004                             ja
               Cadmium: 0,0005     mg/Nm’                  MVP1                            0,05                            0,0005                             ja
               Kobalt: 0,0005   mg/Nm?                     MVP1                            0,05                            0,0005                             ja
               Nikkel: 0,04  mg/Nm3                        MVP1                             0,5                              0,04                             ja
         t3.7  Aan te vragen emissie sapzuivering
               Nr.   Stof                   Range         Aan te vragen                Condities            Onderbouwing
                                         in  mg/m;           emissie
                                                            in mg/m,’
               6       ammoniak               30                 30             273 K, actueel 0,, droog    De emissie aan ammoniak is eind 2022      vastgesteld op 26 mg/
                                                                                                            m,’. Uitgegaan    wordt  van 30  mg/m’ zoals opgenomen in het
                                                                                                            Activiteitenbesluit. Zie ook  paragraaf 3.3 inzake het plan van
                                                                                                            aanpak.
         t3.8  Aan te vragen emissie doekenfilter
               Nr.   Stof                   Range         Aan te vragen                Condities            Onderbouwing
                                         in  mg/m;           emissie
                                                            in  mg/m,’
               7      stof                    2-5                 2             273 K, actueel 0,, droog ~~ Uit resultaten   van de metingen volgt een emissie van
                                                                                                            <  1 mg/m’.   Aldus kan voldaan worden    aan  de ondergrens
                                                                                                            Activiteitenbesluit.
         t3.9  Aan te vragen emissie ketel 58          en  59
               Nr.     Stof                          Range         Aan te vragen emissie           Condities         Onderbouwing
                                                   in mg/m,’             in mg/m,’
               8        stikstofdioxide                70                    70              273K, 3vol% 02, droog Uit resultaten     van de  metingen volgt een emissie
                                                                                                                      van <   70  mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de
                                                                                                                      eisen uit het Activiteitenbesluit
         t3.10 Aan te vragen emissie Lamontketel en Storkketel
               Nr.   Stof                      Range           Aan te vragen                  Condities              Onderbouwing
                                             in mg/m,’            emissie
                                                                 in mg/m,’
               8       stikstofdioxide           70                  70                273K, 3vol% 02, droog          Uit resultaten  van de metingen volgt een emissie van
                                                                                                                      <  70  mg/m’.  Aldus kan voldaan worden    aan de eisen
                                                                                                                      uit het Activiteitenbesluit.
                      zwaveloxiden               35                  35                273K, 3vol% 02, droog          Uit resultaten  van de metingen volgt een emissie van
                                                                                                                      <  35  mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de eisen
                                                                                                                      uit het Activiteitenbesluit.
                                                                                                                                                                              0000001330
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                                                 PEUZ
         t3.11 Aan te vragen emissie Bronswerkketel
               Nr. Stof                    Range        Aan te vragen              Condities              Onderbouwing
                                        in  mg/m,’         emissie
                                                          in mg/m,’
               8     stikstofdioxide         70               70             273K, 3vol% 02,  droog        Uit resultaten  van de metingen volgt een emissie van
                                                                                                           <  70 mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de eisen
                                                                                                           uit het Activiteitenbesluit.
                    zwaveloxiden             35               35             273K, 3vol% 02,  droog        Uit resultaten  van de metingen volgt een emissie van
                                                                                                           <  35 mg/m’.   Aldus kan voldaan worden   aan de eisen
                                                                                                           uit het Activiteitenbesluit.
         t3.12 Aan te vragen emissie biofilters
               Nr. Stof                    Range        Aan te vragen emissie                Condities              Onderbouwing
                                        in  mg/m,’             in mg/m,’
                10  ammoniak                 30                     5                273  K, actueel 0,, droog       Uit resultaten van  de metingen volgt een
                                                                                                                     emissie  van 0,9 mg/m’. Aldus kan voldaan
                                                                                                                     worden
         3.3   Plan     van       aanpak
               CBC-V heeft kennis genomen                     van     het  standpunt       van     gedeputeerde                 staten      dat,   voor     wat
               betreft      een      aantal      emissies      (waaronder ammoniak),                    moet         worden           voldaan        aan      de
               bepalingen          van het Activiteitenbesluit milieubeheer (brief GR-VERG-2022-000515 d.d.15                                               juni
               2022, besluit Z2022-007775 d.d. 28 september 2022                               en   besluit Z2023-000818 d.d. 14 maart
               2023). Het college komt                tot  deze conclusie door te stellen dat BBT-conclusies                                     voor     deze
               emissies        ontbreken. CBC-V deelt deze                    conclusie         niet.     CBC-V is            van       mening        dat     de
               emissiegrenswaarden                in het Activiteitenbesluit milieubeheer niet                          gelden        voor     de emissies
               naar   de lucht       van een       IPPC-installatie      wanneer en voor zover voor                       de activiteit of het type
               productieproces BBT-conclusies zijn vastgesteld voor deze                                    emissies. Uit de              jurisprudentie’
               volgt dat deze uitzondering zich niet beperkt tot gevallen                                  waarin concrete emissieniveaus
               zijn vastgesteld”’.          Door CBC-V wordt onderkend dat ammoniak in de                                             afgasstroom           een
               relevante        verontreinigende          stof is zoals bedoeld in BBT 2                        van      het BBT-document                  voor
               voedingsmiddelen-, dranken-                      en     zuivelindustrie.          Daaruit         volgt echter                ook     dat      de
               emissiegrenswaarde               uit het Activiteitenbesluit milieubeheer niet rechtstreeks                                   geldt. Ook al
               ziet BBT 2 slechts op het beschikbaar hebben                       van een        informatiesysteem, dan nog geldt dat
               de  emissiegrenswaarden                uit Hoofdstuk 2 Abm geen                   toepassing vinden                   en     dus alleen als
               richtinggevend          kunnen worden beschouwd.
               Het stikstofdossier is           gezien de actualiteiten een regelmatig terugkerend onderwerp binnen
               CBC-V. Het        project V-RISE (2023-2026) zal zorg dragen voor een forse reductie (circa 40%) van
               het   aardgasgebruik            en    dus ook       met    de daarmee          samenhangende                    emissie       van    NOx.       Bij
            1  ABRVS 3 mei      2017, ECLI:NL:RVS:2017:1171       en  ABRvS 17 mei   2017, ECLI:NL:RVS:2017:1301.
            2  Voorgesteld      wordt het Activiteitenbesluit als     richtinggevend   te  beschouwen.
                                                                                                                                                                   0000001331
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                                    PEUZ
             grootschalige damprecompressie,             zoals voorzien       bij V-Rise, wordt het overgrote deel        van de
             kookdampen       niet   afgevoerd     naar  de   condensors,       maar   gerecomprimeerd         en  dus  opnieuw
             naar   de stoomkist       geleid. Een groot deel van de              ammoniak zal dan in het condensaat
             oplossen.    Hierdoor wordt         een   forse reductie        van   de ammoniakvracht (circa 60%)             van
             valwater   naar  de   sproeivijver/koeltoren       voorzien vanaf de campagne           van    2026.
             Ten aanzien     van   de emissie    van   ammoniak is thans door CBC-V onderzoek gestart                   om  deze
             resterende emissie       van    ammoniak      zo  mogelijk     te   beperken. Hierbij     is het   voornemen om
             verder de   volgende maatregelen te realiseren:
                  1.   In  samenhang met de realisatie van het project V-Rise,                  waardoor circa 75% minder
                      restwarmte zal        ontstaan, indirect     koeling    valwater realiseren;
                  2.  Aan de      huidige    gaswassers     voor   het   wassen van      afgassen   van   de carbonatatie    een
                      zure    gaswasser toevoegen           waarbij    een   reductie    van  de ammoniakemissie         van  30
                      mg/Nm3        naar   tenminste 5    mg/Nm3       zal worden     gerealiseerd;
                  3.  Creéren      van een     verzamelleiding overige emissies (ammoniak                kleine   bronnen, geur,
                      CxHy).     De    verzamelleiding zal worden aangesloten op de                      onder 2.    genoemde
                      gaswassers;
                 4.   a.  Uitbreiding      aerobe   zuivering    om   de  afgevangen      ammoniak te kunnen verwerken;
                      of
                      b. Andere          techniek       toepassen          om       ammoniumsulfaat            te    kunnen
                           afvangen/hergebruiken.
             De realisatie   van   deze    maatregelen     zal  zo  veel  mogelijk parallel worden uitgevoerd met het
             project V-Rise    waardoor deze ook op het moment dat V-Rise in                   gebruik wordt genomen ook
             operationeel (naar verwachting 2026)               zullen    zijn.  Om    een  beter beeld te       krijgen van  de
             emissies     van    de     kleinere     bronnen,      waarvan        onvoldoende       betrouwbare        gegevens
             voorhanden waren,          zijn  in de campagne         van   2022/23     emissiemetingen uitgevoerd en/of
             zullen in de campagne         van  2023/24    metingen worden uitgevoerd of herhaald.
         3.4 Monitoring        en    controle
             In deze  paragraaf wordt         een  voorstel   gedaan voor monitoring en controle. Het betreft het
             meetplan, de wijze van           controleren    en   de borging van de goede werking. Monitoring is
             zowel opgenomen in het Activiteitenbesluit als in de relvante BREFs.
             De toename      van   de emissie     bij het falen   van een      reinigingstechniek     of  procesgeintegreerde
             maatregel    wordt     uitgedrukt    in de  storingsemissie.        De  storingsemissie     is het verschil tussen
             de   ongereinigde emissie en de te vergunnen emissie.                              De    emissiepunten       en  de
             nageschakelde technieken zijn opgenomen in tabel 2.1.
             Voor de   emissiepunten        zonder    nageschakelde       techniek wordt      aan  de emissie geen reductie
             toegekend.     Het verschil tussen de      ongereinigde        massastroom      en  de  gereingde     massastroom
             is dan   0.   Op basis       van   tabel 2.8     uit   het Activiteitenbesluit dienen de emissies dan
             gecontroleerd      te worden op basis        van   controleregime       0 met   bijvoorbeeld     als controlevorm
             alleen monitoring       van  de  categorie    B 'emissie relevante       parameters’ (ERP's). Hierbij     moet dan
                                                                                                                                 0000001332
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                                                            PEUZ
               gedacht worden                    aan        druk, debiet, temperatuur                   en     dergelijke.        In tabel          2.1      zijn deze
               parameters            opgenomen. In                controleregime           0 komen geen                  metingen        van      de betreffende
               stoffen         voor.       Dit      is     niet  nodig, omdat het gaat                       om       een      relatief kleine              (kans op)
               storingsemissies. Naast onderhoud en inspectie is het continu bewaken van de ERP's (druk,
               temperatuur, debiet) dan voldoende. Onderbouwd moet worden dat er geen fluctuatie van
               de emissie          optreedt.
               Voor de         emissiepunten                 met een    nageschakelde            techniek wordt de                storingemissie bepaald,
               voor zover          daar voldoende gegevens                    voor    beschikbaar zijn. In onderstaande tabel is dat per
               emissiepunt gedaan. De storingsemissie is gebaseerd op de vastgestelde emissie (indien
               beschikbaar), het gangbare rendement                                   van      de     voorziening             en   de grensmassastroom.
               Vervolgens           is de     mogelijke controlevorm                op basis       van      het Activiteitenbesluit              afgeleid.        Ook is
               de controlevorm op basis                       van  de BREF in de tabel opgenomen.
         t3.13 Overzicht     emissiepunten controle op basis            van Activiteitenbesluit en BREF
               Nr.Installatie               Emissie              Storings                        Controlevorm                                  Controlevorm
                                         reducerende              factor                      Activiteitenbesluit                                    BREF
                                       voorzieningen
               1  Pulpdroger    West ~~ Multicyclonen                7                                                                 BBT 5, gezien stabiele resultaten
                                                                                                                                               eenmaal per jaar
               2A Suikerproductie        Intensief filters          119               Meting   1x per 3  jaar + ERP's cat. B
                                                                                                                                                       -
                  droger
               2B Suikerproductie      Intensief filters           492                Meting   1 x per 3 jaar +  ERP's cat. B                          -
                  koeler
               5A Kalkoven                 gaswasser                nb                                   nb                                         BBT 32
                                                                                                                                               eenmaal   per jaar
               5B Kalkoven                   Koeler                 nb                                   nb                                         BBT 32
                                                                                                                                               eenmaal   perjaar
               6  Sapzuivering/            gaswasser                nb                Meting   1x per 3  jaar +  ERP's cat. B                          -
                  carbonatatie
               7  Jaarbedrijf             doekenfilter              nb                Meting   1 x per 3 jaar +  ERP's cat. B                          -
                  doekfilter
               8  Stoomketel 58             Low NO,                               Meting 1 x per 3 jaar en  keuring eenmaal per                        -
                                            burners                                                  vier jaar
                  Stoomketel 59             Low NO,                               Meting 1 x per 3 jaar en keuring eenmaal    per
                                                                                                                                                       »
                                            burners                                                  vier jaar
                  Lamontketel,              Low  NO,                              Meting 1 x per 3 jaar en  keuring eenmaal per                        »
                  Storkketel                burners                                                  vier jaar
                  Bronswerkketel,           Low NO,                             Eenmaal per half jaar  aangezien blijkt dat wordt  ~~  BBT 4, gaat it van een continue
                                            burners                                      voldaan   aan  de emissie eisen              meting vanwege     >  1500u per jaar
               10 Biofilters vergister  ~~  biofilter                0                  Meting eenmalig     +  ERP's cat. B                            -
                                                                                                                                                                           0000001333
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>24075977
                                                                                                   PEUZ
                      Voor wat betreft de                uitvoering    van  de   metingen zal dit plaatsvinden door               een  daartoe
                      geaccrediteerde            meetinstantie. In de op te leveren rapportages door de meetinstantie
                      wordt      ingegaan op:
                           informatie       over   de   meetplaats    en  in hoeverre deze       aan    de eisen voldoet;
                           de te     gebruiken      meetnormen;
                           tijdstip en tijdsduur van de afzonderlijke metingen;
                           bedrijfsomstandigheden waarbij de meetinstantie de metingen uitvoert;
                           meetonzekerheden               van de metingen;
                           kalibratie     gebruikte apparatuur.
                      Beoordeling          van    de   vastgestelde     concentratie vindt        plaats      aan  de hand  van  paragraaf  3.2
                      waarin het kader is opgenomen.
                      Het controleren           van    de    goede werking van de installaties, van de reinigingstechnieken en
                      procesgeintegreerde maatregelen, gebeurt door inspectie en onderhoud. Jaarlijks wanneer
                      de campagne voorbij is, vinden inspectie en onderhoud plaats. Een en ander wordt
                      vanzelfsprekend geregistreerd                 in  een  (onderhouds)systeem. Jaarlijks             zullen de   genoemde
                      ERP's worden beoordeeld in relatie tot de                  vastgestelde concentraties. Tevens vindt registratie
                      plaats     van    energieverbruik,        chemicalién    (hulpstoffen) en technische onderdelen.
                      Op     basis      van   voorgaande         informatie is in    bijlage       1   bij    dit rapport een   overzicht  van
                      beschikbare informatie                  opgenomen       met   een    voorstel         voor   metingen, monitoring     en
                      inspectie.
                      Een overzicht         van    de te hanteren      normen    wordt in tabel 3.14 gegeven.
                t3.14 Overzicht     normen
                      Component/parameter                                            Norm
                      Algemeen                                                       Activiteitenbesluit/regeling
                      Meetlocatie,  monstername en rapportage                        NEN-EN 15259
                      Afgastemperatuur                                               150 8756
                      Koolwaterstoffen                                               EN 12619
                      Stikstofoxide                                                  EN 14792
                      Vocht                                                          EN 14790  en ASTM E337-15
                      Zuurstof                                                       EN 14789
                      Zwaveldioxide                                                  EN 14791
                      Koolstofmonoxide                                               EN 15058
                      Debiet                                                         EN 16911-1
                      Stof                                                           EN 13284-1
                      Ammoniak                                                       NEN 2826
                      Zware metalen                                                  EN 14385
                      Zoutzuur                                                       EN 1911-1,1911-2    en 1911-3
                                                                                                                                   Zoetermeer,
       IE
                      Dit   rapport bevat 16           pagina's   en 1  bijlage.
       2563E0F
       1084-RA3
       FO
                                                                                                                                                0000001334
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>24075977
         Bijlage 1
                   PrUZ
                        0000001335
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>24075977
         Voorstel    voor    metingen, monitoring      en  inspectie
          Versie: 1.0                                  Datum:   augustus 2023
          Installatie/processtap | stoffen             Uitvoeren              Monitoring               Sturing   op ERP’s  /Ranges     Frequentie van        Inspectie  en  onderhoud
                                                       metingen               ERP/Registratie van      ERP                             monitoring
                                                       concentraties          de volgende
                                                       stoffen                parameters
          Pulpdroger  West         Stof                Eenmaal per   jaar     monitoren   van  de      Aansturingssysteem              Monitoring continu    Jaarlijks na afloop van de campagne
                                   ammoniak                                   aardgasflow, primaire    gewijzigd sinds het laatste     tijdens campagne
                                                                              en secundaire lucht,     gebruik van   de droger. Exacte
                                                                              pulphoeveelheid,         ranges door ontbreken    van
                                                                              droge stofgehalte pulp | historische gegevens
                                                                              en diverse               onbekend.
                                                                              temperaturen in de
                                                                              droger
          Suikerproductie A en     stof                Meting 1 x per 3       Continumeting stof en | Suikerkoeler:                    Monitoring stof       Jaarlijks na afloop van campagne
          B (Suikerkoeler en                           jaar + ERP's cat. B    drukval (Mitrion         F3228_1 Moeder: Dp-max          (current + 30 min.    Dagelijks visuele inspectie
          suikerdroger)                                                       filtersysteem)           setpoint 8,0 mbar; Dp-min       gem., drukval
                                                                              Visuele inspectie        setpoint 7,0 mbar; stof max     continu, pulsen +
                                                                                                       30%                             vertielnr., tankdruk
                                                                                                       F3228-2 Dochter:    Dp-max      (voor pulsen) tijdens
                                                                                                       setpoint 4,0 mbar, Dp-min       campagne continu,
                                                                                                       setpoint 3.0 mbar, stof max     1x per dag visuele
                                                                                                       30%                             inspectie
                                                                                                       Suikerdroger:
                                                                                                       F3247 Dp-max setpoint 12,0
                                                                                                       mbar, Dp-min setpoint 10.0
                                                                                                       mbar, stof max. 60.0%
          Sproeivijvers            ammoniak                                   Temperatuur    en        Geen   afgasbehandeling,        Monitoring            Jaarlijks na afloop van de campagne
                                                                              debiet,                  geen   sturing op ERP’s         temperatuur    en
                                                                              ammoniakgehalte      in                                  debiet continu,
                                                                              water                                                    ammoniakgehalte
                                                                                                                                       water 2x per week
          Kalkoven A  (afzuiging   viuchtige           Eenmaal per 3   jaar   A/B:                     n.v.t.                          Monitoring continu    Jaarlijks na afloop van de campagne
          blustrommel,             organische  stoffen                        Aan/uit waterstroom                                      tijdens campagne
          gaswasser),  B (koeler,  stikstofdioxide     Eenmaal   per jaar     gaswasser
          overflow)                zwaveloxiden        Eenmaal per   jaar     Flow vast setpoint
                                   zoutzuur            Eenmaal per 3 jaar
                                   koolmonoxide        Eenmaal per jaar
                                   zware  metalen      Eenmaal per 3 jaar
          Sapzuivering (=          ammoniak            Meting 1 x per 3       Onderwaarde     flow,    Bij alarmen mbt.                Monitoring continu    Jaarlijks na afloop van de campagne
          carbonatatie)                                jaar + ERP's cat. B    flow beide gaswassers    onderwaarde flow wordt          tijdens campagne
          (gaswasser, in eerste                                                                        vanuit de centrale
                                                                                                       bedieningruimte ingegrepen
                                                                                                                                                                                                 0000001336
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>24075977
         aanleg een
         geurmaatregel)
         Jaarbedrijf doekfilter stof           Meting 1 x per 3        Continumeting stof en  F4500    Dp-max setpoint 9,0   Monitoring stof       Periodiek
                                               jaar + ERP's cat. B     drukval (Mitrion       mbar, Dp-min setpoint 8,0      (current + 30 min.
                                                                       filtersysteem)         mbar; stof max 32,0%, stof 30  gem., drukval
                                                                                              min.gem. max. 15,3*20          continu, pulsen +
                                                                                              minrukval: Vooralarm    bij    vertielnr., tankdruk
                                                                                              18.0   mbar, alarm bij 20 mbar (voor pulsen) tijdens
                                                                                              Stof: 30  min.gem. 2,0* max.
                                                                                                                       ,     campagne continu
                                                                                              3.0%
         Stoombketels           stikstofoxiden Meting   1 x per 3      Aardgasflow            Geen verdere                   Monitoring continu    Periodieke   inspectie door extern
                                               jaar en keuring                                afgasbehandeling               tijdens campagne      onderhoudsbedrijf
                                               eenmaal per vier
                                               jaar
         Bronswerketel          stikstofoxiden Eenmaal per    jaar     Aardgasflow            Geen verdere                   Monitoring continu    Jaarlijks tijdens proefdraaien wordt
                                                                       Temperatuur afgas      afgasbehandeling               tijdens campagne      de brandercurve opnieuw bepaald
                                                                       Brandercurve                                                                en ingesteld door externe partij
                                                                                              Softwarematig zo ingesteld                           (Stork)
                                                                                              dat alleen volgens de
                                                                                              brandercurve kan worden
                                                                                              gestookt
         Lamontketel            stikstofoxiden Meting   1 x per 3      Aardgasflow            Geen verdere                   Monitoring continu    Jaarlijks tijdens proefdraaien wordt
                                               jaar en keuring         Temperatuur afgas      afgasbehandeling               tijdens  campagne     de brandercurve opnieuw bepaald
                                               eenmaal per vier        Brandercurve                                                                en ingesteld door externe partij
                                               jaar                                           Softwarematig zo ingesteld                           (Stork)
                                                                                              dat alleen volgens de
                                                                                              brandercurve kan worden
                                                                                              gestookt
         Storkketel             stikstofoxiden Meting 1 x per 3        Aardgasflow            Geen verdere                   Monitoring continu    Jaarlijks tijdens proefdraaien wordt
                                               jaar en keuring         Temperatuur afgas      afgasbehandeling               tijdens campagne      de brandercurve opnieuw bepaald
                                               eenmaal per vier        Brandercurve                                                                en ingesteld door externe partij
                                               jaar                                           Softwarematig zo ingesteld                           (Stork)
                                                                                              dat alleen volgens de
                                                                                              brandercurve kan worden
                                                                                              gestookt
         Fakkels                Fijn stof      Fakkel wordt alleen   | Biogasflow,            Geen verder                    Visuele  inspectie    Periodiek
                                               in noodgevallen         temperatuur            afgasbehandeling,   geen       dagelijks, meting
                                               gebruikt, geen          Visuele inspectie      sturing op ERP’s               temperatuur    en
                                               waakvlam                                                                      flow continu
         Biofilter vergister    ammoniak       Meting eenmalig     +   Visuele inspectie flow n.v.t.                         Dagelijks             Dagelijks  visuele inspectie;
                                               ERP's cat. B            sproeiers                                                                   Elke drie maanden wordt de
                                                                                                                                                   luchtwasser gereinigd;
                                                                                                                                                   Jaarlijks wordt het biobed
                                                                                                                                                   omgeschept
                                                                                                                                                                                        0000001337
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>24075977
           Diffusie emissie open   stof            n.v.t.             Geen visueel               n.v.t.                    Monitoring bij bron n.v.t.
          opslag                                                      waarneembare                                         gedurende overslag
                                                                      stofemissie  bij opslag
                                                                      en op meer   dan 2
                                                                      meter  bij de bron  bij
                                                                      overslag
         *)  =
                dit betreffen    grenswaarden zoals deze door de leverancier zijn ingesteld.            De actuele waarde en de   ingestelde grenswaarde zijn voor de operator
         zichtbaar. Deze waarden zijn      nadrukkelijk   niet de stofconcentratie in         mg/Nm3     maar door Mitrion gekozen getallen.
                                                                                                                                                                               0000001338
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>