<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075754
                    DOCUMENT VIERVERLATEN                                 HCBC.01.02.02.102-04
            piz0     SFE
                           (Hogere Veiligheidskundige (CBC-V))            17 feb. 2023     Versie:
                                                                                            11
                                            PBZO-document
                                 Cosun Beet          Company      Vierverlaten
         Voor de meest actuele versie zie het elektronische Handboek
                                                                                                   0000000881
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075754
         Inhoud
         AE                 T_T.                                                                                                                            3
         1.    BeleidSVerKIaring ..........ooouee                  oii      srreennrrrsrrenensrssesesss
                                                                                                            sss seensnssss snensssssssnnnnnsssssnnnnnnssns  4
         Ih;                                                                                               hh      T_T,
                                                                                                                                                   hhh      5
            Ya BVI   [To a T=] le [ST ol 1 Tor | 011   SPURS                                                                                                5
            Het voorkomen van (zware) ongevallen is van essentieel belang voor een succesvolle en
            duurzame bedrijfsvoering. Daartoe worden de volgende veiligheidsprincipes gehanteerd: 5
            2.2  Doelstellingen (proces)veiligheid.                       ............    eee                                                               5
         3.    Beginselan VAN NEE DSIOIA                      ......uvmsmmsmmmiismms
                                                                                                       ssi sess ss sons sass ssn sissies vss rass 6
            3.1      Uitgangspunt, grondslag van het beleid............ooouii                                                         eee                   6
            3.2      Samenhang tussen het beleid en het veiligheidsbeheerssysteem (VBS)................. 7
         4.    De aard en omvang van de risico’s en criteria voor beoordeling van risico’s                                               .................. 7
         5.    Samenhang              risico’s       en  te  nemen       maatregelen...............oeee———                                                  8
         6.   Weergave van 4a risico’s Op NOOIAIINGIT                                 ....uivmsissimsisvvimsimmimirs
                                                                                                                                    isis ssssmsisssss 9
            6.1       Welke specifieke risico’s gelden voor het bedrijf.........ccooeeeeeiiieeeiiii                                       eee,              9
         7.    Boginscien van lst VBS-BYSIBBMAN                           ...rmmeermemsimimmessmn
                                                                                                            mess sont roses as seam ems assays mane 9
         8.    Bijlagen.............         ET
                                                TT"                                                            TL                          TTI
                                                                                                                                                           13
            Bijlage 1: RISICOMAIIR.                 ..ccocsrnssssnreonsnses eee eeetaeeeesstsieeeeeessstssesesssssseeeesessnnasessessnseseesesnnanes       13
            Bijlage 2: Scenario’s op installatie- en inrichtingsniveau                                  ............coooorrerenseeseeeseeesnenees          14
            Bijlzge   3:  Overzicht              DLOCBOUTES        YBE     cunaunimmsictimssssmima
                                                                                                              ns ans esis ia sassana ni ans 17
                                                                                pag. 2  van   17
                                                                                                                                                              0000000882
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075754
         0.   Inleiding
         Dit Pbzo document     beschrijft  het preventiebeleid ter voorkoming   van zware  ongevallen   voor
         de  inrichting van Cosun Beet     Company Vierverlaten.
         beide locaties.
         Binnen de Suikerfabriek     zijn dagelijks circa 200 medewerkers werkzaam      terwijl op de locatie
         van  de GEV    (een relatief statisch, eenvoudig   en overzichtelijk proces) een beperkt aantal
         (circa 6) medewerkers werkzaam zijn.
                                                      pag. 3 van 17
                                                                                                              0000000883
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075754
         1.   Beleidsverklaring
         Binnen de    inrichting  van Cosun Beet Company Vierverlaten vindt in de suikerfabriek de
         verwerking    van   bieten plaats tot suiker. Daarnaast wordt bij de Biomassavergister van Cosun
         Beet Company Vierverlaten reststromen door vergisting omgezet, waarbij het ontstane
         biogas als groen gas aan het gasnetwerk en fabriek wordt geleverd.
         Als gevolg van de aanwezigheid van stoffen met een fysisch gevaar, overschrijdt de
         inrichting de onderste drempelwaarde uit het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. Om de
         risico’s van deze opgeslagen stof te beheersen, beschikt Cosun Beet Company Vierverlaten
         over een Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO) en een veiligheidsbeheerssysteem
         (VBS).
         Dit PBZO-document        van  Cosun Beet    Company Vierverlaten verwoordt het gevoerde
         preventiebeleid     ter voorkoming   van zware  ongevallen, rekening houdend met de
         aanwezigheid en de omvang van de risico’s en waarin het aan het beleid gekoppelde VBS
         op hoofdlijnen is beschreven. Dit beleid omvat de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn
         van alle betrokkenen die werkzaamheden uitvoeren binnen de inrichting van Cosun Beet
         Company Vierverlaten, dan wel de inrichting bezoeken. Daarnaast dient het beleid zorg te
         dragen voor de integriteit van de installaties en assets (waaronder ageing).
         Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen
         betrokken    zijn. Het Brzo 2015 stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland.
         Ook regelt het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien. In de Rrzo
         (Regeling risico's zware ongevallen 2016) wordt de inhoud van het besluit verder uitgewerki.
         Cosun Beet      Company Vierverlaten hanteert     voor  de definitie van een zwaar ongeval zoals
         deze is   vastgelegd in het besluit Brzo 2015.
         Dit PBZO-document beschrijft het beleid ter voorkoming van zware ongevallen, de
         uitgangspunten van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en het kader voor de
         risicobeoordeling. Daarnaast beschrijft dit document hoe dit beleid binnen de organisatie      ten
         uitvoer wordt gebracht.
         Getekend, 16 februari 2023:
         XE     IEEE
         Plantmanager CBC-Vierverlaten
                                                       pag. 4 van 17
                                                                                                            0000000884
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075754
         2.    Doelstellingen
         Dit document beschrijft het Preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) zoals van toepassing
         op de bedrijfsactiviteiten van Cosun Beet Company Vierverlaten. Dit beleid is erop gericht
         zware ongevallen te voorkomen, te bestrijden en de effecten ervan te beperken. Dit PBZO
         vormt met het VBS het         veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van Cosun Beet Company
         Vierverlaten    en  is in  overeenstemming met het relevante artikelnummer (w.o. artikel 4) uit de
         Regeling     Risico’s  zware    ongevallen (Rrzo 2016).
         2.1  Veiligheidsprincipes
         Het voorkomen       van (zware) ongevallen is van essentieel belang voor een succesvolle en
         duurzame      bedrijfsvoering. Daartoe worden de volgende veiligheidsprincipes gehanteerd:
         e    Alle bedrijfsprocessen en assets kunnen zodanig worden beheerst dat letsel,
              beroepsziekten en (zware) ongevallen kunnen worden voorkomen.
         e    Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, anderen en het
              milieu.
         e
              \Veilig werken is de basis voor alle werkzaamheden. Cosun Beet Company stelt als eis
              dat ieder persoon (werknemer, uitzendkracht, contractor) in het bezit is van een VCA-
              certificaat. Kantoorpersoneel welke regelmatig aanwezig zijn in de productielocaties zijn
              ook in bezit van een VCA.
         e
              Arbo, veiligheid     en milieu rondgangen,    gemotiveerde en getrainde werknemers zijn een
              vereiste   om  te komen tot een     adequate implementatie en uitvoering van het beleid.
         e
              Toezicht, meten van de prestaties, audits en leren van incidenten zijn essentieel voor een
              continue verbetering van de veiligheid van personen, installaties, de omgeving en het
              milieu.
         2.2  Doelstellingen (proces)veiligheid
         Het is   voor  Cosun Beet      Company Vierverlaten van belang, om daar       waar  nodig,  het
         beheersen      van  veiligheid en milieueffecten zeker te stellen door:
         e    Het tot aanvaardbaar risico reduceren van risico’s met betrekking tot (zware) ongevallen
              en waar    mogelijk worden risico’s verder gereduceerd als er nieuwe technische
              ontwikkelingen zijn. Voldoen aan de best beschikbare techniek is het uitgangspunt.
         *
              Monitoring    en  beheersing    van  veiligheidsvoorzieningen  w.o.  onderhoud,   en  inspectie en
              ageing.
              Het voorkomen        van  incidenten.
              Het streven    naar   0 ongevallen.
              Monitoring    en  beheersing van assets m.b.t. ontwerp, gebruik,       onderhoud   en  ageing.
              Inzicht in veiligheidsperformance van contractor(s).
         Deze    hoofddoelstellingen zijn     concreet en meetbaar     uitgewerkt in jaardoelstellingen.
         Locatiedoelstellingen
         Alle  doelstellingen worden opgevolgd en tenminste jaarlijks geévalueerd ten einde te
         bepalen in hoeverre de kwaliteit van de vastgestelde beheersmaatregelen (LOD’s: Line                of
         Defence) toereikend zijn in het voorkomen van zware ongevallen.
         Aan de hand      van   ontwikkelingen, behaalde resultaten bijvoorbeeld van KPI's (Key
         Performance      Indicators), algemene doelstellingen, veranderingen, input van medewerkers,
                                                         pag. 5 van 17
                                                                                                                 0000000885
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075754
         etc. worden    jaarlijks de doelstellingen herzien en vastgelegd op   het gebied  van  veiligheid. Dit
         wordt actief   uitgedragen naar de medewerkers.
         Cosun Beet     Company     Vierverlaten zorgt  er als  vergunninghouder voor dat:
             e   ledereen op de hoogte is van het PBZO-beleidsdocument, door middel            van
                 voorlichtingen en dat dit beleid uitgedragen wordt door productieleiding      en
                 medewerkers.
             e   De  juiste maatregelen worden getroffen met het oog op het voorkomen van (zware)
                 ongevallen.
             e
                 Uitvoering van periodieke controle worden uitgevoerd, toezicht op relevante
                 (risicovolle) werkzaamheden door werknemers en derden en inspecties en audits
                 worden geévalueerd.
             e
                 Tijdige en afdoende acties worden uitgevoerd, zoals vastgesteld tijdens
                 bovengenoemde maatregelen en acties.
         3,       Beginselen       van   het beleid
         3.1     Uitgangspunt, grondslag        van   het beleid
         Binnen de    inrichting van de Cosun Beet Company Vierverlaten vindt voor de suikerfabriek de
         opslag plaats van formaline (13 ton ontvlambare vloeistof). Daarnaast vindt opslag plaats
         van 35 ton zwaveldioxide. Hoewel de hoeveelheid SO onder de drempelwaarde van Brzo
         2015 ligt, is deze stof acuut toxisch en kan bij het vrijkomen hiervan aanleiding geven tot een
         (zwaar) ongeval.
         Binnen de GEV vindt       opwekking   van biogas plaats in anaerobe reactoren op basis van
         vergisting  van   reststromen. Binnen de    inrichting kan maximaal 12,4 ton biogas worden
         opgeslagen.     De  inrichting aangewezen op grond van: Seveso lll Bijlage 1, Deel 1:
                                        is
         overschrijding van de hoeveelheid aanwezige stoffen (sommatiebepaling) met een fysisch
         gevaar.
         Het voorliggende document dient tevens ter voldoening aan de bedoelde wettelijke eisen met
         betrekking tot het PBZO-document. Dit document vormt de basis voor de beheersing van
         zware ongevallen en risico’s die zijn geidentificeerd bij Cosun Beet Company Vierverlaten en
         is de basis voor het veiligheidsbeleid.
         Uitgangspunt van het PBZO is dat veiligheidsrisico’s, milieurisico’s en gezondheidsrisico’s
         periodiek worden geidentificeerd en beoordeeld, waarbij toepasselijke maatregelen worden
         getroffen om die risico’s te beperken. Alle voorgevallen incidenten worden gerapporteerd,
         bijgehouden en geanalyseerd volgens vaste procedures binnen het VBS.
                                                       pag. 6  van 17
                                                                                                                0000000886
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075754
         3.2     Samenhang      tussen het beleid en het    veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
         Om de filosofie van Cosun Beet Company Vierverlaten op het gebied van veiligheid te
         vertalen  naar de praktijk, heeft Cosun Beet Company Vierverlaten een VBS ontwikkeld. Het
         VBS is er samen met het preventiebeleid (het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) op
         gericht om de geidentificeerde risico’s conform de beleidsdoelen op een hoog
         veiligheidsniveau te houden en het beleid uit te voeren.
         CBC-V heeft     ervoor gekozen een lokaal   preventiebeleid   zware ongevallen op te stellen. Bij
         het opstellen   van het lokale beleid in de vorm van   dit PBZO-document is door de
         Plantmanager beoordeeld of de lokale beleidsuitgangspunten passen binnen het corporate
         beleid van Cosun. Verder is corporate beleid niet direct opgenomen in het lokale beleid. Dit
         is tevens het geval met corporate documentatie: indien het voor het lokale preventiebeleid
         van CBC-V noodzakelijke documenten betreft zijn deze in het VBS specifiek aangewezen.
         Samengevat wordt via uitgangspuntendocumenten, procedures en werkinstructies in het
         operationele werk en in het VBS het beschermingsniveau gecontroleerd en bewaakt voor
         zowel de oorspronkelijke activiteiten als voor wijzigingen/vervangingen in-en- rondom de
         installaties en voorzieningen. Door deze wijze van veiligheidsbeheer wordt de werking van
         PDCA-systematiek constant geborgd.
         Het VBS wordt beheerd door de       veiligheidskundige.   Alle medewerkers hebben toegang tot
         de documenten.
         4.    De aard    en omvang     van  de risico’s   en  criteria  voor beoordeling   van   risico’s
          De aanwezigheid van zwaveldioxide, formaline en opwekking van biogas en de activiteiten
         welk hier mee samenhangen kan binnen de inrichting leiden tot zware ongevallen.
          De  beoordeling van mogelijke risico’s binnen Cosun Beet Company Vierverlaten vindt
         daarom    plaats aan de hand van de risicomatrix veiligheidsstudies (hierna: risicomatrix),
         die onderdeel van het PBZO-document is (zie bijlage 1). De risicomatrix wordt gebruikt bij
         de beoordeling van:
             -
                 opgestelde installatiescenario’s, getroffen maatregelen (Lines of Defence) in het
                  bijzonder;
                 maatregelen naar aanleiding van uitgevoerde veiligheidsstudies (zoals HAZOP-
                  studies en installatiescenario’s);
                 maatregelen naar aanleiding van onderzoek van (bijna)incidenten met een relevante
                  impact (zwaar ongeval).
         De risicomatrix   geeft op basis van de mogelijke gevaren (mens en milieu) inzicht in het risico
         (kans  en  effect) van optreden en in hoeverre (aanvullende) maatregelen noodzakelijk zijn.
         Voor het bepalen van de juiste risicomethodiek wordt de Lijst Risicomethodieken
         gehanteerd.
         Naast de risicomatrix wordt tijdens operationele uitvoering tevens gebruik gemaakt van de
         Fine en Kinney methodiek om aan de hand van kans en effect de risico’s te wegen. Het
         betreft hier met name risico’s van uit te voeren werkzaamheden en wordt derhalve
         bijvoorbeeld toegepast tijdens de Taak Risico Analyse welke een onderdeel is van het
         werkvergunning proces. Daar waar dit van toepassing is wordt dit in bijoehorende
         procedures omschreven en in de onderliggende werkinstructies uitgewerkt.
                                                     pag. 7 van  17
                                                                                                           0000000887
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075754
         5.   Samenhang        risico’s en   te nemen    maatregelen
         In beginsel wordt gestreefd naar het intrinsiek veilig ontwerpen van installaties. Indien
         maatregelen noodzakelijk zijn gaan preventieve maatregelen vdér repressieve maatregelen
         én technische maatregelen vooér organisatorische maatregelen. Hierbij wordt de
         arbeidshygiénische strategie gevolgd. De risicomatrix wordt door Cosun Beet Company
         Vierverlaten gebruikt om maatregelen en acties te prioriteren en om risico’s te verlagen.
         Indien het  (rest)risico “hoog” is (oranje) dienen technische maatregelen te worden getroffen.
         Als het restrisico  “erg hoog” (rood) is dienen de betreffende werkzaamheden te worden
         stopgezet  of  direct technische maatregelen te worden geinitieerd.
         Indien het restrisico “gemiddeld” (geel) is dienen maatregelen te worden geinitieerd tot
         minimaal ALARP (As Low as Reasonably Practical) of lager waarbij een kosten/baten
         afweging te worden gemaakt in relatie tot de doelstellingen van het bovengenoemde beleid.
         Bij een laag risico (groen) is het risico aanvaardbaar. Overeenkomstig het genoemde beleid
         en de veiligheidsprincipes, wordt continue en blijvend gestreefd naar het verbeteren van de
         veiligheid van personen, installaties, de omgeving en het milieu.
                                                      pag. 8 van 17
                                                                                                        0000000888
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075754
         6.   Weergave      van   de risico’s op    hoofdlijnen
         6.1      Welke   specifieke  risico’s  gelden  voor  het bedrijf
         In dit hoofdstuk worden de belangrijkste mogelijke ongewenste gebeurtenissen in hoofdlijnen
         beschreven. Hierbij is gekeken naar gevarenbronnen die bij Cosun Beet Company
         Vierverlaten kunnen optreden en daarbij mogelijk een zwaar ongeval kunnen veroorzaken.
         Op basis van de opgestelde installatiescenario’s is een aantal mogelijke ongewenste
         gebeurtenissen vastgesteld.
         In een tabel staat een samenvatting van de analyse van de scenario’s op installatie- en
         inrichtingsniveau (bijlage 2: scenario’s op installatie- en inrichtingsniveau) Van deze
         gebeurtenis in relatie tot een specifiek installatieonderdeel wordt de waarschijnlijkheid en  de
         reikwijdte/effect weergegeven.
         Het doel   van het beheersen    en bestrijden van deze   voorzienbare gevaren is:
         e   het beschermen     van mensen en     omgeving;
         e   het  beperken   van  milieugevolgen;
         e   het  beperken   van  economische schade.
         Voor al deze denkbare gevaren       zijn passende beschermingsmaatregelen
         geimplementeerd/gepland (zogenoemde Lines of Defence).
         7.    Beginselen     van   het VBS-systeem
         Het  veiligheidsbeheersysteem is uitgewerkt overeenkomstig        de zeven elementen  en
         onderstaand verder     toegelicht.
         Door het significant onderscheid van werkzaamheden binnen de inrichting van Cosun Beet
         Company: suikerfabriek versus GEV: qua omvang (bezetting), risico’s en complexiteit
         (installaties en processen), kent het VBS onderscheid voor de uitwerking van een aantal
         VBS-elementen.
         De grootste gevaren en risico’s bij Cosun Beet Company Vierverlaten in aard en omvang
         betreft het vrijkomen van zwaveldioxide, formaline en biogas. De vrijgekomen
         zwaveldioxide heeft toxische eigenschappen welk als gevolg van verspreiding een effect
         heeft binnen en buiten de inrichting. In tegenstelling tot het biogas (of digestaat) welk een
         max.   concentratie  van  150 ppm H.S heeft, waardoor als     gevolg van natuurlijke
         verspreiding   er een dermate verdunning plaats vindt dat     er geen sprake méér kan zijn van
         een explosief mengsel dan wel nadelige gevolgen als gevolg van blootstelling aan H.S.
         Deze risico’s zijn in detail beschreven in installatiescenario’s waarin tevens de genomen
         maatregelen zijn beschreven om deze risico’s te voorkomen dan wel te beperken.
                                                      pag. 9 van 17
                                                                                                          0000000889
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075754
         Element |    —
                         De   organisatie en     het  personeel
         Binnen dit element      zijn de volgende doelstellingen gesteld:
              -
                  ledere medewerker kent         zijn rol in het voorkomen    van zware  ongevallen   en  is daarom
                  bekend met      zijn of haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
              -
                  Door opleiding en communicatie zorgen dat alle medewerkers op de hoogte                  zijn van
                  het veiligheidsbeleid     en  op welke    wijze dit wordt uitgevoerd overeenkomstig      de
                  vastgestelde overlegstructuur.
                   Zorgdragen voor de nodige veiligheidsopleidingen en -instructies (zowel intern als
              -
                  extern) als wel het bespreken in het regulier overleg met de medewerkers.
              -
                   Structureel toereikende middelen beschikbaar stellen om uitvoering te geven aan het
                  veiligheidsbeleid.
         Element Il    —
                           De identificatie  en   beoordeling     van  de gevaren   van zware    ongevallen
         Binnen dit element      zijn de volgende doelstellingen gesteld:
                  Periodiek op systematische         wijze gebeurtenissen of activiteiten te kunnen
              -
                  identificeren die tot risico’s,   verstoring of zelfs zware ongevallen kunnen leiden.
              -
                  Te beoordelen wat de kans op en de omvang van de gevolgen zijn.
              -
                  De effectiviteit van getroffen (beheers)maatregelen (lines of defense) te beoordelen
                  op effectiviteit of mate   van   risicoreductie.
              Voor de Suikerfabriek en de GEV zijn op basis            van de  gestelde activiteiten en installaties
              separate installatiescenario’s opgesteld.
         Element Ill    —-
                           De controle op de      exploitatie
         Concreet    beschrijft dit uitgangspuntendocument de principes van de controle op de
         exploitatie welke CBC-V heeft opgesteld, gedocumenteerd, geimplementeerd en
         onderhouden om het voorkomen van zware ongevallen te waarborgen. Voor dit element zijn
         in het Preventie beleid zware ongevallen (PBZO document) de volgende doelstellingen
         opgenomen:
            Cosun Beet       Company Vierverlaten streeft ernaar deze risico’s zoveel mogelijk te
            voorkomen dan wel te         beperken en ervoor te zorgen dat de medewerkers veilig hun werk
            kunnen uitvoeren. Risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van
            vastgelegde procedures, werkinstructies en/of instructiekaarten. Cosun Beet Company
            Vierverlaten draagt zorg voor doelmatig toezicht tijdens de uitvoering van de
            bedrijfsactiviteiten door ervaren en vakbekwaam personeel. De toegepaste werkmethodes
            zijn 0.a.: werkvergunningen, toolbox, TRA, veiligheidsobservatierondes en fysiek toezicht.
             In geval van het veliligstellen van systemen (waaronder tanks, leidingen) worden separate
            stappenplannen opgesteld.
             Het beheersen van productieactiviteiten die veiligheid/Arbo problemen veroorzaken of
             kunnen veroorzaken, met inbegrip van de te treffen corrigerende maatregelen zodat er
            wordt voldaan aan de doelstellingen. Het voorkomen van veiligheid/Arbo problemen en
             het vastleggen van onveilige situaties/incidenten om hier op te kunnen verbeteren.
             Het beheersen van productieactiviteiten die milieubelasting veroorzaken of kunnen
            veroorzaken, met inbegrip van de te treffen corrigerende maatregelen zodat er wordt
            voldaan aan de doelstellingen. Het voorkomen van milieuproblemen en het vastleggen
            van   klachten/incidenten      om  hier op te kunnen verbeteren.
                                                          pag. 10  van 17
                                                                                                                     0000000890
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075754
         Gelet op het onderscheid in omvang en complexiteit zijn er voor de Suikerfabriek           en de GEV
         separate werkwijze vastgelegd ten behoeve voor de controle op exploitatie.
         Element IV    —
                          De wijze waarop    wordt  gehandeld bij wijzigingen.
         Binnen dit element    zijn de volgende doelstellingen gesteld:
                 Aan installaties worden geen wijzigingen uitgevoerd die de        integriteit van de
                 installaties kunnen beinvioeden om risico’s te voorkomen.
                 In de processen worden geen wijzingen doorgevoerd die risico’s met zich
                 meebrengen.
                 Voor de (samenstelling van) de organisatie worden geen wijzingen doorgevoerd met
                 een negatieve impact op de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden om
                 risico’s veroorzaakt door gebrek aan kwalificaties en/ of kennis te voorkomen.
                 Door het toepassen van de Management of Change procedure worden risico’s
                 veroorzaakt door wijzingen voorkomen of tot een minimum beperkt.
         Element V    —
                         Planning   voor  noodsituaties
         Binnen dit element    zijn de volgende doelstellingen gesteld:
                 Periodiek op systematische wijze gebeurtenissen of activiteiten te kunnen
                 identificeren die tot noodsituaties kunnen leiden.
                 Deze noodsituaties uit te werken in     noodplanscenario’s.
                 Aan de hand     van  de noodplanscenario’s te bepalen welke middelen noodzakelijk         zijn
                 voor CBC-V teneinde een bedrijfsnoodorganisatie op te zetten die tijdens een
                 noodsituatie adequaat en efficiént kan handelen.
                 De benodigde middelen te borgen in een noodorganisatie.
                 Opleidingen en trainingen van betrokken personeel in te richten.
         De  bedrijfsnoodorganisatie heeft    ten doel, dat  wanneer  zich een  ernstig incident voordoet,
         binnen de kortst mogelijke tijd doeltreffende en vereiste     maatregelen kunnen worden
         genomen. Het doel van deze maatregelen is:
                 Het beschermen      van  mensen, zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein.
                 Het uitvoeren    van  levensreddende handelingen voor mensen op het bedrijfsterrein.
                 Het tot een minimum beperken       van  schade   aan het milieu  en  middelen   en van
                 economische schade.
                 Het indammen      en  beheersen  (waaronder bestrijding)   van  de  gevolgen (effecten)  van
                 het incident.
                 Zorg dragen dat de productie     niet gehinderd   wordt door het incident.
         Element VI    —
                         Toezicht op    prestaties
         Concreet   beschrijft dit uitgangspuntendocument de principes van het toezicht op         de
         prestaties  welke CBC-V heeft opgesteld, gedocumenteerd, geimplementeerd en
         onderhouden om het voorkomen van zware ongevallen te waarborgen.
                                                     pag. 11  van 17
                                                                                                                0000000891
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075754
         Voor dit element zijn in het Preventie beleid     zware   ongevallen (PBZO document)    de
         volgende doelstellingen opgenomen:
                 De Plant   Manager    Vierverlaten en Productieleider Green Energy Vierverlaten zorgen
                 dat ten aanzien    van  het veiligheidsbeleid gestelde doelen, vereisen en verwachtingen
                 ter voorkoming     van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen worden:
                      o   beoordeeld (door monitoring      aan  de hand  van KPI)
                      o   @eévalueerd
                      o   verbeterd
                 Door   proactief te acteren in toezicht op de naleving van procedures en instructies    o.a.
                 door uitvoering van werkplekinspecties (dit zijn bij CBC-V de ‘6s rondjes’).
                Tevens acteert men actief in het geval van (bijna) ongevallen om te komen tot
                 corrigerende acties. Deze acties komen voort uit het systeem van melden en
                 onderzoeken.
         Element VII    —
                          Controle   en  analyse
         Binnen dit element    zijn de volgende doelstellingen gesteld:
                 CBC-V heeft     een  adequaat VBS     met als doel het voorkomen van zware     ongevallen te
                 voorkomen.
                 Jaarlijks vindt  een  managementreview plaats       om  de doelireffendheid en geschiktheid
                 van   het VBS vast te stellen, met als doel continue de     werking van het VBS en
                 daarmee de veiligheid prestatie te verbeteren.
                 Eenmaal per kwartaal worden de         doelstelling beoordeeld aan de hand van KPI met
                 als doel  om  tussentijds bijsturen mogelijk te maken.
                 Jaarlijks worden interne audits Brzo uitgevoerd waarbij alle elementen worden
                 beoordeeld. Dit met als doel de goede werking van het VBS te beoordelen en waar
                 nodig bij te stellen.
                                                      pag. 12  van 17
                                                                                                              0000000892
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075754
         8.   Bijlagen
         Bijlage       1: Risicomatrix
         RISICOMATRIXVEILIGHEIDSSTUDIES                                                                                                                                                                                       HSU01.02.02.004-01
         Winbeek    Peter (Manager           Projecten)                                                                                                                                | Versie:          1                                 16-ckt-2019
                     RISICOMATRIX VEILIGHEIDSTUDIES                                                                                                                                               KANS
                                                                                                                                          Onwaarschijnlijk               Praktisch                Zelden              Denkbaar        |Verwacht, bijna
                                                                                                                                                                       onmogelijk                                                             zeker
                                                                          Milieu                                                         I= nog nooit               Komt   minder dan       Komt        per 10    Komt eens per jaar  Komt meerdere
                     Veiligheid                                                                                                                                                                   eens
                                                                                                                                         voorgekomen                eens  per 10 jaar       jaar voor             Voor                keren per jaar voor
                                                                                                                                                                    WOOT
                     Gering: letsel zonder   verzuim of hinder            Milieu effect zonder impact         naar  omgeving
                                                                          waaronder:
                                                                          Kieine lekkage of spill
                                                                          Kleine brand
                     Belangrijk: letsel   met kort verzuim                Milieu    impact   naar  omgeving beperkt      tot:
                                                                          -
                                                                             kleine emissie     van stoff geur/geluid
                                                                          -
                                                                             brand
                                                                          zonder    blijvende   milieu schade
                                                      {invaliditeit);
                                                                                                                :
                     Ernstig; onherstelbaar effect                        Milieu impact      naar  omgeving
                     langdurig verzuim
                                                                          -
                                                                             redelijke    emissic van     stoff geur/geluid
                                                                          -
                                                                             brand
               ERNST                                                      waardoor directe       belasting    naar  omgeving
                     Zeer ernstig letsel: één dode (acuut of op           Milieu impact      naar  omgeving     :
                     termijn)
                                                                          -
                                                                             aanmerkelijke      emissie    van  stof/
                                                                          geurfgeluid
                                                                             grote brand
                                                                          -
                                                                          waardoor      blijvende  schade     naar  cmgeving
                     Ramp:   enkele  doden (acuut of op termijn)          Milieu impact      naar  omgeving     met
                                                                          catastrofale gevolgen       :
                                                                          -
                                                                             aanmerkelijke      emissie    van  stof/ geur/
                                                                             grote brand
                                                                          -
                                                                          waardoor      blijvende schade      naar  omgeving
                                                                          en   geen milieu herstel
                     Laag risico (geaccepteerd)
                                                                                                                                       a
                     Gemiddeld risico (geaccepteerd volgens ALARP (As Low              As Reasonably Practicable),         org         ISChe  maa
                                                                                                                                                      BEEN
                     Hoog  risico (  niet acceptabel risicoreductie    is   noodzakelijk), technische maatregelen
                     Erg hoog  risico  (Onacceptabel    risico, risicoreductie     is  noodzakelijk),    direct maatregelen     nodig om risico   te verlagen
                     De planning    van  beheersmaatregelen     in de tijd,   naar  aanleiding    van   de risico-score (Bijvoorbeeld: invulling      van  het termijn) is afhankelijk  van  de toepassing  van bovenstaande ‘Risicomatrix’.
                     Hierdoor zal de termijn waarop actie genomen moet worden bij                een  HAZOP     nieuwbouw,     HAZOP bestaande bouw of Iinstallatiescenario anders kunnen           zijn.
                     De toegepaste prioritering in termen       van  de planning      van  het nemen van     beheersmaatregelen      in de tijd, zal bij het desbetreffende onderzoek of document aantoonbaar vastgesteld        moeten zijn.
                                                                                                             pag. 13            van       17
                                                                                                                                                                                                                                                    0000000893
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075754
         Bijlage 2: Scenario’s op installatie-        en  inrichtingsniveau
         Suikerfabriek:
           Installatie = Ongevalstype              Kans                   Ernst (effect)           Reikwijdte effect
                                                                                                   op basis van
                                                                                                   effectafstand
                 1       Vrijkomen SO2 als ~~ (Onwaarschijnlijk
                         gevolg van corrosie | (A)
                         van de breekplaat
                 2       Lekkage SO2 bijde         Praktisch onmogelijk
                         losslang (koppeling)      (B)
                 3       Vrijkomen van SO2         Zelden (C)
                         ten tijde van lossen
                         van tankwagen als
                         gevolg van bevriezing
                         neutralisatieleiding
                 4       Vrijlkomen van SO2         Onwaarschijnlijk                               Buiten inrichting
                         als gevolg van             (A)
                         leidingbreuk
                         (overbelasting van
                         leidingbrug)                                                           ~
                 5       Vrijkomen SO2 als         Praktisch onmogelijk |                          Buiten inrichting
                         gevolg van aanrijding     (B)
                         vrachtauto tegen
                         verdampers/leidingwe
                         rk.
                 6       Imploderen   van          Praktisch onmogelijk
                                                                        |
                                                                                                   Buiten inrichting
                         formalinetank   tijdens   (B)
                         afname
                         (bedrijfsvoering) als
                         gevolg van bevriezing
                         waterslot (winter)
                 7       Lekkage bij losslang Zelden(C)
                         formaline als gevolg
                         van  onvoldoende
                         aansluiting.
                 8       Vrijkomen   van           Zelden  (C)
                         formaline ten tijde  van
                         opstart fabriek als
                         gevolg van een
                         openstaand
                         aftappunt.
                 9       Vrijkomen van             Zelden  (C)                                     Binnen  inrichting
                         hoeveelheid formaline
                         als gevolg van   een
                         lekke  pakking.
         In deze tabel wordt de    term Mens   gebruikt, Deze komt   overeen  met de kolom veiligheid van de
         risicomatrix
                                                        pag. 14 van  17
                                                                                                                      0000000894
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24075754
         Green    Energy  Vierverlaten:
          Installatie = Ongevalstype            Kans                  Ernst      Reikwijdte effect
                                                                                 op basis van
                                                                                 effectafstand
                1       Vrijkomen biogas als Denkbaar (D)                        Buiten inrichting’
                        gevolg van falen
                        fakkel
                2        Brand a.g.v.           Zelden  (C)             liet arn Binnen inrichting
                         heetwerkzaamheden
                        binnen ATEX-
                        zonering
                3       Vrijkomen biogas als    Zelden  (C)                      Binnen  inrichting
                        gevolg van lekke
                         pakking
                        compressorruimte
                4        Brand als gevolg van Praktisch onmogelijk
                        ontsteking binnen       (B)
                        ATEX-gebied
                5       Vrijkomen biogas als Praktisch onmogelijk
                        gevolg van scheur in (B)
                        doek.
                6       Vrijkomen biogas    als Denkbaar    (D)
                        gevolg van
                        stroomuitval
                7        Brand als gevolg van   Onwaarschijnlijk(A)              Buiten inrichting’
                        aanrijding digestaat
                        tank
                8        Brand als gevolg  van  Praktisch onmogelijk             Buiten inrichting’
                        bliksem in              (B)
                         navergister
                9        Brand als gevolg  van  Praktisch onmogelijk             Binnen inrichting
                        ontsteking  ATEX-       (B)
                        gebied
               10       Vrijkomen   van  H2S in Denkbaar (D)                     Binnen  inrichting
                        besloten ruimte
               11       Vrijkomen niet          Zelden (C)                       Binnen  inrichting’
                        condenseerbare
                        gassen   (CO2)  met
                                                     pag. 15   van 17
                                                                                                     0000000895
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>24075754
           Installatie = Ongevalstype          Kans                    Ernst                    Reikwijdte effect
                                                                                                op basis van
                                                                                                effectafstand
                         3000 ppm H2S    nabij Praktisch
                         indamper              onmogelijk (B)
                12       Vrijkomen HzS in      Zelden  (C)                                      Buiten inrichting’
                         digestaat als gevolg
                         van schuimvorming
                13       Explosie als gevolg    Onwaarschijnlijk (A)                            Buiten inrichting’
                         van  ontsteking van
                         LEL mengsel in tank
                         (als gevolg van
                         onderdruk)
                14       Vrijkomen van         Zelden  (C)                                      Buiten inrichting’
                         digestaat en Hz2S als
                         gevolg van hoog
                         vloeistofniveau tank
         De effecten buiten de inrichting beperken zich met name tot geuroverlast. Als gevolg van de
         aanwezige hoeveelheid HS (max 150 ppm) in biogas, zal doordat het vrijgekomen biogas
         zal worden verdund met de buitenlucht geen        sprake zijn  van  blootstellingseffecten in de
         directe omgeving voor de mens.
         2
           Het betreffende scenario is herzien   naar  aanleiding    van de toevoeging   van
         veiligheidsmaatregelen
                                                    pag. 16  van  17
                                                                                                                   0000000896
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>24075754
         Bijlage 3: Overzicht procedures VBS
         Nummer                  Naam                                          VBS elementen
                                                                               Iii   [iii [iv |v | vi] vii
         HCBC.02.54.01.000-04     Uitgangspuntendocument Organisatie      en   xX
                                 personeel
         HCBC.02.52.01.100-04     Procedure  Werving en selectie               X
         HCBC.02.54.01.101-04     Procedure In-  uitdiensttreding              ¥%
         HCBC 02.54.01.102-04     Procedure Communicatie                       X
         HCBC.02.54.01.103-04     Procedure  Opleiden en trainen               X
         HCBC.01.02.54 009-04     Uitgangspuntendocument Identificatie    en      X
                                 beoordeling van gevaren
         HCBC.01.02.54.010-04     Procedure CBC-V Identificatie   van gevaren     X
         HCBC.02.54.03.000-04     Uitgangspuntendocument Controle      op de         X
                                 exploitatie
         HCBC.02.54.03.100-04     Procedure Productie                                X
         HCBC.02.54.03.101-01     Procedure Onderhoud                                X
         HCBC.05.33.14.000-04    Omgang    met  hulpstoffen                          X
         HCBC.05.60.20.000-04     Procedure Overdracht MOC      naar Onderhoud       X
                                 vice versa  CBCV
         HCBC.05.60.30.000-04     Procedure overdracht   van  onderhoud  naar        X
                                 productie vice versa CBCV
         HCBC.05.40.20.000-04     Procedure Werkvergunningen                         X
         HCBC.05.33.00.100-04     Procedure Daily management systeem                 X
         HCBC.02.54.04.000-04     Uitgangspuntendocument Beheer wijzingen                 X
         HCBC.01.02.03.001-01     Procedure Management of Change                          X
         HCBC.01.02.50.009-04     Uitgangspuntendocument Planning voor                        X
                                 noodsituaties
         HCBC.01.02.02.102-04     Procedure Planning   voor  noodsituaties                    X
                                 Vierverlaten
         HCBC.02.54.06.000-04     Uitgangspuntendocument Toezicht      op de                       X
                                 prestaties
         HCBC.01.08.40.101-04     Procedure Melden    en afhandelen                                X
                                 Arboincidenten
         HCBC.01.05.01.201-01    ARBO, Veiligheid en Milieu rondgangen                             X
         HCBC.02.54.07.000-04     Uitgangspuntendocument Controle en                                   X
                                 analyse
         HCBC.05.70.40.000-04     Procedure Management review BRZO CBCV                                X
         HCBC.05.80.40.000-04     Procedure Interne audit Brzo                                         X
         HCBC.01.04.01.000-01     Procedure  Opstellen en uitvoeren                                    X
                                 maatregelen ter verbetering
                                                  pag. 17  van 17
                                                                                                           0000000897
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>