<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075747
                                                         PEUZ
         Cosun Beet         Company Vierverlaten
         PGS 10    toetsing
         Rapportnummer FQ 1108-55-RA-001 d.d. 23 november 2022
                                                               0000000486
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                             PEUZ
         Cosun Beet                   Company Vierverlaten
         PGS 10          toetsing
         opdrachtgever              Cosun Beet       Company Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-55-RA-001
         datum                      23 november 2022
         referentie                        5.1.2e     /FQ 1108-55-RA-001
         verantwoordelijke          ing.            512e
         opsteller                  ing.
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,           @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk  12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven —
                                                        disseldorf— dortmund  -
                                                                                berlijn —
                                                                                          niirnberg -
                                                                                                      leuven -
                                                                                                               parijs
                                                                                                                      —
                                                                                                                        lyon
                                                                                                                             0000000487
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                            Pru
                         Inhoudsopgave
                         Inleiding                                                                         5
                         Beschrijving opslagvoorziening                                                    6
                         Toetsing    aan  voorschriften      uit de PGS10                                  7
              Ww         Algemene maatregelen                                                              7
              Ww      N= Afstanden                                                                         7
              Ww         Afstand tot  gebouwen      en brandbare   opslagen                                7
              Ww      BW Veiligheidsmaatregelen       die van  invloed  zijn op afstanden tot objecten     8
              Ww      vi Afstand tot  objecten    in de  omgeving,   waar  gewoond en/of gewerkt   wordt 8
                         Uitvoering     van  de  opslag                                                    9
                         Algemene    informatie
                                                                                                           Ow
              SNE L
         -
                         Aantal reservoirs
         T
                         Vliuchtreservoir
           -
                         Opslag bij lagere   druk                                                          Y
                         Het afleveren                                                                     0
            HDS          Toepassingsgebied      van  gekoelde opslag                                       0
                         Opslag bij omgevingstemperatuur                                                   Ww
             WS          Algemeen                                                                          0
                         Stationaire  Opslagreservoirs
         Is  WW          Transportreservoirs                                                             3 Ow
            DBD          Aansluiting   van  transportmiddelen     en  transportreservoirs               ed
                         Algemeen                                                                        3 O00
            BADBR
         b DD
         A
                         De
                         De
                             aansluiting
                             aansluiting
                         Aansluitleidingen
                                          van
                                          van
                                               spoorketelwagens
                                              transportreservoirs
                                                                                                         3
                                                                                                         3
                                                                                                         3
                                                                                                            2
                                                                                                            a
                         Drijfgasvoorziening                                                            ml  ms
            LDA          Algemeen                                                                        3
                         Scheidingsafsluiters                                                            3  2a
            LLL
         FE LT
                  A
                         Drukbeveiliging
                         Kwaliteitsbewaking
                         Verdampers
                                                                                                         3 2
                                                                                                         3
                                                                                                        mm
                                                                                                            =
                      —  Algemeen                                                                        3 NN
                  OET WN Constructie
                         Drukmeting
                                                                                                         3
                                                                                                         a
                                                                                                           MN
            OO
         EEOO
                      A
                      nn
                         Drukbeveiliging
                         Temperatuurmeting
                                                                                                         =
                                                                                                        —_ NR
                                                                                                               0000000488
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                 PEUZ
         4.6.6  Niveaubewaking                                                           12
             5  Constructie      van     stationaire     opslagreservoirs    voor vloeibaar
             zwaveldioxide                                                               13
             6  Onderhoud     en   inspectie                                             14
           6.1  Logboek                                                                  14
           6.2  Controles  tijdens bedrijf                                               14
           6.3  Inspectie                                                                14
           6.4  Openen   van reservoirs                                                  14
           6.5  Wijzigingen  en   reparaties                                             14
           6.6  Werkvergunning                                                           15
             7  Procedures                                                               16
             8  Veiligheidsmaatregelen                                                   17
           8.1  Algemene maatregelen                                                     17
         8.1.1  Alarmerings-  en  detectiesysteem                                        17
         8.1.2  Noodplan                                                                 17
         8.1.3  Werkinstructie   voor werken met zwaveldioxide                           17
         8.1.4  Persoonlijke Beschermingsmiddelen                                        17
           8.2  Maatregelen bij ontsnapping       van zwaveldioxide                      17
         8.2.1  Transportincidenten                                                      17
         8.2.2  Ongevalsbestrijding                                                      18
         8.2.3  Het bestrijden  van  de  lekkages                                        18
           8.3  Maatregelen   in  geval  van  brand                                      18
           8.4  Persoonlijke bescherming       en eerste hulp bij ongevallen             18
             9  Bedieningspersoneel                                                      19
           9.1  Selectie                                                                 19
           9.2  Inwerken                                                                 19
           9.3  Opleiding                                                                19
           9.4  Het in stand houden     van  de  vaardigheden.                           19
             10 Conclusie                                                                20
                                                                                            0000000489
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                                 PEUZ
            1
              Inleiding
              In  opdracht     van   Cosun Beet      Company is        in voorliggend rapport het resultaat van de
              toetsing    van  de   opslag  van   vloeibare zwaveldioxide in een bovengrondse opslagtank aan
              de     PGS     10    beschreven.       Het     onderzoek      is   verricht    in  het    kader   van   een
              revisievergunningaanvraag           voor    de    inrichting  van    Cosun    Beet Company Vierverlaten
              (hierna   te noemen:     CBC-V). De inrichting is gelegen        aan  de Fabriekslaan 12 te Vierverlaten.
              In figuur   1.1 is de  ligging van   de  inrichting   in de omgeving      gegeven.
         f1.1 Situering Cosun Beet Company Vierverlaten in de omgeving
                                                                                                            \
                                                                                                                    |
              Onderdeel      van  de aanvraag     voor   de   revisievergunning     is de algemene beschrijving van de
              inrichting (zie rapport FQ 1108-23-RA-004) waarin                  een   uitgebreide beschrijving van de
              diverse processen binnen de           inrichting    van  CBC-V is opgenomen. In de       sapwinning wordt
              zwaveldioxide      gebruikt   om   het ruwsap       en dunsap    aan  te  zuren en zo  op de gewenste    pH
              gebracht.     Dit document     geldt als     aangewezen document in het kader           van  het toepassen
              van  de Beste beschikbare Technieken (BBT).
                                                                                                                          0000000490
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                                PEUZ
         2
           Beschrijving opslagvoorziening
           Dit rapport voorziet in de         toetsing      van   de    opslag    van   en   het    gebruik      van   vloeibaar
           zwaveldioxide. Binnen de          inrichting    van    CBC-V is één zwaveldioxidetank                  aanwezig.         In
           figuur 2.1   is de situering   van   de zwaveldioxidetank           en  de laad-      en    loslocatie  van    de tank
           weergegeven.
           De zwaveldioxide tank betreft         een   enkelwandige         tank met    een     lekbak. Ten zuiden         van    de
           zwaveldioxidetank is op korte afstand de laad-             en   loslocatie  voor     zwaveldioxide      gelegen.
           Ligging bovengrondse zwaveldioxidetank en laad- en loslocatie voor zwaveldioxide binnen inrichting CBC-V
                                                                                                   3A
                                                                                                  a ‘\
                                                                                                              \ Legenda:
                                                                                                                 Bl Zwaveldioxidetank
                                                                                             pi
                                                                                                     5
                                                                                                          -_   |
                                                                                                                 [1 Verdampershuis
                                                                                                    .            I Laad- en loslocatie
                                                                                                       h         7 Vulpunt
                                                                                                                                       0000000491
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                                   Pru
           3
             Toetsing               aan       voorschriften uit de PGS10
         3.1 Algemene maatregelen
             Toegankelijkheid
             De  opslagvoorziening        is bereikbaar vanuit meerdere           richtingen met voertuigen.
             De  opslagvoorziening         is opgesteld     in een  rij van   5  opslagreservoirs. De zwaveldioxidetank
             is  aan    het   uiteinde    van de rij gesitueerd. Op de aangrenzende opslagtank en het
             aangrenzende verdampershuis              na  is rondom     een   strook van   3 meter  vrijgehouden.
             Afscherming
             Het reservoir is beschermd tegen             aanrijdingen door middel van een betonnen muur, deze
             muur heeft tevens een brandwerende werking. Wordt voldaan aan maatregelen van
             afscherming. De afscherming van het reservoir ten gevolge van ontploffende naastgelegen
             tanks: het meest       nabijgelegen      reservoir bevat      natronloog 25%, deze stof is niet explosief.
             Indien   een   ander reservoir tot      ontploffing    zou   komen    zou de natronloog 25% tank als extra
             afscherming, bovenop             de   reeds     aanwezige brandmuur,            voor   de  zwaveldioxidetank
             fungeren.
         3.2 Afstanden
             In de    nabijheid    van   de zwaveldioxidetank worden geen brandbare stoffen                    opgeslagen.
             Formaline 37%        (gestabiliseerd     met 10%      methanol) kent       een  vlampunt   van  circa 62 °C  en
             valt hiermee onder K3 vloeistoffen, echter bestaat de vloeistof voor                 meer   dan 50% uit water
             en   zal  hiermee niet brandonderhoudend                   zijn.   Hiermee    valt formaline 37    niet onder
             brandbare stoffen.
         33  Afstand tot        gebouwen         en   brandbare        opslagen
             Grenzend     aan   de brandmuur       van   de zwaveldioxidetank is         een gebouw    met verdampers    ten
             behoeve     van   de  uitvoering    van  zwaveldioxide       (drijfgas) gesitueerd.   Dit verdampersgebouw
             is, op de plafondconstructie           met o.a.    hout na, uitsluitend met niet-brandbare materialen
             uitgevoerd.     Ook   zijn hier  bijna  geen brandbare       objecten    in  opgeslagen.
             Ten noorden       van  het reservoir tevens       een  brandbaar      gebouw op 12 meter (kortste afstand)
             gesitueerd.     De  zuidgevel     van   het meest     nabijgelegen gebouw heeft een oppervlakte van
             90,2    m*    (breedte     16,4    m   x   hoogte 55 m). In figuur 3.1 is de afstand van de
             zwaveldioxidereservoirs           tot    gebouwen met brandgevaarlijke stoffen waarbij de
             warmtestralingsintensiteit 10 kW/m? bedraagt weergegeven. Het ten noorden gelegen
             brandbare gebouw heeft aan de zuidgevel geen openingen. Hiermee wordt voldaan aan de
             minimaal     aan te  houden afstand (zie ook PGS 10 par. 4.3).
                                                                                                                             0000000492
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                                  PEUZ
         3.1 Afstand van zwaveldioxidereservoirs tot brandbare gebouwen
                        .
                  A    -                         Afstand   van   zwaveldioxydereservoirs lot
                        i
                                                 gebouwen     met   brondgevooriyke stoffen
                                                 (De maximale warmtestralingsintensiteit op de
                   1000                            wand van het reservoir bedraogt 10 kW/m?)
                             0-10% operingen     Brandwerendhexd 30      minuten
                        E
                                 0%  openingen   Brandwerendhed 60 minuten
                            "2035             0       230      S      00 2030 S0           1000 20003000500
                                                                    Gevelopperviokte   in   mM? ———n
             Op    circa   14    meter    (kortste afstand)        ten   zuiden    van    de zwaveldioxidetank is     een
             opslagplaats      voor   gasflessen gesitueerd. Vanwege de afstand                 tot het reservoir en de
             geringe hoeveelheid opgeslagen brandbare gassen die hier conform de PGS                          15 worden
             opgeslagen      is het verdedigbaar       dit risico als verwaarloosbaar klein te beschouwen.
         3.4 Veiligheidsmaatregelen die                  van    invloed     zijn  op afstanden tot       objecten
             De reeds aanwezige betonnen                 muur     die rondom de zwaveldioxidetank is           gesitueerd
             fungeert als brandmuur.
         3.5 Afstand tot        objecten      in de     omgeving,        waar    gewoond en/of gewerkt wordt
             Voor dit onderdeel wordt          verwezen naar        het onderzoek kwantitatieve      risico-analyse (QRA)
             welke is opgenomen in de          bijlage van de revisievergunningaanvraag.
                                                                                                                          0000000493
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                          Pru
               Uitvoering              van      de    opslag
           4.1 Algemene      informatie
         4.1.1 Aantal reservoirs
               Er is sprake van  1 opslagreservoir   met  zwaveldioxide.
         4.1.2 Vliuchtreservoir
               N.v.t.
         4.1.3 Opslag bij lagere    druk
               N.v.t.
         4.1.4 Het afleveren
               Naast de   dampspanning      wordt ten behoeve     van het afleveren  van  zwaveldioxide   gebruik
               gemaakt   van  overdruk.
           4.2 Toepassingsgebied          van   gekoelde opslag
               N.v.t.
           4.3 Opslag bij omgevingstemperatuur
         4.3.1 Algemeen
               Zwaveldioxide wordt      aan het reservoir onttrokken door middel    van drijfgas.
               Zwaveldioxide wordt in vloeistoffase onttrokken        aan  het reservoir. Het reservoir is in de
               open lucht   opgesteld.
         4.3.2 Stationaire   Opslagreservoirs
               Productafname
               Het reservoir is via    een  verdamper aangesloten      op  een verbruiksinstallatie   en is in de
               directe  nabijheid  van  het reservoir gesitueerd.
               Opstelling  van het reservoir
               Water kan zich niet       ophopen    op de bodem waarop het reservoir is          opgesteld.  Er is
               voldoende      ruimte     naast,   onder     en   boven    het   reservoir   om     inspectie   en
               onderhoudswerkzaamheden uit te          voeren.  De verdampers van de zwaveldioxidetank zijn
               op korte afstand    van de tank in het   aangrenzende verdampersgebouw opgesteld. Hiermee
               worden de    vloeistofleidingen   zo kort mogelijk gehouden.
                                                                                                                   0000000494
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                                   Pru
               Opstelling   van   stationaire   opslagreservoirs
               Onder het zwaveldioxidereservoir is               een   opvangbak geplaatst.     In de  opvangbak is een
               pomp     aanwezig       om    het hemelwater weg te pompen. De brandmuur                   fungeert als de
               afscheiding    van    de  opvangbak.     Hiermee omsluit de brandmuur het          reservoir volledig. In de
               nabijheid    van   het reservoir is    een   windzak    aanwezig.   Zowel het reservoir als de windzak is
               doelmatig     verlicht.
               Opstelling   van   reservoirs in   een  gebouw
               N.v.t.
         4.3.3 Transportreservoirs
               N.v.t.
           4.4 Aansluiting        van     transportmiddelen            en  transportreservoirs
         4.4.1 Algemeen
               Aan de eisen uit 5.4, 8.3       en  8.4 wordt aan voldaan.
               Situering
               Het   aansluitpunt      van  de  tankwagen is aan       de  zuidzijde op enkele meters van het reservoir
               gelegen.    Het zuiden       van   de opstelplaats      van   de tankwagen voor zwaveldioxide en het
               aansluitpunt       is   de    reeds   benoemde         opslag   van   gasflessen gesitueerd.      Van   deze
               opslaglocatie      voor    gasflessen zijn    slechts enkele stoffen brandbaar. Gezien de          beperkte
               hoeveelheid      aan   brandbare stoffen die hier        zijn opgeslagen wordt het     risico op brand   van
               de  tankwagen      en   het  aansluitpunt    als verwaarloosbaar klein    geacht.
               Uitvoering
               De vaste    leidingen van en naar de stationaire opslagreservoirs zijn voorzien van afsluiters.
               Er  zijn in de   vloeistofleiding ook op afstand bedienbare afsluiters aanwezig. De leidingen
               ter    plaatse     van      de    afsluiters    zijn voorzien van een           functieaanduiding       zoals
               ‘'vloeistoftoevoer’, ‘gasretour’       en ‘drijfgas’. Het aansluitpunt is in  de open lucht op circa 1     m
               boven het      plaatselijke maaiveld gesitueerd. De opstelplaats              voor   laden   en  lossen  van
               tankwagens      is  uitgevoerd     als kerende     voorziening   met aan   de randen   van een rooster ten
               behoeve    van   de afstroom      van  hemelwater.
               Voorzieningen
               Het   aansluitpunt en de opstelplaats voor laden en lossen is middels TL-lampen verlicht. Het
               aansluitpunt is afgesloten voor het overige verkeer dat over het terrein van CBC-V rijdt. In
               de controlekamer is de          bediening     van   de op afstand bedienbare afsluiters      gesitueerd. Op
               elke hoek van het tankenpark                   waar    de   zwaveldioxidetank     onderdeel    van   is, zijn
               noodstopschakelaars gesitueerd.                 De   koppelleidingen     worden     door    de tankwagen
               meegevoerd.       Er  zijn PBM's beschikbaar       bij de  opstelplaats.
                                                                                                                             0000000495
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                       PEUZ
         4.4.2 De  aansluiting   van spoorketelwagens
               N.v.t.
         4.4.3 De  aansluiting   van
                                     transportreservoirs
               N.v.t.
         4.4.4 Aansluitleidingen
               Algemeen
               De   aansluitleidingen zijn uitgevoerd als buigzame leidingen     en  zijn zowel chemisch als
               fysisch geschikt      voor  de   transport  van   zwaveldioxide   onder     alle  voorkomende
               omstandigheden. De aansluitleidingen worden uitsluitend voor          vloeibaar zwaveldioxide
               gebruikt. De aansluitleidingen zijn onderdeel van de tankwagen        en  in  eigendom  van   de
               transporteur.
               Uitvoering
               Aansluitleidingen worden     voor  aanvang  van elke lossing gecontroleerd als onderdeel     van
               de  losprocedure.
           4.5 Drijfgasvoorziening
         4.5.1 Algemeen
               Aan de eisen uit deze   paragraaf wordt  voldaan.
         4.5.2 Scheidingsafsluiters
               Aan de eisen uit deze   paragraaf wordt  voldaan.
         4.5.3 Drukbeveiliging
               De maximale      procesdruk  van  het  zwaveldioxidesysteem bedraagt 6,6 bar. De druk van
               perslucht   in het systeem bedraagt 7,0 bar. Hiermee is de druk van het drijfgas niet meer
               dan 1 bar hoger dan de maximale procesdruk.
               Kwaliteitsbewaking
               Het    gebruikte drijffgas  bevat   geen  verontreinigingen   en is  voorzien    van filters  en
               (vocht)afscheiders.
                                                                                                                0000000496
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                              Pru
           4.6 Verdampers
         4.6.1 Algemeen
               Hierin worden geen eisen of voorwaarden vermeld.
         4.6.2 Constructie
               Door   Lloyds Register    wordt iedere drie    jaar  een  keuring aan  de zwaveldioxidetank     en  alle
               bijbehorende aftakkingen        verricht. De meest recente      keuring (anno 2021) is als akkoord
               bevonden. Hieruit concluderen         wij dat de zwaveldioxidetank adequaat          is uitgevoerd   en
               voldoet  aan  ‘de Regels’   uit de voormalige    Dienst  voor het Stoomwezen.
               In bijlage 1 is de meest recente     keuring (2021)    opgenomen.
         4.6.3 Drukmeting
               De   verdamper      is voorzien    van   een  ter   plaatse  afleesbare   aanwijzing    van  de  in  de
               dampruimte     van   het toestel heersende druk.     Bij een te hoge druk gaat  bij de controlekamer
               een  signaal af.
         4.6.4 Drukbeveiliging
               Dit is door middel    van een   regelsysteem geregeld.
         4.6.5 Temperatuurmeting
               Ter  plaatse van   de  verdampers is een temperatuurmeter aanwezig. In het verdampershuis
               zijn een viertal verdampers aanwezig. Per campagne zijn steeds twee verdampers in bedrijf.
               leder jaar worden de verdampers afgewisseld.
         4.6.6 Niveaubewaking
               In het  verdampershuis      wordt het niveau    van   het vloeibare zwaveldioxide in het toestel op
               peil gehouden.      Indien het niveau te      hoog    wordt wordt de toevoer      van    zwaveldioxide
               vanuit de tank    tijdelijk gestopt terwijl   de afname     doorloopt.  Als het niveau    weer  op  een
               normale waarde      ligt wordt de toevoer    naar de   verdamper  weer   geopend.
                                                                                                                        0000000497
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                     PEUZ
         s Constructie van stationaire opslagreservoirs
           voor vioeibaar zwaveldioxide
           In  hoofdstuk 6      van  de   PGS   10  worden    eisen gesteld    aan  de  uitvoering van   de
           opslagvoorziening, de appendages, de flenzen, leidingen, etc. Door Lloyds Register wordt
           iedere drie jaar een keuring aan de zwaveldioxidetank en alle bijbehorende aftakkingen
           verricht.   De    meest  recente  keuring (anno 2021)      is   als akkoord   bevonden.  Hieruit
           concluderen      wij dat de zwaveldioxidetank     adequaat   is  uitgevoerd en  voldoet aan  ‘de
           Regels’  uit de  voormalige  Dienst voor  het Stoomwezen.
           In bijlage  1 is de meest recente  keuring (2021)  opgenomen.
                                                                                                            0000000498
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                            Pru
             Onderhoud                en     inspectie
         6.1 Logboek
             Het  logboek  worden de in deze      paragraaf genoemde       gegevens     bijgehouden.
         6.2 Controles     tijdens bedrijf
             De   werking   van    de   op   afstand   bedienbare     afsluiters, alarmerings-, beveiligings-         en
             vergrendelingssystemen behorende bij het zwaveldioxidereservoir wordt ten minste eens
             per maand getest tijdens de bietencampagne. Buiten de campagne is de installatie uit
             bedrijf en worden onderhoud en (indien nodig) reparaties verricht. Voor aanvang van de
             bietencampagne      wordt de    gehele  installatie hardware-    en   softwarematig getest.
         6.3 Inspectie
             Eenmaal per drie     jaar  wordt   een   algehele inspectie aan de opslaginstallatie door Lloyds
             Register (voormalige     Dienst  voor   het Stoomwezen)      uitgevoerd. De leidingen worden eens
             per  jaar gecontroleerd.      De  algehele controle van de meet- en regelapparatuur vindt
             eenmaal   per jaar plaats.
         6.4 Openen     van   reservoirs
             In  het Cosun     handboek is hiervoor        een    checklist opgenomen         met   de te verrichten
             werkzaamheden op        volgorde.   CBC-V streeft   ernaar om    gelijktijdig  met  het  eindigen   van  de
             campagne     een  lege  zwaveldioxidetank te hebben. Als dit niet het            geval  is dan wordt de
             tank  leeggepompt      naar  een   tankwagen.    Als de tank     vrij  is van  vloeibare zwaveldioxide,
             worden     de                       door    middel            drijffgas           de    neutralisatietank
                              SO,-dampen                            van                 naar
             getransporteerd.     In   de   neutralisatietank    wordt    de geleidbaarheid        van     de  vloeistof
             (natronloog 11%) gemeten.           De   geleidbaarheid neemt af doordat het natronloog de
             instromende         neutraliseerd. Zodra de geleidbaarheid constant is, is de concentratie
                            SO,                                                                                     SO,
             in de opslagtank voldoende laag. Hierna wordt de tank geopend en wordt de tank via
             natuurlijke wijze geventileerd.      Na  labmetingen     mag de tank pas door medewerkers (met
             doelmatige PBM's)     betreden worden. Bovenstaande is          procedureel vastgelegd.
         6.5 Wijzigingen      en  reparaties
             Wijzigingen   en  reparaties worden zodanig uitgevoerd dat de             constructie  blijft voldoen   aan
             de   ontwerpcriteria. Wijzigingen worden            van   tevoren      uitvoerig besproken       door   het
             Management of Change (MOC). Dit bestaat            uit een  multidisciplinair    team  zodat met zoveel
             mogelijk aspecten rekening gehouden          wordt alvorens    wijzigingen door     te voeren.
                                                                                                                         0000000499
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24075747
                                                               PEUZ
         6.6 Werkvergunning
             Voor werkzaamheden   aan de zwaveldioxidetank is  bij CBC-V  altijd een werkvergunning
             benodigd. Deze werkvergunningen voldoen aan de in deze  paragraaf genoemde eisen.
                                                                                                    0000000500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>24075747
                                                            PEUZ
         7 Procedures
           In het Cosun handboek zijn per stof opgenomen welke procedures doorlopen dienen te
           worden   voor  de beoogde werkzaamheid     met  de betreffende  stof. Zo ook  voor
           zwaveldioxide.
                                                                                              0000000501
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                              PEUZ
               Veiligheidsmaatregelen
           8.1 Algemene maatregelen
         3.1.1 Alarmerings-   en  detectiesysteem
               Bij lekkage    van   zwaveldioxide     gaat   er  een    akoestische    en  visueel  alarm    af zodat
               belanghebbenden bijtijds        worden   gewaarschuwd.      In het  bedrijfsnoodplan zijn  de stappen
               opgenomen hoe gehandeld           moet worden     als  een   lekkage zich voordoet. Detectoren zijn
               afgesteld  op de   genoemde concentraties        en  zijn gesitueerd bij:  de laad-  en  loslocatie, de
               tank, de fabriek  en in het verdampershuis.
         8.1.2 Noodplan
               In het  bedrijfsnoodplan van CBC-V zijn de uit de voeren handelingen in het geval van               een
               lekkage concreet uiteengezet. Het noodplan voldoet aan de eisen uit deze paragraaf.
               In de  nabijheid  van   de zwaveldioxidetank is     een windzak gesitueerd. Bij     CBC-V worden     bij
               een ongeval de    First responders (voormalige bedrijfsbrandweer) ingezet.
         3.1.3 Werkinstructie   voor    werken met zwaveldioxide
               Het laden   en  lossen   van   de zwaveldioxide wordt verricht door externen (leverancier           van
               zwaveldioxide).   Dit              is
                                      personeel opgeleid       om met    zwaveldioxide te werken.    Tijdens  de laad-
               en losactiviteiten is  er altijd een deskundige   van   CBC-V   aanwezig.
         8.1.4 Persoonlijke Beschermingsmiddelen
               Voor   personeel   dat werkzaamheden verricht met zwaveldioxide worden doeltreffende
               PBM's beschikbaar     gesteld.
               De beschikbare PBM's betreffen onder andere               doelmatige handschoenen,        een   op het
               gezicht  aansluitende    veiligheidsbril  en een volgelaat filterbusmasker.
               Na het  gebruik van   filterbussen worden deze direct       ingenomen    en vernietigd.
           8.2 Maatregelen bij ontsnapping               van  zwaveldioxide
         8.2.1 Transportincidenten
               In het  bedrijfsnoodplan      is opgenomen hoe      gehandeld      dient te worden   bij alle  mogelijk
               voorkomende     ongevallen.
                                                                                                                        0000000502
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                                Pru
         8.22  Ongevalsbestrijding
               In het    bedrijfsnoodplan zijn        de  procedures   in  geval   van   een  ongeval   opgenomen. De
               inspectie    voor   het brandweerwezen is in 1982          opgeheven.     In de huidige situatie worden
               Inspectie Leefomgeving          en Transport (ILT)  en Omgevingsdienst Groningen benaderd.
         8.23  Het   bestrijden    van   de  lekkages
               Bij  een  lek wordt de druk in het reservoir verminderd door het onttrekken               van  gasvormig
               zwaveldioxide         naar     de   verbruikers    (leegtrekken      tank)   en    vervolgens   naar    de
               neutralisatietank      (veilig stellen).
               Indien    een   ander    geschikt    reservoir beschikbaar is wordt de inhoud          van  het lekkende
               reservoir     zo   spoedig      mogelijk overgebracht        in  het    andere    beschikbare   reservoir,
               bijvoorbeeld de tankwagen van                de  transporteur.    Bij lekkage     van  zwaveldioxide   uit
               apparatuur,leidingen etc. moeten              de afsluiters   in de zwaveldioxide       toevoerleidingen
               onmiddellijk      worden     gesloten.   Het resterende zwaveldioxide wordt         zo  spoedig mogelijk
               afgevoerd      en vernietigd.
               Er is   een    vernietigingsinstallatie (zogenaamde neutralisatietank) aanwezig              waar  zoveel
               mogelijk vrijkomende zwaveldioxide naar afgevoerd wordt.
               Er wordt     rekening gehouden         met  grote dichtheid   van  zwaveldioxide     voor wat betreft het
               uitzakken     van  het gas   over  de bodem    naar lager gelegen    ruimtes.
               Er is  een   brandweerspuit aanwezig om richting te geven aan de gaswolk                 om de schade te
               mitigeren. De beroepsbrandweer handelt een incident verder af.
           8.3 Maatregelen          in  geval    van   brand
               In  geval   van   brand worden      tankwagens    van  de laad-   en   losleiding  worden  gekoppeld    en
               buiten de gevaarzone         geplaatst.
           8.4 Persoonlijke bescherming                 en  eerste  hulp bij ongevallen
               Al deze eisen worden in het              bedrijfsnoodplan   vermeld waardoor        adequaat gehandeld
               wordt    bij ongevallen.
                                                                                                                          0000000503
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                        PEUZ
             Bedieningspersoneel
         9,1 Selectie
             Laad-  en loshandelingen   worden door externe verricht. Het (externe)     personeel voldoet  aan
             deze eisen. Tevens is     bij de laad-   en  losactiviteiten  altijd een deskundige   van   CBC-V
             aanwezig   om te controleren of de   procedure wordt nageleefd.
         9.2 Inwerken
             Nieuw   personeel dat met     zwaveldioxide gaat werken wordt door         ervaren medewerkers
             ingewerkt en begeleid.
         9.3 Opleiding
             Het  personeel wordt zowel theoretisch als     praktisch geschoold.
             Zoals reeds benoemd laad-      en loshandelingen worden door externe verricht. Het (externe)
             personeel voldoet    aan   deze eisen. Tevens is bij de laad- en losactiviteiten altijd een
             deskundige   van  CBC-V  aanwezig    om te  controleren of de    procedure wordt  nageleefd.  Aan
             al deze eisen wordt voldaan.
         9.4 Het in stand     houden     van  de  vaardigheden.
             Hieraan wordt voldaan. Tevens     krijgt het personeel jaarlijks een herhaling van theorie.
             Brand-  en  ongevalsoefening worden regelmatig geoefend onder begeleiding van de first
             responders.
             Het  personeel dat met zwaveldioxide werkt is     getraind  om   met PBM's te werken.
                                                                                                               0000000504
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                     Pru
               wConclusie
                Uit de beoordeling blijkt  dat de zwaveldioxidetank voldoet aan de van toepassing zijnde
                voorschriften uit de PGS 10.
                                                                                            Zoetermeer,
                Dit rapport bevat 20  pagina's en 1 bijlage.
       ERIKB
       EBSCZ5Y
                                                                                                         0000000505
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>24075747
         Bijlage
         Keuring
                 1
         zwaveldioxidetank
                           PEUZ
                                0000000506
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>24075747
                                                                                                                                                                 LR Nederland B.V.
                                                                   RAPPORTAGE                                       VERKLARING                                   Reginnal Otlice Groningen
                                                                                                                    VAN                                          Postbox              6
                                                                    INSPECTIES
                                           Lloyd's ‘                                                                                                             9750 AA              Haren GN
                                           Register                 GEBRUIKSFASE                                    HERKEURING                                   Phone               +31    (0)50 53 39 696
                                                                                                                                                                 Fax                 +31    (0)50 53 39 550
                                                                                                                                                                     i
                                                                                                                                                           Dat
                                                                                                                                                           a
                       ,
              REGISTERNUMMER:                                      8037787                 ITEMNUMMER: SO2                opslagtank                                                             17-07-18
                                                                                                                                                           mspectie:
              naam/adres/woonplaats GEBRUIKER:                                             Plant:                                                          Kenmerk + datum      van Verklaring       van
              Cooperatieve Koninklijke        Cosun U.A., Cosun Beet         Company]                                                                      ingebruikneming, Vergunning of
              Fabriekslaan 12                                                              Plaats   van  opstelling:                                       Verklaring van Geen Bezwaar:
              0745 AG GRONINGEN                                                           Fabriekslaan 12 te Vierverlaten                                  Kenmerk:                   VVI/8037787
              NEDERLAND                                                                                                                                    d.d.:                      21-10-05
                         REDEN VAN INSPECTIE:
                         Periodiek    volgens Warenwetbesluit      Drukapparatuur art.        22
                         UITGEVOERD DOOR:
                         LLOYD'S REGISTER NEDERLAND B.V.
                         Aard    van de inspectie                                                                                                             x  |Resultaat   *
                                                                                                                                                                                                 Datum
                  1      |Herbeoordeling volgens plan (indien niet aanwezig plan opstellen)                           Ref:         11-01-05                   X         A                       16-06-21
                 2       |Visueel inwendig onderzoek ruimte(n):                                                                                               X        AMI1                     16-06-21
                 3       |Visueel   uitwendig onderzoek                                                             (Onbekleed)                               x         A                       16-06-21
                 4       [Visuele    inspectie van de losgenomen appendages
                 5       |Herbeproeving op:                         bar, medium:                                     Ruimte(n):
                 6       |Calibratie controle
                 7       |Controle    veiligheidsappendage(s)                                                                                                           A                       16-06-21
                         |Niet  destructief   onderzoek     uitgevoerd                                                                                                                          16-06-21
                 8                                                                        rapportnr:                                                                    A
                 9       |Overig / Aanvullend /       Specificatie:
                         |*
                 x           RESULTAAT VAN DE INSPECTIE / BEVINDINGEN / EINDOORDEEL:
                                      A            Acceptabel, geen gebreken geconstateerd.
                            AM Toelaatbare     afwijkingen geconstateerd (aard van de afwijking en maatregel omschrijven)
                 x                 AMI             Geen bezwaar tegen in bedrijfname toestel.
                                   AM2             Afwijkingen werden meteen verholpen.
                                   AM3             Opheffen van de afwijking is nodig.
                            AQ Ontoelaatbare afwijkingen geconstateerd (aard van de afwijking en maatregel omschrijven)
                                                   Na opheffen afwijkingen en voor in bedrijfname opnieuw keuren (geen Verklaring van Herkeuring afgeven)
                                    AQIl
                                    AQ2            Vergunning / VGB / VVI wordt ingetrokken (geen Verklaring van Herkeuring afgeven)
              OPMERKING, AARD VAN DE AFWLIKING, MAATREGELEN, ADVIES:
              Vat visueel in     en  uitwendig afgenomen : inwendig lichte pitting onderzijde tank acceptabel.diepete <                  0,5 mm
              Uitwendig       geen  opmerkinging.
              Wanddikte meting uitgevoerd resultaat akkoord zie SGS TM-7841920.
              Veiligheden overhaald en getest door                        ,meetbrieven gezien akkoord.
              Breekplaten gezien akkoord.
              Bijlage toegevoegd:                                                                                 [INSPECTIE GEREED:                       Ja
                    Op      basis  van    bovenstaand         positief eindoordeel               kan deze       Rapportage Inspecties               Gebruiksfase tevens worden                  opgevat      als
                                                                                     VERKLARING VAN HERKEURING
            [  Datum:                                16-06-21
                                                                                                                  [Plaats:                                 GRONINGEN
                                                                                                        Witnessed                               .
                                                                                                                                            ET
                                                                                                        Reviewed      —
                                                                                                                    Geautoriseerde surveyor:
                                                                                                     ——
                                                                                                     nl Register   Nederland B.V.             A
                     2.1.2¢
              Volgende periodieke herkeuring uiterlijk                 in:                 12-2024                  Aantekening gemaakt           op het Aantekenblad:                Ja
                                                       Lloyd's Register Nederland B.V. (Reg. no. 24247948) is a limited company registered in the Netherlands.
                                                Registered office: K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam. A subsidiary of Lloyd’s Register Group Limited.                                            wo
                Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively. referred to in this clause as Lloyd's
                   Register’. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this
               document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any
                                                                                                                                                                                                               A
                                                                responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
         Form B1-410          (2016)
                                                                                                                                                                                                                  0000000507
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>