<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                  PrUZ
                Cosun Beet Company emissies naar de lucht
                                                      -
                inclusief emissie controle plan (ECP)
                Onderdeel aanvraag omgevingsvergunning (revisie)
                Concept
       IE       Rapportnummer FQ 1108-60-RA-001 d.d. 23 juni 2023
       20ZEAB !
       108-RA1
       FQ
                                                                       0000001137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                               PEUZ
         Cosun Beet Company emissies naar de lucht              -
         inclusief emissie controle plan (ECP)
         Onderdeel aanvraag omgevingsvergunning (revisie)
         Concept
         opdrachtgever              Cosun Beet       Company Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-60-RA-001
         datum                      23  juni   2023
         referentie
                                   EEE                     FQ   1 108-60-RA-001
         verantwoordelijke
         opsteller                               5.12e
                                    +31         5 1.2e
                                                    @peutz.nl
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, FEEEopeutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR  2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, 1ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven   —
                                                          disseldorf —
                                                                       dortmund  -
                                                                                   berlijn —
                                                                                             niirnberg -
                                                                                                         leuven -
                                                                                                                  parijs
                                                                                                                         —
                                                                                                                           lyon
                                                                                                                                0000001138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075996
               Inhoudsopgave
            1  Inleiding
            2  Emissies
               Installaties en  proces
            N=
         N
               Emissiepunten
               Diffuse emissies
            BW Zeer  zorgwekkende    stoffen
            3  Beoordeling     en  monitoring
            =  Kader
         ww
            hw
               Emissiegrenswaarde
         Ww    Plan van  aanpak
         Ww    Monitoring   en controle
                                              0000001139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                      PEUZ
         1
           Inleiding
           In opdracht   van  Cosun Beet    Company is een inventarisatie uitgevoerd   naar emissies  naar de
           lucht ten  gevolge    van  Cosun Beet    Company Vierverlaten (hierna CBC-V) gelegen       aan  de
           Fabriekslaan    12  te  Groningen.    Dit rapport is onderdeel     van  een   aanvraag   om    een
           omgevingsvergunning (revisievergunning)        ex artikel 2.6 van de Wet   algemene bepalingen
           omgevingsrecht (Wabo).
           Doel  van  het onderzoek is het in kaart   brengen   van  de emissies naar  de lucht ten  gevolge
           van  de  aangevraagde activiteiten en deze te beoordelen aan de hand van beschikbare
           kaders. Voor een uitgebreide beschrijving van het productieproces wordt verwezen naar de
           algemene beschrijving van de inrichting behorende bij de vergunningaanvraag (rapport
           FQ 1108-23-RA-005).
           Voorliggende rapportage       is  gebaseerd  op de thans beschikbare     (meet)gegevens. In dit
           rapport is  tevens een voorstel voor een emissie controle     plan (ECP) opgenomen gebaseerd
           op   de  beschikbare     informatie.   Metingen kunnen alleen gedaan worden tijdens de
           campagne, die    loopt van  september tot  en met februari.
                                                                                                              0000001140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                                           PEUZ
            2 Emissies
         2    Installaties            en    proces
              Binnen de         inrichting vinden bij        een   aantal    installaties/processtappen           emissies    naar    de lucht
              plaats. Representatieve                emissie vindt alleen         plaats tijdens          de campagne, die         loopt van
              september tot en met februari.                De in dit kader relevante installaties             en processtappen zijn:
                  pulpdrogerij (Pulpdroger West);
              —
                  suikeropslag (droging/koeling);
              —
                  sproeivijvers;
              —
              —-
                  kalkoven;
                  sapzuivering;
              —
                  jaarbedrijf doekenfilter;
              —
                  vijf stoomketels: Bronswerkketel                        88  MW,, Storkketel               Lamontketel            48,5 MW,,,
              —
                                                                   van                                  en                 van
                  huurketel 59         van    6,0 MW, en huurketel 58          van  6,8 MW;
              —
                  cv-installaties;
              —
                  fakkel;
              —
                  biofilter     vergister.
         2.2  Emissiepunten
              In tabel 2.1 is         een     overzicht opgenomen            van   de relevante emissiepunten, de stoffen die
              worden       geémitteerd,          de   voorzieningen      die  zijn getroffen      om      de emissie te reduceren           en  op
              welke      wijze wordt gemonitord.
         t2.1 Overzicht emissiepunten
              Nr. Installatie          Beschrijving           Stoffen                   Emissie reducerende            Wijze van monitoring
                                                                                        voorzieningen
              1   Pulpdroger  West ~~  Emissiepunt drogen     Stof                      Multicyclonen                  Aardgasflow
                                       perspulp               Iwaveldioxide             Low NO, burners                Primaire en secundaire lucht
                                                              Ammoniak                                                 Pulphoeveelheid   en
                                                              Stikstofoxiden                                           drogestofgehalte
                                                                                                                       Diverse temperaturen in de
                                                                                                                       droger
                                                                                                                       Zuig/trekventilator toeren
                                                                                                                       en druk
              2A  Suikerproductie      Emissiepunt van de     stof                      Intensief filters              Drukval over filters
                  droger               suikerproductie
              2B  Suikerproductie      Emissiepunt van de     stof                      Intensief filters              Drukval over filters
                  koeler               suikerproductie
                                                                                                                                                    0000001141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                                                       PrUZ
         Nr. Installatie            Beschrijving                   Stoffen                         Emissie reducerende           Wijze van monitoring
                                                                                                   voorzieningen
         3   Sproeivijvers          Diffuse emissie ten            ammoniak                        Nog geen                      Temperatuur en debiet
                                    gevolge van het afkoelen
                                    door sproeien
         5A Kalkoven                Dit emissiepunt wordt de       Vluchtige organische stoffen ~~ gaswasser                     Temperatuur, flow en niveau
                                    sigaar genoemd en via dit      Stikstofoxiden
                                    punt wordt het teveel aan      Zwaveloxiden
                                    kalkovengas gespuid. Er ~~     Zoutzuur
                                    wordt met name CO en           Koolmonoxide
                                    (0, geémitteerd.               Iware metalen
         5B Kalkoven                Dit emissiepunt bevindt     ~~ Vluchtige organische stoffen ~~ Koeler om de dampen te koelen Temperatuur en flow
                                    zicht naast het                Stikstofoxiden
                                    emissiepunt van de             Iwaveloxiden
                                    Storkketel. Dit zijn de        Zoutzuur
                                    dampen   die vrijkomen  bij      Koolmonoxide
                                    het blussen van de stenen.     Zware metalen
         5C Carbonatatie            De afgassen  van  de           Vluchtige organische stoffen ~~ gaswasser                     Temperatuur, flow en niveau
                                    carbonatatie                   Stikstofoxiden
                                                                   Iwaveloxiden
                                                                   Zoutzuur
                                                                   Koolmonoxide
                                                                   Iware metalen
         6   Sapzuivering                                          ammoniak                        gaswasser
         7   Jaarbedrijf doekfilter                                stof                            doekenfilter
         8   Stoomketel 58          stookinstallatie               stikstofoxiden                                                Periodieke keuring
             Stoomketel 59          stookinstallatie               stikstofoxiden                                                Periodieke keuring
             (v-installaties        stookinstallatie               stikstofoxiden                                                Periodieke keuring
             Bronswerkketel,        stookinstallatie               zwaveloxiden                                                  Periodieke keuring
             Lamontketel,                                          stikstofoxiden
             Storkketel                                            koolwaterstoffen
         9    Fakkel                                               fijn stof                       .
                                                                                                                                 Geen monitoring
                                                                   stikstofoxiden
         10 Biofilter vergister                                    ammoniak                        biofilter                     Vochtgehalte en
                                                                                                                                 temperatuur
                                                                                                                                 Zuurgraad
                                                                                                                                 Filterweerstand
                                                                                                                                                             0000001142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                             PEUTZ
         2.3 Diffuse emissies
             Binnen de    inrichting  is sprake van  diffuse emissie. Het gaat dan     om  de ammoniakemissie   bij
             de  sproeivijver  en de emissie   van  stof bij  de diverse op-  en  overslag van droge bulkgoederen
             binnen de    inrichting.
             Voor  een  beschrijving van de sproeivijvers wordt verwezen naar de aanvraag. Voor de op- en
             overslag   van   droge bulkgoederen gaat het om de open opslag van kalksteen, cokes en
             antraciet, grond, zand, suikerbieten, plantaardige stromen voor de vergister. Om diffuse
             emissie   van    stof te voorkomen worden de            volgende goodhousekeeping maatregelen
             getroffen. Uitgangspunt is geen visueel waarneembare stofverspreiding bij             de bron voor de
             opslag en op 2 m afstand van de bron bij overslag.
                Wegen regelmatig schoonhouden;
             —
             —
                Snelheid   van  de voertuigen beperken;
                Wegen besproeien indien noodzakelijk;
             —
             —
                Schoonspuiten voertuigen bij       het verlaten   van  het terrein;
                Bevochtigen bulkgoed (indien noodzakelijk);
             —
             —
                Zoveel   mogelijk gesloten mechanisch transport;
                Beperken storthoogte;
             —
             —
                bij te hoge windsnelheid     vindt geen    overslag  meer   plaats.
         2.4 Zeer    zorgwekkende         stoffen
             Voor wat betreft de emissie      van ZZS kunnen de       volgende zware metalen genoemd worden:
             cadmium,       koper, nikkel en        lood.     Minimalisatieverplichting en het te hanteren
             vermijding/reductieprogramma         worden     in voorschriften vastgelegd.
                                                                                                                    0000001143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                                                      PEUZ
            ;
              Beoordeling                             en         monitoring
         3.1  Kader
              In tabel 2.2 is per             emissiepunt het toepasselijke kader aangegeven                             en  de in het       toepasselijke
              beoordelingskader opgenomen                            range.
         t3.1 Overzicht      emissiepunten      en beoordelingskader
              Nr.       Installatie/processtap         Stof                     Kader   voor wat betreft                        Range   in mg/m,’
              1        Pulpdroger West                 zwaveldioxide (SO)       BREF voedingsmiddelen     en                         30-100
                                                                                zuivelindustrie
                                                       stof                     BREF voedingsmiddelen     en                          5-100
                                                                                zuivelindustrie
                                                       ammoniak (NH)            Activiteitenbesluit (gA.3)                              30
                                                       stikstofdioxide          Activiteitenbesluit                                     70
              2A, 2B Suikeropslag (droging/koeling)    stof                     Activiteitenbesluit                                    2-5
              3        Sproeivijvers                   ammoniak                 Activiteitenbesluit/diffuus                           diffuus
              5A, BC Kalkoven                          vluchtige organische     BREF Productie van cement,                            10-30
                                                       stoffen (VS)             ongeblust kalk en
                                                                                magnesiumoxide;
                                                       stikstofoxiden (NO,)                                                          100-350
                                                       zwaveloxiden (S0,)                                                            50-200"
                                                       zoutzuur    (HCI)                                                                10'
                                                       koolmonoxide (CO)
                                                       metalen
              6        Sapzuivering                    ammoniak                 Activiteitenbesluit
              7        Jaarbedrijf doekfilter          stof                     Activiteitenbesluit
                       Stoomketels                     zwaveldioxide (S0,)      Activiteitenbesluit
                                                       stikstofoxiden (NO,)     Activiteitenbesluit
                                                       koolwaterstof (C,H,)     Activiteitenbesluit
              8        Cv-installaties                 stikstofoxiden (NO,)     Activiteitenbesluit
                       Bronswerkketel, lamont ketel,   zwaveloxiden             Activiteitenbesluit
                       Storkketel                      stikstofoxiden           Activiteitenbesluit
                                                       koolwaterstoffen         Activiteitenbesluit
              9        Fakkel                          (fijn) stof              Activiteitenbesluit
                                                       stikstofoxiden           Activiteitenbesluit
              10       Biofilter vergister             ammoniak                 Activiteitenbesluit                                     30
              1 In de vigerende vergunning zijn geen grenswaarden voor deze stoffen opgenomen. Deze stoffen zijn in het verleden dan ook niet gemeten.
              2 Bij CBC-V is een gemengde toevoer schacht oven (GTS0) aanwezig. Hiervoor zijn in de BREF geen emissie-eisen opgenomen voor koolmonoxide.
         3.2  Emissiegrenswaarde
              In     onderstaande              tabellen        is    per   emissiepunt de              aan   te    vragen        emissiegrenswaarde
              opgenomen inclusief onderbouwing op basis                                van    de thans beschikbare              (meet)gegevens.
                                                                                                                                                           0000001144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                                                   PEUZ
         t3.2 Aan te vragen emissie pulpdrogerij
              Nr.    Stof                          Range           Aan te vragen emissie   Onderbouwing
                                                in mg/m,’                in mg/m,’
                                                                         bij 15% 0,
               1     zwaveldioxide (S0,)          30-100                      30           Uit resultaten  van  de  metingen volgt een emissie van circa   5  mg/m*
                                                                                           Aldus kan voldaan worden       aan de ondergrens van de BREF.
                     stof                          5-100                      75           Uit resultaten  van  de  metingen volgt een emissie tussen de 55     en 75
                                                                                            mg/m’. Omgerekend        naar  16% 0; .
                                                                                           Aldus kan voldaan worden       aan de waarde van 75  mg/m’ zoals
                                                                                           opgenomen in de      vigerende vergunning. Gelet op de aard van het
                                                                                           stof  (kleverigheid) worden lagere waarden met deze installatie niet
                                                                                           haalbaar   geacht. Ombouw naar een ander type droger/stofafvang
                                                                                           ligt vooralsnog   niet in de planning.
                                                                                           Metingen    kunnen worden verricht als de    pulpdroger weer in bedrijf
                                                                                           gaat.
                     ammoniak                        30                       30           De emissie   aan ammoniak is nog niet vastgesteld.    Uitgegaan    wordt
                                                                                           van  30  mg/m’ zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. Zie ook
                                                                                           paragraaf 3.3 inzake het plan van aanpak.
                     stikstofdioxide                 70                       70           Uit resultaten  van  de  metingen volgt een emissie van circa 23 mg/m’
                                                                                           (16% 0,). Aldus kan voldaan worden       aan  de waarde uit het
                                                                                           Activiteitenbes| uit.
         t3.3 Aan te vragen emissie suiker koeler en          droger
              Nr.    Stof                                Range          Aan te vragen emissie     Onderbouwing
                                                      in  mg/m,’                inmg/m.
                                                                              actueel % 0,
              2A     stof                                  2-5                      2             Uit resultaten  van de  metingen volgt een  emissie van <    1 mg/
              enB                                                                                 m’. Aldus kan voldaan worden      aan de ondergrens  van   de BREF
                                                                                                  en Activiteitenbesluit.
         t3.4 Aan te vragen emissie     sproeivijvers
              Nr.    Stof                                Range          Aan te vragen emissie     Onderbouwing
                                                      in  mg/m,’                inmg/m}
              3      ammoniak                               A                       -
                                                                                                  De emissie  aan  ammoniak is het   gevolg van van diffuse
                                                                                                  emissie. (CBC-V werkt   aan verdere reductie van de
                                                                                                  ammoniakemissie.
                                                                                                                                                                      0000001145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                                             PEUZ
         t3.5 Aan te vragen emissie kalkoven
              Nr.    Stof                    Range             Aan te vragen emissie   ~~ Onderbouwing
                                           in mg/m,’                  in mg/m,’
                                                                      bij 11% 0.
              5A,    vluchtige organische     10-30                        10             Uit resultaten   van  de metingen volgt een     emissie  van  circa 7  mg/
              BenC   stoffen                                                              ms,. Dit is op  basis  van een  eenmalige meting. Tijdens de
                                                                                          volgende campagne zal de emissie opnieuw worden vastgesteld.
                                                                                          Zie ook  paragraaf 3.3 inzake het plan van aanpak.
                     stikstofdioxide        100-350                       100             Uit resultaten   van  de metingen volgt een emissie van <        100   mg/
                                                                                          m’. Aldus kan voldaan worden       aan   de ondergrens van de BREF.
                     zwaveloxiden            50-200                        35             Uit resultaten   van  de metingen volgt een emissie van <        35  mg/
                                                                                          m’. Aldus kan voldaan worden       aan   de ondergrens van de BREF.
                     zoutzuur                   10                         10             De emissie is nog niet    vastgesteld. Uitgegaan wordt van 10 mg/
                                                                                          m’zoals opgenomen in de BREF. Zie ook          paragraaf 3.3 inzake het
                                                                                          plan  van  aanpak.
                     koolmonoxide                -                          ®
                                                                                          De emissie is nog niet    vastgesteld. Geen emissiegrenswaarde
                                                                                          vastgesteld. Nader onderzoek is noodzakelijk. Zie ook paragraaf
                                                                                          3.3 inzake het   plan  van  aanpak.
                     zware   metalen           0,5         Som:  0,5                      Uit metingen volgt een som zware metalen van           circa 0,1  mg/m,’
                                                                                          Voorgesteld wordt uit te gaan van 0,5 mg/m,’. Gedurende de
                                                           Kwik: 0,004  mg/Nm’            campagne 2022/23 zijn de       hierbij  weergegeven metalen,       voor
                                                           Arseen:  <0,002 mg/Nm’         zover  het  vluchtige  deel daarvan,   voor  het eerst gemeten. De
                                                           Cadmium: 0,0005    mg/Nm*      aanwezige meetopeningen         waren   niet geschikt de niet-vluchtige
                                                           Kobalt: 0,0005  mg/Nm’         componenten      te meten. Het is  de  bedoeling deze
                                                           Chroom: 0,06   mg/Nm’          meetopeningen      voor  de start van  de  bietencampagne 2023/24
                                                           Koper: 0,08 mg/Nm*             zodanig aan te passen dat deze meting wel         kan worden
                                                           Mangaan: 0,1   mg/Nm’          uitgevoerd.
                                                           Nikkel: 0,04 mg/Nm’
                                                           Lood: 0,12  mg/Nm’
                                                           Antimoon:   0,002 mg/Nm3
                                                           Seleen: 0,003  mg/Nm’
                                                           Tallium: nog niet bekend
                                                           Vanadium: 0,002    mg/Nm*
                     zink                        5         Zink: 5 mg/Nm’                 Rapport SGS metingen       15 en  16 november 2022
         t3.6 Aan te vragen emissie sapzuivering
              Nr.    Stof                          Range            Aan te vragen emissie   Onderbouwing
                                                 in mg/m,’                 in mg/m,’
              6      ammoniak                        30                        30            De emissie   aan  ammoniak is eind 2022      vastgesteld  op 26    mg/
                                                                                             m,". Uitgegaan wordt van 30 mg/m zoals opgenomen in het
                                                                                             Activiteitenbesluit. Zie ook   paragraaf 3.3 inzake het plan van
                                                                                             aanpak.
                                                                                                                                                                     0000001146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                                     PrUZ
         t3.7  Aan te vragen emissie doekenfilter
               Nr.     Stof                        Range      Aan te vragen emissie Onderbouwing
                                                 in mg/m,’          in mg/m,’
                7     stof                           2-5                  2          Uit resultaten  van  de metingen volgt een emissie van  <  1 mg/
                                                                                     m’. Aldus kan voldaan worden aan de ondergrens van de BREF
                                                                                     en  Activiteitenbesluit.
         t3.8  Aan te vragen emissie ketel 58 en 59
               Nr.      Stof                       Range      Aan te vragen emissie Onderbouwing
                                                 in mg/m,’          in mg/m,’
                                                                     bij 3% 0,
               8       stikstofdioxide               70                  70          Uit resultaten  van  de metingen volgt een emissie van
                                                                                     <  70  mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de eisen uit het
                                                                                    Activiteitenbesluit
         t3.9  Aan te vragen emissie ketel 58 en 59
               Nr.     Stof                        Range      Aan te vragen emissie Onderbouwing
                                                 in mg/m}           inmg/m;}
                                                                     bij 3% 0,
                8     stikstofdioxide                70                  70          Uit resultaten  van  de metingen volgt een emissie van
                                                                                     <  70  mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de eisen uit het
                                                                                    Activiteitenbesluit.
         t3.10 Aan te vragen emissie Bronswerkketel, Lamontketel en Storkketel
               Nr.    Stof                        Range       Aan te vragen emissie Onderbouwing
                                                 in mg/m}           inmg/m}
                                                                     bij 3% 0,
               8
                      stikstofdioxide                70                  70          Uit resultaten  van  de metingen volgt een emissie van
                                                                                     <  70 mg/m’. Aldus kan voldaan worden     aan de eisen uit het
                                                                                    Activiteitenbesluit.
                      zwaveloxiden                   35                  35          Uit resultaten  van  de metingen volgt een emissie van
                                                                                     <  35  mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de eisen uit het
                                                                                    Activiteitenbesluit.
                       koolwaterstoffen             500                  50          Uit resultaten  van  de metingen volgt een emissie van
                                                                                     <  50  mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de eisen uit het
                                                                                    Activiteitenbesluit.
         t3.11 Aan te vragen emissie fakkel
               Nr.     Stof                        Range      Aan te vragen emissie Onderbouwing
                                                 in mg/m;           inmg/m;}
               9     fijn stof                        5                   5         De fakkel kent geen waakvlam     en komt alleen in bedrijf bij een
                      stikstofoxiden                 70                  70         noodsituatie
                                                                                                                                                       0000001147
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                                          PEUZ
         t3.12 Aan te vragen emissie biofilter
               Nr.    Stof                           Range         Aan te vragen emissie Onderbouwing
                                                  in  mg/m,’             in mg/m,’
                10    ammoniak                         30                    30           De emissie is nog niet  vastgesteld. Voorgesteld wordt uit te
                                                                                          gegaan   van 30  mg/m’ zoals opgenomen in het
                                                                                          Activiteitenbesluit. Zie ook  paragraaf 3.3 inzake het plan van
                                                                                          aanpak.
         3.3   Plan    van     aanpak
               CBC-V heeft kennis genomen                  van   het   standpunt       van   gedeputeerde                staten      dat,    voor wat
               betreft      een   aantal     emissies       (waaronder ammoniak),                 moet        worden           voldaan          aan     de
               bepalingen       van   het Activiteitenbesluit milieubeheer (brief GR-VERG-2022-000515 d.d.15                                          juni
               2022   en    besluit Z2022-007775 d.d. 28            september 2022).          Het    college        komt tot deze conclusie
               door te stellen dat BBT-conclusies              voor   deze emissies ontbreken. CBC-V deelt deze conclusie
               niet.   CBC-V       is  van     mening        dat   de    emissiegrenswaarden                  in     het      Activiteitenbesluit
               milieubeheer niet        gelden    voor     de emissies     naar   de lucht    van een         IPPC-installatie           wanneer en
               voor zover voor        de activiteit of het type       productieproces         BBT-conclusies              zijn vastgesteld           voor
               deze emissies. Uit de            jurisprudentie volgt           dat deze      uitzondering              zich niet         beperkt        tot
               gevallen      waarin concrete emissieniveaus              zijn vastgesteld.       Ook als de BBT-conclusies (mede)
               betrekking       hebben op het voorkomen of               beperken      van   emissies, geldt het als                 een     conclusie
               zoals bedoeld in artikel 2.3a lid 2            van  het Activiteitenbesluit milieubeheer. Door CBC-V wordt
               onderkend dat ammoniak in de                    afgasstroom       een   relevante        verontreinigende                stof is zoals
               bedoeld        in   BBT    2    van      het    BBT-document          voor      voedingsmiddelen-,                     dranken-          en
               zuivelindustrie.         Daaruit       volgt     echter       ook     dat     de        emissiegrenswaarde                      uit     het
               Activiteitenbesluit milieubeheer niet rechtstreeks                   geldt.
               Het stikstofdossier is       gezien de actualiteiten een regelmatig terugkerend onderwerp binnen
               CBC-V. Het      project V-RISE (2023-2026) zal zorg dragen voor een forse reductie (circa 40%) van
               het   aardgasgebruik        en    dus ook       met   de daarmee         samenhangende                  emissie       van     NOx. Ten
               aanzien      van   de emissie      van     ammoniak is thans door CBC-V onderzoek gestart                                     om      deze
               emissie     zo  mogelijk te beperken.          Dit onderzoek kent de          volgende stappen:
               1.   Onderzoek         naar  de bekende emissiebronnen: Welke                        maatregelen kunnen                     er   worden
                    genomen        om   de emissies te reduceren            en  tegen welke kosten.
               2.   Het beter in beeld           krijger    van   emissies      van   kleinere bronnen               waarvan          onvoldoende
                    betrouwbare gegevens voorhanden                    zijn.  Deze   metingen zijn           in de campagne               van    2022/3
                    uitgevoerd.
               Op basis      van  deze informatie zal         een  plan   van    aanpak   worden          opgesteld          om    de emissie         van
               ammoniak        waar   mogelijk    en    financieel haalbaar te reduceren.
               Los  van    het   bovengenoemde            onderzoek      en   nog te formuleren            plan     van     aanpak        zal ook het
               voorgenomen          project   V-RISE effect hebben op de emissie                   van     ammoniak.            Bij grootschalige
                                                                                                                                                            0000001148
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                           PEUZ
             damprecompressie        wordt het overgrote deel      van  de  kookdampen      niet  afgevoerd    naar  de
             condensors,    maar   gerecomprimeerd       en  dus  opnieuw    naar  de stoomkist     geleid.  Een groot
             deel  van   de ammoniak zal dan in het condensaat              oplossen.   Hierdoor wordt       een  forse
             reductie   van  de ammoniakvracht (circa 60%)          van  valwater   naar  de  sproeivijver/koeltoren
             voorzien vanaf de campagne        van  2026.
         3.4 Monitoring       en   controle
             In deze   paragraaf wordt een voorstel gedaan voor monitoring en controle.                Het betreft  het
             meetplan, de wijze van controleren en de borging van de goede werking.
             De toename     van  de emissie   bij het falen  van een  reinigingstechniek    of  procesgeintegreerde
             maatregel    wordt   uitgedrukt  in de   storingsemissie.  De  storingsemissie    is het verschil tussen
             de   ongereinigde emissie en de te vergunnen emissie.                     De   emissiepunten       en   de
             nageschakelde technieken zijn opgenomen in tabel 2.1.
             Voor de   emissiepunten     zonder   nageschakelde    techniek wordt     aan de emissie geen reductie
             toegekend. De storingsemissie is naar verwachting dus min of meer vergelijkbaar met de
             aangevraagde emissie. Hierbij bedraagt de storingsfactor naar verwachting dus minder dan
             3. Op basis   van tabel 2.8 uit het Activiteitenbesluit dienen de emissies dan          gecontroleerd te
             worden op basis     van  controleregime     0 met  bijvoorbeeld   als controlevorm alleen     monitoring
             van  de  categorie   B 'emissie relevante    parameters’ (ERP's). Hierbij  moet   dan   gedacht   worden
             aan  druk, debiet, temperatuur      en dergelijke. In tabel 2.1 zijn deze parameters opgenomen. In
             controleregime     0 komen geen      metingen van de betreffende stoffen voor. Dit is niet nodig,
             omdat het gaat      om    een  relatief kleine   (kans op) storingsemissies.     Naast onderhoud        en
             inspectie  is het continu bewaken      van  de ERP's (druk, temperatuur, debiet) dan voldoende.
             Voor de   emissiepunten     met een    nageschakelde    techniek   (pulpdroger   west,   suikerproductie,
             kalkoven, sapzuivering, jaarbedrijf doekfilter) bedraagt de storingsfactor in ieder geval
             minder dan 3000.
             Voorgesteld    wordt   voor  de emissiepunten,     ook gezien het feit dat nog niet volledig zicht is
             op alle relevante emissiewaarden        en  het voorgestelde plan van aanpak, een controleregime
             3 toe te passen   waarbij   eenmaal in de 3    jaar de emissie middels metingen wordt vastgesteld
             met  monitoring    van  de categorie   B 'emissie relevante  parameters’ (ERP's).
             In overleg   met CBC-V   zullen eventueel aanvullende parameters op          hetgeen    is opgenomen in
             tabel 2.1   worden vastgesteld die worden gemonitord teneinde te borgen dat                       aan   de
             emissiegrenswaarden wordt voldaan. In onderstaande tekst is dit verder uitgewerkt.
             Voor wat betreft de       uitvoering   van   de  metingen zal    dit  plaatsvinden    door   een  daartoe
             geaccrediteerde     meetinstantie. In de op te leveren rapportages door de meetinstantie
             wordt  ingegaan op:
             —
                informatie   over  de meetplaats    en in hoeverre deze   aan   de eisen voldoet;
             —
                de te  gebruiken    meetnormen;
                                                                                                                        0000001149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                                                             PEUZ
               —
                    tijdstip    en   tijdsduur       van     de   afzonderlijke metingen;
                    bedrijfsomstandigheden waarbij de meetinstantie                                        de   metingen uitvoert;
               —
               —
                    meetonzekerheden van de metingen;
                    kalibratie      gebruikte apparatuur.
               Beoordeling           van     de    vastgestelde           concentratie vindt                plaats      aan  de hand        van      paragraaf          3.2
               waarin het kader is opgenomen.
               Het controleren              van    de   goede werking van de installaties, van de reinigingstechnieken en
               procesgeintegreerde maatregelen, gebeurt door inspectie en onderhoud. Jaarlijks wanneer
               de campagne             voorbij is,      vindt     inspectie        en  onderhoud             plaats.
               Een     en     ander wordt           vanzelfsprekend geregistreerd                           in  een      (onderhouds)systeem. Jaarlijks
               zullen de         genoemde ERP's worden beoordeeld in relatie tot de vastgestelde                                                   concentraties.
               Tevens        vindt registratie plaats van energieverbruik, chemicalién (hulpstoffen)                                               en     technische
               onderdelen.
               In    onderstaande              tabel       is   een      eerste      aanzet         voor       controle, onderhoud                   en       inspectie
               opgenomen.
         t3.13 Voorstel    voor  controle, onderhoud en inspectie
               Installatie/proces- Stoffen                Uitvoeren   metingen        Monitoring     ERP                    Frequentievan          Inspectie    en
               stap                                       concentraties stoffen                                             monitoring            onderhoud
               Pulpdroger   West ~~ Stof                  Eenmaal in 3  jaar tijdens   Aardgasflow                          monitoring  continu   Jaarlijks  na afloop van
                                    Iwaveldioxide         campagne alle stoffen door Primaire   en secundaire lucht         tijdens campagne   ~~ campagne
                                    Ammoniak              geaccrediteerde             Pulphoeveelheid en drogestofgehalte
                                    Stikstofoxiden        meetinstantie               Diverse temperaturen in de    droger
                                                                                      Zuig/trekventilator toeren   en druk
               Suikerproductie   ~~ Stof                  Eenmaal in 3  jaar tijdens   Drukval over filters                 monitoring  continu   Jaarlijks  na afloop van
               AenB                                       campagne door                                                     tijdens campagne      campagne
                                                          geaccrediteerde
                                                          meetinstantie
               Sproeivijvers        Ammoniak                                          Temperatuur en debiet                 monitoring  continu   Jaarlijks  na afloop van
                                                                                                                            tijdens campagne      campagne
               Kalkoven  A, Ben C    Vluchtige organische  Eenmaal in 3 jaar alle     Temperatuur, flow en    niveau        monitoring  continu    Jaarlijks na afloop van
                                    stoffen               stoffen door                                                      tijdens campagne      campagne
                                    stikstofoxiden        geaccrediteerde
                                    zwaveloxiden          meetinstantie
                                    zoutzuur
                                    koolmonoxide
                                    zware  metalen
               (V-ketels            Stikstofoxiden                                    Aardgasflow                           monitoring  continu
                                                                                                                            tijdens campagne
                                                                                                                                                                            0000001150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24075996
                                                                                                                 PEUZ
               Installatie/proces- Stoffen                 Uitvoeren   metingen      ~~ Monitoring ERP                          Frequentievan        Inspectie en
               stap                                        concentraties stoffen                                                monitoring          onderhoud
               Stoomketels            Stikstofoxiden       Eenmaal in de driejaar    ~~ Aardgasflow                             monitoring  continu Keuring eenmaal    per
                                      Iwaveloxiden         gecertificeerd/                                                      tijdens campagne    vier jaar door SCI0S
                                      CH,                  geaccrediteerd bedrijf                                                                   gecertificeerd bedrijf
               Fakkel                 Fijn stof            Fakkel wordt alleen in       Gasflow                                                     Jaarlijks na afloop van
                                      stikstofoxiden       noodgevallen gebruikt,                                                                   campagne
                                                           geen waakvlam
               Biofilter vergister ~~ Ammoniak             Eenmaal in 3 jaar tijdens    Vochtgehalte en temperatuur             monitoring  continu Jaarlijks na afloop van
                                                           campagne door                Zuurgraad                               tijdens campagne    campagne
                                                           geaccrediteerde              Filterweerstand
                                                           meetinstantie
               Diffuse emissie open stof                   -
                                                                                        Geen visueel waarneembare               monitoring  continu
               opslag                                                                   stofemissie  bij opslag en op meer dantijdens campagne
                                                                                        2 m bij de bron   bij overslag
               Een overzicht             van    de te hanteren           normen         wordt in tabel 3.14 gegeven.
         t3.14 Overzicht      normen
               Component/parameter                                                              Norm
               Algemeen                                                                         Activiteitenbesluit/regeling
               Meetlocatie,   monstername en    rapportage                                      NEN-EN 15259
               Afgastemperatuur                                                                 150 8756
               Koolwaterstoffen                                                                 EN 12619
               Stikstofoxide                                                                    EN 14792
               Vocht                                                                            EN 14790    en  ASTM E337-15
               Zuurstof                                                                         EN 14789
               Zwaveldioxide                                                                    EN 14791
               Koolstofmonoxide                                                                 EN 15058
               Debiet                                                                           EN 16911-1
               Stof                                                                             EN 13284-1
               Ammoniak                                                                         NEN 2826
               Zware metalen                                                                    EN 14385
               Zoutzuur                                                                         EN 1911-1, 1911-2     en 1911-3
                                                                                                                                                         Zoetermeer,
               Dit    rapport bevat             15  pagina's.
                                                                                                                                                                            0000001151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>