<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24076001
         Vermeende     tekortkoming          Reactie CBC-V Toelichting                               Reactie ODG                     Afspraak   m.b.t. nieuw in te
                                                                                                                                     dienen aanvraag
                                                                                                                                     revisievergunning
         Bij de aanvraag is t.b.v.           Staat in de   Het  gevraagde    beslismodel staat     | Reactie op beslismodel          Aangepast beslismodel zal
         maatwerk                            aanvraag      in de aanvraag    om   de                 (inclusief beoordeling          als los document   bij de op 31
         melding /registratie   van                        vergunning,    en wel in    paragraaf | toezichthouder)     op pag. 55    mei "23 in te dienen nieuwe
         ongewone voorvallen                               4.14 Maatwerk ongewone                    aanvraag is beschikbaar   (zie  aanvraag   revisievergunning
         waarom    wordt verzocht,                         voorvallen   van  het document            bijlage 2).                     worden   gevoegd.   ODG levert
         geen beslismodel     gevoegd                      "Beschrijving   van   de  inrichting                                      commentaar aan.
         en ter goedkeuring                                van  Cosun Beet    Company
         aangeboden.                                       Vierverlaten- dd. 30 november
                                                           2022   (pagina 55).
         In het document Cosun Beet        | Staat in de   In het document Cosun Beet                Betreft de  aangevraagde        Dit zal in de op 31 mei "23 in
         Company Vierverlaten;               aanvraag      Company Vierverlaten; geluid         in | toename van het aantal          te dienen aanvraag    (tekstuele
         geluid  in de  omgeving dd.                       de  omgeving dd.     25 november          scheepsaanvoerbewegingen        aanpassing)   worden
         25 november      2022,                            2022, onderdeel      van  de              voor aanvoer   bieten vanuit    verduidelijkt (paragraaf   5.2
         onderdeel   van   de                              vergunningaanvraag,        is in          Noord-Holland.                  toelichting aanvraag).
         vergunningaanvraag,      is in                    paragraaf   4 (Uitgangspunten)            Zoals  mondeling   door CBC-V
         paragraaf   4                                     aangegeven dat middels de                 Is aangegeven   past dit binnen
         (Uitgangspunten)                                  aanvraag geen nieuwe                      de  vergunde geluidsruimte (en
         aangegeven dat middels de                         activiteiten op het terrein      van      Is door geluidsadviseur   ODG
         aanvraag geen nieuwe                              CBC-V worden      aangevraagd.            bevestigd).
         activiteiten op het terrein                       Naar  aanleiding   van   uitgevoerde
         van  CBC-V worden                                 geluidmetingen zijn      bestaande
         aangevraagd.     Naar                             geluidbronnen     zo  nodig
         aanleiding   van  uitgevoerde                     geactualiseerd,    er is aangegeven
         geluidmetingen zijn                               welke bronnen     zijn komen      te
         bestaande    geluidbronnen     zo                 vervallen  en welke zijn
         nodig geactualiseerd,     er is                   toegevoeqgd.   Dit  impliceert
         aangegeven welke bronnen                          logischerwijs   dat  er geen andere
         zijn komen    te vervallen en                     geluidsrelevante veranderingen
         welke  zijn toegevoeqgd.    Dit                   worden   aangevraagd.
                                                                                                                                                                      0000001094
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24076001
         impliceert logischerwijs    dat
         er  geen andere
         geluidsrelevante
         veranderingen   worden
         aangevraagd.   In het
         Informatiedocument Beste
         Beschikbare Technieken
         (BBT)  Cosun Beet  Company
         Vierverlaten dd. 25   april
         2022 Is aangegeven op
         welke wijze wij met BBT 13
         en  BBT 14 hebben
         Bij de aanvraag  is geen        Staat in de In het Informatiedocument Beste       Als  bijlage bij de  bij  de        Een  apart (als MZ-document
         volledig uitgewerkt             aanvraag    Beschikbare Technieken (887)          aanvraag   gevoegd     BBT-toets in periodiek  te  actualiseren)
         geluidbeheersplan (BBT-                     Cosun Beet    Company                 een  gecombineerd (aanzet tot)      geluidsbeheersplan       met een
         conclusies                                  Vierverlaten dd. 25    april  2022 is geluid-   en geurbeheersplan        maatregelen programma
         voedingsmiddelen,                           aangegeven op welke        wijze wij  gevoeqgd.                           (overzicht getroffen
         BBT   13) gevoegd.                          met BBT 13 en BBT 14 hebben                                               geluidsreducerende
         (Verweerschrift, p. 3)                      geimplementeerd.      In  Bijlage 1   Verwacht werden 2 aparte, in        maatregen    en   PvA  (evt.)
                                                     van  dit document is     een  Geluid- het  milieuzorgsysteem       te     beoogde maatregelen )         zal
                                                     en  geurbeheersplan      CBC-         betrekking    en periodiek    te    uiterlijk 15 juli  '23 als
                                                     Vierverlaten dd. 25    april  2022.   actualiseren, beheersplannen        aanvulling   op de nieuwe
                                                     Het afhandelen    van                 overeenkomstig      de   (sinds     aanvraag worden       ingediend.
                                                     milieuklachten, bv.    voor wat       december 2019 reeds         van
                                                     betreft  geluid, is geborgd           toepassing zijnde)     BBT-
                                                     middels   ons  eigen                  conclusies BREF FDM 13 resp.
                                                     kwaliteitszorgsysteem.                15).
         Bij de aanvraag  is geen                    In het Informatiedocument Beste       Belangrijk gemis     in het         Een  apart (als MZ-document
         volledig uitgewerkt                         Beschikbare Technieken (BBT)          opgestelde plan     is het          periodiek  te  actualiseren)
         geurbeheersplan (BBT-                       Cosun Beet    Company                 ontbreken    van een    plan  van   geurbeheersplan      met een
         conclusies                                  Vierverlaten dd. 25    april  2022 is aanpak    met daarin opgenomen      maatregelenprogramma
         voedingsmiddelen,     BBT   15)             aangegeven op welke        wijze wij  reeds   uitgevoerde    en evt.  nog (overzicht getroffen
                                                                                                                                                                 0000001095
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24076001
         gevoegd.                     met BBT 15 omgaan. In         Bijlage 1 te treffen geluid-  en             geurreducerende maatregen
                                      van  dit document is     een   Geluid-  geurreducerende maatregelen        en  PvA  beoogde maatregelen)
                                      en  geurbeheersplan      CBC-           (laatste aandachtstreepje    BBT-  zal uiterlijk 15 juli 23 als
                                      Vierverlaten dd. 25     april  2022     conclusie).                        aanvulling   op de nieuwe
                                      opgenomen. Het afhandelen          van                                     aanvraag worden      ingediend.
                                      klachten met     betrekking    tot
                                      geur is  geborgd    middels    ons
                                      eigen kwaliteitszorgsysteem.
                                      Bovendien wordt in het
                                      document     Beschrijving   van   de
                                      inrichting  van   Cosun Beet
                                      Company Vierverlaten dd.         30
                                      november 2022       (pagina 58)
                                      beschreven welke      maatregelen
                                      zijn uitgevoerd    en  hoe die zijn
                                      betrokken in de     beoordeling.
         Bij de aanvraag is geen      In  paragraaf  5.7.3                    Brandveiligheidsaspecten           Voor de zomervakantie zal in
         volledig uitgewerkt          (Brandveiligheid)    van  het           worden thans in    algemene    zin overleg   met de VRG worden
         brandveiligheidsplan         document     Beschrijving   van   de    gereguleerd   via het              bepaald   of /wat voor/wanneer
         gevoegd. (Verweerschrift, p. inrichting  van   Cosun Beet            Bouwbesluit   en  daar waar   het  een  brandveiligheidsplan     als
         4)                           Company Vierverlaten dd. 30             gaat  om  op-  en overslag   van   aanvulling   op de nieuwe
                                      november 2022 is aangegeven             (brand)gevaarlijke   stoffen via   aanvraag zal worden
                                      hoe de   brandveiligheid geborgd        Wabo-vergunningen       en de      ingediend (streefdatum
                                      Is. Daar is ook aangegeven dat          hierin vastgelegde bepalingen      concept 8 juli 23) of dat de
                                      CBC Vierverlaten nog geen               uit PGS-richtlijnen.               indiening   van een
                                      specifiek brandveiligheidsplan          Hiermee ontstaat    een            brandveiligheidsplan     in een
                                      kent  maar   dat  een                   versnipperd   beeld  van  de       voorschrift wordt    vastgelegd.
                                      Gebruiksmelding Brandveilig             binnen de   inrichting
                                      gebruik   wordt   uitgewerkt,           getroffen/te  treffen
                                      voorbereid    en  afgerond    in 2023.  organisatorische maatregelen
                                      Het 1s CBC-V ook      onduidelijk    op en  technische voorzieningen
                                      grond   waarvan een     volledig        ter beveiliging tegen, melding
                                                                                                                                                   0000001096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24076001
                                                          uitgewerkt brandveiligheidsplan        van en  bestrijding van  brand.
                                                          Zou moeten     worden                  Doel  van  het
                                                          toegevoeqgd.    Een  grondslag         brandveiligheidsplan   is om, ter
                                                          daarvoor wordt in ieder       geval    toetsing door de VRG, inzicht
                                                          niet gevonden     in paragraaf    4.2  in te bieden.
                                                          van  het Besluit  omgevingsrecht,      Omtrent het    voor Brzo-
                                                          ("Bor") en  artikel 4.1  van   de      inrichtingen   beschikbaar
                                                          Regeling omgevingsrecht                hebben   en  houden  van een
                                                          (‘Mor™).                               actueel  brandveiligheidsplan
                                                                                                 zijn afspraken gemaakt    met de
                                                                                                 VRG.
         De  aspecten energie-  en    Geen                In het document      Beschrijving      Laatste EEP niet betrokken.       Vanwege anticipatie op het
         waterverbruik  en -besparing indieningsvereiste. van  de  inrichting  van  Cosun Beet                                     voor CBC-V per 1    juli  '23
         ontbreken in de  toelichting (Aangegeven   dat   Company Vierverlaten dd.         30    Kwantitatieve   onderbouwing      rechtstreeks   van toepassing
         op                           het plan wordt      november 2022 wordt in                 watergebruik    summier.          worden   van  het Abm    voor
         de aanvraag  (er wordt geen  afgerond  in 2023). paragraaf   4.7  (Gegevens             Gebruik   oppervlaktewater        energie—efficiency aspecten
         inzicht gegeven in                               energie)   een  overzicht gegeven      (koelwater)  niet betrokken.      (waarmee   er  geen
         uitgevoerde                                      van  het  energieverbruik     en  de                                     vergunningvoorschriften
         en beoogde energie-    en                        uitgevoerde    en  de  beoogde                                           gaan  gelden), zijn  geen
         waterbesparingsmaatregelen                       energiemaatregelen.       In het                                         aanvullende gegevens m.b.t.
         en een  energie-                                 Informatiedocument Beste                                                 energie—efficiency   vereist.
         efficiencyplan                                   Beschikbare Technieken         (BBT)                                     Er kan worden volstaan met
         (BBT-conclusies                                  Cosun Beet     Company                                                   de eerder  aangeleverde
         voedingsmiddelen    BBT 6(a)                     Vierverlaten dd. 25     april  2022 is                                   informatie omtrent    energie-
         ontbreekt)                                       verder aangegeven hoe wij BBT                                            en waterverbruik.
         (Verweerschrift, p. 4)                           6/6a hebben geimplementeerd.
                                                          Om het waterverbruik       en   de                                       V-RISE kan in de aanvraag
                                                          hoeveelheid     geloosd   afvalwater                                     worden benoemd als (ultiem)
                                                          te verminderen, is, zoals                                                toekomstige
                                                          aangegeven hetzelfde                                                     energiebesparingsmaatregel
                                                          document,     in het zelfde                                              (kwalitatieve beschrijving
                                                          document aangegeven welke                                                zonder  vastlegging
                                                                                                                                                                  0000001097
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24076001
                                                     waterbesparingsmaatregelen                                               kwantitatieve
                                                     reeds    zijn geimplementeerd.                                           inspanningsverplichting).
                                                     Hierbij   zou   kan daarnaast nog in
                                                     ogenschouw        kunnen worden
                                                     genomen dat per
                                                     bietencampagne         meer    dan
                                                     3.000.000.000 liter water          naar
                                                     de fabriek wordt       gevoerd (als
                                                     bestanddeel      van   aangevoerde
                                                     bieten).    Dit komt in het proces
                                                     vrij  en  wordt   voor   vele verdere
                                                     toepassingen       in het proces
                                                     gebruikt.
         Er ontbreekt een emissie Geen               In het document        Beschrijving       Dit is een te beperkte lezing  Bij de op  31 mei 23 in te
         controle plan            indieningsvereiste van   de   inrichting  van   Cosun Beet   van  de indieningsvereisten.  dienen aanvraag zal     een
                                                     Company Vierverlaten, p. 72,                                            aanzet voor een ECP in
                                                     wordt aangegeven hoe op alle              Zie artikel 2.8 Wabo          tabelvorm (zie format     bijlage
                                                     emissierelevante parameters zal           Zie artikel 4.4 Bor            3) als los (periodiek te
                                                     worden      gemonitord.      Daarmee      Zie artikel 4.1.1 MOR         actualiseren) document
                                                     wordt voldaan       aan art.   4.1 lid 1  Zie afdeling  4.1.1 AWB       worden     gevoegd  waarin alle
                                                     onder h MOR (de wijze waarop                                            thans beschikbare resultaten
                                                     gedurende       het in  werking zijn      In bijlage 3 is een overzicht van   emissie-metingen
                                                     van   de   inrichting  de   belasting     met in het ECP op te nemen    worden meegenomen.
                                                     van   het   milieu, die de inrichting     informatie emissies lucht
                                                     veroorzaakt, wordt vastgesteld            opgenomen.                     In onderling overleg   zal tot
                                                     en   geregistreerd).     De   Richtlijn                                 een   volledig ECP worden
                                                     Industriele Emissies omvat geen                                         gekomen,     welke uiterlijk  15
                                                     indieningsvereisten,        maar                                        juli  "23 wordt ingediend    als
                                                     hooguit beoordelingscriteria          die                               aanvulling   op de aanvraag.
                                                     Zijn omgezet      naar    nationale
                                                     wetgeving.
                                                     Indien GS     een   ECP  verlangt,   kan
                                                                                                                                                               0000001098
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24076001
                                         Zij dit voorschrijven middels       een
                                         voorschrift. Dat is ook     gebeurd
                                         bij maatwerkvoorschriftenbesluit
                                         d.d. 14 maart 2023 (Kenmerk
                                         Z/2023-000818), voorschrift         3.1.
         Er ontbreken                    Deze emissie vindt niet       plaats.    Zie bijlage 3 voor  de te         Diffuse emissiebronnen
         emissiegegevens    van  diffuse In het document      Beschrijving        benoemen    (mogelijke)   diffuse ammoniak      (sproeivijvers)  en
         stof emissie  afkomstig   van   van  de  inrichting  van  Cosun Beet     stofbronnen. Dit betreft niet     stof worden meegenomen in
         op-  en  overslag van vaste     Company wordt weergegeven                alleen de op-  en  overslag  van  het  uiterlijk op 15   juli 23 in
         ingangsmaterialen bij    de     welke emissies    plaatsvinden.          vaste  ingangsmaterialen bij   de te dienen ECP    (zie punt 7).
         vergistingsinstallatie.         Diffuse stofemissie ten      gevolge     vergistingsinstallatie.
                                         van  op-  en  overslag   van vaste                                         (Evt.) te treffen/getroffen
         Staat in aanvraag.              ingangsmaterialen bij      de                                              stofemissiereducerende BBT-
         (Verweerschrift, p. 7)          vergistingsinstallatie    vindt niet                                       maatregelen     vinden zijn
                                         plaats  vanwege het                                                        oorsprong in het BREF EfS       (op-
                                         vochtpercentage      van  de                                               en  overslag bulkgoederen).
                                         geperste bietenpulp. Het        staat
                                         daarom niet in de aanvraag
                                         beschreven als relevante
                                         emissie, hetgeen impliceert dat
                                         de emissie niet    plaatsvindt.
         Er ontbreken                    Op   30 oktober 2022      waren    geen  Aan eind mei 2023 in te           Wordt meegenomen in het
         emissiegegevens    van  de      metingen beschikbaar.        In de       dienen aanvraag toe te voegen.    uiterlijk op 15   juli 23 in te
         biofilter.                      campagne     van  2022/2023 zijn                                           dienen ECP (zie punt 7).
                                         metingen verricht     en  inmiddels
         (Verweerschrift, p. 7)          beschikbaar. De emissie        van
                                         ammoniak     van  het biofilter   van
                                         de  vergistingsinstallatie    is
                                         recentelijk  voor   het eerst
                                         bepaald.   De resultaten     van  deze
                                         meting zijn zodanig dat
                                         duidelijk  is dat voor   dit
                                                                                                                                                         0000001099
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24076001
                                           emissie punt    een  maximale
                                           waarde   van   de
                                           ammoniakconcentratie        van  5
                                           mgJNm3 kunnen aanvragen.
                                           Bovendien is ook middels
                                           maatwerkvoorschrittenbesluit
                                           d.d. 14 maart 2023 (Kenmerk
                                           Z2023-000818), voorschrift         1.1
                                           gewaarborgd      dat deze   metingen
                                           ter goedkeuring     worden
                                           voorgelegd     aan ODG.
         10  De noodfakkels ontbreken      Er worden    logischerwijs   geen      De fakkels betreffen               Wordt meegenomen in het
             als puntbronnen.              metingen verricht bij                  stookinstallaties als bedoeld in   uiterlijk op 15 juli '23 in te
                                           noodfakkels, omdat deze                het Activiteitenbesluit.           dienen ECP (zie punt 7).
                                           slechts incidenteel emissie            Beschrijving uitvoering     en
                                           veroorzaken in     geval  van          inzet fakkels ontbreekt alsook     In de aanvraag wordt    een
                                           calamiteiten. Er is dus geen           de  (borging   van  de)            beschrijving  van  de fakkels
                                           sprake  van    normale                 procescondities (0.a.              naar  voorbeeld   van
                                           bedrijfsomstandigheden.                verblijftijd te verbranden         Dinteloord opgenomen.
                                                                                  biogas   en
                                                                                  verbrandingstemperatuur)           Bedrijfsparameters (erp s')
                                                                                  waarmee een      goede             worden in het ECP
                                                                                  verbranding     kan  plaats vinden opgenomen.
                                                                                  en  ongewenste emissies
                                                                                  worden voorkomen.
         11. Niet omschreven op welke      Dit blijkt bij  nader inzien  een      Beschrijving   effect V-RISE als   In de op 31 mei "23 in te
             wijze reductie van            omissie in de aanvraag te      zijn    toekomstige ontwikkeling           dienen nieuwe aanvraag zal
             ammoniakemissie     bij de    geweest. Er is geen sprake      van    opnemen in aanvraag.               een  beschrijving  van  het V-
             sproeivijvers plaatsvindt  en indirecte  koeling bij   de                                               RISE  project als toekomstige
             met welke resultaten.         sproeivijvers.   Een  toelichting  van                                    ammoniakreducerende
             (Verweerschrift, p. 9)        de wijze waarop     en  de                                                maatregel   worden   uitgewerkt
                                                                                                                                                     0000001100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24076001
                                          resultaten zijn dus niet        nodig.                                         (uitbreiding  van  de
                                                                                                                         omschrijving).
         12. In de aanvraag is niet       Vooropgesteld geldt          dat de        Gegevens   uit de  2019/2020        Wordt meegenomen in het
             aangegeven hoe,   voor wat   verplichtingen      op  grond     van art. ZZS—-inventarisatie  (emissie       ECP  (zie punt 7).
             betreft ZZS, aan             2.4  en   verder Abm rechtstreeks          formaline) ontbreken.    Hiervoor
             minimalisatieverplichting en werken     zijn  en  daarom middels        Is voor de monitoring    en         Emissiemetingen     aan
             andere  verplichtingen wordt toezicht     en handhaving       ten       minimalisatie   (vermijdings-       stofvormige   zware    metalen
             voldaan.                     uitvoer kunnen worden           gelegd.    /reductieprogramma)      het        kalkovenspui    worden op later
                                          Dit  geschiedt     niet middels     een    Activiteitenbesluit van             tijdstip uitgevoerd.
             (Verweerschrift, p. 9/10)    aanvraag      voor  het verlenen     van   toe passing.                        Emissiegrenswaarden       zware
                                          een   omgevingsvergunning.                 Toekomstige ontwikkeling            metalen,
                                          Los daarvan      geeft  CBC is GS pas      stopzetting gebruik formaline       minimalisatieverplichting     en
                                          bij verweerschrift      duidelijk          als conserveringsmiddel     en      hanteren   vermijdings-
                                          geweest      over welke informatie         vervanging door hop     is niet     /reductieprogramma        ZZS
                                          zij verlangt.    Die informatie kan        vermeld.                            worden   (vanwege    van
                                          CBC    bij deze uiteenzetten.                                                  toepassing zijn   BBT-
                                          Formaline: Sinds het indienen              Emissies  van zware   metalen       conclusies BREF
                                          van   de revisieaanvraag        en         van  de kalkoven zijn nimmer        kalkproductie)   in
                                          daarbij    behorende     aanvullingen      bepaald.  Hiervoor is het BREF      voorschriften   vastgelegd.
                                          zijn door     CBC-V   stappen gezet        kalkproductie   van toepassing.
                                          tot het uitfaseren van het                                                     Recente meetresultaten      van
                                          gebruik     van  formaline. Met            In het vervolg hierop   zal         Zzware  metalen worden nog
                                          ingang     van  de  bietencampagne         invulling moeten worden             met de ODG     gedeeld
                                          2023 zal      namelijk   als  proef  geen  gegeven   aan  de                   (opgenomen     in de op 31 mei
                                          gebruik     meer   worden     gemaakt      minimalisatieplicht   voor  ZZS     '23 aan te  leveren ECP-tabel).
                                          van   deze    hulpstof.   In  plaats       door middel   van een
                                          daarvan zal      een  hopextract           vermijdings-   en                   In de aanvraag kan de
                                          worden      gebruikt.  Indien de           reductieprogramma.     Voor         stopzetting  van   het  gebruik
                                          proef    niet tot  noemenswaardige         formaline  geldend   op basis   van van  formaline (en   gebruik   van
                                                                                                                                                            0000001101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24076001
         problemen leidt,    wil CBC-V met      het Abm    en voor zware          hop als conserveermiddel) als
         ingang   van de campagne 2024          metalen   van   de kalkoven op    zekere toekomstige
         definitief geen formaline     meer     basis  van   BBT-conclusies in    vermijding van ZZS worden
         gebruiken.   Een  dergelijke           vergunningvoorschriften      vast aangegeven.
         overstap is in  onze    fabriek in     te leggen.
         Dinteloord   recentelijk   reeds
         gemaakt    waardoor    wij er          Met het   stopzetten   van  het
         vertrouwen in hebben dat CBC-          gebruik   van   formaline is aan
         V met   ingang  van   de               de  minimalisatieverplichting
         eerstvolgende bietencampagne           voldaan. Dit kan in de
         geen emissie    van  formaline         aanvraag m.b.t minimalisatie
         meer  zal kennen. Er zal dan           Z7S  en  als  toekomstige
         reeds  volledig zijn   voldaan   aan   ontwikkeling     worden
         de geldende                            meegenomen.
         minimalisatieverplichtingen       voor
         wat betreft formaline.
         Zware metalen: De emissie        van
         zware   metalen   van  de  spui  van
         de kalkoven   was   voorafgaand
         aan  het indienen   van   de
         aanvraag   om een
         revisievergunning nog       nooit
         gemeten. Tijdens     de meest
         recente   bietencampagne      is in
         november 2022 de emissie         van
         zware   metalen   voor   het eerst
         deels gemeten. Technische
         omstandigheden       hebben deze
         metingen beperkt      tot het
         bepalen   van  gasvormige     zware
         metalen, de monstername         voor
         stofgebonden     zware    metalen
                                                                                                                0000001102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24076001
                                                                kon echter niet worden
                                                                uitgevoerd   en deze
                                                                concentraties konden derhalve
                                                                niet worden   bepaald.   In de
                                                                wintercampagne     van   2023
                                                                zullen de  benodigde
                                                                aanpassingen worden verricht
                                                                waardoor deze metingen in
                                                                toekomst wel    mogelijk    zullen
                                                                worden. De resultaten      van  de
                                                                metingen   van  de gasvormige
                                                                Zware   metalen hebben wij eind
                                                                januari  2023  ontvangen     en
                                                                konden daarom niet worden
                                                                meegenomen in de       aanvullingen
                                                                op de aanvraag    om een
                                                                revisievergunning.
         13. Er ontbreekt  een verdere      Geen                In paragraaf  4.1.  Bor, noch in       Indien de inzet  van   de         Wordt (resultaat
             toelichting waarom   stof      indieningsvereiste  paragraaf  4.1.1. Mor is               pulpdroger opnieuw      wordt     emissiemeting/aan     te vragen
             t.a.v. de pulpdroger  niet aan (staat tevens in de beschreven dat    een                  aangevraagd,   dient deze    voor emissiegrenswaarde)
             de onderkant   van de BBT-     aanvraag)           onderbouwing     moet worden           stof (alsook stikstof-   en       meegenomen in het ECP        (zie
             range kan worden                                   gegeven   van waarom     niet  aan  de zwaveldioxiden    en  formaline)  punt 7).
             aangevraagd.                                       onderkant   van  de  BBT-range         te voldoen aan BBT zoals
                                                                kan worden    vergund.    In het       opgenomen in het BREF FDM.        Voor stofemissie dient te
                                                                document    Beschrijving    van  de                                      worden uitgegaan     van
                                                                inrichting van  Cosun Beet             Emissies dienen conform           (omgerekend naar)      16%
                                                                Company Vierverlaten,       t5.6       provinciaal beleid   (en  SLA en  zuurstof  en  actueel
                                                                heeft CBC dat wel onderbouwd.          na wijziging RIE)  te voldoen     vochtgehalte.
                                                                Peutz  geeft aan:  'Gelet op de        aan onderkant BBT-ranges.
                                                                aard  van het stof  (kleverigheid)     Indien hier niet aan   wordt/jan  In het uiterlijk op 15  juli "23
                                                                worden   lagere  waarden met           worden voldaan moet dit           in te dienen ECP wordt     een
                                                                deze installatie niet haalbaar         worden onderbouwd (o0.a.          onderbouwing     van  het
                                                                                                                                                                           0000001103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24076001
                                         geacht.  Ombouw       naar een           kosten-effectiviteit)            vochtgehalte   van  de afgassen
                                         andere type     drogestofafvang ligt     Voor de ammoniakemissie      van van de   pulpdroger
                                         vooralsnog     niet in de  planning.”    de pulpdroger    dient te worden opgenomen.
                                         Dit laatste is   logisch, omdat,         voldaan  aan  het Abm, hiertoe
                                         zoals GS weet, de      pulpdroger    in  gestelde.                        Als de  pulpdroger   weer in
                                         principe  niet   meer   gebruikt   zal   maatwerkvoorschriften,           bedrijf gaat, zullen metingen
                                         worden (behoudens onvoorziene            toekomstige    Bal               worden    uitgevoerd
                                         omstandigheden).       Ombouw                                             (voorgeschreven    in de
                                         teneinde emissiereductie is dus                                           vergunningvoorschriften).
                                         niet geraden.
                                         Los daarvan     geldt  dat dit  een
                                         inhoudelijke beoordeling        van  GS
                                         betreft en  niet   een
                                         ontvankelijkheidsvraag.       GS kan
                                         slechts beslissen op de
                                         grondslag   van    de aanvraag    en
                                         zij kan niet buiten die     grondslag
                                         treden. De    pulpdroger    wordt
                                         aangevraagd      zoals die thans
                                         bestaat. Een    verbouwing
                                         daarvan wordt niet      aangevraagd.
         14 Er ontbreekt een  verdere    In paragraaf    4.1.  Bor, noch in       10 mg kan als te vergunnen       Wordt meetgenomen in het
            toelichting waarom   VOS     paragraaf   4.1.1. Mor is                emissiegrenswaarde     worden    ECP  (zie punt 7).
            vanuit de kalkoven niet  aan beschreven dat      een                  opgenomen in de aanvraag.
            de onderkant  van  de BBT-   onderbouwing       moet worden
            range kan worden             gegeven   van waarom       niet  aan  de
            aangevraagd.                 onderkant    van   de  BBT-range
                                         kan worden      vergund.   In het
            (Verweerschrift, p. 11)      document     Beschrijving    van  de
                                         inrichting van    Cosun Beet
                                         Company Vierverlaten,        t5.9
                                         heeft CBC aangegeven dat de
                                                                                                                                                   0000001104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24076001
         emissie ten tijde van   de
         aanvraag nog niet   was
         vastgesteld en verwezen naar
         een op te stellen  plan  van
         aanpak.  Inmiddels heeft   een
         meting plaatsgevonden.     De
         onderkant  van  de  BBT-range (10
         mg /M3 kan worden behaald.
                                           0000001105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24076001
         BIJLAGE 1        CNG-   en dieseltankstation
         Het tot de   inrichting behorende CNG-tankstation (bestaande uit        een  afleverpunt, een   container met compressor     en bufferopslag CNG   (inhoud
         <..>7),  een  leiding naar de vergistinginstallatie (?)) staat  wel op de  tekening  maar  is in de aanvraag    revisievergunning (en in de opsomming   van
         Abm activiteiten) niet beschreven. In 2014 is hiervoor      een   melding  Abm   gedaan.  Rol OrangeGas?
         Wat is situatie m.b.t. het  naastgelegen truck diesel-tankstation, bestaande uit 3 afleverpunten,           2 ondergrondse dieseltanks (inhoud <..>?)   en
         een  AdBlue-afleverpunt    met  opslag?  Behoort deze ook     bij de inrichting en wat is de rol  van  brandstofleverancier Shell? Zowel de  aflevering van
         diesel  aan wegverkeer als de opslag    van  diesel in ondergrondse tanks betreffen Abm         activiteiten.
                                                                                                                                                                     0000001106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24076001
         BIILAGE 2
         Standaadvoorschriften "maatwerk™ ongewone voorvallen
                 Ongewone voorvallen binnen de inrichting
                 Na elk ongewoon voorval dient met           behulp  van   het, door het bevoegd gezag goedgekeurde,
                 meldschema te worden         bepaald   of er  sprake  is van een   ongewoon voorval met of zonder        significante gevolgen   voor  het milieu.
         1.10.2  Overige ongewone voorvallen die worden geclassificeerd als ongewoon voorval zonder significante gevolgen                       voor  het milieu dienen binnen 24  uur na het
                       ongewone voorval te zijn opgenomen in            een  registratiesysteem   voor  ongewone voorvallen.
         1.10.4  In het  registratiesysteem     voor  ongewone voorvallen dienen de        volgende   zaken te worden     vastgelegd:
                 d.   datum, tijdstip   en  duur   van  het ongewoon voorval,;
                      datum   en  tijdstip van   registratie;
                 ang  de locatie
                      korte
                      de ten
                                  van
                              gevolge
                                       het ongewoon
                             omschrijving
                                        van
                                             van
                                              het voorval
                                                         voorval,
                                                   het ongewoon     voorval;
                                                            vrijgekomen     stoffen en een  indicatie van  de hoeveelheid ervan;
                 mp   een  indicatie  van  het  (mogelijk)   belaste  milieucompartiment,     hinder of  veiligheidsaspecten;
                      de  maatregelen    die  zijn genomen     om  de  gevolgen    van het voorval te  voorkomen,    te  beperken   of  ongedaan   te maken;
                 se   de  maatregelen    die zijn genomen of worden overwogen            om te   voorkomen dat     een  zodanig  voorval zich   nogmaals   kan voordoen.
         1.10.5  Het  registratiesysteem     van  ongewone voorvallen dient te allen       tijde inzichtelijk te worden    gehouden    voor  toezichthoudende ambtenaren    van of  namens  het
                 bevoegd    gezag.
         1.10.6  Met  betrekking    tot de  registratie  van  ongewone voorvallen dient te worden voldaan          aan  het  bepaalde   in voorschrift 1.5.1 en  1.5.2.
         1.10.7  Inhoudelijke wijzigingen      in het in voorschrift 1.10.1 bedoelde meldschema moeten de
                 goedkeuring     hebben    van  het  bevoegd    gezag.  Implementatie    van een  wijziging   in een
                 meldschema mag pas         plaatsvinden    na  goedkeuring     door het bevoegd    gezag.
         1.10.8  Vergunninghouder       dient de    bepalingen   van voorgaande meldingsvoorschriften          te hebben
                 verwerkt in interne    bedrijfsinstructies.
                                                                                                                                                                                                0000001107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24076001
         1.10.9   In de  bedrijfsinterne     instructies moet ten minste aandacht worden besteed              aan:
                  a.   de wijze waarop ongewone voorvallen worden                gesignaleerd;
                  b.   de  wijze waarop zowel       intern als extern wordt      gecommuniceerd        over een  ongewoon voorval,
                  Cc.  de wijze waarop ongewone voorvallen worden onderzocht;
                  d.   de  taken, verantwoordelijkheden         en   bevoegdheden      van    medewerkers die betrokken      zijn bij het afhandelingsproces van ongewone voorvallen.
         Opmerkingen voorgestelde werkwijze
         Ten aanzien    van  alle ongewone voorvallen (ook de gemelde ongewone voorvallen) dient                    een registratie   te
          worden    bijgehouden.
         Zoals terecht in het schema is aangegeven,           bij twijfel altijd  melden.
         Hoe  om te   gaan met    dreiging    van een  ongewoon voorval (near misses)            en het valen van  LOD's?
         Mogelijk   acuut of   potentieel ernstig    gevaar   voor mens    of milieu (1).
         Ongewone voorvallen       waarbij    inzet van  de  Veiligheidsregio nodig       is.
         Een te melden effect buiten de        inrichting (2)  betreft ook alarmsignalen die buiten de inrichting
         waarneembaar zijn.
         Een nadere kwantificeren      van    vrijkomen  van   stoffen die   bodemverontreiniging        kunnen veroorzaken      (3)  is
         nodig.  Dit betreffen dus alle     bodembedreigende stoffen          en  niet allen   gevaarlijke (afval)stoffen.
         Naast  vrijkomende bodembedreigende            stoffen dient ook      melding    te worden    gemaakt (waterschap)     van
         stoffen die  verontreiniging     van  oppervlaktewater       kunnen veroorzaken door         lekkage/afstroming.
         Wat wordt bedoeld met       (5)  Loss of containment       (LOC)? Betreft dit tankvalen/valen       van emballage    of ook
         lekkages (tank, leidingen, flenzen)?        Het is verstandig    om   dit (in liters of  kg) te kwantificeren.
         Overschrijdingen     van  vergunningeisen (4) betreffen bv. overschrijding             emissie-eisen lucht   en  lozingseisen.
         Een nadere    kwantificering (omvang emissie, tijdsduur emissie)             is vereist.
         In plaats  ADR chemicalien      (5)  moet worden     gesproken    van   gevaarlijke    stoffen. Nadere  kwantificering    is
                                                                                                                                                                                      0000001108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>24076001
          vereist.
         Het  vrijkomen   van  Brzo-stoffen    en ZZS moet     ongeacht     hoeveelheid   altijd worden gemeld,   uit oogpunt   van
         milieu  maar   ook uit oogpunt    van  arbo moet de NLA worden           ingelicht.
         Wanneer is   sprake   van  afblazen  van  biogas (6)?      Hier aan  voorafgaand    dienen de noodfakkels in   werking   te
         treden.
         Let op voorvallen die    (gevolgelijk)  op meerdere milieuthema's effect hebben (bv. brand met             vrijkomen
         asbest, lekkage stof    met  afstromingsgevaar).
         Graag benoemen welk systeem danwel welke systemen                   en  procedures   voor de interne registratie van
         ongewone voorvallen wordt        gebruikt.
         Opmerkingen beslismodel
         Zie  opmerkingen punten      1  t/m 6.
         Het beslismodel dient     een  los/evt. periodiek     te actualiseren document       (binnen milieuzorgsysteem)    te zijn.
         Bij meldingen ongewone voorvallen         te betrekken instanties betreffen naast         ODG, NZV, ILT ook NLA.
         1. Betreft het  een  ongewoon voorval
         10.  Aanduiding    "Conform BNP     oppakken”     is niet   inzichtelijk
         Stap  7 en  13  lopen  niet door  naar  stap 12.
         Bij stap  13 alleen  melding bij   ILT en  niet bij  ODG?
         Kwantificering   ongewone     voorvallen,   wanneer     is  sprake  van  significante gevolgen,  is nodig.
                                                                                                                                     0000001109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>24076001
         BIJLAGE 3               INPUT ECP
          Emissiepunt (nr.)                           Emissie      Emissie-eis     | Nageschakelde techniek ERP's Monitoringfrequentie
                                                      (mg/Nm®) | (mg/Nm?)
          Stof
          pulpdroger (1/L)                             55-75  (63)     5-100%*       multicycloon
          sutkerdroging (2A/T)                            <1            2-5%         dockenfilter
          sutkerkoeling (B/K)                             <1            2-5%         dockenfilter
          suikertransport (7, doelfilter jaarbedrijf)       -
                                                                        2-5%         dockenfilter
          sput kalkoven   (5A.B   en
                                     C/N)                   -
                                                                       20x           gaswasser
          jaarbedriyf suikerverdeelstation (O)              -
                                                                         a           dockenfilter
          jaarbedrijf siloruimte (P)                        -
                                                                         a           doekenfilter
          Zwaveldioxide
          pulpdroger (1/L)                                  5         30-100%        -
          spui kalkoven  (5A, Ben C)                      <35         50 -200*       gaswasser
          fakkels vergistingsinstallatie                    -              -
                                                                                                            gE,>
          Bronswerkketel   (A)                              5            500
          Lamont ketel   (B)                             <..=               -
          Stork ketel (C)                                <..>              -
          gasmotor (D)                                   LA                 -
          huutketels 58/59  (E/F)                           5           40%*
          Stikstofoxiden
          ketels                                         <...>          TO
          gasmotor (D)                                   Co             115%%
          grote stookinstallatie                         Loan?          TOE
          pulpdroger                                       23                        gaswasser
          spui kalkoven                                  <  100      100  -
                                                                              350%
                                                                      2, EEN
          carbonatatie                                   CA
          fakkels vergistingsinstallatie                                 <>                                 <
                                                                                                                                       0000001110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>24076001
         Bronswerkketel    (A)                  70           Tet
                                                      50  =
                                                             100k kkk
                                                             7Q**
         Lamont ketel    (B)                   Loi           TO
         Stork ketel  (C)                      <.>          115%
                                                                 ad
         gasmotor (D)                          Lon           Fi!
         huutketels 58/59   (E/F)               70           Tet
         CV-ketels   (G)                        70
         VOS
         Pulpdroger (1/L)                        -
                                                          LE
         carbonatatie                          Lo         La
         spui kalkoven   (5A, B  en C/N)        10       10   -
                                                                30%**    gaswasser
                                                                    tx**
         Bronswerkketel                        Lr    215   -
                                                               560%
         Anmmomniak
         Pulpdroger (/L)                         -
                                                             30%*
         carbonatatie                          1.250      I
         biofilters vergistingsinstallatie (U)  23          Shuky
         Formaline
         pulpdroger                            Lo      1  (MVP2)**
         opslagtank                              -
                                                       1  (MVP2)**
         Bronswerkketel                        Tn      1  -
                                                             1 5%khk
         Koolmonoxide
         Pulpdroger (1/L)                        -
         carbonatatie                            -
         sput kalkoven    (5A.BenC/N)            -
                                                           S04           gaswasser
         Bronwerkketel    (A)                  Ze
                                                                                   0000001111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>24076001
           TOC
           spui     kalkoven  (5A.B  en C/N)                                                  Jpekk        gaswasscr
           Zware metalen
           spui     kalkoven (5A, B en  C/N)                                  I LB            0,05%*
           (gasvormig/stofvormig)
         2
                        Op basis   van   BBT-conclusies FDM
         we
                        Op basis   van   Activiteitenbesluit
         ede            Op basis   van   BREF  kalkproductie
         dete
                        Emissie-eis op basis     van  het op 1 januari 2024 van kracht wordende Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
         ede dee Se
                        Op basis   van   BREF LCP
                                                                                                                                        0000001112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>24076001
          Diffuse emissiebronnen             Emissie  Klasse                                   BBT-emissiebeperking (BREF EfS)
          sproeivijvers (Q)                  ammoniak gA3                                      A,
          antraciet/cokes®                   stof     S2 (sterk stuifgevoelig,                 ; .             =»
                                                      bevochtigbaar)
          kalkbrokken#                       stof     S5 (nauwelijks stuifgevoelig)
          grondbergingen (R)*                stof     S4 (licht stuifgevoelig,                 AN 2
                                                      bevochtigbaar)
          schuimaarde®                       stof     S4 (licht stuifgevoelig, bevochtigbaar | <......_..___.. 2
          perspulp®                          stof     S5 (nauwelijks stuifgevoelig)            Niet  stuifgevoelig vanwege
                                                                                               vochtgehalte?
          bieten GOR  (?)                    stof     S5 (nauwelijks stuifgevoelig)            Niet  stuifgevoelig vanwege
                                                                                               vochtgehalte?
          vaste ingangsmaterialen vergisting stof     S5 (nauwelijks stuifgevoelig)            Niet  stuifgevoelig vanwege
          (G)                                                                                  vochtgehalte?
          vaste digistaat vergisting         stof     S5 (nauwelijks stuifgevoelig)
         “Bron: revisievergunning 19/01/2010
                                                                                                                               0000001113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>24076001
         BIJLAGE 4:            BBT-TOETS EMISSIES LUCHT
          Tabel aanvraag                                                                                   BBT-toets
          Pulpdroger West zwaveldioxide (50)    BREF  voedingsmiddelen         30-100’
                                                                                       geen emissie-els of                                                                                                                       Stoffparameter           Sector            BBT         rt@eiscen                        Nor
                                                en zuivelindustrie                       controlemeting
                                                                                                                                                                                                                                                                            ddl
                                                                                        voargeschreven                                                                                                                                   tof        Productie van  suiker                  hd ieenpulp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  H
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         EN1
                                                                                                                                                                                                                                           en PM,,
                                                                                                                                                                                                                                    FM; heenbae,    Productie  van suiker                                               EN IS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ficeéren
                          ooof                  BREF voedi        iddel.        5-100          75
                                                                                                                                                                                                                                        TVS         Productie
                                                                                                                                                                                                                                                                            co
                                                                                                                                                                                                                                                                                   respoe
                                                                                                                                                                                                                                                               van suiker Drogen van bietenipulp  op hoge temperatuur ~~  EN
                                                  al                                                                                                                                                                                      NO:                 van
                                                                                                                                                                                                                                                    Productie suiker      DASyied bifB\ilp op hoge temperatuur            EN
                                                en
                                                   zuivelindustrie                                                                                                                                                                        [11]      Productie van  suiker   Drgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                  van bietenpulp  op hoge temperatusr ~~  EN
                                                                                                                                                                                                                                          50x       Productie van  he                             [Ener   geen gebruik    EN
                                  jak (NH 181)  Activiteitenbesluit      (gh.3    30                                                                                                                                                                                                               van zardgas
                                                                                                                                                                                                                                                         worden Ugo b Sipe
                          Fermaiay                  Vuheneshitghc)                             -
                                                                                                                                                                                                                                                                            I
                                                                                                                                                                                                                                a)       Demetingen                                 Bla bbgste verwachte emissieto
                                                                                                                                                                                                                                         bedrijfsomstandigheden.
                                                                                                                                                                                                                                                     aangetoond      dat   diasiehie             EoD EE EL el iin,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 c
                          stikstofdioxide (NO,)  Activiteitenbesluit              70           -
                                                                                                                                                                                                                                 b)      Indien is
                                                                                                                                                                                                                                         vastgesteld,   maar    in feder
                                                                                                                                                                                                                                                                          Ge SHHfsa 6p
                                                                                                                                                                                                                                                                            de vraag.
                                                                                                                                                                                                                                                                            BBT36
                                                                                                           Techniek                                                  Beschrijving   Toepashaarheid
                                                                                                           a) Gebruik van gasvormige brandstoffen                                   Mogelijk  niet  toepasbaar vanwege beperkingen        in   verband met de               gemeld               wordt          een
                                                                                                                                                                     Zie punt 14.2.
                                                                                                                                                                                    beschikbaarheid van gasvormige brandstoffen.                                            cycloon.
                                                                                                           b) Cydoon
                                                                                                                                                                                    Algemeen toepashaar.
                                                                                                           ¢) Matte gaswasser
                                                                                                           d) Indirecte droging (stoomdroging)   van bietenpulp      Tie BBT 35h.   Mogelijk   niet  toepasbaar op bestaande instalaties omdat dit            een
                                                                                                                                                                                                                                                                            (gasvormig
                                                                                                                                                                                                                                                                            b randasior   dstaid dan )
                                                                                                                                                                                    volledige herbouw van de energievoarzieningen vereist.
                                                                                                           e) Zondroging van bietenpulp                              Zie BBT 35¢c.  Mogelijk  niet  toepasbaar vanwege plaatselijke weersomstandigheden
                                                                                                                                                                                    en/of een gebrek aan ruimte.
                                                                                                           f)  (Voor)droging van bietenpulp bij lage temperaturen ~~ Zie BET 35e.   Algemeen toepashaar.
                                                                                                                                                                                                                               Met de BBT                  geassociesrihactissisnfvéaus (BB
                                                                                                                                                                                                                               afkomstig van het droggygvaipiefenpulp op hogt
                                                                                                                                                                                                                                 Parameter          Eenheid             BBT-GEN (gemiddelde van de                     Refe
                                                                                                                                                                                                                                                                            correctie niet
                                                                                                                                                                                                                                                                           bemonsteringsperiode)
                                                                                                                                                                                                                                       Stof          mg/m’                  benqend)
                                                                                                                                                                                                                                                                            Is de droger                    boven
                                                                                                                                                                                                                                                                            500 gr C.?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0000001114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>24076001
                                                                                                                                 Met de BBT         geassockerd         lsipissiarlerays?(BB1
                                                                                                                                 afkomstig van het dragenveg hietenpylp                 op hc
                                                                                                                                 gebruik wordt gemaakt van aardgas.
                                                                                                                                  Parameter    Eenheid     BBTER ThLmialLhas Yeah NICTp fe
                                                                                                                                                           bemdnltedddsperiode)     (1
                                                                                                                                      50,      ma/Nm’                30-100
                                                                                                                                 (1) Bij uitsluitend gebruik van   biomassa als brandstof liggel
                                                                                                                                     ondergrens van het bereik.
                                                                                                                                 Droger West is aardgasgestookt.                De 50, emissie
                                                                                                                                 volumeprocent O:.Hiermee wordt gebruik gem
                                                                                                                                 37.
         BBT-c (LCP)
                                                                                                                                   BBT    4: Monitoring Ahéssi® BBT447?
                      Steen
                                  enfof bruinkool, met inbe-
                 —
                      grip     van
                                    afvalmeeverbranding                                                                            De relevante parameters                 zijn  beschreven
                 —
                      Vaste biomassa         enfof turf me                                                         BAT 20
                      inbegrip       van   afvalmeeverbran-                                                        BET 24                                             a
                                                                                                                                                                              -
                           ah                                                                                      REE 22                                    Continu CO meten?
                 —
                      Met
                               zware stookolic   en of gasolic                                                     BET 33
                                                                                                                                                             Yosinoien
                      Hepat                                                                                        07a
                                            sesooiepeis
                                                               |      oe
                                                                          |    conte
                                                                                        |                     |
                                                                                            Conny
                                                                                            Continu    {)yy
                                 aardgas gestookte Lewes, |
                 —
                              ga                                                                          (7)
                                       gestookiegasturbines
                      Met
                                                                    Lo        EN-Rormen
                 —
                      Ma                                                :
                                                                                                                   BAT 49
                                                                                                                                                                it
                                                                                                                                                             UItWerken
                                                                                                                                                                        i
                                                                                                                                                                          k     777
                                        turbines                                                                   BET 56
            Co        motoren
                                    en
                                                                                                                                                                                 4:
                 —
                      Procesgassen fjzer-       en  staalpro-                                                      BAT 64
                      ductie                                                                                       BET 65
                 —
                      Procesbrandstoffen uit de chemi-                                                             BBT 73
                      sche industrie
                 —
                      KVSTEG-installaties
                                                                                                                                                             En wat met BBT 41
               —
                 Steen-     enol bruinkool     met inbe-                                                       BET 20
                                                                                                                          410770
                   ip          afvalmeeverbrandin                                                              BBT 24
                 Se
                         van
                            biomassa           turf  La                                                        BET 28
                                                                                                                                                             voor       de grote stook
               —
                                         enjof
                 inbegrip        van  afvalmeeverbran-                                                         BET 32                                        ge
                 ding                                                                                          BET 37                                        installatie
               —
                 Met                        enfof
                          gware stookolie gasolie                                                              BET 41
                 gestookie ketels en motoren                                                                   BET 42
                                                                 Alle      Genericke
               —
                 Met   gasolie gestookte gasturbines |
                 Met aardgas pestookte ketels,
                                                                          or een.       Continu (7) {7         BET 43
                                                                                                               BET 47
         NO,     maotoren en       turbines                                                                    BET 48
               —
                 Procesgassen jjzer-        en  staalpro-                                                      BET 56
               —
                 ductie
                 Procesbrandstolfen uit de chemi-
                                                                                                               BET 64
                                                                                                               BRT 65
                 sche industric                                                                                BET 73
                 EV-STEG-installatics
                                                                                                                                                                                                 0000001115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>24076001
         BBT-toets Kalkoven
                                                                                                                                                                        Aanvraag boven kan     van  de  van een range?(onderkant
             Spui kalkoven             Vluchtige organische   BREF Productie van                10-30'           Gaat om zulke geringe              F
                                                                                                                                                                        BBT  range?) Zie tabel....
                                       stoffen (VOS)         cement, ongeblust kalk                              hoeveelheden (enkele
                                                                                                                                                                        —-—> waarom   niet onderkant.
                                                             en  magnesiumoxide;                                kg/jaar) dat de emissie-
                                                                                                                eisen in de NeR niet van
                                                                                                                                                                        Verwijzing  naar  NeR?  (verouderd???)
                                                                                                                    toepassing zijn
                                       stikstofoxiden (NO,)                                   100-350                                                                   Monitoring   BBT 32. Niet  (voldoende) uitgewerkt  met Zie
                                                                                                                                                                        ook teksten onder    omschrijving   van BBT 32.
                                       zwaveloxiden (S0.)                                      50-200"            geen emissie-eis of
                                                                                                                    controlemeting
                                                                                                                                                                        NOx: BBT45    ——>  tabel 9 : ook voetnoten 1  en 3
                                                                                                                    voorgeschreven
                                                                                                                                                                        SOx: BBT47   ——>  tabel 10:  ,,
                                       zoutzuur (HCI)                                             10'
                                                                                                                                                                        CO: BBT 48 etc...
                                       koolmonoxide (CO)                                                                                                                TOC: BBT50
                                                                                                                                                                        HCL/HF: BBT 51
                                       metalen                                                    0,5'                                                                  Metalen: BBT53
             1 In de vigerende vergunning zijn geen grenswaarden voor deze stoffen opgenomen. Deze stoffen zijn in het verleden dan ook niet gemeten.
             2 Bij CBCV is een gemengde toevoer schacht oven (GTS0) aanwezig. Hiervoor zijn in de BREF geen emissie-eisen opgenomen voor koolmonoxide.
         BAT-C BBT 32
          Omschrijving
          De keuze tussen continue of               periodicke metingen zoals           beschreven       in   BBT     32(c)   tem.       32(f) is
                                                                                                                                                  gebascerd op de emis-
          sicbron     en   het verwachte type         verontreinigende stol.
          Voor     periodicke     metingen     van    stof-. NO,-. SO,- en CO-emissies wordt                  een
                                                                                                                    richtfrequentic        aangegeven   van eenmaal per
          maand      tot   ecnmaal per jaar onder normale              bedrjfsomstandigheden.
          Voor    periodicke metingen van PCDD-, PCDF-, TOC-, HCl-, HF- en metaalemissics moet                                      cen
                                                                                                                                          frequentic worden gehanteerd
          die past     bij de grondstoffen en de brandstoffen die bij het proces worden gebruikt.
                                                                                                                                                                                                                                   0000001116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>