<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075915
                                                           PEUZ
         Cosun Beet         Company Vierverlaten
         Toetsing opslag verpakte gevaarlijke stoffen PGS      15
         Rapportnummer FQ 1108-40-RA-003 d.d. 10 augustus 2023
                                                                  0000001245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075915
                                                                                Pru
         Cosun Beet                  Company Vierverlaten
         Toetsing opslag verpakte gevaarlijke stoffen PGS                                                          15
         opdrachtgever              Cosun Beet        Company Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-40-RA-003
         datum                      10  augustus 2023
         referentie                 BEEF                    OQ  1108-40-RA-003
         verantwoordelijke          ing.
         opsteller                  ing.
                                    +31    85
                                            5.1.2e        @peutz.nl
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,     | EEEEE @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR   2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  -
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven    -
                                                           diisseldorf—- dortmund -
                                                                                    berlijn —
                                                                                              niirnberg -
                                                                                                          leuven —
                                                                                                                   parijs
                                                                                                                          —
                                                                                                                            lyon
                                                                                                                                 0000001246
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075915
                                                PEUZ
               Inhoudsopgave
               Inleiding
               Beschrijving opslagvoorzieningen
               Toetsing  aan PGS15
         Ww =  Brandveiligheidskasten
         w WN
         Ww A
               Vatenopslag
               Opslagvoorzieningen
               Gasflessenopslag
                                    1 t/m 4
         Ww ni Werkvoorraad
               Resumé
                                                     0000001247
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075915
                                                                            PEUZ
            1
              Inleiding
              In opdracht van Cosun Beet Company is in voorliggend rapport het resultaat van de toetsing
              van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen aan de PGS 15 beschreven. Het onderzoek is
              verricht in het kader    van een revisievergunningaanvraag voor de inrichting van Cosun Beet
              Company Vierverlaten (hierna te noemen: CBC-V). De inrichting is gelegen aan de
              Fabriekslaan 12 te Vierverlaten. In     figuur  1.1 is de ligging van de inrichting in de omgeving
              gegeven.
         f1.1               in de omgeving
              Situering CBC-V
              Onderdeel    van de aanvraag voor de revisievergunning is de algemene beschrijving van de
              inrichting  (zie  rapport FQ 1108-23-RA) waarin een uitgebreide beschrijving van de diverse
              processen binnen de      inrichting van  CBC-V is opgenomen. De     aangevraagde activiteiten zoals
              omschreven in rapport FQ 1108-23-RA,         vormen     de basis voor de voorliggende toetsing aan
              de PGS 15. Dit document        geldt als aangewezen document in het kader        van  het toepassen
              van   de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Ten behoeve           van voorliggende toetsing heeft
              op 23 november 2021       een  locatiebezoek   plaatsgevonden.
                                                                                                                  0000001248
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075915
                                                                                                PEUZ
            >»
               Beschrijving opslagvoorzieningen
               Binnen de          inrichting van CBC-V vindt op meerdere plaatsen opslag van gevaarlijke stoffen
               plaats. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen opslag van verpakte gevaarlijke
               stoffen en opslag van gevaarlijke stoffen in bulk. Dit rapport voorziet in de toetsing                                              van    de
               eerstgenoemde categorie aan de PGS 15. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen                                                      van    de
               opslagvoorzieningen.
         t2.1  Overzicht aanwezige      opslagvoorzieningen
               Locatie                                   Soort opslagvoorziening                       Aanwezig stoffen
               Magazijn  en bietenlab                    7 brandveiligheidskasten  in magazijn en 1    Diverse smeermiddelen      en  onderhoudsmiddelen
                                                         brandveiligheidskast in bietenlab.            voor  installaties. Diverse stoffen ten behoeve  van
                                                                                                       onderhoud,    o.a. verf.
               Buitenopslag                              Vatenopslag                                   Olién  en vetten, ontvlambare stoffen,    zuren en
                                                                                                       logen.
               Opslagruimte 1                            Brandbare stoffen kluis                       Aceton
                                                                                                       Glycerol
                                                                                                       Iso-propanol
                                                                                                       Peutroleum
               Opslagruimte 2                            Chemie Kluis 2                                Zoutzuur
               Opslagruimte 3                            Chemie Kluis 3                                Formaline
                                                                                                       Lithsolvent
               Opslagruimte 4                            Chemie Kluis 4                                Aluminiumsulfaat
                                                                                                       Chloorbleekloog
                                                                                                       Loodacetaat
                                                                                                       Natronloog
               Gasflessenopslag                          Uitpandige opslagvoorziening                  Brandbare gassen, inerte     stoffen, oxiderende
                                                                                                       stoffen
               Lege        emballage van verpakte gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen in dezelfde
               opslagvoorziening als de gevulde emballage van de desbetreffende stof. Op de foto's van de
               vatenopslag, zie figuur 3.2, is ook lege emballage zichtbaar. Bij opslagvoorzieningen 1 t/m 4
               is de    lege emballage over het algemeen geplaatst op het rooster                             op circa 1         m hoogte boven
               maaiveld,           zie figuur 3.3 t/m 3.6. Hetzelfde geldt voor                                 de       gasflessenopslag en
               brandveiligheidskasten.
               Binnen de         inrichting  van  CBC-V worden          gevaarlijke         afvalstoffen   opgeslagen             in   een     container
               van een       erkend verwerker.       Opslag    van    gevaarlijke         afvalstoffen in    emballage            vindt in de        regel
               niet   plaats.     Mochten    er bij bijvoorbeeld        onderhoudswerkzaamheden                       gevaarlijke          afvalstoffen
               vrijkomen die in emballage worden opgeslagen, dan worden die direct                                              of   zo    spoedig        als
               mogelijk afgevoerd, al dan niet door de uitvoerende onderhoudspartij.
                                                                                                                                                              0000001249
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075915
                                                                                                PEUZ
              In  figuur   2.1  is de     ligging       van      de PGS 15           opslag (hummer 36)                en            de     ligging                         van     de
              gasflessenopslag (tussen            nummer       19   en    26) weergegeven middels blauwe cirkels. Tevens is de
              locatie  van   de  brandveiligheidskast              in de centrale           werkplaats (hummer 18) weergegeven.                                                      In
              figuur  2.2 is een  schematisch weergave                 van    de aanwezige        opslagvoorzieningen opgenomen.
         f2.1 Ligging PGS 15 opslag binnen inrichting CBC-V
                                                                                         = I
                                    voor omschrijving gebouwe
                                                               en   locaties ten noorden
                                                                                            ol
                                                                                                zie blad 3
                                                                              3
                                                                                nH
                                                                                i
                                                  2                                                     2
                                                                                  13        14
                                                            1b     1S       8
                                                                                  —
                                                                                         =,
                                                          3
                                                                                                     0
                                                                         J
                                                                                             a              :
                                                              7]  ©
                                                                                                                =
                                                                                                                            Betengor           18      Centrale warkplaat
                                                  =
                                                                                                                            Pulploads            B          Themiepars
                                                                                                                        Winle beef enband       0]       Tenmarwerkplaais
                                                                                                                        Bietenwassiraal   | |   21       Brandweergarage
                                                                                                          |            Ethane bisterband
                                                                                                                     i                          =           Werhplaat
                                                                                                                          Ey  alhawen
                                                                                                                                            [22    |   Bedriifsrestaurant |
                                          O       £3                                                                                        [==]             Hagan jn
                                                   iy                                                              1]   ee                          | Conatruttie weshgiaals |
                                               i)
                                                                                                                                            [=
                                                                                                                                                 |
                                                                                                                     7
                                                                                                                         Hksteenopiiag      [27
                                                                                                                                                                 warner]
                                              bs,                                                                  7
                                                                                                                           Pulppersen       2     |
                                                                                                                                                   |      Parhesrterram
                                                                                                                          Fulpdrogen]       [=
                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                            Teetatation
                                                                                                                   i
                                                                                                                            elelbus         [30   |
                                                                                                                                                            Sikerizots
                                                                                                                          Woarfabriek       [57   |
                                                                                                                                                        Kantoor     jaasrbesnijf
                                                                                                                                  al                                 ia
                                              @
                                                                                                                                                             elg
                                                                                                                         FEHEHLEH
                                                                                                                             Daf fusie                               oe
                                              =
                                                                                                                                                              Hel e {HUE
                                                                                                                                                      Fortier fusegbruggen
                                                                                                                                                                         3
         f2.2 Schematisch weergave   van  de  aanwezige opslagvoorzieningen
                                                                                         00
                                                   w—          ,
                                                                           —T                  |              s
                                   1   brandveiligheidskast
                                                                                       |
                                                                                               21         J                       re                     ==
                                                O
                                                                                     *                                                                                           —
                                                                                                                                                             A
                                          |
                                                                                                      7
                                                                                                               brandveiligheidskasten
                                                                                                                                                          J
                                                                                                                  Vatenopslag
                                                                                                                                                                                 -
                                                                                                      ~
                                                                                                                       LE
                               & SNE                                                                 Opslagvoorziening                              1 tm 4
                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                                        0000001250
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075915
                                                                              PEUZ
           ;
             Toetsing               aan       PGS15
         3.1 Brandveiligheidskasten
             In het    magazijn zijn      zeven   brandveiligheidskasten aanwezig'.      In figuur  3.1  zijn de drie
             brandveiligheidskasten            welke    naast      elkaar   zijn   opgesteld     weergegeven       en
             brandveiligheidskast        vier. Daarnaast is  er  één  brandveiligheidskast aanwezig    in de centrale
             werkplaats.
             Brandveiligheidskast 1 t/m 4
             In bijlage   1 van  dit rapport is de toetsing     van  de brandveiligheidskasten  opgenomen. Uit de
             toetsing blijkt dat de brandveiligheidskasten voldoen           aan de gestelde eisen.
           1 Ten  tijde van het locatiebezoek waren vier brandveiligheidskasten aanwezig.     De  overige drie nieuwe
             brandveiligheidskasten zijn ondertussen bijgeplaatst.
                                                                                                                      0000001251
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075915
                                                                                   PEUZ
         3.2 Vatenopslag
             CBC-V beschikt         over  vatenopslag      met twee  stellingen. Deze vatenopslag is gelegen tussen
             opslagvoorziening          1 t/m 4    en   het magazijn. In deze     uitpandige opslagvoorziening worden
             diverse stoffen in         emballage (0.a. IBC, drum of vat) opgeslagen. Naast oli€n en vetten
             worden ook          gevaarlijke stoffen opgeslagen.     In tabel 3.1 is    een   overzicht van  de   opgeslagen
             verpakte gevaarlijke stoffen opgenomen.
         3.1 Verpakte gevaarlijke stoffen vatenopslag
             Stof/productnaam              ADR-klasse of            Maximale opslaghoeveelheid            Opslagvorm(en)
                                             CMR-stof                       in kg/liter
             Natriumhydroxide 33%                8                             945 kg                        Vat, drum
             Chloorbleekloog 15%                 8                            2.644 kg                     Vat, drum, IBC
             Optisperse PPO 5092                 8                            1.000 kg                           IBC
             Lythsolvent CS                      8                            1.000 kg                           IBC
             Azijnzuur 80%                       8                            1.000 kg                           IBC
                                                                                                                             0000001252
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075915
                                                                           PEUZ
              Naast     de   opslag    van   verpakte gevaarlijke    stoffen  worden     in deze  stellingen  ook
              niet-gevaarlijke     stoffen  opgeslagen,   zoals Nebol, diverse soorten antischuim    en Kebo DS,
              alsmede de     genoemde      olién en vetten.
              De maximale       opslaghoeveelheid verpakte gevaarlijke     stoffen tezamen   met de aanverwante
              stoffen in het    vatenpark bedraagt     niet meer  dan 10 ton. Het betreft uitsluitend stoffen van
              ADR-klasse      8   waaronder natriumhydroxide (33%), chloorbleekloog (15%), Optisperse
              PPO 5092, Lythsolvent CS en azijnzuur (80%).
         f3.2 Overzicht vatenopslag CBC-V
                                                                                     OE—
                                                                                                     a3
                                                                                          la       | [9S
                                                                                                                  0000001253
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075915
                                                                             PEUZ
              In bijlage  2 van   dit rapport is de toetsing     van de  vatenopslag opgenomen. Uit de  toetsing
              blijkt dat de vatenopslag        voldoet  aan de gestelde eisen.
         3.3  Opslagvoorzieningen                1  t/m 4
              CBC-V beschikt       over    vier    inpandige opslagvoorzieningen voor de opslag van verpakte
              gevaarlijke stoffen.       Dit    betreffen opslagvoorziening 1 t/m 4. Op de deur van elke
              opslagvoorziening is        aangeven welke stoffen er in de desbetreffende opslagvoorziening
              worden     opgeslagen. De opslagvoorzieningen zijn alle explosieveilig uitgevoerd.              De
              opslagcapaciteit per opslagvoorziening bedraagt < 2.500 kg.
              In figuur 3.3 t/m 3.6 is opslagvoorziening 1 t/m 4 weergegeven. Hierbij      is zowel de voorzijde
              van de opslagvoorziening als de indeling weergegeven.
         f3.3 Opslagvoorziening 1 inclusief indeling
                                                                                                                 0000001254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075915
         f3.4 Opslagvoorziening 2 inclusief indeling
                           N-—      i
                                                     0000001255
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075915
         f3.5 Opslagvoorziening 3 inclusief indeling
                             Y=
                                                     0000001256
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075915
         f3.6 Opslagvoorziening 4 inclusief indeling
              In bijlage  3 van  dit rapport is de     toetsing van  opslagvoorziening   1 t/m 4 opgenomen. Uit de
              toetsing blijkt  dat  opslagvoorziening       1 t/m 4 voldoet aan de  gestelde  eisen.
         3.4  Gasflessenopslag
              De   gasflessenopslag        betreft   een  uitpandige opslagvoorziening      en   is  gesitueerd nabij
              werkplaatsen (timmerwerkplaats, werkplaats              en bankwerkerij),  de bietenwasstraat    en het
              chemiepark.    In tabel 3.2 is     een overzicht gegeven   van de  gasflessen  die worden   opgeslagen
              en de maximale      opslaghoeveelheden.
                                                                                                                      0000001257
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075915
                                                                          Pru
         t3.2 Opslag gasflessen
              Stof/productnaam                     ADR-klasse of Maximale opslaghoeveelheid Opslagvorm(en)
                                                     CMR-stof             in kg/liter
              Helium                                     2                   2001               clinder
              Zuurstof                                  5.1                  4501               clinder
              Argon                                      2                   500                cilinder
              Menggas   —
                          formeer                        2                   5501               clinder
              Waterstof                                  2                    501               clinder
              Acetyleen                                  2                   300                cilinder
              Stikstof                                   2                   2501               clinder
              In    figuur 3.7 is een overzicht gegeven van de opstelling van de gasflessenopslag.         In
              figuur 3.8 zijn gedetailleerdere foto's opgenomen van gasflessenopslag 1 t/m 4.
         f3.7 Overzicht opstellen gasflessenopslag
                                                                                                              0000001258
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24075915
         f3.8 Details gasflessenopslag 1 t/m 4
              In  bijlage   4  van   dit rapport is de      toetsing  van  de   gasflessenopslag   opgenomen. Uit de
              toetsing blijkt    dat de   gasflessenopslag     voldoet aan  de  gestelde  eisen.
         3.5  Werkvoorraad
              Binnen      de   inrichting      van   CBC-V    zijn  op   meerdere     locaties   binnen de inrichting
              werkvoorraden        aanwezig.       Deze werkvoorraden      zijn  o.a. in het   fabrieksgebouw, op de
              waterzuivering      en  bij de   vergistingsinstallatie aanwezig.
                                                                                                                      0000001259
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>24075915
                                                                       PEUZ
         De   werkvoorraad     beperkt     zich  tot  de   voorraad     verpakte gevaarlijke      stoffen   en/of
         CMR-stoffen (conform    vs.  3.1.1. PGS 15) die ten behoeve     van  de  bedrijfsvoering/productie    in
         een  productieruimte/werkruimte       of per procesinstallatie  of afvulinstallatie is opgesteld.
         Hierbij  wordt voldaan  aan  de   volgende gestelde    eisen conform voorschrift 3.1.3. PGS 15:
         de werkvoorraad moet strikt      noodzakelijk zijn;
                  gevaarlijke stof is (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één aangebroken
         —
            per
            verpakkingseenheid aanwezig, plus één reserve. Indien een dagvoorraad uit meer dan
            één    verpakkingseenheid bestaat,       mag   er  een   dagvoorraad     staan   plus   één   reserve
            verpakkingseenheid;
         —
            de   werkvoorraad    bevindt zich      niet  in   een   rijroute  van   vorkheftrucks     of  andere
            transportmiddelen;
         —
            de werkvoorraad belemmert het viuchten niet;
            gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad                 in         productie- of
         —
                                                                                           een
            werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, worden           bewaard in     deugdelijke
            verpakking,  die bestand is tegen de desbetreffende       gevaarlijke stof;
         —
            indien de werkvoorraad bestaat uit          een   hoeveelheid    van   meer   dan 50 | dan is de
            verpakking geplaatst boven       een lekbak of een gelijkwaardige voorziening. Hiervan wordt
            afgeweken     indien  (het desbetreffende deel van) de vloer van de desbetreffende
            productie/werkruimte     ten minste vloeistofkerend is. Voor brandbare vloeistoffen is echter
            altijd een lekbak of     een    andere   gelijkwaardige voorziening aanwezig ondanks             een
            vloeistofkerende vloer.
                                                                                                                  0000001260
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>24075915
                                                                                   Pru
                 4+ Resumé
                    Brandveiligheidskasten
                    Binnen de   inrichting zijn acht  brandveiligheidskasten aanwezig.       In bijlage 1 van dit rapport is
                    de  toetsing   van   de  brandveiligheidskasten       opgenomen. Uit de        toetsing blijkt   dat de
                    brandveiligheidskasten     voldoen    aan  de  gestelde eisen.
                    Vatenopslag
                    CBC-V beschikt    over een  vatenopslag     voor  de opslag  van o.a. IBC's, vaten en  drum. In  bijlage
                    2 van dit rapport is de  toetsing   van  de  vatenopslag   opgenomen. Uit de     toetsing blijkt  dat de
                    vatenopslag   voldoet   aan  de gestelde    eisen.
                    Opslagvoorzieningen
                    Binnen de inrichting zijn vier opslagvoorzieningen aanwezig voor de opslag van diverse
                    verpakte gevaarlijke stoffen. In bijlage 3 van dit rapport is de toetsing van opslagvoorziening
                    1 t/m 4 opgenomen. Uit de toetsing blijkt dat opslagvoorziening 1 t/m 4 voldoet aan de
                    gestelde  eisen.
                    Gasflessenopslag
                    Tot slot is er een   uitpandige gasflessenopslag aanwezig.         In bijlage  4 van  dit rapport is de
                    toetsing  van  de  gasflessenopslag     opgenomen. Uit de     toetsing blijkt dat de  gasflessenopslag
                    voldoet  aan  de  gestelde  eisen.
                    Werkvoorraad
                    De werkvoorraad voldoet       aan  de  gestelde  eisen uit de PGS 15.
                                                                                                                oetermeer,
                    Dit rapport bevat 17   pagina's   en  4 bijlagen.
        ERIKE
       CERES
        (AF
        10B-4RA3
        FO
                                                                                                                             0000001261
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>24075915
         Bijlage
         Toetsing
                 1
         brandveiligheidskasten
                                PEUZ
                                     0000001262
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>24075915
                  Richtlijn: PGS 15 Opslag
                                        -
                                                   van   verpakte gevaarlijke stoffen
                  Versie: PGS 15:2016 versie 1.0
                  Bedrijf: CBC-V     magazijn brandveiligheidskasten
                  Project: FQ 1108
                  Datum: 07-08-2023
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                     TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                       Toetsing voorschriften                             fo ETT To We
                                                                                                                                                                                                                                                       =LToTol               EG Hs [a TT
                                                                                                                                                                                                                                                                        TTEAVE
                  Voorschrift                                                                              Toelichting    en eventuele  opmerking bij   voorschrift                                    Van toepassing?     A"0o] [0 [7:1
                                                                                                                                                                                                                                       a4 Onderbouwing                Toelichting
      3. Algemene voorschriften
      3.1 Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen          en CMR-stoffen
      311         Verpakte gevaarlijke     stoffen  en CMR-stoffen moeten worden       opgeslagen in een |Voor het toepassingsgebied van PGS 15, zie tabel 1.1.                                        ja                  lia
                  daarvoor bestemde       opslagvoorziening. De noodzakelijke werkvoorraad is              In hoofdstuk 4 zijn de voorschriften opgenomen voor opslagvoorzieningen met meer dan
                  hiervan uitgezonderd.                                                                    10 000 kg aan gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen en voor opslagvoorzieningen met
                  De volgende ADR-klassen mogen niet in deze opslagvoorziening aanwezig zijn, |meer dan 1000 kg aan zeer giftige stoffen (ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep | of ADR-
                  maar moeten separaat worden opgeslagen:                                                  klasse 8 verpakkingsgroep | met aanvullend etiket modelnr. 6.1). Voor spuitbussen gelden
                  -
                    ADR-klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen);                                      de voorschriften zoals gesteld in hoofdstuk 7 ‘Opslag van spuitbussen en gaspatronen’
                  -
                    ADR-klasse 5.2 (m.u.v. LQ-verpakkingen tot 1 000 kg die stoffen bevatten met [van deze richtlijn. Voor het verbod om stoffen van ADR-klasse 6.2 op te slaan wordt een
                  UN nummer 3103 t.m. UN nummer 3110 (type C t.m. F zonder                                 uitzondering gemaakt voor ziekenhuisafval en diagnostische monsters (UN 3291 en UN
                  temperatuurbeheersing));                                                                 3373). Hoofdstuk 9 behandelt de opslag van stoffen uit ADR-klasse 5.2.
                  -
                    ADR-klasse 6.2 (infectueuze stoffen) met uitzondering van UN 3291 en UN                Een opslagvoorziening kan zowel inpandig als uitpandig zijn gesitueerd en zowel
                  3373;                                                                                    bouwkundig als prefab zijn uitgevoerd.
                  -
                    ADR-klasse 7 (radioactieve stoffen).+D3:D10
      3.1.2       Vs. 3.1.1 is niet  van  toepassing    indien de in tabel 1.2 genoemde     hoeveelheden   |[Afhankelijk van het karakter en de grootte van het bedrijf wordt bepaald of genoemde      nee
                  niet worden overschreden.                                                                ondergrenzen per inrichting, per gebouw, per afdeling of anderszins gelden. Het is
                                                                                                           denkbaar dat beperkte hoeveelheden (beneden de ondergrens) verpakte gevaarlijke
                                                                                                           stoffen en/of CMRstoffen verspreid over het bedrijf worden opgeslagen. Dit behoort in
                                                                                                           samenhang met het begrip werkvoorraad (vs. 3.1.3) te worden beoordeeld. Met vs. 3.1.3
                                                                                                           wordt beoogd dat niet te grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-
                                                                                                           stoffen in werkruimtes worden neergezet en zo een verkapte opslag ontstaat.
                                                                                                           Indien een bedrijf naast de noodzakelijke werkvoorraden op meerdere locaties in het
                                                                                                           bedrijf hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beneden de
                                                                                                           ondergrenzen opslaat, behoort de functionaliteit te worden beoordeeld.
      313         Onder   een werkvoorraad      verpakte gevaarlijke   stoffen en/of CMR-stoffen als       De werkvoorraad moet      zodanig zijn dat de productie normaal doorgang kan vinden. Het is |ja                 [ja
                  genoemd    in  vs. 3.1.1 wordt verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen        echter niet de  bedoeling dat meerdere niet-geopende eenheden onnodig dagenlang of
                  en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een                zelfs wekenlang in een werkruimte of dergelijke verblijven. Dan is er sprake van ‘verkapte
                  productieruimte/werkruimte       of per procesinstallatie of afvulinstallatie is         opslag’. Deze eenheden behoren dan te worden bewaard in een opslagruimte. Waar exact
                  opgesteld.                                                                               de grens ligt,
                  C de werkvoorraad moet strikt       noodzakelijk zijn;                                   is moeilijk aan te geven. Het is aan het bedrijf om aannemelijk te maken dat de verpakte
                  CT per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste éen                   gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen binnen een redelijke tijd daadwerkelijk zullen worden
                  aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een               gebruikt in het productieproces.
                  dagvoorraad uit meerdan één verpakkingseenheid bestaat, dan mag er een                   De werkvoorraad hoeft niet aan het eind van iedere dag te worden overgebracht naar een
                  dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid;                                   opslagruimte (en vice versa aan het begin van een werkdag): de risico’s van transport zijn
                  C de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of            groter dan van de stationaire werkvoorraad. Bij batchgewijze productie en bij
                  andere transportmiddelen;                                                                volcontinubedrijven moet per situatie worden beoordeeld wat vereist is voor een goede
                  CT de werkvoorraad      mag het viuchten niet belemmeren;                                procesvoering.
                  CT gevaarlijke  stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in        een  productie- Onder een verpakkingseenheid wordt verstaan bijvoorbeeld een blik, een doos, een vat
                  of werkruimte of    nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden             maar ook een pallet waar deze stoffen op staan opgeslagen.
                  bewaard in    deugdelijke verpakking, die bestand is tegen de desbetreffende             Een lekbak is bij een hoeveelheid van meer dan 50 liter gevaarlijke stoffen vereist om het
                  gevaarlijke stof;                                                                        verdampingsoppervlak te verkleinen in het geval van een lekkage.
                  C indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan              50 | dan  Een laskar met gasflessen kan ook als werkvoorraad worden beschouwd.
                  moet de   verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige
                  voorziening. Hiervan kan worden afgeweken als (het desbetreffende deel van)
                  de vloer van de desbetreffende productie/werkruimte ten minste vloeistofkerend
                  is. Voor brandbare vloeistoffen is echter altijd een lekbak of een andere
                  gelijkwaardige voorziening vereist."
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                            Pagina 1van4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0000001263
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                            TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                              Toetsing voorschriften                                                                            = LToTolfo Ta [ol CHT LAVE EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              [Te [1 GI
      Nummer      Voorschrift                                                                               RL    [Te a1 Co  WT RAVE) (VT RG  ToyoT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                 ELURGE ELIS          A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To                                         Gelijk-          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                   VE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lele [117]   4
                  Het is  mogelijk om   in de opslagvoorziening genoemd onder vs. 3.1.1 ook                 Aanverwante stoffen       en koopmansgoederen die gezamenlijk met gevaarlijke stoffen en/of       |nee
                  aanverwante stoffen of     koopmansgoederen op te slaan, indien voldaan wordt             CMR stoffen worden        opgeslagen, worden als gevaarlijke stoffen behandeld. Voorschriften
                  aan  de  volgende   voorwaarden:                                                          voor o.a. productopvang, onverenigbare combinaties, e.d. zijn ook voor deze stoffen van
                  C de totale hoeveelheid     opslag is niet meer dan 10 ton;                               toepassing.
                  C er worden    geen  gevaarlijke stoffen opgeslagen geclassificeerd      als              Voorbeeld: een opslag met 8 ton gevaarlijke stoffen en 5 ton aan koopmansgoederen of
                  verpakkingsgroep I;                                                                       aanverwante stoffen, valt niet onder de reikwijdte van dit hoofdstuk. Omdat de totale
                  C elektrische   componenten     en  apparaten   moeten  spanningsvrij   worden            hoeveelheid opslag binnen een opslagvoorziening groter is dan 10 ton, behoort gebruik te
                  opgeslagen;                                                                               worden gemaakt van de methodiek van hoofdstuk 4.
                  C de voorschriften uit deze    richtlijn gelden voor alle in de opslagvoorziening
                  aanwezige    stoffen. Daar  waar   in de voorschriften ‘verpakte gevaarlijke   stoffen
                  en/of CMR-stoffen’ staat vermeld, moet dit       gelezen worden   als ‘opgeslagen
                  stoffen’.
                  Lege, ongereinigde verpakkingen         moeten worden   opgeslagen overeenkomstig         Dit voorschrift sluit   aan op de omgang met lege, ongereinigde verpakkingen in het ADR.          [ja                 [ia
                  de                                                                                        Een   verpakking is leeg wanneer de inhoud is verwijderd met de gebruikelijke technieken,
                  voorschriften van dit hoofdstuk (met uitzondering van paragraaf 3.4.2 en 3.6),            bijv. gieten, pompen, zuigen, schudden, schrapen, of een combinatie van deze
                  tenzij                                                                                    technieken. De lege, ongereinigde verpakkingen moeten op dezelfde wijze zijn gesloten en
                  geschikte maatregelen zijn genomen om mogelijke gevaren uit te sluiten. Hierbij van alle etiketten en opschriften zijn voorzien als in gevulde toestand. Wanneer dit het
                  moeten alle voor de stof relevante gevaren conform het ADR worden                         geval is dan zijn (volgens het
                  opgeheven.                                                                                ADR) de meeste gevaren uitgesloten.
      3.3 Brandveiligheidsopslagkasten Wabo, Arbo
      3.3.1       Een  brandveiligheidsopslagkast, waarvan het eerste gebruik heeft                         NEN-EN-14470-1 kent vier         categorieén van brandwerendheid, te weten 15 min, 30 min, 60 |ja                     [ja            Voorschrift is     van toepassing op PGS 15 kasten binnen HSC.
                  plaatsgevonden na 1 januari 2006, moet aan NEN-EN-14470-1 voldoen. Een                    min   en  90 min.   Afhankelijk van de toepassing van een brandveiligheidsopslagkast moet
                  brandveiligheidsopslagkast waarvan het eerste gebruik dateert van voor die                gekozen worden voor een bepaalde veiligheidsklasse (30, 60 of 90). In bijlage F is
                  datum moet ten minste voldoen aan NEN 2678. Bij het gebruik van de                        ingegaan op de verschillende eisen die bij de desbetreffende veiligheidsklassen behoren.
                  brandveiligheidsopslagkasten moet tevens worden voldaan aan de eisen van                  Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die onder PGS 15
                  bijlage F. Brandveiligheidskasten met een opslagcapaciteit groter dan 250 kg           of vallen is het type met 15 min brandwerendheid niet geschikt.
                  ter plaatse gebouwde kasten moeten als een reguliere opslagvoorziening
                  conform Hoofdstuk 3      van deze PGS worden beschouwd.
      332         Binnen de   inrichting moet een productcertificaat aanwezig zijn voor de                  Zowel    voor de gebruiker als voor de toezichthoudende instanties moet duidelijk zichtbaar       |ja                 [ja
                  brandveiligheidsopslagkast (waarvan het eerste gebruik heeft plaatsgevonden               zijn aan welke brandveiligheidsnorm en prestatie de kast voldoet       .
                  na 1 januari 2006), waaruit blijkt dat deze voldoet aan de NEN-EN-14470-1.                Overeenkomstig NEN-EN-14470-1 moet op de voorkant (buitenkant) van de kast op een
                                                                                                            goed zichtbare plaats de volgende informatie zijn aangebracht:
                                                                                                            a) deuren sluiten (wanneer kast niet wordt gebruikt);
                                                                                                            b) verbodssymbool "Vuur, open vlam, roken verboden' overeenkomstig bijlage D, tenzij de
                                                                                                            gehele inrichting direct bij toegang al is voorzien van dit symbool;
                                                                                                            ¢) waarschuwingssymbool 'Brandgevaarlijke stoffen’ overeenkomstig bijlage D;
                                                                                                            d) de van toepassing zijnde norm;
                                                                                                            e) de brandwerendheidsprestatie van de kast, aangegeven in type 30, 60 of 90.
                                                                                                            Tevens moet in of op de kast de volgende informatie zijn aangebracht:
                                                                                                            f) naam of merk van de producent;
                                                                                                            g) typenummer en jaar van productie;
                                                                                                            h) maximale toegelaten emballage;
                                                                                                            i) maximale belasting van het legbord.
      3.33        Op een verdieping mogen per brandcompartiment maximaal twee                               Dit voorschrift betekent dat als    er bijv. vier brandcompartimenten zijn gerealiseerd, het      ja                  [ja            Alleen PGS15 kasten op        begane grond
                  brandveiligheidsopslagkasten worden opgesteld. Hierbij wordt een           kelder wel als toegestaan      is om  acht brandveiligheidsopslagkasten te gebruiken. In vs. 3.3.3 is de
                  een  verdieping   beschouwd    en de begane grond van een gebouw niet. Dit                (beperkte) faalkans meegenomen dat er een calamiteit ontstaat terwijl de deur(en) van         een
                  voorschrift is niet van  toepassing indien uitsluitend gevaarlijke stoffen van ADR-       brandveiligheidsopslagkast op dat moment open staat.
                  klasse 8, verpakkingsgroep Il of lll, zonder bijkomend gevaar en/of ADR-klasse
                  9 worden opgeslagen.
      3.34        Een   brandveiligheidsopslagkast mag niet in      een vluchtroute  zijn gelegen  en  mag  Bovengenoemde         vluchtroute is geen vliuchtroute zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit.     ja                  [ja
                  het vluchten niet belemmeren                                                              Bedoeld is hier     om  de belemmeringen door opslagvoorzieningen zoals bouwkundige
                                                                                                            kasten e.d, in de vluchtroute te voorkomen.
      3.4.4 Hygiéne, 'good housekeeping’
      PGS 15, controle   aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pagina 2van 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0000001264
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                  Toetsing voorschriften                               = LToTolfo Ta [ol CHT LAVE EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                     [Te [1 GI
      Nummer      Voorschrift                                                                       RL    [Te a1 Co WT  RAVE)(VT RG Toy oT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                              ELURGE ELIS          Voldoet? (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                            EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                          GIVCETT
                                                                                                                                                                                                                                                       Lele [117]   4
      3412        De werkgever stelt regels en procedures vast voor het omgaan met verpakte                                                                                                       ja                   ja
                  gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, reiniging van de werkplek en persoonlijke
                  hygiéne waaraan de medewerkers zich moeten houden. De werkgever ziet toe
                  op de naleving van deze procedures en regels. De werkgever richt
                  voorzieningen in en verstrekt middelen (werkkleding) aan werknemers voor een
                  optimale hygiéne op plaatsen waar gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen
                  aanwezig zijn. Indien op de arbeidsplaats gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen
                  aanwezig zijn, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en ordelijkheid in acht
                  genomen en er is sprake van 'good housekeeping’. Werk- en opslagruimten
                  worden zo schoon mogelijk gehouden. In werk- en opslagruimten wordt niet
                  gerookt, gegeten of gedronken en geen voedsel bewaard.
      3.9 Onbedoeld   vrijkomende dampen van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen
      3.9.1       Indien onbedoeld   dampen vrij kunnen komen in een opslagvoorziening, moeten [Dit voorschrift geldt voor bouwkundige opslagvoorzieningen en losse                               ja                  [ia
                  doeltreffende maatregelen worden genomen                                          brandveiligheidsopslagkasten. Bij normaal gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen en
                                                                                                    CMR-stoffen kunnen onbedoeld dampen vrijkomen, die gezondheidsschade of een
                                                                                                    explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken. Dit behoort te worden voorkomen. Het is aan
                                                                                                    de eigenaar van de opslagvoorziening om na te gaan of er schadelijke dampen kunnen
                                                                                                    vrijkomen en welke maatregelen zullen moeten worden genomen. De zorg voor
                                                                                                    gezondheid van de werknemers en het voorkomen van een explosieve omgeving is
                                                                                                    geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft
                                                                                                    aan  dat risicobronnen zullen moeten worden
                                                                                                    onderzocht en, indien     noodzakelijk, maatregelen zullen moeten worden genomen (RI&E).
                                                                                                    Een voorbeeld      van een  doeltreffende maatregel is het ventileren van de
                                                                                                    opslagvoorziening. De milieurelevantie van de vrijkomende dampen is zeer beperkt. In de
                                                                                                    meeste situaties bestaat naar verwachting geen noodzaak om maatregelen te nemen op
                                                                                                    grond van het Activiteitenbesluit.
      3.11  Verpakking en etikettering
      3.111       De verpakking van de     in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen    |Over het algemeen bevinden gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een                     ja                  [ja
                  en/of CMR-stoffen moet      zodanig zijn dat:                                     opslagvoorziening zich in de zogenoemde UN-gekeurde verpakking. Daarnaast kunnen ze
                  -
                    niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen;                zijn verpakt in omverpakkingen conform het regime van de zogenoemde gelimiteerde
                  -
                    het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen |hoeveelheden (limited quantities / LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (excepted quantities /
                  kan worden aangetast, danwel een reactie met ze kan aangaan danwel een            EQ). In deze verpakkingen is een geringe hoeveelheid gevaarlijke stof aanwezig, zodat
                  verbinding kan vormen;                                                            een beperkter risico ontstaat indien deze hoeveelheden vrijkomen. De LQ- en EQ-
                  -
                    de verpakking tegen normale behandeling bestand is.                             regelingen beschrijven de wijze waarop deze hoeveelheden moeten worden behandeld en
                                                                                                    welke vrijstellingen daarvoor gelden. De regelingen zijn van toepassing op land-, zee- en
                                                                                                    luchtvervoer (secties 3.4 en 3.5 van het ADR behandelen de wijze waarop deze
                                                                                                    hoeveelheden moeten worden behandeld en welke vrijstellingen daarvoor gelden).
      3.11.2      Op  de etiketten van  de in  een  opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen [Conform de     wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen UN-regelgeving, respectievelijk het ADR |ja                 [ja
                  en/of CMR-stoffen moeten de       gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen.     (paragraaf 5.2) behoort elk collo (buitenverpakking) voor het vervoer te zijn voorzien van
                                                                                                    gevarenetiket(ten) en een UN-stofnummer met de letters 'UN'".
                                                                                                    Verpakkingen met gelimiteerde (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (E) behoeven geen
                                                                                                    gevarenetiket van de gevarenklasse. Indien er sprake is van samengestelde verpakkingen
                                                                                                    met gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen (LQ), dan behoort de verpakking te zijn
                                                                                                    voorzien van de kenmerking voor het vervoer van gelimiteerde hoeveelheden.
                                                                                                    Verpakkingen met vrijgestelde hoeveelheden (E) zijn voorzien van een label E met daarin
                                                                                                    vermeld het nummer van het eerste of enige gevaaretiket van de gevarenklasse. In bijlage
                                                                                                    A kunt u de specificaties van ‘LQ’ en ‘E’ nalezen.
                                                                                                    Tevens behoren gebruiksverpakkingen te zijn voorzien van gevaaraanduidingen op grond
                                                                                                    van CLP-verordening EG 1272/2008 of, indien het voor intern gebruik is, zijn voorzien van
                                                                                                    werkpleketiketten conform de Arbeidsomstandighedenwet. Dit geldt uiteraard niet voor
                                                                                                    afvalstoffen. Zie ook bijlage D.
      3113        De  verpakking  van  in de buitenlucht   opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of                                                                                                   nee
                  CMRstoffen moet bestand       zijn tegen  alle mogelijke weersinvioeden.
      PGS 15, controle  aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                   Pagina 3 van 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0000001265
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMAT IE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                 TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                    Toetsing voorschriften                                    = LToTolfo Ta [ol CHT LAVE EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                            [Te [1 GI
      Nummer       Voorschrift                                                                      RL     [Te a1 Co WT  RAVE)  (VT RG Toy oT Ta To Wo TTR ToT £1  1) ji                            ELURGE ELIS          A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                   EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                 GIVCETT
                                                                                                                                                                                                                                                              Lele [117]   4
      3.13.2       Aan de   buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en),       Bij  alle opslagvoorzieningen behoort het verbodsbord 'vuur, open vlam en roken verboden' |ja                        ja
                   moeten op    duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst,  [te zijn aangebracht. In plaats van bovengenoemde symbolen mogen ook de 'grote
                   die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen           etiketten' (zoals nader omschreven in paragraaf 5.3.1 van het ADR) worden
                   aanduiden. De desbetreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht conform het ~~      |geplaatst.Uitsluitend de gevaarsaanduiding ‘LQ’ is niet toereikend.
                   ADR of de Europese CLP-verordening over de indeling, etikettering en             Indien in een open opslagvoorziening verschillende stoffen in vakken, clusters, of secties
                   verpakking van chemische stoffen en mengsels, EG 1272/2008 (Classification,      |zijn opgeslagen, volstaat het om per vak, cluster of sectie het gevarensymbool aan te
                   Labelling and Packaging: CLP).                                                   brengen.
                                                                                                    De Europese CLP-verordening behoort ter implementatie van GHS binnen de lidstaten. In
                                                                                                    bijlage D zijn voorbeelden weergegeven van de gevaarsymbolen die voor de
                                                                                                    veiligheidssignalering gebruikt moeten worden.
      3.133        Voor stoffen   waarvoor REACH dit verplicht, heeft de inrichting de bijgeleverde |Een VIB is 0.a. niet verplicht voor afvalstoffen en voor de volgende mengsels in               ja                  [ja
                   veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar. De VIB's moeten voldoen aan       afgewerkte vorm die voor de eindgebruiker zijn bestemd: geneesmiddelen voor menselijk
                   bijlagell van EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH).                              en diergeneeskundig gebruik, cosmetische producten, mengsels in levensmiddelen of
                                                                                                    veevoeder.
                                                                                                    Dit is   precies omschreven in artikel 2 lid 6 van REACH. Veiligheidsinformatiebladen (ook
                                                                                                    wel   genoemd 'material safety data sheets’, MSDS) mogen ook digitaal in de inrichting
                                                                                                    beschikbaar zijn.
      3.19.2 Nooddouche      en
                                 oogspoelvoorziening
      3.193        Indien stoffen behorende tot    verpakkingsgroep | worden opgeslagen, meer dan [De richtwaarde voor de capaciteit van een nooddouche is 60 |/min. Indien uit de RI&E blijkt|ja                       [ja
                   2500   kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen of    [dat een nooddouche niet noodzakelijk is, kan van dit voorschrift worden afgeweken. Een
                   indien in de opslagvoorziening vorkheftrucks worden gebruikt, moeten in of nabij [oogspoelvoorziening kan worden gerealiseerd door een op de waterleiding aangesloten
                   een betreedbare opslagvoorziening een nooddouche en een                          oogdouche. Voor de normen over nooddouches en oogspoelvoorziening zie verder NEN-
                   oogspoelvoorziening aanwezig zijn die te allen tijde goed bereikbaar zijn. Een   [EN 15154.
                   nooddouche moet zijn aangesloten op het waterleidingnet en voldoende
                   capaciteit hebben. Een oogspoelvoorziening moet:
                   -
                     voldoende snel bereikbaar zijn in geval van een ongeval;
                   -
                     eenvoudig bedienbaar zijn;
                   -
                     zo zijn uitgevoerd dat zonodig beide ogen voldoende lang gespoeld kunnen
                   worden;
                   -
                     zo zijn uitgevoerd dat indien de ogen worden gespoeld,   deze wel snel worden
                   gereinigd, maar niet worden beschadigd.
      3.19.3  Persoonlijke beschermingsmiddelen
      3.194        Indien in een opslagvoorziening gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van |Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn mede bedoeld om personen te beschermen bij                [ja                 [ja
                   een werknemer aanwezig is of kan ontstaan, moeten voor werknemers                onvoorziene voorvallen en incidenten met verpakkingen. De op de verpakking vermelde
                   persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal beschikbaar zijn.          houdbaarheidsdatum mag niet overschreden worden. Persoonlijke beschermingsmiddelen
                   Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden onderhouden, gerepareerd |behoren te allen tijde voor een ieder duidelijk zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en voor
                   en schoon zijn voor gebruik.                                                     direct gebruik gereed te zijn. In het kader van de RI&E maakt de werkgever een
                                                                                                    beoordeling van de uitrusting die hij ter beschikking wil stellen. Deze beoordeling omvat:
                                                                                                    a. een     inventarisatie  en  evaluatie van   de gevaren die niet met andere middelen kunnen
                                                                                                    worden vermeden;
                                                                                                    b.  een    omschrijving   van  de kenmerken die de        persoonlijke beschermingsmiddelen
                                                                                                    moeten bezitten      om   de gevaren te kunnen ondervangen, rekening houdend met
                                                                                                    eventuele gevaarsbronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen
                                                                                                    vormen;
                                                                                                    c. een     inventarisatie  en  evaluatie van   de kenmerken       van de persoonlijke
                                                                                                    beschermingsmiddelen           die beschikbaar     zijn, vergeleken   met de onder  b) bedoelde
                                                                                                    kenmerken.
      PGS 15, controle   aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                        Pagina 4 van 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0000001266
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>24075915
         Bijlage 2
         Toetsing vatenopslag
                              PEUZ
                                   0000001267
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>24075915
                  Richtlijn: PGS 15    -
                                         Opslag  van verpakte gevaarlijke stoffen
                 Versie: PGS 15:2016 versie 1.0
                 CBCV     Vatenopslag
                  Project: FQ   1108
                  Datum: 07-08-2023
      INFORMATIE     UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                          TOETSING BIJ    BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                Toetsing  voorschriften                    Beoordeling gelijkwaardigheid
                 Voorschrift                                                                         Toelichting   en  eventuele  opmerking bij  voorschrift                                    VEL R GET ERS [eg    Voldoet? Onderbouwing Gelijk-      Toelichting
                                                                                                                                                                                                                                           waardig
                                                                                                                                                                                                                                           GIVE
                                                                                                                                                                                                                                           pq ele 11]
                                                                                                                                                                                                                                                    404
      3. Algemene   voorschriften
      3.11       Verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen moeten worden opgeslagen in een |Voor het toepassingsgebied van PGS 15, zie tabel 1.1.                                                                  ja
                 daarvoor bestemde opslagvoorziening. De noodzakelijke werkvoorraad is               In hoofdstuk 4 zijn de voorschriften opgenomen voor opslagvoorzieningen met meer dan
                  hiervan uitgezonderd.                                                              10 000 kg aan gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen en voor opslagvoorzieningen met
                  De volgende ADR-klassen mogen niet in deze opslagvoorziening aanwezig zijn,|meer dan 1000 kg aan zeer giftige stoffen (ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep | of ADR-
                  maar moeten separaat worden opgeslagen:                                            klasse 8 verpakkingsgroep | met aanvullend etiket modelnr. 6.1). Voor spuitbussen
                 -
                    ADR-klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen);                                gelden de voorschriften zoals gesteld in hoofdstuk 7 ‘Opslag van spuitbussen en
                 -
                    ADR-klasse 5.2 (m.u.v. LQ-verpakkingen tot 1 000 kg die stoffen bevatten met|gaspatronen’ van deze richtlijn. Voor het verbod om stoffen van ADR-klasse 6.2 op te
                  UN nummer 3103 t.m. UN nummer 3110 (type C tm. F zonder                            slaan wordt een uitzondering gemaakt voor ziekenhuisafval en diagnostische monsters
                 temperatuurbeheersing));                                                            (UN 3291 en UN 3373). Hoofdstuk 9 behandelt de opslag van stoffen uit ADR-klasse 5.2.
                 -
                    ADR-klasse 6.2 (infectueuze stoffen) met uitzondering van UN 3291 en UN          Een opslagvoorziening kan zowel inpandig als uitpandig zijn gesitueerd en zowel
                 3373;                                                                               bouwkundig als prefab zijn uitgevoerd.
                 -
                    ADR-klasse 7    (radioactieve stoffen).+D3:D10
      3.1.2      Vs. 3.1.1 is niet  van  toepassing indien de in tabel 1.2 genoemde   hoeveelheden   |Afhankelijk van het karakter en de grootte van het bedrijf wordt bepaald of genoemde      nee
                  niet worden overschreden.                                                          ondergrenzen per inrichting, per gebouw, per afdeling of anderszins gelden. Het is
                                                                                                     denkbaar dat beperkte hoeveelheden (beneden de ondergrens) verpakte gevaarlijke
                                                                                                     stoffen en/of CMRstoffen verspreid over het bedrijf worden opgeslagen. Dit behoort in
                                                                                                     samenhang met het begrip werkvoorraad (vs. 3.1.3) te worden beoordeeld. Met vs. 3.1.3
                                                                                                     wordt beoogd dat niet te grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-
                                                                                                     stoffen in werkruimtes worden neergezet en zo een verkapte opslag ontstaat.
                                                                                                     Indien een bedrijf naast de noodzakelijke werkvoorraden op meerdere locaties in het
                                                                                                     bedrijf hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beneden de
                                                                                                     ondergrenzen opslaat, behoort de functionaliteit te worden beoordeeld.
      3.1.3      Onder    een  werkvoorraad   verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen als     De werkvoorraad moet     zodanig zijn dat de productie normaal doorgang kan vinden. Het    [nee
                 genoemd     in vs. 3.1.1 wordt verstaan: de voorraad verpakte   gevaarlijke stoffen is echter niet de  bedoeling dat meerdere niet-geopende eenheden onnodig dagenlang of
                 en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een           zelfs wekenlang in een werkruimte of dergelijke verblijven. Dan is er sprake van ‘verkapte
                  productieruimte/werkruimte of per procesinstallatie of afvulinstallatie is         opslag’. Deze eenheden behoren dan te worden bewaard in een opslagruimte. Waar
                 opgesteld.                                                                          exact de grens ligt,
                  I de werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn;                                   is moeilijk aan te geven. Het is aan het bedrijf om aannemelijk te maken dat de verpakte
                  I per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één              gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen binnen een redelijke tijd daadwerkelijk zullen
                 aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een worden gebruikt in het productieproces.
                 dagvoorraad uit meerdan éen verpakkingseenheid bestaat, dan mag er een              De werkvoorraad hoeft niet aan het eind van iedere dag te worden overgebracht naar
                 dagvoorraad staan plus een reserve verpakkingseenheid,;                             een opslagruimte (en vice versa aan het begin van een werkdag): de risico’s van
                  CU de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of     transport zijn groter dan van de stationaire werkvoorraad. Bij batchgewijze productie en
                 andere transportmiddelen;                                                           bij volcontinubedrijven moet per situatie worden beoordeeld wat vereist is voor een goede
                  [ de werkvoorraad mag het viuchten niet belemmeren;                                procesvoering.
                  U gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie- Onder een verpakkingseenheid wordt verstaan bijvoorbeeld een blik, een doos, een vat
                 of werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden           maar ook een pallet waar deze stoffen op staan opgeslagen.
                  bewaard in deugdelijke verpakking, die bestand is tegen de desbetreffende          Een lekbak is bij een hoeveelheid van meer dan 50 liter gevaarlijke stoffen vereist om het
                 gevaarlijke stof;                                                                   verdampingsoppervlak te verkleinen in het geval van een lekkage.
                  CT indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan 50 | dan        Een laskar met gasflessen kan ook als werkvoorraad worden beschouwd.
                  moet de verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige
                 voorziening. Hiervan kan worden afgeweken als (het desbetreffende deel van)
                 de vloer van de desbetreffende productie/werkruimte ten minste vioeistofkerend
                  is. Voor brandbare vloeistoffen is echter altijd een lekbak of een andere
                 gelijkwaardige voorziening vereist."
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                            Pagina 1 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                       0000001268
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                      TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                        Toetsing voorschriften                                                                                  go [=] [Tale We TTL AEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          =T:TeTol                      fo [Ts|g [Ie
      Nummer      |Voorschrift                                                                          Toelichting    en eventuele    opmerking bij     voorschrift                                    Van  toepassing?    Voldoet?  Onderbouwing                                                        e111] 8             Toelichting
      VOor-                                                                                                                                                                                                                                                                                               EET [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                             niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          mogelijk?
      3.1.5       Lege, ongereinigde verpakkingen          moeten worden   opgeslagen overeenkomstig    Dit voorschrift sluit aan op de omgang met lege, ongereinigde verpakkingen in het ADR.          ja
                  de                                                                                    Een   verpakking is leeg wanneer de inhoud is verwijderd met de gebruikelijke technieken,
                  voorschriften van dit hoofdstuk (met uitzondering van paragraaf 3.4.2 en 3.6),        bijv. gieten, pompen, zuigen, schudden, schrapen, of een combinatie van deze
                  tenzij                                                                                technieken. De lege, ongereinigde verpakkingen moeten op dezelfde wijze zijn gesloten
                  geschikte maatregelen zijn genomen om mogelijke gevaren uit te sluiten. Hierbij en van alle etiketten en opschriften zijn voorzien als in gevulde toestand. Wanneer dit het
                  moeten alle voor de stof relevante gevaren conform het ADR worden                     geval is dan zijn (volgens het
                  opgeheven.                                                                            ADR) de meeste gevaren uitgesloten.
                         ~~
      3.2.1 Ligging van de opslagvoorziening
      3.2.2 Voorschriften voor      opslagvoorzieningen
      322         De WBDBO tussen          een opslagvoorziening en een andere ruimte moet ten                                                                                                          nee
                  minste 60 min      bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen,
                  leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen
                  aan   de vereiste WBDBO.
      3.2.3       Voor    een   uitpandige opslag geldt dat   de WBDBO    van  60 min ook behaald kan   [Het doel  van de beide voorschriften is het voorkomen van branduitbreiding, zowel vanuit       |nee
                  worden met afstand:                                                                   de  opgeslagen stoffen naar brandbare objecten in de omgeving als omgekeerd vanuit de
                  -
                    indien de afstand     van  de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander  omgeving (ook open buitenruimten) naar de opgeslagen stoffen. Uitgangspunt is dat de
                  bouwwerk dat tot de       inrichting behoort, of andere brandbare objecten, minder    opslag gezien moet worden als een brandwerende doos om de opgeslagen gevaarlijke
                  dan 5     m bedraagt, moet de brandwerendheid van de wanden, het dak en         de    stoffen  en  of CMRstoffen. Dit kan bereikt worden als het     opslaggebouw op zich de
                  draagconstructie van de opslagvoorziening ten minste 60 min bedragen.                 vereiste brandwerendheid bezit       (weerstand tegen brandDoorslag, het WBD-deel van        de
                  Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze                  WBDBO).
                  constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste brandwerendheid;                  Indien dit  gebouw niet,   of deels niet, de vereiste brandwerendheid bezit kan de
                  -
                    indien de afstand van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander       afstandseis uitkomst bieden      (weerstand tegen brandOverslag, het WBO-deel van de
                  bouwwerk dat tot de       inrichting behoort, of andere brandbare objecten, ten       WBDBO).      Dan moet   er wél  een  voldoende brede strook op eigen terrein worden
                  minste 5     m  bedraagt, moet de brandwerendheid van de wanden, het dak en        de aangehouden tussen enerzijds het opslaggebouw en anderzijds de erfgens en brandbare
                  draagconstructie van de opslagvoorziening ten minste 30 min bedragen.                 gebouwen op het eigen terrein die vrij is van brandbare materialen, de breedte van die
                  Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze                  strook hangt af van de brandwerendheid van het opslaggebouw.
                  constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste brandwerendheid;                  Een variant is een opslag van stoffen tegen de gevel van een gebouw, mits deze gevel
                  -
                    indien de afstand van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander       een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten, over de gehele hoogte boven de
                  bouwwerk dat tot de       inrichting behoort, of andere brandbare objecten, ten       opgeslagen stoffen en ten minste 2 meter aan weerszijden van de opgeslagen stoffen.
                  minste 10      m bedraagt is ten aanzien van de brandwerendheid van de wanden,        Daarbij moet gevaar van aanstraling van de opgeslagen stoffen naar de omgeving en
                  het dak en de draagconstructie geen eis van toepassing.                               vice versa evenzeer worden voorkomen door hetzij bouwkundige voorzieningen, hetzij
                  Binnen deze afstanden vinden geen opslag van brandbare stoffen dan wel                afstand, hetzij een
                  brandgevaarlijke activiteiten (m.u.v. laad- en losactiviteiten ten behoeve van de     combinatie van beide. Indien aan de zijkanten niet aan de afstandseisen kan worden
                  opslagvoorziening) plaats die een brand kunnen veroorzaken of waarlangs een voldaan, en/of aan de bovenkant niet aan een brandwerendheid van 60 minuten, kan
                  brand zich kan voortplanten naar de opslagvoorziening.                                gekozen worden voor zijmuren resp. een dak van voldoende afmetingen hetgeen inhoudt
                                                                                                        dat deze moeten uitsteken vé6r de opgeslagen stoffen. Deze constructie, ook wel
                                                                                                        bushokje genoemd, heeft dan minimaal één open zijde waarvoor de genoemde
                                                                                                        afstandseis onverkort geldt waarbinnen zich geen stralingsbronnen (of brandbare
                                                                                                        objecten) van enige betekenis mogen bevinden.
      3.25        Op een verdieping van een gebouw mag maximaal 500 kg of 500 | verpakte                                                                                                                nee
                  gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen. Hierbij wordt een
                  kelder wel als een verdieping beschouwd en de begane grond van een gebouw
                  niet.
      3.26        Indien meerdere      opslagvoorzieningen     naast elkaar zijn gelegen, mogen         Dit betreft  bijvoorbeeld  escalatie  t.g.v. een  uitstromende vloeistof.                                                    Vatenopslag is voorzien van opvangvoorziening van       vloeistoffen
                  incidenten zich niet    van   de ene naar  de andere  opslagvoorziening kunnen                                                                                                                                      bij calamiteiten. Vloeistoffen uit opslagvoorzieningen 1 t/m 4
                  verplaatsen.                                                                                                                                                                                                       |kunnen niet in vatenopslag terecht komen.
      3.2.7       Het dak     van een opslagvoorziening moet geconstrueerd zijn       van niet-         Dit voorschrift is opgenomen om te voorkomen dat een dak           gemakkelijk  in brand raakt
                  brandgevaarlijk materiaal, bepaald conform NEN 6063.                                  (door vliegvuur) als gevolg van een brand in de omgeving.
      3.2.8       De vioer     van een opslagvoorziening, een eventueel noodzakelijke afdekking         Dit voorschrift voorkomt dat    er brandbare materialen in de     constructie, wanden  en dak   nee
                  van   de   (hoofd)draagconstructie, alsmede de afdekking aan de binnenzijde van       van   de opslag  worden   gebruik.
                  de opslagvoorziening van wanden en dak (voor zover aanwezig) moeten zijn
                  vervaardigd van materiaal, beoordeeld over ten minste de eerste 10 mm van
                  die afdekking, dat voldoet aan Euroklasse A1 (onbrandbaar) conform NEN-EN
                  13501-1. Hieraan gelijkwaardig is een constructie die als geheel voldoet aan
                  ten minste de Euroklasse A2. Verven en coatings behoeven niet te worden
                  meegenomen.
      PGS 15, controle   aan    de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pagina 2 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0000001269
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                              TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                Toetsing voorschriften           go [=] [Tale We TTL AEE
                                                                                                                                                                                                                                             =T:TeTol                    fo [Ts|g [Ie
      Nummer       Voorschrift                                                                                  Toelichting      en eventuele   opmerking bij   voorschrift                                     Van  toepassing?    Voldoet?
      voor-
      schrift
      3.29         Voor de brandwerendheid moeten de                 volgende criteria van NEN 6069 worden                                                                                                       nee
                   aangehouden:
                   -
                     ‘R’ voor draagconstructies zowel onder, boven als ten behoeve van de opslag
                   zelf;
                   -
                     ‘REI’ voor dragende wanden en vioeren;
                   -
                     ‘RE’   voor  daken
                   -
                     ‘El’  voor  niet-dragende wanden;
                   -
                     'EI1"  voor   deuren.
      3.2.10       Een deur in      een     constructie met   een   bepaalde brandwerendheid      moet          Een    smeltzekering    biedt afdoende  waarborg om uitbreiding van brand te voorkomen           nee
                   zelfsluitend zijn uitgevoerd. Een          dergelijke deur mag uitsluitend in geopende       maar     zal niet reageren op rook. Andere    detectiesystemen reageren wel op rook en zijn
                   stand    zijn vastgezet,       indien deze in geval van brand automatisch sluit.             sneller.
      3.2.11       Indien uitsluitend onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte                           Aan    een   ruimte waarin uitsluitend de in vs. 3.2.11 genoemde stoffen worden      opgeslagen |ja                 ja
                   gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en deze stoffen van ADR-klasse 8                       kunnen deels lichtere eisen worden       gesteld  aan  de ruimte. Daarom   gelden geen WBDBO-|
                   verpakkingsgroep Il of Ill zonder bijkomend gevaar en/of ADR-klasse 9 zijn,                  eisen met     betrekking tot andere ruimten resp. eisen met betrekking tot brandwerendheid
                   hoeft niet voldaan te worden           aan   de voorschriften 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5,    van   de   scheidingen (wanden e.d.). Dat betekent dat deze stoffen in een aparte ruimte
                   3.2.7, 3.2.8, 3.2.9        en  3.2.10, met inachtneming    van vs.  3.2.12. Deze             kunnen worden opgeslagen zonder dat deze ruimte een separaat brandcompartiment is.
                   uitzondering geldt          niet voor verpakkingsgroep | of stoffen met een bijkomend        Het betekent ook dat deze stoffen kunnen worden opgeslagen in een deel van een
                   gevaar. Er mag maximaal              10 000 kg of | worden opgeslagen in een                 grotere ruimte, zonder dat er een brandwerende scheiding is tussen het opslaggedeeite
                                                                                                                en de rest van die ruimte. Daarbij geldt
                   brandcompartiment.
                                                                                                                alsnog dat:
                                                                                                                _ het gedeelte waar opslag plaatsvindt, alleen voor de opslag van die stoffen mag
                                                                                                                worden      benut;
                                                                                                                CT dit  duidelijk  moet zijn aangegeven met gevaarspictogrammen;
                                                                                                                CT onverkort de eisen      gelden zoals productopvang, onverenigbare combinaties en (voor
                                                                                                                zover van     toepassing) de andere eisen zoals geformuleerd in de paragrafen van
                                                                                                                hoofdstuk 3.
      3212         Bij een    opslagvoorziening zoals gesteld in vs. 3.2.11 moet een vrije ruimte van           |Dit is een   preventieve maatregel   om  door  een vrije ruimte de opslag  van gevaarlijke     ja                  ja
                   2  m   worden    aangehouden tot andere activiteiten. Deze afstand wordt duidelijk           |[stoffen te scheiden   van  andere activiteiten en de bereikbaarheid  van   de gevaarlijke
                   zichtbaar op de vloer aangeduid.                                                             stoffen bij incidenten te    borgen.
      3.2.13       Een    opslagvoorziening mag           niet in een viuchtroute zijn gelegen   en mag het     Bovengenoemde         viuchtroute is geen viuchtroute zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit.    |ja                 ja
                   vluchten niet belemmeren.                                                                    Bedoeld is hier om de belemmeringen door opslagvoorzieningen zoals bouwkundige
                                                                                                                kasten e.d. in de viuchtroute te voorkomen.
                                     ian
       4         k  of            orziening
                                       or 1
       4.1  Activiteiten in de opslagvoorzieining
      3.41         In een opslagvoorziening zijn werkzaamheden                ten behoeve    van monstername
                   en  ter  bestrijding van een lekkage of calamiteit toegestaan.
                   Ompakwerkzaamheden mogen slechts plaatsvinden indien                     de primaire
                   verpakking niet wordt geopend.
      3.4.2        Wikkelmachines            zijn toegestaan   in een opslagvoorziening    indien voldaan wordt                                                                                                  nee
                   aan    de  volgende       voorwaarden:
                   -
                     de   handelingen         moeten strikt  noodzakelijk zijn voor het logistiek proces;
                   -
                     er  moet minimaal          3,5 m afstand tot de   opslag van gevaarlijke stoffen en/of
                   CMRstoffen in acht worden genomen;
                   -
                     de   apparatuur moet periodiek worden onderhouden, conform de voorwaarden
                   van    de  leverancier;
                   -
                     de   apparatuur moet voorzien zijn van een noodstop (standaardeis vanuit de
                   wet-   en   regelgeving       voor  machines);
                   -
                     de elektrische       apparatuur moet voldoen aan de desbetreffende           NEN-normen
                   voor installatie en onderhoud;
                   -
                     buiten bedrijfstijd moet deze apparatuur uitgeschakeld zijn.
      3.4.3        Het   stapelen van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen moet
                   plaatsvinden conform de gebruiksaanwijzing van de verpakkingsleverancier,
                   waarbij rekening wordt gehouden met de sterkte van de verpakking.
      344          Pallets met     verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die zijn gestapeld,
                   moeten      van een      deugdelijke constructie zijn. Voor iedere wijze van verpakking
                   moet afhankelijk van gewicht en sterkte van de verpakking een maximale
                   stapeling worden vastgesteld
      3.4.5        Breekbare      enkelvoudige verpakkingen mogen niet worden gestapeld                                                                                                                         nee
      346          De   bewegingen en verblijffduur van gemotoriseerde transportmiddelen in                                                                                                                     ja                  ja
                   opslagvoorzieningen moeten tot een minimum worden beperkt en moeten
                   uitsluitend ten dienste staan          van  ter plaatse noodzakelijke   werkzaamheden.
      PGS 15, controle     aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                      Pagina 3 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0000001270
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                  TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                    Toetsing voorschriften                                                   go [=] [Tale We TTL AEE
                                                                                                                                                                                                                                                                         =T:TeTol                    fo [Ts|g [Ie
      Nummer      Voorschrift                                                                           Toelichting   en eventuele   opmerking bij   voorschrift                                    A=Lo (oT=To
                                                                                                                                                                                                             EEE 1g To IEG A" fo] [a [a 1-1 Fd Onderbouwing
      voor-
      schrift
      3.4.7       De  verpakte gevaarlike stoffen en/of CMR-stoffen         in een opslagvoorziening    Dit voorschrift dient ter controle van de integriteit van de verpakkingen, zodat ze aan het
                  moeten                                                                                ADR voldaen.
                  regelmatig worden gecontroleerd        op  lekkages  of beschadiging   van  de
                  aanwezige
                  verpakkingen.
      34.2
            Onverenigbare combinaties
      34.8        Verpakte gevaarlike stoffen en/of CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke              Het doel  van  het gescheiden opslaan van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen is dat
                  reacties kunnen aangaan, moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen.              voorkomen wordt dat     een groter (vervolg)effect ontstaat dan op grond van de
                  Het gaat dan om reacties waarbij sterke verhoging van temperatuur of druk             eigenschappen van een stof verwacht kan worden. In bijlage E is weergegeven hoe deze
                  optreedt of waarbij gassen kunnen ontstaan die giftiger of brandbaarder zijn          doelstelling kan worden gerealiseerd.
                  dan op grond van de eigenschappen van de gevaarlijkste stof van de                    Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) en vrijgestelde hoeveelheden (EQ) betreffen kleine
                  opgeslagen stoffen is te verwachten. Dit voorschrift is niet van toepassing voor      verpakkingen met een tweede (om)verpakking. Bij een lekkage komt er een kleine
                  stoffen die vallen onder het regime van gelimiteerde hoeveelheden (LQ) of             hoeveelheid vrij, die weinig vervolgschade kan aanrichten; een escalerende reactie met
                  vrijgestelde hoeveelheden (EQ) (resp. paragraaf 3.4 en 3.5 van het ADR).              een ander product is dan minder waarschijnlijk. De uitzondering voor gelimiteerde
                                                                                                        hoeveelheden en vrijgestelde hoeveelheden geldt alleen indien de stoffen in de
                                                                                                        transportverpakking zijn opgeslagen.
      3.4.3 Incidenten met   gevaarlijke stoffen      elof CMR-stoffen
      34.9        Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in         een
                  opslagvoorziening zijn vrijgekomen, moeten zo snel mogelijk worden
                  opgeruimd. Daartoe moeten in of nabij de opslagvoorziening materialen
                  aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te
                  absorberen. De aard       en hoeveelheid van deze materialen moeten zijn
                  afgestemd op de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen
                  en/of CMR-stoffen, en de grootte van de aanwezige verpakkingen. Indien een
                  verpakking lekt, moet deze lekkage onmiddellijk worden verholpen, bijv. door
                  lekkende vaten in overmaatse vaten te plaatsen. Bij lekkage moet ontwikkeling
                  en verspreiding van giftige of explosieve stoffen of stankstoffen tot een
                  minimum worden beperkt door doelmatige ventilatie, beperking van
                  verspreiding van de vloeistof en snelle opname door absorptiemateriaal.
      3.4.10      Ten behoeve     van  de veiligheid van de werknemers moet binnen de inrichting        De stoffen uit ADR-klasse 6.2 betreffen ziekenhuisafval      (UN 3291) en diagnostische
                  een  instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of          monsters   (UN 3373).
                  een  incident met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beschrijft. De
                  bedrijfsleiding  moet deze instructie actueel houden       en werknemers hierover
                  inlichten. Indien het  gevaarlijke   stoffen van  ADR-klasse 6.2   (uitsluitend
                  categorie  UN 3291     en   UN  3373) betreft, moet in het  bijzonder aandacht worden
                  besteed   aan  het tijdig  inschakelen   van ter zake deskundigen.
      3.4.11      Bij de toegang tot de inrichting of bij de portier moet een instructie zijn
                  aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit.
                  Deze instructie moet gegevens bevatten van instanties of personen met wie in
                  het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen.
      3.4.4 Hygiéne, ‘good housekeeping’
      3.4.12      De werkgever stelt regels en procedures vast voor het omgaan met verpakte
                  gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, reiniging van de werkplek en
                  persoonlijke hygiéne waaraan de medewerkers zich moeten houden. De
                  werkgever ziet toe op de naleving van deze procedures en regels. De
                  werkgever richt voorzieningen in en verstrekt middelen (werkkleding) aan
                  werknemers voor een optimale hygiéne op plaatsen waar gevaarlijke stoffen
                  en/of CMR-stoffen aanwezig zijn. Indien op de arbeidsplaats gevaarlijke stoffen
                  en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en
                  ordelijkheid in acht genomen en er is sprake van 'good housekeeping’. Werk-
                  en opslagruimten worden zo schoon mogelijk gehouden. In werk- en
                  opslagruimten wordt niet gerookt, gegeten of gedronken en geen voedsel
                  bewaard.
      3.5.1       Binnen   een opslagvoorziening moeten bodembeschermende voorzieningen en              Een verwaarloosbaar bodemrisico behoort te worden gerealiseerd door:                                                                   Vloer is vloeistofkerend.
                  maatregelen zijn getroffen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico             a. een vloeistofdichte vloer of verharding, voorzien van een verklaring vioeistofdichte
                  conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten voorziening op grond van AS 6700, met de daarbij behorende bedrijfsinterne inspecties,
                  (NRB). In de vioer van een opslagvoorziening mogen zich geen openingen                of;
                  bevinden die in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht met de             b. een kerende vioer en/of lekbak met de daarbij behorende maatregelen, indien gebruik
                  openbare riolering    of  met  het opperviaktewater.                                  wordt gemaakt van de juiste en gesloten verpakking. Maatregelen bestaan uit algemene
                                                                                                        zorg en faciliteiten en personeel zoals gesteld in de NRB;
                                                                                                        In bepaalde doelgroepconvenanten kunnen specifieke afspraken zijn gemaakt over
                                                                                                        voorzieningen en maatregelen.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                     Pagina 4 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0000001271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                               TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                 Toetsing voorschriften                                        go [=] [Tale We TTL AEE
                                                                                                                                                                                                                                                                         =T:TeTol                      fo [Ts|g [Ie
      Nummer     |Voorschrift                                                                                   Toelichting    en   eventuele    opmerking bij   voorschrift                                     A= Lo (oT=To
                                                                                                                                                                                                                          EEE 1g To IEG A" fo] [a [a 1-1 Fd Onderbouwing e111] 8             Toelichting
      Ze
         le]                                                                                                                                                                                                                                                             EET   [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                            niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                         mogelijk?
      3.5.2       Een vioeistofdichte vloer of     verharding    moet  zijn aangelegd of     hersteld           In  geval  van een   certificatie verstrekt de  aannemer    bij oplevering een Bewijs van Aanleg |nee
                 overeenkomstig       het Besluit  bodemkwaliteit, of moet als vloeistofdicht zijn              Onder Certificaat     (BAOC)    op basis van   BRL   2319, BRL 2362, BRL 2371 of BRL 2372. In
                  beoordeeld    na een   inspectie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.                   geval van een inspectie verstrekt de deskundig inspecteur bij goedkeuring            een
                                                                                                                inspectierapport op basis van AS 6700.
      3.53        Indien  een  vioer vioeistofkerend is uitgevoerd, moet de vloer periodiek visueel             |De  procedure incidentenmanagement          is gericht op ingrijpen bij incidenten bij alle     ja                     ja
                 worden    geinspecteerd en moet het opruimen van gelekte of gemorste stoffen                     |vloeistofkerende vioeren    en vloeistofdichte lekbakken binnen de inrichting. In de
                 zijn gewaarborgd. Hiertoe moet binnen de inrichting een procedure                              procedure    moet aandacht      zijn besteed  aan  instructies   van het personeel, locatie  van
                  incidentenmanagement aanwezig zijn                                                            absorptiematerialen, overzicht van uitgevoerde en uit te voeren periodieke visuele
                                                                                                                inspecties, en de te treffen handelingen indien een vioer niet meer vioeistofkerend of een
                                                                                                                lekbak niet  meer    vloeistofdicht is.
                         pa
      3.71 Gebruik     n stellingen
      3.7.1       Een  stelling moet   bestand   zijn tegen   de opgeslagen verpakte gevaarlijke                Verkeerd    ontwerp, montage of gebruik van stellingen kan tot incidenten of calamiteiten        ja                     ja
                 stoffen en/of CMR-stoffen       en   stabiel zijn. Een stelling mag niet zwaarder              met   gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen leiden.
                 worden belast dan waarvoor deze ontworpen is. De geschiktheid van een                          In de praktijk zijn vooral de stellingen voor de opslag van pallets, die worden bediend met
                 stelling moet kunnen worden aangetoond.                                                        heftrucks, het meest kritisch. De volgende normen kunnen bij het ontwerp van
                                                                                                                palletstellingen worden gebruikt:
                                                                                                                T NEN-EN 15512 Steel static storage systems Adjustable pallet racking systems
                                                                                                                                                                       -                                       -
                                                                                                                Principles for structural design met daarbij behorend;
                                                                                                                CZ NEN 5056 Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen Verstelbare palletstellingsystemen
                                                                                                                                                                               -
                                                                                                                -
                                                                                                                   Technische grondslagen voor het ontwerp Afwijkingen van en aanvullingen op NEN-
                                                                                                                                                                    -
                                                                                                                EN 15512:2009.
      3.7.2       Een stelling moet zonodig tegen aanrijden zijn beveiligd. Vrijstaande, afdoende [Indien in een magazijn geen bewegingen met een heftruck plaatsvinden, zijn                                    ja                     ja
                 aanrijdbeschermers zijn dan vereist op hoeken van stellinggangen en                 -
                                                                                                                beveiligingen niet nodig. In magazijnen waar wel bewegingen plaatsvinden, kan een
                 onderdoorgangen.                                                                               stelling nooit volledig tegen aanrijdingen worden beveiligd. Immers, men zal altijd pallets
                                                                                                                moeten kunnen afzetten en uitnemen. De kans op aanrijdingen zal klein zijn bij
                                                                                                                toepassing van een lay-out en stellingconfiguratie conform NEN-EN 15620 en met goed
                                                                                                                opgeleide en geinstrueerde heftruckchauffeurs.
      3.7.3       Indien tijdens het gebruik van een stelling een stellingonderdeel blijvend is                 Ter illustratie worden twee      passende maatregelen aangehaald:                                ja                     ja
                 vervormd, moeten onmiddellijk passende maatregelen worden genomen.                             U indien een    ligger  is beschadigd, moet deze onmiddellijk vrij worden gemaakt         van
                 Voordat de     stelling opnieuw    in gebruik   wordt genomen, moeten        beschadigde       opslag;
                 onderdelen worden vervangen of gerepareerd. Vervolgens moet de                    stelling (na |C indien een staander of een staaf van het jukvakwerk is beschadigd, moeten de liggers
                  reparatie) worden beoordeeld conform vs. 3.7.4.                                               aan weerszijden van de staander onmiddellijk vrij van opslag worden gemaakt.
      3.74        De stellingconstructie moet ten minste jaarlijks visueel op doelmatigheid, juist                                                                                                               ja                     ja
                 gebruik en eventuele beschadigingen worden geinspecteerd. De resultaten van
                 de inspectie moeten worden geregistreerd en minimaal
                                                                                    vijf jaar worden
                  bewaard
      3.75        De regels met betrekking tot gescheiden opslag            in vs. 3.4.8 zijn eveneens van      |Met dit voorschrift wordt    beoogd   dat ook in verticale zin   opslag  van onverenigbare      ja                     ja
                 toepassing op de opslag in een stelling.                                                       combinaties wordt voorkomen. Dus stoffen die met elkaar kunnen reageren, mogen niet
                                                                                                                boven elkaar in stellingen zijn geplaatst. Voor de opslag van corrosieve stoffen behoort
                                                                                                                aandacht te    zijn voor   mogelijke aantasting   van  verpakkingen    van  ondergelegen
                                                                                                                opgeslagen     stoffen.
      3.7.2 Gebruik van losse pallets
      3.76        Losse   (lege)  brandbare   pallets   moeten buiten de     opslagvoorziening     worden       In  een  opslagvoorziening volgens PGS 15 behoort brand zoveel mogelijk te worden                ja                     ja
                 opgeslagen.                                                                                    voorkomen.     Droge houten pallets zijn makkelijk brandbaar en kunnen zorgen voor
                                                                                                                escalatie.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                       Pagina 5 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0000001272
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                 TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                   Toetsing voorschriften                                        go [=] [Tale We TTL AEE
                                                                                                                                                                                                                                                           =T:TeTol                      fo [Ts|g [Ie
      Nummer     |Voorschrift                                                                       Toelichting    en eventuele   opmerking bij  voorschrift                                       A= Lo (oT=To
                                                                                                                                                                                                            EEE 1g To IEG A" fo] [a [a 1-1 Fd Onderbouwing e111] 8             Toelichting
      Ze
         le]                                                                                                                                                                                                                                               EET   [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                              niveau
                                                                                                                                                                                                                                                           mogelijk?
      377         In afwijking van vs. 3.7.6 mag de opslag van losse pallets in een                 Ad b. Door    schoorsteenwerking in geval van brand wordt de opslag van losse pallets nog      |nee
                 opslagvoorziening worden toegestaan onder de volgende voorwaarden:                 risicovoller. Daarom is het  belangrijk dat deze pallets zo dicht mogelijk bij de vioer worden
                 a) alleen losse pallets die noodzakelijk zijn voor het logistieke proces mogen  in |opgeslagen en de stapel niet te hoog wordt. Opslag mag eventueel onderin een stelling,
                 de opslagvoorziening worden geplaatst.                                             maar de onderste pallet behoort dan wel op, of viak boven de vloer te staan.
                  b) Daarbij geldt dat maximaal 24 standaard pallets of, indien dit meer is, 5% van|Ad c. 1,8 m hoogte is maximaal 12 gestapelde pallets. De 1,8 m hoogte is afgeleid uit de
                 de aanwezige palletplaatsen in de opslag, als losse pallets in de opslag mogen |eisen van de NFPA 30, vs. 13.3.7 waarin palletopslag genoemd wordt voor gebouwen
                 worden geplaatst; b) losse pallets moeten op maaiveldniveau worden                 zonder brandbeveiligingsinstallatie.
                 opgeslagen;                                                                        Ad d. Het is belangrijk dat een brand bij de palletopslag niet snel overslaat naar de
                 c) de stapel pallets mag niet hoger zijn dan 1,8 m;                                opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets. Om deze reden worden de pallets in
                 d) pallets moeten in een apart vak worden opslagen van maximaal 48                 een apart vak opgeslagen. De minimale afstand geldt niet tot een buitenmuur. De afstand
                 standaard pallets, waarbij er boven de stapel pallets geen goederen of             van 2,4 m is overgenomen van de eisen van de NFPA 30, voorschrift 13.3.7.1, waarbij de
                 gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen mogen worden opgeslagen. Dit vak moet |eis is doorgetrokken naar alle opgeslagen stoffen.
                 gescheiden zijn van de opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets door:
                 -
                    een afstand van ten minste 2,4 m of;
                 -
                    een scheidingsconstructie met een brandwerendheid van ten minste 30 min.
                  De opgeslagen stoffen mogen tot een hoogte van 50 cm onder de bovenrand
                 van de scheidingsconstructie worden opgeslagen;
                 e) onbrandbare stoffen mogen eventueel wel naast of boven de pallets worden
                 opgeslagen, mits ook via de verpakkingsmaterialen geen branduitbreiding kan
                  plaatsvinden.
      3.7.8       Indien de  aanwezige pallets zijn meegenomen in de risicoafweging van het         In veel  ontwerpnormen van brandbeveiligingsinstallaties worden voorwaarden over               nee
                  uitgangspuntendocument (UPD) zoals vereist op basis van vs. 4.8.8, zijn de        pallets genoemd. Afhankelijk van het type installatie is het mogelijk om meer of minder
                 voorschriften 3.7.6 en 3.7.7 niet van toepassing. De voorwaarden uit het UPD       [pallets in de opslag aanwezig te hebben.
                 Zijn dan leidend
                            0
                  In een  opslagvoorziening moeten de wettelijke eisen ten aanzien van              In artikel 3.5a t.m. 3.5f van het Arbeidsomstandighedenbesluit is richtlijn 1999/92/EG         nee
                 explosieveiligheid in acht worden genomen. Deze eisen zijn opgenomen in de         |(ATEX 137) opgenomen. Voor een indeling in gevarenzones met betrekking tot
                 Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. Een indeling in gevarenzones kan |gasexplosiegevaar kan bijvoorbeeld NPR 7910-1 worden toegepast. Indien wordt
                  hiervan onderdeel uitmaken.                                                       voldaan aan de overige bepalingen uit PGS 15, is stofexplosiegevaar bij normaal bedrijf
                                                                                                    uitgesloten.
                                                                                                    UN-gekeurde verpakkingen voor brandbare stoffen in PGS 15-opslagvoorzieningen
                                                                                                    vormen geen secundaire gevarenbron. In opslagvoorzieningen met uitsluitend opslag van
                                                                                                    deze verpakkingen zijn daarom geen maatregelen noodzakelijk ter beperking van
                                                                                                    explosiegevaar. Deze uitzondering geldt ook voor verpakkingen die onder het regime van
                                                                                                    gelimiteerde hoeveelheden (LQ, zie paragraaf 3.4 van het ADR) vallen.
                                                                                                    De genoemde uitzondering geldt niet voor:
                                                                                                    _ verpakkingen die worden geopend om de inhoud te gebruiken in de procesvoering en
                                                                                                    vervolgens deels gevuld worden teruggeplaatst in de opslag indien deze niet speciaal zijn
                                                                                                    ontworpen om herhaaldelijk te worden geopend en wederom te worden afgesloten;
                                                                                                    C alle andere vormen van opslag van brandbare stoffen, zoals de opslag van aanstekers,
                                                                                                    IBC-verpakkingen die buiten de beproevingstermijn worden gebruikt en andere
                                                                                                    nietgekeurde verpakkingen.
                                                                                                    Deze bronnen zullen leiden tot    een gevarenzone,   en  de daaruit voortvioeiende
                                                                                                    noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zullen moeten worden getroffen. Overigens is het
                                                                                                    mogelijk dat bij calamiteiten aanvullende maatregelen ten aanzien van explosieveiligheid,
                                                                                                    zoals de inzet van geschikt materieel, noodzakelijk zijn.
                                                                                                    De Inspectie SZW heeft haar standpunt gepubliceerd over te nemen maatregelen om een
                                                                                                    explosieve atmosfeer te voorkomen bij de opslag van UN-gekeurde verpakkingen en
                                                                                                    verpakkingen onder het LQ-regime. Dit standpunt is terug te vinden in het document
                                                                                                    ‘Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen’. Dit document
                                                                                                    is te vinden op de website http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl bij de
                                                                                                    achtergronddocumenten van PGS 15.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                         Pagina 6 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0000001273
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                       TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                         Toetsing voorschriften                                         go [=] [Tale We TTL AEE
                                                                                                                                                                                                                                                                  =T:TeTol                      fo [Ts|g [Ie
      Nummer      |Voorschrift                                                                            Toelichting    en  eventuele   opmerking bij  voorschrift                                      A=  Lo (oT=To
                                                                                                                                                                                                                  EEE 1g To IEG  A" fo] [a [a 1-1 Fd Onderbouwing e111] 8             Toelichting
      Ze
         le]                                                                                                                                                                                                                                                      EET   [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                     niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                  mogelijk?
      3.9.1       Indien onbedoeld      dampen vrij    kunnen komen in   een  opslagvoorziening,   moeten |Dit voorschrift geldt voor bouwkundige opslagvoorzieningen en losse
                  doeltreffende maatregelen worden genomen                                                brandveiligheidsopslagkasten. Bij normaal gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen en
                                                                                                          CMR-stoffen kunnen onbedoeld dampen vrijkomen, die gezondheidsschade of een
                                                                                                          explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken. Dit behoort te worden voorkomen. Het is aan
                                                                                                          de eigenaar van de opslagvoorziening om na te gaan of er schadelijke dampen kunnen
                                                                                                          vrijlkomen en welke maatregelen zullen moeten worden genomen. De zorg voor
                                                                                                          gezondheid van de werknemers en het voorkomen van een explosieve omgeving is
                                                                                                          geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesiuit. Het Arbeidsomstandighedenbesiuit geeft
                                                                                                          aan   dat risicobronnen zullen moeten worden
                                                                                                          onderzocht en, indien     noodzakelijk, maatregelen zullen moeten worden genomen (RI&E).
                                                                                                          Een voorbeeld     van een   doeltreffende maatregel is het ventileren van de
                                                                                                          opslagvoorziening. De milieurelevantie van de vrijkomende dampen is zeer beperkt. In de
                                                                                                          meeste situaties bestaat     naar  verwachting geen  noodzaak   om  maatregelen te nemen   op
                                                                                                          grond   van  het Activiteitenbesluit.
                      nian   harmaharator
                                 21WWe    |
      3.10.1      Hemelwater dat      in contact is   gekomen    met verpakte gevaarlijke stoffen en/of  [Contact met hemelwater kan zich voordoen bij buitenopslagen zonder         een afdak. Via een lia                     lia
                  CMRstoffen mag niet ongecontroleerd kunnen wegstromen              naar  de bodem, de   |afsluiter kan worden voorkomen dat het hemelwater zonder        meer  wegstroomt, deze
                  openbare riolering of het opperviaktewater. Dit hemelwater moet worden                  afsluiter mag pas worden geopend als vaststaat dat er geen verontreiniging heeft
                  opgevangen en mag pas worden geloosd als vaststaat dat het niet teveel                  plaatsgevonden (geen beschadigde of lekkende verpakkingen, geen morsingen).
                  verontreinigd is met de opgeslagen stoffen. Het hemelwater behoort regelmatig |Een gelijkwaardige maatregel is bijvoorbeeld een mechanische scheider in de afvoer
                  verwijderd te worden, zodat de productopvang bij vioeistoffen niet in het geding |indien de opslag bestaat uit stoffen die niet mengbaar zijn met water.
                  komt
                 kkino    ar
      311.1       |De  verpakking   van   de   in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen     [Over het algemeen bevinden gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in       een                lia                     lia
                  en/of CMR-stoffen moet          zodanig zijn dat:                                       opslagvoorziening zich in de zogenoemde UN-gekeurde verpakking. Daarnaast kunnen
                  -
                    niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen;                      ze zijn verpakt in omverpakkingen conform het regime van de zogenoemde gelimiteerde
                  -
                    het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen en/of CMR-              hoeveelheden (limited quantities / LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (excepted quantities /
                  stoffen kan worden aangetast, danwel een reactie met ze kan aangaan danwel              EQ). In deze verpakkingen is een geringe hoeveelheid gevaarlijke stof aanwezig, zodat
                  een verbinding kan vormen;                                                              een beperkter risico ontstaat indien deze hoeveelheden vrijikomen. De LQ- en EQ-
                  -
                    de verpakking tegen normale behandeling bestand is.                                   regelingen beschrijven de wijze waarop deze hoeveelheden moeten worden behandeld
                                                                                                          en welke vrijstellingen daarvoor gelden. De regelingen zijn van toepassing op land-, zee-
                                                                                                          en luchtvervoer (secties 3.4 en 3.5 van het ADR behandelen de wijze waarop deze
                                                                                                          hoeveelheden moeten worden behandeld en welke vrijstellingen daarvoor gelden).
      3.11.2      Op   de etiketten  van    de in  een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen    [Conform de wetgeving      vervoer gevaarlijke stoffen UN-regelgeving, respectievelijk het     ja                      ja
                  en/of CMR-stoffen moeten de          gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen.        ADR    (paragraaf 5.2) behoort elk collo (buitenverpakking) voor het vervoer te zijn voorzien
                                                                                                          van gevarenetiket(ten) en een UN-stofnummer met de letters 'UN'.
                                                                                                          Verpakkingen met gelimiteerde (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (E) behoeven geen
                                                                                                          gevarenetiket van de gevarenklasse. Indien er sprake is van samengestelde
                                                                                                          verpakkingen met gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen (LQ), dan behoort de
                                                                                                          verpakking te zijn voorzien van de kenmerking voor het vervoer van gelimiteerde
                                                                                                          hoeveelheden. Verpakkingen met vrijgestelde hoeveelheden (E) zijn voorzien van een
                                                                                                          label E met daarin vermeld het nummer van het eerste of enige gevaaretiket van de
                                                                                                          gevarenklasse. In bijlage A kunt u de specificaties van ‘LQ’ en ‘'E’ nalezen.
                                                                                                          Tevens behoren gebruiksverpakkingen te zijn voorzien van gevaaraanduidingen op
                                                                                                          grond van CLP-verordening EG 1272/2008 of, indien het voor intern gebruik is, zijn
                                                                                                          voorzien van werkpleketiketten conform de Arbeidsomstandighedenwet. Dit geldt
                                                                                                          uiteraard niet voor afvalstoffen. Zie ook bijlage D.
      3.113       De   verpakking   van   in de buitenlucht   opgeslagen gevaarlijke  stoffen en/of                                                                                                      ja                      ja
                  CMRstoffen moet bestand zijn tegen alle mogelijke weersinvioeden.
                 actallen
      3.12.1     Voor elke     opslagvoorziening      moet per 200 m2 ten minste een draagbaar            Bij een  opslagvoorziening met een vioeropperviak van 450 m2 behoren drie draagbare            [ja                     ja
                  blustoestel   aanwezig zijn met een vulling van ten minste 5 kg of liter blusstof.      blustoestellen   aanwezig te zijn. Ook bij opslagen groter dan 10 ton en welke zijn
                  Het blustoestel moet tegen weersinvioeden zijn beschermd. De keuze van het              |uitgevoerd conform het beschermingsniveau 1 is dit voorschrift van toepassing en
                  type blustoestel moet zo zijn, dat deze geschikt is om een beginnende brand             behoren de desbetreffende draagbare blustoestellen aanwezig te zijn.
                  van   de  opgeslagen      stoffen te blussen.
      PGS 15, controle   aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                               Pagina 7 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0000001274
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                  TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                    Toetsing voorschriften                                        go [=] [Tale We TTL AEE
                                                                                                                                                                                                                                                            =T:TeTol                      fo [Ts|g [Ie
      Nummer      Voorschrift                                                                          Toelichting      en  eventuele   opmerking bij   voorschrift                                 A=  Lo (oT=To
                                                                                                                                                                                                             EEE 1g To IEG A" fo] [a [a 1-1 Fd Onderbouwing Gelijk-             Toelichting
      VOor-                                                                                                                                                                                                                                                 EET [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                               niveau
                                                                                                                                                                                                                                                            mogelijk?
      3.131       Binnen    een opslagvoorziening en tevens binnen een afstand van 2 m van de                                                                                                       ja                     ja
                  opslagvoorziening mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig
                  zijn. Dit verbod moet duidelijk worden gemaakt met een pictogram
                  overeenkomstig NENEN- ISO 7010 en NEN 3011.
      3.13.2      Aan de    buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en),          Bij  alle opslagvoorzieningen behoort het verbodsbord 'vuur, open vlam en roken              ja                     ja
                  moeten op     duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden                verboden' te     zijn aangebracht. In plaats van bovengenoemde symbolen mogen ook de
                  geplaatst, die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-           ‘grote   etiketten' (zoals  nader  omschreven   in paragraaf 5.3.1 van het ADR) worden
                  stoffen aanduiden. De desbetreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht                 geplaatst.Uitsluitend de gevaarsaanduiding ‘LQ’ is niet toereikend.
                  conform het ADR of de Europese CLP-verordening over de indeling,                     Indien in een open opslagvoorziening verschillende stoffen in vakken, clusters, of secties
                  etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels, EG 1272/2008           (zijn opgeslagen, volstaat het om per vak, cluster of sectie het gevarensymbool aan te
                  (Classification, Labelling and Packaging: CLP).                                      brengen.
                                                                                                       De Europese CLP-verordening behoort ter implementatie van GHS binnen de lidstaten. In
                                                                                                       bijlage D zijn voorbeelden weergegeven van de gevaarsymbolen die voor de
                                                                                                       veiligheidssignalering gebruikt moeten worden.
      3.13.3      Voor stoffen    waarvoor    REACH dit verplicht, heeft de inrichting de bijgeleverde |Een VIB is    o.a. niet verplicht voor afvalstoffen en voor de volgende mengsels in         ja                     ja
                  veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar. De VIB's       moeten voldoen    aan  afgewerkte vorm die       voor  de eindgebruiker zijn bestemd: geneesmiddelen voor menselijk
                  bijlagell van EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH).                                  en   diergeneeskundig gebruik, cosmetische producten, mengsels in levensmiddelen of
                                                                                                       veevoeder.
                                                                                                       Dit is  precies omschreven in artikel 2 lid 6 van REACH. Veiligheidsinformatiebladen (ook
                                                                                                       wel   genoemd ‘material safety data sheets’, MSDS) mogen ook digitaal in de inrichting
                                                                                                       beschikbaar zijn.
                 [Indien  in een   inrichting meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of     Deze deskundige is opgeleid voor zijn of haar werkzaamheden met de van toepassing
                  CMRstoffen worden        opgeslagen, moet tijdens het verrichten van                 zijnde PGS 15-voorschriften, aangevuld met een basiskennis gevaarlijke stoffen en of
                  werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een                       CMR-stoffen en, indien voor de incidentbestrijding noodzakelijk, een BHV-opleiding
                  opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in de         |waarin het opruimen van gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen wordt benadrukt. Kennis
                  inrichting aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende                 is alleen noodzakelijk van de in de inrichting opgeslagen stoffen.
                  vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met
                  aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke
                  stoffen en/of CMR-stoffen. Informatie      over de vakbekwaamheid     van  de
                  deskundige     moet binnen de   inrichting aanwezig zijn.
      3.14.2      Bestuurders van transportmiddelen, bijvoorbeeld heftrucks, elektrische hefpallet|Een gerichte opleiding voor het desbetreffende transportmiddel borgt dat de bestuurder           [ja                    ja
                  trucks, moeten zowel in het veilig gebruik van het desbetreffende                    ervan over voldoende vaardigheden beschikt om dit transportmiddel veilig te kunnen
                  transportmiddel als in gevaarsaspecten die verbonden zijn aan het handelen           gebruiken. Daarnaast is er basiskennis nodig over de gevaarsaspecten van de stoffen
                  met en opslaan van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, goed zijn opgeleid         waarmee wordt gewerkt en behoren bestuurders op de hoogte te zijn van de
                  en geinstrueerd.                                                                     bedrijfsinterne noodprocedures ten
                                                                                                       aanzien van calamiteiten met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, bijvoorbeeld brand
                                                                                                       en   morsingen.
      PGS 15, controle   aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                         Pagina 8 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0000001275
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                       TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                         Toetsing voorschriften                                                           go [=] [Tale We TTL AEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                      =T:TeTol                    fo [Ts|g [Ie
      Nummer         Voorschrift                                                                           Toelichting    en eventuele    opmerking bij   voorschrift                                    Van toepassing?     Voldoet? Onderbouwing                                                      Toelichting
      VOor-
      schrift
      3.15.1         Indien in  een  inrichting  meer  dan 2 500   kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of   Het journaal heeft als doel    hulpdiensten  in geval van een calamiteit inzicht te geven in  ja                  ja
                     CMRstoffen worden        opgeslagen,   moet per opslagvoorziening een                 soort, hoeveelheid    en  locatie van opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Vs.
                     representatief journaal aanwezig      zijn. Dit journaal moet de hulpverlenende       3.15.1 is een voorbeeld van de wijze waarop de journaalverplichting in een vergunning
                     diensten   een  beeld geven    van  de te verwachten gevaren als gevolg van de        kan worden opgenomen. De in het voorschrift genoemde tekening kan worden
                     opgeslagen     stoffen. Dit journaal moet direct toegankelijk zijn. Het journaal moet [gecombineerd met een plattegrondtekening behorende bij het noodplan. Indien
                     ten minste de    volgende onderdelen bevatten:                                        bijvoorbeeld in een inrichting weliswaar meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen
                     -
                       de  juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische         |en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, maar deze
                     benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de ADR-klasse van de stof zoals                 uitsluitend in kasten worden opgeslagen, is het niet zinvol om in het journaal per kast de
                     vermeld in het ADR of de IMDG-code;de hoeveelheid van de stof per ADR-                genoemde gegevens te verlangen. Bij het formuleren van de journaalverplichting gelden
                     klasse;                                                                               de   volgende aandachtspunten:
                     -
                       de  verpakkingsgroep (indien toegewezen);                                           a.  indien in de inrichting (tank)containers aanwezig zijn, horen deze ook in het journaal te
                     -
                       het UN-nummer       van  de stof alsmede de modelnummers      van  de               zijn vermeld;
                     gevaarsetiket(ten) conform art. 5.2 van het ADR;                                      b. indien meerdere opslagvoorzieningen elk met een capaciteit van meer dan 10000 kg
                     -
                       CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun chemische                 binnen de inrichting aanwezig zijn, wordt per opslagvoorziening inzicht gegeven welke
                     naam en de vermelding CMR;                                                            gevarenklassen per opslagvoorziening aanwezig zijn;
                     -
                       een instructie met de namen en telefoonnummers van personen met wie                 c. in overleg met het Wabo-bevoegd gezag en op advies van de brandweer kan voor een
                     hulpverlenende diensten in het geval van een calamiteit contact kunnen                andere vorm van het journaal worden gekozen, Een digitaal journaal is acceptabel, mits
                     opnemen.                                                                              gegarandeerd toegankelijk bij calamiteiten;
                     Het journaal moet tevens een actuele tekening bevatten waarop het volgende is|d. inrichtingen die onder Brzo 2015 vallen en VR-plichtig zijn, hebben al de verplichting
                                                                                                           om een stoffenlijst bij te houden; het advies is om in de omgevingsvergunning hierbij aan
                     aangegeven:
                     -
                       de plattegrond van de inrichting;                                                   te sluiten en geen separaat journaal voor te schrijven;
                     -
                       de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;                      e. ook bij opslaghoeveelheden minder dan 2 500 kg kan het wenselijk zijn een journaal
                     -
                       de plaats waar de verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn               voor te schrijven, bijvoorbeeld als er opslag plaatsvindt van zeer toxische stoffen of de
                     opgeslagen;                                                                           inrichting in de nabijheid ligt van kwetsbare bestemmingen of opperviaktewater;
                     -
                       een noordpijl.                                                                      f. door de modelnummers van een gevaarsetiket conform 5.2 van het ADR in het
                                                                                                           journaal op te nemen zijn alle relevante gevaren van een stof bekend (bijv. een
                                                                                                           ADRKklasse 3 met bijkomend gevaar 6.1, dan moet vermeld worden 3 + 6.1);
                                                                                                           g. indien ADR-klasse, UN-nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de opgeslagen
                                                                                                           gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen niet frequent wijzigen (niet-vervoersgebonden
                                                                                                           inrichting) kan eventueel worden volstaan met een eenmalige lijst van de maximale
                                                                                                           opslag (bijv. het gevaarlijke stoffenoverzicht uit de omgevingsvergunning-aanvraag), de
                                                                                                           soort gevaarlijke stof en de plaats van opslag (bijv. een tekening). Indien ADRklasse, UN-
                                                                                                           nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of
                                                                                                           CMR-stoffen wel frequent wijzigen, wordt ervan uitgegaan dat het journaal dagelijks wordt
                                                                                                           geactualiseerd.
      3.15.2         In het journaal kan voor de niet-gevaarlijke stoffen volstaan worden       met de                                                                                                   ja                  ja
                     aanduiding van de totale hoeveelheid aanverwante stoffen en
                     koopmansgoederen per opslagvoorziening.
               anankeliikheid       voo    nk
                 JallKEll  |X
      316.1          Een open     opslagvoorziening mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor
                     onbevoegden. Hieraan is voldaan als de inrichting als geheel afdoende is
                     afgeschermd door muren (gebouwen), hekken, sloten van voldoende breedte
                     en dergelijke.
                     Als afscherming voldoet in ieder geval een vast en ten minste 1,8 m hoog hek-
                     of gaaswerk van onbrandbaar materiaal met ten minste twee toegangsdeuren
      3171          [Een   toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening moet              binnenuit
                     zonder sleutel kunnen worden        geopend
      3.172          Een   opslagvoorziening moet ten minste twee viuchtroutes hebben, die zoveel          Met de terminologie is, aangezien      het bouwkundige   voorschriften zijn, zoveel mogelijk                               2 zijden van opslagvoorziening zijn geheel open
                     als  mogelijk in tegenoverstelde zijden zijn gesitueerd. Indien in een                aangesloten bij het Bouwbesluit.
                     opslagvoorziening de afstand van het verst gelegen punt tot de deur minder
                     dan 15 m bedraagt, kan met een deur worden volstaan. Deuren in deze
                     viluchtroute draaien niet tegen de vluchtrichting in. Een nooddeur kan geen
                     schuifdeur zijn.
      3.17.3         Een betreedbare      opslagvoorziening moet zijn voorzien van adequate                                                                                                              ja                  ja
                     noodverlichting    en  vluchtrouteaanduiding, uitgevoerd overeenkomstig      het
                     Bouwbesluit
                     Indien een verwarming aanwezig is, mag de verbrandingsruimte van deze                                                                                                               nee
                     verwarmingstoestellen niet in open verbinding staan of worden gebracht met de
                     opslagvoorziening. De onderdelen van de verwarmingstoestellen in de
                     opslagvoorziening mogen geen hogere opperviaktetemperatuur hebben dan
                     250 °C en aanraking van de opgeslagen stoffen met deze delen is uitgesloten.
      3.19.1  Intern   noodplan
      PGS 15, controle      aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                              Pagina 9 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0000001276
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                   TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                     Toetsing voorschriften           go [=] [Tale We TTL AEE
                                                                                                                                                                                                                                  =T:TeTol                    fo [Ts|g [Ie
      Nummer       Voorschrift                                                                      Toelichting      en   eventuele   opmerking bij    voorschrift                                   Van toepassing?     Voldoet?
      voor-
      schrift
      3.19.1       Indien in de  inrichting meer dan 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of   Het noodplan moet passend zijn, de vorm is afhankelijk van de omvang en complexiteit             ja                  ja
                   CMRstoffen worden      opgeslagen, meer dan 1 000 kg zeer giftige verpakte       van de inrichting. Voor opslagen groter dan 10 ton zijn onder andere onderstaande
                   stoffen (ADRklasse 6.1 verpakkingsgroep | of stoffen van ADR-klasse 8,           aandachtspunten van belang (zie ook 3.15.1):
                   verpakkingsgroep I, met aanvullend etiket modelnr. 6.1), of gasflessen met       T Er moet een plattegrond van de inrichting aanwezig zijn.
                   ammoniak of ethyleenoxide met een totale waterinhoud van meer dan 250 |          CZ Voor elk van de scenario’s behoort een beschrijving van de effecten, de aanwezige
                   worden opgeslagen, moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig |middelen en de te nemen maatregelen opgenomen te zijn. In de praktijk kan dit de
                   zijn. In het noodplan zijn de getroffen organisatorische en technische           gebruiksaanwijzing van een (brandmeld)systeem of een aanvalsplan voor gebruik van
                   maatregelen ter bestrijding van ongeval of incident omschreven. In het           mobiele middelen zijn.
                   noodplan moeten onder andere de mogelijke scenario’s met gevaarlijke stoffen | Er behoort een beschrijving van de te nemen maatregelen ter beheersing van een
                   en een lijst met telefoonnummers opgenomen zijn voor gebruik bij incidenten.     [incident en ter beperking van de gevolgen daarvan (stationaire blusinstallatie,
                                                                                                    bluswateropvang, aanvalsplan e.d.) in het noodplan opgenomen te zijn.
                                                                                                    C Er behoort een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen
                                                                                                    opgenomen te zijn.
                                                                                                    CT De manier van alarmeren van personen binnen de inrichting, waaronder het
                                                                                                    alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm behoort beschreven te
                                                                                                    zijn.
                                                                                                    Ul Er behoort een noodinstructie voor de risicovolle         opslagen opgenomen te zijn.
                                                                                                    CZ De    wijze van   opvang /   begidsing   van de   hulpdiensten behoort beschreven te zijn.
                                                                                                    Tl Er behoort een organogram van de noodorganisatie opgenomen te zijn.
                                                                                                    _ De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de noodorganisatie behoren
                                                                                                    duidelijk beschreven te zijn.
                                                                                                    T Een manier van ontruiming van (delen van) het terrein behoort duidelijk beschreven te
                                                                                                    zijn.
                                                                                                    CZ De manier waarop omwonenden              gewaarschuwd     moeten worden, behoort    duidelijk
                                                                                                    beschreven te       zijn.
      3.19.2       Regelmatig,    en ten minste eenmaal per drie jaar moet het intern noodplan      Indien    een  intern   noodplan  als bedoeld in het Brzo 2015 is    opgesteld of een noodplan   ja                  ja
                   worden    geévalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd. Bij de evaluatie wordt     conform de ARIE, wordt         aan  dit voorschrift voldaan. De  frequentie voor evaluatie en
                   rekening gehouden met veranderingen die zich in de inrichting hebben             beproeving      is in  overeenstemming     met het Brzo 2015.
                   voorgedaan,    en  met nieuwe Kennis  en inzichten.
      3.19.2 Nooddouche en       oogspoelvoorziening
      3.19.3       Indien stoffen behorende tot   verpakkingsgroep   | worden opgeslagen,  meer dan |De richtwaarde       voor de capaciteit van een nooddouche is 60 I/min. Indien uit de RI&E      ja                  ja
                   2500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen of      |blijkt dat een nooddouche niet noodzakelijk is, kan van dit voorschrift worden afgeweken.
                   indien in de opslagvoorziening vorkheftrucks worden gebruikt, moeten in of       Een oogspoelvoorziening kan worden gerealiseerd door een op de waterleiding
                   nabij een betreedbare opslagvoorziening een nooddouche en een                    aangesloten oogdouche. Voor de normen over nooddouches en oogspoelvoorziening zie
                   oogspoelvoorziening aanwezig zijn die te allen tijde goed bereikbaar zijn. Een   |verder NEN-EN 15154.
                   nooddouche moet zijn aangesloten op het waterleidingnet en voldoende
                   capaciteit hebben. Een oogspoelvoorziening moet:
                   -
                     voldoende snel bereikbaar zijn in geval van een ongeval,
                   -
                     eenvoudig bedienbaar zijn;
                   -
                     Zo zijn uitgevoerd dat zonodig beide ogen voldoende lang gespoeld kunnen
                   worden;
                   -
                     zo zijn uitgevoerd dat indien de ogen worden gespoeld,    deze wel snel worden
                   gereinigd, maar niet worden beschadigd.
      3.19.3  Persoonlijke beschermingsmiddelen
      3.19.4       Indien in een opslagvoorziening gevaar voor de veiligheid    of de gezondheid    Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn            mede bedoeld    om personen te beschermen bij  |ja                 ja
                   van een    werknemer   aanwezig is of kan ontstaan, moeten voor werknemers       onvoorziene voorvallen         en incidenten met    verpakkingen. De op de verpakking vermelde
                   persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal beschikbaar zijn.          houdbaarheidsdatum mag niet overschreden worden. Persoonlijke
                   Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden onderhouden,                     beschermingsmiddelen behoren te allen tijde voor een ieder duidelijk zichtbaar,
                   gerepareerd en schoon zijn voor gebruik.                                         gemakkelijk bereikbaar en voor direct gebruik gereed te zijn. In het kader van de RI&E
                                                                                                    maakt de werkgever een beoordeling van de uitrusting die hij ter beschikking wil stellen.
                                                                                                    Deze beoordeling omvat:
                                                                                                    a. een    inventarisatie   en  evaluatie  van de gevaren die niet met andere middelen kunnen
                                                                                                    worden     vermeden;
                                                                                                    b.  een   omschrijving    van  de kenmerken die de      persoonlijke beschermingsmiddelen
                                                                                                    moeten bezitten        om  de gevaren te kunnen ondervangen, rekening houdend met
                                                                                                    eventuele gevaarsbronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen
                                                                                                    vormen;
                                                                                                    c. een    inventarisatie   en evaluatie   van de kenmerken     van de  persoonlijke
                                                                                                    beschermingsmiddelen          die beschikbaar    zijn, vergeleken  met de onder  b) bedoelde
                                                                                                    kenmerken.
      PGS 15, controle    aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                            Pagina 10 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                          0000001277
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                  Toetsing voorschriften                    =T:Tolol do [1113s gelijkwaardigheid
                  Voorschrift                                                                        Toelichting  en eventuele  opmerking bij   voorschrift                                       Van toepassing?     Voldoet? Onderbouwing                    Toelichting
      3.19.4 Bedrijfshulpverlening (BHV)
      3.19.5      Conform de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit            De onder  c. bedoelde  alarmering in noodsituaties strekt zich ook uit tot het alarmeren van ja
                  moet elke organisatie beschikken over een deskundige                               en  samenwerken met    hulpverleningsorganisaties  in verband met de in de onderdelen    a
                  bedrijfshulpverleningsorganisatie. Dit houdt minimaal in:                          t.m. c bedoelde bijstand.
                  a) het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
                  b) het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken
                  van ongevallen;
                  c) het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere
                  personen in het bedrijf of de inrichting;
                  d) de bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige deskundigheid,
                  ervaring en uitrusting en zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd, dat zij
                  de voornoemde taken     naar  behoren kunnen vervulien
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                    Pagina 11 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                0000001278
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>24075915
         Bijlage
         Toetsing
                 3
         opslagvoorziening 1 t/m 4
                                   PEUZ
                                        0000001279
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>24075915
                  Richtlijn: PGS 15 Opslag
                                        -
                                                  van  verpakte gevaarlijke stoffen
                 Versie: PGS 15:2016 versie 1.0
                 CBCV     Opslagvoorzieningen       1 tm 4
                  Project: FQ 1108
                  Datum: 07-08-2023
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                    TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                      Toetsing voorschriften                          = L=TeTol
                                                                                                                                                                                                                                                           Go Ta [oe Wo IAVERT    [[e [i TIT
                 Voorschrift                                                                              Toelichting   en eventuele   opmerking bij  voorschrift                                     Van toepassing?     A"0o] [0 [7:1
                                                                                                                                                                                                                                      a4 Onderbouwing                  Toelichting
      3.            voorschriften
         Algemen e
                 Verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen moeten worden opgeslagen in              een Voor het  toepassingsgebied van PGS 15, zie tabel 1.1.
                 daarvoor bestemde opslagvoorziening. De noodzakelijke werkvoorraad is                    In hoofdstuk 4  zijn de voorschriften opgenomen voor opslagvoorzieningen met meer dan
                  hiervan uitgezonderd.                                                                   10 000 kg aan gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen en voor opslagvoorzieningen met
                  De volgende ADR-klassen mogen niet in deze opslagvoorziening aanwezig zijn, meer dan 1000 kg aan zeer giftige stoffen (ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep | of ADR-
                  maar moeten separaat worden opgeslagen:                                                 klasse 8 verpakkingsgroep | met aanvullend etiket modelnr. 6.1). Voor spuitbussen gelden
                 -
                    ADR-klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen);                                     de voorschriften zoals gesteld in hoofdstuk 7 ‘Opslag van spuitbussen en gaspatronen’
                 -
                    ADR-klasse 5.2 (m.u.v. LQ-verpakkingen tot 1 000 kg die stoffen bevatten met van deze richtlijn. Voor het verbod om stoffen van ADR-klasse 6.2 op te slaan wordt een
                  UN nummer 3103 t.m. UN nummer 3110 (type C t.m. F zonder                                uitzondering gemaakt voor ziekenhuisafval en diagnostische monsters (UN 3291 en UN
                 temperatuurbeheersing));                                                                 3373). Hoofdstuk 9 behandelt de opslag van stoffen uit ADR-klasse 5.2.
                 -
                    ADR-klasse 6.2 (infectueuze stoffen) met uitzondering van UN 3291 en UN               Een opslagvoorziening kan zowel inpandig als uitpandig zijn gesitueerd en zowel
                 3373;                                                                                    bouwkundig als prefab zijn uitgevoerd.
                 -
                    ADR-klasse 7 (radioactieve stoffen).+D3:D10
      312        Vs. 3.1.1 is niet   van  toepassing  indien de in tabel 1.2 genoemde     hoeveelheden    Afhankelijk van het karakter en de grootte van het bedrijf wordt bepaald of genoemde        nee
                  niet worden overschreden.                                                               ondergrenzen per inrichting, per gebouw, per afdeling of anderszins gelden. Het is
                                                                                                          denkbaar dat beperkte hoeveelheden (beneden de ondergrens) verpakte gevaarlijke
                                                                                                          stoffen en/of CMRstoffen verspreid over het bedrijf worden opgeslagen. Dit behoort in
                                                                                                          samenhang met het begrip werkvoorraad (vs. 3.1.3) te worden beoordeeld. Met vs. 3.1.3
                                                                                                          wordt beoogd dat niet te grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-
                                                                                                          stoffen in werkruimtes worden neergezet en zo een verkapte opslag ontstaat.
                                                                                                          Indien een bedrijf naast de noodzakelijke werkvoorraden op meerdere locaties in het
                                                                                                          bedrijf hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beneden de
                                                                                                          ondergrenzen opslaat, behoort de functionaliteit te worden beoordeeld.
      3.13       Onder    een werkvoorraad     verpakte gevaarlijke  stoffen en/of CMR-stoffen als        De werkvoorraad moet     zodanig zijn dat de productie normaal doorgang kan vinden. Het is  nee
                 genoemd     in  vs. 3.1.1 wordt verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen       echter niet de bedoeling dat meerdere niet-geopende eenheden onnodig dagenlang of
                 en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een                zelfs wekenlang in een werkruimte of dergelijke verblijven. Dan is er sprake van ‘verkapte
                  productieruimte/werkruimte     of per procesinstallatie of afvulinstallatie is          opslag’. Deze eenheden behoren dan te worden bewaard in een opslagruimte. Waar exact
                 opgesteld.                                                                               de grens ligt,
                  C de werkvoorraad moet strikt      noodzakelijk zijn;                                   is moeilijk aan te geven. Het is aan het bedrijf om aannemelijk te maken dat de verpakte
                  CT per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste éen                  gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen binnen een redelijke tijd daadwerkelijk zullen worden
                 aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een               gebruikt in het productieproces.
                 dagvoorraad uit meerdan één verpakkingseenheid bestaat, dan mag er een                   De werkvoorraad hoeft niet aan het eind van iedere dag te worden overgebracht naar een
                 dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid;                                   opslagruimte (en vice versa aan het begin van een werkdag): de risico’s van transport zijn
                  C de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of           groter dan van de stationaire werkvoorraad. Bij batchgewijze productie en bij
                 andere transportmiddelen;                                                                volcontinubedrijven moet per situatie worden beoordeeld wat vereist is voor een goede
                  CT de werkvoorraad      mag het viuchten niet belemmeren;                               procesvoering.
                  CT gevaarlijke  stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in      een  productie-  Onder een verpakkingseenheid wordt verstaan bijvoorbeeld een blik, een doos, een vat
                 of werkruimte of     nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden            maar ook een pallet waar deze stoffen op staan opgeslagen.
                  bewaard in    deugdelijke verpakking, die bestand is tegen de desbetreffende            Een lekbak is bij een hoeveelheid van meer dan 50 liter gevaarlijke stoffen vereist om het
                 gevaarlijke stof;                                                                        verdampingsoppervlak te verkleinen in het geval van een lekkage.
                  C indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan            50 | dan   Een laskar met gasflessen kan ook als werkvoorraad worden beschouwd.
                  moet de   verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige
                 voorziening. Hiervan kan worden afgeweken als (het desbetreffende deel van)
                 de vloer van de desbetreffende productie/werkruimte ten minste vloeistofkerend
                  is. Voor brandbare vloeistoffen is echter altijd een lekbak of een andere
                 gelijkwaardige voorziening vereist."
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                Pagina 1 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0000001280
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                              TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                Toetsing voorschriften                               = LToTolfo Ta [ol CHT LAVE EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   [Te [1 GI
      Nummer      |Voorschrift                                                                            RL    [Te a1 Co WT  RAVE) (VT RG Toy oT Ta To Wo TTR ToT £1  1) ji                                    ELURGE ELIS          Voldoet? (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                          EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                        EE
                                                                                                                                                                                                                                                                     Lele [117]   4
      3.14        Het is  mogelijk om    in de opslagvoorziening genoemd onder vs. 3.1.1 ook              Aanverwante stoffen      en koopmansgoederen die gezamenlijk met gevaarlijke stoffen en/of            |ja                  ja
                  aanverwante stoffen of      koopmansgoederen op te slaan, indien voldaan wordt          CMR stoffen worden       opgeslagen, worden als gevaarlijke stoffen behandeld. Voorschriften
                  aan  de  volgende    voorwaarden:                                                       voor o.a. productopvang, onverenigbare combinaties, e.d. zijn ook voor deze stoffen van
                  C de totale hoeveelheid      opslag is niet meer dan 10 ton;                            toepassing.
                  C er worden     geen  gevaarlijke stoffen opgeslagen geclassificeerd       als          Voorbeeld: een opslag met 8 ton gevaarlijke stoffen en 5 ton aan koopmansgoederen of
                  verpakkingsgroep I;                                                                     aanverwante stoffen, valt niet onder de reikwijdte van dit hoofdstuk. Omdat de totale
                  C elektrische    componenten      en  apparaten   moeten  spanningsvrij   worden        hoeveelheid opslag binnen een opslagvoorziening groter is dan 10 ton, behoort gebruik te
                  opgeslagen;                                                                             worden gemaakt van de methodiek van hoofdstuk 4.
                  C de voorschriften uit deze      richtlijn gelden voor alle in de opslagvoorziening
                  aanwezige     stoffen. Daar   waar   in de voorschriften ‘verpakte gevaarlijke  stoffen
                  en/of CMR-stoffen’ staat vermeld, moet dit         gelezen worden    als ‘opgeslagen
                  stoffen’.
      3.15        Lege, ongereinigde verpakkingen           moeten worden   opgeslagen overeenkomstig     |Dit voorschrift sluit aan op de omgang met lege, ongereinigde verpakkingen in het ADR.               [ja                 [ia
                  de                                                                                      Een   verpakking is leeg wanneer de inhoud is verwijderd met de gebruikelijke technieken,
                  voorschriften van dit hoofdstuk (met uitzondering van paragraaf 3.4.2 en 3.6),          bijv. gieten, pompen, zuigen, schudden, schrapen, of een combinatie van deze
                  tenzij                                                                                  technieken. De lege, ongereinigde verpakkingen moeten op dezelfde wijze zijn gesloten en
                  geschikte maatregelen zijn genomen om mogelijke gevaren uit te sluiten. Hierbij van alle etiketten en opschriften zijn voorzien als in gevulde toestand. Wanneer dit het
                  moeten alle voor de stof relevante gevaren conform het ADR worden                       geval is dan zijn (volgens het
                  opgeheven.                                                                              ADR) de meeste gevaren uitgesloten.
      3.2.1         van de opslagvoorziening
            —ae
      3.2.2 Voorschriften   voor opslagvoorzieningen
      3.2.1       Een  opslagvoorziening is een brandcompartiment met een oppervlakte van                                                                                                                                            ja
                  maximaal 1000 m2
      322         De WBDBO tussen         een opslagvoorziening en een andere ruimte moet ten                                                                                                                                       lia
                  minste 60 min     bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen,
                  leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen
                  aan  de vereiste WBDBO.
      323         Voor   een  uitpandige opslag geldt dat       de WBDBO   van   60 min  ook behaald kan  Het doel    van  de beide voorschriften is    het voorkomen        van branduitbreiding, zowel vanuit nee
                  worden met afstand:                                                                     de   opgeslagen stoffen naar brandbare objecten in de omgeving als omgekeerd vanuit de
                  -
                    indien de afstand    van  de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander     omgeving (ook open buitenruimten) naar de opgeslagen stoffen. Uitgangspunt is dat de
                  bouwwerk dat tot de      inrichting behoort, of andere brandbare objecten, minder       opslag gezien moet worden als een brandwerende doos om de opgeslagen gevaarlijke
                  dan 5   m bedraagt, moet de brandwerendheid van de wanden, het dak en de                stoffen en of CMRstoffen. Dit kan bereikt worden als het opslaggebouw op zich de vereiste
                  draagconstructie van de opslagvoorziening ten minste 60 min bedragen.                   brandwerendheid bezit (weerstand tegen brandDoorslag, het WBD-deel van de WBDBO).
                  Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie        Indien dit gebouw niet, of deels niet, de vereiste brandwerendheid bezit kan de afstandseis
                  mogen geen afbreuk doen         aan   de vereiste brandwerendheid;                      uitkomst bieden (weerstand tegen brandOverslag, het WBO-deel van de WBDBO). Dan
                  -
                    indien de afstand    van  de  opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander    moet er wél een voldoende brede strook op eigen terrein worden aangehouden tussen
                  bouwwerk dat tot de      inrichting behoort, of andere brandbare objecten, ten minste   enerzijds het opslaggebouw en anderzijds de erfgens en brandbare gebouwen op het
                  5 m bedraagt, moet de brandwerendheid van de wanden, het dak en de                      eigen terrein die vrij is van brandbare materialen, de breedte van die strook hangt af van
                  draagconstructie van de opslagvoorziening ten minste 30 min bedragen.                   de brandwerendheid van het opslaggebouw.
                  Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie        Een variant is een opslag van stoffen tegen de gevel van een gebouw, mits deze gevel
                  mogen geen afbreuk doen         aan   de vereiste brandwerendheid;                      een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten, over de gehele hoogte boven de
                  -
                    indien de afstand    van  de  opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander    opgeslagen stoffen en ten minste 2 meter aan weerszijden van de opgeslagen stoffen.
                  bouwwerk dat tot de      inrichting behoort, of andere brandbare objecten, ten minste   Daarbij moet gevaar van aanstraling van de opgeslagen stoffen naar de omgeving en vice
                  10  m  bedraagt is ten aanzien van de brandwerendheid van de wanden, het dak            versa evenzeer worden voorkomen door hetzij bouwkundige voorzieningen, hetzij afstand,
                  en  de  draagconstructie geen eis van toepassing.                                       hetzij een
                  Binnen deze afstanden vinden geen opslag van brandbare stoffen dan wel                  combinatie van beide. Indien aan de zijkanten niet aan de afstandseisen kan worden
                  brandgevaarlijke activiteiten (m.u.v. laad- en losactiviteiten ten behoeve van de       voldaan, en/of aan de bovenkant niet         aan een     brandwerendheid     van  60 minuten, kan
                  opslagvoorziening) plaats die een brand kunnen veroorzaken of waarlangs een             gekozen     worden   voor  zijmuren resp. een dak van voldoende afmetingen hetgeen inhoudt
                  brand zich kan voortplanten naar de opslagvoorziening.                                  dat deze moeten uitsteken voor de opgeslagen stoffen. Deze constructie, ook wel
                                                                                                          bushokje genoemd,       heeft dan minimaal één open         zijde waarvoor de genoemde
                                                                                                          afstandseis onverkort      geldt waarbinnen zich geen       stralingsbronnen (of brandbare
                                                                                                          objecten)    van  enige betekenis mogen bevinden.
      PGS 15, controle   aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                Pagina 2 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0000001281
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                                     TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                       Toetsing voorschriften                                    = LToTolfo Ta [ol CHT LAVE EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [Te [1 GI
      Nummer       Voorschrift                                                                               RL     [Te a1 Co WT RAVE)  (VT RG Toy oT Ta To Wo TTR ToT £1   1) ji                                      ELURGE ELIS          A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                      EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                    EE
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lele [117]   4
      3.24         In  een    inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste:                                                                                                                                             ja                   ja
                   -
                     2 500     kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, of
                   -
                      10 000 kg onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte gevaarlijke
                   stoffen van uitsluitend ADR-klasse 8, verpakkingsgroep Il of lll zonder bijkomend
                   gevaar, of ADR-klasse 9 of een combinatie van ADR-klasse 8 verpakkingsgroep
                   Il of lll zonder bijkomend gevaar en ADR-klasse 9.
      325          Op een verdieping van een gebouw mag maximaal 500 kg of 500 | verpakte                                                                                                                              nee
                   gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen. Hierbij wordt een
                   kelder wel als een verdieping beschouwd en de begane grond van een gebouw
                   niet.
      3.26         Indien meerdere        opslagvoorzieningen     naast elkaar zijn gelegen, mogen           Dit betreft   bijvoorbeeld   escalatie t.g.v.  een   uitstromende vloeistof.                              ja                  [ja
                   incidenten zich niet        van de ene naar  de andere  opslagvoorziening kunnen
                   verplaatsen.
      327          Het dak      van een opslagvoorziening moet geconstrueerd zijn van niet-                  Dit voorschrift is opgenomen om te voorkomen dat een dak gemakkelijk in brand raakt                       ja                   ja
                   brandgevaarlijk materiaal, bepaald conform NEN 6063.                                      (door vliegvuur) als gevolg van een brand in de omgeving.
      3.2.8        De vloer van een opslagvoorziening, een eventueel noodzakelijke afdekking van |Dit voorschrift voorkomt dat er brandbare materialen in de constructie, wanden en dak van |ja                                            [ia
                   de (hoofd)draagconstructie, alsmede de afdekking aan de binnenzijde van de                de opslag worden gebruikt.
                   opslagvoorziening van wanden en dak (voor zover aanwezig) moeten zijn
                   vervaardigd van materiaal, beoordeeld over ten minste de eerste 10 mm van die
                   afdekking, dat voldoet aan Euroklasse A1 (onbrandbaar) conform NEN-EN
                   13501-1. Hieraan gelijkwaardig is een constructie die als geheel voldoet aan ten
                   minste de Euroklasse A2. Verven en coatings behoeven niet te worden
                   meegenomen.
      329          Voor de brandwerendheid moeten de             volgende  criteria van NEN 6069 worden                                                                                                                ja                  [ja
                   aangehouden:
                   -
                      ‘R’ voor draagconstructies       zowel onder, boven als ten behoeve    van de opslag
                   zelf;
                   -
                      ‘REI’  voor  dragende      wanden  en  vloeren;
                   -
                      ‘RE’  voor   daken
                   -
                      ‘El’ voor   niet-dragende wanden;
                   -
                      ‘EIT’  voor  deuren.
      3.2.10       Een deur in      een   constructie met   een bepaalde  brandwerendheid moet               Een    smeltzekering    biedt afdoende    waarborg om uitbreiding van brand te voorkomen maar |ja                             [ia
                   zelfsluitend     zijn uitgevoerd.  Een  dergelijke deur mag uitsluitend in geopende       zal niet reageren op rook. Andere        detectiesystemen reageren wel op rook en zijn sneller.
                   stand    zijn vastgezet, indien    deze in geval van brand automatisch sluit.
      321          Indien uitsluitend onbrandbare of niet brandonderhoudende            verpakte gevaarlijke |Aan   een   ruimte waarin uitsluitend de in     vs. 3.2.11   genoemde stoffen worden opgeslagen          |nee
                   stoffen worden       opgeslagen en deze stoffen van ADR-klasse 8 verpakkingsgroep         [kunnen deels lichtere eisen worden        gesteld aan      de ruimte. Daarom   gelden geen WBDBO-
                   Il of Ill zonder    bijkomend gevaar en/of ADR-klasse 9 zijn, hoeft niet voldaan te        |eisen met   betrekking tot andere ruimten resp.       eisen met betrekking tot brandwerendheid
                   worden      aan  de voorschriften 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8, 3.29 en       van   de   scheidingen (wanden e.d.). Dat betekent dat deze stoffen in een aparte ruimte
                   3.2.10,     met inachtneming van vs. 3.2.12. Deze uitzondering geldt niet voor            kunnen worden opgeslagen zonder dat deze ruimte een separaat brandcompartiment is.
                   verpakkingsgroep | of stoffen met een bijkomend gevaar. Er mag maximaal              10   |Het betekent ook dat deze stoffen kunnen worden opgeslagen in een deel van een grotere
                   000 kg of | worden opgeslagen in een brandcompartiment.                                   ruimte, zonder dat er een brandwerende scheiding is tussen het opslaggedeelte en de rest
                                                                                                             van die ruimte. Daarbij geldt
                                                                                                             alsnog dat:
                                                                                                             C het gedeelte waar opslag plaatsvindt, alleen voor de opslag van die stoffen mag worden
                                                                                                             benut;
                                                                                                             CT dit  duidelijk moet   zijn aangegeven met gevaarspictogrammen;
                                                                                                             CT onverkort de eisen      gelden zoals productopvang, onverenigbare combinaties en (voor
                                                                                                             zover van     toepassing) de andere eisen zoals geformuleerd in de paragrafen van hoofdstuk
                                                                                                             3.
      3.212        Bij  een    opslagvoorziening zoals gesteld in vs. 3.2.11 moet een vrije ruimte van     2 |Dit is  een  preventieve maatregel     om  door    een  vrije  ruimte de opslag van
                                                                                                                                                                                                   gevaarlijke         nee
                   m   worden     aangehouden tot andere activiteiten. Deze afstand wordt duidelijk          stoffen te scheiden     van   andere activiteiten    en de bereikbaarheid    van  de gevaarlijke  stoffen
                   zichtbaar op de vloer aangeduid.                                                          bij incidenten te    borgen.
      32143        Een     opslagvoorziening       mag niet in een viuchtroute zijn gelegen en mag het       Bovengenoemde vluchtroute is geen vluchtroute zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit.                      ja                  [ja
                   vluchten niet belemmeren.                                                                 Bedoeld is hier om de belemmeringen door opslagvoorzieningen zoals bouwkundige
                                                                                                             kasten e.d. in de viuchtroute te voorkomen.
                                            ie
      3.4.1 Activiteiten in de     opslagvoorzieining
      PGS 15, controle     aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                        Pagina 3 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0000001282
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                           TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                             Toetsing voorschriften                                   = LToTolfo Ta [ol CHT LAVE EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    [Te [1 GI
      Nummer      Voorschrift                                                                              RL   [Te a1 Co WT RAVE) (VT RG Toy oT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                   ELURGE ELIS         A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                           EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                         GIVCETT
                                                                                                                                                                                                                                                                      Lele [117]   4
      3.41        In een   opslagvoorziening zijn werkzaamheden ten behoeve             van  monstername
                  en  ter  bestrijding van een lekkage of calamiteit toegestaan.
                  Ompakwerkzaamheden mogen                slechts  plaatsvinden  indien de  primaire
                  verpakking     niet wordt   geopend.
      34.2        Wikkelmachines        zijn toegestaan in een opslagvoorziening indien voldaan wordt                                                                                                        nee
                  aan  de   volgende voorwaarden:
                  -
                    de handelingen moeten strikt noodzakelijk zijn voor het logistiek proces;
                  -
                    er moet minimaal 3,5 m afstand tot de opslag van gevaarlijke stoffen en/of
                  CMRstoffen in acht worden genomen;
                  -
                    de  apparatuur    moet    periodiek worden onderhouden,       conform de voorwaarden
                  van  de leverancier;
                  -
                    de apparatuur moet voorzien          zijn van een  noodstop (standaardeis    vanuit de
                  wet-  en   regelgeving    voor  machines);
                  -
                    de elektrische apparatuur moet voldoen           aan  de desbetreffende NEN-normen
                  voor   installatie en onderhoud;
                  -
                    buiten   bedrijfstijd moet deze     apparatuur uitgeschakeld zijn.
      3.4.3       Het  stapelen van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen moet
                  plaatsvinden conform de gebruiksaanwijzing van de verpakkingsleverancier,
                  waarbij rekening wordt gehouden met de sterkte van de verpakking.
      344         Pallets met    verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die zijn gestapeld,
                  moeten     van een   deugdelijke constructie zijn. Voor iedere wijze van verpakking
                  moet afhankelijk van gewicht en sterkte van de verpakking een maximale
                  stapeling worden vastgesteld
      3.45        Breekbare     enkelvoudige verpakkingen mogen niet worden gestapeld                                                                                                                        ja                  ja
      3.4.6       De  bewegingen en verblijfduur van gemotoriseerde transportmiddelen in
                  opslagvoorzieningen moeten tot een minimum worden beperkt en moeten
                  uitsluitend ten dienste staan van ter plaatse noodzakelijke werkzaamheden.
      3.4.7       De  verpakte gevaarlijke       stoffen en/of CMR-stoffen in    een opslagvoorziening     Dit voorschrift dient ter controle van  de   integriteit van    de verpakkingen, zodat ze aan het
                  moeten                                                                                   ADR voldoen.
                  regelmatig worden gecontroleerd           op  lekkages  of beschadiging   van de
                  aanwezige
                  verpakkingen.
      3.4.2 Onverenigbare combinaties
      3.4.8       Verpakte gevaarlijke stoffen        en/of CMR-stoffen die met elkaar     gevaarlijke     Het doel   van  het gescheiden opslaan van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen is dat
                  reacties kunnen aangaan, moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen.                 voorkomen wordt dat     een groter (vervolg)effect ontstaat dan op grond van de
                  Het gaat dan om reacties waarbij sterke verhoging van temperatuur of druk                eigenschappen van een stof verwacht kan worden. In bijlage E is weergegeven hoe deze
                  optreedt of waarbij gassen kunnen ontstaan die giftiger of brandbaarder zijn dan         doelstelling kan worden gerealiseerd.
                  op grond van de eigenschappen van de gevaarlijkste stof van de opgeslagen                Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) en vrijgestelde hoeveelheden (EQ) betreffen kleine
                  stoffen is te verwachten. Dit voorschrift is niet       van toepassing voor stoffen die  verpakkingen met een tweede (om)verpakking. Bij een lekkage komt er een kleine
                  vallen onder het     regime van gelimiteerde hoeveelheden (LQ) of vrijgestelde           hoeveelheid vrij, die weinig vervolgschade kan aanrichten; een escalerende reactie met
                  hoeveelheden       (EQ) (resp. paragraaf 3.4 en 3.5 van het ADR).                        een ander product is dan minder waarschijnlijk. De uitzondering voor gelimiteerde
                                                                                                           hoeveelheden en vrijgestelde hoeveelheden geldt alleen indien de stoffen in de
                                                                                                           transportverpakking zijn opgeslagen.
      3.4.3 Incidenten met     gevaarlijke stoffen e/of CMR-stoffen
      349         Gemorste of      gelekte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in een
                  opslagvoorziening zijn vrijgekomen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd.
                  Daartoe moeten in of        nabij de  opslagvoorziening    materialen aanwezig zijn   om
                  deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen. De aard            en
                  hoeveelheid      van  deze materialen moeten       zijn afgestemd op de aard en
                  hoeveelheid      van  de  opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, en de
                  grootte van de aanwezige verpakkingen. Indien een verpakking lekt, moet deze
                  lekkage onmiddellijk worden verholpen, bijv. door lekkende vaten in overmaatse
                  vaten te plaatsen. Bij lekkage moet ontwikkeling en verspreiding van giftige of
                  explosieve stoffen of stankstoffen tot een minimum worden beperkt door
                  doelmatige ventilatie, beperking van verspreiding van de vloeistof en snelle
                  opname door absorptiemateriaal.
      PGS 15, controle   aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                               Pagina 4 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0000001283
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                                          TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                            Toetsing voorschriften                                    SETTe  Ge CA TW CHT AVEENGIT GIT
      0 L0T3 41 OT
                     AVLoTo TT   Ti                                                                                    RL    [Te a1 Co WT RAVE)  (VT RG  Toy  oT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                  ELURGE ELIS          A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-        Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                           EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                         VE
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lele [117]   4
      3.4.10         Ten behoeve       van de veiligheid van de werknemers moet binnen de inrichting                   De stoffen uit ADR-klasse 6.2 betreffen ziekenhuisafval               (UN 3291) en diagnostische     ja                   ja
                     een    instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of een                [monsters    (UN 3373).
                     incident    met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beschrijft. De bedrijfsleiding
                     moet deze instructie actueel houden                en  werknemers hierover inlichten. Indien
                     het   gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.2 (uitsluitend categorie UN 3291 en                 UN
                     3373) betreft, moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan het tijdig
                     inschakelen van ter zake deskundigen.
      3.4.11         Bij de toegang tot     de      inrichting   of bij de portier moet een   instructie zijn                                                                                                               ja                  [ja
                     aangebracht over       de te        nemen    maatregelen in het geval    van een   calamiteit.
                     Deze instructie moet gegevens bevatten van instanties of personen met wie in
                     het   geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen.
      3.4.4    Hygiéne, 'good housekeeping’
      3.4.12         De werkgever stelt regels en procedures vast voor het omgaan met verpakte                                                                                                                              ja                  [ia
                     gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, reiniging van de werkplek en persoonlijke
                     hygiéne waaraan de medewerkers zich moeten houden. De werkgever ziet toe
                     op de naleving van deze procedures en regels. De werkgever richt
                     voorzieningen in en verstrekt middelen (werkkleding) aan werknemers voor een
                     optimale hygiéne op plaatsen waar gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen
                     aanwezig zijn. Indien op de arbeidsplaats gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen
                     aanwezig zijn, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en ordelijkheid in acht
                     genomen en er is sprake van 'good housekeeping’. Werk- en opslagruimten
                     worden zo schoon mogelijk gehouden. In werk- en opslagruimten wordt niet
                     gerookt, gegeten of gedronken en geen voedsel bewaard.
                                                     LIT    q
                                    AUS     YOUIL
      35.1           Binnen     een  opslagvoorziening moeten bodembeschermende voorzieningen en                       |Een verwaarloosbaar bodemrisico behoort te worden                  gerealiseerd door:               ja                   ja
                     maatregelen zijn getroffen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico                         a. een    vloeistofdichte vioer of verharding, voorzien       van een     verklaring vioeistofdichte
                     conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten                     |voorziening    op grond  van   AS  6700, met de daarbij behorende bedrijfsinterne inspecties,
                     (NRB). In de vloer van een opslagvoorziening mogen zich geen openingen                            of;
                     bevinden die in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht met de                         b.  een   kerende vloer en/of lekbak met de         daarbij behorende maatregelen, indien gebruik
                     openbare riolering of met het opperviaktewater.                                                   wordt    gemaakt van    de  juiste en gesloten verpakking. Maatregelen bestaan uit algemene
                                                                                                                       zorg en faciliteiten en personeel zoals gesteld in de NRB,;
                                                                                                                       In bepaalde doelgroepconvenanten kunnen specifieke afspraken zijn gemaakt over
                                                                                                                       voorzieningen en maatregelen.
      3.5.2          Een vioeistofdichte vioer of             verharding  moet   zijn aangelegd   of hersteld          In  geval   van een  certificatie verstrekt de     aannemer bij oplevering een Bewijs van Aanleg     |ja                 [ja
                     overeenkomstig       het Besluit bodemkwaliteit, of moet als vloeistofdicht             zijn      Onder Certificaat     (BAOC) op basis van BRL 2319, BRL 2362, BRL 2371 of BRL 2372. In
                     beocordeeld     na een       inspectie overeenkomstig        het Besluit bodemkwaliteit.          geval van een inspectie verstrekt de deskundig inspecteur bij goedkeuring een
                                                                                                                       inspectierapport op basis van AS 6700.
      353            Indien    een  vioer vloeistofkerend is uitgevoerd, moet de vloer periodiek visueel               |De  procedure incidentenmanagement             is gericht op ingrijpen bij incidenten bij alle      ja                  [ja
                     worden     geinspecteerd en moet het opruimen van gelekte of gemorste stoffen                     vloeistofkerende vloeren       en  vioeistofdichte lekbakken binnen de inrichting. In de
                     zijn gewaarborgd. Hiertoe moet binnen de inrichting een procedure                                 procedure moet aandacht zijn besteed aan instructies van het personeel, locatie van
                     incidentenmanagement aanwezig zijn                                                                absorptiematerialen, overzicht van uitgevoerde en uit te voeren periodieke visuele
                                                                                                                       inspecties, en de te treffen handelingen indien een vioer niet meer vioeistofkerend of een
                                                                                                                       lekbak niet    meer  vloeistofdicht is.
      3.6.1          Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste [De opvangcapaciteit geldt alleen voor vioeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen|ja                                                ja
                     gevaarlijke vloeistof in een opvangvoorziening wordt opgevangen. Daartoe moet |daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De
                     de opvangvoorziening een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de                            keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen
                     grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen |gevaarlijke vloeistoffen.
                     meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de
                     opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen
                     tezamen. De opvangvoorziening moet voldoende bestand zijn tegen de
                     opgeslagen vloeistoffen.
      3.    1
               Gebruik   van
                               stellingen
      PGS 15, controle       aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                     Pagina 5 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0000001284
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                              TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                Toetsing voorschriften                                    EET Te lo CT [We CHT LAVEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   LG [Te [EIT
      Nummer      |Voorschrift                                                                         RL   [Te a1 Co WT   RAVE) (VT RG  ToyoT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                        ELURGE ELIS          A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-         Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                               EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                             EE
                                                                                                                                                                                                                                                                          Lele [117]   4
      3.71        Een   stelling moet bestand   zijn tegen de opgeslagen verpakte gevaarlijke stoffen Verkeerd ontwerp, montage of gebruik van stellingen kan tot incidenten of calamiteiten                    ja                   ja
                  en/of CMR-stoffen     en stabiel zijn. Een stelling mag niet zwaarder worden belast met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen leiden.
                  dan waarvoor deze ontworpen is. De geschiktheid van een stelling moet kunnen In de praktijk zijn vooral de stellingen voor de opslag van pallets, die worden bediend met
                  worden aangetoond.                                                                   heftrucks, het meest kritisch. De volgende normen kunnen bij het ontwerp van
                                                                                                       palletstellingen worden gebruik:
                                                                                                       C” NEN-EN 15512 Steel static storage systems Adjustable pallet racking systems
                                                                                                                                                                -                                      -
                                                                                                       Principles for structural design met daarbij behorend;
                                                                                                       C” NEN 5056 Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen Verstelbare palletstellingsystemen
                                                                                                                                                                       -                                      -
                                                                                                       Technische grondslagen voor het ontwerp Afwijkingen van en aanvullingen op NEN-EN
                                                                                                                                                          -
                                                                                                       15512:2009.
      3.72        Een stelling moet zonodig tegen aanrijden zijn beveiligd. Vrijstaande, afdoende      [Indien in een magazijn geen bewegingen met een heftruck plaatsvinden, zijn
                                                                                                                                                                                                 beveiligingen ja                   [ia
                  aanrijdbeschermers zijn dan vereist op hoeken van stellinggangen en          -
                                                                                                       niet nodig. In magazijnen waar wel bewegingen plaatsvinden, kan een stelling nooit
                  onderdoorgangen.                                                                     volledig tegen aanrijdingen      worden  beveiligd. Immers,       men zal altijd pallets moeten
                                                                                                       kunnen afzetten en uithemen. De kans op aanrijdingen zal klein zijn bij toepassing van een
                                                                                                       lay-out en stellingconfiguratie conform NEN-EN 15620 en met goed opgeleide en
                                                                                                       geinstrueerde heftruckchauffeurs.
      373         Indien   tijdens het gebruik van een stelling een stellingonderdeel blijvend is      Ter illustratie worden twee     passende maatregelen aangehaald:                                         ja                  [ja
                  vervormd,    moeten   onmiddellijk passende maatregelen worden genomen.              C indien een    ligger is beschadigd, moet deze onmiddellijk vrij worden gemaakt van opslag;
                  Voordat de stelling opnieuw in gebruik wordt genomen, moeten beschadigde             CU indien een staander of een staaf van het jukvakwerk is beschadigd, moeten de liggers
                  onderdelen worden vervangen of gerepareerd. Vervolgens moet de stelling (na          aan weerszijden van de staander onmiddellijk vrij van opslag worden gemaakt.
                  reparatie) worden beoordeeld conform vs. 3.7.4.
      3.74        De stellingconstructie moet ten minste jaarlijks visueel op doelmatigheid, juist                                                                                                              ja                  [ia
                  gebruik en eventuele beschadigingen worden geinspecteerd. De resultaten van
                  de inspectie moeten worden geregistreerd en minimaal vijf jaar worden bewaard
      3.75        De regels met betrekking tot gescheiden opslag        in vs. 3.4.8 zijn eveneens van [Met dit voorschrift wordt    beoogd  dat ook in verticale zin     opslag van   onverenigbare            ja                  [ia
                  toepassing op de opslag in een stelling.                                             combinaties wordt voorkomen. Dus stoffen die met elkaar kunnen reageren, mogen niet
                                                                                                       boven elkaar in stellingen zijn geplaatst. Voor de opslag van corrosieve stoffen behoort
                                                                                                       aandacht te    zijn voor  mogelijke aantasting     van   verpakkingen   van  ondergelegen
                                                                                                       opgeslagen     stoffen.
      3.7.2 Gebruik van losse pallets
      3.76        Losse (lege) brandbare pallets moeten buiten de        opslagvoorziening worden      In een   opslagvoorziening volgens PGS 15 behoort brand zoveel mogelijk te worden                        ja                  [ja
                  opgeslagen.                                                                          voorkomen.     Droge houten pallets zijn makkelijk brandbaar en kunnen zorgen voor
                                                                                                       escalate.
      3.7.7       In afwijking van vs. 3.7.6 mag de opslag van losse pallets in een                    Ad b. Door    schoorsteenwerking in geval van brand wordt de opslag van losse pallets nog                |nee
                  opslagvoorziening worden toegestaan onder de volgende voorwaarden:                   risicovoller. Daarom is het     belangrijk dat deze pallets zo dicht mogelijk bij de vloer worden
                  a) alleen losse pallets die noodzakelijk zijn voor het logistieke proces mogen in    opgeslagen en de stapel niet te hoog wordt. Opslag mag eventueel onderin een stelling,
                  de opslagvoorziening worden geplaatst.                                               maar de onderste pallet behoort dan wel op, of vlak boven de vloer te staan.
                  b) Daarbij geldt dat maximaal 24 standaard pallets of, indien dit meer is, 5% van    Ad c. 1,8 m hoogte is maximaal 12 gestapelde pallets. De 1,8 m hoogte is afgeleid uit de
                  de aanwezige palletplaatsen in de opslag, als losse pallets in de opslag mogen       eisen van de NFPA 30, vs. 13.3.7 waarin palletopslag genoemd wordt voor gebouwen
                  worden geplaatst; b) losse pallets moeten op maaiveldniveau worden                   zonder brandbeveiligingsinstallatie.
                  opgeslagen;                                                                          Ad d. Het is belangrijk dat een brand bij de palletopslag niet snel overslaat naar de
                  c) de stapel pallets mag niet hoger zijn dan 1,8 m;                                  opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets. Om deze reden worden de pallets in een
                  d) pallets moeten in een apart vak worden opslagen van maximaal 48 standaard         apart vak opgeslagen. De minimale afstand geldt niet tot een buitenmuur. De afstand van
                  pallets, waarbij er boven de stapel pallets geen goederen of gevaarlijke stoffen     2,4 m is overgenomen van de eisen van de NFPA 30, voorschrift 13.3.7.1, waarbij de eis
                  en/of CMR-stoffen mogen worden opgeslagen. Dit vak moet gescheiden zijn van          is doorgetrokken naar alle opgeslagen stoffen.
                  de opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets door:
                  -
                    een   afstand  van ten minste  2,4  m of;
                  -
                    een   scheidingsconstructie met een brandwerendheid van ten minste 30 min.
                  De opgeslagen stoffen mogen tot een hoogte van 50 cm onder de bovenrand
                  van de scheidingsconstructie worden opgeslagen;
                  e) onbrandbare stoffen mogen eventueel wel naast of boven de pallets worden
                  opgeslagen, mits ook via de verpakkingsmaterialen geen branduitbreiding kan
                  plaatsvinden.
      378         Indien de   aanwezige pallets zijn meegenomen in de risicoafweging van het           In veel ontwerpnormen van brandbeveiligingsinstallaties worden voorwaarden over pallets                  [nee
                  uitgangspuntendocument (UPD) zoals vereist op basis van vs. 4.8.8, zijn de           genoemd. Afhankelijk van het type installatie is het mogelijk om meer of minder pallets in
                  voorschriften 3.7.6 en 3.7.7 niet van toepassing. De voorwaarden uit het UPD         de opslag aanwezig te hebben.
                  zijn dan leidend
      PGS 15, controle   aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                 Pagina 6 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0000001285
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                  TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                    Toetsing voorschriften                                   SETTe  Ge CA TW CHT AVEENGIT GIT
      Nummer     |Voorschrift                                                                     RL    [Te a1 Co WT  RAVE)(VT RG Toy oT Ta To Wo TTR ToT £1  1) ji                                 ELURGE ELIS         A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-        Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                  EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                VE
                                                                                                                                                                                                                                                             Lele [117]   4
      3,8         In een opslagvoorziening moeten de wettelijke eisen ten aanzien van             In artikel 3.5a t.m. 3.5f  van het Arbeidsomstandighedenbesluit is richtlijn 1999/92/EG           ja                  ja
                 explosieveiligheid in acht worden genomen. Deze eisen zijn opgenomen inde        [(ATEX 137) opgenomen. Voor een indeling in gevarenzones met betrekking tot
                 Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. Een indeling in gevarenzones kan       |gasexplosiegevaar kan bijvoorbeeld NPR 7910-1 worden toegepast. Indien wordt voldaan
                  hiervan onderdeel uitmaken.                                                     aan de overige bepalingen uit PGS 15, is stofexplosiegevaar bij normaal bedrijf
                                                                                                  uitgesloten.
                                                                                                  UN-gekeurde verpakkingen voor brandbare stoffen in PGS 15-opslagvoorzieningen
                                                                                                  vormen geen secundaire gevarenbron. In opslagvoorzieningen met uitsluitend opslag van
                                                                                                  deze verpakkingen zijn daarom geen maatregelen noodzakelijk ter beperking van
                                                                                                  explosiegevaar. Deze uitzondering geldt ook voor verpakkingen die onder het regime van
                                                                                                  gelimiteerde hoeveelheden (LQ, zie paragraaf 3.4 van het ADR) vallen.
                                                                                                  De genoemde uitzondering geldt niet voor:
                                                                                                  CT verpakkingen die worden geopend om de inhoud te gebruiken in de procesvoering en
                                                                                                  vervolgens deels gevuld worden teruggeplaatst in de opslag indien deze niet speciaal zijn
                                                                                                  ontworpen om herhaaldelijk te worden geopend en wederom te worden afgesloten;
                                                                                                  C alle andere vormen van opslag van brandbare stoffen, zoals de opslag van aanstekers,
                                                                                                  IBC-verpakkingen die buiten de beproevingstermijn worden gebruikt en andere
                                                                                                  nietgekeurde verpakkingen.
                                                                                                  Deze bronnen zullen leiden tot     een  gevarenzone,       en  de daaruit voortvloeiende
                                                                                                  noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zullen moeten worden getroffen. Overigens is het
                                                                                                  mogelijk dat bij calamiteiten aanvullende maatregelen ten aanzien van explosieveiligheid,
                                                                                                  zoals de inzet van geschikt materieel, noodzakelijk zijn.
                                                                                                  De Inspectie SZW heeft haar standpunt gepubliceerd over te nemen maatregelen om een
                                                                                                  explosieve atmosfeer te voorkomen bij de opslag van UN-gekeurde verpakkingen en
                                                                                                  verpakkingen onder het LQ-regime. Dit standpunt is terug te vinden in het document
                                                                                                  ‘Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen’. Dit document is
                                                                                                  te vinden op de website http://www_publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl bij de
                                                                                                  achtergronddocumenten van PGS 15.
      3.9.1       Indien onbedoeld   dampen vrij kunnen komen  in een opslagvoorziening,   moeten |Dit voorschrift  geldt voor bouwkundige opslagvoorzieningen en losse                             ja                  ja
                 doeltreffende  maatregelen worden genomen                                        brandveiligheidsopslagkasten. Bij normaal gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen en
                                                                                                  CMR-stoffen kunnen onbedoeld dampen vrijkomen, die gezondheidsschade of een
                                                                                                  explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken. Dit behoort te worden voorkomen. Het is aan
                                                                                                  de eigenaar van de opslagvoorziening om na te gaan of er schadelijke dampen kunnen
                                                                                                  vrijkomen en welke maatregelen zullen moeten worden genomen. De zorg voor
                                                                                                  gezondheid van de werknemers en het voorkomen van een explosieve omgeving is
                                                                                                  geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Arbeidsomstandighedenbesiuit geeft
                                                                                                  aan   dat risicobronnen zullen moeten worden
                                                                                                  onderzocht en, indien     noodzakelijk, maatregelen zullen moeten worden genomen (RI&E).
                                                                                                  Een voorbeeld      van een  doeltreffende maatregel is het ventileren van de
                                                                                                  opslagvoorziening. De milieurelevantie van de vrijkomende dampen is zeer beperkt. In de
                                                                                                  meeste situaties bestaat naar verwachting geen noodzaak om maatregelen te nemen op
                                                                                                  grond van het Activiteitenbesluit.
      310.1      |Hemelwater   dat incontact is gekomen  met verpakte gevaarlijke stoffen en/of   Contact met hemelwater kan       zich voordoen      bij buitenopslagen zonder een afdak. Via een lia                 Tia
                 CMRstoffen mag niet    ongecontroleerd kunnen wegstromen naar de bodem, de       |afsluiter kan worden voorkomen dat het hemelwater zonder             meer  wegstroomt,  deze
                 openbare riolering of het opperviaktewater. Dit hemelwater moet worden           afsluiter mag pas worden      geopend als vaststaat dat er geen verontreiniging heeft
                 opgevangen en mag pas worden geloosd als vaststaat dat het niet teveel           plaatsgevonden (geen beschadigde of lekkende verpakkingen, geen morsingen).
                 verontreinigd is met de opgeslagen stoffen. Het hemelwater behoort regelmatig    |Een gelijkwaardige maatregel is bijvoorbeeld een mechanische scheider in de afvoer
                 verwijderd te worden, zodat de productopvang bij vloeistoffen niet in het geding |indien de opslag bestaat uit stoffen die niet mengbaar zijn met water.
                  komt
      PGS 15, controle aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                  Pagina 7 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0000001286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                                  TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                    Toetsing voorschriften                                    SETTe  Ge CA TW CHT AVEENGIT GIT
      0 L0T3 41 OT
                     AVLoTo TT  Ti                                                                         RL     [Te a1 Co WT RAVE)(VT RG Toy  oT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                        ELURGE ELIS          A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-        Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                   EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                 VE
                                                                                                                                                                                                                                                                              Lele [117]   4
      311.3          De   verpakking   van  de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen
                                                                                                        ~~ |Over het    algemeen bevinden gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een                              ja                   ja
                     en/of CMR-stoffen moet       zodanig zijn dat:                                        opslagvoorziening zich in de zogenoemde UN-gekeurde verpakking. Daarnaast kunnen ze
                     -
                       niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen;                    zijn verpakt in omverpakkingen conform het regime van de zogenoemde gelimiteerde
                     -
                       het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen     [hoeveelheden (limited quantities / LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (excepted quantities /
                     kan worden aangetast, danwel een reactie met ze kan aangaan danwel een                EQ). In deze verpakkingen is een geringe hoeveelheid gevaarlijke stof aanwezig, zodat
                     verbinding kan vormen;                                                                een beperkter risico ontstaat indien deze hoeveelheden vrijkomen. De LQ- en EQ-
                     -
                       de verpakking tegen normale behandeling bestand is.                                 regelingen beschrijven de wijze waarop deze hoeveelheden moeten worden behandeld en
                                                                                                           welke vrijstellingen daarvoor gelden. De regelingen zijn van toepassing op land-, zee- en
                                                                                                           luchtvervoer (secties 3.4 en 3.5 van het ADR behandelen de wijze waarop deze
                                                                                                           hoeveelheden moeten worden behandeld en welke vrijstellingen daarvoor gelden).
      3.11.2         Op    de etiketten van  de in een  opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen    |Conform de      wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen UN-regelgeving, respectievelijk het ADR |ja                           [ja
                     en/of CMR-stoffen moeten de gevaarsaspecten            duidelijk tot uiting komen.    (paragraaf 5.2) behoort elk collo (buitenverpakking) voor het vervoer te zijn voorzien van
                                                                                                           gevarenetiket(ten) en een UN-stofnummer met de letters 'UN'".
                                                                                                           Verpakkingen met gelimiteerde (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (E) behoeven geen
                                                                                                           gevarenetiket van de gevarenklasse. Indien er sprake is van samengestelde verpakkingen
                                                                                                           met gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen (LQ), dan behoort de verpakking te zijn
                                                                                                           voorzien van de kenmerking voor het vervoer van gelimiteerde hoeveelheden.
                                                                                                           Verpakkingen met vrijgestelde hoeveelheden (E) zijn voorzien van een label E met daarin
                                                                                                           vermeld het nummer van het eerste of enige gevaaretiket van de gevarenklasse. In bijlage
                                                                                                           A kunt u de specificaties van ‘LQ’ en ‘E’ nalezen.
                                                                                                           Tevens behoren gebruiksverpakkingen te zijn voorzien van gevaaraanduidingen op grond
                                                                                                           van CLP-verordening EG 1272/2008 of, indien het voor intern gebruik is, zijn voorzien van
                                                                                                           werkpleketiketten conform de Arbeidsomstandighedenwet. Dit geldt uiteraard niet voor
                                                                                                           afvalstoffen. Zie ook bijlage D.
      3.113          De   verpakking   van  in de buitenlucht  opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of                                                                                                                 nee
                     CMRstoffen moet bestand        zijn tegen  alle mogelijke weersinvioeden.
                   oestellen                                                                                                                                                                                      |
                     Voor elke opslagvoorziening       moet per 200 m2 ten minste één       draagbaar      Bij een opslagvoorziening     met   een  vioeroppervlak van 450 m2 behoren drie draagbare                ja                   ja
                     blustoestel   aanwezig zijn met een vulling van ten minste 5 kg of liter blusstof.    blustoestellen aanwezig te     zijn. Ook bij opslagen groter dan 10 ton en welke zijn
                     Het blustoestel moet tegen weersinvioeden zijn beschermd. De keuze van het              |uitgevoerd conform het beschermingsniveau 1 is dit voorschrift         van toepassing   en  behoren
                     type blustoestel moet zo zijn, dat deze geschikt is om een beginnende brand van |de desbetreffende draagbare blustoestellen aanwezig te zijn.
                     de opgeslagen stoffen te blussen.
                     Binnen    een opslagvoorziening en tevens binnen een afstand van 2                                                                                                                             ja                   ja
                     opslagvoorziening mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig
                     zijn. Dit verbod moet duidelijk worden gemaakt met een pictogram
                     overeenkomstig NENEN- ISO 7010 en NEN 3011.
      3132           Aan de    buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en),           Bij  alle opslagvoorzieningen behoort het verbodsbord 'vuur, open vlam en roken verboden' |ja                                [ja
                     moeten op     duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst,      [te zijn aangebracht. In plaats van bovengenoemde symbolen mogen ook de ‘grote
                     die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen                etiketten' (zoals nader omschreven in paragraaf 5.3.1 van het ADR) worden
                     aanduiden. De desbetreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht conform het              geplaatst.Uitsluitend de gevaarsaanduiding ‘LQ’ is niet toereikend.
                     ADR of de Europese CLP-verordening over de indeling, etikettering en                  Indien in een open opslagvoorziening verschillende stoffen in vakken, clusters, of secties
                     verpakking van chemische stoffen en mengsels, EG 1272/2008 (Classification,           [zijn opgeslagen, volstaat het om per vak, cluster of sectie het gevarensymbool aan te
                     Labelling and Packaging: CLP).                                                        brengen.
                                                                                                           De Europese CLP-verordening behoort ter implementatie van GHS binnen de lidstaten. In
                                                                                                           bijlage D zijn voorbeelden weergegeven van de gevaarsymbolen die voor de
                                                                                                           veiligheidssignalering gebruikt moeten worden.
      3.133          Voor stoffen    waarvoor REACH dit verplicht, heeft de inrichting de bijgeleverde      |Een VIB is o.a. niet verplicht voor afvalstoffen en voor de volgende mengsels in                       ja                  [ja
                     veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar. De VIB's moeten voldoen aan            afgewerkte vorm die voor de eindgebruiker zijn bestemd: geneesmiddelen voor menselijk
                     bijlagell van EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH).                                   en diergeneeskundig gebruik, cosmetische producten, mengsels in levensmiddelen of
                                                                                                           veevoeder.
                                                                                                           Dit is   precies  omschreven in artikel 2 lid 6    van   REACH.   Veiligheidsinformatiebladen (ook
                                                                                                           wel   genoemd 'material safety data sheets’, MSDS)           mogen ook   digitaal in de inrichting
                                                                                                           beschikbaar zijn.
      PGS 15, controle      aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                              Pagina 8 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0000001287
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                    TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                      Toetsing voorschriften                                    SETTe  Ge CA TW CHT AVEENGIT GIT
      Nummer     |Voorschrift                                                                        RL    [Te a1 Co WT RAVE) (VT RG ToyoT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                  ELURGE ELIS          A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-        Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                     EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                   EE
                                                                                                                                                                                                                                                                Lele [117]   4
      3.14.1      Indien in een  inrichting meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of     Deze    deskundige   is opgeleid voor zijn of haar werkzaamheden met de van toepassing           ja                   ja
                 CMRstoffen worden       opgeslagen, moet tijdens het verrichten van                 zijnde   PGS 15-voorschriften,   aangevuld met een basiskennis gevaarlijke stoffen en of
                 werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een                      CMR-stoffen en, indien voor de incidentbestrijding noodzakelijk, een BHV-opleiding waarin
                 opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in de        |het opruimen van gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen wordt benadrukt. Kennis is alleen
                  inrichting aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende               noodzakelijk van de in de inrichting opgeslagen stoffen.
                 vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met
                 aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke
                 stoffen en/of CMR-stoffen. Informatie    over de vakbekwaamheid    van de
                 deskundige     moet binnen de  inrichting aanwezig zijn.
      3.14.2     Bestuurders    van transportmiddelen, bijvoorbeeld heftrucks, elektrische hefpallet [Een gerichte opleiding voor het desbetreffende transportmiddel borgt dat de bestuurder           |ja                [ja
                 trucks, moeten zowel in het veilig gebruik van het desbetreffende                   ervan over voldoende vaardigheden beschikt om dit transportmiddel veilig te kunnen
                 transportmiddel als in gevaarsaspecten die verbonden zijn aan het handelen          gebruiken. Daarnaast is er basiskennis nodig over de gevaarsaspecten van de stoffen
                  met en opslaan van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, goed zijn opgeleid en waarmee wordt gewerkt en behoren bestuurders op de hoogte te zijn van de
                 geinstrueerd.                                                                       bedrijffsinterne noodprocedures ten
                                                                                                     aanzien    van calamiteiten met gevaarlijke     stoffen en/of CMR-stoffen, bijvoorbeeld brand en
                                                                                                     morsingen.
      3.15.1      Indien in een  inrichting meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of     Het journaal heeft als doel hulpdiensten in geval van een calamiteit inzicht te geven in         ja                   ja
                 CMRstoffen worden       opgeslagen, moet per opslagvoorziening een representatief |soort, hoeveelheid en locatie van opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Vs.
                 journaal aanwezig zijn. Dit journaal moet de hulpverlenende diensten een beeld [3.15.1 is een voorbeeld van de wijze waarop de journaalverplichting in een vergunning kan
                 geven van de te verwachten gevaren als gevolg van de opgeslagen stoffen. Dit |worden opgenomen. De in het voorschrift genoemde tekening kan worden gecombineerd
                 journaal moet direct toegankelijk zijn. Het journaal moet ten minste de volgende |met een plattegrondtekening behorende bij het noodplan. Indien bijvoorbeeld in een
                 onderdelen bevatten:                                                                inrichting weliswaar meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen
                 -
                    de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische       |aanwezig zijn, maar deze
                  benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de ADR-klasse van de stof zoals              uitsluitend in kasten worden opgeslagen, is het niet zinvol om in het journaal per kast de
                 vermeld in het ADR of de IMDG-code;de hoeveelheid van de stof per ADR-              genoemde gegevens te verlangen. Bij het formuleren van de journaalverplichting gelden
                  klasse;                                                                            de volgende aandachtspunten:
                 -
                    de verpakkingsgroep (indien toegewezen);                                         a. indien in de inrichting (tank)containers aanwezig zijn, horen deze ook in het journaal te
                 -
                    het UN-nummer van de stof alsmede de modelnummers van de                         zijn vermeld;
                 gevaarsetiket(ten) conform art. 5.2 van het ADR;                                    b. indien meerdere opslagvoorzieningen elk met een capaciteit van meer dan 10000 kg
                 -
                    CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun chemische naam |binnen de inrichting aanwezig zijn, wordt per opslagvoorziening inzicht gegeven welke
                 en de vermelding CMR;                                                               gevarenklassen per opslagvoorziening aanwezig zijn;
                 -
                    een instructie met de namen en telefoonnummers van personen met wie              c. in overleg met het Wabo-bevoegd gezag en op advies van de brandweer kan voor een
                  hulpverlenende diensten in het geval van een calamiteit contact kunnen             andere vorm van het journaal worden gekozen, Een digitaal journaal is acceptabel, mits
                 opnemen.                                                                            gegarandeerd toegankelijk bij calamiteiten;
                  Het journaal moet tevens een actuele tekening bevatten waarop het volgende is [d. inrichtingen die onder Brzo 2015 vallen en VR-plichtig zijn, hebben al de verplichting om
                 aangegeven:                                                                         een stoffenlijst bij te houden; het advies is om in de omgevingsvergunning hierbij aan te
                 -
                    de plattegrond van de inrichting;                                                sluiten en geen separaat journaal voor te schrijven;
                 -
                    de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;                   e. ook bij opslaghoeveelheden minder dan 2 500 kg kan het wenselijk zijn een journaal
                 -
                    de plaats waar de verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn            voor te schrijven, bijvoorbeeld als er opslag plaatsvindt van zeer toxische stoffen of de
                 opgeslagen;                                                                         inrichting in de nabijheid ligt van kwetsbare bestemmingen of oppervlaktewater;
                 -
                    een noordpijl.                                                                   f. door de modelnummers van een gevaarsetiket conform 5.2 van het ADR in het
                                                                                                     journaal op te nemen zijn alle relevante gevaren van een stof bekend (bijv. een ADRKklasse
                                                                                                     3 met bijkomend gevaar 6.1, dan moet vermeld worden 3 + 6.1);
                                                                                                     g. indien ADR-klasse, UN-nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de opgeslagen
                                                                                                     gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen niet frequent wijzigen (niet-vervoersgebonden
                                                                                                     inrichting) kan eventueel worden volstaan met een eenmalige lijst van de maximale opslag
                                                                                                     (bijv. het gevaarlijke stoffenoverzicht uit de omgevingsvergunning-aanvraag), de soort
                                                                                                     gevaarlijke stof en de plaats van opslag (bijv. een tekening). Indien ADRklasse, UN-
                                                                                                     nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of
                                                                                                     CMR-stoffen wel frequent wijzigen, wordt ervan uitgegaan dat het journaal dagelijks wordt
                                                                                                     geactualiseerd.
      3.15.2      In het journaal kan voor de niet-gevaarlijke stoffen volstaan worden  met de                                                                                                        ja                  [ja
                 aanduiding van de totale hoeveelheid aanverwante stoffen en
                  koopmansgoederen per opslagvoorziening.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                    Pagina 9 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0000001288
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                                TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                  Toetsing voorschriften                                                                           Ge CA TW CHT AVEENG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SETTe             IT GIT
      Nummer      Voorschrift                                                                          RL    [Te a1 Co  WT   RAVE) (VT RG Toy  oT Ta To Wo TTR ToT £1  1) ji                                      ELURGE ELIS          Voldoet? (0131s [13 oo TTV 4 To
      voor-
      schrift
      3.16.1      Een open opslagvoorziening mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor
                  onbevoegden. Hieraan is voldaan als de inrichting als geheel afdoende is
                  afgeschermd door muren (gebouwen), hekken, sloten van voldoende breedte en
                  dergelijke.
                  Als afscherming voldoet in ieder geval een vast en ten minste 1,8 m hoog hek-
                  of gaaswerk van onbrandbaar materiaal met ten minste twee toegangsdeuren
      3.17.1     [Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening        moet  van binnenuit
                  zonder sleutel kunnen worden      geopend
      3.17.2      Een   opslagvoorziening moet ten minste twee viuchtroutes hebben, die zoveel         Met de terminologie is, aangezien          het   bouwkundige      voorschriften zijn, zoveel   mogelijk                                  Afstand tot deur is minder dan 15 meter, dus 1 deur is voldoende
                  als  mogelijk in tegenoverstelde zijden zijn gesitueerd. Indien in een               aangesloten bij het Bouwbesluit.                                                                                                         en   aanwezig.
                  opslagvoorziening de afstand van het verst gelegen punt tot de deur minder dan
                   15 m bedraagt, kan met één deur worden volstaan. Deuren in deze viuchtroute
                  draaien niet tegen de viuchtrichting in. Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.
      3.173       Een betreedbare       opslagvoorziening moet zijn voorzien van adequate                                                                                                                                             [ja
                  noodverlichting    en  viuchtrouteaanduiding, uitgevoerd overeenkomstig   het
                  Bouwbesluit
                      NC
      3.18.1      Indien   een verwarming aanwezig is, mag de verbrandingsruimte van deze                                                                                                                         nee
                  verwarmingstoestellen niet in open verbinding staan of worden gebracht met de
                  opslagvoorziening. De onderdelen van de verwarmingstoestellen in de
                  opslagvoorziening mogen geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan
                  250 °C en aanraking van de opgeslagen stoffen met deze delen is uitgesloten.
                                      |
      3.19.1 Intern noodplan
      3.19.1      Indien in de   inrichting meer dan 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of      Het noodplan moet passend zijn, de vorm is afhankelijk van de omvang en complexiteit                       ja                  lia
                  CMRstoffen worden        opgeslagen, meer dan 1 000 kg zeer giftige verpakte stoffen [van de inrichting. Voor opslagen groter dan 10 ton zijn onder andere onderstaande
                  (ADRKklasse 6.1 verpakkingsgroep | of stoffen van ADR-klasse 8,                      aandachtspunten van belang (zie ook 3.15.1):
                  verpakkingsgroep |, met aanvullend etiket modelnr. 6.1), of gasflessen met           C Er moet een plattegrond van de inrichting aanwezig zijn.
                  ammoniak of ethyleenoxide met een totale waterinhoud van meer dan 250 |              C Voor elk van de scenario’s behoort een beschrijving van de effecten, de aanwezige
                  worden opgeslagen, moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig |middelen en de te nemen maatregelen opgenomen te zijn. In de praktijk kan dit de
                  zijn. In het noodplan zijn de getroffen organisatorische en technische               gebruiksaanwijzing van een (brandmeld)systeem of een aanvalsplan voor gebruik van
                  maatregelen ter bestrijding van ongeval of incident omschreven. In het noodplan [mobiele middelen zijn.
                  moeten onder andere de mogelijke scenario’s met gevaarlijke stoffen en een lijst |Z Er behoort een beschrijving van de te nemen maatregelen ter beheersing van een
                  met telefoonnummers opgenomen zijn voor gebruik bij incidenten.                      incident en ter beperking van de gevolgen daarvan (stationaire blusinstallatie,
                                                                                                       bluswateropvang, aanvalsplan e.d.) in het noodplan opgenomen te zijn.
                                                                                                       CT Er behoort een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen
                                                                                                       opgenomen te zijn.
                                                                                                       C De manier van alarmeren van personen binnen de inrichting, waaronder het
                                                                                                       alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm behoort beschreven te
                                                                                                       zijn.
                                                                                                       C Er behoort een noodinstructie voor de risicovolle              opslagen opgenomen       te zijn.
                                                                                                       C De    wijze  van    opvang /  begidsing   van    de  hulpdiensten    behoort beschreven te     zijn.
                                                                                                       C Er behoort een        organogram    van   de noodorganisatie opgenomen te zijn.
                                                                                                       C De    taken, bevoegdheden        en  verantwoordelijkheden van de noodorganisatie             behoren
                                                                                                       duidelijk beschreven te zijn.
                                                                                                       C Een manier van ontruiming          van   (delen van)     het terrein behoort  duidelijk beschreven    te
                                                                                                       zijn.
                                                                                                       C De manier waarop omwonenden               gewaarschuwd         moeten   worden, behoort duidelijk
                                                                                                       beschreven te zijn.
      3.19.2      Regelmatig, en ten minste eenmaal per drie jaar moet het intern noodplan             Indien    een intern    noodplan  als bedoeld in het Brzo 2015 is        opgesteld of een noodplan         ja                  [ia
                  worden    geévalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd. Bij de evaluatie wordt         conform de ARIE, wordt         aan  dit voorschrift voldaan. De       frequentie voor evaluatie en
                  rekening gehouden met veranderingen die zich in de inrichting hebben                 beproeving      is in  overeenstemming      met het Brzo 2015.
                  voorgedaan, en met nieuwe kennis en inzichten.
      3.19.2 Nooddouche      en
                                oogspoelvoorziening
      PGS 15, controle   aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pagina 10 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0000001289
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMAT IE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                        TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                           Toetsing voorschriften                               = LToTolfo Ta [ol CHT LAVE EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                              [Te [1 GI
      Nummer       Voorschrift                                                                        RL    [Te a1 Co WT  RAVE) (VT RG Toy oT Ta To Wo TTR ToT £1  1) ji                                   ELURGE ELIS          Voldoet? (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                     EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                   GIVCETT
                                                                                                                                                                                                                                                                Lele [117]   4
      3.19.3       Indien stoffen behorende tot   verpakkingsgroep | worden opgeslagen, meer dan [De richtwaarde voor de capaciteit van een nooddouche is 60 |/min. Indien uit de RI&E blijkt|ja                                ja
                   2500   kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen of      [dat een nooddouche niet noodzakelijk is, kan van dit voorschrift worden afgeweken. Een
                   indien in de opslagvoorziening vorkheftrucks worden gebruikt, moeten in of nabij [oogspoelvoorziening kan worden gerealiseerd door een op de waterleiding aangesloten
                   een betreedbare opslagvoorziening een nooddouche en een                            oogdouche. Voor de normen over nooddouches en oogspoelvoorziening zie verder NEN-
                   oogspoelvoorziening aanwezig zijn die te allen tijde goed bereikbaar zijn. Een     [EN 15154.
                   nooddouche moet zijn aangesloten op het waterleidingnet en voldoende
                   capaciteit hebben. Een oogspoelvoorziening moet:
                   -
                     voldoende snel bereikbaar zijn in geval van een ongeval;
                   -
                     eenvoudig bedienbaar zijn;
                   -
                     Zo zijn uitgevoerd dat zonodig beide ogen voldoende lang gespoeld kunnen
                   worden:
                   -
                     Zo zijn uitgevoerd dat indien de ogen worden gespoeld,   deze wel snel worden
                   gereinigd, maar niet worden beschadigd.
      3.19.3  Persoonlijke beschermingsmiddelen
      3.194        Indien in een opslagvoorziening gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van     Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn mede bedoeld                om personen te beschermen bij     |ja                 [ja
                   een werknemer aanwezig is of kan ontstaan, moeten voor werknemers                  onvoorziene voorvallen       en incidenten met     verpakkingen. De op de verpakking vermelde
                   persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal beschikbaar zijn.            houdbaarheidsdatum mag niet overschreden worden. Persoonlijke beschermingsmiddelen
                   Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden onderhouden, gerepareerd           |behoren te allen tijde voor een ieder duidelijk zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en voor
                   en schoon zijn voor gebruik.                                                       direct gebruik gereed te zijn. In het kader van de RI&E maakt de werkgever een
                                                                                                      beoordeling van de uitrusting die hij ter beschikking wil stellen. Deze beoordeling omvat:
                                                                                                      a. een    inventarisatie en  evaluatie van   de gevaren die niet met andere middelen kunnen
                                                                                                      worden vermeden;
                                                                                                      b. een    omschrijving  van   de kenmerken die de       persoonlijke beschermingsmiddelen
                                                                                                      moeten bezitten      om  de gevaren te kunnen ondervangen, rekening houdend met
                                                                                                      eventuele gevaarsbronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen
                                                                                                      vormen;
                                                                                                      c. een    inventarisatie en  evaluatie van   de kenmerken       van de persoonlijke
                                                                                                      beschermingsmiddelen         die beschikbaar     zijn, vergeleken   met de onder  b) bedoelde
                                                                                                      kenmerken.
      3.19.4  Bedrijfshulpverlening (BHV)
      3.19.5       Conform de    Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit         |De onder    c. bedoelde   alarmering in noodsituaties strekt zich     ook uit tot het alarmeren van |ja                 [ia
                   moet elke   organisatie beschikken over een deskundige                             en  samenwerken met        hulpverleningsorganisaties in verband        met de in de onderdelen  a
                   bedrijfshulpverleningsorganisatie. Dit houdt minimaal in:                          t.m.  c  bedoelde   bijstand.
                   a) het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
                   b) het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van
                   ongevallen;
                   c) het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere
                   personen in het bedrijf of de inrichting;
                   d) de bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige deskundigheid,
                   ervaring en uitrusting en zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd, dat zij
                   de voornoemde taken     naar  behoren kunnen vervullen
      PGS 15, controle   aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                          Pagina 11 van 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0000001290
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>24075915
         Bijlage 4
         Toetsing gasflessenopslag
                                   PEUZ
                                        0000001291
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>24075915
                  Richtlijn: PGS 15 Opslag
                                         -
                                                   van verpakte gevaarlijke stoffen
                  Versie: PGS 15:2016 versie 1.0
                  CBCV      Gasflessenopslag
                  Project: FQ 1108
                  Datum: 07-08-2023
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                     TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                       Toetsing voorschriften                                          = L=TeTol
                                                                                                                                                                                                                                                                             Go Ta [oe Wo IAVERT    [[e [i TIT
                                                                                                                                                                                                                                                                          1]
                  Voorschrift                                                                              Toelichting    en  eventuele  opmerking bij    voorschrift                                  Van toepassing?      Voldoet? Onderbouwing                                        Toelichting
      3. Algemene    voorschriften
      313         Onder     een  werkvoorraad   verpakte gevaarlijke  stoffen en/of CMR-stoffen als        De werkvoorraad moet      zodanig zijn dat de productie normaal doorgang kan vinden. Het is |ja                  ja
                  genoemd      in vs. 3.1.1 wordt verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen        |echter niet de bedoeling dat meerdere niet-geopende eenheden onnodig dagenlang of
                  en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een                zelfs wekenlang in een werkruimte of dergelijke verblijven. Dan is er sprake van ‘verkapte
                  productieruimte/werkruimte      of per procesinstallatie of afvulinstallatie is          opslag’. Deze eenheden behoren dan te worden bewaard in een opslagruimte. Waar exact
                  opgesteld.                                                                               de grens ligt,
                  C de werkvoorraad moet strikt      noodzakelijk zijn;                                    is moeilijk aan te geven. Het is aan het bedrijf om aannemelijk te maken dat de verpakte
                  CT per   gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één                 gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen binnen een redelijke tijd daadwerkelijk zullen worden
                  aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een                |gebruikt in het productieproces.
                  dagvoorraad uit meerdan één verpakkingseenheid bestaat, dan mag er een                   De werkvoorraad hoeft niet aan het eind van iedere dag te worden overgebracht naar een
                  dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid;                                   opslagruimte (en vice versa aan het begin van een werkdag): de risico’s van transport zijn
                  C de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of            |groter dan van de stationaire werkvoorraad. Bij batchgewijze productie en bij
                  andere transportmiddelen;                                                                volcontinubedrijven moet per situatie worden beoordeeld wat vereist is voor een goede
                  CZ de werkvoorraad mag het viuchten niet       belemmeren;                               procesvoering.
                  C   gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie-         [Onder een verpakkingseenheid wordt verstaan bijvoorbeeld een blik, een doos, een vat
                  of werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden                maar ook een pallet waar deze stoffen op staan opgeslagen.
                  bewaard in deugdelijke verpakking, die bestand is tegen de desbetreffende                Een lekbak is bij een hoeveelheid van meer dan 50 liter gevaarlijke stoffen vereist om het
                  gevaarlijke stof;                                                                        verdampingsoppervlak te verkleinen in het geval van een lekkage.
                  C indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan              50 | dan  Een laskar met gasflessen kan ook als werkvoorraad worden beschouwd.
                  moet de     verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige
                  voorziening. Hiervan kan worden afgeweken als (het desbetreffende deel van)
                  de vloer van de desbetreffende productie/werkruimte ten minste vloeistofkerend
                  is. Voor brandbare vloeistoffen is echter altijd een lekbak of een andere
                  gelijkwaardige voorziening vereist."
      3.2.1 Ligging van de opslagvoorziening
      3.2.2 Voorschriften     voor opslagvoorzieningen
      321         Een   opslagvoorziening is een brandcompartiment met een opperviakte van                                                                                                             ja                   ja
                  maximaal 1000 m2
      32.2        De WBDBO tussen          een opslagvoorziening en een andere ruimte moet ten                                                                                                         ja                  lia       5 meter vrije ruimte is aanwezig.
                  minste 60 min      bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen,
                  leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen
                  aan   de vereiste WBDBO.
      3.24        In  een   inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste:                                                                                                                               nee
                  -
                    2 500    kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, of
                  -
                     10 000 kg onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte gevaarlijke
                  stoffen van uitsluitend ADR-klasse 8, verpakkingsgroep Il of lll zonder bijkomend
                  gevaar, of ADR-klasse 9 of een combinatie van ADR-klasse 8 verpakkingsgroep
                  Il of lll zonder bijkomend gevaar en ADR-klasse 9.
      325         Op een verdieping van een gebouw mag maximaal 500 kg of 500 | verpakte                                                                                                               nee
                  gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen. Hierbij wordt een
                  kelder wel als    een  verdieping beschouwd    en de   begane grond   van een    gebouw
                  niet.
      3.26        Indien meerdere      opslagvoorzieningen   naast elkaar   zijn gelegen, mogen            Dit betreft  bijvoorbeeld escalatie t.g.v. een  uitstromende vloeistof.                     nee
                  incidenten zich niet     van de ene naar  de andere   opslagvoorziening kunnen
                  verplaatsen.
      327         Het dak     van een opslagvoorziening moet geconstrueerd zijn       van  niet-           Dit voorschrift is opgenomen    om  te voorkomen dat    een dak  gemakkelijk in brand raakt ja
                  brandgevaarlijk materiaal, bepaald conform NEN 6063.                                    |(door vliegvuur) als gevolg van    een  brand in de  omgeving.
      PGS 15, controle   aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                Pagina 1 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0000001292
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMAT IE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                             TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                Toetsing voorschriften                               = LToTolfo Ta [ol CHT LAVE EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   [Te [1 GI
      Nummer       Voorschrift                                                                               RL   [Te a1 Co WT RAVE)(VT RG Toy oT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                     ELURGE ELIS          Voldoet? (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                          EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                        EE
                                                                                                                                                                                                                                                                     Lele [117]   4
      3.28         De vloer    van een opslagvoorziening, een eventueel noodzakelijke afdekking van          Dit voorschrift voorkomt dat  er brandbare materialen in de constructie, wanden       en  dak  van ja
                   de  (hoofd)draagconstructie, alsmede de afdekking aan de binnenzijde van de               de  opslag  worden  gebruikt.
                   opslagvoorziening van wanden en dak (voor zover aanwezig) moeten zijn
                   vervaardigd van materiaal, beoordeeld over ten minste de eerste 10 mm van die
                   afdekking, dat voldoet aan Euroklasse A1 (onbrandbaar) conform NEN-EN
                   13501-1. Hieraan gelijkwaardig is een constructie die als geheel voldoet aan ten
                   minste de Euroklasse A2. Verven en coatings behoeven niet te worden
                   meegenomen.
      3.29         Voor de brandwerendheid moeten de           volgende criteria  van NEN 6069 worden
                   aangehouden:
                   -
                     ‘R’ voor draagconstructies      zowel onder, boven als ten behoeve     van   de opslag
                   zelf;
                   -
                     ‘REI’  voor  dragende    wanden   en vioeren;
                   -
                     ‘RE’  voor   daken
                   -
                     ‘EI’ voor   niet-dragende wanden;
                   -
                     ‘EIT’  voor  deuren.
      3.2.10       Een    deur in  een   constructie met een  bepaalde  brandwerendheid moet                 Een   smeltzekering biedt afdoende waarborg       om   uitbreiding van brand te voorkomen maar     ja
                   zelfsluitend    zijn uitgevoerd. Een  dergelijke deur mag uitsluitend in geopende         zal niet reageren op rook. Andere    detectiesystemen       reageren wel op rook en zijn sneller.
                   stand   zijn vastgezet, indien   deze in geval van brand automatisch sluit.
      3.2.13       Een    opslagvoorziening     mag niet in een  viuchtroute zijn gelegen  en  mag het       Bovengenoemde      vluchtroute is geen vluchtroute zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit.
                   vluchten niet belemmeren.                                                                 Bedoeld is hier   om de belemmeringen door opslagvoorzieningen zoals bouwkundige
                                                                                                             kasten e.d. in de viuchtroute te voorkomen.
      3.4.3 Incidenten met      gevaarlijke stoffen e/of CMR-stoffen
      3.4.10       Ten behoeve van de veiligheid van de werknemers moet binnen de inrichting                 De stoffen uit ADR-klasse 6.2 betreffen ziekenhuisafval        (UN 3291) en diagnostische          ja                  [ja
                   een instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of een           monsters    (UN 3373).
                   incident met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beschrijft. De bedrijfsleiding
                   moet deze instructie actueel houden        en  werknemers hierover inlichten. Indien
                   het  gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.2 (uitsluitend categorie UN 3291 en          UN
                   3373) betreft, moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan het tijdig
                   inschakelen van ter zake deskundigen.
      3.4.1        Bij de toegang tot de inrichting of bij de portier moet een     instructie zijn                                                                                                              ja                  [ja
                   aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval           van een   calamiteit.
                   Deze instructie moet gegevens bevatten van instanties of personen met wie in
                   het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen.
      3.4.4 Hygié ne, 'good housekeeping’
      3.4.12       De werkgever stelt regels en procedures vast voor het omgaan met verpakte
                   gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, reiniging van de werkplek en persoonlijke
                   hygiéne waaraan de medewerkers zich moeten houden. De werkgever ziet toe
                   op de naleving van deze procedures en regels. De werkgever richt
                   voorzieningen in en verstrekt middelen (werkkleding) aan werknemers voor een
                   optimale hygiéne op plaatsen waar gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen
                   aanwezig zijn. Indien op de arbeidsplaats gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen
                   aanwezig zijn, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en ordelijkheid in acht
                   genomen en er is sprake van 'good housekeeping’. Werk- en opslagruimten
                   worden zo schoon mogelijk gehouden. In werk- en opslagruimten wordt niet
                   gerookt, gegeten of gedronken en geen voedsel bewaard.
      3.7.1 Gebruik van      stellingen
      PGS 15, controle    aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                             Pagina 2 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0000001293
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                               TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                 Toetsing voorschriften                                   EET Te lo CT [We CHT LAVEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   LG [Te [EIT
      Nummer      [Voorschrift                                                                         RL    [Te a1 Co WT  RAVE)  (VT RG  ToyoT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                        ELURGE ELIS         A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-         Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                               EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                             EE
                                                                                                                                                                                                                                                                          Lele [117]   4
      3.71        Een   stelling  moet bestand   zijn tegen de opgeslagen verpakte gevaarlijke stoffen |Verkeerd ontwerp, montage of gebruik van stellingen kan tot incidenten of calamiteiten                   nee
                  en/of CMR-stoffen      en stabiel zijn. Een stelling mag niet zwaarder worden belast |met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen leiden.
                  dan waarvoor deze ontworpen is. De geschiktheid van een stelling moet kunnen |In de praktijk zijn vooral de stellingen voor de opslag van pallets, die worden bediend met
                  worden aangetoond.                                                                   heftrucks, het meest kritisch. De volgende normen kunnen bij het ontwerp van
                                                                                                       palletstellingen worden gebruik:
                                                                                                       C” NEN-EN 15512 Steel static storage systems Adjustable pallet racking systems
                                                                                                                                                                 -                                      -
                                                                                                       Principles for structural design met daarbij behorend;
                                                                                                       C” NEN 5056 Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen Verstelbare palletstellingsystemen
                                                                                                                                                                        -                                      -
                                                                                                       Technische grondslagen voor het ontwerp Afwijkingen van en aanvullingen op NEN-EN
                                                                                                                                                           -
                                                                                                       15512:2009.
      3.72        Een stelling moet zonodig tegen aanrijden zijn beveiligd. Vrijstaande, afdoende      [Indien in  een magazijn geen bewegingen met een heftruck plaatsvinden, zijn
                                                                                                                                                                                                  beveiligingen  nee
                  aanrijdbeschermers zijn dan vereist op hoeken van stellinggangen en        -
                                                                                                       niet  nodig. In magazijnen waar wel bewegingen plaatsvinden, kan een stelling nooit
                  onderdoorgangen.                                                                     volledig tegen aanrijdingen       worden  beveiligd. Immers,       men zal altijd pallets moeten
                                                                                                       kunnen afzetten en uithemen. De kans op aanrijdingen zal klein zijn bij toepassing van een
                                                                                                       lay-out en stellingconfiguratie conform NEN-EN 15620 en met goed opgeleide en
                                                                                                       geinstrueerde heftruckchauffeurs.
      373         Indien   tijdens  het gebruik van een stelling een stellingonderdeel blijvend is     Ter illustratie worden twee      passende maatregelen aangehaald:                                         nee
                  vervormd,    moeten    onmiddellijk passende maatregelen worden genomen.             C indien een     ligger is beschadigd, moet deze onmiddellijk vrij worden gemaakt van opslag;
                  Voordat de stelling opnieuw in gebruik wordt genomen, moeten beschadigde             CU indien een staander of een staaf van het jukvakwerk is beschadigd, moeten de liggers
                  onderdelen worden vervangen of gerepareerd. Vervolgens moet de stelling (na          |aan weerszijden van de staander onmiddellijk vrij van opslag worden gemaakt.
                  reparatie) worden beoordeeld conform vs. 3.7.4.
      3.74        De stellingconstructie moet ten minste jaarlijks visueel op doelmatigheid, juist                                                                                                               nee
                  gebruik en eventuele beschadigingen worden geinspecteerd. De resultaten van
                  de inspectie moeten worden geregistreerd en minimaal vijf jaar worden bewaard
      3.7.2 Gebruik van losse      pallets
      3.7.6       Losse    (lege)  brandbare  pallets  moeten buiten de  opslagvoorziening worden      In  een   opslagvoorziening volgens PGS 15 behoort brand zoveel mogelijk te worden                        nee
                  opgeslagen.                                                                          voorkomen.      Droge houten pallets zijn makkelijk brandbaar en kunnen zorgen voor
                                                                                                       escalate.
      377         In afwijking van vs. 3.7.6 mag de opslag van losse pallets in een                    Ad b. Door     schoorsteenwerking in geval van brand wordt de opslag van losse pallets nog                |nee
                  opslagvoorziening worden toegestaan onder de volgende voorwaarden:                   risicovoller. Daarom is het     belangrijk dat deze pallets zo dicht mogelijk bij de vloer worden
                  a) alleen losse pallets die noodzakelijk zijn voor het logistieke proces mogen in    |opgeslagen en de stapel niet te hoog wordt. Opslag mag eventueel onderin een stelling,
                  de opslagvoorziening worden geplaatst.                                               maar de onderste pallet behoort dan wel op, of viak boven de vioer te staan.
                  b) Daarbij geldt dat maximaal 24 standaard pallets of, indien dit meer is, 5% van    |Ad c. 1,8 m hoogte is maximaal 12 gestapelde pallets. De 1,8 m hoogte is afgeleid uit de
                  de aanwezige palletplaatsen in de opslag, als losse pallets in de opslag mogen       |eisen van de NFPA 30, vs. 13.3.7 waarin palletopslag genoemd wordt voor gebouwen
                  worden geplaatst; b) losse pallets moeten op maaiveldniveau worden                   zonder brandbeveiligingsinstallatie.
                  opgeslagen;                                                                          Ad d. Het is belangrijk dat een brand bij de palletopslag niet snel overslaat naar de
                  c) de stapel pallets mag niet hoger zijn dan 1,8 m;                                  opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets. Om deze reden worden de pallets in een
                  d) pallets moeten in een apart vak worden opslagen van maximaal 48 standaard         |apart vak opgeslagen. De minimale afstand geldt niet tot een buitenmuur. De afstand van
                  pallets, waarbij er boven de stapel pallets geen goederen of gevaarlijke stoffen     [2,4 m is overgenomen van de eisen van de NFPA 30, voorschrift 13.3.7.1, waarbij de eis
                  en/of CMR-stoffen mogen worden opgeslagen. Dit vak moet gescheiden zijn van          |is doorgetrokken naar alle opgeslagen stoffen.
                  de opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets door:
                  -
                    een   afstand   van ten minste  2,4  m of;
                  -
                    een   scheidingsconstructie met een brandwerendheid van ten minste 30 min.
                  De opgeslagen stoffen mogen tot een hoogte van 50 cm onder de bovenrand
                  van de scheidingsconstructie worden opgeslagen;
                  e) onbrandbare stoffen mogen eventueel wel naast of boven de pallets worden
                  opgeslagen, mits ook via de verpakkingsmaterialen geen branduitbreiding kan
                  plaatsvinden.
      3.7.8       Indien de   aanwezige pallets zijn meegenomen in de risicoafweging van het           In veel ontwerpnormen van brandbeveiligingsinstallaties worden voorwaarden over pallets                   [nee
                  uitgangspuntendocument (UPD) zoals vereist op basis van vs. 4.8.8, zijn de           genoemd. Afhankelijk van het type installatie is het mogelijk om meer of minder pallets in
                  voorschriften 3.7.6 en 3.7.7 niet van toepassing. De voorwaarden uit het UPD          |de opslag aanwezig te hebben.
                  zijn dan leidend
      PGS 15, controle   aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                 Pagina 3 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0000001294
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                               TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                 Toetsing voorschriften                                   SETTe  Ge CA TW CHT AVEENGIT GIT
      Nummer      |Voorschrift                                                                      RL    [Te a1 Co WT  RAVE)(VT RG Toy  oT Ta To Wo TTR ToT £1  1) ji                           ELURGE ELIS         A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-        Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                               EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                             VE
                                                                                                                                                                                                                                                          Lele [117]   4
      3,8         In een opslagvoorziening moeten de wettelijke eisen ten aanzien van               In artikel 3.5a t.m. 3.5f  van het Arbeidsomstandighedenbesluit is richtlijn 1999/92/EG      ja
                  explosieveiligheid in acht worden genomen. Deze eisen zijn opgenomen inde         [(ATEX 137) opgenomen. Voor een indeling in gevarenzones met betrekking tot
                  Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. Een indeling in gevarenzones kan        |gasexplosiegevaar kan bijvoorbeeld NPR 7910-1 worden toegepast. Indien wordt voldaan
                  hiervan onderdeel uitmaken.                                                       aan de overige bepalingen uit PGS 15, is stofexplosiegevaar bij normaal bedrijf
                                                                                                    uitgesloten.
                                                                                                    UN-gekeurde verpakkingen voor brandbare stoffen in PGS 15-opslagvoorzieningen
                                                                                                    vormen geen secundaire gevarenbron. In opslagvoorzieningen met uitsluitend opslag van
                                                                                                    deze verpakkingen zijn daarom geen maatregelen noodzakelijk ter beperking van
                                                                                                    explosiegevaar. Deze uitzondering geldt ook voor verpakkingen die onder het regime van
                                                                                                    gelimiteerde hoeveelheden (LQ, zie paragraaf 3.4 van het ADR) vallen.
                                                                                                    De genoemde uitzondering geldt niet voor:
                                                                                                    CT verpakkingen die worden geopend om de inhoud te gebruiken in de procesvoering en
                                                                                                    vervolgens deels gevuld worden teruggeplaatst in de opslag indien deze niet speciaal zijn
                                                                                                    ontworpen om herhaaldelijk te worden geopend en wederom te worden afgesloten;
                                                                                                    C alle andere vormen van opslag van brandbare stoffen, zoals de opslag van aanstekers,
                                                                                                    IBC-verpakkingen die buiten de beproevingstermijn worden gebruikt en andere
                                                                                                    nietgekeurde verpakkingen.
                                                                                                    Deze bronnen zullen leiden tot      een  gevarenzone,       en  de daaruit voortvloeiende
                                                                                                    noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zullen moeten worden getroffen. Overigens is het
                                                                                                    mogelijk dat bij calamiteiten aanvullende maatregelen ten aanzien van explosieveiligheid,
                                                                                                    zoals de inzet van geschikt materieel, noodzakelijk zijn.
                                                                                                    De Inspectie SZW heeft haar standpunt gepubliceerd over te nemen maatregelen om een
                                                                                                    explosieve atmosfeer te voorkomen bij de opslag van UN-gekeurde verpakkingen en
                                                                                                    verpakkingen onder het LQ-regime. Dit standpunt is terug te vinden in het document
                                                                                                    ‘Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen’. Dit document is
                                                                                                    te vinden op de website http://www_publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl bij de
                                                                                                    achtergronddocumenten van PGS 15.
                         |
                |    ’
                                lendae aampen va
      3.9.1       Indien onbedoeld     dampen vrij kunnen komen  in een opslagvoorziening,  moeten  |Dit voorschrift  geldt voor bouwkundige opslagvoorzieningen en losse                        nee
                  doeltreffende    maatregelen worden genomen                                       brandveiligheidsopslagkasten. Bij normaal gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen en
                                                                                                    CMR-stoffen kunnen onbedoeld dampen vrijkomen, die gezondheidsschade of een
                                                                                                    explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken. Dit behoort te worden voorkomen. Het is aan
                                                                                                    de eigenaar van de opslagvoorziening om na te gaan of er schadelijke dampen kunnen
                                                                                                    vrijkomen en welke maatregelen zullen moeten worden genomen. De zorg voor
                                                                                                    gezondheid van de werknemers en het voorkomen van een explosieve omgeving is
                                                                                                    geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Arbeidsomstandighedenbesiuit geeft
                                                                                                    aan   dat risicobronnen zullen moeten worden
                                                                                                    onderzocht en, indien     noodzakelijk, maatregelen zullen moeten worden genomen (RI&E).
                                                                                                    Een voorbeeld      van een  doeltreffende maatregel is het ventileren van de
                                                                                                    opslagvoorziening. De milieurelevantie van de vrijkomende dampen is zeer beperkt. In de
                                                                                                    meeste situaties bestaat naar verwachting geen noodzaak om maatregelen te nemen op
                                                                                                    grond van het Activiteitenbesluit.
                          en
                             eti        ng
               |
      5111        De verpakking van de in    een
                                                  opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen  [Over het algemeen bevinden        gevaarl ijke stoffen en/of CMR-stoffen      in een        lia                 lia
                  en/of CMR-stoffen moet     zodanig zijn dat:                                      opslagvoorziening zich in de zogenoemde UN-gekeurde verpakking. Daarnaast kunnen ze
                  -
                    niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen;                zijn verpakt in omverpakkingen conform het regime van de zogenoemde gelimiteerde
                  -
                    het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen [hoeveelheden (limited quantities / LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (excepted quantities /
                  kan worden aangetast, danwel een reactie met ze kan aangaan danwel een            EQ). In deze verpakkingen is een geringe hoeveelheid gevaarlijke stof aanwezig, zodat
                  verbinding kan vormen;                                                            een beperkter risico ontstaat indien deze hoeveelheden vrijkomen. De LQ- en EQ-
                  -
                    de verpakking tegen normale behandeling bestand is.                             regelingen beschrijven de wijze waarop deze hoeveelheden moeten worden behandeld en
                                                                                                    welke vrijstellingen daarvoor gelden. De regelingen zijn van toepassing op land-, zee- en
                                                                                                    luchtvervoer (secties 3.4 en 3.5 van het ADR behandelen de wijze waarop deze
                                                                                                    hoeveelheden moeten worden behandeld en welke vrijstellingen daarvoor gelden).
      PGS 15, controle  aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                             Pagina 4 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0000001295
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                      TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                        Toetsing voorschriften          Ge CA TW CHT AVEENG
                                                                                                                                                                                                                                      SETTe             IT GIT
      Nummer     Voorschrift                                                                        RL     [Te a1 Co WT  RAVE) (VT RG Toy oT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                  ELURGE ELIS          Voldoet?
      voor-
      schrift
      3.11.2     Op   de etiketten  van  de in een  opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen Conform de       wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen UN-regelgeving, respectievelijk het ADR ja
                 en/of CMR-stoffen moeten de        gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen.     (paragraaf 5.2) behoort elk collo (buitenverpakking) voor het vervoer te zijn voorzien van
                                                                                                    gevarenetiket(ten) en een UN-stofnummer met de letters "UN".
                                                                                                    Verpakkingen met gelimiteerde (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (E) behoeven geen
                                                                                                    gevarenetiket van de gevarenklasse. Indien er sprake is van samengestelde verpakkingen
                                                                                                    met gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen (LQ), dan behoort de verpakking te zijn
                                                                                                    voorzien van de kenmerking voor het vervoer van gelimiteerde hoeveelheden.
                                                                                                    Verpakkingen met vrijgestelde hoeveelheden (E) zijn voorzien van een label E met daarin
                                                                                                    vermeld het nummer van het eerste of enige gevaaretiket van de gevarenklasse. In bijlage
                                                                                                    A kunt     u de  specificaties van ‘LQ’  en  ‘E’ nalezen.
                                                                                                    Tevens behoren        gebruiksverpakkingen te zijn voorzien van gevaaraanduidingen op grond
                                                                                                    van CLP-verordening EG 1272/2008 of, indien het voor intern gebruik is, zijn voorzien van
                                                                                                    werkpleketiketten conform de Arbeidsomstandighedenwet. Dit geldt uiteraard niet voor
                                                                                                    afvalstoffen. Zie ook bijlage D.
      311.3       De  verpakking   van  in de buitenlucht  opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of
                 CMRstoffen moet bestand        zijn tegen  alle mogelijke weersinvioeden.
                 Voor elke    opslagvoorziening moet per 200 m2 ten minste één draagbaar            Bij een opslagvoorziening met een vioeropperviak van 450 m2 behoren drie draagbare
                  blustoestel  aanwezig zijn met een vulling van ten minste 5 kg of liter blusstof. blustoestellen aanwezig te zijn. Ook bij opslagen groter dan 10 ton en welke zijn
                  Het blustoestel moet tegen weersinvioeden zijn beschermd. De keuze van het        uitgevoerd conform het beschermingsniveau 1 is dit voorschrift van toepassing en behoren
                 type blustoestel moet zo zijn, dat deze geschikt is om een beginnende brand van de desbetreffende draagbare blustoestellen aanwezig te zijn.
                 de opgeslagen stoffen te blussen.
                 Binnen    een opslagvoorziening en tevens binnen een afstand van 2 m van de                                                                                                            ja
                 opslagvoorziening mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig
                 zijn. Dit verbod moet duidelijk worden gemaakt met een pictogram
                 overeenkomstig NENEN- ISO 7010 en NEN 3011.
      3.13.2     Aan de    buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en),        Bij  alle opslagvoorzieningen behoort het verbodsbord 'vuur, open vlam en roken verboden' |ja                           [ja
                  moeten op    duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst,   [te zijn aangebracht. In plaats van bovengenoemde symbolen mogen ook de 'grote
                 die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen             etiketten' (zoals nader omschreven in paragraaf 5.3.1 van het ADR) worden
                 aanduiden. De desbetreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht conform het           geplaatst.Uitsluitend de gevaarsaanduiding ‘LQ’ is niet toereikend.
                 ADR of de Europese CLP-verordening over de indeling, etikettering en               Indien in een open opslagvoorziening verschillende stoffen in vakken, clusters, of secties
                 verpakking van chemische stoffen en mengsels, EG 1272/2008 (Classification,        [zijn opgeslagen, volstaat het om per vak, cluster of sectie het gevarensymbool aan te
                  Labelling and Packaging: CLP).                                                    brengen.
                                                                                                    De Europese CLP-verordening behoort ter implementatie van GHS binnen de lidstaten. In
                                                                                                    bijlage D zijn voorbeelden weergegeven van de gevaarsymbolen die voor de
                                                                                                    veiligheidssignalering gebruikt moeten worden.
      3.133      Voor stoffen    waarvoor REACH dit verplicht, heeft de inrichting de bijgeleverde  |Een VIB is o.a. niet verplicht voor afvalstoffen en voor de volgende mengsels in                   ja                  [ja
                 veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar. De VIB's moeten voldoen aan         afgewerkte vorm die voor de eindgebruiker zijn bestemd: geneesmiddelen voor menselijk
                  bijlagell van EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH).                               en diergeneeskundig gebruik, cosmetische producten, mengsels in levensmiddelen of
                                                                                                    veevoeder.
                                                                                                    Dit is   precies   omschreven in artikel 2 lid 6    van   REACH.   Veiligheidsinformatiebladen (ook
                                                                                                    wel   genoemd 'material safety data sheets’, MSDS)            mogen ook   digitaal in de inrichting
                                                                                                    beschikbaar zijn.
              |
      3.14.1      Indien  in een inrichting meer dan    2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of Deze deskundige is opgeleid voor zijn of haar werkzaamheden met de van toepassing                   a
                 CMRstoffen worden       opgeslagen, moet tijdens het verrichten van                zijnde PGS 15-voorschriften, aangevuld met een basiskennis gevaarlijke stoffen en of
                 werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een                     CMR-stoffen en, indien voor de incidentbestrijding noodzakelijk, een BHV-opleiding waarin
                 opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in de       het opruimen van gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen wordt benadrukt. Kennis is alleen
                  inrichting aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende              noodzakelijk van de in de inrichting opgeslagen stoffen.
                 vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met
                 aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke
                 stoffen en/of CMR-stoffen. Informatie       over de vakbekwaamheid    van de
                 deskundige     moet binnen de    inrichting aanwezig zijn.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                  Pagina 5 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                             0000001296
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                       TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                         Toetsing voorschriften                                                            SETTe  Ge CA TW CHT AVEENGIT GIT
      Nummer      Voorschrift                                                                        RL    [Te a1 Co WT RAVE) (VT RG ToyoT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                     ELURGE ELIS          A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To                         Gelijk-        Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                                EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                              EE
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lele [117]   4
      3.14.2      Bestuurders   van transportmiddelen, bijvoorbeeld heftrucks, elektrische hefpallet [Een gerichte opleiding voor het desbetreffende transportmiddel borgt dat de bestuurder              |ja                 ja
                  trucks, moeten zowel in het veilig gebruik van het desbetreffende                  ervan over voldoende vaardigheden beschikt om dit transportmiddel veilig te kunnen
                  transportmiddel als in gevaarsaspecten die verbonden zijn aan het handelen         gebruiken. Daarnaast is er basiskennis nodig over de gevaarsaspecten van de stoffen
                  met en opslaan van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, goed zijn opgeleid en {waarmee wordt gewerkt en behoren bestuurders op de hoogte te zijn van de
                  geinstrueerd.                                                                      bedrijfsinterne noodprocedures ten
                                                                                                     aanzien    van calamiteiten met gevaarlijke     stoffen en/of CMR-stoffen,    bijvoorbeeld brand en
                                                                                                     morsingen.
      3.15.1      Indien in een  inrichting meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of     Het journaal heeft als doel hulpdiensten in geval van een calamiteit inzicht te geven in            ja                   ja            Middels      registratiesysteem/stoffenmanager
                  CMRstoffen worden      opgeslagen, moet per opslagvoorziening een representatief |soort, hoeveelheid en locatie van opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Vs.
                 journaal aanwezig zijn. Dit journaal moet de hulpverlenende diensten een beeld |3.15.1 is een voorbeeld van de wijze waarop de journaalverplichting in een vergunning kan
                  geven van de te verwachten gevaren als gevolg van de opgeslagen stoffen. Dit |worden opgenomen. De in het voorschrift genoemde tekening kan worden gecombineerd
                 journaal moet direct toegankelijk zijn. Het journaal moet ten minste de volgende [met een plattegrondtekening behorende bij het noodplan. Indien bijvoorbeeld in een
                  onderdelen bevatten:                                                               inrichting weliswaar meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen
                  -
                    de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische       |aanwezig zijn, maar deze
                  benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de ADR-klasse van de stof zoals              uitsluitend in kasten worden opgeslagen, is het niet zinvol om in het journaal per kast de
                  vermeld in het ADR of de IMDG-code;de hoeveelheid van de stof per ADR-             genoemde gegevens te verlangen. Bij het formuleren van de journaalverplichting gelden
                  klasse;                                                                            de volgende aandachtspunten:
                  -
                    de verpakkingsgroep (indien toegewezen);                                         a. indien in de inrichting (tank)containers aanwezig zijn, horen deze ook in het journaal te
                  -
                    het UN-nummer van de stof alsmede de modelnummers van de                         zijn vermeld;
                  gevaarsetiket(ten) conform art. 5.2 van het ADR;                                   b. indien meerdere opslagvoorzieningen elk met een capaciteit van meer dan 10000 kg
                  -
                    CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun chemische naam |binnen de inrichting aanwezig zijn, wordt per opslagvoorziening inzicht gegeven welke
                  en de vermelding CMR;                                                              gevarenklassen per opslagvoorziening aanwezig zijn;
                  -
                    een instructie met de namen en telefoonnummers van personen met wie              c. in overleg met het Wabo-bevoegd gezag en op advies van de brandweer kan voor een
                  hulpverlenende diensten in het geval van een calamiteit contact kunnen             andere vorm van het journaal worden gekozen, Een digitaal journaal is acceptabel, mits
                  opnemen.                                                                           gegarandeerd toegankelijk bij calamiteiten;
                  Het journaal moet tevens een actuele tekening bevatten waarop het volgende is |d. inrichtingen die onder Brzo 2015 vallen en VR-plichtig zijn, hebben al de verplichting om
                  aangegeven:                                                                        een stoffenlijst bij te houden; het advies is om in de omgevingsvergunning hierbij aan te
                  -
                    de plattegrond van de inrichting;                                                sluiten en geen separaat journaal voor te schrijven;
                  -
                    de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;                   e. ook bij opslaghoeveelheden minder dan 2 500 kg kan het wenselijk zijn een journaal
                  -
                    de plaats waar de verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn            voor te schrijven, bijvoorbeeld als er opslag plaatsvindt van zeer toxische stoffen of de
                  opgeslagen;                                                                        inrichting in de nabijheid ligt van kwetsbare bestemmingen of opperviaktewater;
                  -
                    een noordpijl.                                                                   f. door de modelnummers van een gevaarsetiket conform 5.2 van het ADR in het
                                                                                                     journaal op te nemen zijn alle relevante gevaren van een stof bekend (bijv. een ADRklasse
                                                                                                     3 met bijkomend gevaar 6.1, dan moet vermeld worden 3 + 6.1);
                                                                                                     g. indien ADR-klasse, UN-nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de opgeslagen
                                                                                                     gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen niet frequent wijzigen (niet-vervoersgebonden
                                                                                                     inrichting) kan eventueel worden volstaan met een eenmalige lijst van de maximale opslag
                                                                                                     (bijv. het gevaarlijke stoffenoverzicht uit de omgevingsvergunning-aanvraag), de soort
                                                                                                     gevaarlijke stof en de plaats van opslag (bijv. een tekening). Indien ADRklasse, UN-
                                                                                                     nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of
                                                                                                     CMR-stoffen wel frequent wijzigen, wordt ervan uitgegaan dat het journaal dagelijks wordt
                                                                                                     geactualiseerd.
      3.152       In het journaal kan voor de niet-gevaarlijke stoffen volstaan worden   met de                                                                                                          ja                  [ia            Via   registratiesysteem/stoffenmanager
                  aanduiding van de totale hoeveelheid aanverwante stoffen en
                  koopmansgoederen per opslagvoorziening.
      3.18.1      Een open opslagvoorziening mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor                                                                                                             ja                   ja
                  onbevoegden. Hieraan is voldaan als de inrichting als geheel afdoende is
                  afgeschermd door muren (gebouwen), hekken, sloten van voldoende breedte en
                  dergelijke.
                 Als afscherming voldoet in ieder geval een vast en ten minste 1,8 m hoog hek-
                  of gaaswerk van onbrandbaar materiaal met ten minste twee toegangsdeuren
                                odverlichtino
                 [Een  toegangsdeur tot        betreedbare opslagvoorziening  moet   van binnenuit                                                                                                       ja                   ja
                  zonder sleutel kunnen worden     geopend
      3.17.2      Een  opslagvoorziening moet ten minste twee vluchtroutes hebben, die zoveel        Met de terminologie is, aangezien     het   bouwkundige     voorschriften zijn, zoveel mogelijk     ja                  lia
                  als mogelijk in tegenoverstelde zijden zijn gesitueerd. Indien in een              aangesloten bij het Bouwbesluit.
                  opslagvoorziening de afstand van het verst gelegen punt tot de deur minder dan
                  15 m bedraagt, kan met één deur worden volstaan. Deuren in deze viuchtroute
                  draaien niet tegen de vluchtrichting in. Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                               Pagina 6 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0000001297
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMAT IE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                                  TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                     Toetsing voorschriften                                                                  Ge CA TW CHT AVEENG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SETTe             IT GIT
      Nummer       Voorschrift                                                                           RL    [Te a1 Co  WT   RAVE) (VT RG   Toy  oT Ta To Wo TTR ToT £1  1) ji                                     ELURGE ELIS          Voldoet? (0131s [13 oo TTV 4 To
      voor-
      schrift
      3.17.3       Een betreedbare        opslagvoorziening moet zijn voorzien van adequate
                   noodverlichting      en viuchtrouteaanduiding, uitgevoerd overeenkomstig   het
                   Bouwbesluit
                   Indien een verwarming aanwezig is, mag de verbrandingsruimte van deze                                                                                                                             nee
                   verwarmingstoestellen niet in open verbinding staan of worden gebracht met de
                   opslagvoorziening. De onderdelen van de verwarmingstoestellen in de
                   opslagvoorziening mogen geen hogere opperviaktetemperatuur hebben dan
                   250 °C en aanraking van de opgeslagen stoffen met deze delen is uitgesloten.
                     ~rdnlan      en  averioe
                        apilar                 arbovonrrzianinoan
                         al  te
      3.19.1 Intern noodplan
      3.191        Indien in de     inrichting meer dan 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of     Het noodplan moet passend zijn, de vorm is afhankelijk van de omvang en complexiteit                        nee                           lvm BRZO-status beschikt CBCV over een intern noodplan.
                   CMRstoffen worden         opgeslagen, meer dan 1 000 kg zeer giftige verpakte stoffen [van de inrichting. Voor opslagen groter dan 10 ton zijn onder andere onderstaande
                   (ADRklasse 6.1 verpakkingsgroep | of stoffen van ADR-klasse 8,                        aandachtspunten van belang (zie ook 3.15.1):
                   verpakkingsgroep |, met aanvullend etiket modelnr. 6.1), of gasflessen met            C Er moet een plattegrond van de inrichting aanwezig zijn.
                   ammoniak of ethyleenoxide met een totale waterinhoud van meer dan 250 |               = Voor elk van de scenario’s behoort een beschrijving van de effecten, de aanwezige
                   worden opgeslagen, moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig |middelen en de te nemen maatregelen opgenomen te zijn. In de praktijk kan dit de
                   zijn. In het noodplan zijn de getroffen organisatorische en technische                gebruiksaanwijzing van een (brandmeld)systeem of een aanvalsplan voor gebruik van
                   maatregelen ter bestrijding van ongeval of incident omschreven. In het noodplan {[mobiele middelen zijn.
                   moeten onder andere de mogelijke scenario’s met gevaarlijke stoffen en een lijst | Er behoort een beschrijving van de te nemen maatregelen ter beheersing van een
                   met telefoonnummers opgenomen zijn voor gebruik bij incidenten.                       incident en ter beperking van de gevolgen daarvan (stationaire blusinstallatie,
                                                                                                         bluswateropvang, aanvalsplan e.d.) in het noodplan opgenomen te zijn.
                                                                                                         CT Er behoort een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen
                                                                                                         opgenomen te zijn.
                                                                                                         C De manier van alarmeren van personen binnen de inrichting, waaronder het
                                                                                                         alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm behoort beschreven te
                                                                                                         zijn.
                                                                                                         C Er behoort een noodinstructie voor de risicovolle                opslagen opgenomen       te zijn.
                                                                                                         C De    wijze  van    opvang /   begidsing    van    de  hulpdiensten    behoort beschreven te     zijn.
                                                                                                         C Er behoort een        organogram      van   de noodorganisatie opgenomen te zijn.
                                                                                                         C De    taken, bevoegdheden          en  verantwoordelijkheden van de noodorganisatie             behoren
                                                                                                         duidelijk   beschreven te      zijn.
                                                                                                         C Een manier van         ontruiming    van   (delen van)     het terrein behoort  duidelijk beschreven   te
                                                                                                         zijn.
                                                                                                         C De manier waarop omwonenden                 gewaarschuwd         moeten   worden, behoort duidelijk
                                                                                                         beschreven te zijn.
      3.19.2       Regelmatig, en ten minste eenmaal per drie jaar moet het intern noodplan              Indien    een  intern   noodplan    als bedoeld in het Brzo 2015 is        opgesteld of een noodplan        ja                  [ja
                   worden       geévalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd. Bij de evaluatie wordt       conform de ARIE, wordt          aan   dit voorschrift voldaan. De       frequentie voor  evaluatie   en
                   rekening gehouden met veranderingen die zich in de inrichting hebben                  beproeving      is in  overeenstemming        met het Brzo 2015.
                   voorgedaan, en met nieuwe kennis en inzichten.
      3.19.3  Persoonlijke beschermingsmiddelen
      3.19.4       Indien in een opslagvoorziening gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van |Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn mede bedoeld om personen te beschermen bij                                 [ja                 [ja
                   een werknemer aanwezig is of kan ontstaan, moeten voor werknemers                     onvoorziene voorvallen en incidenten met verpakkingen. De op de verpakking vermelde
                   persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal beschikbaar zijn.               houdbaarheidsdatum mag niet overschreden worden. Persoonlijke beschermingsmiddelen
                   Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden onderhouden, gerepareerd behoren te allen tijde voor een ieder duidelijk zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en voor
                   en schoon zijn voor gebruik.                                                          direct gebruik gereed te zijn. In het kader van de RI&E maakt de werkgever een
                                                                                                         beoordeling van de uitrusting die hij ter beschikking wil stellen. Deze beoordeling omvat:
                                                                                                         a. een    inventarisatie   en   evaluatie   van   de gevaren die niet met andere middelen kunnen
                                                                                                         worden vermeden;
                                                                                                         b. een    omschrijving    van   de kenmerken die de          persoonlijke beschermingsmiddelen
                                                                                                         moeten bezitten        om  de gevaren te kunnen ondervangen, rekening houdend met
                                                                                                         eventuele gevaarsbronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen
                                                                                                         vormen;
                                                                                                         c. een    inventarisatie   en  evaluatie    van   de kenmerken       van  de persoonlijke
                                                                                                         beschermingsmiddelen           die beschikbaar        zijn, vergeleken   met de onder   b) bedoelde
                                                                                                         kenmerken.
      PGS 15, controle      aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pagina 7 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0000001298
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                   TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                     Toetsing voorschriften                               EET Te lo CT [We CHT LAVEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                   LG [Te [EIT
      Nummer       [Voorschrift                                                                       RL   [Te a1 Co WT RAVE) (VT RG ToyoT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                 ELURGE ELIS          Voldoet? (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-         Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                               EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                             GIVCETT
                                                                                                                                                                                                                                                          Lele [117]   4
      3.19.4  Bedrijfshulpverlening (BHV)
      3.195        Conform de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit            De onder    c. bedoelde  alarmering in noodsituaties strekt zich ook uit tot het alarmeren van ja                  [ja
                   moet elke organisatie beschikken over een deskundige                               en  samenwerken met      hulpverleningsorganisaties in verband met de in de onderdelen a
                   bedrijfshulpverleningsorganisatie. Dit houdt minimaal in:                          t.m. c  bedoelde  bijstand.
                   a) het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
                   b) het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van
                   ongevallen;
                   c) het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere
                   personen in het bedrijf of de inrichting;
                   d) de bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige deskundigheid,
                   ervaring en uitrusting en zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd, dat zij
                   de voornoemde taken      naar behoren kunnen vervullen
      6.
       -
         Opslag van gasflessen
      6.1 A Toepassingsgebied
      6.1.1        Enkel de volgende voorschriften van hoofdstuk 3 zijn van toepassing op                                                                                                                                lia       zie  voorgaande
                   opslagvoorzieningen voor gasflessen; 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 tm. 3.2.10,
                   3.213,34.10,3.411,34.12,3.7.11m. 3.74, 3.7.61m. 3.9.1, 3.11.1 tm.
                   3.19.2, 3.19.4 en 3.19.5. Een aantal voorschriften in de hier genoemde
                   verwijzing gaat over inpandige opslag.    Dit is alleen van toepassing indien
                   inpandige opslag plaatsvindt.
      6.1.2 Kenmerking     en
                               etikettering
      8.1.2        Gasflessen moeten     duidelijk leesbaar en duurzaam (door inslagen of etiketten) Gevaaretiketten (ook wel veiligheidsetiketten genoemd, zie bijlage D) hebben de vorm van ja                         [ia
                   de  volgende opschriften dragen:                                                   een op zijn punt staand vierkant. Deze geven door hun kleur en opschrift de
                   a) het UN-nummer en de juiste vervoersnaam van het gas(mengsel);                   gevaarseigenschappen van de inhoud aan (ADR 5.2.2). De volgende enkelvoudige
                   b) het gevaarsetiket zoals voorgeschreven in het VLG/ADR, IMDG en/of CLP. Bij etiketten komen voor:
                   gasflessen mag dit etiket aangebracht zijn op het niet-cilindrische deel           a. 2.2. Niet-brandbare, niet-giftige gassen (verstikkende gassen), groen met symbool
                   (schouder) van de fles. Etiketten mogen elkaar gedeeltelijk overlappen;            gasfles, '2' in benedenhoek.
                   c) datum (jaar) van het volgende periodieke onderzoek.                             b. 2.1. Brandbare gassen, rood met symbool viam, '2' in benedenhoek.
                   Voor samengeperste gassen moet bovendien zijn aangegeven:                          c. 2.3 Giftige gassen, wit met symbool doodshoofd met gekruiste beenderen, '2" in
                   d) de beproevingsdruk in bar;                                                      benedenhoek.
                   e) de lege massa in kg;                                                            Ook komen combinaties voor. Onderstaande combinaties zijn voorbeelden:
                   f) de bedrijfsdruk in bar.                                                         d. 2.2 + 5.1. Oxiderende gassen, etiket 2.2, groen zoals eerder vermeld, etiket 5.1, geel
                   Voor vloeibaar gemaakte gassen:                                                    met symbool vlam boven een cirkel, '5.1' in benedenhoek.
                   g) de beproevingsdruk in bar;                                                      e. 2.3 + 8. Giftige en bijtende gassen, etiket 2.3, wit zoals eerder vermeld, etiket 8,
                   h) de waterinhoud in |;                                                            zwart/wit met symbool twee reageerbuisjes waaruit druppels vallen die een hand en
                   i) de lege massa in kg;                                                            metaal aantasten, '8' in benedenhoek.
                   j) de maximale vulmassa en de eigen massa van de houder met uitrustingsdelen f. 2.3 + 2.1. Giftige en brandbare gassen, etiket 2.3, wit zoals eerder vermeld, etiket 2.1,
                   of de bruto massa, alles in kg.                                                    rood zoals eerder vermeld.
      6.1.3 Keurmerken
      PGS 15, controle   aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                 Pagina 8 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0000001299
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                 TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                   Toetsing voorschriften                               EET Te lo CT [We CHT LAVEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                 LG [Te [EIT
      Nummer     [Voorschrift                                                                       RL   [Te a1 Co WT RAVE) (VT RG Toy oT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                ELURGE ELIS          Voldoet? (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-         Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                             EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                           EE
                                                                                                                                                                                                                                                        Lele [117]   4
                  Elke  gasfles moet voorzien  zijn van een   ingeslagen keurmerk en de datum       Het keurmerk     van het eerste onderzoek wordt       gevormd door het onderscheidingsteken of |ja                  ja
                 waarop het eerste onderzoek      en eventuele   herkeuringen (periodiek onderzoek) waarmerk     van de onderzoeksinstantie die door het       bevoegd gezag in het land van
                  hebben plaatsgevonden.                                                            toekenning is geregistreerd en door het bevoegd gezag in Nederland is toegestaan. Het
                                                                                                    keurmerk van het periodiek onderzoek is het geregistreerde kenmerk van de
                                                                                                    onderzoeksinstantie die door het bevoegd gezag in Nederland is toegestaan.
                                                                                                    In de praktijk kunnen de volgende situaties zich voordoen:
                                                                                                    a. Oudere flessen: deze zijn reeds ten minste één Keer aan periodiek onderzoek
                                                                                                    onderworpen geweest. Van belang is de datum(jaar) van het volgende periodieke
                                                                                                    onderzoek. Deze is d.m.v. een etiket of inslag aangegeven. De datum(jaar) van het
                                                                                                    meest recente periodieke onderzoek is ingeslagen bij het (her)keurmerk. Het
                                                                                                    (her)keurmerk is het pi-merk of het leeuwmerk van het Stoomwezen.
                                                                                                    b. Nieuwe flessen: deze zijn nog niet aan periodiek onderzoek onderworpen geweest. Ook
                                                                                                    hier is de datum(jaar) van het volgende periodieke onderzoek, aangegeven met een etiket
                                                                                                    of inslag, van belang. Het keurmerk is ingeslagen bij de datum(jaar) van het eerste
                                                                                                    onderzoek. Dit is het keurmerk van de onderzoeksinstantie die door het bevoegd gezag in
                                                                                                    Nederland is toegestaan. Veelal zijn dit bekende keurmerken van buitenlandse
                                                                                                    keuringsorganisaties in combinatie met het epsilon—teken. Ook kan het keurmerk bestaan
                                                                                                    uit het  pi-merk.
                                                                                                    Zie verder ook NEN-EN-ISO 13769.
      62.1       Gasflessen,    waarvan  de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 1251,                                                                                                       ja                  ja
                  moeten worden     opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening met
                  uitzondering van werkvoorraden, of op een laskar geplaatste gasflessen of
                 gasflessen die zijn aangesloten aan een verzamelleiding die leidt naar een
                 verbruikspunt. In een opslagvoorziening mogen geen andere goederen
                 aanwezig zijn die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.
      6.2.2       De voorschriften   van hoofdstuk 6  zijn ook van  toepassing op lege gasflessen.  Een industriéle   gasfles zonder afsluiter is ‘ijzer’, ofwel geen gasfles meer. Zolang  ereen  |ja                 [ja
                                                                                                    afsluiter  aanwezig is, is er sprake van een risico en dus van een gasfles.
      8.23       Gasflessen met medische      en  medicinale inhoud moeten vanwege eisen uit de                                                                                                    nee
                 GMP beschermd       tegen weersinvioeden worden opgeslagen. Dit kan, in afwijking
                 van hetgeen gesteld is in paragraaf 6.1, en met een gezamenlijke inhoud groter
                 dan 2 500 | ook in een inpandige opslagvoorziening (daarmee dus in afwijking
                 van vs. 3.2.4). Omdat het hier enkel inerte en oxiderende gassen betreft is
                 alleen brandwerendheid van 60 minuten van buiten naar binnen van belang.
      6.2.4      Ook   sommige speciale gasmengsels        ten behoeve  van kalibratie/laboratorium                                                                                                nee
                 doeleinden vragen vanwege kwaliteit/houdbaarheid soms geconditioneerde
                 opslag binnen. Hier betreft het altijd kleine opslagen met een gezamenlijke
                  inhoud kleiner dan 2 500 I.
                  Dit kan, in afwijking van hetgeen gesteld in paragraaf 6.1, ook in een inpandige
                 opslagvoorziening, mits voldaan wordt aan de WBDBO van 60 minuten.
      625         Indien  opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de           Onder een (half)open opslag wordt verstaan een opslag tegen een muur of een opslag (al         [nee
                  inrichting behorend bouwwerk moet deze wand een WBDBO van ten minste 60 dan niet met een dak) met (geheel of gedeeltelijk) rondom vrije ruimte. Doel van deze
                  min bezitten. Indien de wand meer dan 4 m hoog is, geldt deze eis alleen voor     voorschriften is het beschermen van de gasflessen tegen warmte-aanstraling van buitenaf:
                 de eerste vier m; indien de wand aan weerszijden van de opslag verder dan 2 m het risico vanuit de gasflessen is niet zodanig dat dit een veiligheidsafstand vereist.
                 doorloopt, geldt de eis alleen voor de eerste 2 m links en rechts van de opslag.   In de meeste situaties kan worden voldaan aan de eisen, zoals genoemd in vs. 6.2.5 of
                                                                                                    6.2.6. Een gelijkwaardige oplossing is bij opslag tegen een gevel het aanbrengen van
                                                                                                    zijmuren en/of een dak met een brandwerendheid van 60 min (een ‘bushokje’). Deze
                                                                                                    wanden/daken behoren dan zodanige afmetingen te hebben dat de flessen niet buiten het
                                                                                                    bushokje uitsteken. Ook is het mogelijk om gemotiveerd af te wijken van de eisen in de
                                                                                                    voorschriften 6.2.5 en 6.2.6 indien de maximale stralingsbelasting aantoonbaar niet hoger
                                                                                                    kan zijn dan 10 kW/m2.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                Pagina 9 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0000001300
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                            TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                              Toetsing voorschriften                               = LToTolfo Ta [ol CHT LAVE EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 [Te [1 GI
      Nummer     Voorschrift                                                                            RL     [Te a1 Co  WT RAVE)  (VT RG ToyoT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                    ELURGE ELIS          Voldoet? (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                        EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                      GIVCETT
                                                                                                                                                                                                                                                                   Lele [117]   4
      6.2.6       In afwijking van vs. 3.2.3 gelden de in tabel 6.1 genoemde afstanden van de           Zie   richtlijn voor tabel 6.1 en bijbehorende toelichting.                                           ja                   ja
                  (half)open opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens of tot bouwwerken die tot de     [De afstanden      zijn afhankelijk van de totale hoeveelheid opgeslagen gasflessen en de
                  inrichting behoren dan wel andere brandbare objecten.                                 brandwerendheid van een eventueel aanwezige wand die is gelegen tussen de opslag                   en
                                                                                                        de inrichtingsgrens, bouwwerk of brandbaar object.
      6.2.7      Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins tegen omvallen         zijn            Gasflessen       waarvan de constructie zodanig is dat zij stabiel staan, behoeven niet te            ja                  [ja
                 beschermd.                                                                             worden      vastgezet; dit geldt over het algemeen voor propaan/butaan-cilinders en andere
                                                                                                        (gelaste) cilinders met een grote doorsnede. Als de opslag van gasflessen tegen een
                                                                                                        achterwand/muur plaatsvindt, behoort de gasfles met behulp van een ketting of beugel te
                                                                                                        zijn vastgezet aan die achterwand/muur. Als gasflessen in een vak of compartiment zijn
                                                                                                        opgeslagen, behoren de gasflessen als volgt tegen omvallen te worden beschermd:
                                                                                                        a. het vak behoort aan drie zijden omsloten te zijn door een muur of een staalconstructie
                                                                                                        met een toereikende hoogte om omvallen te voorkomen;
                                                                                                        b. de gasflessen behoren zo dicht mogelijk bij elkaar en bij de wanden te worden
                                                                                                        neergezet,
                                                                                                        c. de voorzijde van het vak behoort te zijn voorzien van een constructie (ketting, beugel of
                                                                                                        spanband) tegen het omvallen; deze voorziening hoeft niet in gebruik te zijn indien er
                                                                                                        gedurende werktijd aan- en afvoer van gasflessen in het vak plaatsvindt;
                                                                                                        d. indien in het vak gasflessen van verschillende grootte worden opgeslagen, behoort het
                                                                                                        beschermingsniveau tegen omvallen voor alle gasflessen gelijk te zijn. De gebruikelijke
                                                                                                        transportpallets voor gasflessen voldoen aan bovenstaande eisen.
                                                                                                        Door toepassing van gebodsbord M046 uit de NEN-EN-ISO 7010 kan dit worden
                                                                                                        verduidelijkt.
      6.2.8       De totale waterinhoud    van een  cilinderpakket (gasflessenbatterij) mag   niet meer                                                                                                       ja                  [ja
                  bedragen    dan 3 000 |. Batterijen bestemd  voor het vervoer van  giftige gassen
                 van   ADR-klasse 2 moeten verder worden       beperkt tot maximaal 1 000 |
                 waterinhoud
      6.2.9       De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager zijn gelegen dan de                                                                                                                        ja                  [ia
                 omliggende vloer, aangrenzende ruimten of het omringende maaiveld. Deze
                 vloer moet vlak zijn, en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Bij een
                 open opslagvoorziening moet deze afwaterend zijn uitgevoerd. De vioer moet
                 zodanig zijn uitgevoerd dat zich onder de vloer geen gas kan verzamelen (dit
                 geldt niet indien uitsluitend gassen worden opgeslagen die lichter zijn dan lucht).
      6.2.10      De  drijver van de inrichting moet er op toezien dat de herkeuringstermijn van de [Het in opslag of gebruik hebben van gasflessen waarvan de herkeuringstermijn is                          ja                  [ja
                  in gebruik zijnde gasflessen en de binnen de inrichting aanwezige gasflessen          verstreken, behoort zoveel mogelijk te worden voorkomen door de drijver van de inrichting.
                  niet is verstreken. Bij het inwisselen/omruilen/vullen moet met de naderende          Gasflessen behoren na lediging zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te worden
                  keuringstermijn rekening worden gehouden. Indien een gasfles na de                    teruggestuurd naar de leverancier. Overschrijding van de herkeuringstermijn is
                  herkeuringstermijn nog in gebruik is, aantoonbaar ten gevolge van een langere |overeenkomstig de eisen gesteld in NEN-EN 1968, hoofdstuk 3: ‘Intervals between
                 gebruiksperiode, dan wel lage gebruiksfrequentie, wordt dit toegestaan tot ten           |periodic inspection and testing’ toegestaan vooropgesteld dat de gasfles onder normale
                  hoogste tweemaal de keuringstermijn (voor zover de gasflessen                         bedrijffsomstandigheden wordt opgeslagen en/of gebruikt en de gasfles in goede staat
                 overeenkomstig NEN-EN 1968 in goede staat van onderhoud verkeren).                     verkeert.
      6.2.11      In een opslagvoorziening mogen geen afsluiters van gasflessen worden                                                                                                                        ja                  [ja
                 geopend. Het is echter toegelaten dat in combinatie met opslag, gasflessen via
                 een verbinding met vaste leidingen zijn gekoppeld aan een installatie waar deze
                 gassen worden toegepast. Het hiervoor genoemde verbod van het openen van
                 afsluiters geldt niet voor deze gasflessen.
      6.2.12      Het stapelen van gasflessen is alleen toegelaten indien de constructie van de         [In afwijking    van dit voorschrift mogen    lege gasflessen      wel in liggende toestand worden    nee
                 gasflessen hierin voorziet. Bij het stapelen in staande toestand mogen niet meer |gestapeld.
                 dan drie lagen gasflessen op elkaar zijn geplaatst, behoudens wanneer gebruik
                 wordt gemaakt van pallets die een hogere stapeling toelaten. Het is verboden
                 gasflessen die zijn gevuld met een giftig of brandbaar gas dat tot vloeistof is
                 verdicht of in vioeistof is opgelost, in liggende toestand op te slaan of te
                 stapelen.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                              Pagina 10 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0000001301
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                                TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                  Toetsing voorschriften                                    = LToTolfo Ta [ol CHT LAVE EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [Te [1 GI
      Nummer     [Voorschrift                                                                                RL   [Te a1 Co WT  RAVE)  (VT RG Toy oT Ta To Wo TTR ToT £1 1) ji                                    ELURGE ELIS          A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                 EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                               EE
                                                                                                                                                                                                                                                                            Lele [117]   4
      6.2.13     Gasflessen met gassen met         gelijksoortige gevaarseigenschappen moeten bij            Het is gebruikelijk om gasflessen met gassen met overeenkomstige
                 elkaar worden      opgeslagen. Lege gasflessen mogen apart worden opgeslagen.               gevaarseigenschappen bij elkaar op te slaan. De gasflessen met eenzelfde verfkleur op             de
                                                                                                             schouder worden bij elkaar opgeslagen. Hiermee wordt de kans op verwisseling van
                                                                                                             gassoorten verkleind en kan bij calamiteiten effectief worden opgetreden.
      6.2.14      Een   opslagplaats van gasflessen moet voorzien zijn van         vanaf de   aanlooproutes                                                                                                                           [ja
                 waarneembare        signalering die de gevaareigenschappen        van   de desbetreffende
                 gasgroep aangeeft.
      8.215      Zichtbaar    beschadigde    of lekkende  gasflessen moeten apart worden gezet op                                                                                                                                     [ja
                 een   locatie  waar  het uitstromende gas     zo weinig mogelijk gevaar oplevert.
      6.2.16      Natuurlijke  ventilatie moet steeds   zijn gewaarborgd. Een eventueel dak moet                                                                                                                                      [ia
                 van   onbrandbaar materiaal     zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat
                 eventueel    vrijgekomen    gassen zich daaronder niet kunnen       ophopen.
      6.2.17      Indien  opslag plaatsvindt   van  gasflessen    met brandbare gassen die zwaarder
                 zijn  dan lucht zoals propaan en butaan, moet een afstand worden aangehouden
                 van ten minste 5 m tot kelderopeningen, putten en straatkolken die in open
                 verbinding staan met de riolering. Tevens moet ten minste             5 m worden
                 aangehouden tot aanzuigopeningen van ventilatiesystemen               die zijn gelegen   op
                  minder dan 1,5     m  boven het maaiveld.
      6.2.18      In situaties waarin gevaar bestaat op       beschadiging    van gasflessen ten gevolge                                                                                                                              [ja
                 van   frequente voertuigbewegingen moet dat deel           van de opslagvoorziening zijn
                 voorzien van een aanrijdbeveiliging (dit geldt niet        voor transportmiddelen    ten
                  behoeve    van  de  opslag).
      6.2.19     Van    een  inpandige opslagvoorziening moet ten minste één wand            een             Het doel   van  dit voorschrift is de brandweer de       mogelijkheid te bieden de gasfles(sen) van  nee
                  buitenmuur    zijn waarin zich ten minste één deur bevindt                                 buitenaf te koelen.
                                                                          .
            [De voorschriften 6.2.1,         6.2.2, 6.2.3  en  6.2.7tot en met 6.2.16 zijn van                                                                                                                    nee
                 overeenkomstige toepassing         op de opslag   van  gasflessen   in  een
                  brandveiligheidsopslagkast.
      6.3.2       Een   brandveiligheidsopslagkast, waarvan het eerste gebruik heeft                         N.B. Conform de      genoemde normen is bij de opslag van gasflessen in een                          nee
                  plaatsgevonden na 1 januari 2006, moet aan NEN-EN-14470-2 voldoen                 en een   brandveiligheidsopslagkast ventilatie (op de buitenlucht) afgestemd op de
                  brandwerendheid hebben        van  tenminste 60 minuten. Een                               gevaarsaspecten van de opgeslagen gassen altijd hoodzakelijk.
                  brandveiligheidsopslagkast waarvan        het eerste  gebruik dateert van     voor die
                 datum moet ten minste voldoen         aan  NEN 2678.    Bij het gebruik van    de
                  brandveiligheidsopslagkasten       moet tevens worden voldaan       aan   de eisen  van
                  bijlage F.
      6.3.3       Binnen de    inrichting moet voor de brandveiligheidsopslagkast voor gasflessen                                                                                                                 nee
                 een   productcertificaat aanwezig zijn, waaruit blijkt dat de
                  brandveiligheidsopslagkast voldoet aan de norm als bedoeld in vs. 6.3.2.
      6.3.4      Overeenkomstig de Europese norm NEN-EN-14470-2 moet op de voorkant                                                                                                                               nee
                  (buitenkant) van de kast op een goed zichtbare plaats de volgende informatie
                 zijn aangebracht:
                 a) de classificatie van de kast, aangegeven in type G60 of G90;
                  b) deuren sluiten;
                 c) verbodsbord (Vuur, open vilam, roken verboden) conform NEN-EN-ISO 7010;
                 d) gevaarsymbool (gasflessen onder druk) conform NEN-EN-ISO 7010 W029;
                 e) de van toepassing zijnde norm: NEN-EN-14470-2;
                 f) naam of merk van de producent;
                 g) modelnummer en jaar van productie.
      6.3.5       De opstellingsplaats van een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan de                     De maximale afstand tot       een  buitendeur heeft als doel de brandweer de      mogelijkheid te    nee
                 volgende eisen:                                                                             bieden de   gasfles(sen) van     buitenaf te koelen.
                 -
                    de brandveiligheidsopslagkast bevindt zich op maximaal 5 m van een
                  buitendeur. Op de deur is het gevaarsymbool voor drukhouders (NEN-EN-ISO
                 7010 W029, inclusief relevante bijkomend gevaren conform NEN-EN-ISO 7010
                 of GHS) aangebracht;
                 -
                    de brandveiligheidsopslagkast bevindt zich niet in een kelder, of op een
                 verdieping.
      PGS 15, controle   aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                       Pagina 11 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0000001302
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>24075915
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                         TOETSING BIJ BEDRIJF
                                                                                                                                                           Toetsing voorschriften                                   EET Te lo CT [We CHT LAVEE
                                                                                                                                                                                                                                             LG [Te [EIT
      0 L0T3 41 OT
                   AVLoTo TT  Ti                                                                      [Te a1 Co
                                                                                                     RL         WT RAVE)
                                                                                                                      (VT RG  oT Ta To Wo TTR ToT £1
                                                                                                                             Toy                     1) ji ELURGE ELIS         A010 [07:1 ig (0131s [13 oo TTV 4 To Gelijk-         Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                         EET     [To]
      schrift                                                                                                                                                                                                       VE
                                                                                                                                                                                                                    Lele [117]   4
      6.3.6        Een    brandveiligheidsopslagkast mag niet in een viuchtroute zijn gelegen en mag                                                       nee
                   het vluchten niet belemmeren.
      PGS 15, controle    aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                          Pagina 12 van 12
                                                                                                                                                                                                                                                                        0000001303
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>