<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075739
                                                          PrUZ
         Cosun Beet Company Vierverlaten;
         luchtkwaliteit in de omgeving
         Onderdeel      van   de aanvraag          voor een    revisievergunning
         in het kader     van   de Wet      algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         Vervangt rapport FQ 1108-17-RA-003 d.d. 20 april 2022
         Rapportnummer FQ 1108-17-RA-004 d.d. 29 november 2022
                                                                                 0000000005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075739
                                                                              PEUZ
         Cosun Beet Company Vierverlaten;
         luchtkwaliteit in de omgeving
         Onderdeel              van      de aanvraag                voor een           revisievergunning
         in het kader              van      de Wet          algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         opdrachtgever              Cosun Beet       Company       Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-17-RA-004
         datum                      29 november 2022
         referentie
                                   IEEE                  FQ   1108-17-RA-004
         verantwoordelijke          ing.
         opsteller                  ir. IEE
                                    +31    IEF
                                                     @peutz.nl
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,             @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven  —
                                                         disseldorf —
                                                                      dortmund  -
                                                                                  berlijn —
                                                                                            niirnberg -
                                                                                                        leuven -
                                                                                                                 parijs
                                                                                                                        —
                                                                                                                          lyon
                                                                                                                               0000000006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075739
                                                           PEUZ
             Inhoudsopgave
           1 Inleiding                                                  4
           2 Grenswaarden     en wettelijke aspecten                    5
         2.1 Wet milieubeheer
         2.2 Ministeriéle Regeling ‘Beoordeling   luchtkwaliteit 2007’
         2.3 Niet in betekenende mate
           3 Uitgangspunten                                             8
         3.1 Algemeen                                                   8
         3.2 Emissies ten gevolge  van installaties                     8
         3.3 Mobiele  werktuigen                                        9
         3.4 Transportbewegingen                                       10
           4 Berekeningen                                              11
         4.1 Modelvorming                                              11
         4.2 Rekenresultaten                                           11
           5 Beoordeling    en conclusie                               12
                                                                          0000000007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075739
                                                                     PEUZ
         1
           Inleiding
           In opdracht   van  Cosun Beet  Company is  een onderzoek    uitgevoerd  naar luchtkwaliteit in de
           omgeving    ten gevolge   van Cosun Beet  Company Vierverlaten (hierna CBC-V) gelegen     aan  de
           Fabriekslaan    12  te Groningen.   Dit  rapport is onderdeel     van  een   aanvraag   om    een
           omgevingsvergunning (revisievergunning)       ex artikel 2.6 van de Wet   algemene bepalingen
           omgevingsrecht (Wabo).
           In figuur 1 is de situering van CBC-V ten opzichte  van de  omgeving weergegeven.
           Doel  van   het onderzoek is het in kaart   brengen   van  de  gevolgen   van de  aangevraagde
           activiteiten op de immissieconcentraties NO,, PM;,       en  PM,s  in de  omgeving   en  deze te
           toetsen aan    de  grenswaarden   opgenomen in de Wet milieubeheer. Voor        een  uitgebreide
           beschrijving van het productieproces wordt verwezen naar de algemene beschrijving van de
           inrichting behorende bij de vergunningaanvraag (rapport FQ 1108-23-RA-004). Uit de
           resultaten van het onderzoek volgt dat er wordt voldaan aan de grenswaarden zoals
           beschreven in hoofdstuk 2.
                                                                                                             0000000008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075739
                                                                                             PEUZ
              Grenswaarden                              en       wettelijke aspecten
         2.1  Wet    milieubeheer
              De    belangrijkste       wet- en        regelgeving         voor     luchtkwaliteit is   vastgelegd       in   paragraaf  5.2
              Luchtkwaliteitseisen           van    de Wet milieubeheer. In               bijlage  2 van   de Wet milieubeheer          zijn
              regels    en  grenswaarden           opgenomen            voor    zwaveldioxide, stikstofdioxide          en  stikstofoxiden,
              zwevende       deeltjes, lood,         koolmonoxide           en    benzeen.   Luchtkwaliteitsbepalende           stoffen zijn
              fijnstof (PMs en PM) en stikstofdioxide (NO).                                 De  overige     in  de Wet        milieubeheer
              opgenomen verbindingen vormen geen probleem                                  meer   in Nederland. Deze          verbindingen
              worden dan ook niet nader beschouwd.
         t2.1 Relevante grenswaarden conform Wet milieubeheer,             bijlage 2
              Stof         Type norm                                                                    Concentratie in pg/m’
              NO,          Jaargemiddelde                                                                         40
                           Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden                            200
              PM;          Jaargemiddelde                                                                         40
                           Daggemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden                             50
              PM;          Jaargemiddelde                                                                         25
         2.2  Ministeriéle          Regeling ‘Beoordeling                       luchtkwaliteit 2007"
              In de    Regeling 'Beoordeling              luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007)"            zijn regels vastgelegd        voor  de
              wijze   van   uitvoering      van    luchtkwaliteitsonderzoeken. De               regeling    bevat    bepalingen     over de
              plaats waarbij      wegen of       inrichtingen         beoordeeld dienen te worden.
              In    de   Regeling 'Beoordeling                   luchtkwaliteit        2007'   is   het   "toepasbaarheidsbeginsel"
              opgenomen. Dit           beginsel geeft            aan   op welke       plaatsen    de luchtkwaliteitseisen toegepast
              moeten     worden: de       werkingssfeer           en   de  beoordelingssystematiek.
              De   belangrijkste consequenties van het toepasbaarheidsbeginsel zijn:
                         beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek                              geen toegang heeft
              —
                  geen
                  en waar geen bewoning is;
                          beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriéle
              —
                  geen
                  inrichtingen (hier gelden de ARBO-regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning;
                  geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen en op de middenberm
              —
                  van  wegen,     tenzij voetgangers             normaliter toegang tot de middenberm hebben.
                                                                                                                                             0000000009
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075739
                                                                          PEUZ
         Voor het    bepalen    van    de  rekenpunten speelt        het  ‘blootstellingscriterium’   een   rol. Het
         blootstellingscriterium     houdt in dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op             plaatsen
         waar   een   significante blootstelling       aan    mensen     plaatsvindt.   Het   gaat dan     om     een
         blootstellingsperiode     die in  vergelijking    met de    middelingstijd    van  de grenswaarde (jaar,
         etmaal, uur) significant is.
         In de toelichting bij  de RBL 2007 is ten aanzien        van  het  blootstellingscriterium   het volgende
         opgenomen. Voor      uitwerking van de verplichting tot beoordeling van de luchtkwaliteit, daar
         waar mensen worden blootgesteld gedurende een periode die significant is ten opzichte
         van de bepaalde middelingstijd, kan het volgende worden gehanteerd:
         Significant ten opzichte van middelingstijd van een jaar:
            woningen en andere voor wonen bestemde gebouwen                       woonboten;
         —
                                                                              en
            kinderopvang, scholen, verzorgings- en bejaardentehuizen;
         —
            revalidatie-instellingen;
         —
            overige gebouwen als penitentiaire inrichtingen en asielzoekerscentra.
         —
         Significant ten opzichte van middelingstijd van een etmaal:
            tuinen bij woningen;
            recreatiewoningen          campings;
         —
                                   en
                       recreatieterreinen, zwembaden         et cetera;
         —
            sport- en
            havens  voor  recreatievaartuigen.
         Significant ten opzichte   van  middelingstijd van een    uur
         Voor  een  belangrijk   deel gaat het   hierbij  om   weggebonden       activiteiten of activiteiten die in
         het verlengde   van  gebruik    van de weg   liggen,   zoals bijvoorbeeld    stations en haltes  openbaar
         vervoer, parkeerterreinen en      winkels.
         Relevant in dit kader     zijn ook  voetpaden,     trottoirs en  fietspaden.   Echter binnen tien meter
         van  de  wegrand    is  ingevolge    de RBL 2007      toetsing   niet  aan  de orde.  Op   de  rijbaan   van
         wegen wordt evenmin getoetst.
         In de RBL 2007 is de manier opgenomen waarop het aantal                   dagen bepaald     wordt dat de
         PM,,  concentratie een daggemiddelde            waarde    van   50  pug/m? overschrijdt.   Dit dient    voor
         inrichtingen     te    gebeuren       door     directe     telling    van    het    gemiddelde        aantal
         overschrijdingsdagen per jaar in een verspreidingsberekening, waarbij gebruik wordt
         gemaakt van een tienjarige meteorologische database. Indien sprake is van een
         verkeersaantrekkende werking dient het aantal verspreidingsdagen dat hiervan het gevolg is
         ook berekend te worden op basis             van    berekende     concentratiebijdragen en een in de
         wijziging gegeven relatie.         De  som    van    beide    berekeningen geeft het totaal aantal
         overschrijdingsdagen        dat    getoetst     dient    te    worden     aan    de   grenswaarde van
         35 overschrijdingen per jaar,     zoals weergegeven in tabel 2.1.
                                                                                                                      0000000010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075739
                                                                          PEUZ
         2.3 Niet  in  betekenende mate
             Onderdeel   van de Wet milieubeheer is het      begrip  ‘niet in betekenende mate   (Besluit NIBM)'
             Indien   een  nieuw   initiatief   in niet   betekenende      mate  bijdraagt  aan  de   heersende
             achtergrondconcentratie    kan   toetsing  aan de  wettelijke grenswaarden achterwege blijven.
             Sinds de inwerkingtreding van het          Nationaal   Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
             (NSL) op  1 augustus 2009 is, conform de      algemene maatregel van bestuur (Besluit NIBM) en
             de ministeriéle regeling (Regeling NIBM),      het  begrip  NIBM als 3%  van  de grenswaarde   voor
             PM;, en  NO, gedefinieerd.
                                                                                                                 0000000011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075739
                                                                                               PEUZ
            3
              Uitgangspunten
         3.1  Algemeen
              Voor     een       uitgebreide beschrijving              van     het    productieproces wordt            verwezen        naar   de
              algemene beschrijving                 van  de    inrichting      behorende        bij de  vergunningaanvraag (rapport
              FQ 1108-23-RA-004). Ten opzichte                   van de vergunde            situatie vindt het persen       van    pulpbrokjes
              niet   langer plaats.              Daarnaast vinden          er   voor     het aspect luchtkwaliteit geen relevante
              wijzigingen plaats               ten opzichte   van    de   vigerende vergunning.          Wel     zijn in dit onderzoek de
              emissies      geactualiseerd.
              Relevant       voor       het aspect luchtkwaliteit ten            gevolge van CBC-V zijn de emissies ten gevolge
              van installaties binnen de inrichting, de transportbewegingen en het gebruik van mobiele
              werktuigen.
         3.2  Emissies ten                gevolge      van    installaties
              Binnen de           inrichting       van  CBC-V      zijn verschillende fabrieksinstallaties              in   bedrijf     die een
              emissie       van      NOx     en   PM;, kennen. Emissiegegevens                  van   de verschillende installaties           en
              afzuigingen bij            CBC-V    zijn afkomstig uit meetrapporten               van  de verschillende emissiepunten.
              In  bijlage      1 is een overzicht gegeven van de meetresultaten en                        afleiding     van   de emissies. In
              tabel 3.1         zijn de verschillende fabrieksinstallaties met                        bijbehorende bedrijfstilden             en
              emissies      (kg/uur)        weergegeven.
         t3.1 Overzicht emissies fabrieksinstallaties CBC-V
                nr  Omschrijving                                     Bedrijfstijden                                Emissie [kg/uur]
                                                          Periode                   uren/jaar               NO,                      PM,
                01  Bronswerk ketel                        C+DsS                      4.800                 6,21                      -
                02  Lamont ketel                           C+ DS                      4.800                 1,62                      -
                03  Stork ketel                            C+DS                       4.800                 2,83                      -
                04  Gasmotor N                             C+ DS                      4.800                 1,70                      —-
                05  Kalkoven                                  (                       3.600                 0,56                      -
                06  (V-installatie (2x)                    continu                    8.760                 0,28                      —-
                07  Huurketel 58                           C+DS                       4.800                 0,43                      —-
                08  Huurketel 59                           C+DS                       4.800                 0,43                      -
                09  Suikerkoeler                           C+ DS                      4.800                  -
                                                                                                                                     0,35
                10  Suikerdroger                           C+DS                       4.800                  -
                                                                                                                                     0,03
                11  Doekfilters jaarbedrijf (4x)           continu                    8.760                  -
                                                                                                                                     0,12
                12  Pulpdroger   west                         C                       2.160                 3,37                     6,19
                13  Fakkel installatie  biogas 1           continu                      52                 14,42
                14   Fakkel installatie biogas 2           continu                      52                 14,42
                                                                                                                                                 0000000012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075739
                                                                                            PEUZ
         3.3  Mobiele          werktuigen
              Binnen de         inrichting      van CBC-V    zijn dieselaangedreven mobiele werktuigen                      in bedrijf   zoals
              shovels, kranen           en    graafmachines.    Dit levert    een   emissie (PM,         en  NO,) door de verbranding
              van   diesel.
              Voor de      bepaling        van   de NOy emissie is uitgegaan           van   de emissiekentallen          en  belasting     van
              de motor zoals opgenomen in Aerius. Het brandstof-                          en  adblueverbruik is berekend conform
              paragraaf       8.4    van     de Instructie   gegevensinvoer         AERIUS Calculator 2021. Voor de                 bepaling
              van   de PM,, emissie is            uitgegaan    van   de   Stage IV-norm, Europese standaard                 voor non       road
              mobile     machinery.           Uit de   Stage  IV-norm      volgt  een     emissiekental       van  0,025 gram PM, per
              kWh    voor     dieselaangedreven           materieel.
              De emissies door het              gebruik van   materieel     zijn gegeven in tabel 3.2.
         t3.2 Emissies ten   gevolge van materieel door CBC-V
               Bron Materieel                     Vermogen      Emissie NO,     Emissie PM,,     Emissie NO,     Emissie PM,      bedrijfstijd
                                                    [kW]         [kg/jaar]        [9/kwh]          [kg/uur]        [kg/uur]       [uren/jaar]
                001  GOR Shovel 1                    274           534.6            0,025            0,149           0,007           3.600
                002  GOR Shovel 2                    274           534.6            0,025            0,149           0,007           3.600
                003  Loskraan  schepen               186            414             0,025            0,104           0,005            400
                004  Shovel  vergister               191           927.6            0,025            0,106           0,005           8.760
                005  Dozertrekker 1                  130           44.8             0,025            0,075           0,003            600
                006  Dozertrekker 2                  152            51,7            0,025            0,086           0,004            600
                007  Transport kipper                152            51,7            0,025            0,086           0,004            600
                008  Trekker veger                    90            13,7            0,025            0,055           0,002            250
                009  Bobcat                           40            36,7            0,025            0,092           0,001            400
                010  Overslagkraan   betacal         180           160,6            0,025            0,045           0,005           3.600
                011  Shovel terrein                  174           116,6            0,025            0,097           0,004           1.200
                012  Shovel kalkoven                 174           116,6            0,025            0,097           0,004           1.200
                013  Shovel menger                   186            93,2            0,025            0,104           0,005            900
                014  Shovel  pulp                    203           45,4             0,025            0,115           0,005           3.600
                015  Trekker schoonmaak              225           111,2            0,025            0,124           0,006            900
                016  Kraan  grondberging   N1        180            80,1            0,025            0,100           0,005            800
                017  Kraan  grondberging N2          180            24.9            0,025            0,100           0,005            250
                018  Kraan  grondberging Z1          180            80,1            0,025            0,100           0,005            800
                019  Kraan  grondberging 72          174           120,3            0,025            0,100           0,004           1.200
                020  Kraan  grondberging Z3          174           120,3            0,025            0,100           0,004           1.200
                                                                                                                                                0000000013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075739
                                                                                        PEUZ
          3.4 Transportbewegingen
              De    inrichting wordt dagelijks aangedaan door zowel vrachtwagens als                             personenwagens. In
              tabel 3.3 is      een     overzicht gegeven       van  het totale aantal bezoekende voertuigen              tijdens     een
              maatgevende dag tijdens                   de campagne.
         3.3  Aantallen   transportbewegingen op een campagnedag
              Nr.      Omschrijving                                                    Aantal voertuigen per periode
                                                                      07:00 tot 19:00         19:00 tot 23:00         23:00 tot 07:00
              M01     Personenwagens suikerfabriek                          120                     40                      40
              M02      Vrachtwagens suikerfabriek                           731                     233                     370
              M03      Vrachtwagens vergistingsfabriek                      170                     38                       62
              M04      Vrachtwagens sleufsilo's                              84                      0                        0
              M05      Vrachtwagens grondberging   hoofdroute                70                      0                        0
              MO05a   Vrachtwagens grondberging deel a                       12                      0                        0
              MO5b     Vrachtwagens grondberging deel b                      12                      0                        0
              MO05¢    Vrachtwagens grondberging deel c                      12                      0                        0
              Tijdens de diksapraffinage en intercampagne is het aantal transportbewegingen (aanzienlijk)
              lager. In dit onderzoek wordt er worst case van uitgegaan dat de in tabel 3.3 gegeven
              transportbewegingen gedurende                    alle dagen    in het jaar plaatsvinden.
              De    vervoersbewegingen binnen de inrichting zijn in Geomilieu gemodelleerd als wegen met
              als   voertuigtype lichte motorvoertuigen (voor personenwagens) en zware motorvoertuigen
              (voor overige transportbewegingen)                     met een       gemiddelde snelheid           van 20 km/uur. De
              vervoersbewegingen zijn                   opgenomen tot    aan    het moment dat de         verkeersbewegingen zijn
              opgenomen in het heersende verkeersbeeld.
                                                                                                                                          0000000014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075739
                                                                                      PEUZ
              Berekeningen
         4.1  Modelvorming
              De    berekeningen           zijn   uitgevoerd     met     Geomilieu          versie      V2022.1      (2022).      In    het
              verspreidingsmodel          is gebruikgemaakt      van  de  volgende       aannamen         c.g. gegevens:
              —
                 voor     de     karakteristieke       ruwheidslengte van de omgeving van de inrichting                                   is
                 gebruikgemaakt          van  Stacks versie 2021.1 (PreSRM 2.102);
              —
                 gebruik     is gemaakt van de meteogegevens over de jaren 2005-2014;
              —
                 voor   de   afgasstroom geldt dat 5% van de NO,-fractie uit NO, bestaat.
              De  invoergegevens         van   het rekenmodel     zijn opgenomen          in  bijlage    2.
         4.2  Rekenresultaten
              In tabel 4.1     zijn  de berekende concentraties inclusief de              bijdrage      van    CBC-V ter   hoogte van
              de toetspunten gegeven, alsmede het aantal verwachte keren dat de                                  (24-)uurgemiddelde
              waarde    hoger is dan 200 pug/m’ voor NO; en 50 pg/m’® voor PM;,. De gegeven concentraties
              zijn inclusief achtergrondconcentraties. De berekeningen zijn verricht voor het referentiejaar
              2021. In bijlage 3 is de gedetailleerde uitvoer opgenomen. Tussen haakjes is de bijdrage van
              CBC-V opgenomen.
         t4.1 Berekende concentraties (2022)
              NummerPositie                       Jaargemiddelde       Aantal maal  uur         Jaargemiddelde        Aantal maal 24-uur
                                                    concentratie   gemiddelde  concentratie       concentratie      gemiddelde  concentratie
                                                    NO,in pg/m’    hoger dan 200 pg/m’ NO,       PM,,in pg/m’       hoger dan 50 pg/m’ PM,
                T01  Zuiderweg 28                     13,7 (3,5)              0                     18,1(0,2)                  6
                102  Noorderstraat 1                  14,4 (4,2)              0                     18,1(0,2)                  6
                103  Noorderstraat 33                 17,2(7,0)               0                     18,1 (0,3)                 6
                T04  Hoendiep   233                   19,6 (9,4)              1                     18,3 (0,5)                 6
                105  Roderwolderdijk   4              11,1(1,8)               0                     16,8 (0,1)                 6
                T06  Roderwolderdijk 46-48            12,8(1,3)               0                     14,6 (0,1)                 6
                107  HN Werkmanstraat 47              10,9(0,9)               0                     14,9 (0,0)
                708  Julianastraat2                   12,3(2,1)               0                     17,9 (0,1)                 6
                109  Julianastraat 151                13,7 (3,5)              0                     18,0 (0,2)                 6
                T10  Noorderstraat 39-41              15,2 (5,0)              0                     18,0 (0,2)                 6
                111  Kerkstraat 38                    13,5(3,3)               0                     18,0 (0,2)                 6
                712   Kerkstraat 80C80D               14,8 (4,6)              0                     18,1(0,3)                  6
                T13   Hoendiep  205                   13,1(3,0)               0                     18,0(0,2)                  6
                                                                                                                                             0000000015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075739
                                                                        PEUZ
         s
           Beoordeling              en    conclusie
           Uit tabel 4.1 volgt dat de berekende jaargemiddelde          concentratie NO,    en  PM, ter plaatse
           van  de beschouwde toetspunten ten        hoogste respectievelijk 19,6      en 18,3 pug/m’® bedraagt
           (jaargemiddelde waarde).     Dit  is  ruim  lager dan de grenswaarde van 40 pg/m?® zoals
           opgenomen in de Wet milieubeheer. Ook        blijkt uit tabel 4.1 dat aan  het maximaal toegestane
           aantal overschrijdingen  van  de  (24-)uurgemiddelde grenswaarden          voor  NO,   en  PM,, wordt
           voldaan.
           Voor wat betreft PM,s kan worden      geconcludeerd dat, gezien       de concentratie PM,      aan de
           grenswaarde    wordt voldaan. PM,s is immers        een   fractie van  PM;,. De hoogst berekende
           waarde  voor  PM,  bedraagt 18,3 ug/m’.    De  grenswaarde     van PM, bedraagt     25  pg/m°.
           Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen             belemmeringen geeft      voor
           het verlenen  van de vergunning.
                                                                                                     Zoetermeer,
           Dit rapport bevat 12 pagina's  en 3  bijlagen.
                                                                                                                 0000000016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075739
      Bijlage 1 Luchtemissies
                              0000000017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075739
                                                                                                                                                                                                                       PEUZ
         =                               my                     SR
                                                                                    Nox                                       Stof
                                                                                                           I
         |     Naam    apparatuur        Brandstof   Duur        g/Gl  concentratie     debiet  debiet     | concentratie   debiet   debiet
                                             Gl    uur/ jaar  |          mg/ Nm3         kg/h   kg/jaar    1   mg/  Nm3
                                                                                                                           dH        kg/jaar   IBron emissie
                Ketel Bronswerk           919.314    2.902        19,6    "69,8
                                                                                               2    Ln
                                                                                                18.019  mm      Be
                                                                                                                    mm
                                                                                                                        em         i
                                                                                                                                             Meze M-2020-09-00001_rapport_ Cosun     Beet  Company Vierverlaten 2020
                                                             fe
                  Ketel Lamont            470.134    2.693                 51,1          1,40    3.772                                         MC ELM v721 220143-06 Lamont
                    Ketel Stork           415.834    2.382                                       6.737                                                                                     Company Vierverlaten
                                                                  16,2     57.8                                                               JEZEM-2020-09-00001_rapport_ Cosun     Beet                       2020
                   Gasmotor N              40.593    3.048                 387,4         1,67    5.102                                        IMC ELM v721 220143-05 Gasmotor
           Fakkel installatie   biogas 1              52%    es                                  750*                                         IRwzi-rekentool_v2020-02-18 water_en_luchtgerelateerde_emissies.xlsx
                                                             ts
           Fakkel installatie   biogas 2              52%                                        750*                                          Rwzi-rekentool_v2020-02-18 water_en_luchtgerelateerde_emissies.xlsx
                                                             es
                     Kalkoven                        2.736                  45           0,56     152                                          MC ELM v721 220143-05 Gasmotor
                                                             es
               cv-  installatie (2x)                 1.996        19,7                            566                                         JEZEM-2017-09-00016_concept-3 rapport reguliere metingen    campagne 2017
                  Huurketel 58                       2.730                 59.5          0,43    11721                                        IMC ELM v721 220143-04 Ketel 58
                  Huurketel 59                       2.722                 59,5          0,43    1.168                                        IMC   ELM v721 220143-04 Ketel 58
                  Suikerkoeler                       3.382                                                        0,3          0,4    1353     MC ELM v721 220143-01 Koeler
                  Suikerdroger                       3.382                                                        0,6       0,033      112          ELM v721 220143-02 Droger
                                                                                                                                              JMC
             Doekfilters   jaarbedrijf               7.800                                                        0,7        0,031     967    IMC   ELM v721 220143-07 Jaarbedrijf doekfilter
                Pulpdroger West                       361         24,7      88                   1.218           62,9          6,2    2235    IEZEM-2019-08-00017_rapport_concept emissiemetingen campagne 2019_jan     dd 14-01-2020
                  Carbonatatie                       2.736                                                                                    Icarbonatatie geur- en NH3- meting  2016
                  Sproeivijvers                      3.382
                                                                                                                                              FW onderzoeksresultaten   CBC-VV
                                                                                                                                                                                                                                      1.2
                                                                                                                                                                                                                                      0000000018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24075739
      Bijlage2 Invoergegevens
                              FQ 1108-17-RA-004 2.1
                                         0000000019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>24075739
         Model     Luchtkwaliteit
                   CBCV  -
                             Revisie
                                        17-RA-004
                                        2021
                                                                                                                 PEUZ
         Groep     (hoofdgroep)
                   Lijst van Schoorstenen,        voor rekenmethode Luchtkwaliteit -
                                                                                      STACKS
         Naam  Omschr.                                            X             Y    Hoogte  Int.diam. Ext.diam.   Emis NOx
         10    suikerdrogers                            229109,00      581410,00      29,00       2,10      2,20 0,00000000
         09    suikerkoelers                            229102,00      581399, 00     33,00       2,40      2,50 0,00000000
         01    Bronswerk     ketel                      229036, 00     581417,00      30,00       1,35      1,45 0,00173000
         05    Kalkoven                                 228962, 00     581410, 00     65,00       0,79      0,89 0,00016000
         0z    La  Mont  ketel                          229012, 00     581398, 00     30,00       1.69      1,72 0,00045000
         03    Stork  ketel                             229000,00      581393,00      30,00       1,35      1,45 0,00072000
         5 |   Doekfilters      jaarbedrijf             229239,00      581425, 00     14,60       1,28      1.38 0,00000000
         04    Gasmotor    N                            229049,00      581431, 00     36,50       0,40      0,50 0,00047000
         001   GOR  shovel    1                         228783,74      581316,49       2,00       0,20      0,30 0,00004130
         004   Shovel   vergister                       228959,66      581682,05       2,00       0,20      0,30 0,00002940
         a7    Huurketel     58                         229051, 929    58142¢6,28      4,00       1,00      1,10 0,00012000
         08    Huurketel     58
                                                        229054,7°9     581421,29       4,00       1,00      1:10 0,00012000
         086   CV  instalatie      (2x)                 229110,00      581386,05       4,00       1,00      1,10 0,00008000
         002   GOR  shovel    2                         228781, 25     581287,80       2,00       0,20      0,30 0,00004130
         003   Loskraan    schepen                      228838, 64     581376, 69      2,00       0,20      0,30 0,00002880
         007   Transport     kipper                     228833, 20     581351, 97      4,00       1,00      1,10 0,00002390
         oos   Trekker   veger                          228989, 58     581302,79       4,00       1,00      1.10 0,00001520
         009   Bobcat                                   228812, 20     581367, 44      4,00       1,00      1,10 0,00002550
         010   Overslagkraan       Betacal              228838,73      580%00,52       4,00       1,00      1:10 0,00001240
         011   Shovel   terrein                         229082, 869    581297,11       4,00       1,00      1,10 0,00002700
         012   Shovel   kalkoven                        228917,13      581370,81       4,00       1,00      1,10 0,00002700
         013   Shovel   menger                          228844, 26     580883,18       4,00       1,00      1:10 0,00002880
         014   Shovel   pulp                            228939, 84     581547, 48      4,00       1.00      1,10 0,00003210
         015   Trekker   schoonmaak                     228919,65      581109, 84      4,00       1,00      1,10 0,00003430
         1z    pulpdroger     west                      228958, 26     581365,25      45,00       2,30      3,00 0,00094000
         005   Dozertrekker      1                      228965,01      581737,37       2,00       1,00      1,10 0,00002070
         006   Dozertrekker      2                      228961, 27     581620, 95      2,00       1,00      1,10 0,00002390
         016   Kraan  grondberging       N1             228539,61      580618,13       2,00       0,20      a,30 0,00002780
         018   Kraan  grondberging       Zl             229218,75      572981,67       2,00       0,20      0,30 0,00002780
         017   Kraan  grondberging       N2             228555,27      580572,57       2,00       0,20      0,30 0,00002770
         019   Kraan  grondberging       Z2             229237,26      579%66,04       2,00       0,20      a,30 0,00002780
         020   Kraan  grondberging       Z3             229131,81      579865, 74      2,00       0,20      0,30 0,00002780
         13    Fakkel   installatie      biogas 1       229103,58      581643, 84      6,00       1,00      1,10 0,00400600
         14    Fakkel   installatie      biogas 2       229104, 22     581773,70       6,00       1,00      1,10 0,00400600
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                                     29-11-2022 11:43:40
                                                                                                                            FQ 1108-17-RA-004 2.2
                                                                                                                                       0000000020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>24075739
         Model   Luchtkwaliteit
                 CBCV  -
                          Revisie
                                   17-RA-004
                                   2021
                                                                                                              PEUZ
         Groep   (hoofdgroep)
                 Lijst van Schoorstenen,     voor rekenmethode   Luchtkwaliteit -
                                                                                  STACKS
         Naam   Emis  PMI10   Emis  PMZ.5      Flux  Gas  temp     Warmte    $NOZ  Geb.bron  Bedr.  uren
         10    0,00001000     0,00000000     13,400      310,0      0,460    5,00         Ja    4800,00
         09    0,00010000     0,00000000     37,400      320,0      1,810    5,00         Ja    4800,00
         01    0,00000000     0,00000000     25,400      423,0      4,837    5,00         Ja    4800, 00
         05    0,00000000     0,00000000      2,500      303,0      0,060    5,00         Ja    3600,00
         0z    0,00000000     0,00000000     12,700      423,0      2,419    5,00         Ja    4800, 00
         03    0,00000000     0,00000000     12,700      423,0      2,419    5,00         Ja    4800, 00
         5 |   0,00001300     0,00000000      5,000      303,060    0,120    5,00         Ja    8760,00
         04    0,00000000     0,00000000      0,900      423,0      0,170    5,00         Ja    4800,00
         001   0,00000200     0,00000000      0,100      Z285,0     0,000    5,00        Nee    3600,00
         004   0,00000100     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee    8760,00
         a7    0,00000000     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee    4800, 00
         08    0,00000000     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee    4800, 00
         086   0,00000000     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee    8760,00
         002   0,00000200     0,00000000      0,100      285,40     0,000    5,00        Nee    3600,00
         003   0,00000100     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee     400,00
         007   0,00000100     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee     600,00
         oos   0,00000080     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee     250,00
         009   0,00000030     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee     400,00
         010   0,00000140     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee    3600,00
         011   0,00000100     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee    1200,00
         012   0,00000100     0,00000000      0,100      285,40     0,000    5,00        Nee    1200,00
         013   0,00000100     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee     900,00
         014   0,00000100     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee    3600,00
         015   0,00000200     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee     900,00
         1z    0,00172000     0,00000000     89,300      414,0     15,897    5,00         Ja    2160,00
         005   0,00000083     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee     600,00
         006   0,00000111     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee     600,00
         016   0,00000140     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee     800,00
         018   0,00000140     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee     800,00
         017   0,00000140     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee     250,00
         019   0,00000140     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee    1200,00
         020   0,00000140     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee    1200,00
         13    0,00000000     0,00000000      0,100      285,40     0,000    5,00        Nee       52,00
         14    0,00000000     0,00000000      0,100      285,0      0,000    5,00        Nee       52,00
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                                   29-11-2022 11:43:40
                                                                                                                       FQ 1108-17-RA-004 2.3
                                                                                                                                  0000000021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>24075739
         Model:    Luchtkwaliteit
                   CBCV  -
                           Revisie
                                    17-RA-004
                                    2021
                                                                                                          PEUZ
         Groep:     (hoofdgroep)
                   Lijst wan Wegen,   voor rekenmethode Luchtkwaliteit  -
                                                                          STACKS
         Naam   Omschr.                                           Lengte         Type Wegtype   V Breedte  Hweg
         M01    Personenwagens   suikerfabriek                   1148,78   Verdeling  Normaal  20    7,00  0,00
         MO05a  Vrachtwagens grondberging   deel a               1444,33   Verdeling  Normaal  20    7,00  0,00
         M05c   Vrachtwagens grondberging deel   c               3763,3%9  Verdeling  Normaal  20    7,00  0,00
         MO05b  Vrachtwagens grondberging deel   b               2477,15   Verdeling  Normaal  20    7,00  0,00
         M02    Vrachtwagens Suikerfabriek                       3437,92   Verdeling  Normaal  20    7,00  0,00
         M03    Vrachtwagens vergister                           1000,68   Verdeling  Normaal  20    7,00  0,00
         M04    Vrachtwagens sleufsilo's                         1157,33   Verdeling  Normaal  20    7,00  0,00
         M05    Vrachtwagens grondberging   hoofdroute           1496,07   Verdeling  MNormaal 20    7,00  0,00
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                               29-11-2022 11:43:40
                                                                                                                   FQ 1108-17-RA-004 2.4
                                                                                                                              0000000022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>24075739
         Model:    Luchtkwaliteit
                   CBCV  -
                           Revisie
                                    17-RA-004
                                    2021
                                                                                                              PEUZ
         Groep:     (hoofdgroep)
                   Lijst van Wegen,   voor  rekenmethode Luchtkwaliteit -
                                                                           STACKS
         Naam   Totaal  aantal   %Int(D)   3%Int(A) 3Int(N)  SLV(D)  SLV(A)   SLV(N) %zZV(D) S3ZV(A)  S3ZV(N)
         MO1            200,00      5,00       5,00    2,50  100,00  100,00   100,00
                                                                                          So      ~        i
         MO5a                                                                        100,00
                         12,00      8,33         ie      es
                                                                 Cl       w=      --              =e       wr
         MO5c            12,00      8,33
                                                 =               =o       mm      -—
                                                                                     100,00       me       ee
         MO5b            12,00      8,33
                                                 a       a       =S       ==      --
                                                                                     100,00
                                                                                                  os       oe
         M02           1334,00      4,57       4,37    3,47
                                                                 Sc       SE      --
                                                                                     100,00  100,00   100,00
         MO3            270,00      5,24       3,52    2,87      sm
                                                                          =       =       m=      =        =
         M04             84,00      8,33
                                                 —       =       =e       —       --
                                                                                     100,00
                                                                                                  =        ==
         MO5             70,00      8,33
                                                 =       Cl      La       SC      --
                                                                                     100,00
                                                                                                  hi
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                                  29-11-2022 11:43:40
                                                                                                                      FQ 1108-17-RA-004 2.5
                                                                                                                                 0000000023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>24075739
         Model:    Luchtkwaliteit
                   CBCV  -
                            Rewvisie
                                       17-RA-004
                                       2021
                                                                                                   PEUZ
         Groep:     (hoofdgroep)
                   Lijst wan Toetspunten,      voor   rekenmethode Luchtkwaliteit -
                                                                                    STACKS
         Naam   Omschr.                                   X               Y
         SU05   Reoderwolderdijk    4            228597, 63      581142,10
         SU01   Zuiderweg 30                     229448, 25      581493, 69
         SU02   Noorderstraat    1               229403,18       581412, 65
         S5U03  Noorderstraat    33              229230, 88      581351.,11
         SU04   Hoendiep   233                   229158, 45      581551,10
         SUO6   Roderwelderdijk     46-48        228613, 44      580911, 32
         SU07   HN Werkmanstraat      47         229193, 44      580599,27
         SU08   Julianastraat    2                       55
                                                 229097,         581058, 95
         SU09   Julianastraat    151                     85
                                                 229116,         581187, 30
         SU10   Noorderstraat    39-41           229235,21       581297,89
         SUll1  Kerkstraat   38                  229359,13       581719,73
         S8Ul2  Kerkstraat   80C   80D           229340,23       581940, 86
         SU13              205
                Hoendiep                         229440,83       581646, 64
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                        29-11-2022 11:43:40
                                                                                                            FQ 1108-17-RA-004 2.6
                                                                                                                       0000000024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>24075739
        Luchtkwaliteit 17-RA-004
        29 nov
                                                                                                                  pPEUZ
                 2022, 11:41
                                                                                                       . Gebouwen
                           }
                                                                                                         Toetspunten                          a
                                                                                                         Wegen       =
                                                                                                                                          ==essees
                                                                                                   :
                                                                                             mk          Schoorstenen                         *
                                                                                               |
                                                                                               PED   Lf
                                                                                               LIM          i
                                                                                                                      schaal = 1: 12847
                                                                                                                                             i
                                                                                                                                                 1
       582000
                                                                                                                                                 I
                                                                                                                                                "1
                                                                                                                                                   Taf]
                                                                                                                                                     Ll
                                                                                                                                                i
              5
               I             Zonnepark
                           Vierverlaten
                                                                                                                                  elfiawed
                   *,                                             |
                   hy
                                                           \
                            bo                             1
                                         i
                        Vierverlaten “see...
                                Tr             ——— P=
       581000
              Lo                            —%%
                                                                                                                                       Ruskenveensep
                                                    A7               |
                                            ~Roderwoidergiji        .
              po
       580000
            228000                                                                        22
        STACKS, [CBCV Luchtkwaliteit 17-RA-004] Geomilieu V20221 Licentiehouder: Peutz bv
                     -
                                               ,
                                                                                                                                   FQ 1108-17-RA-004 2.7
                                                                                                                                              0000000025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>24075739
        Luchtkwaliteit 17-RA-004
        29                 11:41
                                                                                                                         pPEUZ
            nov  2022,
                                                                                                                Gebouwen                               |
                                                                                                                Toetspunten                                  a
                                                                                                                Wegen              0                   eeeeeee-
                                                                                                                Schoorstenen                                 *
                                                                                                                         Om                       100  m
                                                                                                                             schaal =
                                                                                                                                        1: 4375
       582000
                                                                                                                               Su12
                                                                                                                                                     Oud Hoogkerk
                                                                                                                                      ITY
                                                                                                                                      1BRI SH
                                                                                                                                                            Boejersing
       581600
       581200
                                                                                               Industrielstraat
                                                                      015                                                                      Industriestraat
                                      228800                                                        229200
        STACKS, [CBCV -
                        Luchtkwaliteit 17-RA-004] ,
                                                    Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv
                                                                                                                                              FQ 1108-17-RA-004 2.8
                                                                                                                                                             0000000026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>24075739
      Bijlage3 Rekenresultaten
                               FQ 1108-17-RA-004 3.1
                                          0000000027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>24075739
         Rapport:
         Model:
                                         Resultatentabel
                                         Luchtkwaliteit   17-RA-004
                                                                                                                   PEUZ
         Resultaten   voor  model:       Luchtkwaliteit   17-RA-004
         Stof:                           N02  -
                                                 Stikstofdioxide
         Referentiejaar:                 2022
         Naam   Omschrijving                  NOZ2 Concentratie  [pg/m*] NO2 Achtergrond [ug/m?®] NO2 Bronbijdrage [pg/m?]
         SUQ1   Zuiderweg   30                                      13.7                     10,2                      3,5
         S002   MNoorderstraat   1                                  14,4                     10,2                      4,2
         5003   Noorderstraat    33                                 17,2                     10,2                      £0
         SUQ04  Hoendiep 233                                        19,6                     10,2                      9,4
         SUQ5   Roderwolderdijk     4                               11.1                      8,2                      1.8
         S5U06  Roderwolderdijk     46-48                           12,8                     11,6                      1.3
         5007   HN Werkmanstraat      47                            10,9                     10,0                      0,9
         SU08   Julianastraat    2                                  12,3                     10,2                      2.1
         3U0%   Julianastraat    151                                13.7                     10,2                      3,5
         5010   Noorderstraat    39-41                              15,2                     16,2                      5,0
         S5Ul1  Kerkstraat   38                                     13,5                     10,2                      3,3
         SUl2   EKerkstraat  80C   80D                              14,8                     10,2                      4,6
         SU13   Hoendiep   205                                      13.1                     10,2                      3,0
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                                      29-11-2022 11:44:18
                                                                                                                           FQ 1108-17-RA-004 3.2
                                                                                                                                      0000000028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>24075739
         Rapport:                   Resultatentabel
         Model:                     Luchtkwaliteit  17-RA-004
         Resultaten   voor model:   Luchtkwaliteit  17-RA-004
         Stof:                      NOZ2 -
                                           Stikstofdioxide
         Referentiejaar:            2022
         Naam   NO2 #  Overschrijdingen  uur limiet [-]
         su0l                                          0
         sU02                                          0
         S003                                          0
         5004                                          1
         SuUQ5                                         0
         5006                                          0
         3007                                          0
         5U08                                          0
         5U09                                          0
         5010                                          0
         5U11                                          0
         sul2                                          0
         8013                                          0
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv           29-11-2022 11:44:18
                                                                               FQ 1108-17-RA-004 3.3
                                                                                          0000000029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>24075739
         Rapport:
         Model:
                                         Resultatentabel
                                         Luchtkwaliteit    17-RA-004
                                                                                                                   PEUZ
         Resultaten   voor  model:       Luchtkwaliteit    17-RA-004
         Stof:                           BPM10  -
                                                  Fijnstof
         Zeezoutcorrectie:               Nee
         Referentiejaar:                 2022
         Naam   Omschrijving                   PM10 Concentratie   [pg/m®] PM10 Achtergrond [pg/m?] PM10 Bronbijdrage [ug/m?]
         SUQ1   Zuiderweg   30                                        18,1                     17,8                       Q,2
         5002   Noorderstraat    1                                    18,1                     17:8                       0,2
         5003   Noorderstraat    33                                   18,1                     17,8                       0,3
         S5U04  Hoendiep   233                                        18,3                     17.8                       0,5
         SU05   Roderwolderdijk     4                                 16,8                     16,6                       1]
         S5U06  Roderwolderdijk     46-48                             14,6                     14,5                       2,1
         5007   HN Werkmanstraat      47                              14,9                     14,8                       0,0
         5008   Julianastraat    2                                    17,9                     17,8                       0,1
         SU09   Julianastraat    151                                  18,0                     17,8                       0,2
         5010   Noorderstraat    39-41                                18,0                     17,8                       0,2
         S5U11  EKerkstraat  38                                       18,0                     17,8                       0,2
         SUl2   Kerkstraat   80C   80D                                18,1                     17,8                       0,3
         SUl3   Hoendiep   205                                        18,0                     17,8                       a,2
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv                                                      29-11-2022 11:44:43
                                                                                                                              FQ 1108-17-RA-004
                                                                                                                                             3.4
                                                                                                                                        0000000030
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>24075739
         Rapport:                  Resultatentabel
         Model:                    Luchtkwaliteit   17-RA-004
         Resultaten  voor model:   Luchtkwaliteit   17-RA-004
         8tof:                     FM10 -
                                           Fijnstof
         Zeezoutcorrectie:         Nee
         Referentiejaar:           2022
         Naam   PM10 # Overschrijdingen 24  uur limiet  [-]
         sSu01l                                            6
         su02                                              6
         su03                                              6
         3004                                              6
         5005                                              6
         5006                                              6
         5007                                              6
         SU08                                              4]
         500%                                              6
                                                           6
         s5Ul0
         5011                                              4]
         5U12                                              6
         SUl3                                              8
         Geomilieu V2022.1 Licentiehouder: Peutz bv           29-11-2022 11:44:43
                                                                               FQ 1108-17-RA-004 3.5
                                                                                          0000000031
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>