<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075750
                                                          PrUZ
         Cosun Beet         Company Vierverlaten
         Toetsing opslag verpakte gevaarlijke stoffen          PGS 15
         Rapportnummer FQ 1108-40-RA-002 d.d. 24 november 2022
                                                                      0000000805
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075750
                                                                                PEUZ
         Cosun Beet                  Company Vierverlaten
         Toetsing opslag verpakte gevaarlijke stoffen                                                   PGS 15
         opdrachtgever              Cosun Beet         Company       Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-40-RA-002
         datum                      24 november 2022
         referentie                                         FQ 1108-40-RA-002
         verantwoordelijke          ing.
         opsteller                  ing.
                                    +31    85        512e
                                            5.1.2e        @peutz.nl
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,     | EXE @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR   2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven    -
                                                           disseldorf —-
                                                                         dortmund -
                                                                                    berlijn —
                                                                                              nirnberg -
                                                                                                         leuven -
                                                                                                                  parijs
                                                                                                                         —
                                                                                                                           lyon
                                                                                                                                0000000806
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075750
                Inhoudsopgave
                Inleiding
                Beschrijving opslagvoorzieningen
                Toetsing  aan PGS15
             =  Brandveiligheidskasten
         ww     Vatenopslag
            WN  Opslagvoorzieningen  1 t/m 4
         ww     Gasflessenopslag
         Ww moh Werkvoorraad
                Resumé
                                                 0000000807
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075750
                                                                                  PEUZ
            1
              Inleiding
              In opdracht     van  Cosun Beet   Company is       in voorliggend rapport het resultaat van de toetsing
              van   de  opslag   van  verpakte gevaarlijke stoffen aan de PGS 15 beschreven. Het onderzoek is
              verricht in   het kader van een revisievergunningaanvraag voor de inrichting van Cosun Beet
              Company Vierverlaten (hierna             te    noemen:      CBC-V). De inrichting     is  gelegen   aan  de
              Fabriekslaan 12 te Vierverlaten. In         figuur   1.1 is de  ligging van de  inrichting  in de omgeving
              gegeven.
         f1.1 Situering Cosun Beet Company Vierverlaten in de omgeving
              Onderdeel     van   de aanvraag    voor    de revisievergunning is de      algemene beschrijving van de
              inrichting (zie rapport FQ 1108-23-RA)            waarin    een  uitgebreide beschrijving van de diverse
              processen binnen de       inrichting  van    CBC-V is opgenomen. De       aangevraagde activiteiten zoals
              omschreven in rapport FQ 1108-23-RA               vormen     de basis voor  de voorliggende toetsing aan
              de PGS 15. Dit document         geldt als     aangewezen document in het kader           van  het toepassen
              van   de Beste beschikbare Technieken (BBT). Ten behoeve              van voorliggende toetsing heeft    op
              23 november 2021        een locatiebezoek       plaatsgevonden.
                                                                                                                          0000000808
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075750
                                                                                               PEUZ
            >»
               Beschrijving opslagvoorzieningen
               Binnen de         inrichting van  CBC-V vindt op meerdere                    plaatsen opslag            van     gevaarlijke         stoffen
               plaats. Hierbij       kan onderscheid     gemaakt        worden tussen              van verpakte gevaarlijke                   stoffen     en
               opslag van gevaarlijke          stoffen in bulk. Dit            rapport voorziet in de toetsing van de                                 eerst
               genoemde categorie            aan   de PGS 15. In tabel 2.1                    is   een overzicht opgenomen                         van    de
               opslagvoorzieningen.
         t2.1  Overzicht    aanwezige opslagvoorzieningen
               Locatie                                 Soort opslagvoorziening                         Aanwezig stoffen
               Magazijn en bietenlab                   7 brandveiligheidskasten  in magazijn en  1      Diverse smeermiddelen      en onderhoudsmiddelen
                                                       brandveiligheidskast in bietenlab.              voor   installaties. Diverse stoffen ten behoeve van
                                                                                                        onderhoud, o.a. verf.
               Buitenopslag                            Vatenopslag                                      Olién  en vetten, ontvlambare stoffen,   zuren en
                                                                                                        logen.
               Opslagruimte 1                          Brandbare stoffen kluis                         Aceton
                                                                                                       Glycerol
                                                                                                        Iso-propanol
                                                                                                        Peutroleum
               Opslagruimte  2                         Chemie Kluis 2                                  Zoutzuur
               Opslagruimte  3                         Chemie Kluis 3                                   Formaline
                                                                                                        Lithsolvent
               Opslagruimte 4                          Chemie Kluis 4                                  Aluminiumsulfaat
                                                                                                        Chloorbleekloog
                                                                                                        Loodacetaat
                                                                                                        Natronloog
               Gasflessenopslag                        Uitpandige opslagvoorziening                     Brandbare gassen, inerte stoffen, oxiderende
                                                                                                       stoffen
               Lege emballage            van    verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in dezelfde
               opslagvoorziening         als de  gevulde emballage van de desbetreffende stof. Op de foto's van de
               vatenopslag, zie figuur 3.2, is ook lege emballage zichtbaar. Bij opslagvoorzieningen 1 t/m 4
               is de lege emballage over het algemeen geplaatst op het rooster op circa 1 m hoogte boven
               maaiveld, zie figuur 3.3 t/m 3.6. Hetzelfde geldt voor de gasflessenopslag en
               brandveiligheidskasten.
               Binnen de        inrichting  van  CBCV worden          gevaarlijke         afvalstoffen     opgeslagen              in  een     container
               van een       erkend verwerker.    Opslag van gevaarlijke afvalstoffen in emballage vindt in de regel
               niet plaats. Mochten er bij bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden gevaarlijke afvalstoffen
               vrijkomen die in emballage worden opgeslagen worden die direct, of zo spoedig als
               mogelijk, afgevoerd al dan niet door de uitvoerende onderhoudspartij.
                                                                                                                                                             0000000809
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075750
                                                                                                   PEUZ
              In  figuur   2.1    is de      ligging      van    de PGS 15            opslag (nummer 36)                 en           de      ligging                  van     de
              gasflessenopslag (tussen nummer                     19   en    26) weergegeven middels blauwe cirkels. Tevens is
              de locatie   van de brandveiligheidskast                   in de centrale          werkplaats (hummer 18)                            weergegeven.
              In  figuur    2.2     is    een      schematisch          weergave           van      de     aanwezige opslagvoorzieningen
              opgenomen.
         f2.1 Ligging PGS 15 opslag binnen inrichting CBCV
                                       voor
                                                LP
                                            omschrijving
                                                         gebouwer]pr locaties ten noorden
                                                                               JIE. De
                                                                                          Hoerlfiep zie blad 3
                                                                                                                         Productielocatie
                                                                                                               2               Tterger                  Tartrals werhplaats
                                                                                                                     E]        Puploads                     Cheniepark
                                                                                                                      3    Wile   beebenband             Timnarwerkplaats
                                                                                                                      4    Biefenwassiraat               Brandweergarage
                                                                                                                      H   Schone   Bietenband               Weshplaats
                                                                                                                                              [723  |
                                                                                                                     ®
                                                                                                                             Tokesopalag      [2    |
                                                                                                                                                      Bedrijisrestaurant|
                                                                                                                    7]         Kalaven              |
                                                                                                                                                      Wegmp                ||
                                                                                                                     B                     .
                                                                                                                                              | "25 Conatructie werhplaals |
                                                                                                                                              [=   |
                                                                                                                     i]    Falksleenopalag    [7
                                                                                                                                                   1
                                                                                                                                                           Barhwerher|
                                                                                                                     i]
                                                                                                                                 pRErsen      2    1
                                                                                                                                                          Farkesrferren
                                                                                                                             Fulparogeri      [20
                                                                                                                                                            Teelutation
                                                                                                                                                   |
                                                                                                                     =
                                                                                                                               Welelhus                     Sukericots
                                                                                                                       3      Vaorfabrigh
                                                                                                                                                        Kantoor jaarbadri jf
                                                                                                                     a
                                                                                                                            Achigrfabrioh                      Tia
                                                                                                                     15
                                                                                                                                Diffuse                        Sled
                                                                                                                      I]      Var:                             Sie
                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                     7
                                                                                                                           Want sorgetou            |
                                                                                                                                                               Sin &
                                                                                                                                                   7 Portier /weegbruggen ||
                                                                                                                                                      Fisopsing
                                                                                                                                                     [|                      |
               Fo             [1]                          a
         f2.2 Schematisch weergave      van   de aanwezige opslagvoorzieningen
                                                                                       00
                                                                            mn
                                                                                                              7
                                                                                                                 brandveiligheidskasten
                                                                                                                                                          J
                                                                                                                   Vatenopslag
                                                                                                                                                                             —
                                                                                                                        UE
                                                   26
                                                 25
                                                                                                                                                                                  0000000810
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075750
                                                                              PEUZ
           ;
             Toetsing              aan       PGS15
         3.1 Brandveiligheidskasten
             In het    magazijn zijn      zeven  brandveiligheidskasten aanwezig'.       In figuur  3.1   zijn de drie
             brandveiligheidskasten          welke      naast      elkaar   zijn   opgesteld     weergegeven         en
             brandveiligheidskast vier.      Daarnaast is    er  één  brandveiligheidskast aanwezig    in  de  centrale
             werkplaats.
             Brandveiligheidskast 1 t/m 4
             In bijlage 1 van dit rapport is de toetsing van de brandveiligheidskasten opgenomen.                Uit de
             toetsing blijkt dat de brandveiligheidskasten voldoen aan de gestelde eisen.
           1 Ten  tijde van het locatiebezoek waren vier brandveiligheidskasten aanwezig.     De  overige drie   nieuwe
             brandveiligheidskasten zijn ondertussen bijgeplaatst.
                                                                                                                        0000000811
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075750
                                                                                       PEUZ
         3.2  Vatenopslag
              CBCV beschikt           over  vatenopslag       met 2   stellingen.      Deze  vatenopslag  is  gelegen        tussen
              opslagvoorziening           1 t/m 4    en   het magazijn.  In deze      uitpandige opslagvoorziening         worden
              diverse stoffen in       emballage (0.a. IBC, drum of vat) opgeslagen. Naast olién en vetten worden
              ook    gevaarlijke     stoffen  opgeslagen. In tabel 3.7 is een overzicht van de opgeslagen verpakte
              gevaarlijke stoffen        opgenomen.
         t3.1 Verpakte gevaarlijke stoffen vatenopslag
              Stof/productnaam               ADR-klasse of             Maximale opslaghoeveelheid            Opslagvorm(en)
                                               CMR-stof                         in  kg/liter
              Natriumhydroxide 33%                 8                               945  kg                      Vat, drum
              Chloorbleekloog 15%                  8                             2.644   kg                   Vat, drum, IBC
              Optisperse PPO 5092                  8                             1.000   kg                         IBC
              Lythsolvent CS                       8                             1.000   kg                         IBC
              Azijnzuur 80%                        8                             1.000   kg                         IBC
              Naast de         opslag   van    verpakte gevaarlijke       stoffen worden in deze        stellingen       ook niet
              gevaarlijke       stoffen  opgeslagen       zoals Nebol, diverse soorten antischuim      en   Kebo DS alsmede
              de   genoemde         olién  en vetten.
              De maximale          opslaghoeveelheid verpakte gevaarlijke              stoffen tezamen met de aanverwante
              stoffen in het      vatenpark bedraagt         meer  dan 10 ton.
                                                                                                                                    0000000812
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075750
         f3.2 Overzicht vatenopslag CBCV
              In bijlage   2 van  dit rapport is de    toetsing   van  de vatenopslag opgenomen.      Uit de toetsing
              blijkt  dat de gasflessenopslag      voldoet  aan  de  gestelde eisen behoudens:
              —
                 Eris geen branddetectie       aanwezig    in de vatenopslag.
              In de    vatenopslag    is geen branddetectie        aanwezig.  De  portier is ten alle tijde aanwezig
              binnen de     inrichting (vanuit de portiersloge is de vatenopslag direct zichtbaar) en middels
              elektronische hulpmiddelen (cameratoezicht) is continu toezicht op de vatenopslag vanuit
              de  portiersloge.   Vanuit de   portiesloge     kan in  geval van een  calamiteit worden   doorgemeld
              naar   de alarmcentrale    en er  is een  noodplan aanwezig.     Om  hittestraling op de erfgrens en/of
              eigen gebouwen         te  reduceren in    geval   van   een  calamiteit dienst voldoende koelwater
                                                                                                                      0000000813
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075750
                                                                              PEUZ
              beschikbaar      te   zijn.    Op     korte  afstand   van   de   vatenopslag,   te   weten     voor   het
              bedrijfsrestaurant, is     een   brandkraan    aanwezig  met voldoende   capaciteit.  Als alternatief kan
              er vanuit het Hoendipe          water komen middels een       aanjaagverband. Tot slot    is er een  extra
              aansluiting   op de    condenswaterleiding       in de  nabijheid aanwezig. Voor dit onderdeel wordt
              verzocht   gebruik te    maken     van  het gelijkwaardigheidsbeginsel.
         3.3  Opslagvoorzieningen                1  t/m 4
              CBCV beschikt       over    vier   inpandige opslagvoorzieningen voor de opslag van verpakte
              gevaarlijke    stoffen. Dit betreffen         opslagvoorziening 1 t/m 4. Op de deur van elke
              opslagvoorziening        is aangeven welke stoffen        er in de desbetreffende    opslagvoorziening
              worden     opgeslagen. De opslagvoorzieningen zijn alle explosieveilig uitgevoerd.                      De
              opslagcapaciteit per opslagvoorziening bedraagt < 2.500 kg.
              In figuur 3.3 t/m 3.6 is opslagvoorziening 1 t/m 4 weergegeven. Hierbij           is zowel de   voorzijde
              van  de opslagvoorziening als de indeling weergegeven.
         f3.3 Opslagvoorziening 1 inclusief indeling
                                                                                                                         0000000814
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075750
         f3.4 Opslagvoorziening 2 inclusief indeling
                                    in
                           |
                                                     0000000815
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075750
         f3.5 Opslagvoorziening 3 inclusief indeling
                                                     0000000816
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075750
         f3.6 Opslagvoorziening 4 inclusief indeling
              In bijlage  3 van  dit rapport is de toetsing    van  opslagvoorziening  1 t/m 4 opgenomen. Uit de
              toetsing blijkt  dat  opslagvoorziening      1 t/m 4 voldoet aan de gestelde  eisen.
         3.4  Gasflessenopslag
              De   gasflessenopslag betreft een uitpandige opslagvoorziening              en   is  gesitueerd nabij
              werkplaatsen (timmerwerkplaats, werkplaats en bankwerkerij), de              bietenwasstraat   en het
              chemiepark.    In tabel 3.2 is     een overzicht gegeven  van de gasflessen  die worden   opgeslagen
              en  de maximale     opslaghoeveelheden.
                                                                                                                    0000000817
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075750
                                                                                   PEUZ
         t3.2 Opslag gasflessen
              Stof/productnaam                        ADR-klasse of     Maximale opslaghoeveelheid        Opslagvorm(en)
                                                        CMR-stof                   in kg/liter
              Helium                                        2                         2001                    cilinder
              Zuurstof                                     5.1                        4501                    cilinder
              Argon                                         2                         5001                    cilinder
              Menggas   —
                          formeer                           2                         5501                    cilinder
              Waterstof                                     2                          501                    cilinder
              Acetyleen                                     2                         3001                    cilinder
              Stikstof                                      2                         2501                    cilinder
              In    figuur     3.7 is  een    overzicht gegeven     van de      opstelling     van de gasflessenopslag.  In
              figuur     3.8  zijn gedetailleerdere    foto's opgenomen    van    gasflessenopslag    1 t/m 4.
         f3.7 Overzicht opstellen   gasflessenopsilag
                                                                          (Flamed
                                                                                                                            0000000818
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24075750
         f3.8 Details gasflessenopslag 1 t/m 4
                                                i
                                                  GASFLESSENDPSLAG 1
                                               = A2000
              In  bijlage 4 van dit rapport is de toetsing van de gasflessenopslag   opgenomen. Uit de
              toetsing blijkt dat de gasflessenopslag voldoet aan de gestelde eisen.
                                                                                                       0000000819
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>24075750
                                                                               PEUZ
         3.5 Werkvoorraad
             Binnen de   inrichting van   CBCV   zijn op meerdere locaties binnen de           inrichting  werkvoorraden
             aanwezig.   Deze werkvoorraden        zijn o.a.  in het  fabrieksgebouw,      op de    waterzuivering   en  bij
             de  vergistingsinstallatie aanwezig.
             De    werkvoorraad beperkt zich           tot   de   voorraad     verpakte gevaarlijke stoffen en/of
             CMR-stoffen (conform     vs.  3.1.1. PGS   15) die ten behoeve      van de bedrijfsvoering/productie in
             een  productieruimte/werkruimte        of per   procesinstallatie   of afvulinstallatie is   opgesteld.
             Hierbij  wordt voldaan    aan    de  volgende gestelde       eisen conform voorschrift 3.1.3. PGS 15:
             de werkvoorraad moet strikt       noodzakelijk zijn;
                per   gevaarlijke stof is (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één aangebroken
                verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een dagvoorraad uit
                meer   dan één    verpakkingseenheid bestaat,           dan mag      er  een    dagvoorraad     staan  plus
                één  reserve  verpakkingseenheid;
                de werkvoorraad bevindt zich niet bevinden in             een   rijroute  van   vorkheftrucks of andere
                transportmiddelen;
                de werkvoorraad belemmert het vluchten niet;
                gevaarlijke   stoffen   en/of CMR-stoffen         die   als   werkvoorraad       in   een   productie-   of
                werkruimte     of   nabij     een    procesinstallatie      aanwezig      zijn,   worden     bewaard      in
                deugdelijke verpakking,      die bestand is tegen de desbetreffende           gevaarlijke stof;
                indien de werkvoorraad bestaat uit             een   hoeveelheid      van   meer    dan 50 | dan is de
                verpakking     geplaatst boven een lekbak of een                         gelijkwaardige       voorziening.
                Hiervan    wordt afgeweken indien (het desbetreffende                   deel    van) de vloer      van   de
                desbetreffende     productie/werkruimte         ten   minste vloeistofkerend          is. Voor  brandbare
                vloeistoffen   is echter    altijd   een   lekbak    of  een    andere     gelijkwaardige voorziening
                aanwezig    ondanks  een   vloeistofkerende vloer.
                                                                                                                             0000000820
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>24075750
                                                                                      PEUZ
                 + Resume
                   Brandveiligheidskasten
                   Binnen de    inrichting zijn acht brandveiligheidskasten aanwezig. In bijlage 1 van dit rapport is
                   de   toetsing van de brandveiligheidskasten opgenomen. Uit de toetsing blijkt dat de
                   brandveiligheidskasten       voldoen     aan  de  gestelde  eisen.
                   Vatenopslag
                   CBCV beschikt     over een    vatenopslag      voor  de opslag   van o.a. IBC's, vaten en    drum. In   bijlage
                   2 van  dit rapport is de    toetsing   van  de  vatenopslag opgenomen.         Uit de   toetsing blijkt  dat de
                   gasflessenopslag voldoet aan de gestelde eisen behoudens:
                   —
                      Eris geen branddetectie aanwezig in de vatenopslag.
                   In de   vatenopslag is geen branddetectie aanwezig. De portier is ten alle tijde aanwezig
                   binnen de inrichting (vanuit de portiersloge is de vatenopslag direct zichtbaar) en middels
                   elektronische hulpmiddelen (cameratoezicht) is continu toezicht op de vatenopslag vanuit
                   de  portiersloge.   Vanuit de    portiesloge kan in geval van een calamiteit worden doorgemeld
                   naar  de alarmcentrale      en er  is een noodplan aanwezig. Om hittestraling op de erfgrens en/of
                   eigen gebouwen         te  reduceren in      geval   van   een  calamiteit dienst voldoende koelwater
                   beschikbaar      te zijn.     Op korte afstand van de vatenopslag, te                      weten    voor    het
                   bedrijfsrestaurant, is een brandkraan aanwezig met voldoende capaciteit.                   Als alternatief kan
                   er vanuit het    Hoendipe     water komen middels een          aanjaagverband.      Tot slot is  er een extra
                   aansluiting   op de   condenswaterleiding         in de  nabijheid aanwezig.     Voor dit onderdeel wordt
                   verzocht gebruik te maken van het gelijkwaardigheidsbeginsel.
                   Opslagvoorzieningen
                   Binnen de     inrichting zijn     4   opslagvoorzieningen aanwezig          voor   de    opslag   van  diverse
                   verpakte gevaarlijke      stoffen. In  bijlage  3 van  dit rapport is de  toetsing   van  opslagvoorziening
                   1 t/m 4 opgenomen. Uit de            toetsing blijkt   dat  opslagvoorziening 1       t/m 4 voldoet     aan  de
                   gestelde   eisen.
                   Gasflessenopslag
                   Tot slot is  er een   uitpandige gasflessenopslag aanwezig.            In bijlage   4  van  dit rapport is de
                   toetsing   van  de  gasflessenopslag       opgenomen. Uit de      toetsing blijkt  dat de   gasflessenopslag
                   voldoet   aan  de  gestelde eisen.
                   Werkvoorraad
                   De werkvoorraad voldoet         aan   de  gestelde  eisen uit de PGS 15.
                                                                                                                      oetermeer,
       ERIKS
                   Dit rapport bevat     17  pagina's   en  4 bijlagen.
       (4EFIDACT
       108-4RA7
       FQ
                                                                                                                                   0000000821
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>24075750
         Bijlage
         Toetsing
                 1
         brandveiligheidskasten
                                PEUZ
                                     0000000822
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>24075750
                 Richtlijn: PGS 15 Opslag
                                      -
                                                van verpakie gevaarlijke stoffen
                 Versie: PGS 15:2016 versie 1.0
                 Bedrijf: CBC-V magazijn brandveiligheidskasten
                 Project: FQ 1108
                 Datum: 17-02-2022
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                 TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                   Toetsing voorschriften                          Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                       Toelichting   en  eventuele   opmerking bij      voorschrift                                   Van toepassing?     Ao][o [072] #4 Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                        EET   IT]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                      niveau
                                                                                                                                                                                                                                                   mogelijk?
      3. Algemene   voorschriften
      3.1 Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen
      3.1.1      Verpakie gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen moeten worden opgeslagen in een|Voor het toepassingsgebied van PGS 15, zie tabel 1.1.                                                 ja                  ja
                 daarvoor bestemde opslagvoorziening. De noodzakelijke werkvoorraad is              In hoofdstuk 4 zijn de voorschriften opgenomen voor opslagvoorzieningen met meer dan
                 hiervan uitgezonderd.                                                              10 000 kg aan gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen en voor opslagvoorzieningen met
                 De volgende ADR-klassen mogen niet in deze opslagvoorziening aanwezig              meer dan 1000 kg aan zeer giftige stoffen (ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep | of ADR-
                 zijn, maar moeten separaat worden opgeslagen:                                      klasse 8 verpakkingsgroep | met aanvullend etiket modelnr. 6.1). Voor spuitbussen
                 -
                   ADR-klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen);                                gelden de voorschriften zoals gesteld in hoofdstuk 7 ‘Opslag van spuitbussen en
                 -
                   ADR-klasse 5.2 (m.u.v. LQ-verpakkingen tot 1 000 kg die stoffen bevatten ~~ [gaspatronen’ van deze richtlijn. Voor het verbod om stoffen van ADR-klasse 6.2 op te
                 met UN nummer 3103 t.m. UN nummer 3110 (type C t.m. F zonder                       slaan wordt een uitzondering gemaakt voor ziekenhuisafval en diagnostische monsters
                 temperatuurbeheersing));                                                           (UN 3291 en UN 3373). Hoofdstuk 9 behandelt de opslag van stoffen uit ADR-klasse
                 -
                   ADR-klasse 6.2 (infectueuze stoffen) met uitzondering van UN 3291 en UN          (5.2.
                 3373;                                                                              Een opslagvoorziening kan zowel inpandig als uitpandig zijn gesitueerd en zowel
                 -
                   ADR-klasse   7 (radioactieve stoffen) +N3-D10                                    honwkiindia   als nrefab ziin nitnevoerd
      3.1.2      Vs. 3.1.1 is niet van toepassing indien de in tabel 1.2  genoemde hoeveelheden|Afhankelijk van het karakter en de grootte van het bedrijf wordt bepaald of genoemde               nee
                 niet worden overschreden.                                                          ondergrenzen per inrichting, per gebouw, per afdeling of anderszins gelden. Het is
                                                                                                    denkbaar dat beperkte hoeveelheden (beneden de ondergrens) verpakte gevaarlijke
                                                                                                    stoffen en/of CMRstoffen verspreid over het bedrijf worden opgeslagen. Dit behoort in
                                                                                                    samenhang met het begrip werkvoorraad (vs. 3.1.3) te worden beoordeeld. Met vs. 3.1.3
                                                                                                    wordt beoogd dat niet te grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-
                                                                                                    stoffen in werkruimtes worden neergezet en zo een verkapte opslag ontstaat.
                                                                                                    Indien een bedrijf naast de noodzakelijke werkvoorraden op meerdere locaties in het
                                                                                                    bedrijf hoeveelheden verpakie gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beneden de
                                                                                                    onderarenzen    oo  dd   ETC      CIE  TLIT) (1c
                                                                                                                                                       -
                                                                                                                                                           Ce WOTCIET] DEOONCICEIC]
      3.1.3      Onder   een werkvoorraad   verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen als      De werkvoorraad moet     zodanig zijn dat de productie nor            doorgang kan vinden. Het |ja                 ja
                 genoemd in vs. 3.1.1 wordt verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen      is echter niet de bedoeling dat meerdere niet-geopende eenheden onnodig dagenlang of
                 en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een          zelfs wekenlang in een werkruimte of dergelijke verblijven. Dan is er sprake van ‘verkapte
                 productieruimte/werkruimte of per procesinstallatie of afvulinstallatie is         opslag’. Deze eenheden behoren dan te worden bewaard in een opslagruimte. Waar
                 opgesteld.                                                                         exact de grens ligt,
                    de werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn;                                  is moeilijk aan te geven. Het is aan het bedrijf om aannemelijk te maken dat de verpakie
                    per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één             gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen binnen een redelijke tijd daadwerkelijk zullen
                 aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een         worden gebruikt in het productieproces.
                 dagvoorraad uit meerdan één verpakkingseenheid bestaat, dan mag er een             De werkvoorraad hoeft niet aan het eind van iedere dag te worden overgebracht naar een
                 dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid;                             opslagruimte (en vice versa aan het begin van een werkdag): de risico’s van transport
                    de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of     zijn groter dan van de stationaire werkvoorraad. Bij batchgewijze productie en bij
                 andere transportmiddelen;                                                          volcontinubedrijven moet per situatie worden beoordeeld wat vereist is voor een goede
                    de werkvoorraad mag het viuchten niet belemmeren;                               procesvoering.
                    gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie- Onder een verpakkingseenheid wordt verstaan bijvoorbeeld een blik, een doos, een vat
                 of werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden          maar ook een pallet waar deze stoffen op staan opgeslagen.
                 bewaard in deugdelijke verpakking, die bestand is tegen de desbetreffende          Een lekbak is bij een hoeveelheid van meer dan 50 liter gevaarlijke stoffen vereist om het
                 gevaarlijke stof;                                                                  verdampingsoppervlak te verkleinen in het geval van een lekkage.
                    indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan 50 | dan        Een laskar met gasflessen kan ook als werkvoorraad worden beschouwd.
                 moet de verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige
                 voorziening. Hiervan kan worden afgeweken als (het desbetreffende deel van)
                 de vioer van de desbetreffende productie/werkruimte ten minste
                 vioeistofkerend is. Voor brandbare vloeistoffen is echter altijd een lekbak of een
                 andere gelijkwaardige voorziening vereist."
      PGS 15, controle  aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                     Pagina 1 van 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                              0000000823
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                      TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                        Toetsing voorschriften                                                                   Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     Voorschrift                                                                         Toelichting    en  eventuele   opmerking bij    voorschrift                                        Van toepassing?     |Voldoet? Onderbouwing                                               Gelijk-        Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                                      (EE     Te]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                    niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 [ele [2111] 44
      3.1.4      Het is  mogelijk om   in de opslagvoorziening genoemd onder vs. 3.1.1 ook           Aanverwante stoffen      en koopmansgoederen      die gezamenlijk  met  gevaarlijke stoffen en/of| nee
                 aanverwante stoffen of    koopmansgoederen op te slaan, indien voldaan wordt        [CMR stoffen worden opgeslagen, worden als gevaarlijke stoffen behandeld.
                 aan  de  volgende voorwaarden:                                                      Voorschriften voor o.a. productopvang, onverenigbare combinaties, e.d. zijn ook voor
                    de totale hoeveelheid   opslag is niet meer dan 10 ton;                          deze stoffen   van  toepassing.
                    er worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen geclassificeerd als                Voorbeeld:    een  opslag met 8   ton gevaarlijke stoffen en 5 ton aan koopmansgoederen of
                 verpakkingsgroep |;                                                                 aanverwante stoffen, valt niet onder de     reikwijdte van dit hoofdstuk. Omdat de totale
                    elektrische componenten en apparaten moeten spanningsvrij worden                 hoeveelheid    opslag binnen een    opslagvoorziening groter is dan 10 ton, behoort gebruik
                 opgeslagen;                                                                         te worden    gemaakt van de methodiek      van  hoofdstuk 4.
                    de voorschriften uit deze richtlijn gelden voor alle in de opslagvoorziening
                 aanwezige stoffen. Daar waar in de voorschriften ‘verpakte gevaarlijke stoffen
                 en/of CMR-stoffen’ staat vermeld, moet dit gelezen worden als ‘opgeslagen
                 stoffen’.
      3.1.5      Lege, ongereinigde verpakkingen      moeten worden    opgeslagen overeenkomstig     |Dit voorschrift sluit aan op de omgang met lege, ongereinigde verpakkingen in het ADR. |ja                            ja
                 de                                                                                  Een    verpakking is leeg wanneer de inhoud is verwijderd met de gebruikelijke technieken,
                 voorschriften  van  dit hoofdstuk (met uitzondering  van  paragraaf 3.4.2  en 3.6), [bijv. gieten, pompen, zuigen, schudden, schrapen, of een combinatie van deze
                 tenzij                                                                              technieken. De lege, ongereinigde verpakkingen moeten op dezelfde wijze zijn gesloten
                 geschikte maatregelen zijn    genomen    om  mogelijke gevaren uit te sluiten.      en van alle etiketten en opschriften zijn voorzien als in gevulde toestand. Wanneer dit
                 Hierbij                                                                             het geval is dan zijn (volgens het
                 moeten alle voor de stof relevante gevaren conform het ADR worden                   ADR) de meeste gevaren uitgesloten.
                 opageheven.
      3.3 Brandveiligheidsopslagkasten Wabo, Arbo
      3.3.1      Een brandveiligheidsopslagkast, waarvan het eerste gebruik heeft                    NEN-EN-14470-1 kent vier        categorieén van brandwerendheid, te weten 15 min, 30 min, |ja                          ja        Voorschrift is van toepassing op PGS 15 kasten binnen HSC.
                 plaatsgevonden na 1 januari 2006, moet aan NEN-EN-14470-1 voldoen. Een              [60 min   en 90 min.   Afhankelijk van de toepassing van een brandveiligheidsopslagkast
                 brandveiligheidsopslagkast waarvan het eerste gebruik dateert van voor die          moet gekozen worden voor een bepaalde veiligheidsklasse (30, 60 of 90). In bijlage F is
                 datum moet ten minste voldoen aan NEN 2678. Bij het gebruik van de                  ingegaan op de verschillende eisen die bij de desbetreffende veiligheidsklassen behoren.
                 brandveiligheidsopslagkasten moet tevens worden voldaan aan de eisen van            [Voor de opslag van verpakie gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die onder PGS 15
                 bijlage F. Brandveiligheidskasten met een opslagcapaciteit groter dan 250 kg        |vallen is het type met 15 min brandwerendheid niet geschikt.
                 of ter plaatse gebouwde kasten moeten als een reguliere opslagvoorziening
                 conform Hoofdstuk 3 van deze PGS worden beschouwd.
      3.3.2      Binnen de inrichting moet een productcertificaat aanwezig      zijn voor de         Zowel    voor de gebruiker als voor de toezichthoudende instanties moet duidelijk zichtbaar (ja                        ja
                 brandveiligheidsopslagkast (waarvan het eerste gebruik heeft plaatsgevonden         |zijn aan welke brandveiligheidsnorm en prestatie de kast voldoet      .
                 na 1 januari 2006), waaruit blijkt dat deze voldoet aan de NEN-EN-14470-1.            |Overeenkomstig NEN-EN-14470-1 moet op de voorkant (buitenkant) van de kast op een
                                                                                                     goed zichtbare plaats de volgende informatie zijn aangebracht:
                                                                                                     a) deuren sluiten (wanneer kast niet wordt gebruik);
                                                                                                     b) verbodssymbool "Vuur, open vilam, roken verboden' overeenkomstig bijlage D, tenzij
                                                                                                     de gehele inrichting direct bij toegang al is voorzien van dit symbool;
                                                                                                     c¢) waarschuwingssymbool 'Brandgevaarlijke stoffen’ overeenkomstig bijlage D;
                                                                                                     d) de van toepassing zijnde norm;
                                                                                                     e) de brandwerendheidsprestatie van de kast, aangegeven in type 30, 60 of 90.
                                                                                                     Tevens moet in of op de kast de volgende informatie zijn aangebracht:
                                                                                                     f) naam of merk van de producent;
                                                                                                     g) typenummer en jaar van productie;
                                                                                                     h) maximale toegelaten emballage:;
                                                                                                     i\ maximale helastina     van het leahord
      3.3.3      Op een verdieping mogen per brandcompartiment maximaal twee                         Dit voorschrift betekent dat als er bijv. vier brandcompartimenten zijn gerealiseerd, het          |ja                 ja        Alleen PGS15    kasten op begane grond
                 brandveiligheidsopslagkasten worden opgesteld. Hierbij wordt een kelder wel [toegestaan is om acht brandveiligheidsopslagkasten te gebruiken. In vs. 3.3.3 is de
                 als een verdieping beschouwd en de begane grond van een gebouw niet. Dit            |(beperkie) faalkans meegenomen dat er een calamiteit ontstaat terwijl de deur(en) van
                 voorschrift is niet van toepassing indien uitsluitend gevaarlijke stoffen van ADR{een brandveiligheidsopslagkast op dat moment open staat.
                 klasse 8, verpakkingsgroep Il of lll, zonder bijkomend gevaar en/of ADR-klasse
                 9 worden opageslagen.
      3.34       Een brandveiligheidsopslagkast mag niet in      een viuchtroute  zijn gelegen  en   Bovengenoemde vluchtroute is geen viuchtroute zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit.               (ja                 ja
                 mag het viuchten niet belemmeren                                                    Bedoeld is hier om de belemmeringen door opslagvoorzieningen zoals bouwkundige
                                                                                                     kasten e.d. in de viuchtroute te voorkomen.
      3.4.4 Hygiéne, 'good housekeeping’
      3.4.12     De werkgever stelt regels en procedures vast     voor het omgaan met verpakte
                 gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, reiniging van de werkplek en
                 persoonlijke hygiéne waaraan de medewerkers zich moeten houden. De
                 werkgever ziet toe op de naleving van deze procedures en regels. De
                 werkgever richt voorzieningen in en verstrekt middelen (werkkleding) aan
                 werknemers voor een optimale hygiéne op plaatsen waar gevaarlijke stoffen
                 en/of CMR-stoffen aanwezig zijn. Indien op de arbeidsplaats gevaarlijke stoffen
                 en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en
                 ordelijkheid in acht genomen en er is sprake van ‘good housekeeping’. Werk-
                 en opslagruimten worden zo schoon mogelijk gehouden. In werk- en
                 opslagruimten wordt niet gerookt, gegeten of gedronken en geen voedsel
                 hewaard
      PGS 15, controle  aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pagina 2 van 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0000000824
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                  Toetsing    voorschriften                            Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     Voorschrift                                                                           Toelichting     en  eventuele   opmerking bij  voorschrift                                 ATETB Cello EES 1 To Js Voldoet? 01s [21g o To 10111
                                                                                                                                                                                                                                                    oT Gelijk-        Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                            (EE     Te]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                          niveau
                                                                                                                                                                                                                                                       [ele [2111] 44
      3.9 Onbedoeld   vrijkomende dampen van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen
      3.91       Indien onbedoeld    dampen vrij kunnen komen in een opslagvoorziening,                Dit voorschrift geldt voor bouwkundige opslagvoorzieningen en losse                        ja                      ja
                 moeten doeltreffende maatregelen worden genomen                                       brandveiligheidsopslagkasten. Bij normaal gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen en
                                                                                                       CMR-stoffen kunnen onbedoeld dampen vrijkomen, die gezondheidsschade of een
                                                                                                       explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken. Dit behoort te worden voorkomen. Het is aan
                                                                                                       de eigenaar van de opslagvoorziening om na te gaan of er schadelijke dampen kunnen
                                                                                                       vrijkomen en welke maatregelen zullen moeten worden genomen. De zorg voor
                                                                                                       gezondheid van de werknemers en het voorkomen van een explosieve omgeving is
                                                                                                       geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft
                                                                                                       aan   dat risicobronnen zullen moeten worden
                                                                                                       onderzocht en, indien     noodzakelijk, maatregelen zullen moeten worden genomen
                                                                                                       (RI&E). Een voorbeeld      van een doeltreffende maatregel is het ventileren van de
                                                                                                       opslagvoorziening. De milieurelevantie van de vrijkomende dampen is zeer beperkt. In
                                                                                                       de meeste situaties bestaat naar verwachting geen noodzaak om maatregelen te nemen
                                                                                                       an   arnnd  van  het Activiteitenhealiiit
      3.11 Verpakking en etikettering
      3.11.1     De verpakking van de     in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen       |Over het   algemeen bevinden gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een                 ja                      ja
                 en/of CMR-stoffen moet      zodanig zijn dat:                                         opslagvoorziening zich in de zogenoemde UN-gekeurde verpakking. Daarnaast kunnen
                 -
                   niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen;                    ze zijn verpakt in omverpakkingen conform het regime van de zogenoemde gelimiteerde
                 -
                   het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen en/of CMR-            hoeveelheden (limited quantities / LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (excepted quantities
                 stoffen kan worden aangetast, danwel een reactie met ze kan aangaan danwel            |/ EQ). In deze verpakkingen is een geringe hoeveelheid gevaarlijke stof aanwezig, zodat
                 een verbinding kan vormen;                                                            een beperkter risico ontstaat indien deze hoeveelheden vrijkomen. De LQ- en EQ-
                 -
                   de verpakking tegen normale behandeling bestand is.                                 regelingen beschrijven de wijze waarop deze hoeveelheden moeten worden behandeld
                                                                                                       en welke vrijstellingen daarvoor gelden. De regelingen zijn van toepassing op land-, zee-
                                                                                                       en luchtvervoer (secties 3.4 en 3.5 van het ADR behandelen de wijze waarop deze
                                                                                                       hoeveelheden moeten worden behandeld en welke vrijstellingen daarvoor gelden).
      3.11.2     Op  de etiketten  van de in  een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen [Conform de wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen UN-regelgeving, respectievelijk het           ja                      ja
                 en/of CMR-stoffen moeten de gevaarsaspecten         duidelijk tot uiting komen.       ADR (paragraaf 5.2) behoort elk collo (buitenverpakking) voor het vervoer te zijn voorzien
                                                                                                       van gevarenetiket(ten) en een UN-stofnummer met de letters 'UN'.
                                                                                                       Verpakkingen met gelimiteerde (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (E) behoeven geen
                                                                                                       gevarenetiket van de gevarenklasse. Indien er sprake is van samengestelde
                                                                                                       verpakkingen met gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen (LQ), dan behoort de
                                                                                                       verpakking te zijn voorzien van de kenmerking voor het vervoer van gelimiteerde
                                                                                                       hoeveelheden. Verpakkingen met vrijgestelde hoeveelheden (E) zijn voorzien van een
                                                                                                       label E met daarin vermeld het nummer van het eerste of enige gevaaretiket van de
                                                                                                       gevarenklasse. In bijlage A kunt u de specificaties van ‘LQ’ en ‘E’ nalezen.
                                                                                                       Tevens behoren gebruiksverpakkingen te zijn voorzien van gevaaraanduidingen op grond
                                                                                                       van CLP-verordening EG 1272/2008 of, indien het voor intern gebruik is, zijn voorzien
                                                                                                       van werkpleketiketten conform de Arbeidsomstandighedenwet. Dit geldt uiteraard niet
                                                                                                       voor   afualstnffen  Zia nok hiilace 0
      3.11.3     De  verpakking   van in de buitenlucht  opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of                                                                                                     nee
                 CMRstoffen moet bestand zijn tegen alle mogelijke weersinvioeden.
      3.13.2     Aan de buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en),              Bij alle opslagvoorzieningen behoort het verbodsbord 'vuur, open viam en roken             ja                      ja
                 moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden                     verboden' te    zijn aangebracht. In plaats van bovengenoemde symbolen mogen ook de
                 geplaatst, die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-            ‘grote etiketten' (zoals nader omschreven in paragraaf 5.3.1 van het ADR) worden
                 stoffen aanduiden. De desbetreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht                  geplaatst.Uitsluitend de gevaarsaanduiding ‘LQ’ is niet toereikend.
                 conform het ADR of de Europese CLP-verordening over de indeling,                      Indien in een open opslagvoorziening verschillende stoffen in vakken, clusters, of secties
                 etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels, EG 1272/2008            (zijn opgeslagen, volstaat het om per vak, cluster of sectie het gevarensymbool aan te
                 (Classification, Labelling and Packaging: CLP).                                       brengen.
                                                                                                       De Europese CLP-verordening behoort ter implementatie van GHS binnen de lidstaten.
                                                                                                       In bijlage D zijn voorbeelden weergegeven van de gevaarsymbolen die voor de
                                                                                                       veiligheidssianalerina    aebruikt moeten worden
      3.133      Voor stoffen  waarvoor   REACH dit   verplicht, heeft de  inrichting de  bijgeleverde [Een VIB is o.a. niet verplicht voor afvalstoffen en voor de volgende mengsels in          ja                      ja
                 veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar. De VIB's       moeten voldoen aan      |afgewerkte vorm die voor de eindgebruiker zijn bestemd: geneesmiddelen voor menselijk
                 bijlagell van EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH).                                   en diergeneeskundig gebruik, cosmetische producten, mengsels in levensmiddelen of
                                                                                                       veevoeder.
                                                                                                       Dit is  precies omschreven in artikel 2 lid 6 van REACH. Veiligheidsinformatiebladen (ook
                                                                                                       wel   genoemd ‘material safety data sheets’, MSDS) mogen ook digitaal in de inrichting
                                                                                                       beschikbaar    ziin.
      PGS 15, controle  aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                         Pagina 3 van 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0000000825
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                           TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                             Toetsing     voorschriften                                Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer      Voorschrift                                                                    Toelichting    en  eventuele    opmerking bij   voorschrift                                 AET RCo ToTo EET oo Ie  Vo 1 (0 fo =) 01s [21g o To 10111
                                                                                                                                                                                                                                                    oT Gelijk-        Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                            EET]
      schrift                                                                                                                                                                                                                                          niveau
                                                                                                                                                                                                                                                       [ele [2111] 44
      3.19.2 Nooddouche en       oogspoelvoorziening
      3.19.3       Indien stoffen behorende tot verpakkingsgroep | worden opgeslagen, meer dan De richtwaarde voor de capaciteit van een nooddouche is 60 I/min. Indien uit de RI&E          ja                      ja
                  2500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen of    blijkt dat een nooddouche niet noodzakelijk is, kan van dit voorschrift worden afgeweken.
                  indien in de opslagvoorziening vorkheftrucks worden gebruikt, moeten in of     Een oogspoelvoorziening kan worden gerealiseerd door een op de waterleiding
                  nabij een betreedbare opslagvoorziening een nooddouche en een                  aangesloten oogdouche. Voor de normen over nooddouches en ocogspoelvoorziening zie
                  oogspoelvoorziening aanwezig zijn die te allen tijde goed bereikbaar zijn. Een verder NEN-EN 15154.
                  nooddouche moet zijn aangesloten op het waterleidingnet en voldoende
                  capaciteit hebben. Een oogspoelvoorziening moet:
                  -
                    voldoende snel bereikbaar zijn in geval van een ongeval;
                    eenvoudig bedienbaar zijn;
                  -
                    Zo zijn uitgevoerd dat zonodig beide ogen voldoende lang gespoeld kunnen
                  -
                  worden;
                  -
                    zo zijn uitgevoerd dat indien de ogen worden gespoeld, deze wel snel worden
                  gereinigd, maar niet worden beschadigd.
      3.19.3  Persoonlijke beschermingsmiddelen
      3.19.4       Indien in een opslagvoorziening gevaar voor de veiligheid of de gezondheid    Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn        mede bedoeld    om personen te beschermen bij ja                      ja
                  van een werknemer aanwezig is of kan ontstaan, moeten voor werknemers          onvoorziene voorvallen     en  incidenten met  verpakkingen. De op de verpakking vermelde
                  persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal beschikbaar zijn.        houdbaarheidsdatum mag niet overschreden worden. Persoonlijke
                   Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden onderhouden,                  beschermingsmiddelen behoren te allen tijde voor een ieder duidelijk zichtbaar,
                  gerepareerd en schoon zijn voor gebruik.                                       gemakkelijk bereikbaar en voor direct gebruik gereed te zijn. In het kader van de RI&E
                                                                                                 maakt de werkgever een beoordeling van de uitrusting die hij ter beschikking wil stellen.
                                                                                                 Deze beoordeling omvat:
                                                                                                 a. een   inventarisatie en  evaluatie van de gevaren die niet met andere middelen kunnen
                                                                                                 worden vermeden;
                                                                                                 b.  een  omschrijving   van  de kenmerken die de    persoonlijke beschermingsmiddelen
                                                                                                 moeten bezitten om de gevaren te kunnen         ondervangen, rekening houdend met
                                                                                                 eventuele gevaarsbronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen
                                                                                                 vormen;
                                                                                                 c. een   inventarisatie en  evaluatie van de kenmerken    van  de persoonlijke
                                                                                                 beschermingsmiddelen        die beschikbaar  zijn, vergeleken  met de onder  b) bedoelde
                                                                                                 kenmerken
      PGS 15, controle   aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                       Pagina 4 van 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0000000826
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>24075750
         Bijlage 2
         Toetsing vatenopslag
                              PrUZ
                                   0000000827
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>24075750
                   Richtlijn: PGS 15    -
                                           Opslag  van verpakte gevaarlijke stoffen
                   Versie: PGS 15:2016 versie 1.0
                   CBCYV   Vatenopslag
                   Project: FQ 1108
                   Datum: 17-02-2022
       INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                               TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                  Toetsing voorschriften                    Beoordeling gelijkwaardigheid
       Nummer      |Voorschrift                                                                        Toelichting    en   eventuele   opmerking bij   voorschrift                                EDR  GIES    To     Voldoet? Onderbouwing eC          Toelichting
       voor-                                                                                                                                                                                                                                EET
       schrift                                                                                                                                                                                                                              ICEL
                                                                                                                                                                                                                                            mogelijk?
                                                          -stoffen moeten worden opgeslagen in een     Voor het    toepassingsgebied van PGS 15, zie tabel 1.1.
                   daarvoor bestemde      opslagvoorziening. De noodzakelijke werkvoorraad is          In hoofdstuk 4    zijn de voorschriften opgenomen voor opslagvoorzieningen met meer dan
                   hiervan uitgezonderd.                                                               10 000 kg aan gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen en voor opslagvoorzieningen met
                   De volgende ADR-klassen mogen niet in deze opslagvoorziening aanwezig               meer dan 1000 kg aan zeer giftige stoffen (ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep | of ADR-
                   zijn, maar moeten separaat worden opgeslagen:                                       klasse 8 verpakkingsgroep | met aanvullend etiket modelnr. 6.1). Voor spuitbussen
                   -
                     ADR-klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen);                                 gelden de voorschriften zoals gesteld in hoofdstuk 7 ‘Opslag van spuitbussen en
                   -
                     ADR-klasse 5.2 (m.u.v. LQ-verpakkingen tot 1 000 kg die stoffen bevatten          gaspatronen’ van deze richtlijn. Voor het verbod om stoffen van ADR-klasse 6.2 op te
                   met UN nummer 3103 t.m. UN nummer 3110 (type C t.m. F zonder                        slaan wordt een uitzondering gemaakt voor ziekenhuisafval en diagnostische monsters
                   temperatuurbeheersing));                                                            (UN 3291 en UN 3373). Hoofdstuk 9 behandelt de opslag van stoffen uit ADR-klasse
                   -
                     ADR-klasse 6.2   (infectueuze stoffen)  met  uitzondering van  UN 3291   en  UN   (5.2.
                   3373;                                                                               Een    opslagvoorziening kan zowel inpandig als uitpandig zijn gesitueerd    en  zowel
                     ADR-klasse   7 (radioactieve stoffen) +D3:D10                                     bouwkundia     als prefab ziin uitaevoerd
                   -
       3.1.2       Vs. 3.1.1 is niet van toepassing indien de in tabel 1.2   genoemde   hoeveelheden|Afhankelijk van het karakter en de grootte       van het bedrijf wordt bepaald of genoemde   nee
                   niet worden overschreden.                                                           ondergrenzen      per inrichting, per gebouw, per afdeling of anderszins gelden. Het is
                                                                                                       denkbaar dat beperkte hoeveelheden (beneden de ondergrens) verpakie gevaarlijke
                                                                                                       stoffen en/of CMRstoffen verspreid over het bedrijf worden opgeslagen. Dit behoort in
                                                                                                       samenhang met het begrip werkvoorraad (vs. 3.1.3) te worden beoordeeld. Met vs. 3.1.3
                                                                                                       wordt beoogd dat niet te grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-
                                                                                                       stoffen in werkruimtes worden neergezet en zo een verkapte opslag ontstaat.
                                                                                                       Indien een bedrijf naast de noodzakelijke werkvoorraden op meerdere locaties in het
                                                                                                       bedrijf hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beneden de
                                                                                                                                                                      |
                                                                                                       onderare       [1 QDS]
                                                                                                                                         [1 CIC [l      le   =
                                                                                                                                                               VY)         10]
       3.13        Onder   een werkvoorraad    verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen als      De werkvoorraad moet        zodanig zijn dat de productie normaal doorgang kan vinden. Het |nee
                   genoemd in vs. 3.1.1 wordt verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen       [is echter niet de bedoeling dat meerdere niet-geopende eenheden onnodig dagenlang of
                   en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een           zelfs wekenlang in een werkruimte of dergelijke verblijven. Dan is er sprake van ‘verkapte
                   productieruimte/werkruimte of per procesinstallatie of afvulinstallatie is          opslag’. Deze eenheden behoren dan te worden bewaard in een opslagruimte. Waar
                   opgesteld.                                                                          exact de grens ligt,
                   C de werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn;                                    is moeilijk aan te geven. Het is aan het bedrijf om aannemelijk te maken dat de verpakte
                      per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste éen              gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen binnen een redelijke tijd daadwerkelijk zullen
                   aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een (worden gebruikt in het productieproces.
                   dagvoorraad uit meerdan één verpakkingseenheid bestaat, dan mag er een              De werkvoorraad hoeft niet aan het eind van iedere dag te worden overgebracht naar een
                   dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid;                              opslagruimte (en vice versa aan het begin van een werkdag): de risico’s van transport
                   _ de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of |zijn groter dan van de stationaire werkvoorraad. Bij batchgewijze productie en bij
                   andere transportmiddelen;                                                           volcontinubedrijven moet per situatie worden beoordeeld wat vereist is voor een goede
                   _ de werkvoorraad mag het vluchten niet belemmeren;                                 procesvoering.
                   _ gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie- |Onder een verpakkingseenheid wordt verstaan bijvoorbeeld een blik, een doos, een vat
                   of werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden           maar ook een pallet waar deze stoffen op staan opgeslagen.
                   bewaard in deugdelijke verpakking, die bestand is tegen de desbetreffende           Een lekbak is bij een hoeveelheid van meer dan 50 liter gevaarlijke stoffen vereist om het
                   gevaarlijke stof;                                                                   verdampingsopperviak te verkleinen in het geval van een lekkage.
                   Cl indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan 50 | dan         |Een laskar met gasflessen kan ook als werkvoorraad worden beschouwd.
                   moet de verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige
                   voorziening. Hiervan kan worden afgeweken als (het desbetreffende deel van)
                   de vioer van de desbetreffende productie/werkruimte ten minste
                   vioeistofkerend is. Voor brandbare vloeistoffen is echter altijd een lekbak of een
                   andere gelijkwaardige voorziening vereist."
       3.1.5       Lege, ongereinigde verpakkingen      moeten worden    opgeslagen overeenkomstig     [Dit voorschrift sluit aan op de omgang met lege, ongereinigde verpakkingen in het ADR. (ja                    ja
                   de                                                                                  Een    verpakking is leeg wanneer de inhoud is verwijderd met de gebruikelijke technieken,
                   voorschriften  van dit hoofdstuk  (met uitzondering  van  paragraaf 3.4.2 en  3.6), |bijv. gieten, pompen, zuigen, schudden, schrapen, of een combinatie van deze
                   tenzij                                                                              technieken. De lege, ongereinigde verpakkingen moeten op dezelfde wijze zijn gesloten
                   geschikie maatregelen zijn genomen      om   mogelijke gevaren uit te sluiten.      en van alle etiketten en opschriften zijn voorzien als in gevulde toestand. Wanneer dit
                   Hierbij                                                                             het geval is dan zijn (volgens het
                                                                                                       ADR) de meeste gevaren uitgesloten.
      3.2    Bouw!
      Le         a
         3.2.1
       3.2.2 Voorschriften voor    opslagvoorzieningen
       PGS 15, controle   aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                            Pagina 1 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                        0000000828
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>24075750
        INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                   TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                       Toetsing voorschriften                                                                          Beoordeling gelijkwaardigheid
        Nummer          |Voorschrift                                                                         Toelichting    en eventuele  opmerking bij voorschrift                                    Van toepassing?     |Voldoet? Onderbouwing                                                      eC          Toelichting
        voor-                                                                                                                                                                                                                                                                                          VEEL  [Tv
        schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                        niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       mogelijk?
        3.2.2           De WBDBO tussen           een opslagvoorziening en een andere ruimte moet ten                                                                                                  ja                  nee       De wand tussen het     magazijn  en  de vatenopslag heeft geen
                        minste 60 min      bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen,                                                                                                                                WBDBO      van 60 minuten.
                        leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen
                        aan   de vereiste WBDBO.
        3.2.3           Voor   een   uitpandige opslag geldt   dat de WBDBO      van  60 min ook behaald kan |Het doel  van de beide voorschriften is het voorkomen van branduitbreiding, zowel vanuit |ja
                                                                                                                                                                                                                           nee       De wand tussen het     magazijn  en  de vatenopslag heeft geen
                        worden met afstand:                                                                  de  opgeslagen stoffen naar brandbare objecten in de omgeving als omgekeerd vanuit de                                   WBDBO      van 60 minuten. De wand      van opslagvoorzieningen 1
                        -
                          indien de afstand van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander [omgeving (ook open buitenruimten) naar de opgeslagen stoffen. Uitgangspunt is dat de                                        t/m 4 kent wel  een  WBDBO     van  60 minuten. De afstand tot
                        bouwwerk dat tot de inrichting behoort, of andere brandbare objecten, minder |opslag gezien moet worden als een brandwerende doos om de opgeslagen gevaarlijke                                               andere bouwwerken is     meer  dan 10 meter. De afstand tot
                        dan 5 m bedraagt, moet de brandwerendheid van de wanden, het dak en de               |stoffen en of CMRstoffen. Dit kan bereikt worden als het opslaggebouw op zich de                                       brandbare   objecten (auto's) bedraagt   meer  dan 10 meter.
                        draagconstructie van de opslagvoorziening ten minste 60 min bedragen.                vereiste brandwerendheid bezit (weerstand tegen brandDoorslag, het WBD-deel van de
                        Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze                 WBDBO).
                        constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste brandwerendheid;                 Indien dit gebouw niet, of deels niet, de vereiste brandwerendheid bezit kan de
                        -
                          indien de afstand van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander |afstandseis uitkomst bieden (weerstand tegen brandOverslag, het WBO-deel van de
                        bouwwerk dat tot de inrichting behoort, of andere brandbare objecten, ten            WBDBO). Dan moet er wél een voldoende brede strook op eigen terrein worden
                        minste 5 m bedraagt, moet de brandwerendheid van de wanden, het dak en               |aangehouden tussen enerzijds het opslaggebouw en anderzijds de erfgens en brandbare
                        de draagconstructie van de opslagvoorziening ten minste 30 min bedragen.             gebouwen op het eigen terrein die vrij is van brandbare materialen, de breedte van die
                        Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze                 strook hangt af van de brandwerendheid van het opslaggebouw.
                        constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste brandwerendheid;                 Een variant is een opslag van stoffen tegen de gevel van een gebouw, mits deze gevel
                        -
                          indien de afstand van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander |een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten, over de gehele hoogte boven de
                        bouwwerk dat tot de inrichting behoort, of andere brandbare objecten, ten            opgeslagen stoffen en ten minste 2 meter aan weerszijden van de opgeslagen stoffen.
                        minste 10 m bedraagt is ten aanzien van de brandwerendheid van de wanden, |Daarbij moet gevaar van aanstraling van de opgeslagen stoffen naar de omgeving en
                        het dak en de draagconstructie geen eis van toepassing.                              vice versa evenzeer worden voorkomen door hetzij bouwkundige voorzieningen, hetzij
                        Binnen deze afstanden vinden geen opslag van brandbare stoffen dan wel               afstand, hetzij een
                        brandgevaarlijke activiteiten (m.u.v. laad- en losactiviteiten ten behoeve van de [combinatie van beide. Indien aan de zijkanten niet aan de afstandseisen kan worden
                        opslagvoorziening) plaats die een brand kunnen veroorzaken of waarlangs een (voldaan, en/of aan de bovenkant niet aan een brandwerendheid van 60 minuten, kan
                        brand zich kan voortplanten naar de opslagvoorziening.                               gekozen worden voor zijmuren resp. een dak van voldoende afmetingen hetgeen inhoudt
                                                                                                             dat deze moeten uitsteken vo6r de opgeslagen stoffen. Deze constructie, ook wel
                                                                                                             bushokje genoemd, heeft dan minimaal één open zijde waarvoor de genoemde
                                                                                                             afstandseis onverkort geldt waarbinnen zich geen stralingsbronnen (of brandbare
        3.2.5           Op een verdieping van een gebouw mag maximaal 500 kg of 500 | verpakie                                                                                                         nee
                        gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen. Hierbij wordt een
                        kelder wel als    een   verdieping beschouwd    en de  begane grond   van een gebouw
                        niet.
        3.2.6           Indien meerdere       opslagvoorzieningen   naast elkaar  zijn gelegen, mogen        Dit betreft bijvoorbeeld escalatie t.g.v. een uitstromende vloeistof.                     ja                  ja        Vatenopslag is voorzien van opvangvoorziening van vloeistoffen
                        incidenten zich niet     van  de ene naar  de andere  opslagvoorziening kunnen                                                                                                                               bij calamiteiten. Vloeistoffen uit opslagvoorzieningen 1 t/m 4
                        verplaatsen.                                                                                                                                                                                                 kunnen niet in vatenopslag terecht komen.
        3.2.7           Het dak   van een opslagvoorziening moet geconstrueerd zijn van niet-                Dit voorschrift is opgenomen om te voorkomen dat een dak gemakkelijk in brand raakt       |ja                 ja
                        brandgevaarlijk materiaal, bepaald conform NEN 6063.                                 (door viiegvuur) als gevolg van een brand in de omgeving.
        3.2.8           De vloer van een opslagvoorziening, een eventueel noodzakelijke afdekking            Dit voorschrift voorkomt dat er brandbare materialen in de constructie, wanden en dak     |ja                 ja
                        van de (hoofd)draagconstructie, alsmede de afdekking aan de binnenzijde van |van de opslag worden gebruikt.
                        de opslagvoorziening van wanden en dak (voor zover aanwezig) moeten zijn
                        vervaardigd van materiaal, beoordeeld over ten minste de eerste 10 mm van
                        die afdekking, dat voldoet aan Euroklasse A1 (onbrandbaar) conform NEN-EN
                        13501-1. Hieraan gelijkwaardig is een constructie die als geheel voldoet aan
                        ten minste de Euroklasse A2. Verven en coatings behoeven niet te worden
                        meegenomen.
        3.2.9           Voor de brandwerendheid moeten de           volgende criteria van NEN 6069 worden                                                                                              ja                  ja
                        aangehouden:
                        -
                          ‘R’ voor draagconstructies zowel onder, boven als ten behoeve van de opslag
                        zelf;
                        -
                          ‘REI voor    dragende wanden      en vioeren;
                        -
                          ‘RE’ voor daken
                        -
                          ‘EI’ voor   niet-dragende wanden;
                        -
                          ‘EI1’ voor deuren.
        3.2.10          Een deur in een constructie met een        bepaalde brandwerendheid moet             Een   smeltzekering biedt afdoende waarborg om uitbreiding van brand te voorkomen         nee
                        zelfsluitend   zijn uitgevoerd.  Een  dergelijke deur mag uitsluitend in geopende    |maar  zal niet reageren op rook. Andere detectiesystemen reageren wel op rook en zijn
                        stand zijn vastgezet, indien deze in geval van brand automatisch sluit.              sneller.
        3.2.13          Een opslagvoorziening mag niet in een viuchtroute zijn gelegen en mag het            Bovengenoemde viuchtroute is geen viuchtroute zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit.      |ja                 ja
                        viuchten niet belemmeren.                                                            Bedoeld is hier om de belemmeringen door opslagvoorzieningen zoals bouwkundige
                                                                                                             kasten e.d. in de vluchtroute te voorkomen.
      |                                   Tata] J
      |.      A= 8 QR §
                                   .
                                         Zlening
         .4.1      Activiteiten in de   opslagvoorzieining
        3.4.1           In een  opslagvoorziening zijn werkzaamheden ten behoeve van monstername                                                                                                       ja                  ja
                        en ter bestrijding van een lekkage of calamiteit toegestaan.
                        Ompakwerkzaamheden mogen slechts plaatsvinden indien de primaire
                        verpakking niet wordt geopend.
        PGS 15, controle       aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                Pagina 2 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0000000829
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                 TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                   Toetsing voorschriften                    Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer      Voorschrift                                                                          Toelichting   en  eventuele   opmerking bij voorschrift                                     Van toepassing?     Voldoet? Onderbouwing el   C      Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                  VEEL
      schrift                                                                                                                                                                                                                                GEE
                                                                                                                                                                                                                                             mogelijk?
      3.4.2       Wikkelmachines        zijn toegestaan in een opslagvoorziening indien voldaan
                  wordt   aan  de volgende voorwaarden:
                  -
                    de handelingen moeten strikt noodzakelijk zijn voor het logistiek proces;
                  -
                    er moet minimaal 3,5 m afstand tot de opslag van gevaarlijke stoffen en/of
                  CMRstoffen in acht worden genomen;
                  -
                    de apparatuur moet        periodiek worden onderhouden, conform de voorwaarden
                  van  de leverancier;
                  -
                    de apparatuur moet voorzien          zijn van een noodstop (standaardeis vanuit de
                  wet- en   regelgeving     voor  machines);
                  -
                    de elektrische apparatuur moet voldoen          aan de desbetreffende NEN-normen
                  voor  installatie en onderhoud;
                  tui   ten bedriifstiid
                                 apt
                                                id                    i     hakeldzi
      3.4.3       Het  stapelen van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen moet                                                                                                                                ja
                  plaatsvinden conform de gebruiksaanwijzing van de verpakkingsleverancier,
                  waarbij rekening wordt gehouden met de sterkie van de verpakking.
      3.4.4        Pallets met verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die zijn gestapeld,                                                                                                                      ja
                  moeten van een deugdelijke constructie zijn. Voor iedere wijze van verpakking
                  moet afhankelijk van gewicht en sterkie van de verpakking een maximale
                  stapeling worden vastgesteld
      3.4.5       Breekbare enkelvoudige verpakkingen mogen niet worden gestapeld
      3.4.6       De bewegingen en verblijfduur van gemotoriseerde transportmiddelen in                                                                                                                                ja
                  opslagvoorzieningen moeten tot een minimum worden beperkt en moeten
                  uitsluitend ten dienste staan van ter plaatse noodzakelijke werkzaamheden.
      3.4.7       De verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een opslagvoorziening           Dit voorschrift dient ter controle van de integriteit van de verpakkingen, zodat ze aan het                     ja
                  moeten                                                                               ADR voldoen.
                  regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de
                  aanwezige
                  verpakkingen.
      3.4.2 Onve renigbare combinaties
      3.4.8       Verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke            Het doel  van  het gescheiden opslaan van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen is dat      ja                  ja
                  reacties kunnen aangaan, moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen.             voorkomen wordt dat     een groter (vervolg)effect ontstaat dan op grond van de
                  Het gaat dan om reacties waarbij sterke verhoging van temperatuur of druk            eigenschappen van een stof verwacht kan worden. In bijlage E is weergegeven hoe deze
                  optreedt of waarbij gassen kunnen ontstaan die giftiger of brandbaarder zijn         doelstelling kan worden gerealiseerd.
                  dan op grond van de eigenschappen van de gevaarlijkste stof van de                   Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) en vrijgestelde hoeveelheden (EQ) betreffen kleine
                  opgeslagen stoffen is te verwachten. Dit voorschrift is niet van toepassing voor     verpakkingen met een tweede (om)verpakking. Bij een lekkage komt er een kleine
                  stoffen die vallen onder het regime van gelimiteerde hoeveelheden (LQ) of            hoeveelheid vrij, die weinig vervolgschade kan aanrichten; een escalerende reactie met
                  vrijgestelde hoeveelheden (EQ) (resp. paragraaf 3.4 en 3.5 van het ADR).             een ander product is dan minder waarschijnlijk. De uitzondering voor gelimiteerde
                                                                                                       hoeveelheden en vrijgestelde hoeveelheden geldt alleen indien de stoffen in de
                                                                                                       transportvernakking ziin obaeslagen
      3.4.3 Incidenten met     gevaarlijke stoffen e/of CMR-stoffen
      3.4.9       Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in een                                                                                                                                 ja
                  opslagvoorziening zijn vrijgekomen, moeten zo snel mogelijk worden
                  opgeruimd. Daartoe moeten in of nabij de opslagvoorziening materialen
                  aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te
                  absorberen. De aard en hoeveelheid van deze materialen moeten zijn
                  afgestemd op de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen
                  en/of CMR-stoffen, en de grootte van de aanwezige verpakkingen. Indien een
                  verpakking lekt, moet deze lekkage onmiddellijk worden verholpen, bijv. door
                  lekkende vaten in overmaatse vaten te plaatsen. Bij lekkage moet ontwikkeling
                  en verspreiding van giftige of explosieve stoffen of stankstoffen tot een
                  minimum worden beperkt door doelmatige ventilatie, beperking van
                    ersorelain     cll (]    JOE    1  ET   Acie opname
                                                                          aoor d0sSorpliemaieridd
      3.4.10      Ten behoeve     van    de  veiligheid van de werknemers moet binnen de inrichting    De stoffen uit ADR-klasse 6.2 betreffen ziekenhuisafval     (UN 3291)  en diagnostische     ja                  ja
                  een instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of          monsters   (UN 3373).
                  een incident met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beschrijft. De
                  bedrijfsleiding moet deze instructie actueel houden en werknemers hierover
                  inlichten. Indien het gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.2 (uitsluitend
                  categorie UN 3291 en UN 3373) betreft, moet in het bijzonder aandacht
                  worden besteed       aan   het tiidig inschakelen  van ter zake deskundigen.
      3.4.11      Bij de toegang tot de inrichting of bij de portier moet een instructie zijn                                                                                                                          ja
                  aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit.
                   Deze instructie moet gegevens bevatten van instanties of personen met wie in
                  het geval   van een calamiteit contact moet worden opgenomen.
      3.4.4 Hygiéne, ‘good housekeeping’
      PGS 15,  co ntrole aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                             Pagina 3 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                         0000000830
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>24075750
       INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                       TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                          Toetsing voorschriften                                   Beoordeling gelijkwaardigheid
       Nummer    |Voorschrift                                                                              Toelichting    en   eventuele     opmerking bij voorschrift                                    Van  toepassing?     |Voldoet?  Onderbouwing             Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                        EET    [Tv
       schrift                                                                                                                                                                                                                                                     niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                   mogelijk?
      3.4.12     De werkgever stelt regels en procedures vast voor het omgaan met verpakte                                                                                                                ja                   ja
                 gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, reiniging van de werkplek en
                 persoonlijke hygiéne waaraan de medewerkers zich moeten houden. De
                 werkgever ziet toe op de naleving van deze procedures en regels. De
                 werkgever richt voorzieningen in en verstrekt middelen (werkkleding) aan
                 werknemers voor een optimale hygiéne op plaatsen waar gevaarlijke stoffen
                 en/of CMR-stoffen aanwezig zijn. Indien op de arbeidsplaats gevaarlijke stoffen
                 en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en
                 ordelijkheid in acht genomen en er is sprake van ‘good housekeeping’. Werk-
                 en opslagruimten worden zo schoon mogelijk gehouden. In werk- en
                 opslagruimten wordt niet gerookt, gegeten of gedronken en geen voedsel
                   =
                           L
                                                                                                                                                                                                                                         B
                          srmende     voorzieningen                                                                                                                                                                          |
                 Binnen    een opslagvoorziening moeten bodembeschermende voorzieningen en [Een verwaarloosbaar bodemrisico behoort te worden gerealiseerd door:                                          ja                   ja        Vioer is vioeistofkerend.
                 maatregelen zijn getroffen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico                 a. een vloeistofdichte vioer of verharding, voorzien van een verklaring vioeistofdichte
                 conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige                          voorziening op grond van AS 6700, met de daarbij behorende bedrijfsinterne inspecties,
                 activiteiten (NRB). In de vloer van een opslagvoorziening mogen zich geen                 of;
                 openingen bevinden die in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht|b. een kerende vioer en/of lekbak met de daarbij behorende maatregelen, indien gebruik
                 met de openbare riolering of met het opperviaktewater.                                   wordt gemaakt van de juiste en gesloten verpakking. Maatregelen bestaan uit algemene
                                                                                                           zorg en faciliteiten en personeel zoals gesteld in de NRB;
                                                                                                           In bepaalde doelgroepconvenanten kunnen specifieke afspraken zijn gemaakt over
                                                                                                          voorzieningen     en maatregelen
      3.5.2      Een vioeistofdichte vioer of    verharding   moet  zijn aangelegd of hersteld             In  geval van een    certificatie verstrekt de aannemer bij oplevering een Bewijs van Aanleg   |nee
                 overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, of moet als vloeistofdicht zijn                Onder Certificaat     (BAOC) op basis van BRL 2319, BRL 2362, BRL 2371 of BRL 2372.
                 beoordeeld na een inspectie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.                    In geval van een     inspectie verstrekt de deskundig inspecteur bij goedkeuring een
                                                                                                           inspectierapport op basis van AS 6700.
      3.53       Indien   een  vioer vioeistofkerend is uitgevoerd, moet de vloer periodiek visueel        |De procedure incidentenmanagement is gericht op ingrijpen bij incidenten bij alle             ja                   ja
                 worden     geinspecteerd en moet het opruimen van gelekte of gemorste stoffen            |vioeistofkerende vioeren en vloeistofdichte lekbakken binnen de inrichting. In de
                 zijn gewaarborgd. Hiertoe moet binnen de inrichting een procedure                         procedure moet aandacht zijn besteed aan instructies van het personeel, locatie van
                 incidentenmanagement aanwezig zijn                                                        absorptiematerialen, overzicht van uitgevoerde en uit te voeren periodieke visuele
      —
      3.7.1 Gebruik van stellingen
      3.7.1      Een   stelling moet bestand    zijn tegen de opgeslagen verpakte gevaarlijke              Verkeerd ontwerp, montage of gebruik van stellingen kan tot incidenten of calamiteiten         [ja                  ja
                 stoffen en/of CMR-stoffen     en  stabiel zijn. Een stelling mag niet zwaarder            met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen leiden.
                 worden belast dan waarvoor deze ontworpen is. De geschiktheid van een                     In de  praktijk zijn vooral de stellingen   voor de opslag van pallets, die worden bediend
                 stelling moet kunnen worden aangetoond.                                                   met heftrucks, het meest kritisch. De       volgende normen kunnen bij het ontwerp van
                                                                                                           palletstellingen   worden     gebruikt:
                                                                                                           Z NEN-EN 15512         Steel static storage systems Adjustable pallet racking systems
                                                                                                                                                                  -                                   -
                                                                                                           Principles  for structural design met daarbij behorend;
                                                                                                           Z NEN 5056 Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen Verstelbare-
                                                                                                           palletstellingsystemen Technische grondslagen voor het ontwerp Afwijkingen
                                                                                                                                       -                                              -
                                                                                                                                                                                                   van en
                                                                                                           aanvullingen    on NEN-EN 15512:2009
      3.7.2      Een   stelling moet zonodig tegen aanrijden zijn beveiligd. Vrijstaande,       afdoende | Indien in een magazijn geen bewegingen met           een heftruck plaatsvinden, zijn           ja                   ja
                 aanrijdbeschermers zijn dan vereist op hoeken van stellinggangen en                       beveiligingen niet nodig. In magazijnen waar wel bewegingen plaatsvinden, kan een
                                                                                                -
                 onderdoorgangen.                                                                          stelling nooit volledig tegen aanrijdingen worden beveiligd. Immers, men zal altijd pallets
                                                                                                           moeten kunnen afzetten en uitnemen. De kans op aanrijdingen zal klein zijn bij
                                                                                                          toepassing van een lay-out en stellingconfiguratie conform NEN-EN 15620 en met goed
                                                                                                                                                    kchauffeurs.
      3.73       Indien  tijdens het gebruik van een stelling een stellingonderdeel blijvend is           Ter illustratie worden twee passende maatregelen aangehaald:                                    ja                   ja
                 vervormd, moeten onmiddellijk passende maatregelen worden genomen.                        C indien een ligger is beschadigd, moet deze onmiddellijk vrij worden gemaakt van
                 Voordat de stelling opnieuw in gebruik wordt genomen, moeten beschadigde                  |opslag;
                 onderdelen worden vervangen of gerepareerd. Vervolgens moet de stelling (na |Z indien een staander of een staaf van het jukvakwerk is beschadigd, moeten de liggers
                 reparatie) worden beoordeeld conform vs. 3.7.4.                                           aan weerszijden van de staander onmiddellijk vrij van opslag worden gemaaki.
      3.7.4      De stellingconstructie moet ten minste jaarlijks visueel op doelmatigheid, juist                                                                                                         ja                   ja
                 gebruik en eventuele beschadigingen worden geinspecteerd. De resultaten
                 van de inspectie moeten worden geregistreerd en minimaal vijf jaar worden
                 bewaard
      3.75       De regels met     betrekking tot gescheiden opslag      in vs. 3.4.8 zijn eveneens van    (Met dit voorschrift wordt     beoogd dat ook  in verticale zin opslag van  onverenigbare      ja                   ja
                 toepassing op     de opslag in een stelling.                                              combinaties wordt voorkomen. Dus stoffen die met elkaar kunnen reageren, mogen niet
                                                                                                           boven elkaar in stellingen zijn geplaatst. Voor de opslag van corrosieve stoffen behoort
                                                                                                           aandacht te   zijn  voor  mogelijke aantasting   van  verpakkingen   van ondergelegen
                                                                                                           opgeslagen stoffen.
      3.7.2 Gebruik van losse     pallets
      3.7.6      Losse   (lege) brandbare pallets    moeten buiten de     opslagvoorziening worden         In een  opslagvoorziening volgens PGS 15 behoort brand zoveel mogelijk te worden               ja                   ja
                 opgeslagen.                                                                              voorkomen.      Droge houten pallets zijn makkelijk brandbaar en kunnen zorgen voor
                                                                                                           escalatie.
      PGS 15, controle  aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                   Pagina 4 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0000000831
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                           TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                             Toetsing voorschriften                     Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     Voorschrift                                                                       Toelichting    en eventuele    opmerking bij voorschrift                                  Van  toepassing?    |Voldoet? Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                             EET    [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                           niveau
                                                                                                                                                                                                                                        mogelijk?
      3.7.7      In afwijking van vs. 3.7.6 mag de opslag van losse pallets in een                 Ad b. Door    schoorsteenwerking in geval van brand wordt de opslag van losse pallets nog |nee
                 opslagvoorziening worden toegestaan onder de volgende voorwaarden:                risicovoller. Daarom is het   belangrijk dat deze pallets zo dicht mogelijk bij de vioer
                 a) alleen losse pallets die noodzakelijk zijn voor het logistieke proces mogen in (worden opgeslagen en de stapel niet te hoog wordt. Opslag mag eventueel onderin een
                 de opslagvoorziening worden geplaatst.                                            stelling, maar de onderste pallet behoort dan wel op, of viak boven de vloer te staan.
                 b) Daarbij geldt dat maximaal 24 standaard pallets of, indien dit meer is, 5%     |Ad c. 1,8 m hoogte is maximaal 12 gestapelde pallets. De 1,8 m hoogte is afgeleid uit
                 van de aanwezige palletplaatsen in de opslag, als losse pallets in de opslag      de eisen van de NFPA 30, vs. 13.3.7 waarin palletopslag genoemd wordt voor
                 mogen worden geplaatst; b) losse pallets moeten op maaiveldniveau worden          |gebouwen zonder brandbeveiligingsinstallatie.
                 opgeslagen;                                                                       Ad d. Het is belangrijk dat een brand bij de palletopslag niet snel overslaat naar de
                 c) de stapel pallets mag niet hoger zijn dan 1,8 m;                               opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets. Om deze reden worden de pallets in
                 d) pallets moeten in een apart vak worden opslagen van maximaal 48                een apart vak opgeslagen. De minimale afstand geldt niet tot een buitenmuur. De
                 standaard pallets, waarbij er boven de stapel pallets geen goederen of            afstand van 2,4 m is overgenomen van de eisen van de NFPA 30, voorschrift 13.3.7.1,
                 gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen mogen worden opgeslagen. Dit vak moet |waarbij de eis is doorgetrokken naar alle opgeslagen stoffen.
                 gescheiden zijn van de opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets door:
                 -
                   een afstand  van ten minste 2,4  m  of;
                   een scheidingsconstructie met een brandwerendheid van ten minste 30 min.
                 -
                 De opgeslagen stoffen mogen tot een hoogte van 50 cm onder de bovenrand
                 van de scheidingsconstructie worden opgeslagen;
                 e) onbrandbare stoffen mogen eventueel wel naast of boven de pallets worden
                 opgeslagen, mits ook via de verpakkingsmaterialen geen branduitbreiding kan
                 plaatsvinden.
      3.7.8      Indien de aanwezige pallets zijn meegenomen in de risicoafweging van het          In veel ontwerpnormen van brandbeveiligingsinstallaties worden voorwaarden over           nee
                 uitgangspuntendocument (UPD) zoals vereist op basis van vs. 4.8.8, zijn de        pallets genoemd. Afhankelijk van het type installatie is het mogelijk om meer of minder
                 voorschriften 3.7.6 en 3.7.7 niet van toepassing. De voorwaarden uit het UPD      pallets in de opslag aanwezig te hebben.
                 In een opslagvoorziening moeten de wettelijke eisen ten aanzien van               In artikel 3.5a t.m. 3.5f van het  Arbeidsomstandighedenbesiuit is richtlijn 1999/92/EG
                 explosieveiligheid in acht worden genomen. Deze eisen zijn opgenomen in de        (ATEX 137) opgenomen. Voor een indeling in gevarenzones met betrekking tot
                 Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. Een indeling in gevarenzones            gasexplosiegevaar kan bijvoorbeeld NPR 7910-1 worden toegepast. Indien wordt
                 kan hiervan onderdeel uitmaken.                                                   voldaan aan de overige bepalingen uit PGS 15, is stofexplosiegevaar bij normaal bedrijf
                                                                                                   uitgesloten.
                                                                                                   UN-gekeurde verpakkingen voor brandbare stoffen in PGS 15-opslagvoorzieningen
                                                                                                   vormen geen secundaire gevarenbron. In opslagvoorzieningen met uitsluitend opslag
                                                                                                   van deze verpakkingen zijn daarom geen maatregelen noodzakelijk ter beperking van
                                                                                                   explosiegevaar. Deze uitzondering geldt ook voor verpakkingen die onder het regime van
                                                                                                   gelimiteerde hoeveelheden (LQ, zie paragraaf 3.4 van het ADR) vallen.
                                                                                                   De genoemde uitzondering geldt niet voor:
                                                                                                   = verpakkingen die worden geopend om de inhoud te gebruiken in de procesvoering en
                                                                                                   vervolgens deels gevuld worden teruggeplaatst in de opslag indien deze niet speciaal
                                                                                                   zijn ontworpen om herhaaldelijk te worden geopend en wederom te worden afgesloten;
                                                                                                      alle andere vormen van opslag van brandbare stoffen, zoals de opslag van aanstekers,
                                                                                                   IBC-verpakkingen die buiten de beproevingstermijn worden gebruikt en andere
                                                                                                   nietgekeurde verpakkingen.
                                                                                                   Deze bronnen zullen leiden tot     een gevarenzone,   en de daaruit voortvioeiende
                                                                                                   noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zullen moeten worden getroffen. Overigens is het
                                                                                                   mogelijk dat bij calamiteiten aanvullende maatregelen ten aanzien van explosieveiligheid,
                                                                                                   zoals de inzet van geschikt materieel, noodzakelijk zijn.
                                                                                                   De Inspectie SZW heeft haar standpunt gepubliceerd over te nemen maatregelen om
                                                                                                   een explosieve atmosfeer te voorkomen bij de opslag van UN-gekeurde verpakkingen en
                                                                                                   verpakkingen onder het LQ-regime. Dit standpunt is terug te vinden in het document
                                                                                                   ‘Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen’. Dit document
                                                                                                   is te vinden op de website http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl bij de
                                                                                                   achtergronddocumenten van PGS 15.
               |
                                                                                             —
                 Indienonbedoeld dampen vrij     kunnen komen in     een
                                                                         opslagvoorziening,        Dit voorschrift geldt voor bouwkundige opslagvoorzieningen en losse
                 moeten doeltreffende    maatregelen  worden genomen                               brandveiligheidsopslagkasten. Bij normaal gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen en
                                                                                                   CMR-stoffen kunnen onbedoeld dampen vrijkomen, die gezondheidsschade of een
                                                                                                   explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken. Dit behoort te worden voorkomen. Het is aan
                                                                                                   de eigenaar van de opslagvoorziening om na te gaan of er schadelijke dampen kunnen
                                                                                                   vrijkomen en welke maatregelen zullen moeten worden genomen. De zorg voor
                                                                                                   gezondheid van de werknemers en het voorkomen van een explosieve omgeving is
                                                                                                   geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft
                                                                                                   aan  dat risicobronnen zullen moeten worden
                                                                                                   onderzocht en, indien    noodzakelijk, maatregelen zullen moeten worden genomen
                                                                                                   (RI&E). Een voorbeeld van een doeltreffende maatregel is het ventileren van de
                                                                                                   opslagvoorziening. De milieurelevantie van de vrijkomende dampen is zeer beperkt. In
                                                                                                   de meeste situaties bestaat naar verwachting geen noodzaak om maatregelen te nemen
                                                                                                       arond Activiteitenhesliit
                                                                                                   on
                                                                                                              van het
      PGS 15, controle aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                          Pagina 5 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                    0000000832
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                  Toetsing voorschriften                         Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                          Toelichting     en  eventuele  opmerking bij voorschrift                                   Van  toepassing?    |Voldoet? Onderbouwing     eC          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                      EET   [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                    niveau
                                                                                                                                                                                                                                                 mogelijk?
                                                                                                      om me ee ee                  LL     LL          ee            ee en                     eee                               ISS’,
      3.1 01       |Hemelwater dat in contact  is gekomen met verpakte gevaarlijke stoffen en/of | Contact met hemelwater kan zich voordoen bij buitenopslagen zonder             een afdak. Via  ia          la
                 CMRstoffen mag niet ongecontroleerd kunnen wegstromen naar de bodem, de               |een  afsluiter kan worden voorkomen dat het hemelwater zonder      meer wegstroomt, deze
                 openbare riolering of het oppervlaktewater. Dit hemelwater moet worden                afsluiter mag pas worden      geopend als vaststaat dat er geen verontreiniging heeft
                 opgevangen en mag pas worden geloosd als vaststaat dat het niet teveel                plaatsgevonden (geen beschadigde of lekkende verpakkingen, geen morsingen).
                 verontreinigd is met de opgeslagen stoffen. Het hemelwater behoort regelmatig|        Een gelijkwaardige maatregel is bijvoorbeeld een mechanische scheider in de afvoer
                 verwijderd te worden, zodat de productopvang bij vioeistoffen niet in het             indien de opslag bestaat uit stoffen die niet mengbaar zijn met water.
                 geding ko
      3.11.1     |De verpakking van          een opslagvoorziening   aanwezige gevaarlijke stoffen     Over het    algemeen bevinden gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een                 ja                  ja
                 en/of CMR-stoffen moet      zodanig zijn dat:                                         opslagvoorziening zich in de zogenoemde UN-gekeurde verpakking. Daarnaast kunnen
                 -
                   niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen;                    ze zijn verpakt in omverpakkingen conform het regime van de zogenoemde gelimiteerde
                 -
                   het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen en/of CMR-            hoeveelheden (limited quantities / LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (excepted quantities
                 stoffen kan worden aangetast, danwel       een reactie met  ze  kan aangaan  danwel [/ EQ). In deze verpakkingen is een geringe hoeveelheid gevaarlijke stof aanwezig, zodat
                 een verbinding kan vormen;                                                            een beperkter risico ontstaat indien deze hoeveelheden vrijkomen. De LQ- en EQ-
                 -
                   de  verpakking tegen normale behandeling bestand is.                                regelingen beschrijven de wijze waarop deze hoeveelheden moeten worden behandeld
                                                                                                       en welke vrijstellingen daarvoor gelden. De regelingen zijn van toepassing op land-, zee-
                                                                                                       en luchtvervoer (secties 3.4 en 3.5 van het ADR behandelen de wijze waarop deze
                                                                                                       hoeveelheden moeten worden behandeld en welke vrijstellingen daarvoor gelden).
      3.11.2     Op   de etiketten van  de in een  opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen [Conform de wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen UN-regelgeving, respectievelijk het          ja                  ja
                 en/of CMR-stoffen moeten de gevaarsaspecten         duidelijk tot uiting komen.       ADR (paragraaf 5.2) behoort elk collo (buitenverpakking) voor het vervoer te zijn voorzien
                                                                                                       van gevarenetiket(ten) en een UN-stofnummer met de letters 'UN'.
                                                                                                       Verpakkingen met gelimiteerde (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (E) behoeven geen
                                                                                                       gevarenetiket van de gevarenklasse. Indien er sprake is van samengestelde
                                                                                                       verpakkingen met gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen (LQ), dan behoort de
                                                                                                       verpakking te zijn voorzien van de kenmerking voor het vervoer van gelimiteerde
                                                                                                       hoeveelheden. Verpakkingen met vrijgestelde hoeveelheden (E) zijn voorzien van een
                                                                                                       label E met daarin vermeld het nummer van het eerste of enige gevaaretiket van de
                                                                                                       gevarenklasse. In bijlage A kunt u de specificaties van ‘LQ’ en ‘E’ nalezen.
                                                                                                       Tevens behoren gebruiksverpakkingen te zijn voorzien van gevaaraanduidingen op grond
                                                                                                       van CLP-verordening EG 1272/2008 of, indien het voor intern gebruik is, zijn voorzien
                                                                                                       van werkpleketiketten conform de Arbeidsomstandighedenwet. Dit geldt uiteraard niet
                                                                                                       voor   afvalsioffen  Zie nok hiilage DN
      3.11.3     De  verpakking   van  in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of                                                                                                     ja                  ja
      3.121      Voor elke   opslagvoorziening moet per 200 m2 ten minste één draagbaar                Bij een opslagvoorziening met een vioeropperviak van 450 m2 behoren drie draagbare          |ja                ja
                 blustoestel   aanwezig zijn met een vulling van ten minste 5 kg of liter blusstof. |blustoestellen aanwezig te zijn. Ook bij opslagen groter dan 10 ton en welke zijn
                 Het blustoestel moet tegen weersinvioeden zijn beschermd. De keuze van het |uitgevoerd conform het beschermingsniveau 1 is dit voorschrift van toepassing en
                 type blustoestel moet zo zijn, dat deze geschikt is om een beginnende brand           |behoren de desbetreffende draagbare blustoestellen aanwezig te zijn.
                 van de opgeslagen             te blussen.
                 ———      ——————          a   ——                                   a  ———    a   ————    a                                                                                                      ——                           a —             EE
                                                                                                                                                                                                                                                                               ——
      3.13.1     Binnen   een  opslagvoorziening en tevens binnen een afstand van 2 m van de                                                                                                      ja                  ja
                 opslagvoorziening mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig
                 zijn. Dit verbod moet duidelijk worden gemaakt met een pictogram
                 overeenkomstig NENEN- ISO 7010          en  NEN 3011.
      3.13.2     Aan de    buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en),           Bij alle opslagvoorzieningen behoort het verbodsbord 'vuur, open vilam en roken            ja                  ja
                 moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden                     verboden' te    zijn aangebracht. In plaats van bovengenoemde symbolen mogen ook de
                 geplaatst, die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-            ‘grote etiketten' (zoals nader omschreven in paragraaf 5.3.1 van het ADR) worden
                 stoffen aanduiden. De desbetreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht                  geplaatst.Uitsluitend de gevaarsaanduiding ‘LQ’ is niet toereikend.
                 conform het ADR of de Europese CLP-verordening over de indeling,                      Indien in een open opslagvoorziening verschillende stoffen in vakken, clusters, of secties
                 etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels, EG 1272/2008            |zijn opgeslagen, volstaat het om per vak, cluster of sectie het gevarensymbool aan te
                 (Classification, Labelling and Packaging: CLP).                                       brengen.
                                                                                                       De Europese CLP-verordening behoort ter implementatie van GHS binnen de lidstaten.
                                                                                                       In bijlage D zijn voorbeelden weergegeven van de gevaarsymbolen die voor de
                                                                                                       veiliaheidssianalerina    aebruikt moeten worden
      3.13.3     Voor stoffen   waarvoor   REACH dit verplicht, heeft de inrichting de bijgeleverde    [Een VIB is o.a. niet verplicht voor afvalstoffen en voor de volgende mengsels in          ja                  ja
                 veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar. De VIB’s       moeten voldoen aan      |afgewerkte vorm die voor de eindgebruiker zijn bestemd: geneesmiddelen voor menselijk
                 bijlagell van EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH).                                   en diergeneeskundig gebruik, cosmetische producten, mengsels in levensmiddelen of
                                                                                                       veevoeder.
                                                                                                       Dit is  precies omschreven in artikel 2 lid 6 van REACH. Veiligheidsinformatiebladen (ook
                                                                                                       wel   genoemd ‘material safety data sheets’, MSDS) mogen ook digitaal in de inrichting
                                                                                                       beschikbaar zijn.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                     Pagina 6 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                0000000833
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                  TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                    Toetsing voorschriften                     Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                           Toelichting    en eventuele   opmerking bij voorschrift                                     Van toepassing?     |Voldoet? Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                    EET    [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                  niveau
                                                                                                                                                                                                                                               mogelijk?
      3.141      Indien in    een  inrichting  meer  dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of    [Deze deskundige is opgeleid voor zijn of haar werkzaamheden met de van toepassing          [ja                 ja
                 CMRstoffen worden opgeslagen, moet tijdens het verrichten van                          zijnde PGS 15-voorschriften, aangevuld met een basiskennis gevaarlijke stoffen en of
                 werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een                         CMR-stoffen en, indien voor de incidentbestrijding noodzakelijk, een BHV-opleiding
                 opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in           de |waarin het opruimen van gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen wordt benadrukt. Kennis
                 inrichting aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende                   is alleen noodzakelijk van de in de inrichting opgeslagen stoffen.
                 vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met
                 aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke
                 stoffen en/of CMR-stoffen. Informatie      over de vakbekwaamheid     van de
      3.14.2     Bestuurders      van transportmiddelen, bijvoorbeeld heftrucks, elektrische            Een   gerichte opleiding voor het desbetreffende transportmiddel borgt dat de bestuurder    |ja                 ja
                 hefpallet trucks, moeten zowel in het veilig gebruik van het desbetreffende            ervan over   voldoende vaardigheden beschikt om dit transportmiddel veilig te kunnen
                 transportmiddel als in gevaarsaspecten die verbonden zijn aan het handelen             |gebruiken. Daarnaast is er basiskennis nodig over de gevaarsaspecten van de stoffen
                 met en opslaan van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, goed zijn opgeleid           [waarmee wordt gewerkt en behoren bestuurders op de hoogte te zijn van de
                 en geinstrueerd.                                                                       bedrijfsinterne noodprocedures ten
                                   ratie
      3.15.1    [Indien in een inrichting      meer  dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of   [Het journaal heeft als doel hulpdiensten in geval  van een  calamiteit inzicht te geven in lia                  ja
                 CMRstoffen worden opgeslagen, moet per opslagvoorziening            een                soort, hoeveelheid   en locatie van opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Vs.
                 representatief journaal aanwezig zijn. Dit journaal moet de hulpverlenende             3.15.1 is een voorbeeld van de wijze waarop de journaalverplichting in een vergunning
                 diensten een beeld geven van de te verwachten gevaren als gevolg van de                kan worden opgenomen. De in het voorschrift genoemde tekening kan worden
                 opgeslagen stoffen. Dit journaal moet direct toegankelijk zijn. Het journaal           gecombineerd met een plattegrondtekening behorende bij het noodplan. Indien
                 moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:                                       bijvoorbeeld in een inrichting weliswaar meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen
                 -
                   de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische |en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, maar deze
                 benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de ADR-klasse van de stof zoals                  uitsluitend in kasten worden opgeslagen, is het niet zinvol om in het journaal per kast de
                 vermeld in het ADR of de IMDG-code;de hoeveelheid van de stof per ADR-                 genoemde gegevens te verlangen. Bij het formuleren van de journaalverplichting gelden
                 klasse;                                                                                de volgende aandachtspunten:
                   de verpakkingsgroep (indien toegewezen);                                             a. indien in de inrichting (tank)containers aanwezig zijn, horen deze ook in het journaal
                 -
                 -
                   het UN-nummer van de stof alsmede de modelnummers van de                             te zijn vermeld;
                 gevaarsetiket(ten) conform art. 5.2 van het ADR;                                       b. indien meerdere opslagvoorzieningen elk met een capaciteit van meer dan 10000 kg
                 -
                   CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun chemische                  binnen de inrichting aanwezig zijn, wordt per opslagvoorziening inzicht gegeven welke
                 naam en de vermelding CMR;                                                             gevarenklassen per opslagvoorziening aanwezig zijn;
                   een instructie met de namen en telefoonnummers van personen met wie                  c. in overleg met het Wabo-bevoegd gezag en op advies van de brandweer kan voor een
                 -
                 hulpverlenende diensten in het geval van een calamiteit contact kunnen                 andere vorm van het journaal worden gekozen, Een digitaal journaal is acceptabel, mits
                 opnemen.                                                                               gegarandeerd toegankelijk bij calamiteiten;
                 Het journaal moet tevens een actuele tekening bevatten waarop het volgende             |d. inrichtingen die onder Brzo 2015 vallen en VR-plichtig zijn, hebben al de verplichting
                 is aangegeven:                                                                         om een stoffenlijst bij te houden; het advies is om in de omgevingsvergunning hierbij aan
                 -
                   de plattegrond van de inrichting;                                                    te sluiten en geen separaat journaal voor te schrijven;
                 -
                   de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;                       e. ook bij opslaghoeveelheden minder dan 2 500 kg kan het wenselijk zijn een journaal
                 -
                   de plaats waar de verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn                voor te schrijven, bijvoorbeeld als er opslag plaatsvindt van zeer toxische stoffen of de
                 opgeslagen;                                                                            inrichting in de nabijheid ligt van kwetsbare bestemmingen of oppervlakiewater;
                 -
                   een noordpijl.                                                                       f. door de modelnummers van een gevaarsetiket conform 5.2 van het ADR in het
                                                                                                        journaal op te nemen zijn alle relevante gevaren van een stof bekend (bijv. een
                                                                                                        ADRklasse 3 met bijkomend gevaar 6.1, dan moet vermeld worden 3 + 6.1);
                                                                                                        g. indien ADR-klasse, UN-nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de
                                                                                                        opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen niet frequent wijzigen (niet-
                                                                                                        vervoersgebonden inrichting) kan eventueel worden volstaan met een eenmalige lijst van
                                                                                                        de maximale opslag (bijv. het gevaarlijke stoffenoverzicht uit de omgevingsvergunning-
                                                                                                        aanvraag), de soort gevaarlijke stof en de plaats van opslag (bijv. een tekening). Indien
                                                                                                        ADRklasse, UN-nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de opgeslagen
                                                                                                        gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen wel frequent wijzigen, wordt ervan uitgegaan dat
                                                                                                        het journaal dagelijks wordt geactualiseerd.
      3.15.2     In het journaal kan voor de niet-gevaarlijke stoffen volstaan worden      met de                                                                                                   ja                  ja
                 aanduiding van de totale hoeveelheid aanverwante stoffen en
                |koopmansgoederen per opslagvoorziening.
                                :
                                      Wt s nk evo
                                  Br
                     alitlchail                       an
                 Een open      opslagvoorziening mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor                                                                                                    ja                  ja
                 onbevoegden. Hieraan is voldaan als de inrichting als geheel afdoende is
                 afgeschermd door muren (gebouwen), hekken, sloten van voldoende breedte
                 en dergelijke.
                 Als afscherming voldoet in ieder geval een vast en ten minste 1,8 m hoog hek-
                 of gaaswerk van onbrandbaar materiaal met ten minste twee toegangsdeuren
      3171    |Een           angsdeur     tot een betreedbare opslagvoorziening  moet van binnenuit                                                                                                 nee
                 zonder sleutel kunnen worden geopend
      PGS 15, controle   aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                              Pagina 7 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                           0000000834
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                            TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                              Toetsing voorschriften                                                        Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer      |Voorschrift                                                                      Toelichting    en eventuele  opmerking bij voorschrift                                    Van toepassing?     |Voldoet? Onderbouwing                                    Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                 EET    [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                               niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                            mogelijk?
      3.172       Een   opslagvoorziening moet ten minste twee viuchtroutes hebben, die zoveel      Met de terminologie is, aangezien het bouwkundige voorschriften zijn, zoveel mogelijk     ja                            2 zijden van opslagvoorziening zijn geheel open
                  als mogelijk in tegenoverstelde zijden zijn gesitueerd. Indien in een             aangesloten bij het Bouwbesluit.
                  opslagvoorziening de afstand van het verst gelegen punt tot de deur minder
                  dan 15 m bedraagt, kan met één deur worden volstaan. Deuren in deze
                  vluchtroute draaien niet tegen de vluchtrichting in. Een nooddeur kan geen
                  schuifdeur zijn.
      3.17.3      Een betreedbare    opslagvoorziening moet zijn voorzien van adequate
                  noodverlichting   en  viuchtrouteaanduiding, uitgevoerd overeenkomstig     het
                  Bouwbesluit
      3.18.1       Indien een verwarming aanwezig is, mag de verbrandingsruimte van deze
                  verwarmingstoestellen niet in open verbinding staan of worden gebracht met
                  de opslagvoorziening. De onderdelen van de verwarmingstoestellen in de
                  opslagvoorziening mogen geen hogere opperviakietemperatuur hebben dan
                  250 °C en aanraking van de opgeslagen stoffen met deze delen is uitgesloten.
      3.19.1       Indien in de inrichting  meer   dan 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of [Het noodplan moet passend zijn, de vorm is afhankelijk van de omvang en complexiteit     |ja                 ja
                  CMRstoffen worden opgeslagen,         meer dan 1 000  kg zeer giftige verpakte    van de inrichting. Voor opslagen groter dan 10 ton zijn onder andere onderstaande
                  stoffen (ADRklasse 6.1 verpakkingsgroep | of stoffen van ADR-klasse 8,            aandachtspunten van belang (zie ook 3.15.1):
                  verpakkingsgroep |, met aanvullend etiket modelnr. 6.1), of gasflessen met        = Er moet een plattegrond van de inrichting aanwezig zijn.
                  ammoniak of ethyleenoxide met een totale waterinhoud van meer dan 250 |           = Voor elk van de scenario’s behoort een beschrijving van de effecten, de aanwezige
                  worden opgeslagen, moet in de inrichting een actueel intern noodplan              middelen en de te nemen maatregelen opgenomen te zijn. In de praktijk kan dit de
                  aanwezig zijn. In het noodplan zijn de getroffen organisatorische en technische |gebruiksaanwijzing van een (brandmeld)systeem of een aanvalsplan voor gebruik van
                  maatregelen ter bestrijding van ongeval of incident omschreven. In het            mobiele middelen zijn.
                  noodplan moeten onder andere de mogelijke scenario’s met gevaarlijke stoffen |Z Er behoort een beschrijving van de te nemen maatregelen ter beheersing van een
                  en een lijst met telefoonnummers opgenomen zijn voor gebruik bij incidenten.      [incident en ter beperking van de gevolgen daarvan (stationaire blusinstallatie,
                                                                                                    bluswateropvang, aanvalsplan e.d.) in het noodplan opgenomen te zijn.
                                                                                                    _ Er behoort een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen
                                                                                                    opgenomen te zijn.
                                                                                                    _ De manier van alarmeren van personen binnen de inrichting, waaronder het
                                                                                                    alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm behoort beschreven te
                                                                                                    zijn.
                                                                                                    = Er   behoort  een noodinstructie voor de risicovolle opslagen opgenomen te zijn.
                                                                                                    = De    wijze van opvang / begidsing  van de  hulpdiensten behoort beschreven te zijn.
                                                                                                    = Er behoort een organogram van de noodorganisatie opgenomen te zijn.
                                                                                                    = De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de noodorganisatie behoren
                                                                                                    duidelijk beschreven te zijn.
                                                                                                    _ Een manier van ontruiming van (delen van) het terrein behoort duidelijk beschreven te
                                                                                                    zijn.
                                                                                                    = De manier waarop omwonenden         gewaarschuwd     moeten worden, behoort   duidelijk
      3.19.2      Regelmatig,   en  ten minste eenmaal per drie   jaar moet het intern  noodplan    Indien   een intern noodplan als bedoeld in het Brzo 2015 is  opgesteld  of een noodplan  ja                  ja
                  worden   geévalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd. Bij de evaluatie wordt       conform de ARIE, wordt aan dit voorschrift voldaan. De     frequentie voor evaluatie en
                  rekening gehouden met veranderingen die zich in de inrichting hebben              beproeving is in overeenstemming met het Brzo 2015.
                  voorgedaan, en met nieuwe kennis en inzichten.
      3.19.2 Nooddouche en oogspoelvoorziening
      3.19.3       Indien stoffen behorende tot verpakkingsgroep | worden opgeslagen, meer dan      |De richtwaarde voor de capaciteit van een nooddouche is 60 I/min. Indien uit de RI&E     [ja                 ja
                  2500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen of       blijkt dat een nooddouche niet noodzakelijk is, kan van dit voorschrift worden afgeweken.
                  indien in de opslagvoorziening vorkheftrucks worden gebruikt, moeten in of        Een oogspoelvoorziening kan worden gerealiseerd door een op de waterleiding
                  nabij een betreedbare opslagvoorziening een nooddouche en een                     aangesloten oogdouche. Voor de normen over nooddouches en oogspoelvoorziening zie
                  oogspoelvoorziening aanwezig zijn die te allen tijde goed bereikbaar zijn. Een    verder NEN-EN 15154.
                  nooddouche moet zijn aangesloten op het waterleidingnet en voldoende
                  capaciteit hebben. Een oogspoelvoorziening moet:
                  -
                    voldoende snel bereikbaar zijn in geval van een ongeval;
                    eenvoudig bedienbaar zijn;
                  -
                  -
                    Zo zijn uitgevoerd dat zonodig beide ogen voldoende lang gespoeld kunnen
                  worden;
                  -
                    Zo zijn uitgevoerd   dat indien de ogen worden  gespoeld,  deze wel snel worden
                       ini            i
                  aereiniod   maar niet worden heschadiad
                                               len
      3.19.3  Persoonlijke beschermingsmiddelen
      PGS 15, controle   aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                            Pagina 8 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0000000835
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                                        TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                          Toetsing voorschriften                                              Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer         |Voorschrift                                                                                         Toelichting     en  eventuele     opmerking bij voorschrift                                     Van toepassing?     |Voldoet? Onderbouwing                          Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                                   EET    [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                 niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                                              mogelijk?
      3.19.4         Indien in     een    opslagvoorziening gevaar voor de veiligheid of de gezondheid                    Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn          mede bedoeld    om personen te beschermen bij   |ja                 ja
                     van een      werknemer       aanwezig is of kan ontstaan, moeten voor werknemers                     onvoorziene voorvallen      en   incidenten met  verpakkingen. De op de verpakking vermelde
                     persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal beschikbaar zijn.                              houdbaarheidsdatum mag niet overschreden worden. Persoonlijke
                     Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden onderhouden,                                         beschermingsmiddelen behoren te allen tijde voor een ieder duidelijk zichtbaar,
                     gerepareerd en schoon zijn voor gebruik.                                                             gemakkelijk bereikbaar en voor direct gebruik gereed te zijn. In het kader van de RI&E
                                                                                                                          maakt de werkgever een beoordeling van de uitrusting die hij ter beschikking wil stellen.
                                                                                                                          Deze beoordeling omvat:
                                                                                                                          a. een   inventarisatie  en  evaluatie  van de gevaren die niet met andere middelen kunnen
                                                                                                                          worden vermeden;
                                                                                                                          b. een omschrijving     van   de kenmerken die de     persoonlijke beschermingsmiddelen
                                                                                                                          moeten bezitten om de gevaren te kunnen           ondervangen, rekening houdend met
                                                                                                                          eventuele gevaarsbronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen
                                                                                                                          vormen;
                                                                                                                          c. een   inventarisatie  en  evaluatie  van de kenmerken    van  de persoonlijke
                                                                                                                          beschermingsmiddelen         die beschikbaar   zijn, vergeleken  met de onder    b) bedoelde
                                                                                                                          kenmerken
      3.19.4  Bedrijfshulpverlening (BHV)
      3.19.5         Conform de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesiuit                              [De onder   c.  bedoelde  alarmering in noodsituaties strekt zich ook     uit tot het alarmeren ja                  ja
                     moet elke organisatie beschikken over een deskundige                                                 van en   samenwerken met         hulpverleningsorganisaties in verband    met de in de
                     bedrijfshulpverleningsorganisatie. Dit houdt minimaal in:                                            onderdelen     a t.m. c bedoelde bijstand.
                     a) het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
                     b) het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken
                     van ongevallen;
                     c) het   in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere
                     personen in het bedrijf of de inrichting;
                     d) de bedrijfshulpverleners beschikken                 over een  zodanige deskundigheid,
                     ervaring     en   uitrusting   en  zijn zodanig      in aantal en  zodanig georganiseerd,    dat
                         UE     VOOTTOETTIUE     TARE]   [Ad      DIETIONEl]   KLINE] wi    wi
      0     TIE To No To pd
                            Tle T  To [Ta Ws (olCI   E To MMLVRV [VV  o
      41inleiding           ~~                                                                                          |
                                                                                                                                                                                                                          -—,         ——Yerelems——GGGGGSOSSaaa
      411            De voorschriften         van  hoofdstuk 3, met         uitzondering  van  voorschrift 3.1.4,                                                                                                         ja                  ja        Zie beoordeling hiervoor.
                     3.2.1,3.24. 3.2.11, 3.2.12, 3.3.1 t.m. 3.3.4, 3.6.1 zijn                 eveneens van
                     toepassing op opslagvoorzieningen                  voor  de  opslag van  gevaarlijke stoffen en/of
                     CMR-stoffen in hoeveelheden groter dan 10 000 kg.
      41.2           Zeer   giftige stoffen (ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep | of stoffen van klasse 8,                                                                                                                   nee
                     verpakkingsgroep |, met aanvullend etiket modelnr. 6.1) moeten vanaf een
                     hoeveelheid van 1 000 kg worden opgeslagen in een opslagvoorziening zoals
                     beschreven in dit hoofdstuk.
      4.1.3          Stoffen van ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep |                    en stoffen  van ADR-klasse 8,       [Dit voorschrift is gebaseerd     op de  valproef uit het ADR,  voor stoffen met                nee
                     verpakkingsgroep |, met aanvullend etiket modelnr. 6.1 mogen niet worden                             verpakkingsgroep |.
                     opgeslagen boven de 1,80 m, gemeten vanaf het vioeropperviak tot aan de
                    Jonderkant        van de verpakking          van de opgeslagen stoffen.
                   ermingsniveaus                                                          tiininiiii6iiDEiwwoiwwwwwm                                                                                                     1                             ———
      4.2.1       “in    een  opslagvoorziening moet               een  bepaald beschermingsniveau zijn                   Zie tabel 4.1 in de richtlijn.                                                                  ja                  ja        Uitgangspunt is beschermingsniveau 2a
                     gerealiseerd conform tabel 4.1.               Dit is afhankelijk van de eigenschappen      van de |Het     vastgestelde beschermingsniveau behoort te zijn gebaseerd op de grootste
                     opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen                  en  de hoeveelheid                 gevaarseigenschappen van de opgeslagen stoffen, mits de hoeveelheid boven de
                     opgeslagen stoffen.                                                                                  grenswaarde van tabel 4.2 uitkomt. Indien in een opslagvoorziening niet-ADR-
                                                                                                                          geclassificeerde aanverwante stoffen aanwezig zijn, behoort de brandbaarheid van deze
                                                                                                                          stoffen ook te worden meegewogen bij het vaststellen van het vereiste
                                                                                                                          beschermingsniveau, tenzij de desbetreffende stoffen in een apart vak zijn opgeslagen.
      422            Bij het vaststellen van het vereiste beschermingsniveau moet per                                     Zie tabel 4.2 in de   richtlijn.                                                                ja                  ja        Uitgangspunt is beschermingsniveau 2a
                     opslagvoorziening met de in tabel 4.2 genoemde grenswaarden rekening                                 Als in  een  opslagvoorziening      meer  dan 10 000   kg wordt opgeslagen van gevaarlijke
                     worden gehouden. Hierbij geldt dat in het geval van een bijkomend gevaar                      het    |stoffen en/of CMR-stoffen van verschillende gevarenklassen, geldt voor het bepalen van
                     gevaar met de laagste grenswaarde bepalend is.                                                       het beschermingsniveau van de gehele opslagvoorziening het niveau met de hoogste
                                                                                                                          mate van bescherming dat vereist zou zijn voor de opslag van de afzonderlijke stoffen,
                                                                                                                          zoals in tabel 4.1 aangegeven. Dit geldt niet, indien de hoeveelheid van die stoffen met
                                                                                                                          het hoogste beschermingsniveau kleiner is dan weergegeven in tabel 4.2.
                                                                                                                          Enkele voorbeelden hiervan zijn:
                                                                                                                          _ De opslag van 300 kg ADR-klasse 3 en 120.000 kg ADR-klasse 6.1 met vlampunt
                                                                                                                          hoger dan 100 °C: Beschermingsniveau 3.
                                                                                                                          _ De opslag van 500 kg ADR-klasse 3 en 120.000 kg ADR-klasse 6.1 met viampunt
                                                                                                                          hoger dan 100 °C: Beschermingsniveau 1.
                                                                                                                          ” De opslag van 3.000 kg ADR-klasse 8 met vlampunt tussen 60 °C en 100 °C, en
                                                                                                                          80.000 kg ADR-klasse 9, onbrandbaar: Beschermingsniveau 2a.
      PGS 15, controle       aan    de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                        Pagina 9 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0000000836
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                  TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                    Toetsing voorschriften                                                                Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer        Voorschrift                                                                           Toelichting  en  eventuele   opmerking bij voorschrift                                    Van toepassing?     Voldoet? Onderbouwing                                             Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                               EET    [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                             niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                                          mogelijk?
      4.3.1         Indien in een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen met
                    beschermingsniveau 1 ook aanverwante stoffen en koopmansgoederen worden
                    opgeslagen, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
                    Ul in het uitgangspuntendocument (zie paragraaf 4.8) is bij de risicoafweging
                    en het type blusinstallatie rekening gehouden met alle opgeslagen stoffen;
                      gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen en aanverwante stoffen mogen bij
                    elkaar in een vak worden opgeslagen, mits het niet om onverenigbare
                    combinaties gaat;
                    C koopmansgoederen moeten gescheiden worden opgeslagen van gevaarlijke
                    stoffen (in aparte vakken);
                    _ vakken met gevaarlijke stoffen moeten duidelijk herkenbaar zijn;
                    I elektrische componenten en apparaten moeten spanningsvrij worden
                    anaeslagen
      4.3.2         In een opslagvoorziening met       beschermingsniveau 2a, 3 of 4 is het toegestaan Zie hiervoor ook de toelichtingen bij tabel  4.1 en 4.2 voor een nadere  uitwerking hiervan. ja                           Beschermingsniveau 2a en opslag van aanverwante stoffen.
                    ook aanverwante stoffen op te slaan. Voorwaarde daarbij is dat de stoffen             De brandweer zal   een  verzoek beoordelen op de beheersbaarheid en bestrijdbaarheid
                    worden behandeld als gevaarlijke stoffen. Bij het bepalen van het                     van  de brand. Hierbij wordt onder andere gelet op de gevolgen van de brand op de
                    beschermingsniveau      moeten de    eigenschappen van de aanverwante stoffen         omgeving en bijkomende risico’s door snelle branduitbreiding, blus- en
                    meegenomen worden. De opslag van koopmansgoederen is toegestaan na                    koel(on)mogelijkheden, inzetbaarheid van de brandweer om uitbreiding    te voorkomen en
                    instemming door het bevoegd                                                           de veiligheid van aanwezigen te borgen.
                             a                    ng                                                    [
                    De   opslagvoorziening en        voor de bestrijding van calamiteiten aanwezige       De middelen en voorzieningen die bij de bestrijding van calamiteiten worden ingezet of    ja
                    voorzieningen moeten zodanig bereikbaar zijn, dat de bij de bestrijding vereiste aanwezig zijn kunnen variéren tussen brandweervoertuigen in diverse vormen,
                    middelen effectief kunnen worden ingezet. Toegangsdeuren tot een                      hydranten, mobiele blusmonitoren, handstralen e.d. Viucht- en toegangsdeuren zijn in
                    opslagvoorziening en aansluitpunten voor blussystemen moeten te allen tijde het noodplan aangeduid zie vs. 3.19.1.
                                                                                                                                    ,
                    vrij worden gehouden.                                                                 Bij lossen en laden kunnen toegangsdeuren tijdelijk geblokkeerd zijn tijdens het in
                                                                                                        lwerking ziin van de opslagvoorziening.
         =
            RA~         I
                 mal                BOY
                                            |
      4.5.1   Maxi   aal  vioeropperviak
      4.51          Het vioeropperviak van een opslagvoorziening bedraagt ten hoogste 2 500               Voor  beschermingsniveau    1 is het UPD mede  bepalend  voor de opperviakte.
                    mZ2.indien sprake is van beschermingsniveau 1, 3 en 4. Voor
                    beschermingsniveau 2a is de opperviakie ten hoogste 1 000 m2
      4.5.2   Sche iding tussen de vakken
      4.5.2         De in een opslagvoorziening aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen en/of                                                                                                        nee
                    CMRstoffen moeten afhankelijk van het beschermingsniveau zoals opgenomen
                    in paragraaf 4.2 in vakken zijn opgeslagen. De grootte van een vak mag ten
                    hoogste 300 m2 bedragen. Scheiding tussen vakken kan plaatsvinden door:
                    Cl een gangpad van tenminste 3,5 m;
                    Cl een scheidingsconstructie met een brandwerendheid van tenminste 30
                    minuten.
                    Indien   een scheidingsconstructie tussen twee vakken is aangebracht mogen
                    de  verpakte stoffen niet hoger worden gestapeld dan tot 0,5 m onder de
                    bovenrand.
                    Bovendien mogen      ze  niet worden   opgeslagen   binnen 0,5 m van  de open zijde
                    van   het vak.
      4.5.3   Vakindeling
      4.5.3         Indien onverenigbare combinaties, zoals bedoeld in vs. 3.4.8 worden                   Mocht bij het beschermingsniveau worden aangegeven dat een vakindeling niet               nee
                    opgeslagen in een opslagvoorziening moeten de stoffen in verschillende                noodzakelijk is, maar er worden wel onverenigbare combinaties als bedoeld in vs. 3.4.8
                    vakken worden opgeslagen en moet stoffenscheiding plaatsvinden volgens                opgeslagen dan moet alsnog stoffenscheiding plaatsvinden volgens bijlage E. Afthankelijk
                    bijlage E.. Het beschermingsniveau van de opslagvoorziening maakt hierbij             van de combinatie van stoffen kan dit betekenen dat alsnog een vakindeling en
                    niet uit.                                                                             vakscheiding moet worden toegepast.
      4.54          Vakindeling bij beschermingsniveau 1:                                                                                                                                           nee
                    Indien beschermingsniveau 1 wordt uitgevoerd met een blusinstallatie is een
                    eventuele noodzakelijke vakindeling opgenomen in het UPD. Het UPD
                    beschrijft op welke wijze de vakindeling moet worden uitgevoerd.
                    Indien beschermingsniveau 1 wordt uitgevoerd met een bedrijfsbrandweer
                    moet vakindeling worden toegepast indien dit op basis van het uitgewerkte
                    scenario noodzakelijk is. De vakscheiding behoort overeenkomstig vs. 4.5.2
                    plaats te vinden.
                    In hoogstapelmagazijnen wordt de maximale vakindeling en de wijze waarop
                    de vakken worden ingedeeld bepaald door de ontwerpeisen van de
                    automatische blusinstallatie en de wijze waarop deze zijn vastgelegd in het
                    vitnanasniintendociiment (IPD zie d 8 2)
      PGS 15, controle      aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                        Pagina 10 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0000000837
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                  TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                    Toetsing voorschriften                       Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                         Toelichting     en  eventuele    opmerking bij voorschrift                                    Van  toepassing?    |Voldoet?   Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                      EET    [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                    niveau
                                                                                                                                                                                                                                                 mogelijk?
      4.5.5      Vakindeling bij beschermingsniveau 2a en 3:                                          Naast het voorkomen       van brandoverslag naar een ander vak, behoort een vak zodanig    te |nee
                 Bij de opslag van brandbare stoffen moet een vakindeling worden toegepast            [zijn ontworpen    en uitgevoerd dat lekvloeistof niet naar een ander vak kan uitstromen.
                 (dit geldt alleen indien de maximale opperviakte van 300 m2 wordt                    Bluswater behoort direct te worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde
                 overschreden). De vakscheiding behoort overeenkomstig vs. 4.5.2 plaats te            opvangvoorziening.
                 vinden.                                                                              Afvoervoorzieningen behoren zodanig te zijn ontworpen dat een brandende vloeistof
                 Binnen de afstand    van    3,5  m  uit vs. 4.5.2 mogen wel onbrandbare stoffen      buiten de opvangvoorziening geen branduitbreiding kan veroorzaken.
                 worden   opgeslagen.     Indien in   een  vak vloeistoffen met een vlampunt onder
                 100 °C in nietmetalen verpakking zijn opgeslagen, moeten voorzieningen zijn
                 getroffen om te voorkomen dat product naar naastgelegen vakken en/of
                 ongecontroleerd naar buiten kan uitstromen. Een daartoe ontworpen externe
                 opvangvoorziening is toegestaan, 5
                 indi                  ke  |                           asd            ding
      456        Vakindeling bij beschermingsniveau 4:                                                Mocht bij het beschermingsniveau worden aangegeven dat een vakindeling niet                   nee
                 Vanwege de onbrandbaarheid van deze stoffen is            een vakscheiding niet      noodzakelijk is, maar er worden wel onverenigbare combinaties als bedoeld in vs. 3.4.8
                 noodzakelijk.                                                                        opgeslagen dan moet alsnog stoffenscheiding plaatsvinden volgens bijlage E. Afhankelijk
                                                                                                      van de combinatie van stoffen kan dit betekenen dat alsnog een vakindeling en
                                                                                                     |vakscheiding moet worden toegepast.
                alteropvangvoorzier
      4.6.1      Voor   een opslagvoorziening met beschermingsniveau 1 moet de nominale                                                                                                             nee
                 bluswateropvangcapaciteit worden bepaald met behulp van de in PGS 14
                 vermelde parameters.
                 De werkelijke grootte van de bluswateropvangvoorziening moet:
                 Ul indien stoffen van ADR-klasse 6.1 zijn opgeslagen of een overeenkomstig
                 bijkomend gevaar hebben, stoffen van ADR-klasse 9 (milieugevaarlijk) of
                 CMRstoffen, ten minste gelijk zijn aan de nominale opvangcapaciteit (100 %);
                 Ul indien stoffen van ADR-klasse 8 zijn opgeslagen, ten minste 50 % bedragen
                 van de nominale capaciteit;
                 Ul indien stoffen van ADR-klasse 3 zijn opgeslagen, ten minste 25 % bedragen
                 van de nominale capaciteit.
      4.6.2      Indien de bluswaterafvoer       van meerdere opslagvoorzieningen is aangesloten                                                                                                    nee
                 op één centrale   opvangvoorziening kan de opvangcapaciteit worden
                 gedimensioneerd op de grootste opslagvoorziening. Dit geldt niet indien de
                |bluswateropvangvoorziening         in de opslagvoorziening zelf  is g
      4.7.1      In de  opslagvoorziening     moet de     productopvangcapaciteit zijn  berekend aan   |Zie tabel 4.3 in de richtlijn.                                                              ja                  ja
                 de hand   van  tabel 4.3.                                                            Voor    een brandcompartiment met beschermingsniveau 1 tot 1.000 m2 waarin meerdere
                                                                                                      vakken aanwezig zijn, gelden voor de vakken waarin:
                                                                                                      C vloeistoffen met een viampunt = 60 ¢ C worden opgeslagen de eisen voor vloeistoffen
                                                                                                      met een viampunt < 60 ¢ C, zoals vermeld in tabel 4.3;
                                                                                                      C uitsluitend vloeistoffen met een vlampunt > 60 ® C mogen worden opgeslagen, de
                                                                                                      eisen voor vioeistoffen met een viampunt > 60 © C, zoals vermeld in tabel 4.3;
                                                                                                      _ vloeistoffen met een vlampunt < 60 © C en vloeistoffen met een vlampunt > 60 © C
                                                                                                                                                                                              °
                                                                                                      gezamenlijk worden opgeslagen, de eisen voor vloeistoffen met een viampunt = 60 C,
                                                                                                      zoals vermeld in tabel 4.3.
                                                                                                      Het vak dat    verantwoordelijk is  voor de grootste opvangcapaciteit, is bepalend voor de
      PITT
            TT
                 eee
                                                                                                         enodiade produciopvanacanaciielf voor
                                                                                                                                                    de  gehele opslagvoorziening a
                                                                                                                                                                                                                                  T
      4.8.1 Algemeen
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                  Pagina 11 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                              0000000838
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                              TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                Toetsing voorschriften                                                                         Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     Voorschrift                                                                        Toelichting   en  eventuele   opmerking bij voorschrift                                     Van  toepassing?    Voldoet? Onderbouwing                                                     el]C         Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                                   VEEL
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                 GEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                              mogelijk?
      4.8.1      Indien  overeenkomstig vs. 4.2.1 in een opslagvoorziening beschermingsniveau |De primaire doelstelling van deze voorziening is het detecteren en blussen van de brand          |nee
                 1 moet   zijn gerealiseerd, moet een geschikt vastopgesteld brandbeheersings- |in een beginstadium. Het vrijkomen van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-
                 en brandblussysteem (VBB-systeem) aanwezig zijn dat gereed is voor                 stoffen of verbrandingsproducten hiervan, die een risico vormen voor de omgeving,
                 inbedrijfsneming.                                                                  wordt hiermee beperkt. Uitgangspunt is dat een installatie of een combinatie van
                 De installatie, of een combinatie van installaties moeten zijn ontworpen           installaties en andere voorzieningen een brand automatisch detecteert en blust. Na deze
                 conform het goedgekeurde UPD. Ook met een bedrijfsbrandweer kan                    blussing is er altijd sprake van een nacontrole door de brandweer. Het toepassen van
                 beschermingsniveau 1 gerealiseerd worden. De bedrijfsbrandweer moet dan             |beschermingsniveau 1 is altijd maatwerk en vraagt expertise om de juiste installatie(s)
                 aantoonbaar (uitgewerkt bedrijfsbrandweerscenario) in staat zijn om een            en voorzieningen toe te passen op het verwachte brandscenario. Het te verwachten
                 blussing bij een voorzienbaar incident te realiseren.                              brandscenario is weer afhankelijk van de fysische eigenschappen van de opgeslagen
                                                                                                    stoffen in combinatie met hun verpakking en de bouwkundige eigenschappen van de
                                                                                                    opslagvoorziening. Een voorbeeld hiervan zijn de risico’s van kunststof IBC’s van 1000 |
                                                                                                    met niet-wateroplosbare brandbare vloeistoffen. Een brand in een opslag met
                                                                                                    substantiéle hoeveelheden     van   deze IBC’s kan leiden tot een snelle escalatie.
                                                                                                    In dergelijke situaties kunnen bijvoorbeeld bij sprinklerinstallaties met uitsluitend water
                                                                                                    extra maatregelen of voorzieningen nodig zijn om een dergelijke brand te beheersen. In
                                                                                                    het UPD behoort nadrukkelijk aandacht besteed te worden aan dit risico (zie vs. 4.8.8).
                                                                                                    Gangbare brandbeveiligingsinstallaties zijn opgenomen in PGS 14. In PGS 14 wordt
                                                                                                    ingegaan op de toepassingsgebieden resp. geschiktheid van de verschillende installaties
                                                                                                    en hoe deze geschiktheid behoort te worden aangetoond. PGS 14 behoort te worden
                                                                                                    toegepast in samenhang met PGS 15.
      48.2       Indien  overeenkomstig vs. 4.2.1 in een opslagvoorziening beschermingsniveau |Vakscheiding voorkomt niet altijd branduitbreiding, maar kan mogelijk wel snelle                 ja                  nee      Er is geen branddetectie aanwezig. Portier is altijd aanwezig en |ja          Er is geen branddetectie
                 2a moet    zijn gerealiseerd, moet worden voldaan aan de volgende eisen:           escalatie voorkomen. Voldoende middelen om branduitbreiding te voorkomen is                                              heeft middels diverse electronische hulpmiddelen continu                      aanwezig. Portier is altijd
                 Cl de opslagvoorziening is voorzien van branddetectie conform NEN 2535 met |afthankelijk van de opgeslagen stoffen (hittestraling) en hoeveelheid opperviakte die                                           toezicht. Er is een noodplan aanwezig.                                        aanwezig en heeft middels
                 doormelding naar de regionale brandweeralarmcentrale.                              gekoeld behoort te worden.                                                                                                                                                                             diverse electronische
                 _ ADR 5.1 geklasseerde stoffen en stoffen met een viampunt lager dan 100                                                                                                                                                                                                                  hulpmiddelen   continu
                 0C moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen door middel van een                                                                                                                                                                                                                     toezicht. Vanuit de portier
                 afstand van 3,5 m of 30 min brandwerende scheiding;                                                                                                                                                                                                                                       kan  doormelding aan
                 C vioeistoffen met een vlampunt lager dan 100 0C mogen niet naar een ander                                                                                                                                                                                                                brandweer plaatsvinden.
                 vak uitstromen;
                 [lin het noodplan moet vastgelegd worden hoe in geval van een calamiteit
                 buurbedrijven gealarmeerd worden;
                 Cl er mogen geen stoffen worden opgeslagen geclassificeerd als
                 verpakkingsgroepl, tenzij voor deze stoffen zelf een lager beschermingsniveau
                 is vereist  en ze  in een
                 apart vak worden opgeslagen:;
                 1  alle incidenten in de  opslagvoorziening met beschermingsniveau 2a moeten
                 bijgehouden worden      en geévalueerd. De evaluatieresultaten moeten gedeeld
                 worden met de werknemers.
      4.8.3      Bij een  opslagvoorziening    met beschermingsniveau    4 zijn de voorschriften                                                                                                nee
                 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 en 3.2.10 niet van  toepassing, indien de
                 benodigde productopvang zoals genoemd in vs. 4.7.1 bestand is tegen brand
                 en binnen 2 m geen brandgevaarlijke goederen of brandgevaarlijke begroeiing
                 aanwezig zijn.
                 Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
                 _ de gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen moeten gegroepeerd opgeslagen
                 worden met inachtneming van de eisen voor stoffenscheiding als aangegeven
                 in bijlage E;
                 Cl indien opslag plaatsvindt gezamenlijk met overige ongevaarlijke goederen
                 die onbrandbaar zijn of de brand niet kunnen onderhouden moet de opslag
                 plaatsvinden    in aemarkeerde vakken
      4.8.4      Aan   vs. 4.8.3 wordt in ieder geval voldaan indien in afwijking van vs. 4.7.1 de                                                                                              nee
                 productopvang 100 % van de aanwezige vioeistoffen is en deze
                 productopvang      bestand is tegen brand.
      4.8.5      Een opslagvoorziening met beschermingsniveau 2a, 3 of 4 mag niet inpandig                                                                                                      ja                  ja
                 zijn gesitueerd.
      4.8.6      In afwijking van vs. 4.8.5 mag een opslagvoorziening met beschermingsniveau|Ook het uitdampen van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen door een brand in de                   nee
                 3 of 4 inpandig zijn gesitueerd indien aanvullende maatregelen zijn genomen        [nabijheid kan risico’s opleveren voor de aanwezigen in het pand. Daarom behoort een
                 om aanwezige personen in het brandcompartiment boven en naast de                   brand in het brandcompartiment van de opslagvoorziening opgemerkt te worden.
                 opslagvoorziening tijdig te kunnen laten viuchten.                                 Aan de eisen van vs. 4.8.6 wordt in ieder geval voldaan indien:
                                                                                                    _ de opslagvoorziening is voorzien van branddetectie conform NEN 2535 gekoppeld aan
                                                                                                    een ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 die de aanwezigen in het gebouw
                                                                                                    alarmeert.
                                                                                                    De  ontruimingsinstallatie behoort ook handmatig te kunnen worden geactiveerd,;
                                                                                                    C er  geen woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg en/of logiesfuncties
                                                                                                                                                                          zii
                                                                                                    (van  derden)  in het aebouw    van  de opslaavoorzienina aanwezia
      4.8.2 Beoordeling   en   goedkeuring    van VBB-systemen
      PGS 15, controle  aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pagina 12 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0000000839
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                             TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                               Toetsing voorschriften                     Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     Voorschrift                                                                     Toelichting   en  eventuele   opmerking bij voorschrift                                       Van toepassing?     |Voldoet? Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                               VEEL
      schrift                                                                                                                                                                                                                             niveau
                                                                                                                                                                                                                                          mogelijk?
      4.8.7      Indien in   een opslagvoorziening met beschermingsniveau 1 een VBB-systeem Het uitgangspuntendocument (UPD) heeft de volgende functies:
                 wordt toegepast, moet de      drijver van de inrichting een                     = Grondslag voor ontwerp, uitvoering beheer en inspectie van het vastopgestelde
                 uitgangspuntendocument (UPD) opstellen. Het UPD is de grondslag voor            brandbeheersings- en brandblussysteem (VBB-systeem). Daartoe bevat het UPD alle
                 ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het VBB-systeem en omvat de        informatie die nodig is om te kunnen beoordelen of een VBB-systeem doeltreffend is.
                 uitgangspunten daarvoor. Het UPD moet zijn goedgekeurd door het bevoegd         = Transparantie van de argumentatie voor de keuze van het VBB-systeem.
                 gezag, voordat met de aanleg van het VBB-systeem wordt begonnen. Het            C Vastleggen van de normen op basis waarvan het VBB-systeem wordt ontworpen,
                 UPD moet binnen de inrichting aanwezig zijn.                                    aangelegd en beheerd.
                 Het UPD bevat:                                                                  _ Vastleggen van afwijkingen ten opzichte van de toegepaste normen en PGS           15 in het
                 1. de doelstelling of doelstellingen van het VBB-systeem;                       ontwerp en de uitvoering van het VBB-systeem.
                 2. de beschrijving van de situatie waarvoor het VBB-systeem doeltreffend is     Het UPD is een op zichzelf staand document. Daarom behoren de onderdelen uit de
                 ten aanzien van de doelstellingen:                                              vergunningen die relevant zijn voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het
                 a. de lijst van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen en/of groepen van         VBBsysteem in het UPD overgenomen te worden. Voor die onderdelen mag het UPD
                 gevaarlijke stoffen en/of ADR-gevarenklassen waarvoor vergunning verleend is niet uitsluitend verwijzen naar de vergunning.
                 dan wel wordt aangevraagd en die van belang zijn voor de keuze en werking       Indien het UPD onderdeel is van de vergunningsaanvraag, behoren onderdelen als
                 van het VBB-systeem;                                                            hierboven bedoeld, overgenomen te worden in het UPD.
                 b. de lijst van overige stoffen (aanverwante stoffen, koopmansgoederen en       Voor VBB-installaties als beschreven in PGS 14 kunnen de uitgangspunten zoals
                 pallets) die kunnen worden opgeslagen en die van belang zijn voor de keuze      beschreven in vs. 4.8.8 worden opgenomen in de bedrijfsbrandweerrapportage dan wel
                 en werking van het VBB-systeem;                                                 in het veiligheidsrapport conform het Besluit risico’s zware ongevallen. De overige
                 c. de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen die bepalingen met betrekking tot goedkeuring en beoordeling van vs. 4.8.8 blijven van
                 noodzakelijk zijn voor de goede werking van het VBB-systeem;                    toepassing. In de vijfjaarlijkse beoordeling op actualiteit door de inspectie-instelling van
                 d. de brandscenario’s waarvoor het VBB-systeem doeltreffend moet zijn;          het UPD, wordt de overeenstemming van het UPD vastgesteld. Een aangepast UPD
                 3. het gekozen VBB-systeem met verantwoording;                                  wordt ter goedkeuring aangeboden aan het bevoegd gezag.
                 4. de prestatie-eisen te stellen aan het VBB-systeem om de doelstellingen te    Het is ter beoordeling van het bevoegd gezag of een aanpassing van het UPD aanleiding
                 bereiken;                                                                       is tot (onmiddellijke) herinspectie van het VBB-systeem, anders dan inspectie op de
                 5. de voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie toe te passen normen (de    eerst volgende geplande datum, overeenkomstig vs. 4.8.8. Indien inspectie op grond van
                 ontwerpnorm) met verantwoording van de keuze;                                   het aangepaste UPD leidt tot de vaststelling van afwijkingen als gevolg van de
                 6. de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpnorm en/of deze PGS;               aanpassingen, stelt het bevoegd gezag vast of en welke aanpassingen van het VBB-
                 i. door toepassing van een gelijkwaardig alternatief met verantwoording;        systeem gedaan behoren te worden.
                 ii. door buiten toepassing verklaren van onderdelen van de ontwerpnorm met      Ad 1. De volgende doelstellingen kunnen van toepassing zijn in de context van een
                 verantwoording.                                                                 UPD:
                 Minimaal eens per vijf jaar beoordeelt een type A inspectie-instelling in       _ Een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren.
                 opdracht van de drijver van de inrichting het uitgangspuntendocument. De        C Een beginnende brand in een vroeg stadium signaleren.
                 inspectie-Instelling geeft de verschillen aan tussen de normversie die gebruikt _ Een beginnende brand in een vroeg stadium lokaliseren.
                 is in het goedgekeurde UPD en de normversie die ten tijde van de vijfjaarlijkse _ Tijdig in werking stellen van automatische en niet-automatische
                 toets geldt. De beoordeling houdt rekening met de onder 6 i. en ii.             brandbeveiligingsvoorzieningen.
                 overeengekomen afwijkingen. De informatie uit de toets wordt vastgelegd in      _ Tijdig geven van voldoende akoestische en of optische informatie om veilig viuchten
                 een beoordelingsrapport en behoort beschikbaar te zijn                          van mens en dier te initiéren en te faciliteren.
                 voor het bevoegd gezag.                                                         _ Een beginnende brand in een vroeg stadium blussen.
                                                                                                 _ Het verhogen van de bescherming van een bouwwerk en/of object waardoor de kans
                                                                                                 op brandoverslag wordt geminimaliseerd en schade aan het bouwwerk en/of object
                                                                                                 wordt beperkt.
                                                                                                 Ad 2.c. Onder organisatorische voorzieningen wordt mede verstaan de wijze van opslag,
                                                                                                 bijv. de toegestane hoogte.
                                                                                                 Ad 2.d. Om de geschiktheid van het VBB-systeem te bepalen, behoort beschreven te
                                                                                                 zijn op welk moment in het brandscenario het VBB-systeem ingrijpt en hoe doeltreffend
                                                                                                 dat is. Om dit te kunnen beoordelen, worden in het UPD de mogelijke brandscenario’s
                                                                                                 beschreven met inachtneming van de stofeigenschappen van de opgeslagen gevaarlijke
                                                                                                 stoffen en/of CMRstoffen, de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische
                                                                                                 voorzieningen in de opslaglocatie en de mogelijke gevolgen voor de (leef-)omgeving.
                                                                                                 Ad 5. Bij ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie
                                                                                                 behoort dezelfde ontwerpnorm te worden aangehouden. Het zonder onderbouwing
                                                                                                 combineren van verschillende normen leidt tot brandbeveiligingsoplossingen waarvan
                                                                                                 niet is zeker gesteld dat deze in de gegeven omstandigheden passen bij het risico.
                                                                                                 Ad 6. Het is mogelijk om van de ontwerpnorm af te wijken, wanneer een alternatieve
                                                                                                 invulling tot een gelijkwaardige invulling van de doelen van het VBB-systeem leidt.
                                                                                                 Afwijkingen behoeven uitdrukkelijk de goedkeuring van het bevoegd gezag en behoren
                                                                                                 daarom in het UPD te zijn opgenomen.
      PGS 15, controle  aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                          Pagina 13 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                       0000000840
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                                TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                  Toetsing voorschriften                     Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer           |Voorschrift                                                                                 Toelichting     en  eventuele  opmerking bij voorschrift                                      Van   toepassing?   |Voldoet? Onderbouwing eC          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                  VEEL  [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                niveau
                                                                                                                                                                                                                                                             mogelijk?
      4.8.8            Voordat het UPD ter            goedkeuring wordt aangeboden aan het bevoegd gezag,                                                                                                         nee
                       moet het       zijn beoordeeld door een type A inspectie-instelling. Deze instelling is
                       voor het uitvoeren van beoordelingen en inspecties van
                       brandbeveiligingsystemen geaccrediteerd door de Stichting Raad voor
                       Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17020 of door                  een  andere accreditatie-
                       instelling welke het Multilateral Agreement van European Accreditors heeft
                       ondertekend. Het verzoek om goedkeuring van het UPD
                       moet vergezeld gaan met het beoordelingsrapport dat is opgesteld door de
                                  |
                       tvoe     A           ie-instelling
      4.8.9            Een     opslagvoorziening voor verpakie gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen met            [Aan de eis tot   inspectie door een geaccrediteerde Inspectie-Instelling zoals geformuleerd |nee
                       beschermingsniveau 1 en waarbij een VBB-systeem is toegepast, mag niet                       isin  vs. 4.8.9  en vs. 4.8.10 wordt voldaan als deze inspectie-instelling geaccrediteerd is
                       eerder in gebruik worden genomen dan nadat een initieel inspectierapport door                [voor de uitvoering van inspectieschema’'s gebaseerd op conformiteit met het UPD.
                       een type A inspectie-instelling is afgegeven. Uit het inspectierapport moet                  Voor de periode dat deze schema’s nog niet operationeel zijn kan gebruik gemaakt
                       blijken of het VBBsysteem is aangelegd en opgeleverd conform de door het                     worden van de CCV-inspectieschema’s gebaseerd op afgeleide doelstellingen. Hierbij
                       bevoegd gezag goedgekeurde uitgangspunten als bedoeld in vs. 4.8.8. Het                      behoort wel de inspectie-instelling geaccrediteerd te zijn voor deze schema’s met als
                       inspectierapport moet                                                                        toepassingsgebied VBBsystemen, BMI, Arbo en RBI.
                       binnen de inrichtina aanwezia zjin
      4.8.10           Na     ingebruikname van         een  brandbeveiligingsinstallatie zoals bedoeld in vs.      De inspectietermijn is één keer per jaar tenzij er aanwijzingen zijn die tijdelijk een
                                                                                                                                                                                              —         -
                                                                                                                                                                                                                  nee
                       4.8.1 moet deze iedere twaalf maanden door                een type A inspectie-instelling    hogere inspectiefrequentie noodzakelijk maken of er in het UPD een hogere frequentie is
                       zoals bedoeld in vs. 4.8.9 worden beoordeeld. Bij deze beoordeling moet                      opgenomen. Voor een inspectiefrequentie die hoger is dan 1/ jaar behoren aantoonbare
                       getoetst worden of het VBB-systeem en de situatie binnen de                                  redenen te zijn. Aanwijzingen zijn bijvoorbeeld: het tijdens de jaarlijkse inspectie
                       opslagvoorziening in overeenstemming zijn met het door het bevoegd gezag                     |vaststellen dat aan de installatie geen of onvoldoende onderhoud wordt gepleegd of dat
                       goedgekeurde UPD als bedoeld in 4.8.8. Het inspectierapport moet binnen de                   |het bedrijf zelf geen of te weinig (voorgeschreven) periodieke controles uitvoert. Als het
                       opslagvoorziening aanwezig zijn.                                                             bevoegd gezag van mening is dat een hogere inspectiefrequentie noodzakelijk is, dan zal
                                                                                                                    deze hogere frequentie door het bevoegd gezag moeten worden gemotiveerd en
                                                                                                                    opgelegd.
                                                                                                                    Indien de situatie niet in overeenstemming is met het UPD dan moet of de situatie in
                                                                                                                    overeenstemming worden gebracht met het UPD, of het UPD in overeenstemming met
                                                                                                                    de situatie. In het laatste geval behoort het gewijzigde UPD ter goedkeuring aan het
                                                                                                                    bevoegd gezag te worden aangeboden en beoordeeld te worden of het VBB-systeem
                                                                                                                    voldnet   aan  het aewiizinde   IP
      4.8.11           De     drijver  van  de    inrichting behoort de opslagvoorziening    in overeenstemming                                                                                                   nee
                    met
                               het UPD     in gebruik te hebben.
       :
                     A
                                      QO             ger
      4.91             Voor     een   opslagvoorziening met beschermingsniveau 1, beschermingsniveau |De hoeveelheid bluswater die beschikbaar behoort te zijn, moet erop gericht zijn dat                        ja                  ja
                       2a en beschermingsniveau 3 is de aanwezigheid van een primaire, secundaire |objecten of brandbare opgeslagen stoffen in de omgeving (bestaand of vergund op
                       of tertaire bluswatervoorziening of een combinatie van deze voorzieningen                    moment van vergunningaanvraag PGS 15 opslag) gekoeld kunnen worden, dan wel dat
                       vereist. Het bluswater moet bereikbaar zijn en aansluiten bij het aanwezige                  de aangestraalde opslagvoorziening volgens PGS 15 voldoende gekoeld wordt in geval
                       materieel van de in die specifieke omgeving aanwezige (overheids)brandweer. |van brand in de omgeving.
                       De beschikbaarheid van het bluswater moet procedureel dan wel in de                          De berekening van de vereiste capaciteit is maatwerk en hangt onder meer af van de
                       vergunning geborgd zijn.                                                                     hoeveelheden opgeslagen stoffen en de warmte-inhoud (vuurlast) daarvan, de WBDBO
                       Voor deze opslagvoorzieningen geldt, dat indien brandoverslag vanuit de                      van de opslagvoorziening en de afstand tot brandbare objecten. Een vuistregel is dat
                       omgeving naar de opslag van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen niet                       bouwwerken in brand kunnen raken bij een aanstraling van meer dan 15 kW/m2. Voor
                       aannemelijk is en een brand in de opslagvoorziening niet kan leiden tot                      de maximale aanstraling van objecten met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen (open
                       uitbreiding naar een andere activiteit, de bovengenoemde                                     opslagen, gasflessen, cryogene gassen) wordt als regel een maximum van 10 kW/m2
                       hliiswatervoorziening niet noadzakeliik is                                                   aanaehonden
      49.2             Voor     een   opslagvoorziening van beschermingsniveau 1 wordt de                           In geval van falen van het stationaire blussysteem is op basis van PGS 15 nog steeds           |nee
                       bluswatervoorziening (ten behoeve van koelen) aanvullend beschouwd ten                       sprake van een WBDBO van ten minste 60 min. Een scenario behoort er daarom op
                       opzichte van het in de opslagvoorziening aanwezige stationaire blussysteem                   |gericht te zijn dat objecten of brandbare opslag in de omgeving gekoeld worden. De
                       (zie vs. 4.8.1). De hoeveelheid blus-/ koelwater voor de mobiele inzet van de                 |hoeveelheid koelwater die beschikbaar behoort te zijn moet erop gericht zijn dat objecten
                       overheidsbrandweer, en de wijze van beschikbaarheid wordt op basis van één |in de omgeving (bestaand of vergund op moment van vergunningaanvraag PGS 15
                       of meerdere uitgewerkte scenario’s bepaald.                                                  opslag) gekoeld kunnen worden, dan wel dat de aangestraalde opslagvoorziening
                                                                                                                    volgens PGS 15 voldoende gekoeld wordt in geval van brand in de omgeving. Als bij
                                                                                                                    beschermingsniveau 1 bij het gekozen systeem sprake kan zijn van nablussen (of een
                                                                                                                    bedrijfsbrandweerinzet), dan behoort hier ook rekening mee gehouden te worden voor
      RA  foTo wd
                  CT a [To Te [a WV Tol  le CR {1 [o CTL CRT  I EL RET  RETgo ELS CRVEE    TL CRS (0 1 =]!
      PGS 15, controle           aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                    Pagina 14 van 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0000000841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>24075750
         Bijlage
         Toetsing
                 3
         opslagvoorziening 1 t/m 4
                                   PrUZ
                                        0000000842
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>24075750
                 Richtlijn: PGS 15    -
                                         Opslag   van  verpakte gevaarlijke stoffen
                 Versie: PGS 15:2016 versie 1.0
                 CBCV    Opslagvoorzieningen        1 t/m 4
                 Project: FQ 1108
                 Datum: 17-02-2022
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                             TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                               Toetsing voorschriften                    Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                       Toelichting   en  eventuele    opmerking bij   voorschrift                                 VER GollEES  1]     Voldoet? Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                              EET
      schrift                                                                                                                                                                                                                            ICEL
                                                                                                                                                                                                                                         mogelijk?
            emene   voorschriften
               E
                 Verpakte gevaarlijke sto    fen en CM -stoffen  moeten   worden opgeslagen in een  Voor het  toepassingsgebied van PGS 15, zie tabel 1.1.                                     ja                  ja
                 daarvoor bestemde      opslagvoorziening. De noodzakelijke werkvoorraad is         In hoofdstuk 4   zijn de voorschriften opgenomen voor opslagvoorzieningen met meer dan
                 hiervan uitgezonderd.                                                              10 000 kg aan gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen en voor opslagvoorzieningen met
                 De volgende ADR-klassen mogen niet in deze opslagvoorziening aanwezig              meer dan 1000 kg aan zeer giftige stoffen (ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep | of ADR-
                 zijn, maar moeten separaat worden opgeslagen:                                      klasse 8 verpakkingsgroep | met aanvullend etiket modelnr. 6.1). Voor spuitbussen
                 -
                   ADR-klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen);                                gelden de voorschriften zoals gesteld in hoofdstuk 7 ‘Opslag van spuitbussen en
                 -
                   ADR-klasse 5.2 (m.u.v. LQ-verpakkingen tot 1 000 kg die stoffen bevatten          |gaspatronen’ van deze richtlijn. Voor het verbod om stoffen van ADR-klasse 6.2 op te
                 met UN nummer 3103 t.m. UN nummer 3110 (type C t.m. F zonder                       slaan wordt een uitzondering gemaakt voor ziekenhuisafval en diagnostische monsters
                 temperatuurbeheersing));                                                           (UN 3291 en UN 3373). Hoofdstuk 9 behandelt de opslag van stoffen uit ADR-klasse
                 -
                   ADR-klasse 6.2    (infectueuze stoffen)  met uitzondering  van  UN 3291  en UN   (5.2.
                 3373;                                                                              Een   opslagvoorziening kan zowel inpandig als uitpandig zijn gesitueerd     en zowel
                   ADR-klasse   7 (radioactieve stoffen) +D3:D10                                    bouwkundia    als prefab ziin uitaevoerd
                 -
      3.1.2      Vs. 3.1.1 is niet van toepassing indien de in tabel 1.2    genoemde   hoeveelheden |Afhankelijk van het karakter en de grootte   van het bedrijf wordt bepaald of genoemde    nee
                 niet worden overschreden.                                                          ondergrenzen    per  inrichting, per gebouw, per afdeling of anderszins gelden. Het is
                                                                                                    denkbaar dat beperkte hoeveelheden (beneden de ondergrens) verpakie gevaarlijke
                                                                                                    stoffen en/of CMRstoffen verspreid over het bedrijf worden opgeslagen. Dit behoort in
                                                                                                    samenhang met het begrip werkvoorraad (vs. 3.1.3) te worden beoordeeld. Met vs. 3.1.3
                                                                                                    wordt beoogd dat niet te grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-
                                                                                                    stoffen in werkruimtes worden neergezet en zo een verkapte opslag ontstaat.
                                                                                                    Indien een bedrijf naast de noodzakelijke werkvoorraden op meerdere locaties in het
                                                                                                    bedrijf hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beneden de
                                                                                                                                                         C
                                                                                                    onderarenzen    opsidadl, Denoort  ae
                                                                                                                                            [l  LLC        WOIrden  DeQOrdeeicl,
      3.13       Onder   een werkvoorraad     verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen als    De werkvoorraad moet       zodanig zijn dat de productie normaal doorgang kan vinden. Het  |nee
                 genoemd in vs. 3.1.1 wordt verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen      is echter niet de bedoeling dat meerdere niet-geopende eenheden onnodig dagenlang of
                 en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een          zelfs wekenlang in een werkruimte of dergelijke verblijven. Dan is er sprake van ‘verkapte
                 productieruimte/werkruimte of per procesinstallatie of afvulinstallatie is         opslag’. Deze eenheden behoren dan te worden bewaard in een opslagruimte. Waar
                 opgesteld.                                                                         exact de grens ligt,
                    de werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn;                                  is moeilijk aan te geven. Het is aan het bedrijf om aannemelijk te maken dat de verpakte
                    per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één             gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen binnen een redelijke tijd daadwerkelijk zullen
                 aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een         worden gebruikt in het productieproces.
                 dagvoorraad uit meerdan één verpakkingseenheid bestaat, dan mag er een             De werkvoorraad hoeft niet aan het eind van iedere dag te worden overgebracht naar een
                 dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid:;                            opslagruimte (en vice versa aan het begin van een werkdag): de risico’s van transport
                    de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of     zijn groter dan van de stationaire werkvoorraad. Bij batchgewijze productie en bij
                 andere transportmiddelen;                                                          volcontinubedrijven moet per situatie worden beoordeeld wat vereist is voor een goede
                    de werkvoorraad mag het vluchten niet belemmeren;                               procesvoering.
                    gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie- Onder een verpakkingseenheid wordt verstaan bijvoorbeeld een blik, een doos, een vat
                 of werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden          maar ook een pallet waar deze stoffen op staan opgeslagen.
                 bewaard in deugdelijke verpakking, die bestand is tegen de desbetreffende          Een lekbak is bij een hoeveelheid van meer dan 50 liter gevaarlijke stoffen vereist om het
                 gevaarlijke stof;                                                                  verdampingsopperviak te verkleinen in het geval van een lekkage.
                    indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan 50 | dan        Een laskar met gasflessen kan ook als werkvoorraad worden beschouwd.
                 moet de verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige
                 voorziening. Hiervan kan worden afgeweken als (het desbetreffende deel van)
                 de vioer van de desbetreffende productie/werkruimte ten minste
                 vloeistofkerend is. Voor brandbare vloeistoffen is echter altijd een lekbak of een
                 andere gelijkwaardige voorziening vereist."
      PGS 15, controle  aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                           Pagina 1 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                     0000000843
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                   TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                     Toetsing voorschriften                                                                         Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer      Voorschrift                                                                           Toelichting    en  eventuele   opmerking bij voorschrift                                     Van  toepassing?    Voldoet?       Onderbouwing                                                ele         Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                                         VEEL  [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                       GEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    mogelijk?
      3.1.4       Het is  mogelijk om    in de  opslagvoorziening genoemd onder vs. 3.1.1 ook           Aanverwante stoffen      en koopmansgoederen   die gezamenlijk met gevaarlijke stoffen en/of|ja                  ja
                  aanverwante stoffen of     koopmansgoederen op te slaan, indien voldaan wordt         [CMR stoffen worden opgeslagen, worden als gevaarlijke stoffen behandeld.
                  aan   de volgende voorwaarden:                                                        Voorschriften voor o.a. productopvang., onverenigbare combinaties, e.d. zijn ook   voor
                     de totale hoeveelheid     opslag is niet meer dan 10 ton;                          deze stoffen   van  toepassing.
                     er worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen geclassificeerd als                  Voorbeeld: een opslag met 8 ton gevaarlijke stoffen en 5 ton aan koopmansgoederen of
                 verpakkingsgroep |;                                                                    aanverwante stoffen, valt niet onder de reikwijdte van dit hoofdstuk. Omdat de totale
                     elektrische componenten en apparaten moeten spanningsvrij worden                   hoeveelheid opslag binnen een opslagvoorziening groter is dan 10 ton, behoort gebruik
                 opgeslagen;                                                                            te worden gemaakt van de methodiek van hoofdstuk 4.
                     de voorschriften uit deze richtlijn gelden voor alle in de opslagvoorziening
                  aanwezige stoffen. Daar waar in de voorschriften ‘verpakte gevaarlijke stoffen
                  en/of CMR-stoffen’ staat vermeld, moet dit gelezen worden als ‘opgeslagen
                  stoffen’.
      3.15        Lege, ongereinigde verpakkingen        moeten worden   opgeslagen overeenkomstig      |Dit voorschrift sluit aan op de omgang met lege, ongereinigde verpakkingen in het ADR. [ja                      ja
                 de                                                                                     Een   verpakking is leeg wanneer de inhoud is verwijderd met de gebruikelijke technieken,
                 voorschriften     van dit hoofdstuk  (met uitzondering  van  paragraaf 3.4.2 en  3.6), bijv. gieten, pompen, zuigen, schudden, schrapen, of een combinatie van deze
                 tenzij                                                                                 technieken. De lege, ongereinigde verpakkingen moeten op dezelfde wijze zijn gesloten
                 geschikie maatregelen zijn       genomen    om  mogelijke gevaren uit te sluiten.      en van alle etiketten en opschriften zijn voorzien als in gevulde toestand. Wanneer dit
                  Hierbij                                                                               het geval is dan zijn (volgens het
                  moeten alle voor de stof relevante gevaren conform het ADR worden                     ADR) de meeste gevaren uitgesloten.
                  opgeheven.
        wl                   E=4=]
      3.2.1 Ligging van de opslagvoorziening
      3.2.2 Voorschriften voor      opslagvoorzieningen
      3.2.1       Een   opslagvoorziening is een brandcompartiment        met een  opperviakte van                                                                                                   ja                  ja
                  maximaal 1000 m2
      3.2.2       De WBDBO tussen         een opslagvoorziening en een andere ruimte moet ten                                                                                                        ja                  niet met       Niet bekend is of de deuren en  de ventilatieroosters in de
                  minste 60 min     bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen,                                                                                                                           zekerheid vast |deuren een WBDBO     van 60 minuten hebben. Tevens is niet
                  leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen                                                                                                                            te stellen     bekend of de roosters achter in de muur van   de
                  aan   de vereiste WBDBO.                                                                                                                                                                                              opslagvoorziening  een WBDBO     van  60 minuten hebben.
      3.2.3       Voor   een  uitpandige opslag geldt    dat de WBDBO     van  60 min ook behaald kan   [Het doel  van de beide voorschriften is het voorkomen van branduitbreiding, zowel vanuit    [nee
                 worden met afstand:                                                                    de   opgeslagen stoffen naar brandbare objecten in de omgeving als omgekeerd vanuit de
                  -
                    indien de afstand van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander [omgeving (ook open buitenruimten) naar de opgeslagen stoffen. Uitgangspunt is dat de
                  bouwwerk dat tot de inrichting behoort, of andere brandbare objecten, minder |opslag gezien moet worden als een brandwerende doos om de opgeslagen gevaarlijke
                 dan 5 m bedraagt, moet de brandwerendheid van de wanden, het dak en de                 |stoffen en of CMRstoffen. Dit kan bereikt worden als het opslaggebouw op zich de
                 draagconstructie van de opslagvoorziening ten minste 60 min bedragen.                  vereiste brandwerendheid bezit (weerstand tegen brandDoorslag, het WBD-deel van de
                  Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze                  WBDBO).
                 constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste brandwerendheid;                   Indien dit gebouw niet, of deels niet, de vereiste brandwerendheid bezit kan de
                  -
                    indien de afstand van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander |afstandseis uitkomst bieden (weerstand tegen brandOverslag, het WBO-deel van de
                  bouwwerk dat tot de inrichting behoort, of andere brandbare objecten, ten             WBDBO). Dan moet er wél een voldoende brede strook op eigen terrein worden
                  minste 5 m bedraagt, moet de brandwerendheid van de wanden, het dak en                |aangehouden tussen enerzijds het opslaggebouw en anderzijds de erfgens en brandbare
                 de draagconstructie van de opslagvoorziening ten minste 30 min bedragen.               gebouwen op het eigen terrein die vrij is van brandbare materialen, de breedte van die
                  Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze                  strook hangt af van de brandwerendheid van het opslaggebouw.
                 constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste brandwerendheid;                   Een variant is een opslag van stoffen tegen de gevel van een gebouw, mits deze gevel
                  -
                    indien de afstand van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander |een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten, over de gehele hoogte boven de
                  bouwwerk dat tot de inrichting behoort, of andere brandbare objecten, ten             opgeslagen stoffen en ten minste 2 meter aan weerszijden van de opgeslagen stoffen.
                  minste 10 m bedraagt is ten aanzien van de brandwerendheid van de wanden, |Daarbij moet gevaar van aanstraling van de opgeslagen stoffen naar de omgeving en
                  het dak en de draagconstructie geen eis van toepassing.                               vice versa evenzeer worden voorkomen door hetzij bouwkundige voorzieningen, hetzij
                  Binnen deze afstanden vinden geen opslag van brandbare stoffen dan wel                afstand, hetzij een
                  brandgevaarlijke activiteiten (m.u.v. laad- en losactiviteiten ten behoeve van de [combinatie van beide. Indien aan de zijkanten niet aan de afstandseisen kan worden
                  opslagvoorziening) plaats die een brand kunnen veroorzaken of waarlangs een |voldaan, en/of aan de bovenkant niet aan een brandwerendheid van 60 minuten, kan
                  brand zich kan voortplanten naar de opslagvoorziening.                                gekozen worden voor zijmuren resp. een dak van voldoende afmetingen hetgeen inhoudt
                                                                                                        dat deze moeten uitsteken vo6r de opgeslagen stoffen. Deze constructie, ook wel
                                                                                                        bushokje genoemd, heeft dan minimaal één open zijde waarvoor de genoemde
                                                                                                        afstandseis onverkort geldt waarbinnen zich geen stralingsbronnen (of brandbare
      3.2.4       In een   inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste:                                                                                                                              ja                  ja
                    2 500   kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, of
                  -
                  -
                    10 000 kg onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakie gevaarlijke
                  stoffen van uitsluitend ADR-klasse 8, verpakkingsgroep Il of Ill zonder
                  bijkomend gevaar, of ADR-klasse 9 of een combinatie van ADR-klasse 8
                 verpakkingsgroep Il of Ill zonder bijkomend gevaar en ADR-klasse 9.
      3.25        Op een verdieping van een gebouw mag maximaal 500 kg of 500 | verpakte                                                                                                             nee
                 gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen. Hierbij wordt een
                  kelder wel als een verdieping beschouwd en de begane grond van een gebouw
                  niet.
      PGS 15, controle   aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pagina 2 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0000000844
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                        TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                          Toetsing voorschriften                     Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                            Toelichting      en eventuele   opmerking bij voorschrift                                        Van  toepassing?    |Voldoet? Onderbouwing eC          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                          VEEL  [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                        niveau
                                                                                                                                                                                                                                                     mogelijk?
      3.2.6      Indien meerdere     opslagvoorzieningen     naast elkaar  zijn gelegen, mogen            Dit betreft  bijvoorbeeld  escalatie t.g.v. een  uitstromende vloeistof.                        ja                  ja
                 incidenten zich niet   van  de  ene naar  de andere    opslagvoorziening kunnen
                 verplaatsen.
      3.27       Het dak   van een   opslagvoorziening    moet   geconstrueerd zijn  van  niet-           Dit voorschrift is opgenomen om te voorkomen dat een dak gemakkelijk in brand raakt             |ja                 ja
                 brandgevaarlijk materiaal, bepaald conform         NEN 6063.                             (door vliegvuur) als gevolg van een brand in de omgeving.
      3.2.8      De vloer   van een opslagvoorziening, een eventueel noodzakelijke afdekking              Dit voorschrift voorkomt dat er brandbare materialen in de constructie, wanden en dak           |ja                 ja
                 van   de (hoofd)draagconstructie, alsmede de afdekking aan de binnenzijde van           |van   de  opslag  worden  gebruikt.
                 de opslagvoorziening van wanden en dak (voor zover aanwezig) moeten zijn
                 vervaardigd van materiaal, beoordeeld over ten minste de eerste 10 mm van
                 die afdekking, dat voldoet aan Euroklasse A1 (onbrandbaar) conform NEN-EN
                 13501-1. Hieraan gelijkwaardig is een constructie die als geheel voldoet aan
                 ten minste de Euroklasse A2. Verven en coatings behoeven niet te worden
                 meegenomen.
      3.29       Voor de brandwerendheid moeten de           volgende criteria van NEN 6069 worden                                                                                                        ja                  ja
                 aangehouden:
                 -
                   ‘R’ voor draagconstructies zowel onder, boven als ten behoeve van de opslag
                 zelf;
                 -
                   ‘REI’ voor  dragende wanden      en  vioeren;
                 -
                   ‘RE’ voor daken
                 -
                   ‘EI’ voor niet-dragende wanden;
                 -
                   ‘EIT’ voor deuren.
      3.2.10     Een deur in een constructie met een        bepaalde brandwerendheid moet                 Een    smeltzekering  biedt afdoende    waarborg om uitbreiding van brand te voorkomen          ja                  ja
                 zelfsluitend  zijn uitgevoerd. Een dergelijke deur mag uitsluitend in geopende          |maar    zal niet reageren op rook. Andere    detectiesystemen reageren wel op rook en zijn
                 stand zijn vastgezet, indien deze in geval van brand automatisch sluit.                 sneller.
      3.2.11     Indien uitsluitend onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte                      Aan     een  ruimte waarin uitsluitend de in  vs.  3.2.11  genoemde stoffen worden opgeslagen    |nee
                 gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en deze stoffen van ADR-klasse 8                  kunnen deels lichtere eisen worden        gesteld  aan  de ruimte. Daarom    gelden geen
                 verpakkingsgroep Il of Ill zonder bijkomend gevaar en/of ADR-klasse 9 zijn,             WBDBO-eisen met betrekking tot andere ruimten resp. eisen met betrekking tot
                 hoeft niet voldaan te worden     aan  de voorschriften 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5,      brandwerendheid van de scheidingen (wanden e.d.). Dat betekent dat deze stoffen in
                 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9   en  3.2.10, met inachtneming      van vs. 3.2.12. Deze            een aparte ruimte kunnen worden opgeslagen zonder dat deze ruimte een separaat
                 uitzondering geldt niet    voor verpakkingsgroep | of stoffen met een bilkomend         |[brandcompartiment is. Het betekent ook dat deze stoffen kunnen worden opgeslagen in
                 gevaar. Er mag maximaal        10 000 kg of | worden opgeslagen in een                  een deel van een grotere ruimte, zonder dat er een brandwerende scheiding is tussen
                 brandcompartiment.                                                                      het opslaggedeelte en de rest van die ruimte. Daarbij geldt
                                                                                                         alsnog dat:
                                                                                                              het gedeelte waar opslag plaatsvindt, alleen voor de opslag van die stoffen mag
                                                                                                         worden benut;
                                                                                                             dit duidelijk moet  zijn aangegeven met gevaarspictogrammen;
                                                                                                             onverkort de eisen    gelden zoals productopvang, onverenigbare combinaties en (voor
                                                                                                         zover van     toepassing) de andere eisen zoals geformuleerd in de paragrafen van
                                                                                                         hoofdstuk 3.
      3.2.12     Bij een  opslagvoorziening    zoals  gesteld  in vs. 3.2.11 moet een   vrije ruimte van  [Dit is een  preventieve maatregel   om   door  een  vrije ruimte de opslag  van gevaarlijke    nee
                 2  m  worden   aangehouden tot andere activiteiten. Deze afstand wordt duidelijk        |stoffen te scheiden   van   andere activiteiten  en de bereikbaarheid   van  de gevaarlijke
                 zichtbaar op de vioer aangeduid.                                                        stoffen bij incidenten te borgen.
      3.2.13     Een opslagvoorziening mag niet in een viuchtroute zijn gelegen en mag het                Bovengenoemde viuchtroute is geen viuchtroute zoals            gedefinieerd in het Bouwbesluit. |ja                 ja
                 vluchten niet belemmeren.                                                                Bedoeld is hier    om de  belemmeringen door opslagvoorzieningen zoals bouwkundige
                                                                                                         kasten e.d. in de viuchtroute te voorkomen.
                     nslagvoorziening
                iteiten in           agvoorzieining
      3.41       In een opslagvoorziening zijn werkzaamheden ten behoeve van monstername                                                                                                                  ja                  ja
                 en ter bestrijding van een lekkage of calamiteit toegestaan.
                 Ompakwerkzaamheden mogen slechts plaatsvinden indien de primaire
                 verpakking niet wordt geopend.
      3.4.2      Wikkelmachines zijn toegestaan in een opslagvoorziening indien voldaan                                                                                                                   nee
                 wordt aan de volgende voorwaarden:
                 -
                   de handelingen moeten strikt noodzakelijk zijn voor het logistiek proces;
                 -
                   er moet minimaal 3,5 m afstand tot de opslag van gevaarlijke stoften en/of
                 CMRstoffen in acht worden genomen;
                 -
                   de  apparatuur   moet  periodiek worden onderhouden,        conform de voorwaarden
                 van   de leverancier;
                 -
                   de apparatuur moet voorzien      zijn van een   noodstop (standaardeis vanuit de
                 wet- en   regelgeving   voor machines);
                 -
                   de elektrische apparatuur moet voldoen        aan  de desbetreffende NEN-normen
                 voor installatie en onderhoud;
                   huiten bedriifstiid moet deze annaratiur nitaeschakeld ziin
                 =
      3.4.3      Het   stapelen  van  verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen moet                                                                                                                 ja                  ja
                 plaatsvinden    conform de   gebruiksaanwijzing van de verpakkingsleverancier,
                 waarbij rekening wordt gehouden        met de sterkte van de    verpakking.
      PGS 15, controle   aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                      Pagina 3 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0000000845
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                    TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                      Toetsing voorschriften                    Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer      Voorschrift                                                                             Toelichting   en  eventuele   opmerking bij voorschrift                                     Van toepassing?     Voldoet? Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                     VEEL
      schrift                                                                                                                                                                                                                                   niveau
                                                                                                                                                                                                                                                mogelijk?
      3.4.4       Pallets met   verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die zijn gestapeld,
                  moeten van een         deugdelijke constructie zijn. Voor iedere wijze van verpakking
                  moet afhankelijk van gewicht en sterkte van de verpakking een maximale
                  stapeling worden vastgesteld
      3.4.5       Breekbare enkelvoudige verpakkingen mogen niet worden gestapeld
      3.4.6       De bewegingen en verblijfduur van gemotoriseerde transportmiddelen in
                 opslagvoorzieningen         moeten tot een minimum worden            beperkt en   moeten
                  uitsluitend ten dienste staan        van  ter  plaatse noodzakelijke werkzaamheden.
      3.4.7       De  verpakte gevaarlijke        stoffen en/of CMR-stoffen in     een  opslagvoorziening Dit voorschrift dient ter controle van de integriteit van de verpakkingen, zodat ze aan het                     ja
                  moeten                                                                                  ADR voldoen.
                  regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de
                  aanwezige
                 verpakkingen.
      3.4.2 Onve renigbare combinaties
      3.4.8       Verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke               Het doel  van  het gescheiden opslaan van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen is dat      ja
                  reacties kunnen aangaan, moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen.                voorkomen wordt dat     een groter (vervolg)effect ontstaat dan op grond van de
                  Het gaat dan om reacties waarbij sterke verhoging van temperatuur of druk               eigenschappen van een stof verwacht kan worden. In bijlage E is weergegeven hoe deze
                 optreedt of waarbij gassen kunnen ontstaan die giftiger of brandbaarder zijn             doelstelling kan worden gerealiseerd.
                 dan op grond van de eigenschappen van de gevaarlijkste stof van de                       Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) en vrijgestelde hoeveelheden (EQ) betreffen kleine
                 opgeslagen stoffen is te verwachten. Dit voorschrift is niet van toepassing voor         verpakkingen met een tweede (om)verpakking. Bij een lekkage komt er een kleine
                  stoffen die vallen onder het regime van gelimiteerde hoeveelheden (LQ) of               hoeveelheid vrij, die weinig vervolgschade kan aanrichten; een escalerende reactie met
                 vrijgestelde hoeveelheden (EQ) (resp. paragraaf 3.4 en 3.5 van het ADR).                 een ander product is dan minder waarschijnlijk. De uitzondering voor gelimiteerde
                                                                                                          hoeveelheden en vrijgestelde hoeveelheden geldt alleen indien de stoffen in de
                                                                                                          transportvernakking   ziin opaeslagen
      3.4.3 Incidenten met    gevaarlijke stoffen e/of CMR-stoffen
      3.4.9       Gemorste of gelekie gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in een
                  opslagvoorziening zijn vrijgekomen, moeten zo snel mogelijk worden
                 opgeruimd. Daartoe moeten in of nabij de opslagvoorziening materialen
                  aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te
                  absorberen. De aard en hoeveelheid van deze materialen moeten zijn
                  afgestemd op de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen
                  en/of CMR-stoffen, en de grootte van de aanwezige verpakkingen. Indien een
                 verpakking lekt, moet deze lekkage onmiddellijk worden verholpen, bijv. door
                  lekkende vaten in overmaatse vaten te plaatsen. Bij lekkage moet ontwikkeling
                  en verspreiding van giftige of explosieve stoffen of stankstoffen tot een
                  minimum worden beperkt door doelmatige ventilatie, beperking van
                    ErSDrelcing    cil |       I=
                                                         [1  [1]    (I
                                                                        1TT]  (ICH Alls)       sll   Arse
      3.4.10     Ten behoeve      van     de veiligheid van de werknemers moet binnen de inrichting       De stoffen uit ADR-klasse 6.2 betreffen ziekenhuisafval     (UN 3291)  en diagnostische     ja
                  een instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of             monsters   (UN 3373).
                  een incident met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beschrijft. De
                  bedrijfsleiding moet deze instructie actueel houden en werknemers hierover
                  inlichten. Indien het gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.2 (uitsluitend
                 categorie UN 3291 en UN 3373) betreft, moet in het bijzonder aandacht
                 worden besteed          aan het tiidig inschakelen      van ter zake deskundigen.
      3.4.11      Bij de toegang tot de inrichting of bij de portier moet een instructie zijn                                                                                                         ja                  ja
                  aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit.
                  Deze instructie moet gegevens bevatten van instanties of personen met wie in
                  het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen.
      3.4.4 Hygiéne, 'good housekeeping’
      3.4.12      De werkgever stelt regels en procedures              vast voor het omgaan met verpakte
                 gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, reiniging van de werkplek en
                  persoonlijke hygiéne waaraan de medewerkers zich moeten houden. De
                 werkgever ziet toe op de naleving van deze procedures en regels. De
                 werkgever richt voorzieningen in en verstrekt middelen (werkkleding) aan
                 werknemers voor een optimale hygiéne op plaatsen waar gevaarlijke stoffen
                  en/of CMR-stoffen aanwezig zijn. Indien op de arbeidsplaats gevaarlijke stoffen
                  en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en
                  ordelijkheid in acht genomen en er is sprake van 'good housekeeping’. Werk-
                  en opslagruimten worden zo schoon mogelijk gehouden. In werk- en
                  opslagruimten wordt niet gerookt, gegeten of gedronken en geen voedsel
      PGS 15, controle   aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                 Pagina 4 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                            0000000846
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                            TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                              Toetsing voorschriften                         Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                           Toelichting     en   eventuele        opmerking bij voorschrift                                       Van toepassing?     |Voldoet?   Onderbouwing   Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                  EET    [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                niveau
                                                                                                                                                                                                                                                             mogelijk?
      3.5.1      Binnen    een opslagvoorziening moeten bodembeschermende voorzieningen en |Een verwaarloosbaar bodemrisico behoort te worden gerealiseerd door:                                              ja                  ja
                 maatregelen zijn getroffen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico              a. een vloeistofdichte vlioer of verharding, voorzien van een verklaring vioeistofdichte
                 conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige                       voorziening op grond van AS 6700, met de daarbij behorende bedrijfsinterne inspecties,
                 activiteiten (NRB). In de vloer van een opslagvoorziening mogen zich geen              of;
                 openingen bevinden die in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht|b. een kerende vioer en/of lekbak met de daarbij behorende maatregelen, indien gebruik
                 met de openbare riolering of met het opperviakiewater.                                 wordt gemaakt van de juiste en gesloten verpakking. Maatregelen bestaan uit algemene
                                                                                                        zorg en faciliteiten en personeel zoals gesteld in de NRB;
                                                                                                        In bepaalde doelgroepconvenanten kunnen specifieke afspraken zijn gemaakt over
                                                                                                        voorzieningen     en maatreqelen
      3.5.2      Een vloeistofdichte vioer of   verharding   moet  zijn aangelegd of hersteld           In  geval  van een     certificatie verstrekt de    aannemer   bij oplevering een  Bewijs van Aanleg |ja                  ja
                 overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, of moet als vioeistofdicht zijn             Onder Certificaat (BAOC) op basis van BRL 2319, BRL 2362, BRL 2371 of BRL 2372.
                 beoordeeld na een inspectie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.                 In geval van een inspectie verstrekt de deskundig inspecteur bij goedkeuring een
                                                                                                        inspectierapport op basis van AS 6700.
      3.5.3      Indien   een vioer vioeistofkerend is  uitgevoerd, moet de vloer periodiek visueel     |De procedure incidentenmanagement is gericht op ingrijpen bij incidenten bij alle                    ja                  ja
                 worden geinspecteerd en moet het opruimen van gelekte of gemorste stoffen              |vloeistofkerende vioeren en vloeistofdichte lekbakken binnen de inrichting. In de
                 zijn gewaarborgd. Hiertoe moet binnen de inrichting een procedure                      procedure moet aandacht zijn besteed aan instructies van het personeel, locatie van
                 incidentenmanagement aanwezig zijn                                                     absorptiematerialen, overzicht van uitgevoerde en uit te voeren periodieke visuele
                                                                                                        inspecties, en de te treffen handelingen indien een vloer niet meer vioeistofkerend of            een
                 _________________________________________________ llekbak niet meer vioeistofdichtis.
               |
                 Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of                   De   opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen                 ja                  ja
                 gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangvoorziening wordt opgevangen.              tellen  daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden
                 Daartoe moet de opvangvoorziening een capaciteit hebben van ten minste 110             |gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn             van
                 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de             |de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen.
                 verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking,
                 dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de
                 verpakkingen tezamen. De opvangvoorziening moet voldoende bestand zijn
                  egen   de  opgeslagen
                                         vioeistoffen.                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                                            [
      3.7.1      Een   stelling moet bestand   zijn tegen de opgeslagen verpakte gevaarlijke            Verkeerd ontwerp, montage of gebruik van stellingen kan tot incidenten of calamiteiten                [ja                 ja
                 stoffen en/of CMR-stoffen    en  stabiel zijn. Een stelling mag niet zwaarder          met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen leiden.
                 worden belast dan waarvoor deze ontworpen is. De geschiktheid van een                  In de  praktijk zijn    vooral de     stellingen voor de opslag van pallets, die worden bediend
                 stelling moet kunnen worden aangetoond.                                                met heftrucks, het meest kritisch. De            volgende normen kunnen bij het ontwerp van
                                                                                                        palletstellingen worden gebruik:
                                                                                                            NEN-EN 15512 Steel static storage systems Adjustable pallet racking systems
                                                                                                                                                                    -                                   -
                                                                                                        Principles for structural design met daarbij behorend;
                                                                                                            NEN 5056 Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen Verstelbare   -
                                                                                                        palletstellingsystemen Technische grondslagen voor het ontwerp Afwijkingen van
                                                                                                                                      -                                                 -
                                                                                                                                                                                                          en
                                                                                                        aanvullinaen on NEN-FN 15512-2009
      3.7.2      Een stelling moet zonodig tegen aanrijden zijn beveiligd. Vrijstaande,        afdoende [Indien in een magazijn geen bewegingen met               een heftruck plaatsvinden, zijn             ja                  ja
                 aanrijdbeschermers zijn dan vereist op hoeken van stellinggangen en                    beveiligingen niet nodig. In magazijnen waar wel bewegingen plaatsvinden, kan een
                                                                                               -
                 onderdoorgangen.                                                                       stelling nooit volledig tegen aanrijdingen worden beveiligd. Immers, men zal altijd pallets
                                                                                                        moeten kunnen afzetten en uitnemen. De kans op aanrijdingen zal klein zijn bij
                                                                                                        toepassing van een lay-out en stellingconfiguratie conform NEN-EN 15620 en met goed
                                                                                                        opaelei       n     gein        rde    heftruckchauffeurs.
      3.7.3      Indien  tijdens het gebruik van een stelling een stellingonderdeel blijvend is         Ter illustratie worden twee passende maatregelen aangehaald:                                          ja                  ja
                 vervormd, moeten onmiddellijk passende maatregelen worden genomen.                         indien een ligger is beschadigd, moet deze onmiddellijk vrij worden gemaakt van
                 Voordat de stelling opnieuw in gebruik wordt genomen, moeten beschadigde               |opslag;
                 onderdelen worden vervangen of gerepareerd. Vervolgens moet de stelling (na | indien een staander of een staaf van het jukvakwerk is beschadigd, moeten de liggers
                 reparatie) worden beoordeeld conform vs. 3.7.4.                                        aan weerszijden van de staander onmiddellijk vrij van opslag worden gemaaki.
      3.74       De stellingconstructie moet ten minste jaarlijks visueel op doelmatigheid, juist                                                                                                             ja                  ja
                 gebruik en eventuele beschadigingen worden geinspecteerd. De resultaten
                 van de inspectie moeten worden geregistreerd en minimaal vijf jaar worden
                 bewaard
      3.75       De regels met    betrekking tot gescheiden opslag      in vs. 3.4.8 zijn eveneens van  |Met dit voorschrift wordt          beoogd dat ook  in verticale zin opslag van  onverenigbare        ja                  ja
                 toepassing op    de opslag in een stelling.                                            combinaties wordt voorkomen. Dus stoffen die met elkaar kunnen reageren, mogen niet
                                                                                                        boven elkaar in stellingen zijn geplaatst. Voor de opslag van corrosieve stoffen behoort
                                                                                                        aandacht te    zijn   voor  mogelijke aantasting      van  verpakkingen   van ondergelegen
                                                                                                        opgeslagen stoffen.
      3.7.2 Gebruik van losse    pallets
      3.7.6      Losse   (lege) brandbare pallets   moeten buiten de     opslagvoorziening worden       In een   opslagvoorziening volgens PGS 15 behoort brand zoveel mogelijk te worden                     ja                  ja
                 opgeslagen.                                                                            voorkomen.     Droge houten pallets zijn makkelijk brandbaar en kunnen zorgen voor
                                                                                                        escalatie.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                              Pagina 5 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0000000847
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                           TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                             Toetsing voorschriften       Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     Voorschrift                                                                       Toelichting    en eventuele    opmerking bij voorschrift                                  Van  toepassing?    Voldoet?
      voor-
      schrift
      3.7.7      In afwijking van vs. 3.7.6 mag de opslag van losse pallets in een                 Ad b. Door    schoorsteenwerking in geval van brand wordt de opslag van losse pallets nog |nee
                 opslagvoorziening worden toegestaan onder de volgende voorwaarden:                risicovoller. Daarom is het   belangrijk dat deze pallets zo dicht mogelijk bij de vioer
                 a) alleen losse pallets die noodzakelijk zijn voor het logistieke proces mogen in (worden opgeslagen en de stapel niet te hoog wordt. Opslag mag eventueel onderin een
                 de opslagvoorziening worden geplaatst.                                            stelling, maar de onderste pallet behoort dan wel op, of viak boven de vloer te staan.
                 b) Daarbij geldt dat maximaal 24 standaard pallets of, indien dit meer is, 5%     |Ad c. 1,8 m hoogte is maximaal 12 gestapelde pallets. De 1,8 m hoogte is afgeleid uit
                 van de aanwezige palletplaatsen in de opslag, als losse pallets in de opslag      de eisen van de NFPA 30, vs. 13.3.7 waarin palletopslag genoemd wordt voor
                 mogen worden geplaatst; b) losse pallets moeten op maaiveldniveau worden          |gebouwen zonder brandbeveiligingsinstallatie.
                 opgeslagen;                                                                       Ad d. Het is belangrijk dat een brand bij de palletopslag niet snel overslaat naar de
                 c) de stapel pallets mag niet hoger zijn dan 1,8 m;                               opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets. Om deze reden worden de pallets in
                 d) pallets moeten in een apart vak worden opslagen van maximaal 48                een apart vak opgeslagen. De minimale afstand geldt niet tot een buitenmuur. De
                 standaard pallets, waarbij er boven de stapel pallets geen goederen of            afstand van 2,4 m is overgenomen van de eisen van de NFPA 30, voorschrift 13.3.7.1,
                 gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen mogen worden opgeslagen. Dit vak moet |waarbij de eis is doorgetrokken naar alle opgeslagen stoffen.
                 gescheiden zijn van de opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets door:
                 -
                   een afstand  van ten minste 2,4  m  of;
                   een scheidingsconstructie met een brandwerendheid van ten minste 30 min.
                 -
                 De opgeslagen stoffen mogen tot een hoogte van 50 cm onder de bovenrand
                 van de scheidingsconstructie worden opgeslagen;
                 e) onbrandbare stoffen mogen eventueel wel naast of boven de pallets worden
                 opgeslagen, mits ook via de verpakkingsmaterialen geen branduitbreiding kan
                 plaatsvinden.
      3.7.8      Indien de aanwezige pallets zijn meegenomen in de risicoafweging van het          In veel ontwerpnormen van brandbeveiligingsinstallaties worden voorwaarden over           nee
                 uitgangspuntendocument (UPD) zoals vereist op basis van vs. 4.8.8, zijn de        pallets genoemd. Afhankelijk van het type installatie is het mogelijk om meer of minder
                 voorschriften 3.7.6 en 3.7.7 niet van toepassing. De voorwaarden uit het UPD      pallets in de opslag aanwezig te hebben.
                 In een opslagvoorziening moeten de wettelijke eisen ten aanzien van               In artikel 3.5a t.m. 3.5f van het  Arbeidsomstandighedenbesiuit is richtlijn 1999/92/EG
                 explosieveiligheid in acht worden genomen. Deze eisen zijn opgenomen in de        (ATEX 137) opgenomen. Voor een indeling in gevarenzones met betrekking tot
                 Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. Een indeling in gevarenzones            gasexplosiegevaar kan bijvoorbeeld NPR 7910-1 worden toegepast. Indien wordt
                 kan hiervan onderdeel uitmaken.                                                   voldaan aan de overige bepalingen uit PGS 15, is stofexplosiegevaar bij normaal bedrijf
                                                                                                   uitgesloten.
                                                                                                   UN-gekeurde verpakkingen voor brandbare stoffen in PGS 15-opslagvoorzieningen
                                                                                                   vormen geen secundaire gevarenbron. In opslagvoorzieningen met uitsluitend opslag
                                                                                                   van deze verpakkingen zijn daarom geen maatregelen noodzakelijk ter beperking van
                                                                                                   explosiegevaar. Deze uitzondering geldt ook voor verpakkingen die onder het regime van
                                                                                                   gelimiteerde hoeveelheden (LQ, zie paragraaf 3.4 van het ADR) vallen.
                                                                                                   De genoemde uitzondering geldt niet voor:
                                                                                                      verpakkingen die worden geopend om de inhoud te gebruiken in de procesvoering en
                                                                                                   vervolgens deels gevuld worden teruggeplaatst in de opslag indien deze niet speciaal
                                                                                                   zijn ontworpen om herhaaldelijk te worden geopend en wederom te worden afgesloten;
                                                                                                      alle andere vormen van opslag van brandbare stoffen, zoals de opslag van aanstekers,
                                                                                                   IBC-verpakkingen die buiten de beproevingstermijn worden gebruikt en andere
                                                                                                   nietgekeurde verpakkingen.
                                                                                                   Deze bronnen zullen leiden tot     een gevarenzone,   en de daaruit voortvioeiende
                                                                                                   noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zullen moeten worden getroffen. Overigens is het
                                                                                                   mogelijk dat bij calamiteiten aanvullende maatregelen ten aanzien van explosieveiligheid,
                                                                                                   zoals de inzet van geschikt materieel, noodzakelijk zijn.
                                                                                                   De Inspectie SZW heeft haar standpunt gepubliceerd over te nemen maatregelen om
                                                                                                   een explosieve atmosfeer te voorkomen bij de opslag van UN-gekeurde verpakkingen en
                                                                                                   verpakkingen onder het LQ-regime. Dit standpunt is terug te vinden in het document
                                                                                                   ‘Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen’. Dit document
                                                                                                   is te vinden op de website http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl bij de
                                                                                                   achtergronddocumenten van PGS 15.
               |
                                                                                             —
                 Indienonbedoeld dampen vrij     kunnen komen in     een
                                                                         opslagvoorziening,        Dit voorschrift geldt voor bouwkundige opslagvoorzieningen en losse
                 moeten doeltreffende    maatregelen  worden genomen                               brandveiligheidsopslagkasten. Bij normaal gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen en
                                                                                                   CMR-stoffen kunnen onbedoeld dampen vrijkomen, die gezondheidsschade of een
                                                                                                   explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken. Dit behoort te worden voorkomen. Het is aan
                                                                                                   de eigenaar van de opslagvoorziening om na te gaan of er schadelijke dampen kunnen
                                                                                                   vrijkomen en welke maatregelen zullen moeten worden genomen. De zorg voor
                                                                                                   gezondheid van de werknemers en het voorkomen van een explosieve omgeving is
                                                                                                   geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft
                                                                                                   aan  dat risicobronnen zullen moeten worden
                                                                                                   onderzocht en, indien    noodzakelijk, maatregelen zullen moeten worden genomen
                                                                                                   (RI&E). Een voorbeeld van een doeltreffende maatregel is het ventileren van de
                                                                                                   opslagvoorziening. De milieurelevantie van de vrijkomende dampen is zeer beperkt. In
                                                                                                   de meeste situaties bestaat naar verwachting geen noodzaak om maatregelen te nemen
                                                                                                       arond Activiteitenhesliit
                                                                                                   on
                                                                                                              van het
      PGS 15, controle aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                            Pagina 6 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                      0000000848
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                  Toetsing voorschriften                         Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                          Toelichting     en  eventuele  opmerking bij voorschrift                                   Van  toepassing?    |Voldoet? Onderbouwing     eC          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                      EET   [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                    niveau
                                                                                                                                                                                                                                                 mogelijk?
                                                                                                      om me ee ee                  LL     LL          ee            ee en                     eee                               ISS’,
      3.1 01       |Hemelwater dat in contact  is gekomen met verpakte gevaarlijke stoffen en/of | Contact met hemelwater kan zich voordoen bij buitenopslagen zonder             een afdak. Via  ia          la
                 CMRstoffen mag niet ongecontroleerd kunnen wegstromen naar de bodem, de               |een  afsluiter kan worden voorkomen dat het hemelwater zonder      meer wegstroomt, deze
                 openbare riolering of het oppervlaktewater. Dit hemelwater moet worden                afsluiter mag pas worden      geopend als vaststaat dat er geen verontreiniging heeft
                 opgevangen en mag pas worden geloosd als vaststaat dat het niet teveel                plaatsgevonden (geen beschadigde of lekkende verpakkingen, geen morsingen).
                 verontreinigd is met de opgeslagen stoffen. Het hemelwater behoort regelmatig|        Een gelijkwaardige maatregel is bijvoorbeeld een mechanische scheider in de afvoer
                 verwijderd te worden, zodat de productopvang bij vioeistoffen niet in het             indien de opslag bestaat uit stoffen die niet mengbaar zijn met water.
                 geding ko
      3.11.1     |De verpakking van          een opslagvoorziening   aanwezige gevaarlijke stoffen     Over het    algemeen bevinden gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een                 ja                  ja
                 en/of CMR-stoffen moet      zodanig zijn dat:                                         opslagvoorziening zich in de zogenoemde UN-gekeurde verpakking. Daarnaast kunnen
                 -
                   niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen;                    ze zijn verpakt in omverpakkingen conform het regime van de zogenoemde gelimiteerde
                 -
                   het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen en/of CMR-            hoeveelheden (limited quantities / LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (excepted quantities
                 stoffen kan worden aangetast, danwel       een reactie met  ze  kan aangaan  danwel [/ EQ). In deze verpakkingen is een geringe hoeveelheid gevaarlijke stof aanwezig, zodat
                 een verbinding kan vormen;                                                            een beperkter risico ontstaat indien deze hoeveelheden vrijkomen. De LQ- en EQ-
                 -
                   de  verpakking tegen normale behandeling bestand is.                                regelingen beschrijven de wijze waarop deze hoeveelheden moeten worden behandeld
                                                                                                       en welke vrijstellingen daarvoor gelden. De regelingen zijn van toepassing op land-, zee-
                                                                                                       en luchtvervoer (secties 3.4 en 3.5 van het ADR behandelen de wijze waarop deze
                                                                                                       hoeveelheden moeten worden behandeld en welke vrijstellingen daarvoor gelden).
      3.11.2     Op   de etiketten van  de in een  opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen [Conform de wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen UN-regelgeving, respectievelijk het          ja                  ja
                 en/of CMR-stoffen moeten de gevaarsaspecten         duidelijk tot uiting komen.       ADR (paragraaf 5.2) behoort elk collo (buitenverpakking) voor het vervoer te zijn voorzien
                                                                                                       van gevarenetiket(ten) en een UN-stofnummer met de letters 'UN'.
                                                                                                       Verpakkingen met gelimiteerde (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (E) behoeven geen
                                                                                                       gevarenetiket van de gevarenklasse. Indien er sprake is van samengestelde
                                                                                                       verpakkingen met gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen (LQ), dan behoort de
                                                                                                       verpakking te zijn voorzien van de kenmerking voor het vervoer van gelimiteerde
                                                                                                       hoeveelheden. Verpakkingen met vrijgestelde hoeveelheden (E) zijn voorzien van een
                                                                                                       label E met daarin vermeld het nummer van het eerste of enige gevaaretiket van de
                                                                                                       gevarenklasse. In bijlage A kunt u de specificaties van ‘LQ’ en ‘E’ nalezen.
                                                                                                       Tevens behoren gebruiksverpakkingen te zijn voorzien van gevaaraanduidingen op grond
                                                                                                       van CLP-verordening EG 1272/2008 of, indien het voor intern gebruik is, zijn voorzien
                                                                                                       van werkpleketiketten conform de Arbeidsomstandighedenwet. Dit geldt uiteraard niet
                                                                                                       voor   afvalsioffen  Zie nok hiilage DN
      3.11.3     De  verpakking   van  in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of                                                                                                     nee
      3.121      Voor elke   opslagvoorziening moet per 200 m2 ten minste één draagbaar                Bij een opslagvoorziening met een vioeropperviak van 450 m2 behoren drie draagbare          |ja                ja
                 blustoestel   aanwezig zijn met een vulling van ten minste 5 kg of liter blusstof. |blustoestellen aanwezig te zijn. Ook bij opslagen groter dan 10 ton en welke zijn
                 Het blustoestel moet tegen weersinvioeden zijn beschermd. De keuze van het |uitgevoerd conform het beschermingsniveau 1 is dit voorschrift van toepassing en
                 type blustoestel moet zo zijn, dat deze geschikt is om een beginnende brand           |behoren de desbetreffende draagbare blustoestellen aanwezig te zijn.
                 van de opgeslagen             te blussen.
                 ———      ——————          a   ——                                   a  ———    a   ————    a                                                                                                      ——                           a —             EE
                                                                                                                                                                                                                                                                               ——
      3.13.1     Binnen   een  opslagvoorziening en tevens binnen een afstand van 2 m van de                                                                                                      ja                  ja
                 opslagvoorziening mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig
                 zijn. Dit verbod moet duidelijk worden gemaakt met een pictogram
                 overeenkomstig NENEN- ISO 7010          en  NEN 3011.
      3.13.2     Aan de    buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en),           Bij alle opslagvoorzieningen behoort het verbodsbord 'vuur, open vilam en roken            ja                  ja
                 moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden                     verboden' te    zijn aangebracht. In plaats van bovengenoemde symbolen mogen ook de
                 geplaatst, die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-            ‘grote etiketten' (zoals nader omschreven in paragraaf 5.3.1 van het ADR) worden
                 stoffen aanduiden. De desbetreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht                  geplaatst.Uitsluitend de gevaarsaanduiding ‘LQ’ is niet toereikend.
                 conform het ADR of de Europese CLP-verordening over de indeling,                      Indien in een open opslagvoorziening verschillende stoffen in vakken, clusters, of secties
                 etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels, EG 1272/2008            |zijn opgeslagen, volstaat het om per vak, cluster of sectie het gevarensymbool aan te
                 (Classification, Labelling and Packaging: CLP).                                       brengen.
                                                                                                       De Europese CLP-verordening behoort ter implementatie van GHS binnen de lidstaten.
                                                                                                       In bijlage D zijn voorbeelden weergegeven van de gevaarsymbolen die voor de
                                                                                                       veiliaheidssianalerina    aebruikt moeten worden
      3.13.3     Voor stoffen   waarvoor   REACH dit verplicht, heeft de inrichting de bijgeleverde    [Een VIB is o.a. niet verplicht voor afvalstoffen en voor de volgende mengsels in          ja                  ja
                 veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar. De VIB’s       moeten voldoen aan      |afgewerkte vorm die voor de eindgebruiker zijn bestemd: geneesmiddelen voor menselijk
                 bijlagell van EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH).                                   en diergeneeskundig gebruik, cosmetische producten, mengsels in levensmiddelen of
                                                                                                       veevoeder.
                                                                                                       Dit is  precies omschreven in artikel 2 lid 6 van REACH. Veiligheidsinformatiebladen (ook
                                                                                                       wel   genoemd ‘material safety data sheets’, MSDS) mogen ook digitaal in de inrichting
                                                                                                       beschikbaar zijn.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                     Pagina 7 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                0000000849
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                  TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                    Toetsing voorschriften                     Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                           Toelichting    en eventuele   opmerking bij voorschrift                                     Van toepassing?     |Voldoet? Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                    EET    [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                  niveau
                                                                                                                                                                                                                                               mogelijk?
      3.141      Indien in    een  inrichting  meer  dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of    [Deze deskundige is opgeleid voor zijn of haar werkzaamheden met de van toepassing          [ja                 ja
                 CMRstoffen worden opgeslagen, moet tijdens het verrichten van                          zijnde PGS 15-voorschriften, aangevuld met een basiskennis gevaarlijke stoffen en of
                 werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een                         CMR-stoffen en, indien voor de incidentbestrijding noodzakelijk, een BHV-opleiding
                 opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in           de |waarin het opruimen van gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen wordt benadrukt. Kennis
                 inrichting aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende                   is alleen noodzakelijk van de in de inrichting opgeslagen stoffen.
                 vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met
                 aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke
                 stoffen en/of CMR-stoffen. Informatie      over de vakbekwaamheid     van de
      3.14.2     Bestuurders      van transportmiddelen, bijvoorbeeld heftrucks, elektrische            Een   gerichte opleiding voor het desbetreffende transportmiddel borgt dat de bestuurder    |ja                 ja
                 hefpallet trucks, moeten zowel in het veilig gebruik van het desbetreffende            ervan over   voldoende vaardigheden beschikt om dit transportmiddel veilig te kunnen
                 transportmiddel als in gevaarsaspecten die verbonden zijn aan het handelen             |gebruiken. Daarnaast is er basiskennis nodig over de gevaarsaspecten van de stoffen
                 met en opslaan van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, goed zijn opgeleid           [waarmee wordt gewerkt en behoren bestuurders op de hoogte te zijn van de
                 en geinstrueerd.                                                                       bedrijfsinterne noodprocedures ten
                                   ratie
      3.15.1    [Indien in een inrichting      meer  dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of   [Het journaal heeft als doel hulpdiensten in geval  van een  calamiteit inzicht te geven in lia                  ja
                 CMRstoffen worden opgeslagen, moet per opslagvoorziening            een                soort, hoeveelheid   en locatie van opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Vs.
                 representatief journaal aanwezig zijn. Dit journaal moet de hulpverlenende             3.15.1 is een voorbeeld van de wijze waarop de journaalverplichting in een vergunning
                 diensten een beeld geven van de te verwachten gevaren als gevolg van de                kan worden opgenomen. De in het voorschrift genoemde tekening kan worden
                 opgeslagen stoffen. Dit journaal moet direct toegankelijk zijn. Het journaal           gecombineerd met een plattegrondtekening behorende bij het noodplan. Indien
                 moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:                                       bijvoorbeeld in een inrichting weliswaar meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen
                 -
                   de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische |en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, maar deze
                 benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de ADR-klasse van de stof zoals                  uitsluitend in kasten worden opgeslagen, is het niet zinvol om in het journaal per kast de
                 vermeld in het ADR of de IMDG-code;de hoeveelheid van de stof per ADR-                 genoemde gegevens te verlangen. Bij het formuleren van de journaalverplichting gelden
                 klasse;                                                                                de volgende aandachtspunten:
                   de verpakkingsgroep (indien toegewezen);                                             a. indien in de inrichting (tank)containers aanwezig zijn, horen deze ook in het journaal
                 -
                 -
                   het UN-nummer van de stof alsmede de modelnummers van de                             te zijn vermeld;
                 gevaarsetiket(ten) conform art. 5.2 van het ADR;                                       b. indien meerdere opslagvoorzieningen elk met een capaciteit van meer dan 10000 kg
                 -
                   CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun chemische                  binnen de inrichting aanwezig zijn, wordt per opslagvoorziening inzicht gegeven welke
                 naam en de vermelding CMR;                                                             gevarenklassen per opslagvoorziening aanwezig zijn;
                   een instructie met de namen en telefoonnummers van personen met wie                  c. in overleg met het Wabo-bevoegd gezag en op advies van de brandweer kan voor een
                 -
                 hulpverlenende diensten in het geval van een calamiteit contact kunnen                 andere vorm van het journaal worden gekozen, Een digitaal journaal is acceptabel, mits
                 opnemen.                                                                               gegarandeerd toegankelijk bij calamiteiten;
                 Het journaal moet tevens een actuele tekening bevatten waarop het volgende             |d. inrichtingen die onder Brzo 2015 vallen en VR-plichtig zijn, hebben al de verplichting
                 is aangegeven:                                                                         om een stoffenlijst bij te houden; het advies is om in de omgevingsvergunning hierbij aan
                 -
                   de plattegrond van de inrichting;                                                    te sluiten en geen separaat journaal voor te schrijven;
                 -
                   de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;                       e. ook bij opslaghoeveelheden minder dan 2 500 kg kan het wenselijk zijn een journaal
                 -
                   de plaats waar de verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn                voor te schrijven, bijvoorbeeld als er opslag plaatsvindt van zeer toxische stoffen of de
                 opgeslagen;                                                                            inrichting in de nabijheid ligt van kwetsbare bestemmingen of oppervlakiewater;
                 -
                   een noordpijl.                                                                       f. door de modelnummers van een gevaarsetiket conform 5.2 van het ADR in het
                                                                                                        journaal op te nemen zijn alle relevante gevaren van een stof bekend (bijv. een
                                                                                                        ADRklasse 3 met bijkomend gevaar 6.1, dan moet vermeld worden 3 + 6.1);
                                                                                                        g. indien ADR-klasse, UN-nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de
                                                                                                        opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen niet frequent wijzigen (niet-
                                                                                                        vervoersgebonden inrichting) kan eventueel worden volstaan met een eenmalige lijst van
                                                                                                        de maximale opslag (bijv. het gevaarlijke stoffenoverzicht uit de omgevingsvergunning-
                                                                                                        aanvraag), de soort gevaarlijke stof en de plaats van opslag (bijv. een tekening). Indien
                                                                                                        ADRklasse, UN-nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de opgeslagen
                                                                                                        gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen wel frequent wijzigen, wordt ervan uitgegaan dat
                                                                                                        het journaal dagelijks wordt geactualiseerd.
      3.15.2     In het journaal kan voor de niet-gevaarlijke stoffen volstaan worden      met de                                                                                                   ja                  ja
                 aanduiding van de totale hoeveelheid aanverwante stoffen en
                |koopmansgoederen per opslagvoorziening.
                                :
                                      Wt s nk evo
                                  Br
                     alitlchail                       an
                 Een open      opslagvoorziening mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor                                                                                                    ja                  ja
                 onbevoegden. Hieraan is voldaan als de inrichting als geheel afdoende is
                 afgeschermd door muren (gebouwen), hekken, sloten van voldoende breedte
                 en dergelijke.
                 Als afscherming voldoet in ieder geval een vast en ten minste 1,8 m hoog hek-
                 of gaaswerk van onbrandbaar materiaal met ten minste twee toegangsdeuren
      3171 [Een              angsdeur     tot een betreedbare opslagvoorziening  moet van binnenuit                                                                                                 ja                  ja
                 zonder sleutel kunnen worden geopend
      PGS 15, controle   aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                              Pagina 8 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                           0000000850
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                            TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                              Toetsing voorschriften                                                               Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer      |Voorschrift                                                                      Toelichting    en eventuele  opmerking bij voorschrift                                    Van toepassing?     |Voldoet? Onderbouwing                                           Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                        EET    [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                                      niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                                   mogelijk?
      3.172       Een   opslagvoorziening moet ten minste twee viuchtroutes hebben, die zoveel      Met de terminologie is, aangezien het bouwkundige voorschriften zijn, zoveel mogelijk     ja                            Afstand tot deur is minder dan 15 meter, dus 1 deur is
                  als mogelijk in tegenoverstelde zijden zijn gesitueerd. Indien in een             aangesloten bij het Bouwbesluit.                                                                                        voldoende  en aanwezig.
                  opslagvoorziening de afstand van het verst gelegen punt tot de deur minder
                  dan 15 m bedraagt, kan met één deur worden volstaan. Deuren in deze
                  vluchtroute draaien niet tegen de vluchtrichting in. Een nooddeur kan geen
                  schuifdeur zijn.
      3.17.3      Een betreedbare    opslagvoorziening moet zijn voorzien van adequate
                  noodverlichting   en  viuchtrouteaanduiding, uitgevoerd overeenkomstig     het
                  Bouwbesluit
      3.18.1       Indien een verwarming aanwezig is, mag de verbrandingsruimte van deze
                  verwarmingstoestellen niet in open verbinding staan of worden gebracht met
                  de opslagvoorziening. De onderdelen van de verwarmingstoestellen in de
                  opslagvoorziening mogen geen hogere opperviakietemperatuur hebben dan
                  250 °C en aanraking van de opgeslagen stoffen met deze delen is uitgesloten.
      3.19.1       Indien in de inrichting  meer   dan 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of [Het noodplan moet passend zijn, de vorm is afhankelijk van de omvang en complexiteit     |ja                 ja
                  CMRstoffen worden opgeslagen,         meer dan 1 000  kg zeer giftige verpakte    van de inrichting. Voor opslagen groter dan 10 ton zijn onder andere onderstaande
                  stoffen (ADRklasse 6.1 verpakkingsgroep | of stoffen van ADR-klasse 8,            aandachtspunten van belang (zie ook 3.15.1):
                  verpakkingsgroep |, met aanvullend etiket modelnr. 6.1), of gasflessen met           Er moet een plattegrond van de inrichting aanwezig zijn.
                  ammoniak of ethyleenoxide met een totale waterinhoud van meer dan 250 |              Voor elk van de scenario’s behoort een beschrijving van de effecten, de aanwezige
                  worden opgeslagen, moet in de inrichting een actueel intern noodplan              middelen en de te nemen maatregelen opgenomen te zijn. In de praktijk kan dit de
                  aanwezig zijn. In het noodplan zijn de getroffen organisatorische en technische |gebruiksaanwijzing van een (brandmeld)systeem of een aanvalsplan voor gebruik van
                  maatregelen ter bestrijding van ongeval of incident omschreven. In het            mobiele middelen zijn.
                  noodplan moeten onder andere de mogelijke scenario’s met gevaarlijke stoffen | Er behoort een beschrijving van de te nemen maatregelen ter beheersing van een
                  en een lijst met telefoonnummers opgenomen zijn voor gebruik bij incidenten.      [incident en ter beperking van de gevolgen daarvan (stationaire blusinstallatie,
                                                                                                    bluswateropvang, aanvalsplan e.d.) in het noodplan opgenomen te zijn.
                                                                                                       Er behoort een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen
                                                                                                    opgenomen te zijn.
                                                                                                       De manier van alarmeren van personen binnen de inrichting, waaronder het
                                                                                                    alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm behoort beschreven te
                                                                                                    zijn.
                                                                                                       Er behoort een noodinstructie voor de risicovolle opslagen opgenomen te zijn.
                                                                                                       De   wijze van opvang / begidsing van de  hulpdiensten behoort beschreven te zijn.
                                                                                                       Er behoort een organogram van de noodorganisatie opgenomen te zijn.
                                                                                                       De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de noodorganisatie behoren
                                                                                                    duidelijk beschreven te zijn.
                                                                                                       Een manier van ontruiming van (delen van) het terrein behoort duidelijk beschreven te
                                                                                                    zijn.
                                                                                                       De manier waarop omwonenden       gewaarschuwd    moeten worden, behoort     duidelijk
      3.19.2      Regelmatig,   en  ten minste eenmaal per drie   jaar moet het intern  noodplan    Indien   een intern noodplan als bedoeld in het Brzo 2015 is opgesteld  of een noodplan   ja                  ja
                  worden   geévalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd. Bij de evaluatie wordt       conform de ARIE, wordt aan dit voorschrift voldaan. De   frequentie voor evaluatie en
                  rekening gehouden met veranderingen die zich in de inrichting hebben              beproeving is in overeenstemming met het Brzo 2015.
                  voorgedaan, en met nieuwe kennis en inzichten.
      3.19.2 Nooddouche en oogspoelvoorziening
      3.19.3       Indien stoffen behorende tot verpakkingsgroep | worden opgeslagen, meer dan      |De richtwaarde voor de capaciteit van een nooddouche is 60 I/min. Indien uit de RI&E     [ja                 ja
                  2500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen of       blijkt dat een nooddouche niet noodzakelijk is, kan van dit voorschrift worden afgeweken.
                  indien in de opslagvoorziening vorkheftrucks worden gebruikt, moeten in of        Een oogspoelvoorziening kan worden gerealiseerd door een op de waterleiding
                  nabij een betreedbare opslagvoorziening een nooddouche en een                     aangesloten oogdouche. Voor de normen over nooddouches en oogspoelvoorziening zie
                  oogspoelvoorziening aanwezig zijn die te allen tijde goed bereikbaar zijn. Een    verder NEN-EN 15154.
                  nooddouche moet zijn aangesloten op het waterleidingnet en voldoende
                  capaciteit hebben. Een oogspoelvoorziening moet:
                  -
                    voldoende snel bereikbaar zijn in geval van een ongeval;
                    eenvoudig bedienbaar zijn;
                  -
                  -
                    Zo zijn uitgevoerd dat zonodig beide ogen voldoende lang gespoeld kunnen
                  worden;
                  -
                    Zo zijn uitgevoerd   dat indien de ogen worden  gespoeld,  deze wel snel worden
                       ini            i
                  aereiniod   maar niet worden heschadiad
                                               len
      3.19.3  Persoonlijke beschermingsmiddelen
      PGS 15, controle   aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                   Pagina 9 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0000000851
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                            TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                              Toetsing voorschriften                     Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer      Voorschrift                                                                      Toelichting  en  eventuele    opmerking bij voorschrift                                    Van toepassing?     |Voldoet? Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                              VEEL
      schrift                                                                                                                                                                                                                            niveau
                                                                                                                                                                                                                                         mogelijk?
      3.19.4       Indien in  een opslagvoorziening gevaar voor de veiligheid of de gezondheid     Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn      mede bedoeld    om personen te beschermen bij  |ja                 ja
                  van een    werknemer   aanwezig is of kan ontstaan, moeten voor werknemers       onvoorziene voorvallen   en  incidenten met  verpakkingen. De op de verpakking vermelde
                  persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal beschikbaar zijn.          houdbaarheidsdatum mag niet overschreden worden. Persoonlijke
                   Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden onderhouden,                    beschermingsmiddelen behoren te allen tijde voor een ieder duidelijk zichtbaar,
                  gerepareerd en schoon zijn voor gebruik.                                         gemakkelijk bereikbaar en voor direct gebruik gereed te zijn. In het kader van de RI&E
                                                                                                   maakt de werkgever een beoordeling van de uitrusting die hij ter beschikking wil stellen.
                                                                                                   Deze beoordeling omvat:
                                                                                                   a. een inventarisatie en  evaluatie van de gevaren die niet met andere middelen kunnen
                                                                                                   worden vermeden;
                                                                                                   b. een omschrijving   van  de kenmerken die de    persoonlijke beschermingsmiddelen
                                                                                                   moeten bezitten om de gevaren te kunnen       ondervangen, rekening houdend met
                                                                                                   eventuele gevaarsbronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen
                                                                                                   vormen;
                                                                                                   c. een inventarisatie en  evaluatie van de kenmerken    van  de persoonlijke
                                                                                                   beschermingsmiddelen      die beschikbaar  zijn, vergeleken  met de onder   b) bedoelde
                                                                                                   kenmerken
      3.19.4  Bedrijfshulpverlening (BHV)
      3.195       Conform de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit|De onder c. bedoelde alarmering in noodsituaties strekt zich ook              uit tot het alarmeren ja                  ja
                  moet elke organisatie beschikken over een deskundige                             van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties in verband         met de in de
                  bedrijfshulpverleningsorganisatie. Dit houdt minimaal in:                        onderdelen a t.m. ¢c bedoelde bijstand.
                  a) het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
                  b) het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken
                  van ongevallen;
                  c) het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere
                  personen in het bedrijf of de inrichting;
                  d) de bedrijfshulpverleners beschikken     over een zodanige deskundigheid,
                  ervaring   en uitrusting en zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd, dat
                  zii
                      de voarnoemde taken naar beharen kunnen vervullen
      PGS 15, controle   aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                        Pagina 10 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                      0000000852
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>24075750
         Bijlage 4
         Toetsing gasflessenopslag
                                   PrUZ
                                        0000000853
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>24075750
                    Richtlijn: PGS 15      -
                                              Opslag    van  verpakte gevaarlijke stoffen
                    Versie: PGS 15:2016 versie 1.0
                    CBCV     Gasflessenopslag
                    Project: FQ 1108
                    Datum: 17-02-2022
        INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                    TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                        Toetsing voorschriften                                         Beoordeling gelijkwaardigheid
        Nummer      |Voorschrift                                                                             Toelichting   en  eventuele  opmerking bij    voorschrift                                  EDR GIES     To     Voldoet? Onderbouwing                      eC          Toelichting
        voor-                                                                                                                                                                                                                                                          EET
        schrift                                                                                                                                                                                                                                                        ICEL
                                                                                                                                                                                                                                                                       mogelijk?
                    Onder   een   werkvoorraad       verpakie gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen als      De werkvoorraad moet     zodanig zijn dat de productie normaal doorgang kan vinden. Het
                   genoemd       in vs. 3.1.1 wordt verstaan: de voorraad       verpakte gevaarlijke stoffen is echter niet de  bedoeling dat meerdere niet-geopende eenheden onnodig dagenlang of
                    en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een                zelfs wekenlang in een werkruimte of dergelijke verblijven. Dan is er sprake van ‘verkapte
                    productieruimte/werkruimte of per procesinstallatie of afvulinstallatie is               opslag’. Deze eenheden behoren dan te worden bewaard in een opslagruimte. Waar
                   opgesteld.                                                                                exact de grens ligt,
                       de werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn;                                        is moeilijk aan te geven. Het is aan het bedrijf om aannemelijk te maken dat de verpakie
                       per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één                   gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen binnen een redelijke tijd daadwerkelijk zullen
                    aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een               worden gebruikt in het productieproces.
                   dagvoorraad uit meerdan één verpakkingseenheid bestaat, dan mag er een                    De werkvoorraad hoeft niet aan het eind van iedere dag te worden overgebracht naar een
                   dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid;                                    opslagruimte (en vice versa aan het begin van een werkdag): de risico’s van transport
                       de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of           zijn groter dan van de stationaire werkvoorraad. Bij batchgewijze productie en bij
                    andere transportmiddelen;                                                                volcontinubedrijven moet per situatie worden beoordeeld wat vereist is voor een goede
                       de werkvoorraad mag het viuchten niet belemmeren;                                     procesvoering.
                       gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie- Onder een verpakkingseenheid wordt verstaan bijvoorbeeld een blik, een doos, een vat
                   of werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden                 maar ook een pallet waar deze stoffen op staan opgeslagen.
                    bewaard in deugdelijke verpakking, die bestand is tegen de desbetreffende                Een lekbak is bij een hoeveelheid van meer dan 50 liter gevaarlijke stoffen vereist om het
                   gevaarlijke stof;                                                                         verdampingsopperviak te verkleinen in het geval van een lekkage.
                       indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan 50 | dan              Een laskar met gasflessen kan ook als werkvoorraad worden beschouwd.
                    moet de verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige
                   voorziening. Hiervan kan worden afgeweken als (het desbetreffende deel van)
                   de vioer van de desbetreffende productie/werkruimte ten minste
                   vloeistofkerend is. Voor brandbare vioeistoffen is echter altijd een lekbak of een
                    andere gelijkwaardige voorziening vereist."
      | yy |
                             eicen    aan    een
      3.2.1 Ligging van        e  opslagvoorziening
        3.2.2 Voorschriften voor      opslagvoorzieningen
        3.2.1       Een   opslagvoorziening is een brandcompartiment            met een   oppervlakte van
                    maximaal 1000 m2
        3.2.2       De WBDBO tussen           een opslagvoorziening en een andere ruimte moet ten                                                                                                                                    5 meter vrije ruimte is aanwezig.
                    minste 60 min      bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen,
                    leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen
                    aan   de vereiste WBDBO.
        3.2.4       In een  inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste:                                                                                                                                nee
                    -
                      2 500   kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, of
                    -
                      10 000 kg onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte gevaarlijke
                    stoffen van uitsluitend ADR-klasse 8, verpakkingsgroep Il of 111 zonder
                    bijkomend gevaar, of ADR-klasse 9 of een combinatie van ADR-klasse 8
                                          Il  of lll zon      ilkomen      V       n ADR-kI
        3.25        Op een verdieping van een gebouw mag maximaal 500 kg of 500 |                 verpakte                                                                                              nee
                   gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen. Hierbij wordt             een
                    kelder wel als    een  verdieping beschouwd       en de   begane grond   van een  gebouw
                    niet.
        3.2.6       Indien meerdere      opslagvoorzieningen      naast elkaar   zijn gelegen, mogen         Dit betreft bijvoorbeeld escalatie t.g.v. een uitstromende vloeistof.                      nee
                    incidenten zich niet     van    de ene naar de andere    opslagvoorziening kunnen
                   verplaatsen.
        3.2.7       Het dak   van een opslagvoorziening moet geconstrueerd zijn van niet-                    Dit voorschrift is opgenomen om te voorkomen dat een dak gemakkelijk in brand raakt        ja
                    brandgevaarlijk materiaal, bepaald conform NEN 6063.                                     (door vliegvuur) als gevolg van een brand in de omgeving.
        3.2.8       De vloer van een opslagvoorziening, een eventueel noodzakelijke afdekking                Dit voorschrift voorkomt dat er brandbare materialen in de constructie, wanden en dak      ja
                   van de (hoofd)draagconstructie, alsmede de afdekking aan de binnenzijde van van de opslag worden gebruik.
                   de opslagvoorziening van wanden en dak (voor zover aanwezig) moeten zijn
                   vervaardigd van materiaal, beoordeeld over ten minste de eerste 10 mm van
                   die afdekking, dat voldoet aan Euroklasse A1 (onbrandbaar) conform NEN-EN
                    13501-1. Hieraan gelijkwaardig is een constructie die als geheel voldoet aan
                   ten minste de Euroklasse A2. Verven en coatings behoeven niet te worden
                    meegenomen.
        PGS 15, controle   aan   de voorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0000000854
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                           TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                             Toetsing voorschriften       Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer        Voorschrift                                                                               Toelichting    en   eventuele    opmerking bij voorschrift                                     Van  toepassing?    Voldoet?
      voor-
      schrift
      3.29          Voor de brandwerendheid moeten de              volgende criteria van NEN 6069 worden
                    aangehouden:
                    -
                      ‘R’ voor draagconstructies zowel onder, boven als ten behoeve van de opslag
                    zelf;
                    -
                      ‘REI’ voor   dragende wanden        en  vioeren;
                    -
                      ‘RE’ voor daken
                    -
                      ‘EI’ voor  niet-dragende wanden;
                    -
                      ‘EI1" voor deuren.
      3.2.10        Een deur in een constructie met een           bepaalde brandwerendheid moet               Een  smeltzekering     biedt afdoende    waarborg om uitbreiding van brand te voorkomen        ja
                    zelfsluitend   zijn uitgevoerd. Een dergelijke deur mag uitsluitend in geopende           maar   zal niet reageren op rook. Andere      detectiesystemen reageren wel op rook en zijn
                    stand zijn vastgezet, indien deze in geval van brand automatisch sluit.                   sneller.
      3.2.13        Een opslagvoorziening mag niet in een viuchtroute zijn gelegen en mag het                 Bovengenoemde viuchtroute is geen viuchtroute zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit.
                    vluchten niet belemmeren.                                                                 Bedoeld is hier om de belemmeringen door opslagvoorzieningen zoals bouwkundige
                                                                                                              kasten e.d. in de viuchtroute te voorkomen.
      3.4.3 Incidenten met        gevaarlijke stoffen e/of CMR-stoffen
      3.4.10        Ten behoeve van de veiligheid van de werknemers moet binnen de inrichting                 De stoffen uit ADR-klasse 6.2 betreffen ziekenhuisafval       (UN 3291)   en diagnostische     ja
                    een instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of               monsters    (UN 3373).
                    een incident met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beschrijft. De
                    bedrijfsleiding moet deze instructie actueel houden en werknemers hierover
                    inlichten. Indien het gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.2 (uitsluitend
                    categorie UN 3291 en UN 3373) betreft, moet in het bijzonder aandacht
      3.4.11
                    worden
                        de
                               besteedtotaandehet tiidia inschakelen
                                                           of     de
                                                                         van ter zake deskundigen.
                                                                              moet een instructie
                    Bij      toegang            inrichting bij       portier                      zijn                                                                                                       ja                  ja
                    aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval              van een  calamiteit.
                    Deze instructie moet gegevens bevatten van instanties of personen met wie in
                    het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen.
      3.4.4 Hygiéne, 'good housekeeping’
      3.4.12        De werkgever stelt regels en procedures            vast voor het omgaan met verpakte                                                                                                     ja                  ja
                    gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, reiniging van de werkplek en
                    persoonlijke hygiéne waaraan de medewerkers zich moeten houden. De
                    werkgever ziet toe op de naleving van deze procedures en regels. De
                    werkgever richt voorzieningen in en verstrekt middelen (werkkleding) aan
                    werknemers voor een optimale hygiéne op plaatsen waar gevaarlijke stoffen
                    en/of CMR-stoffen aanwezig zijn. Indien op de arbeidsplaats gevaarlijke stoffen
                    en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en
                    ordelijkheid in acht genomen en er is sprake van ‘good housekeeping’. Werk-
                    en opslagruimten worden zo schoon mogelijk gehouden. In werk- en
                    opslagruimten wordt niet gerookt, gegeten of gedronken en geen voedsel
                    LEW   dl  (]
      |.
                                     =
         ro    CLE]                    3
      3.7.1 Gebruik van        stellingen
      3.71          Een stelling moet bestand zijn tegen de opgeslagen verpakie gevaarlijke                   Verkeerd ontwerp, montage of gebruik van stellingen kan tot incidenten of calamiteiten         [nee
                    stoffen en/of CMR-stoffen en stabiel zijn. Een stelling mag niet zwaarder                 met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen leiden.
                    worden belast dan waarvoor deze ontworpen is. De geschiktheid van een                     In de  praktijk zijn vooral de stellingen   voor de opslag van pallets, die worden bediend
                    stelling moet kunnen worden aangetoond.                                                   met heftrucks, het meest kritisch. De       volgende normen kunnen bij het ontwerp van
                                                                                                              palletstellingen   worden    gebruikt:
                                                                                                                 NEN-EN 15512 Steel static         storage systems Adjustable pallet racking systems
                                                                                                                                                                    -                                   -
                                                                                                              Principles for structural design met daarbij behorend;
                                                                                                                 NEN 5056 Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen Verstelbare
                                                                                                                                                                         -
                                                                                                              palletstellingsystemen Technische grondslagen voor het ontwerp Afwijkingen van
                                                                                                                                         -                                              -
                                                                                                                                                                                                          en
                                                                                                              aanvullingen    on NEN-EN 15512:2009
      3.72          Een   stelling moet zonodig tegen aanrijden zijn beveiligd. Vrijstaande,         afdoende [Indien in een magazijn geen bewegingen met          een heftruck plaatsvinden, zijn           nee
                    aanrijdbeschermers zijn dan vereist op hoeken van stellinggangen en                       beveiligingen niet nodig. In magazijnen waar wel bewegingen plaatsvinden, kan een
                                                                                                      -
                    onderdoorgangen.                                                                          stelling nooit volledig tegen aanrijdingen worden beveiligd. Immers, men zal altijd pallets
                                                                                                              moeten kunnen afzetten en uitnemen. De kans op aanrijdingen zal klein zijn bij
                                                                                                              toepassing van een lay-out en stellingconfiguratie conform NEN-EN 15620 en met goed
                                                                                                                      i          i
                                                                                                                                                       kchauffeurs.
      3.73          Indien   tijdens    het gebruik  van een   stelling een  stellingonderdeel blijvend is    Ter illustratie worden twee      passende maatregelen aangehaald:                              nee
                    vervormd, moeten onmiddellijk passende maatregelen worden genomen.                           indien een ligger is beschadigd, moet deze onmiddellijk vrij worden gemaakt van
                    Voordat de stelling opnieuw in gebruik wordt genomen, moeten beschadigde                  |opslag;
                    onderdelen worden vervangen of gerepareerd. Vervolgens moet de stelling (na | indien een staander of een staaf van het jukvakwerk is beschadigd, moeten de liggers
                    reparatie) worden beoordeeld conform vs. 3.7.4.                                           aan weerszijden van de staander onmiddellijk vrij van opslag worden gemaak.
      3.7.4         De stellingconstructie moet ten minste jaarlijks visueel op doelmatigheid, juist                                                                                                         nee
                    gebruik en eventuele beschadigingen worden geinspecteerd. De resultaten
                    van de inspectie moeten worden geregistreerd en minimaal vijf jaar worden
                    bewaard
      3.7.2 Gebruik van losse           pallets
      3.7.6         Losse    (lege) brandbare pallets     moeten buiten de      opslagvoorziening worden      In een   opslagvoorziening volgens PGS 15 behoort brand zoveel mogelijk te worden              nee
                    opgeslagen.                                                                               voorkomen.     Droge houten pallets zijn makkelijk brandbaar en kunnen zorgen voor
                                                                                                              escalatie.
      PGS 15, controle      aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                       Pagina 2 van 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                     0000000855
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                           TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                             Toetsing voorschriften                     Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     Voorschrift                                                                       Toelichting    en eventuele    opmerking bij voorschrift                                  Van  toepassing?    |Voldoet? Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                             EET    [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                           niveau
                                                                                                                                                                                                                                        mogelijk?
      3.7.7      In afwijking van vs. 3.7.6 mag de opslag van losse pallets in een                 Ad b. Door    schoorsteenwerking in geval van brand wordt de opslag van losse pallets nog |nee
                 opslagvoorziening worden toegestaan onder de volgende voorwaarden:                risicovoller. Daarom is het   belangrijk dat deze pallets zo dicht mogelijk bij de vioer
                 a) alleen losse pallets die noodzakelijk zijn voor het logistieke proces mogen in (worden opgeslagen en de stapel niet te hoog wordt. Opslag mag eventueel onderin een
                 de opslagvoorziening worden geplaatst.                                            stelling, maar de onderste pallet behoort dan wel op, of viak boven de vloer te staan.
                 b) Daarbij geldt dat maximaal 24 standaard pallets of, indien dit meer is, 5%     |Ad c. 1,8 m hoogte is maximaal 12 gestapelde pallets. De 1,8 m hoogte is afgeleid uit
                 van de aanwezige palletplaatsen in de opslag, als losse pallets in de opslag      de eisen van de NFPA 30, vs. 13.3.7 waarin palletopslag genoemd wordt voor
                 mogen worden geplaatst; b) losse pallets moeten op maaiveldniveau worden          |gebouwen zonder brandbeveiligingsinstallatie.
                 opgeslagen;                                                                       Ad d. Het is belangrijk dat een brand bij de palletopslag niet snel overslaat naar de
                 c) de stapel pallets mag niet hoger zijn dan 1,8 m;                               opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets. Om deze reden worden de pallets in
                 d) pallets moeten in een apart vak worden opslagen van maximaal 48                een apart vak opgeslagen. De minimale afstand geldt niet tot een buitenmuur. De
                 standaard pallets, waarbij er boven de stapel pallets geen goederen of            afstand van 2,4 m is overgenomen van de eisen van de NFPA 30, voorschrift 13.3.7.1,
                 gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen mogen worden opgeslagen. Dit vak moet |waarbij de eis is doorgetrokken naar alle opgeslagen stoffen.
                 gescheiden zijn van de opgeslagen stoffen of een ander vak met pallets door:
                 -
                   een afstand  van ten minste 2,4  m  of;
                   een scheidingsconstructie met een brandwerendheid van ten minste 30 min.
                 -
                 De opgeslagen stoffen mogen tot een hoogte van 50 cm onder de bovenrand
                 van de scheidingsconstructie worden opgeslagen;
                 e) onbrandbare stoffen mogen eventueel wel naast of boven de pallets worden
                 opgeslagen, mits ook via de verpakkingsmaterialen geen branduitbreiding kan
                 plaatsvinden.
      3.7.8      Indien de aanwezige pallets zijn meegenomen in de risicoafweging van het          In veel ontwerpnormen van brandbeveiligingsinstallaties worden voorwaarden over           nee
                 uitgangspuntendocument (UPD) zoals vereist op basis van vs. 4.8.8, zijn de        pallets genoemd. Afhankelijk van het type installatie is het mogelijk om meer of minder
                 voorschriften 3.7.6 en 3.7.7 niet van toepassing. De voorwaarden uit het UPD      pallets in de opslag aanwezig te hebben.
                 In een opslagvoorziening moeten de wettelijke eisen ten aanzien van               In artikel 3.5a t.m. 3.5f van het  Arbeidsomstandighedenbesiuit is richtlijn 1999/92/EG
                 explosieveiligheid in acht worden genomen. Deze eisen zijn opgenomen in de        (ATEX 137) opgenomen. Voor een indeling in gevarenzones met betrekking tot
                 Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. Een indeling in gevarenzones            gasexplosiegevaar kan bijvoorbeeld NPR 7910-1 worden toegepast. Indien wordt
                 kan hiervan onderdeel uitmaken.                                                   voldaan aan de overige bepalingen uit PGS 15, is stofexplosiegevaar bij normaal bedrijf
                                                                                                   uitgesloten.
                                                                                                   UN-gekeurde verpakkingen voor brandbare stoffen in PGS 15-opslagvoorzieningen
                                                                                                   vormen geen secundaire gevarenbron. In opslagvoorzieningen met uitsluitend opslag
                                                                                                   van deze verpakkingen zijn daarom geen maatregelen noodzakelijk ter beperking van
                                                                                                   explosiegevaar. Deze uitzondering geldt ook voor verpakkingen die onder het regime van
                                                                                                   gelimiteerde hoeveelheden (LQ, zie paragraaf 3.4 van het ADR) vallen.
                                                                                                   De genoemde uitzondering geldt niet voor:
                                                                                                      verpakkingen die worden geopend om de inhoud te gebruiken in de procesvoering en
                                                                                                   vervolgens deels gevuld worden teruggeplaatst in de opslag indien deze niet speciaal
                                                                                                   zijn ontworpen om herhaaldelijk te worden geopend en wederom te worden afgesloten;
                                                                                                      alle andere vormen van opslag van brandbare stoffen, zoals de opslag van aanstekers,
                                                                                                   IBC-verpakkingen die buiten de beproevingstermijn worden gebruikt en andere
                                                                                                   nietgekeurde verpakkingen.
                                                                                                   Deze bronnen zullen leiden tot     een gevarenzone,   en de daaruit voortvioeiende
                                                                                                   noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zullen moeten worden getroffen. Overigens is het
                                                                                                   mogelijk dat bij calamiteiten aanvullende maatregelen ten aanzien van explosieveiligheid,
                                                                                                   zoals de inzet van geschikt materieel, noodzakelijk zijn.
                                                                                                   De Inspectie SZW heeft haar standpunt gepubliceerd over te nemen maatregelen om
                                                                                                   een explosieve atmosfeer te voorkomen bij de opslag van UN-gekeurde verpakkingen en
                                                                                                   verpakkingen onder het LQ-regime. Dit standpunt is terug te vinden in het document
                                                                                                   ‘Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen’. Dit document
                                                                                                   is te vinden op de website http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl bij de
                                                                                                   achtergronddocumenten van PGS 15.
               |
                                                                                             —
                 Indienonbedoeld dampen vrij     kunnen komen in     een
                                                                         opslagvoorziening,        Dit voorschrift geldt voor bouwkundige opslagvoorzieningen en losse
                 moeten doeltreffende    maatregelen  worden genomen                               brandveiligheidsopslagkasten. Bij normaal gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen en
                                                                                                   CMR-stoffen kunnen onbedoeld dampen vrijkomen, die gezondheidsschade of een
                                                                                                   explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken. Dit behoort te worden voorkomen. Het is aan
                                                                                                   de eigenaar van de opslagvoorziening om na te gaan of er schadelijke dampen kunnen
                                                                                                   vrijkomen en welke maatregelen zullen moeten worden genomen. De zorg voor
                                                                                                   gezondheid van de werknemers en het voorkomen van een explosieve omgeving is
                                                                                                   geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft
                                                                                                   aan  dat risicobronnen zullen moeten worden
                                                                                                   onderzocht en, indien    noodzakelijk, maatregelen zullen moeten worden genomen
                                                                                                   (RI&E). Een voorbeeld van een doeltreffende maatregel is het ventileren van de
                                                                                                   opslagvoorziening. De milieurelevantie van de vrijkomende dampen is zeer beperkt. In
                                                                                                   de meeste situaties bestaat naar verwachting geen noodzaak om maatregelen te nemen
                                                                                                       arond Activiteitenhesliit
                                                                                                   on
                                                                                                              van het
      PGS 15, controle aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                          Pagina 3 van 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                   0000000856
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                                      TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                        Toetsing voorschriften                    Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                                          Toelichting    en   eventuele   opmerking bij voorschrift                                        Van toepassing?     Voldoet? Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                       EET    [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                                     niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                  mogelijk?
                 De   verpakking          van                                                                          Over het algemeen bevinden gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in         een
                 en/of CMR-stoffen moet                zodanig zijn     dat:                                           opslagvoorziening zich in de zogenoemde UN-gekeurde verpakking. Daarnaast kunnen
                 -
                   niets   van     de inhoud onvoorzien uit de             verpakking kan ontsnappen;                  ze zijn verpakt in omverpakkingen conform het regime van de zogenoemde gelimiteerde
                 -
                   het materiaal          van   de  verpakking niet door gevaarlijke stoffen en/of CMR-                hoeveelheden (limited quantities / LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (excepted quantities
                 stoffen kan worden             aangetast, danwel een reactie met ze kan aangaan danwel                / EQ). In deze verpakkingen is een geringe hoeveelheid gevaarlijke stof aanwezig, zodat
                 een   verbinding kan vormen;                                                                          een beperkter risico ontstaat indien deze hoeveelheden vrijkomen. De LQ- en EQ-
                 -
                   de   verpakking tegen normale behandeling bestand is.                                               regelingen beschrijven de wijze waarop deze hoeveelheden moeten worden behandeld
                                                                                                                       en welke vrijstellingen daarvoor gelden. De regelingen zijn van toepassing op land-, zee-
                                                                                                                       en luchtvervoer (secties 3.4 en 3.5 van het ADR behandelen de wijze waarop deze
                                                                                                                       hoeveelheden moeten worden behandeld en welke vrijstellingen daarvoor gelden).
      3.11.2     Op   de etiketten          van  de in  een   opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen          Conform de wetgeving        vervoer gevaarlijke stoffen UN-regelgeving, respectievelijk het     ja
                 en/of CMR-stoffen moeten de                 gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen.               ADR     (paragraaf 5.2) behoort elk collo (buitenverpakking) voor het vervoer te zijn voorzien
                                                                                                                       van gevarenetiket(ten) en een UN-stofnummer met de letters 'UN'.
                                                                                                                       Verpakkingen met gelimiteerde (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (E) behoeven geen
                                                                                                                       gevarenetiket van de gevarenklasse. Indien er sprake is van samengestelde
                                                                                                                       verpakkingen met gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen (LQ), dan behoort de
                                                                                                                       verpakking te zijn voorzien van de kenmerking voor het vervoer van gelimiteerde
                                                                                                                       hoeveelheden. Verpakkingen met vrijgestelde hoeveelheden (E) zijn voorzien van een
                                                                                                                       label E met daarin vermeld het nummer van het eerste of enige gevaaretiket van de
                                                                                                                       gevarenklasse. In bijlage A kunt u de specificaties van ‘LQ’ en ‘E’ nalezen.
                                                                                                                       Tevens behoren gebruiksverpakkingen te zijn voorzien van gevaaraanduidingen op grond
                                                                                                                       van CLP-verordening EG 1272/2008 of, indien het voor intern gebruik is, zijn voorzien
                                                                                                                       van werkpleketiketten conform de Arbeidsomstandighedenwet. Dit geldt uiteraard niet
                                                                                                                       voor   afvalstoffen   Zie ook biilace [)
                 De   verpakking          van   in de buitenlucht       opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of
               _|CMRstoffen          moet bestand        zijn tegen alle mogelijke weersinvioeden.
                 Voor elke       opslagvoorziening moet per 200 m2 ten minste één draagbaar                            Bij een opslagvoorziening met een vioeropperviak van 450 m2 behoren drie draagbare
                 blustoestel        aanwezig zijn met een vulling van ten minste 5 kg of liter blusstof. blustoestellen aanwezig te zijn. Ook bij opslagen groter dan 10 ton en welke zijn
                 Het blustoestel moet tegen weersinvioeden zijn beschermd. De keuze van het uitgevoerd conform het beschermingsniveau 1 is dit voorschrift van toepassing en
                 type blustoestel moet zo zijn, dat deze geschikt is om een beginnende brand                           behoren de desbetreffende draagbare blustoestellen aanwezig te zijn.
                                          ]
                 Binnen      ee                                                              and  van  2 m van  de
                 opslagvoorziening mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig
                 zijn. Dit verbod moet duidelijk worden gemaakt met een pictogram
                 overeenkomstig NENEN- ISO 7010 en NEN 3011.
      3.13.2     Aan de      buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en),                         Bij alle opslagvoorzieningen behoort het verbodsbord 'vuur, open viam en roken                  ja                   ja
                 moeten op          duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden                            verboden' te    zijn aangebracht. In plaats van bovengenoemde symbolen mogen ook de
                 geplaatst, die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-                            ‘grote etiketten' (zoals nader omschreven in paragraaf 5.3.1 van het ADR) worden
                 stoffen aanduiden. De desbetreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht                                  geplaatst.Uitsluitend de gevaarsaanduiding ‘LQ’ is niet toereikend.
                 conform het ADR of de Europese CLP-verordening over de indeling,                                      Indien in een open opslagvoorziening verschillende stoffen in vakken, clusters, of secties
                 etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels, EG 1272/2008                            (zijn opgeslagen, volstaat het om per vak, cluster of sectie het gevarensymbool aan te
                 (Classification, Labelling and Packaging: CLP).                                                       brengen.
                                                                                                                       De Europese CLP-verordening behoort ter implementatie van GHS binnen de lidstaten.
                                                                                                                       In bijlage D zijn voorbeelden weergegeven van de gevaarsymbolen die voor de
                                                                                                                       veiliaheidssianalering     aebruikt moeten worden
      3.13.3     Voor stoffen        waarvoor       REACH dit        verplicht, heeft de inrichting de  bijgeleverde   [Een VIB is o.a. niet verplicht voor afvalstoffen en    voor de volgende mengsels in            ja                   ja
                 veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar. De VIB’s                      moeten voldoen aan       afgewerkte vorm die voor de eindgebruiker zijn bestemd: geneesmiddelen voor menselijk
                 bijlagell van EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH).                                                   en diergeneeskundig gebruik, cosmetische producten, mengsels in levensmiddelen of
                                                                                                                       veevoeder.
                                                                                                                       Dit is  precies omschreven in artikel 2 lid 6 van REACH. Veiligheidsinformatiebladen (ook
                                                                                                                       wel   genoemd 'material safety data sheets’, MSDS) mogen ook digitaal in de inrichting
                                                                                                                              hikbaar ziin.
                                                                                                                     1
                Jindien    in een      inrichting    meer   dan 2 500       kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of     Deze deskundige        is opgeleid voor zijn of met
                                                                                                                                                                       haar werkzaamheden    met de vanstoffen
                                                                                                                                                                                                         toepassing  |,
                 CMRstoffen worden opgeslagen, moet tijdens het verrichten                        van                  zijnde   PGS   15-voorschriften, aangevuld          een basiskennis gevaarlijke         en of
                 werkzaamheden met                 gevaarlijke stoffen      en/of CMR-stoffen in   een                 CMR-stoffen en, indien      voor  de incidentbestrijding noodzakelijk, een BHV-opleiding
                 opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in de                          waarin het opruimen van gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen wordt benadrukt. Kennis
                 inrichting aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende                                  is alleen noodzakelijk van de in de inrichting opgeslagen stoffen.
                 vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met
                 aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke
                 stoffen en/of CMR-stoffen. Informatie                   over de vakbekwaamheid      van  de
                                                                                =:
                      (NLA ICHI CIE
                    ena              TTICHEST EDIT] cn  de  Inncning  danwezid
      PGS 15, controle    aan    de voorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                0000000857
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>24075750
       INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                              TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                                 Toetsing voorschriften                                                    Beoordeling gelijkwaardigheid
       Nummer             |Voorschrift                                                                              Toelichting    en  eventuele   opmerking bij voorschrift                                     Van  toepassing?     |Voldoet?  Onderbouwing                              Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                                                                EET    [Tv
       schrift                                                                                                                                                                                                                                                                             niveau
                                                                                                                                                                                                                                                                                           mogelijk?
      3.14.2              Bestuurders      van transportmiddelen, bijvoorbeeld heftrucks, elektrische               Een    gerichte opleiding voor het desbetreffende transportmiddel borgt dat de bestuurder   |ja                   ja
                          hefpallet trucks, moeten zowel in het veilig gebruik van het desbetreffende               ervan over   voldoende vaardigheden beschikt om dit transportmiddel veilig te kunnen
                          transportmiddel als in gevaarsaspecten die verbonden zijn aan het handelen                |gebruiken. Daarnaast is er basiskennis nodig over de gevaarsaspecten van de stoffen
                          met en opslaan van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, goed zijn opgeleid              (waarmee wordt gewerkt en behoren bestuurders op de hoogte te zijn van de
                          en geinstrueerd.                                                                          bedrijfsinterne noodprocedures ten
                                                                                                                    aanzien van calamiteiten met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, bijvoorbeeld brand
      E   9 a
               OD! IT]
                       12
                            31  en             |
                                    regis UL dl IC                                                                B                                                                                            iB                   1           I
      3.15.1              Indien in een inrichting        meer   dan 2 500  kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of    |Het journaal heeft als doel hulpdiensten in geval van een calamiteit inzicht te gevenin     |ja                 ja         Middels registratiesysteem/stoffenmanager
                          CMRstoffen worden opgeslagen, moet per opslagvoorziening een                              soort, hoeveelheid en locatie van opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Vs.
                          representatief journaal aanwezig zijn. Dit journaal moet de hulpverlenende                3.15.1 is een voorbeeld van de wijze waarop de journaalverplichting in een vergunning
                          diensten een beeld geven van de te verwachten gevaren als gevolg van de                   kan worden opgenomen. De in het voorschrift genoemde tekening kan worden
                          opgeslagen stoffen. Dit journaal moet direct toegankelijk zijn. Het journaal              gecombineerd met een plattegrondtekening behorende bij het noodplan. Indien
                          moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:                                          bijvoorbeeld in een inrichting weliswaar meer dan 2 500 kg verpakie gevaarlijke stoffen
                          -
                             de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische             |en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, maar deze
                          benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de ADR-klasse van de stof zoals                     uitsluitend in kasten worden opgeslagen, is het niet zinvol om in het journaal per kast de
                          vermeld in het ADR of de IMDG-code;de hoeveelheid van de stof per ADR-                    genoemde gegevens te verlangen. Bij het formuleren van de journaalverplichting gelden
                          klasse;                                                                                   de volgende aandachtspunten:
                             de  verpakkingsgroep (indien toegewezen);                                              a. indien in de inrichting (tank)containers aanwezig zijn, horen deze ook in het journaal
                          -
                          -
                             het UN-nummer          van  de stof alsmede de modelnummers       van de               te zijn vermeld;
                          gevaarsetiket(ten) conform          art. 5.2 van het ADR;                                 b. indien meerdere opslagvoorzieningen elk met een capaciteit van meer dan 10000 kg
                          -
                             CMR-stoffen moeten in het          journaal zijn opgenomen    met hun chemische        binnen de inrichting aanwezig zijn, wordt per opslagvoorziening inzicht gegeven welke
                          naam en      de  vermelding CMR;                                                          gevarenklassen per opslagvoorziening aanwezig zijn;
                             een   instructie met de      namen en    telefoonnummers   van personen met wie        c. in overleg met het Wabo-bevoegd gezag en op advies van de brandweer kan voor een
                          -
                          hulpverlenende diensten          in het  geval van een  calamiteit contact kunnen         andere vorm van het journaal worden gekozen, Een digitaal journaal is acceptabel, mits
                         opnemen.                                                                                   gegarandeerd toegankelijk bij calamiteiten;
                          Het    journaal  moet tevens een actuele       tekening  bevatten waarop het   volgende   |d. inrichtingen die onder Brzo 2015 vallen en VR-plichtig zijn, hebben al de verplichting
                          is aangegeven:                                                                            om een stoffenlijst bij te houden; het advies is om in de omgevingsvergunning hierbij aan
                          -
                             de plattegrond      van de inrichting;                                                 te sluiten en geen separaat journaal voor te schrijven;
                          -
                             de  plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;                        e. ook bij opslaghoeveelheden minder dan 2 500 kg kan het wenselijk zijn een journaal
                          -
                             de plaats waar de verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn                  voor te schrijven, bijvoorbeeld als er opslag plaatsvindt van zeer toxische stoffen of de
                         opgeslagen;                                                                                inrichting in de nabijheid ligt van kwetsbare bestemmingen of opperviaktewater;
                          -
                             een   noordpijl.                                                                       f. door de modelnummers van een gevaarsetiket conform 5.2 van het ADR in het
                                                                                                                    journaal op te nemen zijn alle relevante gevaren van een stof bekend (bijv. een
                                                                                                                    ADRklasse 3 met bijkomend gevaar 6.1, dan moet vermeld worden 3 + 6.1);
                                                                                                                    g. indien ADR-klasse, UN-nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de
                                                                                                                    opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen niet frequent wijzigen (niet-
                                                                                                                    vervoersgebonden inrichting) kan eventueel worden volstaan met een eenmalige lijst van
                                                                                                                    de maximale opslag (bijv. het gevaarlijke stoffenoverzicht uit de omgevingsvergunning-
                                                                                                                    aanvraag), de soort gevaarlijke stof en de plaats van opslag (bijv. een tekening). Indien
                                                                                                                    ADRKklasse, UN-nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de opgeslagen
                                                                                                                    gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen wel frequent wijzigen, wordt ervan uitgegaan dat
                                                                                                                    het journaal dagelijks wordt geactualiseerd.
      3.15.2              In het journaal kan voor de niet-gevaarlijke stoffen volstaan worden          met de                                                                                                  ja                    ja         Via registratiesysteem/stoffenmanager
                          aanduiding van de totale hoeveelheid aanverwante stoffen en
                          koopmansgoederen per opslagvoorziening.
      3.16.1              Een open opslagvoorziening mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor                                                                                                            ja                    ja
                          onbevoegden. Hieraan is voldaan als de inrichting als geheel afdoende is
                          afgeschermd door muren (gebouwen), hekken, sloten van voldoende breedte
                          en dergelijke.
                          Als afscherming voldoet in ieder geval een vast en ten minste 1,8 m hoog hek-
                          of gaaswerk van onbrandbaar materiaal met ten minste twee toegangsdeuren
                                      en
                               utes       noodverlichtinc
                        |
      3.17.1                 en   toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening moet           van binnenuit                                                                                               ja                    ja
                          zonder sleutel kunnen worden            geopend
      3.17.2              Een     opslagvoorziening       moet ten minste twee viuchtroutes hebben, die zoveel      |Met de   terminologie is, aangezien  het bouwkundige  voorschriften zijn, zoveel mogelik   |ja                   ja
                          als   mogelijk in tegenoverstelde zijden zijn gesitueerd. Indien in een                   aangesloten bij het Bouwbesluit.
                          opslagvoorziening de afstand van het verst gelegen punt tot de deur minder
                          dan 15 m bedraagt, kan met één deur worden volstaan. Deuren in deze
                          viuchtroute draaien niet tegen de viuchtrichting in. Een nooddeur kan geen
                          schuifdeur zijn.
      3.17.3              Een betreedbare          opslagvoorziening moet zijn voorzien van adequate                                                                                                            ja                    ja
                          noodverlichting        en  viuchtrouteaanduiding, uitgevoerd overeenkomstig      het
                          Bouwbesluit
      PGS 15, controle             aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                 Pagina 5van 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0000000858
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>24075750
         INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                    TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                         Toetsing voorschriften                                                               Beoordeling gelijkwaardigheid
         Nummer       Voorschrift                                                                          Toelichting    en  eventuele   opmerking bij voorschrift                                      Van  toepassing?    Voldoet? Onderbouwing
        voor-
         schrift
        3.18.1        Indien een verwarming aanwezig is, mag de verbrandingsruimte van deze
                      verwarmingstoestellen niet in open verbinding staan of worden gebracht met
                      de opslagvoorziening. De onderdelen van de verwarmingstoestellen in de
                      opslagvoorziening mogen geen hogere opperviakietemperatuur hebben dan
                      250 °C en aanraking van de opgeslagen stoffen met deze delen is uitgesloten.
        Es
         5
      |    adn
           .19.1 Intern noodplan
        3.19.1        Indien in de    inrichting meer dan 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of     |Het noodplan moet passend zijn, de vorm is afhankelijk van de omvang en complexiteit         |nee                         lvm BRZO-status beschiki CBCV over een intern noodplan.
                      CMRstoffen worden        opgeslagen, meer dan 1 000 kg zeer giftige verpakte         van de inrichting. Voor opslagen groter dan 10 ton zijn onder andere onderstaande
                      stoffen (ADRklasse 6.1 verpakkingsgroep | of stoffen van ADR-klasse 8,               aandachtspunten van belang (zie ook 3.15.1):
                      verpakkingsgroep |, met aanvullend etiket modelnr. 6.1), of gasflessen met              Er moet een plattegrond van de inrichting aanwezig zijn.
                      ammoniak of ethyleenoxide met een totale waterinhoud van meer dan 250 |                 Voor elk van de scenario’s behoort een beschrijving van de effecten, de aanwezige
                      worden opgeslagen, moet in de inrichting een actueel intern noodplan                 middelen en de te nemen maatregelen opgenomen te zijn. In de praktijk kan dit de
                      aanwezig zijn. In het noodplan zijn de getroffen organisatorische en technische |gebruiksaanwijzing van een (brandmeld)systeem of een aanvalsplan voor gebruik van
                      maatregelen ter bestrijding van ongeval of incident omschreven. In het               mobiele middelen zijn.
                      noodplan moeten onder andere de mogelijke scenario’s met gevaarlijke stoffen | Er behoort een beschrijving van de te nemen maatregelen ter beheersing van een
                      en een lijst met telefoonnummers opgenomen zijn voor gebruik bij incidenten.         [incident en ter beperking van de gevolgen daarvan (stationaire blusinstallatie,
                                                                                                           bluswateropvang, aanvalsplan e.d.) in het noodplan opgenomen te zijn.
                                                                                                              Er behoort een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen
                                                                                                           opgenomen te zijn.
                                                                                                              De manier van alarmeren van personen binnen de inrichting, waaronder het
                                                                                                           alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm behoort beschreven te
                                                                                                           zijn.
                                                                                                              Er behoort een noodinstructie voor de risicovolle      opslagen opgenomen te zijn.
                                                                                                              De  wijze van   opvang / begidsing   van  de  hulpdiensten behoort beschreven te zijn.
                                                                                                              Er behoort een organogram van de noodorganisatie opgenomen te zijn.
                                                                                                              De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de noodorganisatie behoren
                                                                                                           duidelijk beschreven te zijn.
                                                                                                              Een manier van ontruiming van (delen van) het terrein behoort duidelijk beschreven te
                                                                                                           zijn.
                                                                                                              De manier waarop omwonenden          gewaarschuwd      moeten worden, behoort    duidelijk
        3.19.2        Regelmatig, en ten minste eenmaal per drie jaar moet het intern noodplan             Indien  een  intern noodplan als bedoeld     in het Brzo 2015 is  opgesteld of een noodplan   ja                  ja
                      worden geévalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd. Bij de evaluatie wordt            conform de ARIE, wordt      aan  dit voorschrift voldaan.  De frequentie voor evaluatie en
                      rekening gehouden met veranderingen die zich in de inrichting hebben                 beproeving is   in overeenstemming      met het Brzo 2015.
                      voorgedaan,      en  met nieuwe kennis en inzichten.
        3.19.3   Persoonlijke beschermingsmiddelen
        3.19.4        Indien in een opslagvoorziening gevaar voor de veiligheid of de gezondheid           Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn mede bedoeld om personen te beschermen bij |ja                             ja
                      van een werknemer aanwezig is of kan ontstaan, moeten voor werknemers                onvoorziene voorvallen    en incidenten met verpakkingen. De op de verpakking vermelde
                      persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal beschikbaar zijn.              houdbaarheidsdatum mag niet overschreden worden. Persoonlijke
                      Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden onderhouden,                         beschermingsmiddelen behoren te allen tijde voor een ieder duidelijk zichtbaar,
                      gerepareerd en schoon zijn voor gebruik.                                             gemakkelijk bereikbaar en voor direct gebruik gereed te zijn. In het kader van de RI&E
                                                                                                           maakt de werkgever een beoordeling van de uitrusting die hij ter beschikking wil stellen.
                                                                                                           Deze beoordeling omvat:
                                                                                                           a. een  inventarisatie en  evaluatie  van de gevaren die niet met andere middelen kunnen
                                                                                                           worden vermeden;
                                                                                                           b. een  omschrijving   van  de kenmerken die de      persoonlijke beschermingsmiddelen
                                                                                                           moeten bezitten om de gevaren te kunnen          ondervangen, rekening houdend met
                                                                                                           eventuele gevaarsbronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen
                                                                                                           vormen;
                                                                                                           c. een  inventarisatie en  evaluatie  van de kenmerken     van  de persoonlijke
                                                                                                           beschermingsmiddelen die beschikbaar zijn, vergeleken           met de onder  b) bedoelde
                                                                                                           kenmerken
        3.19.4   Bedrijishulpverlening (BHV)
        3.19.5        Conform de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesiuit [De onder c. bedoelde alarmering in noodsituaties strekt zich ook uit tot het alarmeren                    ja                  ja
                      moet elke organisatie beschikken over een deskundige                                 van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties in verband met de in de
                      bedrijfshulpverleningsorganisatie. Dit houdt minimaal in:                            onderdelen a t.m. c bedoelde bijstand.
                      a) het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
                      b) het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken
                      van ongevallen;
                      c) het in noodsituaties alarmeren      en evacueren van    alle werknemers en andere
                      personen in het bedrijf of de inrichting;
                      d) de bedrijfshulpverleners beschikken        over een zodanige deskundigheid,
                      ervaring   en  uitrusting en  zijn zodanig  in aantal en zodanig georganiseerd, dat
                         (IE  WOOT TIOETTICIE TARE]  lad  [IETIONET]   MTT]   =A   =i
        Re                  ER EEE
      |
               EC    REN
      |
        6.1.1   Toepassingsgebied
        PGS 15, controle     aan   de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                         Pagina 6 van 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0000000859
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                     TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                       Toetsing voorschriften                      Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     Voorschrift                                                                        Toelichting      en   eventuele    opmerking bij voorschrift                                       Van toepassing?     Voldoet? Onderbouwing
      voor-
      schrift
      6.1.1      Enkel de volgende voorschriften van hoofdstuk 3 zijn van toepassing op                                                                                                                ja                  ja       zie voorgaande
                 opslagvoorzieningen voor gasflessen; 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 t.m.
                 3.2.10, 3.2.13,3.4.10, 3.4.11, 3.4.12, 3.7.1tm. 3.74,3.7.6 Lm. 3.9.1,
                 3.11.1 tm. 3.19.2, 3.19.4 en 3.19.5. Een aantal voorschriften in de hier
                 genoemde verwijzing gaat over inpandige opslag. Dit is alleen van toepassing
                     inpandige
                 indien             opslag plaatsvindt.
      6.1.2 Kenmerking en etikettering
      6.1.2      Gasflessen moeten duidelijk leesbaar en duurzaam (door inslagen of etiketten)      |Gevaaretiketten (ook wel veiligheidsetiketten genoemd, zie bijlage D) hebben de           vorm    (ja                 ja
                 de volgende opschriften dragen:                                                    van een    op   zijn punt staand vierkant. Deze geven door hun kleur en opschrift de
                 a) het UN-nummer en de juiste vervoersnaam van het gas(mengsel);                   gevaarseigenschappen van de inhoud aan (ADR 5.2.2). De volgende enkelvoudige
                 b) het gevaarsetiket zoals voorgeschreven in het VLG/ADR, IMDG en/of CLP.          |etiketten komen      voor:
                 Bij gasflessen mag dit etiket aangebracht zijn op het niet-cilindrische deel       a.  2.2. Niet-brandbare,      niet-giftige gassen (verstikkende gassen), groen    met symbool
                 (schouder) van de fles. Etiketten mogen elkaar gedeeltelijk overlappen;            gasfles,   '2' in benedenhoek.
                 c) datum (jaar) van het volgende periodieke onderzoek.                             b. 2.1. Brandbare gassen, rood met symbool viam, '2' in benedenhoek.
                 Voor samengeperste gassen moet bovendien zijn aangegeven:                          c. 2.3 Giftige gassen, wit met symbool doodshoofd met gekruiste beenderen, '2' in
                 d) de beproevingsdruk in bar;                                                      benedenhoek.
                 e) de lege massa in kg;                                                            Ook komen combinaties           voor.  Onderstaande combinaties     zijn voorbeelden:
                 f) de bedrijfsdruk in bar.                                                         d. 2.2   + 5.1. Oxiderende gassen, etiket 2.2, groen zoals eerder vermeld, etiket 5.1,        geel
                 Voor vioeibaar gemaakte gassen:                                                    met symbool viam boven een cirkel, "5.1" in benedenhoek.
                 g) de beproevingsdruk in bar;                                                      e.  2.3 +  8.  Giftige en bijtende    gassen, etiket 2.3, wit zoals eerder vermeld, etiket 8,
                 h) de waterinhoud in I;                                                            zwart/wit met      symbool    twee  reageerbuisjes waaruit druppels vallen die    een hand en
                 i) de lege massa in kg;                                                            metaal aantasten, '8' in benedenhoek.
                 j) de maximale vulmassa en de eigen massa van de houder met                        f. 2.3  + 2.1. Giftige en brandbare gassen, etiket 2.3, wit zoals eerder vermeld, etiket 2.1,
                 nitriietinnedalan af de hritn  macea    allae in kn                                rnnd znale sarder vermald
      6.1.3 Keurmerken
      6.1.3      Elke  gasfles  moet voorzien  zijn van een   ingeslagen keurmerk en de datum       Het keurmerk van het eerste onderzoek wordt gevormd door het onderscheidingsteken of|ja                                ja
                 waarop het eerste onderzoek      en eventuele   herkeuringen (periodiek onderzoek) waarmerk van de onderzoeksinstantie die door het bevoegd gezag in het land van
                 hebben plaatsgevonden.                                                             toekenning is geregistreerd en door het bevoegd gezag in Nederland is toegestaan. Het
                                                                                                    keurmerk van het periodiek onderzoek is het geregistreerde kenmerk van de
                                                                                                    onderzoeksinstantie die door het bevoegd gezag in Nederland is toegestaan.
                                                                                                    In de praktijk kunnen de volgende situaties zich voordoen:
                                                                                                    a. Oudere flessen: deze zijn reeds ten minste één keer aan periodiek onderzoek
                                                                                                    onderworpen geweest. Van belang is de datum(jaar) van het volgende periodieke
                                                                                                    onderzoek. Deze is d.m.v. een etiket of inslag aangegeven. De datum(jaar) van het
                                                                                                    meest recente periodieke onderzoek is ingeslagen bij het (her)keurmerk. Het
                                                                                                    (her)keurmerk is het pi-merk of het leeuwmerk van het Stoomwezen.
                                                                                                    b. Nieuwe flessen: deze zijn nog niet aan periodiek onderzoek onderworpen geweest.
                                                                                                    Ook hier is de datum(jaar) van het volgende periodieke onderzoek, aangegeven met een
                                                                                                    etiket of inslag, van belang. Het keurmerk is ingeslagen bij de datum(jaar) van het eerste
                                                                                                    onderzoek. Dit is het keurmerk van de onderzoeksinstantie die door het bevoegd gezag
                                                                                                    in Nederland is toegestaan. Veelal zijn dit bekende keurmerken van buitenlandse
                                                                                                    keuringsorganisaties in combinatie met het epsilon-teken. Ook kan het keurmerk
                                                                                                               uit het pi-
                                                                                                    Gosia                  eg
      6.2.1      Gasflessen,   waarvan   de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 125 |,
                 moeten worden     opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening met
                 uitzondering van werkvoorraden, of op een laskar geplaatste gasflessen of
                 gasflessen die zijn aangesloten aan een verzamelleiding die leidt naar een
                                                              mogen
                 yestyigiuspuini, In een Ops Fpuoraianig
                                                chet             asl Jee
                                                                            andere goederen
                                                                           niet ff
      6.2.2      De rrrvanrootostok 5 in ook van an op lege gasflessen.
                                                      Zi                                            Een industriéle      gasfles zonder afsluiter is ‘ijzer’, ofwel geen gasfles meer. Zolang   er een
                                                                                                    afsluiter aanweziq      is, is er sprake van een risico en dus van een gasfles.
      6.2.3      Gasflessen met medische      en  medicinale inhoud moeten vanwege eisen uit de                                                                                                        nee
                 GMP beschermd tegen weersinvioeden worden opgeslagen. Dit kan, in
                 afwijking van hetgeen gesteld is in paragraaf 6.1, en met een gezamenlijke
                 inhoud   groter dan 2 500 | ook in een inpandige opslagvoorziening (daarmee
                 dus in  afwijking van vs. 3.2.4). Omdat het hier enkel inerte en oxiderende
                 gassen betreft is alleen brandwerendheid       van  60 minuten    van buiten naar
                 binnen   van belang.
      6.2.4      Ook sommige speciale gasmengsels ten behoeve van kalibratie/laboratorium                                                                                                              nee
                 doeleinden vragen vanwege kwaliteit/houdbaarheid soms geconditioneerde
                 opslag binnen. Hier betreft het altijd kleine opslagen met een gezamenlijke
                 inhoud kleiner dan 2 500 |.
                 Dit kan, in afwijking van hetgeen gesteld in paragraaf 6.1, ook in een inpandige
                 opslagvoorziening, mits voldaan wordt aan de WBDBO van 60 minuten.
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                    Pagina 7 van 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                              0000000860
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                       TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                         Toetsing voorschriften                     Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                          Toelichting      en  eventuele    opmerking bij voorschrift                                       Van  toepassing?    |Voldoet? Onderbouwing Gelijk-     Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                         VEEL
      schrift                                                                                                                                                                                                                                       niveau
                                                                                                                                                                                                                                                    mogelijk?
      6.2.5      Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de                Onder     een  (half)open opslag wordt verstaan een opslag tegen een muur of een opslag           [nee
                 inrichting behorend bouwwerk moet deze wand een WBDBO van ten minste                  (al dan niet    met een dak) met (geheel of gedeeltelijk) rondom vrije ruimte. Doel van deze
                 60 min bezitten. Indien de wand meer dan 4 m hoog is, geldt deze eis alleen           |voorschriften is het beschermen van de gasflessen tegen warmte-aanstraling van
                 voor de eerste vier m; indien de wand aan weerszijden van de opslag verder            |buitenaf: het risico vanuit de gasflessen is niet zodanig dat dit een veiligheidsafstand
                 dan 2 m doorloopt, geldt de eis alleen voor de eerste 2 m links en rechts van         |vereist.
                 de opslag.                                                                            In de meeste situaties kan worden voldaan aan de eisen, zoals             genoemd in vs. 6.2.5 of
                                                                                                       6.2.6. Een     gelijkwaardige oplossing    is  bij opslag tegen  een gevel het aanbrengen van
                                                                                                       zijmuren en/of     een   dak met   een brandwerendheid       van 60 min (een ‘bushokje’). Deze
                                                                                                       wanden/daken behoren dan           zodanige afmetingen te hebben dat de flessen niet buiten
                                                                                                       het bushokje uitsteken. Ook is het mogelijk om gemotiveerd af te wijken van de eisen in
                                                                                                       de voorschriften 6.2.5 en 6.2.6 indien de maximale stralingsbelasting aantoonbaar niet
                                                                                                       hoaer    kan ziin dan 10 kW/m2
      6.2.6      In afwijking van vs. 3.2.3 gelden de in tabel 6.1 genoemde afstanden van de           |Zie richtlijn voor tabel 6.1 en bijbehorende       toelichting.                                  ja                  ja
                 (half)open opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens of tot bouwwerken die tot        |De afstanden     zijn afhankelijk van de totale hoeveelheid opgeslagen gasflessen en de
                 de inrichting behoren dan wel andere brandbare objecten.                              brandwerendheid van een eventueel aanwezige wand die is gelegen tussen de opslag en
                                                                                                       de inrichtingsgrens, bouwwerk of brandbaar object.
      6.2.7      Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins tegen omvallen zijn                   Gasflessen waarvan de constructie zodanig is dat zij stabiel staan, behoeven niet te              ja                  ja
                 beschermd.                                                                            worden vastgezet; dit geldt over het algemeen voor propaan/butaan-cilinders en andere
                                                                                                       (gelaste) cilinders met een grote doorsnede. Als de opslag van gasflessen tegen een
                                                                                                       achterwand/muur plaatsvindt, behoort de gasfles met behulp van een ketting of beugel
                                                                                                       te zijn vastgezet aan die achterwand/muur. Als gasflessen in een vak of compartiment
                                                                                                       zijn opgeslagen, behoren de gasflessen als volgt tegen omvallen te worden beschermd:
                                                                                                       a. het vak behoort aan drie zijden omsloten te zijn door een muur of een staalconstructie
                                                                                                       met een toereikende hoogte om omvallen te voorkomen;
                                                                                                       b. de gasflessen behoren zo dicht mogelijk bij elkaar en bij de wanden te worden
                                                                                                       neergezet;
                                                                                                       c.  de  voorzijde van het vak behoort te zijn voorzien van een constructie (ketting, beugel
                                                                                                       of  spanband) tegen het omvallen; deze voorziening hoeft niet in gebruik te zijn indien er
                                                                                                       gedurende werktijd aan- en afvoer van gasflessen in het vak plaatsvindt;
                                                                                                       d. indien in het vak gasflessen van verschillende grootte worden opgeslagen, behoort het
                                                                                                       beschermingsniveau tegen omvallen voor alle gasflessen gelijk te zijn. De gebruikelijke
                                                                                                       transportpallets voor gasflessen voldoen aan bovenstaande eisen.
                                                                                                       Door toepassing van gebodsbord M046 uit de NEN-EN-ISO 7010 kan dit worden
                                                                                                       verduidelijkt.
      6.2.8      De totale waterinhoud    van een   cilinderpakket (gasflessenbatterij) mag niet                                                                                                         ja                  ja
                 meer   bedragen   dan 3 000 |.  Batterijen bestemd voor het vervoer van giftige
                 gassen van ADR-klasse 2       moeten verder worden beperkt tot maximaal 1 000       |
                 waterinhoud
      6.2.9      De vioer  van de opslagvoorziening mag niet lager zijn gelegen dan de                                                                                                                   ja                  ja
                 omliggende vloer, aangrenzende ruimten of het omringende maaiveld. Deze
                 vloer moet viak zijn, en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Bij een
                 open opslagvoorziening moet deze afwaterend zijn uitgevoerd. De vloer moet
                 zodanig zijn uitgevoerd dat zich onder de vloer geen gas kan verzamelen (dit
                 geldt niet indien uitsluitend gassen worden opgeslagen die lichter zijn dan
                 lucht).
      6.2.10     De drijver  van de inrichting moet er op toezien dat de herkeuringstermijn van        [Het in  opslag of gebruik hebben      van  gasflessen    waarvan  de  herkeuringstermijn is      ja                  ja
                 de in gebruik zijnde gasflessen en de binnen de inrichting aanwezige                  verstreken, behoort zoveel mogelijk te worden voorkomen door de drijver             van de
                 gasflessen niet is verstreken. Bij het inwisselen/omruilen/vullen moet met de          [inrichting. Gasflessen behoren na lediging zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te
                 naderende keuringstermijn rekening worden gehouden. Indien een gasfles na             |worden    teruggestuurd naar de leverancier. Overschrijding van de herkeuringstermijn is
                 de herkeuringstermijn nog in gebruik is, aantoonbaar ten gevolge van een              overeenkomstig de eisen gesteld in NEN-EN 1968, hoofdstuk 3: ‘Intervals between
                 langere gebruiksperiode, dan wel lage gebruiksfrequentie, wordt dit toegestaan        |periodic inspection and testing’ toegestaan vooropgesteld dat de gasfles onder normale
                 tot ten hoogste tweemaal de keuringstermijn (voor zover de gasflessen                 bedrijfsomstandigheden wordt opgeslagen en/of gebruikt en de gasfles in goede staat
                 overeenkomstig NEN-EN 1968 in goede staat van onderhoud verkeren).                    verkeert.
      6.2.11     In een opslagvoorziening mogen geen afsluiters van gasflessen worden                                                                                                                    ja                  ja
                 geopend. Het is echter toegelaten dat in combinatie met opslag, gasflessen via
                 een verbinding met vaste leidingen zijn gekoppeld aan een installatie waar
                 deze gassen worden toegepast. Het hiervoor genoemde verbod van het
                 openen van afsluiters geldt niet voor deze gasflessen.
      6.2.12     Het stapelen van gasflessen is alleen toegelaten indien de constructie van de         [In afwijking   van  dit voorschrift mogen    lege gasflessen wel   in liggende toestand worden   [nee
                 gasflessen hierin voorziet. Bij het stapelen in staande toestand mogen niet           gestapeld.
                 meer dan drie lagen gasflessen op elkaar zijn geplaatst, behoudens wanneer
                 gebruik wordt gemaakt van pallets die een hogere stapeling toelaten. Het is
                 verboden gasflessen die zijn gevuld met een giftig of brandbaar gas dat tot
                 vloeistof is verdicht of in vloeistof is opgelost, in liggende toestand op te slaan
                 of stapelen
                    te
      PGS 15, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                     Pagina 8 van 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                               0000000861
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>24075750
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                 TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                   Toetsing voorschriften                     Beoordeling gelijkwaardigheid
      Nummer     |Voorschrift                                                                             Toelichting   en   eventuele   opmerking bij voorschrift                                 Van toepassing?     |Voldoet? Onderbouwing eC          Toelichting
      voor-                                                                                                                                                                                                                                   VEEL  [Tv
      schrift                                                                                                                                                                                                                                 niveau
                                                                                                                                                                                                                                              mogelijk?
      6.2.13     Gasflessen met gassen met       gelijksoortige gevaarseigenschappen moeten bij           Het is gebruikelijk om gasflessen met gassen met overeenkomstige
                 elkaar worden   opgeslagen. Lege gasflessen mogen apart worden opgeslagen.               gevaarseigenschappen bij elkaar op te slaan. De gasflessen met eenzelfde vertkleur op
                                                                                                          de schouder worden bij elkaar opgeslagen. Hiermee wordt de kans op verwisseling van
                                                                                                          gassoorten verkleind en kan bij calamiteiten effectief worden opgetreden.
      6.2.14     Een   opslagplaats van gasflessen moet voorzien zijn van vanaf de
                 aanlooproutes waarneembare signalering die de gevaareigenschappen van de
                 desbetreffende gasgroep aangeeft.
      62.15      Zichtbaar beschadigde of lekkende gasflessen moeten apart worden gezet op
                 een locatie waar het uitstromende gas zo weinig mogelijk gevaar oplevert.
      6.2.16     Natuurlijke ventilatie  moet steeds   zijn gewaarborgd. Een eventueel dak moet
                 van  onbrandbaar materiaal    zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat
                 eventueel  vrijgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen.
      6.2.17     Indien  opslag plaatsvindt van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder
                 zijn dan lucht zoals propaan en butaan, moet een afstand worden
                 aangehouden van ten minste 5 m tot kelderopeningen, putten en straatkolken
                 die in open verbinding staan met de riolering. Tevens moet ten minste 5 m
                 worden aangehouden tot aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn
                 gelegen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld.
      6.2.18     In situaties waarin gevaar bestaat op beschadiging van gasflessen ten gevolge
                 van  frequente voertuigbewegingen moet dat deel van de opslagvoorziening zijn
                 voorzien  van een  aanrijdbeveiliging (dit geldt niet voor transportmiddelen       ten
                 behoeve   van  de opslag).
                 Van   een inpandige opslagvoorziening moet ten minste één wand een                       Het doel  van  dit voorschrift is de brandweer de mogelijkheid te bieden de gasfles(sen)
                 buitenmuur zijn waarin zich ten minste één deur bevindt
                                     in eer                                    1
                                                                                                         Ivan buitenaf  te  koelen.
                 De voorschriften 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3    en  6.2.7 tot  en  met 6.2.16  zijn van
                 overeenkomstige toepassing op de opslag van gasflessen in een
                 brandveiligheidsopslagkast.
                 Een brandveiligheidsopslagkast, waarvan het eerste gebruik heeft                         N.B. Conform de genoemde normen is bij de opslag van gasflessen in een                   nee
                 plaatsgevonden na 1 januari 2006, moet aan NEN-EN-14470-2 voldoen                 en een brandveiligheidsopslagkast ventilatie (op de buitenlucht) afgestemd op de
                 brandwerendheid hebben      van   tenminste 60 minuten. Een                              gevaarsaspecten van de opgeslagen gassen altijd noodzakelijk.
                 brandveiligheidsopslagkast    waarvan     het eerste  gebruik dateert van voor die
                 datum moet ten minste voldoen       aan   NEN 2678.     Bij het gebruik van de
                 brandveiligheidsopslagkasten      moet tevens worden voldaan aan de eisen van
                 biilage F
      6.3.3      Binnen de   inrichting moet voor de brandveiligheidsopslagkast        voor  gasflessen                                                                                            nee
                 een  productcertificaat aanwezig zijn, waaruit blijkt dat de
                 brandveiligheidsopslagkast voldoet      aan  de norm    als bedoeld in  vs. 6.3.2.
      6.3.4      Overeenkomstig de Europese norm NEN-EN-14470-2 moet op de voorkant                                                                                                                nee
                 (buitenkant) van de kast op een goed zichtbare plaats de volgende informatie
                 zijn aangebracht:
                 a) de classificatie van de kast, aangegeven in type G60 of G90;
                 b) deuren sluiten;
                 ¢) verbodsbord (Vuur, open vilam, roken verboden) conform NEN-EN-ISO
                 7010;
                 d) gevaarsymbool (gasflessen onder druk) conform NEN-EN-ISO 7010 W029;
                 e) de van toepassing zijnde norm: NEN-EN-14470-2;
                 f) naam of merk van de producent;
                 g) modelnummer en jaar van productie.
      6.3.5      De opstellingsplaats van een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan de                   De maximale afstand tot een buitendeur heeft als doel de brandweer de mogelijkheid te
                 volgende eisen:                                                                          bieden de gasfles(sen) van buitenaf te koelen.
                 -
                   de brandveiligheidsopslagkast bevindt zich op maximaal 5 m van een
                 buitendeur. Op de deur is het gevaarsymbool voor drukhouders (NEN-EN-1ISO
                 7010 W029, inclusief relevante bijkomend gevaren conform NEN-EN-ISO
                 7010 of GHS) aangebracht;
                 -
                   de brandveiligheidsopslagkast bevindt zich niet in een kelder, of op een
                 verdieping
      6.3.6      Een   brandveiligheidsopslagkast mag niet in      een  viuchtroute  zijn gelegen   en                                                                                             nee
                 mag het viuchten niet belemmeren.
      PGS 15, controle  aan de voorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                            0000000862
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>