<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075911
                                                           PEUZ
         Informatiedocument Beste Beschikbare
         Technieken (BBT) Cosun Beet Company
         Vierverlaten
         Toetsing    aan    BBT-conclusies in het kader           van de
         aanvraag      om een     omgevingsvergunning (revisie)
         krachtens de Wet         algemene bepalingen omgevingsrecht
         (Wabo)
         Vervangt rapport FQ  1108-35-RA-005 d.d. 30 augustus 2023
         Rapportnummer FQ 1108-35-RA-006 d.d. 1 september 2023
                                                                         0000001187
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                               PEUZ
         Informatiedocument Beste Beschikbare
         Technieken (BBT) Cosun Beet Company
         Vierverlaten
         Toetsing           aan       BBT-conclusies in het kader                               van      de
         aanvraag              om een          omgevingsvergunning (revisie)
         krachtens de Wet                      algemene bepalingen omgevingsrecht
         (Wabo)
         opdrachtgever              Cosun Beet        Company       Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-35-RA-006
         datum                      1  september       2023
         referentie                HEE                0    1108-35-RA-006
         verantwoordelijke          ing.
         opsteller                  ir.
                                    +31
                                                      @peutz.nl
         peutz bv, postbus 696, 2700  ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,   | EXE @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens     DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                           —
                                             eindhoven  -
                                                          disseldorf —-
                                                                        dortmund -
                                                                                   berlijn —
                                                                                             nirnberg -
                                                                                                        leuven -
                                                                                                                 parijs
                                                                                                                        —
                                                                                                                          lyon
                                                                                                                               0000001188
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                         PrUZ
                      Inhoudsopgave
                      Inleiding
                      Regelgeving
                      BBT conform BREF
            Ww        BREF  Voedingsmiddelen,      dranken   en zuivel
                = TE  Algemene   conclusies
         w      =
                 VI
                      BBT-conclusies betreffende de      productie  van suiker
                      BREF Grote stookinstallaties
                 ME
            Ww   IN
                 VR
                      BREF Productie
                      BBT's
                      BBT's
                            voor
                            voor
                                        van cement,
                                  de hele sector
                                  de kalkindustrie
                                                       ongebluste
                                                   (paragraaf 4.1)
                                                                    kalk
                                                      (paragraaf 4.3)
                                                                         en magnesiumoxide
         Ww
               W A
                      BREF
                      BREF
                      Opslag
                            Koelsystemen
                            Op-
                              van
                                 en  overslag bulkgoederen
                                   vioeistoffen  en tot vioeistof verdichte gassen
                  HE
         ww
                 UI   Overslag  van  vioeistoffen  en  tot vloeistof verdichte gassen
         Ww btn       Opslag  van  vaste goederen
         Ww           Overslag  en  gebruik  van  stuifgevoelige producten
            Wun       BREF  Energie-efficiéntie
            Gr    AES BBT-conclusies
                      Referentiedocumenten
            4.1       REF Economische     aspecten   en  cross-media-effecten              40
            4.2       REF Monitoring                                                       40
                                                                                              0000001189
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                            PEUZ
         1
           Inleiding
           In opdracht    van   Cosun Beet   Company Vierverlaten (hierna       te noemen:   CBC-V)    is ten behoeve
           van   de    revisievergunningaanvraag getoetst            of  de   inrichting   voldoet    aan    de  beste
           beschikbare technieken (BBT) als omschreven in                  de van toepassing zijnde          Reference
           Documents      on  Beste Available    Techniques (BREFs)    en Referentiedocumenten (REFs).
           CBC-V betreft de        inrichting gelegen     aan   de Fabriekslaan     12 te   Groningen.      Binnen    de
           inrichting   van    CBC-V worden witsuiker       en   nevenproducten      (onder andere betacal,       pulp,
           melasse    en  bietengrond) geproduceerd.        Tevens is   een  vergistingsinstallatie  in  gebruik  voor
           de  productie van biogas.
           In   voorliggend       document      wordt    verwezen      naar   onder    andere    het    TPM-systeem,
           SAP-systeem'      en  milieumanagementsysteem. Voor          een  beschrijving  op hoofdlijnen van deze
           systemen wordt         verwezen    naar  rapport FQ 1108-23-RA, waarin de           beschrijving van de
           inrichting  is opgenomen.
         1 SAP is het ERP-systeem (Enterprise  Resource Planning) dat binnen Cosun Beet  Company gebruikt wordt.   In dit
           systeem wordt de financiéle administratie afgehandeld, technisch onderhoud ingepland       enz.  Het systeem
           ondersteunt in tal van werkprocessen.
                                                                                                                          0000001190
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                PEUZ
            2»
               Regelgeving
               De   Richtlijn Industriéle             Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is per
               januari      2013     geimplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving en verplicht de lidstaten
               van    de Europese Unie om grote bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning
               gebaseerd         op de beste beschikbare technieken                   (BBT).
               De hoofdactiviteit               van     CBC-V is de      productie     van    suiker waardoor       voor    de    inrichting de
               belangrijkste          BBT-conclusie het BREF              Voedingsmiddelen,         dranken    en  zuivel (BREF-FDM) is. In
               het     kader        van      de     suikerproductie zijn            binnen     de    inrichting     van    CBC-V      meerdere
               stooksinstallateis in              gebruik, een overzicht           van   de stookinstallaties is gegeven in rapport
               FQ 1108-23-RA. De bronswerkketel heeft                          een   totaal thermisch       ingangsvermogen           van meer
               dan      50 MW          waarvoor           de    BREF   Grote   stookinstallaties       als   belangrijkste       BBT-conclusie
               aangewezen is. Tevens is                    bij  CBC-V  een  kalkoven in      gebruik. Als belangrijkste BBT-conclusie
               omtrent kalkoven                geldt de BREF Productie van             cement, ongebluste kalk en magnesiumoxide.
               De   waterzuiverings-             en vergistingsinstallatie worden             ook meegenomen in de             BREF-toetsing.
               Naast de aangewezen                     belangrijkste BBT-conclusies zijn            voor   de drie in het kader          van    de
               BREF-toetsing relevante onderdelen                       van  de   inrichting    tevens nog andere BBT-conclusies               van
               belang.      Naast BBT documenten                  zijn ook referentiedocumenten            van   toepassing.      In tabel 2.1 is
               samengevat welke BBT-conclusies beschouwd dienen                                     te worden       voor    de verschillende
               activiteiten binnen de                inrichting    van  CBC-V.
         t2.1  Overzicht relevante BREF documenten per onderdeel             van de inrichting
                                                                           Suikerproductie Bronswerkketel  Kalkoven   Waterzuiverings Vergistings-
                                                                                                                        -installatie   installatie
               Belangrijkste BBT-conclusies/ BREF
               BREF Voedingsmiddelen, dranken    en zuivel 2019                   X
               BREF Grote stookinstallaties 2017                                                  X
               BREF Productie van cement,   ongebluste  kalk en                                                X
               magnesiumoxide    2013
               Ook van  belang zijnde BBT-conclusies/ BREFs
               BREF Koelsystemen   2001                                           X               X            X
               BREF Op- en overslag bulkgoederen   2006                           X                            X              X             X
               BREF Energie-efficiéntie 2009                                      X                                           X             Xx
               Referentiedocumenten
               Economic and  cross media issues 2006                              X               X            X              X             X
               Monitoring  2018                                                   X               X            X              X             X
                                                                                                                                                   0000001191
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                       PEUZ
             3s BBT conform BREF
                In deze   rapportage wordt per subparagraaf van relevante paragrafen afkomstig uit de BREF's
                aangeven op welke           wijze   CBC-V voldoet         aan    deze best beschikbare techniek dan wel
                waarom een      BBT-conclusie niet       van  toepassing     is.
                Indien     een    BREF     van    toepassing       is   op    meerdere      onderdelen      van   de   inrichting
                (suikerproductie,       bronswerkketel         en/of     kalkoven,      waterzuiverings-     en/of   vergistings-
                installatie) worden deze        samen     besproken. Op punten           waar  de situaties  uiteenlopen   wordt
                op elk onderdeel      van   de  inrichting separaat ingegaan.
           3.1  BREF    Voedingsmiddelen,               dranken        en  zuivel
                De BREF-FDM? is       van   toepassing      op de    suikerproductie. De BREF-toetsing is toegespitst          op
                Hoofdstuk 1     van   de BREF-FDM, waarin          de algemene beste beschikbare technieken voor               de
                hele   voedingsmiddelen,          dranken-     en    zuivel sector zijn omschreven. Verder wordt de
                suikerfabriek    aan  hoofdstuk 13 getoetst die          specifiek op    BBT's voor  de suiker  sector ingaat.
         3.1.1  Algemene      conclusies
                Milieubeheersysteem
                BBT 1: Om de    algehele milieuprestaties       te verbeteren,    is de BBT het opstellen en  uitvoeren  van een
                milieubeheersysteem (MBS)
                CBCV beschikt       over    een   ISO 14.001      gecertificeerd milieubeheersysteem            waarmee    wordt
                voldaan    aan  het  gestelde    in BBT1. Daarnaast is      er een    geluid- en geurbeheerplan aanwezig.
                BBT 2: Om de     hulpbronnenefficiéntie       te verbeteren      en  de emissies te verminderen, is de BBT het
                opmaken,     actueel houden       en  regelmatig      herzien (ook     wanneer  zich  een belangrijke wijziging
                voordoet)    van een    inventarisatie     van   het water-, energie-      en grondstoffenverbruik en van de
                afvalwater-   en  afgasstromen,      die deel uitmaakt van het milieubeheersysteem.
                CBCV monitort continu het water,-               energie-    en   grondstoffenverbruik en voert regelmatig
                metingen       uit   aan      de    afvalwater-       en    afgasstromen. Dit is vastgelegd in het
                milieubeheersysteem.         Hiermee wordt voldaan          aan   het  gestelde  in BBT2.
                Monitoring
                BBT 3:     Voor   relevante emissies         naar    water   zoals     vastgesteld  in  de inventarisatie     van
                afvalwaterstromen (zie BBT 2), is de BBT              om  de   belangrijkste procesparameters      te monitoren
                (bv. continu monitoren        van  debiet, pH    en   temperatuur     van  het afvalwater) op cruciale locaties
                (bv. aan  de inlaat/uitlaat    van   de voorbehandeling,       aan   de inlaat van  de eindbehandeling,   op het
                punt waar de emissie de installatie verlaat).
                European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference            Document   on  Beste
                Available Techniques  in the Food, Drink and Milk Industries, november 2019.
                                                                                                                                   0000001192
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                        PEUZ
         CBCV beschikt               over een       eigen waterzuivering                en   monitort op verschillende momenten in het
         proces de           belangrijkste procesparameters                         van     het water. Een uitgebreide beschrijving van
         de waterzuivering is gegeven in het document beschrijving van de inrichting, opgenomen in
         de    bijlage van de            aanvraag. Hiermee wordt voldaan                          aan     het   gestelde         in BBT3.
         BBT 4. De BBT is                om     de emissies         naar     water met ten             minste de onderstaande                   frequentie       en
         overeenkomstig               de EN-      normen        te monitoren.          Indien     er  geen EN-normen beschikbaar                      zijn,   is de
         BBT de        toepassing         van     ISO-, nationale of andere internationale                          normen         die     garanderen        dat er
         gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd.
         Stof/parameter                                 Norm(en)                                                             Minimale                 i
                                                                                                                         6%    2              .  Monitoring heeft
                                                                                                                    monitoringfrequentie                   :
                                                                                                                                                   betrekking op
                                                                                                                                 (1)
         Chemisch zuurstofverbruik (ZV) (2) (3)         Geen EN-norm beschikbaar
         Totaal aan  stikstof (TN) (2)                  Verscheidene EN-normen beschik baar       (bijvoorbeeld  EN
                                                        12260, EN ISO 11905- 1)
         Totaal aan  organische kool stof (TOC) (2) (3) EN  1434                                                      Eenmaal per     dag (4)
                                                                                                                                                       ET
         Totaal aan  fosfor (TP) (2)                    Verscheidene EN-normen beschik baar       (bijvoorbeeld  EN
                                                        1S0 6878, EN ISO 15681-1  en -2, EN ISO 11885)
         Totaal aan  zwevende deeltjes (TSS) (2)        EN 872
         Biochemisch zuurstofver bruik (BZVn) (2)       EN 1899-1                                                     Eenmaal per maand
         Chloride (Cl-)                                 Verscheidene EN-normen beschik baar       (bijvoorbeeld  EN
                                                                                                                      Eenmaal per maand                  -
                                                        ISO  10304-1, EN ISO 15682)
         1)     De   monitoring is alleen van toepassing wanneer de betrokken stof op basis van de inventarisatie zoals bedoeld in
                BBT wordt
                      2           geidentificeerd als relevant in de afvalwaterstroom.
         2)     De monitoring is alleen van toepassing bij directe lozing in een ontvangend waterlichaam.
         3)     TOC-monitoring en CZV-monitoring zijn alternatieven. TOC-monitoring is de voorkeursoptie omdat daarbij geen
                zeer toxische verbindingen hoeven te worden gebruikt.
         4)     Indien is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, kan een lagere monitoringfrequentie worden
                vastgesteld, maar in ieder geval ten minste eenmaal per maand.
         CBCV monitort                dagelijks de belangrijkste procesparameters van het water. Een uitgebreide
         beschrijving van de waterzuivering is gegeven in het document beschrijving van de
         inrichting,          opgenomen in de                    bijlage      van    de aanvraag. Hiermee wordt voldaan                                 aan     het
         gestelde         in BBT3.
         BBT 5: De BBT is om geleide emissies naar lucht                                  met ten minste de onderstaande                        frequentie       en
         overeenkomstig de EN-normen te monitoren.
         Stof/parameter              Sector        Specifiek proces                                   Norm(en)                 Minimale           Monitoring heeft
                                                                                                                    monitoringfrequentie (1)        betrekking op
                Stof         Productie  van suiker Drogen van bietenpulp                             EN 13284-1       Eenmaal per maand (2)             BBT 36
            PMs en PM,       Productie  van suiker Drogen van bietenpulp                            EN1S0 23210             Eenmaal  per jaar           BBT 36
                TVOS         Productie  van suiker Drogen van bietenpulp op hoge temperatuur           EN 12619             Eenmaal per jaar              -
                 NO          Productie  van suiker Drogen van bietenpulp op hoge temperatuur           EN 14792             Eenmaal per jaar              -
                 0           Productie  van suiker Drogen van bietenpulp op hoge temperatuur           EN 15058             Eenmaal per jaar              -
                 SOx         Productie  van suiker Drogen van bietenpulp wanneer geen gebruik     ~~   EN 14791        Tweemaal per jaar (2)            BBT 37
                                                   wordt gemaakt van   aardgas
         1)     De metingen worden uitgevoerd bij de hoogste verwachte emissietoestand onder normale
                bedrijfsomstandigheden.
         2)     Indien is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, kan een lagere monitoringfrequentie worden
                vastgesteld, maar in ieder geval ten minste eenmaal per jaar.
                                                                                                                                                                    0000001193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                PEUZ
         CBCV      beschikt         over   één    droger. Droger                 West       is    aardgasgestookt                  en     beschikt         over
         zogenaamde nageschakelde multicyclonen.                               Het in de         cyclonen afgescheiden pulpstof gaat
         mee met de gedroogde pulp. De afgassen en                                  de   rookgassen van de drogers (waterdamp)
         komen via de centrale schoorsteen in de atmosfeer.
         Jaarlijks   wordt door de directie               van     Cosun Beet          Company bepaald                    of wel of niet           gedroogd
         moet     worden. Als de markt           voor      perspulp        voldoende groot is, wordt niet                         gedroogd. Het kan
         daarom      van jaar tot jaar verschillen of een deel van de perspulp gedroogd wordt of niet.
         Indien    pulp wordt gedroogd vindt monitoring van de emissies plaats conform de vermelde
         norm      en frequentie zoals              opgenomen bijlage 1 van het Emissie en Controle Plan
         (FQ 1108-60-RA-003 d.d.             25  augustus 2023).
         Energie-efficiéntie
         BBT 6: Om de            energie-efficiéntie       te   verbeteren, is de BBT de toepassing                              van     BBT 6a        en een
         geschikte     combinatie        van de hieronder         bij techniek b beschreven                  veelgebruikte           technieken.
         Techniek                               Beschrijving
                                                Een   energie-efficiéntieplan,  dat deel uitmaakt     van   het   milieubeheersysteem (zie     BBT 1),  omvat   de
                                                vaststelling  en  berekening   van  het specifiecke energieverbruik     van  de activiteit(en), waarbij  jaarlijkse
            a)  Energie-efficiéntieplan         essentiéle  prestatie-indicatoren (bijvoorbeeld   voor het   specifieke energieverbruik)   worden  vastgesteld  en
                                                periodieke doelstellingen   voor verbetering en  daarmee verband houdende acties worden         gepland.  Het plan
                                                wordt aangepast    aan de specifieke kenmerken   van  de installatie.
                                                Veelgebruikte technieken zijn onder meer:
                                                *
                                                     regeling en controle van de brander;
                                                       warmtekrachtkoppeling;
                                                »
                                                +
                                                     energie-efficiénte motoren;
                                                «
                                                     warmteterugwinning      door middel   van  warmtewisselaars en/of warmtepompen (met             inbegrip  van
                                                     mechanische   damprecompressie);
                                                *
                                                     verlichting;
                Toepassing  van                 *
                                                     minimalisering van   de hoeveelheid spui  van de ketel;
                veelgebruikte technieken        *
                                                     optimalisering  van stoomdistributiesystemen;
                                                +
                                                     voorverwarming van voedingswater (met inbegrip van         het  gebruik van economisers);
                                                                     procesbeheersing;
                                                *
                                                      systemen  voor
                                                «
                                                     vermindering van lekkages in persluchtsystemen;
                                                *
                                                     vermindering van   warmteverliezen door middel     van  isolatie;
                                                «
                                                     frequentieregeling;
                                                *
                                                     meertrapsverdamping;
                                                *
                                                     gebruik van zonne-energie.
         Energie-efficiency            en reductie      van     het   energieverbruik              is  een       belangrijk aandachtspunt bij
         CBCV. Alle       van     bovenstaande technieken worden toegepast                                   bij CBCV, op verlichting en het
         gebruik van zonne-energie na. Daarnaast is                           energie-efficiency een volwaardige parameter in
         de afweging van proces-optimalisatie en aanpassingen                                            van       de fabriek. Hiermee wordt
         voldaan     aan     BBT 6.
                                                                                                                                                                    0000001194
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                                  PEUZ
         Waterverbruik          en    lozing     van      afvalwater
         BBT 7: Om het waterverbruik                        en     de hoeveelheid                    geloosd         afvalwater te verminderen, is de BBT
         de toepassing          van     BBT 7a       en    één of         een      combinatie               van     de onderstaande technieken b tot                               en
         met k.
         Techniek                                          Beschrijving                                                                      Toepasbaarheid
          Veelgebruikte technieken
                                                           Recycling en/of hergebruik              van   waterstromen       (al dan    niet
               Recycling en/of hergebruik
                                                           voorafgegaan        door    waterbehandeling),          bv.   voor    reinigen,
               van water
                                                           wassen, koelen of voor het proces zelf.
                                                                                                                                               Mogelijk niet toepasbaar op grond van
                                                           Gebruik    van    regelaars,    zoals fotocellen,     stromingskleppen        en
               Optimalisering van  het                                                                                                                       hygiéne- en
                                                           thermostatische       kleppen,    voor    het automatisch aanpassen         van
               waterdebiet                                                                                                                        voedselveiligheidsvoorschriften.
                                                           het waterdebiet.
               Optimalisering  van water    spuitmondenGebruik         van    het juiste aantal         spuitmonden      en    een   juiste
         0
               en -slangen                                 plaatsing daarvan; aanpassing van de waterdruk.
                                                           Waterstromen die geen            behandeling nodig        hebben (bv. niet-            Het gescheiden houden   van niet-
                                                           verontreinigd       koelwater       of    niet-verontreinigd afstromendverontreinigd hemelwateris mogelijk niet
               Scheiding van waterstromen                  water) worden gescheiden             van    afvalwater dat moet worden              toepasbaar in het geval van  bestaande
                                                           behandeld, hetgeen recycling               van  niet-veront     reinigd   water         afvalwaterverzamelsystemen.
          Technieken in verband met  reinigingsactiviteiten
         e)    Droog reinigen                              Van  zo  veel  mogelijk restmateriaal ontdoen van grondstoffen en
                                                           apparatuur voordat deze          met   vloeistoffen worden      gereinigd,   bv.
                                                           met    behulp    van   perslucht, vacuiimsystemen of opvangkorven
                                                           met   zeefdeksel.
         f)    Pigging-systeem  voor  buizen               Gebruik    van een     systeem bestaande uit lanceer-, opvang-,               en
                                                           persluchtinrichtingen          en     een     projectiel (ook        wel    een              Algemeen toepasbaar
                                                           “reinigingsprop” of,        in het      Engels, “pig” genoemd,          en   bv.
                                                           gemaakt van       kunststof of    ijsslurry)   om  leidingen te reinigen.      In
                                                           de  leiding   zijn afsluiters    aanwezig     zodat de   reinigingsprop     zich
                                                           een  weg kan banen door het            pijpleidingsysteem en het product
                                                           en het spoelwater       gescheiden kunnen worden.
               Hogedrukreiniging                           Besproeien     van   het te  reinigen opperviak       met water     onder   eenMogelijk     niet toepasbaar   op  grond  van
                                                           druk van tussen de 15       en   150 bar.                                         gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
               Optimalisering    van     de    chemischeOptimalisering           van    het    CIP-ontwerp       en    meting     van    de
               dosering   en   het    waterverbruik     bijtroebelheid, geleidbaarheid, temperatuur en/of pH                    om warm
               deaning-in- place (CIP, reiniging in situ)  water en      chemicalién in        geoptimaliseerde        hoeveelheden te
                                                           kunnen doseren.
               Lagedruk schuim- en/of gelreiniging         Gebruik    van   lage   druk schuim en/of        van  gel  voor   het  reinigen
                                                           van  muren, vioeren       en/of de   oppervlakken van apparatuur.
               Optimalisering  van   ontwerp    en  bouwDe apparatuur          en   de  procesruimten worden          zo  ontworpen      en             Algemeen toepasbaar
               van apparatuur en procesruimten             gebouwd dat zij gemakkelijker kunnen worden schoongemaakt.
                                                           Bij de optmalisering          van    het ontwerp       en   de bouw wordt
                                                           rekening gehouden         met   hygiénevoorschriften.
               Apparatuur zo snel mogelijk reinigen        De   reiniging wordt       zo   snel   mogelijk    na  het   gebruik    van   de
                                                           apparatuur uitgevoerd          om    verharding     van   de afvalstoffen te
                                                           voorkomen.
                                                                                                                                                                                        0000001195
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                      PEUZ
         Bij CBCV worden de technieken                           a  t/m     d,j     en    k toegepast in het                 reinigingsproces          van     de
         suikerbieten. Hiermee wordt voldaan                           aan     BBT 7.
         Schadelijke          stoffen
         BBT 8: Om het            gebruik      van   schadelijke stoffen            te  voorkomen of te verminderen (b.v.                       bij reiniging
         en   ontsmetting),            is de BBT de           toepassing        van      één of       een     combinatie         van    de onderstaande
         technieken.
         Techniek                                                               Beschrijving
         a)   Juiste selectie van reinigingschemicalién en/of                   Vermijden of tot een minimum beperken van het gebruik van
              ontsmettingsmiddelen                                              reinigingschemicalién en/of ontsmettingsmiddelen die schadelijk zijn voor het
                                                                                aquatische milieu, met name de prioritaire stoffen in het kader van de
                                                                                kaderrichtlijn  water (Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad
                                                                                (1).
                                                                                Bij de selectie van de stoffen  wordt rekening gehouden met  hygiéne- en
                                                                                voedselveiligheidsvoorschriften.
         b)    Hergebruik van reinigingschemicalién bij cleaning-in-place (CIP) Inzameling en hergebruik van reinigingschemicalién bij CIP. Bij hergebruik van
                                                                                reinigingschemicalién wordt rekening gehouden met hygiéne- en
                                                                                voedselveiligheidsvoorschriften.
         ¢)   Droog reinigen                                                    Lie BBT 7e.
         d)   Optimalisering   van ontwerp  en bouw  van apparatuur en          Zie BBT  7j.
              procesruimten
         (1) Richtlijn 2000/60/EG        van   het Europees Parlement en de Raad van               23 oktober 2000 tot       vaststelling  van een   kader   voor
            communautaire          maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000,                      blz. 1).
         Bij CBCV worden de technieken                         a en   d toegepast. Hiermee wordt voldaan                             aan   BBT 8.
         BBT 9: Om        van     het koelen      en   invriezen     afkomstige emissies van stoffen die de ozonlaag aantasten
         en   stoffen met          een    hoog aardopwarmingsvermogen                             te  voorkomen,           is de BBT het        gebruik      van
         koelmiddelen die de              ozonlaag niet kunnen aantasten                        en   die   een    laag aardopwarmingsvermogen
         hebben. Geschikte koelmiddelen                       zijn onder meer water, koolstofdioxide of ammoniak.
         Binnen de processen                 van    CBCV worden geen koel- of                       vriesprocessen ingezet waarbij gebruik
         wordt      gemaakt          van    koelmiddelen anders dan                       water      (koelwater). De aanwezige installaties
         met      koelmiddel             binnen       de      inrichting        betreffen          airco-units          voor       verblijfsruimten          van
         personen of installaties. Hiermee wordt voldaan                                   aan    BBT 9.
                                                                                                                                                                  0000001196
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                             PEUZ
         Hulpbronnenefficiéntie
         BBT 10: Om de             hulpbronnenefficiéntie                     te   verbeteren, is de BBT de toepassing                                van    één of       een
         combinatie        van    de onderstaande technieken.
         Techniek                                     Beschrijving                                                  Toepasbaarheid
         a)   Anaerobe  vergisting                    De  behandeling van biologisch afbreekbare residuen            Mogelijk niet toepasbaar vanwege de hoeveelheid en/
                                                      met   micro-organismen      in afwezigheid    van  zuurstof,  of aard  van  de residuen.
                                                      met  als resultaat   biogas  en digestaat.   Het  biogas
                                                      wordt   gebruikt als brandstof, bv.     in een gasmotor of in
                                                      een  ketel. Het   digestaat  kan bv. als bodemverbeteraar
                                                      worden    gebruikt.
         b)   Gebruik van  residuen                   De residuen worden       gebruikt,  bv. als diervoeder.       Mogelijk niet toepasbaar op grond van wettelijke
                                                                                                                    voorschriften.
              Scheiding van residuen                  De scheiding    van   residuen, bv. met    behulp  van        Algemeen toepasbaar.
                                                      nauwkeurig geplaatste spatborden, schermen,
                                                      flappen, opvangkorven, lekbakken en kuipen.
              Terugwinning   en  hergebruik   van     Residuen    van  de  pasteurisator worden teruggevoerd        Alleen  toepashaar op vloeibare levensmiddelen.
              residuen uit de pasteurisator           naar  de  mengeenheid en aldus hergebruikt als
                                                      grondstof.
              Terugwinning   van  fosfor als struviet Zie BBT  12g.                                                 Alleen  toepasbaar op afvalwaterstromen      met een
                                                                                                                    hoog   totaal fosforgehalte (bv.   boven 50 mg/l)  en een
                                                                                                                    significant  debiet.
         f)   Gebruik van  afvalwater voor            Na  passende behandeling wordt het afvalwater                 Alleen  toepashaar in geval    van  bewezen agronomisch
              verspreiding  over het land             gebruikt   voor  verspreiding   over  het land  om   het      nut,  een aantoonbaar     laag verontreinigingsniveau en
                                                      nutriéntengehalte te benutten en/of het water te              het ontbreken    van negatieve effecten op het    milieu
                                                      gebruiken.                                                    (bijvoorbeeld   op de bodem     en het grond- en
                                                                                                                    oppervlaktewater).
                                                                                                                    De  toepasbaarheid    is mogelijk beperkt door de
                                                                                                                    beperkte beschikbaarheid van geschikte grond die aan
                                                                                                                    de installatie grenst.
                                                                                                                    De  toepashaarheid    is mogelijk beperkt door de bodem
                                                                                                                    en  plaatselijke weersomstandigheden (bv.      in het geval
                                                                                                                    van natte   of bevroren velden) of op   grond van
                                                                                                                    wetgeving.
         Bij CBCV worden de technieken                           a en c       toegepast. Hiermee wordt voldaan                                 aan    BBT 10.
         Emissies     naar water
         BBT 11: Om         ongecontroleerde                emissies          naar water te             voorkomen, is de BBT het bieden                           van een
         passende bufferopslagcapaciteit voor afvalwater.
         Beschrijving:         De      passende bufferopslagcapaciteit                                   wordt      bepaald           door        middel        van       een
         risicobeoordeling (waarbij rekening                              wordt       gehouden              met    de aard          van      de    verontreinigende
         stof(fen), de effecten                 van     deze        verontreinigende                  stoffen op de verdere                       behandeling             van
         afvalwater, het ontvangende milieu enz.). Het afvalwater uit deze                                                            bufferopslag wordt                  pas
         geloosd     nadat passende               maatregelen zijn genomen (bv. monitoring, behandeling, hergebruik).
                                                                                                                                                                                0000001197
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                          PEUTZ
         Toepasbaarheid:                    Voor bestaande installaties is de techniek                          mogelijk      niet     toepasbaar              door    een
         gebrek         aan     ruimte en/of door de                 opbouw     van    het afvalwaterverzamelsysteem.
          De     waterzuivering               van      CBCV is       uitgerust    met     voldoende          bufferopslagcapaciteit                   om      het water
         voldoende              lang      vast te       houden        om    het voldoende te behandelen                     voor     de     lozing.
         BBT 12: Om emissies                        naar water te            verminderen,         is de BBT de         toepassing            van een          geschikte
         combinatie             van     de onderstaande technieken.
         Techniek (1)                                                             Typische verontreinigende stoffen die                      Toepasbaarheid
                                                                                               worden    beoogd
           Voorbereidende, primaire en algemene behandeling
         a)    Egalisatie                                                         Alle verontreinigende stoffen
         b) Neutralisatie                                                         Zuren, basen
                                                                                                                         Algemeen toepasbaar.
         ¢)    Fysieke scheiding,    bv. schermen, zeven, zandafscheiders,        Grove vaste    stoffen, zwevende deeltjes,
               olie-/vetafscheders of primaire      bezinkingsbekkens             olie/vet
           Aerobe en/of anaerobe       behandeling (secundaire behandeling)
         d)    Aerobe en/of anaerobe       behandeling (secundaire behandeling),                                             Algemeen toepasbaar.
               bv. actief- slibproces,   aerobe  vijver, UASB-proces (upflow      Biologisch afbreekbare organische stoffen
               anaerobic   sludge blanket), anaeroob contactproces,
               membraanbioreactor
            Stikstofverwijdering
         e)                                                                                                                  Nitrificatie is mogelijk niet toepasbaar bij
                                                                                                                             hoge chlorideconcentraties (bijvoorbeeld
               Nitrificatie en/of denitrificatie                                                                             boven 10   g/l). Nitrificatie is mogelijk niet
                                                                                  Totaal aan stikstof, ammonium/ ammoniaktoepasbaar wanneer de temperatuur van
                                                                                                                             het afvalwater     laag is (bv. onder 12 °C).
         f)    Gedeeltelijke   nitritatie -
                                            anaerobe ammoniumoxidatie                                                        Mogelijk   niet  toepasbaar wanneer de
                                                                                                                             temperatuur      van het afvalwater   laag is.
           Terugwinning en/of verwijdering van fosfor
         9)                                                                                                                  Alleen  toepasbaar op afvalwaterstromen
                                                                                                                             met een   hoog totaal fosforgehalte
               Terugwinning     van  fosfor als struviet
                                                                                                                             (bijvoorbeeld boven 50 mg/I)       en een
                                                                                  Totaal aan fosfor
                                                                                                                             significant debiet.
         h)    Precipitatie
                                                                                                                             Algemeen toepasbaar.
         i)    Verbeterde    biologische fosfaatverwijdering
           Verwijdering    van  overblijvende vaste stoffen
         j)     Coagulatie en flocculatie
         k) Sedimentatie
                                                                                  Zwevende   deeltjes                        Algemeen toepasbaar.
         [)    Filtratie (bv. zandfiltratie, microfiltratie, ultrafiltrate)
         m) Flotatie
         (1)      De technieken worden beschreven in                   punt 14.1.
          Bij   CBCV worden de technieken                             genoemd       onder       c  t/m    e en   h t/m k toegepast.
                                                                                                                                                                            0000001198
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                   PEUZ
         De met de BBT geassocieerde emissieniveaus                  (BBT-GEN’s)    voor emissies     naar    water in Tabel 1  zijn
         van    toepassing op directe emissies           naar een  ontvangend waterlichaam.
         De BBT-GEN's           zijn  van   toepassing op het punt     waar  de emissie de installatie verlaat. Met de BBT
         geassocieerde             emissieniveaus      (BBT-GEN's)     voor    directe  emissies       naar       een   ontvangend
         waterlichaam
         Parameter                                                                     BBT-GEN (1) (2) (daggemiddelde)
         Chemisch zuurstofverbruik (CZV) (3) (4)                                               25-100   mg/l (5)
         Totaal aan zwevende deeltjes (TSS)                                                      4-50  mg/l (6)
         Totaal aan stikstof (TN)                                                              2-20  mg/1 (7) (8)
         Totaal aan fosfor (TP)                                                                 0,2-2mg/1 (9)
         In 2021 behaalde CBCV de                  volgende    waarden: CVZ 41,3        mg/l,  TSS 0       mg/l,    TN 4,4  mg/l  en
         TP 0,7     mg/l.      Hiermee wordt voldaan        aan  de  gestelde daggemiddelde             emissieniveaus.
         Geluid
         BBT 13: Om           geluidsemissies     te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de
         BBT het       opzetten, uitvoeren        en regelmatig evalueren        van een  geluidsbeheerplan,          als onderdeel
         van    het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle            volgende    elementen omvat:
         »
              een   protocol met acties en termijnen;
         *
              een protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
         *
              een   protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. Klachten;
                    programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan
         *
              een
              geluid en trillingen te meten/schatten, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en
             preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.
         Toepasbaarheid:             BBT 13 is alleen    van  toepassing    in  gevallen  waar    geluidshinder bij gevoelige
         receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd.
         CBCV voert            regelmatig geluidmetingen         uit aan  de fabrieksinstallaties. Daarnaast worden               bij
         veranderingen               aan     de  installaties   de    geluidemissies      opnieuw vastgesteld.               In  het
         milieubeheersysteem is een klachtenprotocol opgenomen.                                  CBCV        beschikt     over  een
         geluidbeheersplan, zie bijlage 1 van voorliggend rapport.
                                                                                                                                      0000001199
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                       PEUZ
         BBT 14: Om         geluidsemissies          te voorkomen                of, indien dat niet haalbaar is,                    te  verminderen,           is de
         BBT de     toepassing        van   één of een combinatie                   van   de onderstaande technieken.
         Techniek                                        Beschrijving                                               Toepasbaarheid
                                                         Het   geluidsniveau    kan worden verminderd door de
                                                                                                                    Voor bestaande installaties is de verplaatsing van
                                                         afstand tussen de     geluidsbron en de ontvanger te
             Een  geschikte  locatie  van apparatuur  en                                                            apparatuur en in- of uitgangen van gebouwen
         a)                                              vergroten, door gebouwen te gebruiken als
             gebouwen                                                                                               mogelijk niet toepasbaar door een gebrek aan
                                                         geluidsschermen en door in- of uitgangen van
                                                                                                                    ruimte en/of buitensporige kosten.
                                                         gebouwen te verplaatsen.
                                                         Hierbij gaat het onder meer om:
                                                         i) verbeterde inspectie en beter onderhoud van
                                                         apparatuur;
                                                         ii) sluiten  van  deuren  en schatten in gesloten ruimten,
                                                         indien   mogelijk;
         b) Operationele maatregelen
                                                         iii) bediening    van apparatuur door ervaren personeel;
                                                                                                                    Algemeen toepashaar.
                                                         iv)  vermijding van lawaaierige activiteiten “s nachts,
                                                         indien   mogelijk;
                                                         v) maatregelen treffen voor lawaaibeheersing, bv.
                                                         tijdens onderhoudswerkzaamheden;
                                                         Dit omvat    geluidsarme compressoren, pompen en
         ¢)  Geluidsarme apparatuur
                                                         ventilatoren.
                                                         Dit omvat:
                                                         i) geluidsdempers;                                         Mogelijk niet toepasbaar op bestaande
         d) Apparatuur   voor geluidsbeheersing          ii) isolatie  van  apparatuur;                             installaties door een gebrek aan  ruimte.
                                                         iii) omhulling    van
                                                                                lawaaierige apparatuur;
                                                         iv) geluidsisolatie van gebouwen.
                                                         Barriéres tussen zenders     en ontvangers plaatsen (bv. Alleen toepashaar voor bestaande installaties,
                                                         geluidswallen, ophogingen en gebouwen).                    omdat het ontwerp    van  nieuwe installaties deze
                                                                                                                    techniek  overbodig  zou moeten   maken. Bij
         e)  Lawaaibestrijding
                                                                                                                    bestaande installaties is het plaatsen van
                                                                                                                    barrieres  mogelijk niet toepasbaar door een
                                                                                                                    gebrek aan ruimte.
         CBCV beschikt             over een      geluidbeheersplan. Alle genoemde maatregelen in bovenstaande
         tabel worden             bij   CBCV     toegepast bij bestaande installaties en bij nieuwbouwprojecten.
         Geluid is een volwaardig parameter in de besluitvorming van projecten. Daarnaast worden
         doorgaans jaarlijks of zo vaak als benodigd geluidmetingen uitgevoerd om een actueel
         inzicht te behouden in de                     geluidemissie                van     de     inrichting.       Hiermee wordt voldaan                        aan
         BBT 14.
                                                                                                                                                                       0000001200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                             PEUZ
               Geur
               BBT 15. Om           geuremissies        te voorkomen             of, indien dat         niet haalbaar         is,  te  verminderen,        is de BBT
               het opzetten, uitvoeren               en    regelmatig          evalueren        van een      geurbeheerplan,            als onderdeel         van     het
               milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle volgende elementen                                        omvat:
               *
                    een    protocol met acties en termijnen;
               *
                    een      protocol         voor     de      monitoring            van      geur.       Dit     kan     worden         aangevuld          met        de
                    meting/schatting van de blootstelling aan geur of de schatting van de geuroverlast;
               *
                    een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. Klachten;
               *
                    een    programma ter             voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te
                    bepalen;       om    de   blootstelling aan de geur te meten/schatten; om de bijdragen van de bronnen
                    te  karakteriseren; en          om     preventieve en/of beperkende maatregelen                               uit te  voeren.
               Toepasbaarheid:              BBT 15 is alleen              van     toepassing          in  gevallen      waar       geurhinder bij gevoelige
               receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd.
               CBCV voert           regelmatig geurmetingen                      uit  aan    verschillende         geurrelevante            activiteiten binnen
               de     inrichting.         Daarnaast worden                  bij veranderingen                aan     de installaties de              geuremissies
               opnieuw vastgesteld.                   In het        milieubeheersysteem is een klachtenprotocol opgenomen.
               CBCV beschikt             over een      geurbeheersplan, zie bijlage 2 van voorliggend rapport.
         3.1.2 BBT-conclusies betreffende de                          productie         van    suiker
               De BBT-conclusies in dit punt                       zijn    van     toepassing op de productie                      van    suiker.   Zij gelden         in
               aanvulling op de algemene BBT-conclusies in punt                                   1.
               Energie-efficiéntie
               BBT 35: Om de               energie-efficiéntie             te  verbeteren,         is de BBT de          toepassing          van een       geschikte
               combinatie            van     de in BBT 6 beschreven technieken                                 en   één of        een     combinatie          van      de
               onderstaande technieken.
               Techniek                                   Beschrijving                                             Toepasbaarheid
               a)   Persen van  bietenpulp                De bietenpulp wordt geperst tot een drogestofgehalte Algemeen toepasbaar.
                                                          van in de  regel 25—32 gewichtsprocent.
               b)   Indirecte droging (stoomdroging) vanDrogen van bietenpulp onder gebruikmaking van              Mogelijk niet toepasbaar op be staande installaties
                    bietenpulp                            oververhitte stoom.                                      omdat dit een  volledige herbouw van de
                                                                                                                   energievoorzieningen vereist.
               ¢)   Zondroging   van bietenpulp           Gebruik van   zonne-energie  voor het drogen  van        Mogelijk niet toepasbaar vanwege plaatselijke
                                                          bietenpulp.                                              weersomstandigheden en/of een gebrek aan ruimte.
               d) Recycling    van hete gassen            Recyclen  van  hete gassen (bv. afgassen afkomstig  van
                                                          de droger, de ketel of de warmtekrachtinstallatie).
                                                                                                                    Algemeen toepashaar.
               e) — (Voor)droging van bietenpulp bij lage Direct (voor)drogen   van bietenpulp  met  behulp van
                    temperaturen                          drooggas, bv. lucht of heet gas.
                                                                                                                                                                          0000001201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                  PEUZ
         Indicatief milieuprestatieniveau                 voor     specifiek energieverbruik
         Specifiek proces                              Eenheid                                       Specifiek energieverbruik (jaargemiddelde)
         Verwerking van suikerbieten                   MWh/ton bieten                                0,15-0,40 (1)
         (1) De  bovengrens      van  het bereik kan het energieverbruik          van de kalkovens     en  drogers omvatten.
         Bij CBCV wordt de bietenpulp geperst tot een droge stof gehalte van circa 25-30%.                                                Hiermee wordt
         invulling      gegeven        aan   techniek      a.  Daarnaast wordt             zo   veel    mogelijk recycling             van     hete gassen
         ten behoeve           van     thermische       uitnutting        toegepast binnen CBCV, hiermee wordt voldaan                                   aan
         techniek d. Zoals reeds eerder vermeld vindt het drogen                               van    pulp   op bepekte schaal plaats                 en met
         een   beperkte frequentie.
         In de campagne                 van    2021/2022          bedroeg de energiepresentatie 0,138 Mwh/ton                                         bieten.
         Hiermee          voldoet        de     Installatie       van       CBCV      aan      de      gestelde         eisen      ten      aanzien       van
         energieverbruik            per ton bieten.
         Waterverbruik           en   lozing    van   afvalwater
         Algemene           technieken         om      het    waterverbruik            en     de    hoeveelheid           geloosd         afvalwater       te
         verminderen,            zijn opgenomen                in     punt       1.4   van      deze       BBT-conclusies.             Het      indicatieve
         milieuprestatieniveau is              weergegeven in de onderstaande tabel.
         Specifiek proces                              Eenheid                                       Specifieke lozing van afvalwater (jaargemiddelde)
         Verwerking  van suikerbieten                  m*/ton bieten                                 0,5-1,0
         Door CBCV wordt voldaan                         aan    bovengestelde              eis. De       verwerkingscapaciteit tijdens de
         campagneperiode bedraagt                       30.000 ton bieten per                dag    en   de lozingshoeveelheid 21.500 m?
         per    dag. Inclusief verwerking van water                          uit de    waterzuivering buiten de campagneperiode
         wordt voldaan            aan de gestelde eis.
         Emissies       naar    lucht
         BBT 36: Om            geleide      stofemissies         naar      lucht    afkomstig         van    het     drogen       van     bietenpulp       te
         voorkomen of te verminderen, is de BBT de                                 toepassing         van    één of       een    combinatie           van  de
         onderstaande technieken.
         Techniek                                                   Beschrijving        Toepasbaarheid
         a) Gebruik van gasvormige brandstoffen                                         Mogelijk niet toepashaar vanwege beperkingen in verband met de
                                                                                        beschikbaarheid  van gasvormige brandstoffen.
                                                                    Zie punt 14.2.
         b) Cydoon
                                                                                        Algemeen toepasbaar.
         ¢)  Natte gaswasser
         d)  Indirecte droging (stoomdroging) van bietenpulp        Zie BBT 35h.        Mogelijk niet toepasbaar op bestaande  instalaties omdat dit een
                                                                                        volledige herbouw  van  de energievoorzieningen  vereist.
         e) Zondroging   van  bietenpulp                            Zie BBT 35¢.        Mogelijk niet toepashaar vanwege plaatselijke weersomstandigheden
                                                                                        en/of een gebrek aan  ruimte.
         f)  (Voor)droging van bietenpulp bij lage temperaturen ~~  Zie BBT 35e.        Algemeen toepasbaar.
                                                                                                                                                              0000001202
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                   PEUZ
             Met de BBT            geassocieerde         emissieniveaus (BBT-GEN’s)                 voor      geleide      stofemissies          naar     lucht
             afkomstig        van   het drogen       van   bietenpulp op hoge temperatuur (boven                        500    °C)
               Parameter     Eenheid       BBT-GEN   (gemiddelde van de          Referentiezuurstofgehalte (Oz)                Toestand     referentiegas
                                              bemonsteringsperiode)
                   Stof       mg/Nm’                   5-100                             16 volumeprocent                   Geen correctie  voor watergehalte
             Droger       West beschikt          over    zogenaamde nageschakelde multicyclonen. Het in de cyclonen
             afgescheiden pulpstof gaat mee met de gedroogde pulp. De middels emissiemetingen
             vastgestelde stofemissie zijn opgenomen in tabel 3.2 van het Emissie Controle Plan
             (FQ 1108-60-RA-003 d.d. 25 augustus 2023). Hiermee wordt voldaan                                            aan    BBT 36.
             BBT 37:      om    geleide SOx-emissies            naar   lucht   afkomstig        van     het   drogen       van   bietenpulp          op   hoge
             temperatuur (boven 500 °C)                  te verminderen,        is de BBT de        toepassing        van    één of een combinatie
             van    de onderstaande technieken.
             Techniek                                             Beschrijving      Toepashaarheid
             a) Gebruik  van aardgas                                               Mogelijk niet toepashaar vanwege beperkingen in verband met de
                                                                                   beschikbaarheid  van aardgas.
             b)  Natte gaswasser                                  Ziepunt14.2.     Algemeen toepasbaar.
             ¢) Gebruik van brandstoffen met laag zwavelgehalte   -
                                                                                   Alleen van toepassing als aardgas niet beschikbaar is.
             Met de BBT             geassocieerd         emissieniveaus         (BBT-GEN)         voor     geleide SOx-emissies                  naar     lucht
             afkomstig         van   het  drogen       van   bietenpulp      op   hoge temperatuur (boven                    500 °C)        wanneer       geen
             gebruik wordt gemaakt van aardgas.
               Parameter     Eenheid       BBT-GEN   (gemiddelde van de          Referentiezuurstofgehalte (03)                 Toestand    referentiegas
                                            bemonsteringsperiode) (1)
                   50,        mg/Nm’                  30-100                             16 volumeprocent                   Geen correctie voor watergehalte
             (1) Bij uitsluitend gebruik     van   biomassa als brandstof      liggen   de emissieniveaus        naar  verwachting        in de buurt    van  de
                  ondergrens van het bereik.
             Droger        West is       aardgasgestookt.            Derhalve        zijn de waarde               voor      SO.-emissies niet               van
             toepassing.
         3.2 BREF        Grote       stookinstallaties
             De      BREF      Grote stookinstallaties®>            (BREF-LCP) is           van      toepassing           de    Bronswerkketel.               De
             BREF-toetsing            is   toegespitst         op    paragrafen          10.1      (algemene BBT-conclusies)                         en    10.4
             (BBT-conclusies gasgestookte installaties)                           van      de     BREF, waarin de                 beste        beschikbare
             technieken          voor     de    verbranding         van    gasvormige brandstoffen (aardgas                             en     biogas) zijn
             omschreven.             BBT-conclusies          die    niet    van     toepassing zijn               op     de     Bronswerkketel              zijn
             achterwege gelaten               in onderstaande          toetsing.
             European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control,                          Best Available      Techniques (BAT)         Reference
             Document for Large Combustion Plants, 2017.
                                                                                                                                                                 0000001203
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                         PEUTZ
         BBT 1: Om de    algehele milieuprestaties   te verbeteren, is de BBT het opstellen  en uitvoeren van een
         milieubeheersysteem (MBS)
         CBCV beschikt       over   een  ISO 14.001    gecertificeerd milieubeheersysteem        waarmee    wordt
         voldaan    aan  het gestelde   in BBT1. Daarnaast   zijn er geluid-  en geurbeheerplannen aanwezig.
         BBT  2: Rendement installatie    bepalen conform EN standaard
         Het rendement wordt          bepaald tijdens de Scios Scope 3 periodieke keuring, tijdens           deze
         keuring    wordt ook      een  stookproef uitgevoerd.      Deze   periodieke keuring     vindt 4-jaarlijks
         plaats.
         BBT 3:  Monitoring key procesparameters
         Bij CBCV worden de       key procesparameters (temperatuur, gasverbruik         en  NO,-emissie)  van  de
         Bronswerkketel      gemonitord.
         BBT  4: Monitoring emissie
         De relevante     parameters zijn beschreven in het Emissie Controle Plan (FQ 1108-60-RA-003
         d.d. 25 augustus 2023).
         BBT 6: Verbeteren    milieuprestatie en reductie emissie
         Bij CBCV wordt      een   combinatie   van  aardgas en biogas gebruik in de Bronswerkketel. Deze
         mengverhouding        is constant  om een   juiste werking van de Bronswerkketel te garanderen. Er
         wordt    regelmatig onderhoud uitgevoerd          conform het onderhoudsschema. De installatie is
         voorzien    van een   controlesysteem    en  wordt  gemonitord    in de centrale controlekamer.
         BBT  8: Reductie  van  emisssies  naar de lucht
         De  emissiebeperkende maatregel aan de Bronswerkketel betreft de low-NO,-branders. Deze
         low-NO,-branders zijn van een passend ontwerp, worden op de juiste wijze gebruikt en
         onderhouden conform onderhoudsschema.
         BBT 9:  Kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole gebruikte brandstoffen
         De Bronswerkketel wordt          gestookt op aardgas en biogas. Aardgas          is  afkomstig   van  het
         openbare net en voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld door de leverancier. De
         samenstelling van het toegepaste biogas in de Bronswerkketel is bekend bij CBCV. Ditzelfde
         biogas wordt ook opgewerkt tot aardgaskwaliteit en ingebracht in het openbare
         gasnetwerk.     Kwaliteitscontroles hiervan     zijn omschreven     in het milieumanagementsysteem
         van  CBCV.
         BBT 10:  Beperken emissie tijdens afwijkende bedrijfsomstandigheden
         Bij  CBCV     worden de key procesparameters van de Bronswerkketel gemonitord                         om
         afwijkende bedrijfsomstandigheden zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.                        De
         Bronswerkketel is voorzien       van een   onderhoudsprogramma         voor een  optimale werking     van
         deze     ketel.   Registratie     van   eventuele     afwijkende      bedrijffsomstandigheden      wordt
         bijgehouden.
         BBT 11:  Monitoring van emissie tijdens afwijkende bedrijfsomstandigheden
                                                                                                                    0000001204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                          PEUTZ
         Middels de     key parameters    wordt het    juist functioneren    van   de Bronswerkketel      gemonitord.
         Indien    afwijkende bedrijffsomstandigheden           aan  de orde       zijn   worden deze      zo   spoedig
         mogelijk hersteld of wordt de Bronswerkketel                   uit   bedrijf    genomen.     Er   vindt    geen
         permanente monitoring         van  emissies  naar  de lucht  plaats.
         BBT 12:  Verhoging energie-efficiency
         De  werking van de Bronswerkketel          wordt middels     monitoring      van  de  key procesparameters
         continu    gecontroleerd. Optimale afstemming van het werkgebied van de Bronswerkketel
         heeft  een hoge prioriteit voor CBCV ivm energie-efficiency. Bij CBCV worden de volgende
         technieken toegepast:
         a—Branders      zo  optimaal mogelijk afstellen     qua gasverbruik en       emissies.
         b—Ketel     zo optimaal mogelijk bedrijven (druk, temperatuur gasverbruik), dit wordt continu
                                                                                  e
             bewaakt en door de procesoperator en gelogd door de procescomputer in de CBR.
         d—Zo min        mogelijk energieverbruik, door toepassing             van    FO’s  (frequentie omvormers)
             o.a. op de    ketelvoedingswaterpompen.
         g—Geavanceerd besturingssysteem door toepassing                       van     PLC's   (programmable logic
             controller)    in de brander  besturing.
         i=Warmteterugwinning door            WKK    (warmte/krachtkoppeling;          40 bar stoom      —
                                                                                                              turbines  —
             elektriciteit   voor eigenbedrijf en   retourstoom 3.0 bar      naar   de  verdamping,
         p—Zo     min   mogelijk warmteverlies door optimale           isolatie   van   vuurhaarden, ketelwanden,
             stoomleidingen, voedingswaterleidingen, etc.
         BBT 13:  Watergebruik
         Recirculatie   van   de waterstromen uit de stoomketel vindt          plaats.
         BBT 17:  Beperking geluidemissies
         De Bronswerkketel staat        inpandig opgesteld.     De  geluidisolatie     van  het  gebouw     is dusdanig
         dat de   geluidemissie     van  de Bronswerkketel door het         gebouw      niet waarneembaar is in de
         omgeving.      Daarnaast is de       geluidemissie van de schoorsteen van de                 Bronswerkketel
         dusdanig beperkt        dat deze  geluidbron niet maatgevend is voor het geluid             in de    omgeving
         van  CBCV.
         BBT 41: Om NOx-emissies       naar  lucht  afkomstig van de verbranding van aardgas           in ketels,  is het
         BBT om één of een combinatie       van  de genoemde technieken te gebruiken.
         Bij CBCV   zijn  Low   NO,-branders geinstalleerd op de Bronswerkketel.
         BBT 44: Ter      voorkoming of vermindering          van  CO-emissies       naar lucht afkomstig van          de
         verbranding van: aardgas, is de BBT om te            zorgen  voor een     optimale verbranding en/of         om
         oxidatiekatalysatoren te gebruiken.
         Bij CBCV    zijn  Low NO,-branders      geinstalleerd   op de Bronswerkketel. Daarnaast voldoet de
         emissie    van   de Bronswerkketel     aan   de  gestelde   eisen uit tabel 10.25. Zie ook onderdeel
         emissies    naar   de lucht  van  de  algemene beschrijving        van   de   inrichting, onderdeel     van   de
         omgevingsvergunningaanvraag.
                                                                                                                          0000001205
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                       PEUZ
           3.3  BREF     Productie       van   cement,        ongebluste        kalk    en  magnesiumoxide
                                                                                                        *
                De BREF Productie         van  cement,    ongebluste      kalk en   magnesiumoxide         is van  toepassing      in
               verband met de kalkoven die in            gebruik     is binnen de     inrichting van  CBC-V. De    BREF-toetsing
                is  toegespitst op paragraaf           4.1   van    de   BREF, waarin de algemene beste beschikbare
               technieken      voor    de hele sector      zijn  omschreven. Verder wordt de kalkoven              bij  CBC-V    aan
                paragraaf    4.3  getoetst die   specifiek    op BBT's    voor  de  productie   van  kalk  ingaat.
         3.3.1  BBT's   voor   de hele sector     (paragraaf 4.1)
                1)   Milieumanagementsysteem
               Voor de      inrichting    van  CBC-V is      een   milieumanagementsysteem opgesteld. De                  kalkoven
                maakt onderdeel          uit  van   dit systeem. Voor          een beschrijving op hoofdlijnen             van   het
                milieumanagementsysteem               wordt      verwezen      naar    rapport    FQ 1108-23-RA,        waarin    de
                beschrijving    van   de  inrichting  is opgenomen.
               2)    Geluidsbeperkende maatregelen             en  voorzieningen
               a)    De kalkoven is      gesitueerd    op het fabrieksterrein        van  CBC-V   nabij de Hoendiep. Richting
                     de  woonbebouwing van Hoogkerk                  wordt de kalkoven        afgeschermd door omliggende
                     bebouwing       van  de suikerfabriek.
               b)    Geluidsintensieve onderdelen            van   de kalkoven     zijn (indien nodig)    door middel      van een
                     omkasting geisoleerd.
               ¢)    Vibrerende onderdelen         zijn geisoleerd.
               d)    Intern  en  extern is   bekleding toegepast         die stoot-absorberend werkt.
               e)    Apparatuur      voor    de transformatie       van    materiaal is in    een  geluidsisolerende gebouw
                     opgesteld.
               f)    Er zijn (natuurlijke) geluidswallen/muren aanwezig.
               i)    Deuren en ramen van gebouwen zijn normaliter gesloten.
               j)    Machines zijn in geluidgeisoleerde gebouwen opgesteld.
               0)    Geluidsbronnen        en potentieel resonerende componenten zijn niet aan elkaar gekoppeld
                     opgesteld (bijvoorbeeld compressoren en leidingen).
               s)    Tussen de geluidsbronnen en geluidsgevoelige objecten zijn gebouwen aanwezig.
         3.3.2  BBT's   voor   de kalkindustrie      (paragraaf 4.3)
                30.   Soepel  en   stabiel  oven proces
                De kalkoven wordt         volledig  automatisch       gestuurd    via  een  procesbesturingssysteem.         Tevens
                is een    modern, gravimetrisch systeem toegepast                   voor   de  toevoer van     vaste    stoffen   en
               worden      gasstromingsmeters toegepast.
                De kalkoven      van  CBC-V is   verregaand geautomatiseerd             en daarnaast is   tijdens bedrijf van     de
                kalkoven 24      uur   per  dag,  7  dagen     in de week toezicht        aanwezig   en   vindt controle     plaats.
                Bijsturing   van   de kalkoven is op basis         van   laboratoriumanalyses, metingen          aan   de  oven en
               visuele    waarnemingen        van deskundig personeel.
                European Commission,      JRC Reference    Reports,  Best Available Techniques (BAT) Reference    Document for the
                Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Industrial Emissions Directive 2010/75/EU                 (Integrated
                Pollution Prevention and Control), 2013.
                                                                                                                                      0000001206
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                              PEUTZ
         31. Grondstofselectie      en  -controle
         De  (hoge)   kwaliteit   van  de kalksteen wordt         bepaald door de toepassing bij de sapzuivering.
         Door CBC-V      zijn inkoopspecificaties opgesteld waaraan alleen kalksteen met een hoge
         zuiverheid voldoet.
         De cokes/antraciet wordt         primair geselecteerd op beschikbaarheid, geschiktheid (hardheid,
         stevigheid)   voor    gebruik    in een verticale schachtoven, en op een zo minimaal mogelijk
         percentage vluchtige bestanddelen die geen of                   een negatieve bijdrage       kunnen geven    aan
         het   bedrijven   van    de  oven.    Ook     voor    deze stoffen zijn door CBC-V          inkoopspecificaties
         opgesteld.
         32.  Monitoring
         Omtrent de kalkoven worden               bij  CBC-V     regelmatig    de procesparameters        en  de emissie
         gemonitord.     Om de kwaliteit      van     de data te    waarborgen worden bij het monitoren ISO en
         nationale normen aangehouden. Indien metingen worden uitgevoerd die niet tot het
         ‘standaard pakket’ van de dagelijkse monitoring behoren, dan worden deze metingen altijd
         uitgevoerd     door    een   daartoe     geacrediteerd bedrijf         en   volgens    de daarvoor    geldende
         internationale normen, deze metingen vinden niet op                  regelmatige    basis plaats.
         Opgemerkt      wordt dat de gassen die             bij de verbranding van de kalksteen vrijkomen als
         stroom   worden     gebruikt    in de  sapzuivering. Stoffen die eventueel wateroplosbaar zijn of in
         de waterfase kunnen overgaan komen in het sap terecht                         en  niet in de lucht. Alleen    bij
         calamiteiten of in    een  situatie  van   ‘overmaat’     kalkovengas    wordt   een  klein deel  afgeblazen.
         De   monitoring wordt beschreven               in het Emissie Controle Plan           (FQ 1108-60-RA-003d.d.
         25  augustus 2023).     Voor de    toetsing     aan van    toepassing zijnde grenswaarde per component
         zoals hierboven      en  in het   navolgende genoemd (zie punt 43 t/m 53) wordt verwezen naar
         tabel 3.1 van   het Emissie Controle Plan (FQ 1108-60-RA-003 d.d. 25 augustus 2023).
         33. Thermische     energieverbruik reduceren/minimaliseren
         1)   De kalkoven wordt         volledig      automatisch       gestuurd   via  een   procesbesturingssysteem
              waardoor    een   soepel    en stabiel ovenproces wordt          gewaarborgd.      Tevens is  een  modern,
              gravimetrisch systeem toegepast              voor    de toevoer     van   vaste stoffen en wordt zover
              beschikbaar kalksteen met             een    optimale stukgrootte toegepast            in  het proces. De
              kalkoven wordt      regelmatig    conform      een  vastgelegd     programma onderhouden.
         2)   Voor  zo ver   beschikbaar, wordt cokes/antraciet             met een    hoge  calorische waarde    en een
              laag vochtgehalte ingezet        in het proces.
         3)   De kalkoven is     van  het type verticale schachtoven. Voorkomen                van  overschot  aan  lucht
              in de  oven   is daarom niet BBT         voor   de kalkoven    bij  CBC-V   (geldt alleen  voor  roterende
              ovens).
         Bij CBC-V wordt het thermische energieverbruik ook gereduceerd door                          warmte   benutting
         van  de hete gassen. De verticale schachtoven               bij CBC-V bevat drie    zones.  De middelste zone,
         waar   de reacties   plaatsvinden,     is de heetste. In de bovenste         zone   vindt warmte-uitwisseling
         plaats  tussen de hete gassen en de           toegevoerde grondstoffen (kalksteen           en cokes/antraciet).
                                                                                                                           0000001207
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                 PEUZ
           In   de onderste       zone     vindt   warmte-uitwisseling plaats          tussen     de   hete stenen        en  de
           toegevoerde       lucht.    Stralingsverliezen zijn      minimaal. De warmte in de CO, wordt in de
           sapzuivering mede gebruikt voor sapaanwarming.
           34.   Elektrische   energieverbruik minimaliseren
           1)    Het   proces       bij CBC-V is een continu en stabiel proces,                         hierdoor      is   geen
                 elektriciteitsmanagementsysteem benodigd (geen opschakeling                           of  afschakeling      van
                vermogens).       Vanuit het MEE-convenant® bestond               een   inspanningsverplichting          op het
                 gebied   van   (reductie van) energiegebruik. Door CBC-V wordt hieraan thans invulling
                 gegeven door         een   additionele   certificeringsaudit.     De kalkoven is       een   statische    oven
                 (geen roterende).        De kalkoven wordt       regelmatig     conform     een   vastgelegd     programma
                 onderhouden.
           2)   Zover beschikbaar wordt kalksteen met              een  optimale stukgrootte toegepast.
           3)    CBC-V heeft geen maalmolens.              Overig    elektrisch   aangedreven apparatuur             heeft   een
                 hoge energie     efficiéntie.
           35.   Kalksteengebruik
           1)    CBC-V selecteert       kalksteen, onder andere op basis         van  kwaliteit   en  stukgrootte, specifiek
                voor   de toepassing       in haar kalkoven. De verticale       schachtoven,      met  vooraf   menging      van
                 kalksteen    en     cokes/antraciet in      de  juiste verhouding,          heeft   een    hoge     mate    van
                 omzetting    van    de kalksteen. De    (hoge)   kwaliteit  van   de kalksteen wordt       bepaald    door de
                toepassing bij de sapzuivering.            De   deeltjesgroottes      van    kalksteen    en  cokes worden
                zodanig gespecificeerd dat de kalksteen zo volledig mogelijk                       wordt omgezet         en een
                 goede kwaliteit kalkmelk wordt verkregen.
           2)    De kalkoven     bij  CBC-V betreft    een  bestaande installatie      en er  worden geen      grootschalige
                 aanpassingen uitgevoerd.          Deze BBT-conclusie is daarom niet          van  toepassing.
           36. Brandstofselectie
           De selectie    van   de brandstof is      geoptimaliseerd     op de    bij CBC-V aanwezige kalkoven. In de
           kalkoven     wordt      brandstof (cokes/antraciet)         met   zo    weinig mogelijk verontreinigingen
           gebruikt.   Dit is geborgd      middels de    inkoopspecificaties.
           37-39. Afval als brandstof in de        oven
           In de kalkoven     van    CBC-V wordt geen afval       (mee)verband.
           40. Activiteiten met diffuse stofemissies
           De   producten     voor     de kalkoven (kalksteen, cokes/antraciet) welke              aangevoerd       worden    bij
           CBC-V    zijn voorafgaand         aan  transport   naar   CBC-V    uitgezeefd     en   hebben    afmetingen van
           meerdere centimeters            (grof materiaal, geen gruis). Bij CBC-V wordt                 kalksteen gezeefd
           voordat deze in de kalkoven wordt             gebracht. Het mengen van kalksteen               en cokes/antraciet
           vindt   plaats door het      gelijktijdig vullen  van een   bak met deze stoffen.
           Om diffuse emissies         tijdens  het mengen     van  de  grondstoffen      en  de brandstof te voorkomen
           dan wel te reduceren         zijn de volgende maatregelen        en   voorzieningen getroffen®:
         5 Het MEE-convenant is per 2020 komen te vervallen.
         6 Niet genoemde   letters in deze rapportage uit de opsomming    van  de BREF zijn niet van toepassing bij CBC-V.
                                                                                                                                  0000001208
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                   PEUZ
              1)     Het mengproces vindt in        een   gesloten    ruimte  plaats.
              2)     Gaten waaruit lucht kan       ontsnappen worden worden            zo  veel  mogelijk   voorkomen door
                     de installatie in zijn geheel     af te werken.
              3)     De installatie wordt    doelgericht     en  in zijn geheel onderhouden.
              4)     Geautomatiseerde apparatuur           en  controlesystemen      worden toegepast.
              5)     Gebruik  van   continu   storingsvrije handelingen.
              41.    Diffuse stofemissies in verband met bulk          opslag
              Diffuse stofemissies        van    kalksteen-     en    cokes/antracietopslag zijn      niet   van  toepassing
              vanwege de       stukgrootte    van   de   materialen (grof materiaal), zie figuur     3.1  voor een  impressie
              van    de  stukgrootte    van   deze stoffen. Het gaat        om   producten    met   grotere afmetingen die
              niet kunnen verwaaien. De bunker                  voor   opslag   van   gebrande     kalk is  geheel gesloten
              uitgevoerd.     Gebrande kalk wordt in het            eigen proces    van CBC-V    gebruikt,   zie ook punt  32
              van    deze  paragraaf.
         f3.1 Impressie stukgrootte kalksteen en cokes  CBC-V
                 wr
               Kalksteen
              De wegen binnen de             inrichting van CBC-V zijn verhard en worden zo vaak als nodig
              schoongemaakt.         Binnen de     inrichting wordt tevens 'good housekeeping’ toegepast om de
              diffuse emissies      zo laag mogelijk te houden, zie paragraaf 2.4 van het Emissie Controle Plan
              (FQ 1108-60-RA-003 d.d. 25 augustus 2023).
              Belangrijkste      is   dat   de    producten        kalksteen,    cokes,   antraciet    volgend    vanuit   de
              inkoopspecificaties,      niet als  stuifgevoelige producten aanwezig zijn.           Het  gaat  om  producten
              met     grotere afmetingen die niet kunnen verwaaien. Gebrande kalk wordt in het proces
              gebruikt,    zie eerder.
              a) De opslaglocaties zijn omgeven door schermen,                     muren    of  beplanting (kunstmatigeof
                    natuurlijke windschermen voor open opslagen).
              e) Indien noodzakelijk vindt rondom de kalksteenoven reiniging                   van  het  wegdek plaats.
              f) Tijdens verwijderingsactiviteiten            wordt     een  vacuiimsystemen toegepast, zogenaamde
                    zuigwagens.
                                                                                                                              0000001209
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                              PEUZ
         g)  In  zeer  droge periodes        worden de wegen binnen de             inrichting bevochtigd      om   diffuse
             stofemissies te reduceren, uit de         praktijk blijk   dat dit slechts incidenteel wordt toegepast,
             doorgaans     zeker niet    noodzakelijk.
         42.  Activiteiten (exclusief kalkoven) met stofemissies uit           puntbronnen
         N.v.t.
         43.  Stofemissies    van  de kalkoven
         Bij   normaal      bedrijf passeert        het   kalkovengas        een   natte   gaswasser       en  waterring
         vacuiumpompen.         Het gas     van   de kalkoven dat         naar  de  sapzuivering    gaat, wordt in de
         sapzuivering gebruikt         en   daar  toegevoegd        aan   het sap. Indien    er eventueel stof in het
         kalkovengas aanwezig         is zal dit overgaan in de waterfase        van  het sap.
         44.  Reductie    gasvormige verbindingen         in  uitlaatgassen   van de  oven
         Om de concentraties        van   gasvormige verbindingen,          met name    NO,, SO,, HCI, CO, TOC/VOS      en
         vluchtige metalen,       in de    uitlaatgassen    van   de   oven te  reduceren worden de         grondstoffen
         zorgvuldig gekozen. Bij        de selectie   van  brandstof,     en indien  mogelijk   ook  bij  de selectie van
         andere    grondstoffen, wordt zoveel mogelijk gekozen voor materialen met lage zwavel-,
         stikstof-  en chloridegehalte. Bij de selectie van grondstoffen wordt tevens aandacht besteed
         aan een zo     laag mogelijk gehalte        aan  organisch      materiaal. Afval wordt   bij  CBC-V niet in de
         oven    (mee)verbrand. De kalkovengassen die               naar  de  sapzuivering   gaan passeren     een natte
         gaswasser    en   worden    toegevoegd       aan  de processtroom in de       sapzuivering.     De emissies   van
         in BBT 44   genoemde stoffen zijn beschreven in het document algemene beschrijving                       van   de
         inrichting, paragraaf emissies naar de lucht, onderdeel van de aanvraag.
         45.  Reductie NO, emissies in        uitlaatgassen    van  de  oven
         In de kalkoven is geen brander           aanwezig,     het  brandproces    van  de kalksteen wordt in stand
         gehouden      door de cokes/antraciet. De brandzone wordt door de                  besturing    en controle   van
         de operators beheerst         en   gestuurd    op   een   optimale verbranding       met zo   weinig mogelijk
         NO,. Bij CBC-V wordt      voor    het proces   geschikte brandstof gebruikt.
         46.  Reductie NO, emissies indien SNCR toegepast wordt
         Bij CBC-V wordt geen Selective          non-catalytic    reduction (SNCR) toegepast.
         47.    Reductie SO; emissies in      uitlaatgassen     van  de oven
         Het   verbrandingsproces         in de kalkoven        van   CBC-V is   geoptimaliseerd op een efficiénte
         adsorptie van zwaveldioxide.           Tevens wordt cokes/antraciet          geselecteerd met een zo laag
         mogelijke zwavelgehalte.
         48.    Reductie CO emissies in      uitlaatgassen     van de  oven
         CBC-V selecteert      grondstoffen      met een     laag gehalte    aan  organisch   materiaal. Tevens wordt
         de kalkoven     volledig   automatisch      gestuurd via een procesbesturingssysteem, waardoor een
         soepel   en  stabiel ovenproces wordt         gewaarborgd. Het kalkovengas wordt voor het grootste
         deel in de   sapzuivering      door het sap wordt        geleid,  nadat het gas eerder zelf al in     een   natte
         gaswasser is behandeld.
                                                                                                                           0000001210
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                 PEUZ
             49.      Reductie   van  CO trips
             Bij CBC-V worden geen elektrostatische            wassers   (electrostatic precipitators, ESPs) toegepast
             waardoor deze BBT-conclusies niet         van   toepassing zijn     op de situatie    bij CBC-V.
             50.  Reductie TOC emissies in     uitlaatgassen     van  de  oven
             Zoals reeds   voor   de BBT's 30, 31      en   32  toegelicht    worden      algemeen primaire technieken
             toegepast   en   wordt   adequaat gemonitord. Tevens             wordt    bij de selectie van grondstoffen
             zover  mogelijk gekozen     voor  materialen met       een  laag   VOS   gehalte.
             51.  Reductie HCI-   en  HF emissies in    uitlaatgassen    van  de   oven
             Bij CBC-V wordt cokes/antraciet met           een   lage  waterstofchloride (HCl)-        en waterstoffluoride
             (HF)-gehalte  toegepast als brandstof in de kalkoven. Tevens wordt geen afval (mee)verbrand.
             52.  Voorkomen/Reductie PCDD/F emissies in             uitlaatgassen van      de  oven
             Bij de selectie  van  brandstoffen wordt        zover   mogelijk gekozen        voor  materiaal met   een  laag
             chloridegehalte.    Door middel     van     de  inkoopspecificaties wordt           het  kopergehalte   van  de
             grondstoffen    voor  de kalkoven     geminimaliseerd.        Een kalkoven in de suikerindustrie wordt
             doorgaans ‘op trek' bedreven.       Met     behulp van vacuimpompen                wordt het gas uit de   oven
             gezogen, hetgeen resulteert in      zo   kort  mogelijke verblijftijden.
             53.  Minimalisatie metaalemissies in        uitlaatgassen    van  de   oven
             Bij de selectie  van  brandstoffen wordt        zover   mogelijk gekozen        voor  materiaal met   een  laag
             metaalgehalte.    In de kalkoven    van    CBC-V wordt geen afval          (mee)verbrand.      Het gehalte  van
             relevante   materialen, voornamelijk kwik, is gelimiteerd in materialen. Tevens is                          een
             gaswasser toegepast      om  het  uitlaatgas    van  de  oven te    reinigen.
             54.  Procesverliezen    en -afval
             Om de hoeveelheid afval       van  de   kalkproductie      en  het   grondstofgebruik      zo laag mogelijk  te
             houden wordt de opgevangen           (fijn)  stof en  eventueel onverbrande kalksteen            hergebruikt in
             het proces door na vermaling toe te voegen aan de kalkmelk. Uitgezeefde kleine stukjes
             kalksteen (split) wordt op eigen terrein ingezet voor wegverharding.
         3.4 BREF    Koelsystemen
             Het BREF document “Industri€le            koelsystemen”       is  een   “horizontaal” document        en  geeft
             referentie materiaal   over  de stand der techniek         en een    aantal milieu relevante aspecten met
             betrekking   tot  koelsystemen. Bij      het maken       van   keuzes zal      altijd een   afweging gemaakt
             worden tussen de eisen die het           productieproces stelt, het ontwerp / de werking van de
             koelsystemen en de kosten. Daarnaast kunnen de geografische ligging en plaatselijke
             milieuomstandigheden een rol spelen.
                                                                                                                             0000001211
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                 PEUZ
             Het document         is  van    toepassing op het aanwezige open koelsysteem.                   De   volgende
             procesonderdelen        maken     gebruik  van  dit  koelsysteem:
             +
                 verticale malaxeurs;
             *
                 GS  heater;
             +
                 ketelhuis;
             *
                 mammouthpompen;
             +
                 valwater trommelfilters;
             *
                 ontharding.
             Het BREF document           geeft   een   aantal   gebieden     aan de hand     waarvan    de   koelsystemen
             beoordeeld kunnen worden.
             Energie efficiency (direct     en  indirect)
             Een    mogelijkheid     tot   hergebruik     van   de warmte in het koelwater is binnen de directe
             omgeving      niet haalbaar. Indien het koelwater met           een nog  lagere temperatuur geloosd         zou
             moeten worden zou de intake van het water                 verhoogd    moeten worden. De        grotere intake
             heeft    een  groter energiegebruik         voor    de pomp tot     gevolg.  Er is    voor  gekozen    om    dit
             energieverbruik      zo  laag mogelijk te      houden     bij handhaving    van    de maximaal toegestane
             temperatuur      van  het  lozingswater.
             Waterverbruik
             Als koelmedium wordt alle             gevallen gebruik gemaakt van water uit het Hoendiep. De
             voorschriften van de lozingseisen van het koelwater zijn in overleg met het Waterschap
             Noorderzijlvest opgesteld en worden verondersteld BBT te zijn.
             Waterverontreiniging (ontwerp)
             In de   koelsystemen zijn      standaard materialen verwerkt.
             Waterverontreiniging (additieven)
             Door      het  CFTC     is   een     studie   uitgevoerd      naar  de   verschillende      methoden       voor
             aangroeiwering.      Het doel     van  deze studie is inzicht te geven in de verschillende stoffen die
             toegepast kunnen worden             om   aangroei   in doorstroom    koelsystemen tegen       te gaan. In het
             onderzoek wordt        geconcludeerd       dat chloorbleekloog de      best beschikbare techniek is       voor
             aangroeiwering        van    algen in      het    koelwatersysteem.     Dit  is    getoetst   conform     BREF
             Koelwatersystemen.
             Terugdringing      van  de hoeveelheid      meegesleepte dieren (visintrek)      .
             Bij de intrek van    water   zijn zeven   geinstalleerd, zodat geen vissen worden ingetrokken.
         3.5 BREF     Op-   en   overslag bulkgoederen
                                                             ”
             De BREF     Op  en  overslag bulkgoederen (BREF-EfS)           is aangewezen als     een  tevens van    belang
             zijnde    BREF   voor de suikerproductie, de grote             stookinstallaties (Bronswerkketel)       en   de
             kalkoven    van   CBC-V. Tevens     zijn de op-en    overslagactiviteiten  omtrent     de waterzuivering-    en
             European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control, Reference         Document  on  Best Available
             Techniques  on Emissions from Storage, July 2006.
                                                                                                                              0000001212
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                       PEUZ
                vergistingsinstallatie getoetst                  aan      de BBT-conclusie in deze BREF. De BBT's,                            voor zover
                relevant      voor    CBC-V, zijn      in hoofdstuk 5           van  de BREF-EfS beschreven.
         3.5.1  Opslag       van   vloeistoffen        en  tot vioeistof verdichte gassen
                In tabel 3.1 is      een    overzicht gegeven              van   de vloeistoffen         en  tot vloeistof verdichte gassen die
                bij  CBC-V worden           opgeslagen.
           t3.1 Vioeistoffen   en tot  vioeistof verdicht gas in tanks binnen de        inrichting van    CBC-V
                Vloeistof/Tot vloeistof verdicht gas      gebruiksdoel            Tank type                Opslagcapaciteit Voorzieningen
                Natronloog  50%                           fabriek   algemeen      Horizontaal                  105.0 ton     Staal/RVS +  lekbak
                Natronloog  25%                           vergister               Horizontaal                   34,0ton      Staal/RVS +  lekbak
                Iwavelzuur 96%                             diffusie               Horizontaal                   60,5 ton     Staal/RVS +  lekbak
                Zwavelzuur 96%                            vergister               Horizontaal                   49,0 ton     Staal/RVS +  lekbak
                Iwaveldioxide                              diffusie, verdamping    Horizontaal                  60,0 ton     Staal + lekbak
                Formaline 37/10                            diffusie               Horizontaal                   31,0ton      Staal/RVS + lekbak
                Antischuim                                fabriek                 Verticaal vast dak            22,3ton      Staal/RVS + lekbak
                Loog-Soda 5-15/5-15                        diffusie               Verticaal vast dak            23,1ton      Staal/RVS + lekbak
                Salpeterzuur 25%                           diffusie, sapzuivering Horizontaal                   11,0ton      Staal/RVS + lekbak
                Antischuim waswater KG 12                 waterzuivering          Verticaal vast dak            16,2 ton     Kunststof dubbelwandig
                Zoutzuur 33%                              fabriek   algemeen      Horizontaal                   27,6ton      Kunststof enkelwandig + lekbak
                Forforzuur 75%                            waterzuivering          Verticaal vast dak            33,1ton      Kunststof dubbelwandig
                Natriumhypochloriet (chloorbleekloog) 15% fabriek algemeen        Horizontaal                   26,6 ton     Staal dubbelwandig + lekbak
                Melasse                                                           Verticaal vast dak          68.000 ton     Staal + dijken
                Diksap                                                            Verticaal vast dak          255.000 m*     Staal + dijken
                Raapolie                                  vergister               Verticaal vast dak             30m?        Kunststof dubbelwandig
                Tanks:     Algemene principes om               emissies te reduceren (BREF-EfS,                 paragraaf 5.1.1.1)
                             Tankontwerp
                Bij  het ontwerp         van   alle   opslagtanks is rekening gehouden met het volgende:
                    de    fysisch-chemische eigenschappen van de opgeslagen vloeistoffen en                                                 tot  vloeistof
                    verdichte gassen;
                    het    gebruik      van    de tanks, de noodzaak                  voor      instrumenten, de benodigde hoeveelheid
                    medewerkers           en   de werkdruk;
                    eventueel         noodzakelijke alarmen                    om     medewerkers te              informeren        over      afwijkende
                    procescondities;
                    eventueel        noodzakelijke beveiligingen voor in geval van afwijkende procescondities                                         zoals
                    onder         andere           veiligheidsinstructies,                overdrukkleppen,               lekkage         detectie         en
                    opvangvoorzieningen;
                    de    noodzakelijke uitvoering                  van    de apparatuur             (constructiemateriaal, kleppenkwaliteit,
                    etc.);
                    het noodzakelijke onderhouds- en inspectieprogramma                                        en   de   toegankelijkheid          van    de
                    opslagen werkzaamheden voor onderhoud en inspectie;
                                                                                                                                                             0000001213
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                 PEUZ
         *
            eventuele noodsituaties           (situering    van   de   opslagtanks     ten   opzichte   van  andere tanks,
            gebouwen        en   grenzen,   brandbestrijdingsmiddelen, toegankelijkheid                voor  hulpdiensten,
            etc.).
                   Inspectie en onderhoud
         De tanks     bij  CBC-V maken onderdeel uit              van    een   inspectie-   en  onderhoudsplan      van   de
         inrichting. Bij     het vaststellen       van   de  frequentie      van  de   inspectie   en   onderhoud wordt
         rekening gehouden          met  de risico's die verbonden          zijn aan  de  opslag van een bepaalde stof
         en   aan   de onderhouds-          en     inspectiewerkzaamheden. Inspectie- en onderhoud wordt
         uitgevoerd     door medewerkers         van CBC-V en, indien noodzakelijk, door externe deskundige.
                   Locatie  en
                                lay-out
         De tanks   bij  CBC-V betreffen bestaande tanks. Alle tanks              zijn bovengronds opgesteld.
                   Tankkleur
         De kunststof tanks        zijn zwart, het materiaal         is  geschikt   voor  medium     en   buitenopstelling.
         Daarnaast     zijn  er  RVS-tanks    en    niet geschilderde      tanks met aluminium        bekleding (isolatie).
         Overige tanks zijn geschilderd          in lichte kleur   (doorgaans wit).
                   Emissiereductie
         Deze     BBT-conclusie       is  voornamelijk         van    toepassing      op    tankterminals.     Opslag    van
         bulkgoederen         in  tanks   is   bij    CBC-V    een    nevenactiviteit     en   betreft   relatief  beperkte
         hoeveelheden.
         De tanks maken tevens onderdeel uit                van een     gesloten productieproces        waardoor emissies
         naar  de lucht onder normale           bedrijfscondities       minimaal is. De    opslagtanks     voldoen   aan  de
         Nederlandse        Richtlijn Bodembescherming (NRB)                     2012    waardoor      een    aanvaardbaar
         bodemrisico      gerealiseerd is (zie rapport FQ 1108-34-RA).                Normaliter treden geen emissies
         van  de  opslagtanks richting       het water op (zie ook notitie FQ 1108-36-NO).
         Het terrein    van    de suikerfabriek is tevens        dusdanig aangelegd dat vloeistoffen richting de
         rioolputten     stromen. Het      bedrijfsriool     is verbonden met de          waterzuiveringsinstallatie van
         CBC-V   (geen direct      contact met het oppervlaktewater). De in tanks opgeslagen vloeistoffen
         en  tot vloeistof verdichte gassen betreffen              grondstoffen       dan wel    producten     waardoor   zo
         goed   als geen afval     optreedt.
                   VOS monitoring
         In de tanks      bij  CBC-V worden geen vloeistoffen dan wel tot vloeistof verdichte gassen
         opgeslagen      die tot relevante VOS emissies leiden.
                   Toegewijde systemen
         De tanks   bij  CBC-V worden       altijd   voor het zelfde     product gebruikt.
         Tank  specifieke overwegingen (BREF-EfS, paragraaf 5.1.1.2)
         Bij CBC-V zijn geen tanks         met een open         dak,   met een extern      drijvend  dak dan wel met in
         hoogte     verstelbaar      dak    (lifter roof tank)         in  gebruik.     Evenmin    zijn gekoelde en/of
         ondergrondse        tanks   aanwezig.       Dit hoofdstuk kent geen           specifieke   eisen   voor  tanks die
                                                                                                                             0000001214
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                               PEUTZ
         voorzien    zijn van een     vaste bodem. Deze        zijn derhalve    in dit onderdeel    van  de toetsing  niet
         nader beschouwd.
                  Horizontale    en tanks / Tanks los staand   van  de bodem
         Bij CBC-V wordt formaline         (toxisch, T   en vlambaar)     in een  horizontale tank     opgeslagen. Deze
         tank is tevens los     van   de  grond opgesteld.        De  opslagtank    van  formaline is via   een gesloten
         systeem verbonden          aan   de procesinstallatie       van  CBC-V waardoor behalve bij een incident
         geen toxische     dampen vrij kunnen komen. Bij verlading van formaline                    worden de     dampen
         via  een   gaswasser     behandeld/afgevoerd. Bij de zoutzuur opslagtank                   is een  vergelijkbaar
         systeem aanwezig.
         Bij CBC-V wordt zwaveldioxide           (toxisch, T)    in  een  horizontale tank    opgeslagen. Deze tank is
         tevens los van de      grond opgesteld.       Net als de    opslagtank met formaline is de opslagtank van
         zwaveldioxide       via    een    gesloten       systeem      verbonden      aan    de   procesinstallatie van
         CBC-V waardoor          behalve bij een         incident geen toxische         dampen vrij kunnen komen.
         Verlading     van  zwaveldioxide vindt tevens onder               toepassing van een dampretoursysteem
         plaats.  De BBT-conclusie omtrent            een   dampbehandelingsinstallatie          is daarom    volgen   ons
         inzicht niet   van  toepassing     voor  de situatie    bij CBC-V.
         Voorkomen      van  incidenten    en (zware) ongevallen (BREF-EfS, paragraaf 5.1.1.3)
         De  bij CBC-V in bulk     opgeslagen gevaarlijke stoffen           betreffen  o.a. zwaveldioxide, natronloog,
         zwavelzuur,     zoutzuur    en  formaline,    zie ook tabel 3.1.
                   Veiligheid en risicomanagement
         CBC-V valt onder het            toepassingsgebied          van   het BRZO.     Binnen    de   inrichting  is  een
         veiligheidsbeheerssysteem operatief.
                  Procedures    en  training
         Voor de activiteiten met           gevaarlijke stoffen zijn nauwkeurige procedures opgesteld                    en
         medewerkers worden           geinstrueerd en geoefend om veilig hun werkzaamheden omtrent                       de
         opslaginstallaties     met   gevaarlijke stoffen uit te kunnen voeren.
                  Lekkages ten gevolge      van corrosie en/of erosie
         Het materiaal     van   de   opslagtanks     is bestand     tegen de opgeslagen vloeistoffen dan wel           tot
         vloeistof verdichte gassen. De tanks                zijn gebouwd       conform de      tijdens   de constructie
         geldend wet- en regelgeving en              worden      regelmatig volgens       een  vastgesteld    programma
         geinspecteerd en onderhouden.
         Alle  opslagtanks zijn gesloten          waardoor geen regenwater in de tanks kan accumuleren.
         Regenwater dat       in de  opvangvoorzieningen terecht komt wordt regelmatig verwijderd.
                  Overvulbeveiliging (procedures en instrumenten)
         Voor    de    laad-/losactiviteiten      van     de   tanks    zijn nauwkeurige procedures opgesteld.
         Onderdeel      van  deze    procedures     is het nagaan dat in de tanks voldoende ruimte is              om    de
         beoogde      hoeveelheid te lossen. De           procedures     worden    regelmatig geévalueerd       en  indien
         nodig aangepast. Alle tanks zijn          voorzien     van   alarmen   (hoog   en  hoog-hoog)     die in het CBR
                                                                                                                            0000001215
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                            PEUZ
         binnenkomen. De          diksaptanks hebben       ook   een overvulbeveiliging, waarbij     de pomp wordt
         uitgeschakeld       indien deze in    werking   treedt. Daarnaast is er   toezicht aanwezig gedurende      24
         uur per dag,         7  dagen    in   de week     tijdens de campagneperiode           en  de  periode    van
         diksapverwerking.
                   Lekkagedetectie
         De    opslagtanks worden             regelmatig     uitwendig    geinspecteerd      op    lekkages.   Bij  de
         zwaveldioxide tanks is         gasdetectie aanwezig om lekkages vroegtijdig te signaleren. Tevens
         worden de hoeveelheden gevaarlijke stoffen gedurende het proces bij CBC-V nauwkeurig
         bijgehouden zodat lekkages vroegtijdig opgemerkt worden.
                   Emissies   naar de bodem onder de tanks
         De   opslagtanks        voldoen     aan   de   NRB   2012   waardoor      een   aanvaardbaar bodemrisico
         gerealiseerd     is (zie rapport FQ 1108-34-RA).
                   Bodembescherming nabij tanks (opvangvoorzieningen)
         In tabel 3.1 is aangegeven welke          opvangvoorzieningen aanwezig zijn bij         de diverse tanks.
                   Ontviambare gebieden       en ontstekingsbronnen
         In   het   explosieveiligheidsdocument van               CBC-V    is  beoordeeld      dat   onder   normale
         bedrijfsomstandigheden de temperatuur van                 de opslag  van    formaline (< 55 °C), doorgaans
         omgevingstemperatuur, dusdanig               is dat geen relevante hoeveelheden           damp  ontstaat. Er
         bestaat aldus geen relevante kans dat zich             omstandigheden       voordoen   waarbij een  explosie
         mogelijk   is.
                   Brandbeveiliging en brandbestrijdingsmiddelen
         Ter  plaatse    van    de  opslagtanks zijn mobiele brandbestrijdingsmiddelen aanwezig.                CBC-V
         beschikt tevens        over een   zogenaamde blusmonitor die,          in  geval  van grotere (vermeende)
         lekkages, met behulp van een slagknop nabij de zwaveldioxideopslag of op afstand
         geactiveerd kan worden en die vervolgens een waterscherm laat ontstaan.
         De keuzes voor de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen zijn in het verleden in overleg met
         de locale brandweer genomen.
                   Bluswateropvang
         Binnen de      inrichting   is geen   specifieke bluswateropvang aanwezig. Bij calamiteiten komt al
         het bluswater in het          eigen rioleringssysteem terecht en via deze riolering in de eigen
         waterbergingen. Vanuit deze waterbergingen kan het water alleen via de waterzuivering
         worden     afgevoerd naar het oppervlaktewater. Bij zeer ernstige calamiteiten                        is  een
         noodberging voor het rioolsysteem beschikbaar met een ruimte van >5000 m°.
         Opslag   van   verpakte gevaarlijke stoffen (BREF-EfS, paragraaf 5.1.2)
         Bij CBC-V worden verpakte gevaarlijke stoffen conform de                   PGS 15:2016    opgeslagen.    Deze
         PGS wordt in Nederland met            betrekking   tot de  opslag  van  verpakte gevaarlijke goederen      als
         BBT beschouwd.
                                                                                                                        0000001216
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                         PEUZ
               Bekkens    en    kunstmeren (BREF-EfS,         paragraaf 5.1.3)
               Bij CBC-V    zijn    in het kader    van   de  waterzuiveringsinstallatie bekkens en kunstmeren (vijvers)
               in  gebruik    voor     de   opslag   van  water afkomstig uit de suikerfabriek met hoog chemisch- en
               biologisch       zuurstofverbruik (CZV           en   BZV). In het       water   zijn geen relevante vluchtige
               componenten aanwezig                waardoor het afdekken          van  de bekkens    en vijvers niet noodzakelijk
               is. Overstromen          van   de  opslagen    in verband met regen wordt voorkomen door voldoende
               vrije  ruimte in de open bekkens            en  vijvers   te laten.
               De bekkens betreffen betonnen bouwwerken. De                            vijvers zijn  met een voldoende dikke
               kleilaag aangelegd           om  verontreiniging      van   de bodem tegen te gaan.
               Opslag   in grotten (BREF-EfS,         paragrafen    5.1.4 t/m    5.1.7)
               Bij  CBC-V worden vloeistoffen             en tot  vloeistof verdichte gassen niet in grotten         opgeslagen.
               Tevens   gebruik CBC-V geen schepen               als  (tijdelijk) opslagvoorzieningen.
         3.5.2 Overslag     van     vlioeistoffen    en  tot  vloeistof verdichte gassen
               Algemene maatregelen             om   emissie te voorkomen        en te  reduceren (BREF-EfS,   paragraaf 5.2.1)
                         Inspectie en onderhoud
               Voor de    inrichting       is een  inspectie-   en  onderhoudsprogramma opgesteld. Bij             het vaststellen
               van   de frequentie         van  de  inspectie   en  onderhoud wordt         rekening gehouden      met  de risico's
               die verbonden          zijn  aan  bepaalde    stof  en aan   de onderhouds-      en  inspectiewerkzaamheden.
                         Lekkagedetectie
               Bij  de op-    en     overslaglocatie voor zwaveldioxide is gasdetectie aanwezig. Overige op- en
               overslaginstallaties worden regelmatig geinspecteerd. Indien lekkages vastgesteld worden
               worden de        beschadigde       onderdelen     gerepareerd       dan wel vervangen.
                         ~-   -   -     _®
                                              J
                                                 tieprincipe in opslagtanks
               De    opslagvoorzieningen            voor    vloeistoffen     en    tot  vloeistof verdichte gassen      bij CBC-V
               betreffen geen         grootschalige     installaties zoal    bijvoorbeeld aanwezig bij     tankterminals.
                         Veiligheids- en risicomanagement
               Voor CBC-V is        een   calamiteiten-/noodplan aanwezig,             welke ook   periodiek wordt getraind.
                                                                                                                                    0000001217
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                       PEUZ
                  Procedures  en training
         Voor de op-   en  overslagactiviteiten zijn nauwkeurige procedures opgesteld en medewerkers
         worden geinstrueerd en geoefend om veilig hun werkzaamheden omtrent de op- en
         overslaginstallaties   uit te kunnen    voeren.
         Afwegingen   met   betrekking    tot overslagtechnieken (BREF-EfS, paragraaf 5.2.2)
                  Leidingen
         Bij CBC-V worden     roestvrijstalen leidingen toegepast of leidingen die van een beschermende
         laag   voorzien   zijn die externe corrosie tegengaan. Tevens worden kunststofleidingen
         toegepast. Algemeen uitgangspunt is dat leidingen geschikt zijn qua materiaal               en  aanleg
         voor   de stoffen die   er   door  getransporteerd    worden. De   leidingen zijn volgens geldende
         standaarden    aangelegd. Regelmatig vinden visuele inspecties plaats          op het ontstaan     van
         lekkages  en  signaleren van onregelmatigheden aan leidingen.
         Transportleidingen voor vloeistoffen en tot vloeistof verdichte              gassen  bij   CBC-V   zijn
         bovengronds aangelegd en als een gesloten systeem uitgevoerd.
                  Dampbehandeling
         Bij de overslag  van  zwaveldioxide wordt      een dampretoursysteem toegepast.
                  Kleppen
         Bij het ontwerp      van    installaties is  rekening gehouden met het type klep dat op de
         verschillende   posities  in de installatie toegepast wordt. Waar mogelijk zijn roterende kleppen
         of pompen met        een    variabel snelheid toegepast in      plaats  van kleppen   met    stijgende
         spindels. Kleppen     worden tevens      regelmatige geinspecteerd     en onderhouden    volgens   een
         opgesteld   programma.
         Voor het transport       van   gevaarlijke stoffen zijn dubbelwandige kleppen, diafragma's           of
         balgen toegepast.
                  Pompen   en compressoren
         Pompen     en   compressoren        met   de  bijbehorende afdichtingen, zijn     door    deskundige
         producenten specifiek voor toepassing in de installatie bij CBC-V ontworpen en door
         deskundige installateurs geplaatst. De apparatuur wordt alleen binnen het beoogde
         prestatiebereik ingezet. De pompen en compressoren maken onderdeel van het inspectie-
         en   onderhoudsprogramma van CBC-V. Hierbij wordt specifiek aandacht                   besteed     aan
         roterende onderdelen       en afdichtingen.
                  Monsternamepunten
         Bij   vluchtige    vloeistoffen      dan    wel   tot   vloeistof   verdichte   gassen     zijn   geen
         monsternamepunten aanwezig.
                                                                                                                 0000001218
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                        PEUZ
         3.5.3 Opslag       van   vaste    goederen
               In tabel 3.2 is        een      overzicht gegeven                  van vaste      stoffen die          bij  CBC-V in bulk             opgeslagen
               worden.
           3.2 Overzicht    van vaste stoffen    opgeslagen in de open lucht
               Materiaal             Vorm/ Stuifklasse                                                Opslagvorm
               Cokes/antraciet       55 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)                            Open
               Becatal               S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)*                           Open
               Kalksteen             S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)                            Open
               Suiker                S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)                            Silo's
               Pulpbrokjes           Korrels, 53 (licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar)            Opslagloods
               Perspulp              S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)**                          Open (bij suikerfabriek, korte opslagduur).
                                                                                                      In sleufsilo en afgedekt (bij vergister)
               Bietengrond           S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)                            Open
               Zand                  54 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar)                      Open opslagvak omsloten door keerwanden
               Suikerbieten          Grof materiaal, stuifklasse niet van   toepassing                Open
               *
                     De betacalstroom welke uit de suikerfabriek                  komt,  is een vloeibare stroom.       Vervolgens        wordt deze    opgeslagen
                     in een  open opslag op het terrein van CBC-V. Hierbij                  droogt  deze stof tegen de lucht            en vormt    zich  een massa
                    voor   de beeldvorming vergelijkbaar met tuinaarde.
               **
                     Dit in verband met het nog          aanwezig vochtpercentage             in de perspulp.
               Open opslag (BREF-EfS, paragraaf 5.3.1)
               Nauwelijks         of niet       stuifgevoelige producten (zie                       tabel 3.2) worden                    bij    CBC-V in open
               opslag(vakken) op het buitenterrein opgeslagen. Tevens wordt                                                                Becatal       in   open
               opslagvakken opgeslagen. Becatal komt nat uit de suikerfabriek en                                                           vormt     tijdens    het
               uitdrogen een korst waardoor stofemissies tijdens opslag niet optreden.
               Zand (licht        stuifgevoelig,            wel     bevochtigbaar) wordt opgeslagen in een open opslagvak
               omsloten met keerwanden.                         Dit zand is afkomstig uit het wasproces van de suikerbieten
               waarbij aanhangende grond                        en     zand wordt          verwijderd.       Het zand dat             aangevoerd          wordt in
               het    opslagvak     is  vochtig         zand     en    stuift niet. Het grootste             gedeelte       van      het   vrijkomende zand
               wordt       tijdens    de      campagneperiode afgevoerd,                           het resterende deel wordt                         zo spoedig
               mogelijk        na de  campagneperiode afgevoerd. Verwaaien                                  van     dit  vochtige         zand is niet      aan  de
               orde.
               Voor alle        opslaglocaties geldt dat regelmatig                              toezicht        gehouden wordt met als doel
               eventuele stofemissie                vroegtijdig op te merken                      en   indien        nodig maatregelen te nemen.
               Indien      geconstateerd wordt dat                   er   toch stof in de naaste             omgeving terecht                  is gekomen, dan
               wordt dit       schoongemaakt.              Zie ook de          'good     house    keeping' maatregelen                   zoals beschreven in
               het Emissie Controle Plan (FQ 1108-60-RA-003 d.d. 25 augustus 2023).
                                                                                                                                                                    0000001219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                              PEUZ
         Gesloten    opslag (BREF-EfS, paragraaf 5.3.2)
         Bij CBC-V wordt suiker in silo's        opgeslagen      en  pulpbrokjes  in een   opslagloods.
         Suikeropslag       vindt   plaats    in   daarvoor      bestemde silo's die voldoen          aan   de   gestelde
         bouweisen. Deze         toetsing    heeft    plaatsgevonden bij      het verlenen     van   de desbetreffende
         vergunningen.        Het laden     en    lossen   van     bulksuiker vindt    plaats   middels    een   gesloten
         transportsysteem.
         In  procedures      is vastgelegd     dat de deuren        van  de pulploods    alleen   geopend worden ten
         behoeven      van   transportactiviteiten.      Het loods is tevens voorzien        van  doelmatige ventilatie
         en  filtratie (stofafzuigsysteem).
         In het kader     van   stofexplosies     is voor  de suikerverwerkende        afdeling   en  de  pulploods    een
         explosieveiligheidsdocument opgesteld,                conform de   ‘ATEX-richtlijnen’
         Opslag   van  verpakte gevaarlijke       stoffen (BREF-EfS,    paragraaf 5.3.3)
         Bij CBC-V worden        verpakte gevaarlijke      stoffen conform de PGS 15:2016          opgeslagen,    dan wel
         gelijkwaardige oplossingen toegepast. Deze PGS                  wordt in Nederland met       betrekking    tot de
         opslag   van verpakte gevaarlijke goederen als BBT              beschouwd.
         Voorkomen      van   incidenten   en  (zware) ongevallen (BREF-EfS, paragraaf 5.3.4)
         CBC-V valt       onder het     toepassingsgebied           van   het BRZO.    Binnen     de  inrichting   is  een
         veiligheidsbeheerssysteem                 operatief. = Eventuele           milieurisico's     zijn     in      het
         milieuaspectenregister in kaart gebracht en er is een score aan toegekend. Afhankelijk                        van
         de  score   kunnen     maatregelen     vereist  zijn.  Zo niet, dan is de situatie beheerst.
         Overslag     en  gebruik    van  stuifgevoelige producten
         Algemene maatregelen         om   verstuiving    te minimaliseren (BREF-EfS,      paragraaf 5.4.1)
         Bij zeer   hoge windsnelheden           vinden    bij  CBC-V geen open       overslagactiviteiten plaats     met
         stuifgevoelige producten.
         Bij CBC-V vinden gesloten transporten van suiker plaats voorzien van afzuigsystemen
         (suikerzeef, suikerverdeelstation en verlaadstation). De lucht van de afzuigsystemen gaat
         over    een     doekfilter    alvorens      in   de    atmosfeer    terecht    te   komen.     Voor   effectieve
         bedrijfsvoering zijn      de suikersilo's   zo  dicht   mogelijk bij de suikerfabriek    gesitueerd.
         Op het transportsysteem              van    gedroogde pulp zijn cyclonen              en   een   stofafzuig-    en
         filtersysteem aangebracht.         De   afgezogen, gefiltreerde,     lucht wordt in de atmosfeer      geblazen.
         De op-    en   overslag    van  de   overige    in bulk    opgeslagen   stoffen is   zo  dicht  mogelijk bij de
         verwerkingslocatie gerealiseerd.              Zover    mogelijk    wordt    overslag    met   transportbanden
         uitgevoerd.
                                                                                                                            0000001220
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                    PEUZ
               Bestuurders   van  werkvoertuigen bij      CBC-V     zijn getraind     voor het  zorgvuldig     besturen    van  de
               machines. De     rijsnelheid  van   de   voertuigen bij       de   overslag   van  bulkgoederen        is dermate
               laag   dat  minimale     verstuiving optreedt. Transport vindt plaats op wegen                           met   een
               wegdekverharding. Wegen          die  gebruikt    worden      voor   het  overslagen    van    bulkgoederen      en
               transportvoertuigen (inclusief banden) worden regelmatig schoon gemaakt.
               Overwegingen betreffend overslagtechnieken (BREF-EfS, paragraaf 5.4.2)
               Kraanbestuurders (ten behoeve van lossen van schepen) bij CBC-V zijn getraind voor het
               zorgvuldig besturen van de machines. Bij het aanschaffen van nieuwe kranen wordt rekening
               gehouden met de BBT's betreffend ontwerp en materialen.
               Uit economische oogpunt is het          voor   CBC-V      van  belang grondstoffen- en productverlies te
               minimaliseren. Mede hierdoor          zijn transportbanden dusdanig ontworpen dat morsingen
               worden voorkomen.
               Transportbanden       bestemd       voor     materialen        met    stuifklasse    S4    en     S5   (kalksteen,
               cokes/antraciet, suiker    en  gedroogde pulp) zijn          ten minste voorzien van         windbescherming.
               Becatal wordt niet   droog   met   behulp    van   transportbanden overgeslagen.
               Het    energieverbruik van transportbanden maakt onderdeel uit van het energie-
               besparingsplan van de inrichting, bij vervanging of nieuwe plaatsing worden IE3-motoren
               toegepast.
           3.6 BREF    Energie-efficiéntie
               De BREF   Energie Efficientie®  is aangewezen als        een tevens van     belang zijnde      BREF   voor  CBC-V.
               De BBT's,   voor   zover  relevant     voor   de CBC-V,       zijn  in hoofdstuk 4      van    de BREF     Energie
               Efficienctie beschreven.
         3.6.1 BBT-conclusies
               BBT 1: BBT is het   implementeren      en  naleven      van een    energie efficiéntie management systeem
               (ENEMS) dat voldoet aan de richtlijnen.
               CBC-V heeft   een  ENEMS dat voldoet       aan    de   richtlijnen.
               BBT 2: BBT is het voortdurend verminderen             van de milieu-impact van de installaties            door het
               plannen   van acties  en investeringen op      een   integrale basis voor de korte, middellange           en lange
               termijn. Hierbij dienen de kosten-baten      en  cross-media-effecten beschouwd te worden.
               Periodiek worden acties        en   investeringen        in  kaart   gebracht    en  gepland. Hierbij        wordt
               aandacht   geschonken     aan  de  gestelde    voorwaarden.
               BBT 3: BBT is   het, middels   een   audit,   in kaart     brengen    van  de  onderdelen/aspecten        van een
               installatie die de    energie   efficientie beinvloeden.         Het is   daarbij belangrijk       dat de audit
               samenhangend is met de systeemaanpak (zie BBT 7).
             8 European Commission, Reference   Document   on  Best  Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009.
                                                                                                                                   0000001221
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                               PEUZ
         Een  energie audit zal worden uitgevoerd               om   de onderdelen     van  installaties te identificeren
         die de   energie    efficiéntie beinvioeden.
         BBT 4: Wanneer        een    audit wordt     uitgevoerd,  is het BBT als deze wordt      uitgevoerd volgens     de
         richtlijnen  uit de BREF
         Bij het uitvoeren         van een     audit zullen de aspecten zoals         genoemd       in de BREF   aan   bod
         komen.
         BBT 5: BBT is het           gebruik    van   geschikte tools en methoden         om   te   ondersteunen in het
         identificeren   en  kwantificeren      van  energie optimalisatie.
         Het identificeren          en   kwantificeren     van   energie optimalisatie      vindt     plaats  middels de
         methode      schattingen       en  berekeningen     op basis   van  gegevens die worden        aangeleverd   door
         de leveranciers      van    de installaties.
         BBT    6:   BBT    is    het    in   kaart    brengen    van    de   mogelijkheden      tot   optimalisatie   van
         energieterugwinning          tussen  systemen in de installatie en/of met     een derde   partij.
         Energieterugwinning            tussen   de systemen heeft continue aandacht          bij  CBC-V. Een voorbeeld
         hiervan    zijn het     recent    gerealiseerde project 8-trapsverdamping. Daarnaast is het project
         koelkristallisatie thans        genoemd      V-rise een project welke gericht is op energieterugwinning
         en  daarmee reductie          van  het  energieverbruik.
         BBT 7: BBT is het toepassen            van een   systeembenadering      voor  energiemanagement binnen de
         installatie.
         Voor de verschillende onderdelen (verwarmen,                  terugkoelen, procesinstallatie etc.)     wordt  een
         systeembenadering toegepast               om   energie management        te optimaliseren.
         BBT 8: BBT is het vaststellen            van  energie  efficiéntie indicatoren door het uitvoeren        van  alle
         volgende stappen:
         *
            Identificeren     van     geschikte energie      efficiéntie indicatoren     voor  de installatie,   en  waar
            noodzakelijk,       voor    individuele processen, systemen of eenheden,            en   het meten   van   hun
            verandering met de tijd of na toepassing van maatregelen;
         *
            Identificeren    en  bijhouden van geschikte grenswaarden van de indicatoren;
         *
            Identificeren    en    bijhouden van factoren die variatie in de energie efficiéntie teweeg            kunnen
            brengen    in de relevante processen,        systemen of eenheden.
         De  genoemde stappen             zullen worden     uitgevoerd    voor de relevante installaties.
         BBT 9: BBT   is het  systematisch      en  regelmatig  uitvoeren   van vergelijkingen    met  branche, nationale
         of regionale    benchmarkgegevens.
         CBC     beschikt      over     een    drietal   suikerfabrieken     (Vierverlaten,    Dinteloord     en   Anklam
         (Duitsland)) waarbij de processen             en  bijbehorende prestaties      van de verschillende fabrieken
         regelmatig     met    elkaar    gespiegeld     worden.   Doelstelling   hiervan is het   optimaliseren    van  het
         productieproces en het reduceren van de energiebehoefte hiervoor. Daarnaast vindt, voor
         zover   mogelijk, afstemming op dit punt plaats met andere suikerfabrieken in West-Europa.
                                                                                                                            0000001222
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                             PEUZ
         BBT 10: BBT is het     optimaliseren    van   de energie efficiéntie tijdens het plannen       van een     nieuwe
         installatie, eenheid of systeem of bij het doorvoeren        van een   significante verbetering.
         Bij  uitvoeren     en  implementeren        van   nieuwe installaties worden meerdere              opties en/of
         leveranciers bekeken. In de keuze          voor  machines of installaties is     energieverbruik een       van   de
         parameters die bekeken wordt.
         BBT 11: BBT is het streven    naar  optimaliseren     van het energieverbruik tussen      meer   dan één proces
         of systeem, binnen de installatie of met een derde partij.
         Optimaliseren      van   het  energieverbruik      tussen   meerdere processen of systemen heeft de
         continue aandacht        van  CBC-V. Een voorbeeld hiervan           zijn het   recent  gerealiseerde project
         8-trapsverdamping.        Daarnaast is het       project   koelkristallisatie thans     genoemd       V-rise   een
         project     welke     gericht   is  op      energieterugwinning         en   daarmee       reductie     van     het
         energieverbruik.
         BBT 12: BBT is de vaart houden in het energy efficiéntie programma door het                    gebruik    van een
         verscheidenheid aan technieken.
         Jaarlijks   wordt    een   milieujaarverslag (E-MJV) opgesteld            waarin wordt       ingegaan op        het
         energieverbruik.      Het doel   van    de meeste recente       projecten     is het  verhogen     van   energie-
         efficiéntie.
         BBT 13: BBT   is het behoud    van expertise van energie efficiéntie en energieverbruikende systemen.
         Bij CBC-V wordt       gezorgd   dat   personeel     de juiste expertise heeft. Mocht de expertise              niet
         aanwezig zijn     wordt deze via externe experts        binnengehaald.
         BBT 14:   BBT is zorgen dat efficiénte controle van processen        wordt geimplementeerd.
         Controle    van   processen vindt      geautomatiseerd plaats.        Daarnaast is het      personeel     bekend
         met   de  procedures     die gelden.
         BBT 15: BBT is het uitvoeren          van    onderhoud    aan    installaties   om   de  energie   efficiéntie te
         optimaliseren.
         CBC-V     hanteert    een    onderhoudsschema          en   inspectieprogramma. Indien            er  schade of
         kapotte apparatuur aanwezig          is wordt deze vervangen.
         BBT 16:   BBT is het vaststellen en onderhouden van gedocumenteerde procedures om de essentiéle
         kenmerken     van   werkzaamheden       en  activiteiten die een  significante impact op energie       efficiéntie
         hebben te monitoren       en meten.
         Een   database,      met   daarin alle     benodigde procedures          wordt    bijgehouden.       Binnen     het
         geautomatiseerde monitoringsprogramma wordt                    ook het     energieverbruik      van   installaties
         meegenomen, zodat veranderingen gesignaleerd                    kunnen worden        en   indien   nodig    verder
         onderzocht worden.
         BBT 17: BBT is    optimaliseren    van   de  energie efficiéntie  van  verbrandingsprocessen        door middel
         van  relevante technieken.
         Het  optimaliseren      van  de verbrandingsprocessen         en  het reduceren      van  de  energiebehoefte
         hiervoor heeft de continue aandacht               van  CBC-V. Hiertoe wordt         gebruikgemaakt         van   de
                                                                                                                             0000001223
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                              PEUZ
         verschillende relevante technieken waaronder het computer                       gestuurd   aansturen van de
         verbrandingsinstallaties        teneinde    een zo   hoog mogelijke energie      efficiéntie te behalen.
         BBT 18: BBT    voor   stoomsystemen is het optimaliseren          van  de energie efficiéntie door toepassing
         van  relevante technieken.
         Bij CBC-V worden stoomketels              gebruikt  die voldoet    aan  de  huidige stand der techniek.      De
         ketels    zijn ontworpen          en    bedoeld     voor    het   huidige gebruik. Het onderhoud             en
         doorontwikkelen         van  de ketels is     gericht   op maximale      energie-efficiéntie. Recent zijn de
         branders     van   de ketels vervangen onder andere in verband met                   aangescherpte emissie-
         eisen. De    leidingen worden,        daar  waar   mogelijk, geisoleerd     om  energieverlies te reduceren.
         Hergebruik     van   stoom wordt      toegepast in het proces.
         BBT 19: BBT is het handhaven             van  de efficiéntie  van  warmtewisselaars door het      periodiek   te
         monitoren     van  de efficiéntie  en  het voorkomen of verwijderen       van vervuiling.
         Binnen het onderhouds-           en  controleplan    is periodieke   controle  van de werking    en  efficientie
         van  de installaties opgenomen.
         BBT 20: BBT is het zoeken       van  mogelijkheden      tot warmtekrachtkoppeling,     binnen en/of buiten de
         installatie (met een derde      partij).
         Stroom wordt        geleverd     door   een   derde   partij. Voor groene stoom is geen         capaciteit  van
         buitenaf beschikbaar        en   deze wordt     opgewekt      middels stoomketels welke voldoen         aan  de
         stand der techniek.
         BBT 21: BBT is het     verhogen    van   de  vermogensfactor overeenkomstig        met  de eisen van  de locale
         elektriciteitsleverancier.
         Geplaatste elektromotoren zijn hoog rendement elektromotoren. Apparatuur wordt                              niet
         gebruikt boven de nominale spanning en motoren die niet in gebruik zijn, staan uit.
         BBT 22: BBT is controleren        van  de  energievoorziening op      harmonische stroom     en het toepassen
         van  filters indien  nodig.
         De   stroomvoorziening zal worden gecontroleerd                    en  indien   nodig   worden    maatregelen
         genomen.
         BBT 23: BBT is het        optimaliseren      van  de efficiéntie   van  de  energievoorziening middels het
         toepassen     van geschikte    technieken.
         De   geplaatste energievoorzieningen               voldoen     aan   de   huidige   stand der techniek.       Bij
         vervanging     van   onderdelen wordt de nieuwste stand der techniek              aangehouden.
         BBT  24:  BBT is het optimaliseren van elektromotoren.
         Bij het   plaatsen    van   elektromotoren wordt bekeken hoe deze                optimaal (energie efficiént)
         onderdeel kunnen          zijn   van   de installatie.    Op   basis  van  deze   analyse   wordt   een   keuze
         gemaakt of,     en  welke, maatregelen nodig zijn.
                                                                                                                           0000001224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                        PEUTZ
         BBT  25: BBT  is het optimaliseren   van  persluchtsystemen.
         De  persluchtsystemen       worden    regulier onderhouden,    indien deze niet   naar  behoren werken
         worden deze onderdelen vervangen.
         BBT   26: BBT is het optimaliseren van pompsystemen.
         De pompsystemen worden             regulier onderhouden, indien deze        niet naar   behoren werken
         worden deze onderdelen vervangen.
         BBT   27: BBT is het optimaliseren   van  verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssystemen.
         De   geplaatste    HVAC   systemen voldoen      aan  de stand der techniek    en  zijn afgestemd op de
         volumes     waarvoor ze    bedoeld   zijn.
         BBT 28:   BBT is het optimaliseren van kunstmatige belichtingssystemen.
         De  geplaatste verlichting     voldoet   aan  de stand der techniek   en zijn afgestemd    op de ruimtes
         en  functies   waarvoor ze   bedoeld zijn.
         BBT 29: BBT   is het optimaliseren   van  droog-, scheidings- en concentratieprocessen.
         De   geplaatste droogsystemen voldoen aan de stand der techniek en zijn afgestemd                  op de
         volumes     waarvoor ze bedoeld zijn. De droogsystemen worden regulier onderhouden,               indien
         deze niet    naar behoren werken worden deze onderdelen vervangen.              Energieterugwinning    in
         de   droogsystemen,      zoals  bijvoorbeeld hergebruik      van  stoom, wordt     zo  veel als mogelijk
         binnen de proceseisen       van  CBC-V.
                                                                                                                   0000001225
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                   PEUZ
           4  Referentiedocumenten
         4.1  REF     Economische          aspecten       en  cross-media-effecten
              Het referentiedocument Economische               aspecten  en  cross-media-effecten® geeft geen conclusies
              over    BBT,  maar    biedt  een   methode     om een   BBT-afweging te maken. Het wordt daarom             wel
              referentiedocument (REF)             genoemd      in  plaats van BBT-referentiedocument (BREF).             Het
              document is in de eerste            plaats opgesteld    voor   de technische      werkgroepen    die de BREF's
              opstellen™.      In dit REF-document wordt           een  aantal richtsnoeren beschreven die         samen    of
              gecombineerd kunnen               worden      gebruikt   om    te   helpen bij besluitvorming         rond    de
              vaststelling van BBT"".
              Bij  het vaststellen     van   de conclusies    over  de BBT in    een   BREF is al   rekening gehouden met
              afwenteleffecten (cross-media-effecten)             en economische aspecten. Alle BBT maatregelen uit
              de BREF zijn dus per definitie kosteneffectief voor een gemiddeld gezond bedrijf binnen de
              betreffende sector®. Tevens is het concept van BBT bedoeld ter bescherming van het milieu
              als  geheel,    om    te  vermijden dat er door het oplossen             van   een   bepaald milieuprobleem
              nieuwe     en  nog   ernstigere problemen ontstaan''.
              Aangezien CBC-V, zoals            in dit rapport    toegelicht,   voldoet     aan   de  van  toepassing zijnde
              primair relevante         en   tevens     van  belang zijnde      BREF's worden        daarmee ook     met    de
              economische          aspecten      en   cross-media-effecten      rekening gehouden.          Daarnaast   heeft
              hergebruik      van   bijvoorbeeld energie       en water   continu de aandacht         van  CBCV  waarvan    de
              uitwerking      in meerdere       energieterugwinnende        installaties is terug te zien. Een voorbeeld
              hiervan is de        aanpassing      van de verdamping,        naar   een    extra   verdampingsstap    om    de
              warmte-energie nog          meer    uit te nutten. Een ander voorbeeld hiervan is het herbruik          van  het
              vocht uit de suikerbiet binnen het waswatercircuit.
         4.2  REF     Monitoring
              Het REF     Monitoring’?     gaat in op vragen die kunnen worden doorlopen                om  monitoring goed
              in te  voeren en vast te      leggen    in de vergunning:
                   Waarom      monitoring?
              oil
                   Wie voert de      monitoring     uit?
                   Wat   en  hoe monitoren?
                   Hoe     moeten       emissiegrenswaarden          en    de    resultaten      van    monitoring   worden
                   weergegeven worden?
              5.   Wanneer      en  hoe vaak monitoren?
              6.   Hoe omgaan met onzekerheden?
           9  European Commission, Integrated Pollution      Prevention and Control  (IPPC), Reference Document on Eeconomics
              and Cross-media Effects,   July 2006.
           10 Bron:  Infomil
           11 Bron:   Europese commissie; Samenvatting referentiedocument inzake economische aspecten          en cross-media-
              effecten; juni 2005
           12 European Commission, Integrated Pollution      Prevention and Control  (IPPC), Reference Document on the General
              Principals of Monitoring, July 2003.
                                                                                                                               0000001226
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>24075911
                                                                                                    PEUTZ
              7.    Eisen      met         betrekking          tot    monitoring die           samen    met      de    emissiegrenswaarden       in
                    vergunningen               moeten worden             opgenomen.
              Het REF       Monitoring geeft de algemeen                         te  hanteren     beginselen       voor   monitoring    maar  geen
              overzicht       van       BBT-maatregelen              zoals deze in BREF's opgenomen                zijn.
              Bij CBC-V wordt gewerkt                             met    een      aantal      managementsystemen. Relevant                voor  dit
              referentiedocument                      is     het     1SO14001-gecertificeerde milieumanagementsysteem, de
              geimplementeerde 15026000 richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het
              verbeterprogramma TPM (Total Productive Maintenance), het elektronisch milieujaarverslag
              van     CBC-V        en     het Emissie Controle Plan (FQ 1108-60-RA-003 d.d. 25 augustus 2023). De
              monitoring           van      CBC-V is      vastgelegd       in deze     systemen.
              Hieronder              is    het      meet-         en    registratiesysteem         van      CBC-V       voor    de    verschillende
              milieuaspecten,                behouders emissies             naar    de lucht,    beknopt getoetst          aan  de vragen uit het
              REF    Monitoring.
         t4.1 Monitoringgegevens
              Component                         Doel                        Procesonderdeel           Frequentie               Methode
              Emissie water bij lozing   uit waterzuivering
              Water                             rapportage                                            periodiek                meting
              av                                bewaking emissie                                      dagelijks
                               [mg/1]                                                                                          meting
              BzZV             [mg/1]           bewaking emissie                                      dagelijks                meting
              Kjeldahl-N       [mg/1]           bewaking emissie                                      dagelijks                meting
              NO;N  +  NON     [mg/l]           bewaking emissie                                      dagelijks                meting
              Totaal P         [mg/I1]          bewaking emissie                                      1x per week              meting
              Zwevende stof    [mg/l]           bewaking emissie                                      dagelijks                meting
              Temperatuur       [°(]            bewaking emissie                                      continue                 meting
              Debiet           [m*/dag]          bewaking emissie                                     continue                 meting
              Overige emissies
              Geluid                            bewaking                    Gehele inrichting         Periodiek                meting
              Energie                           rapportage                  Gehele inrichting         dagelijks                meting
              Afval                             rapportage                  divers                    per transport            meting
                                                                                                                                       Zoetermeer,
              Dit   rapport bevat              41   pagina's      en  2  bijlagen.
                                                                                                                                                    0000001227
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>24075911
         Bijlage 1
         Geluidbeheersplan
                           PrUZ
                                0000001228
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>24075911
          Cosun Beet
         "COMPANY
                     Rapport
                             0000001229
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>24075911
                  Cosun Beet
                  COMPANY
         Inhoudsopgave
         Lo IBID                                                    sam ass wai SS SH TSE SSS HR SS SHA SS SR TS 3
                     .conisisuinissinmmmsinssmmmimmssnsmmisssssmmiassssm
         2. Samenhahg    met   milieUZOrgsYSIBBM ............    eerie               rrrsecce ss assss sss sssnsssssavansssssesesnnsssssssannsssenann
                                                                                                                                                       3
         3. NORIO       a GIABITISBIBE.,.. cocvmmumnrnmsm sss        so   FET   SRA                  A             EEA          SATE                   4
         4. INCIOBHSN  GBI      ovis                 rR                A        ST       A       PA       TT               RATA             TASS       5
         5. ACHES BIN PINNING    cvniinnamssiminunensmmns
                                                          vans was ie sss ssi semis iia i Sr                       TARE ESAS REAR                      8
                                                                                                                                           Pagina 2 van 8
                                                                                                                                                          0000001230
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>24075911
                        Cosun Beet
                        COMPANY
               1.    Inleiding
         Cosun Beet        Company Vierverlaten (hierna te noemen CBC-V) is een suikerfabriek, waarin uit suikerbieten
         suiker wordt      geproduceerd. De productie van suiker vindt gedurende de bietencampagne volcontinu plaats.
         Deze campagne duurt maximaal 150 dagen en vindt in principe plaats in de maanden september tot en met
         januari. De periode tussen twee campagnes wordt de intercampagne genoemd. Tijdens de intercampagne
         vindt de DSR (diksapraffinage) plaats. Hierbij wordt gedurende maximaal 65 dagen' suiker geproduceerd
         uit het diksap dat tijdens de campagne wordt opgeslagen. Tijdens de intercampagne wordt verder
         onderhoud en nieuwbouw gepleegd. Suiker wordt gedurende het gehele jaar in bulkwagens of verpakt
         afgevoerd. Naast suiker produceert Cosun ook nevenproducten zoals melasse (grondstof voor de
         biochemische bedrijven en veevoeder), pulp (veevoeder), betacal (meststof) en bietengrond. Cosun
         produceert daarnaast ook biogas met behulp van een biogasopwekkingsinstallatie.?
         Op grond van BBT 13 van het BBT-document Voedingsmiddelen-, Dranken- en Zuivelindustrie (BREF
         FDM) dient CBC-V om het voorkomen of, daar waar dit niet uitvoerbaar is, het reduceren van
         geluidsemissies te beschikken over een geluidbeheersplan dat onderdeel is van het milieuzorgsysteem
         (BBT 1). Het geluidbeheersplan dient tenminste de volgende elementen te bevatten:
               e    Een opsomming van acties en planning daarvan;
               e    Een opsomming van de wijze waarop geluidemissies worden gemonitord,;
               e    Een opsomming van de acties op met betrekking tot incidenten met betrekking tot geluid, bv. naar
                    aanleiding van klachten;
               e    Een geluidreductieprogramma gericht op het identificeren van bronnen, het meten of schatten van
                    blootstelling aan geluid of trillingen, het bepalen van de specifieke bijdrage van de bronnen en de
                    implementatie van maatregelen ter voorkoming en/of reductie.
         In dit geluidbeheersplan zal worden ingegaan op de hierboven genoemde onderdelen.
               2.   Samenhang              met    milieuzorgsysteem
         CBC-V dient op basis         van  de BREF FDM te beschikken           over een   milieuzorgsysteem. Concernbreed is er
         voor    gekozen     om  het milieuzorgsysteem        te integreren  met de   overige zorgsystemen die voor de locatie
         gelden.    Er  is  derhalve  sprake   van  één   integraal zorgsysteem      voor  kwaliteit, arbeidsomstandigheden en
         milieu voor CBC-V. Dit zorgsysteem is ISO 14001 gecertificeerd en wordt intern digitaal beschikbaar
         gesteld aan alle medewerkers op de locatie middels het systeem Icologiq. Beleidsdocumenten, procedures,
         werkvoorschriften zijn in dit systeem uitgewerkt. Hierbij kan het zijn dat de documenten, procedures of
         werkvoorschriften gelden voor het gehele concern of dat er specifiek voor de locatie van CBC-V nog
         nadere uitwerkingen of verbijzonderingen hebben plaatsgevonden. Tot op heden kende CBC-V nog geen
         specifiek geluidbeheersplan. Dit geluidbeheersplan zal, indien deze door bevoegd gezag akkoord wordt
         bevonden, aan het zorgsysteem van de locatie worden toegevoegd.
         Voor CBC-V vormt het centrale milieubeleid de basis van handelen. Aanvullend heeft CBC-V, gelet op de
         milieu-impact van het bedrijf en de ligging, nog de volgende uitganspunten geformuleerd:
               e    (CBC-V wil overlast minimaliseren. Dat geldt op het vlak van met name geur, geluid, stof en verkeer.
                    Bij nieuwbouw, onderhoudswerkzaamheden en bedrijfsprocessen wordt structureel gekeken naar
                    de mogelijke overlast en worden, zo goed als het kan, tegenmaatregelen gedefinieerd en
         1
            Het aantal dagen van suikerproductie gedurende de campagne en DSR bedraagt maximaal 200 dagen per jaar.
         2
           Voor  een uitgebreidere omschrijving van de activiteiten van CBC-V wordt verwezen naar het document Beschrijving van de inrichting
         van  Cosun Beet Company Vierverlaten (rapportnummer FQ 1108-23-RA-005, dd. 31 mei 2023)
                                                                                                                                  Pagina 3 van 8
                                                                                                                                                 0000001231
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>24075911
                      Cosun Beet
                      COMPANY
                   uitgevoerd.    Mede   bepalend     hierin is het   milieubewustzijn      van de medewerkers       en  CBC-V
                   stimuleert deze.
              e    (CBC-V dient te voldoen       aan bestaande wet- en regelgeving. Continu wordt de compliance (voldoen
                   aan  deze   regelgeving) gemonitord en worden waar nodig acties opgestart.
              e    CBC-V wil open en transparant communiceren met belangrijke partijen. Ze heeft regelmatig overleg
                   met m.n. lokale overheden, vertegenwoordigend orgaan VWH en de omwonenden. Belangrijke
                   wijzigingen als grote projecten en belangrijke bedrijfssituaties worden aangekondigd via lokale
                   media.
              3.   Monitoring geluidemissies
         Veranderingen      worden vooraf     getoetst op     hun relevantie     voor   geluid middels de    MOC-procedure.
         Daarnaast wordt middels        een   akoestisch model de totale         geluidsuitstraling    van  de fabriek bewaakt. Beide
         worden in deze      paragraaf toegelicht.
         Management        of Change
         Voor   wijzigingen in de procesvoering en/of installaties of bij nieuwbouw geldt dat het zogeheten
         Management of Change (MOC) proces moet worden doorlopen conform de MOC-procedure. De
         projectleider   van  de betreffende     wijziging   dient  hierbij een    vragenboom     te  doorlopen (in   een  specifiek    voor
         CBC-V zelf ontwikkelde        database).    De gegeven antwoorden worden daarna                 getoetst door zogeheten
         disciplinemedewerkers. Hierbij gaat          het onder    meer om     de   volgende disciplines: technologie,
         werktuigbouw, bouwkundig, civieltechnisch, kwaliteit,              arbo    en veiligheid, onderhoud      productie,
         personeelszaken       en  milieu en  vergunningen.      De    toetsing   voor  het  aspect  milieu  en  vergunningen     wordt
         uitgevoerd   door of   namens     de milieucoérdinator       van  de locatie.    Voorafgaand     aan een   wijziging  moet    er
         daarbij  voor  het  aspect geluid antwoord worden gegeven op de hierna weergegeven vragen:
              e    Invioed op geluid? Komen er geluidsbronnen bij met een bronvermogen hoger dan 80                           dB(A)?     Is  er
                   akoestisch onderzoek noodzakelijk? Past het binnen de vergunde geluidruimte?
              e    Invlioed op de   omgeving      voor  wat betreft    geluid  of  trillingen? Hoe   om  te gaan met communicatie?
         Na  afronding    van een   project  wordt   getoetst   of een    project   conform de eerdere      verwachtingen     is
         gerealiseerd.
         Akoestisch model
         Op  24  en  25 november 2020        zijn  onder   representatieve omstandigheden geluidmetingen                verricht  aan   de in
         de vergunning vastgelegde toetspunten maatgevende geluidbronnen                        binnen de    inrichting van  CBC-V. Doel
         van  deze   metingen    was om     het reeds beschikbare akoestisch model te actualiseren. Voor                 een   nieuwe
         ontwikkeling    op de locatie wordt vooraf       een  akoestische prognoses          gemaakt    om   het effect daarvan op de
         toetspunten    in beeld te   brengen    en  te  toetsen, in samenhang met de reeds bestaande geluidbelasting op
         deze   punten, ook in de nieuwe situatie wel of niet zal worden voldaan                aan   de  vergunde    waarden.
         Afhankelijk   daarvan zal    zo  nodig   een   aanpassing      van  het  ontwerp    kunnen    plaatsvinden, (aanvullende)
         akoestische    voorzieningen     worden onderzocht         of, daar  waar    dit mogelijk is, een aanpassing van vergunde
         geluidbelasting    kunnen worden       aangevraagd.
         Het akoestisch model zal dus         voor  alle  van  belang zijnde ontwikkelingen         worden    geactualiseerd     en
         periodiek   worden    afgestemd     met de zonebeheerder. CBC-V zal zelf              periodiek   onder   representatieve
                                                                                                                                    Pagina 4 van 8
                                                                                                                                                   0000001232
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>24075911
                        Cosun Beet
                        COMPANY
         omstandigheden geluidmetingen (laten)                verrichten  naar   de  bronvermogens        van  de   maatgevende
         geluidbronnen waarbij tevens zal worden beoordeeld in                   hoeverre nieuw       gerealiseerde ontwikkelingen         of
         wijzigingen voldoen aan eerder opgestelde prognoses.
              4. Incidenten              geluid
         CBC-V hanteert de          volgende    definities ten aanzien    van    meldingen,     klachten   en  ongewone voorvallen:
              e
                   Melding      —
                                   signalering   van  (mogelijke) tekortkoming        of overlastgevende       situatie welke rechtstreeks
                   wordt     gemeld aan CBC-V. Meldingen kunnen mondeling, telefonisch                      of via de mail binnen komen
                   (eventueel via algemene mailadres van Cosun Beet Company CK).
              e¢   Klacht     -
                                signalering   van   (mogelijke) tekortkoming       of overlastgevende       situatie welke via het    bevoegd
                   gezag      (provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest              of  Omgevingsdienst Groningen)          wordt
                   gemeld       aan  CBC-V.
              e
                   Ongewoon         voorval   —
                                                situatie  waarbij (vermoedelijk)      niet wordt voldaan      aan   de voorschriften    van     de
                   vergunning(en)        en  welke wordt/is     gemeld   aan   het  bevoegd     gezag op     grond   van  Hoofdstuk 17     van
                   de Wet milieubeheer.
         Voor het melden         van een    ongewoon voorval kent het zorgsysteem              van   CBC-V    een    werkinstructie
         (HCBC.05.20.20.301-04).            Deze werkinstructie zal      mogelijk    op basis    van   het middels de     ingediende
         aanvraag     om     de  revisievergunning     worden    geactualiseerd.     In deze aanvraag is       namelijk op grond     van    Wet
         milieubeheer art.17.2 lid 4 verzocht           om   maatwerk    voor   het melden     van   ongewone voorvallen.
         Bij meldingen,       klachten of ongewone voorvallen zal direct worden               gekeken     naar  de   mogelijke  oorzaak.
         Daarbij   zullen de      mogelijkheden     tot de direct te treffen   maatregelen      worden bekeken         en zo  nodig
         onmiddellijk      worden    uitgevoerd    om  overlast   en herhaling    te voorkomen.       Bij een  melding    of klacht wordt     er
         in principe    vanuit gegaan dat deze terecht          zijn gemaakt     en  zal er dan    ook, indien de oorzaak nog niet
         bekend    is,  z.s.m.    gekeken    wat de oorzaak zal kunnen        zijn  en  of er maatregelen      kunnen en/of moeten
         worden    getroffen.      De direct te  nemen     maatregelen    om   de oorzaak weg te         nemen en     eventuele
         maatregelen om herhaling            te voorkomen zullen in gang worden            gezet. Gedurende        de   bietencampagne       en
         de  DSR-periode         vindt er  op werkdagen dagelijks       om  09.00u het     productieoverleg plaats. Veiligheid         en
         milieu  zijn   hierin  altijd de eerste   agendapunten.      De  binnengekomen          milieuklachten worden hierin
         besproken,       evenals de    zo  mogelijk   te treffen  maatregelen.
         Meldingen       met   betrekking   tot geluid   vanuit de  omgeving,     klachten met      geluid  en  ongewone voorvallen
         worden    geregistreerd.       Daar  waar   door bv.   omstandigheden gedurende             de campagne niet direct is
         geacteerd,      kunnen     gedurende     de  intercampagne aanbevelingen           worden     gedaan    om   alsnog maatregelen         te
         treffen  en   te  prioriteren.   Middels de    jaarlijkse management        review milieu worden deze          besproken   in met MT
         van  de locatie CBC-V         en  wordt   besluitvorming gedaan       voor   het verdere     vervolg,   bv.  om  herhaling  te
         voorkomen dan wel           om  specifieke maatregelen       in te zetten of    voor  te bereiden.
         Om beeld te        krijgen  van  de  handelswijze     van  CBC-V    bij meldingen,     klachten    en  ongewone voorvallen met
         betrekking tot geluid is in de        hierna weergegeven       een   overzicht gegeven         van  de relevante incidenten
         gedurende het jaar 2022.
                                                                                                                                       Pagina 5 van 8
                                                                                                                                                      0000001233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>24075911
                    Cosun Beet
                    COMPANY
         Tabel incidenten geluid 2022
         datum           Melding (M) | Incident                             Genomen actie
                         Klacht (K)
                         Ongewoon
                         Voorval
                         (OV)
         5 januari            ov       Storing fabriek, uitval,  afblazen | Herstart   fabriek, geen nadere
                                       stoom                                actie.
         12 januari          M, OV     Storing  fabriek  (vorstbieten),     Herstart   fabriek, geen nadere
                                       uitval, afblazen stoom               actie
         29 januari            M       Geluid passevant, geluid             Geluid voldoet     aan vergunning,
                                       fakkels  vergister                   echter nog wel gezocht naar
                                                                            nadere oplossingen voor hinder
                                                                            passevant
         7 maart               M       Lawaai   van  electromotoren         Herkomst overlast niet kunnen
                                                                            traceren. Geen nadere actie.
         14 maart              M       Geluidoverlast door shovel           Instructie   aan  chauffeur
                                       vergister
         12 mei                M       Overlast   gasopwekkers     1 en 2 | Specifieke maatregelen
                                                                            uitgewerkt en later in 2022
                                                                            geinstalleerd.
         8 juni                M       Melding geluid                       Oorzaak (vermoedelijk) buiten
                                                                            CBC-V onbekend, geen nadere
                                                                            actie
         31 augustus           M       Proefdraaien fabriek,                Geen nadere actie
                                       veiligheidssignaal
                                       bietenwasstation
         1 oktober            ov       Storing fabriek, uitval,  afblazen | Storing verholpen,     herstart
                                       stoom                                fabriek
         9 oktober             M       Geluidoverlast door     gehuurde |   Activiteit  beperken   tot dagperiode
         10 oktober           MK       hopper
         10 oktober            M       Lossen spilsuiker,    slaan op       Instructie   aan  chauffeur  om
         11 oktober            M       bulkwagens                           betreffende    handeling   na te laten
         27 oktober            M       Zware   bromtoon/trilling            Bij nachtelijke controlerondes op
                                       Roderwolderdijk                      afvalwaterzuivering geen oorzaak
                                                                            gevonden. Geen bron op terrein
                                                                            van  CBC-V.
         1 november            M       Geluidoverlast door     gehuurde |   Na  afronding    van
         2 november            M       hopper                               werkzaamheden einde
                                                                            huurperiode, apparaat verwijderd
                                                                            op 2 november.
         11 november           M       Muzieklawaai    bij rietsuikerlos- | Instructie, bron opgeheven.
                                       installatie
                                                                                                                   Pagina 6 van 8
                                                                                                                                  0000001234
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>24075911
                  Cosun Beet
                  COMPANY
         datum       Melding (M) | Incident                            Genomen actie
                     Klacht (K)
                     Ongewoon
                     Voorval
                     (OV)
         15 november      M        Bietentransport, piepende           Betreffende wagen    opgespoord
                                   remmen 's nachts bij                en  transporteur aangesproken
         22 november
                                   Suikerbrug                          door Agrarische Dienst. Wagen
                                                                       pas na reparatie weer het terrein
                                                                       op.
         9 december       M        Bietentransport, piepende           Betreffende  transporteur
                                   remmen ’s nachts bij                aangesproken door Agrarische
                                   Suikerbrug                          Dienst.
         27 december      M        Bietentransport, piepende           Betreffende  transporteur
                                   remmen ’s nachts bij                aangesproken    door Agrarische
                                   Suikerbrug                          Dienst.
         30 december    M, OV      Storing fabriek, uitval, afblazen | Herstart fabriek duurde   lang,
                                   stoom                               onderzoek oorzaak uitval fabriek
                                                                       en  aanpassing/onderhoud ketel
                                                                       gedurende intercampagne.
                                                                       Tevens onderzoek    naar
                                                                       functioneren  demper   afblaas.
                                                                                                         Pagina 7 van 8
                                                                                                                        0000001235
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>24075911
                     Cosun Beet
                      COMPANY
              5. Acties      en  planning
         In deze   paragraaf wordt een opsomming   gegeven   van  de acties in het kader   van dit geluidbeheerplan.
         Tabel Acties   en planning
         Nr.  | Actie                                         verantwoordelijke | Wanneer/frequentie
          1  | Overlast minimaliseren                         iedereen               altijd
          2  | Consequenties Wet en regelgeving               milieucodrdinator      Reguliere activiteit
                toetsen  (middels KWA Make-online)
          3  | Communicatie omgeving omwonenden
                                         -
                                                              plantmanager           Voorafgaand     aan   grote
                                                                                     projecten
          4  | Communicatie omgeving     —
                                           Vereniging         plantmanager           1X  per jaar
                Wijkopbouw Hoogkerk
          5  | Bij wijzigingen/nieuwbouw MOC-procedure | betreffende                 Voorafgaand     start  project,
                doorlopen                                     projectleider          achteraf toetsen of
                                                                                     verwachtingen zijn
                                                                                     uitgekomen
          6  | Akoestisch model toetsen op actualiteit        milieucodrdinator      periodiek
          7  | Aangevraagde en/of vergunde wijzigingen |      milieuco&rdinator      Bij akoestisch relevante
                opnemen in akoestisch model                                          wijzigingen
          8  | Geluidmetingen maatgevende bronnen             milieucodrdinator      1x per 4 jaar
          9  | Geluidmeldingen/-klachten bespreken in         productieleider        Dagelijks op werkdagen
                productieoverleg                                                     tijldens campagne en
                                                                                     tijldens DSR
         10  | Analyse geluidmeldingen/-klachten              milieucodrdinator      Jaarlijks in management
                                                                                     review milieu
         11  | Behandeling management      review milieu in | plantmanager           jaarlijks
                MT
                                                                                                                     Pagina 8 van 8
                                                                                                                                    0000001236
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>24075911
         Bijlage 2
         Geurbeheersplan
                         PrUZ
                              0000001237
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>24075911
          Cosun Beet
         "COMPANY
                     Rapport
                             0000001238
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>24075911
                   Cosun Beet
                   COMPANY
         Inhoudsopgave
         Lo IBID                                                  sam ass wai SS SH TSE SSS HR SS SHA SS SR TS 3
                       .conisisuinissinmmmsinssmmmimmssnsmmisssssmmiassssm
         2. Samenhahg     met  milieUZOrgsYSIBBM ............  eerie               rrrsecce ss assss sss sssnsssssavansssssesesnnsssssssannsssenann
                                                                                                                                                     3
         3. NOR          FO  BTAISEIBR on sncnmmumin sn sa     A        TE    SRA                    A           EEA          SARE                   4
         4:  INCIOBALIEI OBL    simi             i      RR            A         A              PA                RATA                 A      aS      5
         5. ACHES   BIN PINNING                         vans was ie sss ssi semis iia i Sr
                                 cvniinnamssiminunensmmns
                                                                                                                 TARE ESAS REAR                      7
                                                                                                                                         Pagina 2 van 7
                                                                                                                                                        0000001239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>24075911
                        Cosun Beet
                        COMPANY
               1.    Inleiding
         Cosun Beet        Company Vierverlaten (hierna te noemen CBC-V) is een suikerfabriek, waarin uit suikerbieten
         suiker wordt      geproduceerd. De productie van suiker vindt gedurende de bietencampagne volcontinu plaats.
         Deze campagne duurt maximaal 150 dagen en vindt in principe plaats in de maanden september tot en met
         januari. De periode tussen twee campagnes wordt de intercampagne genoemd. Tijdens de intercampagne
         vindt de DSR (diksapraffinage) plaats. Hierbij wordt gedurende maximaal 65 dagen' suiker geproduceerd
         uit het diksap dat tijdens de campagne wordt opgeslagen. Tijdens de intercampagne wordt verder
         onderhoud en nieuwbouw gepleegd. Suiker wordt gedurende het gehele jaar in bulkwagens of verpakt
         afgevoerd. Naast suiker produceert Cosun ook nevenproducten zoals melasse (grondstof voor de
         biochemische bedrijven en veevoeder), pulp (veevoeder), betacal (meststof) en bietengrond. Cosun
         produceert daarnaast ook biogas met behulp van een biogasopwekkingsinstallatie.?
         Op grond van BBT 15 van het BBT-document Voedingsmiddelen-, Dranken- en Zuivelindustrie (BREF
         FDM) dient CBC-V om het voorkomen of, daar waar dit niet uitvoerbaar is, het reduceren van geuremissies
         te beschikken over een geurbeheersplan dat onderdeel is van het milieuzorgsysteem (BBT 1). Het
         geurbeheersplan dient tenminste de volgende elementen te bevatten:
               e    Een opsomming van acties en planning daarvan;
               e    Een opsomming van de wijze waarop geuremissies worden gemonitord;
               e    Een opsomming van de acties op met betrekking tot incidenten met betrekking tot geur, bv. naar
                    aanleiding van klachten;
               e    Een geurreductieprogramma gericht op het identificeren van bronnen, het meten of schatten van
                    blootstelling aan geur, het bepalen van de specifieke bijdrage van de bronnen en de implementatie
                    van maatregelen ter voorkoming en/of reductie.
         In dit geurbeheersplan zal worden ingegaan op de hierboven genoemde onderdelen.
               2.   Samenhang              met    milieuzorgsysteem
         CBC-V dient op basis         van  de BREF FDM te beschikken           over een   milieuzorgsysteem. Concernbreed is er
         voor    gekozen     om  het milieuzorgsysteem        te integreren  met de   overige zorgsystemen die voor de locatie
         gelden.    Er  is  derhalve  sprake   van  één   integraal zorgsysteem      voor  kwaliteit, arbeidsomstandigheden en
         milieu voor CBC-V. Dit zorgsysteem is ISO 14001 gecertificeerd en wordt intern digitaal beschikbaar
         gesteld aan alle medewerkers op de locatie middels het systeem Icologiq. Beleidsdocumenten, procedures,
         werkvoorschriften zijn in dit systeem uitgewerkt. Hierbij kan het zijn dat de documenten, procedures of
         werkvoorschriften gelden voor het gehele concern of dat er specifiek voor de locatie van CBC-V nog
         nadere uitwerkingen of verbijzonderingen hebben plaatsgevonden. Tot op heden kende CBC-V nog geen
         specifiek geurbeheersplan. Dit geurbeheersplan zal, indien deze door bevoegd gezag akkoord wordt
         bevonden, aan het zorgsysteem van de locatie worden toegevoegd.
         Voor CBC-V vormt het centrale milieubeleid de basis van handelen. Aanvullend heeft CBC-V, gelet op de
         milieu-impact van het bedrijf en de ligging, nog de volgende uitganspunten geformuleerd:
               e    (CBC-V wil overlast minimaliseren. Dat geldt op het vlak van met name geur, geluid, stof en verkeer.
                    Bij nieuwbouw, onderhoudswerkzaamheden en bedrijfsprocessen wordt structureel gekeken naar
                    de mogelijke overlast en worden, zo goed als het kan, tegenmaatregelen gedefinieerd en
         1
            Het aantal dagen van suikerproductie gedurende de campagne en DSR bedraagt maximaal 200 dagen per jaar.
         2
           Voor  een uitgebreidere omschrijving van de activiteiten van CBC-V wordt verwezen naar het document Beschrijving van de inrichting
         van  Cosun Beet Company Vierveriaten (rapportnummer FQ 1108-23-RA-005, dd. 31 mei 2023)
                                                                                                                                  Pagina 3 van 7
                                                                                                                                                 0000001240
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>24075911
                      Cosun Beet
                      COMPANY
                   uitgevoerd.    Mede   bepalend     hierin is het  milieubewustzijn      van   de medewerkers      en  CBC-V
                   stimuleert deze.
              e    (CBC-V dient te voldoen       aan bestaande wet- en regelgeving. Continu wordt de compliance (voldoen
                   aan  deze    regelgeving) gemonitord en worden waar nodig acties opgestart.
              e    CBC-V wil open en transparant communiceren met belangrijke partijen. Ze heeft regelmatig overleg
                   met m.n. lokale overheden, vertegenwoordigend orgaan VWH en de omwonenden. Belangrijke
                   wijzigingen als grote projecten en belangrijke bedrijfssituaties worden aangekondigd via lokale
                   media.
              3.   Monitoring geuremissies
         Veranderingen      worden vooraf      getoetst op   hun relevantie      voor  geur middels de      MOC-procedure.       Daarnaast
         wordt middels     een   geurberekening      de totale  geuremissie       van  de fabriek bewaakt. Beide worden in deze
         paragraaf toegelicht.
         Management        of  Change
         Voor   wijzigingen in de procesvoering en/of installaties of bij nieuwbouw geldt dat het zogeheten
         Management of Change (MOC) proces moet worden doorlopen conform de MOC-procedure. De
         projectleider   van   de betreffende    wijziging  dient   hierbij een    vragenboom      te doorlopen (in   een  specifiek    voor
         CBC-V zelf ontwikkelde        database).    De gegeven antwoorden worden daarna                 getoetst door zogeheten
         disciplinemedewerkers. Hierbij gaat          het onder    meer om     de   volgende disciplines: technologie,
         werktuigbouw, bouwkundig, civieltechnisch, kwaliteit,              arbo   en  veiligheid,  onderhoud     productie,
         personeelszaken       en  milieu  en  vergunningen.     De   toetsing    voor  het aspect    milieu en  vergunningen     wordt
         uitgevoerd   door of    namens    de milieucoérdinator       van  de locatie.   Voorafgaand      aan een   wijziging  moet    er
         daarbij  voor  het  aspect geur antwoord worden gegeven op de hierna weergegeven vragen:
              e    Invioed op    geur?  Komen     er  geurbronnen bij? Zijn emissiemetingen noodzakelijk?
              e    Past het binnen de      vergunde ruimte en IMR?
              e    Invioed op de    omgeving voor wat betreft geur? Hoe om te gaan met communicatie?
         Na  afronding    van een   project  wordt   getoetst   of een   project    conform de eerdere      verwachtingen     is
         gerealiseerd.
         Geurberekening
         Middels   een  geurverspreidingsberekening          wordt    periodiek getoetst     of de   geursituatie  rond CBC-V voldoet
         aan  de middels de      vergunning vastgelegde geurcontour.             De meest recente       geurberekening    is uitgevoerd
         ten behoeve     van   de thans   voorliggende     aanvraag     om een     revisievergunning?®.    In de  bietencampagnes        van
         2020/2021     en  2021/2022    zijn  hiertoe  emissiemetingen uitgevoerd op            de relevante    geurbronnen.     Voor   een
         nieuwe   ontwikkeling op de      locatie wordt    zo  nodig vooraf een       geurprognose      gemaakt    om  het effect daarvan
         op de   vergunde contour in      beeld te   brengen en te toetsen of         ook in de nieuwe situatie wel of niet zal
         worden voldaan       aan  de vergunde     contour.   Afhankelijk    daarvan zal     zo  nodig  een   aanpassing   van   het
         ontwerp    kunnen    plaatsvinden en/of (aanvullende) geuremissiebeperkende maatregelen                      moeten worden
         onderzocht
         3
           Rapport Geursituatie Cosun Beet Company Vierverlaten    behorend   bij aanvraag revisie omgevingsvergunning 2022,  kenmerk EZGE-
         2021-04-0031_RAP, dd.12 september 2022
                                                                                                                                    Pagina 4 van 7
                                                                                                                                                   0000001241
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>24075911
                       Cosun Beet
                       COMPANY
         De  geurimmissieberekening              zal  voor alle  van  belang zijnde ontwikkelingen            worden   geactualiseerd. CBC-V
         zal, indien de noodzaak daartoe aanwezig is, onder representatieve omstandigheden geurmetingen (laten)
         verrichten    naar   de emissie       van   de relevante    geurbronnen waarbij        tevens zal worden beoordeeld in
         hoeverre nieuw        gerealiseerde ontwikkelingen           of wijzigingen   voldoen       aan  eerder    opgestelde prognoses.
              4. Incidenten geur
         CBC-V hanteert de           volgende     definities ten aanzien    van   meldingen,       klachten    en  ongewone voorvallen:
              e
                   Melding signalering
                                —-
                                                   van  (mogelijke) tekortkoming       of overlastgevende         situatie welke rechtstreeks
                   wordt    gemeld aan CBC-V. Meldingen kunnen mondeling, telefonisch of via                           de mail binnen komen
                   (eventueel       via  algemene      mailadres    van  Cosun Beet     Company CK).
              e    Klacht    -
                               signalering      van   (mogelijke) tekortkoming      of overlastgevende          situatie welke via het   bevoegd
                   gezag     (provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest                  of  Omgevingsdienst Groningen)          wordt
                   gemeld      aan    CBC-V.
              e
                   Ongewoon          voorval    —
                                                  situatie  waarbij (vermoedelijk)     niet wordt voldaan         aan  de voorschriften   van    de
                   vergunning(en)         en   welke wordt/is    gemeld    aan  het  bevoegd gezag op grond             van Hoofdstuk 17     van
                   de Wet milieubeheer.
         Voor het melden         van een     ongewoon voorval kent het zorgsysteem                van   CBC-V     een  werkinstructie
         (HCBC.05.20.20.301-04).              Deze werkinstructie zal      mogelijk   op basis      van  het middels de     ingediende
         aanvraag     om   de    revisievergunning       worden    geactualiseerd.    In deze aanvraag is          namelijk op grond    van   Wet
         milieubeheer art.17.2 lid 4 verzocht             om  maatwerk     voor  het melden       van   ongewone voorvallen.
         Bij meldingen,      klachten of ongewone voorvallen zal direct worden                  gekeken       naar  de mogelijke   oorzaak.
         Daarbij   zullen de     mogelijkheden        tot de direct te treffen   maatregelen       worden bekeken        en zo  nodig
         onmiddellijk     worden      uitgevoerd     om  overlast   en  herhaling  te voorkomen.         Bij  een  melding  of klacht wordt     er
         in principe   vanuit gegaan dat deze terecht             zijn gemaakt    en  zal  er  dan    ook, indien de oorzaak nog niet
         bekend    is, z.s.m.     gekeken     wat de oorzaak zal kunnen         zijn en  of  er  maatregelen       kunnen en/of moeten
         worden    getroffen.      De direct te    nemen     maatregelen    om   de oorzaak weg te          nemen en     eventuele
         maatregelen       om    herhaling     te voorkomen zullen in gang worden            gezet. Gedurende de bietencampagne                en
         de  DSR-periode        vindt   er  op  werkdagen dagelijks       om  09.00u het      productieoverleg plaats. Veiligheid        en
         milieu  zijn  hierin   altijd de eerste      agendapunten.      De binnengekomen           milieuklachten worden hierin
         besproken,      evenals de      zo   mogelijk   te treffen  maatregelen.
         Meldingen      met   betrekking      tot geur vanuit de     omgeving,    klachten met geur          en ongewone voorvallen worden
         geregistreerd.      Daar    waar    door bv.   omstandigheden gedurende            de campagne niet direct is        geacteerd,
         kunnen    gedurende        de  intercampagne aanbevelingen            worden     gedaan      om   alsnog maatregelen      te treffen   en
         te prioriteren.    Middels de      jaarlijkse management         review milieu worden deze            besproken   in met MT    van  de
         locatie CBC-V       en    wordt   besluitvorming gedaan        voor  het verdere     vervolg,    bv.   om  herhaling  te voorkomen
         dan wel    om   specifieke maatregelen           in te zetten of  voor  te bereiden.
                                                                                                                                         Pagina 5 van 7
                                                                                                                                                        0000001242
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>24075911
                    Cosun Beet
                    COMPANY
         Om beeld te  krijgen van  de  handelswijze van CBC-V    bij meldingen, klachten  en  ongewone voorvallen met
         betrekking tot geur is in de hierna weergegeven    een overzicht gegeven    van de relevante incidenten
         gedurende het jaar 2022.
         Tabel incidenten geur 2022
         datum             Melding (M)    | Incident                             Genomen actie/oorzaak
                           Klacht   (K)
                           Ongewoon
                           Voorval
                           (OV)
         7 februari               M         Geurhinder  van  opslag pulp   in    (Vermoedelijk) slechte
                                            €én  van de pulpsilo’s bij           kwaliteit opgeslagen perspulp
                                            vergister                            in betreffende silo
         22 juli                  M         Geuroverlast  vergister,  vieze      idem
                                            weelige geur
         15 september             K         Geuroverlast  grondberging           Bedorven water in één of   meer
                                                                                 vakken   van  de grondberging.
                                                                                 Overgeschakeld naar andere
                                                                                 vakken. Herstel duurt enige
                                                                                 weken.
         24 september             K         Geuroverlast  grondberging           Zie klacht 15  september
         25 september             M         Geuroverlast grondberging            idem
         26 september             K         Geuroverlast grondberging            idem
         28 september             M         Geuroverlast grondberging            idem
         29 september             K         Geuroverlast grondberging            idem
         3 oktober                M         Geuroverlast grondberging            idem
         25 oktober               M         Geuroverlast grondberging            idem
                                                                                                                 Pagina 6 van 7
                                                                                                                                0000001243
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>24075911
                     Cosun Beet
                     COMPANY
              5. Acties     en  planning
         In deze  paragraaf wordt een  opsomming   gegeven    van  de acties in het kader   van dit geurbeheerplan.
         Tabel Acties  en planning
         Nr. | Actie                                           verantwoordelijke | Wanneer/frequentie
          1  | Overlast minimaliseren                          iedereen               altijd
          2  | Consequenties Wet en regelgeving                milieucodrdinator      Reguliere activiteit
               toetsen  (middels KWA Make-online)
          3  | Communicatie omgeving omwonenden
                                         -
                                                               plantmanager           Voorafgaand     aan   grote
                                                                                      projecten
          4  | Communicatie omgeving     —
                                           Vereniging          plantmanager           1X  per jaar
               Wijkopbouw Hoogkerk
          5  | Bij wijzigingen/nieuwbouw MOC-procedure | betreffende                  Voorafgaand     start  project,
               doorlopen                                       projectleider          achteraf toetsen of
                                                                                      verwachtingen zijn
                                                                                      uitgekomen
          6  | Beschrijving geursituatie (Rapport EZGE-     |  milieucoérdinator      periodiek
               2021-04-0031_RAP) toetsen op actualiteit
          7  | Aangevraagde en/of vergunde wijzigingen | milieucodrdinator            Bij geurrelevante
               opnemen in beschrijving geursituatie                                   wijzigingen
          8  | Geurmetingen relevante bronnen                  milieucodrdinator      Indien noodzakelijk wordt
                                                                                      geacht
          9  | Geurmeldingen/-klachten bespreken     in        productieleider        Op werkdagen tijdens
               productieoverleg                                                       campagne en tijdens DSR
         10  | Analyse geurmeldingen/-klachten                 milieucodrdinator      Jaarlijks in management
                                                                                      review milieu
         11  | Behandeling management      review milieu in | plantmanager            Jaarlijks
               MT
                                                                                                                      Pagina 7 van 7
                                                                                                                                     0000001244
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>