<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075743
                                                            PrUZ
         Cosun Beet         Company Vierverlaten;
         bodemrisicoanalyse
         Onderdeel      van   de aanvraag           voor een revisievergunning
         in het kader     van    de Wet     algemene bepalingen
         omgevingsrecht (Wabo)
         Rapportnummer FQ 1108-34-RA-001 d.d. 14 april 2022
                                                                               0000000246
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                              PEUZ
         Cosun Beet                  Company Vierverlaten;
         bodemrisicoanalyse
         Onderdeel              van      de aanvraag                voor een           revisievergunning
         in het kader              van      de Wet          algemene bepalingen
         omgevingsrecht (Wabo)
         opdrachtgever              Cosun Beet       Company       BV
         rapportnummer              FQ 1108-34-RA-001
         datum                      14   april  2022
         referentie                EEE                FQ   1108-34-RA-001
         verantwoordelijke          ing.
         opsteller                  ing.
                                    IEE                      © peutz.n|
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,             @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven  -
                                                         disseldorf —-
                                                                       dortmund -
                                                                                  berlijn —
                                                                                            nirnberg -
                                                                                                       leuven -
                                                                                                                parijs
                                                                                                                       —
                                                                                                                         lyon
                                                                                                                              0000000247
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075743
                                                             PrUZ
               Inhoudsopgave
               Inleiding
               Aanpak
            =  Stappenplan    NRB
         N                                                                  vn
               Stap 1 en 2: Inventarisatie stoffen en  bodembedreigendheid
            WN Stap 3: Bodemrisicochecklist (BRCL)
               Stap 4: Inventarisatie voorzieningen
            nh Stap 5  en 6: Keuze  voor combinatie  van maatregelen
         NN A  Stap 7:  Onderbouwing    aanvaardbaar bodemrisico            NO
            w  Uitwerking
               Uitgangspunten
         ww N= Beschrijving   relevante activiteiten
         Ww    Inventarisatie stoffen  en bodembedreigendheid
         Ww Bw Inventarisatie  voorzieningen   en maatregelen
               Resultaat                                                   17
                                                                               0000000248
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                               PEUZ
            1
              Inleiding
              In  opdracht     van   Cosun Beet      Company is       in voorliggend rapport het resultaat      van  de
              bodemrisicoanalyse beschreven. Het onderzoek is verricht                      in   het kader    van   een
              revisievergunningaanvraag voor de inrichting van Cosun Beet Company Vierverlaten (hierna
              te noemen:       CBC-V). De inrichting is gelegen          aan  de Fabriekslaan 12 te Vierverlaten. In
              figuur   1.1 is de ligging van  de   inrichting   in de  omgeving gegeven.
         f1.1 Situering Cosun Beet Company Vierverlaten in de omgeving
              Onderdeel      van  de aanvraag    voor    de revisievergunning is de   algemene beschrijving van de
              inrichting (zie rapport FQ 1108-23-RA-001)               waarin  een uitgebreide beschrijving van de
              diverse processen        binnen de      inrichting     van  CBC-V is opgenomen.        De aangevraagde
              activiteiten zoals omschreven in rapport FQ 1108-23-RA-001                 vormen      de basis  voor  de
              voorliggende        bodemrisicoanalyse.         De    bodemrisicoanalyse   is    verricht  conform    het
              stappenplan zoals opgenomen in het document Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
              2012 (NRB). Dit document geldt als aangewezen document in het kader van het toepassen
              van  de Beste beschikbare Technieken (BBT).
                                                                                                                        0000000249
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                 PEUZ
           2
             Aanpak
         2.1 Stappenplan         NRB
             In de NRB is    een   stappenplan     opgenomen. Het          stappenplan   bestaat uit   zeven    stappen   en
             heeft als einddoel het bereiken         van een     verwaarloosbaar bodemrisico.        Stap  1 tot  en met    4
             beschrijven      de   inventarisatiemethode          om     vast   te  stellen   of   sprake    is   van    een
             verwaarloosbaar bodemrisico, dit          noemen     wij  een  bodemrisicoanalyse.    Met het resultaat     van
             een  bodemrisicoanalyse wordt aangetoond:
             —
                of de  bedrijfsactiviteit wel of niet bodembedreigend is;
             —
                welke combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm)                  kunnen worden genomen           om
                een   verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken;
             —
                welke    voorzieningen      en  maatregelen      ter  plaatse   van een  bodembedreigende          activiteit
                aanwezig zijn;
             —
                of ter  plaatse  van  de activiteit   sprake  is van een    verwaarloosbaar bodemrisico.
             Het resultaat   van een    bodemrisicoanalyse        kan  zijn, dat voor een  activiteit nog geen     sprake  is
             van  een   verwaarloosbaar bodemrisico. Door het               vervolgens  uitvoeren    van  stap vijf   en zes
             kan in   een  plan  van  aanpak    worden beschreven op welke          wijze alsnog   een  verwaarloosbaar
             bodemrisico wordt bereikt.        Blijkt  hieruit dat realisatie   van een  verwaarloosbaar bodemrisico
             niet  redelijk is, dan kan door het volgen             van   stap  zeven  een  aanvaardbaar bodemrisico
             worden    gerealiseerd.    In de rapportage      van een     bodemrisicoanalyse moeten ten          minste de
             resultaten   van  stap  een tot en met     vier van   het  stappenplan worden opgenomen.
         22  Stap    1  en  2:  Inventarisatie         stoffen     en   bodembedreigendheid
             Met het   doorlopen    van   stap 1  en  2 wordt    een  overzicht  verkregen   van:
             —
                Welke activiteit wordt      waar  uitgevoerd (of activiteiten)?
             —
                Welke stoffen    zijn bij deze activiteit(en) aanwezig?
             —
                Welke stoffen      zijn   niet  bodembedreigend           en   welke stoffen    zijn bodembedreigend
                (waarvoor eventueel maatwerk mogelijk is)?
         2.3 Stap   3:   Bodemrisicochecklist              (BRCL)
             In stap 3 worden de aspecten              en   de situatie die     van invloed   zijn op het bodemrisico
             bekeken. Met deze gegevens wordt                een    categorie gekozen     uit de bodemrisicochecklist
             (BRCL) die het best aansluit bij de activiteit. De BRCL is in de NRB opgenomen als bijlage                    1.
             Voor iedere     categorie    is in de BRCL      een   tabel opgenomen met daarin één of meerdere
             zogenaamde combinatie(s) van maatregelen                        (cvm),  waarmee      een   verwaarloosbaar
             bodemrisico kan worden gerealiseerd.
                                                                                                                              0000000250
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                  PEUZ
             Het  doorlopen      van  stap 3 resulteert in:
             —
                Voor iedere activiteit is bekend welke         categorie    uit de BRCL   van  toepassing    is.
             —
                Voor iedere      categorie   is in de BRCL    een    tabel opgenomen met daarin één of meerdere
                cvm(s),    waarmee een      verwaarloosbaar bodemrisico kan worden             gerealiseerd.
         2.4 Stap    4:   Inventarisatie        voorzieningen
             Middels     een   inventarisatie op de    uitvoeringslocatie van de activiteit wordt vastgesteld of de
             daar  aanwezige voorzieningen          en  beheermaatregelen op een doelmatige wijze zijn ingevuld
             om een     verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Hierbij dient stap 3 als uitgangspunt.
             Indien    blijkt dat de geinventariseerde cvm overeenkomt met een cvm uit de tabel die bij de
             geselecteerde categorie uit stap 3 hoort, dan is sprake van een verwaarloosbaar
             bodemrisico.        Aanvullende       cvm    hoeven       niet    te    worden     toegepast.       Hiermee    is
             bodemrisicoanalyse afgerond.           Indien  blijkt  dat de   geinventariseerde     cvm   niet overeenkomt
             komt met de geselecteerde categorie uit stap                 3 dan is niet zonder       meer   sprake   van  een
             verwaarloosbaar bodemrisico. In stap 5           zijn de  vervolgacties    opgenomen.
         2.5 Stap    5   en   6:  Keuze    voor   combinatie         van   maatregelen
             In stap 5 wordt         een  keuze    gemaakt     op welke      wijze   het verwaarloosbaar bodemrisico
             realiseert wordt. Er wordt         gekozen    voor    een   standaard BRCL of        er wordt    gekozen    voor
             maatwerk. Indien       gekozen wordt voor maatwerk is het belangrijk dat het bevoegd                   gezag  en
             de  inrichting overeenstemming bereiken over de onderbouwing voor een cvm                              op maat.
             Beoordeeld moet worden of maatwerk                 mogelijk    is op basis   van   de in de NRB      genoemde
             risicofactoren (tabellen BRCL). Een maatwerkvoorstel moet de                 volgende    informatie bevatten:
             —
                een   beschrijving    van  de bestaande of te realiseren        bedrijfssituatie;
             —
                een    beschrijving   van  de  eigenschappen       van  de betrokken stof of relevante componenten
                uit een    aanwezig mengsel;
             —
                per   geidentificeerde potenti€le morsing/emissie een beschrijving                van  de hoeveelheid stof
                die kan    vrijkomen en de hoeveelheid die in de bodem kan raken;
             —
                een   beschrijving    van  de nulsituatie  van   de   bodem;
             —
                de invloed      van de stof op de bestaande bodem, de            mogelijke verspreiding van de stof via
                het   grondwater     en  het effect  van de  stof   op de  ecologie van de bodem inclusief eventuele
                biologische afbraak;
             —
                beschrijving waarom         de betreffende bodemrisicofactoren           vervolgens    niet  van  toepassing
                zijn.
                                                                                                                               0000000251
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                PrUZ
         26 Stap  7: Onderbouwing aanvaardbaar bodemrisico
            In stap 7 wordt ingegaan op de onderbouwing dat met de gekozen combinatie         van
            voorzieningen sprake is van een aanvaardbaar bodemrisico. In stap 7 wordt:
               aangetoond is waarom een standaard cvm niet haalbaar is;
            —
               een plan van aanpak opgesteld waarbij wordt aangetoond dat sprake       is
            —
                                                                                          van een
               aanvaardbaar bodemrisico.
                                                                                                  0000000252
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                                    PEUZ
              Uitwerking
         3.1  Uitgangspunten
              Op basis        van  onder      meer     de     beschrijving       van   de    inrichting (zie rapport FQ 1108-23-RA-001)
              is  een     overzicht      opgesteld           van    de binnen de             inrichting plaatshebbende activiteiten en
              aanwezige           relevante           stoffen.       Vervolgens            is    bekeken             welke         aanwezige stoffen
              bodembedreigend zijn.                   Daarna       zijn middels         een     bezoek op 23 november 2021                               aan      de
              uitvoeringslocatie           de    aanwezige voorzieningen                   en beheermaatregelen geinventariseerd en
              is bekeken of deze op                  een     doelmatige wijze worden toegepast om een verwaarloosbaar
              bodemrisico te realiseren.                   Tevens is gebruik gemaakt van de in het verleden verrichte
              bodemrisicoanalyse die onderdeel                            vormde          van    de      onderliggende                 aanvraag         van       de
              vigerende revisievergunning.
         3.2  Beschrijving            relevante              activiteiten
              Voor de       bietsuikerfabricage              worden suikerbieten als             grondstof gebruikt.                  De    productie        vindt
              plaats     in   een  aantal stappen. Voor de verschillende stappen                                 zijn chemicalién noodzakelijk.
              Op het terrein van de inrichting vindt                      de   opslag      van  de chemicalién              plaats       in tanks. Het gaat
              hierbij onder andere om zwavelzuur,                         zoutzuur,        natronloog         en     formaline. De            opslag      en     het
              vullen     van    de tanks     zijn   relevant in het kader             van   de  bodemrisicoanalyse.
              Daarnaast is op het terrein                    een    waterzuiveringsinstallatie aanwezig. Ten                              behoeve        van      de
              waterzuivering          vindt      eveneens         opslag van chemicalién plaats. Bepaalde                                 stromen        worden
              vergist      in de    vergistingsinstallatie. Naast het productieproces is sprake van een aantal
              ondersteunende diensten:                   tankplaats, werkplaats, opslag kleine chemicalién, verven etc.
         33   Inventarisatie stoffen                      en    bodembedreigendheid
              Binnen de         inrichting     is  een     aantal stoffen        aanwezig die mogelijk bodembedreigend zouden
              zijn   maar waarover           in het verleden reeds               een    afweging omtrent de bodembedreigendheid
              heeft     plaats gevonden.            Daarom wordt            er  in  voorliggende bodemrisicoanalyse niet nader op
              ingegaan.        In onderstaande tabel is              een    overzicht opgenomen.
         t3.1 Overzicht stoffen
              Stof                  Wijze van opslag/handling                                   Toelichting
              Cokes/antraciet       Cokes   /antraciet worden    opgeslagen  op   een  kerende  Gebaseerd    op   het rapport    van    Oranjewoud (13382-116973,
                                    voorziening                                                 12052003) vindt uitloging    van  cokes niet  plaats. De stof is aldus
                                                                                                niet bodembedreigend.
              Kalkstenen            Kalkstenen worden   opgeslagen op een kerende voorziening    Kalkstenen zijn inert volgens de lijst van RWS  leefomgeving
              Betacal/grond         Betacal wordt   opgeslagen op kerende voorziening (kleilaag Betacal is   een   stof die wordt     uitgereden  over  het land als
                                    die jarenlang belast is)                                    bodemverbeteraar
              Perspulp              Perspulp wordt opgeslagen op vloeistofkerende voorziening Perspulp wordt o.a. ingezet als veevoeder en input voor vergister.
                                    namelijk asfalt                                             Het is droog en er lekken geen bodembedreigende stoffen uit.
                                                                                                                                                                       0000000253
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                   PEUZ
               In tabel 3.2 is het resultaat        van   de inventarisatie  en  het locatiebezoek opgenomen. In              figuur
               3.1 en  3.2 is   een    overzicht opgenomen          van  de locaties binnen de     inrichting       waar  sprake   is
               van  activiteiten met       bodembedreigende stoffen.         De letter  bij de locatie       in de tweede kolom
               verwijst   naar   de locatie binnen de         inrichting die is weergegeven in     figuur       3.1  en 3.2. Tevens
               wordt   verwezen naar        de  categorie    in de BRCL uit de NRB.
         F 3.1 Overzicht locaties fabrieksterrein en waterzuivering
                                                       mT.
                                                                                                         "
                                                                                                           .
                                                                                                      i
                                                                                                       es.
                                                                                                      tn
                                                                                                 a      =
                                                                                                    ‘
                                                                                                       TY
                                                                                               |
                                                                                                      ea
                                                                                                   ud
                                                                                                                                      0000000254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                                      PrUZ
         t3.2 Resultaat inventarisatie stoffen, activiteiten         en  locatie
              Nr.    (naam) locatie (verwijzing Activiteit                           Bodembedreigende                Categorie BRCL
                     naar  figuur 3.1en 3.2)                                                   stof       Nr.  Omschrijving
              1.     Opslag bulk (A, B,C, D, E)    opslag bulk vloeistoffen, laad-          formaline     13  opslag bovengrondse tank vrij van
                                                   en losactiviteiten, transport          zwavelzuur          ondergrond
                                                                                            zoutzuur      2.1 laad- en losactiviteiten
                                                                                           natronloog     2.2 leidingtransport
                                                                                         zwaveldioxide    23  verpompen
              2      Locatie (F)                   opslag bulk vloeistoffen, laad-         antischuim     1.2 opslag bovengrondse verticale tank met
                                                   en losactiviteiten, transport                              bodemplaat
                                                                                                          2.1 laad- en losactiviteiten
                                                                                                          2.2 leidingtransport
                                                                                                          2.3 verpompen
              3      Chemicalién                   opslag bulk vloeistoffen, laad-         fosforzuur     1.2 opslag bovengrondse verticale tank met
                     afvalwaterzuivering (G, H, 1) en losactiviteiten, transport           antischuim         bodemplaat
                                                                                              ureum       2.1 laad- en losactiviteiten
                                                                                                          2.2 leidingtransport
                                                                                                          23  verpompen
              4.     Locatie (J)                   Opslag bulkvloeistoffen, laad-en ~~ chloorbleekloog    13  opslag bovengrondse tank vrij van
                                                   losactiviteiten, transport                                 ondergrond
                                                                                                          2.1 laad- en losactiviteiten
                                                                                                          2.2 leidingtransport
                                                                                                          23  verpompen
              5,     Locatie (K)                   opslag brandstof, laad- en             salpeterzuur    1.3 opslag bovengrondse tank vrij van
                                                   losactiviteiten, transport                                 ondergrond
                                                                                                          2.1 laad- en losactiviteiten
                                                                                                          2.2 leidingtransport
                                                                                                          2.3 verpompen
              6.     Locatie (L)                   opslag  bulk vloeistoffen, laad-         loogsoda      1.2 opslag bovengrondse verticale tank met
                                                   en losactiviteiten, transport                              bodemplaat
                                                                                                          2.1 laad- en losactiviteiten
                                                                                                          2.2 leidingtransport
                                                                                                          2.3 verpompen
              7.     Vergister (M,N, 0, P)         Opslag bulkvloeistoffen, laad- en         raapolie     1.2 opslag bovengrondse verticale tank met
                                                   losactiviteiten, transport               microfeed         bodemplaat
                                                                                           natronloog     2.1 laad- en losactiviteiten
                                                                                          zwavelzuur      2.2 leidingtransport
                                                                                                          2.3 verpompen
               8.     PGS15  opslag (Q)             opslag chemicalién, transport     Diverse chemicalién 33   op-enoverslag stoffen in emballage
                                                    chemicalién
               9.     Diverse locaties (R)          opslag chemicalién                diverse chemicalién 33   op-enoverslag stoffen in emballage
              10.    Gehele terrein                afvoeren afvalwater                diverse chemicalién 5.1  afvoer afvalwater in  bedrijfsriolering
              11.    Werkplaats (5)                werkplaats                         diverse chemicalién 53   activiteiten in werkplaatsen
              12.    Waterzuivering (T)            afvalwater zuiveren                diverse chemicalién 54   afvalwaterzuivering
                                                                                                                                                       0000000255
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                                           PEUZ
              13.    Opslag diksap/melasse (U)     ~~ opslag bulk vloeistoffen                    diksap                 1.2    opslag bovengrondse verticale tank met
                                                      (product SUD), laad- en                     melasse                       bodemplaat
                                                      losactiviteiten, transport                                         2.1    laad-  en  losactiviteiten
                                                                                                                         2.2    leidingtransport
                                                                                                                         23     verpompen
              14.    Wasplaats (V)                    Afspuiten voorwerpen                Afgespoten   stoffen en        43     Open proces bewerking vloeistoffen
                                                                                          schoonmaakmiddelen
              5       Procesactiviteiten/proces       Allerlei deelprocessen als          Schoonmaakmiddelen             41       Gesloten proces of bewerking
                     bewerkingen (gehele terrein)     onderdeel   van het                   diverse chemicalién          42     half open proces of bewerking
                                                      productieproces (compressoren,
                                                      koeltoren, tandwielkasten,
                                                      waterberging)
              *
                Opslag   van   chemicalién vindt         plaats    op de    begane grond.       Het laboratorium bevindt zich op de eerste                    verdieping
              van dit  gebouw en       is derhalve in deze         rapportage niet nader beschouwd.
         3.4  Inventarisatie                voorzieningen                    en     maatregelen
              Middels de inventarisatie op de                         uitvoeringslocatie             van     de activiteit wordt              vastgesteld          of de
              daar aanwezige voorzieningen                         en    beheermaatregelen                 op   een     doelmatige wijze zijn ingevuld
              om     een      verwaarloosbaar                   bodemrisico           te     realiseren.          Hierbij      dient         de      tabel       3.2    uit
              paragraaf       3.3    als     uitgangspunt.               In      de  tabellen         3.3    tot      en     met      3.11       is   het     resultaat
              opgenomen. De              gehanteerde nummering                       is de     nummering            uit tabel 3.2.
         t3.3 Overzicht combinatie        van  maatregelen nummer 1 (locatie A, B, C, D, E)
              Nr.      Locatie                      BRCL                   VM                   Voorzieningen                                  Maatregelen
                  (zie figuur 3.1)     Nr.    Omschrijving                  nr.
              1      AB, CDE           1.3     opslag bovengrondse           IIL     enkelwandige tank en lekbak                    controle op vol raken lekbak
                                                                                  =                                            —
                                              tank vrij van ondergrond
                                                                                                                               —
                                                                                                                                    visuele controle   uitwendig op lekkage
                                                                                                                               —
                                                                                                                                    faciliteiten  en personeel
                                       2.1    laad- en losactiviteiten       IIL  —
                                                                                     kerende voorziening                       —
                                                                                                                                    controle op volraken lekbak
                                                                                  —
                                                                                     lekbak onder aansluitpunt                 —
                                                                                                                                    visueel toezicht
                                                                                  —
                                                                                     overvulbeveiliging  op te vullen object
                                                                                                                                —
                                                                                                                                    laad-/losinstructie   met aandacht voor
                                                                                  —
                                                                                     aandacht voor hemelwater                       positie aansluitpunten
                                                                                                                               —
                                                                                                                                    faciliteiten  en personeel
                                       2.2    leidingtransport
                                                                                  —
                                                                                     enkelwandige leiding
                                                                                                                               —
                                                                                                                                    leidinginspectie
                                                                                  —
                                                                                     aandacht voor   appendages
                                                                                                                               —
                                                                                                                                    onderhoudsprogramma afgestemd op
                                                                                                                                    resultaten   leidinginspectie
                                                                                                                               —
                                                                                                                                    visueel toezicht
                                                                                                                               —
                                                                                                                                    faciliteiten  en personeel
                                       2.3    verpompen
                                                                                  —
                                                                                      kerende voorziening
                                                                                                                               —
                                                                                                                                    onderhoudsprogramma
                                                                                                                                    pompinspectie
                                                                                                                               —
                                                                                                                               —
                                                                                                                                    visueel toezicht
                                                                                                                               —
                                                                                                                                    faciliteiten  en personeel
                                                                                                                                                                            0000000256
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                                  PEUZ
         t3.4 Overzicht combinatie    van maatregelen nummer          2 (locatie F)
              Nr.      Locatie                BRCL                 VM                   Voorzieningen                          Maatregelen
                   (zie figuur3.1) Nr.   Omschrijving              nr.
              2            F       1.2   opslag bovengrondse        Il       dubbelwandige tank                     Periodieke controle
                                         verticale tank met                  lekdetectie                            lekdetectie
                                         bodemplaat                                                                 algemene zorg
                                   2.1   Laad-  en losactiviteiten   II      kerende  voorziening                   controle op volraken lekbak
                                                                             lekbak onder aansluitpunt              visueel toezicht
                                                                             overvulbeveiliging op te vullen object laad-/losinstructie    met aandacht voor
                                                                             aandacht voor hemelwater               positie aansluitpunten
                                                                                                                    faciliteiten  en  personeel
                                   2.2   leidingtransport                    enkelwandige leiding                   leidinginspectie
                                                                             aandacht voor  appendages              onderhoudsprogramma afgestemd op
                                                                                                                    resultaten    leidinginspectie
                                                                                                                    visueel toezicht
                                                                                                                    faciliteiten  en  personeel
                                   2.3   verpompen                   Il      Lekbak  voor gehele pomp               Controle op vol raken lekbakken
                                                                                                                       o   I   pu
                                                                                                                    UTIUET
                                                                                                                           Nouasgrog
                                                                                                                    pompinspectie
                                                                                                                    visueel toezicht
                                                                                                                    algemene zorg
         t3.5 Overzicht combinatie    van maatregelen nummer 3 (locatie G, H, I)
              Nr.      Locatie                BRCL                 VM                   Voorzieningen                          Maatregelen
                  (zie figuur 3.1) Nr.   Omschrijving              nr.
              3         GH,1       12
                                         opslag bovengrondse                 dubbelwandige kunststof tank*
                                                                             lekbak
                                         verticale tank met
                                         bodemplaat
                                   21    laad- en  losactiviteiten           kerende  voorziening                   controle op volraken lekbak
                                                                             lekbak onder aansluitpunt              visueel toezicht
                                                                             overvulbeveiliging op te vullen object laad-/losinstructie   met  aandacht voor
                                                                             aandacht voor hemelwater               positie aansluitpunten
                                                                                                                    faciliteiten  en  personeel
                                   2.2   leidingtransport                    enkelwandige leiding                   leidinginspectie
                                                                             aandacht voor  appendages              onderhoudsprogramma afgestemd         op
                                                                                                                    resultaten    leidinginspectie
                                                                                                                    visueel toezicht
                                                                                                                    faciliteiten  en  personeel
                                   23    verpompen                           kerende  voorziening                   onderhoudsprogramma
                                                                                                                    pompinspectie
                                                                                                                    visueel toezicht
                                                                                                                    faciliteiten  en  personeel
              *
                Voor kunststof tanks   gelden    geen cvm, zie blz. 53 NRB 2012.
                                                                                                                                                             0000000257
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                                     PEUZ
         t3.6 Overzicht combinatie    van maatregelen nummer             4 (locatie J)
              Nr.     Locatie                 BRCL                  (VM                    Voorzieningen                             Maatregelen
                  (zie figuur 3.1) Nr.   Omschrijving                nr.
              4           J                                           Il
                                   1.3    opslag bovengrondse                   dubbelwandige tank                        Periodieke controle
                                                                                                                       —
                                         tank vrij  van
                                                         ondergrond             lekdetectie
                                                                                                                       —
                                                                                                                           lekdetectie
                                                                                                                          algemene zorg
                                                                                                                       —
                                   2.1   laad-  en  losactiviteiten    Il       kerende voorziening                    —
                                                                                                                          controle op volraken lekbak
                                                                                lekbak onder aansluitpunt              —
                                                                                                                          visueel toezicht
                                                                                overvulbeveiliging op te vullen object    laad-/losinstructie  met  aandacht voor
                                                                                                                       —
                                                                                aandacht voor hemelwater                  positie aansluitpunten
                                                                                                                       —
                                                                                                                          faciliteiten en  personeel
                                   2.2   leidingtransport                       enkelwandige leiding
                                                                                                                       —
                                                                                                                          leidinginspectie
                                                                                aandacht voor  appendages
                                                                                                                       —
                                                                                                                          onderhoudsprogramma afgestemd op
                                                                                                                          resultaten   leidinginspectie
                                                                                                                       —
                                                                                                                          visueel toezicht
                                                                                                                       —
                                                                                                                          faciliteiten en  personeel
                                   2.3   verpompen                     Il       Lekbak voor gehele pomp                —
                                                                                                                          (Controle op vol raken lekbakken
                                                                                                                          onderhoudsprogramma
                                                                                                                          pompinspectie
                                                                                                                          visueel toezicht
                                                                                                                          algemene zorg
         t3.7 Overzicht combinatie    van
                                          maatregelen nummer 5 (locatie K)
              Nr.     Locatie                 BRCL                  (WM                    Voorzieningen                             Maatregelen
                  (ziefiguur3.1)   Nr.   Omschrijving                nr.
              5           K        1.3    opslag bovengrondse          Il       enkelwandige tank                         controle op vol raken lekbak
                                                                                                                       =
                                         tank  vrij van  ondergrond             lekbak                                 —
                                                                                                                          visuele controle   uitwendig op lekkage
                                                                                                                       —
                                                                                                                          faciliteiten en  personeel
                                   2.1   laad-  en  losactiviteiten    Il       kerende voorziening                    =
                                                                                                                          controle op volraken lekbak
                                                                                lekbak onder aansluitpunt              —
                                                                                                                          visueel toezicht
                                                                                overvulbeveiliging op te vullen object
                                                                                                                        —
                                                                                                                          laad-/losinstructie  met  aandacht voor
                                                                                aandacht voor hemelwater                  positie aansluitpunten
                                                                                                                       —
                                                                                                                          faciliteiten en  personeel
                                   2.2   leidingtransport                       enkelwandige leiding
                                                                                                                       —
                                                                                                                          leidinginspectie
                                                                                aandacht voor  appendages
                                                                                                                       —
                                                                                                                          onderhoudsprogramma afgestemd op
                                                                                                                          resultaten   leidinginspectie
                                                                                                                       —
                                                                                                                          visueel toezicht
                                                                                                                       —
                                                                                                                          faciliteiten en  personeel
                                   2.3   verpompen                              kerende  voorziening
                                                                                                                       —
                                                                                                                          onderhoudsprogramma
                                                                                                                          pompinspectie
                                                                                                                          visueel toezicht
                                                                                                                          faciliteiten en  personeel
                                                                                                                                                                  0000000258
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                                        PrUZ
         t3.8 Overzicht combinatie van maatregelen nummer 6 (locatie L)
              Nr.      Locatie                    BRCL                   Mm                    Voorzieningen                          Maatregelen
                   (zie figuur3.1)     Nr.   Omschrijving                nr.
              6            L           1.2   opslag bovengrondse          II    —
                                                                                    enkelwandige tank                      Periodieke controle
                                             verticale tank met                 —
                                                                                    lekdetectie                            lekdetectie
                                             bodemplaat
                                                                                =
                                                                                    kerende voorziening                    algemene zorg
                                       2.1   laad- en losactiviteiten ~~  II    —
                                                                                    kerende voorziening                    controle op volraken lekbak
                                                                                =
                                                                                    lekbak onder aansluitpunt              visueel toezicht
                                                                                    overvulbeveiliging op te vullen object laad-/losinstructie  met  aandacht voor
                                                                                —
                                                                                —
                                                                                    aandacht voor hemelwater               positie aansluitpunten
                                                                                                                           faciliteiten en  personeel
                                       2.2   leidingtransport              |    =
                                                                                    enkelwandige leiding                   leidinginspectie
                                                                                —
                                                                                    aandacht voor appendages               onderhoudsprogramma afgestemd op
                                                                                                                           resultaten   leidinginspectie
                                                                                                                           visueel toezicht
                                                                                                                           faciliteiten en  personeel
                                       2.3   verpompen                     I    =
                                                                                    kerende voorziening                    onderhoudsprogramma
                                                                                                                           pompinspectie
                                                                                                                           visueel toezicht
                                                                                                                           faciliteiten en  personeel
         t3.9 Overzicht combinatie van maatregelen              nummer       7 (locaties M,   N, O, P)
              Nr.      Locatie                    BRCL                   VM                    Voorzieningen                          Maatregelen
                   (zie figuur3.2)     Nr.   Omschrijving                nr.
                                       1.2   opslag bovengrondse
              7        M,N, 0,P                                                     dubbelwandige kunststof tank*
                                                                                —
                                             verticale tank met                 ~
                                                                                     lekdetectie
                                             bodemplaat
                                       2.1   laad- en losactiviteiten ~~  Il    —
                                                                                    kerende voorziening                    controle op volraken lekbak
                                                                                =
                                                                                    lekbak onder aansluitpunt              visueel toezicht
                                                                                    overvulbeveiliging op te vullen object laad-/losinstructie  met aandacht voor
                                                                                —
                                                                                —
                                                                                    aandacht voor hemelwater               positie aansluitpunten
                                                                                                                           faciliteiten en personeel
                                       2.2   leidingtransport              |    —
                                                                                    enkelwandige leiding                   leidinginspectie
                                                                                —
                                                                                    aandacht voor appendages               onderhoudsprogramma afgestemd op
                                                                                                                           resultaten   leidinginspectie
                                                                                                                           visueel toezicht
                                                                                                                           faciliteiten en  personeel
                                       23    verpompen                     I    —
                                                                                    kerende voorziening                    onderhoudsprogramma
                                                                                                                           pompinspectie
                                                                                                                           visueel toezicht
                                                                                                                           faciliteiten en  personeel
              *Voor kunststof tanks gelden geen cvm, zie blz. 53 NRB 2012.
                                                                                                                                                                   0000000259
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                                     PEUZ
         t3.10 Overzicht combinatie     van maatregelen nummer 8 (locaties Q)
               Nr.      Locatie                 BRCL                 VM                    Voorzieningen                               Maatregelen
                   (zie figuur3.1)   Nr.   Omschrijving              nr.
               8            Q        3.3           overslag stoffen   Il        lekbak                                       visuele toezicht
                                                                                                                          —
                                           op- en
                                           in emballage
                                                                            —
                                                                                aandacht voor  geschikte emballage          faciliteiten en  personeel
         t3.11 Overzicht combinatie     van maatregelen nummer 9 tot en met             12  (locatie R   tot en met    T)
               Nr.     Locatie                  BRCL                 VM                    Voorzieningen                               Maatregelen
                   (zie figuur3.1    Nr.   Omschrijving              nr.
                       en3.2)
               9           R         33    op-enoverslagstoffen       I         lekbak                                    —
                                                                                                                             visuele toezicht
                                           in emballage                         aandacht  voor geschikte emballage
                                                                                                                          —
                                                                                                                            faciliteiten en  personeel
               10   geheleterrein ~~ 5.1   bestaande   ondergrondse    |        aandacht  voor putten, slibvangers,
                                                                                                                          =
                                                                                                                            waar   mogelijk inspectie als
                                           riolering                            olieafscheiders,verbindingen,               vloeistofdichte voorziening
                                                                                                                            algemene zorg
                                                                                                                          —
                                                                                ontvangpunten
               n           5         5.3    werkplaatsen                        kerende voorziening
                                                                                                                          —
                                                                                                                            visueel toezicht tijdens
                                                                                aandacht voor gecontroleerde afvoer         werkzaamheden
                                                                                                                            algemene zorg
                                                                                                                          —
                                                                                                                          —
                                                                                                                            faciliteiten en  personeel
               12          T         5.4    waterzuivering                      aandacht voor pompen,    appendagesen
                                                                                                                          —
                                                                                                                            onderhoudsprogramma
                                                                                monsterpunten                               systeem inspectie
                                                                                                                            algemene zorg
         t3.12 Overzicht combinatie     van maatregelen nummer           13 (locatie U)
               Nr.      Locatie                 BRCL                 UM                    Voorzieningen                               Maatregelen
                   (zie figuur 3.2)  Nr.   Omschrijving              nr.
               13           u        1.2   opslag bovengrondse        Il        enkelwandige tank*                          algemene zorg
                                                                                                                          —
                                           verticale tank met                   kerende voorziening
                                           bodemplaat
                                     2.1   laad- en  losactiviteiten            kerende  voorziening
                                                                                                                          —
                                                                                                                            geinstrueerd personeel aanwezig
                                                                                aandacht voor hemelwater                  —
                                                                                                                            laad-/losinstructie   met aandacht voor
                                                                                overvulbeveiliging op te vullen object      positie aansluitpunten
                                                                                                                          —
                                                                                                                            faciliteiten en  personeel
                                     2.2   leidingtransport                     enkelwandige leiding
                                                                                                                          —
                                                                                                                            leidinginspectie
                                                                                aandacht voor  appendages
                                                                                                                          =
                                                                                                                            onderhoudsprogramma afgestemd op
                                                                                                                            resultaten   leidinginspectie
                                                                                                                          —
                                                                                                                            visueel toezicht
                                                                                                                          —
                                                                                                                            faciliteiten en  personeel
                                     2.3   verpompen                            kerende voorziening                       —
                                                                                                                            onderhoudsprogramma
                                                                                                                            pompinspectie
                                                                                                                            visueel toezicht
                                                                                                                            faciliteiten en  personeel
                                                                                                                                                                    0000000260
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                                PrUZ
               *
                  Diksap-   en   melasse-opslag vindt plaats in een enkelwandige tank zonder lekdetectie. Opgeslagen stoffen
                  betreffen niet corrosieve     producten. Er zijn ook geen wanddiktemetingen voorgeschreven. Op de tanks zijn
                  meerdere niveaumetingen en een bescherming tegen overvullen aanwezig. Tijdens het vullen, opslag en
                  verwerken vinden met regelmaat controles en inspecties plaats door gekwalificeerd personeel. Rondom het
                  terrein van de diksaptanks zijn 3 m hoge aarden wallen aangebracht. Rondom de melasse-tanks op korte
                  afstand van het oppervlaktewater zijn damwandprofielen geplaatst. De bodem bestaat uit een kleilaag. In het
                  geval van een calamiteit of onvoorziene omstandigheid kunnen voornoemde voorzieningen (kleilaag, aarden
                  wal en damwand) het viskeuze diksap/melasse zodanig keren dat dit kan worden verwijderd voordat in de
                  bodem, het grondwater of anders in het milieu door kan dringen. De vigerende vergunning voor deze
                  opslagvoorziening is (recent) afgegeven door OMWB op basis van het beschreven voorzieningenniveau.
         t3.13 Overzicht combinatie    van maatregelen nummer       14 (locaties V)
               Nr.
                         Locatie               BRCL              4]                  Voorzieningen                          Maatregelen
                       (ziefiguur    Nr.  Omschrijving           nr.
                       3.1en3.2)
               14           Vv       43   Open proces en          I        vloeistofdichte voorziening         —
                                                                                                                 periodiek inspectie én controle
                                          bewerking vloeistoffen           gecontroleerde afvoer                 vloeistofdichte voorziening
                                                                           aandacht voor opvang   van
                                                                                                               —
                                                                                                                  visueel toezicht
                                                                           vrijkomende stoffen                   algemene zorg
                                                                                                               —
         t3.14 Overzicht combinatie    van maatregelen nummer       15 (gehele terrein)
               Nr.       Locatie               BRCL              VM                  Voorzieningen                          Maatregelen
                       (ziefiguur    Nr.  Omschrijving           nr.
                       3.1en3.2)
               15     Gehele terrein 4.1   gesloten proces en     I        kerende voorziening                 —
                                                                                                                 onderhoudsprogramma
                                          bewerking                        gecontroleerde afvoer                  systeem inspectie
                                                                                                               —
                                                                           aandacht voor pompen, appendages en   algemene zorg
                                                                           monsterpunten
                                     4.2  Half open proces  en             kerende voorziening                   visueel toezicht
                                          bewerking                        aandacht voor hemelwater              faciliteiten en personeel
                                                                                                                                                 0000000261
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>24075743
                                                                                   PEUZ
                  4+ Resultaat
                     Door      middel    van    voorliggende     bodemrisicoanalyse      is  inzicht  verkregen     in  de
                     bodembedreigende         activiteiten die op het terrein van  CBC-V  plaatsvinden  en de toegepaste
                     combinatie van maatregelen. Stappen          één tot en met   vier zoals opgenomen in de NRB      zijn
                     doorlopen.      Van   alle   bodembedreigende       activiteiten  zijn  zowel   de   fysieke  als  de
                     organisatorische voorzieningen geinventariseerd.
                     Het    blijkt  dat  de  activiteiten   en  de  gerealiseerde    combinatie   van  maatregelen     met
                     voorzieningen      leiden tot  een  verwaarloosbaar bodemrisico. Het     doorlopen   van  de stappen
                     vijf tot en   met zeven uit de NRB is dus niet aan de orde.
                                                                                                              Zoetermeer,
                     Dit rapport bevat 17     pagina's.
       ERIKE
       /C318BALE/
       108-34RA.1
       FQ
                                                                                                                            0000000262
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>