<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760084
                                                                                                                              ZN
          ARR CATE                                                                                                           EN
                                                                                                                             ps
                                                                                                                                    [ESTING
                                                                                                                                    RvA L 402
         Rapportage milieumetingen                                                               Blad                   1van7
                                                                                                 Nummer                 20A214R
                                                                                                 Referentie             123355
         Opdrachtgever                         :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                           :    Suikerfabriek Vierverlaten
                                                    Fabriekslaan 12
                                                    9745 AG      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en danken u voor de
           samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                 :    10 december 2020                             Paraaf    :
         Naam
         Functie                               :    Meettechnicus
         Witteveen+Bos
         Leeuwenbrug 8
                                                     Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten
                                                                                                                           :   5
                                                                                                                                     van
         7411 TJ Deventer                            het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                  Witteveen+Bos.
                                                     toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                              0000001296
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760084
         Witteveen
         Leeswijzer                                                                             Blad       2van 7
                                                                                                Nummer     20A214R
                                                                                                Referentie 123355
         meetpunten
         Bron                         Meetpunt                   Meetpunt       Bijzonderheden
         Grondberging                 Vak 13, 14   en 15              MO1
         AWZI                         Sproeivijvers                   M02
         gekleurde    tekst =
                               informatie aangeleverd   door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                    M01 M02
         Meetvlakbeoordeling          NEN-EN 15259
         Debiet                       NEN-EN ISO 16911-1           Q   Q
         Geuranalyse                  NEN-EN 13725                 Q   Q
         Hedonische     analyse       NVN2818
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen  methode   n)
            Lindvalldoos              eigen  methode   n)
            Loeflij                   eigen  methode   n)          Q   Q
                          ™           NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                       NEN-EN 14791
            SO;   en  H,S0O,          EPA methode 6     en 8
            HCL                       NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH,                       NEN 2826
         stofconcentratie             NEN-en 13284-1
                                      NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            Oz                        NEN-EN 14789
            TOC                       NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor details www.RVvA.nl onder registratienummer L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                        Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.         Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                   0000001297
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760084
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                        Grondberging                               Blad:            3van7
         Meetpunt:                   Vak   13, 14   en 15                        Nummer:          20A214R
                                                                                 Referentie:      123355
         Beoordeling meetviak           en  omgevingsomstandigheden
         Voor deze meetmethode is           een meetvlakbeoordeling van de bron niet van toepassing
         omgevingsomstandigheden:      voldoet
         9 °C, 4 Bft,< 80 dB(A), <
                                   2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
                                                                                 Paraaf:
                                                                                                          0000001298
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760084
          AR CAC
                                                                                                      Blad:                                4 van  7
                                                                                                      Nummer:                              20A214R
                                                                                                      Referentie:                          1123355
         Resultaten         loef-lijmeting
         Bron                                                    Grondberging
         Meetpunt                                                Vak 13, 14    en  15
         Datum monstername                                       14 oktober 2020
         Monstercode                                               20A214G05          20A214G04         20A214G03         20A214G02
         omgevingsomstandigheden                                    lichtbewolkt
                                                                 totaal
         Starttijd                                [hh:mm]                  11:51              11:51             11:51              11:51
         Eindtijd                                 [hh:mm]                  12:24              12:24             12:24              12:24
         Monstertijd                              [min]                      0:33              0:33              0:33                0:33
         Breedte fluxraam                         [m]                         300
         Emissie    hoogte                        [m]                            0
         Temperatuur omgeving                     [°C]                       9,00
         Druk atmosferisch                        [hPa]                    1.021
         Meethoogte      windsnelheid             [m]                        10,0
         Opperviak     deelviak
                                                  [m?]                     1.460             1.460               1460               1460
         Hoogte    fluxraam                       [m -m]                0,0-49            49-98            9,8-14,6        14,6   -
                                                                                                                                     19,5
         Meethoogte      in deelviak              [m]                          25                7.3               12                  17
         Windsnelheid in deelviak                 [m/s]                      5.30              6,61              1.22               7,63
         Debiet deelviak                          [m®/h]            27.900.000         34.800.000        38.000.000       40.100.000
         Analyse    identificatie loefzijde                         20A214S06
         Geurconcentratie      loefzijde          [oug/m?]                     <6
         Analyse    identificatie deelviak                          20A214S05         20A214S04         20A214S03         20A214S02
         Geurconcentratie in deelviak             [oug/m?]                   <17               <13               <17                  <8
         Bronsterkte in deelviak                  [10° oug /h]             <  307            <  244             <418                <  80
         Emissie bron                             [10° oug /h]             <  307
         Geurconcentratie             bij hedonische waarde:
         H=-0,5 concentratie                      [oug/m’]                   nk.                 3.8             nk.                 n.k.
           =
              -1 concentratie                     [oug/m?]                   n.k.
                                                                                               n.k.              n.k.                n.k.
         Minimale    -
                       maximale                   [oug/m?]              1,3-46            24-46             24-46            46-46
         Aantal   panelleden                                                     2                 1                 2                   1
         H= -2 concentratie
                                                  [oug/m”]                   n.k.              n.k.              n.k.                n.k.
         Minimale    -
                       maximale                   [oug/m?]           nk. -
                                                                             nk.        nk.- nk.          nk. -
                                                                                                                 nk.       nk.  -
                                                                                                                                     nk.
         Aantal   panelleden                                                     0                 0                 0                   0
         H= -3 concentratie                                                  n.k.                                                    n.k.
                                                                                               n.k.              n.k.
         Minimale    -
                       maximale                   [oug/m?]           nk. -
                                                                             nk.        nk.- nk.          nk. -
                                                                                                                 nk.       nk.  -
                                                                                                                                     nk.
         Aantal   panelleden                                                     0                 0                 0                   0
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster      20A214G01 heeft       een geurconcentratie    van <   6 ouE/m3. n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische
         waarde is niet bereikt. Als     gevolg   van  lage geurconcentraties     aan  de lijzijde is het verschil in  geurconcentraties     tussen loef en lijzijde
         niet  significant.  De meting   is niet valide  en de geuremissie    van  deze bron kon niet worden        vastgesteld.
         De  gerapporteerde      emissie betreft   een  berekende, indicatieve "kleiner dan" waarde.
                                                                                                                                           Paraaf:
                                                                                                                                                                     0000001299
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760084
                                      Bos
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                       AWZI                                        Blad:             Svan’?
         Meetpunt:                   Sproeivijvers                               Nummer:           20A214R
                                                                                 Referentie:       123355
         Beoordeling meetviak           en  omgevingsomstandigheden
         Voor deze meetmethode is           een meetvlakbeoordeling van de bron niet  van toepassing
         omgevingsomstandigheden:      voldoet
         12 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                    2,5 mm/uur en < 20 mm/dag
                                                                                   ee
                                                                                 Paraaf:
                                                                                                           0000001300
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760084
          AR CAC
                                                                                                      Blad:                               6van7
                                                                                                      Nummer:                             20A214R
                                                                                                      Referentie:                         1123355
         Resultaten         loef-lijmeting
         Bron                                                   AWZI
         Meetpunt                                               Sproeivijvers
         Datum monstername                                       14 oktober 2020
         Monstercode                                               20A214G11          20A214G10         20A214G09         20A214G08
         omgevingsomstandigheden                                 12°C, halfbewolkt
                                                                totaal
         Starttijd                               [hh:mm]                    17:12             17:12            17:12               17:12
         Eindtijd                                [hh:mm]                    17:44             17:44            17:44               17:44
         Monstertijd                             [min]                       0:32              0:32             0:32                0:32
         Breedte fluxraam                        [m]                          172
         Emissie    hoogte                       [m]                             0
         Temperatuur omgeving                    [°C]                        12,0
         Druk atmosferisch                       [hPa]                      1.020
         Meethoogte      windsnelheid            [m]                         10,0
         Opperviak     deelviak
                                                 [m?]                         834               834              834                 834
         Hoogte    fluxraam                      [m -m]                0,1-5,0             5,0-9.8        9,8-14,7         14,7   -
                                                                                                                                    19,5
         Meethoogte      in deelviak             [m]                           25                7.4               12                  17
         Windsnelheid in deelviak                [m/s]                       2.73              3,64             4,06                4,35
         Debiet deelviak                         [m®/h]              8.200.000         10.900.000        12.200.000        13.100.000
         Analyse    identificatie loefzijde                        20A214512
         Geurconcentratie      loefzijde         [oug/m?]                      36
         Analyse    identificatie deelviak                         20A214S11          20A214S10         20A214S09         20A214S08
         Geurconcentratie in deelviak            [oug/m?]                      48                 57            <41                 <41
         Bronsterkte in deelviak                 [10° oug /h]        98,4- 394            229- 622          61-500          65,3- 535
         Emissie bron                            [10° oug /h]      454   -
                                                                            2.050
         Geurconcentratie             bij hedonische waarde:
         H= -0,5 concentratie
                                                 [oug/m?]                        4                 4              3.5                   3
           =
             -1 concentratie
                                                 [oug/m®]                    n.k.                 10              9,1                 6,3
         Minimale    -
                       maximale                  [oug/m?]              1,4-9,3             25-18            25-18             2,5-93
         Aantal   panelleden                                                     2                 2                2                   2
         H= -2 concentratie
                                                 [oug/m”]                    n.k.              n.k.             n.k.                n.k.
         Minimale    -
                       maximale
                                                 [oug/m?]                  18- 18           9,1- 18         52-93              4,7-18
         Aantal   panelleden                                                     1                 1                1                   2
         H= -3 concentratie                                                                                                         n.k.
                                                                             n.k.              n.k.             n.k.
         Minimale    -
                       maximale                  [oug/m?]           nk.   -
                                                                             nk.        nk.- nk.         nk. -
                                                                                                                nk.        nk.  -
                                                                                                                                    nk.
         Aantal   panelleden                                                     0                 0                0                   0
         Bijzonderheden:
         Het  blancogeurmonster       20A214G07 heeft     een  geurconcentratie      van <  5 ouE/ma3.
         Aan de    loefzijde  van de  sproeivijvers  was de suikerfabriek     (circa  100  m. ten  noordoosten)    licht te ruiken.
         Vanwege      een  verhoogde geurconcentratie      aan  de loefzijde   is het verschil in   geurconcentratie    aan  de  loefzijde en lijzijde niet
         significant.   Derhalve is de   meting niet valide en  is een  indicatieve bandbreedte berekend. De           meting   zal worden   over  gedaan.
                                                                                                                                          Paraaf:
                                                                                                                                                            0000001301
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760084
                                        Bos
          AR       8 CATE
                                                                                            Blad:                7van7
                                                                                            Nummer:              20A214R
                                                                                            Referentie:          123355
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                volgens               meetonzekerheid concentratie                  meetonzekerheid emissie
         Debiet                                           6,6%
         Geuranalyse                NEN-EN 13725          200%                                          200%
                                                                 *                                            *
         Hedonische     analyse     NVN2818               200%                                          200%
         Bemonstering     geur
                                                                                                              *
            Long   / verdund        eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Lindvalldoos            eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Loeflij                 eigen  methode n)                                                   200%
         Adsorptiebuis              NPR-CEN/TS 13649      |10,2%                                        10,6%
         Impingermeting                                   13,4%                                         13.7%
         stofconcentratie                                 12,6%                                         12,9%
         Continue    meting
            Oo                      NEN-EN 14789          6,1%
            TOC                     NEN-EN 12619          6,7%                                          7.5%
         *
           =
             Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
             Geurconcentratiemetingen     worden beschouwd als de  grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
              Volgens   de NTA 9065
                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                0000001302
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>