<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760066
          LARS (ATCT                                                                                                         Go
                                                                                                                             IN
                                                                                                                                   TESTING
                                                                                                                                    RvA L 407
         Rapportage milieumetingen                                                               Blad                   1   van   20
                                                                                                 Nummer           :     21A232R
                                                                                                 Referentie             127746
         Opdrachtgever                         :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                           :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en danken u voor de
           samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                 :    29 november 2021                             Paraaf    :
         Naam                                  :              5.1.2e
         Functie                               :    Meettechnicus
         Opmerking:
         Dit is deel 2       van    de   rapportage 21A232R        met de   naam      21A232R-B. In deze         rapportage zijn de
         resultaten       van    de   geurmetingen    van   de kalkoven dakluiken            en  afvoer gaswasser        gerapporteerd.
         Witteveen+Bos8                              Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten    van
         Leeuwenbrug                                                                                                       :   5
         7411 TJ Deventer                            het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                  Witteveen+Bos.
                                                     toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                              0000000805
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760066
         Witteveen
         Leeswijzer                                                                              Blad          :    2van 20
                                                                                                 Nummer        :    21A232R
                                                                                                 Referentie    :    127746
         meetpunten
         Bron                         Meetpunt                    Meetpunt       Bijzonderheden
         Kalkoven luik J60            uitgaande   lucht                MO1       debiet 2 maal gemeten
         Kalkoven luik J61            uitgaande   lucht                M02       debiet 2 maal gemeten
         Kalkoven luik J62            uitgaande   lucht                MO3       debiet 2 maal gemeten
         dakluiken kalkoven           uitgaande   lucht                M04       Totaal van M01, M02 & M03: J60, J61 & J62
         J80 afvoer gaswasser         |uitgaande  lucht                M05
         gekleurde    tekst =
                               informatie aangeleverd    door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                     M01 M02 M03 M04 M05
         Meetvlakbeoordeling          NEN-EN 15259                  Q   Q    Q     Q
         Debiet                       NEN-EN ISO 16911-1            Q   Q    Q     aQ
         Geuranalyse                  NEN-EN 13725                                 Q    Q
         Hedonische     analyse       NVN2818                                      Q    Q
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen  methode    n)                         Q    Q
            Lindvalldoos              eigen  methode    n)
            Loeflij                   eigen  methode    n)
                          ™           NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                       NEN-EN 14791
            SO;   en  H,SO,           EPA methode 6      en 8
            HCL                       NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH;                       NEN 2826
         stofconcentratie             NEN-en 13284-1
                                      NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            0,                        NEN-EN 14789
            TOC                       NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor details www.RVvA.nl onder  registratienummer  L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                                 Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.          Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                            0000000806
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760066
          VARS CATETE
         Rapportage
         Bron:                        Kalkoven luik J60                                       Blad:            3 van 20
         Meetpunt:                    uitgaande      lucht                                    Nummer:          21A232R
                                                                                              Referentie:      127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                      voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                               meting    1        meting     2
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                 voldoet              voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet              voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet        voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                             voldoet              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                         voldoet niet        voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                        nee                  nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot            vergroot
         omgevingsomstandigheden:                °C, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                       2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                        0000000807
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760066
          Witteveen
                                                                                                      Blad:            4 van 20
                                                                                                      Nummer:          21A232R
                                                                                                      Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                   Kalkoven luik J60
         Meetpunt                               uitgaande   lucht
         Datum   meting                         13 oktober 2021
         Debiet identificatie                   21A232D-M01      meting 1
         Opperviak                   [m?]            2,52
         Kanaalvorm                             rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                  1           2       3         4           5
         Gassnelheid                 [m/s]          0,489          1,59   1,99       1,49       0,489
         Temperatuur                 [°C]            30,7         31,9    31,7       33,2        30,7
         Meetpunten                  [-]                 6            7      8          9          10
         Gassnelheid                 [m/s]          0,489         2,58    1,09       1,19        1,09
         Temperatuur                 [°C]            320          305     30,1       30,1        30,0
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]            1.25
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            31,1
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.022
         Druk absoluut               [hPa]          1.022
         Vochtconcentratie           [gf m2]          14.1
         Bedrijfsdebiet              [m i h]       11.300
         Geurdebiet*                 [mh]          11.000
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]       10.100
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren    de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                                0000000808
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760066
          Witteveen
                                                                                                     Blad:           5 van 20
                                                                                                     Nummer:         21A232R
                                                                                                     Referentie:     127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Kalkoven luik J60
         Meetpunt                              uitgaande   lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M01      meting 2
         Opperviak                   [m?]            2,52
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                 1           2      3          4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           1,99         1,99   2,09       1,89        1,09
         Temperatuur                 [°C]            30,8        31,6    32,9       333         31,2
         Meetpunten                  [-]                6            7      8          9          10
         Gassnelheid                 [m/s]           1,09        2,39    1,39     0,788         1,19
         Temperatuur                 [°C]            31.2        29,0    27.9       294         30,1
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1,59
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            30,7
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.022
         Druk absoluut               [hPa]          1.022
         Vochtconcentratie           [gf m2]         14.1
         Bedrijfsdebiet              [m*/h]       14.400
         Geurdebiet*                 [m°h]    |   14.000
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]      12.800
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                                        1.2e
                                                                                                              Paraaf
                                                                                                                              0000000809
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760066
          VARS CATETE
         Rapportage
         Bron:                        Kalkoven luik J61                                       Blad:            6 van 20
         Meetpunt:                    uitgaande      lucht                                    Nummer:          21A232R
                                                                                              Referentie:      127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                      voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                               meting    1        meting     2
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                 voldoet              voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet              voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet        voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                             voldoet              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                         voldoet niet        voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                        nee                  nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot            vergroot
         omgevingsomstandigheden:                °C, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                       2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                        0000000810
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760066
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            7 van 20
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Kalkoven luik J61
         Meetpunt                              uitgaande  lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M02     meting 1
         Opperviak                   [m?]            2,52
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                1           2       3          4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           2,88        1,59    1,49       2,19       0,788
         Temperatuur                 [°C]            33,4       34,2    34.1        34.6        33,6
         Meetpunten                  [-]                6           7       8          9          10
         Gassnelheid                 [m/s]          0,788        1,99    1,89     0,888         1,49
         Temperatuur                 [°C]            33.5       33,4    30,6        29.1        30,9
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1,60
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            32,7
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.023
         Druk absoluut               [hPa]          1.023
         Vochtconcentratie           [g/m?]          20,2
         Bedrijfsdebiet              [m*/h]       14.500
         Geurdebiet*                 [mh]         14.000
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]      12.700
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                               0000000811
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760066
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            8 van   20
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Kalkoven luik J61
         Meetpunt                              uitgaande   lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M02      meting 2
         Opperviak                   [m?]            2,52
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                 1           2      3          4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           1,69         1,19   2,09       1,79       0,589
         Temperatuur                 [°C]            31,1        30,7    31,6       32,0        30,8
         Meetpunten                  [-]                6            7      8          9          10
         Gassnelheid                 [m/s]           1,29        2,68    1,59       1,69        2,19
         Temperatuur                 [°C]            320         325     31,0       28.7        30,3
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1,68
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            31,1
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.023
         Druk absoluut               [hPa]          1.023
         Vochtconcentratie           [g/m?]          20,2
         Bedrijfsdebiet              [m*/h]       15.200
         Geurdebiet*                 [m°h]    |   14.800
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]      13.500
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                                        5.1.2e
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                 0000000812
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760066
          VARS GATGEED
         Rapportage
         Bron:                        Kalkoven luik J62                                       Blad:            9 van 20
         Meetpunt:                    uitgaande      lucht                                    Nummer:          21A232R
                                                                                              Referentie:      127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                      voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                               meting    1        meting     2
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                 voldoet              voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet              voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet        voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                             voldoet              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                           voldoet              voldoet
         Voldoet  aan norm                                                        nee                  nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot            vergroot
         omgevingsomstandigheden:                °C, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                       2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                        0000000813
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760066
          Witteveen
                                                                                                     Blad:       10  van  20
                                                                                                     Nummer:     21A232R
                                                                                                     Referentie: 127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Kalkoven luik J62
         Meetpunt                              uitgaande   lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M03      meting 1
         Opperviak                   [m?]            2,52
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                 1           2      3          4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           2,09         1,89   2,09       2,09        1,79
         Temperatuur                 [°C]            33.1        31,5    32,8       33,4        32,0
         Meetpunten                  [-]                6            7      8          9          10
         Gassnelheid                 [m/s]           1,69        2,58    1,29       1,29        1,39
         Temperatuur                 [°C]            33,4        34.9    30,7       32.3        30,3
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1,82
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            32,4
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.023
         Druk absoluut               [hPa]          1.023
         Vochtconcentratie           [g/m?]          14.9
         Bedrijfsdebiet              [m*/h]       16.500
         Geurdebiet*                 [m°h]    |   16.000
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]      14.600
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                                   5.1.2¢
                                                                                                                             0000000814
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760066
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            11 van 20
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Kalkoven luik J62
         Meetpunt                              uitgaande  lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M03     meting 2
         Opperviak                   [m?]            2,52
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                1           2       3          4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           1,39       2,09    2,78        1,19        1,89
         Temperatuur                 [°C]            29.9       33,7    33,6        33.7        34,5
         Meetpunten                  [-]                6           7       8          9          10
         Gassnelheid                 [m/s]           2,09        1,19    1,79       2,98        2,58
         Temperatuur                 [°C]            32,0       30,8    31,5        34,0        34.4
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           2,00
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            32,8
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.023
         Druk absoluut               [hPa]          1.023
         Vochtconcentratie           [g/m?]          14.9
         Bedrijfsdebiet              [m*/h]       18.100
         Geurdebiet*                 [m°h]    |   17.500
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]      16.000
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                0000000815
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760066
          VAR       GATED
         Rapportage
         Bron:                       dakluiken kalkoven                             Blad:              12 van   20
         Meetpunt:                   uitgaande       lucht                          Nummer:            21A232R
                                                                                    Referentie:        127746
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                    rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                           horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                  n.v.t.
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na  verstoring              n.v.t.
                                          *
                                     > 2    dh voor   verstoring           n.v.t.
                                          *
                                     > 5    dh voor   uitstroomopening     n.v.t.
                                                                        meting    1     meting       2     meting    3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                             n.v.t.             n.v.t.          n.v.t.
         Negatieve gassnelheden
         Gassnelheid  > 2 m/s
         Temperatuurvariatie  < 5%
         Snelheidsverhouding   < 3:1
         Voldoet  aan norm                                                  nee                nee             nee
         Meetonzekerheid                                                 vergroot         vergroot          vergroot
         omgevingsomstandigheden:              n.v.t.
         omgevingsomstandigheden:              n.v.t.
                                                                                        ITALL
                                                                                                                       0000000816
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760066
          ER CALE)
                                                                                     Blad:            13 van 20
                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat       debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    dakluiken kalkoven
         Meetpunt                                uitgaande  lucht
         Datum   meting                          13 oktober 2021
         Debiet identificatie                    21A232D-M04     meting  1
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]            37,3
         Druk atmosferisch             [hPa]          1.023
         Druk absoluut                 [hPa]          1.023
         Vochtconcentratie             [g/m]           16,3
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]       45.800
         Geurdebiet*                   [m3/h]       43.700
         Standaarddebiet™              [mg/h]       39.900
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Totale debietstroom    van dakluikken kalkoven: J60, J61     en J62.
         Voor debiet   gemiddelde   van  iedere twee  metingen per  dakluik genomen.
         Gemiddelde     van temperatuur, vocht   en druk  van de  zes  meetobjecten.
                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                0000000817
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760066
          Witteveen
         Resultaten          geuremissie
         Bron                                                  dakluiken kalkoven
                                                               uitgaande  lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                     13 oktober 2021
         Debiet identificatie                                       21A232D-M04     meting   1      21A232D-M04     meting   2 21A232D-M04 meting   3
         Monstercode                                                            21A232G10                        21A232G11              21A232G12
         Productiecode(s)       monsterzakken                                      20213344
         Starttijd                        [hh:mm]                                       13:55                           14:26                  14:56
         Stoptijd                         [hh:mm]                                       14:25                           14:56                  15:26
         Monstertijd                      [min]                                         00:30                           00:30                  00:30
         omgevingsomstandigheden                                °C, bewolkt, zonnig, regen
         Aantal   traverseerpunten                                                    voldoet
         Datum    analyse                                                   14 oktober 2021
         Analyse    identificatie                                                21A232510                       21A232511              21A232512
         Start  analyse                   [hh:mm]                                       19:25                           19:36                  20:07
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                        256                             217                    157
         laboratoriumcondities            [°C]                                    215-221
         Voorverdunning
         Drift voorverdunning             [%]
         Concentratie bron
                                          [oug/m 3
         Debiet*                          [m3/h]
         Geuremissie
                                          [10° oug/h]
         Geometrisch      gemiddelde
         *
           Debiet   bij 20  °C, 1013 hPa   en nat afgas
         Geurconcentratie             bij hedonische waarde:
         Psychofysische       functie     H =
                                              A log(conc) + B  Zie voor de psychfisische   functie certificaat 21A232
         H= -0,5 concentratie
                                          [oug/m?]                                          19                              15                     10
         H= -1 concentratie
                                          [oug/m 3                                         49                              92                     30
         Minimale    -
                        maximale          [oug/m 3                                1,38 -
                                                                                         16,3                     2,69 -33,5             2,53-31,0
         Aantal   panelleden                                                                 5                               3                      4
         H= -2 concentratie               [oug/m 3                                        n.k.                            n.k.                   n.k.
         Minimale       maximale
                                          [oug/m 5                                  n.k.- n.k.                     n.k.   n.k.             n.k.- n.k.
                     -
                                                                                                                        -
         Aantal   panelleden                                                                 0                               0                      0
         H= -3 concentratie
         Minimale    -
                        maximale          [oug/m 3
         Aantal   panelleden
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster 21A232G09         heeft  een geurconcentratie  van <  18 ouE/m3
         Volgens    de   opdrachtgever   waren  de productieomstandigheden representatief tijdens      de  meting.
         Betreft  mengmonster       & geuremissie  van  de dakluiken J60, J61 & J62.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                                   0000000818
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760066
          VAR       GATED
         Rapportage
         Bron:                       J80 afvoer gaswasser                                    Blad:                15 van  20
         Meetpunt:                   uitgaande      lucht                                    Nummer:              21A232R
                                                                                             Referentie:          127746
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                             rond
         Oriéntatie meetvlak                                                 horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                   voldoet niet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                 voldoet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening           voldoet
                                                                             meting    1          meting    2         meting   3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                 voldoet              voldoet            voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                voldoet              voldoet            voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet              voldoet            voldoet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                             voldoet              voldoet            voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                           voldoet              voldoet            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                       nee                  nee                nee
         Meetonzekerheid                                                      vergroot             vergroot            vergroot
         omgevingsomstandigheden:              32 °C  binnentemperatuur, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                                           2,5 mm/uur  en <  20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                                 0000000819
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760066
          ER CALE)
                                                                                                       Blad:            16 van 20
                                                                                                       Nummer:          21A232R
                                                                                                       Referentie:      127746
         Resultaat       debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    J80 afvoer gaswasser
         Meetpunt                                uitgaande   lucht
         Datum   meting                          13 oktober 2021
         Debiet identificatie                    21A232D-M05      meting 1
         Opperviak                     [m?]            0,38
         Kanaalvorm                              rond
         Afstand  as  1                [m]              0,10        0,60
         Gassnelheid                   [m/s]           7,50        6,46
         Temperatuur                   [°C]            35,5        35,7
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]           6,98
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]            35,6
         Druk atmosferisch             [hPa]          1.022
         Druk absoluut                 [hPa]          1.023
         Vochtconcentratie             [g/m]           49,0
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]         9.670
         Geurdebiet*                   [m3/h]         9.270
         Standaarddebiet™              [mg/h]         8.140
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de   opdrachtgever waren    de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         Eén  as beschikbaar   tijdens de  meting.
                                                                                                                Paraaf:
                                                                                                                                  0000000820
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760066
          ER CALE)
                                                                                                       Blad:       17 van 20
                                                                                                       Nummer:     21A232R
                                                                                                       Referentie: 127746
         Resultaat       debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    J80 afvoer gaswasser
         Meetpunt                                uitgaande   lucht
         Datum   meting                          13 oktober 2021
         Debiet identificatie                    21A232D-M05      meting 2
         Opperviak                     [m?]            0,38
         Kanaalvorm                              rond
         Afstand  as  1                [m]              0,10        0,60
         Gassnelheid                   [m/s]           7,68        6,55
         Temperatuur                   [°C]            35,6        35,7
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]           7.71
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]            35,7
         Druk atmosferisch             [hPa]          1.022
         Druk absoluut                 [hPa]          1.023
         Vochtconcentratie             [g/m]           48,2
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]         9.850
         Geurdebiet*                   [m3/h]         9.450
         Standaarddebiet™              [mg/h]         8.300
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de   opdrachtgever waren    de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         Eén  as beschikbaar   tijdens de  meting.
                                                                                                                             0000000821
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760066
          ER CALE)
                                                                                                       Blad:            18 van 20
                                                                                                       Nummer:          21A232R
                                                                                                       Referentie:      127746
         Resultaat       debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    J80 afvoer gaswasser
         Meetpunt                                uitgaande   lucht
         Datum   meting                          13 oktober 2021
         Debiet identificatie                    21A232D-M05      meting 3
         Opperviak                     [m?]            0,38
         Kanaalvorm                              rond
         Afstand  as  1                [m]              0,10        0,60
         Gassnelheid                   [m/s]           7.84        6,59
         Temperatuur                   [°C]            36,2        36,2
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]           17.21
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]            36,2
         Druk atmosferisch             [hPa]          1.022
         Druk absoluut                 [hPa]          1.023
         Vochtconcentratie             [g/m]           48,7
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]         9.990
         Geurdebiet*                   [m3/h]         9.560
         Standaarddebiet™              [mg/h]         8.400
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de   opdrachtgever waren    de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         Eén  as beschikbaar   tijdens de  meting.
                                                                                                                Paraaf:
                                                                                                                                  0000000822
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760066
          Witteveen
         Resultaten          geuremissie
         Bron                                                  J80 afvoer gaswasser
                                                               uitgaande  lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                     13 oktober 2021
         Debiet identificatie                                       21A232D-M05     meting    1      21A232D-M05S    meting    2 21A232D-M05 meting   3
         Monstercode                                                            21A232G10                         21A232G11               21A232G12
         Productiecode(s)       monsterzakken                                      20213344
         Starttijd                        [hh:mm]                                        16:00                           16:31                   17:02
         Stoptijd                         [hh:mm]                                        16:30                           17:01                   17:32
         Monstertijd                      [min]                                         00:30                            00:30                   00:30
         omgevingsomstandigheden                               32 °C binnentemperatuur
         Aantal   traverseerpunten                                                    voldoet
         Datum    analyse                                                   14 oktober 2021
         Analyse    identificatie                                                21A232510                        21A232511               21A232512
         Start  analyse                   [hh:mm]                                       19:25                            19:36                   20:07
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                     12.600                          17.700                  14.300
         laboratoriumcondities            [°C]                                    215-221
         Voorverdunning                                                                   4,21                             4,25                   4,31
         Drift voorverdunning             [%]                                             0,40                               1,6                    1,0
         Concentratie bron
                                          [oug/m 3                                    53.100                           75.300                  61.600
         Debiet*                          [m3/h]                                        9.270                            9.450                   9.560
         Geuremissie                                                                       492                              711                    589
                                          [10° oug/h]
         Geometrisch      gemiddelde                                                       591
         *
           Debiet   bij 20  °C, 1013 hPa   en nat afgas
         Geurconcentratie             bij hedonische waarde:
         Psychofysische       functie     H =
                                              A log(conc) + B  Zie voor de psychfisische    functie certificaat 21A232
         H= -0,5 concentratie
                                          [oug/m?]                                           19                               15                     10
         H= -1 concentratie
                                          [oug/m 3                                          49                               92                     30
         Minimale    -
                        maximale          [oug/m 3                                1,38  -
                                                                                          16,3                     2,69 -33,5              2,53-31,0
         Aantal   panelleden                                                                  5                                3                      4
         H= -2 concentratie               [oug/m 3                                         n.k.                             n.k.                   n.k.
         Minimale       maximale
                                          [oug/m 5                                  n.k.- n.k.                      n.k.    n.k.             n.k.- n.k.
                     -
                                                                                                                         -
         Aantal   panelleden                                                                  0                                0                      0
         H= -3 concentratie
         Minimale    -
                        maximale          [oug/m 3
         Aantal   panelleden
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster 21A232G09         heeft  een geurconcentratie  van  <15 ouE/m3
         Volgens    de   opdrachtgever   waren  de productieomstandigheden representatief tijdens       de  meting.
                                                                                                                                                     0000000823
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760066
          CLANS          (ATL=T=1g
                                                                                                Blad:                 20 van  20
                                                                                                Nummer:               21A232R
                                                                                                Referentie:           127746
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                volgens               meetonzekerheid concentratie                      meetonzekerheid emissie
                                              Deelmeting:      1            2            3                      1           2          3
         Debiet                     NEN-EN ISO 16911-1       11,4%        8,1%         6,6%
         Geuranalyse                NEN-EN 13725             200%         200%         200%                   200%        200%       200%
                                                                   *            *           *                      *           *          *
         Hedonische     analyse     NVN2818                 200%         200%         200%                   200%        200%       200%
         Bemonstering     geur
                                                                                                                   *           *          *
            Long   / verdund        eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
                                                                                                                   *           *          *
            Lindvalldoos            eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
                                                                                                                   *           *          *
            Loeflij                 eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
         Adsorptiebuis              NPR-CEN/TS 13649         17,7%        12,5%        10,2%                  18,4%      13,0%      10,6%
         Impingermeting                                      23.2%        16,4%        13,4%                 23.7%       16,8%      13,7%
         stofconcentratie                                    21.8%        15.4%        12,6%                 22.3%       15,8%      12,9%
         Continue    meting
            0,                      NEN-EN 14789             10,6%        7,5%         6,1%
            TOC                     NEN-EN 12619             11,6%        8,2%         6,7%                  13,0%        9,2%       7,5%
         *
           =
             Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
             Geurconcentratiemetingen    worden beschouwd als de   grootste bron  van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
              Volgens   de NTA 9065
                                                                                                            Paraaf:
                                                                                                                                            0000000824
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>