<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760070
                                                           PrUZ
         Cosun Beet         Company Vierverlaten
         Toetsing    PGS 30
         Rapportnummer FQ 1108-51-RA d.d. 18 november 2022
                                                                0000000845
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760070
                                                                               PEUZ
         Cosun Beet                  Company Vierverlaten
         Toetsing           PGS 30
         opdrachtgever              Cosun Beet       Company       Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-51-RA
         datum                      18 november 2022
         referentie                 EBa/SvN/DP/FO 1108-51-RA
         verantwoordelijke
         opsteller
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,   JI EEEEI @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven  -
                                                         disseldorf —-
                                                                       dortmund -
                                                                                  berlijn —
                                                                                            nirnberg -
                                                                                                       leuven -
                                                                                                                parijs
                                                                                                                       —
                                                                                                                         lyon
                                                                                                                              0000000846
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760070
                                                PrUZ
             Inhoudsopgave
             Inleiding
             Beschrijving opslagvoorzieningen
             Toetsing  aan PGS30
         3.1 Opslagtanks vioeibare brandstoffen
             Conclusie
                                                     0000000847
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760070
                                                                               PEUZ
            1
              Inleiding
              In opdracht     van  Cosun Beet   Company is       in voorliggend rapport het resultaat van de toetsing
              van   de   opslag    van vloeibare brandstoffen in         bovengrondse opslagtanks aan de PGS 30
              beschreven. Het onderzoek is verricht in het kader            van een revisievergunningaanvraag voor
              de  inrichting   van  Cosun Beet    Company Vierverlaten (hierna       te noemen:    CBC-V). De inrichting
              is gelegen    aan  de Fabriekslaan 12 te Vierverlaten. In      figuur  1.1 is de ligging van de  inrichting
              in de  omgeving      gegeven.
         f1.1 Situering Cosun Beet Company Vierverlaten in de omgeving
                                     *
              Onderdeel     van   de aanvraag    voor    de   revisievergunning  is de  algemene beschrijving van de
              inrichting (zie rapport FQ 1108-23-RA-004) waarin                een  uitgebreide beschrijving van de
              diverse processen        binnen de      inrichting     van  CBC-V is opgenomen.        De  aangevraagde
              activiteiten zoals omschreven in rapport FQ 1108-23-RA-004                    vormen    de basis  voor  de
              voorliggende toetsing      aan   de PGS 30. Dit document        geldt als  aangewezen document in het
              kader   van  het toepassen    van  de Beste Beschikbare Technieken (BBT).
                                                                                                                          0000000848
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760070
                                                                                                      PEUZ
            >»
               Beschrijving opslagvoorzieningen
               Dit   rapport voorziet in de toetsing                    van      de opslag  in tankinstallaties           aan     de PGS 30. Binnen de
               inrichting      van     CBC-V vindt op meerdere                    plaatsen opslag        van    vloeibare brandstoffen (in casu:
               diesel) plaats.          In de figuur          2.1    zijn de locaties van de voor PGS 30 relevante opslagtanks
               binnen de        inrichting     weergegeven. De locatie                   van      de dieseltanks kan enigszins fluctueren
               daar het mobiele              opslag-          en     afleverinstallaties betreffen. De dieseltanks worden in de
               nabijheid      van      de met mobiele             werktuigen verrichte werkzaamheden geplaatst.                                 In tabel 2.1 is
               een    overzicht opgenomen               van        de   opslagvoorzieningen.
         f2.1  Ligging    PGS 30  opslag van bovengrondse dieseltanks binnen inrichting CBC-V
                   %                           #                           /
                rg
                ~
                   > 0G     §
                                W
                                  \
                                                 v
                                                   FJ     Ee)
                                                                     .
                                                                    Tl
                                                                   bb
                                                                         {                                                                  PGS 30 dieseltank locaties
                                                                             |                                                                   Dieseltank 1
                         Wy
                                                                 =                                                                           ©
                                    LY                        0                A
                                                        y
                                                                                                                                                 Dieseltank 2
                                                                                                                                                 Dieseltank 3
                                                                                                                                                 Dieseltank 4
                                                                                                                                                 Dieseltank 5
                                                                                                                                                 Dieseltank 6
                                                                                                                                                 Dieseltank 7
                                                                                                                                                 Dieseltank 8
                                                                                                                                                 Dieseltank 9
                                                                                                                                                   Pota
         t2.1  Overzicht aanwezige dieseltanks
               Nummering (in   de                   Locatieomschrijving                                      Omschrijving opslagvoorziening
               figuur 2.1)
               Dieseltank 1                           Fabriek algemeen                         Jaarrond mobiele dieseltank, wordt   gebruikt als stationaire tank
               Dieseltank 2                           Fabriek     algemeen                     Jaarrond mobiele dieseltank, wordt   gebruikt als stationaire tank
               Dieseltank 3                               Fabriek GOR                     Tijdelijke mobiele dieseltank (uitsluitend tijdens de campagne in gebruik)
               Dieseltank 4                            Waterzuivering                     Tijdelijke mobiele dieseltank (uitsluitend tijdens de campagne in gebruik)
               Dieseltank 5                                   Vergister                   Tijdelijke mobiele dieseltank (uitsluitend tijdens de campagne in gebruik)
               Dieseltank 6                               Vloeivelden                                            Jaarrond mobiele dieseltank
               Dieseltank 7                               Vloeivelden                                            Jaarrond mobiele dieseltank
               Dieseltank 8                                   Vergister                        Jaarrond mobiele dieseltank, wordt   gebruikt als stationaire tank
               Dieseltank 9                            Waterzuivering                     Tijdelijke mobiele dieseltank (uitsluitend tijdens de campagne in gebruik)
                                                                                                                                                                       0000000849
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760070
                                                                                        PEUZ
            ;
              Toetsing                aan        PGS30
         3.1  Opslagtanks            vioeibare       brandstoffen
              CBC-V beschikt         over  meerdere      opslagtanks      met   vloeibare brandstoffen. De locaties           van de
              voor     de PGS 30 relevante        opslagtanks zijn       in hoofdstuk 2 reeds beschreven. In tabel 3.1 is
              een     overzicht     van  de   opslagtanks met vloeibare             brandstoffen opgenomen. Conform de
              PGS 30 worden de          tijdelijke  niet-stationaire    opslagen      van diesel uitsluitend      aan  bijlage D van
              de PGS 30 getoetst. Dieseltanks die               jaarrond in gebruik zijn worden         aan  de  volledige   PGS 30,
              als  zijnde stationaire dieseltank, getoetst. In bijlage 1 is de toetsing                aan   de voorschriften    van
              bijlage D uit de PGS 30 voor de tijdelijk niet-stationaire dieseltanks                    opgenomen. In       bijlage 2
              is de    toetsing   van  volledige    voorschriften uit de PGS 30         voor jaarrond opgestelde         dieseltanks
              opgenomen.
         t3.1 Overzicht    opslagtanks met vloeibare brandstoffen  binnen de inrichting
              Opslagtank                               Jaarverbruik                         Maximale opslaghoeveelheid
                                                           inm?                                        inm?
              Dieseltank 1                                    9                                         2,5
              Dieseltank 2                                  13,5                                        2,5
              Dieseltank 3                                  200                                         5,0
              Dieseltank 4                                   24                                         1,0
              Dieseltank 5                                   50                                         2,0
              Dieseltank 6                                   45                                         1,0
              Dieseltank 7                                   45                                         1,0
              Dieseltank 8                                   48                                         3,0
              Dieseltank 9                                   10                                         0,5
                                                                                                                                      0000000850
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760070
                                                                            PEUZ
               4+ Conclusie
                  Uit de beoordeling   is gebleken    dat de  opslag van viloeibare brandstoffen in bovengrondse
                  opslagtanks bij CBC-V   aan alle van  toepassing zijnde voorschriften uit de PGS 30 voldoet.
                                                                                                      Zoetermeer,
                  Dit rapport bevat 7 pagina's  en  2  bijlagen.
       ERIKE
       ICFEL
       44
       108-5Rb
       FO
                                                                                                                  FQ 1108-51-RA 7
                                                                                                                           0000000851
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760070
      Bijlage 1 PGS 30: tijdelijk niet-stationaire dieseltanks
                                                               PE
                                                                FQ 1108-51-RA
                                                                           1.1
                                                                      0000000852
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760070
                  Richtlijn: PGS 30   -
                                        Vloeibare brandstoffen     bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
                  Versie: PGS 30:2011 versie 1.0
                  Bedrijf: CBCV
                  Project: FQ 1108 Dieseltank tijdelijke niet stationaire opslag
                  Datum: 15-11-2022
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                             TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                               Toetsing voorschriften
      Nummer      [Voorschrift                                                                                          Toelichting en eventuele opmerking bij voorschrift                                     Van toepassing?     Voldoet? Onderbouwing/toelichting
      voor-
      schrift
      EHIELERV RECHT       IE ES Eile] EGR IS  ET  BCT IH ATE] fT RS EU EES
             epassing:
      D. 2.1      Indien de opslag       en aflevering gedurende een aaneengesloten periode van méér dan
                  zes  maanden zal       plaatsvinden, dan moet een stationaire installatie worden
                  aangelegd.
      D31       De     pomp moet       de  vloeistof uit de tank zuigen; in de zuigleiding moet een antihevel                                                              a                                                       ja
                  voorziening zijn aangebracht overeenkomstig                  BRL-K916. De antihevelvoorziening
                  moet worden        geplaatst op het hoogste            punt in de zuigleiding nabij de tank.
      D.3.2       Niet-stationaire      opslaginstallaties en aggregaten of warmtevoorzieningen moeten                                                                                                         ja                  ja
                  worden aangesloten met lekvrije koppelingen.
      D.3.3       Het leidingtype (slang) moet van een dusdanige kwaliteit zijn dat deze onder de                                                                                                              ja                  ja
                  gebruiksomstandigheden niet beschadigd kan raken. Voorkomen moet worden dat
                  deze leiding extern onderhevig is aan mechanische belasting (bijvoorbeeld verkeer).
      D.3.4
                  Retourleidingen moeten om ongecontroleerde uitstroom van de vloeibare stof te                         Opmerking: Lekkage in de zuigleiding zal uitval van de noodstroom- of                  nee
                  voorkomen niet worden toegepast. Als alternatief kan bij lage debieten een oliewacht warmtevoorziening tot gevolg hebben, en daardoor snel worden opgemerkt.
                  (flow controle) worden gebruikt. Ook een dubbelwandig leidingsysteem behoort tot
                  de mogelijkheden. Indien wel een retourleiding wordt gebruikt, moet deze worden
                  gecombineerd met een zuigleiding, namelijk een dubbelwandige leiding waarin de
                  vloeibare brandstof wordt aangezogen in de buitenste wand. Dit betekent dat bij een
                  beschadiging eerst het zuiggedeelte uitvalt voordat er lekkage kan optreden in de
                  retourleiding.
      D.4.1       Een tank     voor niet-stationaire en mobiele opslag is vervaardigd volgens BRL-K744 of                                                                                                      ja                  ja
                  BRL-K580. De installatie moet blijvend in goede staat van onderhoud verkeren. Bij
                  ingebruikname moet de installatie voldoen aan de vereisten van BRL-K744 of BRL-
                  K580. Een bewijs hiertoe moet aantoonbaar zijn.
      D.4.2       De  aflevering     uit de installatie mag geschieden met een handgedreven of elektrische                                                                                                     ja                  ja
                  pomp. Indien       gebruik wordt gemaakt van een elektrische pomp, dan moet het
                  vulpistool zijn voorzien van een automatische afslag. Het pistool mag niet zijn
                  voorzien     van een    vastzetmechanisme.
      D.5.1
                  Bodemverontreiniging door lekkage van vloeibare brandstof bij het vullen van de                       Toelichting: De installatie wordt op een vlak en hard terreingedeelte opgesteld op een |ja                 ja
                  tank, bij aflevering     en ten gevolge van tanklekkage moet worden voorkomen.                        plaats waar de installatie niet blootstaat aan bijzondere gevaren zoals:
                                                                                                                        =
                                                                                                                            binnen het bereik van een kraan;
                                                                                                                        —
                                                                                                                            in de nabijheid van de opslag van andere gevaarlijke stoffen;
                                                                                                                        —
                                                                                                                            in de nabijheid van brandgevaarlijke werkzaamheden;
                                                                                                                           op plaatsen met aanrijdingsgevaar.
                                                                                                                        —
                                                                                                                        De interne veiligheidsafstanden zijn beschreven in   paragraaf 5.2.
      D.5.2       Het afleveren moet        geschieden via een pomp. Deze pomp behoort al dan niet tot de                                                                                                      ja                  ja
                  installatie. Afleveren door vrije val naar een lager gelegen afname(tank) of hevelen is
                  niet toegelaten.
      PGS 30, controle  aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                        Pagina 1 van 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                  0000000853
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760070
      D.6.1      Visuele controle (intern    en extern) van de installatie wordt iedere 2,5 jaar vanaf    Toelichting: BRL-K744 beschrijft bevoegde   instanties betreffende de visuele controle. ia ja
                 ingebruikname uitgevoerd door een daartoe bevoegde instantie.
      D.6.2      Na iedere verplaatsing van de installatie en tenminste eenmaal per twee maanden                                                                                                  ja ja
                 moet de gebruiker een visuele inspectie verrichten, waarbij moet worden gelet op
                 lekkage / morsing van vloeibare brandstof, beschadigingen, lekdetectie en
                 functioneren van de anti-hevelklep. Kleine reparaties (zie vs 4.2.1) mogen door de
                 eigenaar/gebruiker zelf worden uitgevoerd.
      D.6.3      Grote aanpassingen/reparaties moeten overeenkomstig BRL-K744 of BRL-K580                                                                                                         ja ja
                 worden doorgevoerd. Nadien moet door een daartoe bevoegde instantie een keuring
                 plaatsvinden. De keuringsdatum wordt aangegeven op de stempelplaat op de tank.
      D.7.1      Voor het blussen      van branden is tenminste één brandblustoestel van 6 kg bluspoeder                                                                                          ja ja Op fabrieksterreinen zijn brandblussers in omgeving aanwezig.
                                                                                                                                                                                                        Kranen op de  grondberging hebben hun eigen brandbiusess
                 of schuim aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden. Het
                 brandblustoestel is geschikt voor de brandklassen B en C conform NEN-EN 2 en het
                 brandblustoestel voldoet tevens aan de eisen conform de NEN-EN-3 reeks. De
                 eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden van het brandblustoestel
                 zijn gebaseerd op NEN-EN 3-7, waaruit blijkt dat het geschikt is voor bestrijding van
                 brandklassen B en C. Blustoestellen die 24 uur per dag buiten hangen worden
                 geplaatst in een behuizing die bestand is tegen weersinvioeden.
      D.7.2      Het toestel moet      gedurende de tijd dat de installatie in bedrijf is onbelemmerd     Opmerking: De installatie wordt als ‘in bedrijf’ gezien op het moment dat   er een      ja ja Op fabrieksterreinen zijn brandblussers in omgeving aanwezig.
                                                                                                                                                                                                        Kranen op de  grondberging hebben hun eigen brandblusser
                 kunnen worden bereikt en moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn       en vertanking plaatsvindt.
                 het brandblustoestel moet binnen 10 m van de desbetreffende tank zijn opgesteld
                 (zie NEN 4001).
      D.7.3
                 Op het aflevertoestel moet op een duidelijk zichtbare plaats met letters met een                                                                                                 ja ja
                 hoogte van tenminste 5 cm zijn aangegeven ‘Roken en open vuur verboden’. Dit
                 verbod kan ook worden aangegeven met een pictogram overeenkomstig NEN 3011.
      D.8.1      Van alle   keuringen, inspecties, controles en eventuele reparaties moeten de                                                                                                    ja ja
                 bevindingen worden geregistreerd in het installatieboek dat bij de eigenaar of bij de
                 gebruiker aanwezig moet zijn.
      PGS 30, controle aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                Pagina  2 van 2
                                                                                                                                                                                                                                                                         0000000854
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760070
      Bijlage2 PGS 30: jaarrond opgestelde dieseltanks
                                                       PE
                                                        FQ 1108-51-RA 2.1
                                                               0000000855
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760070
                 Richtlijn: PGS 30   -
                                       Vloeibare brandstoffen bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
                 Versie: PGS 30:2011 versie 1.0
                 Bedrijf: CBCV
                 Project: FQ 1108 Dieseltank jaarrond niet stationaire opslag
                 Datum: 15-11-2022
      INFORMATIE UIT PGS-RICHTLIJN                                                                                                                                                                            TOETSING BlJ BEDRIJF
                                                                                                                                                                                                              Toetsing voorschriften
      Nummer     [Voorschrift                                                                                          Toelichting en eventuele opmerking bij voorschrift                                     Van  toepassing?    Voldoet?  Onderbouwing/toelichting
      voor-
      schrift
                  CRUEL ECEUEUERERR       CREAR    ELUENT
                                             u
                 De gehele installatie inclusief leidingen en appendages moet worden geinstalleerd                                                                                                            ja                  ja       CBC-V is geen eigenaar     van de installaties. Er wordt  ervan
                                                                                                                                                                                                                                            vitgegaan   dat de eigenaren niet in gebreke zijn  en dit op orde
                 door een gecertificeerd installateur conform BRL-K903 en de onderliggende normen
                                                                                                                                                                                                                                            hebben.
                 en worden voorzien van een installatiecertificaat. De installatie moet vloeistofdicht
                 zijn, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging van buitenaf
                 zijn beveiligd.
      2.2.2      De tank moet worden geplaatst op een ondergrond die is vervaardigd van                                                                                                                       ja                  ja
                 onbrandbaar materiaal. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een
                 doelmatige fundering zijn aangebracht. Een eventueel aangebrachte fundering of
                 draagconstructie moet zijn vervaardigd uit materiaal dat een brand niet onderhoudt
                 volgens NEN 6064.
      223        De draagconstructie van de opslagtank moet bij een brand gedurende 30 min zijn                        Toelichting: Een ondergrond van asfalt onderhoudt een brand niet maar kan              ja                  ja
                 functie blijven vervullen. De draagconstructie van de opslagtank van meer dan 0,3 m                   afhankelijk van de dikte en het type onderliggende ondergrond wel vervormen.
                 3 die meer dan een halve meter boven de vloer van de lekbak is gesitueerd moet bij                    Aanbevolen wordt asfalt alleen als ondergrond toe te passen als de leidingen op de
                 een brand gedurende 60 min zijn functie blijven vervullen.                                            tank zijn gemonteerd met een ‘swingverbinding’ (ontlastconstructie).
      2.2.4      Tanks en leidingen moeten bestand zijn tegen het opgeslagen product voor een                          Toelichting: Brandstoffen zoals diesel kunnen een biobrandstof component bevatten.     |ia                 ja
                 minimale periode van 15 jaar. Indien een inwendige coating is aangebracht, moet                       Deze componenten kunnen agressief zijn en corrosie bij metalen veroorzaken. Water
                 deze bestand zijn tegen het opgeslagen product gedurende een minimale periode                     van in het product kan tankwanden corroderen. Inwendige coatings (zie 4.2.2) kunnen
                 20 jaar.                                                                                              door producten worden aangetast. Let zeker op bij productwissel dat de installatie ook
                                                                                                                       geschikt is voor het nieuwe product.
      225        Alle  leidingen en appendages moeten vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar                Toelichting: Leidingen kunnen worden uitgevoerd als onderdrukleidingen                 ja                  ja
                 nodig doeltreffend tegen beschadiging zijn beschermd.                                                 (zuigleidingen) of overdrukleidingen (persleidingen).
      226        De kathodische bescherming moet zodanig zijn geinstalleerd, door een bedrijf dat                      Toelichting: De constructie-eisen met betrekking tot de kathodische bescherming en     [nee                         geen    ondergronds leidingwerk
                 beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit, en zodanig                       de tankinstallatie zijn opgenomen in BRL-K903. De keuringseisen voor kathodische
                 worden onderhouden en gebruikt dat er geen schade aan ondergrondse objecten                           bescherming zijn opgenomen in AP0O8 (AS 6801).
                 zoals gasleidingen en telefoonkabels in de omgeving van de installatie kan worden
                 toegebracht.
      227        Een dubbelwandige tank is voorzien van een goedgekeurd elektronisch                                                                                                                          nee
                 lekdetectiesysteem conform vs 2.2.8, 2.2.9 en 2.2.10 of een lekdetectiepotsysteem
                 conform     vs  2.2.11   en 2.2.12.
      228        Indien   een   elektronisch detectiesysteem wordt gebruikt, moet dit systeem ‘fail-safe’                                                                                                     nee                           Dit is niet aanwezig op de installaties (mobiele  units zonder
                 zijn ontworpen, dat wil zeggen: zelfmeldend bij defecten en geinstalleerd zijn door                                                                                                                                       [stroomaansluiting)
                 een gecertificeerd installateur conform BRL-KS03.
      229        Een   duidelijk hoorbaar of zichtbaar alarm moet worden gegeven op het moment dat                                                                                                            nee                           Dit is niet aanwezig op de installaties (mobiele  units zonder
                 een   afwijking optreedt. Dit alarm moet worden gegeven op een plaats waar dit door                                                                                                                                       [stroomaansluiting)
                 de drijver van de inrichting (beheerder van de tank), kan worden waargenomen. Het
                 alarm moet voortduren totdat actie is ondernomen. Het lekdetectiesysteem moet
                 doelmatig zijn en moet functioneren gedurende het in gebruik zijn van de tank. Indien
                 een defect aan het lekdetectiesysteem wordt geconstateerd moet direct contact
                 worden opgenomen met een gecertificeerde installateur.
      2210       [Het elektronisch      lekdetectiesysteem moet zijn voorzien van een proefinrichting,                                                                                                        nee                           Dit is niet aanwezig op de installaties (mobiele  units zonder
                 waarmee      de   goede werking van het alarmsysteem kan worden gecontroleerd. Het                                                                                                                                        [stroomaansluiting)
                 (proef)alarm van het lekdetectiesysteem moet maandelijks door de beheerder van de
                 tank worden gecontroleerd.
      2.2.11     Indien een dubbelwandige tank is voorzien van een lekdetectiepotsysteem voldoet dit Toelichting: Lekdetectiepotsystemen zijn niet standaard voorzien van een hoorbaar of                     |nee                          Dit is niet aanwezig op de installaties (mobiele  units zonder
                 aan BRL-K903.                                                                                         zichtbaar alarm. De lekdetectiepot met vloeistof aanwijzing voor minimale en                                        stroomaansluiting)
                                                                                                                       maximale vloeistofniveaus is doelmatig.
      PGS 30, controle aan  de voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                      Pagina   1 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0000000856
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760070
      2.2.12      Indien het vloeistofniveau in het     lekdetectiepotsysteem afwijkt,   moet actie worden   Toelichting: Als bijvoorbeeld de brandwerendheid eisen anders niet worden behaald,        nee     Dit is niet aanwezig     op de installaties  (mobiele  units zonder
                                                                                                            biedt brandbeschermende bekleding een mogelijke oplossing.                                        stroomaansluiting)
                 ondernomen.
      2213        Indien  een tank wordt voorzien van een brandbeschermende bekleding, moet deze                                                                                                       nee    Tanks    zijn van   dubbelwandig    staal zonder brandbeschermende
                  bekleding voldoen aan de volgende eisen:                                                                                                                                                     bekleding
                 a. de bekleding moet zodanig zijn uitgevoerd, dat het vrijkomen van de inhoud van de
                 tank (anders dan door de ontluchting) wordt voorkomen als de tank gedurende 60
                  minuten wordt blootgesteld aan een plasbrand of een fakkelbrand;
                  b. het materiaal moet in verhitte toestand zodanig blijven hechten aan de tankwand,
                 dat het niet door het blus- of koelwater wordt weggespoeld;
                 c. het materiaal moet bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistof;
                 d. verificatie van de kwaliteit van de brandbeschermende bekleding moet
                  plaatsvinden door beproeving en onderzoek door een deskundige instantie.
      2.2.14     Onder de brandbeschermende bekleding moet de tank zijn voorzien van een                    Voorbeeld: Voor de beproeving van brandbeschermende bekleding kan gebruik                  nee    Tanks    zijn van   dubbelwandig    staal zonder brandbeschermende
                 corrosiewerende laag. Bij iedere keuring of herkeuring van de installatie moet worden worden gemaakt van NEN 6071, NEN 6072 en NEN 6073.                                                      bekleding
                  nagegaan of de bekleding niet is beschadigd en of deze nog doelmatig is bevestigd.
      2.31        Binnen een maand na afronding van de installatiewerkzaamheden moet een                                                                                                              ie   in [cBC-Vis geen eigenaar van         de installaties. Er wordt   ervan
                                                                                                                                                                                                               uitgegaan    dat de  eigenaren   niet in gebreke zijn   en dit op orde
                 installatiecertificaat volgens BRL-K903 voorhanden zijn (Installatieboek). Het
                                                                                                                                                                                                               hebben.
                 geregistreerde installatiecertificaat moet zijn afgegeven door een installateur die is
                 |gecertificeerd op basis van BRL-K903.
      23.2        Na               van installatie- of reparatiewerkzaamheden moet door de installateur                                                                                                        CBC-V is geen      eigenaar van de    installaties. Er wordt
                      uitvoering                                                                                                                                                                                                                                             ervan
                                                                                                                                                                                                               uitgegaan    dat de  eigenaren niet   in gebreke zijn   en dit op orde
                 een   door  een   certificerende instelling geregistreerd installatiecertificaat worden
                                                                                                                                                                                                               hebben.
                 afgegeven. Alle geregistreerde installatiecertificaten moeten door de eigenaar binnen
                 de inrichting worden bewaard om aan het bevoegd gezag te kunnen tonen. Deze
                  bepaling geldt niet voor kleine reparaties zoals het vervangen van een peildop,
                 vuldop, peilstok, afleverslang, vulpistool, of vlamkerende voorziening.
      241         Een enkelwandige tank moet zijn omgeven door een lekbak. De lekbak moet                   Toelichting:   De eisen aan de constructie van de lekbak worden in de BRL-K903                 in
                 voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een               beschreven. Vloeistofkerende vloer of voorziening
                  lekkage optredende vloeistofdruk en het soort vrijgekomen vloeistof. Zonodig moet
                 de lekbak tegen verzakking zijn gefundeerd.
      242
                 [Kleinschalige aflevering van vloeibare brandstoffen vindt plaats boven een
                 voorziening die tenminste vloeistofkerend is uitgevoerd.
      243         Het hemelwater moet uit de lekbak worden afgevoerd door een leiding waarin                Toelichting:   Het doel  van dit voorschrift is beheersing van het, potentieel vervuilde,  nee     De tank is   aan   de bovenkant dicht,    er kan geen hemelwater in
                                                                                                                                                                                                               komen.
                 (buiten en zo dicht mogelijk bij de wand) een normaliter gesloten afsluiter is             regenwater. Dit kan door     een afdak worden gerealiseerd, maar ook op andere wijze
                 aangebracht. Deze voorziening kan achterwege blijven, indien boven de lekbak           een  (opvang, afvoer, controle, lozing/behandeling). Voor dubbelwandige tanks speelt dit
                 afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de lekbak kan komen.                  niet als zij niet in een lekbak zijn geplaatst.
      25.1        Het afleveren    van  vloeibare brandstoffen zowel ten behoeve van openbare verkoop                                                                                                  nee    [De inrichting   is niet in een milieubeschermingsgebied gelegen.
                 voor   motorvoertuigen voor het wegverkeer als voor eigen bedrijfsmatig gebruik
                 (waarbij minder dan 25 m 3 per jaar wordt getankt) in milieubeschermingsgebieden
                 voor grondwater vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding, conform
                  het gestelde in de richtlijn PGS 28.
      252         Een aansluitpunt van een vul- of leegzuigleiding moet zijn geplaatst boven een                                                                                                       nee
                 vloeistofdichte verharding. De verharding ter plaatse van het vulpunt, het afleverpunt
                 en de opstelplaats van de voertuigen, evenals de opvang van gemorste vioeistof zijn
                  uitgevoerd in overeenstemming met de eisen als opgenomen in PGS 28.
      253
                  Bij tankinstallaties die door hun toepassing maximaal 1 maal per jaar worden gevuld                                                                                                  nee
                 (bijvoorbeeld noodstroomaggregraten) kan bij het vulpunt worden volstaan met
                 alleen een productbestendige en vloeistofdichte vulpuntmorsbak.
      2.6.1      [Beluchting en ontluchting moet geschieden        met een rechtstreekse verbinding of                                                                                                 nee
                 verbindingsleiding met de buitenlucht.
      262         De opvangvoorzieningen van enkelwandige opslagtanks waarvan de opgeslagen                                                                                                            nee
                 gevaarlijke vloeistoffen bij contact met elkaar een verhoogd risico kunnen opleveren,
                  moeten van elkaar gescheiden zijn. Als dergelijke tanks in één tankput zijn geplaatst,
                  moet de tankput zodanig zijn gecompartimenteerd dat gevaarlijke vioeistoffen bij
                  morsen of lekkage niet met elkaar in contact kunnen komen.
      26.3        De vloer van een opslagvoorziening, moet zijn vervaardigd van onbrandbaar                                                                                                            nee
                  materiaal, beoordeeld over tenminste de eerste 10 mm van die afdekking, dat
                 tenminste voldoet aan Euroklasse Al (onbrandbaar) volgens NEN-EN 13501-1.
      264
                  Bij inpandige opslag van meer dan 3 m3 moet de lekbak van een kunststof tank              Toelichting: Een kunststof tank bezwijkt bij brand.     Om  een plasbrand  te beperken     nee
                 voorzien in een brandwerendheid van tenminste 60 min volgens NEN 6068.                     behoort de lekbak brandwerend te zijn.
      PGS 30, controle aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                               Pagina   2 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                          0000000857
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760070
      26.5       In de lekbak mogen zich geen openingen bevinden die in directe verbinding staan of                                                                                                nee
                 kunnen worden gebracht met rioleringssystemen dan wel met het oppervlaktewater.
      26.6
                 Ruimteverwarming mag slechts geschieden door verwarmingstoestellen, waarvan de                                                                                                    nee
                 verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met de
                 opslagruimte.
      26.7       Elektrische aansluitingen en schakelaars in een als lekbak uitgevoerde opslagruimte                                                                                               nee
                 moeten zich boven het hoogste ’vloeistofniveau’ bevinden (boven het niveau bij
                 eventuele maximale vloeistofopvang). Ten behoeve van de opslag hoeft geen
                 noodverlichting te zijn aangebracht.
      26.8
                 Bij een gezamenlijke opslagcapaciteit boven de 3 m3 moet de opslagruimte zijn                                                                                                     nee
                 voorzien van een doelmatige ventilatie-inrichting, die niet ongewild buiten werking
                 kan worden gezet. Waar nodig moeten doeltreffende voorzieningen zijn aangebracht
                 om te voorkomen dat door het ventilatiesysteem ontsteking van buitenaf kan
                 plaatsvinden. Deze kunnen dan onder andere bestaan uit het aanbrengen van
                 doelmatige vlamkerende voorzieningen. Indien wordt gekozen voor natuurlijke
                 ventilatie, dan moet aan het volgende worden voldaan:
                 a. De ventilatie-openingen moeten rechtstreeks op de buitenlucht zijn aangesloten en
                 moeten (diagonaalsgewijs) zijn aangebracht in tegenoverliggende wanden en wel bij
                 het hoogste punt in de opslagruimte en boven de vloeistofkerende vloer. Het hoogste
                 ventilatiepunt mag ook in het dak zijn aangebracht.
                 b. De totale oppervlakte van de openingen moet 0,5 % van het vloeroppervlak van de
                 opslagruimte bedragen.
                 c. Elk rooster moet een luchtdoorlatend oppervlak van tenminste 0,01 m2 hebben.
                 Indien   gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie, dan      moet deze voldoende
                 zijn  om  de lucht binnen het opslaggebouw vier maal per uur te     verversen.
      26.9       In de opslagruimte waarin een opslagtank is geplaatst moet binnen 10 m van elke                                                                                                   nee
                 tank een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een blusequivalent van 6 kg
                 bluspoeder conform NEN 4001.
      2.6.10     Indien een brandmeldinstallatie aanwezig is, moet deze voldoen aan de eisen      van                                                                                              nee
                 NEN 2535 en moet de ruimte waar de opslagtanks staan gedetecteerd zijn.
      26.1
                 Opslagtanks voor vioeibare brandstoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van                                                                                                 nee
                 ten   hoogste 3 m3 mogen zich bevinden in een werkruimte bijvoorbeeld een
                                                                                 -
                 garagebedrijf, of in één ruimte met een noodstroomaggregaat.
      2.6.12
                 Bij opslag van meer dan 15 m3 moeten opslaginstallaties zich elk in een apart             Toelichting: Voor de brandwerendheidseisen is het Bouwbesluit van toepassing; voor      nee
                 brandcompartiment bevinden.                                                               bestaande situaties geldt een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
                                                                                                           (WBDBO) van 20 min, en voor de meeste nieuwe situaties geldt een WBDBO van 60
                                                                                                           min. Bij verandering van de installatie gelden eisen voor nieuwe situaties.
      2.6.13                                   in     brandwerende
                 Ramen     en  lichtopeningen     een                scheiding  mogen niet te openen zijn.                                                                                         nee
      2.6.14     Indien de    opslag plaatsvindt in een werkruimte of in één ruimte met een                                                                                                        nee
                 noodstroomaggregaat dan geldt een rookverbod en een verbod op de aanwezigheid
                 van hete voorwerpen, behoudens de noodstroomaggregaat, met een
                 oppervlaktetemperatuur van meer dan 150 °C tot een afstand van 3 m vanaf de tank
                 of de lekbak. Binnen deze afstand van 3 m van de opslag mag geen brandgevaarlijk
                 werk worden verricht. Een tank mag niet boven de uitlaat       van een
                 noodstroomaggregaat geplaatst worden.
                 Een   opslagvoorziening    mag niet in een viuchtroute zijn gelegen en mag het viuchten                                                                                           nee
                 niet belemmeren.
                 Vloeistoffen die worden verwarmd (met        verwarmingselementen, stoomspiralen    en                                                                                            nee
                |dergelijke) mogen n iet inpandig worden      opgeslagen.
                 Inpandige opslag van vloeistoffen uit PGS-klasse 2 is niet toegestaan zonder              Toelichting: In een opslagvoorziening behoren de wettelijke eisen ten aanzien van           conform https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/nl-nl/n
                 aanvullende     maatregelen specifiek voor de situatie. In ieder geval moet aan de        explosieveiligheid in acht te worden genomen. Een gevarenzone-indeling/
                 volgende aspecten worden voldaan:                                                         explosieveiligheidsdocument kan hiervan onderdeel uitmaken. De eisen zijn
                 e  de gezamenlijke opslagcapaciteit is voor maximaal 15 m 3 vloeibare brandstof;          opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5a t.m. 3.5f. In hoeverre
                    de ontluchting is altijd naar buiten op minimaal 5 m hoogte en niet nabij openingen;   deze wetgeving van toepassing is, is afhankelijk van de aard van de opgeslagen stoffen.
                    het vulpunt is altijd buiten;                                                          Het onderwerp explosieveiligheid is uitgewerkt in bijlage 1 van PGS 15.
                 *
                    een vlamdover met CE-markering volgens norm NEN-EN 12874 en de ATEX-richtlijn
                 is geinstalleerd;
                 *
                    een goede ventilatie van de opslagruimte volgens NPR 7910-1 is in werking;
                 e  indien de temperatuur in de opslagruimte boven het vlampunt van de vloeistof kan
                 komen moet een waarschuwing of alarm in werking treden;
                 »  de tankinstallatie is geaard en voorzien van potentiaalvereffening;
                    de tank is voorzien van elektronische peilvoorziening (voorkeur) of een handmatige
                 peilvoorziening met een zelfsluitende peildop.
      PGS 30, controle aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                              Pagina  3 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                        0000000858
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760070
      272
                  Uitpandige opslag van vioeistoffen uit PGS-klasse 2 is alleen toegestaan wanneer                                                                                                   nee
                 tenminste     aan de volgende aspecten wordt voldaan:
                  *
                    op een tank voor opslag vlioeibare brandstof groter dan 15 m3 is een volgens ATEX
                 |gecertificeerd onder-/overdruk ventiel (Machinerichtlijn en/of NEN 12874) in de ont-
                 en beluchting geinstalleerd volgens NPR 7910-1;
                  »
                    een vlamdover met CE-markering volgens norm NEN-EN 12874 en de ATEX-richtlijn
                 is geinstalleerd;
                    de ontluchting is altijd op minimaal 5 m boven maaiveld;
                  » de tankinstallatie is geaard en voorzien van potentiaalvereffening;
                  e de vul-, zuig- en persleidingen zijn beveiligd tegen aanrijding;
                  »
                    de tank is voorzien van lichte bekleding of een verfsysteem om zoveel zonlicht te
                  kunnen reflecteren;
                  *
                    zowel kunststof tanks evenals stalen tanks zijn toegelaten;
                  e
                    de tank is geplaatst in een niet-brandbare lekbak (van staal of beton); een stalen
                 tank kan dubbelwandig zijn uitgevoerd waardoor een lekbak niet nodig is
                  e
                    de tank is voorzien van elektronische peilvoorziening (voorkeur) of een handmatige
                  peilvoorziening met een zelfsluitende peildop
      28.1        Een  aantal voorschriften in deze PGS 30 is niet van toepassing voor vloeistoffen uit    Toelichting: In het Activiteitenbesluit worden geen PGS 30-eisen gesteld aan de opslag    nee
                  PGS-klasse 4. De volgende voorschriften hoeven derhalve niet te worden toegepast         van vloeistoffen uit PGS-klasse 4. Deze vloeistoffen worden wel als bodembedreigend
                 als alleen vloeistoffen uit PGS-klasse 4 worden opgeslagen: vs 2.6.1 dit heeft
                                                                                             -
                                                                                                           gezien. het treffen van bodembeschermende maatregelen is daarom op basis van het
                  betrekking op de beluchting en ontluchting naar de buitenlucht; vs 2.6.8 dit heeft
                                                                                                  -
                                                                                                           Activiteitenbesluit verplicht. De punten genoemd in vs 2.8.1 zijn dus geen verplichting
                  betrekking op een doelmatige ventilatie-inrichting voor tanks boven 3m 3; vs 2.6.11 op basis van het Activiteitenbesluit.
                 en tabel C.2    -
                                   de maximale inhoud in een werkruimte wordt niet beperkt tot 3 m3; vs
                 4.2.9 indien smeerolie of afgewerkte olie wordt opgeslagen, hoeft de jaarlijkse
                        -
                 controle op water niet plaats te vinden.
                  De  gehele installatie    met toebehoren moet in    goede  staat van onderhoud verkeren. Toelichting: Regelmatig doch tenminste eenmaal per jaar is controle op en van             ja     CBC-V is geen   eigenaar van de  installaties. Er wordt  ervan
                                                                                                                                                                                                            uitgegaan  dat de eigenaren niet in gebreke zijn  en dit op orde
                                                                                                           uitwendige corrosie, beschadigingen, lekkage, afsluiters, het lekdetectiesysteem  en
                                                                                                                                                                                                            hebben.
                                                                                                           bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk.
                  De  omgeving van de installatie moet schoon worden gehouden.
                  Bij reparatie en onderhoud moet eventueel vrijkomende vloeistof morsvrij en
                 zorgvuldig worden opgevangen.
                 Werknemers die bij of aan de installaties van de inrichting werkzaamheden verrichten
                  moeten bekend zijn met de geldende veiligheidsvoorschriften, de werkinstructie
                  betreffende vioeistofkerende voorziening, het praktisch gebruik van kleine
                  blusmiddelen en de voorschriften in geval van brand, voor zover een en ander op hen
                 van toepassing is.
      3.2.5       Indien bij de wand van een lekbak een afsluiter is aangebracht moet deze gesloten                                                                                                  nee    mobiele installaties hebben geen  aftap   van  de lekbak
                 worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden
                 geopend. Indien een pompvoorziening is opgenomen voor het verpompen van
                  hemelwater uit de lekbak, mag deze alleen gecontroleerd in bedrijf worden gesteld.
                                                                                                                                                                                                   J
      3.3.1      De uitmonding van        een  peilleiding, een vulleiding en een leegzuigleiding moeten                                                                                             m   Ia
                 zodanig in uitvoering en afmetingen verschillen, dat het niet mogelijk is de slang van
                 een tankauto op de verkeerde leiding aan te sluiten.
      3.3.2       Een tank mag voor ten hoogste 95 % met vloeistof worden gevuld. Alvorens met het
                 vullen wordt begonnen moet de mate van vulling nauwkeurig worden gepeild. Het
                  peilen van de vloeistofinhoud moet handmatig kunnen geschieden in de peilleiding,
                 die behoudens tijdens het peilen gesloten moet zijn, of kan door automatische
                  peilinrichtingen worden uitgelezen.
      333         Het opnemen van de vloeistofinhoud met een peilstok moet geschieden door een                                                                                                       nee    Geen  peilstok aanwezig
                 speciaal daartoe bestemde peilopening die, behoudens tijdens het peilen, gesloten
                  moet zijn.
      3.34        Peilstokken moeten zijn vervaardigd van kunststof of van een metaal dat onedeler is                                                                                                nee    Geen  peilstok aanwezig
                 dan het materiaal waarvan de tank is gemaakt, zodat vonkvorming en galvanische en/
                 of elektrostatische corrosie zo veel mogelijk wordt tegengegaan. Peilstokken voor
                 stalen tanks mogen niet van aluminium zijn. Tevens moeten peilstokken die worden
                 [gebruikt in een aan de binnenkant gecoate tank zijn voorzien van een elastisch
                  uiteinde om te voorkomen dat de tankcoating wordt beschadigd door het peilen.
      335         Nadat de mate van vulling is gepeild, moet de bij te vullen hoeveelheid worden           Toelichting: Dit kan worden bereikt door de af te leveren hoeveelheid in te stellen op    ja
                  bepaald. Bij het vullen van de tank moet zijn gewaarborgd, dat niet méér wordt           een  hoeveelheidsmeter, die het vullen automatisch stopt indien de ingestelde
                 afgeleverd dan de tevoren vastgestelde hoeveelheid.                                       hoeveelheid is afgeleverd. Een andere mogelijkheid is het beladen   van de tankwagen
                                                                                                           met de tevoren vastgestelde afleverhoeveelheid.
      PGS 30, controle aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                       Pagina   4 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                  0000000859
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760070
      336
                 Bij het vullen   van   gekoppelde tanks  moet  altijd het niveau in beide tanks worden                                                                                             nee
                 gepeild.
      3.3.7      Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden door een zowel aan de
                 aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde slang. De tankwagen moet
                 tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld. Het vullen van een tank moet
                 zonder lekken of morsen van vloeistof geschieden. Tijdens het vullen mag de
                 peilleiding niet zijn geopend.
      3.38       De  tankwagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld. De motor van                                                                                                ja
                 de  tankwagen mag gedurende het aan- en afkoppelen van de losslang(en) niet in
                 werking zijn. Indien het nodig is om de motor te laten draaien in verband met het
                 doelmatig functioneren van de tot het voertuig behorende afleverpomp moet de
                 motor na aankoppelen weer worden gestart en voor afkoppelen weer worden
                 afgezet.
      3.39
                 Verlading van vloeibare brandstoffen gebeurt in de buitenlucht. Alleen niet-toxische Toelichting: Bij bijzondere omstandigheden kan worden overwogen om verlading van ja               ja verlading wordt verricht in de buitenlucht
                 stoffen van PGS-klassen 3 en 4 mogen onder mechanische ventilatie inpandig worden niet toxische producten van PGS-klassen 3 of 4 te laten plaatsvinden in gesloten
                 verladen.                                                                                    ruimten met mechanische ventilatie die in bedrijf moet zijn gedurende de tijd dat de
                                                                                                              verlading plaatsvindt en de afleverpomp in werking is. Verlading van extreem
                                                                                                              gevaarlijke stoffen valt niet onder deze richtlijn.
      3.3.10     Voor het vullen van een tank met vloeistoffen uit PGS-klasse 2 moet de                       Toelichting: Voor de aarding/potentiaalvereffing is er een aardleiding aanwezig op de nee
                 potentiaalvereffening / aarding van de installatie zijn aangesloten. De werkvolgorde tankwagen, welke blijvend met het voertuig is verbonden, tegen weersinvioeden is
                 voor het aankoppelen is als volgt:                                                           beschermd en van een verende roestvaste aansluitklem is voorzien. De lengte van deze
                 1. aarding/ potentiaal vereffening aanbrengen;                                               aardleiding bedraagt ten minste 15 m en de middellijn is tenminste 4 mm of
                 2. vul- of losslang aankoppelen, eerst aan de auto en dan aan de installatie                 aantoonbaar gelijkwaardig.
                 3. de eventueel aanwezige dampretourleiding aankoppelen, eerst aan de auto en dan
                 aan   de installatie.
                 Bij het afkoppelen geldt de omgekeerde volgorde. Indien dampretouraansluitingen
                 aanwezig zijn moeten deze eveneens zijn geaard. Bij aansluiten aan de tankwagen
                 moet potentiaalvereffening zijn gewaarborgd.
      3.3.11     Indien tijdens het vullen lekkage wordt geconstateerd, moet het vullen direct worden
                 beéindigd.
      3.3.12
                 Onmiddellijk nadat de vioeistof in een tank is overgebracht en de losslang is
                 afgekoppeld, moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop worden
                 afgesloten.
                 Het   vulpistool wordt goed weggehangen. Na gebruik lekt        er  geen brandstof uit het
                 vulpistool.   De  afleverslang van de elektrische pompinstallatie moet zijn voorzien van
                 een automatisch afslaand vulpistool om overvullen van het tankende voertuig te
                 voorkomen. Indien het vulpistool buiten gebruik niet hoger is opgehangen dan het
                 hoogste vloeistofniveau in de tank, moet een antihevelvoorziening in de
                 afleverleiding zijn aangebracht. Het vulpistool mag niet zijn voorzien van een
                 vastzetmechanisme.
      3.4.2
                 Aflevering    van  brandstof (aan voertuigen) moet met zodanige voorzorgen        geschieden                                                                                           ja
                 dat lekken    en morsen van    vloeistof wordt voorkomen.
      343        De brandbare vloeistof die eventueel is opgevangen in de morsbak of in de          lekbak,
                 moet in verband met brandgevaar direct worden verwijderd.
      344
                 Bij het toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg gemaakt                                                                                                    Nee    Er worden geen handpompen toegepast: er worden vulpistolen
                                                                                                                                                                                                           toegepast  en de kranen hebben een eigen zuigpomp die de
                 worden. Eventueel aanwezige brandstofresten moeten worden teruggevoerd naar de
                                                                                                                                                                                                           brandstof uit de opslagtank opzuigt.
                 tank.
      345        Het   vulpistool van een afleverinstallatie die buiten gebruik is, kan niet in werking                                                                                             ja  ja
                 worden    gesteld door onbevoegden.
      3.46       Gemorste vloeistof moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk                                                                                                      ja  ja
                 worden verwijderd. In de nabijheid van het afleverpunt moet een daarop afgestemde
                 hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad aanwezig zijn.
      3.4.7      Indien de verharding vloeistofdicht is uitgevoerd en het hemelwater kan afstromen,                                                                                                 nee
                 moet het hemelwater via een olie-afscheider worden afgevoerd naar het
                 vuilwaterriool.
      3.438      Een afleverzuil met      een elektrische pomp moet voorzien                  schakelaar                                                                                            Nee    Er worden geen afleverzuilen   toegepast
                                                                                zijn  van een            voor
                 het   aan- en  uitschakelen van de afleverinstallatie.
                 Kleinschalige aflevering van vloeibare brandstoffen vindt plaats boven        een                                                                                                  nee
                 voorziening die tenminste vloeistofkerend is uitgevoerd.
                 een   reparatie of hergebruik,    moet  plaatsvinden conform   BRL-K905.
      PGS 30, controle aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                Pagina  5 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                          0000000860
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760070
      3.6.1       Wanneer een tank        definitief wordt  verwijderd en buiten  gebruik wordt gesteld (=      Toelichting: Verdere details betreffende tanksanering zijn beschreven      in BRL-K902  en        Thans niet  van  toepassing  maar   indien een  tank buiten  gebruik
                                                                                                                                                                                                                  wordt  gesteld zal dit conform het voorschrift worden    uitgevoerd.
                  gesaneerd)     moet er door een BRL-K902 of een BRL-K904        gecertificeerd bedrijf een    BRL-K904.
                  saneringscertificaat worden afgegeven.
      3.6.2
                   Bij vervanging van een tank tot 15 m3, waarbij er geen sprake is van definitief buiten                                                                                                  nee
                  gebruikstelling, kan de tank voor het transport worden leeggemaakt (dus niet
                  gereinigd) door de gecertificeerde tankinstallateur en worden verzameld op een
                  innamepunt, met inachtname van de geldende transportregelgeving. De
                  gecertificeerde installateur moet op het certificaat vermelden dat een tank is
                  ingenomen en is afgevoerd naar een gespecificeerd innamepunt. Wanneer een tank
                  in dat geval alsnog definitief buiten gebruik wordt gesteld (is gelijk aan gesaneerd,
                   bijvoorbeeld na afkeur) moet er door een via BRL-K902 of een BRL-K904
                  |gecertificeerd bedrijf een saneringscertificaat worden afgegeven.
      3.6.3        Indien de eigenaar van de tank erop staat dat de tank niet mag worden afgevoerd,             Toelichting: Denk hierbij aan:                                                             nee    Thans niet  aan  de orde  maar  indien  aan  de orde zal het
                                                                                                                                                                                                                  voorschrift worden   nageleefd.
                   moet de eigenaar zelf aan tonen dat dit door het bevoegd gezag goedgekeurd is.                  schoongemaakt (door erkend bedrijf);
                                                                                                                —
                                                                                                                —
                                                                                                                   onklaar gemaakt voor gebruik als opslag     van gevaarlijke stoffen.
      3.6.4
                   Bij vervanging van een tank vanaf 15 m3, ongeacht of zij wel of niet definitief buiten                                                                                                  nee
                  gebruik worden gesteld, moet voorafgaand aan transport de tank worden gereinigd
                  door een via BRL-K905 gecertificeerd bedrijf. Wanneer een tank definitief buiten
                  gebruik wordt gesteld (= gesaneerd, bijvoorbeeld na afkeur) moet er door een via
                   BRL-K902 of een BRL-K904 gecertificeerd bedrijf een saneringscertificaat worden
                  afgegeven.
      3.65         Een tank moet worden gereinigd door een via BRL-K902 of BRL-K905 gecertificeerd                                                                                                         nee    thans niet aan  de orde  maar  indien  aan  de orde zal het
                                                                                                                                                                                                                  voorschrift worden   nageleefd.
                   bedrijf alvorens te worden aangeleverd naar de verschroter. De gecertificeerde
                  installateur moet een bewijs van verschroting in zijn dossier hebben.
      4 Inspectie, onderhoud, registratie  en documentatie
                                                                                                                                                                                                         —
      42.1         Na uitvoering    van reparatie- (of installatie-) werkzaamheden moet door de                 Toelichting:  Het is van belang dat het installatiecertificaat door de installateur goed
                  installateur een door een certificerende instelling geregistreerd installatiecertificaat      wordt   opgesteld; d.w.z. dat bijvoorbeeld de oorspronkelijke, beoogde
                  worden afgegeven. Het geregistreerde installatiecertificaat wordt door de eigenaar            keuringstermijnen en dergelijke (bij tussentijdse reparatie/aanpassing) blijven
                  tenminste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende                 gehandhaafd.
                   meting, keuring, controle of beoordeling ter inzage gehouden voor het bevoegd
                  gezag. Deze bepaling geldt niet voor kleine reparaties zoals het vervangen van een
                   peildop, vuldop, peilstok, afleverslang, afleverpistool, vlamkerende voorziening of
                  voor het bijwerken van de uitwendige anticorrosielaag.
      4.2.2       Ten   gevolge van degradatie-mechanismen moet een tankinstallatie na een bepaalde             Toelichting:  Onder   uitwendige degradatie wordt verstaan het corroderen van het staal        ja
                  gebruikstermijn worden herbeoordeeld. Dit noemt men de herkeuring, en moet                    van  tank  en leidingen indien de verfcoating is beschadigd of onvoldoende is
                  worden aangevraagd bij een volgens BRL-K903 gecertificeerd installateur. De                   aangebracht. Verder kan er ten gevolge van galvanische werking tussen twee
                   herkeuring kan worden uitgevoerd op bestaande installaties met een BRL-K903                  verschillende materialen, materiaal worden opgelost waardoor de integriteit van de
                   installatiecertificaat of als intredekeuring op bestaande tankinstallaties zonder een        installatie niet meer is gewaarborgd.
                   BRL-K903 installatiecertificaat.
      4.2.3        De  uitvoering   van  de  herkeuring  moet worden   uitgevoerd overeenkomstig     BRL-K903.  Toelichting:  In BRL-K903 is de omvang van de    herkeuring aangegeven en zijn de          ja  ja
                                                                                                                voorwaarden     genoemd die worden gesteld aan de uitvoering van de herkeuring. Nadat
                                                                                                                een herkeuring is uitgevoerd wordt door de volgens BRL-K903 gecertificeerde
                                                                                                                installateur een nieuw installatiecertificaat afgegeven.
      4.2.4       Voor   een intredekeuring of herkeuring van een tank moet tijdig (tenminste twee                                                                                                                CBC-V is geen    eigenaar van de   installaties. Er wordt ervan
                                                                                                                                                                                                                  uitgegaan  dat de  eigenaren niet  in gebreke zijn  en dit op orde
                  werkdagen tevoren) kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het                                                                                                                       hebben.
                   bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de keuring aanwezig te zijn.
      4.2.5        Na het gereedkomen van de inspectie, keuring, onderhoud en reparatie moet (binnen                                                                                                              CBC-V is geen    eigenaar van de   installaties. Er wordt ervan
                                                                                                                                                                                                                  uitgegaan  dat de  eigenaren niet  in gebreke zijn  en dit op orde
                  twee maanden) een geregistreerd certificaat zijn afgegeven, dat op verzoek aan het
                                                                                                                                                                                                                  hebben.
                   bevoegd gezag moet worden getoond. In dit certificaat moet zijn vermeld dat de
                   uitvoering van de installatie voldoet aan het gestelde in deze richtlijn
                  (installatiecertificaat).
      4.2.6        Indien een tank in slechte staat verkeert moet:                                                                                                                                         ja  ja thans niet aan  de orde  maar  indien  aan  de orde zal het
                                                                                                                                                                                                                  voorschrift worden   nageleefd.
                  a.  deze aantasting terstond worden gemeld door de         drijver van de  inrichting aan het
                   bevoegd   gezag;
                   b. de vloeistof zo   spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen   twee maanden uit de tank
                  zijn verwijderd;
                  c. binnen vier maanden de geledigde tank zijn verwijderd of op andere wijze zijn
                  voorkomen dat de tank in gebruik kan worden genomen, tenzij de tank wordt
                   hersteld en door de installateur een installatiecertificaat wordt afgegeven waarin is
                  aangegeven dat de tank weer voldoet aan de gestelde normen.
                   Bij het buiten gebruik stellen    van  de tank moet worden nagegaan of
                   bodemverontreiniging is opgetreden.
      4.2.7
                   Beschadigingen aan zowel de tank zelf, de leidingen, de fundering        en  de lekbak
                   moeten direct worden gerepareerd.
      PGS 30, controle  aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                             Pagina   6 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                         0000000861
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760070
      4.2.8      Alle herstelwerkzaamheden aan een tankinstallatie binnen het toepassingsgebied van
                 de BRL-K903, na de eerste plaatsing, moeten van een installatiecertificaat worden
                 voorzien. Deze bepaling geldt niet voor kleine reparaties zoals aangegeven in
                 voorschrift 4.2.1.
      4.2.9      Tenminste éénmaal          per jaar moet een stalen tank op de aanwezigheid van water      Toelichting:  De aanwezigheid  van water tast de kwaliteit van brandstof en een stalen nee
                 worden    gecontroleerd zoals beschreven in KC-102; eventueel aanwezig water moet          installatie aan. Frequenter controleren van brandstoffen en biobrandstoffen op
                 worden    verwijderd en moet worden afgevoerd naar een daarvoor bestemd                    condensvorming bij temperatuurschommelingen verdient aanbeveling. Ook voor
                 inzamelpunt. In afwijking van de methode genoemd in KC-102 mogen daartoe                   kunststof tanks kan controle op de aanwezigheid van water daarom van belang zijn. Bij
                 getrainde personen het onderzoek ook rapporteren en uitvoeren met een                      nieuwe brandstoffen kan de watermeting met waterzoekpasta onbetrouwbaar zijn.
                 waterzoekpasta die wordt aangebracht op de peilstok. Van de controle moet een
                 aantekening in het installatieboek worden gemaakt. Dit voorschrift geldt niet voor de
                 opslag van vloeistoffen waarbij geen vrij water of slib kan worden geconstateerd.
      4.2.10     Tenminste éénmaal per jaar moet een tank voor afgewerkte olie worden geleegd.                                                                                                     ja  ja CBC-V heeft 2 tanks  voor afgewerkte olie achter het  magazijn
                                                                                                                                                                                                          voor chemicalien staan. Deze worden  jaarlijks voor  aanvang
                 Hierdoor is de jaarlijkse controle op de aanwezigheid van water (vs 4.2.9) niet nodig.
                                                                                                                                                                                                          van de campagne   geleegd.  NB; deze tanks staan nog niet in het
                                                                                                                                                                                                          toetsingsdocument aangegeven.
      4.2.11     Een tank moet voor onderhoud en inspectie en niveaupeiling aan alle zijden op een
                 doelmatige wijze bereikbaar zijn.
      4.2.12     Indien aanwezig, moet de kathodische bescherming jaarlijks door een                                                                                                               nee
                 geaccrediteerde en erkende inspectie-instelling worden gecontroleerd conform de
                 bepalingen van APQS.
      4.2.13
                 Lekdetectiesystemen geinstalleerd volgens BRL-K903 moeten tenminste jaarlijks                                                                                                     nee
                 volgens de voorschriften van de fabrikant worden gecontroleerd door een bedrijf dat
                 gecertificeerd is volgens BRL-K903 deelgebied 4 op goede werking. Bij het
                 constateren van gebreken die kunnen leiden tot het optreden van niet-gedetecteerde
                 lekken, moet het lekdetectiesysteem binnen een periode van een maand zijn
                 hersteld. Van de controle moet een aantekening in het installatieboek worden
                 gemaakt.
      4.2.14
                 Lekdetectiepotsystemen moeten maandelijks worden gecontroleerd op goede                                                                                                           nee
                 werking. Bij het constateren van gebreken die kunnen leiden tot het optreden van
                 niet-gedetecteerde lekken, moet het lekdetectiepotsysteem binnen een periode van
                 een maand zijn hersteld. Een maal per jaar moet van de controle een aantekening in
                 het installatieboek worden gemaakt.
      4.2.15     Indien blijkt dat de binnen- of de buitenwand van de tank lek is, moet de tank binnen
                 één maand buiten gebruik worden gesteld en/of afgevoerd, of zijn vervangen of
                 hersteld, waarna ingebruikname kan plaatsvinden na beproeving overeenkomstig
                 BRL-K903.
                 De  gehele vloeistofkerende vloer of verharding       moet  regelmatig worden gereinigd en
                 op beschadigingen gecontroleerd.
      4.3.2      Calamiteiten moeten onmiddellijk worden gemeld bij bevoegd gezag. Bij calamiteiten Toelichting: Onder calamiteiten vallen onder andere situaties:
                 moeten de gemorste stoffen onmiddellijk worden opgeruimd en de verharding en                  waarbij grotere hoeveelheden stoffen op de vloeistofkerende voorziening
                                                                                                            —
                 voegvulmassa (indien aanwezig) worden gereinigd en gecontroleerd op onthechting, terechtkomen dan het morspatroon waarop de voorziening berekend is;
                 blaasvorming, chemische aantasting, mechanische beschadigingen, deformaties en =~             waarbij andere stoffen worden gemorst dan waarvoor de voorziening ontworpen is;
                                                                                                            —
                                                                                                               van brand.
                 scheuren.
                                                                                                            —
      4.5.1      Van alle   keuringen, inspecties, controles en eventuele reparaties moeten de
                 bevindingen worden geregistreerd in het installatieboek (logboek).
      4.5.2      Het installatieboek (logboek) en alle bijbehorende bescheiden moeten op verzoek van
                 het bevoegd gezag worden getoond.
      PGS 30, controle aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                   Pagina  7 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                             0000000862
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760070
      5.Veiligheidsmaatregelen
      5.2.1      Voor   een stalen tank moet rondom altijd een afstand van minimaal 25 cm als                                                                                                      .      a
                 veiligheidsafstand tot andere objecten worden aangehouden. Daarnaast gelden de
                 volgende afstanden:
                   voor een inpandige tank: veiligheidsafstand rondom minimaal 50 cm en minimaal        3
                 m van brandgevaarlijk werk of hete voorwerpen van > 150 °C
                    voor een uitpandige tank: minimaal 75 cm tot de erfgrens
                 Indien de tank op dusdanig kleine afstand is geplaatst van andere objecten zodat
                 toegang    voor onderhoud of (her)keuring beperkt is, moet deze kunnen worden
                 verplaatst.
      522        Voor   een kunststof tank moet rondom altijd een afstand van minimaal 25 cm als                                                                                                     nee
                 veiligheidsafstand tot andere objecten worden aangehouden. Daarnaast gelden de
                 volgende afstanden:
                 e  voor een inpandige tank: minimaal 50 cm rondom en minimaal 3 m van
                 brandgevaarlijk werk of hete voorwerpen van > 150 °C
                 *
                    voor een uitpandige tank: minimaal 3 m tot de erfgrens, minimaal 5 m tot
                 gebouwonderdeel of bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen
                 Indien de tank op dusdanige kleine afstand is geplaatst van andere objecten zodat
                 toegang    voor onderhoud of (her)keuring beperkt is, moet deze kunnen worden
                 verplaatst.
      523        Indien bij een uitpandige installatie het niet mogelijk is voor een kunststof tank om de Toelichting: De afstanden zijn afgeleid uit BRL-K903,  waarin ook de motivatie  voor de    nee
                 genoemde afstanden binnen de inrichting aan te houden moet het tot de inrichting         verschillende veiligheidsafstanden is toegelicht.
                 behorende gebouw, de constructie of de bewaarplaats rond de tank voor
                 brandgevaarlijke stoffen zijn voorzien van een brandwerende constructie met een
                 brandwerendheid        van  tenminste 60 min.
                                                                                                                                                                                                   |
      541      Indien gevaar voor mechanische          beschadiging van tank, leidingen of appendages     Toelichting: De te  nemen  maatregelen behoren    in verhouding te staan tot de mogelijke ja   To
                 bestaat (bijvoorbeeld door aanrijding of vallende voorwerpen), moet de                   calamiteiten.
                 bovengrondse installatie hiertegen zijn beschermd.
                                                                                                                                                                                                         A                                                                  ]
      5.5.1      Voor het blussen      van  branden is tenminste één brandblustoestel van 6 kg bluspoeder                                                                                                  .  op fabrieksterreinen zijn brandblussers in omgeving aanwezig.
                                                                                                                                                                                                              Kranen op de  grondberging   hebben hun  eigen brandblusser
                 of schuim aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden. Het
                 brandblustoestel is geschikt voor de brandklassen B en C conform NEN-EN 2 en het
                 brandblustoestel voldoet tevens aan de eisen conform de NEN-EN-3 reeks. De
                 eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden van het brandblustoestel
                 zijn gebaseerd op NEN-EN 3-7, waaruit blijkt dat het geschikt is voor bestrijding van
                 brandklassen B en C. Blustoestellen die 24 uur per dag buiten hangen worden
                 geplaatst in een behuizing die bestand is tegen weersinvioeden.
      5.5.2      Het toestel moet      gedurende de tijd dat de installatie in bedrijf is onbelemmerd                                                                                                         Op fabrieksterreinen zijn brandblussers in omgeving aanwezig.
                                                                                                                                                                                                              Kranen op de  grondberging hebben hun eigen brandblusser
                 kunnen worden bereikt en moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn       en
                 het brandblustoestel moet binnen 10 m van de desbetreffende tank zijn opgesteld
                 (zie NEN 4001).
      55.3
                 Op het aflevertoestel      moet op een duidelijk zichtbare plaats met letters met een                                                                                              ja     ja
                 hoogte    van  tenminste 5 cm zijn aangegeven ‘Roken en open vuur verboden’. Dit
                 verbod kan ook worden aangegeven met een pictogram overeenkomstig NEN 3011.
      5.5.4      De WBDBO       van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, een           Toelichting: Dit voorschrift geldt zowel voor inpandige opslagvoorzieningen als voor       nee
                 besloten ruimte waardoor een van rook en van brand gevrijwaarde viuchtroute voert, uitpandige opslagvoorzieningen. Een opslagvoorziening wordt gezien als een
                 of een niet besloten veiligheidstrappenhuis moet tenminste 60 min zijn. Indien           brandcompartiment. Dit houdt in dat het brandcompartiment een WBDBO van
                 verschillende opslagvoorzieningen naast elkaar zijn gelegen moeten tevens                tenminste 60 min bezit en dat de wanden, het dak en de draagconstructie van dit
                 maatregelen genomen worden om te voorkomen dat een incident zich van de ene              compartiment minimaal 60 min brandwerend zijn uitgevoerd. Tussen de geschakelde
                 naar de andere opslagvoorziening kan verplaatsen, bijvoorbeeld t.g.v. een                brandcompartimenten behoren voorzieningen aanwezig te zijn die ervoor zorgen dat
                 uitstromende vloeistof.                                                                  het falen van het ene brandcompartiment niet mag leiden tot het bezwijken van de
                                                                                                          draagconstructie van het andere brandcompartiment.
                                                                                                          Indien sprake is van geschakelde opslagvoorzieningen moet in ogenschouw worden
                                                                                                          genomen dat logistieke aspecten bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het
                                                                                                          aantal geschakelde opslagvoorzieningen een rol kunnen spelen. Dit is echter
                                                                                                          afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie en daarom maatwerk.
      PGS 30, controle aan de voorschriften                                                                                                                                                                                                                      Pagina 8 van 10
                                                                                                                                                                                                                                                                               0000000863
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760070
      56.1       In  een  inpandige opslagruimte         moet op een   duidelijk zichtbare plaats met letters met                                                                                               [nee
                  een  hoogte   van   tenminste 5     cm  zijn aangegeven: ‘Roken en open vuur verboden’. Dit
                  verbod kan ook worden aangegeven met een pictogram overeenkomstig NEN 3011.
      5.6.2       Een tank voor inpandige       opslag van vloeistoffen     uit PGS-klassen 3 of 4 heeft een         Toelichting: Inpandige opslag van vloeistoffen uit PGS-klasse 2 is niet toegelaten          nee
                  inhoud van maximaal 15        m   3 ; voor een   werkruimte of onder een (dienst)woning is dit zonder aanvullende maatregelen specifiek voor de situatie (zie vs 2.7.1).
                  maximaal 3m 3.                                                                                     Uitzonderingen voor PGS-klasse 4 opslag zijn opgenomen in 2.8. Uit voorschrift vs
                                                                                                                     2.6.12 volgt bovendien dat bij opslag van meer dan 15 m 3 opslaginstallaties zich in   een
                                                                                                                     apart brandcompartiment dienen te bevinden.
      5.6.3       De maximale     oppervlakte    van een     inpandige lekbak is 300 m2   .
                                                                                                                                                                                                                 nee
      5.6.4       Indien in  een  voorschrift is   bepaald dat een constructie met een brandwerendheid                                                                                                           nee
                  moet zijn uitgevoerd, mogen toegangsdeuren, vluchtdeuren, ramen, ventilatie-
                  openingen of rookluiken in deze constructie geen afbreuk doen aan de vereiste
                  brandwerendheid.
      5.6.5       Een toegangsdeur die tevens dient als nooduitgang moet naar buiten opendraaien.                     Toelichting: In het Bouwbesluit zijn (bouwkundige)   eisen m.b.t. vluchtwegen  en          nee
                  Viuchtwegen en nooduitgangen, evenals het buiten de opslagvoorziening gelegen                      nooduitgangen opgenomen.
                  aansluitende terrein, moeten vrij zijn van obstakels. Doelmatige maatregelen moeten
                  zijn genomen teneinde het mogelijk te maken dat een werknemer, indien een
                  toestand ontstaat waarin direct gevaar voor zijn veiligheid of gezondheid aanwezig is,
                  zich snel via de kortst mogelijke weg in veiligheid kan stellen. Een opslagvoorziening
                  moet met tenminste twee toegangsdeuren, die zoveel als mogelijk in tegenoverstelde
                  zijden zijn gesitueerd, bereikbaar zijn. Indien in een opslagvoorziening de afstand van
                  het verst gelegen punt tot de deur minder bedraagt dan 15 m, kan met één deur
                  worden volstaan. Schuifdeuren of als tourniketdeur uitgevoerde draaideuren gelden
                  niet als nooduitgang.
      5.6.6       Een betreedbare opslagruimte moet zijn voorzien van adequate noodverlichting en ~~                 Toelichting:  In kleine besloten ruimten en bij overzichtelijke opslagvoorzieningen in de   |nee
                  vluchtwegverlichting conform NEN-EN 1838.                                                          buitenlucht, kan   van  deze eis worden afgeweken.
      6. Incidenten en calamiteiten
      6.1.1 Een calamiteit is meldingsplichtig in het kader van de Wet milieubeheer en                  moet  altijd
                  gemeld worden bij het bevoegd           gezag.
      CHEER    RET CHT  TC eS EN    ETL  GRE ET  BCH
                                                     EE CAC fe LEVEE
                  Indien de opslag     en aflevering gedurende een aaneengesloten periode van méér dan
                  zes  maanden zal     plaatsvinden, dan moet een stationaire installatie worden
                  aangelegd.
                                                                                                                                                                                                                 nee
      D.3.1       De pomp moet de vloeistof uit de tank zuigen; in de zuigleiding moet een antihevel                                                                                                             nee
                  voorziening zijn aangebracht overeenkomstig BRL-K916. De antihevelvoorziening
                  moet worden geplaatst op het hoogste punt in de zuigleiding nabij de tank.
      D.3.2       Niet-stationaire opslaginstallaties en aggregaten of warmtevoorzieningen moeten                                                                                                                nee
                  worden aangesloten met lekvrije koppelingen.
      D.3.3       Het leidingtype (slang) moet van een dusdanige kwaliteit zijn dat deze onder de                                                                                                                nee
                  gebruiksomstandigheden niet beschadigd kan raken. Voorkomen moet worden dat
                  deze leiding extern onderhevig is aan mechanische belasting (bijvoorbeeld verkeer).
      D.3.4
                  Retourleidingen moeten om ongecontroleerde uitstroom van de vloeibare stof te                      Opmerking: Lekkage in de zuigleiding zal uitval van de noodstroom- of                       nee
                  voorkomen niet worden toegepast. Als alternatief kan bij lage debieten een oliewacht warmtevoorziening tot gevolg hebben, en daardoor snel worden opgemerkt.
                  (flow controle) worden gebruikt. Ook een dubbelwandig leidingsysteem behoort tot
                  de mogelijkheden. Indien wel een retourleiding wordt gebruikt, moet deze worden
                  gecombineerd met een zuigleiding, namelijk een dubbelwandige leiding waarin de
                  vlioeibare brandstof wordt aangezogen in de buitenste wand. Dit betekent dat bij een
                  beschadiging eerst het zuiggedeelte uitvalt voordat er lekkage kan optreden in de
                  retourleiding.
      D.4.1       Een tank   voor   niet-stationaire    en  mobiele  opslag is vervaardigd volgens BRL-K744 of                                                                                                   nee
                  BRL-K580. De installatie moet         blijvend in goede staat van onderhoud verkeren. Bij
                  ingebruikname moet de installatie voldoen aan de vereisten van BRL-K744 of BRL-
                  K580. Een bewijs hiertoe moet aantoonbaar zijn.
      D.4.2       De aflevering uit de installatie mag geschieden met een handgedreven of elektrische                                                                                                            nee
                  pomp. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektrische pomp, dan moet het
                  vulpistool zijn voorzien van een automatische afslag. Het pistool mag niet zijn
                  voorzien   van een    vastzetmechanisme.
      PGS 30, controle aan de voorschriften                                                                                                                                                                           Pagina 9 van 10
                                                                                                                                                                                                                                    0000000864
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760070
      D.5.1      Bodemverontreiniging door lekkage van vloeibare brandstof bij het vullen van de              Toelichting: De installatie wordt op een vlak en hard terreingedeelte opgesteld     op  een
                 tank, bij aflevering    en ten gevolge van tanklekkage moet worden voorkomen.                plaats waar de installatie niet blootstaat aan bijzondere gevaren zoals:
                                                                                                              —
                                                                                                                 binnen het bereik van een kraan;
                                                                                                              —
                                                                                                                 in de nabijheid van de opslag van andere gevaarlijke stoffen;
                                                                                                              —
                                                                                                                 in de nabijheid van brandgevaarlijke werkzaamheden;
                                                                                                                     plaatsen met aanrijdingsgevaar.
                                                                                                              —
                                                                                                                 op
                                                                                                              De interne  veiligheidsafstanden zijn beschreven     in paragraaf 5.2.
      D.5.2      Het afleveren moet       geschieden via een pomp. Deze pomp behoort al dan niet tot de                                                                                                   nee
                 installatie. Afleveren door vrije val naar een lager gelegen afname(tank) of hevelen is
                 niet toegelaten.
      D.6.1      Visuele controle (intern      en extern) van de installatie wordt iedere 2,5 jaar vanaf                   BRL-K744                         instanties betreffende de visuele controle.
                                                                                                              Toelichting:           beschrijft bevoegde                                                  [nee
                 ingebruikname uitgevoerd door een daartoe bevoegde instantie.
      D6.2       Na iedere verplaatsing van de installatie en tenminste eenmaal per twee maanden                                                                                                          nee
                 moet de gebruiker een visuele inspectie verrichten, waarbij moet worden gelet op
                 lekkage / morsing van vloeibare brandstof, beschadigingen, lekdetectie en
                 functioneren van de anti-hevelklep. Kleine reparaties (zie vs 4.2.1) mogen door de
                 eigenaar/gebruiker zelf worden uitgevoerd.
      D.6.3      Grote aanpassingen/reparaties moeten overeenkomstig BRL-K744 of BRL-K580                                                                                                                 nee
                 worden doorgevoerd. Nadien moet door een daartoe bevoegde instantie een keuring
                 plaatsvinden. De keuringsdatum wordt aangegeven op de stempelplaat op de tank.
      D.6.4      Een door de daartoe        bevoegde    instantie afgegeven bewijs van de keuring of controle                                                                                             nee
                 moet op verzoek aan een door het           bevoegd gezag aangewezen ambtenaar kunnen
                 worden     getoond (zie 4.5).
      D.7.1      Voor het blussen      van branden is tenminste één brandblustoestel van 6 kg bluspoeder                                                                                                  nee
                 of schuim aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden. Het
                 brandblustoestel is geschikt voor de brandklassen B en C conform NEN-EN 2 en het
                 brandblustoestel voldoet tevens aan de eisen conform de NEN-EN-3 reeks. De
                 eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden van het brandblustoestel
                 zijn gebaseerd op NEN-EN 3-7, waaruit blijkt dat het geschikt is voor bestrijding van
                 brandklassen B en C. Blustoestellen die 24 uur per dag buiten hangen worden
                 geplaatst in een behuizing die bestand is tegen weersinvioeden.
      D.7.2      Het toestel moet      gedurende de tijd dat de installatie in bedrijf is onbelemmerd         Opmerking: De installatie wordt als   ‘in bedrijf’ gezien  op het moment dat  er een        nee
                 kunnen worden bereikt en moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn           en vertanking plaatsvindt.
                 het brandblustoestel moet binnen 10 m van de desbetreffende tank zijn opgesteld
                 (zie  NEN 4001).
      D.7.3
                 Op het aflevertoestel       moet op een    duidelijk zichtbare plaats met letters met een                                                                                                hee
                 hoogte    van  tenminste 5    cm  zijn aangegeven ‘Roken en open vuur verboden’. Dit
                 verbod kan ook worden aangegeven met een pictogram overeenkomstig NEN 3011.
      D.8.1      Van alle   keuringen, inspecties, controles en eventuele reparaties moeten de                                                                                                            nee
                 bevindingen worden geregistreerd in het installatieboek dat bij de eigenaar of bij de
                 gebruiker aanwezig moet zijn.
      PGS 30, controle aan de voorschriften                                                                                                                                                                    Pagina 10 van 10
                                                                                                                                                                                                                              0000000865
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>