<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760057
                                                          PrUZ
         Beschrijving         van     de inrichting            van   Cosun Beet
         Company         Vierverlaten
         Onderdeel      van   de aanvraag          voor een     revisievergunning
         in het kader     van   de Wet      algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         Vervangt rapport FQ      1108-23-RA-003 d.d. 26       april 2022
         Rapportnummer FQ 1108-23-RA-004 d.d. 30 november 2022
                                                                                  0000000528
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                              PEUZ
         Beschrijving                    van       de inrichting                     van       Cosun Beet
         Company                 Vierverlaten
         Onderdeel              van      de aanvraag                voor een           revisievergunning
         in het kader              van      de Wet          algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         opdrachtgever              Cosun Beet       Company       Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-23-RA-004
         datum                      30 november 2022
         referentie                 EBa/EBa/DvdH/FQ 1108-23-RA-004
         verantwoordelijke
         opsteller
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,             @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven  -
                                                         disseldorf —-
                                                                       dortmund -
                                                                                  berlijn —
                                                                                            nirnberg -
                                                                                                       leuven -
                                                                                                                parijs
                                                                                                                       —
                                                                                                                         lyon
                                                                                                                              0000000529
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760057
                Inhoudsopgave
             1      Inleiding                                                                     6
             2      Niet technische     samenvatting                                              7
           2.1        Algemeen                                                                    7
           2.2        Bestaande   en  vergunde    activiteiten                                    8
         2.2.1          Suikerfabricage                                                           8
         2.2.2          Waterzuivering                                                            9
         2.2.3          Grondberging                                                              9
         2.2.4          Vergistingsinstallatie                                                    9
         2.2.5          Diksapopslag/diksapraffinage                                             10
           2.3        Verandering   van   de activiteiten                                        10
             3      Beschrijving bedrijfsactiviteiten                                           11
           3.1        Procesbeschrijving suikerfabricage                                         11
         3.1.1          Algemeen   overzicht                                                     11
         3.1.2          Capaciteit                                                               13
         3.1.3          Aanvoer  van  bieten                                                     13
         3.1.4          Weegbrug,   monstername                                                  13
         3.1.5          Bieteninvoer   en  sapwinning                                            13
         3.1.6          Pulpverwerking                                                           14
         3.1.7          Kalkoven, kalkmelkbereiding                                              15
         3.1.8          Stoppen kalkoven                                                         16
         3.1.9          Sapzuivering                                                             16
         3.1.10         Verdamping                                                               17
         3.1.11         Suikerkristallisatie                                                     17
         3.1.12         Sproeivijvers                                                            17
         3.1.13         Suikerdroging, koeling, opslag     en  de afvoer van suiker              18
         3.1.14         Spilsuiker                                                               18
         3.1.15         Vergunde wijziging project aanpassing        kookstation  en project V-rise
                        18
           3.2        Grondberging                                                               19
           3.3        Vergistingsinstallatie                                                     21
         3.3.1          Algemeen                                                                 21
         3.3.2          Capaciteit                                                               21
         3.3.3          Equipement                                                               21
         3.3.4          Verwerking          vrijkomende         melasse-oplossing        in      de
         vergistingsinstallatie                                                                  24
           3.4        Beschrijving waterzuivering                                                25
         3.4.1          Bedrijfswatercircuit   en  waterzuivering                                25
                                                                                                    0000000530
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                PEUZ
         3.4.2         Waswatercircuit                                                    26
         3.4.3         Condensorwatercircuit                                              28
         3.4.4         Condensaat                                                         29
         3.4.5         Afvoer hemelwater                                                  29
         3.4.6         Sanitairwater                                                      29
         3.4.7         Waterzuivering                                                     30
         3.4.8         Koelwater                                                          32
             4     Algemeen                                                               35
           4.1      Inrichting                                                            35
           4.2      Wet   geluidhinder                                                    38
           4.3       Bevoegd    gezag                                                     38
           4.4      Melding    Activiteitenbesluit milieubeheer                           39
           4.5      m.e.r.--beoordelingsplicht                                            40
           4.6      Besluit risico's    zware ongevallen  2015                            40
           4.7      Gegevens energie                                                      41
           4.8      Gegevens verkeer       en vervoer                                     Ki
           4.9      Gegevens       opslag   niet  gevaarlijke  stoffen (in emballage, tanks,
           bulkgoederen)                                                                  45
           4.10     Gevaarlijke     stoffen                                               46
           4.11     Koel-   en  vriesinstallaties                                         48
           4.12     Milieumanagementsysteem          en TPM                               51
         4.12.1        Managementsystemen                                                 51
         4.12.2        Het  milieumanagementsysteem                                       52
           4.13     Proefnemingen                                                         53
           4.14     Maatwerk ongewone voorvallen                                          53
         4.14.1        Inleiding                                                          53
         4.14.2        Voorgestelde werkwijze                                             54
             5     Milieuaspecten                                                         56
           5.1      Algemeen                                                              56
           5.2      Geluid                                                                56
           5.3      Trillinghinder                                                        57
           5.4      Geur                                                                  57
           5.5       Luchtkwaliteit                                                       59
           5.6      Stikstofdepositie                                                     59
           5.7      Externe    veiligheid                                                 59
         5.7.)         Kwantitatieve    risicoanalyse                                     59
         5.7.2         Atex                                                               59
         5.7.3         Brandveiligheid                                                    60
           5.8      Beste Beschikbare Technieken                                          60
           5.9      Afvalwater                                                            61
           5.10     Afvalstoffen                                                          61
                                                                                             0000000531
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760057
                                                      PrUZ
           5.11 Bodemrisicochecklist  en nulsituatiebodemonderzoek 63
           5.12 Emissies naar de lucht                             65
         5.12.1   Emissiepunten                                    65
           5.13 Emissie                                            65
           5.14 Monitoring                                         72
           5.15 Meetnormen                                         72
                                                                      0000000532
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                           PEUZ
         1
           Inleiding
           Voorliggend     rapport     maakt     onderdeel     uit   van     de    omgevingsvergunningaanvraag:
           “Revisievergunning      Cosun Beet   Company    Vierverlaten”     (aanvraagnummer      OLO 5954219). De
           vergunning     wordt aangevraagd          in   het   kader     van    de   Wet    algemene bepalingen
           omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.1        lid 1 onder   e  2°  en  3°. De  inrichting betreft Cosun Beet
           Company    Vierverlaten (CBC-V)     gelegen   aan  de Fabriekslaan 12 te Vierverlaten.
           De   inrichting   is  in  werking    op   grond    van    de   revisievergunning ingevolge de         Wet
           milieubeheer (thans Wabo         omgevingsvergunning),         kenmerk 2010-03524/3, MV. Naast de
           vermelde   revisievergunning is op 11 november 2014 een veranderingsvergunning ingevolge
           de   Wabo verleend (zaaknummer 545934) en zijn ook meerdere milieuneutrale
           veranderingen doorgevoerd. In paragraaf 4.1 is een overzicht opgenomen van de vigerende
           vergunningsituatie van CBC-V. Middels voorliggende aanvraag wordt voortzetting van de
           huidige activiteiten van CBC-V en een aantal beperkte wijzigingen ten opzichte van de
           huidige bedrijfssituatie aangevraagd. De aanvraag betreft een aanvraag om een
           revisievergunning.
           In hoofdstuk 2 is    een  niet technische    samenvatting     van   de activiteiten binnen de   inrichting
           opgenomen. Een         beschrijving   van   de activiteiten     van    de  inrichting is opgenomen in
           hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn        algemene     gegevens       van   de inrichting opgenomen. De
           gevolgen   voor  het milieu   zijn beschreven in hoofdstuk 5.
                                                                                                                      0000000533
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                 PEUZ
            2 Niet technische                      samenvatting
          2.1 Algemeen
              CBC-V vraagt     voor   de bestaande    inrichting gelegen     aan  de Fabriekslaan 12 te Groningen    een
              revisievergunning (Wabo)          aan.   De    inrichting  van   CBC-V bestaat in    hoofdlijnen   uit een
              suikerfabriek ten        behoeve    van     de    suikerproductie,    een  waterzuiveringsinstallatie   ter
              behandeling      van   vrijkomend    water binnen de        inrichting, grondbergingen    voor  de  opslag
              van   bietengrond afkomstig van          de   aangevoerde     suikerbieten  en een   vergistingsinstallatie
              voor de productie van groen gas          uit reststromen    en  perspulp.
              In het  navolgende is een beschrijving opgenomen van de bestaande activiteiten en de
              aangevraagde verandering van de activiteiten. In figuur 2.1 en figuur 1, zie bijlage 1, is de
              situering van de inrichting, inclusief de grenzen van de inrichting, weergegeven. In de
              figuren 3 en 4, zie bijlage 1, zijn de plattegronden van de terreinen van CBC-V opgenomen.
         f2.1 Situering Cosun Beet Company Vierverlaten in de omgeving
                                        Eo
                                                                                                                          0000000534
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                PEUTZ
           2.2 Bestaande      en   vergunde      activiteiten
         2.2.1 Suikerfabricage
               Bij de teelt van bieten wordt       in het  voorjaar gezaaid;      de bieten worden          doorgaans vanaf
               september geoogst en naar           de  productielocatie van        Cosun Beet       Company Vierverlaten
               getransporteerd.
               Een suikerbiet bestaat    globaal uit circa 75% water, 17% suiker, 5% celmateriaal (merg) en 3%
               overige stoffen. Afhankelijk van het seizoen of teeltgebied kunnen deze percentages van jaar
               tot jaar en van gebied tot gebied variéren. Voor de bietsuikerfabricage worden de
               suikerbieten   na reiniging  in dunne    reepjes gesneden (snijdsel).       De suiker in dit    snijdsel  wordt
               met water van de bieten zelf       geéxtraheerd     in  diffusietorens; het suikerhoudende           water   dat
               uit de diffusietorens    komt,  wordt ruwsap      genoemd.      Het ruwsap wordt in de            sapzuivering
               gereinigd   door   toevoeging    van   kalkmelk   en    CO2, producten die in de kalkoven worden
               geproduceerd uit kalksteen. Na enkele filtratiestappen            in het  procesdeel sapzuivering wordt
               het sap dunsap genoemd. In de verdamping wordt                    het  dunsap ingedikt         tot diksap. Het
               diksap wordt voor een deel opgeslagen            in  diksaptanks     voor    latere  verwerking tijdens       de
               diksapraffinageperiode (DSR) of wordt bij       de kristallisatie verder verwerkt tot kristalsuiker           en
               melasse   (suikerstroop).  Een  uitgebreidere procesbeschrijving         is te vinden in     paragraaf   3.1. De
               huidige vergunde verwerkingscapaciteit          van    de suikerfabriek       bedraagt gemiddeld         30.000
               ton  bieten per  dag tijdens de campagneperiode.
               Conform de      huidige omgevingsvergunning            van  CBC-V (ter info dit betreft de aanvraag
               flexibilisering campagne- en DSR-periode) is           een  maximale     campagneduur          van  150  dagen
               en   een   maximale    diksapraffinageperiode van 65 dagen toegestaan. Het totale aantal
               suikerproductiedagen (campagne en diksapraffinage) bedraagt hiermee 200 dagen.
               Eventuele tussenvormen qua aantal dagen campagne en diksapraffinage zijn ook mogelijk
               met het uitgangspunt dat het maximaal aantal suikerproductiedagen 200 dagen bedraagt.
               Het totale aantal         suikerproductiedagen wordt bepaald door het aantal dagen
               campagneperiode en de aansluitende diksapraffinageperiode. De lengte van de
               diksapraffinageperiode wordt bepaald door de voorafgaande campagne, afthankelijk van de
               bietenhoeveelheden      en  suikeropbrengst van      de suikerbieten.
               De  diksapraffinageperiode     dient conform de      vigerende vergunning plaats          te vinden tussen 1
               maart en 1    augustus. Aangevraagd wordt         om     deze  periode    aan    te passen naar de       gehele
               intercampagne.    De  achtergrond dat     de  DSR-periode     verruimd wordt       ligt er  in de laatste  jaren
               diverse   diksaptanks gebouwd zijn         en  de voorraad       diksap   is   vergroot. Verder      speelt   de
               logistiek  een  steeds  belangrijke   rol. M.a.w.  er  wordt   jaarlijks onderzocht      wanneer      de suiker
               idealiter beschikbaar moet zijn.
               De campagne start zodra de eerste suikerbieten de fabriek worden                   ingevoerd     en eindigt   op
               het moment dat de laatste suikerbiet de fabriek          ingaat.  De  intercampagne        betreft de  periode
               tussen het eind   van  de campagne      en de start  van   de volgende     campagne.
                                                                                                                                0000000535
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                PEUZ
         2.2.2 Waterzuivering
               Binnen   CBC-V-zijn  drie waterstromen      aanwezig:   waswater, condensorwater        en   condensaat.
               Waswatersysteem:
               Het waswater wordt      hoofdzakelijk gebruikt voor het wassen van de bieten, het transport van
               bieten  en  maakt deel uit   van een circulatiesysteem. Het water waarmee de bieten gewassen
               zijn, wordt   ontdaan van ongerechtigheden zoals eventueel meegekomen stenen, hout en
               bietenblad   . In het waswatercircuit    zijn onder  meer    indikkers  en  methaanreactoren      geplaatst.
               Bij deze laatste worden opgeloste suikers die             in het waswater      zijn gekomen tijdens het
               wassen van     de bieten omgezet in duurzame           energie(biogas).     Het   biogas   wordt  gemengd
               met het   aardgas,  wat samen     de brandstof   voor  het ketelhuis vormt.
               Condensorwatersysteem:
               Het   water    uit  het   condensorwatersysteem          wordt    gebruikt    voor   de   koeling   en   het
               condenseren      van de   kookdampen in de condensors van de kookpannen. Om af te koelen
               wordt het condensorwater         versproeid in de sproeivijvers om daarna weer opnieuw gebruikt
               te worden.
               Condensaatsysteem:
               Het condensaat ontstaat in de         verdamping,     door indikken     van   het sap. Een deel     van  het
               condensaat wordt in het       procesdeel    van  de sapwinning      weer   gebruikt. Uiteindelijk gaat     de
               condensaatstroom       na thermische    uitnutting  naar   de  eindzuiveringen.
               De   waterzuivering loost gezuiverd water in            het   Koningsdiep. Door monitoring          van   het
               effluent wordt bewaakt dat de        lozingseisen    uit de   vigerende Waterwetvergunning          worden
               gerespecteerd.
               In de   periode    wanneer    niet wordt     gezuiverd, wordt het hemelwater van de inrichting
               verzameld in de     waterbergingen     (zie ook  paragraaf 5.9). Zuivering van dit water vindt plaats
               als daar noodzaak       voor  is  en  de   buitentemperatuur       voldoende     hoog   is  om   te kunnen
               zuiveren.
         2.2.3 Grondberging
               Met de bieten komt      een  hoeveelheid      bietengrond    mee.   Door  jarenlange verbeteringen       van
               de rooitechnieken      van  suikerbieten is de hoeveelheid          bietengrond     die meekomt met de
               suikerbieten     aanzienlijk   verminderd.      Deze   bietengrond wordt na afspoeling               in   het
               waswatercircuit    opgeslagen     op de  grondberging      om   uiteindelijk als  bietengrond,   onder   een
               fabrikant-eigen-verklaring,    te worden     afgevoerd.
               Vergistingsinstallatie
               Organisch materiaal wordt door bacterién omgezet in hoofdzakelijk methaan- en
               koolzuurgas. Dit biogas wordt gezuiverd tot aardgaskwaliteit om vervolgens deels op het
               openbare gasnet te zetten en voor een ander deel gemengd te worden met het aardgas in
               het ketelhuis. De      grondstoffen     die worden      gebruikt    komen     grotendeels     uit de   eigen
               suikerfabriek.
                                                                                                                             0000000536
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                             PEUZ
               Tijdens  de campagne wordt        er  bietenstaarten     gevoed, tegelijkertijd  wordt    er bietenpulp
               ingekuild, hetgeen de voeding            is  buiten   de   campagneperiode.      Daarnaast     is   er  de
               mogelijkheid om vloeibare grondstoffen         te verwerken, in de praktijk zijn  dit  partijen melasse
               of diksap.
               Aankoop van externe producten gebeurt marginaal. Dit heeft dan als doel om de biologie
               gezond te houden met essentiéle nutriénten houdende producten. Externe grondstoffen
               moeten    voldoen   aan diverse criteria welke    zijn vastgelegd  in het acceptatiebeleid grondstof
               vergisting.
         2.2.5 Diksapopslag/diksapraffinage
               In de bestaande suikerfabriek vindt       gedurende maximaal 65 dagen diksapraffinage             van  het
               opgeslagen diksap plaats, doorgaans in de periode aansluitend aan de campagne                     tot vlak
               voor  de nieuwe campagne. Tijdens de         diksapraffinage  wordt  diksap verwerkt tot suiker in de
               achterfabriek, bestaande     uit de suikerkristallisatie, het drogen   en koelen   van   suiker alsmede
               het zeef en suikerverdeelstation.
           2.3 Verandering       van   de activiteiten
               CBC-V vraagt middels       voorliggende omgevingsvergunningaanvraag             een   verandering      van
               een  inrichting (milieu)   aan  in verband met de       volgende wijzigingen    van   de  inrichting   ten
               opzichte   van de thans  vergunde    situatie:
               —
                  Aanpassing periode DSR van              1  maart    tot  1  augustus   naar   de    gehele periode
                  intercampagne;
               —
                  Verhoging    van  de  opslaghoeveelheid      zwaveldioxide    (van  35 naar  60  ton)   en  formaline
                  (van 13  naar 31  ton), het jaarverbruik van deze stoffen     neemt niet toe;
               —
                  Toename    van  het aantal  scheepsverladingen;
               —
                  Toevoeging    van   het terrein Zwartwoud,       gelegen   aan de   noordzijde Hoendiep,        aan  de
                  inrichting. In figuur 2, opgenomen in bijlage 1, is weergegeven welke percelen aan de
                  inrichting van CBCV worden toegevoegd;
                  Wijziging in de inzet van pulpdroging: uitsluitend pulpdroger West wordt nog ingezet
               —
                  voor  het drogen   van  pulp;
               —
                  Beéindiging van    het vervaardiging pulpbrokjes.
                                                                                                                          0000000537
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                  PEUZ
             ;
               Beschrijving bedrijfsactiviteiten
           3.1 Procesbeschrijving suikerfabricage
         3.13  Algemeen      overzicht
               Bij  de teelt   van   bieten wordt in het       voorjaar gezaaid;    de bieten worden    doorgaans    vanaf
               september geoogst          en   naar    de  productielocatie    van   Cosun Beet   Company     Vierverlaten
               getransporteerd. Een suikerbiet bestaat globaal uit circa 75% water, 17% suiker, 5%
               celmateriaal (merg) en 3% overige stoffen. Afhankelijk van het seizoen of teeltgebied
               kunnen deze percentages van jaar tot jaar en van gebied tot gebied variéren. Voor de
               bietsuikerfabricage worden de suikerbieten na reiniging in dunne reepjes gesneden
               (snijdsel). De suiker in dit snijdsel wordt met water van de bieten zelf (condensaat)
               geéxtraheerd in diffusietorens; het suikerhoudende water dat uit de diffusietorens komt,
               wordt ruwsap       genoemd.     Aan het    zo ontstane    ruwsap wordt kalkmelk toegevoegd,       waardoor
               de vloeistof alkalisch wordt. Het             uitgeloogde snijdsel, pulp genaamd, wordt          direct als
               perspulp    of na   droging (pulpbrokken) als veevoer afgezet.
               Het ruwsap wordt          gereinigd     na  toevoeging, in diverse stappen, van kalkmelk (voor- en
               hoofdkalking)       en   CO, (carbonatatie). (CO, en kalkmelk worden beide in de kalkoven
               geproduceerd        uit kalksteen). Ze zorgen       voor een   filtreerbare neerslag. Het  neerslag  wordt
               gefiltreerd en      onder de handelsnaam Betacal als meststof in de landbouw                afgezet.  Naast
               Betacal wordt ook de        benaming      schuimaarde    gebruikt.
               Na de filtratie wordt het sap          dunsap genoemd. Vervolgens wordt het dunsap onthard              om
               het   kalkvrij  te   maken   en    de  pH-waarde van het dunsap geregeld. Het dunsap heeft              een
               suikerconcentratie rond 16% a 17% wat                 vervolgens tot diksap wordt ingedampt tot een
               droge    stof gehalte    van  circa 70%. Het    diksap wordt voor een deel opgeslagen in diksaptanks
               of wordt      in   kookpannen        verder    ingedampt tot oververzadiging. Na toevoeging van
               entkristallen kristalliseert de       opgeloste suiker; er wordt een kristal-stroopmassa gevormd.
               In  centrifuges     wordt de    uitgekristalliseerde    suiker van  de stroop  gescheiden.   Hierna wordt
               de suiker met verwarmde lucht               gedroogd     en  vervolgens   met  koude lucht    gekoeld;  het
               eindproduct       is kristalsuiker wat wordt         opgeslagen in suikersilo's    of rechtstreeks wordt
               afgevoerd naar de       afnemers.
               Het   indamp-kristallisatieproces        wordt met de      afgecentrifugeerde stroop nog enkele malen
               herhaald, zodat        meer   suiker wordt      verkregen. Naast witsuiker wordt bij het proces van
               kristallisatie   melasse     geproduceerd. Melasse is een suikerhoudende stroop welke kan
               worden toegepast in         fermentatieprocessen (gistproductie) of bijvoorbeeld bij de productie
               van   veevoeders.
               Zowel het     fabricageproces       als het stroomschema      voor  materiaalstromen  zijn op hoofdlijnen
               weergegeven in        figuur  3.1.
                                                                                                                           0000000538
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                   PrUZ
         f3.1 Stroomschema proces suikerfabriek
                                                                              —>      Bietengrond
                                                            Bieten ontvangst,  ~~       Stenen
                          Bieten                            wassenen opsiag
                                                                                    Bietenbladen
                                                                              “7
                                                                                   Bietenstaartjes
                                                                     \
                         Proces-                          .
                                                          ©
                                                              Sapwinningen     ..     Perspulpen
                                                                               “droge
                       hulpstoffen                              Pulpdrogen                    pulp
                          Proces-
                       hulpstoffen
                                                                           A
                        Cokesen                 Kalkoven
                                                          3
                                                          >
                                                               Sapzuivering    >
                                                                                        |
                                                                                       Betacal
                         Antraciet
                        Kalksteen
                                                                     \
                                                                               >
                         Aardgas                Ketelhuis >    Verdamping                 Water
                                                                               >
                                                                                     Diksapopslag
                                                                                            |
                                                                vv
                                                                               >
                                                               Kristallisatie          Melasse
                                                                     \
                                                             Drogen/koelen     _
                                                                               "
                                                                                   Kristalsuikeren
                                                             en opslagsuiker      suikerproducten
                                                                                                   0000000539
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                               PEUTZ
         3.1.2 Capaciteit
                  De  verwerkingscapaciteit van de suikerfabriek bedraagt gemiddeld 30.000 ton bieten per
               —
                  dag gedurende de campagneperiode.
               —
                  Het totale aantal suikerproductiedagen wordt bepaald door het aantal dagen
                  campagneperiode       en de aansluitende      diksapraffinageperiode:
                  —
                     Het maximum aantal        dagen diksapraffinage bedraagt 65 stuks;
                  —
                     Het maximum aantal        dagen campagne bedraagt 150 stuks;
                  —
                     Het maximum aantal        suikerproductiedagen bedraagt        200 stuks.
         3.1.3 Aanvoer   van  bieten
               De auto's met bieten     zijn  zelflossend   en  lossen de bieten rechtstreeks in       een kiepput  of op
               het GOR    (opslagplaats    voor   bieten). Op het     GOR worden bieten        opgeslagen    voor   onder
               andere buffervoorraad        bij stagnatie    in de   aanvoer.   Op het    GOR    is  een   bietenscanner
               aanwezig   waarmee     de voorraad bieten op het GOR wordt          gemonitord.
               Weegbrug,    monstername
               Van de   aangevoerde bieten wordt het gewicht bepaald op de weegbrug. Aansluitend wordt
               mechanisch een monster getrokken. De monsters worden opgezakt en daarna geanalyseerd
               in  het centraal tarreer station (CTS). De gegevens             van   de   weegbrug      en  de monsters
               resulteren in  een  afrekening    met  de leverancier.
         3.1.5 Bieteninvoer    en  sapwinning
               De   ontvangen bieten worden in de putten               gekiept   en  door    transportbanden      naar de
               wasstraat  gevoerd,    waar   de bieten met waswater worden gewassen. In de wasstraat wordt
               bietengrond, blad, hout     en   stenen  verwijderd.
               Aan   het einde     van   de wasstraat worden door middel              van   zeven    het water met de
               bietengrond    en  bietenstaartjes    van  de bieten  gescheiden.    Het water met de     bietengrond en
               bietenstaartjes wordt vervolgens              over    een   staartenvanger       gevoerd, waarbij de
               bietenstaartjes worden afgescheiden. Bietenstaartjes             worden als veevoeder        afgevoerd   of
               worden tot   biogas   verwerkt in    vergisters.  Het  gebruikte  water voor het     transport  en wassen
               van  de bieten wordt     naar    de indikkers   gevoerd.   Na de   indikkers, alvorens de bietengrond
               naar   de  grondberging       wordt    getransporteerd,     wordt de     kleinste    bietendeeltjesfractie
               verwijderd.   Dit  bijproduct    wordt veelal verwerkt in      vergisters.  Na het    wassen   worden de
               bieten  naar de bietenbunker in de fabriek        getransporteerd.
               Vanuit de bietenbunker gaan de bieten              naar  snijmolens en worden daar gesneden tot
               snijdsel. Het  snijdsel  wordt met     transportbanden in de broeitroggen gebracht. Hier wordt
               het snijdsel op een temperatuur van circa 75 °C gebracht. Daarmee wordt de structuur van
               de celwanden     zodanig veranderd,       dat deze doorlatend worden        voor  de suiker in de cellen.
               Door het concentratieverschil tussen suiker in het         snijdsel en  in het water diffundeert suiker
               over van   het  snijdsel  naar   het water. Dit proces    vindt plaats  in de diffusietorens. Het in de
               broeitroggen aangewarmde snijdsel             wordt onderin de diffusietoren           gebracht   en  door
               middel    van   een   draaiend     roerwerk, langzaam        naar   boven    getransporteerd.      Aan  de
                                                                                                                           0000000540
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                               PEUZ
              bovenzijde    van  de diffusietoren wordt       warm    condensaat  ingebracht   dat in tegenstroom     van
              het  snijdsel  naar   beneden gaat. Vanuit de diffusietoren gaat de suikerhoudende              oplossing
              naar   de broeitrog.    Hieruit wordt het     afgevoerd.   Het verkregen tussenproduct      wordt ruwsap
              genoemd. Indien nodig wordt desinfectiemiddel gedoseerd                om  microbiologische infecties     in
              de  sapwinning (en      zo  suikerverlies)  te voorkomen.
              In de   sapwinning wordt condensaat             uit de bieten zelf benut als extractievloeistof. Door
              aanzuren     met zwaveldioxide wordt het condensaat op de                 juiste pH gebracht. Om de
              persbaarheid     van   het    uitgeloogde snijdsel te verhogen wordt gips toegevoegd. Het gips
              wordt in situ      geproduceerd door kalkmelk, dat in het procesdeel van de kalkoven
              geproduceerd is, te       mengen met zwavelzuur.
         3.16 Pulpverwerking
              Het   uitgeloogde snijdsel (natte pulp)         uit de diffusietorens wordt    getransporteerd    naar   de
              pulppersen. Hierin wordt de pulp geperst tot een droge stof gehalte van circa 25-30%. Dit
              wordt perspulp genoemd. De perspulp kan rechtstreeks worden afgevoerd als veevoeder of
              verder worden     gedroogd in de pulpdroger West (de enige die nu te CBC-V beschikbaar is). In
              geval   van  storingen kan de pulp ook ongeperst als natte perspulp worden afgevoerd. Een
              noodopslagplaats       is  aanwezig.
              Het   pulpperswater      wordt teruggepompt          naar de diffusietorens. In de   pulpdrogerij   staat 1
              aardgasgestookte pulpdroger opgesteld,              te weten  pulpdroger West.   De   perspulp  die  na het
              persen niet verder wordt           gedroogd,    wordt met     transportbanden     en  transportschroeven
              afgevoerd    naar  het   perspulpterrein aan de noordzijde van het Hoendiep en van daaruit met
              shovels   zo  veel als    mogelijk direct op vrachtwagens geladen voor afvoer naar klanten van
              Cosun Beet     Company      of afvoer   naar de  vergister, waar het wordt  ingekuild   om  uiteindelijk te
              worden    vergist tot biogas.
              Droger     West     is     aardgasgestookt       en    beschikt   over   zogenaamde        nageschakelde
              multicyclonen. Het in de cyclonen afgescheiden pulpstof gaat mee               met de    gedroogde pulp.
              De afgassen en de rookgassen van de drogers (waterdamp)                        komen via de centrale
              schoorsteen in de atmosfeer.
              Jaarlijks wordt door de directie         van Cosun Beet     Company bepaald of wel of niet gedroogd
              moet worden. Als de markt voor            perspulp voldoende groot is, wordt niet gedroogd. Het         kan
              daarom    van  jaar tot jaar verschillen of een deel van de perspulp gedroogd wordt of niet.
              De   gedroogde pulp         heeft  een   droge   stof  gehalte van  circa 88%   bij uittrede drogers.    De
              droogtemperatuur         wordt    bepaald   door de hoeveelheid te      verdampen      water en  heeft als
              variabelen het     droge stof percentage van de pulp in en uit, en de hoeveelheid pulp. Het
              transportsysteem van de gedroogde pulp is gesloten uitgevoerd. De gedroogde pulp heeft
              een  droge   stof gehalte     van  circa 88%. De   gedroogde pulp    wordt afgevoerd.
                                                                                                                           0000000541
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                   PEUZ
         3.1.7 Kalkoven, kalkmelkbereiding
               Met het   gebruik    van  cokes of antraciet, die in de      bergingsvakken bij     CBC-V in   opslag is, wordt
               de kalksteen (CaCO) in        een   gesloten    systeem (kalkoven) ontleed tot         ongebluste kalk (CaO)
               en  kooldioxide (CO,). Dit proces vindt         plaats bij  een temperatuur      van  1000 a 1200 °C.
               Voor opstart wordt de       oven    geheel gevuld      met een mix van      kalksteen   en cokes. Omdat      voor
               de dissociatie    van  calciumcarbonaat voldoende temperatuur                 noodzakelijk   is wordt   voor  het
               eerste  deel  van   de  vulling  in verhouding      meer   cokes  toegevoegd.     Vanaf de   aansteekopening
               omhoog     wordt eerst circa 10% cokes         toegevoegd. Dit bouwt vervolgens in stappen van 0,5%
               af  naar  de normale       verhouding van circa 7% cokes. De oven wordt aangestoken via de
               aansteekgaten      die zich in de      zijwand    onder in de schacht       van  de oven   bevinden. Na circa
               een uur   is er voldoende     vuur    in de  oven om     zelfstandig  te  blijven branden. De     oven   start op
               ongeveer 25%        verbrandingscapaciteit         om    langzaam op te warmen.           Dat wordt tot start
               campagne      geleidelijk   verder    opgevoerd.     Na ongeveer 7       dagen begint     de  oven   voldoende
               kalk te leveren    en kan de    bietverwerking      worden opgestart.
               De  reactievergelijking voor de        dissociatie   van  kalksteen is:
               CaCOs(s) -> Ca0(s) + CO4(qg).
               Om deze reactie te laten       verlopen    moet    de temperatuur      hoger zijn  dan 1000 °C.
               De  gebrande kalksteen, CaO,         wordt onder uit de       oven  uitgetrokken.    De  gebrande     kalk (CaO)
               wordt in    een   kalkblustrommel        geblust   met water,    waarbij    kalkmelk (Ca(OH).) ontstaat Het
               geproduceerd kalkovengas bevat hoofdzakelijk stikstof en circa 40% CO,.                         Het wordt met
               behulp van waterringpompen afgezogen uit de bovenzijde van de oven. Dit                         gas wordt eerst
               over een   gaswasser     geleid   en  vervolgens in de carbonatieketels ingeblazen. In de carbonatie
               reageert de CO,      met   de  aan   het proces    toegevoegde kalkmelk weer tot CaCO; waarmee de
               cirkel rond is.
               De hierdoor      verkregen     koolzuur     en   kalk worden in de        sapzuivering gebruikt      om    in het
               ruwsap de niet-suikerstoffen te binden            en  dit door filtratie te  verwijderen.
               Omdat    er  gestreefd    wordt   naar een     relatief  hoge zuiverheid van de gebruikte          kalksteen   en
               cokes of antraciet in verband met              proceseisen     worden nagenoeg geen           nevenproducten
               gevormd.
               Bij normaal    bedrijf  bestaat theoretisch evenwicht tussen het kalk-             en  koolzuurverbruik in de
               sapzuivering (kalking       en  carbonatatie), dat wil zeggen, de bij het ontleden               van   kalksteen
               vrijkomende     kalk   en  koolzuur kan in      principe volledig     in de   sapzuivering   worden    gebruikt.
               Het rendement       van   de  koolzuuropname         in de carbonatatie is echter circa 85%. De hiertoe
               benodigde overmaat koolzuur wordt verkregen uit de verbranding van cokes                        of antraciet. De
               kalkovengassen worden door gaspompen via een gaswasser afgezogen,                                waardoor stof
               wordt  verwijderd.
                                                                                                                                 0000000542
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                 PEUZ
               De aftrek   van  de  kalkovengassen       wordt  geregeld     door het      bijzetten    van  één of meerdere
               gaspompen,      waarbij   de gassen door de gaswasser worden                    geleid.  Hierdoor worden de
               verontreinigingen verwijderd.         Het   gebruikte    water      ten   behoeve       van   de gaswasser      is
               condensaat    van  de bieten zelf. Het water wordt daarna via de             waterberging      behandeld in de
               eigen waterzuivering     van  Cosun Beet    Company Vierverlaten.
         3.1.8 Stoppen kalkoven
               Tegen   het einde   van   de campagne wordt de toevoer              van    antraciet    naar  de oven   gestopt.
               Hierdoor stopt uiteraard het      verbrandingsproces.      Er wordt echter nog wel           verbrandingslucht
               in de  oven   ingeblazen.    Hierdoor koelt de     oven   af  en  zal   uiteindelijk    de temperatuur     zover
               dalen dat ook de dissociatie      van  kalksteen stopt. Een groot deel           van  deze   periode  wordt het
               afgas uit de  oven  nog in de carbonatieketels       ingeblazen. De CO. concentratie in het afgas             zal
               echter steeds verder dalen waardoor         uiteindelijk het proces gestopt moet worden.
         3.19  Sapzuivering
               Aan de   sapzuivering    wordt kalkmelk      toegevoegd      voor    de   zuivering    van   het ruwsap uit de
               extractie.   Via   verschillende      mechanismen        wordt       het      sap    zo    ontdaan     van   zijn
               verontreinigingen.    In de    voorkalking    vinden onder       geleidelijk stijging       van  pH  een  aantal
               colloidale reacties    plaats. Hierbij vlokken onder andere eiwitten uit. In de hoofdkalking
               wordt de     pH nog    verder verhoogd en worden onder andere amiden als glutamine en
               asparagine ontleed     en ontstaan onoplosbare kalkzouten.
               Daarnaast speelt kalk een fysische rol. Aan                   het    oppervlak worden onzuiverheden
               geabsorbeerd en het is een filtreerhulpmiddel om            de filtratie    makkelijker te laten verlopen.
               Van de    hoofdkalking loopt       het sap    over  in de 1e carbonatatie. Hier wordt              koolzuurgas
               ingeblazen, waarbij de kalk wordt omgezet             in het slecht      oplosbare calciumcarbonaat.         Het
               gecarbonateerde sap wordt door middel                 van    bezinking en/of filtratie gezuiverd.            Het
               ingedikte neerslag    wordt   naar  trommelfilters gepompt         en  daar    afgefiltreerd.
               Het  gefiltreerde   sap wordt      nagefiltreerd    met   behulp      van    zakfilters. Indien de zakfilters
               verstoppen worden de        zakken gereinigd in     een  wasmachine met           een  3%   zoutzuuroplossing.
               Het waswater hiervan gaat terug het proces in.
               De  neerslag die   op de trommelfilters is      afgefiltreerd, Betacal genoemd, wordt afgezoet (de
               nog aanwezige      suiker wordt met water          grotendeels uitgewassen) en verpompt naar de
               Betacal  opslag,   vanwaar    het in verschillende varianten kan worden                  getransporteerd    naar
               afnemers. Betacal bestaat       voor  ongeveer 50% uit        zeer   fijn  verdeelde calciumcarbonaat         en
               wordt onder andere        gebruikt    als  voedingsbodem        voor     de   champignonteelt       of  voor  de
               verbetering   van  de structuur    en verhoging     van de   pH   van   landbouwgronden (kalkmeststof).
               Van de bezinkers    en  indikfilters, die onderdeel zijn    van    het proces     van  de  sapzuivering,   wordt
               het heldere sap     naar   de 2° carbonatatie gepompt. Door toevoegen                    van  CO, gas,   wat via
               leidingwerk    onderin het procesvat      van  de 2° carbonatatie in de sapstroom wordt             gedoseerd,
               worden hier    overgebleven     kalkresten   neergeslagen.
                                                                                                                                  0000000543
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                     PEUTZ
                Na filtratie van  het sap uit de 2e carbonatatie in zakfilters          waarbij   het neergeslagen    materiaal
                naar de voorkalking     wordt   teruggevoerd,      wordt de resthardheid in         een  kation kunstharsfilter
                verwijderd. In het onthardingsfilter (de ontharding)               worden Ca++-ionen         gebonden aan de
                kunsthars    en  Na+-ionen   nemen      in het  gezuiverde     ruwsap, dat      nu  dunsap heet, de plaats in
                van  de Ca++-ionen. Het filter wordt          geregenereerd         nadat de ionenuitwisselaar beladen is
                met calcium. Deze     regeneratie     wordt   uitgevoerd met       een   4%-ige   NaOH   oplossing   in sap. Het
                regeneratiesap wordt teruggevoerd             in het  sapzuiveringsproces.         Na  ontharding    wordt SO,
                aan  het dunsap toegevoegd als pH regelaar. Het SO, wordt                     hiertoe als gas   geinjecteerd in
                het dunsap. Het SO,-gas reageert met het aanwezige water in                   de sapstroom tot    zwaveligzuur
                (H,SOs) wat een pH verlagende werking heeft.
                De  afgassen     van   de   1e   en   2e   carbonatatie worden           in  twee    stappen gewassen        met
                condensaat. Op deze manier worden               geurstoffen     en    NH;   verwijderd    uit de  afgassen.  Het
                geurverwijderingsrendement ligt boven 90%, terwijl het rendement van NH; verwijdering
                >95% is. Het met geurstoffen en NH; verrijkte condensaat wordt afgevoerd naar de aerobe
                zuiveringen.
         3.1.10 Verdamping
                Het  gezuiverde     ruwsap (=     dunsap) bestaat       voor   circa 80-85% uit water. Om de suiker te
                kunnen kristalliseren      dient de      suikeroplossing       in   oververzadigde      toestand te worden
                gebracht.   In de  verdampingsinstallatie       wordt circa 4/5 deel       van  het water   verdampt, volgens
                een  continu proces. Hiertoe wordt           gebruik gemaakt         van  acht-trapsverdamping. De eerste
                trap wordt verwarmd met de retourstoom                van   de    turbines; de volgende trappen worden
                verwarmd met        damp    van    de   voorgaande trap.        De druk in de laatste         trappen    van  de
                verdamping is atmosferisch of licht vacuim. Een deel van het condensaat wordt gebruikt als
                ketelvoedingswater en als vers water in het proces. De damp die in de verschillende trappen
                van de verdamping ontstaat wordt op haar beurt gebruikt voor de diverse aanwarmingen in
                het gehele proces. Ook het condensaat uit de verdamping wordt voor aanwarmingen
                gebruikt. Op    deze manier wordt de        aanwezige     warmte     zo ver mogelijk uitgenut om hiermee
                primaire energie     te  besparen      Het   overtollige   en    afgekoelde condensaat wordt naar de
                eindzuiveringen gevoerd.
         3.1.11 Suikerkristallisatie
                Het  ingedikte sap    uit de   verdamping (diksap)        wordt in      kookpannen onder vacuim verder
                ingedikt. Daarbij     vindt    kristallisatie   van    suiker    plaats. De suikerkristallen worden in
                centrifuges gescheiden      van   de   suikerstroop.    De resterende suikerhoudende stroop, melasse
                genaamd,     wordt als  grondstof,    voor  onder andere de        gistindustrie, afgezet.
         3.1.12 Sproeivijvers
                Het laatste deel   van  het verdampingsproces         en  het kristalliseren     van  de suiker  gebeurt  onder
                vaculm    bij  een  druk  van   circa 200 tot 500 mbara. Door het proces onder vacuiim uit te
                voeren   kan het   verdampen,     koken    en  kristalliseren  bij lagere temperaturen        dan atmosferisch
                plaatsvinden.    Het koken   bij lagere temperaturen        is voor    het proces   energetisch gunstiger     en
                                                                                                                                 0000000544
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                   PEUZ
                de   lagere temperaturen        zorgen     er   ook   voor   dat  ‘kleurvorming’     van   de suiker wordt
                tegengegaan.
                Het   benodigde      vacuim wordt        gecreéerd     door de    dampen      van  de   kookpannen        en   de
                verdamping     te  condenseren in      zogenaamde       barometrische condensors. Het water wat door
                de   condensors      gaat,   in   de   suikerindustrie     valwater    genoemd,      warmt      op    door    het
                condenseren      van  de  dampen      van  de   kookpannen     tot een   temperatuur     van   circa 70 °C. Na
                uitnutten   van   de warmteinhoud via warmtewisselaars,              waarna   dit water nog circa 45 °C is,
                wordt dit valwater in 2      sproeivijvers    door  versproeiing gekoeld        naar een   temperatuur       van
                circa 30 °C.
         3.1.13 Suikerdroging, koeling, opslag          en  de afvoer    van suiker
                De suiker wordt       gedroogd, gekoeld         en  vervolgens     in de   aanwezige     vier   silos, die   een
                gezamenlijke capaciteit      van   circa 150.000 ton     hebben, of als   zakgoed opgeslagen. Tijdens          de
                productie    van   suiker in de campagne         en  in de   periode   van   diksapverwerking        wordt   een
                groot deel   van  de suiker direct    aan  klanten   geleverd   of met  bulkwagens afgevoerd          en extern
                opgeslagen     in depots.
                Het  gehele jaar    wordt suiker vanuit de silo's, via het suikerzeefstation, verladen in bulk                 en
                aan   industriéle klanten of       aan   de   specialiteitenbedrijven     van   CBC   geleverd.     Ook wordt
                zakgoed geleverd      aan  industriéle klanten.
         3.1.14 Spilsuiker
                Bij de verwerking        van    de    suiker   kan   spilsuiker   ontstaan.     Spilsuiker   is   een    interne
                suikerstroom/halffabricaat. Deze suiker komt onder andere vrij uit het zeefstation                        en   de
                stofafzuiging    van  de verschillende transportsystemen. Deze suiker wordt              opgelost     in ruwsap
                en  daarna   naar   de  sapzuivering (voorkalking) verpompt            en  verwerkt tot kristalsuiker door
                het  gehele   proces  weer te   doorlopen.
                Behalve    deze     spilsuiker   uit   eigen productie, kan ook de spilsuiker                 uit   de   andere
                specialiteiten-   en  suikerfabrieken     van   Cosun Beet    Company      in het proces in CBC-V worden
                ingebracht. De totale hoeveelheid spilsuiker           die verwerkt wordt, varieert      van   jaar  tot jaar  en
                bedraagt ongeveer 2000-6000 ton per jaar.
                Invoer  van ruwe     suiker (rietsuiker)   is mogelijk   indien  er  onvoldoende suikerbieten onder de
                gewenste condities zijn. Deze            ruwe    suiker wordt op identieke         wijze als de spilsuiker
                ingevoerd.
         3.1.15 Vergunde wijziging project aanpassing             kookstation     en  project  V-rise
                In voorgaande beschrijving van de activiteiten en bijbehorende tekeningen van de inrichting
                is het vergunde project voor aanpassing van het kookstation voor omzetting van dunsap in
                kristalsuiker opgenomen         (aanpassing kookstation Z2020-00008513). De locatie van het
                fabriekskantoor     was  de beoogde locatie van dit project. In figuur 3, zie bijlage 1, is de lay-out
                                                                                                                                  0000000545
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                               PEUZ
             van  het fabrieksterrein opgenomen          uitgaande    van   de huidige    situatie. In de  huidige  situatie
             is de   beoogde aanpassing         van   het kookstation nog niet          gerealiseerd     en  dus ook niet
             weergegeven op deze       tekening.
             Sinds het verlenen      van   de  vergunning       voor   de  aanpassing      van   het kookstation    zijn  de
             inzichten   van Cosun   gewijzigd.    Het kookstation zal middels het          project  V-Rise in de  periode
             2023-2026 worden aangepast. Een             belangrijk   doel   van  deze    aanpassing zal het reduceren
             van   het  aardgasverbruik zijn (verwachte reductie circa 40%). Belangrijke verandering ten
             aanzien   van  de in 2020 vergunde wijziging is dat de nieuwbouw van dit deel van de fabriek
             niet  meer plaats zal vinden op de locatie van het fabriekskantoor maar aan de noordzijde
             van  het  fabrieksgebouw,     tussen   de fabriek   en  het  Hoendiep    in.  Op  deze locatie staan   nu   nog
             onder   meer een     aantal tanks, deels buiten         gebruik,   en  twee stoomketels 58 en 59 met
             bijbehorende voorzieningen.          Deze     voorzieningen zullen worden verplaatst of worden
             verwijderd.   Het project V-Rise    bestaat dan ook uit de      volgende     onderdelen:
                  *
                       Realisatie  van twee    tanks   voor   (heet)  water en één    tank    voor  diksap   op het terrein
                       aan  de  noordzijde    van   het  Hoendiep      en  de realisatie   van een    nieuwe   leidingbrug
                       tussen  de fabriek   en  het terrein   aan  de  noordzijde   van   het  Hoendiep;
                  *
                       De  sloop  dan wel het     verplaatsen van       de diverse  voorzieningen op het terreindeel
                       tussen  de fabriek   en  het  Hoendiep;
                  «
                       De    aanleg van een             trafostation      op    het    terrein     van    de    voormalige
                       brugwachterswoning bij         de  brug   over   het  Aduarderdiep (Vierverlatenbrug) en het
                       realiseren  van een     hoogspanningsverbinding           van  dit trafostation     naar  de fabriek
                       middels   een  gestuurde boring onder het Hoendiep;
                  *
                       Realisatie  van project V-Rise: Het vervangen van batchpannen                   in het kookstation
                       door Verticale Kristallisatie Torens. De fabriek gaat dan              over van    een  batchgewijs
                       proces  naar een   continu proces.
             De   engineering    van   deze fases      loopt   momenteel       en  voor    de diverse onderdelen         zijn
             vergunningaanvragen        in   voorbereiding. De onderdelen zullen niet gelijktijdig                 worden
             uitgevoerd   en  derhalve  ook niet gelijktijdig kunnen worden aangevraagd.
         3.2 Grondberging
             Met de bieten komt      een   hoeveelheid      bietengrond     mee.  Door    jarenlange verbeteringen       van
             de rooitechnieken      van  suikerbieten is de hoeveelheid           bietengrond      die meekomt met de
             suikerbieten   aanzienlijk verminderd.       In het washuis wordt door middel           van watertoevoer en
             onderlinge wrijving de grond van de          bieten   verwijderd.   Het zo ontstane      modderwater wordt
             naar de grondbergingsvakken gepompt om de grond te laten bezinken. De grondberging is
             gecompartimenteerd en werkt volgens een drie-vakken bedrijf. Dit houdt in dat er altijd drie
             vakken, alle 8h in fase ten opzichte van elkaar verschoven, in bedrijf zijn. Door de
             compartimentering       worden kortere        verblijftijiden  van  water en      snellere  ontwatering     van
             grond mogelijk.
                                                                                                                              0000000546
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                            PEUZ
                               vak A          vak B          vak C
             0-8h          Spuiten         Bezinken      |Afpompen
             8-16h         Bezinken |Afpompen [Spuiten
             16-24h        |Afpompen       Spuiten        Bezinken
         Er wordt 8      uur    modderwater gespoten op            een   vak. Na deze      periode krijgt    de  grond
         gelegenheid om te bezinken. Na                   deze    bezinktijld   wordt    het   bovenstaande       water
         gerecirculeerd naar het washuis van de           bieten. Het bovenstaande schema          geeft de drie fasen
         weer.
         De drie vakken kunnen           willekeurig   ten  opzichte    van  elkaar   gepositioneerd liggen      op de
         grondberging.
         Na   verloop van een gebruikstijd van 2 a 3 weken gaat de bezinking steeds slechter. Hierdoor
         blijft er telkens een kleine hoeveelheid water achter en ontstaat er meer kans op geur door
         de langere verblijftijden van dat stilstaande water. Door op dat moment een ander vak in
         gebruik   te nemen, kan       de slechter wordende bezinking en kans op geur tot een minimum
         worden    beperkt. Er moeten wel voldoende vakken beschikbaar zijn. Later, nadat de grond is
         ingeklonken, kan een vak eventueel nogmaals in dezelfde campagne worden gebruikt.
         Nadat    een  vak uit    gebruik   wordt genomen,      gemiddeld     na   zo'n 30-40   bedrijfsdagen,    wordt
         begonnen      met    het   droogzetten van een vak. Hierna begint indrogen c.g. rijpen van de
         grond. Na     de  eerste inklinkingsfase (2-3 maanden) worden ontwateringsgeultjes gegraven
         om    de ontwatering      te versnellen. De    grond   is dan nog steeds      plastisch.  Door dit proces te
         herhalen, kan      na  ruim 1 a1,5  jaar steekvaste grond (droge        stof %  >  65%) worden     gecreéerd.
         Dit houdt wel        in dat deze vakken         het  jaar daarop     niet kunnen worden          gebruikt   als
         bietengrondberging         voor  die campagne.
         Doordat    er  momenteel onvoldoende ruimte is            om  vakken 1 a 1,5    jaar te laten  rijpen, zal een
         vak   voorafgaand     aan   de nieuwe campagne moeten worden               leeg gegraven. De grond is dan
         nog echter niet steekvast        en kent  een  beduidend     lager droog stofgehalte. De niet steekvaste
         grond    wordt   getransporteerd       naar  op te  hogen gebieden.       Ter  plaatse  zal deze   grond   dan
         verder moeten indikken          en   kan dus ook pas 1 a 2        jaar  later door de akkerbouwer         weer
         worden    ingezet    in vergelijking  met   steekvaste   grond.
         De   grond wordt meestal afgezet op akkerbouwgronden in de regio. CBC maakt gebruik van
         een   zogenaamde Fabrikant Eigen Verklaring (gecertificeerd en uitgegeven door KIWA) om de
         grond af te zetten. Naast de afzet richting Landbouw & Natuur zouden deze gronden ook
         afgezet kunnen worden met een bestemming Industrie & Wonen, maar dan wel alleen als
         steekvaste    grond. Daarnaast       wordt   bietengrond ingezet voor het oprichten           van   dijken  op
         eigen   terrein  bij bijvoorbeeld    het aanleggen van vakken op de grondberging.
                                                                                                                         0000000547
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                 PEUZ
           3.3 Vergistingsinstallatie
         3.3.1 Algemeen
               In het   vergistingsproces        wordt organische stof door tussenkomst van anaerobe micro-
               organismen omgezet           in   biogas. Biogas is een mengsel van hoofdzakelijk methaan- en
               koolzuurgas.    Dit  biogas wordt geconditioneerd ten behoeve van injectie op het openbare
               net  alsmede inzet op de ketels        van de suikerfabriek.
               De  grondstoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig          van  het  suikerbietenverwerkingsproces. Tijdens
               de   suikerbietencampagne van de suikerfabriek worden bietenstaarten voor directe
               verwerking aangevoerd en tegelijkertijd bietenpulp ingekuild, hetgeen de voeding is buiten
               de campagneperiode. Daarnaast is er de mogelijkheid om vloeibare grondstoffen aan te
               kopen,   zoals melasse of     diksap.
               Aankoop     van  producten       buiten het CBC-concern       gebeurt marginaal,     dit heeft dan als doel
               om   de  biologie gezond        te houden met extra kalium of stikstofhoudende              producten     zoals
               bijvoorbeeld protamylase           of cacaodoppen.     Alle  grondstoffen     moeten aan      diverse criteria
               voldoen zoals     bijvoorbeeld       de meststoffenwet. De installatie       gebruikt   alleen   plantaardige
               grondstoffen     die   zijn  vermeld op      bijlage Aa,    onderdeel    IV,  van  de   uitvoeringsregeling
               meststoffenwet.
         3.3.2 Capaciteit
               De   maximale     verwerkingscapaciteit        van   de  vergistingsinstallatie bedraagt 300.000 ton
               grondstoffen     per   jaar.   De hoeveelheid      voedingsmateriaal die naar de vergisters wordt
               gebracht bedraagt       maximaal 825 ton per       dag, ongeacht     welke   grondstof (vast     of vloeibaar)
               wordt   ingezet.
               De    maximale       groengasproductie         van    de     vergistingsinstallatie     bedraagt       hiermee
               25.000.000    Nm?   per  jaar.  De maximale hoeveelheid        digestaat bedraagt     750 ton per    dag.
         3.33  Equipement
               1. Grondstoffen opslag
               1.1. Vast
               In acht silo’s  van   27  x  110 meter wordt      tijJdens  de campagne circa 80.000 ton           bietenpulp
               opgeslagen.    Verse    perspulp     wordt tijdens  de campagne in de         opslagsilo ingekuild     tot een
               hoogte    van 4 a 5 meter. De       pulp wordt daarna    aangereden     om    de zuurstof   zo  veel  mogelijk
               uit de kuil te persen, dit voorkomt         degradatie    en   emissie  van   de kuil  en  zorgt uiteindelijk
               voor een    hoger  rendement in de       vergisters.  Om   een  optimale conservering       te krijgen,  wordt
               met een    snelheid  van   circa 150 ton per    uur ingekuild.   De kuil wordt daarna     afgedekt.
                                                                                                                               0000000548
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                  PEUZ
         1.2. Vloeibaar
                                                                      3
         Er  zijn   vier    voorraadtanks        van   elk   320   m      aanwezig      voor    de   opslag   van    vloeibare
         grondstoffen.      Het vullen    van    de tanks  geschiedt      per  as  of pomp. Afname vindt automatische
         plaats,  24  uur   per  dag,   om   de  vergisters te voeden       met 'verse    vloeibare   voeding.
         2. Voedingsstation
         Dagelijks    worden de twee           voedingsstations gevuld          met de      benodigde    hoeveelheid vaste
         voeding     uit  een    sleufsilo, door middel        van   een    shovel. Na het vullen        van   deze bunkers
         worden     ze  middels deksels         gesloten. Vrijkomende         lucht die    bij het voeden ontstaat wordt
         afgezogen       via het biofilter. De bakken            van    de   voedingsstations zijn voorzien van een
         kettingtransport       op de bodem        en  freeswalsen     aan   het einde. Ze werken automatisch 24           uur
         per  dag   om   de   vergisters   te  voeden met 'verse vaste         voeding'
         3. Vergisters
         De acht    vergisters    hebben elk      een  volume    van  4500    m>.   Middels het    voedingsstation     worden
         de   vergisters     elk   uur   gevoed.     De   vergistingstanks zijn        voorzien     van  een   roerwerk    ten
         behoeve      van    optimale menging          in de tank. Uit de         vergistingstanks     komt   een   constante
         gasproductie, het biogas           wordt    langs boven afgevoerd naar de gasbuffer.               De   gemiddelde
         verblijftijd van product in        de  vergistingstanks bedraagt circa 40 dagen.
         4. Navergisters/gasbuffers
         Om het proces         goed    te kunnen     valoriseren, zijn      er twee    navergisters    met  gashouders.     De
         functie   van   deze tanks met kunststof dak is          tweeledig. Ten eerste is het de gasbuffer voor de
         vergisters    voordat het      biogas opgewerkt wordt. Elke gasbuffer is 2500 m3. Daarnaast dient
         de onderkant       van   de tank, met     een   volume   van    3200   m3,   om   het uitgegiste digestaat     wat uit
         de  vergisters     wordt    getrokken,     van   zijn  laatste gas te ontdoen. Het dak bestaat uit twee
         delen, het binnenste membraam gaat bol                   staan    door het     aanwezige biogas,      het buitenste
         dak wordt, door middel          van een    draaglucht ventilator,        met  buitenlucht bol    gehouden.
         5. Gasopwerking
         5.1 Gasopwerker        1
         Het   biogas     bevat circa 52% methaan, 48% kooldioxide                     en    een  zeer  kleine hoeveelheid
         zwavelwaterstof. In deze           gasopwerker       wordt het gas        opgewaardeerd       tot biomethaan      wat
         89% methaan         bevat,   wat daarmee dezelfde         energie inhoud heeft als Gronings aardgas.              Het
         ruwe   biogas     wordt    na een    voordroger,    op druk     gebracht     door   een  compressor    verhoogt tot
         circa 9 bar. Het       biogas    wordt daarna door          een     scrubber     (gaswasser) geleid. Het biogas
         stroomt van onder naar boven door de                    scrubber, terwijl       water van boven naar onderen
         stroomt. De kooldioxide en zwavelwaterstof lossen op in                     het water. Wat    overblijft is methaan
         wat aan     de bovenkant de scrubber verlaat              en   via  een   gas  droger    de installatie verlaat. Het
         geproduceerde ‘groen gas’ wordt              na een   kwaliteitscontrole op het         openbare gasnet gevoed.
         Het water wat uit de scrubber stroomt bevat naast kooldioxide                       en een   beperkte  hoeveelheid
         zwavelwaterstof. Dit         mengsel      wordt in    een   aparte kolom         met   buitenlucht uit het      water
         gewassen. Na        biologische ontzwaveling           met een      nageschakeld       actief kool filter, wordt de
         kooldioxide      aan   de lucht   geémitteerd.      Het schone water wordt daarna             weer  ingezet   aan het
         begin   van   de gaswasser.
                                                                                                                                0000000549
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                            PEUZ
         5.2 Gasopwerker 2
         Het  biogas voor gasopwerker 2        is  typisch  iets rijker, circa 65% methaan     en   35% kooldioxide.
         In deze gasopwerker wordt het         gas alleen ontdaan        van  vocht  en  zwavelwaterstof. Het     ruwe
         biogas   wordt   na een   voordroger,      door middel     van   actief kool ontzwaveld,     waarna    het op
         druk   gebracht    wordt door     een   compressor tot circa 9 bar. Het          geconditioneerde biogas
         wordt daarna verder     gedroogd     en   ingevoed    op het gasnet     van de fabriek.
         6. Fakkels
         Elke  navergister heeft   een   toegewezen calamiteiten fakkel. Bij          een  storing  of overproductie
         schakelen deze automatisch in. De fakkels kunnen elkaars functie               overnemen.
         7. Digestaat verwerking
         Digestaat   van  CBC-V kent      een  hoogwaardige toepassing            in de landbouw. Als      gevolg  van
         seizoensinvloeden kan het niet        altijd  direct  aangewend       worden. Hierdoor heeft CBC-V        een
         digestaatverwerking opgesteld.        In 7.1  en  7.2 worden de processtappen van deze            verwerking
         benoemd.
         7.1 Decanter   centrifuge
         De   vergiste organische     stroom      uit de   vergister (digestaat) wordt voorafgaand            aan  het
         indampproces gescheiden         in een   vloeibare   en vaste   fractie. Deze  proceslucht   uit deze ruimte
         wordt middels    een  biofilter  afgezogen.    De vaste fractie,    digestaatkoek, wordt gebruikt      om  de
         ingekuilde perspulp af       te    dekken    en   het   surplus direct afgezet       in   de landbouw als
         hoogwaardige grondstof, compost of bodemverbeteraar. De dunne fractie (centraat) van het
         digestaat bevat relatief veel water. Hiervoor wordt een indampproces ingezet om dit te gaan
         concentreren.
         7.2 Indamper
         Na het decanteren     van  het   digestaat   wordt de dunne fractie        (centraat) verder ingedikt door
         middel   van  indamping.
         Tijdens het indampproces         wordt het centraat eerst          aangezuurd     met zwavelzuur      om  het
         stikstof te binden,  waarna   het verhit wordt tot een temperatuur van circa 80 °C, waarbij in de
         installatie het  water  verdampt en de damp afgescheiden wordt van het digestaat. Hierna
         ontstaan twee     stromen, een geconcentreerd digestaat en condensaat. Het geconcentreerde
         digestaat   kent  goede toepassingen in de landbouw. Het condensaat wordt nagezuiverd in
         de  waterzuivering en geloosd op het oppervlakte water. Wekelijks wordt de installatie
         automatisch gereinigd volgens het CIP principe (Clean in Place), hiervoor wordt natronloog
         en  azijnzuur ingezet. Zowel het zwavelzuur als het natronloog worden                   in bulk  opgeslagen
         nabij de installatie. Het azijnzuur wordt aangevoerd in IBC containers.
                                                                                                                       0000000550
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                      PEUZ
           f3.2 Schematische weergave    biomassavergisting
                                                  —
                          Sleufsilo 8                        a              ®                        _—r                     WKC
                                                                                                                         Sulkerisbriex
                                                                          Fakkel 2
                                                                                                       Gasopwerking 2
                                                             Vergister
                          Sleufsilo 7                            7
                                                                                                              a
                                                                                 Navergister 2                 ]
                                                                                                              =
                                                  Steekvast                      Gashouder 2
                                                   bunkers                                                    =
                                                             Vergister                                        H]
                          Sleufsilo 6                            6
                                                                                                              3
                                                                                                              I]
                          Sleufsilo 5
                                                                                                             |= Digestaat onbewerkt
                                                  Proceshal                                      Didasian3   | Digestaat bewerkt
                                                             Vergister                                        | Condensaat
                          Sleufsilo 4
                                                                           Blof?
                          Sleufsilo 3
                                                  Steekvast
                                                                 3
                                                                                 Nevergister 1
                                                                                                     O!§      oe
                                                   bunkers                       Gashouder 1                  J
                          Sleufsilo 2
                                                             Vergister                                        a
                                                                 2
                                                             Vergister
                                                                            X                        /
                                                                                                     |
                                                                                                                      A——
                          Sleufsilo 1                            1         Fakkel 1
                                                                                                       Gasopwerking |
                                                 |—
                       Legenda
                                       Groen gas
                                       Ruw   biogas
                                       Digestaat
         3.3.4  Verwerking vrijkomende melasse-oplossing                 in de    vergistingsinstallatie
                Tijdens   de     diksapraffinageperiode (DSR) ontstaan tijdens bijvoorbeeld schoonmaak-
                werkzaamheden of            storingen hoeveelheden verdunde melasse-restant oplossingen. Dit
                melasse-restant kan niet worden verwerkt in de suikerfabriek                    tijdens    de DSR. Het   genoemde
                melasse-restant is wel        goed   te verwerken in de      vergistingsinstallatie.         In deze installatie kan
                uit deze stroom       biogas  worden      gemaakt.
                De hoeveelheid verdunde melasse-restant die               vrijkomt tijdens de DSR is erg wisselend in de
                tijd. Deze stroom dient in de           vergistingsinstallatie zo constant mogelijk worden ingevoerd
                ter voorkoming van overbelasting van de microbiologie. Op het terrein van de suikerfabriek
                en bij de vergistingsinstallatie is geen buffercapaciteit aanwezig om deze schommelingen op
                te  vangen. Bij de vergistingsinstallatie staan tijdens de diksapraffinageperiode                          5  parallel
                geschakelde containers van elk 35 m’® opgesteld. Hierdoor ontstaat een                                     maximale
                buffercapaciteit van 175 m®.             De 5 containers worden              afgedekt     met een     dekkleed       om
                inregenen te voorkomen.
                                                                                                                                        0000000551
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                          PEUZ
                Een pomp, welke                   frequentie geregeld is  en voorzien   van een  druk-  en  droogloopbeveiliging,
                verpompt de aangevoerde melasse-restant                       naar  de vergistingsinstallatie met een   constante
                flow.  Bewaking                is geregeld door de dagelijkse aanwezigheid van de operators.
                De verdunde stroom melasse-restant wordt alleen                      tijdens de DSR-periode geproduceerd. De
                containers zullen dan ook enkel                 gedurende     de  DSR-periode opgesteld staan, met een op- en
                afbouwfase                 respectievelijk voorafgaand en aansluitend.
                In figuur              3.3 is de locatie van de opslagvoorziening     weergegeven.
           f3.3 Locatie opslagvoorziening melasse-restanten
                                       Tas SN et
                                                           rey
                      Wfag (AY      ay
                                    Be                                         nh
                                 EL    ha)
                                0,
                          Re.
                         =
                              .
                              {
                         “rf
                         a
                             '
                             |
                            |
           3.4  Beschrijving waterzuivering
         3.4.1  Bedrijfswatercircuit                 en  waterzuivering
                Het     bedrijfswatercircuit               van  CBC-V    is  onder    te  verdelen   in   een   3-tal  gescheiden
                hoofdwaterstromen.
                —-
                   Waswater.
                   Het waswater in het waswatercircuit wordt                      gebruikt  als was- en   transportwater  voor  de
                   bieten. Een                grondberging   voor bietengrond     maakt deel uit van  dit geheel.
                —
                   Condensorwater.
                   Het condensorwatercircuit welke is                 gescheiden van het waswatercircuit, is        een koelcircuit
                   voor        onder andere de condensors            van de kookpannen en de verdamping.
                                                                                                                                    0000000552
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                 PEUZ
               —
                   Condensaat.
                   Condensaat komt        vrij bij  de  indamping van het sap in         de  verdamping      en   wordt als
                   gescheiden    stroom naar     de  aerobe zuiveringen gestuurd.
               Vanuit deze beschreven         proceswatercircuits,    waarin drie methaanreactoren      zijn opgenomen,
               wordt water      aangeboden        aan   een  4-tal aerobe     zuiveringen.  Het   uiteindelijk gezuiverd
               proceswater wordt geloosd           op het  Koningsdiep.     Naast genoemde     drie stromen     zijn er nog
               de  volgende    waterstromen te onderscheiden: sanitair water,          regenwater    en koelwater.
         3.4.2 Waswatercircuit
               Het water dat    gebruikt    wordt   voor  het transport   en wassen van   de bieten, maakt deel uit      van
               een   circulatiesysteem.
               Tijdens   het transport     en  het  wassen van     bieten komen diverse      (biet)componenten        in het
               water   terecht, zoals bietengrond, plantendelen, suiker, stikstof/eiwit         en  fosfaatverbindingen.
               In het circuit wordt het water        gezeefd    en via separatoren wordt bietenblad, bietenstaartjes
               en   stukjes  biet uit het    water    afgescheiden.    In twee indikkers die deel uitmaken          van  dat
               circuit wordt de   bietengrond afgescheiden.
               De onderloop van deze indikkers met daarin de bietengrond, wordt naar een “bietenpunten
               fijn (BPF) installatie” geleid. In deze installatie vindt een scheiding plaats tussen zand, klei en
               fijne bietendeeltjes. Voornaamste taak van deze installatie is het verwijderen van fijn
               organisch materiaal. Hiermee wordt voorkomen dat dit naar de grondberging gaat, waar het
               door biologische omzettingsreacties geur kan produceren en CZV kan afgeven aan de
               waterfase.
               De zandfractie wordt      na   de installatie  weer   toegevoegd   aan  de waterstroom met klei. Er kan
               ook   voor  gekozen    worden      om een    deel   van  de zandstroom te sturen       naar een     daarvoor
               ingericht   deel  van de   grondberging,      waar   dat zand kan worden     opgeslagen. Bietendeeltjes
               worden verpompt       naar    persen,   waarna    het geperste materiaal    aangeboden wordt aan een
               vergister.  De stroom water met daarin de klei-            en zandfractie  wordt naar de grondberging
               gepompt.      Grond    zal    bezinken    op    de   grondberging,    waarna    het   water    weer    wordt
               geretourneerd     naar  het waswatercircuit.
               Het is essentieel dat dit retourwater wordt behandeld              (aeroob of anaeroob)      om   cumulatie
               van    geurproducerende micro-organismen te voorkomen. Een deel                       van   dit CZV (naar
               vetzuren omgezette suikers)-rijke water gaat naar de methaanreactoren,                waar   CZV anaeroob
               wordt omgezet in duurzame           energie,  in de  vorm van   biogas. Het effluent   van deze reactoren
               gaat door     een  beluchtingsvijver (“waswater beluchtingsvijver”), waarna het water                 verder
               wordt    getransporteerd naar het begin van het wascircuit, waar het water weer                        wordt
               gebruikt voor transport       en wassen van     bieten.
                                                                                                                             0000000553
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                           PEUTZ
         Een   deel   van   dit retourwater doet vanwege het              CZV-gehalte dienst          als  koolstofbron,
         noodzakelijk     voor    achtereenvolgens        denitrificatie  en    biologische      fosfaat    verwijdering
         (defosfatering/Bio-P) in de aerobe zuiveringen           en  wordt dus uit het wascircuit onttrokken.
         Bewaking proceswatercircuit
         De drie grote waterstromen (waswater, condensorwater                     en  condensaat) worden continu
         aangeboden      aan een    online TC   (totaal aanwezige koolstof) meting.           Deze  meting analyseert
         indirect suikers in de waterstromen.           Onverhoopt vrijkomen van suikerhoudende stromen
         tijdens  het  fabricageproces     worden    hiermee direct geregistreerd. Signalen en alarmeringen
         worden direct weergegeven in de centrale            bedieningsruimte (het CBR).
         Methaanreactoren (MR)
         Bij onder andere het wasproces         van   bieten  en   persen  van   bietendeeltjes     komt suiker in het
         water. Het suiker wordt in het water direct         omgezet    naar vetzuren.
         Waterstromen        die   rijk zijn   aan    CZV,    worden     bij voorkeur aangeboden               aan    drie
         methaanreactoren welke CZV            om zetten     naar   duurzame      energie,   in de   vorm van     biogas.
         Hiermee wordt tevens        een enorme     ontlasting   van  de aerobe zuiveringen        bewerkstelligd.
         De drie methaanreactoren           vormen     samen    de anaerobe        proceswaterzuiveringsinstallatie.
         Naast de drie reactoren maken          een   intrektank, standbeen, warmtewisselaars, biogasbuffer,
         biogasconditioneringsysteem          en een   hulpstoffendoseerstation deel        uit  van  deze installatie
         In een  methaanreactor worden vetzuren door methaan vormende micro                        organismen bij     een
         temperatuur     van  circa 35 °C omgezet      naar  biogas (80% CHa).      De  werkwijze    is erop  gericht  om
         zoveel  mogelijk    CZV anaeroob      om te zetten.   Dit proces levert het duurzame          energie   op in de
         vorm van    biogas,   dat wordt   aangewend      voor  energieopwekking.
         Met de drie methaanreactoren is het           mogelijk   om   grote hoeveelheden CZV anaeroob             om te
         zetten,  wat met    zich  mee   brengt   dat geen cumulatie       van  CZV in het waswatercircuit         plaats
         vindt. Het CZV       gehalte   in het circulerende water          blijft   hierdoor    structureel laag. Een
         belangrijk   voordeel    van een    laag CZV    gehalte   in het circuit is dat de kans op        geurvorming
         beduidend     lager  is.
         Influent MR
         Het influent   (proceswater)     van een    MR bestaat     hoofdzakelijk    uit CZV-rijke    waterstromen als
         bietenstaartjes/puntjes perswater, percolatiewater             van  de    schuimaardeopslag, retourwater
         van   de grondberging enwaswater. In principe                    kan    elke CZV-rijke stroom worden
         aangeboden.
         Het proceswater wordt in drie stappen op de gewenste temperatuur                          gebracht     van circa
         35 °C. dit vindt   plaats  met   respectievelijk gereinigd     proceswater uit twee methaanreactoren
         (effluent), warm    koelwater   en   condensaat uit de suikerfabriek.
         Vanuit het standbeen         van  de methaanreactorinstallatie gaat het             gereinigde proceswater
         (effluent) afkomstig     uit twee   van  de drie methaanreactoren          (effluent) op vrij verval door de
         regeneratief      warmtewisselaar         waar     het     wordt    afgekoeld        tegen       de    ingaande
                                                                                                                           0000000554
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                 PEUZ
               proceswaterstroom. Het gekoelde proceswater loopt vervolgens                     naar een   beluchtingsvijver.
               Uit de andere methaanreactor die niet voldoende             hoogte    heeft     om  het via het standbeen te
               laten  lopen, loopt   het proceswater rechtstreeks      naar die beluchtingsvijver.
               Vanuit deze     vijver wordt het    water naar    de waswaterbuffer gepompt               waar    het  opnieuw
               gebruik   wordt   voor  het  wassen van  de bieten.
               Bij een  temperatuur     >  40 °C wordt de toevoer     naar  de methaanreactor gestopt            en  wordt het
               influent direct    naar  de   beluchtingsvijver gevoerd.        Behalve deze        temperatuurregeling en
               beveiliging   wordt het influent ook bewaakt op de              aanwezigheid        van vaste deeltjes door
               middel   van   een   troebelingsmeter. Bij aanwezigheid          van een      overmaat aan vaste deeltjes
               wordt    de   toevoer    naar    de  MR   gestopt    en   wordt      het   influent     ook   direct   naar   de
               beluchtingsvijver gevoerd. Temperatuur,             debiet     en   troebeling       worden     zowel    in  het
               bedieningspaneel van de waterzuivering als            in de centrale      bedieningsruimte        in de fabriek
               weergegeven.      Afwijkende temperatuur (> 40 °C) en te hoge troebeling van het influent
               worden gesignaleerd door middel van een alarmering. Om een goede afscheiding tussen
               slib, water en gas te bewerkstelligen in de ingebouwde drie fasen afscheiders van de reactor
               wordt continu antischuim        gedoseerd.
               Aan het influent wordt fosforzuur       gedoseerd,    wat   gebruikelijk     is voor   methaanreactoren,     ter
               voorkoming     van   scaling  in de reactor  en ter  bevordering      van   groei   van  biomassa. Eveneens
               wordt voor groei van biomassa        Ureum   toegevoegd.
               Biogasverwerking
               Het   biogas dat wordt geproduceerd in de methaan reactoren wordt via een                      centrale  leiding
               biogasbuffer gevoerd. Het biogas wordt vanuit de biogasbuffer door een                        koelunit   geleid,
               waar   het  biogas   wordt    gedroogd   door het te koelen tot         een     dauwpunt     van   circa 3-4 °C.
               Vervolgens passeert het gas een actief koolfilter waar eventueel aanwezig HS en siloxanen
               worden afgevangen. Een zuurstofinjectiesysteem voor de effectieve verwijdering van HS,
               maakt deel        uit van      deze opstelling. Het biogas wordt vervolgens door een
               lagedrukcompressor naar de WKK               installatie  en     de   vergister getransporteerd,          onder
               monitoring van H,S, CO,, CH, en O..
               Controle   werking   van  de MR
               De   werking van de MR wordt gecontroleerd en gestuurd aan                       de hand    van   de  volgende
               analyses: Imhoff, pH, CZV, P, N, Ca en vetzuren van in- en effluent.
         3.4.3 Condensorwatercircuit
               Het   gekoelde water      uit het condensorwatercircuit wordt           gebruikt     in de  mengcondensors
               van   de kookpannen        en  verdamping    om    het  verdampte       water te condenseren. Door de
               condensatie      van   de    waterdamp     uit  deze    lichamen       stijgt    de   temperatuur      van   het
               condensorwater.       Het water     gaat  naar   twee    in   serie   geschakelde sproeivijvers.          In  de
               sproeivijvers  daalt de temperatuur door convectie          en   verdamping. Na de sproeivijvers          wordt
               dit water    naar   een   beluchtingsvijver geleid,     waarna     het   weer     gebruikt    kan worden als
               condensorwater.
                                                                                                                                0000000555
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                      PEUZ
               Een    gedeelte     van      dit    condensorwater           wordt    gebruikt     als   ringvloeistof     voor     de
               vacuimpompen               de    kookpannen,       de                        als waswater             de gaswasser
                                    van
                                                                       CO,    pompen    en                     voor
               van  de kalkoven.
         3.4.4 Condensaat
               Het  na  de    sapzuivering verkregen dunsap                 wordt in de    verdamping ingedikt          tot   diksap
               waarbij  het   drogestof gehalte stijgt        van    15  naar   75%. Een deel     van  dit  water  wordt   gebruikt
               als extractie vloeistof in de diffusie         en   zal  uiteindelijk  weer   als  dunsap     naar  de verdamping
               gaan; het resterende deel gaat nadat de warmte is                      uitgenut als     een   separate   stroom als
               overtollig  condensaat       naar   de  eindzuiveringen.
               Bij de vergister wordt digestaat ingedampt. Tijdens dit indampproces komt condensaat vrij
               met    een    vergelijkbare samenstelling               als   het   condensaat       dat    vrijkomt tijdens       het
               suikerproces.     Dit    condensaat         wordt       getransporteerd       naar     het     waswatercircuit.      In
               tegenstelling tot het condensaat               uit de     suikerfabriek,   wat alleen      tijdens   de campagne
               vrijkomt, wordt het condensaat van             de  vergister jaarrond geproduceerd.
         3.4.5 Afvoer hemelwater
               Het hemelwater      van    het fabrieksterrein, inclusief daken          van   de diverse     (fabrieks)gebouwen,
               evenals   van   het terrein      van    de  waterzuiveringen        en  grondberging komt gedurende het
               gehele jaar   in het  bedrijfswatercircuit.       Scheiden     van  regenwater, van bijvoorbeeld daken, van
               het  bedrijfswatercircuit en rechtstreeks lozen is geen optie vanwege het feit dat                                niet
               gegarandeerd kan worden dat het gescheiden regenwater niet gecontamineerd wordt                                   met
               stromen uit het proces bij calamiteiten.
               Hemelwater      van    het    gehele     verharde terrein        aan  de  noordzijde      van    de fabriek wordt
               verzameld     en  verpompt        naar   het waswatercircuit.        Regenwater      wat   valt op daken      van   de
               bedrijfsgebouwen        van   de   vergistingsinstallatie       en de melasse-      en diksapopslagtanks        wordt
               afgevoerd naar omliggend oppervlaktewater.
         3.4.6 Sanitairwater
               Het sanitairwater wordt via          een   gescheiden       intern rioolstelsel   geloosd     op de  gemeentelijke
               riolering.
               Binnen    het   bedrijf   is   een    rioleringssysteem aanwezig.           Het sanitairwater        loopt   via  een
               gescheiden systeem          naar    het   gemeentelijk rioleringstelsel         en    gaat   naar   de communale
               waterzuivering.
               Sanitairwater    afkomstig       van   de  vergistingsinstallatie      wordt via     een  separate riolering ook
               afgevoerd    naar  het  gemeentelijke        riool.
                                                                                                                                       0000000556
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                      PEUZ
         3.4.7 Waterzuivering
               Algemeen
               CBC-V beschikt      over  vier aerobe     zuiveringen,     waarin de eerder       genoemde       condensaatstroom
               wordt behandeld        voor   de   verwijdering      van  stikstof, waarbij    retourwater wordt           toegevoegd
               als koolstofbron     voor   denitrificatie.
               Proces “Aerobe     Sequence Batch       Reactoren” (EZ-n)
               Een     suikerbiet     bevat     circa    20-30%      droge      stof    en   circa    70-80%         water.     Bij   het
               suikerfabricageproces        komt circa 40-60%        van   het water    van  de bieten    vrij  als condensaat.
               Dit  overtollig    condensaat bevat ammoniak                 en  heeft    een   relatief  laag    CZV      gehalte.    Het
               ammoniak (=       NH) is   afkomstig     van   de  organische N-verbindingen           van   de suikerbieten die in
               het    suikerfabricageproces gedeeltelijk             worden omgezet tot             NH;     en    in    het   overtollig
               condensaat terechtkomen.
               Dit  overtollige     condensaat wordt           na  koeling     naar   de influentbuffer        vijver    van   de EZ-n
               gevoerd.
               De aerobe      zuiveringen (EZ'n) zijn zogenaamde Sequence Batch                        Reactoren         (SBR). In    een
               cyclus    bevindt zich   een    nitrificatie   en een    denitrificatiestap.     In deze   zuiveringen        wordt het
               stikstof in condensaat omgezet           naar    nitraat (nitrificatie),  wat  uiteindelijk gevolgd wordt door
               een    denitrificatiestap    met CZV      rijk  retourwater. Direct na        deze denitrificatiestap volgt de
               defosfateringstap (biologische verwijdering van P), wat eveneens CZV rijk retourwater nodig
               heeft. Via een effluentvijver wordt het effluent naar een lozingsbuffer gepompt, waarna het
               wordt geloosd op het Koningsdiep.
               Het    gevormde      biomassa      van   de EZ'n wordt deels            naar   de waswater          beluchtingsvijver
               gevoerd, waar        het  een    essentiéle     bijdrage    heeft in het behandelen             van     het water      om
               cumulatie     van   potentiéle geurproducerende micro-organismen                     te voorkomen           en  daarmee
               de kans op     geurvorming       in het circuit te verkleinen. Een ander deel            van   de aerobe biomassa
               wordt    opgeslagen     in een    2-tal vijvers,   waardoor het      gebruikt     kan worden       bij  de opstart     van
               de aerobe     zuiveringen    in de   volgende      campagne.
               Fosfaatverwijdering
               De vier EZ'n     zijn uitgerust     met een       processtap waarin op biologische wijze fosfaat wordt
               verwijderd,    Bio-P  genaamd.      Het is  gebleken     dat deze manier       van  verwijderen        van   fosfaat niet
               altijd   stabiel is. Met    name     in het 2e deel       van    de campagne is de Bio-P stap niet                   altijd
               voldoende      om   binnen de     vergunde      fosfaat-vracht te     blijven.  Het is daarom        noodzakelijk om
               in die    periode    op het effluent       van    de vier aerobe       zuiveringen ijzerchloride            te doseren.
               Hiermee wordt fosfaat met            een   chemische      nabehandeling verwijderd.            De voorkeur         ligt bij
               het   biologisch verwijderen          van   fosfaat. De chemische           defosfateringsstap          wordt daarom
               alleen toegepast indien strikt         noodzakelijk.
                                                                                                                                           0000000557
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                PEUZ
         Naast de      genoemde        instabiliteit speelt    ook   mee   dat    tijdens  de campagne het         P-gehalte
         (door cumulatie) stijgt        in het  proceswatercircuit.     Uit dit  CZV-rijke   circuit wordt water    gebruikt
         als koolstof bron          voor   de EZn.     Het   biologisch     defosfateermechanisme            raakt  hierdoor
         oververzadigd,      waardoor      P-gehaltes   in het effluent    stijgt  en  dus ook in de    lozing.
         Om deze cumulatie in het             proceswatercircuit      te doorbreken wordt op de             P-rijke stromen
         ijzerchloride gedoseerd.          Ook hiervoor      geldt   dat het alleen wordt toegepast indien strikt
         noodzakelijk.
         Bedrijfsvoering     en  Lozing
         Tijdens   de campagne wordt           dagelijks  het proceswater       gezuiverd    en  geloosd    zoals hierboven
         beschreven. Gestreefd wordt dat               er  geen cumulatie          van   water in    de circuitonderdelen
         plaatsvindt. Opslag        van  CZV houdend water         geeft  kans op geur     vorming.
         Direct aansluitend        aan   de campagne zal water wat nog resteert in het circuit, al dan niet
         opgeslagen      in  buffervijvers, worden gezuiverd, evenals water wat op dat moment vrijkomt
         als gevolg van inklinking van bietengrond op de grondberging en water dat vrij komt tijdens
         het  leegdraaien      en  schoonmaken       van  de fabriek.
         Tijdens   de  periode     die  daarop volgt zal regenwater wat          in de  periode   valt worden verzameld,
         evenals water dat        vrij komt als    gevolg   van   inklinking   van    bietengrond.    Ter  bevordering van
         een   goede rijping      van   de  grond op de grondberging           wordt het water       van  de  grondberging
         zoveel    mogelijk afgepompt          en  gebufferd    in  lege grondbergingsvakken.           Daarnaast komt      er
         water   vrij via het   drainagesysteem       van  de schuimaarde        opslag.
         In de   intercampagne         is het CZV niveau in het circuit door            verdunning     met   regenwater    en
         condensaat te       laag   voor een     vergaande     denitrificatie   en   defosfatering.    Het is dan   mogelijk
         om voor     zuiveringen gebruikelijke        koolstofbronnen       aan te    wenden. Indien     er  behoefte  aan   is
         kan   er   in de   intercampagne nog          een    (korte) zuiveringsperiode plaatsvinden.            Tevens zal
         voorafgaand aan de campagne een zuiveringsperiode plaatsvinden waarin opstart                                van  de
         aerobe zuiveringen en verwerken opgeslagen water gecombineerd wordt
         In de   intercampagne periode            wordt het     opgeslagen diksap         in de fabriek    geraffineerd    tot
         suiker; de diksapraffinage periode. Hiervoor zullen delen                       van   het  proceswatercircuit      in
         gebruik zijn (bijvoorbeeld          het condensorwatercircuit).         Tijdens   deze   raffinage periode     komt
         water   vrij (een    veel   geringere    hoeveelheid in      vergelijking     met de    bietencampagne)       uit de
         fabriek.
         De   vergistingsinstallatie produceert           het   gehele jaar      een   condensaatstroom. Samen            met
         terreinwater wordt dit buiten          een  zuiveringsperiode gebufferd          in het waswatercircuit.
         Voor de     bedrijfsvoering      vindt controle   van   het  geloosde      water  op het   Koningsdiep dagelijks
         plaats.  Van het    geloosde gezuiverd bedrijfswater wordt dagelijks                 een   volume    proportioneel
         24  uurs   monster genomen en vervolgens geanalyseerd.
                                                                                                                                0000000558
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                             PEUZ
                Tevens         wordt       een    volledige    monstername          en    analyse uitbesteed              aan      een    daartoe
                gecertificeerde            instantie. De   frequentie     van    monstername         en   analyse ligt lager, maar is
                volgens voorschrift              zoals beschreven in de         lozingsverordening van Hefpunt                      —
                                                                                                                                        Noordelijk
                Belastingkantoor.
                De    lozingsnormen opgenomen in tabel                  3.1 zijn noodzakelijk       voor   volledige begeleiding               van
                de genoemde bedrijfsprocessen.
           t3.1 Lozing Koningsdiep
                Parameter                                                                                     Norm
                Debiet                                                                                   21.500  m*/dag
                av                                                                                          125  mg/l
                BZV                                                                                         20mg/l
                P-totaal                                                                                  1.850  kg/jaar
                N-totaal                                                                                 17.000   kg/jaar
                Onopgeloste bestanddelen                                                                     30 mg/l
                Olie en vet                                                                                  10 mg/l
                pH                                                                                           6.5-9.0
                Zuurstof                                                                                    >  5mg/l
                Temperatuur                                                                                  <  25°C
                Chloride                                                                                    200  mg/l
                Voor zowel totaal fosfaat als              voor    totaal stikstof      zijn jaarvrachten opgenomen. Jaarvracht
                wordt       gerapporteerd          op basis  van een    kalenderjaar, dus vanaf 1 januari t/m 31 december.
                Hiermee is de            vergunning op dat        gebied zelf regulerend. Lozing van hogere concentraties
                van     genoemde componenten                leidt  er toe dat de vrachtruimte snel verbruikt wordt. Om niet
                in de       problemen          te komen    zal   er dus   altijd een maximale inspanning                     moeten worden
                verricht      om de geloosde         concentraties     laag te houden.
                Aan bovenstaande tabel wordt                    toegevoegd dat er een restrictie is opgenomen voor                              de
                zomerperiode             ter  bescherming    van   de ecologie van het ontvangende water. Er zal tevens                         elk
                kwartaal en/of            na  elke lozingsperiode worden gerapporteerd.
           3.2  Lozingen     in zomerperiode en jaarvracht
                Periode                                                   P-totaal (kg)                                 N-totaal  (kg)
                Zomer   (1 maart —
                                   1 september)                                425                                          4.250
                Jaarvracht                                                    1.850                                        17.000
         3.4.8  Koelwater
                Het koelwatercircuit is             een separaat    en  volledig gesloten        circuit  en    staat niet in          verbinding
                met        het   bedrijfswatercircuit. Dit koelwater wordt dus                  enkel thermisch belast. Door de
                volledige scheiding komt vervuiling met verbindingen als                        koolstof of stikstof niet             voor.
                Het koelwater wordt op één punt                   ingenomen        uit het   Hoendiep (OPK, ontrekkingspunt) en
                naar       de verschillende afnemers            gevoerd.    Via drie       lozingspunten (LPK-1, LPK-2 en LPK-3)
                                                                                                                                                    0000000559
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                         PEUZ
              verlaat het water het              koelsysteem.      Het water wordt uitsluitend         gebruikt  voor     de indirecte
              koeling bij        onder andere het kookstation;            koeling    malaxeurs     en  B-pan (LPK-1 Hoendiep) en
              bij de energieopwekking;                 onder andere        koeling turbines, blusdampcondensaat koeling,
              koeling       compressoren (LPK-2           Hoendiep).     Ook   voor   de koeling    van  diksap  en   de   koeling  van
              de    vergister      wordt koelwater        gebruikt    via indirecte    koeling.    Dit water wordt op het zelfde
              punt onttrokken,             maar  geloosd op punt       LPK-3   (Aduarderdiep).
              Tijdens       de   intercampagneperiode             wanneer    het  koelwatersysteem        van  de fabriek uit staat,
              kan de         vergister geen gebruikmaken van dit systeem. Door te lage stroomsnelheden
              (geringe hoeveelheden) vindt dan MIC-corrosie plaats. In die periode maakt de vergister op
              dat    moment         gebruik     van een    eigen intrekpunt      in het   Aduarderdiep      en  wordt het netwerk
              van      de fabriek niet           gebruikt. Lozing        van   koelwater     van    de  vergister   is   wel via    het
              gebruikelijke lozingspunt LPK-3.
              Het    gebruik       van     koelwater is   te  verdelen in    een   aantal situaties. Alle situaties      zijn getoetst
              aan    de CIW toets koelwater            en  voldoen.
              —
                   Situatie A:        koeling tijdens     de   verwerking     van   bieten in de campagne         van    september    t/
                   m   februari.
              —
                   Situatie B:         koeling van diksaptanks tijdens           de campagne         van  september       t/m februari
                   inclusief koelwater          vergister.
              —
                   Situatie C:         koeling tijdens     de    diksapraffinage,     aansluitend     aan  de campagne tot         start
                   nieuwe campagne
              —
                   Situatie D:        Lozing    koelwater   vergister   buiten de campagne (maart t/m           augustus).
              —
                   Situatie E:       Lozing    koelwater    proefdraaien
         t3.3 Bedrijfssituaties koelwater
              Situatie                                   Warmtevracht                     Debiet                    Lozingspunt
              A (campagne, sept-feb)                         9.2 MW                      750 m3/h                    LPK-1, LPK-2
              B (campagne, sept-feb)                         5.9 MW                      716 m3/h                       LPK-3
              ( (diksapraffinageperiode)                     6.2 MW                      750 m3/h                    LPK-1, LPK-2
              D (intercampagne, mrt-aug)                     0.5 MW                      100 m3/h                       LPK-3
              E (proefdraaien)                               74 MW                       750 m3/h                    LPK-1, LPK-2
              Ter    voorkoming van de aangroei in                    de   koelsystemen       wordt    periodiek chloorbleekloog
              gedoseerd.             Pauzetijd en pulstijld           is    instelbaar     en     kan    worden     bijgesteld om
              temperatuurregelingen van het koelsysteem binnen hun regelgebied te houden en om
              overschrijdingen van chloorconcentratie normen te voorkomen. Ten tijde van dosering van
              chloorbleekloog zal het gehalte vrij chloor maximaal 0,2 mg/l bedragen. Uit historische
              gegevens,         voortgekomen         uit metingen van vrij chloor tijdens een dosering,             is  gebleken    dat
              de concentratie            vrij chloor de waarde van 0,2 mg/| niet overschrijdt.
                                                                                                                                         0000000560
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                    PrUZ
              De debieten         van    de    koelsystemen worden    continu      geregistreerd. De temperatuur       van de
              drie   lozingspunten           als mede  van  de inname punten wordt continu gemeten. Met deze
              gegevens worden de warmtevrachten                   dagelijks bepaald. De temperatuurmetingen zijn
              voorzien      van een      alarmering welke wordt weergegeven in de operatorschermen.
              Voor      het      gebruik van koelwater is door het Waterschap Noorderzijlvest een
              maatwerkbeschikking opgesteld (zaaknummer Z/21/050032 d.d. 21 december 2021). Dit
              maatwerk wordt            ongewijzigd voortgezet.     In het maatwerk       zijn de volgende grenswaarden
              opgenomen.
         t3.4 Grenswaarden     koelwaterlozing
                                                                Lozingspunt L1/1L2                    Lozingspunt L3
              Periode (maanden)                                Warmtevracht (MWth)                 Warmtevracht (MWth)
              Campagne september t/m februari                          9,2                                 59
              Intercampagne maart t/m augustus                         7,4                                 0,5
                                                                                                                              0000000561
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                               PEUZ
           +
             Algemeen
         4.1 Inrichting
             De   inrichting    van  Cosun Beet     Company Vierverlaten      is  gelegen    aan  de Fabriekslaan 12 te
             Groningen      op het   geluidgezoneerde      industrieterrein te  Hoogkerk.
             Algemene beschrijving         van  de activiteiten
             Binnen de     inrichting van CBC-V vinden diverse activiteiten plaats die          alle betrekking  hebben
             op    het   produceren van suiker en bijbehorende bijproducten                       zoals  melasse,   pulp,
             bietengrond e.d. of de productie van groen gas.
             In figuur 1, zie bijlage 1, is de situering van de inrichting in de omgeving weergegeven. In de
             figuren 3 en 4, zie bijlage 1 is een overzicht van de indeling van de inrichting opgenomen. In
             de figuren 3 blad 1 t/m 3 is de indeling van het terrein opgenomen conform de huidige
             gerealiseerde      situatie. In de  figuren 4  blad 1 t/m 3 is de   indeling   van het terrein opgenomen
             inclusief reeds       vergunde objecten        welke thans nog         niet  zijn gerealiseerd, zoals    o.a.
             vergistertank     6 t/m  8, diksaptank   2, suikersilo 5 en  aanpassing     kookstation.
             Overzicht vigerende vergunningen
             Op    19  januari 2010,       kenmerk 2010-03524/3, is door de             provincie   aan  CBC-V  (destijds
             genaamd:      Suiker Unie Vierverlaten)       een  revisievergunning ingevolge        de Wet milieubeheer
             (Wm) verleend        voor een   inrichting  voor  de  productie   van   suiker  en groen gas,  gelegen  aan
             Fabriekslaan 12 te       Hoogkerk. Deze vergunning is verleend           voor   onbepaalde tijd  en  betreft
             een   bietverwerkingsbedrijf van 22.500 ton per dag. Op 14               mei 2013, zaaknummer 460335,
             zijn door de provincie de voorschriften         voor  het maximale     geluidsniveau    en de voorschriften
             voor   de opslag     van zwaveldioxide    gewijzigd.
             Op    11   november 2014,          zaaknummer       545934,   is  door    de   provincie   aan  CBC-V   een
             veranderingsvergunning ingevolge            de Wabo verleend     voor   verlenging van de campagne,
             diksapraffinage, het vergroten van           de  bietenverwerkingscapaciteit van 22.500 naar 25.000
             ton  suikerbieten per       dag, de bouw     van een   diksaptank    en  het lozen  van  hemelwater. Deze
             vergunning      is verleend   voor  onbepaalde tijd.
             Voorts    zijn   voor   de   inrichting  de   volgende vergunningen           voor  het bouwen     van  een
             bouwwerk en/of het milieuneutraal veranderen                van  de   inrichting  en  -
                                                                                                     indien nodig  —
                                                                                                                      het
             opheffen    van    de strijdigheid   met het  bestemmingsplan      verleend. In tabel 4.1 is  een overzicht
             gegeven     van   de verleende    vergunningen     aan  Cosun Beet    Company Vierverlaten.
                                                                                                                           0000000562
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                PEUZ
         t4.1 Overzicht       vergunningsituatie Cosun        Beet Company Vierverlaten
              Aangevraagde verandering (vervolg)                  Datum  indiening    Datum besluit Zaaknummer     Bouwen   (B), afwijken
                                                                                                                   bestemmingsplan (A),
                                                                                                                    Milieu (M),  melding
                                                                                                                    Activiteitenbesluit
                                                                                                                       Milieubeheer
                                                                                                                         (melding)
              Het  plaatsen   van een  loods  voor de opslag        06-07-2010          22-10-2010      264500                M
              van  goederen en een proefvergister
              Het  plaatsen van een bieten punt fijn (BPF)          03-03-2011          09-06-2011      312088                M
              installatie
              Het  plaatsen van een diksaptank                      13-07-2011          19-10-2011      340831             BAM
              Bouwen    overkapping                                  17-06-2011         24-04-2012      341028                M
              Het  produceren van groen gas i.p.v.                   14-06-2011         22-07-2011      331924                M
              groene stroom     en  het wijzigen  van de
              vergistingsinstallatie
              Bouwen    bandentransportband naar                    14-07-2011          28-10-2011      342150                B
              noordzijde
              Het  plaatsen van een aggregaat                       05-09-2011          04-01-2012  0LO-nr. 190766            M
              Het  wijzigen van de inrichtingsgrens                 08-06-2012          03-08-2012      413704                M
              Het  plaatsen   van een  tweede   diksaptank           19-06-2012         09-08-2012      414316             BAM
              Het  plaatsen van opslagtanks voor                    26-06-2012          03-09-2012      417835                M
              agrarische producten     en  chemicalién, een
              indamplichaam en koeltoren bij de
              vergistingsinstallatie
              Het  oprichten en   in werking hebben van              18-07-2012         25-10-2012      426713               B,M
              een  laad-  en  loskade  aan  het
              Aduarderdiep
              Het  opslaan   van 1000 liter  ijzerchloride in       26-09-2012          21-11-2012      431770                M
              een  IBC
              Het  plaatsen van een weegbrug en een                 21-11-2012          16-01-2013      439479               B,M
              kalkmelktank
              Wijzigingen aan    de zuurinstallatie                  14-01-2013         20-03-2013      451955               B,M
              Het  verlengen van een kade voor het                  27-03-2013          25-06-2013      464404               B,M
              lossen  van  vloeibare producten
              De  lozing van koelwater voor de                      03-04-2013          13-06-2013        N.v.t.            N.v.t.
              vergistingsinstallatie (AIM melding)
              Het  wijzigen van de lozing van condensaat             11-04-2013         06-06-2013      463356                M
              van  de vergistingsinstallatie.
              Realiseren noodwaterbuffertank                        08-05-2013          03-09-2013      470706             BAM
              Bouwen    diksaptank 3 en afvoer                      23-05-2013          03-09-2014      545934             BAM
              hemelwater
              De herbouw     diksaptank 2                            16-07-2013         10-09-2013      918737             BAM
              Plaatsen diffusietoren 4                              21-11-2013          16-01-2014      1049071            BAM
              Plaatsen   leidingbrug bij de                         05-12-2013          30-01-2014     1089621                B
              vergistingsinstallatie
               De realisatie van   een  wachtruimte bij de           13-01-2014         17-04-2014      1110913              B,M
               pulpverlading
                                                                                                                                          0000000563
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                    PEUZ
         Aangevraagde verandering (vervolg)               Datum  indiening Datum besluit Zaaknummer Bouwen   (B), afwijken
                                                                                                    bestemmingsplan (A),
                                                                                                     Milieu (M),  melding
                                                                                                     Activiteitenbesluit
                                                                                                        Milieubeheer
                                                                                                          (melding)
         De realisatie van   een   trommelfilter en een      22-01-2014     28-04-2014      1136531           B,M
         decanteur
         Realiseren tankstation      gecomprimeerd           27-03-2014     24-04-2014        N.v.t           N.v.t
         aardgas (melding Activiteitenbesluit)
         Het  plaatsen van en biogaskoeling       en een    28-04-2014      01-08-2014     1266175            B,M
         trafostation
         Lossen   scheepsbieten                              10-06-2014     21-07-2014     1302561             M
         Het reduceren     van  de  opslaghoeveelheid        22-01-2015     17-03-2015      1541857            M
         zwaveldioxide en formaline
         Het op-   en  overslaan   van  kalksteen aan  de    24-06-2015     18-08-2015       39974             M
         kade   aan  het Aduarderdiep
         Plaatsen   opslagtank voor diksap                   26-05-2015     20-08-2015       38707          BAM
         Vergroten    capaciteit 30.000-50-150               21-09-2015     09-11-2015       43224             M
         Realiseren nieuwe      werkplaats                   29-03-2016     09-05-2016       49786            B,M
         Realisatie nieuwe     portiersloge                  05-04-2016     30-05-2016       50190            B, A
         Portaalbord                                         18-04-2016     01-06-2016       50647              B
         Wijziging inzet pulpdrogers                         05-07-2016     04-08-2016       53068             M
         Realisatie   eindzuivering 4                        21-07-2016     06-09-2016       53488          BAM
         Methaanreactor 3                                   17-02-2017      24-05-2017       12017-         BAM
                                                                                           00004664
         Diverse   bouwobjecten en het uitbreiden           30-03-2017      24-05-2017       72017-           B,M
         van  het  vergistingsinstallatiegebouw                                            00006442
         Realisatie   van  Betacal-persen                    22-05-2017     25-07-2017       12017-            M
                                                                                           00008811
         Intrekking vergunning suikersilo 6                  08-10-2015     14-08-2017       12017-           B,M
                                                                                           00003718
         Uitbreiding grondberging met terrein aan           06-07-2017      19-09-2017       12017-            M
         Roderwolderdijk                                                                   00010929
         Keerwand     vergisterterrein                      10-05-2017      23-01-2018       12017-           B, A
                                                                                           00008643
         Het  plaatsen van 2 melassetanks                   04-01-2018      14-02-2018       72018-         BAM
                                                                                           00000374
         Het tijdelijk  plaatsen van extra                   19-07-2018     22-08-2018       12018-       B, melding
         stoomketels                                                                       00008003
         ISO container    chloorbleekloog                    16-11-2018     18-02-2019       12018-            M
                                                                                           00011792
         Chemisch defosfateren effluent                     03-07-2019      21-08-2019       12019-            M
                                                                                           00006982
         Uitbreiding suikerloods                             03-07-2019     11-09-2019       12019-         BAM
                                                                                           00007176
          Het  plaatsen van 2 noodwaterbuffertanks           13-11-2019     03-01-2020       12019-         BAM
          en het verkleinen    van   de kalksteenopslag                                    00011646
                                                                                                                           0000000564
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                              PEUZ
             Aangevraagde verandering (vervolg)                   Datum  indiening  Datum besluit         Zaaknummer       Bouwen   (B), afwijken
                                                                                                                           bestemmingsplan (A),
                                                                                                                            Milieu (M), melding
                                                                                                                            Activiteitenbesluit
                                                                                                                               Milieubeheer
                                                                                                                                 (melding)
             Het  uitbreidingen   van de damp flashtanks             18-11-2019      03-01-2020              12019-                 B,M
             en pompen     nabij de bestaande                                                               00011648
             verdampingsinstallatie
             Aanpassing    kookstation                               24-09-2020      16-11-2020              12020-                 B,M
                                                                                                            00008513
             Uitbreiding terrein van   de inrichting                 09-02-2021      02-03-2021              12021-                 B,M
                                                                                                             001279
             Flexibilisering periode diksapraffinage en              05-03-2021      28-04-2021               12021-                 M
             verwerking diksap spoelwater     in de                                                          002225
             vergistingsinstallatie
             Vervanging    antischuimtank                            23-04-2021      02-06-2021              12021-                 B,M
                                                                                                             004020
             Realisatie ketenpark                                    09-09-2021      25-11-2021           22021-008322              B,M
             Vervanging trafogebouw grondberging                     31-03-2022      09-05-2022           22022-003517              B,M
             100% Cokes in kalkoven      en aanvullende opslag       24-05-2022      16-06-2022           22022-005322                M
             cokes
             Tijdelijke omkleedruimte/kledingwisselruimte            08-03-2022      05-07-2022           72022-002390               BM
             en kantoorruimte
             In procedure zijnde aanvragen
             Voor-  en hoofdkalking                                  29-09-2022                           22022-009849               BM
             V-rise fase 1                                           12-11-2022                                                     B,M
         4.2 Wet       geluidhinder
             Op basis          van    de omschreven activiteiten maakt              volgens      artikel 2.1   en  bijlage 1,  onderdeel D
             uit het Bor, het                vervaardigen van suiker uit suikerbieten met een capaciteit ten aanzien
             daarvan          van 2.500.000 kg suikerbieten per dag of meer, de inrichting tot een inrichting als
             bedoeld          in artikel 41 van de Wet geluidhinder. Dit betekent dat rondom het industrieterrein
             een     geluidzone noodzakelijk                   is. De   geluidzone rondom het “Groningen West en Hoogkerk                     "is
             bij   besluit door de Minister                 van    het voormalige Ministerie van VROM in 1992 vastgesteld.
         4.3 Bevoegd               gezag
             Het      bevoegd           gezag        voor    de   vergunningverlening      is   Gedeputeerde         Staten (G.S.)      van    de
             provincie Groningen.                     Dit vloeit voort uit artikel 3.3. lid          1  van    het Bor. In dit artikel is
             aangegeven dat G.S.                     Bevoegd gezag zijn voor een inrichting die behoort tot een categorie
             ten aanzien waarvan                     dat in bijlage |, onderdeel C van het Bor, is bepaald en waartoe een
             IPPC installatie behoort (Een IPPC installatie is                     een  installatie    voor   industriéle activiteiten als
             bedoeld in            bijlage      | van   richtlijn   nr.  2010/75/EU van   het   Europees     Parlement    en   de Raad       van
             24 november 2010 inzake industriéle emissies                           (PbEU L 334)). Volgens de Europese richtlijn
                                                                                                                                                  0000000565
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                   PEUZ
             industriéle emissies      nr. 2010/75/EU, leiden de bestaande activiteiten            van  de suikerfabriek tot
             de conclusie dat     een   inrichting  is  en  blijft waartoe een IPPC installatie behoort.
             Er is immers     sprake   van een    IPPC-installatie      bij  CBC- V omdat   er  plantaardige grondstoffen
             worden bewerkt tot        eindproducten       van meer      dan 300 ton per   dag (bijlage I, artikel 6.4 onder
             b ii)  en de  productie     van  ongebluste      kalk   in ovens   plaatsvindt met een productiecapaciteit
             van meer     dan 50 ton per dag (artikel 3.1 onder b).
             Daarnaast behoort de         inrichting  tot de   volgende categorieén       van  bijlage | onderdeel C     van
             het Bor:
             —
                Categorie     1.3 a: waar een    of  meer    elektromotoren of       verbrandingsmotoren aanwezig zijn
                met een totaal      geinstalleerd   motorisch vermogen           van 15 MW of meer;
             —
                Categorie     1.3 b: voor   het verstoken     van   brandstoffen met     een thermisch vermogen         van  50
                MW of meer;
             —
                Categorie     7.1 a; het   bewerken, verwerken, opslaan of overslaan               van  dierlijke  of overige
                organische meststoffen;
             —
                Categorie     9.3 g: Het     vervaardigen       van    suiker uit suikerbieten met       een   capaciteit  ten
                aanzien daarvan       van  2.500.000     kg  suikerbieten per     dag of meer.
         4.4 Melding       Activiteitenbesluit            milieubeheer
             Voorliggende      aanvraag dient tevens te worden beschouwd als                een  melding    in het kader   van
             het     Activiteitenbesluit       milieubeheer         en      op   de    volgende     activiteiten     uit   het
             Activiteitenbesluit is deze      van  toepassing:
                   *
                        het op   oppervlaktewater        lozen   van  schoon hemelwater      (bevoegd     gezag NZV);
                   *
                        het op   oppervlaktewater        lozen   van  koelwater    (bevoegd  gezag NZV);
                   *
                        het  gebruik van koelinstallaties;
                   *
                        het  gebruik van middelgrote stookinstallaties;
                   *
                        het  gebruik van een gasdrukreduceer- en verdeelstation;
                   «
                        de  wasplaats voor voertuigen;
                   *
                        opslag van gasolie in een bovengrondse opslagtank;
                   *
                        de  bedrijfskantine.
             De  volgende     onderdelen     van  het Activiteitenbesluit       zijn hiermee  van  toepassing:
                   «
                        §   3.1.3    Lozen     van     hemelwater         niet   afkomstig   van     bodembeschermende
                        voorziening;
                     §3.2.1 In      werking    hebben     van een    koelinstallatie;
                   *
                        § 3.2.1 In   werking hebben         van een      middelgrote stookinstallatie, gestookt        op  een
                        standaard
                   *
                        brandstof;
                   «
                        §3.2.2 In   werking    hebben     van een    gasdrukreduceer-     en verdeelstation;
                     §3.2.6 In      werking hebben van een koelinstallatie;
                   *
                        §3.3.2   Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen                of werktuigen     of van
                   *
                        spoorvoertuigen;
                                                                                                                                0000000566
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                     PEUZ
                  «
                        § 3.49       Opslaan     van    gasolie,   smeerolie of     afgewerkte       olie in    een  bovengrondse
                        opslagtank;
                     §3.6.1 Bereiden            van   voedingsmiddelen;
                  «
                        Afdeling      2.1  Zorgplicht;
                  «
                        Afdeling      2.2  Lozingen;
                    Afdeling          2.4 Bodem.
         4.5 m.e.r.--beoordelingsplicht
             In het Besluit        milieueffectrapportage          is aangegeven       voor    welke activiteiten,      plannen     en
             besluiten het maken            van een     milieueffectrapportage verplicht           is  (bijlage   C van  het Besluit
             m.e.r.) dan wel         een   beoordeling gemaakt           dient te worden of         een   milieueffectrapportage
             verplicht    is (bijlage    D van   het Besluit m.e.r.).
             Na  bestudering        van   bijlage   C  en D  van  het Besluit   m.e.r.  blijkt dat geen van de aangevraagde
             activiteiten       leidt tot     het    verplicht opstellen       van    een     milieueffectrapportage of een
             beoordeling       of  een   milieueffectrapportage noodzakelijk             is.
             Een    mogelijk       relevant onderdeel         bij   CBC-V is    onderdeel       D38.1     van    het Besluit m.e.r.,
             betreffende de         wijziging    of  uitbreiding    van een   installatie    van een    suikerfabriek in     gevallen
             waarin de activiteit         betrekking heeft op        een   productiecapaciteit        van  12.500 ton per      dag of
             meer.   In voorliggende         aanvraag word echter geen           wijziging of uitbreiding        van een  installatie
             van een    suikerfabriek       aangevraagd.
             Derhalve       is  er   geen     noodzaak tot het          opstellen    van     een   milieueffectrapportage,         het
             uitvoeren       van     een    beoordeling      of   een    milieueffectrapportage noodzakelijk              is   of het
             opstellen     van een     vorm-vrije m.e.r.--beoordeling.
         4.6 Besluit      risico's       zware     ongevallen         2015
             Met het in      werking treden van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is de
             Europese      Seveso      lll-richtlijn uit 2012 geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het
             Brzo 2015 richt zich op het beheersen                van zware    ongevallen en heeft tot doel om het risico
             van   (grote) ongevallen bij bedrijven            zo   klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door
             de kans dat          dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (proactie, preventie en
             preparatie)      en  anderzijds     door de    gevolgen     van een   eventueel      ongeval    voor mens en       milieu
             te beperken (repressie).
             Binnen      de     inrichting     van     CBCV kunnen op enig moment dusdanige hoeveelheden
             gevaarlijke      stoffen   aanwezig zijn dat de lage drempelwaarden zoals opgenomen in Bijlage 1,
             Deel 1   van    de Seveso-lll      richtlijn worden overschreden         voor    de  categorieén      P2 (ontvlambare
             gassen)    en   H2 (acuut     toxisch).
             Toepassing       van   de  regels   voor   het optellen    van  gevaarlijke stoffen of categorieén gevaarlijke
             stoffen zoals vermeld onder              aantekening     4 van  Bijlage | van de Seveso-lll richtlijn, resulteert
             niet in    een    overschrijding        van   de  hoge drempelwaarden             uit  Bijlage   |  van  de Seveso-lll
             richtlijn.
                                                                                                                                       0000000567
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                               PEUZ
             De  inrichting   van  CBCV valt zodoende onder de           werkingssfeer    van  het Brzo 2015   en  wordt
             aangemerkt     als een   zogenaamde lagedrempelinrichting.
             Zoals vermeld in     paragraaf 2.3 wordt middels voorliggende            aanvraag   een  verhoging   van  de
             opslaghoeveelheid        zwaveldioxide (van 35       naar  60  ton)  en  formaline (van 13    naar  31  ton)
             aangevraagd. Het jaarverbruik van deze stoffen binnen de inrichting neemt niet toe. In de
             bijlage van de aanvraag is de nieuwe kennisgeving Brzo 2015 opgenomen alsmede het
             PBZO-document van CBCV inclusief opzet van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
         4.7 Gegevens energie
             CBC-V is deelnemer       aan  het systeem     van de CO,-emissiehandel (ETS). Als ETS deelnemer had
             Cosun Beet    Company       zich  aangesloten bij het zogenaamde         MEE-convenant. MEE staat      voor
             Meerjarenafspraak Energie-efficiency ETS-bedrijven.
             Bedrijven   die deelnemen        aan   het MEE-convenant hebben         een  inspanningsverplichting     om
             binnen de    planperiode,     die  liep  tot en met  2020, zich maximaal in    te  spannen   om  rendabele
             investeringen die kunnen leiden              tot besparing    van   primaire energie     in de keten ook
             daadwerkelijk     uit te  voeren.   De convenant     afspraken zijn   per 2020   afgelopen,   ook het MEE.
             Er is (nog) geen opvolging        van   dit convenant, wat betekent dat de       bedrijven  op  een andere
             wijze invulling     moeten     geven      aan  de  auditverplichting    van   de EED    (Energy Efficiency
             Directive). Daar hoort        een    4-jaarlijkse audit bij. CBC geeft hier invulling aan via een
             additionele    certificeringsaudit. Deze is in december 2020 uitgevoerd en CBC is sindsdien
             gecertificeerd    voor  CO,-reductie management.
             De deelnemende         bedrijven     werken    daarbij  vanuit  zogenaamde       EEP’s  (Energie Efficiency
             Plannen)     die   vooraf     worden       beoordeeld    en    goedgekeurd      door    RVO    (Raad   voor
             Ondernemend Nederland).
             Jaarlijks vindt rapportage        van    de voortgang     plaats  aan  RVO. De    jaarlijkse goedkeuring/
             beoordeling     leidt tot het ontvangen          van  een   zogenaamde voortgangsverklaring,          welke
             aangeeft dat het bedrijf zich         houdt   aan  de  gemaakte afspraken van het convenant. Cosun
             Beet Company heeft elk jaar          de voortgangsverklaring ontvangen. Energiebesparing is voor
             Cosun Beet     Company      van   primair belang. Binnen CBC loopt er een strategisch programma
             om    energiegebruik en CO,-emissies te reduceren. Vanuit dit programma worden onder
             andere    investeringsbeslissingen genomen voor projecten die in Vierverlaten worden
             uitgevoerd.
             In figuur 4.1  is een  overzicht gegeven       van  de ETS  inrichting van  CBC-V.
                                                                                                                          0000000568
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>22760057
         f4.1 Schematisch overzicht van meters en installaties
                                                                                51
                                                      mm        ——         Bronswerk
                                                      1                        ketel
                                                      1
                                                       |                ~~
                                                      1    —
                                                                           S2 Lamont
                                                      i                        Ketel
                                                                        ~e
                                                      1
                                                      |   menggas
                                                      I                      S3 Stork
                                                      |                 he
                                                      ;                 -
                                                               IED
                                                                                55
                                                                                                                      co 2
                                      G3
                       Methaan-                 ——       ——
                                                                           BaSIOLOr           .
                                                                                                    Gasmotor
                       Reactoren                                              Noord
                                                                                                   schoorsteen
                                                       1                                        :                )
                                                       H
                                             I                          i                       (                ~
                                    i
                                  biogas     4
                                             i
                                                       5   —t
                                                               rm
                                                                            $10 huur-
                                                                             ketel 58
                                                                                           fin      Huurketel
                                                                                                   schoorsteen
                                                                                                                      co2
                                                                                                                         "
                                                       1
                                             i                          %.                      %.
                                                                                                                  !
                                                       i
                                             gl                         .
                                                                            Sithuur-                             1    CO2
                                             t         —_—m
                                                       r             p|      ketel 59     |   |
                                                                                                    Huurketel
                                                                                                   schoorsteen
                                             3                                                                    ]
                         S6 Fakkel-
                         installatie    ]
                                        ’
                                             1
                                             J
                                                       I
                                                       M
                                                                        :
                                                                                                                        >
                           FY                !
                                                       1                                                             CcO2
                   ~
                                                       1
                       Vergisters
                                     F    -—
                                                                FC a,
                                                                 “—"|
                                                                                 sa
                                                                           pulpdrogers
                                                                                            ~™|
                                                                                                   Pulpdrogerij
                                                                                                   schoorsteen
                                                                                                                  ]   CcOo2
                   a
                                                                                                                 J
                   ~                   By
                      Gasontvangst-
                          station
                   “                   A
                   é                   )                                #                       #
                                                                                                                 Ri   CO2
                      Gasontvangst-                              EE           .9  cv-
                                                                                              |
                                                                                                   Schoorsteen
                                                                                          |
                                                                                                                         *
                          station                                          install. (2x)            cv- install.
                   \
                                                    aardgas             -                A                        wv
                   Zz                                                  "il                      i                 ™
                                                                                                                     CcCO2
                      Aanvoer cokes                        h                    S8                 Schoorsteen
                       en antraciet
                                         |.  Weegband
                                              kalkoven     J
                                                                     ™
                                                                            kalkoven
                                                                                           |__|
                                                                                                TO
                                                                                                   carbonatatie  a
                                                                                                                        -
                  No
                                                                                                                            0000000569
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                       PEUZ
              In tabel 4.2 is          een   overzicht gegeven             van    de   energiemaatregelen            uit het EEP 2017-2020.
         t4.2 Overzicht     energiemaatregelen EEP 2017-2020
              Omschrijving zekere maatregel                                                     Jaar van uitvoering Efficiency verbetering       Vermeden (0,
              Vernieuwen    dunsap  warmtewisselaar op  damp  2                                        2017                  0,4%                 320 ton/jaar
              Frequentieregeling toepassen    op verbrandingsventilatoren                              2017                  0,1%                 156 ton/jaar
              Frequentieregeling toepassen    op voedingswaterpompen                                   2020                  0,3%                 369 ton/jaar
              Hergebruik   restwarmte   carbonatatiedampen                                             2017                  0,1%                 103 ton/jaar
              Emergie Monitoring Systeem diksapcampagne                                                 2018                 0,1%                 100 ton/jaar
              Verlagen hoeveelheid te drogen bietenpulp t.g.v. uitbreiding biomassavergister           2020                  4,0%                3667  ton/jaar
              Verlagen E-verbruik proceswaterreiniging t.g.v. MR 3                                     2020                   1,9%
              Uitbreiding biogasproductie op basis van SDE 2014                                         2020                 15,9%
              Beperking onbeladen     km in de retourbevrachting                                        2020                 0,3%
              Aanvullende             energiemaatregelen:
                      2022:      toevoegen 8% trap de verdamping (verwachte efficiency verbetering >10%)
              +
              *
                      2023-2026: V-Rise, verwachte reductie                         gasverbruik circa          40%
              Vanaf 2020           zijn de energieconvenanten opgehouden                              te  bestaan. Vanaf dat moment                 geldt de
              verplichting           om    4-jaarlijks energie           audits uit te       voeren      op  grond Energy Efficiency              Directive.
              Cosun heeft              er voor       gekozen om deze verplichting                        mee    te nemen tijdens de jaarlijkse
              ISO14001            audits. Beide locaties, Dinteloord                       en    Vierverlaten, beschikken thans                   over      een
              ISO14001 certificaat                 voor    CO2     reductiemanagement.                 Dit certificaat is      geldig       tot en met 10
              december 2023.
              In tabel 4.3 is            een    overzicht        van   de   aanwezige stookinstallaties opgenomen. De vermelde
              stookinstallaties              betreffen allen             aardgasgestookte installaties. Het rendement van de
              Bronswerkketel, Lamontketel                        en  Storkketel bedraagt respectievelijk 93,1, 92,1 en 92,0 %.' De
              aanwezige           cv-ketels betreffen allen               zogenaamde           HR-ketels.
         t4.3 Overzicht stookinstallaties
              Omschrijving                                                              Type                                   Vermogen (MWth)
              Ketel Bronswerk                                                        Stoomketel                                         88
              Ketel Lamont                                                           Stoomketel                                        48,5
              Ketel Stork                                                            Stoomketel                                        48,5
              Pulpdroger West                                                        Pulpdroger                                        37,0
              Gasmotor N                                                          Gasmotor   (E&W)                                      3.7
              Fakkel installatie biogas                                                Fakkel                                           35
              Kalkoven                                                              Kalkbranden                                         9,5
              Cv-installatie (2 stuks)                                           Fabrieksverwarming                                2,0 per stuk
              Huurketel 58                                                           Stoomketel                                         6,8
              Huurketel 59                                                           Stoomketel                                         6,0
            1 Bron: KEMA rapport ketelrendementen.
                                                                                                                                                                0000000570
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                        PEUZ
             Uit het EMJV 2020          van    CBC-V    blijkt  dat de    ingekochte    hoeveelheid elektrische        energie  circa
             11.825.000 kWh          bedraagt.      De   geleverde      hoeveelheid elektrische       energie   aan   het  openbare
             net   bedraagt      circa 4.324.000 kWh. Het netto elektriciteitsverbruik                van  de  inrichting bedroeg
             in 2020 aldus 7.501.000 kWh.
             De   ingekochte hoeveelheid aardgas bedroeg in 2020 circa 56.000.000 Nm?>. De                                verbruikte
             hoeveelheid        biogas bedroeg in 2020 circa 9.000.000 Nm®. Het totale gasverbruik                        van  CBC-V
             bedroeg      circa 65.000.000 Nm? (zie EMJV 2020). In                dit  jaar zijn  de pulpdrogers niet in bedrijf
             geweest’.      Het    gezamenlijke       verbruik     van    de  overige   cv-ketels   bedraagt op jaarbasis circa
             900.000     Nm°. Van het totale aardgasverbruik op jaarbasis wordt circa 1,4 % verbruikt door de
             cv-ketels. De resterende 98,6 %                van    het totale   aardgasverbruik       is toe te rekenen      aan  het
             primaire    proces     (suikerproductie).
             In grote mate         bepalend voor het energieverbruik is de campagneduur en de duur van de
             diksapraffinageperiode. Zoals aangegeven zijn deze gegevens ontleend aan het EMJV2020.
             Het aantal campagnedagen in het kalenderjaar 2020 bedroeg 124 dagen, de duur van
             diksapraffinageperiode bedroeg                52  dagen.
             Wellicht ten overvloede: Conform de                   vigerende vergunning zijn 200 suikerproductiedagen
             met een maximum              campagneduur           van    150 dagen en een diksapraffinageperiode van 65
             dagen toegestaan.
             De hoeveelheid          ingetrokken leidingwater            door CBCV in 2021       bedroeg    56.685   m?>. Hiervan is
             circa 2.500 m®       gebruikt voor      sanitaire doeleinden        (bepaald    via kentgetal   45  |/d/pp).
             In de fabriek wordt             leidingwater (via breektank) gebruikt               voor   onder andere seals        van
             pompen. De controle op hoeveelheid water hiervan wordt                             zeer  regelmatig gecontroleerd.
             Acties   vastgelegd       in inspectielijsten.
             Sinds    april   2021     is de intrek       van   drinkwater voorzien         van   een   flowmeter, welke wordt
             weergegeven in het              DCS-besturingssysteem.           Hiermee is het      mogelijk   trendbreuk door bv
             een   lekkage     sneller te detecteren.
         4.8 Gegevens verkeer                 en  vervoer
             In   het   navolgende          is  een    beschrijving      van   de vervoerskilometers         gerelateerd     aan   de
             inrichting      van     CBC-V       opgenomen.          In   het   akoestisch      onderzoek     zijn   de    aantallen
             vrachtwagens en personenwagens vermeld welke behoren bij de representatieve
             bedrijfssituatie. Afhankelijk van het aanbod in de markt zal de aan- en afvoer van producten
             plaatsvinden middels schepen en vrachtwagens. In voorliggende paragraaf zijn de aantallen
             vrachtwagens en schepen voor de                  aan- en    afvoer  van   producten    relevant.
             In hoofdlijnen betreft het hierbij               de   aanvoer van      suikerbieten, de afvoer        van   suiker  naar
             klanten    en   de    aanvoer van       diverse    hulpstoffen.    De vermelde hoeveelheden            zijn gebaseerd
             op de gegevens          van   het  jaar  2020.
             Zoals aangegeven in      paragraaf   3.1.6 wordt  jaarlijks door de directie van Cosun Beet Company bepaald of wel of
             niet  gedroogd    moet    worden. Als de markt      voor perspulp voldoende groot is, wordt niet gedroogd. Het kan
             daarom   van jaar  tot jaar verschillen of een  deel van de perspulp gedroogd wordt of niet.
                                                                                                                                      0000000571
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                  PEUTZ
             Binnenvaart
             CBC-V beschikt       over  afmeerlocaties     van  schepen in het Hoendiep en het Aduarderdiep (zie
             figuur 7-FQ1108       “Laad- loslocaties     schepen”) voor het laden en lossen van schepen. Deze
             afmeerlocaties kunnen worden               gebruikt    voor    het laden    en lossen   van   bieten, diksap,
             melasse, kalksteen, cokes, antraciet, zand, e.d. In het jaar 2020 zijn            voor  de  gehele inrichting
             van   CBC-V 54.000 binnenvaartkilometers            afgelegd.    Deze transporten    over  het water in 2020
             betreffen de afvoer       van  suikerstropen (m.n. melasse)        circa 17.500 kilometer, de    aanvoer van
             kalksteen/antraciet circa 30.000 kilometer           en aanvoer    suikerbieten circa 6.500 kilometer.
             Kilometers      over  de weg
             CBC-V heeft geen         eigen transport     over  de weg. Het transport       over  de weg    (hoofdzakelijk
             bieten    en  suiker) wordt   uitgevoerd    door derden onder        regie van Cosun Beet    Company.  In het
             jaar 2020 zijn    voor  de  inrichting van   CBC-V circa 30.000.000 kilometers        over  de weg  afgelegd.
             Hierin kan onderscheid worden           gemaakt    tussen de     volgende hoofdgroepen:
             —
                 aanvoer van     suikerbieten                             26.400.000 kilometer
             —
                 afvoer van suiker     naar  klanten/depots               2.700.000 kilometer
             —
                 afvoer   van  melasse   naar  klanten/depots             320.000 kilometer
             —
                 overig transport     naar  CBC-V                         642.000 kilometer
             Bij  de afvoer    van  suiker   naar  klanten is   hierbij gerekend met een enkele reis naar         de klant
             toe. Voor het     overige transport     naar  CBC-V is   uitgegaan van 20 transporten per dag        a 80 km
             tijdens productiedagen         en  10 transporten a 80 km tijdens niet productiedagen. Dit betreffen
             0.2.  goederen     voor  het  magazijn, hulpstoffen,     afvoer   overige bijproducten.
             Het   transport    van   pulp  is in de  bepaling    van   de hoeveelheid kilometers       over  de weg niet
             meegenomen.         Perspulp    wordt   na  productie    direct verkocht    waarbij  de afnemer zorgt    voor
             het transport vanaf de       inrichting  van   CBC-V   naar   de gewenste locatie.
             In het kader     van  de ‘Lean and Green’ award, heeft de          logistieke afdeling van   Suiker Unie veel
             projecten uitgevoerd         om   het transport    van   producten te doen met een zo laag mogelijk
             belasting     voor   het  milieu.  Te  noemen     zijn  o.a.  het terugbrengen van het aantal gereden
             kilometers door betere planningen met boordcomputers, het verminderen van het verbruik
             aan   dieselolie door     aanpassing    van   het rijgedrag van de      chauffeurs  en het aanschaffen    van
             auto’s met     een  schonere    motor en het    rijden op aardgas.
         4.9 Gegevens opslag            niet gevaarlijke          stoffen     (in  emballage, tanks,
             bulkgoederen)
             In tabel 4.4 is   een overzicht gegeven van de belangrijkste opgeslagen niet gevaarlijke stoffen
             binnen de      inrichting van CBC-V. Opgemerkt wordt dat dit een overzicht is ten tijde van het
             opstellen van voorliggende aanvraag en de producten en hoeveelheid kunnen wijzigen in
             de  tijd.
                                                                                                                           0000000572
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                         PEUZ
         t4.4 Overzicht opslag niet gevaarlijke stoffen
              Stof/productnaam                                     Maximale hoeveelheid                          Opslagvorm
              Suikerbieten                                               22.000 ton                Los gestort op het bietenontvangstterrein
              Kristalsuiker                                              150.000 ton                                  Silo's
              Stukgoed                                                    3.000 ton                         Industriéle  verpakking
              Verpakkingsmaterialen                                      400  pallets                                 Pallet
              Pallets jaarbedrijf (voorraad)                            3.000  pallets                                Pallet
              Melasse                                                    68.000 ton                                   Bulk
              Betacal                                                     90.000  m’                             Betacalvakken
              Kalksteen                                                  50.000 ton                               Bergingsvak
              Cokes                                                        300 ton                                Bergingsvak
              Antraciet                                                   2.000 ton                               Bergingsvak
              Pulpbrokjes                                                20.000 ton                                Pulploods
              Diksap                                                    255.000 ton                                  Tanks
              Plantaardige producten (vergister)                         80.000 ton                                Sleufsilo's
              Vloeibare biomassa   (vergister)                              960 m’                                    Bulk
              Grond                                                      300.000 m*                              Grondberging
              Zand                                                        20.000  m’                               Opslagvak
              Antischuim fabriek                                          22.300  kg                                   Bulk
              Antischuim   waterzuivering                                 25.000  kg                                   Bulk
              Verdunde Microfeed Opure                                      27 ton                                     Bulk
              Raapolie (vergister)                                          30m?                                      Bulk
         4.10 Gevaarlijke               stoffen
              In tabel 4.5 is          een     overzicht opgenomen    van    de    aanwezige gevaarlijke stoffen (ADR-              en   CMR
              geklasseerde stoffen)                  binnen   de  inrichting         ten tijde van   het      opstellen          van     deze
              vergunningaanvraag.                    De   aanwezige     stoffen/producten kunnen wijzigen doordat
              bijvoorbeeld            fabrikanten nieuwe        producten introduceren waarmee het huidige product
              komt te vervallen of doordat                 gewisseld wordt van leverancier van een bepaald product. De
              aard     en    de risico's       van de opgeslagen producten zal niet wijzigen. Het overzicht betreft aldus
              een      niet     limitatief overzicht van de aanwezige gevaarlijke stoffen in opslag, eventuele
              werkvoorraad is               hierbij niet beschouwd. Het jaarverbruik van met name                  bulkvloeistoffen is
              afhankelijk         van     de    bietverwerking (kwaliteit en hoeveelheid), in tabel 4.5            is op basis      van    het
              verbruik        van    de   afgelopen jaren het jaarverbruik opgegeven.
                                                                                                                                               0000000573
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                  PEUZ
         t4.5 Opslag gevaarlijke stoffen binnen de inrichting
              Stof/productnaam               ADR-klasse of         Jaarverbruik           Maximale          Opslagvorm(en)    Gebruiksdoel
                                                CMR-stof         in kg/liter/stuks ~~ opslaghoeveelheid
                                                                                          in kg/liter
               Kleinverpakkingen
              Natriumhydroxide 33%                  8                  2.000  kg             945  kg            Vat, drum     Fabriek algemeen
              Chloorbleekloog 15%                   8                 21.500   kg           2.644  kg         Vat, drum, IBC  Fabriek algemeen
              Optisperse  PPO 5092                  8                  5.000  kg            1.000  kg                IBC      ketelhuis
              Lythsolvent CS                        8                  2.000  kg            1.000  kg                IBC      sapzuivering
              Azijnzuur 80%                         8                 30.000   kg           1.000  kg                IBC      waterzuivering
              Helium                                2                20 cilinders             200                 clinder     laboratorium
              Zuurstof                             5.1               40 cilinders             450 |               clinder     Fabriek algemeen
              Argon                                 2                50 cilinders             500 |               cilinder    Fabriek algemeen
              Menggas
                        —
                          formeer                   2                30 cilinders             5501                cilinder    Fabriek  algemeen
              Waterstof                             2                 3 dlinders               501                cilinder    laboratorium
              Acetyleen                             2                30 cilinders             3001                cilinder    Fabriek algemeen
              Stikstof                              2                20 cilinders             2501                cilinder    Fabriek algemeen
              Box a 16 fles Stikstof                2                   15 box                1501                  fles      verdamping
              Aceton                                3                    25kg                  301                  fles      Fabriek algemeen
              Isopropylalcohol                      3                  3.000  kg             525kg                   cn       kookstation
              Petroleum                             3                    400 |                2201                   cn       Fabriek algemeen
              Zoutzuur 30%                          8                   500  kg              115kg                  can       Fabriek algemeen
                                                                                                                      u
              Salpeterzuur 53%                      8                    50 kg           Geen voorraad                        Fabriek algemeen
                                                                                                                      "
              Lithsolvent 803                       8                   500  kg          Geen voorraad                        Fabriek algemeen
               Bulkgoederen
              Formaline 37/10                       8                  700 ton             31,0 ton*               tank       Diffusie
              Loog-Soda 5-15/5-15                   8                   100 ton             23,1ton                tank       Diffusie
              Natronloog 50%                        8                 3.500 ton            105,0 ton               tank       Fabriek algemeen
              Salpeterzuur  25%                     8                   75 ton              11,0 ton               tank       Diffusie, sapzuivering
              Iwaveldioxide                      2,3en8               1.000 ton            60,0 ton*               tank       Diffusie, verdamping
              Zoutzuur 33%                          8                  300 ton              27,6 ton                tank      Fabriek algemeen
              Zwavelzuur 96%                        8                 2.500 ton             60,5 ton               tank       Diffusie
              Fosforzuur 75%                        8                   40 ton              33,1ton                tank       waterzuivering
              Chloorbleekloog 15%                   8                   120 ton             26,6 ton               tank       Fabriek algemeen
              Iwavelzuur 96%                        8                  400 ton              49,0 ton               tank       Vergister
              Natronloog 25%                        8                   50 ton              34,0ton                tank       Vergister
              Dieselolie tank 1                     3                     9m’                25m’                  tank       Fabriek algemeen
              Dieselolie tank 2                     3                   135m’                25m                   tank       Fabriek algemeen
              Dieselolie tank 3                     3                   200 m?               50m’                  tank       Fabriek GOR
              Dieselolie tank 4                     3                    4m’                 1,0m’                 tank       Waterzuivering
              Dieselolie tank 5                     3                    50 m*               20m’                  tank       Vergister
              Dieselolie tank 6                     3                    45m’                10m’                  tank       Vloeivelden
              Dieselolie tank 7                     3                    45m’                10m’                  tank       Vloeivelden
              Dieselolie tank 8                     3                    48m’                3.0m’                 tank       Vergister
              Dieselolie tank 9                     3                    10m’                05m’                  tank       Waterzuivering
              *
                Deze hoeveelheden       zijn niet gebaseerd op de aanwezige hoeveelheid ten tijde van de aanvraag. Middels voorliggende aanvraag
                wordt   verhoging    van de  opslaghoeveelheid van deze stoffen tot de genoemde hoeveelheid aangevraagd.
                                                                                                                                                     0000000574
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                    PEUZ
               Binnen de inrichting zijn meerdere opslagvoorzieningen aanwezig voor                                               de   opslag      van
               verpakte gevaarlijke stoffen, o.a. PGS 15 opslagvoorzieningen, PGS 15                                              kasten       en  een
               gasflessenopslag®.           Daarnaast         zijn meerdere voorzieningen aanwezig                         voor de opslag van
               diverse      ADR-geklasseerde              vloeistoffen. In de                 bijlagen van de aanvraag zijn meerdere
               rapportages opgenomen waarin de toetsing van deze voorzieningen aan respectievelijk de
               PGS 10, PGS 15, PGS 30 en PGS 31 zijn beschreven.
         4.1 — Koel-      en   vriesinstallaties
               In tabel 4.6 is        een    overzicht opgenomen                      van    de   aanwezige     koel-    en   vriesinstallaties     bij
               CBC-V.
         t4.6  Overzicht koel-  en  vriesinstallaties, airco's
               Installatiecode    Referentie       Omschrijving                                              Koudemiddel      Hoeveelheid koudemiddel
               (vervolg)                                                                                                                in  kg
               381346.002        TAG 002           Airco Station 2 boven                                        R407C                     74
               381346.044        TAG 073           Airco Station 3 PLC ruimte                                   R407C                     3,2
               381346.055        TAG 084            Airco Station 7 begane vloer                                R407C                    45
               381346.057        TAG 086            AircoSysteemr.Waterzuivering Station   6                    R407C                      3
               381346.068        TAG 097            Koelkast 2 deurs Kantine                                    R404A                   0,35
               381346.069        TAG 098            Diepvrieskast 2 drs Kantine                                  R290                   0,17
               381346.071        TAG 100           Airco Station 5 noord   2eVerdieping                         R407C                    43
               381346.073        TAG 102           Airco Station 8  begane vloer                                R407C                   4,03
               381346.082        TAG 113            ACVergaderruimte     Kantoor BG                             R410A                    1,44
               381346.085        TAG 116            Airco verg.ruimte kantine                                   R407C                      5
               381346.086        TAG 117            Airco keuken kantine                                        R410A                   2,95
               381346.087        TAG 118            Close controle 1 ICT Room                                   R407C                    10,5
               381346.088        TAG 119            Close control 2 ICT Room                                    R407C                    10,5
               381346.089        TAG 120            Luchtbeh.kast cbr/ict LBK                                   R407C                   7,83
               381346.091        TAG 122            Airco (BR  kantine/verg                                     R410A                      3
               381346.094        TAG 061            Seif Luchtbehandelingskast                                  R134A                    150
               381346.095        TAG 126            Koelkast Kantine                                             R290                   0,09
               381346.099        TAG 130           Airco kantoortuin 2e verd                                    R410A                      3
               381346.100        TAG 131            Airco kantoortje  2e verd                                   R410A                     0,9
               381346.101        TAG 132           AIRCO COM.RUIMTE PULPLOODS                                   R410A                     08
               381346.102        TAG 133            Airco station 12 4e verd                                    R410A                      8
               381346.103        TAG 134           Airco station 7 Te  verdieping                               R404A                     20
               381346.105        TAG 136            Airco kant.Suiker  expeditie                                R410A                    0,8
               381346.108        TAG 139           Airco M&R Station23                                          R410A                     2.2
               381346.109        TAG 140           Airco AC station 20                                          R410A                     31
               381346.111        TAG 142           Airco kant. 1e verd                                          R410A                     3.1
               381346.112        TAG 143           AC 2x kantoor B.G                                            R410A                     2,4
               381346.113        TAG 144           Airco kantoren   beganegrond                                 R410A                    12,5
               381346.117        TAG 148            Airco station 10 achter fabriek                             R410A                      1
               381346.119        TAG 155            Airco Kookstation   comm  kast 3e verd                      R410A                     31
               Wellicht ten overvloede wordt         opgemerkt       in de subselectie       van de QRA de PGS 15    opslagvoorzieningen       komen te
               vervallen als relevante bronnen in het kader             van   dit onderzoek     en derhalve niet nader  zijn beschouwd.
                                                                                                                                                        0000000575
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                  PEUZ
         Installatiecode ~~ Referentie Omschrijving                                Koudemiddel = Hoeveelheid koudemiddel
         (vervolg)                                                                                         in  kg
         381346.120         TAG 157    Airco station 14/01                            R410A                   1
         381346.121         TAG 150    Airco station 14 PLC ruimte                    R410A                   1
         381346.122         TAG 151    Airco station 14 tussenruimte                  R410A                  31
         381346.124         TAG 152    Airco  vergister EMSR Ruimte                   R410A                  1,7
         381346.125         TAG 153    Airco  vergister kantoor   1.06                R410A                 0,8
         381346.126         TAG 154    Airco  vergister kantoor 1.03                  R410A                 0,8
         381346.127         TAG 034    Airco Lab dual   split extra                   R410A                  34
         381346.128         TAG 108    Airco  syst. midden  fabriek                   R410A                 2,9
          381346.129         TAG 160    Airco VRF kantoren    werkplaats              R410A                 16,2
         381346.130         TAG 161    Airco  soc ruimte Emra    en pompen            R410A                 1,55
         381346.131         TAG 095    Diepvrieskast restaurant                        R290                0,85
         381346.132         TAG 088    Airco  portierloge voor                        R410A                 0,8
         381346.133         TAG 023    Airco Portiers  loge midden                    R410A                0,65
         381346.134         TAG 025    Airco Portiers  loge achter                    R410A                0,65
         381346.135         TAG 030    Airco Kookstation    bedieningsruimte          R410A                 0,8
         381346.136         TAG 027    Airco zeefstation                              R410A                  19
         381346.137         TAG 056    Airco station 23 LS ruimte                     R410A                  2,1
         381346.138         TAG 055    Airco Station 23 PLC ruimte                    R410A                 0,8
         381346.140         TAG 078    Airco PLC midden fabriek                       R410A                  31
         381346.141         TAG 058    Airco station 22 LINKS                         R410A                  31
         381346.142         TAG 066    Airco telefooncentrale                         R410A                 0,8
         381346.143         TAG 059    Airco station 22 RECHTS                        R410A                  31
         381346.144         TAG 158    Airco kantoortuin midden fabriek               R410A                 5,9
         381346.146         TAG 146    Airco Lab Rechts    ingang (extra koeling)     R410A                  17
         381346.148         TAG 156    Airco 2  systeemruimte ketelhuis               R410A                 0,8
         381346.149         TAG 164    Kantin Werkbank +2 laden                       R134A                0,25
         381346.150         TAG 163    Kantine Glasdeurkast                           R134A                0,13
         381346.151         TAG 083    Airco station 7  beg grond                     R410A                  3,1
         381346.155         TAG 081    Airco Kantoor                                  R410A                 0,8
         381346.159         TAG 121    Airco (BR   Bediening                          R410A                   4
         381346.160         TAG 168    Airco kantoortuin    bgg                       R410A                   1
         381346.161         TAG 069     Airco  bediening   ketelhuis                  R410A                2,75
         381346.162         Tag 124    Station 9 ruimte    koeling                     R507                15,65
         381346.163         Tag 067    Airco  werkplaats snijmolen                    R410A                   4
         381346.164         20150237   Airco  gasgenerator Noord                      R410A                  11
         381346.167         20170473   Airco kantoor   bankwerkerij                   R410A                 1,44
         381346.168         20170236   Airco Ela Container                            R410A                 0,8
         381346.169         Tag 098    Airco 5 kantoren 2e verdieping                 R410A                   4
         381346.170         20170018   Klimaat inst station 37                        R452A                   7
         381346.171         20170018   Klimaat installatie station 6                  R452A                 6,7
         381346.172         20170018   Klimaat installatie station 32                 R452A                6,45
         381346.173         20170282   AC Ela container 6x6                           R410A                 0,8
         381346.174                    Airco PORTIERSLOGE                             R410A                 1,15
         381346.175                    Airco PORTIERSLOGE                             R410A                 1,15
         381346.176         20170304   Klimaat inst Station 25                        R449A                11,17
         381346.177         20170411   Airco station 7 PLC ruimte                     R410A                2,75
                                                                                                                         0000000576
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                 PEUZ
         Installatiecode ~~ Referentie         Omschrijving                                         Koudemiddel = Hoeveelheid koudemiddel
         (vervolg)                                                                                                          in  kg
         381346.178         20170411           Airco station 5  Tverdieping                            R410A                 29
         381346.179         20160421           Station 5 zuid                                          R410A                 8,3
         381346.180         20170412           PLC ruimte voorfabriek                                  R410A                2,75
         381346.181         20170473           Airco Schaftkeet 75   m’                                  R32                0,76
         381346.182         20180127           Airco Gasopwekker                                         R32                375
         381346.183         20180193           Kantoor1   magazijn                                       R32                0,65
         381346.184         20180193           Kantoor  2 Magazijn                                       R32                0,65
         381346.186         20180161           Airco Container 2                                         R32                 0,6
          381346.187         20170455           Airco Kalkoven                                         R410A                 29
         381346.188         TAG 079            Airco Station 5 noord  beg.gr                             R32                0,76
         381346.189         station 3 Te verd. Airco station 3                                         R410A                2,75
         381346.190                            Koelkast 1 deurs                                         R290                0,08
         381346.191                            Koelvitrine 1                                             n.b.                n.b.
         381346.192                            Koelvitrine 2                                             n.b.                n.b.
         381346.193                            Airco pitstraat                                         R410A                  1.5
         381346.194         Station 35         Klimaat  koeling station 35                             R449A                   3
         381346.195         Station 38         Klimaatkoeling station 38                               R449A                   3
         381346.196                            Airco vergaderruimte Tekenafdeling                        R32                0,51
         381346.197         20170414           Airco Kantine /Keuken                                     R32                375
         381346.198         20180306           Airco Station 9/22 PLC Ruimte                             R32                2,95
         381346.199         20180339           Airco computerruimte kantoor                              R32                2,45
         381346.200         20180376           Airco Station 33                                          R32                0,65
         381346.201         20180376           AIRCO STATION 34    (RODERWOLDERDLIK)                     R32                0,65
         381346.202         20180428           Airco Station 28                                          R32                0,65
         381346.203         20180434           Airco duo  projectburo                                    R32                 1,03
         381346.204         20190022           Airco M&R voorfabriek                                     R32                 2,6
         381346.205                            Airco kantoor snijmolens                                  R32                0,46
         381346.206         20190198           Airco Kantine  grote ruimte                             R410A                 55
         381346.207         20190198           Airco excursie  /vergaderruimte                           R32                   3
         381346.208         20200053           Ac/Wp logistiek en veiligheid kleine kantoor beneden      R32                 0,7
         381346.209         20200053           Ac/Wp logistiek en veiligheid grote kantoor beneden       R32                   1
         381346.210         20200034           Ac/Wp logistiek en veiligheid kleine kantoor boven        R32                 0,7
         381346.211         20200034           Ac/Wp logistiek en veligheid grote kantoor boven          R32                   1
         381346.212         20200127           Airco 1e verd.  werktuighouwkunde                         R32                  3,1
         381346.213         20200241           Airco kantoor Turksema                                    R32                 0,8
         381346.214         20200241           Airco TPM Lokaal                                          R32                 0,8
         381346.215         20200245           Airco machinekamer lift                                   R32                 0,9
         381346.216         20200178           Airco kantine CBR                                         R32                 3,1
         381346.217         20200247           Airco SRA Ruimte                                          R32                  13
         381346.218         20200247           Airco Station 12                                          R32                   5
         381346.219         20200422           Airco station 22                                          R32                 2,6
         381346.220         20200422           Airco station 22                                          R32                 2,6
         381346.221         20200422           Airco ketelhuis                                           R32                0,63
         381346.222         20200263           Koudwatermachine CBR/ICT LBK                            R410A                  7,1
         381346.223         20210104           Airco Systeem midden fabriek                              R32                  1,3
                                                                                                                                          0000000577
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                  PEUZ
           412  Milieumanagementsysteem                  en  TPM
         4.12.1 Managementsystemen
                Binnen Cosun Beet        Company     wordt gewerkt met een aantal managementsystemen voor de
                beheersing         en        verbetering      van
                                                                        productkwaliteit        en        procesbeheersing,
                arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid             en   voor  het  verbeteren   van    leefklimaat    binnen
                en   buiten het    bedrijf.    Cosun Beet    Company      is gecertificeerd  voor   een    aantal    van   deze
                managementsystemen. Ten               behoeve    van    voedselkwaliteit     en   veiligheid gelden de
                certificaten   voor  BRC, IFS   en  I1SO22000. Het milieumanagementsysteem            is gecertificeerd voor
                I1SO14001. Buiten deze systemen heeft Cosun Beet              Company    ook de 1SO26000         richtlijn voor
                Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen               geimplementeerd.
                Met deze diverse      managementsystemen verplicht Cosun Beet Company                    om   zich continu in
                te spannen en te verbeteren.
                De activiteiten   van    Cosun Beet    Company zijn gericht op duurzaamheid         en    het  borgen   van  de
                processen in de     gehele     keten vanaf het zaad   van    de grondstof  suikerbieten tot de afnemers
                van   de  producten.
                Duurzaamheid betreft           een  integrale benadering       van  de  bedrijfseconomische,         milieu  en
                sociale aspecten.
                Bij de teelt  en aankoop      van  suikerbieten ligt het accent op:
                    Een  goede kwaliteit zaaizaad.
                —
                    Een  hoog gehalte aan suiker
                —
                —
                    Efficient gebruik van meststoffen door bemesting op maat.
                —
                    Een zo laag mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
                    Het niet toepassen      van gewasbeschermingsmiddelen die het milieu zwaar belasten.
                —
                    Het  beperken van de hoeveelheid aanhangende grond aan de suikerbieten.
                —
                    Optimale logistiek van de grondstoffen van de telers naar de fabrieken                                  met
                —-
                    retourvrachten     bietenpulp
                Om deze doelen       bij  de  zelfstandige bietentelers te bereiken, dienen      o.a.  alle bietentelers    een
                Cosun Beet      Company voedselveiligheidscertificaat (of vergelijkbaar certificaat)              te  bezitten.
                Daarbij   moet de teler aan diverse criteria     voldoen, onder     meer  op het   gebied    van:
                    Teelt op  een perceel     dat niet verontreinigd  is.
                    Gebruik   van door Cosun Beet       Company geleverd bietenzaad.
                    Gebruik   van   wettelijk toegestane      meststoffen conform de voorschriften              en  registratie
                    daarvan.
                    Dosering   van  de   toegelaten gewasbeschermingsmiddelen            en de  bijbehorende registratie.
                                                                                                                                0000000578
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                    PEUZ
                Door   onafhankelijke     instanties vindt controle         plaats,  of de telers   aan  de criteria  van   het
                certificaat voldoen. Indien     een   teler geen certificaat     bezit, kunnen geen suikerbieten worden
                geleverd.
                Daarnaast vindt door Cosun Beet           Company,      en andere instanties,   een   intensieve begeleiding
                van en   voorlichting   aan  de bietentelers     plaats.
                Bij de productielocaties ligt het      accent op:
                —-
                    Kwalitatief zo   goed mogelijke producten;
                —
                    Een zo laag mogelijk energieverbruik;
                —
                    Zo weinig mogelijk gebruik van hulpstoffen;
                —
                    Maximale    preventie   en scheiding     van  afval;
                —
                    Zo weinig mogelijk     hinder   voor   omwonenden        (geur-, geluids-  en  verkeershinder);
                —-
                    Goed  gemotiveerde medewerkers;
                —
                    Het maximaal     beperken   van   risico's  voor   medewerkers     en omwonenden;
                —
                    Het optimaal    beheersen    van  de processen;
                —
                    Maximaal    bedrijfsresultaat.
                Bij het proces vanaf de productielocaties            tot de  afnemers    van  de  producten ligt het    accent
                op:
                —
                    Een optimale logistiek van      de  producten.
                —
                    Een    maximale      interactie     tussen     de     afnemers     en    Cosun     Beet   Company       om
                    gemeenschappelijke doelen          te  bereiken, zoals bulktransporten       in plaats  van leveringen    in
                    verpakkingen     en just in time   leveringen
         4.12.2 Het   milieumanagementsysteem
                Cosun Beet     Company beschikt       over een     milieumanagementsysteem conform I1ISO14001.             Het
                systeem     is   gecertificcerd    en    omvat     de hele organisatie (productie van suiker                 en
                suikerproducten, opslag en verkoop)             van   Cosun Beet     Company.    Het managementsysteem
                wordt jaarlijks door een externe instantie gecontroleerd              op de  verplichtingen   en effectiviteit.
                Procedures      en   andere    documenten         die    voortkomen      uit  de   verplichtingen    van    het
                managementsysteem zijn            in  het Handboek Cosun             Beet  Company ondergebracht.          Het
                handboek        bevat    beleidsverklaringen voor kwaliteit, voedselveiligheid, milieu                       en
                arbeidsomstandigheden. Deze verklaringen zijn de uitgangspunten voor het handelen                          van
                Cosun Beet      Company     binnen het      bedrijf,  maar   ook met haar     omgeving.     Het beleid wordt
                verder   geconcretiseerd met het vaststellen van doelstellingen. Voor het uitvoeren van het
                vastgestelde beleid zijn onder andere de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
                ten aanzien van       milieuzaken beschreven. Om deze taken                goed   tot  uitvoering  te kunnen
                brengen     en    de  verantwoordelijkheden te kunnen dragen, zijn werknemers passend
                opgeleid,   naar   gelang de zwaarte van de functie.
                Cosun Beet      Company heeft      een    centraal register    opgesteld    met daarin opgenomen welke
                wetten    en   regels  op de diverse locaties         van  toepassing zijn.    Om te toetsen of      er wordt
                                                                                                                                 0000000579
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                    PEUTZ
                voldaan   aan    de  opgelegde eisen,         worden     er jaarlijks  op alle locaties diverse controles
                uitgevoerd,   waaronder interne audits.
                De effectiviteit   van  de managementsystemen wordt               jaarlijks middels Management        Reviews
                door het management           en   directie beoordeeld, zodat ook de betrokkenheid vanuit de top
                van  de organisatie is    geborgd.
           413  Proefnemingen
                CBC-V bevindt zich in       een    markt met continu veranderende          omstandigheden       en  behoeftes.
                Daarnaast     worden      er    continu     nieuwe    toepassingen       van   eind-    en  tussenproducten
                onderzocht. Een voorbeeld hiervan is de biobased economy,                   waarbij nieuwe eindproducten
                worden   gerealiseerd gebaseerd          op suiker of andere eind-     en  tussenproducten van CBC.
                Om flexibel in te kunnen            spelen op deze constant veranderende marktomstandigheden
                wordt verzocht     om   proefnemingen toe te staan binnen de omgevingsvergunning van CBC-V.
                Concreet      wordt       verzocht        om     bij   wijze      van     proef     andere     dan     in   de
                omgevingsvergunningaanvraag beschreven technische installaties en/of alternatieve
                grond-, hulp- of brandstoffen toe te passen dan wel andere stoffen te verwerken. Het doel
                van   een  proefneming        is het vergaren      van   noodzakelijke     informatie    over  de technische
                haalbaarheid     van  de andere toepassing.          Voorafgaand aan        een   proefneming     zal hiervoor
                goedkeuring      aan   het   bevoegd       gezag worden      gevraagd waarbij        de  volgende    gegevens
                verstrekt zullen worden       bij  een  verzoek tot   proefneming:
                —
                   het doel  en  de noodzaak van de          proefneming;
                —
                   een  beschrijving    van   de alternatieve stof of    van  de alternatieve techniek of proces, met
                —-
                   vermelding    van  de   capaciteit    inclusief eventuele   wijzigingen    in installaties of
                —
                   procesvoeringen (eventueel inclusief verzoek             om   geheimhouding       indien van  toepassing);
                —
                   de te verwachten wijzigingen in          gevolgen    voor  het milieu;
                —
                   en  de duur   van  de  proefneming.
           414 Maatwerk        ongewone voorvallen
         4.14.1 Inleiding
                In artikel 17.2 lid 1   van    de Wet milieubeheer (Wm) is          vastgelegd dat ongewone voorvallen
                waardoor    nadelige gevolgen voor het milieu           ontstaan of   dreigen te ontstaan door het bedrijf
                zo spoedig mogelijk aan het bestuursorgaan              dat bevoegd is een omgevingsvergunning voor
                een  inrichting  te verlenen,     te melden.
                In artikel 17.2 lid 4    (Wm)     is vermeld dat het     bevoegd     gezag in   een   omgevingsvergunning
                voor een   inrichting   of in  een   beschikking    voor een   ongewoon voorval,       waarvoor   de  nadelige
                gevolgen    niet  significant zijn,    kan   bepalen   dat in  afwijking   van   artikel 17.2 lid 1 (Wm) het
                voorval wordt     geregistreerd       en  kan  voorschrijven    binnen welke     termijn   en op welke    wijze
                                                                                                                                0000000580
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                 PEUTZ
                het voorval moet worden          gemeld.   Deze  termijn kan afwijken     van  de  verplichting, genoemd
                in artikel 17.2 lid 1   (Wm),  om   het voorval  zo  spoedig mogelijk    te  melden.
         4.14.2 Voorgestelde werkwijze
                Cosun    drijft een inrichting waarbij regelmatig ongewone voorvallen zonder significante
                gevolgen voor het milieu plaatsvinden. Van deze ongewone voorvallen zonder significante
                gevolgen voor het milieu worden meldingen ingediend bij de overheid. Het altijd zo spoedig
                mogelijk     moeten melden       van  ongewone voorvallen zonder         significante gevolgen        voor   het
                milieu wordt gezien als          een   grote administratieve      belasting voor het bedrijf.          Daarom
                verzoekt Cosun middels deze aanvraag            om  toepassing   van  artikel 17.2 lid 4  van  de Wm.
                De actuele      werkwijze met betrekking tot ongewone voorvallen                met   (mogelijke) effecten
                voor   het milieu is     ondergebracht in de procedure melden van              ongewone voorvallen            en
                maakt onderdeel uit       van  het management systeem.
                De    nu   voorgestelde werkwijze          is  om   alle  onderstaande ongewone            voorvallen      met
                significante gevolgen       voor    het milieu   zo  spoedig mogelijk      te melden     aan   het    bevoegd
                gezag:
                     1.    Explosies/brand/mogelijk gevaar en/of ernstige           hinder buiten de    inrichting.
                     2.    Geluid-, geur-, stof-, lucht-, trilling-  en  lichthinder die buiten de     inrichting    merkbaar
                           is.
                     3.    Voorvallen      die     een    bodemverontreiniging          veroorzaken       (niet     op/buiten
                           bodembeschermende          voorziening).
                     4.    Voorvallen die    een   overschrijding geven of kunnen geven van de vergunningeisen.
                           Dit is vastgelegd    in de interne specificaties van de diverse emissiepunten zoals deze
                           zijn vastgelegd   in de   vigerende vergunningen.
                     5.    Waarbij   Loss of containment (LOC)      plaatsvindt van ADR chemicalién.
                           Afblazen    biogas  indien  het  afblazen  langer dan 2 uur duurt.
                Als maatwerk stellen       wij voor om ongewone voorvallen met stoffen, zoals o.a. koelwater,
                drinkwater, condensaat, stoom, demiwater, perslucht, modderwater en melasse niet zo
                spoedig mogelijk       worden    gemeld.    Voorwaarden     hierbij zijn dat  er geen    sprake   is  van  (een
                risico) op bodemverontreiniging en/of verontreiniging             van  oppervlaktewater      en  dat   er geen
                sprake   is  van   een  ongewoon voorval als bedoeld onder de in deze                paragraaf genoemde
                punten    1 t/m 6. Daarnaast wordt een LOC op          een bodembeschermende voorziening, waarbij
                geen    sprake is van een risico voor de bodem en/of lucht ook niet                  zo   spoedig mogelijk
                gemeld. Een vals alarm wordt niet gezien als een ongewoon voorval.
                De    ongewone        voorvallen, die      niet  zo   spoedig mogelijk        worden      gemeld,      worden
                geregistreerd     in het intern  registratiesysteem    van Cosun.
                Ten aanzien       van  het melden      van   ongewone voorvallen       geldt   de  regel: Bij twijfel altijd
                melden. Voor het melden          van een    ongewoon voorval       geldt  de Procedure ‘het melden          van
                ongewone voorvallen’        van    het handboek Cosun Beet         Company     Vierverlaten. Hierin is het
                hierna weergegeven beslismodel opgenomen.
                                                                                                                                 0000000581
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>22760057
         0000000582
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                               PEUTZ
           5
             Milieuaspecten
         5.1 Algemeen
             In   paragraaf     5.2   t/m   5.12  zijn de relevante milieuaspecten            voor    de    aangevraagde
             veranderingen       van   de  inrichting  beschreven. Ten aanzien        van  de   overige milieuaspecten
             leiden de wijzigingen       niet tot andere of grotere    nadelige gevolgen     voor   het milieu. Voor wat
             betreft de voorgenomen         aanpassing    van  het kookstation merken      wij  het volgende       nog op.
             Op    16  november 2020 hebben GS               vergunning verleend       voor   de   aanpassing       van   het
             kookstation. Het      voornemen van      CBCV    was om   het bestaande kookstation        voor    dunsap    aan
             de  oostzijde   van   de fabriek   aan te  passen   en een   andere kristallisatietechniek      voor   vorming
             van   kristalsuiker  toe te passen. Deze      verandering    zou, samengevat, bestaan uit de realisatie
             van ruimte voor mechanische damp compressie (MVR-ruimte)                       en   aanpassingen        van    de
             kookstations voor A-stroop en B-stroop. De beoogde planning                     van   de realisatie     van   dit
             project was de periode       van  eind 2020 tot    en met  eind 2024. Onderdeel      van  het totale     project
             was    ook de    sloop    van   het bestaande      kantoorgebouw       en  de realisatie    van     een   nieuw,
             mogelijk tijdelijk, kantorencomplex. Binnen             Cosun heeft ondertussen          een    herbezinning
             plaatsgevonden ten aanzien van dit project              en  zal het  gewijzigd worden uitgevoerd. Het
             project gaat ondertussen door onder            naam   V-RISE  en  behelst nog steeds     een   fundamentele
             wijziging   van   het kookstation,    waarbij   de  doelstelling  een  reductie   van  het  aardgasverbruik
             van  40% zal   zijn.  In het kookstation zal het     batchproces    worden vervangen door         een   continu
             proces. De nieuwe installaties zullen         worden geplaatst      op het deel   van  de  inrichting     tussen
             het bestaande kookstation         en het Hoendiep. Op deze plaats staat nu een tweetal tanks voor
             water en    enige, reeds buiten gebruik gestelde tanks. Deze watertanks worden verplaatst
             naar   het terrein    aan  de   noordzijde   van   het  Hoendiep.    Een  vergunningaanvraag           voor   het
             eerste deel   van    het  project  V-RISE, het ruimte maken door het         verplaatsten     van    bestaande
             activiteiten  naar   de andere    zijde van  het  Hoendiep,   is in voorbereiding of reeds       in  procedure.
             Voor het   gewijzigde kookstation       en  de nieuwe    hoogspanningsinfrastructuur         zullen ter    zijner
             tijd vergunningen       worden   aangevraagd.
         5.2 Geluid
             In de   bijlage van de aanvraag is het akoestisch rapport “Cosun Beet Company Vierverlaten;
             geluid in de omgeving, met kenmerk FQ 1108-16-RA opgenomen. Het akoestisch rapport
             beschrijft  de   geluidemissie en -immissie van de          bestaande suikerfabriek inclusief de thans
             voorgenomen veranderingen van de inrichting.
             Uit de berekeningen blijkt dat inclusief de beschouwde wijzigingen                  voldaan wordt        aan   de
             geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning.
                                                                                                                               0000000583
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                  PEUZ
         53  Trillinghinder
             De   reguliere bedrijfsvoering       van  de fabriek levert geen      trillinghinder  op in de    omgeving     van
             de fabriek.    Uitzondering hierop        is het  zware    verkeer  van en naar    de  inrichting     en  dan met
             name     het vrachtverkeer (bieten-         en suikertransport) dat gebruik maakt van de Suikerbrug.
             Deze    brug  is de  belangrijkste toegang tot het bedrijfsterrein maar ligt buiten de grenzen van
             de   inrichting   Cosun    Beet Company Vierverlaten. Vastgesteld is dat het verkeer over deze
             brug trillinghinder     kan veroorzaken. In 2014          en 2015 zijn daarom onderzoeken verricht naar
             de oorzaak     van  deze  trillingen en zijn maatregelen genomen om te proberen de trillingen te
             reduceren. De      genomen maatregelen bleken in eerste instantie niet afdoende. In 2016 heeft
             dit   geleid   tot  een   vervolgonderzoek. Bij           deze nadere     beschouwing      is het vermoeden
             gerezen dat de bereden staart            van   de   brug (overhellend gedeelte        achter de      draaipunten
             waarin het     contragewicht zit) bij      passeren    van volle bietenwagens richting         fabrieksterrein in
             trilling kan geraken bij     het verlaten    van   dit deel  van  de brug.  Dit heeft  geleid   tot de   volgende
             twee maatregelen:
                   *
                        De snelheid    van   het verkeer    bij het   passeren  van  de  brug  reduceren tot maximaal 10
                        km/u;
                        De realisatie                 permanente ondersteuningsconstructie onder de bereden
                   *
                                         van    een
                        staart van de    brug.
             Deze      maatregelen       zijn     uitgevoerd       waarbij    Cosun     verantwoordelijk         is   voor    de
             snelheidsreductie.        Middels       instructie      en    bebording      worden      chauffeurs        op    de
             snelheidsbeperking geattendeerd              en   middels    snelheidsmeting en matrixborden wordt               de
             actuele snelheid bij het kruisen              van    de   brug weergegeven. Aanvullend hierop is                 de
             Suikerbrug,      na  uitvoering    van   deze    maatregel,     in de   daaropvolgende bietencampagnes
             bemenst geweest met door Cosun aangewezen verkeerstoezichthouders. Met                            ingang    van  de
             campagne       van   2022   zijn  deze vervangen door          een   snelheidsmeting gekoppeld            aan  een
             camera.    Via de    Agrarische     dienst   van   Cosun, verantwoordelijk       voor   de  logistiek    voor   het
             bietentransport, kunnen hardrijders worden aangesproken.                   De   provincie  is  verantwoordelijk
             voor de fysieke maatregelen aan de brug.
         5.4 Geur
             De   geurproblematiek       van   de fabriek    speelt   sinds het midden     van  de jaren    80  van   de vorige
             eeuw.    In het IMR-convenant tussen            provincie, gemeente       en  destijds  twee     suikerfabrieken
             van   1995  zijn afspraken gemaakt         over  de reductie    van  de  geuremissie   van   de suikerindustrie
             in  Groningen.      Deze   afspraken zijn       in  1996 vertaald in      vergunningvoorschriften          van   de
             revisievergunning      Wet milieubeheer        van   de locatie Vierverlaten. Op grond hiervan ontstond
             de  verplichting     om  de emissie      van   de  zogeheten ‘lage bronnen’ te reduceren met 80% in
             2005. Door het treffen        van    maatregelen is deze saneringsdoelstelling in 2003 gehaald. In
             2007 is   een   nieuwe versie    van   het IMR-convenant       vastgesteld.   Onder   meer    de  sluiting  van  de
             fabriek in Groningen maakte het           wenselijk om het      convenant    nogmaals te actualiseren. Deze
             versie werd in 2014       vastgesteld.     Hieruit vloeide geen nieuwe         geursaneringsverplichting uit
             voort voor de fabriek Vierverlaten. Wel              werden er, in verband met het uitbreiden              van   de
             productiecapaciteit       van    de locatie nieuwe          geurmaatregelen uitgevoerd.            Deze hadden
                                                                                                                                 0000000584
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                              PEUZ
         betrekking    op de   beperking      van   de  capaciteit   van   de  pulpdroger,     de  behandeling    van   de
         deelstroom afvalwater        en    de   behandeling       van   de  afgassen    van    de carbonatatie. Deze
         maatregelen     werden in de     periode 2013 tot en       met 2016    uitgevoerd.
         Na het verlenen       van   de   revisievergunning        van   2010 is de     vergistingsinstallatie aan de
         noordzijde    van  het  Hoendiep gerealiseerd         en  eind 2012 in    bedrijf genomen. De opstart van
         deze installatie leidde in 2013 tot        een aanzienlijk     aantal geurklachten. In april 2014 heeft de
         vergunninghouder het plan           van  aanpak vermindering (geur)hinder aangeboden aan GS.                   De
         volgende maatregelen ten            aanzien    van de vergistingsinstallatie zijn hierin genoemd               en
         uitgevoerd:
              «
                   Opslag    van  grondstof:     Verbeteren      afwatering afwatering        rondom sleufsilo     (getest
                   2013, definitief   uitgevoerd 2014);
              «
                   Uitkuilen   en  transport: Morsen        van  pulp tegengaan, good housekeeping;             instructie
                   en     dagelijkse       schoonmaak           (sinds      2013,    werkinstructie        voor      good
                   housekeeping/maatregelen tegen geur opgesteld);
              «
                   Filters: Installeren voorbehandeling lucht van digistaatindamper (gerealiseerd door
                   aanschaf 4Q-Air ZnO filter 2014, later basische gaswasser (huur)                        ingezet    voor
                   luchtbehandeling; vanaf 2019 project vervanging installatie ontworpen                     door    eigen
                   R&D, reeds in bedrijf en wordt steeds verder geoptimaliseerd).
         Van de   overige   in het   plan   van  aanpak genoemde maatregelen               is vast komen te staan dat
         uitvoering    van  deze    maatregelen       niet  zinnig   is of niet uitvoerbaar is      gebleken. Regulier
         bedrijf van de vergistingsinstallatie        leidt na  uitgevoerde maatregelen         niet of nauwelijks   meer
         tot geurklachten.
         Het   geurrapport     van   SGS “Geursituatie Cosun Beet             Company      Vierverlaten behorend        bij
         aanvraag revisie    omgevingsvergunning 2022",             met   kenmerk EZGE-2021-04-0031_RAP (versie
         12  september 2022)      maakt onderdeel uit        van   deze aanvraag    en   geeft   de actuele situatie   van
         de totale    inrichting weer. Op basis van de beschreven bedrijfssituatie van CBCV is de
         geurimmissie inzichtelijk gemaakt. Bij de toetsing van de berekeningsresultaten is gebruik
         gemaakt van de IMR-contour en het geurbeleid van de provincie Groningen.
         In deze geurrapportage        zijn  de resultaten    van   geurmetingen uitgevoerd         in campagne 2020-
         2021   en  2021-2022 beschreven.          Bij uitvoering    van   deze  metingen      is geconstateerd     dat er
         meer   geurbronnen,     welke relevant      zijn  voor  de  geurbelasting    in de   omgeving, aanwezig zijn
         dan in   voorgaande rapportages beschreven. In het geurrapport van SGS is de complete
         situatie qua geurbronnen omschreven zoals deze thans wordt bedreven.
         Uit de  berekeningen blijkt        dat wordt voldaan        aan   de voorwaarden behorende           bij de IMR
         contour en is de     geurcontour      ten   opzichte    van  het  geurbeleid    van   de  provincie Groningen
         inzichtelijk gemaakt.
                                                                                                                            0000000585
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                   PEUZ
           5.5 Luchtkwaliteit
               In  de   bijlage   van    de    aanvraag    is   het  rapport “Cosun          Beet  Company Vierverlaten;
               luchtkwaliteit in de    omgeving’,    met  kenmerk FQ 1108-17-RA           bijgevoegd.    In dit rapport is het
               onderzoek    naar  de luchtkwaliteit ten     gevolge    van   de activiteiten   van CBC-V beschreven.
               Uit de    resultaten    van    het luchtkwaliteitsonderzoek           blijkt  dat  voldaan     wordt  aan    de
               grenswaarden     voor   stikstofdioxide (NO)      en fijn  stof (PM;,  en  PM,).
           5.6 Stikstofdepositie
               In de  bijlage van de aanvraag is het rapport “Cosun Beet Company Vierverlaten; onderzoek
               naar  de stikstofdepositie ter plaatse van Natura 2000-gebieden”, met kenmerk FQ 1108-26-
               RA  bijgevoegd.    In dit rapport is het onderzoek         naar  de  stikstofdepositie   ten  gevolge  van   de
               activiteiten  van  CBC-V beschreven.
               Uit de resultaten     van  het onderzoek       volgt  dat de    stikstofdepositie    in de relevante Natura
               2000-gebieden       ten   gevolge    van    de activiteiten       niet  toeneemt     ten   opzichte   van    de
               referentiesituatie.
           57  Externe     veiligheid
         5.7.1 Kwantitatieve risicoanalyse
               In de  bijlage van   de aanvraag is de kwantitatieve          risicoanalyse “Kwantitatieve Risico Analyse
               (QRA) Cosun       Beet   Company       Vierverlaten     te   Hoogkerk”, met kenmerk FQ 1108-18-RA
               opgenomen. De kwantitatieve          risicoanalyse beschrijft de installaties en activiteiten van CBC-
               V, brengt de    externe    risico's in beeld     en  de berekende risico's worden getoetst             aan   de
               normen    uit het Besluit externe    veiligheid inrichtingen.
               Uit de rekenresultaten     blijkt  dat de  plaatsgebonden        risicocontour    van  10° per jaar niet  over
               (geprojecteerde)     kwetsbare    en (geprojecteerde) beperkt         kwetsbare               is
                                                                                                  objecten gelegen.
               Hiermee wordt voldaan        aan   de grens-    en richtwaarde      van  het  plaatsgebonden risico uit     het
               Bevi. Het berekende      groepsrisico bedraagt minder dan            10%   van  de oriénterende waarde       en
               de oriénterende waarde wordt aldus niet overschreden.
         8.7.2 Atex
               Binnen de     inrichting   van    CBCV   zijn  Atex-zones      aanwezig.     In bijlage  2   van  voorliggend
               rapport is het    beheersplan explosieveiligheid           met   kenmerk HCBC.01.02.02.120-01 d.d. 23
               mei 2022 opgenomen. In dit         beheersplan zijn     de   maatregelen en voorzieningen omschreven
               stof- en   gasexplosies     te   voorkomen      en  op    welke wijze mensen en installaties worden
               beschermd.
                                                                                                                               0000000586
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                   PEUZ
         5.7.3 Brandveiligheid
               De locatie     van  CBC Vierverlaten kent nog geen           specifiek brandveiligheidsplan.      Er is wel  een
               actueel     bedrijfsnoodplan       Vierverlaten (document HCBC.01.02.50.011-04, versie dd. 6                  juli
               2022). CBC Vierverlaten bereidt momenteel                 een  Gebruiksmelding Brandveilig gebruik          voor
               omdat     een   aantal  van    haar  gebouwen (fabriek, jaarbedrijf en restaurant) bouwwerken zijn
               waar meer       dan 50 personen        gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. De verwachting is dat alle
               aanvullende onderzoeken             en het voorbereiden van maatregelen in 2023 zullen worden
               afgerond.
               Op grond      van  het Bouwbesluit       gelden   thans op   grond   van   artikel 2.89 eisen ten aanzien    van
               de maximale omvang          van een     brandcompartiment.       Deze    bedragen:
                    *
                           Industriefunctie bestaande bouw: 3000 m?
                    +
                           Kantoorfunctie bestaande bouw: 2000 m?
                    «
                            Bijeenkomstgebouw        bestaande bouw: 2000        m?
               Voor het     fabrieksgebouw (incl. kantoor)          kent één   brandcompartiment        dat groter is dan de
               eis op   grond    van  het Bouwbesluit 2012. Dat betreft de fabriekshal. Middels              een  uitgevoerde
               vuurlastberekening         is   aangetoond       dat   kan   worden      voldaan    aan   de   NEN   6060.     De
               ingangseisen       voor wat     betreft   vluchtveiligheid     worden echter niet behaald. Middels           een
               aanvullende       berekening      op grond     van  het  Vultijdenmodel      Grote  Brandcompartimenten         is
               aangetoond        dat wel     aan   de NEN 6060        ingangseisen    voor    langere   vluchtafstanden kan
               worden voldaan.
               Het    Jaarbedrijf    kent twee       brandcompartimenten          die    de   maximale    omvang      van   een
               brandcompartiment         op    grond   van  het Bouwbesluit 2012       overschrijden, nl. het zeefstation en
               de   suikerloods.      Ten     aanzien     van   het    zeefstation   is   een    gelijkwaardigheidsbepaling
               rapportage opgesteld conform NEN                 6079. Hieruit   zijn  de   twee   verbeteringen naar voren
               gekomen,      nl. het trappenhuis      uitvoeren als extra beschermde vluchtroute           en  het 60 minuten
               brandwerend uitvoeren            van  de  omliggende brandscheidingen. Voor de suikerloods is                ook
               conform       NEN     6079     een    rapportage       opgesteld. Op grond hiervan moet of                    het
               brandcompartiment           worden       verkleind     of   moet   automatische       branddetectie     worden
               gerealiseerd.     De keuze tussen deze twee         maatregelen     moet    nog worden    bepaald.
           5.8 Beste     Beschikbare Technieken
               In de     bijlage   van   de aanvraag        is het rapport “Informatiedocument            Beste   Beschikbare
               Technieken (BBT) Cosun Beet               Company,      met kenmerk       FQ 1108-35-RA opgenomen. Het
               rapport beschrijft de toetsing          van  de  inrichting   CBCV  aan    de beste beschikbare technieken
               (BBT) als omschreven in de           van   toepassing zijnde Reference         Documents     on  Best Available
               Techniques (BREF's)      en    Referentiedocumenten (REF's).
               De relevante BBT-documenten             voor   CBCV   zijn:
               —
                  BREF    Voedingsmiddelen,        dranken     en zuivel (2019);
               —
                  BREF Grote stookinstallaties         (2017);
                                                                                                                                  0000000587
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                 PEUZ
              —
                 BREF Productie    van  cement,    ongebluste    kalk en   magnesiumoxide (2013);
              —
                 BREF  Koelsystemen (2001);
              —
                 BREF  Op- en overslag bulkgoederen (2006);
              —
                 BREF  Energie-efficiéntie (2009);
              —
                 BREF  Afvalbehandeling (2006);
              —
                 REF Economics and Cross-Media Effects (2006);
              —
                 REF  Monitoring (2003);
              —
                 PGS 10: Vloeibare zwaveldioxide:        opslag en gebruik;
              —
                 PGS 15:  Opslag verpakte gevaarlijke stoffen;
              —
                 PGS  30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank-              en  afleverinstallaties;
              —
                 PGS 31:   Overige gevaarlijke       vloeistoffen   —
                                                                        opslag     in  ondergrondse     en   bovengrondse
                 tankinstallaties;
              —
                 Nederlandse    richtlijn bodem 2012.
         5.9  Afvalwater
              Voor de   verwerking     van  afvalwater (o0.a. proceswater,       potentieel verontreinigd       hemelwater
              en    condensaat      van      de   vergister)    is    binnen        de    inrichting    van    CBC-V     een
              waterzuiveringsinstallatie aanwezig.        CBC-V beschikt       over een     Waterwetvergunning        waarin
              de eisen   en  verplichtingen zijn       opgenomen       voor    de   lozing van gezuiverd water in de
              omliggende    wateren.    Zoals beschreven in hoofdstuk 1             en  paragraaf 2.2.2 wordt thans een
              revisievergunning      in   het   kader    van   de   Wabo       aangevraagd        en  wordt     de   huidige
              Waterwetvergunning gehandhaafd.
              Relevant in het kader        van  de Wabo is de        lozing    van    huishoudelijk    afvalwater via    een
              openbaar   vuilwaterriool op     een  rioolwaterzuiveringsinstallatie.
              Het hemelwater dat      jaarrond   valt op de terreinen     van   CBC-V wordt verzameld        en  verwerkt in
              de  eigen waterzuivering.
         5.10 Afvalstoffen
              Algemeen
              Alle afvalstoffen worden zoveel        mogelijk gescheiden opgeslagen             en  vervolgens afgevoerd
              via erkende afvalinzamelaars. Binnen de         inrichting   is een   afvalstoffenregistratie aanwezig. De
              doelstelling van CBC-V is om de hoeveelheid afval tot het uiterste te beperken. Dalingen en
              stijgingen van de genoemde afvalsoorten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door
              de    verschillende     bedrijfsactiviteiten     en   of    er    in    een    jaar   wel/geen      bijzondere
              (onderhouds-)projecten        worden     uitgevoerd waarbij        afval (vooral     bouw-    en   sloopafval)
              ontstaat.
              Afvalstoffenreductie
              De hoeveelheid afval die op de locatie ontstaat is           verregaand gereduceerd.         Grote reducties
              in hoeveelheden afvalstoffen        zijn  niet direct  meer     te realiseren. De hoeveelheid afval die
              ontstaat  wordt  voor een     belangrijk  deel  bepaald    door de hoeveelheid bieten die          tijdens een
                                                                                                                             0000000588
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                         PEUZ
              campagne verwerkt dient te worden. Veel afvalstromen                                           zijn  immers direct            gerelateerd           aan
              de    campagnelengte.                Ook de        uitvoering        van   bepaalde investerings-              of   onderhoudsprojecten
              kan invloed hebben op de hoeveelheden afval die in                                       een jaar ontstaan.
              Evaluatie met             betrekking       tot  afval
              CBC-V streeft              naar een zo          groot mogelijke scheiding                    van   afval    bij   de bron. Het grootste
              gedeelte         van      het afval     van    CBC-V is rechtstreeks              voor     recycling beschikbaar (circa 80%). Van
              het overige gaat ruim 75% naar                                      afvalscheidingsinstallaties om daar de bruikbare
              componenten uit het afval te kunnen halen. Slechts                                         een   heel klein deel           van    het afval         van
              CBC-V komt             na   de  beoordeling             van     de inzamelaars niet direct             voor     recycling       in  aanmerking
              en    wordt door erkende afvalverwerkers op andere wijze verwerkt/                                          opgeslagen.
              Geplande maatregelen                   m.b.t. afval
              Het     “bedrijfsafval”        en     het    “gevaarlijk         afval”  zijn   ten aanzien        van    het milieu de            belangrijkste
              afvalstromen, die op de locatie                           ontstaan. Het         bedrijfsafval      wordt      altijd    extern       bij erkende
              verwerkers            gescheiden           in nog bruikbare componenten. Het                            gevaarlijk afval wordt door
              erkende inzamelaars                    ingenomen              en   verwerkt. De          afgevoerde hoeveelheid                    per afvalstof
              verschilt per jaar             en     het streven is erop              gericht deze hoeveelheden tot een                           minimum te
              beperken.
              Een       zo     optimaal mogelijke afvalscheiding                              heeft      aan    de    operationele             kant      van        de
              afvalverwerking bij                 CBC-V continu de aandacht. Dit                           om    hergebruik          van     afvalstoffen te
              kunnen bevorderen                   en tevens           ook     om   de kosten        van    afvalverwerking           zo   laag mogelijk              te
              kunnen houden.
              In tabel 4.1            en   4.2 is     een     overzicht gegeven                van    de   vrijkomende bedrijfsafvalstoffen en
              gevaarlijke         afvalstoffen. De           genoemde            hoeveelheden in de overzichten zijn                      gebaseerd op de
              vrijkomende afvalhoeveelheden                            van    de afgelopen twee jaar (2019-2020).
         i5.1 Overzicht     bedrijfsafvalstoffen (gebaseerd op 2019 en 2020)
              Afvalstoffen                   Afvoer-frequentie                 Hoeveelheid  per jaar (ton)     Wijze van opslag        Maximale    opslag (ton)
              Papier en karton               Bij volle container                          55                     Perscontainer         1  perscontainer, totaal    <  10
                                                                                                                                       ton
              GET*                           Tijdens campagne dagelijks                  1.100                      Terrein            50 ton
              Bedrijfsafval (restafval)      Wekelijks                                    230               Container/ rolcontainers   3     containers       en      15
                                                                                                                                       rolcontainers, totaal  <  50 ton
              Plastic / kunststof            Bij volle container / op afroep               12                      Container           2 containers, totaal  <  50 ton
              Metaal ferro                   Bij volle container / op afroep              130                      Container           2 containers, totaal  <  50 ton
              Metaal   non ferro             Bij volle container / op afroep               14                      Container           1 container, totaal <   10 ton
              Hout                           Bij volle container / op  afroep             2]                       Container           2 containers  < 30 ton
              Puin / stenen                  Bij volle container / op  afroep             44                       Container           1 container  < 20 ton
              Kabelresten**                  Bij volle container / op afroep               12                      Container           1 containers, totaal  <  10 ton
              *
                  Betreft reststromen          (blad/groenafval)          die   vrijkomen bij bietverwerking, alleen tijdens de campagne.                            De
                  vrijkomende hoeveelheid is rechtstreeks gekoppeld aan de bietkwaliteit/rooiomstandigheden.
              **
                  Dit betreffen kabels (data, elektriciteit, etc.) welke vrijkomen bij verbouwingen en veranderingen binnen                                         de
                  inrichting.
                                                                                                                                                                         0000000589
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                PEUZ
         t5.2 Overzicht gevaarlijke afvalstoffen          (gebaseerd op 2019 en 2020)
              Afvalstoffen                  Afvoer-frequentie     Hoeveelheid per jaar           Wijze van opslag           Maximale     opslag
                                                                          (kg)
              Verfafval                          Op afroep                 150          In container van erkend verwerker          200 liter
              Overige   motor transmissie &    2 keer perjaar            6.000              Opvangbak    met  lekdetectie       2x 2.000 liter
              smeerolién
              Oliehoudend afval                  Op afroep               5.500          In container van erkend verwerker  Minicontainer 240 liter
              Overige oplosmiddelen              Op afroep               1.000          In container van erkend verwerker          450 liter
              Vervuilde   emballage              Op afroep                 100                  In verzamelcontainer             2x 500 liter
              Spuitbussen                        Op afroep                160             In dozen   van erkend verwerker          <50kg
              Accu's                             Op afroep                 125          In container van erkend verwerker       285 liter box
              Asbesthoudend      bouw-   en   Bij verwerking             6.000          In container van erkend verwerker Big bag, dubbele plastic
              sloopafval                                                                                                         verpakking
              (Spaar)lampen                      Op afroep                225           In container van erkend verwerker          <50kg
              ongesorteerd
              Wit/bruingoed (koelkasten)         Op afroep                 50                          Per stuk                Los opgeslagen
              Smeervetten                        Op afroep               1.200          In container van erkend verwerker          60 liter
              Lijm, kit, hars                    Op afroep                 40           In container van erkend verwerker          220 liter
              Laboratorium chemicalién           Op afroep               1.000              In box van erkend verwerker            <50kg
              Batterijen                         Op afroep                 120          In container van erkend verwerker          <50kg
              Bodemrisicochecklist                         en   nulsituatiebodemonderzoek
              Bodemrisicochecklist
              In het       rapport “Cosun Beet Company Vierverlaten; bodemrisicoanalyse”, kenmerk FQ 1108-
              34-RA-001            zijn de bodemrisico's en bijbehorende combinatie van voorzieningen en
              maatregelen (cvm) beschreven. Uit deze rapportage blijkt dat de activiteiten binnen de
              inrichting van CBCV voldoet aan de eisen                           zoals beschreven in het document Nederlandse
              Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012.
              Nulsituatie bodemonderzoek
              Middels          voorliggende aanvraag worden geen nieuwe bodembedreigende activiteiten
              aangevraagd. Voor de thans aanwezige bodembedreigende activiteiten zijn door CBCV in
              het recente en verdere verleden vergunningen aangevraagd en verkregen, waarbij indien
              noodzakelijk             voor      het       verkriigen van de benodigde vergunning een nulsituatie
              bodemonderzoek                 was       gevoegd. In tabel 5.3 is een overzicht opgenomen van de
              uitgevoerde           bodemonderzoeken.
                                                                                                                                                   0000000590
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                          PEUZ
         t5.3 Overzicht    uitgevoerde bodemonderzoeken
                                                                                                                                       Kenmerk
              Locatie            Rapport                                                    Uitgevoerd door           Datum rapport
              Fabriekslaan 12    Milieukundig bodemonderzoek op het terrein van (SM Fugro Milieu Consult B.V.         25 juni 1999     (-8454.110
                                 suikerfabriek Vierverlaten te  Hoogkerk
              Fabriekslaan 12    Nader  milieukundig bodemonderzoek op het terrein van Fugro Milieu Consult B.V.      19 juli 2001     81000422.120
                                 (SM suikerfabriek Vierverlaten te   Hoogkerk
              Fabriekslaan 12    Saneringsplan op Hoofdzaken                                BMD Advies                16 januari 2008
              Hoendiep 250       Nader bodemonderzoek belendende         percelen Hoendiep  Terra Bodemonderzoek      23 november 2004 0416182
                                 250
              Hoendiep 250       Aanvullend bodem-    en nader asbestonderzoek     nabij ~~ MACG BV                   14 februari 2013 12-226-004
                                 Hoendiep 250 te Hoogkerk
              Hoendiep 271-272   Nader bodemonderzoek                                       Ingenieursbureau   Boorsma7 november 2006  05635.R02
                                                                                            B.V.
              Hoendiep 271-272   Nader bodemonderzoek                                       Ingenieursbureau   Boorsma23 oktober 2006  05635.R01
                                                                                            B.V.
              Hoendiep 271-272   Gecombineerd bodemonderzoek nulsituatie/BSB                Van   Dorsser Raadgevendeaugustus    1994  53327.R01
                                                                                            Ingenieurs
              Hoendiep 271-272    Evaluatierapport ontgraving   PAK  verontreinigde grond   Van   Dorsser Raadgevendemei 1995          554385.R01
                                                                                            Ingenieurs
              Hoendiep 271-272 Rapportage grondwatermonitoring          2008                Ingenieursbureau   Boorsma15 december 2008 07177.804
                                                                                            B.V.
              Hoendiep 271-272 Rapportage grondwatermonitoring          2007                Ingenieursbureau   Boorsma19 december 2008 07177.B01
                                                                                            B.V.
              Hoendiep 271-272   brief mbt. monitoring  2013   (rapportage 2014)            gemeente                  13  januari 2009 MD 09.1786078/A
              Hoendiep 271-272   brief mbt. monitoring  2008   (rapportage 2009)            gemeente                  30 januari 2008  MD 08.1568652/A
              Hoendiep 271%      Actualiserend bodemonderzoek                               Ingenieursbureau   Boorsma08 november 2006 06549.R01
                                                                                            B.V.
              Jachtbouw Hut      Indicatief onderzoek jachtbouw    Hut                      IWACO                     Juli 1990
              Vergister          Verkennend bodemonderzoek        en ashestonderzoek (ter   Sweco                     27 maart 2017    355574-VBO_verg01
                                 plaatse van uitbreiding vergisting)
                                                                                                                                                         0000000591
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                               PEUZ
           5.12Emissies       naar   de lucht
         5.12.1 Emissiepunten
                In onderstaande      paragraaf wordt ingegaan op de relevante emissies naar de lucht. Binnen
                de  inrichting  vinden   bij een aantal installaties/processtappen emissies naar de lucht plaats.
                De relevante installaties    en processtappen zijn:
                   pulpdrogerij (Pulpdroger West);
                   suikeropslag (droging/koeling);
                   vijf stoomketels: Bronswerkketel       van   88 MW,;, Storkketel en Lamontketel  van 48,5 MW,
                   huurketel 59   van   6,0 MW, en huurketel 58      van  6,8 MW, ;
                   gasmotor noord;
                   cv-installaties;
                   spui kalkoven;
                   jaarbedrijf doekfilter.
                De relevante BBT     —
                                       documenten     zijn:
                   BREF   Voedingsmiddelen,      dranken    en zuivel (2019);
                   BREF Grote stookinstallaties     (2017);
                   BREF Productie     van  cement,  ongeblust    kalk en magnesiumoxide (2013);
                   BREF   Koelsystemen (2001);
                   BREF   Op-  en overslag bulkgoederen (2005);
                   BREF   Energie-efficiéntie (2009);
                   BREF   Afvalbehandeling (2018);
                   PGS 10 (2005), PGS 15 (2016), PGS 30 (2021);
                   Nederlandse     Richtlijn Bodembescherming        2012.
                Emissie
                In tabel 5.5 is   een   overzicht opgenomen        van  de relevante emissiepunten, de stoffen die
                worden    geémitteerd,    de  voorzieningen die zijn getroffen    om de emissie te reduceren en op
                welke   wijze  wordt  gemonitord.
                                                                                                                   0000000592
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                          PEUZ
         t5.4 Overzicht emissiepunten
              Nr.         Installatie                 Beschrijving                        Stoffen             Emissiereducerende         Wijze van monitoring
                                                                                                                 voorzieningen
              1        Pulpdroger West       Emissiepunt drogen perspulp                    Stof                  Multicyclonen                Aardgasflow
                                                                                       Iwaveldioxide             Low NOx burners       Primaire en secundaire lucht
                                                                                         Ammoniak                                           Pulphoeveelheid   en
                                                                                       Stikstofoxiden                                        drogestofgehalte
                                                                                                                                    Diverse temperaturen in de   droger
                                                                                                                                    Zuig/trekventilator toeren en  druk
              2A       Suiker  productie           Emissiepunt    van de                    stof                  Intensief filters         Drukval over filters
                            droger                   suikerproductie
              2B       Suiker  productie           Emissiepunt van de                       stof                  Intensief filters         Drukval over filters
                             koeler                  suikerproductie
              3          Sproeivijvers     Diffuse emissie ten     gevolge van           ammoniak                Indirecte koeling        Temperatuur en debiet
                                              het afkoelen door sproeien
              5A           Kalkoven        Dit emissiepunt wordt de      sigaar Vluchtige organische stoffen        gaswasser          Temperatuur, flow en   niveau
                                           genoemd en via dit punt wordt               Stikstofoxiden
                                              het teveel   aan  kalkovengas            Iwaveloxiden
                                           gespuid.    Er wordt met   name  (0            Zoutzuur
                                                  en  C02  geémitteerd.                Koolmonoxide
                                                                                       Iware metalen
              5B           Kalkoven          Dit emissiepunt bevindt zicht      Vluchtige organische stoffen Koeler om de dampen te        Temperatuur en flow
                                             naast  het emissiepunt    van de          Stikstofoxiden                 koelen
                                            Storkketel. Dit   zijn de dampen           Zwaveloxiden
                                             die vrijkomen bij    het blussen             Zoutzuur
                                                     van   de stenen.                  Koolmonoxide
                                                                                       Iware metalen
              5C         Carbonatatie      De afgassen    van  de carbonatatie Viuchtige  organische stoffen        gaswasser          Temperatuur, flow en   niveau
                                                                                       Stikstofoxiden
                                                                                       Iwaveloxiden
                                                                                          Zoutzuur
                                                                                       Koolmonoxide
                                                                                       Iware metalen
              6          sapzuivering                                                    ammoniak                   gaswasser
              7     Jaarbedrijf doekfilter                                                  stof                   doekenfilter
                      Gasmotor Noord                                                   stikstofoxiden
                        Stoomketel 58                                                  stikstofoxiden
                        Stoomketel 59                                                  stikstofoxiden
                        (V installaties                                                stikstofoxiden
                   Bronswerkketel, lamont                                               zwaveloxiden
                       ketel, Storkketel                                               stikstofoxiden
                                                                                      koolwaterstoffen
                                                                                                                                                                        0000000593
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                      PEUZ
              In     onderstaande tabel is per emissiepunt het                                  toepasselijke         kader aangegeven                 en de
              beschikbare range.
         t5.5 Overzicht     emissiepunten     en   kader
              Nr.       Installatie/processtap        Stof                      Kader                                           Range   in   mg/m,’
              1        Pulpdroger West                zwaveldioxide (S0,)       BREF  voedingsmiddelen en                           30-100’
                                                                                zuivelindustrie
                                                      stof                      BREF  voedingsmiddelen en                            5-100
                                                                                zuivelindustrie
                                                      ammoniak (NH;)            Activiteitenbesluit (gA.3)                               30
                                                      stikstofdioxide           Activiteitenbesluit                                      70
              2A, 2B Suikeropslag (droging/koeling)     stof                    Activiteitenbesluit                                    2-5
              3        Sproeivijvers                  ammoniak                  Activiteitenbesluit/diffuus                           diffuus
                       Stoomketels                    zwaveldioxide (50)        Activiteitenbesluit                                     35
                                                      stikstofoxiden (NO,)      Activiteitenbesluit                                     70
                                                       koolwaterstof (C,H,)     Activiteitenbesluit                                     500
                       Gasmotor Noord                 stikstofoxiden (NO,)      Activiteitenbesluit                                     115
                       cv —
                            installaties              stikstofoxiden (NO,)      Activiteitenbesluit                                     70
                       Bronswerkketel, lamont ketel,    zwaveloxiden            Activiteitenbesluit                                      35
                       Storkketel                     stikstofoxiden            Activiteitenbesluit                                      70
                                                       koolwaterstoffen         Activiteitenbesluit                                      50
              6        sapzuivering                   Ammoniak                  Activiteitenbesluit
              5        Kalkoven                       Vluchtige organische      BREF Productie van cement,                           10-30’
                                                      stoffen (VS)              ongeblust kalk en
                                                                                magnesiumoxide;
                                                      stikstofoxiden (NO,)                                                          100  =
                                                                                                                                             350
                                                      zwaveloxiden (S0,)                                                            50  —
                                                                                                                                            200’
                                                      zoutzuur  (HCI)                                                                   10
                                                       koolmonoxide (C0)                                                                 -
                                                       metalen                                                                         0,5'
              7        Jaarbedrijf doekfilter          Stof                     Activiteitenbesluit                                       5
              1 In de vigerende vergunning zijn geen grenswaarden voor deze stoffen opgenomen. Deze stoffen zijn in het verleden dan ook niet gemeten.
              2 Bij CBCV is een gemengde toevoer schacht oven (GTSO) aanwezig. Hiervoor zijn in de BREF geen emissie-eisen opgenomen voor koolmonoxide.
                                                                                                                                                             0000000594
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                  PEUZ
              In onderstaande tabellen is per                      emissiepunt de        aan te    vragen emissie opgenomen inclusief
              onderbouwing.
         t5.6 Aan te vragen emissie        pulpdrogerij
              Nr.    Stof                             Range           Aan te vragen emissie                                 Onderbouwing
                                                    in mg/m,’               in mg/m,’
                                                                            bij 15% 0,
              1      zwaveldioxide   (S0,)           30-100                      30            Uit resultaten   van  de  metingen volgt   een  emissie  van circa 5 mg/
                                                                                                 m’ Aldus kan voldaan worden aan de ondergrens van de BREF
                     stof                              5-100                     75            Uit resultaten   van  de  metingen volgt een    emissie tussen de 55   en
                                                                                               75  mg/m’ Aldus      kan voldaan worden     aan  de waarde   van  75 mg/
                                                                                              m’ zoals opgenomen in de        vigerende vergunning.     Gelet op de aard
                                                                                                  van  het stof  (kleverigheid) worden lagere waarden       met deze
                                                                                                installatie niet haalbaar geacht. Ombouw         naar een  andere type
                                                                                                      droger/stofafvang ligt vooralsnog niet in de planning.
                     ammoniak                            30                      30               De emissie  aan   ammoniak is nog niet     vastgesteld. Uitgegaan
                                                                                               wordt    van 30   mg/m’ zoals opgenomen in       het Activiteitenbes|uit
                                                                                                  Zie ook de   toevoeging onder deze      tabel inzake het  plan van
                                                                                                                                 aanpak
                      stikstofdioxide                    70                      70              Uit resultaten   van  de  metingen volgt een    emissie  van circa 23
                                                                                                mg/m’ (16% 0,). Aldus kan voldaan worden aan de waarde uit
                                                                                                                        het Activiteitenbesluit.
         t5.7 Aan te vragen emissie suiker koeler en           droger
              Nr.     Stof                                Range         Aan te vragen emissie                                Onderbouwing
                                                        in mg/m,’              in mg/m.’
                                                                              actueel % 0,
               2A en  stof                                  2-5                     2             Uit resultaten   van  de  metingen volgt   een  emissie van <   1 mg/
               B                                                                                  m3. Aldus kan voldaan worden        aan  de ondergrens van    de BREF
                                                                                                                           en Activiteitenbesluit
         t5.8 Aan te vragen emissie        sproeivijvers
              Nr.     Stof                                Range         Aan te vragen emissie                                Onderbouwing
                                                        in mg/m,’              in mg/m,’
              3      ammoniak                                -                      -
                                                                                                 De emissie   aan  ammoniak is het     gevolg van van diffuse emissie.
                                                                                                       Inmiddels de emissie     aanzienlijk gereduceerd door het
                                                                                                                    toepassen   van indirecte  koeling.
                                                                                                                                                                         0000000595
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                      PEUZ
         t5.9  Aan te vragen emissie kalkoven
               Nr.      Stof                           Range   Aan te vragen emissie                           Onderbouwing
                                                     in mg/m,’       in mg/m,’
                                                                  bij actueel% 0,
               5A, B enVluchtige organische             10-30            30          De emissie is nog niet   vastgesteld. Uitgegaan wordt van 30 mg/
               C       stoffen                                                         m’ zoals opgenomen in de BREF. Zie ook de toevoeging onder
                                                                                                    deze tabel inzake het  plan van aanpak
                       stikstofdioxide                100-350            100            Uit resultaten  van de metingen volgt een     emissie van <  100
                                                                                      mg/m3.     Aldus kan voldaan worden    aan  de   ondergrens  van  de
                                                                                                                      BREF
                       zwaveloxiden                    50-200            50          Uit resultaten   van de metingen volgt een    emissie van   < 35  mg/
                                                                                      m3. Aldus kan voldaan worden      aan  de ondergrens van de BREF
                        zoutzuur                          10              10             De emissie is nog niet vastgesteld.  Uitgegaan    wordt van  10
                                                                                        mg/m’ zoals opgenomen in de BREF. Zie ook de toevoeging
                                                                                                 onder deze tabel inzake het   plan  van  aanpak
                        koolmonoxide                       -               -
                                                                                       De emissie is nog niet   vastgesteld. Geen emissiegrenswaarde
                                                                                          vastgesteld. Nader onderzoek is noodzakelijk. Zie ook de
                                                                                         toevoeging onder deze tabel inzake het plan van aanpak.
                        Zware metalen                    0,5             0,5            De emissie is nog niet vastgesteld.   Uitgegaan wordt van 0,5
                                                                                        mg/m’ zoals opgenomen in de BREF. Zie ook de toevoeging
                                                                                                 onder deze tabel inzake het   plan van aanpak
         t5.10 Aan te vragen emissie      sapzuivering
               Nr.      Stof                           Range   Aan te vragen emissie                           Onderbouwing
                                                     in mg/m,’       in mg/m,’
               6       ammoniak                          30              30            De emissie   aan  ammoniak is nog niet vastgesteld.     Uitgegaan
                                                                                     wordt van 30     mg/m’ zoals opgenomen in      het Activiteitenbesluit
                                                                                        Zie ook de  toevoeging onder deze tabel inzake het plan van
                                                                                                                     aanpak
         t5.11 Aan te vragen emissie doekenfilter
               Nr.      Stof                           Range   Aan te vragen emissie                           Onderbouwing
                                                     in mg/m,’       in mg/m;
               7       stof                              2-5              2               Uit resultaten van de  metingen volgt een emissie van     <  1
                                                                                      mg/m3. Aldus kan voldaan worden aan de ondergrens van             de
                                                                                                          BREF  en Activiteitenbesluit
                                                                                                                                                            0000000596
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                      PEUZ
         t5.12 Aan te vragen emissie gasmotor noord
               Nr.    Stof                           Range      Aan te vragen emissie                          Onderbouwing
                                                   in mg/m,’          in mg/m,’
                                                                       bij 3% 0,
                      stikstofdioxide                  115                 15         Uit resultaten  van  de  metingen volgt een   emissie van <  115
                                                                                         mg/m3. Aldus kan voldaan worden aan de eisen uit het
                                                                                                              Activiteitenbesluit
         t5.13 Aan te vragen emissie ketel 58   en 59
               Nr.    Stof                           Range      Aan te vragen emissie                          Onderbouwing
                                                   in mg/m,’          in mg/m,’
                                                                       bij 3% 0,
                      stikstofdioxide                  70                  70          Uit resultaten  van  de  metingen volgt een emissie van   <  70
                                                                                         mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de eisen uit het
                                                                                                              Activiteitenbesluit
         t5.14 Aan te vragen emissie ketel   58 en 59
               Nr.    Stof                           Range      Aan te vragen emissie                          Onderbouwing
                                                   in mg/m,’          in mg/m,’
                                                                       bij 3% 0,
                      stikstofdioxide                  70                  70          Uit resultaten  van  de  metingen volgt een emissie van   <  70
                                                                                         mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de eisen uit het
                                                                                                              Activiteitenbesluit
         t5.15 Aan te vragen emissie   Bronswerkketel, Lamontketel en Storkketel
               Nr.    Stof                           Range      Aan te vragen emissie                          Onderbouwing
                                                   in mg/m,’          in mg/m,’
                                                                       bij 3% 0,
                      stikstofdioxide                  70                  70          Uit resultaten  van  de  metingen volgt een emissie van   <  70
                                                                                         mg/m’.   Aldus kan voldaan worden      aan de eisen uit het
                                                                                                              Activiteitenbesluit
                      zwaveloxiden                     35                  35          Uit resultaten  van  de  metingen volgt een emissie van   <  35
                                                                                         mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de eisen uit het
                                                                                                              Activiteitenbesluit
                      koolwaterstoffen                500                  50          Uit resultaten  van  de  metingen volgt een emissie van   <  50
                                                                                         mg/m’. Aldus kan voldaan worden aan de eisen uit het
                                                                                                              Activiteitenbesluit
                                                                                                                                                       0000000597
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                              PEUTZ
         Toevoeging emissies naar de lucht
         Cosun Beet      Company      heeft kennis genomen         van    het  standpunt   van    gedeputeerde     staten
         dat,  voor   wat betreft een aantal emissies        (waaronder ammoniak),         moet    worden voldaan     aan
         de  bepalingen       van  het Activiteitenbesluit milieubeheer (brief GR-VERG-2022-000515 dd.15
         juni   2022    en  besluit Z2022-007775 dd. 28           september 2022).       Het   college    komt tot deze
         conclusie door te stellen dat BBT-conclusies               voor    deze emissies ontbreken. Cosun Beet
         Company deelt deze conclusie                 niet.  Cosun     Beet     Company     is   van   mening dat de
         emissiegrenswaarden          in het Activiteitenbesluit milieubeheer niet           gelden   voor    de emissies
         naar   de lucht    van een    IPPC-installatie   wanneer en voor zover voor           de activiteit of het type
         productieproces BBT-conclusies zijn vastgesteld                voor   deze emissies. Uit de       jurisprudentie
         volgt    dat deze    uitzondering    zich niet   beperkt   tot  gevallen   waarin concrete emissieniveaus
         zijn vastgesteld.     Ook als de BBT-conclusies       (mede) betrekking hebben op het voorkomen of
         beperken      van  emissies,   geldt  het als een   conclusie zoals bedoeld in artikel 2.3a lid 2        van het
         Activiteitenbesluit       milieubeheer.      Door    Cosun      Beet    Company       wordt    onderkend      dat
         ammoniak in de        afgasstroom     een   relevante  verontreinigende       stof is zoals bedoeld in BBT 2
         van   het BBT-document         voor  voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie.               Daaruit volgt
         echter     ook    dat   de   emissiegrenswaarde        uit   het    Activiteitenbesluit     milieubeheer     niet
         rechtstreeks     geldt.
         Het stikstofdossier is     gezien de actualiteiten      een  regelmatig terugkerend onderwerp binnen
         Cosun Beet      Company.     Het  project  V-RISE (2023-2026) zal zorg       dragen voor een forse reductie
         (circa 40%)     van   het  aardgasgebruik      en  dus ook met de daarmee           samenhangende        emissie
         van   NOx. Ten aanzien        van  de emissie     van  ammoniak is thans door Cosun Beet               Company
         onderzoek gestart         om    deze emissie      zo  mogelijk     te   beperken.    Dit onderzoek kent de
         volgende stappen:
               1.   Onderzoek      naar  de bekende emissiebronnen: Welke            maatregelen     kunnen    er worden
                    genomen      om   de emissies te reduceren      en   tegen welke kosten;
               2.    Het beter in beeld     krijger  van  emissies  van    kleinere bronnen     waarvan     onvoldoende
                    betrouwbare gegevens voorhanden               zijn.  Deze    metingen worden       in de campagne
                    van   2022/3   uitgevoerd.
         Op   basis   van  deze informatie zal    een plan van aanpak worden opgesteld om de emissie van
         ammoniak       waar   mogelijk en financieel haalbaar te reduceren.
         Los  van   het  bovengenoemde onderzoek en nog te formuleren plan van aanpak zal ook het
         voorgenomen         project  V-RISE effect hebben op de emissie           van  ammoniak.      Bij grootschalige
         damprecompressie          wordt het overgrote deel        van    de  kookdampen       niet afgevoerd naar de
         condensors maar gerecomprimeerd                en  dus opnieuw        naar  de stoomkist geleid. Een groot
         deel    van   de ammoniak zal dan in het condensaat                  oplossen. Hierdoor wordt een forse
         reductie     van  de ammoniakvracht (circa 60%)            van    valwater   naar de sproeivijver/koeltoren
         voorzien vanaf de campagne           van  2026.
                                                                                                                           0000000598
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                             PEUZ
         5.14 Monitoring
              De toename     van de emissie   bij het falen  van een   reinigingstechniek of procesgeintegreerde
              maatregel    wordt  uitgedrukt   in de   storingsemissie. De storingsemissie is het verschil       tussen
              de ongereinigde emissie en de te vergunnen emissie. De emissiepunten                              en   de
              nageschakelde technieken zijn opgenomen in tabel 5.4.
              Voor de   emissiepunten zonder nageschakelde           techniek wordt   aan  de emissie geen reductie
              toegekend.    De  storingsemissie    is naar   verwachting    dus min of   meer  vergelijkbaar    met  de
              aangevraagde     emissie.  Hierbij bedraagt     de  storingsfactor naar  verwachting    dus minder dan
              3. Op  basis van tabel 2.8 uit het Activiteitenbesluit dienen de emissies dan       gecontroleerd     te
              worden op basis    van  controleregime     0 met   bijvoorbeeld  als controlevorm alleen    monitoring
              van  de  categorie B 'emissie relevante parameters' (ERP's). Hierbij moet dan gedacht worden
              aan  druk, debiet, temperatuur en dergelijke. In tabel 5.4 zijn deze parameters opgenomen. In
              controleregime    0 komen geen       metingen     van  de betreffende stoffen   voor.  Dit is niet  nodig
              omdat het gaat     om  relatief kleine (kans    op) storingsemissies.  Naast onderhoud      en  inspectie
              is het continu bewaken     van  de ERP's (druk, temperatuur, debiet) dan voldoende.
              Voor de   emissiepunten    met een    nageschakelde techniek (pulpdroger west, suikerproductie,
              kalkoven, sapzuivering, jaarbedrijf doekfilter) bedraagt de storingsfactor in ieder geval
              minder dan 3000.
              Voorgesteld    wordt  voor  de  emissiepunten, ook gezien       het feit dat nog niet   volledig  zicht is
              op alle relevante emissiewaarden        en  het  voorgestelde plan   van  aanpak,  een   controleregime
              3 toe te passen   waarbij eenmaal in      de 3 jaar de emissie middels metingen      wordt   vastgesteld
              met    monitoring van de categorie       B 'emissie relevante    parameters’ (ERP's,  zie tabel  5.4)). In
              overleg   met Cosun    zullen eventueel aanvullende parameters op           hetgeen   is opgenomen in
              tabel 5.4 worden      vastgesteld die worden gemonitord            teneinde te    borgen    dat   aan  de
              emissiegrenswaarden wordt voldaan.
         5.15 Meetnormen
              Voor wat betreft de te hanteren          normen    worden de    volgende    normen    als  uitgangspunt
              gehanteerd.
                                                                                                                         0000000599
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                              PEUZ
                 t5.16 Overzicht     normen
                       Component/parameter                                      Norm
                       Algemeen                                                 Activiteitenbesluit/regeling
                       Afgastemperatuur                                         1S0 8756
                       Koolwaterstoffen                                         EN 12619
                       Stikstofoxide                                            EN 14792
                       Vocht                                                    EN 14790  en ASTM E337-15
                       Zuurstof                                                 EN 14789
                       Iwaveldioxide                                            EN 14791
                       koolstofmonoxide                                         EN 15058
                       debiet                                                   EN 16911-1
                       stof                                                     EN 13284-1
                       ammoniak                                                 NEN 2826
                       zware  metalen                                           EN 14385
                       zoutzuur                                                 EN 1911-1,1911-2en 1911-3
                       meetlocatie,  monstername en rapportage                  NEN-EN 15259
                                                                                                             Zoetermeer,
                       Dit rapport bevat 73             pagina's en 2 bijlagen.
       ERIK
       G2BCIEQ
       108-23RA4
       FO
                                                                                                                         0000000600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>22760057
         Bijlage           1           Tekeningen
                                                                     PEUZ
         1. Situering terrein CBCV ten opzichte van omgeving (1-FQ1108)
         2. Ligging  Cosun Beet   Company Vierverlaten     met toe te voegen percelen  aan inrichting
         2a t/m 2e Overzicht kadastrale     percelen  CBCV
         3a  Omschrijving functies en locaties gebouwen en terreinen Fabrieksterrein (1-35805 blad 1)
         3b Omschrijving functies en locaties gebouwen en terreinen Fabrieksterrein (1-35805 blad 2)
         3c  Omschrijving functies   en  locaties gebouwen   en terreinen Fabrieksterrein (1-35805 blad 3)
         4a  Vergunde   situatie CBC Vierverlaten   -
                                                      2021 (1-37881 blad 1)
         4b Vergunde situatie CBC Vierverlaten      —
                                                      2021 (1-37881 blad 2)
         4c  Vergunde   situatie CBC Vierverlaten   —
                                                      2021 (1-37881 blad 3)
         5a Overzicht   riolering terrein CBCV   (1-33567)
         5b  Riolering op fabrieksterrein (1-34478)
         5c  Riolering rondom vergister HWA en       DWA  noordzijde Hoendiep (1-34450)
         5d Riolering waterzuivering (1-37112)
         6 Locaties emissies   naar de lucht (FQ 1108-23-RA)
         7  Laad- en loslocaties  schepen (7-FQ 1108)
                                                                                                           0000000601
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>22760057
                               02           23
                                                                                                                                                                                         9           0714
                                             4
                   20                                                                                                                                  —           02                2026     0
                                                                                                                                                                                                          32
                                                                                                                                                                                                                  0
            0              3                                                  :
              0                                                                                                                                                                            0577               92
                                                                                                                                   21:                       074
                                                 022
                                                                dv 1M                                                                                             020               2974]       91819     ogpes
                                                                           8                                                                                                                   7
                     ,         2?                                                                                                                               ot
                                                    782081                                                                                               7
                         20
                                                                                                                    —
                                                                                                                            ;
                   1                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                    :3
                          02388                      178                                       :
                                                                                                11854
                                       8
                                                                                                           0
                                                                                                                                               £509                        167
                                                                           ’
                           192 02                                                  D
         0                                                           0
          A
                       &
                                                                     23
                                                                                                                                    A510
                                                                                                                                       vIn
                                                                                                                                                                              Z
                                                                                                                                                                                                                   Jou
                                                                                                                                                             ;
                                                                                                                                                                                                                                       aah:4]
                              004) 1
                                                           :
                                                                                                                                                                                                                   .
                                                             0                                                                                                 7
                                                                                                                                                                                  p                            03p71
                                                                                                                                                                         -
             02006                        4
                                                                                                                     as
                                                                                                                                                        194
                                                                                                                                            643
                                  TAL                                                                                                                                                                         542        05663
                                                                                                                                                                           h:
                         0548                                                                                                                                          :
                                                                           A                                                                       d
                                                                                                                                                    h\                                                     15
                                                                                ;
                                                                                                                                            4492
                                                                                                                                                      Naas
                                                                          .
                                                                                                                                                                                                          5
                                                                                                                                                     0                                                              010324
                                     ,
                                                                               \         °
                                                                                                         Tike
                                                                                                                                                         =                                             iy
                                                                                                                                                                                                                                   (IT  =
                                                                                              2
                                                                                                                                                                                                      9515
                                                                                                                                                                                                      6                             [ of
                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                          6
                                                                                                                                                                                                                               9
                                                       O5546/
                                                                                                    1
                                                       05506
                                                                                                                                                                                                                                 g104
                                                                                                         7                                                                                                7
                                                                                                                                                                                04
                                                                                                                                                                       3
                                                                                       \
                                                                                                                                                                                                                                92
                                                                                                           Aa
                                                                                                                                                                                04
                                                                   000
                                                                                                                   02933                                                                                .
                                       00073                                                                                                        03392                                               H
                                                                                                                                                                                                        :
                  0007Yy   00072                                                      >
                                                                                                                          0;
                                                                                               “
           0007                                                                                                                                                                                                       .
                                                                                                                                                                                                                      \
                                                                                                                                                                                                  04012                   013   048
                                                                                                                                                                                                                              43       J08
                                                                                     00077
                                                                                                                                                                                                                                 :
                                                                                                                                  7
                                                                                                                                                      :
                                                       00076                                          00                                                                                 |
                                    0075                                                                                                         485
                          0007                                                                                                                                                        Legenda
                00068                                                                             0006                                                                   .            Symb. | Omschrijving
                                                                                                                                                  =               =
                                                                                                                                                                                       fie i        Cosun Beet   Company Vierverlaten
                                                                                                       00062
                                                                                                                                                                   a7          000%;                                             . =]
           ~
                                                                            Postbus 696
                                                                                                                                                                           —            rd                  AL          =
                                                                                                                                                                                                                                      2002
                                                                                                                                                               TEKENING BEHORENDE BIJ AANVRAAG
                                                                            pra
                                                                            “         (085) 822 87 00
                                                                                                                                                                 VERGUNNING IN HET KADER VAN DE
                                                                                                      er eutz.nl
                                                                                                                                                                                      WABO
           \                                                                                                                                   \                                                                                         A
           4                                                                                                                                                                                                                             k
                                                                                                                                               (PROJECT:                                                       TEKENINGNR:
                                                                                                                                                  Cosun Beet       Company Vierverlaten
                           Situering terrein CBCV                                                                                                                                                              1-FQ 1108
                                  :                                                                              :
                                                                                                                                                 SCHAAL:                       DATUM:
                     ten    opzichte van de omgeving                                                                                                 zie schaalbalk                  23-02-2022
                                      Toa  iker Unie Vierverlaten
                                                                  Millevadvisering iekeningen\02 FEBZ022\FC 1108 Figuur 1_FEBXI22_WH_Ad.dwg
                                                                                                                                                                                                                                        0000000602
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>22760057
         Ligging   Cosun Beet          Company    Vierverlaten met toe te voegen                      percelen    aan  inrichting
                                                                                        - =
                                                                             Na aR    -
                    4
                                               01 1 30
                                                                                                                  01118
                      0
                            02         253
                                                          +1
                                       4
                                                                                                                          0
                                                                                                         )   ——=+%
                                                                                            JZ 1.                   074
                                         0221/01        3
                                                                                                                         020
                                                    8
              1            2                                                                                          020
                                          7
                                            82281                                                             y
                   20
                                                                                                                0
                                                                    |
            1
                      02388                178                                      ip
                                                                              4                                       Til
                                    5
                                :
                                                    Zz
                       192    02                    {qo
                                                                                                                                                             3244
                                                                                                                                                             3
                02
                           OD4X1                                                                                                                             6
                                                                                                                                                        03p71
         06
                                                         i                                                   194
                                                                                                                                                          2
                            .
                                                                                                  £64
                                        053                     A
                                                                  i   i
                                                                                                                                                                      05663
                              05     0                       :
                   0538
                                                    3                                                    ) %                                         5
                                                       5                                            49
                                                                                                              8
                                                                                                                                                   o)
                                                                                                                                                              0
                           05597
                                                                                                           0
                                                                                                                                                                  03244
                        5652
                                                       RA           a
                                                                                                              9
                                                                         i
                                                                                                 047
                                                                                                                                               518
                                                                                                                                                                             9
                                                                                                                                                                                  [
                                                                            1:
                                             Sas
                                                           -
                                                                                                                                                                              a1
                                                                               7                                                                  7
                                                                \
                                                                                                                                                                             92
                                                                        2
                                                                                odse0
                                                                                    —
         ~~ \.et
         —
                                               04863
                                                                              P4865
                                                                                                                                  04
                                                000
                                                                      Bl
                                    00073                      \
                                                                                                          BX                                    i
           0007        00072                                    N
                                                                         nN
                                                                                                                                                                \a4013        0461
                                                                                                                                            14012
                                                                                                                                                                          43
                                                               00077
                                            00076
                                                                             4
                                  00075                                                                                              Legenda
                      0007
                                                                                                                                     Symb. Omschrijving
         ho06S                                                             000                                                             Cosun Beet  Company Vierverlaten, huidig
                                                                                                        ALAGT           Can
                                                                                                    =
                                                                                                                                           Toe te voegen percelen aon  inrichting
                                                                              00062                                                                                           500m
                                                                                                                         027
                                                                                                                                                                          0000000603
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>22760057
         oO9 2 = D .kh gESc @ =
         :i              :;                                                                                   ;
                       |                                                                              |
              wnusoiad £67 otbe| 8¢LY zros 6 05 0 15 £495
          =, Tsepdy
             |
                             |
                                             |
                                                                              0LL TLL €LL             6491 L041 96. 0€8€ T€8¢E S/8% 8 95 8b 580¢ 8/91 Z0Sb 1845 78.5 ALT 81+ 0891 b 95                                                        £6      bE6T ceze|
             |
                         ZODIH zodH ZOXIH ZOIH ZOXIH ZOXH ZOXH ZOXIH Z00DIH ZOXIH ZOXMH TOI CO H ZOMH ZOIH ZOXIH ZOXH ZOXMH ZOXMH ZOXIH ZOXIH ZOM H ZOM H ZOXIH ZOXIH 20H ZOMH TONGY ZOXH                                                                   zoMH|
             1asepxyi    s8y| sgy| 8b sg| S8Y sgr| 8b S8v| s8b| s8y| S81 58 S8t 58 8b 8b S8P S8b Sb S8P S8p S8P S8P 8 S8Y ssr| ast| £88 S8b ssb|
                                                                                                                                                                                                                                                                   Tid
                                                                                                                                                                                                                                                                      q
                                                                                                                                                                                                                                                                                       7
                                                                                                                                                                                                                                                                            SiWNU|a213d apuaio
          ®
                                                                                                                                                                                                                                                                 =
            pss
              1
                         |     a]     O|       |     D|      of       D|      Of          0|  Of      D|       J      O|      2
                                                                                                                              |
                                                                                                                                      J|      O|      J
                                                                                                                                                      |
                                                                                                                                                             al      al      O|       D|      J
                                                                                                                                                                                              |
                                                                                                                                                                                                      O|      al      a|     0]         0|          0 2
                                                                                                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                                                                                                                                                           DO
                                                                                                                                                                                                                                                                    $
                                                                                                                                                                                                                                                                          ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                       an by
                                                                                                                                                                                                                                                                                      uj
                                                                                                                                                                                                                                                                                               d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -
          I
                                                                                                                                                                                                                                                                                       ANS
             elisepy »weibon >uenbo y mebo H smeiboH Hexbo H >wenBo H >Hebo H >HexboH >werboH >eibo H >uebo H >uexboH >uexboH suexbon >peyboH >uebo H H=bo H >uexboH >uexboH >uexboH >Hexbo H >uexboH >uexboH >uexboH swexbo >Heubo >HedBoH uspoy >uexboH Hobo UaAb uD palqab
                                                                                                                                                                                                                                                                     5%                             y
                                                                                                                                                                                                                                                                                         UDA yaglg
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jou
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8
                                                                                                                                                                                                                                                                 ¥
             |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .
                                                                                                                                                                                                                                                                        '
             2jelispey                                                                                                                                                                                                                                            100) ajayab UaJ 243d|a
                                                                                                                                                                                                                                                                              [2qD1
                         9D 9h 9th 9EL 9EL 9ch ot oc oct 9€b
                                                          |i
                                                                            |        |
                                                                                                               9ev oth oc 9th 9et 9th 9th 9tp 9¢h 9th 9th 9th 9eh 9th 9th acy Eg 9EL
                                                                                                                                 |
                                                                                                                                                                                                                                                                              3p
                                                                                                                                                                                                                                                                              Uj
                                                                                       [§
                                                                                                                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                                                                                       ba
                                                                                                                                                                                                                                       re
                                                                                                                                                                                                                                              [et                       =
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Joy
                                                                                                                                                                                                                                   NP,
                                                                                                                                                                                                                                       As     er
                                                                                                                                                                                                                                                 iy
                                                                                                                                                                                                                                         CA
                                                                                                                                                                                                                                     i
                                                                                                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                                                                                       a            :
                                                                                                                                                                                                                                           RE
                                                                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                              p=
                                                                                                                                                                                                                                   “1
                                                                                                                                                                                                                                         ES
                                                                                                                                                                                                                                          E
         FQ1108                                                                                                                                                                                                                                                                                         Figuur 2a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0000000604
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>22760057
         Overzicht kadastrale                             percelen         CBCV
         PAProjectentFVFQ 1108 Suiker                                            QGIS_NOVZZ_WH.dwg
            T_SepyuY
            ASepxy
                     alolololololololololo|ololo]lalalu]olu]lu]alalu]o                                                                                                            t=
            1
                                            Nie)         Soy          ia ia) Nox NX                sox yoy                                 Soy                          Nox PIE
            enspey }oxbo H 31oxb0oH »}oxboH booH Niax60H booH yaxb0 H 600H booH b00H booH iax60 H 600H booH S4oxboH y}aboH Yiox60H Niax60H booH yoxbo H Y1o360H y}axboH 600H BooH
           ajenspey
               |
         FQ1108                                                                                                                                                                      Figuur 2b
                                                                                                                                                                                        0000000605
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>22760057
         Overzicht kadastrale                            percelen                CBCV
               }
                      10 1108 Suiker                                                      _QGIS_NOVZZ
                                                                                                      WH.dwg
          wnupads LE6T 87Lb 2105 0 15 £695 96.7 1€8€E 8 95 595 965S
          |
           1
          sepxdiv ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOMYH ZOIH
          |
          s1epxiy
          |
                    sgy| asy| cg| sgb| sgy| sgb| ssy| ssb| a8y| sgv|
          |
           apes     |         |      |   of      |       |       |        |       of       0]
           1
          esnepy suevbon suevboH suevbon >venbon smeibon suevbon suevboy suevbon suevibon weibo H
          ajesi pey Eh oe 9eh 9c 9p 9th Eh IE oct                                    |
                                                                                                             Figuur 2c
                                                                                                               0000000606
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>22760057
         Overzicht kadastrale                            percelen                CBCV
                                         Uni
         PAProjectentFIFQ   1108 Suiker                                                  QGIS_NOVZZ_WH.dwg
            wnuaosd 8eLY
            |
                                 L6     PE6T S€TE BETE £ve 76€ S8bE 5S9€ Z10b £10 5T0S 965 £€62
            Tsepyu ZOXMH TONQY ZOMH ZOXMH ZOMH ZOMH ZOMH ZOMH ZOMH ZOMIH ZOMIH ZOMH ZOMH ZOMH ZMH
            |
            Jasepduy
            |
                         S8t £88 S8Y S8t S8Y S8t S8t Sst S8t S8t Sst S8t S8t S8Y G8t
            210s
            |
                         |       0      O|   O|   O|     D|      J       2|      5
                                                                                 | |
                                                                                         0      J
                                                                                                | |
                                                                                                        0      J|      D|      5
            1
                                                                                                                               oySa
            enspey >penboH uspoy >uevboH >Hebo H >uexboH >Hebo H >HexboH >uexboH >penboH ebo H spexboH >HeyboH suexboH >Hvbo H 600H
            |
                                                                                                                                     -
                                                                                                                                    ke
                                                                                                                                    iy
                                                                                                                                    x
                                                                                                                                       he
            ajenspy
            fy
                     Lea
         FQ1108                                                                                                                           Figuur 2d
                                                                                                                                             0000000607
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>22760057
         Overzicht kadastrale                             percelen               CBCV
                                        Uni
         PAProjectentFIFQ  1108 Suiker                                                    QGIS_NOVZZ_WH.dwg
           |
            wnujeao d 8T/b    L6       bE6Z GECE geze £vze 76E 58bE §59¢ Z10b £10k S§T0S £€62 T6E€
           |
            Tsepxdiy ZOMNH TONGY ZOXH COXM H ZOXH ZOMH ZOXIH ZOMH ZOXIH ZOMIH ZOXIH ZOXMH ZOXMH
           |
            1asepdy    Sst £88 G8P S81 G8P G8t S8t S8t G8Y Sst sgb| S8P 8p G8P
           |
            @noes      J
                       |
                              0        2
                                       |
                                            J    J
                                            | | | | |
                                                         J       J       J
                                                                                 |
                                                                                  2      J       of       2
                                                                                                          | |
                                                                                                                  J       3
            1
           |
            eas pe) >Hebo H uspoy pebo H yexbo H >HeyboH >Hebo H >HeyboH >HavboH speyboH >uexboH >we bo y >HeyboH >HeyboH 1 260
            ajesi pey
                  |
                     =
         FQ1108                                                                                                                 Figuur 2e
                                                                                                                                   0000000608
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>22760057
         7                                                                          =       Omsch.   |Update 2021                                   Cet.   |JOS |Datum    [01-11-2021
                                                                       EE
                                                                        12 12K3i=[| g|om
                                                                                            Omsch.  |Voorlopig                                      Get.   [JOS [Datum    [19-01-2022
                                                                                            Omsch.  |Voorlopig                                      Get.   |JOS [Datum    [08-02-2022
                                                                       TT                   Omsch.  |Voorlopig                                      Get.   |JOS [Datum    [13-04-2022
                        TTT
           Zr
                  9
                        TIANliep zie blad 3
                        L IT
                                              Ra
                                                 .
           “HT
           X   8;   4 _
                  Ae)
                                                     Productielocatie
                                                   1        Bietengor                                        18                Centrale            werkplaafs
                                                   2        Pulploods                                        19                             Chemiepark
                                                   3   Vuile biefenband                                      20                   Timmerwerkplaats
                                                   4   Biefenwasstraaf                                                             Brandweergarage
                                            |                                                                21
                                                   5  Schone bietenband                                      29                            Werkplaats
                                                                                                                                                                                      —
                                                                                                                         |
                                                   6      Cokesopslag                                        23                 Bedrijfsrestaurant
                                                   7        Kalkoven                                         24                               Magazijn
                                                   8   Kalkmelkgebouw                                        25        |   Constructie                 werkplaats
                                                   9   Kalksteenopslag                                       26                          Bankwerkerij
                                                  10       Pulppersen                                        27                        Parkeerterrein
                                                  11      Pulpdrogeri|                                       28                            /eefstation
                                                  12        Ketelhuis                                        29                            Suikerloods
                                                  13      Voorfabriek                                        30                Kantoor             jaarbedri|f
                                                  14     Achterfabriek                                       31                                 Silo1
                                                  15         Dif fusie                                       32                                 Silo 2
                                                  16      Verdamping                                         33                                 Silo      3
                                                  17    Kanftoorgebouw                                       34                                 Silo &
                                                                                                             35              Portier/weegbruggen
                                                                                                             36                            PGS     Opslag
                                                                                     Omschrijving functies                  en     locaties     gebouwen            en
                                                                                         terreinen Fabrieksterrein
                                                                        Opmerkingen:                                                              Status:
                                                                                              Pp roductielocaftie
                                                                                                          ti |        Hi                                     Co
                                                                                                                                                      Definitief
                                                                         Getekend:            JOS             13-04-2016   Discipline:     |WTB   Firma  naam:
                                                                                                |
                                                                         Gezien:                                           Project nr.:           Kostenplaats:  |V-TE-BO
                                                                         Gecontroleerd:                                    Formaat:        AD     Schaal:        A=
                                                                                                                           Tekening   nr.:                             |Rev.:
                                                                                                                                                                             D
                                                                                                  COMPANY                            1-35805              Blad 1       |
                                                                                                                                                                       | 13-04-2022
                                                                                                                                                                                 0000000609
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                                                                                                                                                                                                     u
                                                                                                                                                                                                                                                                                     |Rev.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              A
                                                                                                                                                                                                                                                                                              B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Omsch.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Omsch.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |Update 2021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |Voorlopig
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Cet.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Get.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |JOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [JOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [01-11-2021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [19-01-2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rev.    |C    Omsch.  |Voorlopig                            Get. |JOS [Datum   [08-02-2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rev.    |D    Omsch.  |Voorlopig                            Get. |JOS [Datum   [13-04-2022
                                                                                                                                                                                                           \                               _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   LL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |—]
                                                                                                                                                                                                      Waterbuffer                                                                                                                                                 fe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2               Fo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $
                      Waterbuffer
                                                                                                                            Matsloot
                        35
                                                                                                                                                                                                                   He
                                                                                                                                                                                                                               Roderwolderdijk
         =Lil     oh
              / i II |i              =
                                      i
                                        zg
                                        /       JT
                                               LJ]                   Jf
                                                                       J
                                                                           fF                                                                                                                                                                     Bliss
                                                                         4
                                                                  Id        J
                                                               It
                                                               ff
                                                                           J
                                                             J
                                                           Il
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Beluchtingsvijver
                                                                                                                     |
                                                                                         @® mi (AJ ND                                                                                                    3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           waswater
                                                                                                                                                                                                         EZ
                                                                                          Nabezinkva Nabezinkva
                                                                                                    Zuid
                                                                                                                Mid en                                                                                   sent                                                                                                                .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Valwater
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      fays
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   al
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -     =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               —
                                                                                                                                                                                                         Eff
                                                                                                                                                                                                                 =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            cgntainer                         Beluchtingsvijye
                                                                                                                                                                26                                       nN
                                                                                                                                   5                                 Lozings
                                                                                                                                                                    buffervak
                                                                                                                                   Q
                                                                                        N———1
                                           |
                                         &                                        3                                                3                                                                                                                                              Sproei                       Sproei
                                                                                  5                                                 S                                                                                                                                              vijver                       vijver
                                                                                  5S                                                c                                          9 3we                                                                                                Zuid                        Noord
                                                                                  =                                                 5
                                                                                                                                    Oo                                        n                                                                            2
                                                                                                                                                                              wl                                                                           a
                                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                                               @
                                                                                                                                                                               >
                                                                                                                                                                               =
                                                                                                                                                                                                                                                          & []
                                                                                                                                                                               wl
   —
                                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                  AL,                   =
                                                                                                                                                        C3
                                   1            Beluchftingsvijver                                                     19            Beftacal Midden                                     37                    Influentvijver          EZ4
                                   2    Valwarter      beluchtingsvijver                                               20              Betacal Oost                                      38                    Effluentvijver           EZL
                                   3                                      EZ-1-2-3                                     21    Aerobe     einduivering            3 (EZ3)
                                             Influenvijver                                                                                                                          MR1       methaanreactor
                                                                                                                                           :   :      ’
                                                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                                                                                                 1
                                  4          Methaanreactor 1-2-3                                                      22    Aerobe     einduivering            2  (EZ2)            MR2    =
                                                                                                                                                                                              methaanreactor      2
                                                                                                                                                                                    MR3    =
                                                                                                                                                                                              methaanreactor 3
                                                                                                                       23                      E
                                                                                                                                  EFF Uentvijver               £79
                                  J!           Hulpstoffen opslag                                                                                                                   EZ1
                                                                                                                                                                                    EZ2
                                                                                                                                                                                          =
                                                                                                                                                                                             aerobeeindzuivering1
                                                                                                                                                 i!
                                                                                                                                                               £/3                       = aerobe    eindzuivering    2
                                                                                                                                  tffluentvijver
                                                     :                         :
                                                                                                                       24
                                   6 | Aerobe       eindzuivering 1(EZ1)                                                                                                            EZ3
                                                                                                                                                                                    EZ4
                                                                                                                                                                                          =
                                                                                                                                                                                             aerobe eindzuivering
                                                                                                                                                                                             aerobe                   4
                                                                                                                                                                                                                       3
                                                                                                                                       Befacal Zuid
                                                                                                                                                           ;
                                                                                                                                                                                          =
                                                                                                                                                                                                     eindzuivering
                                   7                Fffluent EZ1                                                       25
                                                                                                                                                                                    Effluent   EZ 1-2-3-4   =
                                                                                                                                                                                                               gezuiverd water    EZ 1-2-3-4
                                                                                                                                         MA                                         BPF   =
                                                                                                                                                                                             bietenpunten fijn installatie
                                   3                                                                                   26         Lozings      buffervak
                                                    Werkplaats                                                                                                                      Betacal     WMOZ  = opslag betacal
                                                                                                                       27   Verzamelsloot refourwater                               Lozingsbuffervak verzamelvijver effluent EZ-1-2-3
                                                                                                                                                                                                        =
                                  9                  Weegbrug                                                             |       Londensaat opsla
                                                                                                                                                                                    Influentvijver EZ-1-2-3     =  verzamelvijver  1e vulling EZ-1-2-3-4
                                                                                                                                                                                    Influentvijver  EZ-4
                                                                      £1
                                  10     ot
                                       Bietenpunten Fin v9
                                                                              installatie                              25                                P        E
                                                                                                                                                                                    Verzamelsloot retourwater            verzamelsloot 2e vulling EZ-1-2-3-4 en          MR-1-2-3
                                                                                                                                                                                                                     =                                          influent
                                  11              indikker Noord                                                       29   Aerobe      einduivering            4  (EZ4)            Nabezinkvak     N,M,Z     = nabezinking   retourwater grondberging
                                  12               Indikker Zuid                                                       30         Waterbuffer vak 1
                                  13             Indikker buffer                                                       31          Nabezinkvak Zuid
                                                                                                                                             ;               :
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Omschrijving:
                                                                                                                       32        Nabezinkvak Midden
                                  14           Sproeivijver                   Noord                                                                                                                                                                                                           Omschrijving            functies en locaties
                                                                                                                                                                                                                                                                                                terreinen Fabrieksterrein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                gebouwen       en
                                  15                                             Fo                                    33         Nabezinkvak Noord
                                                Sproeivijver
                                  16               Water             opslag                                            34              Grondberging                                                                                                                                   Fuidz: de          Spoor Leeuwarden-Groningen              “Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ic
                                  17               Water             opslag                                            35              Water buffer
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Cen T                                      Poin — Cotes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tekening nr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             V-TE-BO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |Rev.
                                  18               Betacal West                                                        36               / and   0   <| 2
                                                                                                                                                  pslag
                                                                                                                                                                                                                                                                                               @)) cosungest                              1.35805      Blad 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    D_
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0000000610
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>22760057
                        |                                                                                  Rev. |a    |Omsch.  [update 2021                     Get. |Jos [Datum [01-11-2021
                                                                                                           rie                                                  Ee                er
                                                                                                        SS
                                                                                                                    1         Navergisters            NV1&NV?2
                                                                                                                   2                Vergisters        V1imVb5
                                                                                                                   3                           Kantoor
                                                                                                                   4                          Weegbrug                                       -
                                                                                                                   5                         Sleufsilo's
                                                                                                                   6                        Diksaptank     1
                                                                                                                   i                        Diksaptank     3
                                                                                                                   8                        Diksaptank    4
                                                                                                                   X                         zie 1-37881
                                                                                                                 10                Diksap pompgebouw
                                                                                                                  11                     Melasse     opslag
                                                                                                                 12                  Leiding/kabel brug
                                                                                                                 13                   Gasopwerking         1&2
                                                                                                                 14           |Pompgeb./autoverlading
                                                                                                                 15                          CNG station
                                                                                                                 16                         Pulpverlading
                                                                                                                 17        |  Laad-en loskade               A.diep
                                                                                                                 18                 Gebouw Zwartwoud
                                                                                                                 19                     Kalksteenopslag
                                                                                                            Te
                                                          O      !
                                                                                                                   Omschrijving          functies
                                                                                                                   terreinen Fabrieksterrein
                                                                                                                                                  en locaties gebouwen        en
                                                          1.     >
                              iil                         EEE
                                                                                                            Spain         Naor
                                                                                                                                duis Hoendiep                  Definiief
                                                                       —
                                  z=                                                      -
                                  2
                                                          12
                                                                             |
                                                                                                            ee
         voor
           |
              omschrijving
                          |
                            getiouwen en
                                      |
                                         locaties van Productielocatie (ten zuiden Hoendiep)
                                                               |                      |
                                                                                             zie blad 1            Wes
                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                    1-35805 Beds]
                                                                                                                                                                                         0000000611
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                 Omsch.                                  Get.       |Datum
                                                         o< ame         | Eerste uitgave                       |JOS          [18-01-2022
                                                     [3]
                                                       ev.  |A   Omsch.
                                                                 Omsch.
                                                                          |Voorlopig                     Get.  |JOS [Datum
                                                                                                                    Datum
                                                                                                                             |13-04-2022
                                                      Rev.                                              |Get.
                                                      Rev.       Omsch.                                 |Get.       Datum
                  ge
                     |]
                     MET
                     LIT
                         B [l
           ny C1)may
              AHO
         SLPS
                              J
                                    Productielocatie
                                  1        Bietengor                              18         Centrale   werkplaafs
                                 /         Pulploods                              19              Chemiepark
                                 2    Vuile bietenband                            20          Timmerwerkplaats
                                 -“   Biefenwasstraaf                             21           Brandweergarage
                                 A   Schone bietenband                            a7              Werkplaats
                                 o       Cokesopslag                              3           Bedrijfsrestaurant
                                 7         Kalkoven                               24               Magazijn
                                 3    Kalkmelkgebouw                              25     | Consfructie      werkplaats
                                 3    Kalksteenopslag                             26             Bankwerkerij
                                10        Pulppersen                              7             Parkeerterrein
                                11       Pulpdrogeri|                             7s              /eefstarion
                                12         Ketelhuis                              29              Suikerloods
                                13       Voorfabriek                              30         Kantoor   jaarbedrijf
                                14      Achterfabriek                             21                 Silo     1
                                [Fe         Diffusie                              32                 Silo 2
                                10  8  fraps verdamping                           33                 Silo 3
                                1%       Kookstation                              34                 Silo 4
                                                                                  35                 Silo 5
                                                                                  36        Portier/weegbruggen
                                                                                  57              PGS   opslag
                                                      ST
                                                               olgunde       situatie CBC
                                                            Vierverlaten 2021     -
                                                      PEI
                                                                   productielocatie                    ““Definitief
                                                                     COMPANY                    1-37881       Blad
                                                                                                                      1    |   A    _
                                                                                                                                    0000000612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                                                                                                                                                               Omsch.                                      Get.      [Datum
                                                                                                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                                                                                                                                       | Eerste uitgave                         |JOS          [18-01-2022
                                                                                                                                                                                                                                   1H =|=<
                                                                                                                                                                                                                                         LA    Omsch.    |Voorlopig                        Get. [JOS [Datum   [13-04-2022
                                                                                                                                                                                                                                    Rev.       Omsch.                                     |Get.      Datum
                                                                                                                                                                                                                                   Rev.        Omsch.                                     |Get.      Datum  _
                                                                                                                                                                                                                1                                                                                           LL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5h
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          I —]
                                                                                                                                                                                       Waterbuffer                                                                                                        a]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          I}
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ;              eg|
                                                                                                                                                                                                                                                                                            2
                                                                                                                                                                                                                                                                                           E                =
                      Waterbuffer
                        35
                                                                                                                                                                                                 I
                                                                                                                                                                                                 I
                                                                                                                                                                                                                   jk
                                                                                                                                                                                                       Roderwolderdi
           —7/ i 2h
            Ll    II |i               —
                                       i
                                         777
                                              A
                                                            7
                                                                                                                                                                                                                   Bliss
                                                                                                                                                                                                                                                                    Beluchtingsvijver
                                                                                                                 |
                                                                                     @® mi (AJ ND                                                                                        3
                                                                                                                                                                                                                                                                         waswater
                                                                                                                                                                                         EZ
                                                                                      Nabezinkva Nabezinkva
                                                                                                Zuid                                                                                      sent                                                                     aya
                                                                                                            Mid en
                                                                                                                                                                                                                                                                            -
                                                                                                                                                                                                                                                                2    =. 4(8lele
                                                                                                                                                                                                                                                                              -            Valwater
                                                                                                                                                                                          Eff
                                                                                                                                                                                               =
                                                                                                                                                                                                                                                         cgntainer                    Beluchtingsvijye
                                                                                                                                                  26                                      nN
                                                                                                                                                       Lozings
                                                                                                                                                      buffervak
                                                                            1
                                                                                    !
                                                                                                                                                                                                                                                             vijver
                                                                 Waterbufer                                                                                                                                            1         vijver
                                                                            Vak                                                                                                                                                   Zuid                       Noord
                                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                EZ
                                                                                                                                                                                                                        ‘Wegbru§
                                                                                                                                                                                                                      1
                                                                                                                                                                                                                      —
                                                                                                                                                                Ef luent
                                                                                                                                                                      Lk
                                                                                                                                                                  —},
                                                                                                                                                                              fl il
                                                                                                                                                                      I
                                                                                                                                                                         i il
                                                                                                                                                    -
                                                                                                                                                       |                             G
         \                                                                                                                                    :
                                                                                                                                                                                                                                             Indikker  Noggd”
                                    1          Beluchtingsvijver                                                   19           Betacal Midden                                      37     Influentvijver EZ4                                         14
                                   2     Valwarer     beluchtingsvijver                                            20            Beftacal Oost                                      38   tffluentvijver    £ZL4
                                   2                        EZ-1-2-3                                               21 | Aerobe    einduivering  3 (EZ3)
                                            Influenvijver
                                   i!       Methaanreactor 1-2-3                                                   22 | Aerobe    einduivering 2 (EZ2)
                                   5          Hulpstoffen opslag                                                   23         Effluentvijver EZ2
                                   6                                        1   (EZ)                               24         Effluentvijver   EZ3
                                      | Aerobe     eindzuivering
                                   7               Effluent EZ1                                                    25            Betacal Zuid
                                   3                                                                               26         Lozings  buffervak
                                                   Werkplaats
                                   9                                                                               27 | Verzamelsloot refourwater
                                                    Weegbrug
                                  10                          installatie                                          28        Condensaat    opslag
                                        |Bietenpunten fijn
                                  11             Indikker Noord                                                    29 | Aerobe    einduivering  & (EZ4)
                                  12              Indikker Zuid                                                    30         Waterbuffer vak 1
                                                Indikker buffer                                                    3           Nabezinkvak Zuid
                                  1.3
                                                                                                                             Nabezinkvak Midden
                                  14          Sproeivijver   Noord                                                 22                                                                                                               ue                       Sele CBC
                                                                                                                                                                                                                                           Vierverlaten
                                  15           Sproeivijver    Zuid                                                33        Nabezinkvak Noord                                                                                                                   - 2021
                                                                                                                                                                                                                                   oe                                                    |
                                  10              Water   opslag                                                   34            Grondberging                                                                                                 lidzijde Spoor Leeuwarden-Groningen          Definitief
                                  7
                                  18
                                                  water   opsia
                                                  Betacal West
                                                                                                                   55
                                                                                                                   36
                                                                                                                      |          Water buffer
                                                                                                                                  /and  opslag
                                                                                                                                                                                                                                    =F
                                                                                                                                                                                                                                           WD) conse
                                                                                                                                                                                                                                                                   er
                                                                                                                                                                                                                                                                                i.                          7
                                          |                                                                                |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0000000613
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                               x            a                                           os       HE
                                                                                                           m        Green                                        a           Go
     |
                                                                                                                                            (NJ
     he
                                                                                                        oS
                                                                                                                        |
                                                                                                                 1         Navergisters                NVI&NV?2
                                                                                                                 2             Vergisters              V1irmVa
                                                                                                                 5                        Kantoor
                                                                                                                 4                      Weegbrug
                                                                                                                 5                      Sleufsilo’s
                                                                                                                 ®                    Diksaptank            1
                                                                                                                 /                   Diksaptank            3
                                                                                                                 3                   Diksaptank            4
                                                                                                                 9                    Diksaptank?2
                                                                                                                10            Diksap pompgebouw
                                                                                                                11                 Melasse          opslag
                                                                                                                12             Leiding/kabel brug
                                                                                                                13              Gasopwerking                1&2
                                                                                                                14         |Pompgeb./autoverlading
                                                                                                                15                     CNG station
                                                                                                                16                    Pulpverlading
                                                                                                                1/7     |  Laad-en loskade                  A.diep
                                                                                                                138            Gebouw Zwartwoud
                                                                                                                18               Kalksteenopslag
                                            12
                                                                                                           Te
                                                        fn, 2                                                     ergunde     situatie CBC
                                                           LESr     =                                           Vierverlaten 2021-
                                                                                                           OpmernEEN
                                —a                              14
                                                                   aN   oT                                             Noordzijde Hoendiep
                                                                                                           Getekend.]J0S           30112021  |Discipine. [WTB  Definiief
                                                                                                                                                                [Firma naam:
                                                           T T]
                                                                            1
         voor omschrijving get ouwen en
                                     |
                                        locaties van
                                                           [TC
                                                     Pro uctielocatie
                                                           IN
                                                                      (ten z
                                                                              I en Hoendiep) zie blad 1          DENNY                       |         1-37881         Baas
                                                                                                                                                                                | A
                                                                                                                                                                                   0000000614
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                  Rev.    |AV    |Omsch.  |Voorlopig                                  Get.   |JOS |Datum   |16-12-2020
                                                                                                                                                                                                                                  Rev.    [AW    |[Omsch. |Voorlopig                                  Get.   |JOS |Datum  |07-04-2021
                                                                                                                                                                                                                                  Rev.    |AX    [Omsch.  |Voorlopig                                  Get.   |JET |Datum  |07-09-2021
                                                                                                                                                                                                                                  Rev.    |AY.0 |Omsch.   |Voorlopig                                  Get.   |JET |Datum  |07-09-2021
                                                  —1                  =             $n
                                                  ray         -
                                                                      —
                                                                          |
                                                                                    1.
                                                                                                     <
                                                  T
                                                  hr     0
                                                                         n
                                                                                   8
                                                                                                     <
                                                            T
                                                                      wi
                                                                                   4
                                                                                                    <
                                                      wh                .
                                                                                  4
                                               =
                                                                                                   N
  =
    i                                           |
                                                                                  &
                                                                                                   q
                                                                                 :                   ;
                                             :         :
                                                                   —
                                                                                 :
                                           :                                                      <q
                                                                                 —                   &
                                               or
                  \                        1            k
                                                                                     _
                                                                                                                                                             "
                                                     £
                                                                                                                                                           =
                                           .                                           "
                                                                                                 1                                                                                                                        :
                                                                                                                                                                                               ~~
                                                       :                       i         a                    ®                                              =
                                                                                                                                  Z
                                                                                                                                                                                                                               =
                                                                                                 3
                                                                                                                                A
                                                                                                                                      he”
                                                                                                                                                                                   _                  te              \
                                                                                                                                                                                                                                               v
                                                                                                 3                     Oo
                                                                                                                             yl
                                                                                                                                       >
                                                                                                                                                     )
                                                                                                 §               &      >                                                                                                            i            »
                        <2        ~~                                                                                                             nS                                                  =                          #
                                                           ]
                                                                                                                     >
                         La                                                                        re              f
                                                                                                                           ;
                                                                                                                                                                                                   gL  =
                                                                                                                                                                                                           l
                                                                                                                                                                                       =                         r
                                                                            fd
                                                                                                               #                                        #*                               SN           wat
                                                                                                                                                                                  i    «1                                   =z
                                                                     [a                ~
                                                                                                               2”,                  ~                                                    Z
                                               rr                                           a
                                                                                                      N°                                                                         =X                                     z
                                  =
                                     2
                                        ”.               -                37
                                                                                                       OO    i
                                                                                                                                       )Y    -
                                                                                                                                                           :
                                                                                                                                                                    .
                                                                                                                                                                      >
                                                                                                                                                                                             *
                                                                                                                                                                                                    =              we
                                -                                         y                                                                                                  2
                         2             -                                       a                                       ~~  o               *       i
                                                                                                                                                               a
                                                                                                                                                                                        =
                                                                                                                                                                                                             aRP
                    =
                      2
                                                                            rr                                                                                                                        3
              s
                =                                                                                               Te                                                             Ps
                                                                                               \   0       idl       "La
                                                                                                                                                                           \         i     R
                                                                                                                         C
                                                         o                                                                      &
                                  -                                                                                3
                                                                                                                                                                 -
                                                                  ip              LC”    +
                                                                                                                     ~
                                                                                                                                                       ~~
                                                          2
=
                                                                4                                                                                                                         \       \
                                                                              5%         l#                              -                                                         Y
                                                                =
                                                                                           Wi
                                                                                                                                                                    —
                                                                                          Pl
                                                                                                                         z
                                                                                              9                                                                                                 A        \
                                                                                        “i
                                                                                                            T
                                                      ~
                                                                   =
                                                                                                          |                      #  +                                                    Y
         =
                            ony
                                                                                                                                        oRP                       F
                                                                                                                                                                        oF          &
                                                            |
                                                                                                                                         :
                                                                                                                                                       a
       =
      AT   ——
                                                                                                                                    kl                                                    Su
    \eQUE=
     to     AT)
                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                                                                  Omschrijving:
                                                                                                                                                                                                                                          X-ref-Plattegrond
                                                                                                                                                                                                                                          op RD codrdinaten
                                                                                                                                                                                                                                  Opmerkingen:                                                      Status:           :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Voorlopig
                                                                                                                                                                                                                                  Getekend:         JOS             15-04-2011 Discipline:      WTB Firma  naam:
                                                                                                                                                                                                                                  Gezien:                                      Project nr.:         Kostenplaats:  |-
                                                                                                                                                                                                                                  Gecontroleerd:                               Formaat:         AO  Schaal:        >
                                                                                                                                                                                                                                                                               Tekening    nr.:                          Rev.:
                                                                                                                                                                                                                                                       Cosun Beet
                                                                                                                                                                                                                                                       COMPANY                           1 -33567                            AY.0   i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         07-09-2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                             Rev.    |A    |Omsch.  |Wion update                                                     Get.      |JOS     |Datum     [18-04-2016
           ;
                   | Ri
      To]
                    jj                                                                       Rev.    |B    |Omsch.  |wibon update                                                    Get.      |JOS     |Datum     [11-02-2020
             JI]
                                                                                             Rev.    |[C   |Omsch.  |Wibon update                                                    Get.      |JOS     |Datum     |12-02-2020
         =
                                                                                             Rev.    |[D   |Omseh.  |Wibon update                                                    Get.      |JOS     |Datum    [28-10-2021
                 T T AR AN
                           —E - gE —E - Ras —eE — EE so gE —E - gr EE ~E E- —rine £0    0)
                                                                                     mt—TT
                                                                                     C
                                                                                        TANF
                                                                                        TTT
                                                                                        7
                                                                                       [eee
                                                                                        J
                                                                                        [
                                                                                        LLY
                                                                                                                                            PUTDEKSEL
                                                                                                                                            STRAATKOLK
                                                                                                                                            TROTTOIRKOLK
                                                                                                                               DWA =
                                                                                                                                      DROOGWEERAFVOER          =    AFVALWATER
                                                                                                                               RWA =
                                                                                                                                      REGENWATERAFVOER
                                                                                                                                                                 DRWA       =
                                                                                                                                                                                HWA
                                                                                                                               HWA  =
                                                                                                                                      HEMELWATERAFVOER
                                                                                                                                            DWA-ricol     met   diam., kleur   en  stroomrichting
                                                                                                                                            Mantelbuizen PVC      (zwart)  met trekkoord noost DWA-riol
                                                                                                                                            RWA-riool     met diom., kleur     en stroomrichting
                                                                                                                                            Lozing  op  Hoendiep    met   diom., kleur  en  stroomrichting
                                                                                                                                            Rice! chem. park met diom., kieur        en  sroomrichting
                                                                                                                                            Beton  riolering,  met diam., kieur    en  stroomrichting
                                                                                                                                            Was—   en  zwemwater, met diom., kieur        en  stromingsrichting
                                                                                                                                             Maar provincie, met diam., kleur      en  stromingsrichting
                                                                                             Omschrijving:
                                                                                                      Riool op fabrieksterrein
                                                                                                     tbv. Wibon
                                                                                             Opmerkingen: Productielocatie                                                        Status:
                                                                                                            blad 1 van   2
                                                                                                                                                                 |WTB
                                                                                                                                                                                       Definitief
                                                                                                                                                                                  Firma naam:
                                                                                             Getekend:                       07-08-2006    Discipline:
                                                                                             Gezien:                                       Project nr.:                          |kostenplaats:        | V-TE-AZ-61-11
                                                                                             Gecontroleerd:                                Formaat:              AQ              |schaal:                nvt
                                                                                                                                            Tekening      nr.:
                                                                                                                                                                                                                [Rev..
                                                                                                      6         COMPANY                                 1-34478                                                  E.3
                                                                                                                                                                                                                         0000000616
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                                                                                                                                                                   Rev.   [0.0  |Omsch.                                                              Get.       |JOS      |Datum  [02-06-2014
                                                                                                                                                                                                                                                   Rev.         Omsch.                                                               Get.                 Datum
                                                                                                                                                                                                                                                   Rev.         Oomsch.                                                              Get.                 Datum
                          >                                                                                                                                                                                                                        Rev.         Omsch.                                                               Get.                 Datum
                                                                                                                                                                                              "
                                                                                                                                                                                                  oog,,
                                                                                                                                                                                                       4
                                                                                                                                                                                   pe
                                                                                                                                                                                                [:-)
                                                                              2
                                                                                                                                                                                          A
                                                                                                                                                                        i
                                                                                                                                                                                 %
                                                                                                                                                                                     L¥)                                             a
                                                                                                                                                                                 ¥
                                                                                                                                                                              iS
                                       ES                                                                                                                     &
                                                                                                                                                                        =
                                                                                                                                                                                                                                     ©
                                                                                                                                                                                                                                       (7
                                                                                                                                                                                                                                     1
                                       a             k=                                                                                                            =
                                        fos
                                          —d
                                                                                                                                                                 5
                                                                                                                                                                           H&
                                          le                                                                                                                             :
                                          o                                 p                                                                                           §       3
                                                                                                                                                              ©               &
                                           i } I                                                                                                                    EE
                                                                                                                                                                    35F
                                                                                                                                                                          §
                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                              §     [53
                                                                                                                                                                   eg
                                                                                                                                                                        f
                                      a
                                           LEE
                                                                                                                                                                   ag
                                                                                                                                                                    2
                                                                                                                                                                                                CO
                                                                                                                                                                                         a
                                           er
                                                                                                                                                                                                                                  @]
                                                                                                                                                                                          O
                                           HEE
                                                                                                                                                                                                                             é
                                                                                                                                                                                                                            Fd
                                          EER                                                                                                                                                                             &
                                                                                                                                                                                         A                                3
                                                                                                                                                                                                         SL
                                           deta                                                                                                                                                             Se  i
                                                                                                                                                                                                                  Pligg a
                                                                                                                                                                                                                        5
                                                                                                                                                                                                                   ©           oe
                                          TEE
                                                                                                                                                                                                             (!
                                           EE
                                          EE                         !
                                                        [jo nd         o
                                   EN!    Ey                                                                                                                         N
                                                                                                                                                                                            O
                                                                                                                                                                                       GO
                                          HEE
                                                                                                                                                                       Se
                                          Jeet
                                                     =]
                                                              al                                                                                                             “J
                                           EE
                                                               100-8315
                                                  [13                                                                                                                                                                                                                         o              PUTDEKSEL
                                                                                                                                                                                                                                                                              B              STRAATKOLK
                                           CER
                                                 |
                                                           |
                                                                                                                                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                                                                                                                                                             TROTTOIRKOLK
                                                 R L
                                                 |
                                                                            :
                                                                                                                                      :                                                                                                                                       DWA =
                                                                                                                                                                                                                                                                                    DROOGWEERAFVOER      =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AFVALWATER
                                          eat              il                                                                                                                                                                                                                 RWA =
                                                                                                                                                                                                                                                                                    REGENWATERAFVOER
                      J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ”      h
                                                                                                                                                                                                                                                                              HWA =
                                                                                                                                                                                                                                                                                    HEMELWATERAFVOER
                  —
                                             TT
                                          Tita
                                                     ZT
                                                        Z                 4
                                                                          ¥
                                                                                 #
                                                                                 ¢
                                                                                   i
                                                                                   ¥
                                                                                     i
                                                                                     4
                                                                                             4
                                                                                             ¥
                                                                                                 4
                                                                                                 FF
                                                                                                     #     4
                                                                                                           #
                                                                                                             4
                                                                                                             ?     i
                                                                                                                       =
                                                                                                                        4
                                                                                                                              4
                                                                                                                              ¥F
                                                                                                                                        §f
                                                                                                                                           -
                                                                                                                                                                                         \                                                                               —_—
                                                                                                                                                                                                                                                                         — ZC         _
                                                                                                                                                                                                                                                                                              DWA-ricol     met diam., kleur en  stroomrichting
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ontelbuizen PVC (zwart) met irekkoord noast DWA-riool
                                                                                                                                &_           J                                                                                                                           —0       .            RWA-ricol    met diom. Heur   en  stroomrichting
                                            q                                                                  B5—   — fo 8 :
                                                                                                                                           ri                                                                                                                            — BS     oozing              op  Woendiep met digm., klewr en    stroomrichting
               »      » -
                          J   i}
                                      .                                  <               -     ~         —       ,
                                                                                                                              —            =                                                                                                                             E50.
                                                                                                                                                                                                                                                                         —                   Riool chem. pork met diom., kieur en sroomrichting
                                                                                                                                           | |
                                                                                                                                                                ~~
                                                                                                                                                                                                                                                                         —                   Beton   riolering, met diam, eur en     stroamrichling
                                                                                                                                                                                                                                                                         #0.
                                                                                                                                                                                                                                                                         —                   Wos-    en  zwemwater, met diom., Keur     en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            stromingsrichling
                                                                                                                                           mT                                                 E]
                                                                                                                                                                                                         r-                                mmm
                                                                                                                                                                                                                                          TITTY
                                                                                                                                                                                                                                                                             a                ee
                                                                                                                                           -
                                                                                                                                                                                                                                                          —
                                                                                                                                                                                                                                                 :
                                                                                                       £                                   HN                                                                                                                  Riool rondom        Vergister HWA en                                DWA
                                                                                                    &                                      i.                                                                                                                  Noordzijde Hoendiep
                                                                                                   §                                       [|                                                                                                   Opmerkingen:                                                                    Status:
                                                                                                                                           -
                                                                                                                                                                                            ~~                                                                                                                                             Voorlopig
     8                                                                                                                             BN      —
                                                                                                                                                                                                                                                                 JOS                                                            Firma naam:
     Nd—                                                                                                                                                                                                                                                                    30-10-2012       |Discipline:        [WTB
                    -
                                                                                                                                                                              :
                          —         :
                                          us
                                                   :
                                                                                       =
                                                                                                             :
                                                                                                                                           K
                                                                                                                                                =    o o =
                                                                                                                                                           oo
                                                                                                                                                                -         -
                                                                                                                                                                                                                                          | Gezien:                                         Project nr.                       |Kostenplaats:           |-
           |                                                                                                                               -
                                                                                                                                                                                                                                                Gecontroleerd:                      j
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Formaat              AO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |Schaal:                 -
                                                                                                                                 O                                                                                                                                                          Tekening       nr.:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [Rev
         |
             1                   ; mm
                                                        po
                                                                                11         |                   ay                   N\         O)                                           |                                                           SUIERUNE                                          1-34450                                                  0.0
                                                                                     -                                                                                                                                                                       VIERVERIATEN
                                                                                                                                                oA
                            y
                                                                                                                                                   =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ER
                 |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0000000617
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>22760057
         oe Rev.    |0.1  |Omsch. |Eerste uitgave                                              Get      |JOS     |Datum     |23-05-2019
            Rev.          Omsch.                                                              Get.               Datum
            Rev.          Omsch.                                                              Get.               Datum
            Rev.          Omsch.                                                              Get.               Datum
                                                                                                                  ——F
                                                          PUTDERSEL
                                                           STRAATKOLK
                                                           TROTTOIRKOLK
                                              DWA  =
                                                     DROOGWEERAFVOER        =   AFVALWATER
                                              RWA  =
                                                     REGENWATERAFVOER
                                                                             DRWA      =
                                                                                          HWA
                                              HWA  =
                                                     HEMELWATERAFVCER
                                                           DWA-ricol   met diom., kleur  en  stroomrichting
                                                           Mantelbuizen PVC   (zwart) met trekkoord noost DWA—ricol
                                                           RWA-ricol   met diom., kleur  en stroomrichting
                                                           Loring op Hoendiep met diom., kleur en stroomrichting
                                                           Rice! chem. park met diom., kieur   en  sroomrichting
                                                          Beton riolering, met diam. kieur en    stroomrichling
                                                           Was—   en zwemwater, met diom., kieur    en stromingsrichting
                                                           Naar provincie, met diam., kleur en   stromingsrichting
            Omschrijving:
                    Riolering waterzuivering
                    WIBON
            Opmerkingen:
            Geekend.
            Gezien:         |
                             IR             14.02.2010    |Discipine.
                                                          Project nr
                                                                             |WITB   ___   i Voorlopig
                                                                                            |Firma   naam:
                                                                                           |kostenplaats:
                                                                                                                  |
                                                                                                                    V-TE-AZ-61-11
            Gecontroleerd: |                              Formaat:        | AO+            |schaal:                 1:1000
                                                          Tekening     nr.:                                               [Rev.-
                    3gIIKER UNIE
                         VIERVERIATEN
                                                                      1 371 1 2
                                                                          -                                                    0.1
                                                                                                                           23-05-2019
                                                                                                                                  0000000618
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>22760057
            |                                 TREES
         Lf                                                                                                                                                                                                                  Rev.    |0    Omsch.  Eerste   uitgave                                  Get.         Datum   | 14-04-2016
                                                                                                                                                                                                                             Rev.          Omsch.                                                                 Datum
                                                                                                                                                                                                                                     |A            |Update 2021                                      Get.                   [01-11-2021
                                                                                                                                                                                                                             Rev.    |B    Omsch.  |Voorlopig                                        Get.         Datum     |19-01-2022
                                                                                                                                                                                                                             Rev.    |C    Omsch.  |Voorlopig                                        Get.         Datum     |08-02-2022
                                              TEER
                                              TERT
                                                        LEIA
                                                        LI
                                              mi
                                                                                                                                                                                                                                 0                                                                                        100m
                                              HE
                                                                 4     -              4    4    ;      5  a
                                                     Hl          Bl   HY  pi Hr  HH
                                                                                      HH   Hy   4)   —
                                                                                                          Hl
                                              a
                                                                 :4    i   T 1    T    1        ¥      T  T
                                A         [                         Tg                   _         .
                                                                                                                            LWT                                                                                               (TTT
                                                                                                                            T T]
              voor omschrijving gebouwen              (D >           O 2.Q A (D n   = D m-    - ©, oO 9 Q. (D —  SL O MD - [lA
                                                                                                                            I
                                                                                                                                              =]
                                                                                                                            LILI
                                                                                                                                                    =]
                                      —
                                                   J Nez
                                                     |
                                                                                                                                               Am
                                      fuss
                                        |
                                            pra
                                                               X X
                                                                      ke
                                                                         1h
                                           LE       i]       7
                                                                                                                x        =T10
                                                                                                                          |
                                                                                                                                    [i
                                                                                                                EE               a)
                                                                                                                                                                                         1                       Bietengor                                   21                    Brandweergarage
                                                                                                                                                                                         2                       Pulploods                                  22                              Werkplaats
                                                                                                                                                                                         3                Vuile bietenband                                  23                  Bedrijfsrestaurant
                                                                                                                                                                                         2                Bietenwasstraat                                   24                                  Magazin
                                                                                                                                                                                         5              Schone biefenband                                   25            Constructie                    werkplaafs                     |[_
                                                                                                                                                                                         6                     Cokesopslag                                  28                            Bankwerkeri|
                                                                                                                                                                                         7                        Kalkoven                                  7                           Parkeerterrein
                                                                                                                                                                                         8                 Kalkmelkgebouw                                   28                              /eefstation
                                                                                                                                                                                         9                Kalksteenopslag                                   29                              Sutkerloods
                                                                                                                                              -                                         10                      Pulppersen                                  30                 Kantoor              jaarbedrijf
                                                                                                                                           A     Pulpdrogeri)    West
                                                                                                                                                                                        11                     Pulpdrogeri|                                  31                                   Silo1
                                                                                                                                           8
                                                                                                                                                   SUikerdrogeri)
                                                                                                                                                     SUlkarkosler
                                                                                                                                                                                        12                       Ketelhuis                                  32                                   Silo 2
                                                                                                                                           C                                            13                     Voorfabriek                                                                       Silo 3
                                                                                                                                                                                                                                                            33
                                                                                                                                                  Bronswerkketel,                       14                   Achterfabriek                                  34                                   Silo 4
                                                                                                                                           y       TR                                   15
                                                                                                                                                                                        16
                                                                                                                                                                                                                   Diffuse                                  35              Portier/weegbruggen
                                                                                                                                                                                                                                                                                             PGS
                                                                                                                                             lamentketel, huurketel                                            Verdamping                                   36                                      Opslag
                                                                                                                                                   58 storkketel                        17                  Kanftoorgebouw
                                                                                                                                           a      Gasmotor Noord                        18            Cenfrale         werkplaafs
                                                                                                                                           F       Spui  Kalkoven                       19                      Chemiepark
                                                                                                                                           G Jaarbedri)f    doekfilfer                  20               Timmerwerkplaats
                                                                                                                                                             ad                                  p ostbus 696
                                                                                                                                                                                                                           ™ Omschrijving:
                                                                                                                                                                                                                                                  ——                   ;                      g
                                                                                                                                                                                                 2700 AR    ZOETERMEER
                                                                                                                                                                                                                                      Omschrijving            functies en locaties gebouwen                            en
                                                                                                                                                                                                 Tel. (085) 822 87 00                   terreinen Fabrieksterrein
                                                                                                                                                                                                     EEE      @peutznl
                                                                                                                                                                                                                                                          /             ;
                                                                                                                                                             A.                                                            J Opmerkingen:     Productielocatie                                     Status:       J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Definitief
                                                                                                                                                             (PROJECT:                                     TEKENINGNR:     ) [Getekend:                       13-04-2016                    [WTB   Firma
                                                                                                                                                                                                                                                                           |Discipline:                   naam:
                                                                                                                                                                Cosun Beef     Company
                                                                                                                                                                                          :
                                                                                                                                                                                        Vierverlaten
                                                                                                                                                                                                                             Gezien:        -                             Project                  Kostenplaats:   |V-TE-BO
                                                                                                                                                                                                                             Gecontroleerd: |                             Formaat:          AD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Schaal:         -\-
                                                                                                                                                              SCHAAL:               DATUM:
                                                                                                                                                                                                           FO 1108-23-RA                                                  Teken     iq nr.:                               Rev.:
                                                                                                                                                                                                                                                Cosun Beet                                                                     C
                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 -35805 Blad                    1
                                                                                                                                                                   :
                                                                                                                                       50m                        zie schaalbalk         14-3-2022                                              COMPANY
                                                                                                                                                                                                                           y                                                                                              ee -02-20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0000000619
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                  Postbus 696
                                                                                                  2700 AR ZOETERMEER
                                                                                                  Tel. (085) 822 87 00
                                                                                                  zoetermeer@peutz.nl
                                                                 PROJ ECT                         OMSCHRIJVING
                                                                                                  Laad- loslocatie schepen
                                                                 Cosun Beet     Company            oeoracircever
                                                                                                  Cosun Beet  Company Vierverlaten
                                                                 TEKENINGNUMMER    FORMAAT        PROJECTNUMMER
                                                                 7-FQ 1108         A3             FQ 1108
                     X
                                                                  TEKENAAR         SCHAAL         DATUM
                                                                  W. Hulsebosch    zie schaalbalk 14-04-2022
                                                                  STATUS           FASE           WIJZIGINGSDATUM
                                  =    n
                                        iv
                                  ES —-
                                                    g
                         ;  no
                                             sasaki   r=yT]
                                                                  -                .
                                                                                                  15-04-2022
                   |   |                     p—   E:  Spire] | J
                                         ]
                                                4
                           Si
         0 100 m
                 /             eT
                                         Wan
                                                                                                                                   0000000620
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>22760057
         Bijlage 2
         Beheersplan
         explosieveiligheid
                            PrUZ
                                 0000000621
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                                          HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           BED                       2
                                       nager Safety (CK))                                                                 23-mei-2022                         Versie: 6
         1. Algemeen
         1.4.       Doel:
         Voorkomen         en  beschermen        van    de installaties        en mensen             tegen stof-          en    gasexplosies.
         1.2.       Toepassingsgebied:
         Alle fabrieken       en  depots van       Cosun Beet        Company             in Nederland.
         2.  Inhoudsopgave
         Inhoud
            i     F=d= [T=
                        4      FOOT
                                                                                                                                  PPPUPPUPPO RRS SSPPPSSPPPPPIOS 1
               1.1.        Es      III
                                                                                                                                                           —_—_——_"             3
               1.2.         TOBPASSINGSZRNIGM:          coccivnisivismesimommmmvivmviisns
                                                                                              vss                  SA                          ETERS                            1
            2  ABDBBUASGITAVE         cocrmmmsmnornimissmssiormmmmmmanistnbnssasnstmsommmmns            TP                                                                      1
            3. Scope      en  tOePASSINGSEEDIEM ...ccciiieieiiieee           cette                            eee eer     reese esr       eee esses    na eee e een nnannae
                                                                                                                                                                            eas 2
               B.A.    KRIS      BIN AE  csmmnenmasisimminsmm                              TITTY        TE
                                                                                                                                         TT                         ———_        2
            gr yy                 I
                                                                                      Tm——              ER
                                                                                                                                      RE                  ER ER                 3
            5. Taken, bevoegdheden              en   verantwoordelijkheden                    ......... ETA
                                                                                                                                                     AAA AR SSAA 3
               B.1.        Verciste kEnnis       eh   COMBBIBITIGE          ..cmmmemessommmmmmmmsnmmiss
                                                                                                                        assests sss comssasmmmm Es 11138 EOI IEA 3
               5.2.         Personeel Cosun Beet Company                   ......c.cccceeeviunnneens    Hh
                                                                                                                                         Th                      |||” nn 4
               8.3.         CONractors     nN   JRVEIBNCIBIS        ..cmsmmstemmmsmiss
                                                                                                     asus           sonia os amassassess as ees asin                 EE         5
            6. GENEIIBKE       MBALTBERIBIN....ciimmimmmmmimmrimsmsssmi                       ir                         ET STAT ERS                          HE.               5
               Eu                                                                                                                                                         ——    5
               5.2.     WEeIRVEIBUNNINED       ....cosinccinnmmmmmsnsnssissassssssnsssssnivnmmnvnss     rE
                                                                                                                                                                PTR      vin    5
            7. Management OF Change (MOC)                     ...cuusmssmsimsmmssnisrsnmsimmss
                                                                                                                    sons snssssassesses assesses ss ssi vnis 6
            8. Het     ExplosieveiligheldSOoCumMBNTt (ATEX 153).                       mmsmiminiissavmmssmmisismimmmiiimisseimmississismmiss                                    6
               8.1.         'Wetielijk Kater 81 NOFMBIINZEN                ...ccummmmmsmmsssssimsmmmssmsomsssssmsmissssimssssemissssmoss
                                                                                                                                                                         sms 7
               8.2.         Risico beoordeling.......ccccceeeerieninnnnnn.        eee
                                                                                      eeeeeeeeeeasteteeeeeeesessstsseeeseesssssteseeeeseansssteeeeeesanarnreeeen                7
               8.3.         Weergave zone-indeling..........ccveeeveeirenicnnnnnnns                     I
                                                                                                          TI,
                                                                                                                                                                              10
               S44.         VOOrHEcIORN      VAN    ZONBIINE      wsismmmmssssmivimsimisiesssassss
                                                                                                                               cassis sss iiss svss asses sss                 11
               TIT                                                                                                                                                            12
               8.6.        Planvanaanpak......ccooooiiiiiiiiiiieeeeeeee,                                  ee
                                                                                                             erteeeeeeeeeeeaeeeaeaaaaaaaaaanannnnnnnns        rrrrrrrraaaes   14
               8.7.        Zone-tekeningen.............cccoocerneeneneereanan              ET
                                                                                                                                          Se        Tw                        14
            9. Equipment        en  apparatilur IATEX 114).....ummmmmmimivismmmssmmmemssomtnmsnsssssssssssss                                  stars cossvosnnnsness  Ca       15
               0.1.  Apparast-gisen        in FRIatie TOL Z0NB-BISBN             ...owirsmmivrmrrv
                                                                                                                            mmr ss                      a                     15
                                                                                                                                                      Pagina        1 van 35
                                                                                                                                                                                  0000000622
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                                HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                          EEE
                               (Manager Safety (CK))                                                            23-mei-2022                         Versie:    6
               9.2. inspectia @lekiriSCNe SUUIPITIBIIT            sms                 mimes               ro       a                           a     Rs   co       16
               9.3. Inspectie mechanisch equipment:                 ...........cccceeriiiiinnvnnnen,      rrrrrrrrereeaeeaaaaaaaan     SU                          16
               9.4. Oude apparatuur       (bouwjaar VOOIr 2003)              .........coocccrreerrrrrrrerssrssrersnsssssesssssssrsessssssrrsssssssresssssne        17
               0.5. REPIArAtIE    EX BOUIMIMNBINE.....covciumimmmnnmmonsorninsinssssssinssssantssassasss          tsa445 5a sasansssnsss sassnsnsssnnnimn nn spss  17
               0.6. Niet EX apparatulr      ........oosssssssssessinnnnsvsns _        Tn              _
                                                                                                             nr I ————————_"                                       18
               0.7. Modificeren./     aanpassen      Var    BDDATBEMUE:            wm                   mms   ems sree        ams  oma     sss  msmss Sivasie      18
               9.8. Arbeidsmiddelen       en  gereedSChapPeN...            cc.    erie
                                                                                                                                                          aaaaeean 18
               0.0. VO ITI   A IB UDBSIBE vvnssnminvsimmnsa     tins      es     sR           A      EA                  RA               RTARTA                   19
            10. Evaluatie    beheersplan    en   EVD’S.........ccccoviieieiiininicennnnnn,     RATS
                                                                                                                                               ATS                 21
            Bijlage  1: Referantie-QOCUMBIIEI            .. cummins
                                                                                           imme iiss sss basi Svea sms sans                                        22
            Bijlage 2: Definities    en afKortingen .........ee      eee
                                                                                                                              eee erasers                          25
            Bijlage 3: Beslisschema ‘Werkzaamheden in                    gezoneerd gebied'...................                 I            NR             cranes   28
            Blilage 4:  ToRliChLiNg VEATICOLICTOIMUNEE              suru cummins              iinet ass iiss  eo     te oa     a        A AA    ORE      Ad        31
            Bijlage 5: Auditformulier      EXPIOSIEBVRIIBNEI.          .....cvvmimmsimmsisinmmmssssinsoismsvmiisemmsnsatsammssi                                    33
         3. Scope     en   toepassingsgebied
         Het  beheersplan explosieveiligheid heeft tot doel de verschillende locaties                                     van     de Cosun Beet
         Company     te  begeleiden    in het beheersen van het               explosiegevaar             en   de   bijbehorende              wet- en
         regelgeving.
         Het  plan beschrijft de standaarden en werkwijzen waaraan de verschillende locaties dienen                                                    te
         voldoen. Het      plan gaat onder ander in op de volgende onderwerpen:
         eo
              Taken, bevoegdheden         en  verantwoordelijkheden;
         e
              Organisatorische maatregelen;
         ®
              |nterpretatie van de normen;
         e
              Apparaat / componentkeuzen;
         ®
              [nspectie-   en  onderhoudsregime;
         e    Indelen   van   de gevarenbronnen         en   zone-indeling;
         e
              QOpstellen   van een   explosieveiligheidsdocument (EVD);
         3.1. Kaderstelling:
         Uitsluitingen waarop het beheersplan explosieveiligheid                         niet   van      toepassing is:
         eo
             Explosies veroorzaakt door opbouw elektrische spanning (geen explosieve atmosfeer en valt
             daarmee niet onder de        reikwijdte van de ATEX).
         e   Gasverbruiksinstallaties met geldig CE-keur, die vallen onder het toepassingsgebied van de
             Gastoestellen Richtlijn (geimplementeerd in het Nederlandse Besluit Gastoestellen).
         e
             Gasleidingen die vallen onder het toepassingsgebied van de NEN 1078 (Gaswet).
         e
             Fysische explosies als gevolg van streckerdegradaties.
         eo  Stoomketels en andere soorten drukapparatuur. Hierop is onder andere het Warenwetbesluit
             drukvaten van eenvoudige vorm van toepassing.
                                                                                                                                               Pagina    2  van    35
                                                                                                                                                                      0000000623
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            BEES               V2 nager Safety (CK))                                            23-mei-2022            Versie: 6
         4.  Organogram
                                                                   Manager Safety
                                                               (Centrale organisatie)
            ATEX Coordinator                    TAY Q@oTol de [[aF:1de]             ATEX Coordinator                ATEX Coordinator
               Puttershoek                         elel{=lals EF]                      Dinteloord    /              Vierverlaten /GEV
                                                                                      Zevenbergen/
                                                                                   Depot Roosendaal
                                                                                           (C13D]
         5.  Taken, bevoegdheden           en  verantwoordelijkheden
         Centraal niveau:
         Vanuit de centrale    organisatie wordt het beheersplan explosieveiligheid                en  de bijbehorende    Cosun
         Beet  Company standaarden        opgesteld.   De manager        Safety  is verantwoordelijk      voor  de actualiteit  en
         juistheid van deze standaarden.
         Er is een centrale werkgroep Arbo. In deze centrale Arbo werkgroep is ATEX een thema dat periodiek
         terugkeert in het overleg. Het doel van dit overleg is het vinden van consensus over het beheersplan
         en de onderliggende CBC standaarden.
         Lokaal niveau:
         Op elke locatie  is een  functionaris belast met het houden           van   toezicht op de     arbeidsveiligheid,
         waaronder ook het thema        Explosieveiligheid.
         Op elke locatie is  tevens een ATEX coordinator          aangesteld.    De ATEX codrdinator is        verantwoordelijk
         voor  het bijhouden    van het EVD   en  het  plan   van   aanpak.
         Daarnaast   begeleidt de   ATEX codrdinator het        management bij explosieveiligheidsonderwerpen zoals:
              1.  Wijzigingen   aan  installaties, grondstoffen        en gebouwen;
              2.  Wijzigingen   aan  configuratie van de installatie;
              3.  Wijzigingen op het gebied      van wet- en      regelgeving.
         De  aanpassing(en)    in het EVD worden ter     goedkeuring voorgelegd            aan    de ATEX codrdinator    van  de
         betreffende locatie.
         Projecten waarbij    ATEX een rol   speelt worden afgestemd           met de ATEX coordinator. Indien
         noodzakelijk wordt de ATEX codrdinator onderdeel               van  het  projectteam.
         5.1.     Vereiste kennis   en  competenties
         In onderstaande tabel is een      competentiematrix weergegeven op het gebied                   van explosieveiligheid.
         Per functie staat benoemd welke        competenties aantoonbaar aanwezig dienen                  te zijn.
                                                                                                                   Pagina 3  van 35
                                                                                                                                      0000000624
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                        HCBC.01.02.02.120-01
              BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                                 Van ager Safety (CK))                                  23-mei-2022         Versie: 6
             IEEE
         Tabel 1.    Opleidingsmatrix
         |
            Functieprofiel
            Werknemer                 x
         | algemeen
            E&I Monteur               X
            E&I Engineer   /          X
            Staf
            WTB monteur               X                                     X
            WTB   Engineer/           X
            Staf
            Werkvoorbereider          X
            Leidinggevende /
            Projectleider /           X                                                        X
            Staf productie
            ATEX codrdinator          X         X         X
            SMO
                                      X         X         X
            verantwoordelijke
            ATEX  Inspecteur          X                                                                 X
           *
             de term IECex is  richtinggevend.    In de training dienen de zelfde competenties   te worden behandeld
         zoals beschreven in de      betreffende   IECex module.
          Het opstellen en actueel houden van het EVD wordt georganiseerd door de ATEX codrdinator en
         uitgevoerd door de lokale SMO verantwoordelijke(n) in samenwerking met een externe ATEX
         deskundige.
         52.        Personeel Cosun Beet      Company
          Personeel    van  de Cosun Beet Company dat werkzaamheden uitvoert binnen            explosiegevaarlijke
         gebieden     is voldoende   opgeleid  en  getraind  om  het werk veilig uit te kunnen voeren, middels de
         awareness      training explosieveiligheid Cosun    Beet  Company.
         Afhankelijk van de functie dient de persoon nog aanvullende opleidingen            op het gebied van
         explosieveiligheid te hebben gevolgd (zie hiervoor tabel 1).
                                                                                                        Pagina  4 van 35
                                                                                                                         0000000625
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                            HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           | sie               [REESE Safety (CK))                                          23-mei-2022           Versie: 6
         5.3.      Contractors     en  leveranciers
         Voordat    een contractor      werkzaamheden op      een terrein  van   Cosun Beet    Company mag uitvoeren,
         dient eerst de poortinstructie succesvol        afgerond  te zijn.  In deze  poortinstructie wordt het risico
         ‘explosiegevaar’ duidelijk       beschreven.
         Derden die werkzaamheden verrichten             aan explosieveilige apparatuur dienen aantoonbaar
         vakbekwaam te       zijn.  Dit dient voorafgaand    aan de werkzaamheden te worden           overlegd  met de
         opdrachtgever.
         In geval  van   meerdere leveranciers op       een werkplek wordt voor      aanvang    van  de werkzaamheden
         vastgelegd    wie de codrdinatie heeft      over de  gehele arbeidsplaats     mede   voor  de uitvoering  van  de
         maatregelen die samenhangen           met   de explosieveiligheid.
         6. Generieke       maatregelen
         6.1. Signalering    en  markering
         ATEX Zones dienen voorzien te         zijn van
         1.   Gele  lijn markeringen die de      uiterste grens  van de  zone   aangeeft.
         2.   Aanduiding borden.
                   Waarschuwingsbord ATEX/EX           zone      Geel
         Per ruimte    / locatie worden de     zones specifiek aangegeven op een plattegrond. Deze plattegrond              is
         beschikbaar op     een   overzichtelijke plaats (bijvoorbeeld bij de ingang van de ruimte).
         Indien het   inwendige van een stuk apparatuur of equipment gezoneerd is, kan dit                op het stuk
         apparatuur of equipment weergegeven.
         6.2.   Werkvergunning
         In ATEX zones mogen         géén potentiéle ontstekingsbronnen worden gebracht. Om te bepalen of
         (planbare) werkzaamheden in gezoneerd gebied mogen worden uitgevoerd, dient het beslisschema
         in bijlage 3 te worden gevolgd.
         Werkzaamheden aan apparatuur of in een ATEX zone dienen vooraf aangekondigd te worden en te
         worden vastgelegd in een werkvergunning. Conform de lokale procedure werkvergunning dient de
         werkvergunning te worden ondertekend door alle betrokken partijen.
         Bij werkzaamheden         in ATEX  zones  dient op de  werkvergunning het volgende         te worden aangegeven:
              e    In welke ATEX      zone(s) gewerkt gaat worden, de zone-eisen         en  grootte  van  de zone
                   gemarkeerd       op de zonetekening(en);
              e    Welke arbeidsmiddelen en gereedschappen toegestaan                zijn in de zone(s), zie hoofdstuk 9.8;
              e    Indien  van  toepassing, welke     zone  reducerende     maatregelen zijn toegepast;
                                                                                                              Pagina  5 van 35
                                                                                                                               0000000626
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                  HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                              Manager Safety (CK))                                23-mei-2022            Versie: 6
              e   Indien  van toepassing, welk niet-gevaarlijk gebied (NGG) tijdelijk is ingericht na veiligstelling,
                  toevoeging van voldoende ventilatie, instelling van gebiedsbewaking en/of afscherming van
                  de werkplek;
              e   Noodzaak van persoonlijke (LEL) detectie;*
         De  vergunningverlener draagt zorg voor de aanwezigheid      van maatregelen    en uitvoering  van
         controle vaor, (tijdens) en na werkzaamheden
         *
            Persoonlijke gasdetectie is bij werkzaamheden   in alle aanwezige zones  veroorzaakt door gas     en
         damp verplicht.
         7.  Management of change (MOC)
         Bij nieuwbouw, bij niet één op één vervanging of een modificatie van een installatie dient een MOC
         uitgevoerd te worden, waarin op systematische wijze nagegaan wordt welke veiligheid technische
         zaken beheerst dienen te worden. Eén van de technische zaken is explosieveiligheid, hiervoor dient
         de ATEX coordinator van de betreffende locatie te worden geraadpleegd.
         Zie procedure (HCBC.01.02.03.001-01).
         8. Het   Explosieveiligheidsdocument (ATEX 153)
         Voor   gebieden waar de mogelijkheid tot het vormen van een explosieve atmosfeer aanwezig is, moet
         een explosieveiligheidsdocument (EVD) worden opgesteld. Dit document dient (elektronisch)
         beschikbaar te zijn via HCBC. Het EVD is een document, waarin de gevaren en risico’s in verband met
         explosieve atmosferen zijn beoordeeld en vastgelegd. In het EVD, dat voor akkoord wordt
         ondertekend door de ATEX codrdinator, wordt opgenomen:
                  Beschrijving  van de explosiegevaarlijke gebieden;
                  Beschrijving  van het proces;
                  Beschrijving  van de gebruikte brandbare stoffen;
                  Weergave    van de resultaten  van de risicobeoordelingen van de gevarenbronnen;
                  Weergave    van de zone-indeling van de gevarenbronnen (tabel 6);
                  Weergave    van de technische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar;
                  Weergave    van de organisatorische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar.
         Daarnaast   zijn de volgende onderwerpen als bijlage opgenomen:
                  Gevarenbronnenlijst;
                  Gevarenzone-indeling;
                  Gevarenzonetekening;
                  Indien nodig, ventilatiebeoordelingen   met  berekeningen;
                  Plan van Aanpak.
                                                                                                    Pagina 6   van  35
                                                                                                                       0000000627
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                     HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                                                                                     23-mei-2022          Versie: 6
           IEEEZ                  anager Safety (CK))
         2.1.       Wettelijk kader   en  normeringen
         In het   Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5¢ wordt de werkgever verplicht tot het opstellen        van
         een explosieveiligheidsdocument voor de plaatsen waar zich explosiegevaar kan voordoen. Het
         explosieveiligheidsdocument geeft onder andere invulling aan de volgende punten:
              e
                     Waarschijnlijkheid van het ontstaan van een explosieve atmosfeer;
              e
                     Waarschijnlijkheid van ontsteking (bijv. door elektrostatische ontlading);
              e
                     Aanwezige installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun wisselwerking;
              e
                     Omvang van de te verwachten gevolgen.
         Voor de      beoordeling van de explosiegevaarlijke gebieden en het indeling in zones wordt uitgegaan
         van  de NPR 7910-1:2021        (gas, damp explosiegevaar) en de NPR 7910-2:2021 (stof explosiegevaar).
         Deze    Nederlandse ‘best beschikbare technieken’ zijn afgeleid van de Europese norm NEN-EN-IEC
         60079-10-1:2021        en 60079-10-2:2015.
         Voor het beoordelen van de          aanwezige ontstekingsbronnen dient gebruik gemaakt    te worden
         gemaakt van de       NEN-EN 1127-1:2019.
         Indien deze praktijkrichtlijnen praktisch niet toepasbaar zijn, mag er gemotiveerd van worden
         afgeweken. Dit gebeurd altijd in samenspraak met en toestemming van de de ATEX codrdinator en
         manager Safety van de centrale organisatie.
         3.2.        Risico beoordeling
         Voor het uitvoeren       van  de risico beoordeling dient gebruik te worden gemaakt  van  de NPR 7910-
         1:2021     en/of  NPR 7910-2:2021.
         Gezoneerde       gebieden dienen tot het minimale beperkt te worden door het nemen van structurele
         maatregelen. Door juiste bronaanpak zal in een gebouw of ruimte geen explosieve atmosfeer
         ontstaan, daardoor is het niet noodzakelijk om het gebouw of de ruimte te zoneren.
         Bij bronaanpak moet worden gedacht aan het wegnemen van gevarenbronnen, het
         compartimenteren van gevarenbronnen en/of doelmatig ventileren dan wel afzuigen.
         8.2.1.     Stofeigenschappen
         Stap   1  bij de risico beoordeling is het beoordelen   van de aanwezige (brandbare) stoffen. Beoordelen
         van  de stoffen vind plaats op enkele parameters.
         In onderstaande tabellen        zijn van de meest voorkomende    producten bij de Cosun Beet  Company de
         relevante parameters weergegeven.
                                                                                                      Pagina  7 van 35
                                                                                                                       0000000628
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                         HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           IEEE                    anager safety (CK))                                                   23-mei-2022                 Versie: 6
         Tabel 2             Eigenschappen          van  de meest voorkomende              stofproducten
                                                          Smelt-
                                                                                                                                              -
                                                                                                             Kst              liik
                                                                                                                      soortelijke        Mi        |
                                                          MP                                                                               nimate
                                    MOT     |  Tsmm    |            |    EL       |Pmax.
                                                                                             |  Stof-
                                                                                                                      weerstand      | ontstekings-
                Medium
                                                            (9                                            |B    ™S
                                     co     |    ro   |            |    gm     |   an          |groep
                                                                                                                         (Qm)          energie (mJ)
                                                                                                            of St
            Suikerstof*              350        420         169          30*          9          IIIB        144         » 10%              <5*
            Rietsuiker**             390          -
                                                            185           55        8,5          1B           1             ;
                                                                                                                                             7.5
            Poedersuiker**
             oenersyikes
                                     390          :
                                                            185           55        71.7         1B            -            -
                                                                                                                                             7.5
            [29]
            *)  een  korrelgrootte    van <   25 pum.
            **)  een  korrelgrootte    van <   75 um,  bij poedersuiker     100%   en   bij rietsuiker 4% van       het suiker.
         Tabel 3             Gegevens       van    de meest voorkomende gasvormige / vioeistoffen
                                                 Onisiokings.                                             nuit    Toe gastane
               Medium
                                  Relatieve
                                                 temperatuur | LEL        UEL
                                                                                 Viampunt        kagkp(°C)
                                                                                                                                    Gas         Ontsteking
                                  dichtheid |
                                                                                                                  temperatuur
                                                                       —
                                          .                                                                                                          :
                                                                                      "
                                                                                     CO)                             Klasse
                                                                                                                                   groep|    Energie (mJ)
                                                     °C)
         Aardgas
                               0,6              550             4,7-16,6         n.a.
                                                                                               i
                                                                                                                 T1               IA      [0,26
         (hoogcalorisch)
         Biogas                 1,0             537             4,4 —
                                                                       17        n.a.          n.a               T1               IA      0,29
         Odorant   (THT)        3               200             11-123           [3             121              T4               HA      |n.b.
         Waterstof             0,07             > 450           4,0  -77         n.a.          n.a.              T1               IC      0,019
         Diesel                 5               220             0,6 —6,5                 >  55141                T3               lA      n.b.
                         n.a. =
                                 niet  aanwezig (aangezien de       gassen   altijd brandbaar zijn).
                         n.b. =
                                  niet bepaald
         Om te    bepalen of er wel of niet         een  zoneringsbeoordeling           moet worden          uitgevoerd, dient middels
         onderstaande tabellen te worden beoordeeld of de aanwezige hoeveelheid brandbare gassen,
         dampen of stoffen boven de gestelde grenswaarden uitkomt.
                                                                                                                               Pagina 8     van   35
                                                                                                                                                         0000000629
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                    HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           EEE                     acer Safety (CK))                                23-mei-2022          Versie: 6
         Tabel 4            Minimale hoeveelheden      stof (stofwolk)
           Eigenschappen                     Minimale hoeveelheid
                                             Inwendig           In de ruimte
           Deeltjesgrootte    <  0,1 mm      0,1kg              50  kg
           Deeltjesgrootte    tussen  0,1 | 1kg                 500  kg
           mm en   0,5  mm
         Indien het  een   buitenomstandigheid betreft dient de      NPR 7910-2:2021 hoofdstukken 5.4. en 5.6.1
         geraadpleegd     te worden.
         Tabel 5            Minimale hoeveelheden gas,      damp
           Eigenschappen                                    Minimale hoeveelheid   [kg]   Voorbeeld:
                                                            Buitenlucht/  | Gesloten
                                                            open            gebouw /
                                                            gebouw          binnen
           Brandbare gassen en/of tot vloeistof             50              5             Aardgas, methaan,
          verdichte gassen (aerosolen)                                                    waterstof,
                                                                                          propaan, butaan
          Vloeistoffen met      vlampunt  < 23°C én         50              5             Aceton
           kookpunt   < of  gelijk aan 35°C
          Vloeistoffen met vlampunt < 23°C én               500             50            Benzine
           kookpunt > 35°C
          Vloeistoffen met vlampunt > 23°C < 60°C |         5.000           500           Diesel, gasolie
           (indien het vrij kan komen met een
          temperatuur <5°C van het vlampunt).
           Overige brandbare vloeistoffen indien zij      | 5.000           500           Organische
           kunnen   vrijkomen met een temperatuur                                         vloeistoffen in
          <5°C van het vlampunt.                                                          procesapparatuur
         8.2.2. bepaling gevarenbronnen      en de zoneklasse
         ATEX zones    zijn gevaarlijke gebieden die op basis van de frequentie waarin een explosieve (gas- of
         stof-) atmosfeer voorkomt en de duur daarvan, zijn ingedeeld. In onderstaande tabel is de relatie
         tussen de zone en de      frequentie en  duur weergegeven.
                                                                                                     Pagina 9  van 35
                                                                                                                      0000000630
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                             HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                               (Manager Safety (CK))                                         23-mei-2022           Versie: 6
         Tabel 6            Zone-indeling
          Aanwezigheid explosieve atmosfeer gas-              en  stofwolken                      ATEX zone
           Criterium                            Percentage v/d bedrijfsduur                       Gas         Stof
          Voortdurend, lang of                  Meer dan 10 %                                     0           20
           herhaaldelijk
           Onder normaal      bedrijf           Tussen   0,1  en  de 10 %                          1          21
          waarschijnlijk,   af  en toe
           Onder normaal      bedrijf niet    | Minder dan      10%                                2          22
          waarschijnlijk,   incidenteel
           Gebied waarbinnen       een  explosieve gasatmosfeer niet wordt verwacht | NGG                     NGG
           aanwezig   te zijn  in zulke hoeveelheden dat         speciale voorzieningen zijn
          vereist  voor  de constructie, de installatie en het gebruik van
           materieel
           Gebied waarbinnen ten       gevolge van hete oppervlakken of (open) vuur | AG                      AG
           een constante    ontstekingsbron aanwezig is en waar het door de
           noodzakelijke en onvermijdelijke aanwezigheid van een of meer
          secundaire gevarenbronnen niet zinvol is om een zone-indeling te
           maken.
         8.3.      Weergave zone-indeling
         Cosun Beet    Company maakt gebruik van de             ATEX module in de software Safety Manager Online.          In
         de rapportages     ‘Gevarenbronnenlijst’      en   ‘Indeling van de gevarenzones’ wordt alle relevante
         informatie   overzichtelijk vermeld.
         Deze gevarenzones met de         zoneafmeting dienen          in een plattegrond   met bovenaanzicht    (eventueel   in
         combinatie met      zijaanzicht)  te worden weergegeven.
         8.3.1    Stoflagen
         Naast stofwolken leveren       stoflagen ook een        risico tot het creéren  van een   explosieve atmosfeer op.
         Stoflagen   met een dikte van      >  0,1 millimeter dienen dan ook te worden beoordeeld in het EVD. In
         onderstaande tabel is      een  overzicht gegeven        van  de aanwezige    stoflaag en de bijbehorende    zone-
         klasse.
         Tabel 7            Afmetingen     van   gevarenzones       bij een  stoflaag.
             Uitvoering van  schoon                 Dikte v/d stoflaag          Aanwezigheid v/d        Zone-indeling
             huishouden                                                         stoflaag
            Goed                                    Verwaarloosbaar             Niet van toepassing      NGG
            Voldoende                               Niet verwaarloosbaar      | <8 h aanwezig            22
            Slecht                                  Niet verwaarloosbaar      | >8 h aanwezig            21
         Cosun Beet    Company streeft       naar een   goed schoonhuishoud niveau, waardoor het            zoneren van
         gebouwen en ruimten niet noodzakelijk             is. Dit betekend dat    er enkel verwaarloosbare    stoflagen
         aanwezig mogen zijn binnen de locatie.
         Hiervoor dient    een   goed schoon huishoud schema             te worden   opgesteld  en  aantoonbaar uitgevoerd.
                                                                                                             Pagina 10   van  35
                                                                                                                                 0000000631
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                         HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           TEES                (anager Safety (CK))                                      23-mei-2022           Versie: 6
         Waar dit niet    mogelijk is, dient de bovenstaande tabel 7 te worden gevolgd. Vanwege aanwezige
         stoflagen zullen ruimtes dan gezoneerd moeten worden en zal de aanwezige apparatuur conform de
         zone-eisen uitgevoerd moeten zijn of moeten gaan worden.
         8.4.      Voorbeelden    van zonering
         Binnen Cosun Beet      Company komen diverse activiteiten        en apparaten    voor die een  zone-indeling (op
         het  gebied   van  suikerstof) opleveren.     In onderstaande tabel  zijn de standaard   zones voor   de meest
         voorkomende activiteiten       en apparatuur opgenomen.
         Tabel 8            Zone-indeling veel voorkomende apparatuur           / ruimten
            Apparatuur / locatie         Omstandigheden                         Soort bron  |  Zone  | Zone  afmeting
            Bunker                       Met afzuiging (voldoende gericht       Primaire        21     Inwendige van de
                                         op de   gevarenbron)                   stofwolk               bunker.
                                         Zonder   afzuiging                     Continue        20     Inwendige  van  de
                                                                                stofwolk               bunker.
            Silo                         Conditioneren     van de suiker        Continue        20     Inwendige  van  de
                                         (luchtstroom)                          stofwolk               silo.
            Silo stortvloer              Juist uitgevoerde afscherming of       Stoflaag       NGG  |  Gehele ruimte
                                         afzuiging van de stortpunten.
                                          Stoflaag < 0,1mm
                                          (verwaarloosbare stoflaag)
                                          Goed schoonmaakschema.
            Silo uittrekvloer            Juist uitgevoerde afscherming of       Stoflaag       NGG  |  Gehele ruimte
                                         afzuiging van de stortpunten.
                                          Stoflaag  < 0,1mm
                                          (verwaarloosbare stoflaag)
                                         Goed schoonmaakschema.
            Silo elevatorgebouw          Juist uitgevoerde afscherming of       Stoflaag       NGG  |  Gehele ruimte
                                         afzuiging  van   de stortpunten.
                                         Goed schoonmaakschema.
                                         Stoflaag  <  0,1  mm.
            Transport-schroef            Zonder   afzuiging                     Continue        20     Inwendig
                                                                                stofwolk
                                         Met   afzuiging (voldoende gericht     Primaire        21     Inwendig
                                         op de   gevarenbron)                   stofwolk
            Transportband                Voldoende uitgevoerde afzuiging        Secundaire      22     Binnen de
                                                                                stofwolk               overkapping.
                                                                                                          Pagina 11 van 35
                                                                                                                           0000000632
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                       HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                                (Manager Safety (CK))                                  23-mei-2022          Versie: 6
            Apparatuur / locatie          Omstandigheden                      Soort bron  | Zone  | Zone  afmeting
                                          -
                                                                              Stoflaag        21    Transportband
                                                                                                    frame
            Beker elevator                Voldoende    uitgevoerde afzuiging  Primaire        21    Inwendig
                                                                              stofwolk
                                          Stoflaag  > 0,1 mm.                 Stoflaag        21    Inwendig
            Zeven   (product  en          -
                                                                              Primaire        21    Inwendig
            klonten)                                                          stofwolk
            Suikerdroger                  Werking van de suikerdroger geeft | Secundaire      22    Inwendig
                                          overmaat aan lucht.                 stofwolk
            Suikerkoeler                  Geen   afzuiging                    Primaire        21    Inwendig
                                                                              stofwolk
            Verpakkingsmachines            Met  afzuiging ter voorkomen  van
                                                                              Secundaire      22    Inwendig
                                           migratie.                          stofwolk
            Poeder   conditionering                                           Continue        20    Inwendig
            molen of bunker                                                   stofwolk
            Bulkauto   verlading          Geen   afzuiging                    Continue        20    Inwendig
            tankruimte    en slurf.                                           stofwolk
                                          Voldoende    uitgevoerde afzuiging  Secundaire      22
                                                                              stofwolk
            Big bags station              Geen   afzuiging                    Continue        20    Inwendig
                                          Voldoende    uitgevoerde afzuiging  Secundaire      22
                                                                              stofwolk
            Stof afzuiginstallatie         Hoofdstuk 8.2                      Continue        20    Inwendig
                                          Afhankelijk van het systeem         Primaire        21    Inwendig
                                                                              stofwolk
            Transport-   en
                                          -
                                                                              Continue        20    Inwendige   van de
            stofafzuigingleidingen                                            stofwolk              leiding
            Stoffilters (vuile zijde)
                                          -
                                                                              Continue        20    Inwendige
                                                                              stofwolk              filterhouder
            Stoffilters (schone zijde) |  -
                                                                              Secundaire      22    Schone  zijde
                                                                              stofwolk              filterhouder
         8.5.      Ontstekingsbronnen
         Voor het beoordelen        van de  ontstekingsbronnen dient gebruik te worden gemaakt van de NEN-EN
         1127-1:2019. Deze norm beschrijft de 13 meest voorkomende type ontstekingsbronnen die minimaal
         beoordeeld moeten zijn in het EVD (zie tabel 9).
                                                                                                      Pagina   12 van  35
                                                                                                                          0000000633
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                             HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           TERESI               (anager Safety      (CK))                                    23-mei-2022            Versie: 6
         Tabel 9                        Type ontstekingsbronnen
            Mogelijke                      bron                       Maatregelen /
            ontstekingsbronnen                                        Opmerking
            Hete oppervlakken              Scheefloop                 Scheefloopbeveiliging
                                           Slip                       Slipbeveiliging
                                           Lager schade               Temperatuur beveiliging
            Vlammen     en  hete           Hete   deeltjes o0.a.      Alleen met   een  werkvergunning.
            gassen                         slijpen, lassen en een
                                          vlam bij het lassen.
                                           Brander- of fakkel         Installaties zijn ontworpen volgens  een norm.
                                           installatie
            Mechanisch     opgewekte | Scheefloop                     Scheefloopbeveiliging
            vonken                         Kettingen                  Niet toepassen
                                           Ongewenste                 Metaal detectie, de-stoner
                                           materialen
                                           Onderhoudswerkzaam       | Alleen met   werkvergunning
                                           heden
            Elektrische apparaten         Vonkvorming                 Voor de vaste installatie alleen EX gecertificeerde
                                                                      apparatuur
                                           Schakelvonken              Schakel-  en verdeelinrichtingen buiten de  zone  of
                                                                      EX  uitgevoerd conform zone-eisen.
            Elektrische                   Aardsluiting    in een      Aardingssysteem in combinatie    met
            zwerfstromen                   elektrische installatie.   potentiaalvereffening.
            Statische elektriciteit       Wrijving                    Aarding;
                                                                      Potentiaalvereffening;
                                                                      Kunststof oppervlakken minimaliseren;
                                                                      Kunststoffen met oppervlaktebehandeling;
                                                                      Vloeren met maximale opperviakte weerstand        van
                                                                      0,1GQ
            Blikseminslag                  Bliksem                    Bliksembeveiliging
            Hoogfrequente                  n.v.t.                     Voor nieuwe installatiedelen   gelden de EMC eisen
            elektromagnetische                                        uit de ter voorkoming   van beinvloeding van buiten.
            golven   van 10%  Hz tot 3.                               Niveauopnemers kunnen op basis      van  radar of
            x 10%   Hz. (radiogolven)                                 ultrasone principes werken
            Elektromagnetische            n.v.t.
            golven   van 3  x 10'! Hz
            tot 3. x  10° Hz
         Binnen de ATEX       zones dienen ontstekingsbronnen te worden voorkomen. Indien het voorkomen van
         de  ontstekingsbronnen niet mogelijk is, dienen zogeheten tertiaire maatregelen te worden genomen.
         Tertiaire maatregelen beperken de ernst van gevolgen van een explosie via explosie-onderdrukking,                     -
         drukontlasting en/of -insluiting (of combinaties daarvan).
         Bij het toepassen     van ATEX     apparatuur dienen deze overeenkomstig de zone-eisen uitgevoerd                te
         worden als de in hoofdstuk 9 benoemde categorieén.
                                                                                                              Pagina 13   van 35
                                                                                                                                 0000000634
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                             HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                             (Manager Safety (CK))                                           23-mei-2022          Versie: 6
         8.6.     Plan  van aanpak
         De onvolkomenheden van        zonering of ontstekingsbronnen dienen              in een Plan van Aanpak (PvA) als
         bijlage bij het EVD aanwezig te zijn. In dit PvA dient de omvang             van  de onvolkomenheden, prioriteit
         en de planning   van  de maatregel   te worden weergegeven.
         De  prioriteit wordt bepaald door een ranking    uit te voeren           volgends de bij CBC toegepaste Fine &
         Kinney-methode (HCBC.01.02.02.170-01).
         Binnen de   organisatie is de  ATEX codrdinator belast met de             uitvoering en/of het toezicht op de
         uitvoering  van  het plan van  aanpak.
         8.7.     Zone-tekeningen
         Als uitgangspunt   voor de tekeningen kan een plattegrond worden gebruikt van het desbetreffende
         gebouw    (of verdiepingen daarvan) of de desbetreffende installatie. Soms is het noodzakelijk om
         doorsneden te tekenen. Op die      tekeningen worden de zonneklasse en zone-omvang, materieelgroep,
         ontstekingstemperatuur en/of temperatuursklasse aangegeven. Voor het weergeven van de zones
         dienen de   arceringen  vanuit tabel 10  gebruikt te worden.
         Wanneer in een te zoneren      gebied meer brandbare gassen van verschillende gasgroepen kunnen
         voorkomen behoort dat uit de      zoneringstekening te blijken. Dit kan door voor ieder van de
         desbetreffende gassen     een  apart blad te maken of door        tekstaanduidingen       en speciale arceringen.
         Tabel 10          Arcering zonetekeningen
          Aanduiding:                                            Arcering:
          Zone  0
                                                                    O00
                                                                   D OO
                                                                    O00
                                                                   Ny              fy
          Zone 1
          Zone 2
                                                                   7
          Zone 20                                                                   oooo
          Zone 21
                                                                   o an Oo dOo Oo
                                                                                                            Pagina  14 van 35
                                                                                                                              0000000635
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                              HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           IEEE                   2  nocer   Safety (CK))                                     23-mei-2022              Versie: 6
           Zone 22
           Afwijkend gebied (AG)
                                                                                    77
           Niet  gevaarlijk gebied (NGG)
                                                                            77 27    J
                                                                                      y kL
         9.  Equipment        en   apparatuur (ATEX 114)
         9.1  Apparaat-eisen      in relatie tot zone-eisen
         Apparaten in     een   gevarenzone dienen te voldoen           overeenkomstig de categorieén van de richtlijn
         2014/34/EU (ATEX 114).          De relatie tussen de     gevarenzone-indeling en categorie keuze van
         explosieveilige apparatuur         is weergegeven in tabel 11.
         Tabel 11                       Relatie zoneklasse     naar  categorie     en EPL
           Stof                                                       Gassen of dampen
           Zone                                     EPL               Zone                                     EPL
                               categorie                                                   categorie
           20                  1D                   Da                0                    1G                  Ga
           21                  1D, 2D               Db,Da              1                   1G, 2G              Gb, Ga
           22                  1D, 2D, 3D           Dc, Db, Da        2                    1G, 2G, 3G          Gc, Gb, Ga
         Naast de    beschermingswijze en/of categorie zijn de temperatuurklasse                en de gas- of   stofgroep
         belangrijke    gegevens     voor   de  keuzebepaling van het explosieveilig materiaal. Tabel 12 en 13            geven
         een   overzicht   van  de meest gebruikte producten en stoffen bij CBC en de eisen waaraan de
         apparatuur     moet voldoen.
         Tabel 12             Overzicht     eigenschappen     vaste  stoffen
            Medium              Temperatuurklasse | Stofgroep                     MOE
                                                                                  (mJ)
            Suikerstof          233°C                       IIIB                  <5
            Rietsuiker          260°C                       IIIB                  15
            Pulpstof            215°C                       IIB                   1000
         *
           Een suikerstoflaag zal niet tot ontsteking gebracht worden,   omdat de smeultemperatuur (T max) van suikerstof niet
         bereikt wordt. De  smelttemperatuur van suiker ligt lager dan de smeultemperatuur, hierdoor zal een stoflaag smelten en
         geen  explosie en/of brand  veroorzaken door  een ontstekingsbron met een opperviakte temperatuur van hoger dan   169 °C.
                                                                                                                Pagina   15 van 35
                                                                                                                                   0000000636
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                        HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                              Manager Safety (CK))                                      23-mei-2022            Versie: 6
         Tabel 13          overzicht  eigenschappen gassen, dampen, vloeistoffen
           Medium             Temperatuurklasse | Gasgroep                  MOE
                                                                            (mJ)
           Aardgas            >430°C =T1                ITA               0,28 mJ
           Biogas             >450°C =T1                IIA               0,29 mJ
           Waterstof          ¥50°C=T1                  [IC               0,02 mJ
           Odorant  (THT) | 200 °C =T4                  IIA               n.b.
           Diesel             256°C =T13                IIB               0,24 ml]
         9.2. inspectie elektrische equipment:
         De  inspectie van elektrische installaties dient    te worden   uitgevoerd conform de NEN-EN-IEC 60079-
         17:2014. In onderstaande tabel is weergegeven          welke inspectie wanneer uitgevoerd dient te
         worden.
         Tabel 14          Inspectiemethoden conform         NEN-EN-IEC 60079-17
           Inspectie                   Interval                     Klasse                      Uitvoeringsvorm
           Nieuwe installatie          Voor   inbedrijfname         Gedetailleerd               Volledig
           Bestaande installatie       Periodiek   —
                                                     minimaal 1   | Nauwkeurig                  Volledig
                                       X per 3  jaar
           Bestaande installatie     | Voortdurend toezicht |       Visueel                     Steekproefsgewijs
           Mobiele                     Periodiek   —
                                                     minimaal       Nauwkeurig                  Volledig
           arbeidsmiddelen             1x  per jaar
           Regelmatig geopende | Periodiek minimaal—
                                                                    Gedetailleerd               Volledig
           behuizingen (batterij) | 1x per 6 maand
         *
           Er mag van de  inspectietermijn  van 3 jaar worden  afgeweken   mits voldoende goed onderbouwd.
         Mobiele arbeidsmiddelen dienen         voor  gebruik visueel geinspecteerd    te worden en    ieder jaar  te
         worden   onderworpen     aan een    nauwkeurige    inspectie conform de NEN-EN-IEC 60079-17:2014.
         Behuizingen die regelmatig worden geopend (zoals          een  batterij behuizing) dienen iedere     6 maanden
         gedetailleerd geinspecteerd te worden.
         De inspectierapporten dienen op een overzichtelijke locatie terug te vinden          te  zijn (bijvoorbeeld het
         onderhoudsmanagementsysteem SAP of op SharePoint).
         9.3. Inspectie mechanisch equipment:
         Mechanische equipment dient te voldoen           aan de NEN-EN-ISO 80079-36:2016        en  NEN-EN-ISO 80079-
         37:2016. Voor de    inspectie  van  mechanisch equipment dient de         handleiding te worden gevolgd.      Voor
         de  inspectie-interval  van de mechanische apparatuur dient tabel 14 gebruikt te worden.
                                                                                                         Pagina 16   van 35
                                                                                                                            0000000637
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                        HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           BEER                 2 cc safety (CK)                                       23-mei-2022              Versie: 6
         9.4. Oude apparatuur      (bouwjaar voor 2003)
         Apparatuur    met  mogelijke ontstekingsbronnen die voor 2003 zijn geplaatst hoeft niet te voldoen
         overeenkomstig de categorieén van de richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114). Deze apparatuur dient te
         worden beoordeeld op ‘fitness for purpose’ conform een ontstekingsanalyse.
         Voor niet-elektrische    ontstekingsbronnen     is deze beoordeling   opgenomen in     procedure     <<  V-BM
         Procedure mechanische        ontstekingsbronnen     D2.0 >>.
         Als niet-elektrische apparatuur geen inherente        ontstekingsbronnen bevat is het opstellen van een
         volledig risico analyse   niet noodzakelijk  en  kan dus  achterwege worden gelaten. Deze apparatuur kan
         zonder aanvullende     maatregelen worden toegepast. In gas of dampzones mag géén elektrische
         apparatuur   van  voor 2003 geplaatst zijn (of worden), dat niet is voorzien van explosieveilige
         markering van voor     2003.
         Voor elektrische en mechanische       apparatuur    van voor 2003 dient onderstaande tabel 15         gevolgd   te
         worden.
         Tabel 15   “Beoordeling oude equipment (<2003)”
           Mechanische apparatuur in             Voor 2003                                 Na 2003
          gas- of  dampzones
          Zone 0                                 Tijdens uitzonderlijke storingen          Cat. 1 of Ga
                                                 geen ontstekingsbron
          Zone 1                                 Tijdens verwachte storingen geen |        Cat. 1, 2, of Ga, Gb
                                                 ontstekingsbron
          Zone 2                                 Tijdens normaal bedrijf geen              Cat. 1, 2,3 of Ga, Gb, Gc
                                                 ontstekingsbron
           Elektrische & mechanische             Voor 2003                                 Na 2003
          apparatuur    in stof zones
          Zone 20                                IP6X +
                                                        Tijdens uitzonderlijke             Cat. 1 of Da
                                                 storingen geen ontstekingsbron
          Zone 21                                IP6X + tijdens verwachte storingen        Cat. 1, 2 of Da, Db
                                                 geen ontstekingsbron
          Zone 22 elektrische     geleidend      IP6X + tijdens normaal bedrijf geen       Cat. 1, 2, 3 of Da, Db, Dc
          stof                                   ontstekingsbron
          Zone 22 niet   geleidend stof          IP5X + tijdens normaal bedrijf geen       Cat. 1, 2, 3 of Da, Db, Dc
                                                 ontstekingsbron
         9.5. Reparatie EX equipment
         Reparaties of herstelwerkzaamheden         aan  explosieveilige apparatuur, dat geinstalleerd is in een
         gevarenzone, dienen      uitgevoerd  te worden conform NEN-EN-IEC 60079-19:2019.             Reparatie aan
         explosieveilige apparatuur door een niet-gecertificeerde        instantie is niet toegestaan.
         Reparatie of herstelwerkzaamheden waarbij de beschermingswijze aangetast kan worden, zoals bij
         drukvaste   behuizing   en  elektromotoren dienen     uitgevoerd  te worden door een      gecertificeerde
         instantie.
         Reparatie of herstelwerkzaamheden, waarbij componenten vervangen worden, zoals                   o0.a. een  wartel
         of afdichtingen dienen uitgevoerd      te worden door een vakbekwaam persoon.
                                                                                                         Pagina    17 van 35
                                                                                                                             0000000638
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                           HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                               (Manager Safety (CK))                                       23-mei-2022          Versie: 6
         Reparatierapporten        moeten   opgeslagen worden        in SAP aan  het betreffende stuk equipment.
         9.6. Niet EX    apparatuur
         Het is niet toegestaan om       niet-explosieveilige apparatuur te gebruiken of toe te passen binnen een
         ATEX zone. Indien er geen        explosieveilige oplossing voor handen is dient in samenspraak met de
         betreffende ATEX      verantwoordelijke een oplossing te worden afgestemd.
         9.7. Modificeren / aanpassen        van apparatuur
         Bij het  zelfstandig  modificeren of aanpassen       van explosieveilige apparatuur worden de
         verantwoordelijkheden met betrekking tot CE, machineveiligheid en explosieveiligheid van de
         voorgaande fabrikant overgenomen. Indien behoefte bestaat om wijzigingen aan te brengen aan                     EX-
         apparatuur, dient contact opgenomen te worden met de manager Safety.
         Onder het modificeren of aanpassen           van apparatuur wordt onder andere        verstaan:
              e    Technische     aanpassing   aan  het apparaat of     apparaat-onderdeel,
              e    Gebruiken     van  apparatuur buiten de opgegeven specificaties;
              e
                   (gedeeltelijk) verwijderen     van   componenten      van het apparaat.
         Voor   explosieveilige apparatuur betekend dit dat de conformiteitsprocedure vanuit de ATEX               114
         richtlijn (2014/34/EU) doorlopen dient te worden.
         Het  zelfstandig modificeren of aanpassen         van  apparatuur wordt door Cosun Beet Company niet
         toegestaan.
         9.8. Arbeidsmiddelen       en gereedschappen
         9.8.1. EX arbeidsmiddelen       toepassen in   een gezoneerd gebied
         Conform het      Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5e dienen alle (mobiele) arbeidsmiddelen te
         voldoen aan de aanwezige zone-eisen. Om te beoordelen of het arbeidsmiddel geschikt is voor de
         zone dienen de volgende eigenschappen te worden gecontroleerd:
               1.   Categorie
               2.   Stofgroep of gasgroep
               3.   T-klasse of maximale toegestane temperatuur
         9.8.2. Niet EX arbeidsmiddelen       toepassen in   een   gezoneerd gebied
         In enkele    gevallen  is een  arbeidsmiddel niet te     verkrijgen  in een explosieveilige (EX) variant. Om  te
         beoordelen of dit arbeidsmiddel toch          gebruikt   mag worden     voor de geplande werkzaamheden,
         dienen de stappen in       bijlage 3 te worden   gevolgd.
         Op basis    van  het beslisschema in de     bijlage zijn  er drie mogelijkheden   om  niet-explosieveilige
         apparatuur     te mogen    toepassen,   te weten:
              1.   Buiten ATEX     gezoneerd gebied door het scheiden         van  de vonk- of vuurgevaarlijke
                   werkzaamheden        van  de andere werkzaamheden, of;
              2.   Alternatieve    explosieveilige werkwijze toepassen, of:
              3.   In niet-gevaarlijk gebied (NGG) tijdelijk ingericht na veiligstelling, toevoeging van voldoende
                   ventilatie, instelling van gebiedsbewaking of afscherming van de werkplek Stofgroep of
                   gasgroep,   of;
                                                                                                           Pagina 18  van  35
                                                                                                                              0000000639
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                         HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                               Manager Safety (CK))                                      23-mei-2022         Versie: 6
              4.   Middels  een  eigen ontstekingsanalyse        aan te tonen dat  een niet-Ex gemarkeerd apparaat
                  geschikt  is voor een   resterende   zone    2 of zone 22.
         Hierbij dient  te worden    opgemerkt dat laatste mogelijkheid met name toepasbaar kan zijn          voor
         mechanische     ontstekingsbronnen. Voor elektrische ontstekingsbronnen (lees: elektrische
         apparatuur) is deze nauwelijks toepasbaar. Mogelijkheid 3 zal altijd in samenspraak met            en
         toestemming van de ATEX coérdinator en manager Safety van de centrale organisatie.
         9.9. Verificatiedossier
         De voorschriften en    maatregelen die volgen      uit het EVD dienen aantoonbaar      geimplementeerd     te
         zijn dan wel te gaan worden. Het verificatiedossier betreft         een  aantoonbare weergave    van  aanwezige
         technische   maatregelen ter voorkoming van explosie en/of beperking van de schadelijke gevolgen.
         Het dossier volgt uit NEN-EN-IEC 60079-14 en kan zowel in papieren als in elektronische vorm
         worden bewaard. De informatie in het verificatiedossier is benodigd voor inspectie en installatie- en
         onderhoudswerkzaamheden. In principe dient de              benodigde informatie voor ingebruikname
         beschikbaar te zijn   (gemaakt).   In bijlage 4 wordt een     opsomming gedaan van de benodigde
         informatie.
         De eerste stap in   een  verificatiedossier is de  aanwezigheid     van een  apparatenlijst voor het
         geinstalleerde explosieveilig materieel. Omdat binnen Cosun Beet Company de applicatie SAP
         veelvuldig wordt gebruikt voor asset management, leent het zich ook goed voor het onderscheid
         kunnen maken tussen explosieveilig en niet-explosieveilig materieel in het veld en de benodigde
         informatie die daaraan      gekoppeld   zou moeten      worden. In de onderstaande tabel staat   een  weergave
         van  de ‘Klasse ATEX2’ binnen de SAP-structuur.
         Tabel 16 Uitgangspunt       ATEX-apparatenlijst    in SAP
           Kenmerkomschrijving                          Waarde      (voorbeeld)
           Categorie (inwendig/uitwendig)               1G  / 2G
           Beschermingswijze                            Ex de
           Gas/Stof groep                               IC
          T-klasse / maximale     T °C                  T6
           EPL  (inwendig/uitwendig)                    Ga  /Gb
           Certificaatnummer                            BVS 04 ATEX E 079 X
          Aanvullende voorwaarden                       Ja
           IP-klasse                                    IP67
          T-omgeving     °C                             -20  -
                                                                +60
          T-proces   °C                                 -50  -
                                                                +150
         De benodigde informatie kan worden gevonden op de aanwezige typeplaatjes van EX-apparatuur
         en/of in bijgeleverde documentatie. Onderstaande afbeelding illustreert op welke wijze een
         typeplaatje voorzien    is.
                                                                                                        Pagina 19  van 35
                                                                                                                          0000000640
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                                                                  HCBC.01.02.02.120-01
              BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           | sie                               OEE Safety (CK))                                                                   23-mei-2022         Versie: 6
                     CE.                      €&                    I                2               G
                   AAA                                              ,                 A
             ‘Complies       *Nofified        ‘Specific         ‘Equipment       *Equipment       ‘Environment
           with European       Body         Marking for           Group           Category
              Directive      Number          Explosion
                                             Protection
                           Explosion        Type of         Gas group     Temperature       Equipment
                           Protection      Protection                     Class (T1-Té)  Protection Level
                 Ex                tb               NC                 T135°C                          Db
                    pA                                   ‘                        H                        )
                Explosion          Type of           Dust type               Tempercture               Equipment
                Protection       Protection                                   Class (*C)            Protection Level
         9.8.3.     Gereedschappen
         Overeenkomstig de NEN-EN 1127-1                                        moet      bij het gebruik van handgereedschap               met het volgende
         rekening te worden gehouden:
         Twee verschillende soorten                              gereedschap kunnen worden onderscheiden:
                a.              gereedschap dat bij gebruik alleen losse vonken kan opwekken (bijvoorbeeld
                                 schroevendraaiers, moersleutels, moerenaanzetters, hamers);
                b.              gereedschap dat bij                     zagen of frezen               een    vonkenregen doet       ontstaan (bijvoorbeeld lassen
                                 of slijpen);
         In situaties waarin dit niet is                          toegestaan zal vonkvrij gereedschap worden toegepast.
         Tabel 17                        Gebruik handgereedschappen
          Zone                    Losse vonken                 (Stalen gereedschap)                                  Vonkenregen (Lassen, slijpen)
          0/20                    Niet toegestaan                                                                    Niet toegestaan
           1                      Beperkt toegestaan                    *1                                           Niet toegestaan
           2                      Toegestaan                                                                         Niet toegestaan
           21/22            | Toegestaan                                                                             Beperkt toegestaan*2
           *1: Stalen           gereedschap                 is niet toegestaan               bij  gasgroep IIC,         zwavelsulfide, koolmonoxide of
           ethyleen oxide.
           *2: Werkplek afschermen                              en    opgehoopt stof verwijderen of werkplek                        nat houden.
                                                                                                                                                 Pagina 20  van 35
                                                                                                                                                                   0000000641
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                     HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                 5.1.2¢e      (Manager Safety (CK))                                  23-mei-2022           Versie: 6
         10. Evaluatie      beheersplan     en  EVD’s
         Beheersplan explosieveiligheid:
         Het beheersplan explosieveiligheid zal iedere 3 jaar worden beoordeeld         op actualiteit. Versiebeheer
         van dit document is     geborgd in Handboek Cosun Beet Company.
         Explosieveiligheidsdocument:
         leder jaar dient   er een  evaluatie plaats te vinden van de  explosieveiligheidsdocumentatie.     Het
         evalueren    van het EVD kan    uitgevoerd  worden middels   een audit, waarin alle belangrijke punten
         worden    langsgelopen. (zie bijlage 5 voor het auditformulier).
         Eventuele    bevindingen worden middels      een  addendum   aan  het plan van  aanpak toegevoegd.
         Eens per 5   jaar zal het gehele explosieveiligheidsdocument (hoofddocument         en SMO) worden
         voorzien   van een   actualisatie.
                                                                                                      Pagina 21  van 35
                                                                                                                        0000000642
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                              HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                            (Manager Safety (CK))                                             23-mei-2022           Versie: 6
         Bijlage 1: Referentie-documenten
          Nr.     Omschrijving
          [1]     Europese Richtlijn 1999/92/EG (aangeduid             met ATEX       153, voorheen    ATEX 137 en
                  118a), ‘Bescherming      van      werknemers die door     explosieve atmosferen         gevaar lopen’,  16
                  december 1999
          [2]     Nederlandse     norm NEN-EN         1127-1:2019 nl   -
                                                                         Ontplofbare atmosferen Voorkoming
                                                                                                        -
                                                                                                                        van
                  en bescherming tegen ontploffingen            -
                                                                  Deel 1: Grondbeginselen en methodologie,
                  september 2019
          [3]     NEN-EN-IEC 60079-10-1 Explosieve atmosfeer Deel 10-1: Classificatie van gevaarlijke
                                                   -                          -
                  gebieden Explosieve gasatmosfeer, februari 2021
                             —
          [4]     Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910-1:2021 nl Gevarenzone-indeling met
                                                                                 -
                  betrekking tot ontploffingsgevaar Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-
                                                            -
                  EN-IEC 60079-10-1:2021’, januari 2021
          [5]     NEN-EN-IEC 60079-10-2 Explosieve atmosfeer Deel 10-2: Classificatie van gevaarlijke
                                                  -                           -
                  gebieden Explosieve Stofatmosfeer, maart 2015
                             —
          [6]     Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910-2:2021 nl Gevarenzone-indeling met
                                                                                 -
                  betrekking tot ontploffingsgevaar Deel 2: Stofontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-
                                                            -
                  EN-IEC 60079-10-2:2015’, februari 2021
          [7]     NEN-EN-IEC 60079-14        -
                                                 Explosieve atmosferen Deel -
                                                                                      14:  Ontwerpkeuze     en opstelling
                  van elektrische installaties. April 2014
          [8]     NEN-EN-IEC-60079-17 Explosieve atmosferen Deel
                                              -                             -
                                                                                      17:  Inspectie en  onderhoud   van
                  elektrisch installaties, november 2014
          [9]     NEN-EN-IEC-60079-19         -
                                                  Explosieve atmosferen      -
                                                                                Deel 19: Reparatie, revisie    en
                  renovatie   van  materieel, december 2019
          [10]    NEN-EN 13463-1      -
                                        Niet-elektrische      uitrusting voor plaatsen       waar  ontploffingsgevaar
                  kan heersen    —
                                   Deel 1:  Basismethodologie en eisen
          [11]    NEN-EN 15198       —
                                        Methodology       for the risk assessment of non-electrical         equipment  and
                  components for intended use in potentialy explosive atmospheres
                                                                                                   -
          [12]    NEN-EN-IEC 60204-1 Veiligheid van machines Elektrische uitrusting
                                                -                                  -
                                                                                                             van machines
                  -
                    Deel 1:  Algemene     eisen
          [13]    IEC 60364   (NEN 1010)     —
                                                  Elektrische installaties  voor     gebouwen    .
          [14]    PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen           -
                                                                         Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen         -
          [15]    Niet-bindende praktijkgids met het oog op de tenuitvoerlegging van Richtlijn
                   1999/92/EG.
          [16]    NPR-IEC/TS    60079-32    -
                                                Explosieve atmosferen      -
                                                                              Deel 32    -
                                                                                           Richtlijnen voor
                  elektrostatische risico’s      -
          [17]    BG RCI “Leitfaden zur Vermeidung von Staubexplosionen bei der Gewinnung und
                  Verarbeitung von Zucker” (3/2021)
          [18]    Beoordeling ontwerp suikersilo op stofexplosie-veiligheid, TNO Prins Maurits
                  Laboratorium, november 1999, bijlage van brief 99 D2/0908
          [19]    Bepaling van de minimale ontstekingsenergie van een bietenpulpstof monster nummer
                  2 (stofverlading), TNO Prins Maurits Laboratorium, mei 2004, bijlage bij brief 04
                  D2/0975/16319/brap
          [20]    Risico bij pneumatisch transport van suiker, ISMA, 20 december 2006
          [21]    Antwoord op vraag “Migrerende stof”, ref            [EER             werkeroep NPR 7910-2 (mail)
          [22]    Kinney-methode      —
                                         Rankingmethode         om  de prioriteit vast te stellen
                                                                                                               Pagina  22  van 35
                                                                                                                                  0000000643
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                 HCBC.01.02.02.120-01
           BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                          Manager Safety (CK))                                   23-mei-2022         Versie: 6
         Nr.   Omschrijving
         [23]   NEN-EN 12779:2004+A1:2009        -
                                                   Vast opgestelde installaties met afzuigsystemen   voor
               zaagsel en spaanders Veiligheidstechnische eisen en prestaties
                                       -
         [24]   TNO-rapport Bijlage brief 04 D2/0975/16319/brap
         [25]  Beleidsvoorstel ATEX m.b.t. pulpstof (JvM)
         [26]  Imperial Sugar Company No. ISC-D004 10/01/2009
         [27]   Productveiligheidsformulier Cerestar C*Dry GL 01924
         [28]  Safety data sheet Roquette 199-262S
         [29]  Imperial Sugar Company No. ISC-D002 10/01/2009
         [30]  Verantwoordelijkheden en aanwijzingen Explosieveiligheid
         [31]  Beschouwingen en uitgangspunten van CBC
               Beschouwing drogers                         ref. B.D.a.
               Beschouwing koelers                         ref. B.D.b.
               Beschouwing opslagbunkers                   ref. B.D.c
               Beschouwing silo’s 1t/m        8            ref. B.D.d
               Beschouwing silo    9                       ref. B.D.e
               Beschouwing stoffiltratie (suiker)          ref. B.D.f
               Beschouwing verlichting suikersilo’s ~~ ref. B.D.g
               Beschouwing portofoons jaarbedrijf ~~ ref.       B.D.h
               Beschouwing kleding
               Explosieveiligheid standaard bestaande apparatuur CBC V2.0
               Uitgangspunten zomersmelterij                        UP.D.02
               Uitgangspunten ophalers                     UP.D.03
               Uitgangspunten transportbanden              UP.D.04
               Uitgangspunten opslagbunkers                UP.D.05
               Uitgangspunten Ramsey wegers                UP.D.06
               Uitgangspunten stoffilters                  UP.D.08
         [32]  SCIOS  -
                        Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties   -
         [33]  NEN  1078-Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar.
         [34]  NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties
                           -
         [35]  IGEM/SR/25 version 2 Institution of Gas Engineers and Managers- Hazardous
                                         —
                                                                                                    area
               classification of natural gas installations  -
         [36]  NEN-EN 50272-2     -
                                    Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties   -
               Deel 2: Vaste batterijen    -
         [37]  NEN-EN 50272-3 Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties       -
               Deel 3: Tractiebatterijen     -
         [38]  NPR 5310 bij NEN 1010 blad 18       —
                                                     Gebruik van acculaadstations   -
                                                                                                Pagina 23   van 35
                                                                                                                   0000000644
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                            HCBC.01.02.02.120-01
           BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                                 Safety (CK))                               23-mei-2022         Versie: 6
         —           ili
         Nr.   Omschrijving
         [39]  NPR 3299 -
                          Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen -
         [40]  NEN-EN-IEC-60079-0 Explosieve atmosferen Deel 0: Elektrisch materieel -Algemene
                                     -                       -
               eisen-
                                                                                           Pagina 24  van 35
                                                                                                             0000000645
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                    HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                                                                                    23-mei-2022          Versie: 6
           EE                   anacer Safety (CK))
         Bijlage   2: Definities    en  afkortingen
         De  omschrijvingen    van  definities zijn overgenomen uit de diverse  normen   die  genoemd zijn in
         hoofdstuk 7. In dit document      zijn de volgende definities van toepassing:
         Afwijkend gebied (AG)
         Gebied waarbinnen ten       gevolge van hete oppervlakten, open vuur en/of viammen en/of open
         branders   een ontstekingsbron aanwezig is en waar het door de noodzakelijke en onvermijdelijke
         aanwezigheid van één of meer secundaire gevarenbronnen niet zinvol is om een zone-indeling te
         maken.
         Buitenluchtomstandig-heden
         In de buitenlucht, waar geen wezenlijke hindernissen aanwezig zijn die de natuurlijke luchtbeweging
         belemmeren, zijn de luchtsnelheden meestal hoger dan 2 m/s en zelden lager dan 0,5 m/s. Onder die
         omstandigheden wordt gesproken van ‘buitenluchtomstandigheden’.
         Categorie 1
         Categorie 1 omvat producten die een zeer hoog beschermingsniveau bieden voor het beoogde
         gebruik in een ontplofbare atmosfeer, zoals gedefinieerd onder "Zone 0" of “Zone 20”.
         Categorie 2
         Categorie 2 omvat producten die een hoog beschermingsniveau bieden voor het beoogde gebruik               in
         een ontplofbare atmosfeer, zoals gedefinieerd onder "Zone 1" of “Zone 21”.
         Categorie 3
         Categorie 3 omvat producten die een hoog beschermingsniveau bieden            voor  het beoogde gebruik   in
         een ontplofbare atmosfeer, zoals gedefinieerd onder "Zone 2" of “Zone         22”.
         Equipment Protection Level (EPL)
         Materieelbeveiligingsniveaus als nieuwe indeling      voor  de huidige categorie indeling.
         Gevarenbron     (stof)
         Punt of  plaats van waaruit brandbaar stof in de lucht kan vrijkomen zo dat een explosieve atmosfeer
         zou kunnen worden gevormd, te onderscheiden in (in volgorde van de afnemende kans op de
         aanwezigheid van het explosieve mengsel): continue vorming van een stofwolk, primaire
         gevarenbron en secundaire gevarenbron         .
         Gevarenbron; continu (stofwolk)
         Plaatsen waar voortdurend een stofwolk kan hangen of waarvan mag worden verwacht dat deze
         gedurende lange perioden of frequent gedurende korte perioden aanwezig zal zijn. Daarbij is te
         denken aan meer dan 10 % van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit
         (bijvoorbeeld werkzaamheden).
         Gevarenbron; primair (stof)
         Plaats  van waaruit   bij normaal bedrijf naar verwachting af en toe brandbaar stof vrijkomt. Daarbij is
         te denken aan tussen      0,1 % en 10 % van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een
         activiteit (bijvoorbeeld werkzaamheden).
         Gevarenbron; secundair (stof)
                                                                                                    Pagina 25  van  35
                                                                                                                       0000000646
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                           HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                              (Manager Safety (CK))                                       23-mei-2022           Versie: 6
         Plaats  van  waaruit  bij normaal bedrijf naar verwachting geen brandbaar stof zal vrijkomen, en als er
         wel brandbaar stof     vrijkomt, is dat slechts zelden en gedurende slechts korte tijd Daarbij is te denken
         aan minder dan 0,1 % van de bedrijfsduur van de installatie of van de duur van een activiteit
         (bijvoorbeeld werkzaamheden).
         Gevarenbron     (gas)
         Punt of  plaats van waaruit een gas, damp, nevel of vioeistof in de omgeving kan vrijkomen              zo dat  een
         explosieve gasatmosfeer zou kunnen worden gevormd.
         Gevarenbron; continu (gas)
         Gevarenbron met een uitstroming die ononderbroken of                 naar verwachting gedurende lange
         perioden plaatsvindt. Daarbij       is te denken   aan meer    dan 10 %   van de bedrijfsduur van een installatie
         of van  de duur   van een    activiteit (bijv. werkzaamheden).
         Gevarenbron; primair (gas)
         Gevarenbron met een uitstroming die bij normaal bedrijf              naar verwachting regelmatig of incidenteel
         plaatsvindt. Daarbij    is te denken    aan meer   dan 10 %    van  de bedrijfsduur van een installatie of van de
         duur  van een   activiteit  (bijv. werkzaamheden).
         Gevarenbron; secundair (gas)
         Gevarenbron met een uitstroming die bij normaal bedrijf              naar verwachting niet zal plaatsvinden, en
         als deze toch   plaatsvindt    dan slechts zelden    en  gedurende    korte perioden. Daarbij is te denken aan
         minder dan 0,1 %     van   de  bedrijfsduur    van een  installatie of van de duur van een activiteit (bijv.
         werkzaamheden).
         Maximale     oppervilaktetemperatuur (Tmax)
         Tmax is de maximale       oppervlakte temperatuur bij een stofwolk. De T max wordt bepaald aan de
         hand van een formule. De toegestane Tmax 2/3 van de maximale ontstekingstemperatuur of de
                                                              =
         smeultemperatuur (TSmm / Tglim) 75 graden celsius. De laagste waarde van deze twee wordt
                                                    —
         aangehouden.
         Niet-(explosie)-gevaarlijk gebied (NGG)
         Een gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer niet geacht wordt voor te komen                   in zodanige
         mate dat speciale voorzieningen ten aanzien van ontstekingsbronnen nodig zijn.
         Onderste    explosiegrens (OEG of LEL)
         De concentratie van een brandbaar gas,           damp of nevel in lucht waaronder geen ontplofbare
         atmosfeer    gevormd wordt onder atmosferische omstandigheden.
         Ontplofbare atmosfeer
         Een mengsel van een stof, brandbaar gas of een brandbare damp en lucht onder atmosferische
         condities waarin na ontsteking de verbranding zich, zonder energietoevoer van buiten, voortplant
         door het gehele mengsel.
         Ontstekingsbron
         Een plaats waar een zodanige hoeveelheid energie vrij kan komen dat daardoor                een  ontplofbaar stof-
         , gas- en/of dampmengsel kan worden ontstoken.
         Ontstekingsenergie (MOE of MIE)
         De minimale hoeveelheid energie om             een ontplofbaar mengsel     tot ontsteking te brengen.
                                                                                                          Pagina 26   van 35
                                                                                                                             0000000647
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                      HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
            BEEED             (anager Safety (CK))                                    23-mei-2022          Versie: 6
         Ontstekingstemperatuur (MOT)
         De minimale temperatuur waarbij       een  ontplofbaar mengsel     tot ontsteking is te brengen.
         Smeultemperatuur (TSmm)
         Laagste temperatuur      van een oppervlak waarbij    een  stoflaag van  5 mm  gaat smeulen.
         Temperatuurklasse (T1 t/m T6)
         Indeling van brandbare vloeistoffen     en tot  vloeistof verdichte brandbare gassen     aan de hand  van  de
         minimale ontstekingstemperatuur.
         Ventilatie
         De  algemene    term die  luchtverversing aangeeft.
         Ventilatievoud    (VV)
         Het aantal keren per uur dat de inhoud van een ruimte wordt          geventileerd met lucht.
         Vlampunt
         De laagste omgevings- of vloeistoftemperatuur waarbij de vloeistof onder bepaalde genormaliseerde
         omstandigheden zoveel damp ontwikkelt dat een brandbaar damp/luchtmengsel kan ontstaan.
         Zone 0  /  Zone 20
         Is een gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer voortdurend of gedurende lange perioden
         aanwezig is. Daarbij valt te denken aan meer dan 10 % van de bedrijfsduur van een installatie of van
         de duur   van een  activiteit.
         Zone 1  / Zone 21
         Is een gebied waarbinnen de kans op de aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer bij normaal
         bedrijf groot is. Daarbij valt te denken aan tussen 0,1 % en 10 % van de bedrijfsduur van een
         installatie of van  de duur  van een activiteit  .
         Zone 2  / Zone   22
         Is een gebied waarbinnen de kans op de aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer bij normaal
         bedrijf gering is of waarbinnen een dergelijk mengsel, indien aanwezig, slechts zelden en gedurende
         korte duur bestaat. Daarbij valt te denken aan minder dan 0,1 % van de bedrijfsduur van de
         installatie of van  de duur  van een activiteit  .
                                                                                                      Pagina 27  van 35
                                                                                                                        0000000648
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                            HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                                 Manager Safety (CK))                                       23-mei-2022           Versie: 6
         Bijlage    3: Beslisschema ‘Werkzaamheden in                   gezoneerd gebied’
         Stap   1: werkzaamheden buiten de zone             mogelijk
         Is het  mogelijk   om    de werkzaamheden buiten de         zone te   kunnen uitvoeren?    Hierbij dient gekeken   te
         worden     naar   onder andere de      volgende mogelijkheden:
              e     Het  verplaatsen     van  het werkstuk zodat deze buiten de ATEX        zone  komt te staan.
              e     Het uitbouwen van het        werkstuk, de werkzaamheden op          een andere NGG-locatie uitvoeren
                    en  daarna   weer    inbouwen    van  het werkstuk.   *(hierbij mogen bij het in en uitbouwen geen
                    handelingen     worden    uitgevoerd   welke  vonkvorming kunnen veroorzaken). Of er dient EX
                    goedgekeurde apparatuur te worden gebruikt voor het in              en uitbouwen.
         Als bovenstaande        maatregelen     niet mogelijk zijn dient stap   2 gevolgd  te worden.
         Stap   2: Explosieveilige werkwijze        in de zone   mogelijk
         Is het  mogelijk om de manier van werken aan te passen zodat de potentiele ontstekingsbronnen
         worden     weggenomen? Voorbeelden van een alternatieve werkwijze zijn klemmen in plaats van
         boren of schroeven en lijmen in plaats van lassen.
         Als bovenstaande        maatregelen     niet mogelijk zijn dient stap   3 gevolgd  te worden.
         Stap   3: Beschikbare      en  juiste EX arbeidsmiddelen      toepassen
         Gebruik    voor   het uitvoeren     van  de werkzaamheden      explosieveilige (EX) goedgekeurde
         arbeidsmiddelen. Zorg         ervoor   dat de (mobiele) arbeidsmiddelen       uitgevoerd zijn overeenkomstig de
         zone-classificatie. Let      hierbij op de  volgende punten:
              1.    Apparaat categorie
              2.    Gasgroep / stofgroep
              3.   Temperatuurklasse / maximale temperatuur
         Als bovenstaande        maatregelen     niet mogelijk zijn dient stap   4 gevolgd  te worden.
         Stap   4: Tijdelijke de-zoneren       tot niet-gevaarlijk gebied (NGG)
         Het  (tijdelijk) de-zoneren of verlagen        van  de zone-klasse   van  de explosiegevaarlijk gebeid door het
         nemen van       aanvullende     maatregelen. Bij het nemen      van  de aanvullende    maatregelen dient onder
         andere    gedacht    te worden aan het volgende:
              e     Inblokken    van   procesonderdelen (LOTOTO);
              e
                    Spoelen van procesonderdelen;
              e
                    Stofvrij / productvrij maken van procesonderdelen;
              e
                    Compartimenteren         van  gevarenbronnen;
              e
                    Compartimenteren         van  de wenste   werkplek (‘safe workhabitat’ of ‘safe house’);
              e
                   Toevoegen       van  voldoende ventilatie;
              e     Afvoeren    van   brandbare stoffen     naar een  (andere) veilige locatie;
              e     Instellen  van   gebiedsbewaking;
              e     Schoonmaken        van  stoflagen.
                                                                                                             Pagina 28  van  35
                                                                                                                                0000000649
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                  HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
          EEE                nace Safety (CK))                                    23-mei-2022           Versie: 6
         Deze  maatregelen zullen dan in de werkvergunning moeten worden geéxpliciteerd en geborgd. Als
         bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn, kan laatste stap 5 nog gevolgd te worden.
         Stap 5: Niet EX arbeidsmiddelen aantoonbaar      géén ontstekingsbron    in zone 2 of 22
         Indien bovenstaande 4 stappen    beargumenteerd niet tot de mogelijkheden behoren, kan een niet          EX
         arbeidsmiddel nog onder één voorwaarde     tijdelijk in een zone 2 of 22 worden toegepast. Hierbij
         wordt via een ontstekingsanalyse aangetoond dat het arbeidsmiddel géén ontstekingsbron kan
         vormen.  Het toepassen  van niet EX arbeidsmiddelen in    zone 0, 20, 1 of 21 is niet toegestaan.
         Deze stap dient door deskundige personen    te worden    uitgevoerd.  Neem contact op met de     Manager
         Safety
         Hierna volgt het beslisschema  voor het uitvoeren   van  werkzaamheden in    gezoneerd gebied.
                                                                                                   Pagina 29  van 35
                                                                                                                     0000000650
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                              HCBC.01.02.02.120-01
          BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                         (Vanager Safety (CK))                                23-mei-2022            Versie: 6
         IEEE
         1. Werkvoorbereiding
                  Werkzaamheden                                           IA
                                                   Werkzaamheden
                    gepland in de
                                                     buiten de
                        zone
                                                                 zone
                                                         mogelijk
                                                    NEE
                                                                                       Werkzaamheden
                                                                          JA
                                                     Explosieveilige
                                                                                         mogen in de
                                                 WEL     TPR        CRGLE              zone  uitgevoerd
                                                         mogelijk                          worden
                                                    NEE
         2. Veilig werkvergunning                                                      Werkzaamheden
                                                                          JA
                                                      LLL]  ES     RYE
                                                                                         mogen in de
                                                  juiste Ex-apparatuur                 zone  uitgevoerd
                                                          mogelijk                         worden
                                                    NEE
                                                                                       WE   REET  LW EL IE)
                                                                          JA
                                                 Tijdelijk  de-zoneren                  mogen in NGG
                                                   tot NGG    mogelijk                    uitgevoerd
                                                    NEE
                  Werkzaamheden
                    gepland in de                 Tijdelijk de-zoneren
                      zone niet                      tot zone 2   /  22
                     (GIG   EET                          Le  =L [11
                                                                   JA
                  Werkzaamheden              NEE                                       Werkzaamheden
                                                                          JA
                                                   Niet-Ex apparatuur
                    gepland in de
                                                                             JV   gill
                                                                                          mogen in de
                      zone niet                  geen   ontstekingsbron                 one   uitgevoerd
                     toegestaan
         3. Ontstekingsanalyse      ATEX 114
                                                                                              Pagina 30     van 35
                                                                                                                   0000000651
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                    HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                                anager Safety (CK))                                 23-mei-2022          Versie: 6
            IEEE
         Bijlage   4: Toelichting verificatieformulier
         De voorschriften en     maatregelen die volgen   uit het EVD dienen aantoonbaar    geimplementeerd te
         zijn dan wel   te gaan worden. Het verificatiedossier betreft een aantoonbare weergave van       aanwezige
         technische    maatregelen ter voorkoming van explosie en/of beperking van       de schadelijke gevolgen.
         Het dossier   volgt uit NEN-EN-IEC 60079-14 en kan zowel in papieren als in elektronische vorm
         worden bewaard. De informatie in het verificatiedossier is benodigd voor inspectie en installatie-       en
         onderhoudswerkzaamheden. In principe dient de benodigde informatie voor ingebruikname
         beschikbaar te zijn   (gemaakt).
         In het verificatiedossier wordt onderscheid     gemaakt   in de volgende aspecten:
         1.  Omgeving
         2. Materieel
         3. Installatie
         Omgeving
         e
             Zone-indeling
             -
                 Situatieschetsen, omvang
             -
                 Zoneklassen, toegelaten stoflaagdikte (5 mm)
             Gevolgen van ontsteking, domino-effecten (indien gewenst)
             Gas- en stofgroepen, T-klassen en maximale temperatuur
             Explosieparameters van aanwezige brandbare stoffen
             Interne procescondities (druk, temperatuur, corrosieve stoffen)
             Omgevingstemperatuur en uitwendige invioeden
             -
                 Zonnestraling, wind
             -
                 Corrosiviteit, degradaties
             -
                Trillingen, slijtage
             -
                 Verfprocessen, contact met chemicalién
             -
                 Water, vocht, stof
             -
                 Planten, dieren en insecten
         Materieel
             Systeembeschrijvingen, technische eigenschappen en beveiligingstoestellen
             Fabrikantinstructies t.b.v. keuze, installatie, 1ste gebruik, inspectie en onderhoud
             Documentatie beschermingswijzen, wartel- en kabelkeuzes!
             Borging van intrinsiek veilige systemen
             Certificaten en verklaringen van fabrikanten of deskundige personen
             Berekeningen (Ex p spoeltijden, Ex i-loops, e.d.)
             Verificatie
             -
                 Apparaat ‘1-2-3-tjes’, na 2003
             -
                 Ontstekingsanalyses (geest   ATEX  114), mechanisch     voor 2003
                                                                                                    Pagina 31  van 35
                                                                                                                      0000000652
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                     HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
           EE                   nace Safety (CK))                                   23-mei-2022          Versie: 6
         Installatie
             Installatie-eisen voor correcte  installatie van geleverde materieel
            Geschiktheid    van  materieel (bijv. IP-graad, corrosievastheid, e.d.)
            Schema’s waarop de typen         en   nadere gegevens    van  elektrische  leidingen en toebehoren zijn
            weergegeven
             Documenten       met   selectiecriteria   en   aansluitwijzen   voor   kabelinvoersystemen      (wartels,
             blindpluggen, klemmen, e.d.) die     aantonen dat wordt voldaan aan de eisen voor de desbetreffende
             beschermingswijze
            Tekeningen en schema’s met betrekking tot de identificatie van stroomketens, inclusief kabelloop
            Verklaringen van installateurs en/of erkende personen
             Inspectierapportage voor 1°* inbedrijfname (inspectieklasse ‘detailed’ conform NEN-EN-IEC 60079-
             17)
             Drie-jaarlijkse inspectierapportages na inbedrijfname (inspectieklasse close of visual conform NEN-
             EN-IEC 60079-14)
            Schema’s voor periodieke inspectie en preventief onderhou
                                                                                                    Pagina 32  van  35
                                                                                                                       0000000653
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                                      HCBC.01.02.02.120-01
             BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                                 Manager Safety (CK))                                 23-mei-2022         Versie: 6
         Bijlage    5: Auditformulier       Explosieveiligheid
                                                  Audit      explosieveiligheid
          Auditformulier
          Bedrijf /  Locatie
          Datum
          Uitgevoerd door:
          Checklist   Explosieveiligheidsdocument:
                                                         Aanwezig    Akkoord  Beheerder     Opmerking
                                                         [ja/nee]    [ja/nee] / Locatie
          Beschrijving van de arbeidsplaats     en  aanwezige werkplekken
          Tekstuele    beschrijving van de
          arbeidsplaats aanwezig?
          Plattegrond van de arbeidsplaats
          aanwezig?
          Opstellingsplan van de installatie /
          apparatuur aanwezig?
          Procedures     en activiteiten
          Procesbeschrijving (tekstueel)
          aanwezig?
          (Indien relevant) Proces flowdiagram
          (PFD) van de procedé aanwezig?
          Is  een  proces  en instrumentatieschema
          (P&ID)   van  het procedé aanwezig?
          Beschrijving van de aanwezige / gebruikte stoffen
          Zijn de veiligheidsinformatiebladen
          (MSDS) van de gebruikte stoffen
          aanwezig?
          Zijn de verschillende explosie
          paramaters (fysische gegevens)
          vastgelegd?
          Weergave van de resultaten / risicobeoordeling explosieveiligheid
          Is  er een vermelding van    de procedure
          bij  het vaststellen van  de explosie
          risico’s? (NPR 7910/ NEN-EN 1127-1 /
          HAZOP / FMEA)
          Is het  inwendige van de apparatuur      in
          de   explosieveiligheidsbeoordeling
          meegenomen?
          Is het uitwendige van de apparatuur in
          de explosieveiligheidsbeoordeling
          meegenomen?
          Is een zone-indeling (tekstueel)
          opgemaakt?
          Is er een zone plattegrond (grafisch)
          opgesteld?
                                                                                                     Pagina 33  van 35
                                                                                                                       0000000654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>22760057
                                                           HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                               (Manager Safety (CK))       23-mei-2022         Versie: 6
         Zijn de ontstekingsbronnen
         geinventariseerd (normaal + verw.
         Storing + onverw. Storing) (NEN-EN
         1127-1)
         Zijn de risico’s bij bedrijfsstoringen
         geanalyseerd en vastgelegd (HAZOP
         indien van toepassing).
         Zijn de risico’s bij het reinigen van de
         installatie of het apparaat
         geanalyseerd? (schoon huishouden)
         Is er een   risico inventarisatie  en
         evaluatie    van  de arbeidsmiddelen?
         (NEN-EN-ISO 12100).
         Technische maatregelen tegen explosiegevaar
         Is er een   overzicht  van de technische     en
         organisatorische maatregelen         om een
         explosie te voorkomen?
         Is er een   overzicht  van de eisen
         waaraan     de arbeidsmiddelen moeten
         voldoen?
         Worden     er controles / metingen
         uitgevoerd op de aarding (+
         documentatie)?
         Organisatorische maatregelen tegen explosiegevaar
         Zijn er schriftelijke bedrijfsinstructies
         aanwezig?
         Zijn de gebruiksaanwijzingen       /
         onderhoudsinstructies (NL) voor
         handen?
         Zijn de CE/ATEX verklaringen van de
         installatie / apparatuur beschikbaar?
         Zijn operators, medewekers,
         leidinggevenden getraind       in het kader
         van   ATEX?
         Is ATEX   / explosiegevaar een onderdeel
         van   de werkvergunning?
         Is er een   registratie van onderhoud,
         onderzoek     en  controle intervallen   van
         ATEX    apparatuur beschikbaar?
         Zijn de  ATEX zones visueel
         weergegeven op de       arbeidsplaats?
         (bebording/ belijning)
         Verantwoordelijkheden
         Is duidelijk wie de ATEX
         installatieverantwoordelijke is      en zijn
         de competenties vastgelegd?
         Is er  een  beheerder   voor  het EVD
         aangewezen?
         Bijlagen   in het EVD
         ATEX Risico-inventarisatie      en evaluatie
                                                                          Pagina 34  van 35
                                                                                            0000000655
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>22760057
                                                                              HCBC.01.02.02.120-01
            BEHEERSPLAN EXPLOSIEVEILIGHEID
                 5.1.2e                                                       23-mei-2022         Versie: 6
                              (Manager Safety (CK))
         Plan  van aanpak (inclusief, prioriteit,
         actiehouder    en deadline).
         Zoneringstekeningen
         Check of de aanwezig ATEX apparatuur
         aan  de zone-eisen voldoet
                                                    Aanwezig Akkoord  Beheerder   | Opmerking
                                                    [ja/nee] [ja/nee] / Locatie
         Implementatie
         Is het explosieveiligheidsdocument
         aanwezig op de werkvloer?
         Zijn operators, medewerkers en
         leidinggevende bekend met de Zones
         en maatregelen?
         Wordt   er bij het uitgeven van
         werkvergunningen rekening gehouden
         met explosieveiligheid?
                                                                                             Pagina 35  van 35
                                                                                                               0000000656
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>