<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760103
                                                                                                                              7
          ARR CATE                                                                                                          EN
                                                                                                                           V4
                                                                                                                                   TESTING
                                                                                                                                    RvA L402
         Rapportage milieumetingen                                                              Blad                    1  van    18
                                                                                                Nummer                  20A219R
                                                                                                Referentie              123355
         Opdrachtgever                             Cosun Beet      Company
                                                   Postbus 2305
                                                   9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                               Suikerfabriek Vierverlaten
                                                   Fabriekslaan 12
                                                   9745 AG      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij   vertrouwen erop            u hiermee voldoende te hebben              geinformeerd      en   danken     u voor     de
           samenwerking.             Bij vragen of voor   aanvullende informatie kunt             u uiteraard contact met            ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                     9 december 2020                              Paraaf    :
         Naam
         Functie
         Witteveen+Bos                              Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten     van
         Leeuwenbrug   8
         7411 TJ Deventer                           het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na  verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                 Witteveen+Bos.
                                                    toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                             0000002004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760103
          Witteveen
         Leeswijzer                                                                               Blad                 2van 18
                                                                                                  Nummer               20A219R
                                                                                                  Referentie           123355
         meetpunten
         Bron                          Meetpunt                   Meetpunt       Bijzonderheden
         Biofilter                     Ingaande  lucht                 MO1       meting  in enkelvoud voor indicatieve rendementsbepaling
         Biofilter                     Uitgaande  lucht                M02
         Vergister                     Uitgaande  lucht                M03
         gekleurde    tekst =
                               informatie aangeleverd    door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                     M01 M02 MO3
         Meetvlakbeoordeling           NEN-EN 15259                 Q   Q    Q
         Debiet                        NEN-EN ISO 16911-1           Q   Q    Q
         Geuranalyse                   NEN-EN 13725                 Q   Q    Q
         Hedonische     analyse        NVN2818                          Q    Q
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen  methode    n)          Q   Q    Q
            Lindvalldoos              eigen  methode    n)
            Loeflij                   eigen  methode    n)
                          ™            NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                        NEN-EN 14791
            SO;   en  H,SO,            EPA methode 6     en 8
            HCL                        NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH,                        NEN 2826
         stofconcentratie              NEN-en 13284-1
                                       NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            0;                         NEN-EN 14789
            TOC                        NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor details www.RvA.nl onder   registratienummer  L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                                    Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.          Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                                          0000002005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760103
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Biofilter                                                   Blad:           3 van  18
         Meetpunt:                   Ingaande      lucht                                         Nummer:         20A219R
                                                                                                 Referentie:     123355
         Beoordeling      meetviak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                               rond
         Oriéntatie meetviak                                                   vertikaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening              n.v.t.
                                                                              meting      1          meting    2     meting 3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet                voldoet         voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet                voldoet         voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                   voldoet                voldoet         voldoet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                              voldoet                voldoet         voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                            voldoet                voldoet         voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee                   nee             nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot              vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              12 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur     en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              maak keuze
                                                                                                                               0000002006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760103
          VARS CATLCTETy
                                                                                                  4 van 18
                                                                                 Nummer:          20A219R
                                                                                 Referentie:      123355
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Biofilter
         Meetpunt                                 Ingaande     lucht
         Datum   meting                           20 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A219D-M01        meting  1
         Opperviak                      [m?]             0,17
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]               0,07          0,39
         Gassnelheid                    [m/s]            25,9         25,7
         Temperatuur                    [°C]             14,6          14.6
         Afstand  as   2                [m]               0,07          0,39
         Gassnelheid                    [m/s]            25.8         20,8
         Temperatuur                    [°C]             14,6          14,7
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]            245
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]             14,6
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.009
         Druk absoluut                  [hPa]             996
         Vochtconcentratie              [g/m®]           12,7
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]        14.700
         Geurdebiet*                    [mh]          14.700
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]       13.500
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.
                                                                                          Paraaf:
                                                                                                           0000002007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760103
          VARS CATLCTETy
                                                                                                  5van 18
                                                                                                  20A219R
                                                                                 Referentie:      123355
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Biofilter
         Meetpunt                                 Ingaande     lucht
         Datum   meting                           20 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A219D-M01        meting  2
         Opperviak                      [m?]             0,17
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]               0,07          0,39
         Gassnelheid                    [m/s]            25,8         25,9
         Temperatuur                    [°C]             14,7          14.8
         Afstand  as   2                [m]               0,07          0,39
         Gassnelheid                    [m/s]            26,0          19,9
         Temperatuur                    [°C]             15,0          15,0
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]            244
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]             14,9
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.009
         Druk absoluut                  [hPa]             996
         Vochtconcentratie              [af mo]          13,2
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]        14.600
         Geurdebiet*                    [mh]          14.600
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]       13.400
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.
                                                                                                   >1.2e
                                                                                          Paraaf:
                                                                                                          0000002008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760103
          VARS CATLCTETy
                                                                                                  6 van 18
                                                                                                  20A219R
                                                                                 Referentie:      123355
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Biofilter
         Meetpunt                                 Ingaande     lucht
         Datum   meting                           20 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A219D-M01        meting  3
         Opperviak                      [m?]             0,17
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]               0,07          0,39
         Gassnelheid                    [m/s]            26,8         25,7
         Temperatuur                    [°C]             14,8          14,7
         Afstand  as   2                [m]               0,07          0,39
         Gassnelheid                    [m/s]            25,9         20,9
         Temperatuur                    [°C]             15,1          14.9
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]            24.8
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]             14,9
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.009
         Druk absoluut                  [hPa]             996
         Vochtconcentratie              [af mo]          13,8
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]        14.900
         Geurdebiet*                    [mh]          14.900
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]       13.600
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.
                                                                                          Paraaf:
                                                                                                           0000002009
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760103
          AR CAC
                                                                                             Blad:                     7 van 18
                                                                                             Nummer:                   20A219R
                                                                                             Referentie:               123355
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                 Biofilter
                                                              Ingaande  lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                    20 oktober 2020
         Debiet identificatie                                       20A219D-M01    meting  1
         Monstercode                                                            20A219G09
         Productiecode(s)      monsterzakken                                      20193355
         Starttijd                        [hh:mm)]                                     11:02
         Stoptijd                         [hh:mm]                                      14:32
         Monstertijd                      [min]                                        00:30
         omgevingsomstandigheden                              12 °C, bewolkt
         Aantal   traverseerpunten                                              voldoet niet
         Datum    analyse                                                 21 oktober 2020
         Analyse    identificatie                                               20A219S09
         Start  analyse                   [hh:mm]                                      13:53
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                     1.070
         laboratoriumcondities            [°C]                                            22
         Voorverdunning
         Drift voorverdunning             [9%]
         Concentratie bron
                                          [oug/m®]
         Debiet*                          [m*/h]
         Geuremissie                      [10° oug/h]
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa   en   nat afgas
         Bijzonderheden:
         Bemonstering geur       in enkelvoud   uitgevoerd vanwege bepaling   indicatieve rendement biofilter.
                                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                                0000002010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760103
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Biofilter                                                  Blad:           8 van  18
         Meetpunt:                   Uitgaande      lucht                                       Nummer:         20A219R
                                                                                                Referentie:     123355
         Beoordeling      meetvlak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                              rond
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                        n.v.t.
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                     n.v.t.
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                   n.v.t.
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening             n.v.t.
                                                                              meting     1          meting    2     meting 3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                   n.v.t.                n.v.t.          n.v.t.
         Negatieve gassnelheden                                                  n.v.t.                n.v.t.          n.v.t.
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    n.v.t.                n.v.t.          n.v.t.
         Temperatuurvariatie  < 5%                                               n.v.t.                n.v.t.          n.v.t.
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                             n.v.t.                n.v.t.          n.v.t.
         Voldoet  aan norm                                                        nee                   nee             nee
         Meetonzekerheid                                                       vergroot              vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              12 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur    en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              maak keuze
                                                                                                                              0000002011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760103
          Witteveen
                                                                                                            Blad:       9 van 18
                                                                                                            Nummer:     20A219R
                                                                                                            Referentie: 123355
         Resultaat        debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                      Biofilter
         Meetpunt                                  Uitgaande    lucht
         Datum    meting                           20 oktober 2020
         Debiet identificatie                      20A219D-M02       meting 1
         Gemiddelde      temperatuur     [*C]             14,4
         Druk atmosferisch               [hPa]          1.009
         Druk absoluut                   [hPa]          1.009
         Vochtconcentratie               [g/m]            12,7
         Bedrijfsdebiet                  [m*/h]        14.500
         Geurdebiet®                     [m*/h]        14.700
         Standaarddebiet**               [m’o/h]       13.500
         *
            Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Debieten    gemeten     aan ingaande   lucht biofilter en gecorrigeerd voor druk, temperatuur en vocht.
         Volgens    het  bedrijf waren de  bedrijffsomstandigheden representatief.
                                                                                                                                 0000002012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760103
          Witteveen
                                                                                                            Blad:            10 van 18
                                                                                                            Nummer:          20A219R
                                                                                                            Referentie:      123355
         Resultaat        debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                      Biofilter
         Meetpunt                                  Uitgaande    lucht
         Datum    meting                           20 oktober 2020
         Debiet identificatie                      20A219D-M02       meting 2
         Gemiddelde      temperatuur     [*C]             15,1
         Druk atmosferisch               [hPa]          1.009
         Druk absoluut                   [hPa]          1.009
         Vochtconcentratie               [g/m]            13,8
         Bedrijfsdebiet                  [m*/h]        14.400
         Geurdebiet®                     [m*/h]        14.600
         Standaarddebiet**               [m’o/h]       13.400
         *
            Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Debieten    gemeten     aan ingaande   lucht biofilter en gecorrigeerd voor druk, temperatuur en vocht.
         Volgens    het  bedrijf waren de  bedrijffsomstandigheden representatief.
                                                                                                                                WL
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                       0000002013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760103
          Witteveen
                                                                                                            Blad:            11  van 18
                                                                                                            Nummer:          20A219R
                                                                                                            Referentie:      123355
         Resultaat        debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                      Biofilter
         Meetpunt                                  Uitgaande    lucht
         Datum    meting                           20 oktober 2020
         Debiet identificatie                      20A219D-M02       meting 3
         Gemiddelde      temperatuur     [*C]             15,1
         Druk atmosferisch               [hPa]          1.009
         Druk absoluut                   [hPa]          1.009
         Vochtconcentratie               [g/m]            13,5
         Bedrijfsdebiet                  [m*/h]        14.700
         Geurdebiet®                     [m*/h]        14.900
         Standaarddebiet**               [m’o/h]       13.600
         *
            Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Debieten    gemeten     aan ingaande   lucht biofilter en gecorrigeerd voor druk, temperatuur en vocht.
         Volgens    het  bedrijf waren de  bedrijffsomstandigheden representatief.
                                                                                                                              5.1.2e
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                        0000002014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760103
          AR CAC
                                                                                              Blad:                        12 van   18
                                                                                              Nummer:                      20A219R
                                                                                              Referentie:                  123355
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                 Biofilter
                                                              Uitgaande   lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                    20 oktober 2020
         Debiet identificatie                                       20A219D-M02     meting  1     20A219D-M02    meting  2     20A219D-M02    meting  3
         Monstercode                                                            20A219G02                     20A219G03                    20A219G04
         Productiecode(s)      monsterzakken                                      20193355
         Starttijd                       [hh:mm)]                                       10:30                        11:01                        11:45
         Stoptijd                        [hh:mm]                                        11:00                        11:31                        12:15
         Monstertijd                     [min]                                          00:30                       00:30                        00:30
         omgevingsomstandigheden                              12  °C, bewolkt
         Aantal   traverseerpunten                                               voldoet niet
         Datum    analyse                                                   21 oktober 2020
         Analyse    identificatie                                                20A219S02                    20A219503                    20A219S504
         Start  analyse                  [hh:mm]                                         9:30                        10:19                        10:55
         Concentratie     analyse        [oug/m?]                                        74,0                         65,0                         57,0
         laboratoriumcondities           [°C                                          22-22
         Voorverdunning
         Drift voorverdunning            [%]
         Concentratie bron
                                         [oug/m 3
         Debiet*                         [m*/h]
         Geuremissie                     [10° oug/h]
         Geometrisch      gemiddelde
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa  en  nat afgas
         Geurconcentratie            bij hedonische waarde:
         Psychofysische      functie     H =
                                             A log(conc) + B    H =-2,13   log(conc)  +  0,04    H =
                                                                                                     -1,54 log(conc) -0,22    H =
                                                                                                                                  -1,98 log(conc) -0,19
         H= -0,5 concentratie
                                         [oug/m?]                                         1,8                          1.5                          1,4
         H= -1 concentratie
                                         [oug/m?]                                         3.                           3.2                          2,6
         Minimale    -
                        maximale
                                         [oug/m?]                                   1,3-8,8                       1,3-8,8                      1,3-8,8
         Aantal   panelleden                                                                4                            5                            5
         H= -2 concentratie              [oug/m 3                                         9,1                           14                          8,2
         Minimale    -
                        maximale         [oug/m?]                                    2,6-9,8                                                    26-16
         Aantal   panelleden                                                                3                                                         3
         H= -3 concentratie
         Minimale    -
                        maximale         [oug/m 3
         Aantal   panelleden
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster     20A219G01 heeft     een geurconcentratie   van <  7 ouE/m3
         n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is niet bereikt.
                                                                                                                  Paraaf:
                                                                                                                                                     0000002015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760103
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Vergister                                                    Blad:           13 van   18
         Meetpunt:                   Uitgaande      lucht                                         Nummer:         20A219R
                                                                                                  Referentie:     123355
         Beoordeling      meetviak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                               rond
         Oriéntatie meetviak                                                    vertikaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                        voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1           meting    2     meting 3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                   voldoet                voldoet         voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet                voldoet         voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet                voldoet         voldoet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                               voldoet                voldoet         voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                             voldoet                voldoet         voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee                    nee             nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot               vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 3-4 Bft, < 80 dB(A), <
                                                                             2,5 mm/uur     en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                                0000002016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760103
          VARS CATLCTETy
                                                                                                  14 van 18
                                                                                 Nummer:          20A219R
                                                                                 Referentie:      123355
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Vergister
         Meetpunt                                 Uitgaande   lucht
         Datum   meting                           20 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A219D-M03      meting  1
         Opperviak                      [m?]            0,07
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,04         0,25
         Gassnelheid                    [m/s]           11,3         13,2
         Temperatuur                    [°C]            18,1         18,6
         Afstand  as   2                [m]              0,04         0,25
         Gassnelheid                    [m/s]           11,9         12,6
         Temperatuur                    [°C]            18,7         18,7
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           12,2
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            18,5
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.006
         Druk absoluut                  [hPa]          1.006
         Vochtconcentratie              [af mo]         13,8
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]         2.900
         Geurdebiet*                    [mh]           2.900
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]        2.660
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.
                                                                                          Paraaf:
                                                                                                            0000002017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760103
          VARS CATLCTETy
                                                                                                  15 van  18
                                                                                 Nummer:          20A219R
                                                                                 Referentie:      123355
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Vergister
         Meetpunt                                 Uitgaande   lucht
         Datum   meting                           20 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A219D-M03      meting  2
         Opperviak                      [m?]            0,07
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,04         0,25
         Gassnelheid                    [m/s]           11,6         12,8
         Temperatuur                    [°C]            18,1         18,3
         Afstand  as   2                [m]              0,04         0,25
         Gassnelheid                    [m/s]           12,3         11,9
         Temperatuur                    [°C]            18,9         18,7
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           12,1
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            18,5
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.006
         Druk absoluut                  [hPa]          1.006
         Vochtconcentratie              [g/m®]          14,3
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]         2.880
         Geurdebiet*                    [mh]           2.880
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]        2.630
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.
                                                                                                     5.1.2e
                                                                                          Paraaf:
                                                                                                             0000002018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760103
          VARS CATLCTETy
                                                                                                  16 van 18
                                                                                 Nummer:          20A219R
                                                                                 Referentie:      123355
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Vergister
         Meetpunt                                 Uitgaande   lucht
         Datum   meting                           20 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A219D-M03      meting  3
         Opperviak                      [m?]            0,07
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,04         0,25
         Gassnelheid                    [m/s]           11,7         13,0
         Temperatuur                    [°C]            18,4         18,6
         Afstand  as   2                [m]              0,04         0,25
         Gassnelheid                    [m/s]           11,8         11,8
         Temperatuur                    [°C]            18,9         19,0
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           12,0
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            18,7
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.006
         Druk absoluut                  [hPa]          1.006
         Vochtconcentratie              [af mo]         13.1
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]         2.860
         Geurdebiet*                    [mh]           2.860
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]        2.620
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.
                                                                                          Paraaf:
                                                                                                            0000002019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760103
          AR CAC
                                                                                               Blad:                           17 van   18
                                                                                               Nummer:                         20A219R
                                                                                               Referentie:                     123355
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                  Vergister
                                                               Uitgaande  lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                     20 oktober 2020
         Debiet identificatie                                       20A219D-M03    meting    1     20A219D-M03      meting   2     20A219D-M03      meting 3
         Monstercode                                                            20A219G06                       20A219G07                        20A219G08
         Productiecode(s)      monsterzakken                                      20193355
         Starttijd                       [hh:mm)]                                       13:08                           13:38                          14:09
         Stoptijd                        [hh:mm]                                        13:38                           14:08                          14:39
         Monstertijd                     [min]                                          00:30                           00:30                          00:30
         omgevingsomstandigheden                               14 °C, bewolkt
         Aantal   traverseerpunten                                                   voldoet
         Datum    analyse                                                   21 oktober 2020
         Analyse    identificatie                                                20A219S06                      20A219807                        20A219S08
         Start  analyse                  [hh:mm]                                        11:24                           11:55                          13:21
         Concentratie     analyse        [oug/m?]                                        <  32                           28,0                           44,0
         laboratoriumcondities           [°C                                          22 - 22
         Voorverdunning                                                                  1,00
         Drift voorverdunning            [%]
         Concentratie bron
                                         [oug/m 3                                     <  32,0
         Debiet*                         [m*/h]                                        2.900
         Geuremissie                     [10° oug/h]                               <  0,0928
         Geometrisch      gemiddelde                                               <  0,0979
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa   en nat afgas
         Geurconcentratie            bij hedonische         waarde:
         Psychofysische      functie     H =
                                             A log(conc) +  B      H =
                                                                       -0,93 log(conc) -0,42    H =
                                                                                                    -1,41 log(conc)   +  0,02      H =
                                                                                                                                       -1,7 log(conc) -0,14
         H= -0,5 concentratie
                                         [oug/m?]                                          1.2                            23                             1.6
         H= -1 concentratie
                                         [oug/m?]                                         4,2                             53                             32
         Minimale    -
                        maximale
                                         [oug/m?]                                   1,3-5,2                          1,3-8,8                        1,3-8,8
         Aantal   panelleden                                                                 3                               3                             4
         H= -2 concentratie              [oug/m 3                                        n.k.                                                             12
         Minimale    -
                        maximale         [oug/m?]                                   24-88
         Aantal   panelleden                                                                 3
         H= -3 concentratie                                                                                              n.k.
         Minimale    -
                        maximale         [oug/m 3                                                                    88-88
         Aantal   panelleden                                                                                                 1
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster     20A219G05 heeft     een  geurconcentratie  van <  5 ouE/m3.
         n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is niet bereikt. =:       Vanwege   de  lage  concentratie van het
         monster kon niet     volledig aan de eisen  van   de NEN-EN13725 worden voldaan. leder       panellid heeft echter wel de geur   bij de
         kleinste  verdunning     waargenomen. De berekende waarden dienen echter als "kleiner dan of         gelijk aan" te worden beschouwd.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                                          0000002020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760103
          VAR      8 CATE
                                                                                            Blad:                18  van   18
                                                                                            Nummer:              20A219R
                                                                                            Referentie:          123355
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                volgens               meetonzekerheid concentratie                  meetonzekerheid emissie
         Debiet                     NEN-EN ISO 16911-1|6,6%
         Geuranalyse                NEN-EN 13725          200%                                          200%
                                                                 *                                            *
         Hedonische     analyse     NVN2818               200%                                          200%
         Bemonstering geur
                                                                                                              *
            Long   / verdund        eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Lindvalldoos            eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Loeflij                 eigen  methode n)                                                   200%
         Adsorptiebuis              NPR-CEN/TS 13649      |10,2%                                        10,6%
         Impingermeting                                   13,4%                                         13.7%
         stofconcentratie                                 12,6%                                         12,9%
         Continue    meting
            0,                      NEN-EN 14789          6,1%
            TOC                     NEN-EN 12619          6,7%                                          7,5%
         *
           =
             Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
             Geurconcentratiemetingen     worden beschouwd als de  grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
              Volgens   de NTA 9065
                                                                                                                    5.1.2e
                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                0000002021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>