<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760055
          "ARS CAYLEE)                                                                                                      ONN\   TESTING
                                                                                                                                    RvA [ 40]
         Rapportage milieumetingen                                                              Blad              :     1  van    5
                                                                                                Nummer                  21A274R
                                                                                                Referentie              127746
         Opdrachtgever                             Cosun Beet      Company
                                                   Postbus 2305
                                                   9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                               Cosun Beet      Company
                                                   Fabriekslaan 12
                                                   9745 AG      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en danken u voor de
           samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
                    5.1.2e
           Groepshoofd Geurlaboratorium                 en  strategisch advies
         Uitgangscontrole               meetresultaten
         Datum                                 :   20 december 2021                             Paraaf    :
         Naam
         Functie                               2   Meettechnicus
         Witteveen+Bos                              Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten     van
         Leeuwenbrug   8
         7411 TJ Deventer
                                                    het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na  verkregen schriftelijke
          Postbus 233                               toestemming   van Witteveen+Bos.
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                              0000000427
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760055
          Witteveen
         Leeswijzer                                                                               Blad       2van 5
                                                                                                  Nummer     21A274R
                                                                                                  Referentie 127746
         meetpunten
         Bron                          Meetpunt                    Meetpunt       Bijzonderheden
         Sproeivijver                  loef-lij                         MO1
         gekleurde    tekst =
                               informatie   aangeleverd   door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                      M01
         Meetvlakbeoordeling           NEN-EN 15259
         Debiet                        NEN-EN ISO 16911-1
         Geuranalyse                   NEN-EN 13725                  Q
         Hedonische     analyse        NVN2818                       Q
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen     methode  n)
            Lindvalldoos              eigen     methode  n)
            Loeflij                   eigen     methode  n)          Q
                          ™            NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                        NEN-EN 14791
            SO;   en  H,SO,            EPA methode 6      en 8
            HCL                        NEN-EN 1911-1, 2en 3
            NHs                        NEN 2826
         stofconcentratie              NEN-en 13284-1
                                       NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            Oz                         NEN-EN 14789
            TOC                        NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor   details www.RvA.nl onder  registratienummer  L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                          Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.           Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie    uitgevoerd.
                                                                                                                     0000000428
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760055
                                   Bos
          VAR     GATED
         Rapportage
         Bron:                   Sproeivijver                                          Blad:           3van5
         Meetpunt:               loef-lij                                              Nummer:         21A274R
                                                                                       Referentie:     127746
         Beoordeling    meetvlak    en  omgevingsomstandigheden
         Voor deze meetmethode is        een  meetvlakbeoordeling       van  de bron niet van toepassing
         omgevingsomstandigheden:  11 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden: voldoet
                                                                                                               0000000429
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760055
          Witteveen
                                                                                                   Blad:                          4 van 5
                                                                                                   Nummer:                        21A274R
                                                                                                   Referentie:                    127746
         Resultaten         loef-lijmeting
         Bron                                                   Sproeivijver
         Meetpunt                                               loef-lij
         Datum monstername                                      11 november 2021
         Monstercode                                               21A274G04        21A274G05        21A274G06      21A274G07
         omgevingsomstandigheden                                          bewolkt
                                                                totaal
         Starttijd                               [hh:mm]                    12:30          12:30            12:30          12:30
         Eindtijd                                [hh:mm]                    13:00          13:00            13:00          13:00
         Monstertijd                             [min]                       0:30           0:30             0:30           0:30
         Breedte fluxraam                        [m]                          160
         Emissie    hoogte                       [m]                             0
         Temperatuur omgeving                    [°C]                        11,0
         Druk atmosferisch                       [hPa]                      1.018
         Meethoogte      windsnelheid            [m]                         7,00
         Opperviak     deelviak                  [m?]                         943            760              760            760
         Hoogte    fluxraam                      [m-m]                   0,2-6,1      6,1-10,9        10,9- 15,6     15,6 -20,4
         Meethoogte      in deelviak             [m]                           3.8             8,5               13            18
         Windsnelheid in deelviak                [m/s]                      0,817           1,06             1,19           1,28
         Debiet deelvlak                         [mh]                 2.780.000       2.890.000        3.250.000      3.490.000
         Analyse    identificatie loefzijde                        21A274S502       21A274S03
         Geurconcentratie      loefzijde         [oug/m?]                      <8              <8
         Analyse    identificatie deelviak                         21A274S04        21A274S05        21A274S06      21A274S07
         Geurconcentratie in deelvlak            [oug/m°]                     103               97               59            35
         Bronsterkte in deelviak                 [110° oug /h]                286            280               192           122
         Emissie bron                            [10° oug /h]                 880
         Geurconcentratie             bij  hedonische waarde:
         H= -0,5 concentratie                    [oug/m?]                      2.5             3.2              2,2           1,9
           =
             -1 concentratie                     [oug/m®]                      5,3             6.5              6,1           3,1
         Minimale    -
                       maximale
                                                 [oug/m?]                 14-18         1,4  -
                                                                                                31       1,4  -
                                                                                                                 31     1,4-8,8
         Aantal   panelleden                                                     5               5                5             5
         H= -2 concentratie                      [oug/m”]                       18              21               53           6,6
         Minimale    -
                       maximale                  [oug/m®]                 4,8- 31        9,6- 31         8,8-8,8        8,8- 8,8
         Aantal   panelleden                                                     2               2                1             1
         H= -3 concentratie                                                   n.k.                                           n.k.
                                                                                             n.k.             n.k.
         Minimale    -
                       maximale                  [oug/m?]               n.k.- n.k.     n.k.- nk.        n.k.- n.k.     n.k.- n.k.
         Aantal   panelleden                                                     0               0                0             0
         Bijzonderheden:
         Het  blancogeurmonster       21A274G07 heeft     een  geurconcentratie    van < 7 ouE/m3
         Volgens    het  bedrijf waren   de bedrijfsomstandigheden representatief.
         Loef  gemeten op 7      en 5 meter   hoogte
                                                                                                                                          0000000430
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760055
           VAR            CATLT=T
                                                                                                Blad:                 5van 5
                                                                                                Nummer:               21A274R
                                                                                                Referentie:            127746
          Meetonzekerheid
         [Meetmethode                volgens                meetonzekerheid concentratie                     meetonzekerheid emissie
                                               Deelmeting:|      1            2           3                      1          2           3
          Debiet                     NEN-EN ISO 16911-1        11,4%        8,1%        6,6%
          Geuranalyse                NEN-EN 13725              200%         200%        200%                   200%       200%        200%
                                                                     *           *           *                      *          *           *
          Hedonische     analyse     NVN2818                  200%         200%        200%                   200%       200%        200%
          Bemonstering geur
                                                                                                                    *          *           *
             Long   / verdund        eigen methode  n)                                                        200%       200%        200%
                                                                                                                    *          *           *
             Lindvalldoos            eigen methode  n)                                                        200%       200%        200%
                                                                                                                    *          *           *
             Loeflij                 eigen methode  n)                                                        200%       200%        200%
         Adsorptiebuis               NPR-CEN/TS 13649          17.7%        12,5%       10,2%                  18,4%      13,0%      10,6%
          Impingermeting                                       23,2%        16,4%       13,4%                 23,7%       16,8%      13,7%
          stofconcentratie                                     21,8%        15,4%       12,6%                 22,3%       15,8%      12,9%
          Continue    meting
                                     NEN-EN 14789              10,6%        7.5%        6,1%
             Oo,
             TOC                     NEN-EN 12619              11,6%        8,2%        6,7%                   13,0%      9,2%        7.5%
          *
            =
              Bepaald    door de meetonzekerheid in de  geuranalyse.
              Geurconcentratiemetingen    worden beschouwd als de    grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
          n =
               Volgens   de NTA 9065
                                                                                                             Paraaf:
                                                                                                                                             0000000431
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>