<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760072
                                                            PEUZ
         Kwantitatieve Risico                                (QRA)  Cosun Beet
         Company Vierverlaten te              Analyse     Hoogkerk
         Onderdeel      van   de aanvraag           voor een   revisievergunning
         in het kader     van   de Wet      algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         Rapportnummer FQ 1108-18-RA-003 d.d. 25 april 2022
                                                                                 0000000893
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                               Pru
         Kwantitatieve Risico                                                      (QRA)           Cosun Beet
         Company Vierverlaten te                             Analyse         Hoogkerk
         Onderdeel              van      de aanvraag                 voor een           revisievergunning
         in het kader              van      de Wet          algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         opdrachtgever              Cosun Beet      Company Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-18-RA-003
         datum                      25  april   2022
         referentie                 EBa/TJo/CJ/FQ 1108-18-RA-003
         verantwoordelijke
         opsteller
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,     IEEE      @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  -
                               groningen
                                          -
                                            eindhoven  -
                                                         diisseldorf —-
                                                                        dortmund -
                                                                                   berlijn —
                                                                                             niirnberg -
                                                                                                         leuven —
                                                                                                                  parijs
                                                                                                                         —
                                                                                                                           lyon
                                                                                                                                0000000894
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760072
                       Inhoudsopgave
                       Inleiding   en samenvatting
                       Externe   veiligheid
                       Algemeen
                       Plaatsgebonden     risico  en groepsrisico
                       Wet-  en  regelgeving
                       Bevi
                       Handleiding Risicoberekeningen       Bevi
                       Uitgangspunten QRA
                  =—-  Omschrijving bedrijfsactiviteiten
               HH NN   Relevante  insluitsystemen
                  WwW  Stofeigenschappen
             wh      = Zwaveldioxide   en  formaline
             Ww NN     Biogas
                       Faalscenario's                                                   12
                       Algemeen                                                         12
             SW        Repressieve systemen                                             13
             WU        Uitgangspunten     scenario's rekenmodel                         17
         un            Insluitsysteem (A): opslagtank   zwaveldioxide                   17
         bn
         Ln
         Ln
             NN        Insluitsysteem (B): tankwagens zwaveldioxide
                       Insluitsysteem (C): zwaveldioxideverdampers
                       Insluitsysteem (E): opslagtank    formaline
                                                                      en leidingstelsel
                                                                                        18
                                                                                        24
                                                                                        27
         bn
             NO N
                       Insluitsysteem (F): tankwagens     formaline                     27
         bn            Insluitsysteem (Q   en  R): navergisters                         30
         bth           Zuiveringsproces biogas (PWS)                                    31
                       Omgevingsomstandigheden                                          32
                  =    Algemeen                                                         32
                  WN N
                  Bb
                       Weersomstandigheden
                       Terreinbeschrijving
                       Ontstekingsbronnen
                                                                                        32
                                                                                        32
                                                                                        33
                  vi
               J
             =         Populatiegegevens                                                33
                                                                                           0000000895
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760072
             7 Rekenresultaten
           7.1 Plaatsgebonden   risico
           7.2 1%-letaliteitsafstand
           7.3 Groepsrisico
           7.4 Grootse bijdrage  aan  de risico's
         7.4.1 Plaatsgebonden  risico  ranking
         7.4.2 Groepsrisico ranking
             8 Conclusie
                                                  0000000896
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                        Pru
         1
           Inleiding            en    samenvatting
           In opdracht   van  Cosun Beet    Company Vierverlaten (onderdeel      van de Cooperatie Koninklijke
           Cosun U.A; hierna CBC-V) in         Hoogkerk   is een kwantitatieve  risicoanalyse (QRA) opgesteld
           voor  de  inrichting aan de    Fabriekslaan 12 te   Groningen. Aanleiding voor het opstellen van
           deze QRA is   een wijziging    in de  opslaghoeveelheden zwaveldioxide en formaline binnen de
           inrichting. Op  basis van  de  gewijzigde uitgangspunten     is voorliggende QRA opgesteld.
           Dit   rapport     is   onderdeel       van   een    aanvraag     om    een   omgevingsvergunning
           (revisievergunning)    ex artikel 2.6  van de Wet  algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
           De thans   vergunde situatie van de inrichting ligt vast in de QRA, zoals opgesteld door Peutz
           op 28   juni 2018, getiteld “Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Suiker Unie Vierverlaten te
           Hoogkerk” met kenmerk FC 1108-96-RA-006 (hierna 'QRA juni 2018). Deze QRA is uitgevoerd
           met behulp van het rekenpakket Safeti-NL en geldt als basis voor voorliggende QRA.
           Deze QRA is    opgesteld om de externe risico's aan de hand van de nieuwe subselectie in
           beeld te  brengen en de berekende risico's te toetsen aan de normen uit het Bevi. Deze QRA
           is opgesteld conform de Handreiking Risicoberekeningen Bevi (HaRi), waarbij de berekende
           externe risico's voor de gewijzigde situatie worden vergeleken met de vergunde situatie.
           Uit de rekenresultaten    blijkt  dat de  plaatsgebonden risicocontour van 10° per jaar niet over
           (geprojecteerde)     kwetsbare     en  (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten is gelegen.
           Hiermee wordt voldaan       aan   de  grens- en richtwaarde van het plaatsgebonden risico uit het
           Bevi. Het berekende     groepsrisico bedraagt     minder dan 10%    van de oriénterende waarde   en
           de oriénterende waarde wordt aldus niet overschreden.
                                                                                                               0000000897
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                              PEUZ
           >» Externe            veiligheid
         2.1  Algemeen
              Externe   veiligheid gaat      over het beheersen     van  de risico's  voor  de  omgeving     ten  gevolge
              van:
              —-
                 het  vervoer van    gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en door buisleidingen;
              —-
                 het  gebruik,   de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
              —
                 het luchtvaartverkeer.
              Er zijn  in principe   twee situaties    waarbij   externe  veiligheid  een   rol speelt, namelijk bij het
              ontplooien     van een    risicovolle activiteit (zoals hierboven omschreven)        en bij het realiseren
              van   een     (beperkt)    kwetsbaar    object    binnen   het   invioedsgebied      van    een  dergelijke
              “activiteit”.
         2.2  Plaatsgebonden           risico    en  groepsrisico
              Relevant     voor   toetsing    van   de externe     veiligheid  op    een   locatie  zijn   de  begrippen
              plaatsgebonden risico, groepsrisico        en  1%-letaliteitsafstand. Deze zijn als   volgt gedefinieerd:
                 Plaatsgebonden risico (PR)
              —-
                 De kans per jaar dat een persoon die onafgebroken, onbeschermd                 op een   bepaalde plaats
                 verblijft, overlijdt     als  rechtstreeks   gevolg    van  een   ongewoon voorval          binnen    een
                 inrichting   of op  een   transportroute waarbij    een gevaarlijke   stof betrokken is.
                 Groepsrisico (GR)
              —
                 Cumulatieve kans dat          een groep van ten minste N personen overlijdt als rechtstreeks
                 gevolg van een ongewoon voorval binnen een inrichting of op een transportroute waarbij
                 een gevaarlijke stof betrokken is, of als rechtstreeks gevolg van een vliegtuigongeval.
              Bij het PR is het dus niet van belang of         er daadwerkelijk personen op die bepaalde locatie
              aanwezig zijn. Voor het GR geldt dat in          een  gebied waar zich geen personen bevinden het
              GR  gelijk  aan  nul is. Voor het GR    geldt dat hoe meer slachtoffers bij een ongeval in één keer
              kunnen vallen hoe       lager (strenger) de norm (de oriéntatiewaarde). Grote slachtofferaantallen
              geven   namelijk    meer   kans op maatschappelijke ontwrichting.
              —-
                 1%-letaliteitsafstand
                 De afstand tot de locatie      waar een   onbeschermde persoon        een   kans van  1% op   overlijden
                 heeft, gegeven het risicoscenario         en  de weerklasse. De effectafstand        van een    activiteit
                 met   gevaarlijke   stoffen of het   vervoer van    gevaarlijke stoffen is normaliter de afstand tot
                 de  1%-letaliteitsgrens.
                                                                                                                            0000000898
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                   PEUZ
            ; Wet-          en       regelgeving
          3.1 Bevi
              Het  wettelijk toetsingskader           voor    externe  veiligheid in relatie tot risicovolle inrichtingen is
              vastgelegd       in het Bevi. In dit Besluit worden          normen   gegeven ten aanzien      van  zowel het
              plaatsgebonden risico als het groepsrisico. Binnen de plaatsgebonden risicocontour van
              1x10° per jaar mogen zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten (bijvoorbeeld
              woningen, scholen en winkelcomplexen) bevinden; het betreft hier derhalve een
              grenswaarde. Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten (bijvoorbeeld kleinere
              kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen) dient deze waarde als richtwaarde en mag hier in
              geval van zwaarwegende economische en/of maatschappelijke belangen van afgeweken
              worden.
              Een   wijziging       met   betrekking     tot   gevaarlijke stoffen  mag geen      nadelige invlioed  op het
              berekende       plaatsgebonden         risico hebben.
         f3.1 fN-curve ter beoordeling   van het groepsrisico
                     Risico/jaar (F)
                        1.0E03                N
                                              ~N,
                        1.0E04
                                                     >»
                                              %
                                                 *5
                                                           WN,
                        1.0E05
                                                       Poa    ®
                        1.0E06
                                                                -,     “,
                                                                   NN
                         1.0E07
                                                                           | ».
                                                                               *,      \    .
                        1 0E08
                                                        Gebied onder               ,          NN]
                                                      a EERE                          “te,        .
                                                                                           |., N\      hd
                        1.0809
                                                                                                To        NC
                        1.0E-10                                                                        oe
                                    1                     10                100                1000           10.000
                                                                                            Aantal slachtoffers  [N]
                             ==  =»  = =
                                             (riéntatie waarde transportrisico
                             wesnnmennmr
                                             (Oriéntatie waarde risico inrichtingen
                                                                                                                             0000000899
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                              Pru
             Voor het     groepsrisico      van  zowel kwetsbare als      beperkt  kwetsbare   objecten  wordt   voor
             inrichtingen     een   oriéntatiewaarde     van   1x107/N? per jaar voorgeschreven, waarbij        N het
             aantal    dodelijke      slachtoffers   is. Voor    transport van gevaarlijke stoffen wordt een
             oriéntatiewaarde       van    1x10°/N’ voorgeschreven. Concreet betekent dit voor inrichtingen
             een  kans op    een  ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10° per jaar,
             met  de kans op     een    ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 107 per
             jaar en met    de kans op     een ongeval met 1000 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste
             10° per jaar. Dit     groepsrisico wordt vaak weergegeven als een zogenaamde fN-curve zoals
             weergegeven in de hierboven gegeven                figuur 3.1. Voor transport   wordt het   groepsrisico
             uitgedrukt    per kilometer transportroute       waarbij de oriéntatiewaarde    een factor 10 hoger ligt
             dan voor inrichtingen        het geval is.
             Aangezien sprake        is van een   oriéntatiewaarde is    overschrijding  hiervan mogelijk. Wel dient
             een  (significante) toename van         het groepsrisico verantwoord     te  worden. Onderdeel    van de
             verantwoording kan het treffen         van  risico- en effectreducerende    maatregelen zijn.
         3.2 Handleiding Risicoberekeningen                    Bevi
             Door het    Rijksinstituut     voor  Volksgezondheid     en  Milieu Centrum Externe    veiligheid (RIVM
             CEV)   is   een    handleiding opgesteld, getiteld “Handleiding Risicoberekeningen Bevi”,
             versie 4.3   van    1 januari 2021 (HaRi). In deze HaRi is voor specifieke categorieén van
             inrichtingen,    die vallen onder het Bevi, beschreven op welke          wijze  een  QRA  moet   worden
             uitgevoerd.
             De rekenmethodiek Bevi bestaat uit Safeti-NL (versie 8.3)          en de HaRi.
                                                                                                                      0000000900
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                         PEUZ
           +
             Uitgangspunten QRA
         4.1 Omschrijving bedrijfsactiviteiten
             Voor   een gedetailleerde beschrijving    van  de  inrichting wordt  verwezen naar      de algemene
             beschrijving   van de  inrichting document FQ 1108-23-RA behorende           bij  de revisieaanvraag
             voor  de omgevingsvergunning.
             CBC-V    produceert witsuiker      en  nevenproducten       met  een   verwerkingscapaciteit        van
             gemiddeld circa 30.000 ton bieten per dag gedurende maximaal 150 campagnedagen                      per
             jaar. Daarnaast vindt vergisting van organische materialen tot biogas plaats.
             De  volgende activiteiten leveren mogelijk een relevante bijdrage aan de externe         risico’s:
                opslag van chemicalién in het chemicaliénpark (bovengrondse opslagtanks);
             —-
                bulkverlading van chemicalién;
                leidingbruggen met chemicalién;
                opslag van gasflessen (cilinders en batterijen);
             —
                vergisting.
             —
             Locatie inrichting in de omgeving
             De   inrichting is gevestigd aan de Fabriekslaan 12 te Hoogkerk (postcode: 9745                      AG
             Groningen). De directe omgeving van de fabriek te Hoogkerk bestaat van oudsher uit                  een
             stedelijke bebouwing. Voor de ligging van de inrichting (fabrieks- en vergisterterrein) en          een
             detail tekening  van  het  chemicaliénpark wordt verwezen      naar bijlage 1.
         4.2 Relevante      insluitsystemen
             Niet alle binnen de    inrichting van  CBC-V  aanwezige insluitsystemen leveren        een  relevante
             bijdrage  aan  het risico in de omgeving. Omdat het niet zinvol is    om   alle  insluitsysteem   in de
             QRA   mee  te nemen, is een subselectie     gemaakt   welke  insluitsystemen het meest bijdragen.
             De in de onderhavige QRA gebruikte subselectie is gegeven in bijlage 6, getiteld 'Notitie
             selectie insluitsystemen Suiker Unie Vierverlaten te Hoogkerk' (kenmerk FQ 1108-25-NO-001)
             opgesteld   door Peutz.
             De stoffen  zwaveldioxide, formaline    en  methaan worden als relevant beschouwd. Voor deze
             stoffen zijn de relevante scenario's met        betrekking   tot de  opslag, de verlading       en   de
             vergisting uitgewerkt.     Uit de subselectie komen de       volgende insluitsystemen      als meest
             relevant  naar voren:
                (A) Opslagtank voor de opslag         zwaveldioxide;
             —
                                                  van
                (B) Tankwagens    voor  het lossen van  zwaveldioxide;
                (C) zwaveldioxideverdampers      en leidingstelsel (4 stuks);
                (E) Opslagtank   voor  de opslag van  formaline;
                (F) Tankwagens    voor  het lossen van formaline;
                (R en Q) Navergister (2 stuks).
                                                                                                                     0000000901
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                 PEUZ
           f4.1 Ligging geselecteerde insluitsystemen
                                                                                                               =
                                                                                                                    ryichtingsgrens
                                                                                                                 0  Verlading Zwaveldioxide
                                                                                                          |      B  Verlading Formaline
                                                                                                  =U
                                                                                                             |   ®  Zwaveldioxide  verdampers
                                                                                                        +
                                                                                                                 ©  2Zwaveldioxide opslagtank
                                                                                                     =
                                                                                                           |
                                                                                                                 ®  Formaline opslagtank
                                                                                                   4   5,
                                                                                                                A Navergister1
                                                                                                  Els           A Navergister2
                                                                                                               |
                                                                                                g
                                                                                                                 Chemicaliénpark
           43   Stofeigenschappen
         4.3.1  Zwaveldioxide      en  formaline
                De toxische effecten worden in de               risicoberekeningen verwerkt met behulp van een
                zogenaamde probitrelatie.           Deze relatie  legt een verband tussen de overlijdenskans en de
                dosis (dosis is   een maat voor       de concentratie  en de blootstellingstijd).
                Algemeen geldt       voor een    probitrelatie:
                                 Pr=a+bxIn[(Cxt]
                met:
                Pr               probit-waarde                   [-]
                a, b,n           probit-constanten               [-]
                C                concentratie                    [mg/m’]
                t                blootstellingstijd              [min]
                In de voorliggende QRA is de probitrelatie voor de toxiciteit van zwaveldioxide en
                formaldehyde (formaline) standaard opgenomen in Safeti-NL. In tabel 4.1 zijn de probit-
                constanten voor zwaveldioxide en formaldehyde, conform de HaRi en informatie van het
                RIVM, opgenomen'. De in voorliggende QRA gehanteerde probitrelatie voor formaline kent
                zowel    een   toxische component als        een  brandbare component (conform de factsheet Rivm
              1 In bijlage 4 is communicatie met het RIVM opgenomen, waarin de aangepaste     probitrelatie          is aangevraagd        en
                verkregen.
                                                                                                                                              0000000902
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                            Pru
                selectie methodiek brandbaar toxisch, dient formaline                            gestabiliseerd     met   methanol te
                worden       ingedeeld       in categorie     3 toxisch   en   brandbaar H331).
           t4.1 Probit-constanten      van zwaveldioxide   en formaline zoals opgenomen in Safeti-NL
                Stof                              A(Cin ppm)                      B                          NN
                Zwaveldioxide                     -16,75                          1                          2.4
                 Formaldehyde                      -7,1                            0,541                      37
                Met     betrekking         tot  de    uitwerking en modellering in Safeti-NL van de                    scenario's   voor
                formaline wordt           opgemerkt dat bij CBC-V formaline 37% wordt toegepast.                       Het betreft hier
                technische kwaliteit formaline die naast                 formaldehyde ook methanol als stabilisator en water
                bevat. Voor de formaline-scenario's is                   gebruikgemaakt van de door het RIVM opgestelde
                rekenmethode            voor   waterige oplossingen”.
                De   flash(-verdamping)’ van zwaveldioxide                   is ten behoeve     van een  eerdere versie     van  de QRA
                door de       provincie      op basis     van  de CPR 14E (Methods for the calculation of              physical   effects
                (yellow book);          nu   PGS 2)     bepaald op 17% (7% directe flash en 10% naverdamping); de rest
                wordt       opgevangen           in    de   calamiteitenopvang. Safeti-NL berekent de onderliggende
                aspecten, zoals uitstroming               en  dispersie van een stof die vrijkomt. Hierbij wordt ook de flash
                meegenomen. Dit betekent dat                    bij het modelleren van zwaveldioxide als "saturated liquid"
                Safeti-NL alle        vervolgberekeningen           zelf uitvoert.
         4.3.2  Biogas
                Biogas is een mengsel dat voornamelijk                      bestaat uit methaan       en  kooldioxide. In de RIVM-
                publicatie, "Effect- en risicoafstanden bij                de    opslag   van  biogas"  d.d. 3 maart 2008, die ook
                gebruikt      is  bij  het  RIVM-rapport "Veiligheid grootschalige productie               van    biogas,  Verkennend
                onderzoek risico’s externe               veiligheid",   en  de   bijbehorende     voorbeeld PSU-files      zijn voor  de
                modellering          twee uitersten        gehanteerd      voor wat      betreft de  samenstelling      van   biogas,  te
                weten: '80%           methaan       -
                                                       20% kooldioxide'         en   '50% methaan     -
                                                                                                        50% kooldioxide'        (volume
                percentage).          Het   mengsel met 80% methaan stijgt na het vrijkomen snel op. Het mengsel
                met 50%        methaan blijft na het vrijkomen bij de grond hangen. Door het definiéren van het
                biogas      als   mengsel       van     methaan (CH.)       en   koolstofdioxide (CO,)      en   deze als Material in
                Safeti-NL te selecteren,            ligt daarmee ook de hoeveelheid methaan in het                 insluitsysteem vast.
                Vanwege          het verschil     in gedrag       tussen   de    mengsels, zijn    in de  QRA twee berekeningen
                uitgevoerd, namelijk:
                —
                     met   het 50%-50%          mengsel bij     alle scenario's     en
                —
                     met   het 80%-20%          mengsel bij     alle scenario's.
                Modellering conform vraag 5 van de FAQ's Safeti_NL uit februari 2012.
                flash-verdamping        = flash: Deel van een oververhitte vloeistof dat snel verdampt vanwege een relatief snelle
                drukvermindering, waarbij het ontstane damp/vloeistofmengsel bij de einddruk is afgekoeld tot beneden het
                kookpunt. Oververhitting is de extra warmte van de vloeistof die beschikbaar komt door het verlagen van de
                vloeistoftemperatuur, bijvoorbeeld door verdamping, tot het moment dat de dampdruk gelijk is aan de
                omgevingsdruk.
                                                                                                                                          0000000903
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                                       PEUZ
            s Faalscenario's
         5.1  Algemeen
              In tabel 5.1 is             samengevat welke insluitsystemen                                   en    scenario's       zijn beschouwd            in deze QRA.
         t5.1 Relevante       insluitsystemen           met   bijbehorende scenario’s en scenario-categorieén (Model)
                                                                                                                                                                      *
              Insluitsysteem      #    Scenario                                                                                                               Model
               (A) Opslagtank voor de opslag van zwaveldioxide
                                       Opslagtank                                                                                                             Vessel or Pipe Source
                                  1    Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud                                                                              Catastrophic rupture
                                  2    Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min. in een continue en constante stroom                                          Fixed duration
                                  3    Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm                                                    Leak
              (B) Tankwagens voor het lossen van zwaveldioxide
                                       Tankwagen / lossen                                                                                                     Vessel or Pipe Source
                                  4    Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van de tankwagen (Transport Tank wagon)
                                                                                                                —
                                                                                                                                                              Catastrophic rupture
                                  5    Vrijkomen van de gehele inhoud van de tankwagen uit de grootste aansluiting                                            Leak
                                  6 Breuk van de laad-/losarm of laad-/losslang                                                                               Line rupture
                                  7 Lek van de laad-/losarm of laad-/losslang met een effectieve diameter van 10% van de nominale diameter,    maximaal 50 mm Leak
              (c) zwaveldioxideverdampers en leidingstelsel (4 stuks)
                                       Procesvat                                                                                                              Vessel or Pipe Source
                                  8    Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van de verdampers en het leidingstelsel                                      Catastrophic rupture
                                  9    Vrijkomen  van de gehele inhoud in 10 min. in een continue en constante stroom                                         Fixed duration
                                  10   Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm                                                    Leak
                                  11   Breuk van de leiding                                                                                                   Line rupture
                                  12 Lek met    een effectieve diameter van 10% van de nominale diameter, maximaal 50 mm                                      Leak
              (E) Opslagtank voor de opslag van formaline
                                       Opslagtank                                                                                                             User Defined Source
                                  13 Instantaan   vrijkomen van de gehele inhoud                                                                              Catastrophic rupture
                                  14   Vrijkomen  van de gehele inhoud in 10 min. in een continue en constante stroom                                         Fixed duration
                                  15   Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm                                                    Leak
              (F) Tankwagens voor het lossen van formaline
                                       Tankwagen / lossen                                                                                                     User Defined Source
                                  16 Instantaan   vrijkomen van de gehele inhoud van de tankwagen (Transport Tank wagon)
                                                                                                                —
                                                                                                                                                              Catastrophic rupture
                                  17   Vrijkomen van de gehele inhoud van de tankwagen uit de grootste aansluiting                                            Leak
                                  18   Breuk van de laad-/losarm of laad-/losslang                                                                            Line rupture
                                  19   Lek van de laad-/losarm of laad-/losslang met een effectieve diameter van 10% van de nominale diameter, maximaal 50 mm Leak
              (R  en Q) Navergister (2 stuks)
                                       Opslag in atmosferische tank                                                                                           Vessel or Pipe Source
                                  23 Instantaan   vrijkomen van de gehele inhoud                                                                              Catastrophic rupture
                                  24   Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min. in een continue en constante stroom                                          Fixed duration
                                  25   Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm                                                    Leak
              *
                 Engelse termen zoals die in Safeti-NL worden toegepast.
              In     paragraaf            5.2 worden de scenario's                           en     (standaard) faalfrequenties beschreven                                voor      de
              verschillende onderdelen                              van      een       insluitsysteem. Daarbij gelden                            een     aantal     (algemene)
              uitgangspunten die hierna                             eerst kort worden                  toegelicht.
              De      volgende algemene uitgangspunten                                       voor      CBC-V       zijn gehanteerd              in deze QRA:
              —
                     de    inrichting            voldoet          aan     de stand der techniek,                        waarbij voldoende maatregelen zijn
                     genomen             om     de kans op falen te                   beperken;
              —
                     er  treden geen run-away reacties op;
              —
                     bij   de subselectie is                 rekening gehouden                     met      mogelijke         oorzaken          van    buiten de        inrichting
                     en externe             faalfactoren. Binnen de                         inrichting geldt verder een snelheidsregime op het
                     terrein       en     zijn     op relevante              plaatsen aanrijdbeveiligingen gerealiseerd. Gezien de aard,
                     omvang           en     ligging        van     de    insluitsystemen                in combinatie met het                     aanwezige technische
                                                                                                                                                                                       0000000904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                         Pru
                   en  organisatorische voorzieningenniveau                leidt het falen       van    één installatie niet tot het
                   falen  van een     andere systeem        (geen domino-effecten);
               —
                   alleen de scenario's die            zijn geselecteerd         in de subselectie         (zie bijlage 6   voor   de
                   uitgevoerde subselectie) zijn           beschouwd in     voorliggende QRA.
         5.1.1 Repressieve systemen
               Bij  de   uitwerking     van    de scenario's betreffende de op-                en     overslag van zwaveldioxide
               (insluitsystemen A        en  B)  en   de op-    en  overslag     van   formaline      (insluitsystemen E en F) zijn
               repressieve systemen           meegenomen in de QRA. Het betreffen                        beveiligingssystemen die
               aanwezig zijn      in het  chemicaliénpark bij        de  opslagtanks      en  bij  het lossen   van de tankwagens.
               Voor de andere        insluitsystemen zijn       geen   repressieve systemen          in de QRA beschouwd.
               Opvangvoorzieningen
               In   figuur   5.1    zijn de opvangvoorzieningen                 voor    op-   en     overslag   van   zwaveldioxide
               weergegeven.         De   zwaveldioxideopslagtank             is   gesitueerd      in   een   gedeeltelijk verdiepte
               opvangbak (circa 1,5 m onder maaiveld en circa 3,75 m boven maaiveld) met een
               oppervlakte van circa 68 m® De wanden van de opvangbak zijn beduidend hoger dan de
               bovenkant van de opslagtank waardoor overtopping in het geval van instantaan falen van
               de tank niet    aannemelijk      is.
               Daarnaast     fungeert     de  gehele losplaats        van  de    zwaveldioxidetankwagen           eveneens   als  een
               opvangbak.      De    opvangbak      heeft    aan  alle vier de    zijden afvoergoten (zie afbeelding 5.1).         De
               oppervlakte van de opvangbak van de losplaats bedraagt 72 m% Rondom de opvangbak is
               een opstaande rand gelegen met een hoogte van circa 20 cm aan de lange zijde en circa
               10  cm aan     de korte     zijde.   De    afvoergoten     aan    de   zijkanten    van    de  losplaats kennen    een
               opslag capaciteit       van   circa 3    m’ (opvangcapaciteit circa          4000     kg zwaveldioxide)    en zijn via
               leidingen verbonden          met    de   noodput     van   de  opvangbak van de zwaveldioxideopslagtank
               (zie figuur 5.2). Deze noodput is verdiept gelegen in de opvangbak                            van  de  opslagtank   en
               kent   een  capaciteit    van  4,8 m® (opvangcapaciteit           van   circa 6000     kg zwaveldioxide).
               Als   capaciteit    van    de   opvangbak voor          scenario's met        betrekking tot de verlading van
               zwaveldioxide wordt          daarom, afhankelijk        van   de   vrijkomende hoeveelheid, de losplaats, de
               afvoergoot en/of de noodput              in de  tankput   van    de  opslagtank aangehouden.
               Ter   plaatse  van    het vulpunt     is  een  betonnen     muur      aanwezig     welke    een  barriere vormt   voor
               eventueel    vrijkomende       zwaveldioxide. Daarnaast is de             omgeving       rondom het    vulpunt onder
               afschot    naar   de   losplaats gelegen, eventueel vrijkomende zwaveldioxide                       stroomt  op deze
               manier    richting de aanwezige afvoergoten. (zie figuur 5.1 en 5.2).
                                                                                                                                      0000000905
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760072
         15.1 Losplaats zwaveldioxide
         f5.2 Schematische weergave   van opvangvoorzieningen op zwaveldioxide op- en overslaglocatie
                    ”          ——                  14400                               1500  _,
                                                                                                      4500
                                                                                                {oY         Opvangbak
                                                                                                            losplaats
                                                                                                ee
                                                                                                      a
                                                                                            Noodput
              In de   verdiepte opvangbak kookt vrijgekomen              zwaveldioxide koud          en   levert geen extern
              risico  meer   op. Bij de bouwkundige uitwerking           van  de   opvangbakken         is aandacht besteed
              aan   de  warmtegeleiding (type tegels         en coating), zodat de opgeslagen zwaveldioxide                geen
              warmte zal onttrekken        aan  de  omgeving    en  alsnog  zal verdampen.
              De  zwaveldioxideverdampers zijn           in een gebouw gesitueerd.        De vloer is voorzien        van tegels
              en   tegels vormen eveneens een rand aan de onderzijde van                         de muur, waardoor           een
              opvangvoorziening voor gelekte vloeistoffen gerealiseerd wordt.                    De   toegangsdeur       tot het
              gebouw is echter niet vloeistofdicht uitgevoerd. Om een worst                      case-situatie te schetsen
              wordt     daarom geen opvangvoorziening voor de scenario's                         met     betrekking      tot  de
              zwaveldioxideverdampers en het leidingstelsel gemodelleerd.
                                                                                                                                 0000000906
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                         Pru
         De   leidingen   die de   zwaveldioxideopslagtank       met   de  verdampers      verbinden      lopen ofwel
         boven    de   tankput    van  de zwaveldioxide        opslagank    dan wel     in   het   gebouw     van    de
         verdamper. Omdat voor de verdampers van een worst-case situatie uitgegaan wordt, waarbij
         geen opvangvoorziening gemodelleerd wordt, wordt ook voor het leidingstelsel geen
         opvangvoorziening       in het model meegenomen.
         De   opvangbak bij     de  formaline-opslagtank is 2 meter hoog en heeft een oppervlakte van
         circa 56 m?. De laad-    en losplaats van formaline is niet voorzien van een opvangvoorziening.
         Inbloksystemen
         In de zwaveldioxide      opvangbak (twee      stuks noord-   en zuidzijde) en buiten deze opvangbak,
         in de  nabijheid   van   de zwaveldioxide     losplaats  en  de zwaveldioxideverdamper (twee stuks
         noord    en    zuidzijde), is automatische gasdetectie aanwezig. De werking van het
         gasdetectiesysteem wordt regelmatig getest. De opslagtank is voorzien van een kogelkraan
         die automatisch bediend wordt. In de tekening in bijlage 5 zijn de locaties van de
         verschillende gasdetectiekoppen weergegeven (P&ID 1-30556).
         Volgens    informatie   van  de leverancier    van  de zwaveldioxide is de     tankwagen      voorzien    van
         pneumatisch      bediende snel sluitende        kleppen   voor  de vloeibare     en   gasvormige     fase. In
         geval van nood       kunnen de    kleppen     met  behulp   van een    noodknop worden gesloten             en
         wordt het lossen gestopt. De compressor op de               tankwagen stopt automatisch zodra               de
         stroomtoevoer naar       de tankwagen     onderbroken wordt.
         Semi-automatisch      inbloksysteem
         Bij detectie  van  zwaveldioxide wordt       een  alarm ter  plekke (zie 'Ingrijpen    door  operators’)    en
         een   alarm in het     paneel   van   de continu bemande controlekamer               van   de   sapzuivering
         geactiveerd.    De  operator   van  de sapzuivering grijpt vervolgens vanuit          de controlekamer in
         waardoor de      kleppen   op de tank automatisch sluiten       en  gelijktijdig  de stroomtoevoer       naar
         de   tankwagen onderbroken           wordt.     De  gasdetectie    kan   daarom       ook   als   een  semi-
         automatisch     inbloksysteem beschouwd worden. De kans op falen per aanspraak is gelijk aan
         0,01. De tijd nodig voor het sluiten van de inblokafsluiters is gelijk aan 10 minuten (paragraaf
         4.2.2.2 van Module C HaRi). Het semiautomatische inbloksysteem wordt in voorliggende
         QRA alleen toegepast bij de scenario's          met  betrekking  tot de   zwaveldioxideverdamper (zie
         paragraaf 5.2.3).
         Automatisch    inbloksysteem
         In  het   geval   dat op    een   van   locaties gas    gedetecteerd wordt,         sluit automatisch de
         kogelkraan     van   de   zwaveldioxideopslagtank.        Verder wordt op         hetzelfde     moment      de
         stroomtoevoer naar       de tankwagen onderbroken         waardoor de compressor stopt. De kans op
         falen  van een    dergelijk systeem     is per  aanspraak gelijk   aan   0,001. De     tijd nodig   voor   het
         sluiten  van  het systeem is    gelijk aan   2 minuten    (paragraaf  4.2.2.2  van   Module C HaRi). Het
         automatische      inbloksysteem geldt       als  een  back-up beveiliging      en    wordt worst-case in
         voorliggende QRA       niet verder meegenomen.
                                                                                                                        0000000907
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                  Pru
         Doorstroombegrenzer
         Volgens informatie van CBC-V                       zijn   op    de    zwaveldioxideopslagtank mechanische
         doorstroombegrenzers aanwezig                     zoals   vereist conform       PGS 10 om ongecontroleerde
         uitstroming       te  voorkomen, De locaties           van  de  doorstroombegrenzers zijn weergegeven              op
         de  tekening achter het rapport (bijlage 5, tekening P&ID 1-30556):
         —-
             in de zwaveldioxidetoevoerleiding zit een doorstroombegrenzer (TAG: VO951-H533);                               de
             instelwaarde       bedraagt    4,76   kg/s.
         —
             in de     dampretourleiding naar de tankwagen (tijdens het vullen van                        de tank) zit     een
             doorstroombegrenzer (TAG: VO951-H521); de instelwaarde bedraagt 3,5                          —
                                                                                                            4,0 kg/s.
         —-
             in de     zwaveldioxideleiding ten behoeve                 van    het  legen van de opslagtank           zit  een
             doorstroombegrenzer (TAG: VO951-522); de                    instelwaarde bedraagt 4,76 kg/s.
         De     reactietijld    van    de    doorstroombegrenzer            is  5  seconden       en  als   het   berekende
         uitstroomdebiet kleiner is dan 1,2              x  de instelwaarde wordt       er van  uitgegaan dat de faalkans
         0,06 per      aanspraak      is  (paragraaf     4.2.3.3    van  Module C HaRi). De         doorstroombegrenzers
         worden       jaarlijks onderhouden. Na iedere campagne worden de doorstroombegrenzers
         gedemonteerd en geinspecteerd. Vervolgens wordt alles vastgelegd in een logboek.
         Breekkoppelingen         en
                                     wegrijdbeveiliging
         Bij  CBC-V is     een   breekkoppeling        en een     wegrijdbeveiliging aanwezig. Volgens          de HaRi    zijn
         dat echter       standaardvoorzieningen.            De  goede werking       van  deze   voorzieningen zijn      reeds
         opgenomen in de standaard faalfrequenties en worden                          verder niet beschouwd in de QRA
         (paragraaf 4.2.5       van  Module C HaRi).
         Ingrijpen door operators
         Het verladen       bij  CBC-V vindt     altijd plaats   onder toezicht     van  deskundig personeel (chauffeur
         en    medewerker         CBC-V).     Bij   detectie     van   zwaveldioxide       wordt   een   alarm    ter  plekke
         geactiveerd. Bij       een  waargenomen           afwijking   wordt door de      aanwezige operator (chauffeur
         dan wel medewerker CBC-V)                  gebruikgemaakt van één van de aanwezige noodstoppen,
         waarmee        de  opslagtank direct automatisch ingeblokt wordt en de stroomtoevoer naar de
         tankwagen afgesloten              wordt.     Rondom        het   chemicaliénpark zijn       zeven    noodknoppen
         aanwezig.       Daarnaast     zijn op de tankwagen           twee  noodknoppen (linker- en rechterzijde           van
         de   oplegger) aanwezig         die  bij activeren de      kleppen op de tankwagen sluiten (chauffeur).           Het
         personeel       heeft   een   gasmasker bij       zich  om   zichzelf te beschermen       en om    de  noodstop     te
         kunnen bedienen.
         Bij het verladen       van  formaline is    eveneens een       noodknop aanwezig         die het voor   de operator
         (chauffeur) mogelijk maakt de tankwagen automatisch af te sluiten.
         Het     ingrijpen     van   een    operator bij de verlading             kan   als  repressief systeem       worden
         meegenomen in de QRA omdat                  bij  CBC-V voldaan wordt       aan   de volgende    voorwaarden:
         1.    De ter    plaatse aanwezige operator (chauffeur en medewerker CBC-V) heeft van het begin
               tot   het einde van de verlading zicht op de verlading en de laad-/losslang. In het
               bijzonder      zit de operator      tijdens    de  verlading    niet in de cabine     van  de  tankwagen      of
               binnen in     een  gebouw.
         2.    Het ter    plaatse aanwezig zijn van de operator (chauffeur of medewerker CBC-V) wordt
               geborgd door een voorziening zoals een dodemansknop of door een procedure en
               wordt    tijdens inspecties gecontroleerd.
                                                                                                                                0000000908
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                            PEUZ
               3.    Het inschakelen              van    de     noodstopvoorziening                  door de       aanwezige operator (chauffeur                  of
                     medewerker CBC-V)                    in het      geval      van een        lekkage tijdens          de  verlading      is  vastgelegd        in
                     een     procedure.
               4.    De ter        plaatse aanwezige operator (chauffeur of medewerker CBC-V)                                                    is voldoende
                     opgeleid en is tevens bekend met de geldende procedures.
               5.    De    noodstopvoorziening is volgens geldende normen zodanig gepositioneerd,                                                        dat  er   in
                     korte     tijd ongeacht de uitstroomrichting een noodknop bediend kan worden.
               De kans op falen              van een        dergelijke systeem is per aanspraak gelijk aan 0,1 en de tijd nodig
               voor    het sluiten         van    de    insluitsystemen wordt gelijk gesteld aan 2 minuten (paragraaf 4.2.6.1
               van    Module C HaRi).
           52  Uitgangspunten                     scenario's              rekenmodel
               In de    volgende paragrafen worden                            per     geselecteerd insluitsysteem                 de relevante scenario's
               uitgewerkt. Daarbij               wordt onder            meer      ingegaan op de            volgende       onderdelen:
               —
                   standaard uitgangspunten per scenario zoals verwoord in de HaRi;
               —
                   de correcties die mogen worden toegepast op de standaard                                               faalfrequenties, bijvoorbeeld
                   als  gevolg       van     het niet continu             operationeel zijn           van een        insluitsysteem;
               —
                   de aanwezige preventieve                        en   repressieve maatregelen die                     van  invloed     zijn op de LOC          en
                   de   bijbehorende parameters.
         5.2.1 Insluitsysteem (A): opslagtank                        zwaveldioxide
               De zwaveldioxide wordt                       gedurende             de campagne in               een     bovengronds opgestelde                 tank
               opgeslagen.          De tank is         uitgevoerd in staal en is in de open lucht geplaatst. De bruto inhoud
               van     de tank is 50               m’ maar in de tank wordt nooit meer dan 60 ton zwaveldioxide
               opgeslagen.          De     opslagtank wordt                 beschouwd als             een    opslagtank onder druk.               De vloeibare
               zwaveldioxide wordt op druk                        naar     de   zwaveldioxideverdampers getransporteerd.
               Uitgaande         van      maximaal 150               campagnedagen                 per   jaar, plus maximaal             14   dagen      voor de
               campagne          en    maximaal 14             dagen       na de campagne, is de                 opslagtank 178 dagen van het jaar
               gevuld      met zwaveldioxide. Voor                      deze semi-continue               operatie worden de faalfrequenties dan
               ook     gecorrigeerd              met     een       factor 178/365               =
                                                                                                    0,49. In tabel 5.2 zijn de scenario's                         en
               bijbehorende           standaard          en    gecorrigeerde faalfrequenties                     weergegeven.
          t5.2 Scenario's   opslagtank voor de opslag van zwaveldioxide
               Scenario                                                                                                  Frequentie (per     Gecorr. frequentie (per
                                                                                                                              jaar)                   jaar)
               1  Instantaan vrijkomen   van de gehele inhoud (Catastrophic rupture)                                         5x107         5x107x0,49=2,44x 10
               2  Vrijkomen  van de gehele   inhoud in 10 min. in een  continue  en constante stroom (Fixed duration)        5x10”         5x107x0,49 =2,44x 107
               3  Continu vrijkomen  uit een  gat met een  effectieve diameter  van  10 mm  (Leak)                           1x 10°        1x10°%x0,49=4,88x 10°
                                                                                                                                                                      0000000909
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                     PEUZ
              De scenario’s           en   faalfrequenties         voor een    bovengrondse opslagtank                       onder druk        gelden   voor
              de   opslagtank           inclusief de       gelaste stompen, montageplaten, leidingaansluitingen                                   tot aan de
              eerste flens          en    instrumentatieleidingen.            Het     leidingstelsel dient afzonderlijk beschouwd te
              worden, evenals de drukveiligheid®.                        In tabel 8.1        van bijlage 2 zijn de waarden opgenomen
              die als uitgangspunt               voor     deze scenario's      zijn gehanteerd.
         52.2 Insluitsysteem (B): tankwagens                        zwaveldioxide
              De      zwaveldioxide              wordt       in   een   tankwagen aangevoerd gedurende                                     of onmiddellijk
              voorafgaand aan de campagne. Bij campagne-einde wordt de overtollige zwaveldioxide
              weer afgevoerd. Uitgangspunt is dat alleen in de dagperiode (8:00-18:30 uur) wordt
              verladen’.
              In  een     campagne           van    150    dagen    wordt maximaal 1.870 ton zwaveldioxide verbruikt. Aan het
              einde      van     de campagne wordt de resterende hoeveelheid in                                     een      tankwagen verladen en
              afgevoerd. Uitgangspunt is dat het hierbij gaat                                  om     maximaal één              tankwagenlading van
              30 ton. De totale verladingstijd van zwaveldioxide bedraagt                                         circa 146          uur    per  jaar  en  de
              totale     aanwezigheidsduur                 van   de  tankwagens op het               terrein    bedraagt          circa 222     uur  per jaar
              (zie tabel 5.3         voor    de uitgangspunten en berekening).
          5.3 Uitgangspunten         en
                                        berekening     totale verladingstijd en aanwezigheidsduur zwaveldioxide tankwagens op de locatie
              Parameter                                                                                Waarde
              Totaal te verladen zwaveldioxide  perjaar                                                (1.870 +30)   =
                                                                                                                        1.900 ton
              Gemiddelde   verladingssnelheid                                                           13 ton/ 1 uur
              Totale verladingstijd zwaveldioxide per jaar                                             (1.900 / 13) =  146  uur
              Gemiddelde hoeveelheid zwaveldioxide per verlading®                                      20,9 ton
              Maximaal aantal   tankwagens per jaar                                                    (1.900 / 20,9)  =
                                                                                                                         91
                                                                                                   *
              Gemiddelde aanwezigheidsduur tankwagen op locatie per verlading excl. verladingstijd     50 min
              Totale aanwezigheid tankwagens op de locatie perjaar                                     146  uur +91  x 5/6  uur =
                                                                                                                                   222 uur
              *
                Gebaseerd op gegevens    van campagne 2013/2014.
              Het    leidingstelsel      is op    grond     van de subselectie als niet-relevant            voor    de QRA beschouwd.             Het scenario
              "Uitstroming met            het   maximale      uitstroomdebiet"      voor     het   openen van een drukveiligheid hoeft alleen
              meegenomen           te worden      wanneer     het openen   van een     drukveiligheid leidt tot een emissie met risico’s voor de
              omgeving.        De   dichtstbijzijnde woning is gelegen op circa 100 meter. Daarnaast is ervan uitgegaan dat de
              installatie is uitgevoerd conform de eisen van de CPR 6 (later PGS-10). Op basis daarvan en de afstand tot de
              woningen is verondersteld dat het openen van een drukveiligheid niet leidt tot risico’s voor de omgeving. Daarom
              is het openen van de drukveiligheid niet meegenomen in de QRA.
              In Safeti-NL is, conform de FAQ's SAFETI-NL, februari 2012, RIVM                         -
                                                                                                          Centrum Externe Veiligheid (vraag 1), de
              verlading in de dagperiode als aparte RunRow met een Factor 1 gemodelleerd; dit om een dubbele
              (tijdsduur)correctie met betrekking tot de verlading te voorkomen.
                                                                                                                                                               0000000910
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                 PEUZ
              In   de    regel      gaan    de      binnenkomende               tankwagens direct             naar   de   losplaats   op   het
              chemicaliénpark. Incidenteel                   is dit niet     mogelijk, omdat           er  op het    chemicaliénpark     geen
              gelijktijdige lossing mag plaatsvinden van twee tankwagens met zwaveldioxide. De
              tankwagen met zwaveldioxide wordt dan tijdelijk gestald op het terrein "bij de suikersilo's"
              onder toezicht van de chauffeur en de portier (zie figuur 5.3). Uitgaande van maximaal
              23  tijdelijke "stallingen" per jaar als conservatieve benadering®, levert dit een (gecorrigeerde)
              faalfrequentie op van 1 x 10” per jaar’. De scenario's met betrekking tot de tijdelijk
              "gestalde" tankwagens zijn dan ook niet meegenomen in de QRA.
         f5.3 Overzicht  van  het chemicaliénpark      en  de locatie   van de tijdelijke stallingsplaats van de zwaveldioxide tankwagen
                                                                                     ki,
                                                                                   ;
                                                                                           Fs
                                                                                fl
                                                                                 -
                                                                                 =
                                                                           qe 9
                                       evens opstelplaats tankwagen)
                                         (tevens
                                                  opstelplaats tankwagen)
                                           veldioxide tankwagen
            6 Jaarlijks komen    er maximaal 91     tankwagens. Het aantal van 23 tankwagens komt dan ongeveer overeen met 25%.
              Dit is een  conservatieve   benadering, aangezien tijdens de campagne 2013/2014 slechts 3 tankwagens meer dan
              3 uur   aanwezig waren op het terrein.
              Voor   een tijdelijk gestalde tankwagen zijn de scenarios Instantaan vrijkomen               van de gehele inhoud van de tank-
              auto   (Transport Tank wagon) (Catastrophic rupture) en Vrijkomen van de gehele inhoud van de tankwagen uit de
                                 -
              grootste aansluiting (Leak) relevant. De gecorrigeerde faalfrequentie bij 23 tijdelijke "stallingen" a 1 uur per
              "stalling" is: 5x 107x (23x 1/8766) =1x 10°.
                                                                                                                                               0000000911
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                      PEUZ
              Tankwagens           met   zwaveldioxide
              In de QRA is         ervan     uitgegaan dat per tankwagen maximaal                             30 ton® wordt         aangevoerd en dat
              de maximale            aanwezigheidsduur                222     uur   per    jaar bedraagt.         De   basisfaalfrequenties bij de
              scenario's       voor     de    tankwagens zijn gecorrigeerd met een factor 222/8766 0,025. In tabel                    =
              5.4 zijn de scenario's met betrekking tot de zwaveldioxidetankwagens en bijbehorende
              standaard en gecorrigeerde faalfrequenties weergegeven.
         t5.4 Scenario's   tankwagens voor het lossen van zwaveldioxide
              Scenario                                                                            Frequentie (per   Gecorr. frequentie        Uitstroom
                                                                                                       jaar)            (per jaar)         hoeveelheid (kg)
              4 Instantaan vrijkomen   van de gehele  inhoud van de tankwagen (Transport
                                                                                           -
                                                                                             Tank     5x107        5x107x0,025=1,27     x       30.000
                wagon) (Catastrophic rupture)                                                                               10°*
              5 Vrijkomen  van  de  gehele inhoud van   de tankwagen  uit de grootste aansluiting     5x10”        5x107x0,025=1,27x            30.000
                (Leak)                                                                                                      10%
              Bij het scenario "Vrijkomen                   van   de   gehele      inhoud uit de grootste              aansluiting" is als grootste
              aansluiting        de    losslang      met een diameter              van     50   mm    gehanteerd. In tabel 8.2 van bijlage 2
              zijn de    waarden opgenomen die als                       uitgangspunt           voor   deze scenario's          zijn gehanteerd.
              Feitelijke verlading            van   zwaveldioxide
              De   tankwagen           wordt met         een    losslang      en een      dampretourslang            op de tank       aangesloten.      Het
              lossen     geschiedt         met     behulp       van een        bij  de   tankwagen           behorend elektrisch           aangedreven
              compressor. Deze compressor                           zuigt zwaveldioxidedamp                    aan     uit de       opslagtank via de
              dampretourleiding.               Deze       damp      wordt      gecomprimeerd              en   in de    tankwagen geperst. Door
              het ontstane drukverschil stroomt de vloeibare zwaveldioxide via de                                                      losslang     uit de
              tankwagen          in de     opslagtank.         De   vulleiding        komt via      een    opening      aan      de bovenkant       van   de
              opslagtank          binnen en 'dipt'             naar     beneden tot net boven de bodem                             van   de  opslagtank.
              Daarnaast beschikt de                  vulleiding over een doorstroombegrenzer,                             die zorgt dat de inhoud
              van   de   opslagtank          de   opslagtank niet kan verlaten.
              Er  zijn geen       scenario’s opgenomen                  voor een        LOC ten      gevolge van externe beschadiging                   van
              een    tankwagen of brand                    in de     omgeving.          Er    zijn voldoende maatregelen genomen                         om
              externe beschadiging van                     het reservoir te          voorkomen, zoals             een   geisoleerde opstelling            en
              lage     snelheid op het terrein. Ook staat                             een      beladen       tankwagen           niet  opgesteld nabij
              brandbare vloeistoffen of                     nabij    een     dusdanige          hoeveelheid brandbaar materiaal dat de
              warmtestraling            van een       brand leidt tot het falen              van   de   tankwagen.
            8 Worstcase-benadering uitgaande van                 een  volledig gevulde tankwagen           met een   maximale inhoud       van 30 ton.
                                                                                                                                                             0000000912
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                          PEUZ
              Breuk   en lek  van    de   laad-/losslang (Line rupture)
              Bij  de breuk-      en    lekscenario's wordt          ervan    uitgegaan dat relevante nalevering vanuit de
              tankwagen      en    de   opslagtank plaatsvindt.           Verder zijn geen scenario's betreffende                mogelijke
              breuk of lek     van een       slang tussen      de  tankwagen        en de compressor beschouwd, omdat deze
              in  de tankwagen geintegreerd is.
              Repressieve systemen die alleen tot het onderbreken van de stroomtoevoer tot de
              tankwagen (uitschakelen van de compressor) leiden, worden niet meegenomen in de QRA.
              Er wordt    van    uitgegaan dat de tankwagen op het                     moment van de            breuk of het lek onder
              druk staat     en   daarom de           tankwagen zichzelf alsnog leeg drukt. Wel worden repressieve
              systemen meegenomen die leiden tot het afsluiten van de tankwagen. In voorliggende QRA
              wordt voor de tankwagen alleen het ingrijpen van een operator middels een noodstop
              meegenomen.
              Het subscenario 'breuk'              (S6) is in het model        met    behulp    van   subscenario's        gemodelleerd:
              breuk met        nalevering         vanuit de      opslagtank (S6a) en breuk met nalevering                        vanuit de
              tankwagen (S6b). Beide               subscenario's zijn vervolgens onderverdeeld afhankelijk                       van   het al
              dan niet   ingrijpen      van   de    aanwezige repressieve systemen.
              In  figuur   5.4 worden in de             gebeurtenissenboom           van  de breuk van de losslang, de in het
              model      meegenomen              repressief systemen            en    de  bijbehorende vervolgkansen (zoals
              beschreven in         paragraaf 5.1.1)         per subscenario's in kaart           gebracht. In het geval             dat alle
              repressieve    systemen falen wordt de uitstroomduur op 30 minuten                            gesteld.
         f5.4 Gebeurtenissenboom breuk of lek        van de losslang
                   Nalevering     uit opslagtank                                         Nalevering       uit  tankwagen
                               Doorstroom-                                                             Ingrijpen
                               xa                                     Sub-sceanrio
                                                                                                      personee)
                               (max.  5 sec)                                                          (max.   120  sec)
                                               Ingrijpen
                               0,94            personeel                                              09
                     Sucess                   imax. 120 sec)                                 Sucess
                     Falen                                                                    Falen
                               0,06           09
                                                                                                      0,1
                                              0,1
              Voor elk relevant subscenario is                    vervolgens       berekend hoeveel zwaveldioxide                   vrijkomt
              (Inventory) gebaseerd              op de maximale uitstroomduur tot dat één                            van   de repressieve
              systemen de tankwagen afsluit®.
            9 De inhoud    van  de   losslang (d     =
                                                       50 mm,    lengte =
                                                                           2  m, inhoud=   0,005  kg)  komt    bij  elk scenario vrij, maar is
              verwaarloosbaar ten     opzichte van     de nalevering vanuit  de  tankwagen.
                                                                                                                                               0000000913
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                       PEUZ
            De uitstroomhoeveelheid uit de              tankwagen bij          een    ‘line rupture’ wordt benadert door als
            uitstroomdebiet 1,5         x  het nominale     pompdebiet (3,6 kg/s) tijdens                 het lossen te hanteren'.
            De uitstroomduur is           afhankelijk   van    het wel of niet succesvol               ingrijpen   van   de operator
            (chauffeur). Indien de operator (chauffeur)               niet succesvol       ingrijpt bedraagt      de uitstroomduur
            30 minuten, dit betreft         een   conservatieve       benadering. Op het            moment     dat de operator wel
            succesvol     ingrijpt, bedraagt      die uitstroomduur 2 minuten.
            Ook de     opslagtank      voor   zwaveldioxide staat onder druk, waardoor in                     geval   van een   breuk
            van   de  losslang terugstroming zal optreden. Het door Safeti-NL berekende uitstroomdebiet
            uit een gebroken slang (diameter 50 mm) die aangesloten is op een opslagtank met
            zwaveldioxide bedraagt circa 22 kg/s. De uitstroomduur is afhankelijk van het wel of niet
            succesvol      ingrijpen    van   de    aanwezige doorstroombegrenzer.                     De instelwaarde      van  deze
            doorstroombegrenzer bedraagt 4,76 kg/s, het uitstroomdebiet bedraagt circa 22 kg/s,
            waardoor de instelwaarde van de doorstroombegrenzer in de vulleiding ruim overschreden
            wordt. De doorstroombegrenzer op de opslagtank is daarom meegenomen in het model.
            Het duurt maximaal 5 seconden, voordat de                      begrenzer succesvol ingrijpt            met een   faalkans
            van   0,06 per aanspraak.
            De hoeveelheid zwaveldioxide die               bij   een    breuk    vrij  kan komen in        een   situatie  waarbij  de
            doorstroombegrenzer             op de     opslagtank         niet   aanspreekt         en    personeel     zowel   bij  de
            opslagtank als ook bij           de   tankwagen       niet    adequaat ingrijpt,          is maximaal 60 ton (in de
            opslagtank en de tankwagen is tezamen nooit meer dan 60 ton zwaveldioxide aanwezig). De
            opslagtank is naast de doorstroombegrenzer ook nog voorzien van een semiautomatisch
            inbloksysteem (gasdetectie met doormelding naar de controlekamer, zie paragraaf 5.1.1) dat
            binnen      10 minuten        aangesproken       wordt.        De    gasdetectie        met    doormelding       naar   de
            controlekamer zorgt ook              voor   het in korte         tijd stopzetten         van   de compressor op de
            tankwagen,       maar   gezien de overdruk         in de    tankwagen wordt ervan uitgegaan dat                 deze zich
            alsnog leeg drukt. Conservatief wordt de situatie waarbij de doorstroombegrenzer op                                     de
            opslagtank niet aangesproken wordt en personeel zowel bij de opslagtank als ook bij                                     de
            tankwagen       niet   adequaat ingrijpt,     daarom       gemodelleerd          als  een   situatie waarbij   nagenoeg
            alle zwaveldioxide op het moment                van een        breuk    van    de   laad-/losslang     in de  tankwagen
            aanwezig       is.   De   subscenario's      S6a-3      en    S6b-2      worden       aldus    met    een    inhoud    van
            respectievelijk      5 ton  en  30 ton   gemodelleerd.
            Lek   van  de  laad/losslang (leak)
            Bij  een  lek  van   de  losslang   is het aanspreken        van   de   doorstroombegrenzer           op de   opslagtank
            niet meegenomen omdat              er  worst-case van       uitgegaan wordt dat het uitstroomdebiet te laag
            is om   de  doorstroombegrenzer te           activeren.
            In  figuur  5.5 worden in de       gebeurtenissenboom             van een     lek  van   de  losslang   het in het model
            meegenomen           repressief systeem en de bijbehorende vervolgkansen (zoals                            beschreven in
            paragraaf 5.1.1) per subscenario's in kaart gebracht.
         10 Zwaveldioxide    bij CBC-V wordt    verpompt  met een      nominaal debiet     van   circa 217 kg per minuut. 1,5 keer het
            pompdebiet    komt   neer op  een uitstroming van   1,5 x (217/60)  =
                                                                                   5,4 kg/s.
                                                                                                                                       0000000914
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                          PEUZ
         f5.5  Gebeurtenissenboom lek            van   de  losslang
                                              Ingrijpen
                                             personeel                             Sub-sceanrio
                                             ;
                                             (max.     120    sec)                         >
                                                                                           oS/a
                                             09
                              sucess
                               Falen
                                             01
               De uitstroomhoeveelheid                          bij  een     ‘leak’ wordt benaderd door als uitstroomdebiet het
               nominale           pompdebiet (3,6 kg/s) te hanteren dat tijdens                                  het lossen door         een     gat  met een
               grootte        van    10% van de slangdiameter stroomt"".
               In tabel 5.5            zijn de gecorrigeerde faalfrequenties                           en     de uitstroomhoeveelheden                  van    de
               breuk       en   lekscenario's opgenomen.
         t5.5  Gecorrigeerde frequenties en uitstroomhoeveelheden                    voor  de breuk-   en  lekscenario’s voor  lossen zwaveldioxide
               Scenario                                               Frequentie         Totale        Vervolgkans      Gecorr.        Uitstroom-      Uitstroom-
                                                                       (per jaar)     verladingstijd                  frequentie        duur [s]     hoeveelheid
                                                                                      per jaar [uur]                   (per jaar)                         [kg]
               6 Breuk van de   laad-/losslang (Line rupture)           4x10°              146
                 alNalevering opslagtank, doorstroombegrenzer                                               0,94       549x10*              5             110
                    succes
                 a2 Nalevering   opslagtank, doorstroombegrenzer                                         0,06x0,9      3,15x10°            120           2.640
                    faalt, operator succes
                 a3 Nalevering   opslagtank, doorstroombegrenzer                                        0,06 0,01      3,50x10°           1.800          5.000
                    faalt, operator faalt
                 b1Nalevering tankwagen, operator succes                                                     0,9       526x10"             120            648
                 b2Nalevering tankwagen, operator faalt                                                      0,1       5,84x10°           1.800          9.750
               7 Lek  van  de laad-/losslang met een  effectieve         4x10°             146
                 diameter   van  10%  van de nominale diameter,
                 maximaal 50    mm   (Leak)
                 a  ingrijpen operator (noodstop)                                                            0,9       526x107             120            432
                 bbingrijpen operator (noodstop) faalt                                                       0,1       585x10"            1.800           64,8
            11 Het debiet in       een   slang  met    diameter     van  50  mm   is 3,6 kg/s. Bij   een  diameter   van  5 mm    is het debiet   0,036 kg/s.
                                                                                                                                                                  0000000915
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                PEUZ
               In tabel 8.3     van  bijlage   2   zijn de waarden opgenomen die als             uitgangspunt     voor  de
               scenario's  zijn gehanteerd.
         5.2.3 Insluitsysteem (C): zwaveldioxideverdampers              en  leidingstelsel
               De  zwaveldioxideverdampers zijn alleen tijdens           de campagne (maximaal 150         dagen per jaar)
               in   gebruik. Voor deze semi-continue operatie                 worden     de   faalfrequenties dan ook
               gecorrigeerd met een factor 150/365 0,41. Tijdens
                                                            =
                                                                              de  campagne zijn de verdampers 24 uur
               per dag in gebruik.
               De vloeibare zwaveldioxide wordt uit de zwaveldioxideopslagtank op druk naar de
               zwaveldioxideverdampers getransporteerd. Indien noodzakelijk wordt de druk met behulp
               van een daarvoor geschikt persluchtsysteem gehandhaafd. De vier verdampers hebben elk
               een   inhoud    van  circa 140 liter zwaveldioxide (circa 200          kg  vloeibaar   zwaveldioxide).   Dit
               betreft   een   zeer   conservatieve      benadering aangezien         de   verdampers onder normale
               bedrijffsomstandigheden       maar     deels gevuld zijn met vioeibare zwaveldioxide. Beide twee
               leidingen (DN25) die van de opslagtank naar de verdampers lopen, hebben een lengte van
               circa 6 m. De gezamenlijke inhoud van deze leidingen is circa 8 kg vloeibaar zwaveldioxide.
               De hoeveelheid zwaveldioxide die in eerste instantie vrijkomt bij een mogelijk incident met
               één   van de verdampers of in        één  van de  leidingen bedraagt daarom         circa 816  kg (som  van
               4  verdampers en leidingen).
               Tevens vindt     nalevering  uit de onder druk staande        zwaveldioxideopslagtank plaats.       Voor de
               scenario's 'instantaan     vrijkomen'     en  'vrijkomen gehele       inhoud in 10 minuten' is       ervoor
               gekozen    de  nalevering uit de opslagtank als aanvullende           subscenario's te modelleren. Deze
               subscenario's (S8b, S8c     en   S9b, S9¢) worden als breuk       van  de leiding richting   de  opslagtank
               gemodelleerd.      Deze  aanpak beschrijft de daadwerkelijke           situatie beter dan het     verhogen
               van   de hoeveelheid zwaveldioxide dat             bij  'instantaan   vrijkomen'   en   'vrijkomen gehele
               inhoud in 10 minuten'       vrijkomt. Bij  de  overige   scenario's (510, S11    en  S12) is de nalevering
               uit de zwaveldioxideopslagtank verwerkt in de              hoeveelheid zwaveldioxide die        vrijkomt bij
               het desbetreffende scenario.
               De uitstroomhoeveelheid         bij  een lek en een    breuk  van  de  transportleiding   wordt benaderd
               door de door Safeti-NL berekende uitstroomdebieten uit                  een  gebroken leiding (diameter
               25  mm) dan wel     een  lek in de   leiding (diameter 2,5 mm) die aangesloten is op de opslagtank
               met zwaveldioxide. Respectievelijk wordt voor deze scenario’s een uitstroomdebiet van circa
               2,2 kg/s en circa 1,0 kg/s aangehouden. Het aanhouden van het debiet van circa 2,2 kg/s
               voor   het 30 minuten breukscenario is       een  conservatieve     benadering.   Door het   leeglopen  van
               de tank zal de druk afnemen waardoor ook het uitstroomdebiet zal afnemen.
                                                                                                                            0000000916
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                  Pru
              Voor elk relevant subscenario is berekend hoeveel zwaveldioxide                  vrijkomt (Inventory) uit de
              opslagtank, gebaseerd            op    de    maximale      uitstroomduur     totdat   het  semiautomatisch
              inbloksysteem in werking treedt (10 minuten) dan wel wordt een uitstroomduur van
              30 minuten aangehouden. Dit betreft een conservatieve benadering, aangezien ook een
              automatisch inbloksysteem aanwezig is. In figuur 5.6 worden in de gebeurtenissenboom van
              het  model     de    effecten     van    het    repressief systeem (semiautomatische gasdetectie +
              noodstop)     en    de    bijbehorende vervolgkansen (zoals beschreven in paragraaf 5.1.1)
              beschreven.
              De   uitstroming      uit   de    verdampers (inhoud           816   kg)  wordt    niet  gestopt door het
              semiautomatische        inbloksysteem en komt aldus          in alle scenario's volledig vrij.
         f5.6 Gebeurtenissenboom   nalevering uit de zwaveldioxideopslagtank
                              Automatische    gasdetectie
                              +  noodstop
                               (max. uitstroomduur    10 min.)
                      Sucess
                      Falen
              In tabel 5.6   zijn de gecorrigeerde faalfrequenties              en  de uitstroomhoeveelheden      van   de
              breuk  en  lekscenario's opgenomen. Voor de               basis-faalfrequenties wordt uitgegaan van een
              procesvat, conform de HARI hoofdstuk                 3.9. In de   verdampers vindt een faseverandering
              plaats van  vloeistof    naar een    gasvorm.
                                                                                                                           0000000917
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                          PEUZ
         t5.6 Gecorrigeerde frequenties en            uitstroomhoeveelheden         voor    de scenario's met betrekking tot de zwaveldioxideverdampers
              en  het   leidingstelsel
              Scenario                                                              Frequentie         Corr.factor/    Vervolg-   Gecorr.   Uitstroom- Uitstroom-
                                                                               procesvat/ leiding® leidinglengte         kans   frequentie   duur[s]   hoeveelheid
                                                                                                                                 (per jaar)                [kg]
              8    Instantaan  vrijkomen  van de gehele inhoud   (Catastrophic         5x10°                0,41
                   rupture)                                                            perjaar
              a    Instantaan  vrijkomen gehele inhoud verdamper +                                                         1     2,05x10°      nwt         816
                   leiding
              bb Breuk: automatische gasdetectie      + noodstop werkt                                                   0,99    2,05x10°      600         1320
              ¢     Breuk: automatische gasdetectie en/of noodstop faalt                                                 0,01    2,05x10°      1800        3960
              9     Vrijkomen van de gehele inhoud in   10 min. in  een                5x10°                0,41
                   continue  en constante stroom   (Fixed duration)                   per jaar
              a    Vrijkomen  van  de gehele  inhoud verdampers en                                                         1     2,05x10°       nvt         816
                   leidingen in 10 min.
              bb Breuk: automatische     gasdetectie + noodstop werkt                                                    099     2,05x10°       600        1320
              ¢    Breuk: automatische gasdetectie en/of noodstop faalt                                                  0,01    2,05x10*      1800        3960
              10   Continu  vrijkomen uit een gat met een   effectieve                 1x10"                0,41
                   diameter van 10   mm  (Leak)                                       perjaar
              a    automatische   gasdetectie + noodstop werkt                                                           099      41x10°        600        1416
              bb automatische     gasdetectie en/of noodstop faalt                                                       001      411x107      1800        2616
              11   Breuk  van de transportleiding (Line  rupture)                      1x10°               0,41,
                                                                                   per  m  per jaar     6 m  leiding
              a    automatische   gasdetectie  + noodstop   werkt                                                        099     246x10°        600        2136
              bb automatische     gasdetectie en/of noodstop   faalt                                                     0,01    246x10°       1800        4776
              12   Lek van de transportleiding (Leak)                                  5x10°               0,41,
                                                                                   per  m  per jaar     6 m  leiding
              a    automatische   gasdetectie + noodstop werkt                                                           0,9     123x10°        600         876
              bb automatische     gasdetectie  en/of noodstop faalt                                                      0,01    1,23x107      1800         996
              *
                 Standaard      frequentie      conform de Hari        voor een   bovengrondse leiding           met een     nominale diameter van     <  75  mm.
              De    verdampers zijn               in  een     gebouw opgesteld.                  Dit gebouw         is niet voorzien        van   substantiéle
              permanente ventilatieopeningen dan wel mechanische ventilatie, waardoor conform de
              HaRi ervan uitgegaan dient te worden dat het gebouw niet                                                 intact   blijft. Het scenario moet
              gemodelleerd worden alsof de volledige uitstroming                                                         buiten       plaatsvindt zonder
              gebouwinvloeden.
              In tabel 8.4            van      bijlage       2   zijn de waarden                 opgenomen die als                uitgangspunt        voor      de
              scenario's        zijn gehanteerd.
                                                                                                                                                                   0000000918
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                              Pru
         5.2.4   Insluitsysteem (E): opslagtank                          formaline
                 De     formaline           wordt        gedurende              de      campagne            in     een    enkelwandige bovengrondse
                 atmosferische tank'’                  opgeslagen.             In de tank wordt nooit                      meer      dan 31      ton     formaline
                 opgeslagen.          Voor het vaststellen                 van     de basisscenario's is             gebruikgemaakt          van     de methode
                 conform FAQ "Hoe bereken ik in SAFETI-NL de effecten                                           van    (sterk geconcentreerde) waterige
                 oplossingen zoals zoutzuur en fluorwaterstofzuur?".                                       In   bijlage    3 is de     volledige berekening
                 toegevoegd. De probitrelatie van formaline is door                                        het RIVM       aangeleverd (zie bijlage 4) en
                 wordt zowel toxisch als brandbaar gemodelleerd.
                 De   faalfrequenties             voor     de    opslagscenario's              van    formaline        zijn gecorrigeerd        met een       factor
                 178/365       =
                                   0,49     om te     compenseren              voor      het niet-continu in            gebruik zijn     van  de    opslagtank.
                 In tabel 5.7        zijn    de scenarios, behorende                       bij  de standaard           en  gecorrigeerde faalfrequenties
                 gegeven.
           t5.7  Scenario's   opslagtank van        formaline
                 Scenario                                                                                                   Frequentie (per    Gecorr. frequentie (per
                                                                                                                                 jaar)                  jaar)
                 13 Instantaan vrijkomen   van de gehele inhoud (Catastrophic rupture)                                          5x10°        5x10°x0,49=2,44x10°
                 14 Vrijkomen  van de gehele inhoud in   10 min. in een  continue  en constante stroom (Fixed duration)         5x10°        5x10°x0,49=2,44x10°
                 15 Continu vrijkomen  uit een  gat met een  effectieve diameter  van  10 mm  (Leak)                            1x10"        1x10*x0,49 =4,88x 10°
                 De scenario’s          en    faalfrequenties gelden                   voor    de    opslagtank         inclusief de    leidingaansluitingen
                 tot aan        de eerste flens               en    instrumentatieleidingen.                    Het     leidingstelsel      dient     afzonderlijk
                 beschouwd te worden. In tabel 8.5                                    van     bijlage     2   zijn   de waarden opgenomen die als
                 uitgangspunt           voor      de scenario's           zijn gehanteerd.
         5.2.5   Insluitsysteem (F): tankwagens                           formaline
                 De formaline wordt in een tankwagen (maximale inhoud 27 ton) aangevoerd gedurende of
                 onmiddellijk voorafgaand aan de campagne en wordt met een laadslang op de tank
                 aangesloten. Bij campagne-einde wordt de overtollige formaline weer afgevoerd.
                 Uitgangspunt            is dat alleen in de             dagperiode (8:00-18:30)                  wordt    verladen'.
                 In  een     campagne             van     150     dagen       wordt maximaal 1430 ton formaline verbruikt. Aan het
                 einde     van     de campagne wordt de                       opslagtank leeggemaakt. Uitgangspunt                           is dat het       hierbij
                 gaat    om     maximaal één            tankwagenlading                  van   20 ton.
              12 Een  opslagtank is      een    atmosferische       opslagtank wanneer de maximaal toegestane druk gelijk is aan of kleiner is
                 dan 0,5 bar overdruk. In het          algemeen is de overdruk in de formalinetank maximaal 70 mbar.
              13 Het leidingstelsel is op grond van de subselectie als niet-relevant voor de QRA beschouwd.
              14 In Safeti-NL is, conform de FAQ's SAFETI-NL, februari 2012, RIVM                                -
                                                                                                                    Centrum Externe Veiligheid (vraag 1), de
                 verlading in de dagperiode als aparte RunRow met een Factor 1 gemodelleerd; dit om een dubbele
                 (tijdsduur)correctie met betrekking tot de verlading te voorkomen.
                                                                                                                                                                       0000000919
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                                 PEUZ
               De       totale        verladingstijd            van       formaline            bedraagt 80,6                  uur      per     jaar      en     de    totale
               aanwezigheidsduur                     van    de     tankwagens              op het terrein                bedraagt          114      uur     per    jaar (zie
               tabel 5.8         voor    de   uitgangspunten               en    berekening).
         t5.8  Uitgangspunten          en berekening      totale verladingstijd en aanwezigheidsduur formaline tankwagens op de locatie
               Parameter                                                                         Waarde
               Totaal te verladen formaline   per jaar                                           (1430 + 20)    = 1.450 ton
               Gemiddelde    verladingssnelheid                                                  27 ton / 1,5  uur
               Totale  verladingstijd formaline per jaar                                         (1.450/27)x1,5=80,6         uur
               Hoeveelheid formaline per verlading                                               22 ton*
               Aantal tankwagens per jaar                                                        (1.450/ 22)   =  66
               Aanwezigheid tankwagen op locatie per verlading excl. verladingstijd              0,5  uur
               Totale  aanwezigheidsduur tankwagens      op de locatie perjaar                   80,6  uur  +66x0,5  uur =  114  uur
               *
                  Feitelijk zal de opslagtank nooit helemaal leeg zijn, omdat voor         een  effectieve  bedrijfsvoering  de  productie  nooit stil mag staan. Conservatieve
                  benadering uitgaande van nog 9 ton formaline in de tank op het          moment van      lossen, waardoor maximaal     22 ton door de   tankwagen in een keer
                  geleverd kunnen worden.
               Tankwagens             met    formaline
               Er wordt           van    uitgegaan dat              de    tankwagen             met 27         ton" is beladen                en    dat de maximale
               aanwezigheidsduur 114 uur per jaar bedraagt. De basisfaalfrequenties bij de                                                              scenario's      voor
               de tankwagens zijn dan ook gecorrigeerd met een factor 114/8766                                                        =
                                                                                                                                         0,013.
               Conform opgave                 van     de leverancier wordt de                   tankwagen gevuld                   onder      een     temperatuur         van
               65 °C       en    is de formaline onder atmosferische druk in de                                       tankwagen aanwezig.                     In tabel 5.9
               zijn de        scenario's met            betrekking tot de formaline tankwagens                                     en   bijbehorende             standaard
               en    gecorrigeerde faalfrequenties gegeven.
         t5.9  Scenario's      tankwagens voor het lossen van             formaline
               Scenario                                                                                                         Frequentie (per        Gecorr. frequentie (per
                                                                                                                                      jaar)                     jaar)
               16 Instantaan    vrijkomen van  de gehele inhoud van de tankwagen (Transport      -
                                                                                                    Tank  wagon)                     1x10°           1x10°x0,013=1,30x10"
                   (Catastrophic rupture)
               17  Vrijkomen van de gehele inhoud van de tankwagen        uit de grootste aansluiting (Leak)                         5x10”           5x107x0,013=6,50x 10°
               Bij het scenario "Vrijkomen                     van     de     gehele      inhoud uit de grootste                     aansluiting"         is als   grootste
               aansluiting de losslang met een diameter van 76,2 mm gehanteerd. In tabel 8.6 van bijlage                                                                      2
               zijn de waarden opgenomen die als uitgangspunt voor de scenarios zijn gehanteerd.
            15 Worstcase-benadering uitgaande                   van    een     volle   tankwagen (27 ton).            Gelost wordt         bij CBC-V,      echter maximaal
               22 ton.
                                                                                                                                                                                0000000920
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                        Pru
               Feitelijke verlading       formaline
               Vergelijkbaar       met     zwaveldioxide        zijn ook bij de formaline-verlading geen                    scenario’s
               opgenomen         voor een      LOC ten      gevolge    van   externe     beschadiging     van    een   tankwagen        of
               brand in de     omgeving.
               Breuk of lek    van   de  laad-/losslang (Line rupture)
               Vanuit de     opslagtank kan volgens opgave van                  CBC-V geen      terugstroming       naar   de   losslang
               plaatsvinden in geval van een breuk of lekkage                  van   de  slang,  omdat de      vulleiding   boven het
               vloeistofniveau van de opslagtank zit.
               De   tankwagen is niet voorzien van automatische afsluiters (opgave leverancier formaline) en
               op de losplaats is geen detectiesysteem voor formalinedamp aanwezig. Bij een breuk of
               lekkage van de slang moet de afsluiter op de tankwagen handmatig worden afgesloten.
               Rondom het         chemicaliénpark zijn          zeven    noodstoppen gemonteerd. Bij               een   incident kan
               altijd  een    van   deze     noodstoppen        worden bediend,         vervolgens     wordt de      formalinepomp
               uitgeschakeld.       In  figuur 5.7 wordt in        de gebeurtenissenboom het ingrijpen van de operator
               en   de    bijbehorende vervolgkans (zoals                beschreven in       paragraaf 5.1.1)        voor   breuk-     en
               lekscenario's in beeld        gebracht.
         f5.7  Gebeurtenissenboom breuk of lek formaline     losslang
                 Breuk       Ingrijpen operator door
                 of Lek      gebruik noodstop
                             (max. uitstroomduur    2  min)
                                                       Sub-scenario
                                                                 a
                                         0,9
                      Sucess
                       Falen
                                         0,1
               Voor de scenario's is berekend hoeveel formaline                       vrijkomt (Inventory) gebaseerd               op de
               maximale       uitstroomtijden      totdat de operator de            tankwagen afsluit’. In het geval dat de
               operator niet ingrijpt wordt de uitstroomduur op                     30 minuten     gesteld.    Het uitstroomdebiet
               bij een    breuk   bedraagt 7,5 kg/s".         Als uitstroomdebiet is 1,5 keer het nominale               pompdebiet
               (50%    toename door verlies van            druk) gehanteerd. In het geval          van  lekkage     wordt 0,075      kg/s
               als uitstroomdebiet         gehanteerd.
               In tabel 5.10      zijn   de   gecorrigeerde faalfrequenties           en   de uitstroomhoeveelheden               van  de
               breuk-    en  lekscenario's gegeven.
            16 De inhoud    van  de  losslang (d =
                                                    76,2 mm, lengte    =
                                                                          2m, inhoud   =
                                                                                          0,010 kg) komt   bij elk scenario vrij,  maar  is
               verwaarloosbaar ten     opzichte van de nalevering vanuit de tankwagen.
            17 Op basis   van een te   verladen hoeveelheid    van  27 ton in 1,5 uur en  de factor 1,5 ten  opzichte  van het nominale
               pompdebiet. (27.000 kg / 90 min)    x  1,5 =
                                                            450 kg/min  =
                                                                          7,5 kg/s.
                                                                                                                                            0000000921
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                         PEUZ
          t5.10 Gecorrigeerde frequenties en uitstroomhoeveelheden                  voor  de breuk-   en lekscenario’s  voor  lossen formaline
                Scenario                                               Frequentie       Totale        Vervolgkans      Gecorr.      Uitstroom-    Uitstroom-
                                                                        (per jaar)   verladingstijd                  frequentie        duur     hoeveelheid
                                                                                     per jaar [uur]                   (per jaar)        [s]          [kg]
                18 Breuk  van  de laad-/losslang (Line rupture)           4x10°¢          80,6
                   a   vervolggebeurtenis a                                                               09          2,90x10*          120          900
                   bb  vervolggebeurtenis b                                                               0,1         3,22x10°         1800         13.500
                19 Lek van  de  laad-/losslang met een  effectieve        4x10”           80,6
                   diameter  van   10%  van de nominale diameter,
                   maximaal 50    mm   (Leak)
                   a   vervolggebeurtenis a                                                               09          2,90x 10°         120           9
                   bb  vervolggebeurtenis b                                                               0,1         3,22x10°*        1800          135
                In tabel 8.7            van     bijlage 2 zijn            de waarden opgenomen die als                         uitgangspunt      voor      de
                scenario's zijn gehanteerd.
         52.6   Insluitsysteem (Q               en    R): navergisters
                De    aangevoerde plantaardige grondstoffen worden voorgemengd en nat gemaakt, voordat
                ze   als  een pulpstroom naar de vergisters gestuurd/verpompt worden. In de vergisters wordt
                een constante temperatuur gehandhaafd. De verblijftijd in de vergisters bedraagt ongeveer
                30-40      dagen,        waarna        de     pulp doorgezet           wordt      naar     de  navergister.       De   verblijftijd   in de
                navergister bedraagt ongeveer 10-15 dagen, waarna het restmateriaal gedroogd en
                afgevoerd wordt. Het geproduceerde biogas wordt met behulp van een membraan
                opgeslagen            boven de           navergister.         Het   biogas      dat    tijdens    het   vergistingsproces ontstaat,
                wordt      gereinigd         en   vervolgens geleverd              aan    het   aardgasnet,       zie  voor    de beschrijving van dit
                insluitsysteem paragraaf                    5.2.7.    Uit   de   subselectie       (zie bijlage 6) volgt dat de vergisters niet
                relevant       zijn   voor     de externe          veiligheidsrisico's        in de   omgeving      van     CBC-V. De acht      vergisters
                worden niet nader beschouwd                          en    niet opgenomen in            voorliggende QRA.
                Ten      aanzien           van      de       invoerparameters              voor       modellering         van     de     navergisters       is
                gebruikgemaakt                van   de waarden zoals opgenomen in de voorbeeld PSU-files behorende                                         bij
                het    RIVM-rapport "Veiligheid grootschalige productie                                    van   biogas,      Verkennend onderzoek
                risico’s externe            veiligheid".         In tabel 8.8 in       bijlage      2  zijn de waarden opgenomen                zoals die
                voor    de scenario's in Safeti-NL zijn toegepast.
                De    navergisters worden,                  conform het          RIVM-rapport "Veiligheid grootschalige productie                         van
                biogas,        Verkennend              onderzoek            risico’s   externe        veiligheid"; Rapport 620201001/2010;
                P.A.M. Heezen/S.               Mahesh, als atmosferische opslagtanks beschouwd.                                  In tabel 5.11      zijn de
                scenario's          en      bijbehorende              standaard        faalfrequenties          die      hierbij    kunnen      optreden
                weergegeven.
                                                                                                                                                               0000000922
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                              Pru
           t5.11 Scenario's   navergister
                 Scenario                                                                                                            Frequentie (per jaar)
                 23  Instantaan  vrijkomen   van  de gehele inhoud (Catastrophic rupture)                                                   5x10°
                 24  Vrijkomen  van  de gehele   inhoud in 10 min. in een  continue  en constante stroom (Fixed duration)                   5x10°
                 25  (Continu vrijkomen  uit een  gat met een  effectieve diameter  van 10 mm   (Leak)                                      1x10"
                 Zoals in de subselectie                 voor     de   insluitsystemen             aangegeven, kan            bij een calamiteit maximaal
                 3500    m* biogas bij de navergister vrijkomen. Als procesdruk is 0,03 barg aangehouden. Dit is
                 hoger     dan de       gespecificeerde 5 mbarg welke door de leverancier is aangegeven. Echter, het
                 invoeren       van     een lagere druk geeft problemen bij het modelleren in Safeti-NL. Dit betreft
                 aldus    een     conservatieve            aanname.          In de     risicoberekening            is  uitgegaan    van twee     navergisters.
         5.2.7   Zuiveringsproces biogas (PWS)
                 Het    biogas      dat ontstaat            tijdens        het   vergistingsproces              wordt      geleverd aan het aardgasnet.
                 Alvorens dit te kunnen doen dient het                                biogas      te   worden       gezuiverd van koolstofdioxide. De
                 gebruikte          reinigingstechniek                    is    Pressurized            Water        Scrubbing (PWS) hetgeen een
                 scheidingstechniek                 is die berust op het                 principe       dat koolstofdioxide beter            oplosbaar      is in
                 water     dan methaan. Het                  biogas        stroomt onder druk in een                      hoge   kolom   omhoog terwijl        er
                 van    bovenaf water door het gas                         "regent".       Hierdoor lost de kostloofdioxide op in het water.
                 Onderin de kolom wordt het verzamelde water                                         afgevoerd         naar een    tweede kolom. In deze
                 tweede kolom stroomt                      er   buitenlucht (onder atmosferische druk)                            omhoog terwijl        het met
                 koolstofdioxide beladen water                          er   doorheen "regent". Hierdoor                     ontwijkt   koolstofdioxide uit
                 het water. Onder in deze tweede kolom wordt het verzamelde water                                                  weer   op druk      gebracht
                 om    het proces te herhalen.
                 Conform opgave                   van     CBC-V is in totaal                 een      inhoud       van     99  m’® biogas in het proces
                 instantaan        aanwezig (verdeelt                  in de      'scrubbingkolommen'                  en   droogvaten).     Gedurende het
                 proces heeft het             biogas      een     temperatuur            van    circa 6   graden       Celcius onder     een   druk    van circa
                 9 bar.
                 Het   zuiveringsproces                van     het    biogas       is in de subselectie beschouwd als                     insluitsysteem      en
                 hoeft niet worden meegenomen in de QRA, zie hiervoor                                            bijlage    6.
                                                                                                                                                                  0000000923
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                Pru
              Omgevingsomstandigheden
         6.1  Algemeen
              De    berekende        effecten     van   de     faalscenario’s               worden         beinvioed        door  verschillende
              omgevingsomstandigheden                zoals de         windrichting,              de     ruwheid       van    het opperviak   en
              aanwezige         populatie         buiten      de          inrichting.            In      dit       hoofdstuk      worden     de
              omgevingsomstandigheden               voor  de    inrichting van CBC-V                  gegeven.
         6.2  Weersomstandigheden
              De   meteorologische           data  van  het weerstation Eelde kunnen als                               representatief   worden
              beschouwd       voor      de locatie    van    CBC-V. In tabel 6.1                    is   een     overzicht gegeven      van  de
              weerklassen die worden beschouwd.
         t6.1 Beschrijving beschouwde weerklassen
              Weerklasse                                 Beschrijving
              B3                  dag                    Instabiel weer,   gematigd zonnig, lichte tot gemiddelde wind (3 m/s)
              D1,5                dag en nacht           Licht instabiel weer,   zonnig  en winderig (1,5 m/s)
              D5                  dag en nacht           Neutraal weer, bewolkt      en winderig (5 m/s)
              D9                  dag en nacht           Neutraal weer, bewolkt      en
                                                                                        winderig (9 m/s)
              E5                  nacht                  Licht stabiel, winderig (5 m/s)
              F1,5                nacht                  Zeer stabiel,  zeer licht winderig (1,5 m/s)
         6.3  Terreinbeschrijving
              In de QRA is       voor     de   ruwheidslengte uitgegaan                     van     1,0   m     (in de HaRi omschreven als
              "bezaaid met grote obstakels (voorstad,                        bos)").        Een    typische ruwheidslengte            voor  een
              industrie-terrein is 1 meter. Gezien de               aanwezigheid               van     grote industriéle       objecten  en een
              nabijgelegen woonwijk wordt een waarde van één meter als realistisch geacht. Conform de
              ruwheidslengte kaart van het KNMI bedraagt de ruwheidslengte ter plaatse van de inrichting
              circa 90    cm.  In   voorliggende QRA         wordt dan ook                   uitgegaan         van een     ruwheidslengte   van
              1 meter.
                                                                                                                                                0000000924
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                            PEUZ
         6.4   Ontstekingsbronnen
               In tabel 6.2 is      een    overzicht gegeven          van    de   mogelijke ontstekingsbronnen             in de    omgeving
               van     CBC-V, zoals deze (aanvullend) zijn gemodelleerd in het model. De bijbehorende
               ontstekingskansen zijn afkomstig                  uit de HaRi.
         t6.2  Ontstekingsbronnen in de omgeving van          CBC-V
               Type ontstekingsbron                    Gemiddelde snelheid [km/h]     Eenheden  (per uur) Ontstekingskans
                                                                                                          (binnen 60 seconden)
               220 KV hoogspanningsleidingen (3 stuks)             --                         --
                                                                                                          0,2 per 100  meter lengte
               110 KV hoogspanningsleidingen (2 stuks)             --                         --
                                                                                                          0,2 per 100  meter lengte
               A7                                                 80                        1500          0,4 per motorvoertuig
               Spoor                                              80                          8           0,8 per trein
               Zuiderweg                                          50                         100          0,4 per motorvoertuig
               Hoendiep (A)                                       28                          1           0,5 per schip
               Hoendiep (B)                                        28                         1           0,5 per schip
               Populatie                                           -                          -
                                                                                                          0,01 per inwoner
         6.5   Populatiegegevens
               Om        te    kunnen          toetsen       aan      de     oriéntatiewaarde van            het groepsrisico            zijn
               “bevolkingsgegevens” vereist (gemiddeld aantal aanwezige personen per hectare in de dag-
               en de nachtperiode). De bevolkingsgegevens zijn ontleend uit de populatieservice'.
               Bij de berekening            van      het groepsrisico is geen          rekening gehouden           met     aanwezigen op
               wegen      en   op het water.
            18 https://populatieservice.demis.nl/#/.
                                                                                                                                              0000000925
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                     PEUZ
            ; Rekenresultaten
          7.1 Plaatsgebonden risico
              Het   plaatsgebonden       risico behorende         bij  de activiteiten op het terrein                van    CBC-V is
              weergegeven       in  figuur     7.1  (50%-50% biogassamenstelling)                 en   figuur     7.2     (80%-20%
              biogassamenstelling).
              De  figuren  geven de      plaatsgebonden        risicocontouren        van  1x10”   tot en met de          1x10°® per
              jaar. De  plaatsgebonden risicocontour van 1x10° overschrijdt alleen ter plaatse van de
              zuidzijde de terreingrens, ten gevolge van de opslag en verlading van zwaveldioxide. Er is
              geen beperkt kwetsbaar object binnen de 1x10°contour gelegen. Tevens volgt uit de
              figuren 7.1 en 7.2 dat de PR 1x10°-contour                ten    gevolge    van  de  vergistingsactiviteiten de
              terreingrens niet overschrijdt.
              De   vergelijking   tussen de berekende            plaatsgebonden risicocontouren en de vergunde
              plaatsgebonden      risicocontouren      zijn opgenomen in figuren 3 en 4 achter de rapportage.
         f7.1 Plaatsgebonden risicocontouren ten gevolge van activiteiten bij CBC- V (50%-50% biogassamenstelling)
                                                                                    a
                                                                                        .1
                                                                                                                      ===
                                                                                                                          inrichtingsgrens
                                                                                                                       =
                                                                                                                          1e-04
                                                                                                                  fl
                                                                                                                       —
                                                                                                                          10-05
                                                                                                                      —_—
                                                                                                                          1e-06
                                                                                                               nn
                                                                                                                        1e-07
                                                                                                                     j=
                                                                                                          ul
                                                                                                                          1e-08
                                                                                                                     my
                                                                                                                                           0000000926
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                    PEUZ
         f7.2 Plaatsgebonden risicocontouren ten gevolge van activiteiten bij CBC-V (80%-20% biogassamenstelling)
                                   "
                 EE
                       “Le                                                            —_—d
                                                                                           Lf
                                                                                                                  =
                                                                                                                     inrichtingsgrens
         7.2  1%-letaliteitsafstand
              In tabel 7.1 is per     insluitsysteem     de berekende maximale effectafstand, dat wil zeggen de
              grootste afstand       tot 1%   letaliteit, gegeven.      Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen de
              dagperiode    en  de    nachtperiode. Immers, de maximale effectafstand wordt bepaald voor de
              meteorologische      situaties D5    (dag)   of F1,5 (nacht) in combinatie met het meest             ongunstige
              scenario. Over het      algemeen    wordt   voor   toxische stoffen de grootste effectafstand berekend
              bij stabiel weer  (weerklasse F1,5).
                                                                                                                                      0000000927
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                          PEUZ
         t7.1 Maximale effectafstanden met               betrekking      tot zwaveldioxide      en formaline (zowel      bij biogassamenstelling       50%-50% als
              bij biogassamenstelling 80%-20%)
              Insluitsysteem                Bepalend (e) scenario('s)                                                 Maximale effectafstand [m]
                                                                                                    Dagperiode (08:00-18:30)       Nachtperiode (18:30 -08:00)
                                                                                                   meteorologische situatie D5    meteorologische situatie F1,5
               A     Opslagtank voorde       1       Instantaan  vrijkomen van de gehele inhoud              .218                               @a.in
                     opslag van                     (Catastrophic rupture)
                     zwaveldioxide
              B       tankwagensvoorhet     4       Instantaan  vrijkomen van de gehele inhoud               a.   228              geen verlading in de nachtperiode
                    lossen  van                    van  de tankwagen    (Transport Tank wagon)
                                                                                   -
                    zwaveldioxide    plus          (Catastrophic rupture)
                    verlading
              C      zwaveldioxideverdam 11 bbBreuk       leiding, vervolggebeurtenis b                       @.75                              @.131
                    pers  en leidingstelsel
              E      Opslagtank voorde      13     Instantaan   vrijkomen van de gehele inhoud                  -
                                                                                                                                                a.   19
                    opslag van formaline           (Catastrophic rupture)
                                            14     Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min. in                 -
                                                                                                                                                a.   19
                                                   een  continue   en constante stroom  (Fixed
                                                   duration)
              F     tankwagensvoorhet       16     Instantaan   vrijkomen van de gehele inhoud                ca. 36               geen verlading in de nachtperiode
                    lossen van formaline           van  de tankwagen    (Catastrophic rupture)
                    plus verlading          17     Vrijkomen van de gehele inhoud van de                     a.    36              geen verlading in de nachtperiode
                                                   tankwagen uit de grootste aansluiting (Leak)
                                            18  bbBreuk van de laad-/losslang User Defined                    ca. 36               geen verlading in de nachtperiode
                                                   Source (Pool Source), vervolggebeurtenis b
              Ren Q   Navergisters 1en2     23-1 Instantaan     vrijkomen van de gehele inhoud                  --
                      (50%-50%                     van  het gasreservoir (Catastrophic rupture)
                      biogassamenstelling
                      )
                    Navergisters 1en2       23-1 Instantaan     vrijkomen van de gehele inhoud                  --
                    (80%-20%                       van  het gasreservoir (Catastrophic rupture)
                    biogassamenstelling)
         7.3  Groepsrisico
              De   figuren        7.3    en    7.4   laten het groepsrisico zien ten                    gevolge        van    de activiteiten        van    CBC-V.
              De Fn-curven             zijn  berekend           voor     zowel      een    biogassamenstelling             van   50%-50% als           voor   80%-
              20%. Het         groepsrisico bedraagt                   minder dan 10%              van  de de oriéntatiewaarde.               Overschrijding
              van   de oriéntatiewaarde is derhalve niet                             aan     de orde.
                                                                                                                                                                     0000000928
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                             PEUZ
         f7.3 fN-curve ten     gevolge van activiteiten van CBC-V (biogassamenstelling 50%-50%)
                                                x
                Audit Number   376529                                                 FN Curve Plot    (Smoothed)
                Program        SafetibL 8,3
                                                              Te-05
                Run row        Dag Verlading
                Workspace      QRA 2018
                               increased
                               Formaline and
                               S02_biogas30-50
                Combination    1
                                                               z
                                                                                                                  we
                                                   [/AvgeYar]
                                                   Fatli es
                                                   N
                                                   of
                                                   Frequncy   —
                                                               1e-09
                                                                          1   2   3 &     6        10
                                                                                            Number of fatalities
                                                                                                                 20 0  40
                                                                                                                                60           100
               Smoothed FN   |
         f7.4 fN-curve ten     gevolge van activiteiten van CBC-V (biogassamenstelling 80%-20%)
                 Aut Number                      2
                                 37804
                                                                                      FN Curve Plot (Smoothed)
                 Program         SafetiNL 8,3
                                                                    1-05    !
                                                                                        :
                                                                                                  —
                 Run row         Dag Verlading                                                                       !    -—y
                                                                                                                     i    ==
                                                                                                                             Orientatiewaarde
                 Workspace       QRA 2018                                                                            |
                                 (subselectie)
                                 JUNI-1 V8.3  -
                                 increase_Formalin
                                 e and_SO2                                      |
                 Combination     1                                  Te-06
                                                         [/AvgeYar]
                                                         Fatli es
                                                         N
                                                         of
                                                         Frequncy
                Smoothed  FN
                                                                                                                                                 0000000929
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                    PEUZ
           7.4 Grootse       bijdrage      aan    de   risico's
               Conform de HaRi dient         een   overzicht te worden gegeven          van de scenario's die    hoofdzakelijk
               bijdragen    aan   de berekende externe risico's (zowel          plaatsgebonden    risico als groepsrisico).
               In Safeti-NL is     voor    het   bepalen van een opsomming een ranking opgenomen van de
               installaties die hoofdzakelijk bijdragen aan het plaatsgebonden risico respectievelijk het
               groepsrisico, zogenoemde Risk Ranking Points (RRP). De volgende RRP's zijn gekozen voor
               de  inrichting    van CBC-V:
               1.   Industriestraat     151
               2.   Prov. weg     westzijde langs      water
               3.   Vierverlatenweg
               4.   Noorderstraat 43
               De locaties    van  de punten op het terrein zijn in         figuur 7.5 te zien.
           7.5            Risk Ranking Point nabij de
               Locaties 4                             inrichting van CBC-V
                                                                                                              | ==
                                                                                                                   jnrichtingsgrens
                                                                                                                * Riskranking points
         7.4.1 Plaatsgebonden        risico   ranking
               In tabel 7.2 is per RRP het          percentage gegeven          van  de  bijdrage van  de meest relevante
               scenario's op het betreffende RRP.            Daarbij zijn  voor  het overzicht alleen de meest      bepalende
               scenario's      vermeld      (ten     minste       90%).    De   percentages     gelden    voor      zowel          de
               biogassamenstelling        50%-50% als        voor   de biogassamenstelling     80%-20%.
                                                                                                                                      0000000930
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                           Pru
           t7.2 Percentages bijdrage scenarios           aan    het plaatsgebonden         risico op Risk   Ranking Points    voor   de gewijzigde en   bestaande
                vergunde   situatie    (zowel bij biogassamenstelling           50%-50% als      bij biogassamenstelling 80%-20%)
                Scenario                                                                                                      Risk  Ranking Point (%)
                                                                                                                      1         2               3            4
                1      Instantaan  vrijkomen van  de gehele inhoud (Catastrophic rupture) (S0,)                     25,4         -              -
                                                                                                                                                           62,2
                2      Vrijkomen van de gehele inhoud    in 10 min (Fixed duration) (S0,)                            8,3       72,9           79,9         31,8
                4      Instantaan  vrijkomen van  de gehele  inhoud tankwagen (Catastrophic rupture) (S0,)           13          -              -
                                                                                                                                                            34
                5      Vrijkomen  van  de gehele inhoud uit de grootste  aansluiting tankwagen (S0,)                 0,7       27.1           20,1          25
                6 b-2 Breuk  van  de laad-/losslang (Line rupture), vervolggebeurtenis b-2 (S0,)                    56,7         -              -            -
                6 a-2  Breuk van  de laad-/losslang (Line rupture), vervolggebeurtenis   a-2 (50)                    6,7         -              -            -
                Ten aanzien           van het plaatsgebonden                         risico wordt         geconcludeerd             dat op het        oostelijke
                gedeelte bij Industriestraat 151 (RRP 1)                             het scenario         van    de breuk      van     de   laad-/losslang bij
                het verladen          van    zwaveldioxide de grootste                       bijdrage       levert. Het      plaatsgebonden risico aan
                de Noorderstraat 43                    (RRP 4) wordt hoofdzakelijk bepaald door het scenario                                            van     het
                instantaan       vrijkomen          van    de    gehele      inhoud        van   zwaveldioxide.
                Het    plaatsgebonden              risico     aan    de westzijde           van    de   provinciale        weg   langs     het water (RRP 2)
                en    op de         Vierverlatenweg (RRP 3)                       wordt        hoofdzakelijk bepaald door het instantaan
                vrijkomen van de gehele inhoud in 10                             minuten van de zwaveldioxideopslagtank (scenario 2).
         7.4.2  Groepsrisico ranking
                In tabel 7.3 is, op basis               van     de   sortering        per aantal doden, het percentage gegeven                            van    de
                bijdrage      van      de meest relevante scenario's                          aan    het    groepsrisico.       Voor het overzicht              zijn
                alleen de meest            bepalende           scenario's vermeld.
           7.3  Percentages bijdrage scenario's          aan   het groepsrisico      voor  de activiteiten   van   CBC-V
                Scenario                                                                                                                Biogassamenstelling
                                                                                                                                      50%-50 %         80%-20%
                1       Instantaan  vrijkomen van  de gehele  inhoud  (Catastrophic rupture) (S02)                                      43,05            43,05
                2       Vrijkomen van de gehele inhoud    in 10 min. in continue en constante stroom  (Fixed duration) (S02)            38,84            38,84
                4       Instantaan  vrijkomen van  de gehele inhoud tankwagen (Catastrophic rupture) (502)                               5,40             5,40
                5       Vrijkomen van de gehele inhoud    uit de grootste aansluiting tankwagen (SO)                                    10,58            10,58
                6   b-2 Breuk van de  laad-/losslang (Line rupture), vervolggebeurtenis b-2 (SO)                                         2,09             2,09
                Ten aanzien          van    het    groepsrisico          wordt      geconcludeerd dat het instantaan vrijkomen van de
                gehele     inhoud         van   de    zwaveldioxideopslagtank (scenario 1) bepalend is voor de hoogte van
                het   groepsrisico.
                                                                                                                                                                     0000000931
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                              Pru
               8 Conclusie
                 Met   behulp  van een   rekenmodel (Safeti-NL)      zijn de   externe risico's ten  gevolge   van   de
                 activiteiten binnen CBC-V in beeld    gebracht.
                 Uit de rekenresultaten  blijkt dat de  plaatsgebonden      risicocontour van   10° per jaar niet  over
                 (geprojecteerde)   kwetsbare    en  (geprojecteerde) beperkt       kwetsbare   objecten  is gelegen.
                 Hiermee wordt voldaan     aan  de grens-   en richtwaarde    van  het plaatsgebonden    risico uit het
                 Bevi. Het berekende   groepsrisico bedraagt     minder dan 10%      van de oriénterende waarde      en
                 de oriénterende waarde wordt aldus niet overschreden.
                                                                                                         Zoetermeer,
                 Dit rapport bevat 40 pagina's,   4 figuren en 6  bijlagen.
       ERIKB
       SBEC4AS
       4-0 3
                                                                                                                        0000000932
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>22760072
      Figuur 1 Plaatsgebonden risicocontouren(biogassamenstelling 50%-50%)
                  a
                  =a
                     :
                       Re. [ree
                             re
                                A
                                  —
                                  —
                                                                                             PEE
                             I
                         Aa.
                                                                              ===
                                                                                  inrichtingsgrens
                                                                              =
                                                                                  10-04
                                                                           il
                                                                              —
                                                                                  1e-05
                                                                              =
                                                                                  {0-06
                                                                                  1e-07
                                                                                                   FQ 1108-18-RA-003 Figuur 1
                                                                                                                           0000000933
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>22760072
      Figuur 2 Plaatsgebonden risicocontouren(biogassamenstelling 80%-20%)
                                                                                                    PEE
                                                                               ===
                                                                                   inrichtingsgrens
                                                                               —
                                                                                   10-04
                                                                           1
                                                                               w—
                                                                                   10-05
                                                                               w—
                                                                                   10-06
                                                                                   1e-07
                                                                             | —
                                                                                   1208
                                                                                  2a
                                                                                   ASwo
                                                                                   Yep
                                                                                     8
                                                                                     »
                                                                                                     FQ 1108-18-RA-003 Figuur 2
                                                                                                                             0000000934
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>22760072
      Figuur 3 Vergelijking vergunde situatie (biogassamenstelling 50%-50%)
                                                                                        ===
                                                                                             jnrichtingsgrens
                                                                                                                   PEE
                                                                                        —
                                                                                              1e-05
                                                                                        —
                                                                                              12-06
                                                                                              1e-07
                                                                                   -
                                                                           |
                                                              oC                pg
                                                                                        —
                                                                                              1008
                                                                 Sami
                                                               o
                                                                 34       —
                                                                             Lh
                                                                                   «||   50-50 vergund (juni 2018)
                                                                      art — BL          ---5      10-005 /AvgeYear
                                                              =                     ‘Ml ===6      1e-006 /AvgeYear
                                                                                             7    1e-007 [AvgeYear
                                                                                    ge
                                                                                        ===8      1e-008 /AvgeYear
                                                                                                                 —
                                                                                                     a        pa
                                                                                                                    FQ 1108-18-RA-003 Figuur 3
                                                                                                                                            0000000935
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>22760072
      Figuur 4 Vergelijking vergunde situatie (biogassamenstelling 80%-20%)
                                                                                       === inrichtingsgrens
                                                                                        | m—  10-05
                                                                                       | w— 10-006
                                                                                              1e-07
                                                                                       —
                                                                                               le-08
                                                                                     §
                                                                                          80-20 biogas vergund (juni 2018)
                                                                                              12-005/ AvgeYear
                                                                                       ===
                                                                                  Wl
                                                                                          ===
                                                                                               12-006/ AvgeYear
                                                                                 .
                                                                                               1e-007/ AvgeYear
                                                                                       |
                                                                                          ===
                                                                                               10-008/ AvgeYear
                                                                                                              1
                                                                                                                &
                                                                                                            % gp’ -
                                                                         >
                                                                              —r
                                                               e”|   3.
                                                                aVR,wf
                                                                   Bl 5
                                                                          4%"
                                                                    aed
                                                                        »
                                                                         |
                                                             #1
                                                                          oY
                                                                        "
                                                                     Ys     i
                                                                                                                           FQ 1108-18-RA-003 Figuur 4
                                                                                                                                                   0000000936
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>22760072
       Bijlage 1
                        [PEUZ
       Detailtekeningen
                         FQ 1108-18-RA-003-BY 1.1
                                        0000000937
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>22760072
          Rev.   [0     |Omsch.
                                  | Definitist                                   et.   [JOS   |Datum     [07-07-2010
          Rev.   |A      |[Omsch.   |Voorlopig                                  et.    [JOS   [Datum     [17-05-2013
          Rev.   |B     |Omsch.     |Voorlopig                                   et.   |JOS  [Datum [12-08-2013
          Rev.          Omsch.                                                  et.          | Datum |
              A  =
                     suikeropslag
             B   =
                     magazijn verpakte hulpstoffen
             C    =
                     cokes/antraciet/kalksteen
             D   =
                     chemicalienpark
             E   =
                     waterzuivering
             F   =
                     grondberging
             G    =
                     biovergister
             H   =
                     diksaptanks
             | =
                    laad/los kade
         Omechrijving:
                       Gebouw contouren
         Opmerkingen:                                                        Status:
                                                                                      Definitief
         Getekend:          |PVDF              08-12-2008 Discipline:  | WTB Firma   naam:
                                                                                            _|
         Gazien:          |
                          |
                                                          Project nr.:
                                                                       |                      |v-TE-BO-   12-10
         Gecontrolesrd:                      |            Formast:     a1    Schaal:          | 1:1500
                  Foomgroe |                                        oon                                |
                                                                                                          0000000938
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>22760072
                 ~N
                                                                                         |
                         i
                    HH
                        il                        12220                                 A
                     I
                     bi
    f——
                     |
                     HIF
    =
         |
                     |ill
    —         ZWA
                     Il
                    I |
                            —                                                       aim
                                              am
    =
                                                                                              HE
                                                                                                                                                    COMPR.          RUIMTE/
    SS
    —
                     Lina
                         71
                                                                                    How
                                                                                            ts San
                                                                                             Ls wl
                                                                                                         ®                      &
    —                    \                                                                                                                                                         |
                                                                                                                            HE=        —
                                              | -                                             pe
                                                                                                           |
                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                             !
                                                                                                                                                                                 \  |
                                                                                                                                     |
                          =                          BE
                                                          N
                                                                                                                                     Tle                                       |A)
                                                                                                                                     |                  VERDAMPERS
                                                                                                       rita.
    EE      SE          a       ESE   EEE
                                          LIE             EEE     —     ————               RE
                                    -                                 —          Ee                      Dei
                            l——                                                                                                                                                      |
           _
               2200       _
                                      _
                                           2500       _
                                                                          3450                                           _
                                                                                                                           2500   _
                                                                                                                                                           O                         |
                                                  ail Bi’                                                         |                                        3                           |
                                                        |    ]                                                              MT              p50  | |“  —Se
                                                                                                                                                                    am—                |
                                                                                                                            il           IT
                                                  Tn                    |
                                                                                                                     |
                                                                                                                                =                      ’50          \&                   |
                                                                                                                                                                                         |
                                                        |                                                                                        iE
                                                                                                                                                                  |
                                                                                             seper—eay                       |
                                                                                    1                                                     |
                                                                                                                                                         ~_
                                                                                                                                                                                         |
                                                                                                                       |
      HB                                    |
                                                  Sl
                                                      _     1       |
                                                                                                                |
                                                                                                                               Scat                                   5
      |
                                                                                                                                                                                    !
               ZWAVELZUUR                         ZOUTZUUR                          NA                  OG                       S02
                                                                                                                                                               _—
         '
                     40m3
                              :
                                 |
                                          aw  |
                                                      30 m3
                                                        .
                                                                            111
                                                                                          100 m3                                50 3
                                                                                                                                a
                                                                                                                                                             I
        =x                                                                                                   =
                                          an
                                                                                                                                             :
                                          :
                                                          S                   —
                                                                                                               oo
                                                                                                                                                                          S
                                                     ~T
                                                                                                                                                                            -y
                                                BN              fei         &        J                                             |   |       |     J
                                                                                                                                                                                         |
                                                |              Rh.             i                                    802    mics        41
                                                                                                                                                                      lB   _
                                                                Co          Crd                                                    CM                                       1
                                                                |         -_         |                                             [   -_            |              |
                                                me
                                                          O
                                                                                                                                                                        0000000939
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>22760072
              14400             _._1500 _,_ 4500
                       |
                       150 J
                             oo
                             =
                             i
                       7%
                      AAI,   i
         DOORSNEDE  A
                                                 0000000940
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>22760072
      Bijlage 2
                                               PEULZ
      Safeti-NL uitgangspunten voor scenario's
                                                FQ 1108-18-RA-003-BY 2.1
                                                              0000000941
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>22760072
         Voor de       invoerparameters                     in Safeti-NL is   aangesloten bij     de termen zoals die worden          gebruikt
                                                                                                                                                  PEULZ
                                                                                                                                               in (het Engelstalige)
         programma.
         Zwaveldioxide scenario's
             Opslagtank zwaveldioxide (S1                                      t/m S3)
         —
         Invoerwaarden Safeti-NL scenario's                 opslagtank voor de opslag van zwaveldioxide
         Parameter                                                                                 Waarde
         Inventory (scenario 1,2   en 3)                                                           60.000  kg
         Normale  werkcondities, waarbij zwaveldioxide vloeibaar is                                3,5 bara, 10°C
         Uitstromende hoeveelheid     (scenario 1,2 en 3)                                          35.000  kg
         Process Conditions   (scenario’s 1, 2 en 3)
              Temperature                                                                          12%
              Saturated liquid                                                                     pressure berekend Safeti-NL zelf
              Tankhead   (bij scenario 2 en   3)                                                   1,5m
              Phase to be released                                                                 liquid
              Release elevation                                                                    Tm
              Outdoor release direction    (bij  scenario 2  en 3)                                 horizontal
         Concentration for terminating    dispersion
              Concentration of Interest                                                            3,75 ppm
              Uses Averaging Time                                                                  Toxic
         Bund  (opvangbak)    data
              Bund Failure                                                                         bund cannot fail
              Surface type                                                                         concrete
              Height                                                                               5m
              Area                                                                                 68 m’
         Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
              X                                                                                    229093,54
              Y                                                                                    581302,97
         Toelichting
         —
             Safeti-NL past de flash-berekening zelf toe waardoor de                                 Inventory gelijkgesteld kan worden         aan de maximale
             inhoud van de tank.
         —
             De    temperatuur is gelijk                      aan   de buitentemperatuur,        die   gesteld      is op de in de HaRi gehanteerde
             standaardwaarde                     van     12 °C     (dagperiode).
                                                                                                                                                         FQ 1108-18-RA-003-BY 2.2
                                                                                                                                                                       0000000942
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>22760072
           —
               Tankwagens zwaveldioxide (S4 en S5)
                                                                                                                                                    PEULZ
        t2  Invoerwaarden Safeti-NL scenario's              tankwagens voor het lossen van zwaveldioxide
           Parameter                                                                               Waarde
           Inventory (scenario 4  en  5)                                                           30.000   kg
           Uitstromende hoeveelheid (scenario 4 en 5)                                              30.000   kg
           Process Conditions   (scenario's 4 en 5)
                Temperature                                                                        30°C
                Saturated liquid                                                                   pressure berekend Safeti-NL zelf
                Release elevation                                                                  Tm
                Phase to be released                                                               liquid
                Leak hole (= diameter losslang) (bij scenario 5)                                   50 mm
                Tankhead   (bij scenario 5)                                                        2m
                Outdoor release direction    (bij scenario 5)                                      horizontal
           Concentration for terminating    dispersion
                Concentration of Interest                                                          3,75 ppm
                Uses Averaging Time                                                                Toxic
           Bund  (opvangbak) data
                Bund Failure                                                                       bund   can fail
                Surface type                                                                       concrete
                Height                                                                             0,1m
                Area                                                                               108 m?   (losplaats 72 m* + 50%, conform Hari)
           Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                X                                                                                  229096,97
                Y                                                                                  58129,94
           Toelichting
           —
               Safeti-NL past de flash-berekening zelf toe waardoor de                               Inventory gelijkgesteld kan worden           aan de maximale
               inhoud van de tank.
           —
               De temperatuur van de SO, in de tankwagen bedraagt volgens de opgave van de SO,-leverancier 25 tot 30 °C.
               Afhankelijk van de temperatuur bedraagt de druk volgens opgave van de SO-leverancier 2,9 tot 3,6 barg. Als
               uitgangspunt is in Safeti-NL 30 °C gehanteerd en is de optie "saturated liquid" geselecteerd; Safeti-NL berekent
               dan een druk van 3,7 barg.
               Op het moment dat de tankwagen instantaan faalt wordt aangenomen dat de opvangbak van de losplaats de
           —
               hoeveelheid zwaveldioxide niet aan kan. In de Hari is aangegeven dat de oppervlakte van de bund vervolgens
               50% meer bedraagt.
                                                                                                                                                          FQ 1108-18-RA-003-BY 2.3
                                                                                                                                                                        0000000943
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>22760072
           —
               Feitelijke verlading                   zwaveldioxide (S6              en    S7)
                                                                                                                                            PEULZ
        t3 Invoerwaarden Safeti-NL scenario’s               voor het lossen van zwaveldioxide
           Parameter                                                           Waarde
           Nominaal  pompdebiet tankwagen                                      3,61kg/s
           Pompdebiet x 1,5 (scenario 6b-1     en  6b-2_                       54kg/s
           Nalevering uit opslagtank (scenario 6a-1     en 6a-2)               22 kg/s
           Nalevering uit opslagtank (scenario 6a-3)                           18 kg/s
           Uitstomende hoeveelheid per scenario                                  6a-1(5s)       6a-2(1205)        6a-3 (1.800s) 6b-1(1205)   7a(120s)    7b (1.8005)
                                                                                   110  kg       2.640  kg          5.000  kg     648 kg       433 kg       65 kg
           Process Conditions  (scenario's   6 en 7)
                Temperature                                                    30°C
                Saturated  liquid                                              pressure berekend Safeti-NL zelf
                Release elevation                                              Tm
                Phase to be released                                           liquid
                Outdoor release direction                                      horizontal
                Pipe length (bij scenario 6)                                   2m
                Pipe internal diameter   (bij scenario 6)                      33,5mm
                Pipe roughness (bij scenario 6)                                0,045 mm
                Leak hole diameter   (bij scenario 7)                          1,85  mm
                Tank head per scenario                                                6a-1            6a-2               6a-3      6b-1        7a             7b
                                                                                     3 meter         3 meter            1 meter   2 meter  2,5 meter      2,5 meter
           Bund  (opvangbak) data
                Bund Failure                                                   bund cannot fail
                Surface type                                                   concrete
                                                                               S6a-1t/m 3, S6b-1, S7a  en  S7b (Noodput)
                Height                                                         5m
                Area                                                           58m?
           Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                X                                                              229096,97
                Y                                                              58129,94
           Toelichting:
           —
               Voor het         bepalen van de nalevering uit de tankwagen is voor de diameter van de losslang niet 50 mm
               aangehouden, maar is als 'pipe internal diameter’ bij het breukscenario 33,5 mm aangehouden. Deze correctie is
               toegepast om het juiste debiet (1,5 x het losdebiet 5,4 kg/s) en de juiste uitstroomduur te bereiken.
                                                                                                    =
           —
               Voor het bepalen van de nalevering uit de opslagtank is 22 kg/s aangehouden, deze waarde is door Safeti-NL
               berekend op basis van de Tank Head en de diameter van de losslang (50 mm).
           —
               10 % van de slangdiameter is gelijk aan 5 mm, maar als "pipe internal diameter’ bij het lek scenario is 1,85 mm
               aangehouden. Deze correctie is toegepast om het juiste debiet (het losdebiet door een gat van 10% van de
               slangdiameter 0,036 kg/s) en dejuiste uitstroomduur te bereiken.
                                           =
           —
               Voor de continue uitstroming ten gevolge van een breuk of een lek van de losslang (scenario's 6a-1 t/m 6a-3 en
               6b-1) wordt aangenomen dat de vrijgekomen zwaveldioxide via de afvoergoten (capaciteit circa 4.000 kg) naar
               de    noodput (capaciteit                   circa 6.000     kg) van de zwaveldioxideopslagtank stroomt. Ter plaatse van de opstelplaats
               is voldoende afschot                    en   gootcapaciteit aanwezig om de vrijgekomen hoeveelheid zwaveldioxide af te voeren
               richting       de    noodput.           Daarnaast       is ter plaatse van het vulpunt van de zwaveldioxide een muur aanwezig. Deze
               muur zorgt ervoor dat vrijkomende zwaveldioxide richting de afvoergoot stroomt
               Bij scenario 6b komt, conservatief berekend, 9.750 kg zwaveldioxide vrij. De capaciteit van de noodput is
           —
               ongeveer 6.000 kg. Een gedeelte van het vrijgekomen zwaveldioxide zal daarom verder de opvangbak van de
               opslagtank instromen. De bodem van de opvangbak loopt af in de richting van de noodput waardoor de
               vrijgekomen zwaveldioxide zich in eerst instantie niet over de gehele opvangbak zal verspreiden. Conservatief
               wordt alsnog van een verspreiding over de hele oppervlakte van de opvangbak uitgegaan.
                                                                                                                                                      FQ 1108-18-RA-003-BY 2.4
                                                                                                                                                                     0000000944
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>22760072
           —
              Zwaveldioxide                 verdampers en leidingstelsel (S8 t/m S12)
                                                                                                                                                                          PEULZ
        t4 Invoerwaarden Safeti-NL scenario's omtrent de zwaveldioxide                      verdampers en het leidingstelsel
           Parameter                                                                                  Waarde
           Inventory (scenario 8 t/m 12)                                                              Zie tabel Fout: Bron   van verwijzing niet gevonden
           Nominaal  pompdebiet (gebroken leiding)                                                    2,2kg/s
           Nominaal  pompdebiet (lekkende leiding)                                                    1,0kg/s
           Process Conditions  (scenario's 8 t/m 12)
                                                                                                      $8a,59%           S8b,                                         SMa    S11b    S12a   512b
                                                                                                                       Sb,
              Temperature                                                                                60°C          12%                                          23°C    16°C   54°C   45°C
              Uitstromende hoeveelheid                                                                   816k        1320kg                     1416kqg   2616kg   2136kg 4776kg  876ky  996kg
              Saturated  liquid                                                                       pressure berekent Safeti-NL zelf
              Release elevation                                                                       Tm
              Phase to be released                                                                    liquid
              Outdoor release direction                                                               horizontal
                        Pipe internal  diameter  (bij scenario's S8b, S8¢, S9b, S9¢, 511anS11b)       25  mm
              Pipe roughness (bij  scenario's  58b, S8c, S9b, S9¢, S11an511b)                         0,045 mm
              Bund Failure                                                                            Bund does not exist
                                                                                                      S8b, S8¢, S9b en 59c                                       S11aenS11b
              Pipe length                                                                             6m                                                         3m
                                                                                                      S10a  en S10b                                              $12aen512b
              Leak hole diameter   (bij scenario 7)                                                   10  mm                                                     2,5 mm
                                                                                                      S8b, S8c en 58a t/m S12b                                   S9a
              Tank head                                                                               3m                                                         1,5m
           Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                X                                                                                     229095
                Y                                                                                     581307
           Toelichting:
           —
              De temperatuur in de                     opslagtank is gelijk aan de buitentemperatuur, die gesteld is op de in de HaRi gehanteerde
              standaardwaarde                  van     12 °C (dagperiode). In de zwaveldioxide verdamper wordt zwaveldioxide verwarmd tot
              maximaal 60 °C. Voor scenario's waar levering vanuit de verdampers en de opslagtank plaats vindt is de in het
              model opgegeven temperatuur bepaald op basis van de mengverhouding.
           —
              De diameter van de leidingen is 25 mm.
           —
              De zwaveldioxide verdampers zijn in een gebouw gesitueerd. Omdat de toegangsdeur tot het gebouw niet
              vloeistofdicht is uitgevoerd wordt geen opvangvoorziening gemodelleerd. De leidingen die de zwaveldioxide
              opslagtank met de verdampers verbinden lopen ofwel boven de tankput van de zwaveldioxide opslagtank dan
              wel in het gebouw van de verdamper. Omdat voor de verdampers van een worst-case situatie uitgegaan wordt,
              waarbij geen opvangvoorziening gemodelleerd wordt, wordt                                                                                         het leidingstelsel        geen
              opvangvoorziening in het model meegenomen.
                                                                                                                                                                                 FQ 1108-18-RA-003-BY 2.5
                                                                                                                                                                                                0000000945
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>22760072
           Formaline scenario's
                                                                                                                              PEULZ
                Opslagtank formaline (S13 t/m S15)
        t5 Invoerwaarden Safeti-NL scenario's        opslagtank voor de opslag van formaline
           Parameter                                                           Waarde
           Inventory (scenario 13,  14 en 15)                                  31.000  kg
           Type of risk effects to model                                       Toxic
           Release scenario                                                    Pool source
           Release  phase                                                      Vapor
           Release elevation                                                   Tm
           Outdoor release direction                                           horizontal
           Final temperature                                                   9°C
           Duration of Discharge                                               1800  sec
                                                                               S13en S14               S15
           Release rate                                                        0,0022 kg/s             0,0006 kq/s
           Pool radii                                                          422m                    219m
           Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                 X                                                             229072,43
                 Y                                                             581291,24
           Toelichting
                Conform de FAQ                over  Safeti-NL dient    een   waterige oplossing in Safeti-NL gemodelleerd te worden als een
                user-defined            source    (scenario  “pool   source    (radius)”) met de berekende bronterm en een temperatuur van
                282 K      (= 9 °C). zie bijlage 3       voor  de complete berekening
                De voor de scenario's berekende "Inventory's" zijn gebruikt om de plasoppervlakte (en daarmee de "Pool radii")
                te berekenen en via de rekenmethodiek de plasverdamping (Release-rate). Safeti-NL berekent op basis hiervan
                zelf de "Discharge Velocity". Voor de complete berekening zie bijlage 3
                De Pool Radii betreft de straal die (gemiddeld genomen) in stand blijft tijdens de aanvoer van nieuwe formaline
                in en de verdamping uit de verdampende plas. Ten aanzien van de Pool Radii is voor de scenario's 8 en 9 de
                oppervlakte van de tankput van 56 m? als uitgangspunt gehanteerd. Vanwege de geringere uitstroomsnelheid
                in scenario 10 is hierbij een plasoppervlakte van 15 m* aangenomen.
                De berekeningen betreffende de plasverdamping van formaline zijn in bijlage 3 opgenomen.
                                                                                                                                   FQ 1108-18-RA-003-BY 2.6
                                                                                                                                                 0000000946
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>22760072
                Tankwagens formaline (S16 en S17)
                                                                                                               PEULZ
        t6 Invoerwaarden Safeti-NL scenario's      tankwagens voor het lossen van formaline
           Parameter                                                                      Waarde
           Inventory (scenario   16 en 17)                                                27.000  kg
           Type of risk effects to model                                                  Toxic
           Release scenario                                                               Pool source
           Release  phase                                                                 Vapor
           Release rate                                                                   0,0404 kg/s
           Release elevation                                                              Tm
           Outdoor release direction                                                      horizontal
           Finale temperature                                                             9°C
           Duration of  Discharge                                                         1800  sec
           Pre-Dilution Air Rates                                                         0kg/s
           Pool radii                                                                     19,76 m
           Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                X                                                                         229078,84
                Y                                                                         581307,73
           Toelichting
                De tankwagen wordt weliswaar gevuld onder een temperatuur van 65 °C, maar conform de FAQ over Safeti-NL
                dient een waterige oplossing in Safeti-NL gemodelleerd te worden als een user-defined source (scenario “pool
                source (radius)”) met de berekende bronterm en een temperatuur van 282 K (= 9 °C). Voor de complete
                berekening zie bijlage 3
                De voor de scenario's berekende "Inventory's" zijn gebruikt om de plasoppervlakte (en daarmee de "Pool radii")
                te berekenen en via de rekenmethodiek de plasverdamping (Release-rate). Safeti-NL berekent op basis hiervan
                zelf de "Discharge Velocity". Voor de complete berekening zie bijlage 3
                Ten aanzien van de Pool Radii is voor de scenario's een oppervlakte genomen van 1.227 m? op basis van de
                volledige inhoud van de tankwagen (ca. 27 m’) in een plas met een dikte van 2 cm. Gezien de ligging en de
                inrichting van de losplaats tussen de tankputten en het tarreerlokaal aan de noordzijde van het chemicaliénpark
                zijn deze oppervlakte en dikte als reéel te beschouwen. Voor scenario 17 geldt dit uitgangspunt als worst case,
                omdat de aanvoer van formaline vanuit de tankwagen in verhouding tot de verdamping anders ligt waardoor
                de Pool Radii lager zal zijn. Exacte gegevens over de verdampingssnelheid zijn niet beschikbaar.
                De berekeningen betreffende de plasverdamping van formaline zijn in bijlage 3 opgenomen.
                                                                                                                     FQ 1108-18-RA-003-BY 2.7
                                                                                                                                   0000000947
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>22760072
           —
                Feitelijke verlading               formaline (S18       en  S19)
                                                                                                                                            PEULZ
        t7 Invoerwaarden Safeti-NL scenario's         voor het lossen van formaline
           Parameter                                                                       Waarde
           Type of risk effects to model                                                   Toxic
           Release scenario                                                                Pool  source
           Release  phase                                                                  Vapor
           Release elevation                                                               Tm
           Outdoor release direction                                                       horizontal
           Finale temperature                                                              9°C
           Duration of  Discharge                                                          1800s
                                                                                           S18a           518b              519a                S19b
           Release rate                                                                    0,0031kg/s     0,0404 kq/s       0,0001 ka/s         0,0010 kg/s
           Pool radii                                                                      510m           19,76 m           1,03 m*             2,80m
           Pre-Dilution Air Rates                                                          0ka/s
           Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                X                                                                          229078,84
                Y                                                                          581307,73
           *Volgens de berekening is de pool radii 0,72 m. De minimum invoer-waarde in Safeti-NL is echter 1,03 m.
            Toelichting
           —
                De tankwagen wordt weliswaar gevuld onder een temperatuur van 65 °C, maar conform de FAQ over Safeti-NL
                dient een waterige oplossing in Safeti-NL gemodelleerd te worden als een user-defined source (scenario “pool
                source (radius)”) met de berekende bronterm en een temperatuur van 282 K (= 9 °C). Voor de complete
                berekening zie bijlage 3
           —
                De voor de scenarios berekende "Inventory's" zijn gebruikt om de plasoppervlakte (en daarmee de "Pool radii")
                te berekenen en via de rekenmethodiek de plasverdamping (Release-rate). Safeti-NL berekent op basis hiervan
                zelf de "Discharge Velocity".
           —
                Ten aanzien van de Pool Radii is aangenomen dat door de wijze van uitstroming een plas zal ontstaan met een
                maximale dikte           van    1   cm voor    de scenario's 18a    en b en  maximaal 0,5  cm voor     de scenario's 19a      en  b. Voor de
                complete berekening zie bijlage 3
           —
                De berekeningen betreffende de plasoppervlakte                        en de  plasverdamping     van   formaline  zijn   in bijlage  3
                opgenomen.
                                                                                                                                                   FQ 1108-18-RA-003-BY 2.8
                                                                                                                                                                 0000000948
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>22760072
          Vergisting
                                                                                                                                                     PEULZ
              Navergister (S23 t/m S25)
         —
         Invoerwaarden         Safeti-NL scenario's vergister en navergister
         Parameter                                                           Waarde
         Inventory (Scenarios 23 t/m 25)                                     Navergister: 3.500 m’
         Temperatuur                                                         35°C
         Pressure  (gauge)                                                   0,03 bar
         Probability of immediate ignition                                   Stationary —
                                                                                           use material reactivity
         Type of risk to the model                                           Flammable
         Phase to be released                                                Vapor
         Release elevation                                                   531m                                                S24en525:3m
         Release duration (bij scenario’ 24                                  600s
         Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)                             Navergister 1                         Navergister 2
         X                                                                   229075,51                             229081,74
         Y                                                                   581660,47                             581722,04
         Toelichting
         De waarden             voor temperatuur en druk zijn overgenomen uit de voorbeeld PSU-files behorende bij het RIVM-
         rapport "Veiligheid grootschalige productie van biogas, Verkennend onderzoek risico’s externe veiligheid";
         Rapport 620201001/2010; P.A.M. Heezen / S. Mahesh.
         In de QRA           van    Suiker Unie   voor   de  vestiging    in Dinteloord          was     de    volgende Elevation-hoogte opgenomen:
              Navergister:3
         —
                                        m
         Omdat geen navergister is opgenomen in de voorbeeld PSU-file, is deze op dezelfde wijze gemodelleerd als een
         vergister met de volgende aanpassingen:
              Inventory: 3500 m? (hierbij is aangesloten bij de QRA voor Dinteloord),
         —
         —
              Elevation: 3 m (de navergister is geen 6 meter hoog; aangesloten is bij de waarde uit de QRA voor Dinteloord).
         Betreffende de               (na)vergisterscenario's      is gebruikgemaakt van de QRA-rapportage                            en  PSU-file van de QRA  voor  de
         Suikerunie-locatie Dinteloord                 waar   eenzelfde    vergistingsinstallatie staat.
                                                                                                                                                           FQ 1108-18-RA-003-BY 2.9
                                                                                                                                                                         0000000949
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>22760072
      Bijlage 3
                                          PEULZ
      Berekening plasverdamping formaline
                                           FQ 1108-18-RA-003-BY 3.1
                                                         0000000950
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                                                                                PEUTZ
             Bepaling       van  de basis     invoergegevens voor de Safeti-NL berekeningen                         van    de formaline          opslag      en   verlading (user-
            defined sources).
            Formules
            Onderstaande formules                 zijn afkomstig uit de  Frequently          Asked Questions (FAQ)                 over    'waterige oplossingen'
            behorende          bij Safeti-NL      en   de HaRi.
             qu =9",      X  A                                            (kg/s)
             qr.   =
                      ken x
                             P.  x
                                   BA (R= Tos)                            (kg/(m?=       s))
             Kes   =
                     Croan,  Xap           2% (2 BAT          qe          (m/s)
        ti Parameter waardes
            Parameter                  Waarde                            Toelichting
           Co                          0,004786 m**/s"2                  constante
            P,                         191  N/m’                         Partiéle dampspanning 37% formaldehyde en      10% methanol in water  bij 65 °C*
            r                          Verschild per scenario            Zie tabel 2
            R                          8,3145 J/mol K                    Gasconstante
           Sc                          08                                Schmidt getal conform 'waterige oplossingen’ in FAQ van de HaRi
           |                           285K                              Standaardwaarde    buitentemperatuur conform de HaRi
            Uw, 10                     S5m/s                             Gemiddelde windsnelheid op 10   m hoogte conform ‘waterige oplossingen’ in FAQ van de HaRi
            i                          0,03 kg/mol                       Molecuulgewicht
           0                           1,1kg/m’                          Relatieve dichtheid 37% formaldehyde en 10% methanol in water
           *
                    Berekend met   behulp van de vergelijking van Clausius Clapeyron met een bekende partiéle dampspanning                       van   200  N/m? bij 20 °C en
                   gebruikmakend van een verbrandingsenthalpie van methaan van -891 kJ/mol.
        t2    Plasopperviakte, plasstraal en plasverdamping voor de formaline scenario's
           Scenario                      Plasoppervlakte [m’]                   Plasstraal [m]                          Plasverdamping [kg/s]
            13                                     56                                 4,22                                       0,0022
            14                                     56                                 4,22                                       0,0022
            15                                      15                                2,19                                       0,0006
            16                                    1227                               19,76                                       0,0404
            17                                    1227                               19,76                                       0,0404
            18     a                               82                                 5,10                                       0,0031
            18     b                              1227                               19,76                                       0,0404
            19     a                                2                                 0,72                                       0,0001
            19     b                               25                                 2,80                                       0,0010
             1      Analyse van energiesystemen, https://svn.eeni.tbm.tudelft.nl/Education/TB142Ea/C TB142Ea_dictaat/DictaatTB142Ea                              2013 2014.pdf, d.d.
                    27-10-2021   (pagina 45).
                                                                                                                                                                      FQ 1108-18-RA-003-BY 3.2
                                                                                                                                                                                     0000000951
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>22760072
      Bijlage 4
                                                           PEULZ
      Afleiding probitrelatie Formaline (correspondentie RIVM)
                                                             FQ 1108-18-RA-003-BY 4.1
                                                                           0000000952
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                             "20S
         Bestand       Bewerken       Beeld  Ga   Bericht   Extra    Help
          JF, Berichten     ophalen
                                        ~
                                            I Opstellen      8
                                                                  Chat
                    Vor
                           EER rivn.n| <BR rivm.nl>                  |                                                 4  Beantwoorden         @y  Allen beantwoorden~     = Doorsturen
                                                                                                                                                                                             = Meer   ~
          Onderwerp Antwoord op: safeti-nl 20160447 FAB 1107: stofbestand formaldehyde                    voor QRA                                                                     01-11-2016 8:45
                   Aan    Dagmar Mooi) <|EEE@peutz.nl> 1
                                                                                                                                                                                                      =
          Vraagnummer: 208168447
          Vraagsteller:          Dagmar Mooij
          Geachte       mevrouw      Mooij,
          Bijgevoegd         het  stofbestand,       nu   ook  ingedeeld       als   ontvlambaar.
            SNL 20168447         formaldehyde both.PSU
          Met   vriendelijke groet,
          Helpdesk        SAFETI-NL
            http: //www.rivm.nl/safeti-nl
             @   1  bijlage:  SNL 20160447 formaldehyde both.PSU         02.0 18                                                                                                       4 Opslaan    | ~
                                                                            stand formaldehyde
         Bestand       Bewerken      Beeld   Ga   Bericht   Extra    Help=
         XY.  Berichten ophalen         +
                                            [I Opstellen WW Chat          >
                   Van   Dagmar Mooi]      <|EREEEEP peutz.nl>     |                                                   4 Beantwoorden           dy Allen beantwoorden  |»   = Doorsturen
                                                                                                                                                                                              = Meer
         Onderwerp Re: Antwoord op: safeti-nl 20160447 FAB 1107: stofbestand formaldehyde voor QRA                                                                                    31-10-2016 12:42
                   Aan
                         IEEE rv.n| <BEENIFTER rivm.nl>
                                                                                                                                                                                                        2
         Geachte heer/mevrouw,
         Het binnen de          inrichting   van ons   opdrachtgever         op-  en   overgeslagen formaline mengsel kent de volgende beschrijving:
         Er wordt    formaline 37% toegepast. Het betreft hier technische kwaliteit formaline dat naast formaldehyde ook methanol als stabilisator en water bevat wordt gebruik gemaakt van 2
                                                                                                                                                                  Er
         soorten    formaline. Het overgrote deel van de tijd (circa 2/3 van de leveringen) wordt gewerkt met Formaline 37/8 en een klein deel met Formaline 37/12. Formaline 37/8 heeft een lager
         gehalte methanol      en is  daarmee minder brandbaar. Formaline 37/12 wordt toegepast    bij lage temperaturen om uitkristalliseren te voorkomen.
         We gaan        ervan    uit dat deze stof ook als ontvlambaar               ingedeeld  moat worden. De      voor een    eerdere versie      van  de QRA  voor  de zelfde   inrichting
         ontvangen stofbestand              voor  formaline    was    tevens ook als ontvlambaar         ingedeeld.
         We    ontvangen        graag     een  stofbestand die       we  in QRA     voor  de hierboven beschreven stof kunnen gebruiken. Indien               u meer  informatie   nodig   heeft
         om   de stofbestand in te vullen horen              we    het graag.
         Alvast bedankt!
         Met   vriendelijke groet,
         Dagmar Mooij
         Postbus 696
         2700 AR Zoetermeer
         T. 079 3470348
         E:
         W:
              ENEER
              www.peutz.nl
                            oul
         BEEN iv.nl schreef op                   12-10-2016 om 12:48:
             Vraagnummer:         28168447
             Vraagsteller: Dagmar Meooij
             Geachte mevrouw            Mooij,
             Bijgevoegd        het stofbestand        voor formaldehyde met de probitwaarden zoals voorgesteld op 11 april 2016;
              http:    //www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Probits/Technical                                           support   documents
             {Formaldehyde
              SNL2@0166825@       Formaldehyde.PSU
             De    stof    is  ingedeeld      als   alleen toxisch. Als           u   de stof ook  ingedeeld     wilt hebben als ontvlambaar,             dan  kunnen  we  het   stofbestand
             voor     u  aanpassen.
             Met     vriendelijke groet,
             Helpdesk SAFETI-NL
              http: //www.rivm.nl/safeti-nl
                                                                                                                                                                                                          FQ 1108-18-RA-003-BY 4.2
                                                                                                                                                                                                                        0000000953
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>22760072
      Bijlage 5
                                                       PEULZ
      Locaties  van de verschillende gasdetectiekoppen
                                                        FQ 1108-18-RA-003-BY 5.1
                                                                      0000000954
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                                                                     INREGENVOGEL-                                                                                                                                                                                                                                             POMP 9564 5 5565                                                                                                                                                                                                                                                                                Rev.           |K       Omsch.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AS built 2013                                            Get. |EKP       Datum     [23-09-2013
                                             7]             Ti
                                                           Hvac
                                                                                                                                                    SEALING                 AFBLAAS STACK                                                                                                                                                                                                                        ONDENSAAT 100                                                       _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ISOLATIEKAST
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MET E-TRACING                                  CN             suriom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rev.           |L       |Omsch.      |verplaatst  vanuit WTB                                 Get.     |EKP   [Datum    [18-11-2013
                    TANKAUTO
                                                   —
                                                                                                                                                                              70101425                                                                                                                                                                                                                         Tek.nr. 1-31711                                                                                                                              5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rev.            [M       [Omsch.      |Onderhoek
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aangepast                                 Get.     |RKN   |Datum    [18-11-2013
                                     oo]                                                                                                                                                                                                                                         70055322-L0007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ons
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |Rev.                    Omsch                                                                       |
       L-,    TE      ay
                                      LOSPLAATS                                                                                                              &                                       <
                                                                                                                                                                                                                     -                                                           7005532210005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   owas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FX455
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SV-VE-71                                      15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Get.            Datum
                                       70107224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tek.nr. 1-31712                            S02 DETECTIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 »
                                                                                                                                                                                                                                  »                                 .
                                                                                                                                                                                                                                                                                 RS       Ga               -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ERSLUCHT 7.4 ba                                                                                                                             BIJ SAPZUIVERING                              FE
                    §                                                                                                    H!                                                                                                                                                                                       D
                    E
                    g
                                                 ONTLUCHTING
                                                 T0055166-L0001                                         ons
                                                                                                                         ©
                                                                                                                                                                                                                               3                                  3              70053378-L0005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3         Si
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Teknr.                                =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         ES                                                                                               S02 NAAR STATISCHE MENGER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            r.                                                                                                       2                                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [DOSERING DUNSAP                 (70101389)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               h
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     =
                  2 g           hi       iy                                                                                                                                                                     ‘                                                                                                                           i                                                                                                                   1             |                  Pet           damm mg                                                          le                         A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            frre
                                                                                                =et pressure                       set pressure                                                                                 |                     EE]         |                                      |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tek nr. T          1 31 712
                                         ¥
                                 HE
                                                                                                                                                                                                                                                      nl     Sa                                                                                                                                                                                      A                                                                                                                                                                                                                                                              :     .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -
                                                                                                B1barlg)         &             Z   8.1  barig)
                                                                                                                                                                                                                                                       e]
                  i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       LOOOT, LOGD3
                  go                     RE      na
                                                                                                                                                                                                                       r        :
                                                                                                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                                                                                                                             il   |
                                                                                                                                                                                                                                                                              70087854 -LD002         Tr         ons       RZ              I                                                                                                         =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z                                                                                                                                 i                                                 standbeen                                                          S02 NAAR TORENSAP BROEITROG 3                       (70101392)
                  22
                               ca
                              soe                100553221 0006,
                                                                                                                                                 16
                                                                                                                                                                                                                                         ¥                        |                                              ¥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H                                                                                             =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BSW-DI-13                                                                              4b   WEEGCEL
                                         ED                                                                                                                                                                                                                                                              |
                                 :
                                                            RL
                                                                                                                                                                                                                                                                                  r00s563-10003       |            owe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                _
                  £3
                                                                       Pramm—rr—
                                                                       Keto
                                                                                                                                                                                                                                    &
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                k
                                                                                                    +
                                                                                                                                                                                                                                                                            T                                  7
                                                                                               a"
                  pel                                                      -shast KISO-01)},
                                                                                                                                                                                                                                    ¥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    oo”                                                                                                                                                                                                           =}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ’                                                                                lek.nr, 1-33901     1-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ie                                                                                          EARAGING
                                                                                              =n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  alti
                  §3                                                                                 oes:SL
                                                                                                                                                                                                                                    ole                    =                                        =                                                                                                                                                                                                                                                                                               3/8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    standbeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       E
                                        ®) VULPUNT                                                                                                                                                                                  gls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22                                                                                                      S02 NAAR TORENSAP BROEITROG 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ;
                  ER                                                                                                                                                                                                                                       =                     J0055322-L0002     =             ie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (70101393)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BRILFLENS
             i
                                                 70053378-L0001
                                                                                                                                                                                                                                     mr                    E                                        £                                  g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ISW-DI-14                                                                               §
                                   1]
                                 VE.
                                         Ponies
                                         es
                                                                             »
                                                                                                                                                                                                                                    £ in
                                                                                                                                                                                                                                    =   2
                                                                                                                                                                                                                                                           2
                                                                                                                                                                                                                                                           £
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       £
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  standbeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [Toksv,            1.33900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  F<   TERUGSLAGKLEP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S02 NAAR TORENSAP BROEITROG 1                       (70101391)
                                                                                                                                                                                                                                                              -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ’
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3
                                         © HnA                                                                                                                                                                                                            :a                                                                                :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4 H
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               >
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  a                                    i                                                   -                                                                         ®                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    A                 =                                                                                                                            ¥   DOORSIROOMAEGRENZER
         k
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ESg                                                                                                         33899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (©)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    A
                                 3                                                                                                                                                                                                                         5                                        ;                                    ;                                                 =                                                                         g                       2                      VERDELING SAPZUIVERING                                         70007471                                              g          2                 z
                                      "sat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 +                                                                         =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ~                                                                                                                           T   points          :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             i            =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    standbeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              i
                                 way
                                                         |                                               Hzs0mme                                                                                                                                                                           7                                 1                                   2                         4                                                                         &                                  1                                 70055163-L0004       Des
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    &                                                       S02 NAAR VERSWATER (70101426)
                                                                                                            8      bari]                                                                                                                                                                                                                                                                   a.                                                                        ”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1]                                 ke          NZD                                                                       femme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Te                                   [SW-DI-18-51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aq                                                                                            =                &          £                 2                                                                                                                            A
                                                                ]
                                 + AARDCONN.|                                                            zoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           VEERVEILIGHEID
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NETH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               >
                                                                one
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1                                                                  ||                        3                                                                         8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2,                  a              =     glg
                                 ,
                                                ——                                                      =
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||                                |                                |                         2                                                                         |   £3                  2                  Laz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        z                8          2                                                      [Tek.nr. 1-33894
                                                HH 581            5
                                                                                                        oii      Diz
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||                                                                 ||                                                                                                      Fo                                                                                                                                                                                                                                 S02 NAAR SCHOONPERSWATERTANK (70101390)                                               5    REGELKLEP
        “Yer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a
        ost   Je
                      ( £3                        a1
                                                                                                        ry,
                                                                                                              x
                                                                                                             Pt                                                                                                                                                                          all
                                                                                                                                                                                                                                                                                         0!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |!                                                                                                      fe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            w-Dr18-DI-18-34
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Tek.nr.           1-33894                                                             bed  KOGELKRAAN
        any
                                       |
                                           We
                                                                           aa
                                                                           SEALE                                                          \                                   ed
                                                                                                                                                                                                                                                                                         TH
                                                                                                                                                                                                                                                                                           wi                                |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         fie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        oe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  52   MEMBRAANAFSLUITER
        950  /-10               a0         ost                                                                                               :
                                                                                                                                                                       ba)
                                                                                                                                                                                                  @Bf                                                                                    aan]                              oan)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   QT242-02 BROEITROG   3 (70101392)                                                                                                                            QT254-02 (70101390
        S02 DETECTIE                                                    gl
                                                                              =                                SO,                     A                               =|      ows
                                                                                                                                                                                                               {vas
                                                                                                                                                                                                                                                                      >
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ~                     a                                                                     =                          od
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                iy    Di.                                                                           WA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tek.nr. 1-33901
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               No                                                                                                                   _    —_
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bw-Di-18                                                                          ><   NORMAAL OPEN
                                                                        g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tek.nr. 1-33894
                                                                                                                                                                                                               =
        BlJ VERLADING                                                                                                                                 Ml
                                                                                        @)       OPSLAGTANK ©                                                          3           hii                   &| [|                                                                           cd                                                                                                                                          REST Ear                 a
                                      -
                                                                              =                                                        S                                                                                                                              ¥                         |                          -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ¥        a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DN15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NORMAAL GESLOTEN
                                                                        =     =                                                                                        of
                                                                                                                                                                               we
                                                                                                                                                                                                                                                                       oN                                                                          lg!                                                                        pag                        m                                                                                         QT272-02 BROEITROG 4 (70101393)                                                                                                                                                                                                                p4
                                                                        a     om                          70053378                     pa                              =                                                                                               | ©
                                                                                                                                                                                                                                                                         ~~                iL                                                      [
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2                                                                         951   /-05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        50         021                                                                             SW-DI-14                                                                                     i
                                                                                                                                                                                                                                                                                 1F Jeg!              >"     11-1 13     Veg |           ™"1 1'¥P         Goll!                1              Bz:         |                  >                   1   >~dgpg~>                    tw                             0g EA                                                      Me                                                                                                                                            re
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  sh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ——
                                                                        2     E                                                        =                               all                                                                                             he                                                                          i                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AUTOM. AFSLUITER
                                                                        =     =
                                                                                                          HS-CH41-11
                                                                                                                                       =~                                                                                                                              3-2                 si                                                      12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Besturingskast                  |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tek.nr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1-33900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ones
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DNsD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ovo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DN25     |       owe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DN25   |   ona
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DN25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BIJ SAPWINNING
                                                                                                                                                                                                                                                                       =
                                                                                                                                                                                                                                                                         S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   I=o                                                                K950-01                    |                                                                                                                      1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   QT222-02 BROEITROG (70101391)                       sa]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              %
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            “
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Za
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ’
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       wie                                                                                            4    AFGEPLUGD
                                                                                                                                        Ei)                                                                                                                            IR                                                                          IR                      m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EITNut em ie me                                                                                                                                                  i                  BE)          oN           CHEMI                  oy                 =                   Hee                  F
                                                                              U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          oy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SR                    i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ESL                                                                                                                                                                         -
                                                                                                                                                                                                                 3
                                                                                                                                                                                         es                                                                                                                                                                                                               I      oi
                                                                                                                                                                vosse                                                                                                                                                                                                     a50                  oat                                                                                              NE.                     Tal                              ee 41-33899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               mann            mm                                                                                                                                     968
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       mem
                                                                                                                                                                                  —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             lt { i:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            og   /.23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tek.nr.                                                                                                                                                                                                                                             BREEKPLAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  fui
                                             S02 DETECTIE                                                                                                      Hes?              HES     HS-CH-4 1-41                                                                                                                                                                           00            ri           |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ql
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |         S     |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            S   |        S         =z =        £           |       S                           23                                                                 =
                                             IN OPVANGBAK
                                                                                                                           ull
                                                                                                                                                                 oso
                                                                                                                                                                      |    |g             70055166
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           w            is
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DN1S     03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  os0     J.03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  i"                                                                                                           N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               &            &            S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    £5 3                   Le      3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        =f                                                                                                                                                                                                                                     5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pS           SsToE:                                    =
      IPL                T EF
                                                               or                                                                TR.
                                                                                                                                                             vd                                                                                                                                                                                                         id
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DAUWPUNT-              |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          wi                                                                                                                                     oo,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Z                                2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         bzlE SE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               To
                                                  .
                                                    os         \gs1/0s
                                                                     .
                                                                                       70101422                           ie                \m/o
                                                                                                                                                                           70087854-L0010
                                                                                                                                                                                       -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Jin METING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                he                                                                                                                                                                                                  21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ex                 Ss3 y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Eo          BAH          2:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 +Hiz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a   :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Omschrijving:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       =                                                                                                                                        on            RSE                                                        25d 58 & if
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ho8mS                                                                                                                                            Bg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ons
                                                                            I                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        —1
                                                       NOODPUT
                                                                                                                                                                                                                                                                |A ol                                                                                                               Y   Ir                                                                                               HH 0,8 mS                                                                                                         oy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        P&ID
                                                                                                   S02    opvangbak                                                                                                                                                                                                                                                                     2                                    VSTi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ban     1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ti           TT                                                             EN           5
                   70054 380-L0001                     70101506                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Va50-11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ii
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             B
                                                                                                                                                                                                                                                                 1008785410007 |                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                aa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          EF
                             ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               oy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               i.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2   gle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            BE                  8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     gq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ONDENSAAT RETOU                                                         2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2                                                                                                                                   S02 OPSLAG+INSTALLATIE
                       drai
                                                       NOODPOMP
                                                           =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A  RE                             rr                    |T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [Tek
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ONso       “omy                                                                     5
                         Lif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1-31711                                                                                                        \T70097472-L0002
                                                                  An
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vesorz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3
                                                       70054380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NATTE LUCHT                        L003 0005                             |                                                                                                Ray                                                                          ole
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FE254-04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              wo       Joel                                                                                                                                                                                                                    TTPmElinS®™                                                                                Bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SEER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             al
                                                                                                                                                                                                                                    _
                                                                                                                                                                                                                                    “M9
                                                                                                                                                                                                                                                S02 DETECTIE IN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Nord
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S02 DETECTIE IN                      Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rp.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lom    [CONDENSAAT RETOU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ova
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            re         Hf     ows
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        COPY VAN 1-30556 OP M SCHIJF
         NATRONLOOG                119,                                                                                             Loa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DEFINITIEF
                                                                                                     oe                                                                                                                   ar
                                                                                                                                                                                                                               |            Gr   VERDAMPERRUIMTE                                                                               VERDAMPERRUIMTE                                                                                                                                            ITek.nr                                                                                 DRAN               LUCHT
                                                                                                                                                                                                                                                                                      HS-C i ja
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (10)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 THD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  VERDELING SAPWINNING                                           70097472
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  VE012
                                                                                                                                                                                                                                      TT
         Tek.nr. 1.31217                EJ                                                                                                                                                                               950               \gso Sor                                                                          i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               08                                                                                                                                                              Sov
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Getekend:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -       M.KEIZER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -                 13-04-2005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             rn ——————
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |Discipline:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |WTB      Firma  naam:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             —————         |WARMAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ————
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HS-CH-41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -                                                                                            -
      SO2 AANVOER
                                                                                             OPSLAG                                                                             NEUTRALISATIE                                                                                   VERDAMPING                                                                                                              INSTRUMENTATIE RUIMTE                                                                                                             SAPZUIVERING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         #
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SAPWINNING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               i-econtroleera:                                              [Frais
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ormaat:          -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TIT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           chaal             i=
                                    5    Vioeistof  valpunt                                           1       Opslagtank 502,     inhoud 50 m3 bruto                          7     Vernistigingstank 11% NaOH, 6 m3   2     Verdampers                                  #     w                                          #       #                                       3    #                                              8      Luchtdroger                             #      #                                          g     Verdeling sapauivering                          #                                                                10      Verdeling sapwinning                                                                                           Tekening      nr.:                                     Rev.
                                    6    Damp retourpunt                                             #        HH =385m3                                                       #     4                                  #     #                                           #     #                                          #       #                                       4    #                                              #      #                                       #     uo                                         #      #                                               #   #                                                            #       #
                                   #   | #                                                           #        |H=375m3                                                        #  |  #                                  # |   #                                           #     #                                          #   |   #                                       #    #                                              #    | #                                       #      |»                                        #      #                                               #   #                                                            #       #
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UNIE                             1 -30556                                        M
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  [
                                   #   |   #                                                         #        |»                                                              #     J                                  #     |                                           #     |»                                         #       |#                                      #    |e                                             #
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #                                       #      |»                                        #      |#                                              #
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #                                                            #
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  #
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      VIERVERLATEN                                                                                   18-11-2013
                 HRIPSYM              D-CSM VVAAS-BuiltyMeet      en Reqel\P&ID\HS Hulp Stoffer\CH Chemicalien\l-30556.DWG, 20-5-2014 13:51:26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0000000955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>22760072
      Bijlage 6
                                                         PEULZ
      Selectie  insluitsystemen Cosun Beet Company Vierverlaten
      te Hoogkerk
                                                            FQ 1108-18-RA-003-BY 6.1
                                                                          0000000956
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                 PEUZ
         Notitie
         betreft:           Selectie  insluitsystemen    Cosun Beet    Company Vierverlaten      te Hoogkerk
         datum:             26 oktober 2021
         referentie:        EBa/TJo/TvdE/FQ 1108-25-NO-001
         van:               BSc T.  Jongema
         Inleiding
         Voor de locatie        van   Cosun     Beet   Company Vierverlaten (onderdeel                van   de  Codperatie
         Koninklijke    Cosun    U.A., hierna CBC-V) in        Hoogkerk (gemeente Groningen)             is  voor de thans
         vergunde situatie        reeds    een   kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd                met   kenmerk
         FC 1108-96-RA-006 d.d. 28          juni 2018, getiteld      "Kwantitatieve    risicoanalyse (QRA) Suiker Unie
         Vierverlaten te Hoogkerk (hierna 'QRA 2018"). In de 'QRA 2018' is gebruikgemaakt van de
         subselectie zoals opgenomen in bijlage 6, getiteld "Notitie selectie insluitsystemen Suiker
         Unie Vierverlaten te      Hoogkerk". In voorliggende notitie wordt opnieuw naar                   de  uitgevoerde
         subselectie    gekeken en waar nodig wordt deze aangevuld en geactualiseerd.
         In deze notitie wordt in de basis               uitgegaan     van   de 'QRA 2018". Middels           voorliggende
         aanvraag worden de          opslaghoeveelheden            van  zwaveldioxide      en   formaline    gewijzigd. Op
         basis hiervan is    een  nieuwe subselectie uitgevoerd.
         Beschrijving        van   de beschouwde            insluitsystemen
         Voor de externe      veiligheidsrisico's    zijn de   volgende    activiteiten  mogelijk    relevant:
         —
            opslag    van  chemicalién in het      chemicaliénpark (bovengrondse opslagtanks);
            bulkverlading van chemicalién;
         —
            leidingbruggen en/of verdampers van chemicalién;
         —
            opslag van gasflessen (cilinders en batterijen);
         —
            gasbuffer methaanreactoren proceswaterzuivering;
         —-
            vergisting plantaardige grondstoffen.
         —
         Niet alle binnen de       inrichting van CBC-V aanwezigen insluitsystemen leveren een relevante
         bijdrage    aan het risico in de    omgeving. Omdat het niet zinvol is alle insluitsysteem in de QRA
         mee   te   nemen    wordt een voorselectie gemaakt om te bepalen welke insluitsystemen het
         meest   bijdragen.
         De stoffen    zwaveldioxide, formaline        en   methaan worden als meest relevant beschouwd. Voor
         deze stoffen     zijn de relevante scenario's          met  betrekking    tot de   opslag,   de  verlading  en de
         vergisting uitgewerkt.         In  figuur   1  zijn   de locaties    van   de verschillende       insluitsystemen
         weergeven.
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,             @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, voorwaarden   volgens  DNR  2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
                                                                                                                           0000000957
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                  PEUZ
            Uit de voorselectie komen de           volgende insluitsystemen      als meest relevant  naar voren:
               (A) Opslagtank voor de opslag            van  zwaveldioxide.
               (B) Tankwagen       voor   het lossen    van   zwaveldioxide.
               (C) Zwaveldioxide verdampers             en  leidingsstelsel (4 stuks).
               (E) Opslagtank voor de opslag           van   formaline.
               (F) Tankwagen       voor   het lossen    van  formaline.
               (R-Q) Biogasvergister (8 stuks).
               (R) Biogasnavergister (2 stuks).
               (S) Gasbuffer methaanreactoren 1, 2             en 3.
         f1 Overzicht locaties meest relevante insluitsystemen
            Daarnaast      zijn allerlei kleinere opslagen/insluitsystemen           van  gevaarlijke stoffen aanwezig
            binnen      de    inrichting    van    CBC-V.      Deze  zijn echter     niet  relevant  voor  het   externe
            veiligheidsrisico's     in de    omgeving      van   CBC-V. Deze    opslagen zijn wel opgenomen in de
            subselectie     maar   worden hierna niet nader           toegelicht. Hierbij gaat het met name om de
            volgende opslagen/insluitsystemen:
               opslagtank natronloog;
            —
               opslagtank zoutzuur;
            —
               opslagtank zwavelzuur;
            —-
               opslagtank diesel;
            -
               opslag brandspiritus;
            —
               opslag isopopanol;
            —
                                                                                                                         0000000958
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                    PEUZ
                opslag chloorbleekloog;
             —
                opslag basisch loodacetaat;
             —
                opslag waterstof;
             —
                opslag LPG;
             —-
                opslag propaan;
             —
                opslag acetyleen;
             —
                opslag zuurstof;
             —
                opslag petroleum.
             —
         2.1 Insluitsysteem (A): opslagtank                    zwaveldioxide
             De zwaveldioxide wordt           gedurende        de campagne in        een     bovengronds opgestelde tank
             opgeslagen.      De tank is   uitgevoerd in staal      en  is in de open lucht      geplaatst. De bruto inhoud
             van    de tank is 50       m?   maar     in de tank wordt nooit             meer   dan 60    ton    zwaveldioxide
             opgeslagen.      De   opslagtank     wordt beschouwd als          een opslagtank onder        druk. De vloeibare
             zwaveldioxide wordt op druk            naar  de zwaveldioxide      verdampers getransporteerd. Uitgaande
             van   maximaal 150       campagnedagen per jaar, plus            maximaal 14      dagen v66r de campagne en
             maximaal 14       dagen    na  de  campagne,       is de  opslagtank    178    dagen van het jaar gevuld met
             zwaveldioxide.
         2.2 Insluitsysteem (B): tankwagens                     zwaveldioxide
             De    zwaveldioxide       wordt     in   een    tankwagen aangevoerd gedurende, of onmiddellijk
             voorafgaand       aan, de campagne.          Bij campagne-einde wordt de overtollige zwaveldioxide
             weer    afgevoerd. Uitgangspunt            is dat alleen      in  de  dagperiode (08.00-18.30 uur)           wordt
             verladen'.
             In een   campagne      van  150   dagen    wordt maximaal 1870 ton zwaveldioxide verbruikt. Aan het
             einde   van   de campagne wordt de resterende hoeveelheid in                      een  tankwagen verladen en
             afgevoerd. Uitgangspunt           is dat het     hierbij gaat    om   maximaal één        tankwagenlading van
             30 ton. De totale       verladingstijd van zwaveldioxide bedraagt circa 146 uur per jaar en de
             totale  aanwezigheidsduur van de tankwagens op het terrein bedraagt circa 222 uur per jaar.
             De   tankwagen wordt met een losslang en een dampretourslang op de tank aangesloten. Het
             lossen   geschiedt met behulp van een bij de tankwagen behorend elektrisch aangedreven
             compressor. Deze compressor zuigt zwaveldioxidedamp aan uit de opslagtank via de
             dampretourleiding.        Deze  damp     wordt   gecomprimeerd        en   in de  tankwagen geperst. Door het
             ontstane drukverschil stroomt           de vloeibare zwaveldioxide via de            losslang uit de tankwagen
             in de   opslagtank. De vulleiding           komt via     een   opening     aan   de bovenkant de opslagtank
             binnen    en 'dipt' naar beneden tot        net boven de      bodem   van    de  opslagtank.
             Er  zijn geen     scenario’s opgenomen          voor een     Loss Of Containment        (LOC)   ten   gevolge    van
             externe    beschadiging       van   een   tankwagen       of brand in de         omgeving.    Er  zijn  voldoende
             maatregelen genomen           om    externe    beschadiging van het reservoir te voorkomen, zoals een
             geisoleerde opstelling        en   verplichte lage snelheid op het terrein. Ook staat een beladen
             In Safeti-NL is, conform de FAQ's SAFETI-NL, uit februari 2012, RIVM     -
                                                                                         Centrum Externe  Veiligheid (vraag 1), de
             verlading in de dagperiode als aparte RunRow met een Factor                 1  gemodelleerd;  dit  om  een  dubbele
             (tijdsduur)correctie met betrekking tot de verlading te voorkomen.
                                                                                                                                   0000000959
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                    PEUZ
             tankwagen       niet opgesteld nabij brandbare vloeistoffen            of  nabij   een  dusdanige       hoeveelheid
             brandbaar materiaal dat de              warmtestraling van een          brand leidt tot het falen              van    de
             tankwagen.
         2.3 Insluitsysteem (C): zwaveldioxideverdampers                             en    leidingstelsel
             Op   het terrein   van  CBC-V    zijn vier  zwaveldioxide-verdampers in een gebouw opgesteld. Deze
             verdampers zijn         middels      bovengrondse leidingen verbonden met de zwaveldioxide
             opslagtank. Bij de opslagtank en de verdampers is zwaveldioxidedetectie aanwezig en tussen
             de verdampers en in de leidingen richting de opslagtanks zijn afsluiters aanwezig die op
             afstand aangestuurd kunnen worden. Omdat de expansiedruk van zwaveldioxide, afhankelijk
             van   de  omgevingstemperatuur,           kan  oplopen tot 200 bar mag vloeibaar zwaveldioxide nooit
             opgesloten      zitten tussen twee afsluiters.       Bij een incident met één van de verdampers wordt
             met behulp van een noodstop de afsluiter op de opslagtank gesloten. De verdampers
             kunnen tevens handmatig van elkaar gescheiden worden door het dichtzetten van de juiste
             afsluiters. Worst     case   wordt    er  echter   van  uitgegaan     dat  bij een incident met één van               de
             verdampers       of met  een   leiding   de inhoud uit de twee      verdampers (totaal circa 800 kg) en               de
             leidingen (totaal     circa 16  kg) vrijkomt.     Daarnaast dient   er  worst case van      uitgegaan      te worden
             dat de     aansturing     van   de afsluiter      richting de opslagtank         niet  naar   behoren werkt           en
             nalevering     uit de onder druk staande         opslagtank plaatsvindt.
             In  paragraaf 2.3.5 van de HaRi (Module C) wordt toegelicht dat transportleidingen vaak in
             belangrijke mate bijdragen aan het risico van de inrichting, omdat deze nabij de terreingrens
             van een inrichting liggen en grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen door
             eigen inhoud      en voeding vanuit het reservoir. Voor het ongunstigste scenario met betrekking
             tot het    leidingstelsel wordt uitgegaan van het vrijkomen van de gehele inhoud van de
             verdampers en ongeremde nalevering uit de opslagtank.
         2.4 Insluitsysteem (E): opslagtank                    formaline
             De    formaline      wordt     gedurende       de    campagne      in   een      enkelwandige bovengrondse
             atmosferische       tank’ opgeslagen.         In   de tank wordt nooit           meer   dan    31     ton   formaline
             opgeslagen.
         2.5 Insluitsysteem (F): tankwagens                     formaline
             De formaline wordt in         een   tankwagen (maximale         inhoud 27 ton)       aangevoerd gedurende              of
             onmiddellijk voorafgaand            aan    de campagne       en  wordt       met   een   laadslang      op de tank
             aangesloten. Bij campagne-einde wordt de overtollige formaline weer afgevoerd.
             Uitgangspunt is dat alleen in de dagperiode (08.00-18.30 uur) wordt verladen 3,
             In  een   campagne      van    150  dagen     wordt maximaal 1.430 ton formaline verbruikt. Aan het
             einde   van   de campagne wordt de            opslagtank leeggemaakt. Uitgangspunt                is dat het    hierbij
             gaat   om   maximaal één      tankwagenlading van 20 ton.
             Een  opslagtank is een atmosferische  opslagtank wanneer   de maximaal toegestane druk    gelijk is aan of kleiner is
             dan 0,5 bar overdruk. In het algemeen is de overdruk in de formaline tank maximaal 70 mbar.
             In Safeti-NL is, conform de FAQ's SAFETI-NL, uit februari 2012, RIVM     -
                                                                                        Centrum Externe Veiligheid      (vraag 1), de
             verlading in de dagperiode als aparte RunRow met een Factor                1   gemodelleerd;   dit   om   een   dubbele
             (tijdsduur)correctie met betrekking tot de verlading te voorkomen.
                                                                                                                                       0000000960
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                     PEUZ
             Er wordt      van  uitgegaan    dat de   tankwagen met           27 ton* is beladen          en  dat de maximale
             aanwezigheidsduur        114  uur  per jaar bedraagt.
             Volgens     de leverancier wordt de      tankwagen gevuld           onder   een   temperatuur       van 65 °C en is
             de formaline onder atmosferische druk in de              tankwagen aanwezig.
             Vergelijkbaar      met   zwaveldioxide       zijn   ook     bij  de   formaline-verlading         geen    scenario’s
             opgenomen         voor een   LOC ten    gevolge      van externe      beschadiging      van     een  tankwagen    of
             brand in de omgeving.
         2.6 Insluitsysteem (J          t/m   Q): vergisters          en   navergisters
             De   aangevoerde plantaardige grondstoffen               worden     voorgemengd en nat gemaakt voordat
             het als een pulpstroom naar de vergisters gestuurd/verpompt wordt. In de vergisters wordt
             een constante temperatuur gehandhaafd. De verblijftijd in de vergisters bedraagt ongeveer
             30-40    dagen, waarna de pulp doorgezet wordt naar de navergister. De verblijftijd in de
             navergister bedraagt ongeveer 10-15 dagen, waarna het restmateriaal gedroogd en
             afgevoerd wordt. Het geproduceerde biogas wordt met behulp van een membraan
             opgeslagen boven de navergister. Het biogas dat tijdens                        het  vergistingsproces       ontstaat
             wordt    gereinigd en vervolgens geleverd aan het aardgasnet.
             Ten aanzien       van  de parameters behorend           bij  de  (na)vergisters    is gebruik gemaakt van de
             waarden zoals opgenomen in de voorbeeld PSU-files behorende                                 bij het RIVM-rapport
             "Veiligheid grootschalige productie            van    biogas,     Verkennend onderzoek risico’s externe
             veiligheid".
             De   vergisters    en  navergister worden, conform het RIVM-rapport "Veiligheid grootschalige
             productie       van   biogas,    Verkennend        onderzoek        risico’s    externe      veiligheid";   Rapport
             620201001/2010; P.A.M. Heezen/S. Mahesh, als atmosferische opslagtanks beschouwd.
             Bij een    calamiteit kan maximaal 600 m’            biogas     per  vergister vrijkomen. Als procesdruk           is
             0,03 barg gehanteerd. Dit is hoger dan de gespecificeerde 5 mbarg welke door de leverancier
             is aangegeven.      Echter, het invoeren     van een     lagere druk geeft problemen bij het modelleren
             in Safeti-NL. Dit betreft aldus     een  conservatieve aanname. In de risicoberekening is uitgegaan
             van  acht    vergisters met  dezelfde inhoud       en  faalfrequentie.
             Bij een   calamiteit kan maximaal 3500 m?           biogas bij de navergister vrijkomen.            Als procesdruk
             is 0,03    barg aangehouden.        Dit is  hoger    dan de      gespecificeerde      5  mbarg     welke door de
             leverancier is aangegeven. Echter, het invoeren               van een lagere druk geeft problemen bij het
             modelleren in Safeti-NL. Dit betreft aldus          een   conservatieve      aanname.      In de  risicoberekening
             is uitgegaan     van twee   navergisters.
         2.7 Insluitsysteem (5S):          Gasbuffer       methaan         reactoren       1,2  en   3
             De   gasbuffer bij de methaanreactoren heeft een maximale inhoud van 480 m°.                             Het  biogas
             wordt na opwaardering tot groengas direct ingezet bij verbrandingsinstallaties                          van   CBC-V.
             Worst   case  benadering uitgaande  van een  volle  tankwagen (27 ton).   Gelost wordt    bij CBC-V, echter maximaal
             25 ton.
                                                                                                                                   0000000961
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                    PEUZ
           Voor de    opslagcondities         wordt   volgens     opgave  van   CBC-V   uitgegaan    van een     temperatuur
           van   37 °C en   druk 0,005 bar. Om tot        een worst case     benadering     te komen    zijn de effecten   van
           biogas    met twee uiterste         samenstellingen      beschouwd (50% methaan           -
                                                                                                       50% kooldioxide       en
           80% methaan        -
                                20% kooldioxide).
           In  algemene      zin kan    biogas    naast methaan       en  kooldioxide tevens      voor   de externe risico's
           relevante hoeveelheden waterstofsulfide (H,S) bevatten. Het                     H,S-gehalte    in het   biogas  van
           de methaanreactoren            bij  CBC-V   bedraagt     circa 50 ppm. Na      reiniging   in de reactor is deze
           concentratie nog        lager, namelijk    <  5 ppm.
           Uitvoering        subselectie
           Om in    een  QRA alle insluitsystemen           mee te nemen      die  significant bijdragen     aan  het externe
           risico, worden      er verschillende stappen         doorlopen.   In hoofdlijnen    komt de subselectie op het
           volgende neer:
           —
               De inrichting     wordt verdeeld in       insluitsystemen    met   gevaarlijke   stoffen (zie  paragraaf 2.3.2
               van  het Bevi).
           —
               Op basis    van    effectafstanden vindt         een  selectie  plaats van insluitsystemen, waarvan de
               effecten tot buiten de         terreingrens    raken (zie  paragraaf 2.3.3 van module C van de HaRi®).
               Deze   insluitsystemen dragen bij            aan   de externe risico’'s  en   worden meegenomen in de
               QRA.
              Wanneer               dan  vijf insluitsystemen via de effectbenadering worden geselecteerd,                 kan
           —
                           meer
               er  vervolgens      een  verdiepingsstap worden gemaakt om het aantal insluitsystemen                       dat
               moet worden        meegenomen in de QRA te reduceren. Dit vindt                plaats  op basis   van  de soort
               en   hoeveelheid stof in         een   insluitsysteem en       de heersende      procescondities.      Hiervoor
               wordt per     insluitsysteem een aanwijzingsgetal              en  selectiegetal   berekend (zie      paragraaf
               2.3.4 van   module C     van    de HaRi).
           Door de combinatie            van    grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen              en   de   (relatief) hoge
           faalfrequenties voor        de  verladingsscenario’s (zie paragraaf 2.2.2.3 van module C van de HaRi)
           kunnen verladingen          van bulkhoeveelheden een significante bijdrage aan het externe risico
           leveren.    Daarom        dient de     bulkverlading (en        de   transporteenheden)        in  principe altijd
           geselecteerd     te   worden     voor  de QRA,    tenzij aangetoond      wordt dat de    bijdrage   van   (een deel
           van de) bulkverlading            verwaarloosbaar is,       bijvoorbeeld     op basis    van   effectafstanden of
           onderlinge vergelijking. Bulkverladingactiviteiten               worden dan ook niet        meegeteld     in de  vijf
           te selecteren    insluitsystemen.
           In bijlage  1  zijn de relevante uitgangspunten per insluitsysteem weergeven.
           In  bijlage   2 is de subselectietabel opgenomen, waarin de methodiek                        conform de Hari is
           toegepast. In de tabel zijn de maximale effect afstanden                   en   de berekende      aanwijsgetallen
           weergeven.      Op   basis  van    deze tabel   zijn  de relevante scenario's    voor  de QRA    geselecteerd.
         5 Hari: Handleiding Risicoberekeningen     Bevi
                                                                                                                                 0000000962
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                      Pru
                 Geselecteerd  insluitsysteem
                 Uit  de   tabel  volgt dat de volgende insluitsystemen relevant zijn voor de  externe
                 veiligheidsrisico's in de omgeving van CBC-V:
                    opslagtank zwaveldioxide;
                 —
                    tankwagens zwaveldioxide;
                 —
                    zwaveldioxideverdampers en leidingstelsel;
                 —
                    opslagtank formaline;
                 —
                    verlading formaline;
                 -
                    biogas navergisters.
                 —
                                                                                           Zoetermeer,
                 Deze notitie bevat 7   pagina's en 2 bijlagen.
       ERIKE
       Df
       [ECFLD4
       108-25N 1
       FO
                                                                                                       0000000963
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>22760072
              Bijlage
              Uitgangspunten
              insluitsystemen
                                         1
                                                                                                                       PEUZ
              In tabel 3.1 is          samengevat welke relevante insluitsystemen                                                en    scenario's        zijn beschouwd             in
              deze subselectie.
         13.1 Relevante insluitsystemen met bijbehorende scenario’s en scenario-categorieén (Model)
                                                                                                                                                                      *
              Insluitsysteem ~~  #   Scenario                                                                                                                 Model
               (A) Opslagtank voor de opslag van zwaveldioxide
                                     Opslagtank                                                                                                               Vessel or Pipe Source
                                 1   Instantaan  vrijkomen van de gehele inhoud                                                                               Catastrophic rupture
                                 2   Vrijkomen van de gehele inhoud in     10 min. in een continue en constante stroom                                        Fixed duration
                                 3   Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve     diameter van 10 mm                                                  Leak
              (B) Tankwagens voor het lossen van zwaveldioxide
                                     Tankwagen / lossen                                                                                                       Vessel or Pipe Source
                                 4   Instantaan vrijkomen van de     gehele inhoud van de tankwagen    (Transport —
                                                                                                                    Tank wagon)                               Catastrophic rupture
                                 5   Vrijkomen van de gehele inhoud van de tankwagen uit de grootste aansluiting                                              Leak
                                 6   Breuk van de laad-/losarm of laad-/losslang                                                                              Line rupture
                                 7   Lek van de laad-/losarm of laad-/losslang met een effectieve diameter van 10% van de nominale diameter, maximaal 50      Leak
                                     mm
              (c) Zwaveldioxide verdampers en leidingstelsel (4stuks)
                                     Procesvat                                                                                                                Vessel or Pipe Source
                                 8   Instantaan  vrijkomen van de gehele inhoud van de verdampers en het leidingstelsel                                       Catastrophic rupture
                                 9   Vrijkomen van de gehele inhoud in     10 min. in een continue en constante stroom                                        Fixed duration
                                 10 Continu  vrijkomen    uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm                                                   Leak
                                 11 Breuk  van  de  leiding                                                                                                   Line rupture
                                 12 Lek met  een   effectieve diameter van 10% van de nominale diameter, maximaal 50      mm                                  Leak
              (E) Opslagtank voor de opslag van formaline
                                     Opslagtank                                                                                                               User Defined Source
                                 13 Instantaan vrijkomen van de      gehele inhoud                                                                            Catastrophic rupture
                                 14  Vrijkomen  van   de gehele inhoud in 10 min. in een continue en constante stroom                                         Fixed duration
                                 15 Continu  vrijkomen    uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm                                                   Leak
              (F) Tankwagens   voor het lossen   van   formaline
                                     Tankwagen / lossen                                                                                                       User Defined Source
                                 16 Instantaan   vrijkomen    van de gehele inhoud van de tankwagen    (Transport —
                                                                                                                    Tank wagon)                               Catastrophic rupture
                                 17  Vrijkomen van de gehele inhoud van de tankwagen uit de grootste aansluiting                                              Leak
                                 18 Breuk van de laad-/losarm of     laad-/losslang                                                                           Line rupture
                                 19 Lek van de laad-/losarm of     laad-/losslang met een effectieve diameter van  10% van de nominale diameter, maximaal 50  Leak
                                     mm
              (R en Q) Navergister (2 stuks)
                                     Opslag in atmosferische tank                                                                                             Vessel or Pipe Source
                                 23 Instantaan   vrijkomen van de gehele inhoud                                                                               Catastrophic rupture
                                 24  Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min. in een continue en constante stroom                                            Fixed duration
                                 25 Continu  vrijkomen    uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm                                                   Leak
              *
                 Engelse   termen      zoals die in Safeti-NL worden toegepast.
                                                                                                                                                                                       0000000964
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>22760072
              Bijlage
              Uitgangspunten
              insluitsystemen
                                          1
                                                                                                            PEUZ
              Voor de          invoerparameters                  in Safeti-NL is           aangesloten bij              de termen zoals die worden
              gebruikt       in   (het Engelstalige) programma.
              Zwaveldioxide scenario’s
                  Opslagtank zwaveldioxide (S1                             t/m S3)
              —-
         t3.2 Invoerwaarden Safeti-NL scenario’s   opslagtank voor de opslag van zwaveldioxide
              Parameter                                                                                                          Waarde
              Inventory (scenario 1,  2 en 3)                                                                                  60.000   kg
              Normale werkcondities,    waarbij zwaveldioxide vloeibaar is                                                   3,5 bara, 10°C
                                                                          Process Conditions (scenarios 1, 2 en 3)
                   Temperature                                                                                                    12%
                   Saturated  liquid                                                                                pressure berekent Safeti-NL zelf
                   Tankhead   (bij scenario 2 en 3)                                                                               15m
                   Phase to be released                                                                                           liquid
                   Release elevation                                                                                               Tm
                   Outdoor  release direction (bij  scenario 2 en 3)                                                           horizontal
                                                                         Concentration for terminating dispersion
                   Concentration of Interest                                                                                   3,75 ppm
                   Uses Averaging Time                                                                                            Toxic
                                                                                  Bund  (opvangbak)  data
                   Bund Failure                                                                                             bund cannot fail
                   Surface type                                                                                                 concrete
                   Height                                                                                                          5m
                   Area                                                                                                           68 m’
                                                                         Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                   X                                                                                                           229093,54
                   Y                                                                                                           581302,97
              Toelichting
              —
                  Safeti-NL past de                  flash-berekening              zelf toe waardoor de Inventory                            gelijkgesteld kan
                  worden         aan     de maximale inhoud                 van     de tank.
              —
                  De temperatuur is gelijk aan de buitentemperatuur,                                               die   gesteld         is op de in de HaRi
                  gehanteerde standaardwaarde van 12 °C (dagperiode).
                                                                                                                                                               0000000965
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>22760072
              Bijlage
              Uitgangspunten
              insluitsystemen
                                         1
                                                                                                             PEUZ
                  tankwagens zwaveldioxide (S4 en S5)
              —
         13.3 Invoerwaarden Safeti-NL scenario’s tankwagens     voor het lossen van zwaveldioxide
              Parameter                                                                                                          Waarde
              Inventory (scenario 4 en 5)                                                                                      60.000   kg
                                                                            Process Conditions (scenario's 4 en 5)
                   Temperature                                                                                                    30°C
                   Saturated  liquid                                                                                pressure berekent Safeti-NL zelf
                   Release elevation                                                                                               Tm
                   Phase to be released                                                                                           liquid
                   Leak hole (= diameter    losslang) (bij scenario 5)                                                           50  mm
                   Tankhead   (bij scenario 5)                                                                                     2m
                   Outdoor release direction   (bij scenario 5)                                                                horizontal
                                                                          Concentration for terminating  dispersion
                   Concentration of Interest                                                                                   3,75 ppm
                   Uses Averaging Time                                                                                            Toxic
                                                                                   Bund  (opvangbak) data
                   Bund Failure                                                                                            bund cannot fail
                   Surface type                                                                                                 concrete
                   Height                                                                                                          5m
                   Area                                                                                                           68 m’
                                                                          Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                   X                                                                                                           229096,97
                   Y                                                                                                            58129,94
              Toelichting
              —-
                  Safeti-NL past de                  flash-berekening zelf                  toe waardoor de                Inventory gelijkgesteld           kan
                  worden         aan    de maximale inhoud                   van     de tank.
              —-
                  De temperatuur                 van     de SO, in de            tankwagen bedraagt volgens de                            opgave     van de SO,-
                  leverancier 25 tot 30 °C.                  Afhankelijk van de temperatuur bedraagt de druk volgens opgave
                  van de SO,-leverancier 2,9 tot 3,6 barg. Als uitgangspunt is in Safeti-NL 30 °C gehanteerd
                  en is de optie "saturated liquid" geselecteerd; Safeti-NL berekent dan een druk van
                  3,7 barg.
                                                                                                                                                                 0000000966
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>22760072
             Bijlage
             Uitgangspunten
             insluitsystemen
                                         1
                                                                                                     PEUZ
             —
                 Feitelijke verlading                   zwaveldioxide (S6              en S7)
         3.4 Invoerwaarden Safeti-NL scenario’s    voor het lossen van zwaveldioxide
             Parameter                                                                       Waarde
             Process Conditions  (scenario's 6 en 7)
                  Temperature                                                                30°C
                  Saturated  liquid                                                          pressure berekent Safeti-NL zelf
                  Release elevation                                                          Tm
                  Phase to be released                                                       liquid
                  Outdoor release direction                                                  horizontal
                  Pipe length (bij  scenario  6)                                             2m
                  Pipe internal diameter(bij scenario 6)                                     33,5  mm
                  Pipe roughness (bij   scenario  6)                                         0,045  mm
                  Leak hole diameter    (bij scenario 7)                                     1,85 mm
                  Tank head                                                                  Tm
             Bund  (opvangbak) data
                  Bund Failure                                                               bund cannot fail
                  Surface type                                                               concrete
                                                                                             S6a, S7a en 57b (Noodput)         Seb (Opvangbak opslagtank)
                  Height                                                                     5m                               5m
                  Area                                                                       8,5 m’                           68 m
             Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                  X                                                                          229096,97
                  Y                                                                          58129,94
             Toelichting:
                 De     diameter                     de     losslang is 50 mm, maar als 'pipe internal diameter’ bij het
             —-
                                            van
                 breukscenario is 33,5                   mm      aangehouden. Deze correctie is toegepast om het juiste debiet
                 (1,5   x  het losdebiet             =
                                                         5,4 kg/s) en de juiste uitstroomduur te bereiken.
             —
                 10 %     van     de     slangdiameter is gelijk aan 5 mm, maar als "pipe internal diameter’ bij het lek
                 scenario is           1,85      mm aangehouden. Deze correctie is toegepast om het juiste debiet
                 (1,5   x  het     losdebiet door een gat van 10% van de slangdiameter                                      =
                                                                                                                                0,05 kg/s) en de juiste
                 uitstroomduur               te   bereiken.
             —
                 Bij  scenario 6b            komt, conservatief berekend, 9.750 kg zwaveldioxide vrij.                                 De   capaciteit    van
                 de    noodput           is ongeveer 6.000                 kg.  Een   gedeelte    van    het    vrijgekomen           zwaveldioxide zal
                 daarom verder de                  opvangbak van              de   opslagtank    instromen. De bodem                 van   de   opvangbak
                 loopt     af in de          richting       van     de    noodput      waardoor de        vrijgekomen            zwaveldioxide zich in
                 eerst instantie niet                over     de gehele opvangbak zal verspreiden. Conservatief wordt alsnog
                 van een        verspreiding             over    de hele      oppervlakte    van    de   opvangbak uitgegaan.
                                                                                                                                                              0000000967
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>22760072
             Bijlage
             Uitgangspunten
             insluitsystemen
                                          1
                                                                                                             Pru
             —
                Zwaveldioxide                  verdampers             en   leidingstelsel (S8 t/m S12)
         3.5 Invoerwaarden Safeti-NL scenarios omtrent de zwaveldioxide       verdampers en het leidingstelsel
             Parameter                                                                    Waarde
             Inventory (scenario 4 t/m 8)                                                 Zie tabel 3.7
             Process Conditions   (scenario's 4 t/m 8)
                                                                                          58a,59a S8b,S8c,        S10a      S10b    Sila    S11b    S12a     S12b
                                                                                                      S9b,  S9c
                  Temperature                                                                60°C       12°C      31°C     16°C     23°C    16°C    54°C    45°C
                  Saturated   liquid                                                      pressure berekent Safeti-NL zelf
                  Release elevation                                                       Tm
                  Phase to be released                                                    liquid
                  Outdoor release direction                                               horizontal
                   Pipe internal diameter    (bij scenarios  54b, 54, S5b, S5¢, S7an 7b) 25   mm
                  Pipe roughness (bij    scenarios   S4b, S4c, S5b, S5¢, S7an S7b)        0,045  mm
                  Bund Failure                                                            Bund does not exist
                                                                                          S8b, S8¢, S9b   en S9c¢                S11aen S11b
                  Pipe length                                                             6m                                     3m
                                                                                          $10a  en  S10b                         S12aenS12b
                  Leak hole diameter     (bij scenario 7)                                 10  mm                                 2,5mm
                                                                                          S8b,  S8c en S8a t/m S12b              $9
                  Tank head                                                               3m                                      1,5m
             Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                  X                                                                       229095
                  Y                                                                       581307
             Toelichting:
             —
                De temperatuur in de                      opslagtank is gelijk aan de buitentemperatuur, die gesteld is op de
                in de HaRi            gehanteerde standaardwaarde van 12 °C (dagperiode). In de zwaveldioxide
                verdamper wordt zwaveldioxide verwarmd tot maximaal 60 °C.                                                           Voor scenario's        waar
                levering vanuit de verdampers en de opslagtank plaats vindt                                                           is  de   in  het    model
                opgegeven temperatuur bepaald op basis van de mengverhouding.
             —
                De diameter             van      de   leidingen        is 25    mm.
             —
                De zwaveldioxide                   verdampers zijn             in  een   gebouw gesitueerd.                Omdat de        toegangsdeur        tot
                het       gebouw               niet       vloeistofdicht            is    uitgevoerd wordt                    geen       opvangvoorziening
                gemodelleerd.                  De      leidingen          die    de zwaveldioxide                 opslagtank         met     de   verdampers
                verbinden            lopen        ofwel boven de             tankput      van     de zwaveldioxide             opslagtank      dan wel in het
                gebouw           van       de      verdamper.           Omdat        voor     de     verdampers          van     een     worst case      situatie
                uitgegaan wordt, waarbij geen opvangvoorziening gemodelleerd wordt,                                                          wordt ook      voor
                het    leidingstelsel             geen     opvangvoorziening                in het model meegenomen.
                                                                                                                                                                   0000000968
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>22760072
              Bijlage
              Uitgangspunten
              insluitsystemen
                                           1
                                                                                                       PEUZ
              Formaline scenario's
                   Opslagtank formaline (S13                       t/m S15)
         13.6 Invoerwaarden Safeti-NL scenario’s  opslagtank voor de opslag van formaline
              Parameter                                                                   Waarde
              Inventory (scenario 8,   9 en 10)                                           31.000   kg
              Type  of risk effects to model                                              Toxic
              Release scenario                                                            Pool  source
              Release  phase                                                              Vapor
              Release elevation                                                           Tm
              Outdoor release direction                                                   horizontal
              Final temperature                                                           9°C
              Duration of Discharge                                                       1800   sec
                                                                                          S13en S14                     S15
              Release rate                                                                0,0022 kg/s                   0,0006 kg/s
              Pool radii                                                                  422m                          219m
              Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                    X                                                                     229072,43
                    Y                                                                     581291,24
              Toelichting
                   Conform de FAQ                over   Safeti-NL dient           een   waterige oplossing      in Safeti-NL     gemodelleerd   te
                   worden als            een    user-defined          source      (scenario “pool       source  (radius)”)   met de berekende
                   bronterm           en een     temperatuur          van    282 K     (= 9 °C).
                   De     voor       de scenario's berekende                 "Inventory's" zijn gebruikt         om   de   plasoppervlakte (en
                   daarmee de "Pool radii") te berekenen                                en  via de rekenmethodiek de             plasverdamping
                   (Release-rate). Safeti-NL berekent op basis hiervan zelf de "Discharge Velocity".
                   De Pool Radii betreft de straal die (gemiddeld genomen) in stand blijft tijdens de aanvoer
                   van      nieuwe formaline in              en    de   verdamping uit de plas. Ten             aanzien    van    de Pool Radii is
                   voor       de scenario's 8           en    9 de     oppervlakte van de tankput               van  56   m? als uitgangspunt
                   gehanteerd. Vanwege de geringere uitstroomsnelheid                                        in  scenario     10 is    hierbij een
                   plasoppervlakte              van   15 m? aangenomen.
                   De      berekeningen betreffende                     de    plasverdamping           van  formaline zijn in       bijlage  3 van
                   rapport FQ 1108-18-RA-002 opgenomen.
                                                                                                                                                   0000000969
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>22760072
              Bijlage
              Uitgangspunten
              insluitsystemen
                                          1
                                                                                                       PEUZ
                   tankwagens formaline (S16 en S17)
              —
         13.7 Invoerwaarden Safeti-NL scenario’s tankwagens voor het lossen van formaline
              Parameter                                                                                                 Waarde
              Inventory (scenario   11 en 12)                                                                          27.000  kg
              Type of risk effects to model                                                                               Toxic
              Release scenario                                                                                        Pool  source
              Release  phase                                                                                             Vapor
              Release rate                                                                                            0,0404 kg/s
              Release elevation                                                                                            Tm
              Outdoor release direction                                                                                horizontal
              Finale temperature                                                                                          9°C
              Duration of Discharge                                                                                     1800  sec
              Pre-Dilution Air Rates                                                                                     0kg/s
              Pool radii                                                                                                19,76 m
                                                                      Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                    X                                                                                                  229078,84
                    Y                                                                                                  581307,73
              Toelichting
              —-
                   De tankwagen               wordt weliswaar           gevuld onder een temperatuur van 65 °C, maar conform
                   de FAQ         over     Safeti-NL dient       een    waterige oplossing in Safeti-NL gemodelleerd te worden
                   als   een     user-defined        source     (scenario “pool           source      (radius)”)    met de      berekende bronterm
                   en een       temperatuur         van   282 K (= 9 °C).
                   De    voor       de scenario's berekende "Inventory's" zijn                          gebruikt     om    de     plasoppervlakte (en
                   daarmee de "Pool radii") te berekenen                               en  via de rekenmethodiek de                   plasverdamping
                   (Release-rate). Safeti-NL berekent op basis hiervan zelf de "Discharge Velocity".
              —
                   Ten aanzien              van   de Pool Radii is             voor      de scenario's         een   oppervlakte genomen           van
                   1.227 m? op basis             van   de   volledige        inhoud       van   de tankwagen (ca. 27 m?) in een plas               met
                   een      dikte      van     2 cm.   Gezien de           ligging      en   de     inrichting van de losplaats tussen de
                   tankputten en               het tarreerlokaal aan de noordzijde van het chemicaliénpark zijn deze
                   oppervlakte en             dikte als reéel te beschouwen. Voor scenario 12 geldt dit uitgangspunt als
                   worst case, omdat de aanvoer                       van    formaline vanuit de              tankwagen         in verhouding   tot de
                   verdamping anders ligt waardoor de Pool Radii lager                                       zal zijn. Exacte       gegevens  over  de
                   verdampingssnelheid zijn niet beschikbaar.
                   De     berekeningen            betreffende de             plasverdamping             van    formaline       zijn  in bijlage 3  van
                   rapport FQ 1108-18-RA-002 opgenomen.
                                                                                                                                                       0000000970
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>22760072
              Bijlage
              Uitgangspunten
              insluitsystemen
                                          1
                                                                                                          PEUZ
              —
                   Feitelijke verlading                 formaline (S18           en  $19)
         13.8 Invoerwaarden Safeti-NL scenario’s  voor het lossen van formaline
              Parameter                                                                    Waarde
              Type of risk effects to model                                                Toxic
              Release scenario                                                             Pool source
              Release  phase                                                               Vapor
              Release elevation                                                            Tm
              Outdoor release direction                                                    horizontal
              Finale temperature                                                           9°C
              Duration of Discharge                                                        1800s
                                                                                           S18a                 S18b           $19a           S19b
              Release rate                                                                 0,0031 kq/s          0,0404 kq/s    0,0001 kq/s    0,0010 kg/s
              Pool radii                                                                   570m                 19,76 m        1,03 m*        2,80m
              Pre-Dilution Air Rates                                                       0kg/s
              Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
                    X                                                                      229078,84
                    Y                                                                      581307,73
              *
                Volgens de berekening is de pool radii 0,72 m. De minimum invoer-waarde in Safeti-NL is echter 1,03 m.
              Toelichting
                   De tankwagen wordt weliswaar gevuld                              onder        een     temperatuur         van   65   °C, maar   conform
                   de FAQ         over    Safeti-NL dient           een    waterige oplossing              in Safeti-NL      gemodelleerd       te worden
                   als   een     user-defined           source      (scenario “pool         source       (radius)”)      met  de berekende bronterm
                   en een       temperatuur           van     282 K (= 9 °C).
                   De    voor       de scenario's berekende                   "Inventory's" zijn gebruikt                  om de    plasoppervlakte (en
                   daarmee de "Pool radii") te berekenen                              en     via de rekenmethodiek de                     plasverdamping
                   (Release-rate). Safeti-NL berekent op basis hiervan zelf de "Discharge Velocity".
                   Ten aanzien van de Pool Radii is aangenomen dat door de wijze van uitstroming een plas
                   zal ontstaan met             een     maximale dikte           van  1   cm voor         de scenario's 13a         en   13b en  maximaal
                   0,5   cm voor         de scenario's 14a            en   14b.
                   De     berekeningen betreffende de plasopperviakte                                     en   de     plasverdamping        van  formaline
                   zijn   in   bijlage     3 van     rapport       FQ 1108-18-RA-002 opgenomen.
                                                                                                                                                           0000000971
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>22760072
              Bijlage
              Uitgangspunten
              insluitsystemen
                                           1
                                                                                                          Pru
               Vergisting
                  Vergister en navergister (520 t/m S25)
              —
         13.9 Invoerwaarden Safeti-NL scenario’s    vergister en navergister
              Parameter                                                                   Waarde
              Inventory (Scenario's   20 t/m  25)                                         Vergisters: 600 m’                         Navergister: 3.500 m’
              Temperatuur                                                                 35°C
              Pressure  (gauge)                                                           0,03 bar
              Probability of immediate    ignition                                        Stationary  —
                                                                                                         use  material reactivity
              Type of risk to the model                                                   Flammable
              Phase to be released                                                        Vapor
              Release elevation                                                           520en523 Tm                  521en522:6m                $24 en 525:3m
              Release duration   (bij scenario's 16 en 19)                                600s
              Geometry   (locatiecodrdinaten, absoluut)                                   Vergister 1 ~~ Vergister2 ~~ Vergister3 ~~ Vergister4              Navergister1
              X                                                                           22904835           229049,14        229049,92       229050,70  ~~ 229075,51
              Y                                                                           581626,98          581649,90        581672,82      58169573        581660,47
              Geometry   (locatiecodrdinaten, absoluut)                                   Vergister5         Vergister6       Vergister7 ~~ Vergister8 ~~ Navergister2
              X                                                                           229054,38     ~~ 229053,14     ~~  229052,73        229051,91      229081,74
              Y                                                                           58136596           581748,24        581729,69       581714,85      581722,04
              Toelichting
              De waarden                 voor      temperatuur             en   druk   zijn   overgenomen                   uit de voorbeeld                 PSU-files
              behorende             bij   het    RIVM-rapport "Veiligheid grootschalige productie                                  van    biogas,       Verkennend
              onderzoek risico’s externe                      veiligheid"; Rapport 620201001/2010; P.A.M. Heezen / S. Mahesh.
              In de QRA            van      Suiker      Unie voor de vestiging in Dinteloord waren de volgende Elevation-
              hoogtes         opgenomen:
                  Vergister: 9,15
              —
                                              m
                   Navergister:3
              —
                                             m
              In    de      voorbeeld             PSU-files         behorende        bij   het     RIVM-rapport "Veiligheid grootschalige
              productie          van      biogas,       Verkennend onderzoek risico’s externe                             veiligheid" zijn            de    volgende
              waarden opgenomen.
              —
                  Vergister:          6  m
              Omdat geen               navergister is opgenomen in de voorbeeld PSU-file,                                       is deze op dezelfde               wijze
              gemodelleerd als een vergister met de volgende aanpassingen:
              —
                   Inventory:          3.500      m’ (hierbij is aangesloten bij de QRA                     voor      Dinteloord),
              —
                   Elevation: 3           m    (de navergister is geen             6 meter       hoog; aangesloten is bij de waarde uit                                de
                  QRA       voor       Dinteloord). Betreffende de                   (na)vergisterscenario's is gebruikgemaakt van                                     de
                  QRA-rapportage                   en    PSU-file        van   de QRA      voor       de Suikerunie-locatie Dinteloord                             waar
                  eenzelfde           vergistingsinstallatie               staat.
                                                                                                                                                                          0000000972
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>22760072
               Bijlage
               Uitgangspunten
               insluitsystemen
                                         1
                                                                                              Pru
               -
                 Zuiveringssysteem biogas (S30)
         £3.10  Invoerwaarden Safeti-NL scenario’s zuiveringssysteem biogas
               Parameter                                                        Waarde
               Inventory (Scenario's 30)                                        Zuiveringskolommen    en droogvaten: 99 m’
               Temperatuur                                                      6°C
               Pressure  (gauge)                                                9 bar
               Probability of immediate  ignition                               Stationary
                                                                                           —
                                                                                             use material reactivity
               Type of risk to the model                                        Flammable
               Phase to be released                                             Vapor
               Release elevation                                                S307,5m
               Geometry (locatiecodrdinaten, absoluut)
               X                                                                229085,96
               Y                                                                581617,91
               Toelichting
               De waarden            voor    de inhoud, temperatuur         en druk   zijn   conform opgave              van CBC-V.
                                                                                                                                    0000000973
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>22760072
         Bijlage 2
         Subselectietabel
                          PEUZ
                               0000000974
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>22760072
                                                                                                                                                                                                                                                                     Subselectie tabel
     Insluitsysteem                     Stof                     CAS nr       Stofeigenschapen Fase in systeem
                                                                                                               aximale effectafstand insluitsysteem ( E) |Minimale afstand terreingrens (T) |E>T |Q: Hoeveelheid stof (kg) |O1: type insluitsysteem |O1: factor |O2:  Ligging insluitsysteem |O2: factor |03: Hoeveelheid |03: factor |Grenswaarde factor |Aanwijzingsgetal (Algemeen) |Aanwijzingsgetal (At) |Aanwijzingsgetal (Af) |Aanwijzingsgetal (Ae) |A>1 |Meenemen in QRA         Waarom wel
     Opslagtank zwaveldioxide           2waveldioxide            7446-09-5    Towisch          Gas                               311                                     12                   1a           60000                     opslag              0.1            Tankput Tp  > Tk           1            Gasfase         10            3000                      20,00                   20,00                     x                     x             IA        Ia         Aanwijsgetal/effectafstand
                                                                                                                |
     Tankwagen                          Zwaveldioxide            7446-09-5    Toxisch          Gas                               272                                     62                   IA           30000                     proces               1             Tankput Tp  > Tk           1            Gasfase         10           3000                      100,00                   100,00                    x                     x             1A        In                Bulkverlading
     Losslang                           Zwaveldioxide            7446-09-5    Toxisch          Gas                               340                                     62                   1a           0,0056                    proces               1             Tankput Tp  > Tk           1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gasfase         10            3000                      0,00                     0,00                     x                     x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nee         1a                Bulkverlading
     Inhoud  verdamper    1
                                        2waveldioxide            7446-09-5    Toxisch          Gas                               131                                     72                   1A             816
                                                                                                                                                                                                                                     proces               1
                                                                                                                                                                                                                                                                             binnen               0,1           Gasfase         10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3000                      0,27                     0,27                    Xx                     x              x         x                      x
                                        2      |dioxid
     Leiding verdamper    1                                      7446-09-5    Toxisch          Gas                               131                                     72                   IA             816                     proces               1                  buiten                1            Gasfase         10            3000                       2,72                    2,72                     x                     x              x          x                     Xx
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Totaal                    2,99                     x                     x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              IA        JA        Aanwijsgetal/effectafstand
     Opslag tank   Formaline            Formaldehyde (40%)       50-00-0      Toxisch          Vigeistof                          19                                     64                  MEE           31000                     opslag              01             Tankput Tp  > Tk           1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vipeistof       01             300                        1,03                    1,03                     x                     x              x          x                     x
     Opslag tank Methanol     10%       Methanol    (10%)        67-56-1      Toxisch          Vipeistof                          a8                                     64                   1a            1300                     opslag              0.1            Tankput Tp  < Tk          0,1          Vieeistof     0,128         10000000                     0,00                     0,00                     x                     x              x          x                     x
     Opslag tank   Formaline                                                                                                      19                                                         NEE                                                                                      Tk           1
                                        Formaldehyde (40%)       50-00-0      Brandbaar        Vioeistof                                                                 64                                31000                     opslag              0,1            Tankput Tp  >
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vipeistof       01            10000                      0,03                        H                  0,013                    ®              x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ES                     x
     Opslag tank Methanol 10%           Methanol    (10%)        67-56-1      Brandbaar        Vigeistof                         98                                      b4                   ia            1300                     opslag              0,1             Tankput Tp <Tk           0,1          Vioeistof     0,128           10000                      0,00                        x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,0001664                  x              x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Xx                     X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Totaal                    1,03                0,0131664                  x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              JA        JA        Aanwijsgetal feffectafstand
     Tankwagen    Formaline             Formaldehyde (40%)       50-00-0      Toxisch          Vipeistof                          21                                     70                  MEE           27000                     proces               1             Tankput Tp  > Tk           1           Vipeistof       01             300                       9,00                     9,00                     x                     ®              x         x                      x
     Tankwagen    Formaline             Formaldehyde (40%)       50-00-0      Brandbaar        Vioeistof                          21                                     70                  MEE
                                                                                                                                                                                                           27000                     proces               1             Tankput Tp  > Tk           1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vioeistof       01            10000                      0,27                        H                   0,27                                   x         x                      x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Totaal                    9,00                   0,27                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              JA        JA                Aanwijsgetal
     Losslang  Formaline                Formaldehyde (40%)       50-00-0      Toxisch          Vloeistof                          36                                     70                  MEE            0,01                     proces               1             Tankput Tp  > Tk           1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vigeistof       01             300                       0,00                     0,00                     x                     x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nee        IA                Bulkverlading
     Losslang  Formaline                Formaldehyde (40%)       50-00-0      Brandbaar        Viceistof                          36                                     70                  MEE            0,01                     proces               1             Tankput Tp  > Tk           1           Vioeistof       01            10000                      0,00                       Xx                  1E-07                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        1a                Bulkverlading
     Vergister 1                        Methaan                  74-82-8      Brandbaar        Gas                                33                                     64                  NEE             324
                                                                                                                                                                                                                                     proces               1                  Buiten                1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gasfase         10           10000                      0,32                        X                   0,32                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        Nee                     x
     Vergister 2                        Methaan                  74-82-8     Brandbaar         Gas                                33                                     68                  NEE             324                     proces               1                  Buiten                1            Gasfase         10           10000                      0,32                        x                   0,32                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nee         Nee                     X
               3                        Methaan                                                Gas                                33                                     72                  NEE             324                                          1                  Buiten                                             10
     Vergister                                                   74-82-8      Brandbaar                                                                                                                                              proces                                                        1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gasfase                      10000                      0,32                        x                   0,32                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        Nee                     Ld
     Vergister 4                        Methaan                  74-82-8      Brandbaar        Gas                                33                                     76                  MEE             324                     proces               1                  Buiten                1            Gasfase         10           10000                      0,32                        x                   0,32                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nee        Nee                     x
               5                        Methaan                  74-82-8                       Gas                                33                                                         MEE             324                                          1                  Buiten                1                            10                                                                                                                                      Nee
     Vergister                                                                Brandbaar                                                                                  64                                                          proces                                                                     Gasfase                      10000                      0,32                        X                   0,32                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nee                                x
     Vergister 6                        Methaan
                                                                 74-82-8      Brandbaar        Gas                                33                                     72                  MEE             324
                                                                                                                                                                                                                                     proces               1
                                                                                                                                                                                                                                                                             Buiten                1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gasfase         10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10000                      0,32                        x                   0,32                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        Nee                     x
               7                                                 74-82-8                       Gas                                33                                     80                  NEE             324                                          1                                        1                            10                                                                                                                                      Nee
     Vergister                          Methaan                               Brandbaar                                                                                                                                              proces                                  Buiten                             Gasfase                      10000                      0,32                        X                   0,32                    ES           Nee                                x
     Vergister 8                        Methaan                  74-82-8      Brandbaar        Gas                                33                                     76                  MEE             32a
                                                                                                                                                                                                                                     proces               1                  Buiten                1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gasfase         10           10000                      0,32                        x                   0,32                    %
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        Nee                     x
     Navergister  1
                                        Methaan                  74-82-8
                                                                              Brandbaar        Gas                                63
                                                                                                                                                                         40                   1a             701                     proces               1
                                                                                                                                                                                                                                                                             Buiten                1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gasfase         10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10000                      0,70                       EH                   0,70                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nee        1a                Effectafstand
     Navergister  2                     Methaan                  74-82-8      Brandbaar        Gas                                63                                     48                   IA             701
                                                                                                                                                                                                                                     proces               1                  Buiten                1            Gasfase         10           10000                      0,70                        x                   0,70                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nee        1a                Effectafstand
                                                                                                                                                                                                            3994
     Methaan reactor                    Methaan                  74-82-8      Brandbaar        Gas                                32                                     a0                  Nee             252                                                             Buiten                             Gasfase         10           10000
                        1,2,3                      (80%)                                                                                                                                                                             opslag              0,1                                       1                                                                    0,03                        X                   0,03                    x              x          x                     X
     Methaan reactor                    Koolstofdioxide          (124-389                      Gas                                32                                     30                  Nee             473                                                             Buiten                1            Gasfase         10           10000
                        1,2,3                             (50%)               X
                                                                                                                                                                                                                                     opslag              0,1                                                                                                            0,05                        x                   0,05                    x              x         x                      X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Totaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         oo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   x                    0,07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                x
                                                                                                                                                                                                             725
     Ove      niet-relevante inslui men
     Opslag Natronloog                  Natronloog               x
                                                                              Corrosief        x                                   x                                      x                    x              x                         x                 x                     x                  x                x            x             x                          x                         x                     x                     x              x        Nee                     Ed
     Oslag Zoutzuur (HCI)               Zoutzuur                 x
                                                                              Corrosief        x                                   ®                                      x                    %              x                         x                 ®                     x                  x                ®            ®             x                          x                         ®                     x                     ®              *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nee                     %
     Opslag Zwavelzuur                  2wavelzuur              Ed            Corrosief        x                                   x                                      x                    x              x                         x                 x                     ®                  x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ed            x             x                          x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EH                     x                     x              x        Nee                     Ed
     Opslag  Dieseltank  (k3)           Diesel                   68334-30-5   |Brandbaar       Viceistof                           x                                      x                    x
                                                                                                                                                                                                            5000                     Opslag              0,1                 Buiten                1           Vioeistof       0,1           10000                      0,01                        X                   0,05                    ®
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        Nee                     x
     Brandspiritus                      Ethanol                 64-17-5       Brandbaar        Viceistof                           xX                                     x                    x
                                                                                                                                                                                                             500                     Opslag              0,1                 Binnen               0,1          Vipeistof       0,1           10000                      0,00                        X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,00                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        Nee                     x
     Isopropanol                        Isopropanol              67-63-0      Brandbaar        Vieeistof                           x                                      x                    x
                                                                                                                                                                                                             500                     Opslag              01                  Binnen               01           Vipeistof       01            10000                      0,00                        X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,00                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        Nee                     x
     Chloorbleekloog                    Chiloorbleekloog         x
                                                                             Corosief          x                                   x                                      x                    x              x                         x                 x                     x                  x                x            x             x                          x                         x                     x                     x              x        Nee                     x
     Bassisch loodacetaat               Bassisch loodacetaat     x
                                                                              Corosief         X                                   X                                      x                    X              x                         x                 x                     x                  X                X            x             x                          x                         X                     x                     x              x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nee                     X
     Waterstof                          Waterstof                001333-74-0  |Brandbaar       Gas                                 X                                      x                    x              50
                                                                                                                                                                                                                                     Opslag              0,1                 Binnen               0,1           Gasfase         10           10000                      0,00                        x                   0,01                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        Nee                     x
     LPG                                                         68476-85-7   |Brandbaar       Gas                                 x                                      x                    x
                                                                                                                                                                                                             600                     Opslag              0.1                 Binnen               01           Gasfase         10            10000                      0,01                        x                   0,06                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        Nee                     x
     Propaan                            Propaan                  74-98-6      Brandbaar        Gas                                 x                                      x                    x
                                                                                                                                                                                                             S00                     Opslag              0.1                 Binnen               0,1          Gasfase          10           10000                      0,01                        X                   0,09                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nee        Neg                     x
     Acetyleen                          Acetyleen                74-86-2      Brandbaar        Gas                                 x                                      x                    x             350
                                                                                                                                                                                                                                     Opslag              0.1                 Binnen               0,1           Gasfase         10           10000                      0,00                        x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,04                    ®
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        Nee                     x
     Zuurstof                           Zuurstof                 007782-44-7  |Oxiderend       x                                   x                                      x                    X              x                         »                 x                     x                  x                                           x                          x                         x                     x                     x              x        Nee                     X
     Petroleum   (kerosine) k2 stof     Kerosine                 8008-20-6    Brandbaar        Vigeistof                           x                                      x                    x
                                                                                                                                                                                                            400                      Opslag              0,1                 Binnen               0,1         Vioeistof        01            10000                      0,00                        X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0.00                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mee        Mee
     Biogas zuiveringsproces (PWS)      Methaan                  74-82-8     |Brandbaar        Gas                                13                                     19                  NEE             B88                     proces               1                  Buiten                1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gasfase         10           10000                      0,09                        X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,09                    x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nee        Nee                     X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FQ 1108-25-NO-001-BY 2.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0000000975
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>