<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760042
                                                EZGE-2021-04-0031_RAP
             _SGS.
             RAPPORT
             GEURSITUATIE COSUN BEET COMPANY VIERVERLA-
             TEN BEHOREND BIJ AANVRAAG REVISIE OMGEVINGS
             VERGUNNING 2022
             IN OPDRACHT VAN:
             COSUN BEET COMPANY
         Revisie: 0             Pagina 1 van 35  Status    :Definitief
                                                                       0000000156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                RAPPORT
                                  GEURSITUATIE COSUN BEET
                                       COMPANY VIERVERLATEN
                                     BEHOREND BIJ AANVRAAG
                                       REVISIE OMGEVINGS VER-
                                                           GUNNING 2022
                                                         EZGE-2021-04-0031_RAP
                                                                       19 MEI 2022
          Laboratorium                                                           Klant
          SGS NEDERLAND BV                    COSUN BEET COMPANY
          LEEMANSWEG 51                                                Postbus 2305
          6827 BX ARNHEM                                       9704 CH    Groningen
                                                                   Mw. EB
          Geschreven door              Goedgekeurd door
           Xp     ERED                    51.2e 1  51.2e
          Senior Consultant            Senior Consultant
         Revisie: 0         Pagina 2 van 35                     Status     :Definitief
                                                                                       0000000157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                          EZGE-2021-04-0031_RAP
         SAMENVATTING
         In het kader   van een    revisie van de omgevingsvergunning 2014    van Cosun Beet   Company    is de   geursi-
         tuatie  inzichtelijk gemaakt    voor een  aantal varianten.
         Hierbij is uitgegaan van zowel een variabele campagneduur als een variabele diksap raffinageperiode
         waarbij het totaal aantal productiedagen maximaal 200 blijft. Er zijn twee varianten beschouwd namelijk:
          e   Situatie 1: campagneduur 135 dagen, diksap raffinageperiode 65 dagen,
          o   Situatie 2: campagneduur 150 dagen, diksap raffinageperiode 50 dagen,
         Uit de resultaten    van de  uitgevoerde verspreidingsberekeningen blijkt dat geursituatie in de beschouwde
         scenario’s    lager  is dan de   vergunde IMR contour. Bij deze berekeningen is dezelfde      release   van   het
         Nieuw Nationaal Model        gebruikt als waarin de IMR contour is berekend.
         Revisie: 0                                       Pagina 3 van 35                        Status        : Definitief
                                                                                                                            0000000158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                                                                   EZGE-2021-04-0031_RAP
         INHOUDSOPGAVE
            INHOUDSOPGAVE             .
                                        ... ce eee   eee ee eee eee eee  eee  a  eee  a eee eee   eee eee  eee  e eee     e eee   eee   e  eae eee amen e  ene
                                                                                                                                                               eenns 4
         1.      REVISIE HISTORIE                                                                     sas
                                                  .......ceeeeieeeiisiearssassassnssn sasnssnsassassssassasssssanasssnsassansnnsnnan                                 6
         2.      EL                                           — Tn                                                                                                   7
         3.      rT                                                                                                                                                  8
            8.1     VERGUNDESITUATIE                .iooieisusmmsiosissssiiieisrmssiissimtvis
                                                                                                                             iis sr iiss svar de sissy 8
            3.2     AAN TE VRAGEN SITUATIE                   cee                                          ee eee   eee eee  eee    eee    eee eee  eee               9
              3.2.7       RUIMBEIUCKHT.           o.oo               eee  eee       eee  eee   eee eee eee    eee    eee eee  eee   ee ae  eae eee een    a ees    10
              3.2.2        A-cenitrifuges, suikerdroger en SUIKBIROBIBY                                   .................ssumsmsssssssssnumnninss                10
              3.2.3       Pulpdroger, brokjeskoeler en BREESPErS........cccecvuvveceieiirirrreeeeessssanaan.                                                       11
              3.2.4       Valwalisrcircult         ern   grondDBIGING             ..c    cams
                                                                                                                                    iss psa issss                  12
              3.2.5       CArDONGLALIE             coe                          eee     eee eee eee eee   eee  eee  eee      eee  eee     eee           aes        13
              3.2.6       VEIGUISHNG......ccoo       eee                        eee eee           eee          eee  eee               eee aetna                    13
              3.2.7       Geurbronnen Betacal,                  sigaar      en     trommelfilters                 ..............coovueeeeeueeeeeennnnnn.           14
              3.2.8       Diksap raffinage period (DSR                            ......cucummmmmmmimiissimmwsiivismniiveess                                       15
              3.2.8       Samenvatling SIMISSIOS                 ....cccumvrmmimeeisiviim                 insists                                  sss
                                                                                                                                                                   15
         4.      VERSPREIDINGSBEREKENINGEN                                   ........cosnmssioimiimmmenissustsssisanmisimmmesses                                   16
            Zr      | NH =o]  | NC   SSPE                                                                                                                          16
            4.2     UITGANGSPUNTEN               BEREKENINGEN            .. ..  coon
                                                                                                                                                        eeeens     16
            4.3     RESULTATEN               VERSPREIDINGSBEREKENINGEN                             PLUM PLUS                ....ovineiieeieeeea                    17
         Revisie: 0                                                         Pagina          4  van    35                                                       Status  : Definitief
                                                                                                                                                                                    0000000159
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                         EZGE-2021-04-0031_RAP
         LIJST   MET  TABELLEN
         Tabel1          Fasering Uitbreiding ........ociieccr                          rrrreese rrr snes ss senses ees O
         Tapal2          Emissios  vOrguntie      SIMUALIG.    ..ooercsmssssmmmmrssnsssssrssssrressssssssssrsarsernsssssnsssssssnonmensss        9
         Tahel3          EmiSSIOS IUIMEBIMONL. ....cocomcesirsisssiassisssnssssssisnssnsssssnsnnsnrensnnnnsnnsnsshasansnnnssssssnssssssns 10
         Tabel4          Emissies  A-centrifuges, suikerdroger en                   suikerkoeler         ...........cccccccciiiiiinnnnninnnns   10
         Tabel 5         Emissies valwatercircuit         en   grondberging........cccooiimiimimeenreessssssss                      nsec 12
         Tabel 6        Carbonatatie..........cieeeiiiirir         rrr errs errr rrr esses are nnm sneses nnnannanns 13
         Taol7           EMISSIOS  VOIQISHING     ..coviirrninnisissasiassssainsssssssssssssnssssrnrsisnssnnsasssnsssassnssasnsnsasssssssses    13
         Tabel 8         Emissies Betacal,     “sigaar”       en   trommelfilters          ..........oomeriiiiiniiiccicciiiiieiinenes           14
         Tabel9          Emissies  vergunde       en aan     te vragen situatie            (in Moug(H)/h)...........................15
         Tabel 10          EMISSICUUUL .......coo ieee
                                                                               srr snn sass sss sess n rsa      ses er sma       senses ann nnn 16
         Tabel 11        Algemene uitgangspunten verspreidingsberekeningen                                  ........cccccccciiiiiniinnnnnnnns   17
         LIJST   MET   FIGUREN
         Figuur     1    135 campagnedagen 98-percentiel immissieconcentraties, 1,5 oug(H)/m?3.....18
         Figuur     2    150 campagnedagen 98-percentiel immissieconcentraties, 1,5 oug(H)/m?3.....19
         LIJST   MET BIJLAGEN
         Bijlage    1:  Berekeningsjournalen verspreidingsberekeningen
         Revisie: 0                                        Pagina   5 van  35                                       Status             : Definitief
                                                                                                                                                    0000000160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                                              EZGE-2021-04-0031_RAP
                      REVISIE HISTORIE
                Rev.                  Datum                                     Wijzigingen
                  0           19-05-2022                   -
                   1
                  2
                   3
         Bij een revisie vervalt de voorgaande versie.
                                                                           Project gegevens
         Algemene gegevens
             Bedrijfsnaam                                   Cosun Beet         Company,        locatie Vierverlaten
             Adresgegevens                                  Postbus 2305
              Postcode, woonplaats                          9704 CH       Groningen
                                                                  2
             Contactpersoon
             Telefoonnummer                                 050     — EE  IE   BEE
              Emailadres                                    IEEE)                        cos unbeetcompany.com
              Referentienummer klant
              Referentienummer SGS                          EZGE/2021-04-0031
         Project gegevens
             Omeschrijving                                  Verspreidingsberekeningen                  t.b.v. revisie       omgevingsvergunning
              Periode       uitvoering                      Januari-April 2022
                                                                      EXER
              Uitvoerende(n)                                 EE
                                                                )
             Auteur(s)
           Voor de     lijst van  geaccrediteerde verrichtingen (Belac 005-TEST) van de afdeling Industries & Environment te Arnhem                                van
           de SGS Nederland BV           verwijzen wij naar de site van Belac (Beproevingslaboratoria (TEST) | FOD Economie (fgov.be)
                                                                                Disclaimer
           Behoudens andersluidende overeenkomst worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van
           SGS Nederland BV. Voor de General Terms and Conditions verwijzen wij u naar de bijlage van de door ons opgestelde aanbieding / offerte. U vindt
           deze in de bijlage van betreffende aanbieding / offerte of kunt u deze opvragen bij uw SGS-contactpersoon.       .
           Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS Nederland BV op het ogenblik van
           haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS Nederland BV          is enkel aansprakelijk t.a.v. haar
           opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen
           voortspruitend uit de fransactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit docu-
           ment is   onwettig en overtreders zullen vervolgd worden. Indien het/de monster(s) waarop de resultaten van dit rapport betrekking hebben werd(en)
           genomen en /of aangeleverd door de klant of door een derde partij, voorgedragen door de klant, dan houden de resultaten geen enkele waarborg in
           voor de representativiteit van welke goederen dan ook en hebben enkel betrekking op het/de monster(s). SGS Industries & Environment Arnhem
           aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de oorsprong van het /de monster(s), waarvan het/ze beweerd wordt afkomstig te zijn. Elke
           verklaring, anders dan de analyseresultaten (zoals conformiteitsverklaringen, opinies en interpretaties, ...),valt niet binnen het toepassingsgebied van
           de ISO 17025 accreditatie. De resultaten in dit verslag hebben alleen betrekking op de geteste of bemonsterde objecten.
         Revisie: 0                                                       Pagina 6   van   35                                            Status              : Definitief
                                                                                                                                                                          0000000161
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                       EZGE-2021-04-0031_RAP
         2.       INLEIDING
         Cosun Beet    Company vraagt voor de locatie Vierverlaten een revisie omgevingsvergunning aan. In het
         kader hiervan is de  geursituatie beschreven die optreedt voor een tweetal productie varianten waarbij
         het uitgangspunt gehandhaafd blijft dat het totaal aantal productiedagen maximaal 200 blijft.
         Het effect van de productie situaties op de geurblootstelling is bepaald voor:
          e   Situatie 1: campagneduur 135 dagen, diksapraffinageperiode 65 dagen,
          e   Situatie 2: campagneduur 150 dagen, diksapraffinageperiode 50 dagen,
         In hoofdstuk 3 wordt  achtergrondinformatie gegeven over de gehanteerde uitgangspunten.     In hoofdstuk
         4 worden de resultaten   van de verspreidingsberekeningen weergegeven.
         Revisie: 0                                 Pagina 7 van 35                          Status      : Definitief
                                                                                                                      0000000162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                           EZGE-2021-04-0031_RAP
         3.       EMISSIESITUATIE
         3.1        VERGUNDE SITUATIE
         In de  geurrapportage       behorend       bij de aanvraag uit 2013 is de vergunde geursituatie van CBC-Vierver-
         laten beschreven’       . Er werd   uitgegaan van een gefaseerde uitbreiding van de campagneduur en de duur
         van  de  diksapraffinageperiode. Dit geldt eveneens voor de aanvullende geur reducerende maatregelen.
         In Tabel 1 wordt hiervan       een    overzicht gegeven.
         Tabel 1           Fasering uitbreiding
                                       Campagne              Diksapraffi- Opmerkingen
                                           (o [11174         nageperiode
                                         ((eE=Te[=11))          (ET [=1h))
                    2013                      135                 geen          beperking capaciteit pulpdrogerij tot 60% van de campagne
                                                                                duur. (De beperking  wordt vanaf 2013   gehandhaafd.)
                    2014                      140               35 dagen        als 2013 en behandeling  deelstroom valwater   (reductie 50%)
                                                                                (De aanpassing  aan  het valwater is in 2014 uitgevoerd.)
                    2015                      145               50 dagen        als 2014
                 2016; basis,                 150               50 dagen        als 2015 met  verbranding   carbonatatie  afgassen (reductie
            aangevraagde   situatie                                             90%)
         In Tabel 2 staan de in 2013       vergunde emissies van           de verschillende bronnen weergegeven               na  het treffen
         van  de hiervoor beschreven          maatregelen.
          Geursituatie Suiker Unie Vierverlaten     na  verlenging campagne    naar  150 dagen, 50 dagen diksapraffinageperiode,”     SGS Ne-
         derland BV, EZGE/11/0107_rap3      mei 2013.
         Revisie: 0                                              Pagina 8  van  35                                  Status          : Definitief
                                                                                                                                                 0000000163
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                                 EZGE-2021-04-0031_RAP
         Tabel   2         Emissies     vergunde situatie
                        Omschrijving                 STENCH             CE RYE TE       [0]                 STEUER           LCE ole]  os Ee [3]
                                                       Hedonisch                       Emissie                 Hedonisch                    Emissie
                                               (o [=ToloT
                                                      gd glo [-T=1 0 [HCTo TESS [=]         duur               gg fo[-T-1 fo [HT TESS
                                                                                                        (o[=Tolel                    I         duur
                                                     (Moug(H)/h)                             U7)               (Moug(H)/h)                      (ulj)
             1     ruimtelucht                                431                         3.600                       246                      1.200
             2  | a-centrifuges                                 74                        3.600                        74                      1.200
             3  | suikerdroger                                 7,7                        3.600                         4                      1.200
            4   | suikerkoeler                                 8.9                        3.600                         4                      1.200
             5     |brokjeskoelers                              58                        2.160
             6  | brokjestransport                             7,0                        2.160
             7  | valwatercircuit                              155                        3.600                       116                      1.200
             8  | grondberging                                  19                        3.600
             9     [carbonatatie                               126                        3.600
            10  | pulpdrogers                                1.857                        2.160
            11  | vergister vullen silo’s                        4                         1.095
            12  | vergister installatie                        1.2                         1.095
            13  | vergister biofilter                           40                        8.760
         3.2         AAN TE VRAGEN SITUATIE
         Voor de     nu aan   te vragen situatie wordt           uitgegaan      van     in campagne 2020-2021                  en  2021-2022 door
         Witteveen+Bos       uitgevoerde geurmetingen 2.
         In onderstaande wordt per bron de vastgestelde emissie weergegeven                                    en    wordt aangegeven welke
         keuze   gemaakt is voor de bronsterkte behorende bij deze aanvraag.
         2
           De door Witteveen+Bos   opgestelde geurrapporten zijn       als losse   bijlagen   aan dit rapport toegevoegd
         Revisie: 0                                              Pagina 9   van   35                                          Status         : Definitief
                                                                                                                                                          0000000164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                                 EZGE-2021-04-0031_RAP
             3.2.1        Ruimtelucht
          Tabel 3    geeft een    overzicht     van     de emissies.
          Tabel 3             Emissies ruimtelucht
                                IMR-2013                                     2020                                                2021
                                            Hedon.                              [Tele]                                               [Ye   [oe]
                        Bron-               gecorr.         Bron-              [s[-Tele]g                     Bron-                  [o[=Tede]y8
                       sterkte      =-1  | emissie       | sterkte    H=-1     emissie        | Rapport |    sterkte       5 tll     emissie           Rapport
                       (Mge/h) (ge/m®) Mge(H)/h | (Moue/h) (oue/m?®) [Moug(H)/h                             (Moue/h) | (oue/m3)     Moug(H)/h
         Sap-                                                                                  20A                                                    21A
         zuivering                                           37.1      n.b.        10.3        218-R-A          27          5.4         5.0           272R
         Kook-                                                                                 20A                                                    21A
         station                                             209       n.b.        58.1        218R-B2         96.1         4.6        20.9           273R-B
         dakluiken                                                                                                                                    21A
         kalkoven                                                                                                9           57         0.2           232R-B
         dakluiken                                                                                                                                    21A
         drogerij                                             25       n.b.         7.0        20A215R          29          n.b.       811            |232R-A
          TOTAAL     |   1553      3.6         431           271                   75.4                        161                     34.1
               1)  Hedonische waarde IMR toegepast
          Uit de resultaten      blijkt dat zowel de ongewogen als de gewogen geuremissie beduidend lager is dan de
          vergunde       emissie. Verder      blijkt dat het verschil in emissie 2020 en 2021 nog relatief groot is.
          Voor de ruimtelucht wordt daarom het                  gemiddelde aangevraagd            van   de drie resultaten; 180        Moug(H)/h.
             3.2.2       A-centrifuges, suikerdroger en              suikerkoeler
          Tabel 4    geeft een    overzicht     van     de emissies
          Tabel 4             Emissies     A-centrifuges, suikerdroger en                  suikerkoeler
                                IMR-2013                                    2020                                                 2021
                                           Hedon.                              Hedon.                                               [Tele]
                        Bron-              [s[=Tedoly 8     Bron-              [0 [Todo] 4 8                 Bron-                  [o[=Telo] 4
                      sterkte       =-1  | emissie         sterkte    H=-1     ITE         (I 5-1) o Jo] GRRE (=14 0 Cc) gp ol     emissie
                      (Mge/h) | (ge/m3) |Mge(H)/h (Moue/h) (oue/m?®) | Moug(H)/h                           (Moug/h) | (oug/m3)     Moug(H)/h
         a-centri-
         fuges           294        4          74            171       5.1         33.5        20A213R        139          4.5        30.9            21A213R
                                                                                                                                                     21A273R-
                          31       4.4          i             26       5.5         4.7         20A213R         9.2         54          1.1                 B
         SUE
         droger                                                                                                5.8         4.5         1.3            21A234R
         suiker-
         koeler           36       45           8           <26       n.b.      <12"         | 20A213R         1.6        n.b.        04"             21A234R
               1)  Hedonische waarde IMR toegepast
          Revisie: 0                                               Pagina 10 van   35                                     Status            :   Definitief
                                                                                                                                                              0000000165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                           EZGE-2021-04-0031_RAP
         A-centrifuges
         De resultaten 2020      en 2021 stemmen goed met elkaar overeen maar zijn hedonisch gewogen           wel   een
         factor 2   lager dan de vergunde geurbelasting.
         Voor   de a-centrifuges wordt de in 2020 vastgestelde geuremissie aangevraagd: 33 Moug(H)/h.
         Suikerdroger
         De drie resultaten stemmen        goed met elkaar overeen. Verder is het een bron met een beperkte geur-
         emissie. Voor de    suikerdroger wordt de in 2020 vastgestelde geuremissie aangevraagd: 4,7 Moug(H)/h.
         Suikerkoeler
         De resultaten 2020      en 2021 stemmen    goed met elkaar overeen maar zijn hedonisch gewogen wel          een
         factor 2   lager dan de  vergunde geurbelasting. Verder is het een bron met beperkte geuremissie.
         Voor   de suikerkoeler wordt de in 2020 vastgestelde geuremissie aangevraagd: 1,2 Moug(H)/h.
           3.2.3      Pulpdroger, brokjeskoeler     en brokjespers
         Voor de    pulpdroger wordt de in 2020 vastgestelde geuremissie aangevraagd namelijk 1546 Moug(H)/h.
         De resultaten hiervan     zijn opgenomen in het rapport : GN229-2-15-002.136-rapcO.
         Merk nog op dat     er twee   pulpdrogers vergund zijn terwijl  er nu één wordt aangevraagd.
         De  brokjespers    en  brokjeskoeler worden  definitief uit bedrijf genomen. Beide geurbronnen vervallen.
         Revisie: 0                                    Pagina  11 van 35                         Status      :  Definitief
                                                                                                                           0000000166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                         EZGE-2021-04-0031_RAP
             3.2.4      Valwatercircuit    en   grondberging
          Tabel 5    geeft een   overzicht   van  de emissies
          Tabel 5            Emissies valwatercircuit        en  grondberging
                                     |                                   14                                               U
                                                                     ¥
         Valwater   |   819      5.3       155        454       n.b.          86        20A214R|      880        5.3         166       21A274R
         grond-
         berging        163      8.6        19       <307        n.b.       <118?%      |20A214R|     n.s.?      2.6        n.s.®   | 21A231R
                1)  Hedonische waarde IMR       toegepast
                2)  Bij de in 2020 vastgestelde emissie past de kanttekening dat het meetburo in de rapportage aangaf dat de
                    windsnelheid   tijdens de  metingen  te hoog   was en    dat de   meting overgedaan      zou worden. Dat is in 2021
                    gedaan.
                3)  De  geuremissie is vastgesteld door middel       van  de zogenaamde loef- lijzijjde     meting.  In 2021  blijkt uit de
                    detailresultaten dat de geurconcentratie    aan   de lijzijde gelijk of zelfs lager is dan die van  de loefzijde
          Valwater
          De resultaten      van  IMR-2013, 2020      en  2021 stemmen          redelijk goed met elkaar overeen. De gemeten
          verschillen kunnen zowel veroorzaakt          zijn  door   procesfluctuaties als door de meetonzekerheid.
          Voor het valwatercircuit wordt daarom het                gemiddelde van de drie metingen aangevraagd: 135
          Moug(H)/h.
          Grondberging
          De    vergunde emissie kent een beperkte geursterkte van 19 MouE(H)/h. De in 2021 uitgevoerde metin-
          gen    bevestigen dat de bronsterkte laag is. Feitelijk zo laag dat deze niet significant kan worden vastge-
          steld.
          Voor de    grondberging wordt daarom         de helft  van  de  vergunde emissie (=        19  (vergund)   +  0 (meting 2021)
          [2  ) aangevraagd: 9,5 Moug(H)/h
          Revisie: 0                                         Pagina   12 van  35                                 Status         : Definitief
                                                                                                                                             0000000167
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                                         EZGE-2021-04-0031_RAP
             3.2.5       Carbonatatie
          Tabel 6     geeft een    overzicht      van     de emissies
          Tabel 6             Carbonatatie
                                 IMR-2013                                       2020                                                      2021
                                            2  [Te [oe]                              Hedon.                                                    Hedon.
                        Bron-               [s[:1ele]y  8    Bron-                   [o[-Tolo] 4 8                  Bron-                     [s[Tode]y8
                       sterkte       =-1  | emissie       | sterkte    H=-1          emissie        | Rapport |    sterkte        H=-1       emissie            Rapport
                       (Mge/h) (ge/m?®) |Mge(H)/h (Moue/h) (oue/m®) Moug(H)/h                                     (Moue/h) | (oue/m3®)     | Moue(H)/h
                                                                                                                                                               21A232R-
         Te
                                                                                                                                                          9
         tatie           880    |   4.7        186                                                                   591            57       125.7                   B
                                                                            -
                1)   In 2021 is   een  onwaarschijnlijk hoge hedonische waarde                     van 57 ous/m3     vastgesteld. SGS beschouwd dit
                     als een   uitbijter en  hanteert daarom ook          voor   de meting 2021 de hedonische waarde                     van     de vergunde
                     bronsterkte.
          Na correctie      voor  de hedonische waarde komt de in 2021                        gemeten     bronsterkte         overeen   met de        vergunde
          waarvan van        126   Moug(H)/h.         Deze bronsterkte wordt           aangevraagd.
          Tijdens de campagne 2016-2017 is vastgesteld dat met de getroffen maatregel (gaswassing)                                                   een     geur-
          verwijderingsrendement van bijna 90 % is gerealiseerd 3.
             3.2.6       Vergisting
          Tabel 7     geeft een    overzicht      van     de emissies
          Tabel 7              Emissies     vergisting
                                 IMR-2013                                       pA1 yA)                                                   2021
                                            Hedon.                                   Hedon.                                                   [g[=Ts [e148
                        Bron-               [s[-Telo] 4 8    Bron-                   [s[-Tolol4  8                  Bron-                     [o [Todo]  48
                       sterkte       =-1  | emissie       | sterkte   [yp bl         ETE         [I   51] o Jol GONE (=14 A (:]     =-1      emissie            Rapport
                       (Mge/h) (ge/m3) |Mge(H)/h (Moug/h) (oue/m3) Moug(H)/h                                      (Moug/h) (oug/m3) Moug(H)/h
         Vullen
         silo’s           2          1           4             -           -               -
                                                                                                                       =             :              2
         Installatie     1.2        1.2           1           0.1       4.2             0.02         20A219R           .             &              -
         Biofilter       40          1          40           0.96          3            0.32         20A219R           -             -              -
          3
            SGS    rapport “Geursituatie Suiker Unie Vierverlaten    na    toepassing gaswassing bij         de carbonatatie”    April 2017 kenmerk EZGE-
          16-12-00010_RAP. Op        basis van   geuremissie bedroeg      het rendement 88 %.         Op basis   van de hedonisch gewogen           geuremissie
          bedroeg    het rendement 86 %
          Revisie: 0                                                Pagina 13    van    35                                         Status              :  Definitief
                                                                                                                                                                       0000000168
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                                    EZGE-2021-04-0031_RAP
           Vullen silo’s
           De   geuremissie van deze bron is niet opnieuw vastgesteld.                            Voor het vullen    van  de silo’s wordt daarom
          de    vergunde emissie aangevraagd: 4 Moug(H)/h.
           Installatie
           In 2020 is de       lage bronsterkte van deze             bron   bevestigd.       Voor de installatie wordt daarom de             vergunde
          emissie     aangevraagd: 1,2 Moug(H)/h.
          Biofilter
           In 2020 is    aan   de uitlaat  van    het biofilter     een geurconcentratie vastgesteld van 65 oug/m3. Omdat biofilter
           materiaal ook        een   eigen geurbijdrage kent, is dit             een onwaarschijnlijk lage geurconcentratie. Om die
           reden wordt       voor  het biofilter de       vergunde     emissie    aangevraagd: 40 Moug(H)/h.
              3.2.7      Geurbronnen Betacal,                sigaar en trommelfilters
          CBC-Vierverlaten heeft in de               afgelopen jaren meerdere geurmaatregelen genomen, waardoor de geur-
          contour is      afgenomen.       Hierdoor        zijn drie andere bronnen zichtbaar geworden. Daarom zijn deze drie
           bronnen     aan    het model    toegevoegd. Het betreft: de Betacal, de ontluchting kalkoven (de “sigaar”) en de
          trommelfilters.
          Tabel 8     geeft een     overzicht    van      de emissies     .
          Tabel 8               Emissies Betacal,           “sigaar”    en    trommelfilters
                                  IMR-2013                                       pip)                                              2021
                                                                                                                                   |
                                            (2 [To [oe]                             Hedon.                                             Hedon.
                        Bron-               [o[Tele]y   8     Bron-                 [o[-Tele] 4 8                1g]   B
                                                                                                                                       [e [Todo]8
                       sterkte       =-1  | emissie          sterkte     H=-1       emissie        | Rapport |  sterkte     H=-1      emissie          Rapport
                                                                                                                                   |                |
                      (Mge/h) (ge/m3) |Mge(H)/h (Moue/h) (oue/m3®) Moug(H)/h                                   (Moug/h)   (oue/m?)  | Moug(H)/h
                                                                                                                                                       21A235R
                                                                                                                                              2
         Betacal         360        2.8         129            <361      n.b.         <129           20A215R |   1712        25           68
         Sigaar            -          -           -              -          -             -
                                                                                                                  418        6.0          69.7         21A233R
         Trommel-
         filter            -                                     -          -
                                                                                          -
                                                                                                                  96.8       6.4           15.1        21A236R
           1)    Hedonische waarde 2021          gebruikt
           2)    Er wordt  een   niet significante geuremissie gerapporteerd. Als                 worst case benadering is daarom de loefzijde
                 op nul gesteld    waarmee een         bronsterkte   van   171 Moue/h wordt berekend.
          Betacal
           Omdat in 2021 geen           significante geuremissie is vastgesteld wordt de                     aan    te vragen bronsterkte          geba-
          seerd op de          vergunde waarde en de waarde 2020. Aangevraagd                                wordt     een  bronsterkte       van     129
           Moug(H)/h
           Revisie: 0                                                 Pagina   14 van  35                                   Status             : Definitief
                                                                                                                                                              0000000169
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                  EZGE-2021-04-0031_RAP
         Ontluchting kalkoven (de “sigaar’)
         Dit is  een   bestaande bron       waarvan   de bronsterkte pas in 2021 is      vastgesteld. Aangevraagd   wordt    een
         bronsterkte    van  69,7 Moug(H)/h.
         Trommelfilters
         De  ontluchting    van  de trommelfilters is    een   bestaande bron   waarvan     de bronsterkte pas in 2021 is vast-
         gesteld. Aangevraagd         wordt   een  bronsterkte   van  15,1 Moug(H)/h.
           3.2.8       Diksap raffinage periode (DSR)
         Tijdens    de  diksapraffinageperiode (DSR) zijn geen recente metingen uitgevoerd. Voor de dan optre-
         dende emissies wordt verondersteld dat de              verhouding tussen de geuremissie tijldens de campagne en
         DSR gelijk is aan die zoals vergund (ruimtelucht factor 0,57, a-centrifuges factor 1, suikerdroger en                   -
         koeler factor 0,5 en valwatercircuit factor 0,75).
           3.2.9       Samenvatting        emissies
         In tabel 9   zijn de aan   te vragen    geuremissies samengevat
         Tabel 9            Emissies      vergunde    en aan   te vragen situatie    (in Moug(H)/h)
                                Omschrijving                            Campagne                             DSR
                                                                                                                             ©
                                                               vergund        Aanvraag            vergund       Aanvraag
             1      ruimtelucht                                   431             180                246            103
             2   | a-centrifuges                                   74              33                 74             33
             3      suikerdroger                                  7.7             4,7                 4             2,4
             4      suikerkoeler                                  8.9              1.2                4             0,5
             5      brokjeskoelers                                 58               -
             6      brokjestransport                              7,0               -
             7      Valwatercircuit  na   50 % reductie           155             135                116            101
             8   | grondberging                                    19              0,5
             9   | Carbonatatie na      90 % reductie             126             126
            10    | Pulpdroger(s)                                1.857           1.546
            11    | vergister vullen  silo’s                       4                4
            12      vergister installatie                         1.2              1.2
            13    | vergister biofilter                            40              40
            14    | Betacal                                                       129
            15    | Ontluchting  kalkoven                                        69,7
            16    | Trommelfilters                                                15,1
              1)   Vergund zijn  twee    drogers. Er wordt 1  droger aangevraagd
         Revisie: 0                                          Pagina 15 van 35                            Status       : Definitief
                                                                                                                                   0000000170
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                             EZGE-2021-04-0031_RAP
         4.        VERSPREIDINGSBEREKENINGEN
         4.1         INLEIDING
         In Nederland wordt het         zogenaamde    Nieuw Nationaal Model    gebruikt voor deze berekeningen. Omdat
         zowel de     vergunde    situatie als de IMR-contour    gebaseerd zijn op het TNO-software pakket Pluim-Plus,
         zijn de contouren berekend met hetzelfde         pakket.
         4.2         UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN
         Aan de hand       van  de in het vorige hoofdstuk weergegeven geuremissies zijn verspreidingsberekeningen
         uitgevoerd. Hierbij     is uitgegaan van de in Tabel 1010 weergegeven emissieduur.
         Tabel 10             Emissieduur
                                                    Vergund                   STE                      STE (3
                                             (STE    CE   =  o VESTS
                                                                   TER   = TE  (Rl =ogE     =F   =  TEST(-ER = 4   [AE
                                                            duur                       duur
                 Omschrijving
                                                            (CY)                       (0)
          Fabriek:
               e
                   Campagne                     150         3600           135         3240         150          3600
               e
                   Pulpdrogerij                  90         2160           81          1944         90           2160
               e
                   Diksapraffinageperiode        50         1200           65          1560         50           1200
          Vergisting:
               e   Vullen silo’s                            3600                       1095                      3600
               e   Installatie                              8400                       8400                      8400
               e   Biofilter                                8760                       8760                      8760
          Betacal:                                                                     3600                      3600
          Ontluchting  kalkoven  (sigaar)                                              1080                      1080
          Trommelfilters                                                               3600                      3600
         Revisie: 0                                      Pagina 16  van 35                         Status        : Definitief
                                                                                                                              0000000171
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                    EZGE-2021-04-0031_RAP
           In tabel 11Tabel 11       zijn  de belangrijkste uitgangspunten      voor  de verspreidingsberekeningen      samenge-
           vat.
                                               i
           Tabel 11                                                            gsberekeningen
                      Omschrijving                   Eenheid            VLEET    [2                     Opmerkingen
            Versie Pluim   plus                    -
                                                                            4.0
                                                 i
         |
            Meteogegevens                          jaar                2000  -
                                                                               2009
            Meteostation                           -
                                                                        Nederland            Nederland via PreSRM version: 1.111
            Ruwheidslengte                         m                       0,18              KNMI-ruwheidskaart
            Rekengrid/   max  afstand:                               Polair / 4000  m
            Aantal  rekenpunten                    -
                                                                           220
           Verdere     gedetailleerde     informatie ten aanzien  van  de  berekening    is opgenomen in het     berekeningsjour-
           naal in de    bijlage 1.
           4.3          RESULTATEN VERSPREIDINGSBEREKENINGEN PLUIM PLUS
           In onderstaande       figuren 1 en 2 zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven voor respectievelijk
           situatie 1   (135 campagnedagen) en situatie 2 (150 campagnedagen). De aan te vragen situatie is telkens
           vergeleken met de IMR contour.
           Revisie: 0                                        Pagina 17 van 35                               Status        : Definitief
                                                                                                                                       0000000172
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                              EZGE-2021-04-0031_RAP
         98 percentiel 1,5oue(H)/m3 &
          Rood        =
                          IMR       APLar
                      =
         Zwart            aanvraag
                                                                               amy
                                                                               ean, fi
                                                                                   TW
                                                                                        \*  1 A
         fo
         -     pe -
            Matsioor                                                                        ft,
                                                                                                a}
               =
                                                                     A                               y
         L
             :
                       \        1     AE    ALN             Bo           =    A
                                                                                  ST        ET
         Figuur     1    135 campagnedagen 98-percentiel immissieconcentraties, 1,5 oug(H)/m?3.
         Revisie: 0                            Pagina 18 van 35                      Status     : Definitief
                                                                                                             0000000173
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                    EZGE-2021-04-0031_RAP
          98 percentiel 1,5              Na
         [Rood
                       =
                             us(HymiNG
                          | IMR           b ee.
          Zwart        =
                          aanvraag
                                 LS —
                                                                                 AL     .
                                                                                 NE  —
                                                                                 n Ww
                                                                   he
                                                                       ox
                                                                               ys
                                                                                  rr
                                                                        0h, em
                                                                 LW  g
                                                                          wir
                                                                               -
         aS
             Matsioot
         [\..gi
           \
                                                    &
         Figuur    2     150  campagnedagen 98-percentiel immissieconcentraties, 1,5 oug(H)/m?3.
         Revisie: 0                             Pagina 19 van 35                          Status   : Definitief
                                                                                                                0000000174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                 EZGE-2021-04-0031_RAP
         BIJLAGE 1: BEREKENINGSJOURNALEN VERSPREIDINGSBEREKENINGEN
         Situatie      1:  135   dagen
         JOURNAAL      BEREKENING       NIEUW    NATIONAAL    MODEL
         TNO   B&0   ,   Utrecht     :  PluimPLus     4.0
           Naam   licentiehouder            :  TNO   PluimPLus     4.0
           Instelling                       :  TNO   UTRECHT
           Licentienummer                   :  PLP-9996%8-2
          [PreSrm interface]
           PreSRM    version         -      1.1086
          [Berekening]
         Datum    en   tijd van     de   berekening : 19-05-2022 : 12.22 uur.
         Type berekening                    :  NNM berekening Uur bij uur methode
         Berekend : Gemiddelde bronbijdrage exclusief achtergrondconcentraties
         Naam van de berekening : cbc-vv-135 met BC
         Emissietype : Continue of semi-continue
         Berekende percentielen : Ja
         Middelingsduur : 1
          [Stofkenmerken]
         Naam    component     :   GEUR
         Component type        :   Inert    gas   zonder   depositie
          [Rekengebied]
         Receptoren : Regelmatig polair receptorrooster                        csm
         Aantal receptoren                     220
         Hoogte receptoren                    1.50 [m]
          [Ruwheid]
         Ruwheidslengte volgens PReSrm-ruwheidskaart                        :           0.18  [m]
          [Meteo-data]
         Alle    meteo    data   is    via    PreSRM   version        :       1.106   verkregen
         Gemiddelde       bodemvochtigheid         :          1.00
         Gemiddelde       albedo     :           0.20
         Geografische breedtegraad :                      52.00
         Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m] :                                   10.00
         Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhan-
         kelijk
         Gebruikte meteo voor diagnostische berekening:
         C:\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-40\Library\system\PReSrm                            data\2000-2009
         Aantal     uren   met   correcte      gegevens            87672
         Aantal     uren   met   stabiele weerscondities                   51689
         Aantal     uren   met   neutrale      weerscondities              17512
         Aantal     uren   met   convectieve weerscondities                     18471
         Totale     gevallen regenhoeveelheid             [mm]   :       2271.30
         Windroos      meteo   Schiphol       en  Eindhoven,    omgerekend        naar  locatiespecifieke     meteo
         Meteo    bepaald op       (RD)    X-Coordinaat      (km)   :    228.995
         Meteo    bepaald op       (RD)    Y-Coordinaat      (km)   :    581.330
                    Wind-sector                        uren                    in  %     Ws (m/s)   Neersl. (mm)
            1          {  -15-   153)                   3909                        4.5            3.7                180.2
         Revisie: 0                                        Pagina 20  van 35                           Status       : Definitief
                                                                                                                                 0000000175
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                EZGE-2021-04-0031_RAP
            2          {   15-45)                          4778                     5.4            4.1                 141.5
            3         {    45    73)                       7011                     8.0            4.3                 120.1
            4         {    75-105)                         4782                     5.5            3.6                 226.5
            5          {  105-135)                         4996                     5.7           3.7                  403.6
            6         {   135-165)                         6057                      5.9           3.9                 585.3
            f         {   165-185)                         9443                    10.8            4.7               1233.8
            8         {   195-225)                        12986                    14.8            5.5               2278.0
            9         {   225-255)                        12203                    13.9            6.2               1722.1
           10         {   255-285)                         9478                    10.8            53                1214.0
           11         {   285-315)                         6770                     I              4.7                 784.4
           12         {   315-345)                         525%                      6.0           4.1                 371.8
           Gemiddeld/Totaal:                              87672                             4.8               9271.3
         Winddraaiing       :   Neen
           GEBOUW    HEEFT    INVLOED       OP  DE   CONCENTRATIES
         Locatie     van   de   maximaal       berekende      uurlijkse concentratie        ( ouE/m3)
         X-coordinaat       :      229149.000
         Y-coordinaat       :      581805.000
         Tijd maximaal        berekende        uurlijkse concentratie
         Jaar               :      2005
         Maand              3            9
         Dag                :          13
         Uur                :          21
         Max.concentratie           (bijdrage      +  achtergrond)        :     310.69367385
         Concentratie bijdrage                                            .     310.69367385
         Gemiddelde berekende              concentratie       over   alle   gridpunten   :       0.37067308     ouE/m3
         Hoogst berekende concentratie in het receptorgebied                             :       3.45793550     ouE/m3
          [Bronnen    en   emissies]
         Totaal     aantal    bronnen       :        14
         Bron    nr:          1
         Bronnaam     :   csm   ruimtelucht
         Brontype     :     Puntbron
         Tijdprofiel       bron    :   su-vv-135d-diksap-65d-ruimtelucht.prf
         Gebouw-bestand            :
                                       imr_csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie       centrum     gebouw [m] :            228995.0
         Y-locatie        centrum gebouw [m]            :     581330.0
         Hoogte gebouw             [m] :              26.0
         Lengte gebouw             [m] :             150.0
         Breedte gebouw            [m] :              75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as                    [graden]     :         45.0
         X-positie       bron   [m]    :      229035.0
         Y-positie       bron   [m]    :      581330.0
         Hoogte bron       [m]   :             26.0
         Uitwendige schoorsteen diameter                    [m]               B.1
         Inwendige schoorsteen diameter                     [m] :             8.0
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                           125.257
         Emissiesterkte          :             180.0000 MouE/hr
         Aantal     uren   met   bronbijdrage :             48072
         Gemiddelde bronsterkte               tijdens bedrijfsuren          :     154.882677  MouE/hr
         Warmteoutput        [MW]    :  (constante)              0.000
          (Gas-)uittree-temperatuur [K]                 :        285.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s]                :           2.60
         Revisie: 0                                           Pagina 21 van 35                         Status        : Definitief
                                                                                                                                  0000000176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                             EZGE-2021-04-0031_RAP
         Aantal     uren  waarin     de   pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                  48072
         Gemiddelde      fractie     van   de  emissie   in de menglaag :               1.00
         Gemiddelde      eff.   schoorsteenhoogte [m] :                   18.29
         Bron    nr:         2
         Bronnaam     :  csm   a-centrifuges
         Brontype     :     Puntbron
         Tijdprofiel      bron    :  su-vv-135d-diksap-65d-a-centrifuge.prf
         Gebouw-bestand           :  imr csm vv _gebouw.bld
         X-locatie      centrum     gebouw [m] :        228995.0
         Y-locatie       centrum gebouw        [m] :     581.330.0
         Hoogte gebouw            [m] :            26.0
         Lengte gebouw            [m] :          150.0
         Breedte gebouw           [m] :            75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as               [graden]       :         45.0
         X-positie      bron   [m]   :     229120.0
         Y-positie      bron   [m]   :     581360.0
         Hoogte bron       [m]  :           29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter               [m]                0.7
         Inwendige schoorsteen diameter                [m] :              0.6
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                           3.685
         Emissiesterkte         :             33.5000 MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage :        48000
         Gemiddelde bronsterkte            tijdens bedrijfsuren :             33.500000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                            0.265
          (Gas—-)uittree-temperatuur [K] :                  335.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                    14.50
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                               46705
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                             0.94
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                  :         40.17
         Bron    nr:         3
         Bronnaam     :  csm   suikerdroger
         Brontype     :     Puntbron
         Tijdprofiel      bron    :  su-vv-135d-diksap-65d-suikerdr-koeler.prf
         Gebouw-bestand           :  imr csm vv _gebouw.bld
         X-locatie      centrum     gebouw [m] :        228295.0
         Y-locatie       centrum gebouw [m]         :    581330.0
         Hoogte gebouw            [m] :            26.0
         Lengte gebouw            [m]   :        150.0
         Breedte     gebouw       [m] :            75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as               [graden]       :         45.0
         X-positie bron [m] :              229145.0
         Y-positie      bron   [m]   :     581365.0
         Hoogte bron       [m]  :           29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                              2.2
         Inwendige schoorsteen diameter                [m]   :            2.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                         13.557
         Emissiesterkte         :              4.7000   MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage :        48000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                           3.936250 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                            0.506
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                   310.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                       4.40
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                               46105
         Gemiddelde      fractie     van   de  emissie   in    de  menglaag    :        0.92
         Gemiddelde      eff.   schoorsteenhoogte         [m]   :         43.07
         Revisie: 0                                      Pagina   22 van 35                        Status   : Definitief
                                                                                                                         0000000177
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                 EZGE-2021-04-0031_RAP
         Bron    nr:         4
         Bronnaam     :  csm     suikerkoeler
         Brontype     :     Puntbron
         Tijdprofiel      bron      :   su-vv-135d-diksap-65d-suikerdr-koeler.prf
         Gebouw-bestand             :   imr csm vv _gebouw.bld
         X-locatie      centrum       gebouw [m] :        228995.0
         Y-locatie       centrum gebouw [m]           :    581330.0
         Hoogte gebouw              [m] :            26.0
         Lengte gebouw              [m] :           150.0
         Breedte gebouw             [m] :            75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as                 [graden]      :           45.0
         X-positie      bron     [m]    :    229150.0
         Y-positie      bron     [m]    :    581371.0
         Hoogte bron       [m]    :           33.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                                2. 5
         Inwendige schoorsteen diameter                  [m]  :             A 4
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                           37.457
         Emissiesterkte           :              1.2000   MouE/hr
         Aantal     uren  met     bronbijdrage :        48000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                              1.005000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                                1.9215
          (Gas-)ulttree-temperatuur [K] :                     320.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                        2.70
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                                   41739
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                                0.96
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                   :          81.27
         Bron    nr:         5
         Bronnaam     :  csm     grondberging
         Brontype     :  Oppervlaktebron
         Tijdprofiel bron : su-vv-135d4.prf
         Gebouw-bestand             :   Geen gebouw.bld
         X-positie      bron     [m]    :    229295.0
         Y-positie      bron     [m]    :    579830.0
         Hoogte bron       [m]    :             1.5
         Lengte     lange zijde oppervlaktebron [m] :                        425.0
         Lengte     korte zijde oppervlaktebron [m]                :         425.0
         Orientatatiehoek lange zijde (0                -
                                                           180)                  0
         Emissiesterkte           :             10.0000 MouE/hr
         Aantal     uren  met     bronbijdrage :        32400
         Gemiddelde bronsterkte              tijdens bedrijfsuren         :        10.000000  MouE/hr
         Warmteoutput       [MW]      :  (constante)          0.000
         Aantal     uren  waarin        de  pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                    32400
         Gemiddelde      fractie        van  de  emissie   in de menglaag :                1.00
         Gemiddelde      eff.     schoorsteenhoogte [m] :                    1.50
         Bron    nr:          9)
         Bronnaam     :  csm     vergisting      vullen   installatie
         Brontype     :     Puntbron
         Tijdprofiel      bron      :
                                        suvv_vergisting.prf
         Gebouw-bestand             :
                                        Geen_gebouw.bld
         X-positie      bron     [m]    :    229064.0
         Y-positie      bron     [m]    :    581731.0
         Hoogte bron       [m]    :             1:0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                                0.2
         Inwendige schoorsteen diameter                  [m]  :             0.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                            0.000
         Emissiesterkte           :              1.0000   MouE/hr
         Revisie: 0                                        Pagina 23  van 35                           Status   : Definitief
                                                                                                                             0000000178
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                              EZGE-2021-04-0031_RAP
         Aantal     uren  met    bronbijdrage :         84048
         Gemiddelde bronsterkte             tijdens bedrijfsuren          :       1.000000 MouE/hr
         Warmteoutput       [MW]     :  (constante)          0.000
          (Gas-)ulttree-temperatuur [K] :                    285.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                        0.01
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig                         is        84048
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                              1.00
         Gemiddelde      eff.    schoorsteenhoogte         [m]   :           0.68
         Bron    nr:         7
         Bronnaam     :  csm    vergisting     vullen    voorraadsilo's
         Brontype     :     Puntbron
         Tijdprofiel      bron     :   su-vv-135d.prf
         Gebouw-bestand            :   Geen  gebouw.bld
         X-positie      bron    [m]    :    228%897.0
         Y-positie      bron    [m]    :    581707.0
         Hoogte bron       [m]   :            1:0
         Uitwendige schoorsteen diameter                [m]                 0.2
         Inwendige schoorsteen diameter                 [m]   :             0.1
         Volume     debiet   schoorsteen        [NM3/s]               0.000
         Emissiesterkte          :              4.0000   MouE/hr
         Aantal     uren  met    bronbijdrage :         32400
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren                      :       4.000000 MouE/hr
         Warmteoutput       [MW]     :  (constante)          0.000
          (Gas-)uittree-temperatuur             [K]   :      285.00
          (Gas-)uittree-snelheid            [m/s]   :           0.01
         Aantal     uren  waarin       de  pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                  32400
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                              1.00
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                   :           0.68
         Bron    nr:         8
         Bronnaam     :  csm    vergisting biofilter
         Brontype     :     Puntbron
         Tijdprofiel      bron     :   continu   emissie.prf
         Gebouw-bestand            :   Geen gebouw.bld
         X-positie      bron    [m]    :    229094.0
         Y-positie      bron    [m]    :    581728.0
         Hoogte bron       [m]   :            1.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                                0.2
         Inwendige schoorsteen diameter                 [m]   :             0.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                            0.000
         Emissiesterkte          :            40.0000    MouE/hr
         Aantal     uren  met    bronbijdrage :         87672
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren                      :     40.000000  MouE/hr
         Warmteoutput       [MW]     :  (constante)          0.000
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                    285.00
          (Gas-)ulttree-snelheid [m/s] :                        0.01
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                                87672
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                              1.00
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                   :           0.68
         Bron    nr:          2
         Bronnaam     :  csm    valwater     50%  reductie
         Brontype     :  Oppervlaktebron
         Tijdprofiel bron : su-vv-135d-diksap-65d-valwater.prf
         Gebouw-bestand            :   Geen gebouw.bld
         X-positie      bron    [m]    :    228830.0
         Y-positie      bron    [m]    :    581090.0
         Revisie: 0                                       Pagina   24 van 35                        Status   : Definitief
                                                                                                                          0000000179
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                            EZGE-2021-04-0031_RAP
         Hoogte bron [m] :                  1.3
         Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] :                         140.0
         Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] :                         120.0
         Orientatatiehoek lange zijde (0             -
                                                        180)              100
         Emissiesterkte       :           135.0000 MouE/hr
         Aantal   uren  met   bronbijdrage           48000
         Gemiddelde bronsterkte          tijdens bedrijfsuren         :       124.031249  MouE/hr
         Warmteoutput     [MW]    :  (constante)           0.000
         Aantal   uren  waarin      de  pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig 1s              :    48000
         Gemiddelde    fractie      van  de  emissie    in de menglaag :               1.00
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte [m] :                     1.50
         Bron  nr:        10
         Bronnaam   :  csm   carbonatatie       90%  reductie
         Brontype   :     Puntbron
         Tijdprofiel    bron    :   su-vv-135d.prf
         Gebouw-bestand         :
                                    imr_csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie    centrum     gebouw [m]           2289%95.0
         Y-locatie     centrum      gebouw [m]          581330.0
         Hoogte gebouw          [m]              26.0
         Lengte gebouw          [m]             150.0
         Breedte gebouw         [m]              75.0
         Hoek lange zijde gebouw          met   x-as   [graden]     :            45.0
         X-positie    bron   [m]    :    229050.0
         Y-positie    bron   [m]    :    581355.0
         Hoogte bron     [m]  :           30.0
         Uitwendige schoorsteen diameter             [m]                TE. 5
         Inwendige schoorsteen diameter              [m]    :           1. 4
         Volume   debiet   schoorsteen       [NM3/s]             15.62 2
         Emissiesterkte       :           126.0000     MouE/hr
         Aantal   uren  met   bronbijdrage           32400
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                        126.000000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                            3.492
          (Gas-)uittree-temperatuur [K]                    443.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s]                     17.70
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig                       is   :    27849
         Gemiddelde    fractie      van  de  emissie    in    de menglaag      :       0.94
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte          [m]   :        52.87
         Bron  nr:        11
         Bronnaam   :  csm-pulpdrogers-60p
         Brontype   :     Puntbron
         Tijdprofiel    bron    :   su-vv-135    dagen-pulpdr-60p.prf
         Gebouw-bestand         :
                                    Geen_gebouw.bld
         X-positie    bron   [m]    :    228995.0
         Y-positie    bron   [m]    :    581330.0
         Hoogte bron     [m]  :           45.0
         Uitwendige schoorsteen diameter             [m]                3.0
         Inwendige schoorsteen diameter              [m] :              2.9
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                       66.122
         Emissiesterkte       :          1546.0000 MouE/hr
         Aantal   uren  met   bronbijdrage           19464
         Gemiddelde bronsterkte          tijdens bedrijfsuren :             1546.000004 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                          12.121
          (Gas-)uittree-temperatuur [K]                    414.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s]                     15.40
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig                       is   :    15804
         Gemiddelde    fractie      van  de  emissie    in    de menglaag      :       0.89
                0
         Revisie:                                       Pagina 25 van 35                          Status   : Definitief
                                                                                                                        0000000180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                            EZGE-2021-04-0031_RAP
         Gemiddelde      eff.   schoorsteenhoogte          [m]  :       112.61
         Bron    nr:        12
         Bronnaam     :  csm   betacall
         Brontype     :  Oppervlaktebron
         Tijdprofiel bron : su-vv-135d.prf
         Gebouw-bestand           :   Geen gebouw.bld
         X-positie      bron   [m]    :    228856.0
         Y-positie      bron   [m]    :    580879.0
         Hoogte bron [m] :                   L.5
         Lengte lange zijde oppervlaktebron                 [m]   :        230.0
         Lengte     korte   zijde oppervlaktebron [m]             :        140.0
         Orientatatiehoek lange zijde (0               -
                                                          180)              20
         Emissiesterkte         :           108.0000     MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage :         32400
         Gemiddelde bronsterkte            tijdens bedrijfsuren         :     108.000000  MouE/hr
         Warmteoutput       [MW]    : (constante)            0.000
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                              32400
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                            1.00
         Gemiddelde      eff.   schoorsteenhoogte          [m]  :          1.50
         Bron    nr:        13
         Bronnaam     :  cbc-trommelfilter
         Brontype     :     Puntbron
         Tijdprofiel      bron    :   su~vv-1354.prf
         Gebouw-bestand               imr
                                  :
                                           csm vv _gebouw.bld
         X-locatie      centrum     gebouw [m] :         228985.0
         Y-locatie       centrum gebouw [m]          :    581330.0
         Hoogte gebouw            [m] :            26.0
         Lengte gebouw            [m] :          150.0
         Breedte gebouw           [m] :            75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as                [graden]     :          45.0
         X-positie bron [m] :              229030.0
         Y-positie bron [m] :              581359.0
         Hoogte bron       [m]  :           29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                              0.5
         Inwendige schoorsteen diameter                [m]    :           0.5
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                          2.718
         Emissiesterkte         :            15.1000     MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage :         32400
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                         15.100000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                            0.168
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                    326.00
          (Gas-)uittree-snelheid           [m/s]   :         18.50
         Aantal     uren  waarin de       pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                 32007
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                            0.25
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                  :         37.638
         Bron    nr:        14
         Bronnaam     :  cbc-sigaar
         Brontype     :     Puntbron
         Tijdprofiel      bron    :   su-vv-sigaar.prf
         Gebouw-bestand           :   imr csm vv _gebouw.bld
         X-locatie      centrum     gebouw [m] :         228995.0
         Y-locatie       centrum gebouw        [m] :      581330.0
         Hoogte gebouw            [m] :            26.0
         Lengte gebouw            [m] :          150.0
         Breedte gebouw           [m] :            75.0
         Revisie: 0                                       Pagina 26 van 35                        Status   : Definitief
                                                                                                                        0000000181
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                 EZGE-2021-04-0031_RAP
         Hoek    lange zijde gebouw met x-as   [graden]      :        45.0
         X-positie bron [m] :       229007.0
         Y-positie bron [m] :       581378.0
         Hoogte bron     [m] :       29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                    0.3
         Inwendige schoorsteen diameter       [m]  :            .3
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                 1.392
         Emissiesterkte      :        69.7000  MouE/hr
         Aantal     uren met bronbijdrage :   10811
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :              69.700000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                0.0327
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :          333.00
          (Gas-)ulittree-snelheid [m/s] :          24.00
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                   10811
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                 0.98
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]        :         35.66
         Revisie: 0                             Pagina  27 van 35                      Status   : Definitief
                                                                                                             0000000182
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                EZGE-2021-04-0031_RAP
         Situatie      2:   150    dagen
         JOURNAAL      BEREKENING         NIEUW  NATIONAAL     MODEL
         TNO   B&0C  ,    Utrecht      :  PluimPLus    4.0
           Naam   licentiehouder             :  TNO   PluimPLus     4.0
           Instelling                        :  TNO   UTRECHT
           Licentienummer                    :  PLP-9999-2
          [PreSrm interface]
           PreSRM version              :     1.106
          [Berekening]
         Datum    en tijd van         de   berekening : 19-05-2022 : 10.39 uur.
         Type berekening                     :  NNM berekening Uur bij uur methode
         Berekend : Gemiddelde bronbijdrage exclusief achtergrondconcentraties
         Naam van de berekening : CBC VV 150 met bc
         Emissietype : Continue of semi-continue
         Berekende percentielen : Ja
         Middelingsduur : 1
          [Stofkenmerken]
         Naam    component       :   GEUR
         Component type          :   Inert   gas  zonder    depositie
          [Rekengebied]
         Receptoren : Regelmatig polair receptorrooster                        csm
         Aantal receptoren                      220
         Hoogte receptoren                     1.50 [m]
          [Ruwheid]
         Ruwheidslengte volgens PReSrm-ruwheidskaart                        :          0.18  [m]
          [Meteo-data]
         Alle    meteo     data    is    via   PreSRM   version       -       1.106  verkregen
         Gemiddelde        bodemvochtigheid         :          1.00
         Gemiddelde        albedo      :         0.20
         Geografische breedtegraad :                       52.00
         Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m] :                                  10.00
         Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhan-
         kelijk
         Gebruikte meteo voor diagnostische berekening:
         C:\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-40\Library\system\PReSrm                           data\2000-2009
         Aantal     uren    met    correcte     gegevens            87672
         Aantal     uren    met    stabiele weerscondities                 51689
         Aantal     uren    met    neutrale     weerscondities             17512
         Aantal     uren    met    convectieve weerscondities                   18471
         Totale     gevallen regenhoeveelheid              [mm]   :      9271.30
         Windroos      meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar locatiespecifieke meteo
         Meteo    bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) :                    228.995
         Meteo    bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) :                    581.330
                    Wind-sector                         uren                   in %     Ws (m/s)   Neersl. (mm)
            1          {   ~15~    15)                   3909                      1.5            3.9               120.2
            2          {    15—    45)                   47778                     5.4            4.1               141.5
            3           (   45—-   715)                  7011                      8.0            4.3               120.1
            4          {    75-1053)                     4782                      5.5            3.6               226.5
         Revisie: 0                                         Pagina 28 van 35                          Status      : Definitief
                                                                                                                               0000000183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                  EZGE-2021-04-0031_RAP
            5          {  105-135)                           4996                     547            3.7                 403.6
            6         {   135-165)                           6057                      6.9           3.9                 585.3
            7         {   165-195)                           9443                    10.8            4.7               1233.8
            8          {  135-225)                          12986                    14.8            54D               2278.90
            9         {   225-255)                          12203                    13.9            6.2               1722.1
           10         {   255-285)                           9478                    10.8            5.3               1214.0
           11         {   285-315)                           6770                     27             4.7                 784.4
           12         {   315-345)                           5259                      6.0           4.1                 371.8
           Gemiddeld/Totaal:                                87672                             4.8               9271.3
         Winddraaiing        :    Neen
           GEBOUW    HEEFT     INVLOED        OP  DE   CONCENTRATIES
         Locatie     van   de     maximaal       berekende      uurlijkse concentratie        ( ouE/m3)
         X-coordinaat        :       229149.000
         Y-coordinaat        :       581805.000
         Tijd maximaal         berekende         uurlijkse concentratie
         Jaar                :       2005
         Maand               }            9
         Dag                 :           13
         Jur                 3           21
         Max.concentratie             (bijdrage      +  achtergrond)        :     310.69367385
         Concentratie bijdrage                                              :     310.68367385
         Gemiddelde berekende               concentratie        over    alle  gridpunten   :       0.37983778     ouE/m3
         Hoogst berekende concentratie in het receptorgebied                                       3.51490957     ouE/m3
          [Bronnen    en   emissies]
         Totaal     aantal     bronnen        :        14
         Bron    nr:           1;
         Bronnaam     :   csm     ruimtelucht
         Brontype     :      Puntbron
         Tijdprofiel       bron      :   su-vv-150      dagen-diksap-ruimtelucht.prf
         Gebouw-bestand              :   imr csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie       centrum gebouw [m]             :      228995.0
         Y-locatie        centrum        gebouw    [m]    :     581330.0
         Hoogte gebouw               [m]    :           26.0
         Lengte gebouw               [m]    :          150.0
         Breedte     gebouw          [m] :              75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as                      [graden]     :         45.0
         X-positie bron [m] :                   229035.0
         Y-positie bron [m] :                   581330.0
         Hoogte bron        [m]    :             26.0
         Uitwendige schoorsteen diameter                      [m]               Bl
         Inwendige schoorsteen diameter                       [m] :             8.0
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                              125.257
         Emissiesterkte            :             180.0000 MouE/hr
         Aantal     uren   met     bronbijdrage :             48000
         Gemiddelde bronsterkte                 tijdens bedrijfsuren          :     160.650001  MouE/hr
         Warmteoutput        [MW]      : (constante)               0.000
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                          285.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                             2.60
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig                              is   :         48000
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                                  1.00
         Gemiddelde       eff.     schoorsteenhoogte             [m]  :         18.28
         Revisie: 0                                             Pagina 29 van 35                         Status        : Definitief
                                                                                                                                    0000000184
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                             EZGE-2021-04-0031_RAP
         Bron    nr:         2
         Bronnaam     :  csm   a-centrifuges
         Brontype     :    Puntbron
         Tijdprofiel      bron    :  su-vv-150      dagen-diksap-50.prf
         Gebouw-bestand           :  imr csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie      centrum     gebouw [m] :         228995.0
         Y-locatie       centrum     gebouw     [m]   :   581330.0
         Hoogte gebouw            [m]   :           26.0
         Lengte gebouw            [m]   :         150.0
         Breedte     gebouw       [m]   :           75.0
         Hoek    lange zijde gebouw          met  x-as   [graden]     :         45.0
         X-positie      bron   [m]   :      229120.0
         Y-positie      bron   [m]   :      581360.0
         Hoogte bron      [m]   :            29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                             0.7
         Inwendige schoorsteen diameter                 [m]  :           0.6
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                          3.685
         Emissiesterkte         :             33.5000    MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage :          48000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                        33.500000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                           0.263
          (Gas—-)uittree-temperatuur [K] :                   335.00
          (Gas-)uittree-snelheid            [m/s]   :        14.50
         Aantal     uren  waarin de        pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                 46723
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                            0.94
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                  :        392.98
         Bron    nr:         3
         Bronnaam     :  csm   suikerdroger
         Brontype     :    Puntbron
         Tijdprofiel      bron    :  su-vv-150      dagen-diksap-suikerdr-koeler.prf
         Gebouw-bestand           :  imr csm vv _gebouw.bld
         X-locatie      centrum     gebouw [m] :         228995.0
         Y-locatie       centrum     gebouw     [m]   :   581330.0
         Hoogte gebouw            [m]   :           26.0
         Lengte gebouw            [m]   =:        150.0
         Breedte     gebouw       [m] :             15.0
         Hoek lange zijde gebouw             met  x-as   [graden]     :         45.0
         X-positie      bron   [m]   :      229145.0
         Y-positie      bron   [m]   :      581365.0
         Hoogte bron      [m]   :            29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                             22
         Inwendige schoorsteen diameter                 [m]  :           2:1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                        13.557
         Emissiesterkte         :              4.7000    MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage :          48000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                          4.112500 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                           0.32)
          (Gas—-)uittree-temperatuur [K] :                   310.00
          (Gas-)uittree-snelheid            [m/s]   :          4.40
         Aantal     uren  waarin     de    pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                 46118
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                            0. 22
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                  :        42.96
         Bron    nr:         4
         Bronnaam     :  csm   suikerkoeler
         Brontype     :    Puntbron
         Revisie: 0                                       Pagina 30 van 35                         Status   : Definitief
                                                                                                                         0000000185
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                                  EZGE-2021-04-0031_RAP
         Tijdprofiel      bron     :   su-vv-150    dagen-diksap-suikerdr-koeler.prf
         Gebouw-bestand            :   imr  csm vv _gebouw.bld
         X-locatie      centrum gebouw [m]          :     228995.0
         Y-locatie       centrum gebouw [m]           :    581330.0
         Hoogte gebouw             [m] :            26.0
         Lengte gebouw             [m] :           150.0
         Breedte gebouw            [m] :            75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as                 [graden]       :            45.0
         X-positie      bron    [m]    :    228150.0
         Y-positie      bron    [m]    :    581371.0
         Hoogte bron       [m]   :           33.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                                  2B
         Inwendige schoorsteen diameter                 [m]    :              2.4
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                            37.457
         Emissiesterkte          :              1.2000    MouE/hr
         Aantal     uren  met    bronbijdrage :         48000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                                1.050000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                                  1.957
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                     320.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                         9.70
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                                    41860
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                                  0.96
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                    :           6l..51
         Bron    nr:         5
         Bronnaam     :  csm    grondberging
         Brontype     :  Oppervlaktebron
         Tijdprofiel      bron     :   su-vv-150    dagen.prf
         Gebouw-bestand            :   Geen  gebouw.bld
         X-positie      bron    [m]    :    2282985.0
         Y-positie      bron    [m]    :    579830.0
         Hoogte bron       [m]   :             1.5
         Lengte     lange zijde oppervlaktebron [m] :                          425.0
         Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] :                              425.0
         Orientatatiehoek lange zijde (0                -
                                                           180)                   0
         Emissiesterkte          :             10.0000 MouE/hr
         Aantal     uren  met    bronbijdrage :         36000
         Gemiddelde bronsterkte             tijdens bedrijfsuren            :       10.000000   MouE/hr
         Warmteoutput       [MW]     :  (constante)           0.000
         Aantal     uren  waarin de        pluim   (gedeeltelijk)          in  de   menglaag aanwezig is          36000
         Gemiddelde      fractie       van  de  emissie    in    de  menglaag       :        1.00
         Gemiddelde      eff.    schoorsteenhoogte          [m]   :            1.50
         Bron    nr:          6
         Bronnaam     :  csm    vergisting      vullen    installatie
         Brontype     ;     Puntbron
         Tijdprofiel      bron     :
                                       suvv_vergisting.prf
         Gebouw-bestand            :   Geen _gebouw.bld
         X-positie      bron    [m]    :    229064.0
         Y-positie      bron    [m]    :    581731.0
         Hoogte bron       [m]   :             1.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                                  0.2
         Inwendige schoorsteen diameter                 [m]    :              0.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                             0.000
         Emissiesterkte          :              1.0000    MouE/hr
         Aantal     uren  met    bronbijdrage :         84048
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren                        :         1.000000  MouE/hr
         Warmteoutput       [MW]     :  (constante)           0.000
         Revisie: 0                                        Pagina   31 van  35                          Status   : Definitief
                                                                                                                              0000000186
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                           EZGE-2021-04-0031_RAP
          (Gas-)ulttree-temperatuur [K] :                   285.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                      0.01
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig                      is        84048
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                           1.00
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                 :          0.68
         Bron    nr:         7
         Bronnaam     :  csm   vergisting      vullen   voorraadsilo's
         Brontype     :    Puntbron
         Tijdprofiel      bron    :   su-vv-150    dagen.prf
         Gebouw-bestand           :   Geen gebouw.bld
         X-positie      bron   [m]    :    22899%97.0
         Y-positie      bron   [m]    :    581707.0
         Hoogte bron      [m]   :             1.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                             0.2
         Inwendige schoorsteen diameter                [m]  :            0.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                         0.000
         Emissiesterkte         :              4.0000   MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage :         36000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren                   :       4.000000 MouE/hr
         Warmteoutput       [MW]    :  (constante)          0.000
          (Gas-)ulttree-temperatuur [K] :                   285.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                      0.01
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                             36000
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                           1.00
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                 :          0.68
         Bron    nr:         8
         Bronnaam     :  csm   vergisting biofilter
         Brontype     :    Puntbron
         Tijdprofiel      bron    :   continu   emissie.prf
         Gebouw-bestand           :   Geen gebouw.bld
         X-positie      bron   [m]    :    229094.0
         Y-positie      bron   [m]    :    581728.0
         Hoogte bron      [m]   :             1.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                             0.2
         Inwendige schoorsteen diameter                [m]  :            0.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                         0.000
         Emissiesterkte         :             40.0000   MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage :         87672
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren                   :     40.000000  MouE/hr
         Warmteoutput       [MW]    :  (constante)          0.000
          (Gas-)uittree-temperatuur            [K]   :      285.00
          (Gas-)uittree-snelheid           [m/s]   :          0.01
         Aantal     uren  waarin de       pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                87672
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                           1.60
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                 :          0.68
         Bron    nr:         9
         Bronnaam     :  csm   valwater     50%   reductie
         Brontype     :  Oppervlaktebron
         Tijdprofiel      bron    :   su-vv-150    dagen-diksap-valwater.prf
         Gebouw-bestand           :   Geen gebouw.bld
         X-positie      bron   [m]    :    228830.0
         Y-positie      bron   [m]    :    581090.0
         Hoogte bron      [m]   :             1.5
         Lengte lange zijde oppervlaktebron                [m]   :        140.0
         Lengte korte zijde oppervlaktebron                [m]   :        120.0
         Revisie: 0                                      Pagina 32 van 35                        Status   : Definitief
                                                                                                                       0000000187
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                            EZGE-2021-04-0031_RAP
         Orientatatiehoek         lange     zijde  (0  -
                                                          180)             100
         Emissiesterkte         :            135.0000    MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage :         48000
         Gemiddelde bronsterkte             tijdens bedrijfsuren        :     126.562499 MouE/hr
         Warmteoutput       [MW]    :  (constante)           0.000
         Aantal     uren  waarin      de   pluim  (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                 48000
         Gemiddelde      fractie      van   de emissie    in de menglaag :             1.00
         Gemiddelde      eff.   schoorsteenhoogte [m] :                    1.50
         Bron    nr:        10
         Bronnaam     :  csm   carbonatatie       90%  reductie
         Brontype     :     Puntbron
         Tijdprofiel      bron    :   su-vv-150    dagen.prf
         Gebouw-bestand           :   imr csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie      centrum gebouw [m]         :     228995.0
         Y-locatie       centrum      gebouw   [m]   :    581330.0
         Hoogte gebouw            [m]    :         26.0
         Lengte gebouw            [m]    :        150.0
         Breedte     gebouw       [m] :            75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as                [graden] :              45.0
         X-positie bron [m] :               229050.0
         Y-positie bron [m] :               581355.0
         Hoogte bron [m] :                   30.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                              1.5
         Inwendige schoorsteen diameter                [m] :              1.4
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                        15.622
         Emissiesterkte         :            126.0000 MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage :         36000
         Gemiddelde bronsterkte             tijdens bedrijfsuren :            126.000000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                           3.497
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                    443.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                     17.70
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig                       is        31025
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                            0.94
         Gemiddelde      eff.   schoorsteenhoogte          [m]  :         £69.49
         Bron    nr:        11
         Bronnaam     :  csm-pulpdrogers-60p
         Brontype     ;     Puntbron
         Tijdprofiel      bron    :   su-vv-150    dagen-60p-drogerij.prf
         Gebouw-bestand           :   Geen gebouw.bld
         X-positie      bron   [m]    :     228995.0
         Y-positie      bron   [m]    :     581330.0
         Hoogte bron       [m]  :            45.0
         Uitwendige schoorsteen diameter               [m]    :           3.0
         Inwendige schoorsteen diameter                [m] :              249
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                        66.122
         Emissiesterkte         :           1546.0000 MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage :         21600
         Gemiddelde bronsterkte             tijdens bedrijfsuren :           1546.000005 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                          12.153
          (Gas-)uilttree-temperatuur [K] :                   414.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                     15.60
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                              17510
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                            0.82
         Gemiddelde      eff.   schoorsteenhoogte          [m]  :       112.28
         Bron    nr:        12
         Revisie: 0                                       Pagina 33 van 35                        Status   : Definitief
                                                                                                                        0000000188
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                          EZGE-2021-04-0031_RAP
         Bronnaam        csm-betacal
         Brontype        Oppervlaktebron
         Tijdprofiel      bron       su-vv-150    dagen.prf
         Gebouw-bestand              Geen  _gebouw.bld
         X-positie     bron    [m]        228856.0
         Y-positie     bron    [m]   :    58087%.0
         Hoogte bron [m] :                   1:5
         Lengte lange zijde oppervlaktebron [m]                          230.0
         Lengte korte zijde oppervlaktebron [m]                          140.0
         Orientatatiehoek lange zijde (0             -
                                                        180)              20
         Emissiesterkte                     108.0000 MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage         36000
         Gemiddelde bronsterkte           tijdens bedrijfsuren              108.000000  MouE/hr
         Warmteoutput       [MW]   : (constante)           0.000
         Aantal     uren  waarin de pluim (gedeeltelijk)             in  de  menglaag aanwezig is         36000
         Gemiddelde      fractie    van   de  emissie   in    de menglaag            1.00
         Gemiddelde      eff.   schoorsteenhoogte        [m]   :         1.50
         Bron    nr:        13
         Bronnaam        cbc-trommelfilter
         Brontype           Puntbron
         Tijdprofiel      bron       su-vv-150    dagen.prf
         Gebouw-bestand              imr csmvv_gebouw.bld
         X-locatie     centrum     gebouw [m]          228995.0
         Y-locatie       centrum gebouw       [m]       581330.0
         Hoogte gebouw            [m]             26.0
         Lengte gebouw            [m] :          150.0
         Breedte gebouw           [m]             75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as              [graden]               45.0
         X-positie bron [m]               229030.0
         Y-positie     bron    [m]        58135%.0
         Hoogte bron       [m]              29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                            0.6
         Inwendige schoorsteen diameter               [m]   :           0:5
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                        2.715
         Emissiesterkte                      15.1000   MouE/hr
         Aantal     uren  met   bronbijdrage         36000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren                         15.100000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW]             gemiddeld tijdens bedrijfsuren                  0.169
          (Gas-)uittree-temperatuur [K]                    326.00
          (Gas-)ulttree-snelheid [m/s]                     16.50
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                            35578
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag                            0.95
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                 :        37.60
         Bron    nr:        14
         Bronnaam        cbc-sigaar
         Brontype           Puntbron
         Tijdprofiel      bron       su-vv-sigaar.prf
         Gebouw-bestand              imr  csm vv _gebouw.bld
         X-locatie     centrum     gebouw [m]          2289%95.0
         Y-locatie       centrum gebouw [m]             581330.0
         Hoogte gebouw            [m]             26.0
         Lengte gebouw            [m]            150.0
         Breedte gebouw           [m] :           %5.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as              [graden]               45.0
         X-positie bron [m]               229007.0
         Y-positie bron [m]               581378.0
         Revisie: 0                                     Pagina 34 van 35                        Status   : Definitief
                                                                                                                      0000000189
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>22760042
                                                                                 EZGE-2021-04-0031_RAP
         Hoogte bron     [m] :       29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                   0.3
         Inwendige schoorsteen diameter       [m]  :           0.3
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                1.392
         Emissiesterkte      :        69.7000  MouE/hr
         Aantal     uren met bronbijdrage :   10811
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :              69.700000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                0.097
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :          333.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :           24.00
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                   10811
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                 0.98
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]        :        35.696
         Revisie: 0                             Pagina 35 van 35                       Status   : Definitief
                                                                                                             0000000190
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>