<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760046
          AR CATLTET)                                                                                                         Go
                                                                                                                              IN
                                                                                                                                     TESTING
                                                                                                                                      RvA L402
         Rapportage milieumetingen                                                                Blad              ;     1  van    30
                                                                                                  Nummer                  20A218R-B2
                                                                                                  Referentie              123355
         Opdrachtgever                          :
                                                  ~~ Cosun Beet       Company
                                                     Postbus 2305
                                                     9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                            :    Suikerfabriek Vierverlaten
                                                     Fabriekslaan 12
                                                     9745 AG      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij   vertrouwen erop            u hiermee voldoende te hebben                geinformeerd      en   danken     u voor     de
           samenwerking.             Bij vragen of   voor   aanvullende informatie kunt             u uiteraard contact met             ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                  :    9 december 2020                              Paraaf    :
         Naam
         Functie                                :    Meettechnicus
         Opmerking:
         Het kookstation bestaat uit 22 dakluiken.            Vanwege      het grote   aantal meetpunten is de rapportage            van de  metingen
         verdeeld      over   2  meetrapporten: 20A218R-B1          en  20A218R-B2.
         Dit  rapport bevat de resultaten         van  de  debietmetingen      aan  de laatste 12 dakluiken       en  de totale   geuremissie.
         De   debietmetingen          aan de  overige dakluiken    zijn gerapporteerd       in meetrapport 20A218R-B1.
         Witteveen+Bos                                Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten      van
         Leeuwenbrug   8                                                                                                  Tad
                                                                                                                                 hy
         7411 TJ Deventer                             het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na  verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                    Witteveen+Bos.
                                                      toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                                      0000000212
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
         Leeswijzer                                                                               Blad                   2  van  30
                                                                                                  Nummer                 20A218R-B2
                                                                                                  Referentie              123355
         meetpunten
         Bron                          Meetpunt                  Meetpunt       Bijzonderheden
         Kookstation                   D5                             MO1       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                   D6                             M02       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                   D7                             M03       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                  J21                             M04       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                  V4.1                            MOS       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                  J22                             MO6       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                  J23                             MO7       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                  J24                             M08       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                  J25                             M09       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                  J26                             M10       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                  J27A                            M11       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                  J28                             M12       debietmeting   in enkelvoud  uitgevoerd
         Kookstation                  Totaal                          M13       Totaaldebiet  van  alle dakluiken (incl. dakluiken uit 20A218R-B1)
         gekleurde    tekst =
                               informatie aangeleverd   door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                    M01 M02 M03 M04 M05 M06 MO7 M08 M09 M10 M11 M12 M13
         Meetvlakbeoordeling           NEN-EN 15259                Q    QQ QQ QQ @           @Q     @     @    Q@   a      Q    a
         Debiet                        NEN-EN ISO 16911-1          Q                               @           @           Q    a
                                                                       QQ QQ QQ @Q           @Q          QQ         Q@
         Geuranalyse                   NEN-EN 13725
         Hedonische     analyse        NVN2818
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen  methode   n)
            Lindvalldoos              eigen  methode   n)
            Loeflij                   eigen  methode   n)
                          ™            NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                        NEN-EN 14791
            S05   en  H,SO,            EPA methode 6    en 8
            HCL                        NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH;                        NEN 2826
         stofconcentratie              NEN-en 13284-1
                                       NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            0;                         NEN-EN 14789
            TOC                        NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor details www.RvA.nl onder  registratienummer  L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                                       Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.         Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                                                   0000000213
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760046
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation                                                        Blad:       3 van 30
         Meetpunt:                    D5                                                                 Nummer:     20A218R-B2
                                                                                                         Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                             rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                    horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                   voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                 voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening           voldoet niet
                                                                                meting            1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                     voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                                 nee
         Meetonzekerheid                                                          vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                            2,5 mm/uur           en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                         .
                                                                                              Fe
                                                                                        ry
                                                                                    0,
                                                                                   ey
                                                                                       ols
                                                                                       emf
                                                                                   lly
                                                                                       Jos ns
                                                                                   =
                                                                                       EIR
                                                                         in
                                                                          i
                                                                            a    |=
                                                                                       han.
                                                                                        Ja
                                                                                   yi
                                                                                                                                0000000214
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                       Nummer:          20A218R-B2
                                                                                                       Referentie:
         Resultaat       debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    Kookstation
         Meetpunt                                D5
         Datum   meting                          19 oktober 2020
         Debiet identificatie                    20A218D-M01    meting 1
         Opperviak                     [m?]            0,99
         Kanaalvorm                              rechthoekig
         Meetpunten
         Gassnelheid
         Temperatuur
         Meetpunten
         Gassnelheid
         Temperatuur
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]           13,9
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]            36.8
         Druk atmosferisch             [hPa]          1.018
         Druk absoluut                 [hPa]          1.018
         Vochtconcentratie             [g/m]           19,3
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]       49.600
         Geurdebiet*                   [m*/h]       47.100
         Standaarddebiet**             [m’o/h]      42.900
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23  dakopeningen,   waarvan één gesloten was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                Paraaf:
                                                                                                                                   0000000215
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760046
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation                                                           5 van 30
         Meetpunt:                    D6                                                                    20A218R-B2
                                                                                                            123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting         1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                               nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur        en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                  = e   --
                                                                                    han.
                                                                                     Ja
                                                                                  yi
                                                                                                                       0000000216
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                                        6 van  30
                                                                                                       Nummer:          20A218R-B2
                                                                                                       Referentie:      123355
         Resultaat       debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    Kookstation
         Meetpunt                                D6
         Datum   meting                          19 oktober 2020
         Debiet identificatie                    20A218D-M02    meting 1
         Opperviak                     [m?]            0,99
         Kanaalvorm                              rechthoekig
         Meetpunten
         Gassnelheid
         Temperatuur
         Meetpunten
         Gassnelheid
         Temperatuur
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]           18,8
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]            36,7
         Druk atmosferisch             [hPa]          1.018
         Druk absoluut                 [hPa]          1.018
         Vochtconcentratie             [g/m]           19,4
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]       67.100
         Geurdebiet*                   [m*/h]       63.800
         Standaarddebiet**             [m’o/h]      58.000
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23  dakopeningen,   waarvan één gesloten was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                          5.1.2e
                                                                                                                Paraaf:
                                                                                                                                   0000000217
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760046
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation                                              Blad:
         Meetpunt:                    D7                                                       Nummer:     20A218R-B2
                                                                                               Referentie:
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                      0000000218
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                       Nummer:          20A218R-B2
                                                                                                       Referentie:
         Resultaat       debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    Kookstation
         Meetpunt                                D7
         Datum   meting                          19 oktober 2020
         Debiet identificatie                    20A218D-M03    meting 1
         Opperviak                     [m?]            0,99
         Kanaalvorm                              rechthoekig
         Meetpunten
         Gassnelheid
         Temperatuur
         Meetpunten
         Gassnelheid
         Temperatuur
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]           16,9
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]            38,4
         Druk atmosferisch             [hPa]          1.018
         Druk absoluut                 [hPa]          1.018
         Vochtconcentratie             [g/m]           18,4
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]       60.200
         Geurdebiet®                   [m*/h]       56.900
         Standaarddebiet**             [m’o/h]      51.800
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23  dakopeningen,   waarvan één gesloten was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                Paraaf:
                                                                                                                                   0000000219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760046
                                        Bos
          Witteveen
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation                                                   Blad:                9 van 30
         Meetpunt:                    J21                                                           Nummer:              20A218R-B2
                                                                                                    Referentie:          123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en <   20   mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                            HH
                                                                                                 hl ilhIH
                                                                                                                   |
                                                                                             hil ithiihI
                                                                                            Hh i        Hin
                                                                                            Nnn
                                                                                                                       |
                                                                                                        I
                                                                                                                     |
                                                                                                Il || —
                                                                                               — — |nn
                                                                                                      |
                                                                                                               e —       :
                                                                                                        =
                                                                                                          =
                                                                                                            |            —
                                                                                                              RTE            !
                                                                                                     .
                                                                                                        ~~
                                                                                                    Paraaf:
                                                                                                                                    0000000220
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                       20A218R-B2
         Resultaat       debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    Kookstation
         Meetpunt                                J21
         Datum   meting                          19 oktober 2020
         Debiet identificatie                    20A218D-M04    meting 1
         Opperviak                     [m?]            0,38
         Kanaalvorm                              rechthoekig
         Meetpunten
         Gassnelheid
         Temperatuur
         Meetpunten
         Gassnelheid
         Temperatuur
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]          0,813
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]            24,6
         Druk atmosferisch             [hPa]          1.017
         Druk absoluut                 [hPa]          1.017
         Vochtconcentratie             [g/m]           15,1
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]         1.100
         Geurdebiet®                   [m*/h]         1.090
         Standaarddebiet**             [m’o/h]          995
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23  dakopeningen,   waarvan één gesloten was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                  0000000221
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
         Rapportage
         Bron:                       Kookstation                                              Blad:       11 van 30
         Meetpunt:                   V4.1                                                     Nummer:     20A218R-B2
                                                                                              Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                              meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                           I = IR
                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                     0000000222
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                          Blad:
                                                                                                          Nummer:             20A218R-B2
                                                                                                          Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 V4.1
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M05    meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,84
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                 1          2          3           4          5         6         7
         Gassnelheid                   [m/s]           0,190       1,19     0,190        1,79      0,389      0,689     0,988
         Temperatuur                   [°C]             38,2      38,2        38,2       38,2        38,2      38.2      38,2
         Meetpunten                    [-]                 8          9         10          11         12        13        14
         Gassnelheid                   [m/s]           0,000     0,000      0,190       0,000      0,589       2,58     0,988
         Temperatuur                   [°C]             38,9      38,9        38,9       38,9        38,9      38,9      38,9
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]           0,888
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             38,6
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]           21.2
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]          9.080
         Geurdebiet*                   [m°/h]          8.580
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]         7.740
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,   waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                    Paraaf:
                                                                                                                                         0000000223
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760046
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Kookstation                                              Blad:       13 van 30
         Meetpunt:                   J22                                                      Nummer:     20A218R-B2
                                                                                              Referentie: 123355
         Beoordeling      meetviak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                              meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                            voldoet niet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                     0000000224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                         Blad:
                                                                                                         Nummer:           20A218R-B2
                                                                                                         Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J22
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M06    meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,99
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                 1         2          3           4          5         6       7
         Gassnelheid                   [m/s]           0,289     0,389     0,289       0,389      0,389      0,289   0,489
         Temperatuur                   [°C]             34,6      34,6       34,6       34,6        34,6      34,6    34,6
         Meetpunten                    [-]                 8         9         10          11         12        13      14
         Gassnelheid                   [m/s]           0,190     0,000     0,000       0,190      0,000      0,289   0,190
         Temperatuur                   [°C]             25,2      25,2       25,2       25,2        25,2      25,2    25,2
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]           0,307
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             29,9
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]           14,0
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]          3.310
         Geurdebiet*                   [mh]            3.220
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]         2.950
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,   waarvan één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                                      0000000225
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760046
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Kookstation                                              Blad:       15 van 30
         Meetpunt:                   J23                                                      Nummer:     20A218R-B2
                                                                                              Referentie: 123355
         Beoordeling      meetviak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                              meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                            voldoet niet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                     0000000226
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                           Blad:
                                                                                                           Nummer:             20A218R-B2
                                                                                                           Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J23
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-MQ7     meting  1
         Opperviak                     [m?]             3,44
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3           4          5                   7
         Gassnelheid                   [m/s]            3,08        1,49       1,09       1,19      0,489       1,29     0,788
         Temperatuur                   [°C]             26,5       26,5        26,5       26,5        26,5      26,5      26,5
         Meetpunten                    [-]                 8           9         10          11         12                  14
         Gassnelheid                   [m/s]            3,98       2,19        1,69      0,988      0,788       1,29     0,788
         Temperatuur                   [°C]             24.3       24.3        243        24.3        24.2      24.3      24.3
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            1,51
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             254
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          15,7
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        18.700
         Geurdebiet*                   [mh]          18.400
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       16.800
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,    waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                          0000000227
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760046
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation
         Meetpunt:                    J24                                                             20A218R-B2
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                 0000000228
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                         Blad:
                                                                                                         Nummer:           20A218R-B2
                                                                                                         Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J24
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M08    meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,99
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                 1         2          3           4          5         6
         Gassnelheid                   [m/s]            518       4,68       4,48       3,18        4,08      4,58
         Temperatuur                   [°C]             37.2      37,2       37.2       37.2        37,2      37.2
         Meetpunten                    [-]                 7         8          9          10         11        12
         Gassnelheid                   [m/s]            5,58      5,18       4,38       5,18        4,38      4,28
         Temperatuur                   [°C]             38,4      38,4       38,4       38,4        38,5      38,4
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            4,60
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             37.8
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.017
         Druk absoluut                 [hPa]           1.017
         Vochtconcentratie             [af mo]          13,0
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        49.500
         Geurdebiet*                   [mh]      |   46.800
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       42.900
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,   waarvan één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                   Paraaf:
                                                                                                                                      0000000229
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760046
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation
         Meetpunt:                    J25                                                             20A218R-B2
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                 0000000230
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                         Blad:
                                                                                                         Nummer:           20A218R-B2
                                                                                                         Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J25
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-MQ9    meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,99
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                 1         2          3           4          5         6
         Gassnelheid                   [m/s]            5,08      4,18       4,68       4,08        3,98      4,58
         Temperatuur                   [°C]             38,4      38,4       38,4       38,4        38.4      38,4
         Meetpunten                    [-]                 7         8          9          10         11        12
         Gassnelheid                   [m/s]            4,98      4.18       3,98       4,28        3,88      3,58
         Temperatuur                   [°C]             38,4      38,4       38,4       38,4        38,4      38,4
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            4,29
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             38,4
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.017
         Druk absoluut                 [hPa]           1.017
         Vochtconcentratie             [g/m®]           123
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        46.200
         Geurdebiet*                   [mh]      |   43.600
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       40.000
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,   waarvan één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                   Paraaf:
                                                                                                                                      0000000231
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760046
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation
         Meetpunt:                    J26                                                             20A218R-B2
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                 0000000232
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                          Blad:             22 van  30
                                                                                                          Nummer:           20A218R-B2
                                                                                                          Referentie:       123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J26
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M10     meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,99
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1         2          3           4          5         6
         Gassnelheid                   [m/s]            4,98       4,18      4,68        4,08        3,98      4,58
         Temperatuur                   [°C]             37.7       37.7       37.7       37.7        37,7      37.7
         Meetpunten                    [-]                 7          8          9          10         11        12
         Gassnelheid                   [m/s]            4,88       4.48       3,48       4,28        3,88      4,38
         Temperatuur                   [°C]             39,0       39,0       39,0       39,0        39,0      39,0
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            4,31
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             38,4
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.017
         Druk absoluut                 [hPa]           1.017
         Vochtconcentratie             [g/m®]           12,9
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        46.400
         Geurdebiet*                   [mh]      |   43.900
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       40.200
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,    waarvan één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                              >1.2e
                                                                                                                    Paraaf:
                                                                                                                                       0000000233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760046
                                        Bos
          Witteveen
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation                                                  Blad:             23 van 30
         Meetpunt:                    J27A                                                         Nummer:           20A218R-B2
                                                                                                   Referentie:       123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en <   20   mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                            HH
                                                                                                 hl ilhIH
                                                                                                               |
                                                                                             hil ithiihI
                                                                                            Hh i      Hin
                                                                                            Nnn       I— —
                                                                                                                   |
                                                                                                                 |
                                                                                                Il | =
                                                                                                    |
                                                                                               — — |nn     ee—       :
                                                                                                       =
                                                                                                         |           —
                                                                                                           RTE           !
                                                                                                                                0000000234
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                          Blad:
                                                                                                          Nummer:             20A218R-B2
                                                                                                          Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J27A
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M11    meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,68
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                 1          2          3           4          5         6         7
         Gassnelheid                   [m/s]            3,38       1,99       1,49       1,59      0,988      0,888     0,988
         Temperatuur                   [°C]             33.5      33,5        33.5       33.5        33,5      33.5      33,5
         Meetpunten                    [-]                 8          9         10          11         12        13        14
         Gassnelheid                   [m/s]            1,89       1,99       2,09       2,09      0,988       2,49      1,19
         Temperatuur                   [°C]             33,4      33,4        33,4       33,4        33.4      33,4      33,4
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            1,72
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             33.5
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]           18,3
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        16.500
         Geurdebiet*                   [m°/h]        15.900
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       14.500
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,   waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                    Paraaf:
                                                                                                                                         0000000235
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>22760046
               ,
                                         Bos
          VAR       CACEN
         Rapportage
         Bron:                         Kookstation                                               Blad:           25 van 30
         Meetpunt:                     J28                                                       Nummer:         20A218R-B2
                                                                                                 Referentie:     123355
         Beoordeling       meetvlak       en
                                               omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                             rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                    horizontaal
         Benodigde meetpunten      bereikt.                                       voldoet
                                            *
         Meetopening                   > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                            *
                                       > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                            *
                                       > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting     1
         Hoek   gassnelheid -
                              kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid   > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie   <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding    <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                          vergroot
         omgevingsomstandigheden:                14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                            2,5 mm/uur  en <  20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:                voldoet
                                                                                             Rit         Hi,
                                                                                             AL
                                                                                             ll  iII lh|  (HA
                                                                                               | \ ee—
                                                                                             | | — ——— |  |   ih
                                                                                                   =
                                                                                                     =
                                                                                                       ul
                                                                                                       |
                                                                                                         a
                                                                                                                  —
                                                                                                                            0000000236
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                           Blad:               26 van 30
                                                                                                           Nummer:             20A218R-B2
                                                                                                           Referentie:         123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J28
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M12     meting  1
         Opperviak                     [m?]             1,81
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3           4          5         6         7
         Gassnelheid                   [m/s]            2,88       2,29        2,09       1,09        1,69      1,69     2,09
         Temperatuur                   [°C]             34,9       34,9        34,9       34,9        34,9      34,9     34.9
         Meetpunten                    [-]                 8           9         10          11         12        13       14
         Gassnelheid                   [m/s]            2,29        1,59     0,988       0,988      0,888      0,589     2,19
         Temperatuur                   [°C]             35,2       35,2        35,2       35,2        35,2      35,2     35,2
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            1,67
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             35,1
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          16,1
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        10.900
         Geurdebiet*                   [m°/h]        10.400
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]         9.470
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,    waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                     Paraaf:    EERE
                                                                                                                                          0000000237
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>22760046
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Kookstation                                   Blad:           27 van   30
         Meetpunt:                   Totaal                                        Nummer:         20A218R-B2
                                                                                   Referentie:     123355
         Beoordeling      meetviak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                       n.v.t.
         Oriéntatie meetviak                                              n.v.t.
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                 n.v.t.
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na  verstoring             n.v.t.
                                          *
                                     > 2    dh voor   verstoring          n.v.t.
                                          *
                                     > 5    dh voor   uitstroomopening    n.v.t.
                                                                       meting    1     meting    2     meting 3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                            n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Negatieve gassnelheden                                           n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Gassnelheid  > 2 m/s                                             n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Temperatuurvariatie  < 5%                                        n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                      n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Voldoet  aan norm                                                 nee             nee             nee
         Meetonzekerheid                                                vergroot        vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              n.v.t.
         omgevingsomstandigheden:              n.v.t
                                                                                   Paraaf:
                                                                                                                 0000000238
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>22760046
          Witteveen
                                                                                                                               28  van  30
                                                                                                                               20A218R-B2
                                                                                                        Referentie:            123355
         Resultaat      debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                   Kookstation
         Meetpunt                               Totaal
         Datum   meting                         19 oktober 2020
         Debiet identificatie                   20A218D-M13     meting 1
         Gemiddelde    temperatuur    [*C]            35,5
         Druk atmosferisch            [hPa]          1.018
         Druk absoluut                [hPa]          1.018
         Vochtconcentratie            [g/m]           16,4
         Bedrijfsdebiet               [m*/h]      552.000
         Geurdebiet®                  [m*/h]      526.000
         Standaarddebiet**            [m’o/h]     481.000
         *
           Debiet bij 20°C,  1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa   en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Betreft de  som van  de aan  22 dakluiken/ventilatoren   gemeten debieten. Kookstation heeft in totaal 22 dakluiken/ventilatoren.
         Van  gemeten drukken,    vocht en  temperatuur  is een  gemiddelde van de 22  openingen genomen.
         VVanwege groot   aantal meetpunten is debiet per meetpunt in enkelvoud vastgesteld.
                                                                                                                                 Sy
                                                                                                                    Paraaf:
                                                                                                                                           0000000239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>22760046
          AR CAC
                                                                                                   Blad:                          29 van   30
                                                                                                   Nummer:                        20A218R-B2
                                                                                                   Referentie:                    123355
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                    Kookstation
                                                                 Totaal
         Meetpunt
         Datum monstername                                       19 november 2020
         Debiet identificatie                                         20A218D-M13      meting   1       20A218D-M13    meting   2     20A218D-M13     meting 3
         Monstercode                                                              20A218G06                         20A218G07                     20A218G08
         Productiecode(s)      monsterzakken                                        20193355
         Starttijd                         [hh:mm)]                                        11:50                           13:29                         14:25
         Stoptijd                          [hh:mm]                                         12:49                           14:22                         15:25
         Monstertijd                       [min]                                           00:59                           00:53                         01:00
         omgevingsomstandigheden                                 14 °C, bewolkt
         Aantal   traverseerpunten                                                 voldoet niet
         Datum    analyse                                                     20 oktober 2020
         Analyse    identificatie                                                  20A218S06                        20A218507                     20A218S08
         Start  analyse                    [hh:mm]                                         15:26                           16:01                         16:13
         Concentratie     analyse          [oug/m?]                                          429                             340                           429
         laboratoriumcondities             [°C                                           21-23
         Voorverdunning
         Drift voorverdunning              [%]
         Concentratie bron
                                           [oug/m 3                                          429                             340                           429
         Debiet*                           [m*/h]                                      526.000                          526.000                        526.000
         Geuremissie                       [10° oug/h]                                       226                             179                           226
         Geometrisch      gemiddelde                                                         209
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa     en nat afgas
         Geurconcentratie             bij  hedonische waarde:
         Psychofysische      functie       H =
                                               A log(conc) + B      H =
                                                                        -1,13 log(conc)   +   0,1      H =
                                                                                                           -1,08 log(conc) -0,15     H =
                                                                                                                                         -1,27 log(conc) -0,01
         H= -0,5 concentratie
                                           [oug/m?]                                           3.4                             21                            24
         H= -1 concentratie
                                           [oug/m?]                                           9,6                             6,1
         Minimale    -
                        maximale
                                           [oug/m?]                                     26-22                            1,4 -36
         Aantal   panelleden                                                                    4                               4
         H= -2 concentratie                [oug/m 3                                                                         n.k.
         Minimale    -
                        maximale           [oug/m?]
         Aantal   panelleden
         H= -3 concentratie
         Minimale    -
                        maximale           [oug/m 3
         Aantal   panelleden
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster      20A218G05 heeft      een  geurconcentratie  van <   9 ouE/m3.
         Betreft  mengmonsters       van  diverse dakluiken.   Tijdens verplaatsing  is monstername      gepauzeerd,  vandaar dat  gedurende   meer  dan 30
         minuten bemonsterd is.       Monsternametijd     exclusief onderbrekingen bedroeg        30 minuten.
         n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is niet bereikt.
                                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                                            0000000240
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>22760046
          VAR      8 CATE
                                                                                            Blad:                30  van 30
                                                                                            Nummer:              20A218R-B2
                                                                                            Referentie:          123355
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                volgens               meetonzekerheid concentratie                  meetonzekerheid emissie
         Debiet                     NEN-EN ISO 16911-1|6,6%
         Geuranalyse                NEN-EN 13725          200%                                          200%
                                                                 *                                            *
         Hedonische     analyse     NVN2818               200%                                          200%
         Bemonstering geur
                                                                                                              *
            Long   / verdund        eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Lindvalldoos            eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Loeflij                 eigen  methode n)                                                   200%
         Adsorptiebuis              NPR-CEN/TS 13649      |10,2%                                        10,6%
         Impingermeting                                   13,4%                                         13.7%
         stofconcentratie                                 12,6%                                         12,9%
         Continue    meting
            0,                      NEN-EN 14789          6,1%
            TOC                     NEN-EN 12619          6,7%                                          7,5%
         *
           =
             Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
             Geurconcentratiemetingen     worden beschouwd als de  grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
              Volgens   de NTA 9065
                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                0000000241
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>