<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760059
                                                            PEUZ
         Informatiedocument Beste Beschikbare
         Technieken (BBT) Cosun Beet Company
         Vierverlaten
         Toetsing    aan    BBT-conclusies in het kader      van de
         aanvraag      om een     omgevingsvergunning (revisie)
         krachtens de Wet         algemene bepalingen omgevingsrecht
         (Wabo)
         Rapportnummer FQ 1108-35-RA-003 d.d. 25 april 2022
                                                                     0000000661
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                               PEUZ
         Informatiedocument Beste Beschikbare
         Technieken (BBT) Cosun Beet Company
         Vierverlaten
         Toetsing           aan      BBT-conclusies in het kader                                van     de
         aanvraag              om een          omgevingsvergunning (revisie)
         krachtens de Wet                     algemene bepalingen omgevingsrecht
         (Wabo)
         opdrachtgever              Cosun Beet       Company       Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-35-RA-003
         datum                      25   april  2022
         referentie                 EBa/RN/JMa/FQ 1108-35-RA-003
         verantwoordelijke
         opsteller
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,   JI EEEEI @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven  -
                                                         disseldorf —-
                                                                       dortmund -
                                                                                  berlijn —
                                                                                            nirnberg -
                                                                                                       leuven -
                                                                                                                parijs
                                                                                                                       —
                                                                                                                         lyon
                                                                                                                              0000000662
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                       PEUZ
                  Inhoudsopgave
                  Inleiding
                  Regelgeving
                  BBT conform BREF
            Ww -  BREF  Voedingsmiddelen,       dranken   en  zuivel
            =   =
                  Algemene    conclusies
            =     BBT-conclusies betreffende de       productie   van suiker
            Ww NN BREF Grote stookinstallaties
              WwW BREF Productie                                  kalk
                                     van cement,    ongebluste         en magnesiumoxide
            w —-= BBT's voor   de hele sector   (paragraaf 4.1)
            Ww    BBT's voor   de kalkindustrie    (paragraaf 4.3)
               BN BREF  Koelsystemen
            W     BREF  Op-  en   overslag bulkgoederen
         w  bn  = Opslag  van   vioeistoffen  en tot vlioeistof verdichte  gassen
         ww un    Overslag  van   vioeistoffen  en  tot vlioeistof verdichte gassen
         Ww LnWIN Opslag  van   vaste goederen
         w  un  8 Overslag  en   gebruik  van  stuifgevoelige producten
            WwOr  BREF  Energie-efficiéntie
                  Referentiedocumenten                                                   38
                  REF Economische aspecten         en cross-media-effecten               38
                  REF Monitoring                                                         38
                                                                                            0000000663
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                            PEUZ
         1
           Inleiding
           In  opdracht van    Cosun Beet     Company Vierverlaten (hierna      te noemen:    CBC-V) is  ten behoeve
           van     de  revisievergunningaanvraag getoetst            of de    inrichting voldoet aan de beste
           beschikbare technieken (BBT) als omschreven in                  de van toepassing zijnde Reference
           Documents      on  Beste Available Techniques      (BREFs)  en Referentiedocumenten (REFs).
           CBC-V betreft de        inrichting gelegen      aan   de Fabriekslaan 12 te Groningen. Binnen de
           inrichting   van   CBC-V worden witsuiker         en  nevenproducten (onder andere betacal, pulp,
           melasse    en  bietengrond) geproduceerd.         Tevens is  een  vergistingsinstallatie  in gebruik   voor
           de   productie van biogas.
           In   voorliggend document wordt verwezen naar onder andere het TPM-systeem, SAP-
           systeem' en milieumanagementsysteem. Voor een beschrijving op hoofdlijnen van deze
           systemen wordt verwezen naar rapport FQ 1108-23-RA, waarin de beschrijving van de
           inrichting is opgenomen.
         1 SAP is het  ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) dat binnen Suiker Unie gebruikt wordt. In dit systeem
           wordt de financiéle administratie afgehandeld, technisch onderhoud ingepland enz. Het systeem ondersteunt in
           tal van werkprocessen.
                                                                                                                        0000000664
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                     PEUZ
            2»
               Regelgeving
               De   Richtlijn      Industriéle Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is per
               januari     2013      geimplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving en verplicht de lidstaten
               van    de Europese Unie om grote bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning
               gebaseerd          op de beste beschikbare technieken (BBT).
               De hoofdactiviteit               van     CBC-V is de         productie      van    suiker waardoor      voor    de    inrichting    de
               belangrijkste          BBT-conclusie het BREF                 Voedingsmiddelen,          dranken   en  zuivel (BREF-FDM) is. In
               het     kader        van      de     suikerproductie zijn binnen de inrichting                          van    CBC-V      meerdere
               stooksinstallateis in             gebruik, een overzicht van de stookinstallaties is                    gegeven in rapport FQ
               1108-23-RA. De bronswerkketel heeft                           een    totaal thermisch       ingangsvermogen          van meer     dan
               50 MW       waarvoor          de BREF Grote stookinstallaties als                 belangrijkste   BBT-conclusie aangewezen
               is. Tevens is          bij   CBC-V       een      kalkoven in       gebruik.     Als   belangrijkste BBT-conclusie omtrent
               kalkoven         geldt       de BREF Productie               van    cement,     ongebluste kalk en magnesiumoxide. De
               waterzuiverings-             en   vergistingsinstallatie           worden ook meegenomen in de               BREF-toetsing.
               Naast de aangewezen                     belangrijkste        BBT-conclusies         zijn voor  de drie in het kader          van    de
               BREF-toetsing            relevante onderdelen               van   de   inrichting    tevens nog andere BBT-conclusies              van
               belang. Naast BBT              documenten            zijn  ook referentiedocumenten            van   toepassing.      In tabel 2.1 is
               samengevat welke BBT-conclusies beschouwd dienen                                         te worden      voor    de verschillende
               activiteiten binnen de                inrichting      van    CBC-V.
         t2.1  Overzicht relevante BREF documenten per onderdeel                 van de inrichting
                                                                               Suikerproductie Bronswerkketel Kalkoven   Waterzuiverings Vergistings-
                                                                                                                           -installatie   installatie
               Belangrijkste BBT-conclusies/ BREF
               BREF Voedingsmiddelen, dranken    en zuivel                            X
               BREF Grote stookinstallaties                                                           X
               BREF Productie van cement,   ongebluste  kalk en magnesiumoxide                                    X
               Ook van  belang zijnde    BBT-conclusies/ BREFs
               BREF Koelsystemen                                                      X               X           X
               BREF Op- en  overslag bulkgoederen                                     X                           X              X             X
               BREF Energie-efficiéntie                                               X                                          X             X
               Economic and  cross media issues                                       X               X           X              X             X
               Monitoring                                                             X               X           X              X             X
                                                                                                                                                      0000000665
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                        PEUZ
             3s BBT conform BREF
                In deze   rapportage wordt per subparagraaf             van   relevante     paragrafen afkomstig      uit de BREF's
                aangeven op welke           wijze   CBC-V voldoet        aan     deze best beschikbare techniek dan wel
                waarom een      BBT-conclusie niet      van  toepassing      is.
                Indien     een    BREF    van    toepassing       is   op     meerdere       onderdelen       van    de   inrichting
                (suikerproductie,          bronswerkketel             en/of         kalkoven,        waterzuiverings-          en/of
                vergistingsinstallatie)      worden      deze    samen      besproken. Op punten               waar    de  situaties
                uiteenlopen     wordt op elk onderdeel        van    de inrichting separaat ingegaan.
           3.1  BREF    Voedingsmiddelen,              dranken        en  zuivel
                De BREF-FDM? is        van  toepassing     op de    suikerproductie. De BREF-toetsing is toegespitst              op
                Hoofdstuk 1     van   de BREF-FDM, waarin         de algemene beste beschikbare technieken voor                   de
                hele   voedingsmiddelen,         dranken-      en   zuivel    sector     zijn omschreven. Verder wordt de
                suikerfabriek    aan   hoofdstuk 13 getoetst die        specifiek op      BBT's voor   de suiker sector   ingaat.
         3.1.1  Algemene      conclusies
                Milieubeheersysteem
                BBT 1: Om de algehele milieuprestaties         te verbeteren, is de BBT het opstellen        en uitvoeren   van een
                milieubeheersysteem (MBS)
                CBCV beschikt        over  een   ISO 14.001      gecertificeerd milieubeheersysteem               waarmee     wordt
                voldaan    aan  het  gestelde   in BBT1. Daarnaast is       er een    geluid-  en geurbeheerplan aanwezig.
                BBT 2: Om de     hulpbronnenefficiéntie       te verbeteren      en  de emissies te verminderen, is de BBT het
                opmaken,     actueel houden      en  regelmatig      herzien (ook      wanneer   zich   een  belangrijke wijziging
                voordoet)    van een    inventarisatie    van   het water-,      energie-   en grondstoffenverbruik en van de
                afvalwater-   en  afgasstromen,     die deel uitmaakt van het milieubeheersysteem.
                CBCV monitort continu het water,-              energie-    en     grondstoffenverbruik en voert regelmatig
                metingen       uit    aan    de    afvalwater-       en    afgasstromen. Dit is vastgelegd in het
                milieubeheersysteem.         Hiermee wordt voldaan         aan     het  gestelde  in BBT2.
                Monitoring
                BBT 3:     Voor    relevante   emissies     naar    water    zoals     vastgesteld    in   de inventarisatie     van
                afvalwaterstromen (zie BBT 2), is de BBT om de            belangrijkste procesparameters          te monitoren   (bv.
                continu monitoren       van  debiet, pH    en  temperatuur        van  het afvalwater) op cruciale locaties (bv.
                aan   de inlaat/uitlaat    van  de  voorbehandeling,       aan     de inlaat   van  de   eindbehandeling,    op het
                punt waar de emissie de installatie verlaat).
                European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference               Document   on  Beste
                Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries, november 2019.
                                                                                                                                      0000000666
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                         PEUZ
         CBCV beschikt                over een       eigen waterzuivering                 en   monitort op verschillende momenten in het
         proces de            belangrijkste procesparameters                          van     het water. Een uitgebreide beschrijving van
         de waterzuivering is gegeven in het document beschrijving van de inrichting, opgenomen in
         de    bijlage van de             aanvraag. Hiermee wordt voldaan                           aan    het   gestelde      in BBT3.
         BBT 4. De BBT is                 om     de emissies          naar     water met ten            minste de onderstaande                 frequentie      en
         overeenkomstig                 de EN-     normen         te monitoren.         Indien     er   geen EN-normen beschikbaar                   zijn,  is de
         BBT de         toepassing         van     ISO-, nationale of andere internationale                          normen       die    garanderen       dat  er
         gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd.
         Stof/parameter                                  Norm(en)                                                     Minimale                Monitoring heeft
                                                                                                              monitoringfrequentie (1)         betrekking op
         Chemisch zuurstofverbruik (CZV) (2) (3)         Geen EN-norm beschikbaar
         Totaal aan   stikstof (TN) (2)                  Verscheidene EN-normen beschik baar (bv. EN
                                                         12260, EN 1S0 11905- 1)
         Totaal aan   organische kool stof (TOC) (2) (3) EN  1484                                                 Eenmaal per dag (4)              561 12
         Totaal aan   fosfor (TP) (2)                    Verscheidene EN-normen beschik baar (bv. EN ISO
                                                         6878, EN ISO 15681-1   en -2, EN ISO 11885)
         Totaal aan   zwevende deeltjes (TSS) (2)        EN 872
         Biochemisch zuurstofver bruik (BZVn) (2)        EN 1899-1                                                Eenmaal per maand
         Chloride (Cl-)                                  Verscheidene EN-normen beschik baar (bv. EN ISO
                                                                                                                  Eenmaal per maand                  -
                                                         10304-1, EN ISO 15682)
         a)     De    monitoring is alleen van toepassing wanneer de betrokken stof op basis van de inventarisatie zoals bedoeld in
                BBT wordt
                       2           geidentificeerd als relevant in de afvalwaterstroom.
         b)     De monitoring is alleen van toepassing bij directe lozing in een ontvangend waterlichaam.
         ¢)     TOC-monitoring en CZV-monitoring zijn alternatieven. TOC-monitoring is de voorkeursoptie omdat daarbij geen
                zeer toxische verbindingen hoeven te worden gebruikt.
         d)     Indien is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, kan een lagere monitoringfrequentie worden
                vastgesteld, maar in ieder geval ten minste eenmaal per maand.
         CBCV monitort                  dagelijks      de    belangrijkste procesparameters                        van   het water. Een           uitgebreide
         beschrijving              van     de     waterzuivering              is gegeven            in   het document              beschrijving         van    de
         inrichting,           opgenomen in de                    bijlage      van     de aanvraag. Hiermee wordt voldaan                              aan    het
         gestelde in            BBT3.
         BBT 5: De BBT is                om   geleide      emissies       naar     lucht met ten minste de onderstaande                         frequentie     en
         overeenkomstig                 de EN-normen te monitoren.
         Stof/parameter               Sector                       Specifiek proces                    Norm(en)               Minimale           Monitoring heeft
                                                                                                                         itoringfrequentie (1) betrekking op
                 Stof         Productie  van suiker             Drogen van bietenpulp                  EN 13284-1      Eenmaal per maand (2)           BBT 36
            PMs en PM,        Productie  van suiker             Drogen  van bietenpulp               EN1S0 23210          Eenmaal   per jaar           BBT 36
                TVO0S         Productie  van suiker Drogen van bietenpulp op hoge temperatuur           EN 12619          Eenmaal  per jaar              -
                 NOx          Productie  van suiker Drogen van bietenpulp op hoge temperatuur           EN 14792          Eenmaal per jaar               -
                  (4)         Productie  van suiker Drogen van bietenpulp op hoge temperatuur           EN 15058          Eenmaal perjaar                -
                 SOx          Productie  van suiker Drogen  van  bietenpulp wanneer   geen gebruik ~~   EN 14791        Tweemaal  perjaar (2)          BBT 37
                                                              wordt gemaakt van aardgas
         a)     De metingen worden uitgevoerd bij de hoogste verwachte emissietoestand onder normale
                bedrijfsomstandigheden.
         b)     Indien is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, kan een lagere monitoringfrequentie worden
                vastgesteld, maar in ieder geval ten minste eenmaal per jaar.
                                                                                                                                                                  0000000667
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                PEUZ
         CBCV      beschikt         over    één     droger. Droger                West       is   aardgasgestookt                  en     beschikt          over
         zogenaamde nageschakelde multicyclonen. Het in de cyclonen afgescheiden pulpstof gaat
         mee met de gedroogde pulp. De afgassen en de rookgassen van de drogers (waterdamp)
         komen via de centrale schoorsteen in de atmosfeer.
         Jaarlijks   wordt door de directie              van    Cosun Beet          Company bepaald                    of wel of niet        gedroogd
         moet    worden. Als de markt            voor      perspulp voldoende groot is,                        wordt niet        gedroogd. Het kan
         daarom      van    jaar tot jaar verschillen           of  een    deel     van    de   perspulp gedroogd                  wordt of niet.
         Indien    pulp    wordt      gedroogd      vindt      monitoring          van   de emissies            plaats     conform de vermelde
         norm en      frequentie zoals opgenomen in de hierboven                                opgenomen tabel uit BBT 5.
         Energie-efficiéntie
         BBT 6: Om de            energie-efficiéntie        te   verbeteren, is de BBT de toepassing                             van     BBT 6a         en een
         geschikte     combinatie        van  de hieronder bij techniek b beschreven                          veelgebruikte          technieken.
         Techniek                                Beschrijving
                                                 Een   energie-efficiéntieplan,  dat deel uitmaakt     van   het  milieubeheersysteem (zie     BBT  1),  omvat   de
                                                 vaststelling  en  berekening   van  het specifieke energieverbruik      van de activiteit(en),  waarbij jaarlijkse
            a)  Energie-efficiéntieplan          essentiéle  prestatie-indicatoren (bijvoorbeeld  voor   het  specifieke energieverbruik) worden vastgesteld     en
                                                 periodieke doelstellingen   voor verbetering en  daarmee verband houdende acties worden        gepland.   Het plan
                                                 wordt aangepast aan de    specifieke kenmerken   van  de installatie.
                                                 Veelgebruikte technieken zijn onder meer:
                                                 *
                                                      regeling en controle van de brander;
                                                 *
                                                        warmtekrachtkoppeling;
                                                 +
                                                      energie-efficiénte motoren;
                                                      warmteterugwinning door middel             warmtewisselaars en/of warmtepompen (met             inbegrip
                                                 »
                                                                                            van                                                                 van
                                                      mechanische   damprecompressie);
                                                 «
                                                      verlichting;
                Toepassing  van                  *
                                                      minimalisering van de hoeveelheid spui van de ketel;
                veelgebruikte technieken           optimalisering van stoomdistributiesystemen;
                                                 *
                                                        yoorverwarming van voedingswater (met inbegrip van het gebruik van economisers);
                                                 *
                                                       systemen  voor procesheheersing;
                                                 «
                                                      vermindering van lekkages in persluchtsystemen;
                                                      vermindering van warmteverliezen door middel van isolatie;
                                                 +
                                                      frequentieregeling;
                                                 *
                                                      meertrapsverdamping;
                                                 *
                                                      gebruik van zonne-energie.
         Energie-efficiency            en  reductie      van    het    energieverbruik              is  een       belangrijk aandachtspunt bij
         CBCV. Alle       van     bovenstaande technieken worden toegepast                                    bij CBCV, op verlichting en het
         gebruik     van    zonne-energie         na.    Daarnaast is          energie-efficiency een volwaardige parameter in
         de    afweging         van     proces-optimalisatie             en     aanpassingen              van      de fabriek. Hiermee wordt
         voldaan     aan     BBT 6.
         Waterverbruik          en
                                    lozing   van   afvalwater
                                                                                                                                                                    0000000668
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                                   PEUZ
         BBT 7: Om het waterverbruik                       en    de hoeveelheid                   geloosd afvalwater                    te   verminderen,            is de BBT de
         toepassing        van    BBT 7a      en    één of een combinatie                        van      de onderstaande technieken b tot                             en met      k.
         Techniek                                           Beschrijving                                                                     Toepasbaarheid
          Veelgebruikte technieken
                                                            Recycling en/of hergebruik              van   waterstromen       (al dan    niet
               Recycling en/of hergebruik
         a)                                                 voorafgegaan        door    waterbehandeling),          bv.   voor    reinigen,
               van water
                                                            wassen, koelen of voor het proces zelf.
                                                                                                                                               Mogelijk niet toepasbaar op grond van
                                                            Gebruik    van    regelaars,    zoals   fotocellen, stromingskleppen          en
               Optimalisering van het                                                                                                                        hygiéne- en
         b)                                                 thermostatische       kleppen,    voor    het automatisch aanpassen         van
               waterdebiet                                                                                                                        voedselveiligheidsvoorschriften.
                                                            het waterdebiet.
               Optimalisering  van water    spuitmondenGebruik          van    het juiste aantal spuitmonden               en   een   juiste
         9]
               en -slangen                                  plaatsing daarvan; aanpassing van de waterdruk.
                                                            Waterstromen die geen            behandeling nodig        hebben (bv. niet-           Het gescheiden  houden   van niet-
                                                            verontreinigd       koelwater       of    niet-verontreinigd afstromendverontreinigd hemelwater is mogelijk              niet
         d)    Scheiding van waterstromen                   water) worden gescheiden             van    afvalwater dat moet worden             toepasbaar in het geval  van  bestaande
                                                            behandeld, hetgeen recycling               van  niet-veront     reinigd   water        afvalwaterverzamelsystemen.
                                                            mogelijk maakt.
          Technieken in verband met   reinigingsactiviteiten
         e)    Droog reinigen                               Van  zo  veel  mogelijk restmateriaal ontdoen van grondstoffen en
                                                            apparatuur voordat deze          met   vloeistoffen worden      gereinigd,   bv.
                                                            met    behulp    van   perslucht, vacuiimsystemen           of  opvangkorven
                                                            met   zeefdeksel.
         f)    Pigging-systeem voor    buizen               Gebruik    van een     systeem bestaande uit lanceer-, opvang-,               en
                                                            persluchtinrichtingen          en     een     projectiel    (ook     wel    een            Algemeen toepasbaar
                                                            “reinigingsprop” of,        in het      Engels, “pig” genoemd,          en   bv.
                                                            gemaakt van       kunststof of    ijsslurry)  om   leidingen te reinigen.     In
                                                            de  leiding zijn afsluiters aanwezig          zodat de   reinigingsprop zich
                                                            een  weg kan banen door het            pijpleidingsysteem      en  het product
                                                            en het spoelwater       gescheiden      kunnen worden.
         9)    Hogedrukreiniging                            Besproeien     van   het te  reinigen opperviak       met water      onder  eenMogelijk    niet  toepasbaar   op  grond  van
                                                            druk   van tussen    de 15  en   150 bar.                                        gezondheids-   en veiligheidsvoorschriften.
         h)    Optimalisering     van    de    chemischeOptimalisering            van    het    CIP-ontwerp       en    meting     van    de
               dosering   en   het    waterverbruik      bijtroebelheid, geleidbaarheid, temperatuur en/of pH                    om warm
               deaning-in- place (CIP, reiniging  in situ)  water en      chemicalién in        geoptimaliseerde        hoeveelheden te
                                                            kunnen doseren.
               Lagedruk schuim- en/of gelreiniging          Gebruik    van   lage druk    schuim en/of       van  gel  voor   het  reinigen
                                                            van  muren, vloeren       en/of de oppervlakken        van  apparatuur.
               Optimalisering  van   ontwerp    en   bouwDe apparatuur          en   de  procesruimten worden          zo  ontworpen      en           Algemeen toepasbaar
               van apparatuur  en  procesruimten            gebouwd dat zij gemakkelijker kunnen worden schoongemaakt.
                                                            Bij de optmalisering          van    het ontwerp       en   de bouw wordt
                                                            rekening gehouden met hygiénevoorschriften.
         k)    Apparatuur zo snel mogelijk reinigen         De   reiniging    wordt    zo   snel   mogelijk    na  het   gebruik    van  de
                                                            apparatuur      uitgevoerd     om    verharding     van   de afvalstoffen te
                                                            voorkomen.
                                                                                                                                                                                          0000000669
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                       PEUTZ
         Bij  CBCV worden de technieken                           a  t/m     d,j     en   k toegepast in het                   reinigingsproces               van      de
         suikerbieten. Hiermee wordt voldaan                            aan     BBT 7.
         Schadelijke         stoffen
         BBT 8: Om het            gebruik     van    schadelijke stoffen             te voorkomen of te verminderen                          (b.v. bij reiniging
         en   ontsmetting),           is de BBT de            toepassing         van     één of        een      combinatie           van    de onderstaande
         technieken.
         Techniek                                                                Beschrijving
         a)   Juiste selectie van reinigingschemicalién  en/of                   Vermijden      of   tot    een     minimum      beperken    van     het    gebruik    van
              ontsmettingsmiddelen                                               reinigingschemicalién en/of ontsmettingsmiddelen          die schadelijk zijn    voor  het
                                                                                 aquatische milieu,      met   name    de  prioritaire stoffen  in het    kader    van   de
                                                                                 kaderrichtlijn  water  (Richtlijn 2000/60/EG   van  het Europees Parlement    en  de Raad
                                                                                 (1).
                                                                                 Bij de selectie    van   de stoffen wordt     rekening gehouden       met   hygiéne-    en
                                                                                 voedselveiligheidsvoorschriften.
         b)     Hergebruik van reinigingschemicalién bij cleaning-in-place (CIP) Inzameling   en   hergebruik   van  reinigingschemicalién bij  CIP.  Bij hergebruik   van
                                                                                 reinigingschemicalién       wordt     rekening      gehouden     met      hygiéne-      en
                                                                                 voedselveiligheidsvoorschriften.
         ¢)   Droog reinigen                                                     Lie BBT 7e.
         d)   Optimalisering   van ontwerp en bouw   van  apparatuur en          Zie BBT 7j.
              procesruimten
         (1) Richtlijn 2000/60/EG        van  het Europees Parlement en de Raad              van    23 oktober 2000 tot         vaststelling   van een      kader    voor
            communautaire          maatregelen     betreffende het waterbeleid (PB L 327              van   22.12.2000, blz. 1).
         Bij CBCV worden de technieken                          a en   d toegepast. Hiermee wordt voldaan                                aan    BBT 8.
         BBT 9: Om        van    het koelen       en   invriezen      afkomstige emissies van stoffen die de ozonlaag aantasten
         en   stoffen met          een    hoog aardopwarmingsvermogen te voorkomen, is de BBT het gebruik van
         koelmiddelen die de              ozonlaag niet kunnen aantasten en die een laag aardopwarmingsvermogen
         hebben. Geschikte koelmiddelen zijn onder meer water, koolstofdioxide of ammoniak.
         Binnen de processen                 van    CBCV worden geen koel- of vriesprocessen                                     ingezet waarbij gebruik
         wordt       gemaakt         van    koelmiddelen anders dan                       water       (koelwater).           De     aanwezige installaties
         met      koelmiddel            binnen         de      inrichting        betreffen           airco-units          voor        verblijfsruimten               van
         personen of installaties. Hiermee wordt voldaan                                   aan     BBT 9.
                                                                                                                                                                            0000000670
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                           PEUZ
         Hulpbronnenefficiéntie
         BBT 10: Om de             hulpbronnenefficiéntie                    te   verbeteren, is de BBT de toepassing                                van    één of       een
         combinatie        van    de onderstaande technieken.
         Techniek                                     Beschrijving                                                 Toepasbaarheid
         a)   Anaerobe  vergisting                    De  behandeling    van  biologisch afbreekbare residuen      Mogelijk niet toepasbaar vanwege de hoeveelheid en/
                                                      met   micro-organismen     in afwezigheid    van zuurstof,   of aard  van  de residuen.
                                                      met als resultaat   biogas  en digestaat.   Het biogas
                                                      wordt   gebruikt als brandstof, bv.   in  een gasmotor of in
                                                      een  ketel. Het  digestaat kan  bv. als bodemverbeteraar
                                                      worden    gebruikt.
         b)   Gebruik van  residuen                   De residuen worden      gebruikt, bv. als diervoeder.        Mogelijk niet toepasbaar op grond van wettelijke
                                                                                                                   voorschriften.
              Scheiding van residuen                  De  scheiding van residuen, bv. met behulp van               Algemeen toepasbaar.
                                                      nauwkeurig geplaatste spatborden, schermen,
                                                      flappen, opvangkorven,      lekbakken    en kuipen.
         d)   Terugwinning   en  hergebruik   van     Residuen    van de  pasteurisator worden teruggevoerd        Alleen  toepashaar op vloeibare levensmiddelen.
              residuen uit de pasteurisator           naar  de  mengeenheid en aldus hergebruikt als
                                                      grondstof.
         e)   Terugwinning   van  fosfor als struviet Zie BBT  12g.                                                Alleen toepasbaar op afvalwaterstromen met         een
                                                                                                                   hoog totaal fosforgehalte (bv. boven 50 mg/l)       en een
                                                                                                                   significant debiet.
              Gebruik van  afvalwater voor            Na  passende behandeling wordt het afvalwater                Alleen toepasbaar in     geval van bewezen agronomisch
              verspreiding  over het land             gebruikt   voor verspreiding   over het land   om  het       nut,  een aantoonbaar     laag verontreinigingsniveau en
                                                      nutriéntengehalte     te benutten en/of het water te         het ontbreken    van negatieve effecten op het milieu
                                                      gebruiken.                                                   (bv. op de bodem en het grond- en oppervlaktewater).
                                                                                                                   De  toepasbaarheid    is mogelijk beperkt door de
                                                                                                                   beperkte   beschikbaarheid    van  geschikte grond die aan
                                                                                                                   de installatie grenst.
                                                                                                                   De  toepasbaarheid    is mogelijk beperkt door de    bodem
                                                                                                                   en  plaatselijke weersomstandigheden (bv.      in het  geval
                                                                                                                   van natte   of bevroren velden) of op   grond van
                                                                                                                   wetgeving.
         Bij CBCV worden de technieken                           a en c     toegepast. Hiermee wordt voldaan                                  aan    BBT 10.
         Emissies     naar water
         BBT 11: Om         ongecontroleerde                emissies         naar water te             voorkomen, is de BBT het bieden                           van een
         passende bufferopslagcapaciteit                        voor     afvalwater.
         Beschrijving: De passende bufferopslagcapaciteit wordt bepaald door middel van een
         risicobeoordeling (waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de verontreinigende
         stof(fen), de effecten van deze verontreinigende stoffen op de verdere behandeling van
         afvalwater, het ontvangende milieu enz.).                                    Het afvalwater uit deze                       bufferopslag wordt pas
         geloosd     nadat passende               maatregelen zijn genomen                         (bv. monitoring, behandeling, hergebruik).
                                                                                                                                                                                0000000671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                                 PEUZ
          Toepasbaarheid:                    Voor bestaande installaties is de techniek                                 mogelijk     niet     toepasbaar               door       een
         gebrek         aan     ruimte en/of door de                  opbouw         van     het afvalwaterverzamelsysteem.
          De     waterzuivering                  van     CBCV is     uitgerust          met     voldoende           bufferopslagcapaciteit                    om      het water
         voldoende              lang       vast te        houden       om     het voldoende te behandelen                         voor      de    lozing.
         BBT 12: Om emissies                          naar water te            verminderen, is de BBT de toepassing                                 van een            geschikte
         combinatie             van      de onderstaande technieken.
         Techniek (1)                                                                   Typische verontreinigende stoffen die                      Toepashbaarheid
                                                                                                      worden    beoogd
           Voorbereidende, primaire en algemene behandeling
         a)    Egalisatie                                                               Alle verontreinigende   stoffen
         b)    Neutralisatie                                                            Zuren, basen
                               .                                                                                                Algemeen toepasbaar.
         ¢)    Fysieke scheiding,        bv.    schermen,     zeven, zandafscheiders,Grove      vaste   stoffen, zwevende deeltjes,
               olie-/vetafscheders of primaire        bezinkingsbekkens                 olie/vet
           Aerobe en/of anaerobe        behandeling (secundaire behandeling)
         d)    Aerobe en/of anaerobe         behandeling (secundaire behandeling),                                                  Algemeen toepasbaar.
               bv. actief-    slibproces,     aerobe    vijver, UASB-proces    (upflowBiologisch afbreekbare organische stoffen
               anaerobic       sludge       blanket),      anaeroob      contactproces,
               membraanbioreactor
            Stikstofverwijdering
         e)                                                                                                                         Nitrificatie is  mogelijk     niet toepasbaar bij
                                                                                                                                    hoge   chlorideconcentraties        (bv.  boven 10
               Nitrificatie en/of denitrificatie                                                                                    g/l). Nitrificatie is  mogelijk niet toepasbaar
                                                                                        Totaal aan  stikstof, ammonium/   ammoniakwanneer         de      temperatuur         van     het
                                                                                                                                    afvalwater   laag  is  (bv. onder 12    °C).
         f)    Gedeeltelijke nitritatie    -
                                              anaerobe ammoniumoxidatie                                                             Mogelijk     niet   toepasbaar       wanneer       de
                                                                                                                                    temperatuur     van   het afvalwater     laag is.
           Terugwinning en/of verwijdering van fosfor
         q)                                                                                                                         Alleen toepashaar op afvalwaterstromen
               Terugwinning     van
                                      fosfor als  struviet                                                                          met een      hoog    totaal    fosforgehalte (bv.
                                                                                        Totaal aan fosfor                           boven 50    mg/l)  en een    significant debiet.
         h)    Precipitatie
         .
               Verbeterde
                                    :                      _
                                                                                                                                    Algemeen toepasbaar.
         i)                  biologische fosfaatverwijdering
           Verwijdering    van  overblijvende vaste stoffen
         j)     Coagulatie en flocculatie
         k)    Sedimentatie
                                                                                        Iwevende   deeltjes                         Algemeen toepashaar.
         [)    Filtratie (bv. zandfiltratie, microfiltratie, ultrafiltratie)
         m) Flotatie
         (1)      De technieken worden beschreven in punt 14.1.
          Bij   CBCV worden de technieken                              genoemd            onder        c  t/m    e en    h t/m k toegepast.
                                                                                                                                                                                          0000000672
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                     PEUZ
         De met de         BBTgeassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN’s) voor emissies naar water in Tabel 1 zijn
         van    toepassing op directe emissies naar een ontvangend waterlichaam.
         De BBT-GEN’s           zijn  van   toepassing op het punt   waar    de emissie de installatie verlaat. Met de BBT
         geassocieerde             emissieniveaus      (BBT-GEN's)   voor     directe       emissies     naar    een   ontvangend
         waterlichaam
         Parameter                                                     BBT-GEN   (1) (2) (daggemiddelde)
         Chemisch zuurstofverbruik (CZV) (3) (4)                       25-100  mg/1 (5)
         Totaal aan zwevende deeltjes (TSS)                            4-50 mg/l (6)
         Totaal aan stikstof (TN)                                      2-20 mg/l (7) (8)
         Totaal aan fosfor (TP)                                        0,2-2 mg/I (9)
         In 2021 behaalde CBCV de                  volgende waarden: CVZ 41,3 mg/l, TSS 0 mg/l, TN 4,4 mg/l                  en  TP
         0,7 mg/l.       Hiermee wordt voldaan           aan de gestelde daggemiddelde emissieniveaus.
         Geluid
         BBT 13: Om           geluidsemissies      te voorkomen  of, indien dat       niet haalbaar      is, te verminderen,  is de
         BBT het       opzetten, uitvoeren         en regelmatig evalueren      van een      geluidsbeheerplan,      als onderdeel
         van    het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle          volgende elementen omvat:
         «
              een   protocol met acties en termijnen;
         *
              een   protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
         *
              een   protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. Klachten;
                    programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan
         *
              een
              geluid      en    trillingen    te meten/schatten, de bijdragen          van   de bronnen te karakteriseren        en
             preventieve en/of beperkende maatregelen               te nemen.
         Toepasbaarheid:             BBT 13 is alleen    van toepassing    in  gevallen       waar   geluidshinder bij gevoelige
         receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd.
         CBCV voert            regelmatig geluidmetingen uit aan de fabrieksinstallaties. Daarnaast worden bij
         veranderingen aan de installaties de geluidemissies opnieuw vastgesteld. In het
         milieubeheersysteem is een klachtenprotocol opgenomen. CBCV beschikt over een geluid-
         en geurbeheersplan, zie bijlage 1 van voorliggend rapport.
                                                                                                                                    0000000673
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                         PEUZ
         BBT 14: Om         geluidsemissies          te voorkomen               of, indien dat niet haalbaar is,                          te   verminderen, is de
         BBT de     toepassing       van    één of een combinatie                  van    de onderstaande technieken.
         Techniek                                        Beschrijving                                                   Toepasbaarheid
                                                         Het   geluidsniveau    kan worden verminderd door de
                                                                                                                        Voor bestaande installaties is de      verplaatsing van
                                                         afstand tussen de       geluidsbron    en   de ontvanger te
             Een  geschikte  locatie van  apparatuur  en                                                                apparatuur    en   in- of  uitgangen    van  gebouwen
         a)                                              vergroten,      door    gebouwen        te    gebruiken    als
             gebouwen                                                                                                   mogelijk   niet   toepasbaar     door  een  gebrek  aan
                                                         geluidsschermen       en   door in- of       uitgangen    van
                                                                                                                        ruimte en/of buitensporige kosten.
                                                         gebouwen te verplaatsen.
                                                         Hierbij gaat het onder meer om:
                                                         i) verbeterde inspectie        en   beter onderhoud      van
                                                         apparatuur;
                                                         ii) sluiten van  deuren   en schatten in   gesloten ruimten,
                                                         indien   mogelijk;
         b) Operationele maatregelen
                                                         iii) bediening   van apparatuur door ervaren personeel;
                                                                                                                        Algemeen toepashaar.
                                                         iv) vermijding    van  lawaaierige    activiteiten “s nachts,
                                                         indien   mogelijk;
                                                         v) maatregelen treffen        voor   lawaaibeheersing,     bv.
                                                         tijdens onderhoudswerkzaamheden;
                                                         Dit omvat      geluidsarme    compressoren, pompen         en
         ¢)  Geluidsarme apparatuur
                                                         ventilatoren.
                                                         Dit omvat:
                                                         i) geluidsdempers;                                             Mogelijk      niet    toepasbaar       op    bestaande
         d) Apparatuur   voor geluidsbeheersing          ii) isolatie van apparatuur;                                   installaties door   een gebrek aan ruimte.
                                                         iii) omhulling van lawaaierige apparatuur;
                                                         iv) geluidsisolatie van gebouwen.
                                                         Barriéres tussen zenders      en  ontvangers plaatsen (bv.Alleen toepasbaar            voor   bestaande installaties,
                                                         geluidswallen, ophogingen en gebouwen).                        omdat het ontwerp       van   nieuwe installaties deze
                                                                                                                        techniek    overbodig     zou     moeten    maken.   Bij
         e)  Lawaaibestrijding
                                                                                                                        bestaande      installaties   is   het   plaatsen   van
                                                                                                                        barrieres   mogelijk     niet  toepasbaar     door  een
                                                                                                                        gebrek aan ruimte.
         CBCV beschikt            over een       geluidbeheersplan. Alle genoemde maatregelen in bovenstaande
         tabel worden bij CBCV toegepast bij bestaande installaties en bij nieuwbouwprojecten.
         Geluid is een volwaardig parameter in de besluitvorming van projecten. Daarnaast worden
         doorgaans jaarlijks of zo vaak als benodigd geluidmetingen uitgevoerd om een actueel
         inzicht te behouden in de                  geluidemissie              van      de    inrichting.         Hiermee wordt voldaan                           aan    BBT
         14.
                                                                                                                                                                                 0000000674
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                            PEUZ
               Geur
               BBT 15. Om          geuremissies        te voorkomen              of, indien dat         niet haalbaar          is,  te  verminderen,       is de BBT
               het opzetten, uitvoeren              en   regelmatig           evalueren         van een      geurbeheerplan,             als onderdeel       van    het
               milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle volgende elementen                                        omvat:
               *
                   een    protocol met acties en termijnen;
               *
                   een      protocol         voor     de      monitoring             van      geur.       Dit    kan      worden           aangevuld        met      de
                   meting/schatting van de blootstelling aan geur of de schatting van de geuroverlast;
               *
                   een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. Klachten;
               *
                   een    programma ter             voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te
                   bepalen;        om    de  blootstelling aan de geur te meten/schatten; om de bijdragen van de bronnen
                   te  karakteriseren; en om preventieve en/of beperkende maatregelen                                              uit te   voeren.
               Toepasbaarheid:             BBT 15 is alleen               van     toepassing          in  gevallen       waar       geurhinder bij gevoelige
               receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd.
               CBCV voert          regelmatig geurmetingen                      uit  aan     verschillende          geurrelevante            activiteiten binnen
               de    inrichting.         Daarnaast worden                   bij veranderingen                aan      de installaties de              geuremissies
               opnieuw vastgesteld.                  In het        milieubeheersysteem is een klachtenprotocol opgenomen.
               CBCV beschikt            over een      geluid- en geurbeheersplan, zie bijlage 1 van voorliggend rapport.
         3.1.2 BBT-conclusies betreffende de                         productie          van    suiker
               De BBT-conclusies in dit punt                     zijn      van     toepassing op de productie                       van    suiker.   Zij gelden       in
               aanvulling op de algemene BBT-conclusies in punt                                   1.
               Energie-efficiéntie
               BBT 35: Om de              energie-efficiéntie              te  verbeteren, is de BBT de toepassing                            van een     geschikte
               combinatie           van     de in BBT 6 beschreven technieken                                  en    één of        een     combinatie        van     de
               onderstaande technieken.
               Techniek                                 Beschrijving                                                Toepasbaarheid
               a)  Persen van  bietenpulp               De  bietenpulp wordt geperst tot      een  drogestofgehalteAlgemeen toepasbaar.
                                                        van  in de  regel 25—32 gewichtsprocent.
               b)  Indirecte droging (stoomdroging) vanDrogen      van    bietenpulp  onder    gebruikmaking vanMogelijk      niet  toepasbaar  op be staande installaties
                   bietenpulp                           oververhitte stoom.                                         omdat dit    een  volledige  herbouw van  de  energie
                                                                                                                    voorzieningen vereist.
               ¢)  Zondroging van bietenpulp            Gebruik    van    zonne-energie    voor   het  drogen vanMogelijk       niet   toepasbaar   vanwege   plaatselijke
                                                        bietenpulp.                                                 weersomstandigheden en/of een gebrek aan ruimte.
               d) Recycling  van  hete gassen           Recydlen   van   hete gassen (bv.  afgassen afkomstig   van
                                                        de droger, de ketel of de warmtekrachtinstallatie).
                                                                                                                     Algemeen toepasbaar.
               e)  (Voor)droging van bietenpulp bij lageDirect (voor)drogen     van  bietenpulp    met  behulp  van
                   temperaturen                         drooggas, bv.   lucht of heet gas.
                                                                                                                                                                           0000000675
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                  PEUZ
         Indicatief milieuprestatieniveau                  voor    specifiek energieverbruik
         Specifiek proces                              Eenheid                                        Specifiek energieverbruik (jaargemiddelde)
         Verwerking van suikerbieten                   MWh/ton bieten                                 0,15-0,40 (1)
                (1)   De   bovengrens    van   het bereik kan het      energieverbruik     van  de kalkovens       en  drogers omvatten.
         Bij CBCV wordt de bietenpulp geperst tot een droge stof gehalte van circa 25-30%. Hiermee wordt
         invulling     gegeven        aan    techniek      a.  Daarnaast wordt              zo   veel     mogelijk recycling            van    hete gassen
         ten behoeve          van     thermische uitnutting toegepast binnen CBCV, hiermee wordt voldaan                                                 aan
         techniek d. Zoals reeds eerder vermeld vindt het drogen                               van    pulp      op bepekte schaal plaats             en  met
         een   beperkte frequentie.
         In de campagne                van     2021/2022          bedroeg de energiepresentatie 0,138 Mwh/ton bieten.
         Hiermee         voldoet        de      installatie       van       CBCV       aan     de       gestelde         eisen      ten     aanzien      van
         energieverbruik           per ton      bieten.
         Waterverbruik          en   lozing     van   afvalwater
         Algemene          technieken          om      het    waterverbruik            en     de hoeveelheid               geloosd        afvalwater       te
         verminderen,           zijn opgenomen                in      punt        1.4   van      deze       BBT-conclusies.             Het     indicatieve
         milieuprestatieniveau is              weergegeven in de onderstaande tabel.
         Specifiek proces                              Eenheid                                        Specifieke lozing van afvalwater (jaargemiddelde)
         Verwerking van suikerbieten                   m3/ton bieten                                  0,5-1,0
         Door CBCV wordt voldaan                         aan    bovengestelde              eis. De         verwerkingscapaciteit tijdens                   de
         campagneperiode bedraagt                       30.000 ton bieten per               dag     en    de    lozingshoeveelheid 21.500                 m3
         per   dag.     Inclusief      verwerking van water                  uit de    waterzuivering buiten                  de   campagneperiode
         wordt voldaan           aan    de gestelde eis.
         Emissies      naar    lucht
         BBT 36: Om           geleide stofemissies               naar      lucht     afkomstig        van      het    drogen       van    bietenpulp       te
         voorkomen of te verminderen, is de BBT de toepassing                                          van     één of      een    combinatie         van   de
         onderstaande technieken.
         Techniek                                                   Beschrijving        Toepasbaarheid
         a) Gebruik van gasvormige brandstoffen                                         Mogelijk  niet   toepashaar   vanwege  beperkingen   in verband met de
                                                                                        beschikbaarheid   van  gasvormige brandstoffen.
                                                                    Zie punt 14.2.
         b) Cydoon
                                                                                        Algemeen toepasbaar.
         ¢)  Natte gaswasser
         d) Indirecte droging (stoomdroging) van bietenpulp         Zie BBT 35b.        Mogelijk   niet  toepasbaar    op bestaande instalaties omdat dit  een
                                                                                        volledige herbouw    van de energievoorzieningen vereist.
         e) Zondroging   van bietenpulp                             Zie BBT 35c¢.       Mogelijk  niet  toepasbaar vanwege plaatselijke weersomstandigheden
                                                                                        en/of een gebrek aan ruimte.
         f)  (Voor)droging van bietenpulp bij lage temperaturen ~~  Zie BBT 35e.        Algemeen toepasbaar.
                                                                                                                                                               0000000676
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                PEUZ
         Met de BBT            geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN’s) voor geleide stofemissies                                             naar     lucht
         afkomstig van het drogen van bietenpulp op hoge temperatuur (boven 500 °C)
           Parameter     Eenheid       BBT-GEN   (gemiddelde van de          Referentiezuurstofgehalte (05)                 Toestand     referentiegas
                                          bemonsteringsperiode)
               Stof       mg/Nm’                   5-100                              16 volumeprocent                   Geen correctie  voor watergehalte
         Droger West beschikt                over    zogenaamde nageschakelde multicyclonen. Het in de cyclonen
         afgescheiden pulpstof gaat mee met de gedroogde pulp. De middels emissiemetingen
         vastgestelde stofemissie bedraagt 63 mg/Nm’.                             Hiermee wordt voldaan                    aan   BBT 36.
         conform het           provinciaal milieuplan (pagina 34) dient                        voldaan te worden               aan     de   ondergrens
         van     de BBT normering. In              voorliggende         situatie dus 5           mg/Nm>.         Gezien de         afgasstroom van
         droger       West     zijn nageschakelde multicyclonen de technisch mogelijke                                          techniek          met het
         hoogste verwijderingsrendement. Zoals aangegeven in de aanvraag is droger West slechts
         beperkt       in  bedrijf en     is het dus niet kostenefficiént                om     verdere      maatregelen           te treffen.
         BBT 37:      om    geleide SOx-emissies            naar   lucht   afkomstig          van    het   drogen       van   bietenpulp          op   hoge
         temperatuur (boven              500    °C)  te verminderen,        is de BBT de         toepassing        van    één of een combinatie
         van    de onderstaande technieken.
         Techniek                                             Beschrijving      Toepasbaarheid
         a) Gebruik  van aardgas                              -
                                                                               Mogelijk    niet  toepasbaar vanwege beperkingen          in  verband   met  de
                                                                               beschikbaarheid   van aardgas.
         b)  Natte gaswasser                                  Ziepunt14.2.     Algemeen toepasbaar.
         ¢) Gebruik van brandstoffen met laag zwavelgehalte   —
                                                                               Alleen  van toepassing als aardgas niet beschikbaar is.
         Met de BBT            geassocieerd          emissieniveaus (BBT-GEN)                   voor geleide SOx-emissies naar                         lucht
         afkomstig         van   het  drogen       van   bietenpulp      op   hoge temperatuur (boven 500 °C) wanneer                                  geen
         gebruik wordt gemaakt van aardgas.
           Parameter     Eenheid       BBT-GEN   (gemiddelde van de          Referentiezuurstofgehalte (0;)                  Toestand    referentiegas
                                       bemonsteringsperiode) (1)
               50,        mg/Nm’                  30-100                              16 volumeprocent                   Geen correctie voor  watergehalte
         (1) Bij uitsluitend gebruik     van   biomassa als brandstof      liggen   de emissieniveaus         naar  verwachting        in de buurt    van  de
              ondergrens van het bereik.
         Droger West          is aardgasgestookt.            De SO, emissie         van     droger West bedraagt 4,9 mg/Nm’ bij                            16
         volumeprocent O,.Hiermee wordt gebruik gemaakt                                    van    techniek      a en     wordt voldaan            aan    BBT
         37.
                                                                                                                                                               0000000677
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                               PEUZ
         3.2 BREF     Grote    stookinstallaties
             De BREF Grote       stookinstallaties® (BREF-LCP) is     van  toepassing de Bronswerkketel.          De BREF-
             toetsing   is toegespitst op paragrafen       10.1  (algemene BBT-conclusies)       en   10.4 (BBT-conclusies
             gasgestookte installaties) van de BREF, waarin de beste beschikbare technieken voor de
             verbranding van gasvormige brandstoffen (aardgas en biogas) zijn omschreven. BBT-
             conclusies die niet       van  toepassing zijn op      de Bronswerkketel      zijn achterwege gelaten         in
             onderstaande      toetsing.
             BBT 1: Om de    algehele milieuprestaties     te verbeteren, is de BBT het opstellen     en uitvoeren  van een
             milieubeheersysteem (MBS)
             CBCV beschikt        over   een   ISO 14.001    gecertificeerd milieubeheersysteem           waarmee     wordt
             voldaan    aan  het  gestelde    in BBT1. Daarnaast is   er een  geluid- en  geurbeheerplan aanwezig.
             BBT  2: Rendement installatie      bepalen  conform EN standaard
             Het rendement wordt           bepaald tijdens     de Scios   Scope   3 periodieke keuring, tijdens        deze
             keuring    wordt ook       een   stookproef uitgevoerd.      Deze   periodieke keuring        vindt  4-jaarlijks
             plaats.
             BBT 3:  Monitoring key procesparameters
             Bij CBCV worden de        key procesparameters (temperatuur, gasverbruik            en   NO,-emissie)   van  de
             Bronswerkketel      gemonitord.
             BBT 4:  Monitoring emissie
             De relevante parameters         zijn beschreven in BBT 44
             BBT 6: Verbeteren     milieuprestatie en   reductie emissie
             Bij CBCV wordt       een  combinatie     van  aardgas en biogas gebruik in de Bronswerkketel. Deze
             mengverhouding         is constant   om een   juiste werking van de Bronswerkketel te garanderen. Er
             wordt    regelmatig     onderhoud     uitgevoerd conform het onderhoudsschema. De installatie is
             voorzien    van een    controlesysteem     en  wordt  gemonitord    in de centrale controlekamer.
             BBT 8: Reductie    van  emisssies   naar de lucht
             De  emissiebeperkende maatregel aan de Bronswerkketel betreft de low-NO,-branders. Deze
             low-NO,-branders zijn van een passend ontwerp, worden op de juiste wijze gebruikt en
             onderhouden conform onderhoudsschema.
             BBT 9:  Kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole gebruikte brandstoffen
             De Bronswerkketel wordt            gestookt op aardgas en biogas. Aardgas             is  afkomstig    van  het
             openbare       net   en    voldoet    aan   de    kwaliteitseisen   gesteld    door     de    leverancier.   De
             samenstelling van het toegepaste biogas in de Bronswerkketel is bekend bij                    CBCV. Ditzelfde
             biogas wordt ook opgewerkt tot aardgaskwaliteit en ingebracht in                               het   openbare
             European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control,    Best Available Techniques (BAT) Reference
             Document for Large Combustion Plants, 2017.
                                                                                                                              0000000678
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                        PEUZ
         gasnetwerk.     Kwaliteitscontroles hiervan   zijn omschreven        in het   milieumanagementsysteem
         van  CBCV.
         BBT 10:  Beperken emissie tijdens afwijkende bedrijfsomstandigheden
         Bij  CBCV     worden    de  key procesparameters van de Bronswerkketel gemonitord om
         afwijkende bedrijfsomstandigheden zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. De
         Bronswerkketel is voorzien van een onderhoudsprogramma voor een optimale werking van
         deze     ketel.   Registratie   van    eventuele    afwijkende         bedrijffsomstandigheden       wordt
         bijgehouden.
         BBT 11:  Monitoring van emissie tijdens afwijkende bedrijfsomstandigheden
         Middels de     key parameters wordt het juist functioneren van de Bronswerkketel gemonitord.
         Indien    afwijkende bedrijfsomstandigheden aan de orde zijn worden deze zo spoedig
         mogelijk     hersteld   of wordt    de   Bronswerkketel      uit   bedrijf    genomen.     Er  vindt  geen
         permanente monitoring       van  emissies  naar de lucht   plaats.
         BBT 12:  Verhoging energie-efficiency
         De  werking van de Bronswerkketel wordt middels monitoring van de key procesparameters
         continu gecontroleerd. Optimale afstemming van het werkgebied van de Bronswerkketel
         heeft  een   hoge prioriteit  voor  CBCV ivm    energie-efficiency. Bij       CBCV worden de      volgende
         technieken toegepast:
         a—Branders      zo optimaal mogelijk afstellen qua gasverbruik en emissies.
         b—Ketel    zo  optimaal mogelijk bedrijven (druk, temperatuur e gasverbruik), dit wordt continu
             bewaakt en door de procesoperator en gelogd door de procescomputer in de CBR.
         d—Zo min      mogelijk energieverbruik,    door  toepassing     van    FO’s  (frequentie omvormers)    o.a.
             op de   ketelvoedingswaterpompen.
         g—Geavanceerd besturingssysteem             door   toepassing       van     PLC's   (programmable logic
             controller) in de brander besturing.
         i—»Warmteterugwinning        door WKK     (warmte/krachtkoppeling;          40 bar stoom      —
                                                                                                          turbines—
             elektriciteit voor  eigenbedrijf en retourstoom     3.0 bar   naar   de  verdamping,
         p—Zo    min    mogelijk warmteverlies     door  optimale    isolatie    van  vuurhaarden, ketelwanden,
             stoomleidingen, voedingswaterleidingen,        etc.
         BBT 13:  Watergebruik
         Recirculatie   van  de waterstromen uit de stoomketel vindt         plaats.
         BBT 17:  Beperking geluidemissies
         De Bronswerkketel staat      inpandig opgesteld.    De   geluidisolatie van het gebouw is dusdanig
         dat de   geluidemissie    van de Bronswerkketel door het         gebouw niet waarneembaar is in de
         omgeving.      Daarnaast is   de   geluidemissie   van    de   schoorsteen        van  de Bronswerkketel
         dusdanig beperkt      dat deze  geluidbron   niet maatgevend        is voor    het geluid in de  omgeving
         van  CBCV.
                                                                                                                     0000000679
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                      PEUTZ
               NOy-, CO-, NMVOS-       en  CHs-emissies     naar  lucht
                BBT 41: Om NOx-emissies        naar   lucht   afkomstig van de verbranding van aardgas             in  ketels, is het
                BBT om één of een combinatie van de genoemde technieken te gebruiken.
                Bij CBCV   zijn  Low NOi-branders       geinstalleerd     op de Bronswerkketel.
                BBT 44: Ter      voorkoming      of   vermindering      van   CO-emissies     naar    lucht   afkomstig      van   de
                verbranding van: aardgas, is de BBT om te zorgen voor een optimale verbranding en/of om
               oxidatiekatalysatoren te gebruiken.
                Bij CBCV zijn Low NO,-branders geinstalleerd op de Bronswerkketel. Daarnaast voldoet de
               emissie     van   de Bronswerkketel        aan   de   gestelde   eisen uit tabel 10.25. Zie ook onderdeel
               emissies     naar  de lucht   van   de    algemene beschrijving         van  de   inrichting,   onderdeel     van   de
                omgevingsvergunningaanvraag.
           3.3  BREF     Productie      van    cement,        ongebluste       kalk    en
                                                                                            magnesiumoxide
                                                                                                         *
                De BREF Productie        van  cement,     ongebluste     kalk en   magnesiumoxide          is  van  toepassing      in
               verband met de kalkoven die in             gebruik   is binnen de     inrichting van CBC-V. De BREF-toetsing
                is  toegespitst op paragraaf           4.1   van   de BREF, waarin de          algemene beste beschikbare
               technieken      voor  de hele sector        zijn omschreven. Verder wordt           de kalkoven      bij  CBC-V    aan
                paragraaf    4.3 getoetst die   specifiek     op BBT's   voor  de  productie   van   kalk  ingaat.
         3.3.1  BBT's   voor   de hele sector    (paragraaf 4.1)
               a)    Milieumanagementsysteem
               Voor de      inrichting   van   CBC-V is      een  milieumanagementsysteem opgesteld. De                    kalkoven
                maakt onderdeel         uit  van    dit systeem. Voor         een beschrijving op hoofdlijnen               van   het
                milieumanagementsysteem               wordt     verwezen      naar    rapport     FQ 1108-23-RA,        waarin     de
                beschrijving van de inrichting        is opgenomen.
                b)   Geluidsbeperkende maatregelen             en voorzieningen
               a)    De kalkoven is     gesitueerd     op het fabrieksterrein       van  CBC-V    nabij  de   Hoendiep. Richting
                     de  woonbebouwing         van    Hoogkerk      wordt de kalkoven        afgeschermd       door   omliggende
                     bebouwing van de suikerfabriek.
               b)    Geluidsintensieve onderdelen            van  de kalkoven     zijn (indien nodig) door middel           van een
                     omkasting geisoleerd.
               ¢)    Vibrerende onderdelen        zijn geisoleerd.
               d)    Intern  en  extern is  bekleding toegepast die stoot-absorberend               werkt.
               e)    Apparatuur     voor   de transformatie        van   materiaal is in     een   geluidsisolerende gebouw
                     opgesteld.
               f)    Er zijn (natuurlijke) geluidswallen/muren aanwezig.
               i)    Deuren    en ramen van     gebouwen zijn        normaliter    gesloten.
               j)    Machines zijn in    geluidgeisoleerde gebouwen opgesteld.
                European Commission,     JRC Reference    Reports,  Best Available  Techniques (BAT)   Reference Document for the
                Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Industrial             Emissions  Directive 2010/75/EU     (Integrated
                Pollution Prevention and Control), 2013.
                                                                                                                                       0000000680
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                PEUZ
               0)  Geluidsbronnen     en  potentieel     resonerende componenten          zijn niet aan  elkaar  gekoppeld
                   opgesteld (bijvoorbeeld compressoren           en  leidingen).
               s   Tussen de geluidsbronnen en geluidsgevoelige objecten zijn gebouwen aanwezig.
         3.3.2 BBT's  voor  de kalkindustrie      (paragraaf 4.3)
               30.  Soepel  en stabiel oven   proces
               De kalkoven wordt     volledig automatisch gestuurd          via  een   procesbesturingssysteem. Tevens
               is een  modern, gravimetrisch systeem toegepast               voor    de toevoer     van   vaste stoffen   en
               worden gasstromingsmeters toegepast.
               De kalkoven    van CBC-V is    verregaand geautomatiseerd en daarnaast is tijdens bedrijf van de
               kalkoven 24    uur  per dag, 7 dagen in de week toezicht aanwezig en vindt controle plaats.
               Bijsturing van   de kalkoven is op basis van laboratoriumanalyses, metingen aan de oven en
               visuele waarnemingen      van    deskundig personeel.
               31. Grondstofselectie    en  -controle
               De  (hoge)  kwaliteit van   de kalksteen wordt       bepaald   door de    toepassing bij de sapzuivering.
               Door CBC-V     zijn inkoopspecificaties opgesteld          waaraan      alleen kalksteen met       een  hoge
               zuiverheid voldoet.
               De cokes/antraciet wordt       primair geselecteerd op beschikbaarheid, geschiktheid (hardheid,
               stevigheid)   voor  gebruik     in een   verticale schachtoven,       en  op   een  zo   minimaal   mogelijk
               percentage vluchtige     bestanddelen die geen of          een  negatieve bijdrage       kunnen geven     aan
               het  bedrijven   van  de   oven.    Ook    voor   deze stoffen     zijn  door CBC-V     inkoopspecificaties
               opgesteld.
               32.  Monitoring
               Omtrent de kalkoven worden            bij  CBC-V    regelmatig de procesparameters en de emissie
               gemonitord.    Om de kwaliteit      van   de data te   waarborgen worden bij het monitoren ISO en
               nationale   normen    aangehouden. Indien metingen worden uitgevoerd die niet tot het
               ‘standaard  pakket’ van de dagelijkse monitoring behoren, dan worden deze metingen altijd
               uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf en volgens de daarvoor geldende
               internationale normen, deze        metingen vinden      niet op  regelmatige    basis  plaats.
               Opgemerkt     wordt dat de gassen die          bij de   verbranding      van  de kalksteen     vrijkomen   als
               stroom worden     gebruikt    in de  sapzuivering.    Stoffen die eventueel      wateroplosbaar zijn     of in
               de waterfase kunnen overgaan komen in het sap terecht                     en  niet in de lucht. Alleen     bij
               calamiteiten of in  een  situatie   van ‘overmaat’    kalkovengas    wordt   een  klein deel  afgeblazen.
               Onder andere worden de        volgende     technieken toegepast:
               a)  Continumetingen       van    procesparameters      van  de  oven    die de stabiliteit   van  het proces
                    laten zien, zoals  bijvoorbeeld temperatuur, O,-gehalte, druk, stromingssnelheid                 en  CO-
                    emissies.
               b)  Monitoring     en   stabilisering      van   kritieke   procesparameters        van    de   oven,   zoals
                    bijvoorbeeld brandstoftoevoer, reguliere dosering            en  overschot zuurstof.
                                                                                                                              0000000681
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                            PEUTZ
           c)   Continumetingen        van   CO-emissies    van de  oven.  De   metingen    van  fijn stof, NO,   en  SOx
                emissies  van   de   oven   vinden op    onregelmatige    basis  plaats,  indien hiervoor    aanleiding
                wordt   gezien   door CBC-V. In de        vigerende vergunning is geen meetverplichting voor
                deze componenten opgenomen. Er wordt geen Selective                  non-catalytic reduction (SNCR)
                toegepast.
           d)   Inde kalkovens     van   CBC-V wordt geen afval (mee)verbrand.
           e)   Metingen    van   TOC emissies       van   de kalkoven vinden      plaats   op  onregelmatige basis,
                indien hiervoor    aanleiding wordt gezien door CBC-V. In de vigerende vergunning is geen
                meetverplichting voor deze componenten opgenomen.
           f)   Metingen van PCDD/F en metaal emissies van de oven vinden plaats op onregelmatige
                basis, indien hiervoor aanleiding wordt gezien door CBC-V.              In de  vigerende vergunning
                is geen  meetverplichting      voor   deze componenten opgenomen.
           g)   Zie onderdeel C.
           Voor de   toetsing   aan van    toepassing zijnde grenswaarde per component zoals hierboven en
           in  het   navolgende genoemd (zie punt 43 t/m 53) wordt verwezen naar rapport
           FQ 1108-23-RA, paragraaf 5.10.
           33. Thermische    energieverbruik reduceren/minimaliseren
           a)   De kalkoven wordt         volledig    automatisch    gestuurd via een procesbesturingssysteem
                waardoor   een   soepel    en  stabiel ovenproces wordt      gewaarborgd. Tevens is een modern,
                gravimetrisch systeem toegepast            voor  de toevoer    van   vaste stoffen en wordt zover
                beschikbaar kalksteen met            een   optimale stukgrootte toegepast in het proces.              De
                kalkoven wordt     regelmatig conform een vastgelegd programma onderhouden.
           b)   Zover beschikbaar wordt cokes/antraciet met             een   hoge  calorische waarde      en een    laag
                vochtgehalte ingezet       in het proces.
           c)   De kalkoven is    van   het type verticale schachtoven. Voorkomen            van  overschot   aan  lucht
                in de oven   is daarom niet BBT        voor  de kalkoven   bij CBC-V   (geldt alleen   voor   roterende
                ovens).
           Bij CBC-V wordt het thermische energieverbruik ook gereduceerd door                      warmte    benutting
           van  de hete gassen. De verticale schachtoven          bij CBC-V bevat drie     zones.  De middelste zone,
           waar   de reacties  plaatsvinden,     is de heetste. In de bovenste     zone vindt warmte-uitwisseling
           plaats  tussen de   hete gassen     en  de  toegevoerde grondstoffen (kalksteen en cokes/antraciet).
           In  de onderste      zone    vindt    warmte-uitwisseling plaats       tussen    de   hete stenen      en   de
           toegevoerde     lucht.    Stralingsverliezen zijn minimaal. De         warmte     in de CO, wordt in de
           sapzuivering mede      gebruikt voor sapaanwarming.
           34. Elektrische   energieverbruik minimaliseren
           a)   Het   proces     bij   CBC-V      is  een    continu   en    stabiel   proces,     hierdoor    is  geen
                elektriciteitsmanagementsysteem benodigd (geen opschakeling                      of  afschakeling    van
                vermogens).     Vanuit het MEE-convenant® bestond             een  inspanningsverplichting op het
                gebied   van   (reductie van) energiegebruik.         Door CBC-V wordt hieraan thans           invulling
         5 Het MEE-convenant is per 2020 komen te vervallen.
                                                                                                                          0000000682
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                   PEUTZ
                gegeven door          een    additionele    certificeringsaudit.     De kalkoven is       een   statische    oven
                (geen roterende).         De kalkoven wordt         regelmatig     conform     een   vastgelegd     programma
                onderhouden.
           b)   Zover beschikbaar wordt kalksteen met                een  optimale stukgrootte toegepast.
           c)   CBC-V heeft geen maalmolens.                 Overig    elektrisch   aangedreven apparatuur             heeft  een
                hoge   energie efficiéntie.
           35.   Kalksteengebruik
           a)   (CBC-V selecteert kalksteen, onder andere op basis                 van  kwaliteit   en  stukgrootte, specifiek
                voor   de toepassing        in haar kalkoven. De verticale        schachtoven,      met vooraf    menging     van
                kalksteen      en    cokes/antraciet in        de   juiste verhouding,         heeft   een   hoge      mate   van
                omzetting     van    de kalksteen. De      (hoge) kwaliteit van de kalksteen wordt bepaald               door de
                toepassing bij de          sapzuivering. De deeltjesgroottes van kalksteen en cokes                      worden
                zodanig gespecificeerd dat de kalksteen zo volledig mogelijk wordt omgezet en een
                goede kwaliteit kalkmelk wordt verkregen.
           b) De kalkoven bij CBC-V betreft een bestaande installatie en er worden geen grootschalige
                aanpassingen uitgevoerd.            Deze BBT-conclusie is daarom niet           van  toepassing.
           36. Brandstofselectie
           De selectie    van   de brandstof is       geoptimaliseerd      op de    bij CBC-V aanwezige kalkoven. In de
           kalkoven wordt brandstof (cokes/antraciet) met                      zo    weinig mogelijk verontreinigingen
           gebruikt.   Dit is  geborgd      middels de     inkoopspecificaties.
           37-39. Afval als brandstof in de         oven
           In de kalkoven      van   CBC-V wordt geen afval         (mee)verband.
           40. Activiteiten met diffuse stofemissies
           De   producten      voor    de kalkoven (kalksteen,         cokes/antraciet) welke aangevoerd worden bij
           CBC-V    zijn voorafgaand          aan  transport     naar  CBC-V    uitgezeefd     en   hebben    afmetingen      van
           meerdere centimeters             (grof materiaal, geen gruis). Bij CBC-V wordt kalksteen gezeefd
           voordat deze in de kalkoven wordt               gebracht.    Het mengen       van   kalksteen    en cokes/antraciet
           vindt  plaats  door het      gelijktijdig vullen van een bak met deze stoffen.
           Om diffuse emissies         tijdens het mengen van de grondstoffen en de brandstof te voorkomen
           dan wel te    reduceren zijn de volgende maatregelen en voorzieningen getroffen®:
           a)   Het mengproces vindt in           een   gesloten    ruimte  plaats.
           b)   Gaten waaruit lucht kan           ontsnappen worden worden             zo  veel   mogelijk   voorkomen door
                de installatie in     zijn geheel    af te werken.
           c)   De installatie wordt        doelgericht    en  in zijn geheel onderhouden.
           d)   Geautomatiseerde apparatuur              en  controlesystemen worden toegepast.
           e)   Gebruik    van   continu     storingsvrije handelingen.
         6 Niet genoemde    letters in deze rapportage uit de   opsomming   van  de BREF zijn niet van toepassing bij CBC-V.
                                                                                                                                  0000000683
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                              PEUZ
         41.    Diffuse stofemissies in verband met bulk         opslag
         Diffuse stofemissies        van     kalksteen-    en   cokes/antracietopslag zijn      niet   van  toepassing
         vanwege de      stukgrootte      van    de materialen (grof materiaal), zie figuur    3.1 voor een   impressie
         van    de  stukgrootte    van    deze stoffen. Het gaat       om   producten   met   grotere afmetingen die
         niet kunnen verwaaien. De bunker                  voor  opslag    van  gebrande     kalk is  geheel gesloten
         uitgevoerd.     Gebrande kalk wordt in het eigen proces              van   CBC-V  gebruikt,  zie ook punt 32
         van deze paragraaf.
         Impressie stukgrootte kalksteen  en cokes CBC-V
            Lr
          Kalksteen
         De wegen binnen de              inrichting    van  CBC-V    zijn verhard    en  worden    zo  vaak als   nodig
         schoongemaakt.         Binnen de       inrichting wordt tevens 'good housekeeping’ toegepast om             de
         diffuse emissies zo laag mogelijk te houden.
         Belangrijkste is dat de producten kalksteen, cokes, antraciet volgend vanuit                                de
         inkoopspecificaties,      niet als    stuifgevoelige producten aanwezig zijn.        Het gaat  om  producten
         met grotere afmetingen            die niet kunnen verwaaien. Gebrande kalk wordt in het proces
         gebruikt, zie eerder.
         a) De opslaglocaties zijn omgeven door schermen,                      muren    of  beplanting (kunstmatige
               of natuurlijke  windschermen         voor  open  opslagen).
         e) Indien noodzakelijk vindt rondom de kalksteenoven reiniging                  van  het  wegdek plaats.
         f) Tijdens verwijderingsactiviteiten            wordt   een   vacuimsystemen toegepast, zogenaamde
               zuigwagens.
         g)    In zeer droge periodes         worden de wegen binnen de           inrichting bevochtigd    om   diffuse
               stofemissies te reduceren, uit de        praktijk blijk dat dit slechts incidenteel wordt toegepast,
               doorgaans   zeker niet     noodzakelijk.
         42. Activiteiten    (excl. kalkoven)      met  stofemissies uit  puntbronnen
         N.v.t.
                                                                                                                        0000000684
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                            PEUZ
         43. Stofemissies    van  de kalkoven
         Bij  normaal      bedrijf passeert       het    kalkovengas       een   natte   gaswasser       en   waterring
         vacuiumpompen. Het gas van              de kalkoven dat        naar  de  sapzuivering gaat, wordt in de
         sapzuivering gebruikt        en  daar   toegevoegd       aan   het sap. Indien   er   eventueel stof in het
         kalkovengas aanwezig        is zal dit overgaan in de waterfase       van het sap.
         44.  Reductie   gasvormige verbindingen        in  uitlaatgassen   van de  oven
         Om de concentraties van gasvormige verbindingen, met name NO,, SO,, HCI, CO, TOC/VOS en
         vluchtige metalen, in de uitlaatgassen van de oven te reduceren worden de grondstoffen
         zorgvuldig gekozen. Bij de selectie van brandstof, en indien mogelijk ook bij de selectie van
         andere    grondstoffen,    wordt zoveel       mogelijk gekozen       voor   materialen met       lage zwavel-,
         stikstof- en  chloridegehalte. Bij     de selectie    van  grondstoffen   wordt tevens aandacht besteed
         aan een    zo laag mogelijk gehalte        aan  organisch materiaal. Afval     wordt     bij CBC-V niet in de
         oven   (mee)verbrand.     De   kalkovengassen die naar de sapzuivering gaan passeren een natte
         gaswasser    en  worden    toegevoegd aan de processtroom in de sapzuivering. De emissies van
         in BBT 44 genoemde stoffen zijn beschreven in het document algemene beschrijving van de
         inrichting, paragraaf emissies       naar  de lucht, onderdeel     van  de aanvraag.
         45.  Reductie NO, emissies in      uitlaatgassen    van  de  oven
         In de kalkoven is geen brander          aanwezig,    het  brandproces    van  de kalksteen wordt in stand
         gehouden     door de cokes/antraciet. De brandzone wordt door de                besturing     en  controle van
         de operators beheerst        en   gestuurd   op   een   optimale verbranding       met zo    weinig mogelijk
         NO,. Bij CBC-V wordt     voor   het proces   geschikte     brandstof  gebruikt.
         46. Reductie NO, emissies indien SNCR toegepast wordt
         Bij CBC-V wordt geen Selective        non-catalytic     reduction (SNCR) toegepast.
         47.   Reductie SO; emissies in      uitlaatgassen    van  de oven
         Het  verbrandingsproces in de kalkoven van CBC-V is geoptimaliseerd op een efficiénte
         adsorptie van zwaveldioxide. Tevens wordt cokes/antraciet geselecteerd met een zo laag
         mogelijke zwavelgehalte.
         48.   Reductie CO emissies in      uitlaatgassen    van  de oven
         CBC-V selecteert     grondstoffen      met een    laag gehalte    aan  organisch materiaal.      Tevens wordt
         de kalkoven    volledig   automatisch      gestuurd    via een   procesbesturingssysteem,       waardoor   een
         soepel  en  stabiel ovenproces wordt         gewaarborgd. Het kalkovengas wordt voor              het grootste
         deel in de   sapzuivering door het        sap wordt geleid, nadat het gas eerder zelf al          in een natte
         gaswasser is behandeld.
         49.   Reductie  van  CO  trips
         Bij CBC-V worden geen elektrostatische            wassers    (electrostatic precipitators, ESPs) toegepast
         waardoor deze BBT-conclusies niet          van  toepassing zijn op de     situatie  bij CBC-V.
         50.   Reductie TOC emissies in      uitlaatgassen    van  de  oven
                                                                                                                        0000000685
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                     PEUTZ
             Zoals reeds    voor     de BBT's 30, 31       en  32   toegelicht     worden    algemeen primaire      technieken
             toegepast    en   wordt      adequaat gemonitord.          Tevens wordt       bij  de selectie  van  grondstoffen
             zover   mogelijk gekozen voor materialen met               een  laag VOS gehalte.
             51.   Reductie HCI-      en  HF emissies in    uitlaatgassen    van   de  oven
             Bij  CBC-V wordt cokes/antraciet met             een    lage  waterstofchloride (HCl)-      en  waterstoffluoride
             (HF)-gehalte    toegepast als brandstof in de kalkoven. Tevens wordt geen afval (mee)verbrand.
             52.   Voorkomen/Reductie PCDD/F emissies in                uitlaatgassen van      de oven
             Bij de selectie   van     brandstoffen wordt       zover    mogelijk gekozen voor materiaal met een laag
             chloridegehalte.       Door middel       van    de inkoopspecificaties wordt het kopergehalte van de
             grondstoffen     voor     de kalkoven      geminimaliseerd.       Een kalkoven in de suikerindustrie wordt
             doorgaans 'op      trek’ bedreven. Met          behulp    van  vacuimpompen           wordt het gas uit de     oven
             gezogen, hetgeen         resulteert in   zo  kort mogelijke verblijftijden.
             53.   Minimalisatie metaalemissies in           uitlaatgassen    van   de  oven
             Bij  de selectie  van     brandstoffen wordt       zover    mogelijk gekozen        voor materiaal met    een   laag
             metaalgehalte.      In de kalkoven       van   CBC-V wordt geen afval          (mee)verbrand. Het gehalte        van
             relevante    materialen, voornamelijk kwik, is gelimiteerd                      in   materialen. Tevens     is   een
             gaswasser toegepast          om   het uitlaatgas   van   de  oven    te reinigen.
             54.   Procesverliezen       en -afval
             Om de hoeveelheid afval            van de   kalkproductie      en  het   grondstofgebruik     zo laag mogelijk    te
             houden wordt de opgevangen               (fijn) stof  en  eventueel onverbrande kalksteen           hergebruikt in
             het proces door        na   vermaling     toe te voegen       aan    de kalkmelk.     Uitgezeefde kleine stukjes
             kalksteen   (split)  wordt op      eigen  terrein  ingezet    voor   wegverharding.
         3.4 BREF     Koelsystemen
             Het BREF document “Industriéle                koelsystemen”       is  een   “horizontaal” document       en    geeft
             referentie materiaal        over  de stand der techniek        en een    aantal milieu relevante aspecten met
             betrekking    tot   koelsystemen. Bij        het maken       van   keuzes zal     altijd een  afweging gemaakt
             worden tussen de eisen die het               productieproces stelt, het ontwerp / de werking van de
             koelsystemen en de kosten. Daarnaast kunnen de geografische ligging en plaatselijke
             milieuomstandigheden een rol spelen.
             Het document          is   van   toepassing op het aanwezige open koelsysteem.                       De  volgende
             procesonderdelen         maken     gebruik   van  dit  koelsysteem:
             *
                 verticale malaxeurs;
             *
                 GS  heater;
             +
                 ketelhuis;
             *
                 mammouthpompen;
             +
                 valwater trommelfilters;
             *
                 ontharding.
                                                                                                                                  0000000686
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                 PEUZ
               Het BREF document          geeft   een   aantal    gebieden   aan   de hand      waarvan    de  koelsystemen
               beoordeeld kunnen worden.
               Energie efficiency (direct    en  indirect)
               Een   mogelijkheid     tot   hergebruik van de warmte in het koelwater is binnen de directe
               omgeving    niet   haalbaar.   Indien het koelwater met een nog lagere temperatuur geloosd zou
               moeten worden zou de intake van het water verhoogd moeten worden. De grotere intake
               heeft een groter energiegebruik voor de pomp tot gevolg. Er is voor gekozen om dit
               energieverbruik     zo  laag mogelijk te      houden     bij handhaving     van     de maximaal toegestane
               temperatuur     van  het  lozingswater.
               Waterverbruik
               Als koelmedium wordt alle            gevallen gebruik gemaakt van water uit het Hoendiep. De
               voorschriften    van   de   lozingseisen van het koelwater zijn in overleg met het Waterschap
               Noorderzijlvest opgesteld en worden verondersteld BBT te zijn.
               Waterverontreiniging (ontwerp)
               In de  koelsystemen zijn      standaard materialen verwerkt.
               Waterverontreiniging (additieven)
               Door    het   CFTC     is   een     studie   uitgevoerd      naar   de   verschillende       methoden      voor
               aangroeiwering.      Het doel    van  deze studie is inzicht te geven in de verschillende stoffen die
               toegepast kunnen worden            om  aangroei     in doorstroom    koelsystemen tegen       te  gaan. In het
               onderzoek wordt       geconcludeerd       dat chloorbleekloog      de best beschikbare techniek is         voor
               aangroeiwering       van    algen in      het    koelwatersysteem.      Dit   is    getoetst  conform     BREF
               Koelwatersystemen.
               Terugdringing     van  de hoeveelheid      meegesleepte      dieren  (visintrek)  .
               Bij de intrek van water     zijn zeven   geinstalleerd,   zodat geen vissen worden        ingetrokken.
           3.5 BREF    Op-   en   overslag bulkgoederen
                                                              ’
               De BREF    Op  en  overslag bulkgoederen (BREF-EfS) is aangewezen als een tevens van belang
               zijnde   BREF   voor   de suikerproductie, de grote stookinstallaties (Bronswerkketel) en de
               kalkoven van CBC-V. Tevens zijn de op-en overslagactiviteiten omtrent de waterzuivering- en
               vergistingsinstallatie getoetst        aan  de BBT-conclusie in deze BREF.             De BBT's,   voor   zover
               relevant  voor   CBC-V, zijn in hoofdstuk 5       van  de BREF-EfS beschreven.
         3.5.1 Opslag   van  vioeistoffen     en  tot vioeistof verdichte gassen
               In tabel 3.1 is een   overzicht gegeven      van    de vloeistoffen  en tot vloeistof verdichte gassen die
               bij CBC-V worden      opgeslagen.
               European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control, Reference          Document  on Best Available
               Techniques on Emissions from Storage, July 2006.
                                                                                                                                0000000687
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                    PEUZ
         t3.1 Vioeistoffen   en tot  vioeistof verdicht gas in tanks binnen de       inrichting van   CBC-V
              Vloeistof/Tot vloeistof verdicht gas      gebruiksdoel           Tank type                Opslagcapaciteit Voorzieningen
              Natronloog 50%                            fabriek  algemeen      Horizontaal                  105.0 ton     Staal/RVS  + lekbak
              Natronloog  25%                           vergister              Horizontaal                   34,0ton      Staal/RVS  + lekbak
              Iwavelzuur 96%                            diffusie               Horizontaal                   60,5 ton     Staal/RVS  + lekbak
              Zwavelzuur 96%                            vergister              Horizontaal                   49,0 ton     Staal/RVS + lekbak
              Iwaveldioxide                             diffusie, verdamping   Horizontaal                   60,0 ton     Staal +  lekbak
              Formaline 37/10                           diffusie               Horizontaal                   31,0ton      Staal/RVS  + lekbak
              Antischuim                                fabriek                Verticaal vast dak            22,3ton      Staal/RVS  + lekbak
              Loog-Soda 5-15/5-15                       diffusie               Verticaal vast dak            23,1ton      Staal/RVS  + lekbak
              Salpeterzuur 25%                          diffusie, sapzuivering Horizontaal                   11,0 ton     Staal/RVS  + lekbak
              Antischuim waswater KG 12                 waterzuivering         Verticaal vast dak            16,2 ton     Kunststof dubbelwandig
              Zoutzuur 33%                              fabriek  algemeen      Horizontaal                   27,6 ton     Kunststof enkelwandig + lekbak
              Forforzuur 75%                            waterzuivering         Verticaal vast dak            33,1ton      Kunststof dubbelwandig
              Natriumhypochloriet (chloorbleekloog) 15% fabriek algemeen       Horizontaal                   26,6 ton     Staal dubbelwandig + lekbak
              Melasse                                                          Verticaal vast dak          68.000 ton     Staal + dijken
              Diksap                                                           Verticaal vast dak          255.000 m’     Staal + dijken
              Raapolie                                  vergister              Verticaal vast dak             30m’        Kunststof dubbelwandig
              Tanks:     Algemene principes om              emissies te reduceren (BREF-EfS,                 paragraaf 5.1.1.1)
                    52            Tankontwerp
              Bij het ontwerp          van    alle  opslagtanks is rekening gehouden met                        het   volgende:
              +
                  de    fysisch-chemische eigenschappen van de opgeslagen                                       vloeistoffen       en    tot  vloeistof
                  verdichte gassen;
              *
                  het    gebruik      van     de   tanks, de noodzaak              voor      instrumenten, de benodigde hoeveelheid
                  medewerkers           en   de werkdruk;
              »
                  eventueel         noodzakelijke          alarmen          om     medewerkers           te    informeren         over     afwijkende
                  procescondities;
              *
                  eventueel        noodzakelijke beveiligingen voor in geval van afwijkende procescondities                                        zoals
                  onder         andere           veiligheidsinstructies,               overdrukkleppen,               lekkage          detectie        en
                  opvangvoorzieningen;
              *
                  de    noodzakelijke uitvoering                 van    de apparatuur             (constructiemateriaal, kleppenkwaliteit,
                  etc.);
              *
                  het    noodzakelijke          onderhouds-           en    inspectieprogramma              en    de  toegankelijkheid          van    de
                  opslagen       werkzaamheden             voor     onderhoud          en   inspectie;
              *
                  eventuele noodsituaties (situering                       van    de    opslagtanks ten opzichte van andere tanks,
                  gebouwen          en    grenzen,     brandbestrijdingsmiddelen, toegankelijkheid voor hulpdiensten,
                  etc.).
                                                                                                                                                          0000000688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                 PEUZ
                   Inspectie en onderhoud
         De tanks     bij CBC-V maken onderdeel uit van een inspectie- en onderhoudsplan van de
         inrichting. Bij het vaststellen van de frequentie van de inspectie en onderhoud wordt
         rekening gehouden          met    de risico's die verbonden        zijn aan  de  opslag   van een   bepaalde    stof
         en   aan   de onderhouds-            en     inspectiewerkzaamheden. Inspectie-           en    onderhoud wordt
         uitgevoerd     door medewerkers           van   CBC-V en, indien noodzakelijk, door        externe   deskundige.
                   Locatie   en lay-out
         De tanks   bij  CBC-V betreffen bestaande tanks. Alle tanks              zijn bovengronds opgesteld.
                   Tankkleur
         De kunststof tanks        zijn   zwart, het materiaal is        geschikt voor medium en buitenopstelling.
         Daarnaast     zijn  er  RVS-tanks      en    niet geschilderde tanks met aluminium bekleding (isolatie).
         Overige   tanks    zijn geschilderd       in lichte kleur  (doorgaans wit).
                   Emissiereductie
         Deze    BBT-conclusie         is   voornamelijk        van   toepassing op         tankterminals.     Opslag     van
         bulkgoederen         in  tanks     is   bij    CBC-V   een   nevenactiviteit     en   betreft   relatief   beperkte
         hoeveelheden.
         De tanks maken tevens onderdeel uit                 van een    gesloten productieproces waardoor emissies
         naar  de lucht onder normale             bedrijfscondities minimaal is. De opslagtanks voldoen aan de
         Nederlandse         Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012 waardoor een                               aanvaardbaar
         bodemrisico      gerealiseerd is (zie rapport FQ 1108-34-RA). Normaliter treden                     geen emissies
         van  de  opslagtanks richting het water op (zie ook notitie FQ 1108-36-NO).
         Het terrein    van    de suikerfabriek is tevens         dusdanig aangelegd         dat vloeistoffen    richting  de
         rioolputten     stromen. Het        bedrijfsriool    is verbonden met de         waterzuiveringsinstallatie      van
         CBC-V   (geen    direct contact met het           oppervlaktewater).     De in tanks    opgeslagen vloeistoffen
         en tot   vloeistof verdichte gassen betreffen               grondstoffen     dan wel    producten     waardoor    zo
         goed   als geen afval     optreedt.
                   VOS monitoring
         In de tanks      bij   CBC-V worden geen vloeistoffen dan wel tot vloeistof verdichte gassen
         opgeslagen      die tot relevante VOS emissies leiden.
                   Toegewijde systemen
         De tanks   bij  CBC-V worden         altijd   voor het zelfde   product gebruikt.
         Tank  specifieke overwegingen (BREF-EfS, paragraaf 5.1.1.2)
         Bij CBC-V   zijn geen tanks         met een open        dak,  met een extern      drijvend   dak dan wel met in
         hoogte     verstelbaar      dak      (lifter roof tank)       in  gebruik.     Evenmin     zijn gekoelde en/of
         ondergrondse         tanks  aanwezig.         Dit hoofdstuk kent geen         specifieke   eisen   voor   tanks die
         voorzien   zijn  van een     vaste bodem. Deze          zijn derhalve   in dit onderdeel     van  de  toetsing  niet
         nader beschouwd.
                                                                                                                              0000000689
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                 PEUZ
                   Horizontale   en  tanks / Tanks los staand    van  de bodem
         Bij CBC-V wordt formaline          (toxisch,   T  en  vlambaar) in    een   horizontale tank      opgeslagen. Deze
         tank is tevens los     van    de  grond opgesteld.         De   opslagtank   van   formaline    is via een gesloten
         systeem verbonden          aan   de   procesinstallatie       van  CBC-V waardoor behalve           bij  een  incident
         geen toxische      dampen vrij       kunnen komen.          Bij verlading   van  formaline worden de          dampen
         via  een   gaswasser      behandeld/afgevoerd. Bij de zoutzuur opslagtank                    is   een    vergelijkbaar
         systeem aanwezig.
         Bij CBC-V wordt zwaveldioxide             (toxisch, T) in     een  horizontale tank     opgeslagen. Deze tank is
         tevens   los van  de  grond opgesteld.          Net als de    opslagtank    met  formaline is de     opslagtank van
         zwaveldioxide via        een    gesloten systeem          verbonden       aan  de   procesinstallatie      van   CBC-V
         waardoor behalve        bij  een   incident geen toxische         dampen vrij     kunnen komen.         Verlading van
         zwaveldioxide vindt         tevens    onder     toepassing van een dampretoursysteem plaats. De BBT-
         conclusie omtrent        een   dampbehandelingsinstallatie             is daarom     volgen  ons    inzicht niet    van
         toepassing     voor  de  situatie bij CBC-V.
         Voorkomen      van  incidenten     en  (zware) ongevallen (BREF-EfS, paragraaf 5.1.1.3)
         De  bij CBC-V in bulk      opgeslagen gevaarlijke          stoffen betreffen    o0.a. zwaveldioxide, natronloog,
         zwavelzuur,     zoutzuur en     formaline, zie ook tabel         3.1.
                   Veiligheid en risicomanagement
         CBC-V valt      onder     het    toepassingsgebied           van   het BRZO.     Binnen     de    inrichting    is  een
         veiligheidsbeheerssysteem operatief.
                   Procedures   en  training
         Voor de activiteiten met            gevaarlijke stoffen zijn nauwkeurige procedures opgesteld                        en
         medewerkers worden            geinstrueerd en geoefend om veilig hun werkzaamheden omtrent                           de
         opslaginstallaties    met    gevaarlijke     stoffen uit te kunnen       voeren.
                   Lekkages   ten gevolge    van corrosie en/of erosie
         Het materiaal     van   de   opslagtanks       is bestand tegen de        opgeslagen     vloeistoffen dan wel tot
         vloeistof verdichte gassen. De tanks                  zijn gebouwd        conform de      tijdens de       constructie
         geldend wet- en regelgeving en                worden      regelmatig volgens       een   vastgesteld      programma
         geinspecteerd en onderhouden.
         Alle  opslagtanks zijn gesloten            waardoor geen regenwater in de tanks kan accumuleren.
         Regenwater      dat in de    opvangvoorzieningen terecht komt wordt regelmatig verwijderd.
                   Overvulbeveiliging (procedures en instrumenten)
         Voor    de    laad-/losactiviteiten        van     de   tanks    zijn   nauwkeurige procedures opgesteld.
         Onderdeel      van  deze    procedures       is het nagaan dat in de tanks voldoende ruimte is                  om   de
         beoogde      hoeveelheid te lossen. De            procedures      worden    regelmatig geévalueerd           en  indien
         nodig aangepast.       Alle tanks     zijn  voorzien     van   alarmen    (hoog en hoog-hoog) die in het CBR
         binnenkomen. De         diksaptanks      hebben ook        een   overvulbeveiliging, waarbij de pomp wordt
         uitgeschakeld     indien deze in      werking      treedt. Daarnaast is    er toezicht   aanwezig gedurende          24
                                                                                                                                 0000000690
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                             PEUZ
         uur   per   dag,     7  dagen    in   de week     tijJdens  de   campagneperiode       en  de   periode  van
         diksapverwerking.
                   Lekkagedetectie
         De    opslagtanks        worden      regelmatig uitwendig geinspecteerd op lekkages. Bij de
         zwaveldioxide tanks is         gasdetectie aanwezig om lekkages vroegtijdig te signaleren. Tevens
         worden de       hoeveelheden gevaarlijke stoffen gedurende het proces bij CBC-V nauwkeurig
         bijgehouden       zodat   lekkages vroegtijdig opgemerkt        worden.
                   Emissies   naar de bodem onder de tanks
         De   opslagtanks        voldoen     aan   de   NRB   2012    waardoor     een   aanvaardbaar bodemrisico
         gerealiseerd     is (zie rapport FQ 1108-34-RA).
                   Bodembescherming nabij tanks (opvangvoorzieningen)
         In tabel 3.1 is aangegeven welke          opvangvoorzieningen aanwezig zijn bij         de diverse tanks.
                   Ontviambare gebieden       en ontstekingsbronnen
         In   het   explosieveiligheidsdocument van                CBC-V    is   beoordeeld    dat   onder    normale
         bedrijffsomstandigheden de temperatuur van                de  opslag   van formaline (< 55 °C),   doorgaans
         omgevingstemperatuur, dusdanig               is dat geen relevante hoeveelheden           damp ontstaat. Er
         bestaat aldus geen relevante kans dat zich             omstandigheden       voordoen   waarbij een explosie
         mogelijk   is.
                   Brandbeveiliging en brandbestrijdingsmiddelen
         Ter  plaatse    van    de  opslagtanks zijn     mobiele    brandbestrijdingsmiddelen aanwezig.         CBC-V
         beschikt tevens        over een   zogenaamde       blusmonitor die, in     geval  van  grotere (vermeende)
         lekkages,    met      behulp    van   een slagknop nabij        de   zwaveldioxideopslag of op afstand
         geactiveerd     kan worden      en  die vervolgens    een  waterscherm laat ontstaan.
         De keuzes    voor     de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen zijn            in het verleden in  overleg met
         de locale brandweer genomen.
                   Bluswateropvang
         Binnen de      inrichting   is geen   specifieke bluswateropvang aanwezig. Bij calamiteiten komt al
         het bluswater in het          eigen rioleringssysteem terecht         en via deze riolering in de eigen
         waterbergingen. Vanuit deze waterbergingen kan het water alleen via de waterzuivering
         worden afgevoerd naar het opperviaktewater. Bij zeer ernstige calamiteiten is een
         noodberging voor het rioolsysteem beschikbaar met een ruimte van >5000 m®.
         Opslag   van   verpakte gevaarlijke      stoffen (BREF-EfS,  paragraaf 5.1.2)
         Bij CBC-V worden         verpakte gevaarlijke     stoffen conform de PGS 15:2016          opgeslagen.   Deze
         PGS wordt in Nederland met            betrekking   tot de  opslag   van  verpakte gevaarlijke goederen    als
         BBT beschouwd.
                                                                                                                       0000000691
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                          PEUZ
               Bekkens    en    kunstmeren (BREF-EfS,            paragraaf 5.1.3)
               Bij CBC-V    zijn    in het kader       van   de  waterzuiveringsinstallatie bekkens en kunstmeren (vijvers)
               in  gebruik voor de opslag van                water afkomstig uit de suikerfabriek met hoog chemisch- en
               biologisch zuurstofverbruik (CZV                    en   BZV). In het     water   zijn geen relevante vluchtige
               componenten aanwezig                   waardoor het afdekken        van  de bekkens    en vijvers niet noodzakelijk
               is. Overstromen          van    de    opslagen    in verband met regen wordt voorkomen door voldoende
               vrije ruimte      in de open bekkens           en  vijvers  te laten.
               De bekkens betreffen betonnen bouwwerken. De                             vijvers zijn  met een    voldoende dikke
               kleilaag aangelegd            om    verontreiniging     van   de bodem tegen te gaan.
               Opslag   in grotten (BREF-EfS,            paragrafen    5.1.4 t/m 5.1.7)
               Bij  CBC-V worden vloeistoffen                en  tot vloeistof verdichte gassen niet in grotten       opgeslagen.
               Tevens   gebruik CBC-V geen schepen                  als (tijdelijk) opslagvoorzieningen.
         3.5.2 Overslag     van     vloeistoffen        en  tot vlioeistof verdichte gassen
               Algemene maatregelen                om   emissie te voorkomen       en te reduceren  (BREF-EfS, paragraaf 5.2.1)
                         Inspectie en onderhoud
               Voor de    inrichting        is een    inspectie-   en  onderhoudsprogramma opgesteld. Bij het vaststellen
               van   de frequentie          van    de  inspectie   en  onderhoud wordt       rekening gehouden      met  de risico's
               die verbonden          zijn   aan    bepaalde    stof  en aan  de onderhouds-     en  inspectiewerkzaamheden.
                         Lekkagedetectie
               Bij  de op-    en     overslaglocatie voor zwaveldioxide is gasdetectie aanwezig. Overige op- en
               overslaginstallaties worden regelmatig geinspecteerd. Indien lekkages vastgesteld worden
               worden de        beschadigde          onderdelen     gerepareerd     dan wel vervangen.
                         Fd   -   -
                                         _®     pe
                                                    tieprincipe in opslagtanks
               De    opslagvoorzieningen               voor   vloeistoffen     en   tot  vloeistof verdichte gassen      bij  CBC-V
               betreffen geen         grootschalige installaties         zoal  bijvoorbeeld aanwezig bij tankterminals.
                         Veiligheids- en risicomanagement
               Voor CBC-V is        een    calamiteiten-/noodplan aanwezig, welke              ook  periodiek wordt getraind.
                         Procedures        en  training
               Voor de op-       en   overslagactiviteiten zijn nauwkeurige procedures opgesteld en medewerkers
               worden geinstrueerd en geoefend om veilig hun werkzaamheden omtrent de op- en
               overslaginstallaties uit te kunnen voeren.
               Afwegingen        met    betrekking       tot overslagtechnieken (BREF-EfS, paragraaf 5.2.2)
                         Leidingen
               Bij CBC-V worden           roestvrijstalen leidingen toegepast           of leidingen  die van een   beschermende
               laag   voorzien         zijn die externe corrosie tegengaan. Tevens worden                      kunststofleidingen
               toegepast. Algemeen uitgangspunt is dat leidingen geschikt zijn qua materiaal                            en   aanleg
               voor   de stoffen die           er   door   getransporteerd       worden. De    leidingen zijn volgens geldende
                                                                                                                                     0000000692
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                      PEUZ
         standaarden    aangelegd. Regelmatig vinden visuele inspecties plaats          op het ontstaan     van
         lekkages  en  signaleren  van   onregelmatigheden     aan leidingen.
         Transportleidingen     voor    vloeistoffen   en  tot vloeistof verdichte gassen      bij  CBC-V   zijn
         bovengronds aangelegd        en  als een gesloten systeem uitgevoerd.
                  Dampbehandeling
         Bij de overslag  van  zwaveldioxide wordt      een dampretoursysteem toegepast.
                  Kleppen
         Bij het ontwerp      van  installaties is   rekening gehouden      met  het type    klep dat    op de
         verschillende   posities in de installatie toegepast wordt. Waar    mogelijk zijn roterende    kleppen
         of pompen met        een  variabel snelheid toegepast in       plaats van kleppen met stijgende
         spindels. Kleppen     worden tevens     regelmatige geinspecteerd en onderhouden volgens een
         opgesteld   programma.
         Voor het transport      van   gevaarlijke stoffen zijn dubbelwandige kleppen, diafragma's of
         balgen toegepast.
                  Pompen   en compressoren
         Pompen     en   compressoren       met   de   bijbehorende afdichtingen, zijn door deskundige
         producenten specifiek       voor   toepassing in de installatie bij CBC-V ontworpen en door
         deskundige     installateurs   geplaatst. De apparatuur wordt alleen binnen het beoogde
         prestatiebereik ingezet.    De pompen      en  compressoren maken onderdeel       van   het inspectie-
         en   onderhoudsprogramma van CBC-V. Hierbij              wordt   specifiek aandacht besteed        aan
         roterende onderdelen en afdichtingen.
                  Monsternamepunten
         Bij   vluchtige    vloeistoffen      dan   wel    tot  vloeistof   verdichte    gassen     zijn   geen
         monsternamepunten aanwezig.
                                                                                                                 0000000693
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                           PEUZ
         3.5.3  Opslag        van    vaste    goederen
                 In tabel 3.2 is         een      overzicht gegeven                   van     vaste stoffen die       bij    CBC-V in bulk              opgeslagen
                worden.
           t3.2 Overzicht     van  vaste stoffen    opgeslagen        in de open lucht
                Materiaal               Vorm/ Stuifklasse                                                        Opslagvorm
                (Cokes/antraciet        55 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)                                    Open
                Becatal                 S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)*                                   Open
                Kalksteen               55 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)                                    Open
                Suiker                  S5 (nauwelijks ofniet stuifgevoelig)                                     Silos
                Pulpbrokjes             Korrels, 53  (licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar)                   Opslagloods
                Perspulp                S5 (nauwelijks ofniet stuifgevoelig)**                                   Open (bij suikerfabriek, korte   opslagduur).
                                                                                                                 In sleufsilo en afgedekt (bij vergister)
                Bietengrond             S5 (nauwelijks ofniet stuifgevoelig)                                     Open
                Zand                    54 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar)                              Open opslagvak omsloten door       keerwanden
                Suikerbieten            Grof materiaal, stuifklasse niet van    toepassing                       Open
                *
                   De betacalstroom welke uit de suikerfabriek                    komt,    is een vloeibare stroom.   Vervolgens      wordt deze        opgeslagen   in
                   een   open     opslag op het terrein van CBC-V. Hierbij droogt deze stof tegen                   de lucht     en vormt      zich   een massa voor
                   de beeldvorming vergelijkbaar met tuinaarde.
                 **
                     Dit in verband met het nog aanwezig vochtpercentage in de perspulp.
                 Open opslag (BREF-EfS, paragraaf 5.3.1)
                 Nauwelijks          of niet       stuifgevoelige producten (zie                        tabel 3.2) worden                bij    CBC-V in open
                opslag(vakken) op het buitenterrein opgeslagen. Tevens wordt                                                               Becatal          in   open
                opslagvakken opgeslagen. Becatal komt nat uit de suikerfabriek en                                                         vormt         tijdens    het
                 uitdrogen een korst waardoor stofemissies tijdens opslag niet optreden.
                Zand (licht           stuifgevoelig,            wel      bevochtigbaar) wordt opgeslagen in een                                open       opslagvak
                omsloten met keerwanden.                            Dit zand is afkomstig uit het wasproces van                                 de suikerbieten
                waarbij aanhangende grond                            en    zand wordt          verwijderd.    Het zand dat            aangevoerd             wordt in
                het    opslagvak        is vochtig          zand     en    stuift niet. Het grootste          gedeelte        van    het   vrijkomende zand
                wordt        tijdens     de      campagneperiode afgevoerd,                            het resterende deel wordt                       zo spoedig
                mogelijk         na  de  campagneperiode afgevoerd.                             Verwaaien    van    dit   vochtige        zand is niet         aan  de
                orde.
                Voor alle          opslaglocaties geldt dat regelmatig                               toezicht    gehouden wordt met als doel
                eventuele stofemissie                    vroegtijdig op te merken                     en  indien     nodig maatregelen te nemen.
                Indien      geconstateerd             wordt dat           er  toch stof in de naaste          omgeving terecht                 is  gekomen,       dan
                wordt dit        schoongemaakt.
                 Gesloten        opslag (BREF-EfS, paragraaf 5.3.2)
                 Bij  CBC-V wordt suiker in silo's                    opgeslagen           en   pulpbrokjes    in  een     opslagloods.
                                                                                                                                                                        0000000694
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                PEUZ
         Suikeropslag       vindt    plaats   in   daarvoor      bestemde      silo's  die voldoen      aan   de   gestelde
         bouweisen. Deze          toetsing   heeft    plaatsgevonden bij        het verlenen     van   de desbetreffende
         vergunningen.         Het laden     en   lossen   van     bulksuiker vindt      plaats   middels    een   gesloten
         transportsysteem.
         In  procedures      is  vastgelegd    dat de deuren        van    de pulploods    alleen   geopend worden ten
         behoeven      van   transportactiviteiten. Het loods is tevens voorzien              van   doelmatige ventilatie
         en  filtratie (stofafzuigsysteem).
         In het kader      van   stofexplosies    is voor  de suikerverwerkende          afdeling   en  de  pulploods   een
         explosieveiligheidsdocument opgesteld,                conform de     ‘ATEX-richtlijnen’
         Opslag   van  verpakte gevaarlijke stoffen (BREF-EfS, paragraaf 5.3.3)
         Bij CBC-V worden         verpakte gevaarlijke stoffen conform de PGS 15:2016 opgeslagen, dan wel
         gelijkwaardige oplossingen toegepast. Deze PGS wordt in Nederland met betrekking tot de
         opslag van verpakte gevaarlijke goederen als BBT beschouwd.
         Voorkomen      van   incidenten   en  (zware) ongevallen (BREF-EfS, paragraaf 5.3.4)
         CBC-V valt onder het            toepassingsgebied          van     het BRZO.    Binnen     de  inrichting   is een
         veiligheidsbeheerssysteem                 operatief. =     Eventuele         milieurisico's     zijn     in     het
         milieuaspectenregister in kaart gebracht en                er  is  een score aan    toegekend. Afhankelijk     van
         de  score   kunnen     maatregelen     vereist  zijn.  Zo niet, dan is de situatie beheerst.
         Overslag     en  gebruik    van  stuifgevoelige producten
         Algemene maatregelen          om  verstuiving    te minimaliseren (BREF-EfS,        paragraaf 5.4.1)
         Bij zeer   hoge windsnelheden           vinden    bij  CBC-V geen open         overslagactiviteiten plaats     met
         stuifgevoelige producten.
         Bij CBC-V vinden gesloten transporten van suiker plaats voorzien van afzuigsystemen
         (suikerzeef, suikerverdeelstation en verlaadstation). De lucht van de afzuigsystemen gaat
         over    een     doekfilter    alvorens      in   de    atmosfeer      terecht    te   komen.     Voor    effectieve
         bedrijfsvoering      zijn de suikersilo's   zo  dicht   mogelijk bij   de suikerfabriek    gesitueerd.
         Op het transportsysteem              van    gedroogde pulp zijn cyclonen                en  een    stofafzuig-   en
         filtersysteem aangebracht.         De   afgezogen, gefiltreerde,       lucht wordt in de atmosfeer      geblazen.
         De op-    en   overslag    van  de   overige    in bulk    opgeslagen      stoffen is  zo  dicht  mogelijk bij   de
         verwerkingslocatie gerealiseerd.              Zover    mogelijk      wordt   overslag     met   transportbanden
         uitgevoerd.
         Bestuurders      van   werkvoertuigen bij      CBC-V    zijn getraind    voor  het  zorgvuldig   besturen   van  de
         machines. De       rijsnelheid   van    de voertuigen       bij   de overslag   van   bulkgoederen     is dermate
         laag    dat   minimale      verstuiving optreedt. Transport              vindt   plaats   op   wegen     met   een
                                                                                                                             0000000695
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                PEUZ
             wegdekverharding. Wegen           die  gebruikt    worden    voor   het  overslagen     van   bulkgoederen      en
             transportvoertuigen      (inclusief banden) worden         regelmatig    schoon   gemaakt.
             Overwegingen     betreffend   overslagtechnieken (BREF-EfS, paragraaf 5.4.2)
             Kraanbestuurders (ten behoeve           van   lossen    van  schepen) bij    CBC-V     zijn getraind    voor   het
             zorgvuldig   besturen   van   de machines.     Bij het aanschaffen     van  nieuwe kranen wordt         rekening
             gehouden met      de BBT's betreffend ontwerp          en  materialen.
             Uit economische      oogpunt is het      voor  CBC-V     van  belang grondstoffen- en productverlies te
             minimaliseren. Mede hierdoor           zijn transportbanden dusdanig ontworpen dat morsingen
             worden voorkomen.
             Transportbanden        bestemd       voor    materialen       met    stuifklasse    S4     en   S5    (kalksteen,
             cokes/antraciet, suiker     en  gedroogde pulp) zijn ten minste voorzien van windbescherming.
             Becatal wordt    niet droog met behulp van transportbanden overgeslagen.
             Het   energieverbruik       van     transportbanden         maakt     onderdeel      uit   van     het   energie-
             besparingsplan     van   de  inrichting, bij vervanging        of nieuwe    plaatsing    worden IE3-motoren
             toegepast.
         3.6 BREF    Energie-efficiéntie
                                              ®
             De BREF    Energie-efficiéntie is van toepassing op de activiteiten omtrent de productie van
             suiker  en biogas en heeft betrekking op motor aangedreven systemen. Deze BREF gaat
             vooral in op het monitoren           en  managen      van   het  energiegebruik      van    een   bedrijf (onder
             ander  energieaudit, monitoring         van  key-indicators, verbetersystemen, etc.)            en   gaat slechts
             beperkt in op gedetailleerde energie-efficiency maatregelen. Er wordt in                           de tekst   van
             uitgegaan dat huidige (Nederlandse) richtlijnen                met   betrekking    tot   energiebesparing       en
             energie-efficiency,   die reeds worden toegepast, BBT zijn.
             CBC-V is deelnemer      aan  het systeem    van    de CO,-emissiehandel (ETS). Als ETS deelnemer had
             Cosun Beet    Company zich aangesloten bij het zogenaamde MEE-convenant. MEE staat voor
             Meerjarenafspraak Energie-efficiency ETS-bedrijven.
             Bedrijven die deelnemen aan het MEE-convenant hebben een inspanningsverplichting om
             binnen de    planperiode,    die  liep tot en met    2020, zich maximaal in       te  spannen     om   rendabele
             investeringen     die kunnen leiden tot          besparing      van   primaire energie       in  de keten ook
             daadwerkelijk    uit te voeren.     De convenant      afspraken zijn per 2020 afgelopen,           ook het MEE.
             Er is (nog)  geen   opvolging      van  dit convenant,      hetgeen betekent dat de bedrijven op een
             andere   wijze invulling   moeten     geven   aan   de  auditverplichting van de EED (Energy Efficiency
             Directive). Daar hoort       een    4-jaarlijkse audit bij. CBC geeft hier invulling aan via een
             additionele   certificeringsaudit.     Deze is in december 2020           uitgevoerd      en  CBC is sindsdien
             gecertificeerd  voor   CO,-reductie management.
           8 European Commission, Reference   Document   on  Beste Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009.
                                                                                                                                0000000696
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                 PrUZ
         De deelnemende       bedrijven werken daarbij  vanuit  zogenaamde  EEP’s  (Energie Efficiency
         Plannen)    die   vooraf   worden   beoordeeld  en    goedgekeurd  door   RVO    (Raad  voor
         Ondernemend Nederland).
         Jaarlijks vindt rapportage    van  de voortgang  plaats aan RVO. De jaarlijkse goedkeuring/
         beoordeling    leidt tot het ontvangen   van een   zogenaamde voortgangsverklaring, welke
         aangeeft   dat  het bedrijf zich houdt aan de gemaakte afspraken van het convenant. Cosun
         Beet Company heeft elk jaar de voortgangsverklaring ontvangen. Energiebesparing is voor
         Cosun Beet   Company van primair belang. Binnen CBC loopt er een strategisch programma
         om   energiegebruik en CO,-emissies te reduceren. Vanuit dit programma worden onder
         andere investeringsbeslissingen genomen voor projecten die in Vierverlaten worden
         uitgevoerd.
                                                                                                       0000000697
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                    PEUZ
           4  Referentiedocumenten
         4.1  REF    Economische           aspecten       en   cross-media-effecten
              Het referentiedocument Economische aspecten                 en  cross-media-effecten® geeft geen conclusies
              over   BBT,   maar   biedt   een   methode     om een    BBT-afweging te maken. Het wordt daarom             wel
              referentiedocument           (REF) genoemd in          plaats van BBT-referentiedocument (BREF).             Het
              document is in de eerste            plaats opgesteld     voor   de technische      werkgroepen    die de BREF's
              opstellen™.      In dit REF-document wordt            een  aantal richtsnoeren beschreven die         samen   of
              gecombineerd kunnen               worden      gebruikt    om    te   helpen bij besluitvorming         rond   de
              vaststelling van BBT"".
              Bij het vaststellen      van   de conclusies     over  de BBT in    een   BREF is al   rekening gehouden met
              afwenteleffecten (cross-media-effecten)             en  economische aspecten. Alle BBT          maatregelen uit
              de BREF     zijn dus per definitie      kosteneffectief voor een gemiddeld gezond bedrijf binnen de
              betreffende sector®. Tevens is          het concept van BBT bedoeld ter bescherming van het milieu
              als  geheel,    om    te  vermijden dat er door het oplossen              van   een   bepaald milieuprobleem
              nieuwe     en  nog  ernstigere problemen ontstaan''.
              Aangezien CBC-V,         zoals in dit rapport        toegelicht,   voldoet     aan   de  van  toepassing zijnde
              primair     relevante     en   tevens     van  belang zijnde       BREF’s worden        daarmee ook met de
              economische         aspecten       en   cross-media-effecten       rekening gehouden.          Daarnaast   heeft
              hergebruik      van   bijvoorbeeld energie        en water   continu de aandacht         van  CBCV  waarvan   de
              uitwerking      in meerdere       energieterugwinnende         installaties is terug te zien. Een voorbeeld
              hiervan is de       aanpassing       van de verdamping,          naar  een    extra   verdampingsstap    om   de
              warmte-energie nog           meer   uit te nutten. Een ander voorbeeld hiervan is het herbruik          van  het
              vocht uit de suikerbiet binnen het waswatercircuit.
         4.2  REF    Monitoring
              Het REF     Monitoring’?     gaat in op vragen die kunnen worden doorlopen                 om  monitoring goed
              in te voeren en vast te       leggen    in de vergunning:
                  Waarom       monitoring?
              oil
                  Wie voert de      monitoring      uit?
                  Wat   en   hoe monitoren?
                  Hoe      moeten       emissiegrenswaarden           en    de    resultaten      van    monitoring   worden
                  weergegeven worden?
              5.  Wanneer      en  hoe vaak monitoren?
              6.  Hoe omgaan met onzekerheden?
           9  European Commission, Integrated Pollution       Prevention and Control  (IPPC), Reference Document on Eeconomics
              and Cross-media Effects,   July 2006.
           10 Bron: Infomil
           11 Bron: Europese commissie; Samenvatting referentiedocument inzake economische aspecten en cross-media-
              effecten; juni 2005
           12 European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on the General
              Principals of Monitoring, July 2003.
                                                                                                                               0000000698
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                             PEUZ
         7.  Eisen   met    betrekking     tot    monitoring die       samen      met   de    emissiegrenswaarden          in
             vergunningen       moeten   worden opgenomen.
         Het REF    Monitoring geeft de algemeen            te hanteren    beginselen     voor    monitoring    maar   geen
         overzicht   van  BBT-maatregelen       zoals deze in BREF's opgenomen            zijn.
         Bij CBC-V wordt gewerkt              met    een    aantal   managementsystemen.              Relevant    voor    dit
         referentiedocument           is het     15S014001-gecertificeerde milieumanagementsysteem,                       de
         geimplementeerde          1S026000      richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,                       het
         verbeterprogramma             TPM     (Total     Productive      Maintenance)           en    het     elektronisch
         milieujaarverslag     van   CBC-V. De   monitoring     van  CBC-V is  vastgelegd       in deze   systemen.
         Hieronder is het     meet- en    registratiesysteem      van  CBC-V    beknopt getoetst        aan  de vragen uit
         het REF   Monitoring.
         Waarom   monitoring?
         De    monitoring      is  gericht    op    het    bewaken     van    de    emissies      (borgen    dat    aan   de
         vergunningsvoorschriften         wordt voldaan)      en het  verkrijgen    van  gegevens     voor   onder andere
         de  (jaar)rapportages      aan  de overheden. Andere         overwegingen        tot  monitoring kunnen zijn:
         procesbeheersing, installatiebewaking, kostenbewaking                 en   dergelijke.
         Wie voert de  monitoring   uit?
         De  monitoring     wordt    uitgevoerd    door CBC-V zelf, dan wel door derden in             opdracht van CBC-
         V.  Bij uitbesteding       van  werkzaamheden          wordt    gebruikt gemaakt           van   geaccrediteerde
         instellingen. Bij      meten    wordt      in   principe uitgegaan        van   standaard        methoden      voor
         monsterneming        en  analyse.
         Wat, hoe, wanneer en    hoe vaak wordt   gemonitord?
         De door CBC-V toegepaste          hoofdprocessen zijn continu van aard; de gebruikte grondstoffen
         vertonen      enkele      variaties,    de     gebruikte hulpstoffen vertonen weinig variaties
         (inkoopspecificaties)       waardoor de emissies in            principe    een    constant      karakter hebben
         gedurende      de   bedrijfsvoering. De grondstof,         de suikerbieten, vertonen wel variatie qua
         bietenkwaliteit,    o.a. suikergehalte en tarra e.d.       De variaties worden         hoofdzakelijk    beinvioed
         door het     groeiseizoen (weer         en    klimaat).   CBC-V streeft      ernaar     om,   door middel       van
         teeltbegeleiding,     steeds beter verwerkbare suikerbieten           aangeleverd       te krijgen.
         De  belangrijkste    variatie die ontstaat      gedurende    het  jaar  is het verschil in de     bedrijfsvoering
         gedurende de campagne en de inter-campagne. Vrijwel alle relevante emissies                         treden alleen
         op gedurende de               campagne,        met    uitzondering van de emissies                   omtrent     de
         vergistingsinstallatie     welke  gedurende       het hele jaar in werking is.
         In tabel 4.1   zijn de belangrijkste componenten            en  het doel    van  de  monitoring aangegeven.
         Tevens is aangegeven welke             monitoringsmethodiek          wordt toegepast:          meting, kentallen
         (emissie per eenheid) of massabalans (hoeveelheid                    en   samenstelling grondstoffen).           De
         frequentie    van    de   metingen     wordt     bepaald    door de aard       van     de processen       (continu,
                                                                                                                              0000000699
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                                                             PEUZ
              batchproces),            en    de omvang            van   de emissie. De kans op                       afwijkingen   is afgestemd           op het
              doel     van   de      metingen.       De    frequentie        en    meetduur           zijn representatief        voor  de   bedrijfssituatie
              en    procesonderdeel.
              Wanneer         er     sprake     is van    emissiebewaking               en     de omvang             en   invloed van  de emissies         hoog
              zijn,    wordt         een    hoge meetfrequentie toegepast                             tot continue           metingen.    In de       categorie
              “rapportages”            worden         lage meetfrequenties gebruikt. Deze metingen zijn bedoeld voor
              rapportages            ten   behoeve van het milieujaarverslag, lozingsheffing, emissiehandel e.d.
              De methoden              voor     de   berekening van de emissie van CO; zijn in het kader van de handel in
              emissierechten apart in                  een protocol vastgelegd en aan de NEa ter beschikking gesteld. Het
              NEa heeft de             protocollen getoetst, goedgekeurd                             en     de  vergunning       voor   de handel in CO;
              verleend.
              Jaarlijks wordt de NO. emissie van de Bronswerkketel gemeten, volgend uit de
              verplichtingen uit het Activiteitenbesluit. Overige ketels worden ook gemeten conform het
              Activiteitenbesluit en is afhankelijk van de grootte van de ketel niet benodigd, initieel of bij
              (x)-jaarlijkse keuring.
         t4.1 Monitoringgegevens
              Component                       Doel                          Procesonderdeel                    Frequentie             Methode
              Emissie lucht
              Vos                             rapportage                    droger, carbonatie, ketelhuis ~~   Periodiek              concentratie, debiet
              NO,                             rapportage                    droger, carbonatie, ketelhuis,      Periodiek             concentratie, debiet
              (0,                             rapportage / Emissichandel ~~ Ketelhuis / gehele   inrichting     jaarlijks             berekend vanuit brandstof
              0                               bewaking installatie                                             Periodiek              concentratie, debiet
              CH,                             bewaking installatie                                             Periodiek              concentratie, debiet
              NH;                             rapportage                    Diverse installaties, doorgaans    Periodiek              concentratie, debiet
                                                                            koeltoren, geurleiding    en
                                                                            pulpdrogers
              50,                             rapportage                    droger                             Periodiek              concentratie, debiet
                                              bewaking installatie          Opslag,                            Continue               Meting
              Stof                            rapportage                    divers                             periodiek              concentratie, debiet
                                              bewaking emissie              Opslag,                            Dagelijks              Visueel
              Geur                            rapportage                    divers                             Periodiek              concentratie, debiet
              Emissie water bij lozing uit waterzuivering
              Water                           rapportage                                                       periodiek              meting
              av                              bewaking emissie                                                 dagelijks
                               [ma/I]                                                                                                 meting
              BZV                             bewaking emissie
                               [mg/l]                                                                          dagelijks              meting
              Kjeldahl-N       [mg/l]         bewaking emissie                                                 dagelijks              meting
              NO;N  +  NON     [mg/l]         bewaking emissie                                                 dagelijks              meting
              Totaal P         [mg/l]         bewaking emissie                                                 1x per week            meting
              Zwevende stof    [mg/l]         bewaking emissie                                                 dagelijks              meting
              Temperatuur       [°(]          bewaking emissie                                                 continue               meting
              Debiet           [m’/dag]        bewaking emissie                                                continue               meting
              Overige emissies
              Geluid                          bewaking                      Gehele  inrichting                 Periodiek              meting
              Energie                         rapportage                    Gehele  inrichting                 dagelijks              meting
              Afval                           rapportage                    divers                             per transport          meting
                                                                                                                                                                 0000000700
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>22760059
                                                                               PEUZ
                Hoe omgaan met onzekerheden?
                Door het   gebruik    van   standaard methoden       zijn   de te verwachten onzekerheden in de
                meetresultaten als   gangbaar te    beoordelen.
                Eisen met betrekking  tot  monitoring die  samen  met de   emissiegrenswaarden  in vergunningen moeten
                worden opgenomen
                Om te beoordelen of de doel-         en  taakstellingen   die  zijn verwoord  in het milieuhandboek
                worden   nageleefd   is er een meet- en     registratieprocedure opgezet. Alle metingen die in het
                kader  van het milieu worden      uitgevoerd zijn vastgelegd in een meet- en registratieplan dat
                onderdeel    uitmaakt     van   het managementsysteem. Het meet- en registratieplan is
                opgenomen in    bijlage   2 van voorliggend rapport.
                                                                                                           7oetermeer,
                                                                                                           ——
                Dit rapport bevat 41    pagina's  en 2  bijlagen.
       ERIKE
       (40AC1F
       10B-35RA
       FQ
                                                                                                                       0000000701
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>22760059
         Bijlage
         Geluid-
                 1
                 en
         geurbeluidbeheersplan
                               PrUZ
                                    0000000702
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>22760059
         -Cosun Beet
          COMPANY
                     Rapport
                             0000000703
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>22760059
                    Cosun Beet
                    COMPANY
         Inhoudsopgave
          To     TONING. comin nimi         ion       5m         5         330     50           5               a            A SARA        SR    3
          2.     GEUrBR  OBIE .....commvimnrinmne immense      sap                   AE      AS An       A    A       I         ETE       FRA    B
          3.     MAAIIEGEIEN «cee
                                                                        eeeeeeae eee eee eee nannanaantett eeaneaeaaeaaaeaaaaaaaannnnnnnnnnnns
                                                                                                                                                 3
             JLT AN                                           EO                                                                                 3
             3.2  Ongewone voorvallen/meldiNngen ..............eiiiiiiiee ieee                                eee eae ea aaa aaa     nnnnneneas  4
                                                                                                                                    Pagina  2 van 4
                                                                                                                                                    0000000704
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>22760059
                      Cosun Beet
                      COMPANY
         1.      Inleiding
         Cosun Beet      Company       Vierverlaten      (hierna  te  noemen    Cosun)    is een   suikerfabriek, waarin uit suikerbieten
         suiker wordt     geproduceerd.       De   productie   van    suiker vindt  gedurende      de   "campagne" (afhankelijk        van  het
         weer van    september      t/m   januari)   volcontinu    plaats.  De  periode    tussen twee campagnes wordt de "inter-
         campagne" genoemd (van januari                tot september). Tijdens      de   intercampagne       vindt de DSR
         (Diksapraffinage) plaats. Hierbij          wordt suiker     geprocuceerd     uit het  diksap    dat  tijdens  de campagne wordt
         opgeslagen. Tijdens        de   inter-campagne       wordt verder onderhoud          en  nieuwbouw      gepleegd.     Daarnaast wordt
         suiker  verpakt     en afgevoerd.      Naast suiker     produceert    Cosun ook      nevenproducten       zoals melasse       (grondstof
         voor   de biochemische        bedrijven en veevoeder), pulp (veevoeder), betacal (meststof) en bietengrond.
         Cosun    produceert ook biogas met behulp van een biogasopwekkingsinstallatie. Het productieproces van
         Cosun    verloopt    in het kort als    volgt.  De eerste     stap betreft het snijden     van   de bieten. Uit het
         suikerbietensnijdsel      wordt d.m.v. extractie in de diffusietorens ruwsap gewonnen. Het ruwsap wordt
         gereinigd   met    kalk, waarna      door   indampen     en   koken de suiker uitkristalliseert. De suiker wordt in silo's
         opgeslagen      in  afwachting     van   transport   naar   elders. De  verwerking      van   de met de bieten      meegevoerde
         grond   vindt  plaats   in bezinkvelden. Het        biogas    wordt  geproduceerd       door   vergisting  van   organische
         materialen. Door de activiteiten          van    Cosun vindt     een geluid-  en   geurbelasting      naar de   omgeving plaats.
         2         Geur     en  geluid
         De  geluid-  en    geurbelasting      van  Cosun is beschreven in de onderstaande rapporten:
              -
                   FQ 1108-16-RA-002 Cosun Beet                 Company Vierverlaten; geluid           in de  omgeving     -
                                                                                                                             Onderdeel     van    de
                   aanvraag      voor een     revisievergunning       in het kader   van  de Wet     algemene bepalingen
                   omgevingsrecht         d.d. 21   april  2022  opgesteld    door Peutz
              -
                   EZGE-2021-04-0031_RAP Geursituatie Cosun                      Beet   Company       Vierverlaten behorende        bij
                   aanvraag revisie        omgevingsvergunning 2022 d.d. 24 maart 2022 opgesteld door SGS
         In deze   rapporten     en  in  de revisie-aanvraag is beschreven, dat voldaan wordt aan de huidige wet-                       en
         regelgeving.
         3.        Maatregelen
         Als bedrijf vindt Cosun        het  van   belang   om   de  geluid-  en geurbelasting      op de    omgeving     zo  veel mogelijk     te
         beheersen     en   daar  waar    mogelijk    te  beperken.     In onderstaande      paragrafen     is beschreven met welke
         beheersmaatregelen         dit wordt     gedaan.
         3.1 MOC
         In het  geval  van    wijzigingen     wordt het    Management       of Change (MOC) proces gevolgd              conform de MOC
         procedure. Bij      het onderdeel milieu komen de            aspecten geur     en   geluid  aan   de orde    aan  de hand    van   de
         onderstaande vragen:
              -
                   Invioed op     geluid?    Komen      er geluidsbronnen bij     >  80  dB(A)?    Is  er akoestisch onderzoek
                   noodzakelijk?      Past het binnen de        vergunde geluidruimte/IMR?
              -
                   Invloed op     geur? Komen er geurbronnen bij? Zijn              er  geurmetingen noodzakelijk?           Past het binnen
                   de  vergunde ruimte/IMR?
              -
                   Invloed op de      omgeving?       Bv.   Geur, geluid, trillingen, licht. Hoe      om   te gaan met communicatie?
                                                                                                                                         Pagina 3 van 4
                                                                                                                                                        0000000705
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>22760059
                     Cosun Beet
                     COMPANY
         Indien er wijzigingen in de bedrijfsvoering plaatsvinden,     wordt m.b.t.  geluid  en geur  altijd gekeken    naar een
         betere op gelijkwaardige vervanging m.b.t. de aspecten        geur  en  geluid.
         Indien er n.a.v. een  wijziging een  vergunningaanvraag      voor  het onderdeel milieu   noodzakelijk is,   worden       er
         nieuwe geur en/of   geluidsmetingen     en wordt hiervoor   een  akoestisch en/of   geurrapport opgesteld.      Dit
         rapport is dan  een onderdeel    van  de vergunningaanvraag.      Daarmee wordt beoordeeld of de        wijziging past
         binnen de  gestelde  wet-  en regelgeving.
         3.2 Ongewone voorvallen/meldingen
         Indien er zich ongewone voorvallen voordoen, wordt         gewerkt   conform de   procedure   voor   het melden     van
         ongewone voorvallen. In deze      procedure   is opgenomen, dat     n.a.v. een  ongewoon voorval informatie
         conform artikel 17.2 wet milieubeheer      naar  het bevoegd   gezag wordt    gestuurd. Dit houdt in dat   o0.a.
         gekeken   wordt  naar  de oorzaak, de direct genomen maatregelen         en  maatregelen,   die genomen kunnen
         worden ter  voorkoming    van  herhaling  van  het ongewoon voorval. Deze       maatregelen    worden binnen Cosun
         gebruikt om  geur-  en  geluidsbelasting   te beheersen   en te  beperken.
         Meldingen   vanuit de  omgeving    m.b.t. geur en/of  geluidoverlast  worden door de milieucoérdinator op         een
         soortgelijke wijze opgepakt   als het melden    van  ongewone voorvallen. Indien     er een  melding    vanuit de
         omgeving binnenkomt, wordt       deze  geregistreerd   en intern  besproken   hoe de overlast te    stoppen  en   in de
         toekomst te voorkomen.
                                                                                                                          Pagina 4 van 4
                                                                                                                                         0000000706
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>22760059
         Bijlage
         Meet- en
                 2
                   registratieplan PrUZ
                                        0000000707
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>22760059
         Cosun Beet
         COMPANY
                    Rapport
                            0000000708
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>22760059
                       Cosun Beet
                       COMPANY
         Inhoudsopgave
            Im,
           2.     Wet-enregelgeving...... o.oo
           B.                                            ssissntivssnnis oisnmmssins
                    MBHNDBN....ociuisusmmamosinssimumeismssnsinsitesiin.
              8.1     BION      cium
                                                      im         a Ah
              3.2     Metingen  2021  .......ooiiiiii    een
         Bijlage  1  Situeringstekening   bronnen
         Bijlage  2  Meetrapporten
                                                                                     Pagina 2 van 12
                                                                                                     0000000709
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>22760059
                       Cosun Beet
                       COMPANY
         1.      Inleiding
         Cosun Beet        Company Vierverlaten (hierna te noemen Cosun) is een suikerfabriek, waarin uit suikerbieten
         suiker wordt      geproduceerd. De productie van suiker vindt gedurende de "campagne" (afhankelijk van het
         weer van     september t/m januari) volcontinu plaats. De periode tussen twee campagnes wordt de "inter-
         campagne" genoemd (van januari tot september). Tijdens de intercampagne vindt de DSR
         (Diksapraffinage) plaats. Hierbij wordt suiker geprocuceerd uit het diksap dat tijJdens de campagne             wordt
         opgeslagen. Tijdens de inter-campagne wordt verder onderhoud en nieuwbouw gepleegd. Daarnaast wordt
         suiker verpakt en afgevoerd. Naast suiker produceert Cosun ook nevenproducten zoals melasse (grondstof
         voor de biochemische bedrijven en veevoeder), pulp (veevoeder), betacal (meststof) en bietengrond.
         Cosun    produceert      ook  biogas   met   behulp  van een   biogasopwekkingsinstallatie.  Het  productieproces  van
         Cosun    verloopt     in het kort als  volgt. De eerste   stap betreft het snijden van de bieten. Uit het
         suikerbietensnijdsel       wordt d.m.v. extractie in de diffusietorens ruwsap gewonnen. Het ruwsap wordt
         gereinigd met kalk, waarna door indampen en koken de suiker uitkristalliseert. De suiker wordt in silo's
         opgeslagen in afwachting van transport naar elders. De verwerking van de met de bieten meegevoerde
         grond vindt plaats in bezinkvelden. Het biogas wordt geproduceerd door vergisting van organische
         materialen. Binnen het proces van Cosun vindt er bij diverse bronnen emissie naar de lucht plaats.
         2.      Wet-    en   regelgeving
         In onderstaande tabel is per         parameter weergegeven         aan welke wet-  en regelgeving  voldaan moet worden.
         De emissies       en  metingen    moeten voldoen      aan  de onderstaande wet-    en regelgeving:
             -
                     Wabo-vergunning        Provincie   Groningen    d.d. 19 januari 2010 kenmerk 2010-03524/3, MV
                   zaaknummer 213830 voorschriften hoofdstuk                12, 13 en 21
             -
                     Wabo-vergunning       d.d. Provincie    Groningen    d.d. 11 november 2014 kenmerk 545934 voorschriften
                   hoofdstuk 2
             -
                    Activiteitenbesluit    paragraaf    5.1.1 Grote Stookinstallaties  en  paragraaf 5.1.5. Middelgrote
                   Stookinstallaties
         3.      Metingen
         De emissies       naar   de lucht kunnen als     volgt worden onderverdeeld:
             -
                    (fijn)  stof
                   geur
             -
             -
                    stikstofoxiden     (NOx)
             -
                   ammoniak        (NH3)
             -
                   zwaveldioxide       (SO2)
             -
                    vluchtige organische       zuren   (CxHy)
             -
                     kooldioxide (CO2)
               3.1 Bronnen
                                                                                                                         Pagina 3 van 12
                                                                                                                                         0000000710
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>22760059
                       Cosun Beet
                       COMPANY
         In onderstaande tabel is      een overzicht weergegeven      van  de bronnen.
            A    | Energieopwekking           Bronswerk                        Nox, SO2
            B                                 Lamont                           Nox, SO2
            C                                Stork                             Nox, SO2
            D                                 Gasmotor                         Nox, SO2
            E                                 Huurketel 58                     Nox, SO2
             F                                Huurketel 59                     Nox, SO2
            G                                 CV- installatie                     NOx
            H    |  Productie                Carbonatatie                     Geur, NH3
                                             A-  centrifuges                      Geur
            J                                Suikerdroger                     Geur, stof
            K                                Suikerkoeler                      geur, stof
             L                                Pulpdroger West                  geur, stof
            M                                 Dakluiken                           Geur
            N                                Spui kalkoven                     NOx, stof
            O    | Jaarbedrijf               Suikerverdeelstation                 Stof
            P                                Siloruimte                           Stof
            Q    | Oppervlaktebronnen | Sproeivijvers                         Geur, NH3
            R                                Grondberging                         Geur
            S    | Vergisting                Vullen silo's                        Geur
            T                                 Installatie                         Geur
            U                                 Biofilter                           Geur
         In de WABO- aanvraag         van de Wabo-vergunning      Provincie   Groningen d.d. 19 januari 2010 kenmerk 2010-
         03524/3, MV zaaknummer 213830 staan enkele bronnen                 genoemd, die niet in de bovenstaande tabel zijn
         opgenomen. Dit betreffen:
               -
                     Ontluchting  blustrommel
               -
                     Pulpdroger  Midden
               -
                     Pulpdroger  Oost
               -
                     Brokjeskoeler
               -
                     Transportsysteem gedroogde pulp
         De   pulpdrogers    Midden   en Oost, pulpbrokkenpersen      en —
                                                                            koelers incl. bijpbehorend transportsysteem zijn    uit
         gebruik genomen       en  ontmanteld.  Ontluchting   blustrommel heeft    een  klep gekregen,  waardoor deze
         afgesloten is.
         In de   bijlage is een  tekening  opgenomen met de      situering  van  de meetpunten.
                                                                                                                     Pagina 4 van 12
                                                                                                                                     0000000711
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>22760059
                      Cosun Beet
                      COMPANY
               3.2  Metingen   2021
         De  metingen   worden   uitgevoerd door extern   gecertificeerd  bureaus. De   stofmetingen    worden  jaarlijks
         uitgevoerd (mits   de pulpdrogerij in werking is), behalve de   stofmeting bij het jaarbedrijf. De frequentie   van
         de NOx, SO2     en  CxHy metingen is afhankelijk   van  het thermisch vermogen     van  de desbetreffende
         installatie (MWth). Geurmetingen      en  NH3- metingen worden      gedaan bij wijzigingen   in de bedrijfsvoering
         in combinatie met een     vergunningaanvraag.     De emissie  van  CO2 wordt   bepaald door middel    van
         standaardwaarden      van de brandstof.
         In onderstaande tabel is de   planning   voor de  metingen  in 2021 weergegeven.
                                                                                                                     Pagina 5 van 12
                                                                                                                                     0000000712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>22760059
                          Cosun Beet
              Bronswerkketel        Activiteitenbesluit           D1)      Ongestoorde campagne           Nox          70        mg/ Nm’        Chemolumi-    |  natchemische                  30 minuten       SGS,  RvA L092       vastlegging in
                                     Stookinstallaties                                                                                           nescentie                                                                              rapport
                                                                                                         S02             5
                                                                                                                                 mg/ Nm®    | Absorptie in 3% |  natchemische                  30 minuten       SGS, RvA L092        Vastlegging in
                                                                                                                                                   H202                                                                            |
                                                                                                                                                                                                                                        rapport
               Huurketel 59         Activiteitenbesluit           D1)      Ongestoorde campagne           Nox          70                       Chemolumi-    |  natchemische                  30 minuten       SGS, RvA L092        Vastlegging in
                                                                                                                                 mg/ Nm’                                                                                           |
                                     Stookinstallaties                                                                                           nescentie                                                                              rapport
                                                                                                         S02             3
                                                                                                                                 mg/ Nm’    | Absorptie in 3% |  natchemische                  30 minuten       SGS, RvA L092        Vastlegging in
                                                                                                                                                   H202                                                                                 rapport
                   installatie      Activiteitenbesluit           D1)          Representatief             Nox          70                       Chemolumi-    |  natchemische                  30 minuten       SGS, RvA L092        Vastlegging in
               cv-
                                                                                                                                 mg/ Nm®                                                                                           |
                                     Stookinstallaties                                                                                           nescentie                                                                         |
                                                                                                                                                                                                                                        rapport
          Carbonatatie            WM-   vergunning 2009,     | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur         1320       Moug/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten   |Witteveen & Bos, RvA  | Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402          |    rapport
          A- centrifuges          WM-   vergunning 2009,     | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur           91       Mou,/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten
                                                                                                                                                                                                          | Witteveen & Bos, RvA   | Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402
        ]
                                                                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                        rapport
          Suikerdroger            WM-   vergunning 2009,     | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur           10       Mou,/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten | Witteveen & Bos, RvA   | Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door                                                                              |
                                                                                                                                                      panel        methode                                :
                                                                                                                                                                                                                     L402               rapport
          Suikerkoeler            WNM-  vergunning 2009,     | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur            4       Moug/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten   |Witteveen & Bos, RvA |  Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402          |    rapport
                                                                                                                                                                                                                               RvA |
          Dakluiken               WM- vergunning 2009,       | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur
                                                                                                                       189       Moug/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten   |Witteveen  & Bos,
                                                                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                     Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402               rapport
          Sproeivijvers           WM- vergunning 2009, | D2) of D3)        Ongestoorde campagne          Geur         654        Moug/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten | Witteveen & Bos, RvA   | Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402               rapport
          Grondberging            WM-   vergunning 2009,     | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur          280       Moug/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten   |Witteveen &  Bos, RvA | Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402               rapport
          (*) Geurmetingen zijn gedeeltelijk afhankelijk van     de weersc        De precieze invulling van de metingen over
                                                                                                                             periode D2) en  D3) wordt kort van te voren gemaakt en kan gedurende meetperiode wijzigen.
                    D1)          2en 3november          2021
                     D2)         12 tot en met 15 oktober 2021
                     D3)         9 tot en met 12 november 2021
                                                                                                                                                                                                                                                    0000000713
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>22760059
                   Cosun Beet
                   COMPANY
        Bijlage 1 Situeringstekening bronnen
                                             Pagina 7 van 12
                                                             0000000714
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>22760059
          Cosun Beet
          COMPANY
                                                                                                 -
                a
                  ——————— yr
                                  —      —
                                                         -—
                                                                &
                                                                :
                                                            ~
                                                         ul
        —                                             GF
                                         i
                                               =
                                                    _rhn      a   —
                                                     rTerTrTTiETE=—§
                                                                      re _   & #   &
                                                                               ===i4              .
                                                                                                    a
                           1
                                       1
                                                                                     el
                                                                                      +
                                                                                          J—
                                                                                             —i
                             rm   -   ee   & 4       =              _—     =                    ”
                                                                                                           IL
                                                                                  ws
                                                                                        WA
                          voor omschviing geben piocalies
                                                 en                ten  noordenvan
                                                                                   a  I
                                                                                     an J
                                                                                                        allL
                                                                                                 zie blad3
                                                                                                                           Mates
                                                                                                                                   iit,
                                                                                                                                          aad
                                                                                                                                            iil
                                                                                                                                                                        "w
                                                                                                                                                                                            aad rea
                                                                                                                                                                                            m—
                                                                                                                                                                                                           Eg
                                                                                                                                                                                                                     “  le   —
                                                                                                                   .
                                                                                                                         (TT               sd
                                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                                           A
                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                   dn, Ake               —
                                                                                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                      ube
                                                                                                                                                                                 |
                                                                                                                                                            1                                                          plots
                                                                                                                              bartestand                                NN                   mar         wera
                                                                                                                                                                  le                                                                4¥
                                                                                                                 Bhar BR                                 py
                                                                                                                                                            {    fe
                                                                                                                                                                        n                   Be andar
                                                                                                                                                                                             —
                                                                                                                                                                                                               Gur age
                                                                                                                                                                                                                  —
                                                                                                                                                                                                                                     il
                                                                                                                                                                                                                                         i
                                                                                                                      Pane bout ertian
                                                                                                                    wes
                                                                                                                               -
                                                                                                                                                            1     bh
                                                                                                                                                                                *
                                                                                                                                                                                 |
                                                                                                                                                                                            ————
                                                                                                                                                                                                    Liar
                                                                                                                                                                                                            age
                                                                                                                                                                                                                                     4!
                                                                                                              Sa           eragsleg                                        y
                                                                                                                                                                                   |       Betnjturestewent                               |
                                                                                                                           Kelby                       -
                                                                                                                                                         -=
                                                                                                                                                            al
                                                                                                                                                                 be
                                                                                                                                                                       Fy}
                                                                                                                                                                                *
                                                                                                                                                                                           tr nd
                                                                                                                                                                                                   Magar
                                                                                                                                                                                                                  ~
                                                                                                                                                                                                                                     ¥
                                                                                                                                                                                                                                    =4
                                                                                                              »
                                                                                                                  “Fahne ‘oun                      Ve
                                                                                                                                                            4     J
                                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                                                                              rheats                 +1
                                                                                                                                                                                             Par hourVer ree
                                                                                                              w
                                                                                                                    =
                                                                                                                      sa
                                                                                                                             Hees avid                       |    es
                                                                                                                                                                       by  |
                                                                                                                                                                                                                   -
                                                                                                                                                                                                                                     4
                                                                                                                                PETES                       1           nN
                                                                                                                                                                                4
                                                                                                                                                                                                Tents tahor                               |
                                                                                                                      Ta                                    i!                                   -
                                                                                                                                                                                                   gtk      DEY
                                                                                                                                                                                                                                     1
                                                                                                                       \: ad                                 l
                                                                                                                                                            qe
                                                                                                                                                                        hi      &                                                    .
                                                                                                                                                                                                                                        1}
                                                                                                              *            Fete            Lb
                                                                                                                                                  _—
                                                                                                                                                            tf
                                                                                                                                                                        MN
                                                                                                                                                                                t+
                                                                                                                                                                                           Nantoor
                                                                                                                                                                                                      Ee
                                                                                                                                                                                                            jasrDedr*
                                                                                                                                                                                                              ———r
                                                                                                                                                                                                                L
                                                                                                                         i       ®
                                                                                                                            Ser gira                                      ®            |
                                                                                                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                            i}                   +                    in
                                                                                                                                                                                                                                     4
                                                                                                                      Ar    Wbaet         ait ah                            Y
                                                                                                                                                                                   #
                                                                                                                                                                                       |
                                                                                                                                                                                                              J                           1
                                                                                                              pg
                                                                                                                                                            {1    i                                                                   1
                                                                                                                                                                                 1
                                                                                                                            LL                                              |
                                                                                                                                                            11                                                                       1
                                                                                                                         Virdaage        a
                                                                                                                                                          =1
                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                          1]
                                                                                                                                                                                 l                    iy
                                                                                                                                                                                                         -
                                                                                                                                                                                                              &
                                                                                                                                                                                                                                      i
                                                                                                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                                                 —
                                                                                                                   Ward                                                                  FartwT
                                                                                                              §
                                                                                                                                  pore
                                                                                                                                        L.
                                                                                                                                                   bow
                                                                                                                                                            |        :
                                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                                                                |              =         weeghTUg
                                                                                                                                                                                                           —             La
                                                                                                                                                                                                                             adhity
                                                                                                                                                                                                                                     ]
                                                                                                                                                                                                                                            o
                                                                                                                                                                                                                                   .—,"
                                                                                                                                                                                         =           Ra
                                                                                                                                               —
                                                                                                                                                |
                                                                                                                                                         Fa.               l
                                                                                                                                                                              -                ——
                                                                                                                                                                                                           hl
                                                                                                                                               |         eres [ drenderer
                                                                                                                                                                                                                                              0000000715
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>22760059
         Resi f
                0000000716
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>22760059
           Cosun Beet
           COMPANY
         SJ
         N     ~
                      WATERZUIVERING
                                     Pagina 10 van 12
                                                      0000000717
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>22760059
         Cosun Beet
         COMPANY
                    =Pyou oc N > => Wd 2 ©
                                           Pagina 11 van 12
                                                            0000000718
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>22760059
                   Cosun Beet
                   COMPANY
        Bijlage 2 Meetrapporten
        NOx:    EZEM-2020-09-00001_rapport_ Cosun Beet Company Vierverlaten     2020
        Geur:
        EZGE-14-0251   Rapport geurmetingen Vergistingsinstallatie Vierverlaten
        WiBo  GN229-2-15-002.136-rapc01-Geurmetingen Hoogkerk
                                                                                     Pagina 12 van 12
                                                                                                      0000000719
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>