<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760051
                                                                                                                                 7
          ARR CATE                                                                                                             EN
                                                                                                                              V4
                                                                                                                                      TESTING
                                                                                                                                       RvA L402
         Rapportage milieumetingen                                                                 Blad                    1  van    23
                                                                                                   Nummer                  20A218R-B1
                                                                                                   Referentie              123355
         Opdrachtgever                           :
                                                   ~~ Cosun Beet      Company
                                                      Postbus 2305
                                                      9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                             :    Suikerfabriek Vierverlaten
                                                      Fabriekslaan 12
                                                      9745 AG      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u  de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij   vertrouwen erop             u hiermee voldoende te hebben                geinformeerd      en   danken     u voor     de
           samenwerking.             Bij vragen of    voor   aanvullende informatie kunt             u uiteraard contact met            ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                   :    9 december 2020                              Paraaf    :
         Naam                                    :            5.1.2e
         Functie                                 :    Meettechnicus
         Opmerking:
         Het kookstation bestaat uit 22 dakluiken.             Vanwege      het grote   aantal meetpunten is de
         verdeeld      over   2  meetrapporten: 20A218R-B1           en  20A218R-B2.
         Dit  rapport bevat de resultaten          van  de  debietmetingen      aan  de eerste 10 dakluiken. De        debietmetingen       aan de
         overige     dakluiken      en   de totale geuremissie zijn gerapporteerd          in meetrapport 20A218R-B2.
         Witteveen+Bos8                                Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten     van
         Leeuwenbrug
         7411 TJ Deventer                              het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na  verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                     Witteveen+Bos.
                                                       toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                                   0000000302
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760051
          Witteveen
         Leeswijzer                                                                              Blad                 2 van 23
                                                                                                 Nummer               20A218R-B1
                                                                                                 Referentie           123355
         meetpunten
         Bron                          Meetpunt                  Meetpunt       Bijzonderheden
         Kookstation                  J5                              MO1       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Kookstation                  J15                             M02       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Kookstation                  J16                             M03       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Kookstation                  J18                             M04       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Kookstation                  J19                             MOS       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Kookstation                  J20                             MO6       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Kookstation                   D1                             MO7       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Kookstation                   D2                             M08       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Kookstation                   D3                             M09       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Kookstation                   D4                             M10       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         gekleurde    tekst =
                               informatie aangeleverd   door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                    M01 M02 M03 M04 M05 M06 MO7 M08 M09 M10
         Meetvlakbeoordeling           NEN-EN 15259                Q    QQ QQ QQ       @    QQ Q@ QQ        a    a
         Debiet                        NEN-EN ISO 16911-1          Q                                             a
                                                                       QQ QQ QQ        @Q QQ Q@ Q@          Q@
         Geuranalyse                   NEN-EN 13725
         Hedonische     analyse        NVN2818
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen  methode   n)
            Lindvalldoos              eigen  methode   n)
            Loeflij                   eigen  methode   n)
                          ™            NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                        NEN-EN 14791
            SO;   en  H,SO,            EPA methode 6    en 8
            HCL                        NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH;                        NEN 2826
         stofconcentratie              NEN-en 13284-1
                                       NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            0;                         NEN-EN 14789
            TOC                        NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor details www.RvA.nl onder  registratienummer  L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                                   Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.         Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                                 0000000303
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760051
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Kookstation                                              Blad:       3 van 23
         Meetpunt:                   JS                                                       Nummer:     20A218R-B1
                                                                                              Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                              meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                     0000000304
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760051
          VARS CATLCTETy
                                                                                                         Blad:              4  van  23
                                                                                                         Nummer:            20A218R-B1
                                                                                                         Referentie:        123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J5
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M01    meting 1
         Opperviak                     [m?]             3,04
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                 1         2          3           4          5         6        7
         Gassnelheid                   [m/s]            2,78      2,88       2,19       3,38        1,89      1,89     2,19
         Temperatuur                   [°C]             39,0      39,0       39,0       39,0        39,0      39,0     39,0
         Meetpunten                    [-]                 8         9         10          11         12        13       14
         Gassnelheid                   [m/s]            2,98      3,18       3,58       2,88        3,28      3,08     2,58
         Temperatuur                   [°C]             39,0      39,0       39,0       39,0      39,39       39,0     39,0
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2,77
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             39,0
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]           16,2
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        30.300
         Geurdebiet*                   [mh]      |   28.600
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       26.100
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,   waarvan één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                              5.1.28
                                                                                                                   Paraaf
                                                                                                                                       0000000305
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760051
          ES CAE
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation                                              Blad:       5 van 23
         Meetpunt:                    J15                                                      Nummer:     20A218R-B1
                                                                                               Referentie: 123355
         Beoordeling      meetviak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                            voldoet niet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                      0000000306
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760051
          Witteveen
                                                                                                           Blad:
                                                                                                           Nummer:             20A218R-B1
                                                                                                           Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J15
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M02     meting  1
         Opperviak                     [m?]             3,41
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3           4          5         6         7
         Gassnelheid                   [m/s]            1,09      0,788        1,69       1,99        1,89      2,19      1,69
         Temperatuur                   [°C]             37.7       37,6        38,4       39,2        39.4      39,8     39,6
         Meetpunten                    [-]                 8           9         10          11         12        13        14
         Gassnelheid                   [m/s]            1,79        1,59       219        2,39        2,09      2,78      1,89
         Temperatuur                   [°C]             39,0       39,2        39,4       39,5        38,6      38,9     38,7
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            1,86
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             38,9
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          17.4
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        22.800
         Geurdebiet*                   [mh]      |   21.500
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       19.600
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,    waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                          0000000307
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760051
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Kookstation                                              Blad:
         Meetpunt:                   J16                                                      Nummer:     20A218R-B1
                                                                                              Referentie:
         Beoordeling      meetviak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                              meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                     0000000308
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760051
          Witteveen
                                                                                                          Blad:             8 van 23
                                                                                                          Nummer:           20A218R-B1
                                                                                                          Referentie:       123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J16
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M03    meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,68
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                 1          2          3           4          5         6
         Gassnelheid                   [m/s]            2,29      2,49        2,19       2,29        1,99      2,49
         Temperatuur                   [°C]             39,4      39,4        39,5       39,3        39,2      39,7
         Meetpunten                    [-]                 7          8          9          10         11        12
         Gassnelheid                   [m/s]            1,79       1,99       2,09       2,19        1,89      1,59
         Temperatuur                   [°C]             39,5      39,4        39,7       39,7        39,2      39,0
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2,10
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             39.4
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          13,9
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        20.300
         Geurdebiet*                   [m°/h]        19.100
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       17.500
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,   waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                    Paraaf:  ERIE
                                                                                                                                       0000000309
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760051
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Kookstation                                              Blad:       9 van 23
         Meetpunt:                   J18                                                      Nummer:     20A218R-B1
                                                                                              Referentie: 123355
         Beoordeling      meetviak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                              meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                     0000000310
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760051
          Witteveen
                                                                                                           Blad:
                                                                                                           Nummer:           20A218R-B1
                                                                                                           Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J18
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M04     meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,68
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3           4          5         6
         Gassnelheid                   [m/s]            1,99        1,89       2,19       2,09        2,49      1,99
         Temperatuur                   [°C]             38,1       38,2        38,4       39,0        39,0      39,2
         Meetpunten                    [-]                 7           8          9          10         11        12
         Gassnelheid                   [m/s]            2,49       2,68        2,39       2,49        2,09      2,58
         Temperatuur                   [°C]             39,7       39,2        39,8       39,5        39,0      39,2
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2,28
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             39,0
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          13,2
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        22.000
         Geurdebiet*                   [mh]      |   20.700
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       19.000
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,    waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                        0000000311
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760051
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Kookstation                                              Blad:       11 van 23
         Meetpunt:                   J19                                                      Nummer:     20A218R-B1
                                                                                              Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                              meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                            voldoet niet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                     0000000312
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760051
          Witteveen
                                                                                                          Blad:
                                                                                                          Nummer:     20A218R-B1
                                                                                                          Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J19
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M05    meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,68
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                 1          2          3           4          5         6
         Gassnelheid                   [m/s]            2,19       1,79       1,69       2,09        1,89      1,79
         Temperatuur                   [°C]             34.8      34,0        34,9       35,1        37,7      37.7
         Meetpunten                    [-]                 7          8          9          10         11        12
         Gassnelheid                   [m/s]            2,09       1,69       1,49       1,89        0,99      1,59
         Temperatuur                   [°C]             36,8      37,0        37,6       37.5        37,7      35,9
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            1,76
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             36,4
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          15,0
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        17.000
         Geurdebiet*                   [mh]          16.200
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       14.800
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,   waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                                 0000000313
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760051
                                       Bos
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Kookstation                                              Blad:       13 van 23
         Meetpunt:                   J20                                                      Nummer:     20A218R-B1
                                                                                              Referentie: 123355
         Beoordeling      meetviak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                              meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                            voldoet niet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                     0000000314
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760051
          Witteveen
                                                                                                           Blad:
                                                                                                           Nummer:             20A218R-B1
                                                                                                           Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 J20
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M06     meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,68
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3           4          5         6         7
         Gassnelheid                   [m/s]           0,988      0,589        2,68       1,99        2,29      1,69     2,09
         Temperatuur                   [°C]             27.1       26,7        35,4       26,6        34,1      30,1     32.3
         Meetpunten                    [-]                 8           9         10          11         12        13        14
         Gassnelheid                   [m/s]           0,988        1,29       2,29       1,79        1,99      1,49      1,49
         Temperatuur                   [°C]             28,3       27.2        33.2       30,1        34,1      33,4     271
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            1,69
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             29,8
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          19,6
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        16.300
         Geurdebiet*                   [m°/h]        15.800
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       14.400
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,    waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                          0000000315
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760051
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation                                              Blad:       15 van 23
         Meetpunt:                    D1                                                       Nummer:     20A218R-B1
                                                                                               Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                      0000000316
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760051
          Witteveen
                                                                                                           Blad:
                                                                                                           Nummer:          20A218R-B1
                                                                                                           Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 D1
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-MQ7     meting  1
         Opperviak                     [m?]             1,81
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3           4          5         6      7
         Gassnelheid                   [m/s]           0,988       2,09        2,29       1,99        1,99      2,29   2,58
         Temperatuur                   [°C]             37.2       37,2        37.2       37.2        37,2      37.2   37,2
         Meetpunten                    [-]                 8           9         10          11         12        13     14
         Gassnelheid                   [m/s]            1,39        1,59       2,29       1,89        1,59      1,99   1,59
         Temperatuur                   [°C]             37.5       37.5        37.5       37.5        37,5      37,5   37,5
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            1,89
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             37.4
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          13.5
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        12.300
         Geurdebiet*                   [mh]          11.700
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       10.700
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,    waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                                       0000000317
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760051
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation                                                     17 van 23
         Meetpunt:                    D2                                                              20A218R-B1
                                                                                                      123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                 0000000318
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760051
          Witteveen
                                                                                                          Blad:
                                                                                                          Nummer:             20A218R-B1
                                                                                                          Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 D2
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M08     meting 1
         Opperviak                     [m?]             1,81
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1         2          3           4          5         6         7
         Gassnelheid                   [m/s]           0,190      0,888       1,49       1,39        1,99      1,59      1.50
         Temperatuur                   [°C]             38.5       36,5       36,5       36,5        36,5      36,5     36,5
         Meetpunten                    [-]                 8          9         10          11         12        13        14
         Gassnelheid                   [m/s]           0,988      0,689       2,58       1,49        1,99      1,69      1,69
         Temperatuur                   [°C]             38,3       38,3       38,3       38,3        38,3      38,3     38,3
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            1,44
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             37.4
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]           11,9
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]          9.410
         Geurdebiet*                   [m°/h]          8.930
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]         8.200
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,    waarvan één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                    Paraaf:
                                                                                                                                         0000000319
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760051
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                          Kookstation                                               Blad:       19 van 23
         Meetpunt:                      D3                                                        Nummer:     20A218R-B1
                                                                                                  Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak          en
                                                 omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                               rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                      horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                          voldoet
                                              *
         Meetopening                    >  5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                              *
                                        >  2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                              *
                                        >  5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                  meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas       <  15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                     voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                     voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                                 voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                             voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                            nee
         Meetonzekerheid                                                            vergroot
         omgevingsomstandigheden:                  14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                              2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:                  voldoet
                                      LE Ld
                                                                                                  Paraaf:
                                                                                                                         0000000320
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760051
          Witteveen
                                                                                                           Blad:
                                                                                                           Nummer:             20A218R-B1
                                                                                                           Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 D3
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-MQ9     meting  1
         Opperviak                     [m?]             1,81
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3           4          5         6         7
         Gassnelheid                   [m/s]           0,988        1,89       1,09      0,190        1,39     0,888     0,190
         Temperatuur                   [°C]             34,3       34,3        34,3       34.3        34,3      34,3      34,3
         Meetpunten                    [-]                 8           9         10          11         12        13        14
         Gassnelheid                   [m/s]            1,39        1,09       1,89       1,79        2,49      2,29     0,190
         Temperatuur                   [°C]             35,3       35,3        35,3       35,3        35,3      35,3      35,3
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            1.27
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             34,8
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]           22.3
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]          8.250
         Geurdebiet*                   [m°/h]          7.890
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]         7.150
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,    waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                          0000000321
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760051
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                          Kookstation                                               Blad:       21 van 23
         Meetpunt:                      D4                                                        Nummer:     20A218R-B1
                                                                                                  Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak          en
                                                 omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                               rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                      horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                          voldoet
                                              *
         Meetopening                    >  5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                              *
                                        >  2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                              *
                                        >  5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                  meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas       <  15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                     voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                     voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                                 voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                               voldoet
         Voldoet  aan norm                                                            nee
         Meetonzekerheid                                                            vergroot
         omgevingsomstandigheden:                  14 °C, 3 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                              2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:                  voldoet
                                      LE Ld
                                                                                                                         0000000322
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760051
          Witteveen
                                                                                                           Blad:
                                                                                                           Nummer:             20A218R-B1
                                                                                                           Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Kookstation
         Meetpunt                                 D4
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M10     meting  1
         Opperviak                     [m?]             1,81
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3           4          5         6         7
         Gassnelheid                   [m/s]            1,69        1,69       2,49       2,98        3,18      3,08     3,48
         Temperatuur                   [°C]             36,9       36,9        36,9       36,9        36,9      36,9     36,9
         Meetpunten                    [-]                 8           9         10          11         12        13       14
         Gassnelheid                   [m/s]            1,89       2,19        3,18       2,78        2,68      2,49     2,88
         Temperatuur                   [°C]             37.3       37.3        37.3       37.3        37,3      37,3     37,3
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2,62
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             37,1
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          19,0
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        17.100
         Geurdebiet*                   [m°/h]        16.200
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       14.800
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 23   dakopeningen,    waarvan  één gesloten  was tijdens de meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                          0000000323
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760051
          VAR      8 CATE
                                                                                            Blad:                23  van  23
                                                                                            Nummer:              20A218R-B1
                                                                                            Referentie:          123355
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                volgens               meetonzekerheid concentratie                  meetonzekerheid emissie
         Debiet                     NEN-EN ISO 16911-1|6,6%
         Geuranalyse                NEN-EN 13725          200%                                          200%
                                                                 *                                            *
         Hedonische     analyse     NVN2818               200%                                          200%
         Bemonstering geur
                                                                                                              *
            Long   / verdund        eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Lindvalldoos            eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Loeflij                 eigen  methode n)                                                   200%
         Adsorptiebuis              NPR-CEN/TS 13649      |10,2%                                        10,6%
         Impingermeting                                   13,4%                                         13.7%
         stofconcentratie                                 12,6%                                         12,9%
         Continue    meting
            0,                      NEN-EN 14789          6,1%
            TOC                     NEN-EN 12619          6,7%                                          7,5%
         *
           =
             Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
             Geurconcentratiemetingen     worden beschouwd als de  grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
              Volgens   de NTA 9065
                                                                                                        Paraaf       5.1.2e
                                                                                                                                0000000324
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>