<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760047
         Naam of handelsnaam       exploitant:                                     Cosun Beet  Company (onderdeel   van de Coéperatie Koninklijke  Cosun U.A.)
         Volledige adresgegevens van de inrichting
         Straatnaam    en  huisnummer:                                             Fabriekslaan 12
         Postcode   en  plaatsnaam:                                                9745 AG  Groningen
         Postadres
         Straatnaam    en  huisnummer:                                             Postbus 2305
         Postcode   en  plaatsnaam:                                                9704 CH  Groningen
         De zetel van   de  exploitant en adres                                    zie postadres
                   functie van de met de feitelijke    leiding van de
         Naam   en
                     belaste persoon, indien die niet de                  is:
                                                                                   De
                                                                                       heer EXEC antmanager.
         inrichting                                         exploitant
         Hoofdactiviteit: Binnen de    inrichting van Cosun Beet Company Vierverlaten (hierna CBCV) vinden diverse activiteiten plaats   die alle betrekking hebben op het produceren
         van suiker en  bijbehorende producten zoals melasse, pulp, bietengrond e.d. of de productie van groen gas.
         Activiteiten met gevaarlijke stoffen                                      Productie van groen gas (biogas) met een opslagvolume van    meer  dan 10 ton.
         waarbij zware ongevallen kunnen optreden:
         H1     Acuut toxisch                                   n.v.t.                   vloeibaar / vast
         H2     Acuut toxisch                                   91                       vloeibaar / vast                              A Zwaveldioxide-          50
                                                                    totaal;                                     60
                                                                60 (zwaveldioxide)                                                     opslagtank
                                                                31 (formaline)
         P2     Ontvlambare gassen                              14,312 totaal;                                  34                     B                          10
                                                                                         gasvormig                                        Navergister
                                                                12,412 biogas
                                                                0,05 waterstof
                                                                0,6 LPG’
                                                                0,9 propaan’
                                                                                                                                                                                      0000000242
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760047
                                                                      0,35 acetyleen®
               |Ontvlambare aerosolen
         P3a                                                          n.v.t.                    gasvormig / vloeibaar |-  .
                                                                                                                                                 150     500
                                                                                                                                                 (netto) (netto)
         P3b   |Ontvlambare aerosolen                                 n.v.t.                    gasvormig / vloeibaar |-  -
                                                                                                                                                 5.000   50.000
                                                                                                                                                 (netto) (netto)
               Oxiderende gassen                                           **
         P4  |                                                        0,8     (zuurstof)        gasvormig             0,1 C Gasflessenopslag     50      200
               |Ontvlambare vioeistoffen
         P5a                                                          n.v.t.                    vloeibaar             .   ,
                                                                                                                                                 10      50
               Ontvlambare vloeistoffen
         P5b |                                                        0,5" (brandspiritus)    | vloeibaar             0,5 D  Magazijn —
                                                                                                                                        bunker | 50      200
         P5c   |Ontvlambare vioeistoffen                                                        vloeibaar              13 A Formaline-           5.000   50.000
                                                                      36,9 totaal;
                                                                      31 formaline”
                                                                                                                          opslagtank
                                                                      0,5 isopropanol
                                                                                     *
                                                                      0,4 petroleum
                                                                               *
                                                                      5 diesel
         P6a | Zelfontledende stoffen   en mengsels   en organische   n.v.t.                    vlioeibaar / vast     -   =
                                                                                                                                                 10      50
               peroxiden
         P6b   |Zelfontledende stoffen  en mengsels   en organische   n.v.t.                    vloeibaar / vast      -   =
                                                                                                                                                 50      200
               peroxiden
         P7    Pyrofore vioeistoffen  en vaste stoffen                n.v.t.                    vloeibaar / vast      -   -
                                                                                                                                                 50      200
         P8    Oxiderende vloeistoffen   en vaste stoffen             n.v.t.                    vlioeibaar / vast     -   -
                                                                                                                                                 50      200
               Gevaar        het           milieu                                  *
         E1             voor     aquatisch                            5  (diesel)               vloeibaar / vast          E Dieselopslagtanks
         E2    Gevaar        het aquatisch milieu                                               vloeibaar / vast          F
                        voor
                                                                      1,2 totaal;                                           Vergistergebouw
                                                                      0,2 basisch loodacetaat
                                                                                           *
                                                                      1,0 Microfeed Opure
         O1    |Stoffen met  gevaarsaanduiding   EUHO014              n.v.t.                    vloeibaar / vast      -   -
                                                                                                                                                 100     500
               Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen
         02                                                         | nyt.                      vloeibaar / vast      n   “
                                                                                                                                                 100     500
               ontwikkelen
         03    Stoffen met   gevaarsaanduiding   EUH029               n.v.t                     vlioeibaar / vast     -   =
                                                                                                                                                 50      200
                                                                                                                                                                 0000000243
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760047
         15   | Waterstof                                          0,05"                  ontvlambaar gas         0,05                C Gasflessenopslag    5            50
                 LPG
         18                                                        06°                    ontvlambaar gas         0,6                 C Gasflessenopslag    50           200
         18   | Propaan (vioeibaar gas)                            09°                    ontvlambaar gas         0,9                 C Gasflessenopslag    50           200
         19   | Acetyleen                                          0,35"                  ontvlambaar gas         0,35                C Gasflessenopslag    5            50
         25   | Zuurstof                                           08°                    oxiderend gas           12                  C Gasflessenopslag    200          2.000
                 |Petroleum (kerosine)
         34                                                        04°                    ontvlambare vloeistof | 0,4                 C Gasflessenopslag    2.500        25.000
         34      Diesel                                            5"                     ontvlambare vloeistof   |5                  E Mobiele             2.500        25.000
                                                                                                                                      dieselopslagtank
         Sommatiebepaling:
                   *
         Alle met gemarkeerde stoffen bedragen minder dan 2% van de betreffende lage drempelwaarde en behoeven derhalve niet meegenomen te worden voor de
         sommatiebepaling BRZO voor de lage of hoge drempel.
         Alle met A gemarkeerde stoffen bedragen minder dan 2% van de betreffende hoge drempelwaarde en behoeven derhalve niet meegenomen te worden voor de
         sommatiebepaling BRZO voor de hoge drempel.
         Alle met # gemarkeerde stoffen zijn bij naam genoemd in deel 2 en worden voor de sommatiebepaling alleen meegenomen met de aldaar genoemde drempelwaarde.
         Gezondheidsgevaren (acuut toxische deel 2 stoffen + H1 t/m H3):
         LAGEDREMPEL: (60/50 + 31/50)        =
                                               1,82 => conclusie: > 1 dus lagedrempelwaarde wordt overschreden.
         HOGEDREMPEL: (60/200 + 31/200)         =
                                                   0,46 => conclusie: < 1 dus hogedrempelwaarde wordt niet overschreden.
         Fysische gevaren (0.a. ontvlambare en oxiderende deel 2 stoffen + P1 t/m P8):
         LAGEDREMPEL: (12,412/10 + 0,35/5)        =
                                                     1,31 => conclusie: > 1 dus lagedrempelwaarde wordt overschreden.
         HOGEDREMPEL: (12,412/50)        =
                                           0,25 => conclusie: < 1 dus hogedrempelwaarde wordt niet overschreden.
         Milieugevaren (o.a. aquatisch schadelijke deel 2 stoffen + E1 en E2):
         LAGEDREMPEL: geen stoffen > 2% van de betreffende lagedrempelwaarde dus lagedrempelwaarde wordt overschreden.
         Conclusie:
         CBCV is op basis    van deze stoffenlijst een lagedrempelinrichting vanwege de overschrijding van de lagedrempelwaarde bij categorieén H2 en P2. De bijbehorende
         hogedrempelwaarde van de desbetreffende categorie wordt niet overschreden. De sommatiebepaling laat zien dat de lagedrempelwaarde tevens wordt overschreden           voor
         het aspect fysische gevaren. De hogedrempelwaarde wordt voor dit aspect niet overschreden.
         CBCV is op basis van bovenstaande beschouwingen dus een LAGEDREMPELINRICHTING.
         De inrichting is aangewezen overeenkomstig bijlage            | van Seveso lll door de mogelijke overschrijding van de lage drempelwaarde voor de volgende
         stofcategorieén:
         —
           H2  (acuut toxische stoffen)
         —
           P2 (ontvlambare gassen)
                                                                                                                                                                                    0000000244
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760047
         De activiteiten die in de installatie of op de opslagplaats worden                Opslag  van  formaline  en zwaveldioxide ten behoeve    van het productieproces.
         uitgeoefend of worden gepland.                                                    Vergisting van  organisch materiaal tot biogas, opwerking   tot aardgaskwaliteit en
                                                                                           teruglevering aan aardgasnetwerk.
         Informatie  over  de onmiddellijke  omgeving van    de inrichting en de factoren die  een zwaar   ongeval   kunnen veroorzaken of    gevolgen ernstiger kunnen      maken.
         Omgevingsomstandigheden                                                           Mogelijke   invioed
         —
           Aardbevingen                                                                    CBCV is niet  gelegen  in een zogenaamde   Mercalli-zone. Het aspect   aardbevingen  is voor
                                                                                           CBCV daarmee geen nader te beschouwen        aspect.
         —
           Overstromingen                                                                  Op  het terrein van CBCV varieert de maximale   waterdiepte bij overstromingen    van <  0,5 tot
                                                                                           2,5 meter.
         —
           Buisleiding                                                                     CBCV beschikt   over een hogedruk (40 bar) aardgasaansluiting. Hiertoe is een hogedruk (40
                                                                                           bar) aardgasbuisleiding aanwezig op het terrein van CBCV en in de directe omgeving van
                                                                                           het terrein van CBCV. Deze buisleiding kan een zwaar ongeval veroorzaken of gevolgen
                                                                                           ernstiger maken. Verder zijn in de directe omgeving geen andere relevante buisleidingen
                                                                                           aanwezig.
         —
           Ligging nabij andere BRZO-inrichtingen                                          In de directe  omgeving (<  4 kilometer) van CBCV  zijn geen  andere  BRZO-inrichtingen
                                                                                           gelegen.
                                                                                                                                                                                            0000000245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760047
                                                                        Aanduiding    en locatie grootste opslagsystemen
         Figuur: Aanduiding en locaties grootste insluitsystemen (bron Google Earth).
                                                                                                                         0000000246
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760047
                                                                       Plaatsgebonden risico en groepsrisico
         Plaatsgebonden risico
         Uit de  uitgevoerde QRA zoals beschreven in Peutz-rapport FQ 1108-18-RA-003 d.d. 22 april 2022 volgt dat de plaatsgebonden risicocontour van 10° per jaar niet over
         (geprojecteerde) kwetsbare en (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten is gelegen. Hiermee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde van het plaatsgebonden
         risico uit het Bevi.
                                                                                                                                                                             0000000247
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760047
         Groepsrisico
         Uit de       uitgevoerde QRA                            zoals beschreven in rapport FQ 1108-18-RA-003 d.d. 22                              april      2022       volgt       dat het berekende                    groepsrisico minder bedraagt           dan 10%          van de
         oriénterende waarde                             en     de oriénterende waarde wordt aldus niet overschreden.
         De Fn-curven               zijn berekend                  voor   zowel     een  biogassamenstelling          van  50% methaan             —-
                                                                                                                                                       50% kooldioxide als                           voor     80% methaan -20% kooldioxide.
                            [fN-curve ten gevolge                  van activiteiten  van CBCV   (biogassamenstelling 50%-50%)                                                        [fN-curve            ten gevolge van activiteiten van CBCV (biogassamenstelling 80%-20%)
                                       x                                                                                                                                             =
          Audit Number 376329                                                                                                                          Audit Number  374904
                                                                                        FN Curve Plot    (Smoothed)                                                                                                                FN Curve Plot     (Smoothed)
          Program      SafetiNL 8,3                                                                                                                    Program       SafetiNL 8,3
                                                     1e-05                                                                                                                                          Te-03
          Run row      Dag Verlading                                                                                         —
                                                                                                                                                       Run row       Dag Verlading                                                                                  —
                                                                                                                               Onentatiewaarde                                                                                                                         Onentatiewaarde
          Workspace
                                                                                                                             =                                                                                                                                      ==
                       QRA 2012                                                                                                                        Workspace     QRA 2018
                       increased                                                                                                                                     (subselectie)
                       Formaline and                                                                                                                                 JUNI-1_VB.3   -
                       502_biogas50-50                                                                                                                               increase Formalin
          Combination  1                                                                                                                                             e_and_S02
                                                     1e-06                                                                                                                                           e-06
                                                                                                                                                       Combination   1
                                          [/AvgeYar)                                                                                                                                     [/AvgeYar]
                                          Fatli es
                                           MN
                                                      =) oS =
                                                                                                                                                                                         Fatli es
                                                                                                                                                                                         N
                                                                                                                                                                                                    1e-07
                                           of                                                                                                                                            of
                                          Frequncy      8
                                                                                                                                                                                         Frequncy
                                                                                                                                                                                                     e-08
                                                     le-09
                                                                                                                                                                                                    Te-D9
                                                              1         2       3    4      ]        10            20 30                       100
                                                                                                                          40      &0                                                                                                    5        10
                                                                                              Number of fatalities
                                                                                                                                                                                                                                          Number of fatalities
         “Smoothed FN                                                                                                                                              |
                                                                                                                                                      Smoothed FN
                                                                                                                                                                                                                                                                                          0000000248
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>