<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760102
                                                                                                                              “DN
          "ARS CAYLEE)                                                                                                      ON     [ESTING
                                                                                                                                    RuA L 40]
         Rapportage milieumetingen                                                              Blad                     1van5
                                                                                                Nummer                  21A231R
                                                                                                Referentie               127746
         Opdrachtgever                         :    Cosun Beet     Company
                                                   Postbus 2305
                                                   9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                           :    Cosun Beet     Company
                                                   Fabriekslaan 12
                                                   9745 AG      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en danken u voor de
           samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
           Groepshoofd Geurlaboratorium                 en  strategisch advies
         Uitgangscontrole               meetresultaten
         Datum                                 :   20 december 2021                             Paraaf    :
         Naam
         Functie                               :   Meettechnicus
                                                    Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.               van
         peg                                        het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na
                                                                                                                        Gedeelten
                                                                                                            verkregen schriftelijke
         7411 TJ Deventer
          Postbus 233                               toestemming   van Witteveen+Bos.
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                              0000001999
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760102
          Witteveen
         Leeswijzer                                                                               Blad       .2vand
                                                                                                  Nummer     : 21A231R
                                                                                                  Referentie : 127746
         meetpunten
         Bron                          Meetpunt                    Meetpunt       Bijzonderheden
         Grondberging                  loef-lij                         MO1
         gekleurde    tekst =
                               informatie   aangeleverd   door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                      M01
         Meetvlakbeoordeling           NEN-EN 15259
         Debiet                        NEN-EN ISO 16911-1
         Geuranalyse                   NEN-EN 13725                  Q
         Hedonische     analyse        NVN2818                       Q
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen     methode  n)
            Lindvalldoos              eigen     methode  n)
            Loeflij                   eigen     methode  n)          Q
                          ™            NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                        NEN-EN 14791
            SO;   en  H,SO,            EPA methode 6      en 8
            HCL                        NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH3                        NEN 2826
         stofconcentratie              NEN-en 13284-1
                                       NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            0,                         NEN-EN 14789
            TOC                        NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor   details www.RvA.nl onder  registratienummer  L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                            Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.           Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie    uitgevoerd.
                                                                                                                       0000002000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760102
                                   Bos
          VAR GAYLE]
         Rapportage
         Bron:                   Grondberging                                          Blad:           3van5
         Meetpunt:               loef-lij                                              Nummer:         21A231R
                                                                                       Referentie:     127746
         Beoordeling    meetvlak    en  omgevingsomstandigheden
         Voor deze meetmethode is        een  meetvlakbeoordeling       van  de bron niet van toepassing
         omgevingsomstandigheden: 13 °C,  2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                              2,5 mm/uur en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden: voldoet
                                                                                                               0000002001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760102
          Witteveen
                                                                                                       Blad:                              4 van 5
                                                                                                       Nummer:                            21A231R
                                                                                                       Referentie:                        127746
         Resultaten         loef-lijmeting
         Bron                                                  Grondberging
         Meetpunt                                              loef-lij
         Datum monstername                                     12 oktober 2021
         Monstercode                                              21A231G04          21A231G03           21A231G02          21A231G01
         omgevingsomstandigheden                               13   °C, licht bewolkt
                                                               totaal
         Starttijd                              [hh:mm]                    15:50               15:50              15:50            15:50
         Eindtijd                               [hh:mm]                    16:20               16:20              16:20            16:20
         Monstertijd                            [min]                       0:30                0:30               0:30             0:30
         Breedte fluxraam                       [m]                          210
         Emissie    hoogte                      [m]                             0
         Temperatuur omgeving                   [°C]                        11,0
         Druk atmosferisch                      [hPa]                      1.018
         Meethoogte      windsnelheid           [m]                         7,00
         Opperviak     deelviak                 [m?]                       1.290                 893                893              893
         Hoogte    fluxraam                     [m-m]                   02-64            6,4 -10,6         10,6  -
                                                                                                                   14,9      14.9 -
                                                                                                                                    19,1
         Meethoogte      in deelviak            [m]                           4.3                 8,5                 13               17
         Windsnelheid in deelviak               [m/s]                      0,854                1,06               1,18             1,26
         Debiet deelvlak                        [mh]                 3.970.000          3.400.000           3.780.000         4.050.000
         Analyse    identificatie loefzijde                       21A231S06          21A231S05
         Geurconcentratie      loefzijde        [oug/m?]                    £26                    22
         Analyse    identificatie deelviak                        21A231S04          21A231S03            21A231S02         21A231S01
         Geurconcentratie in deelvlak           [oug/m°]                    <10                 <  21              £12              <16
         Bronsterkte in deelviak                [10°  oug /h]  [niet significant
         Emissie bron                           [10° oug /h]   [niet significant
         Geurconcentratie             bij  hedonische waarde:
         H= -0,5 concentratie                   [oug/m?]                     nk.                  1,4                1,4              1,8
           =
             -1 concentratie
                                                [oug/m?]                     n.k.                 1,6                1,8              4.4
         Minimale    -
                       maximale
                                                [oug/m?]            2,46  -
                                                                            2,46       0,37   -
                                                                                                2,41       1,31-140          1,31 -2,41
         Aantal   panelleden                                                    1                   2                  2                3
         H= -2 concentrate                      [oug/m”]                     n.k.                n.k.               n.k.             n.k.
         Minimale    -
                       maximale                 [oug/m?]               n.k.- n.k.         n.k.- nk.          n.k.- n.k.        n.k.- n.k.
         Aantal   panelleden                                                    0                   0                  0                0
         H= -3 concentratie                                                  n.k.                                                    n.k.
                                                                                                 n.k.               n.k.
         Minimale    -
                       maximale                 [oug/m?]               n.k.- n.k.         n.k.- nk.          n.k.- n.k.        n.k.- n.k.
         Aantal   panelleden                                                    0                   0                  0                0
         Bijzonderheden:
         Het  blancogeurmonster       21A231G07 heeft    een  geurconcentratie     van <     12 ouE/m3
         Volgens    het  bedrijf waren   de bedrijfsomstandigheden representatief.         Loef   gemeten op 7      en  5 meter  hoogte.
         Meting   niet valide: Het verschil in  geurconcentratie    tussen loef   en  lijzijJde was   niet significant.  Vandaar geen emissie kunnen
         berekenen.
                                                                                                                                                     0000002002
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760102
           LAR            CATT
                                                                                                Blad:                 Svan 5
                                                                                                Nummer:               21A231R
                                                                                                Referentie:            127746
          Meetonzekerheid
         [Meetmethode                volgens                meetonzekerheid concentratie                     meetonzekerheid emissie
                                               Deelmeting:|      1            2           3                      1          2           3
          Debiet                     NEN-EN ISO 16911-1        11,4%        8,1%        6,6%
          Geuranalyse                NEN-EN 13725              200%         200%        200%                   200%       200%        200%
                                                                     *           *           *                      *          *           *
          Hedonische     analyse     NVN2818                  200%         200%        200%                   200%       200%        200%
          Bemonstering geur
                                                                                                                    *          *           *
             Long   / verdund        eigen methode  n)                                                        200%       200%        200%
                                                                                                                    *          *           *
             Lindvalldoos            eigen methode  n)                                                        200%       200%        200%
                                                                                                                    *          *           *
             Loeflij                 eigen methode  n)                                                        200%       200%        200%
         Adsorptiebuis               NPR-CEN/TS 13649          17,7%        12,5%       10,2%                  18,4%      13,0%      10,6%
          Impingermeting                                       23.2%        16,4%       13,4%                 23.7%       16,8%      13,7%
          stofconcentratie                                     21,8%        15,4%       12,6%                 22,3%       15,8%      12,9%
          Continue    meting
             0,                      NEN-EN 14789              10,6%        7,5%        6,1%
             TOC                     NEN-EN 12619              11,6%        8,2%        6,7%                   13,0%      9,2%        7.5%
          *
            =
              Bepaald    door de meetonzekerheid in de  geuranalyse.
              Geurconcentratiemetingen    worden beschouwd als de    grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
          n =
               Volgens   de NTA 9065
                                                                                                             Paraaf:
                                                                                                                                             0000002003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>