<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760067
          Witteveen
                                                                                                                                    TESTING
                                                                                                                                    RvA  [ 402
         Rapportage milieumetingen                                                               Blad                   1  van    20
                                                                                                 Nummer           :     21A236R
                                                                                                 Referentie             127746
         Opdrachtgever                         :
                                                 ~~ Cosun Beet       Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH        Groningen
         Meetlocatie                           :    Cosun Beet       Company
                                                    Fabriekslaan 12
                                                    9745 AG      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en danken u voor de
           samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
           Groepshoofd Geurlaboratorium                  en  strategisch advies
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                 :    14 december 2021                             Paraaf    :
         Naam                                  :           B5.1.2¢
         Functie                               :    Meettechnicus
                                                     Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten     van
         Winavgsnpey
         I              of                           het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                toestemming    van Witteveen+Bos.
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                               0000000825
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760067
         ARS          CATED
         Leeswijzer                                                                              Blad                 2 van   20
                                                                                                 Nummer               21A236R
                                                                                                 Referentie           127746
         meetpunten
         Bron                          Meetpunt                  Meetpunt       Bijzonderheden
         Trommelfilters                Schoorsteen 1                  MO1       Debietmeting  in enkelvoud en debietproportionele geurmonsters.
         Trommelfilters                Schoorsteen 2                  M02       Debietmeting  in enkelvoud en debietproportionele geurmonsters.
         Trommelfilters                Schoorsteen 3                  M03       Debietmeting  in enkelvoud en debietproportionele geurmonsters.
         Trommelfilters                Schoorsteen 4                  M04       Debietmeting  in enkelvoud en debietproportionele geurmonsters.
         Trommelfilters                Schoorsteen 5                  M05       Debietmeting  in enkelvoud en debietproportionele geurmonsters.
         Trommelfilters                Schoorsteen 6                  M06       Debietmeting  in enkelvoud en debietproportionele geurmonsters.
         Trommelfilters                Schoorsteen 7                  MO7       Debietmeting  in enkelvoud en debietproportionele geurmonsters.
         Trommelfilters                Schoorsteen 1 t/m 7            M08       Som  van  M01 t/m MO7 t.b.v. bepaling totale geuremissie.
         gekleurde    tekst =
                               informatie aangeleverd   door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                   volgens                   M01 M02 MO3 M04 M05 M06 MO7 MO8
                                       NEN-EN 15259                Q
         Meetviakbeoordeling                                            QQ QQ @ a Q@              a    a
         Debiet                        NEN-EN ISO 16911-1          Q   QQ Q QQ Q@ Qa              a    Q
         Geuranalyse                   NEN-EN 13725                                                    Q
         Hedonische     analyse        NVN2818                                                         Q
         Bemonstering geur
            Long   / verdund           eigen methode   n)                                              9)
            Lindvalldoos               eigen methode   n)
            Loeflij                    eigen methode   n)
                          ™            NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                        NEN-EN 14791
            SO;   en  H,SO,            EPA methode 6    en 8
            HCL                        NEN-EN 1911-1, 2en 3
            NH,                        NEN 2826
         stofconcentratie              NEN-en 13284-1
                                       NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            O2                         NEN-EN 14789
            TOC                        NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor details www.RvA.nl onder  registratienummer  L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                                   Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.         Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                                                0000000826
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760067
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Trommelfilters                                           Blad:       3 van 20
         Meetpunt:                    Schoorsteen 1                                            Nummer:     21A236R
                                                                                               Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                               rond
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                               meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:               12 °C, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                         2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                    0000000827
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760067
          Witteveen
                                                                                                                        4 van 20
                                                                                                                        21A236R
                                                                                                       Referentie:      127746
         Resultaat       debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                   Trommelfilters
         Meetpunt                               Schoorsteen 1
         Datum   meting                         9 november 2021
         Debiet identificatie                   21A236D-M01    meting 1
         Opperviak                    [m?]            0,05
         Kanaalvorm                             rond
         Afstand  as  1               [m]              0,13
         Gassnelheid                  [m/s]           5,65
         Temperatuur                  [°C]            54,0
         Gemiddelde     gassnelheid   [m/s]           5,65
         Gemiddelde     temperatuur   [°C]            54,0
         Druk atmosferisch            [hPa]          1.012
         Druk absoluut                [hPa]          1.012
         Vochtconcentratie            [a/ m3]          139
         Bedrijfsdebiet               [m*/h]           999
         Geurdebiet*                  [m3/h]           894
         Standaarddebiet™*            [m>y/h]          710
         *
           Debiet bij 20°C,  1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C,  1013 hPa en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de   opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
                                                                                                                Paraaf:
                                                                                                                                 0000000828
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760067
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Trommelfilters                                           Blad:       5 van 20
         Meetpunt:                    Schoorsteen 2                                            Nummer:     21A236R
                                                                                               Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                               rond
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                               meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:                11°C, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                         2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                    0000000829
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760067
          VARS CATLCTETy
                                                                                                   6 van 20
                                                                                                   21A236R
                                                                                  Referentie:      127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Trommelfilters
         Meetpunt                                 Schoorsteen 2
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A236D-M02    meting 1
         Opperviak                      [m?]            0,03
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,10
         Gassnelheid                    [m/s]           3,43
         Temperatuur                    [°C]            83,3
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           3,43
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            83,3
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [g/m]            899
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]           388
         Geurdebiet*                    [mh]             321
         Standaarddebiet™*              [m>y/h]          141
         *
           Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.
                                                                                           Paraaf:
                                                                                                            0000000830
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760067
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Trommelfilters                                             Blad:       7 van 20
         Meetpunt:                   Schoorsteen 3                                              Nummer:     21A236R
                                                                                                Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                               rond
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                     voldoet niet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              11°C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                         2,5 mm/uur    en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                     0000000831
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760067
          Witteveen
                                                                                  Referentie:
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Trommelfilters
         Meetpunt                                 Schoorsteen 3
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A236D-M03    meting  1
         Opperviak                      [m?]            0,20
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,07       0,43
         Gassnelheid                    [m/s]           3,88       3,66
         Temperatuur                    [°C]            53,8       53,8
         Afstand  as   2                [m]              0,07       0,43
         Gassnelheid                    [m/s]           2,83       3,20
         Temperatuur                    [°C]            53,8       53,8
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           3,39
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            53,8
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [a/ m3]          135
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]         2.400
         Geurdebiet*                    [mh]           2.160
         Standaarddebiet™*              [m>y/h]        1.730
         *
           Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.
                                                                                           Paraaf:
                                                                                                   0000000832
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760067
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Trommelfilters                                             Blad:       9 van 20
         Meetpunt:                    Schoorsteen 4                                              Nummer:     21A236R
                                                                                                 Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                                rond
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                     voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               11°C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur    en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                      0000000833
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760067
          VARS CATLCTETy
                                                                                                   10 van 20
                                                                                                   21A236R
                                                                                  Referentie:      127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Trommelfilters
         Meetpunt                                 Schoorsteen 4
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A236D-M04    meting 1
         Opperviak                      [m?]            0,05
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,13
         Gassnelheid                    [m/s]           3.75
         Temperatuur                    [°C]            683.5
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           3.75
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            63,5
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [g/m]            228
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]           663
         Geurdebiet*                    [mh]             582
         Standaarddebiet™*              [m>y/h]          422
         *
           Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C, 1013 hPa    en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.
                                                                                           Paraaf:
                                                                                                             0000000834
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760067
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Trommelfilters                                             Blad:       11 van 20
         Meetpunt:                    Schoorsteen 5                                              Nummer:     21A236R
                                                                                                 Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                                rond
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                     voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               11°C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur    en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                       0000000835
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760067
          Witteveen
                                                                                  Referentie:
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Trommelfilters
         Meetpunt                                 Schoorsteen 5
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A236D-M05    meting  1
         Opperviak                      [m?]            0,20
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,07       0,43
         Gassnelheid                    [m/s]           7,56       3,74
         Temperatuur                    [°C]            52,7       52.7
         Afstand  as   2                [m]              0,07       0,43
         Gassnelheid                    [m/s]           2,57      4,30
         Temperatuur                    [°C]            52.7       52,7
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           4.54
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            52,7
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [a/ m3]          126
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]         3.210
         Geurdebiet*                    [mh]           2.910
         Standaarddebiet™*              [m>y/h]        2.340
         *
           Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.
                                                                                           Paraaf:
                                                                                                   0000000836
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760067
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Trommelfilters                                             Blad:       13 van 20
         Meetpunt:                    Schoorsteen 6                                              Nummer:     21A236R
                                                                                                 Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                                rond
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                     voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               11°C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur    en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                       0000000837
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760067
          Witteveen
                                                                                  Referentie:
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Trommelfilters
         Meetpunt                                 Schoorsteen 6
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A236D-M06    meting  1
         Opperviak                      [m?]            0,20
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,07       0,43
         Gassnelheid                    [m/s]           3.93       423
         Temperatuur                    [°C]            51.9       51.9
         Afstand  as   2                [m]              0,07       0,43
         Gassnelheid                    [m/s]           4,10      4,01
         Temperatuur                    [°C]            51,9       51,9
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           4,07
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            51.9
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [g/m]            119
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]         2.880
         Geurdebiet*                    [mh]           2.610
         Standaarddebiet™*              [m>y/h]        2.120
         *
           Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.
                                                                                           Paraaf:
                                                                                                   0000000838
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760067
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Trommelfilters                                             Blad:       15 van 20
         Meetpunt:                   Schoorsteen 7                                              Nummer:     21A236R
                                                                                                Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                               rond
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                        voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              11°C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                         2,5 mm/uur    en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                      0000000839
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760067
          Witteveen
                                                                                  Referentie:
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Trommelfilters
         Meetpunt                                 Schoorsteen 7
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A236D-M07    meting  1
         Opperviak                      [m?]            0,20
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,07       0,43
         Gassnelheid                    [m/s]           5,15       4 85
         Temperatuur                    [°C]            52.8       52.8
         Afstand  as   2                [m]              0,07       0,43
         Gassnelheid                    [m/s]           4,43      4,92
         Temperatuur                    [°C]            52,8       52,8
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           4.84
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            52,8
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [a/ m3]          128
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]         3.420
         Geurdebiet*                    [mh]           3.100
         Standaarddebiet™*              [m>y/h]        2.490
         *
           Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de productieomstandigheden representatief.
                                                                                           Paraaf:
                                                                                                   0000000840
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760067
                                       Bos
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                       Trommelfilters                                             Blad:       17 van 20
         Meetpunt:                   Schoorsteen 1 t/m 7                                        Nummer:     21A236R
                                                                                                Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                               rond
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                        voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                      n.v.t.
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                    n.v.t.
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening              n.v.t.
                                                                               meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                    n.v.t.
         Negatieve gassnelheden                                                   n.v.t.
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                     n.v.t.
         Temperatuurvariatie  < 5%                                                n.v.t.
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                              n.v.t.
         Voldoet  aan norm                                                        n.v.t.
         Meetonzekerheid                                                          n.v.t.
         omgevingsomstandigheden:              11°C, 2  Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                Paraaf:
                                                                                                                      0000000841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760067
          VAR CATETET
                                                                                                        Blad:            18 van 20
                                                                                                        Nummer:          21A236R
                                                                                                        Referentie:      127746
         Resultaat totaal debiet
         Bron                                     Trommelfilters
         Meetpunt                                 Schoorsteen 1 t/m 7
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A236D-M08    meting 1
         Kanaalvorm                               rond
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [a/ m3]          143
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       11.600
         Geurdebiet*                    [mh]         12.600
         Standaarddebiet™*              [m>y/h]        9.950
         *
           Debiet bij 20°C,   1013 hPa   en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa   en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren  de productieomstandigheden representatief.
         Som   van  de debieten    van schoorsteen 1 t/m 7 berekend uit de  afzonderlijk gemeten debieten.
         Daarbij zijn  de  afzonderlijk gemeten   vochtconcentraties debiet proportioneel gemiddeld.
                                                                                                                 Paraaf:
                                                                                                                                   0000000842
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760067
          AR CAC
                                                                                                   Blad:                           19 van   20
                                                                                                   Nummer:                         21A236R
                                                                                                   Referentie:                     127746
         Resultaten         geuremissie
                                                                Trommelfilters
         Bron
                                                                Schoorsteen     1t/m 7
         Meetpunt
                                                                9 november 2021
         Datum monstername
         Debiet identificatie                                        21A236D-M08       meting    1
         Monstercode                                                              21A236G02                        21A236G03                       21A236G04
         Productiecode(s)      monsterzakken                                         20214455
         Starttijd                        [hh:mm)]                                          14:35                          15:10                          15:46
         Stoptijd                         [hh:mm]                                           15:09                          15:45                          16:20
         Monstertijd                      [min]                                            00:34                           00:35                          00:34
         omgevingsomstandigheden                                 12 °C, bewolkt.
         Aantal   traverseerpunten                                                 voldoet niet
         Datum    analyse                                                 10 november 2021
         Analyse    identificatie                                                 21A236S02                        21A236S03                       21A236S04
         Start  analyse                   [hh:mm)]                                           9:54                          10:47                          10:57
         Concentratie     analyse         [oug/ m’]                                           383                             291                           217
         laboratoriumcondities            [°C]                                      19,8 -22,0
         Voorverdunning                                                                      26,9                            26,5                          26,4
         Drift voorverdunning             [%]                                                0,23                              2,8                           2.1
         Concentratie bron                [oug/ m?]                                      10.300                            7.720                          5.730
         Debiet*                          [m*/h]                                         12.600                          12.600                          12.600
         Geuremissie                      [110° oug/h]                                        130                            97,0                          72,1
         Geometrisch      gemiddelde                                                         96,8
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa   en   nat afgas
         Geurconcentratie            bij hedonische waarde:
         Psychofysische      functie      H =
                                              A  log(conc) + B  (-0,591 x
                                                                          log(conc.)   +
                                                                                          0,832) 1(-0,654 x
                                                                                                            log(conc.) +
                                                                                                                          0,925) ((-0,480 x
                                                                                                                                            log(conc.) +
                                                                                                                                                         0,551)
         H= -0,5 concentratie             [oug/m?]                                            2,8                              27                            2,4
         H= -1 concentratie               [oug/m?]                                             7.2                             6,9                           6.4
         Minimale       maximale          [oug/ m?]                                 1,39     37,1                    1,37    18,1                   2,62 -33,5
                     -
                                                                                           -                               -
         Aantal   panelleden                                                                     4                               4                             4
         H= -2 concentratie               [oug/ m?]                                             41                              35                            42
         Minimale       maximale          [oug/ m’]                                  9,41- 69,4                     4,79     33,0                    5,13- 64,3
                     -
                                                                                                                           -
         Aantal   panelleden                                                                     3                               3                             3
         H= -3 concentratie                                                                   n.k.                            200                           n.k.
         Minimale       maximale          [oug/ m’]                                    n.k.- nk.                    33,0-33,0                        19,3- 33,5
                     -
         Aantal   panelleden                                                                     0                               1                             1
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster     21A236G01 heeft       een geurconcentratie  van <    7 ouE/m3.
         Volgens    het  bedrijf waren de  omstandigheden representatief.
         Mengmonsters genomen          van  de 7 schoorstenen.
                                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                                              0000000843
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760067
          Witteveen
                                                                                                  Blad:                20  van  20
                                                                                                  Nummer:              21A236R
                                                                                                  Referentie:           127746
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                 volgens                meetonzekerheid concentratie                      meetonzekerheid emissie
                                               Deelmeting:       1             2           3                      1           2          3
         Debiet                      NEN-EN ISO 16911-1        11,4%         8,1%        6,6%
         Geuranalyse                 NEN-EN 13725              200%         200%         200%                   200%        200%       200%
                                                                     *             *          *                      *           *          *
         Hedonische      analyse     NVN2818                  200%         200%         200%                   200%        200%       200%
         Bemonstering geur
                                                                                                                     *           *          *
             Long   / verdund        eigen methode  n)                                                         200%        200%       200%
                                                                                                                     *           *          *
            Lindvalldoos             eigen methode  n)                                                         200%        200%       200%
                                                                                                                     *           *          *
             Loeflij                 eigen methode  n)                                                         200%        200%       200%
         Adsorptiebuis               NPR-CEN/TS 13649          17.7%        12,5%        10,2%                  18,4%      13,0%      10,6%
         Impingermeting                                        23,2%        16,4%        13,4%                  23,7%      16,8%      13,7%
         stofconcentratie                                      21,8%        15,4%        12,6%                  22.3%      15,8%      12,9%
         Continue     meting
            0,                       NEN-EN 14789              10,6%         7.5%        6.1%
            TOC                      NEN-EN 12619              11,6%         8.2%        6.7%                   13,0%       9,2%       7.5%
         *
           =
              Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
              Geurconcentratiemetingen   worden beschouwd als de    grootste  bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
               Volgens   de NTA 9065
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                              0000000844
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>