<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                I
                                                            PEUZ
         Beschrijving         van     de inrichting          van  Cosun Beet
         Company         Vierverlaten
         Onderdeel      van   de aanvraag           voor een  revisievergunning
         in het kader     van   de Wet      algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         Rapportnummer FQ 1108-23-RA-003 d.d. 26 april 2022
                                                                                 0000001213
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                               Pru
         Beschrijving                     van       de inrichting                     van        Cosun Beet
         Company                 Vierverlaten
         Onderdeel              van      de aanvraag                  voor een           revisievergunning
         in het kader              van       de Wet         algemene bepalingen
         omgevingsrecht
         opdrachtgever              Cosun Beet       Company Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-23-RA-003
         datum                      26   april  2022
         referentie                 EBa/EBa/CJ/FQ 1108-23-RA-003
         verantwoordelijke
         opsteller
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,             @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01,    ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven —
                                                         duisseldorf —
                                                                       dortmund -
                                                                                  berlijn —
                                                                                            niirnberg —
                                                                                                        leuven -
                                                                                                                 parijs
                                                                                                                        —
                                                                                                                          lyon
                                                                                                                               0000001214
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760079
                          Inhoudsopgave
                    1       Inleiding
                    2       Niet technische      samenvatting
                  -           Algemeen                                                         6
         N
             N    NN
                    =
                              Bestaande   en  vergunde
                                Suikerfabricage
                                Waterzuivering
                                                          activiteiten                         7
                                                                                                7
                                                                                                8
                    WN          Grondberging                                                    8
         NN  N W
                    UB
                                Vergistingsinstallatie
                                Diksapopslag/diksapraffinage
                              Verandering    van  de activiteiten                              9
                                                                                                8
                                                                                                9
                    3       Beschrijving bedrijfsactiviteiten                              —t oe
            |
            TS
                  oa          Procesbeschrijving suikerfabricage
         w
            SN
                  2             Algemeen   overzicht                                         a OO
            (ut                 Capaciteit                                                   a
         w St
            it
         w (GE
                  AWN           Aanvoer
                                Weegbrug,
                                         van
                                Bieteninvoer
                                              bieten
                                            monstername
                                               en  sapwinning                              ma
                                                                                             a
                                                                                             a  N
                                                                                                WN
         w [lO
            is    NOU           Pulpverwerking
                                Kalkoven, kalkmelkbereiding
                                                                                             a
                                                                                             a RA
              | ©               Stoppen kalkoven                                             a
         w  JUNE  vo)           Sapzuivering                                                 a
         w
              —
              —_—
              —
                  .
                  .
                    — o
                    — —t
                                Verdamping
                                Suikerkristallisatie
                                Sproeivijvers
                                                                                             a
                                                                                             a
                                                                                                OD
                                                                                               SN
         w wn     i             Suikerdroging, koeling, opslag     en de afvoer van suiker   a NN
         ww   a ee              Spilsuiker                                                   a NN
         Ww = Me       nh       Vergunde wijziging project aanpassing      kookstation       a 0
                  +2          Grondberging                                                 -E0
         w   w
         ww Ww o
                  :
                    3
                    1
                              Vergistingsinstallatie
                                Algemeen
                                Capaciteit
                                                                                            =  WOW
                                                                                             2 WO
                                                                                               OC
         Ww Ww 3  (
                                Equipement                                                  NN  ©
         Ww 3. 4                Verwerking          vrijkomende        melasse-oplossing
         vergistingsinstallatie                                                             NO Wp
             3.4              Beschrijving waterzuivering                                      hb
         3.4.1
         3.4.2
                                Bedrijfswatercircuit
                                Waswatercircuit
                                                       en  waterzuivering
                                                                                            N  bp
                                                                                               A
                                                                                                   0000001215
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                 PEUZ
         3.4 WwW        Condensorwatercircuit                                              27
         3.4.           Condensaat                                                         27
         3.4.
         3.4.
         3.4.
         3.4. 0
               NO       Afvoer hemelwater
                        Sanitairwater
                        Waterzuivering
                        Koelwater
                                                                                           28
                                                                                           28
                                                                                           28
                                                                                           31
                we  Algemeen                                                              33
                 =    Inrichting                                                           33
                     Wet   geluidhinder                                                    36
           TE
                WN    Bevoegd   gezag                                                      36
                bh   m.e.r.-beoordelingsplicht                                             37
           ET
                Bn    Besluit risico's zware  ongevallen   2015                            37
                O00
           I
                     Gegevens energie                                                      38
           FN NN     Gegevens     verkeer en  vervoer                                      41
           4, 00     Gegevens      opslag  niet   gevaarlijke   stoffen (in emballage, tanks,
            bulkgoederen)                                                                  42
                     Gevaarlijke stoffen                                                   42
                     Koel-  en  vriesinstallaties                                          44
                     Milieumanagementsysteem         en TPM                                47
                        Managementsystemen                                                 47
                        Het milieumanagementsysteem                                        48
                      Proefnemingen                                                        49
                     Maatwerk ongewone voorvallen                                          50
                        Inleiding                                                          50
                        Voorgestelde werkwijze                                             50
                    Milieuaspecten                                                        52
           |         Algemeen                                                              52
           0,
           BO
                N=   Geluid                                                                52
           9,
                WwW  Geur                                                                  52
           I bh       Luchtkwaliteit                                                       53
                Un    Externe  veiligheid                                                  53
           BO
                      Beste Beschikbare Technieken                                         53
           I,   NO   Afvalwater                                                            54
           BN
                0    Afvalstoffen                                                          54
           BO, OO
           ©,        Bodemrisicochecklist     en  nulsituatiebodemonderzoek                56
           (SI   =   Emissies   naar  de lucht                                             57
                                                                                              0000001216
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                           Pru
         1
           Inleiding
           Voorliggend     rapport      maakt     onderdeel     uit   van    de   omgevingsvergunningaanvraag:
           “Revisievergunning       Cosun Beet     Company     Vierverlaten”    (aanvraagnummer        OLO 5954219).
           De vergunning wordt aangevraagd                in  het   kader   van   de Wet      algemene bepalingen
           omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.1 lid         1 onder   e 2°  en  3°. De  inrichting betreft Cosun Beet
           Company Vierverlaten (CBC-V) gelegen           aan  de Fabriekslaan 12     te  Vierverlaten.
           De   inrichting   is  in  werking op grond van de revisievergunning ingevolge                      de  Wet
           milieubeheer    (thans Wabo omgevingsvergunning), kenmerk 2010-03524/3, MV.                       Naast de
           vermelde     revisievergunning       is   op  11   november       2014    een    veranderingsvergunning
           ingevolge de Wabo verleend (zaaknummer 545934) en zijn                    ook meerdere milieuneutrale
           veranderingen doorgevoerd. In paragraaf 4.1 is een overzicht              opgenomen       van de vigerende
           vergunningsituatie      van  CBC-V. Middels     voorliggende     aanvraag wordt       voortzetting  van  de
           huidige   activiteiten   van  CBC-V     en  een  aantal beperkte wijzigingen         ten  opzichte  van  de
           huidige    bedrijfssituatie aangevraagd.          De   aanvraag      betreft    een   aanvraag    om    een
           revisievergunning.
           In hoofdstuk 2 is    een  niet technische    samenvatting     van   de activiteiten binnen de    inrichting
           opgenomen. Een         beschrijving     van  de activiteiten    van   de   inrichting   is opgenomen in
           hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4         zijn algemene gegevens          van  de   inrichting   opgenomen. De
           gevolgen   voor  het milieu   zijn beschreven in hoofdstuk 5.
                                                                                                                       0000001217
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                   PEUZ
            > Niet technische                         samenvatting
          2.1 Algemeen
              CBC-V vraagt       voor   de bestaande        inrichting gelegen     aan  de Fabriekslaan 12 te    Groningen
              een   revisievergunning (Wabo)            aan.  De   inrichting van   CBC-V bestaat in   hoofdlijnen  uit een
              suikerfabriek ten         behoeve       van   de    suikerproductie,    een   waterzuiveringsinstallatie ter
              behandeling       van  vrijkomend        water binnen de      inrichting, grondbergingen voor de opslag
              van   bietengrond afkomstig van             de aangevoerde suikerbieten en een vergistingsinstallatie
              voor   de  productie van     groen gas uit reststromen         en  perspulp.
              In het  navolgende      is een beschrijving        opgenomen     van  de bestaande activiteiten   en de
              aangevraagde verandering van               de activiteiten. In   figuur  2.1 en figuur 1, zie bijlage 1, is de
              situering van de inrichting, inclusief de grenzen van de inrichting, weergegeven. In de
              figuren 3 en 4, zie bijlage 1, zijn de plattegronden van de terreinen van CBC-V opgenomen.
         f2.1 Situering Cosun Beet Company Vierverlaten   in de omgeving
                                      3
                                                re
                                                Foret
                                                                                                                             0000001218
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                 Pru
           2.2 Bestaande       en  vergunde       activiteiten
         2.2.  Suikerfabricage
               Bij de teelt   van  bieten wordt in het       voorjaar gezaaid; de bieten worden doorgaans vanaf
               september geoogst         en   naar  de   productielocatie     van   Cosun Beet     Company    Vierverlaten
               getransporteerd.
               Een suikerbiet bestaat      globaal    uit circa 75% water, 17%        suiker, 5% celmateriaal    (merg)  en
               3%   overige   stoffen.  Afhankelijk van het seizoen of teeltgebied kunnen deze percentages
               van  jaar tot jaar  en van   gebied tot gebied variéren. Voor de bietsuikerfabricage worden de
               suikerbieten     na  reiniging in dunne reepjes gesneden (snijdsel). De suiker in dit snijdsel
               wordt
               met water van      de bieten zelf   geéxtraheerd     in  diffusietorens; het suikerhoudende       water  dat
               uit de diffusietorens     komt, wordt ruwsap       genoemd.       Het ruwsap wordt in de      sapzuivering
               gereinigd   door    toevoeging     van   kalkmelk   en CO2, producten         die in de kalkoven worden
               geproduceerd       uit kalksteen. Na enkele        filtratiestappen in het procesdeel sapzuivering
               wordt het sap      dunsap genoemd.        In de  verdamping wordt het dunsap ingedikt tot diksap.
               Het  diksap   wordt   voor   een  deel   opgeslagen in diksaptanks voor latere verwerking tijdens
               de   diksapraffinageperiode (DSR) of wordt bij de kristallisatie verder verwerkt tot
               kristalsuiker   en melasse (suikerstroop). Een uitgebreidere procesbeschrijving is te vinden in
               paragraaf 3.1. De huidige vergunde verwerkingscapaciteit van de suikerfabriek bedraagt
               gemiddeld     30.000 ton bieten per       dag tijdens   de campagneperiode.
               Conform de       huidige omgevingsvergunning            van   CBC-V (ter info dit betreft de aanvraag
               flexibilisering   campagne-     en DSR-periode)     is  een  maximale     campagneduur van 150 dagen
               en  een    maximale     diksapraffinageperiode        van   65   dagen toegestaan. Het totale aantal
               suikerproductiedagen (campagne             en diksapraffinage) bedraagt       hiermee 200  dagen.
               Eventuele tussenvormen qua aantal             dagen  campagne       en  diksapraffinage zijn ook mogelijk
               met   het uitgangspunt      dat het maximaal aantal        suikerproductiedagen 200 dagen bedraagt.
               Het    totale    aantal    suikerproductiedagen          wordt     bepaald     door   het  aantal     dagen
               campagneperiode en             de   aansluitende      diksapraffinageperiode. De lengte van               de
               diksapraffinageperiode       wordt   bepaald    door  de voorafgaande campagne, afhankelijk van           de
               bietenhoeveelheden        en  suikeropbrengst van       de suikerbieten.
               De  diksapraffinageperiode dient conform de vigerende vergunning plaats te vinden tussen
               1 maart   en 1 augustus. Aangevraagd wordt om deze periode aan te passen naar de gehele
               intercampagne.      De   achtergrond dat de DSR-periode verruimd wordt ligt er in de laatste
               jaren  diverse   diksaptanks gebouwd zijn en de voorraad diksap is vergroot. Verder speelt de
               logistiek  een   steeds belangrijke rol. M.a.w. er wordt jaarlijks onderzocht wanneer de suiker
               idealiter beschikbaar moet       zijn.
               De campagne start zodra de eerste suikerbieten de fabriek worden                  ingevoerd  en  eindigt  op
               het moment dat de laatste suikerbiet de fabriek                  ingaat.   De  intercampagne     betreft de
               periode   tussen   het eind  van  de campagne      en   de start  van  de  volgende  campagne.
                                                                                                                            0000001219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                  PEUZ
         2.2.2 Waterzuivering
               Binnen  CBC-V-zijn drie    waterstromen        aanwezig: waswater, condensorwater          en condensaat.
               Waswatersysteem:
               Het waswater wordt        hoofdzakelijk gebruikt        voor   het wassen van     de bieten, het transport
               van  bieten  en   maakt deel uit        van   een  circulatiesysteem. Het water waarmee de bieten
               gewassen   zijn, wordt ontdaan        van   ongerechtigheden zoals eventueel meegekomen stenen,
               hout  en bietenblad    . In het waswatercircuit        zijn onder  meer   indikkers  en methaanreactoren
               geplaatst. Bij deze laatste worden opgeloste suikers die in het waswater zijn gekomen
               tijdens het wassen van de bieten omgezet in duurzame energie(biogas). Het biogas wordt
               gemengd met het aardgas, wat samen de brandstof voor het ketelhuis vormt.
               Condensorwatersysteem:
               Het water uit het condensorwatersysteem wordt gebruikt voor de koeling en het
               condenseren van de kookdampen in de condensors van de kookpannen. Om af te koelen
               wordt het condensorwater             versproeid     in   de  sproeivijvers    om   daarna   weer    opnieuw
               gebruikt te  worden.
               Condensaatsysteem:
               Het condensaat ontstaat in de           verdamping,      door indikken     van  het sap. Een deel    van  het
               condensaat wordt in het        procesdeel      van de   sapwinning   weer   gebruikt. Uiteindelijk gaat    de
               condensaatstroom      na   thermische      uitnutting   naar de  eindzuiveringen.
               De  waterzuivering loost gezuiverd water in het Koningsdiep. Door monitoring                         van  het
               effluent wordt bewaakt dat de          lozingseisen     uit de  vigerende Waterwetvergunning         worden
               gerespecteerd.
               In de  periode   wanneer       niet wordt      gezuiverd, wordt      het hemelwater      van  de   inrichting
               verzameld in de    waterbergingen         (zie ook paragraaf 5.7). Zuivering     van dit water vindt   plaats
               als daar noodzaak      voor    is  en   de buitentemperatuur voldoende hoog              is om    te kunnen
               zuiveren.
         2.2.3 Grondberging
               Met de bieten komt       een  hoeveelheid       bietengrond     mee.
                                                                                     Door jarenlange verbeteringen      van
               de rooitechnieken     van    suikerbieten is de hoeveelheid          bietengrond    die meekomt met de
               suikerbieten    aanzienlijk verminderd. Deze bietengrond wordt na afspoeling in het
               waswatercircuit opgeslagen op de grondberging om uiteindelijk als bietengrond, onder
               een fabrikant-eigen-verklaring,        te  worden   afgevoerd.
               Vergistingsinstallatie
               Organisch    materiaal      wordt     door     bacterién    omgezet     in   hoofdzakelijk    methaan-     en
               koolzuurgas.   Dit  biogas    wordt    gezuiverd    tot  aardgaskwaliteit    om   vervolgens   deels op het
               openbare gasnet te zetten         en voor een     ander deel    gemengd te     worden met het     aardgas   in
               het ketelhuis. De     grondstoffen         die worden      gebruikt   komen    grotendeels     uit de  eigen
               suikerfabriek.
                                                                                                                              0000001220
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                               PEUZ
               Tijdens de   campagne wordt         er bietenstaarten     gevoed, tegelijkertijd  wordt    er  bietenpulp
               ingekuild, hetgeen       de    voeding    is  buiten    de  campagneperiode.       Daarnaast      is   er  de
               mogelijkheid om        vloeibare   grondstoffen     te   verwerken,  in de  praktijk zijn     dit    partijen
               melasse of diksap.
               Aankoop van externe producten gebeurt marginaal. Dit heeft dan als doel om de biologie
               gezond te houden met essentiéle nutriénten houdende producten. Externe grondstoffen
               moeten voldoen aan diverse criteria welke zijn vastgelegd in het acceptatiebeleid
               grondstof vergisting.
         2.2.5 Diksapopslag/diksapraffinage
               In de bestaande suikerfabriek vindt        gedurende      maximaal 65  dagen diksapraffinage         van  het
               opgeslagen diksap plaats, doorgaans           in de  periode   aansluitend aan  de campagne tot vlak
               voor  de nieuwe campagne. Tijdens de diksapraffinage wordt diksap                verwerkt tot suiker in
               de achterfabriek, bestaande uit de suikerkristallisatie, het drogen              en  koelen    van     suiker
               alsmede het zeef en suikerverdeelstation.
           23  Verandering        van   de activiteiten
               CBC-V vraagt middels        voorliggende omgevingsvergunningaanvraag              een  verandering        van
               een  inrichting (milieu)    aan in verband met de volgende wijzigingen           van   de  inrichting     ten
               opzichte  van   de thans   vergunde    situatie:
               —
                  Aanpassing periode          DSR   van    1  maart    tot  1   augustus  naar    de   gehele periode
                  intercampagne;
               —-
                  Verhoging    van   de  opslaghoeveelheid       zwaveldioxide (van 35    naar   60  ton)  en  formaline
                  (van 13  naar   31 ton), het jaarverbruik    van  deze stoffen neemt niet toe;
               —
                  Toename    van   het aantal   scheepsverladingen;
               —
                  Toevoeging      van  het terrein Zwartwoud,        gelegen aan de noordzijde Hoendiep,             aan  de
                  inrichting.  In  figuur  2, opgenomen in       bijlage 1, is weergegeven welke percelen            aan  de
                  inrichting  van   CBCV worden     toegevoegd.
                                                                                                                             0000001221
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                     Pru
             ;
               Beschrijving bedrijfsactiviteiten
           3.1 Procesbeschrijving suikerfabricage
         3.1.1 Algemeen      overzicht
               Bij  de teelt  van   bieten wordt in het        voorjaar gezaaid;       de bieten worden     doorgaans vanaf
               september geoogst           en   naar  de   productielocatie      van   Cosun Beet     Company Vierverlaten
               getransporteerd. Een           suikerbiet bestaat      globaal     uit circa 75% water,       17%   suiker,  5%
               celmateriaal     (merg)     en   3%   overige    stoffen.  Afhankelijk     van    het seizoen of   teeltgebied
               kunnen deze percentages             van  jaar  tot  jaar  en   van gebied      tot  gebied  variéren. Voor de
               bietsuikerfabricage        worden de suikerbieten            na   reiniging    in  dunne reepjes     gesneden
               (snijdsel).   De suiker in dit        snijdsel   wordt met water          van   de bieten zelf (condensaat)
               geéxtraheerd      in  diffusietorens; het suikerhoudende             water   dat uit de diffusietorens komt,
               wordt     ruwsap     genoemd.        Aan   het   zo   ontstane      ruwsap    wordt kalkmelk      toegevoegd,
               waardoor de vloeistof alkalisch wordt. Het                 uitgeloogde snijdsel, pulp genaamd,           wordt
               direct als   perspulp    of na  droging (pulpbrokken)        als  veevoer   afgezet.
               Het ruwsap wordt          gereinigd     na  toevoeging,     in diverse stappen,       van  kalkmelk (voor-   en
               hoofdkalking)      en    CO, (carbonatatie). (CO,         en   kalkmelk worden         beide in de kalkoven
               geproduceerd       uit  kalksteen).    Ze zorgen    voor een     filtreerbare   neerslag. Het  neerslag wordt
               gefiltreerd en     onder de handelsnaam Betacal als meststof in de landbouw                     afgezet. Naast
               Betacal wordt ook de         benaming     schuimaarde     gebruikt.
               Na de filtratie wordt het sap         dunsap genoemd. Vervolgens             wordt het   dunsap   onthard   om
               ht   kalkvrij te  maken      en   de  pH-waarde      van  het   dunsap geregeld.       Het  dunsap   heeft  een
               suikerconcentratie rond 16% a 17% wat                 vervolgens tot diksap         wordt  ingedampt tot een
               droge     stof  gehalte     van    circa   70%.    Het diksap wordt voor            een  deel opgeslagen in
               diksaptanks     of wordt in     kookpannen      verder   ingedampt      tot oververzadiging. Na toevoeging
               van    entkristallen     kristalliseert de     opgeloste suiker;        er  wordt    een  kristal-stroopmassa
               gevormd.
               In  centrifuges   wordt de      uitgekristalliseerde    suiker   van   de stroop    gescheiden.  Hierna wordt
               de suiker     met   verwarmde lucht         gedroogd     en   vervolgens     met    koude lucht   gekoeld;  het
               eindproduct      is kristalsuiker wat wordt          opgeslagen       in suikersilo's of rechtstreeks wordt
               afgevoerd naar      de afnemers.
               Het   indamp-kristallisatieproces        wordt met de      afgecentrifugeerde stroop nog enkele malen
               herhaald, zodat       meer     suiker wordt     verkregen. Naast witsuiker wordt bij het proces van
               kristallisatie melasse        geproduceerd.       Melasse is     een    suikerhoudende stroop welke kan
               worden toegepast in         fermentatieprocessen (gistproductie)            of  bijvoorbeeld bij  de productie
               van   veevoeders.
                                                                                                                               0000001222
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                 PEUZ
         Zowel het  fabricageproces als het stroomschema voor     materiaalstromen zijn op      hoofdlijnen
         weergegeven in      figuur  3.1.
         Stroomschema proces suikerfabriek
                                                                             —>       Bietengrond
                                                          Bietenontvangst,      Y           |
                                                                                         Steen
                                                          wassen en opslag
                                                                                    Bietenbladen
                                                                   h
                                                            Sapwinningen        _
                                                                                ©
                                                                                     Perspulpen
                                                              Pulpdrogen             droge pulp
                                                                   \     N
                                           Kalkoven    W     Sapzuivering                Betacal
                   Kalksteen
                                                                   \
                                                              Vv   wv
                                                                                >
                                                             Kristallisatie            Melasse
                                                         UN                a      EE
                                                           Drogen/koelen        _
                                                                                "
                                                                                   Kristalsuikeren
                                                           en opslagsuiker         suike      duct
                                                                                                            0000001223
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                PEUZ
         3.1.2 Capaciteit
               —-
                  De  verwerkingscapaciteit         van  de suikerfabriek    bedraagt gemiddeld      30.000 ton bieten
                  per  dag gedurende       de  campagneperiode.
               —-
                  Het    totale    aantal    suikerproductiedagen wordt bepaald door                het  aantal   dagen
                  campagneperiode en de aansluitende diksapraffinageperiode:
                  —
                     Het maximum aantal          dagen diksapraffinage bedraagt 65 stuks;
                  —
                     Het maximum aantal          dagen campagne bedraagt 150 stuks;
                  —
                     Het maximum aantal          suikerproductiedagen bedraagt 200 stuks.
         3.1.3 Aanvoer    van  bieten
               De auto's met bieten       zijn zelflossend en lossen de bieten rechtstreeks in een kiepput of op
               het GOR     (opslagplaats     voor bieten). Op het GOR worden bieten opgeslagen voor onder
               andere buffervoorraad          bij stagnatie   in de   aanvoer.   Op het    GOR is   een  bietenscanner
               aanwezig    waarmee     de voorraad bieten op het GOR wordt          gemonitord.
               Weegbrug,     monstername
               Van de     aangevoerde bieten         wordt het    gewicht bepaald      op de   weegbrug. Aansluitend
               wordt mechanisch         een    monster    getrokken.    De monsters worden        opgezakt en daarna
               geanalyseerd      in het centraal tarreer station      (CTS). De gegevens      van  de weegbrug en de
               monsters    resulteren in    een   afrekening  met de leverancier.
         3.1.5 Bieteninvoer     en  sapwinning
               De ontvangen bieten worden in de putten                  gekiept   en  door   transportbanden    naar  de
               wasstraat    gevoerd,   waar    de bieten met waswater worden gewassen. In de wasstraat wordt
               bietengrond, blad, hout        en stenen   verwijderd.
               Aan   het einde      van   de wasstraat worden door middel              van  zeven   het water met de
               bietengrond     en  bietenstaartjes    van  de bieten  gescheiden.    Het water met de   bietengrond en
               bietenstaartjes wordt vervolgens over een staartenvanger                         gevoerd, waarbij de
               bietenstaartjes worden afgescheiden. Bietenstaartjes worden als                 veevoeder afgevoerd of
               worden tot     biogas  verwerkt in    vergisters.  Het gebruikte water voor het transport en wassen
               van  de bieten wordt       naar   de indikkers   gevoerd. Na de indikkers, alvorens de bietengrond
               naar   de   grondberging        wordt   getransporteerd, wordt de kleinste bietendeeltjesfractie
               verwijderd.    Dit  bijproduct     wordt veelal verwerkt in     vergisters.  Na het  wassen  worden de
               bieten  naar   de bietenbunker in de fabriek       getransporteerd.
               Vanuit de bietenbunker gaan de bieten               naar  snijmolens    en  worden daar    gesneden    tot
               snijdsel.  Het  snijdsel  wordt met      transportbanden     in de  broeitroggen gebracht.    Hier wordt
               het snijdsel op een temperatuur van circa 75 °C gebracht. Daarmee wordt de structuur                  van
               de celwanden       zodanig veranderd,      dat deze doorlatend worden        voor de suiker in de cellen.
               Door het concentratieverschil tussen suiker in het          snijdsel en  in het water diffundeert suiker
               over van    het  snijdsel  naar   het water. Dit proces    vindt plaats  in de diffusietorens. Het in de
               broeitroggen aangewarmde snijdsel              wordt onderin de diffusietoren         gebracht  en  door
               middel     van   een   draaiend      roerwerk, langzaam       naar   boven    getransporteerd.   Aan   de
                                                                                                                          0000001224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                 Pru
               bovenzijde      van   de diffusietoren wordt        warm   condensaat    ingebracht   dat in tegenstroom
               van    het   snijdsel    naar    beneden gaat. Vanuit de diffusietoren gaat de suikerhoudende
               oplossing     naar   de    broeitrog.   Hieruit wordt het     afgevoerd.   Het  verkregen tussenproduct
               wordt      ruwsap       genoemd.       Indien    nodig    wordt    desinfectiemiddel       gedoseerd om
               microbiologische         infecties in de  sapwinning (en    zo suikerverlies)  te voorkomen.
               In de   sapwinning        wordt condensaat uit de bieten zelf benut als extractievloeistof. Door
               aanzuren      met   zwaveldioxide wordt het condensaat op de                 juiste pH gebracht.    Om de
               persbaarheid      van     het  uitgeloogde snijdsel te verhogen wordt gips toegevoegd.             Het  gips
               wordt     in  situ  geproduceerd door kalkmelk, dat in het procesdeel van de                       kalkoven
               geproduceerd is,       te mengen met       zwavelzuur.
         3.1.6 Pulpverwerking
               Het   uitgeloogde snijdsel (natte pulp) uit de diffusietorens wordt getransporteerd naar de
               pulppersen. Hierin wordt de pulp geperst tot een droge stof gehalte van circa 25-30%. Dit
               wordt    perspulp genoemd. De perspulp kan rechtstreeks worden afgevoerd als veevoeder of
               verder worden       gedroogd in de pulpdroger West (de enige die nu te CBC-V beschikbaar is).
               In geval   van  storingen kan de pulp ook ongeperst als natte perspulp worden afgevoerd. Een
               noodopslagplaats is aanwezig.
               Het   pulpperswater wordt teruggepompt naar de diffusietorens. In de pulpdrogerij staat 1
               aardgasgestookte pulpdroger opgesteld, te weten pulpdroger West. De perspulp die na het
               persen niet verder wordt            gedroogd,    wordt met     transportbanden     en  transportschroeven
               afgevoerd     naar  het    perspulpterrein    aan  de noordzijde  van  het  Hoendiep en van    daaruit met
               shovels    zo  veel als    mogelijk direct    op  vrachtwagens geladen voor afvoer naar        klanten   van
               Cosun Beet      Company        of afvoer naar  de  vergister, waar  het wordt    ingekuild  om  uiteindelijk
               te worden     vergist    tot biogas.
               Droger       West     is    aardgasgestookt en beschikt over zogenaamde nageschakelde
               multicyclonen.      Het in de     cyclonen afgescheiden pulpstof gaat mee met de gedroogde pulp.
               De   afgassen      en    de   rookgassen     van   de  drogers (waterdamp)        komen via de centrale
               schoorsteen in de atmosfeer.
               Jaarlijks  wordt door de directie         van  Cosun Beet   Company bepaald of wel of       niet gedroogd
               moet worden. Als de markt voor              perspulp    voldoende groot is, wordt niet      gedroogd. Het
               kan daarom       van   jaar   tot jaar verschillen of   een  deel van  de   perspulp gedroogd wordt of
               niet.
               De  gedroogde pulp heeft een droge stof gehalte van circa 88% bij uittrede drogers.                       De
               droogtemperatuur wordt bepaald door de hoeveelheid te verdampen water en heeft                            als
               variabelen het      droge     stof percentage     van de pulp in en uit, en de hoeveelheid pulp. Het
               transportsysteem         van   de gedroogde pulp is gesloten uitgevoerd. De gedroogde pulp heeft
               een   droge stof gehalte van circa 88%. De gedroogde pulp wordt afgevoerd.
                                                                                                                             0000001225
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                 Pru
         3.1.7 Kalkoven, kalkmelkbereiding
               Met het    gebruik    van  cokes of antraciet, die in de        bergingsvakken bij     CBC-V in    opslag is,
               wordt de kalksteen (CaCO) in          een  gesloten systeem (kalkoven)       ontleed tot    ongebluste kalk
               (Ca0)  en  kooldioxide (CO,). Dit proces vindt        plaats bij een  temperatuur    van   1000  a 1200 °C.
               Voor opstart wordt de       oven   geheel gevuld     met een mix van    kalksteen   en  cokes. Omdat     voor
               de dissociatie    van  calciumcarbonaat voldoende temperatuur              noodzakelijk   is wordt   voor het
               eerste    deel     van   de    wvulling   in  verhouding       meer    cokes    toegevoegd.       Vanaf    de
               aansteekopening omhoog            wordt eerst circa 10% cokes        toegevoegd. Dit bouwt vervolgens
               in stappen     van   0,5% af   naar  de normale     verhouding van circa 7% cokes. De oven wordt
               aangestoken      via de  aansteekgaten die zich in de zijwand onder in de schacht van de oven
               bevinden. Na circa       een uur is er voldoende vuur in de oven om zelfstandig te blijven
               branden. De       oven   start  op ongeveer 25%          verbrandingscapaciteit om langzaam op te
               warmen.    Dat wordt tot start campagne          geleidelijk verder opgevoerd. Na ongeveer 7 dagen
               begint  de  oven    voldoende kalk te     leveren en kan de bietverwerking worden opgestart.
               De  reactievergelijking     voor  de dissociatie   van  kalksteen is:
               CaCOs(s)   ->  CaO(s)  +  CO4(g).
               Om deze reactie te laten       verlopen   moet   de temperatuur      hoger zijn dan 1000 °C.
               De  gebrande kalksteen, CaO,        wordt onder uit de      oven  uitgetrokken.   De gebrande     kalk (CaO)
               wordt in   een    kalkblustrommel      geblust   met   water,  waarbij  kalkmelk (Ca(OH),) ontstaat Het
               geproduceerd kalkovengas bevat hoofdzakelijk stikstof en circa 40% CO,. Het wordt met
               behulp van waterringpompen afgezogen uit de bovenzijde van de oven. Dit gas wordt eerst
               over   een    gaswasser      geleid   en   vervolgens     in  de  carbonatieketels     ingeblazen.     In  de
               carbonatie reageert de CO, met de            aan  het proces    toegevoegde     kalkmelk    weer  tot  CaCO;
               waarmee     de cirkel rond is.
               De hierdoor      verkregen     koolzuur   en  kalk worden in de       sapzuivering gebruikt      om    in het
               ruwsap de niet-suikerstoffen te binden          en  dit door filtratie te verwijderen.
               Omdat   er   gestreefd   wordt    naar een   relatief hoge zuiverheid van de gebruikte kalksteen en
               cokes of antraciet in verband met            proceseisen worden nagenoeg geen nevenproducten
               gevormd.
               Bij normaal    bedrijf bestaat   theoretisch evenwicht tussen het kalk-        en  koolzuurverbruik in de
               sapzuivering (kalking       en  carbonatatie), dat wil zeggen, de bij het ontleden            van  kalksteen
               vrijkomende      kalk en  koolzuur kan in     principe volledig    in de  sapzuivering   worden     gebruikt.
               Het rendement       van  de   koolzuuropname in de carbonatatie is echter circa 85%. De hiertoe
               benodigde      overmaat    koolzuur wordt verkregen uit de verbranding van cokes of antraciet.
               De  kalkovengassen       worden door gaspompen via           een   gaswasser   afgezogen,     waardoor stof
               wordt  verwijderd.
                                                                                                                             0000001226
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                  Pru
               De aftrek   van  de   kalkovengassen         wordt  geregeld    door het     bijzetten   van  één of meerdere
               gaspompen,      waarbij     de gassen door de gaswasser worden                  geleid.  Hierdoor worden de
               verontreinigingen verwijderd.            Het   gebruikte    water    ten   behoeve      van   de gaswasser is
               condensaat     van  de bieten zelf. Het water wordt daarna via de                waterberging      behandeld in
               de  eigen waterzuivering       van   Cosun Beet     Company Vierverlaten.
         3.1.8 Stoppen    kalkoven
               Tegen het einde      van    de campagne wordt de toevoer             van   antraciet   naar   de  oven    gestopt.
               Hierdoor      stopt     uiteraard       het    verbrandingsproces.          Er    wordt     echter      nog    wel
               verbrandingslucht       in de   oven    ingeblazen. Hierdoor koelt        de   oven  af  en  zal  uiteindelijk  de
               temperatuur     zover    dalen dat ook de dissociatie          van  kalksteen stopt. Een groot deel            van
               deze   periode   wordt het      afgas   uit de  oven   nog in de carbonatieketels          ingeblazen.     De CO,
               concentratie in het       afgas   zal echter steeds verder dalen waardoor              uiteindelijk   het proces
               gestopt   moet worden.
         3.18  Sapzuivering
               Aan de   sapzuivering wordt kalkmelk toegevoegd                voor   de   zuivering   van   het ruwsap uit de
               extractie.   Via    verschillende        mechanismen        wordt      het     sap   zo   ontdaan        van   zijn
               verontreinigingen.      In de    voorkalking     vinden onder     geleidelijk stijging      van   pH   een  aantal
               colloidale reacties      plaats. Hierbij     vlokken onder andere eiwitten uit. In de               hoofdkalking
               wordt de     pH nog      verder    verhoogd en worden onder andere amiden als glutamine en
               asparagine ontleed en ontstaan onoplosbare kalkzouten.
               Daarnaast speelt kalk een fysische rol. Aan het oppervlak worden onzuiverheden
               geabsorbeerd      en  het is  een   filtreerhulpmiddel    om   de filtratie   makkelijker   te  laten  verlopen.
               Van de    hoofdkalking loopt         het sap    over  in de 1e carbonatatie. Hier wordt              koolzuurgas
               ingeblazen, waarbij de kalk wordt omgezet in het slecht oplosbare calciumcarbonaat.                            Het
               gecarbonateerde sap wordt door middel van bezinking en/of filtratie gezuiverd.                                 Het
               ingedikte neerslag wordt naar trommelfilters gepompt en daar afgefiltreerd.
               Het  gefiltreerde    sap wordt        nagefiltreerd met behulp van           zakfilters. Indien de zakfilters
               verstoppen       worden        de    zakken      gereinigd in een            wasmachine          met     een    3%
               zoutzuuroplossing.       Het waswater hiervan        gaat terug het proces in.
               De  neerslag   die op de trommelfilters is         afgefiltreerd, Betacal genoemd, wordt afgezoet (de
               nog   aanwezige suiker wordt           met    water grotendeels uitgewassen) en verpompt naar de
               Betacal  opslag,   vanwaar      het in verschillende varianten kan worden               getransporteerd       naar
               afnemers. Betacal bestaat         voor   ongeveer 50% uit       zeer  fijn  verdeelde calciumcarbonaat          en
               wordt onder andere          gebruikt     als  voedingsbodem       voor    de   champignonteelt        of  voor  de
               verbetering    van  de structuur      en  verhoging   van  de  pH  van   landbouwgronden (kalkmeststof).
               Van de bezinkers       en   indikfilters, die onderdeel zijn       van    het proces van de sapzuivering,
               wordt het heldere sap        naar   de 2° carbonatatie gepompt. Door toevoegen                 van  CO; gas,   wat
               via  leidingwerk     onderin het procesvat           van  de 2° carbonatatie in de sapstroom wordt
               gedoseerd,    worden hier      overgebleven      kalkresten   neergeslagen.
                                                                                                                                   0000001227
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                  PEUZ
                Na filtratie  van    het sap uit de 2e carbonatatie in zakfilters               waarbij  het  neergeslagen
                materiaal  naar   de   voorkalking       wordt   teruggevoerd,    wordt de resthardheid in       een  kation
                kunstharsfilter   verwijderd.       In het   onthardingsfilter (de ontharding) worden Ca++-ionen
                gebonden    aan   de kunsthars       en  Na+-ionen    nemen in het gezuiverde ruwsap, dat nu dunsap
                heet,  de    plaats    in  van     de    Ca++-ionen. Het filter wordt geregenereerd nadat de
                ionenuitwisselaar beladen is met calcium. Deze              regeneratie wordt uitgevoerd       met een 4%-
                ige   NaOH      oplossing       in    sap.    Het    regeneratiesap       wordt    teruggevoerd in het
                sapzuiveringsproces.       Na  ontharding      wordt SO,   aan  het  dunsap toegevoegd als pH regelaar.
                Het SO, wordt hiertoe als gas            geinjecteerd in het dunsap. Het SO,-gas reageert met het
                aanwezige    water in    de sapstroom tot zwaveligzuur (H,SO;) wat een pH verlagende werking
                heeft.
                De  afgassen     van    de   le   en   2e   carbonatatie worden        in twee    stappen gewassen      met
                condensaat.    Op deze      manier worden        geurstoffen en NH; verwijderd uit de afgassen. Het
                geurverwijderingsrendement ligt boven 90%, terwijl het rendement van NH; verwijdering
                >95% is. Het met      geurstoffen      en  NH; verrijkte condensaat wordt afgevoerd         naar  de aerobe
                zuiveringen.
         3.1.10 Verdamping
                Het  gezuiverde     ruwsap (=      dunsap) bestaat voor       circa 80-85% uit water. Om de suiker te
                kunnen kristalliseren dient de            suikeroplossing     in  oververzadigde toestand       te worden
                gebracht.   In de    verdampingsinstallatie         wordt circa 4/5 deel        van  het water   verdampt,
                volgens  een   continu proces. Hiertoe wordt           gebruik gemaakt      van  acht-trapsverdamping. De
                eerste  trap wordt verwarmd            met de retourstoom van de          turbines; de volgende trappen
                worden verwarmd met          damp     van   de  voorgaande trap.    De druk in de laatste   trappen  van  de
                verdamping     is atmosferisch of licht vacuiim. Een deel            van  het condensaat wordt     gebruikt
                als ketelvoedingswater        en   als  vers water    in het proces. De     damp   die in de verschillende
                trappen   van    de   verdamping        ontstaat wordt      op haar beurt       gebruikt voor de diverse
                aanwarmingen       in het   gehele proces.       Ook het condensaat uit de        verdamping wordt voor
                aanwarmingen gebruikt. Op deze                manier wordt de       aanwezige     warmte zo ver    mogelijk
                uitgenut   om     hiermee      primaire energie         te  besparen     Het  overtollige   en  afgekoelde
                condensaat wordt       naar  de  eindzuiveringen gevoerd.
         3.1.11 Suikerkristallisatie
                Het  ingedikte sap     uit de   verdamping (diksap)        wordt in   kookpannen onder vacuum verder
                ingedikt. Daarbij      vindt    kristallisatie    van   suiker plaats. De suikerkristallen worden in
                centrifuges gescheiden          van     de   suikerstroop. De resterende suikerhoudende stroop,
                melasse genaamd, wordt          als  grondstof, voor onder andere de gistindustrie, afgezet.
                                                                                                                             0000001228
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                   Pru
         3.1.12 Sproeivijvers
                Het laatste deel    van    het  verdampingsproces          en  het kristalliseren   van  de suiker   gebeurt
                onder vacuiim    bij een   druk   van   circa 200 tot 500 mbara. Door het proces onder vacuiim uit
                te  voeren   kan    het   verdampen,        koken    en    kristalliseren  bij lagere temperaturen        dan
                atmosferisch    plaatsvinden. Het          koken     bij lagere temperaturen          is  voor   het   proces
                energetisch gunstiger      en  de  lagere temperaturen        zorgen   er ook  voor  dat ‘kleurvorming’    van
                de suiker wordt tegengegaan.
                Het benodigde      vacuum wordt          gecreéerd door de dampen van de kookpannen en de
                verdamping te      condenseren in         zogenaamde barometrische condensors. Het water wat
                door de condensors gaat, in de suikerindustrie valwater genoemd, warmt op door het
                condenseren van de dampen van de kookpannen tot een temperatuur van circa 70 °C. Na
                uitnutten  van  de warmteinhoud via warmtewisselaars,                waarna    dit water nog circa 45 °C is,
                wordt dit valwater in 2      sproeivijvers    door   versproeiing gekoeld        naar een  temperatuur     van
                circa 30°C,
         3.1.13 Suikerdroging, koeling, opslag          en  de afvoer    van  suiker
                De suiker wordt      gedroogd, gekoeld en vervolgens in de aanwezige vier silo’s, die een
                gezamenlijke capaciteit van circa 150.000 ton hebben, of als zakgoed opgeslagen. Tijdens
                de  productie  van   suiker in de campagne         en  in de   periode  van   diksapverwerking    wordt    een
                groot deel   van   de suiker direct       aan   klanten    geleverd   of met    bulkwagens afgevoerd        en
                extern  opgeslagen    in  depots.
                Het  gehele jaar  wordt suiker vanuit de silo's, via het suikerzeefstation, verladen in bulk                en
                aan  industriéle klanten of       aan    de  specialiteitenbedrijven      van    CBC  geleverd.  Ook wordt
                zakgoed geleverd     aan   industriéle klanten.
         3.1.14 Spilsuiker
                Bij de verwerking        van    de   suiker    kan   spilsuiker    ontstaan.    Spilsuiker  is  een   interne
                suikerstroom/halffabricaat. Deze suiker komt onder andere vrij uit het zeefstation                      en  de
                stofafzuiging   van   de verschillende transportsystemen. Deze suiker wordt                     opgelost     in
                ruwsap   en daarna   naar   de  sapzuivering (voorkalking) verpompt            en verwerkt tot kristalsuiker
                door het  gehele   proces    weer   te doorlopen.
                Behalve   deze    spilsuiker     uit   eigen productie, kan ook de spilsuiker               uit  de   andere
                specialiteiten- en   suikerfabrieken      van   Cosun Beet     Company     in het proces in CBC-V worden
                ingebracht. De totale hoeveelheid spilsuiker            die verwerkt wordt, varieert     van jaar tot jaar  en
                bedraagt ongeveer 2000-6000 ton per jaar.
                Invoer van ruwe    suiker (rietsuiker) is     mogelijk    indien  er onvoldoende suikerbieten onder de
                gewenste condities       zijn.   Deze    ruwe    suiker wordt op identieke          wijze als de spilsuiker
                ingevoerd.
                                                                                                                                0000001229
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                Pru
         3.1.15 Vergunde wijziging project aanpassing            kookstation
                In  voorgaande beschrijving          van   de activiteiten    en    bijbehorende tekeningen       van   de
                inrichting  is het   vergunde project    voor   aanpassing   van   het kookstation    voor omzetting   van
                dunsap in kristalsuiker opgenomen (aanpassing kookstation Z2020-00008513). In de
                huidige situatie is dit project nog niet gerealiseerd. Op de locatie van dit project is thans
                het fabriekskantoor       gesitueerd. In figuur 3, zie bijlage 1,   is de lay-out van  het fabrieksterrein
                opgenomen       uitgaande van de huidige situatie.
           3.2  Grondberging
                Met de bieten komt        een  hoeveelheid    bietengrond    mee.    Door jarenlange verbeteringen van
                de rooitechnieken        van  suikerbieten is de hoeveelheid        bietengrond die meekomt met de
                suikerbieten    aanzienlijk verminderd. In het washuis wordt door middel van                watertoevoer
                en  onderlinge wrijving de grond van de bieten verwijderd. Het zo ontstane                  modderwater
                wordt naar de grondbergingsvakken gepompt om de grond te laten                              bezinken.   De
                grondberging      is  gecompartimenteerd        en  werkt volgens een drie-vakken bedrijf. Dit houdt
                in dat er altijd  drie vakken, alle 8h in fase     ten opzichte van elkaar verschoven, in bedrijf zijn.
                Door    de    compartimentering        worden       kortere verblijftijden van water en snellere
                ontwatering    van    grond mogelijk.
                                      vak A         vak B           vak C
                   0-8h          Spuiten         Bezinken       |[Afpompen
                   8-16h         Bezinken        |Afpompen |Spuiten
                   16-24h         |Afpompen |Spuiten             |Bezinken
                Er wordt 8     uur    modderwater gespoten op           een  vak. Na deze       periode krijgt  de  grond
                gelegenheid om te bezinken.               Na   deze    bezinktijd    wordt    het   bovenstaande    water
                gerecirculeerd naar het washuis          van   de bieten. Het bovenstaande schema           geeft  de drie
                fasen  weer.
                De drie vakken kunnen          willekeurig   ten  opzichte  van   elkaar   gepositioneerd liggen    op de
                grondberging.
                Na   verloop van      een   gebruikstijd   van   2 a 3 weken      gaat de bezinking steeds slechter.
                Hierdoor   blijft er  telkens   een kleine hoeveelheid water achter         en ontstaat er meer kans op
                geur door de      langere verblijftilden van dat stilstaande water. Door op dat moment een
                ander vak in     gebruik te nemen, kan de slechter wordende bezinking en kans op geur tot
                een   minimum worden beperkt. Er moeten wel voldoende vakken beschikbaar zijn. Later,
                nadat de    grond     is ingeklonken,   kan   een   vak eventueel      nogmaals   in dezelfde campagne
                worden   gebruikt.
                                                                                                                           0000001230
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                               PEUZ
               Nadat   een  vak uit   gebruik   wordt genomen,      gemiddeld     na zo'n 30-40    bedrijfsdagen,    wordt
               begonnen     met het     droogzetten     van  een  vak. Hierna    begint indrogen      c.g.  rijpen  van  de
               grond.   Na de eerste    inklinkingsfase (2-3 maanden) worden ontwateringsgeultjes gegraven
               om   de ontwatering     te  versnellen. De grond is dan nog steeds plastisch. Door dit proces te
               herhalen, kan    na  ruim 1 a1,5 jaar steekvaste grond (droge stof         % > 65%) worden gecreéerd.
               Dit houdt wel in dat deze vakken              het  jaar daarop     niet kunnen worden          gebruikt   als
               bietengrondberging       voor   die campagne.
               Doordat   er momenteel onvoldoende ruimte is            om  vakken 1 a 1,5   jaar te  laten  rijpen, zal een
               vak  voorafgaand     aan  de nieuwe campagne moeten worden              leeg gegraven. De      grond  is dan
               nog echter niet steekvast          en   kent   een   beduidend     lager droog stofgehalte. De           niet
               steekvaste   grond    wordt    getransporteerd    naar  op te   hogen gebieden.      Ter  plaatse  zal deze
               grond  dan verder moeten indikken          en  kan dus ook pas 1 a 2    jaar later door de akkerbouwer
               weer  worden ingezet in      vergelijking   met  steekvaste   grond.
               De  grond wordt meestal afgezet op akkerbouwgronden in de regio. CBC maakt gebruik van
               een zogenaamde Fabrikant Eigen Verklaring (gecertificeerd en uitgegeven door KIWA) om
               de grond af te zetten. Naast de afzet richting Landbouw & Natuur zouden deze gronden
               ook  afgezet  kunnen worden met          een  bestemming     Industrie & Wonen,      maar   dan wel alleen
               als steekvaste    grond.   Daarnaast wordt      bietengrond ingezet      voor  het  oprichten    van  dijken
               op  eigen  terrein  bij bijvoorbeeld    het aanleggen van vakken op       de  grondberging.
           3:3 Vergistingsinstallatie
         3.3.7 Algemeen
               In het  vergistingsproces wordt organische stof door tussenkomst                   van   anaerobe micro-
               organismen omgezet          in  biogas. Biogas    is  een mengsel     van   hoofdzakelijk     methaan-    en
               koolzuurgas.    Dit  biogas   wordt   geconditioneerd ten behoeve         van  injectie op   het  openbare
               net  alsmede inzet op de ketels      van  de suikerfabriek.
               De   grondstoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig             van   het   suikerbietenverwerkingsproces.
               Tijdens  de  suikerbietencampagne         van  de suikerfabriek worden bietenstaarten          voor  directe
               verwerking aangevoerd           en  tegelijkertijd bietenpulp ingekuild, hetgeen            de  voeding is
               buiten de campagneperiode. Daarnaast is er de mogelijkheid om vloeibare grondstoffen
               aan te kopen, zoals melasse of diksap.
               Aankoop van producten buiten het CBC-concern gebeurt marginaal, dit heeft dan als doel
               om de biologie gezond te houden met extra kalium of stikstofhoudende producten zoals
               bijvoorbeeld protamylase of cacaodoppen. Alle grondstoffen moeten aan diverse criteria
               voldoen zoals     bijvoorbeeld de meststoffenwet. De installatie gebruikt alleen plantaardige
               grondstoffen     die  zijn vermeld op bijlage Aa, onderdeel IV, van de uitvoeringsregeling
               meststoffenwet.
                                                                                                                             0000001231
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                  Pru
         3.3.2 Capaciteit
               De maximale       verwerkingscapaciteit       van   de   vergistingsinstallatie bedraagt     300.000 ton
               grondstoffen per jaar.        De hoeveelheid      voedingsmateriaal       die  naar de  vergisters wordt
               gebracht bedraagt maximaal          825 ton per    dag, ongeacht     welke  grondstof (vast of vloeibaar)
               wordt    ingezet.
               De     maximale      groengasproductie         van   de      vergistingsinstallatie bedraagt hiermee
               25.000.000     Nm?  per  jaar. De maximale hoeveelheid          digestaat bedraagt 750 ton per dag.
         3.3.3 Equipement
               1. Grondstoffen opslag
               1.1.  Vast
               In acht silo’s   van  27  x  110 meter wordt      tijdens de campagne circa 80.000 ton bietenpulp
               opgeslagen.     Verse   perspulp   wordt   tijdens de campagne in de opslagsilo ingekuild tot een
               hoogte    van  4 a 5 meter. De    pulp  wordt daarna      aangereden     om de zuurstof  zo veel mogelijk
               uit de kuil te persen, dit voorkomt         degradatie     en  emissie  van de kuil en zorgt uiteindelijk
               voor    een  hoger   rendement in de        vergisters.    Om    een  optimale conservering    te krijgen,
               wordt met     een  snelheid   van  circa 150 ton per    uur   ingekuild. De kuil wordt daarna  afgedekt.
               1.2. Vloeibaar
                                                                       3
               Er   zijn  vier voorraadtanks       van   elk 320    m~     aanwezig voor de opslag van vloeibare
               grondstoffen.      Het   vullen   van    de   tanks   geschiedt per as of pomp. Afname vindt
               automatische      plaats,   24 uur   per  dag,   om   de vergisters te voeden met 'verse vloeibare
               voeding'.
               2. Voedingsstation
               Dagelijks worden de twee voedingsstations gevuld met de benodigde hoeveelheid vaste
               voeding uit een sleufsilo, door middel van een shovel. Na het vullen van deze bunkers
               worden ze middels deksels gesloten. Vrijkomende lucht die bij het voeden ontstaat wordt
               afgezogen via het biofilter. De bakken van de voedingsstations zijn voorzien van een
               kettingtransport op de bodem en freeswalsen aan het einde. Ze werken automatisch 24 uur
               per dag om de vergisters te voeden met 'verse vaste voeding'.
               3. Vergisters
               De acht     vergisters   hebben elk     een   volume     van    4500  m3.  Middels het   voedingsstation
               worden de      vergisters elk   uur  gevoed.    De  vergistingstanks zijn     voorzien van een   roerwerk
               ten   behoeve   van  optimale menging in de tank. Uit de vergistingstanks komt een constante
               gasproductie, het biogas wordt langs boven afgevoerd naar de gasbuffer. De gemiddelde
               verblijftijd van product in de vergistingstanks bedraagt circa 40 dagen.
                                                                                                                          0000001232
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                            Pru
         4. Naverqisters/gasbuffers
         Om het proces      goed   te kunnen     valoriseren, zijn    er  twee   navergisters    met  gashouders.    De
         functie  van  deze tanks met kunststof dak is          tweeledig. Ten eerste is het de gasbuffer voor
         de  vergisters voordat     het  biogas opgewerkt wordt. Elke gasbuffer is 2500 m3. Daarnaast
         dient de onderkant     van   de tank, met een volume van 3200 m?3, om het uitgegiste digestaat
         wat uit de   vergisters  wordt    getrokken,   van    zijn  laatste gas te ontdoen. Het dak bestaat uit
         twee   delen, het binnenste membraam gaat bol staan door het                        aanwezige biogas,      het
         buitenste dak wordt, door middel             van   een    draaglucht ventilator,       met   buitenlucht bol
         gehouden.
         5. Gasopwerking
         5.1 Gasopwerker1
         Het  biogas bevat     circa 52%     methaan,     48% kooldioxide         en  een  zeer   kleine hoeveelheid
         zwavelwaterstof. In deze       gasopwerker     wordt het gas       opgewaardeerd        tot biomethaan wat
         89% methaan      bevat,  wat daarmee dezelfde         energie inhoud heeft als Gronings aardgas.          Het
         ruwe   biogas  wordt   na een   voordroger,    op druk     gebracht    door  een  compressor    verhoogt tot
         circa 9 bar. Het    biogas   wordt daarna door          een   scrubber (gaswasser)       geleid. Het biogas
         stroomt van onder naar boven door de               scrubber, terwijl      water van boven naar onderen
         stroomt.   De kooldioxide       en   zwavelwaterstof lossen op in het water. Wat                 overblijft  is
         methaan wat     aan   de bovenkant de scrubber verlaat              en  via een   gas  droger   de installatie
         verlaat. Het   geproduceerde ‘groen gas’         wordt     na een    kwaliteitscontrole op het     openbare
         gasnet gevoed. Het       water wat uit      de scrubber stroomt bevat naast kooldioxide               en  een
         beperkte    hoeveelheid zwavelwaterstof.            Dit   mengsel     wordt in     een   aparte kolom     met
         buitenlucht uit het water gewassen. Na            biologische ontzwaveling           met een   nageschakeld
         actief kool filter, wordt de kooldioxide        aan   de lucht    geémitteerd.     Het schone water wordt
         daarna   weer  ingezet  aan   het  begin  van  de gaswasser.
         5.2 Gasopwerker 2
         Het  biogas  voor  gasopwerker      2 is typisch  iets  rijker, circa 65% methaan       en  35% kooldioxide.
         In deze  gasopwerker     wordt het gas alleen ontdaan           van  vocht  en  zwavelwaterstof. Het     ruwe
         biogas   wordt  na een    voordroger,     door middel      van   actief kool   ontzwaveld,    waarna   het op
         druk gebracht     wordt door     een   compressor tot circa 9 bar. Het           geconditioneerde biogas
         wordt daarna verder     gedroogd      en  ingevoed     op het gasnet     van  de fabriek.
         6. Fakkels
         Elke  navergister heeft    een  toegewezen calamiteiten fakkel. Bij          een   storing of overproductie
         schakelen deze automatisch in. De fakkels kunnen elkaars functie                overnemen.
         7. Digestaat verwerking
         Digestaat   van  CBC-V kent     een   hoogwaardige toepassing in de landbouw. Als gevolg van
         seizoensinvloeden kan het niet        altijd direct aangewend worden. Hierdoor heeft CBC-V een
         digestaatverwerking opgesteld. In 7.1 en 7.2 worden de processtappen van deze
         verwerking benoemd.
                                                                                                                         0000001233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                             PEUZ
             7.1 Decanter        centrifuge
             De   vergiste organische             stroom      uit de     vergister (digestaat) wordt voorafgaand                       aan   het
             indampproces gescheiden                  in  een      vloeibare     en   vaste fractie. Deze            proceslucht uit deze
             ruimte wordt middels                een    biofilter      afgezogen.       De vaste fractie,           digestaatkoek, wordt
             gebruikt        om   de   ingekuilde perspulp              af te dekken         en   het     surplus direct afgezet in de
             landbouw als          hoogwaardige grondstof,                compost of bodemverbeteraar. De dunne fractie
             (centraat)       van  het digestaat bevat relatief veel                 water. Hiervoor wordt een                indampproces
             ingezet     om    dit te gaan concentreren.
             7.2 Indamper
             Na het decanteren           van   het  digestaat        wordt de dunne fractie (centraat) verder                  ingedikt     door
             middel     van    indamping.
             Tijdens     het    indampproces wordt                het centraat eerst         aangezuurd         met zwavelzuur om het
             stikstof te      binden,   waarna      het verhit wordt tot            een   temperatuur          van  circa 80 °C,    waarbij   in
             de installatie het water          verdampt         en  de  damp afgescheiden            wordt      van   het  digestaat.     Hierna
             ontstaan twee stromen, een                geconcentreerd digestaat en condensaat.                       Het   geconcentreerde
             digestaat kent goede toepassingen                      in de landbouw. Het condensaat                  wordt nagezuiverd in
             de  waterzuivering          en    geloosd      op het       oppervlakte        water.    Wekelijks       wordt de installatie
             automatisch         gereinigd volgens         het CIP      principe (Clean        in Place), hiervoor wordt natronloog
             en  azijnzuur ingezet. Zowel het zwavelzuur als het natronloog worden                                      in bulk   opgeslagen
             nabij  de installatie. Het        azijnzuur wordt aangevoerd                 in IBC containers.
         3.2 Schematische weergave      biomassavergisting
              Legenda
              Groen ga
               —steutso
                              8 RUW bio
                                                         Vergister          X                          4                EE       WKC
                                                                                                                             Sulkerfabriek
                                                                           Wer
                                     )
                                                                                                         Gasopwerking 2
                                Digestaa
                                                         Vergister
                   Sleufsilo 7
                                                                                                                2
                                             Steekvast
                                              bunkers
                                                              "
                                                                                                       O FS8
                                                         Vergister                                              =
                   Sleufsilo 6
                                                          rl                                                    2
                                                                                                                a
                                                         Vergister
                   Sleufsilo 5                               5                                                  ——— Digestaat onbewerkt
                                             Proceshal                                             Disaglat  o
                                                                                                                [> Digestaat bewerkt
                                                         Vergister
                   Sleufsilo 4
                                                                                                                | Condensaat
                   Sleufsilo 3
                                             Steskvast
                                                             3
                                                                                 Navergister 1
                                                                                                       Og       =
                                              bunkers
                                                                                                       O4
                                                                                 Gashouder 1
                                                                                                                a
                                                         Vergister                                              w
                   Sleufsilo 2                            ”"
                                                                            &X
                                                                |
                                                                                                       (                |»      Gasnet
                   Sleufsilo
                     esi 1                               Yerglster
                                                             1             Fakkel 1
                                                                                                         Gasopwerking 1
                                            |—
                                                                                                                                                 0000001234
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                         PEUZ
         3.3.4  Verwerking vrijkomende melasse-oplossing                      in de  vergistingsinstallatie
                Tijdens        de    diksapraffinageperiode (DSR)             ontstaan    tijdens bijvoorbeeld schoonmaak-
                werkzaamheden of                 storingen      hoeveelheden verdunde melasse-restant         oplossingen. Dit
                melasse-restant              kan    niet    worden verwerkt      in  de suikerfabriek tijdens de DSR. Het
                genoemde melasse-restant is wel goed te verwerken in de vergistingsinstallatie. In deze
                installatie kan uit deze stroom                biogas  worden   gemaakt.
                De hoeveelheid verdunde melasse-restant die                     vrijkomt tijdens  de DSR is erg wisselend in de
                tijd. Deze stroom dient in de vergistingsinstallatie zo constant mogelijk worden ingevoerd
                ter voorkoming van overbelasting van de microbiologie. Op het terrein van de suikerfabriek
                en bij de vergistingsinstallatie is geen buffercapaciteit aanwezig om deze schommelingen
                op te vangen. Bij de vergistingsinstallatie staan tijdens de diksapraffinageperiode 5 parallel
                geschakelde containers van                      elk  35  m’  opgesteld.    Hierdoor   ontstaat   een  maximale
                buffercapaciteit van 175 m’.                    De 5 containers worden       afgedekt  met een dekkleed     om
                inregenen         te voorkomen.
                Een         pomp,        welke       frequentie       geregeld is en voorzien van een druk- en
                droogloopbeveiliging,                     verpompt      de     aangevoerde       melasse-restant     naar    de
                vergistingsinstallatie            met      een  constante  flow.  Bewaking    is geregeld   door  de dagelijkse
                aanwezigheid           van     de operators.
                De verdunde stroom melasse-restant wordt alleen                        tijdens de DSR-periode geproduceerd.
                De containers zullen dan ook enkel                    gedurende    de  DSR-periode opgesteld    staan, met  een
                op-      en afbouwfase         respectievelijk voorafgaand       en aansluitend.
                In   figuur    3.3 is de locatie        van  de  opslagvoorziening    weergegeven.
           f3.3 Locatie    opslagvoorziening melasse-restanten
                                           =
                                                     7 ST
                                      ra
                                             »
                                =
                                                  0
                                                -—      4
                                         Tl eS
                              ran   I
                                                   pa
                       3
                      [
                      ¥
                      '
                   =
                   ~
                     8
                     |
                     1
                     1
                     |
                                                                                                                                0000001235
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                           PEUZ
           3.4 Beschrijving waterzuivering
         3.4.1 Bedrijfswatercircuit   en waterzuivering
               Het   bedrijfswatercircuit   van   CBC-V    is  onder   te  verdelen    in   een   3-tal   gescheiden
               hoofdwaterstromen.
               —
                  Waswater.
                  Het waswater in het waswatercircuit wordt        gebruikt  als was- en   transportwater     voor  de
                  bieten. Een  grondberging    voor  bietengrond   maakt deel uit  van  dit  geheel.
               —
                  Condensorwater.
                  Het   condensorwatercircuit      welke   is  gescheiden    van   het    waswatercircuit,     is  een
                  koelcircuit voor onder andere de condensors       van  de kookpannen      en de  verdamping.
               —
                  Condensaat.
                  Condensaat komt vrij     bij  de  indamping    van  het sap in de    verdamping       en  wordt als
                  gescheiden   stroom  naar  de aerobe   zuiveringen gestuurd.
               Vanuit    deze   beschreven      proceswatercircuits, waarin drie methaanreactoren zijn
               opgenomen, wordt water        aangeboden aan een 4-tal aerobe zuiveringen. Het uiteindelijk
               gezuiverd proceswater wordt geloosd op het Koningsdiep. Naast genoemde drie stromen
               zijn er nog de   volgende    waterstromen te onderscheiden: sanitair water,           regenwater     en
               koelwater.
         3.4.2 Waswatercircuit
               Het water dat   gebruikt  wordt   voor  het transport  en wassen van     de bieten, maakt deel uit
               van een  circulatiesysteem.
               Tijdens  het transport  en  het  wassen van    bieten komen diverse      (biet)componenten       in het
               water     terecht,    zoals     bietengrond,      plantendelen,      suiker,      stikstof/eiwit     en
               fosfaatverbindingen. In het circuit wordt het water gezeefd en via separatoren wordt
               bietenblad, bietenstaartjes en stukjes biet uit het water afgescheiden. In twee indikkers die
               deel uitmaken van dat circuit wordt de bietengrond afgescheiden.
               De   onderloop van deze indikkers met daarin de bietengrond, wordt naar een
               “bietenpunten fijn (BPF) installatie” geleid. In deze installatie vindt een scheiding plaats
               tussen  zand, klei en fijne bietendeeltjes. Voornaamste taak van deze installatie is het
               verwijderen van fijn organisch materiaal. Hiermee wordt voorkomen dat dit naar de
               grondberging gaat, waar het door biologische omzettingsreacties geur kan produceren en
               CZV kan   afgeven  aan de waterfase.
                                                                                                                       0000001236
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                             Pru
         De zandfractie wordt         na  de installatie  weer   toegevoegd       aan  de waterstroom met klei. Er
         kan ook   voor   gekozen     worden    om een   deel  van  de zandstroom te sturen        naar een daarvoor
         ingericht  deel   van  de   grondberging,    waar    dat zand kan worden        opgeslagen. Bietendeeltjes
         worden verpompt        naar    persen,  waarna    het geperste materiaal       aangeboden wordt aan een
         vergister.  De stroom water met daarin de klei-            en  zandfractie    wordt naar de grondberging
         gepompt.      Grond     zal   bezinken    op   de   grondberging,        waarna    het water    weer   wordt
         geretourneerd      naar  het waswatercircuit.
         Het is essentieel dat dit retourwater wordt behandeld                 (aeroob of anaeroob)     om cumulatie
         van   geurproducerende micro-organismen                te  voorkomen. Een deel           van  dit CZV (naar
         vetzuren    omgezette suikers)-rijke water gaat                naar    de   methaanreactoren,     waar   CZV
         anaeroob wordt omgezet in duurzame                 energie,   in de   vorm van     biogas.  Het effluent van
         deze reactoren gaat door een beluchtingsvijver (“waswater beluchtingsvijver”),                   waarna   het
         water verder wordt getransporteerd naar het begin van het wascircuit, waar het                   water weer
         wordt gebruikt voor transport en wassen van bieten.
         Een deel    van    dit retourwater doet vanwege het                CZV-gehalte dienst als koolstofbron,
         noodzakelijk     voor    achtereenvolgens        denitrificatie    en   biologische fosfaat verwijdering
         (defosfatering/Bio-P)      in de aerobe   zuiveringen    en  wordt dus uit het wascircuit onttrokken.
         Bewaking proceswatercircuit
         De drie grote waterstromen (waswater, condensorwater                     en  condensaat) worden continu
         aangeboden      aan een     online TC (totaal   aanwezige koolstof) meting.          Deze meting analyseert
         indirect suikers in de waterstromen.          Onverhoopt vrijkomen           van  suikerhoudende stromen
         tijdens het  fabricageproces       worden hiermee direct        geregistreerd. Signalen     en alarmeringen
         worden direct weergegeven in de centrale             bedieningsruimte (het CBR).
         Methaanreactoren (MR)
         Bij onder andere het wasproces          van  bieten   en  persen    van  bietendeeltjes   komt suiker in het
         water. Het   suiker wordt in het water direct omgezet            naar vetzuren.
         Waterstromen        die   rijk zijn    aan   CZV,    worden       bij  voorkeur     aangeboden     aan   drie
         methaanreactoren welke CZV             om zetten naar      duurzame      energie,   in de  vorm van  biogas.
         Hiermee wordt tevens een enorme ontlasting van de aerobe zuiveringen bewerkstelligd.
         De drie methaanreactoren vormen samen de anaerobe proceswaterzuiveringsinstallatie.
         Naast de drie reactoren maken           een intrektank, standbeen, warmtewisselaars, biogasbuffer,
         biogasconditioneringsysteem           en een  hulpstoffendoseerstation         deel uit van deze installatie
         In  een  methaanreactor worden vetzuren door methaan vormende micro                          organismen bij
         een   temperatuur     van    circa 35 °C omgezet       naar   biogas (80% CH.).        De werkwijze is erop
         gericht  om    zoveel   mogelijk    CZV anaeroob       om te zetten.      Dit proces levert het duurzame
         energie op    in de  vorm van     biogas, dat wordt    aangewend       voor  energieopwekking.
                                                                                                                       0000001237
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                      PEUZ
         Met de drie methaanreactoren is het        mogelijk om   grote hoeveelheden CZV anaeroob             om te
         zetten,  wat met zich mee     brengt   dat geen cumulatie    van  CZV in het waswatercircuit         plaats
         vindt. Het CZV     gehalte   in het circulerende water       blijft hierdoor structureel        laag. Een
         belangrijk voordeel    van een    laag  CZV gehalte  in het circuit is dat de kans op       geurvorming
         beduidend lager is.
         Influent MR
         Het influent  (proceswater)    van een   MR bestaat   hoofdzakelijk  uit CZV-rijke    waterstromen als
         bietenstaartjes/puntjes perswater, percolatiewater van de schuimaardeopslag, retourwater
         van   de grondberging enwaswater. In principe kan elke CZV-rijke stroom worden
         aangeboden.
         Het proceswater wordt in drie stappen op de gewenste temperatuur                    gebracht     van   circa
         35 °C. dit vindt plaats  met  respectievelijk gereinigd proceswater      uit twee methaanreactoren
         (effluent), warm   koelwater   en  condensaat uit de suikerfabriek.
         Vanuit het standbeen       van  de methaanreactorinstallatie gaat het         gereinigde proceswater
         (effluent) afkomstig uit   twee van    de drie methaanreactoren (effluent) op        vrij verval door de
         regeneratief     warmtewisselaar        waar   het    wordt     afgekoeld       tegen     de    ingaande
         proceswaterstroom.         Het     gekoelde     proceswater       loopt      vervolgens       naar      een
         beluchtingsvijver.   Uit de andere methaanreactor die niet voldoende              hoogte    heeft  om    het
         via   het   standbeen     te  laten    lopen, loopt    het   proceswater       rechtstreeks     naar     die
         beluchtingsvijver.
         Vanuit deze    vijver wordt het water naar de waswaterbuffer gepompt                waar    het  opnieuw
         gebruik wordt voor het wassen van de bieten.
         Bij een  temperatuur    >  40 °C wordt de toevoer      naar  de methaanreactor gestopt          en   wordt
         het influent direct  naar  de  beluchtingsvijver gevoerd. Behalve deze temperatuurregeling en
         beveiliging   wordt het influent ook bewaakt op de          aanwezigheid van vaste deeltjes door
         middel    van een  troebelingsmeter. Bij aanwezigheid        van een overmaat aan          vaste  deeltjes
         wordt de toevoer        naar   de   MR   gestopt   en   wordt   het  influent ook direct          naar    de
         beluchtingsvijver gevoerd.       Temperatuur, debiet       en   troebeling     worden zowel         in   het
         bedieningspaneel van de waterzuivering als in de centrale bedieningsruimte in de fabriek
         weergegeven. Afwijkende temperatuur (> 40 °C) en te hoge troebeling van het influent
         worden gesignaleerd door middel van een alarmering. Om een goede afscheiding tussen
         slib, water en gas te bewerkstelligen in de ingebouwde drie fasen afscheiders van de
         reactor wordt continu     antischuim    gedoseerd.
         Aan het influent wordt fosforzuur        gedoseerd,   wat  gebruikelijk   is  voor  methaanreactoren,
         ter  voorkoming     van  scaling   in de reactor   en  ter bevordering      van   groei   van  biomassa.
         Eveneens wordt     voor  groei  van  biomassa Ureum    toegevoegd.
                                                                                                                      0000001238
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                               PEUZ
               Biogasverwerking
               Het  biogas dat wordt geproduceerd in de methaan reactoren wordt via een                    centrale   leiding
               biogasbuffer gevoerd. Het biogas wordt vanuit de biogasbuffer door een                      koelunit   geleid,
               waar   het  biogas wordt gedroogd door het te koelen tot een dauwpunt van circa 3-4 °C.
               Vervolgens passeert het gas een actief koolfilter waar eventueel aanwezig H,S en siloxanen
               worden afgevangen. Een zuurstofinjectiesysteem voor de effectieve verwijdering van H.S,
               maakt     deel uit van deze opstelling. Het                  biogas wordt vervolgens door een
               lagedrukcompressor naar de WKK installatie                 en  de vergister getransporteerd, onder
               monitoring van H,S, CO,, CH, en O..
               Controle   werking   van  de MR
               De werking van de MR wordt gecontroleerd en gestuurd aan de                        hand   van   de  volgende
               analyses: Imhoff, pH, CZV, P, N, Ca en vetzuren van in- en effluent.
         343   Condensorwatercircuit
               Het  gekoelde water       uit het condensorwatercircuit wordt         gebruikt     in de  mengcondensors
               van  de kookpannen         en  verdamping    om    het  verdampte     water te condenseren. Door de
               condensatie      van    de   waterdamp     uit   deze   lichamen    stijgt    de    temperatuur      van   het
               condensorwater.        Het water    gaat  naar    twee   in  serie  geschakelde sproeivijvers. In de
               sproeivijvers    daalt de temperatuur door convectie            en  verdamping. Na de sproeivijvers
               wordt dit water     naar een   beluchtingsvijver geleid,    waarna   het weer gebruikt kan worden als
               condensorwater.
               Een    gedeelte     van    dit   condensorwater       wordt    gebruikt     als   ringvloeistof     voor    de
               vacuimpompen         van   de  kookpannen,   de   CO,   pompen    en  als waswater       voor  de gaswasser
               van  de kalkoven.
         3.4.4 Condensaat
               Het  na   de   sapzuivering verkregen dunsap wordt            in de  verdamping ingedikt           tot diksap
               waarbij het drogestof gehalte stijgt      van   15  naar 75%. Een deel     van   dit water wordt     gebruikt
               als extractie vloeistof in de diffusie    en  zal  uiteindelijk weer   als dunsap      naar  de  verdamping
               gaan; het resterende deel gaat nadat de warmte is               uitgenut als    een    separate   stroom als
               overtollig   condensaat     naar de eindzuiveringen.
               Bij de  vergister  wordt digestaat ingedampt. Tijdens dit indampproces komt condensaat vrij
               met    een    vergelijkbare samenstelling als het condensaat dat vrijkomt tijdens het
               suikerproces.      Dit   condensaat     wordt     getransporteerd      naar     het    waswatercircuit.      In
               tegenstelling    tot het condensaat uit de          suikerfabriek,  wat alleen       tijdens  de campagne
               vrijkomt,   wordt het condensaat      van de vergister    jaarrond geproduceerd.
                                                                                                                               0000001239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                  Pru
         3.4.5 Afvoer hemelwater
               Het hemelwater      van  het fabrieksterrein, inclusief daken        van  de diverse     (fabrieks)gebouwen,
               evenals   van  het terrein      van    de  waterzuiveringen    en   grondberging       komt     gedurende het
               gehele jaar   in het   bedrijfswatercircuit.      Scheiden   van   regenwater,     van   bijvoorbeeld daken,
               van  het bedrijfswatercircuit en rechtstreeks           lozen is geen    optie vanwege het feit dat         niet
               gegarandeerd      kan worden dat het         gescheiden regenwater       niet  gecontamineerd       wordt met
               stromen uit het proces        bij  calamiteiten.
               Hemelwater      van   het    gehele     verharde terrein    aan   de  noordzijde     van    de fabriek wordt
               verzameld    en   verpompt        naar  het waswatercircuit.    Regenwater      wat   valt op daken      van  de
               bedrijfsgebouwen van de vergistingsinstallatie             en de melasse-     en  diksapopslagtanks       wordt
               afgevoerd naar omliggend oppervilaktewater.
         3.4.6 Sanitairwater
               Het sanitairwater wordt via          een  gescheiden   intern rioolstelsel   geloosd    op de    gemeentelijke
               riolering.
               Binnen het     bedrijf   is   een    rioleringssysteem aanwezig. Het sanitairwater loopt via een
               gescheiden systeem          naar    het  gemeentelijk rioleringstelsel en gaat naar de communale
               waterzuivering.
               Sanitairwater    afkomstig van de vergistingsinstallatie           wordt via    een  separate riolering ook
               afgevoerd   naar   het gemeentelijke riool.
         3.4.7 Waterzuivering
               Algemeen
               CBC-V     beschikt      over       vier    aerobe    zuiveringen,      waarin     de     eerder     genoemde
               condensaatstroom wordt behandeld                voor de  verwijdering    van  stikstof, waarbij    retourwater
               wordt   toegevoegd     als koolstofbron       voor denitrificatie.
               Proces “Aerobe    Sequence     Batch Reactoren” (EZ-n)
               Een    suikerbiet    bevat       circa   20-30%     droge    stof   en   circa   70-80%        water.   Bij  het
               suikerfabricageproces        komt circa 40-60%      van  het water   van  de bieten    vrij als condensaat.
               Dit  overtollig   condensaat bevat ammoniak              en  heeft   een   relatief  laag   CZV   gehalte.   Het
               ammoniak (= NHs) is       afkomstig van de organische N-verbindingen van de suikerbieten die
               in het   suikerfabricageproces gedeeltelijk worden omgezet tot NH; en in het overtollig
               condensaat terechtkomen.
               Dit  overtollige   condensaat wordt           na  koeling  naar   de influentbuffer       vijver  van  de EZ-n
               gevoerd.
                                                                                                                                0000001240
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                            PEUZ
         De aerobe    zuiveringen (EZ'n) zijn zogenaamde Sequence                   Batch Reactoren      (SBR).   In  een
         cyclus  bevindt zich   een   nitrificatie  en een   denitrificatiestap.    In deze   zuiveringen   wordt het
         stikstof in condensaat omgezet           naar   nitraat  (nitrificatie), wat   uiteindelijk gevolgd wordt
         door  een denitrificatiestap met CZV rijk retourwater. Direct             na deze denitrificatiestap volgt
         de  defosfateringstap (biologische verwijdering van P), wat                eveneens CZV rijk retourwater
         nodig   heeft. Via  een   effluentvijver wordt het         effluent    naar  een   lozingsbuffer gepompt,
         waarna   het wordt geloosd op het Koningsdiep.
         Het  gevormde      biomassa      van   de EZ'n wordt deels         naar   de waswater      beluchtingsvijver
         gevoerd, waar     het   een   essentiéle     bijdrage   heeft in het behandelen         van   het  water om
         cumulatie   van  potentié€le geurproducerende micro-organismen                  te voorkomen     en   daarmee
         de kans op   geurvorming      in het circuit te verkleinen. Een ander deel         van de aerobe biomassa
         wordt  opgeslagen in een       2-tal  vijvers, waardoor het gebruikt        kan worden    bij de opstart     van
         de aerobe zuiveringen in de        volgende campagne.
         Fosfaatverwijdering
         De vier EZ'n   zijn uitgerust     met een     processtap waarin op biologische wijze fosfaat wordt
         verwijderd,   Bio-P  genaamd.       Het is  gebleken    dat deze manier       van  verwijderen    van   fosfaat
         niet altijd stabiel is. Met    name    in het 2e deel    van   de campagne is de Bio-P stap niet           altijd
         voldoende    om  binnen de     vergunde     fosfaat-vracht te    blijven.  Het is daarom    noodzakelijk om
         in die  periode   op het effluent       van   de vier aerobe      zuiveringen ijzerchloride te doseren.
         Hiermee wordt fosfaat met          een  chemische nabehandeling verwijderd. De voorkeur ligt bij
         het  biologisch verwijderen        van   fosfaat. De chemische         defosfateringsstap     wordt daarom
         alleen toegepast indien strikt       noodzakelijk.
         Naast de    genoemde instabiliteit speelt         ook   mee    dat  tijdens  de campagne het         P-gehalte
         (door cumulatie) stijgt       in  het   proceswatercircuit.      Uit dit   CZV-rijke   circuit wordt water
         gebruikt als koolstof bron voor de EZn. Het biologisch defosfateermechanisme raakt
         hierdoor oververzadigd, waardoor P-gehaltes in het effluent stijgt en dus ook in de lozing.
         Om deze cumulatie in het          proceswatercircuit      te doorbreken wordt op de          P-rijke  stromen
         ijzerchloride gedoseerd.       Ook hiervoor      geldt  dat het alleen wordt toegepast indien strikt
         noodzakelijk.
         Bedrijfsvoering  en Lozing
         Tijdens   de campagne wordt             dagelijks het proceswater gezuiverd              en   geloosd      zoals
         hierboven     beschreven.      Gestreefd      wordt    dat    er   geen    cumulatie    van    water     in   de
         circuitonderdelen    plaatsvindt. Opslag       van  CZV houdend water        geeft  kans op geur    vorming.
         Direct aansluitend    aan   de campagne zal water          wat   nog resteert in het circuit, al dan niet
         opgeslagen    in buffervijvers,    worden     gezuiverd,   evenals water wat op dat moment            vrijkomt
         als gevolg van inklinking van bietengrond op de grondberging                       en  water dat    vrij   komt
         tijdens het leegdraaien en schoonmaken van de fabriek.
                                                                                                                           0000001241
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                     Pru
              Tijdens         de  periode     die   daarop volgt     zal regenwater wat in de               periode    valt worden
              verzameld, evenals water dat                vrij  komt als    gevolg   van  inklinking       van    bietengrond.    Ter
              bevordering van een goede rijping van de grond op de grondberging wordt het water van
              de grondberging zoveel mogelijk afgepompt en gebufferd in lege grondbergingsvakken.
              Daarnaast komt er water vrij via het drainagesysteem van de schuimaarde opslag.
              In de       intercampagne        is het CZV niveau in het circuit door       verdunning          met   regenwater    en
              condensaat te          laag   voor een    vergaande    denitrificatie  en  defosfatering.        Het is dan   mogelijk
              om voor         zuiveringen gebruikelijke        koolstofbronnen     aan te  wenden. Indien          er behoefte    aan
              is kan       er  in de   intercampagne      nog   een  (korte) zuiveringsperiode plaatsvinden.             Tevens zal
              voorafgaand          aan    de campagne      een   zuiveringsperiode plaatsvinden            waarin   opstart   van  de
              aerobe        zuiveringen     en  verwerken    opgeslagen     water  gecombineerd        wordt
              In de       intercampagne periode wordt het opgeslagen diksap                   in de fabriek        geraffineerd    tot
              suiker; de diksapraffinage periode. Hiervoor zullen delen                      van    het     proceswatercircuit      in
              gebruik zijn (bijvoorbeeld             het condensorwatercircuit).      Tijdens   deze     raffinage periode      komt
              water       vrij (een veel geringere hoeveelheid           in  vergelijking met    de    bietencampagne) uit         de
              fabriek.
              De     vergistingsinstallatie produceert het gehele jaar een condensaatstroom. Samen                               met
              terreinwater wordt dit buiten             een zuiveringsperiode gebufferd in het waswatercircuit.
              Voor de        bedrijfsvoering vindt controle van het geloosde water op het Koningsdiep dagelijks
              plaats.      Van het    geloosde gezuiverd bedrijfswater wordt dagelijks een volume proportioneel
              24    uurs monster         genomen     en vervolgens geanalyseerd.
              Tevens          wordt     een   volledige monstername en analyse               uitbesteed          aan   een   daartoe
              gecertificeerde           instantie.  De frequentie van monstername            en   analyse ligt lager,        maar    is
              volgens voorschrift            zoals beschreven in de       lozingsverordening        van     Hefpunt    —
                                                                                                                          Noordelijk
              Belastingkantoor.
              De    lozingsnormen opgenomen in               tabel 3.1  zijn noodzakelijk   voor    volledige begeleiding         van
              de    genoemde bedrijfsprocessen.
         t3.1 Lozing Koningsdiep
              Parameter                                                                                Norm
              Debiet                                                                             21.500   m*/dag
              @v                                                                                     125  mg/I
              BZV                                                                                    20 mg/l
              P-totaal                                                                             1.850 kg/jaar
              N-totaal                                                                            17.000 kg/jaar
              Onopgeloste bestanddelen                                                               30 mg/l
              Olie en vet                                                                             10 mg/l
              pH                                                                                      6.5-9.0
              Zuurstof                                                                               >  5mg/|
              Temperatuur                                                                             <  25%
              Chloride                                                                               200  mg/l
                                                                                                                                        0000001242
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                             Pru
                Voor zowel totaal fosfaat als             voor   totaal stikstof       zijn jaarvrachten    opgenomen. Jaarvracht
                wordt       gerapporteerd       op basis    van een    kalenderjaar,        dus vanaf 1   januari t/m     31 december.
                Hiermee is de          vergunning op dat gebied zelf regulerend. Lozing van hogere concentraties
                van    genoemde componenten leidt er toe dat de vrachtruimte snel verbruikt wordt. Om niet
                in   de problemen te komen zal er dus altijd een maximale inspanning moeten worden
                verricht      om    de  geloosde    concentraties     laag  te  houden.
                Aan bovenstaande tabel wordt                  toegevoegd        dat    er een    restrictie is opgenomen          voor  de
                zomerperiode           ter   bescherming van de ecologie van het ontvangende                    water. Er      zal tevens
                elk kwartaal        en/of na elke lozingsperiode worden gerapporteerd.
           t3.2 Lozingen     in zomerperiode en jaarvracht
                Periode                                                  P-totaal (kg)                           N-totaal (kg)
                Zomer  (1       — september)
                          maart 1                                             425                                    4.250
                Jaarvracht                                                   1.850                                  17.000
         3.4.8  Koelwater
                Het koelwatercircuit is          een   separaat    en  volledig gesloten         circuit en staat  niet in    verbinding
                met       het    bedrijfswatercircuit.     Dit koelwater wordt dus enkel thermisch belast. Door de
                volledige scheiding           komt   vervuiling   met   verbindingen         als koolstof of stikstof niet     voor.
                Het koelwater wordt op één punt                 ingenomen         uit het    Hoendiep (OPK, ontrekkingspunt)            en
                naar      de verschillende afnemers            gevoerd.    Via drie       lozingspunten (LPK-1, LPK-2           en  LPK-3)
                verlaat het water het           koelsysteem.      Het water wordt uitsluitend            gebruikt   voor    de indirecte
                koeling bij        onder andere het kookstation;          koeling       malaxeurs    en  B-pan (LPK-1 Hoendiep) en
                bij de energieopwekking;               onder andere       koeling turbines, blusdampcondensaat koeling,
                koeling       compressoren (LPK-2         Hoendiep).     Ook    voor     de  koeling  van  diksap  en   de   koeling   van
                de    vergister      wordt koelwater       gebruikt   via indirecte        koeling.  Dit water wordt op het zelfde
                punt onttrokken,           maar  geloosd op punt       LPK-3    (Aduarderdiep).
                Tijdens       de   intercampagneperiode wanneer              het    koelwatersysteem        van de fabriek uit staat,
                kan de         vergister     geen gebruikmaken van             dit systeem. Door te          lage stroomsnelheden
                (geringe hoeveelheden) vindt dan                 MIC-corrosie        plaats.   In die  periode maakt de verrgister
                op dat moment               gebruik   van    een  eigen intrekpunt           in het   Aduarderdiep en          wordt het
                netwerk         van   de fabriek niet    gebruikt. Lozing       van    koelwater    van   de vergister is     wel via het
                gebruikelijke lozingspunt            LPK-3.
                Het    gebruik       van  koelwater is te verdelen in        een    aantal situaties. Alle situaties       zijn getoetst
                aan    de CIW toets koelwater          en   voldoen.
                                                                                                                                           0000001243
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                            Pru
              —
                   Situatie         A:    koeling      tijdens     de   verwerking         van     bieten     in   de    campagne           van
                   september          t/m februari.
              —
                   Situatie B:         koeling     van  diksaptanks tijdens        de campagne           van  september         t/m februari
                   inclusief koelwater            vergister.
              —
                   Situatie C:         koeling tijdens       de   diksapraffinage,      aansluitend       aan   de campagne tot start
                   nieuwe campagne
              —
                   Situatie D:        Lozing koelwater vergister          buiten de campagne (maart t/m                augustus).
              —
                   Situatie E:       Lozing koelwater proefdraaien
         t3.3 Bedrijfssituaties koelwater
              Situatie                                     Warmtevracht                       Debiet                       Lozingspunt
              A (campagne, sept-feb)                          9.2 MW                        750  m/h                        LPK-1, LPK-2
              B (campagne, sept-feb)                          5.9 MW                        716  m/h                           LPK-3
              ( (diksapraffinageperiode)                      6.2 MW                        750  m*/h                       LPK-1, LPK-2
              D (intercampagne, mrt-aug)                      0.5 MW                         100 m*/h                          LPK-3
              E (proefdraaien)                                7.4 MW                        750m3/h                         LPK-1, LPK-2
              Ter    voorkoming van de aangroei in de koelsystemen wordt periodiek chloorbleekloog
              gedoseerd. Pauzetijd en pulstijd is instelbaar en kan worden bijgesteld om
              temperatuurregelingen van het koelsysteem binnen hun regelgebied te houden en om
              overschrijdingen van chloorconcentratie normen te voorkomen. Ten tijde van dosering van
              chloorbleekloog zal het gehalte vrij chloor maximaal 0,2 mg/l bedragen. Uit historische
              gegevens, voortgekomen uit metingen van vrij chloor tijdens een dosering, is gebleken dat
              de concentratie            vrij  chloor de waarde       van  0,2  mg/l   niet   overschrijdt.
              De debieten            van   de    koelsystemen      worden continu         geregistreerd.       De temperatuur            van de
              drie     lozingspunten            als mede    van    de inname punten wordt continu gemeten. Met deze
              gegevens worden de warmtevrachten                           dagelijks bepaald.          De   temperatuurmetingen zijn
              voorzien        van een      alarmering     welke wordt weergegeven in de                operatorschermen.
              Voor        het gebruik van koelwater is door het Waterschap Noorderzijlvest een
              maatwerkbeschikking opgesteld (zaaknummer Z/21/050032 d.d. 21 december 2021). Dit
              maatwerk wordt               ongewijzigd voortgezet.          In het maatwerk          zijn de  volgende grenswaarden
              opgenomen.
         t3.4 Grenswaarden       koelwaterlozing
                                                                        Lozingspunt L1/L2                           Lozingspunt L3
               Periode (maanden)                                       Warmtevracht (MWth)                       Warmtevracht (MWth)
              (Campagne  september t/m februari                                9,2                                        59
              Intercampagne maart t/m augustus                                 74                                         0,5
                                                                                                                                                0000001244
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                               PEUZ
           +
             Algemeen
         4.1 Inrichting
             De   inrichting  van  Cosun Beet      Company Vierverlaten        is  gelegen    aan  de Fabriekslaan 12 te
             Groningen op het      geluidgezoneerde        industrieterrein te    Hoogkerk.
             Algemene beschrijving       van   de activiteiten
             Binnen de     inrichting    van    CBC-V vinden diverse activiteiten            plaats die   alle  betrekking
             hebben op het       produceren van suiker en bijbehorende bijproducten                  zoals melasse, pulp,
             bietengrond e.d. of de productie van groen gas.
             In figuur 1,  zie bijlage 1,   is de  situering   van  de  inrichting   in de  omgeving weergegeven.         In
             de figuren     3  en  4, zie bijlage 1       is  een   overzicht    van    de  indeling   van   de  inrichting
             opgenomen. In de       figuren   3 blad 1 tm 3 is de     indeling   van   het terrein opgenomen conform
             de  huidige gerealiseerde       situatie. In de  figuren 4 blad 1 t/m 3 is de indeling van het terrein
             opgenomen inclusief reeds          vergunde objecten welke thans nog niet zijn gerealiseerd, zoals
             o.a. vergistertank 6 t/m     8, diksaptank 2, suikersilo 5 en aanpassing kookstation.
             Overzicht vigerende vergunningen
             Op    19 januari 2010, kenmerk 2010-03524/3, is door de provincie aan CBC-V (destijds
             genaamd: Suiker Unie Vierverlaten) een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer
             (Wm) verleend      voor een    inrichting  voor   de  productie    van   suiker  en groen gas,    gelegen  aan
             Fabriekslaan 12 te     Hoogkerk. Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd en betreft
             een   bietverwerkingsbedrijf van 22.500 ton per dag. Op 14 mei 2013, zaaknummer 460335,
             zijn door de provincie de voorschriften voor het maximale geluidsniveau en de
             voorschriften    voor  de opslag     van zwaveldioxide     gewijzigd.
             Op    11  november 2014, zaaknummer 545934,                    is  door de      provincie   aan    CBC-V   een
             veranderingsvergunning ingevolge de Wabo verleend voor verlenging van de campagne,
             diksapraffinage, het vergroten van de bietenverwerkingscapaciteit van 22.500 naar 25.000
             ton suikerbieten per dag, de bouw van een diksaptank en het lozen van hemelwater. Deze
             vergunning    is verleend   voor    onbepaalde tijd.
             Voorts   zijn  voor   de   inrichting    de   volgende vergunningen           voor   het bouwen      van   een
             bouwwerk en/of het milieuneutraal veranderen                van   de   inrichting  en  -
                                                                                                      indien   nodig  -
                                                                                                                        het
             opheffen    van   de   strijdigheid    met het     bestemmingsplan          verleend. In tabel 4.1      is een
             overzicht gegeven      van  de verleende vergunningen          aan   Cosun Beet    Company Vierverlaten.
                                                                                                                             0000001245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                        PEUZ
         t4.1 Overzicht      vergunningsituatie Cosun Beet Company Vierverlaten
              Aangevraagde verandering                        Datum indiening  Datum besluit Zaaknummer      Bouwen   (B), afwijken
                                                                                                             bestemmingsplan (A),
                                                                                                              Milieu (M),  melding
                                                                                                              Activiteitenbesluit
                                                                                                            Milieubeheer (melding)
              Het plaatsen van   een   loods voor de opslag     06-07-2010      22-10-2010        264500                M
              van  goederen   en een   proefvergister
              Het plaatsen van   een   bieten punt fijn (BPF)   03-03-2011      09-06-2011        312088                M
              installatie
              Het  plaatsen van een diksaptank                  13-07-2011      19-10-2011        340831             BAM
              Bouwen    overkapping                             17-06-2011      24-04-2012        341028                M
              Het produceren van groen gas      i.p.v.          14-06-2011      22-07-2011        331924                M
              groene stroom en het      wijzigen van de
              vergistingsinstallatie
              Bouwen    bandentransportband      naar           14-07-2011      28-10-2011        342150                B
              noordzijde
              Het plaatsen van   een   aggregaat                05-09-2011      04-01-2012   OLO-nr. 190766             M
              Het wijzigen  van  de inrichtingsgrens            08-06-2012      03-08-2012       413704                 M
              Het plaatsen van   een   tweede  diksaptank       19-06-2012      09-08-2012       414316              BAM
              Het plaatsen  van  opslagtanks voor               26-06-2012      03-09-2012       417835                 M
              agrarische producten en chemicalién, een
              indamplichaam en koeltoren bij de
              vergistingsinstallatie
              Het oprichten en in   werking hebben van          18-07-2012      25-10-2012       426713               B,M
              een  laad- en loskade aan het
              Aduarderdiep
              Het opslaan van 1000 liter ijzerchloride in       26-09-2012      21-11-2012       431770                 M
              een  [BC
              Het  plaatsen van een weegbrug en een             21-11-2012      16-01-2013       439479               BM
              kalkmelktank
              Wijzigingen aan de zuurinstallatie                14-01-2013      20-03-2013       451955               BM
              Het verlengen   van een    kade voor  het         27-03-2013      25-06-2013       464404               B,M
              lossen  van vloeibare   producten
              De  lozing van koelwater voor de                  03-04-2013      13-06-2013         N.v.t.             N.v.t.
              vergistingsinstallatie (AIM melding)
              Het wijzigen  van  de  lozing van condensaat      11-04-2013      06-06-2013       463356                 M
              van  de vergistingsinstallatie.
              Realiseren noodwaterbuffertank                    08-05-2013      03-09-2013       470706              BAM
              Bouwen    diksaptank   3  en afvoer               23-05-2013      03-09-2014        545934             B,AM
              hemelwater
              De herbouw diksaptank 2                           16-07-2013      10-09-2013        918737             BAM
              Plaatsen diffusietoren 4                          21-11-2013      16-01-2014       1049071             B,AM
              Plaatsen  leidingbrug bij de                      05-12-2013      30-01-2014      1089621                 B
              vergistingsinstallatie
               De realisatie van een   wachtruimte     bij de   13-01-2014      17-04-2014       1110913              B.M
               pulpverlading
                                                                                                                                    0000001246
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                              PEUZ
         Aangevraagde verandering                    Datum indiening Datum besluit Zaaknummer  Bouwen   (B), afwijken
                                                                                               bestemmingsplan (A),
                                                                                                Milieu (M), melding
                                                                                                Activiteitenbesluit
                                                                                              Milieubeheer (melding)
         De realisatie van  een trommelfilter en een   22-01-2014     28-04-2014      1136531           B,M
         decanteur
         Realiseren tankstation gecomprimeerd          27-03-2014     24-04-2014        N.v.t            N.v.t
         aardgas (melding Activiteitenbesluit)
         Het plaatsen van   en biogaskoeling en een    28-04-2014     01-08-2014     1266175            B,M
         trafostation
         Lossen  scheepsbieten                         10-06-2014     21-07-2014     1302561              M
         Het reduceren van de opslaghoeveelheid        22-01-2015     17-03-2015      1541857             M
         zwaveldioxide en formaline
         Het op- en overslaan van kalksteen aan de     24-06-2015     18-08-2015       39974              M
         kade aan het Aduarderdiep
         Plaatsen opslagtank voor diksap               26-05-2015     20-08-2015       38707           BAM
         Vergroten capaciteit 30.000-50-150            21-09-2015     09-11-2015       43224              M
         Realiseren nieuwe werkplaats                  29-03-2016     09-05-2016       49786            B,M
         Realisatie nieuwe portiersloge                05-04-2016     30-05-2016       50190             B,A
         Portaalbord                                   18-04-2016     01-06-2016       50647              B
         Wijziging inzet pulpdrogers                   05-07-2016     04-08-2016       53068              M
         Realisatie eindzuivering 4                    21-07-2016     06-09-2016       53488           B,AM
         Methaanreactor 3                              17-02-2017     24-05-2017       12017-          BAM
                                                                                     00004664
         Diverse  bouwobjecten en het uitbreiden       30-03-2017     24-05-2017       12017-            B,M
         van het vergistingsinstallatiegebouw                                        00006442
         Realisatie van Betacal-persen                 22-05-2017     25-07-2017       12017-             M
                                                                                     00008811
         Intrekking vergunning suikersilo 6            08-10-2015     14-08-2017       12017-            BM
                                                                                     00003718
         Uitbreiding grondberging met terrein aan      06-07-2017     19-09-2017       12017-             M
         Roderwolderdijk                                                             00010929
         Keerwand vergisterterrein                     10-05-2017     23-01-2018       12017-            BA
                                                                                     00008643
         Het plaatsen van 2 melassetanks               04-01-2018     14-02-2018       72018-          B,AM
                                                                                     00000374
         Het tijdelijk plaatsen van extra              19-07-2018     22-08-2018       12018-        B, melding
         stoomketels                                                                 00008003
         1S0 container chloorbleekloog                 16-11-2018     18-02-2019       12018-             M
                                                                                     00011792
         Chemisch defosfateren effluent                03-07-2019     21-08-2019       12019-             M
                                                                                     00006982
         Uitbreiding suikerloods                       03-07-2019     11-09-2019       12019-          BAM
                                                                                     00007176
          Het plaatsen van 2 noodwaterbuffertanks      13-11-2019     03-01-2020       12019-          B,AM
          en het verkleinen van de kalksteenopslag                                   00011646
                                                                                                                      0000001247
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                    PEUZ
             Aangevraagde verandering                            Datum  indiening         Datum besluit          Zaaknummer        Bouwen   (B), afwijken
                                                                                                                                   bestemmingsplan (A),
                                                                                                                                    Milieu (M), melding
                                                                                                                                    Activiteitenbesluit
                                                                                                                                  Milieubeheer (melding)
             Het uitbreidingen van de damp flashtanks               18-11-2019              03-01-2020               72019-                 B,M
             en pompen    nabij de bestaande                                                                        00011648
             verdampingsinstallatie
             Aanpassing   kookstation                               24-09-2020              16-11-2020               12020-                 BM
                                                                                                                    00008513
             Uitbreiding terrein van de inrichting                  09-02-2021              02-03-2021               12021-                 B,M
                                                                                                                     001279
             Flexibilisering periode diksapraffinage en             05-03-2021             28-04-2021                 12021-                 M
             verwerking diksap spoelwater    in de                                                                   002225
             vergistingsinstallatie
             Vervanging antischuimtank                              23-04-2021              02-06-2021               12021-                 B,M
                                                                                                                     004020
             Plaatsing ketenpark                                    09-09-2021              25-11-2021           72021-008322               BM
         4.2 Wet       geluidhinder
             Op basis         van    de omschreven activiteiten maakt                     volgens      artikel 2.1     en  bijlage 1, onderdeel         D
             uit het Bor, het              vervaardigen           van   suiker uit suikerbieten met                een    capaciteit   ten aanzien
             daarvan         van     2.500.000          kg suikerbieten        per  dag    of meer, de       inrichting tot een inrichting            als
             bedoeld            in    artikel         41    van    de     Wet     geluidhinder.          Dit    betekent       dat    rondom         het
             industrieterrein              een       geluidzone noodzakelijk is.               De    geluidzone rondom het “Groningen
                                                 ”
             West      en     Hoogkerk              is bij besluit door de Minister            van het voormalige Ministerie van VROM
             in 1992        vastgesteld.
         4.3 Bevoegd             gezag
             Het      bevoegd gezag voor de vergunningverlening is Gedeputeerde Staten (G.S.) van de
             provincie Groningen. Dit vloeit voort uit artikel 3.3. lid 1 van het Bor. In dit artikel is
             aangegeven dat G.S. Bevoegd gezag zijn voor een inrichting die behoort tot een categorie
             ten aanzien waarvan dat in bijlage |, onderdeel C van het Bor, is bepaald en waartoe een
             IPPC installatie behoort                    (Een IPPC installatie is       een    installatie   voor    industriéle activiteiten als
             bedoeld in           bijlage      |   van   richtlijn nr.  2010/75/EU        van    het   Europees Parlement          en  de Raad       van
             24 november 2010 inzake industriéle emissies                                 (PbEU L 334)). Volgens de Europese richtlijn
             industriéle emissies                   nr.  2010/75/EU, leiden de bestaande activiteiten                        van de suikerfabriek
             tot de conclusie dat een                     inrichting   is en   blijft waartoe een IPPC          installatie behoort.
             Er is immers            sprake         van een    IPPC-installatie       bij CBC- V omdat          er  plantaardige grondstoffen
             worden bewerkt                  tot      eindproducten        van    meer     dan 300 ton per            dag (bijlage |, artikel 6.4
             onder          b    ii)   en     de       productie van ongebluste                   kalk    in   ovens       plaatsvindt met een
             productiecapaciteit                   van meer     dan 50 ton per         dag (artikel     3.1 onder      b).
                                                                                                                                                          0000001248
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                    PEUZ
             Daarnaast behoort de          inrichting    tot de   volgende categorieén      van  bijlage  | onderdeel C   van
             het Bor:
             —
                Categorie     1.3  a: waar een     of meer    elektromotoren of verbrandingsmotoren              aanwezig zijn
                met een     totaal   geinstalleerd     motorisch vermogen         van  15 MW of meer;
                Categorie 1.3 b:              het verstoken             brandstoffen met          thermisch vermogen
             —
                                       voor                       van                        een                           van
                50 MW of meer;
             —
                Categorie     7.1 a;   het bewerken, verwerken,            opslaan of overslaan     van   dierlijke of overige
                organische meststoffen;
                Categorie      9.3 g: Het     vervaardigen van suiker uit suikerbieten              met         capaciteit  ten
             —
                                                                                                          een
                aanzien daarvan        van  2.500.000      kg suikerbieten per dag of meer.
         4.4 m.e.r.-beoordelingsplicht
              n het Besluit      milieueffectrapportage is aangegeven voor welke activiteiten, plannen en
             besluiten het maken          van een milieueffectrapportage verplicht is (bijlage C van het Besluit
             m.e.r.) dan wel      een    beoordeling gemaakt dient            te  worden of    een   milieueffectrapportage
             verplicht   is (bijlage   D  van   het Besluit m.e.r.).
             Na   bestudering        van    bijlage    C   en   D    van   het Besluit    m.er.   blijkt  dat geen     van   de
             aangevraagde        activiteiten leidt tot het         verplicht opstellen   van een    milieueffectrapportage
             of een beoordeling        of  een   milieueffectrapportage noodzakelijk is.
             Een   mogelijk      relevant onderdeel          bij   CBC-V is onderdeel D38.1         van    het Besluit m.e.r.,
             betreffende de wijziging of           uitbreiding     van een   installatie van een   suikerfabriek in   gevallen
             waarin de activiteit       betrekking     heeft op      een  productiecapaciteit    van  12.500 ton per    dag  of
             meer.   In    voorliggende        aanvraag word echter geen wijziging of                  uitbreiding    van  een
             installatie   van een    suikerfabriek     aangevraagd.
             Derhalve is      er   geen noodzaak tot het               opstellen van een milieueffectrapportage,            het
             uitvoeren      van   een    beoordeling        of   een    milieueffectrapportage noodzakelijk is of           het
             opstellen    van een    vorm-vrije m.e.r.-beoordeling.
         4.5 Besluit risico's         zware      ongevallen          2015
             Met het in     werking treden van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is de
             Europese      Seveso    lll-richtlijn uit 2012 geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het
             Brzo 2015 richt zich op het beheersen               van zware    ongevallen    en  heeft tot doel   om  het risico
             van  (grote) ongevallen bij bedrijven            zo   klein mogelijk   te maken. Dat    gebeurt enerzijds door
             de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (proactie, preventie en
             preparatie) en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu
             te beperken (repressie).
             Binnen    de     inrichting     van    CBCV kunnen           op  enig   moment      dusdanige hoeveelheden
             gevaarlijke stoffen aanwezig zijn dat de lage drempelwaarden                      zoals opgenomen in       Bijlage
             1, Deel     1   van    de   Seveso-lll     richtlijin   worden overschreden         voor    de   categorieén    P2
             (ontvlambare gassen)          en  H2   (acuut toxisch).
                                                                                                                                0000001249
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                Pru
             Toepassing      van    de   regels    voor    het   optellen   van  gevaarlijke    stoffen    of   categorieén
             gevaarlijke    stoffen zoals vermeld onder             aantekening   4  van   Bijlage   |  van   de Seveso-lli
             richtlijn, resulteert niet in     een   overschrijding   van  de hoge drempelwaarden          uit  Bijlage  |  van
             de Seveso-lll    richtlijn.
             De  inrichting    van  CBCV valt zodoende onder de           werkingssfeer   van   het Brzo 2015      en  wordt
             aangemerkt      als een   zogenaamde lagedrempelinrichting.
             Zoals vermeld in      paragraaf 2.3 wordt middels voorliggende           aanvraag    een   verhoging     van    de
             opslaghoeveelheid zwaveldioxide (van 35 naar 60 ton) en                  formaline (van 13        naar  31    ton)
             aangevraagd. Het jaarverbruik van deze stoffen binnen de inrichting neemt niet toe. In de
             bijlage van de aanvraag is de nieuwe kennisgeving Brzo 2015 opgenomen alsmede het
             PBZO-document van CBCV inclusief opzet van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
         4.6 Gegevens energie
             CBC-V is deelnemer         aan   het systeem      van  de CO,-emissiehandel (ETS). Als ETS deelnemer
             had Cosun Beet       Company       zich  aangesloten bij het zogenaamde MEE-convenant. MEE staat
             voor   Meerjarenafspraak Energie-efficiency ETS-bedrijven.
             Bedrijven die deelnemen aan het MEE-convenant hebben een inspanningsverplichting om
             binnen de    planperiode,     die   liep  tot en met   2020, zich maximaal in   te  spannen     om   rendabele
             investeringen      die kunnen leiden tot           besparing   van  primaire energie        in de keten ook
             daadwerkelijk      uit te voeren.    De convenant      afspraken zijn per 2020 afgelopen,        ook het MEE.
             Er is (nog)  geen    opvolging     van   dit convenant, wat betekent dat de      bedrijven     op   een  andere
             wijze invulling      moeten      geven     aan  de   auditverplichting van    de EED      (Energy Efficiency
             Directive). Daar hoort         een    4-jaarlijkse   audit bij. CBC geeft    hier   invulling     aan   via    een
             additionele    certificeringsaudit.       Deze is in december 2020      uitgevoerd     en    CBC is sindsdien
             gecertificeerd     voor  CO,-reductie management.
             De deelnemende          bedrijven     werken    daarbij  vanuit  zogenaamde      EEP’s    (Energie Efficiency
             Plannen)     die    vooraf    worden        beoordeeld     en   goedgekeurd      door      RVO     (Raad    voor
             Ondernemend Nederland).
             Jaarlijks vindt rapportage van de voortgang plaats aan RVO. De jaarlijkse goedkeuring/
             beoordeling leidt tot het ontvangen van een zogenaamde voortgangsverklaring, welke
             aangeeft    dat het    bedrijf  zich houdt     aan  de  gemaakte afspraken     van   het   convenant. Cosun
             Beet   Company      heeft elk   jaar  de   voortgangsverklaring ontvangen. Energiebesparing is voor
             Cosun Beet     Company       van   primair belang. Binnen CBC loopt er een strategisch programma
             om    energiegebruik       en  CO,-emissies      te  reduceren. Vanuit dit programma worden onder
             andere     investeringsbeslissingen          genomen     voor   projecten   die  in   Vierverlaten worden
             uitgevoerd.
             In figuur  4.1 is  een  overzicht gegeven       van   de ETS inrichting van  CBC-V.
                                                                                                                                0000001250
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                     PEUZ
         f4.1 Schematisch overzicht van meters en installaties
                  -                       ETS    inrichting
                                                           ——
                                                                     CBC Vierverlaten
                                                                   py]
                                                                         Fd
                                                                                   51
                                                                                           ~
                                                                                                       Bronswerk
                                                                                                                     i
                                                                                                                            CO2
                                                                             BronsweFie
                                                                                                                              *
                                                       1                 A
                                                                                                      schoorsteen
                                                                                                                    >
                                                       I
                                                                                                                    bi
                                                       )                  4                 ‘
                                                      .)                     S2 Lamont                   Lamont             €0O2
                                                                                 Ketel                schoorsteen
                                                                                                                              “
                                                       =p,                                                           7
                                                      0)                 \..               J
                                                       |   menggas                                                  ~
                                                                                                                            co2
                                                       nL
                                                       ~              >
                                                                               $3 Stork                   Stork
                                                                                                      schoorsteen
                                                                                                                              >
                                                                                 ketel
                                                      EX                 \                 J
                                                                                                                     ~
                        Methaan-
                                                       !                 ["
                                                                                  ss)
                                                                                                        Gasmotor
                                                                                                                    i
                                                                                                                            cO2
                                                ————
                                                                             Gasimotor                schoorsteen
                                                                                                                              }
                        Reactoren                       {                       Noord                               4
                                              1                          \                 .
                                                        !
                                              1                           d                MN)
                                   biogas     i
                                                        i
                                                        ere    nn
                                                                      Ph
                                                                              $10 huur-
                                                                                               |
                                                                                                        Huurketel           CO2
                                              1                                ketel58      |         schoorsteen
                                                                                                                              >
                                                        i                               >
                                              t                                             J
                                                                                                                     J
                                              Pog                                           "                       i
                                              :         H
                                                        F=="="™ >
                                                                              S11 huur-
                                                                               «ketelso
                                                                                                        Huurketel
                                                                                                      schoorsteen
                                                                                                                            CO2
                                              !
                          S6 Fakkel-
                          installatie   ]
                                        d
                                              i
                                              i
                                                       .
                                                        1                 .                 /                       J
                                                                                                                          CcO2
                    ~
                            ry                k
                                                        i
                                                        i
                                                                i
                    Ne
                        Vergisters
                                      E   —_—
                                                                  ~—
                                                                        |
                                                                                   sa
                                                                             pulpdrogers
                                                                                               _,|
                                                                                                      Ppulpdrogerij
                                                                                                      schoorsteen   J
                                                                                                                     ]      CO2
                    rr                 Ty
                       Gasontvangst-
                           station
                                       A
                                       )                                                    3
                    fr                                                   fF                        (                MN      CcO2
                       Gasontvangst-                                            S9 cv-                Schoorsteen
                                                                                                 :                            >
                           station                                           install. (2x)             cv- install.
                    \                  J
                                                    aardgas              \                  J
                                                                                                                     y
                    Is                                                  ’ sl               ™       "i               ~~      CQ2
                       Aanvoer cokes                                              58                  Schoorsteen
                                             Weegband
                        en antraciet           kalkoven                       kalkoven                carbonatatie
                                                                         \
                                                                                                   Mi               _/
                                                ©
              In tabel 4.2 is    een  overzicht    van    de aanwezige stookinstallaties opgenomen. De vermelde
              stookinstallaties betreffen allen            aardgasgestookte installaties.              Het rendement       van  de
              Bronswerkketel, Lamontketel            en   Storkketel bedraagt respectievelijk 93,1, 92,1               en 92,0 %.'
              De  aanwezige cv-ketels betreffen allen zogenaamde HR-ketels.
            1 Bron: KEMA rapport ketelrendementen
                                                                                                                                   0000001251
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                           pe
         t4.2 Overzicht stookinstallaties
              Omschrijving                                                  Type                                Vermogen (MWth)
              Ketel Bronswerk                                            Stoomketel                                     88
              Ketel Lamont                                               Stoomketel                                    48,5
              Ketel Stork                                                Stoomketel                                   48,5
              Pulpdroger West                                             Pulpdroger                                   37,0
              Gasmotor N                                               Gasmotor (E&W)                                   3,7
              Fakkel installatie biogas                                     Fakkel                                      35
              Kalkoven                                                   Kalkbranden                                    9,5
              Cv-installatie (2 stuks)                               Fabrieksverwarming                            2,0 per stuk
              Huurketel 58                                               Stoomketel                                     6,8
              Huurketel 59                                               Stoomketel                                     6,0
              Uit het EMJV 2020             van CBC-V   blijkt dat de ingekochte hoeveelheid elektrische energie circa
              11.825.000 kWh bedraagt. De geleverde hoeveelheid elektrische energie aan het openbare
              net bedraagt circa 4.324.000 kWh. Het netto elektriciteitsverbruik van de inrichting
              bedroeg          in 2020 aldus 7.501.000 kWh.
              De     ingekochte hoeveelheid aardgas bedroeg in 2020 circa 56.000.000 Nm”°. De verbruikte
              hoeveelheid biogas bedroeg in 2020 circa 9.000.000 Nm°®. Het totale gasverbruik van CBC-V
              bedroeg          circa 65.000.000 Nm’ (zie EMJV 2020). In dit               jaar zijn de pulpdrogers          niet in bedrijf
              geweest’.           Het   gezamenlijke   verbruik   van    de overige cv-ketels           bedraagt     op    jaarbasis circa
              900.000 Nm®. Van het totale              aardgasverbruik          op   jaarbasis wordt     circa 1,4 % verbruikt door
              de cv-ketels. De resterende 98,6 %               van  het totale        aardgasverbruik      is toe te rekenen       aan  het
              primaire proces (suikerproductie).
              In   grote       mate     bepalend   voor  het  energieverbruik          is de campagneduur          en    de duur    van  de
              diksapraffinageperiode.             Zoals aangegeven zijn deze gegevens ontleend                     aan    het EMJV2020.
              Het aantal campagnedagen                  in het   kalenderjaar         2020   bedroeg      124   dagen, de       duur   van
              diksapraffinageperiode bedroeg                52  dagen.
              Wellicht ten overvloede: Conform de                 vigerende vergunning zijn 200 suikerproductiedagen
              met een maximum                campagneduur        van   150 dagen en een diksapraffinageperiode van 65
              dagen toegestaan.
            2 Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.6 wordt jaarlijks door de directie van Cosun Beet Company bepaald of wel of
              niet gedroogd moet worden. Als de markt voor perspulp voldoende groot is, wordt niet gedroogd. Het kan daarom
              van   jaar tot jaar verschillen of een deel van de perspulp gedroogd       wordt of niet.
                                                                                                                                            0000001252
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                 Pru
         47 Gegevens        verkeer      en   vervoer
            In het navolgende is een beschrijving van de vervoerskilometers gerelateerd aan de
            inrichting van CBC-V opgenomen. In het akoestisch onderzoek zijn de aantallen
            vrachtwagens en personenwagens vermeld welke behoren bij de representatieve
            bedrijfssituatie. Afhankelijk van het aanbod in de markt zal de aan- en afvoer van producten
            plaatsvinden middels schepen en vrachtwagens. In voorliggende paragraaf zijn de
            aantallen vrachtwagens en schepen voor de aan- en afvoer van producten relevant.
            In  hoofdlijnen     betreft het    hierbij   de  aanvoer van     suikerbieten, de afvoer      van   suiker naar
            klanten    en  de  aanvoer van     diverse    hulpstoffen.   De vermelde hoeveelheden          zijn gebaseerd
            op de gegevens        van
                                       het jaar 2020.
            Binnenvaart
            CBC-V beschikt       over   afmeerlocaties     van schepen     in het  Hoendiep    en  het Aduarderdiep (zie
            figuur 7-FQ1108        “Laad- loslocaties     schepen”)    voor   het laden   en  lossen  van   schepen. Deze
            afmeerlocaties kunnen worden                gebruikt   voor   het laden     en  lossen   van   bieten, diksap,
            melasse, kalksteen, cokes, antraciet, zand, e.d. In           het jaar  2020  zijn voor  de  gehele inrichting
            van   CBC-V 54.000 binnenvaartkilometers            afgelegd. Deze transporten over het water in 2020
            betreffen de afvoer       van  suikerstropen (m.n. melasse) circa 17.500 kilometer, de aanvoer van
            kalksteen/antraciet circa 30.000 kilometer           en aanvoer     suikerbieten circa 6.500 kilometer.
            Kilometers      over   de weg
            CBC-V heeft geen         eigen transport over de weg. Het transport over de weg (hoofdzakelijk
            bieten   en   suiker) wordt uitgevoerd door derden onder regie van Cosun Beet Company. In
            het   jaar 2020   zijn   voor   de  inrichting   van  CBC-V circa 30.000.000 kilometers           over  de weg
            afgelegd.    Hierin kan onderscheid worden           gemaakt     tussen  de  volgende hoofdgroepen:
            —
                aanvoer van     suikerbieten                            26.400.000 kilometer
            —
                afvoer  van  suiker    naar  klanten/depots             2.700.000 kilometer
            —
                afvoer  van  melasse     naar  klanten/depots           320.000 kilometer
            —
                overig transport      naar CBC-V                        642.000 kilometer
            Bij  de afvoer   van    suiker  naar   klanten is  hierbij gerekend     met een    enkele reis   naar  de klant
            toe. Voor   het  overige transport       naar  CBC-V is uitgegaan van 20 transporten per dag a 80 km
            tijdens productiedagen en              10  transporten a 80 km tijdens niet productiedagen. Dit
            betreffen o.a. goederen voor          het  magazijn, hulpstoffen,     afvoer  overige bijproducten.
            Het transport     van    pulp  is in de   bepaling   van   de hoeveelheid kilometers        over   de weg niet
            meegenomen.         Perspulp    wordt    na  productie   direct verkocht     waarbij  de afnemer zorgt     voor
            het   transport vanaf de inrichting        van  CBC-V  naar  de gewenste locatie.
            In het kader     van   de ‘Lean and Green’ award, heeft de             logistieke afdeling van Suiker Unie
            veel   projecten uitgevoerd          om    het transport    van    producten te doen met een zo laag
            mogelijk belasting voor het milieu. Te noemen                 zijn o.a. het terugbrengen van het aantal
            gereden kilometers door betere planningen met                 boordcomputers, het verminderen van het
            verbruik    aan    dieselolie door       aanpassing     van   het   rijgedrag van de chauffeurs         en  het
            aanschaffen     van   auto's met    een   schonere motor     en   het rijden op aardgas.
                                                                                                                            0000001253
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                            PEUZ
         4.8  Gegevens opslag                      niet  gevaarlijke    stoffen (in          emballage, tanks,
              bulkgoederen)
              In tabel 4.3 is              een     overzicht gegeven   van de belangrijkste opgeslagen niet gevaarlijke
              stoffen binnen de                 inrichting van CBC-V.  Opgemerkt wordt dat dit een overzicht is ten tijde
              van      het     opstellen         van  voorliggende  aanvraag         en   de  producten     en    hoeveelheid kunnen
              wijzigen in de tijd.
         t4.3 Overzicht     opslag niet gevaarlijke stoffen
              Stof/productnaam                                      Maximale hoeveelheid                             Opslagvorm
              Suikerbieten                                                22.000 ton                   Los gestort op het bietenontvangstterrein
              Kristalsuiker                                              150.000 ton                                      Silo's
              Stukgoed                                                     3.000 ton                            Industriéle verpakking
              Verpakkingsmaterialen                                       400  pallets                                    Pallet
              Pallets jaarbedrijf (voorraad)                             3.000  pallets                                   Pallet
              Melasse                                                     68.000 ton                                      Bulk
              Betacal                                                     90.000 m*                                  Betacalvakken
              Kalksteen                                                   50.000 ton                                  Bergingsvak
              Cokes                                                         300 ton                                   Bergingsvak
              Antraciet                                                    2.000 ton                                  Bergingsvak
              Pulpbrokjes                                                 20.000 ton                                   Pulploods
              Diksap                                                     255.000 ton                                     Tanks
              Plantaardige producten (vergister)                          80.000 ton                                   Sleufsilo's
              Vloeibare biomassa   (vergister)                              960  m’                                       Bulk
              Grond                                                      300.000 m*                                  Grondberging
              Zand                                                        20.000 m*                                    Opslagvak
              Antischuim fabriek                                           22.300  kg                                      Bulk
              Antischuim waterzuivering                                    25.000  kg                                      Bulk
              Verdunde Microfeed    Opure                                    27 ton                                        Bulk
              Raapolie (vergister)                                           30m’                                         Bulk
         4.9  Gevaarlijke                stoffen
              In tabel 4.4 is          een     overzicht opgenomen     van    de    aanwezige gevaarlijke stoffen (ADR-                 en   CMR
              geklasseerde stoffen) binnen                     de  inrichting         ten   tijde van   het      opstellen          van      deze
              vergunningaanvraag.                     De   aanwezige     stoffen/producten kunnen wijzigen doordat
              bijvoorbeeld fabrikanten nieuwe producten introduceren waarmee het huidige product
              komt te vervallen of doordat gewisseld wordt van leverancier van een bepaald product. De
              aard      en    de risico's         van  de opgeslagen producten zal niet wijzigen. Het overzicht betreft
              aldus een niet limitatief overzicht van de aanwezige gevaarlijke stoffen in opslag, eventuele
              werkvoorraad is hierbij niet beschouwd. Het jaarverbruik van met name bulkvloeistoffen is
              afhankelijk van             de    bietverwerking (kwaliteit en hoeveelheid),         in tabel 4.4 is op basis              van    het
              verbruik        van     de   afgelopen jaren het jaarverbruik opgegeven.
                                                                                                                                                    0000001254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                 Pru
         t4.4 Opslag gevaarlijke stoffen        binnen de  inrichting
              Stof/productnaam               ADR-klasse of         Jaarverbruik          Maximale           Opslagvorm(en)     Gebruiksdoel
                                                (MR-stof          in kg/liter/stuks  opslaghoeveelheid
                                                                                         in kg/liter
               Kleinverpakkingen
              Natriumhydroxide 33%                  8                   2.000  kg           945  kg             Vat, drum     Fabriek algemeen
              Chloorbleekloog   15%                 8                  21.500    kg       2.644   kg          Vat, drum, IBC  Fabriek algemeen
              Optisperse  PPO 5092                  8                   5.000  kg          1.000  kg                 IBC      ketelhuis
              Lythsolvent CS                        8                   2.000  kg          1.000  kg                 IBC      sapzuivering
              Azijnzuur 80%                         8                  30.000    kg        1.000  kg                 IBC      waterzuivering
              Helium                                2                 20 cilinders           2001                 cilinder    laboratorium
              Zuurstof                             5.1                40 cilinders           4501                 cilinder    Fabriek algemeen
              Argon                                 2                 50 cilinders           5001                 cilinder    Fabriek algemeen
              Menggas   — formeer                   2                 30 cilinders           5501                 cilinder    Fabriek algemeen
              Waterstof                             2                  3 cilinders            501                 clinder     laboratorium
              Acetyleen                             2                 30 cilinders           3001                 cilinder    Fabriek algemeen
              Stikstof                              2                 20 cilinders           2501                 clinder     Fabriek algemeen
              Box a 16 fles Stikstof                2                     15 box             1501                   fles      verdamping
              Aceton                                3                     25kg                301                   fles      Fabriek algemeen
              Isopropylalcohol                      3                   3.000  kg           525  kg                  can      kookstation
              Petroleum                             3                      400 |             2201                    can      Fabriek algemeen
              Zoutzuur 30%                          8                    500  kg            115kg                    an       Fabriek algemeen
                                                                                                                      y
              Salpeterzuur 53%                      8                     50kg          Geen voorraad                         Fabriek algemeen
                                                                                                                      "
              Lithsolvent 803                       8                    500  kg        Geen voorraad                         Fabriek algemeen
               Bulkgoederen
              Formaline 37/10                       8                    700 ton          31,0 ton*®                tank      Diffusie
              Loog-Soda 5-15/5-15                   8                    100 ton           23,1ton                  tank      Diffusie
              Natronloog   50%                      8                  3.500 ton          105,0  ton                tank      Fabriek algemeen
              Salpeterzuur 25%                      8                     75ton            11,0 ton                 tank      Diffusie, sapzuivering
              Iwaveldioxide                      2,3en8                1.000 ton          60,0  ton*                tank      Diffusie, verdamping
              Zoutzuur 33%                          8                    300 ton           27,6ton                  tank      Fabriek algemeen
              Zwavelzuur 96%                        8                  2.500 ton           60,5 ton                 tank      Diffusie
              Fosforzuur 75%                        8                    40 ton            33,1ton                  tank      waterzuivering
              Chloorbleekloog   15%                 8                    120 ton           26,6 ton                 tank      Fabriek algemeen
              Zwavelzuur 96%                        8                   400 ton            49,0 ton                 tank      Vergister
              Natronloog 25%                        8                     50 ton           34,0 ton                 tank      Vergister
              Dieselolie tank 1                     3                      9m’              25m’                    tank      Fabriek algemeen
              Dieselolie tank 2                     3                    135m               25m                     tank      Fabriek algemeen
              Dieselolie tank 3                     3                    200 m’             50m                     tank      Fabriek GOR
              Dieselolie tank 4                     3                     24m’              1,0m’                   tank      Waterzuivering
              Dieselolie tank 5                     3                     50 m’             20m’                    tank      Vergister
              Dieselolie tank 6                     3                     45m               1,0m’                   tank      Vloeivelden
              Dieselolie tank 7                     3                     45m               1,0m’                   tank      Vloeivelden
              Dieselolie tank 8                     3                     48m’              3.0m’                   tank      Vergister
              Dieselolie tank 9                     3                     10m’              05m’                    tank      Waterzuivering
              *
                Deze hoeveelheden       zijn niet gebaseerd op de aanwezige hoeveelheid ten tijde van de aanvraag. Middels voorliggende     aanvraag
                wordt   verhoging    van de  opslaghoeveelheid van deze stoffen tot de genoemde hoeveelheid aangevraagd.
                                                                                                                                                     0000001255
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                               PEUZ
         410 Koel-       en   vriesinstallaties
              In tabel 4.5 is         een   overzicht opgenomen                       van de aanwezige koel-    en vriesinstallaties     bij
              CBC-V.
         t4.5 Overzicht koel-   en vriesinstallaties, airco’s
              Installatiecode ~~ Referentie        Omschrijving                                      Koudemiddel    Hoeveelheid koudemiddel
                                                                                                                              inkg
              381346.002         TAG 002           Airco Station 2 boven                                R407C                  74
              381346.044         TAG 073           Airco Station 3 PLC ruimte                           R407C                  3.2
              381346.055         TAG 084           Airco Station 7 begane vloer                         R407C                  45
              381346.057         TAG 086           AircoSysteemr.Waterzuivering Station 6               R407C                   3
              381346.068         TAG 097           Koelkast2 deurs Kantine                              R404A                 0,35
              381346.069         TAG 098           Diepvrieskast 2 drs Kantine                           R290                 0,17
              381346.071         TAG 100           Airco Station 5 noord 2e   Verdieping                R407C                  43
              381346.073         TAG 102           Airco Station 8 begane   vioer                       R407C                 4,03
              381346.082         TAG 113           AC Vergaderruimte Kantoor BG                         R410A                 1,44
              381346.085         TAG 116           Airco verg.ruimte kantine                            R407C                   5
              381346.086         TAG 117           Airco keuken kantine                                 R410A                 2,95
              381346.087         TAG 118           Close controle 1ICT Room                             R407C                 10,5
              381346.088         TAG 119           Close control 2 ICT Room                             R407C                 10,5
              381346.089         TAG 120           Luchtbeh.kast cbr/ict LBK                            R407C                 71,83
              381346.091         TAG 122           Airco (BR  kantine/verg                              R410A                   3
              381346.094         TAG 061           Seif Luchtbehandelingskast                           R134A                  150
              381346.095         TAG 126           Koelkast Kantine                                      R290                 0,09
              381346.099         TAG 130           Airco kantoortuin 2e verd                            R410A                   3
              381346.100         TAG 131           Airco kantoortje 2e verd                             R410A                  0,9
              381346.101         TAG 132           AIRCO COM.RUIMTE PULPLOODS                           R410A                  0,8
              381346.102         TAG 133           Airco station 12 4e verd                             R410A                   8
              381346.103         TAG 134           Airco station 7 1e verdieping                        R404A                  20
              381346.105         TAG 136           Airco kant.Suiker  expeditie                         R410A                  0,8
              381346.108         TAG 139           Airco M&R Station23                                  R410A                  2,2
              381346.109         TAG 140           Airco AC station 20                                  R410A                  31
              381346.111         TAG 142           Airco kant. 1e verd                                  R410A                  31
              381346.112         TAG 143           AC 2x kantoor B.G                                    R410A                  24
              381346.113         TAG 144           Airco kantoren  beganegrond                          R410A                 12,5
              381346.117         TAG 148           Airco station 10 achter fabriek                      R410A                   1
              381346.119         TAG 155           Airco Kookstation comm.kast 3e verd                  R410A                  3.1
              381346.120         TAG 157           Airco station 14/01                                  R410A                   1
              381346.121         TAG 150           Airco station 14 PLC ruimte                          R410A                   1
              381346.122         TAG 151           Airco station 14 tussenruimte                        R410A                  31
              381346.124         TAG 152           Airco vergister EMSR Ruimte                          R410A                  1,7
              381346.125         TAG 153           Airco vergister kantoor 1.06                         R410A                  0,8
              381346.126         TAG 154           Airco vergister kantoor 1.03                         R410A                  08
              381346.127         TAG 034           Airco Lab dual split extra                           R410A                  34
              381346.128         TAG 108           Airco syst.midden fabriek                            R410A                  2,9
              381346.129         TAG 160            Airco VRF kantoren   werkplaats                     R410A                 16,2
                                                                                                                                             0000001256
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                PEUZ
         Installatiecode ~~ Referentie Omschrijving                              Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel
                                                                                                       inkg
         381346.130         TAG 161    Airco  soc ruimte Emra   en pompen           R410A               1,55
         381346.131         TAG 095    Diepvrieskast restaurant                      R290              0,85
         381346.132         TAG 088    Airco  portierloge voor                      R410A                08
         381346.133         TAG 023    Airco Portiers  loge midden                  R410A              0,65
         381346.134         TAG 025    Airco Portiers  loge achter                  R410A              0,65
         381346.135         TAG 030    Airco Kookstation    bedieningsruimte        R410A                0,8
         381346.136         TAG 027    Airco zeefstation                            R410A                1,9
         381346.137         TAG 056    Airco station 23 LS ruimte                   R410A                2,1
         381346.138         TAG 055    Airco Station 23 PLC ruimte                  R410A                0,8
         381346.140         TAG 078    Airco PLC midden fabriek                     R410A                31
         381346.141         TAG 058    Airco station 22 LINKS                       R410A                3,1
         381346.142         TAG 066    Airco telefooncentrale                       R410A                0,8
         381346.143         TAG 059    Airco station 22 RECHTS                      R410A                3,1
         381346.144         TAG 158    Airco kantoortuin midden fabriek             R410A                5,9
         381346.146         TAG 146    Airco Lab Rechts   ingang(extra koeling)     R410A                17
         381346.148         TAG 156    Airco 2 systeemruimte ketelhuis              R410A                0,8
         381346.149         TAG 164    Kantin Werkbank +2 laden                     R134A              0,25
         381346.150         TAG 163    Kantine Glasdeurkast                         R134A              0,13
         381346.151         TAG 083    Airco  station 7 beg grond                   R410A                3,1
         381346.155         TAG 081    Airco Kantoor                                R410A                0,8
         381346.159         TAG121     Airco (BR   Bediening                        R410A                 4
         381346.160         TAG 168    Airco kantoortuin   bgg                      R410A                 1
         381346.161         TAG 069     Airco  bediening ketelhuis                  R410A              2,75
         381346.162         Tag 124    Station 9 ruimte   koeling                    R507              15,65
         381346.163         Tag 067    Airco  werkplaats snijmolen                  R410A                 4
         381346.164         20150237   Airco  gasgenerator Noord                    R410A                11
         381346.167         20170473   Airco kantoor bankwerkerij                   R410A               1,44
         381346.168         20170236   Airco Ela Container                          R410A                0,8
         381346.169         Tag 098    Airco 5 kantoren 2e    verdieping            R410A                 4
         381346.170         20170018   Klimaat inst station 37                      R452A                 7
         381346.171         20170018   Klimaat installatie station 6                R452A                6,7
         381346.172         20170018   Klimaat installatie station 32               R452A              6,45
         381346.173         20170282   ACEla container 6x6                          R410A                0,8
         381346.174                    Airco PORTIERSLOGE                           R410A               1,15
         381346.175                    Airco PORTIERSLOGE                           R410A               1,15
         381346.176         20170304   Klimaat inst Station 25                      R449A              1,17
         381346.177         20170411   Airco station 7 PLC ruimte                   R410A              2,75
         381346.178         20170411   Airco station 5  1verdieping                 R410A                29
         381346.179         20160421   Station 5 zuid                               R410A                83
         381346.180         20170412   PLC ruimte voorfabriek                       R410A              2,75
         381346.181         20170473   Airco Schaftkeet    75m’                       R32              0,76
         381346.182         20180127   Airco  Gasopwekker                             R32              3,75
         381346.183         20180193   Kantoor 1   magazijn                           R32              0,65
         381346.184         20180193   Kantoor 2   Magazijn                           R32              0,65
         381346.186         20180161   Airco Container   2                            R32                0,6
         381346.187          20170455   Airco Kalkoven                              R410A                29
                                                                                                                     0000001257
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                  PEUZ
         Installatiecode ~~ Referentie         Omschrijving                                         Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel
                                                                                                                          inkg
         381346.188         TAG 079            Airco Station 5 noord  beg.gr                             R32              0,76
         381346.189         station 3 Te verd. Airco station 3                                         R410A              2,75
         381346.190                            Koelkast1 deurs                                          R290              0,08
         381346.191                            Koelvitrine 1                                             n.b.              n.b.
         381346.192                            Koelvitrine 2                                             n.b.              n.b.
         381346.193                            Airco pitstraat                                         R410A               15
         381346.194         Station 35         Klimaat koeling station 35                              R449A                3
         381346.195         Station 38         Klimaatkoeling station 38                               R449A                3
         381346.196                            Airco vergaderruimte Tekenafdeling                        R32              0,51
         381346.197         20170414           Airco Kantine /Keuken                                     R32              375
         381346.198         20180306           Airco Station 9/22 PLC Ruimte                             R32              2,95
         381346.199         20180339           Airco computerruimte kantoor                              R32              2,45
         381346.200         20180376           Airco Station 33                                          R32              0,65
         381346.201         20180376           AIRCO STATION 34    (RODERWOLDERDIJK)                     R32              0,65
         381346.202         20180428           Airco Station 28                                          R32              0,65
         381346.203         20180434           Airco duo  projectburo                                    R32              1,03
         381346.204         20190022           Airco M&R voorfabriek                                     R32               2,6
         381346.205                            Airco kantoor snijmolens                                  R32              0,46
         381346.206         20190198           Airco Kantine grote ruimte                              R410A               55
         381346.207         20190198           Airco excursie /vergaderruimte                            R32                3
         381346.208         20200053           Ac/Wp logistiek en veiligheid kleine kantoor beneden      R32               0,7
         381346.209         20200053           Ac/Wp logistiek en veiligheid grote kantoor beneden       R32                1
         381346.210         20200034           Ac/Wp logistiek en veiligheid kleine kantoor boven        R32               0,7
         381346.211         20200034           Ac/Wp logistiek en veligheid grote kantoor boven          R32                1
         381346.212         20200127           Airco Te verd.  werktuigbouwkunde                         R32               31
         381346.213         20200241           Airco kantoor Turksema                                    R32               0,8
         381346.214         20200241           Airco TPM Lokaal                                          R32               0,8
         381346.215         20200245           Airco machinekamer lift                                   R32               0,9
         381346.216         20200178           Airco kantine (BR                                         R32               31
         381346.217         20200247           Airco SRA Ruimte                                          R32               13
         381346.218         20200247           Airco Station 12                                          R32                5
         381346.219         20200422           Airco station 22                                          R32               2,6
         381346.220         20200422           Airco station 22                                          R32               2,6
         381346.221         20200422           Airco ketelhuis                                           R32              0,63
         381346.222         20200263           Koudwatermachine CBR/ICT LBK                            R410A               iz
         381346.223         20210104           Airco Systeem   midden fabriek                            R32               13
                                                                                                                                        0000001258
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                               PEUZ
           4.11 Milieumanagementsysteem                 en  TPM
         4.11.1 Managementsystemen
                Binnen Cosun Beet        Company wordt gewerkt       met een aantal   managementsystemen         voor de
                beheersing          en       verbetering     van       productkwaliteit      en       procesbeheersing,
                arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid            en  voor het  verbeteren   van  leefklimaat   binnen
                en buiten het bedrijf. Cosun Beet Company is gecertificeerd voor een aantal van deze
                managementsystemen. Ten              behoeve    van   voedselkwaliteit     en  veiligheid gelden de
                certificaten    voor   BRC, IFS   en 1SO22000. Het     milieumanagementsysteem is gecertificeerd
                voor   ISO14001. Buiten deze systemen heeft Cosun Beet Company ook de 15026000 richtlijn
                voor   Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geimplementeerd.
                Met deze diverse managementsystemen             verplicht  Cosun Beet    Company    om   zich continu in
                te spannen     en  te verbeteren.
                De activiteiten     van  Cosun Beet   Company zijn gericht op duurzaamheid          en  het borgen   van
                de processen in de         gehele   keten vanaf het zaad     van  de   grondstof   suikerbieten tot de
                afnemers    van   de  producten.
                Duurzaamheid betreft          een  integrale benadering    van  de   bedrijffseconomische,    milieu  en
                sociale aspecten.
                Bij de teelt  en  aankoop    van  suikerbieten ligt het accent op:
                    Een  goede kwaliteit zaaizaad.
                —
                    Een  hoog gehalte aan suiker
                —
                —
                    Efficiént gebruik van meststoffen      door  bemesting   op maat.
                —-
                    Een  zo laag mogelijk gebruik     van  gewasbeschermingsmiddelen.
                    Het niet  toepassen van gewasbeschermingsmiddelen die het milieu                     belasten.
                —
                                                                                                  zwaar
                —
                    Het  beperken     van  de hoeveelheid   aanhangende grond      aan  de suikerbieten.
                   Optimale logistiek van de grondstoffen                      de   telers         de   fabrieken    met
                —-
                                                                         van                naar
                    retourvrachten bietenpulp
                Om deze doelen         bij de zelfstandige bietentelers te bereiken, dienen o.a. alle bietentelers
                een Cosun Beet Company voedselveiligheidscertificaat (of vergelijkbaar certificaat) te
                bezitten. Daarbij moet de teler aan diverse criteria voldoen, onder meer op het gebied van:
                —
                   Teelt op   een   perceel  dat niet verontreinigd is.
                —
                   Gebruik    van   door Cosun Beet Company       geleverd bietenzaad.
                —
                   Gebruik    van    wettelijk toegestane meststoffen conform de voorschriften            en  registratie
                   daarvan.
                —
                    Dosering     van     de   toegelaten    gewasbeschermingsmiddelen           en   de   bijbehorende
                    registratie.
                                                                                                                          0000001259
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                 Pru
                Door    onafhankelijke    instanties vindt controle      plaats,  of de telers    aan  de criteria  van  het
                certificaat voldoen. Indien        een    teler geen certificaat     bezit,  kunnen geen suikerbieten
                worden     geleverd.
                Daarnaast      vindt   door   Cosun      Beet   Company,      en   andere    instanties,    een  intensieve
                begeleiding     van en  voorlichting   aan   de bietentelers   plaats.
                Bij de  productielocaties ligt het accent op:
                —
                    Kwalitatief zo goed mogelijke producten;
                —
                    Een  zo  laag mogelijk energieverbruik;
                —
                    Zo  weinig mogelijk gebruik van hulpstoffen;
                —
                    Maximale preventie en scheiding van afval;
                —
                    Zo  weinig mogelijk    hinder   voor   omwonenden      (geur-, geluids-   en  verkeershinder);
                —
                    Goed   gemotiveerde medewerkers;
                —
                    Het  maximaal beperken van risico's voor medewerkers             en  omwonenden;
                    Het  optimaal beheersen van de processen;
                —-
                —
                    Maximaal    bedrijfsresultaat.
                Bij het proces vanaf de productielocaties          tot de afnemers van de      producten ligt    het accent
                op:
                —
                    Een  optimale logistiek van     de  producten.
                —
                    Een    maximale      interactie    tussen     de   afnemers     en     Cosun     Beet    Company     om
                    gemeenschappelijke       doelen te     bereiken,  zoals  bulktransporten     in  plaats  van leveringen
                    in verpakkingen en just     in time   leveringen
         4.11.2 Het   milieumanagementsysteem
                Cosun Beet      Company     beschikt    over   een   milieumanagementsysteem           conform 1SO14001.
                Het systeem is       gecertificcerd    en   omvat    de hele    organisatie (productie       van  suiker  en
                suikerproducten, opslag       en   verkoop)    van  Cosun Beet    Company.     Het   managementsysteem
                wordt     jaarlijks door een externe           instantie  gecontroleerd op         de   verplichtingen    en
                effectiviteit.
                Procedures      en   andere    documenten        die  voortkomen       uit  de   verplichtingen    van   het
                managementsysteem zijn            in het Handboek Cosun           Beet   Company ondergebracht.          Het
                handboek        bevat    beleidsverklaringen voor kwaliteit, voedselveiligheid, milieu en
                arbeidsomstandigheden. Deze verklaringen zijn de uitgangspunten voor het handelen van
                Cosun Beet Company binnen het bedrijf, maar ook met haar omgeving. Het beleid wordt
                verder   geconcretiseerd met het vaststellen van doelstellingen. Voor het uitvoeren van het
                vastgestelde beleid zijn onder andere de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
                ten aanzien van milieuzaken beschreven. Om deze taken goed tot uitvoering te kunnen
                brengen      en   de  verantwoordelijkheden te kunnen dragen, zijn                  werknemers     passend
                opgeleid,    naar  gelang de zwaarte van de functie.
                                                                                                                             0000001260
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                              PEUZ
             Cosun Beet    Company heeft        een centraal  register opgesteld       met daarin opgenomen     welke
             wetten en    regels  op de diverse locaties       van  toepassing zijn.     Om te toetsen of   er wordt
             voldaan   aan   de  opgelegde eisen,        worden   er  jaarlijks  op alle locaties diverse controles
             uitgevoerd, waaronder       interne audits.
             De effectiviteit  van  de managementsystemen wordt             jaarlijks  middels  Management   Reviews
             door het management          en  directie beoordeeld, zodat ook de betrokkenheid vanuit de top
             van  de organisatie is  geborgd.
         412 Proefnemingen
             CBC-V bevindt zich in     een   markt met continu veranderende           omstandigheden en behoeftes.
             Daarnaast    worden      er   continu     nieuwe   toepassingen       van   eind- en tussenproducten
             onderzocht. Een voorbeeld hiervan is de biobased economy, waarbij nieuwe eindproducten
             worden gerealiseerd gebaseerd op suiker of andere eind- en tussenproducten van CBC.
             Om flexibel in te kunnen         spelen   op deze constant veranderende           marktomstandigheden
             wordt verzocht      om   proefnemingen        toe te staan binnen de         omgevingsvergunning     van
             CBC-V.    Concreet     wordt      verzocht     om   bij    wijze    van    proef   andere  dan    in  de
             omgevingsvergunningaanvraag              beschreven     technische      installaties en/of  alternatieve
             grond-, hulp- of   brandstoffen toe te passen dan wel andere stoffen te verwerken. Het doel
             van  een   proefneming      is het vergaren     van  noodzakelijke informatie over de technische
             haalbaarheid    van  de andere toepassing.        Voorafgaand aan een proefneming zal hiervoor
             goedkeuring     aan   het   bevoegd    gezag    worden gevraagd waarbij de volgende gegevens
             verstrekt zullen worden      bij een  verzoek tot  proefneming:
             —
                het doel  en  de noodzaak      van de   proefneming;
             —-
                een beschrijving    van  de alternatieve stof of   van   de alternatieve techniek of proces, met
                vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties of
             —-
                procesvoeringen (eventueel inclusief verzoek om geheimhouding indien
             —
                                                                                                                  van
                toepassing);
             —-
                de te verwachten     wijzigingen    in  gevolgen  voor   het milieu;
             —
                en de duur   van  de  proefneming.
                                                                                                                      0000001261
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                 Pru
           4.13 Maatwerk         ongewone voorvallen
         4.13.1 Inleiding
                In artikel 17.2 lid 1    van de Wet milieubeheer (Wm) is         vastgelegd  dat ongewone voorvallen
                waardoor      nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan                  door het
                bedrijf     zo     spoedig mogelilk aan het bestuursorgaan dat bevoegd                            is   een
                omgevingsvergunning voor een inrichting te verlenen, te melden.
                In artikel 17.2 lid 4 (Wm) is vermeld dat het           bevoegd gezag in een omgevingsvergunning
                voor    een    inrichting of in een beschikking voor een ongewoon voorval, waarvoor de
                nadelige gevolgen niet significant zijn, kan bepalen dat in afwijking van artikel 17.2 lid 1
                (Wm) het voorval wordt geregistreerd             en   kan  voorschrijven binnen welke termijn en op
                welke     wijze    het voorval    moet     worden     gemeld. Deze termijn kan afwijken van de
                verplichting, genoemd         in artikel 17.2 lid 1    (Wm), om het voorval zo spoedig mogelijk te
                melden.
                Cosun     drijft  een  inrichting waarbij regelmatig        ongewone voorvallen zonder        significante
                gevolgen voor het milieu plaatsvinden. Van deze ongewone voorvallen zonder significante
                gevolgen voor het milieu worden meldingen ingediend bij de overheid. Het altijd zo
                spoedig mogelijk moeten melden van ongewone voorvallen zonder significante gevolgen
                voor    het milieu wordt       gezien   als een   grote administratieve belasting       voor  het  bedrijf.
                Daarom verzoekt Cosun middels deze aanvraag                om  toepassing  van  artikel 17.2 lid 4  van de
                Wm.
         4.13.2 Voorgestelde werkwijze
                De actuele      werkwijze met betrekking tot ongewone voorvallen              met   (mogelijke)   effecten
                voor    het milieu is    ondergebracht in de procedure melden van            ongewone voorvallen        en
                maakt onderdeel uit       van  het management systeem.
                De nu voorgestelde werkwijze is om alle onderstaande ongewone voorvallen met
                significante gevolgen voor het milieu zo spoedig mogelijk te melden aan het bevoegd
                gezag:
                1.   Explosies/brand/mogelijk        gevaar en/of    ernstige  hinder buiten de  inrichting.
                2.   Geluid-, geur-, stof-, lucht-, trilling-   en  lichthinder die buiten de  inrichting merkbaar is.
                3.   Voorvallen        die     een     bodemverontreiniging          veroorzaken       (niet    op/buiten
                     bodembeschermende           voorziening).
                4.   Voorvallen die     een  overschrijding geven       of kunnen geven   van  de  vergunningeisen.     Dit
                     is  vastgelegd    in de interne    specificaties   van  de diverse emissiepunten     zoals deze   zijn
                     vastgelegd in de vigerende vergunningen.
                5.   Waarbij Loss of containment (LOC) plaatsvindt van ADR chemicalién.
                     Afblazen biogas indien het afblazen langer dan 2 uur duurt.
                                                                                                                            0000001262
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                  PEUZ
         Voor de  volledigheid    willen wij melden,  dat ongewone voorvallen met stoffen, zoals     o.a.
         koelwater, drinkwater, condensaat, stoom, demiwater, perslucht, modderwater,           melasse
         niet  zo  spoedig      mogelijk worden gemeld. Daarnaast wordt een LOC op een
         bodembeschermende         voorziening, waarbij geen sprake is van een risico voor de bodem
         en/of lucht ook   niet zo spoedig mogelijk gemeld. Een vals alarm wordt niet gezien als een
         ongewoon voorval.
         De   ongewone      voorvallen,   die  niet zo  spoedig mogelijk    worden    gemeld,    worden
         geregistreerd  in het intern  registratiesysteem van Cosun.
         Ten aanzien   van   het melden    van  ongewone voorvallen   geldt  de regel: Bij twijfel altijd
         melden.
                                                                                                          0000001263
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                 PEUZ
           5
             Milieuaspecten
         5.1 Algemeen
             In  paragraaf      5.2    t/m    5.10   zijn de relevante milieuaspecten            voor    de   aangevraagde
             veranderingen        van   de  inrichting   beschreven. Ten aanzien        van   de overige     milieuaspecten
             leiden de   wijzigingen      niet tot andere of    grotere nadelige gevolgen       voor   het milieu.
         5.2 Geluid
             In de  bijlage van de aanvraag is het akoestisch rapport “Cosun Beet Company Vierverlaten;
             geluid in de omgeving, met kenmerk FQ 1108-16-RA opgenomen. Het akoestisch rapport
             beschrijft   de  geluidemissie en -immissie van de           bestaande suikerfabriek inclusief de thans
             voorgenomen veranderingen van de inrichting.
             Uit de   berekeningen blijkt dat inclusief de beschouwde wijzigingen                   voldaan wordt     aan  de
             geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning.
         5.3 Geur
             Het geurrapport         van   SGS “Geursituatie Cosun Beet          Company Vierverlaten behorend bij
             aanvraag revisie        omgevingsvergunning 2022”,           met kenmerk       EZGE-2021-04-0031_RAP, is
             opgenomen in de           bijlage   van  deze aanvraag. Op basis       van  de beschreven       bedrijfssituatie
             van    CBCV       is    de   geurimmissie        inzichtelijk gemaakt. Bij de toetsing van de
             berekeningsresultaten          is gebruik gemaakt van de IMR-contour® en het geurbeleid van de
             provincie Groningen.
             In deze   geurrapportage zijn de resultaten          van  geurmetingen uitgevoerd          in campagne 2022-
             2021   en  2021-2022 beschreven. Bij uitvoering van deze metingen is geconstateerd dat er
             meer    geurbronnen, welke relevant zijn voor de geurbelasting in de omgeving, aanwezig
             zijn dan in voorgaande rapportages beschreven. In het geurrapport van SGS, zoals
             opgenomen in de bijlage van deze aanvraag, is de complete situatie qua geurbronnen
             omschreven zoals deze thans wordt bedreven.
             Uit de   berekeningen blijkt dat wordt voldaan             aan   de voorwaarden behorende            bij de IMR
             contour en is de       geurcontour      ten  opzichte  van  het  geurbeleid    van   de  provincie Groningen
             inzichtelijk gemaakt.
             De IMR-contour is     vastgelegd   in het document "Convenant   Integratie Milieu en  Ruimtelijke ordening (IMR)"
             Suikerindustrie 2013.
                                                                                                                               0000001264
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                              Pru
         5.4 Luchtkwaliteit
             In  de   bijlage   van   de   aanvraag    is  het    rapport “Cosun        Beet   Company Vierverlaten;
             luchtkwaliteit in de    omgeving”,     met   kenmerk FQ 1108-17-RA           bijgevoeqgd. In dit rapport is
             het onderzoek     naar  de luchtkwaliteit ten    gevolge    van de activiteiten    van CBC-V beschreven.
             Uit de    resultaten   van    het  luchtkwaliteitsonderzoek        blijkt   dat voldaan    wordt     aan   de
             grenswaarden      voor  stikstofdioxide (NO,)    en  fijn stof (PM,  en   PMs).
         5.5 Externe     veiligheid
             In de bijlage  van  de aanvraag is de kwantitatieve        risicoanalyse “Kwantitatieve Risico Analyse
             (QRA) Cosun       Beet Company Vierverlaten te Hoogkerk", met kenmerk FQ 1108-18-RA
             opgenomen.      De kwantitatieve risicoanalyse beschrijft de installaties en activiteiten van
             CBC-V, brengt de     externe risico's in beeld en de berekende risico's worden            getoetst    aan  de
             normen    uit het Besluit externe    veiligheid inrichtingen.
             Uit de rekenresultaten     blijkt dat de  plaatsgebonden       risicocontour    van  10° per jaar  niet  over
             (geprojecteerde)     kwetsbare    en (geprojecteerde) beperkt       kwetsbare     objecten  is gelegen.
             Hiermee wordt voldaan        aan  de grens-   en  richtwaarde    van  het  plaatsgebonden      risico uit het
             Bevi. Het berekende      groepsrisico bedraagt      minder dan 10%      van   de oriénterende waarde       en
             de oriénterende waarde wordt aldus niet overschreden.
         5.6 Beste   Beschikbare Technieken
             In de   bijlage   van  de aanvraag is het rapport “Informatiedocument Beste Beschikbare
             Technieken (BBT) Cosun Beet           Company,     met    kenmerk FQ 1108-35-RA opgenomen. Het
             rapport beschrijft de toetsing van de inrichting CBCV aan de beste beschikbare technieken
             (BBT) als omschreven in de van toepassing zijnde Reference Documents on Best Available
             Techniques (BREF's)     en  Referentiedocumenten (REF's).
             De relevante BBT-documenten          voor  CBCV   zijn:
             —
                BREF  Voedingsmiddelen,        dranken  en  zuivel (2019);
             —
                BREF Grote stookinstallaties      (2017);
             —
                BREF Productie     van  cement,   ongebluste    kalk   en magnesiumoxide (2013);
             —
                BREF   Koelsystemen (2001);
             —
                BREF  Op-   en  overslag bulkgoederen (2006);
             —
                BREF  Energie-efficiéntie (2009);
             —
                BREF  Afvalbehandeling (2006);
             —
                REF Economics and Cross-Media Effects (2006);
             —
                REF Monitoring (2003).
                                                                                                                           0000001265
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                              PEUZ
         5.7 Afvalwater
             Voor   de   verwerking      van    afvalwater     (o.a.   proceswater    en   potentieel verontreinigd
             hemelwater) is binnen de inrichting           van   CBC-V    een  waterzuiveringsinstallatie aanwezig.
             CBC-V beschikt      over   een   Waterwetvergunning waarin de eisen en verplichtingen zijn
             opgenomen      voor    de   lozing    van   gezuiverd water in de omliggende wateren. Zoals
             beschreven in hoofdstuk 1         en paragraaf 2.2.2 wordt thans een revisievergunning in het
             kader  van de Wabo     aangevraagd en wordt de huidige Waterwetvergunning gehandhaafd.
             Relevant in het kader       van   de Wabo is de         lozing van huishoudelijk     afvalwater via   een
             openbaar   vuilwaterriool op     een   rioolwaterzuiveringsinstallatie.
             Het hemelwater dat      jaarrond    valt op de terreinen      van CBC-V wordt verzameld      en  verwerkt
             in de eigen waterzuivering.
         5.8 Afvalstoffen
             Algemeen
             Alle afvalstoffen worden zoveel         mogelijk gescheiden opgeslagen en vervolgens afgevoerd
             via erkende afvalinzamelaars. Binnen de           inrichting is een afvalstoffenregistratie aanwezig.
             De  doelstelling  van  CBC-V is   om    de hoeveelheid afval tot het uiterste te beperken. Dalingen
             en  stijgingen  van  de   genoemde afvalsoorten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt
             door de verschillende         bedrijfsactiviteiten en of er in een jaar wel/geen bijzondere
             (onderhouds-)projecten worden uitgevoerd waarbij afval (vooral bouw- en sloopafval)
             ontstaat.
             Afvalstoffenreductie
             De hoeveelheid afval die op de locatie ontstaat is           verregaand gereduceerd.     Grote reducties
             in hoeveelheden afvalstoffen        zijn  niet direct   meer   te realiseren. De hoeveelheid afval die
             ontstaat wordt voor een        belangrijk   deel   bepaald    door de hoeveelheid bieten die       tijdens
             een  campagne verwerkt dient te worden. Veel afvalstromen                zijn immers direct   gerelateerd
             aan    de   campagnelengte.           Ook     de    uitvoering      van   bepaalde     investerings- of
             onderhoudsprojecten        kan invloed hebben op de hoeveelheden afval die in                    een  jaar
             ontstaan.
             Evaluatie met  betrekking    tot afval
             CBC-V streeft   naar een zo      groot mogelijke scheiding         van afval bij de bron. Het grootste
             gedeelte  van  het afval  van   CBC-V is rechtstreeks      voor  recycling beschikbaar (circa 80%). Van
             het   overige gaat      ruim    75%     naar   afvalscheidingsinstallaties     om   daar   de   bruikbare
             componenten      uit het afval te kunnen halen. Slechts          een  heel klein deel  van  het afval van
             CBC-V komt    na  de  beoordeling     van  de inzamelaars niet direct     voor  recycling in aanmerking
             en  wordt door erkende afvalverwerkers op andere             wijze verwerkt/ opgeslagen.
                                                                                                                        0000001266
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                     Pru
              Geplande maatregelen m.b.t. afval
              Het     “bedrijfsafval”       en     het    “gevaarlijk      afval”  zijn    ten aanzien van           het milieu de            belangrijkste
              afvalstromen, die op de locatie                        ontstaan. Het        bedrijfsafval      wordt        altijd   extern       bij erkende
              verwerkers            gescheiden in nog bruikbare componenten. Het gevaarlijk afval wordt door
              erkende inzamelaars                  ingenomen en verwerkt. De afgevoerde hoeveelheid per afvalstof
              verschilt         per jaar   en     het    streven is erop gericht deze hoeveelheden tot een minimum te
              beperken.
              Een zo optimaal mogelijke afvalscheiding heeft aan de operationele                                                             kant       van       de
              afvalverwerking bij CBC-V continu de aandacht. Dit om hergebruik van                                                        afvalstoffen te
              kunnen bevorderen                 en tevens          ook    om   de kosten         van   afvalverwerking            zo    laag mogelijk              te
              kunnen houden.
              In tabel 4.1            en 4.2 is     een     overzicht gegeven             van     de   vrijkomende bedrijfsafvalstoffen                           en
              gevaarlijke          afvalstoffen. De          genoemde          hoeveelheden in de overzichten                      zijn gebaseerd                op
              de vrijkomende             afvalhoeveelheden                van  de  afgelopen        twee    jaar (2019-2020).
         t5.1 Overzicht     bedrijfsafvalstoffen (gebaseerd op 2019 en 2020)
              Afvalstoffen                 Afvoer-frequentie               Hoeveelheid per  jaar (ton)     Wijze van opslag         Maximale    opslag (ton)
              Papier  en karton            Bij volle container                        55                      Perscontainer         1  perscontainer, totaal    <   10
                                                                                                                                    ton
              GFET*                        Tijdens campagne dagelijks                1.100                       Terrein            50 ton
              Bedrijfsafval (restafval)    Wekelijks                                  230                Container/ rolcontainers   3      containers       en      15
                                                                                                                                    rolcontainers, totaal  <  50 ton
              Plastic / kunststof          Bij volle container/ op afroep              12                       Container           2 containers, totaal  <  50 ton
              Metaal ferro                 Bij volle container/ op afroep             130                       Container           2 containers, totaal  <  50 ton
              Metaal   non ferro           Bij volle container/ op afroep              14                       Container           1 container, totaal  <  10 ton
              Hout                         Bij volle container/ op afroep             27                        Container           2 containers  < 30 ton
              Puin / stenen                Bij volle container/ op afroep             44                        Container           1 container  < 20 ton
              Kabelresten**                Bij volle container/ op afroep              12                       Container           1 containers, totaal  <  10 ton
              *
                  Betreft     reststromen    (blad/groenafval)         die  vrijkomen bij bietverwerking, alleen tijdens de campagne.                              De
                  vrijkomende hoeveelheid is rechtstreeks gekoppeld aan de bietkwaliteit/rooiomstandigheden.
              **
                  Dit betreffen kabels (data, elektriciteit, etc.) welke vrijkomen bij verbouwingen en veranderingen binnen                                      de
                  inrichting.
                                                                                                                                                                       0000001267
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                              PEUZ
         t5.2 Overzicht      gevaarlijke afvalstoffen (gebaseerd op 2019 en 2020)
              Afvalstoffen                  Afvoer-frequentie   Hoeveelheid per jaar           Wijze van opslag                 Maximale    opslag
                                                                        (kg)
              Verfafval                          Op afroep               150          In container   van erkend verwerker             200 liter
              Overige   motor transmissie &    2 keer perjaar          6.000              Opvangbak     met lekdetectie            2x 2.000 liter
              smeerolién
              Oliehoudend afval                  Op afroep             5.500          In container   van erkend verwerker     Minicontainer    240 liter
              Overige oplosmiddelen              Op afroep             1.000          In container erkend verwerker
                                                                                                    van                               450 liter
              Vervuilde emballage                Op afroep               100                  In verzamelcontainer                  2x 500 liter
              Spuitbussen                        Op afroep              160             In dozen   van erkend verwerker                <50kg
              Accu's                             Op afroep               125          In container erkend verwerker
                                                                                                     van                            285 liter box
              Asbesthoudend      bouw-   en   Bij verwerking           6.000          In container erkend verwerker
                                                                                                     van                      Big bag, dubbele plastic
              sloopafval                                                                                                             verpakking
              (Spaar)lampen ongesorteerd         Op afroep              225           In container   van erkend verwerker              <50kg
              Wit/bruingoed (koelkasten)         Op afroep               50                          Per stuk                     Los  opgeslagen
              Smeervetten                        Op afroep             1.200          In container   van erkend verwerker              60 liter
              Lijm, kit, hars                    Op afroep               40           In container  van erkend verwerker              220 liter
              Laboratorium chemicalién           Op afroep             1.000              In box van erkend verwerker                  < 50kg
              Batterijen                         Op afroep               120          In container   van erkend verwerker              <50kg
         5.9  Bodemrisicochecklist                        en  nulsituatiebodemonderzoek
              Bodemrisicochecklist
              In het       rapport “Cosun Beet Company Vierverlaten; bodemrisicoanalyse”, kenmerk FQ 1108-
              34-RA-001            zijn de bodemrisico's             en      bijbehorende        combinatie             van voorzieningen                en
              maatregelen (cvm) beschreven. Uit                       deze rapportage           blijkt     dat de activiteiten binnen de
              inrichting van CBCV voldoet aan de                      eisen zoals beschreven in het document Nederlandse
              Richtlijn Bodembescherming (NRB)                     2012.
              Nulsituatie bodemonderzoek
              Middels voorliggende aanvraag worden geen nieuwe bodembedreigende activiteiten
              aangevraagd. Voor de thans aanwezige bodembedreigende activiteiten zijn door CBCV in
              het recente en verdere verleden vergunningen aangevraagd en verkregen, waarbij indien
              noodzakelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunning een nulsituatie
              bodemonderzoek was gevoegd.
                                                                                                                                                            0000001268
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                               Pru
         5.10 Emissies      naar   de  lucht
              In onderstaande      paragraaf wordt ingegaan op de relevante emissies naar de lucht. Binnen
              de  inrichting  vinden    bij een aantal installaties/processtappen emissies naar de lucht plaats.
              De relevante installaties      en processtappen zijn:
                 pulpdrogerij (Pulpdroger West);
                 suikeropslag (droging/koeling);
                 vijf stoomketels: Bronswerkketel         van  88  MW, Storkketel     en Lamontketel van  48,5 MW,
                 huurketel 59    van  6,0 MW,, en huurketel 58       van 6,8 MW,    ;
                 gasmotor noord;
                 cv-installaties;
                 spui kalkoven;
                 jaarbedrijf doekfilter.
              De relevante BBT     —
                                     documenten       zijn:
                 BREF   Voedingsmiddelen,        dranken    en zuivel (2019);
                 BREF Grote stookinstallaties (2017);
                 BREF Productie     van   cement,    ongeblust   kalk en magnesiumoxide (2013);
                 BREF   Koelsystemen (2001);
                 BREF   Op-  en  overslag bulkgoederen (2005);
                 BREF   Energie-efficiéntie (2009);
                 BREF   Afvalbehandeling (2018);
                 PGS 10   (2005), PGS     15  (2016), PGS 30 (2021);
                 Nederlandse     Richtlijn Bodembescherming          2012.
              In tabel 5.3 is   een  overzicht opgenomen          van  de relevante    emissiepunten, de stoffen die
              worden     geémitteerd     en   het  van  toepassing zijnde     kader met   betrekking tot de emissie-
              eisen. Tevens is in de tabel de emissie-eis uit de          vigerende vergunning opgenomen. Voor
              de locatie   van  de emissiepunten       wordt   verwezen naar    figuur 6 opgenomen in bijlage 1 van
              dit rapport. De te hanteren emissie-eis is        gebaseerd   op:
                 de  toepassing    van   de Beste Beschikbare Techniek (BBT) (emissieniveaus BAT-AEL) zoals
                 opgenomen in de       toepasselijke    documenten (BREF's);
                 de  grenswaarden      uit het   Activiteitenbesluit;
                 de eisen uit de     vigerende revisievergunning         van   19 januari  2010 met kenmerk 2010-
                 03524/3.
                                                                                                                     0000001269
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                       PEUZ
         t5.3 Overzicht emissiepunten, kader en locatie
              Installatie/processtap     Stof                     Kader                      Te hanteren           Grenswaarden in             Locatie op
                                                                                             grenswaarde           mg/m,’ vigerende            het terrein
                                                                                               in mg/m,’              vergunning
              Pulpdroger West           zwaveldioxide (50,)       BREF voedingsmiddelen         30-100"            geen emissie-eis of              A
                                                                  en zuivelindustrie                                 controlemeting
                                                                                                                     voorgeschreven
                                        stof                      BREF voedingsmiddelen          5-100                      75
                                                                  en zuivelindustrie
                                        ammoniak (NH)             Activiteitenbesluit (gA.3)        30                      -
                                        stikstofdioxide (NO,)  ~~ Activiteitenbesluit               70                      -
                                                                                                    5
              Suikeropslag              stof                      Activiteitenbesluit                                        5                     B,C
              (droging/koeling)
              Stoomketels               zwaveldioxide (S0,)        Activiteitenbesluit             35!             geen emissie-eis of              D
                                                                                                                     controlemeting
                                                                                                                     voorgeschreven
                                        stikstofoxiden (NO,)  ~~ Activiteitenbesluit                70                      K
                                        koolwaterstof (CH,)   ~~ Activiteitenbesluit               500                      -
              Gasmotor Noord            stikstofoxiden (NO,)       Activiteitenbesluit             115                      -
                                                                                                                                                    E
              ov
                 —
                    installaties        stikstofoxiden (NO)   ~~  Activiteitenbesluit               70                      -
                                                                                                                                                    D
              Jaarbedrijf doekfilter    Stof                      Activiteitenbesluit               5                       i
                                                                                                                                                    G
              Spui kalkoven             Vluchtige organische ~~   BREF Productie van             10-30’           Gaat om zulke  geringe            F
                                        stoffen (VOS)             cement, ongeblust kalk                          hoeveelheden (enkele
                                                                  en magnesiumoxide;                             kg/jaar) dat de emissie-
                                                                                                                 eisen in de NeR niet van
                                                                                                                     toepassing zijn
                                        stikstofoxiden (NO,)                                    100-350                     -
                                        zwaveloxiden (S0,)                                      50 —
                                                                                                      200"         geen emissie-eis of
                                                                                                                     controlemeting
                                                                                                                     voorgeschreven
                                        zoutzuur (HCI)                                             10'                      -
                                        koolmonoxide (CO)                                           -                       -
                                        metalen                                                    0,5                      -
              1 In de vigerende vergunning zijn geen grenswaarden voor deze stoffen opgenomen. Deze stoffen zijn in het verleden dan ook niet gemeten.
              2 Bij CBCV is een gemengde toevoer schacht oven (GT50) aanwezig. Hiervoor zijn in de BREF geen emissie-eisen opgenomen voor koolmonoxide.
                                                                                                                                                           0000001270
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                                 Pru
                     In tabel 5.4 is           een     toelichting          opgenomen ten aanzien                        van       de  vastgestelde         emissies in
                     relatie tot de te hanteren emissie-eisen.
                t5.4 Overzicht emissies
                     Installatie/               Stof                     Toelichting                                                   Te hanteren   grenswaarde  Voldoet
                     processtap                                                                                                                in mg/m,’
                     Pulpdroger West            zwaveldioxide  (S0,)     Op basis van onderzoek door SGS blijkt dat wordt voldaan                  100              ja
                                                stof                     Op basis van onderzoek door SGS blijkt dat wordt voldaan                  75               ja
                                                ammoniak (NH)                                                                                      30              n.b.
                                                stikstofoxiden (NO,)                                                                               70              n.b.
                     Suikeropslag (droging/      stof                    Op basis van onderzoek door Witteveen-+Bos blijkt dat                       5              ja
                     koeling)                                            wordt voldaan
                     Stoomketels                zwaveldioxide (S0,)      Op basis van onderzoek door Witteveen+Bos en     SGS  blijkt              35               ja
                                                                         dat wordt voldaan
                                                stikstofoxiden (NO,)                                                                               70               ja
                                                koolwaterstof (C,H,)                                                                              500               ja
                     Gasmotor Noord             stikstofoxiden (NO,)     Op basis van onderzoek door Thermeta   Service BV  blijkt dat             115              Ja
                                                                         wordt voldaan
                     cv —
                          installaties          stikstofoxiden (NO,)  ~~ Op basis van onderzoek door SGS blijkt dat wordt voldaan                  70               ja
                     Jaarbedrijf doekfilter     stof                     Op basis van onderzoek door Witteveen+Bos    blijkt dat                     5              ja
                                                                         wordt voldaan
                      Spui kalkoven              Vluchtige organische                                                                            10-30             n.b.
                                                 stoffen (VOS)
                                                 stikstofoxiden (NO,)     Op basis van onderzoek door Gasunie research blijkt dat                 350               ja
                                                                          wordt voldaan
                                                zwaveloxiden (S0,)                                                                              50-200             n.b.
                                                 zoutzuur (HC)                                                                                      10             n.b.
                                                 metalen                                                                                           0,5             n.b.
                     De invloed             van   de emissie             van     luchtkwaliteitsbepalende                      stoffen     naar      de lucht op de
                     omgeving            van   de     inrichting       is beschreven in het                 luchtkwaliteitsonderzoek, paragraaf                        5.4
                     van     deze rapportage.
                                                                                                                                                           Zoetermeer,
       ERIKE         Dit rapport bevat 59               pagina's        en   1  bijlage.
       MSEGR /
       108-23RA
       FO
                                                                                                                                                                           0000001271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>22760079
         Bijlage          1            Tekeningen
                                                                    PEUZ
         1. Situering terrein CBCV ten   opzichte   van omgeving (1-FQ1108)
         2. Ligging Cosun Beet Company Ververlaten        met toe te voegen percelen  aan inrichting
         3a  Omschrijving functies    en  locaties gebouwen   en terreinen Fabrieksterrein (1-35805 blad
         1)
         3b  Omschrijving   functies  en  locaties gebouwen   en terreinen Fabrieksterrein (1-35805 blad
         2)
         3c  Omschrijving   functies  en  locaties gebouwen   en terreinen Fabrieksterrein (1-35805 blad
         3)
         4a  Vergunde   situatie CBC Vierverlaten   —
                                                      2021 (1-37881 blad 1)
         4b  Vergunde situatie CBC Vierverlaten     —
                                                      2021 (1-37881 blad 2)
         4c Vergunde situatie CBC Vierverlaten      —
                                                      2021 (1-37881 blad 3)
         5a Overzicht   riolering terrein CBCV   (1-33567)
         5b  Riolering op fabrieksterrein (1-34478)
         5c  Riolering rondom vergister HWA en DWA noordzijde Hoendiep (1-34450)
         5d  Riolering waterzuivering (1-37112)
         6 Locaties emissies naar    de lucht (FQ 1108-23-RA)
         7 Laad-  en loslocaties  schepen (7-FQ 1108)
                                                                                                         0000001272
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>22760079
                               02           23
                                                                                                                                                                                         9           0714
                                             4
                   20                                                                                                                                  —           02                2026     0
                                                                                                                                                                                                          32
                                                                                                                                                                                                                  0
            0              3                                                  :
              0                                                                                                                                                                            0577               92
                                                                                                                                   21:                       074
                                                 022
                                                                dv 1M                                                                                             020               2974]       91819     ogpes
                                                                           8                                                                                                                   7
                     ,         2?                                                                                                                               ot
                                                    782081                                                                                               7
                         20
                                                                                                                    —
                                                                                                                            ;
                   1                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                    :3
                          02388                      178                                       :
                                                                                                11854
                                       8
                                                                                                           0
                                                                                                                                               £509                        167
                                                                           ’
                           192 02                                                  D
         0                                                           0
          A
                       &
                                                                     23
                                                                                                                                    A510
                                                                                                                                       vIn
                                                                                                                                                                              Z
                                                                                                                                                                                                                   Jou
                                                                                                                                                             ;
                                                                                                                                                                                                                                       aah:4]
                              004) 1
                                                           :
                                                                                                                                                                                                                   .
                                                             0                                                                                                 7
                                                                                                                                                                                  p                            03p71
                                                                                                                                                                         -
             02006                        4
                                                                                                                     as
                                                                                                                                                        194
                                                                                                                                            643
                                  TAL                                                                                                                                                                         542        05663
                                                                                                                                                                           h:
                         0548                                                                                                                                          :
                                                                           A                                                                       d
                                                                                                                                                    h\                                                     15
                                                                                ;
                                                                                                                                            4492
                                                                                                                                                      Naas
                                                                          .
                                                                                                                                                                                                          5
                                                                                                                                                     0                                                              010324
                                     ,
                                                                               \         °
                                                                                                         Tike
                                                                                                                                                         =                                             iy
                                                                                                                                                                                                                                   (IT  =
                                                                                              2
                                                                                                                                                                                                      9515
                                                                                                                                                                                                      6                             [ of
                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                          6
                                                                                                                                                                                                                               9
                                                       O5546/
                                                                                                    1
                                                       05506
                                                                                                                                                                                                                                 g104
                                                                                                         7                                                                                                7
                                                                                                                                                                                04
                                                                                                                                                                       3
                                                                                       \
                                                                                                                                                                                                                                92
                                                                                                           Aa
                                                                                                                                                                                04
                                                                   000
                                                                                                                   02933                                                                                .
                                       00073                                                                                                        03392                                               H
                                                                                                                                                                                                        :
                  0007Yy   00072                                                      >
                                                                                                                          0;
                                                                                               “
           0007                                                                                                                                                                                                       .
                                                                                                                                                                                                                      \
                                                                                                                                                                                                  04012                   013   048
                                                                                                                                                                                                                              43       J08
                                                                                     00077
                                                                                                                                                                                                                                 :
                                                                                                                                  7
                                                                                                                                                      :
                                                       00076                                          00                                                                                 |
                                    0075                                                                                                         485
                          0007                                                                                                                                                        Legenda
                00068                                                                             0006                                                                   .            Symb. | Omschrijving
                                                                                                                                                  =               =
                                                                                                                                                                                       fie i        Cosun Beet   Company Vierverlaten
                                                                                                       00062
                                                                                                                                                                   a7          000%;                                             . =]
           ~
                                                                            Postbus 696
                                                                                                                                                                           —            rd                  AL          =
                                                                                                                                                                                                                                      2002
                                                                                                                                                               TEKENING BEHORENDE BIJ AANVRAAG
                                                                            pra
                                                                            “         (085) 822 87 00
                                                                                                                                                                 VERGUNNING IN HET KADER VAN DE
                                                                                                      er eutz.nl
                                                                                                                                                                                      WABO
           \                                                                                                                                   \                                                                                         A
           4                                                                                                                                                                                                                             k
                                                                                                                                               (PROJECT:                                                       TEKENINGNR:
                                                                                                                                                  Cosun Beet       Company Vierverlaten
                           Situering terrein CBCV                                                                                                                                                              1-FQ 1108
                                  :                                                                              :
                                                                                                                                                 SCHAAL:                       DATUM:
                     ten    opzichte van de omgeving                                                                                                 zie schaalbalk                  23-02-2022
                                      Toa  iker Unie Vierverlaten
                                                                  Millevadvisering iekeningen\02 FEBZ022\FC 1108 Figuur 1_FEBXI22_WH_Ad.dwg
                                                                                                                                                                                                                                        0000001273
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>22760079
         Ligging   Cosun Beet          Company    Vierverlaten met toe te voegen                      percelen    aan  inrichting
                                                                                        - =
                                                                             Na aR    -
                    4
                                               01 1 30
                                                                                                                  01118
                      0
                            02         253
                                                          +1
                                       4
                                                                                                                          0
                                                                                                         )   ——=+%
                                                                                            JZ 1.                   074
                                         0221/01        3
                                                                                                                         020
                                                    8
              1            2                                                                                          020
                                          7
                                            82281                                                             y
                   20
                                                                                                                0
                                                                    |
            1
                      02388                178                                      ip
                                                                              4                                       Til
                                    5
                                :
                                                    Zz
                       192    02                    {qo
                                                                                                                                                             3244
                                                                                                                                                             3
                02
                           OD4X1                                                                                                                             6
                                                                                                                                                        03p71
         06
                                                         i                                                   194
                                                                                                                                                          2
                            .
                                                                                                  £64
                                        053                     A
                                                                  i   i
                                                                                                                                                                      05663
                              05     0                       :
                   0538
                                                    3                                                    ) %                                         5
                                                       5                                            49
                                                                                                              8
                                                                                                                                                   o)
                                                                                                                                                              0
                           05597
                                                                                                           0
                                                                                                                                                                  03244
                        5652
                                                       RA           a
                                                                                                              9
                                                                         i
                                                                                                 047
                                                                                                                                               518
                                                                                                                                                                             9
                                                                                                                                                                                  [
                                                                            1:
                                             Sas
                                                           -
                                                                                                                                                                              a1
                                                                               7                                                                  7
                                                                \
                                                                                                                                                                             92
                                                                        2
                                                                                odse0
                                                                                    —
         ~~ \.et
         —
                                               04863
                                                                              P4865
                                                                                                                                  04
                                                000
                                                                      Bl
                                    00073                      \
                                                                                                          BX                                    i
           0007        00072                                    N
                                                                         nN
                                                                                                                                                                \a4013        0461
                                                                                                                                            14012
                                                                                                                                                                          43
                                                               00077
                                            00076
                                                                             4
                                  00075                                                                                              Legenda
                      0007
                                                                                                                                     Symb. Omschrijving
         ho06S                                                             000                                                             Cosun Beet  Company Vierverlaten, huidig
                                                                                                        ALAGT           Can
                                                                                                    =
                                                                                                                                           Toe te voegen percelen aon  inrichting
                                                                              00062                                                                                           500m
                                                                                                                         027
                                                                                                                                                                          0000001274
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>22760079
         7
                                                                                                               EE
                                                                                                                Rev.
                                                                                                                 ev.
                                                                                                                Rev.
                                                                                                                        |A
                                                                                                                        |B
                                                                                                                        |C
                                                                                                                              |Omsch.
                                                                                                                              Omsch.
                                                                                                                              Omsch.
                                                                                                                                       |Update 2021
                                                                                                                                       |Voorlopig
                                                                                                                                       |Voorlopig
                                                                                                                                                                                       Get.
                                                                                                                                                                                       Get.
                                                                                                                                                                                      |Get.
                                                                                                                                                                                                   Datum
                                                                                                                                                                                                   Datum
                                                                                                                                                                                                   Datum
                                                                                                                                                                                                              [01-11-2021
                                                                                                                                                                                                              [19-01-2022
                                                                                                                                                                                                              |08-02-2022
                                                                                                               on       D     Omsch.   |Voorlopig                                     |Get.        Datum      [13-04-2022
                                                                                      =]
                                                               WE E
           (D |
              Zr
                © OQ ~~ MD hn — dD — — oO O = Q. dD
                                         0
                                                  06
                                                      L © dD |
                                                           oT
                                                               EN r
                                                               =
                                                                    liep zie blad 3
                                                                            Tem
                                                                            oH
                                                                                         .                    =o
              =I      8,
                                                     0                   il
                                                            jC    10 ILW
                                                   SLPS
                                                                                             Productielocatie
                                                                                           1        Bietengor                                  18                 Centrale            werkplaats
                                                                                           2        Pulploods                                  19                              Chemiepark
                                                                                           3   Vuile biefenband                                20                    Timmerwerkplaats
                                                                                           4   Biefenwasstraaf                                                        Brandweergarage
                                                                                    |                                                          21
                                                                                           5  Schone bietenband                                29                             Werkplaats
                                                                                                                                                                                                                          —
                                                                                                                                                            |
                                                                                           6      Cokesopslag                                  23                  Bedrijfsrestaurant
                                                                                           7        Kalkoven                                   24                                Magazijn
                                                                                           8   Kalkmelkgebouw                                  25         |   Consfructie                 werkplaats
                                                                                           9   Kalksteenopslag                                 26                           Bankwerkerij
                                                                                          10       Pulppersen                                  27                         Parkeerterrein
                                                                                          11      Pulpdrogeri|                                 28                             /eefstation
                                                                                          12        Ketelhuis                                  29                             Suikerloods
                                                                                          13      Voorfabriek                                  30                 Kantoor             jaarbedri|f
                                                                                          14     Achterfabriek                                  31                                 Silo1
                                                                                          15         Dif fusie                                 32                                  Silo 2
                                                                                          16      Verdamping                                   33                                  Silo 3
                                                                                          17    Kanftoorgebouw                                 34                                  Silo &
                                                                                                                                               35               Portier/weegbruggen
                                                                                                                                               36                             PGS     Opslag
                                                                                                                        Omschrijving functies                  en     locaties     gebouwen             en
                                                                                                                          terreinen Fabrieksterrein
                                                                                                                Opmerkingen:     Pp roducrielocatie
                                                                                                                                            ti |         Hi                          Status:    Co
                                                                                                                                                                                         Definitief
                                                                                                                Getekend:
                                                                                                                                |                13-04-2016   Discipline:     |WTB   Firma  naam:
                                                                                                                Gezien:                                       Project nr.:           Kostenplaats:  |V-TE-BO
                                                                                                                Gecontroleerd: |                              Formaat:        AD
                                                                                                                                                                                     Schaal:        -\-
                                                                                                                                                              Tekening   nr.:                              |Rev.:
                                                                                                                                                                                                                 D
                                                                                                                                    COMPANY                             1-35805              Blad 1        |
                                                                                                                                                                                                           | 13-04-2022
                                                                                                                                                                                                                     0000001275
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                                                                                                                                                                                             <               Omsch.  |Update 2021                                              Datum   [01-11-2021
                                                                                                                                                                                                                                                                    HE]
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ol|=>
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Omsch.  |Voorlopig                                                Datum   [18-01-2022
                                                                                                                                                                                                                                                                    i|1Z|7 3 =| < =
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Omsch.  |Voorlopig                                                Datum   [08-02-2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Omsch.  |Voorlopig                                                Datum   [13-04-2022
                                                                                                                                                                                  Waterbuffer
         Waterbuffer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TE
                                                                                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                                                        ee,
                                                                                                                                                                                             BE 5I                      —
                                                                                                                                                                                                             Roderwolderdijk
                        om   LL) /f
                                                                                                                                                                                                                                 iis
                                                  i   KS
                                                 /
                                               /
                                             /                                                                                                                                                                                                                                                                  Beluchtingsvijver
                                                                             Ww mi (AJ [ND
                                           )
                                         /                                                                                                                                                                                                                                                                           waswater
                                                                                                                                                                                     3
                                       /
                                                                                                                                                                                     EZ
                                                                              Nabezinkva Nabezinkva
                                                                                        Zuid
                                                                                                    Mid en                                                                           sent                                                                                                                               .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Valwater
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               fays
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            al
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -     =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          —
                               »
                                                                                                                                                                                     Eff                                                                                                             cgntainer                                  Beluchtingsvijpe
                                                                                                                                                26                                   nN
                                                                                                                                                    Lozings
                                                                      1
                                                                                                                     opslag                        buffervak
                                                                                                                                                                                                                                                                 Sproei                                 Sproei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vijver
                                                           Waterbufer                                                                                                                                                                     1                       vijver
                                                                      Vak
                                                                                                                      Condesat
                                                                                                                                                                                                                                                                   Zuid
                                                                                                                                                             \                                                                            g
                                                                                                                                                             g                                                                           ig
                                                                                                                                                             =                                                                              :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   —
                                                                                                                                                  Er                7
                                                                                                                                            03
                      1         Beluchftingsvijver                                                         19              Beftacal Midden                           37                    Influentvijver              EZ4
                      2  Valwarter     beluchtingsvijver                                                   20                  Betacal Oost                          38                    Effluentvijver              EZL
                      3                                EZ-1-2-3                                            21  Aerobe           einduivering    3 (EZ3)
                            Influenvijver                                                                                         :   :
                                                                                                                                                               MR1     =
                                                                                                                                                                          methaanreactor 1
                     4      Methaanreactor j                                                               22  Aerobe           einduivering Zz (FZ22)         MR2     =
                                                                                                                                                                           methaanreactor 2
                                                                                                                                        ¥
                                                                                                                                                               MR3     =
                                                                                                                                                                          methaanreactor 3
                      5                                                                                    23       Effluentvijver             £/2
                              Hulpstoffen opslag                                                                                                               EZ1    =
                                                                                                                                                                         aerobeeindzuivering1
                                                                                                                                               £/3
                      6 Aerobe      eindzuivering                     1 (EZ)                               24       tffluentvijver                             TE
                                                                                                                               Befacal Zuid
                      7             Effluent EZ                                                            25                                                  a                                        water EZ 1-2-3-4                                                                                                                                         3
                      ;
                                    Werkplaats                                                             26
                                                                                                              |     Lozings           burfervar
                                                                                                               Verzamelsloof refourwarer
                                                                                                                                                               I
                                                                                                                                                               Lozingsbuffervak     =              ijver    effluent EZ-1-2-3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 locate
                     9
                     10   me
                        Biefenpunten
                                     Weegbrug
                                                     Tm
                                                   fin
                                                         nstallafie
                                                                                                           27
                                                                                                           28
                                                                                                                    -ondensasf Gpsiag
                                                                                                                                                               EA
                                                                                                                                                               Influentvijver   EZ-4
                                                                                                                                                               VerzamersiootN,M,Z retourwater
                                                                                                                                                                                                 =
                                                                                                                                                                                                          A
                                                                                                                                                                                                    verzamelsloot 2e
                                                                                                                                                                                                                             EZ-1-2-3-4
                                                                                                                                                                                                                         vulling EZ-1-2-3-4 en
                                                                                                                                                                                                                                               influent MR-1-2-3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ETL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3  BA         \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 :
                     11           indikker Noord                                                           29  Aerobe           einduivering    4 (E74)        Nabezinkvak                = nabezinking retourwater grondberging
                     12            Indikker Zuid                                                           30       Waterbuffer vak
                     13           Indikker buffer                                                          31        Nabezinkvak Zuid
                                                                                                                                                                                                                                                                     *
                                                                                                           32      Nabezinkvak Midden
                     14
                     15
                              Sproeivijver
                                 Sproeivijver
                                                         Noord
                                                          Zuid                                             33      Nabezinkvak Noord
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Omschiving functes
                                                                                                                                                                                                                                                                                          terreinen       Fabrieksterrein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             en     locaties     gebouwen         en
                     16            Water            opslag                                                 34                  Grondberging                                                                                                                          Juidzijde
                                                                                                                                                                                                                                                                     Getekend:                 |]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Spoor Leeuwarden-Groningen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               13-04-2016   Discipline:    |WTB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   “Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Firma naam:
                                                                                                           35                  Warer purier
                     17            Water            opslag
                                                                                                                                7 and     sla
                                                                                                                                                                                                                                                                     I                                           II
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Tekening   nr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            im Cad   |Rev.:
                     18            Betacal West                                                            36                          0 pstag
                                                                                                                                                                                                                                                                                       @            unten                             1-35805             Blad2|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          D
                          |                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0000001276
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                                                 .
                                                                                                                                      |Omsch.   |update 2021                                     Get.         Datum
                                                                                                                                                                                                                        {01-11-2021
                                                                                                                                                                                                 Get.
                                                                                                                  HEHE<l=i gjo|m]>
                                                                                                                                     Omsch.                                                                   Datum      |19-01-2022
                                                                                                                                              | Voorlopig
                                                                                                                                     Omsch.
                                                                                                                                              | Voorlopig                                        Gel.         Datum      08-02-2022
                                                                                                                                                                                                 Get.         Datum
                                                                                                                                     Omsch.   | Vooriopig                                                                [13-04-2022
                                                                                                               ye
                                                                                                        “%
                                                                                                                                   1           Navergisters                       NV1&NV?2
                                                                                                                                   2                  Vergisters                 V1imVb5
                                                                                                                                   3                              Kantoor
                                                                                                                                   4                            Weegbrug                                                             -
                                                                                                                                   5                           Sleufsilo's
                                                                                                                                   6                         Diksaptank1
                                                                                                                                   i                         Diksaptank                     3
                                                                                                                                   8                         Diksaptank                     4
                                                                                                                                   X                           zie 1-37881
                                                                                                                              10                      Diksap pompgebouw
                                                                                                                                11                        Melasse              opslag
                                                                                                                               12                     Leiding/kabel brug
                                                                                                                               13                      Gasopwerking                         1&2
                                                                                                                               14             |Pompgeb./autoverlading
                                                                                                                               15                             CNG station
                                                                                                                               16                            Pulpverlading
                                                                                                                               17          |    Laad-en loskade                              A.diep
                                                                                                                               18                     Gebouw Zwartwoud
                                                                                                                               19                        Kalksteenopslag
                                                           b-
                                                              fe ps]                                                             Omeschrijving            functies en locaties                 gebouwen            en
                                                                                                                                   terreinen Fabrieksterrein
                               il
                                     >      *
                                                                IE      >
                                                                                                                   Opmerkingen:
                                                                                                                                                       i
                                                                                                                                         Noordzijde Hoendiep
                                                                                                                                                                     :
                                                                                                                                                                                                Status:
                              mre                                    12             3                               Getekend:            [|               13-04-2016   |Discipline:      |WTB   I
                                                                                                                                                                                                Firma
                                                                                                                                                                                                     Sefinitief
                                                                                                                                                                                                        naam:
                                                        Pro INT] uctielocatie (ten zuiden
                                                                                                                                                                       Project                  Kostenplaats:  |V-TE-BO
                                                                                                                    Gezien:                                                     nr.
                                                                                                                    Gecontroleerd:                                     Formaat:          AO     Schaal:        -\-
                                                                                                                                                                                                                     [Rev..
                                           locaties                                                 zie blad 1                                                         Tekening     nr.:
         voor omschrijving get    ouwen en          van
                                                                [TC                       Hoendiep)                                | Jib
                                                                                                                                                   un
                                                                                                                                                        Beet
                                                                                                                                                                                  1-35805                Blad 3
                                                                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                                                                                                                         |_D
                                                                                                                                                                                                                         13-04-2022
                                                                                                                                                                                                                                 0000001277
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>22760079
                                                       =  Omsch.    Eerste                                      Datum   |18-01-2022
                                                                           uitgave
                                                                                                        Gel.
                                             E E]=ls|=
                                                                                                                Datum   |13-04-2022
                                                             sch.
                                                                  | Voorlopig                           Get.
                                              -
           0
           Ld CL
              ~L%
             HY
         =
           ul fing if
               -
                            Productielocatie
                          1        Bietengor                               18           Centrale        werkplaafs
                         /         Pulploods                                19                  Chemiepark
                      A  2    Vuile bietenband                             20             Timmerwerkplaats
                      y  -“
                         A
                              Biefenwasstraaf
                             Schone bietenband
                                                                            21            Brandweergarage
                                                                           a7                   Werkplaats
                         o       Cokesopslag                               3             Bedrijfsrestaurant
                         7         Kalkoven                                24                      Magazijn
                         3    Kalkmelkgebouw                               25      | Consfructie           werkplaats
                         3    Kalksteenopslag                              26                 Bankwerkerij
                        10        Pulppersen                               7                 Parkeerterrein
                        11       Pulpdrogeri|                              7s                  /eefstarion
                        12         Ketelhuis                               29                  Suikerloods
                        13       Voorfabriek                               30           Kantoor        jaarbedrijf
                        14      Achterfabriek                               21                       Silo    1
                        [Fe         Diffusie                               32                        Silo 2
                        10  8  fraps verdamping                            33                        Silo 3
                        1%       Kookstation                               34                        Silo 4
                                                                           35                        Silo 5
                                                                           36         Portier/weegbruggen
                                                                           57                   PGS     opslag
                                                ST
                                                        olgunde        situatie CBC
                                                       Vierverlaten 2021   -
                                              PEI
                                                            productielocatie                           ““Definitief
                                                Sane       NN                po...                               TT
                                                TIT                                  Formaat   [AD     TIT       :
                                                               COMPANY                       1-37881         Blad
                                                                                                                   1  |   A    _
                                                                                                                               0000001278
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                                                                                                              Omsch.                                               Datum
                                                                                                                                                                                          0           | Eerste uitgave                    Get.           |18-01-2022
                                                                                                                                                                                    |Rev. A   Omsch.    |Voorlopig                        Get.     Datum [13-04-2022
                                                                                                                                                                                     Rev.     Omsch.                                     |Get.     Datum
                                                                                                                                                                                     Rev.     Omsch.                                     |Get. |  |Datum
                                                                                                                                      —
                                                                                                                                       5
                                                                                                                                     Waterbuffer
                                                                                                                                       35
         Waterbuffer
                                                                                                                                                                    4
                                                                                                                                                            es,
                                                                                                                                                    Roderwolderdijk                            |
                            777
                                 177
                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                  iis
                                T=
                                                                                                                                                                                                                   Beluchtingsvijver
                                                                      _
                                                                   3132                                                                .
                                                                                                                                                     18                    10      1 V4                                waswater
                                                                   E    x                                                              ™                                     LJ) Ud
                                                                           c
                                                                   xX
                                                                        Zz                                                              <
                                                                   =© 3 s  S
                                                                           =
                                                                                                                                     hE
                                                                                                                                        5)                        :
                                                                                                                                                                                                         oerbleekloog
                                                                                                                                                                                                         Terbet
                                                                                                                                                                                                                                         Valwater
                                                                                                                                                                                                                                                   ils
                                                                         eS                                                             =
                                                                                                                                                                    —
                                                                                                                                                                                                        cqntainer                    Beluchtingsvij
                                                                    8                                                                                           —=)
                                                                    2    2               2O00                   2                        /                          1
                                                                                                                                                                                                          i=
                                                                                                                    Lozings
                                                               1
                                                                                           opslag                  buffervak
                                                                                                                                                                                                            vijver
                                                    Waterbufer                                                                                                         1          vijver
                                                               Vak
                                                                                            Condesat
                                                                                                                                                                                   Zuid                     Noord
                                                                                                                             “                                         "
                                                                                                                             N
                                                                                                                               i)                                      :
                                                                                                                             1luy
                                                                                                                                                                                                                                                                     em
                                                                                                                                   =
                                                                                                                  re
                                                                                                                                 &
                                                                                                            a
                                                                                                                                                                         n                  Indikker  Noggd
                       1          Beluchtingsvijver                          19           Befacal Midden                        27      Influentvijver  EZ4                                          17
                       2    Valwarer     beluchtingsvijver                   20             Beftacal Oost                       38     tffluentvijver   £ZL4
                       2                       EZ-1-2-3                      21 | Aerobe        einduivering  3 (EZ3)
                               Influenvijver
                       4
                       5
                               Methaanreactor 1-2-3
                                 Hulpstoffen opslag
                                                                             22
                                                                             23
                                                                                | Aerobe       einduivering 2 (EZ2)
                                                                                        Fffluentvijver £22
                                                                                                                                                                      /
                                                                             24         Cffluentvijver      EZ3
                       6 | Aerobe     eindzuivering 1(EZ)
                       7              Effluent EZ                            25              Befacal Zuid
                      lo                                                     26         Lozings      buffervak
                                      Werkplaats
                       9                                                     TL   Verzamelsloof refourwarer
                                       Weegbrug
                      10                         installatie                 23        Londensaaf        opslag
                           |Bietenpunten fijn
                      11            Indikker Noord                           29 | Aerobe       einduivering   4 (EZ4)
                      12             Indikker Zuid                           50         Waterbuffer vak 1
                      13           Indikker buffer                           31          Nabezinkvak Zuid
                                                                                       Nabezinkvak Midden
                      14         Sproeivijver   Noord                        SZ
                                                                                                                                                                                     "Vergunde
                                                                                                                                                                                          Viervenaien
                                                                                                                                                                                                          situatie CBC
                      15          Sproeivijver    Zuid                       33        Nabezinkvak Noord                                                                                                        - 2021
                                                                                                                                                                                                                                        |
                      16             Wafer   opslag                          34            Grondberging                                                                              Ovid Spoor Lesuwarden-Gioningen:                     Delinities
                                                                                                                                                                                                 Ee
                                                                                           Water butter
                     17              Water   opslag                          39                                                                                                      Ee                                      C—O
                      18             Befacal West                            50               Zand    opslag
                                                                                                                                                                                          WD) conse                          i.                          7
                             |                                                       |
                                                                                                                                                                                                                                                                0000001279
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                         rE
                                                                                                         Rev.      Omsch.
                                                                                                                                                      =
                                                                                                                                                      Get |   [Daum
     \
                                                                                                                                        (NJ
                                                                                                      PS
                                                                                               “Z
                                                                                                                        |
                                                                                                                1           Navergisters     NVI&NV?2
                                                                                                                2              Vergisters    V1irmVa
                                                                                                                5                      Kantoor
                                                                                                                4                     Weegbrug
                                                                                                                5                    Sleufsilo’s
                                                                                                                ®                   Diksaptank   1
                                                                                                                /                   Diksaptank   3
                                                                                                                3                   Diksaptank   4
                                                                                                                9                   Diksaptank?2
                                                                                                               10             Diksap pompgebouw
                                                                                                               11                  Melasse  opslag
                                                                                                               12               Leiding/kabel brug
                                                                                                               13               Gasopwerking     1&2
                                                                                                               14           |Pompgeb./autoverlading
                                                                                                               15                    CNG station
                                                                                                               16                   Pulpverlading
                                                                                                               1/7     |    Laad-en loskade       A.diep
                                                                                                               138             Gebouw Zwartwoud
                                                                                                               18                Kalksteenopslag
                                                                                                          Te
                                                         Tm ps]                                                  ergunde      situatie CBC
                                                           IEet SE                                             Vierverlaten 2021 -
                                   Z A    =z
                                                                                                          OpmernEEN
                                — Zz                            14
                                                                         oT
                                                                            1
                                                                                                                      Noordzijde Hoendiep
                                                                                                                                                     Definiief
                                                           INT]
                                                                            2
                                                                                                                                                                    [Rev:
         voor omschrijving get ouwen en  locaties van Pro uctielocatie (ten   en Hoendiep) zie blad 1                     Cosun  Beet        1-37881       Blad 3       A
                                                           [TC                                                            COMPANY
                                                                                                                                                                     13-04-2022
                                       |
                                                                                                                                                                             0000001280
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                                                                             |
                                                                                  Rev.    |AV   |Omsch.  |Voorlopig                                   Get.        Datum | 16-12-2020
                                                                                  Rev.    [AW   |[Omsch. |Voorlopig                                   Get.        Datum   [07-04-2021
                                                                                  Rev.          |[Omsch.                                                          Datum
                                                                                          |AX            |Voorlopig                                   Get.              | 07-09-2021
                                                                                  Rev.    |AY.0 |Omsch.  |Voorlopig                                   Get.        Datum   [07-09-2021
                                            -
                                                                 -        A
                                                                                              M
                                                      2
                 ;                 QO
                                          3
                                              ~~   wh                       [
                 E         © -
                                        >                                             2
                                           J                            7 =%Y
                                                                              \
                                 SZ
                                                 -
                   ~                                               =
                                                                        0-1
                                                                 7   N  N._o
         .               2
                                                                I~    1
           oe            pa,                     ~
                                                                   =
                                                              L.
                                                                                x
                    a
                       ‘
                                                                        —
              CNR                                    2    N=            rp
                                                           ;
         #                         ~s                 i
                                                        J
                                                                    =
                                                                         -
                         Fi                                  4
               \   0  al      “1
                                   wm                      \     R    R
                                      v
                                            ?
                                 2
                                                                                  Omschrijving:
                                                                                          X-ref-Plattegrond
                                                                                          op RD codrdinaten
                                                                                  Opmerkingen:                                                      Status:           :
                                                                                                                                                        Voorlopig
                                                                                  Getekend:        |]              15-04-2011 Discipline:      [WTB Firma  naam:
                                                                                  Gezien:                                     Project nr.:          Kostenplaats:  |-
                                                                                  Gecontroleerd:                              Formaat:         AO   Schaal:        >
                                                                                                                              Tekening    nr.:                          Rev.:
                                                                                                      Cosun Beet
                                                                                                      COMPANY                           1-33567                              AY.0  i
                                                                                                                                                                        07-09-2021
                                                                                                                                                                                     0000001281
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                      Rev.     |A   |Omsch.  |Wion update                                                  Get.                Datum  | 18-04-2016
                                                                      Rev.     |B   |Omsch.  |Wibon update                                                 Get.                Datum    |11-02-2020
                                                                      Rev.     |C   |Omsch.  |Wibon update                                                 Get.                Datum  | 12-02-2020
                                                                      Rev.     |D   |Omsch.  |Wibon update                                                  Get.
                                                                                                                                                                    NEE
                                                                                                                                                                              Datum
                                                                                                                                                                                      | 28-10-2021
             T T AN AD
                       th   - & 4 Hh oN    4h
                       i    i
                            ¥
                              i &
                                $
                                  i
                                  ¥
                                     #
                                     ¥
                                           i
                                           ¥
                                              #
                                              *
                                                  i
                                                  #
                                                    i
                                                    y
                                                      #
                                                      #
                                                        #
                                                        ¢
                                                          i
                                                          $
                                                             i
                                                             ¥
         i
                                                                 1
                Al                                             p— pe
                                                               C
                          Zz            =z      —
                                                                TRAIT
           |
         I
                           noordzijde Hoendiep          zie b
                                                                |
                                                                 [wen
                                                                TIT
                                                                 [
                                                                [I
                                                                                                                     PUTDEKSEL
                                                                                                                     STRAATKOLK
                                                                                                                     TROTTOIRKOLK
                                                                                                        DWA =
                                                                                                               DROOGWEERAFVOER          =    AFVALWATER
                                                                                                        RWA =
                                                                                                               REGENWATERAFVOER
                                                                                                                                          DRWA      =
                                                                                                                                                       HWA
                                                                                                        HWA  =
                                                                                                               HEMELWATERAFVOER
                                                                                                                     DWA-ricol     met   diam., kleur en  stroomrichting
                                                                                                                     Mantelbuizen PVC      (zwart) met trekkoord noost DWA- rigol
                                                                                                                     RWA-ricol     met diom., kleur   en stroomrichting
                                                                                                                     Lozing op Hoendiep met diom., kleur en       stroomrichting
                                                                                                                     Rice! chem. park met diom., kieur      en  sroomrichting
                                                                                                                     Beton  riclering,  met diom., kieur  en  stroomrichling
                                                                                                                     Was—   en  zwemwater, met diom., kieur      en stromingsrichting
                                                                                                                      Maar provincie, met diam., kleur    en  stromingsrichting
                                                                      Omschrijving:
                                                                                Riool op fabrieksterrein
                                                                               tbv. Wibon
                                                                      Opmerkingen: Productielocatie                                                      Status:
                                                                                     blad 1 van   2
                                                                                                                                          |WTB
                                                                                                                                                              Definitief
                                                                                                                                                         Firma naam:
                                                                                  ;
                                                                                                      07-08-2006    Discipline:
                                                                          jen:                                      Project nr.:                        |kostenplaats:        | V-TE-AZ-61-11
                                                                      Gecontroleerd: |                              Formaat:
                                                                                                                                     | AQ               |schaal:                nvt
                                                                                                                     Tekening      nr.:
                                                                                                                                                                                      [Rev
                                                                                oa =o    COMPANY                                 1-34478
                                                                                                                                                                                              0000001282
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>22760079
                                                                                                                                                                                                                               Rev.  [0.0  |Omsch.                                                             Get.    NEEMOatum           [02-06-2014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ]
                                                                                                                                                                                                                               Rev.        Omsch.                                                             Get.                 Datum
                                                                                                                                                                                                                               Rev.        Omsch.                                                             Get.                 Datum
               >                                                                                                                                                                                                               Rev.        Omsch.                                                             Get                  Datum
                                                                                                                                                                                                   te og,
                                                                                                                                                                                      a
                                                                                                                                                                                       )
                                                                                                                                                                          >                                       ’
                                                                                                                                           7
                                                                                                                                         ®
                                                                                                                                                                  ®                                                                                                                                                                                    _—
                    Gos
                                    =|
                                                                                                                   .
                                                                                                                                                              5)        &
                                                                                                                                                                                A
                                                                                                                                                                                  E-4
                                                                                                                                                                                                                    N
                     gm                                                                                                                                                                  #
                                                                                                                                                                                         F
                                                                      |
                                                                                                 ®
                     =                                                                                                                                                                  if
                     GH                               £
                                                                                                                            @                      YY       i
                                                                                                                                                                      S       ©       $s   4
                        o  |                                                                               SIT
                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                      &)
                                                                                                                                                                                    ~
                                                                                                                                                                                   355
                                                                                                                                                                                         &
                                                                                                                                                                    ,         §    MN §
                                                                                                                                                                        &              3
                  i                                                                      5               >
                                                                                                                         2
                                                                                                                                                                &
                                                                                                                                                                                             ®
                                                                                                                              J)                       Sica,Ppt                    5
                       HEE
                                                                                2;                                                              Vv                7         =
                                                                                     Zp
                                                                                                                                                                                                     CO
                                                                                                                                                                        >
                                                                                                                      6) £7                        Ny)                              2
                                                                                                   )                                          ~
                                                                                                                                                 @
                                                                                                                                                                                                5
                       HEF
                                                                                &
                                                            by
                                                                                                               (2)                                                                           =F     ;
                                                                                                                                                                                                          ;    be
                                                                                                                                                                                                            -—
                          £3
                                                                                                                                                                                                  O
                                                                                                                                                                                             ay,
                                         g
                      ED
                                                                                                                                                                                      Sy
                      Rr=2:L   |
                                 I        Ry
                                               N
                                                  >
                                                                                                                                                                                          (3
                      EEE
                                 In 1.00-
                                       i     8315
                                                                                                                                                                                                                                                        RR             —
                                                                                                                                                                                                                                                        =              STRAATKOLK
                       GER
                                                                                                                                                                                                                                                        =
                                                                                                                                                                                                                                                                       TROTTOIRKOLK
                      gel
                                IT L GLT
                                |
                                                      :
                                                                                                                                                                                                                                                        DWA
                                                                                                                                                                                                                                                        RWA
                                                                                                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                                                                                                              DROOGWEERAFVOER
                                                                                                                                                                                                                                                              REGENWATERAFVOER
                                                                                                                                                                                                                                                                                 =
                                                                                                                                                                                                                                                                                    AFVALWATER
                                                                                                                                                                                                                                                        HWA
                                                                                                                                                                                                                                                                                         DRWA    =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HWA
                                                                                                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                                                                                                              HEMELWATERAFVDER
                                   RR NN ge
                     1  m EH §
                                                                                                                                                                                                                                                   —_—                 DWA-ricol   met diam., kleur en    stroomrichting
                                                  HEE    EE    ger FE   —fE- EE  pile      -gE0-     REI
                                             |
                                  N
                                                                                                                                      l=
                                                                                                                                                                                                                                                   — 210       _
                                                                                                                                                                                                                                                                        |ontelbuizen PVC (zwart)  met   trekkoord noost DWA-ricol
                                                                                                                                                                                                                                                   —                   RWA-rioal    met diom., kleur  en  stroomrichting
                                                                                                                                                                                                                                                   —t                 Lazing op Hoendiep met diam., kleur en       sbroomrichting
                                                                                                                                                                                                                                                   —       es         fiool chem. park mel diom., kieur en      sroomrichting
                                                                                                                                                                                                                                                   —                  Beton riclering, met diam., leur en strosmrichiing
                                                                                                                                                                                                                                                                      Wos—   en
                                                                                                                                                                                                                                                                                 rwemwater, met diom., kieur en stromingsrichling
                                                                                                                                                                                                                       RRL
                                                                                                                                                                                                                                                   1                   Naor provincie, met diom., kieur en    stromingsrichting
                                                                                                                                                                                                                             orn
                                                                                   0.93.
                                                                                                                                 TL IT                                                                                       Opmerkingen:
                                                                                                                                                                                                                                          Riool rondom
                                                                                                                                                                                                                                          Noordzijde Hoendiep
                                                                                                                                                                                                                                                             Vergister HWA en                               DWA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Status:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Voorlopig
                                                                                                                                  [LT                                                                                 ug, Getekend:        |          30-10-2012      Discipline:       |WTB___          [Firma naam:
                     Th                                                                                                                                                                                                      Gezien:      In                          Project nr.                      |Kostenplaats:           |-
         |                                                                                           \@D                                                               TI
     NN
           |
             A   1       I                   FT         1]            a                                ©             RZ                  @)  @,                                                   AS                       |
                                                                                                                                                                                                                             Sromn
                                                                                                                                                                                                                                     Sse un
                                                                                                                                                                                                                                                                      fr,
                                                                                                                                                                                                                                                                                  1-34450                                                   0.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        02-06-2014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0000001283
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>22760079
         J        l/         Rev.    |0.1  |Omsch.  |Eerste uitgave                                             Get.                Datum     [23-05-2019
                     :
                             Rev.          Omsch.                                                               Get.                Datum
                             Rev.          Omsch                                                                Get.                Datum
                             Rev           Omsch                                                                Get.                Datum
                       E
                         [NG                                                                           /
                                                                a           PUTDERSEL
                                                                1)           STRAATKOLK
                                                                u            TROTTOIRKOLK
                                                                DWA  =
                                                                       DROOGWEERAFVOER        =   AFVALWATER
                                                                RWA  =
                                                                       REGENWATERAFVOER
                                                                                               DRWA      =
                                                                                                            HWA
                                                                HWA  =
                                                                       HEMELWATERAFVOER
                                                      —_—                    DWA-riool   met diam., kleur  en  stroomrichting
                                                      —_    le         _
                                                                             Mantelbuizen PVC   (zwart) met trekkoord noost DWA-riol
                                                      dE cin ppm             RWA-riool   met diom., kleur  en stroomrichting
                                                      —80.                   \oring op Hoendiep met diom., kleur en     streomrichting
                                                      #98
                                                      —                      Rico chem. park met diom., kleur    en  sroomrichting
                                                      —        0            Beton rioclering, met diam., kieur en  stroomrichting
                                                      RI. Rt                 Was—  en  zwemwater, met diom., kleur    en  stromingsrichting
                                                      —                      Maar provincie, met diom., kleur en   stromingsrichting
                             Omschrijving:
                                     Riolering waterzuivering
                                     WIBON
            ~~
                             Getekend:
           /
                                                              14-02-2019     |Discipline:                     Firma    naam:
              hy;            Gezien:        -                               Project nr.:                     |kostenplaats:         |v-TE-AZ-61-11
                             Gecontroleerd: |                               Formaat:        | AO+            |schaal:                1:1000
                                                                            Tekening     nr.:
                                                                                                                                            [Rev..
                                     FerKER UNIE
                                          VIERVERIATEN
                                                                                        1 371 1 2
                                                                                             J                                                   0.1
                                                                                                                                             23-05-2019
                                                                                                                                                    0000001284
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>22760079
            |                                 TEE
         Lf                                                                                                                                                                                                   Omsch.  Eerste uitgave                   Get.   Datum  14-04-2016
                                                                                                                                                                                                        ele
                                                                                                                                                                                               2 25SIZE
                                                                                                                                                                                                              Omsch.  Update 2021                      Get.   Datum  01-11-2021
                                                                                                                                                                                                              Omsch.  Voorlopig                        Get.   Datum  19-01-2022
                                              EEE
                                                                                                                                                                                                         Om   Omsch.  Voorlopig                        Get.   Datum  08-02-2022
                                              TEER
                                                     LEIA
                                                     LI
                                              mi
                                 J            HE
                                                   |
                                                             4
                                                             Br
                                                             ¥
                                                                   eS
                                                                   Hr
                                                                   T
                                                                        o
                                                                        ¥
                                                                          :
                                                                          Br
                                                                          ¥
                                                                             "|
                                                                              ¥
                                                                                  4
                                                                                  1
                                                                                  ¥
                                                                                       4
                                                                                       IL]
                                                                                       TF
                                                                                             ;
                                                                                             Hl
                                                                                             ¥
                                                                                                   4
                                                                                                  —H
                                                                                                   hj
                                                                                                       :
                                                                                                       te)
                                                                                                       ¥
                                                                                                                                                                                                                                                                    100m
                                A         [                     Tg                  _           .
                                                                                                                         LWT                                                                    ITT}
                                                                                                                         T T]
              voor omschrijving gebouwen            (VD >        O 2.Q a (D n   = D m-     - ©, oO 9 Q. (D —  SL O MD - [lA
                                                                                                                         I
                                                                                                                                          =]
                                                                                                                         LILI
                                                                                                                                                =]
                                      —
                                                 J Nez
                                                   |
                                                                                                                                           Am
                                      fuss
                                        I   pe
                                                            XX
                                                                  ke
                                                                      Yb
                                           LE     i]      7
                                                                                                             x        =T10
                                                                                                                       |
                                                                                                                                Ls
                                                                                                             EE              ()
                                                                                                                                                                    1               Bietengor                                 21           Brandweergarage
                                                                                                                                                                    2               Pulploods                                22                Werkplaats
                                                                                                                                                                    3         Vuile bietenband                               23           Bedrijfsrestaurant
                                                                                                                                                                    2         Bietenwasstraat                                24                  Magazin
                                                                                                                                                                    5        Schone biefenband                               25        Constructie        werkplaafs            |[_
                                                                                                                                                                    6            Cokesopslag                                 28               Bankwerkeri|
                                                                                                                                                                    7               Kalkoven                                 7               Parkeerterrein
                                                                                                                                                                    8         Kalkmelkgebouw                                 28                /eefstation
                                                                                                                                                                    9         Kalksteenopslag                                29                Sutkerloods
                                                                                                                                          -                        10             Pulppersen                                 30           Kantoor     jaarbedrijf
                                                                                                                                       A     Pulpdrogeri)  West
                                                                                                                                                                   11            Pulpdrogeri|                                 31                    Silo 1
                                                                                                                                       8
                                                                                                                                               SUikerdrogeri)
                                                                                                                                                 sulkerkoeler
                                                                                                                                                                   12               Ketelhuis                                32                     Silo 2
                                                                                                                                       C                           13            Voorfabriek                                                        Silo 3
                                                                                                                                                                                                                             33
                                                                                                                                              Bronswerkketel,      14           Achterfabriek                                34                     Silo 4
                                                                                                                                       y       TR                  15
                                                                                                                                                                   16
                                                                                                                                                                                     Diffuse                                 35          Portier/weegbruggen
                                                                                                                                                                                                                                               PGS
                                                                                                                                         lamentketel, huurketel                  Verdamping                                  36                       Opslag
                                                                                                                                               58 storkketel       17          Kanftoorgebouw
                                                                                                                                       a      Gasmotor Noord       18       Cenfrale    werkplaafs
                                                                                                                                       F       Spui  Kalkoven      19             Chemiepark
                                                                                                                                       G Jaarbedri)f    doekfilfer 20        Timmerwerkplaats
                                                                                                                                                         i                                  |   i
                                                                                                                                                                        AA                                       —             functies en locaties
                                                                                                                                                            agNZ
                                                                                                                                                                                                                                                    gebouwen    en
                                                                                                                                                                        Tel                                terreinen Fabrieksterrein
                                                                                                                                                                            Li i; 2i
                                                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                                                               frosonsts.
                                                                                                                                                                                            J)                  Produstislpeatie
                                                                                                                                                         ”
                                                                                                                                                                                                                                                      "Definitief
                                                                                                                                                         Fos                  ps                                                               LR
                                                                                                                                                           Yor        vais            As       omer]
                                                                                                                                                                                                               EERE
                                                                                                                                                                              FQ 1108-23-RA
                                                                                                                                                                                            ||                                          ama
                                                                                                                                   577                    a ssl    0                         3                     SosunBan                 1-35805 Blad1
                                                                                                                                                                                                                                                                           0000001285
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>22760079
                                                         Postbus 696
                                                         2700 AR ZOETERMEER
                                                         Tel. (085) 822 87 00
                                                         zoetermeer@peutz.nl
                        PROJ ECT                         OMSCHRIIVING
                                                         Laad- loslocatie schepen
                        Cosun Beet     Company            oeoracircever
                                                         Cosun Beet  Company  Vierverlaten
                        TEKENINGNUMMER    FORMAAT        PROJECTNUMMER
             |
                        7-FQ 1108         A3             FQ 1108
               $         TEKCAMAAD
                                          SCHAAL         DATUM
                        I                 zie schaalbalk 14-04-2022
                    ———
                 [————
                 fi
                         STATUS           EASE           WIIZIGINGSDATUM
                         .                2
                                                         15-04-2022
         100
           m
                                                                                           0000001286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>