<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760005
         CONCEPT-RAPPORT
         GEURSITUATIE COSUN BEET COMPANY VIERVERLA-
         TEN BEHOREND BIJ AANVRAAG REVISIE OMGEVINGS
         VERGUNNING 2022
         IN OPDRACHT VAN:
         COSUN BEET COMPANY
         EZGE/2021-04/0031_RAP
                                                     0000000001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                EE
                                                                                                                      CONCEPT-RAPPORT
                                                                                                 GEURSITUATIE COSUN BEET
                                                                                                         COMPANY VIERVERLATEN
                                                                                                     BEHOREND BIJ AANVRAAG
                                                                                                         REVISIE OMGEVINGS VER-
                                                                                                                                                    GUNNING 2022
                                                                                                                                               EZGE-2021-04-0031_RAP
                                                                                                                                                                      24 MAART 2022
          Afgehandeld          door                                                                                                                                    In    opdracht             van
          SGS NEDERLAND BV
                                                                                                           COSUN BEET COMPANY
                                                                                                                                                                              Postbus 2305
                                                                                                                                                                9704 CH             Groningen
                                                                                                                                                                       Mw.
          Geaccordeerd door
                                                                                                              5.1.2e
          Senior Consultant                                                                             Senior Consultant
         SGS Nederland B.V. Malledijk   18 P.O. Box 200            3200 AE       Spijkenisse      The Netherlands       t+31   (0)18169       33 33   {+31    (0)181    62 35 66 www.sgs.com
                             R.C. Rotterdam No. 24226722                                                                                                                     Member of the SGS Group
                                          All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court or the General Cargo Survey and
                            Inspection Conditions, last version, filed at the Rotterdam District Court and at the Chamber of Commerce in Rotterdam. Upon request the conditions will be sent to you.
                                                                                                                                                                                                      0000000002
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                   EZGE-2021-04-0031_RAP
         SAMENVATTING
         In het kader   van een    revisie van de  omgevingsvergunning 2014           van  Cosun Beet    Company   is de  geursi-
         tuatie  inzichtelijk gemaakt voor    een  aantal varianten.
         Hierbij  is uitgegaan   van een   zowel  een  variabele  campagneduur         als een  variabele  diksap raffinageperi-
         ode  waarbij    het aantal   productiedagen   maximaal 200      blijft. Er zijn twee varianten beschouwd      namelijk:
          e   Situatie 1:   campagneduur 135 dagen, diksap raffinageperiode 65 dagen,
          e   Situatie 2:   campagneduur 150 dagen, diksap raffinageperiode 50 dagen,
         Uit de resultaten    van de   uitgevoerde verspreidingsberekeningen blijkt         dat geursituatie in de beschouwde
         scenario’s    lager  is dan de   vergunde   IMR contour.    Bij  deze    berekeningen     is dezelfde release   van  het
         Nieuw Nationaal Model        gebruikt als waarin de IMR contour is berekend.
         Aanvullend     aan  deze   toetsing zijn  de contouren ook berekend met de meest recente versie                 van  het
         model Geomilieu.
                                                             Pagina 3 van   51
                                                                                                                                  0000000003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                                                                 EZGE-2021-04-0031_RAP
         INHOUDSOPGAVE
            INHOUDSOPGAVE           .
                                      ... ce eee    eee ee eee eee eee  eee  a  eee  a eee eee  eee  eee  eee e eee    e eee   eee   e  eae eee     enna  ene
                                                                                                                                                              eenns 4
         1.     REVISIE HISTORIE                 .....ceeeieeieeieassrassnsassssasassssasassassssasssnssssssnssassnssssssassnnassnnns                               6
         2.     ES                                                                                                       —      Tn                                  7
         3.     ENS SIE SI Vl AT UI            ccinnissimicmmunimoinsioms
                                                                                   anima          rams      esa       sais          AT         AR     RSS       ai  8
            3.1     VERGUNDESITUATIE               :insisiivmiisivmitsmsssasribiivisssiiniisintaiims
                                                                                                                         sss                            sitesi 8
            3.2     AAN TE VRAGEN SITUATIE                  eee                        eee  eee eee  eee eee eee    ee eee  eee   eee  eee eee   eee   eee          9
              3.2.7     RUIMBEIUCKHT.            o.oo               eee  eee       eee  eee  eee eee  eee    eee   eee eee eee   ee ae  eae eee   een    a ees    10
              3.2.2     .A-cenitrifuges, suikerdroger en SUIKBIROBIBY                                    ...........
                                                                                                                         cu.    ssumsmsssssssssnumnninss          10
              3.2.3     Pulpdroger, brokjeskoeler en brokjeSpers...............uueeevuceeerrceesnneeennn.                                                         11
              3.2.4     Valwaiercircult           ern   grordDBIGING             ..c..cwamwmmmssmmss
                                                                                                                                iris sss iss                      12
              3.2.5     CArDONGLALIE              coe                          eee     eee   eee eee eee eee  eee eee     eee  eee     eee            aes         13
              3.2.6     VEIGUISHNG......ccoo        eee                        eee eee          eee           eee eee              eee aetna                      13
              3.2.7     Geurbronnen Betacal,                   sigaar      en     trommelfilters                ...........ccoooveeeeeeeeeeeennnnnn.              14
              3.2.8     Diksap raffinage period (DSR                             ......cucummmmmmimmiiissimwsiivismniiveess                                       15
              3.2.8     Samenvatling SIMISSIOS                  ....cccumwrmmimeeisiviim
                                                                                                         insieseimmmm sins                        ss 15
         4.     VERSPREIDINGSBEREKENINGEN                                      ................coconoriiinirrn
                                                                                                                             re nanasss      sn sessassssasasas   16
            Zr    | NH =o]  | NC   SSPE                                                                                                                           16
            4.2   UITGANGSPUNTEN                BEREKENINGEN.             ...   cuenta              eee  ee eee  eee   eee eee         eee  eee   eee ee  eenaens 16
            4.3   RESULTATEN               VERSPREIDINGSBEREKENINGEN                             PLUM PLUS               ....ovineieiieeieeeeaa                   17
            44    RESULTATEN VERSPREIDINGSBEREKENINGEN GEO MILIEU                                                         ...cueneneeieeeeeeaaen                  20
                                                                                  Pagina        4  van    51
                                                                                                                                                                       0000000004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                         EZGE-2021-04-0031_RAP
         LIJST MET  TABELLEN
         Tabel1        Fasering Uitbreiding ........ociieccr                           rrrreese rrr snes ss senses ees O
         Tapal2        Emissios  vOrguntie      SIMUALIG.     ..ocoercsmssssmmmmrssnsssssrssssrressssssssssrsarsernsssssnssssssrnonmensss        9
         Tahel3        EmiSSIOS IUIMEBIMONL.       ....ococesirsissiansisnsnssssssisnssnsssssnsnnnnrensnnnnsnnsnsshasansnnnssssssnssssions      10
         Tabel4        Emissies  A-centrifuges, suikerdroger en                    suikerkoeler          ...........cccccccciiiiiinnnnninnnns   10
         Tabel 5       Emissies valwatercircuit         en   grondberging........cccooiimiimimeenreessssssss                        nsec        12
         Tabel 6      Carbonatatie..........cieeeiiiirir          rrr errs errr rrr esses arr nnm snesessen annanns 13
         Taol7         EMISSIOS  VOIQISHING     ..coviimrrninnisisssstasssainsssssssssssssnssssrnrsisnssnnsasssnssnassnssasnsnsassssssssss      13
         Tabel 8       Emissies Betacal,     “sigaar”       en   trommelfilters           ..........oomeriiiiiniiiccicciiiiieiinenes            14
         Tabel9        Emissies  vergunde       en aan     te vragen situatie             (in Moug(H)/h)...........................15
         Tabel 10        EMISSICUUUL .......coo ieee
                                                                              srr snn sass sss sess n rsa       ses er sma       senses ann nnn 16
         Tabel 11      Algemene uitgangspunten verspreidingsberekeningen                                    ........cccccccciiiiiniinnnnnnnns   17
         LIJST MET   FIGUREN
         Figuur  1     135 campagnedagen 98-percentiel immissieconcentraties, 1,5 oug(H)/m?3.....18
         Figuur  2     150 campagnedagen 98-percentiel immissieconcentraties, 1,5 oug(H)/m?3.....19
         Figuur  3    98-percentiel immissieconcentraties,                   1  oug(H)/m? voor een campagneduur
         VEN  150  AGEN     BI 135 CBQBIN    .oovireisnsssssrsnrsnininssssanssssnsnssnsnssniinssssnbssnasassssssssnssssnssnissssssnssnsnssss    21
         LIJST MET BIJLAGEN
         Bijlage  1:  Berekeningsjournalen verspreidingsberekeningen pluim plus
         Bijlage 2:   Berekeningsjournalen verspreidingsberekeningen Geomilieu
                                                             Pagina   5 van  51
                                                                                                                                                   0000000005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                                                EZGE-2021-04-0031_RAP
                        REVISIE HISTORIE
                  Rev.                  Datum                                     TEAL     [Tale [))
                    0           24-03-2022                   Concept rapport
                     1
                    2
                     3
           Bij een revisie vervalt de voorgaande versie.
                                                                             Project gegevens
         Algemene gegevens
               Bedrijfsnaam                                  Cosun Beet          Company,        locatie Vierverlaten
               Adresgegevens                                 Postbus 2305
                Postcode, woonplaats                         9704 CH        Groningen
                                                                   2
               Contactpersoon
               Telefoonnummer                                050    —-
                Emailadres                                   IEEE                         cos nbeetcompany.com
                Referentienummer klant
                Referentienummer SGS                         EZGE/2021-04-0031
           Project gegevens
               Omschrijving                                  Verspreidingsberekeningen                   t.b.v. revisie       omgevingsvergunning
                Periode uitvoering                           Jan-maart 2022
                Uitvoerende(n)
               Auteur(s)
             Voor de     lijst van   geaccrediteerde verrichtingen (RvA L092) van de afdeling Industries & Environment te Arnhem van SGS
             Nederland BV         verwijzen wij naar de site van de RVA (https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/076/original/L092-
         |
             scn.pdf?1491490288).
                                                                                   Disclaimer
             Behoudens andersluidende overeenkomst worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van
             SGS Nederland BV. Voor de General Terms and Conditions verwijzen wij u naar de bijlage van de door ons opgestelde aanbieding / offerte. U vindt
             deze in de bijlage van betreffende aanbieding / offerte of kunt u deze opvragen bij uw SGS-contactpersoon.       .
             Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS Nederland BV op het ogenblik van
             haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS Nederland BV is enkel aansprakelijk t.a.v. haar
             opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen
             voortspruitend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit docu-
             ment is   onwettig en overtreders zullen vervolgd worden. Indien het/de monster(s) waarop de resultaten van dit rapport betrekking hebben werd(en)
             genomen en /of aangeleverd door de klant of door een derde partij, voorgedragen door de klant, dan houden de resultaten geen enkele waarborg in
             voor de representativiteit van welke goederen dan ook en hebben enkel betrekking op het/de monster(s). SGS Industries & Environment Arnhem
             aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de oorsprong van het /de monster(s), waarvan het/ze beweerd wordt afkomstig te zijn. Elke
             verklaring, anders dan de analyseresultaten (zoals conformiteitsverklaringen, opinies en interpretaties, ...),valt niet binnen het toepassingsgebied van
             de ISO 17025 accreditatie. De resultaten in dit verslag hebben alleen betrekking op de geteste of bemonsterde objecten.
                                                                                Pagina 6   van   51
                                                                                                                                                                          0000000006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                            EZGE-2021-04-0031_RAP
         2.      INLEIDING
         Cosun Beet    Company gaat voor de     locatie Vierverlaten  een  revisie omgevingsvergunning aanvragen.      In
         het kader hiervan is de    geursituatie  beschreven die    optreedt   onder  een  drietal varianten  waarbij het
         uitgangspunt gehandhaafd blijft    dat het aantal  productiedagen    maximaal 200    blijft.
         Het effect van   de volgende  situaties op de  geurblootstelling  is bepaald  voor:
          e   Situatie 1: campagneduur 135 dagen, diksapraffinageperiode 65 dagen,
          e   Situatie 2: campagneduur 150 dagen, diksapraffinageperiode 50 dagen,
         In hoofdstuk 3 wordt   achtergrondinformatie    gegeven   over  de gehanteerde uitgangspunten.      In hoofdstuk
         4 worden de resultaten    van de  verspreidingsberekeningen weergegeven.
                                                          Pagina 7 van 51
                                                                                                                          0000000007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                          EZGE-2021-04-0031_RAP
         3.        EMISSIESITUATIE
         3.1         VERGUNDE SITUATIE
         In de  geurrapportage behorend bij de aanvraag in 2013 is de vergunde geursituatie                          van  CBC-Vierverla-
         ten beschreven'      . Er werd   uitgegaan       van een   faseerde    uitbreiding  van  de  campagneduur en         de duur van
         de  diksapraffinageperiode.        Dit   geldt   eveneens voor      de aanvullende geur reducerende             maatregelen.     In
         Tabel 1 wordt hiervan       een  overzicht gegeven.
         Tabel 1           Fasering uitbreiding
                                       Campagne               Diksapraffi- Opmerkingen
                                           (o [T]1]4         nageperiode
                                         (El T=T1))             (GEREN)
                     2013                     135                 geen         beperking capaciteit pulpdrogerij tot 60% van de campagne
                                                                               duur. (De beperking  wordt vanaf 2013   gehandhaafd.)
                     2014                     140               35 dagen       als 2013 en behandeling  deelstroom valwater   (reductie 50%)
                                                                               (De aanpassing  aan  het valwater is in 2014 uitgevoerd.)
                     2015                     145               50 dagen       als 2014
                 2016; basis,                 150               50 dagen       als 2015 met  verbranding   carbonatatie  afgassen (reductie
            aangevraagde   situatie                                            90%)
         In Tabel 2 staan de emissies          van    de verschillende bronnen weergegeven              na  het treffen  van   de hiervoor
         beschreven      maatregelen.
         !
           Geursituatie Suiker Unie Vierverlaten     na verlenging campagne   naar  150 dagen, 50 dagen diksapraffinageperiode,” SGS     Ne-
         derland BV,  EZGE/11/0107_rap3     mei 2013.
                                                                    Pagina 8 van  51
                                                                                                                                             0000000008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                     EZGE-2021-04-0031_RAP
         Tabel 2         Emissies      vergunde situatie
             Bron      Omschrijving                  Situatie met    vergisting                 STUER         LCE  olor Tle Es [I
                                            glo  [els TETod Ws [2       Emissieduur      gle   [oly TETed We [2       STEEL       TT
                                             ole] (s [1-1 [+]
                                                  gg
                                                                                          (odo) gfe [TT [1(0
                                                emissie                                       emissie
                                               (oue(H)/h)                    (uff)          (oug(H)/h)                      Ul)
               1    ruimtelucht                     431                     3.600                 246                      1.200
               2    a-centrifuges                     74                    3.600                  74                      1.200
               3    suikerdroger                     7.7                    3.600                   4                      1.200
              4     suikerkoeler                     8.9                    3.600                   A                      1.200
               5    brokjeskoelers                    58                    2.160
               6    brokjestransport                 7,0                    2.160
               7    valwatercircuit                  155                    3.600                  116                     1.200
               8    grondberging                      19                    3.600
               9    carbonatatie                     126                    3.600
              10    pulpdrogers                    1.857                    2.160
                    vergister vullen
              11    silo’s                             4                    1.095
              12    vergister  installatie           1.2                    1.095
              13    vergister  biofilter             40                     8.760
         3.2       AAN TE VRAGEN SITUATIE
         Voor de   nu aan   te vragen situatie wordt         uitgegaan    van   in campagne 2020-2021           en  2021-2022 door
         Witteveen+Bos     uitgevoerde geurmetingen.
         In onderstaande wordt per bron de            vastgestelde      emissie weergegeven       en    wordt aangegeven welke
         keuze   gemaakt   is bij deze aanvraag.
                                                                 Pagina 9 van 51
                                                                                                                                     0000000009
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                             EZGE-2021-04-0031_RAP
             3.2.1       Ruimtelucht
          Tabel 3   geeft een    overzicht     van     de emissies.
          Tabel 3            Emissies ruimtelucht
                               IMR-2013                                    2020                                             2021
                                           Hedon.                              [Tele]                                           [Ye   [oe]
                       Bron-               gecorr.         Bron-               [s[-Tele]g                 Bron-                 [o[=Tede]y8
                      sterkte      =-1  | emissie       | sterkte    H=-1      emissie      | Rapport |  sterkte     5 tll     emissie       Rapport
                      (Mge/h) (ge/m®) Mge(H)/h | (Moue/h) (oue/m?®) [Moug(H)/h                          (Moue/h) | (oue/m3)    Moug(H)/h
         Sap-                                                                                20A                                            21A
         zuivering                                          37.1      n.b.        10.3       218-R-A        27        5.4          5.0      272R
         Kook-                                                                               20A                                            21A
         station                                            209       n.b.        58.1       218R-B2       96.1       4.6         20.9      273R-B
         dakluiken                                                                                                                          21A
         kalkoven                                                                                            9         57          0.2      232R-B
         dakluiken                                                                                                                          21A
         drogerij                                            25       n.b.         7.0       20A215R        29        n.b.        811       |232R-A
          TOTAAL    |   1553      3.6         431           271                   75.4                     161                    34.1
               1)  Hedonische waarde IMR toegepast
          Uit de resultaten     blijkt dat zowel de ongewogen als de gewogen                    geuremissie    beduidend    lager    is dan de
          vergunde      emissie. Verder      blijkt   dat het verschil in emissie 2020         en  2021 nog relatief    groot is.
          Voor de ruimtelucht wordt daarom het                  gemiddelde aangevraagd          van  de drie resultaten; 180      Moug(H)/h.
             3.2.2      A-centrifuges, suikerdroger en              suikerkoeler
          Tabel 4   geeft een    overzicht     van     de emissies
          Tabel 4            Emissies     A-centrifuges, suikerdroger en                  suikerkoeler
                               IMR-2013                                    2020                                            2021
                                          g(=Te fo] 8                         (g[-Te [o]4                                     g[-Ts[s]¢
                       Bron-              [s[-ToZo] 8      Bron-               [Tele] 8                  Bron-                [o [Tole] ¢8
                     sterkte  |  H=-1      emissie      | sterkte    H=-1     emissie       | Rapport   sterkte     H=-1      emissie
                     (Mge/h) (ge/m®) [Mge(H)/h (Moue/h) (oue/m?®)            Moug(H)/h                 (Moue/h) (oue/m?®) Moue(H)/h
         a-centri-
         fuges          294        4          74            171       5.1        335         20A213R      139        4.5         30.9       21A213R
                                                                                                                                            21A273R-
                         31       4.4          7             26       55          4.7        20A213R       9.2       54           1.4L          B
         SUNS
         droger                                                                                            5.8       4.5          1.3       21A234R
         suiker-
         koeler          36       4.5          8           <2.6       n.b.     <1.2"       | 20A213R       1.6       n.b.        04"        21A234R
               1)  Hedonische waarde IMR            toegepast
                                                                     Pagina 10  van    51
                                                                                                                                                    0000000010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                            EZGE-2021-04-0031_RAP
         A-centrifuges
         De resultaten 2020   en 2021 stemmen     goed   met elkaar    overeen maar   zijn hedonisch gewogen wel   een
         factor 2 lager dan de vergunde geurbelasting.
         Voor de  a-centrifuges wordt de in 2020   vastgestelde geuremissie aangevraagd: 33 Moug(H)/h.
         Suikerdroger
         De drie resultaten stemmen    goed  met elkaar  overeen.    Verder is het een  bron met beperkte geuremissie.
         Voor de  suikerdroger wordt  de in 2020  vastgestelde geuremissie aangevraagd: 4,7 Moug(H)/h.
         Suikerkoeler
         De resultaten 2020   en 2021 stemmen     goed   met elkaar    overeen maar   zijn hedonisch gewogen wel   een
         factor 2 lager  dan de  vergunde geurbelasting     De drie resultaten stemmen       goed  met elkaar overeen.
         Verder is het  een bron met  beperkte geuremissie.
         Voor de  suikerdroger  wordt de in 2020  vastgestelde geuremissie aangevraagd: 1,2 Moue(H)/h.
           3.2.3     Pulpdroger, brokjeskoeler    en  brokjespers
         Voor de  pulpdroger wordt   de in 2020 vastgestelde geuremissie aangevraagd namelijk 1546 Moug(H)/h.
         De resultaten hiervan  zijn opgenomen in het     rapport : GN229-2-15-002.136-rapcO.
         De  brokjespers  en brokjeskoeler worden    definitief uit bedrijf genomen.  Beide  geurbronnen  vervallen.
                                                         Pagina  11 van 51
                                                                                                                       0000000011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                            EZGE-2021-04-0031_RAP
             3.2.4     Valwatercircuit     en   grondberging
          Tabel 5   geeft een   overzicht    van  de emissies
          Tabel 5           Emissies valwatercircuit          en   grondberging
                                    |                                       14                                               U
                                                                       ¥
         Valwater  |   819      5.3        155          454      n.b.           86        20A214R|       880        5.3           166       21A274R
         grond-
         berging       163      8.6         19         <307        n.b.       <118?%      |20A214R|      n.s.?      2.6          n.s.®   | 21A231R
                1) Hedonische waarde IMR        toegepast
                2) Bij de in 2020 vastgestelde emissie past de kanttekening dat het meetburo in de rapportage aangaf dat de
                   windsnelheid   tijdens de   metingen    te hoog   was en    dat de   meting overgedaan       zou worden. Dat is in 2021
                   gedaan.
                3) De  geuremissie is vastgesteld door middel         van   de zogenaamde loef- lijzijjde      meting.  In 2021    blijkt uit de
                   detailresultaten dat de geurconcentratie       aan   de lijzijde gelijk of zelfs lager is dan die  van  de loefzijde
          Valwater
          De resultaten    van  IMR, 2020     en  2021 stemmen          redelijk goed    met elkaar overeen. De         gemeten verschil-
          len kunnen zowel veroorzaakt          zijn  door  procesfluctuaties       als door de meetonzekerheid.
          Voor het valwatercircuit wordt daarom het                  gemiddelde        van    de drie     metingen aangevraagd:             135
          Moug(H)/h.
          Grondberging
          De   vergunde emissie     kent  een   beperkte geursterkte van 19 Moug(H)/h.               In 2021 is door middel       van   meting
          bevestigd    dat de bronsterkte     laag   is. Feitelijk  zo  laag   dat deze niet     significant   kan worden      vastgesteld.
          Voor de   grondberging      wordt daarom de helft       van    de vergunde      emissie   (=  19  (vergund)   +  0 (meting 2021)
          /2  ) aangevraagd: 9,5 Moug(H)/h
                                                                  Pagina   12  van 51
                                                                                                                                                  0000000012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                                      EZGE-2021-04-0031_RAP
             3.2.5        Carbonatatie
          Tabel 6     geeft een     overzicht     van      de emissies
          Tabel 6              Carbonatatie
                                  IMR-2013                                     2020                                                  2021
                                              2 [Te [oe]                          Hedon.                                                 Hedon.
                         Bron-               gecorr.          Bron-               [o[-Tolo] 4 8                  Bron-                   [s[Tode]y8
                        sterkte       =-1  | emissie       | sterkte    H=-1      CITES       (I      oTo) o RNIN(14
                                                                                                    &-Te]              4 0)   H=-1      emissie       Rapport
                       (Mge/h) (ge/m?®) |Mge(H)/h (Moue/h) (oue/m®) Moug(H)/h                                   (Moue/h) | (oue/m3®)  | Moue(H)/h
                                                                                                                                                     21A232R-
         TT
                                                                                                                                                   9
                          880   |    4.7         186                                                              591          57       125.7            B
                                                                           -
         tiatie
                 1)  In 2021 is    een  onwaarschijnlijk hoge hedonische waarde                 van 57 ous/m?     vastgesteld. SGS beschouwd dit
                     als  een   uitbijter en  hanteert daarom ook         voor de meting 2021 de hedonische waarde                   van   de vergunde
                     bronsterkte.
          Gezien de       twijfel bij  het meetresultaat uit 2021 wordt de             vergunde emissie aangevraagd:                 186    Moug(H)/h.
             3.2.6        \Vergisting
          Tabel 7     geeft een     overzicht     van      de emissies
          Tabel 7              Emissies      vergisting
                                  IMR-2013                                     2020                                                  pi ry
                                              Hedon.                              Hedon.                                                 [gle [oe]
                         Bron-               [e [Tee]    8    Bron-               gecorr.                        Bron-                   [s[-Tedelg
                        sterkte       =-1  | emissie         sterkte    H=-1      CI TES (I Te]       oo) o RNIN(14    4 CC)            emissie       Rapport
                       (Mge/h) (ge/m3) Mge(H)/h              (Moue/h)  (oue/m3) Moug(H)/h                       (Moue/h) | (oue/m3) |Moug(H)/h
         Vullen
         silo’s            4          1           4             -         -             -
                                                                                                                    g           :             -
         Installatie  |   1.2        1.2          1            0.1       4.2        0.02          20A219R           v           .             -
         Biofilter        40          1          40           0.96        3         0.32          20A219R           "           -             :
           Vullen silo’s
          De    geuremissie       van   deze bron is niet         opnieuw vastgesteld.          Voor het vullen       van    de silo’s wordt daarom
          de    vergunde     emissie     aangevraagd:          4  Moug(H)/h.
          Installatie
           In 2020 is de      lage    bronsterkte        van  deze bron    bevestigd.      Voor de installatie wordt daarom de                  vergunde
          emissie     aangevraagd: 1,2 Moug(H)/h.
                                                                        Pagina 13  van    51
                                                                                                                                                            0000000013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                                   EZGE-2021-04-0031_RAP
          Biofilter
           In 2020 is   aan  de uitlaat    van    het biofilter    een  geurconcentratie vastgesteld van              65 oug/m3. Omdat biofilter
           materiaal ook      een    eigen geurbijdrage kent,             is dit  een     onwaarschijnlijk lage geurconcentratie. Om                die
           reden wordt     voor   het biofilter de        vergunde    emissie     aangevraagd:         40 Moug(H)/h.
              3.2.7     Geurbronnen Betacal,                sigaar en    trommelfilters
           CBC-Vierverlaten heeft in de             afgelopen jaren        meerdere         geurmaatregelen      genomen, waardoor de geur-
          contour is    afgenomen.        Hierdoor       zijn enkele andere bronnen zichtbaar               geworden.    Derhalve     zijn  deze drie
           bronnen    aan   het model      toegevoegd.          Het betreft: de Betacal, de          ontluchting   kalkoven    (de “sigaar”)    en   de
          trommelfilters.
          Tabel 8    geeft een     overzicht     van     de emissies     .
          Tabel 8            Emissies Betacal,              “sigaar”   en     trommelfilters
                                IMR-2013                                         2020                                             2021
                                                                                                                                   |
                                             Hedon.                                  Hedon.                                            Hedon.
                       Bron-                [s[Tele] 4 8     Bron-                  [s [Teo] 4 8                Bron-                  [Tele]8
                      sterkte   =  H=-1   | emissie       | sterkte     H=-1        emissie       = Rapport |  sterkte    H=-1        emissie       Rapport
                                                                                                                                   |             |
                     (Mge/h) (ge/m3) |Mge(H)/h              (Moug/h) (oug/m3) Moug(H)/h                       (Moug/h)     (oug/m?3)| Moug(H)/h
                                                                                                                                                    21A235R
                                                                        n.b. 1                                  1712                    68 2)
         Betacal        360         2.8        129            <361                     <129         20A215R                 25
         Sigaar          -           -           -              -          -              -
                                                                                                                 418        6.0         69.7        21A233R
         Trommel-
         filter          -                                      -          -              -
                                                                                                                 96.8       6.4          15.1       21A236R
           1) Hedonische waarde 2021 gebruikt
           2)   Er wordt  een  niet   significante geuremissie gerapporteerd. Als                worst case  benadering is daarom de loefzijde
                op nul gesteld    waarmee een        bronsterkte    van   171 Moug/h wordt berekend.
          Betacal
          Omdat in 2021 geen            significante geuremissie             is vastgesteld       wordt de   aan   te vragen bronsterkte       geba-
          seerd op de        vergunde       waarde         en   de waarde 2020.            Aangevraagd       wordt    een  bronsterkte       van   129
           Moug(H)/h
           Ontluchting kalkoven (de “sigaar’)
           Dit is een   bestaande bron         waarvan         de bronsterkte pas in 2021 is            vastgesteld. Aangevraagd           wordt   een
           bronsterkte    van  69,7 Moug(H)/h
           Trommelfilters
                                                                        Pagina    14  van    51
                                                                                                                                                           0000000014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                               EZGE-2021-04-0031_RAP
         De  ontluchting   van  de trommelfilters is   een bestaande bron     waarvan    de bronsterkte pas in 2021 is vast-
         gesteld. Aangevraagd        wordt  een  bronsterkte  van  15,1 Moug(H)/h
           3.2.8     Diksap raffinage periode (DSR)
         Tijdens  de  diksapraffinageperiode (DSR) zijn geen           recente  metingen uitgevoerd.    Voor de dan   optre-
         dende emissies wordt verondersteld dat de          verhouding    tussen de    geuremissie tijdens  de campagne   en
         DSR   gelijk is  aan  die zoals    vergund (ruimtelucht    factor 0,57,  a-centrifuges factor 1,  suikerdroger en -
         koeler factor   0,5 en  valwatercircuit factor  0,75)..
           3.2.9     Samenvatting emissies
         In tabel 9 zijn  de aan   te vragen   geuremissies samengevat
         Tabel 9           Emissies     vergunde    en aan  te vragen situatie     (in Moug(H)/h)
                               Omschrijving                           Campagne                             (BES
                                                                                                                        ©
                                                            vergund          Aanvraag          vergund        Aanvraag
             1    ruimtelucht                                  431              180               246             103
             2  | a-centrifuges                                 74               33                74              33
             3    suikerdroger                                 1.7              4,7                4              2,4
             4    suikerkoeler                                 8.9               1.2               4              0,5
             5    brokjeskoelers                                58                -
             6    brokjestransport                             7,0                -
             7    Valwatercircuit   na  50 % reductie          155              135               116             101
             8    |grondberging                                 19               9.5
             9    Carbonatatie    na   90 % reductie           186              186
            10  | pulpdrogers                                 1.857            1.546
            11  | vergister vullen silo’s                       4                 4
            12  | vergister installatie                        42                1,2
            13  | vergister  biofilter                          40               40
            14  | Betacal                                                       129
            15  | Ontluchting   kalkoven                                       69,7
            16  | Trommelfilters                                                15,1
                                                             Pagina 15 van 51
                                                                                                                             0000000015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                        EZGE-2021-04-0031_RAP
         4,        VERSPREIDINGSBEREKENINGEN
         4.1         INLEIDING
         In Nederland wordt het         zogenaamde      Nieuw Nationaal Model         gebruikt  voor    deze berekeningen.        Omdat
         zowel de     vergunde    situatie als de IMR-contour        gebaseerd zijn     op het TNO-software        pakket Pluim-Plus,
         zijn de contouren berekend met hetzelfde            pakket.     Aanvullend   zijn de contouren ook berekend met Geo-
         milieu.
         4.2         UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN
         Aan de hand       van  de in het vorige  hoofdstuk weergegeven           geuremissies zijn verspreidingsberekeningen
         uitgevoerd. Hierbij     is uitgegaan   van   de in Tabel 1010 weergegeven emissieduur.
         Tabel 10             Emissieduur
                                                     Vergund                         Situatie 1                       Situatie 2
                                             Emissie-      | Emissie-        Emissie-       Emissie-       Emissie-          Emissie-
                 Omschrijving                  o [TT] g        (o [T]T]¢        duur          a [V]0] §       (o [T]0] ¢       a [V]0] ¢
                                              (IIT)             I)             (es  aT]        (11)          (ee    [37]))      1)
          Fabriek:
               e
                   Campagne                      150            3600             135           3240             150             3600
               e
                   Pulpdrogerij                  90             2160              81           1944              90             2160
               e
                   Diksapraffinageperiode        50             1200              65           1560              50             1200
          Vergisting:
               e   Vullen silo’s                                3600                           1095                             3600
               *   Installatie                                  8400                           8400                             8400
               o   Biofilter                                    8760                           8760                             8760
          Betacal:                                                                             3600                             3600
          Ontluchting  kalkoven  (sigaar)                                                      1080                             1080
          Trommelfilters                                                                       3600                             3600
                                                                Pagina 16   van 51
                                                                                                                                         0000000016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                     EZGE-2021-04-0031_RAP
           In tabel 11Tabel 11      zijn  de belangrijkste uitgangspunten         voor de verspreidingsberekeningen          samenge-
           vat.
                                              i
           Tabel 11                                                              gsberekeningen
                    Omschrijving                      Eenheid             VLEET                          0] eT Tg {lg [o [1g
            Versie Pluim  plus                      -
                                                                              4.0
                                                 i
         |
            Meteogegevens                          jaar                  2000  -
                                                                                 2009
            Meteostation                            -
                                                                          Nederland           Nederland via PreSRM version: 1.111
            Ruwheidslengte                          m                        0,18             KNMI-ruwheidskaart
            Rekengrid/  max  afstand:                                  Polair / 4000 m
            Aantal rekenpunten                      -
                                                                             220
           Verdere    gedetailleerde     informatie ten aanzien     van  de  berekening   is opgenomen in het     berekeningsjour-
           naal in de   bijlage  1.
           4.3         RESULTATEN VERSPREIDINGSBEREKENINGEN PLUIM PLUS
           In onderstaande      figuren   1 en  2  zijn de resultaten van  de   berekeningen weergegeven        voor   respectievelijk
           situatie 1  (135 campagnedagen)            en situatie 2 (150 campagnedagen).
           De   aan te vragen situatie is telkens        vergeleken  met de IMR contour.
                                                                  Pagina 17 van  51
                                                                                                                                       0000000017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                                               EZGE-2021-04-0031_RAP
             8  percentiel 1,6 oue(Hym3 N43
                                        pe
             ood     =
                        IMR                  NE
                                          =
             warl       aanvraag
              i
                  Sail
                      =      —
                                    Va
                     0l             i?
                         r=
          FT
         eed            LY             RA
                                                                                           =
                                                                                                                                                            ‘
                                                                                                                                                                 =
                                                                                                                     +                                                             5
                                                                                                                        4                             pr.     i
                                                                                                                                                                                   £
                                                                                                           w=
                                                                     |J          ¥
                                                                                                                 ~
                                                                                                                                      4
                                                                                                                                                fr        .                     :
                                                                    i
                                                                    4
                                                                                 he.
                                                                                   .
                                                                                               -
                                                                                                 "
                                                                                                                   %
                                                                                                                          y
                                                                                                                                   =Car
                                                                                                                                        .
                                                                                                                                              wu
                                                                                                                                                WY
                                                                                                                                                                           Ea
                                                                                                                                                                                im
                                                                                                                                                                                      bo)   -
                                                                                                                                                                                              a      |
                                                                                                                                                                                  JE
                                                                                   3
                                                                    iX
                                                                                     F
                                                                                         i
                                                                                                   ™Be
                                                                                                   dad
                                                                                                           .               i
                                                                                                                                    r
                                                                                                                                            »
                                                                                                                                            A
                                                                                                                                                 4
                                                                                                                                                    -
                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                            L
                                                                                                                                                              Pe
                                                                                                                                                                   ”
                                                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                                       i
                                                                                                                                                                       3
                                                                                                                                                                        J
                                                                                                                                                                                 .
                                                                                                                                                                                          Ari
                                                                                                                                                                                           TIES
                                                                                                                                                                                                dS
                                                                                                                                                                                                   ¥
                                                                                                                                                                                                   a
                                                                                         k
                                                                                                         i
                                                                                                                                               ny         NE                               Ki
                                                                                                    ®  ’                                           i
                                                                          |
                                                                            A
                                                                                             se
                                                                                             |                         Ww    ¥
                                                                                                                                                      N
                                                                                                                                                        Je
                                                                                             FLL
                                                                                                 ‘
                                                                                                                     Sy                   y                    "
                                                                                                                           Lh
                                                                         —                                         \                                                      f
                                                                                                                                 ~
                                                                                       \                      [}                 =
                                                                                                                                                                                    NE =
                                                                              of
                                                                                                               d
                                                                              1 pt                                                                   =
                                                                                                                                   ™                                                 LY
                                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                                                      R
                                                                  i
                                                                                                                               :
                                                                        :
                                                                                                                                            “=ANT.-                               ——
                                                                                                                                                                                                 :
                                                                                   oson BP
                                                                                                             As                                                        —_—
                                                                                                                                                                                            3
                                                                                                                                                    ©
         Figuur      1      135  campagnedagen 98-percentiel immissieconcentraties, 1,5 oug(H)/m?.
                                                      Pagina 18 van   51
                                                                                                                                                                                                       0000000018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                 EZGE-2021-04-0031_RAP
         98 percentiel 1.5 oue(Hym3              Te.                    pH
                                                          y
                                                            &
         Rood       IMR                                             20
                                                                                                 =1
                                                                          |
                   aanvraag                       |
                                                        |
                                                                        Bet
                                                            /(-         !
                                                                            -
                                                                                                  HE
                                                 LYAEpoob
                                       \
                                           IA
                                       3
                                                                        £7)
                                               i
                                                                              ;
                                ’
                                                    doa                 Ae
                               \
                                    a\l
                                           4A
                          oe                     x
                                                                            TN
                                     |   !
                                            CR
                                  ]
                                     .
                                                 i NC 4
                              1     \
                                                 ON
                                                                 \
                                                                    4         ;
                                      AEN.
                                                    ;
                                                                   Pag mS
                                                                      3
                                                               §
                                      1
                          a
                               ‘
                             -
                                                      ;
                                                        5
                                                            VKNS
                                                             \
         ('Matsloot’
                                                                                                                    x      Re ;
                                                                                                                                hy
                                                                                                                      ag =
                                                                                                         2 le         he
         Figuur 2       150     campagnedagen 98-percentiel immissieconcentraties,                   1 5 oug(H)/m?.
                                                                                Pagina 19 van 51
                                                                                                                                   0000000019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                 EZGE-2021-04-0031_RAP
         44          RESULTATEN VERSPREIDINGSBEREKENINGEN GEO MILIEU
         Op   bais van   de in hoofdstuk 3 beschreven emissiesituatie is de           geurbelasting  in de omgeving    ook in-
         zichtelijk gemaakt    met de momenteel nog         enige  valide release    van   het Nieuw Nationaal Model; Geo-
         milieu versie V2022.01.
         In de  presentatie   van  de  geurbelasting   is deels aangesloten bij     het geurbeleid  van de  provincie Gronin-
         gen. Hierin is   voor bestaande     bedrijven opgenomen:
         e   Het   basisbeschermingsniveau        is 0,5 oug/m? als 98 percentiel bij geurgevoelige objecten         met  een
             hoog    of laag beschermingsniveau
         e   voor  geurgevoelige objecten       met  een  hoog beschermingsniveau         in bestaande situaties: de  concen-
             tratie die behoort   bij een   hedonische waarde     van  -1.
         e   voor   geurgevoelige objecten      met  een   laag beschermingsniveau        in bestaande situaties: de  concen-
             tratie die behoort   bij een   hedonische waarde     van  -2.
         In onderstaande     figuur 3   is volstaan met de weergave       van   het 2° kader: de 98  percentiel van  1 oug/m?®
         voor  objecten    met een   hoog beschermingsniveau.       Dit  zijn volgens   het beleid geurgevoelige objecten   in
         stedelijk gebied,   met  uitzondering   van  bedrijventerreinen     en  eigen bedrijfswoningen.
                                                             Pagina 20 van  51
                                                                                                                               0000000020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                                              EZGE-2021-04-0031_RAP
                                                                                            .
                          —     A                                ——y——         -      -
              8    percentiel      1 oue(H)/m3                                          Ba nA
                   del: Geomilieu
                 odel:            Geomili                                               oa
                                                                                           |
              wart dicht = aanvraag 150
         Zwart streep aanvraag
                                 =
                                              |
                                                                   1                      if
                                                                         campagnedagen’o/der,
                                                                                         Tr
                                                                 wy
                                                                                                                               ¥
                                                                                                                                               |
                                                                                                                                   Bai     |
                                                                                                                                        ——
                                                                                             |
                                                                                                       J:
                                                                                        PI            Bg    Gs,
                                                                                          ls      LE
                                                                                        A
                                %
          #
                                       br           .
                                                           = aia     d
                                          ”
                                -e                    FRE
                            .
                                              ol                       \
         = =a"                  VI                    |
                                                            |                                                             :
              “Matsleot                                   AM                                               Ae
                                                                                                                          \
                                                                                                                                             Se
           EL  .
                      |                         AY               4
                                                                                                        Jos     Tw          4.
                                                                                                                            Fr
                                                                                                                                                   LT
                                                                                                                               n                     aa
                                                               |
                        |                                 3                                                  .                     |       ——             oA La
               A                             l
                                                            \
                                                                                                        [
                                                                                                                        ]
                                                                                                                                                   Ca          =o
                    06,                                                                                        PRN
                                                                                                                                 .
         \                                                                                                                                       .
            \                                    WW                                                            ed   = F              =
                                                                                                                                             ¥.
                                                                                                                                                   i
                                                                                                                                                       Fo     -
                                   \
                                            \                                                                                                 ad br
                                                        '
         —_—              L                    §          $1                                            I”                             we                         .
              Figuur          3           98-percentiel immissieconcentraties,                      1  oug(H)/m?   voor een          campagneduur           van  150
                                       dagen              en     135     dagen
                                                                                     Pagina    21 van 51
                                                                                                                                                                     0000000021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                         EZGE-2021-04-0031_RAP
         BIJLAGE 1: BEREKENINGSJOURNALEN VERSPREIDINGSBEREKENINGEN PLUIM PLUS
         Situatie    1:  135   dagen
         JOURNAAL    BEREKENING      NIEUW  NATIONAAL    MODEL
         TNO  B&0  ,  Utrecht     :  PluimPLus    4.0
          Naam  licentiehouder          :  TNO   PluimPLus    4.0
          Instelling                    :  TNO   UTRECHT
          Licentienummer                :  PLP-9996%8-2
         [PreSrm interface]
          PreSRM   version        -     1.108
         [Berekening]
         Datum  en   tijd van     de  berekening : 11-03-2022 : 18.09 uur.
         Type berekening                :  NNM berekening Uur bij uur methode
         Berekend : Gemiddelde bronbijdrage exclusief achtergrondconcentraties
         Naam van de berekening : cbc-vv-135 met BC
         Emissietype : Continue of semi-continue
         Berekende percentielen : Ja
         Middelingsduur : 1
         [Stofkenmerken]
         Naam  component     :  GEUR
         Component type      :  Inert   gas   zonder   depositie
         [Rekengebied]
         Receptoren : Regelmatig polair receptorrooster                  csm
         Aantal receptoren                 220
         Hoogte receptoren                1.50 [m]
         [Ruwheid]
         Ruwheidslengte volgens PReSrm-ruwheidskaart                  :          0.18 [m]
         [Meteo-data]
         Alle  meteo    data   is   via   PreSRM   version      :       1.106  verkregen
         Gemiddelde     bodemvochtigheid       :         1.00
         Gemiddelde     albedo    :         0.20
         Geografische breedtegraad :                  52.00
         Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m] :                         10.00
         Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhan-
         kelijk
         Gebruikte meteo voor diagnostische berekening:
         C:\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-40\Library\system\PReSrm                    data\2000-2009
         Aantal   uren   met   correcte    gegevens           87672
         Aantal   uren   met   stabiele weerscondities                51689
         Aantal   uren   met   neutrale    weerscondities             17512
         Aantal   uren   met   convectieve weerscondities                  18471
         Totale   gevallen regenhoeveelheid           [mm]  :      2271.30
                                                         Pagina 22 van  51
                                                                                                               0000000022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                 EZGE-2021-04-0031_RAP
         Windroos   meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar locatiespecifieke meteo
         Meteo  bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) :                       228.995
         Meteo  bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) :                       581.330
                 Wind-sector                             uren                   in %     Ws (m/s)      Neersl.
                                                                                                         e     (mm)
           1        {   -15~     15)                      3809                      4.5                  7             190.
           2              15~                             4778                      5.4             BW
                                                                                                       -
                                                                                                         1             141.
                                                                                                                             Mo
                    {            45)                                                                   -
           3        {     45-    75)                      7011                      8.0                  3             1206.
                                                                                                                             =
                                                                                                    WB
                                                                                                       =
           4        {     75-105)                         4782                      5.5                - 6             226.
           5        {   105-135)                          4996                      5.7                  7             403.
                                                                                                    WW
                                                                                                       -
           6
           7
           8
                    {
                    {
                    {
                        135-1565)
                        165-195)
                        195-225)
                                                          6057
                                                          9443
                                                         12986
                                                                                    5.9
                                                                                   10.8
                                                                                   14.8
                                                                                                   le 7
                                                                                                   Un 5
                                                                                                       -
                                                                                                       -
                                                                                                       -
                                                                                                         9             585.
                                                                                                                      1233.  wW oy
                                                                                                                      2278. OO
           9
          10
                    {
                     {
                        225-255)
                        255-285)
                                                         12203
                                                          9478
                                                                                   13.9
                                                                                   10.8
                                                                                                   oy  -
                                                                                                       -
                                                                                                         2
                                                                                                         3
                                                                                                                      1722,
                                                                                                                      1214.  OFF
          11        {   235-315)                          6770                      7.7                  7             784. db
                                                                                                   Bob
                                                                                                       -
          12        {   315-345)                          525%                      5.0                - 1             371. QO
          Gemiddeld/Totaal:                              87672                              4.                 9271.3
         Winddraaiing       :   Neen
          GEBOUW   HEEFT      INVLOED      OP  DE   CONCENTRATIES
         Locatie   van    de    maximaal      berekende      uurlijkse concentratie         (  ouE/m3)
         X-coordinaat       :      229149.000
         Y-coordinaat       :      581805.000
         Tijd maximaal        berekende       uurlijkse concentratie
         Jaar               2      2005
         Maand              :          2
         Dag                :         13
         Uur                :         21
         Max.concentratie           (bijdrage     +  achtergrond)       :       310.69367385
         Concentratie      bijdrage                                     I       210.692367385
         Gemiddelde berekende            concentratie        over  alle    gridpunten             0.37197055     ouE/m3
         Hoogst berekende concentratie in het receptorgebied                                      3.45928345     ouE/m3
         [Bronnen   en    emissies]
         Totaal  aantal       bronnen      :        14
         Bron  nr:            1
         Bronnaam   :   c¢csm   ruimtelucht
         Brontype   :       Puntbron
         Tijdprofiel      bron     :  su-vv-135d-diksap-65d-ruimtelucht.prf
         Gebouw-bestand            :
                                      imr_csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie     centrum       gebouw [m]      :      228995.0
         Y-locatie      centrum       gebouw [m]       :     581330.0
         Hoogte gebouw             [m]   :           26.0
         Lengte gebouw             [m]   :          150.0
         Breedte   gebouw          [m] :             75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as                   [graden] :              45.0
         X-positie bron [m] :                229035.0
         Y-positie bron [m] :                581330.0
         Hoogte bron [m] :                    26.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                                 8.1
         Inwendige schoorsteen diameter                    [m] :             8.0
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                         125.257
         Emissiesterkte          :            180.0000 MouE/hr
         Aantal  uren     met    bronbijdrage :           48072
         Gemiddelde bronsterkte              tijdens bedrijfsuren          :     154.882677    MouE/hr
                                                               Pagina 23  van 51
                                                                                                                                   0000000023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                           EZGE-2021-04-0031_RAP
         Warmteoutput     [MW]    :  (constante)         0.000
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                2385.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                    2.60
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                            48072
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                           1.00
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte        [m]   :          18.28%
         Bron  nr:         2
         Bronnaam   :  csm   a-centrifuges
         Brontype   :     Puntbron
         Tijdprofiel    bron    :   su-vv-135d-diksap-65d-a-centrifuge.prf
         Gebouw-bestand         :   imr csmvv_gebouw.bld
         X-locatie    centrum     gebouw [m] :       228995.0
         Y-locatie     centrum gebouw [m]         :   581330.0
         Hoogte gebouw          [m] :           26.0
         Lengte gebouw          [m] :          150.0
         Breedte gebouw         [m] :           75,0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as            [graden]      :           45.0
         X-positie    bron   [m]    :    228120.0
         Y-positie    bron   [m]    :    581360.0
         Hoogte bron     [m]  :           29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter            [m]                 0.7
         Inwendige schoorsteen diameter             [m]   :             0.6
         Volume  debiet    schoorsteen       [NM3/s]             3.685
         Emissiesterkte       :             33.5000  MouE/hr
         Aantal  uren   met   bronbijdrage :        48000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                       33.500000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                          0.265
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                335.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                 14.50
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                            46705
         Gemiddelde    fractie      van  de  emissie  in    de menglaag      :        0.94
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte        [m]   :          40.17
         Bron  nr:         3
         Bronnaam   :  csm   suikerdroger
         Brontype   :     Puntbron
         Tijdprofiel    bron    :   su-vv-135d-diksap-65d-suikerdr-koeler.prf
         Gebouw-bestand         :
                                    imr_csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie    centrum     gebouw [m]    :    228995.0
         Y-locatie     centrum      gebouw [m]    :   581330.0
         Hoogte gebouw          [m]    :        26.0
         Lengte gebouw          [m]    :       150.0
         Breedte   gebouw       [m] :           75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as            [graden]      :           45.0
         X-positie bron [m] :            229145.0
         Y-positie bron [m] :            581365.0
         Hoogte bron     [m]  :           29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter            [m]                2.2
         Inwendige schoorsteen diameter             [m] :              241
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                     13.557
         Emissiesterkte       :              4.7000 MouE/hr
         Aantal  uren   met   bronbijdrage :        48000
         Gemiddelde bronsterkte          tijdens bedrijfsuren :                3.936250 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                          0.500
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                310.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                    4.40
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                            46105
         Gemiddelde    fractie      van  de  emissie  in    de menglaag      :        0.92
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte        [m]   :          43.07
                                                         Pagina  24  van 51
                                                                                                                 0000000024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                             EZGE-2021-04-0031_RAP
         Bron  nr:        4
         Bronnaam  :  csm     suikerkoeler
         Brontype  :     Puntbron
         Tijdprofiel   bron      :   su-vv-135d-diksap-65d-suikerdr-koeler.prf
         Gebouw-bestand          :   imr csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie   centrum       gebouw [m] :         228995.0
         Y-locatie    centrum gebouw [m]            :    581330.0
         Hoogte gebouw           [m] :            26.0
         Lengte gebouw           [m] :           150.0
         Breedte gebouw          [m] :            75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as               [graden]     :           45.0
         X-positie bron [m] :             229150.0
         Y-positie bron [m] :             581371.0
         Hoogte bron    [m]    :           33.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                              2.0
         Inwendige schoorsteen diameter               [m]   :             2.4
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                         37.457
         Emissiesterkte        :              1.2000    MouE/hr
         Aantal  uren  met     bronbijdrage :         48000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                           1.005000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                             1.915
          (Gas—)uittree-temperatuur [K] :                   320.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                      9.70
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                              41739
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                             0.96
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                 :          61.97
         Bron  nr:        5
         Bronnaam  :  csm     grondberging
         Brontype  :  Oppervlaktebron
         Tijdprofiel bron : su-vv-135d.prf
         Gebouw-bestand          :   Geen  gebouw.bld
         X-positie   bron     [m]    :    229295.0
         Y-positie   bron [m]        :    579830.0
         Hoogte bron [m] :                   1.5
         Lengte lange zijde oppervlaktebron                [m]   :         425.0
         Lengte  korte   zijde oppervlaktebron [m]               :         425.0
         Orientatatiehoek lange zijde (0              -
                                                         180)                 0
         Emissiesterkte        :             10.0000    MouE/hr
         Aantal  uren  met     bronbijdrage :         32400
         Gemiddelde bronsterkte           tijdens bedrijfsuren          :       10.000000  MouE/hr
         Warmteoutput    [MW]      :  (constante)           0.000
         Aantal  uren  waarin        de  pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                  32400
         Gemiddelde   fractie        van  de  emissie    in de menglaag :               1.00
         Gemiddelde   eff.     schoorsteenhoogte [m] :                     1.50
         Bron  nr:         9)
         Bronnaam  :  csm     vergisting      vullen    installatie
         Brontype  :     Puntbron
         Tijdprofiel   bron      :
                                     suvv_vergisting.prf
         Gebouw-bestand          :   Geen _gebouw.bld
         X-positie   bron     [m]    :    229064.0
         Y-positie   bron     [m]    :    581731.0
         Hoogte bron    [m]    :             1.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                              0.2
         Inwendige schoorsteen diameter               [m]   :             0.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                          0.000
         Emissiesterkte        :              1.0000    MouE/hr
         Aantal  uren  met     bronbijdrage       :   84048
                                                            Pagina 25  van 51
                                                                                                                   0000000025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                           EZGE-2021-04-0031_RAP
         Gemiddelde bronsterkte          tijdens bedrijfsuren         :        1.000000 MouE/hr
         Warmteoutput    [MW]     :  (constante)          0.000
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                 285.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                     0.01
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk)                  in  de  menglaag aanwezig is         84048
         Gemiddelde   fractie       van  de  emissie   in    de   menglaag   :        1.00
         Gemiddelde   eff.    schoorsteenhoogte         [m]   :          0.68
         Bron  nr:        7
         Bronnaam  :  csm    vergisting      vullen   voorraadsilo's
         Brontype  :     Puntbron
         Tijdprofiel   bron     :   su-vv-135d.prf
         Gebouw-bestand         :   Geen _gebouw.bld
         X-positie   bron    [m]    :    228%997.0
         Y-positie   bron    [m]    :    581707.0
         Hoogte bron    [m]   :             1.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                            0.2
         Inwendige schoorsteen diameter              [m]   :            0.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                         0.000
         Emissiesterkte       :              4.0000   MouE/hr
         Aantal  uren  met    bronbijdrage :         32400
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren                  :        4.000000 MouE/hr
         Warmteoutput    [MW]     :  (constante)          0.000
          (Gas-)ulttree-temperatuur          [K]   :      285.00
          (Gas-)uittree-snelheid         [m/s]   :           0.01
         Aantal  uren  waarin de        pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                 32400
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                           1.00
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                :          0.68
         Bron  nr:        8
         Bronnaam  :  csm    vergisting biofilter
         Brontype        Puntbron
         Tijdprofiel   bron     :   continu   emissie.prf
         Gebouw-bestand         :   Geen  gebouw.bld
         X-positie   bron    [m]    :    229094.0
         Y-positie   bron    [m]    :    581728.0
         Hoogte bron    [m]   :             1.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                            0.2
         Inwendige schoorsteen diameter              [m]   :            0.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                         0.000
         Emissiesterkte       :             40.0000   MouE/hr
         Aantal  uren  met    bronbijdrage :         87672
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren                  :      40.000000  MouE/hr
         Warmteoutput    [MW]     :  (constante)          0.000
          (Gas-)ulittree-temperatuur [K] :                285.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                     0.01
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                            87672
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                           1.00
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                :          0.568
         Bron  nr:         2
         Bronnaam  :  csm    valwater     50%   reductie
         Brontype  :  Oppervlaktebron
         Tijdprofiel bron : su-vv-135d-diksap-65d-valwater.prf
         Gebouw-bestand         :   Geen gebouw.bld
         X-positie   bron    [m]    :    228830.0
         Y-positie   bron    [m]    :    581090.0
         Hoogte bron    [m]   :             L.5
         Lengte  lange zijde oppervlaktebron             [m]    :        140.0
         Lengte korte zijde oppervlaktebron              [m]    :        120.0
                                                          Pagina 26  van 51
                                                                                                                 0000000026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                        EZGE-2021-04-0031_RAP
         Orientatatiehoek lange         zijde  (0 -
                                                     180)             100
         Emissiesterkte      :           135.0000   MouE/hr
         Aantal  uren  met   bronbijdrage :       48000
         Gemiddelde bronsterkte         tijdens bedrijfsuren       :      124.031249 MouE/hr
         Warmteoutput    [MW]    :  (constante)         0.000
         Aantal  uren  waarin      de  pluim  (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                48000
         Gemiddelde   fractie      van  de emissie   in de menglaag :              1.00
         Gemiddelde   eff.   schoorsteenhoogte [m] :                  1.50
         Bron  nr:       10
         Bronnaam  :  csm   carbonatatie      90% reductie
         Brontype  :     Puntbron
         Tijdprofiel   bron    :   su-vv-135d.prf
         Gebouw-bestand        :   imr csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie   centrum     gebouw [m] :       228995.0
         Y-locatie    centrum gebouw [m]        :    581330.0
         Hoogte gebouw         [m] :           26.0
         Lengte gebouw         [m] :          150.0
         Breedte gebouw        [m] :           75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as           [graden] :               45.0
         X-positie bron [m] :           229050.0
         Y-positie bron [m] :           581355.0
         Hoogte bron [m] :               30.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                         1: 5
         Inwendige schoorsteen diameter            [m] :             1. 4
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                   15.622
         Emissiesterkte      :           186.0000 MouE/hr
         Aantal  uren  met   bronbijdrage :       32400
         Gemiddelde bronsterkte         tijdens bedrijfsuren :            185.999999 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                       3.492
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :               443.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                17.70
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig                   is       27849
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                        0.94
         Gemiddelde   eff.   schoorsteenhoogte        [m]  :         6569.87
         Bron  nr:       11
         Bronnaam  :  csm-pulpdrogers-60p
         Brontype  :     Puntbron
         Tijdprofiel   bron    :   su-vv-135   dagen-pulpdr-60p.prf
         Gebouw-bestand        :   Geen gebouw.bld
         X-positie   bron   [m]    :    228995.0
         Y-positie   bron   [m]    :    581330.0
         Hoogte bron    [m]  :           45.0
         Uitwendige schoorsteen diameter           [m]   :           3.0
         Inwendige schoorsteen diameter            [m] :             2.9
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                   66.122
         Emissiesterkte      :          1546.0000 MouE/hr
         Aantal  uren  met   bronbijdrage :       19464
         Gemiddelde bronsterkte         tijdens bedrijfsuren :          1546.000004 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                      12.12)
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :               414.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                15.60
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                         15804
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                        0.89
         Gemiddelde   eff.   schoorsteenhoogte        [m]  :       112.61
         Bron  nr:       12
         Bronnaam  :  csm   betacall
         Brontype  :  Oppervlaktebron
                                                        Pagina 27 van 51
                                                                                                              0000000027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                        EZGE-2021-04-0031_RAP
         Tijdprofiel   bron    :   su-vv-135d.prf
         Gebouw-bestand        :   Geen gebouw.bld
         X-positie   bron   [m]    :    228856.0
         Y-positie   bron   [m]    :    580879.0
         Hoogte bron [m] :                1.5
         Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] :                      230.0
         Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] :                      140.0
         Orientatatiehoek lange zijde (0          -
                                                     180)               20
         Emissiesterkte      :           108.0000 MouE/hr
         Aantal  uren  met   bronbijdrage :       32400
         Gemiddelde bronsterkte         tijdens bedrijfsuren       :      108.000000  MouE/hr
         Warmteoutput    [MW]    : (constante)          0.000
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                         32400
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                        1.00
         Gemiddelde   eff.   schoorsteenhoogte        [m]  :           1.50
         Bron  nr:      13
         Bronnaam  :  cbc-trommelfilter
         Brontype  :    Puntbron
         Tijdprofiel   bron    :   su-vv-135d.prf
         Gebouw-bestand        :   imr csmvv_gebouw.bld
         X-locatie   centrum     gebouw [m] :       228995.0
         Y-locatie    centrum gebouw [m]        :    581330.0
         Hoogte gebouw         [m] :           26.0
         Lengte gebouw         [m] :          150.0
         Breedte gebouw        [m] :           75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as           [graden] :              45.0
         X-positie bron [m] :           229030.0
         Y-positie bron [m] :           381352.0
         Hoogte bron [m] :               29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                         0.6
         Inwendige schoorsteen diameter            [m] :             0.5
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                     2.715
         Emissiesterkte      :            15.1000 MouE/hr
         Aantal uren met bronbijdrage :           32400
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                     15.100000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                        0.168
          (Gas—-)uittree-temperatuur [K] :              326.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                16.50
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                         32007
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                        0.95
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]             :         37.68
         Bron  nr:      14
         Bronnaam  :  cbc-sigaar
         Brontype  :    Puntbron
         Tijdprofiel   bron    :   su-vv-sigaar.prf
         Gebouw-bestand        :   imr csmvv_gebouw.bld
         X-locatie   centrum     gebouw [m] :       228995.0
         Y-locatie    centrum gebouw [m]        :    581330.0
         Hoogte gebouw         [m] :           26.0
         Lengte gebouw         [m] :          150.0
         Breedte gebouw        [m] :           75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as           [graden] :              45.0
         X-positie bron [m] :           229007.0
         Y-positie bron [m] :           581378.0
         Hoogte bron [m] :               29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                         0
         Inwendige schoorsteen diameter            [m] :             0.
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                     1.382
                                                        Pagina 28 van  51
                                                                                                              0000000028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                EZGE-2021-04-0031_RAP
         Emissiesterkte    :         69.7000  MouE/hr
         Aantal  uren  met bronbijdrage :    10811
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :             69.700000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :               0.097
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :         333.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :          24.00
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig           is       10811
         Gemiddelde   fractie van de  emissie  in  de  menglaag    :       0.98
         Gemiddelde   eff. schoorsteenhoogte   [m]   :         35.56
                                                  Pagina 29 van 51
                                                                                                      0000000029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                          EZGE-2021-04-0031_RAP
         Situatie    2:   150   dagen
         JOURNAAL    BEREKENING       NIEUW  NATIONAAL    MODEL
         TNO  B&O  ,  Utrecht      :  PluimPLus    4.0
          Naam  licentiehouder           :  TNO   PluimPLus    4.0
          Instelling                     :  TNO   UTRECHT
          Licentienummer                 :  PLP-99%99-2
         [PreSrm interface]
          PreSRM version           :     1.106
         [Berekening]
         Datum  en tijd van        de  berekening : 11-03-2022 : 13.52 uur.
         Type berekening                 :  NNM berekening Uur bij uur methode
         Berekend : Gemiddelde bronbijdrage exclusief achtergrondconcentraties
         Naam van de berekening : CBC VV 150 met bc
         Emissietype : Continue of semi-continue
         Berekende percentielen : Ja
         Middelingsduur : 1
         [Stofkenmerken]
         Naam  component      :  GEUR
         Component type       :  Inert   gas  zonder    depositie
         [Rekengebied]
         Receptoren     :  Regelmatig polair receptorrooster              csm
         Aantal   receptoren                220
         Hoogte receptoren                 1.50   [m]
         [Ruwheid]
         Ruwheidslengte volgens PReSrm-ruwheidskaart                   :          0.18 [m]
         [Meteo-datal]
         Alle  meteo    data    is   via   PreSRM   version      3       1.106  verkregen
         Gemiddelde     bodemvochtigheid        :         1.00
         Gemiddelde     albedo     :         0.20
         Geografische breedtegraad :                   52.00
         Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m] :                          10.00
         Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhan-
         kelijk
         Gebruikte meteo voor diagnostische berekening:
         C:\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-40\Library\system\PReSrm                     data\2000-2009
         Aantal   uren    met   correcte    gegevens           87672
         Aantal   uren    met   stabiele weerscondities                51689
         Aantal   uren    met   neutrale    weerscondities             17512
         Aantal   uren    met   convectieve weerscondities                  18471
         Totale   gevallen regenhoeveelheid            [mm]  :      8271.30
                                                          Pagina 30 van  51
                                                                                                                0000000030
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                                  EZGE-2021-04-0031_RAP
         Windroos   meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar locatiespecifieke meteo
         Meteo  bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) :                        228.995
         Meteo  bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) :                        581.330
                 Wind-sector                              uren                   in %     Ws (m/s)      Neersl.
                                                                                                          e     (mm)
           1        {   -15~     15)                       3809                      4.5                  7             190.
           2              15~                              4778                      5.4             BW
                                                                                                        -
                                                                                                          1             141.
                                                                                                                              Mo
                    {            45)                                                                    -
           3        {     45-    75)                       7011                      8.0                  3             1206.
                                                                                                                              =
                                                                                                     WB
                                                                                                        =
           4        {     75-105)                          4782                      5.5                - 6             226.
           5        {   105-135)                           4996                      5.7                  7             403.
                                                                                                     WW
                                                                                                        -
           6
           7
           8
                    {
                    {
                    {
                        135-1565)
                        165-195)
                        195-225)
                                                           6057
                                                           9443
                                                          12986
                                                                                     5.9
                                                                                    10.8
                                                                                    14.8
                                                                                                    le 7
                                                                                                    Un 5
                                                                                                        -
                                                                                                        -
                                                                                                        -
                                                                                                          9             585.
                                                                                                                       1233.  wW oy
                                                                                                                       2278. OO
           9
          10
                    {
                     {
                        225-255)
                        255-285)
                                                          12203
                                                           9478
                                                                                    13.9
                                                                                    10.8
                                                                                                    oy  -
                                                                                                        -
                                                                                                          2
                                                                                                          3
                                                                                                                       1722,
                                                                                                                       1214.  OFF
          11        {   235-315)                           6770                      7.7                  7             784. db
                                                                                                    Bob
                                                                                                        -
          12        {   315-345)                           525%                      5.0                - 1             371. QO
          Gemiddeld/Totaal:                               87672                              4.                 9271.3
         Winddraaiing       :   Neen
          GEBOUW   HEEFT      INVLOED       OP  DE   CONCENTRATIES
         Locatie   van    de    maximaal       berekende      uurlijkse concentratie         (  ouE/m3)
         X-coordinaat       :      229149.000
         Y-coordinaat       :      581805.000
         Tijd maximaal        berekende        uurlijkse concentratie
         Jaar               2      2005
         Maand              :           2
         Dag                :         13
         Uur                :         21
         Max.concentratie           (bijdrage      +  achtergrond)       :       310.69367385
         Concentratie      bijdrage                                      I       210.692367385
         Gemiddelde berekende             concentratie        over  alle    gridpunten             0.38130685     ouE/m3
         Hoogst berekende concentratie in het receptorgebied                                       3.51632520     ouE/m3
         [Bronnen   en    emissies]
         Totaal  aantal       bronnen       :        14
         Bron  nr:            1
         Bronnaam   :   c¢csm   ruimtelucht
         Brontype   :       Puntbron
         Tijdprofiel      bron     :  su-vv-150       dagen-diksap-ruimtelucht.prf
         Gebouw-bestand            :
                                      imr_csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie     centrum       gebouw [m]       :      228995.0
         Y-locatie      centrum       gebouw [m]        :     581330.0
         Hoogte gebouw             [m]    :           26.0
         Lengte gebouw             [ml]   :          150.0
         Breedte   gebouw          [m] :              75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as                    [graden] :              45.0
         X-positie bron [m] :                 229035.0
         Y-positie bron [m] :                 581330.0
         Hoogte bron [m] :                     26.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                                  8.1
         Inwendige schoorsteen diameter                     [m] :             8.0
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                          125.257
         Emissiesterkte          :             180.0000 MouE/hr
         Aantal  uren     met    bronbijdrage :            48000
         Gemiddelde bronsterkte               tijdens bedrijfsuren          :     160.650001    MouE/hr
                                                                Pagina 31  van 51
                                                                                                                                    0000000031
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                           EZGE-2021-04-0031_RAP
         Warmteoutput     [MW]    :  (constante)          0.000
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                 2385.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                     2.60
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                            48000
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                           1.00
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte         [m]   :         18.28%
         Bron  nr:         2
         Bronnaam   :  csm   a-centrifuges
         Brontype   :     Puntbron
         Tijdprofiel    bron    :   su-vv-150    dagen-diksap-50.prf
         Gebouw-bestand         :   imr csmvv_gebouw.bld
         X-locatie    centrum gebouw [m]         :    228995.0
         Y-locatie     centrum      gebouw   [m]   :   581330.0
         Hoogte gebouw          [m]    :         26.0
         Lengte gebouw          [m]    :       150.0
         Breedte   gebouw       [m] :            75,0
         Hoek lange zijde gebouw          met  x-as   [graden]     :           45.0
         X-positie    bron   [m]    :    228120.0
         Y-positie    bron   [m]    :    581360.0
         Hoogte bron     [m]  :           29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter             [m]                0.7
         Inwendige schoorsteen diameter              [m]   :            0.6
         Volume  debiet    schoorsteen       [NM3/s]              3.685
         Emissiesterkte       :             33.5000   MouE/hr
         Aantal  uren   met   bronbijdrage :         48000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                       33.500000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                          0.26%
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                 335.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                  14.50
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                            46723
         Gemiddelde    fractie      van  de  emissie   in    de menglaag     :        0.94
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte         [m]   :         32.98
         Bron  nr:         3
         Bronnaam   :  csm   suikerdroger
         Brontype   :     Puntbron
         Tijdprofiel    bron    :   su-vv-150    dagen-diksap-suikerdr-koeler.prf
         Gebouw-bestand         :
                                    imr_csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie    centrum     gebouw [m]     :    228995.0
         Y-locatie     centrum      gebouw [m]     :   581330.0
         Hoogte gebouw          [m]    :         26.0
         Lengte gebouw          [m]    :       150.0
         Breedte   gebouw       [m] :            75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as             [graden]     :           45.0
         X-positie bron [m] :            229145.0
         Y-positie bron [m] :            581365.0
         Hoogte bron     [m]  :           29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter             [m]               2.2
         Inwendige schoorsteen diameter              [m] :             241
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                      13.557
         Emissiesterkte       :              4.7000 MouE/hr
         Aantal  uren   met   bronbijdrage :         48000
         Gemiddelde bronsterkte          tijdens bedrijfsuren :                4.112500 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                          0.521
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                 310.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                     4.40
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                            46118
         Gemiddelde    fractie      van  de  emissie   in    de menglaag     :        0.92
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte         [m]   :         42.96
                                                          Pagina 32  van 51
                                                                                                                 0000000032
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                               EZGE-2021-04-0031_RAP
         Bron  nr:         4
         Bronnaam   :  csm     suikerkoeler
         Brontype   :     Puntbron
         Tijdprofiel    bron      :   su-vv-150     dagen-diksap-suikerdr-koeler.prf
         Gebouw-bestand           :   imr csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie    centrum       gebouw [m]      :     228995.0
         Y-locatie     centrum        gebouw [m]      :    581330.0
         Hoogte gebouw            [m]    :          26.0
         Lengte gebouw            [m]    :         150.0
         Breedte   gebouw         [m]    :          75.0
         Hoek  lange zijde gebouw            met   x-as   [graden]     :           45.0
         X-positie    bron     [m]    :     229150.0
         Y-positie    bron     [m]    :     581371.0
         Hoogte bron     [m]    :            33.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                                2.0
         Inwendige schoorsteen diameter                 [m]   :             2.4
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                           37.457
         Emissiesterkte         :               1.2000    MouE/hr
         Aantal  uren   met     bronbijdrage :          48000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                             1.050000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                               1.957
          (Gas—)uittree-temperatuur [K] :                     320.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                        9.70
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                                41860
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                               0.96
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                   :          61.51
         Bron  nr:         5
         Bronnaam   :  csm     grondberging
         Brontype   :  Oppervlaktebron
         Tijdprofiel    bron      :   su-vv-150     dagen.prf
         Gebouw-bestand           :   Geen   gebouw.bld
         X-positie    bron     [m]    :     229295.0
         Y-positie    bron     [m]    :     579830.0
         Hoogte bron [m] :                     1.5
         Lengte lange zijde oppervlaktebron                  [m]   :         425.0
         Lengte  korte    zijde oppervlaktebron [m]                :         425.0
         Orientatatiehoek lange zijde (0                -
                                                           180)                 0
         Emissiesterkte         :              10.0000    MouE/hr
         Aantal  uren   met     bronbijdrage :          36000
         Gemiddelde bronsterkte             tijdens bedrijfsuren          :       10.000000  MouE/hr
         Warmteoutput     [MW]      :  (constante)            0.000
         Aantal  uren   waarin        de   pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                  36000
         Gemiddelde    fractie        van   de  emissie    in de menglaag :               1.00
         Gemiddelde    eff.     schoorsteenhoogte [m] :                      1.50
         Bron  nr:          9)
         Bronnaam   :  csm     vergisting       vullen    installatie
         Brontype   :     Puntbron
         Tijdprofiel    bron      :
                                      suvv_vergisting.prf
         Gebouw-bestand           :   Geen _gebouw.bld
         X-positie    bron     [m]    :     229064.0
         Y-positie    bron     [m]    :     581731.0
         Hoogte bron     [m]    :              1.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                                0.2
         Inwendige schoorsteen diameter                 [m]   :             0.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                            0.000
         Emissiesterkte         :               1.0000    MouE/hr
         Aantal  uren   met     bronbijdrage        :   84048
                                                              Pagina 33  van 51
                                                                                                                     0000000033
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                           EZGE-2021-04-0031_RAP
         Gemiddelde bronsterkte          tijdens bedrijfsuren         :        1.000000 MouE/hr
         Warmteoutput    [MW]     :  (constante)          0.000
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                 285.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                     0.01
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk)                  in  de  menglaag aanwezig is         84048
         Gemiddelde   fractie       van  de  emissie   in    de   menglaag   :        1.00
         Gemiddelde   eff.    schoorsteenhoogte         [m]   :          0.68
         Bron  nr:        7
         Bronnaam  :  csm    vergisting      vullen   voorraadsilo's
         Brontype  :     Puntbron
         Tijdprofiel   bron     :   su-vv-150    dagen.prf
         Gebouw-bestand         :   Geen _gebouw.bld
         X-positie   bron    [m]    :    228%997.0
         Y-positie   bron    [m]    :    581707.0
         Hoogte bron    [m]   :             1.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                            0.2
         Inwendige schoorsteen diameter              [m]   :            0.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                         0.000
         Emissiesterkte       :              4.0000   MouE/hr
         Aantal  uren  met    bronbijdrage :         36000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren                  :        4.000000 MouE/hr
         Warmteoutput    [MW]     :  (constante)          0.000
          (Gas-)ulttree-temperatuur          [K]   :      285.00
          (Gas-)uittree-snelheid         [m/s]   :           0.01
         Aantal  uren  waarin de        pluim   (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                 36000
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                           1.00
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                :          0.68
         Bron  nr:        8
         Bronnaam  :  csm    vergisting biofilter
         Brontype        Puntbron
         Tijdprofiel   bron     :   continu   emissie.prf
         Gebouw-bestand         :   Geen  gebouw.bld
         X-positie   bron    [m]    :    229094.0
         Y-positie   bron    [m]    :    581728.0
         Hoogte bron    [m]   :             1.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                            0.2
         Inwendige schoorsteen diameter              [m]   :            0.1
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                         0.000
         Emissiesterkte       :             40.0000   MouE/hr
         Aantal  uren  met    bronbijdrage :         87672
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren                  :      40.000000  MouE/hr
         Warmteoutput    [MW]     :  (constante)          0.000
          (Gas-)ulittree-temperatuur [K] :                285.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                     0.01
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                            87672
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                           1.00
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]                :          0.568
         Bron  nr:         2
         Bronnaam  :  csm    valwater     50%   reductie
         Brontype  :  Oppervlaktebron
         Tijdprofiel   bron     :   su-vv-150    dagen-diksap-valwater.prf
         Gebouw-bestand         :   Geen gebouw.bld
         X-positie   bron    [m]    :    228830.0
         Y-positie   bron    [m]    :    581090.0
         Hoogte bron    [m]   :             L.5
         Lengte  lange zijde oppervlaktebron             [m]    :        140.0
         Lengte korte zijde oppervlaktebron              [m]    :        120.0
                                                          Pagina 34  van 51
                                                                                                                 0000000034
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                          EZGE-2021-04-0031_RAP
         Orientatatiehoek lange           zijde  (0  -
                                                        180)            100
         Emissiesterkte       :            135.0000    MouE/hr
         Aantal  uren   met   bronbijdrage :         48000
         Gemiddelde bronsterkte           tijdens bedrijfsuren       :      126.562499 MouE/hr
         Warmteoutput     [MW]    :  (constante)          0.000
         Aantal  uren   waarin      de   pluim  (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                48000
         Gemiddelde    fractie      van   de emissie    in de menglaag :             1.00
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte [m] :                   1.50
         Bron  nr:        10
         Bronnaam   :  csm   carbonatatie       90%  reductie
         Brontype   :     Puntbron
         Tijdprofiel    bron    :   su-vv-150    dagen.prf
         Gebouw-bestand         :   imr csm_vv_gebouw.bld
         X-locatie    centrum gebouw [m]         :     228995.0
         Y-locatie     centrum      gebouw   [m]   :    581330.0
         Hoogte gebouw          [m]    :         26.0
         Lengte gebouw          [m]    :        150.0
         Breedte   gebouw       [m] :            75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as              [graden] :             45.0
         X-positie bron [m] :             229050.0
         Y-positie bron [m] :             581355.0
         Hoogte bron [m] :                 30.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                           1: 5
         Inwendige schoorsteen diameter              [m] :             1. 4
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                     15.622
         Emissiesterkte       :            186.0000 MouE/hr
         Aantal  uren   met   bronbijdrage :         36000
         Gemiddelde bronsterkte           tijdens bedrijfsuren :            185.999999 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                         3.497
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                 443.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                  17.70
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig                     is       31025
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                          0.94
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte         [m]  :         69.49
         Bron  nr:        11
         Bronnaam   :  csm-pulpdrogers-60p
         Brontype   :     Puntbron
         Tijdprofiel    bron    :   su-vv-150    dagen-60p-drogerij.prf
         Gebouw-bestand         :   Geen gebouw.bld
         X-positie    bron   [m]    :     228995.0
         Y-positie    bron   [m]    :     581330.0
         Hoogte bron     [m]  :            45.0
         Uitwendige schoorsteen diameter             [m]   :           3.0
         Inwendige schoorsteen diameter              [m] :             2.9
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                     66.122
         Emissiesterkte       :           1546.0000 MouE/hr
         Aantal  uren   met   bronbijdrage :         21600
         Gemiddelde bronsterkte           tijdens bedrijfsuren :          1546.000005 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                        12.153
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :                 414.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                  15.60
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                           17510
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                          0.89
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte         [m]  :       112.28
         Bron  nr:        12
         Bronnaam   :  csm-betacal
         Brontype   :  Oppervlaktebron
                                                          Pagina 35 van 51
                                                                                                                0000000035
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                         EZGE-2021-04-0031_RAP
         Tijdprofiel    bron    :   su-vv-150   dagen.prf
         Gebouw-bestand         :   Geen gebouw.bld
         X-positie    bron   [m]    :    228856.0
         Y-positie    bron   [m]    :    580879.0
         Hoogte bron [m] :                 1.5
         Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] :                       230.0
         Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] :                       140.0
         Orientatatiehoek lange zijde (0            -
                                                       180)              20
         Emissiesterkte       :           108.0000 MouE/hr
         Aantal  uren   met   bronbijdrage :        36000
         Gemiddelde bronsterkte          tijdens bedrijfsuren       :      108.000000  MouE/hr
         Warmteoutput     [MW]    : (constante)          0.000
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                          36000
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                         1.00
         Gemiddelde    eff.   schoorsteenhoogte        [m]  :           1.50
         Bron  nr:       13
         Bronnaam   :  cbc-trommelfilter
         Brontype   :    Puntbron
         Tijdprofiel    bron    :   su-vv-150   dagen.prf
         Gebouw-bestand         :   imr csmvv_gebouw.bld
         X-locatie    centrum gebouw [m]        :     228995.0
         Y-locatie     centrum      gebouw  [m]   :    581330.0
         Hoogte gebouw          [m]   :         26.0
         Lengte gebouw          [m]   :        150.0
         Breedte   gebouw       [m] :           75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as             [graden] :             45.0
         X-positie bron [m] :            229030.0
         Y-positie bron [m] :            381352.0
         Hoogte bron [m] :                29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                          0.6
         Inwendige schoorsteen diameter             [m] :             0.5
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                      2.715
         Emissiesterkte       :            15.1000 MouE/hr
         Aantal uren met bronbijdrage :             36000
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :                      15.100000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :                         0.169
          (Gas—-)uittree-temperatuur [K] :               326.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :                 16.50
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is                          35578
         Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :                         0.95
         Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]              :         37.60
         Bron  nr:       14
         Bronnaam   :  cbc-sigaar
         Brontype   :    Puntbron
         Tijdprofiel    bron    :   su-vv-sigaar.prf
         Gebouw-bestand         :   imr csmvv_gebouw.bld
         X-locatie    centrum     gebouw [m] :        228995.0
         Y-locatie     centrum gebouw [m]         :    581330.0
         Hoogte gebouw          [m] :           26.0
         Lengte gebouw          [m] :          150.0
         Breedte gebouw         [m] :           75.0
         Hoek lange zijde gebouw met x-as             [graden] :             45.0
         X-positie bron [m] :            229007.0
         Y-positie bron [m] :            581378.0
         Hoogte bron [m] :                29.0
         Uitwendige schoorsteen diameter [m]                          0
         Inwendige schoorsteen diameter             [m] :             0.
         Volume debiet schoorsteen [NM3/s]                      1.382
                                                         Pagina 36 van  51
                                                                                                               0000000036
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                EZGE-2021-04-0031_RAP
         Emissiesterkte    :         69.7000  MouE/hr
         Aantal  uren  met bronbijdrage :    10811
         Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :             69.700000 MouE/hr
         Warmteoutput [MW] : gemiddeld tijdens bedrijfsuren :               0.097
          (Gas-)uittree-temperatuur [K] :         333.00
          (Gas-)uittree-snelheid [m/s] :          24.00
         Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig           is       10811
         Gemiddelde   fractie van de  emissie  in  de  menglaag    :       0.98
         Gemiddelde   eff. schoorsteenhoogte   [m]   :         35.56
                                                  Pagina 37 van 51
                                                                                                      0000000037
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                         EZGE-2021-04-0031_RAP
         BIJLAGE 2: BEREKENINGSJOURNALEN VERSPREIDINGSBEREKENINGEN GEOMILIEU
         Situatie     135  dagen
                           STACKS+     VERSIE    2021.1
                             Release    2021-05-21
         imodus=             t]
         n   ul0=          0
         n   ul02=           0
         n   ul03=           0
         n   ul04=           0
         runidentificatie          GM-STACKS-Geur-1995
         Stof-identificatie:                                          Geur
         start datum/tijd:                        15-3-2022    17:48:00
         datum/tijd journaal          bestand:    15-3-2022    17:48:50
         BEREKENINGRESULTATEN
         Percentielen      voor        l-uurgemiddelde concentraties
         In   het  percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur (blokken)
         de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
         kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
         minder nauwkeurig zijn!           (laatste regel in percentielbestand)
         Berekening uitgevoerd          met   alle meteo   uit   Presrm!
         Meteo    Schiphol      en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
         De   locatie   waarop     de achtergrondconcentratie          (en meteo)    1s bepaald  :   229106
         580690
         opgegeven     emissie-bestand
         Alleen    bron  (nen)-bijdragen       berekend!
         Doorgerekende        (meteo)periode
              Start   datum/tijd:       1- 1-1995     1:00   h
              Eind    datum/tijd: 31-12-2004 24:00           h
         Historische berekeningen:                 1235
         Aantal    berekenings-uren                   ;      87672
         Aantal    meteo-uren      waarmee    gerekend is                      2     87672
         De   windroos:    frekwentie     van    voorkomen   van  de  windsektoren (uren,    %) op receptor-lo-
         katie
                                                                           met   coordinaten:      229106
         580690
         gem.     windsnelheid,       neerslagsom
         sektor (van-tot)        uren       %        ws neerslag (mm)      windstil
           1   (-15-   15)       4383.0     5.0       3.7      277.05          0
           2   (  15-  45):      4840.0     5.3       4.0      148.65          0
           3   (  45-  75):      7261.0     8.3       4.3      160.70          0
           4   (  75-105)        5509.0     65.3      3.7      207.20          0
                                                          Pagina 38 van 51
                                                                                                                0000000038
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                        EZGE-2021-04-0031_RAP
           5    (105-135):     5282.0     6.0        3:5      370.65          0
           58   (135-165):     6335.0     7 a2       3.7      572.20          0
           1    (185-195):     9062.0    10.3        4.5     1176.80          0
           8    (195-225):    12067.0    13.8        5.2     2218.88          0
           8    (225-255):    11160.0    12.7         6.2    1667.56          0
         10     (255-285)      8027.0    10.3        5.1     1100.79          0
         11     (285-315):     6947.0     7:8        4.5      879.44          0
         12     (315-345):     5799.0     6.6        4.1      433.50          0
         gemiddeld/som:             0.0              4.6     9213.42
         lengtegraad:     :     5.0
         breedtegraad:      :   52.0
         Bodemvochtigheid-index:               1.00
         Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):                     0.20
         Percentielen     voor       l-uurgemiddelde concentraties
         In   het  percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur (blokken)
         de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
         kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
         minder nauwkeurig zijn!         (laatste regel in percentielbestand)
         Aantal    receptorpunten                            730
         Terreinruwheid receptor gebied [m]:                 0.1700
         Ophoging windprofiel door gesloten obstakels                  (zO-displacement)  :       0.0
         Terreinruwheid       [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
         Hoogte berekende concentraties [m]:                     1.5
         Gemiddelde veldwaarde        concentratie       [ouE/m3]:          0.04033
         hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:                       0.07148
         Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:                      18.38382
              Coordinaten      (x,y):           228350,           580400
              Datum/tijd       (yy,mm,dd, hh): 2000, 9, 10, 24
         Aantal    bronnen                  :          16
         *kxkxxkkkk
                       Brongegevens      van   bron     3      1
         **                       **
              QOPPERVLAKTEBRON          [Oppervlaktebron 6]         "grondb,  CBC-VV  grondberging  13..."
         X-positie van de bron [m]:                          229202
         Y-positie van de bron [m]:                          579849
         kortste zijde oppervlaktebron             [m] :       246.6
         langste zijde oppervlaktebron             [m] :       506.3
         Hoogte oppervlaktebron is                      3         1.5
         Orientatie oppervlaktebron [graden]:                    16.3
         Aantal bedrijfsuren:                                              32400
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                  2639
         gemiddelde emissie over alle uren:                  (ouE/s)                     975
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                    975.225830078  over  alle uren (
         87672)
         *xkkxxxk*
                       Brongegevens      van   bron     2      2
         **                       **
              QPPERVLAKTEBRON           [Oppervlaktebron 8]         "valwater,   CBC-VV valwater  50% ..."
         X-positie van de bron [m]:                          228860
         Y-positie van de bron [m]:                          581104
         kortste zijde oppervlaktebron             [m]  :      137.0
         langste zijde oppervlaktebron             [m]  :      188.7
         Hoogte oppervlaktebron is                      :         1.5
         Orientatie    oppervlaktebron        [graden]:          19.8
                                                          Pagina 39 van 51
                                                                                                               0000000039
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                           EZGE-2021-04-0031_RAP
         Aantal    bedrijfsuren:                                              48000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                    33076
         gemiddelde emissie over alle uren:                (ouE/s)                        18109
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                       19084.320625000   over alle uren
          (  87672)
         *kxkx*xkkx
                       Brongegevens     van  bron     :       3
         **                       **
              QPPERVLAKTEBRON          [Oppervlaktebron 26]         "Betacal"
         X-positie van de bron [m]:                        228854
         Y-positie van de bron [m]:                        580871
         kortste zijde oppervlaktebron           [m] :        124.3
         langste zijde oppervlaktebron           [m] :        214.7
         Hoogte oppervlaktebron is                    :          1.5
         Orientatie oppervlaktebron [graden]:                   18.4
         Aantal bedrijfsuren:                                                 36000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                    35833
         gemiddelde emissie over alle uren:                (ouE/s)                        14714
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                       33798.324218750   over alle uren
          (  87672)
         kkkkkkkkk
                       RBrongegevens    van  bron     :       4
         **                        **
              BRON  PLUS  GEBOUW       [Schoorsteen     1]  "rulu,      CBC-VV    ruimtelucht   135-6..."
         X-positie van de bron        [m]:                 222022
         Y-positie van de bron        [m]:                 581370
         langste zijde gebouw             [m]:           58.3
         kortste zijde gebouw             [m]:           41.3
         Hoogte van het gebouw            [m]:           26.0
         Orientatie    gebouw    [graden]     :          21.5
                                                   228864
         Xxcoordinaat     van  gebouw     [m]:
         ycoordinaat van gebouw           [m]:     581332
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld)           [m]:         26.0
         Inw.   schoorsteendiameter        (top):                  8.00
         Uitw.   schoorsteendiameter       (top):                  8.10
         Gem.   volumeflux    over   bedrijfsuren            (Nm3/s8)      =:   125.33586
         Gem.   uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)                :       2.60168
         Temperatuur rookgassen        (K)                            :       285.00
         Gem.   warmte   emissie   over  bedrijfsuren      (MW)       :         0.000
         **Warmte    emissie   voor   deze  bron  constante      -
                                                                    ingelezen
                                                                                    -
                                                                                      waarde**
         Aantal    bedrijfsuren:                                              48000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                    37632
         gemiddelde emissie over alle uren:                (ouE/s)                        20603
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                       54401.632812500   over alle uren
          (  87672)
         *xkkxkxxk+
                       Brongegevens     van  bron     :       3
         **                        **
              BRON  PLUS  GEBOUW       [Schoorsteen     2]  "a   centri,       CBC-VV  a centrifuges..."
         X-positie van de bron        [m]:                 229049
         Y-positie van de bron        [m]:                 581370
         langste zijde gebouw             [m]:          133.7
         kortste zijde gebouw             [m]:           58.5
         Hoogte van het gebouw            [m]:           26.0
         Orientatie    gebouw    [graden]     -          27.6
         x
            _coordinaat   van  gebouw     [m]:     229020
         y_coordinaat     van  gebouw     [m]:     581386
                                                        Pagina  40 van  51
                                                                                                                  0000000040
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                          EZGE-2021-04-0031_RAP
         Schoorsteenhoogte       (tov maaiveld)     [m]:         29.0
         Inw.   schoorsteendiameter         (top):                 0.60
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                          0.70
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                   (Nm3/s)       :     3.68865
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)                  :     16.00526
         Temperatuur rookgassen (K)                                   -      335.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren             (MW)       :        0.274
         **Warmte emissie voor deze bron constante               -
                                                                    ingelezen
                                                                                   -
                                                                                     waarde**
         Aantal bedrijfsuren:                                                48072
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                    9472
         gemiddelde emissie over alle uren:                (ouE/s)                        5194
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                      59595.269531250  over  alle uren
          (  87672)
         kk kkdkkkik
                         Brongegevens   van   bron    ?       6
         **                        **
              BRON   PLUS  GEBOUW      [Schoorsteen     3]  "su    droger,     CBC-VV  suikerdroger...
         X-positie van de bron [m]:                        229107
         Y-positie van de bron [m]:                        581403
         langste zijde gebouw             [m] :         183.7
         kortste zijde gebouw             [m] :           58.5
         Hoogte van het gebouw            [m] :          28.0
         Orientatie gebouw [graden]            :         27.6
         x
            coordinaat van gebouw         [m]:      229020
         ycoordinaat van gebouw           [m]:      581386
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:                   29.0
         Inw. schoorsteendiameter           (top):                 2.10
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                          2.20
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                   (Nm3/s)       :    13.562192
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)                  :      4,44834
         Temperatuur rookgassen        (K)                            :      310.00
         Gem.   warmte    emissie  over  bedrijfsuren      (MW)       I        0.839
         **Warmte      emissie voor   deze   bron  constante     -
                                                                    ingelezen      -
                                                                                     waarde**
         Aantal    bedrijfsuren:                                             48000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                    1107
         gemiddelde emissie over alle uren:                (ouE/s)                         606
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                      60201.316406250  over  alle uren
          (  87672)
         kkk kkk
                   dok   Brongegevens   van   bron    :       7
         **                        **
              BRON   PLUS  GEBOUW      [Schoorsteen     4]  "su    koeler,     CBC-VV  suikerkoeler...
         X-positie van de bron [m]:                        229110
         Y-positie van de bron [m]:                        581413
         langste zijde gebouw             [m] :         183.7
         kortste zijde gebouw             [m] :           58.5
         Hoogte van het gebouw            [m]:           26.0
         Orientatie gebouw [graden]            :         27.6
         x
            coordinaat van gebouw         [m]:      229020
         ycoordinaat van gebouw           [m]:      581386
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:                    33:0
         Inw. schoorsteendiameter           (top):                 2.40
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                          2.50
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                   (Nm3/s)       :    37.47093
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren              (m/s) :          9.71040
         Temperatuur rookgassen        (K)                            I      320.00
         Gem.   warmte    emissie  over  bedrijfsuren      (MW)       :        2.000
         **Warmte      emissie voor   deze   bron  constante     -
                                                                    ingelezen      -
                                                                                     waarde**
                                                        Pagina  41 van  51
                                                                                                                 0000000041
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                         EZGE-2021-04-0031_RAP
         Aantal    bedrijfsuren:                                            48000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                    342
         gemiddelde emissie over alle uren:                 (ouE/s)                       187
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                     60388.757812500  over  alle uren
          (  87672)
         *kxkx*xkkx
                       Brongegevens van bron           :       8
         *%              **
              PUNTBRON                [Schoorsteen 5]      "vg vullen,      CBC-VV  vergisting v..."
         X-positie    van   de  bron   [m]:                 229032
         Y-positie    van   de  bron   [m]:                 581706
         Schoorsteenhoogte        (tov maaiveld)    [m]:            1.8
         Inw.   schoorsteendiameter          (top):                 0.10
         Uitw.   schoorsteendiameter         (top):                 0.20
         Gem.   volumeflux     over  bedrijfsuren             (Nm3/s)            0.00100
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren               (m/s) :        0.13293
         Temperatuur rookgassen (K)                                    :    285.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren              (MW)       :      0.000
         **Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
         Aantal bedrijfsuren:                                               10359
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                    333
         gemiddelde emissie over alle uren:                 (ouE/s)                        42
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                     60430.425781250  over  alle uren
          (  87672)
         ¥ekkkkrir
                       Brongegevens      van   bron    :       9
         **              **
              PUNTBRON                [Schoorsteen   7]    "vg biofil,      CBC-VV  vergister bi..."
         X-positie    van   de  bron   [m]:                 229067
         Y-positie    van   de  bron   [m]:                 581720
         Schoorsteenhoogte        (tov maaiveld)    [m]:            1.5
         Inw.   schoorsteendiameter          (top):                 0.10
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                           0.20
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                    (Nm3/s)            0.00100
         Gem. ulittree snelheid over bedrijfsuren              (m/s) :        0.13283
         Temperatuur rookgassen (K)                                    :    285.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren              (MW)       :      0.000
         **Warmte emissie voor deze bron constante                -
                                                                     ingelezen    -
                                                                                    waarde**
         Aantal bedrijfsuren:                                               87672
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                   3895
         gemiddelde emissie over alle uren:                 (ouE/s)                      3895
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                     64425.335937500  over  alle uren
          {  87672)
         knkkkkktk
                       Brongegevens      van   bron    :     10
         **                         **
              BRON  PLUS  GEBOUW        [Schoorsteen     9]  "carbo,      CBC-VV  carbonatatie 90  ..."
         X-positie van de bron         [m]:                 229014
         Y-positie van de bron         [m]:                 581381
         langste zijde gebouw              [m]:          193.7
         kortste zijde gebouw              [m] :           53.5
         Hoogte van het gebouw             [m]:           26.0
         Orientatie    gebouw     [graden]     :          27.6
         X
            coordinaat    van   gebouw     [m]:     229020
         y_coordinaat     van gebouw       [m]:     581386
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld)           [m]:          30.0
         Inw.   schoorsteendiameter          (top):                 1.40
                                                         Pagina  42 van  51
                                                                                                                0000000042
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                         EZGE-2021-04-0031_RAP
         Uitw.    schoorsteendiameter      (top):                1.50
         Gem.   volumeflux    over  bedrijfsuren            (Nm3/s)      :     15.6233%
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren             (m/s) :        16.46775
         Temperatuur rookgassen (K)                                 :      443.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)                 :         3.500
         **Warmte emissie voor deze bron constante             -
                                                                  ingelezen       -
                                                                                    waarde**
         Aantal bedrijfsuren:                                              32400
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                  51667
         gemiddelde emissie over alle uren:               (ouE/s)                       19094
         cumulatieve      emissie  over  alle  voorgaande bronnen:             83519.234375000   over  alle  uren
          ({ 87672)
         **kxkx*xxk**x
                        Brongegevens van bron              11
         *%               **
              PUNTBRON               [Schoorsteen   10]   "pulpdroger,        CBC-VV  pulpdroger  ..."
         X-positie van de bron [m]:                       228948
         Y-positie van de bron [m]:                       581366
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:                 45.0
         Inw. schoorsteendiameter          (top):                2.80
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                        3.00
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                  (Nm3/s)            66.12483
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)                :     15.18456
         Temperatuur rookgassen (K)                                 :      414.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)                 :       12.153
         **Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
         Aantal bedrijfsuren:                                              21816
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                 429444
         gemiddelde emissie over alle uren:               (ouE/s)                      106861
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                     190380.718750000   over  alle  uren
          (  87672)
         kkkkxxkix
                        Brongegevens van bron        2     12
         **               **
              PUNTBRON               [Schoorsteen 15]     "vg wvulsilo,       CBC-VV  vergisting  ..."
         X-positie van de bron [m]:                       228997
         Y-positie van de bron [m]:                       581707
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld)          [m]:          1.5
         Inw.    schoorsteendiameter       (top):                0.10
         Uitw.    schoorsteendiameter      (top):                0.20
         Gem.   volumeflux    over  bedrijfsuren            (Nm3/s)             0.00100
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren             (m/s) :          0.13293
         Temperatuur rookgassen (K)                                 :      285.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren            (MW)      :         0.000
         **Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
         Aantal bedrijfsuren:                                              103859
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                   we
         gemiddelde emissie over alle uren:               (ouE/s)                         13%
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                     190519.609375000   over  alle  uren
          (  87672)
         *kkxkkxkkxkx
                        RBrongegevens   van  bron    2     13
         **                        **
              BRON   PLUS  GEBOUW      [Schoorsteen    29]   "trmmlfiltr,       trommelfilter"
         X-positie van de bron        [m]:                229030
         Y-positie van de bron        [m]:                581359
         langste zijde gebouw             [m]:         133.7
         kortste zijde gebouw             [m]:          58.5
                                                       Pagina 43 van  51
                                                                                                                   0000000043
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                          EZGE-2021-04-0031_RAP
         Hoogte    van  het gebouw       [m]:           26.0
         Orientatie     gebouw [graden]       :         27.8
                                                  229020
         Xxcoordinaat van gebouw [m]:
         ycoordinaat van gebouw          [m]:     581386
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:                 29.0
         Inw.   schoorsteendiameter        (top):                0.50
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                        0.60
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                  (Nm3/s)             2.716863
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren             (m/s) :        16.520098
         Temperatuur rookgassen (K)                                 :      326.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren            (MW)      2        0.000
         **Warmte emissie voor deze bron constante             -
                                                                  ingelezen
                                                                                 -
                                                                                   waarde**
         Aantal bedrijfsuren:                                              36000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                    4194
         gemiddelde emissie over alle uren:               (ouE/s)                         1722
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                    192241.937500000    over alle uren
          (  87672)
         kxkkkkikk
                        Brongegevens   van   bron    :     14
         **                       **
              BRON  PLUS  GEBOUW      [Schoorsteen     30]   "sigaar,      sigaar"
         X-positie van de bron [m]:                       229007
         Y-positie van de bron [m]:                       581378
         langste zijde gebouw            [m]:          133.7
         kortste zijde gebouw            [ml]:           58.5
         Hoogte van het gebouw           [m] :          26.0
         Orientatie gebouw [graden]           :         27.6
         x
            coordinaat van gebouw        [m]:     229020
         y coordinaat van gebouw         [m]:     581386
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld)          [m]:        29.0
         Inw.   schoorsteendiameter        (top):                0.30
         Uitw.   schoorsteendiameter       (top):                0.40
         Gem.   volumeflux   over  bedrijfsuren             (Nm3/s)      :      1.38889
         Gem.   uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)              :     23.96876
         Temperatuur rookgassen       (K)                           -      333.00
         Gem.   warmte   emissie  over  bedrijfsuren      (MW)      :        0.000
         **Warmte    emissie  is  per  uur   berekend   afh   van  buitenluchttemp**
         Aantal    bedrijfsuren:                                           10809
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                   193861
         gemiddelde emissie over alle uren:               (ouE/s)                         2387
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                    194628.953125000    over alle uren
          (  87672)
         lijst   met   receptorpunt die ergens      een   bronafstand       van  nul  gaven:
                                                       Pagina 44 van  51
                                                                                                                 0000000044
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                        EZGE-2021-04-0031_RAP
         SITUATIE     150   DAGEN
                            STACKS+   VERSIE    2021.1
                              Release   2021-05-21
         imodus=              1
         n   ul0=           0
         n   ul02=            0
         n   ul03=            0
         n   ul04=            0
         runidentificatie          GM-STACKS-Geur-1995
         Stof-identificatie:
         start datum/tijd:                       15-3~-2022   16:46:30
         datum/tijd journaal         bestand:    15-3-2022    16:47:21
         BEREKENINGRESULTATEN
         Percentielen       voor      l-uurgemiddelde concentraties
         In   het  percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur (blokken)
         de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
         kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
         minder nauwkeurig zijn!           (laatste regel in percentielbestand)
         Berekening uitgevoerd          met   alle meteo   uit   Presrm!
         Meteo    Schiphol      en Eindhoven,    vertaald naar locatiespecifieke meteo
         De   locatie waarop de       achtergrondconcentratie (en meteo)            is bepaald      229103
         580690
         opgegeven     emissie-bestand
         Alleen    bron  (nen)-bijdragen       berekend!
         Doorgerekende         (meteo)periode
              Start   datum/tijd:       1- 1-1995     1:00
              Eind    datum/tijd: 31-12-2004 24:00
         Historische berekeningen:                1535
         Aantal    berekenings-uren                          87672
         Aantal    meteo-uren      waarmee    gerekend  is                          87672
         De   windroos:     frekwentie    van   voorkomen    van  de  windsektoren (uren,  %)  Op receptor-16-
         katie
                                                                           met coordinaten:       228103
         580690
         gem.     windsnelheid, neerslagsom
         sektor (van-tot) uren              2       ws  neerslag (mm)      windstil
           1   {(-15-   15)      4383.0     5.0       3.7     271.05
           2   (  15-  ow        4840.0     5.5       4.0     148.65
           3   (45-    75):      1261.0     B.3       4.3     160.70
           4   {  75-105):       5508.0     5.3       3.7     207.20
           5   (105-135)         5282.0     6.0       3.5     370.65
           5   (135-165)         6335.0     1:2       3.7     572.20
                                                          Pagina 45 van 51
                                                                                                               0000000045
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                      EZGE-2021-04-0031_RAP
           7  (165-195):     9062.0     10.3       4.5     1176.80
           8  (195-225):    12067.0     13.8       5.2     2215.88
                                                                            (a
           ®  (225-255);    11160.0     12.7        6.2    1667.56          a
                                                                            J
         10   (255-285):     9027.0     10.3       5.1     1100.79          i
                                                                            0
         11   (285-315):     6947.0      749       4.5      879.44          on
         12   (315-345):     5792.0      6.6       4.1      433.50          ou
         gemiddeld/som:           0.0              4.6     9213.42
         lengtegraad:   :     5.0
         breedtegraad:    :   52.0
         Bodemvochtigheid-index:             1.00
         Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):                   0.20
         Percentielen   voor       l-uurgemiddelde concentraties
         In  het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur (blokken)
         de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
         kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
         minder nauwkeurig zijn!        (laatste regel in percentielbestand)
         Aantal  receptorpunten                            730
         Terreinruwheid receptor gebied [m]:               0.1700
         Ophoging windprofiel door gesloten obstakels                (zO-displacement)  :      0.0
         Terreinruwheid     [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
         Hoogte berekende concentraties [m]:                   1.5
         Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]:                     0.04715
         hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:                     0.08041
         Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:                    18.25994
             Coordinaten     (X,y):           228350,           580400
             Datum/tijd      (yy,mm,  dd, hh): 2000, 9, 10, 24
         Aantal  bronnen                  :          16
         kkkkxxkix
                     Brongegevens       van  bron     2      x
         **                     **
             QPPERVLAKTEBRON           [Oppervlaktebron 6]        "grondb,  CBC-VV  grondberging"
         X-positie van de bron [m]:                        222202
         Y-positie van de bron [m]:                        579849
         kortste zijde oppervlaktebron           [m]  :      246.6
         langste zijde oppervlaktebron           [m]  :      506.3
         Hoogte oppervlaktebron is                    :         1.5
         Orientatie  oppervlaktebron [graden]:                 16.3
         Aantal bedrijfsuren:                                            36000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                2639
         gemiddelde emissie over alle uren:                (ouE/s)                    1084
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                  1083.584228516  over  alle uren (
         87672)
         *k****x***
                     Brongegevens       van  bron     :      2
         **                     **
             OPPERVLAKTEBRON           [Oppervlaktebron 8]        "valwater,   CBC-VV valwater 50%  ..."
         X-positie van de bron [m]:                        228860
         Y-positie van de bron [m]:                        581104
         kortste zijde oppervlaktebron           [m]  :      137.0
         langste zijde oppervlaktebron           [m]  :      188.7
         Hoogte oppervlaktebron is                    :         1.5
         Orientatie  oppervlaktebron        [graden]:          19.8
         Aantal  bedrijfsuren:                                           48000
          (Bedrijfsuren zijn uren       met  een  emissie    >  0)
                                                        Pagina 46 van 51
                                                                                                              0000000046
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                             EZGE-2021-04-0031_RAP
         gemiddelde emissie      over  bedrijfsuren:         (ouE/s)                        35156
         gemiddelde emissie      over  alle     uren:        (ouE/s)                        19248
         cumulatieve     emissie  over  alle     voorgaande       bronnen:         20331.462890625  over alle uren
          (  87672)
         *kxkxkkkx
                       Brongegevens    van   bron       :       3
         **                      **
              OPPERVLAKTEBRON         [Oppervlaktebron 25]            "betacal"
         X-positie van de bron [m]:                          228853
         Y-positie van de bron [m]:                          580866
         kortste zijde oppervlaktebron             [m] :        140.0
         langste zijde oppervlaktebron             [m] :        219.0
         Hoogte oppervlaktebron is                      3          1.5
         Orientatie oppervlaktebron [graden]:                     17.5
         Aantal bedrijfsuren:                                                   36000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                      35833
         gemiddelde emissie over alle uren:                  (ouE/s)                        14714
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                         35045.394531250  over alle uren
          (  87672)
         kwh kkkkkk
                       Brongegevens    van   bron       :       4
         **                       **
              BRON  PLUS  GEBOUW      [Schoorsteen        1]  "rulu,      CBC-VV    ruimtelucht"
         X-positie van de bron [m]:                          222022
         Y-positie van de bron [m]:                          581370
         langste zijde gebouw            [m]:              5843
         kortste zijde gebouw            [mn]:              41.3
         Hoogte van het gebouw           [m]:              26.0
         Orientatie gebouw [graden]           :            21:5
         xX coordinaat    van gebouw     [m]:        228864
         y_coordinaat     van gebouw     [m]:        581332
         Schoorsteenhoogte      (tov maaiveld)        [m]:         26.0
         Inw.   schoorsteendiameter        (top):                    8.00
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                            8.10
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                     (Nm3/s)       =:   125.33586
         Gem. ulittree snelheid over bedrijfsuren               (m/s) :           2.60168
         Temperatuur rookgassen (K)                                     :       285.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren               (MW)       :         0.000
         **Warmte emissie voor deze bron constante                 -
                                                                      ingelezen       -
                                                                                        waarde**
         Aantal bedrijfsuren:                                                   48000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                      44625
         gemiddelde emissie over alle uren:                  (ouE/s)                        24432
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                         59477.367187500  over alle uren
          {  87672)
         knkkkkktk
                       Brongegevens    van   bron       :       5
         **                       **
              BRON  PLUS  GEBOUW      [Schoorsteen        2]  "a   centri,       CBC-VV  a centrifuges"
         X-positie van de bron       [m]:                    229049
         Y-positie van de bron       [m]:                    581370
         langste zijde gebouw            [m]:             193.7
         kortste zijde gebouw            [m] :              53.5
         Hoogte van het gebouw           [m]:              26.0
         Orientatie    gebouw   [graden]      :            27.6
         X
            coordinaat    van gebouw     [m]:        229020
         y_coordinaat     van gebouw     [m]:        581386
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld)             [m]:         29.0
         Inw.   schoorsteendiameter        (top):                    0.60
                                                          Pagina  47 van  51
                                                                                                                   0000000047
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                            EZGE-2021-04-0031_RAP
         Uitw.    schoorsteendiameter        (top):                 0.70
         Gem.    volumeflux    over  bedrijfsuren             (Nm3/s)       :      3.68865
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren                (m/s) :        156.00526
         Temperatuur rookgassen (K)                                    :      335.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)                    :        0.274
         **Warmte emissie voor deze bron constante                -
                                                                      ingelezen     -
                                                                                      waarde**
         Aantal bedrijfsuren:                                                 48072
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                      9306
         gemiddelde emissie over alle uren:                 (ouE/s)                         5102
         cumulatieve      emissie   over  alle    voorgaande bronnen:            64579.757812500   over alle uren
          ({  87672)
         **kxkx*xxk**x
                         Brongegevens    van   bron    2       6
         **                         **
               BRON  PLUS  GEBOUW       [Schoorsteen     3]  "su    droger,     CBC-VV   suikerdroger"
         X-positie van de bron [m]:                         229107
         Y-positie van de bron [m]:                         581403
         langste zijde gebouw              [m] :         183.7
         kortste zijde gebouw              [m] :          58.5
         Hoogte van het gebouw             [Mm]:          26.0
         Orientatie gebouw [graden]             :         27.6
         x
             _coordinaat van gebouw        [m]:      229020
         ycoordinaat van gebouw            [m]:      581386
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:                    22.0
         Inw. schoorsteendiameter            (top):                 2 +10
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                           2.20
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                    (Nm3/s)       :    13.562159
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)                   :      4.44834
         Temperatuur rookgassen (K)                                    :      310.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)                    :        0.539
         **Warmte emissie voor deze bron constante                -
                                                                      ingelezen     -
                                                                                      waarde**
         Aantal bedrijfsuren:                                                 48000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                      1142
         gemiddelde emissie over alle uren:                 (ouE/s)                          625
         cumulatieve      emissie   over  alle    voorgaande bronnen:            65205.195312500   over alle uren
          (   87672)
         kkxkxxkd*
                         Brongegevens    van   bron    :       7
         **                         **
               BRON  PLUS  GEBOUW       [Schoorsteen     4]  "su    koeler,     CBC-VV   suikerkoeler"
         X-positie van de bron [m]:                         229110
         Y-positie van de bron [m]:                         581413
         langste zijde gebouw              [m] :         183.7
         kortste zijde gebouw              [m] :           58.5
         Hoogte van het gebouw             [m]:           25.0
         Orientatie gebouw [graden]             :         27.6
         x_coordinaat van gebouw           [m]:      229020
         ycoordinaat van gebouw            [m]:      581386
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:                    23.0
         Inw. schoorsteendiameter            (top):                 2.40
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                           2.50
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                    (Nm3/s)       :    37.47093
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)                   :      9.71040
         Temperatuur rookgassen         (K)                            :      320.00
         Gem.    warmte   emissie   over  bedrijfsuren      (MW)       :        2.000
         **Warmte      emissie  voor   deze   bron  constante     -
                                                                      ingelezen
                                                                                    -
                                                                                      waarde**
         Aantal     bedrijfsuren:                                             48000
          (Bedrijfsuren zijn uren        met   een  emissie    >  0)
                                                         Pagina 48  van  51
                                                                                                                  0000000048
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                              EZGE-2021-04-0031_RAP
         gemiddelde emissie        over  bedrijfsuren:         (ouE/s)                          292
         gemiddelde emissie        over  alle     uren:        (ouE/s)                          160
         cumulatieve     emissie    over  alle     voorgaande       bronnen:        65364.882812500  over  alle uren
          {  87672)
         *kxkxkkkx
                       Brongegevens van bron              :       8
         *%              **
              PUNTBRON                [Schoorsteen 5]         "vg vullen,        CBC-VV  vergisting v..."
         X-positie van de bron [m]:                            228032
         Y-positie van de bron [m]:                            581706
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:                         1:8
         Inw.   schoorsteendiameter          (top):                    0.10
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                              0.20
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                       (Nm3/s)             0.00100
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren                  (m/s) :          0.13283
         Temperatuur rookgassen (K)                                       :      285.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren                 (MW)       :        0.000
         **Warmte emissie voor deze bron constante                   -
                                                                        ingelezen
                                                                                       -
                                                                                         waarde**
         Aantal bedrijfsuren:                                                    84032
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                          333
         gemiddelde emissie over alle uren:                    (ouE/s)                          318
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                          65684.375000000  over  alle uren
          (  87672)
         kakkiki
                   it  Brongegevens      van   bron       :       9
         *%              #**
              PUNTBRON                [Schoorsteen      7]    "vg biofil,        CBC-VV  vergister bi..."
         X-positie van de bron [m]:                            229067
         Y-positie van de bron [m]:                            581720
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld)              [m]:            1:5
         Inw.   schoorsteendiameter          (top):                    0.10
         Uitw.   schoorsteendiameter         (top):                    0.20
         Gem.   volumeflux     over  bedrijfsuren                (Nm3/s)       :     0.00100
         Gem.   uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)                    :      0.13283
         Temperatuur rookgassen         (K)                               -      285.00
         Gem.   warmte   emissie    over  bedrijfsuren         (MW)       :        0.000
         **Warmte    emissie    voor   deze   bron   constante       -
                                                                        ingelezen      -
                                                                                         waarde**
         Aantal    bedrijfsuren:                                                 87672
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                       i   I
         gemiddelde emissie over alle uren:                    (ouE/s)                       111751
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                          76795.484375000  over  alle uren
          (  87672)
         kkkkikkki
                       Brongegevens      van   bron       :     10
         **                         **
              BRON  PLUS   GEBOUW       [Schoorsteen        9]  "carbo,       CBC-VV   carbonatatie 90  ..."
         X-positie van de bron [m]:                            229014
         Y-positie van de bron [m]:                            581381
         langste zijde gebouw              [m] :            183.7
         kortste zijde gebouw              [m] :              58.5
         Hoogte van het gebouw             [m]:              26.0
         Orientatie gebouw [graden]             :            27.6
         Xx coordinaat     van gebouw      [m]:       229020
         y_coordinaat      van  gebouw     [m]:       581386
         Schoorsteenhoogte        (tov maaiveld)       [m]:          30.0
         Inw.   schoorsteendiameter          (top):                    1.40
         Uitw.   schoorsteendiameter         (top):                    1.50
         Gem.   volumeflux     over  bedrijfsuren                (Nm3/s)       :    15.62355
                                                            Pagina 49  van  51
                                                                                                                     0000000049
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                       EZGE-2021-04-0031_RAP
         Gem.  uittree    snelheid  over   bedrijfsuren     (m/s)    :     16.46473
         Temperatuur rookgassen      (K)                           :      443.00
         Gem.  warmte   emissie  over  bedrijfsuren      (MW)      :        3.500
         **Warmte    emissie  voor  deze   bron  constante    -
                                                                 ingelezen      -
                                                                                  waarde**
         Aantal   bedrijfsuren:                                           36000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                51667
         gemiddelde emissie over alle uren:              (ouE/s)                      21215
         cumulatieve    emissie  over  alle   voorgaande bronnen:            98010.921875000   over  alle  uren
          ( 87672)
         *kxkxkkkx
                       Brongegevens van bron        :     11
         *%             **
             PUNTBRON              [Schoorsteen    10]   "pulpdroger,       CBC-VV  pulpdroger™
         X-positie    van  de bron  [m]:                 228948
         Y-positie    van  de bron  [m]:                 581366
         Schoorsteenhoogte     (tov maaiveld)     [m]:        45.0
         Inw.  schoorsteendiameter        (top):                2.30
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                       3.00
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                 (Nm3/s)      :    66.11002
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren            (m/s) :        15.18572
         Temperatuur rookgassen (K)                                :      414.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)                :       12.154
         **Warmte emissie voor deze bron constante            -
                                                                 ingelezen      -
                                                                                  waarde**
         Aantal bedrijfsuren:                                             36000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                               429444
         gemiddelde emissie over alle uren:              (ouE/s)                     176339
         cumulatieve    emissie  over  alle   voorgaande bronnen:            274350.000000000   over  alle  uren
          ( 87672)
         *¥kxkxkkx*x
                       Brongegevens van bron        3     12
         ¥%             **
             PUNTBRON              [Schoorsteen    15]   "vg vulsilo,       CBC-VV  vergisting  ..."
         X-positie van de bron [m]:                      228997
         Y-positie van de bron [m]:                      581707
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:                  1.5
         Inw.  schoorsteendiameter        (top):                0.10
         Uitw. schoorsteendiameter (top):                       0.20
         Gem. volumeflux over bedrijfsuren                 (Nm3/s)      :     0.00100
         Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren            (m/s) :         0.13286
         Temperatuur rookgassen (K)                                :      285.00
         Gem. warmte emissie over bedrijfsuren           (MW)      :        0.000
         **Warmte emissie voor deze bron constante            -
                                                                 ingelezen
                                                                                -
                                                                                  waarde**
         Aantal bedrijfsuren:                                             36000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                 1111
         gemiddelde emissie over alle uren:              (ouE/s)                        456
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                   274806.250000000   over  alle  uren
          { 87672)
         kkkkkkkAix
                       Brongegevens   van   bron    :     13
         **                      **
             BRON  PLUS   GEBOUW     [Schoorsteen     27]   "trmmlfltr,      trommelfilter"
         X-positie van de bron      [m]:                 229030
         Y-positie van de bron      [m]:                 581359
         langste zijde gebouw           [m] :         183.7
         kortste zijde gebouw           [m]:           38.5
         Hoogte van het gebouw          (mi:           26.0
                                                      Pagina 50 van  51
                                                                                                                 0000000050
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>22760005
                                                                                             EZGE-2021-04-0031_RAP
         Orientatie     gebouw    [graden]      :          27.6
         x
            coordinaat    van  gebouw      [m]:      229020
         y_coordinaat     van  gebouw      [m]:      581386
         Schoorsteenhoogte        (tov maaiveld)      [m]:         29.0
         Inw.    schoorsteendiameter         (top):                  0.50
         Uitw.    schoorsteendiameter        (top):                  0.60
         Gem.   volumeflux    over   bedrijfsuren              (Nm3/s)              2.71614
         Gem.   uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)                  :      16.50646
         Temperatuur rookgassen         (K)                             :       326.00
         Gem.   warmte   emissie    over  bedrijfsuren       (MW)       :         0.000
         **Warmte     emissie  voor    deze   bron  constante      -
                                                                      ingelezen       -
                                                                                        waarde**
         Aantal    bedrijfsuren:                                                36000
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                       4194
         gemiddelde emissie over alle uren:                  (ouE/s)                         1722
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                         276528.593750000  over alle uren
          (  87672)
                  idk
         kkdkick         Brongegevens    van   bron     :     14
         **                         **
              BRON  PLUS  GEBOUW        [Schoorsteen      28]   "sigaar,        sigaar"
         X-positie van de bron [m]:                          229007
         Y-positie van de bron [m]:                          581378
         langste zijde gebouw              [m] :          183.7
         kortste zijde gebouw              [m]:             58.5
         Hoogte van het gebouw             [ml]:           26.0
         Orientatie gebouw [graden]             :          27.6
         xXcoordinaat van gebouw [m]:                229020
         ycoordinaat van gebouw            [m]:      581386
         Schoorsteenhoogte (tov maaiveld)             [m]:         22.0
         Inw. schoorsteendiameter            (top):                  0.30
         Uitw.    schoorsteendiameter        (top):                  0.40
         Gem.   volumeflux    over   bedrijfsuren              (Nm3/s)        :     1.38986
         Gem.   uittree   snelheid     over   bedrijfsuren (m/s)          :      23.98512
         Temperatuur rookgassen         (K)                             -       333.00
         Gem.   warmte   emissie    over  bedrijfsuren       (MW)       :         0.000
         **Warmte     emissie   is  per  uur   berekend    afh   van   buitenluchttemp**
         Aantal    bedrijfsuren:                                                10809
          (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
         gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                                      19361
         gemiddelde emissie over alle uren:                  (ouE/s)                         2387
         cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:                         278915.593750000  over alle uren
          (  87672)
         lijst  met receptorpunt die ergens   een bronafstand   van  nul   gaven:
                                                          Pagina 51  van  51
                                                                                                                    0000000051
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>