<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760098
                                                                                                                              7
          ARR CATE                                                                                                          EN
                                                                                                                           V4
                                                                                                                                   TESTING
                                                                                                                                    RvA L402
         Rapportage milieumetingen                                                              Blad                    1  van    22
                                                                                                Nummer                  21A272R
                                                                                                Referentie              127746
         Opdrachtgever                             Cosun Beet      Company
                                                   Postbus 2305
                                                   9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                               Cosun Beet      Company
                                                   Postbus 2305
                                                   9704 CH      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij   vertrouwen erop            u hiermee voldoende te hebben              geinformeerd      en   danken     u voor     de
           samenwerking.             Bij vragen of voor   aanvullende informatie kunt             u uiteraard contact met            ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                     8 december 2021                              Paraaf    :
         Naam                                                5.1.2e
         Functie                                   Meettechnicus
         Witteveen+Bos                              Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten     van
         Leeuwenbrug   8
         7411 TJ Deventer                           het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na  verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                 Witteveen+Bos.
                                                    toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                             0000001795
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760098
          Witteveen
         Leeswijzer                                                                               Blad                  2 van   22
                                                                                                  Nummer                21A272R
                                                                                                  Referentie             127746
         meetpunten
         Bron                          Meetpunt                    Meetpunt       Bijzonderheden
         Dakluik   sapzuivering   J2   |uitgaande  lucht                MO1       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken.
         Dakluik   sapzuivering   J3   |uitgaande  lucht                M02       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         Dakluik   sapzuivering   J7   Juitgaande  lucht                M03       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         Dakluik   sapzuivering   J8   |uitgaande  lucht                M04       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         Dakluik   sapzuivering   J9   |uitgaande  lucht                MOS       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         Dakluik   sapzuivering J1Juitgaande       lucht                M06       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         Dakluik   sapzuivering J14uitgaande       lucht                MO7       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         Dakluiken    sapzuivering     |uitgaande  lucht                M08       Totaal debiet van alle luiken. Temperatuur, vocht, druk gemiddeld.
         gekleurde    tekst =
                               informatie  aangeleverd    door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                      M01 M02 M03 M04 M05 M06 MO7 M08
         Meetvlakbeoordeling           NEN-EN 15259                  Q    QQ QQ     QQ Q@     Q@ AQ
         Debiet                        NEN-EN ISO 16911-1            Q   Q    Q     Q    Q    Q     a
         Geuranalyse                   NEN-EN 13725
         Hedonische     analyse        NVN2818
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen   methode    n)
            Lindvalldoos              eigen   methode    n)
            Loeflij                   eigen   methode    n)
                          ™            NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                        NEN-EN 14791
            S05   en  H,SO,            EPA methode 6      en 8
            HCL                        NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH;                        NEN 2826
         stofconcentratie              NEN-en 13284-1
                                       NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            0;                         NEN-EN 14789
            TOC                        NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor  details www.RvA.nl onder   registratienummer  L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                                     Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.           Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie   uitgevoerd.
                                                                                                                                                    0000001796
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760098
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        Dakluik    sapzuivering      J2
         Meetpunt:                    uitgaande lucht
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               11 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                      0000001797
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760098
          Witteveen
                                                                                                   Blad:             4 van 22
                                                                                                   Nummer:           21A272R
                                                                                                   Referentie:       127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Dakluik  sapzuivering  J2
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A272D-M01      meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3         4    5         6
         Gassnelheid                   [m/s]            3,48        3,98       5,98      4,58 3,18      2,58
         Temperatuur                   [°C]             32,9        34,2       35,2      35,8 36,0      35,6
         Meetpunten                    [-]                  7          8          9        10   11        12
         Gassnelheid                   [m/s]            3,98        6,18       5,28      6,28 4,78      4,88
         Temperatuur                   [°C]             35,4        34,2       35,4      35,9 35,2      35,8
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            4,60
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             35,1
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.022
         Druk absoluut                 [hPa]           1.022
         Vochtconcentratie             [af mo]           10,4
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        44.900
         Geurdebiet*                   [mh]      |   43.100
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       39.600
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal  meetpunten  & dakluiken.
                                                                                                                       >12e
                                                                                                             Paraaf:
                                                                                                                              0000001798
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760098
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                       Dakluik    sapzuivering      J3                          Blad:       5 van 22
         Meetpunt:                   uitgaande lucht                                          Nummer:     21A272R
                                                                                              Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                              meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              11 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                   0000001799
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760098
          AR CATT
                                                                                                    Blad:             6 van  22
                                                                                                    Nummer:           21A272R
                                                                                                    Referentie:       127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Dakluik  sapzuivering   J3
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A272D-M02      meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1           2          3         4    5         6
         Gassnelheid                   [m/s]            2,29         1,29       3,38      4,38 1,49      2,98
         Temperatuur                   [°C]             32,8        29.3        32,8      34.8 29.6      34,0
         Meetpunten                    [-]                  7           8          9        10   11        12
         Gassnelheid                   [m/s]           0,988        2,68        1,79      1,09 1,99      2,58
         Temperatuur                   [°C]             33.3        32,2        31,1      33,7 34,4      35,3
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2,24
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             32,8
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.021
         Druk absoluut                 [hPa]           1.021
         Vochtconcentratie             [af mo]           10,4
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        21.900
         Geurdebiet*                   [m’h]     |   21.200
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       19.500
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal  meetpunten   & dakluiken.
                                                                                                                         5.1.2e
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                0000001800
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760098
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        Dakluik    sapzuivering      J7                          Blad:       7 van 22
         Meetpunt:                    uitgaande lucht                                          Nummer:     21A272R
                                                                                               Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               11 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                    0000001801
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760098
          Witteveen
                                                                                                    Blad:             8 van 22
                                                                                                    Nummer:           21A272R
                                                                                                    Referentie:       127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Dakluik  sapzuivering   J7
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A272D-M03      meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1           2          3         4    5         6
         Gassnelheid                   [m/s]            3,18         1,89       2,09      2,49 1,69      1,89
         Temperatuur                   [°C]             31.7        32.3        33,6      34,0 32,2      35,2
         Meetpunten                    [-]                  7           8          9        10   11        12
         Gassnelheid                   [m/s]            2,29         1,79       2,68      1,29 3,88      3,98
         Temperatuur                   [°C]             34,5        34,2        35,8      35,0 37,1      37.4
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2/43
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             34.4
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.021
         Druk absoluut                 [hPa]           1.021
         Vochtconcentratie             [af mo]           10,4
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        23.700
         Geurdebiet*                   [mh]      |   22.800
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       20.900
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal  meetpunten   & dakluiken.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                               0000001802
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760098
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        Dakluik    sapzuivering      J8                          Blad:       9 van 22
         Meetpunt:                    uitgaande lucht                                          Nummer:     21A272R
                                                                                               Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               11 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                    0000001803
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760098
          Witteveen
                                                                                                    Blad:             10 van 22
                                                                                                    Nummer:           21A272R
                                                                                                    Referentie:       127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Dakluik  sapzuivering   J8
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A272D-M04      meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1           2          3         4    5         6
         Gassnelheid                   [m/s]            2,49         1,29       2,19      2,58 1,59      1,29
         Temperatuur                   [°C]             33,9        35,0        325       32,2 26,2      32.1
         Meetpunten                    [-]                  7           8          9        10   11        12
         Gassnelheid                   [m/s]             1,79       2,19        2,09      1,59 1,09      2,09
         Temperatuur                   [°C]             32,3        33,7        33,8      34,0 35,5      36,1
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             1,85
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             33.1
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.021
         Druk absoluut                 [hPa]           1.021
         Vochtconcentratie             [af mo]           10,4
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        18.100
         Geurdebiet*                   [mh]          17.500
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       16.100
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal  meetpunten   & dakluiken.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                0000001804
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760098
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        Dakluik    sapzuivering      J9                          Blad:       11 van 22
         Meetpunt:                    uitgaande lucht                                          Nummer:     21A272R
                                                                                               Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               11 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                     0000001805
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760098
          AR CATT
                                                                                                    Blad:               12 van 22
                                                                                                    Nummer:             21A272R
                                                                                                    Referentie:         127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Dakluik  sapzuivering   J9
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A272D-M05      meting  1
         Opperviak                     [m?]             3.7
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1           2          3         4    5         6         7        8
         Gassnelheid                   [m/s]             1,29        1,29       2,39      1,99 1,39      2,09      1.50     1,49
         Temperatuur                   [°C]             30,6        31,7        32,4      33,8 34,1      33.3     34,3      34,7
         Meetpunten                    [-]                  9          10         11        12   13        14        15
         Gassnelheid                   [m/s]             1,59        1,39       1,79      1,69 2,29      2,39     2,19
         Temperatuur                   [°C]             33.7        35,1        36,3      35,0 35,9      37.2     36,3
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             1,79
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             34,3
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.021
         Druk absoluut                 [hPa]           1.021
         Vochtconcentratie             [af mo]           10,5
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        23.900
         Geurdebiet*                   [m’h]     |   23.000
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       21.100
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal  meetpunten   & dakluiken.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                  0000001806
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760098
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        Dakluik    sapzuivering      J13                         Blad:       13 van 22
         Meetpunt:                    uitgaande lucht                                          Nummer:     21A272R
                                                                                               Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               11 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                     0000001807
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760098
          Witteveen
                                                                                                     Blad:             14  van 22
                                                                                                     Nummer:           21A272R
                                                                                                     Referentie:       127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Dakluik  sapzuivering   J13
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A272D-M0O6     meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1           2          3          4    5         6
         Gassnelheid                   [m/s]             1,59       0,988       1,39       1,39 1,49     0,689
         Temperatuur                   [°C]             31.0         27,6       27.6       30.2 32,7      32,4
         Meetpunten                    [-]                  7           8          9         10   11        12
         Gassnelheid                   [m/s]           0,988         1,09       1,09      0,689 2,19      1,39
         Temperatuur                   [°C]             33,9         34,7       33,8       34,8 36.9      37.2
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             1,25
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             32,7
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.021
         Druk absoluut                 [hPa]           1.021
         Vochtconcentratie             [af mo]           10,2
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        12.200
         Geurdebiet*                   [mh]          11.700
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       10.800
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal  meetpunten   & dakluiken.
                                                                                                                        5.1.2e
                                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                                  0000001808
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760098
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        Dakluik    sapzuivering      J14                                15 van 22
         Meetpunt:                    uitgaande lucht                                                 21A272R
                                                                                                      127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               11 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                0000001809
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760098
          Witteveen
                                                                                                     Blad:             16 van   22
                                                                                                     Nummer:           21A272R
                                                                                                     Referentie:       127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Dakluik  sapzuivering   J14
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           9 november 2021
         Debiet identificatie                     21A272D-MQO7     meting  1
         Opperviak                     [m?]             3.7
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1           2          3         4     5         6       7          8
         Gassnelheid                   [m/s]           0,788         1,09       1,49      1,69 0,788     0,589   1,19       1,49
         Temperatuur                   [°C]             28,3        31,2        33.2      33.7  34,3      34,5   35,6       37.5
         Meetpunten                    [-]                  9          10         11        12    13        14     15
         Gassnelheid                   [m/s]            2,39         1,69       1,69      1,39  1,89      1,39   1,79
         Temperatuur                   [°C]             36,9        37.1        37.2      38,8  39,1      39,2   39,1
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             1,42
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             35,7
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.021
         Druk absoluut                 [hPa]           1.021
         Vochtconcentratie             [g/m®]            12,6
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        19.000
         Geurdebiet*                   [mh]          18.200
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       16.700
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal  meetpunten   & dakluiken.
                                                                                                                         5.1.2¢
                                                                                                                                   0000001810
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760098
          Witteveen
         Rapportage
         Bron:                        Dakluiken       sapzuivering                   Blad:           17 van   22
         Meetpunt:                    uitgaande       lucht                          Nummer:         21A272R
                                                                                     Referentie:     122746
         Beoordeling      meetviak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                     rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                            horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                  n.v.t.
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na  verstoring              n.v.t.
                                           *
                                      > 2    dh voor   verstoring           n.v.t.
                                           *
                                      > 5    dh voor   uitstroomopening     n.v.t.
                                                                        meting     1     meting    2     meting 3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                             n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Negatieve gassnelheden                                             n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Gassnelheid  > 2 m/s                                               n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Temperatuurvariatie  <  5%                                         n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                       n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Voldoet  aan norm                                                   nee             nee             nee
         Meetonzekerheid                                                  vergroot        vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:               n.v.t.
         omgevingsomstandigheden:               n.v.t
                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                   0000001811
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760098
          VER CALE
                                                                                                                           18  van   22
                                                                                                                           21A272R
                                                                                                        Referentie:         122746
         Resultaat      debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    Dakluiken    sapzuivering
         Meetpunt                                uitgaande    lucht
         Datum   meting                          9 november 2021
         Debiet identificatie                    21A272D-M08       meting 1
         Gemiddelde    temperatuur     [*C]             36,3
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.021
         Druk absoluut                 [hPa]           1.021
         Vochtconcentratie             [g/m]             10,7
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]      212.000
         Geurdebiet*                   [m*/h]      202.000
         Standaarddebiet**             [m’o/h]      186.000
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C,  1013 hPa   en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Totale debietstroom    van dakluikken   sapzuivering: J2, J3, J7, J8, J9, J13 & J14.
         Hiernaast 2x 1/7de deel    van  totaal extra  voor  J11 & J12 welke niet kon worden  doorgemeten wegens hoge CO waarden.
         Gemiddelde    van  temperatuur, vocht    en  druk  van de  zeven doorgemeten meetobjecten.
                                                                                                                              5.1.2€
                                                                                                                                        0000001812
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760098
          VER CALE
                                                                                                                            19 van 22
                                                                                                                           21A272R
                                                                                                        Referentie:         122746
         Resultaat      debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    Dakluiken    sapzuivering
         Meetpunt                                uitgaande    lucht
         Datum   meting                          9 november 2021
         Debiet identificatie                    21A272D-M08       meting 2
         Gemiddelde    temperatuur     [*C]             36,3
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.021
         Druk absoluut                 [hPa]           1.021
         Vochtconcentratie             [g/m]             10,7
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]      212.000
         Geurdebiet®                   [m*/h]      202.000
         Standaarddebiet**             [m’o/h]      186.000
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C,  1013 hPa   en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Totale debietstroom    van dakluikken   sapzuivering: J2, J3, J7, J8, J9, J13 & J14.
         Hiernaast 2x 1/7de deel    van  totaal extra  voor  J11 & J12 welke niet kon worden  doorgemeten wegens hoge CO waarden.
         Gemiddelde    van  temperatuur, vocht    en  druk  van de  zeven doorgemeten meetobjecten.
                                                                                                                  Paraaf:
                                                                                                                                      0000001813
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760098
          AR CATT
                                                                                                        Blad:              20  van 22
                                                                                                        Nummer:            21A272R
                                                                                                        Referentie:         122746
         Resultaat      debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    Dakluiken    sapzuivering
         Meetpunt                                uitgaande    lucht
         Datum   meting                          9 november 2021
         Debiet identificatie                    21A272D-M08       meting 3
         Gemiddelde    temperatuur     [°C]             36,3
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.021
         Druk absoluut                 [hPa]           1.021
         Vochtconcentratie             [af mo]           10,7
         Bedrijfsdebiet                [m%h] |     212.000
         Geurdebiet*                   [m*h] |     202.000
         Standaarddebiet**             [m3y/h]      186.000
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C,  1013 hPa   en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Totale debietstroom    van dakluikken   sapzuivering: J2, J3, J7, J8, J9, J13 & J14.
         Hiernaast 2x 1/7de deel    van  totaal extra  voor  J11 & J12 welke niet kon worden  doorgemeten wegens hoge CO waarden.
         Gemiddelde    van  temperatuur, vocht    en  druk  van de  zeven doorgemeten meetobjecten.
                                                                                                                  Paraaf:
                                                                                                                                      0000001814
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760098
          Witteveen
                                                                                                                                   21 van  22
                                                                                                                                   21A272R
                                                                                                                                   127746
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                   Dakluiken   sapzuivering
                                                                uitgaande   lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                      9 november 2021
         Debiet identificatie                                         21A272D-M08     meting   1       21A272D-M08      meting   2     21A272D-M08 meting 3
         Monstercode                                                               21A272G02                        21A272G03                   21A272G04
         Productiecode(s)      monsterzakken                                        20214455
         Starttijd                        [hh:mm)]                                        11:15                             11:53                     12:30
         Stoptijd                         [hh:mm]                                         11:51                             12:29                     13:05
         Monstertijd                      [min]                                           00:36                             00:36                     00:35
         omgevingsomstandigheden                                 11 °C, bewolkt
         Aantal   traverseerpunten                                                     voldoet
         Datum    analyse                                                  10 november 2021
         Analyse    identificatie                                                  21A272S02                         21A272503                  21A272504
         Start  analyse                   [hh:mm]                                           8:42                             9:11                      9:19
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                           217                              105                       105
         laboratoriumcondities            [°C]                                      19,6  -
                                                                                            21,1
         Voorverdunning                                                                     1,00                             1,00                      1,00
         Drift voorverdunning             [9%]
         Concentratie bron
                                          [oug/m®]                                           217                              105                       105
         Debiet*                          [m*/h]                                      202.000                            202.000                   202.000
         Geuremissie                      [10° oug/h]                                       43,9                             21,2                      212
         Geometrisch      gemiddelde                                                        27,0
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa   en   nat afgas
         Geurconcentratie            bij hedonische waarde:
         Psychofysische      functie      H =
                                               A log(conc) + B  Zie  voor de psychofysische     functie bijlage certificaat 214272
         H= -0,5 concentratie             [oug/m®]                                           2,6                               1,8
         H= -1 concentratie               [oug/m”]                                           7,2                              4,9
         Minimale    -
                        maximale          [oug/m’]                                     14-33                              14-16
         Aantal   panelleden                                                                   4                                 4
         H= -2 concentratie               [oug/m”]                                            42                                39
         Minimale    -
                        maximale          [oug/m?]
         Aantal   panelleden
         H= -3 concentratie
         Minimale    -
                        maximale          [oug/m?]
         Aantal   panelleden
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster     21A272S01 heeft       een geurconcentratie   van <  6 ouE/m3.
         Volgens    de   opdrachtgever waren     de productieomstandigheden representatief tijdens        de meting.
         Mengmonster.       Totale meettijd bedroeg    30 minuten, dit i.v.m.  verplaatsing geurton.
                                                                                                                                        51.2e
                                                                                                                         Paraaf:
                                                                                                                                                         0000001815
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760098
          Witteveen
                                                                                                 Blad:                 22 van  22
                                                                                                 Nummer:               21A272R
                                                                                                 Referentie:           127746
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                 volgens                meetonzekerheid concentratie                     meetonzekerheid emissie
                                               Deelmeting:       1            2           3                       1          2          3
         Debiet                      NEN-EN ISO 16911-1        11,4%        8,1%        6,6%
         Geuranalyse                 NEN-EN 13725              200%         200%        200%                    200%       200%       200%
                                                                     *            *          *                       *          *          *
         Hedonische      analyse     NVN2818                  200%         200%        200%                    200%       200%       200%
         Bemonstering geur
                                                                                                                     *          *          *
             Long   / verdund        eigen methode  n)                                                         200%       200%       200%
                                                                                                                     *          *          *
            Lindvalldoos             eigen methode  n)                                                         200%       200%       200%
                                                                                                                     *          *          *
             Loeflij                 eigen methode  n)                                                         200%       200%       200%
         Adsorptiebuis               NPR-CEN/TS 13649          17,7%        12,5%       10,2%                  18,4%      13,0%       10,6%
         Impingermeting                                        23,2%        16,4%       13,4%                  23,7%      16,8%       13,7%
         stofconcentratie                                      21,8%        15,4%       12,6%                  22,3%      15,8%       12,9%
         Continue     meting
            07                       NEN-EN 14789              10,6%        7.5%        6,1%
            TOC                      NEN-EN 12619              11,6%        8,2%        6,7%                   13,0%       9,2%       7.5%
         *
           =
              Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
              Geurconcentratiemetingen   worden beschouwd als de    grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
               Volgens   de NTA 9065
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                             0000001816
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>