<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760088
                                                                                     PEUZ
         Notitie
         betreft:             Cosun Beet     Company Vierverlaten       te  Hoogkerk    -
                                                                                           onderzoek  naar  risico's onvoorziene
                              lozingen oppervlaktewater
                             Actualisatie    van  rapport FC 1108-102-RA-002        van   1 december 2017 in het kader van de
                              aanvraag    van een  revisievergunning
         datum:               20 april  2022
         referentie:          EBa/PvVW/CJ/FQ 1108-36-NO-001
         Inleiding
         In opdracht van Cosun Beet Company Vierverlaten                         in  Hoogkerk (CBCV)       is  een   actualisatie
         opgesteld van het rapport FC 1108-102-RA-002 van                        1 december 2017. Dit         rapport uit 2017
         gaat in op de risico's        van   onvoorziene       lozingen    naar   het  oppervlaktewater       ten   gevolge  van
         de activiteiten     van  CBCV op het terrein ten noorden              van  het   Hoendiep.
         Een    actualisatie      van      dit   rapport      is   noodzakelijk       vanwege       de   aanvraag      om    een
         omgevingsvergunning               (revisie)   ex     artikel    2.6    van     de    Wet    algemene        bepalingen
         omgevingsrecht (Wabo).
         Het rapport uit 2017 heeft            betrekking    op de activiteiten ten noorden            van  het   Hoendiep. Tot
         de   gehele inrichting      waarvoor een       revisievergunning wordt aangevraagd behoren                    eveneens
         het fabrieksterrein,      waterzuivering      en   grondberging.       Het fabrieksterrein     en  de  waterzuivering
         zijn  voorzien     van    een    bedrijfsriolering      die afvoert     naar   de   waterzuivering.      Het terrein is
         zodanig ingedeeld          dat het hemelwater dat valt op verharde delen                      van  het terrein wordt
         afgevoerd      naar   de  bedrijfsriolering.    De    aanwezige installaties, opslagvoorzieningen,             laad- en
         loslocaties     zijn zodanig gesitueerd dat ingeval                  van   een     lekkages of calamiteit waarbij
         vloeistoffen     vrijkomen     deze    geheel  worden      afgevoerd     naar   de  bedrijfsriolering.
         Aan het eind        van    deze notitie is in de         figuren    1  t/m 3 de      ligging   van   de verschillende
         terreinen    van  de   inrichting weergegeven:
            figuur 1: ligging fabrieksterrein;
         —
            figuur 2: ligging waterzuivering en grondberging;
         —
         —
            figuur   3:  ligging  terrein ten noorden         van   het Hoendiep.
         Aanwezige installaties op het fabrieksterrein, waterzuivering                       en  grondberging      voldoen   aan
         de  van toepassing zijnde BBT-documenten zoals PGS,                      NRB 2012 e.d. Risico's      van   onvoorziene
         lozingen naar het oppervlaktewater afkomstig van                         het fabrieksterrein,     waterzuivering     en
         grondberging zijn hiermee verwaarloosbaar.
         peutz bv, postbus 696,  2700  ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,               @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, voorwaarden     volgens   DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
                                                                                                                                  0000001332
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760088
                                                                                   PEUZ
         Gezien      het    voorgaande zijn           voor     de   risico's   van   onvoorziene      lozingen   naar   het
         oppervlaktewater dus alleen de                activiteiten  van   CBCV op het terrein ten noorden         van  het
         Hoendiep      relevant.
         Voorliggende        notitie gaat in op de actualisatie              van  het rapport uit 2017. De       volgende
         aspecten worden beschouwd:
         —
            actualiteit     van   het  beoordelingskader (toepasselijke              BBT-documenten       voor  het thema
            water);
         —
            de thans     aangevraagde situatie (2021) ten opzichte              van  beschouwde situatie (2017);
         —
            actualisatie stand der       veiligheidstechniek (SVT).
         Op   11  januari    2021 heeft zich      een    calamiteit   voorgedaan bij     de zogenaamde       'modderwater
         indikker zuid. In de        persleiding       was een    gat  ontstaan waardoor       uiteindelijk  modderwater
         buiten de     inrichtingsgrenzen        van    CBCV terecht is     gekomen. Direct is actie ondernomen om
         de  impact van      het incident zoveel        mogelijk te beperken. De acties hadden met name tot doel
         om    het vervuilde water           terug naar de waterzuivering te brengen. De lekkage in de
         persleiding is verholpen            door     tijdelijke vervanging       van   het betreffende deel       van  het
         leidingwerk.
         De  volgende maatregelen             worden genomen           om een     dergelijk incident in de toekomst te
         voorkomen (zie        bijlage):
            Het   volledige leidingwerk van indikker zuid wordt vervangen. In een                     later stadium (in de
         —
            loop van 2022) wordt de positie van de leiding verplaatst, zodat bij                      een  lekkage  van  dit
            leidingwerk geen water meer naar buiten de inrichtingsgrenzen kan stromen;
         —
            Het aanbrengen van een verhoging in de vorm een aarden wal rondom het laagste punt
            bij indikker zuid;
         —
            De installatie      van  niveaumetingen          in het intern systeem       van  de   afwateringssloten met
            alarm    naar   de centrale    bedieningsruimte        waardoor     lekkage tijdig  kan worden    gesignaleerd
            en   actie kan worden ondernomen.
         Actualiteit        beoordelingskader
         Voor het onderzoek uit 2017 is                gebruikgemaakt        van  de  volgende    documenten      voor wat
         betreft het    beoordelingskader:
            Beoordelingskader van Rijkswaterstaat betreffende restrisico's van onvoorziene lozingen,
         —
            Rijkswaterstaat Ministerie van Infratrucuur en Milieu, 17 oktober 2013.
         —
            RWS    Uitvoeringskader,       Risico's   van   onvoorziene     lozingen, Rijkswaterstaat    Ministerie van
            Infrastructuur      en Milieu,   1  april  2008.
         —
            Integrale aanpak van         risico's  van   onvoorziene     lozingen,   Commissie    Integraal Waterbeheer,
            februari 2000.
         —
            Naar   een    referentiekader      voor   risico's van  onvoorziene     lozingen op   oppervlaktewater,
            RIZA, november 1999.
         —
            Beschrijving      van  de stand der     veiligheidstechniek, RIZA,       mei 1999.
         In het kader      van  voorliggende       actualisatie is    gekeken    of bovengenoemde        documenten nog
         actueel    zijn.  Voor wat betreft de Nederlandse              BBT-documenten, thema water, wordt thans
         nog   verwezen naar       deze documenten, zie onder andere de website                van  Infomil:
                                                                                                                             0000001333
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760088
                                                                                PEUZ
         https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/afvalwater/besluit-risico-zware/
         risicobeoordeling/.
         Door het BRZO-team            van  Rijkswaterstaat West Nederland Zuid          is op 2  juli  2019   een   notitie
         gepubliceerd     waarin de stand der          veiligheidstechniek (SVT) in      tabelvorm is     gepresenteerd,
         waarbij gebruik     is gemaakt      van  de  bovengenoemde        documenten.
         In het kader    van   de actualisatie is nagegaan of de inhoud            van  deze tabel overeenkomt met
         hetgeen in hoofdstuk 3 van het rapport FC 1108-102-RA-002 (Toetsing aan de                              stand der
         veiligheidstechniek) is opgenomen. De conclusie is dat de tabel van de notitie van                     2 juli 2019
         geen nieuwe elementen bevat. Aldus is het              gehanteerde beoordelingskader (hoofdstuk 3              van
         het rapport FC 1108-102-RA-002) nog              compleet   en  actueel.
         Aangevraagde           situatie 2021
         Ten  opzichte   van   de beschouwde situatie in 2017 is de          inrichting uitgebreid     met:
         —-
            het   plaatsen    en    in  gebruik    nemen    van  één extra     vergister (vergister 5)      en   één extra
            navergister (navergister 2)        naast  de bestaande    (na)vergisters;
         —
            het  plaatsen   en   in  gebruik   nemen van een     tweetal melassetanks naast de         diksaptanks.
         In figuur  3 is de   ligging    van  de tanks weergegeven. Van de vier          vergunde diksaptanks zijn        er
         inmiddels drie    geplaatst.
         De  aangevraagde       situatie (2021) omvat in dit kader dus de         volgende    relevante    (opslagtanks):
         —
            acht  vergisters    en twee     navergisters;
         —
            twee   melassetanks;
         —
            vier diksaptanks.
         Nieuw ten    opzichte      de beschouwde situatie in 2017 is de            opslag   van melasse in tanks. De
         tanks bestaan uit        een     stalen wand, bodem        en   dak. De tanks hebben          een    hoogte    van
         24,9  meter    ten    opzichte      van   maaiveld.    Elke   tank    heeft   een   diameter     van    ongeveer
         39,50  meter   doorsnede. De tanks hebben             een  inhoud    van   circa 30.500 m3. Melasse is in dit
         kader   volledig vergelijkbaar          met    diksap  voor   wat   betreft soort     product,     viscositeit  en
         suikergehalte.     De     eigenschappen zijn         dus   vergelijkbaar     met   hetgeen      voor    diksap    is
         opgenomen in tabel 2.1          van  rapport FC 1108-102-RA-002.
         Gezien het     voorgaande is er voor de beschouwing inzake de risico's van                          onvoorziene
         lozingen   op het   oppervlaktewater geen sprake van relevante veranderingen.
         Actualisatie Stand der              veiligheidstechniek
         Gezien het   voorgaande         is de in rapport FC 1108-102-RA-002 opgenomen stand der techniek
         nog actueel. Uit de      beoordeling      in 2017  volgde   dat op   een  aantal onderdelen nog        aanvulling
         op   de   voorzieningen nodig             was.   CBCV    heeft    destijds   aangegeven       het    pakket    aan
         veiligheidsvoorzieningen          medio 2018 uit te breiden.
         In tabel 4.1 is opgenomen welke               aspecten nog aanvulling behoefden. Ook is in de tabel
         aangegeven op welke           wijze thans (2021) invulling     is gegeven.
                                                                                                                              0000001334
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760088
                                                                                                                PEUZ
               t4.1 Overzicht stand der veiligheidstechniek; onvoorziene              lozingen en voorzieningen
                    Item/scenario                                                        Situatie per 1 november 2021                        Voldoet aan  stand der
                                                                                                                                              veiligheidstechniek
                                                                           Lozingen    en voorzieningen diksap
                    Opslag vloeistoffen,                           Rondom het terrein is   een wal aangelegd. In figuur 4 is een en ander              ja
                    Lekkage tank Vrijgekomen product gaat via      weergegeven (kenmerk 2015-102-003-V0-11).
                    stroming over het land deels naar het
                    opperviaktewater
                                                                                         Procedures
                    Evaluatie calamiteiten  plan                   In bijlage 1 is het overzichtvan procedures opgenomen. Er is een                    ja
                                                                   Procedure   Ongewone voorvallen en calamiteiten
                    Werkvoorschriften                              In bijlage 1 is het overzichtvan procedures opgenomen.                              ja
                                                                   Scenario van vrijkomen van tankinhoud aan noordzijde van het
                                                                   Hoendiep met risico voor onvoorziene lozing
                    Hazop                                          Hazop is opgesteld, HAZOP verslag Vergistingsinstallatie Suiker Unie                ja
                                                                   Vierverlaten
                    Rioolsysteem verhard   terrein                 Afstroming naar waterzuivering     is geheel aangelegd                              ja
                    Waarschuwingssysteem                           Het  gehele jaar is sprake van een waarschuwingssysteem                             ja
                    Resumé
                    Op basis        van      hetgeen      in deze notitie is opgenomen kan worden                                 geconcludeerd        dat CBCV
                    met     de    implementatie           van een    aantal aanvullende                  maatregelen          de    afgelopen jaren,      voor    de
                    aan te     vragen situatie 2021, voldoet                aan      de stand der          veiligheidstechniek.
                    De       conclusie             luidt   dat   een         onbeheersbare                  ongereinigde              afstroming      naar       het
                    oppervlaktewater hoegenaamd onmogelijk                                  is  en een        kwantitatieve           milieurisicoanalyse       ook
                    voor     de   aan te      vragen situatie 2021 niet zinvol is                 om      de risico’s nader te kwantificeren.
                                                                                                                                                     oetermeer,
                    Deze notitie bevat 4               pagina's, 4  figuren        en   1  bijlage.
       ERIKE
       ADE4 S
       108:3-M
       FO
                                                                                                                                                                     FQ 1108-36-NO-001 4
                                                                                                                                                                               0000001335
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760088
                                                                                                                  Rev.   |0     Omsch.  Eerste uitgave                                Get.   |JOS |Datum  [18-01-2022
                                                                                                                  Rev.          Omsch.                                                Get.        Datum
                                                                                                                  Rev.          Omsch.                                                Get.        Datum
                                                                                                                  Rev.          Omsch.                                                Get.        Datum
                          -
                                   [00
                                   [A
                                                                       TH
                                   LT T
                                  /
                             Ladd
                             [=
                                        IIT
                            pn
                                                                                         Productielocatie
                                                                            1                       Bietengor                                  18              Cenfrale              werkplaafs
                                                                           Zz                       Pulploods                                  19                             Chemiepark
                                                                           3                 Vuile bietenband                                  20                  Timmerwerkplaats
                                                                           a“                Bietenwassfraat                                    2]                  Brandweergarage
            \/|
                                                                           3               Schone biefenband                                   22                            Werkplaats
   —                                                                                                                                                                                                                  -—
          22                                                               ©                      Cokesopslag                                  23                Bedrijfsrestaurant
         il                                                                7                         Kalkoven                                  24                               Magazijn
     —                                                                     8                  Kalkmelkgebouw                                   25         | Constructie                  werkplaafts
                                                                           9                 Kalksteenopslag                                   26                          Bankwerkeri|
                                                                          10                       Pulppersen                                  x7                       Parkeerferrein
                                                                          11                      Pulpdrogeri|                                 28                            Zeefstarion
     ~)                                                                   12                        Ketelhuis                                  29                            Suikerloods
                                                                          13                      Voorfabriek                                  30                Kantoor            jaarbedrijf
                                                                          14                    Achterfabriek                                   1                                 Silo 1
          |
                                                                          15                          Dif fusie                                22                                 Sle Z
                                                                          106             8                                                                                       SHo 3
            \          =]                                                 17
                                                                                              traps verdamping
                                                                                                  Kookstation
                                                                                                                                               Te
                                                                                                                                               24                                 Silo &
                                                                                                                                               z25                                Silo 5
                     7
                                                                                       Fabrieksterrein                                          -
                                                                                                                                               S0             TIT Driers weoruggen            h
                                                                                       Cosun      Beetcompany   Vierverlaten
                                                                                                                                               27                             PGS    opslag
                tk =
                                              a                                                                ™ [Omschrijving:
                                                                                    son —                                Vergunde          situatie CBC
                                              ~
                                                    [REAL
                                              (PROJECT:
                                                                                    Tel. (085) 822 87 00
                                                                                        REE      @peutznl
                                                                                              TEKENINGNR:
                                                                                                               J
                                                                                                               h
                                                                                                                         Vierverlaten 2021
                                                                                                                  |Ppmerkinen:
                                                                                                                                               -
                                                                                                                                  Productielocatie                                  Selina]
                                                                                                                 Getekend: [II                   30-11-2021 Discipline:      [WTB   Firma  naam:
                                                 Cosun Beef      Company  Vierverlaten
                                                                                                                  taa                                       ey                      1
                                                                                              FQ 1108-36-N0                                                                                              Rev.
                                                SCHAAL:               DATUM:                                                                                Tekening    nr.:
                                            4
                                              |
                                                    zie schaalbalk         14-03-2022
                                                                                                               3
                                                                                                                                     Sosun Bee:                       1-37881               Blad   1     i"
                                                                                                                                                                                                                0000001336
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760088
                                                                                                                                                                                                                     Rev.   |0 Omsch.   Eerste uitgave                                          Get.  [|   Datum  |18-01-2022
                                                                                                 /                                                                                                                   Rev.      Omsch.                                                           Get.       Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Datum
                                                                                                                                                                                                                     Rev.      Omsch.                                                           Get.
                                                                                                                                                                                                                     Rev.      Omsch.                                                           Get.       Datum
                                                                  iy
                                            =
                                                                                                                                            %
                                                                                                                                            Waterbuffer
                                                                                                                                                                                                                                                                                 apoy
                                           bly
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Hi pa plom
                                                                                          Matsloot
         Grondberging
             35
                                                                                                                                                         Roderwolderdijk
                                                                                                                                                                                              oo
                              /-
                                                                     SN
                            i                                         >
                                                                      ©      %
                                                                                                                                                                                                    1)          1{               1                Beluchtingsvi
                                                                                                                                                                                                                                                       waswater
                                                                      xo
                                                                      Bo
                                                                           ||2{EZ5                                                                                                                                                   chloorbleekloog
                                                                        oN    NE
                                                                        £2    82
                                                                        he    =
                                                                                                                              Lozings
                                                                                                             >
                                                              1
                                                                                                     opslad                  bufferv
                                                   Waterbufer vak
                                                                                                      ndesat                          2                                                      i’
                                                                                                                                                                                                                                             he                  ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                            1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       YA
                                                                                                         £O0                                                                                                                                                  }
                                                                                                   2
                                                                                               |          i
                                                                                                                                                                                                                               oNTY
                                                                                                                                                                                                      En        I)                                          ffl
                                                                                                                                                                                                                               >
                                                                                                                                                                                                                                                            EZ/1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              n
                              Beluchfingsvijver                                    19               Betacal Midden                    37       Influentvijver        EZ4
                  Z     Valwater    beluchfingsvijver                              20                 Betacal Oost                    38       cffluentvijver         £24
                  3                           EZ-1-2-3                             21  | Aerobe         einduivering    3 (EZ3)
                           Influenvijver                              |
                                                                                                                   ,
                                                                                                                                         Warerzuivering
                  4        Methaanreactor 1-2-3                                    22    Aerobe         einduivering    2 (E23)          Cosun Beefcompany     Vierverlaten
                  5                                                                23             Effluentvijver       £22
                             Hulpstoffen opslag                                                                                                     |
                                                                                                                ¥
                                                                                                                                         Grondberging
                                                                                                                       /3
                                         :
                                                                                   24
                  O    Aerobe     eindzuivering 1(EZ1)                                            tifluentvijver                         Cosun Beefcompany     Vierverlaten
                  7              Effluent EZ1                                      25                  Betacal Zuid
                  8                                                                20             Lozings      buffervak
                                  Werkplaafs
                  9                                                                277   VerzamelslooT refourwarer
                                   Weegbrug
                                                                                   28             Condensaat       opslag
                 10  | Bietenpunten     fijn    installatie
                 11             Indikker Noord                                     29  | Aerobe         einduivering    4 (EZ4)
                 12              Indikker Zuid                                     30             Waterbuffer vak 1
                 13            Indikker buffer                                     3]              Nabezinkvak Zuid
                                                                                                                                                                                                                   TT
                                                                                                 Nabezinkvak Midden
                                                                                   B32                                                                                                                                      vege I
                 14
                 15
                             Sproeivijver
                              Sproeivijver
                                               Noord
                                                 Zuid                              33             Nabezinkvak Noord                                                            ZZ           Postbus 96
                                                                                                                                                                                            Ia
                                                                                                                                                                                                gan                         Vierverlaten       -
                                                                                                                                                                                                                                                   2021
                                                                                                     Grondberging                                                                                                                       Spoor Leeuwarden-Groningen “Definitief
                                                                                   34
                                                                                                                                                                                                                   4 Size
                                                                                                                                                        =
                 16              Water  opslag                                                                                                          (PROJECT:                                   TEKENINGNR:      Getekend:                   30-11-2021      |Discipline:      |WTB       Firma  naam:
                                                                                                     Water buffer
                 1/7             Water  opslag                                     ab                                                                     Cosun Beef      Company  Vierverlaten
                                                                                                                                                                                                    FQ 1108-36-NO
                                                                                                                                                                                                                     Ce     ——                                  ey
                                                                                                                                                                                                                                                                Tekening      nr
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Rev.
                 18              Baraca West        |                              56                   /and opsla
                                                                                                                P    °
                                                                                                                                                         SCHAAL:               DATUM:
                                                                                                                                                    —z
                                                                                                                                                             zie schaalbalk         1-3-2022
                                                                                                                                                                                                                   ,
                                                                                                                                                                                                                                   Losin ies:                               1-37881                   Blad 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 i"
                         |                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0000001337
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760088
                                                                                                                                               Rev.    |0    Omsch.       |Eerste uitgave                                     Get.  ] Datum    | 18-01-2022
                                                                                                                                               Rev.          Omsch.                                                           Get.       Datum
                                                                                                                                               Rev.          Omsch.                                                           Get.       Datum
                                                                                                                                               Rev.          Omsch.                                                           Get.       Datum
                                                                                                                                                                         Terrein fen noorden                          van het    Hoendiep
                                                                                                                                                                          Cosun         Beefcompany                  Vierverlaften
                                                                                                                                                           1             Navergisters                          NVI&NV?Z
                                                                                                                                                          2?                  Vergisters                      V1rmVa
                                                                                                                                                          3                                    Kantoor
                                                                                                                                                          4                                   Weegbrug                                                      _-
                                                                                                                                                          &                                   Sleufsilo's
                                                                                                                                                          ©                             Diksaptank                      1
                                                                                                                                                          /                            Diksaptank                       3
                                                                                                                                                          3                            Diksaptank                       &
                                                                                                                                                          9                             Diksaptank?
                                                                                                                                                      10                      Diksap pompgebouw
                                                                                                                                                       11                            Melasse               opslag
                                                                                                                                                      12                       Leiding/kabel brug
                                                                                                                                                      13                        Gasopwerking                            1&2
          LL]                                                                                                                                         14                |Pompgeb./autoverlading
                                                                                                                                                      1S                                 CNG station
     i205 ry eq                                                                                                                                       10                                Pulpverlading
                                                                                                                                                      1/         |      Laad-en loskade                                 A.diep
                                                                                                                                                      18                      Gebouw Zwartwoud
                                                                                                                                                      18                          Kalksteenopslag
                                                                                ad                                         J
                                                                                                                                               Omschrijving:
                                                                                                                    Adi 1                              Vergunde              situatie CBC
                                                                                                                    Tel. (085) 822 87 00               Vierverlaten 2021          -
                                                                                                                                 @peutz.nl
                                                                                                                                               Opmerkingen:
                                                                                ~~
                                                                                                                                            ")
                                                                                                                                                                Noordzijde Hoendiep                                         *Selinitef
                                                                                (PROJECT:                                     TEKENINGNR:      [Getekend
                                                                                                                                                              [                     30-11-2021     |Discipline:      [WTB
                                                                                                                                                                                                                            Firma  naam:
                                                                                   Cosun Beef     Company  Vierverlaten
                                                                                                                                               ER                                                 Coe                      age Jpn
                     sch rlJVI nN J g ebou W en
                                                                                                                                                                                                                     AD
            VO  Ir O                            SHEE
                                                        ORsFo)
                                                               LUA
                                                                     >»
                                                                   Hee
                                                                        LE
                                                                           Wl
                                                                           TT    SCHAAL: ]
                                                                                                       DATUM:
                                                                                                             .
                                                                                                                              FQ 1108-36-N0
                                                                                                                                                                  sosun                  Bout
                                                                                                                                                                                                  Tekening      nr.:                           Rev.
                                                     7]                     fer
                                                                                |
                                                                                     zie schaalbalk         1-3-2022                                              COMPANY                                     1-37881               Blad 3
                                                                                                                                                                                                                                               i"
                                                                                                                                                                                                                                                       0000001338
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760088
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                best.       dijk (0.60+)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                verhogen tot 0.90+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     hoogte in    m.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tou NAP                                              a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          o          0.59                              0.48                               ~-0.5                                        -0.7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Werk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Uitvoering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         i                                  [drempel   0.90+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       '
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             menggranuloat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |A2  2  §
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   +                                                                       betonput met rioclklep
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Jqa                                                 E00                                     met _zonneponeel  bv.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              oo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  stroomvoorziening                                     drsn. 6 1:200                                                                                                               drsn. 7         1200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wg                                            i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Cy ———oppo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              £                                                          ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   E   //= op afstond bedienbare schuif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1H                 B58
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ok        :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              &
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  p
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3                              "0                                                             4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ¢
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ey py                                                                                                                                               =                                          A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                mengqgranuioat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       or                                  74
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 N & —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0504
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ~~~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | asfalcersfiche opneman
                                                                                                                                                                                                                                                                       [drempel 0.90+  menggranulaot                          St 5                                                                                                                                                                                       .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29.00                                                                       Ea
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ay!    =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  drsn.                     1:200
                                                                                                                                                                                                                                   WKP 0.93-NAP                                                                         =~ §
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AS
                                                                                                                                                                                                           de®
                                                                                                                                                                                             Pp guarder                      Ne:  as
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +
                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                               +                                           _—
                                                                                                                                        +
                                                                                                +                                                                                                                       ee ri
                                                                                                                                                                                                                      J
                                                                                                    "
                                                                                                                                                                                                   F
                                                                                                                                                                                                    pte                                                                 aR              Tia
                                                                                                                                                                                                                                                                                               &
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sl
                                                                                                                                                                                                                                                                          i  is  TLL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 oR      H                                                                                                                                                                                                                                drsn. 9            rie
                                                                                     a
                                                                                       p—
                                                                                                                                                                                        Bz
                                                                                                                                                                                                    :
                                                                                                                                                                                                    3
                                                                                                                                                                                                                                                                 :
                                                                                                                                                                                                                                                                  ;
                                                                                                                                                                                                                                                                    i (phd
                                                                                                                                                                                                                                                                            ig! p=                 2
                                                                                                                                                                                                    k                                                            E
                                                                                                                                                                                                                                                           ldsrt
                                                                                                              :
                                                                                                                                                                                   2                  [                                                                                                                     +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      W                                                                                                                                                                Zann
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tov.   stroomvoorzieni
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         mi
                                                                                                                                                                                  =)                                                                                                      4
                                                                                                                                                                                                                                                              +
                                                                                                                                                                                   or                  x                                        4                                                    are
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  il
                                                                                                 »                                                                                    5)                \
                                                                                                                                                                                                                                          opslag kalksteen                                                                                                                                                                                                                                                                                   rd
                                                                                                                                                                                      aS |                                                                                                                                                                                                                                                                                          ts aa Wes.                st
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        my aati me.                +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 me vat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3
                                                                                                                                                                                      Sun        RE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    eg
                                                                                                                                                                                    A                    =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SS
                                                                                                                                                                                       aan al                                                                                                                                                                                                                                                                                          2-130                          ===
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   =
                                                                                                                                                                                \
                                                                                                                                                                                       mes)               }             drempel  0.00% osfaltconstructie A                                                                                                                                                                                                                          —T                                                                                                      1
                                                                                                                                                                                                           E
                                                          )
                                                                                                                                                                                  ant gn!
                                                                                                                                                                                   mE                       \% \    |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               isch             e ricalkl
                                                                                                                                                                                   nuts gu
                                                                                                                                                                                    anni
                                                                                                                                                                                                             2
                                                                                                                                                                                                             2
                                                                                                                                                                                                                 \\            3
                                                                                                                                                                                                                                ip
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              drsn,                 7100
                                                   i        \                         gi
                                                                                         70                                                                                       +
                                                                                                                                                                                    = =
                                                                                                                                                                                        rn
                                                                                                                                                                                                                                         fi
                                                              In                          "ory                                            +
                                                                                                                                                                                      Assay                                                       ~~
                                                                                                \\
                                                                                           07
                                                                                                                                                                 —...-:umat®
                                                                                                                                                                                                       mie
                                                       et
                                                                          0:07                                                                                                                     |                                            3
                                                                     a
                                                          0.13                                                                                                                           ot                                re             -—
                                                                                                                                                                                           :
                                                                                  g           3
                                                                      "o.or
                                                                                                                                                                                        i
                                                                                    013         -0.27
     Lvl
                                                                                                                                                                =                                                                    Er
                                                                                                                                                                                                                                         =r
                                                                            "0.08
                                                              .
                                                                                              .06
                                                               0.07
                                                     J                   -0.16
                                                                                      -0.08
                                                                                             |
                                                                                       “0.0L
                                                                                                  -0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -              i                     EEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EEE                  EINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TTI
                                                       17
                                                                —-aat?                            0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              wo              ;                     $ iF          SWE       i 6           E         taf if                   PEE EEE                    &|
                                               “0.59                                                                                                        1
                                                                                                                                           +                                        =
                                                                                                                                                                                                        azr
                                                                                                                                                    (Bef :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pref: I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 pe              i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MIRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            rm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tt et    en             ——
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         IEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1     +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        EE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HH                }
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       EE
                                                                                                    +
                                                                                                     |drempel   0.904 osfaltconstructie
                                                                                                                                        A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         —              ;                665% 6 §5§ EF                 FEE BEE                       E     ff i            BE    E            2 |
                              vZle
                                                                                                                                                                                                                                 NS                        Wo
                                                                                                                                            [drempel 0.90+
                                                                                                                                                           asfaltcon strutie 1       t= Ea
                                                                                                                                             +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 [-              EEE                       IEEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NE,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5            5 uw         SEE 53                     Ef               EEE           “I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 END                     5                                   i                                                               e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ld
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10DIS                                                                        princ. detail
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              drainsleuf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 I3PUC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 wi9lDM                                                                                          Tank     voarvergisting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tonk     navergisting
                                          08sL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Die
     6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bij  colomiteit te dempen         openingen   cg. sloten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Te graven sloot tbv.         ontwatering terrein  en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          opzetien noast liggende dij
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Keerwand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (TTTTTITIT]                        om             on
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  _E       _                     Deerstroom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                =        ct         i            Droin @ 100 PP met           doorspuitput  @ 315
              [i
              [=]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Fo]                     Sloot     dempen
                        [=]
              on
                      Va
                        oo
            L]
                                     6L0E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RRARRRRANR     RAR      A        Sloot
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Stroemrichting       sloot
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AC surfase 30mm.           (zuurbestendig)                 =                           AC surfase 30mm.            (zuurbestendig)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 binder          40mm.                                                                  AC bosic          60mm.
         980%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AC basic         60mm,                                                           |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AC basic          60mm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AC basic         60mm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 LAY
                               Ee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        = ahiedy                       menggranulaat          min. 200mm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ent
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CAE
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aansluiting schangkorven     in_detal uitwerken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2             ey               menggranulagt         min. 250mm                                       RE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            dij n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  fei]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Agfaltconstructie          A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Astottconstructie               B
                      se
                   ge
                            FATA
                 ¥L E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a0®
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ° [J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              %e L.            van           der Meer possums
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PROECTEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ETON, WEG—               & WATERBOUW                       pRticicacol   anes fF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GROOTHAMDEL BOUW— EN INFRAMATERIEEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5oy3'6e Leeuwarden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Te     : 06 53 58 24 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ~~ WWW.IvONdermeer.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          info@lvandermeer.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                opdrachtgner:           SUIKERUNIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                te:                     HODGKERK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                project                 CALAMITEIT BERGING DIKSAP-/                               VERGISTERTERREIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 er                     HODCKERK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 i;                     SITUATIE                   TOTAAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hl de Groot             dolum     26-06-2018         projactieider                                 shofus:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7 Hi Ea                    raat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1:1000    format:            Tink                                                               VOORLOPIG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HG  05-06-2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10 HG 12~-06-201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        project:                                                       lekening    fr:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pr                             wi
                                   +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ve
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2015>~102                r—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        003                                               VO                   |        17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0000001339
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760088
         Bijlage 1
         Overzicht van procedures
                                  PrUZ
                                       0000001340
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760088
         Procedure          Ongewone voorvallen                    en  calamiteiten
           1. Doel
         Deze   procedure geeft     in hoofdlijnen    aan  hoe  gehandeld wordt     in geval van  ongewone voorvallen met
         milieu-   consequenties    en   calamiteiten.
           2.   Toepassingsgebied
         Alle activiteiten op het terrein     van   suiker Unie Vierverlaten (SUV)
         3. Stroomschema
         N.v.t.
         4. Proces
         In deze   procedure wordt onderscheid gemaakt            tussen ongewone voorvallen en calamiteiten.
         Bij de  ongewone voorvallen doen zich niet- voorziene milieu- effecten voor,              maar   deze kunnen door de
         eigen organisatie    worden bestreden. Per voorval zal bekeken moeten worden hoe deze het best
         bestreden kan worden.
         Bij calamiteiten is   men   aangewezen op de inzet       van  overheidsinstanties     (bestrijding dan wel
         beleidsmatig)
         4.1  Ongewone voorvallen
         De Wet milieubeheer       (art 17.2) verplicht bedrijven     tot melding van ‘ongewone voorvallen’.       Het begrip
         ‘ongewoon’     is ruim  gesteld, waarbij sprake     is van (mogelijke) milieuschade.      De melding  moet zo  spoedig
         mogelijk   worden    gedaan    aan  het  bevoegd   gezag. Hiervoor    zijn twee  (2) routes, te weten
              1)   Voor   opperviakte water      is dit “Waterschap Noorderzijlvest”
              2)   voor  het overige,    zijnde niet  oppervlakte   water “Provincie    Groningen”.
         In de situatie van Vierverlaten      gaat het   om  emissies  naar  lucht,  water en bodem. De     verplichting betreft
         ook geur-,   geluids-  en  trilling overlast.
         De  melding geschiedt telefonisch door de portier op           instructie  van  de milieucoodrdinator, de
         productieleider (campagne) of een lid          van het MT   (intercampagne).     De  portier legt de melding vast  in
         het wachtboek      van de portiers
         De telefoonnummers        zijn als volgt
           OD-   Groningen (voor Provincie)                   Pr.                06-539 77 863
           Waterschap Noorderzijlvest                        NZV.                 050-3048300
           Gemeente Groningen                                Gem.                 050-587 5885
                                                                                                                                 0000001341
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760088
          Veiligheidsadviseur vervoer                      VA                079-346 73 46
           Gevaarlijke stoffen
         In de  volgende tabel   is aangegeven welke instanties     voor welke scenario’s welke instanties   gebeld
         moeten worden.
           Brand                                   L            Pr.           Gem.
           Brand met bluswater in opp.             LW           Pr.           NZV.          Gem.
          water
          Vrijkomen    van  chemicalién            L            Pr.           Gem.          VA
           Onvoorziene    lozing van               W            NZV.          Pr.
          verontreinigd water,     sap, product
           of chemicalién of afval in opp.
          water
          Vervuiling van de bodem met              B            Pr.
           niet- organisch materiaal die niet
           a la minute te verwijderen is
           Geur, geluid en/ of trillingen          0)           Pr.           Gem.
           Licht                                   0)           Pr.           Gem.
         L- lucht, W- water, B-   bodem, O- overlast
         4.2 Calamiteiten
         Calamiteiten worden bestreden met        een  crisisteam   van MT-  leden  en  staffunctionarissen met kennis
         m.b.t. de calamiteit. Essentieel is  bestrijding   van de calamiteit, intensief  overleg met overheden en het
         afvoeren   en verder (laten) verwerken     van  vrijgekomen   stoffen  en afval. Eventueel vrijgekomen  water
         (als bluswater) wordt behandeld. Als dit niet bijzonder verontreinigd is, wordt het behandeld         in de eigen
         waterzuivering. Indien dat niet    mogelijk is, wordt het   water  volgens regelgeving afgevoerd.
         Voor het scenario van     beschadigingen    aan  opslagtanks  aan  noordzijde   van het Hoendiep die kunnen
         leiden tot  lozing in het  oppervlaktewater zijn aparte procedures geschreven.        Deze maken onderdeel uit
         van   het bedrijfsnoodplan.
         4.3 Evaluatie
         De ongewone voorvallen en calamiteiten worden na            afloop geévalueerd. Verbeteracties worden
         gedefinieerd, toegekend      aan medewerkers      en bewaakt.
                                                                                                                           0000001342
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>