<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760100
          ARR CATE
                                                                                                                             A
                                                                                                                             RUNS
                                                                                                                                    TESTING
                                                                                                                                    RvA [ 407
         Rapportage milieumetingen                                                               Blad                   1   van   24
                                                                                                 Nummer                 20A215R
                                                                                                 Referentie             123355
         Opdrachtgever                         :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                           :    Suikerfabriek Vierverlaten
                                                    Fabriekslaan 12
                                                    9745 AG      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en danken u voor de
           samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                      10 december 2020                             Paraaf    :
         Naam                                  ;           5.1.2e
         Functie                               :    Meettechnicus
         Witteveen+Bos
         Leeuwenbrug 8
                                                     Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten
                                                                                                                           :   5
                                                                                                                                     van
         7411 TJ Deventer                            het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                  Witteveen+Bos.
                                                     toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                              0000001971
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760100
         Witteveen
         Leeswijzer                                                                                  Blad                 2 van 24
                                                                                                     Nummer               20A215R
                                                                                                     Referentie           123355
         meetpunten
         Bron                          Meetpunt                      Meetpunt       Bijzonderheden
         Betacall                      Loef- en   lijzijde                MO1
         Difussie /   drogerij         J29A                               M02       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Difussie /   drogerij         J29B                               MO3       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Difussie /   drogerij         J30                                M04       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Difussie /   drogerij         J31                                M05       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Difussie /   drogerij         J32                                MO6       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Difussie /   drogerij         V3.1                               MQ7       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Difussie /   drogerij         Deur beneden verd.                 M08       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Difussie /   drogerij         Deur  bij lift                     M09       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Difussie /   drogerij         Totaal                             M10
         gekleurde     tekst =
                                informatie aangeleverd      door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                   volgens                       M01 M02 M03 M04 MOS M06 M07 M08 M09 M10
                                       NEN-EN 15259                        Q    Q                     Q    Q    Q
         Meetvlakbeoordeling                                                          QQ QQ Q@
         Debiet                        NEN-EN ISO 16911-1              Q                                   Q    Q
                                                                            @Q QQ Q@Q QQ Q@           Q@
         Geuranalyse                   NEN-EN 13725                    Q                                             Q
         Hedonische      analyse       NVN2818                                                                       Q
         Bemonstering geur
            Long   / verdund           eigen  methode      n)                                                        Q
            Lindvalldoos               eigen  methode      n)
            Loeflij                    eigen  methode      n)          Q
                           ™           NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                              ™
         Impingermeting
            SO,                        NEN-EN 14791
            SO;   en   H,SO,           EPA methode 6        en 8
            HCL                        NEN-EN 1911-1, 2en 3
            NH3                        NEN 2826
         stofconcentratie              NEN-en 13284-1
                                       NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            Oz                         NEN-EN 14789
            TOC                        NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie     voor details www.RVvA.nl onder    registratienummer L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens    de NTA 9065
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.             Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting    niet onder accreditatie   uitgevoerd.
                                                                                                                                   0000001972
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760100
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                        Betacall                                   Blad:               3 van 24
         Meetpunt:                    Loef- en  lijzijde                         Nummer:            20A215R
                                                                                 Referentie:         123355
         Beoordeling meetviak           en  omgevingsomstandigheden
         Voor deze meetmethode is           een meetvlakbeoordeling van de bron niet van toepassing
         omgevingsomstandigheden:            voldoet
         9 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                   2,5 mm/uur en <  20  mm/dag
                                                                                              5.1.2¢e
                                                                                                              0000001973
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760100
          AR CAC
                                                                                                          Blad:                                 4 van 7
                                                                                                          Nummer:                               20A214R
                                                                                                          Referentie:                           1123355
         Resultaten         loef-lijmeting
         Bron                                                         Betacall
         Meetpunt                                                     Loef-  en   lijzijde
         Datum monstername                                            15 oktober 2020
         Monstercode                                                     20A215G05           20A215G04      20A215G03         20A215G02
         omgevingsomstandigheden                                      9 °C, lichtbewolkt
                                                                      totaal
         Starttijd                                 [hh:mm]                       10:10             10:10             10:10             10:10
         Eindtijd                                  [hh:mm]                       10:40             10:40             10:40             10:40
         Monstertijd                               [min]                           0:30             0:30              0:30                0:30
         Breedte fluxraam                          [m]                              240
         Emissie    hoogte                         [m]                                 0
         Temperatuur omgeving                      [°C]                            8,00
         Druk atmosferisch                         [hPa]                         1.020
         Meethoogte      windsnelheid              [m]                             10,0
         Opperviak     deelviak                    [m?]                          1.160             1.160              1160              1160
         Hoogte    fluxraam                        [m -m]                    0,1-5,0             5,0-9.8        9,8-14,7       14,7   -
                                                                                                                                          19,5
         Meethoogte      in deelviak               [m]                               25               7.4               12                   17
         Windsnelheid in deelvliak                 [m/s]                           1,97             2.62              2,93                3,13
         Debiet deelviak                           [m®/h]                  8.250.000          11.000.000      12.300.000       13.100.000
         Analyse    identificatie  loefzijde                             20A215S06
         Geurconcentratie       loefzijde          [oug/m?]                          <6
         Analyse    identificatie deelviak                               20A215S05           20A215S04       20A215S03        20A215S02
         Geurconcentratie in deelviak              [oug/m?]                          <9             <10                <8                   <6
         Bronsterkte in deelviak                   [10° oug /h]                <
                                                                                   74,2            <110            <
                                                                                                                      08,2           <788
         Emissie bron                              [10° oug /h]                  <  361
         Geurconcentratie              bij hedonische waarde:
         H=-0,5 concentratie                       [oug/m’]                        nk.                2,6             nk.                 n.k.
           =
             -1 concentratie                       [oug/m?]                        n.k.
                                                                                                    n.k.              n.k.                n.k.
         Minimale    -
                       maximale                    [oug/m?]                  27-27               14-52       nk.   -
                                                                                                                      nk.        n.k.   -
                                                                                                                                           n.k.
         Aantal   panelleden                                                           1                2                 0                   0
         H= -2 concentratie
                                                   [oug/m”]                        n.k.             n.k.              nk.                 n.k.
         Minimale    -
                       maximale                    [oug/m?]               nk.  -
                                                                                   nk.        nk.- nk.        nk.  -
                                                                                                                      nk.         n.k.- nk.
         Aantal   panelleden                                                           0                0                 0                   0
         H= -3 concentratie                                                        n.k.                               n.k.                n.k.
                                                                                                    n.k.
         Minimale    -
                       maximale                    [oug/m?]               nk.  -
                                                                                   nk.        nk.- nk.        nk.  -
                                                                                                                      nk.         n.k.- nk.
         Aantal   panelleden                                                           0                0                 0                   0
         Bijzonderheden:
         Het  blancogeurmonster        20A215G01 heeft        een   geurconcentratie        van < 5 ouE/m3.    Meting tijdens  omzetten       grond.
         n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is niet bereikt.
         De  geurconcentraties       aan  de loef-  en  lijzijde zijn  niet significant    verschillend als gevolg   van  de lage geurconcentraties     aan de lijzijde.
         De  meting    is niet valide  en  derhalve is   er een    indicatieve "kleiner dan waarde"       gerapporteerd.
                                                                                                                                                Paraaf:   51 2e
                                                                                                                                                                         0000001974
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760100
                                        Bos
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                        Difussie /    drogerij                                                 5 van 24
         Meetpunt:                    J29A                                                                   20A215R
                                                                                                             123355
         Beoordeling      meetviak       en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                     voldoet niet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                            voldoet niet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 4 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                      5.1.2e
                                                                                                                      0000001975
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760100
          Witteveen
                                                                                                            Blad:       6 van 24
                                                                                                            Nummer:     20A215R
                                                                                                            Referentie: 123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Difussie /   drogerij
         Meetpunt                                 J29A
         Datum   meting                           15 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A215D-M02        meting 1
         Opperviak                      [m?]            2,99
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         meetpunten                                          1            2          3         4          5
         Gassnelheid                    [m/s]           4,58          5,18      4,98       3,18        2,98
         Temperatuur                    [°C]            27.9          28.8      35,5       31,6        29.5
         meetpunten                                         6             7         8          9
         Gassnelheid                    [m/s]           4,58          4,08      3,58       5,18
         Temperatuur                    [°C]            30,1          30,9      31,4       31,7
         Gemiddelde     gassnelheid     [m/s]           4,26
         Gemiddelde     temperatuur     [°C]            30,8
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.019
         Druk absoluut                  [hPa]          1.019
         Vochtconcentratie              [g/m?]          16,6
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       45.800
         Geurdebiet*                    [m°h]    |   44.500
         Standaarddebiet™™              [m3y/h]      40.600
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 6  dakopeningen    en    3 deuren. Hiervan is één deur niet gemeten wegens
         inwaaiende wind.     Wegens   het  grote aantal openingen is €énmaal per opening debiet gemeten.
         Orginele dakopening      J29 vervangen door 2 nieuwe roosters: J29A        en -B.
                                                                                                                                 0000001976
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760100
                                        Bos
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                        Difussie /    drogerij                                                 7 van 24
         Meetpunt:                    J29B                                                                   20A215R
                                                                                                             123355
         Beoordeling      meetviak       en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                     voldoet niet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                    voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                            voldoet niet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 4 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                      5.1.2e
                                                                                                                      0000001977
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760100
          Witteveen
                                                                                                            Blad:            8 van 24
                                                                                                            Nummer:          20A215R
                                                                                                            Referentie:      123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Difussie /   drogerij
         Meetpunt                                 J29B
         Datum   meting                           15 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A215D-M03        meting 1
         Opperviak                      [m?]            2,99
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         meetpunten                                          1            2          3         4          5
         Gassnelheid                    [m/s]           4,58          5,18      4,68       5,08        5,48
         Temperatuur                    [°C]            28.1          29.1      30,1       30,9        32,1
         meetpunten                                         6             7         8          9
         Gassnelheid                    [m/s]           3,98          5,28      4,28       5,58
         Temperatuur                    [°C]            28,7          29,1      29,2       31,6
         Gemiddelde     gassnelheid     [m/s]           4,90
         Gemiddelde     temperatuur     [°C]            29,9
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.019
         Druk absoluut                  [hPa]          1.019
         Vochtconcentratie              [gf m2]         17,4
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       52.800
         Geurdebiet*                    [m°h]    |   51.400
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]      46.800
         *
           Debiet bij 20°C,   1013 hPa   en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 6  dakopeningen    en    3 deuren. Hiervan is één deur niet gemeten wegens
         inwaaiende wind.     Wegens   het  grote aantal openingen is €énmaal per opening debiet gemeten.
         Orginele dakopening      J29 vervangen door 2 nieuwe roosters: J29A        en -B.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                      0000001978
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760100
                                       Bos
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                       Difussie /    drogerij                                     Blad:       9 van 24
         Meetpunt:                   J30                                                        Nummer:     20A215R
                                                                                                Referentie: 123355
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                        voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 4 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur   en < 20  mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                TEN
                                                             -
                                                                —————
                                                                   a               —        des
                                                                   Se           -
                                                                                       -
                                                                                                                     0000001979
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760100
          Witteveen
                                                                                                            Blad:            10 van 24
                                                                                                            Nummer:          20A215R
                                                                                                            Referentie:      123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Difussie /   drogerij
         Meetpunt                                 J30
         Datum   meting                           15 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A215D-M04        meting 1
         Opperviak                      [m?]            1,12
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         meetpunten                                          1            2          3         4          5
         Gassnelheid                    [m/s]           2,02         0,932      1,43       2,02        1.72
         Temperatuur                    [°C]            32,5          32,5      32,5       325         32,5
         meetpunten                                         6             7         8          9
         Gassnelheid                    [m/s]           1,62           1,23     1,52        1,33
         Temperatuur                    [°C]            32,5          32,5      32,5       325
         Gemiddelde     gassnelheid     [m/s]           1,54
         Gemiddelde     temperatuur     [°C]            325
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [g/m?]          11,4
         Bedrijfsdebiet                 [m>/h]         6.190
         Geurdebiet*                    [mh]           5.980
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]        5.490
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 6  dakopeningen    en    3 deuren. Hiervan is één deur niet gemeten wegens
         inwaaiende wind.     Wegens   het  grote aantal openingen is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                       0000001980
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760100
                                       Bos
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                       Difussie /    drogerij                                          11 van 24
         Meetpunt:                   J31                                                             20A215R
                                                                                                     123355
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 4 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                               0000001981
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760100
          Witteveen
                                                                                                            Blad:            12 van 24
                                                                                                            Nummer:          20A215R
                                                                                                            Referentie:      123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Difussie /   drogerij
         Meetpunt                                 J31
         Datum   meting                           15 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A215D-M05        meting 1
         Opperviak                      [m?]            1,49
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         meetpunten                                          1            2          3         4          5
         Gassnelheid                    [m/s]          0,538           1.52     2,02      0,735        1,23
         Temperatuur                    [°C]            26,2          26,2      26,2       26,2        26,2
         meetpunten                                         6             7         8          9
         Gassnelheid                    [m/s]           2,41         0,735      1,33        1,23
         Temperatuur                    [°C]            26,2          26,2      26,2       26,2
         Gemiddelde     gassnelheid     [m/s]           1,30
         Gemiddelde     temperatuur     [°C]            26,2
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [g/m?]          6,94
         Bedrijfsdebiet                 [m>/h]         7.000
         Geurdebiet*                    [mh]           6.900
         Standaarddebiet™™              [m3y/h]        6.380
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 6  dakopeningen    en    3 deuren. Hiervan is één deur niet gemeten wegens
         inwaaiende wind.     Wegens   het  grote aantal openingen is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                       0000001982
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760100
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                       Difussie /    drogerij                                   Blad:       13 van 24
         Meetpunt:                   J32                                                      Nummer:     20A215R
                                                                                              Referentie: 123355
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 4 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                    0000001983
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760100
          Witteveen
                                                                                                             Blad:            14 van 24
                                                                                                             Nummer:          20A215R
                                                                                                             Referentie:      123355
         Resultaat       debietmeting          NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                      Difussie /   drogerij
         Meetpunt                                  J32
         Datum   meting                            15 oktober 2020
         Debiet identificatie                      20A215D-M06        meting 1
         Opperviak                      [m?]             1,12
         Kanaalvorm                                rechthoekig
         Afstand  (I/b) as  1           [-]                   1            2          3         4          5
         Gassnelheid                    [m/s]           0,834           1.13     1,52        1,52       1,52
         Temperatuur                    [°C]             265           26,5      26,5       26,5        26,5
         Afstand  (I/b) as  2           [-]                  6             7         8          9
         Gassnelheid                    [m/s]           0,538           1,33     1,23        1,13
         Temperatuur                    [°C]             26,5          26,5      26,5       26,5
         Gemiddelde     gassnelheid     [m/s]            1,20
         Gemiddelde     temperatuur     [°C]             26,5
         Druk atmosferisch              [hPa]           1.020
         Druk absoluut                  [hPa]           1.020
         Vochtconcentratie              [g/m?]           8,35
         Bedrijfsdebiet                 [m>/h]          4.820
         Geurdebiet*                    [mh]            4.750
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]         4.380
         *
           Debiet  bij 20°C, 1013 hPa    en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa   en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de    bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel     van cluster met 6   dakopeningen    en    3 deuren. Hiervan is één deur niet gemeten wegens
         inwaaiende wind.     Wegens   het   grote aantal openingen is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                      Paraaf:
                                                                                                                                        0000001984
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760100
                                       Bos
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                       Difussie /    drogerij                                          15 van 24
         Meetpunt:                   V3.1                                                            20A215R
                                                                                                     123355
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                     voldoet niet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                        nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, 4 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                               0000001985
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760100
          Witteveen
                                                                                                            Blad:            16 van 24
                                                                                                            Nummer:          20A215R
                                                                                                            Referentie:      123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Difussie /   drogerij
         Meetpunt                                 V3.1
         Datum   meting                           15 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A215D-M07        meting 1
         Opperviak                      [m?]            2,65
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         meetpunten                                          1            2          3         4          5
         Gassnelheid                    [m/s]           1,59         0,788     0,389      0,289       0,389
         Temperatuur                    [°C]            36,0          36,0      36,0       36,0        36,0
         meetpunten                                         6             7         8          9
         Gassnelheid                    [m/s]          0,689         0,289     0,190      0,489
         Temperatuur                    [°C]            36,0          36,0      36,0       36,0
         Gemiddelde     gassnelheid     [m/s]          0,567
         Gemiddelde     temperatuur     [°C]            36,0
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [gf m2]         10,4
         Bedrijfsdebiet                 [m>/h]         5.410
         Geurdebiet*                    [mh]           5.160
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]        4.750
         *
           Debiet bij 20°C,   1013 hPa   en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 6  dakopeningen    en    3 deuren. Hiervan is één deur niet gemeten wegens
         inwaaiende wind.     Wegens   het  grote aantal openingen is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                       0000001986
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760100
          Witteveen
         Rapportage
         Bron:                        Difussie /    drogerij                                    Blad:       17 van 24
         Meetpunt:                    Deur beneden verd.                                        Nummer:     20A215R
                                                                                                Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                     vertikaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                     voldoet niet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting    1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, 4 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                Paraaf:
                                                                                                                      0000001987
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760100
          Witteveen
                                                                                                            Blad:            18 van 24
                                                                                                            Nummer:          20A215R
                                                                                                            Referentie:      123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Difussie /   drogerij
         Meetpunt                                 Deur beneden verd.
         Datum   meting                           15 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A215D-M08        meting 1
         Opperviak                      [m?]            2,42
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         meetpunten                                          1            2          3         4          5
         Gassnelheid                    [m/s]          0,589         0,389     0,489      0,000       0,489
         Temperatuur                    [°C]            29,7          29,7      29.7       29,7        29,7
         meetpunten                                         6             7         8          9
         Gassnelheid                    [m/s]          0,489         0,389     0,190      0,000
         Temperatuur                    [°C]            29,7          29,7      29,7       29,7
         Gemiddelde     gassnelheid     [m/s]          0,432
         Gemiddelde     temperatuur     [°C]            29,7
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [g/m?]          12.7
         Bedrijfsdebiet                 [m>/h]         3.760
         Geurdebiet*                    [mh]           3.670
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]        3.360
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 6  dakopeningen    en    3 deuren. Hiervan is één deur niet gemeten wegens
         inwaaiende wind.     Wegens   het  grote aantal openingen is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                                       0000001988
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760100
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                       Difussie /      drogerij                                    Blad:       19 van 24
         Meetpunt:                   Deur     bij lift                                           Nummer:     20A215R
                                                                                                 Referentie: 123355
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                             rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                                      vertikaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet niet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh  na  verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh  voor   verstoring               voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh  voor   uitstroomopening         voldoet niet
                                                                                 meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                     voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                    voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                   voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                                 voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                               voldoet
         Voldoet  aan norm                                                           nee
         Meetonzekerheid                                                          vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14  °C, 4 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                            2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                       0000001989
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760100
          Witteveen
                                                                                                              Blad:            20 van 24
                                                                                                              Nummer:          20A215R
                                                                                                              Referentie:      123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Difussie /     drogerij
         Meetpunt                                 Deur  bij  lift
         Datum   meting                           15 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A215D-M09          meting 1
         Opperviak                      [m?]            2,42
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         meetpunten                                            1            2          3         4          5
         Gassnelheid                    [m/s]           2.31            2,02      1,52        1,92       1,92
         Temperatuur                    [°C]            34.4            34.4      34.4       34.4        34.4
         meetpunten                                           6             7         8          9
         Gassnelheid                    [m/s]           2.21            2,02      1,82        1,92
         Temperatuur                    [°C]            34.4            34.4      34.4       34.4
         Gemiddelde     gassnelheid     [m/s]           1,96
         Gemiddelde     temperatuur     [°C]            34.4
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [gf m2]         10,0
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       17.100
         Geurdebiet*                    [m°h]    |   16.400
         Standaarddebiet™™              [m3y/h]      15.100
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 6  dakopeningen      en    3 deuren. Hiervan is één deur niet gemeten wegens
         inwaaiende wind.     Wegens   het  grote aantal openingen is €énmaal per opening debiet gemeten.
                                                                                                                       Paraaf:
                                                                                                                                         0000001990
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760100
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                       Kookstation                                   Blad:           21van 24
         Meetpunt:                   Totaal                                        Nummer:         20A215R
                                                                                   Referentie:     123355
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                       n.v.t.
         Oriéntatie meetvlak                                              n.v.t.
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                 n.v.t.
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na  verstoring             n.v.t.
                                          *
                                     > 2    dh voor   verstoring          n.v.t.
                                          *
                                     > 5    dh voor   uitstroomopening    n.v.t.
                                                                       meting    1     meting    2    meting    3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                            n.v.t.          n.v.t.         n.v.t.
         Negatieve gassnelheden                                           n.v.t.          n.v.t.         n.v.t.
         Gassnelheid  > 2 m/s                                             n.v.t.          n.v.t.         n.v.t.
         Temperatuurvariatie  < 5%                                        n.v.t.          n.v.t.         n.v.i.
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                      n.v.t.          n.v.t.         n.v.t.
         Voldoet  aan norm                                                 nee             nee            nee
         Meetonzekerheid                                                vergroot        vergroot       vergroot
         omgevingsomstandigheden:              n.v.t.
         omgevingsomstandigheden:              n.v.t.
                                                                                                                  0000001991
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760100
          Witteveen
                                                                                                           Blad:        22 van 24
                                                                                                            Nummer:     20A215R
                                                                                                            Referentie: 123355
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Difussie / drogerij
         Meetpunt                              Totaal
         Datum   meting                        19 oktober 2020
         Debiet identificatie                  20A215D-M10      meting 1
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            30,6
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.020
         Druk absoluut               [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie           [g/m]           11,5
         Bedrijfsdebiet              [m*/h]      142.000
         Geurdebiet*                 [m3/h]      138.000
         Standaarddebiet™            [mg/h]      127.000
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Betreft de  som van  de aan 8 dakluiken  gemeten    debieten. Diffusie/drogerij heeft in totaal 8 dakluiken.
         Van  gemeten drukken, vocht   en  temperatuur is   een  gemiddelde  van  de 8  openingen genomen.
         Vanwege groot    aantal meetpunten is debiet per meetpunt in enkelvoud vastgesteld.
                                                                                                                                  0000001992
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760100
          AR CAC
                                                                                                   Blad:                          23 van  24
                                                                                                   Nummer:                        20A215R
                                                                                                   Referentie:                    123355
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                   Difussie / drogerij
                                                                Totaal
         Meetpunt
         Datum monstername                                      15 oktober 2020
         Debiet identificatie                                        20A215D-M10       meting   1       20A215D-M10    meting   2     20A215D-M10   meting   3
         Monstercode                                                              20A215G08                         20A215G09                    20A215G10
         Productiecode(s)      monsterzakken                                        20193355
         Starttijd                        [hh:mm]                                          13:56                           14:28                        15:00
         Stoptijd                         [hh:mm]                                          14:27                           15:00                        15:34
         Monstertijd                      [min]                                            00:31                          00:32                        00:34
         omgevingsomstandigheden                                14 °C, halfbewolkt
         Aantal   traverseerpunten                                                 voldoet niet
         Datum    analyse                                                     16 oktober 2020
         Analyse    identificatie                                                  20A215S08                        20A215S09                    20A215510
         Start  analyse                   [hh:mm]                                          15:49                           16:39                        17:16
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                           259                             163                          145
         laboratoriumcondities            [°C]                                            21.6-
         Voorverdunning                                                                                                     1,00
         Drift voorverdunning             [%]
         Concentratie bron
                                          [oug/m 3                                           259                             163                          145
         Debiet*                          [m3/h]                                        138.000                         138.000                      138.000
         Geuremissie
                                          [10° oug/h]                                       35,8                            22,5                         20,0
         Geometrisch      gemiddelde                                                        25,3
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa    en nat afgas
         Geurconcentratie             bij hedonische        waarde:
         Psychofysische      functie      H =
                                              A log(conc) + B       H =
                                                                        -0,63 log(conc) -0,29          H  =
                                                                                                            0,25 log(conc) -0,79     H =-0,37 log(conc) -0,37
         H= -0,5 concentratie
                                          [oug/m?]                                           2,1                               14                         2,3
         H= -1 concentratie
                                          [oug/m®]                                            13                              0,2                        n.k.
         Minimale    -
                        maximale          [oug/m 3                                      1,5-19                          1,4 -
                                                                                                                               37                     1,3-16
         Aantal   panelleden                                                                    4                               4                            4
         H= -2 concentratie               [oug/m 3                                          n.k.                              n.k                        n.k.
         Minimale       maximale
                                          [oug/m 5                                       2,8- 37                                                      2,5- 16
                     -
         Aantal   panelleden                                                                    2                                                            2
         H= -3 concentratie                                                                                                   n.k                        n.k.
         Minimale    -
                        maximale          [oug/m 3                                                                      14-64                        49-49
         Aantal   panelleden                                                                                                    1                            1
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster 20A215G07         heeft  een  geurconcentratie   van <   7 ouE/m3.
         Betreft  mengmonsters       van diverse dakluiken.   Tijdens verplaatsing   is monstername      gepauzeerd,  vandaar dat  gedurende  meer  dan 30
         minuten bemonsterd is.       Monsternametijd    exclusief onderbrekingen bedroeg         30 minuten.
         n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is niet bereikt.
                                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                                           0000001993
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22760100
          Witteveen
                                                                                            Blad:                24  van  24
                                                                                            Nummer:              20A215R
                                                                                            Referentie:          123355
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                volgens               meetonzekerheid concentratie                  meetonzekerheid emissie
         Debiet                     NEN-EN ISO 16911-1    |6,6%
         Geuranalyse                NEN-EN 13725          200%                                          200%
                                                                 *                                            *
         Hedonische     analyse     NVN2818               200%                                          200%
         Bemonstering     geur
                                                                                                              *
            Long   / verdund        eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Lindvalldoos            eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Loeflij                 eigen  methode n)                                                   200%
         Adsorptiebuis              NPR-CEN/TS 13649      |10,2%                                        10,6%
         Impingermeting                                   13,4%                                         13.7%
         stofconcentratie                                 12,6%                                         12,9%
         Continue    meting
            Oo                      NEN-EN 14789          6,1%
            TOC                     NEN-EN 12619          6,7%                                          7.5%
         *
           =
             Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
             Geurconcentratiemetingen     worden beschouwd als de  grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
              Volgens   de NTA 9065
                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                0000001994
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>