<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760054
                                                                                                                              ZN
          ARR CATE                                                                                                           EN
                                                                                                                             ps
                                                                                                                                    [ESTING
                                                                                                                                    RvA L 402
         Rapportage milieumetingen                                                               Blad                   1   van   18
                                                                                                 Nummer                 21A234R
                                                                                                 Referentie             127746
         Opdrachtgever                         :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                           :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en danken u voor de
           samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                 :    26 november 2021                             Paraaf    :
         Naam                                  :              5.1.2e
         Functie                               :    Meettechnicus
         Witteveen+Bos
         Leeuwenbrug 8
                                                     Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten
                                                                                                                           :   5
                                                                                                                                     van
         7411 TJ Deventer                            het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                  Witteveen+Bos.
                                                     toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                              0000000409
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760054
         Witteveen
         Leeswijzer                                                                              Blad       2 van 18
                                                                                                 Nummer     21A234R
                                                                                                 Referentie 127746
         meetpunten
         Bron                         Meetpunt                    Meetpunt       Bijzonderheden
         A-centrifuges                uitgaande   lucht                MO1
         Suikerdroger                 uitgaande   lucht                M02
         Suikerkoeler                 uitgaande   lucht                M03
         gekleurde    tekst =
                               informatie aangeleverd    door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                     M01 M02 M03
         Meetvlakbeoordeling          NEN-EN 15259                  Q   Q    Q
         Debiet                       NEN-EN ISO 16911-1            Q   Q    Q
         Geuranalyse                  NEN-EN 13725                  Q   Q    Q
         Hedonische     analyse       NVN2818                       Q   Q
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen  methode    n)          Q   Q    Q
            Lindvalldoos              eigen  methode    n)
            Loeflij                   eigen  methode    n)
                          ™           NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                       NEN-EN 14791
            SO;   en  H,S0O,          EPA methode 6      en 8
            HCL                       NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH;                       NEN 2826
         stofconcentratie             NEN-en 13284-1
                                      NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            Oz                        NEN-EN 14789
            TOC                       NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor details www.RVvA.nl onder  registratienummer L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                         Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.          Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                     0000000410
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760054
          VAR       GATED
         Rapportage
         Bron:                       A-centrifuges                                Blad:           3 van  18
         Meetpunt:                   uitgaande      lucht                         Nummer:         21A234R
                                                                                  Referentie:     127746
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                      rond
         Oriéntatie meetvlak                                         horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                            voldoet niet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring           voldoet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring         voldoet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening     n.v.t.
                                                                      meting    1     meting    2     meting   3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                         voldoet          voldoet        voldoet
         Negatieve gassnelheden                                        voldoet          voldoet        voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                          voldoet          voldoet        voldoet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                     voldoet          voldoet        voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                   voldoet          voldoet        voldoet
         Voldoet  aan norm                                                nee             nee            nee
         Meetonzekerheid                                               vergroot        vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              35 °C, binnenmeting
         omgevingsomstandigheden:              Voldoet
                                                                                                                 0000000411
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760054
          ER CALE)
                                                                                                       Blad:            4 van  18
                                                                                                       Nummer:          21A234R
                                                                                                       Referentie:      127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     A-centrifuges
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           15 oktober 2021
         Debiet identificatie                     21A234D-M01      meting  1
         Opperviak                      [m?]            0,28
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,09         0,51
         Gassnelheid                    [m/s]           16,3         16,8
         Temperatuur                    [°C]            60,8        60,6
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           16,6
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            60,7
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.012
         Druk absoluut                  [hPa]          1.013
         Vochtconcentratie              [g/m]            191
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       16.800
         Geurdebiet*                    [m3/h]       14.800
         Standaarddebiet™               [mg/h]       11.100
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijffsomstandigheden representatief. Slechts één meetas bereikbaar.
                                                                                                                        5.1.2e
                                                                                                                 Paraaf
                                                                                                                                  0000000412
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760054
          ER CALE)
                                                                                                       Blad:             5van 18
                                                                                                       Nummer:           21A234R
                                                                                                       Referentie:       127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     A-centrifuges
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           15 oktober 2021
         Debiet identificatie                     21A234D-M01      meting  2
         Opperviak                      [m?]            0,28
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,09         0,51
         Gassnelheid                    [m/s]           16,1         17,0
         Temperatuur                    [°C]            60,5        60,6
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           16,5
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            60,6
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.012
         Druk absoluut                  [hPa]          1.013
         Vochtconcentratie              [g/m]            199
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       16.800
         Geurdebiet*                    [m3/h]       14.800
         Standaarddebiet™               [mg/h]       11.000
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijffsomstandigheden representatief. Slechts één meetas bereikbaar.
                                                                                                                 Paraaf:
                                                                                                                                 0000000413
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760054
          Witteveen
                                                                                                       Blad:             6 van 18
                                                                                                       Nummer:           21A234R
                                                                                                       Referentie:       127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     A-centrifuges
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           15 oktober 2021
         Debiet identificatie                     21A234D-M01      meting  3
         Opperviak                      [m?]            0,28
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,09         0,51
         Gassnelheid                    [m/s]           15,8         16,5
         Temperatuur                    [°C]            60,5        60,8
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           16,2
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            60,7
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.012
         Druk absoluut                  [hPa]          1.013
         Vochtconcentratie              [g/m]            205
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       16.400
         Geurdebiet*                    [m3/h]       14.400
         Standaarddebiet™               [mg/h]       10.700
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijffsomstandigheden representatief. Slechts één meetas bereikbaar.
                                                                                                                 Paraaf:
                                                                                                                                  0000000414
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760054
          Witteveen
                                                                                                 Blad:                            7 van  18
                                                                                                 Nummer:                          21A234R
                                                                                                 Referentie:                      127746
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                  A-centrifuges
                                                               uitgaande   lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                     15 oktober 2021
         Debiet identificatie                                        21A234D-M01     meting   1       21A234D-M01      meting   2     21A234D-M01 meting   3
         Monstercode                                                             21A234G02
                                                                                                                   21A234G03                   21A234G04
         Productiecode(s)      monsterzakken                                        20214455
         Starttijd                        [hh:mm]                                       09:20                             09:51                       10:23
         Stoptijd                         [hh:mm)]                                      09:50                             10:21                       10:53
         Monstertijd                      [min]                                         00:30                             00:30                      00:30
         omgevingsomstandigheden                               36 °C,   binnenmeting
         Aantal   traverseerpunten                                                    voldoet
         Datum    analyse                                                    16 oktober 2021
         Analyse    identificatie                                                                                   21A234S03                  21A234S04
                                                                                  21A234S02
         Start  analyse                   [hh:mm]                                         9:12                              9:34                      10:01
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                         620                               722                        460
         laboratoriumcondities            [°C]                                     218-228
         Voorverdunning                                                                   16,1                              16,1                       15,8
         Drift voorverdunning             [%]                                               5,1                               5,6                        21
         Concentratie bron
                                          [oug/m?]                                     10.000                            11.600                      7.250
         Debiet*                          [m3/h]                                       14.800                            14.800                     14.400
         Geuremissie                      [10° oug/h]                                      148                               172                        105
         Geometrisch      gemiddelde                                                       139
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa   en  nat afgas
         Geurconcentratie            bij hedonische waarde:
         Psychofysische      functie      H =
                                              A log(conc) + B  |Zie voor de psychofysische     functie certificaat 21A234
         H= -0,5 concentratie
                                          [oug/m?]                                         2.3                                1,6                        1,3
         H= -1 concentratie
                                          [oug/m®]                                         6.6                                3.7                        31
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m®]                                 1,33 -
                                                                                          30,7                       1,33-30.7                 0,73 -113,7
         Aantal   panelleden                                                                  4                                 4                          4
         H= -2 concentratie               [oug/m®]                                           52                                23                         20
         Minimale       maximale
                     -
                                          [oug/m®]                                 2,50- 8,74                        2,45 -30,7                  1,37- 33,0
         Aantal   panelleden                                                                  2                                 2                          2
         H= -3 concentratie                                                                510                               200                        200
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                 8,74- 30,7                        4,59 -
                                                                                                                            30,7                 2,62- 60,7
         Aantal   panelleden                                                                  1                                 1                          1
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster 21A234G01         heeft  een geurconcentratie   van <  5 ouE/m3
         Volgens    het  bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief. Slechts       één meetas bereikbaar.
                                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                                          0000000415
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760054
          VAR       GATED
         Rapportage
         Bron:                       Suikerdroger                                                Blad:           8 van  18
         Meetpunt:                   uitgaande lucht                                             Nummer:         21A234R
                                                                                                 Referentie:     127746
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                                rond
         Oriéntatie meetvlak                                                    horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                         voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na  verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor  verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor  uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting    1          meting    2     meting   3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                    voldoet              voldoet        voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet              voldoet        voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                     voldoet              voldoet        voldoet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                             voldoet niet            voldoet        voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                              voldoet              voldoet        voldoet
         Voldoet  aan norm                                                          nee                  nee            nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot             vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:               12  °C, 5 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                            2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                                0000000416
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760054
          Witteveen
                                                                                                          9 van 18
                                                                                         Nummer:          21A234R
                                                                                         Referentie:      127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Suikerdroger
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           15 oktober 2021
         Debiet identificatie                     21A234D-M02      meting  1
         Opperviak                      [m?]            1,54
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,09         0,35    1,05  1,31
         Gassnelheid                    [m/s]           13,1         12,6    11,5  11,8
         Temperatuur                    [°C]            51,9        53,1     53,2  52,6
         Afstand  as   2                [m]              0,09         0,35    1,05  1,31
         Gassnelheid                    [m/s]           12,3         12,5    13,1  12,5
         Temperatuur                    [*C]            49,7        49,8     50,9  51,2
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           12,4
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            51,6
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.014
         Druk absoluut                  [hPa]          1.014
         Vochtconcentratie              [g/m]           31,5
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       68.800
         Geurdebiet*                    [m3/h]       62.200
         Standaarddebiet™               [mg/h]       55.800
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijffsomstandigheden representatief.
                                                                                                  Paraaf:
                                                                                                                   0000000417
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760054
          Witteveen
                                                                                                          10 van 18
                                                                                         Nummer:          21A234R
                                                                                         Referentie:      127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Suikerdroger
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           15 oktober 2021
         Debiet identificatie                     21A234D-M02      meting  2
         Opperviak                      [m?]            1,54
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,09         0,35    1,05  1,31
         Gassnelheid                    [m/s]           14,3         13.5    12,6  11,9
         Temperatuur                    [°C]            53,4        54,0     53,7  53,2
         Afstand  as   2                [m]              0,09         0,35    1,05  1,31
         Gassnelheid                    [m/s]           12,3         13,2    13,0  12,4
         Temperatuur                    [*C]            52,9        52.7     51,6  51,6
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           12,9
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            52,9
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.014
         Druk absoluut                  [hPa]          1.014
         Vochtconcentratie              [g/m]           27.9
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       71.400
         Geurdebiet*                    [m3/h]       64.300
         Standaarddebiet™               [mg/h]       57.900
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijffsomstandigheden representatief.
                                                                                                  Paraaf:
                                                                                                                    0000000418
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760054
          VAS CATT)
                                                                                                          11 van 18
                                                                                         Nummer:          21A234R
                                                                                         Referentie:      127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Suikerdroger
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           15 oktober 2021
         Debiet identificatie                     21A234D-M02      meting  3
         Opperviak                      [m?]            1,54
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,09         0,35    1,05  1,31
         Gassnelheid                    [m/s]           13.8         12.7    12,3  12,0
         Temperatuur                    [°C]            51,7        51,7     527   53.1
         Afstand  as   2                [m]              0,09         0,35    1,05  1.31
         Gassnelheid                    [m/s]           12,9         12,6    12,8  12,5
         Temperatuur                    [°C]            52.1        52,7     52,6  53,2
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           12,7
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            52.5
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.014
         Druk absoluut                  [hPa]          1.014
         Vochtconcentratie              [g/m?]          233
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       70.400
         Geurdebiet*                    [m°h]    |   63.500
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]      57.500
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijffsomstandigheden representatief.
                                                                                                  Paraaf:
                                                                                                                    0000000419
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760054
          Witteveen
                                                                                                Blad:                             12 van  18
                                                                                                Nummer:                           21A234R
                                                                                                Referentie:                       127746
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                  Suikerdroger
                                                               uitgaande   lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                     15 oktober 2021
         Debiet identificatie                                        21A234D-M02     meting  1       21A234D-M02      meting   2      21A234D-M02 meting   3
         Monstercode                                                             21A234G06
                                                                                                                  21A234G07                    21A234G08
         Productiecode(s)      monsterzakken                                        20214455
         Starttijd                        [hh:mm]                                       11:54                            12:25                        12:55
         Stoptijd                         [hh:mm)]                                      12:24                            1255                         13:25
         Monstertijd                      [min]                                         00:30                            00:30                       00:30
         omgevingsomstandigheden                               12 °C, bewolkt 2/8
         Aantal   traverseerpunten                                                voldoet niet
         Datum    analyse                                                    16 oktober 2021
         Analyse    identificatie                                                                                  21A234S07                   21A234S08
                                                                                  21A234S06
         Start  analyse                   [hh:mm]                                        9:54                            12:16                        11:12
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                       82,0                               105                        89,0
         laboratoriumcondities            [°C]                                     218-228
         Voorverdunning                                                                  1,00                              1,00                        1,00
         Drift voorverdunning             [%]                                                 -                                 -                           -
         Concentratie bron
                                          [oug/m?]                                       82,0                               105                        89.0
         Debiet*                          [m3/h]                                       62.200                           64.300                      63.500
         Geuremissie
                                          [10° oug/h]                                    5,10                              6,75                        5,65
         Geometrisch      gemiddelde                                                     579
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa   en  nat afgas
         Geurconcentratie            bij hedonische         waarde:
         Psychofysische      functie      H =
                                              A log(conc) + B  |Zie voor de psychofysische    functie certificaat 21A234
         H= -0,5 concentratie
                                          [oug/m?]                                         1,7                                 2                         1,2
         H= -1 concentratie
                                          [oug/m®]                                           4                              6.8                          27
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m®]                                 1,37 -17,5                       1,35- 16,3                  1,37 -
                                                                                                                                                       19,3
         Aantal   panelleden                                                                 4                                 4                           4
         H= -2 concentratie
                                          [oug/m®]                                         25                                88                           14
         Minimale       maximale
                     -
                                          [oug/m®]                                 2,62- 17,5                       4,84 -16,3                   2,69- 33,5
         Aantal   panelleden                                                                 2                                 2                           2
         H= -3 concentratie                                                               220                               n.k.                        n.k.
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                 5,26- 17.5                       16,3 -
                                                                                                                           16,3                  10,1- 17,5
         Aantal   panelleden                                                                 1                                 1                           1
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster 21A234G05         heeft  een geurconcentratie   van  ouE/m3
         Volgens    het  bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
                                                                                                                       Paraaf:
                                                                                                                                                          0000000420
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760054
          VAR       GATED
         Rapportage
         Bron:                       Suikerkoeler                                              Blad:            13 van  18
         Meetpunt:                   uitgaande      lucht                                      Nummer:          21A234R
                                                                                               Referentie:      127746
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                              rond
         Oriéntatie meetvlak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                    voldoet niet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                              meting    1          meting     2     meting   3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet               voldoet        voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet               voldoet        voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                   voldoet               voldoet        voldoet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                           voldoet niet          voldoet niet    voldoet niet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                            voldoet               voldoet        voldoet
         Voldoet  aan norm                                                        nee                   nee            nee
         Meetonzekerheid                                                       vergroot              vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:              12 °C, 5 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                                0000000421
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760054
          Witteveen
                                                                                                    Blad:                 14 van   18
                                                                                                    Nummer:               21A234R
                                                                                                    Referentie:           127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Suikerkoeler
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           15 oktober 2021
         Debiet identificatie                     21A234D-M03      meting 1
         Opperviak                      [m?]            4,56
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand   as  1                [m]              0,08        0,26     0,45  0,77       1,20       1,60       1,80      2,00
         Gassnelheid                    [m/s]           9,00        8,81     9,04  9,01       11,9       14,5       16,1       16,5
         Temperatuur                    [°C]            39,2        38,5     39,3  41.4      42.7        43,2      43,7       440
         Afstand   as  2                [m]              0,08        0,26     0,45  0,77       1,20       1,60       1,80      2,00
         Gassnelheid                    [m/s]           11,7         10,5    11,9  12,3       12,7       10,9       10,4       10,3
         Temperatuur                    [°C]            40,2        41.3     41.8  42.3      42.6        42.8      43,1       43,1
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           11,6
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            41,8
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.011
         Druk absoluut                  [hPa]          1.012
         Vochtconcentratie              [gf m2]         8,19
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]      190.000
         Geurdebiet*                    [mh]     |  177.000
         Standaarddebiet™™              [m3y/h]     163.000
         *
           Debiet  bij 20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijffsomstandigheden representatief.
         Niet alle meetpunten bereikbaar vanwege lengte pitot-buis, hierdoor afwijkende meetpunten gehanteerd op 1,2, 1,8  en 2,0m
                                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                                      0000000422
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760054
          Witteveen
                                                                                                    Blad:                 15  van   18
                                                                                                    Nummer:               21A234R
                                                                                                    Referentie:           127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Suikerkoeler
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           15 oktober 2021
         Debiet identificatie                     21A234D-M03      meting 2
         Opperviak                      [m?]            4,56
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand   as  1                [m]              0,08        0,26     0,45  0,77       1,20       1,60       1,80        2,00
         Gassnelheid                    [m/s]           9,92        8,90     8,87  9,26       12,0       15,8       17,0        16,5
         Temperatuur                    [°C]            38,9        38,6     39,3  40,1      40,7        41,3      41.6         42,0
         Afstand   as  2                [m]              0,08        0,26     0,45  0,77       1,20       1,60       1,80        2,00
         Gassnelheid                    [m/s]           10,8         10,9    11,3  12,7       12,0       10,8       10,1        10,2
         Temperatuur                    [°C]            41,2        420      425   42.9      43,2        43,2      43.4         43,8
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           11,7
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            41,5
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.011
         Druk absoluut                  [hPa]          1.012
         Vochtconcentratie              [gf m2]         8,15
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]      192.000
         Geurdebiet*                    [mh]     |  179.000
         Standaarddebiet™™              [m3y/h]     165.000
         *
           Debiet  bij 20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijffsomstandigheden representatief.
         Niet alle meetpunten bereikbaar vanwege lengte pitot-buis, hierdoor afwijkende meetpunten gehanteerd op 1,2   en  2,0m
                                                                                                                            5.1.2e
                                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                                       0000000423
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760054
          Witteveen
                                                                                                    Blad:                 16  van   18
                                                                                                    Nummer:               21A234R
                                                                                                    Referentie:           127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Suikerkoeler
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           15 oktober 2021
         Debiet identificatie                     21A234D-M03      meting  3
         Opperviak                      [m?]            4,56
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand   as  1                [m]              0,08         0,26    0,45  0,77       1,20       1,60       1,80       2,00
         Gassnelheid                    [m/s]           11,2         10,9    12,2  12.7       13,0       11,3       10,6        10,3
         Temperatuur                    [°C]            39,5        41,2     41.3  42,0      42,0        42.1      43,0        42.9
         Afstand   as  2                [m]              0,08         0,26    0,45  0,77       1,20       1,60       1,80       2,00
         Gassnelheid                    [m/s]           9,18        9,20     8,82  9,68       11,3       14,2       15,8        15,6
         Temperatuur                    [°C]            43.1        424      42.4  41.9      42,0        42.3      43,0        43,2
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           11,6
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            421
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.011
         Druk absoluut                  [hPa]          1.012
         Vochtconcentratie              [g/m?]          5,05
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]      191.000
         Geurdebiet*                    [mh]     |  177.000
         Standaarddebiet™™              [m3y/h]     164.000
         *
           Debiet  bij 20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijffsomstandigheden representatief.
         Niet alle meetpunten bereikbaar vanwege lengte pitot-buis, hierdoor afwijkende meetpunten gehanteerd op 1,2   en  2,0m
                                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                                       0000000424
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760054
          Witteveen
                                                                                                    Blad:                              17 van  18
                                                                                                    Nummer:                            21A234R
                                                                                                    Referentie:                        127746
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                    Suikerkoeler
                                                                 uitgaande   lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                       15 oktober 2021
         Debiet identificatie                                          21A234D-M03      meting   1       21A234D-M03       meting   2      21A234D-M03  meting   3
         Monstercode                                                                21A231G10
                                                                                                                      21A231G11                     21A231G12
         Productiecode(s)      monsterzakken                                          20214455
         Starttijd                        [hh:mm]                                           11:31                             12:02                        12:33
         Stoptijd                         [hh:mm)]                                          12:01                             12.32                        13:03
         Monstertijd                      [min]                                            00:30                              00:30                        00:30
         omgevingsomstandigheden                                  12 °C, licht bewolkt
         Aantal   traverseerpunten                                                  voldoet niet
         Datum    analyse                                                      16 oktober 2021
         Analyse    identificatie                                                                                      21A231S11                    21A231812
                                                                                    21A231S10
         Start  analyse                   [hh:mm]                                          11:22                              10:25                        12:30
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                           12,0                               7,00                         8,00
         laboratoriumcondities            [°C]                                       218-228
         Voorverdunning                                                                      1,00                               1,00                         1,00
         Drift voorverdunning             [%]                                                     -                                  -                            -
         Concentratie bron
                                          [oug/m?]                                           12,0                               7.00                         8.00
         Debiet*                          [m3/h]                                         177.000                            179.000                      177.000
         Geuremissie
                                          [10° oug/h]                                        2.12                               1,25                         1,42
         Geometrisch      gemiddelde                                                         1,56
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa   en  nat afgas
         Geurconcentratie            bij hedonische          waarde:
         Psychofysische      functie      H =
                                              A log(conc)  + B   |Zie voor de psychofysische      functie certificaat 21A234
         H=-0,5 concentratie              [oug/m?]                                            n.k.                               n.k.                         nk.
         H= -1 concentratie
                                          [oug/m’]                                            nk.
                                                                                                                                 n.k.                         nk.
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m®]                                   0,20  -
                                                                                             0,76                       0,38  -
                                                                                                                                2,46                  n.k. -
                                                                                                                                                             nk.
         Aantal   panelleden                                                                     1                                  1                            0
         H= -2 concentratie               [oug/m®]                                            n.k.                               n.k,                         nk.
         Minimale       maximale
                     -
                                          [oug/m®]                                   1,31 -1,31                          nk.  -
                                                                                                                                nk.                   nk.  -
                                                                                                                                                             nk.
         Aantal   panelleden                                                                     1                                  0                            0
         H= -3 concentratie                                                                   n.k.                               n.k.                         n.k.
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                    n.k. -
                                                                                             nk.                         n.k. -
                                                                                                                                nk.                   nk.  -
                                                                                                                                                             nk.
         Aantal   panelleden                                                                     0                                  0                            0
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster21A234G09          heeft  een  geurconcentratie    van <  5 ouE/m3
         Volgens    het  bedrijf waren de  productieomstandigheden representatief.
                                                                                                                                                                0000000425
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760054
          CLANS          (ATL=T=1g
                                                                                                Blad:                 18 van  18
                                                                                                Nummer:               21A234R
                                                                                                Referentie:           127746
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                volgens               meetonzekerheid concentratie                      meetonzekerheid emissie
                                              Deelmeting:      1            2            3                      1           2          3
         Debiet                     NEN-EN ISO 16911-1       11,4%        8,1%         6,6%
         Geuranalyse                NEN-EN 13725             200%         200%         200%                   200%        200%       200%
                                                                   *            *           *                      *           *          *
         Hedonische     analyse     NVN2818                 200%         200%         200%                   200%        200%       200%
         Bemonstering     geur
                                                                                                                   *           *          *
            Long   / verdund        eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
                                                                                                                   *           *          *
            Lindvalldoos            eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
                                                                                                                   *           *          *
            Loeflij                 eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
         Adsorptiebuis              NPR-CEN/TS 13649         17,7%        12,5%        10,2%                 18,4%       13,0%      10,6%
         Impingermeting                                      23.2%        16,4%        13,4%                 23.7%       16,8%      13,7%
         stofconcentratie                                    21.8%        15.4%        12,6%                 22.3%       15,8%      12,9%
         Continue    meting
            0,                      NEN-EN 14789             10,6%        7,5%         6,1%
            TOC                     NEN-EN 12619             11,6%        8,2%         6,7%                  13,0%        9,2%       7,5%
         *
           =
             Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
             Geurconcentratiemetingen    worden beschouwd als de   grootste bron  van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
              Volgens   de NTA 9065
                                                                                                                                            0000000426
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>