<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760104
                                                                                                                              ZN
          ARR CATE                                                                                                           EN
                                                                                                                             ps
                                                                                                                                   TESTING
                                                                                                                                    RvA L 402
         Rapportage milieumetingen                                                               Blad                   1   van   24
                                                                                                 Nummer                 21A232R
                                                                                                 Referentie             127746
         Opdrachtgever                         :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                           :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en danken u voor de
           samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                 :    29 november 2021                             Paraaf    :
         Naam                                  :                5.1.2e
         Functie                               :    Meettechnicus
         Opmerking:
         Dit is deel 1       van    de   rapportage 21A232R        met de   naam      21A232R-A. In deze         rapportage zijn de
         resultaten       van    de   geurmetingen    van   de diffusie &     drogerij    dakluiken    gerapporteerd.
         Witteveen+Bos8                              Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten    van
         Leeuwenbrug                                                                                                       :   5
         7411 TJ Deventer                            het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                  Witteveen+Bos.
                                                     toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                              0000002022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760104
         Witteveen
         Leeswijzer                                                                                Blad                2 van   24
                                                                                                   Nummer              21A232R
                                                                                                   Referentie          127746
         meetpunten
         Bron                          Meetpunt                    Meetpunt       Bijzonderheden
         J10 Diffusie    drogerij      uitgaande   lucht                MO1       debiet 2 maal  gemeten
         J30 Diffusie    drogerij      uitgaande   lucht                M02       debiet 2 maal  gemeten
         J31 Diffusie    drogerij      uitgaande   lucht                MO3       debiet 2 maal  gemeten
         J32 Diffuse     droger        uitgaande   lucht                M04       debiet 2 maal  gemeten
         J34 Diffuse     droger        uitgaande   lucht                M05       debiet 2 maal  gemeten
         Deur   bij J34                uitgaande   lucht                MO6       debiet 2 maal  gemeten
         Totaal diffussie    drogerij Juitgaande   lucht                MO7       Totaal  van M01 t/m M06: J10, J30, J31, J32, J34 & deur  bij J34
                                                                                  en  J6 & J29 aangenomen debiet   (wegens hoge   CO niet te  meten).
         gekleurde     tekst =
                                informatie aangeleverd    door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                   volgens                     M01 M02 M03 M04 MOS M06 MO7
                                       NEN-EN 15259                  Q   Q          Q    Q     Q
         Meetvlakbeoordeling                                                  QQ
         Debiet                        NEN-EN ISO 16911-1            Q                   Q     Q
                                                                         QQ QQ      QQ
         Geuranalyse                   NEN-EN 13725
         Hedonische      analyse       NVN2818
         Bemonstering geur
            Long    / verdund          eigen  methode    n)
            Lindvalldoos               eigen  methode    n)
            Loeflij                    eigen  methode    n)
                           ™           NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                              ™
         Impingermeting
            SO,                        NEN-EN 14791
            SO;    en  H,SO,           EPA methode 6      en 8
            HCL                        NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH;                        NEN 2826
         stofconcentratie              NEN-en 13284-1
                                       NEN-ISO 9096
         Continue     meting
            Oz                         NEN-EN 14789
            TOC                        NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie     voor details www.RVvA.nl onder  registratienummer   L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens     de NTA 9065                                                                                  Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.           Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting    niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                                                     0000002023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760104
          VAR       GATED
         Rapportage
         Bron:                       J10 Diffusie     drogerij                                Blad:            3 van 24
         Meetpunt:                   uitgaande      lucht                                     Nummer:          21A232R
                                                                                              Referentie:      127746
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                          rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                                 horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                      voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                              meting    1         meting     2
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                 voldoet               voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                voldoet               voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                voldoet niet         voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                             voldoet               voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                         voldoet niet         voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                       nee                   nee
         Meetonzekerheid                                                       vergroot             vergroot
         omgevingsomstandigheden:              14 °C, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                        2,5 mm/uur  en <  20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                        0000002024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            4 van 24
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  J10 Diffusie  drogerij
         Meetpunt                              uitgaande   lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M01      meting  1
         Opperviak                   [m?]            2,37
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                 1            2      3         4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           1,39         1,09    2,29      1,59       0,988
         Temperatuur                 [°C]            36,9         37,0    36,9      37.9        37.8
         Meetpunten                  [-]                6             7      8         9
         Gassnelheid                 [m/s]           2,09         1,89    2,88      1,69
         Temperatuur                 [°C]            38,0         37,1    37,6      38,2
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1,65
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            37.3
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.021
         Druk absoluut               [hPa]          1.021
         Vochtconcentratie           [gf m2]         17.2
         Bedrijfsdebiet              [m*/h]       14.000
         Geurdebiet*                 [m°h]    |   13.400
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]      12.200
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                                        51.2e
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                               0000002025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            5 van 24
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  J10 Diffusie  drogerij
         Meetpunt                              uitgaande   lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M01      meting  2
         Opperviak                   [m?]            2,37
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                 1            2       3        4           5
         Gassnelheid                 [m/s]          0,589        0,489    2,29      1,49        3,18
         Temperatuur                 [°C]            36,9         37,0    36,8      37,6        37,9
         Meetpunten                  [-]                6             7      8         9
         Gassnelheid                 [m/s]           1,39         2,39    1,69    0,988
         Temperatuur                 [°C]            37.4         36,9    35,1      35,1
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1,54
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            36,6
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.021
         Druk absoluut               [hPa]          1.021
         Vochtconcentratie           [gf m2]         17.2
         Bedrijfsdebiet              [m*/h]       13.100
         Geurdebiet*                 [m°h]    |   12.500
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]      11.400
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                               0000002026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760104
          VARS GATGEED
         Rapportage
         Bron:                        J30 Diffusie     drogerij                                Blad:            6 van 24
         Meetpunt:                    uitgaande      lucht                                     Nummer:          21A232R
                                                                                               Referentie:      127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                      voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                               meting    1         meting     2
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                 voldoet               voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet               voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet         voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                             voldoet               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                           voldoet               voldoet
         Voldoet  aan norm                                                        nee                   nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot             vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                         2,5 mm/uur  en <  20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                         0000002027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            7 van 24
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Diffusie drogerij J30
         Meetpunt                              uitgaande   lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M02      meting 1
         Opperviak                   [m?]            1,12
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                 1           2      3          4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           2,39        2,49    2,39       1,09        2,49
         Temperatuur                 [°C]            14,2         14,1   14,1       14.1        14,2
         Meetpunten                  [-]                 6           7      8          9
         Gassnelheid                 [m/s]           2,39        2,19    1,89       2,39
         Temperatuur                 [°C]            14,1         14,0   14,2       14.1
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           2,19
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            14,1
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.021
         Druk absoluut               [hPa]          1.021
         Vochtconcentratie           [g/m?]          9,97
         Bedrijfsdebiet              [m>/h]         8.810
         Geurdebiet*                 [mh]           9.060
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]        8.340
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                               0000002028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            8 van  24
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Diffusie drogerij J30
         Meetpunt                              uitgaande   lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M02      meting 2
         Opperviak                   [m?]            1,12
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                 1           2      3          4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           2,09         1,49   2,49       2,68        1,99
         Temperatuur                 [°C]            14,2         14,3   14,3       14.0        14,2
         Meetpunten                  [-]                 6           7      8          9
         Gassnelheid                 [m/s]           1,79         1,99   2,58       1,19
         Temperatuur                 [°C]            14,3         14,1   14,2       14.0
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           2,03
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            14,2
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.022
         Druk absoluut               [hPa]          1.022
         Vochtconcentratie           [g/m?]          9,96
         Bedrijfsdebiet              [m>/h]         8.190
         Geurdebiet*                 [mh]           8.430
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]        7.760
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:    5.1.2e
                                                                                                                                0000002029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760104
          VARS GATGEED
         Rapportage
         Bron:                        J31 Diffusie     drogerij                                Blad:            9 van 24
         Meetpunt:                    uitgaande      lucht                                     Nummer:          21A232R
                                                                                               Referentie:      127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                      voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                               meting    1         meting     2
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                 voldoet               voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet               voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet         voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                             voldoet               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                           voldoet            voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                        nee                   nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot             vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                         2,5 mm/uur  en <  20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                         0000002030
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760104
          VAS CATT)
                                                                                                     Blad:            10 van 24
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Diffusie drogerij J31
         Meetpunt                              uitgaande   lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M03      meting 1
         Opperviak                   [m?]            1,49
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                 1           2      3          4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           2,29         1,49   1,69       1,29        1,59
         Temperatuur                 [°C]            14.6         14,5   14,8       15,2        15,4
         Meetpunten                  [-]                 6           7      8          9
         Gassnelheid                 [m/s]           2,39         1,59   1,89       1,69
         Temperatuur                 [°C]            15.5         15,1   14,9       15,0
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1.75
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            15,0
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.021
         Druk absoluut               [hPa]          1.021
         Vochtconcentratie           [g/m?]          8,65
         Bedrijfsdebiet              [m>/h]         9.370
         Geurdebiet*                 [mh]           9.610
         Standaarddebiet™*           [m3y/h]        8.850
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                0000002031
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            11 van 24
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Diffusie drogerij J31
         Meetpunt                              uitgaande   lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M03      meting 2
         Opperviak                   [m?]            1,49
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                 1           2       3         4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           2,19        2,39     2,49      1,59        1,89
         Temperatuur                 [°C]            14.6         14,5    14,5      15,4        15,6
         Meetpunten                  [-]                 6           7       8         9
         Gassnelheid                 [m/s]           2,09         1,59   0,788      1,59
         Temperatuur                 [°C]            15,3         15,3    15,0      15,1
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1,87
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            15,0
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.022
         Druk absoluut               [hPa]          1.022
         Vochtconcentratie           [g/m?]          8,64
         Bedrijfsdebiet              [m*/h]        10.000
         Geurdebiet*                 [m°h]    |    10.300
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]        9.470
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                0000002032
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760104
          VARS GATGEED
         Rapportage
         Bron:                        J32 Diffuse      droger                                  Blad:            12 van 24
         Meetpunt:                    uitgaande      lucht                                     Nummer:          21A232R
                                                                                               Referentie:      127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                      voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                               meting    1         meting     2
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                 voldoet            voldoet niet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet               voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet         voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                             voldoet               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                         voldoet niet            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                        nee                   nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot             vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                         2,5 mm/uur  en <  20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                          0000002033
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                      Blad:            13 van 24
                                                                                                      Nummer:          21A232R
                                                                                                      Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                   J32 Diffuse   droger
         Meetpunt                               uitgaande   lucht
         Datum   meting                         13 oktober 2021
         Debiet identificatie                   21A232D-M04      meting 1
         Opperviak                    [m?]            1,12
         Kanaalvorm                             rechthoekig
         Meetpunten                   [-]                 1           2      3          4           5
         Gassnelheid                  [m/s]          0,788         1,29   1,09     0,689         2,09
         Temperatuur                  [°C]            13,8         13,9   14,0       16,7        16,4
         Meetpunten                   [-]                6            7      8          9
         Gassnelheid                  [m/s]           1,89        0,589   1,89     0,988
         Temperatuur                  [°C]            16,5         15,4   14,2       13,9
         Gemiddelde    gassnelheid    [m/s]           1.25
         Gemiddelde    temperatuur    [°C]            15,0
         Druk atmosferisch            [hPa]          1.021
         Druk absoluut                [hPa]          1.021
         Vochtconcentratie            [g/m?]          8,99
         Bedrijfsdebiet               [m>/h]         5.060
         Geurdebiet*                  [mh]           5.190
         Standaarddebiet™™            [m3y/h]        4.780
         *
           Debiet bij 20°C,  1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa   en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren    de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                                 0000002034
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            14 van 24
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  J32 Diffuse  droger
         Meetpunt                              uitgaande  lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M04     meting 2
         Opperviak                   [m?]            1,12
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                1           2       3          4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           1,19        1,29    1,39       2,39        2,88
         Temperatuur                 [°C]            14,0        13,9    14,2       16,5        16,0
         Meetpunten                  [-]                6           7       8          9
         Gassnelheid                 [m/s]           2,58       2,68     1,69       2,19
         Temperatuur                 [°C]            16,3        15,3    15,2       14.0
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           2,03
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            15,0
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.022
         Druk absoluut               [hPa]          1.022
         Vochtconcentratie           [g/m?]          8,98
         Bedrijfsdebiet              [m>/h]         8.190
         Geurdebiet*                 [mh]           8.400
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]        7.740
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                0000002035
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760104
          VARS GATGEED
         Rapportage
         Bron:                        J34 Diffuse      droger                                  Blad:                  15 van 24
         Meetpunt:                    uitgaande      lucht                                     Nummer:                21A232R
                                                                                               Referentie:            127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                           rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                      voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                               meting    1         meting     2
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                 voldoet            voldoet niet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet               voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                 voldoet niet         voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                             voldoet               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                         voldoet niet         voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                        nee                   nee
         Meetonzekerheid                                                        vergroot             vergroot
         omgevingsomstandigheden:               14 °C, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                         2,5 mm/uur  en <  20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                               Paraaf:
                                                                                                              5.1.2¢e
                                                                                                                                0000002036
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            16 van 24
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  J34 Diffuse   droger
         Meetpunt                              uitgaande   lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M05      meting 1
         Opperviak                   [m?]            2,37
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                 1           2        3        4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           1,39         1,49   0,389    0,788         1,09
         Temperatuur                 [°C]            32,2        32,3     33,2      32,0        32,1
         Meetpunten                  [-]                6            7       8         9
         Gassnelheid                 [m/s]          0,389         1,09   0,988      1,19
         Temperatuur                 [°C]            32,3        31,7     31,1      30,4
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1,05
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            31.8
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.021
         Druk absoluut               [hPa]          1.021
         Vochtconcentratie           [g/m?]          11,9
         Bedrijfsdebiet              [m>/h]         8.930
         Geurdebiet*                 [mh]           8.650
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]        7.940
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                0000002037
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            17 van 24
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  J34 Diffuse   droger
         Meetpunt                              uitgaande   lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M05      meting 2
         Opperviak                   [m?]            2,37
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                 1           2       3         4           5
         Gassnelheid                 [m/s]          0,988        0,589    1,19      1,49        1,49
         Temperatuur                 [°C]            32,0         32,3    33,2      323         31,7
         Meetpunten                  [-]                6            7       8         9
         Gassnelheid                 [m/s]          0,788        0,389   0,689      1,39
         Temperatuur                 [°C]            30,9         30,8    31.2      30,1
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1,02
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            315
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.021
         Druk absoluut               [hPa]          1.022
         Vochtconcentratie           [g/m?]          11,8
         Bedrijfsdebiet              [m>/h]         8.670
         Geurdebiet*                 [mh]           8.420
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]        7.730
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                0000002038
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760104
          VARS GATGEED
         Rapportage
         Bron:                        Deur     bij J34                                          Blad:            18 van 24
         Meetpunt:                    uitgaande lucht                                           Nummer:          21A232R
                                                                                                Referentie:      127746
         Beoordeling      meetviak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                     vertikaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh  na verstoring                 voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh  voor verstoring               voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh  voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                                meting    1         meting     2
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet              voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet              voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet         voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet         voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                          nee                  nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot             vergroot
         omgevingsomstandigheden:                14 °C, Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:                voldoet
                                                                                                Paraaf:
                                                                                                                           0000002039
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            19 van 24
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Deur  bij J34
         Meetpunt                              uitgaande    lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M06       meting 1
         Opperviak                   [m?]            1,89
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                  1           2       3        4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           1,59         0,788   0,289     1,79        1,39
         Temperatuur                 [°C]            39,0          39,1    38,4     38,7        38,5
         Meetpunten                  [-]                  6           7       8        9
         Gassnelheid                 [m/s]          0,389          1,79   0,888   0,190
         Temperatuur                 [°C]            38,3          38,5    38,4     38,3
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1,01
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            38,6
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.021
         Druk absoluut               [hPa]          1.021
         Vochtconcentratie           [g/m?]          11.1
         Bedrijfsdebiet              [m>/h]         6.870
         Geurdebiet*                 [mh]           6.510
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]        5.990
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                0000002040
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                     Blad:            20 van 24
                                                                                                     Nummer:          21A232R
                                                                                                     Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting       NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                  Deur  bij J34
         Meetpunt                              uitgaande    lucht
         Datum   meting                        13 oktober 2021
         Debiet identificatie                  21A232D-M06       meting 2
         Opperviak                   [m?]            1,89
         Kanaalvorm                            rechthoekig
         Meetpunten                  [-]                  1           2       3        4           5
         Gassnelheid                 [m/s]           2,09          1,59   0,988     1,89        2,09
         Temperatuur                 [°C]            39.1         39,1     38,3     38,5        384
         Meetpunten                  [-]                  6           7       8        9
         Gassnelheid                 [m/s]          0,489         2,09     1,49     1,29
         Temperatuur                 [°C]            38,3         38,5     38,3     37.9
         Gemiddelde    gassnelheid   [m/s]           1,55
         Gemiddelde    temperatuur   [°C]            38,5
         Druk atmosferisch           [hPa]          1.021
         Druk absoluut               [hPa]          1.021
         Vochtconcentratie           [g/m?]          11.1
         Bedrijfsdebiet              [m*/h]       10.600
         Geurdebiet*                 [m°h]    |   10.000
         Standaarddebiet™™           [m3y/h]        9.210
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa  en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens  de  opdrachtgever waren   de  productieomstandigheden representatief tijdens de meting.
         2 maal debiet   gemeten wegens grote aantal dakluiken & meetpunten.
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                0000002041
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760104
          VARS CATETE
         Rapportage
         Bron:                        Totaal diffussie        drogerij               Blad:           21 van   24
         Meetpunt:                    uitgaande       lucht                          Nummer:         21A232R
                                                                                     Referentie:     122746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                     rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                            horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                  n.v.t.
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na  verstoring              n.v.t.
                                           *
                                      > 2    dh voor   verstoring           n.v.t.
                                           *
                                      > 5    dh voor   uitstroomopening     n.v.t.
                                                                         meting    1     meting    2     meting    3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                             n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Negatieve gassnelheden                                             n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Gassnelheid  > 2 m/s                                               n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Temperatuurvariatie  <  5%                                         n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                       n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Voldoet  aan norm                                                   nee             nee             nee
         Meetonzekerheid                                                  vergroot        vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:               n.v.t.
         omgevingsomstandigheden:               n.v.t.
                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                     0000002042
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760104
          ER CALE)
                                                                                                             Blad:                22 van 24
                                                                                                             Nummer:              21A232R
                                                                                                             Referentie:          122746
         Resultaat       debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    Dakluiken diffussie    drogerij
         Meetpunt                                uitgaande    lucht
         Datum   meting                          13 oktober 2021
         Debiet identificatie                    21A232D-M07       meting   1
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]              25,0
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.021
         Druk absoluut                 [hPa]           1.021
         Vochtconcentratie             [gf m2]           10,8
         Bedrijfsdebiet                [m i h]       74.200
         Geurdebiet*                   [mh]     |    73.500
         Standaarddebiet™*             [m 3o/h]      67.600
         *
           Debiet bij 20°C,  1013 hPa   en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C,  1013 hPa   en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Totale debietstroom    van dakluikken diffussie    drogerij: J10, J30, J31, J32, J34 en de deur bij  J34.
         Hiermaast 2x 1/6de deel    van  totaal extra  voor  JO6 & J29 welke niet kon worden   doorgemeten     debiet wegens hoge CO waarden.
         Voor debiet   gemiddelde   van  iedere twee    metingen   per dakluik genomen.
         Gemiddelde     van temperatuur,   vocht  en  druk  van de  zes  meetobjecten.
                                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                              0000002043
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760104
          Witteveen
                                                                                                   Blad:                              23 van  24
                                                                                                   Nummer:                            21A232R
                                                                                                   Referentie:                        127746
         Resultaten          geuremissie
         Bron                                                   Dakluiken diffussie   drogerij
                                                                uitgaande   lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                      14 oktober 2021
         Debiet identificatie                                         21A232D-M07      meting   1      21A232D-MO7     meting      2      21A232D-M07 meting   3
         Monstercode                                                              21A232G02
                                                                                                                    21A232G03                      21A232G04
         Productiecode(s)       monsterzakken                                        20213344
         Starttijd                        [hh:mm)]                                         10:15                           10:59                          12:16
         Stoptijd                         [hh:mm)]                                         10:57                           11:40                          12:51
         Monstertijd                      [min]                                           00:42                            00:41                          00:35
         omgevingsomstandigheden                                14 °C, bewolkt
         Aantal   traverseerpunten                                                      voldoet
         Datum    analyse                                                     14 oktober 2021
         Analyse    identificatie                                                                                   21A232S03                      21A232504
                                                                                   21A232S02
         Start  analyse                   [hh:mm]                                          13:41                           12:45                          15:00
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                           579                                347                         306
         laboratoriumcondities            [°C]                                      215-221
         Voorverdunning                                                                     1,00                               1,00                        1,00
         Drift voorverdunning             [%]                                                    -                                  -                           .
         Concentratie bron
                                          [oug/m?]                                           579                                347                         306
         Debiet*                          [m3/h]                                         73.500                          73.500                         73.500
         Geuremissie                      [10° oug/h]                                       426                                25,5                        225
         Geometrisch      gemiddelde                                                        29.0
         *
           Debiet   bij 20  °C, 1013 hPa   en nat afgas
         Geurconcentratie             bij hedonische        waarde:
         Psychofysische       functie     H =
                                              A log(conc) + B   |Zie voor Psychofisische    functie certificaat 21A232
         H= -0,5 concentratie
                                          [oug/m?]                                            0,1                                0,1                         0,1
         H= -1 concentratie
                                          [oug/m®]                                            n.k                                n.k                         n.k
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                  2,58 -19,3                       2,68  -
                                                                                                                               64,3                 2,68-33,5
         Aantal   panelleden                                                                    2                                  3                           2
         H= -2 concentratie               [oug/m®]                                           n.k.                               n.k,                        nk.
         Minimale       maximale
                     -
                                          [oug/m®]                                   34,5- 69,4                       nk.    -
                                                                                                                                nk.                  17,5- 37.1
         Aantal   panelleden                                                                    1                                  0                           1
         H= -3 concentratie                                                                  nk.                                n.k.                        n.k.
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                    n.k.- nk.                       n.k.   -
                                                                                                                                n.k.                  n.k.- n.k.
         Aantal   panelleden                                                                    0                                  0                           0
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster 21A232G01         heeft  een  geurconcentratie   van <   6 ouE/m3.
         Volgens    de   opdrachtgever   waren  de productieomstandigheden representatief tijdens         de  meting.
         Mengmonster. J10, J30, J31, J32, J34 & deur bij J34           + J06 & J29.
         Totale  meettijd bedroeg     30 minuten, dit i.v.m.  verplaatsing geurton.
                                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                                              0000002044
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22760104
          CLANS          (ATL=T=1g
                                                                                                Blad:                 24 van  24
                                                                                                Nummer:               21A232R
                                                                                                Referentie:           127746
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                volgens               meetonzekerheid concentratie                      meetonzekerheid emissie
                                              Deelmeting:      1            2            3                      1           2          3
         Debiet                     NEN-EN ISO 16911-1       11,4%        8,1%         6,6%
         Geuranalyse                NEN-EN 13725             200%         200%         200%                   200%        200%       200%
                                                                   *            *           *                      *           *          *
         Hedonische     analyse     NVN2818                 200%         200%         200%                   200%        200%       200%
         Bemonstering     geur
                                                                                                                   *           *          *
            Long   / verdund        eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
                                                                                                                   *           *          *
            Lindvalldoos            eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
                                                                                                                   *           *          *
            Loeflij                 eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
         Adsorptiebuis              NPR-CEN/TS 13649         17,7%        12,5%        10,2%                  18,4%      13,0%      10,6%
         Impingermeting                                      23.2%        16,4%        13,4%                 23.7%       16,8%      13,7%
         stofconcentratie                                    21.8%        15.4%        12,6%                 22.3%       15,8%      12,9%
         Continue    meting
            0,                      NEN-EN 14789             10,6%        7,5%         6,1%
            TOC                     NEN-EN 12619             11,6%        8,2%         6,7%                   13,0%       9,2%       7,5%
         *
           =
             Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
             Geurconcentratiemetingen    worden beschouwd als de   grootste bron  van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
              Volgens   de NTA 9065
                                                                                                                                            0000002045
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>