<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760064
                                                                                                                              oN
          ARR CALETED                                                                                                      AN     TESTING
                                                                                                                                  RvA  | 407
         Rapportage milieumetingen                                                                Blad                   1 van  18
                                                                                                  Nummer                20A213R
                                                                                                  Referentie             123355
         Opdrachtgever                               Cosun Beet       Company
                                                     Postbus 2305
                                                     9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                                 Suikerfabriek Vierverlaten
                                                     Fabriekslaan 12
                                                     9745 AG      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt            u  de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van     de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en danken u voor de
           samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole                 meetresultaten
         Datum                                   :   11 november 2020                             Paraaf    :
         Naam                                    :          51.2e
         Functie                                     Meettechnicus
         Witteveen+Bos                                Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten  van
         Leeuwenbrug   8
         7411 TJ Deventer
                                                      het rapport mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                 toestemming   van Witteveen+Bos.
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570  69 79 11
         www  .witteveenbos.nl
                                                                                                                                             0000000765
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760064
          Witteveen
         Leeswijzer                                                                                  Blad       2van 18
                                                                                                     Nummer     20A213R
                                                                                                     Referentie 123355
         meetpunten
         Bron                           Meetpunt                   Meetpunt        Bijzonderheden
         A-centrifuges                  Uitgaande  lucht                 MO1
         Suikerkoeler                   Uitgaande  lucht                 M02
         Suikerdroger                   Uitgaande  lucht                 M03
         gekleurde tekst    =
                               informatie aangeleverd  door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                    volgens                    M01   M02 M03
         Meetviakbeoordeling            NEN-EN 15259                 Q    Q     Q
         Debiet                         NEN-EN ISO 16911-1           Q    Q     Q
         Geuranalyse                    NEN-EN 13725                 Q    Q     Q
         Hedonische     analyse         NVN2818                      Q    Q     Q
         Bemonstering geur
            Long   / verdund            eigen methode   n)           Q    Q     Q
            Lindvalldoos                eigen methode   n)
            Loeflij                     eigen methode   n)
                           ™            NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                         NEN-EN 14791
            S05;  en  H,S0,             EPA methode 6    en 8
            HCL                         NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH;                         NEN 2826
         stofconcentratie               NEN-en 13284-1
                                        NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            Oz                          NEN-EN 14789
            TOC                         NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor details www.RVA.nl onder  registratienummer  L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens    de NTA 9065                                                                            Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.         Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                        0000000766
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760064
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                         A-centrifuges                                               Blad:           3 van  18
         Meetpunt:                      Uitgaande lucht                                            Nummer:         20A213R
                                                                                                   Referentie:     123355
         Beoordeling        meetvliak en        omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                                 rond
         Oriéntatie meetviak                                                    horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                      voldoet niet
                                            *
         Meetopening                   >  5   dh na verstoring                     voldoet
                                            *
                                       >  2   dh voor verstoring                   voldoet
                                            *
                                       >  5   dh voor uitstroomopening              n.v.t.
                                                                                meting       1         meting    2     meting 3
         Hoek  gassnelheid  -
                              kanaalas  <  15°                                     voldoet               voldoet         voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet                voldoet         voldoet
         Gassnelheid   > 2 m/s                                                     voldoet               voldoet         voldoet
         Temperatuurvariatie   < 5%                                                voldoet               voldoet         voldoet
         Snelheidsverhouding    < 3:1                                              voldoet               voldoet         voldoet
         Voldoet aan norm                                                            nee                   nee             nee
         Meetonzekerheid                                                          vergroot              vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:                 °C, Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur  en <   20  mm/dag
         omgevingsomstandigheden:                voldoet
                                                                                                                                 0000000767
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760064
          Witteveen
                                                                                   Blad:            4 van    18
                                                                                   Nummer:          20A213R
                                                                                   Referentie:      123355
         Resultaat          debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                       A-centrifuges
         Meetpunt                                   Uitgaande   lucht
         Datum    meting                            13 oktober 2020
         Debiet identificatie                       20A213D-M01      meting  1
         Opperviak                                        0,28
         Kanaalvorm                                 rond
         Afstand   as   1                                  0,09         0,51
         Gassnelheid                       [m/s]          12,0         13,8
         Temperatuur                       [°C]           61,6         62,3
         Gemiddelde       gassnelheid      [m/s]          12.9
         Gemiddelde       temperatuur      [°C]           62,0
         Druk atmosferisch                 [hPa]         1.013
         Druk absoluut                     [hPa]         1.013
         Vochtconcentratie                 [g/m’o]        45,1
         Bedrijfsdebiet                    [m*/h]       13.200
         Geurdebiet*                       [m°/h]       11.500
         Standaarddebiet**                 [m’o/h]      10.200
         *
            Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens    het   bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Slechts één meetas bereikbaar.
                                                                                                     5.1.2¢e
                                                                                            Paraaf:
                                                                                                                0000000768
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760064
          Witteveen
                                                                                   Blad:            5van 18
                                                                                   Nummer:          20A213R
                                                                                   Referentie:      123355
         Resultaat          debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                       A-centrifuges
         Meetpunt                                   Uitgaande   lucht
         Datum    meting                            13 oktober 2020
         Debiet identificatie                       20A213D-M01      meting  2
         Opperviak                         [m?]           0,28
         Kanaalvorm                                 rond
         Afstand   as   1                  [m]             0,09         0,51
         Gassnelheid                       [m/s]          11,7         14,5
         Temperatuur                       [°C]           60.5         59,7
         Gemiddelde       gassnelheid      [m/s]          13.1
         Gemiddelde       temperatuur      [°C]           60,1
         Druk atmosferisch                 [hPa]         1.012
         Druk absoluut                     [hPa]         1.013
         Vochtconcentratie                 [g/m>,]        40,7
         Bedrijfsdebiet                    [m*/h]       13.400
         Geurdebiet*                       [m°/h]       11.700
         Standaarddebiet**                 [m®y/h]      10.400
         *
            Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens    het   bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Slechts één meetas bereikbaar.
                                                                                            Paraaf:
                                                                                                            0000000769
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760064
          Witteveen
                                                                                   Blad:            6 van 18
                                                                                   Nummer:          20A213R
                                                                                   Referentie:      123355
         Resultaat          debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                       A-centrifuges
         Meetpunt                                   Uitgaande   lucht
         Datum    meting                            13 oktober 2020
         Debiet identificatie                       20A213D-M01      meting  3
         Opperviak                                        0,28
         Kanaalvorm                                 rond
         Afstand   as   1                                  0,09         0,51
         Gassnelheid                       [m/s]          12,3         14,6
         Temperatuur                       [°C]           62,2         61,3
         Gemiddelde       gassnelheid      [m/s]          13.4
         Gemiddelde       temperatuur      [°C]           61,8
         Druk atmosferisch                 [hPa]         1.011
         Druk absoluut                     [hPa]         1.012
         Vochtconcentratie                 [g/m’o]        45,6
         Bedrijfsdebiet                    [m*/h]       13.700
         Geurdebiet*                       [m°/h]       12.000
         Standaarddebiet**                 [m’o/h]      10.500
         *
            Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens    het   bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Slechts één meetas bereikbaar.
                                                                                            Paraaf:
                                                                                                             0000000770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760064
           AR CACED
                                                                                                   Blad:                          7 van  18
                                                                                                   Nummer:                        20A213R
                                                                                                   Referentie:                    123355
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                     A-centrifuges
                                                                  Uitgaande  lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                        13 oktober 2020
         Debiet identificatie                                           20A213D-M01    meting   1       20A213D-M01    meting   2     20A213D-M01     meting  3
         Monstercode                                                                20A213G02                       20A213G03                     20A213G04
         Productiecode(s)     monsterzakken                                           20193355
         Starttijd                         [hh:mm]                                         10:22                           10:54                         11:25
         Stoptijd                          [hh:mm]                                         10:52                           11:24                         11:55
         Monstertijd                       [min]                                           00:30                           00:30                         00:30
         omgevingsomstandigheden                                  27°C, binnen
         Aantal  traverseerpunten                                                        voldoet
         Datum    analyse                                                       14 oktober 2020
         Analyse   identificatie                                                    20A213S02                       20A213S03                     20A213504
         Start  analyse                    [hh:mm]                                          8:45                            0:27                         10:31
         Concentratie                                                                      1.260                           1.340                         1.950
                         analyse           [oug/ m’]
         laboratoriumcondities             [°C]                                            22.0  -
         Voorverdunning                                                                     9,55                            9,70                          10,2
         Drift voorverdunning              [%]                                              0,69                             2.5                            6,9
         Concentratie bron                 [oug/m?]                                       12.000                          13.000                        19.800
         Debiet*                           [m*/h]                                         11.500                          11.700                        12.000
         Geuremissie                       [10° oug/h]                                       139                             153                           237
         Geometrisch     gemiddelde                                                          171
         *
           Debiet  bij 20 °C, 1013 hPa    en  nat afgas
         Geurconcentratie             bij  hedonische waarde:
         Psychofysische functie            H =
                                               A  log(conc) + B      H =
                                                                         -1,36 log(conc) +  0,05       H =
                                                                                                           -1,03 log(conc) -0,46     H =
                                                                                                                                         -1,07 log(conc) -0,18
         H= -0,5 concentratie              [oug/m’]                                          2.6                             1,1                              2
         H= -1 concentratie                [oug/m’]                                             6                            3,4                           58
         Minimale    -
                       maximale            [oug/m’]                                      13-71                           14-71                         1,3-79
         Aantal  panelleden                                                                     5                               5                             5
         H= -2 concentratie
                                           [oug/m’]                                           33                              32                            49
         Minimale    -
                       maximale            [oug/m’]                                      23-71                           23-36                         23-48
         Aantal  panelleden                                                                     4                               3                             3
         H= -3 concentratie                                                                 n.k.                            n.k.                          n.k.
         Minimale    -
                       maximale            [oug/m’]                                      9,7- 71                           5-71                        5,3- 79
         Aantal  panelleden                                                                     2                               2                             2
         Bijzonderheden:
         Het  blancogeurmonster     20A213G01 heeft       een  geurconcentratie  <5  oug/m?.
         Volgens    het bedrijf waren  de productieomstandigheden representatief.
         n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is niet bereikt.
                                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                                             0000000771
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760064
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                          Suikerkoeler                                               Blad:            8 van  18
         Meetpunt:                      Uitgaande       lucht                                      Nummer:          20A213R
                                                                                                   Referentie:      123355
         Beoordeling        meetvliak en         omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                                  rond
         Oriéntatie meetviak                                                     horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet niet
                                             *
         Meetopening                   >   5   dh na verstoring                  voldoet niet
                                             *
                                       >  2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                             *
                                       >   5   dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                 meting      1          meting    2     meting 3
         Hoek  gassnelheid  -
                              kanaalas   <  15°                                     voldoet               voldoet         voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                    voldoet                voldoet         voldoet
         Gassnelheid   > 2 m/s                                                      voldoet               voldoet         voldoet
         Temperatuurvariatie   < 5%                                              voldoet niet             voldoet         voldoet
         Snelheidsverhouding    < 3:1                                               voldoet               voldoet         voldoet
         Voldoet aan norm                                                             nee                   nee             nee
         Meetonzekerheid                                                           vergroot              vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:                  12°C, Bft,< 80 dB(A), < 2,5 mm/uur   en <  20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:                 voldoet
                                                                                                                                  0000000772
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760064
          ARS         CAE
                                                                                                              Blad:             9 van  18
                                                                                                              Nummer:           20A213R
                                                                                                              Referentie:       123355
         Resultaat          debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                       Suikerkoeler
         Meetpunt                                   Uitgaande   lucht
         Datum    meting                            13 oktober 2020
         Debiet identificatie                       20A213D-M02      meting  1
         Opperviak                         [m?]           4,56
         Kanaalvorm                                 rond
         Afstand   as   1                  [m]             0,08         0,25      0,47         0,78      0,96       1,61   1,94      2,16 2,33
         Gassnelheid                       [m/s]          11.3         12.2      12,0         12,8      13,8       13,9   11,8      11,2     -
         Temperatuur                       [°C]           42.7         43,3      43,8         40,0      43,1       44 1   441       44.6     .
         Afstand   as   2                  [m]             0,08         0,25      0,47         0,78      0,96       1,61   1,94      2,16 2,33
         Gassnelheid                       [m/s]          9,82         9,55      9,79         11,2      11,6       16,1   16,7      16,7     .
         Temperatuur                       [°C]           42.9         43,0      41,9         43.4      43,1       43,2   43.1      42.7     -
         Gemiddelde       gassnelheid      [m/s]          12,5
         Gemiddelde       temperatuur      [°C]           43,1
         Druk atmosferisch                 [hPa]         1.011
         Druk absoluut                     [hPa]         1.012
         Vochtconcentratie                 [g/m>,]        7.05
         Bedrijfsdebiet                    [m*/h]     206.000
         Geurdebiet*                       [m°h]   |   191.000
         Standaarddebiet**                 [m®y/h]     176.000
         *
            Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens    het   bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Niet alle meetpunten bereikbaar vanwege beperkte meetopeningen          en  lengte pitot-buis.
                                                                                                                                            0000000773
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760064
          ARS         CAE
                                                                                                              Blad:                 10 van   18
                                                                                                              Nummer:               20A213R
                                                                                                              Referentie:           123355
         Resultaat          debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                        Suikerkoeler
         Meetpunt                                    Uitgaande   lucht
         Datum    meting                             13 oktober 2020
         Debiet identificatie                        20A213D-M02      meting  2
         Opperviak                         [m?]            4,56
         Kanaalvorm                                  rond
         Afstand   as   1                  [m]              0,08         0,25     0,47         0,78      0,96       1,61       1,94      2,16   2,33
         Gassnelheid                       [m/s]           11.5         11,9     12.1         12,8      13.4       11,8       10,7      10,3       -
         Temperatuur                       [°C]            42,9         42.6     42,3         422       421        421        42.1      41.9       .
         Afstand   as   2                  [m]              0,08         0,25     0,47         0,78      0,96       1,61       1,94      2,16   2,33
         Gassnelheid                       [m/s]           8,94         9,31     9,99         10,4      11,2       16,5       17,6      16,1       .
         Temperatuur                       [°C]            42.2         42.2     42.4         42.3      42.4       42.7       42,6      42.8       -
         Gemiddelde       gassnelheid      [m/s]           12.2
         Gemiddelde       temperatuur      [°C]            42.4
         Druk atmosferisch                 [hPa]          1.011
         Druk absoluut                     [hPa]          1.012
         Vochtconcentratie                 [gf mg]         10,7
         Bedrijfsdebiet                    [m*/h]      200.000
         Geurdebiet*                       [m°h]    |   185.000
         Standaarddebiet**                 [m®y/h]      170.000
         *
            Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en   nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens    het   bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Niet alle meetpunten bereikbaar vanwege beperkte meetopeningen          en  lengte pitot-buis.
                                                                                                                         Paraaf:
                                                                                                                                                  0000000774
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760064
          Witteveen
                                                                                                              Blad:                 11 van   18
                                                                                                              Nummer:               20A213R
                                                                                                              Referentie:           123355
         Resultaat          debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                       Suikerkoeler
         Meetpunt                                   Uitgaande   lucht
         Datum    meting                            13 oktober 2020
         Debiet identificatie                       20A213D-M02      meting  3
         Opperviak                         [m?]           4,56
         Kanaalvorm                                 rond
         Afstand   as   1                  [m]             0,08         0,25      0,47         0,78      0,96       1,61       1,94      2,16   2,33
         Gassnelheid                       [m/s]          11.3         11,6      12,7         13,1      15,0       11,5       11,6      10,9       -
         Temperatuur                       [°C]           42,2         42.8      42,7         42.3      42,2       421        42.3      422        .
         Afstand   as   2                  [m]             0,08         0,25      0,47         0,78      0,96       1,61       1,94      2,16   2,33
         Gassnelheid                       [m/s]          9,98         9,62      9,71         10,3      11,6       15,9       17.7      16,3       .
         Temperatuur                       [°C]           42 4         42.6      42.4         42.6      42.5       42.7       42.3      42.5       -
         Gemiddelde       gassnelheid      [m/s]          12,4
         Gemiddelde       temperatuur      [°C]           42.4
         Druk atmosferisch                 [hPa]         1.011
         Druk absoluut                     [hPa]         1.012
         Vochtconcentratie                 [g/m>,]        8,22
         Bedrijfsdebiet                    [m*/h]     204.000
         Geurdebiet*                       [mh]    |   189.000
         Standaarddebiet**                 [m®y/h]     175.000
         *
            Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens    het   bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
         Niet alle meetpunten bereikbaar vanwege beperkte meetopeningen          en  lengte pitot-buis.
                                                                                                                         Paraaf:
                                                                                                                                                  0000000775
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760064
           AR CACED
                                                                                                         Blad:                              12 van    18
                                                                                                         Nummer:                            20A213R
                                                                                                         Referentie:                        123355
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                      Suikerkoeler
                                                                   Uitgaande   lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                         13 oktober 2020
         Debiet identificatie                                             20A213D-M02      meting    1         20A213D-M02       meting   2      20A213D-M02    meting   3
         Monstercode                                                                  20A213G06                              20A213G07                       20A213G08
         Productiecode(s)      monsterzakken                                             20193355
         Starttijd                         [hh:mm]                                              14:00                                14:31                         15:01
         Stoptijd                          [hh:mm]                                              14:30                                15:01                         15:31
         Monstertijd                       [min]                                                00:30                               00:30                          00:30
         omgevingsomstandigheden                                    12 °C,  zonnig
         Aantal  traverseerpunten                                                            voldoet
         Datum    analyse                                                         14 oktober 2020
         Analyse   identificatie                                                      20A213S06                              20A213507                       20A213S08
         Start  analyse                    [hh:mm]                                              10:20                                11:09                         11:54
         Concentratie    analyse           [oug/ m’]                                             11,0                                 14,0                           17.0
         laboratoriumcondities             [°C]                                         22.0-23.5
         Voorverdunning                                                                          1,00                                 1,00                           1,00
         Drift voorverdunning              [%]
         Concentratie bron                 [oug/m?]                                           <11,0                                <14,0                          <17,0
         Debiet*                           [m*/h]                                           191.000                              185.000                         189.000
         Geuremissie                       [10° oug/h]                                        <2,10                                <2,59                          <
                                                                                                                                                                     3,22
         Geometrisch     gemiddelde                                                           <
                                                                                                 2,60
         *
           Debiet  bij 20 °C, 1013 hPa    en  nat afgas
         Geurconcentratie             bij  hedonische waarde:
         Psychofysische functie            H =
                                                A log(conc)  + B      H  =-1,15log(conc)     +   0,27       H =-1,52    log(conc) +   0,18        H =
                                                                                                                                                      0,62 log(conc) -0,2
         H= -0,5 concentratie              [oug/m’]                                              n.k.                                  2,8                           n.k.
         H= -1 concentrate                 [oug/m?]                                              n.k.                                 n.k.                           n.k.
         Minimale   -
                       maximale            [oug/m?]                                         46-46                                27-46                           13-13
         Aantal  panelleden                                                                          1                                    1                              1
         H= -2 concentratie                [oug/m’]                                              n.k.                                 n.k.                           n.k.
         Minimale   -
                       maximale            [oug/m’]                                     nk.   -
                                                                                                 nk.                          nk.  -
                                                                                                                                      nk.                     n.k.- nk.
         Aantal  panelleden                                                                          0                                    0                              0
         H= -3 concentrate                                                                                                                                           n.k.
         Minimale   -
                       maximale            [oug/m’]                                                                                                           n.k.- nk.
         Aantal  panelleden                                                                                                                                              0
         Bijzonderheden:
         Het  blancogeurmonster      20A213G05 heeft       een  geurconcentratie van   <  5 oug/m’.     n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische
         waarde is niet bereikt. <: Door de     lage geurconcentratie     hebben niet alle  panelleden      de geur  bij de kleinste  verdunning kunnen
         waarnemen.      Er is van uitgegaan   dat dit bij een fictieve, nog kleinere verdunning       wel het  geval zou  zijn geweest. Vanwege deze    aanhame
         zijn de resultaten weergegeven als "kleiner dan" waarde.
                                                                                                                                 Paraaf:
                                                                                                                                                                       0000000776
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760064
          AR CATED
         Rapportage
         Bron:                         Suikerdroger                                                 Blad:           13 van   18
         Meetpunt:                      Uitgaande lucht                                             Nummer:         20A213R
                                                                                                    Referentie:     123355
         Beoordeling        meetvliak en        omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                                   rond
         Oriéntatie meetviak                                                      horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                           voldoet
                                            *
         Meetopening                   >  5   dh na verstoring                    voldoet niet
                                            *
                                       >  2   dh voor verstoring                  voldoet niet
                                            *
                                       >  5   dh voor uitstroomopening            voldoet niet
                                                                                  meting     1          meting    2     meting 3
         Hoek  gassnelheid  -
                              kanaalas  <  15°                                       voldoet              voldoet         voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                     voldoet               voldoet         voldoet
         Gassnelheid   > 2 m/s                                                       voldoet              voldoet         voldoet
         Temperatuurvariatie   < 5%                                                  voldoet              voldoet         voldoet
         Snelheidsverhouding    < 3:1                                                voldoet              voldoet         voldoet
         Voldoet aan norm
                                                                                       nee                  nee             nee
         Meetonzekerheid                                                            vergroot             vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:                 12 °C, 4 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                             2,5 mm/uur    en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:                voldoet
                                                                                                                                  0000000777
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760064
          Witteveen
                                                                                             Blad:            14 van 18
                                                                                             Nummer:          20A213R
                                                                                             Referentie:      123355
         Resultaat          debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                       Suikerdroger
         Meetpunt                                   Uitgaande   lucht
         Datum    meting                            13 oktober 2020
         Debiet identificatie                       20A213D-M03      meting  1
         Opperviak                                        1,54
         Kanaalvorm                                 rond
         Afstand   as   1                                  0,09         0,35      1,05  1.3
         Gassnelheid                       [m/s]          11,5         11,8      12.0  11,9
         Temperatuur                       [°C]           54,0         535       52,6  52,1
         Afstand   as   2                  [m]             0,09         0,35      1.08  1.31
         Gassnelheid                       [m/s]          12,9         12,5      12,1  11,5
         Temperatuur                       [°C]           53,1         53,1      53.2  53,1
         Gemiddelde       gassnelheid      [m/s]          12,0
         Gemiddelde       temperatuur      [°C]           53,1
         Druk atmosferisch                 [hPa]         1.011
         Druk absoluut                     [hPa]         1.012
         Vochtconcentratie                 [g/m’o]        30,1
         Bedrijfsdebiet                    [m*/h]       66.600
         Geurdebiet*                       [m°/h]       59.800
         Standaarddebiet**                 [m’o/h]      53.700
         *
            Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens    het   bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
                                                                                                      Paraaf:
                                                                                                                        0000000778
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760064
          Witteveen
                                                                                             Blad:            15 van 18
                                                                                             Nummer:          20A213R
                                                                                             Referentie:      123355
         Resultaat          debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                       Suikerdroger
         Meetpunt                                   Uitgaande   lucht
         Datum    meting                            13 oktober 2020
         Debiet identificatie                       20A213D-M03      meting  2
         Opperviak                                        1,54
         Kanaalvorm                                 rond
         Afstand   as   1                                  0,09         0,35      1,05
         Gassnelheid                       [m/s]          12,7         11,7      12.2  11,9
         Temperatuur                       [°C]           53,8         53,5      525   52,6
         Afstand   as   2                  [m]             0,09         0,35      1.08  1.31
         Gassnelheid                       [m/s]          12.7         12,4      12,3  12,2
         Temperatuur                       [°C]           53,1         53,0      53,1  53,1
         Gemiddelde       gassnelheid      [m/s]          12,3
         Gemiddelde       temperatuur      [°C]           53,1
         Druk atmosferisch                 [hPa]         1.011
         Druk absoluut                     [hPa]         1.012
         Vochtconcentratie                 [g/m’o]        33,3
         Bedrijfsdebiet                    [m*/h]       67.900
         Geurdebiet*                       [m°/h]       61.000
         Standaarddebiet**                 [m’o/h]      54.500
         *
            Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens    het   bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
                                                                                                      Paraaf:
                                                                                                                        0000000779
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760064
          Witteveen
                                                                                             Blad:            16 van 18
                                                                                             Nummer:          20A213R
                                                                                             Referentie:      123355
         Resultaat          debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                       Suikerdroger
         Meetpunt                                   Uitgaande   lucht
         Datum    meting                            13 oktober 2020
         Debiet identificatie                       20A213D-M03      meting  3
         Opperviak                                        1,54
         Kanaalvorm                                 rond
         Afstand   as   1                                  0,09         0,35      1,05  1.3
         Gassnelheid                       [m/s]          12,2         11,9      12.3  12,1
         Temperatuur                       [°C]           53,7         53,5      52,1  52,1
         Afstand   as   2                  [m]             0,09         0,35      1.08  1.31
         Gassnelheid                       [m/s]          12,9         12,8      12,0  11,5
         Temperatuur                       [°C]           52,1         52,3      52,6  52,0
         Gemiddelde       gassnelheid      [m/s]          12.2
         Gemiddelde       temperatuur      [°C]           52,6
         Druk atmosferisch                 [hPa]         1.011
         Druk absoluut                     [hPa]         1.012
         Vochtconcentratie                 [g/m’o]        31,0
         Bedrijfsdebiet                    [m*/h]       67.600
         Geurdebiet*                       [m°/h]       60.800
         Standaarddebiet**                 [m’o/h]      54.600
         *
            Debiet bij 20°C,    1013 hPa  en  nat afgas
         **
             Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens    het   bedrijf waren de  bedrijfsomstandigheden representatief.
                                                                                                      Paraaf:
                                                                                                                        0000000780
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760064
           AR CACED
                                                                                                    Blad:                         17 van  18
                                                                                                    Nummer:                       20A213R
                                                                                                    Referentie:                   123355
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                    Suikerdroger
                                                                 Uitgaande  lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                       13 oktober 2020
         Debiet identificatie                                          20A213D-MO03   meting     1       20A213D-M03   meting   2     20A213D-M03   meting    3
         Monstercode                                                               20A213G10                        20A213G11                    20A213G12
         Productiecode(s)     monsterzakken                                          20193355
         Starttijd                        [hh:mm]                                          14:15                           14:47                         15:18
         Stoptijd                         [hh:mm]                                          14:45                           15:17                         15:48
         Monstertijd                      [min]                                            00:30                           00:30                         00:30
         omgevingsomstandigheden                                 12 °C,  zonnig
         Aantal  traverseerpunten                                                       voldoet
         Datum    analyse                                                      14 oktober 2020
         Analyse   identificatie                                                   20A213S10                        20A213511                    20A213512
         Start  analyse                   [hh:mm]                                          11:19                           12:03                         13:18
         Concentratie                                                                         128
                         analyse          [oug/ m’]                                                                         91,0                          96,0
         laboratoriumcondities            [°C]                                             22.0   -
         Voorverdunning                                                                     4,05                            4,07                          4,09
         Drift voorverdunning             [%]                                                  1,4                          0,45                            1,8
         Concentratie bron                [oug/m?]                                            518                            370                           393
         Debiet*                          [m*/h]                                         59.800                          61.000                        60.800
         Geuremissie                      [10° oug/h]                                        31,0                           22,6                          23,9
         Geometrisch     gemiddelde                                                          25,6
         *
           Debiet  bij 20 °C, 1013 hPa   en  nat afgas
         Geurconcentratie            bij  hedonische waarde:
         Psychofysische functie           H =
                                              A  log(conc) + B      H =-1,61  log(conc) +   0,24      H =-1,71 log(conc) +  0,26    H=-1,74 log(conc)  +  0,24
         H= -0,5 concentratie             [oug/m’]                                            2.9                             2.8                          2,7
         H= -1 concentratie               [oug/m?]                                             5,9                            55                           52
         Minimale   -
                       maximale           [oug/m’]                                      1,3-37                           13-18                        2,5-18
         Aantal  panelleden                                                                      5                              5                             5
         H= -2 concentratie
                                          [oug/m’]                                              25                          nk.                           nk.
         Minimale   -
                       maximale           [oug/m’]                                      52-18                           48-18                         47-18
         Aantal  panelleden                                                                      2                              2                             2
         H= -3 concentratie                                                                  n.k.                           n.k.                          n.k.
         Minimale   -
                       maximale           [oug/m’]                                        10- 37                        91-18                         9,1-9,3
         Aantal  panelleden                                                                      1                              1                             1
         Bijzonderheden:
         Het  blancogeurmonster    20A213G09 heeft       een  geurconcentratie van  < 12   oug/m?®.
         n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is niet bereikt.
                                                                                                                       Paraaf:
                                                                                                                                                            0000000781
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760064
          Witteveen
                                                                                                 Blad:                  18 van   18
                                                                                                 Nummer:                20A213R
                                                                                                 Referentie:            123355
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                 volgens                  meetonzekerheid concentratie                    meetonzekerheid emissie
         Debiet                      NEN-EN ISO 16911-1       |6,6%
         Geuranalyse                 NEN-EN 13725             200%                                            200%
                                                                     *                                              *
         Hedonische     analyse      NVN2818                 200%                                             200%
         Bemonstering geur
                                                                                                                    *
            Long   / verdund         eigen methode  n)                                                        200%
                                                                                                                    *
            Lindvalldoos             eigen methode  n)                                                        200%
                                                                                                                    *
            Loeflij                  eigen methode  n)                                                        200%
         Adsorptiebuis               NPR-CEN/TS 13649         [10,2%                                          10,6%
         Impingermeting                                       13,4%                                           13.7%
         stofconcentratie                                     12,6%                                           12,9%
         Continue    meting
            0,                       NEN-EN 14789             6,1%
            TOC                      NEN-EN 12619             6,7%                                            7.5%
         *
           =
             Bepaald    door de meetonzekerheid in de  geuranalyse.
             Geurconcentratiemetingen    worden beschouwd als de     grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
              Volgens   de NTA 9065
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                      0000000782
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>