<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760050
          VARS CAVEY                       Ty                                                                                 Go
                                                                                                                              IN
                                                                                                                                    TESTING
                                                                                                                                     RvA L402
         Rapportage milieumetingen                                                               Blad              :     1  van    2
                                                                                                 Nummer            ;     21A273R-B
                                                                                                 Referentie              127746
         Opdrachtgever                         :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                           :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij   vertrouwen erop            u hiermee voldoende te hebben               geinformeerd      en   danken     u voor     de
           samenwerking.             Bij vragen of  voor   aanvullende informatie kunt             u uiteraard contact met             ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                 :    8 december 2021                              Paraaf    :
         Functie                               :
         Opmerking:
         Dit is deel twee         van    de rapportage 21A273, genaamd 21A273R_rapport-B. In deze rapportage staat
         het tweede deel           van    de dakluiken behorend tot de         kookgroep en het totaal. Ook zijn hier de resultaten
         van    de suikerdroger opgenomen. Voor de overige dakluiken, zie rapportage 21A273R_A.
         Witteveen+Bos                               Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten      van
         Leeuwenbrug   8                                                                                                    :   hy
         7411 TJ Deventer                            het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na  verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                  Witteveen+Bos.
                                                     toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                              0000000275
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
         Leeswijzer                                                                              Blad                 2 van  2
                                                                                                 Nummer               21A273R-B
                                                                                                 Referentie           127746
         meetpunten
         Bron                          Meetpunt                   Meetpunt       Bijzonderheden
         J28 Kookstation               uitgaande  lucht                MO1       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken.
         D1 Kookstation                uitgaande  lucht                M02       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         D2 Kookstation                uitgaande  lucht                M03       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         D3 Kookstation                uitgaande  lucht                M04       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         D4 Kookstation                uitgaande  lucht                MOS       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         DS Kookstation                uitgaande  lucht                M06       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         D6 Kookstation                uitgaande  lucht                MO7       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         D7 Kookstation                uitgaande  lucht                M08       Eénmaal debiet gemeten wegens grote aantal meetpunten & luiken
         Kookstation totaal            uitgaande  lucht                M09       Totaal debiet van kookstation. Temperatuur, vocht & druk gemiddeld.
         Suikerdroger                  uitgaande  lucht                M10
         gekleurde    tekst =
                               informatie aangeleverd    door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                     M01 M02 M03 M04 M05 M06 MO7 M08 M09 M10
         Meetvlakbeoordeling           NEN-EN 15259                 Q    QQ QQ     Q    QQ   QQ Q       a          Q
         Debiet                        NEN-EN ISO 16911-1           Q    Q                              a          Q
                                                                             QQ    QQ   Q@Q  QQ Qa
         Geuranalyse                   NEN-EN 13725                                                          Q     Q
         Hedonische     analyse        NVN2818                                                               Q     Q
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen  methode    n)                                                   Q     Q
            Lindvalldoos              eigen  methode    n)
            Loeflij                   eigen  methode    n)
                          ™            NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                        NEN-EN 14791
            S05   en  H,SO,            EPA methode 6     en 8
            HCL                        NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH;                        NEN 2826
         stofconcentratie              NEN-en 13284-1
                                       NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            0;                         NEN-EN 14789
            TOC                        NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor details www.RvA.nl onder   registratienummer  L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                                   Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.          Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                                                 0000000276
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760050
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                       J28 Kookstation                                            Blad:
         Meetpunt:                   uitgaande       lucht                                      Nummer:     21A273R-B
                                                                                                Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                        voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na  verstoring                  voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor  verstoring                voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor  uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               12  °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                            2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                      0000000277
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
                                                                                                   Blad:                  0
                                                                                                   Nummer:          21A273R-B
                                                                                                   Referentie:      127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     J28 Kookstation
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           10 november 2021
         Debiet identificatie                     21A273D-M01      meting 1
         Opperviak                     [m?]              1,84
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1           2         3         4    5
         Gassnelheid                   [m/s]             1,29       0,888      1,39      1,69 1,49
         Temperatuur                   [°C]             35,2         34.7      352       35,6 35,9
         Meetpunten                    [-]                  6           7         8         9
         Gassnelheid                   [m/s]            2,39         1,69      2,29      2,19
         Temperatuur                   [°C]             35,9         35,9      36,2      36,5
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             1,70
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             35,7
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.017
         Druk absoluut                 [hPa]           1.017
         Vochtconcentratie             [af mo]           13,4
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        11.200
         Geurdebiet*                   [mh]          10.700
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]         9.820
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal  meetpunten  & dakluiken.
                                                                                                            Paraaf:
                                                                                                                              0000000278
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760050
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        D1 Kookstation                                             Blad:
         Meetpunt:                    uitgaande       lucht                                      Nummer:     21A273R-B
                                                                                                 Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                             rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                    horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na  verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor  verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor  uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                   voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                          vergroot
         omgevingsomstandigheden:                12  °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                             2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                       0000000279
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
                                                                                                    Blad:                  0
                                                                                                    Nummer:          21A273R-B
                                                                                                    Referentie:      127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     D1 Kookstation
         Meetpunt                                 uitgaande    lucht
         Datum   meting                           10 november 2021
         Debiet identificatie                     21A273D-M02       meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,29
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                   1           2         3         4    5
         Gassnelheid                   [m/s]             1,19         1,29      1,79      2,29 1,79
         Temperatuur                   [°C]             32,9         34.3       33,8      35,1 36,2
         Meetpunten                    [-]                  6            7         8         9
         Gassnelheid                   [m/s]             1,49         1,49      1,69      1,99
         Temperatuur                   [°C]             35,5         36,0       38.1      36,8
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             1,66
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             35,2
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]           12.1
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        13.700
         Geurdebiet*                   [mh]          13.100
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       12.000
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal   meetpunten  & dakluiken.
                                                                                                             Paraaf;
                                                                                                                               0000000280
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760050
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        D2 Kookstation                                             Blad:
         Meetpunt:                    uitgaande       lucht                                      Nummer:     21A273R-B
                                                                                                 Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                             rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                    horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na  verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor  verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor  uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                   voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                          vergroot
         omgevingsomstandigheden:                12  °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                             2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                       0000000281
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
                                                                                                   Blad:                  0
                                                                                                   Nummer:          21A273R-B
                                                                                                   Referentie:      127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     D2 Kookstation
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           10 november 2021
         Debiet identificatie                     21A273D-M03      meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,29
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1           2         3         4    5
         Gassnelheid                   [m/s]            2,29        2,29       2,29      1,49 1,99
         Temperatuur                   [°C]             36,1        36,9       37,2      37,6 37.7
         Meetpunten                    [-]                  6           7         8         9
         Gassnelheid                   [m/s]             1,59        1,69      2,19      1,49
         Temperatuur                   [°C]             37,7        37,9       38,4      38,7
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             1,92
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             37,6
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]            12,6
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        15.800
         Geurdebiet*                   [mh]          15.000
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       13.800
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal  meetpunten  & dakluiken.
                                                                                                            Paraaf:
                                                                                                                              0000000282
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760050
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        D3 Kookstation                                             Blad:
         Meetpunt:                    uitgaande       lucht                                      Nummer:     21A273R-B
                                                                                                 Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                             rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                    horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na  verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor  verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor  uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                   voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                          vergroot
         omgevingsomstandigheden:                12  °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                             2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                       0000000283
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
                                                                                                       Blad:                    0
                                                                                                       Nummer:          21A273R-B
                                                                                                       Referentie:      127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     D3 Kookstation
         Meetpunt                                 uitgaande    lucht
         Datum   meting                           10 november 2021
         Debiet identificatie                     21A273D-M04       meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,29
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                1,00         2,00       3,00      4,00  5,00
         Gassnelheid                   [m/s]           0,988          1,59       2,49      1,39  1,59
         Temperatuur                   [°C]             37,6         38,0        38,2      38,1  38,1
         Meetpunten                    [-]               6,00          7,00       8,00      9,00
         Gassnelheid                   [m/s]             1,49        2,29        258       2.88
         Temperatuur                   [°C]             38,4         38,3        38,8      39.1
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             1,92
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             38,3
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]            12,4
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        15.800
         Geurdebiet*                   [m°/h]        15.000
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       13.700
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal   meetpunten   & dakluiken.
                                                                                                                         5.1.2e
                                                                                                                Paraaf:
                                                                                                                                  0000000284
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760050
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        D4 Kookstation                                             Blad:
         Meetpunt:                    uitgaande       lucht                                      Nummer:     21A273R-B
                                                                                                 Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                             rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                    horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na  verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor  verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor  uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                   voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                           voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                          vergroot
         omgevingsomstandigheden:                12  °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                             2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                       0000000285
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
                                                                                                    Blad:              0
                                                                                                    Nummer:     21A273R-B
                                                                                                    Referentie: 127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     D4 Kookstation
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           10 november 2021
         Debiet identificatie                     21A273D-M05      meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,29
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1           2         3          4    5
         Gassnelheid                   [m/s]           0,589        0,988      1,19      0,689 1,89
         Temperatuur                   [°C]             36,3         37.2      36,7       36,1 36,8
         Meetpunten                    [-]                  6           7         8          9
         Gassnelheid                   [m/s]            2,19         1,89      1,99       1,49
         Temperatuur                   [°C]             37,1         37,0      37,0       38,4
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             1,43
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             37,0
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]            12,0
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        11.800
         Geurdebiet*                   [mh]          11.200
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       10.300
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal  meetpunten  & dakluiken.
                                                                                                                 5.1.2
                                                                                                                          0000000286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760050
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        D5 Kookstation                                             Blad:
         Meetpunt:                    uitgaande       lucht                                      Nummer:     21A273R-B
                                                                                                 Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                             rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                    horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na  verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor  verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor  uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                     voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                          vergroot
         omgevingsomstandigheden:                12  °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                             2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                       a
                                                                                                                       0000000287
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760050
          VER CALE
                                                                                         Blad:             0
                                                                                         Nummer:     21A273R-B
                                                                                         Referentie: 127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     D5 Kookstation
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           10 november 2021
         Debiet identificatie                     21A273D-M06      meting 1
         Opperviak                     [m?]              1,06
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1           2         3
         Gassnelheid                   [m/s]             15,4        15,5      17.6
         Temperatuur                   [°C]             38,4        38,3       38,1
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             14,6
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             38,3
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]            11,3
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        55.600
         Geurdebiet*                   [mh]          52.600
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       48.300
         *
           Debiet bij 20°C,   1013 hPa  en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal  meetpunten  & dakluiken.
                                                                                                               0000000288
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760050
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        D6 Kookstation                                             Blad:
         Meetpunt:                    uitgaande       lucht                                      Nummer:     21A273R-B
                                                                                                 Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                             rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                    horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na  verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor  verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor  uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                     voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                          vergroot
         omgevingsomstandigheden:                12  °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                             2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                       0000000289
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760050
          VER CALE
                                                                                                 Blad:                    0
                                                                                                 Nummer:          21A273R-B
                                                                                                 Referentie:      127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     D6 Kookstation
         Meetpunt                                 uitgaande    lucht
         Datum   meting                           10 november 2021
         Debiet identificatie                     21A273D-MQO7      meting  1
         Opperviak                     [m?]              1,06
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                1,00         2,00       3,00      4,00
         Gassnelheid                   [m/s]             14,5         10,2       14,2      11,2
         Temperatuur                   [°C]             38,7         37,4        375       36,2
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             12.5
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             37,5
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]           13,0
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        47.700
         Geurdebiet*                   [mh]      |   45.200
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       41.500
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal   meetpunten   & dakluiken.
                                                                                                          Paraaf: =5.1.2e
                                                                                                                            0000000290
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760050
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                        D7 Kookstation                                             Blad:
         Meetpunt:                    uitgaande       lucht                                      Nummer:     21A273R-B
                                                                                                 Referentie: 127746
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                             rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                    horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                        voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na  verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor  verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor  uitstroomopening          voldoet niet
                                                                                meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                   voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                   voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                     voldoet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                               voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                             voldoet
         Voldoet  aan norm                                                          nee
         Meetonzekerheid                                                          vergroot
         omgevingsomstandigheden:                12  °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                             2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                       0000000291
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
                                                                                                 Blad:                    0
                                                                                                 Nummer:          21A273R-B
                                                                                                 Referentie:      127746
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     D7 Kookstation
         Meetpunt                                 uitgaande    lucht
         Datum   meting                           10 november 2021
         Debiet identificatie                     21A273D-M08       meting  1
         Opperviak                     [m?]              1,06
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                1,00         2,00       3,00      4,00
         Gassnelheid                   [m/s]             16,4         14,3       15,4      10,8
         Temperatuur                   [°C]             37,9         37,8        37,9      38,1
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]             14,2
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             37,9
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]           13,8
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        54.100
         Geurdebiet*                   [mh]          51.300
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       47.000
         *
           Debiet bij 20°C,   1013 hPa  en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   omstandigheden representatief.
         Debiet één maal     gemeten, wegens grote      aantal   meetpunten   & dakluiken.
                                                                                                          Paraaf: 120
                                                                                                                   5.1.2e
                                                                                                                            0000000292
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
         Rapportage
         Bron:                        Kookstation totaal                             Blad:
         Meetpunt:                    uitgaande       lucht                          Nummer:         21A273R-B
                                                                                     Referentie:     127746
         Beoordeling      meetviak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                     rechthoekig
         Oriéntatie meetvlak                                            horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na  verstoring              n.v.t.
                                           *
                                      > 2    dh voor   verstoring           n.v.t.
                                           *
                                      > 5    dh voor   uitstroomopening     n.v.t.
                                                                        meting     1     meting    2    meting 3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                             n.v.t.          n.v.t.         n.v.t.
         Negatieve gassnelheden                                             n.v.t.          n.v.t.         n.v.t.
         Gassnelheid  > 2 m/s                                               n.v.t.          n.v.t.         n.v.t.
         Temperatuurvariatie  <  5%                                         n.v.t.          n.v.t.         n.v.t.
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                       n.v.t.          n.v.t.         n.v.t.
         Voldoet  aan norm                                                   nee             nee            nee
         Meetonzekerheid                                                  vergroot        vergroot       vergroot
         omgevingsomstandigheden:               n.v.t.
         omgevingsomstandigheden:               n.v.t
                                                                                     Paraaf:
                                                                                                                  0000000293
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760050
          VER CALE
                                                                                                                              0
                                                                                                                       21A273R-B
                                                                                                      Referentie:      127746
         Resultaat      debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                    Dakluiken kookstation
         Meetpunt                                uitgaande  lucht
         Datum   meting                          10 november 2021
         Debiet identificatie                    21A273D-M09     meting 1
         Gemiddelde    temperatuur     [*C]            38,4
         Druk atmosferisch             [hPa]          1.018
         Druk absoluut                 [hPa]          1.018
         Vochtconcentratie             [g/m]           14,0
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]      438.000
         Geurdebiet*                   [m*/h]      414.000
         Standaarddebiet**             [m’o/h]     379.000
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C,  1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Totale debietstroom    van dakluiken kookstation J15, J18 t/m J20, J22¢, J23 t/m J28  en D1 t/m D7
         J5, J16, J17, J20a & 27b zijn niet meegenomen omdat deze standaard dicht zijn.
         Gemiddelde    van  temperatuur, vocht   en  druk van de  negentien doorgemeten meetobjecten.
                                                                                                                        5.1.2e
                                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                                 0000000294
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
                                                                                                 Blad:                               Xx vany
                                                                                                 Nummer:                             21A273R-B
                                                                                                 Referentie:                         127746
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                  Dakluiken kookstation
                                                               uitgaande  lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                     10 november 2021
         Debiet identificatie                                       21A273D-M09     meting    1      21A273D-M09       meting     2      21A273D-M09 meting   3
         Monstercode                                                            21A273G06
                                                                                                                   21A273G07                      21A273G08
         Productiecode(s)      monsterzakken                                       20214455
         Starttijd                        [hh:mm)]                                      13:35                             14:12                          14:58
         Stoptijd                         [hh:mm]                                       14:11                             14:57                          15:41
         Monstertijd                      [min]                                         00:36                             00:45                          00:43
         omgevingsomstandigheden                                12 °C, bewolkt 2/8
         Aantal   traverseerpunten                                                    voldoet
         Datum    analyse                                                11 november 2021
         Analyse    identificatie                                                21A273S06                         21A273S07                      21A273S08
         Start  analyse                   [hh:mm]                                         9:02                                9:32                       10:32
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                         196                                 196                         326
         laboratoriumcondities            [°C]                                    19,6  -
                                                                                          21,1
         Voorverdunning                                                                   1,00                                1,00                        1,00
         Drift voorverdunning             [9%]                                                 >                                   -                           -
         Concentratie bron
                                          [oug/m®]                                         196                                 196                         326
         Debiet*                          [m*/h]                                     414.000                           414.000                        414.000
         Geuremissie                      [10° oug/h]                                     81,1                                81,1                         135
         Geometrisch      gemiddelde                                                      96,1
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa   en   nat afgas
         Geurconcentratie            bij hedonische waarde:
         Psychofysische      functie      H =
                                               Alog(conc) + B
                                                              |Zie voor de psychofysische functie      geurcertificaat  21A273
         H= -0,5 concentratie
                                          [oug/m?]                                          1,7                                 1,9                           2
         H= -1 concentratie
                                          [oug/m?]                                         4,2                                  4,8                        49
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                1,37 -
                                                                                          31,0                      1,37  -
                                                                                                                              16,7                 1,38 -
                                                                                                                                                          37,1
         Aantal   panelleden                                                                  4                                   4                           4
         H= -2 concentratie               [oug/m®]                                          27                                   36                         35
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                4,78- 56,5                        2,62  -
                                                                                                                              56,5                 9,59- 37,1
         Aantal   panelleden                                                                  3                                   3                           3
         H= -3 concentratie                                                                nk.                                 n.k.                        n.k.
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                  n.k.- n.k.                       nk.    -
                                                                                                                               n.k.                  n.k.- n.k.
         Aantal   panelleden                                                                  0                                   0                           0
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster     21A273G05 heeft      een geurconcentratie  van <  7 ouE/m3
         Volgens    het  bedrijf waren de  productieomstandigheden representatief.
         Daadwerkelijke meettijd bedroeg        30 minuten per monster, dit door   verplaatsing    van  de geurton.
                                                                                                                        Paraaf:
                                                                                                                                                            0000000295
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760050
          VAR GAGE
         Rapportage
         Bron:                       Suikerdroger                                              Blad:
         Meetpunt:                   uitgaande lucht                                           Nummer:         21A273R-B
                                                                                               Referentie:     127746
         Beoordeling      meetviak      en
                                             omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                              rond
         Oriéntatie meetviak                                                  horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                                       voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring                 voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring               voldoet niet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening         voldoet niet
                                                                              meting    1          meting    2    meting 3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                                  voldoet              voldoet        voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                 voldoet              voldoet        voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                   voldoet              voldoet        voldoet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                              voldoet              voldoet        voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                            voldoet              voldoet        voldoet
         Voldoet  aan norm                                                        nee                  nee            nee
         Meetonzekerheid                                                       vergroot             vergroot       vergroot
         omgevingsomstandigheden:              12 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                          2,5 mm/uur   en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                            0000000296
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>22760050
          VER CALE
                                                                                                                0
                                                                                                          21A273R-B
                                                                                         Referentie:      127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Suikerdroger
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           10 november 2021
         Debiet identificatie                     21A273D-M10      meting  1
         Opperviak                      [m?]            1,54
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,09         0,35    1,05  1,31
         Gassnelheid                    [m/s]           12,8         12,1    14,4  13,0
         Temperatuur                    [°C]            53.5        53,0     53,2  53,5
         Afstand  as   2                [m]              0,09         0,35    1,05  1,31
         Gassnelheid                    [m/s]           13,6         13,0    12,5  12,5
         Temperatuur                    [°C]            55,3        55,3     56,1  55,8
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           13,0
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            54,5
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.019
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [g/m®]          25.5
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       72.000
         Geurdebiet*                    [m’h]    |   64.900
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]      58.600
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de omstandigheden representatief.
                                                                                                  Paraaf:
                                                                                                                    0000000297
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22760050
          VER CALE
                                                                                                           0
                                                                                                     21A273R-B
                                                                                         Referentie: 127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Suikerdroger
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           10 november 2021
         Debiet identificatie                     21A273D-M10      meting  2
         Opperviak                      [m?]            1,54
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,09         0,35    1,05  1,31
         Gassnelheid                    [m/s]           13,7         14,5    12,9  12,8
         Temperatuur                    [*C]            53.8        53,7     54,6  54,6
         Afstand  as   2                [m]              0,09         0,35    1,05  1,31
         Gassnelheid                    [m/s]           14,0         13,9    12,6  12,4
         Temperatuur                    [*C]            54,8        54.9     56,1  55,9
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           13,4
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            54,8
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [g/m]           27.6
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       74.000
         Geurdebiet*                    [m*/h]       66.600
         Standaarddebiet**              [m’o/h]      60.000
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de omstandigheden representatief.
                                                                                                               0000000298
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
                                                                                         Blad:                    0
                                                                                         Nummer:          21A273R-B
                                                                                         Referentie:      127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Suikerdroger
         Meetpunt                                 uitgaande   lucht
         Datum   meting                           10 november 2021
         Debiet identificatie                     21A273D-M10      meting  3
         Opperviak                      [m?]            1,54
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,09         0,35    1,05  1,31
         Gassnelheid                    [m/s]           12,2         12,3    13.5  14,3
         Temperatuur                    [°C]            55,7        56,1     552   54.8
         Afstand  as   2                [m]              0,09         0,35    1,05  1.31
         Gassnelheid                    [m/s]           12,5         123     13,7  13,6
         Temperatuur                    [°C]            55,4        55,5     55.1  552
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           13,0
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            55,4
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.020
         Druk absoluut                  [hPa]          1.020
         Vochtconcentratie              [g/m®]          33.2
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       72.300
         Geurdebiet*                    [m’h]    |   64.900
         Standaarddebiet™*              [m3y/h]      58.100
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de omstandigheden representatief.
                                                                                                           5.1.2e
                                                                                                  Paraaf:
                                                                                                                    0000000299
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
                                                                                                Blad:                             Xx vany
                                                                                                Nummer:                           21A273R-B
                                                                                                Referentie:                       127746
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                  Suikerdroger
                                                               uitgaande  lucht
         Meetpunt
         Datum monstername                                     10 november 2021
         Debiet identificatie                                       21A273D-M10      meting  1      21A273D-M10      meting    2      21A273D-M10 meting   3
         Monstercode                                                            21A273G02
                                                                                                                 21A273G03                     21A273G04
         Productiecode(s)      monsterzakken                                       20214455
         Starttijd                        [hh:mm)]                                       09:00                          09:32                         10:05
         Stoptijd                         [hh:mm]                                        09:30                          10:02                         10:35
         Monstertijd                      [min]                                          00:30                          00:30                         00:30
         omgevingsomstandigheden                                12 °C, bewolkt
         Aantal   traverseerpunten                                                     voldoet
         Datum    analyse                                                11 november 2021
         Analyse    identificatie                                                21A273S02                       21A273S03                     21A273504
         Start  analyse                   [hh:mm]                                         8:55                             9:25                        9:50
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                         200                              123                         113
         laboratoriumcondities            [°C]                                    19,6  -
                                                                                          21,1
         Voorverdunning                                                                   1,00                             1,00                        1,00
         Drift voorverdunning             [9%]                                                >                                 -                           -
         Concentratie bron
                                          [oug/m®]                                         200                              123                         113
         Debiet*                          [m*/h]                                       64.900                          66.600                       64.900
         Geuremissie                      [10° oug/h]                                     13,0                             8,20                        7.34
         Geometrisch      gemiddelde                                                      9.21
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa   en   nat afgas
         Geurconcentratie            bij hedonische waarde:
         Psychofysische      functie      H =
                                               Alog(conc) + B
                                                              |Zie voor de psychofysische functie    geurcertificaat  21A273
         H= -0,5 concentratie
                                          [oug/m?]                                           3                               2.2                         22
         H= -1 concentratie
                                          [oug/m?]                                         6,8                               4,9                        46
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                2,62-19,3                       1,37-335                      1,37 -33,5
         Aantal   panelleden                                                                 4                                 4                           4
         H= -2 concentrate                [oug/m®]                                          27                                19                          17
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                 9,59- 33,5                     2,69-17,5                      5,02- 17,5
         Aantal   panelleden                                                                 3                                 3                           3
         H= -3 concentratie                                                                nk.                              n.k.                        n.k.
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                  n.k.- n.k.                     nk.   -
                                                                                                                            n.k.                  n.k.- n.k.
         Aantal   panelleden                                                                 0                                 0                           0
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster     21A273G01 heeft      een geurconcentratie  van   <7 ouE/m3
         Volgens    het  bedrijf waren de  productieomstandigheden representatief.
                                                                                                                      Paraaf:
                                                                                                                                                         0000000300
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>22760050
          Witteveen
                                                                                                 Blad:                 Xvany
                                                                                                 Nummer:               21A273R-B
                                                                                                 Referentie:           127746
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                 volgens                meetonzekerheid concentratie                     meetonzekerheid emissie
                                               Deelmeting:       1            2           3                       1          2          3
         Debiet                      NEN-EN ISO 16911-1        11,4%        8,1%        6,6%
         Geuranalyse                 NEN-EN 13725              200%         200%        200%                    200%       200%       200%
                                                                     *            *          *                       *          *          *
         Hedonische      analyse     NVN2818                  200%         200%        200%                    200%       200%       200%
         Bemonstering geur
                                                                                                                     *          *          *
             Long   / verdund        eigen methode  n)                                                         200%       200%       200%
                                                                                                                     *          *          *
            Lindvalldoos             eigen methode  n)                                                         200%       200%       200%
                                                                                                                     *          *          *
             Loeflij                 eigen methode  n)                                                         200%       200%       200%
         Adsorptiebuis               NPR-CEN/TS 13649          17,7%        12,5%       10,2%                  18,4%      13,0%       10,6%
         Impingermeting                                        23,2%        16,4%       13,4%                  23,7%      16,8%       13,7%
         stofconcentratie                                      21,8%        15,4%       12,6%                  22,3%      15,8%       12,9%
         Continue     meting
            07                       NEN-EN 14789              10,6%        7.5%        6,1%
            TOC                      NEN-EN 12619              11,6%        8,2%        6,7%                   13,0%       9,2%       7.5%
         *
           =
              Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
              Geurconcentratiemetingen   worden beschouwd als de    grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
               Volgens   de NTA 9065
                                                                                                              Paraaf:
                                                                                                                                             0000000301
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>