<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760078
                                                                          HCBC.01.02.02.102-04
          | PBZO DOCUMENT VIERVERLATEN
                                   Veiligheidskundige CBC-V)                               Versie:
          i             ——                                                                 0.6
                                            PBZO-document
                                 Cosun Beet          Company      Vierverlaten
         Voor de meest actuele versie zie het elektronische Handboek
                                                                                                   0000001195
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760078
         Inhoud
         OR      01 = To 1a To SUSE                                                                                                3
         1.     BEY            SH RE   ronan           RH
                                                                                                        AEA RA 4
         2:      Doelsiellingen      ummm                        RR              RA                        SA    AA                5
             2.1 VeiligheidSPriNCIPES ......ceeieeieeiiee    eee     eee eee eee eee eee eee  ee ean ee ane enna saan anes
                                                                                                                            ennnns 5
             2.2 Doelstellingen (ProcesiVaIlIGNEId.       ........cu mimi
                                                                                                                      bisiso 5
         3.     Beginselen       van het beleid ........... eee
                                                                                                                                   6
             3.1         Uitgangspunt, grondslag    van  het  beleid................cooi                    eee                    6
             3.2       Samenhang tussen het beleid en het veiligheidsbeheerssysteem (VBS)................. 7
         4.     De aard en omvang van de risico’s en criteria voor beoordeling van risico’s                     .................. 7
         5.     Samenhang risico’s en te nemen maatregelen...................o            errr                                     8
         6.    Weergave van de nisico’s op NOOIAIINGN             ............ocvmniiimmoiimsiissmsissisnisssissss
                                                                                                                             nasi 9
             6.1       Welke specifieke risico’s gelden voor het bedrijf...............coveeceerrr            irre,                9
         7:     Beginselon       van hot VBS-SYSIBOIM    ..c.uimmmmmmsmimmmmimmssisnis
                                                                                           sissassim sass somessss scopsssns 9
         SJR    = 1] =o =o     IESE
                                                                                                                                  13
                                                            pag. 2  van 18
                                                                                                                                     0000001196
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760078
         0.   Inleiding
         Dit Pbzo document     beschrijft  het preventiebeleid ter voorkoming van zware  ongevallen voor
         de  inrichting van Cosun Beet     Company Vierverlaten.
         beide locaties.
         Binnen de Suikerfabriek     zijn dagelijks circa 200 medewerkers werkzaam terwijl op de locatie
         van  de GEV    (een relatief statisch, eenvoudig en overzichtelijk proces) een beperkt aantal
         (circa 6) medewerkers werkzaam zijn.
                                                      pag. 3 van 18
                                                                                                         0000001197
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760078
         1.   Beleidsverklaring
         Binnen de   inrichting  van Cosun Beet    Company Vierverlaten vindt in de suikerfabriek de
         verwerking   van   bieten plaats tot suiker. Daarnaast wordt    bij de Biomassavergister van Cosun
         Beet Company Vierverlaten reststromen door vergisting omgezet, waarbij het ontstane
         biogas als groen gas aan het gasnetwerk en fabriek wordt geleverd.
         Als gevolg van de aanwezigheid van stoffen met een fysisch gevaar, overschrijdt de
         inrichting de onderste drempelwaarde uit het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. Om de
         risico’s van deze opgeslagen stof te beheersen, beschikt Cosun Beet Company Vierverlaten
         over een Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO) en een veiligheidsbeheerssysteem
         (VBS).
         Dit PBZO-document       van Cosun Beet Company Vierverlaten verwoordt het gevoerde
         preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen, rekening houdend met de
         aanwezigheid en de omvang van de risico’s en waarin het aan het beleid gekoppelde VBS
         op hoofdlijnen is beschreven. Dit beleid omvat de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn
         van alle betrokkenen die werkzaamheden uitvoeren binnen de inrichting van Cosun Beet
         Company Vierverlaten, dan wel de inrichting bezoeken. Daarnaast dient het beleid zorg te
         dragen voor de integriteit van de installaties en assets (waaronder ageing).
         Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen
         betrokken   zijn. Het Brzo 2015 stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland.
         Ook regelt het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien. In de Rrzo
         (Regeling risico's zware ongevallen 2016) wordt de inhoud van het besluit verder uitgewerkt.
         Cosun Beet     Company Vierverlaten hanteert voor de       definitie van een zwaar ongeval zoals
         deze is  vastgelegd in het besluit Brzo 2015.
         Dit PBZO-document       beschrijft het beleid ter voorkoming van zware ongevallen, de
         uitgangspunten van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en het kader voor de
         risicobeoordeling. Daarnaast beschrijft dit document hoe dit beleid binnen de organisatie      ten
         uitvoer wordt gebracht.
         Getekend, 16 februari 2022:
                                                       pag. 4 van 18
                                                                                                            0000001198
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760078
         2.    Doelstellingen
         Dit document      beschrijft het Preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) zoals van toepassing
         op de   bedrijfsactiviteiten van Cosun Beet Company Vierverlaten. Dit beleid is erop gericht
         zware ongevallen te voorkomen, te bestrijden en de effecten ervan te beperken. Dit PBZO
         vormt met het VBS het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van Cosun Beet Company
         Vierverlaten en is in overeenstemming met het relevante artikelnummer (w.o. artikel 4) uit de
         Regeling Risico’s zware ongevallen (Rrzo 2016).
         2.1  Veiligheidsprincipes
         Het voorkomen       van (zware) ongevallen is van essentieel belang voor een succesvolle en
         duurzame     bedrijfsvoering. Daartoe worden de volgende veiligheidsprincipes gehanteerd:
         e    Alle bedrijffsprocessen en assets kunnen zodanig worden beheerst dat letsel,
              beroepsziekten     en (zware) ongevallen kunnen worden voorkomen.
         e    Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, anderen               en het
              milieu.
         o
              Veilig werken is de basis     voor alle werkzaamheden. Cosun Beet            Company    stelt als eis
              dat ieder persoon     (werknemer, uitzendkracht, contractor) in het bezit is        van een   VCA-
              certificaat.  Kantoorpersoneel    welke  regelmatig aanwezig zijn       in de  productielocaties zijn
              ook in bezit   van een   VCA.
         e
              Arbo, veiligheid    en milieu rondgangen, gemotiveerde en getrainde werknemers zijn een
              vereiste  om   te komen tot   een adequate implementatie en uitvoering van het beleid.
         eo
              Toezicht, meten van de prestaties, audits en leren van incidenten zijn essentieel voor een
              continue verbetering van de veiligheid van personen, installaties, de omgeving en het
              milieu.
         2.2  Doelstellingen (proces)veiligheid
         Het is  voor  Cosun Beet     Company Vierverlaten van belang,        om   daar   waar   nodig, het
         beheersen     van   veiligheid en milieueffecten zeker te stellen    door:
         e    Het tot aanvaardbaar risico reduceren       van  risico’s met  betrekking     tot (zware) ongevallen
              en waar   mogelijk   worden risico’s verder   gereduceerd    als  er  nieuwe technische
              ontwikkelingen zijn. Voldoen aan de best beschikbare techniek is het uitgangspunt.
         e
              Monitoring en beheersing van veiligheidsvoorzieningen w.o. onderhoud, en inspectie en
              ageing.
              Het voorkomen      van  incidenten.
              Het streven    naar  0 ongevallen.
              Monitoring en beheersing van assets m.b.t. ontwerp, gebruik,             onderhoud    en  ageing.
              Inzicht in veiligheidsperformance van contractor(s).
         Deze    hoofddoelstellingen zijn    concreet  en meetbaar     uitgewerkt   in jaardoelstellingen.
         Locatiedoelstellingen
         Alle  doelstellingen worden opgevolgd en tenminste jaarlijks geévalueerd ten einde                te
         bepalen in hoeverre de kwaliteit van de vastgestelde beheersmaatregelen (LOD’s:                   Line of
         Defence) toereikend zijn in het voorkomen van zware ongevallen.
         Aan de hand      van  ontwikkelingen, behaalde resultaten bijvoorbeeld van KPI's (Key
         Performance      Indicators), algemene doelstellingen, veranderingen, input van medewerkers,
                                                        pag. 5 van  18
                                                                                                                    0000001199
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760078
         etc. worden   jaarlijks de doelstellingen herzien en vastgelegd   op het gebied van veiligheid. Dit
         wordt actief   uitgedragen naar de medewerkers.
         Cosun Beet     Company Vierverlaten zorgt er als vergunninghouder voor dat:
             e   ledereen op de     hoogte is van het PBZO-beleidsdocument, door middel van
                 voorlichtingen   en  dat dit beleid uitgedragen wordt door productieleiding en
                 medewerkers.
             e   De  juiste maatregelen worden getroffen met het oog op het voorkomen van (zware)
                 ongevallen.
             e
                 Uitvoering van periodieke controle worden uitgevoerd, toezicht op relevante
                 (risicovolle) werkzaamheden door werknemers en derden en inspecties en audits
                 worden geévalueerd.
             e
                 Tijdige en afdoende acties worden uitgevoerd, zoals vastgesteld tijdens
                 bovengenoemde maatregelen en acties.
         3.       Beginselen      van   het beleid
         3.1     Uitgangspunt, grondslag         van  het beleid
         Binnen de    inrichting van de Cosun Beet Company Vierverlaten vindt voor de suikerfabriek de
         opslag plaats van formaline (13 ton ontvlambare vloeistof). Daarnaast vindt opslag plaats
         van 35 ton zwaveldioxide. Hoewel de hoeveelheid SO, onder de drempelwaarde van Brzo
         2015 ligt, is deze stof acuut toxisch en kan bij het vrijkomen hiervan aanleiding geven tot een
         (zwaar) ongeval.
         Binnen de GEV vindt      opwekking    van  biogas plaats in anaerobe reactoren op basis van
         vergisting  van  reststromen. Binnen de     inrichting kan maximaal 12,4 ton biogas worden
         opgeslagen.     De inrichting aangewezen op grond van: Seveso lll Bijlage 1, Deel 1:
                                       is
         overschrijding   van  de hoeveelheid aanwezige stoffen (sommatiebepaling) met een fysisch
         gevaar.
         Het voorliggende document dient tevens ter voldoening aan de bedoelde wettelijke eisen met
         betrekking tot het PBZO-document. Dit document vormt de basis voor de beheersing van
         zware ongevallen en risico’s die zijn geidentificeerd bij Cosun Beet Company Vierverlaten en
         is de basis voor het veiligheidsbeleid.
         Uitgangspunt van het PBZO is dat veiligheidsrisico’s, milieurisico’s en gezondheidsrisico’s
         periodiek worden geidentificeerd en beoordeeld, waarbij toepasselijke maatregelen worden
         getroffen om die risico’s te beperken. Alle voorgevallen incidenten worden gerapporteerd,
         bijgehouden en geanalyseerd volgens vaste procedures binnen het VBS.
                                                       pag. 6 van 18
                                                                                                             0000001200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760078
         3.2     Samenhang         tussen het beleid en het      veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
         Om de filosofie    van   Cosun Beet Company Vierverlaten op het gebied van veiligheid te
         vertalen  naar  de   praktijk, heeft Cosun Beet Company Vierverlaten een VBS ontwikkeld. Het
         VBS is   er samen     met het  preventiebeleid (het veiligheidsmanagementsysteem (VMS)             op
         gericht  om  de  geidentificeerde risico’s conform de beleidsdoelen op een hoog
         veiligheidsniveau te houden en het beleid uit te voeren.
         CBC-V heeft     ervoor gekozen een lokaal preventiebeleid zware ongevallen op te stellen. Bij
         het opstellen van het lokale beleid in de vorm van dit PBZO-document is door de
         Plantmanager beoordeeld of de lokale beleidsuitgangspunten passen binnen het corporate
         beleid van Cosun. Verder is corporate beleid niet direct opgenomen in het lokale beleid. Dit
         is tevens het geval met corporate documentatie: indien het voor het lokale preventiebeleid
         van CBC-V noodzakelijke documenten betreft zijn deze in het VBS specifiek aangewezen.
         Samengevat wordt via uitgangspuntendocumenten, procedures en werkinstructies in het
         operationele werk en in het VBS het beschermingsniveau gecontroleerd en bewaakt voor
         zowel de oorspronkelijke activiteiten als voor wijzigingen/vervangingen in-en- rondom de
         installaties en voorzieningen. Door deze wijze van veiligheidsbeheer wordt de werking van
         PDCA-systematiek constant geborgd.
         Het VBS wordt beheerd door de          veiligheidskundige.    Alle medewerkers hebben       toegang  tot
         de documenten.
         4.    De aard    en   omvang      van  de risico’s     en  criteria  voor  beoordeling      van  risico’s
          De  aanwezigheid van zwaveldioxide, formaline en opwekking van biogas en de activiteiten
         welk hier   mee samenhangen kan binnen de inrichting leiden tot zware ongevallen.
          De  beoordeling van mogelijke risico’s binnen Cosun Beet Company Vierverlaten vindt
         daarom    plaats aan de hand van de risicomatrix veiligheidsstudies (hierna: risicomatrix),
         die onderdeel van het PBZO-document is (zie bijlage 1). De risicomatrix wordt gebruikt bij
         de beoordeling van:
             -
                 opgestelde installatiescenario’s, getroffen maatregelen (Lines of Defence) in het
                  bijzonder;
             -
                  maatregelen naar aanleiding van uitgevoerde veiligheidsstudies (zoals HAZOP-
                  studies en installatiescenario’s);
             -
                  maatregelen naar aanleiding van onderzoek van (bijna)incidenten met een relevante
                  impact (zwaar ongeval).
         De risicomatrix    geeft  op basis van de mogelijke gevaren (mens en milieu) inzicht in het risico
         (kans  en  effect)  van  optreden en in hoeverre (aanvullende) maatregelen noodzakelijk zijn.
         Voor het bepalen van de juiste risicomethodiek wordt de Lijst Risicomethodieken
         gehanteerd.
         Naast de risicomatrix wordt       tijdens operationele uitvoering    tevens  gebruik gemaakt    van de
         Fine  en  Kinney   methodiek     om aan   de hand    van kans  en  effect de risico’s te wegen. Het
         betreft hier met   name    risico’s van  uit te voeren  werkzaamheden      en  wordt derhalve
         bijvoorbeeld toegepast tijldens de Taak Risico Analyse welke een onderdeel is van              het
         werkvergunning proces. Daar waar dit van toepassing is wordt dit in bijbehorende
         procedures omschreven en in de onderliggende werkinstructies uitgewerkt.
                                                          pag. 7 van 18
                                                                                                                   0000001201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760078
         5.   Samenhang        risico’s en   te nemen    maatregelen
         In beginsel wordt gestreefd naar het intrinsiek veilig ontwerpen van installaties. Indien
         maatregelen noodzakelijk zijn gaan preventieve maatregelen voor repressieve maatregelen
         en technische maatregelen voor organisatorische maatregelen. Hierbij wordt de
         arbeidshygiénische strategie gevolgd. De risicomatrix wordt door Cosun Beet Company
         Vierverlaten gebruikt om maatregelen en acties te prioriteren en om risico’s te verlagen.
         Indien het  (rest)risico “hoog” is (oranje) dienen technische maatregelen te worden getroffen.
         Als het restrisico  “erg hoog” (rood) is dienen de betreffende werkzaamheden te worden
         stopgezet  of  direct technische maatregelen te worden geinitieerd.
         Indien het restrisico  “gemiddeld” (geel) is dienen maatregelen te worden geinitieerd tot
         minimaal ALARP       (As Low as Reasonably Practical) of lager waarbij een kosten/baten
         afweging te worden gemaakt in relatie tot de doelstellingen van het bovengenoemde beleid.
         Bij een laag risico (groen) is het risico aanvaardbaar. Overeenkomstig het genoemde beleid
         en de veiligheidsprincipes, wordt continue en blijvend gestreefd naar het verbeteren van de
         veiligheid van personen, installaties, de omgeving en het milieu.
                                                      pag. 8 van 18
                                                                                                        0000001202
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760078
         6.   Weergave      van    de risico’s op     hoofdlijnen
         6.1      Welke   specifieke risico’s gelden      voor   het bedrijf
         In dit hoofdstuk worden de     belangrijkste mogelijke ongewenste gebeurtenissen in hoofdlijnen
         beschreven.    Hierbij is gekeken naar gevarenbronnen die bij Cosun Beet Company
         Vierverlaten kunnen optreden en daarbij mogelijk een zwaar ongeval kunnen veroorzaken.
         Op basis van de opgestelde installatiescenario’s is een aantal mogelijke ongewenste
         gebeurtenissen vastgesteld.
         In een tabel staat een samenvatting van de analyse van de scenario’s op installatie- en
         inrichtingsniveau (bijlage 2: scenario’s op installatie- en inrichtingsniveau) Van deze
         gebeurtenis in relatie tot een specifiek installatieonderdeel wordt de waarschijnlijkheid en de
         reikwijdte/effect weergegeven.
         Het doel   van  het beheersen    en  bestrijden van deze    voorzienbare gevaren is:
         *   het  beschermen van mensen en omgeving;
         *   het  beperken van milieugevolgen;
         e   het  beperken van economische schade.
         Voor al deze denkbare gevaren         zijn passende beschermingsmaatregelen
         geimplementeerd/gepland (zogenoemde Lines of Defence).
         7.   Beginselen      van   het  VBS-systeem
         Het  veiligheidsbeheersysteem is uitgewerkt overeenkomstig          de zeven elementen  en
         onderstaand verder     toegelicht.
         Door het   significant onderscheid van werkzaamheden binnen de inrichting van Cosun Beet
         Company: suikerfabriek versus GEV: qua omvang (bezetting), risico’s en complexiteit
         (installaties en processen), kent het VBS onderscheid voor de uitwerking van een aantal
         VBS-elementen.
         De  grootste gevaren    en  risico’s bij Cosun   Beet  Company Vierverlaten in aard en omvang
         betreft het  vrijkomen  van  zwaveldioxide, formaline     en biogas. De vrijgekomen
         zwaveldioxide heeft toxische eigenschappen welk als gevolg van verspreiding een effect
         heeft binnen en buiten de inrichting. In tegenstelling tot het biogas (of digestaat) welk een
         max. concentratie van 150 ppm H.S heeft, waardoor als gevolg van natuurlijke
         verspreiding er een dermate verdunning plaats vindt dat er geen sprake meer kan zijn van
         een explosief mengsel dan wel nadelige gevolgen als gevolg van blootstelling aan H2S.
         Deze risico’s zijn in detail beschreven in installatiescenario’s waarin tevens de genomen
         maatregelen zijn beschreven om deze risico’s te voorkomen dan wel te beperken.
                                                        pag. 9 van 18
                                                                                                         0000001203
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760078
         Element |    —
                        De   organisatie    en  het  personeel
         Binnen dit element     zijn  de volgende doelstellingen gesteld:
              -
                  ledere medewerker kent        zijn  rol in het voorkomen     van zware  ongevallen en is daarom
                  bekend met     zijn of haar taken,     bevoegdheden      en verantwoordelijkheden.
              -
                  Door   opleiding en communicatie zorgen dat alle           medewerkers op de hoogte zijn van
                  het veiligheidsbeleid en op welke wijze dit wordt          uitgevoerd overeenkomstig de
                  vastgestelde overlegstructuur.
                   Zorgdragen voor de nodige veiligheidsopleidingen en -instructies (zowel intern als
              -
                  extern) als wel het bespreken in het regulier overleg met de medewerkers.
              -
                   Structureel toereikende middelen beschikbaar stellen om uitvoering te geven aan het
                  veiligheidsbeleid.
         Element Il   -
                         De identificatie    en  beoordeling       van  de gevaren   van zware    ongevallen
         Binnen dit element     zijn  de volgende doelstellingen gesteld:
                  Periodiek op systematische        wijze gebeurtenissen of activiteiten te kunnen
              -
                  identificeren die tot risico’s,  verstoring of zelfs zware ongevallen kunnen leiden.
              -
                  Te beoordelen wat de kans op en de omvang van de gevolgen zijn.
              -
                  De effectiviteit van getroffen (beheers)maatregelen (lines of defense) te beoordelen
                  op effectiviteit of mate   van  risicoreductie.
              Voor de Suikerfabriek      en de GEV      zijn op basis  van  de  gestelde activiteiten en installaties
              separate   installatiescenario’s   opgesteld.
         Element Ill   =
                          De controle op de      exploitatie
         Concreet    beschrijft dit  uitgangspuntendocument de principes van de controle op de
         exploitatie  welke CBC-V heeft       opgesteld, gedocumenteerd, geimplementeerd en
         onderhouden om het voorkomen van zware ongevallen te waarborgen. Voor dit element zijn
         in het Preventie beleid zware ongevallen (PBZO document) de volgende doelstellingen
         opgenomen:
            Cosun Beet     Company      Vierverlaten streeft     ernaar  deze risico’s zoveel  mogelijk  te
            voorkomen dan wel te        beperken     en ervoor    te zorgen dat de medewerkers veilig hun werk
             kunnen uitvoeren. Risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van
            vastgelegde procedures, werkinstructies en/of instructiekaarten. Cosun Beet Company
            Vierverlaten    draagt zorg voor doelmatig toezicht tijdens de uitvoering van de
             bedrijfsactiviteiten door ervaren en vakbekwaam personeel. De toegepaste werkmethodes
            Zijn o.a.: werkvergunningen, toolbox, TRA, veiligheidsobservatierondes en fysiek toezicht.
             In geval van het veiligstellen van systemen (waaronder tanks, leidingen) worden separate
            stappenplannen opgesteld.
             Het beheersen van productieactiviteiten die veiligheid/Arbo problemen veroorzaken of
             kunnen veroorzaken, met inbegrip van de te treffen corrigerende maatregelen zodat er
            wordt voldaan aan de doelstellingen. Het voorkomen van veiligheid/Arbo problemen en
             het vastleggen van onveilige situaties/incidenten om hier op te kunnen verbeteren.
             Het beheersen van productieactiviteiten die milieubelasting veroorzaken of kunnen
            veroorzaken, met inbegrip van de te treffen corrigerende maatregelen zodat er wordt
            voldaan aan de doelstellingen. Het voorkomen van milieuproblemen en het vastleggen
            van   klachten/incidenten     om  hier op te kunnen verbeteren.
                                                           pag. 10 van  18
                                                                                                                      0000001204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760078
         Gelet op het onderscheid in omvang          en complexiteit zijn er voor  de Suikerfabriek     en de GEV
         separate werkwijze vastgelegd         ten behoeve   voor de controle op   exploitatie.
         Element IV   —
                         De  wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
         Binnen dit element    zijn  de  volgende doelstellingen gesteld:
                 Aan installaties worden geen wijzigingen uitgevoerd die de           integriteit  van de
                 installaties kunnen beinvioeden om risico’s te voorkomen.
                 In de processen worden geen wijzingen doorgevoerd die risico’s met zich
                 meebrengen.
                 Voor de (samenstelling van) de organisatie worden geen wijzingen doorgevoerd met
                 een negatieve impact op de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden om
                 risico’s veroorzaakt door gebrek aan kwalificaties en/ of kennis te voorkomen.
                 Door het toepassen van de Management of Change procedure worden risico’s
                 veroorzaakt door wijzingen voorkomen of tot een minimum beperkt.
         Element V    =
                        Planning     voor   noodsituaties
         Binnen dit element    zijn  de  volgende doelstellingen gesteld:
                 Periodiek op systematische wijze gebeurtenissen of activiteiten te kunnen
                 identificeren die tot noodsituaties kunnen leiden.
                 Deze noodsituaties uit te werken in       noodplanscenario’s.
                 Aan de hand     van   de  noodplanscenario’s te bepalen welke       middelen     noodzakelijk zijn
                 voor  CBC-V teneinde        een  bedrijfsnoodorganisatie  op te zetten die    tijdens een
                 noodsituatie   adequaat en efficiént kan handelen.
                 De  benodigde middelen te borgen in een noodorganisatie.
                 Opleidingen en trainingen van betrokken personeel in te richten.
         De  bedrijfsnoodorganisatie heeft ten doel, dat wanneer zich een ernstig incident voordoet,
         binnen de kortst   mogelijke tijd doeltreffende en vereiste maatregelen kunnen worden
         genomen.    Het  doel  van deze maatregelen is:
                 Het beschermen van mensen, zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein.
                 Het uitvoeren van levensreddende handelingen voor mensen op het bedrijfsterrein.
                 Het tot  een  minimum      beperken   van  schade  aan  het milieu  en  middelen    en van
                 economische schade.
                 Het indammen       en  beheersen    (waaronder bestrijding)   van  de  gevolgen (effecten)   van
                 het incident.
                 Zorg dragen    dat de    productie  niet gehinderd  wordt door het incident.
         Element VI   =
                         Toezicht op      prestaties
         Concreet   beschrijft dit  uitgangspuntendocument de principes van het toezicht op            de
         prestaties  welke CBC-V heeft        opgesteld, gedocumenteerd, geimplementeerd en
         onderhouden     om  het  voorkomen van zware ongevallen te waarborgen.
                                                        pag. 11 van 18
                                                                                                                    0000001205
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760078
         Voor dit element   zijn in het Preventie beleid  zware   ongevallen (PBZO document)     de
         volgende doelstellingen opgenomen:
            -
                 De Plant   Manager Vierverlaten en Productieleider Green Energy Vierverlaten zorgen
                 dat ten aanzien    van het veiligheidsbeleid gestelde doelen, vereisen en verwachtingen
                 ter voorkoming     van  zware ongevallen en het beperken van de gevolgen worden:
                     o   beoordeeld (door monitoring aan de hand van KPI)
                     o   geévalueerd
                     o   Verbeterd
            -
                 Door  proactief te acteren in toezicht op de naleving van procedures en instructies     o.a.
                 door uitvoering van werkplekinspecties (dit zijn bij CBC-V de ‘6s rondjes’).
            -
                Tevens acteert men actief in het geval van (bijna) ongevallen om te komen tot
                 corrigerende acties. Deze acties komen voort uit het systeem van melden en
                 onderzoeken.
         Element VII   =
                         Controle    en   analyse
         Binnen dit element    zijn de  volgende doelstellingen gesteld:
            -
                 CBC-V heeft     een  adequaat VBS    met als doel het voorkomen    van zware  ongevallen  te
                 voorkomen.
            -
                 Jaarlijks vindt  een  managementreview plaats      om  de doeltreffendheid en  geschiktheid
                 van  het VBS vast te stellen, met als doel continue de     werking van  het VBS  en
                 daarmee de veiligheid prestatie te verbeteren.
            -
                 Eenmaal per kwartaal worden de        doelstelling beoordeeld  aan  de hand  van KPI met
                 als doel  om  tussentijds bijsturen mogelijk te maken.
                                                     pag. 12  van 18
                                                                                                              0000001206
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760078
         8.    Bijlagen
         Bijlage         1: Risicomatrix
         RISICOMATRIX VEILIGHEIDSSTUDIES                                                                                                                                                                                      HSU 01.02.02.004-01}
            a1                 (Manager Projecten)                                                                                                                                                                                           16-ckt-2019|
                       RISICOMATRIX VEILIGHEIDSTUDIES
                                                                                                                                            Onwaarschijnlijk                Praktisch                                  Denkbaar        Verwacht     , bijna
                                                                                                                                                                           onmogelijk                                                          zeker
                                                                                                                                           Is nog nooit                Komt minder dan        Komt       per 10    Komt          jaar  Komt meerdere
                       Veiligheid                                                                                                                                                                   eens                eens per
                                                                                                                                           voorgekomen                 EENS per  10 jaar      jaar voor            Voor                keren per jaar voor
                                                                                                                                                                       Voor
                       Gering:  letsel zonder    verzuim   of hinder           Milieu effect zonder impact        naar omgeving
                                                                               waaronder:
                                                                               Kieine   lekkage   of spill
                                                                               Kieine brand
                       Belangrijk:   letsel met kort  verzuim                  Milieu impact    naar  omgeving beperkt      tot:
                                                                               -
                                                                                  kleine emissie   van  stof/ geur/geluid
                                                                               -
                                                                                  brand
                                                                               zonder   blijvende   milieu schade
                       Ernstig: onherstelbaar effect      (invaliditeit);      Milieu impact    naar  omgeving      :
                       langdurig   verzuim
                                                                               -
                                                                                  redelijke  emissie   van    stof/ geur/geluid
                                                                               -
                                                                                  brand
                ERNST                                                          waardoor directe     belasting    naar  omgeving
                       Zeer ernstig letsel: één dode     (acuut   of op        Milieu impact    naar  omgeving      :
                                                                               -
                                                                                  asnmerkelijke    emissie     van stof/
                       termijn)
                                                                               geurfgeluid
                                                                                  grote brand
                                                                               -
                                                                               waardoor blijvende schade         naar  omgeving
                       Ramp:   enkele doden      (acuut of  op  termijn)       Milieu impact    naar  omgeving      met
                                                                               catastrofale gevolgen      :
                                                                               -
                                                                                  aanmerkelijke    emissie     van stof/ geur/
                                                                                  grote brand
                                                                               -
                                                                               waardoor blijvende schade         naar  omgeving
                                                                               en   geen milieu herstel
                       Laag  risico  (geaccepteerd)
                       Gemiddeld     risico   (geaccepteerd volgens     ALARP     (As Low
                                                                                          As Reasonably Practicable),       organisatorische maatregelen
                       Hoog   risico  (  niet acceptabel risicoreductie     is   noodzakelijk),  technische maatregelen
                      |Erg hoog   risico   (Onacceptabel     risico, risicoreductie is    noodzakelijk), direct maatregelen nodig       om   risico te  verlagen
                       De planning      van  beheersmaatregelen      in de tijd,   naar aanleiding   van    de risico-score  (Bijvoorbeeld: invulling    van  het termijn) is afhankelijk van  de toepassing van bovenstaande ‘Risicomatrix’.
                       Hierdoor zal de termiin waarop actie genomen moet worden bij                  een  HAZOP    nieuwbouw,    HAZOP bestaande bouw of Installatiescenario anders kunnen zijn.
                       De toegepaste prioritering, in termen         van de planning     van  het nemen van      beheersmaatregelen    in de  tijd, zal bij het desbetreffende onderzoek of document aantoonbaar vastgesteld      moeten zijn.
                                                                                                                 pag. 13          van       18
                                                                                                                                                                                                                                                      0000001207
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760078
         Bijlage   2: Scenario’s op installatie- en        inrichtingsniveau
         Suikerfabriek:
           Installatie  = Ongevalstype              Kans                  Ernst (effect)            Reikwijdte   effect
                                                                                                    op basis van
                                                                                                    effectafstand
                 1        Vrijkomen SO2 als         Onwaarschijnlijk                                Buiten inrichting
                          gevolg van corrosie     | (A)
                          van de breekplaat
                 2        Lekkage SO2 bijde         Praktisch onmogelijk                            Buiten inrichting
                          losslang (koppeling)      (B)
                 3        Vrijkomen van SO2          Zelden (C)                                     Binnen  inrichting
                          ten tijde van lossen
                          van tankwagen als
                          gevolg van bevriezing
                          neutralisatieleiding
                4         Vrijkomen van SO2          Onwaarschijnlijk                              |Buiten inrichting
                          als gevolg van             (A)
                          leidingbreuk
                          (overbelasting van
                          leidingbrug)                                                           )
                 5        Vrijkomen SO2 als         Praktisch onmogelijk                            Buiten inrichting
                          gevolg van aanrijding (B)
                          vrachtauto  tegen
                          verdampers/leidingwe
                          rk.
                 6        Imploderen   van          Praktisch onmogelijk                            Buiten inrichting
                          formalinetank   tijdens   (B)
                          afname
                          (bedrijfsvoering) als
                          gevolg van bevriezing
                          waterslot (winter)
                 7        Lekkage bij losslang Zelden(C)                                            Binnen  inrichting
                          formaline als gevolg
                          van  onvoldoende
                          aansluiting.
                 8        Vrijkomen   van           Zelden  (C)                                     Binnen  inrichting
                          formaline ten  tijde van
                          opstart fabriek als
                          gevolg van een
                          openstaand
                          aftappunt.                                                              "
                 9        Vrijkomen   van           Zelden  (C)                                     Binnen  inrichting
                          hoeveelheid formaline
                          als gevolg van   een
                          lekke  pakking.
         !
           In deze tabel wordt de term Mens     gebruikt, Deze komt   overeen met de kolom veiligheid  van de
         risicomatrix
                                                         pag. 14 van  18
                                                                                                                        0000001208
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760078
         Green   Energy   Vierverlaten:
         Installatie = Ongevalstype            Kans                 Ernst      Reikwijdte effect
                                                                               op basis van
                                                                               effectafstand
               1       Vrijkomen biogas als    Denkbaar   (D)                  Buiten inrichting’
                       gevolg van falen fakkel
              2        Brand a.g.v.            Zelden  (C)                     Binnen  inrichting
                       heetwerkzaamheden
                       binnen  ATEX-zonering
              3        Vrijkomen biogas als    Zelden  (C)                     Binnen  inrichting
                       gevolg van lekke
                       pakking
                       compressorruimte
              4        Brand als gevolg van    Praktisch onmogelijk            Buiten inrichting?
                       ontsteking binnen       (B)
                       ATEX-gebied
              5        Vrijkomen biogas als    Praktisch onmogelijk            Buiten inrichting?
                                                                      Milie
                       gevolg van scheur in    (B)
                       doek.
              6        Vrijkomen biogas als    Denkbaar   (D)                  Buiten inrichting?
                       gevolg van stroomuitval
               7       Brand als gevolg van    Onwaarschijnlijk(A)             Buiten inrichting’
                       aanrijding digestaat
                       tank
                                                                            Kk
              8        Brand als  gevolg van   Praktisch onmogelijk Miliet     Buiten inrichting’
                       bliksem  in navergister (B)
                                                                    N
              9        Brand als  gevolg  van  Praktisch onmogelijk            Binnen  inrichting
                       ontsteking  ATEX-       (B)
                       gebied
              10       Vrijkomen   van H2S in  Denkbaar   (D)                  Binnen inrichting
                       besloten ruimte
                                                    pag. 15 van 18
                                                                                                  0000001209
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760078
           Installatie = Ongevalstype             Kans                  Ernst                  Reikwijdte   effect
                                                                                               op basis van
                                                                                               effectafstand
                11       Vrijkomen  niet          Onwaarschijnlijk (A)                         Binnen  inrichting’
                         condenseerbare
                         gassen (CO2) met 3000
                         ppm H2S
                12       Vrijkomen H2S in         Zelden  (C)                                  Buiten inrichting’
                         digestaat als gevolg
                         van schuimvorming
                13       Explosie als gevolg van Onwaarschijnlijk (A)                         ‘Buiten inrichting’
                         ontsteking van LEL
                         mengsel in tank (als
                         gevolg van onderdruk)
                14       Vrijkomen van            Zelden  (C)                                  Buiten inrichting’
                         digestaat en HS    als
                         gevolg van hoog
                         vloeistofniveau tank
         '
            De effecten buiten de    inrichting beperken   zich met name   tot geuroverlast. Als gevolg  van   de
         aanwezige hoeveelheid H>S (max 150 ppm) in biogas, zal doordat het vrijgekomen biogas
         zal worden verdund met de buitenlucht geen sprake zijn van blootstellingseffecten in de
         directe   omgeving   voor  de  mens.
         2
            Het betreffende scenario is herzien     naar  aanleiding  van de  toevoeging  van
         veiligheidsmaatregelen
                                                       pag. 16 van 18
                                                                                                                   0000001210
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760078
         Bijlage 3: Overzicht procedures VBS
         Nummer                 Naam                                           VBS elementen
                                                                               Idi | dil [iv] v
                                                                                                | vi] vi
         HCBC.02.54.01.000-   | Uitgangspuntendocument Organisatie             X
         04                     en personeel
         HCBC.02.52.01.100- | Procedure Werving en selectie                    x
         04
         HCBC.02.54.01.101-   | Procedure   In-  uitdiensttreding              X
         4
         HCBC 02.54.01.102-   | Procedure   Communicatie                       X
         04
         HCBC.02.54.01.103-   | Procedure Opleiden      en  trainen            X
         04
         HCBC.01.02.54 009-   | Uitgangspuntendocument         Identificatie     X
         04                     en beoordeling    van  gevaren
         HCBC.01.02.54.010-   | Procedure   CBC-V ldentificatie     van          X
         04                     gevaren
         HCBC.02.54.03.000-   | Uitgangspuntendocument Controle           op         X
         04                     de exploitatie
         HCBC.02.54.03.100-   | Procedure   Productie                                X
         04
         HCBC.02.54.03.101-   | Procedure   Onderhoud                                X
         01
         HCBC.05.33.14.000-   | Omgang    met   hulpstoffen                          X
         04
         HCBC.05.60.20.000-   | Procedure   Overdracht MOC naar                      X
         04                     Onderhoud vice versa CBCV
         HCBC.05.60.30.000-   | Procedure   overdracht    van  onderhoud             X
         04                     naar productie vice versa CBCV
         HCBC.05.40.20.000-   | Procedure Werkvergunningen                           X
         04
         HCBC.05.33.00.100-   | Procedure Daily management systeem                   X
         04
         HCBC.02.54.04.000-   | Uitgangspuntendocument         Beheer                    X
         04                     wijzingen
         HCBC.01.02.03.001-   | Procedure Management of Change                           X
         01
         HCBC.01.02.50.009-   | Uitgangspuntendocument Planning           voor                X
         04                     noodsituaties
         HCBC.01.02.50.010-   | Procedure Planning      voor  noodsituaties                   X
         04                     Vierverlaten
         HCBC.02.54.06.000-   | Uitgangspuntendocument Toezicht op                                X
         04                     de prestaties
         HCBC.01.05.005-04    | Melding en afhandeling ARBO                                       X
                                incidenten CBC-V
         HCBC.01.05.01.201-   | ARBO, Veiligheid     en  Milieu  rondgangen                       X
         01
         HCBC.02.54.07.000-   | Uitgangspuntendocument Controle           en                          Xx
         04                     analyse
         HCBC.05.70.40.000-   | Procedure Management         review BRZO                              X
         04                     CBCV
                                                   pag. 17  van  18
                                                                                                         0000001211
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760078
         HCBC.05.80.40.000- Procedure Interne audit Brzo
         04
         HCBC.01.04.01.000- Procedure Opstellen en uitvoeren
         01                 maatregelen ter verbetering
                                            pag. 18 van 18
                                                             0000001212
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>