<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760065
                                                                                                                               7
          ARR CATE                                                                                                           EN
                                                                                                                            V4
                                                                                                                                    TESTING
                                                                                                                                     RvA L402
         Rapportage milieumetingen                                                               Blad                    1  van    22
                                                                                                 Nummer                  20A218R-A
                                                                                                 Referentie              123355
         Opdrachtgever                         :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                           :    Suikerfabriek Vierverlaten
                                                    Fabriekslaan 12
                                                    9745 AG      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij   vertrouwen erop            u hiermee voldoende te hebben               geinformeerd      en   danken     u voor     de
           samenwerking.             Bij vragen of  voor   aanvullende informatie kunt             u uiteraard contact met            ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                 :    9 december 2020                              Paraaf    :
         Functie                               :      eetiechnicus
         Opmerking:
                                                     Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten     van
         WingvgentBoy
         OK                                          het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na  verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                  Witteveen+Bos.
                                                     toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                              0000000783
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760065
          Witteveen
         Leeswijzer                                                                              Blad           :      2van 22
                                                                                                 Nummer               20A218R-A
                                                                                                 Referentie           123355
         meetpunten
         Bron                          Meetpunt                  Meetpunt       Bijzonderheden
         Sapzuivering                 J1                              MO1       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Sapzuivering                 J2                              M02       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Sapzuivering                 J6                              M03       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Sapzuivering                 J7                              M04       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Sapzuivering                 J8  (nieuw)                     MOS       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Sapzuivering                 J10                             MO6       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Sapzuivering                 J12                             MO7       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Sapzuivering                 J13                             M08       debietmeting  in enkelvoud uitgevoerd
         Sapzuivering                 Totaal                          M09
         gekleurde    tekst =
                               informatie aangeleverd   door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                    M01 M02 M03 M04 M05 MO6 MO7 M08 M09
         Meetvlakbeoordeling           NEN-EN 15259                Q    QQ QQ     Q    QQ   QQ Q       a
         Debiet                        NEN-EN ISO 16911-1          Q    Q   QQ   QQ    Q@Q  QQ Qa      a
         Geuranalyse                   NEN-EN 13725
         Hedonische     analyse        NVN2818
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen  methode   n)
            Lindvalldoos              eigen  methode   n)
            Loeflij                   eigen  methode   n)
                          ™            NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                        NEN-EN 14791
            SO;   en  H,SO,            EPA methode 6    en 8
            HCL                        NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH;                        NEN 2826
         stofconcentratie              NEN-en 13284-1
                                       NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            0;                         NEN-EN 14789
            TOC                        NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor details www.RvA.nl onder  registratienummer  L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                                   Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.         Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                                00000007384
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760065
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Sapzuivering                                             Blad:       3 van 22
         Meetpunt:                    J1                                                       Nummer:     20A218R-A
                                                                                               Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               13 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                     0000000785
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760065
          VARS CATLCTETy
                                                                                                           Blad:                4 van  22
                                                                                                           Nummer:              20A218R-A
                                                                                                           Referentie:           123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Sapzuivering
         Meetpunt                                 J1
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M01     meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1         2          3          4            5          6         7
         Gassnelheid                   [m/s]            2,21       2.12       2,02       3,00        1.33        2,41     2,91
         Temperatuur                   [°C]             37,3       37.3       37.3       37,3        37,3        37.3     37,3
         Meetpunten                    [-]                 8          9         10         11           12         13        14
         Gassnelheid                   [m/s]            1,72       2.51       2,81       2,61        2,51        3,40      1,43
         Temperatuur                   [°C]             37.3       37.3       37.3       37.3        37,3        37,3     37,3
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2,36
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             37,3
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          13,4
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        23.000
         Geurdebiet*                   [m’h]     |   21.800
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       20.000
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 10   dakopeningen,    waarvan er twee gesloten waren  tijdens de  meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten. De meetpunten zijn gelijkmatig      over het meetoppervak
          verdeeld.
                                                                                                                      Paraaf:
                                                                                                                                             0000000786
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760065
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Sapzuivering                                             Blad:       5 van 22
         Meetpunt:                    J2                                                       Nummer:     20A218R-A
                                                                                               Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               13 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                               Paraaf:
                                                                                                                     0000000787
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760065
          VARS CATLCTETy
                                                                                                            Blad:                6 van  22
                                                                                                            Nummer:              20A218R-A
                                                                                                            Referentie:           123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Sapzuivering
         Meetpunt                                 J2
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M02     meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3          4            5          6         7
         Gassnelheid                   [m/s]            2,31        1,82       3,10       2,02        3,20        3,00     2,91
         Temperatuur                   [°C]             36,2       36,2        36,2       36,2        36,2        36,2     36,2
         Meetpunten                    [-]                 8           9         10         11           12         13        14
         Gassnelheid                   [m/s]            2.51       2,81        2,02       1,72        2.71        2,02     2,02
         Temperatuur                   [°C]             36,2       36,2        36,2       36,2        36,2        36,2     36,2
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2,44
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             36,2
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]           8,56
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        23.800
         Geurdebiet*                   mh]       |   22.700
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       20.900
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 10   dakopeningen,    waarvan er  twee gesloten waren  tijdens de  meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten. De meetpunten zijn gelijkmatig       over het meetoppervak
          verdeeld.
                                                                                                                       Paraaf:
                                                                                                                                              0000000788
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760065
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Sapzuivering                                             Blad:       7 van 22
         Meetpunt:                    J6                                                       Nummer:     20A218R-A
                                                                                               Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               13 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                     0000000789
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760065
          VARS CATLCTETy
                                                                                                           Blad:               8 van  22
                                                                                                           Nummer:             20A218R-A
                                                                                                           Referentie:          123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Sapzuivering
         Meetpunt                                 J6
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M03     meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1         2          3          4            5          6        7
         Gassnelheid                   [m/s]            1,62       2.51       2,81       1,82        1,92        2,81    2,81
         Temperatuur                   [°C]             32,3       32.3       32.3       32.3        32,3        32.3    32.3
         Meetpunten                    [-]                 8          9         10         11           12         13       14
         Gassnelheid                   [m/s]            0,00       2.21       3,10       2,02        2.21        3,10    2,02
         Temperatuur                   [°C]             32,3       32,3       32.3       32,3        32,3        32,3    32.3
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2,23
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             32,3
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]           11,5
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        21.800
         Geurdebiet*                   [m’h]     |   21.000
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       19.300
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 10   dakopeningen,    waarvan er twee gesloten waren  tijdens de  meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten. De meetpunten zijn gelijkmatig     over het meetoppervak
          verdeeld.
                                                                                                                                            0000000790
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>22760065
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Sapzuivering                                             Blad:       9 van 22
         Meetpunt:                    J7                                                       Nummer:     20A218R-A
                                                                                               Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               13 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                     0000000791
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>22760065
          Witteveen
                                                                                                            Blad:
                                                                                                            Nummer:
                                                                                                            Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Sapzuivering
         Meetpunt                                 J7
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M04     meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3          4            5          6        7
         Gassnelheid                   [m/s]            1,03        1,43       1.72       2,02       0,735        1,72   0,834
         Temperatuur                   [°C]             32,2       32,2        32,2       32,2        32,2        32.2    32,2
         Meetpunten                    [-]                 8           9         10         11           12         13       14
         Gassnelheid                   [m/s]            1,62       2.51        1,82       2,51        2.31        2,02    2,02
         Temperatuur                   [°C]             32,2       32,2        32,2       32,2        32,2        32,2    32.2
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            1,74
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             32,2
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          13,9
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        16.900
         Geurdebiet*                   [mh]          16.300
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       15.000
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 10   dakopeningen,    waarvan er  twee gesloten waren  tijdens de  meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten. De meetpunten zijn gelijkmatig      over het meetoppervak
          verdeeld.
                                                                                                                                             0000000792
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>22760065
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Sapzuivering                                             Blad:              11 van 22
         Meetpunt:                    J8   (nieuw)                                             Nummer:            20A218R-A
                                                                                               Referentie:        123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                            voldoet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               13 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                               Paraaf:
                                                                                                           5.1.2e
                                                                                                                            0000000793
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>22760065
          VARS CATLCTETy
                                                                                                           Blad:                12  van 22
                                                                                                           Nummer:              20A218R-A
                                                                                                           Referentie:           123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Sapzuivering
         Meetpunt                                 J8 (nieuw)
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M05     meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,78
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1         2          3          4            5          6         7
         Gassnelheid                   [m/s]            1,92       2,41       2,41       1,43        1,82        2,41     2,41
         Temperatuur                   [°C]             33.5       33,5       33.5       33.5        33,5        33.5     33,5
         Meetpunten                    [-]                 8          9         10         11           12         13        14
         Gassnelheid                   [m/s]            3,00       3,40       3,20       3,10        2,41        2,41      1.23
         Temperatuur                   [°C]             33.5       33,5       33,5       33,5        33,5        33,5     33,5
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2,40
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             33.5
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          13.1
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        24.000
         Geurdebiet*                   [m’h]     |   23.100
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       21.100
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 10   dakopeningen,    waarvan er twee gesloten waren  tijdens de  meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten. De meetpunten zijn gelijkmatig      over het meetoppervak
          verdeeld.
                                                                                                                      Paraaf:
                                                                                                                                             0000000794
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>22760065
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Sapzuivering                                             Blad:       13 van 22
         Meetpunt:                    J10                                                      Nummer:     20A218R-A
                                                                                               Referentie: 123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               13 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                     0000000795
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>22760065
          VARS CATLCTETy
                                                                                                           Blad:                14  van 22
                                                                                                           Nummer:              20A218R-A
                                                                                                           Referentie:           123355
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Sapzuivering
         Meetpunt                                 J10
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M06     meting 1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1         2          3          4            5          6         7
         Gassnelheid                   [m/s]            3,50       3,10       3,20       2.31        2.21        1,62      1.13
         Temperatuur                   [°C]             33.6       33,6       33,6       33,6        33,6        33,6     33,6
         Meetpunten                    [-]                 8          9         10         11           12         13        14
         Gassnelheid                   [m/s]            1,92      0.735       1,43       2,61        2,51        3,10     2,81
         Temperatuur                   [°C]             33,6       33,6       33,6       33,6        33,6        33,6     33,6
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2,30
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             33,6
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [g/m®]           11,3
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        22.400
         Geurdebiet*                   [m’h]     |   21.500
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       19.800
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 10   dakopeningen,    waarvan er twee gesloten waren  tijdens de  meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten. De meetpunten zijn gelijkmatig      over het meetoppervak
          verdeeld.
                                                                                                                      Paraaf:
                                                                                                                                             0000000796
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>22760065
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Sapzuivering                                                    15 van 22
         Meetpunt:                    J12                                                             20A218R-A
                                                                                                      123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               13 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                                                0000000797
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>22760065
          Witteveen
                                                                                                            Blad:
                                                                                                            Nummer:
                                                                                                            Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Sapzuivering
         Meetpunt                                 J12
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-MQ7     meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3          4            5          6         7
         Gassnelheid                   [m/s]            1,52       2.12        251        2.32        1,82        1,33     0,834
         Temperatuur                   [°C]             31.5       31,5        31.5       31.5        31,5        31.5      31,5
         Meetpunten                    [-]                 8           9         10         11           12         13        14
         Gassnelheid                   [m/s]            0,00        1,23       1,72       1,13        1,92        1,33      2,12
         Temperatuur                   [°C]             31,5       31,5        31,5       31,5        31,5        31,5      31,5
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            1,67
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             31,5
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          15,5
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        16.300
         Geurdebiet*                   [mh]          15.700
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       14.400
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 10   dakopeningen,    waarvan er  twee gesloten waren  tijdens de  meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten. De meetpunten zijn gelijkmatig       over het meetoppervak
          verdeeld.
                                                                                                                       Paraaf:
                                                                                                                                              0000000798
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>22760065
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Sapzuivering                                             Blad:            17 van 22
         Meetpunt:                    J13                                                      Nummer:          20A218R-A
                                                                                               Referentie:      123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                            rechthoekig
         Oriéntatie meetviak                                                   horizontaal
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                       voldoet
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na verstoring                  voldoet niet
                                           *
                                      > 2    dh voor verstoring                voldoet niet
                                           *
                                      > 5    dh voor uitstroomopening          voldoet niet
                                                                               meting     1
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                                  voldoet
         Negatieve gassnelheden                                                  voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                                  voldoet niet
         Temperatuurvariatie  <  5%                                              voldoet
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                          voldoet niet
         Voldoet  aan norm                                                         nee
         Meetonzekerheid                                                         vergroot
         omgevingsomstandigheden:               13 °C, 2 Bft,< 80 dB(A), <
                                                                           2,5 mm/uur  en < 20 mm/dag
         omgevingsomstandigheden:               voldoet
                                                                                               Paraaf:
                                                                                                           1.2e
                                                                                                                          0000000799
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>22760065
          Witteveen
                                                                                                            Blad:
                                                                                                            Nummer:
                                                                                                            Referentie:
         Resultaat       debietmeting         NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     Sapzuivering
         Meetpunt                                 J13
         Datum   meting                           19 oktober 2020
         Debiet identificatie                     20A218D-M08     meting  1
         Opperviak                     [m?]             2,71
         Kanaalvorm                               rechthoekig
         Meetpunten                    [-]                  1          2          3          4            5          6        7
         Gassnelheid                   [m/s]            2,31        1.33       1.23       1.62        1,72        1.23   0,932
         Temperatuur                   [°C]             39.5       39,5        39,5       39,5        39,5        39,5    39,5
         Meetpunten                    [-]                 8           9         10         11           12         13       14
         Gassnelheid                   [m/s]            2,61       3,20        2,81       2,02        2,91        2.51    2,21
         Temperatuur                   [°C]             39,5       39,5        39,5       39,5        39,5        39,5    39,5
         Gemiddelde     gassnelheid    [m/s]            2,05
         Gemiddelde     temperatuur    [°C]             39,5
         Druk atmosferisch             [hPa]           1.018
         Druk absoluut                 [hPa]           1.018
         Vochtconcentratie             [af mo]          13,4
         Bedrijfsdebiet                [m*/h]        20.000
         Geurdebiet*                   [mh]          18.800
         Standaarddebiet™*             [m3y/h]       17.200
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa   en   nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,  1013 hPa  en   droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het  bedrijf waren de   bedrijfsomstandigheden representatief.
         Onderdeel    van  cluster met 10   dakopeningen,    waarvan er  twee gesloten waren  tijdens de  meting.
         Wegens    het  grote aantal luiken is €énmaal per opening debiet gemeten. De meetpunten zijn gelijkmatig      over het meetoppervak
          verdeeld.
                                                                                                                                             0000000800
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>22760065
          AR     8 CATE
         Rapportage
         Bron:                        Sapzuivering                                  Blad:           19 van   22
         Meetpunt:                    Totaal                                        Nummer:         20A218R-A
                                                                                    Referentie:     123355
         Beoordeling      meetvlak       en
                                              omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                        n.v.t.
         Oriéntatie meetviak                                               n.v.t.
         Benodigde meetpunten     bereikt.                                 n.v.t.
                                           *
         Meetopening                  > 5    dh na  verstoring             n.v.t.
                                           *
                                      > 2    dh voor   verstoring          n.v.t.
                                           *
                                      > 5    dh voor   uitstroomopening    n.v.t.
                                                                        meting    1     meting    2     meting 3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas   <   15°                            n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Negatieve gassnelheden                                            n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Gassnelheid  > 2 m/s                                              n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Temperatuurvariatie  <  5%                                        n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Snelheidsverhouding   <  3:1                                      n.v.t.          n.v.t.          n.v.t.
         Voldoet  aan norm                                                  nee             nee             nee
         Meetonzekerheid                                                 vergroot        vergroot        vergroot
         omgevingsomstandigheden:               n.v.t.
         omgevingsomstandigheden:               n.v.t
                                                                                    Paraaf:
                                                                                                                  0000000801
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>22760065
          Witteveen
                                                                                                       Blad:                20  van 22
                                                                                                       Nummer:              20A218R-A
                                                                                                       Referentie:           123355
         Resultaat      debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                   Sapzuivering
         Meetpunt                               Totaal
         Datum   meting                         19 oktober 2020
         Debiet identificatie                   20A218D-M09     meting 1
         Gemiddelde    temperatuur    [*C]            34,5
         Druk atmosferisch            [hPa]          1.018
         Druk absoluut                [hPa]          1.018
         Vochtconcentratie            [g/m]           12,6
         Bedrijfsdebiet               [m*/h]      168.000
         Geurdebiet®                  [m*/h]      161.000
         Standaarddebiet**            [m’o/h]     148.000
         *
           Debiet bij 20°C, 1013 hPa   en  nat afgas
         **
            Debiet bij 0°C, 1013 hPa   en droog afgas
         Bijzonderheden:
         Betreft de  som van  de aan  8 dakluiken  gemeten debieten. Sapzuivering heeft in totaal 10 dakluiken; 2 waren gesloten.
         Van  gemeten drukken,    vocht en  temperatuur  is een  gemiddelde van de 8 openingen genomen.
         VVanwege groot   aantal meetpunten is debiet per meetpunt in enkelvoud vastgesteld.
                                                                                                                                       0000000802
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>22760065
          AR CAC
                                                                                                  Blad:                          21  van 22
                                                                                                  Nummer:                        20A218R-A
                                                                                                  Referentie:                    123355
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                    Sapzuivering
                                                                 Totaal
         Meetpunt
         Datum monstername                                       19 november 2020
         Debiet identificatie                                         20A218D-M09      meting  1       20A218D-M09    meting   2      20A218D-M09  meting  3
         Monstercode                                                              20A218G02                        20A218G03                    20A218G04
         Productiecode(s)      monsterzakken                                        20193355
         Starttijd                         [hh:mm)]                                        10:00                         10:36                         11:11
         Stoptijd                          [hh:mm]                                         10:35                         11:10                         11:45
         Monstertijd                       [min]                                           00:35                         00:34                         00:34
         omgevingsomstandigheden                                 13 °C, bewolkt
         Aantal   traverseerpunten                                                 voldoet niet
         Datum    analyse                                                     20 oktober 2020
         Analyse    identificatie                                                  20A218S02                       20A218503                    20A218S04
         Start  analyse                    [hh:mm]                                          8:48                          9:29                         13:09
         Concentratie     analyse          [oug/m?]                                          301                            209                          194
         laboratoriumcondities             [°C                                           21-23
         Voorverdunning                                                                                                                                 1,00
         Drift voorverdunning              [%]
         Concentratie bron
                                           [oug/m 3                                          301                            209                          194
         Debiet*                           [m*/h]                                       161.000                        161.000                      161.000
         Geuremissie                       [10° oug/h]                                      48,4                           33,6                         31,2
         Geometrisch      gemiddelde                                                        37.1
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa     en nat afgas
         Geurconcentratie             bij  hedonische waarde:
         Psychofysische      functie       H =
                                               A log(conc) + B     H =-0,79  log(conc)   +  0,05       H =
                                                                                                           -0,96 log(conc) -0,1   H =-1,07 log(conc) +  0,05
         H= -0,5 concentratie
                                           [oug/m?]                                            5                             2,6                         3.3
         H= -1 concentratie
                                           [oug/m?]                                                                          8,7                         9,5
         Minimale    -
                        maximale
                                           [oug/m?]                                                                    14-21                         26-42
         Aantal   panelleden                                                                                                   4                           4
         H= -2 concentratie                [oug/m 3                                                                        n.k.
         Minimale    -
                        maximale           [oug/m?]
         Aantal   panelleden
         H= -3 concentratie
         Minimale    -
                        maximale           [oug/m 3
         Aantal   panelleden
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster      20A218G01 heeft      een  geurconcentratie  van <   8 ouE/m3.
         Betreft  mengmonsters       van  diverse dakluiken.   Tijdens verplaatsing  is monstername     gepauzeerd,  vandaar dat   gedurende meer dan 30
         minuten bemonsterd is.       Monsternametijd     exclusief onderbrekingen bedroeg       30 minuten.
         n.k.: niet kwantificeerbaar. De betreffende hedonische waarde is niet bereikt.
                                                                                                                       Paraaf:
                                                                                                                                                          0000000803
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>22760065
          VAR      8 CATE
                                                                                            Blad:                22  van 22
                                                                                            Nummer:              20A218R-A
                                                                                            Referentie:          123355
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                volgens               meetonzekerheid concentratie                  meetonzekerheid emissie
         Debiet                     NEN-EN ISO 16911-1|6,6%
         Geuranalyse                NEN-EN 13725          200%                                          200%
                                                                 *                                            *
         Hedonische     analyse     NVN2818               200%                                          200%
         Bemonstering geur
                                                                                                              *
            Long   / verdund        eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Lindvalldoos            eigen  methode n)                                                   200%
                                                                                                              *
            Loeflij                 eigen  methode n)                                                   200%
         Adsorptiebuis              NPR-CEN/TS 13649      |10,2%                                        10,6%
         Impingermeting                                   13,4%                                         13.7%
         stofconcentratie                                 12,6%                                         12,9%
         Continue    meting
            0,                      NEN-EN 14789          6,1%
            TOC                     NEN-EN 12619          6,7%                                          7,5%
         *
           =
             Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
             Geurconcentratiemetingen     worden beschouwd als de  grootste bron van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
              Volgens   de NTA 9065
                                                                                                                                0000000804
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>