<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760086
                                                                                                                              ZN
          ARR CATE                                                                                                           EN
                                                                                                                             ps
                                                                                                                                   TESTING
                                                                                                                                    RvA L 402
         Rapportage milieumetingen                                                               Blad                   1van 8
                                                                                                 Nummer                 21A233R
                                                                                                 Referentie             127746
         Opdrachtgever                         :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH       Groningen
         Meetlocatie                           :
                                                 ~~ Cosun Beet      Company
                                                    Postbus 2305
                                                    9704 CH      Groningen
           Geachte heer, mevrouw,
            Hierbij ontvangt           u de resultaten van de metingen die wij in uw opdracht hebben verricht. Een
           overzicht       van    de   uitgevoerde metingen is getoond op pagina 2. De gerapporteerde resultaten
            hebben alleen betrekking op de bemonsterde objecten en/of aangeleverde monsters. Informatie
           welke door u als opdrachtgever is verstrekt is in dit rapport blauw gekleurd
           Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en danken u voor de
           samenwerking. Bij vragen of voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons
           opnemen.
            Met    vriendelijke groet,
         Uitgangscontrole meetresultaten
         Datum                                 :    26 november 2021                             Paraaf    :
         Naam                                  .               5.1.2e
         Functie                               :    Meettechnicus
         Witteveen+Bos
         Leeuwenbrug 8
                                                     Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gedeelten
                                                                                                                           :   5
                                                                                                                                    van
         7411 TJ Deventer                            het rapport mogen slechts worden     gereproduceerd na verkregen schriftelijke
          Postbus 233                                                  Witteveen+Bos.
                                                     toestemming   van
         7400 AE Deventer
         Telefoon: +31 (0)570 69 79 11
         www. witteveenbos.nl
                                                                                                                                              0000001307
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760086
         Witteveen
         Leeswijzer                                                                             Blad       2van 8
                                                                                                Nummer     21A233R
                                                                                                Referentie 127746
         meetpunten
         Bron                         Meetpunt                   Meetpunt       Bijzonderheden
         J82   sigaar                 uitgaand                        MO1
         gekleurde    tekst =
                               informatie aangeleverd   door opdrachtgever
         meetplan
         Meetmethode                  volgens                    MO1
         Meetvlakbeoordeling          NEN-EN 15259                 Q
         Debiet                       NEN-EN ISO 16911-1           Q
         Geuranalyse                  NEN-EN 13725                 Q
         Hedonische     analyse       NVN2818                      Q
         Bemonstering geur
            Long   / verdund          eigen  methode   n)          Q
            Lindvalldoos              eigen  methode   n)
            Loeflij                   eigen  methode   n)
                          ™           NPR-CEN/TS 13649
         Adsorptiebuis
                             ™
         Impingermeting
            SO,                       NEN-EN 14791
            SO;   en  H,SO,           EPA methode 6     en 8
            HCL                       NEN-EN 1911-1,2en 3
            NH;                       NEN 2826
         stofconcentratie             NEN-en 13284-1
                                      NEN-ISO 9096
         Continue    meting
            0,                        NEN-EN 14789
            TOC                       NEN-EN 12619
         Q  =
               Geaccrediteerd, zie    voor details www.RVvA.nl onder registratienummer L402
         x =
              Niet  geaccrediteerd
         n =
              Volgens   de NTA 9065                                                                        Paraaf:
         m  =
               monstername door Witteveen+Bos.         Gehaltebepaling door een extern laboratorium.
         g
           =
              meting   niet onder accreditatie  uitgevoerd.
                                                                                                                   0000001308
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760086
          VAR       GATED
         Rapportage
         Bron:                       J82    sigaar                                Blad:           3van 8
         Meetpunt:                   uitgaand                                     Nummer:         21A233R
                                                                                  Referentie:     127746
         Beoordeling      meetviak      en   omgevingsomstandigheden
         Kanaalvorm                                                      rond
         Oriéntatie meetvlak                                         horizontaal
         Benodigde meetpunten    bereikt.                              voldoet
                                          *
         Meetopening                 > 5    dh na verstoring         voldoet niet
                                          *
                                     > 2    dh voor verstoring         voldoet
                                          *
                                     > 5    dh voor uitstroomopening   voldoet
                                                                      meting    1     meting    2    meting   3
         Hoek  gassnelheid -
                             kanaalas  <   15°                         voldoet          voldoet       voldoet
         Negatieve gassnelheden                                        voldoet          voldoet       voldoet
         Gassnelheid  > 2 m/s                                          voldoet          voldoet       voldoet
         Temperatuurvariatie  < 5%                                     voldoet          voldoet       voldoet
         Snelheidsverhouding   < 3:1                                   voldoet          voldoet       voldoet
         Voldoet  aan norm                                               nee              nee           nee
         Meetonzekerheid                                               vergroot        vergroot       vergroot
         omgevingsomstandigheden:              35 °C, binnenmeting
         omgevingsomstandigheden:              voldoet
                                                                                                                0000001309
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>22760086
          ER CALE)
                                                                                                   4 van 8
                                                                                                   21A233R
                                                                                  Referentie:      127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     J82  sigaar
         Meetpunt                                 uitgaand
         Datum   meting                           14 oktober 2021
         Debiet identificatie                     21A233D-M01   meting 1
         Opperviak                      [m?]            0,07
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,15
         Gassnelheid                    [m/s]           39,9
         Temperatuur                    [°C]            49.1
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           39,9
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            49,1
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.016
         Druk absoluut                  [hPa]          1.028
         Vochtconcentratie              [g/m]           57.8
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       10.200
         Geurdebiet*                    [m3/h]         9.380
         Standaarddebiet™               [mg/h]         8.150
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijffsomstandigheden representatief.
                                                                                           Paraaf:
                                                                                                           0000001310
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>22760086
          ER CALE)
                                                                                                   5 van 8
                                                                                  Nummer:          21A233R
                                                                                  Referentie:      127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                     J82  sigaar
         Meetpunt                                 uitgaand
         Datum   meting                           14 oktober 2021
         Debiet identificatie                     21A233D-M01   meting 2
         Opperviak                      [m?]            0,07
         Kanaalvorm                               rond
         Afstand  as   1                [m]              0,15
         Gassnelheid                    [m/s]           40,1
         Temperatuur                    [*C]            49,5
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]           40,1
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]            49,5
         Druk atmosferisch              [hPa]          1.015
         Druk absoluut                  [hPa]          1.026
         Vochtconcentratie              [g/m]           52,5
         Bedrijfsdebiet                 [m*/h]       10.200
         Geurdebiet*                    [m3/h]         9.380
         Standaarddebiet™               [mg/h]         8.210
         *
           Debiet bij  20°C, 1013 hPa    en  nat afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijffsomstandigheden representatief.
                                                                                           Paraaf:
                                                                                                           0000001311
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>22760086
          Witteveen
                                                                                                           Blad:                  6 van   8
                                                                                                           Nummer:                21A233R
                                                                                                           Referentie:            127746
         Resultaat        debietmeting        NEN-EN ISO 16911-1
         Bron                                      J82  sigaar
         Meetpunt                                  uitgaand
         Datum   meting                            14 oktober 2021
         Debiet identificatie                      21A233D-M01      meting 3
         Opperviak                      [m?]              0,07
         Kanaalvorm                                rond
         Afstand  as   1                [m]                0,15
         Gassnelheid                    [m/s]             246
         Temperatuur                    [°C]              47.9
         Gemiddelde      gassnelheid    [m/s]             246
         Gemiddelde      temperatuur    [°C]              47.9
         Druk atmosferisch              [hPa]           1.016
         Druk absoluut                  [hPa]           1.021
         Vochtconcentratie              [gf m2]           53.1
         Bedrijfsdebiet                 [m>/h]          6.260
         Geurdebiet*                    [mh]            5.760
         Standaarddebiet™™              [m3y/h]         5.040
         *
           Debiet  bij 20°C, 1013 hPa    en  nat  afgas
         **
            Debiet  bij 0°C,   1013 hPa  en  droog afgas
         Bijzonderheden:
         Tijdens  de 3e    meting  werd een   significant lager debiet gemeten. Het drukverschil en de temperatuur   waren  tevens lager.
         De fluctuatie is correct waargenomen        en  valt binnen de normale bedrijfsvoering/waarden. Dit is correct bevonden door het   bedrijf.
         Volgens   het   bedrijf waren de bedrijfsomstandigheden representatief.
                                                                                                                       Paraaf:
                                                                                                                                                     0000001312
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>22760086
          Witteveen
                                                                                                  Blad:                             7 van 8
                                                                                                  Nummer:                           21A233R
                                                                                                  Referentie:                       127746
         Resultaten         geuremissie
         Bron                                                 J82   sigaar
         Meetpunt                                             uitgaand
         Datum monstername                                    14 oktober 2021
         Debiet identificatie                                       21A233D-M01      meting    1       21A233D-M01      meting    2     21A233D-M01 meting   3
         Monstercode                                                             21A233G02
                                                                                                                     21A233G03                   21A233G04
         Productiecode(s)      monsterzakken                                        20213344
         Starttijd                        [hh:mm)]                                        15:50                             16:40                       17:11
         Stoptijd                         [hh:mm)]                                        16:20                             17:10                       17:41
         Monstertijd                      [min]                                          00:30                              00:30                      00:30
         omgevingsomstandigheden                               35 °C   binnenmeting
         Aantal   traverseerpunten                                                     voldoet
         Datum    analyse                                                    15 oktober 2021
         Analyse    identificatie                                                                                    21A233S03                   21A233S04
                                                                                  21A233S02
         Start  analyse                   [hh:mm]                                        18:07                              18:17                       18:53
         Concentratie     analyse         [oug/m?]                                       7.660                              9.140                       7.090
         laboratoriumcondities            [°C]                                           21.5   -
         Voorverdunning                                                                    6,49                               6,34                       6,54
         Drift voorverdunning             [%]                                                4.3                              0,20                         6,4
         Concentratie bron
                                          [oug/m?]                                     49.700                              57.900                     46.300
         Debiet*                          [m3/h]                                         9.380                              9.380                      5.760
         Geuremissie                      [10° oug/h]                                       466                                543                        267
         Geometrisch      gemiddelde                                                        418
         *
           Debiet   bij 20 °C, 1013 hPa   en  nat afgas
         Geurconcentratie            bij hedonische waarde:
         Psychofysische      functie      H =
                                              Alog(conc) + B  |Zie vioir de psychofysische      functie certificaat 21A233
         H= -0,5 concentratie
                                          [oug/m?]                                           1,7                                23                        23
         H= -1 concentratie
                                          [oug/m®]                                          3.8                                 6.4                       7.7
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                 1,33  -
                                                                                           18,1                       1,36  -
                                                                                                                              35,4                0,75-57.6
         Aantal   panelleden                                                                   4                                  4                          4
         H= -2 concentrate
                                          [oug/m®]                                            21                                 47                       100
         Minimale       maximale
                     -
                                          [oug/m®]                                 4,59- 33,0                         5,01  -
                                                                                                                              66,0                 2,50- 57.6
         Aantal   panelleden                                                                   3                                  3                          3
         H= -3 concentratie                                                                 170                                430                      2300
         Minimale    -
                        maximale
                                          [oug/m?]                                16.,5- 113,7                        18,5-34,5                    8,74- 16,7
         Aantal   panelleden                                                                   1                                  1                          1
         Bijzonderheden:
         Het   blancogeurmonster 21A233G01         heeft een geurconcentratie    van  <5 ouE/m3.
         Volgens    het  bedrijf waren de  omstandigheden representatief.
                                                                                                                         Paraaf:
                                                                                                                                                            0000001313
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>22760086
          CLANS          (ATL=T=1g
                                                                                                Blad:                 8 van   8
                                                                                                Nummer:               21A233R
                                                                                                Referentie:           127746
         Meetonzekerheid
         Meetmethode                volgens               meetonzekerheid concentratie                      meetonzekerheid emissie
                                              Deelmeting:      1            2            3                      1           2          3
         Debiet                     NEN-EN ISO 16911-1       11,4%        8,1%         6,6%
         Geuranalyse                NEN-EN 13725             200%         200%         200%                   200%        200%       200%
                                                                   *            *           *                      *            *         *
         Hedonische     analyse     NVN2818                 200%         200%         200%                   200%        200%       200%
         Bemonstering     geur
                                                                                                                   *            *         *
            Long   / verdund        eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
                                                                                                                   *            *         *
            Lindvalldoos            eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
                                                                                                                   *            *         *
            Loeflij                 eigen methode  n)                                                        200%        200%       200%
         Adsorptiebuis              NPR-CEN/TS 13649         17,7%        12,5%        10,2%                 18,4%       13,0%      10,6%
         Impingermeting                                      23.2%        16,4%        13,4%                 23.7%       16,8%      13,7%
         stofconcentratie                                    21.8%        15.4%        12,6%                 22.3%       15,8%      12,9%
         Continue    meting
            0,                      NEN-EN 14789             10,6%        7,5%         6,1%
            TOC                     NEN-EN 12619             11,6%        8,2%         6,7%                  13,0%        9,2%       7,5%
         *
           =
             Bepaald    door de meetonzekerheid in de geuranalyse.
             Geurconcentratiemetingen    worden beschouwd als de   grootste bron  van onzekerheid in geuronderzoeken.
         n =
              Volgens   de NTA 9065
                                                                                                            Paraaf:
                                                                                                                                            0000001314
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>