<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30150889
                                         4
                                   I
                              NEDMAG
                      Vermijdings- en reductieprogramma
                        Zeer Zorgwekkende Stoffen (22S)
         December 2022
                                                        0000000001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                        ay
         Inhoud
         I                                                                                                                                                        2
         1     EINISS  aS lA.      cnnmrrrmmmmssmrtssn    mrss                     RR                     RR       ER   AA SS  STAR  SEARS    ER RRA     RRA  RS  2
            14       Emissishronnenin hat         produUCTIEIIOCES          «ammmsuimmmmimmssss                simian                     sas       oes  ss5 5s   2
            1.2      De  emissiesituatio; huldiZ      en   IreNaMBLIZ         counts
                                                                                                                                cmrsrs sssscm esos ssittie 4
            1.3      Status  van het al   I0pende VBIR-PIOBIAIMIMB..cumswienmssssmisstommsmissniiosmmisissis                                         seein        7
         2     Onderzoek:     bronaanpak      en  reuUCHEMBLNOOEN.....umimmmminsinssmmmmim                                 srs sas ses 8
            2.1      Beschrijving van de functie       van     de te vervangen ZZS ...........               evenness
                                                                                                                                       sreeence nneeenne      wi  3
            2.2      Inveritarisatie  MOZElijKe DIONBANDAKKEN......ccss      sissies
                                                                                                                                          sa ats sh rasaasasntas 8
            23       Inventarisatie   mogelijke reductiemethoden lood                        en   andere MVP-1 stoffen.........ccccoeeeeeeeeeenin. 10
         3 Evaluatie   en  conclusies haalbaarheid         bronaanpak en reductiemethoden................                          eereeeeeeeeeeeeeeeereraaan.n. 14
            3.1      Technische haalbaarheid.......        rrreee
                                                                   eee  eee—————   re
                                                                                      eeeeeeeeeeeisssssseeeeeeeeesssssteseeeeeeiesessrsnteteeeeeeeranansnnnens   14
            3.2       Afwenteling: milieu-impact        en    risicobeoordeling             ............cooo iii                                                 14
            3.3      ROS BRE GETIVIEBIL     . cossvucsmmmmmuinirenossmmontmnpimisnssmmms
                                                                                               ssn rs oo             EH EAA    AAA        OATES      SATS    Pa  15
            34.      Valdalia   en  DeoriiszeRarVBIt...cimsummmimsnnmsmimasm                               sms                           RS                      16
            3.5      Conclusies onderzoek        bronaanpak          en  reductiemethoden                  .............rrrnnrrrcreeee,                          16
         A     DITIINISBIBLDBLS                                etnies rasa sss ns AE A
                                oorvvrvsnssssivinssnsvsnmsrnvstees
                                                                                                     RECO           AAAS AAT                   Tm»
                                                                                                                                                                 16
         5     Plan  YAN  ABNDAK  cumini
                                                                                  ae es             RS                          hhh,                             17
         Bijiagts 1 PIOCESSCACHYE     NBQINBE.    .covrismmmumiimmins    smn                 tian   anna
                                                                                                                                       anasto 18
         Bijlage  2 Data emissies ZZS naar lucht         ........... ER
                                                                                                               ET               CO SE  REE   ET      Sas         is
         Bijlage  3 Data ZZS immiSSIi@S IUCHT......uuiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee        eects                                       rrarraarar————————..       or 22
         Bijlage  4 Data ZZS emissies effluent & data              MgCl,-pekel           en   proceswater...................       rrreeeeeeeeea————aaaaans      24
         Nedmag    B.V. december 2022                                                                                                   Pagina     1 van 27
                                                                                                                                                                    0000000002
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                            i
                                                                    NEDMAG
         Inleiding
         Dit rapport is   geschreven   in het kader      van  de  vijfjaarlijkse informatieverplichting    voor Zeer
         Zorgwekkende Stoffen (ZZS).        Deze    rapportage volgt het format dat door Infomil geadviseerd wordt.
         Ten  opzichte van de vorige versie       van    het Vermijdings-     en  reductieprogramma     van  december 2020 zijn
         aanvullingen     opgenomen zoals      voorgeschreven        in de aanvullende    omgevingsvergunning      voor   ZZS  van  10
         juni 20222. Ook is het document aangevuld             in verband met vernieuwde inzichten over de          aanwezigheid
         van  ZZS in het effluent.
         1         Emissiesituatie
         Nedmag gebruikt      geen ZZS als    grondstoffen, noch produceert Nedmag dergelijke stoffen.               De stoffen   zijn
         wel aanwezig als    sporenelementen         in de  grondstoffen,     met name in de    dolime,   en ook in de
         magnesiumchloride pekel        en  in het   proceswater dat afkomstig is uit het A.G. Wildervanckkanaal. Bij hoge
         temperaturen in     ovens   kunnen ZZS (deels)       vrijkomen     en naar  de lucht geémitteerd worden. Ook         in het
         afvalwater worden ZZS in      lage   concentraties      geémitteerd.     Het effluent van  buurbedrijf  Kisuma Chemicals
         maakt onderdeel uit      van het totale effluent vanaf de         Nedmag-locatie.?
         Qua MVP-1 stoffen is lood de meest voorkomende stof in de dolime                   en  ook in de emissies    naar de lucht.
         Cadmium en soms arseen komen ook voor, maar in een concentratie die minstens een factor 10                           lager is.
         In het effluent komen MVP-1 stoffen in            lage concentraties     voor. Het gaat  hierbij  met name om lood en
         nikkel.
         1.1       Emissiebronnen in het              productieproces
         In bijlage  1 is een schema van het       Nedmag-productieproces           opgenomen. De     grondstoffen zijn dolime
         (calcium magnesiumoxide,        aanvoer     bij  blok 9 in  bijlage 1)  en magnesiumchloride pekel (gewonnen            op de
         Nedmag zoutwinningslocaties, blok 1).            De dolime     reageert in het  natte proces   (blok 10-16)   met
         proceswater (dat     via North Water uit het A.G. Wildervanckkanaal wordt               aangeleverd)   en  daarna met de
         magnesiumchloride pekel        tot  magnesiumhydroxide (gaat            naar het droge proces)    en calciumchloride
         (gaat  naar  het calciumchloride     productieproces).
         De  magnesiumhydroxide wordt           in het natte proces in een drietal       wasindikkers, middels    een   tegenstroom
         met   proceswater, ontdaan      van   zoveel    mogelijk calciumchloride (blok 14-15).       Dit waswater    (met
         eventueel    overtollige calciumchloride) wordt als effluent (blok 30-31)            via de Veenkoloniale
         !
           https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/vermijdings/
         2
           Besluit beschikking wet  algemene bepalingen omgevingsrecht           en maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit,
         kenmerk GR-VERG-2022-000452.
         3
           Kisuma beschikt  over een  eigen omgevingsvergunning waarin eisen          voor indirecte lozingen opgenomen     zijn.
         Nedmag    B.V. december 2022                                                                            Pagina  2 van 27
                                                                                                                                        0000000003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                            #
                                                                            {
                                                                  NEDMAG
         Afvalwaterleiding (VKA) afgevoerd          naar  het Eems-Dollard estuarium. Het effluent bevat              typisch    4-5%
         zouten   (voornamelijk CaCly).
         Naast de    eigen afvalwaterstroom, verwerkt Nedmag               een  aantal zoute afvalwaterstromen           van   Kisuma
         (stap 30, 31).   De afvalstromen van Kisuma maken            (na behandeling)      ca.  25-30% onderdeel uit        van   de
         totale effluentstroom. Van de        toegevoegde      Kisuma stromen is momenteel niet bekend of                ze  ZZS
         bevatten. De meetwaardes zoals opgenomen in dit document betreffen de mix                          van  Nedmag-      en  Kisuma-
         effluent.
         Het  droge   proces   (blok 18-26),   waar   de  magnesiumhydroxide heen gaat, bestaat              uit twee ongeveer
         gelijke productielijnen.     In een calcineeroven wordt het          product verhit    tot ongeveer 1000 °C en wordt
         droog magnesiumoxidepoeder gemaakt.               Bij deze temperatuur zouden sommige ZZS kunnen                   verdampen.
         Bij de twee calcineerovens        (blok 20) bevinden zich emissiepunten S3101 (ESP)              en  S3201    (ESP) die samen
         naar  de lucht   geémitteerd worden        via schoorsteen A3001. In        een  schachtoven (blok 24) wordt het
         product verhit tot     1800 °C tot 2000 °C     en  gesinterd    tot doodgebrande magnesiumoxide (DBM), grondstof
         voor vuurvaste      stenen,   gemaakt.    Bij de oven   F3102 bevinden zich twee          emissiepunten,     S3110     (scrubber,
         blok 26)   en  $3104   (koelercycloon), die     samen naar     de lucht   geémitteerd worden        via schoorsteenpijp
         A3002A.    Bij de  oven  F3202 bevinden zich       eveneens twee       emissiepunten (scrubber        $3210    en
         koelercycloon $3204), die via schoorsteenpijp           A3002B      geémitteerd worden.        De twee   schoorsteenpijpen
         bevinden zich naast elkaar in schoorsteen A3002. In de schachtovens kunnen door de                        hoge temperatuur
         ZZS stoffen   verdampen.
         Bij de reactie   van  dolime met     magnesiumchloride        in het natte proces ontstaat ook calciumchloride              pekel.
         Deze wordt in het calciumchloride proces            (blok 27-29) ingedikt (blok 28).       Het condensaat dat        vrijkomt
         wordt   bij het magnesiumoxide        proces   ingezet als  waswater. Een deel van de          ingedikte calciumchloride
         wordt in   drogers bij   ongeveer 200 °C      gedroogd    tot  prills (blok 29).  Er zijn  twee  drogers,   S1303     en  S1803,
         met elk een     emissiepunt,    maar  wel   een  gezamenlijke schoorsteen. Slechts           een  klein deel   van  de ZZS uit
         de dolime komen in de calciumchloride            pekel  terecht    en zou  in de  droger    kunnen   verdampen.
         Naast  bovengenoemde emissiepunten              naar  de lucht kent     Nedmag    er  nog enkele. Dit    zijn  een   aantal
         stoffilters  waarbij  ZZS in   zeer lage  concentraties in het stof kunnen zitten,          en emissiepunten       van
         verbrandingsinstallaties      van  aardgas waarbij     de  rookgassen     niet in contact komen met        product (o0.a. de
         stoomketel in blok 28).
         De  emissiepunten die mogelijk substantieel ZZS uitstoten               naar de lucht zijn:
         e    ESP’sS3101     en  S3201    (blok 20):  MVP-1 en MVP-2
                   o    De ESP’s   zijn stofafvangers    voor  de  rookgassen     van  de calcineerovens, waarin de
                        temperatuur ongeveer 1000 °C kan worden, waardoor                   MVP-1 stoffen kunnen         verdampen      en
                        MVP-2 stoffen kunnen ontstaan.
         oe   Schachtoven scrubbers $3110          en  $3210   (blok 26):   MVP-1 en MVP-2
                   o    De scrubbers vangen stof        en zure  componenten (voornamelijk HCI            en  SO) af uit de
                        rookgassen     van  de schachtovens. In de schachtovens           loopt   de temperatuur op tot 1800-
         Nedmag    B.V. december 2022                                                                                Pagina 3    van 27
                                                                                                                                            0000000004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                               #
                                                                               {
                                                                      NEDMAG
                        2000 °C, waardoor MVP-1 stoffen kunnen                 verdampen      en    MVP-2 stoffen kunnen ontstaan          (of
                        juist  weer   verbranden).
         e
               Koelercyclonen      $3104    en  $3204    (blok 24):  MVP-1
                   o    De   koelercyclonen       vangen stof af uit de schone lucht die           gebruikt wordt      om   het product  uit
                        de schachtovens te koelen. Er zouden MVP-1 stoffen in kunnen zitten als stof meekomt uit
                        de heten schachtoven. MVP-2 wordt                uitgesloten omdat verbrandingsgassen               niet (met het
                        product     mee) onder uit de        oven   komen.
         e
               Droger scrubbers $1303          en $1803     (blok 29):  MVP-1
                   o    Inde calciumchloride         drogers    is de temperatuur      eigenlijk te laag      voor MVP-1     stoffen  om te
                        verdampen of voor          MVP-2 stoffen      om te   ontstaan,   maar voor       de zekerheid zijn MVP-1
                        stoffen wel     een   keer gemeten.
         Stoffen in de categorie ERS (extreem risicovolle stoffen) zijn               organisch      en  zijn voor zover    bekend niet
         aanwezig    in onze    grondstoffen      en  zijn  nooit  aangetoond bij metingen.          De  enige mogelijkheid lijkt
         dioxine, die gevormd        zou   kunnen worden        bij verbranding.    Dit gebeurt      met name als er vervuild gas
         gebruikt wordt.      Hier is  naar   gekeken     in het kader van het     toevoegen       van  groengas     aan  aardgas,  met als
         conclusie dat dit geen risico vormt. Er wordt dus vanuit gegaan dat                    er  bij Nedmag      nergens ERS
         uitgestoten worden.
         1.2       De emissiesituatie;             huidig     en   trendmatig
         Het is  moeilijk een trend       in de emissies     van  ZZS  aan te   geven omdat       er maar    weinig data beschikbaar
         zijn, en omdat    er   eigenlijk   alleen  bij de schachtoven scrubbers         een   significante hoeveelheid uitgestoten
         wordt. Daarom wordt eerst kort de trend in de                 grondstof dolime     weergegeven,         en  daarna die in de lucht-
         en  effluent-emissie.
         Dolime
         Lood in de dolime wordt         voor    elke  treinlevering (2 a    3 keer per   week) gemeten door de Belgische
         leverancier Lhoist.      Nedmag      meet het zelf    ook,   maar   minder   frequent. Nedmag          meet ook cadmium in de
         dolime,   en  dat  blijkt  er  ruwweg 25 keer minder in te zitten dan lood. Dit komt                  goed   overeen met    de
         emissiemetingen        naar   lucht  bij de schachtoven scrubbers,         waarin ook veel        meer   lood zit dan cadmium.
         De  lood-metingen       van   Lhoist   en Nedmag worden          niet op dezelfde monsters          gedaan, maar trendmatig
         blijken  ze goed    overeen te      komen (zie     grafiek 1).  De loodemissie     bij de schachtoven scrubbers was in
         2021   en  2022   hoger dan     in 2019 en een van de         metingen    van  2020    . De   loodmetingen      in de dolime laten
         dezelfde trend zien.
         De reden voor de toename van lood in de dolime is zeer                   waarschijnlijk dat Lhoist       aan   energiebesparing
         doet door heet      afgas   (met stof met      verhoogd lood)      te gebruiken   om     de  voeding    van   de  oven  op te
         warmen.     Zo wordt niet alleen veel         energie   naar   de  oven  terug gecirculeerd,       maar   ook stof met    verhoogd
         lood.
         Nedmag    B.V. december 2022                                                                                     Pagina  4 van 27
                                                                                                                                               0000000005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30150889
            [mg/kg] MJ 19]
                    JQo
             dolime
             in
                    =192]     4
             Pb
                     1-mei-19             17-nov-19          4-jun-20           21-dec-20            9-jul-21            25-jan-22        13-aug-22
                                                         ®  PbBel     —@—trendPb Bel.      ®  PbNed.    =—#—trend Pb Ned.
         Grafiek 1: loodconcentratie                  in de  grondstof dolime. Pb Bel.           =
                                                                                                    metingen Lhoist, Pb Ned.           =
                                                                                                                                         metingen
         Nedmag.
         Lucht
         Sinds 2019 heeft het               gecertificeerde bedrijf        ELM    emissiemetingen           van   ZZS   bij Nedmag uitgevoerd.        In
         2020 heeft             men   niet  bij de   F3102   oven     kunnen meten, omdat deze door de coronacrisis vanaf maart stop
         stond. De resultaten               van    deze metingen zijn opgenomen in tabel b2.1 in                     bijlage   2. Een aantal stoffen zit
         structureel onder de                detectiegrens.
         Voor       Nedmag gelden            geen    specifieke    normen voor        ZZS    naar  lucht. De      algemene      normen   in het
         Activiteitenbesluit             gelden wel.     Voor MVP-1 stoffen           (praktisch gezien bij Nedmag de               som van    lood,
         cadmium              en arseen;    voornamelijk lood) geldt          tot 1   januari   2023     een norm van         0,5 mg/Nm?3.    Vanaf 1
         januari           2023   bedraagt de norm voor de som van                 MVP-1 stoffen        0,05     mg/Nm3.     Voor de som van MVP-2
         stoffen           geldt een   norm van 1       mg/Nm?3.
         e        ESP’sS3101          en  S3201     (blok 20)
                           o     In 2019 is   bij de $3101 een nikkel-emissie boven de toekomstige                         norm    aangetroffen (0,094
                                 mg/Nm?).      Daarna,   en  op de andere        lijn is nikkel niet     meer     aangetroffen. Lood      en   cadmium
                                 zijn ook aangetroffen,       maar     binnen de      norm.    Lood, cadmium          en arseen     worden sinds
                                 midden 2022 twee keer           per jaar gemeten.
                                 MVP-2 emissies       zijn in november 2022           gemeten      en   zijn nog niet gerapporteerd.
         oe       Schachtoven scrubbers $3110                 en   $3210    (blok 26)
                           o     De MVP-1 emissies van de schachtoven                   scrubbers, die        in 2019 en 2020 nog rond de norm
                                 zaten, zijn   in 2021   en  2022     duidelijk boven de normwaarden gemeten.                      Het is vanwege het
                                 kleine aantal metingen in 2019            en  2020 onbekend of deze               stijging toeval is, of  een    trend. De
                                 hoge  emissieconcentraties in mei 2021                zijn het gevolg       van een test met       het recyclen    van  de
                                 scrubberspui, waardoor zich            meer   lood in het proces         ophoopte        en  de emissie   hoger werd. Bij
         Nedmag             B.V. december 2022                                                                                         Pagina   5 van 27
                                                                                                                                                            0000000006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                                   #
                                                                              (ie,
                                                                         NEDMAG
                         normale procesvoering zijn de emissies                  lager. Lood, cadmium        en arseen  worden sinds
                         midden 2022 vier keer per jaar gemeten.
                         MVP-2 emissies       zijn in mei 2022        gemeten       en waren    binnen de     norm.
         e
              Koelercyclonen      S3104    en   S3204    (blok 24)
                   o     Lood, cadmium        en arseen     worden sinds 2022            eens  per jaar gemeten. Lood       en cadmium zijn
                         wel  aangetroffen,      maar    vielen binnen de          norm.
         e
              Droger scrubbers S1303          en  S1803     (blok 29)
                   o     Lood, cadmium        en arseen      zijn  in 2022 gemeten         en vielen binnen de     norm.
         Opmerkelijk bij de nikkelmetingen            in het     afgas van de calciners        is dat er  alleen in 2019   sprake was    van
         een  hoog nikkelgehalte,       en   vooral op de       3100-lijn.     In de  jaren daarna bevond het        nikkelgehalte   zich altijd
         onder de meetgrens.        Opmerkelijk      is ook dat het         aangetroffen nikkel      in  (> 99,5%) de gasfase zat    en  niet
         op het stoffilter. Een    mogelijke verklaring           is dat   er in de calciner nog oude        schoepen    zaten met een    hoog
         nikkelgehalte.     Het is bekend dat deze nikkel             bij hoge temperaturen         en  in  aanwezigheid    van zwavel kan
         verdampen.       Het is niet  gelukt   om vast te       stellen of    er  in 2019 nog een      schoep   met veel nikkel in de
         calciner zat,   maar   dat  lijkt wel aannemelijk omdat              er  sindsdien   bij alle metingen    geen nikkelemissie     meer
         vastgesteld    is. Daarom gaat       Nedmag      ervan     uit dat de nikkelemissie        aan   de  norm  voldoet.
         Effluent
         Periodiek meet      Nedmag de samenstelling van het effluent.                    De  gemiddelde resultaten       van  deze metingen
         voor  de ZZS stoffen     over   de   periode    2019     —
                                                                     2021 staan in onderstaande tabel 1.
           Effluent                                     As!                 Cd             Co?              Hg            Ni            Pb
                                                        mg/!               mg/I            mg/I           mg/I          mg/I           mg/I
           Gemiddelde concentratie                    0,003               0,007           0,013          0,0009        0,035          0,115
           Maximale concentratie                      0,012               0,046           0,025          0,0064        0,287           0,46
           Aantal  analyses                              33                117              33             117           117           117
           Bepalingsgrens Nedmag                     0,0002               0,006            0,02          0,0003        0,025          0,085
           % analyses     <
                            bepalingsgrens                9                 36              79              34            62            34
           Immissietoets voldoet *?                       ja               nee             nee             nee           nee           nee
         Tabel 1:   Effluent ZZS analyses       en  bepalingsgrens (gemiddelde               concentratie berekend met 50%         van   de
         bepalingsgrens).
         1
           Arseen is  gemeten vanaf november 2020.
         2
           Kobalt is gemeten in de     periode   2017 tot mei 2018.In 2022           zijn metingen   van  kobalt hervat.
         3
           Bepaald   met maximale concentraties in effluent.
         Wat   opvalt   is dat de gemeten waarden             voor    vijf van de    zes  weergegeven ZZS vaak onder de
         bepalingsgrens liggen.       In deze    metingen is       geen trend waarneembaar.
         De waarden variéren in de          tijd door grote       variaties in de      grondstof dolime.      De bepalingsgrens (gemeten
         met ICP-AES in een zoute         matrix)    is  eveneens       opgenomen in de tabel. De gemeten waarden                 liggen vaak
         Nedmag    B.V. december 2022                                                                                       Pagina 6 van  27
                                                                                                                                                 0000000007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                            #
                                                                            {
                                                                    NEDMAG
         rond deze     bepalingsgrens.      Waar ze onder de      bepalingsgrens liggen       is 50%  van deze   bepalingsgrens
         genomen      voor   het  bepalen    van  de  gemiddelde waarde.       Een overzicht van alle meetwaarden is
         toegevoegd      in  bijlage  4.
         Voor   Nedmag zijn      geen    specifieke  normen voor      ZZS naar  lucht   en water   opgenomen in de       vigerende
         vergunning. Wel       gelden    meet- en    rapportage verplichtingen.
         1.3       Status      van   het al    lopende V&R-programma
         Bij Nedmag      was   voor 2019 geen V&R programma aanwezig. Wel                  was er  overleg   met de leverancier van
         dolime    om   het lood   gehalte    in de grondstof   dolime terug te      brengen.    Soms is het  loodgehalte    in de
         dolime te    hoog waardoor de calciumchloride            niet  meer   geschikt   is voor  toepassing als levensmiddelen-
         additief.
         In het kader van het       lopende V&R      programma      en  de ambtshalve wijziging       voor  ZZS van  de
         omgevingsvergunning zijn zowel            regelmatige    als incidentele emissiemetingen         uitgevoerd.
         De emissies naar de lucht van de MVP-1 stoffen               lood, cadmium      en arseen    zullen de komende jaren
         conform de      voorgeschreven frequenties gemeten worden:
         e    Schachtoven scrubbers: vier keer           per jaar;
         eo   ESP’s: twee keer per jaar;
         e
              DBM-koelercyclonen: één keer per jaar.
         Deze   metingen worden uitgevoerd door              een gecertificeerd meetbedrijf.
         De concentraties MVP-1 stoffen in het effluent worden door                   Nedmag zelf regelmatig gemeten,
         normaliter twee keer per maand.
         Met de eerste versie van het V&R programma is een onderzoek naar                        bronaanpak    en reductiemethoden
         in gang   gezet.   In de  afgelopen     twee  jaar is beter inzicht verkregen       in de emissiesituatie van het     effluent,
         is onderzoek     gedaan     naar MVP-1 en      MVP-2 emissies naar de lucht en naar de beste methode om de
         MVP-1 emissie van de schachtoven scrubbers te                 verlagen.   In dit onderzoek is 0.a.    gekeken    naar
         bronaanpak,      naar   de  verspreiding    van MVP-1     stoffen  (voornamelijk lood)      in het  productieproces,     naar
         reductiemethoden in het proces            en naar   end-of-pipe reductiemethoden.           De conclusie voor de
         schachtoven scrubbers is dat          een nat   of droog   stoffilter als  end-of-pipe    methode    nodig  is. Het plan   van
         aanpak    is om eerst    uit te zoeken,    0.a. in overleg   met  leveranciers, welk filter precies nodig is       en  dit dan
         uiterlijk maart 2024 te       implementeren.
         Nedmag    B.V. december 2022                                                                               Pagina   7 van 27
                                                                                                                                         0000000008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                           #
                                                                           {
                                                                   NEDMAG
         2         Onderzoek:            bronaanpak en reductiemethoden
         Voor het onderzoek naar        bronaanpak     en  reductiemethoden in het proces is        gefocust  op lood   en  andere
         MVP-1 stoffen. Voor het onderzoek naar            end-of-pipe     reductiemethoden is    gefocust  op lood   en  andere
         MVP-1 stoffen      bij de schachtoven scrubbers.
         2.1       Beschrijving van de functie               van    de te vervangen ZZS
         De ZZS   zijn aanwezig als sporen elementen          in de   grondstof, voornamelijk dolime. Ook de grondstof
         magnesiumchloride        bevat sporen ZZS. In beide       grondstoffen hebben deze       geen functie   en zijn ze
         ongewenst.
         Hiernaast    zijn de  ZZS ook als sporen    aanwezig     in het  proceswater. Dit  water wordt door North Water
         opgepompt uit het A.G. Wildervanckkanaal. Na               verwijdering  van  CO, en vaste   deeltjes wordt het     in het
         Nedmag     proces    gebruikt als proceswater.
         Op dit  moment is niet     duidelijk wat de verschillende        stromen afvalwater van Kisuma aan ZZS stoffen
         bevatten. Uit te     voeren  analyses zullen hier duidelijkheid      over  geven.
         2.2       Inventarisatie        mogelijke bronaanpakken
         De dolime wordt       geleverd door Lhoist    uit  Belgié, dat ook voor    50% aandeelhouder      van  Nedmag     is. Lhoist
         is sinds de   oprichting van Nedmag de vaste dolime-leverancier             en de eigenschappen     van  de dolime zijn
         specifiek afgestemd      op kwaliteit   van  de Nedmag eindproducten. Overstappen             op een  andere leverancier
         is niet mogelijk. Reductie     van  ZZS in de dolime wordt in       paragraaf  2.3 nader   toegelicht.
         De  grondstof magnesiumchloride (MgClz) bevat               sporen ZZS. Ook   MgCl;  is een  natuurlijke grondstof die
         niet kan worden vervangen door          een  ZZS-vrije grondstof.
         Periodiek meet      Nedmag de samenstelling van de MgCl, pekel.            De  gemiddelde resultaten     van  deze
         metingen     voor  ZZS stoffen   over  de periode    2017    —
                                                                        2022 zijn opgenomen in onderstaande tabel 2.
         Daarnaast     zijn de concentraties ZZS stoffen       in het effluent in deze tabel weergegeven,       om  de relatie
         tussen deze twee aan te geven         (laatste regel tabel).
         Nedmag    B.V. december 2022                                                                           Pagina 8  van   27
                                                                                                                                      0000000009
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30150889
                       MgCl; pekel                   As             Cd           Co             Hg             Ni            Pb
                                                    mg/!           mg/!         mg/|           mg/I          mg/!          mg/I
           Gemiddelde concentratie                0,0011     |    0,015        0,052         0,0009         0,058         0,250
           Maximale concentratie                    0,002     |   0,030        0,106         0,0016         0,070          0,50
           Aantal  analyses                           5              5            5              5             5              5
           Bepalingsgrens Nedmag *)                0,002           0,03         0,07         0,0015         0,100          0,50
           %  analyses  <
                          bepalingsgrens             80             100          80             80           100            100
           Gemiddelde concentratie in              0,003          0,007        0,013          0,001         0,031         0,121
           effluent
          Tabel 2:   MgCl, -
                             concentraties ZZS   (gemiddelde        concentratie berekend met 50%          van    de  bepalingsgrens).
         *)  in de analyses  van  de MgCl; pekel zijn de bepalingsgrenzen hoog             in verband met de zoute matrix.
         Het is  onvermijdelijk dat   ZZS meekomen met de           MgCl, komen      uit de zoutformatie in de       diepe
         ondergrond.     De mate waarin ze meekomen is           afhankelijk van het voorkomen.
         Proceswater wordt als     hulpstof in het   proces     gebruikt.   Dit proceswater komt uit het        naastgelegen     A.G.
         Wildervanckkanaal      en bevat sporen ZZS. Gezien het           hoge verbruik is het niet   mogelijk     om over te
         stappen    naar een  andere bron of leverancier.
         Periodiek meet    Nedmag de samenstelling van het proceswater.                De resultaten van deze       metingen    voor  de
         Z7S stoffen   over  de periode  2017  —
                                                 2022     zijn opgenomen       in onderstaande tabel 3.
         Ook zijn de concentraties ZZS stoffen in het effluent in deze tabel weergegeven,                 om   de relatie tussen
         deze twee    aan te  geven  (laatste regel tabel).
           Proceswater                                As               Cd           Co           Hg            Ni            Pb
                                                     mg/L            mg/L         mg/L          mg/L        mg/L           mg/L
           Gemiddelde concentratie                  0,002            0,003        0,005        0,001        0,010          0,040
           Maximale concentratie                    0,004            0,006        0,005        0,003        0,010          0,040
           Aantal  analyses                            3                3            3             3            3             3
           Bepalingsgrens Nedmag                    0,001            0,006        0,004        0,001         0,02           0,08
           %  analyses  <
                          bepalingsgrens              33              100            0           67           100           100
           Gemiddelde concentratie in               0,003            0,007        0,013        0,001        0,031          0,121
           effluent
          Tabel 3: Proceswater ZZS     analyses (gemiddelde         concentratie berekend met 50%         van   de   bepalingsgrens
         N.B. Als het   proceswater direct geloosd       zou   worden op de VKA,       zou  de immissietoets al niet voldoen
         voor   kobalt, kwik  en lood.
         De ZZS stoffen in het    proceswater komen rechtstreeks uit het A.G. Wildervanckkanaal. Nedmag kan                        met
         North Water     bespreken of het mogelijk      is om    ZZS stoffen in   aangevoerde      water te verminderen of om
         een   andere kwaliteit te leveren.
         Nedmag    B.V. december 2022                                                                               Pagina 9  van 27
                                                                                                                                         0000000010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                            #
                                                                            {
                                                                   NEDMAG
         Zoals in de vorige    paragraaf     is  beschreven, is op dit  moment niet      duidelijk wat de verschillende stromen
         afvalwater   van   Kisuma    aan  ZZS bevatten. Indien uit de nog uit te        voeren   analyses blijkt dat de
         aangeleverde     effluentstromen         van  Kisuma ZZS bevatten, gaat      Nedmag     met Kisuma in    gesprek   over  de
         mogelijkheden      om  deze te reduceren.
         Wat  opvalt   is dat de gemeten waarden vaak onder de               bepalingsgrens liggen.
         2.3      Inventarisatie         mogelijke reductiemethoden lood                     en   andere MVP-1 stoffen
         De eerste reductiemethode die in             aanmerking komt     is reductie  van  ZZS in de   grondstof dolime. Voor
         lood wordt hier     om een    andere reden al veel aandacht          aan  gegeven:   een te   hoog loodgehalte betekent
         dat de  Nedmag calciumchloride ongeschikt wordt voor toepassing als levensmiddelenadditief. Dolime
         wordt gewonnen als dolomiet door middel               van  afgraving   uit een  groeve in   Belgié  van  leverancier Lhoist.
         Voor  Nedmag voldoet een bepaalde laag              in de groeve aan de     specificaties.  Als in deze   laag op bepaalde
         plaatsen veel lood zit, kan mogelijk iets gedaan worden door deze plaatsen                   voor  andere klanten te
         gebruiken. Bij het branden        van    dolomiet tot dolime kan lood       verdampen     en  in rookgas of stof(afval)
         terecht komen, waardoor          er  minder lood in het    product achter blijft. Lhoist onderzoekt hoe zij dit beter
         onder controle kan      krijgen.   Dit onderzoek is niet    gericht   op de eliminatie    van  lood uit dolime,   maar   op
         het voorkomen      van te   hoge pieken.       De loodemissie   bij  de scrubbers is echter ook     bij een   normaal
         loodgehalte    in de dolime al     hoger dan de huidige      norm van     0,5 mg/Nm?3,   en  veel  hoger dan de vanaf      1
         januari 2023    geldende     norm van      0,05  mg/Nm3.   Om   laag  genoeg lood     en andere MVP-1 stoffen       bij de
         scrubbers te bereiken zal dus          een  andere reductietechniek       nodig zijn.
         Deze andere technieken vallen uiteen in            primaire technieken, aanpassingen          in het productieproces;     en  in
         secundaire technieken, “end of            pipe”-oplossingen.   De technieken worden        gezocht   in relevante BREFs
         (Best Available   Technique      reference documents),       algemene literatuur, eigen onderzoek,           concurrenten    /
         industrie onderzoek      en   input   van   mogelijke leveranciers.
         Om inzicht te    krijgen  in  mogelijke secundaire technieken          is geprobeerd    een  massabalans     voor  lood (dat
         98%  van  de MVP-1 emissie        naar     de lucht uitmaakt) op te stellen. Zie hiervoor onderstaande tabel 4.
         Gezien de grote variaties in gemeten concentraties is de massabalans slechts indicatief,                    maar  wel nuttig
         om  inzicht in het   gedrag    van   lood in het   productieproces     te verkrijgen.
         Nedmag   B.V. december 2022                                                                              Pagina 10   van 27
                                                                                                                                          0000000011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                               #
                                                                           (ie,
                                                                      NEDMAG
                                                                   gemiddeld
           Ingaande      stromen                  kton/jaar         Pb  mg/kg |         Pb  kg/jaar
           dolime                                     121                9                 1089
           pekel (als MgCl.)                          118              £12
           proceswater                               1452             <0,08
           Uitgaand      met  producten           kton/jaar         Pb  mg/kg |         Pb  kg/jaar
           spent brine (SB) als CaCl,                 139                 1                 139
           hydroxide                                  20                  7                 140
           CCM                                         4                 10                  40
           DBM                                        82                  2                 164
           uitgaand effluent/afval                kton/jaar         Pb  mg/kg |         Pb  kg/jaar
           effluent (VKA) excl. SB                   1700              0,15                 213
           afvoer scrubberzakken*                      1                254                 254
           uitgaande      emissies              MNm3/jaar |       Pb   mg/Nm3 |         Pb  kg/jaar
           calciners    afgas                        300               0,02                   6
           schachtovens       afgas                   95               1,39                 132
         Tabel 4: indicatieve massabalans             voor  lood in het productieproces
         *
            gezien de  zeer grote spreiding in de  loodmetingen bij scrubberspui (1    tot 5000  mg/kg)  is de concentratie hier geschat  op basis
         van  het verkrijgen  van een  sluitende massabalans
         De massabalans         (zie tabel 4) geeft    aan  dat de   grondstof dolime         verreweg de       belangrijkste bron    van   lood
         is. Een klein deel      van  dit lood  (gemiddeld     13%) komt in de spent brine (= CaCl,               pekel)  terecht. De rest
         blijft in de vaste stof en gaat door het          gehele   proces inclusief de calciners           (of komt   naar rato met     MgO    in
         de   nevenproducten Mg(OH),            en   CCM) totdat het in de schachtovens              verdampt. Waarschijnlijk        is dit
         lood(Il)oxide, dat een kookpunt heeft             van 1477    °C. In het    afgas   van   de schachtovens condenseert dit
         verdampte lood         op koude    oppervlakken,      op stof   en  als  zeer   fijne  nieuwe    stofdeeltjes.    Een deel van dit
         stof wordt      afgevangen     in de  scrubberspui     en een    deel   blijft in de   afgassen     zitten. De  scrubberspui wordt
         via sedimentatie        en filtratie gescheiden     in vaste stof en vloeistof. Via de          scrubberspui vloeistof komt          een
         deel   van   het lood in het effluent terecht. De vaste stof komt als                een   “natte koek” in scrubberzakken
         terecht, die als afval worden verwerkt door              een   erkende verwerker.
         Er is een    mogelijke aanpassing        in het  productieproces geidentificeerd die de loodemissie van het effluent
         kan verlagen, namelijk de verbetering van de sedimentatie van lood/ZZS uit de scrubberspui vioeistof. Dit
         betekent wel dat        er meer    lood in de scrubberzakken terecht komt,               en er meer      afval zal ontstaan.
         Een tweede        mogelijke ingreep      in het  productieproces       is  lood-adsorptie      in het natte proces. Dit is      getest
         met een selectieve hars. De hars bleek ongeveer 15% van het lood af te kunnen vangen.                                Waarschijnlijk
         zit het  overige lood voornamelijk ingesloten             in deeltjes, waardoor het          niet   goed   te verwijderen    is. Het
         lage verwijderingsrendement             van   15% is reden    om   deze techniek        voor  de reductie     van  loodemissie     naar
         de lucht niet verder te onderzoeken.
         Nedmag     B.V. december 2022                                                                                     Pagina  11 van 27
                                                                                                                                                   0000000012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                                    #
                                                                                    {
                                                                          NEDMAG
         Een derde     primaire ingreep die           in aanmerking komt         is een   aanpassing     in de oven, zodat er minder lood
         verdampt.     De  ovensturing wordt echter volledig afgestemd                     op het bereiken      van  de gewenste
         productkwaliteit      (dichtheid), waardoor             er op dit  gebied    geen   reductiemogelijkheden zijn.
         Een andere methode is           “end-of-pipe” reductie           met secundaire technieken. Gezien de               lage  concentraties
         in het effluent    en  de grote debieten is het,            voor zover     bekend, niet     mogelijk   kosteneffectief de ZZS
         stoffen in het effluent te reduceren. Voor de emissie                     naar  de lucht heeft het onderzoek zich           gericht  op
         reductie   van   de emissies      van    de schachtoven scrubbers. Gezien de                lage  concentraties in de andere
         afgasstromen      is het daar,     voor zover       bekend, niet mogelijk         om  kosteneffectief ZZS emissies te reduceren.
         Voor de ZZS emissie van de schachtoven scrubbers is ook onderzocht of de stoffen in de vaste stof fase
         of gasfase aanwezig zijn, door het afvangen                  met een stoffilter      respectievelijk het leiden       van  afgas door
         water. Hieruit is    gebleken dat         >  98%   van   het lood zich in de vaste stoffase bevindt,           voor    cadmium is dit
         97%. Het gewogen         gemiddelde         voor MVP-1       komt hiermee op 98% in de stoffase. Dat betekent dat                   een
         end-of-pipe oplossing het best gericht kan zijn                 op het     afvangen    van   stof uit de  afgassen.    Er zijn ook
         indicaties dat het lood vooral relatief veel voorkomt in                    fijnere stofdeeltjes.     Het  loodpercentage       in stof
         dat  afgevangen wordt         in de    cycloon     is bijvoorbeeld lager dan het loodgehalte             in het  fijnere stof dat de
         cycloon   niet  afvangt.    Er worden         metingen gedaan         om na te    gaan of dit inderdaad       zo  is. Indien dat   zo  is,
         betekent dit dat de       stofafvangtechniek ook voldoende                  van  de hele    fijne deeltjes af  moet vangen.
         Er is vanuit de overheid een           lijst met luchtemissiebeperkende maatregelen beschikbaar.? De technieken
         op deze   lijst, zoals hieronder beschreven, zijn beoordeeld op geschiktheid voor het productieproces van
         Nedmag.     Naast deze      lijst is  er  gekeken      naar  beschikbare kennis        bij Nedmag, Lhoist      en   leveranciers.
         De  belangrijkste beoordelingscriteria               voor  de technieken zijn de        geschiktheid    voor   de   Nedmag     situatie
         qua stofvracht     en   flow   en  het    mogelijk te behalen rendement.              Het rendement van        stofafvang dient
         minstens 98,5% te        zijn (reductie       van   1,5  mg/Nm?      in de stoffase    plus 0,03 mg/Nm?       in de   gasfase   naar
         < 0,05 mg/Nm? in totaal). De technieken                  voor  zowel nat als      droog stof zijn beoordeeld.         De stroom    na   de
         scrubber is    volledig verzadigd         met vocht en is daarmee te benoemen als nat stof. Dit kan in het proces
         gemengd worden met droge lucht van de                      DBM   koeler, waardoor het droog stof wordt.               De  positie  van
         stofverwijdering      is dus   afhankelijk      van   de te kiezen techniek. Er is ook          rekening gehouden        met
         compatibiliteit    met voorziene          toekomstige NOx-verwijdering. NOx-verwijdering                    met   behulp    van  SCR
         (katalytisch)   dient   bij minstens 180 °C           plaats  te vinden.     Nedmag     wil  waarschijnlijk   de   afgassen   van   de
         DBM koelers mengen met de                afgassen      van  de schachtoven scrubbers           om   de temperatuur boven 180 °C
         te krijgen.  Zeer   waarschijnlijk       zal   er ook   een extra     afgasventilator nodig zijn omdat de huidige ventilator
         te weinig capaciteit heeft         voor     de extra drukval      van een     stoffilter.
         In alle ontwerpen dient het afgevangen stof verpakt                      en  afgevoerd    te worden. De      wijze waarop dit
         gebeurt,   moet in een      volgende projectfase            nader worden        uitgewerkt.     De totale hoeveelheid stof die per
         jaar afgevoerd zal      moeten       worden, ligt      tussen de 4 en 12 ton. De exacte hoeveelheid is                afhankelijk van
         de  jaarproductie     en   of het stof van de DBM koeler ook                afgevangen      wordt.
         *
           Factsheets Technieken       voor   beperking luchtemissie Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
                                                                            -
         Nedmag   B.V. december 2022                                                                                         Pagina   12 van  27
                                                                                                                                                    0000000013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                                 #
                                                                                 {
                                                                        NEDMAG
         De  opties die     uit de lijst  naar voren     komen, zijn     voor   droog stof een cycloon of een filter.         Een  cycloon valt
         echter af omdat        cyclonen normaliter als voorafscheidingstechniek gebruikt worden,                       en hele fijne deeltjes
         niet  afvangen.     Als filter zijn   er meerdere opties        mogelijk, waarbij     een   doekenfilter/zakkenfilter de meest
         kosteneffectieve optie is. Een elektrostatisch filter (ESP)                 zou  volgens de lijst geschikt kunnen zijn,        maar
         wordt door de leverancier (FLSmidth) sterk                afgeraden.     Op deze positie is de      werking    zeer   kwetsbaar
         vanwege het        lage stofaanbod       en hoog vocht.      Daarnaast is het een erg dure         optie, deze wordt daarom
         niet verder overwogen.
         In de natte stof stroom direct na de scrubber                zijn als mogelijkheden       een  mistfilter (of nat filter)    en een
         venturi scrubber       geidentificeerd.      Een nat filter is te    vergelijken    met een zakkenfilter      waarbij    er continu
         water over de buitenkant van de filters              gesproeid wordt om het filter schoon             te houden. Condensatie
         vanuit de gasstroom op het filterelement is                hierbij dus   geen   probleem.
         Het  toepassen       van een   venturi scrubber       gebeurt     op dit moment al      bij de schachtovens       van   Nedmag.      In
         de industrie wordt wel         eens een     tweede scrubber in serie gezet           om   het rendement te       verhogen.    Wat het
         rendement        van  deze tweede scrubber kan zijn, is sterk             afhankelijk   van  de  specifieke procesomstandig-
         heden. Uit      overleg  met een scrubberleverancier             blijkt dat  een   stofconcentratie onder 10        mg/Nm? bij
         Nedmag lastig       te halen    is, en  dat de   investering    ervoor    zeker   hoger  is dan die   voor een    stoffilter. Deze
         optie wordt daarom verder niet             overwogen.
         Voor een nat filter en een          droog filter zijn procesontwerpen gemaakt               en  de opties zijn   besproken      met
         verschillende filterleveranciers.
         Een nat filter is een     (vergeleken      met    droge filters) minder gebruikelijk filter dat echter wel             in de
         processtroom direct         na  de   huidige  scrubber     geplaatst    kan worden. Een nat filter kan         mogelijk    99%    van
         het stof   afvangen.     De  daadwerkelijke stofafvangst dient onderzocht te worden.                     Een nadeel van een nat
         filter is dat   er een waswaterstroom met             ZZS-stoffen ontstaat die, al dan niet          na  reiniging (mogelijk      samen
         met de    huidige scrubberspui), geloosd             moet worden naar het effluent.
         Een   droog filter wordt veel toegepast             om  stof uit  afgassen af te vangen.       Een nadeel is dat het met vocht
         verzadigde afgas       van   de scrubbers eerst verwarmd moet worden                  om    watercondensatie op het filter te
         voorkomen. De beste optie             voor verwarmen        lijkt het  mengen met      (een deel van) de hete afgassen uit de
         DBM koeler.       Afhankelijk     van  de maximale temperatuur die het              droge filter kan verdragen, kan         er een    by-
         pass   regeling voor de hete afgassen            van  de DBM koeler        gemaakt worden.       Er  zijn drie leveranciers die
         voorstellen hebben        gedaan      voor  vier   mogelijk geschikte stoffilters.       In twee  gevallen betreft het
         zakkenfilters die tot      >  200 °C   geschikt zijn,    in één   geval   een  kunststoffilter dat tot 150 °C       geschikt   is  (en
         dus  lastiger    met   NOx-verwijdering       te combineren        is) en  in één  geval  een   keramisch filter dat tot 500 °C
         geschikt    is. Al deze typen stoffilters kunnen           een   rendement      van >  99% halen     en  voldoen daarmee        aan    de
         eis voor   hoeveelheid stofreductie. Of dit            daadwerkelijk gehaald wordt, hangt af van de
         procesomstandigheden (m.n. deeltjesgrootte, stofvracht)                       en van  het   detailontwerp     van  het filter. Dit zal
         in een nader onderzoek           vastgesteld     moeten worden. Het stof dat           droge   stoffilters  afvangen
         (waarschijnlijk 4 tot      12 ton per     jaar)  moet   waarschijnlijk gestort worden.
         Nedmag     B.V. december 2022                                                                                   Pagina 13    van   27
                                                                                                                                                   0000000014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                         #
                                                                         {
                                                                  NEDMAG
         3 Evaluatie          en   conclusies haalbaarheid                     bronaanpak              en
         reductiemethoden
         De voorkeursaanpak voor vermindering van             ZZS emissies is  bronaanpak.     De ZZS   zijn in de  grondstoffen
         dolime   en  MgCl;-pekel,  in het   gebruikte waswater       en mogelijk  in het afvalwater van Kisuma         aanwezig als
         sporenelementen.      Andere  grondstoffen gebruiken         of overstappen    naar  andere leveranciers is      voor
         Nedmag     niet mogelijk. Dolime     is verreweg de     belangrijkste bron  van  ZZS. Over reductie      ervan   in de
         dolime wordt met de leverancier Lhoist          overlegd,   maar  waarschijnlijk  zal dit niet veel   opleveren omdat
         de mogelijkheden bij Lhoist beperkt zijn. Als         er ZZS  aangetroffen worden     in het afvalwater      van  Kisuma zal
         daarover met Kisuma      overlegd     worden.
         De andere    aanpakken zijn primaire       en secundaire reductie,    respectievelijk   “in het  proces”    en  “end of
         pipe”.  Voor   vermindering van    ZZS in het effluent moet onderzocht worden of            er  methoden zijn die
         technisch haalbaar    en  kosteneffectief zijn. Een optie die onderzocht moet worden is betere zuivering                 van
         de scrubberspui omdat      ZZS daar in     hogere  concentraties in zitten. Voor    vermindering van        ZZS-emissie
         naar   de lucht door de schachtoven scrubbers is          vastgesteld dat  een nat  of een   droog   filter de beste
         opties zijn,  en doet  Nedmag onderzoek        en  is in overleg  met leveranciers om dit verder uit te werken.
         3.1       Technische haalbaarheid
         Lucht
         Een nat filter of een   droog filter zijn zeker technisch haalbaar,      en  zeker  droge filters zullen de     uitstoot
         van ZZS   aanzienlijk reduceren.
         Water
         Het grote dagelijkse debiet van       ca.  10.000 m3 per    dag maakt de verwijdering/reductie         van  ZZS in het
         effluent tot   een grote technische      uitdaging.
         3.2       Afwenteling: milieu-impact               en   risicobeoordeling
         Lucht
         Van extra   stofafvangst worden de volgende afwentelingseffecten verwacht:
             eo    Een licht hoger energieverbruik       en daardoor iets    meer  CO,-uitstoot.
             e     Een  lagere uitstoot van    stof  naar de lucht.
             eo    Het  afgevangen stof   is  waarschijnlijk afval. Als droog afval (van     een  droog filter) gaat het     om een
                   beperkte hoeveelheid die gestort kan worden.           Voor nat afval   (van  een nat   filter) is reiniging
         Nedmag    B.V. december 2022                                                                           Pagina  14 van 27
                                                                                                                                      0000000015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                           #
                                                                           {
                                                                    NEDMAG
                    gewenst,    waarna     de meeste ZZS in de     scrubberspuizakken terecht komen           waarvan    de inhoud
                    afgevoerd wordt        naar een  erkende verwerker,       terwijl een  klein deel  van   de ZZS in het effluent
                    terecht kan komen.
              eo    Voor  toekomstige mogelijkheden           tot terugwinning    van restwarmte     zijn droge filters   een  nadeel
                    omdat het hete       afgas van  de DBM-koelers       gemengd    wordt met kouder      afgas,  waardoor het
                    moeilijker wordt warmte terug          te winnen.
         Als het   afgas van de DBM-koeler gebruikt wordt            om   het  afgas  van de scrubbers op te      warmen voor een
         stoffilter, dan zal    er  ook minder stof vanuit de DBM-koelers          naar  de lucht  geémitteerd worden.        In
         verband met het samenvoegen             van twee    emissies zal dan wel     overleg  met  bevoegd     gezag   plaats  moeten
         vinden    over  hoe gemeten moet worden            en  hoe de   normen   toegepast    moeten worden.
         Water
         De  impact    van   de stromen     van  Kisuma   zijn nog onbekend. Ook zijn de eventuele mogelijkheden              tot
         optimalisatie van het proceswater           nog onbekend.
         Door    plaatsing van afvang installatie onderdelen zoals bijvoorbeeld koolfilters, zal              er extra
         pompcapaciteit nodig zijn, hetgeen           tot een extra   energievraag leidt. Ook moeten de          afgevangen    ZZS
         worden verwerkt         (als afval), waardoor het probleem wordt afgewenteld op             een   andere locatie.
         3.3        Kosteneffectiviteit
         Lucht
         Voor de kosteneffectiviteit van de reductie van MVP-1 stoffen bestaan normen. Voor MVP-1 is deze
         norm    dat het   overwegingsgebied       € 6.000   —
                                                                60.000 per vermeden       kg emissie is.  Bij lagere kosten    moet
         een   maatregel geimplementeerd worden,               en dat is voor een nat   of  een droog   stoffilter  bij de
         schachtovenscrubbers het           geval. Berekeningen door Nedmag           geven  aan  dat als de   beoogde
         emissiereductie behaald wordt, de kosteneffectiviteit              (afhankelijk van de doorzet)      € 2.500 tot € 4.000
         per  kg vermeden       MVP-1 emissie is.
         Water
         Eris   (nog)  geen   schatting gemaakt van de kosten         van  de ZZS reductie. Wel kan      een   schatting gemaakt
         worden     van  het   afwegingsgebied     van  de investering.
         Bronnen vermelden dat de            grenswaarden     voor  kosteneffectiviteit   voor  ZZS stoffen sterk variéren.      Hierbij
         kan als   richtlijn  het document “Kosteneffectiviteit        van  maatregelen     ter beperking    van  Wateremissies”
         van  het Ministerie      van  Infrastructuur   en  Waterstaat uit 2018 dienen.
         Nedmag     B.V. december 2022                                                                            Pagina   15 van 27
                                                                                                                                         0000000016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                      {
                                                                NEDMAG
         3.4      Validatie     en   bedrijfszekerheid
         Lucht
         Stoffilters hebben in het    algemeen   een   hoge bedrijfszekerheid.     Het is echter wel  mogelijk dat  ze,
         afhankelijk  van  het type filter, gaan doorlekken. In    overleg   met leveranciers zal onderzocht moeten
         worden of    lekkages  op kunnen    treden,   en  hoe ze dan gedetecteerd     en  verholpen kunnen worden.
         Daarnaast vinden de      periodieke emissiemetingen      ter controle   plaats.
         Water
         Over validatie  en   bedrijfszekerheid  is nog niks bekend.     Nedmag zal de    emissie  blijven monitoren.
         3.5      Conclusies onderzoek            bronaanpak        en   reductiemethoden
         Bedrijven zijn verplicht te    streven naar minimalisatie van de emissie van ZZS.        Nedmag zal   voor  ZZS in het
         effluent onderzoek doen       naar de onbekende bronnen       van   de ZZS (Kisuma stromen)     en naar  de reductie
         mogelijkheden     in de bronnen, in het productieproces      en   “end-of-pipe”. Waarbij opgemerkt dient te
         worden dat de gemeten waarden vaak onder de              bepalingsgrens liggen.
         Voor reductie van de emissie naar lucht        bij de schachtoven scrubbers zijn     natte of droge stoffilters nodig.
         Bij andere afgasstromen vallen de ZZS-concentraties binnen de            normen en    is “end of  pipe”-verwijdering
         niet kosteneffectief.
         4        Immissietoets
         Lucht
         De berekende immissies voor lucht         zijn opgenomen    in  bijlage 3. Volgens het Activiteitenbesluit geldt
         voor  lood  een MTR van     0,5  pg/m? en  voor   cadmium 0,005     pg/m?3. De berekende immissies vallen daar
         ruim onder. In   bijlage  3 zijn data van  de ZZS immissies    naar  lucht opgenomen.
         Nedmag   B.V. december 2022                                                                        Pagina 16 van 27
                                                                                                                                0000000017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                           @
                                                                     NEDMAG
         Water
         Uit de Immissietoets        blijkt dat verschillende    ZZS stoffen niet   voldoen, uitgaande     van de maximaal
         gemeten concentraties. Als het effect             van een  eventueel aanwezige diffusor® wordt        meegerekend (factor
         50  verdunning),     wordt    (met uitzondering      van  kwik) wel voldaan     aan de immissietoets. In    bijlage  4 zijn
         data  van    de ZZS immissies      naar    het effluent opgenomen.
         5           Plan    van      aanpak
         Lucht
         De conclusie voor de schachtoven scrubbers is dat een nat of                 droog stoffilter als end-of-pipe methode
         nodig    is. Het  plan  van  aanpak     is om eerst  uit te zoeken, o0.a. in  overleg  met  leveranciers, welk filter
         precies nodig is zodat uiteindelijk de loodemissie            van de schachtoven scrubbers       uiterlijk 31 maart 2024
         voldoet     aan  de norm van     0,05 mg/Nm?. Nedmag heeft hiervoor in september 2022                een   plan van   aanpak
         ingediend bij het bevoegd          gezag.
         Water
         Het  plan    van  aanpak voor water wordt verder uitgewerkt door               een in Q1 2023 te installeren
         projectgroep,      en  zal onder    meer    de volgende onderdelen bevatten:
         1.   Meer inzicht     verkrijgen     in de  daadwerkelijke bronnen     van    de emissie (Kisuma effluent stromen        en
              proceswater).
         2.   Onderzoek doen         naar  de   mogelijkheden     tot reductie van ZZS in het    proceswater    van  North Water.
              Onderzoek doen         naar  de   mogelijkheden     tot reductie van ZZS indien die     aanwezig zijn   in het
              afvalwater     van   Kisuma.
         4.   Onderzoek doen         naar  de   mogelijkheden     tot reductie van ZZS in het effluent
         5.   Onderzoeken        van  de  mogelijkheid de werking van de diffusor op het lozingspunt            van  de VKA te
              herstellen.
         >
           Het is  onduidelijk of de diffusor van het Waterschap       Hunze en Aa’s   aan het eind van de VKA nog de juiste   werking
         heeft.
         Nedmag      B.V. december 2022                                                                          Pagina   17 van 27
                                                                                                                                       0000000018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>30150889
                                                               NEDMAG
         Bijlage        1 Processchema                  Nedmag
                 MgCl,           [    Water     |                                          MgCl, flakes
             Mg(OH),/ MgO             Others                                               nedMag C flakes
                                                                                           and pellets
                 CaCl,
            m————-
                          Primairy product flow
                                                                                           War oe
                                                                                           nedMag
                                                                                            MgCl, brine
                                                                                            purified
                                                                                            nedMag C PQ
              5.1.2f
                                                                                           MgCl,     brine
                 Flue                                                                      to Kisuma
                       =     =
            CaCl, prills
                                                                                           gil re
                                                                                           to Kisuma
                 Flue gas
                      5.1.2f
                                                                                            Effluent
            CaCl,  brine                                                                   from Kisuma
                                                                                            Effluent to VKA
          BaSO, solids
                                                                                           Crude water
                  Grits                                                                    from AGW canal
                 code 12
                                                                                           Mg(OH),
                                                                                           suspension
                                                                                           nedMag       H
                                                                                       Flue gas
                                                  Flue gas                             Scrubber  sludge
                                                                                            DBM briquettes
                                                                                            nedMag 99
                                                                                            MgO dust
                                                                                            code 21
                                                                                            Caustic     powder
                                                                                            code 19
         Nedmag   B.V. december 2022                                  Pagina 18 van 27
                                                                                                               0000000019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>30150889
                                                         NEDMAG
         Bijlage     2 Data emissies ZZS          naar    lucht
         Tabel b2.1       Overzicht van gerapporteerde  MVP-1  metingen  van luchtemissies
          Emissie-       Datum       Lood     Arseen | Cadmium | Chroom |      Nikkel    Boor  | som   MVP-1
            punt                    pg/Nm®  | pg/Nm®  |  ug/Nm’  | pg/Nm?®  | ug/Nm3 |  ug/Nm’  |  mg/Nm’
           S3101       23-0kt-19       39      <10          1         30         94                  0,164
           S3101       17-dec-20      10       10          34        10         <10                  0,034
           $3101      13-mei-21       <10                   3                   <10                  0,003
           S3101       28-apr-22      <11      <10         <1                   <10                  0,000
           S3201      26-nov-09      <5,0      <5,0       <2,0       13,8         6                  0,020
           $3201       23-0kt-19      <14      <10          1        £10        < 10                 0,001
           S3201        5-jun-20      <13      < 10        4,1       <16        < 20                 0,004
           $3201      13-mei-21       <12                   3                   <10                  0,003
           S3201       28-apr-22      <10      <10          2                   <10                  0,002
           S3110       24-0kt-19      456      <10         12        <10        <10                  0,468
           S3110      12-mei-21      2320      < 17        40                                        2,360
           $3110       2-nov-21      1280                  39                                        1,319
           S3110       28-apr-22      916      <10         19                             <5]        0,935
           $3210      27-nov-09       418                  10        64,2        80                  0,572
           $3210       24-0kt-19      618      <10         21        <10        <10                  0,639
           S3210        4-jun-20      479      <10         22        <10        <10                  0,501
           $3210      11-mei-21      3970      <10         68                                        4,038
           $3210       2-nov-21      1530                  35                                        1,565
           $3210       28-apr-22     1104      <10         26                             <48        1,130
           $3104      12-mei-21       <18      <10          3                                        0,003
           S3104       28-apr-22      <10      <10         <1                             <10        0,000
           S3204      12-mei-21       <10      <10          3                                        0,003
           S3204       28-apr-22      <10      < 10        <q                             <10        0,000
           $1303        5-jul-22      <11      <10          5                                        0,005
           S1803        5-jul-22      < 20     <10          8                                        0,008
         Nedmag  B.V. december 2022                                                         Pagina 19 van 27
                                                                                                             0000000020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                    NEDMAG
         Opmerkingen bij de tabel:
             1.  De waarden in de tabel        zijn gemiddelden     van   drie  deelmetingen   van 30 minuten.
             2.  In “som MVP-1" is chroom meegenomen                 (hier kan ook sprake zijn   van een   minder  schadelijke stof
                 (sA.3)).
             3.  In 2020 is kwik   gemeten bij S3201       en  $3210, beide <10 pg/Nm3 (vanwege de coronacrisis stond de
                 3100-lijn  toen  stop  en   is daar niet  gemeten)
             4.  Bij $3110 zijn  nog MVP-1       metingen gedaan       op 30   september 2022,    net als bij S3110 en   32100p  7
                 november     en bij $3210 op 9 december          .
             5.  Bij S3101   en S3201    zijn op 10   en 11  november 2022 MVP-1         gedaan.   Deze resultaten   zijn nog niet
                 gerapporteerd.
         Tabel b2.2       Overzicht    werkelijke     en maximale emissie-concentraties per installatie
                                  Lood          Arseen   | Cadmium | Chroom | Nikkel                Boor       som MVP-1
                                pg/Nm?      |   pg/Nm® | pg/Nm? | pug/Nm® | pg/Nm®              | pg/Nm?® |      mg/Nm?
          S3101                    39             <10          34             30         94                      0,164
          S3201                   <14             < 10         4.1          <16         <20                      0,004
          $3110                   1800            <17         39,5          <10         <10         «51           1,84
          S3210                  2750             < 10        51,5          <10         <10         <48           2,80
          S3104                   <18             <10           3                                   <10          0,003
          $3204                   <10             <10           3                                   <10          0,003
          $1303                   <1              <10           5                                                0,005
          $1803                   < 20            <10           8                                                0,008
         Opmerkingen bij de tabel:
             1.  De  werkelijke   concentratie hoort de       hoogste jaargemiddelde       concentratie   van  de laatste drie jaar te
                 zijn; genomen is de      hoogste jaargemiddelde        concentratie   van  de  periode  2019  t/m 2021   en  2022
                 voor zover   gerapporteerd (zie tabel b2.1)
             2.  De maximale emissieconcentratie is          gelijk   aan  de  werkelijke omdat de werkelijke    concentratie al de
                 hoogste   is van  alle data   waar   op af gegaan kan worden.
         Nedmag  B.V. december 2022                                                                           Pagina 20  van 27
                                                                                                                                       0000000021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                 NEDMAG
         Tabel b2.3        Overzicht  werkelijke    en  maximale emissievracht per installatie
                                 Lood        Arseen     | Cadmium | Chroom | Nikkel                Boor      som MVP-1
                               kg/jaar | kg/jaar | kg/jaar | kg/jaar | kg/jaar | kg/jaar                       kg/jaar
          $3101 werkelijk         8,4          <2,1          4,9         6,4         20,2                        35,2
          $3101 maximaal          8,5          <2,2          7,4         6,5         20,5                        35,8
          $3201 werk.            <3,6          <2,6          0,6        <2,6         <3,1                         0,6
          $3201 max.             <4,2          <3,0          1,2        <4,8         <5,9                         1,2
          S3110 werk.            84,6          <0,8          1,9        <0,8         <0,8                        86,5
          $3110 max.              139          <1,3          3.1        <0,8         <0,8          <3,9          142
          $3210 werk.            205           <0,7          3,8        <0,6         <0,6                        209
          $3210 max.             205           <0,7          3,8        <0,7         <0,7          <3,6          209
          $3104 werk.            <1,6         <0,9           0,3                                                  0,3
          $3104 max.             <2,1         <1,2          <0,1                                  <1,2            0,3
          $3204 werk.            <1,0         <1,0           0,3                                                  0,3
          $3204 max.             <1,2         £12            0,3                                  <1,2            0,3
          $1303 werk.
          $1303 max.             «2.1         <1,9           1.0                                                  1,0
          $1803 werk.
          $1803 max.             <3,8         <1,9           1,5                                                  1.5
         Opmerkingen bij de tabel:
             1.  De  werkelijke emissievracht     is  gedefinieerd als de hoogste jaarvracht       in de periode   20159-2021
                 (jaarvrachten   2022  zijn nog niet bekend) o.b.v. jaargemiddelde concentratie maal totale afgasflow
                 per  jaar.
             2.  De maximale emissievracht is        gedefinieerd als de maximale      emissieconcentratie     (zie tabel b2.2)
                 maal de totale   afgasflow   per  jaar bij maximale   productie.
             3.  Voor stoffen die in de    periode    2019-2021 niet gemeten     zijn,  maar   in 2022 wel kan   er  wel een
                 maximale vracht bekend zijn,        maar  geen  werkelijke  vracht  (bijv. bij $1303   en $1803).
             4.  Voor maximale     productie   is 180 kton   MgO   per jaar genomen      en 60 kton   CaCl-prills.
         Nedmag  B.V. december 2022                                                                         Pagina  21 van 27
                                                                                                                                0000000022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                  NEDMAG
         Bijlage      3 Data ZZS immissies lucht
         De immissies       zijn berekend     met de   beperkte    immissietoets met de tool      van  Infomil. De ingevoerde
         gegeve ns staan in onderstaande tabellen.
         Tabel b3.1          Gegevens schoorstenen, inclusief standaard immissies
                                                             F3101/3201|     F3102       F3202    | 2 drogers | 1droger
                                                  eenheid       A3001       A3002a   |  A3002b        A1804         A1804
          hoogte                                     m            50           50          50           30            30
          diameter                                   m           1,97         1,04        1,04          1,6           1,6
          afstand tot grens     (oostzijde)          m            100         100          100
          temperatuur emissie                        °C           155         200          200          70            70
          uittrede debiet                           m3/s          43           12           12          20            9,8
          uittrede snelheid                         m/s            14          14           14         9,7            4,9
          immissie  bij  1  kg/u  uitstoot         ng/m?          6,3          34          34           34            220
         Opmerkingen bij de tabel:
             1.  Schoorsteen A3001 is         van  beide calciners  samen. Schoorsteen A3002 bestaat uit twee pijpen (a         en
                 b)  van    1,04 m   diameter. Beide pijpen combineren de      afgassen   van  de oven en   de DBM-koeler     van
                 een    lijn. Schoorsteen    A1804 is  van  de drogers  F1301  en F1801,   waarvan er soms     één in bedrijf is, en
                 soms twee.
                 De immissie       bij 1 kg/u  uitstoot is op 1000 meter afstand,  en  is berekend met de     beperkte
                 immissietool       van  Infomil. Volgens   deze website is de immissie   onafhankelijk  van   het type stof.
         Nedmag   B.V. december 2022                                                                       Pagina  22 van 27
                                                                                                                                     0000000023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>30150889
                                                                 NEDMAG
         Tabel b3.2        Maximale immissies         van lood    en  cadmium       naar  lucht
                                    S3101       $3201   |  S3110    |  S3210     | S3104     |S3204  | S1303    |  S1803     Som       MTR
          afgasflow     Nm?3/u      24651        33631      9093        8661        14000  |  14000  |  28000      28000
          Pb max.      mg/Nm?       0,039        0,014        1,8        2,75       0,018  |   0,01  |  0,011       0,02
          Pb max.        g/u         0,96         0,47       16,4        23,8        0,25      0,14      0,31       0,56
          Pb max.                                                                             4,8E-
          immissie      mg/m?      6,1E-09   |  3,0E-09 | 5,6E-07   |  8,1E-07   | 8,6E-09      09     6,86-08  | 1,2E-07 | 1,5E-06 | 5,0E-04
          Cd max.      mg/Nm?3      0,034       0,0041     0,0395      0,0515       0,003     0,003     0,005      0,008
          Cd max.        g/u         0,84         0,14      0,36         0,45        0,04      0,04      0,14       0,22
          Cd max.                                                                              1,4E-
          immissie      mg/m?      5,3E-09   |  8,7E-10 |  1,2E-08  |  1,5E-08   | 1,4E-09      09     3,1E-08  | 4,9E-08 | 8,6E-08 | 5,0E-06
         Opmerkingen bij tabel:
             1.   MTR’s op basis  van   bijlage 13  van het Activiteitenbesluit.
             2.   De immissie  (op  1000 meter     afstand) is berekend op basis       van typische afgasflows     en de maximale
                  emissieconcentraties in tabel b2.2     en  op basis   van  de methode     genoemd bij    tabel b3.1. Voor
                  waarden onder    een   grens is de grens aangenomen. De          gesommeerde maximale         immissie is ook
                  berekend (een  na   laatste kolom). Voor S1303       en  $1803 is   daarbij  niet de som   genomen,    maar  de
                  hoogste van de twee omdat de        immissie    hoger  is als er met   één droger geproduceerd wordt dan als
                  er met twee  drogers geproduceerd       wordt (zie onderste rij in tabel b3.1).
         Nedmag   B.V. december 2022                                                                          Pagina 23 van 27
                                                                                                                                         0000000024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>30150889
                                                       NEDMAG
         Bijlage     4 Data ZZS emissies effluent & data                MgClz-pekel   en
         proceswater
         Tabel b4.1:      Jaarvrachten ZZS-stoffen naar effluent  (kg/jaar)
                             2017             2018           2019            2020           2021
          As                  =               -              -
                                                                             8,8            11,2
          Cd                 17               42              10             31             24
          Cu                 92               191            99              115            119
          Co                 44               -              .               "              }
           Hg                0,47             1,9             2,0            4,4            4,8
           Ni                26               246             25             105            118
           Pb                273              518             266            303            536
         Tabel b4.2:    Effluent analyses (2017- 2021)
          Date                       AS         Cd          Co          Hg       Ni      Pb
                                   mg/I      mg/|         mg/|        mg/|     mg/|   mg/|
                  14-1-2017               < 0,006       <0,02     <0,0003   <0,025  <0,085
                  15-1-2017               < 0,006       <0,02     <0,0003   <0,025  <0,085
                  14-2-2017               < 0,006       <0,02     <0,0003   <0,025  <0,085
                  27-2-2017                 0,008       <0,02     <0,0003   <0,025      0,1
                  14-3-2017                 0,008        0,022    <0,0003   <0,025  <0,085
                  29-3-2017                 0,007        0,021    <0,0003   <0,025     0,11
                  15-4-2017                 0,008       <0,02     <0,0003   <0,025     0,12
                  30-4-2017               < 0,006       <0,02     <0,0003     0,025    0,11
                  14-5-2017               < 0,006         0,02    <0,0003     0,038    0,09
                  29-5-2017                 0,007       <0,02     <0,0003   <0,025     0,09
                  14-6-2017                 0,006       <0,02     <0,0003   <0,025      0,1
                  29-6-2017                 0,006       <0,02     <0,0003   <0,025     0,13
                  14-7-2017                 0,014       <0,02     <0,0003   <0,025     0,22
                  30-7-2017               < 0,006       <0,02     <0,0003   <0,025  <0,085
                  14-8-2017                 0,012        0,025    <0,0003   <0,025  <0,085
                  29-8-2017                 0,011         0,02    <0,0003   <0,025     0,14
                  14-9-2017               < 0,006       <0,02     <0,0003   <0,025  <0,085
                  30-9-2017               < 0,006       <0,02      0,00056  <0,025    013
                14-10-2017                < 0,006       <0,02      0,00048  <0,025  <0,085
                14-11-2017      0,00069   < 0,006       <0,02       0,0005  <0,025  <0,085
                29-11-2017                < 0,006       <0,02     <0,0003   <0,025  <0,085
         Nedmag  B.V. december 2022                                                   Pagina  24 van 27
                                                                                                        0000000025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>30150889
                                               NEDMAG
                14-12-2017                0,01   0,022 <0,0003     0,04 < 0,085
                30-12-2017     0,00066   0,006  <0,02   0,00041   0,032 < 0,085
                  14-1-2018    0,00052 < 0,006  <0,02   0,00045   0,066 < 0,085
                  29-1-2018            < 0,006  <0,02   0,00057 < 0,025 < 0,085
                  14-2-2018              0,036  < 0,02  0,00053   0,042 < 0,085
                  27-2-2018              0,041   0,024  0,00049 < 0,025 < 0,085
                  14-3-2018              0,010  <0,02   0,00046   0,098 < 0,085
                  28-3-2018              0,008  <0,02  <0,0003    0,231 < 0,085
                  15-4-2018              0,006  <0,02  <0,0003  < 0,025   0,110
                  29-4-2018            < 0,006  <0,02  <0,0003    0,037    0,30
                  14-5-2018              0,009  <0,02    0,0007   0,065    0,10
                  29-5-2018            < 0,006  < 0,02   0,0003   0,065    0,46
                  14-6-2018             0,0091          0,00065   0,084    0,15
                   1-7-2018             0,0123          0,00055   0,068    0,11
                  14-7-2018             0,0113          0,00058   0,148    0,13
                  29-7-2018             0,0081          0,00094   0,076     0,1
                  14-8-2018             0,0121          0,00097   0,164    0,19
                  29-8-2018              0,014          0,00097   0,095    0,19
                  14-9-2018     0,0039  0,0126         <0,0003  < 0,025    0,22
                  30-9-2018    0,00088 < 0,006         <0,0003  < 0,025    0,14
                14-10-2018     0,00094 < 0,006         < 0,0003 < 0,025    0,15
                29-10-2018              0,0061           0,0010 < 0,025    0,11
                14-11-2018              0,0114           0,0011   0,287    0,24
                15-12-2018              0,0065           0,0011 < 0,025    0,13
                15-12-2018             < 0,006          0,00088 < 0,025 < 0,085
                31-12-2018             < 0,006                  < 0,025 < 0,085
                  14-1-2019            < 0,006           0,0011 < 0,025 < 0,085
                  27-2-2019            < 0,006           0,0005 < 0,025 < 0,085
                  14-3-2019            < 0,006           0,0005 < 0,025 < 0,085
                  30-3-2019              0,006         <0,0003    0,025 < 0,085
                  14-4-2019            < 0,006         < 0,0003   0,025 < 0,085
                  29-4-2019            < 0,006         <0,0003    0,030   0,100
                  14-5-2019              0,008         <0,0003  < 0,025   0,130
                  31-5-2019              0,008         <0,0003  < 0,025   0,110
                  15-6-2019            < 0,006         <0,0003  < 0,025   0,090
                  16-6-2019              0,006         <0,0003  < 0,025   0,100
                  30-6-2019            < 0,006           0,0004 < 0,025    0,12
                  14-7-2019            < 0,006          0,00037 < 0,025 < 0,085
                  29-7-2019            < 0,006          0,00046 < 0,025    0,09
                  14-8-2019            < 0,006          0,00039 < 0,025    0,23
         Nedmag  B.V. december 2022                                        Pagina 25 van 27
                                                                                            0000000026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>30150889
                                               NEDMAG
                  29-83-2019           < 0,006         0,00034 < 0,025    0,11
                  14-9-2019            < 0,006         0,00038 < 0,025    0,09
                  29-9-2019            < 0,006         0,00074 < 0,025 < 0,085
                14-10-2019             < 0,006         0,00070 < 0,025 < 0,085
                29-10-2019               0,006          0,0022 < 0,025    0,16
                14-11-2019             < 0,006         0,00139 < 0,025 < 0,085
                  1-12-2019            < 0,006         0,00152   0,102 < 0,085
                14-12-2019             < 0,006          0,0015   0,074 < 0,085
                29-12-2019               0,008        <0,0003    0,054 < 0,085
                  14-1-2020              0,008        <0,0003    0,082    0,09
                  29-1-2020              0,014         0,00051   0,077    0,30
                  14-2-2020              0,013         0,00100   0,145   0,240
                  29-2-2020            < 0,006         0,00052   0,078   0,090
                  15-3-2020            < 0,006         0,00054   0,036 < 0,085
                  29-3-2020              0,006          0,0025 < 0,025 < 0,085
                  14-4-2020              0,008          0,0009 < 0,025    0,10
                  29-4-2020              0,007          0,0008 < 0,025    0,10
                  14-5-2020              0,007          0,0004 < 0,025    0,14
                   1-6-2020              0,007         0,00067 < 0,025    0,12
                  14-6-2020              0,011          0,0060 < 0,025 < 0,085
                  29-6-2020              0,009         0,00056 < 0,025    0,11
                  14-7-2020              0,008          0,0024 < 0,025    0,16
                  29-7-2020              0,018          0,0036 < 0,025    0,31
                  14-8-2020              0,011         0,00061 < 0,025    0,11
                  30-8-2020              0,024         0,00066 < 0,025 < 0,085
                  14-9-2020              0,019         0,00064 < 0,025    0,23
                  29-9-2020              0,046          0,0035 < 0,025 < 0,085
                14-10-2020               0,008          0,0049 < 0,025    0,12
                29-10-2020                0,01          0,0046   0,026    0,19
                15-11-2020       0,005   0,007        <0,0003    0,028    0,22
                29-11-2020       0,001   0,007        < 0,0003   0,059 < 0,085
                14-12-2020       0,002   0,008        <0,0003    0,054    0,12
                29-12-2020       0,002   0,006          0,0048   0,045    0,10
                  14-1-2021      0,002   0,011         0,00052   0,044    0,12
                  31-1-2021      0,004   0,010         0,00063   0,056    0,21
                  14-2-2021      0,003   0,009         0,00070   0,058    0,23
                  28-2-2021      0,004   0,008         0,00173   0,051    0,11
                  14-3-2021      0,003 < 0,006         0,00136   0,112    0,11
                  29-3-2021      0,001   0,009         0,00095   0,052    0,09
                  14-4-2021      0,004   0,006         0,00089   0,067    0,30
         Nedmag  B.V. december 2022                                       Pagina 26 van 27
                                                                                           0000000027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>30150889
                                                            NEDMAG
                   29-4-2021       <0,001      0,006                  0,00400      0,055 < 0,085
                   15-5-2021        0,001      0,006                  0,00630      0,058    0,13
                   30-5-2021        0,001      0,006                  0,00640      0,092    0,15
                   14-6-2021        0,006      0,008                 <0,0003     <0,025     0,20
                   29-6-2021        0,009      0,010                 <0,0003     <0,025     0,23
                   14-7-2021        0,008      0,008                  0,00041    <0,025     0,13
                   29-7-2021        0,001      0,006                  0,00044    <0,025     0,15
                   15-8-2021        0,003     <0,006                  0,00073    <0,025      0,1
                   29-8-2021        0,012      0,006                  0,00065    <0,025     0,31
                   14-9-2021        0,003      0,009                  0,00097      0,026    0,33
                   29-9-2021        0,001      0,009                  0,00032    <0,025     0,14
                 14-10-2021         0,004      0,008                  0,00036    <0,025     0,12
                 30-10-2021       <0,0002      0,006                 <0,0003     <0,025     0,09
                 14-11-2021       <0,0002     <0,006                 <0,0003     <0,025      0,1
                 29-11-2021         0,003      0,007                   0,0017    <0,025     0,09
                 14-12-2021         0,003     <0,006                   0,0021    <0,025  < 0,085
         Tabel b4.3:       MgCl2-Pekel analyses (2017 2021)
                                                         -
                               As          Cd        Co         Hg       Ni       Pb
                              mg/I        mg/|      mg/I       mg/l     mg/l     mg/I
           1-1-2017       <  0,002      <0,03   | <0,10     <0,0015    <0,14    |<0,5
           1-1-2018       <  0,002      <0,03      0,106    <0,0015    <0,14  | <0,5
           1-1-2019       <  0,002      <0,03     [<0,10    <0,0015    |<0,10 | <0,5
           1-1-2020       <  0,002      <0,03     |<0,07    <0,0015    <0,10  | <0,5
           1-1-2021         0,0015      <0,03     |<0,07     0,00155 | <0,10    [<0,5
         Tabel b4.4:       Proceswater     analyses (2017 2019)
                                                          -
                             As           Cd         Co         Hg       Ni       Pb
                            mg/L         mg/L       mg/L       mg/L     mg/L  |  mg/L
         01-11-2017       < 0,001      < 0,006     0,005     < 0,001   <0,02  | <0,08
         04-07-2019        0,001       < 0,006               < 0,001   <0,02  | <0,08
         22-11-2019       0,0041       < 0,006     0,005      0,003    <0,02  | <0,08
         Nedmag   B.V. december 2022                                                        Pagina 27 van 27
                                                                                                             0000000028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>