<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141216
                                Emissiemetingen Nedmag     B.V.
                                             Jaarprogramma 2018
         Nedmag     B.V.
         100114 / 350002001
         14 januari 2019
         Definitief eindrapport
         ELM   —
                 218056
                                                              0000001090
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                 Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen     B.V.
                                                                                         De Noesten 23a       Adres
                                                                                     9431 TC Westerbork       Plaats
                                                                                          (0593)  3328 75     Telefoon
                                                                                   info@ elmnederland.nl      E-mail
                                                                                    www.elmnederland.nl       Internet
                                                                                     Groningen  52514501      KvK
                  Documenttitel    Emissiemetingen Nedmag   B.V.
                                   Jaarprogramma      2018
         Verkorte documenttitel    Nedmag Jaarprogramma    2018
                          Status    Definitief eindrapport
                         Datum     14  januari 2019
                   Projectnaam      Emissiemetingen Nedmag  2018
                Projectnummer      ELM    —
                                            218056
                Opdrachtgever      Nedmag      B.V.
                                   100114 / 350002001
                     Referentie     218056/R05/EHb
                           Auteur
                  Collegiale toets
                Vrijgegeven  door      ing.
                    Datum/paraaf       14-01-2019
                                                                              VCA™
                                                                             53 y 3
                                                                                              cx
                                                                                   +          C mECKLIST
                                                                                (A            A ANNEMERS
                                                                                                                 0000001091
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                           [m=             CC
                                                                                  en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                            Emissie-
         INHOUDSOPGAVE
                                                                                  Blz.
         1        INLEIDING
         2       WERKZAAMHEDEN                                                         w
         3        MEETLOCATIES EN BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
                  3.1             Electrofilter S3101
                  3.2             Electrofilter S3201
                  3.3             DBM    Koelercylcoon S3104
                  3.4             DBM    Koelercylcoon S3204
                  3.5             Rotatiewasser S3110
                  3.6             Rotatiewasser S3210
         4        RESULTATEN
                 4.1              Resultaten   referentiegrootheden
                 4.2              Resultaten   emissiemetingen
         5       TOETSING VAN DE MEETRESULTATEN
         6        EVALUATIE EN CONCLUSIE
         BIJLAGEN
         1 —
              Omschrijving      meetmethoden
         2 —
              Meetcertificaten LMD
         3 —
              Analysecertificaten     Al-West
         4 —
              Kwaliteitscertificaten ELM
         Nedmag Jaarprogramma      2018                    -i-      218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport                                       14 januari  2019
                                                                                                  0000001092
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                =      en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                 Emissie-
         1 INLEIDING
           In verband met de controle      van de vergunningvoorschriften zijn emissiemetingen verricht
           op de    bedrijfslocatie van  Nedmag B.V. (verder Nedmag), gelegen aan de Billitonweg 1 te
           Veendam.         Hiertoe   zijn de relevante emissiebronnen geselecteerd, waaraan
           emissiemetingen zijn uitgevoerd. De emissiemetingen zijn hierbij uitgevoerd conform de
                                                .
           huidige wet en regelgeving : Activiteitenbesluit, waarna de meetresultaten vervolgens
           getoetst zijn aan interne emissie-eisen van Nedmag. De resultaten hiervan zijn
           weergegeven in onderhavige rapportage.
           Nedmag Jaarprogramma 2018                                                     218056/R05/EHb
           Definitief eindrapport                        -2-                               14 januari  2019
                                                                                                                       0000001093
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                      [m=
                                                                                                                             en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                       Emissie-
         WERKZAAMHEDEN
         Op    7 maart, 22, 24, 25           juni, en op 3 december 2018 zijn door de, volgens NEN-EN-
         ISO/IEC          17025,       geaccrediteerde Iuchtmeetdienst (L-433) van Emissie- en
         Luchtkwaliteitsmetingen B.V. (hierna: ELM), emissie metingen uitgevoerd aan:
         e     de afgassen van de Electrofilters S3101 en S3201;
         e     de afgassen van de DBM Koelercyclonen S3104 en S3204;
         e     de afgassen van de Rotatiewassers S3110 en S3210.
         In tabel 2.1 is het       gehanteerde meetprogramma weergegeven. De emissiemetingen zijn
         uitgevoerd        conform de      huidige wet en regelgeving : Activiteitenbesluit. Dit betekent dat
         metingen         in   drievoud       zijn uitgevoerd, gedurende 30 minuten per meting. De
         geaccrediteerde verrichtingen zijn middels een ‘Q aangegeven.
         Tabel 2.1    Meetprogramma Nedmag
           Bron                          Component          Meetdatum          Meetduur          Q"
                                                                                                 Monstername  | Analyse
           Electrofilter S3101           Stof               25-05-2018         3 x  30 minuten | Q -
                                                                                                     ELM          Q-ELM
                                         Stof               07-03-2018         3 x  30 minuten | Q- ELM           Q- ELM
                                         CO                 07-03-2018         3 x30 minuten   | Q-ELM            Q-ELM
                                         0,                 07-03-2018         3 x  30 minuten | Q ELM
                                                                                                   -
                                                                                                                  Q- ELM
                                         NOx   (als NO2)  | 07-03-2018         3 x  30 minuten | Q ELM
                                                                                                   -
                                                                                                                  Q- ELM
           Electrofilter S3201           Stof               25-05-2018         3 x  30 minuten | Q ELM
                                                                                                   -
                                                                                                                  Q- ELM
                                         Stof               07-03-2018         3 x  30 minuten | Q- ELM           Q  -
                                                                                                                        ELM
                                         CO                 07-03-2018         3 x  30 minuten | Q- ELM           Q-ELM
                                         O2                 07-03-2018         3 x  30 minuten | Q ELM
                                                                                                   -
                                                                                                                  Q-ELM
                                         NOx   (als NO,)  | 07-03-2018         3 x30 minuten   | Q ELM
                                                                                                   -
                                                                                                                  Q-ELM
           Koelercycloon    S3104        Stof               25-05-2018         3 Xx 30 minuten | Q- ELM           Q-ELM
                                         Stof               03-12-2018         3 x  30 minuten | Q- ELM           Q-ELM
           Koelercycloon S3204           Stof               25-05-2018         3 X30 minuten   | Q-ELM            Q-ELM
           Rotatiewasser                 Stof               03-12-2018         3 Xx 30 minuten | Q -
                                                                                                     ELM          Q-ELM
           S3110                         Stof               24-05-2018         3 x  30 minuten | Q -
                                                                                                     ELM          Q-ELM
                                         CO                 24-05-2018         3 x30 minuten   | Q-ELM            Q  -
                                                                                                                        ELM
                                         O2                 24-05-2018         3 x  30 minuten | Q- ELM           Q-ELM
                                         NOx   (als NOz)  | 24-06-2017         3 x  30 minuten | Q- ELM           Q-ELM
                                         SO,                22-05-2018         3 x  30 minuten |Q  -
                                                                                                     ELM          g
                                                                                                                    -
                                                                                                                       Al-West
                                         HCI                22-05-2018         3 x  30 minuten | Q -
                                                                                                     ELM          q
                                                                                                                    -
                                                                                                                       Al-West
           Rotatiewasser                 Stof               22-05-2018         3 Xx 30 minuten | Q-  ELM          Q- ELM
           $3210                         CO                 22-05-2018         3    30 minuten       ELM          Q- ELM
                                                                                 x
                                                                                               |Q  -
                                         O2                 22-05-2018         3 x  30 minuten |Q  -
                                                                                                     ELM          Q- ELM
                                         NOx   (als NO,)  | 22-05-2018         3 x  30 minuten | Q-  ELM          Q  -
                                                                                                                        ELM
                                         SO,                22-05-2018         3 x  30 minuten | Q -
                                                                                                     ELM          g
                                                                                                                    -
                                                                                                                       Al-West
                                         HCI                22-05-2018         3 x  30 minuten | Q -
                                                                                                     ELM          q
                                                                                                                    -
                                                                                                                       Al-West
         1) De  geaccrediteerde verrichtingen    van  de LMD  van ELM  zijn in de tabel weergegeven middels een ‘Q’,   extern
         uitbestede   analyses bij het laboratorium “Al West" te Deventer, welke vallen onder hun RvA scope   (L005) zijn
         middels   een  “q" aangegeven.
         In tabel 2.2      zijn de  gehanteerde        meetmethoden weergegeven.
         Nedmag Jaarprogramma          2018                                                                  218056/R0O5/EHb
         Definitief  eindrapport                                   -3-                                         14  januari   2019
                                                                                                                                             0000001094
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                         [m=
                                                                                                                                en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                          Emissie-
         Tabel 2.2 Overzicht meetmethoden
           Component              Omschrijving        meetmethode                                         Normeringen
                                                                                                  Monstername          Analyse
           NO,                    Monstername via verwarmd         filter/teflonleiding,         NEN-EN 14792
           (als NO)               gevolgd    door   rookgascondensatie
                                  (peltier/compressie).                                                             NEN-EN 14792
                                  Analyse    middels chemoluminescentie
           Os;                    Monstername via verwarmd         filter/teflonleiding,         NEN-EN 14789
                                  gevolgd    door   rookgascondensatie
                                  (peltier/compressie).                                                             NEN-EN 14789
                                  Analyse    middels    paramagnetisme
           CO                     Monstername via verwarmd         filter/teflonleiding,         NEN-EN 15058
                                  gevolgd    door   rookgascondensatie                                              NEN-EN 15058
                                  (peltier/compressie). Analyse      middels IR
           Stofiotaal             (Verwarmde)       isokinetische monstername via                NEN-EN13284-1      NEN-EN
                                  (verwarmd) (kwarts)vezelfilter.                                                   13284-1
                                  Analyse door gravimetrie
           HCI                    Verwarmde       (isokinetische) monstername      (instack      NEN-EN13284-1      NEN-EN-ISO
                                  filter).                                                       NEN EN 1911        10304-1
                                  Absorptie    in demi via side-stream    bemonstering.
                                  Analyse middels ionchromatografie
           SO; (als SO,)          Verwarmde       (isokinetische) monstername      (instack      NEN-EN13284-1      NEN-EN-ISO
                                  filter). Absorptie    in 0,3% H20: via side-stream             NEN-EN 14791       10304-1 / NEN-
                                  bemonstering.                                                                     EN 14791
                                  Analyse    van   vloeistof middels ionchromatografie                              (analysedeel)
           Concentratie           Simultane     meting   met twee meetsets ter    bepaling       NEN-EN 15259
           profielmeting          van   bemonsteringssystematiek continumeting                                      NEN-EN 15259
                                                Referentie parameters t.b.v. debiet       bepaling
          Temperatuur             Thermokoppel                                                               ISO 8756
          Vochtgehalte            Psychrometrisch bij afgastemperatuur         <  150°C  en               NEN-EN 14790
                                  gravimetrische bepaling bij     > 150°C
          Atm. druk               Barometer                                                                  ISO 8756
          Afgassnelheid           Pitotbuis met micromanometer                                        NEN-EN-1ISO 16911-1
           Statische druk         Micromanometer                                                      NEN-EN-ISO 16911-1
           Debiet                 Berekening      uit voorgaande parameters     en                    NEN-EN-ISO 16911-1
                                  kanaaldiameter
         Nedmag Jaarprogramma           2018                                                                     218056/R05/EHb
         Definitief   eindrapport                                                                                  14  januari  2019
                                                                                                                                                0000001095
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                      en Luchtwaliteitsmetingen BV
                                                                                                               Emissie-
         MEETLOCATIES EN BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
         Electrofilter S3101
         De   metingen zijn uitgevoerd in een horizontale, ronde leiding                    met een diameter van        1,5
         meter. De     meetvlakbeoordeling (conform ISO 10780 / NEN-EN                      13284-1 /NEN-EN       15259)
         is in onderstaande tabel weergegeven.
         Tabel 3.1   Meetvlakbeoordeling        ISO 10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
           Parameter                                   Aanbeveling              Beoordeling              Toetsing
           Oriéntering kanaal                          Verticaal                Horizontaal          Voldoet niet (NVT)
           Vorm kanaal                                 Rond                     Rond                      Voldoet
           Diameter kanaal                             ~
                                                                                1,50                        NVT
           Verstoring voor  het meetvliak              .
                                                                                Bocht                       NVT
           Verstoring na  het meetvlak                 -
                                                                                Bocht                       NVT
           Aantal Dh "  voor  meetpunt                 Minimaal 5               5                         Voldoet
           Aantal Dh "  na  meetpunt                   Minimaal 2               1                       Voldoet niet
           Aantal meetassen                            >= 2                     1                       Voldoet niet
           Parameter                                   Criterium                Heersende conditie       Toetsing
           Gemiddelde gassnelheid                      5-50m/s                  13.1                      Voldoet
           Drukfluctuaties per  traversepunt           < 24 Pa                  10,1                      Voldoet
           Verhouding gassnelheid                      Voad Vin  = 3            1.1                       Voldoet
           Verschil snelheid per meet-as               < 5%                     NVT
           Hoek  gassnelheid   t.o.v. kanaal-as        < 15° t.o.v. kanaal-as   <15                       Voldoet
           Richting gasstroom                          Positief                 Positief                  Voldoet
           Temperatuurvariatie per traversepunt        <5% t.0.v. gemiddelde  | 1,1                       Voldoet
                                                          4
           Weergave   meetlocatie                                                                        dl
         1)   Dh is de hydraulische    diameter (Dh =
                                                      (4xopperviak) / omtrek)
         Uit de    meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvlaksituering niet voldoet aan de gestelde
         aanbevelingen. Ten aanzien van de meetviakcondities blijkt dat de meetlocatie wel
         voldoet aan de gestelde eisen.
         Door middel van een concentratieprofielmeting kan worden vastgesteld of het meetviak
         geschikt is voor een representatieve monstername ten behoeve van gasvormige
         componenten middels bemonstering op een vast punt in het meetviak bij een continu
         meting. Deze is voor het laatst in 2016 bepaald, zie onderstaande info.
         Nedmag Jaarprogramma 2018                                                                     218056/R05/EHb
         Definitief eindrapport                                     -5-                                  14 januari 2019
                                                                                                                                      0000001096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                    [m=
                                                                                                                           en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                    Emissie-
         Als   uitgangspunt voor de concentratieprofielmeting                    is de  tangentiale     methode      gebruikt
         (paragraaf D.1.1.3, NEN EN 15259). Voor een rond                       kanaal met     een   diameter     van    1,5   m
         resulteert dit in vier          meetpunten      per meet-as. De     NOx-concentratie is bepaald door met
         de Standaardreferentie methode                     (SRM)    de traverse punten te meten, waarna met
         dezelfde meetset de              referentiemeting is uitgevoerd.
         Tabel 3.2 Concentratie NOx           -
                                                profielmeting, 02-08-2016
                                                                          SRM               Stationaire       SRM/
           Meetpunt                                                       Gridmeting        meting            stationair
                                                                          [ppm]             [ppm]              [%]
                                      0,10  m                             54,7              54.8              98
                                      0,38  m                             54.6              57.4              95
           AS.-1
                                       13m                                54,7              56,1              98
                                       1,40m                              55,8              57.2              98
                                      0,10  m                             55,1              56,1              98
                                      0,38  m                             54,9              574               96
           AS-2
                                       1,13 m                             54,7              61,0              90
                                       1,40m                              55,1              61,5              90
           Gemiddelde                                                     55                57.7              -
           Standaard deviatie                                             0,40              2,36            -
           Aantal  metingen                                               8
                                                                          7
           Vrijheidsgraden
           Homogeniteitstest
           Test waarde    (Ssrw/Srer)?                                    0,03
           F95%                                                           3,79
           Conclusie  stromingsprofiel                                    0,03   = 3,79 -> Laminair
           S dev  over tijd                                               2,36
           S dev  over positie                                             Niet bepaalbaar
          Beste   meetpunts bepaling
          NVT
         Uit deze metingen is gebleken dat geen concentratieprofiel aanwezig is. Er mag worden
         geconcludeerd worden dat er sprake is van een laminaire stroming ter plaatse van de
         meetpunten en dat het meetvlak daarmee geschikt is voor een representatieve
         monstername voor gasvormige componenten op een willekeurig punt in het meetviak. De
         overige metingen zijn getraverseerd over twee assen uitgevoerd.
         Op basis van bovenstaande bevindingen bevindt de meetonzekerheid zich binnen de
         meetonnauwkeurigheid zoals opgenomen in bijlage 1. De basisgegevens van de
         uitgevoerde metingen (0.a. gehanteerde apparatuur) zijn weergegeven in bijlage 2.
         meetviak.
         Ten    tijde van     de   metingen bedroeg         de doorzet circa 10,2 ton filterkoek per uur,            bij  1870
         Nm?3/h aardgasverbruik.
         Nedmag Jaarprogramma             2018                                                             218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport                                     -6-                                       14  januari 2019
                                                                                                                                           0000001097
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                            [m=
                                                                                                                    en Luchtwaliteitsmetingen BV
                                                                                                             Emissie-
         3.2 Electrofilter S3201
             De   metingen zijn uitgevoerd in een horizontale, ronde leiding met een diameter van 1,5
             meter. De     meetvlakbeoordeling (conform ISO 10780 / NEN-EN 13284-1/NEN-EN 15259)
             is in onderstaande tabel weergegeven.
             Tabel 3.3   Meetvlakbeoordeling ISO 10780         / NEN-EN 13284-1 / NEN-EN 15259
               Parameter                                   Aanbeveling            Beoordeling           Toetsing
               Oriéntering kanaal                          Verticaal              Verticaal              Voldoet
               Vorm kanaal                                 Rond                   Rond                   Voldoet
               Diameter kanaal                             >
                                                                                  1,50                     NVT
               Verstoring voor  het meetviak               .
                                                                                  Bocht                    NVT
               Verstoring na  het meetvlak                 »
                                                                                  Bocht                    NVT
               Aantal Dh "  voor  meetpunt                 Minimaal 5             5                      Voldoet
               Aantal Dh '  na  meetpunt                   Minimaal 2             2                      Voldoet
               Aantal meetassen                            >= 2                   1                   \Voldoet niet
               Parameter                                   Criterium              Heersende conditie    Toetsing
               Gemiddelde   gassnelheid                    5-50m/s                12,9                   Voldoet
               Drukfluctuaties per  traversepunt           < 24 Pa                24                     Voldoet
               Verhouding gassnelheid                      Vii Vin   5  3         1.2                    Voldoet
               Verschil snelheid per meet-as               < 5%                   NVT
               Hoek  gassnelheid   t.o.v. kanaal-as        < 15° t.0.v. kanaal-as <15                    Voldoet
               Richting gasstroom                          Positief               Positief               Voldoet
               Temperatuurvariatie per traversepunt        <5% t.0.v.  gemiddelde 1,9                    Voldoet
               Weergave   meetlocatie
             1)   Dh is de hydraulische    diameter (Dh =
                                                          (4xopperviak) / omtrek)
             Uit de   meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvlaksituering en meetvlakcondities voldoen
             aan   de   gestelde aanbevelingen.
             Door middel van een concentratieprofielmeting kan worden vastgesteld of het meetviak
             geschikt is voor een representatieve monstername van gasvormige componenten
             middels bemonstering op een vast punt in het meetvlak bij een continu meting. Deze is
             voor het laatst uitgevoerd op 2 augustus 2016.
             Nedmag Jaarprogramma 2018                                                               218056/R05/EHb
             Definitief eindrapport                                                                    14 januari 2019
                                                                                                                                    0000001098
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                    [m=
                                                                                                                           en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                    Emissie-
         Als   uitgangspunt voor de concentratieprofielmeting                    is de  tangentiale     methode      gebruikt
         (paragraaf D.1.1.3, NEN EN 15259). Voor een rond                       kanaal met     een   diameter     van    1,5   m
         resulteert dit in vier          meetpunten      per meet-as. De     NOx-concentratie is bepaald door met
         de Standaardreferentie methode                     (SRM)    de traverse punten te meten, waarna met
         dezelfde meetset de              referentiemeting is uitgevoerd.
         Tabel 3.4 Concentratie NOx           -
                                                profielmeting, 02-08-2016
                                                                          SRM               Stationaire       SRM/
           Meetpunt                                                       Gridmeting        meting            stationair
                                                                          [ppm]             [ppm]              [%]
                                      0,10  m                             44 1              429                103
           AS-1
                                      0,38  m                             44.6              443                101
                                       13m                                43,1              43,1               100
                                       1,40m                              44.9              44.5               101
                                      0,10  m                             41,8              438               95
                                      0,38  m                             43.4              42,5               102
           ASD
                                       1,13 m                             44 1              45.4              97
                                       1,40 m                             43,8              45,1              97
           Gemiddelde                                                     55                57.7              -
           Standaard deviatie                                             0,40              2,36            -
           Aantal  metingen                                               8
                                                                          7
           Vrijheidsgraden
           Homogeniteitstest
           Test waarde    (Ssrw/Srer)?                                    0,83
           F95%                                                           3,79
           Conclusie  stromingsprofiel                                    0,83   = 3,79 -> Laminair
           S dev  over tijd                                                1,07
           S dev  over positie                                             Niet bepaalbaar
          Beste  meetpunts bepaling
          NVT
         Uit deze metingen is gebleken dat geen concentratieprofiel aanwezig is. Er mag worden
         geconcludeerd worden dat er sprake is van een laminaire stroming ter plaatse van de
         meetpunten en dat het meetvlak daarmee geschikt is voor een representatieve
         monstername voor gasvormige componenten op een willekeurig punt in het meetviak. De
         overige metingen zijn getraverseerd over twee assen uitgevoerd.
         Op basis van bovenstaande bevindingen bevindt de meetonzekerheid zich binnen de
         meetonnauwkeurigheid zoals opgenomen in bijlage 1. De basisgegevens van de
         uitgevoerde metingen (0.a. gehanteerde apparatuur) zijn weergegeven in bijlage 2.
         meetviak.
         Ten   tijde  van     de   metingen bedroeg         de doorzet circa 10,6 ton filterkoek per uur,           bij 1.880
         Nm?3/h aardgasverbruik.
         Nedmag Jaarprogramma             2018                                                             218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport                                     -8-                                       14  januari 2019
                                                                                                                                           0000001099
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                [m=
                                                                                                                        en Luchtwaliteitsmetingen BV
                                                                                                                 Emissie-
         3.3 DBM      Koelercylcoon S3104
             De   metingen zijn uitgevoerd in een horizontale ronde leiding op het dak van de Nedmag
             productie locatie, ter hoogte van een gebrugd bordes. Ter plekke van het meetpunt
             bedraagt de diameter 0,74 meter. De meetvlakbeoordeling conform ISO 10780 / NEN-EN
             13284-1 / NEN EN             15259)    is in onderstaande tabel weergegeven.
             Tabel 3.5 Meetvlakbeoordeling ISO 10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN EN 15259
               Parameter                                   Aanbeveling            Beoordeling               Toetsing
               Oriéntering kanaal                          Verticaal              Horizontaal          Voldoet niet  (NVT)
               Vorm kanaal                                 Rond                   Rond                       Voldoet
               Diameter kanaal                             -
                                                                                  0,74                         NVT
               Verstoring voor  het meetvlak               -
                                                                                  Bocht                        NVT
               Verstoring na  het meetviak                 -
                                                                                  Splitsing                    NVT
               Aantal Dh "  voor  meetpunt                 Minimaal 5             0                       Voldoet niet
               Aantal Dh "  na  meetpunt                   Minimaal 2             1                       Voldoet niet
               Aantal meetassen                            >=  2                  1                       Voldoet niet
               Parameter                                   Criterium              Heersende conditie        Toetsing
               Gemiddelde   gassnelheid                    5-50 m/s               17.9                       Voldoet
               Drukfluctuaties per traversepunt            <24 Pa                 8,9                        Voldoet
               Verhouding gassnelheid                      Vmax/Vmin £  3         1.9                        Voldoet
               Verschil snelheid per meet-as               < 5%                   NVT
               Hoek  gassnelheid   t.o.v. kanaal-as        < 15° t.o.v. kanaal-as <15                        Voldoet
               Richting gasstroom                          Positief               Positief                   Voldoet
               Temperatuurvariatie per traversepunt        <5% t.o.v. gemiddelde  0,4                        Voldoet
               Weergave   meetlocatie
             1)   Dh is de hydraulische    diameter (Dh =
                                                          (4xopperviak) / omtrek)
             Uit de    meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvlaksituering niet voldoet aan de gestelde
             aanbevelingen. Ten aanzien van de meetviakcondities blijkt dat de meetlocatie wel
             voldoet aan de gestelde eisen.
             Op basis van deze gegevens kan gesteld worden dat het 95% betrouwbaarheidsinterval
             de waarde zoals in bijlage 2 aangegeven, niet zal overschrijden.
             Ten    tijde van    de metingen       is de  bedroeg      de berekende gemiddelde    doorzet 11 ton/h op
             basis    van  de   dragbar.
             Nedmag Jaarprogramma 2018                                                                   218056/R0O5/EHb
             Definitief eindrapport                                      -9-                               14 januari  2019
                                                                                                                                        0000001100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                 [m=
                                                                                                                         en Luchtwaliteitsmetingen BV
                                                                                                                  Emissie-
         3.4 DBM      Koelercylcoon S3204
             De   metingen zijn uitgevoerd in een horizontale ronde leiding op het dak van de Nedmag
             productie locatie, ter hoogte van een gebrugd bordes. Ter plekke van het meetpunt
             bedraagt de diameter 0,74 meter. De meetvlakbeoordeling (conform ISO 10780 / NEN-
             EN 13284-1 / NEN EN               15259)   is in onderstaande tabel weergegeven.
             Tabel 3.6 Meetvlakbeoordeling ISO 10780 / NEN-EN 13284-1 / NEN EN 15259
               Parameter                                   Aanbeveling             Beoordeling               Toetsing
               Oriéntering kanaal                          Verticaal               Horizontaal          Voldoet niet  (NVT)
               Vorm kanaal                                 Rond                    Rond                       Voldoet
               Diameter kanaal                             =
                                                                                   0,74                         NVT
               Verstoring voor  het meetvlak               -
                                                                                   Bocht                        NVT
               Verstoring na  het meetviak                 -
                                                                                   Splitsing                    NVT
               Aantal Dh "  voor  meetpunt                 Minimaal 5              5                          Voldoet
               Aantal Dh "  na  meetpunt                   Minimaal 2              1                       Voldoet niet
               Aantal meetassen                            >= 2                    1                       Voldoet niet
               Parameter                                   Criterium               Heersende conditie        Toetsing
               Gemiddelde   gassnelheid                    5-50m/s                 16,8                       Voldoet
               Drukfluctuaties per traversepunt            <24 Pa                  13,9                       Voldoet
               Verhouding gassnelheid                      Vina  Vmin €  3         1.7                        Voldoet
               Verschil snelheid per meet-as               < 5%                    NVT
               Hoek  gassnelheid   t.o.v. kanaal-as        < 15° t.o.v. kanaal-as  <15                        Voldoet
               Richting gasstroom                          Positief                Positief                   Voldoet
               Temperatuurvariatie per traversepunt        <5% t.o0.v. gemiddelde  0,8                        Voldoet
               Weergave   meetlocatie
             1)   Dh is de hydraulische    diameter (Dh =
                                                          (4xopperviak) / omtrek)
             Uit de    meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvlaksituering niet                voldoet aan   de   gestelde
             aanbevelingen. Ten aanzien van de meetviakcondities blijkt                        dat de meetlocatie wel
             voldoet aan de gestelde eisen.
             Op   basis   van    deze gegevens kan gesteld worden dat het 95% betrouwbaarheidsinterval
             de waarde zoals in           bijlage 2 aangegeven, niet zal overschrijden.
             Ten    tijde van    de metingen       is de  bedroeg       de berekende gemiddelde    doorzet 11 ton/h op
             basis    van  de   dragbar.
             Nedmag Jaarprogramma 2018                                                                    218056/R0O5/EHb
             Definitief eindrapport                                      -10-                               14 januari  2019
                                                                                                                                         0000001101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30141216
         3.5 Rotatiewasser S3110
             De   metingen      en  zijn uitgevoerd      in een   verticale ronde     leiding voor de ventilator. Ter plekke
             van   het  meetpunt bedraagt de            diameter 0,8 meter. De         meetvlakbeoordeling (conform ISO
             10780 / NEN-EN 13284-1 / NEN-EN                     15259)     is in onderstaande tabel weergegeven.
             Tabel 3.7   Meetvlakbeoordeling NEN-ISO 10780             / NEN-EN 13284-1 / NEN-EN 15259
               Parameter                                    Aanbeveling                Beoordeling              Toetsing
               Oriéntering  kanaal                          Verticaal                  Verticaal                 Voldoet
               Vorm kanaal                                  Rond                       Rond                      Voldoet
               Diameter kanaal                              -
                                                                                       0,80                        NVT
               Verstoring voor  het meetviak                -
                                                                                       Bocht                       NVT
               Verstoring  na het meetvlak                  -
                                                                                       Versmalling                 NVT
               Aantal Dh "  voor  meetpunt                  Minimaal 5                 >5                        Voldoet
               Aantal Dh '   na meetpunt                    Minimaal 2                 5                         Voldoet
               Aantal meetassen                             >= 2                       >=  2                     \Voldoet
               Parameter                                    Criterium                  Heersende conditie       Toetsing
               Gemiddelde gassnelheid                       5-50m/s                    10,7                      Voldoet
               Drukfluctuaties per  traversepunt            < 24 Pa                    50                        Voldoet
               Verhouding gassnelheid                       Vian $3                    1,0                       Voldoet
               Verschil snelheid per meet-as                < 5%                       -0,1                      Voldoet
               Hoek  gassnelheid   t.o.v. kanaal-as         < 15° t.o.v. kanaal-as     <15                       Voldoet
               Richting gasstroom                           Positief                   Positief                  Voldoet
               Temperatuurvariatie per traversepunt         <5% t.0.v.   gemiddelde    0,1                       Voldoet
              Weergave    meetlocatie
             1)   Dh is de  hydraulische   diameter (Dh =
                                                          (4xopperviak) / omtrek)
             Uit de   meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvlaksituering voldoet aan de aanbevelingen
             en   gestelde eisen. Ten aanzien van de meetvlakcondities blijkt dat de meetlocatie ook
             voldoet aan de gestelde eisen.
             Door middel van een concentratieprofielmeting volgens NEN EN 15259 kan worden
             vastgesteld of het meetvlak tevens geschikt is voor een representatieve monstername
             indien op een vast punt in het meetvlak wordt bemonsterd betreffende                              een   continue
             meting. De concentratieprofielmeting (NOx) is voor het laatst op 20 juni                        2016, conform
             NEN EN 15259,           uitgevoerd.
             Als   uitgangspunt voor de concentratieprofielmeting                     is de   tangentiale methode     gebruikt
             (paragraaf D.1.1.3, NEN EN 15259). Voor een rond                         kanaal met    een diameter  van    0,8 m
             resulteert dit in twee         meetpunten per        meet-as. De       NOx-concentratie is bepaald door met
             de Standaardreferentie methode (SRM) de traverse punten te meten, waarbij het AMS
             als  referentiemeting         is gebruikt.
             Nedmag Jaarprogramma 2018                                                                       218056/R0O5/EHb
             Definitief eindrapport                                      -11-                                  14 januari 2019
                                                                                                                               0000001102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                  [m=
                                                                                                                        en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                  Emissie-
         Tabel 3.8 Concentratie NOx          -
                                               profielmeting, 20-06-2016
                                                                          SRM              Stationaire      SRM /
                                                                                                            stationair
           Meetpunt                                                       Gridmeting        meting
                                                                          [ppm]             [ppm]           [%]
                                      0,12m                               64,6             41,0             157
           ny
                                      0,68 m                              70,1             41,0             171
                                      0,12 m                              72,0             63,0             114
           AGS
                                      0,68 m                              77,0              59,0            131
           Gemiddelde                                                     71                51              -
           Standaard deviatie                                             5,2               11.7          -
           Aantal  metingen                                               4
                                                                          3
           Vrijheidsgraden
           Homogeniteitstest
           Test waarde    (Ssrm/Sref)?                                    0,20
           F95%                                                           9,28
           Conclusie  stromingsprofiel                                    0,20     9,28 -> Laminair
           S dev  over tijd                                                11,7
           S dev  over positie                                             Niet bepaalbaar
          Beste  meetpunts bepaling
          NVT
         Uit deze metingen is gebleken dat geen concentratieprofiel aanwezig is. Er mag worden
         geconcludeerd worden dat er sprake is van een laminaire stroming ter plaatse van de
         meetpunten en dat het meetvlak daarmee geschikt is voor een representatieve
         monstername voor gasvormige componenten op een willekeurig punt in het meetvlak. De
         overige metingen zijn getraverseerd over twee assen uitgevoerd.
         Op basis van bovenstaande bevindingen bevindt de meetonzekerheid zich binnen de
         meetonnauwkeurigheid zoals opgenomen in bijlage 1. De basisgegevens van de
         uitgevoerde metingen (0.a. gehanteerde apparatuur) zijn weergegeven in bijlage 2.
         meetviak.
         Ten   tijde van de metingen             is gemiddeld    10 ton  MgO/h geproduceerd bij        circa 520      Nm?3/h
         aardgasverbruik.
         Nedmag Jaarprogramma            2018                                                            218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport                                   -12 -
                                                                                                           14  januari  2019
                                                                                                                                        0000001103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                    [m=
                                                                                                                           en Luchtwaliteitsmetingen BV
                                                                                                                    Emissie-
         3.6 Rotatiewasser $3210
             De   continumetingen           en de wassingen zijn uitgevoerd in een verticale ronde leiding voor
             de ventilator.        Ter     plekke van het meetpunt bedraagt de diameter 0,8 meter. De
             meetvlakbeoordeling (conform NEN-ISO 10780 / NEN-EN 13284-1 / NEN-EN 15259) is
             in onderstaande tabel weergegeven.
             Tabel 3.9 Meetvlakbeoordeling NEN-ISO 10780 / NEN-EN 13284-1 / NEN-EN 15259
               Parameter                                   Aanbeveling              Beoordeling                Toetsing
               Oriéntering  kanaal                         Verticaal                Verticaal                   Voldoet
               Vorm kanaal                                 Rond                     Rond                        Voldoet
               Diameter kanaal                             -
                                                                                    0,80                          NVT
               Verstoring voor  het meetvlak               -
                                                                                    Bocht                         NVT
               Verstoring  na het meetviak                 -
                                                                                    Versmalling                   NVT
               Aantal Dh "  voor  meetpunt                 Minimaal 5               >5                          Voldoet
               Aantal Dh "   na meetpunt                   Minimaal 2               5                           Voldoet
               Aantal meetassen                            >=  2                    >=   2                      \/oldoet
               Parameter                                   Criterium                Heersende conditie         Toetsing
               Gemiddelde    gassnelheid                   5-50 m/s                  13.1                       Voldoet
               Drukfluctuaties per traversepunt            <24 Pa                   4,0                         Voldoet
               Verhouding gassnelheid                      Vmax/Vmin € 3             1,0                        Voldoet
               Verschil snelheid per meet-as               < 5%                     0,5                         Voldoet
               Hoek  gassnelheid   t.o.v. kanaal-as        < 15° t.o.v. kanaal-as   <15                         Voldoet
               Richting gasstroom                          Positief                 Positief                    Voldoet
               Temperatuurvariatie per traversepunt        <5% tov    gemiddelde    0,2                         Voldoet
              Weergave    meetlocatie
             1)   Dh is de  hydraulische   diameter (Dh =
                                                          (4xopperviak) / omtrek)
             Uit de   meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvlaksituering voldoet aan de aanbevelingen
             en   gestelde eisen. Ten aanzien van de meetvlakcondities blijkt dat de meetlocatie ook
             voldoet aan de gestelde eisen.
             Door middel van een concentratieprofielmeting volgens NEN EN 15259 kan worden
             vastgesteld of het meetvlak tevens geschikt is voor een representatieve monstername
             indien op een vast punt in het meetvilak wordt bemonsterd betreffende een continue
             meting. De concentratieprofielmeting (NOx) is voor het laatst op 20 juni 2016, conform
             NEN EN 15259,           uitgevoerd.
             Als   uitgangspunt voor de concentratieprofielmeting                   is de   tangentiale  methode     gebruikt
             (paragraaf D.1.1.3, NEN EN 15259). Voor een rond                       kanaal met    een  diameter   van   0,8 m
             resulteert dit in twee         meetpunten per       meet-as. De      NOx-concentratie is bepaald door met
             de Standaardreferentie methode (SRM) de traverse punten te meten, waarbij het AMS
             als  referentiemeting         is gebruik.
             Nedmag Jaarprogramma 2018                                                                      218056/R05/EHb
             Definitief eindrapport                                     -13-                                  14 januari 2019
                                                                                                                                           0000001104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                [m=
                                                                                                                Emissie-en Luchtkwalfeismetingen
                                                                                                                                              BV
         Tabel 3.10 Concentratie NOx        -
                                              profielmeting, 20-06-2016
                                                                        SRM              Stationaire      SRM/
                                                                                                          stationair
           Meetpunt                                                     Gridmeting        meting
                                                                        [ppm]             [Ppm]           [%]
                                     0,12m                               1140             1108            103
           AS-1
                                     0,68 m                              1130             1135            100
                                     0,12m                               1150             1110            104
           AS-2
                                     0,68 m                              1160             1195            97
           Gemiddelde                                                    1145             1137            -
           Standaard deviatie                                            12,9            40.4           =
           Aantal  metingen                                             4
                                                                        3
           Vrijheidsgraden
           Homogeniteitstest
           Test waarde    (Ssrw/sref)                                   0,1
           F95%                                                         9,28
           Conclusie  stromingsprofiel                                  0,10   £ 9,28 -> Laminair
           S dev  over tijd                                             40.4
           S dev  over positie                                           Niet bepaalbaar
          Beste  meetpunts bepaling
          NVT
         Uit deze metingen is gebleken dat geen concentratieprofiel aanwezig is. Er mag worden
         geconcludeerd worden dat er sprake is van een laminaire stroming ter plaatse van de
         meetpunten en dat het meetvlak daarmee geschikt is voor een representatieve
         monstername voor gasvormige componenten op een willekeurig punt in het meetvlak. De
         overige metingen zijn getraverseerd over twee assen uitgevoerd.
         Op basis van bovenstaande bevindingen bevindt de meetonzekerheid zich binnen de
         meetonnauwkeurigheid zoals opgenomen in bijlage 1. De basisgegevens van de
         uitgevoerde metingen (0.a. gehanteerde apparatuur) zijn weergegeven in bijlage 2.
         meetviak.
         Ten   tilde van de metingen          is gemiddeld 9,5    ton MgO/h geproduceerd bij         circa 510      Nm?/h
         aardgasverbruik.
         Nedmag Jaarprogramma          2018                                                            218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport                                 -14 -                                    14  januari   2019
                                                                                                                                      0000001105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                       [m=
                                                                                                                               en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                        Emissie-
             RESULTATEN
             In dit hoofdstuk worden de resultaten             van  de   metingen weergegeven. Hiertoe worden de
             resultaten     van   de referentiegrootheden        en  vervolgens de resultaten van de concentratie-
             metingen gepresenteerd.
         4.1 Resultaten        referentiegrootheden
             De resultaten        van de   metingen      met   betrekking      tot de    referentiegrootheden zijn           weer-
             gegeven in tabel 4.1       en  4.2.
             Tabel 4.1 Gemiddelde resultaten      bepalingen referentiegrootheden
             Locatie                                            Electrofilter   | Electrofilter | Koelercycloon | Rotatiewasser
                                                                   $3101             S3101             S3104             $3110
             Meetdatum                                            07-03-18          25-05-18         24-05-18          22-05-18
             Kanaaldiameter                        [m]               1,50              1,50             0,74               0,80
             Afgastemperatuur                      [°C]             156,1             164,7            314,2               71.4
             Afgasvochtgehalte                     [vol%]            42.7              38,1              3.4               29,8
             Afgasvochtgehalte                     [kg/Nm3]         0,626             0,463            0,026              0,318
             Absolute   leidingdruk                [kPa]             96,5              99,5            104.3               93,5
             Atmosferische druk                    [kPa]            100, 1            102,9            103,3              102.4
             Afgassnelheid                         [m/s]             14.4              14.0             17.9               11,2
             Debiet
             -
                Bedrijfsomstandigheden             [m3uur]         91.591               88.832           27.685          20.277
             -
                Normaal  omstandigheden droog”      [Nm?®/uur]     31.808               33.646           12.798          10.414
             1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas  en actueel  zuurstofgehalte
             Tabel 4.2a Gemiddelde resultaten      bepalingen referentiegrootheden
               Locatie                                          Electrofilter   | Electrofilter | Koelercycloon | Rotatiewasser
                                                                   $3201             $3201            $3204              $3210
               Meetdatum                                         07-03-2018         25-05-18         24-05-18          22-05-18
             Kanaaldiameter                        [m]               1,50              1,50             0,74               0,80
             Afgastemperatuur                      [°C]             154,3             154.0            199,7               12,7
             Afgasvochtgehalte                     [vol%]            36,8              37.2              3,8               31,5
             Afgasvochtgehalte                     [kg/Nm3]         0,488             0,444            0,030              0,345
             Absolute   leidingdruk                [kPa]             95,2              98,3            103.9               93,5
             Atmosferische druk                    [kPa]            100, 1            102,9            103,3              102.4
             Afgassnelheid                         [m/s]             13,4              13,8             16,8               10,7
             Debiet
             -
                Bedrijfsomstandigheden             [m3/uur]           85.318         87.614           25.965             19.493
             -
                Normaal  omstandigheden droog”      [Nm*/uur]         32.399         34.126           14.787              9.725
             1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas  en actueel  zuurstofgehalte
             Nedmag Jaarprogramma       2018                                                                    218056/R05/EHb
             Definitief eindrapport                                 -15  -                                        14 januari  2019
                                                                                                                                               0000001106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                        [m=
                                                                                                               en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                         Emissie-
         Tabel 4.2b Gemiddelde resultaten      bepalingen referentiegrootheden
          Locatie                                                  Koelercycloon        Rotatiewasser
                                                                         S3104              S3110
          Meetdatum                                                    03-12-18            22-05-18
          Kanaaldiameter                        [m]                       0,74                0,80
          Afgastemperatuur                      [°C]                     364,6                42  8
          Afgasvochtgehalte                     [vol%]                     3,5                 8,1
          Afgasvochtgehalte
             g         8                         kg/Nm?
                                                  g                                          0,066
                                                                         0,027
          Absolute   leidingdruk                [kPa]                    104,1                91.6
          Atmosferische druk                    [kPa]                    102,4               102.4
          Afgassnelheid                         [m/s]                     20,7                13.9
          Debiet
          -
            Bedrijfsomstandigheden              [m3/uur]                   32.132           25.182
          -
            Normaal   omstandigheden droog”      [Nm?3/uur]                13.642           18.096
         1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas   en actueel  zuurstofgehalte
         Nedmag Jaarprogramma       2018                                                        218056/R05/EHb
         Definitief eindrapport                                  -16 -                             14 januari  2019
                                                                                                                               0000001107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                              [m=
                                                                                                                                     en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                               Emissie-
         4.2 Resultaten       emissiemetingen
             De resultaten      van de   emissiemetingen zijn            als    halfuurgemiddelde waarden              weergegeven.
             Tabel 4.3 Resultaten Electrofilter S3101; 07-03-2018
               Component                                12:23   —
                                                                    12:53   |     12:59  —-
                                                                                            13.28  |  13:35   —
                                                                                                                 14.05 |   Gemiddeld
                                                                                      Emissieconcentraties
               Gemeten debiet       [Nm3/uur]]              33.540                   32.350               32.910             32.930
               0:                   [vol%]                     i3                       7,2                  7,4                13
                                              "
               NO,                  [mg/Nm3]                  101                       105                 103                103
                                              "
               CO                   [mg/Nm3]                  211                      204                  209                208
                                              "
               Stof                 [mg/Nm?]                  13,4                     12,2                 11,2               12,2
                                                                                            Emissievracht
               NO?                  [kg/uur]                 3.387                    3,397                3,390              3,391
               Stof                 [kg/uur]                 0,449                    0,394                0,368              0,404
             1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas     en actueel    zuurstofgehalte
             Tabel 4.4 Resultaten Electrofilter  $3101,  25-05-2018
               Component                                13:01   —-
                                                                    13:30         13:35  —
                                                                                            14:05     14:10   —
                                                                                                                 14:40     Gemiddeld
                                                                                      Emissieconcentraties
               Gemeten debiet       [Nm3uur]]"              33.710                   31.880               33.430             33.010
               Stof                 [mg/Nm?]                  17.2                     17,4                 18,1               11.5
                                                                                            Emissievracht
               Stof                 [kg/uur]                 0,578            |       0,553                0,604       |      0,579
             2)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas     en actueel    zuurstofgehalte
             Tabel 4.5 Resultaten Electrofilter  $3201, 07-03-2018
               Component                                09:55   —
                                                                    10:25   |     10:52  —
                                                                                            11:21  |  11:34   —
                                                                                                                 12:03 |   Gemiddeld
                                                                                      Emissieconcentraties
                                                1"
               Gemeten debiet       [Nm*/uur]               36.050                   31.130               31.600             32.930
               0,                   [vol%]                     6,9                      7,0                  7,0                7,0
               NO                   [mg/Nm?]                  110                       115                 112                112
               CO                   [mg/Nm?]                  104                       109                 114                109
                                              "
               Stof                 [mg/Nm3]                  16,1                     52,1                 95,0               54.4
                                                                                            Emissievracht
                    ?
               NO,                  [kg/uur]                 3,966                    3,580                3,539              3,695
               Stof                 [kg/uur]                 0,580                    1,621                3,003              1.135
                  Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas     en actueel    zuurstofgehalte
             Tabel 4.6 Resultaten Electrofilter  S3201, 25-05-2018
               Component                                09:52   —
                                                                    10:22         10:29  -
                                                                                            10:59 |  11:05  -
                                                                                                               11:35       Gemiddeld
                                                                                      Emissieconcentraties
               Gemeten debiet       [Nm3uur]]"              34.230                   32.940               34.930             34.030
                                              "
               Stof                 [mg/Nm?3]                 29.4                     28,0                 30,8               29.4
                                                                                            Emissievracht
               Stof                 [kg/uur]                 1.006                    0,924                1,007              1,002
             1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas     en actueel    zuurstofgehalte
             Nedmag Jaarprogramma       2018                                                                           218056/R05/EHb
             Definitief eindrapport                                     i                                                14 januari  2019
                                                                                                                                                     0000001108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                  [m=
                                                                                                                   Emissie-en Luchtkwalfeismetingen
                                                                                                                                                 BV
         Tabel 4.7a Resultaten    Koelercycloon $3104, 25-05-2018
           Component                               15:19 —
                                                             15:49        15:49 —
                                                                                  16:24  |  16:27 —
                                                                                                     16:57 |   Gemiddeld
                                                                               Emissieconcentraties
           Debiet          [Nm3/uur]]"                12.780                 12.810              12.790          12.790
           Stof            [mg/Nm?]                     52,6                   449                 53.1            50,2
                                                                                   Emissievracht
           Stof            [kg/uur]                    0,673         |        0,576       |       0,679    |      0,642
         1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas   en actueel   zuurstofgehalte
         Tabel 4.7b Resultaten    Koelercycloon $3104, 03-12-2018
           Component                               14:03 —
                                                             14:33   |    14:38 —
                                                                                  15:08   | 15:12  —
                                                                                                     15:41 |   Gemiddeld
                                                                               Emissieconcentraties
                                      1"
           Debiet          [Nm*/uur]                  13.720                 13.820              13.850          13.800
           Stof            [mg/Nm?]                     51,0                   254                 26,0            34,1
                                                                                   Emissievracht
           Stof            [kg/uur]                    0,699         |        0,351       |       0,360    |      0,470
         1)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas  en  actueel   zuurstofgehalte
         Tabel 4.8 Resultaten    Koelercycloon $3204, 25-05-2018
           Component                               13.23 —-
                                                             13:53   |    13:59 —
                                                                                  14:29   | 14:32  —
                                                                                                     15:02 |   Gemiddeld
                                                                               Emissieconcentraties
                                      1"
           Debiet          [Nm*/uur]                  14.630                 14.580              14.640          14.620
           Stof            [mg/Nm?]                     31,6                   33,3                35,5            33,5
                                                                                   Emissievracht
           Stof            [kg/uur]                    0,463                  0,486       |       0,520           0,490
         1)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas  en  actueel   zuurstofgehalte
         Nedmag Jaarprogramma        2018                                                                  218056/R05/EHb
         Definitief eindrapport                                  -18   -
                                                                                                             14 januari   2019
                                                                                                                                         0000001109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                 [m=
                                                                                                                  Emissie-en Luchtkwaliteismetingen BV
         Tabel 4.9a Resultaten Rotatiewasser     S3110, 22-05-2018
           Component                                16:49 -
                                                             17:19       17:31 -18:01   | 18:11  -
                                                                                                    18:41 |    Gemiddeld
                                                                               Emissieconcentraties
                                            1"
           Gemeten debiet       [Nm*uur]               10.520               10.460              11.590           10.520
                                          "
           Stof                 [mg/Nm?]                 94.4                110,0               110,1            104,8
                                          !
           HCI                  [mg/Nm3]                <0,50                  <0,50             <0,50           <0,50
                                          "
           SO;                  [mg/Nm3]                 97.8                 89,5               133,5            106,9
           Monsternametijd      24-5-2018           9:15 -10:15          10:15  -
                                                                                  11:15     11:15 -12:15
           Berekend debiet®   | [Nm3uur]]"              7634                 7427                6881             7314
           0,                   [vol%]                  10,20                10,23               10,08            10,17
           CO                             "             2942                 2929                2969             2940
                                [mg/Nm?]
                                          !             1750                 1760                1670              1720
           NO,                  [mg/Nm?]
                                                                                   Emissievracht
           Stof 2               [kg/uur]                1,038                1,201               1,219            1,153
                ?
           SO,                  [kg/uur]                1,029                0,936               1,547            1,125
           CO2                  [kg/uur]               30,950               30,637             34,411            30,929
           NO,                  [kg/uur]               13,360               13,072              11,491           12,580
           MgO                  [ton/uur]               10,55                 10.3               9,48             10,11
                ?
           NO,                  [kg/ton MgO]             1,27                 1,27                1,21             1,24
         1)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2)   Vracht op basis van gemeten   debiet.
         3)   Vracht op basis van berekend debiet op basis   van  gasverbruik
         Tabel 4.9b Resultaten Rotatiewasser     $3110, 03-12-2018
           Component                                11:22 —
                                                             11:51       11:57  —
                                                                                  12:27 | 12:31  —
                                                                                                    13:01      Gemiddeld
                                                                               Emissieconcentraties
                                            1"
           Gemeten debiet       [Nm*/uur]              18.720               18.050              18.230           18.330
                                          "
           Stof                 [mg/Nm?]                36,0                   41,0              41,2            394
                                                                                   Emissievracht
           Stof 2               [kg/uur]                0,674                0,740              0,751             0,722
         1)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas  en actueel  zuurstofgehalte
         2)   Vracht op basis van gemeten   debiet.
         Nedmag Jaarprogramma       2018                                                                  218056/R05/EHb
         Definitief eindrapport                                  -19  -                                     14 januari   2019
                                                                                                                                          0000001110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                    [m=
                                                                                                                           en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                     Emissie-
         Tabel 4.10 Resultaten Rotatiewasser $3210
           Component                                 14:28 —
                                                              14:57       15:08  —
                                                                                    15:38 | 15:48 —
                                                                                                     16:18   |    Gemiddeld
                                                                                Emissieconcentraties
                                             1"
           Gemeten debiet        [Nm3uur]               10.740               10.990              10.970             10.900
           Stof                  [mg/Nm?]                38,4                   40.1              37,2               38,6
           HCI                             "
                                 [mg/Nm?]                  1,68                  0,76            <0,50              <0,98
           SO;                   [mg/Nm?]                1283                 119,1               109,2              118.9
           Monsternametijd       23-5-2018            8:00 —
                                                              9:00        9:00  —
                                                                                   10:00     10:00  —
                                                                                                       11:00
           Berekend debiet ¥   | [Nm*uur]]"              7148                 7135                7139               7141
           0,                    [vol%]                   9,20                 9,19                9,20               9,20
           CO                    [mg/Nm?]                5780                 5780                5780               5780
                                           !             1560                  1590               1600                1580
           NO,                   [mg/Nm?]
                                                                                     Emissievracht
           Stof 2                [kg/uur]                0,412                0,441               0,408              0,421
                2
           S0,                   [kg/uur]                1,378                1,309               1,198              1,296
           CO?                   [kg/uur]               62,077               83,522              63,407             63,002
           NO, ¥                 [kg/uur]               11,151               11,345              11,422             11,283
           MgO                   [ton/uur]                9,52                 9,52                9,43               9,49
                ®
           NO,                   [kg/ton MgO]             1,17                 1,19                1,21               1,19
         1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas  en actueel  zuurstofgehalte
         2)   \Vracht op basis van gemeten debiet.
         3)   Vracht op basis  van berekend debiet op basis   van  gasverbruik
         Nedmag Jaarprogramma        2018                                                                    218056/R05/EHb
         Definitief eindrapport                                   -20  -                                       14 januari  2019
                                                                                                                                           0000001111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                              [m=
                                                                                                                                     en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                              Emissie-
         5 TOETSING VAN DE MEETRESULTATEN
           Bij toetsing van afzonderlijke metingen mag de toetsingswaarde volgens de Nederlandse
           emissie     richtlijn (NeR) gecorrigeerd worden in het voordeel van de opdrachtgever voor de
           meetonzekerheid.
           De    gehanteerde meetonnauwkeurigheden zijn gebaseerd op de maximaal toegestane
           meetonzekerheden ten              opzichte van de emissie grenswaarde (EGW) zoals die in tabel
           2.23 van de Activiteitenregeling (AR) staan weergegeven.
           .  Voor NOx, SO; en debiet bedraagt deze per component 20% van de emissie
           grenswaarde.
           Voor stof bedraagt de maximale meetonzekerheid 30% van de emissie grenswaarde.
           Voor de rest       van  de   componenten geeft de AR                een   maximale meetonzekerheid               van    40%.
           In   onderstaande          tabellen      5.1   en   5.2 wordt de            gemiddelde         concentratie       (conform
           Activiteitenbesluit)        van    de drie     (of  zes     in   geval    van    S3101      en    S3201) afzonderlijke
           deelmetingen van de verschillende componenten conform de eisen weergegeven en
           getoetst. Bij toetsing van een gemiddelde wordt de meetonzekerheid nog eens gedeeld
           door de wortel van het aantal deelmetingen, bijvoorbeeld Bij S3101 mag voor stof de
           meetwaarde met de volgende correctie aangepast worden:
           30%     x 30   mg/Nm?      =
                                         9  mg/Nm?/ 3         =
                                                                 5,2   mg/Nm?
           Tabel 5.1 Maximale emissieconcentraties met              bijbehorende emissie-eis         en  toetsin
             Installatie        Com-         Eenheid         Gemiddelde             Emissie-         Correctie   | Waarde     |  Voldoet
                               ponent                          emissie-          grenswaarde          meeton-        voor        [ja/nee]
                                                             concentratie                            zekerheid   | toetsing
             S3101            Stof         mg/Nm?                 12,2                 30                5,2           7,0          Ja
                                           mg/Nm?                 17,5                 30                52           12.3          Ja
                              NOx          mg/Nm?                  103                4.100              474          103          nvt 2
             S3201            Stof         mg/Nm?                 54,4                 30                52           38,2        Nee
                                           mg/Nm?                 29.4                 30                5,2          24,2          Ja
                              NO,          mg/Nm?                  112                4.100              474          112          nvt 2
             S3110            Stof         mg/Nm?                  105                 50               8,67          96,1         Nee
             22-05-2018
             S3110            Stof         mg/Nm?                 39,4                 50               8,67          30,7          Ja
                              SO,          mg/Nm?                  134                 200              23.1          110           Ja
                              HCI          mg/Nm?               <
                                                                  0,050                30                6,9         <0,05          Ja
                              NO,          mg/Nm?*!               1720               4.100 Y             474         1250          nvt 2
             S3210            Stof         mg/Nm?                 38,6                 50               8,67          29.9          Ja
                              SO,          mg/Nm?                  119                 200              231           95,8          Ja
                              HCI          mg/Nm?                <0,98                 30                6,9        <0,98           Ja
                              NO,          mg/Nm?                 1580                4.100              474         1110          nvt 2
             S3104            Stof         mg/Nm?                 50,2                 35                6,1          44 1         Nee
             25-05-2018
             S3104            Stof         mg/Nm?                 34,1                 35                6,1          28,0          Ja
             S3204            Stof         mg/Nm?                 335                  35                6,1          27,4          Ja
           1)    Betreft afgeleide waarde   van  emissie-eis van  3,62 kg NO,/ton MgO.
           2)    Getoetst dient te worden   aan  vracht-eis van  3,62 kg NO,/ton MgO (zie tabel 5.2).
           3)    De EGW betreft    een jaargemiddelde    waarde. Deze     overschrijding betreft een  momentane    overschrijding,
                 veroorzaakt door bewuste    productiehandelingen     om   tot een hogere  stof-uitstoot te komen ten bate   van een
                 meting  in het kader van  het vaststellen van een   KBN2-functie    van de stof-monitor.
           Nedmag Jaarprogramma          2018                                                                        218056/R05/EHb
           Definitief eindrapport                                      -21-                                             14 januari  2019
                                                                                                                                                     0000001112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                          [m=
                                                                                                                 en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                          Emissie-
         De    emissiegrenswaarde (EGW) van 3,62 Kg NOx (als NO) per ton geproduceerd MgO
         welke     ligt op de productielijinen 3100 en 3200 geldt voor de productie van een geheel
         kalenderjaar. Daarnaast vindt deze toetsing plaats aan het gemiddelde van beide lijnen,
         waarbij de emissie van elke lijn bestaat uit de sommatie van de NOx-emissie van de
         volledige lijn (schachtoven plus calciner). Bij de productie worden ook de overige
         poedervormige producten meegenomen, deze producten zijn niet in deze rapportage
         meegenomen.
         Hierdoor is de         navolgende toetsing     een    worst case       benadering:    een   vastgestelde
         overschrijding     wil niet zeggen dat de EGW        voor  2018 wordt overschreden.
         Tabel 5.2 Gemiddelde NOx vracht met     bijoehorende    eis en toetsing
           Installatie          Gemiddelde     Gemiddelde doorzet        Gemiddelde      Emissie eis      Voldoet
                                  waarde               MgO               waarde NOx                        [la/nee]
                               deelmetingen          [Ton/uur]           [Kg/ton MgO]   [Kg/ton MgO]
                                  [Kg/uur]
                                                          Lijn 3100
           S3101                    3,39               10,2                  0,33              -               -
           S3110                   12,58               10,1                   1,24             -               -
           Sommatie    lijn           =                  -
                                                                              1,57             -               -
                                                          Lijn 3200
           S3201                    3,70               10,6                  0,35              -               -
           S3210                   11,28               9,49                   1,19             -               -
           Sommatie    lijn           -                  -
                                                                             2,54              -               -
                                                   Produktielijnen   DBM
                   Gemiddelde emissie        |  [Kg NO,  /ton MgO]           2,06            3,62             Ja
         Nedmag Jaarprogramma       2018                                                          218056/R05/EHb
         Definitief eindrapport                             wD                                       14 januari  2019
                                                                                                                                 0000001113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                  [m=             CC
                                                                                                         en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                   Emissie-
         EVALUATIE EN CONCLUSIE
         In het kader     van  de controle   van de vergunningvoorschriften zijn in 2018 door de, volgens
         NEN-EN-ISO/IEC 17025,             geaccrediteerde luchtmeetdienst van ELM (L433), emissie-
         metingen uitgevoerd          aan   een zestal emissiepunten afkomstig van Nedmag B.V. te
         Veendam,       te weten:
               Electrofilter S3101;
               Electrofilter S3201;
               DBM    Koelercycloon S3104;
               DBM    Koelercycloon S3204;
               Rotatiewasser S3110
               Rotatiewasser S3210
         Deze installaties      zijn getoetst aan een emissie-eis per component en per installatie.
         De   geldende     emissie-eisen    zijn afkomstig uit de vergunningvoorschriften. Uit de toetsing
         van de meetresultaten aan de daarvoor geldende emissie-eisen blijkt dat de emissie van
         alle bepaalde componenten van de bemeten installaties voldoen aan de daarvoor
         geldende emissiegrenswaarden.
         Nedmag Jaarprogramma 2018                                                         218056/R05/EHb
         Definitief eindrapport                           -23-                               14 januari  2019
                                                                                                                         0000001114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>30141216
                                                =     en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                Emissie-
                                            Bijlage        1
                                     Meetmethodes
         Nedmag Jaarprogramma   2018     218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport            14 januari 2019
                                                                      0000001115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                   [m=
                                                                                                                         en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                   Emissie-
         Afgassnelheid
         Volgens    norm:      NEN-EN-ISO 16911:2013       (Q)
         Meetbereik:          5-50m/s,  < 5  en > 50 m/s: geéxtrapoleerd
         Rapportagegrens:                1m/s
         95%betr.interval  bij EGW:      nb
         Omschrijving:
                                         Het minimale aantal traverse        bemonsteringspunten     wordt bepaald  op basis
                                         van  de  tangentiale   methode     (NEN-EN 15259):
                                         diameter 0,4  —
                                                         1,1m:            4 traversepunten per meetvliak
                                         diameter 1,1  —
                                                         1,6m:            8 traversepunten per meetviak
                                         diameter  >
                                                     1,6m:     12  traversepunten per meetvlak (4 per m?)
                                        Bij de tangentiale methode wordt geen middelpunt gemeten, daar dit
                                        meetpunt over het algemeen een maximale flow weergeeft en daardoor               een
                                        (te) positief resultaat opleverd). Hierdoor is de tangentiale methode
                                        (voortschrijdend inzicht) beter geschikt voor het bepalen van een
                                       gemiddelde snelheid.
                                        Bij variérende processen (bijvoorbeeld verbrandingsovens, frequentie
                                       gestuurde ventilatoren) wordt een referentiesnelheids meting uitgevoerd. De
                                        profielmeting wordt vervolgens hierop gecorrigeerd.
                                        Indien slechts een meet-as aanwezig is, zal de meetonnauwkeurigheid
                                       toenemen. Eventueel zal deze toename geminimaliseerd worden door de
                                       snelheid op meerdere punten over dezelfde as te bepalen. Pitot-buis en
                                       drukverschilmeter zijn herleidbaar naar primaire en/of internationaal erkende
                                        meetstandaarden gekalibreerd.
         Temperatuur
         Volgens    norm:     ISO 8756   (Q)
         Meetbereik:          0-300 °C,  gekalibreerd,  -50-1300 °C   geéxtrapoleerd
         Rapportagegrens:                1°C
         95%betr.interval  bij EGW:      1.4%
         Omschrijving:.                  De temperatuur wordt        bepaald met behulp van thermokoppel type K in
                                         combinatie met     een   digitale uitleesunit. De temperatuur wordt op de
                                         getraverseerde meetpunten bepaald. De combinatie is herleidbaar naar
                                         primaire en/of internationaal erkende meetstandaarden gekalibreerd.
         Nedmag Jaarprogramma        2018                                                                   218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport                                                                               14 januari 2019
                                                                                                                                         0000001116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                 [m=
                                                                                                                       en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                 Emissie-
         Vochtgehalte
         Volgens    norm:     NEN EN 14790      (Q)
         Meetbereik:          0,001 -
                                       0,050  kg/Nm? droog, relatief
                                         0,050 0,200 kg/Nm?* droog, psychrometrisch
                                                -
                                         0,029 0,250 kg/Nm?® droog, gravimetrisch
                                                -
                                         0,005 16,914 kg/Nm? droog, adv verzadigings tabellen (T afgas
                                                -                                                      <
                                                                                                         100°C)
         Rapportagegrens: 0,001     kg/Nm?
         95%betr.interval bij EGW:       1,4%
         Omschrijving:                   Het vochtgehalte wordt      bepaald door middel van psychrometrie (droge bol /
                                         natte bol  temperatuur), een elektronische relatieve vochtigheidsmeter of
                                         door middel van adsorptie aan silicagel (conform NEN EN 14790). Hiertoe
                                         wordt een deelstroom van het afgas (circa maximaal L/min) geleid door een
                                         voorafgewogen wasfles, gevuld met droog silicagel. Na monsterneming
                                         wordt de wasfles teruggewogen en met behulp van de bemonsterde
                                         hoeveelheid afgas wordt het afgas-vochtgehalte bepaald. Een alternatief
                                         voor de silicamethode is de bepaling van het condensaat door middel van
                                         koeling en/of absorptie in een vioeistof. Indien het een verzadigde
                                         afgasstroom betreft, wordt de deelstroom getrokken uit een isokinetische
                                         bemonsterde hoofdstroom. Met behulp van de gemeten fysische
                                         parameters wordt het vochtgehalte van het gemeten kanaal bepaald onder
                                         bedrijfscondities en onder normaalcondities-droog.
         Absolute druk
         Volgens    norm:     NEN-EN-ISO 16911:2013 (Q)
         Meetbereik:          0-130000 Pa
         Rapportagegrens:     10 Pa
         95%betr.interval bij EGW:       0,2%
         Omschrijving:                   De absolute druk in het     afgaskanaal is de som van  de statische druk in het
                                         kanaal   en de atmosferische druk. De statische druk wordt      bepaald  door het
                                         gemiddelde    van  de statische drukken   van minimaal én meet-as. De
                                         druksensoren    zijn herleidbaar  naar primaire en/of internationaal erkende
                                         meetstandaarden.
         Atmosferische druk
         Volgens    norm:     ISO 8756   (Q)
         Meetbereik:          1-1200mb
         Rapportagegrens: 1mb
         95%betr.interval  bij EGW:      n.b.
         Omschrijving:                   De atmosferische druk wordt      bepaald door het meten van de luchtdruk ter
                                         plekke   van het meetpunt middels een druksensor. De druksensoren zijn
                                         herleidbaar naar primaire en/of internationaal erkende meetstandaarden.
         Nedmag Jaarprogramma         2018                                                                218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport                                                                             14 januari 2019
                                                                                                                                       0000001117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                               [m=
                                                                                                                                Emissie-  en Luchtkwalfeismetingen BV
         (Totaal)stofgehalte
         Volgens    norm:     NEN EN13284-1       (Q)
         Meetbereik:          0,3  —
                                     50 mg/Nm? droog,      >  50 mg/Nm? droog (ISO 9096)
         Rapportagegrens: 1      mg/Nm?
         95%betr.interval bij EGW:       17.7%
         Omschrijving:                   Het   stofgehalte wordt bepaald door middel van gravimetrie. Hiertoe wordt
                                         een   stoffilter geconditioneerd en voorgewogen. Bij voorkeur wordt een filter
                                         instack (in de schoorsteen) geplaatst. Indien dit niet mogelijk is wordt het
                                         filter out-stack (buiten de schoorsteen) geplaatst in een verwarmd
                                         filterhouder. De monstername wordt traverserend met                       behulp  van een
                                         monsternamelans           uitgevoerd.          In geval van een  isokinetische monstername
                                         ten behoeve       van een      natchemische monstername, is deze lans verwarmd.
                                         Het minimale aantal traverse                bemonsteringspunten wordt bepaald op basis
                                         van   de  tangentiale      methode        (NEN EN 123284, NEN EN 15259: 2007, 8.2
                                         en   D.1.1.3):
                                         diameter 0,4    —
                                                             1,1m:               4 traversepunten per meetviak
                                         diameter 1,1    —
                                                             1,6m:               8 traversepunten per meetviak
                                         diameter   >
                                                       1,6m:                     12   traversepunten per meetvlak (4 per m?)
                                         Tijdens de meting wordt het afgas isokinetisch (de aanzuigsnelheid wordt
                                         bepaald aan de hand van de afgassnelheid, temperatuur, vochtgehalte,
                                         absolute druk en de nozzle-diameter) bemonsterd en over een filter geleid.
                                         Hierbij worden, afhankelijk van de kanaaldiameter, meerdere punten
                                         (traverse punten) in het meetvlak, verdeeld over twee meet-assen
                                         bemonsterd. Na de monsterneming wordt een filter op het laboratorium
                                         geconditioneerd en teruggewogen. Met behulp van de gemeten fysische
                                         parameters wordt het stofgehalte van de gemeten afgasstroom bepaald
                                         onder bedrijffscondities en onder normaalcondities-droog.
         Volgens    norm:     NEN EN13284-1
         Meetbereik:          0,3  —
                                     50 mg/Nm? droog,      >  50 mg/Nm? droog (ISO 9096)
         Rapportagegrens:     1  mg/Nm?3
         95%betr.interval  bij  EGW:     17.7%
                                         Hygroscopisch           stof.   Bij hygroscopisch stof (bijvoorbeeld CaCl) wordt het
                                         filter op een speciale manier              teruggewogen waarbij dus wordt afgeweken
                                         van de norm. Deze afwijking                van de norm geeft echter een betrouwbaarder
                                         beeld van de stofvracht: Het beladen stoffilter wordt gedurende de
                                         conditioneringstijd op vaste intervaltijden teruggewogen. Beginnende op
                                         een minuut nadat het filter is gedroogd bij 160°C. Intervaltijden: 1, 2, 3, 4, 5,
                                         7, 10 minuten. Na tien-15 minuten is het stof op het filter reeds verzadigd
                                         met vocht. Ter controle wordt er na 1 en 4 uur nog een weging uitgevoerd.
                                         De stofvracht wordt bepaald door extrapolatie naar tijdstip                   =
                                                                                                                         0 minuten.
                                         Deze serie wegingen wordt twee keer herhaald. Het verschil tussen de
                                         geextrapoleerde waarde van de twee series dient kleiner dan 0,5 mg te zijn
                                         (absolute waarde). Indien dit niet wordt gehaald, wordt een derde serie
                                         ingezet.
                                                                                              IT
                                                                             1%                                                              [=
                                                                                                                     [Oo
                                                                   I
                                                                                                                 L           np
                                                 we
                                                        rete
                                                                         Varwarmd hirer                Droogholom      Pomp Debistregaling
                                                                     Themnoloppsl                                                               velumsmahing
                                                             =       B=
                                                                     S-pitotbuis
                                                        t
                                                     Rookgas
         Nedmag Jaarprogramma         2018                                                                              218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport                                                                                           14 januari     2019
                                                                                                                                                           0000001118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                               [m=
                                                                                                                                       en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                                                                                                Emissie-
                                                                                                           Bron illustratie: Infomil
                                                                                                           Praktijkblad  L40-3P
         HCI
         Volgens    norm:     NEN EN 1911:2010       (Q)
         Meetbereik:          0,1 —
                                    100 mg/Nm? droog
         Rapportagegrens:     1 mg/Nm?3
         95%betr.interval bij EGW:      17,8%
         Omschrijving                   Het gehalte wordt           bepaald door middel van absorptie van de component in
                                        demi-water. De          bemonstering vindt plaats middels een verwarmde lans
                                        waarbij het afgas gefilterd wordt door een verwarmd (outstack) filter. Indien
                                        geen vochtdruppels in het afgas aanwezig zijn, wordt de monstername niet-
                                        isokinetisch uitgevoerd met een bemonsteringssnelheid van circa 3L per
                                        minuut. In dit geval wordt het stromings(concentratie)profiel van het afgas
                                        bepaald door een surrogaat parameter (bijvoorbeeld Oz of COz2). Indien wel
                                        gecondenseerd vocht in het afgas aanwezig is, wordt getraverseerd,
                                        isokinetisch bemonsterd (conc.profiel hoeft niet meer bepaald te worden).
                                        Bij rechtstreekse bemonstering wordt de was-trein in de hoofdstroom gezet.
                                        Bij een te hoge bemonsteringssnelheid (te grote doorslagen) kan de was-
                                        trein in een zijstroom worden gezet: een deelstroom (circa 3L/min) van de
                                        hoofdstroom geleid door een drietal in serie geplaatste wasflessen
                                        (gekoeld).     De drie wasflessen worden voorzien          van  circa 40ml| demi-water
                                        als wasvloeistof. De eerste twee wasflessen worden               na bemonstering als
                                        één monster       aangeboden aan het laboratorium, ter bepaling van het
                                        gehalte HCI (als CI). Minimaal bij één deelmeting per meetpunt wordt
                                        gecontroleerd of er sprake is van doorslag door middel van een
                                        afzonderlijke analyse van de inhoud van de derde wasfles (bij de volgende
                                        twee deelmetingen kan deze leeg worden gelaten). Met behulp van de
                                        gemeten fysische parameters wordt het HCl-gehalte van het bemonsterde
                                        afgas bepaald onder bedrijfscondities en onder normaalcondities-droog.
                                        Indien gewenst kan stofvormige fractie Cl (vaak in de vorm van zouten)
                                        bepaald worden door het filter te extraheren met demi-water. Voor elke
                                        deelmeting wordt een lektest uitgevoerd. Alle niet verwarmde onderdelen
                                        worden uitgespoeld en mede-geanalyseerd. De wastrein wordt indien nodig
                                        gekoeld (< 20gr C).
                                                                                                                                  l—
                                                       o"                   ap                                      debut mgeling    C 0)      ™
                                                          Spivetuis
                                                                                         |
                                                                                                              (=>
                                                                                                                <<
                                                                                                                          PX
                                                                                                                                     =n
                                                                                                                                     C8        =<
                                               rockges                                       droaglokom                           vise volurmerneting
                                                                                                           Bron illustratie: Infomil
                                                                                                           Praktijkblad
         Nedmag Jaarprogramma        2018                                                                          218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport                                                                                       14    januari   2019
                                                                                                                                                       0000001119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>30141216
         SO:
         Volgens    norm:          NEN ISO 7935            (Q)
         Meetbereik:               1 —
                                        800 mg       SO-/Nm? droog,
                                   2  mg/Nm?3
         Rapportagegrens:
         95%betr.interval bij EGW: 6,5%
         Omschrijving:             Het   SOz.gehalte           in een rookgas wordt uitgedrukt in ppm SO. Op basis                     van
                                   een   vastgesteld concentratieprofiel (conform NEN EN 15259) wordt de
                                   bemonsteringsmethodiek gekozen:
                                   1.     traverserende            bemonstering;
                                   2.     Bemonstering             op een bepaald punt in het meetvlak;
                                   3.     Bemonstering             op een willekeurig punt in het meetviak
                                   Kalibratie / lektest /           driftbepaling
                                   Voor de        bemonstering word de analyser gecontroleerd door rechtstreekse
                                   aanbieding van een naar internationale standaarden herleidbaar
                                   calibratiegas. Afhankelijk van het resultaat (op basis van een CUSUM kaart)
                                   wordt de analyser (rechtstreeks) opnieuw gekalibreerd. Vervolgens wordt
                                   hetzelfde gas over het gehele bemonsterings systeem (drukloos)
                                   aangeboden (lektest). Het bemonsteringssysteem wordt als lekdicht
                                   beschouwd indien de uitgelezen waarde maximaal 2% van de
                                   (gekalibreerde) waarde bedraagt.
                                   Na de meting wordt opnieuw het kalibratie gas over het gehele
                                   bemonsterings systeem (drukloos) aangeboden (driftwaarde). De
                                   uitgelezen waarde mag maximaal 4% afwijken van de lektestwaarde. Bij
                                   een waarde van 2-4% wordt gecorrigeerd voor de drift. Bij een drift van
                                   meer dan 4% wordt de meting afgekeurd.
                                   Deze handelingen worden verricht bij elke meting, maar minimaal een keer
                                   per dag.
                                   Hiertoe wordt           een    deelstroom         van het   afgas bemonsterd via een extern
                                   verwarmd keramisch filter                   en   verwarmde     leiding getransporteerd naar een
                                   gasconditionerings unit. Hier wordt het afgas gekoeld tot ca 3-4 °C, het
                                   ontstane condensaat wordt afgevoerd. Het droge afgas wordt vervolgens
                                   onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De concentratie SO2 wordt
                                   middels het infrarood principe of pulsfluorescentie vastgesteld.
                                   Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde opgeslagen. Bij voorkeur
                                   bij elke meting (maar minimaal één keer per dag) wordt voor en na de
                                   meting de analyser gecontroleerd met naar internationale standaarden te
                                   herleiden gas. Dit gas wordt geconditioneerd aangeboden. De gemeten
                                   waardes worden eventueel voor drift gecorrigeerd tot maximaal 4%.
                                                                                                     Permeatiedioger
                                                                                      "
                                                                                         leiding                                            L_   0.0] wppm
                                                                     Verwarmd fires                                   Pomp   Debietregeling    Analysers)
                                   Bron illustratie: Infomil Praktijkblad L40-1P
         Nedmag Jaarprogramma 2018                                                                                   218056/R0O5/EHDb
         Definitief eindrapport                                                                                        14  januari    2019
                                                                                                                                                       0000001120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>30141216
         NOx
         Volgens    norm:          NEN EN 14792            (Q)
         Meetbereik:               1 —
                                        1300 mg        NO2/Nm? droog, 1300-10000 mg NO2/Nm? door extrapolatie
                                   2  mg/Nm?3
         Rapportagegrens:
         95%betr.interval bij EGW: 9,9%
         Omschrijving:             Het   gehalte NOx (NO + NO2) in een rookgas wordt uitgedrukt in mg
                                   NO2/Nm3. Op basis van een vastgesteld concentratieprofiel (conform NEN
                                   EN   15259) wordt             de   bemonsteringsmethodiek gekozen:
                                   1.     traverserende            bemonstering;
                                   2.     Bemonstering             op een bepaald punt in het meetvlak;
                                   3.     Bemonstering             op een willekeurig punt in het meetviak
                                   Kalibratie / lektest /           driftbepaling
                                   Voor de        bemonstering word de analyser gecontroleerd door rechtstreekse
                                   aanbieding van een naar internationale standaarden herleidbaar
                                   calibratiegas. Afhankelijk van het resultaat (op basis van een CUSUM kaart)
                                   wordt de analyser (rechtstreeks) opnieuw gekalibreerd. Vervolgens wordt
                                   hetzelfde gas over het gehele bemonsterings systeem (drukloos)
                                   aangeboden (lektest). Het bemonsteringssysteem wordt als lekdicht
                                   beschouwd indien de uitgelezen waarde maximaal 2% van de
                                   (gekalibreerde) waarde bedraagt.
                                   Na de meting wordt opnieuw het kalibratie gas over het gehele
                                   bemonsterings systeem (drukloos) aangeboden (driftwaarde). De
                                   uitgelezen waarde mag maximaal 4% afwijken van de lektestwaarde. Bij
                                   een waarde van 2-4% wordt gecorrigeerd voor de drift. Bij een drift van
                                   meer dan 4% wordt de meting afgekeurd.
                                   Deze handelingen worden verricht bij elke meting, maar minimaal een keer
                                   per dag.
                                   De   bemonstering             vindt    plaats     door een deelstroom   van  het afgas via een
                                   extern verwarmd keramisch filter                     en een verwarmde     leiding getransporteerd
                                   naar een gasconditionerings unit. Hier wordt het afgas gekoeld tot ca 3-4
                                   °C, het ontstane condensaat wordt afgevoerd. Het droge afgas wordt
                                   vervolgens onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De analyser
                                   meet vervolgens via het chemoluminiscentie-principe de concentratie NO                                /
                                   NO:.
                                   Elke 10 seconden wordt                   een     concentratiewaarde   opgeslagen.
                                                                                          a
                                                                                                 [rooms]
                                                                                                  Rooks kobe
                                                                                                                    SO         DX]
                                                                     Verwarmd hirer                                  Pomp   Debietregeling Analyser(s)
                                   Bron illustratie: Infomil Praktijkblad L40-1P
         Nedmag Jaarprogramma 2018                                                                                  218056/R0O5/EHDb
         Definitief eindrapport                                                                                       14  januari     2019
                                                                                                                                                  0000001121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                              Emissie- en Luchtwaliteitsmetingen BV
         0:
         Volgens    norm:          NEN EN 14789            (Q)
                                   0    25 vol%
         Meetbereik:
                                     —
         Rapportagegrens:          0,2vol%
         95%betr.interval bij EGW: 6,0%
         Omschrijving:             Het zuurstof          gehalte in een rookgas wordt uitgedrukt in vol% O2. Op basis
                                   van een        vastgesteld concentratieprofiel (conform NEN EN 15259)wordt de
                                   bemonsteringsmethodiek gekozen:
                                   1.     traverserende            bemonstering;
                                   2.     Bemonstering             op een bepaald punt in het meetvlak;
                                   3.     Bemonstering             op een willekeurig punt in het meetviak
                                   Kalibratie / lektest /           driftbepaling
                                   Voor de        bemonstering word de analyser gecontroleerd door rechtstreekse
                                   aanbieding van een naar internationale standaarden herleidbaar
                                   calibratiegas. Afhankelijk van het resultaat (op basis van een CUSUM kaart)
                                   wordt de analyser (rechtstreeks) opnieuw gekalibreerd. Vervolgens wordt
                                   hetzelfde gas over het gehele bemonsterings systeem (drukloos)
                                   aangeboden (lektest). Het bemonsteringssysteem wordt als lekdicht
                                   beschouwd indien de uitgelezen waarde maximaal 2% van de
                                   (gekalibreerde) waarde bedraagt.
                                   Na de meting wordt opnieuw het kalibratie gas over het gehele
                                   bemonsterings systeem (drukloos) aangeboden (driftwaarde). De
                                   uitgelezen waarde mag maximaal 4% afwijken van de lektestwaarde. Bij
                                   een waarde van 2-4% wordt gecorrigeerd voor de drift. Bij een drift van
                                   meer dan 4% wordt de meting afgekeurd.
                                   Deze handelingen worden verricht bij elke meting, maar minimaal een keer
                                   per dag.
                                   Hiertoe wordt           een    deelstroom         van het   afgas bemonsterd via een extern
                                   verwarmd keramisch filter                   en   verwarmde     leiding getransporteerd naar een
                                   gasconditionerings unit. Hier wordt het afgas gekoeld tot ca 3-4 °C, het
                                   ontstane condensaat wordt afgevoerd. Het droge afgas wordt vervolgens
                                   onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De analyser meet
                                   vervolgens via het paramagnetisme-principe de concentratie zuurstof.
                                   Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde opgeslagen. Bij voorkeur
                                   bij elke meting (maar minimaal één keer per dag) wordt voor en na de
                                   meting de analyser gecontroleerd met naar internationale standaarden te
                                   herleiden gas. De gemeten waardes worden eventueel voor drift
                                   gecorrigeerd tot maximaal 4%.
                                                                                                     Permeatiedioger
                                                                                      "
                                                                                         leiding                                                L_   0.0] wppm
                                                                     Verwarmd fires                                   Pomp   Debietregeling        Analysers)
                                   Bron illustratie: Infomil Praktijkblad L40-1P
         Nedmag Jaarprogramma 2018                                                                                   218056/R0O5/EHDb
         Definitief eindrapport                                                                                        14  januari    2019
                                                                                                                                                           0000001122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>30141216
         co
         Volgens    norm:          NEN EN 15058            (Q)
         Meetbereik:               1 —
                                        740 mg CO/Nm?             droog, 740-2500 mg CO/Nm? door extrapolatie
                                   2  mg/Nm?3
         Rapportagegrens:
         95%betr.interval bij EGW: 5,9%
         Omschrijving:             Het   CO.gehalte           in een rookgas wordt uitgedrukt in mg/Nm3 CO. Op basis
                                   van een        vastgesteld concentratieprofiel (conform NEN EN 15259)wordt de
                                   bemonsteringsmethodiek gekozen:
                                   1.     traverserende            bemonstering;
                                   2.     Bemonstering             op een bepaald punt in het meetvlak;
                                   3.     Bemonstering             op een willekeurig punt in het meetviak
                                   Kalibratie / lektest /           driftbepaling
                                   Voor de        bemonstering word de analyser gecontroleerd door rechtstreekse
                                   aanbieding van een naar internationale standaarden herleidbaar
                                   calibratiegas. Afhankelijk van het resultaat (op basis van een CUSUM kaart)
                                   wordt de analyser (rechtstreeks) opnieuw gekalibreerd. Vervolgens wordt
                                   hetzelfde gas over het gehele bemonsterings systeem (drukloos)
                                   aangeboden (lektest). Het bemonsteringssysteem wordt als lekdicht
                                   beschouwd indien de uitgelezen waarde maximaal 2% van de
                                   (gekalibreerde) waarde bedraagt.
                                   Na de meting wordt opnieuw het kalibratie gas over het gehele
                                   bemonsterings systeem (drukloos) aangeboden (driftwaarde). De
                                   uitgelezen waarde mag maximaal 4% afwijken van de lektestwaarde. Bij
                                   een waarde van 2-4% wordt gecorrigeerd voor de drift. Bij een drift van
                                   meer dan 4% wordt de meting afgekeurd.
                                   Deze handelingen worden verricht bij elke meting, maar minimaal een keer
                                   per dag.
                                   Hiertoe wordt           een    deelstroom         van het   afgas bemonsterd via een extern
                                   verwarmd keramisch filter                   en   verwarmde     leiding getransporteerd naar een
                                   gasconditionerings unit. Hier wordt het afgas gekoeld tot ca 3-4 °C, het
                                   ontstane condensaat wordt afgevoerd. Het droge afgas wordt vervolgens
                                   onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De concentratie CO wordt
                                   middels het infrarood principe of gasfiltercorrelatie vastgesteld.
                                   Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde opgeslagen. Bij voorkeur
                                   bij elke meting (maar minimaal één keer per dag) wordt voor en na de
                                   meting de analyser gecontroleerd met naar internationale standaarden te
                                   herleiden gas. De gemeten waardes worden eventueel voor drift
                                   gecorrigeerd tot maximaal 4%.
                                                                                                     Permeatiedioger
                                                                                      "
                                                                                         leiding                                            L_   0.0] wppm
                                                                     Verwarmd fires                                   Pomp   Debietregeling    Analysers)
                                   Bron illustratie: Infomil Praktijkblad L40-1P
         Nedmag Jaarprogramma 2018                                                                                   218056/R0O5/EHDb
         Definitief eindrapport                                                                                        14  januari    2019
                                                                                                                                                       0000001123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>30141216
                                                       =     en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                       Emissie-
                                                   Bijlage        2
                                     Meetcertificaten LMD
         Nedmag Jaarprogramma   2018            218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport                   14 januari 2019
                                                                             0000001124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                     [CO
                                                                                                                                     Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                   ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                          De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                     9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                     +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl     E-mail
                       BV                                                                                                           www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                                52514501 KvK
         Dhr.                                                                                                                       Groningen
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                    -
                                    Onze referentie:                 218040-01
                                     Datum    uitvoering:           7-3-2018
                                     Datum    rapportage:           17-12-2018
                Betreft:             Project:         Extra ronde     Nedmag     ESP
                                     Meetpunt:        S3101
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              218040-01-       S3101
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7     pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                    zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
                                        a
         Certificaatversie: v6.4.1; 10-03-2018
                                                                  ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008      VCA** 2008/5.1
                                                                                                en                gecertificeerd
                                                                                                                                                             ZN
                                        De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd  door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                            SIN BA  | 3
         MC ELM v641 218040-01 S3101                                                  Page 1 of 5                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                       0000001125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                           en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                          =|
                                                                                                                                                                                          Emissie- en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel  project:                 Extra ronde         Nedmag ESP                                                Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                 ZA
         Bedrijf:                        Nedmag        BV
                                                           1
                                                                                                                       Ref.nr opdrachtgever:
                                                                                                                       Meetdatum:
                                                                                                                                                      -
                                                                                                                                                      7-3-2018
                                                                                                                                                                                                RYSN     TESTEN
         Adres:                          Bilitonweg
                                        9641 KZ Veendam                                                                      installatie:
                                                                                                                                                                                                         RvA        43)
         Postcode/plaats                                                                                               Type                           -
                                                                                                                                                                                               De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                       $3101                                                                         Laminaire flow:                Nee                                     is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                              NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                   geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                  Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald         adv debiet op basis         van  afgasparameters        of brandstofverbruik:                                Isokinetische      bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                    10780/ NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                               ?
         Parameter                                      Aanbeveling                    Beoordeling                              Toetsing                       Beoordeling
         Orientering    kanaal
                                                                                       Horizontaal                        Voldoet niet     (NVT)            meetvlaksituering
                 kanaal                                  Rond                          Rond                                      Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                                 -
                                                                                       1,50                                         NVT
                                                                                                                                                              Voldoet niet
         Verstoring    voor  het meetvlak                -
                                                                                       Bocht                                        NVT
         verstoring   na  het meetvlak                   -
                                                                                       Bocht                                        NVT                 De fysieke kenmerken    van het
                      "
         Aantal Dh       voor  meetvlak                  Minimaal 5                    5                                         Voldoet                meetpunt   voldoen niet
                                                                                                                                                           Sissi de mesinoriiey
                                                                                                                                                                                aan de
                      "
         Aantal Dh       na  meetviak                    Minimaal 2                    1                                      Voldoet niet
         Aantal meetassen                                >=   2                        >=    2                                   Voldoet
         Parameter                                       Criterium                     Heersende conditie                       Toetsing                        Beoordeling
                                                                                                                                                                                   *
                                                                                                                                                           meetpuntcondities
                         gassnelheid                     5-50 m/s                      14.4
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties                                 <   24 Pa                     41,3
                                                                                                                                 Vouos:
                                                                                                                              Voldoet niet
                                                                                                                                                              Voldoet niet
                                                                                                                                                             TE
                             per traversepunt
         Verhouding gassnelheid                          Vaid Vain    £3               1,5                                       Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                   <   5%                        -6,1                                   Voldoet niet
         Hoek    gassnelheid    tov kanaal-as     (swir|<    15° t.o.v. kanaal-as      |[<  15                                   Voldoet
                                                                                                                                 Voldoet
                                                                                                                                                       GS Ynulaelarnsiisphe. a
         Richting gasstroom                              Positief                      Positief                                                                  meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                       [0,6                                      Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2)  Meetonzekerheid: de   situering  van  het meetvlak   en  de meetvlakcondities voldoen niet    aan  de aanbevelingen conform     de aangegeven   normen.
            Derhalve dient  rekening te worden    gehouden     met een  onzekerheid in het    bepaalde afgasdebiet welke groter  kan  zijn dan de normering  toestaat als 95% betrouwbaarheidsinterval.
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                            momentane          meting
                                                                   Meting   1                     Meting   2                    Meting     3                     Gemiddeld
         Tijdstip meting                                             12:15                          12:53                          12:29
         Diameter                       [m]                           1,50                           1,50                           1,50                              1,50
         Afgastemperatuur               [°C]                         154.8                          158.1                          155.4                             156,1
                                 ®
         Afgasvochtgehalte                [vol%)]                     42,7                          427                             42,7                              42.7
                                 ”
         Afgasvochtgehalte                [kg/Nm?]"                  0,626                          0,626                          0,626                             0,626
                           (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                       [kPa]                         96,5                           96,5                           96,5                              96,5
         Atmosferische druk             [kPa]                        100,1                          100,1                          100,1                             100,1
         Afgassnelheid                  [m/s]                         14,3                           14,7                           14,1                              14,4
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         or1                            [mur]                       59.496                         60.627                         58.656                            59.593
                                                                    91.161                         93.612                         90.000
         Bedrijfsomstandigheden         [m>/uur]                                                                                                                    91.591
         wi           -                 Nm/uur]                     31.756                         32.360                         31.307                            31.808
         1)  betrokken op 273 K, 101,3 kPa,    droog afgas    en actueel  zuurstofgehalte                  3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat   afgas en  actueel zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte gravimetrisch bepaald
         Snelheids-          en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                              Meet    as    A                                                                           Meet   as  B
               18,0                                                            180                        16.0                                                           180
                                                                                                                                                                         160
                                                                                                                                       B
                                                                               160
                                                                                                                                                                       -
                                                                                                                          in
                                                                             +
             7160                                                                                      7140      wu
                                                                                                                               ul
                                                                                                                                                                             _
                                                                               140 5
             E140                                                                   fe
                                                                                                       E120                                                              1405
             ©12,0                                                             120 B                                                                                     120 &
                                                                                                       cl
                                                                                                       2
             £10,0
             S10.
                                                                               100  5
                                                                                    5                  $   8,0
                                                                                                                                                                       L100  5
                                                                                                                                                                             2
                                                                               80                       5                                                                80  @
             @  8,0                                                                 ®
                                                                                    2
                                                                                                        w  eo                                                                &
                                                                                                                                                                         60
             8  6.0                                                            60
                                                                                    L
                                                                                                        2
             =  4,0                                                          +40
                                                                                                       =
                                                                                                       x%
                                                                                                           4,0
                                                                                                                                                                         40  E
                                                                                    8                                                                                        2
                2,0
                                                                             +
                                                                               20                          2,0                                                           20
                                                                                                                       :                :
                0,0                                                            0                           0,0                                                           0
                                                                                    oma
                    A
                                                                                                                                                                                 m/s
                      0,10 0,38 1,13 1,40                                                                        0,10 0,38 1,13 1,40
                                                                                                                                                                                 Btemp
                                      Traversepunt (m)                              [Siemg                                      Traversepunt (m)
                                                                                                                                                                                                                        5.1.2e|
         MC ELM v641 218040-01 S3101                                                                        Pagina   2 van 5                                                            paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                .
                                                                                                                                                                                                                      0000001126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Controle isokinetische monstername                                              en     stof totaal                                                                                                Emssis-en Luchdwaitstsmetingsn BV
          Titel project:                        Extra ronde        Nedmag         ESP                                                            Meettechnicus:           IEEE
          Bedrijf:
          Adres:
                                                Nedmag
                                                Bilitonweg
                                                              BV
                                                                 1
                                                                                                                                                 Referentienr:
                                                                                                                                                 Meetdatum:
                                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                                          7-3-2018
                                                                                                                                                                                                                     UN       TESTEN
                                                                                                                                                                                                                              RvA| 43]
          Postcode/plaats                       9641 KZ Veendam                                                                                  Type installatie:        -
                                                                                                                                                                                                                   De luchtmeetdicnst   van  ELM
                                                                                                                                                                                                                       1s als testlaboratoriem
          Meetpunt:                             53101                                                                                            Laminaire flow:          Nee                                       conform NEN-EN-ISOVEC
                                                                                                                                                                                                                     17025:2005   geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                      Raad   voor Accreditatie.
          Afgasdebiet middels                     continumetin g, isokinetische hoofd- en/of                                   deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                Deelmeting     1                    Deelmeting    2                   Deelmeting      3                Gemiddeld
                 Tijdsperiode meting                                            12:23       -
                                                                                                  12:53            12:59       -
                                                                                                                                     13:28         13:35            -
                                                                                                                                                                           14:05
          Diameter                              [m]                                       1.50                                 -                                    -
                                                                                                                                                                                                 1,50
          Afgastemperatuur                      [°c                                      154.3                              154.9                                153,9                          154.4
                                    *
          Afgasvochtgehalte                     [vol%]                                    42,7                               42,7                                42.7                           42,7
                                                [kg/Nm3                                  0,626                              0,626                                0,626                          0,626
         |Statische druk                        [Pa]                                    -3539                              -3539                                -3539                          -3539
          Atmosferische druk                    [kPa]                                    100.1                              100.1                                100.1                          100.1
          Afgassnelheid                         [m/s]                                     15,1                               14,6                                 14,8                           14,8
          Bedrijfsomstandigheden                [mur]                                   96.160                             92.920                              94.290                          94.460
          Normaal      omstandigheden        ~~ [Nm*/uur]               J
                                                                                        33.540                             32.350                               32.910                         32.930
          Normaal      omstandigheden        ~~ [Nm>/uur,   std%    O,]
         IStofisea metingen                     Nozzlediameter [mm]                         8                                 8                                    8
                           °
          Vracht filter                         [mg, absoluut]                             6,7                                59                                   55
          Vracht     spoelvloeistof             [mg absoluut]
          \racht totaal                         [mg absoluut]                          6,7                                59                                55                                       6,0
          Bemonsterde totaal-volume             [Nm®, droog]                             0,501                              0,484                                0,492                          0,492
          Isokinetische monstername            (95 -
                                                     115%)   ?                  1046       ->     Ja               1048       ->     Ja            104.4          -=>     Ja
          Veldblanco      (eis:  < 10%   vergunde waarde       °)                                                                       0,0       mg  —->   Voldoet
          Stof(totaal)                          [mg/Nm* droog] Lh                      13.4                               12.2                              11,2                                     12,2
                                                                        3
          Stof(totaal)                          [mg/Nm?,    std%   O,]                                                                                                                               :
          \Vracht    stof(totaal)               [kg/uur]                               0,449                              0,394                             0,368                                    0,404
          1)  betrokken op 273 K, 101.3 kPa,      droog afgas   en actueel   zuurstofgehalte      2)  Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,    droog afgas   en  std.  O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte gravimetrisch bepaald        over tijdsperiode(s):                11:03 12:03            11:03 12:03           11:03 12:03
          4)  Snelheid   bepaald   m.b.v. S-pitot                                                 5)  Gebruikt filter:    Instack zwanehals vlakfilter: hy 6) Vergunde    waarde   (mg/Nm®):         20
          Afgassnelheid                en   -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                    25,00                                                                                                                                      180,00
                                                                                                                                                                                Afgassnelheid (m/s)
                                                                                                                                                               160,00
                                                                                                                                                           +
                   20.00
                                                                                                                                                                                             i
                                                                                                                                                                                 B                      Hird
                                                                                                                                                           1
                                                                                                                                                               140,00
                                                                                                                                                                                 (m/s)
                my
                t
                                                                                                                                                                      _—~
                                                                                                                                                                      2
                E                                                                                                                                           -
                                                                                                                                                               120,005,          Bemonsteringssnelheid-
                T15,00     -
                                                                                                                                                                       =
                2                                                                                                                                              100,003          grenzen 93%         115%
                                                                                                                                                            :
                                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                       m
                [1]
                 ~                                                                                                                                                     =.
                 @
                                                                                                                                                           1
                                                                                                                                                               80,00   §        Temperatuur
                 ©10,00                                                                                                                                                £
                R=]                                                                                                                                                    @
                <                                                                                                                                              60,00   F
                                                                                                                                                           1
                                                                                                                                                               40,00
                     5,00
                                                                                                                                                               20,00
                     0.00                                                                                                                                      0.00
                           SP   RSE 2 308380
                           NAAN NANA ANNAN AN MMM MM M0 eM 0 fo Mo
                                                                                                       HE 2833s                                    ESR
                                                                                                                                                    os oF
                           -    =
                                    -—  —    =   =
                                                     -~—  -   -—   =   w=
                                                                             -—   -   —    =    =
                                                                                                   -—   —   =    p=    =  =    =   =   =   =    -   =   =
                                                                                    Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                 130,0
                 120.0
           __110,0
           g
                                                                                m_n                                        Egm
                                                                                                                       Euan,
                             SgSgung                                               nig                                             _g
            x                                                         a"                                                                                                       ®     Isokinetiek   (%)
            £c   100,0                                                                                              =                                                               Grenzen isokinetiek
            £                                                                                                                                                                —            115%
                                                                                                                                                                                    05  -
             3
                  900
            2
                  80.0
                  70,0
                          NMS
                                      nO~odO                            0 [=]
                                                                                SREY [3g]     uy  ~   0
                                                                                                         Oy  —
                                                                                                                    oo
                                                                                                                    BEEN NO~oOo            od 02   Wow
                                                                         boi ~
                                                                                                                                       ITIITILEES
                                                                            Traversepunt perdeelmeting
                                                                                                                                                                                                                                                  5.1.2e
          MC ELM v641 218040-01 S3101                                                                                        Pagina  3  van  5                                                                                  Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                 0000001127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Basisgegevens
           Titel  project:        Extra ronde     Nedmag        ESP                                                Meettechnicus:
          Bedrijf:                Nedmag      BV                                                                   Referentienr:               -
                                                                                                                                                                                              Torr
                                                1                                                                  Meetdatum:                                                               TESTEN
          Adres:                  Bilitonweg                                                                                                  7-3-2018                                               1
                                                                                                                                                                                                          anna
                                                                                                                                                                                            RvA 43]  |
          Postcode/plaats         9641 KZ Veendam                                                                  Type   Installatie.         -
                                                                                                                                                                                  De luchtmeetdienst    van    ELM
                                                                                                                                                                                      is als testlaboratonium
          Meetpunt:               S3101                                                                            Laminaire flow:             Nee                                 conform    NEN-EN-ISOVIEC
                                                                                                                                                                                    17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                              door de
           Meetmethode              en  onnauwkeurigheden                                                                                                                            Raad   voor  Accreditatie.
                                                                                                                                                           Tweezijdi gai 95%
          Component               Norm                                               Omschrijving                                             Analyse      betr. interval %
                                                                                                                                                                               al
                                                                                                                                              vith
                                                                                                                                              uitbestee
                                                                                                                                                             Tov      Tov
                                                                                                                                              d biic
                                                                                                                                                  J:
                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                          meting]    EGW
          Afgas-debiet            ENEN:ISD        Berekening     op basis van  gemeten parameters                                             -
                                                                                                                                                             17.7     10,0      Q
          Afgas-snelheid          i               Snelheidsmeting     dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer             -
                                                                                                                                                             17.5      4.3      Q
                                  NEN-EN-ISO              3
          Afgas-statische   druk
                                  16911           Verschildruk-meter                                                                          -
                                                                                                                                                              5.0      5.0      Q
                                  [ISO 8756
          Afgas-temperatuur                       Thermokoppel                                                                                -
                                                                                                                                                              1.2      1.4      Q
                                  INENCN 14700
                                                  Relatief  bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Afgas-vochijehelte                                                                                                                                  3.7      87       Q
                                                  bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk      [ISO 8756       Barometer                                                                                   -
                                                                                                                                                              0,0      0.2      Q
                                  NEN-EN 13284-|Isokinetische monstername via        vezelstoffilter, gevolgd door gravimetrische bepaling
         Isto (totaal volume)                                                                                                                                23.1     17.7      Q
                                                  van  het  stofgehalte
          !
             Geaccrediteerde     verrichtingen  aangegeven middels        een   "Q" staan alleen     voor de  verrichting van  de LMD    van ELM     (L433)
            Gebruikte        apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                            Datum              Conc.             =         a]                                                                         Calibratie
          Component              Apparaat analyse /            calgas
                                                                                                g             Deelmetingen                Correktiefaktoren           geldig  t/m
                                            Cylinder           ppm/                      3
                                                                                                  wasvlst  (mL)     wasvistf  drsig
                                                                                                                                      Appa- volume        |Balans
                                            nummer   gas       |vol%
                                                                           volume   (Nm”)                                              raat
          Afgas-debiet            -
                                               7-3-2018
          Afgas-snelheid          DS1-S3       7-3-2018                                                                                0.811                           17-07-18
          Afgas-statische   druk |DS4-D3       7-3-2018                                                                                1,008                           23-01-19
          Afgas-temperatuur       |DS1-ST3     7-3-2018                                                                                1,000                           05-01-19
          Afgas-vochtgehalte      |DS3-P3      7-3-2018                                                                                0,903                           05-01-19
          Atmosferische druk      |DS2-A1      7-3-2018                                                                                1,012                            16-01-19
         Istof  (totaal volume)   |DS4-P3      13-3-2018                0,501 0,484 0,492                                              0.811 |   1.004      [00999 |   24-07-18
          MC ELM v641 218040-01 S3101                                                                              Pagina  4 van  5                                                                       Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                           0000001128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                         1]
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                    Emissie-en Luchbwatetsmetigen     BY
          Titel   project:             Extra ronde        Nedmag        ESP                                                          Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                       ZA
         Bedriff:                      Nedmag        BV                                                                              Referentienr:         -
                                                                                                                                                                                       IN
         Adres:                        Bilitonweg
                                       9641 KZ Veendam
                                                        1                                                                            Meetdatum:
                                                                                                                                            installatie:
                                                                                                                                                           7-3-2018
                                                                                                                                                                                               Hl 1)
         Postcode/plaats                                                                                                             Type                   -
                                                                                                                                                                                      De
                                                                                                                                                                                            tungsten         ELM
                                                                                                                                                                                      ne
         Meetpunt:                     $3101                                                                                         Laminaire flow:        Nee                            NENENISOTEC
                                                                                                                                                                                        17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                door de
                                                                                                                                                                                         Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen
                                                            Resultaat           Resultaat      Voldoet    aan                            Resultaat       Resultaat  Voldoet aan
         Continumeting                 Component           (ppm / vol%)             (%)           OTE          Component               (ppm / vol%)           (%)      GOS
         .
           Anorganisch                       NOx                                                                      CO,
                                             co                                                                       CH,
                                             SO;                                                               Lektest Pitot-buis           Stabiel               -
                                                                                                                                                                          Ja
         .
           Anorganisch                        0,                                                               Stagnatie    Pitot-buis         0                  -
                                                                                                                                                                      Ja:<10Pa
                          ”
         -
           Organisch                         CH,                                                               i                              15              1,4     Ja: <  5%
                                                                                                Onderdruk
                                                                                                      ..        Onderdruk       bij                    .
                                                                                ¥
                                                                                                     bij                                 Resultaat     Toegestaan   Voldoet aan
         Dis-continumeting®)                   Component(en) / wasvloeistof
                    .         3                      ;
                                                                                               PenisnStari
                                                   :
                                                                                                  a  Imb]l
                                                                                                                     kiss 2
                                                                                                                                          [L/min]         [L/min]      A
         -
           filter                                Isokinetische    bemonstering                      -283              -800             < 0,00            < 0,33           Ja
         -
           natchemisch                                  KCr,04 / HNO;
                                                              Demi
                                                              H,S0,
                                                              NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                               H.0,
         -
           gravimetrisch      vocht                         Silicagel                                -60              -800             < 0,000           < 0,231          Ja
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het  gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische
                                         afwijkingen van de norm (NVT)
         Component
         Interpretatie            en
                                        produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
         MC ELM v641 218040-01 $3101                                                                                   Pagina     5 van   5                                                       Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                     0000001129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                     [CO
                                                                                                                                     Emissie-en Luchkwaltesmetingen BY
                                                                                                                                   ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                          De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                     9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                     +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl    E-mail
                       BV                                                                                                           www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                    Groningen   52514501 KvK
         Dhr.
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                    -
                                    Onze referentie:                 218040-02
                                     Datum    uitvoering:           7-3-2018
                                     Datum    rapportage:           17-12-2018
                Betreft:             Project:         Extra ronde     Nedmag     ESP
                                     Meetpunt:        S3201
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              218040-02-       S3201
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7     pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                    zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
         Certificaatversie: v6.4.1; 10-03-2018
                                                                  ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008      VCA** 2008/5.1
                                                                                                en                gecertificeerd                            ZN
                                        De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd  door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                           SIN BA | 3
         MC ELM v641 218040-02 S3201                                                  Page 1 of 5                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                     0000001130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                                  en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                                 =|
                                                                                                                                                                                                 Emissie- en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel          project:                 Extra ronde        Nedmag ESP                                                  Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                        ZA
         Bedrijf:                                Nedmag        BV
                                                                  1
                                                                                                                                Ref.nr opdrachtgever:
                                                                                                                                Meetdatum:
                                                                                                                                                             -
                                                                                                                                                             7-3-2018
                                                                                                                                                                                                       RYSN     TESTEN
         Adres:                                  Bilitonweg
                                                 9641 KZ Veendam                                                                      installatie:
                                                                                                                                                                                                                RvA        43)
         Postcode/plaats                                                                                                        Type                         -
                                                                                                                                                                                                      De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                               $3201                                                                          Laminaire flow:              Ja                                      is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                                     NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                          geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                         Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald                   adv debiet op basis      van  afgasparameters        of brandstofverbruik:                               Isokinetische        bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                            10780/ NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                       ?
         Parameter                                              Aanbeveling                   Beoordeling                               Toetsing                       Beoordeling
         Orientering               kanaal                       Verticaal                     Horizontaal                          Voldoet niet  (NVT)             meetvlaksituering
                            kanaal                              Rond                          Rond                                        Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                                        -
                                                                                              1,50                                          NVT
                                                                                                                                                                         Voldoet
                                                                                                                                                                         i
         Verstoring               voor het meetvlak             -
                                                                                              Bocht                                         NVT
         verstoring              na  het meetvlak               -
                                                                                              Bocht                                         NVT                                          )
                                                                                                                                                              Het                           _—
         Aantal Dh               "
                                 "
                                    voor meetvlak               Minimaal 5                    5                                           Voldoet                 li i vad
         Aantal Dh                  na meetviak                 Minimaal 2                    2                                           Voldoet
         Aantal meetassen                                       >=   2                        >=    2                                     Voldoet
         Parameter                                              Criterium                     Heersende conditie                        Toetsing                        Beoordeling
                                                                                                                                                                                           *
                                                                                                                                                                  meetpuntcondities
                                    gassnelheid                 5-50 m/s                      13.4                                        Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties               per traversepunt         <   24 Pa                     232                                         Voldoet
                                                                                                                                                                         Voldoet
                                                                                                                                                                         SIE
         Verhouding gassnelheid                                 Vaid Vain    £3               1,3                                         Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                          <   5%                        -3,3                                        Voldoet
         Hoek             gassnelheid     tov kanaal-as   (swir|<   15° t.o.v. kanaal-as      |[<  15                                     Voldoet
                                                                                                                                          Voldoet
                                                                                                                                                              08 suis elgansiiigflian van
         Richting gasstroom                                     Positief                      Positief                                                               uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                              [0,2                                        Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2)  Het 95% betrouwbaarheidsinterval             van  het  bepaalde afgasdebiet  voldoet     aan de  normering
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                                    momentane           meting
                                                                          Meting   1                      Meting    2                   Meting   3                       Gemiddeld
         Tijdstip meting                                                     9:00                           10:35                          11:20
         Diameter                                [m]                         1,50                            1,50                           1,50                              1,50
         Afgastemperatuur                        [°C]                       150.5                           155,0                          157.3                             154,3
                                           ®
         Afgasvochtgehalte                        [vol%)]                    36,8                            36,8                           36,8                              36.8
                                           2
         Afgasvochtgehalte                       [kg/Nm®]"                  0,488                           0,488                          0,488                             0,488
                                druk  in
         ABSOWIS
         leidina)
                                                 [kPa]                       95,2                            95.2                           95,2                              95,2
         Atmosferische druk                      [kPa]                      100,1                           100,1                          100,1                             100,1
         Afgassnelheid                           [m/s]                       13,1                            13,5                           13,7                              13.4
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         or1                                     [mur]                     54.086                          55.119                         55.756                            54.987
                                                                           83.173                          85.663                         87.118
         Bedrijfsomstandigheden                  [m>/uur]                                                                                                                   85.318
         wi                      -               [Nmuur]                   31.868                          32.477                         32.852                            32.399
         1)  betrokken op 273 K, 101,3 kPa,            droog afgas   en actueel  zuurstofgehalte                    3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte gravimetrisch bepaald
         Snelheids-                    en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                                      Meet    as   A                                                                           Meetas B
                                                                                      180                          16.0                                                          180
                                                                                      160
                                                                                                                                                                               L
                                                                                                                                                                                 160
                                                                                                                =14,0
               (m                                                                     140 ©
                                                                                                                E120                                                             1405
                                                                                      120  B                    cl
                                                                                                                                                                                 120 &
                                                                                      100  5                    £                                                              100   5
            Afgasnelhid
                                                                                                                    80
                                                                                     80
                                                                                           3
                                                                                           i
                                                                                                                2
                                                                                                                7]
                                                                                                                                                                                 50  2
                        [=2] oo                                                                                     6.0
                                                                                      0
                                                                                           2                    2                                                                80
                                                                                                                                                                                     8
                                                                                      40
                                                                                           3                    40                                                               40
                                                                                                                                                                                     2
                                                                                      20                            2,0                                                          20
                                                                                      8                             0,0                                                          0
                                                                                                                                                                                         @m/s
                                                                                             am/s
                                 0,10 0,38 1,13 1.40                                                                      0,10 0,38 1,13 1,40
                                                                                                                                                                                         Btemp
                                               Traversepunt (m)                            | Weng |                                      Traversepunt (m)
         MC ELM v641 218040-02 S3201                                                                                 Pagina   2 van 5                                                          paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                             0000001131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Controle isokinetische monstername                                                      en        stof totaal                                                                                                             Emi: en Luchdwaitstsmetingsn BV
          Titel project:                             Extra ronde          Nedmag        ESP                                                                              Meettechnicus:
                                                                     BV
                                                                                                                                                                                                                                            a
          Bedrijf:                                   Nedmag                                                                                                              Referentienr:                                                     IN
                                                                                                                                                                                                     -
          Adres:                                     Bilitonweg         1                                                                                                Meetdatum:                  7-3-2018                                     IESTEN
          Postcode/plaats                            9641 KZ Veendam                                                                                                     Type installatie:           -
                                                                                                                                                                                                                                         Be Be BB
          Meetpunt:                                  $3201                                                                                                               Laminaire flow:             Ja                                  conform NEN-ENSOTEC
                                                                                                                                                                                                                                           17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                                            a
          Afgasdebiet middels continumeting,                                          isokinetische hoofd- en/of                                  deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                       Deelmeting          1                       Deelmeting         2                           Deelmeting     3                 Gemiddeld
                      Tijdsperiode meting                                              9:55           -
                                                                                                              10:25              10:52            -
                                                                                                                                                         11:21               11:34              -
                                                                                                                                                                                                      12:03
          Diameter                                   [m]                                          1.50                                            -                                             -
                                                                                                                                                                                                                            1,50
          Afgastemperatuur                           [°c                                         150,5                                         156.9                                         155,8                         154.4
                                       *
          Afgasvochtgehalte                          [vol%]                                       36.8                                          36.8                                          36.8                          36,8
                                                     [kg/Nm’]                                   0,488                                          0,488                                         0,488                         0,488
         |Statische druk                             [Pa]                                       -4855                                         -4855                                         -4855                          -4855
          Atmosferische druk                         [kPa]                                       100.1                                         100.1                                         100.1                         100.1
          Afgassnelheid                              [m/s]                                        14,8                                          13,0                                          13,1                          13,6
          Bedrijfsomstandigheden                     [mur]                                      94.120                                       82.480                                         83.500                        86.700
          Normaal          omstandigheden         ~~ [Nm*/uur]                   J
                                                                                                36.050                                       31.130                                         31.600                        32.930
          Normaal          omstandigheden         ~~ [Nm>/uur,     std%     O,]
         |Stofi,.a metingen                          Nozzlediameter [mm]                            8                                            8                                             8
                               ®
          Vracht filter                              [mg, absoluut]                                7.9                                          22.2                                          41,0
          \racht         spoelvloeistof              [mg absoluut]
          \racht totaal                              [mg absoluut]                            7.9                                         22.2                                          41,0                                   23,7
          Bemonsterde totaal-volume                  [Nm®, droog]                               0.491                                          0.426                                         0,431                         0,450
          Isokinetische monstername                 (95  -
                                                           115%)    ?                  952         ->         Ja                    958          >       Ja                    95,5            —>    Ja
          Veldblanco          (eis: < 10%   vergunde waarde           °)                                                                                     0.3          mg     —->    Voldoet
          Stof(totaal)                               [mg/Nm* droog] Lh                        16,1                                        52.1                                          95,0                                   54.4
                                                                                 3
          Stof(totaal)                               [mg/Nm?,      std%     O,]                                                                                                                                                :
          \Vracht        stof(totaal)                [kg/uur]                                 0,580                                       1,621                                         3,003                                  1,735
          1)        betrokken op 273 K, 101.3 kPa,     droog afgas     en  actueel  zuurstofgehalte           2)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,            droog afgas         en  std.  O2-percentage (vol%
          3) Vechtgehalte gravimetrisch bepaald              over  tijdsperiode(s):                     9:15 9:45                   9:15 9:45                   9:15 9:45
          4)        Snelheid bepaald  m.b.v.  S-pitot                                                         5)    Gebruikt filter:      Instack zwanehals vlakfilter:             hy 6) Vergunde   waarde  (mg/Nm?):         20
          Afgassnelheid                   en    -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                        20,00                                                                                                                                                              180,00
                                       An
                                    8                      1
                                                                  a
                                                                         A
                                                                                                                                  PNA                                                                      Afgassnelheid (m/s)
                        18,00
                                                                                                                                                                 Srl.                      160.00
                        ©
                                                                                                                                                                                           Rau
                      —
                      0
                                                                                                             sas
                                                                                                              a
                                                                                                                                                Mr cna”
                                                                                                                                                     y
                                                                                                                                                                                                   —        (mo s )
                      Ex                                                                                                                                                               a
                                                                                                                                                                                           120,002,         Bemonsteringssnelheid-
                      212,00
                                                                                                                                                                                                   s
                                                                             A
                      2                                                                                                                                                                                    grenzen 95% 115% -
                                                                                                                                                                                       +
                                                                                                                                                                                           100,003
                      210,00                                                                                                                                                                       s
                      a
                                                                                                                                                                                       +
                                                                                                                                                                                           80.00   2       Temperatuur
                      5800                                                                                                                                                                         £
                      X                                                                                                                                                                    60,00
                         6,00
                                                                                                                                                                                       +
                                                                                                                                                                                           40,00
                         4,00
                         2,00                                                                                                                                                              20,00
                         0.00                                                                                                                                              r
                                                                                                                                                                                           0.00
                               383888                  -c  IT        IBRBS8BEZTNL22ISIIILIIIBB                                                                               ES
                               gO   OO     CO    0    0    0    0    C0    0    0   8   ™    +=    +=     v=   5      t=  t=   w=    ym    ym     xm ym    wm    gm     y=    w=    0
                                       Wo  cig   We   CE        ge   Co    ge   Cm  ge  Cg   ge    ogee   oe   opie   dee peel Ogee  Cee!  del    ge Clg   ome   Cee)   es    gee   ge
                                                                                           Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                      130,0
                      120,0
                      110,0
           (%)
                                                                                                                                                                                                          ®      Isokinetiek (%)
            Isokinet
                                                                                                                                                                                                               Grenzen isokinetiek
                                                                                                                                      CLE LE         TT.                                                —
                                                                                                                                                                                                               05   -
                                                                                                                                                                                                                      115%
                       70,0
                              fal MTOM            ©           NOT              ONOD            MIO            O-DD             NOT        NONDDO                       MTU           ON®
                                                     Rha         bie feign             Shai              EE                    EE                       CRS Rr         ve  friar
                                                                                   Traversepunt perdeelmeting
                                                                                                                                                                                                                                                                      5.1.2e
          MC ELM v641 218040-02 S3201                                                                                                           Pagina   3   van      5                                                                            Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                                     0000001132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Basisgegevens
           Titel  project:        Extra ronde     Nedmag       ESP                                                Meettechnicus:                1.2
          Bedrijf:                Nedmag     BV                                                                   Referentienr:               -
                                                                                                                                                                                                  Torr
                                                1                                                                 Meetdatum:                                                                    TESTEN
          Adres:                  Bilitonweg                                                                                                 7-3-2018                                                    1
                                                                                                                                                                                                              anna
                                                                                                                                                                                                RvA 43]  |
          Postcode/plaats         9641 KZ Veendam                                                                 Type   Installatie.         -
                                                                                                                                                                                      De luchtmeetdienst    van    ELM
                                                                                                                                                                                          is als testlaboratonium
          Meetpunt:               53201                                                                           Laminaire flow:            Ja                                        conform    NEN-EN-ISOVIEC
                                                                                                                                                                                        17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                  door de
           Meetmethode              en  onnauwkeurigheden                                                                                                                                Raad   voor  Accreditatie.
                                                                                                                                                            Tweezijdig 95%          1
          Component               Norm                                              Omschrijving                                             Analyse        (Retr: interval %
                                                                                                                                                                                 Q
                                                                                                                                             uitbestee
                                                                                                                                                              Tov       Tov
                                                                                                                                             d  bij:>
                                                                                                                                                                    |
                                                                                                                                                           meting]     EGW
          Afgas-debiet            ENEN:ISD        Berekening    op basis van  gemeten parameters                                             -
                                                                                                                                                              5,2       10,0      Q
          Afgas-snelheid          i               Snelheidsmeting    dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer             -
                                                                                                                                                              4.4        4.3      Q
                                  NEN-EN-ISO
                            druk                  Verschildruk-meter                                                                                          50         5.0      Q
          Afgas-statische         16911
          Afgas-temperatuur       ISO 8756        Thermokoppel                                                                                                 1.2       1.4      Q
                                  NEN-EN 14790
                                                  Relatief bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Afgas-vochtgehalte                                                                                                                                  3.7        8.7      Q
                                                  bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk      ISO 8756        Barometer                                                                                                   0,0        0.2      Q
                                  NEN-EN 13284- Isokinetische monstername via       vezelstoffilter, gevolgd door gravimetrische bepaling
         |Stof (totaal volume)                                                                                                                                14,1      17.7      Q
                                  1               van  het stofgehalte
          !
             Geaccrediteerde     verrichtingen  aangegeven middels       een   "Q" staan alleen     voor de  verrichting van  de LMD    van ELM       (L433)
            Gebruikte        apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                           Datum              Conc.             =         a]                                                                            Calibratie
          Component              Apparaat analyse /           calgas
                                                                                               g             Deelmetingen                Correktiefaktoren              geldig  t/m
                                           Cylinder           ppm/                      3
                                                                                                 wasvlst  (mL)     wasvistf  drsig
                                                                                                                                     Appa- volume          |Balans
                                           nummer    gas      |vol%
                                                                          volume   (Nm”)                                              raat
          Afgas-debiet            -
                                               7-3-2018
          Afgas-snelheid          DS1-S3       7-3-2018                                                                               0.811                              17-07-18
          Afgas-statische   druk |DS4-D3       7-3-2018                                                                               1,008                              23-01-19
          Afgas-temperatuur       |DS1-ST3     7-3-2018                                                                               1,000                              05-01-19
          Afgas-vochtgehalte      |DS4-P3      7-3-2018                                                                               1,004                              05-01-19
          Atmosferische druk      |DS2-A1      7-3-2018                                                                               1,012                               16-01-19
         Istof  (totaal volume)   |DS4-P3      13-3-2018               0,491 0,426 0,431                                              0.811 |    1.004       [00999 |    24-07-18
                                                                                                                                                                                                                                5.1.2e
          MC ELM v641 218040-02 S3201                                                                             Pagina  4 van  5                                                                            Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                               0000001133
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                        —
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                    Emisse-en Luchivalteimetingen  BV
          Titel   project:             Extra ronde        Nedmag         ESP                                                          Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                       ZA
         Bedriff:                      Nedmag        BV                                                                               Referentienr:         -
                                                                                                                                                                                       IN
         Adres:                        Bilitonweg
                                       9641 KZ Veendam
                                                        1                                                                             Meetdatum:
                                                                                                                                             installatie:
                                                                                                                                                            7-3-2018
                                                                                                                                                                                             Hl 1)
         Postcode/plaats                                                                                                              Type                  -
                                                                                                                                                                                                        wan ELM
                                                                                                                                                                                     :
         Meetpunt:                     $3201                                                                                          Laminaire flow:       Ja
                                                                                                                                                                                       NENEROLCdoor de
                                                                                                                                                                                        Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen
                                                                                                            i                                                                af
         Continumeting                 Component           ( ign Reoliant Molders                               Component               et                Rov oat Vole
         .
           Anorganisch                       NOx                                                                       CO,
                                             co                                                                        CH,
                                             SO;                                                                Lektest Pitot-buis          Stabiel              -
                                                                                                                                                                         Ja
         .
           Anorganisch                        0,                                                                Stagnatie    Pitot-buis         0                -
                                                                                                                                                                     Ja:<10Pa
                          ”
         -
           Organisch                         CH,                                                                i                              0,7            0,9    Ja: <  5%
                                                                                                Lm               Onderdruk bij:
                                                                                                                                                                             Bh
         Dis-continumeting?                    Component(en) / wasvloeistof
                                                                                                A
                                                                                                   a  Imb]l
                                                                                                                      olin 2
                                                                                                                                          Suita Jorgensenfh Veldcer
         -
           filter                                Isokinetische     bemonstering                      -250              -800             < 0,00            < 0,30         Ja
         -
           natchemisch                                  KCr,04 / HNO;
                                                               Demi
                                                               H,SO,
                                                               NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                                H,0;
         -
           gravimetrisch      vocht                          Silicagel                               -200              -800             < 0,000           < 0,287        Ja
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting   verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het  gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting  verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische
                                         afwijkingen van de norm (NVT)
         Component
         Interpretatie            en
                                        produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie                 NL
                    {UL
         MC ELM v641 218040-02 S3201                                                                                    Pagina     5 van  5                                                      Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                  0000001134
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                    [CO
                                                                                                                                    Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                  ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                         De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                    9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                    +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                  info@elmnederland.nl     E-mail
                       BV                                                                                                          www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                               52514501 KvK
         Dhr.                                                                                                                      Groningen
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                    -
                                    Onze referentie:                 218056-01
                                     Datum     uitvoering:          22-5-2018
                                     Datum     rapportage:          17-12-2018
                Betreft:             Project:         Nedmag     Jaarronde 2018
                                     Meetpunt:        S3210
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                         .
         Het    meetplan     met kenmerk:              218056-01-       S3210
         maakt onderdeel uit          van    navolgend meetcertificaat,        en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar         en   vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7    pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                    zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee     van  dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
                                         —
                            —        —_—
                   -
                     IEE
         Certificaatversie: v6.4.1; 10-03-2018
                                                                  ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008     VCA** 2008/5.1
                                                                                               en                gecertificeerd
                                                                                                                                                            ZN
                                        De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                           SIN|Ira
                                                                                                                                                               RvA 43]
         MC ELM v641 218056-01 S3210                                                  Page 1 of6                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                      0000001135
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                        en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                             Oo
                                                                                                                                                                                          Emissie-            Mall
                                                                                                                                                                                                   en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel  project:               Nedmag Jaarronde 2018                                                            Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                 A
         Bedrijf:                      Nedmag                                                                           Ref.nr opdrachtgever:        -
         Adres:                        Bilitonweg       1                                                               Meetdatum:                   22-5-2018
                                       9640 AE Veendam                                                                        installatie:
                                                                                                                                                                                                         RvA L432
         Postcode/plaats                                                                                                Type                         -
                                                                                                                                                                                               De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                     $3210                                                                            Laminaire flow:              Ja                                       is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                              NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                   geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                  Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald         adv debiet op basis      van  afgasparameters         of brandstofverbruik:                                Isokinetische        bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                    10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                ?
         Parameter                                    Aanbeveling                    Beoordeling                                Toetsing                       Beoordeling
         Qrientering   kanaal                         Verticaal                      Verticaal                                    Voldoet                  meetvlaksituering
                 kanaal                               Rond                           Rond                                         Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                              -
                                                                                     0,80                                           NVT
                                                                                                                                                                 Voldoet
                                                                                                                                                                 i
         Verstoring   voor  het meetvlak              -
                                                                                     Bocht                                          NVT
         verstoring  na  het meetvlak                 -
                                                                                     Versmalling                                    NVT                                           )
                                                                                                                                                      Het                            _—
         Aantal Dh   "
                     "
                        voor  meetvlak                Minimaal 5                     >5                                           Voldoet                 li i vad
         Aantal Dh      na  meetviak                  Minimaal 2                     5                                            Voldoet
         Aantal meetassen                             >=   2                         >=    2                                      Voldoet
         Parameter                                    Criterium                      Heersende conditie                         Toetsing                        Beoordeling
                                                                                                                                                                                    *
                                                                                                                                                          meetpuntcondities
                        gassnelheid                   5-50 m/s                       10,7                                         Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties    per traversepunt          <   24 Pa                      4.0                                          Voldoet
                                                                                                                                                                 Voldoet
                                                                                                                                                                 SIE
         Verhouding gassnelheid                       Vaid Vain    £3                1,0                                          Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                <   5%                         0,5                                          Voldoet
         Hoek    gassnelheid   tov kanaal-as    (swir|<   15° t.o.v. kanaal-as       |[<  15                                      Voldoet
                                                                                                                                  Voldoet
                                                                                                                                                      08 suis elgansiiigflian van
         Richting gasstroom                           Positief                       Positief                                                                uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                     [0,2                                         Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Het 95% betrouwbaarheidsinterval    van  het  bepaalde afgasdebiet  voldoet      aan de  normering
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                           momentane            meting
                                                                Meting   1                       Meting    2                    Meting    3                      Gemiddeld
         Tijdstip meting                                          14:10                            15:00                            15:40
         Diameter                      [m]                         0,80                             0,80                            0,80                             0,80
         Afgastemperatuur              [°C]                        72,8                             72,8                            725                              72.7
                                ®
         Afgasvochtgehalte              [vol%)]                    31,5                             31,5                            31,5                             31,5
                                ”
         Afgasvochtgehalte              [kg/Nm?]"                 0,345                            0,345                           0,345                            0,345
                          (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                      [kPa]                       93,5                             93,5                            93,5                             93,5
         Atmosferische druk            [kPa]                      102.4                            102,4                            102,4                            102.4
         Afgassnelheid                 [m/s]                       10,8                             10,7                             10,7                             10,7
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         or1                           [mur]                     15.327                           15.177                           15.210                           15.238
                                                                 19.612                           19.421                           19.446
         Bedrijfsomstandigheden        [m>/uur]                                                                                                                     19.493
         wi          -                 Nm/uur]                    9.781                            9.686                           9.707                            9.725
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas   en actueel  zuurstofgehalte                     3)  Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte  adv  vezadigingswaarde bepaald
         Snelheids-         en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                            Meet    as   A                                                                              Meetas B
               12,0                                                         80                            12.0                                                          80
                                                                          EEL
            10,0                                                                 _                     10,0                                                           Li.
            E                                                             1
                                                                            60  oO                     E
                                                                                                       ~
                                                                                                                                                                        60  ©
                                                                                  I                                                                                          I.
                BO                                                               oD                    ©   8,0                                                              2
            3                                                               50    —                    @
                                                                                                                                                                     15      -
            ye                                                                    =                    £                                                                     =
                6,0                                                         40   2                         6,0                                                          40
             2                                                                                         2                                                                    2
             @                                                              30
                                                                                  iJ                   7]
                                                                                                                                                                        30
                                                                                  a                                                                                          8
                4,0                                                                                    §   4,0
            $                                                               ”     &                    <
                                                                                                           20
                                                                                                                                                                            a
                                                                                                                                                                             a
                2,0
                                                                            10   a.                                                                                     10
                                                                                                                        sb
                0,0                                                         0                              0,0                                                          0
                                                                                  —
                                                                                                             ’
                                                                                                                                                                                  Om/s
                                                                                    am/s
                     0.12 0,68                                                                                    0,12 0,68
                                                                                                                                                                                  Btemp
                                     Traversepunt (m)                            | emp |                                         Traversepunt (m)
         MC ELM v641 218056-01 53210                                                                        Pagina    2 van 6                                                           paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                      0000001136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Discontinum etingen                                                                                                                                                       [=
                                                                                                                                                                                     Emissie-en
                                                                                                                                                                                                       ni
                                                                                                                                                                                                Luchtwalleismetingen  BV
                                                                                                                                                  2a
            Titel project:                 Nedmag       Jaarronde 2018                                                  Meettechnicus:                EEC
                                                                                                                                                                                            A
          Bedrijf:                         Nedmag                                                                       Referentienr:        -
                                                                                                                                                                                           WN NN   [ESTEN
          Adres:                           Bilitonweg       1                                                           Meetdatum:        ~~ 22-5-2018
                                                                                                                                                                                                   RvA| 41]
          Postcode/plaats                  9640 AE Veendam                                                              Type    installatie: -
                                                                                                                                                                                           De luchtmeetdienst van  ELM
          Meetpunt:                        $3210                                                                        Laminaire flow:      Ja                                           Si Sb
                                                                                                                                                                                              peaccrediteerd door de
                                                                                                                                                                                              Reson sanms
           Discontinu           metingen
          Component                        Deelmeting       1  1)|Deelmeting     2 1)| Deelmeting      3  1)     Doorslag viuchtige             Veldblanco    [ug/Nm’] (< 10%  EGW)
          Metalen                                 [ug/Nm?]              [ug/Nm?]             [ug/Nm’]          metalen in %     (eis 10%)            Waarde          meting voldoet?
                                                                                                                                             G
          In   H,0,  /  HNO,                                                                                     1          2]          3             ig Stofvormig
          Aluminium
          Antimoon
          Arseen
          Boor
          Cadmium
          Chroom
          Kobalt
          Koper
          Lood
          Zink
          Mangaan
          Nikkel
          Seleen
          Tin
          Vanadium
          Thallium
          Kwik (in KCr204| HNO3)
          Cr VI (in Na2CO3/NaOH)
          Cadmium        + thallium
                                     ~
          Som zware metalen
          Anorganische comp.                          [mg/Nm"]              [ma/Nm”]              [mg/Nm”]       1          2           3    [mg/Nm’] [mg/Nm’]
                                               14:28 14:57            15:08 15:38          15:48 16:18         Doorslag   in %   (eis £5%)
          NH;     In 0,05M H2504
          Br,   In  0,1M  NaOH
          Cl,   In 0,AM   NaOH
          In demi-water                        14:28 14:57            15:08 15:38          15:48 16:18
          HCI                                          1,68                 0,76                <
                                                                                                  0,50          0,0        <5          <5
          HBr
          Formaldehyde
          In  0,1M   NaOH                      14:28 14:57            15:08 15:38          15:48 16:18              Doorslag     in %          Blanco
          HF
          In  0,3%   H202                      14:28 14:57            15:08 15:38          15:48 16:18
          SO;                                          128.3                 119.1                 109.2        0.0         0          0.0       1.0        200             Ja
          H2S     (in Cd(OH)2)
         [PAK                                         [Hg/Nm’]              [ug/Nm’]              [ig/Nm’]
          Acenafteen
          Acenaftyleen
          Antraceen
          Benzo(a)antraceen
          Benzo(a)pyreen
          Benzo(b)fluoranteen
          Benzo(g,h,i)peryleen
          Benzo(k)fluoranteen
          Chryseen
          Dibenzo(a,h)antraceen
          Fenantreen
          Fluorantheen
          Fluoreen
          indeno(1,2,3-cd)pyreen
          Naftaleen
          Pyreen
          PAK 16       (EPA)
          PAK     (MVP1)
          PAK     (rest, sO)
          Som 6 PCB (filter)
          Som PCB        (7 Ballschmiter)
          Koolbui              tername                [mg/Nm’]              [mg/Nm”]              [mg/Nm?]
          Benzeen
          HAc
          MeAc
          MeBr
          Dioxines       (PCDD's/PCDF's)              [ng/NmY]              [ng/Nm’]              [ng/NmJ                                     Tng/Nm]
           I-TEQ (upperbound)
           I-TEQ (NATO/CCMS)
          Recovery 1S(%)         5-CDF
                                 6-CDF
                                 7-CDF
          "
             Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,    droog afgas    en actueel zuurstofpercentage
          ?
             Resultaten betrokken op 273 K, 101,3 kPa,      droog afgas  en std vol% zuurstof:
          *
             De  som zware    metalen bestaat uit: antimoon, arseen, chroom, cobalt,   koper, nikkel, lood, mangaan  en vanadium
          MC ELM v641 218056-01 $3210                                                                         Pagina  3 van   6                                                         Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                     0000001137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Controle isokinetische monstername                                                        en      stof totaal                                                                                             Emssis-en Luchdwaitstsmetingsn BV
          Titel project:                          Nedmag       Jaarronde 2018                                                                              Meettechnicus:            HE,
          Bedrijf:                                                                                                                                         Referentienr:
                                                                                                                                                                                                                              A
                                                  Nedmag
                                                                                                                                                                                                                             IN
                                                                                                                                                                                      -
          Adres:                                  Bilitonweg       1                                                                                       Meetdatum:                22-5-2018                                      IESTEN
          Postcode/plaats                         9640 AE Veendam                                                                                           Type installatie:        -
                                                                                                                                                                                                                           5|        al “el
          Meetpunt:                               $3210                                                                                                    Laminaire flow:           Ja                                     confoun NEN ENSOTEC
                                                                                                                                                                                                                             17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                              Raad voor Accreditatie.
          Afgasdebiet middels                      continumetin g, isokinetische hoofd- en/of                                             deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                       Deelmeting         1                   Deelmeting    2                   Deelmeting       3                Gemiddeld
                Tijdsperiode meting                                                  14:28            -
                                                                                                             14:57           15:08        -
                                                                                                                                               15:38          15:48            -
                                                                                                                                                                                      16:18
          Diameter                                [m]                                              0,80                                   -                                    -
                                                                                                                                                                                                           0,80
          Afgastemperatuur                        [°c                                                0,0                                 0.0                                  0.0                           0,0
                                     *
          Afgasvochtgehalte                       [vol%]                                           31.5                                 315                                  31,5                          31,5
                                                  [kg/Nm’]                                       0,345                                0,345                                0,345                          0,345
         |Statische druk                          [Pa]                                           -8946                                -8946                               -8946                           -8946
          Atmosferische druk                      [kPa]                                           1024                                 102.4                               102.4                          102.4
          Afgassnelheid                           [m/s]                                              9,4                                 9,6                                  9,6                           9,5
          Bedrijfsomstandigheden                  [mur]                                          17.000                               17.410                              17.360                         17.260
          Normaal       omstandigheden         ~~ [Nm*/uur]                J
                                                                                                 10.740                               10.990                              10.970                         10.900
          Normaal       omstandigheden         ~~ [Nm>/uur,   std%    O,]
         |Stofi,.a metingen                       Nozzlediameter [mm]                                 7                                   7                                   7
                            ©
          \racht filter                           [mg, absoluut]                                    17.0                                17.7                                 16,8
          Vracht      spoelvloeistof              [mg absoluut]
          \racht totaal                           [mg absoluut]                                17.0                                 17.7                              16.8                                     17.2
          Bemonsterde totaal-volume               [Nm®, droog]                                   0,443                                0,441                                0,452                          0,445
          Isokinetische monstername             (95  -
                                                       115%)   ?                     1141            ->      Ja              1112        ->=   Ja             114.3          -=>     Ja
          Veldblanco       (eis:  < 10%   vergunde waarde        °)                                                                               0.3        mg —->   Voldoet
          Stof(totaal)                            [mg/Nm* droog] Lh                           38.4                                  40.1                              37,2                                     38.6
                                                                           3
          Stof(totaal)                            [mg/Nm?,    std%    O,]                                                                                                                                      :
          \Vracht     stof(totaal)                [kg/uur]                                    0,412                                 0,441                             0,408                                    0,420
          1)  betrokken op 273 K, 101.3 kPa,        droog afgas   en actueel     zuurstofgehalte             2) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,    droog afgas   en  std.  O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte       adv vezadigingswaarde bepaald
          4)  Snelheid    bepaald   m.b.v. S-pitot                                                           5) Gebruikt filter:    Instack zwanehals vlakfilter: hy 6) Vergunde     waarde  (mg/Nm®):         20
          Afgassnelheid                 en   -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                     20,00                                                                                                                                               1,00
                     18,00                                                                                                                                               0,90              Afgassnelheid (m/s)
                     16,00                                                                                                                                               0,80               Bemonsteringssnelheid
                                                                                                                                                                                            (m/s)
                my                                                                                                                                                                ~~
                =14,00                                                                                                                                                   0,70
                                                                                                                                                                           i
                g"                                                                                                                                                                          Bemonsteringssnelheid-
                B12,00                                                                                                    y
                                                                                                                                                                         060      =
                                                                                                                                                                                           grenzen 93%        115%
                                                                                                                                                                                                            -
                                                                                                                         A
                10,00                                                                                                                                                    050      8
                @
                [7;]
                ©
                2
                      8.00    Pr                   RR RR RAT                                                                WR ERR                                       040
                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                  E
                                                                                                                                                                                           Temperatuur
                Ld
                      6,00
                              |                                                                                                                                          0,30
                                                                                                                                                                                  2
                      4.00                                                                                                                                               0,20
                      2,00                                                                                                                                               0,10
                      0,00                                                                                                                                               0,00
                            5353938882228                                                                         33F36536535352¢2¢%2
                            =    =   =   =    =    =   =   =    ==   =f   OL     WN     WN   WH      un   Wn  Wn       Www           nN YN Ww Ww Ww OO WO
                            -—   -—  -   —    =    =
                                                       ~—  -—   -—   =    w=      =     —
                                                                                             y ill     J      a   =    =    =
                                                                                                                                 pu  =    i          =    ali
                                                                                           Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                 130.0
                 120.0
                                                                                                                              "
                                                                        EEE
           _
                1100                                                                 hd
           E
            4                                                                                                                                                                             ®     Isokinetiek  (%)
            E
            B 100,0                                                                                                                                                                            Grenzen isokinetiek
             c
                                                                                                                                                                                        —            115%
                                                                                                                                                                                               05  -
             3
                   90,0
            =
                   80.0
                   70,0
                           NMS
                                       nO~odO                              0
                                                                                [=5]     =
                                                                                               [3g]      uy  ~  0
                                                                                                                   Oy 8s      oo
                                                                                                                              BEEN  NO~oOo           od 02    Wow
                                                                            boi
                                                                                                                                                 ITIITILEES
                                                                               Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v641 218056-01 S3210                                                                                                          4       6                                                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                        [EEA
                                                                                                                                        Pagina    van
                                                                                                                                                                                                                                                       0000001138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Basisgegevens
                                                                                                                                                                                                                 bo
                                                                                                                                                                                                 Emissie-en Luchbwaltetsmetingen BY
           Titel   project:        Nedmag      Jaarronde 2018                                                                Meettechnicus:                        1.2¢
          Bedrijf:                 Nedmag                                                                                    Referentienr:                -
          Adres:                   Bilitonweg     1                                                                          Meetdatum:                   22-5-2018
          Postcode/plaats          9640 AE Veendam                                                                           Type   Installatie.          -
                                                                                                                                                                                                       De luchtmeetdienst    van  ELM
                                                                                                                                                                                                           is als testlaboratonium
          Meetpunt:                S3210                                                                                     Laminaire flow:              Ja                                            conform    NEN-EN-ISOVIEC
                                                                                                                                                                                                         17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                   door de
           Meetmethode               en   onnauwkeurigheden                                                                                                                                               Raad   voor  Accreditatie.
                                                                                                                                                                        Tweezijdi gai   95%
          Component                Norm                                                  Omschrijving                                                    Analyse
                                                                                                                                                          :
                                                                                                                                                                         betr. interval %
                                                                                                                                                                                              al
                                                                                                                                                          uitbestee
                                                                                                                                                                          Tov       Tov
                                                                                                                                                          d biic
                                                                                                                                                              J:
                                                                                                                                                                                |
                                                                                                                                                                        meting]    EGW
          Afgas-debiet             ENEN:ISD         Berekening      op basis van  gemeten parameters                                                      -
                                                                                                                                                                           53        10,0      Q
          Afgas-snelheid           i                Snelheidsmeting      dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer                      -
                                                                                                                                                                           4.7        4.3      Q
                                   NEN-EN-ISO               3
          Afgas-statische    druk
                                   16911            Verschildruk-meter                                                                                    -
                                                                                                                                                                           5.0        5.0      Q
          Afgas-temperatuur        [ISO 8756        Thermokoppel                                                                                          -
                                                                                                                                                                           16         1.4      Q
                                   INENCN 14700
                                                    Relatief   bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Afgas-vochijehelte                                                                                                                                               0.0        87       Q
                                                    bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk       [ISO 8756        Barometer                                                                                             -
                                                                                                                                                                           0,0        0.2      Q
                 ;
                                                    Isokinetische monstername        volgens NEN EN 13284-1, absorptie in demi              via side-    Al-West
          Chloride (als   HCI)     |NEN-EN 1911                                                                                                                                                Q
                                                                                                                                                                                    :
                                                                                                                                                                          33        7s
                                                    stream    bemonstering, gevolgd door analyse middels ionchromatografie                                (LOO5)
          S02 discontinu           NEN-EN 14791
                                                    Isokinetische
                                                                      monstername    volgens NEN EN 13284-1, absorptie in 0,3% H202,                     Al-West                               Q
                                                                                                                                                                          17.1       16.6
                                                    gevolgd    door   analyse middels ionchromatografie                                                   (LOOS)
                                   NEN-EN 13284-|Isokinetische monstername           via vezelstoffilter, gevolgd       door gravimetrische bepaling
          Stof (totaal volume)                                                                                                                                            15.6       17.7      Q
                                   1                van  het  stofgehalte
          !
             Geaccrediteerde      verrichtingen   aangegeven middels         een   "Q" staan alleen           voor  de  verrichting van   de LMD     van ELM     (L433)
            Gebruikte         apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                              Datum               Conc.
                                                                                                     re                                                                              Calibratie
          Component
                                                                                    B          Anis     alors   ball
                                   Apparaat   analyse!            calnss
                                                                                                    g
                                                                                                                        Deelmetingen                  Correktiefaktoren             geldig   tim
                                              Cylinder            ppm/                       3
                                                                                                      wasvist        (mL)     wasvistf   drsig
                                                                                                                                                  Appa- volume
                                                                                                                                                                        |Balans
                                              nummer   gas        |vol%
                                                                              volume    (Nm)                                                       raat
          Afgas-debiet             -
                                                22-5-2018
          Afgas-snelheid           DS4-53       22-5-2018                                                                                          0.798                              17-07-18
          Afgas-statische    druk |DS2-D1       22-5-2018                                                                                          0,996                              05-01-19
          Afgas-temperatuur        |[DS4-ST3|   22-5-2018                                                                                          1,000                              05-01-19
                                   >
          Afgas-vochtgehalte      |waarde
                                                22-5-2018                                                                                                                             05-01-19
          Atmosferische druk       |DS2-A1      22-5-2018                                                                                          1,012                               16-01-19
          Chloride (als   HCI)     |DS1-P6       4-6-2018                  0,067 0,061 0,064|998                748    620]   7.0   36.2   27.6]0,798        0.975       0,998        25-07-18
          S02 discontinu           DS1-P5        4-6-2018                  0,066 0,065 0,070|106,1 1054 89,0|50,3                   20.2   26,9]   0,798     0,981       0,998        25-07-18
         |Stof (totaal volume)     |DS2-P4       6-6-2018                  0.443 0,441 0,452                                                       0,798     1.012       0,999        05-07-18
                                                                                                                                                                                                                                                 I =
          MC ELM v641 218056-01 S3210                                                                                        Pagina   5 van   6                                                                                Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                0000001139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                         fa
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                    Emissie-en Luchbwatetsmetigen     BY
          Titel   project:             Nedmag Jaarronde              2018                                                            Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                       ZA
         Bedriff:                      Nedmag                                                                                        Referentienr:          -
                                                                                                                                                                                       IN
         Adres:                        Bilitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                        1                                                                            Meetdatum:
                                                                                                                                            installatie:
                                                                                                                                                            22-5-2018
                                                                                                                                                                                               Hl 1)
         Postcode/plaats                                                                                                             Type                   -
                                                                                                                                                                                                             _—
         Meetpunt:                     $3210                                                                                         Laminaire flow:        Ja                        NEE
                                                                                                                                                                                        17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                door de
                                                                                                                                                                                         Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen
                                                            Resultaat           Resultaat      Voldoet    aan                           Resultaat        Resultaat  Voldoet aan
         Continumeting                 Component          (ppm / voI%)              (%)           norm?        Component               (ppm / vol%)          (%)       norm?
         .
           Anorganisch                       NOx                                                                      co,
                                             co                                                                       CH,
                                             SO;                                                               Lektest Pitot-buis          Stabiel               -
                                                                                                                                                                         Ja
         .
           Anorganisch                        0,                                                               Stagnatie   Pitot-buis          0                 -
                                                                                                                                                                     Ja:<10Pa
                          ”
         .
           Organisch                         CH,                                                               i                              05              07       Ja<5%
                                                                                                Onderdruk
                                                                                                       i        Onderdruk
                                                                                                                                 ww
                                                                                                                               bij
                                                                                ¥
                                                                                                     bij                                Resultaat      Toegestaan   Voldoet aan
         Dis-continumeting®)
                    .         :
                                               Component(en) / wasvloeistof
                                                     ;
                                                                                               BENIbIETSrn           ohio                [L/ min]         [L/ min]     ors
                                                                                                  a  [mbl
         -
           filter                                Isokinetische    bemonstering                      -200              -500            <  0,00            <  0,21         Ja
         -
           natchemisch                                  KCr,04 / HNO;
                                                              Demi                                  -200              -800            <  0,00            <  0,05         Ja
                                                             H,SO,
                                                              NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                              H;0,                                  -133              -800            <  0,00            <  0,05         Ja
         -
           gravimetrisch      vocht                         Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische
                                         afwijkingen van de norm (NVT)
         Component
         Interpretatie            en
                                        produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                  RT
                                                                                                                                      -
                                                                                                                                    :
                                                                                                                                     3
                                                                                                                                    =
                                                                                                                                     i
                                                                                                                               on
         MC ELM v641 218056-01 S3210                                                                                   Pagina    6  van  6                                                        Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                     0000001140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                    [CO
                                                                                                                                    Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                  ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                         De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                    9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                    +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                  info@elmnederland.nl     E-mail
                       BV                                                                                                          www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                               52514501 KvK
         Dhr.                                                                                                                      Groningen
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                    -
                                    Onze referentie:                 218056-02
                                     Datum    uitvoering:           22-5-2018
                                     Datum    rapportage:           17-12-2018
                Betreft:             Project:         Nedmag     Jaarronde 2018
                                     Meetpunt:        S3110
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                         .
         Het    meetplan     met kenmerk:              218056-02-       S3110
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7    pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                    zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
         Certificaatversie: v6.4.1; 10-03-2018
                                                                  ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008     VCA** 2008/5.1
                                                                                               en                gecertificeerd
                                                                                                                                                            ZN
                                        De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                           SIN|al
                                                                                                                                                               RvA 43]
         MGC ELM v641 213056-02 83110                                                 Page 10f 6                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                      0000001141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                        en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                              Oo
                                                                                                                                                                                           Emissie-            ll
                                                                                                                                                                                                    en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel  project:               Nedmag Jaarronde 2018                                                             Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                  A
         Bedrijf:                      Nedmag                                                                            Ref.nr opdrachtgever:        -
         Adres:                        Bilitonweg       1                                                                Meetdatum:                   22-5-2018
         Postcode/plaats               9640 AE Veendam                                                                   Type  installatie:           -
                                                                                                                                                                                                          RvA L433
                                                                                                                                                                                                De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                     $3110                                                                             Laminaire flow:              Ja                                       is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                               NEN-EN-ISOVIEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                    geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                   Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald         adv debiet op basis      van  afgasparameters         of brandstofverbruik:                                 Isokinetische        bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                     10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                 ?
         Parameter                                    Aanbeveling                    Beoordeling                                 Toetsing                       Beoordeling
         Qrientering   kanaal                         Verticaal                      Verticaal                                     Voldoet                  meetvlaksituering
                 kanaal                               Rond                           Rond                                          Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                              -
                                                                                     0,80                                            NVT
                                                                                                                                                                  Voldoet
                                                                                                                                                                  i
         Verstoring   voor  het meetvlak              -
                                                                                     Bocht                                           NVT
         verstoring  na  het meetvlak                 -
                                                                                     Versmalling                                     NVT                                           )
                                                                                                                                                       Het                            _—
         Aantal Dh   "
                     "
                        voor  meetvlak                Minimaal 5                     >5                                            Voldoet                 li i vad
         Aantal Dh      na  meetviak                  Minimaal 2                     5                                             Voldoet
         Aantal meetassen                             >=   2                         >=    2                                       Voldoet
         Parameter                                    Criterium                      Heersende conditie                          Toetsing                        Beoordeling
                                                                                                                                                                                     *
                                                                                                                                                           meetpuntcondities
                        gassnelheid                   5-50 m/s                       11,2                                          Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties    per traversepunt          <   24 Pa                      50                                            Voldoet
                                                                                                                                                                  Voldoet
                                                                                                                                                                  SIE
         Verhouding gassnelheid                       Vaid Vain    £3                1,0                                           Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                <   5%                         -0,1                                          Voldoet
         Hoek    gassnelheid   tov kanaal-as    (swir|<   15° t.o.v. kanaal-as       |[<  15                                       Voldoet
                                                                                                                                   Voldoet
                                                                                                                                                       08 suis elgansiiigflian van
         Richting gasstroom                           Positief                       Positief                                                                 uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                     |0,1                                          Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Het 95% betrouwbaarheidsinterval    van  het  bepaalde afgasdebiet  voldoet      aan de  normering
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                            momentane            meting (NVT)
                                                                Meting   1                       Meting     2                    Meting     3                     Gemiddeld
         Tijdstip meting                                             -                                -                                 -
         Diameter                      [m]                         0.80                             0,80                             0,80                              0,80
         Afgastemperatuur              [°C]                        71,5                             71,5                             71,0                              71.4
                                ®
         Afgasvochtgehalte              [vol%)]                    30,2                             30,2                             28,9                              20.8
                                2
         Afgasvochtgehalte             [kg/Nm®]"                  0,324                            0,324                            0,305                             0,318
                          (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                      [kPa]                       93,5                             93,5                             93,5                              93,5
         Atmosferische druk            [kPa]                      102.4                            102,4                             102,4                            102.4
         Afgassnelheid                 [m/s]                       11.4                             11,1                              11,1                             11.2
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         or1                           [m*/uur]                  16.232                           15.709                            15.800                           15.913
                                                                 20.693                           20.025                           20.112
         Bedrijfsomstandigheden        [m>/uur]                                                                                                                      20.277
         wi          -                 Nm/uur]                   10.559                           10.218                            10.465                           10.414
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas   en actueel  zuurstofgehalte                      3)  Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte  adv  vezadigingswaarde bepaald
         Snelheids-         en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                            Meet    as   A                                                                                Meetas B
               12,0                                                         80                             12.0                                                          80
                                                                                                                   {|
                                                                          EEL
            10,0                                                                 _                     z100                                                             El
            E                                                             1
                                                                            60  oO                     ~
                                                                                                        E                                                                60  ©
                                                                                  I                                                                                           I.
                BO                                                               oD                    ©    8,0                                                              2
            3                                                               50    —                     @
                                                                                                                                                                       15     -
            ye                                                                    =                    £                                                                      =
                6,0                                                         40   2                          6,0                                                          40
             2                                                                                          2                                                                    2
             @                                                              30
                                                                                  iJ                    7]
                                                                                                                                                                         30
                                                                                  a                                                                                           8
                4,0                                                                                     §   4,0
            $                                                               ”     &                    <
                                                                                                            20
                                                                                                                                                                             a
                                                                                                                                                                              a
                2,0
                                                                            10   a.                                                                                      10
                                                                                                                         sb
                0,0                                                         0                               0,0                                                          0
                                                                                  —
                                                                                                              ’
                                                                                                                                                                                   Om/s
                                                                                    am/s
                     0.12 0,68                                                                                     0,12 0,68
                                                                                                                                                                                   Btemp
                                     Traversepunt (m)                            | emp |                                          Traversepunt (m)
         MC ELM v641 218056-02 S3110                                                                         Pagina    2 van 6                                                           paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                       0000001142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Discontinum etingen                                                                                                                                                    [=
                                                                                                                                                                                  Emissie-en
                                                                                                                                                                                                      ni
                                                                                                                                                                                              Luchtwalleismetingen   BV
                                                                                                                                               2a
            Titel project:                 Nedmag       Jaarronde 2018                                                 Meettechnicus:              EEC
                                                                                                                                                                                          A
          Bedrijf:                         Nedmag                                                                      Referentienr:      -
                                                                                                                                                                                        WN NN
          Adres:                           Bilitonweg      1                                                           Meetdatum:         22-5-2018
          Postcode/plaats                  9640 AE Veendam                                                             Type  installatie: -
                                                                                                                                                                                                 I 191
                                                                                                                                                                                                    V       414
                                                                                                                                                                                        De luchtmeetdienst   van  ELM
                                                                                                                                                                                       is als testlaboratorium conform
          Meetpunt:                        S3110                                                                       Laminaire flow:    Ja                                           Eo
                                                                                                                                                                                            peaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                            Raad       Accreditatic.
           Discontinu           metingen
                                                                                                                                                                                                  voor
          Component                        Deelmeting      1  1)|Deelmeting     2 1)| Deelmeting      3  1)      Doorslag viuchtige          Veldblanco    [ug/Nm’] (< 10%  EGW)
          Metalen                                 [ug/Nm?]             [ug/Nm?]             [ug/Nm’]          metalen in %   (eis 10%)            Waarde          meting voldoet?
                                                                                                                                          G
          In   H,0,  /  HNO,                                                                                     1         2]        3             ig Stofvormig
          Aluminium
          Antimoon
          Arseen
          Boor
          Cadmium
          Chroom
          Kobalt
          Koper
          Lood
          Zink
          Mangaan
          Nikkel
          Seleen
          Tin
          Vanadium
          Thallium
          Kwik (in KCr204| HNO3)
          Cr VI (in Na2CO3/NaOH)
          Cadmium        + thallium
                                     ~
          Som zware metalen
          Anorganische comp.                          [mg/Nm"]             [ma/Nm”]              [mg/Nm”]        1         2         3    [mg/Nm’] [mg/Nm’]
                                               16:49 17:19           17:31 18:01          18:11 18:40         Doorslag   in % (eis £5%)
          NH;     In 0,05M H2504
          Brs   In  0,1M  NaOH
          Cl,   In 0,AM   NaOH
          In demi-water                        16:49 17:19           17:31 18:01          18:11 18:40
          HCI                                       <
                                                      0,50               <
                                                                           0,50                <
                                                                                                 0,50           <5        <5        <5
          HBr
          Formaldehyde
          In  0,1M   NaOH                      16:49 17:19           17:31 18:01          18:11 18:40              Doorslag   in %          Blanco
          HF
          In  0,3%   H202                      16:49 17:19           17:31 18:01          18:11 18:40
          SO,                                         97.8                 89.5                   133.5        0.0         0        0,0       1.4        200             Ja
          H2S     (in Cd(OH)2)
         [PAK                                         [Hg/Nm’]             [ug/Nm’]              [ig/Nm’]
          Acenafteen
          Acenaftyleen
          Antraceen
          Benzo(a)antraceen
          Benzo(a)pyreen
          Benzo(b)fluoranteen
          Benzo(g,h,i)peryleen
          Benzo(k)fluoranteen
          Chryseen
          Dibenzo(a,h)antraceen
          Fenantreen
          Fluorantheen
          Fluoreen
          indeno(1,2,3-cd)pyreen
          Naftaleen
          Pyreen
          PAK 16       (EPA)
          PAK     (MVP1)
          PAK     (rest, sO)
          Som 6 PCB (filter)
          Som PCB        (7 Ballschmiter)
          Koolbui              tername                [mg/Nm’]             [mg/Nm”]              [mg/Nm?]
          Benzeen
          HAc
          MeAc
          MeBr
          Dioxines       (PCDD's/PCDF's)              [ng/NmY]             [ng/Nm’]              [ng/NmJ                                   Tng/Nm]
           I-TEQ (upperbound)
           I-TEQ (NATO/CCMS)
          Recovery 1S(%)         5-CDF
                                 6-CDF
                                 7-CDF
          "
             Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,    droog afgas   en actueel zuurstofpercentage
          ?
             Resultaten betrokken op 273 K, 101,3 kPa,     droog afgas  en std vol% zuurstof:
          *
             De  som zware    metalen bestaat uit: antimoon, arseen, chroom, cobalt,  koper, nikkel, lood, mangaan  en vanadium
          MC ELM v641 218056-02 S3110                                                                        Pagina  3van 6                                                          Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                     0000001143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                                                                                                    [A
           Controle isokinetische monstername                                                                                     en      stof totaal                                                                                                                      Emissie- LuchHwaltsterreing
                                                                                                                                                                                                                                                                                   en                         en BV
          Titel project:                                                  Nedmag            Jaarronde 2018                                                                                             Meettechnicus:                       HE,
          Bedrijf:
          Adres:
                                                                          Nedmag
                                                                          Bilitonweg             1
                                                                                                                                                                                                       Referentienr:
                                                                                                                                                                                                       Meetdatum:
                                                                                                                                                                                                                                           -
                                                                                                                                                                                                                                           22-5-2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN          TESTEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                               RvA| 43]
          Postcode/plaats                                                 9640 AE Veendam                                                                                                               Type installatie:                  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                  De luchtmeetdicnst     van  ELM
                                                                                                                                                                                                                                                                                        1s als testlaboratoriem
          Meetpunt:                                                       S3110                                                                                                                        Laminaire flow:                     Ja                                     conform NEN-EN-ISOVEC
                                                                                                                                                                                                                                                                                   17025:2005      geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Raad   voor Accreditatie.
          Afgasdebiet middels                                               continumetin g, isokinetische hoofd- en/of                                                         deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                                                     Deelmeting         1                       Deelmeting           2                          Deelmeting             3                Gemiddeld
                         Tijdsperiode meting                                                                         16:49         -
                                                                                                                                           17:18               17:31           -
                                                                                                                                                                                        18:01             18:11             -
                                                                                                                                                                                                                                            18:40
          Diameter                                                        [m]                                                   0,80                                           -                                             -
                                                                                                                                                                                                                                                                 0,80
          Afgastemperatuur                                                [°c                                                   70,7                                         70,9                                          70,0                                  70.5
                                                         *
          Afgasvochtgehalte                                               [vol%]                                                28,9                                         28.9                                          27.7                                  28,5
                                                                          [kg/Nm3                                              0,305                                        0,305                                         0,287                                 0,299
         |Statische druk                                                  [Pa]                                                -8946                                        -8946                                         -8946                                  -8946
          Atmosferische druk                                              [kPa]                                                1024                                         102.4                                         102.4                                 102.4
          Afgassnelheid                                                   [m/s]                                                  11,2                                        11.                                           11,0                                  1.1
          Bedrijfsomstandigheden                                          [mur]                                               20.220                                     20.090                                          19.960                                20.090
          Normaal                    omstandigheden                   ~~ [Nm*/uur]                        J
                                                                                                                              10.520                                      10.460                                         10.590                                10.520
          Normaal                    omstandigheden                   ~~ [Nm>/uur,         std%     O,]
         IStofisea metingen                                               Nozzlediameter [mm]                                      7                                           7                                            i
                                           ®
          Vracht filter                                                   [mg, absoluut]                                        373                                          44 6                                         43,9
          Vracht                  spoelvloeistof                          [mg absoluut]
          \racht totaal                                                   [mg absoluut]                                     373                                        44 6                                           43,9                                          41,9
          Bemonsterde totaal-volume                                       [Nm®, droog]                                         0,395                                        0,405                                         0,399                                 0,400
          Isokinetische monstername                                      (95   -
                                                                                 115%)      ?                        104.0        -—>      Ja                  109,1          -—=       Ja                105,3            -—=             Ja
          Veldblanco                       (eis:     <  10%     vergunde waarde               °)                                                                                            0.3          mg    —->    Voldoet
          Stof(totaal)                                                    [mg/Nm®* droog] "                                 94.4                                       110,0                                          110,1                                          104.8
                                                                                                          3
          Stof(totaal)                                                    [mg/Nm?, std% O,]                                                                                                                                                                          :
          \Vracht                 stof(totaal)                            [kg/uur]                                          0,994                                      1,151                                          1,166                                          1,103
          1)         betrokken op 273 K, 101.3 kPa,                          droog afgas        en actueel       zuurstofgehalte           2)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,                droog afgas      en  std.  O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte                         adv   vezadigingswaarde bepaald
          4)         Snelheid            bepaald        m.b.v.     S-pitot                                                                 5)   Gebruikt filter:       Instack zwanehals vlakfilter:             hy 6) Vergunde            waarde  (mg/Nm®):         20
          Afgassnelheid                                      en      -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                                25,00                                                                                                                                                                                   100,00
                                                                                                                                                                                                                                                 Afgassnelheid (m/s)
                                20,00                                                                                                                                                                                   50,00                     Bemonsteringssnelheid
                                                                                                                                                                                                                                                  (m/s)
                       (m/s)                                                                                                                                                                                                      (grC)           Bemonsteringssnelheid-
                                15,00                                                                                                                                                                                   0.00
                                                                                                                                                                                                                                                 grenzen 93%        115%
                       asnelhid
                                                                                                                                                                                                                                                                  -
                       Afg
                                — = [=][=]                                                                                                                                                                              -50,0 [=]
                                                                                                                                                                                                                                  Tempratu       Temperatuur
                                  5,00                                                                                                                                                                                  -100,00
                                  0,00                                                                                                                                                                                  -150,00
                                            16:49 16:53 16:56 16:59 17:02 17:05 17:08 17:12 17:15 17:18 17:3 17:36 17:39 17:43 17:46 17:49 17:52 17:5 17:58 18:1 18:14 18:17 18:20 18:23 18:27 18:30 18:3 18:36 18:39
                                                                                                                         Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                         130,0
                         120,0
                         110,0
           (%)
                                                                                                                                                                                                                                                ®     Isokinetiek  (%)
            Isokinet
                                                                                                                                                                                                                                                     Grenzen isokinetiek
                                                                                                                                                                                                                                              —            115%
                                                                                                                                                                                                                                                     05  -
                              70,0
                                           NMS
                                                            nO~odO                                         0
                                                                                                                [=5]   =
                                                                                                                            [3g]     uy    ~    0
                                                                                                                                                   Oy 8s        oo
                                                                                                                                                                BEEN   NO~oOo                   od 02     Wow
                                                                                                            boi
                                                                                                                                                                                          ITIITILEES
                                                                                                               Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v641 218056-02 S3110                                                                                                                                                   4           6                                                                                            Paraaf controle:    5.1.2¢e
                                                                                                                                                                             Pagina         van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0000001144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Basisgegevens
                                                                                                                                                                                                         =)
                                                                                                                                                                                                         Emissie-en Luchfkwaltetsmetingen BY
           Titel   project:        Nedmag      Jaarronde 2018                                                                 Meettechnicus:                           1.2¢
          Bedrijf:                 Nedmag                                                                                     Referentienr:                   -
          Adres:                   Bilitonweg      1                                                                          Meetdatum:                      22-5-2018
          Postcode/plaats          9640 AE Veendam                                                                            Type     Installatie.           -
                                                                                                                                                                                                               De luchtmeetdienst    van  ELM
                                                                                                                                                                                                                   is als testlaboratonium
          Meetpunt:                S3110                                                                                      Laminaire flow:                 Ja                                                conform    NEN-EN-ISOVIEC
                                                                                                                                                                                                                 17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                           door de
           Meetmethode               en   onnauwkeurigheden                                                                                                                                                       Raad   voor  Accreditatie.
                                                                                                                                                                            Tweezijdi lg 95%    Poo
          Component                Norm                                                   Omschrijving                                                       Analyse                jo
                                                                                                                                                                             betr. interval %
                                                                                                                                                                                                     qQ'
                                                                                                                                                              uitbestee
                                                                                                                                                              :
                                                                                                                                                                              Tov        Tov
                                                                                                                                                              d biic
                                                                                                                                                                  J:
                                                                                                                                                                                       |
                                                                                                                                                                            meting]      EGW
          Afgas-debiet             ENEN:ISD          Berekening      op basis  van  gemeten parameters                                                        -
                                                                                                                                                                               5,2        10,0        Q
          Afgas-snelheid           i                 Snelheidsmeting       dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer                        -
                                                                                                                                                                               4.6         4.3        Q
                                   NEN-EN-ISO                3
          Afgas-statische    druk
                                   16911             Verschildruk-meter                                                                                       -
                                                                                                                                                                               5.0         5.0        Q
          Afgas-temperatuur        [ISO 8756         Thermokoppel                                                                                             -
                                                                                                                                                                               16          1.4        Q
                                   INZN-EN'14780
                                                     Relatief   bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Atgas-vactigehalts                                                                                                                                                   00          8.7        Q
                                                     bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk       [ISO 8756         Barometer                                                                                                -
                                                                                                                                                                               0,0         0.2        Q
                                   NEN-ISO 10849 |Monstername via verwarmde monsternameleiding                       en
                                                                                                                        rookgas-koeler, analyse
          NOx (als    NO2)                                                                                                                                                     33          89         OQ
                                |\EN     EN 14792    |middels chemoluminescentie
                                                                                                                                                                                       j         |
          02                       NEN-EN 14789      Monstername
                                                     middels
                                                                        via
                                                                            verwarmde monsternameleiding
                                                                paramagnetisme
                                                                                                                     en rookgas-koeler, analyse
                                                                                                                                                                               52          6.0        Q
                                   NEN-ISO 12039 |Monstername via verwarmde monsternameleiding                       en rookgas-koeler, analyse
          co                                                                                                                                                                   03
                                                                                                                                                                                :
                                                                                                                                                                                           59}        a
                                   NEN-EN 15058      |middels IR
                 ;
                                                     Isokinetische monstername         volgens NEN EN 13284-1, absorptie in demi              via side-      Al-West
          Chloride (als   HCI)     |NEN-EN 1911                                                                                                                               ne                      Q
                                                                                                                                                                                         :
                                                                                                                                                                                         3
                                                     stream    bemonstering, gevolgd door analyse middels ionchromatografie                                   (LOO5)
         lso2 discontinu           NEN-EN 14791
                                                     Isokinetische
                                                                       monstername     volgens NEN EN 13284-1, absorptie in 0,3% H202,                       Al-West          16.7                    Q
                                                                                                                                                                                          16.6
                                                     gevolgd    door   analyse middels ionchromatografie                                                      (LOOS)
                                   NEN-EN 1308¢-
          Isakinstiscne
          monstername              1
                                                     Isokinetische monstername via        vezelstoffilter, gevolgd       door
                                                                                                                                sidest      b
                                                                                                                                                   nstering   |-
                                                                                                                                                                              NVT         17.7        Q
          !
             Geaccrediteerde      verrichtingen    aangegeven middels          een   "Q" staan alleen          voor  de verrichting    van   de LMD     van  ELM     (L433)
            Gebruikte         apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                              Datum                Conc.              a         Anis
                                                                                                      re alors   ball
                                                                                                                                                                                          Calibratie
          Component               Apparaat analyse /                                                                     Deelmetingen                     Correktiefaktoren
                                                                   calgas                             g
                                                                                                                                                                                         geldig     t/m
                                              Cylinder             ppm/                       3
                                                                                                       wasvlist ml.)  (mL       wasvistf drsl 9]
                                                                                                                                                     Appa-   volume         |Balans
                                                                                                                                                                                2
                                              nummer     gas       |vol%
                                                                                volume   (Nw’)                                                         raat
          Afgas-debiet             -
                                                 22-5-2018
          Afgas-snelheid           DS4-S3        22-5-2018                                                                                            0,798                                17-07-18
          Afgas-statische    druk |DS2-D1        22-5-2018                                                                                            0,996                                05-01-19
          Afgas-temperatuur        |[DS4-ST3|    22-5-2018                                                                                            1,000                                05-01-19
                                   >
          Afgas-vochtgehalte      |waarde
                                                 22-5-2018                                                                                                                                 05-01-19
          Atmosferische druk       |DS2-A1       22-5-2018                                                                                            1,012                                 16-01-19
          NOx    (als NO2)         AAD2a      |27600503558657|      805.0                                                                                                                  24-05-18
          02                       AA24b       |27600502245349|      20,9                                                                                                                  24-05-18
          CO                       AA24c      27600503188545|       805.0                                                                                                                  24-05-18
          Chloride (als   HCI)     DS1-P6         4-6-2018                   0,053 0,039 0,037]      36,0       112,7   -5,5   43,2    404    483     0.798      0.975       0,998         25-07-18
          S02 discontinu           DS1-P5         4-6-2018                   0,044 0,045 0,030|100,1             894    75,2|36,8      43.8   21.2    0,798      0,981       0,998         25-07-18
          IsoKinetscne
                                   DS2-P4             -
                                                                             0,395 0,405 0,399]        -          -       -      =       "      -
                                                                                                                                                      0.798      1.012          -
                                                                                                                                                                                           05-07-18
          mnnatarnames
         MC ELM v641 218056-02 S3110                                                                                          Pagina     5 van   6                                                                                     Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                        0000001145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                       =
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                   Emisse-en Luchoualteismetingen BY
          Titel project:               Nedmag Jaarronde              2018                                                           Meettechnicus:             24
                                                                                                                                                                                      ZN
         Bedrijf:                      Nedmag                                                                                       Referentienr:       -
                                                                                                                                                                                      UN
         Adres:                        Bilitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                        1                                                                           Meetdatum:          22-5-2018
                                                                                                                                                                                             Hl 1
         Postcode/plaats                                                                                                            Type installatie:   -
                                                                                                                                                                                                       wn  ELM
                                                                                                                                                                                    :
         Meetpunt:                     S3110                                                                                        Laminaire flow:     Ja
                                                                                                                                                                                      CNEIBOTCdoor de
                                                                                                                                                                                       Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen
                                                                                                           20                                                                n
         Continumeting                 Component          ( ign Reoliant Molden                                Component              (Wipe Rov oat Voliioe                o
         -
           Anorganisch                       NOx               801,0               0,5               Ja               CO,
                                             co                802,0               -0.4              Ja               CH,
                                             SO;                                                               Lektest Pitot-buis         Stabiel            -
                                                                                                                                                                       Ja
         .
           Anorganisch                        0,                 0,0                0,2              Ja        Stagnatie   Pitot-buis         0              -
                                                                                                                                                                  Ja:<10Pa
                          ”
         -
           Organisch                         CH,                                                               i                             0,7          08       Ja: <  5%
                                                                                               OigevaruRk       Onderdruk bij:
         Dis-continumeting?                    Component(en) / wasvioeistof
                                                                                               A                     ox                 ua Ig alan VeetSal
                                                                                                  a  [mbl
         -
           filter                                Isokinetische    bemonstering                      -200              -500            < 0,00          < 0,21           Ja
         -
           natchemisch                                  KCr,04 / HNO;
                                                              Demi                                    0               -500            < 0,00          < 0,03           Ja
                                                             H,S0,
                                                              NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                              H20;                                    0               -500            < 0,00          < 0,03           Ja
         -
           gravimetrisch      vocht                         Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische
                                         afwijkingen van de norm (NVT)
         Component
         Interpretatie            en
                                        produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
         MC ELM v641 218056-02 S3110                                                                                   Pagina    6 van  6                                                       Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                 0000001146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                      [CO
                                                                                                                                      Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                    ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                           De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                      9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                      +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                    info@elmnederland.nl     E-mail
                       BV                                                                                                            www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                                 52514501 KvK
         Dhr.                                                                                                                        Groningen
         Postbus 241
         9640 AE             Veendam
                                      Uw kenmerk:                    -
                                     Onze referentie:                 218056-08
                                      Datum    uitvoering:           24-5-2018
                                      Datum    rapportage:           17-12-2018
                Betreft:              Project:         Nedmag     Jaarronde 2018
                                      Meetpunt:        S3204 DBM koeler
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                           .
         Het    meetplan      met kenmerk:              218056-08-       S3204 DBM koeler
         maakt onderdeel uit           van   navolgend meetcertificaat,         en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar          en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,           bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7     pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                     zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen          u  hiermee    van   dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
                            5.1.2¢
         Certificaatversie:  v6.4.1; 10-03-2018
                                                                   ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008      VCA** 2008/5.1
                                                                                                 en                gecertificeerd
                                                                                                                                                              ZN
                                         De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd  door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                             SIN BA  | 3
         MC ELM v641 218056-08 S3204 DBM koeler                                        Page 1 of 5                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                        0000001147
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                           en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                             Oo
                                                                                                                                                                                          Emissie-            Mall
                                                                                                                                                                                                   en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel project:                   Nedmag Jaarronde 2018                                                          Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                 ZA (a
         Bedrijf:                         Nedmag                                                                         Ref.nr opdrachtgever:        -
                                                                                                                                                                                                (8SN
         Adres:                           Bilitonweg       1                                                             Meetdatum:                   24-5-2018                                          TESTEN
                                          9640 AE Veendam                                                                      installatie:
                                                                                                                                                                                                         RvA      L432
         Postcode/plaats                                                                                                 Type                         -
                                                                                                                                                                                               De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                        $3204 DBM koeler                                                               Laminaire flow:              Niet vast kunnen stellen                is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                              NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                   geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                  Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald           adv debiet op basis       van  afgasparameters         of brandstofverbruik:                               Isokinetische       bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                     10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                               ?
         Parameter                                      Aanbeveling                     Beoordeling                              Toetsing                       Beoordeling
         Orientering   kanaal                            Verticaal                      Horizontaal                         Voldoet niet    (NVT)           meetvlaksituering
                kanaal                                   Rond                           Rond                                       Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                                 -
                                                                                        0,74                                         NVT
                                                                                                                                                              Voldoet niet
         Verstoring  voor      het meetvlak              -
                                                                                        Bocht                                        NVT
         verstoring  na  het meetvlak                    -
                                                                                        Splitsing                                    NVT                De fysieke kenmerken    van het
                     "
         Aantal Dh      voor     meetvlak                Minimaal 5                     5                                          Voldoet              meetpunt   voldoen niet
                                                                                                                                                           Sissi de mesinoriiey
                                                                                                                                                                                aan de
                     "
         Aantal Dh      na    meetviak                   Minimaal 2                     1                                       Voldoet niet
         Aantal meetassen                                >=   2                         1                                       Voldoet niet
         Parameter                                       Criterium                      Heersende conditie                       Toetsing                        Beoordeling
                                                                                                                                                                                   *
                                                                                                                                                           meetpuntcondities
                        gassnelheid                      5-50 m/s                       16,8                                       Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties      per  traversepunt          <   24 Pa                      13,9                                       Voldoet
                                                                                                                                                                  Voldoet
                                                                                                                                                                  SIE
         Verhouding gassnelheid                          Vaid Vain    £3                1.1                                        Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                   <   5%                         NVT
         Hoek   gassnelheid       tov kanaal-as    (swir|<   15° t.o.v. kanaal-as       |[<  15                                    Voldoet
                                                                                                                                   Voldoet
                                                                                                                                                       08 suis elgansiiigflian van
         Richting gasstroom                              Positief                       Positief                                                              uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                        [0,8                                       Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Meetonzekerheid: de      situering van het meetvlak voldoet niet    aan de  aanbevelingen conform      de aangegeven normen, de meetvlakcondities voldoen echter wel.
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                              momentane          meting
                                                                   Meting    1                     Meting    2                   Meting     3                     Gemiddeld
         Tijdstip meting                                             13:15                           13:54                           14:30
         Diameter                         [m]                         0,74                            0,74                           0,74                              0,74
         Afgastemperatuur                 [°C]                       187.1                           210.1                          202.1                             199.7
                                   ®
         Afgasvochtgehalte                 [vol%)]                     3.8                             3,8                             3,8                              3,8
                                   ”
         Afgasvochtgehalte                  [kg/Nm?]"                0,030                           0,030                          0,030                             0,030
                          (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                         [kPa]                      103,9                           103.9                           103.9                            103.9
         Atmosferische druk               [kPa]                      103,3                           103,3                           103,3                            103,3
         Afgassnelheid                    [m/s]                       16,4                            17,1                            16,9                             16,8
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         Be1                              [m*/uur]                  16.575                          16.423                          16.513                           16.504
                                                                    25.380                          26.405                         26.109
         Bedrijfsomstandigheden           [m>/uur]                                                                                                                   25.965
         wn
                                                      ”             14.855                          14.713                          14.791
                                          [Nm*/uur]                                                                                                                  14.787
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,      droog afgas   en actueel   zuurstofgehalte                   3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
         Snelheids-            en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                               Meet    as   A                                                                             Meet as  B
              18,0                                                              250                         18,0
                                                                                                         _16,0
            16,0
                                                                                200
            E140                                                                     5                    E 14,0
            ©12,0
            @                                                                   150
                                                                                     =)
                                                                                     =
                                                                                                         © 12,0
                                                                                                          3
            £100                                                                     5
                                                                                     ®
                                                                                                         £100
                                                                                                          £
               80                                                                                            80
            g                                                                   100  5                    .
            8  6.0                                                                                        S  6,0
            T
                                                                                     3                   hp
               40                                                                                        2   40
                                                                                50   @
               2,0                                                                                           2,0
                                                                                                             0,0
                           Hel
               0,0                                                              0
                                                                                       Bm/s
                    0.11 0,63                                                                                      0,11 0,63
                                                                                       Bigmp
                                        Traversepunt (m)                                                                          Traversepunt (m)
         MC ELM v641 218056-08 S3204 DBM koeler                                                               Pagina   2 van 5                                                          paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                      0000001148
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                                                                                              [A
           Controle isokinetische monstername                                                                                    en      stof totaal                                                                                                                 Emissie- LuchHwaltsterreing
                                                                                                                                                                                                                                                                             en                       en BV
          Titel project:                                                 Nedmag            Jaarronde 2018                                                                                               Meettechnicus:
          Bedrijf:                                                                                                                                                                                      Referentienr:
                                                                                                                                                                                                                                                                                 a
                                                                         Nedmag
                                                                                                                                                                                                                                                                             IN
                                                                                                                                                                                                                                    -
          Adres:                                                         Bilitonweg             1                                                                                                       Meetdatum:                 24-5-2018                                           IESTEN
          Postcode/plaats                                                9640 AE Veendam                                                                                                                 Type installatie:         -
                                                                                                                                                                                                                                                                            5|          al “el
          Meetpunt:                                                      $3204 DBM koeler                                                                                                               Laminaire flow:            Niet vast kunnen stellen                 IC
                                                                                                                                                                                                                                                                             17025:2005    geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Raad voor Accreditatie.
          Afgasdebiet middels                                              continumetin g, isokinetische hoofd- en/of                                                           deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                                                    Deelmeting         1                         Deelmeting           2                          Deelmeting    3                Gemiddeld
                         Tijdsperiode meting                                                                        13:23         -
                                                                                                                                          13:53                13:59            -
                                                                                                                                                                                         14:29             14:32              -
                                                                                                                                                                                                                                    15:02
          Diameter                                                       [m]                                                   0,74                                             -                                             -
                                                                                                                                                                                                                                                         0,74
          Afgastemperatuur                                               [°c                                                  197.6                                          213.4                                         231.8                        214.3
                                                         *
          Afgasvochtgehalte                                              [vol%]                                                  3.8                                           38                                            38                           3.8
                                                                         [kg/Nm3                                              0,030                                          0,030                                         0,030                         0,030
         |Statische druk                                                 [Pa]                                                   596                                           596                                           596                           596
          Atmosferische druk                                             [kPa]                                                103,3                                          103.3                                         103.3                         103.3
          Afgassnelheid                                                  [m/s]                                                  16,5                                          17,0                                          17.7                          17.
          Bedrijfsomstandigheden                                         [mur]                                               25.550                                       26.330                                         27.450                         26.440
          Normaal                    omstandigheden                  ~~ [Nm*/uur]                        J
                                                                                                                             14.630                                        14.580                                         14.640                        14.620
          Normaal                    omstandigheden                  ~~ [Nm>/uur,         std%     O,]
         IStofisea metingen                                              Nozzlediameter [mm]                                      6                                             6                                            6
                                           ©
          \racht filter                                                  [mg, absoluut]                                         16,3                                          17.1                                          18,3
          Vracht                  spoelvloeistof                         [mg absoluut]
          \racht totaal                                                  [mg absoluut]                                     16,3                                         17,1                                           18.3                                  17.2
          Bemonsterde totaal-volume                                      [Nm®, droog]                                         0,515                                          0,513                                         0,515                         0,515
          Isokinetische monstername                                     (95   -
                                                                                115%)      ?                        108.8        -—>      Ja                   108.6           -—=       Ja                108.6            -—=    Ja
          Veldblanco                       (eis:     <  10%     vergunde waarde              °)                                                                                              0.3          mg    —->    Voldoet
          Stof(totaal)                                                   [mg/Nm* droog] Lh                                 31.6                                         333                                            35,5                                  335
                                                                                                         3
          Stof(totaal)                                                   [mg/Nm?,         std%    O,]                                                                                                                                                        :
          \Vracht                 stof(totaal)                           [kg/uur]                                          0,463                                        0,486                                          0,520                                 0,490
          1)         betrokken op 273 K, 101.3 kPa,                         droog afgas        en actueel       zuurstofgehalte           2)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,                  droog afgas      en  std.  O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
          4)         Snelheid            bepaald        m.b.v.    S-pitot                                                                 5)   Gebruikt filter:         Instack zwanehals vlakfilter:             hy 6) Vergunde   waarde   (mg/Nm®):        20
          Afgassnelheid                                      en     -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                                25,00
                                                                                                                                                                                                                                         Afgassnelheid (m/s)
                                20,00
                                                                                                                                                                                                                                                      i
                                                                                                                                                                                                                                          B                     Hird
                                                                                                                                                                                                                                          (m/s)
                       (m/s)                                                                                                                                                                                                              Bemonsteringssnelheid-
                                15,00
                                                                                                                                                                                                                                         grenzen 93%        115%
                       asnelhid
                                                                                                                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                                                                                                         Temperatuur
                                — = [=][=]
                       Afg
                                  5,00                                                                                                                                                                                 +
                                                                                                                                                                                                                         50,00
                                  0,00                                                                                                                                                                                   0.00
                                            13:23 13:26 13:29 13:3 13:36 13:39 13:42 13:45 13:48 13:52 14:0 14:04 14:07 14:10 14:13 14:16 14:19 14:23 14:26 14:32 14:36 14:39 14:42 14:45 14:48 14:51 14:5 14:58 15:01
                                                                                                                        Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                         130,0
                         120,0
                         110,0
           (%)                           ll       LI
                                                                                                                                                                                                                                        ®     Isokinetiek  (%)
            Isokinet
                                                                                                                                                                                                                                             Grenzen isokinetiek
                                                                                                                                                                                                                                      —            115%
                                                                                                                                                                                                                                             05  -
                              70,0
                                           NMS
                                                            nO~odO                                        0
                                                                                                               [=5]   =
                                                                                                                           [3g]     uy    ~    0
                                                                                                                                                  Oy 8s          oo
                                                                                                                                                                 BEEN   NO~oOo                   od 02     Wow
                                                                                                           boi
                                                                                                                                                                                           ITIITILEES
                                                                                                              Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v641 218056-08 S3204 DBM koeler                                                                                                                                         3           5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5.1.2
                                                                                                                                                                              Pagina         van                                                                                        Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0000001149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                     =                                   |
           Bas isg
                          egevens                                                                                                                                                    Emissie-en PT             —— BY
           Titel  project:        Nedmag      Jaarronde 2018                                                          Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                            ZN
          Bedrijf:                Nedmag                                                                              Referentienr:              -
                                                                                                                                                                                            RY NS
          Adres:                  Bilitonweg
                                  9640 AE Veendam
                                                 1                                                                    Meetdatum:
                                                                                                                             Installatie.
                                                                                                                                                 24-5-2018
                                                                                                                                                                                                     he 1]
          Postcode/plaats                                                                                             Type                                                                 De luchtmeetdienst    van ELM
                                                                                                                                                                                               is als testlaboratonium
          Meetpunt:               S3204 DBM koeler                                                                    Laminaire flow:            Niet vast kunnen stellen                   conform    NEN-EN-ISOVIEC
                                                                                                                                                                                             17025:2005 geaccrediteerd
                                                               =                                                                                                                                       door de
           Meetmethode              en   onnauwkeurigheden                                                                                                                                    Raad   voor  Accreditati.
                                                                                                                                                              Tweezijdi gai 95%
          Component               Norm                                                 Omschrijving                                             Analyse
                                                                                                                                                 :
                                                                                                                                                              betr. interval %
                                                                                                                                                                                  al
                                                                                                                                                 uitbestee
                                                                                                                                                                Tov      Tov
                                                                                                                                                 d biic
                                                                                                                                                     J:
                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                             meting]    EGW
          Afgas-debiet            ENEN:ISD         Berekening      op basis van  gemeten parameters                                              -
                                                                                                                                                                17.7     10,0      Q
          Afgas-snelheid          i                Snelheidsmeting      dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer              -
                                                                                                                                                                17.4      4.3      Q
                                  NEN-EN-ISO               3
          Afgas-statische   druk
                                  16911            Verschildruk-meter                                                                            -
                                                                                                                                                                4.8       5.0      Q
          Afgas-temperatuur       [ISO 8756        Thermokoppel                                                                                  -
                                                                                                                                                                 1.1      1.4      Q
                                  INENCN 14700
                                                   Relatief  bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Afgas-vochijehelte                                                                                                                                    45        87       Q
                                                   bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk      [ISO 8756        Barometer                                                                                     -
                                                                                                                                                                0,0       0.2      Q
                                  NEN-EN 13284-|Isokinetische monstername via          vezelstoffilter, gevolgd door  gravimetrische bepaling
         Isto (totaal volume)                                                                                                                                   12.7     17.7      Q
                                                   van  het  stofgehalte
          !
             Geaccrediteerde     verrichtingen   aangegeven middels         een   "Q" staan alleen     voor de  verrichting  van  de LMD    van ELM     (L433)
            Gebruikte        apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                             Datum               Conc.             =         a]
                                                                                                                    :
                                                                                                                                                                         Calibratie
          Component              Apparaat analyse /              calgas
                                                                                                  g             Deelmetingen                 Correktiefaktoren           geldig  t/m
                                             Cylinder            ppm/                      3
                                                                                                    wasvist  (mL)      wasvistf  drsig
                                                                                                                                         Appa- volume        |Balans
                                             nummer   gas        |vol%
                                                                             volume   (Nm”)                                               raat
          Afgas-debiet            -
                                               24-5-2018
          Afgas-snelheid          DS4-S3       24-5-2018                                                                                  0,798                           17-07-18
          Afgas-statische   druk |[DS1-D3      24-5-2018                                                                                  0,994                           23-01-19
          Afgas-temperatuur       |[DS4-ST3|   24-5-2018                                                                                  1,000                           05-01-19
          Afgas-vochtgehalte      |DS2-T3      24-5-2018                                                                                  1,001                           05-01-19
          Atmosferische druk      |DS1-A3      24-5-2018                                                                                  1,012                            16-01-19
         |stof  (totaal volume)   [DS1-P3       6-6-2018                  0.515 0,513 0,515                                               0,798 |   1.005      |0999 |    06-07-18
          MC ELM v641 218056-08 S3204 DBM koeler                                                                      Pagina  4 van  5                                                                            Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                   0000001150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                            =
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                       Emissie-en Luchbwatetsmetigen     BY
          Titel   project:             Nedmag       Jaarronde 2018                                                                  Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                           aN
         Bedriff:                      Nedmag                                                                                       Referentienr:         -
                                                                                                                                                                                          IN
         Adres:                        Bilitonweg       1                                                                           Meetdatum:            24-5-2018
                                                                                                                                                                                                  Hl 1)
         Postcode/plaats               9640 AE Veendam
                                       $3204 DBM koeler
                                                                                                                                    Type   installatie:
                                                                                                                                    Laminaire flow:
                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                                                         ne
                                                                                                                                                                                              NENENISOTEC
                                                                                                                                                                                                            on
         Meetpunt:                                                                                                                                        Niet vast kunnen stellen
                                                                                                                                                                                           17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                   door de
                                                                                                                                                                                            Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen
                                                                                                          i                                                                  oA
         Continumeting                 Component          ( ign Roti ant Yoldoets                              Component              et                Rov oat Voldbets
         .
           Anorganisch                       NOx                                                                      CO,
                                             co                                                                       CH,
                                             SO;                                                               Lektest Pitot-buis         Stabiel              -
                                                                                                                                                                         Ja
         .
           Anorganisch                        0,                                                               Stagnatie   Pitot-buis         0                -
                                                                                                                                                                     Ja:<10Pa
                          ”
         -
           Organisch                         CH,                                                               i                             16             0,9      Ja: <  5%
                                                                                               ORSSTrR          Onderdruk bij:
                                                                                                                                                                 h           a
         Dis-continumeting®                    Component(en) / wasvloeistof
                                                                                               oe
                                                                                                  a
                                                                                                        Ah
                                                                                                     [mbl
                                                                                                                     lektest
                                                                                                                      [mb]
                                                                                                                                        Suita Jorgensen Veldcer
         -
           filter                                Isokinetische    bemonstering                      -200              -500            < 0,00            < 0,34           Ja
         -
           natchemisch                                  KCr;O,4 / HNO,
                                                              Demi
                                                              H,S0,
                                                              NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                               H,0,
         -
           gravimetrisch       vocht                        Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het gehele monsternamesysteem
         Meettechnische                                                de               (NVT)
                                         afwijkingen           van           norm
         Component
         Interpretatie            en
                                        produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
         MC ELM v641 218056-08 S3204 DBM koeler                                                                                  5      5                                                                                5.1.2
                                                                                                                       Pagina      van                                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                        0000001151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                     [CO
                                                                                                                                     Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                   ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                          De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                     9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                     +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl     E-mail
                       BV                                                                                                           www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                                52514501 KvK
         Dhr.                                                                                                                       Groningen
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                    -
                                    Onze referentie:                 218056-09
                                     Datum    uitvoering:           24-5-2018
                                     Datum    rapportage:           27-12-2018
                Betreft:             Project:         Nedmag     Jaarronde 2018
                                     Meetpunt:        S3104 DBM koeler
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              218056-09-       S3104 DBM koeler
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7     pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                    zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
                                        a
         Certificaatversie: v6.4.1; 10-03-2018
                                                                  ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008      VCA** 2008/5.1
                                                                                                en                gecertificeerd
                                                                                                                                                             ZN
                                        De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd  door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                            SIN|Ira
                                                                                                                                                                RvA 43]
         MC ELM v641 218056-09 S3104 DBM koeler                                       Page 1 of 5                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                       0000001152
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                         en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                                                                       Emissie-            Mall
                                                                                                                                                                                                                en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel  project:                Nedmag Jaarronde 2018                                                           Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                              ZA
         Bedrijf:                       Nedmag
                                                         1
                                                                                                                        Ref.nr opdrachtgever:
                                                                                                                        Meetdatum:
                                                                                                                                                     -
                                                                                                                                                     24-5-2018
                                                                                                                                                                                                             RYSN     TESTEN
         Adres:                         Bilitonweg
                                        9640 AE Veendam                                                                       installatie:
                                                                                                                                                                                                                      RvA L432
         Postcode/plaats                                                                                                Type                         -
                                                                                                                                                                                                            De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                      $3104 DBM koeler                                                                Laminaire flow:              Niet vast kunnen stellen                              is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                                           NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                                geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                               Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald         adv debiet op basis       van  afgasparameters          of brandstofverbruik:                               Isokinetische       bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                    10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                             ?
         Parameter                                    Aanbeveling                      Beoordeling                              Toetsing                       Beoordeling
         Orientering   kanaal                          Verticaal                       Horizontaal                         Voldoet niet    (NVT)           meetvlaksituering
                 kanaal                                Rond                            Rond                                       Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                               -
                                                                                       0,74                                         NVT
                                                                                                                                                             Voldoet niet
         Verstoring   voor   het meetvlak              -
                                                                                       Bocht                                        NVT
         verstoring  na  het meetvlak                  -
                                                                                       Splitsing                                    NVT                De fysieke kenmerken                  van het
                     "                                                                                                                                            voldoen niet                   de
         Aantal Dh      voor   meetvlak                Minimaal 5                      0                                       Voldoet niet            meetpunt                              aan
                     "                                                                                                                                    Sissi de mesinoriiey
         Aantal Dh      na  meetviak                   Minimaal 2                      1                                       Voldoet niet
         Aantal meetassen                              >=   2                          1                                       Voldoet niet
         Parameter                                     Criterium                       Heersende conditie                       Toetsing                        Beoordeling
                                                                                                                                                                                                *
                                                                                                                                                          meetpuntcondities
                        gassnelheid                    5-50 m/s                        17,9                                       Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties    per  traversepunt          <   24 Pa                       8,9                                        Voldoet
                                                                                                                                                                 Voldoet
                                                                                                                                                                 SIE
         Verhouding gassnelheid                        Vaid Vain    £3                 1.1                                        Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                 <   5%                          NVT
         Hoek    gassnelheid    tov kanaal-as    (swir|<   15° t.o.v. kanaal-as        |[<  15                                    Voldoet
                                                                                                                                  Voldoet
                                                                                                                                                      08 suis elgansiiigflian van
         Richting gasstroom                            Positief                        Positief                                                              uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                       [0,4                                       Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Meetonzekerheid: de    situering van het meetvlak voldoet niet    aan de   aanbevelingen conform      de aangegeven normen, de meetvlakcondities voldoen echter wel.
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                            momentane           meting
                                                                 Meting    1                      Meting   2                    Meting     3                     Gemiddeld
         Tijdstip meting                                           15:10                            15:50                           16:25
         Diameter                       [m]                         0,74                             0,74                           0,74                              0,74
         Afgastemperatuur               [°C]                       3101                             311.6                          320.9                             314.2
                                 ®
         Afgasvochtgehalte               [vol%)]                     3,1                              3,5                             3,6                              3.4
                                 ”
         Afgasvochtgehalte                [kg/Nm?]"                0,024                            0,027                          0,028                             0,026
                          (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                       [kPa]                      104,3                            104.3                           104.3                            104,3
         Atmosferische druk             [kPa]                      103,3                            103,3                           103,3                            103,3
         Afgassnelheid                  [m/s]                       17,9                             17.8                            18,0                             17.9
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         or1                            [m*/uur]                  14.303                           14.235                          14.125                           14.221
                                                                  27.651                           27.591                         27.812
         Bedrijfsomstandigheden         [m>/uur]                                                                                                                    27.685
         wi          -                  Nm/uur]                   12.906                           12.799                          12.689                           12.798
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,    droog afgas   en actueel   zuurstofgehalte                   3)  Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
         Snelheids-          en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                             Meet    as   A                                                                              Meet as  B
               20,0                                                           350                         20,0
                                                                                                          18,0
            5180                                                            1300
                                                                            ;
                                                                                                        3180
                                                                                                                                                                       T
                                                                                                                                                                         Ww o o
                                                                                                                                                                                    C)
            g£16.0
                                                                                                             :
                                                                              250
                                                                                   o
                                                                                                        E                                                              T
                                                                                                                                                                         [i] (5) oO
                                                                                                          14.0
            514.0                                                                  5                    .                                                                           (gr
            2120                                                              200
                                                                                    5                   3120                                                                     ao
             2100                                                                                       R100
                                                                                                                                                                                    Tempratu
                                                                                    B                                                                                            =
                                                                              50
                                                                                                           8.0
             @  8,0
                                                                                    8s                  a
                                                                                                        2 6,0
             2
                6,0                                                           100 €                                                                                              =
            <                                                                                           <
                4,0
                                                                              50
                                                                                   his                     40
                2.0                                                                                        2,0
                                                                                                           0,0
                           -
                0,0                                                           0
                                                                                    ir
                                                                                      Bs
                     0,11 0,63                                                                                    0,11 0,63
                                                                                      Bigmp
                                      Traversepunt (m)                                                                           Traversepunt (m)
         MC ELM v641 218056-09 S3104 DBM koeler                                                             Pagina    2 van 5                                                                        paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                   0000001153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Controle isokinetische monstername                                             en        stof totaal                                                                                               Emssis-en Luchdwaitstsmetingsn BV
          Titel project:                        Nedmag      Jaarronde 2018                                                                          Meettechnicus:
          Bedrijf:                              Nedmag                                                                                              Referentienr:             -
          Adres:                                Bilitonweg      1                                                                                   Meetdatum:                24-5-2018
                                                9640 AE Veendam
                                                                                                                                                                                                                               AVA|       43)
          Postcode/plaats                                                                                                                            Type installatie:        -
                                                                                                                                                                                                                    De luchtmeetdicnst   van  ELM
                                                                                                                                                                                                                        1s als testlaboratoriem
          Meetpunt:                             53104 DBM koeler                                                                                    Laminaire flow:           Niet vast kunnen stellen               conform NEN-EN-ISOVEC
                                                                                                                                                                                                                      17025:2005   geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                       Raad   voor Accreditatie.
          Afgasdebiet middels                     continumetin g, isokinetische hoofd- en/of                                     deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                             Deelmeting          1                   Deelmeting      2                    Deelmeting      3                Gemiddeld
                 Tijdsperiode meting                                         15:19          -
                                                                                                    15:49           15:54        -
                                                                                                                                        16:24          16:27             -
                                                                                                                                                                               16:57
          Diameter                              [m]                                     0,74                                     -                                       -
                                                                                                                                                                                                   0,74
          Afgastemperatuur                      [°c                                   316.4                                   315.3                                   3123                         316.7
                                   *
          Afgasvochtgehalte                     [vol%]                                    3.1                                   35                                      3.6                          3.4
                                                [kg/Nm’]                              0,024                                   0,027                                   0,028                        0,026
         |Statische druk                        [Pa]                                     994                                   994                                     994                          994
          Atmosferische druk                    [kPa]                                  103,3                                  103.3                                   103.3                        103.3
          Afgassnelheid                         [m/s]                                    17.9                                  17,9                                    18,0                         17.9
          Bedrijfsomstandigheden                [mur]                                27.660                                  27.780                                 27.890                        27.780
          Normaal     omstandigheden         ~~ [Nm*/uur]              J
                                                                                      12.780                                 12.810                                  12.790                       12.790
          Normaal     omstandigheden         ~~ [Nm>/uur,  std%    O,]
         IStofisea metingen                     Nozzlediameter [mm]                        6                                     6                                      6
                          ©
          \racht filter                         [mg, absoluut]                          23,5                                   20,2                                    23.8
          \racht    spoelvloeistof              [mg absoluut]
          \racht totaal                         [mg absoluut]                       235                                    20,2                                 23.8                                    225
          Bemonsterde totaal-volume             [Nm®, droog]                          0,446                                   0,450                                   0,449                        0,448
          Isokinetische monstername            (95 -
                                                     115%)  ?                107.9        -—>       Ja              108,3       -—=     Ja             108.2           -—=    Ja
          Veldblanco     (eis:  < 10%   vergunde waarde       °)                                                                            0.4       mg  —->   Voldoet
          Stof(totaal)                          [mg/Nm* droog] Lh                   52,6                                   44 9                                 53.1                                    50,2
                                                                       3
          Stof(totaal)                          [mg/Nm?, std% O,]                                                                                                                                       :
          \Vracht   stof(totaal)                [kg/uur]                            0,673                                  0,576                                0,679                                   0,642
          1)  betrokken op 273 K, 101.3 kPa,      droog afgas  en actueel zuurstofgehalte           2) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,       droog afgas   en  std.   O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
          4)  Snelheid  bepaald   m.b.v. S-pitot                                                    5) Gebruikt filter:    Instack zwanehals vlakfilter:    hy 6) Vergunde    waarde  (mg/Nm?):         20
          Afgassnelheid               en   -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                   25,00                                                                                                                                            350,00
                                                                                                                                                                                    Afgassnelheid (m/s)
                                                                                                                                                               {
                                                                                                                                                                    340,00
                                                                                                  .
                   20,00                                                                                          IT        Fr
                                                                                                               J                                                    330,00_          (m/s)
                                                                                                                                                               1
                z                         —
                 E
                                                                                                                                                                            3        Bemonsteringssnelheid-
                215,00     {—                                        .
                                                                                                       i)                                                 gi
                                                                                                                                                                    320002
                 g
                 a
                    Sl            A
                                                                                                             TVIVTTV                                                310,008
                                                                                                                                                                            3
                                                                                                                                                                            a
                                                                                                                                                                                    grenzen 93%
                                                                                                                                                                                                     -
                                                                                                                                                                                                       115%
                                                                                                                                                                                    Temperatuur
                 810,00
                av                                       yy
                                                                                                                                                               1
                                                                                                                                                                    300,008
                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                            =
                Py
                                                                                                                                                                   290,00
                    5,00
                                                                                                                                                               +
                                                                                                                                                                   280,00
                    0,00                                                                                                                                           270,00
                          2H        EQ           BB      FT  LEBEL                                            IRIBIBILE                            SAAB
                          OH   0
                                   WwW Oo YW Eo      wo      um   Eo   ow      do
                                                                                          oO    ©    ©    dd 0     0    ©   oO   ©  ©     ©     ©   ©   ©   ©
                         we    —   -   =    w=   =       a   —    oe   =
                                                                          -—   —   pe     ge’   gm
                                                                                                     rl   -— =    =     -
                                                                                                                           -—    =  pgm   pe   =   ali
                                                                                 Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                 130,0
                 120,0
                 110,0
           =F            pum                                         Emam                                            ERmEE
            4                                                                                                                                                                      ®     Isokinetiek  (%)
            i]
                 1000                                                                                                                                                                   Grenzen isokinetiek
             c
            s                                                                                                                                                                    —            115%
                                                                                                                                                                                        05  -
             3
                  90,0
            2
                  80.0
                  70,0
                                                                        0 0                         ~   0                        ~~      oO
                         NMS
                                     nO~odO                                    =
                                                                                    [3g]      uy          Oy  —
                                                                                                                 od       uy                 =m
                                                                                                                                                       Wn wk
                                                                                                                                                                 xo
                                                                         Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v641 218056-09 S3104 DBM koeler                                                                                        3        5
                                                                                                                                                                                                                                                   5.1.2e
                                                                                                                               Pagina       van                                                                                  Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                  0000001154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                    =                                    |
           Bas isg
                          egevens                                                                                                                                                   Emissie-en PT             —— BY
           Titel  project:        Nedmag      Jaarronde 2018                                                       Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                           ZN
          Bedrijf:                Nedmag                                                                           Referentienr:              -
                                                                                                                                                                                           RY NS
          Adres:                  Bilitonweg
                                  9640 AE Veendam
                                                 1                                                                 Meetdatum:
                                                                                                                          Installatie.
                                                                                                                                              24-5-2018
                                                                                                                                                                                                    he 1]
          Postcode/plaats                                                                                          Type                                                                   De luchtmeetdienst    van  ELM
                                                                                                                                                                                              is als testlaboratorium
          Meetpunt:               S3104 DBM koeler                                                                 Laminaire flow:            Niet vast kunnen stellen                     conform    NEN-EN-ISOVIEC
                                                                                                                                                                                            17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                      door de
           Meetmethode              en   onnauwkeurigheden                                                                                                                                   Raad   voor  Accreditatie.
                                                                                                                                             Analyse
                                                                                                                                                           Tweezijdig 95%         1
          Component               Norm                                               Omschrijving                                                          betr. interval %
                                                                                                                                                                               Q
                                                                                                                                              uitbestee
                                                                                                                                                             Tov      Tov
                                                                                                                                              d bij:
                                                                                                                                                          metin      EGW
          Afgas-debiet            ENEN:ISD         Berekening    op basis van  gemeten parameters                                             -
                                                                                                                                                             17.7     10,0      Q
          Afgas-snelheid          i                Snelheidsmeting    dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer             -
                                                                                                                                                             17.4      4.3      Q
                                  NEN-EN-ISO
                            druk                   Verschildruk-meter                                                                                        4.8       5.0      Q
          Afgas-statische         16911
          Afgas-temperatuur       ISO 8756         Thermokoppel                                                                                               1.1      1.4      Q
                                  NEN-EN 14790
                                                   Relatief bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Afgas-vochtgehalte                                                                                                                                 4.3       8.7      Q
                                                   bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk      ISO 8756         Barometer                                                                                                 0,0       0.2      Q
                                  NEN-EN 13284-|Isokinetische monstername via        vezelstoffilter, gevolgd door gravimetrische bepaling
         |Stof (totaal volume)                                                                                                                               12.1     17,7      Q
                                                   van  het stofgehalte
          !
             Geaccrediteerde     verrichtingen   aangegeven middels       een   "Q" staan alleen     voor de  verrichting van  de LMD    van ELM     (L433)
            Gebruikte        apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                             Datum             Conc.             =         a]                                                                         Calibratie
          Component              Apparaat analyse /            calgas
                                                                                                g             Deelmetingen                Correktiefaktoren           geldig  t/m
                                             Cylinder          ppm/                      3
                                                                                                  wasvlst  (mL)     wasvistf  drsig
                                                                                                                                      Appa- volume        |Balans
                                             nummer   gas      |vol%
                                                                           volume   (Nm”)                                              raat
          Afgas-debiet            -
                                               24-5-2018
          Afgas-snelheid          DS4-S3       24-5-2018                                                                               0,798                           17-07-18
          Afgas-statische   druk |[DS1-D3      24-5-2018                                                                               0,994                           23-01-19
          Afgas-temperatuur       |[DS4-ST3|   24-5-2018                                                                               1,000                           05-01-19
          Afgas-vochtgehalte      |DS2-T3      24-5-2018                                                                               1,001                           05-01-19
          Atmosferische druk      |DS1-A3      24-5-2018                                                                               1,012                            16-01-19
         Istof  (totaal volume)   |DS1-P3       6-6-2018                0,446 0,450 0,449                                              0,798 |   1.005      |o0999 |   06-07-18
          MC ELM v641 218056-09 S3104 DBM koeler                                                                   Pagina  4 van  5                                                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                   0000001155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                               [I
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                          Emissie-en Luchbwatetsmetigen     BY
          Titel   project:             Nedmag       Jaarronde 2018                                                                   Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                             AN
         Bedriff:                      Nedmag                                                                                        Referentienr:          -
                                                                                                                                                                                             IN
         Adres:                        Bilitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                        1                                                                            Meetdatum:
                                                                                                                                             installatie:
                                                                                                                                                            24-5-2018
                                                                                                                                                                                                     Hl 1)
         Postcode/plaats                                                                                                             Type                    -
                                                                                                                                                                                            De
                                                                                                                                                                                                  tungsten         ELM
         Meetpunt:                     S3104 DBM koeler                                                                              Laminaire flow:         Niet vast kunnen stellen       NEE
                                                                                                                                                                                              17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                      door de
                                                                                                                                                                                               Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen
                                                            Resultaat           Resultaat      Voldoet    aan                            Resultaat        Resultaat   Voldoet aan
         Continumeting                 Component          (ppm / vol%)              (%)           OTE          Component               (ppm / vol%)            (%)       GOS
         .
           Anorganisch                       NOx                                                                      CO,
                                             co                                                                       CH,
                                             SO,                                                               Lektest Pitot-buis            Stabiel               -
                                                                                                                                                                            Ja
         .
           Anorganisch                        0,                                                               Stagnatie    Pitot-buis           0                 -
                                                                                                                                                                        Ja:<10Pa
                          ”
         -
           Organisch                         CH,                                                               i                                0.9            06       Ja: <  5%
                                                                                                Onderdruk
                                                                                                       .
                                                                                                                Onderdruk       bij                                   :
                                                                                :
                                                                                                     bij                                 Resultaat      Toegestaan    Voldoet aan
         Dis-continumeting®)
           3        i         :                   ;
                                               Component(en) / wasvloeistof
                                                                                                                                                                         norm?
                                                                                               bemonstarin
                                                                                                  a  [mbl
                                                                                                                     lane F
                                                                                                                                          [L / min]        [L/min]
         -
           filter                                Isokinetische    bemonstering                      -200              -500             < 0,00             < 0,30            Ja
         -
           natchemisch                                  KCr204 / HNO,
                                                              Demi
                                                              H,S0,
                                                              NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                               H.0,
         -
           gravimetrisch      vocht                         Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het  gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische                                                de               (NVT)
                                         afwijkingen           van           norm
         Component
         Interpretatie            en
                                        produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
                                             Poi
                                                                                                                  iy                          —                    i
                                                                                                                            vou
                                                                                                                                      ——
                                                                                                                                                       1
         MC ELM v641 218056-09 S3104 DBM koeler                                                                        Pagina     5 van   5                                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                           0000001156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                     [CO
                                                                                                                                     Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                   ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                          De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                     9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                     +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl     E-mail
                       BV                                                                                                           www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                                52514501 KvK
         Dhr.                                                                                                                       Groningen
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                    -
                                    Onze referentie:                 218056-10
                                     Datum    uitvoering:           25-5-2018
                                     Datum    rapportage:           17-12-2018
                Betreft:             Project:         Nedmag     Jaarronde 2018
                                     Meetpunt:        S3201
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              218056-10-       S3201
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7     pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                    zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
         Certificaatversie: v6.4.1; 10-03-2018
                                                                  ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008      VCA** 2008/5.1
                                                                                                en                gecertificeerd
                                                                                                                                                             ZN
                                        De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd  door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                            SIN BA|    11
         MC ELM v641 218056-10 S3201                                                  Page 1 of 5                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                       0000001157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                            en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                                    =
                                                                                                                                                                                             Emissie-            Mall
                                                                                                                                                                                                      en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel  project:                  Nedmag Jaarronde 2018                                                            Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                    ZA
         Bedrijf:                         Nedmag
                                                            1
                                                                                                                           Ref.nr opdrachtgever:
                                                                                                                           Meetdatum:
                                                                                                                                                         -
                                                                                                                                                         25-5-2018
                                                                                                                                                                                                   RYSN     TESTEN
         Adres:                           Bilitonweg
                                         9640 AE Veendam                                                                         installatie:
                                                                                                                                                                                                            RvA L432
         Postcode/plaats                                                                                                   Type                          -
                                                                                                                                                                                                  De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                        $3201                                                                            Laminaire flow:               Nee                                     is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                                 NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                      geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                     Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald          adv debiet op basis         van  afgasparameters          of brandstofverbruik:                                Isokinetische      bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                       10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                  ?
         Parameter                                       Aanbeveling                      Beoordeling                              Toetsing                       Beoordeling
         Orientering    kanaal                            Verticaal                       Horizontaal                         Voldoet niet    (NVT)            meetvlaksituering
                 kanaal                                   Rond                            Rond                                       Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                                  -
                                                                                          1,50                                         NVT
                                                                                                                                                                 Voldoet niet
         Verstoring   voor    het meetvlak                -
                                                                                          Bocht                                        NVT
         verstoring   na  het meetvlak                    -
                                                                                          Bocht                                        NVT                 De fysieke kenmerken    van het
                      "
         Aantal Dh       voor   meetvlak                  Minimaal 5                      5                                          Voldoet               meetpunt   voldoen niet
                                                                                                                                                              Sissi de mesinoriiey
                                                                                                                                                                                   aan de
                      "
         Aantal Dh       na  meetviak                     Minimaal 2                      2                                          Voldoet
         Aantal meetassen                                 >=   2                          1                                       Voldoet niet
         Parameter                                        Criterium                       Heersende conditie                       Toetsing                        Beoordeling
                                                                                                                                                                                      *
                                                                                                                                                              meetpuntcondities
                         gassnelheid                      5-50 m/s                        13,8
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties                                  <   24 Pa                       24.2
                                                                                                                                     Vouos:
                                                                                                                                  Voldoet niet
                                                                                                                                                                 Voldoet niet
                                                                                                                                                                TE
                             per  traversepunt
         Verhouding gassnelheid                           Vaid Vain    £3                 1,2                                        Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                    <   5%                          NVT
         Hoek    gassnelheid
         Richting gasstroom
                                 tov kanaal-as     (swir|<    15° t.o.v. kanaal-as
                                                          Positief
                                                                                          |[<  15
                                                                                          Positief
                                                                                                                                     Voldoet
                                                                                                                                     Voldoet
                                                                                                                                                          GS Yasui     eljenstl gfien a
                                                                                                                                                                    meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                          [1,9                                       Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2)  Meetonzekerheid: de    situering  van  het meetvlak   en  de meetvlakcondities voldoen niet      aan   de aanbevelingen conform    de aangegeven   normen.
            Derhalve dient  rekening  te worden    gehouden     met een  onzekerheid in het      bepaalde afgasdebiet welke groter  kan  zijn dan de normering  toestaat als 95% betrouwbaarheidsinterval.
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                               momentane           meting
                                                                    Meting   1                       Meting   2                    Meting     3                     Gemiddeld
         Tijdstip meting                                               9:40                            10:24                          11:00
         Diameter                        [m]                           1,50                             1,50                           1,50                              1,50
         Afgastemperatuur                [°C]                         154.5                            154.0                          153.3                             154.0
                                  ®
         Afgasvochtgehalte                 [vol%)]                     36,7                             38,3                           36,6                              37.2
                                  2
         Afgasvochtgehalte               [kg/Nm®]"                    0,435                            0,465                          0,433                             0,444
                           (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                        [kPa]                         98,3                             98,3                           98,3                              98,3
         Atmosferische druk              [kPa]                        102,9                            102,9                          102,9                             102,9
         Afgassnelheid                   [m/s]                         13,8                             13,7                           13,8                              13,8
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         Be1                             [m*/uur]                    58.378                           58.078                         58.486                            58.314
                                                                     87.827                           87.273                         87.742
         Bedrijfsomstandigheden          [m>/uur]                                                                                                                      87.614
         wn
                                                       ”             34.434                           33.404                         34.541
                                         [Nm*/uur]                                                                                                                     34.126
         1)  betrokken op 273 K, 101,3 kPa,     droog afgas    en actueel  zuurstofgehalte                   3)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat  afgas en  actueel zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
         Snelheids-           en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                               Meet    as    A                                                                             Meet   as  B
               16,0                                                              180                          1.0                                                          1
             +140    Se“
                      T=}
                                                                                 160                          0,9                                                           1
                                                                                 140 ©
                                                                                                          z   9 ’
                                                                                                                                                                           =
             E120                                                                                         E
                                                                                                              07                                                        1¢      0
             200
                                                                               |
                                                                                 120   B                  zg
                                                                                                                                                                           1
                                                                                                                                                                                B
             £                                                                 L100   5                   fw  05                                                        +1
                                                                                                                                                                                &
                                                                                                                                                                                B
             2  8,0                                                                  3                     e
             0                                                                   80  Lia                                                                                        g
             ®                                                                                             "04
                                                                                                           8
                                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                                                           0
                6,0                                                                                                                                                             2
             S,                                                                  6
                                                                                      2                   5   03                                                           0    E
             X40                                                                                          <
                                                                                 40
                                                                                     2°                       0.2                                                       to      #
                2,0                                                              20                           0,1                                                          0
                0,0
                          HEE
                                                                                 0
                                                                                      [or
                                                                                                              0.0         Fp                                               0
                                                                                                                                                                                    mm/s
                                                                                         am/s
                     0,10 0,38 1,13 1,40                                                                             0,10 0,38 1,13 1,40
                                                                                                                                                                                    Btemp
                                       Traversepunt (m)                              [Wisp                                          Traversepunt (m)
         MC ELM v641 218056-10 S3201                                                                           Pagina    2 van 5                                                           paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                         0000001158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Controle isokinetische monstername                                         en     stof totaal                                                                                                Emssis-en Luchdwaitstsmetingsn BV
          Titel project:                     Nedmag      Jaarronde 2018                                                                         Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                                 a
          Bedrijf:                           Nedmag                                                                                             Referentienr:                                                   IN
                                                                                                                                                                         -
          Adres:                             Bilitonweg      1
                                                                                                                                                Meetdatum:               25-5-2018                                     IESTEN
          Postcode/plaats                    9640 AE Veendam
                                             $3201
                                                                                                                                                Type installatie:
                                                                                                                                                Laminaire flow:
                                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                                                                              5|        al “el
          Meetpunt:                                                                                                                                                      Nee                                   IC
                                                                                                                                                                                                                17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                 a
          Afgasdebiet middels continumeting,                              isokinetische hoofd- en/of                        deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                           Deelmeting     1                    Deelmeting        2                    Deelmeting     3                Gemiddeld
               Tijdsperiode meting                                         9:52        -
                                                                                             10:22            10:29         -
                                                                                                                                    10:59         11:05            -
                                                                                                                                                                          11:35
          Diameter                           [m]                                     1.50                                   -                                      -
                                                                                                                                                                                              1,50
          Afgastemperatuur                   [°c                                    154.8                                155.4                                  156,0                        155.4
                                 *
          Afgasvochtgehalte                  [vol%]                                  36.7                                 38.4                                   36,6                         372
                                             [kg/Nm’]                               0,435                                0,468                                  0,433                        0,445
         |Statische druk                     [Pa]                                   -4647                               -4647                                   -4647                        -4647
          Atmosferische druk                 [kPa]                                  102,9                                102,9                                  102.9                        102,9
          Afgassnelheid                      [m/s]                                   13,7                                 13,6                                   14,0                         13,8
          Bedrijfsomstandigheden             [mur]                                 87.320                               86.520                                 89.260                       87.700
          Normaal     omstandigheden      ~~ [Nm*/uur]                             34.230                               32.940                                 34.930                       34.030
                                                                    J
          Normaal     omstandigheden      ~~ [Nm>/uur,  std%   O,]
         |Stofi,.a metingen                  Nozzlediameter [mm]                      10                                   10                                     10
                         ©
          \racht filter                      [mg, absoluut]                          19.8                                 19.7                                   21.6
          Vracht   spoelvloeistof            [mg absoluut]
          \racht totaal                      [mg absoluut]                        19.8                                19,7                                 21,6                                   204
          Bemonsterde totaal-volume          [Nm®, droog]                           0,674                                0,703                                  0,701                        0,692
          Isokinetische monstername         (95 -
                                                  115%)  ?                 98.4       -—>    Ja               106,7        -—=      Ja            100,5          -—=     Ja
          Veldblanco    (eis: < 10%   vergunde waarde      °)                                                                          0.3       mg  —->   Voldoet
          Stof(totaal)                       [mg/Nm* droog] Lh                    29.4                                28.0                                  30.8                                  29.4
                                                                    3
          Stof(totaal)                       [mg/Nm?, std% O,]                                                                                                                                    :
          \Vracht  stof(totaal)              [kg/uur]                             1,006                               0,924                                 1,077                                 1,002
          1) betrokken op 273 K, 101.3 kPa,    droog afgas  en actueel zuurstofgehalte       2)  Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,         droog afgas   en std.  O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
          4) Snelheid  bepaald  m.b.v. S-pitot                                               5)  Gebruikt filter:     Instack zwanehals vlakfilter:     hy 6) Vergunde   waarde   (mg/Nm?):       20
          Afgassnelheid             en   -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                  20,00                                                                                                                                        158,00
                  18,00                                                                                                                                                        Afgassnelheid (m/s)
                                                       Pr                                                                                         weal         156,00
               Fh                                                                                                                                                                m/s
                                                                                                                                                                                (is)
               81400                           AAA                                       crepe                                       Pt dN 154.065
               gE
               —
                          [ee                                                                                Tn                                                       oD
                                                                                                                                                                                Bemonsteringssnelheid-
               T12,00                                                                                                                                                 =
               2                                                                                                                                               152.002         grenzen 95%
                                                                                                                                                                                               -
                                                                                                                                                                                                 115%
                                                                                                                                                                     Li
               £10.00
               @                                                                                                                                           +
                                                                                                                                                               150.0           Temperatuur
                                                                                                                                                                                     p
               @   8,00                                                                                                                                               E
               g
               <<                                                                                                                                                    id
                   6,00                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                               148,00
                   4,00
                                                                                                                                                               146,00
                   2,00
                   0,00                                                                                                                                        144,00
                         BBB                      T-TEST               ISHLISTIB3B8EZITLL2ILAES                                                         I
                         Gd   de     O0   0   0   0   0   0    0   0   0    00        0c   0  0    00       =     +=  =     =    =    =   +=   =   =    =
                                     —    =   =   a   -   —    =   w=
                                                                       -—   ~—   —    =    =
                                                                                              -—   =   =    p=
                                                                                                                  -—  -—    =    gm   pe  =    -—  r=   w=
                                                                               Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                130,0
                120,0
                                                                     m=
               110,0                                             .
           8                                                                                                         an
            =
                                                                                                               =
                                                                             un
                                                                                                                                                                              ®    Isokinetiek  (%)
            x
            £
                                                                                   By
                                                                                                                   .
               100,0:
                                                                                   ll
            j
            —
                        EmEgiagh
                                                                                                                            a
                                                                                                                               =                                                   Grenzen isokinetiek
            2                                                                                                                        w                                      —05
                                                                                                                                                                                       - 115%
            2
                 900
                 80.0
                 70,0
                                                                                             ~   0                          ~ogo              o          ~   0
                        NMS
                                   nO~odO orn   —_rrrTrrTrTmT  O~Od® SREY [3g]
                                                                 TT
                                                                                         uy         Oy     od        uy                           wu
                                                                      Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v641 218056-10 S3201                                                                                               3        5                                                                          Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                           5.1.2e
                                                                                                                          Pagina       van
                                                                                                                                                                                                                                          0000001159
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                       =      =
           Bas Isgegevens                                                                                                                                                            Emissie-en  Luchtowallstsmetingen BY
           Titel  project:        Nedmag      Jaarronde 2018                                                          Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                           ZN
          Bedrif:                 Nedmag                                                                              Referentienr:              .
                                                                                                                                                                                           IN
          Adres:                  Bilitonweg
                                  9640 AE Veendam
                                                 1                                                                    Meetdatum:
                                                                                                                             installatie:
                                                                                                                                                 25-5-2018
                                                                                                                                                                                                    he 1]   i      J
          Postcode/plaats                                                                                             Type                       -
                                                                                                                                                                                           AT"
                                                                                                                                                                                              is als testlaboratonium
                                                                                                                                                                                           conform    NEN ENISOTEC
                                                                                                                           p    i
          Meetpunt:               S3201                                                                               Laminaire flow:            Nee
                                                                                                                                                                                            17025:2005 geaccrediteerd
                                                               =                                                                                                                                      door de
           Meetmethode              en   onnauwkeurigheden                                                                                                                                   Raad   voor Accreditati.
                                                                                                                                                              Tweezijdig 95%
          Component               Norm                                                 Omschrijving                                             Analyse
                                                                                                                                                 :
                                                                                                                                                              betr. interval %
                                                                                                                                                 uitbestee
                                                                                                                                                                Tov      Tov
                                                                                                                                                 d bij:
                                                                                                                                                      >
                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                             meting]    EGW
          Afgas-debiet            ENEN:ISD         Berekening      op basis van  gemeten parameters                                              -
                                                                                                                                                                17.8     10,0
          Afgas-snelheid          i                Snelheidsmeting      dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer              -
                                                                                                                                                                17.5      4.3
                                  NEN-EN-ISO               i
          Afgas-statische   druk
                                  16911            Verschildruk-meter                                                                            -
                                                                                                                                                                5,0       5.0
          Afgas-temperatuur       [ISO 8756        Thermokoppel                                                                                  2
                                                                                                                                                                 1.2      1.4
                                  INENCN 14700
                                                   Relatief  bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Afgas-vochijehelte                                                                                                                                    43        87
                                                   bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk      [ISO 8756        Barometer                                                                                     -
                                                                                                                                                                0,0       0.2
                                  NEN-EN 13284-|Isokinetische monstername via          vezelstoffilter, gevolgd door  gravimetrische bepaling
         Isto (totaal volume)                                                                                                                                   14.0     17.7      Q
                                                   van  het  stofgehalte
          !
             Geaccrediteerde     verrichtingen   aangegeven middels         een   "Q" staan alleen     voor de  verrichting  van   de LMD   van ELM     (L433)
            Gebruikte        apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                                                                                                                                                         Calibratie
                                 Apparaat Datum                  Conc.                                              ,
          Component
                                                                                   o         nr
                                             analyse!            calnss
                                                                                                  g
                                                                                                                Deelmetingen                 Correktiefaktoren           geldig  tim
                                             Cylinder            ppm/                      3
                                                                                                    wasvist  (mL)      wasvistf   drsig
                                                                                                                                         Appa- volume        |Balans
                                             nummer   gas        |vol%
                                                                             volume   (Nm)                                                raat
          Afgas-debiet            -
                                               25-5-2018
          Afgas-snelheid          DS3-S3       25-5-2018                                                                                  0.816                           11-07-18
          Afgas-statische   druk |DS2-D4       25-5-2018                                                                                  1,010                           16-01-19
          Afgas-temperatuur       |[DS3-ST3|   25-5-2018                                                                                  1,000                           05-01-19
          Afgas-vochtgehalte      |DS2-T3      256-5-2018                                                                                 1,001                           05-01-19
          Atmosferische druk      |DS2-A4      25-5-2018                                                                                  1,010                            16-01-19
         |Stof  (totaal volume)   |DS2-P4       6-6-2018                  0,674 0,703 0,701                                               0.816     1,012      0,999      05-07-18
          MC ELM v641 218056-10 S3201                                                                                 Pagina  4   van 5                                                                         Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                 0000001160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                         fa
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                    Emissie-en Luchbwatetsmetigen     BY
          Titel   project:             Nedmag Jaarronde              2018                                                            Meettechnicus:         XE
                                                                                                                                                                                        A
         Bedriff:                      Nedmag                                                                                        Referentienr:          -
                                                                                                                                                                                       UN
         Adres:                        Bilitonweg       1                                                                            Meetdatum:             25-5-2018
                                                                                                                                                                                               Hl 1)
         Postcode/plaats               9640 AE Veendam                                                                               Type   installatie:    -
                                                                                                                                                                                                         n   _—
         Meetpunt:                     $3201                                                                                         Laminaire flow:        Nee                       NEE
                                                                                                                                                                                        17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                door de
                                                                                                                                                                                         Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen
                                                            Resultaat           Resultaat      Voldoet    aan                           Resultaat        Resultaat  Voldoet aan
         Continumeting                 Component (ppm / vol%)                       %)            NOI?         Component              (ppm / vol%)           (%)       Om
         .
           Anorganisch                       NOx                                                                      CO,
                                             co                                                                       CH.
                                             SO;                                                               Lektest Pitot-buis          Stabiel                -
                                                                                                                                                                          Ja
         .
           Anorganisch                        0,                                                               Stagnatie   Pitot-buis          0                  -
                                                                                                                                                                     Ja:<10Pa
                          ”
         -
           Organisch                         CH,                                                               i                              1,9             1,8     Ja: <  5%
                                                                                                Onderdruk
                                                                                                       i        Onderdruk
                                                                                                                                 ww
                                                                                                                               bij
                                                                                ¥
                                                                                                     bij                                Resultaat      Toegestaan   Voldoet aan
         Dis-continumeting®)
                    .         :                      ;
                                               Component(en) / wasvloeistof
                                                                                               BENIbIETSrn           ohio                [L/ min]         [L/ min]     ors
                                                                                                  a  Imb]l
         -
           filter                                Isokinetische    bemonstering                      -200              -500            < 0,00             <  0,46          Ja
         -
           natchemisch                                  KCr,04 / HNO;
                                                              Demi
                                                             H,SO,
                                                              NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                              H.0,
         -
           gravimetrisch      vocht                         Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische
                                         afwijkingen van de norm (NVT)
         Component
         Interpretatie            en
                                        produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
         MC ELM v641 218056-10 S3201                                                                                   Pagina    5  van  5                                                        Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                     0000001161
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                     [CO
                                                                                                                                     Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                   ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                          De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                     9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                     +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl     E-mail
                       BV                                                                                                           www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                                52514501 KvK
         Dhr.                                                                                                                       Groningen
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                    -
                                    Onze referentie:                 218056-11
                                     Datum    uitvoering:           25-5-2018
                                     Datum    rapportage:           17-12-2018
                Betreft:             Project:         Nedmag     Jaarronde 2018
                                     Meetpunt:        S3101
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              218056-11-       S3101
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7     pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                    zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
                                         —
         Certificaatversie: v6.4.1; 10-03-2018
                                                                  ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008      VCA** 2008/5.1
                                                                                                en                gecertificeerd
                                                                                                                                                             ZN
                                        De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd  door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                            SIN|al
                                                                                                                                                                RvA 43]
         MC ELM v641 218056-11 S3101                                                  Page 1 of 5                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                       0000001162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                        en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                                   Oo
                                                                                                                                                                                                                    Mall
                                                                                                                                                                                                 Eisen Luchkvaltstsmetingen        BV
         Titel project:                Nedmag       Jaarronde 2018                                                          Meettechnicus:                  1.2
                                                                                                                                                                                                       72
         Bedrijf:                      Nedmag                                                                               Ref.nr    opdrachtgever:        -
                                                                                                                                                                                                      (S NN
         Adres:                        Bilitonweg       1                                                                   Meetdatum:                      25-5-2018                                          TESTEN
                                                                                                                                                                                                                  AL
                                                                                                                                                                                                               RvA | 43)
         Postcode/plaats               9640 AE Veendam                                                                      Type     installatie:           -
                                                                                                                                                                                                     De luchtmeetdienst   van  ELM
                                                                                                                                  :    ;
         Meetpunt:                     $3101                                                                                Laminaire flow:                 Niet vast kunnen stellen                is
                                                                                                                                                                                                       als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                                    NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                         geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                        Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald        adv debiet op basis       van  afgasparameters            of brandstofverbruik:                                     Isokinetische       bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                        10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                      ?
         Parameter                                   Aanbeveling                        Beoordeling                                    Toetsing                       Beoordeling
         Orientering   kanaal                         Verticaal                         Horizontaal                            Voldoet niet       (NVT)           meetvlaksituering
                kanaal                                Rond                              Rond                                             Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                              -
                                                                                        1,50                                                NVT
                                                                                                                                                                    Voldoet niet
         Verstoring   voor  het meetvlak              -
                                                                                        Bocht                                               NVT
         verstoring  na  het meetvlak                 -
                                                                                        Bocht                                               NVT               De fysieke kenmerken     van het
                     "
         Aantal Dh      voor  meetvlak                Minimaal 5                        5                                                Voldoet              meetpunt   voldoen niet
                                                                                                                                                                 Sissi de mesinoriiey
                                                                                                                                                                                       aan de
                     "
         Aantal Dh      na  meetviak                  Minimaal 2                        1                                             Voldoet niet
         Aantal meetassen                             >=   2                            1                                             Voldoet niet
         Parameter                                    Criterium                         Heersende conditie                             Toetsing                        Beoordeling
                                                                                                                                                                                          *
                                                                                                                                                                 meetpuntcondities
                        gassnelheid                   5-50 m/s                          14,0                                             Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties    per traversepunt          <   24 Pa                         10,1                                             Voldoet
                                                                                                                                                                        Voldoet
                                                                                                                                                                        SIE
         Verhouding gassnelheid                       Vaid Vain    £3                   1.1                                              Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                <   5%                            NVT
         Hoek   gassnelheid    tov kanaal-as    (swir|<   15° t.o.v. kanaal-as          |[<  15                                          Voldoet
                                                                                                                                         Voldoet
                                                                                                                                                             08 suis elgansiiigflian van
         Richting gasstroom                           Positief                          Positief                                                                    uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                        |1,1                                             Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Meetonzekerheid: de   situering van het meetvlak voldoet niet      aan de   aanbevelingen conform        de aangegeven normen, de meetvlakcondities voldoen echter wel.
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                             momentane                 meting
                                                                Meting   1                         Meting  2                           Meting     3                     Gemiddeld
         Tijdstip meting                                          12:58                              13:31                                 14:07
         Diameter                      [m]                         1,50                               1,50                                  1,50                             1,50
         Afgastemperatuur              [°C]                       165,3                              164.8                                 164.0                            164,7
                                ®
         Afgasvochtgehalte              [vol%)]                    36,3                              40,0                                   38,1                             38.1
                                ”
         Afgasvochtgehalte               [kg/Nm?]"                0,427                              0,501                                 0,462                            0,463
                    druk  in
         ABSOWIS
         leidina)
                                       [kPa]                       99,5                               99.5                                  99,5                             99,5
         Atmosferische druk            [kPa]                      102,9                              102,9                                 102,9                            102,9
         Afgassnelheid                 [m/s]                       13,9                               14,0                                  14,0                             14,0
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         or1                           [m®/uur]                  58.016                             58.512                                58.617                           58.382
                                                                 88.397                             89.051                               89.047
         Bedrijfsomstandigheden        [m>/uur]                                                                                                                            88.832
         wi          -                 [Nm*uur]                  34.438                             32.693                                33.807                           33.646
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas   en actueel  zuurstofgehalte                     3)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat       afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
         Snelheids-         en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                            Meet    as   A                                                                                      Meet as B
              16,0                                                             180                         1.0                                                                 1
            » 14,0
                   1
                                                                               160                         0,9                                                                  1
                                                                               140 ©
                                                                                                        z
                                                                                                         E
                                                                                                           9 *
                                                                                                                                                                               =
                                                                                                                                                                                   QO
            Eqn
                                                                             -
            =12, 0                                                                                      ~
                                                                                                                                                                                    E
                                                                                    =                      0.7                                                              +
                                                                                                                                                                               1
            2.0.0                                                          L120 @                       Tz
                                                                                                                                                                               1
                                                                                                                                                                                   ho)
                                                                                                           °F
            Sd                                                             L
                                                                               100  5                   g3                                                                          5
                                                                                                           05                                                                  1   2
            2
            &
               8,0
                                                                               80  Eg®                   a                                                                  |
                                                                                                                                                                                    g
            S                                                                  6
                                                                                                        o
                                                                                                         S 030,
                                                                                                                                                                               0    E
            T  40                                                                                       <
                                                                               40
                                                                                   8                       02                                                               1g     £2
                                                                           L
               2,0                                                             20                          0,1                                                                 0
               0,0 A
                                                                               0    or                     0,0            ;     -        :      ,                              0
                                                                                                                                                                                        ams
                                                                                       am/s
                     0,10 0,38 1,13 1,40                                                                             0,10 0,38 1,13 1,40
                                                                                       imp                                                                                              Btemp
                                     Traversepunt (m)                                                                                   Traversepunt (m)
         MC ELM v641 218056-11 S3101
                          .
                                                                                                                   .
                                                                                                                         2        5                                                                                   BEACH
                                                                                                            Pagina          van                                                                paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                            0000001163
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Controle isokinetische monstername                                                                                       en        stof totaal                                                                                                                  Emssis-en Luchdwaitstsmetingsn BV
          Titel project:                                                    Nedmag            Jaarronde 2018
                                                                                                                                                                                                            Meettechnicus:
          Bedrijf:                                                                                                                                                                                          Referentienr:
                                                                                                                                                                                                                                                                                    A
                                                                            Nedmag
                                                                                                                                                                                                                                                                                   IN
                                                                                                                                                                                                                                            -
          Adres:                                                            Bilitonweg             1                                                                                                        Meetdatum:                     25-5-2018                                      IESTEN
          Postcode/plaats                                                   9640 AE Veendam                                                                                                                  Type installatie:             -
                                                                                                                                                                                                                                                                                 5|        al “el
          Meetpunt:                                                         $3101                                                                                                                           Laminaire flow:                Niet vast kunnen stellen               IC
                                                                                                                                                                                                                                                                                   17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Raad voor Accreditatie.
          Afgasdebiet middels continumeting,                                                                         isokinetische hoofd- en/of                                     deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                                                       Deelmeting          1                         Deelmeting           2                           Deelmeting       3                Gemiddeld
                        Tijdsperiode meting                                                                          13:01           -
                                                                                                                                              13:30                13:35            -
                                                                                                                                                                                             14:05              14:10               -
                                                                                                                                                                                                                                            14:40
          Diameter                                                          [m]                                                    1.50                                             -                                               -
                                                                                                                                                                                                                                                                 1,50
          Afgastemperatuur                                                  [°c                                                   165.4                                          165.4                                           164.4                          165,1
                                                           *
          Afgasvochtgehalte                                                 [vol%]                                                38.0                                            41.8                                            39.9                           39,9
                                                                            [kg/Nm’]                                             0,461                                           0,539                                           0,498                          0,499
         |Statische druk                                                    [Pa]                                                 -3435
                                                                                                                                                                                -3435                                            -3435                          -3435
          Atmosferische druk                                                [kPa]                                                 102,9                                          102,9                                           102.9                          102,9
          Afgassnelheid                                                     [m/s]                                                  14,0                                           14,1                                            14,3                           14,1
          Bedrijfsomstandigheden                                            [mur]                                                88.940                                        89.560                                           90.690                         89.730
          Normaal                    omstandigheden                     ~~ [Nm*/uur]                        J
                                                                                                                                 33.710                                        31.880                                           33.430                         33.010
          Normaal                    omstandigheden                     ~~ [Nm>/uur,         std%     O,]
         |Stofi,.a metingen                                                 Nozzlediameter [mm]                                     10                                             10                                              10
                                             °
          Vracht filter                                                     [mg, absoluut]                                         124                                            12,6                                            13,3
          Vracht                spoelvloeistof                              [mg absoluut]
          \racht totaal                                                     [mg absoluut]                                     12.4                                           12,6                                           13.3                                     12,8
          Bemonsterde totaal-volume                                         [Nm®, droog]                                         0,723                                           0,726                                           0,736                          0,728
          Isokinetische monstername                                        (95   -
                                                                                   115%)      ?                      107.3          -—>       Ja                   113,2           -—=       Ja                 109.6             -—=      Ja
          Veldblanco                         (eis:     <  10%     vergunde waarde               °)                                                                                               0.4          mg     —->    Voldoet
          Stof(totaal)                                                      [mg/Nm* droog] Lh                                 17.2                                           17.4                                           18.1                                     17.5
                                                                                                            3
          Stof(totaal)                                                      [mg/Nm?,         std%    O,]                                                                                                                                                             :
          \Vracht               stof(totaal)                                [kg/uur]                                          0,578                                         0,553                                           0,604                                    0,579
          1)        betrokken op 273 K, 101.3 kPa,                             droog afgas        en actueel    zuurstofgehalte               2)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,                  droog afgas       en  std.   O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
          4)        Snelheid               bepaald        m.b.v.     S-pitot                                                                  5)   Gebruikt filter:          Instack zwanehals vlakfilter:             hy 6) Vergunde      waarde  (mg/Nm®):         20
          Afgassnelheid                                        en      -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                              20,00                                                                                                                                                                                             168,00
                              18,00                                                                                                                                                                                                              Afgassnelheid (m/s)
                                                                                                                                                                                                                                166,00
                              16,00                                                                                                                                                                                                               Bemonsteringssnelheid
                                                                                                                                                                                                                                      )
                                                                                                                                                                                                                                                  (m/s)
                      (m/s)         [=] [==]
                                                                                                                                                                                                                                      2
                              ER                                                                                                                                                                                                164,005,          Bemonsteringssnelheid-
                                                                                                                                                                                                                                      (
                              — [+] =[=]
                                                                                                                                                                                                                                      tu r
                      nelh id                                                                                                                                                                                                                    grenzen 93%        115%
                                                                                                                                                                                                                                                                  -
                                       }
                              — oo={on                                                                                                                                                                                          162,008
                                                                                                                                                                                                                                       mpe       Temperatuur
                      Afgas                                                                                                                                                                                                 +
                                                                                                                                                                                                                                160,00=
                                                                                                                                                                                                                                       @
                                                                                                                                                                                                                                158,00
                                                                                                                                       :
                                                                                                                                                                                                                                156,00
                                              13:01 13:04 13.07 13:10 13:13 13:16 13:20 13:23 13:26 13:29 13:37 13:40 13:43 13:46 13:49 13:53 13:56 13:59 14:02 14:10 14:13 14:17 14:20 14:23 14:26 14:29 14:32 14:36 14:39
                                                                                                                           Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                        130,0
                        120,0
                                                                                                         TLL
           (%)
                                                                                                                                                                                                                                                ®     Isokinetiek  (%)
            Isokinet
                                                                                                                                                                                                                                                     Grenzen isokinetiek
                                                                                                                                                                                                                                              —            115%
                                                                                                                                                                                                                                                     05  -
                            70,0
                                             NMS
                                                              nO~odO orn                              O~Od® SREY LR                                             om
                                                                                                                                                                            NO~ODDO—=NM                         Wn   wk
                                                                                                                                                                                                                             xo
                                                                                 —_rrrTrrTrTmT           TT
                                                                                                                                CIOIE        TAR
                                                                                                                                               NONNNDMRR
                                                                                                               Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v641 218056-11 S3101                                                                                                                                                        3           5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5.1.2e
                                                                                                                                                                                  Pagina         van                                                                                       Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0000001164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                   =}
                                                                                                                                                                                        3
                                                                                                                                                                                        |
                                                                                                                                                                                               |                          [
           Basis gegevens                                                                                                                                                             Emissie-en  Luchtowallstsmetingen BY
           Titel  project:        Nedmag      Jaarronde 2018                                                         Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                            ZN
          Bedrif:                 Nedmag                                                                             Referentienr:                .
                                                                                                                                                                                            IN
          Adres:                  Bilitonweg
                                  9640 AE Veendam
                                                 1                                                                   Meetdatum:
                                                                                                                             installatie:
                                                                                                                                                  25-5-2018
                                                                                                                                                                                                      hk N 1]i      J
          Postcode/plaats                                                                                            Type                         -
                                                                                                                                                                                            AT"
                                                                                                                                                                                               is als testlaboraton
                                                                                                                                                                                            conform NEN.EN-ISO/IEC
                                                                                                                           p    i
          Meetpunt:               S3101                                                                              Laminaire flow:              Niet vast kunnen stellen
                                                                                                                                                                                             17025:2005 geaccrediteerd
                                                               =                                                                                                                                       door de
           Meetmethode              en   onnauwkeurigheden                                                                                                                                    Raad   voor Accreditati.
                                                                                                                                                               Tweezijdi gai 95%
          Component               Norm                                                 Omschrijving                                              Analyse
                                                                                                                                                  :
                                                                                                                                                               betr. interval %
                                                                                                                                                                                   al
                                                                                                                                                  uitbestee
                                                                                                                                                                 Tov      Tov
                                                                                                                                                  d biic
                                                                                                                                                      J:
                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                                                              meting]    EGW
          Afgas-debiet            ENEN:ISD         Berekening      op basis van  gemeten parameters                                               -
                                                                                                                                                                 17.8     10,0      Q
          Afgas-snelheid          i                Snelheidsmeting      dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer               -
                                                                                                                                                                 17.5      4.3      Q
                                  NEN-EN-ISO               i
          Afgas-statische   druk
                                  16911            Verschildruk-meter                                                                             -
                                                                                                                                                                 5.0       5.0      Q
          Afgas-temperatuur       [ISO 8756        Thermokoppel                                                                                   -
                                                                                                                                                                  12       1.4      Q
                                  INENCN 14700
                                                   Relatief  bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Afgas-vochijehelte                                                                                                                                     Ld        87       Q
                                                   bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk      [ISO 8756        Barometer                                                                                      -
                                                                                                                                                                 0,0       0.2      Q
                                  NEN-EN 13284-|Isokinetische monstername via          vezelstoffilter, gevolgd door gravimetrische bepaling
         Isto (totaal volume)                                                                                                                                    15.7     17.7      Q
                                                   van  het  stofgehalte
          !
             Geaccrediteerde     verrichtingen   aangegeven middels         een   "Q" staan alleen     voor de  verrichting  van   de LMD   van ELM      (L433)
            Gebruikte        apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                             Datum               Conc.             =         a]                                                                           Calibratie
          Component              Apparaat analyse /              calgas
                                                                                                  g             Deelmetingen                 Correktiefaktoren            geldig  t/m
                                             Cylinder            ppm/                      3
                                                                                                    wasvlst  (mL)     wasvistf    drsig
                                                                                                                                         Appa- volume         |Balans
                                             nummer   gas        |vol%
                                                                             volume   (Nm”)                                               raat
          Afgas-debiet            -
                                               25-5-2018
          Afgas-snelheid          DS3-S3       25-5-2018                                                                                  0.816                            11-07-18
          Afgas-statische   druk |DS2-D4       25-5-2018                                                                                  1,010                            16-01-19
          Afgas-temperatuur       |[DS3-ST3|   25-5-2018                                                                                  1,000                            05-01-19
                                  |DS2-T3                                                                                                                                  05-01-19
          Afgas-vochtgehalte                   256-5-2018                                                                                 1,001
          Atmosferische druk      [DS2-A4      25-5-2018                                                                                  1,010                             16-01-19
         Istof  (totaal volume)   |DS2-P4       6-6-2018                  0,723 0,726 0,736                                               0.816 |    1.012      |0999 |    05-07-18
          MC ELM v641 218056-11 S3101                                                                                Pagina   4   van 5                                                                           Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                   0000001165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                              [I
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                         Emissie-en Luchbwatetsmetigen     BY
          Titel   project:             Nedmag        Jaarronde 2018                                                                  Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                            ZA
         Bedriff:                      Nedmag                                                                                        Referentienr:         -
                                                                                                                                                                                            RY
         Adres:                        Bilitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                        1                                                                            Meetdatum:
                                                                                                                                            installatie:
                                                                                                                                                           25-5-2018
                                                                                                                                                                                                    Hl 1)
         Postcode/plaats                                                                                                             Type                  -
                                                                                                                                                                                           De
                                                                                                                                                                                                 fhmeetfonst   van
                                                                                                                                                                                                                   ELM
         Meetpunt:                     S3101                                                                                         Laminaire flow:        Niet vast kunnen stellen       NEE
                                                                                                                                                                                             17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                      door de
                                                                                                                                                                                              Raad voor  Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen
                                                                                Resultaat      Voldoet                                   Resultaat       Resultaat   Voldoet aan
         Continumeting                 Component            Resultaat                                     aan
                                                                                                               Component
                                                          (ppm / vol%)              (%)           NOI?                                 (ppm / vol%)          (%)        GOS
         .
           Anorganisch                       NOx                                                                      CO,
                                             co                                                                       CH,
                                             SO;                                                               Lektest Pitot-buis           Stabiel              -
                                                                                                                                                                           Ja
         .
           Anorganisch                        0,                                                               Stagnatie    Pitot-buis         0                 -
                                                                                                                                                                       Ja:<10Pa
                          ”
         -
           Organisch                         CH,                                                               i                              1,1            3         Ja: <  5%
                                                                                                Onderdruk
                                                                                                      ..        Onderdruk       bij                    .
                                                                                ¥
                                                                                                     bij                                 Resultaat     Toegestaan    Voldoet aan
         Dis-continumeting®)                   Component(en) / wasvloeistof
                    .         3                       ;
                                                                                               PenisnStari
                                                   :
                                                                                                  a  [mbl
                                                                                                                     kiss F
                                                                                                                                          [L/min]         [L/min]       A
         -
           filter                                Isokinetische    bemonstering                      -200              -500             < 0,00            < 0,49            Ja
         -
           natchemisch                                  KCr,04 / HNO;
                                                              Demi
                                                              H,S0,
                                                              NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                               H.0,
         -
           gravimetrisch      vocht                         Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het  gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische
                                         afwijkingen van de norm (NVT)
         Component
         Interpretatie            en
                                        produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
         MC ELM v641 218056-11 S3101                                                                                   Pagina     5 van   5                                                            Paraaf controle:   EE
                                                                                                                                                                                                                          0000001166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                    [CO
                                                                                                                                    Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                  ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                         De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                    9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                    +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                  info@elmnederland.nl     E-mail
                       BV                                                                                                          www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                               52514501 KvK
         Dhr.                                                                                                                      Groningen
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                    -
                                    Onze referentie:                 218058-01
                                     Datum    uitvoering:           22/23-5-2018
                                     Datum    rapportage:           17-12-2018
                Betreft:             Project:         Nedmag     Jaarronde 2018
                                     Meetpunt:        S3210 JC 123
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                         .
         Het    meetplan     met kenmerk:              218058-01-       S3210JC 123
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7    pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                    zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
         Certificaatversie: v6.4.1; 10-03-2018
                                                                  ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008     VCA** 2008/5.1
                                                                                               en                gecertificeerd
                                                                                                                                                            ZN
                                        De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                           SIN BA  | 3
         MC ELM v641 218058-01 S3210 JC 123                                           Page 1 of6                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                      0000001167
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                        en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                             Oo
                                                                                                                                                                                          Emissie-            Mall
                                                                                                                                                                                                   en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel  project:               Nedmag Jaarronde 2018                                                            Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                 A
         Bedrijf:                      Nedmag                                                                           Ref.nr opdrachtgever:        -
         Adres:                        Bilitonweg       1                                                               Meetdatum:                   22/23-5-2018
         Postcode/plaats               9640 AE Veendam                                                                  Type  installatie:           -
                                                                                                                                                                                                         RvA L433
                                                                                                                                                                                               De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                     $3210 JC 123                                                                     Laminaire flow:              Ja                                       is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                              NEN-EN-ISOVIEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                   geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                  Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald         adv debiet op basis      van  afgasparameters         of brandstofverbruik:                                Isokinetische        bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                    10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                ?
         Parameter                                    Aanbeveling                    Beoordeling                                Toetsing                       Beoordeling
         Qrientering   kanaal                         Verticaal                      Verticaal                                    Voldoet                  meetvlaksituering
                 kanaal                               Rond                           Rond                                         Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                              -
                                                                                     0,80                                           NVT
                                                                                                                                                                 Voldoet
                                                                                                                                                                 i
         Verstoring   voor  het meetvlak              -
                                                                                     Bocht                                          NVT
         verstoring  na  het meetvlak                 -
                                                                                     Versmalling                                    NVT                                           )
                                                                                                                                                      Het                            _—
         Aantal Dh   "
                     "
                        voor  meetvlak                Minimaal 5                     >5                                           Voldoet                 li i vad
         Aantal Dh      na  meetviak                  Minimaal 2                     5                                            Voldoet
         Aantal meetassen                             >=   2                         >=    2                                      Voldoet
         Parameter                                    Criterium                      Heersende conditie                         Toetsing                        Beoordeling
                                                                                                                                                                                    *
                                                                                                                                                          meetpuntcondities
                        gassnelheid                   5-50 m/s                       10,7                                         Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties    per traversepunt          <   24 Pa                      4.0                                          Voldoet
                                                                                                                                                                 Voldoet
                                                                                                                                                                 SIE
         Verhouding gassnelheid                       Vaid Vain    £3                1,0                                          Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                <   5%                         0,5                                          Voldoet
         Hoek    gassnelheid   tov kanaal-as    (swir|<   15° t.o.v. kanaal-as       |[<  15                                      Voldoet
                                                                                                                                  Voldoet
                                                                                                                                                      08 suis elgansiiigflian van
         Richting gasstroom                           Positief                       Positief                                                                uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                     [0,2                                         Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Het 95% betrouwbaarheidsinterval    van  het  bepaalde afgasdebiet  voldoet      aan de  normering
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                           momentane            meting
                                                                Meting   1                       Meting    2                    Meting    3                      Gemiddeld
         Tijdstip meting                                          14:10                            15:00                            15:40
         Diameter                      [m]                         0,80                             0,80                            0,80                             0,80
         Afgastemperatuur              [°C]                        72,8                             72,8                            725                              72.7
                                ®
         Afgasvochtgehalte              [vol%)]                    31,5                             31,5                            31,5                             31,5
                                ”
         Afgasvochtgehalte              [kg/Nm?]"                 0,345                            0,345                           0,345                            0,345
                          (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                      [kPa]                       93,5                             93,5                            93,5                             93,5
         Atmosferische druk            [kPa]                      102.4                            102,4                            102,4                            102.4
         Afgassnelheid                 [m/s]                       10,8                             10,7                             10,7                             10,7
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         or1                           [mur]                     15.327                           15.177                           15.210                           15.238
                                                                 19.612                           19.421                           19.446
         Bedrijfsomstandigheden        [m>/uur]                                                                                                                     19.493
         wi          -                 Nm/uur]                    9.781                            9.686                           9.707                            9.725
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas   en actueel  zuurstofgehalte                     3)  Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte  adv  vezadigingswaarde bepaald
         Snelheids-         en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                            Meet    as   A                                                                              Meetas B
               12,0                                                         80                            12.0                                                          80
                                                                          EEL
            10,0                                                                 _                     10,0                                                           Li.
            E                                                             1
                                                                            60  oO                     E
                                                                                                       ~
                                                                                                                                                                        60  ©
                                                                                  I                                                                                          I.
                BO                                                               oD                    ©   8,0                                                              2
            3                                                               50    —                    @
                                                                                                                                                                     15      -
            ye                                                                    =                    £                                                                     =
                6,0                                                         40   2                         6,0                                                          40
             2                                                                                         2                                                                    2
             @                                                              30
                                                                                  iJ                   7]
                                                                                                                                                                        30
                                                                                  a                                                                                          8
                4,0                                                                                    §   4,0
            $                                                               ”     &                    <
                                                                                                           20
                                                                                                                                                                            a
                                                                                                                                                                             a
                2,0
                                                                            10   a.                                                                                     10
                                                                                                                        sb
                0,0                                                         0                              0,0                                                          0
                                                                                  —
                                                                                                             ’
                                                                                                                                                                                  Om/s
                                                                                    am/s
                     0.12 0,68                                                                                    0,12 0,68
                                                                                                                                                                                  Btemp
                                     Traversepunt (m)                            | emp |                                         Traversepunt (m)
         MC ELM v641 218058-01 53210 JC 123                                                                 Pagina    2 van 6                                                           paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                      0000001168
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
          Halfuurgemiddelde concentraties, continumetingen
                                                                                                                                                                                               =)
                                                                                                                                                                                               Emissie-en Luchkowalteismetngen  BY
          Titel   project:             Nedmag Jaarronde                   2018                                                Meettechnicus:        BEER      XP
                                                                                                                                                                                                     A
          Bedrijf:                     Nedmag                                                                                 Referentienr:         -
                                                                                                                                                                                                     W NN
          Adres:                       Bilitonweg           1                                                                 Meetdatum:           22/23-5-2018
                                                                                                                                                                                                            Wy 13)
          Postcode/plaats          ~~  9640 AE Veendam                                                                        Type   installatie:  -
                                                                                                                                                                                                    De Incimestfionst  van  ELM
          Meetpunt:                    $3210 JC 123                                                                           Laminaire flow:      Ja                                              EE
                                                                                                                                                                                                       geaccrediteerd door de
                                                                                                                                                                                                       Raad voor Accreditatie.
          Driftcontrole          analysers continumetingen
          Opmerkin     -                                                                                                                -
          Tijdstip controle                   02             NOx    (als NO2)       N20             co              co2             CxHy                 S02             CH4         H2S
                             Na              [%]                     [%]            [%]             [%]             [%]               [%]                 [%]             [%]        [%]
              Voor
           23-05-18      23-05-18             01                     0.4              -
                                                                                                    0,6               -                 .                   -              .            :
              7:40         16:13
          Drift  [%]:
                       <  2% geen driftcorrectie op de              meting; >2    < 5% meting      voor  drift corrigeren; >5% afkeuring meting
          Concentratieprofiel meetopperviak afgaskanaal (NVT)
                                                 Meet        as  A                                                                            Meet   as   B
            _
                 1,20                                                                                     »
                                                                                                               1,20
                 1,00                                                                                          1,00
             §   0,80
                                                                                                          5    0,80
            =                                                                               vee        |  =
                                                                                                          +=
                                                                                                                                                                              —= Traverse
                                                                                                                                                                                   conc
            5    060                                                                        conc               0,60
             o
            Te
                                                                                                          o
                                                                                                          te
                 040                                                                                           040
             =
             ©
                                                                                     —Refconcf}           5
                                                                                                          ©
                                                                                                                                                                                    Ref  conc
             c
                 0,20                                                                                     c
                                                                                                               0,20
            8    0.00                              :
                                                                                                          8    0.00         rr                                        :
                         012088          «     =      =»         «      ow
                                                                                                                       012   088    -      ~~    «        =      =
                                         Traversepunt (m)                                                                           Traversepunt (m)
          Gehanteerde bemonsteringswijze                                     continumetingen
          De monstername is           uitgevoerd     via:
          Puntbemonstering       op    willekeurig punt (gebaseerd            op   een  eerder   vastgesteld stromings/concentratieprofiel)
          Halfuurgemiddelde                    concentraties                continumetingen, droog
         Begintijd       Eindtijd             0,              NO, (alsNO,)          NO              co              co,               C.H,               SO,             CH,         H2s
                                                                                                                                                               >
                                             vol%                 mg/Nm*          mg/Nm*          mg/Nm*>           vol%          mg   C/Nm*            mg/Nm           mg/Nm*     mg/Nm®
              8:00         8:59               9,2                  1556,6             -
                                                                                                  5784,2              -                 -                   -              -            -
              9:00         9:59               9,2                  1588.6             -
                                                                                                  5775,2              -                 -                   -              -            -
             10:00         10:59              9,2                  1598.3             -
                                                                                                  5775,0              -                 -                   -              -            -
          Gemiddelde waarde:                  9,2                  1581,2             -
                                                                                                  5778.1              -                 -                   -              -           -
                          Verhouding NO,/ NO,             :         29.4       %
          Concentratieverloop continumetingen
              5.000                                                                                                                                      350,000
              +500
                                                                                                                                                                               pm NOx
                                                                                                                                                      1
                                                                                                                                                         300,000
              4.000                                                                                                                                                            vpm CO
                                                                                                                                                                               CxHy
              3.500
                                                                                                                                                      T
                                                                                                                                                         250.000               (ppm)
                                                                                                                                                                           —— S02  (ppm)
            =
            8 .000                                                                                                                                                             Nae
            ce                                                                                                                                           200,08                CH4
            g2-500                                                                                                                                             Ss
                                                                                                                                                               =
             =                                                                                                                                                             ce
                                                                                                                                                                               H2S
             i                                                                                                                                        +
                                                                                                                                                         150,08
            2-000                                                                                                                                                  oN      ppm NO2
             c                                                                                                                                                (®] °
                                                                                                                                                                               % 02
             g1.500                                                                                                                                   +
                                                                                                                                                         100,08
             2                                                                                                                                                   S             % CO2
                .000
            pi:        cm        ——
                                                                                          r
                                                                                                                                                      +
                                                                                                                                                         50,000
             a
                500
                    0                                                                                                                                    0,000
                      oo    ~~  ID     MN   OO    0      Ww     MM    «—   OO  OO    <<   NN   OO    ~~    IN   NN   O   ©    In  MM     —    WO ©
                      ©    OO   ~~     NN   ®     AO     =F     I     OO       ~~    NN   OHO  MO    =     ID   ©    ~~
                                                                                                                         —~   NO         +    TF ID
                                                                                        Tijd
         MC ELM v641 218058-01 53210 JC 123                                                                        Pagina   3 van 6                                                           Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                            0000001169
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                  1S]
           Emissieconcentraties                        en    vrachten
                                                                                                                                                                    ——               hl
                                                                                                                                                                    Emissie-en Luchtwaltelsmetingen BV
           Titel project:                 Nedmag      Jaarronde 2018                                              Meettechnicus:
                                                                                                                                                                           ZN)
          Bedrijf:                        Nedmag                                                                  Referentienr:
                                                                                                                                     _    -
                                                                                                                                                                          W NAN
          Adres:                          Bilitonweg      1                                                       Meetdatum:              22/23-5-2018
                                                                                                                                                                                 ai           J
          Postcode/plaats                 9640 AE Veendam                                                         Brandstof:              Ngas                           ibrar             ve   BLA
          Meetpunt:                       $3210 JC 123                                                            Max therm. vermogen          (kW):     -
                                                                                                                                                                        NEN-EN-ISOTEC. 170252005
                                                                                                                                                                            apne
            Concentratie / vrachten                  continumetingen
                                                                        Deelmeting   1      Deelmeting      2        Deelmeting      3               Gemiddeld
          Type   en soort brandstof stookwaarde
                                        /                           Gasvormig              Ngas                     31,65      MJ/m3
          Thermisch vermogen              [kW]                                -                    -                         -                             -
          Brandstofverbruik               [Nm3/uur]                           -                    -                         -                             -
          Energie input                   [GJ/uur]                            ,                    -                         -                             -
          Afgasdebiet                     [Nm*/uur, act. 0]                   .                    .                         "                             :
                                                                                            ISO-condities
          Temperatuur    Inlaatiucht      [°C]                                -                    -                         -                             -
          \Vochtgehalte  inlaatlucht      [%RV]                               -                    -                         -                             -
          Atmosferische druk              [KPa]                               -                    -                         -                             -
          Drukval luchtfilter             [mm H,O]                            -                    -                         -                             -
          ISO correctie factor            [--]                                -                    -                         -                             -
                                                                                                 0
                                                                                       E                   traties
                                                                         8:00 -
                                                                                8:59          9:00  -
                                                                                                       9:59          10:00   -
                                                                                                                               10:59
          0,                              [vol%, droog]                     9,20                 9,19                      9,20                         9,20
          CO;                             [vol%, droog]                       -                    -                         -                             -
          NO,                             [ppm, droog]                          757.9                  773.4                   778.1                    769,8
                                          [mg/Nm’]                              1556,6                 1588,6                  1598,3                   1581,2
                                          [mg/Nm?®,   std%  O,]
          co                              [ppm, droog]                          4627 4                 4620,2                  4620,0                   4622.5
                                          [mg/Nm?]                              5784,2                 5775,2                  5775,0                   5778.1
                                                                *
                                          [mg/Nm?,    std%  O,]                                        .                       :                        2
          SO;                             [ppm, droog]                        --                    --                       --                         -
                                          [mg/Nm?]                            =e                    -&                       gE                         :
                                                                2
                                          [mg/Nm?®,   std%  O,]                 -                      .                       .                        "
          C.Hy                            [ppm, nat]                          --                    --                       --                         -
                                          [mg C/Nm™     droog]                opr                   53                       i                          5
                                                                  *
                                          [mg C/Nm®,     std% 0]                .                      .                       .                        :
                                                                                               Vrachten
          NO, (als NO)                    [kg/uur]                              HEHEHE                 HHH                      HEHEHE                  -
                                                       ®
                                          [g NO,/GJ]                            .                      .                       “                        -
          CO                              [kg/uur]                              -                      -                       -                        -
          SO,                             [kg/uur]                            ie                    .n                       wie                        -
          C,H,                            [kg/uur]                            ne                    2  ¥                     “ia                        -
          '
             Betrokken op 273 K, 101,3         kPa, droog afgas
          ?Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en standaard zuurstofp
          *
                                   ISO-condities                     Nee
            Gecorrigeerd    voor                    (Ja/Nee):
          Bepaling stromingsprofiel afgaskanaal (NVT)
         [Meetpunt                                Diepte in m          Grid       Ref    |Grid/Ref     |Homogeniteitstest
          Meet-as 1                                                                                    Grid  gemiddeld:                   Sgev grid:
          [ppm, droog]                                                                                 Ref  gemiddeld:                    Suv  ref.
                                                                                                       Aantal   metingen:
                                                                                                       Vrijheidsgraden:
                                                                                                       Test waarde     (Sgpp/Sies)2:
                                                                                                       F95%:
                                                                                                       Conclusie    stromingsprofiel:
                                                                                                       Sey tijd:                          Sge, positie:
          Meet    as  2                                                                               |Beste        meetpuntsbepaling
          [ppm, droog]                                                                                 Toegestane uitgebr.       onz.  bevoegd   gezag;       10,20
                                                                                                       T N-1;0,95:
                                                                                                       U pos:
                                                                                                       U pos      0,5 Ut:
                                                                                                       Vereiste meetmethode:
                                                                                                       Representatief meetpunt:
         MC ELM v641 218058-01 53210 JC 123                                                         Pagina    4  van  6                                              Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                  0000001170
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
          Basisgegevens
                                                                                                                                                                                                        bo
                                                                                                                                                                                        Emissie-en Luchbwaltetsmetingen BY
          Titel  project:       Nedmag      Jaarronde 2018                                                             Meettechnicus:                      1.2¢
         Bedrijf:               Nedmag                                                                                 Referentienr:              -
         Adres:                 Bilitonweg     1                                                                       Meetdatum:                 22/23-5-2018
         Postcode/plaats        9640 AE Veendam                                                                        Type   Installatie.        -
                                                                                                                                                                                              De luchtmeetdienst    van  ELM
                                                                                                                                                                                                  is als testlaboratonium
         Meetpunt:              $3210 JC 123                                                                           Laminaire flow:            Ja                                           conform    NEN-EN-ISOVIEC
                                                                                                                                                                                                17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                          door de
          Meetmethode             en  onnauwkeurigheden                                                                                                                                          Raad   voor  Accreditatie.
                                                                                                                                                                Tweezijdig 95%
         Component              Norm                                                 Omschrijving                                                                                    @
                                                                                                                                                 Aslyse
                                                                                                                                                  uitbestee
                                                                                                                                                                 betr. interval %
                                                                                                                                                                  Tov
                                                                                                                                                                        |   Tov
                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                  d biic
                                                                                                                                                      J:        meting]    EGW
         Afgas-debiet           ENEN:ISD          Berekening     op basis van  gemeten parameters                                                 -
                                                                                                                                                                   53       10,0      Q
         Afgas-snelheid         i                 Snelheidsmeting     dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer                 -
                                                                                                                                                                   4.7       4.3      Q
                                          s0
         Afgas-statische  druk
                                DEN Ev            Verschildruk-meter                                                                              -
                                                                                                                                                                   5.0       5.0      Q
         Afgas-temperatuur      [ISO 8756         Thermokoppel                                                                                    -
                                                                                                                                                                   16        1.4      Q
                                NEN-EN 14790
                                                  Relatief  bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
         Afgas-vochtgehalte
                                                  bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
         Atmosferische druk     ISO 8756          Barometer
                                NEN-ISO 10849 |Monstername via verwarmde monsternameleiding                   en rookgas-koeler, analyse
         NOx (als    NO2)                                                                                                                                          33        9.9      Q
                                NEN-EN 14792      middels chemoluminescentie
                                                  Monstername via verwarmde         monsternameleiding        en rookgas-koeler, analyse
         02                     NEN-EN 14789                                                                                                                       55        6.0      Q
                                                  middels   paramagnetisme
                                NEN-ISO 12039 |Monstername via verwarmde monsternameleiding                   en rookgas-koeler, analyse
         CO                                                                                                                                                        0,1       59       Q
                                NEN-EN 15058      middels IR
         !
            Geaccrediteerde    verrichtingen   aangegeven middels         een   "Q" staan alleen        voor  de  verrichting van  de LMD    van ELM     (L433)
           Gebruikte       apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                           Datum               Conc.             a        Anis
                                                                                               re alors   ball
                                                                                                                                                                            Calibratie
         Component              Apparaat analyse /             calgas
                                                                                               g                  Deelmetingen                Correktiefaktoren             geldig  t/m
                                           Cylinder            ppm/                     3
                                                                                                wasvist        (mL)     wasvistf  drsig
                                                                                                                                          Appa- volume
                                                                                                                                                                |Balans
                                           nummer     gas      |vol%
                                                                           volume   (Nm”)                                                  raat
         Afgas-debiet           -
                                            22/23-5-2018
         Afgas-snelheid         Ds4-s3    | 22/23-5-2018                                                                                   0,798                             17-07-18
         Afgas-statische  druk|DS2-D1    | 22/23-5-2018                                                                                    0,996                             05-01-19
         Afgas-temperatuur      |DS4-ST3 | 22/23-5-2018                                                                                    1,000                             05-01-19
                                >
         Afgas-vochtgehalte    |waarde
                                            22/23-5-2018                                                                                                                     05-01-19
         Atmosferische druk     |DS2-A1     22/23-5-2018                                                                                   1,012                              16-01-19
         NOx    (als NO2)       AAD2a      |27600503558657|     805.0                                                                                                        23-05-18
         02                     AA24b      Droge buitenlucht|    20,9                                                                                                        23-05-18
         CO                     AA24c      27600503188545|      805.0                                                                                                        23-05-18
         MC ELM v641 218058-01 S3210 JC 123                                                                                    5      6                                                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                       5.1.2e
                                                                                                                       Pagina    van
                                                                                                                                                                                                                                       0000001171
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                         fa
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                    Emissie-en Luchbwatetsmetigen     BY
          Titel   project:             Nedmag Jaarronde              2018                                                            Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                       ZA
         Bedriff:                      Nedmag                                                                                        Referentienr:          -
                                                                                                                                                                                       IN
         Adres:                        Bilitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                        1                                                                            Meetdatum:
                                                                                                                                            installatie:
                                                                                                                                                            22/23-5-2018
                                                                                                                                                                                               Hl 1)
         Postcode/plaats                                                                                                             Type                   -
                                                                                                                                                                                                             _—
         Meetpunt:                     $3210 JC 123                                                                                  Laminaire flow:        Ja                        NEE
                                                                                                                                                                                        17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                door de
                                                                                                                                                                                         Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen (NVT)
                                                            Resultaat           Resultaat      Voldoet    aan                           Resultaat        Resultaat  Voldoet aan
         Continumeting                 Component (ppm / vol%)                       %)            NOI?         Component               (ppm / vol%)          (%)       Om
                             ”)              NOx                                                     Ja
         .
           Anorganisch                                         805.0                0,0                               co,
                                             co                805,0                0,0              Ja               CH,
                                             SO;                                                               Lektest Pitot-buis          Stabiel               -
                                                                                                                                                                          Ja
         .
           Anorganisch                        0,                 0,0                0,0              Ja        Stagnatie   Pitot-buis          0                 -
                                                                                                                                                                     Ja:<10Pa
                          *
         .
           Organisch                         CH,                                                               i                              0,5             0,7     Ja: <  5%
                                                                                                Onderdruk
                                                                                                       i        Onderdruk
                                                                                                                                 ww
                                                                                                                               bij
                                                                                ¥
                                                                                                     bij                                Resultaat      Toegestaan   Voldoet aan
         Dis-continumeting®)
                    .          :                     ;
                                               Component(en) / wasvloeistof
                                                                                               BENIbIETSrn           ohio                [L/ min]         [L/ min]     ors
                                                                                                  a  Imb]l
         -
           filter                                Isokinetische    bemonstering
         -
           natchemisch                                  KCr,04 / HNO;
                                                              Demi
                                                             H,SO,
                                                              NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                              H.0,
         -
           gravimetrisch       vocht                        Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische
                                         afwijkingen van de norm (NVT)
         Component
         Interpretatie            en
                                        produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                  RT
                                                                                                                                      -
                                                                                                                                    :
                                                                                                                                     3
                                                                                                                                    =
                                                                                                                                     i
                                                                                                                               on
         MC ELM v641 218058-01 $3210 JC 123                                                                            Pagina    6  van  6                                                        Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                     0000001172
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                     [CO
                                                                                                                                     Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                   ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                          De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                     9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                     +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl     E-mail
                       BV                                                                                                           www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                                52514501 KvK
         Dhr.                                                                                                                       Groningen
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                    -
                                    Onze referentie:                 218058-02
                                     Datum    uitvoering:           22/23-5-2018
                                     Datum    rapportage:           17-12-2018
                Betreft:             Project:         Nedmag     Jaarronde 2018
                                     Meetpunt:        S3210 JC 456
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              218058-02-       S3210 JC 456
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7     pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                    zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
         Certificaatversie: v6.4.1; 10-03-2018
                                                                  ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008      VCA** 2008/5.1
                                                                                                en                gecertificeerd
                                                                                                                                                             ZN
                                        De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd  door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                            SIN|Ira
                                                                                                                                                                RvA 43]
         MC ELM v641 218058-02 S3210 JC 456                                           Page 1 of 6                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                       0000001173
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                         en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                             Oo
                                                                                                                                                                                          Emissie-            ll
                                                                                                                                                                                                   en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel   project:               Nedmag Jaarronde 2018                                                            Meettechnicus:
         Bedrijf:
                                                                                                                                                                                                 A  rN
                                        Nedmag                                                                           Ref.nr opdrachtgever:        -
                                                                                                                                                                                                (8SN
         Adres:                         Bilitonweg       1                                                               Meetdatum:                   22/23-5-2018                                       TESTEN
                                                                                                                                                                                                         RvA | 43]
         Postcode/plaats                9640 AE Veendam                                                                  Type  installatie:           -
                                                                                                                                                                                               De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                      $3210 JC 456                                                                     Laminaire flow:              Ja                                      is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                              NEN-EN-ISOVIEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                   geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                  Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald          adv debiet op basis      van  afgasparameters         of brandstofverbruik:                                 Snelheidsprofiel
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                     10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                ?
         Parameter                                     Aanbeveling                    Beoordeling                                Toetsing                       Beoordeling
         Qrientering    kanaal                         Verticaal                      Verticaal                                    Voldoet                  meetvlaksituering
                  kanaal                               Rond                           Rond                                         Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                               -
                                                                                      0,80                                           NVT
                                                                                                                                                                  Voldoet
                                                                                                                                                                  i
         Verstoring    voor  het meetvlak              -
                                                                                      Bocht                                          NVT
         verstoring   na  het meetvlak                 -
                                                                                      Versmalling                                    NVT                                          )
                                                                                                                                                       Het                           _—
         Aantal Dh    "
                      "
                         voor  meetvlak                Minimaal 5                     >5                                           Voldoet                 li i vad
         Aantal Dh       na  meetviak                  Minimaal 2                     5                                            Voldoet
         Aantal meetassen                              >=   2                         >=    2                                      Voldoet
         Parameter                                     Criterium                      Heersende conditie                         Toetsing                        Beoordeling
                                                                                                                                                                                    *
                                                                                                                                                           meetpuntcondities
                         gassnelheid                   5-50 m/s                       13,1                                         Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties     per traversepunt          <   24 Pa                      4.0                                          Voldoet
                                                                                                                                                                  Voldoet
                                                                                                                                                                  SIE
         Verhouding gassnelheid                        Vaid Vain    £3                1,0                                          Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                 <   5%                         0,5                                          Voldoet
         Hoek     gassnelheid   tov kanaal-as    (swir|<   15° t.o.v. kanaal-as       |[<  15                                      Voldoet
                                                                                                                                   Voldoet
                                                                                                                                                       08 suis elgansiiigflian van
         Richting gasstroom                            Positief                       Positief                                                                uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                      [0,2                                         Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Het 95% betrouwbaarheidsinterval     van  het  bepaalde afgasdebiet   voldoet     aan de  normering
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                             momentane           meting
                                                                 Meting   1                       Meting    2                    Meting     3                     Gemiddeld
         Tijdstip meting                                           14:10                            15:00                            15:40
         Diameter                       [m]                         0,80                             0,80                            0,80                              0,80
         Afgastemperatuur               [°C]                        72,8                             72,8                            725                               72.7
                                 ®
         Afgasvochtgehalte               [vol%)]                    31,5                             31,5                            31,5                              31,5
                                 ”
         Afgasvochtgehalte               [kg/Nm?]"                 0,345                            0,345                           0,345                             0,345
                           (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                       [kPa]                       62,6                             62,6                            62,6                              62,6
         Atmosferische druk             [kPa]                      102.4                            102,4                            102,4                            102.4
         Afgassnelheid                  [m/s]                       13,2                             13,1                             13,1                             13.1
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         Be1                            [m°/uur]                  12.542                           12.420                           12.447                           12.470
                                                                  23.966                           23.733                          23.763
         Bedrijfsomstandigheden         [m>/uur]                                                                                                                     23.821
         wn
                                                    ”              8.004                            7.926                           7.943
                                        [Nm*/uur]                                                                                                                     7.958
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,    droog afgas   en actueel  zuurstofgehalte                     3)  Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte   adv  vezadigingswaarde bepaald
         Snelheids-          en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                             Meet    as   A                                                                               Meet as  B
                14,0                                                           80                          14,0                                                          80
                                                                               70                                                                                       [78
                                                                                                        #120
                                                                           +
            B12,0                                                                 —                     —
            wo                                                                                                                                                           a   o
            =100
                                                                           1 3
                                                                               60
                                                                                  g                     E00                                                                  =
                                                                                                                                                                              ©
            ri
                                                                               50
                                                                                  2                     2                                                              150
            2    80                                                                y                    £2  80                                                                y
            [7]                                                                40 2                     F]                                                               40
             @   6,0                                                               i                    ow  6,0
                                                                                                                                                                         0
                                                                                                                                                                             2
                                                                               30                                                                                             8
             5                                                                     3                    |   40
                                                                                   5                    2                                                                20
                                                                                                                                                                             §
                 2.0                                                         10   be                        2,0                                                          10
                                                                                  —_——                      0,0
                                                                                                                         ed
                 0,0                                                           0                              ’                                                          0
                                                                                                                                                                                  Om/s
                                                                                     am/s
                      0.12 0,68                                                                                    0,12 0,68
                                                                                                                                                                                  Btemp
                                      Traversepunt (m)                            | emp |                                         Traversepunt (m)
         MC ELM v641 218058-02 53210 JC 456                                                                  Pagina    2 van 6                                                          paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                      0000001174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
          Halfuurgemiddelde concentraties, continumetingen
                                                                                                                                                                                                 =)
                                                                                                                                                                                                 Emissie-en Luchkowalteismetngen  BY
          Titel  project:                Nedmag Jaarronde                 2018                                                  Meettechnicus:         BEER     XP
                                                                                                                                                                                                       A
          Bedrijf:                       Nedmag                                                                                 Referentienr:          -
                                                                                                                                                                                                       W NN
          Adres:                         Bilitonweg          1                                                                  Meetdatum:           22/23-5-2018
                                                                                                                                                                                                              Wy 13)
          Postcode/plaats            ~~  9640 AE Veendam                                                                        Type   installatie:   -
                                                                                                                                                                                                      De Incimestfionst  van  ELM
          Meetpunt:                      $3210 JC 456                                                                           Laminaire flow:      Ja                                              EE
                                                                                                                                                                                                         geaccrediteerd door de
                                                                                                                                                                                                         Raad voor Accreditatie.
          Driftcontrole            analysers continumetingen
          Opmerkin     -                                                                                                                  -
          Tijdstip controle                     02            NOx    (als NO2)        N20             co              co2             CxHy                 S02               CH4       H2S
                              Na               [%]                    [%]             [%]             [%]             [%]               [%]                 [%]              [%]       [%]
             Voor
           23-05-18       23-05-18              01                    0.4               -
                                                                                                      0,6               -                 .                   -               .           :
              7:40          16:13
          Drift  [%]:
                       <   2% geen driftcorrectie op de              meting; >2     < 5% meting      voor  drift corrigeren; >5% afkeuring meting
          Concentratieprofiel meetopperviak afgaskanaal (NVT)
                                                   Meet       as  A                                                                            Meet     as  B
            _
                1,20                                                                                        »
                                                                                                                 1,20
                1,00                                                                                             1,00
            §   0,80
                                                                                                            5    0,80
            =                                                                                 vee        |  =
                                                                                                            +=
                                                                                                                                                                                 =
                                                                                                                                                                                     Traverse
                                                                                                                                                                                     conc
            -   0.60                                                                          conc               0,60
            B
            Te
                                                                                                            gs
                                                                                                            te
                040                                                                                              040
            =
            ©
                                                                                       —Refconcf}           5
                                                                                                            ©
                                                                                                                                                                                      Ref  conc
            c
                0,20                                                                                        c
                                                                                                                 0,20
            8   0.00                                 :
                                                                                                            8    0.00         rr                                        :
                         0,12   0,68       -     -      -         -      -    -
                                                                                                                         0,12  068    -      -     =        >      -       -
                                           Traversepunt (m)                                                                           Traversepunt (m)
          Gehanteerde bemonsteringswijze                                     continumetingen
          De monstername is             uitgevoerd     via:
          Puntbemonstering         op    willekeurig punt (gebaseerd            op   een  eerder   vastgesteld stromings/concentratieprofiel)
          Halfuurgemiddelde                      concentraties              continumetingen, droog
         Begintijd       Eindtijd               0,             NO, (alsNO,)           NO              co              co,               C.H,               SO,               CH,       H2s
                                                                                                                                                                 >
                                               vol%                mg/Nm*           mg/Nm*          mg/Nm*>           vol%          mg   C/Nm*            mg/Nm           mg/Nm*     mg/Nm®
             11:00          11:59               9,2                 1591,2              -
                                                                                                    5778,5              -                 -                   -               -           -
             12:00          12:59               9,2                 1589.8              -
                                                                                                    5786,1              -                 -                   -               -           -
             13:00          13:59               9,3                 1567.0              -
                                                                                                    5789,6              -                 -                   -               -           -
          Gemiddelde waarde:                    9,2                 1582.7              -
                                                                                                    5784.7              -                 -                   -               -          -
                          Verhouding NO,/ NO,              :         29,3       %
          Concentratieverloop continumetingen
              5.000                                                                                                                                        350,000
              +500
                                                                                                                                                                                 pm NOx
                                                                                                                                                         1
                                                                                                                                                           300,000
              4.000                                                                                                                                                              ypmeo
                                                                                                                                                                                 CxHy
              3.500
                                                                                                                                                         T
                                                                                                                                                           250.000               (ppm)
                                                                                                                                                                              —— S02 (ppm)
            =
            8 .000                                                                                                                                                               Nae
            ce                                                                                                                                             200,08                CH4
            g2-500                                                                                                                                               Ss
                                                                                                                                                                 =
            =                                                                                                                                                                 ce
                                                                                                                                                                                 H2S
            i                                                                                                                                            +
                                                                                                                                                           150,08
            2-000                                                                                                                                                    oN       ppm NO2
            c                                                                                                                                                   (o] °
                                                                                                                                                                                 % 02
            g1.500
            2
                                                                                                                                                         1
                                                                                                                                                           100,089               % CO2
                                                                                                                                                                   S
            21-000
            gS  500
                                                        Ts                                                      Si                    imei:                50 (00
                   0                                                                                                                                       0,000
                      oo     ~~   ID     MN   OO    0     Ww     MM    «—  OO    OO    <<   NN   OO    ~~    IN   NN   O    ©   In  MM     —   WO  ©
                      OO    OO    —      (NN  OO    OO    =      IN    oO  OO    «—    NN   OO   MO    ==    WN   OO   —    —   Oo  OO     =   <<  Wun
                      EEE                     EEE                Soong                                                                    ngsd
                                                                                          Tijd
         MC ELM v641 218058-02 53210 JC 456                                                                          Pagina   3 van 6                                                           Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                              0000001175
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                  |
                                                                                                                                                                         =
           Emissieconcentraties                        en    vrachten                                                                                                    Emissie-en Luchtwaltelsmetingen BV
                                                                                                                                                      EE
           Titel project:                 Nedmag      Jaarronde 2018                                                Meettechnicus:          [FEE
                                                                                                                                                                                ZN)
          Bedrijf:                        Nedmag                                                                    Referentienr:
                                                                                                                                       _    -
                                                                                                                                                                               W NAN
          Adres:                          Bilitonweg      1                                                         Meetdatum:              22/23-5-2018
                                                                                                                                                                                      ai           J
          Postcode/plaats                 9640 AE Veendam                                                           Brandstof:              -
                                                                                                                                                                              ibrar             ve   BLA
          Meetpunt:                       $3210 JC 456                                                              Max therm. vermogen          (kW):       -
                                                                                                                                                                             NEN-EN-ISOTEC. 170252005
                                                                                                                                                                                 apne
            Concentratie / vrachten                  continumetingen
                                                                       Deelmeting   1       Deelmeting       2         Deelmeting      3                 Gemiddeld
          Type   en soort brandstof stookwaarde
                                        /                               -                     -                              -   -
          Thermisch vermogen              [kW]                               -                      -                          -                               -
          Brandstofverbruik               [Nm3/uur]                          -                      -                          -                               -
          Energie input                   [GJ/uur]                           ,                      -                          -                               -
          Afgasdebiet                     [Nm*/uur, act. O,]               8004                   7926                       7943                           7958
                                                                                            ISO-condities
          Temperatuur    Inlaatiucht      [°C]                               -                      -                          -                               -
          \Vochtgehalte  inlaatlucht      [%RV]                              -                      -                          -                               -
          Atmosferische druk              [KPa]                              -                      -                          -                               -
          Drukval luchtfilter             [mm H,O]                           -                      -                          -                               -
          ISO correctie factor            [--]                               -                      -                          -                               -
                                                                                                  0
                                                                                       E                       aties
                                                                       11:00 -
                                                                                11:59        12:00   -
                                                                                                        12:59          13:00   -
                                                                                                                                 13:59
          0,                              [vol%, droog]                    9,21                   9,22                       9,26                           9,23
          CO;                             [vol%, droog]                      -                      -                          -                               -
          NO,                             [ppm, droog]                         774.7                    7740                     762.9                      770,5
                                          [mg/Nm’]                              1591,2                  1589,8                   1567,0                      1582,7
                                          [mg/Nm?®,   std%  O,]
          co                              [ppm, droog]                         4622.8                   4628.8                   4631.7                     4627.8
                                          [mg/Nm?]                             5778.5                   5786, 1                  5789,6                     5784.7
                                                                *
                                          [mg/Nm?,    std%  O,]                                         .                        :                          2
          SO;                             [ppm, droog]                       --                      --                        --                           -
                                          [mg/Nm®]                           —                       2%                        a
                                                                2
                                          [mg/Nm?®,   std%  O,]                -                        -                        "                          -
          C.Hy                            [ppm, nat]                         --                      --                        --                           -
                                          [mg C/Nm™     droog]               opr                     53                        i                            5
                                                                  *
                                          [mg C/Nm®,     std% 0]               -                        5                        »                          :
                                                                                                Vrachten
          NO, (als NO)                    [kg/uur]                              12,736                  12,601                   12,447                      12,595
                                                       ®
                                          [g NO,/GJ]                           .                        .                        “                          -
          CO                              [kg/uur]                             46,252                   45,861                   45,988                     46,034
          SO,                             [kg/uur]                           ie                      .n                        wie                          -
          C,H,                            [kg/uur]                           ne                      2  ¥                      “ia                          -
          '
             Betrokken op 273 K, 101,3         kPa, droog afgas
          ?Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en standaard zuurstofp
          *
                                   ISO-condities                    Nee
            Gecorrigeerd    voor                    (Ja/Nee):
          Bepaling stromingsprofiel afgaskanaal (NVT)
         [Meetpunt                                Diepte in m         Grid        Ref    |Grid/Ref      |Homogeniteitstest
          Meet-as 1                                                                                     Grid  gemiddeld:                    Sgev grid:
          [ppm, droog]                                                                                  Ref  gemiddeld:                     Suv  ref.
                                                                                                        Aantal    metingen:
                                                                                                        Vrijheidsgraden:
                                                                                                        Test waarde      (Sgpp/Sies)2:
                                                                                                        F95%:
                                                                                                        Conclusie     stromingsprofiel:
                                                                                                        Sey tijd:                           Sge, positie:
          Meet    as  2                                                                                |Beste         meetpuntsbepaling
          [ppm, droog]                                                                                  Toegestane uitgebr.        onz.  bevoegd   gezag;          10,20
                                                                                                        T N-1;0,95:
                                                                                                        U pos:
                                                                                                        U pos       0,5 Ut:
                                                                                                        Vereiste meetmethode:
                                                                                                        Representatief meetpunt:
         MC ELM v641 218058-02 S3210 JC 456                                                          Pagina     4  van  6                                                 Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                       0000001176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
          Basisgegevens
                                                                                                                                                                                                        bo
                                                                                                                                                                                        Emissie-en Luchbwaltetsmetingen BY
          Titel  project:       Nedmag      Jaarronde 2018                                                             Meettechnicus:                      1.2¢
         Bedrijf:               Nedmag                                                                                 Referentienr:              -
         Adres:                 Bilitonweg     1                                                                       Meetdatum:                 22/23-5-2018
         Postcode/plaats        9640 AE Veendam                                                                        Type   Installatie.        -
                                                                                                                                                                                              De luchtmeetdienst    van  ELM
                                                                                                                                                                                                  is als testlaboratonium
         Meetpunt:              53210 JC 456                                                                           Laminaire flow:            Ja                                           conform    NEN-EN-ISOVIEC
                                                                                                                                                                                                17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                          door de
          Meetmethode             en  onnauwkeurigheden                                                                                                                                          Raad   voor  Accreditatie.
                                                                                                                                                                Tweezijdig 95%
         Component              Norm                                                 Omschrijving                                                                                    @
                                                                                                                                                 Aslyse
                                                                                                                                                  uitbestee
                                                                                                                                                                 betr. interval %
                                                                                                                                                                  Tov
                                                                                                                                                                        |   Tov
                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                  d biic
                                                                                                                                                      J:        meting]    EGW
         Afgas-debiet           ENEN:ISD          Berekening     op basis van  gemeten parameters                                                 -
                                                                                                                                                                   57       10,0      Q
         Afgas-snelheid         i                 Snelheidsmeting     dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer                 -
                                                                                                                                                                   4.7       4.3      Q
                                          s0
         Afgas-statische  druk
                                DEN Ev            Verschildruk-meter                                                                              -
                                                                                                                                                                   5.0       5.0      Q
         Afgas-temperatuur      [ISO 8756         Thermokoppel                                                                                    -
                                                                                                                                                                   16        1.4      Q
                                NEN-EN 14790
                                                  Relatief  bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
         Afgas-vochtgehalte
                                                  bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
         Atmosferische druk     ISO 8756          Barometer
                                NEN-ISO 10849 |Monstername via verwarmde monsternameleiding                   en rookgas-koeler, analyse
         NOx (als    NO2)                                                                                                                                          33        9.9      Q
                                NEN-EN 14792      middels chemoluminescentie
                                                  Monstername via verwarmde         monsternameleiding        en rookgas-koeler, analyse
         02                     NEN-EN 14789                                                                                                                       55        6.0      Q
                                                  middels   paramagnetisme
                                NEN-ISO 12039 |Monstername via verwarmde monsternameleiding                   en rookgas-koeler, analyse
         CO                                                                                                                                                        0,1       59       Q
                                NEN-EN 15058      middels IR
         !
            Geaccrediteerde    verrichtingen   aangegeven middels         een   "Q" staan alleen        voor  de  verrichting van  de LMD    van ELM     (L433)
           Gebruikte       apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                           Datum               Conc.             a        Anis
                                                                                               re alors   ball
                                                                                                                                                                            Calibratie
         Component              Apparaat analyse /             calgas
                                                                                               g                  Deelmetingen                Correktiefaktoren             geldig  t/m
                                           Cylinder            ppm/                     3
                                                                                                wasvist        (mL)     wasvistf  drsig
                                                                                                                                          Appa- volume
                                                                                                                                                                |Balans
                                           nummer     gas      |vol%
                                                                           volume   (Nm”)                                                  raat
         Afgas-debiet           -
                                            22/23-5-2018
         Afgas-snelheid         Ds4-s3    | 22/23-5-2018                                                                                   0,798                             17-07-18
         Afgas-statische  druk|DS2-D1    | 22/23-5-2018                                                                                    0,996                             05-01-19
         Afgas-temperatuur      |DS4-ST3 | 22/23-5-2018                                                                                    1,000                             05-01-19
                                >
         Afgas-vochtgehalte    |waarde
                                            22/23-5-2018                                                                                                                     05-01-19
         Atmosferische druk     |DS2-A1     22/23-5-2018                                                                                   1,012                              16-01-19
         NOx    (als NO2)       AAD2a      |27600503558657|     805.0                                                                                                        23-05-18
         02                     AA24b      Droge buitenlucht|    20,9                                                                                                        23-05-18
         CO                     AA24c      27600503188545|      805.0                                                                                                        23-05-18
         MC ELM v641 218058-02 S3210 JC 456                                                                            Pagina  5 van  6                                                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                       0000001177
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                         fa
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                    Emissie-en Luchbwatetsmetigen     BY
          Titel   project:             Nedmag Jaarronde              2018                                                            Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                       ZA
         Bedriff:                      Nedmag                                                                                        Referentienr:          -
                                                                                                                                                                                       IN
         Adres:                        Bilitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                        1                                                                            Meetdatum:
                                                                                                                                            installatie:
                                                                                                                                                            22/23-5-2018
                                                                                                                                                                                               Hl 1)
         Postcode/plaats                                                                                                             Type                   -
                                                                                                                                                                                                             _—
         Meetpunt:                     $3210 JC 456                                                                                  Laminaire flow:        Ja                        NEE
                                                                                                                                                                                        17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                door de
                                                                                                                                                                                         Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen (NVT)
                                                            Resultaat           Resultaat      Voldoet    aan                           Resultaat        Resultaat  Voldoet aan
         Continumeting                 Component (ppm / vol%)                       %)            NOI?         Component               (ppm / vol%)          (%)       Om
                             ”)              NOx                                                     Ja
         .
           Anorganisch                                         805.0                0,0                               co,
                                             co                805,0                0,0              Ja               CH,
                                             SO;                                                               Lektest Pitot-buis          Stabiel               -
                                                                                                                                                                          Ja
         .
           Anorganisch                        0,                 0,0                0,0              Ja        Stagnatie   Pitot-buis          0                 -
                                                                                                                                                                     Ja:<10Pa
                          *
         .
           Organisch                         CH,                                                               i                              0,5             0,7     Ja: <  5%
                                                                                                Onderdruk
                                                                                                       i        Onderdruk
                                                                                                                                 ww
                                                                                                                               bij
                                                                                ¥
                                                                                                     bij                                Resultaat      Toegestaan   Voldoet aan
         Dis-continumeting®)
                    .          :                     ;
                                               Component(en) / wasvloeistof
                                                                                               BENIbIETSrn           ohio                [L/ min]         [L/ min]     ors
                                                                                                  a  Imb]l
         -
           filter                                Isokinetische    bemonstering
         -
           natchemisch                                  KCr,04 / HNO;
                                                              Demi
                                                             H,SO,
                                                              NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                              H.0,
         -
           gravimetrisch       vocht                        Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische
                                         afwijkingen van de norm (NVT)
         Component
         Interpretatie            en
                                        produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                  RT
                                                                                                                                      -
                                                                                                                                    :
                                                                                                                                     3
                                                                                                                                    =
                                                                                                                                     i
                                                                                                                               on
         MC ELM v641 218058-02 $3210 JC 456                                                                                      6       6                                                                           5.1.2e
                                                                                                                       Pagina       van                                                           Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                     0000001178
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                     [CO
                                                                                                                                     Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                   ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                          De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                     9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                     +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl     E-mail
                       BV                                                                                                           www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                                52514501 KvK
         Dhr.                                                                                                                       Groningen
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                    -
                                     Onze referentie:                218168-01
                                     Datum    uitvoering:           4-12-2018
                                     Datum    rapportage:           17-12-2018
                Betreft:             Project:         Nedmag hermeting
                                     Meetpunt:        S3110
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              218168-01-       S3110
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7     pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                    zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
         Certificaatversie: v6.6.0; 31-10-2018
                                                                  ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008      VCA** 2008/5.1
                                                                                                en                gecertificeerd
                                                                                                                                                             ZN
                                        De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd  door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                            SIN BA  | 3
         MC ELM v660 218168-01 S3110                                                  Page 1 of 5                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                       0000001179
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                         en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                              Oo
                                                                                                                                                                                           Emissie-            Mall
                                                                                                                                                                                                    en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel  project:                Nedmag hermeting                                                                   Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                  A
         Bedrijf:                       Nedmag                                                                             Ref.nr opdrachtgever:       -
         Adres:                         Bilitonweg       1                                                                 Meetdatum:                  4-12-2018
                                        9640 AE Veendam                                                                          installatie:
                                                                                                                                                                                                          RvA L432
         Postcode/plaats                                                                                                   Type                        -
                                                                                                                                                                                                De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                      $3110                                                                              Laminaire flow:             Ja                                      is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                               NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                    geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                   Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald          adv debiet op basis      van  afgasparameters          of brandstofverbruik:                                Isokinetische        bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                       10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                 ?
         Parameter                                     Aanbeveling                     Beoordeling                                 Toetsing                      Beoordeling
         Qrientering   kanaal                          Verticaal                       Verticaal                                     Voldoet                 meetvlaksituering
                 kanaal                                Rond                            Rond                                          Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                               -
                                                                                       0,80                                            NVT
                                                                                                                                                                   Voldoet
                                                                                                                                                                   i
         Verstoring   voor   het meetvlak              -
                                                                                       Bocht                                           NVT
         verstoring  na  het meetvlak                  -
                                                                                       Versmalling                                     NVT                                         )
                                                                                                                                                        Het                           _—
         Aantal Dh   "
                     "
                        voor   meetvlak                Minimaal 5                      >5                                            Voldoet                li i vad
         Aantal Dh      na  meetviak                   Minimaal 2                      5                                             Voldoet
         Aantal meetassen                              >=   2                          >=    2                                       Voldoet
         Parameter                                     Criterium                       Heersende conditie                          Toetsing                       Beoordeling
                                                                                                                                                                                     *
                                                                                                                                                            meetpuntcondities
                        gassnelheid                    5-50 m/s                        13,9                                          Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties    per  traversepunt          <   24 Pa                       7.1                                           Voldoet
                                                                                                                                                                   Voldoet
                                                                                                                                                                   SIE
         Verhouding gassnelheid                        Vaid Vain    £3                 1,0                                           Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                 <   5%                          -0,5                                          Voldoet
         Hoek    gassnelheid    tov kanaal-as    (swir|<   15° t.o.v. kanaal-as        |[<  15                                       Voldoet
                                                                                                                                     Voldoet
                                                                                                                                                        08 suis elgansiiigflian van
         Richting gasstroom                            Positief                        Positief                                                                uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                       [1,9                                          Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Het 95% betrouwbaarheidsinterval     van  het  bepaalde afgasdebiet   voldoet      aan de  normering
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                              momentane            meting
                                                                 Meting    1                       Meting    2                     Meting    3                     Gemiddeld
         Tijdstip meting                                           11:18                             11:53                             12:28
         Diameter                       [m]                         0.80                              0,80                             0,80                             0,80
         Afgastemperatuur               [°C]                        38,8                             45,5                              44.0                             42.8
                                 ®
         Afgasvochtgehalte               [vol%)]                     6,5                               9,3                              8.4                              8,1
                                 ”
         Afgasvochtgehalte               [kg/Nm?]"                 0,053                             0,077                            0,069                            0,066
                          (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                       [kPa]                       91,6                              91,6                             91,6                             91,6
         Atmosferische druk             [kPa]                      102.4                             102,4                             102,4                           102.4
         Afgassnelheid                  [m/s]                       13,9                              13,9                              13,9                            13,9
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         Be1                            [m°/uur]                  21.427                            20.940                           21.006                           21.124
                                                                  25.224                            25.181                           25.142
         Bedrijfsomstandigheden         [m>/uur]                                                                                                                      25.182
         wi          -                  Nm/uur]                   18.658                            17.702                            17.928                          18.096
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,    droog afgas   en actueel   zuurstofgehalte                     3)  Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte  adv   vezadigingswaarde bepaald
         Snelheids-          en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                             Meet    as   A                                                                                Meet as  B
               16,0                                                            50                           16,0                                                           50
                                                                            :
                                                                                                                                                                         -
                                                                                                                                                                           45
            =14,0                                                                                           140
            Ep
                                                                               i   _
                                                                                   o
                                                                                                         2
                                                                                                         E120
                                                                                                                                                                        1a    ~
                                                                                                                                                                              oO
                                                                                                                                                                           3
            he                                                              +
                                                                               35   5                    =                                                                     5
                                                                                                         'g 10.0                                                              =
                                                                                                                   1
            2100                                                               30  =                                                                                       30
                                                                                                                                                                               >
                                                                                    3                    F
                8,0                                                            25  3                         80                                                            25
             2                                                                      m                    ©                                                                    2
                                                                                    5                    @   6.0
                                                                                                                                                                           20
                                                                                                                                                                               g
            <
             5
                4,0
                                                                               :    s
                                                                                    5                    2)
                                                                                                         %   4.0
                                                                                                                                                                           15  g
                                                                                                                                                                               5
                                                                              10                                                                                           10
                                                                                   [=                        2,0
                                                                                                                                                                              +
                2,0                                                            5                                                                                           5
                                                                                   RL                        0,0
                                                                                                                           Ld
                0,0
                           -
                                                                               0                               ’                                                           0
                                                                                                                                                                                   Om/s
                                                                                      am/s
                     0,12 0,68                                                                                       0,12 0,68
                                                                                                                                                                                   Btemp
                                      Traversepunt (m)                             | emp |                                          Traversepunt (m)
         MC ELM v660 218168-01 S3110                                                                          Pagina     2 van 5                                                         paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                       0000001180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                                 [A
           Controle isokinetische monstername                                                   en       stof totaal                                                                                           rr                 ——
          Titel project:                              Nedmag hermeting                                                                                 Meettechnicus:
          Bedrijf:                                                                                                                                     Referentienr:
                                                                                                                                                                                                                    a
                                                      Nedmag
                                                                                                                                                                                                                 IN
                                                                                                                                                                                 -
          Adres:                                      Bilitonweg       1                                                                               Meetdatum:               4-12-2018                                 IESTEN
          Postcode/plaats                             9640 AE Veendam                                                                                   Type installatie:       -
                                                                                                                                                                                                                5|         al “el
          Meetpunt:                                   $3110                                                                                            Laminaire flow:          Ja                              confoun NEN ENSOTEC
                                                                                                                                                                                                                 17025:2005   geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                    Raad voor Accreditatie.
          Afgasdebiet middels continumeting,                                       isokinetische hoofd- en/of                       deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                     Deelmeting       1                Deelmeting      2                    Deelmeting      3               Gemiddeld
                      Tijdsperiode meting                                           11:22        -
                                                                                                         11:51         11:57        -
                                                                                                                                          12:27           12:31         -
                                                                                                                                                                                13:01
          Diameter                                    [m]                                      0,80                                 -                                   -
                                                                                                                                                                                                     0,80
          Afgastemperatuur                            [°c                                      38,6                              42.0                                42.6                            41.1
                                          *
          Afgasvochtgehalte                           [vol%]                                    6.5                                8.0                                 8,0                            7.5
                                                      [kg/Nm3                                 0,053                             0,065                                0,065                          0,061
         |Statische druk                              [Pa]                                   -10810                            -10810                               -10810                         -10810
          Atmosferische druk                          [kPa]                                   102,2                              102.4                               102.4                          102,3
          Afgassnelheid                               [m/s]                                    14,0                               13,8                                14,0                           13,9
          Bedrijfsomstandigheden                      [mur]                                  25.350                            25.040                               25.340                         25.240
          Normaal           omstandigheden         ~~ [Nm*/uur]               J
                                                                                             18.720                            18.050                               18.230                         18.330
          Normaal           omstandigheden         ~~ [Nm>/uur,   std%    O,]
         IStofisea metingen                           Nozzlediameter [mm]                        6                                  6                                  6
                                °
          Vracht filter                               [mg, absoluut]                        20,8                              235                                23,2
          Vracht          spoelvloeistof              [mg absoluut]
          \racht totaal                               [mg absoluut]                         20.8                              235                                23.2
          Bemonsterde totaal-volume                   [Nm®, droog]                            0,578                             0,573                                0,563                          0,571
          Isokinetische monstername                  (95  -
                                                            115%)  ?                108.4       -—>      Ja            111.7       -—=   Ja               109.3       -—=       Ja
          Veldblanco                     10%                                      03                     Voldoet
                               (eis:   <
                                               vergunde waarde                               mg->
          Stof(totaal)                                [mg/Nm* droog] Lh                     36,0                              41.0                               41,2                                    39.4
                                                                              3
          Stof(totaal)                                [mg/Nm?, std% O,]                                                                                                                                  :
          \Vracht         stof(totaal)                [kg/uur]                              0,674                             0,740                              0,751                                   0,722
          1)        betrokken op 273 K, 101.3 kPa,      droog afgas  en  actueel zuurstofgehalte                   2) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,      droog afgas   en std. O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte           adv  vezadigingswaarde bepaald                                                 4) Snelheid  bepaald  m.b.v.   S-pitot
          5)        Gebruikt filter: Instack zwanehals vlakfilter: hydrofoob, 0,3um; 99,998%        eff.           6) Vergunde   waarde        50      mg/Nm3
          Afgassnelheid                      en  -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                        25,00                                                                                                                                      60,00
                                                                                                                                                                                      Afgassnelheid (m/s)
                                                                                                                                                                 +
                                                                                                                                                                   50,00
                        20,00                                                                                                                                                         Bemonsteringssnelheid
                      =]                                                                                                                                                   —
                                                                                                                                                                                      (m/s)
                      0
                      E
                                 [tne tein)—                                    ——
                                                                                                                                                                 +
                                                                                                                                                                   40,00   2          Bemonsteringssnelheid-
                      T15,00                                                                                                                                               i
                      2          pope                     ——                                                                                           pe     fot          3          grenzen 85%
                                                                                                                                                                                                      -
                                                                                                                                                                                                        115%
                      g
                                                                                                                                                                 +
                                                                                                                                                                   30,00 ©
                      a                                                                                                                                                    2          Temperatuur
                      lo.00                                                                                                                                                %
                                                                                                                                                                           F
                      <                                                                                                                                          +
                                                                                                                                                                   20,00
                          5,00                                                                                                                                   +
                                                                                                                                                                   10,00
                          0,00                                                                                                                                     0,00
                                NEF               IHITISTBBEESEESc-cT2IIS8B8383ISTHIEBS
                                —     y=  wm  w=  wm   a=   w= p=   p=   a=  w=  0    OOO                    NNN          NNN       NNN          NNN       Nm
                                —     =   w=  w=  =    =    —  -    —    =   w=  a=
                                                                                      —-   —    =    a=   a= a=  p=   p=  T=  pg    gm =    ge    =   -—   r= w=
                                                                                         Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                      130,0
                      120.0
                                                                            Ral                                          "n
                      1100 {2
                                                                                 i
           (%)                        wy                                                                                     ®
                                                                                                                                y                                                   ®     Isokinetiek  (%)
                      2=
           Isokinet
                                                                                                                                                                                         Grenzen isokinetiek
                                                                                                                                                                                   —           115%
                                                                                                                                                                                         05  -
                        80.0
                        70,0
                               nN        te ee
                                                            r NIP                ERR NAR ARREARS ARI NRRESITVTIVENT
                                                                                Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v660 218168-01 S3110                                                                                                     3         5
                                                                                                                                                                                                                                              51.2e
                                                                                                                                  Pagina     van                                                                           Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                             0000001181
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                               =      =
           Bas Isgegevens                                                                                                                                                                    Emissie-en  Luchtowallstsmetingen BY
              .        .                                   »                                                                             i
           Titel                                                                                                           Meettechnicus:              b.1.24
                            .                                                                                                                »
                                                                                                                                                          1 WI
                  project:          Nedmag hermeting                                                                                                    h
                                                                                                                                                                                                   ZN
          Bedrif:                   Nedmag                                                                                 Referentienr:               .
                                                                                                                                                                                                   IN
          Adres:                    Bilitonweg
                                    9640 AE Veendam
                                                     1                                                                     Meetdatum:
                                                                                                                                  installatie:
                                                                                                                                                       4-12-2018
                                                                                                                                                                                                            he 1]    i     i
          Postcode/plaats                                                                                                  Type                        -
                                                                                                                                                                                                   AT"
                                                                                                                                p    i
                                                                                                                                                                                                      is als testlaboratonium
          Meetpunt:                 S3110                                                                                  Laminaire flow:             Ja                                          conform    NEN-EN-ISO/IEC
                                                                                                                                                                                                    17025:2005 geaccrediteerd
                                                                    -                                                                                                                                         door de
           Meetmethode                en   onnauwkeurigheden                                                                                                                                         Raad   voor  Accreditati.
                                                                                                                                                                      Tweezijdig gai95%
          Component                 Norm                                                    Omschrijving                                               Analyse
                                                                                                                                                       :
                                                                                                                                                                      betr. interval %
                                                                                                                                                       uitbestee
                                                                                                                                                                        Tov      Tov
                                                                                                                                                       d biicJ:
                                                                                                                                                                             |
                                                                                                                                                                     meting]    EGW
          Afgas-debiet              ENEN:ISD           Berekening       op basis van  gemeten parameters                                               -
                                                                                                                                                                        49       10,0
          Afgas-snelheid            i                  Snelheidsmeting       dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer               -
                                                                                                                                                                        3.9       4.3
                                    NEN-EN-ISO                  i
          Afgas-statische     druk
                                    16911              Verschildruk-meter                                                                              -
                                                                                                                                                                        5,0       5.0
          Afgas-temperatuur         [ISO 8756          Thermokoppel                                                                                    -
                                                                                                                                                                        23        1.4
                                    INENCN 14700
                                                       Relatief   bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Afgas-vochijehelte                                                                                                                                            0.2       87
                                                       bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk        [ISO 8756          Barometer                                                                                       -
                                                                                                                                                                        0.0       0.2
                                               13284-|Isokinetische monstername via         vezelstoffilter, gevolgd door  gravimetrische bepaling
         Isto (totaal    volume)    NEN-EN             van   het  stofgehalte
                                                                                                                                                                        12.1     17.7
          !
             Geaccrediteerde       verrichtingen    aangegeven middels           een   "Q" staan alleen     voor de  verrichting  van   de LMD    van  ELM      (L433)
            Gebruikte          apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                                                                                                                                                                 Calibratie
                                    Apparaat Datum                    Conc.                                              ,
          Component
                                                                                        =         rari
                                                analyse!              calnss
                                                                                                       g
                                                                                                                     Deelmetingen                  Correktiefaktoren             geldig  tim
                                                Cylinder                                                                                             -
                                                vy    ser gas         fem         volume   (Nm)          wasvist  (mL)      wasvistf   drsig
                                                                                                                                               fine    volume        |Balans
          Afgas-debiet              -
                                                   4-12-2018
          Afgas-snelheid            Ds4-S3     |   4-12-2018                                                                                    0.773                             02-01-19
          Afgas-statische     druk |DS2-D4         4-12-2018                                                                                    1,010                             16-01-19
          Afgas-temperatuur         |[DS4-ST3|     4-12-2018                                                                                    1,000                             05-01-19
                                    >
          Afgas-vochtgehalte       |waarde
                                                   4-12-2018                                                                                                                      05-01-19
          Atmosferische druk        [DS2-A4        4-12-2018                                                                                    1,010                              16-01-19
          Stof  (totaal volume)     |DS2-P4       13-12-2018                   0,578 0,573 0,563                                               0,773        1,020      0,999       13-02-19
         MC ELM v660 218168-01 S3110                                                                                       Pagina  4   van 5                                                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                          0000001182
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                               =
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                           Emisss-en Luchinaltsismetingen BY
          Titel project:               Nedmag hermeting                                                                              Meettechnicus:       HEE
                                                                                                                                                                                              A
         Bedrijf:                      Nedmag                                                                                        Referentienr:       -
                                                                                                                                                                                              UN
         Adres:                        Bilitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                        1                                                                            Meetdatum:          4-12-2018
                                                                                                                                                                                                    Hl 1)
         Postcode/plaats                                                                                                             Type installatie:   -
                                                                                                                                                                                                               wn  ELM
                                                                                                                                                                                            :
         Meetpunt:                     $3110                                                                                         Laminaire flow:     Ja
                                                                                                                                                                                              CNEIBOTCdoor de
                                                                                                                                                                                               Raad voor Accreditate.
         Lektesten op                monsternamesystemen
                                                                                Resultaat      Voldoet                                   Resultaat     Resultaat     Voldoet aan
         Continumeting                 Component            Resultaat                                     aan
                                                                                                               Component
                                                          (ppm / vol%)              %)            NOI?                                 (     1  vol%)      (%)          OI
         .
           Anorganisch                       NOx                                                                      CO,
                                              co                                                                      CH,
                                             SO;                                                               Lektest Pitot-buis           Stabiel            -
                                                                                                                                                                           Ja
         .
           Anorganisch                        0,                                                               Stagnatie    Pitot-buis          0              -
                                                                                                                                                                      Ja:<10Pa
                                                                                                               snelheidsmetin g
                          ik                                                                                                                               1,3         Ja: <  5%
         -
           Organisch                         C,H,                                                                                              2.1
                                                                                                               (Pa)
                                                                                               Onderdruk
                                                                                                       i        Onderdruk
                                                                                                                                  =
                                                                                                                                bij
                                                                                :
                                                                                                     bij                                 Resultaat    Toegestaan     Voldoet aan
                    .         .
                                   }
                                               SoMmponsnysh)/wasvioeisior
                                                                                                                       :
         Dis-continumeting?                                                                   bemonsterin
                                                                                                  a  [mbl
                                                                                                                     liens                [L/min]       [L/min]         norm?
         -
           filter                                Isokinetische    bemonstering                      -200              -500             <  0,00         < (0,38             Ja
         -
           natchemisch                                  KCr,04 / HNO;
                                                              Demi
                                                             H.S0,
                                                              NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                              H.0,
         -
           gravimetrisch      vocht                         Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan  het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische                  afwijkingen           van     de    norm       (NVT)
         Component
         Interpretatie            en    produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                                          Colofo
                                                                                                                                                         n
                                                                                                                                                         MC   opgesteld door:
                                                                                                                                                         dd:          13 december 2018
                                                                                                                                                         MC   gecontroleerd:
                                                                                                                                                         dd:          17 december 2018
                                                                                                                                                         MC    vrijgegeven:
                                                                                                                                                         dd:          17 december 2018
                                                                                                                                                         Herziene versies:        -
         MC ELM v660 218168-01 S3110                                                                                   Pagina     5 van   5                                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                         0000001183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                                     [CO
                                                                                                                                     Emissie-en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                   ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                          De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                     9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                     +31 (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl     E-mail
                       BV                                                                                                           www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                                52514501 KvK
         Dhr.                                                                                                                       Groningen
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                    0
                                     Onze referentie:                218168-02
                                     Datum    uitvoering:           4-12-2018
                                     Datum    rapportage:           17-12-2018
                Betreft:             Project:         Nedmag hermeting
                                     Meetpunt:        S3104
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              218168-02-       S3104
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en  is indien gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,         en  maximaal 7     pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                    zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te  zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
                             51.2e
         Certificaatversie: v6.6.0; 31-10-2018
                                                                  ELM is NEN-EN-ISO 9001:2008      VCA** 2008/5.1
                                                                                                en                gecertificeerd
                                                                                                                                                             ZN
                                        De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd  door de Raad  voor Accreditatie
                                                                                                                                                            SIN BA  |
                                                                                                                                                                      TRE
         MC ELM v660 218168-02 S3104                                                  Page 1 of 5                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                       0000001184
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>30141216
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                          en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                              Oo
                                                                                                                                                                                           Emissie-            Mall
                                                                                                                                                                                                    en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel  project:                 Nedmag hermeting                                                                 Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                  ZA (a
         Bedrijf:                        Nedmag                                                                           Ref.nr opdrachtgever:
                                                                                                                                                                                                 (8SN
         Adres:                          Bilitonweg       1                                                               Meetdatum:                   4-12-2018                                          TESTEN
                                         9640 AE Veendam                                                                        installatie:
                                                                                                                                                                                                          RvA      L432
         Postcode/plaats                                                                                                  Type                         -
                                                                                                                                                                                                De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                       $3104                                                                            Laminaire flow:              Niet vast kunnen stellen                is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                               NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                    geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                   Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald          adv debiet op basis       van  afgasparameters          of brandstofverbruik:                               Isokinetische        bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                      10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                ?
         Parameter                                     Aanbeveling                      Beoordeling                               Toetsing                       Beoordeling
         Orientering    kanaal                          Verticaal                       Horizontaal                          Voldoet niet   (NVT)            meetvlaksituering
                 kanaal                                 Rond                            Rond                                        Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                                -
                                                                                        0,74                                          NVT
                                                                                                                                                               Voldoet niet
         Verstoring    voor   het meetvlak              -
                                                                                        Bocht                                         NVT
         verstoring   na  het meetvlak                  -
                                                                                        Splitsing                                     NVT                De fysieke kenmerken    van het
                      "                                                                                                                                             voldoen niet     de
         Aantal Dh       voor   meetvlak                Minimaal 5                      0                                        Voldoet niet            meetpunt                aan
                      "                                                                                                                                     Sissi de mesinoriiey
         Aantal Dh       na  meetviak                   Minimaal 2                      1                                        Voldoet niet
         Aantal meetassen                               >=   2                          1                                        Voldoet niet
         Parameter                                      Criterium                       Heersende conditie                        Toetsing                        Beoordeling
                                                                                                                                                                                    *
                                                                                                                                                            meetpuntcondities
                         gassnelheid                    5-50 m/s                        20,7                                        Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties     per  traversepunt          <   24 Pa                       6,1                                         Voldoet
                                                                                                                                                                   Voldoet
                                                                                                                                                                   SIE
         Verhouding gassnelheid                         Vaid Vain    £3                 1,0                                         Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                  <   5%                          NVT
         Hoek    gassnelheid     tov kanaal-as    (swir|<   15° t.o.v. kanaal-as        |[<  15                                     Voldoet
                                                                                                                                    Voldoet
                                                                                                                                                        08 suis elgansiiigflian van
         Richting gasstroom                             Positief                        Positief                                                               uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                        [0,4                                        Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Meetonzekerheid: de     situering van het meetvlak voldoet niet     aan de  aanbevelingen conform       de aangegeven normen, de meetvlakcondities voldoen echter wel.
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                              momentane           meting
                                                                  Meting    1                      Meting     2                   Meting    3                      Gemiddeld
         Tijdstip meting                                            13:58                            14:35                            15:09
         Diameter                        [m]                         0,74                             0,74                            0,74                              0,74
         Afgastemperatuur                [°C]                       378,6                            366,6                           348.6                             364.6
                                  ®
         Afgasvochtgehalte                [vol%)]                     3,5                              3,6                             3,5                               3,5
                                  ”
         Afgasvochtgehalte                 [kg/Nm?]"                0,027                            0,028                           0,027                             0,027
                           (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                        [kPa]                      104,1                            104.1                            104,1                            104,1
         Atmosferische druk              [kPa]                      102.4                            102,4                            102,4                            102.4
         Afgassnelheid                   [m/s]                       20,9                             20,8                            20,5                              20,7
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         or1                             [m*/uur]                  14.981                           15.191                           15.369                           15.180
                                                                   32.414                           32.261                          31.720
         Bedrijfsomstandigheden          [m>/uur]                                                                                                                     32.132
         wi           -                  Nm/uur]                   13.469                           13.643                           13.813                           13.642
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,     droog afgas   en actueel   zuurstofgehalte                     3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
         Snelheids-           en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                              Meet    as   A                                                                              Meet as   B
               25,0                                                             400                          25,0
            =                                                                 L
                                                                                350                      -
            Ww                                                                                           [/]
            £20,0
                                                                                                         +
                                                                                                             20.0
            E                                                                 L300
                                                                                    ©                    E
            2                                                                       2                    5
                                                                                250
            2150
            ®
                                                                                     -
                                                                                     3
                                                                                                         2150
                                                                                                         3]
            c
                                                                                200
            @
                                                                                    =                    c
                                                                                                         ®
                                                                                     5
                                                                                150                          10,0
            5'00                                                                     2                   g
                                                                                                         p
            T                                                                   100                      <
                50  |
                                                                                    °                         50
                                                                                50
                                                                                                              0,0
                            -
                0,0                                                             0
                                                                                     ——
                                                                                       Bf
                      0,11 0,63                                                                                     0,11 0,63
                                                                                       Bigmp
                                       Traversepunt (m)                                                                            Traversepunt (m)
         MC ELM v660 218168-02 S3104                                                                           Pagina   2 van 5                                                          paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                       0000001185
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Controle isokinetische monstername                                             en       stof totaal                                                                                           Emssis-en Luchdwaitstsmetingsn BV
          Titel project:                         Nedmag hermeting                                                                             Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                                  a
          Bedrijf:                               Nedmag                                                                                       Referentienr:              0
                                                                                                                                                                                                                RY NS   IESTEN
          Adres:                                 Bilitonweg      1
                                                                                                                                              Meetdatum:                 4-12-2018
          Postcode/plaats                        9640 AE Veendam                                                                              Type installatie:          -
                                                                                                                                                                                                               ™  Won BS
          Meetpunt:                              $3104                                                                                        Laminaire flow:            Niet vast kunnen stellen               IC
                                                                                                                                                                                                                 17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                  a
          Afgasdebiet middels continumeting,                                    isokinetische hoofd- en/of                  deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                Deelmeting      1               Deelmeting     2                   Deelmeting        3               Gemiddeld
                 Tijdsperiode meting                                            14:03      -
                                                                                                   14:33        14:38       -
                                                                                                                                  15:08          15:12           -
                                                                                                                                                                         15:41
          Diameter                               [m]                                     0,74                               -                                    -
                                                                                                                                                                                              0,74
          Afgastemperatuur                       [°c                                    366.0                           355.7                                345.9                            355.9
                                     *
          Afgasvochtgehalte                      [vol%]                                   35                               36                                   35                             3,5
                                                 [kg/Nm3                                0,027                           0,028                                0,027                            0,027
         |Statische druk                         [Pa]                                    1717                            1717                                 1717                            1717
          Atmosferische druk                     [kPa]                                   102,2                           102.4                                102.4                           102,3
          Afgassnelheid                          [m/s]                                   21,0                             20,7                                 20.4                           20,7
          Bedrijfsomstandigheden                 [mur]                                  32.440                          32.100                               31.650                          32.060
          Normaal        omstandigheden       ~~ [Nm*/uur]                 J
                                                                                        13.720                          13.820                               13.850                          13.800
          Normaal        omstandigheden       ~~ [Nm>/uur,  std%    O,]
         IStofisea metingen                      Nozzlediameter [mm]                       6                               6                                    6
          Vracht filter                          [mg, absoluut]                        24.3                            12,2                             12,5
          Vracht       spoelvloeistof            [mg absoluut]
          \racht totaal                          [mg absoluut]                         24.3                            12,2                             12,5
          Bemonsterde totaal-volume              [Nm®, droog]                           0.477                           0,480                                0,481                            0.479
          Isokinetische monstername             (95 -
                                                      115%)  ?                  1046      ->       Ja           1048       ->    Ja              104.8         -=>       Ja
          Veldblanco                 10%                                       03                  Voldoet
                            (eis:  <
                                           vergunde waarde                              mg->
          Stof(totaal)                           [mg/Nm* droog] Lh                     51.0                           25.4                              26,0                                      34.1
                                                                           3
          Stof(totaal)                           [mg/Nm?, std% O,]                                                                                                                                :
          \Vracht      stof(totaal)              [kg/uur]                              0,699                          0,351                             0,360                                     0,470
          1)  betrokken op 273 K, 101.3 kPa,       droog afgas en   actueel   zuurstofgehalte               2) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,    droog afgas     en std. O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte psychometrisch bepaald                                                            4) Snelheid bepaald  m.b.v.  S-pitot
          5)  Gebruikt filter: Instack zwanehals vlakfilter: hydrofoob, 0,3um; 99,998%        eff.          6) Vergunde  waarde       35      mg/Nm3
          Afgassnelheid                  en  -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                      30,00                                                                                                                                 375,00
                                                                                                                                                                               Afgassnelheid (m/s)
                                                                      [,                                                                                    370,00
                                                                                                                                                        1
                      2500      Paalon       ao                    A
                                                                                                                                                            365,00
                                                                                                                                                                                           i
                                                                                                                                                        1                      B                    Hird
                                                    —                                    shone
                                                                                                                              A.                                               (m/s)
                IC                      —~             ws             wos,ges                              ———
                                                                                                                                                   at 360,00)
                                                                                                                                                          -
                £20,00                                                               Cr                                                                             2
                                                                                                                                                                               Bemonsteringssnelheid-
                z                                                                                                                                       1
                                                                                                                                                            355,002
                2                                                                                                                                                   3          grenzen 93%
                                                                                                                                                                                               -
                                                                                                                                                                                                 115%
                15,00                                                                           A                                                           350,008
                 [77]
                :
                 [7;]
                 m
                40;   10,00
                                                                                                   A A al                                               e
                                                                                                                                                        |
                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                                            340,00
                                                                                                                                                                               Temperatuur
                                                                                                                                                        +
                                                                                                                                                            335,00
                       5,00
                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                            330,00
                       0.00                                                                                                                                 325,00
                             B53          oe2n nls B3s28sg                                                 geese 28538588
                             EE EREB
                             -    =   -   —   =   =
                                                      ~— -—   -—   =    w=
                                                                              -— -— BB—   =    =    I A A puTT SS SS
                                                                                                    -— —   =   =       =    =  =    =    a   -    =  w=
                                                                                    Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                 130,0
                 120.0
           __110,0
           =
           5                “maw                                       CLL                                       emu                                                         ®     Isokinetiek
             D
                                                                                                                                                                                                (%)
           £c    100,0                                                                                                                                                            Grenzen isokinetiek
           £                                                                                                                                                               —            115%
                                                                                                                                                                                  05  -
             3
                    900
           2
                    80.0
                    70,0
                            NOT           ON
                                               RAO      NEI                   PRI NNER RNR                  SNR       REEEReTYTI Yes
                                                                             Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v660 218168-02 S3104                                                                                             3        5
                                                                                                                                                                                                                                            5.1.2e
                                                                                                                          Pagina     van                                                                                 Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                           0000001186
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>30141216
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                =      =
           Bas Isgegevens                                                                                                                                                                     Emissie-en  Luchtowallstsmetingen BY
              .        .                                   »                                                                             i
           Titel                                                                                                           Meettechnicus:             b.1.24
                            ”                                                                                                                »
                                                                                                                                                          1 WI
                  project:          Nedmag hermeting                                                                                                    h
                                                                                                                                                                                                    ZN
          Bedrif:                   Nedmag                                                                                 Referentienr:               0
                                                                                                                                                                                                    IN
          Adres:                    Bilitonweg
                                    9640 AE Veendam
                                                     1                                                                     Meetdatum:
                                                                                                                                  installatie:
                                                                                                                                                       4-12-2018
                                                                                                                                                                                                             he 1]   i      i
          Postcode/plaats                                                                                                  Type                        -
                                                                                                                                                                                                    AT"
                                                                                                                                                                                                       is als testlaboratonium
                                                                                                                                                                                                    conform    NEN ENISOTEC
                                                                                                                                p    i
          Meetpunt:                 S3104                                                                                  Laminaire flow:             Niet vast kunnen stellen
                                                                                                                                                                                                     17025:2005 geaccrediteerd
                                                                    -                                                                                                                                          door de
           Meetmethode                en   onnauwkeurigheden                                                                                                                                          Raad   voor Accreditati.
                                                                                                                                                                       Tweezijdig 95%
          Component                 Norm                                                    Omschrijving                                              Analyse
                                                                                                                                                       :
                                                                                                                                                                       betr. interval %
                                                                                                                                                       uitbestee
                                                                                                                                                                         Tov      Tov
                                                                                                                                                       d   bij:z
                                                                                                                                                                              |
                                                                                                                                                                      meting]    EGW
          Afgas-debiet              ENEN:ISD           Berekening       op basis van  gemeten parameters                                               -
                                                                                                                                                                         17.6     10,0
          Afgas-snelheid            i                  Snelheidsmeting       dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer               -
                                                                                                                                                                         17.4      4.3
                                    NEN-EN-ISO                  i
          Afgas-statische     druk
                                    16911              Verschildruk-meter                                                                              -
                                                                                                                                                                         48        5,0
          Afgas-temperatuur         [ISO 8756          Thermokoppel                                                                                    2
                                                                                                                                                                          1.1      1.4
                                    INENCN 14700
                                                       Relatief   bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Afgas-vochijehelte                                                                                                                                             43        87
                                                       bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk        [ISO 8756          Barometer                                                                                       -
                                                                                                                                                                         0.0       0.2
                                               13284-|Isokinetische monstername via         vezelstoffilter, gevolgd door  gravimetrische bepaling
         Isto (totaal    volume)    NEN-EN             van   het  stofgehalte
                                                                                                                                                                         12.4     17.7
          !
             Geaccrediteerde       verrichtingen    aangegeven middels           een   "Q" staan alleen     voor de  verrichting  van   de LMD   van  ELM        (L433)
            Gebruikte          apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                                                                                                                                                                  Calibratie
                                   Apparaat Datum                     Conc.                                              ,
          Component
                                                                                        =         rari
                                                analyse!              calnss
                                                                                                       g
                                                                                                                     Deelmetingen                  Correktiefaktoren              geldig  tim
                                                Cylinder              ppm/                      3
                                                                                                         wasvist  (mL)      wasvistf   drsig
                                                                                                                                               Appa- volume           |Balans
                                                nummer    gas         |vol%
                                                                                  volume   (Nm)                                                 raat
          Afgas-debiet              -
                                                   4-12-2018
          Afgas-snelheid            Ds4-S3     |   4-12-2018                                                                                   0.773                               02-01-19
          Afgas-statische     druk |DS2-D4         4-12-2018                                                                                   1,010                               16-01-19
          Afgas-temperatuur         |[DS4-ST3|     4-12-2018                                                                                   1,000                               05-01-19
          Afgas-vochtgehalte        |DS1-T3        4-12-2018                                                                                   1,000                               05-01-19
          Atmosferische druk        [DS2-A4        4-12-2018                                                                                   1,010                                16-01-19
          Stof  (totaal volume)     |DS2-P4       13-12-2018                   0.477 0,480 0.481                                               0,773        1,020       0,999       13-02-19
         MC ELM v660 218168-02 S3104                                                                                       Pagina  4   van 5                                                                             Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                          0000001187
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>30141216
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                   [I
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                              Emissie-en Luchbwatetsmetigen     BY
          Titel   project:             Nedmag hermeting                                                                             Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                 AN
         Bedriff:                      Nedmag                                                                                       Referentienr:          0
                                                                                                                                                                                                 RY
         Adres:                        Bilitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                        1                                                                           Meetdatum:
                                                                                                                                            installatie:
                                                                                                                                                           4-12-2018
                                                                                                                                                                                                         Hl 1)
         Postcode/plaats                                                                                                            Type                    -
                                                                                                                                                                                                De
                                                                                                                                                                                                      tungsten         ELM
         Meetpunt:                     S3104                                                                                        Laminaire flow:         Niet vast kunnen stellen            NEE
                                                                                                                                                                                                  17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                          door de
                                                                                                                                                                                                   Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen
                                                            Resultaat           Resultaat      Voldoet    aan                           Resultaat        Resultaat      Voldoet aan
         Continumeting                 Component          (ppm / vol%)              (%)           OTE          Component              (ppm / vol%)            (%)          GOS
         .
           Anorganisch                       NOx                                                                      co,
                                             co                                                                       CH,
                                             SO;                                                               Lektest Pitot-buis           Stabiel               -
                                                                                                                                                                              Ja
         .
           Anorganisch                        0,                                                               Stagnatie   Pitot-buis           0                 -
                                                                                                                                                                          Ja:<10Pa
                          ”
         -
           Organisch                         CH,                                                               i                               2,1            1,0         Ja: <  5%
                                                                                                Onderdruk
                                                                                                       .
                                                                                                                Onderdruk      bij
                                                                                :
                                                                                                     bij                                Resultaat      Toegestaan       Voldoet aan
         Dis-continumeting®)
           3        i         :                   ;
                                               Component(en) / wasvloeistof                                          lektest
                                                                                               bemonstarin                               [L / min]        [L/min]          norm?
                                                                                                  a  [mbl
                                                                                                                      [mb]
         -
           filter                                Isokinetische    bemonstering                      -83               -500            < 0,00             < 0,32               Ja
         -
           natchemisch                                  KCr204 / HNO,
                                                              Demi
                                                              H,S0,
                                                              NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                               H.0,
         -
           gravimetrisch      vocht                         Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische                                                de               (NVT)
                                         afwijkingen           van           norm
         Component
         Interpretatie            en
                                        produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                                            Colofo
                                                                                                                                                           n
                                                                                                                                                           MC    opgesteld door:
                                                                                                                                                           dd:           13 december 2018
                                                                                                                                                           MC    gecontroleerd:
                                                                                                                                                           dd:           17 december 2018
                                                                                                                                                           MC     vrijgegeven:
                                                                                                                                                                         17 december 2018
                                                                                                                                                           dd:
                                                                                                                                                           Herziene versies:         -
         MC ELM v660 218168-02 $3104                                                                                   Pagina    5 van   5                                                                  Paral contro:
                                                                                                                                                                                                                               0000001188
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>30141216
                                                              =     en Luchtkwalfeismetingen BV
                                                              Emissie-
                                                          Bijlage        3
                                     Analysecertificaten   Al-West
         Nedmag Jaarprogramma   2018                   218056/R0O5/EHb
         Definitief eindrapport                          14 januari 2019
                                                                                    0000001189
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                        J
                    AL-West B.V.
                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                         dm AGROLAR                           5°"
                    Postbus 693, 7400 AR Deventer                                                                 Your labs. Your service.
                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                    ELM BV
                    De Noesten 23 a
                    9431 TC Westerbork
                                                                                                            Datum                04.06.2018
                                                                                                            Relatienr            35006283
                                                                                                            Opdrachtnr.          770701
                    ANALYSERAPPORT
          vermld.   Opdracht 770701           Gas/Lucht
          "
           sta t                                        35006283 ELM BV
          *         Opdrachtgever
          "
                    Uw referentie                       218056    Nedmag jaarronde
          symbo l
          het
                    Opdrachtacceptatie
                    Monsternemer
                                                        28.05.18
                                                        Opdrachtgever
                    Geachte heer, mevrouw,
          an lyse
          de De
                    Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
                         analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
          bij
                    overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
          tenzij    verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer LOOS.
                    Indien   u gegevens wenst          over    de meetonzekerheden     van een  methode, kunnen wij      u  deze op verzoek verstrekken.
          17025: ,  Dit  rapport mag
                    Indien   u
                                         alleen in    zijn geheel    worden  gereproduceerd.
                               nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken
                                                                                               Eventuele
                                                                                                         wij
                                                                                                            bijlagen zijn
                                                                                                             u om
                                                                                                                           onderdeel
                                                                                                                   contact op te
                                                                                                                                     van
                                                                                                                                  nemen
                                                                                                                                         het
                                                                                                                                          met
                                                                                                                                             rapport.
          ISO/IEC   Klantenservice.
                         vertrouwen erop          met de                    informatie      dienst te
                    Wij                         u              toegezonden              van           zijn.
          volgens   Met   vriendelijke groet,
          geacrdite
          zijn
          an lyse   AL-West B.V. Dhr.
                    Klantenservice
                                                                   Tel. 31/570788111
          vermlde
           rap ort
          dit
          in
       2
       &  De                                                                                                                               Blad 1 van 5
       iS           Kamer van Koophandel    Directeur
      bry           Nr. 08110898                :
                                                        5.1.2¢
                                                                                                                                                A
      S
      o)
                    VAT/BTW-ID-Nr.:
                    NL 811132559 B01
                                              ;
                                                    >1.2e
                                                                                                                                               W IN  ols
       5
                                                                                                                                                   [ESTING
                                                                                                                                                   RvA L005
                                                                                                                                                     0000001190
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                            p
                              AL-West B.V.
                              Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                              Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                             «= AGROLAB
                                                                                                                  Your labs. Your service.
                                                                                                                                               5°"
                              Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                              e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                               Opdracht 770701           Gas/Lucht
                              Monsternr.     Monsteromschrijving           Monstername               Monsternamepunt
                              552586         S3110 HCl 1a                  22.05.2018
                              552587         S3110 HCI 2a                  22.05.2018
                              552588         S3110 HCI 3a                  22.05.2018
                              552589         S3101 HCl 4                   22.05.2018
                              552590         S3110 SO2 1a                  22.05.2018
                                                                      Eenheid           552586       552587        552588        552589               552590
                                                                                      53110 HCl 1a 53110 HCI 2a  53110 HCI 3a   53101 HCl 4        53110 S02 1a
                              Klassiek Chemische         Analyses
                              Chloride   (impinger)                   mg/l                    0,2           0,7           1,3        <0,1
                                                                                                                                                          ==
                    vermld.   Sulfaat  (impinger)                     mg/l
                                                                                            ==           co
                                                                                                                       ai
                                                                                                                                     #4
                                                                                                                                                             64
                    "
                     sta t
                    *
                    "
                    symbo l
                    het
                    an lyse
                    de
                    bij
                    tenzij
                    17025: ,
                    ISO/IEC
                    volgens
                    geacrdite
                    zijn
                    an lyse
                    vermlde
                     rap ort
                    dit
                    in
                    De
      DOC-137268NLP
                                                                                                                                            Blad 2 van  5
                              K          Koophandel
                                              ande    Diirecteur
                              Ni 811132559
                              NL
                                  061108o5 B01                                                                                                  “AN
                                                                                                                                                 WIN [ESTING
                                                                                                                                                     RvA [005
                                                                                                                                                       0000001191
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                            p
                              AL-West B.V.
                              Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                              Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                            «= AGROLAB
                                                                                                                 Your labs. Your service.
                                                                                                                                               5°"
                              Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                              e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                               Opdracht 770701           Gas/Lucht
                              Monsternr.     Monsteromschrijving           Monstername              Monsternamepunt
                              552591         S3110 SO2 2a                  22.05.2018
                              552592         S3110 SO2 3a                  22.05.2018
                              552593         S3110 S02 4                   22.05.2018
                              552594         S3210 HCl 1a                  22.05.2018
                              552595         $3210 HCI 2a                  22.05.2018
                                                                      Eenheid           552591       552592        552593        552594               552595
                                                                                     $3110 S02 2a $3110 SO2 3a   53110502 4    $3210 HCI 1a        S53210 HCI 2a
                              Klassiek Chemische         Analyses
                              Chloride   (impinger)                   mg/l
                                                                                            w=           ==           ca
                                                                                                                                        1,1                  0,6
                    vermld.   Sulfaat  (impinger)                     mg/l                     68           80        <1,0
                                                                                                                                     #4                   i
                    "
                     sta t
                    *
                    "
                    symbo l
                    het
                    an lyse
                    de
                    bij
                    tenzij
                    17025: ,
                    ISO/IEC
                    volgens
                    geacrdite
                    zijn
                    an lyse
                    vermlde
                     rap ort
                    dit
                    in
                    De
      DOC-137268NLP
                                                                                                                                            Blad 3van 5
                              K          Koophandel
                                              ande    Di
                                                        i
                              Ni 811132559
                              NL
                                  061108o5 B01                                                                                                  “AN
                                                                                                                                                 WIN [ESTING
                                                                                                                                                     RA [ (0k
                                                                                                                                                       0000001192
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                            p
                               AL-West B.V.
                               Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                               Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                             «= AGROLAB
                                                                                                                  Your labs. Your service.
                                                                                                                                               5°"
                               Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                               e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                Opdracht 770701           Gas/Lucht
                               Monsternr.     Monsteromschrijving           Monstername              Monsternamepunt
                               552596         S3210 HCI 3a                  22.05.2018
                               552597         S3210 HCl 4                   22.05.2018
                               552598         S3210 S02 1a                  22.05.2018
                               552599         S3210 SO2 2a                  22.05.2018
                               552600         S3210 SO2 3a                  22.05.2018
                                                                       Eenheid           552596      552597         552598        552599              552600
                                                                                       53210 HCI 3a $3210 HCI 4  $3210 S02 1a  $3210 S02 2a        53210 802 3a
                               Klassiek Chemische         Analyses
                               Chloride   (impinger)                   mg/l                    0,3          8,7
                                                                                                                        =             ==                  =>
                     vermld.   Sulfaat  (impinger)                     mg/l
                                                                                             ==          co
                                                                                                                         120           110                  130
                     "
                      sta t
                     *
                     "
                     symbo l
                     het
                     an lyse
                     de
                     bij
                     tenzij
                     17025: ,
                     ISO/IEC
                     volgens
                     geacrdite
                     zijn
                     an lyse
                     vermlde
                      rap ort
                     dit
                     in
                     De
      DOC-137268NLP4
                                                                                                                                            Blad 4 van  5
                               K          Koophandel
                                               ande    Diirecteur
                               Ni 811132559
                               NL
                                   0610808 B01                                                                                                  “AN
                                                                                                                                                 WIN [ESTING
                                                                                                                                                     RvA [005
                                                                                                                                                       0000001193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                        J
                            AL-West B.V.
                            Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                        dm AGROLAR                             5°"
                            Postbus 693, 7400 AR Deventer                                                                         Your labs. Your service.
                            Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                            e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                            Opdracht 770701              Gas/Lucht
                            Monsternr.      Monsteromschrijving                  Monstername                      Monsternamepunt
                            552601          S3210 S02 4                          22.05.2018
                                                                         Eenheid                552601
                                                                                              53210502 4
                            Klassiek Chemische            Analyses
                            Chloride    (impinger)                        mg/l
                                                                                                    ==
                  vermld.   Sulfaat   (impinger)                          mg/l                      <1,0
                  "
                   sta t     Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het  gehalte  van de component lager is  dan de rapportagegrens.
                  *
                  "
                            Begin   van de analyses:   28.05.2018
                            Einde   van de analyses:   04.06.2018
                  symbo l
                  het
                            De onderzoeksresultaten hebben alleen        betrekking op
                            beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit
                                                                                       het aangeleverde   monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
                  an lyse
                  de
                  bij
                  tenzij
                            AL-West B.V. Dhr.                               Tel. 31/570788111
                  17025: ,   Klantenservice
                            Toegepaste methoden
                  ISO/IEC   conform NEN-EN-ISO 10304-1:            Sulfaat (impinger)  Chloride  (impinger)
                  volgens
                  geacrdite
                  zijn
                  an lyse
                  vermlde
                   rap ort
                  dit
                  in
       37268-NLP5 De
                            Kamer van Koophandel
                            Nr. 08110898
                                                      Directeur
                                                           EERE
                                                                                                                                                            Blad 5
                                                                                                                                                                 A
                                                                                                                                                                   van  5
      DOC-13                VAT/BTW-ID-Nr.:
                            NL 811132559 B01
                                                        ;
                                                              51.2
                                                                                                                                                                RY NG
                                                                                                                                                                     [ESTING
                                                                                                                                                                     RvA| 005
                                                                                                                                                                       0000001194
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                        J
                    AL-West B.V.
                    Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                         dm AGROLAR                           5°"
                    Postbus 693, 7400 AR Deventer                                                                 Your labs. Your service.
                    Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                    e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                    ELM BV
                    De Noesten 23 a
                    9431 TC Westerbork
                                                                                                            Datum                11.06.2018
                                                                                                            Relatienr            35006283
                                                                                                            Opdrachtnr.          773521
                    ANALYSERAPPORT
          vermld.   Opdracht 773521           Gas/Lucht
          "
           sta t                                        35006283 ELM BV
          *         Opdrachtgever
          "
                    Uw referentie                       218056    Nedmag jaarronde
          symbo l
          het
                    Opdrachtacceptatie
                    Monsternemer
                                                        07.06.18
                                                        Opdrachtgever
                    Geachte heer, mevrouw,
          an lyse
          de De
                    Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
                         analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
          bij
                    overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
          tenzij    verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer LOOS.
                    Indien   u gegevens wenst          over    de meetonzekerheden     van een  methode, kunnen wij      u  deze op verzoek verstrekken.
          17025: ,  Dit  rapport mag
                    Indien   u
                                         alleen in    zijn geheel    worden  gereproduceerd.
                               nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken
                                                                                               Eventuele
                                                                                                         wij
                                                                                                            bijlagen zijn
                                                                                                             u om
                                                                                                                           onderdeel
                                                                                                                   contact op te
                                                                                                                                     van
                                                                                                                                  nemen
                                                                                                                                         het
                                                                                                                                          met
                                                                                                                                             rapport.
          ISO/IEC   Klantenservice.
                         vertrouwen erop          met de                    informatie      dienst te
                    Wij                         u              toegezonden              van           zijn.
          volgens   Met   vriendelijke groet,
          geacrdite
          zijn
          an lyse   AL-West B.V. Dhr.
                    Klantenservice
                                                                   Tel. 31/570788111
          vermlde
           rap ort
          dit
          in
      2
      s   De                                                                                                                               Blad 1 van 4
      2             Kamer van Koophandel    Directeur
      by            Nr. 08110898                        5.1.2€
                                                                                                                                                A
                                                                                                                                               RY NL
                                                ,
      oS            VAT/BTW-ID-Nr.:
                    NL 811132559 BO1
                                              .
                                                    INE
      is!
      )
                                                                                                                                                     N\
                                                                                                                                                   [ESTING
                                                                                                                                                   RA (05
                                                                                                                                                     0000001195
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                             p
                              AL-West B.V.
                              Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                              Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                              «= AGROLAB
                                                                                                                  Your labs. Your service.
                                                                                                                                                5°"
                              Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                              e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                              Opdracht 773521            Gas/Lucht
                              Monsternr.     Monsteromschrijving           Monstername               Monsternamepunt
                              568798         S3110 HCI 1b                  22.05.2018
                              568799         S3110 HCI 3b                  22.05.2018
                              568800         S3110 SO2 1b                  22.05.2018
                              568801         S3110 SO2 2b                  22.05.2018
                              568802         S3110 SO2 3b                  22.05.2018
                                                                      Eenheid           568798       568799         568800        568801               568802
                                                                                      $3110 HCI 1b 53110 HCI 3b  $3110 S02 1b  53110 S02 2b         53110 S02 3b
                              Klassiek Chemische         Analyses
                              Chloride   (impinger)                   mg/l                    0,2            0,2
                                                                                                                        ca            me                   =
                    vermld.   Sulfaat  (impinger)                     mg/l
                                                                                            ==            co
                                                                                                                           1,1           1,0                   1,1
                    *
                     sta t
                    *
                    "
                    symbo l
                    het
                    an lyse
                    de
                    bij
                    tenzij
                    17025: ,
                    ISO/IEC
                    volgens
                    geacrdite
                    zijn
                    an lyse
                    vermlde
                     rap ort
                    dit
                    in
                    De
      DOC-13675NLP2
                                                                                                                                             Blad 2 van  4
                              Kamer van Koophandel    Directeur
                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                 Q\
                              Nr. 08110898
                                                      by IRE
                                                          1
                              VATBIWIDN:
                              NL 811132559 BO1              Sen                                                                                       [ESTING
                                                                                                                                                             ;
                                                                                                                                                      RvA [005
                                                                                                                                                        0000001196
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                            p
                             AL-West B.V.
                             Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                             Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                             «= AGROLAB
                                                                                                                 Your labs. Your service.
                                                                                                                                              5°"
                             Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                             e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                              Opdracht 773521           Gas/Lucht
                             Monsternr.     Monsteromschrijving           Monstername               Monsternamepunt
                             568803         S3210 HCI 1b                  22.05.2018
                             568804         S3210 HCI 2b                  22.05.2018
                             568805         S3210 HCI 3b                  22.05.2018
                             568806         S3210 S02 1b                  22.05.2018
                             568807         S3210 SO2 2b                  22.05.2018
                                                                     Eenheid           568803       568804        568805         568806              568807
                                                                                     $3210 HCI 1b $3210 HCI 2b  $3210 HCI 3b  53210 S02 1b        53210 S02 2b
                             Klassiek Chemische         Analyses
                             Chloride   (impinger)                   mg/l                   <0,1            0,5          0,2
                                                                                                                                     ==                  =>
                   vermld.   Sulfaat  (impinger)                     mg/l
                                                                                           ==            co           Hs
                                                                                                                                     <1,0                 <1,0
                   "
                    sta t
                   *
                   "
                   symbo l
                   het
                   an lyse
                   de
                   bij
                   tenzij
                   17025: ,
                   ISO/IEC
                   volgens
                   geacrdite
                   zijn
                   an lyse
                   vermlde
                    rap ort
                   dit
                   in
                   De
      DOC-13675NLP
                                                                                                                                           Blad 3 van  4
                             K          Koophandel
                                             ande    Diirecteur
                             Ni 811132559
                             NL
                                 061108o5 B01                                                                                                  “AN
                                                                                                                                                WIN [ESTING
                                                                                                                                                    RvA [005
                                                                                                                                                      0000001197
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>30141216
                                                                                                                       J
                           AL-West B.V.
                           Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                       dm AGROLAR                             5°"
                           Postbus 693, 7400 AR Deventer                                                                         Your labs. Your service.
                           Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                           e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                           Opdracht 773521              Gas/Lucht
                           Monsternr.      Monsteromschrijving                  Monstername                      Monsternamepunt
                           568808          S3210 SO2 3b                         22.05.2018
                                                                        Eenheid                568808
                                                                                            $3210 S02 3b
                           Klassiek Chemische            Analyses
                           Chloride    (impinger)                        mg/l
                                                                                                   ==
                 vermld.   Sulfaat   (impinger)                          mg/l                      <1,0
                 "
                  sta t     Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het  gehalte  van de component lager is  dan de rapportagegrens.
                 *
                 "
                           Begin   van de analyses:   07.06.2018
                           Einde   van de analyses:   11.06.2018
                 symbo l
                 het
                           De onderzoeksresultaten hebben alleen        betrekking op
                           beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit
                                                                                      het aangeleverde   monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
                 an lyse
                 de
                 bij
                 tenzij
                           AL-West B.V. Dhr.                               Tel. 31/570788111
                 17025: ,   Klantenservice
                           Toegepaste methoden
                 ISO/IEC   conform NEN-EN-ISO 10304-1:            Sulfaat (impinger)  Chloride  (impinger)
                 volgens
                 geacrdite
                 zijn
                 an lyse
                 vermlde
                  rap ort
                 dit
                 in
      3-1675NLP4
      boc-1
                 De
                           Kamer van Koophandel
                           Nr. 08110898
                           VAT/BTW-ID-Nr.:
                           NL 811132559 B01
                                                     Directeur
                                                       ;
                                                          EERE
                                                             51.2
                                                                                                                                                           Blad 4
                                                                                                                                                                A
                                                                                                                                                                  van
                                                                                                                                                               RY NG
                                                                                                                                                                       4
                                                                                                                                                                    [ESTING
                                                                                                                                                                    RvA| 005
                                                                                                                                                                      0000001198
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>30141216
                                                  =|
                                                   Emissie- en Luchikwalteismetingen BV
                                                                         Bijlage        4
                                     Kwaliteitscertificaten ELM
         Nedmag Jaarprogramma   2018       218056/R05/EHb
         Definitief eindrapport              14 januari    2019
                                                                                          0000001199
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>30141216
         C ERTIEICAAT
              Emissie-               en     Luchtkwaliteitsmetingen
              B.V./             ELM
              heeft  aangetoond   te beschikken over een  managementsysteem dat voldoet  aan  de
              eisen  gesteld in:
              NEN-EN-ISO 9001: 2015
              voor  het toepassingsgebied:
              Het uitvoeren van industriéle emissie- en           luchtkwaliteitsmetingen.
               Adres:                              De Noesten 23 A
                                                  9431 TC Westerbork
               EA-code:                            34
               Certificaatnummer:                  11128/2
               Datum    uitgifte:                  19 februari 2018
               Geldig tot:                         15 december 2020
                                                                                            A
                                                                                          RAN
                                                                                          4
                                                                                                  MGMT. 3Y3.
                Directeur C+ certificering bv                                                     RvA ( 490
                                                                                 Produktieweg 8 .
                                                                                                  2301 ZS  .
                                                                                                             Roden
            !                                                                       050-5011 182   »
                                                                                                     www.c-plus.nl
              CS rTifi ceri N Q                       DV                     Onderdeel van
                                                                                           8,   CONTROLUNION
                                                                                                               0000001200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>30141216
         C   ERTIFICAAT
                   Emissie-                 en     Luchtkwaliteitsmetingen
                   B.V./              ELM
                   heeft  aangetoond     te beschikken over een managementsysteem dat voldoet  aan  de
                  eisen   gesteld in:
                  VCA**                 2008/5.1
                  voor   het  toepassingsgebied:
                   Het uitvoeren        van   industriéle emissie-  en  luchtkwaliteitsmetingen.
                  Adres:                                De Noesten 23 A
                                                        9431 TC Westerbork
                   NACE-code:                           M71
                  Certificaatnummer:                    11128/1
                   Datum    uitgifte:                   13 december 2017
                  Geldig tot:                           1 december 2020                             sot
                                                                                                             V em
                                                                                                  ,
                                                                                                             C HECKLIST
                                                                                                      4.     A ANNEMERS
                                                                                                        MNT, SY
                  Directeur C+    certificering bv
                                                                                                        RVA [ 40]
                                                                                       Produktieweg 8 .
                                                                                                        @301 Z3  -
                                                                                                                   Roden
             @ it ce Tif] ceri ng
                                                                                          050-5011 182   -
                                                                                                           www.c-plus.nl
           :
                                                            ov                     Onderdeel van
                                                                                                 8    CONTROLUNION
                                                                                                                    0000001201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>30141216
                                      AAD VOOR ACCREDTIATIE
                                                                                                        ~
                                                                                                           Co
                                      Dutch Accreditation Council RvA
                                      PO Box  2768 NL-3500  GT Utrecht                                                N
                                        De   Stichting    Raad   voor   Accreditatie,
                bij  wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland,
                             verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan:
                 Emissie-            en      Luchtkwaliteitsmetingen                                  B.V.
                                       ELM Luchtmeetdienst
                                             Gasselternijveen
           De   instelling  heeft  aangetoond        in staat te  zijn op technisch bekwame wijze valide
                    resultaten te leveren     en   te werken    volgens een managementsysteem.
               Deze accreditatie is     gebaseerd op een beoordeling tegen de                  vereisten zoals
                                  vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.
              De accreditatie is    van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd                 in de
                       gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer.
                       De accreditatie is     van   kracht, onder voorwaarde dat de instelling
                                            blijft voldoen   aan   de vereisten.
                                      De accreditatie      voor   registratienummer:
                                                           L 433
                                            is verleend op 26       januari   2017
                                              Deze    verklaring is geldig      tot
                                                     1 mei 2021
                                  De accreditatie is       voor   het eerst verleend op
                                                   21    april 2005
         De  Algemeen Directeur
          De Stichting Raad voor Accreditatie is ondertekenaar   van de European co-operation for  Accreditation (EA)
                                 Multilateral Agreement   voor accreditatie in dit werkgebied.
                                                                                                                        0000001202
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>30141216
        Bijlage bij accreditatieverklaring (scope                                  van     accreditatie)
        Normatief document:                        EN ISO/IEC 17025:2005                                                     nAAD VOR ACCREDITATIE
        Registratienummer.                         L 433
        van        Emissie-           en    Luchtkwaliteitsmetingen                           B.V.
                   ELM Luchtmeetdienst
        Deze        bijlage      is   geldig      van:      26-01-2017 tot 01-05-2021                                              Vervangt bijlage d.d.:                     14-06-2016
                                     Locatie(s) waaractiviteiten onder accreditatie                                             worden           uitgevoerd
                                                                                          Hoofdkantoor
          Hoofdstraat 51
          9514 BB
          Gasselternijveen
          Nederland
                                                 Locatie                                                                                    Afkorting
          Hoofdlocatie                                                                                 G
          Hoofdstraat 51
          9514 BB
          Gasselternijveen
          Nederland
          De Noesten 23a                                                                               WwW
          9431 TC
          Westerbork
          Nederland
          Mobiel lab                                                                                  'M
                                                                                                                   *
        Nr.       | Materiaal          of            Verrichting / Onderzoeksmethode                                   Intern referentienummer                                   Locatie
                     product
        '
          Indien wordt verwezen naar een scope (Sxxx), is sprake van een schema van een geaccepteerde schemabeheerder. Voor normatieve documenten geldt dat de meest actuele versie van het
        document wordt bedoeld.  Bij schema's waarvoor gerefereerd wordt aan een geaccepteerde schemabeheerder geldt dat de versie zoals vermeld in de scope van acceptatie wordt bedoeld.
        Raad     voor  Accreditatie                                                                                                                                              Pagina    1 van 3
                                                                                                                                                                                             0000001203
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>30141216
        Normatief document. EN ISOIEC 170252005
        Registratienummer:
        van       Emissie-       en
                                           L 433
                                     Luchtkwaliteitsmetingen              B.V.
                                                                                               MAD VOOR ACCREDITATIE
                                                                                                                                 IN
                  ELM Luchtmeetdienst
        Deze       bijlage    is  geldig van:    26-01-2017 tot 01-05-2021                         Vervangt bijlage d.d.: 14-06-2016
        Nr.     |
                   Materiaal of             Verrichting / Onderzoeksmethode'             | Intern   referentienummer              Locatie
                   product
                                    Monstername     (CEN/TS     15675  kwaliteitsborging volgens      NEN-EN      14181)
        a          Gassen     (afkomstig |  Isokinetische  bemonstering van                ISW AA06     en  ISW AAQ9             G,W,    M
                   van  emissies    van  | stofgebonden en gasvormige                      conform NEN-EN 13284-1,
                   stationaire              componenten in afgas ter bepaling van          NEN-EN 1948-1   en  NEN-ISO 11338-1
                   bronnen)                 het gehalte aan PCDD's/PCDF's en/of
                                            PAK's
                                            (de bijbehorende analyse wordt
                                            uitgevoerd door een hiervoor
                                            geaccrediteerd laboratorium)
        b                                   (Isokinetische) bemonstering van               ISW AA06, ISW AAQ07         en  ISW    GWM
                                            stofgebonden en gasvormige                     AAO08
                                                                                         |
                                            componenten in afgas ter bepaling van          conform NEN-EN 13284-1,
                                            het gehalte aan zware metalen Sb, As,          NEN-EN 13211   en  NEN-EN 14385
                                            Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Mn, V, Cd en Tl en/of
                                            Hg
                                            (de bijbehorende analyse wordt
                                            uitgevoerd door een hiervoor
                                            geaccrediteerd laboratorium)
        c                                   (Isokinetische) bemonstering van               ISW AA06     en  ISW AAO7              G,W, M
                                            gasvormige componenten in afgas ter            conform NEN-EN 1911, NEN-ISO 15713,
                                          'bepaling van het gehalte aan HCI, HF,           NEN 2826  en NEN-EN 14791
                                            NH; en SO, (absorptiemethode)
                                            (de bijbehorende analyse wordt
                                            uitgevoerd door een hiervoor
                                            geaccrediteerd laboratorium)
                                  Emissiemetingen (CEN/TS         15675   kwaliteitsborging volgens      NEN-EN      14181)
                                                                                           ISW AAQ05                              G,W, M
        1      |
                   Gassen     (afkomstig  | Het  bepalen  van  de  homogeniteit
                   van  emissies    van  | (meetvlakbeoordeling)      ten behoeve  van
                                                                                        |  conform NEN-EN 15259
                   stationaire              alle op deze scope    genoemde
                   bronnen)                 bemonsteringen     en  testen
        2                                   Het  bepalen  van de afgaskarakteristieken
                                                                                         | ISW AA 04                              GW, M
                                            debiet (pitotbuis), temperatuur,               conform ISO 10780,   ISO 8756, NEN-EN
                                            vochtgehalte, druk    en snelheidsmeting       14790 en conform NEN-EN-ISO 16911-1
                                            debiet
        3                                   Het  bepalen van het stofgehalte (inclusief | ISW AAO6                                GWM
                                            bijpehorende isokinetische                     conform NEN-EN   13284-1   en NEN-ISO
                                            monsterneming); manuele gravimetrische | 9096
                                            methode
                                                                =       |     jis
        Raad voor    Accreditatie                                                                                                 Pagina 2 van 3
                                                                                                                                           0000001204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>30141216
        Bijlage bij accreditatieverklaring (scope              van  accreditatie)
        Normatief document:             EN ISO/IEC 17025:2005                                HARD VOOR ACCREDITATIE
        Registratienummer:              L 433
        van    Emissie-       en  Luchtkwaliteitsmetingen              B.V.
               ELM Luchtmeetdienst
        Deze    bijlage    is  geldig van:    26-01-2017 tot 01-05-2021                          Vervangt bijlage      d.d.: 14-06-2016
                                                                                    '
        Nr.     |Materiaal of            Verrichting / Onderzoeksmethode              | Intern referentienummer                Locatie
                product
        4       Gassen     (afkomstig | Het bepalen         het gehalte      de          ISW AA 01                                W,M
                                                       van               aan
                                                                                                                              1G,
                van  emissies    van
                                      | gasvormige componenten O,,        CO, SO;    | conform NEN-EN    14789, NEN-EN 15058,
                stationaire              en CO;,; continue   meting (respectievelijk | NEN-ISO 7935   en  NEN-ISO 12039
                bronnen)                 paramagnetisme,                               |
                                         gasfiltercorrelatie/infrarood,
                                         infrarood/pulsfluorescentie en infrarood)
                                         Het bepalen van het gehalte aan                 ISW AA 01                             GW M
                                         gasvormige stikstofoxiden NO,; continue | conform NEN-ISO        10849 en NEN-EN
                                         meting (chemoluminescentie en NDIR)             14792
                                         Het bepalen van het gehalte aan totaal          ISW AAO01                             GWM
                                         gasvorming organische koolwaterstoffen          conform NEN-EN 12619
                                         (CxHy); continu meting (FID)
                                       |
        Raad voor Accreditatie                                                                                                 Pagina 3 van 3
                                                                                                                                        0000001205
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>