<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141241
                                Emissiemetingen Afdeling Calmag
                                                 Meetcampagne 2019
         Nedmag     B.V.
         350002196
         7 juli 2019
         Definitieve rapportage
         ELM    —
                  219068
                                                                 0000001485
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                 =Emissie- en Luchtkwaliteismetingen BV
                                                                      Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen      B.V.
                                                                                                Hoofdstraat 51
                                                                                     9514 BB  Gasselternijveen
                                                                                               (0593)   3328 75         Telefoon
                                                                                        info@  elmnederland.nl          E-mail
                                                                                         www.elmnederland.nl            Internet
                                                                                         Groningen    52514501          KvK
                  Documenttitel    Emissiemetingen Afdeling Calmag
                                   Meetcampagne          2019
         Verkorte documenttitel    Emissiemetingen Calmag
                         Status    Definitieve    rapportage
                         Datum     7 juli 2019
                   Projectnaam     Emissiemetingen Nedmag 2019
                Projectnummer      ELM    —
                                            219068
                Opdrachtgever      Nedmag     B.V.
                                   350002196
                     Referentie    218068/R02/EHb
                                     Auteur
                            Collegiale toets  ~~ M.  Visser, MT2
                          Vrijgegeven   door     ing.            HLMD
                              Datum/paraaf       07-07-2019
                                                                  £3
                                                                                                                           0000001486
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                [=
                                                                                                Emissee-en Luchtkwalteismetingen
                                                                                                                              BV
         INHOUDSOPGAVE
                                                                                                        Blz.
         1       INLEIDING                                                                                  1
         2       WERKZAAMHEDEN                                                                              2
         3       MEETLOCATIE                                                                                4
                 3.1             Scrubber $1303                                                             i
                 3.2             Scrubber S1803                                                             5
                 3.3             Luchtverhitter F1301                                                       6
                 3.4             Concentratieprofielbepaling 2016 van luchtverhitter F1301                  7
                 3.5             Luchtverhitter F1801                                                       8
                 3.6             Concentratieprofielbepaling 2016 van luchtverhitter F1801                  9
                 3.7             Stoomketel F1410                                                          10
                 3.8             Concentratieprofielbepaling 2016 van stoomketel F1410                     11
         4       RESULTATEN                                                                                12
                 4.1             Resultaten  referentiegrootheden                                          12
                 4.2             Resultaten  emissiemetingen                                               13
         5       TOETSING VAN DE MEETRESULTATEN                                                            15
         6       EVALUATIE EN EINDCONCLUSIE                                                                16
         BIJLAGEN
         1 —
              Omschrijving     meetmethoden
         2 —
              Meetcertificaten LMD
         3 —
              Kwaliteitscertificaten ELM
         Emissiemetingen Calmag                          -i-                              218068/R02/EHb
         Definitieve rapportage                                                                 7 juli 2019
                                                                                                                      0000001487
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141241
         1 INLEIDING
           In verband met de controle     van de vergunningvoorschriften zijn emissiemetingen verricht
           op de afdeling     Calmag  van Nedmag B.V. (verder Nedmag), gelegen aan de Billitonweg 1
           te Veendam.         Hiertoe zijn de relevante emissiebronnen geselecteerd, waaraan
           emissiemetingen zijn uitgevoerd. De emissiemetingen zijn hierbij uitgevoerd conform de
           Regeling activiteitenbesluit Wet Milieubeheer, waarna de meetresultaten vervolgens
           getoetst zijn aan de vigerende emissie-eisen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in
           onderhavige rapportage.
           Emissiemetingen Calmag                                                      218068/R02/EHb
           Definitieve rapportage                       -1-                                  7 juli 2019
                                                                                                         0000001488
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                       CC
                                                                                                                       Emissie- en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                                                                      BV
         2 WERKZAAMHEDEN
           Op 17 april 2019 zijn door de, volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en CEN/TS 15675,
           geaccrediteerde (L-433) luchtmeetdienst van Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen B.V.
           (hierna: ELM) emissiemetingen uitgevoerd aan:
           .
                      de afgassen van de gaswasser Scrubber S1303 (Scrubber lijn 1300)
           .
                      de afgassen van de gaswasser Scrubber S1803 (scrubber lijn 1800)
           .
                      de afgassen van de luchtverhitter F1301 (luchtverhitter lijn 1300)
           .
                      de afgassen van de luchtverhitter F1801 (luchtverhitter lijn 1800)
           .
                      de afgassen van de stoomketel F1410 (stoomketel).
           In tabel 2.1 is het      gehanteerde meetprogramma weergegeven. De emissiemetingen zijn
           uitgevoerd     conform de Nederlandse Emissie               Richtlijn (NeR). Dit betekent dat metingen in
           drievoud zijn uitgevoerd, gedurende 30 minuten per meting. De geaccrediteerde
           verrichtingen zijn middels een ‘Q" aangegeven.
           Tabel 2.1   Meetprogramma Calmag
             Bronnen     | Component |     Meetmethode                                                  Meetfrequentie          Q
                                                                                                        en  meetduur
             S 1303        Stof             Isokinetische monstername via vezelstoffilter,  gevolgd |   3 x 30 minuten          Q
             S 1803                         door gravimetrische bepaling  van  het stofgehalte,
                                            NEN-EN 13284-1
             F 1410        NO,              Monstername via verwarmde     teflonleiding, gevolgd        3 x 30 minuten          Q
             F 1301                         door rookgascondensatie. Analyse    middels
             F 1801                         chemoluminescentie conform NEN-EN 14792
                           CO;              Monstername via verwarmde     monsternameleiding     en     3 x 30 minuten          Q
                                            rookgaskoeler, analyse  middels IR, NEN-ISO 12039
                           Os,              Monstername via verwarmde     monsternameleiding     en     3 x 30 minuten          Q
                                            rookgaskoeler, analyse  middels  paramagnetisme,
                                            conform NEN-EN 14789
                           CO               Monstername via verwarmde     monsternameleiding     en     3 x 30 minuten          Q
                                            rookgaskoeler, analyse  middels NDIR, NEN-EN 15058
           1)   : Hoofdletter Q staat voor een  geaccrediteerde verrichting van  de LMD   (onder  RvA nr: L433).
           Naast de in tabel 2.1        genoemde metingen zijn indien nodig, tevens metingen uitgevoerd
           naar   de   afgaskarakteristieken van de diverse bronnen. Hiervoor is gebruik gemaakt van
           de   methoden zoals opgenomen in tabel 2.2. De geaccrediteerde verrichtingen zijn
           middels     een   ‘Q’ aangegeven.
           Emissiemetingen Calmag                                                                               218068/R02/EHb
           Definitieve  rapportage                                  -2-                                                7  juli 2019
                                                                                                                                              0000001489
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                   [m=
                                                                                                                   Emissie- en Luchikwaiteismelingen BV
         Tabel 2.2    Bepalingen afgaskarakteristieken
           Parameter                   Meetmethode                                                   Meetfrequentie    | Q"
           Afgastemperatuur            Thermokoppel, ISO 8756                                        Drievoud             Q
           Afgasvochtgehalte           Psychrometrisch bij afgastemperatuur   <  150°C en
                                                                                                     Drievoud             Q
                                       gravimetrische bepaling bij >
                                                                     150°C, NEN-EN 14790
           Atmosferische druk          Barometer, ISO 8756                                           Drievoud             Q
           Afgassnelheid               Pitotbuis met verschildrukmeter, NEN-EN-ISO 16911-1           Drievoud             Q
           Statische druk              Verschildrukmeter, NEN-EN-ISO 16911-1                         Drievoud             Q
           Debiet                      Berekening  uit voorgaande parameters    en kanaaldiameter  | Drievoud             Q
                                       of berekend op basis  van brandstofverbruik, NEN-EN-ISO
                                       16911-1
         1)    : Hoofdletter Q staat voor een  geaccrediteerde verrichting van  de LMD  (onder RvA nr: L433).
         Emissiemetingen Calmag                                                                              218068/R02/EHb
         Definitieve   rapportage                                  -3-                                             7 juli  2019
                                                                                                                                            0000001490
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                            Emissie- en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                                                           BV
         MEETLOCATIE
         Scrubber S1303
         De   metingen zijn uitgevoerd           in  een  vierkante leiding met een afmeting van 1,1 x 1,1 meter
         en een     theoretische diameter           van   1,24m. De meetvlakbeoordeling (conform ISO 10780/
         NEN-EN 13284-1 / NEN-EN                  15259)      is in onderstaande tabel weergegeven.
         Tabel 3.1   Meetvlakbeoordeling Scrubber S 1303
           Parameter                                    Aanbeveling             Beoordeling            Toetsing
           Oriéntering kanaal                           Verticaal               Horizontaal        Voldoet niet   (NVT)
           Vorm kanaal                                  Rond                    Rechthoekig        Voldoet niet   (NVT)
           Diameter kanaal                              -
                                                                                1,24                     NVT
           Verstoring voor  het meetvlak                -
                                                                                Versmalling              NVT
           Verstoring na  het meetvliak                 -
                                                                                Bocht                    NVT
           Aantal Dh  " voor                            Minimaal 5              5                       Voldoet
                              meetpunt
           Aantal Dh "  na  meetpunt                    Minimaal 2              1                     Voldoet niet
           Aantal meetassen                             >=  2                   >=  2                   Voldoet
           Parameter                                    Criterium               Heersende conditie     Toetsing
           Gemiddelde gassnelheid                       5-50m/s                 10,3                    Voldoet
           Drukfluctuaties per  traversepunt            < 24 Pa                 30,4                  Voldoet niet
           Verhouding gassnelheid                       Vmax/Vmin  € 3          1,3                     Voldoet
           Verschil snelheid per meet-as                < 5%                    -8,0                  Voldoet niet
           Hoek  gassnelheid   t.o.v. kanaal-as         < 15° t.o.v. kanaal-as  <15                     Voldoet
           Richting gasstroom                           Positief                Positief                Voldoet
           Temperatuurvariatie per traversepunt         <5% tov   gemiddelde    0,0                     Voldoet
           Weergave   meetlocatie
         1)   Dh is de hydraulische    diameter (Dh  =
                                                       (4xopperviak) / omtrek).
         Uit de meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvlaksituering niet voldoet aan de gestelde
         aanbevelingen. Ten aanzien van de meetvlakcondities blijkt dat de meetlocatie ook niet
         voldoet aan de gestelde eisen maar doordat een stofmonstername per definitie
         getraverseerd en isokinetisch wordt uitgevoerd, heeft het wel of niet voldoen van de
         meetvlakcondities geen invloed op de bepaalde meetonzekerheid. Het meetviak is
         daardoor geschikt voor het verrichten van een representatieve monstername.
         Op basis van deze gegevens kan gesteld worden dat het 95% betrouwbaarheidsinterval
         de waarde zoals in bijlage 2 aangegeven, niet zal overschrijden.
         Volgens opgave Calmag zijn                     de     metingen uitgevoerd gedurende representatieve
         bedrijfsomstandigheden.
         Emissiemetingen Calmag                                                                     218068/R02/EHDb
         Definitieve rapportage                                       wills                                 7  juli 2019
                                                                                                                                   0000001491
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                 CC
                                                                                                                 Emissie- en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                                                                BV
         3.2 Scrubber $1803
             De   metingen zijn uitgevoerd           in een  vierkante     leiding met een afmeting van 1,1 x 1,1 meter
             en    een    theoretische         diameter     van     1,24m. De meetvlakbeoordeling (conform ISO
             10780/NEN-EN            13284-1)     is in onderstaande tabel weergegeven.
             Tabel 3.2 Meetviakbeoordeling Scrubber S 1803
               Parameter                                   Aanbeveling               Beoordeling            Toetsing
               Oriéntering  kanaal                         Verticaal                 Horizontaal        Voldoet niet   (NVT)
               VVorm kanaal                                Rond                      Rechthoekig        Voldoet niet   (NVT)
               Diameter kanaal                             -
                                                                                     1,24                     NVT
               Verstoring voor  het meetvliak              -
                                                                                     Versmalling              NVT
               Verstoring na  het meetvlak                 -
                                                                                     Bocht                     NVT
               Aantal Dh    voor  meetpunt                 Minimaal 5                5                       Voldoet
               Aantal Dh  " na                             Minimaal 2                1                     Voldoet niet
                                meetpunt
               Aantal meetassen                            >= 2                      >=  2                   \oldoet
               Parameter                                   Criterium                 Heersende conditie     Toetsing
               Gemiddelde    gassnelheid                   5-50m/s                   9,2                     Voldoet
               Drukfluctuaties per  traversepunt           < 24 Pa                   11.1                    Voldoet
               Verhouding gassnelheid                      Via Vin   5  3            1.2                     Voldoet
               Verschil snelheid per meet-as               < 5%                      1,6                     Voldoet
               Hoek  gassnelheid   t.o.v. kanaal-as        < 15° t.o.v. kanaal-as    <15                     Voldoet
               Richting gasstroom                          Positief                  Positief                Voldoet
               Temperatuurvariatie per traversepunt        <5% tov   gemiddelde      0,2                     Voldoet
               Weergave   meetlocatie
             1)   Dh is de  hydraulische   diameter (Dh =
                                                          (4xopperviak) / omtrek).
             Uit de meetvliakbeoordeling blijkt dat de meetvlaksituering niet voldoet aan de gestelde
             aanbevelingen. Ten aanzien van de meetvlakcondities blijkt dat de meetlocatie wel
             voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van een laminaire flow. Op basis van de
             temperatuur- en snelheidsprofielmeting (over drie meet-assen, drie meetpunten per as)
             is een laminaire stroming vastgesteld. Het meetvlak is daardoor geschikt voor het
             verrichten van een representatieve monstername.
             Op   basis    van   deze gegevens kan gesteld worden dat het 95% betrouwbaarheidsinterval
             de waarde zoals in           bijlage 2 aangegeven, niet zal overschrijden.
             Volgens opgave Calmag zijn               de  metingen uitgevoerd gedurende representatieve
             bedrijfsomstandigheden.
             Emissiemetingen Calmag                                                                      218068/R02/EHDb
             Definitieve rapportage                                      -5-                                     7  juli 2019
                                                                                                                                        0000001492
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                        [m=
                                                                                                                        Emissie-en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                                                                      BV
         3.3 Luchtverhitter F1301
             De   metingen zijn uitgevoerd in een verticale ronde leiding ter hoogte van een verloop ter
             plekke van het meetpunt bedraagt de diameter 1,0 meter. De meetvliakbeoordeling
             (conform      ISO 10780/NEN-EN             13284-1)     is in onderstaande tabel weergegeven.
             Tabel 3.3 Meetviakbeoordeling F 1301
               Parameter                                   Aanbeveling               Beoordeling                   Toetsing
               Oriéntering kanaal                          Verticaal                 Verticaal                      Voldoet
               VVorm kanaal                                Rond                      Rond                           Voldoet
               Diameter kanaal                             -
                                                                                     1,00                             NVT
               Verstoring voor  het meetvliak              -
                                                                                     Bocht                            NVT
               Verstoring na  het meetvlak                 -
                                                                                     Verbreding                       NVT
               Aantal Dh    voor  meetpunt                 Minimaal 5                0                            Voldoet niet
               Aantal Dh  " na                             Minimaal 2                0                              Voldoet
                               meetpunt
               Parameter                                   Criterium                 Heersende conditie            Toetsing
               Aantal meetassen                            >= 2                      >= 2                           Voldoet
               Gemiddelde gassnelheid                      5-50 m/s
               Drukfluctuaties per traversepunt            < 24 Pa
               Verhouding gassnelheid                      Vmax/Vmin < 3                   Niet bepaald, omdat het debiet is
               Verschil snelheid per meet-as               < 5%                            vastgesteld aan  de hand  van het
               Hoek  gassnelheid   t.o.v. kanaal-as        < 15° t.o.v. kanaal-as                  brandstofverbruik
               Richting gasstroom                          Positief
               Temperatuurvariatie per traversepunt        <5% tov gemiddelde
               Weergave   meetlocatie
             1)   Dh is de hydraulische    diameter (Dh =
                                                          (4xoppervlak) / omtrek).
             Uit de meetviakbeoordeling blijkt                   dat     de   meetvlaksituering       niet   voldoet     aan       de
             aanbevelingen en gestelde eisen.
             Om te beoordelen of het meetvlak                 geschikt is voor een representatieve monstername is
             een     concentratieprofielmeting uitgevoerd. De bepaling is volgens NEN EN 15259
             uitgevoerd en is voor het laatst in 2016 uitgevoerd, zie paragraaf 3.4.
             Emissiemetingen Calmag                                                                             218068/R02/EHb
             Definitieve rapportage                                     -6-                                             7 juli 2019
                                                                                                                                              0000001493
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                =|
                                                                                                                Emissie- en Luchikwaiteismelingen BV
         3.4 Concentratieprofielbepaling               2016  van   luchtverhitter F1301
             Als  uitgangspunt voor de profielmeting           wordt de  tangentiale  methode     gebruikt (paragraaf
             D.1.1.3, NEN EN 15259). Voor een rond kanaal met                 een diameter   van   1,0  m  resulteert dit
             in twee   meetpunten per meet-as. De NOx-concentratie is bepaald door met de Standaard-
             referentie methode (SRM) de traverse punten te meten (gridmeting), waarbij een minimale
             meetduur van 3 minuten per meetpunt in acht is genomen.
             Daarna is met de SRM op een vast punt in het kanaal gemeten als stationaire meting.
             Tabel 3.4 Concentratie NOx      -
                                               profielmeting F1301, dd 24-06-2016
                                                                            SRM             Stationaire        SRM /
              Meetpunt                                                      Gridmeting      meting            stationair
                                                                            [ppm]           [ppm]              [%]
              AS-1                    0,15 m                                16,0            155                103
                                      0,85 m                                15,4            15,8              98
              AS-2                    0,15 m                                15,6            15,4               101
                                      0,85 m                                15,4            15.2               101
              Gemiddelde                                                    15.8            155               -
              Standaard deviatie                                            0,28            0,25              -
              Aantal  metingen                                              4
              Vrijheidsgraden                                               3
              Homogeniteitstest
              Test waarde   (Ssrm/Sret)                                     1,28
               F95%                                                         9,28
              Conclusie  stromingsprofiel                                   1,28  9,28 - Laminair
              S dev  over tijd                                              0,25
              S dev  over positie                                           0,13
              Beste meetpunts bepaling
                                                                            Puntbemonstering op willekeurig punt in
               NVT                                                          meetviak
             Op   basis hiervan is       gekozen   voor een   puntmonstername op       een  willekeurig punt      in het
             meetviak.
             Emissiemetingen Calmag                                                                     218068/R02/EHb
             Definitieve rapportage                                                                             7 juli  2019
                                                                                                                                         0000001494
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                        CC
                                                                                                                        Emissie- en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                                                                       BV
         3.5 Luchtverhitter F1801
             De   metingen zijn uitgevoerd in een verticale ronde leiding ter hoogte van een verloop. Ter
             plekke van het meetpunt bedraagt de diameter 1,0 meter. De meetvliakbeoordeling
             (conform      ISO 10780/NEN-EN             13284-1)     is in onderstaande tabel weergegeven.
             Tabel 3.5 Meetviakbeoordeling F 1801
               Parameter                                   Aanbeveling               Beoordeling                   Toetsing
               Oriéntering kanaal                          Verticaal                 Verticaal                      Voldoet
               VVorm kanaal                                Rond                      Rond                           Voldoet
               Diameter kanaal                             -
                                                                                     1,00                             NVT
               Verstoring voor  het meetvliak              -
                                                                                     Bocht                            NVT
               Verstoring na  het meetvlak                 -
                                                                                     Verbreding                       NVT
               Aantal Dh    voor  meetpunt                 Minimaal 5                0                            Voldoet niet
               Aantal Dh "  na  meetpunt                   Minimaal 2                0                              Voldoet
               Parameter                                   Criterium                 Heersende conditie            Toetsing
               Aantal meetassen                            >=2                       >= 2                           Voldoet
               Gemiddelde   gassnelheid                    5-50 m/s
               Drukfluctuaties per  traversepunt           < 24 Pa
               Verhouding gassnelheid                      Vmax/Vmin     < 3               Niet bepaald, omdat het debiet is
               Verschil snelheid per meet-as               <5%                             vastgesteld aan  de hand  van  het
               Hoek  gassnelheid   t.o.v. kanaal-as        < 15° t.o.v. kanaal-as                  brandstofverbruik
               Richting gasstroom                          Positief
               Temperatuurvariatie per traversepunt        =5% tov gemiddelde
               Weergave   meetlocatie
             1)   Dh is de hydraulische    diameter (Dh =
                                                          (4xopperviak) / omtrek).
             Uit    de   meetvlakbeoordeling blijkt              dat     de   meetviaksituering       niet   voldoet     aan        de
             aanbevelingen en gestelde eisen.
             Om te beoordelen of het meetviak                 geschikt is voor een representatieve monstername is
             een     concentratieprofielmeting uitgevoerd. De bepaling is volgens NEN EN 15259
             uitgevoerd en is voor het laatst in 2016 uitgevoerd, zie paragraaf 3.6.
             Emissiemetingen Calmag                                                                             218068/R02/EHb
             Definitieve rapportage                                                                                     7  juli 2019
                                                                                                                                               0000001495
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                [m=
                                                                                                                Emissie- en Luchikwaiteismelingen BV
         3.6 Concentratieprofielbepaling               2016  van   luchtverhitter F1801
             Als  uitgangspunt voor de profielmeting           wordt de  tangentiale   methode     gebruikt (paragraaf
             D.1.1.3, NEN EN 15259). Voor een rond kanaal met                 een  diameter   van   1,0 m  resulteert dit
             in twee   meetpunten per meet-as. De NOx-concentratie is bepaald door met de Standaard-
             referentie methode (SRM) de traverse punten te meten, waarbij een minimale meetduur
             van 3 minuten per meetpunt in acht is genomen.
             Daarna is met de SRM op een vast punt in het kanaal gemeten als stationaire meting.
             Tabel 3.6 Concentratie NOx      -
                                               profielmeting F1801, 24-06-2016
                                                                            SRM              Stationaire       SRM /
              Meetpunt                                                      Gridmeting       meting           stationair
                                                                            [ppm]            [ppm]             [%]
              AS-1                    0,15 m                                16,9             17.3              98
                                      0,85m                                 11,1             17,3             99
              AS-2                    0,15 m                                17.2             17.4              99
                                      0,85 m                                17.3             17.5              99
              Gemiddelde                                                    17,1             17.4             -
              Standaard deviatie                                            0,17             0,10             -
              Aantal  metingen                                              4
              Vrijheidsgraden                                               3
              Homogeniteitstest
              Test waarde   (Ssrm/Sret)                                     3,18
               F95%                                                         9,28
              Conclusie  stromingsprofiel                                   3,18 = 9,28 - Laminair
              S dev  over tijd                                              0,10
              S dev  over positie                                           0,14
              Beste meetpunts bepaling
                                                                            Puntbemonstering op willekeurig punt  in
               NVT                                                          meetviak
             Op   basis hiervan is       gekozen    voor een    puntmonstername op       een   willekeurig punt       in het
             meetviak.
             Emissiemetingen Calmag                                                                      218068/R02/EHb
             Definitieve rapportage                                                                             7  juli 2019
                                                                                                                                         0000001496
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                     CC
                                                                                                                     Emissie- en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                                                                    BV
         3.7 Stoomketel F1410
             De   metingen zijn uitgevoerd in een verticale ronde leiding met een diameter van 1,0
             meter. De      meetvlakbeoordeling (conform ISO 10780/NEN-EN 13284-1) is in
             onderstaande tabel weergegeven.
             Tabel 3.7 Meetvlakbeoordeling emissiepunt F1410
               Parameter                                    Aanbeveling            Beoordeling                    Toetsing
               Oriéntering  kanaal                          Verticaal              Verticaal                       Voldoet
               VVorm kanaal                                 Rond                   Rond                            Voldoet
               Diameter kanaal                              -
                                                                                   1,00                              NVT
               Verstoring voor   het meetvliak              -
                                                                                   Versmalling                       NVT
               Verstoring  na het meetvlak                  -
                                                                                   Regenkap                          NVT
               Aantal Dh    voor   meetpunt                 Minimaal 5             3                            Voldoet niet
               Aantal Dh  " na                              Minimaal 2             3                               Voldoet
                                 meetpunt
               Parameter                                    Criterium              Heersende conditie             Toetsing
               Aantal meetassen                             >= 2                   >= 2                            Voldoet
               Gemiddelde gassnelheid                       5-50 m/s
               Drukfluctuaties per   traversepunt           < 24 Pa                                            oo
                        :                :
                                                                                   Niet bepaald, omdat het debiet is vastgesteld
               Verhouding gassnelheid                       Via Vin   3 3                                                     ]
                               ]
                                                                                       aan de hand van het brandstofverbruik
               Verschil snelheid per meet-as                < 5%
               Hoek  gassnelheid    t.o.v. kanaal-as        < 15°t.0.v. kanaal-as
               Richting gasstroom                           Positief
               Temperatuurvariatie per traversepunt         <5% t.0.v  gemiddelde
               Weergave    meetlocatie
             1)   Dh is de  hydraulische    diameter (Dh =
                                                           (4xopperviak) / omtrek)
             Uit de meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvilaksituering niet voldoet aan de
             aanbevelingen en gestelde eisen. Daar het afgasdebiet wordt vastgesteld op basis van
             het brandstofverbruik zijn de condities van de overige referentiemetingen niet van
             toepassing. Wel dient te worden bepaald of het meetvlak geschikt is voor een
             representatieve monstername op een willekeurig meetpunt in het meetvliak middels een
             concentratieprofielbepaling.
             Deze bepaling is volgens NEN EN 15259 uitgevoerd en is voor het laatst in 2016
             uitgevoerd, zie paragraaf 3.8.
             Emissiemetingen Calmag                                                                          218068/R02/EHDb
             Definitieve  rapportage                                    -
                                                                          JO                                         7  juli 2019
                                                                                                                                            0000001497
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                    =|
                                                                                                                    Emissie- en Luchikwaiteismelingen BV
         3.8 Concentratieprofielbepaling                2016   van  stoomketel F1410
             Als  uitgangspunt voor de concentratieprofielmeting wordt de tangentiale                    methode     gebruikt
             (paragraaf D.1.1.3,         NEN EN      15259).  Voor   een  rond kanaal met       een    diameter  van      1,0 m
             resulteert dit in twee        meetpunten per     meet-as. De     NO-concentratie is bepaald door met
             de Standaardreferentie methode (SRM) de traverse punten te meten, waarbij een
             minimale meetduur           van  3 minuten per meetpunt in acht is genomen.
             Daarna is met de SRM op             een   vast punt  in het kanaal     gemeten    als stationaire   meting.
             Tabel 3.8 Concentratie NOx       -
                                                profielmeting F1410,  24-06-2016
                                                                              SRM                Stationaire      SRM /
               Meetpunt                                                       Gridmeting         meting           stationair
                                                                               [ppm]             [ppm]            [%]
              AS-1                    0,15 m                                  25.7               253              102
                                      0,85 m                                  254                25.3             96
              AS-2                    0,15 m                                  25,6               26,9             95
                                      0,85 m                                  25,7               25,6             100
               Gemiddelde                                                     25,6               25,8             -
               Standaard deviatie                                             0,14               0,76             -
              Aantal  metingen                                                4
              Vrijheidsgraden                                                 3
               Homogeniteitstest
              Test waarde   (Ssrm/Sret)                                       0,03
               F95%                                                           9,28
               Conclusie stromingsprofiel                                     0,03   = 9,28 - Laminair
               S dev over tijd                                                0,76
               S dev over positie                                              Niet bepaalbaar
               Beste meetpunts bepaling
                                                                               Puntbemonstering op willekeurig punt  in
               NVT                                                             meetviak
             Uit bovenstaande tabel          blijkt dat het meetvlak een laminaire stroming           kent en  dus   geschikt
             is voor een      monstername op een          willekeurig punt in het meetviak.
             Emissiemetingen Calmag                                                                          218068/R02/EHb
             Definitieve rapportage                                i  ky                                            7 juli  2019
                                                                                                                                             0000001498
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                  [m=
                                                                                                                  Emissie- en Luchikwaiteismelingen BV
             RESULTATEN
             De resultaten     van    de metingen zijn gepresenteerd          in de onderstaande   paragrafen. Hierbij
             zijn   per installatie de gemeten concentraties stofiotaa, CO, O2                    en  NOx (als NO)
             weergegeven. Bij de luchtverhitters en de stoomketel is op basis                     van   het berekende
             rookgasdebiet op basis van het brandstofverbruik) de vracht aan NOx (als NO)
             vastgesteld. Bij de meetresultaten zijn de NOy-emissies omgerekend naar normaal
             omstandigheden (273 K, 101,3 kPa, droog afgas en 3vol% O,).
         4.1 Resultaten       referentiegrootheden
             De resultaten       van   de  metingen     met   betrekking     tot de   referentiegrootheden zijn        weer-
             gegeven in tabel 4.1.
             Tabel 4.1 Gemiddelde resultaten     referentiegrootheden snelheidsprofielmeting
              Locatie                                                        Scrubber                 Scrubber
                                                                               $1303                    $1803
              Kanaaldiameter                        [m]                       1,1x1,1                  1,1  x 1,1
              Afgastemperatuur                      [°C]                         77,0                     81,9
              Afgasvochtgehalte                     [vol%]                       29.0                     21.2
              Afgasvochtgehalte                     [kg/Nm?3]                   0,307                    0,202
              Absolute druk (in leiding)            [kPa]                       103.3                    103.4
              Atmosferische druk                    [kPa]                       103.5                    103,5
              Afgassnelheid                         [m/s]                        10,3                      9,2
              Debiet
              -
                Bedrijffsomstandigheden             [m3/uur]                   44.881                   40.175
                                                              "
              -
                Normaal  omstandigheden droog       [Nm3/uur]                  25.349                   24.863
             1)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas  en actueel zuurstofgehalte.
             Emissiemetingen Calmag                                                                     218068/R02/EHb
             Definitieve rapportage                               -12  -
                                                                                                                  7 juli  2019
                                                                                                                                           0000001499
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                        [m=
                                                                                                                        Emissie- en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                                                                       BV
         4.2 Resultaten       emissiemetingen
             De resultaten     van    de emissiemetingen zijn           als  halfuurgemiddelde        waarden
             weergegeven in tabellen 4.2 tot           en  met 4.6.
             Tabel 4.2 Resultaten scrubber $1303
               Component                                    10:15  —
                                                                       10:45   |  10:53  —
                                                                                            11:22    11:32  —
                                                                                                              12:02    Gemiddeld
                                                                                     Emissieconcentraties
                                                                25.490
               Debiet                       [Nm%uur] 1"                              25.680             26.370           25.850
               Stof                                   "
                                            [mg/Nm?]              19,0                 155                21.5             18,6
                                                                                           Emissievracht
               Stof                         [kg/uur]             0,483                0,397              0,566            0,482
             1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas en  actueel   zuurstofgehalte.
             Tabel 4.3 Resultaten scrubber $1803
               Component                                     12:24  —
                                                                        12:54     13:01  —
                                                                                            13:30    13:36  —
                                                                                                              14:06    Gemiddeld
                                                                                     Emissieconcentraties
                                                                24.530
               Debiet                       [Nm3uur] ]                               24.560             24.570           24.550
                                                      "
               Stof                         [mg/Nm?]              24.9                 25,3               23,8             24,7
                                                                                           Emissievracht
               Stof                         [kg/uur]             0,611                0,622              0,585            0,606
             1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas en  actueel   zuurstofgehalte.
             Tabel 4.4 Resultaten luchtverhitter F1301
               Brandstofverbruik        [Nm®/uur]                  389                   389               389              389
               Calorische waarde:       [MJ/Nm?]            35.5
               Energie-input            [GJ/uur}                  13,8                   13,8              13,8            13,8
               Berekend debiet          [Nm*/uur]                23088                 23040              23167          23098
               Component                                     12:46  —
                                                                        13:15      13:16   —
                                                                                              13:45   13:46  —
                                                                                                               14:15 | Gemiddeld
                                                                                     Emissieconcentraties
               02             [vol%]                             17,94                  17,93             17,95           17,94
               CO,            [vol%]                               1.7                    1,7               1,7             1,7
               CO             [mg/Nm?]                             116                   117                115             116
                                        !
               NO,            [mg/Nm?3]                           28,5                   28,5              28,5            28,5
                                        2                          170                   170                171             170
                              [mg/Nm?]
                                                                                           Emissievacht
               CO             [kg/uur]                           2,682                  2,695             2,655           2,677
               NO             [kg/uur]                           0,658                  0,656             0,661           0658
                              [g NO./GJ]                          47.9                   47,5              47,9            47.8
             1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas en  actueel   zuurstofgehalte.
             2)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas en  bij  3vol% O-.
             Emissiemetingen Calmag                                                                               218068/R02/EHb
             Definitieve rapportage                                  -13   -
                                                                                                                        7  juli 2019
                                                                                                                                               0000001500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                     [m=
                                                                                                                     Emissie- en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                                                                    BV
         Tabel 4.5 Resultaten luchtverhitter F1801
           Brandstofverbruik        [Nm3/uur]                  375                  375               403         |      384
           Calorische waarde:       [MJ/Nm?]            35.5
           Energie-input            [GJ/uur}                  13,3                 13.3               14,3               13,6
           Berekend debiet          [Nm®/uur]                19201                19169             20758              19709
           Component                                     11:11  -
                                                                   11:41      11:41  -
                                                                                        12:11   12:11   -
                                                                                                           12:41    Gemiddeld
                                                                                Emissieconcentraties
           0,             [vol%]                             17,46                17,46              17,49             17,47
           CO2            [vol%]                               2,0                  1,9                1,9                1,9
                                     !
           CO             [mg/Nm?]                             125                  126               125                125
           NO             [mg/Nm?]                            37,7                 35,9               34,3              36,0
                                    2                          194                  184               178                186
                          [mg/Nm?3]
                                                                                      Emissievacht
           CO             [kg/uur]                           2,398                2418              2,598              2,471
           NO,            [kg/uur]                           0,724                0,689              0712              0,708
                          [g NO,/GJ]                          49.8                 518               49.8               50,4
         1)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas en  actueel  zuurstofgehalte.
         2)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas en  bij 3vol% Os.
         Tabel 4.6 Resultaten stoomketel F1410
           Brandstofverbruik        [Nm3/uur]                 713                  699                699                704
           Calorische waarde:       [MJ/Nm?]            ahh
           Energie-input            [GJ/uur}                  25,3                24.8               24.8               25,0
                                              "
           Berekend debiet          [Nm?/uur]                6620                 6461               6461              6514
           Component                                     9:32  —
                                                                  10:01       10:02  —
                                                                                        10:31   10:32   —
                                                                                                          11:01     Gemiddeld
                                                                                Emissieconcentraties
           02             [vol%]                              1,75                 1,66              1,66               1,69
           CO,            [vol%]                              10,7                 10,7              10,7               107
           CO             [mg/Nm?                              2,4                  2,1              <13               <1,9
           NO,            [mg/Nm3]                            49.6                 51,8              52,9               51.5
                          [mg/Nm?]                            46.4                48,2               49,2               48,0
                                                                                      Emissievacht
           CO             [kg/uur]                           0,016                0,013            <
                                                                                                      0,008          <0,012
           NO,            [kg/uur]                           0,329                0,335             0,342              0,335
                          [g NO,/GJ]                          13,8                 13.5              13,8               137
         1)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas en  actueel  zuurstofgehalte.
         2)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas en  bij 3vol% O..
         Emissiemetingen Calmag                                                                               218068/R02/EHb
         Definitieve rapportage                                  -14  -
                                                                                                                     7  juli 2019
                                                                                                                                            0000001501
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                [m=
                                                                                                                Emissie- en Luchikwaiteismelingen BV
         TOETSING VAN DE MEETRESULTATEN
         De stoomketel valt onder hoofdstuk drie                 van   het Activiteitenbesluit       (AB)   en  daardoor
         dienen alle      deelmetingen    te voldoen aan de       emissiegrenswaarde,          derhalve wordt    getoetst
         aan    de maximale waarde         van  de drie   deelmetingen.
         Tabel 5.1 De maximale emissieconcentratie met bijpbehorende emissie-eis              en toetsing
           Installatie      Component      Eenheid          Maximale             Emissie-eis         Emissie-    Voldoet
                                                            emissie-               conform:             eis       [ia/nee]
                                                          concentratie
           F1410            NOx           mg/Nm?")            49,2                 AB hfstk 3           70            Ja
         1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en bij 3vol% O-.
         De emissie       van   de scrubbers valt onder hoofdstuk 2          en  daarbij    wordt het   gemiddelde        van
         de   deelmetingen getoetst        aan  de  grenswaarde.
         Tabel 5.2 De      gemiddelde emissieconcentraties met      bijbehorende    emissie-eis  en
                                                                                                    toetsing
           Installatie      Component      Eenheid       Gecorrigeerde           Emissie-eis         Emissie-    Voldoet
                                                           gemiddelde              conform:             eis       [la/nee]
                                                            emissie-
                                                          concentratie
           $1303            Stof          mg/Nm3"              18,6               \Vergunning           50            Ja
           S1803            Stof          mg/Nm?>"            24.7                Vergunning            50            Ja
         1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actueel  zuurstofgehalte.
         Uit bovenstaande tabel         blijkt dat de stof emissies van         de scrubbers S1303          en S1803 de
         emissie     grenswaardes       niet  overschrijden en voldoen           daarmee      aan   het  gestelde    in het
         vergunningvoorschrift.
         De NOx emissie          van  de stoomketel F1410 voldoet tevens                aan    de  grenswaarde       welke
         gesteld    wordt in het Activiteitenbesluit.
         Emissiemetingen Calmag                                                                           218068/R02/EHb
         Definitieve   rapportage                              -15-                                             7 juli  2019
                                                                                                                                         0000001502
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>30141241
         6 EVALUATIE EN EINDCONCLUSIE
           In het kader     van  de controle van  de vergunningvoorschriften zijn op 17 april 2019      door
           de, volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, geaccrediteerde luchtmeetdienst (L-433)             van    ELM
           emissiemetingen uitgevoerd aan een vijftal emissiepunten, gelegen            op de     afdeling
           Calmag van de firma Nedmag, te Veendam..
           De    geldende     emissie-eisen   zijn afkomstig   uit de vergunningvoorschriften      en    het
           Activiteitenbesluit.
           Uit de    toetsing van de meetresultaten aan de geldende        emissie-eisen  blijkt  dat alle
           getoetste componenten voldoen aan de grenswaarden.
           Emissiemetingen Calmag                                                        218068/R02/EHb
           Definitieve rapportage                        -16 -
                                                                                                 7 juli 2019
                                                                                                             0000001503
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>30141241
                                          =|
                                          Emissie- en Luchikwaiteismelingen
                                                                         BV
                                      Bijlage           1
                                Meetmethodes
         Emissiemetingen Calmag     218068/R02/EHb
         Definitieve rapportage           7  juli 2019
                                                                 0000001504
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                 Emissie-en Luchtkwaliteitsmefingen BV
         Afgassnelheid
         Volgens  norm:       NEN-EN-ISO 16911:2013       (Q)
         Meetbereik:         5-50m/s, < 5  en > 50 m/s:  geéxtrapoleerd
         Rapportagegrens:              1m/s
         95%betr.interval bij EGW:     n.b
         Omschrijving:
                                       Het minimale aantal traverse        bemonsteringspunten     wordt bepaald  op basis      van    de
                                       tangentiale    methode    (NEN-EN 15259):
                                       diameter 0,4   —
                                                        1,1m:           4 traversepunten per meetviak
                                       diameter 1,1   —
                                                        1,6m:           8 traversepunten per meetviak
                                       diameter   >
                                                    1,6m:     12 traversepunten per meetviak (4 per m?)
                                      Bij de tangentiale methode wordt geen middelpunt gemeten, daar dit meetpunt over het
                                      algemeen een maximale flow weergeeft en daardoor een (te) positief resultaat opleverd).
                                      Hierdoor is de tangentiale methode (voortschrijdend inzicht) beter geschikt voor het bepalen
                                      van een gemiddelde snelheid.
                                      Bij variérende processen (bijvoorbeeld verbrandingsovens, frequentie gestuurde ventilatoren)
                                      wordt een referentiesnelheids meting uitgevoerd. De profielmeting wordt vervolgens hierop
                                      gecorrigeerd.
                                      Indien slechts een meet-as aanwezig is, zal de meetonnauwkeurigheid toenemen. Eventueel
                                      zal deze toename geminimaliseerd worden door de snelheid op meerdere punten over
                                      dezelfde as te bepalen. Pitot-buis en drukverschilmeter zijn herleidbaar naar primaire en/of
                                      internationaal erkende meetstandaarden gekalibreerd.
         Temperatuur
         Volgens  norm:      ISO 8756  (Q)
         Meetbereik:         0-300 °C, gekalibreerd, -50-1300 °C geéxtrapoleerd
         Rapportagegrens:              1°C
         95%betr.interval bij EGW:     1.4%
         Omschrijving:.                De   temperatuur wordt bepaald met behulp van thermokoppel type K in combinatie met een
                                       digitale  uitleesunit. De temperatuur wordt op de getraverseerde meetpunten bepaald. De
                                       combinatie is herleidbaar naar primaire en/of internationaal erkende meetstandaarden
                                       gekalibreerd.
         Emissiemetingen Calmag                                                                           218068/R02/EHDb
         Definitieve rapportage                                                                                  7 juli 2019
                                                                                                                                                       0000001505
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                    Emissie- en Luchtkwaliteitsmefingen
                                                                                                                                                     BV
         Vochtgehalte
         Volgens  norm:      NEN EN 14790     (Q)
         Meetbereik:         0,001 -
                                     0,050  kg/Nm? droog, relatief
                                       0,050 0,200 kg/Nm? droog, psychrometrisch
                                              -
                                       0,029  -
                                                0,250 kg/Nm?* droog, gravimetrisch
                                       0,005  -
                                                16,914 kg/Nm? droog,   adv verzadigings tabellen (T .t.s
                                                                                                         <
                                                                                                            100°C)
         Rapportagegrens: 0,001 kg/Nm?
         95%betr.interval bij EGW:     1,4%
         Omschrijving:                 Het   vochtgehalte wordt bepaald door middel van psychrometrie (droge bol / natte bol
                                       temperatuur), een elektronische relatieve vochtigheidsmeter of door middel van adsorptie aan
                                       silicagel (conform NEN EN 14790). Hiertoe wordt een deelstroom van het afgas (circa
                                       maximaal L/min) geleid door een voorafgewogen wasfles, gevuld met droog silicagel. Na
                                       monsterneming wordt de wasfles teruggewogen en met behulp van de bemonsterde
                                       hoeveelheid afgas wordt het afgas-vochtgehalte bepaald. Een alternatief voor de
                                       silicamethode is de bepaling van het condensaat door middel van koeling en/of absorptie in
                                       een vloeistof. Indien het een verzadigde afgasstroom betreft, wordt de deelstroom getrokken
                                       uit een isokinetische bemonsterde hoofdstroom. Met behulp van de gemeten fysische
                                       parameters wordt het vochtgehalte van het gemeten kanaal bepaald onder bedrijfscondities
                                       en onder normaalcondities-droog.
         Absolute druk
         Volgens  norm:      NEN-EN-ISO 16911:2013      (Q)
         Meetbereik:         0-130000 Pa
         Rapportagegrens: 10 Pa
         95%betr.interval bij EGW:     0,2%
         Omschrijving:                 De absolute druk in het      afgaskanaal   is de som van   de statische druk in het kanaal            en   de
                                       atmosferische druk. De statische druk wordt         bepaald   door het   gemiddelde        van   de statische
                                       drukken    van  minimaal &é&n meet-as. De druksensoren         zijn  herleidbaar     naar   primaire en/of
                                       internationaal erkende meetstandaarden.
         Atmosferische druk
         Volgens  norm:      ISO 8756  (Q)
         Meetbereik:         1-1200mb
         Rapportagegrens: 1mb
         95%betr.interval bij EGW:     n.b.
         Omschrijving:                 De atmosferische druk wordt        bepaald   door het meten    van   de luchtdruk ter      plekke van het
                                       meetpunt    middels   een   druksensor. De druksensoren       zijn  herleidbaar   naar     primaire en/of
                                       internationaal erkende meetstandaarden.
         Emissiemetingen Calmag                                                                              218068/R02/EHb
         Definitieve rapportage                                                                                     7  juli  2019
                                                                                                                                                        0000001506
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                                     Emissie-    en Luchtkwaliteitsmetingen BV
         (Totaal)stofgehalte
         Volgens  norm:      NEN EN13284-1     (Q)
         Meetbereik:         0,3 —
                                   50 mg/Nm?® droog,       > 50 mg/Nm? droog (ISO 9096)
         Rapportagegrens: 1    mg/Nm?
         95%betr.interval bij EGW:     17.7%
         Omschrijving:                 Het stofgehalte wordt bepaald door middel van gravimetrie. Hiertoe wordt een stoffilter
                                       geconditioneerd en voorgewogen. Bij voorkeur wordt een filter instack (in de schoorsteen)
                                       geplaatst. Indien dit niet mogelijk is wordt het filter out-stack (buiten de schoorsteen) geplaatst
                                       in een verwarmd filterhouder. De monstername wordt traverserend met behulp van een
                                       monsternamelans uitgevoerd. In geval van een isokinetische monstername ten behoeve van
                                       een   natchemische monstername, is deze lans verwarmd. Het minimale aantal traverse
                                       bemonsteringspunten             wordt      bepaald op  basis  van   de  tangentiale          methode            (NEN      EN 123284,
                                       NEN EN 15259: 2007, 8.2                 en  D.1.1.3):
                                       diameter 0,4 —1,1m:                     4  traversepunten per meetvlak
                                       diameter 1,1      —
                                                            1,6m:              8  traversepunten per meetvliak
                                       diameter   >
                                                    1,6m:                      12  traversepunten per meetvlak (4 per m?)
                                       Tijdens   de  meting wordt het afgas isokinetisch (de aanzuigsnelheid wordt bepaald aan de
                                       hand   van   de     afgassnelheid, temperatuur, vochtgehalte, absolute druk en de nozzle-diameter)
                                       bemonsterd en over een filter geleid. Hierbij worden, afhankelijk van de kanaaldiameter,
                                       meerdere punten (traverse punten) in het meetvlak, verdeeld over twee meet-assen
                                       bemonsterd. Na de monsterneming wordt een filter op het laboratorium geconditioneerd en
                                       teruggewogen. Met behulp van de gemeten fysische parameters wordt het stofgehalte van de
                                       gemeten afgasstroom bepaald onder bedrijfscondities en onder normaalcondities-droog.
         Volgens  norm:      NEN EN13284-1
         Meetbereik:         0,3 —
                                   50 mg/Nm?® droog,       > 50 mg/Nm? droog (ISO 9096)
         Rapportagegrens: mg/Nm?
                             1
         95%betr.interval bij EGW:     17.7%
                                       Hygroscopisch stof. Bij hygroscopisch stof (bijvoorbeeld CaCl) wordt het filter op een
                                       speciale manier teruggewogen waarbij dus wordt afgeweken van de norm. Deze afwijking
                                       van de norm geeft echter een betrouwbaarder beeld van de stofvracht: Het beladen stoffilter
                                       wordt gedurende de conditioneringstijd op vaste intervaltijden teruggewogen. Beginnende op
                                       een minuut nadat het filter is gedroogd bij 160°C. Intervaltijden: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 minuten.
                                       Na tien-15 minuten is het stof op het filter reeds verzadigd met vocht. Ter controle wordt er na
                                       1 en 4 uur nog een weging uitgevoerd. De stofvracht wordt bepaald door extrapolatie naar
                                       tijdstip 0 minuten. Deze serie wegingen wordt twee keer herhaald. Het verschil tussen de
                                                =
                                       geextrapoleerde waarde van de twee series dient kleiner dan 0,5 mg te zijn (absolute
                                       waarde). Indien dit niet wordt gehaald, wordt een derde serie ingezet.
                                                                                                                                                      He
                                               or
                                                     Coit                        Rar
                                                                                             'y     Droogholom
                                                                                                                     C=gL
                                                                                                                       Pomp       Debisiragaling         Monuer-
                                                     =H]
                                                            OB
                                                                   S-patotbuis
                                                     |
                                                  Rookgas
                                                                                                                Bron illustratie: Infomil   Praktijkblad    L40-3P
         Emissiemetingen Calmag                                                                                         218068/R02/EHDb
         Definitieve rapportage                                                                                                      7  juli   2019
                                                                                                                                                                               0000001507
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                                      =|
                                                                                                                                      Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen BV
         NOx
         Volgens  norm:            NEN EN 14792    (Q)
         Meetbereik:               1 —
                                        1300 mg NO2/Nm? droog, 1300-10000 mg NO>/Nm? door extrapolatie
         Rapportagegrens:          2  mg/Nm?3
         95%betr.interval bij EGW: 9,9%
         Omschrijving:             Het   gehalte NOx (NO + NO2) in een rookgas wordt uitgedrukt in mg NO2/Nm3. Op                                               basis     van
                                   een   vastgesteld concentratieprofiel (conform NEN EN 15259) wordt de
                                   bemonsteringsmethodiek gekozen:
                                   1.    traverserende    bemonstering;
                                   2.    Bemonstering     op   een bepaald punt in het meetvlak;
                                   3.    Bemonstering     op een willekeurig punt in het meetviak
                                   Kalibratie / lektest /  driftbepaling
                                   Voor de   bemonstering word de analyser gecontroleerd door rechtstreekse aanbieding van
                                   een naar internationale standaarden herleidbaar calibratiegas. Afhankelijk van het resultaat
                                   (op basis van een CUSUM kaart) wordt de analyser (rechtstreeks) opnieuw gekalibreerd.
                                   Vervolgens wordt hetzelfde gas over het gehele bemonsterings systeem (drukloos)
                                   aangeboden (lektest). Het bemonsteringssysteem wordt als lekdicht beschouwd indien de
                                   uitgelezen waarde maximaal 2% van de (gekalibreerde) waarde bedraagt.
                                   Na de meting wordt opnieuw het kalibratie gas over het gehele bemonsterings systeem
                                   (drukloos) aangeboden (driftwaarde). De uitgelezen waarde mag maximaal 4% afwijken van
                                   de lektestwaarde. Bij een waarde van 2-4% wordt gecorrigeerd voor de drift. Bij een drift van
                                   meer dan 4% wordt de meting afgekeurd.
                                   Deze handelingen worden verricht bij elke meting, maar minimaal een keer per dag.
                                   De   bemonstering   vindt     plaats      door    een     deelstroom        van  het   afgas      via    een   extern verwarmd
                                   keramisch filter  en een      verwarmde           leiding getransporteerd             naar een         gasconditionerings unit.
                                   Hier wordt het afgas gekoeld tot ca 3-4 °C, het ontstane condensaat wordt afgevoerd. Het
                                   droge afgas wordt vervolgens onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De analyser
                                   meet vervolgens via het chemoluminiscentie-principe de concentratie NO / NOx.
                                   Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde opgeslagen.
                                                                                                  Rookgas koebe/
                                                                                                 Permeatiedroges
                                                                                                  ier
                                                                           Verwarmde leiding
                                                            Verwarmad heer
                                                                                                                  Bron illustratie: Infomil Praktijkblad  L40-1P
         Emissiemetingen Calmag                                                                                           218068/R02/EHb
         Definitieve rapportage                                                                                                       7  juli 2019
                                                                                                                                                                              0000001508
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                             Emissie-  en Luchtkwaliteitsmetingen BV
         0:
         Volgens  norm:            NEN EN 14789    (Q)
         Meetbereik:               0 —
                                        25 vol%
         Rapportagegrens:          0,2vol%
         95%betr.interval bij EGW: 6,0%
         Omschrijving:             Het zuurstof gehalte in een rookgas wordt uitgedrukt in vol% O.. Op basis van een
                                   vastgesteld concentratieprofiel (conform NEN EN 15259)wordt de bemonsteringsmethodiek
                                   gekozen:
                                   1.     traverserende   bemonstering;
                                   2.     Bemonstering    op   een bepaald punt in het meetvlak;
                                   3.     Bemonstering    op een willekeurig punt in het meetviak
                                   Kalibratie / lektest /  driftbepaling
                                   Voor de    bemonstering word de analyser gecontroleerd door rechtstreekse aanbieding van
                                   een naar internationale standaarden herleidbaar calibratiegas. Afhankelijk van het resultaat
                                   (op basis van een CUSUM kaart) wordt de analyser (rechtstreeks) opnieuw gekalibreerd.
                                   Vervolgens wordt hetzelfde gas over het gehele bemonsterings systeem (drukloos)
                                   aangeboden (lektest). Het bemonsteringssysteem wordt als lekdicht beschouwd indien de
                                   uitgelezen waarde maximaal 2% van de (gekalibreerde) waarde bedraagt.
                                   Na de meting wordt opnieuw het kalibratie gas over het gehele bemonsterings systeem
                                   (drukloos) aangeboden (driftwaarde). De uitgelezen waarde mag maximaal 4% afwijken van
                                   de lektestwaarde. Bij een waarde van 2-4% wordt gecorrigeerd voor de drift. Bij een drift van
                                   meer dan 4% wordt de meting afgekeurd.
                                   Deze handelingen worden verricht bij elke meting, maar minimaal een keer per dag.
                                   Hiertoe wordt   een  deelstroom          van het afgas bemonsterd via een extern verwarmd keramisch
                                   filter en verwarmde     leiding getransporteerd naar een gasconditionerings unit. Hier wordt het
                                   afgas gekoeld tot ca 3-4 °C, het ontstane condensaat wordt afgevoerd. Het droge afgas wordt
                                   vervolgens onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De analyser meet vervolgens via
                                   het paramagnetisme-principe de concentratie zuurstof.
                                   Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde opgeslagen. Bij voorkeur bij elke meting
                                   (maar minimaal één keer per dag) wordt voor en na de meting de analyser gecontroleerd met
                                   naar internationale standaarden te herleiden gas. De gemeten waardes worden eventueel
                                   voor drift gecorrigeerd tot maximaal 4%.
                                                                            Fe
                                                                             “
                                                                                leiding  Peimeatiedioges                       EE               L060]  wppm
                                                            Verwarmd filter                                        Pomp     Debietregeling        Analysers)
                                                                                                         Bron illustratie: Infomil Praktijkblad   L40-1P
         Emissiemetingen Calmag                                                                                  218068/R02/EHb
         Definitieve rapportage                                                                                              7  juli 2019
                                                                                                                                                                     0000001509
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                            Emissie-  en Luchtkwaliteitsmetingen BV
         CO:
         Volgens  norm:            NEN ISO 12039      (Q)
         Meetbereik:               0 —
                                        20 vol%
         Rapportagegrens:          0,1 vol%
         95%betr.interval bij EGW: 7.2%
         Omschrijving:             Het CO.-gehalte in een rookgas wordt uitgedrukt in vol% CO;. Op basis van een vastgesteld
                                   concentratieprofiel (conform NEN EN 15259)wordt de bemonsteringsmethodiek gekozen:
                                   1.     traverserende    bemonstering;
                                   2.     Bemonstering     op   een bepaald punt in het meetvlak;
                                   3.     Bemonstering     op een willekeurig punt in het meetviak
                                   Kalibratie / lektest /   driftbepaling
                                   Voor de     bemonstering word de analyser gecontroleerd door rechtstreekse aanbieding van
                                   een naar internationale standaarden herleidbaar calibratiegas. Afhankelijk van het resultaat
                                   (op basis van een CUSUM kaart) wordt de analyser (rechtstreeks) opnieuw gekalibreerd.
                                   Vervolgens wordt hetzelfde gas over het gehele bemonsterings systeem (drukloos)
                                   aangeboden (lektest). Het bemonsteringssysteem wordt als lekdicht beschouwd indien de
                                   uitgelezen waarde maximaal 2% van de (gekalibreerde) waarde bedraagt.
                                   Na de meting wordt opnieuw het kalibratie gas over het gehele bemonsterings systeem
                                   (drukloos) aangeboden (driftwaarde). De uitgelezen waarde mag maximaal 4% afwijken van
                                   de lektestwaarde. Bij een waarde van 2-4% wordt gecorrigeerd voor de drift. Bij een drift van
                                   meer dan 4% wordt de meting afgekeurd.
                                   Deze handelingen worden verricht bij elke meting, maar minimaal een keer per dag.
                                   Hiertoe wordt     een  deelstroom         van het afgas bemonsterd via een extern verwarmd keramisch
                                   filter en  verwarmde     leiding getransporteerd naar een gasconditionerings unit. Hier wordt het
                                   afgas gekoeld tot ca 3-4 °C, het ontstane condensaat wordt afgevoerd. Het droge afgas wordt
                                   vervolgens onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De concentratie CO2 wordt
                                   middels het infrarood principe vastgesteld.
                                   Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde opgeslagen. Bij voorkeur bij elke meting
                                   (maar minimaal één keer per dag) wordt voor en na de meting de analyser gecontroleerd met
                                   naar    internationale standaarden te herleiden gas. De             gemeten         waardes worden eventueel
                                   voor   drift gecorrigeerd tot maximaal 4%.
                                                                             S——
                                                                              umdeladng    [Pemenedogn
                                                                                                                              x               E5)
                                                                                                                                               {tale
                                                             Verwarmd filter                                      Pomp      Debietregeling       Analyseris)
                                                                                                        Bron illustratie: Infomil  Praktijkblad  L40-1P
         Emissiemetingen Calmag                                                                                 218068/R02/EHb
         Definitieve rapportage                                                                                             7  juli 2019
                                                                                                                                                                    0000001510
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                           Emissie-  en Luchtkwaliteitsmetingen BV
         co
         Volgens  norm:            NEN EN 15058      (Q)
         Meetbereik:               1    740 mg CO/Nm?®   droog, 740-2500        mg CO/Nm? door   extrapolatie
                                     —
         Rapportagegrens:          2  mg/Nm?3
         95%betr.interval bij EGW: 5,9%
         Omschrijving:             Het CO.gehalte in een rookgas wordt uitgedrukt in mg/Nm?3 CO. Op basis van een vastgesteld
                                   concentratieprofiel (conform NEN EN 15259)wordt de bemonsteringsmethodiek gekozen:
                                   1.     traverserende   bemonstering;
                                   2.     Bemonstering    op   een bepaald punt in het meetvlak;
                                   3.     Bemonstering    op een willekeurig punt in het meetviak
                                   Kalibratie / lektest /  driftbepaling
                                   Voor de     bemonstering word de analyser gecontroleerd door rechtstreekse aanbieding van
                                   een naar internationale standaarden herleidbaar calibratiegas. Afhankelijk van het resultaat
                                   (op basis van een CUSUM kaart) wordt de analyser (rechtstreeks) opnieuw gekalibreerd.
                                   Vervolgens wordt hetzelfde gas over het gehele bemonsterings systeem (drukloos)
                                   aangeboden (lektest). Het bemonsteringssysteem wordt als lekdicht beschouwd indien de
                                   uitgelezen waarde maximaal 2% van de (gekalibreerde) waarde bedraagt.
                                   Na de meting wordt opnieuw het kalibratie gas over het gehele bemonsterings systeem
                                   (drukloos) aangeboden (driftwaarde). De uitgelezen waarde mag maximaal 4% afwijken van
                                   de lektestwaarde. Bij een waarde van 2-4% wordt gecorrigeerd voor de drift. Bij een drift van
                                   meer dan 4% wordt de meting afgekeurd.
                                   Deze handelingen worden verricht bij elke meting, maar minimaal een keer per dag.
                                   Hiertoe wordt     een deelstroom         van het afgas bemonsterd via een extern verwarmd keramisch
                                   filter en  verwarmde    leiding getransporteerd naar een gasconditionerings unit. Hier wordt het
                                   afgas gekoeld tot ca 3-4 °C, het ontstane condensaat wordt afgevoerd. Het droge afgas wordt
                                   vervolgens onverwarmd getransporteerd naar de analyser. De concentratie CO wordt middels
                                   het infrarood principe of gasfiltercorrelatie vastgesteld.
                                   Elke 10 seconden wordt een concentratiewaarde opgeslagen. Bij voorkeur bij elke meting
                                   (maar minimaal één keer per dag) wordt voor en na de meting de analyser gecontroleerd met
                                   naar    internationale standaarden te herleiden gas. De            gemeten         waardes worden eventueel
                                   voor   drift gecorrigeerd tot maximaal 4%.
                                                                            S——
                                                                             umdeladng    [Pemenedogn
                                                                                                                             x               E5)
                                                                                                                                              {tale
                                                            Verwarmd filter                                      Pomp      Debietregeling       Analyseris)
                                                                                                       Bron illustratie: Infomil  Praktijkblad  L40-1P
         Emissiemetingen Calmag                                                                                218068/R02/EHb
         Definitieve rapportage                                                                                            7  juli 2019
                                                                                                                                                                   0000001511
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>30141241
                                      =|
                                      Emissie-en Luchtkwaliteitsmefingen BV
                                                            Bijlage         2
                                Meetcertificaten LMD
         Emissiemetingen Calmag 218068/R02/EHb
         Definitieve rapportage       7 juli 2019
                                                                              0000001512
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                                    [=
                                                                                                                                    Emissie-  en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                  ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                         De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                    9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                    +31  (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl      E-mail
                       BV                                                                                                          www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                    Groningen    52514501 KvK
         Dhr.
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                        -
                                    Onze referentie:                      219068-13
                                     Datum    uitvoering:               17-4-2019
                                     Datum    rapportage                7-7-2019
                Betreft:             Project:         Nedmag jaarronde 2019
                                     Meetpunt:        Scrubber 1303
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              219068-13        -
                                                                            Scrubber 1303
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en is indien  gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,        en  maximaal 7       pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                   zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te   zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
         Certificaatversie: v6.6.8; 14-04-2019
                                                                 ELM is NEN-EN-1SO 9001:2015   en VCA™** 2008/5.1 gecertificeerd
                                       De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005   geaccrediteerd door de Raad  voor  Accreditatie
                                                                                                                                                             SIN RA  L433
         MC ELM v668 219068-13 Scrubber 1303.xlsm                                    Page  1 of 5                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                          0000001513
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>30141241
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                            en    afgasdebiet
                                                                                                                                                                                               =|
                                                                                                                                                                                               Emissie- en Luchtkwaltetsmetingen BY
         Titel  project:                  Nedmag jaarronde 2019                                                          Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                      ZZ)
         Bedrijf:                         Nedmag
                                                            1
                                                                                                                         Ref.nr opdrachtgever:
                                                                                                                         Meetdatum:
                                                                                                                                                           -
                                                                                                                                                           17-4-2019
                                                                                                                                                                                                     RYJ INN  TSTIN
         Adres:                           Billitonweg
                                                                                                                                                                                                              RvA L 431
         Postcode/plaats                 9640 AE Veendam                                                                 Type   installatie:               -
                                                                                                                                                                                                    De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                        Scrubber 1303                                                                  Laminaire flow:                   Nee                                     is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                                   NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                        geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                       Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald          adv debiet op basis       van   afgasparameters         of brandstofverbruik:                                  Isokinetische        bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                     10780/ NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                    ?
         Parameter                                       Aanbeveling                    Beoordeling                               Toetsing                          Beoordeling
         Orientering    kanaal                            Verticaal                     Horizontaal                          Voldoet niet     (NVT)              meetvlaksituering
                 kanaal                                   Rond                          Rechthoekig                          Voldoet niet     (NVT)
         Vorm
         Diameter kanaal                                  -
                                                                                        1,24                                           NVT
                                                                                                                                                                   Voldoet niet
         Verstoring    voor   het meetvlak                -
                                                                                        Versmalling                                    NVT
         verstoring   na   het meetvlak                   -
                                                                                        Bocht                                          NVT                   De fysieke kenmerken    van het
                      "
         Aantal Dh       voor   meetvlak                  Minimaal 5                    5                                            Voldoet                 meetpunt   voldoen niet
                                                                                                                                                                Sissi de mesinoriiey
                                                                                                                                                                                     aan de
                      "
         Aantal Dh       na   meetviak                    Minimaal 2                    1                                        Voldoet niet
         Aantal meetassen                                 >=  2                         >=    2                                      Voldoet
         Parameter                                        Criterium                     Heersende conditie                        Toetsing                           Beoordeling
                                                                                                                                                                                        *
                                                                                                                                                                meetpuntcondities
                          gassnelheid                     5-50 m/s                      10,3
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties                                  < 24 Pa                       30,4
                                                                                                                                     Vouos:
                                                                                                                                 Voldoet niet
                                                                                                                                                                   Voldoet niet
                                                                                                                                                                  TE
                              per traversepunt
         Verhouding gassnelheid                           Vaid Vain   £3                1,3                                          Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                    < 5%                          -8,0                                     Voldoet niet
         Hoek    gassnelheid     tov kanaal-as     (swir|<   15° t.o.v. kanaal-as       |[<  15                                      Voldoet
                                                                                                                                     Voldoet
                                                                                                                                                            GS Ynulaelarnsiisphe. a
         Richting gasstroom                               Positief                      Positief                                                                      meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                        [0,0                                         Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2)  Meetonzekerheid: de    situering  van  het meetvlak  en  de meetvlakcondities voldoen niet     aan  de  aanbevelingen conform      de aangegeven     normen.
            Derhalve dient   rekening te worden    gehouden    met een  onzekerheid in het     bepaalde afgasdebiet welke groter    kan  zijn dan de  normering   toestaat als 95% betrouwbaarheidsinterval.
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                             momentane            meting
                                                                   Meting   1                      Meting   2                     Meting      3                       Gemiddeld
         Tijdstip meting                                              9:38                           10:15                            10:50
         Diameter    5)                  [m]                          1,24                            1,24                             1,24                                1,24
         Afgastemperatuur                [°C]                         77,0                            77,0                             77,0                                77,0
                                  ®
         Afgasvochtgehalte                 [vol%)]                    28,0                            29,5                             29,5                                29.0
                                  2
         Afgasvochtgehalte               [kg/Nm®]"                   0,292                           0,314                            0,314                               0,307
                     druk
         Absolute
         leidina)
                            (in
                                         [kPa]                       103,3                           103,3                            103,3                               103,3
         Atmosferische druk              [kPa]                       103.5                           103,5                            103,5                               103,5
         Afgassnelheid                   [m/s]                        10,3                            10,2                             10,4                                10,3
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         mig                             [mur]                      38.265                          38.119                           38.562                              38.315
                                                                    44.823                          44.651                           45.170
         Bedrijfsomstandigheden          [m>/uur]                                                                                                                        44.881
         wi           -                  Nm/uur]                    25.675                          25.050                           25.323                              25.349
         1)  betrokken op 273 K, 101,3 kPa,     droog afgas   en actueel  zuurstofgehalte                   3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat      afgas  en  actueel zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald                                                             5) Betreft hydraulische   diameter   van een  rechthoekig   kanaal
         Snelheids-           en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                               Meet    as   A                                                                              Meet    as  B
               12,0                                                               20                       12,0                                                               90
            ps       a—{BB
                                        ==
                                         BR
                                                                                  50                    oe
                                                                                                        »10,0
                                                                                                                  a
                                                                                                                   1
                                                                                                                              —
                                                                                                                                  i
                                                                                                                                                                            L
                                                                                                                                                                              80
             2100                                                                    _                                                                                            he
                                                                                  70
                                                                                                                                                                            +
                                                                                                                                                                              70
             E
                                                                                -
                                                                                     ©
                                                                                                        E                                                                         0
             T  80                                                                60 B                  ©   8,0                                                               60  ©
             2                                                                l
                                                                                  50 5                  2@                                                                 1
                                                                                                                                                                              50  5
                6,0                                                                  E                      6,0                                                                   2
             2                                                                |
                                                                                                                                                                              40
             a
                                                                                  40 ©                   @                                                                        @
                                                                                                         w
             S
             <
                4,0                                                               0
                                                                                     8                   8  4,0                                                           {30
                                                                                                                                                                                  8
                                                                                  20g5]                 <                                                                     20  ©
                                                                                                                                                                                  =
                2,0                                                                                         2.0
                                                                                  10                                                                                          10
                0,0
                           +H
                                                                                  0
                                                                                     ——
                                                                                                            0,0                                                               0
                                                                                                                                                                                      Bris
                                                                                       am/s
                      0,18 0,55 0,92 0,18                                                                          0,18 0,55 0,92 0,18
                                                                                       mtemp                                                                                          Btemp
                                       Traversepunt (m)                              pm                                             Traversepunt (m)
         MC ELM v668 219068-13 Scrubber 1303.xIsm                                                            Pagina    2 van  5                                                              paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                           0000001514
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                                              [A
           Controle isokinetische monstername                                               en       stoftotaal                                                                                                        Emese-en Luchwalisbmatngen EV
          Titel project:                        Nedmag jaarronde              2019                                                                           Meettechnicus:               5.1.2
                                                                                                                                                                                                                                 A
          Bedrijf:                              Nedmag                                                                                                       Referentienr:                                                    IN
                                                                                                                                                                                       -
          Adres:                                Billitonweg        1
                                                                                                                                                             Meetdatum:                17-4-2019                                     IESTEN
          Postcode/plaats                       9640 AE Veendam                                                                                              Type installatie:          -
                                                                                                                                                                                                                            5|        al “el
          Meetpunt:                             Scrubber 1303                                                                                                Laminaire flow:           Nee                                   IC
                                                                                                                                                                                                                              17025
                                                                                                                                                                                                                                    20% pein
                                                                                                                                                                                                                                 a
          Afgasdebiet middels continumeting,                                    isokinetische hoofd- en/of                            deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                 Deelmeting        1                  Deelmeting            2                     Deelmeting       3                Gemiddeld
                 Tijdsperiode meting                                            10:15        -
                                                                                                      10:45        10:53              -
                                                                                                                                               11:22            11:32         -
                                                                                                                                                                                       12:02
          Diameter                              [m]                                        1,24                                       -                                        -
                                                                                                                                                                                                             1,24
          Afgastemperatuur                      [°c                                        90,8                                    771                                       77.5                            81.8
                                    *
          Afgasvochtgehalte                     [vol%]                                     28,0                                    29.5                                      29,5                            29,0
                                                [kg/Nm’]                                  0,292                                   0,314                                     0,314                           0,307
         |Statische druk                        [Pa]                                       -201                                   -201                                      -201                            -201
          Atmosferische druk                    [kPa]                                     103,5                                   103.5                                     103.5                           103.5
          Afgassnelheid                         [m/s]                                      10,6                                    10,5                                      10,8                            10,6
          Bedrijfsomstandigheden                [mur]                                    46.240                                  45.770                                    47.090                          46.370
          Normaal      omstandigheden        ~~ [Nm*/uur]                 J
                                                                                         25.490                                  25.680                                    26.370                          25.850
          Normaal      omstandigheden        ~~ [Nm>/uur,   std%     O,]
         IStofisea metingen                     Nozzlediameter [mm]                          9                                        8                                       8
          Vracht filter                         [mg, absoluut]                          12.6                                  8,5                                      12,0
          Vracht     spoelvloeistof             [mg absoluut]
          \racht totaal                         [mg absoluut]                           12,6                                  8,5                                      12,0
          Bemonsterde totaal-volume             [Nm®, droog]                              0,665                                   0,549                                     0,559                           0,591
          Isokinetische monstername            (95  -
                                                      115%)  ?                   96.9       -—>      Ja            102.1             -—=      Ja                101.3        -—=       Ja
                                                                                                     Voldoet
          Veldblanco      (eis:   < 10%  vergunde waarde       °))            02          mg->
          Stof(totaal)                          [mg/Nm* droog] Lh                       19,0                                   15.56                                   21.5                                      18,6
                                                                          3
          Stof(totaal)                          [mg/Nm?,    std%     O,]                                                                                                                                         :
          \Vracht    stof(totaal)               [kg/uur]                                0,483                                 0,397                                    0,566                                     0,482
          1)  betrokken op 273 K, 101.3 kPa,      droog afgas   en   actueel zuurstofgehalte                   2) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,                droog afgas   en  std. O2-percentage (vol%
          3) Vechtgehalte psychometrisch bepaald                                                               4) Snelheid       bepaald      m.b.v.    S-pitot
          5)  Gebruikt filter: Instack zwanehals vlakfilter: hydrofoob, 0,3um; 99,998%          eff.           6) Vergunde        waarde             5       mg/Nm3
          Afgassnelheid                en   -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                    25,00                                                                                                                                                 600,00
                                                                                                                                                                                              Afgassnelheid (m/s)
                                                                                                                                                                        +
                                                                                                                                                                          500,00
                   20,00
                                                                                                                                                                                                         }
                                                                                                                                                                                              -                    a
                0                                                                                                                                                                _
                                                                                                                                                                                              (mis)
                E                                                                                                                                                       +
                                                                                                                                                                          400,002,            Bemonsteringssnelheid-
                T15,00     -
                                                                                                                                                                                 s
                2                                                                                                                                                                3            grenzen 95%
                                                                                                                                                                                                              -
                                                                                                                                                                                                                115%
                 2
                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                                                                          300,008
                 a                                                                                                                                                                2           Temperatuur
                lo.00                                                                                                                                                             5
                E-1                                                                                                                                                    +
                                                                                                                                                                          200,00=
                     5,00                                                                                                                                              1
                                                                                                                                                                          100,00
                                  |
                     0,00                                                                                                                                                 0,00
                           HEY
                           oO        OO
                                           YT EET
                                            D0   OO   0  0
                                                              EEE NEE
                                                              0      0   0   0    v™   tv
                                                                                          IY
                                                                                            w=   w=
                                                                                                       EEE EY
                                                                                                       wm wm pm   pm     ym
                                                                                                                              iE
                                                                                                                               ym     ym
                                                                                                                                           LEN:
                                                                                                                                           pm     p=   pm   p=   w=
                           -—    =   -  —   =    =    a  -    —      =   w=
                                                                             -—   ~—   —    =    =
                                                                                                      -—  —  =    =      =     =      =    gm     pe   =    =       w=
                                                                                     Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                 130,0
                 120.0
           __
                 1100
           =
                                                                                                                                         B®                                                 Bm  Isokinetiek    (%)
           IC
           +     1000
                                        -
                                                                       ®   gunn”                                     ' 5    5  5   B   |                                                                    i
             Q                            - |                                                                                                                                                    Grenzen isokinetiek
           E              pn     _NEn
           KS2                +=
                                                                                                                                                                                          es
                                                                                                                                                                                                  95 - 115%
                  gpo
                  80.0
                  70,0
                          nN        te ee
                                                      r NIP                  ERR NAR ARREARS ARI NRRESITVTIVENT
                                                                            Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v668 219068-13 Scrubber 1303.xIsm                                                                                              3         5                                                                           Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                        51.2e
                                                                                                                                   Pagina           van
                                                                                                                                                                                                                                                       0000001515
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>30141241
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                       —      =
           Bas Isgegevens                                                                                                                                                            Emissie-en  Luchtowallstsmetingen BY
           Titel  project:        Nedmag jaarronde            2019                                                     Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                           ZN
          Bedrif:                 Nedmag                                                                               Referentienr:              .
                                                                                                                                                                                           IN
          Adres:                  Billitonweg
                                  9640 AE Veendam
                                                  1                                                                    Meetdatum:
                                                                                                                              installatie:
                                                                                                                                                  17-4-2019
                                                                                                                                                                                                    he 1]   L      44d
          Postcode/plaats                                                                                              Type                       -
                                                                                                                                                                                           AT"
                                                                                                                                                                                              is als testlaboratonium
          Meetpunt:                                                                                                                                                                        conform    NEN ENISOTEC
                                                                                                                            p    i
                                  Scrubber 1303                                                                        Laminaire flow:            Nee
                                                                                                                                                                                            17025:2005 geaccrediteerd
                                                                -                                                                                                                                     door de
           Meetmethode              en  onnauwkeurigheden                                                                                                                                    Raad   voor Accreditati.
                                                                                                                                                               Tweezijdig 95%
          Component               Norm                                                  Omschrijving                                             Analyse
                                                                                                                                                  :
                                                                                                                                                               betr. interval %
                                                                                                                                                  uitbestee
                                                                                                                                                                 Tov      Tov
                                                                                                                                                  d biic
                                                                                                                                                      J:
                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                                                              meting]    EGW
          Afgas-debiet            ENEN:ISD          Berekening      op basis van  gemeten parameters                                              -
                                                                                                                                                                 18,0     10,0
          Afgas-snelheid          i                 Snelheidsmeting      dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer              -
                                                                                                                                                                 17.6      4.3
                                  NEN-EN-ISO                i
          Afgas-statische   druk
                                  16911             Verschildruk-meter                                                                            -
                                                                                                                                                                 5,0       5.0
          Afgas-temperatuur       [ISO 8756         Thermokoppel                                                                                  2
                                                                                                                                                                  1.6      1.4
                                  INENCN 14700
                                                    Relatief  bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Afgas-vochijehelte                                                                                                                                     6.2       87
                                                    bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk      [ISO 8756         Barometer                                                                                     -
                                                                                                                                                                 0.0       0.2
                                            13284-|Isokinetische monstername via        vezelstoffilter, gevolgd door  gravimetrische bepaling
         Isto (totaal   volume)   NEN-EN            van  het  stofgehalte
                                                                                                                                                                 175      17.7
          !
             Geaccrediteerde     verrichtingen   aangegeven middels          een   "Q" staan alleen     voor de  verrichting  van   de LMD   van ELM     (L433)
            Gebruikte        apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                                                                                                                                                          Calibratie
                                 Apparaat Datum                   Conc.                                              ,
          Component
                                                                                    =         rari
                                             analyse!             calnss
                                                                                                   g
                                                                                                                 Deelmetingen                 Correktiefaktoren           geldig tim
                                             Cylinder             ppm/                      3
                                                                                                     wasvist  (mL)      wasvistf   drsig
                                                                                                                                          Appa- volume        |Balans
                                             nummer    gas        |vol%
                                                                              volume   (Nm)                                                raat
          Afgas-debiet            -
                                                17-4-2019
          Afgas-snelheid          DS4-S4        17-4-2019
                                                                                                                                           0.794                           16-07-19
          Afgas-statische   druk |DS2-D4        17-4-2019                                                                                  1,006                           30-01-20
          Afgas-temperatuur       |DS4-ST4      17-4-2019                                                                                  1,000                           05-01-20
          Afgas-vochtgehalte      |DS2-T3       17-4-2019                                                                                  1,001                           05-01-20
          Atmosferische druk      |DS2-A4       17-4-2019                                                                                  1,013                           29-01-20
          Stof  (totaal volume)   |DS2-P4       24-4-2019                  0,665 0,549 0,559                                               0,794     1,024      0,999      25-07-19
         MC ELM v668 219068-13 Scrubber 1303.xlsm                                                                      Pagina  4   van 5                                                                        Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                 0000001516
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                    [I
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                               Emisse-en  Luchiualtetsmetingen  BY
          Titel   project:             Nedmag jaarronde              2019                                                            Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                  AA
         Bedriff:
                  sp
                                       Nedmag                                                                                        Referentienr:
                                                                                                                                                   fad
                                                                                                                                                            -
                                                                                                                                                                                                 IN  JI
         Adres:                        Billitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                         1                                                                           Meetdatum:
                                                                                                                                             installatie:
                                                                                                                                                             17-4-2019                                    Hl 1]
         Postcode/plaats                                                                                                             Type                    -
                                                                                                                                                                                                  i
                                                                                                                                                                                                                        _—
                                                                                                                                                                                                ne
         Meetpunt:                     Scrubber 1303                                                                                 Laminaire flow:         Nee                                      NENENISOTEC
                                                                                                                                                                                                  17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                           door de
                                                                                                                                                                                                    Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen
                                                             Resultaat           Resultaat      Voldoet    aan                           Resultaat        Resultaat      Voldoet aan
         Continumeting                 Component           (ppm / vol%)              (%)           OTE          Component              (ppm / vol%)            (%)          GOS
         .
           Anorganisch                       NOx                                                                       co,
                                             co                                                                        CH,
                                             SO;                                                                Lektest Pitot-buis           Stabiel               -
                                                                                                                                                                              Ja
         .
           Anorganisch                        0,                                                                Stagnatie   Pitot-buis           0                 -
                                                                                                                                                                           Ja:<10Pa
                          ”
         -
           Organisch                         CH,                                                                i                               13             15          Ja:<5%
                                                                                                 Onderdruk       Onderdruk
                                                                                                                                  =
                                                                                                                                bij                                      :
                                                                                 :
                                                                                                      bij                                Resultaat      Toegestaan       Voldoet aan
         Dis-continumeting®)
           3        i         :                   ;
                                               Component(en) / wasvloeistof                                           lektest
                                                                                                bemonstarin                               [L / min]        [L/min]          norm?
                                                                                                   a  [mbl
                                                                                                                       [mb]
         -
           filter                                Isokinetische     bemonstering                      -70               -500            < 0,00             < 0,39              Ja
         -
           natchemisch                                  KCr;O,4 / HNO,
                                                               Demi
                                                               H,S0,
                                                               NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                                H,0,
         -
           gravimetrisch       vocht                         Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de  meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting  verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische                  afwijkingen            van     de    norm       (NVT)
         Component
         Interpretatie            en    produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                                             Colofon
           »
                                                                                                                                                            MC    opgesteld door:
                                                                                                                                                            dd:             29  april 2019
                                                                                                                                                            MC    gecontroleerd:
                                                                                                                                                            dd:              15 mei 2019
                                                                                                                                                            MC     vrijgegeven:
                                                                                                                                                            dd:               7 juli 2019
                                                                                                                                                            Herziene versies:           -
         MC ELM v668 219068-13 Scrubber 1303.xlsm                                                                                 5       5                                                                                    5.1.2e
                                                                                                                        Pagina      van                                                                      Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                               0000001517
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                                    [=
                                                                                                                                    Emissie-  en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                  ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                         De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                    9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                    +31  (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl      E-mail
                       BV                                                                                                          www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                    Groningen    52514501 KvK
         Dhr.
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                        -
                                    Onze referentie:                      219068-14
                                     Datum     uitvoering:              17-4-2019
                                     Datum     rapportage               7-7-2019
                Betreft:             Project:         Nedmag jaarronde 2019
                                     Meetpunt:        Scrubber 1803
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              219068-14        -
                                                                            Scrubber 1803
         maakt onderdeel uit          van    navolgend meetcertificaat,        en is indien  gewenst,
         direct beschikbaar         en   vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,        en  maximaal 7       pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                   zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee     van  dienst te   zijn geweest,
         met vriendelijke         groet,
         Certificaatversie: v6.6.8; 14-04-2019
                                                                 ELM is NEN-EN-1SO 9001:2015   en VCA™** 2008/5.1 gecertificeerd
                                       De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005   geaccrediteerd door de Raad  voor  Accreditatie
                                                                                                                                                             SIN AA    40]
         MC ELM v668 219068-14 Scrubber 1803.xlsm                                    Page  1 of 5                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                           0000001518
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>30141241
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                                en    afgasdebiet
                                                                                                                                                                                                    =|
                                                                                                                                                                                                    Eisen Luchkvaltstsmetingen        BV
         Titel  project:                    Nedmag jaarronde              2019                                                 Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                          ZZ)
         Bedrijf:                           Nedmag                                                                             Ref.nr opdrachtgever:          -
                                                                                                                                                                                                         RY NN    TESTEN
         Adres:                             Billitonweg         1                                                              Meetdatum:                     17-4-2019
                                                                                                                                                                                                                  RVA L 43]
         Postcode/plaats                    9640 AE Veendam                                                                    Type   installatie:            -
                                                                                                                                                                                                        De luchtmeetdienst   van  ELM
         Meetpunt:                          Scrubber 1803                                                                      Laminaire flow:                Ja                                       is als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                                       NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                            geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                           Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald             adv debiet op basis        van   afgasparameters          of brandstofverbruik:                                 Isokinetische        bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens ISO                                                           10780/ NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                        ?
         Parameter                                           Aanbeveling                     Beoordeling                                Toetsing                        Beoordeling
         Orientering     kanaal                               Verticaal                      Horizontaal                           Voldoet niet    (NVT)            meetvlaksituering
                  kanaal                                      Rond                           Rechthoekig                           Voldoet niet    (NVT)
         Vorm
         Diameter kanaal                                      -
                                                                                             1,24                                           NVT
                                                                                                                                                                      Voldoet niet
         Verstoring    voor      het meetvlak                 -
                                                                                             Versmalling                                    NVT
         verstoring    na  het meetvlak                       -
                                                                                             Bocht                                          NVT                 De fysieke kenmerken    van   het
                       "
         Aantal Dh        voor     meetvlak                   Minimaal 5                     5                                            Voldoet               meetpunt   voldoen niet
                                                                                                                                                                   Sissi de mesinoriiey
                                                                                                                                                                                        aan   de
                       "
         Aantal Dh        na    meetviak                      Minimaal 2                     1                                         Voldoet niet
         Aantal meetassen                                     >=  2                          >=    2                                      Voldoet
         Parameter                                            Criterium                      Heersende conditie                         Toetsing                         Beoordeling
                                                                                                                                                                                             *
                                                                                                                                                                   meetpuntcondities
                          gassnelheid                         5-50 m/s                       9,2                                          Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties        per  traversepunt             < 24 Pa                        11.1                                         Voldoet
                                                                                                                                                                          Voldoet
                                                                                                                                                                          SIE
         Verhouding gassnelheid                               Vaid Vain   £3                 1,2                                          Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                        < 5%                           1,6                                          Voldoet
         Hoek     gassnelheid       tov kanaal-as     (swir|<    15° t.o.v. kanaal-as        |[<  15                                      Voldoet
                                                                                                                                          Voldoet
                                                                                                                                                               08 suis elgansiiigflian van
         Richting gasstroom                                   Positief                       Positief                                                                 uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                             [0,2                                         Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Meetonzekerheid: de        situering  van  het meetvlak voldoet niet     aan de  aanbevelingen conform       de aangegeven normen, de meetvlakcondities voldoen echter wel.
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                                   momentane            meting
                                                                       Meting    1                      Meting    2                     Meting     3                      Gemiddeld
         Tijdstip meting                                                  9:38                            10:15                            10:50
         Diameter     5)                    [m]                           1,24                             1,24                             1,24                               1,24
         Afgastemperatuur                   [°C]                          81,7                             82,0                             82,0                               81,9
                                     ®
         Afgasvochtgehalte                   [vol%)]                      20,7                             21,3                             21,5                               21.2
                                     ”
         Afgasvochtgehalte                    [kg/Nm?]"                  0,196                            0,203                            0,206                              0,202
                     druk   (In
         ABSOS
         leidina)
                                            [kPa]                        103,4                            103.4                            103.4                              103.4
         Atmosferische druk                 [kPa]                        103.5                            103,5                            103,5                              103,5
         Afgassnelheid                      [m/s]                          9.2                              9,2                              9,2                                9,2
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         Bedrijfsomstandigheden                 3
                                                                        33.886                           33.792                           33.894                             33.857
         nat       293 K                    [m*/uur]
              bij
                                                                        40.187                           40.109                           40.230
         Bedrijfsomstandigheden             [m>/uur]                                                                                                                        40.175
         Normaal                                  3       1)            25.034                           24.773                           24.783                             24.863
         omstandigheden                     [Nm“/uur]
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,          droog afgas   en actueel   zuurstofgehalte                    3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat    afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald                                                                   5) Betreft hydraulische  diameter  van een rechthoekig   kanaal
         Snelheids-              en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                                  Meet     as   A                                                                               Meet   as B
               12,0                                                                  90                          12,0                                                             90
            -
            $10,0
                                                                                     80
                                                                                         m
                                                                                                              ot
                                                                                                              © 10,0
                                                                                                                       |
                                                                                                                                                                               1
                                                                                                                                                                                  80
                                                                                                                                                                                     _
                                                                                     70                       £E
                                                                                                                                                  3B
                                                                                                                                                                                +70  ©
            E
                                                                                   -
                                                                                         ©
            2   80                                                                   60  B                    ©   8,0                                                             60 ©
            <                                                                      l
                                                                                     50   5                   23  6,0
                                                                                                                                                                               1
                                                                                                                                                                                  50  5
            2   6,0                                                                      E                                                                                           2
                                                                                                                                                                                  2%
            :                                                                             3                    E
            S
            <
                4,0                                                                  0
                                                                                          2                    8  4,0                                                         {30
                                                                                                                                                                                      8
                2,0
                                                                                     ll
                                                                                          5
                                                                                                             bd   2,0
                                                                                                                                                                                  20
                                                                                                                                                                                     +
                                                                                                                                                                                      ©
                                                                                     10                                                                                           10
                                                                                                                                                :
                                      CT
                0,0
                             REC
                                                                                     0
                                                                                          —
                                                                                                                  0,0                                                             0
                                                                                                                                                                                          Bris
                                                                                            Bm/s
                      0,18 0,55 0,92 0,18                                                                                0,18 0,55 0,92 0,18
                                                                                                                                                                                           '
                                                                                                                                                                                          Btemp
                                          Traversepunt (m)                                [Siemg                                         Traversepunt (m)
                                                                                                                                                                                                                                 5.1.2e
         MC ELM v668 219068-14 Scrubber 1803.xlsm                                                                  Pagina    2 van  5                                                             paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                               0000001519
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Controle isokinetische monstername                                                en       stof totaal                                                                                          Emssis-en Luchdwaitstsmetingsn BV
          Titel project:                        Nedmag jaarronde                2019                                                             Meettechnicus:
          Bedriif:                                                                                                                               Referentienr:
                                                                                                                                                                                                                    a
                                                Nedmag
                                                                                                                                                                                                                   IN
                                                                                                                                                                           -
          Adres:                                                   1                                                                                                                                                      IESTEN
                                                Billitonweg                                                                                      Meetdatum:
                                                                                                                                                                          17-4-2019
          Postcode/plaats                       9640 AE Veendam                                                                                  Type installatie:        -
                                                                                                                                                                                                                 5|        al “el
          Meetpunt:                             Scrubber 1803                                                                                    Laminaire flow:          Ja                                      IC
                                                                                                                                                                                                                   17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                                    Raad voor Accreditatie.
          Afgasdebiet middels                     continumetin g, isokinetische hoofd- en/of                                   deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                  Deelmeting       1                Deelmeting     2                  Deelmeting      3               Gemiddeld
                 Tijdsperiode meting                                              12:24       -
                                                                                                      12:54        13:01       -
                                                                                                                                      13:30         13:36         -
                                                                                                                                                                          14:06
          Diameter                              [m]                                         1,24                               -                                  -
                                                                                                                                                                                                1,24
          Afgastemperatuur                      [°c                                         89.4                             83,2                               82.1                           84.9
                                    *
          Afgasvochtgehalte                     [vol%]                                      20,7                             21,3                               21,5                           21,2
                                                [kg/Nm3                                    0,196                            0,203                              0,206                           0,202
         |Statische druk                        [Pa]                                       -101                             -101                               -101                            -101
          Atmosferische druk                    [kPa]                                      103,5                            103.5                              103.5                           103.5
          Afgassnelheid                         [m/s]                                        9,3                              9,2                                9,2                             9,2
          Bedrijfsomstandigheden                [mur]                                     40.230                           39.880                             39.880                          40.000
          Normaal     omstandigheden         ~~ [Nm*/uur]                   J
                                                                                          24.530                           24.560                             24 570                          24.550
          Normaal     omstandigheden         ~~ [Nm>/uur,   std%      O,]
         |Stofi,.a metingen                     Nozzlediameter [mm]                           8                                8                                 8
                          °
          Vracht filter                         [mg, absoluut]                           13,5                             14,0                             13.2
          Vracht    spoelvloeistof              [mg absoluut]
          \racht totaal                         [mg absoluut]                            13.5                             14.0                             13,2
          Bemonsterde totaal-volume             [Nm®, droog]                               0,542                            0,553                              0,554                           0,550
          Isokinetische monstername            (95 -
                                                     115%)   ?                    105,1      -—>      Ja           108.0      -—=    Ja             107.9       -—=       Ja
                                                                                                      Voldoet
          Veldblanco     (eis:    < 10%  vergunde waarde       °))              01        mg->
          Stof(totaal)                          [mg/Nm* droog] Lh                        24.9                             25.3                             23.8                                     24.7
                                                                            3
          Stof(totaal)                          [mg/Nm?,    std%      O,]                                                                                                                           :
          \Vracht   stof(totaal)                [kg/uur]                                 0,611                            0,622                            0,585                                    0,606
          1)  betrokken op 273 K, 101.3 kPa,      droog afgas   en   actueel   zuurstofgehalte                 2) Betrokken op 273 K, 101.3 kPa,    droog afgas   en std. 0O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte psychometrisch bepaald                                                               4) Snelheid bepaald   m.b.v. S-pitot
          5)  Gebruikt filter: Instack zwanehals vlakfilter: hydrofoob, 0,3um; 99,998%           eff.          6) Vergunde  waarde        5      mg/Nm3
          Afgassnelheid                en  -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                   18,00                                                                                                                                     450,00
                                                                                                                                                                                Afgassnelheid (m/s)
                   16,00                                                                                                                                     400,00
                                                                                                                                                                                            i
                                                                                                                                                                                B                     Hird
                   14,00                                                                                                                                     350,00
                                                                                                                                                                                (m/s)
                g
                £12.00         ||                                         |
                                                                                                                                                             300,002,
                                                                                                                                                                     5
                                                                                                                                                                                Bemonsteringssnelheid-
                b=                                                                                                                                                   E
                 a                                                                                                                                                   =
                210,00                                                                                                                                                          grenzen 93%        115%
                                                                                                                                                             250.005|
                                                                                                                                                                                                 -
                 Q
                 ~
                 @  8,00                                                }
                                                                                                                     ;            a
                                                                                                                                                             200,008            Temperatuur
                5                                                                                                                                                    :
                < 6,00                                                                                                                                       150,00=
                    4,00                                                                                                                                     100,00
                    2,00                                                                                                                                     50,00
                    0,00                                                                                                                                     0,00
                          P3339                      38       8R                   gE                      Eo                     O00                ND
                          N     AN  ANN     AN   ANN     NAN         AN        ®m   MM       eM           MM      6    MMM        Mm        0   0    sf
                          -—    -—  -—  —   =    =
                                                     -~— -    -—     =    w=
                                                                               -—   -   —    =    =
                                                                                                       -— =   =
                                                                                                                  -—   =  =    =  =     =   =   -    =  =
                                                                                      Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                 130,0
                 120,0
           __ 1100                                                      SN
                                                                                                                     =
                                                                                                                       "Say
           s                              a”                                                                                      "=
           x
                             ung                                                       few                                                                                     ®    Isokinetiek   (%)
           2
           £ 100,0                                                                                                                                                                 Grenzen isokinetiek
             =
           £                                                                                                                                                                 —           115%
                                                                                                                                                                                   05  -
             2
                  900
           2
                  80.0
                  70,0
                         TNMTNOrOO
                                                      NRT             e ERNIE RRNERBSNNIB8ER3ITIRTILSEY
                                                                              Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v668 219068-14 Scrubber 1803.xIlsm                                                                                   3       5
                                                                                                                                                                                                                                              5.1.2e
                                                                                                                             Pagina      van                                                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                             0000001520
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>30141241
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                        —      =
           Bas Isgegevens                                                                                                                                                             Emissie-en  Luchtowallstsmetingen BY
           Titel  project:        Nedmag jaarronde            2019                                                      Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                            ZN
          Bedrif:                 Nedmag                                                                                Referentienr:              .
                                                                                                                                                                                            IN
          Adres:                  Billitonweg
                                  9640 AE Veendam
                                                  1                                                                     Meetdatum:
                                                                                                                               installatie:
                                                                                                                                                   17-4-2019
                                                                                                                                                                                                     he 1]   i      i
          Postcode/plaats                                                                                               Type                       -
                                                                                                                                                                                            AT"
                                                                                                                                                                                               is als testlaboratonium
          Meetpunt:                                                                                                                                                                         conform    NEN ENISOTEC
                                                                                                                             p    i
                                  Scrubber 1803                                                                         Laminaire flow:            Ja
                                                                                                                                                                                             17025:2005 geaccrediteerd
                                                                -                                                                                                                                      door de
           Meetmethode              en  onnauwkeurigheden                                                                                                                                     Raad   voor Accreditati.
                                                                                                                                                                Tweezijdig 95%
          Component               Norm                                                   Omschrijving                                             Analyse
                                                                                                                                                   :
                                                                                                                                                                betr. interval %
                                                                                                                                                   uitbestee
                                                                                                                                                                  Tov      Tov
                                                                                                                                                   d bij:
                                                                                                                                                        z
                                                                                                                                                                       |
                                                                                                                                                               meting]    EGW
          Afgas-debiet            ENEN:ISD          Berekening      op basis van  gemeten parameters                                               -
                                                                                                                                                                  6,4      10,0
          Afgas-snelheid          i                 Snelheidsmeting      dmv  pitotbuis met verschildruk-meter of vleugelradanometer               -
                                                                                                                                                                  5,2       4.3
                                  NEN-EN-ISO                i
          Afgas-statische   druk
                                  16911             Verschildruk-meter                                                                             -
                                                                                                                                                                  5,0       5.0
          Afgas-temperatuur       [ISO 8756         Thermokoppel                                                                                   2
                                                                                                                                                                   15       1.4
                                  INENCN 14700
                                                    Relatief  bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
          Afgas-vochijehelte                                                                                                                                      8.0       87
                                                    bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
          Atmosferische druk      [ISO 8756         Barometer                                                                                      -
                                                                                                                                                                  0.0       0.2
                                            13284-|Isokinetische monstername         via vezelstoffilter, gevolgd door  gravimetrische bepaling
         Isto (totaal   volume)   NEN-EN            van  het  stofgehalte
                                                                                                                                                                  17.4     17.7
          !
             Geaccrediteerde     verrichtingen   aangegeven middels          een   "Q" staan alleen      voor de  verrichting  van   de LMD   van ELM     (L433)
            Gebruikte        apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                                                                                                                                                           Calibratie
                                 Apparaat Datum                   Conc.                                               ,
          Component
                                                                                    =          rari
                                             analyse!             calnss
                                                                                                    g
                                                                                                                  Deelmetingen                 Correktiefaktoren           geldig tim
                                             Cylinder             ppm/                       3
                                                                                                      wasvist  (mL)      wasvistf   drsig
                                                                                                                                           Appa- volume        |Balans
                                             nummer    gas        |vol%
                                                                              volume    (Nm)                                                raat
          Afgas-debiet            -
                                                17-4-2019
          Afgas-snelheid          DS4-S4        17-4-2019
                                                                                                                                            0.794                           16-07-19
          Afgas-statische   druk |DS2-D4        17-4-2019                                                                                   1,006                           30-01-20
          Afgas-temperatuur       |DS4-ST4      17-4-2019                                                                                   1,000                           05-01-20
          Afgas-vochtgehalte      |DS2-T3       17-4-2019                                                                                   1,001                           05-01-20
          Atmosferische druk      |DS2-A4       17-4-2019                                                                                   1,013                           29-01-20
          Stof  (totaal volume)   |DS2-P4       24-4-2019                  0,542 0,553 0,554                                                0,794     1,024      0,999      25-07-19
         MC ELM v668 219068-14 Scrubber 1803.xlsm                                                                       Pagina  4   van 5                                                                        Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                  0000001521
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                     [I
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                                Emisse-en  Luchiualtetsmetingen  BY
          Titel   project:             Nedmag jaarronde              2019                                                            Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                   ZN
         Bedriff:
                  sp
                                       Nedmag                                                                                        Referentienr:
                                                                                                                                                   fad
                                                                                                                                                            -
                                                                                                                                                                                                  IN  JI
         Adres:                        Billitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                         1                                                                           Meetdatum:
                                                                                                                                             installatie:
                                                                                                                                                             17-4-2019                                     Hl 1]
         Postcode/plaats                                                                                                             Type                    -
                                                                                                                                                                                                   i
                                                                                                                                                                                                                         _—
                                                                                                                                                                                                 ne
         Meetpunt:                     Scrubber 1803                                                                                 Laminaire flow:        Ja                                         NENENISOTEC
                                                                                                                                                                                                   17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                            door de
                                                                                                                                                                                                     Raad voor Accreditate.
         Lektesten op               monsternamesystemen
                                                             Resultaat           Resultaat      Voldoet    aan                           Resultaat        Resultaat      Voldoet aan
         Continumeting                 Component           (ppm / vol%)              (%)           OTE          Component              (ppm / vol%)            (%)          GOS
         .
           Anorganisch                       NOx                                                                       CO,
                                             co                                                                        CH,
                                             SO;                                                                Lektest Pitot-buis           Stabiel               -
                                                                                                                                                                               Ja
         .
           Anorganisch                        0,                                                                Stagnatie   Pitot-buis           0                 -
                                                                                                                                                                           Ja:<10Pa
                          ”
         -
           Organisch                         CH,                                                                i                               1,9            3.2         Ja:  <  5%
                                                                                                 Onderdruk       Onderdruk
                                                                                                                                  =
                                                                                                                                bij                                      ’
                                                                                 :
                                                                                                      bij                                Resultaat      Toegestaan       Voldoet aan
         Dis-continumeting®)
           3        i         :                   ;
                                               Component(en) / wasvloeistof                                           lektest
                                                                                                bemonstarin                               [L / min]        [L/min]          norm?
                                                                                                   a  [mbl
                                                                                                                       [mb]
         -
           filter                                Isokinetische     bemonstering                      -70               -500            < 0,00             < 0,37               Ja
         -
           natchemisch                                  KCr;O,4 / HNO,
                                                               Demi
                                                               H,SO,
                                                               NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                                H,0,
         -
           gravimetrisch       vocht                         Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de  meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting  verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische                  afwijkingen            van     de    norm       (NVT)
         Component
         Interpretatie            en    produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                                             Colofon
                                                                                                                                                            MC    opgesteld door:
                                                                                                                                                            dd:              24  april 2019
                                                                                                                                                            MC    gecontroleerd:
                                                                                                                                                            dd:              15 mei 2019
                                                                                                                                                            MC     vrijgegeven:
                                                                                                                                                            dd:                7 juli 2019
                                                                                                                                                            Herziene versies:            -
         MC ELM v668 219068-14 Scrubber 1803.xlsm                                                                       Pagina    5 van   5                                                                   Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                0000001522
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                                    [=
                                                                                                                                    Emissie-  en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                  ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                         De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                    9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                    +31  (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl      E-mail
                       BV                                                                                                          www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                    Groningen    52514501 KvK
         Dhr.
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                        -
                                    Onze referentie:                      219068-15
                                     Datum    uitvoering:               17-4-2019
                                     Datum    rapportage                7-7-2019
                Betreft:             Project:         Nedmag jaarronde 2019
                                     Meetpunt:        Stoomketel F1410
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              219068-15        -
                                                                            Stoomketel F1410
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en is indien  gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,        en  maximaal 7       pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                   zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te   zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
                                        dl
                   [
         Certificaatversie: v6.6.8; 14-04-2019
                                                                 ELM is NEN-EN-1SO 9001:2015   en VCA™** 2008/5.1 gecertificeerd
                                       De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005   geaccrediteerd door de Raad  voor  Accreditatie
                                                                                                                                                             SIN RAL   13)
         MC ELM v668 219068-15 Stoomketel F1410.xIsm                                 Page  1 of 6                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                           0000001523
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>30141241
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                          en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                                                             Mall
                                                                                                                                                                                          Eisen Luchkvaltstsmetingen         BV
         Titel  project:                Nedmag jaarronde             2019                                             Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                7)
         Bedrijf:                       Nedmag                                                                        Ref.nr   opdrachtgever:      -
                                                                                                                                                                                               (S NN
         Adres:                         Billitonweg        1                                                          Meetdatum:                   17-4-2019                                            TESTEN
                                                                                                                                                                                                        RvA L 43]
         Postcode/plaats                9640 AE Veendam                                                               Type    installatie:         -
                                                                                                                                                                                              De luchtmeetdienst    van ELM
                                                                                                                           :    ;
         Meetpunt:                      Stoomketel F1410                                                              Laminaire flow:              Ja                                        is
                                                                                                                                                                                                als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                             NEN-EN-ISO/IEC        17025:2005
                                                                                                                                                                                                  geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                 Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald          adv debiet op basis      van   afgasparameters       of brandstofverbruik:                               Brandstofverbruik
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens                                               ISO 10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                             ?
         Parameter                                      Aanbeveling                    Beoordeling                              Toetsing                     Beoordeling
         Qrientering    kanaal                          Verticaal                      Verticaal                                  Voldoet                meetvlaksituering
                  kanaal                                Rond                           Rond                                       Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                                -
                                                                                       1,00                                         NVT
                                                                                                                                                           Voldoet niet
         Verstoring    voor  het meetvlak               -
                                                                                       Versmalling                                  NVT
         verstoring   na  het meetvlak                  -
                                                                                       Regenkap                                     NVT              De fysieke kenmerken    van  het
                      "                                                                                                                                         voldoen niet      de
         Aantal Dh       voor  meetvlak                 Minimaal 5                     3                                       Voldoet niet          meetpunt                aan
                      "                                                                                                                                 Sissi de mesinoriiey
         Aantal Dh       na  meetviak                   Minimaal 2                     3                                          Voldoet
         Aantal meetassen                               >=   2                         >=  2                                      Voldoet
         Parameter                                      Criterium                      Heersende conditie                       Toetsing                      Beoordeling
                                                                                                                                                                                 *
                                                                                                                                                        meetpuntcondities
         Gemiddelde      gassnelheid                    5-50 m/s                       Niet  bepaald                         Niet toetsbaar               Niet volledig
         Drukfluctuaties per     traversepunt           <  24 Pa                       Niet  bepaald                         Niet toetsbaar                  toetsbaar
         Verhouding gassnelheid                         Vaid Vain    £3                NVT                                   Niet toetsbaar
         Verschil snelheid per meet-as                  <  5%                          Niet  bepaald                         Niet toetsbaar
         Hoek     gassnelheid   tov kanaal-as    (swir|<    15° t.o.v. kanaal-as       [Niet
                                                                                       Niet
                                                                                             bepaald                         Niet toetsbaar
                                                                                                                             Niet toetsbaar
                                                                                                                                                    G8 yaa ciseAsehereSa
         Richting gasstroom                             Positief                             bepaald                                                       uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                       |Niet bepaald                         Niet toetsbaar
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Het 95% betrouwbaarheidsinterval      van  het  bepaalde afgasdebiet   voldoet   aan de  normering
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                            momentane           meting (NVT)
                                                                  Meting    1                    Meting   2                     Meting    3                    Gemiddeld
         Tijdstip meting                                                »                             -                               -
         Diameter                       [m]                          1,00                           1,00                            1,00                            1,00
         Afgastemperatuur               [°C]
                                                                        -                             -                               -
                                 ®
         Afgasvochtgehalte               [vol%)]
                                                                        -                             ;                               -
                                 *)
         Afgasvochtgehalte              [kg/Nm?]"                       -                             -                               -
         Absolute druk     (in
         leidina)
                                        [kPa]
         Atmosferische druk             [kPa]                       103.5                          103,5                           103,5                           103,5
         Afgassnelheid                  [m/s]
                                                                        .                             -                               g
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         Bedrijfsomstandigheden            3                           i}
         nat       293 K                [m*fuur]
              bij
         Bedrijffsomstandigheden        [m®uur]                         .                             -                               -
         Normaal                             3      1)                 i}
                                        [Neu]
         omstandigheden
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,     droog afgas   en actueel   zuurstofgehalte                 3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
         Snelheids-          en    temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal (NVT)
                                             Meet    as   A                                                                             Meet as B
                1.0                                                            1                          1.0                                                         1
            ~   09                                                             1                       _. 09                                                          1
            g   08                                                           11
                                                                                    5                     Bi                                                          1G
                                                                                                          0,7                                                      11
            z   07                                                             1
                                                                                    5                  z                                                                  5
                0.6                                                            1                          0.6                                                         4
            2
                                                                             +
                                                                                    5                  2                                                                   5
                                                                                                        2 0,5
                05                                                             1                                                                                      1
            2                                                                10     5                     04                                                       to
                                                                                                                                                                          2
            #04                                                                                         a                                                                  §
            >
            <
                0,3                                                            0    §                  5 03                                                           0    E
                                                                                                       <
                0,2                                                          10     2                     0.2                                                      Jo     #
                0,1                                                            0                          0.1                                                         0
                oo                                                             ?                          °                                                           ’
                                                                                                                                                                               ii
                                                                                                                                                                                      |
                                                                                      Tams
                      0,15 0,85                                                                                 0,15 0,85
                                                                                                                                                                               Were
                                      Traversepunt (m)                              [Siemg                                       Traversepunt (m)
         MC ELM v668 219068-15 Stoomketel F1410.xIsm                                                       Pagina   2 van 6                                                             paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                      0000001524
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
          Halfuurgemiddelde concentraties, continumetingen
                                                                                                                                                                                                     =)
                                                                                                                                                                                                     Emissie-en Luchkowalteismetngen BY
          Titel  project:            Nedmag jaarronde               2019                                                  Meettechnicus:                  EENEE
                                                                                                                                                                                                           A
          Bedrijf:                   Nedmag                                                                               Referentienr:               -
                                                                                                                                                                                                           W NN
          Adres:                     Billitonweg          1                                                               Meetdatum:            ~~   17-4-2019
                                                                                                                                                                                                                  Wy i
          Postcode/plaats            9640 AE Veendam                                                                      Type     installatie:      -
                                                                                                                                                                                                          po tumaaiasct      yar  Hi
          Meetpunt:                  Stoomketel F1410                                                                     Laminaire flow:            Ja                                                  EE
                                                                                                                                                                                                             geaccrediteerd door de
                                                                                                                                                                                                             Raad voor Accreditatie.
          Driftcontrole          analysers continumetingen
          Opmerkin     -                                                                                                               -
          Tijdstip controle                02             NOx   (als NO2)        N20            co              co2                CxHy                    S02             CH4           H2S
             Voor            Na           [%]                    [%]             [%]            [%]                                  [%]                    [%]             [%]           [%]
                                                                                                                [7%]
           17-04-19      17-04-19          0,2                   0,1               -
                                                                                                 1,0             0,0                   .                       -             «              .
              9:00         15:30
          Drift  [%]:
                       <  2% geen driftcorrectie op de          meting; >2     < 5% meting     voor  drift corrigeren; >5%    afkeuring meting
          Concentratieprofiel meetopperviak afgaskanaal (NVT)
                                               Meet       as  A                                                                              Meet      as   B
           _
                1,20                                                                                  »
                                                                                                           1,20
                1,00                                                                                       1,00
            §   0,80
                                                                                                      5    0,80
                                                                                                                                                                                |
                                                                                                                                                                                                  |
           =                                                                            vee        |  =
                                                                                                      +=
                                                                                                                                                                                  —= Traverse
                                                                                                                                                                                        conc
           5    060                                                                     conc               0,60
            o
            Te
                                                                                                      o
                                                                                                      te
                040                                                                                        040
            =
            ©
                0,20
                                                                                  e—Refconc        |& ©
                                                                                                           0,20
                                                                                                                                                                                        Ref  conc
            c                                                                                         c
           8    0.00                             :
                                                                                                      8    0.00         rr                                              :
                         05088        -     «=      =<        «      =   =
                                                                                                                   015   088      -~       =      <=        ow       =
                                      Traversepunt (m)                                                                            Traversepunt (m)
          Gehanteerde bemonsteringswijze                                continumetingen
          De monstername is         uitgevoerd     via:
          Puntbemonstering       op  willekeurig punt (gebaseerd           op   een  eerder  vastgesteld stromings/concentratieprofiel)
          Halfuurgemiddelde                 concentraties               continumetingen, droog
         Begintijd       Eindtijd          0,             NO, (alsNO,)           NO             co              co,                  C.H,                  SO,             CH,           H2s
                                                                                                                                                                   >
                                          vol%                 mg/Nm*          mg/Nm*         mg/Nm*>           vol%          mg      C/Nm*               mg/Nm           mg/Nm*       mg/Nm®
              9:32         10:01           1,8                  49,6               -
                                                                                                24              10,7                   -                       .             -              -
             10:02         10:31           1,7                  51,8               -
                                                                                                Zz              10,7                   -                       -             -              -
             10:32         11:01           1,7                  52,9               -
                                                                                                 <2             10,7                   -                       -             -              -
          Gemiddelde waarde:               1.7                  51,5               -
                                                                                                22              10,7                   -                       -             -             -
                          Verhouding NO,/ NO,           :       11,9       %
          Concentratieverloop continumetingen
                  30                                                                                                                                       12,000
                       I                                                        ee
                  25
                           to 1 Ai
                                    rear           Nes                  N\n_n~n MN                rr                           Loa ar                      10.000’
                                                                                                                                                                             ——
                                                                                                                                                                                   pri  NOX
                                                                                                                                                                                   vpm CO
                                                                                                                                                                                   CxHy
                                                                                                                                                                                   (ppm)
              ~   20                                                                                                                                       8,000             ——    502 (ppm)
            x
           [3]                                                                                                                                                     o               N20
            ©                                                                                                                                                      Oo
                                                                                                                                                                                   ghe
            £
            3
                  15
                                                                                                                                                           6,000%  c
                                                                                                                                                                                H2S
           2                                                                                                                                                        o
            o                                                                                                                                                                ppm NO2
            £                                                                                                                                                      oOoN
                  10
            s                                                                                                                                              4.0000                  % O2
            3                                                                                                                                                      S
                                                                                                                                                                     J             %o CO2
            D
                   5                                                                                                                                       2,000
            E          Hr
                                               -                                                                                -          -
                                                                                                                                                        +
            a
                   0
                       Hn                 >
                                                                      Lal                 nn nnd eA)                                                       0,000
                      oN    Nn  OM       I~    —       0     0    NN   ©    OO    <w   @   vr    Wn    oo   Mm   ~~  v—   ss   0        NO         Oo
                      oN        MM   =   =     WI      WN    Ww   OO        rv    —    —   oN          NNN           3    <<   <5       Wn   wm    oO
                      GEESE
                                                       ETP ELELLELELLEEEE                                                                    EE
                                                                                     Tijd
         MC ELM v668 219068-15 Stoomketel F1410.xlsm                                                           Pagina   3 van  6                                                                    Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                  0000001525
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>30141241
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                  |
                                                                                                                                                                         =
           Emissieconcentraties                        en    vrachten                                                                                                    Emissie-en Luchtwaltelsmetingen BV
           Titel project:                 Nedmag jaarronde         2019                                               Meettechnicus:            5.1.2¢
                                                                                                                                                                                ZN)
          Bedrijf:                        Nedmag                                                                      Referentienr:
                                                                                                                                         _   -
                                                                                                                                                                               W NAN
          Adres:                          Billitonweg     1                                                           Meetdatum:             17-4-2019                                ai           J
          Postcode/plaats                 9640 AE Veendam                                                             Brandstof:             HC Gas
                                                                                                                                                                              ibrar             ve   BLA
          Meetpunt:                       Stoomketel F1410                                                            Max therm. vermogen          (kW):      -
                                                                                                                                                                             NEN-EN-ISOTEC. 170252005
                                                                                                                                                                                 apne
            Concentratie / vrachten                  continumetingen
                                                                        Deelmeting    1      Deelmeting        2         Deelmeting 3                    Gemiddeld
          Type   en soort brandstof stookwaarde
                                        /                           Gasvormig             HC Gas                        3550       MJ/m3
          Thermisch vermogen              [kW]                              7033                  6896                        6896                          6941
          Brandstofverbruik               [Nm3/uur]                         713,2                 699,3                       699.3                          704
          Energie input                   [GJ/uur]                          25,32                 24.82                       24.82                         24.99
          Afgasdebiet     obv  brstverbi [Nm®/uur, act. O]                  6620                  6461                        6461                          6514
                                                                                             ISO-condities
          Temperatuur    Inlaatiucht      [°C]                                 -                      -                          -                              -
          \Vochtgehalte  inlaatlucht      [%RV]                                -                      -                          -                              -
          Atmosferische druk              [KPa]                                -                      -                          -                              -
          Drukval luchtfilter             [mm H,O]                             -                      -                          -                              -
          ISO correctie factor            [--]                                 -                      ”                          "                              -
                                                                                                   C
                                                                                        E                        aties
                                                                         9:32  -
                                                                                 10:01        10:02    -
                                                                                                          10:31          10:32   -
                                                                                                                                   11:01
          0,                              [vol%, droog]                      1.75                   1,66                       1,66                          1,69
          CO;                             [vol%, droog]                      10,7                   10,7                       10,7                          10,7
          NO,                             [ppm, droog]                           24.2                     25,2                     25,8                      25,1
                                          [mg/Nm?]’                              49.6                     51,8                     52.9                      51,5
                                          [mg/Nm?®, std%    O,]                  46.4                     48,2                     49,2                      48,0
          CO                              [ppm, droog]                           1,9                      1,6                   <1,0                      <15
                                          [mg/Nm?]                               24                       2,1                   <13                       <19
                                                                *
                                          [mg/Nm?,    std%  O,]                  22                       1,9                   <1,2                      <18
          SO;                             [ppm, droog]                         --                      --                        --                          -
                                          [mg/Nm?]                             ais                     .  a                      os                          .
                                          [mg/Nm?,    std%  O,]                po                      oe                        -—                          .
          CHy                             [ppm, nat]                           --                      --                        im                          -
                                          [mg   C/Nm?¥]                        i                       .  =                      i                           g
                                                                  *
                                          [mg C/Nm®, std% 0]                   =i                      ¥                         en                          :
                                                                                                Vrachten
          NO, (als NO)                    [kg/uur]                               0,329                    0,335                    0,342                     0,335
                                                       ®
                                          [g NO,/GJ]                             13,8                     13,5                     13,8                      13,7
          CO                              [kg/uur]                               0,016                    0,013                 <
                                                                                                                                   0,008                  <
                                                                                                                                                             0,012
          SO,                             [kg/uur]                             ie                      .n                        wie                         -
          CH,                             [kg/uur]                             we                      “a                        wit                         8
          '
             Betrokken op 273 K, 101,3         kPa, droog afgas
          ?Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en standaard zuurstofp                     3,0 vol%
          *
                                   ISO-condities                     Nee
            Gecorrigeerd    voor                    (Ja/Nee):
          Bepaling stromingsprofiel afgaskanaal (NVT)
         [Meetpunt                                Diepte in m          Grid        Ref    |Grid/Ref       |Homogeniteitstest
          Meet-as 1                                                                                       Grid  gemiddeld:                   Sgev grid:
          [ppm, droog]                                                                                    Ref  gemiddeld:                    Suv   ref.
                                                                                                          Aantal    metingen:
                                                                                                          Vrijheidsgraden:
                                                                                                          Test waarde      (Sgpp/Sies)2:
                                                                                                          F95%:
                                                                                                          Conclusie     stromingsprofiel:
                                                                                                          Sey tijd:                          Sge, positie:
          Meet    as  2                                                                                  |Beste         meetpuntsbepaling
          [ppm, droog]                                                                                    Toegestane uitgebr.        onz. bevoegd    gezag;        10,20
                                                                                                          T N-1;0,95:
                                                                                                          U pos:
                                                                                                          U pos       0,5 Ut:
                                                                                                          Vereiste meetmethode:
                                                                                                          Representatief meetpunt:
         MC ELM v668 219068-15 Stoomketel F1410.xlsm                                                   Pagina     4  van  6                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                       0000001526
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
          Basisgegevens
          Titel  project:    Nedmag jaarronde             2019                                                Meettechnicus:
         Bedrijf:            Nedmag                                                                           Referentienr:             =
                                                                                                                                                                                         Torr
                                             1                                                                Meetdatum:                                                               TESTEN
         Adres:              Billitonweg                                                                                                17-4-2019                                               1
                                                                                                                                                                                                     anna
                                                                                                                                                                                       RvA 43]  |
         Postcode/plaats     9640 AE Veendam                                                                  Type  Installatie.        -
                                                                                                                                                                             De luchtmeetdienst    van    ELM
                                                                                                                                                                                 is als testlaboratonium
         Meetpunt:           Stoomketel F1410                                                                 Laminaire flow:           Ja                                    conform    NEN-EN-ISOVIEC
                                                                                                                                                                               17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                         door de
          Meetmethode          en   onnauwkeurigheden                                                                                                                           Raad   voor  Accreditatie.
                                                                                                                                                     Tweez(jdig 95%
         Component           Norm                                                 Omschrijving                                         Analyse       betr. interval %
                                                                                                                                                                         a
                                                                                                                                        vith
                                                                                                                                        uitbestee
                                                                                                                                                       Tov      Tov
                                                                                                                                        d biic
                                                                                                                                            J:
                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                    meting]    EGW
         Afgas-debiet        ENEN:ISD           Berekening    op basis  van brandstofverbruik volgens NEN-EN-ISO    16911               -
                                                                                                                                                      NVT       NVT       Q
         Atmosferische druk  [ISO 8756          Barometer                                                                               -
                                                                                                                                                       0,0       0.2      Q
                             NEN-ISO 10849 |Monstername via verwarmde monsternameleiding            en rookgas-koeler, analyse
         NOx (als                                                                                                                                                         OQ
                      a
                     NO2)                                                                                                                              52        89
                                                                                                                                                            j         |
                                                                                                                                        :
                               |\EN_EN 14792    |middels chemoluminescentie
                                                                 via
         02                  NEN-EN 14789       Monstername
                                                middels
                                                                     verwarmde monsternameleiding
                                                          paramagnetisme
                                                                                                    en rookgas-koeler, analyse          "
                                                                                                                                                      24.1       6.0      Q
                             NEN-ISO 12039 |Monstername via verwarmde monsternameleiding            en rookgas-koeler, analyse
         co                                                                                                                                           198.2
                                                                                                                                                          ?
                                                                                                                                                                 59?      a
                             NEN-EN 15058       |middels IR
                                                                 via verwarmde  monsternameleiding  en rookgas-koeler, analyse
         co2                 NEN-ISO 12039      Monstername
                                                middels IR
                                                                                                                                                       58        7.2      Q
         !
            Geaccrediteerde verrichtingen   aangegeven middels          een  "Q" staan alleen  voor de  verrichting van  de LMD    van ELM     (L433)
           Gebruikte      apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                                                                                                                                                Calibratie
                            Apparaat Datum                  Conc.                                           ,
         Component
                                                                              o        i
                                        analyse!            calnss
                                                                                           g
                                                                                                        Deelmetingen                Correktiefaktoren           geldig  tim
                                        Cylinder            ppm/                     3
                                                                                            wasvist  (mL)      wasvistf drsig
                                                                                                                                Appa- volume        |Balans
                                        nummer      gas     |vol%
                                                                         volume  (Nm)                                            raat
         Afgas-debiet        -
                                           17-4-2019
         Atmosferische druk  |DS2-A4       17-4-2019                                                                             1,013                           29-01-20
         NOx    (als NO2)    AA24a      |27600503557473|      69,5                                                                                               17-04-19
         02                 AA24b       Droge  buitenlucht|   20,9                                                                                                17-04-19
         CO                 AA24c       27600503557473|       70,7                                                                                               17-04-19
         coz                AA24d           50320224           7.0                                                                                               17-04-19
         MC ELM v668 219068-15 Stoomketel F1410.xIsm                                                                 5      6                                                                        Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                      5.1.2e
                                                                                                              Pagina    van
                                                                                                                                                                                                                      0000001527
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                    [I
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                               Emisse-en Luchiualtetsmetingen   BY
          Titel   project:             Nedmag jaarronde               2019                                                            Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                  AA
         Bedriff:                      Nedmag                                                                                         Referentienr:          -
                                                                                                                                                                                                 IN
         Adres:                        Billitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                         1                                                                            Meetdatum:
                                                                                                                                             installatie:
                                                                                                                                                             17-4-2019                                   Hl 1]
         Postcode/plaats                                                                                                              Type                   -
                                                                                                                                                                                                  i
                                                                                                                                                                                                                    wan  ELM
         Meetpunt:                     Stoomketel F1410                                                                               Laminaire flow:        Ja                                 REO
                                                                                                                                                                                                  17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                           door de
                                                                                                                                                                                                    Raad voor Accreditatie.
         Lektesten op                 monsternamesystemen (NVT)
                                                             Resultaat            Resultaat      Voldoet    aan                          Resultaat        Resultaat      Voldoet aan
         Continumeting                 Component           (ppm / vol%)               (%)           OTE          Component              (ppm / vol%)           (%)          GOS
         -
           Anorganisch                       NOx                 69,3                0,3               Ja               CO,                    7.0              0.4           Ja
                                             co                  70,0                -1,0              Ja               CH,
                                             SO,                                                                 Lektest Pitot-buis
         .
           Anorganisch                        0;                  0,0                 0,0              Ja        Stagnatie   Pitot-buis
                                                                                                                 snelheidsmetin 9
                          *
         .
           Organisch                         CH,                                                                 (Pa)
                                                                                                  Onderdruk       Onderdruk
                                                                                                                                   =
                                                                                                                                 bij                                     :
                                                                                                                                         Resultaat      Toegestaan       Voldoet aan
           -
                    rn        =
                                   i]
                                                  ;
                                               Component(en) / wasvloeistof
                                                                                  ;
                                                                                                       bij
         Dis-continumeting®                                                                      bemonstarin           lektest            [L / min]        [L/ min]         norm?
                                                                                                    a  Imb]l
                                                                                                                        [mb]
         -
           filter                                Isokinetische      bemonstering
         -
           natchemisch                                  KCr;O,4 / HNO,
                                                               Demi
                                                               H,SO,
                                                               NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                                H,0,
         -
           gravimetrisch       vocht                         Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de  meting   verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting  verricht door een vacuum te zetten op het   gehele monsternamesysteem
         Meettechnische                  afwijkingen            van      de    norm       (NVT)
         Component
         Interpretatie             en   produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie       :  10,8 ton stoom per uur, brander        belasting  80%
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                                             Colofon
                                                                                                                                                             MC   opgesteld door:
                                                                                                                                                                            29  april 2019
                              I  ;
                                                                                                                                                             MC   gecontroleerd:
                                                                                                                                                             dd:             15 mei 2019
                                                                                                                                                             MC    vrijgegeven:
                                                                                                                                                             dd:              7 juli 2019
                                                                                                                                                             Herziene versies:
         MC ELM v668 219068-15 Stoomketel F1410.xIsm                                                                     Pagina    6 van  6                                                                  Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                               0000001528
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                                    [=
                                                                                                                                    Emissie-  en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                  ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                         De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                    9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                    +31  (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl      E-mail
                       BV                                                                                                          www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                    Groningen    52514501 KvK
         Dhr.
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                        -
                                    Onze referentie:                      219068-16
                                     Datum    uitvoering:               17-4-2019
                                     Datum    rapportage                7-7-2019
                Betreft:             Project:         Nedmag jaarronde 2019
                                     Meetpunt:         Luchtverhitter F1801
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              219068-16        -
                                                                            Luchtverhitter F1801
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en is indien  gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,        en  maximaal 7       pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                   zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te   zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
         Certificaatversie: v6.6.8; 14-04-2019
                                                                 ELM is NEN-EN-1SO 9001:2015      VCA™** 2008/5.1
                                                                                               en                 gecertificeerd
                                                                                                                                                              ZN
                                       De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005   geaccrediteerd door de Raad  voor  Accreditatie
                                                                                                                                                             SIN RvA | 43)
         MC ELM v668 219068-16 Luchtverhitter F1801.xlsm                             Page  1 of 6                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                           0000001529
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>30141241
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                           en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                             =
                                                                                                                                                                                                              Mall
                                                                                                                                                                                           Eisen Luchkvaltstsmetingen         BV
         Titel   project:                Nedmag jaarronde             2019                                              Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                 7)
         Bedrijf:                        Nedmag                                                                         Ref.nr    opdrachtgever:      -
                                                                                                                                                                                                (S NN
         Adres:                          Billitonweg        1                                                           Meetdatum:                    17-4-2019                                          TESTEN
                                                                                                                                                                                                         RvA L 43]
         Postcode/plaats                 9640 AE Veendam                                                                Type     installatie:         -
                                                                                                                                                                                               De luchtmeetdienst    van ELM
                                                                                                                              :    ;
         Meetpunt:                        Luchtverhitter F1801                                                          Laminaire flow:               Ja                                      is
                                                                                                                                                                                                 als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                              NEN-EN-ISO/IEC        17025:2005
                                                                                                                                                                                                   geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                  Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald           adv debiet op basis      van   afgasparameters       of brandstofverbruik:                                 Brandstofverbruik
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens                                                ISO 10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                ?
         Parameter                                       Aanbeveling                    Beoordeling                                Toetsing                     Beoordeling
         Qrientering     kanaal                          Verticaal                      Verticaal                                    Voldoet                meetvlaksituering
                   kanaal                                Rond                           Rond                                         Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                                 -
                                                                                        1,00                                           NVT
                                                                                                                                                              Voldoet niet
         Verstoring     voor  het meetvlak               -
                                                                                        Bocht                                          NVT
         verstoring    na  het meetvlak                  -
                                                                                        Verbreding                                     NVT              De fysieke kenmerken     van het
                       "                                                                                                                                           voldoen niet      de
         Aantal Dh        voor  meetvlak                 Minimaal 5                     0                                         Voldoet niet          meetpunt                 aan
                       "                                                                                                                                   Sissi de mesinoriiey
         Aantal Dh        na  meetviak                   Minimaal 2                     0                                         Voldoet niet
         Aantal meetassen                                >=   2                         >=  2                                        Voldoet
         Parameter                                       Criterium                      Heersende conditie                         Toetsing                      Beoordeling
                                                                                                                                                                                    *
                                                                                                                                                           meetpuntcondities
         Gemiddelde       gassnelheid                    5-50 m/s                       Niet  bepaald                           Niet toetsbaar               Niet volledig
         Drukfluctuaties per      traversepunt           <  24 Pa                       Niet  bepaald                           Niet toetsbaar                  toetsbaar
         Verhouding gassnelheid                          Vaid Vain    £3                NVT                                     Niet toetsbaar
         Verschil snelheid per meet-as                   <  5%                          Niet  bepaald                           Niet toetsbaar
         Hoek      gassnelheid   tov kanaal-as    (swir|<    15° t.o.v. kanaal-as       [Niet
                                                                                        Niet
                                                                                              bepaald                           Niet toetsbaar
                                                                                                                                Niet toetsbaar
                                                                                                                                                       G8 yaa ciseAsehereSa
         Richting gasstroom                              Positief                             bepaald                                                         uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                        |Niet bepaald                           Niet toetsbaar
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Het 95% betrouwbaarheidsinterval       van  het  bepaalde afgasdebiet   voldoet   aan de  normering
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                             momentane             meting (NVT)
                                                                   Meting    1                    Meting   2                       Meting    3                    Gemiddeld
         Tijdstip meting                                                 »                             -                                 -
         Diameter                        [m]                          1,00                           1,00                              1,00                            1,00
         Afgastemperatuur                [°C]
                                                                         -                             -                                 -
                                  ®
         Afgasvochtgehalte                [vol%)]
                                                                         -                             ;                                 -
                                  *)
         Afgasvochtgehalte               [kg/Nm?]"                       -                             -                                 -
         Absolute druk      (in
         leidina)
                                         [kPa]
         Atmosferische druk              [kPa]                       103.5                          103,5                             103,5                           103,5
         Afgassnelheid                   [m/s]
                                                                         .                             -                                 g
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         Bedrijfsomstandigheden             3                           i}
         nat        293 K                [m*fuur]
               bij
         Bedrijffsomstandigheden         [m®uur]                         .                             -                                 -
         Normaal                              3      1)                 i}
                                         [Neu]
         omstandigheden
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,      droog afgas   en actueel   zuurstofgehalte                 3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat   afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
         Snelheids-           en    temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal (NVT)
                                              Meet    as   A                                                                               Meet as B
                 1,0                                                            1                          1.0                                                           1
            —    0.9                                                            1                       —  09                                                            1
            2                                                                                           »                                                                1
                 0.8                                                          +1
                                                                                     =
                                                                                                           0.8                                                               —
                                                                                                                                                                             5
            E                                                                        §
                                                                                                        E
                                                                                1                          0.7                                                        11
            g    0.7                                                                 5                  °                                                                     =)
                 0.6                                                            1                          0,6                                                           1
            2o                                                                                          s
                                                                              +
                                                                                     5                  °
                                                                                                                                                                              x
                                                                                     3                     05                                                            1
                 0.5                                                            1                                                                                            2
             >
                 0.4                                                          +0
                                                                                     I
                                                                                     5
                                                                                                         2 0,4                                                        10
                                                                                                                                                                              2
             ®                                                                                           9                                                                    g
            £03
                                                                                o    §                  5 03                                                             0    E
                                                                                                        <
                 0,2                                                          ry     2                     02                                                         +o     #B
                 0.1                                                            0                          0.1                                                           0
                 0,0        r
                                                                                0                          0,0        ;     ’                                            0
                                                                                                                                                                                  Ole
                                                                                       am/s
                       0.15 0,85                                                                                 0,15 0,85
                                                                                                                                                                                  Btemp
                                       Traversepunt (m)                              [Wisp                                          Traversepunt (m)
                                                                                                                                                                                                                       5.1.2e
         MC ELM v668 219068-16 Luchtverhitter F1801.xlsm                                                    Pagina   2  van   6                                                          paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                       0000001530
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
          Halfuurgemiddelde concentraties, continumetingen
                                                                                                                                                                                                 =)
                                                                                                                                                                                                 Emissie- Luchtkwalteismetingen BY
                                                                                                                                                                                                          en
          Titel  project:                Nedmag jaarronde              2019                                                     Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                         Ga
          Bedrijf:                       Nedmag                                                                                 Referentienr:          -
          Adres:                         Billitonweg        1                                                                   Meetdatum:            17-4-2019                                                 (8 J
                                                                                                                                                                                                               RvA        43]
          Postcode/plaats                9640 AE Veendam                                                                        Type    installatie:  -
                                                                                                                                                                                                     De luchtmesetdienst   van  ELM
                                                                                                                                                                                                    is als testlaboratorium conform
          Meetpunt:                       Luchtverhitter F1801                                                                  Laminaire flow:       Ja                                            NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
                                                                                                                                                                                                         geaccrediteerd   door de
                                                                                                                                                                                                         Raad  voor  Accreditatie.
          Driftcontrole              analysers continumetingen
          Opmerkin     -                                                                                                                   -
          Tijdstip controle                    02           NOx    (als NO2)         N20             co              co2               CxHy                S02          CH4          H2S
             Voor              Na             [%]                   [%]              [%]             [%]                                 [%]                [%]         [%]          [%]
                                                                                                                     [7%]
           17-04-19        17-04-19            0,2                  0,1                -
                                                                                                      1,0             0,0                  .                  -          -              -
              9:00           15:30
          Drift  [%]:
                        <  2% geen driftcorrectie op de            meting; >2      < 5% meting      voor  drift corrigeren; >5%     afkeuring meting
          Concentratieprofiel meetopperviak afgaskanaal (NVT)
                                                  Meet      as  A                                                                                Meet   as  B
           _
                1,20                                                                                       »
                                                                                                                1,20
                1,00                                                                                            1,00
            §   0,80
                                                                                                           5    0,80
                                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                                                              |
           =                                                                                 vee        |  =
                                                                                                           +=
                                                                                                                                                                              —= Traverse
                                                                                                                                                                                   conc
           5    060                                                                          conc               0,60
            B
            Te
                                                                                                           gs
                                                                                                           -=
                040                                                                                             040
            =
            ©
                0,20
                                                                                      Ref        conc [| & ©
                                                                                                                0,20
                                                                                                                                                                                    Ref  conc
            c                                                                                              c
           8    0.00                                :
                                                                                                           8    0.00          rr
                          0,15    0,85     -    -      -        -      -     -
                                                                                                                        0,15   085     -       -    =       >     -   -
                                           Traversepunt (m)                                                                            Traversepunt (m)
          Gehanteerde bemonsteringswijze                                   continumetingen
          De monstername is             uitgevoerd    via:
          Puntbemonstering           op  willekeurig punt (gebaseerd           op   een  eerder   vastgesteld stromings/concentratieprofiel)
          Halfuurgemiddelde                     concentraties             continumetingen, droog
         Begintijd        Eindtijd             0,           NO, (alsNO,)             NO              co              co,                 C.H,              SO,          CH,          H2s
                                                                                                                                                                >
                                              vol%               mg/Nm*            mg/Nm*          mg/Nm*>           vol%           mg    C/Nm*           mg/Nm      mg/Nm*        mg/Nm®
             14:11          11:41             17,5                 37.7                -
                                                                                                    124.9             2,0                  -                  .          -              -
             11:41          12:11             17,5                 35,9                -
                                                                                                    126,1             1,9                  -                  -          -              -
             12:11          12:41             17,5                 34,3                -
                                                                                                    125,2             1,9                  -                  -          -              -
          Gemiddelde waarde:                  17,5                 36,0                -
                                                                                                    125,4             1,9                  -                  -          -             -
                           Verhouding NO,/ NO,            :         7,9        %
          Concentratieverloop continumetingen
                120                                                                                                                                        25,000
                                                                                                                                                                               ppm NOx
                                                                                                                                                                         ——
                                                                     | rN
                100                  rr vended                                       Pe
                                                                                                  Po   Wn   WS           aa ¥E                 ——
                                                                                                                                                                               vpm CO
                       [—~                                                                                                                                 20,000
                                                                                                                                                                               CxHy
                        —
                                                                                                                                                                               (ppm)
                  80                                                                                                                                                           502 (ppm)
           i.                                                                                                                                                            ——
           2)                                                                                                                                            -
                                                                                                                                                                               N20
            ©
                                                                                                                                                           15,0005"
                                                                                                                                                                 Oo
                                                                                                                                                                               CH4
            3     60                                                                                                                                             4
            >                                                                                                                                                    c          H2S
           5
            ®     40
                                                                                                                                                           10.008, .
                                                                                                                                                                         —ipINDE
                                                                                                                                                                               % 02
            o                                                                                                                                                    =~
            8
                                                                                                                                                                 ©
            2                                                                                                                                                     S            % CO2
           pi                                                                                                                                              5,000
                                                                                                                                                         -
                  0     ———————————
            E
            a
                   0                          >
                                                                                                                                                           0,000
                      —       Wn    OO   MM   ©    OO    fF    QO    NN  ©      OO    M0   ~~   «—    1     OO   NN   ©    OO   =    0      NN   un OO
                      mT            mn   eda                   nd        Hg     YY    NH   WN   2     22         Tm        NAN              a    ao
                      ifn       fll oi    ol of oJ ol            =    ol   i     oi        oR         J          I         i         J
                                                                                         Tijd
         MC ELM v668 219068-16 Luchtverhitter F1801.xIsm                                                            Pagina    3 van  6                                                          Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                0000001531
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>30141241
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                  |
                                                                                                                                                                          =
           Emissieconcentraties                        en    vrachten                                                                                                     Emissie-en Luchtwaltelsmetingen BV
           Titel project:                 Nedmag jaarronde         2019                                               Meettechnicus:            5.1.2¢
                                                                                                                                                                                 ZN)
          Bedrijf:                        Nedmag                                                                      Referentienr:
                                                                                                                                         _   -
                                                                                                                                                                                W NN
          Adres:                          Billitonweg     1                                                           Meetdatum:             17-4-2019                                 ai           J
          Postcode/plaats                 9640 AE Veendam                                                             Brandstof:             HC Gas
                                                                                                                                                                               ibrar             ve   BLA
          Meetpunt:                        Luchtverhitter F1801                                                       Max therm. vermogen          (kW):      -
                                                                                                                                                                              NENENSOTEC 170252008
                                                                                                                                                                                  apne
            Concentratie / vrachten                  continumetingen
                                                                        Deelmeting     1      Deelmeting        2        Deelmeting 3                    Gemiddeld
          Type   en soort brandstof stookwaarde
                                        /                           Gasvormig              HC Gas                       3550       MJ/m3
          Thermisch vermogen              [kW]                               3697                  3697                        3971                         3788
          Brandstofverbruik               [Nm3/uur]                         374.9                  374.9                      402.7                          384
          Energie input                   [GJ/uur]                          13,31                  13,31                      14,29                         13,64
          Afgasdebiet     obv  brstverbi [Nm®/uur, act. O]                  19201                  19169                      20758                         19709
                                                                                              ISO-condities
          Temperatuur    Inlaatiucht      [°C]                                 -                       -                         -                               -
          \Vochtgehalte  inlaatlucht      [%RV]                                -                       -                         -                               -
          Atmosferische druk              [KPa]                                -                       -                         -                               -
          Drukval luchtfilter             [mm H,O]                             -                       -                         -                               -
          ISO correctie factor            [--]                                 -                       ”                         "                               -
                                                                                                    C
                                                                                         E                     traties
                                                                        11:11  -
                                                                                  11:41        11:41    -
                                                                                                           12:11         12:11   -
                                                                                                                                   12:41
          0,                              [vol%, droog]                     17,46                  17,46                      17,49                         17.47
          CO;                             [vol%, droog]                       2,0                     1,9                       1,9                             1,9
          NO,                             [ppm, droog]                            18,4                     17.5                    16,7                      17.5
                                          [mg/Nm?]’                               37.7                     35,9                    34,3                      36,0
                                          [mg/Nm?®, std%    O,]                   1941                     184.6                   177.6                     185.5
          co                              [ppm, droog]                            99,9                     100,9                   100,1                     100,3
                                          [mg/Nm?]                                124.9                    126,1                   125,2                     125,4
                                                                *
                                          [mg/Nm?,    std%  O,]                   642.8                    648, 1                  648.4                     646,4
          SO;                             [ppm, droog]                          --                      --                       --                          -
                                          [mg/Nm?]                             ais                      .  a                     os                          .
                                          [mg/Nm?,    std%  O,]                po                       oe                       -—                          .
          CHy                             [ppm, nat]                           --                       --                       im                          -
                                          [mg   C/Nm?¥]                         i                       .  =                     i                           g
                                                                  *
                                          [mg C/Nm®, std% 0]                    =i                      ¥                        en                          :
                                                                                                 Vrachten
          NO, (als NO)                    [kg/uur]                                0,724                    0,689                   0,712                     0,708
                                                       ®
                                          [g NO,/GJ]                              49.8                     51,8                    49.8                      50.4
          CO                              [kg/uur]                                2,398                    2,418                   2,598                     2,471
          SO,                             [kg/uur]                             ie                       .n                       wie                         -
          C,H,                            [kg/uur]                             ne                       2  ¥                     “ia                         -
          '
             Betrokken op 273 K, 101,3         kPa, droog afgas
          ?Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en standaard zuurstofp                      3,0 vol%
          *
                                   ISO-condities                     Nee
            Gecorrigeerd    voor                    (Ja/Nee):
          Bepaling stromingsprofiel afgaskanaal (NVT)
         [Meetpunt                                Diepte in m          Grid         Ref    |Grid/Ref       |Homogeniteitstest
          Meet-as 1                                                                                        Grid  gemiddeld:                  Sgev grid:
          [ppm, droog]                                                                                     Ref  gemiddeld:                   Suv   ref.
                                                                                                           Aantal   metingen:
                                                                                                           Vrijheidsgraden:
                                                                                                           Test waarde     (Sgpp/Sies)2:
                                                                                                           F95%:
                                                                                                           Conclusie    stromingsprofiel:
                                                                                                           Sey tijd:                         Sge, positie:
          Meet    as  2                                                                                   |Beste        meetpuntsbepaling
          [ppm, droog]                                                                                     Toegestane uitgebr.       onz. bevoegd    gezag;         10,20
                                                                                                           T N-1;0,95:
                                                                                                           U pos:
                                                                                                           U pos      0,5 Ut:
                                                                                                           Vereiste meetmethode:
                                                                                                           Representatief meetpunt:
         MC ELM v668 219068-16 Luchtverhitter F1801.xlsm                                                Pagina    4  van  6                                                Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                        0000001532
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
          Basisgegevens
          Titel  project:    Nedmag jaarronde             2019                                                Meettechnicus:
         Bedrijf:            Nedmag                                                                           Referentienr:             =
                                                                                                                                                                                        Torr
                                             1                                                                Meetdatum:                                                              TESTEN
         Adres:              Billitonweg                                                                                                17-4-2019                                              1
                                                                                                                                                                                                    anna
                                                                                                                                                                                      RvA 43]  |
         Postcode/plaats     9640 AE Veendam                                                                  Type  Installatie.        -
                                                                                                                                                                            De luchtmeetdienst    van    ELM
                                                                                                                                                                                is als testlaboratonium
         Meetpunt:             Luchtverhitter F1801                                                           Laminaire flow:           Ja                                   conform    NEN-EN-ISOVIEC
                                                                                                                                                                              17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                        door de
          Meetmethode          en   onnauwkeurigheden                                                                                                                          Raad   voor  Accreditatie.
                                                                                                                                                     Tweez(jdig 95%
         Component           Norm                                                 Omschrijving                                         Analyse       betr. interval %
                                                                                                                                                                         a
                                                                                                                                        vith
                                                                                                                                        uitbestee
                                                                                                                                                      Tov       Tov
                                                                                                                                        d biic
                                                                                                                                            J:
                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                    meting]    EGW
         Afgas-debiet        ENEN:ISD           Berekening    op basis  van brandstofverbruik volgens NEN-EN-ISO    16911               -
                                                                                                                                                      NVT       NVT       Q
         Atmosferische druk  [ISO 8756          Barometer                                                                               -
                                                                                                                                                       0,0       0.2      Q
                             NEN-ISO 10849 |Monstername via verwarmde monsternameleiding            en rookgas-koeler, analyse
         NOx (als                                                                                                                                                         @
                      a
                     NO2)                                                                                                                             m3]        89
                                                                                                                                                                       |
                                                                                                                                        :
                               |\EN_EN 14792    |middels chemoluminescentie
                                                                 via
         02                  NEN-EN 14789       Monstername
                                                middels
                                                                     verwarmde monsternameleiding
                                                          paramagnetisme
                                                                                                    en rookgas-koeler, analyse          "
                                                                                                                                                       4.0       6.0      Q
                             NEN-ISO 12039 |Monstername via verwarmde monsternameleiding            en rookgas-koeler, analyse
         co                                                                                                                                            35
                                                                                                                                                        :
                                                                                                                                                                 59?      a
                             NEN-EN 15058       |middels IR
                                                                 via verwarmde  monsternameleiding  en rookgas-koeler, analyse
         co2                 NEN-ISO 12039      Monstername
                                                middels IR
                                                                                                                                                      26.4       7.2      Q
         !
            Geaccrediteerde verrichtingen   aangegeven middels          een  "Q" staan alleen  voor de  verrichting van  de LMD    van ELM     (L433)
           Gebruikte      apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                                                                                                                                                Calibratie
                            Apparaat Datum                  Conc.                                           ,
         Component
                                                                              o        i
                                        analyse!            calnss
                                                                                           g
                                                                                                        Deelmetingen                Correktiefaktoren           geldig  tim
                                        Cylinder            ppm/                     3
                                                                                            wasvist  (mL)      wasvistf drsig
                                                                                                                                Appa- volume        |Balans
                                        nummer      gas     |vol%
                                                                         volume  (Nm)                                            raat
         Afgas-debiet        -
                                           17-4-2019
         Atmosferische druk  |DS2-A4       17-4-2019                                                                             1,013                           29-01-20
         NOx    (als NO2)    AA24a      |27600503557473|      69,5                                                                                               17-04-19
         02                 AA24b       Droge  buitenlucht|   20,9                                                                                                17-04-19
         CO                 AA24c       27600503557473|       70,7                                                                                               17-04-19
         coz                AA24d           50320224           7.0                                                                                               17-04-19
         MC ELM v668 219068-16 Luchtverhitter F1801.xIsm                                                      Pagina 5  van 6                                                                       Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                     0000001533
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                    C1]
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                              Emissie- en Luchkwaltetsmetingen BY
          Titel   project:             Nedmag jaarronde              2019                                                            Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                   AA
         Bedriff:                      Nedmag                                                                                        Referentienr:          -
                                                                                                                                                                                                   IN
                                                                                                                                                            17-4-2019
         Adres:                        Billitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                         1                                                                           Meetdatum:
                                                                                                                                            installatie:
                                                                                                                                                                                                          Hl 1
         Postcode/plaats                                                                                                             Type                   -
                                                                                                                                                                                                                     a
                                                                                                                                                                                                i}
         Meetpunt:                      Luchtverhitter F1801                                                                         Laminaire flow:        Ja
                                                                                                                                                                                                   NENEROLC door de
                                                                                                                                                                                                    Raad voor  Accreditate.
         Lektesten op                 monsternamesystemen (NVT)
                                                                                 Resultaat      Voldoet                                 Resultaat        Resultaat      Voldoet aan
         Continumeting                 Component             Resultaat                                     aan
                                                                                                                |SOMPOMM
                                                           0 omy                     (%)           norm?                               pm vol)                (%)          norm?
         -
           Anorganisch                       NOx                 69,3               0,3               Ja               CO,                    7.0              0.4           Ja
                                             co                  70,0               -1,0              Ja               CH,
                                             SO,                                                                Lektest Pitot-buis
         .
           Anorganisch                        0;                  0,0                0,0              Ja        Stagnatie   Pitot-buis
                                                                                                                snelheidsmetin 9
                          *
         .
           Organisch                         CH,                                                                (Pa)
                                                                                                 Onderdruk
                                                                                                       ..        Onderdruk
                                                                                                                                  =
                                                                                                                                bij                    .
                                                                                                                                        Resultaat      Toegestaan       Voldoet aan
           .        .
         Dis-continumeting®
                              A
                                   i]          Component(en) / wasvloeistof
                                                                                 ;
                                                                                                      bij
                                                                                                                      lektest
                                                   ;
                                                                                                bemonstarin                              [L / min]        [L/ min]         norm?
                                                                                                                       [mb]
                                                                                                   a  [mbl
         -
           filter                                Isokinetische     bemonstering
         -
           natchemisch                                  KCr204 / HNO,
                                                               Demi
                                                               H,S0,
                                                               NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                                H.0,
         -
           gravimetrisch      vocht                          Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de  meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting  verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische                  afwijkingen            van     de    norm       (NVT)
         Component
         Interpretatie            en    produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                                            Colofon
                                                                                                                                                            MC   opgesteld door:
                                                                                                                                                            dd:            29  april 2019
                                                                                                                                                            MC   gecontroleerd:
                                                                                                                                                            dd:             15 mei 2019
                                                                                                                                                            MC    vrijgegeven:
                                                                                                                                                            dd:              7 juli 2019
                                                                                                                                                            Herziene versies:          -
         MC ELM v668 219068-16 Luchtverhitter F1801.xIsm                                                                Pagina    6 van 6                                                                    Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                              0000001534
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>30141241
                                                                                                                                    [=
                                                                                                                                    Emissie-  en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                  ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                         De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                    9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                    +31  (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl      E-mail
                       BV                                                                                                          www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                                                                                                                                    Groningen    52514501 KvK
         Dhr.
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                        -
                                    Onze referentie:                      219068-17
                                     Datum    uitvoering:               17-4-2019
                                     Datum    rapportage                7-7-2019
                Betreft:             Project:         Nedmag jaarronde 2019
                                     Meetpunt:        Luchtverhitter F1301
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              219068-17        -
                                                                            Luchtverhitter   F1301
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en is indien  gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,        en  maximaal 7       pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                   zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te   zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
                                        —
         Certificaatversie: v6.6.8; 14-04-2019
                                                                 ELM is NEN-EN-1SO 9001:2015   en VCA™** 2008/5.1 gecertificeerd
                                       De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005   geaccrediteerd door de Raad  voor  Accreditatie
                                                                                                                                                             SIN RA  L433
         MC ELM v668 219068-17 Luchtverhitter F1301.xIsm                             Page  1 of 6                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                          0000001535
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>30141241
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                           en     afgasdebiet
                                                                                                                                                                                             =
                                                                                                                                                                                                              Mall
                                                                                                                                                                                           Eisen Luchkvaltstsmetingen         BV
         Titel   project:                Nedmag jaarronde             2019                                              Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                 7)
         Bedrijf:                        Nedmag                                                                         Ref.nr    opdrachtgever:      -
                                                                                                                                                                                                (S NN
         Adres:                          Billitonweg        1                                                           Meetdatum:                    17-4-2019                                          TESTEN
                                                                                                                                                                                                         RvA L 43]
         Postcode/plaats                 9640 AE Veendam                                                                Type     installatie:         -
                                                                                                                                                                                               De luchtmeetdienst    van ELM
                                                                                                                              :    ;
         Meetpunt:                       Luchtverhitter F1301                                                           Laminaire flow:               Ja                                      is
                                                                                                                                                                                                 als testlaboratorium conform
                                                                                                                                                                                              NEN-EN-ISO/IEC        17025:2005
                                                                                                                                                                                                   geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                  Raad   voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald           adv debiet op basis      van   afgasparameters       of brandstofverbruik:                                 Brandstofverbruik
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens                                                ISO 10780 / NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                ?
         Parameter                                       Aanbeveling                    Beoordeling                                Toetsing                     Beoordeling
         Qrientering     kanaal                          Verticaal                      Verticaal                                    Voldoet                meetvlaksituering
                   kanaal                                Rond                           Rond                                         Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                                 -
                                                                                        1,00                                           NVT
                                                                                                                                                              Voldoet niet
         Verstoring     voor  het meetvlak               -
                                                                                        Bocht                                          NVT
         verstoring    na  het meetvlak                  -
                                                                                        Verbreding                                     NVT              De fysieke kenmerken    van  het
                       "                                                                                                                                           voldoen niet      de
         Aantal Dh        voor  meetvlak                 Minimaal 5                     0                                         Voldoet niet          meetpunt                aan
                       "                                                                                                                                   Sissi de mesinoriiey
         Aantal Dh        na  meetviak                   Minimaal 2                     0                                         Voldoet niet
         Aantal meetassen                                >=   2                         >=  2                                        Voldoet
         Parameter                                       Criterium                      Heersende conditie                         Toetsing                      Beoordeling
                                                                                                                                                                                    *
                                                                                                                                                           meetpuntcondities
         Gemiddelde       gassnelheid                    5-50 m/s                       Niet  bepaald                           Niet toetsbaar               Niet volledig
         Drukfluctuaties per      traversepunt           <  24 Pa                       Niet  bepaald                           Niet toetsbaar                  toetsbaar
         Verhouding gassnelheid                          Vaid Vain    £3                NVT                                     Niet toetsbaar
         Verschil snelheid per meet-as                   <  5%                          Niet  bepaald                           Niet toetsbaar
         Hoek      gassnelheid   tov kanaal-as    (swir|<    15° t.o.v. kanaal-as       [Niet
                                                                                        Niet
                                                                                              bepaald                           Niet toetsbaar
                                                                                                                                Niet toetsbaar
                                                                                                                                                       G8 yaa ciseAsehereSa
         Richting gasstroom                              Positief                             bepaald                                                         uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                        |Niet bepaald                           Niet toetsbaar
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Het 95% betrouwbaarheidsinterval       van  het  bepaalde afgasdebiet   voldoet   aan de  normering
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                             momentane             meting (NVT)
                                                                   Meting    1                    Meting   2                       Meting    3                    Gemiddeld
         Tijdstip meting                                                 »                             -                                 -
         Diameter                        [m]                          1,00                           1,00                              1,00                            1,00
         Afgastemperatuur                [°C]
                                                                         -                             -                                 -
                                  ®
         Afgasvochtgehalte                [vol%)]
                                                                         -                             ;                                 -
                                  *)
         Afgasvochtgehalte               [kg/Nm?]"                       -                             -                                 -
         Absolute druk      (in
         leidina)
                                         [kPa]
         Atmosferische druk              [kPa]                       103.5                          103,5                             103,5                           103,5
         Afgassnelheid                   [m/s]
                                                                         .                             -                                 g
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         Bedrijfsomstandigheden             3                           i}
         nat        293 K                [m*fuur]
               bij
         Bedrijffsomstandigheden         [m®uur]                         .                             -                                 -
         Normaal                              3      1)                 i}
                                         [Neu]
         omstandigheden
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,      droog afgas   en actueel   zuurstofgehalte                 3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat   afgas en  actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte psychometrisch bepaald
         Snelheids-           en    temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal (NVT)
                                              Meet    as   A                                                                               Meet as B
                 1,0                                                            1                          1.0                                                           1
            —    0.9                                                            1                       wm 39                                                            1
            Ls   0.8                                                          +1
                                                                                     _                  n  0.8                                                           1   Pi
                                                                                                                                                                             5
            E                                                                        §
                                                                                                        E
                                                                                1T                         07                                                         11
            g    0.7                                                                 &                  5                                                                     B
                 0.6                                                            1                          0.6                                                           1
            2                                                                                           s
                                                                              +
                                                                                     5                  ®
                                                                                                                                                                              x
            [3]  0.5                                                            1
                                                                                     3                     05                                                            1   E
            >
                 0.4
                                                                              +
                                                                                0
                                                                                     I
                                                                                     &
                                                                                                         2 04                                                         +
                                                                                                                                                                         0
                                                                                                                                                                              2
            ®                                                                                            @                                                                    2
            £03
                                                                                o    §                  5 03                                                             0    E
                                                                                                        <
                 0,2                                                          10     #                     02                                                         10     £&
                 0.1                                                            0                          0.1                                                           0
                 0,0        r
                                                                                0                          0,0        ;     “                                            0
                                                                                                                                                                                  Ole
                                                                                       mys
                       0,15 0,85                                                                                 0,15 0,85
                                                                                                                                                                                  Btemp
                                       Traversepunt (m)                              [Wisp                                          Traversepunt (m)
                                                                                                                                                                                                                       5.1.2e
         MC ELM v668 219068-17 Luchtverhitter F1301.xlsm                                                    Pagina   2  van   6                                                          paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                       0000001536
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                =
          Halfuurgemiddelde concentraties, continumetingen                                                                                                                                      Emissie-en Luchkowalteismetngen BY
          Titel  project:            Nedmag jaarronde              2019                                                    Meettechnicus:               EENEE
                                                                                                                                                                                                      A
          Bedrijf:                   Nedmag                                                                                Referentienr:            -
                                                                                                                                                                                                      W NN
          Adres:                     Billitonweg          1                                                                Meetdatum:          ~~  17-4-2019
                                                                                                                                                                                                             Wy i
          Postcode/plaats            9640 AE Veendam                                                                       Type    installatie:    -
                                                                                                                                                                                                     po tumaaiasct      yar  Hi
          Meetpunt:                  Luchtverhitter F1301                                                                  Laminaire flow:         Ja                                               NER   ENRONEC 10039008
                                                                                                                                                                                                        geaccrediteerd door de
                                                                                                                                                                                                        Raad voor Accreditatie.
          Driftcontrole          analysers continumetingen
          Opmerkin    -                                                                                                               -
          Tijdstip controle                 02            NOx  (als NO2)        N20             co              co2               CxHy                   S02           CH4          H2S
             Voor           Na             [%]                  [%]             [%]             [%]                                 [%]                   [%]          [%]          [%]
                                                                                                                [7%]
           17-04-19      17-04-19           0,2                 0,1               -
                                                                                                 1,0             0,0                  .                     -           «              .
              9:00         15:30
          Drift  [%]:
                       <  2% geen driftcorrectie op de         meting; >2     < 5% meting      voor  drift corrigeren; >5%     afkeuring meting
          Concentratieprofiel meetopperviak afgaskanaal (NVT)
                                               Meet       as A                                                                              Meet     as   B
           _
                1,20                                                                                  »
                                                                                                           1,20
                1,00                                                                                       1,00
            §   0,80
                                                                                                      5    0,80
                                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                                                             |
           =                                                                            vee        |  =
                                                                                                      +=
                                                                                                                                                                             —= Traverse
                                                                                                                                                                                  conc
           5    060                                                                     conc               0,60
            o
            Te
                                                                                                      o
                                                                                                      te
                040                                                                                        040
            =
            ©
                0,20
                                                                                 e—Refconc         |& ©
                                                                                                           0,20
                                                                                                                                                                                   Ref  conc
            c                                                                                         c
           8    0.00                              :
                                                                                                      8    0.00          rr                                       :
                        0,15  0,85     -     -       -       -     -    -
                                                                                                                   0,15   085     -       -      =        >     -    -
                                       Traversepunt (m)                                                                           Traversepunt (m)
          Gehanteerde bemonsteringswijze                               continumetingen
          De monstername is         uitgevoerd      via:
          Puntbemonstering       op  willekeurig punt (gebaseerd          op   een  eerder   vastgesteld stromings/concentratieprofiel)
          Halfuurgemiddelde                  concentraties            continumetingen, droog
         Begintijd       Eindtijd           0,            NO, (alsNO,)          NO              co              co,                 C.H,                 SO,           CH,          H2s
                                                                                                                                                              >
                                           vol%               mg/Nm*          mg/Nm*          mg/Nm*>           vol%           mg    C/Nm*             mg/Nm        mg/Nm*        mg/Nm®
             12:46         13:18           17,9                28,5               -
                                                                                               116,2             1.7                  -                     .           -              -
             13:16         13:45           17,9                28,5               -
                                                                                               117,0             1.7                  -                     -           -              -
             13:46         14:15           18,0                28,5               -
                                                                                               114,6             1.7                  -                     -           -              -
          Gemiddelde waarde:               17,9                28,5               -
                                                                                               115,9             1.7                  -                     -           -             -
                          Verhouding NO,/ NO,           :       9,8       %
          Concentratieverloop continumetingen
                120                                                                                                                                      20,000
                                                                                                                                                         18,000         ——
                                                                                                                                                                              nN
                100
                                                                                                                                                                              CxHy
                                                                                                                                                      +
                                                                                                                                                         14,000               (ppm)
                  80                                                                                                                                                          502 (ppm)
           i.                                                                                                                                                           ——
           2)                                                                                                                                         T
                                                                                                                                                                              N20
            ©
                                                                                                                                                         12,0085°
                                                                                                                                                              Oo
            c                                                                                                                                                                 CH4
                  60
            £                                                                                                                                            10.00%         em
                                                                                                                                                                              H2S
            o
           [i                                                                                                                                                  5
            5
                                                                                                                                                      4
                                                                                                                                                         8,000
                                                                                                                                                                        ppm NO2
            &
            o
                  40
                                                                                                                                                      1
                                                                                                                                                         6,000
                                                                                                                                                              Oo              % 02
            8
                                                                                                                                                                o
            2                                                                                                                                                   S             % CO2
           pi                                                                                                                                            4,000
                                                                                                                                                      +
                  20
            a
                      be                                                                                                                                 2,000
                   0                       >
                                                                                                                                                         0,000
                      0    OO   MO   ~~   «—    un     ON        ©   OO    =     0    NN   un    OO    MO   ~~   «—   In   ©    oN     ©    Oo    =
                      =    =    I    nN   OO    OO     OO    —   —   oq    NN    NN   oo   on    0     =    =    un   WL   ww   oo     oO   —
                      NAAN                       E      IP            OER                REE IEEE
                                                                                    Tijd
         MC ELM v668 219068-17 Luchtverhitter F1301.xlsm                                                       Pagina    3 van  6                                                              Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                             0000001537
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>30141241
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                  |
                                                                                                                                                                          =
           Emissieconcentraties                        en    vrachten                                                                                                     Emissie-en Luchtwaltelsmetingen BV
           Titel project:                 Nedmag jaarronde         2019                                               Meettechnicus:            5.1.2¢
                                                                                                                                                                                 ZN)
          Bedrijf:                        Nedmag                                                                      Referentienr:
                                                                                                                                         _   -
                                                                                                                                                                                W NN
          Adres:                          Billitonweg     1                                                           Meetdatum:             17-4-2019                                 ai           J
          Postcode/plaats                 9640 AE Veendam                                                             Brandstof:             HC Gas
                                                                                                                                                                               ibrar             ve   BLA
          Meetpunt:                       Luchtverhitter F1301                                                        Max therm. vermogen          (kW):      -
                                                                                                                                                                              NENENSOTEC 170252008
                                                                                                                                                                                  apne
            Concentratie / vrachten                  continumetingen
                                                                        Deelmeting    1      Deelmeting        2         Deelmeting 3                    Gemiddeld
          Type   en soort brandstof stookwaarde
                                        /                           Gasvormig             HC Gas                        3550       MJ/m3
          Thermisch vermogen              [kW]                              3834                  3834                         3834                         3834
          Brandstofverbruik               [Nm3/uur]                         388.8                 388,8                       388.8                          389
          Energie input                   [GJ/uur]                          13,80                 13,80                       13,80                         13,80
          Afgasdebiet     obv  brstverbi [Nm®/uur, act. O]                 23088                  23040                       23167                        23098
                                                                                             ISO-condities
          Temperatuur    Inlaatiucht      [°C]                                -                       -                          -                               -
          \Vochtgehalte  inlaatlucht      [%RV]                               -                       -                          -                               -
          Atmosferische druk              [KPa]                               -                       -                          -                               -
          Drukval luchtfilter             [mm H,O]                            -                       -                          -                               -
          ISO correctie factor            [--]                                -                       -                          -                               -
                                                                                                   C
                                                                                        E                        aties
                                                                        12:46 -
                                                                                 13:15        13:16    -
                                                                                                          13:45          13:46   -
                                                                                                                                   14:15
          0,                              [vol%, droog]                     17,94                 17,93                       17,95                         17.94
          CO;                             [vol%, droog]                      1,7                     1,7                        1,7                             1,7
          NO,                             [ppm, droog]                           13,9                     13,9                     13,9                      13,9
                                          [mg/Nm?]’                              28,5                     28,5                     28,5                      28,5
                                          [mg/Nm?®, std%    O,]                  169.9                    169.5                    170.6                     170,0
          CO                              [ppm, droog]                           92.9                     93,6                     91,7                      92,7
                                          [mg/Nm?]                               116,2                    117,0                    114.6                     115,9
                                                                *
                                          [mg/Nm?,    std%  O,]                  692.9                    696,2                    685.8                     691,7
          SO;                             [ppm, droog]                        --                       --                        - -                         -
                                          [mg/Nm?]                            ais                      .  a                      os                          .
                                          [mg/Nm?,    std%  O,]               po                       oe                        -—                          .
          C.Hy                            [ppm, nat]                          --                       --                        --                          -
                                          [mg   C/Nm?¥]                       i                        .  =                      i                           g
                                                                  *
                                          [mg C/Nm®, std% 0]                  =i                       ¥                         en                          :
                                                                                                Vrachten
          NO, (als NO)                    [kg/uur]                               0,658                    0,656                    0,661                     0,658
                                                       ®
                                          [g NO,/GJ]                             47.9                     47.5                     47.9                      47.8
          CO                              [kg/uur]                               2,682                    2,695                    2,655                     2,677
          SO,                             [kg/uur]                            ie                       .n                        wie                         -
          C,H,                            [kg/uur]                            ne                       2  ¥                      “ia                         -
          '
             Betrokken op 273 K, 101,3         kPa, droog afgas
          ?Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en standaard zuurstofp                     3,0 vol%
          *
                                   ISO-condities                     Nee
            Gecorrigeerd    voor                    (Ja/Nee):
          Bepaling stromingsprofiel afgaskanaal (NVT)
         [Meetpunt                                Diepte in m          Grid        Ref    |Grid/Ref       |Homogeniteitstest
          Meet-as 1                                                                                       Grid  gemiddeld:                   Sgev grid:
          [ppm, droog]                                                                                    Ref  gemiddeld:                    Suv   ref.
                                                                                                          Aantal    metingen:
                                                                                                          Vrijheidsgraden:
                                                                                                          Test waarde      (Sgpp/Sies)2:
                                                                                                          F95%:
                                                                                                          Conclusie     stromingsprofiel:
                                                                                                          Sey tijd:                          Sge, positie:
          Meet    as  2                                                                                  |Beste         meetpuntsbepaling
          [ppm, droog]                                                                                    Toegestane uitgebr.        onz. bevoegd    gezag;         10,20
                                                                                                          T N-1;0,95:
                                                                                                          U pos:
                                                                                                          U pos       0,5 Ut:
                                                                                                          Vereiste meetmethode:
                                                                                                          Representatief meetpunt:
         MC ELM v668 219068-17 Luchtverhitter F1301.xlsm                                               Pagina     4  van  6                                                Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                        0000001538
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
          Basisgegevens
          Titel  project:    Nedmag jaarronde            2019                                               Meettechnicus:
         Bedrijf:            Nedmag                                                                         Referentienr:              =
         Adres:              Billitonweg    1                                                               Meetdatum:                 17-4-2019
         Postcode/plaats     9640 AE Veendam                                                                Type   Installatie.        -
                                                                                                                                                                            De luchtmeetdienst    van  ELM
                                                                                                                                                                                is als testlaboratonium
         Meetpunt:           Luchtverhitter F1301                                                           Laminaire flow:            Ja                                    conform    NEN-EN-ISOVIEC
                                                                                                                                                                              17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                        door de
          Meetmethode          en  onnauwkeurigheden                                                                                                                           Raad   voor  Accreditatie.
                                                                                                                                                    Tweezijdig 95%
         Component           Norm                                                 Omschrijving                                        Analyse       betr. interval %
                                                                                                                                                                        a’
                                                                                                                                       vith
                                                                                                                                       uitbestee
                                                                                                                                                     Tov       Tov
                                                                                                                                       d biic
                                                                                                                                           J:      meting]    EGW
         Afgas-debiet        ENEN:ISD          Berekening    op basis  van brandstofverbruik volgens NEN-EN-ISO    16911               -
                                                                                                                                                     NVT       NVT       Q
         Atmosferische druk  [ISO 8756         Barometer                                                                               -
                                                                                                                                                      0,0       0.2      Q
                             NEN-ISO 10849 |Monstername via verwarmde monsternameleiding           en rookgas-koeler, analyse
         NOx (als                                                                                                                                                        OQ
                      a
                     NOZ)                                                                                                                            BI         89
                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                                       :
                             NEN-EN 14792      [middels chemoluminescentie
         02                  NEN-EN 14789      Monstername
                                               middels
                                                                via
                                                                    verwarmde monsternameleiding
                                                         paramagnetisme
                                                                                                   en rookgas-koeler, analyse          "
                                                                                                                                                      4.0       6.0      Q
                             NEN-ISO 12039 |Monstername via verwarmde monsternameleiding           en rookgas-koeler, analyse
         co                                                                                                                                           38
                                                                                                                                                       :
                                                                                                                                                                59?      a
                             NEN-EN 15058      |middels IR
                                                                via verwarmde   monsternameleiding en rookgas-koeler, analyse
         co2                 NEN-ISO 12039     Monstername
                                               middels IR
                                                                                                                                                     304        7.2      Q
         !
            Geaccrediteerde verrichtingen  aangegeven middels          een  "Q" staan alleen  voor de  verrichting van  de LMD    van ELM     (L433)
           Gebruikte      apparatuur / kentallen bemonsteringen
                                       Datum               Conc.             mn                                 :
                                                                                                                                                               Calibratie
         Component
                                                                                       mb
                            Apparaat   analyse!            calnss
                                                                                          g            Deelmetingen                Correktiefaktoren
                                                                                                                                                               geldig  tim
                                       Cylinder            ppm/                      3
                                                                                           wasvist  (mL)     wasvistf  drsig
                                                                                                                               Appa- volume        |Balans
                                       nummer      gas     |vol%
                                                                        volume   (Nm)                                           raat
         Afgas-debiet        -
                                          17-4-2019
         Atmosferische druk  |DS2-A4      17-4-2019                                                                             1,013                           29-01-20
         NOx    (als NO2)    AA24a     |27600503557473|      69,5                                                                                               17-04-19
         02                 AA24b      Droge  buitenlucht|   20,9                                                                                                17-04-19
         CO                 AA24c      27600503557473|       70,7                                                                                               17-04-19
         coz                AA24d          50320224           7.0                                                                                               17-04-19
                                                                                                                                                                                                                     5.1.26
         MC ELM v668 219068-17 Luchtverhitter F1301.xlsm                                                    Pagina  5 van  6                                                                        Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                     0000001539
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>30141241
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                        [I
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties                                                                                                                                   Emissie-en Luchbwatetsmetigen     BY
          Titel   project:             Nedmag jaarronde              2019                                                               Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                      ZA
         Bedriff:                      Nedmag                                                                                           Referentienr:           -
                                                                                                                                                                                                      IN
         Adres:                        Billitonweg
                                       9640 AE Veendam
                                                         1                                                                              Meetdatum:
                                                                                                                                              installatie:
                                                                                                                                                                 17-4-2019                                    Hl 1)
         Postcode/plaats                                                                                                                Type                     -
                                                                                                                                                                                                                        wan ELM
         Meetpunt:                     Luchtverhitter F1301                                                                             Laminaire flow:         Ja                                   NEE
                                                                                                                                                                                                       17025:2005 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                               door de
                                                                                                                                                                                                        Raad voor Accreditate.
         Lektesten op                monsternamesystemen (NVT)
                                                             Resultaat           Resultaat      Voldoet    aan                             Resultaat        Resultaat        Voldoet aan
         Continumeting                 Component           (ppm / vol%)              (%)           NOI?         Component                (ppm / vol%)              (%)          Om
         -
           Anorganisch                       NOx                 69,3               0,3               Ja                CO,                     7.0                 0.4           Ja
                                             co                  70,0               -1,0              Ja                CH,
                                             SO;                                                                Lektest Pitot-buis
         .
           Anorganisch                        0;                  0,0                0,0              Ja        Stagnatie    Pitot-buis
                                                                                                                     Iheid      fi
                          ”
           Organisch                         CH,                                                                i
                                                                                                 Onderdruk
                                                                                                       ..        Onderdruk
                                                                                                                                     =
                                                                                                                                   bij                   .
                                                                                 ¥
                                                                                                      bij                                  Resultaat     Toegestaan          Voldoet aan
                    .         3
                                   )
                                                     ;
         Dis-continumeting®                    Component(en) / wasvloeistof
                                                   :
                                                                                                bemonsterin
                                                                                                   a  [mbl
                                                                                                                      lane F
                                                                                                                                            [L/ min]           [L/min]          norm?
         -
           filter                                Isokinetische     bemonstering
         -
           natchemisch                                  KCr,04 / HNO;
                                                               Demi
                                                               H,S0,
                                                               NaOH
                                                          HNO; /H,0,
                                                                H;0,
         -
           gravimetrisch      vocht                          Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de  meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het
                                                                                                                              gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting  verricht door een vacuum te zetten op het  gehele monsternamesysteem
         Meettechnische                  afwijkingen            van     de    norm       (NVT)
         Component
         Interpretatie            en    produktieomstandigheden
         Component
         Productie                      Reguliere productie
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                                                 Colofon
                                                                                                                                                                MC    opgesteld door:
                                                                                                                                                                dd:             29  april 2019
                                                                                                                                                           _    [mc   gecontroleerad:
                                                                                                                                                                dd:              15 mei 2019
                                                                                                                                                             _
                                                                                                                                                                IMC    vrijgegeven:
                                                                                                                                                                dd:               7 juli 2019
                                                                                                                                                                Herziene versies:           -
         MC ELM v668 219068-17 Luchtverhitter F1301.xIsm                                                                Pagina       6 van 6                                                                     Paraaf controle:    [EERUVAS
                                                                                                                                                                                                                                    0000001540
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>30141241
                                            =|
                                            Emissie-en Luchtkwaliteitsmefingen BV
                                                                  Bijlage         3
                                Kwaliteitscertificaten ELM
         Emissiemetingen Calmag       218068/R02/EHb
         Definitieve rapportage             7 juli 2019
                                                                                    0000001541
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>30141241
         C ERTIEICAAT
              Emissie-               en     Luchtkwaliteitsmetingen
              B.V./             ELM
              heeft  aangetoond   te beschikken over een  managementsysteem dat voldoet  aan  de
              eisen  gesteld in:
              NEN-EN-ISO 9001: 2015
              voor  het toepassingsgebied:
              Het uitvoeren van industriéle emissie- en           luchtkwaliteitsmetingen.
               Adres:                              De Noesten 23 A
                                                  9431 TC Westerbork
               EA-code:                            34
               Certificaatnummer:                  11128/2
               Datum    uitgifte:                  19 februari 2018
               Geldig tot:                         15 december 2020
                                                                                          AN
                                                                                          4
                                                                                                  MGMT. 3YS.
                  ai
                Directeur C+ certificering bv                                                     RVA C 490
                                                                                 Produktieweg 8 -
                                                                                                  2301 ZS  .
                                                                                                             Roden
            !                                                                       050-5011 182   -
                                                                                                     www.c-plus.nl
              CS Tl fi Ce rl N Q                      DV                     Onderdeel van
                                                                                           8,   CONTROLUNION
                                                                                                               0000001542
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>30141241
         C    ERTIFICAAT
                  Emissie-                en     Luchtkwaliteitsmetingen
                  B.V./             ELM
                  heeft aangetoond te beschikken    over een managementsysteem dat voldoet  aan  de
                 eisen  gesteld   in:
                 VCA**                2008/5.1
                 voor  het  toepassingsgebied:
                  Het uitvoeren       van  industriéle emissie-  en  luchtkwaliteitsmetingen.
                 Adres:                              De Noesten 23 A
                                                     9431 TC Westerbork
                  NACE-code:                         M71
                 Certificaatnummer:                  11128/1
                  Datum   uitgifte:                  13 december 2017
                 Geldig tot:                         1 december 2020
                                                                                                          V em
                                                                                                          C HECKLIST
                                                                                                   4.     A ANNEMERS
                                                                                              O\IN   MGMT. §Y3.
                 Directeur C+   certificering bv
                                                                                                     RvA C 480
                                                                                    Produktieweg 8 .
                                                                                                     @301 Z3  -
                                                                                                                Roden
              criificering bv
                                                                                       050-5011 182   -
                                                                                                        www.c-plus.nl
          Ol®                                                                   Onderdeel van
                                                                                              &,   CONTROLUNION
                                                                                                                 0000001543
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>30141241
                                      AAD VOOR ACCREDTIATIE
                                                                                                          ~
                                                                                                             Co
                                      Dutch Accreditation Council RvA
                                      PO Box  2768 NL-3500  GT Utrecht                                                  N
                                        De   Stichting    Raad   voor   Accreditatie,
                bij  wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland,
                             verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan:
                 Emissie-            en      Luchtkwaliteitsmetingen                                    B.V.
                                       ELM Luchtmeetdienst
                                             Gasselternijveen
           De   instelling  heeft  aangetoond        in staat te  zijn op technisch bekwame wijze valide
                    resultaten te leveren     en   te werken    volgens een managementsysteem.
               Deze accreditatie is     gebaseerd op een beoordeling tegen de                  vereisten zoals
                                  vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.
              De accreditatie is    van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd                   in de
                       gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer.
                       De accreditatie is     van   kracht, onder voorwaarde dat de instelling
                                            blijft voldoen   aan   de vereisten.
                                      De accreditatie      voor   registratienummer:
                                                           L 433
                                            is verleend op 26       januari   2017
                                              Deze    verklaring is geldig      tot
                                                     1 mei 2021
                                  De accreditatie is       voor   het eerst verleend op
                                                   21    april 2005
         De  Algemeen Directeur
          De Stichting Raad voor Accreditatie is ondertekenaar   van de European co-operation    for Accreditation (EA)
                                 Multilateral Agreement   voor accreditatie in dit werkgebied.
                                                                                                                          0000001544
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>30141241
        Bijlage bij accreditatieverklaring (scope                                  van     accreditatie)
                                                                                                                                      nAAD VOR ACCREDITATIE
                                                                                                                                                                                  a
        Normatief document:
        Registratienummer:
                                                   EN ISO/IEC 17025:2005
                                                   L 433                                                                                                                       \(. IN
        van        Emissie-           en    Luchtkwaliteitsmetingen                           B.V.
                   ELM Luchtmeetdienst
        Deze        bijlage is geldig             van:      26-01-2017 tot 01-05-2021                                                          Vervangt bijlage d.d.:          14-06-2016
                                     Locatie(s)           waar activiteiten onder accreditatie worden                                                  uitgevoerd
                                                                                          Hoofdkantoor
          Hoofdstraat 51
          9514 BB
          Gasselternijveen
          Nederland
                                                 Locatie                                                                                           Afkorting
          Hoofdlocatie
          Hoofdstraat 51
          9514 BB
          Gasselternijveen
          Nederland
          De Noesten 23a
          9431 TC
          Westerbork
          Nederland
          Mobiel lab
        Nr.       | Materiaal          of            Verrichting / Onderzoeksmethode                                      Intern               referentienummer                   Locatie
                     product
                                                                                                                                            is
                                                                                                             Deze                               goedgekeurd   door het bestuur           van    de
                                                                                                                         bifage
                                                                                                                                                 aad voor Accreditatie,      namens         deze,
                                                                                                                                                               mr.
                                                                                                                                                               Operationeel           Directeur
                                                                                                        ER      a I Ty Lr
                                                                                                                          TP FR Py EY ne
                                                                                                                                         Pr a
        !
          Indien wordt verwezen naar een scope (Sxxx), is sprake van een schema van een geaccepteerde schemabeheerder. Voor normatieve documenten geldt dat de meest actuele versie van het
        document wordt bedoeld.  Bij schema's waarvoor gerefereerd wordt aan een geaccepteerde schemabeheerder geldt dat de versie zoals vermeld in de scope van acceptatie- wordt bedoeld.
        Raad     voor  Accreditatie                                                                                                                                               Pagina     1 van 3
                                                                                                                                                                                               0000001545
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>30141241
        Normatief document. EN ISOIEC 170252005
        Registratienummer:
        van        Emissie-       en
                                            L 433
                                      Luchtkwaliteitsmetingen              B.V.
                                                                                                MAD VOOR ACCREDITATIE
                                                                                                                                  IN
                   ELM Luchtmeetdienst
        Deze        bijlage    is  geldig van:    26-01-2017 tot 01-05-2021                         Vervangt bijlage d.d.: 14-06-2016
        Nr.      |
                    Materiaal of             Verrichting / Onderzoeksmethode'             | Intern   referentienummer              Locatie
                    product
                                     Monstername     (CEN/TS     15675  kwaliteitsborging volgens      NEN-EN      14181)
        a           Gassen     (afkomstig |  Isokinetische  bemonstering van                ISW AA06     en  ISW AAQ9             G,W,    M
                    van  emissies    van  | stofgebonden en gasvormige                      conform NEN-EN 13284-1,
                    stationaire              componenten in afgas ter bepaling van          NEN-EN 1948-1   en  NEN-ISO 11338-1
                    bronnen)                 het gehalte aan PCDD's/PCDF's en/of
                                             PAK's
                                             (de bijbehorende analyse wordt
                                             uitgevoerd door een hiervoor
                                             geaccrediteerd laboratorium)
        b                                    (Isokinetische) bemonstering van               ISW AA06, ISW AAQ07         en  ISW    GWM
                                             stofgebonden en gasvormige                     AAO08
                                                                                          |
                                             componenten in afgas ter bepaling van          conform NEN-EN 13284-1,
                                             het gehalte aan zware metalen Sb, As,          NEN-EN 13211   en  NEN-EN 14385
                                             Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Mn, V, Cd en Tl en/of
                                             Hg
                                             (de bijbehorende analyse wordt
                                             uitgevoerd door een hiervoor
                                             geaccrediteerd laboratorium)
        c                                    (Isokinetische) bemonstering van               ISW AA06     en  ISW AAO7              G,W, M
                                             gasvormige componenten in afgas ter            conform NEN-EN 1911, NEN-ISO 15713,
                                           'bepaling van het gehalte aan HCI, HF,           NEN 2826  en NEN-EN 14791
                                             NH; en SO, (absorptiemethode)
                                             (de bijbehorende analyse wordt
                                             uitgevoerd door een hiervoor
                                             geaccrediteerd laboratorium)
                                   Emissiemetingen (CEN/TS         15675   kwaliteitsborging volgens      NEN-EN      14181)
                                                                                            ISW AAQ05                              G,W, M
         1      |
                    Gassen     (afkomstig  | Het  bepalen  van  de  homogeniteit
                    van  emissies    van  | (meetvlakbeoordeling)      ten behoeve  van
                                                                                         |  conform NEN-EN 15259
                    stationaire              alle op deze scope    genoemde
                    bronnen)                 bemonsteringen     en  testen
        2                                    Het  bepalen  van de afgaskarakteristieken
                                                                                          | ISW AA 04                              GW, M
                                             debiet (pitotbuis), temperatuur,               conform ISO 10780,   ISO 8756, NEN-EN
                                             vochtgehalte, druk    en snelheidsmeting       14790 en conform NEN-EN-ISO 16911-1
                                             debiet
        3                                    Het  bepalen van het stofgehalte (inclusief | ISW AAO6                                GWM
                                             bijpehorende isokinetische                     conform NEN-EN   13284-1   en NEN-ISO
                                             monsterneming); manuele gravimetrische | 9096
                                             methode
                                                                 =       |     jis
         Raad voor    Accreditatie                                                                                                 Pagina 2 van 3
                                                                                                                                            0000001546
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>30141241
        Bijlage bij accreditatieverklaring (scope               van  accreditatie)
        Normatief document:              EN ISO/IEC 17025:2005                                HARD VOOR ACCREDITATIE
        Registratienummer:               L 433
        van     Emissie-       en  Luchtkwaliteitsmetingen              B.V.
                ELM Luchtmeetdienst
         Deze    bijlage    is  geldig van:    26-01-2017 tot 01-05-2021                          Vervangt bijlage      d.d.: 14-06-2016
                                                                                     '
        Nr.      |Materiaal of            Verrichting / Onderzoeksmethode              | Intern referentienummer                Locatie
                 product
        4        Gassen     (afkomstig | Het bepalen         het gehalte      de          ISW AA 01                                W,M
                                                        van               aan
                                                                                                                               1G,
                 van  emissies    van
                                       | gasvormige componenten O,,        CO, SO;    | conform NEN-EN    14789, NEN-EN 15058,
                 stationaire              en CO;,; continue   meting (respectievelijk | NEN-ISO 7935   en  NEN-ISO 12039
                 bronnen)                 paramagnetisme,                               |
                                          gasfiltercorrelatie/infrarood,
                                          infrarood/pulsfluorescentie en infrarood)
                                          Het bepalen van het gehalte aan                 ISW AA 01                             GW M
                                          gasvormige stikstofoxiden NO,; continue | conform NEN-ISO        10849 en NEN-EN
                                          meting (chemoluminescentie en NDIR)             14792
                                          Het bepalen van het gehalte aan totaal          ISW AAO01                             GWM
                                          gasvorming organische koolwaterstoffen          conform NEN-EN 12619
                                          (CxHy); continu meting (FID)
                                        |
         Raad voor Accreditatie                                                                                                 Pagina 3 van 3
                                                                                                                                         0000001547
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>