<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141201
                                                                oa
                                                         Omgevingsdienst
                                                                       Groningen
                                                                     Kies  een  item.
                                                                                      Datum:                   27 mei 2019
          Aan                         Dossier     Nedmag                              Zaaknummer               Z2019-00002895
                                               XE
          Opsteller                                                                   Bevoegd Gezag            Provincie Groningen
          Collegiale     toetser                                                      Kenmerk BG               GR004703315
          Onderwerp                   een  beoordeling      van een  Plan  van  Aanpak,  2° lekkage Nedmag; locatie Noorderweg 3-1      te
                                      Veendam, GR004703315
         Documenten
              1.     Bodemonderzoek         en  plan  van   aanpak, lekkage    22 december 2018      Nedmagleiding    aan  de
                     Noorderweg      te Veendam; AnteaGroup, projectnummer 0437283.100; d.d. 22 mei 2019.
         Aanleiding
         Aanleiding     voor   het bodemonderzoek           en PvA is de op 22 december 2018 ontstane         bodemverontreiniging
         met calciumchloride en borium ter              hoogte   van de  Noorderweg    3-1te Veendam. Deze is ontstaan door
         lekkage     van  de VKA    (afvalwaterleiding)      van  Nedmag   B.V..
         Op dit geval     is de  zorgplicht Wbb       van  toepassing.
         Note
         Op  14 december 2018 heeft een              soortgelijke lekkage plaatsgevonden.       De  wijze van saneren van    de toen
         ontstaande      bodemverontreiniging          is met de ODG    besproken    en schriftelijk vastgelegd. Nedmag (de heer
                1.26
                           heeft aangegeven dat zij de lekkage           van 22 december 2018 op       een soort  gelijke wijze willen
         saneren.
         Betrokken kadastrale percelen
         Veendam-N-73, Veendam-N-75                  en   Veendam-N-134. Deels in particulier bezit       en  deels van  het waterschap
         en de gemeente Veendam.
         Beoordeling
         Voor de     sanering    van  het 1°  geval   is  overleg geweest   tussen  Nedmag B.V., AnteaGroup       en  de toezichthouder
         ODG.    Tijdens    dit overleg   is aangegeven dat de terug saneerwaarde de           vastgelegde referentie waarde is. Te
         weten het standaard         gehalte    aan  calciumchloride    en  borium in de omgeving     van  de  Noorderweg    te
         Veendam.
         Tijdens het uitgevoerde bodemonderzoek zijn                 een  aantal referentiemonsters genomen:
             e
                     REF2,   ca.  90  m  vanaf de bron. Boring tot 2,9       m-mv met    peilbuis  en filter op 1,9-2,9  m-mv.
                     De is  na  plaatsing    24  januari 2019 direct bemonstert dit is op 8 februari 2019 herhaald.
             e
                     Boring 311, zuidelijke wegberm.
         REF 2      24                                                                                                    sgl
                 -
                        januari 2019
         Bundelt kennis &             ervaring
                                                                                                                                       0000000871
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141201
         Grondwater
              e    Chloride 35   mg/I
              e
                   EC-veldmeting 534 us/cm
         Grond
              e    Chloride 8,9 mg/kg.ds
              e
                   EC-veldmeting 0,18 mS/cm
         REF 2- 8 februari 2019
         Grondwater
              e    Chloride 34   mg/I
              e
                   EC-veldmeting     272   uS/cm
         Boring 311
         Zuidelijke wegberm      ten oosten van de bron.
         Geplaatst   tot 2,0 m-mv, geen      peilbuis aanwezig. Grondwater         op  1,25    m-mv.
         Grond
              e    Chloride 26   mg/kg.ds
              e
                   EC-veldmeting 0.1 mS/cm
         opmerkingen
              1.   Het in het PvA vermelde       toetsingskader   op blz. 2 onder hfdst. 1 is niet       van  toepassing op deze
                   zorgplicht sanering;
              2.   De parameter borium in niet meegenomen in de referentiemonsters. Getoetst wordt                       aan de
                   standaard streefwaarde borium in grond           en  grondwater. (dit     is niet de  bedoeling bij zorgplicht)  In
                   het bodemonderzoek is borium echter zowel in               grond als grondwater      niet boven de
                   rapportagegrens aangetoond;
              3.   Peilbuis 201 in de bron/kern 30        mg/l gemeten, voldoet       aan   de referentie waarde;
                   Bij boring 303 is het gehalte     aan  Chloride   en   borium in het    grondwater     niet vastgelegd,;
              5.   Onder 6.5 PvA is    een  opsomming opgenomen             van de het  verslag    op te nemen onderdelen. Wat
                   daarin  afwezig is,  is een   eventuele  vervolgactie als blijkt dat het grondwater          nog  verontreinigd is.
         Conclusie
         Vast   gestelde bodemverontreiniging:
         De  wegberm     aan de  noordzijde (ligging    VKA   leiding)   is  over een lengte    van ca.  50 meter tot   ca. 1,5 m-mv
         verontreinigd    met calciumchloride boven de        referentiewaarde      van  8 mg/kg.ds.
         De  wegberm     aan de zuidzijde is     over een  lengte  van   15 meter tot   ca.   1,2  m-mv   boven de referentiewaarde
         van  8 mg/kg.ds Chloride verontreinigd.
         De  bermgreppel/slootbodem         is  over een  lengte  van   160 meter tot    een    diepte van  0,9  meter onder de
         slootbodem     verontreinigd   met chloride tot ca. 3.400       mg/kg.ds. Plaatselijk (boring 309)        is tot 2,0-2,5 onder
         de slootbodem     ca.  3.700  mg/kg.ds     aan  Chloride   aangetoond.
         Nabij de greppel    is in peilbuis 401 (2,0-3,0)     en  chloride    gehalte van   600   mg/l aangetoond.
         Bij peilbuis  403 (2,0-3,0) is 26     mg/l  aan  chloride  aangetoond.
         Aan de   westzijde  van   de greppel peilbuizen 405       en  405A (2,0-3,0     en   5,0-6,0) is 19   en  1,7 mg/l  aan
         chloride   aangetoond.
               Zzaknummer 72019-00002895                                                                                   Pagina      23
                                                                                                                                        0000000872
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141201
         In het weiland    zijn bij de boringen 309A, 3098, 401        en 413 sterk  verhoogde gehalten      aan chloride in de
         vaste bodem    (grond) gemeten.       Het  grondwater  is  negatief beinvlioed  (peilbuis 201   -
                                                                                                           600  mg/l)
         Voorgestelde maatregelen:
         Conform de werkwijze         van art. 13 Wbb wordt door Nedmag uitgegaan          van een   inspanningsverplichting.   De
         aanwezige verontreiniging         met chloride en eventueel borium wordt zoveel als        redelijkerwijs en technisch
         mogelijk verwijderd.
         De  aangetoonde verontreiniging wordt doormiddel             van open  ontgraving zoveel mogelijk verwijderd. Daarbij
         wordt in de eerste instantie ontgraven dat het aanwezig           grondwaterniveau.
         Na de  ontgravingswerkzaamheden wordt het chloride gehalte              in het grondwater opnieuw vastgesteld.
         Advies
         Het PvA is  richtinggevend      voor  de uit te voeren werkzaamheden. Het PvA is niet        maatgevend    voor de uit te
         voeren  bodemherstelwerkzaamheden. Voor de             verwijdering  van  de door de    lekkage   aan de VKA  leiding in
         grond  en  het  grondwater aanwezige parameter calcium chloride geldt de inspanningsverplichting zoals ook
         is vermeld onder 6.1.       van  het Plan van Aanpak.'
         In het PvA mist een      vervolgactie  voor  de nog vast te stellen omvang     van  chloride in het grondwater. In de
         instemming op het PvA zal hier         een  passage aan   gewijd worden.
         '
           Bodemonderzoek      en  plan van aanpak, lekkage 22 december 2018 Nedmagleiding      aan de
           Noorderweg   te  Veendam; AnteaGroup, projectnummer 0437283.100; d.d. 22 mei 2019.
              Zaakmummer 72019-00002895                                                                               oma         303
                                                                                                                                    0000000873
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>