<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141142
                                                                           2.6 JUNI 2023                           &F
                                                                                                         I
                                                                                                   NEDMAG
                                                                                                         Nedmag B.V.
          Omgevingsdienst Groningen                                                                      Billitonweg  1
          T.a.v.  mevrouw        N.D.Baars                                                               9641 KZ Veendam
          Postbus 610                                                                                    PO. Box 241
          9700 AP     Groningen                                                                          9640 AE Veendam
                                                                                                         The Netherlands
          Per email verstuurd         naar: Loketvergunningen@provinciegroningen.nl
                                           HOosting@od-groningen.nl                                      T +31 598 651911
                                                                                                         F +31598 651 226
                                                                                                         E info@nedmag.nl
                                                                                                         I www.nedmag.com
          Datum                : 22-06-2023
          Betreft              : Zienswijze op brief met kenmerk Z2023-000449 van       9-6-2023
         Geachte    mevrouw         EEB
         Nedmag     is het niet    eens met een   aantal punten uit   uw brief met kenmerk Z2023-000449.
         Hierbij ontvangt      u  de  zienswijze van  Nedmag:
         1. KBN-2 $3201
         De ESP $3201 wordt in         juni opgestart,  en KBN-2 stof  emissiemetingen  staan gepland voor  19 tm. 21     juni
         2. KBN-2 $3101
         2a. datapunten (0,0) toegevoegd
         Het toevoegen van         datapunten (0,0)   is toegestaan  volgens §8.2.2.5 van NPR 8114-2017:
         Citaat:
         “Het   verkrijgen   van   meetwaarden rond nul is ook      van belang voor het verkrijgen van een goede kalibratie-
         functie. Ideaal is het      om  enkele metingen (maximaal drie) uit te voeren tijdens het uit bedrijf zijn van de in-
         stallatie. Indien dit niet mogelijk is, kunnen eventueel surrogaatwaarden worden toegepast, bijvoorbeeld nul-
         waarden die      zijn vastgesteld tijdens de linearisatie van het CEMS. Door het gebruik van nulwaarden worden
         negatieve    of horizontale     kalibratielijnen veelal voorkomen.”
         NPR 8114 is een       interpretatienorm als aanvulling op     NEN 14181. In het KBN-2 rapport wordt deze motivatie
         opgevoerd      in §2.2.1. In de brief van de ODG wordt hier niet op     ingegaan.
         In dit  geval zal het niet veel uitmaken omdat de kalibratielijn van de KBN-2 vrijwel door (0,0) gaat. Het lijkt           ons
         ook  logisch de (0,0)-punten mee te nemen, maar het hoeft niet en wij zullen het meetbureau vragen deze
         punten    er  uit te laten.
                                                                                                         Trade register Groningen 02331543
                                                                                                         VAT no. NL 003384871801
          Paginalvan5                                                                                    Nedmag is  ISO 9001, ISO 14001
                                                                                                         ISO 22000 and GMP+ certified
                                                                                                                                0000000713
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141142
                                                                                                               &F
                                                                                                        |
                                                                                                  NEDMAG
         2b. onduidelijkheden
         Nedmag zal het meetbureau vragen de verschillen          te verklaren/te corrigeren  en voetnoten en tabelnumme-
         ring juist te maken.
         2c.  slordigheden
         Nedmag zal het meetbureau vragen        e.e.a. te  corrigeren
         2d. check   geldigheidsbereik
         De  geldigheid van het kalibratiebereik van    de   S3101-stofmeting voor februari 2023 is gecontroleerd. Elke
         week hoort minder dan 5%        van de metingen buiten het kalibratiebereik te    liggen, en daar wordt aan voldaan.
         grens [mg/Nm’]                  3
                                                23k
          week 30 jan                  g
                                                2,4%
          week 6 feb       i
                                                0,3%
          week 13 feb                "
                                                0,0%
          week 20 feb                           1,2%
           week   27  feb                       0,0%
         Tabel 1     percentage metingen boven de kalibratiegrens
                   —
         3. toets eis 100  mg/Nm?3,   meetonzekerheid      en  verdunning   met schone lucht
         3a. Toets eis 100   mg/Nm?
         De   interpretatie die Nedmag altijd gebruikt is meermaals met de ODG overlegd, o0.a. in een mail naar mevr.
         H.Oosting op 14 december 2022 en in het overleg in februari 2023. Afgesproken was dit onderwerp mee te
         nemen in de aanvraag revisievergunning.
         In de  vergunning van 2008 art. 3.1.2. staat “de maximale emissie van stof uit de ESP’s mag gedurende 4 uur
         niet  meer   bedragen dan 100 mg/Nm3.” Als de stofconcentratie altijd onder 100 mg/Nm?® moet blijven,
         waarom wordt dan gesproken over “4 uur”? In de vergunningsaanvraag van 2006 staat wel “een verhoogde
         stofemissie kenmerkt zich door      een stofemissie tot 100   mg/Nm>.”   Hiermee wordt bedoelt dat de stofemissie
         hoger dan 100 mg/Nm?* kan worden,        maar na maximaal 4      uur daar weer onder zit.
         Bij een overleg met de ODG op 1 maart 2022, met o.a. dhr.                   is afgesproken vooreerst de Nedmag-
         interpretatie te blijven gebruiken. Een continu maximum van 100 mg/Nm?® kan met de huidige installatie niet
         aan voldaan worden. Bij een opstart van een voordroger zijn stofpieken boven 100 mg/Nm? niet te voorko-
         men.
         3b. meetonzekerheid
         De door    Nedmag gehanteerde onzekerheid is niet de maximale, maar de onzekerheid volgens de vuistregel
         die de ODG ook     gebruikt. Het meetbureau zal gevraagd worden of zij de meetonzekerheid 0.b.v. de KBN-2-
         metingen in het KBN-2 rapport op kan nemen. Als dit niet kan, kan een methode van Infomil toegepast wor-
         den   (https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/meetonzekerheid-emissiemetin-
         gen/)
         Overigens lijkt de formulering op Infomil, “Voor situaties met geen of geringe overschrijdingen van de emis-
         sie-eis  gelden de volgende vuistregels voor de meetonzekerheid: ....”, aan te geven dat er pas als blijkt dat de
         overschrijding groter is dan de meetonzekerheid volgens de vuistregel naar preciezere methoden voor bepa-
          ling van de meetonzekerheid gekeken dient te worden. Daaruit zou immers kunnen blijken dat toepassing van
         de vuistregel onterecht tot de constatering van een overschrijding leidt.
          Pagina2van5
                                                                                                                        0000000714
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141142
                                                                                                           §
                                                                                                    I
                                                                                            NEDMAG
         3c. Verdunning    met schone lucht
         De  stofafvangst  door de ESP is onderdeel  van het reguliere proces (deze stofstroom is in de orde van tonnen
         per  uur en  wordt  naar het proces gerecycled). Het schema hieronder geeft het proces weer. Het is zeker niet
         zo dat alleen de calciner het reguliere proces vormt. De calciner kan niet opereren zonder ESP. Ongeveer de
         helft van de voeding wordt niet aan de calciner gevoed, maar aan de mixer en daarna aan de voordroger. Het
         droge stof dat in de voordroger uit die voeding ontstaat, wordt deels door de cycloon afgevangen uit de af-
         gasstroom, en deels door de ESP, en deze stofstromen worden teruggevoerd naar de calciner. Het reguliere
         proces omvat dus de calciner, de mixer, de voordroger, de cycloon en de ESP. Bij operatie zonder voordroger
         gaan de afgassen rechtstreeks van de calciner naar de ESP. In deze afgassen zit veel stof en daarmee is de ESP
         dan ook een integraal onderdeel van het proces en niet slechts een nageschakelde reinigingstechniek.
         Door   (preventief) onderhoud probeert Nedmag het inlekken van lucht in het reguliere proces zoveel mogelijk
         te beperken (ook omdat dit energie bespaart). Direct na het reguliere proces vindt de stofmeting plaats. Er is
         dus geen sprake van verdunning met schone lucht na het reguliere proces, en er hoort geen correctie voor het
         zuurstofpercentage toegepast te worden. E.e.a. is ook met de ODG besproken, maar die informatie wordt in
         de brief van de ODG niet genoemd, noch wordt er gemotiveerd waarom de ESP geen onderdeel zou zijn van
         het reguliere proces, noch wordt er gemotiveerd waarom leklucht, een onvermijdelijk verschijnsel, gelijk
         wordt gesteld aan het bijmengen van schone lucht.
         Goed onderhoud t.b.v. het zoveel mogelijk beperken van leklucht is zeker nodig. De afgelopen jaren was er
         veel leklucht bij de ESP $3201. Begin 2023 is de derde zone van de ESP $3201 vervangen waardoor de leklucht
         lager is dan voorheen.
         Onderstaande grafieken geven de zuurstofpercentages (in droog afgas, gemeten met een gekalibreerde meter
         van Testo) weer die wij regelmatig meten in de afgasflow direct na de calciner en na de ESP. Te zien is dat
         voor de calciner F3101 tot maart 2020 het O; na de ESP opliep door meer leklucht, en dat dit na vervanging
         van de derde zone van de ESP (EAE) vcrbeterd was. Bij de calciner F3201 is eenzelfde beeld te
         zien na de vervanging van de derde zone (JERE) begin dit jaar.
          Pagina3   van5
                                                                                                                   0000000715
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141142
                                                                                                                   §&
                                                                                                          It
                                                                                                    NEDMAG
           16,0
                                                              F3101
           14,0    |
           12,0
                   |
           10,0
            00   |!     -       RA
              1-okt-12        1-okt-14       1-okt-16           1-okt-18         1-okt-20      1-okt-22         1-okt-24
                                                 —®—    02 nacalc.     —®—02naESP
           16,0                         RRA.                   1. ¥'.. | I
                   |
            0.0
                     eb
                                                        es                             rn
              1-okt-12       1-okt-14        1-okt-16          1-okt-18          1-okt-20      1-okt-22         1-okt-24
                                                 —8— (02   nacalc.     —@—02naESP
         Grafiek1en2— zuurstofpercentages gemeten in het afgas van de calciner               en de ESP; 0, in droog afgas, geme-
         ten met een    gekalibreerde meting
         4.  overtreding 100 mg/Nm? emissiegrens
         Dit is inderdaad in 2022 helaas meermaals       gebeurd.       Met een nieuwe derde zone op de ESP $3201 is de kans
         hierop echter veel kleiner.
         5.  overtreding 30 mg/Nm? emissiegrens ESP $3201
         De brief van het ODG stelt: “Gebleken is dat       u bij het toetsen van de meetresultaten aan het voortschrijdend
         gemiddelde    over  12  maanden alle  data   (inclusief opstarten, stilleggen en uitstaan van de stookinstallatie)
         meeneemt en de maximale       onzekerheid     toepast.” In december 2022 is echter op verzoek van de ODG emis-
         siedata over de afgelopen twee jaren opgestuurd waarin “uitstaan” niet is meegenomen, en waarin de meet-
         onzekerheid volgens de vuistregel van Infomil wordt gehanteerd (dezelfde die de ODG in haar brief hanteert).
         Op aangeven van de email van mw.                   van 25 oktober 2022 was het opstarten en stopzetten van de
         voordroger    niet meegenomen    in  de berekening van de 12-maandsgemiddelde stofuitstoot. De email zegt “al-
         leen de emissies worden meegenomen in de            berekening/toetsing als de   installatie aan is en start- en
          Paginad4van5
                                                                                                                           0000000716
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141142
                                                                                                            &
                                                                                                    1
                                                                                                NEDMAG
         stopemissies worden buiten beschouwing gelaten”. In de nieuwe brief wordt gevraagd de start- en stop van
         de voordroger wel mee te nemen. Dit zullen wij toepassen. De juiste meetonzekerheid zullen we ook toepas-
         sen. Correctie voor zuurstofpercentage hebben we bezwaar tegen, omdat er geen sprake is van verdunning
         van  de afgasstroom     na het   reguliere proces.
         De calciner F3201 is op 3    januari 2023 stop gezet. Rond  16 juni 2023 is de switch gemaakt van de calciner
         F3101 naar de calciner F3201. Onderstaande tabel laat de berekende 12-maandsgemiddelden zien exclusief
         stilstand van de oven, maar inclusief start en stop van de voordrogers. Het 12-maandsgemiddelde hoort on-
         der de grens van 30 mg/Nm? te blijven, waarbij de meetonzekerheid nog opgeteld mag worden. Volgens de
         vuistregel is deze 2,34 mg/Nm?.
         De brief van de ODG vermeld ook “Data van november 2022 tot maart 2023 hebben wij -ook na herhaaldelijk
         verzoek- niet van u ontvangen”. Nedmag heeft die verzoeken voor zover wij na kunnen gaan nooit ontvangen.
                                           F3101       F3201
          01-okt-21  -
                         30-sep-22          22,4        34,1
          01-nov-21    -
                          31-okt-22         23,7        35,2
          01-dec-21-30-nov-22          |
                                            25,8        37,7
          01-jan-22  -
                         31-dec-22          26,0        38,7
          01-feb-22  -
                         31-jan-23          28,2        38,0
          01-mrt-22    -
                          28-feb-23         29,1        38,7
          01-apr-22 31-mrt-23
                     -
                                            27,8        39,5
         [01-mei-22    -
                          30-apr-23         27,9        40,0
          01-jun-22
                     -
                         31-mei-23          31,4        41,7
         Tabel 2 12-maandsgemiddelde stofuitstoot van
                  -
                                                               de calcineerovens in mg/Nm?
         Op verzoek kunnen       we de   achterliggende data opsturen.
         Met   vriendelijke groet,
          Pagina5van5
                                                                                                                     0000000717
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141142
       PEEL
           an?
           ol
         NEDMAG
                A
                  EE Te
                      0000000718
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>