<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141231
     Elektronisch                          Milieujaarverslag             2019              30/06/2020 14:53:30
    Nedmag                     B.V.
     Algemene            gegevens
     Algemene    gegevens
     Naam   moederbedrijf/concern                                Nedmag   B.V.
     Naam   inrichting                                           Nedmag   B.V.
     Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)             Billitonweg 1
     Postcode  en
                  plaats                                         9641KZ Veendam
     Kamer   van
                 Koophandel (KVK) vestigingsnummer               02331543
     Belangrijkste  economische activiteit (SBI-code, NACE-code) 08990
     Bedrijfscode (NIC-code)                                      101408
     ETS-vergunningnummer                                        NL-200400291
     Omschrijving                                                Winning  van  overige delfstoffen n.e.g.
     Inrichtingsverantwoordelijke                                de heer       5.1.2e
     Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)               de heer
     Telefoon                                                    0598  -
     E-mail                                                      IEEE            cdmag.nl
     Postadres                                                   Billitonweg 1
                                                                 9641KZ Veendam
     Elektronische  vervolgcommunicatie                          ja
     E-PRTR    (aanvullende gegevens)
                                                                 Topografisch                       Geografisch (noorderbreedte,
                                                                 (Rijksdriehoekmeting)              oosterlengte)
     Coordinaten   inrichting                                    X: 256.065                         N: 53,11432
                                                                 y: 570.785                         0: 6,89666
     Stroomgebieddistrict                                        Eems
     Activiteiten E-PRTR      Bijlage 1
     Naam                                                        Hfd                                E-PRTR    nr
                                                                                                                                   [PPC
                                                                                                                                 0000001411
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141231
     Installaties voor  het roosten of sinteren van ertsen                                                                     2.1
     Chemische installaties    voor de fabricage op industriéle schaal van
                                                                           anorganische                                  4.b   4.2(a)
     chemische    basisproducten
     Wet   algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
     Beoordelende instantie Wabo                                                        Omgevingsdienst Groningen
     Contactpersoon     Wabo                                                            Beoordelaar PRTR
     E-mail                                                                              FPN)
                                                                                               od-groningen.nl
     Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet          (Wtw) (indien   van toepassing)
     Beoordelende instantie    waterschap                                               Waterschap   Hunze  en Aa's
     Contactpersoon waterschap                                                          de heer ing.
     E-mail                                                                             BEE           hunzeenaas.nl
     Beoordelende instantie    Rijkswaterstaat                                          Dienst Noord-Nederland    (RWS)
     Contactpersoon     Dienst Rijkswaterstaat                                          Beoordelaar PRTR
     E-mail                                                                             EET                 vs
     Coordinerende instantie PRTR
     Coordinerende instantie PRTR                                                       Omgevingsdienst Groningen
     Coordinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders                                  Dienst Noord-Nederland    (RWS)
     Opmerkingen
     Productievolume                                                                    MgO, Mg(OH)2, MgCl2,       CaCl2
     Hoeveelheid
     Eenheid
     Aantal installaties
     Bedrijfstijd  in uren
                           per jaar
     Aantal werknemers
     Websiteadres                                                                       Nedmag.nl
     Emailadres    (algemeen)
     Overige   informatieve tekst
     Beoordelaars per module
     Module                                         Beoordelende instantie
                                                                                                                             0000001412
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141231
     Toelichtingen algemene gegevens
     'Algemene gegevensl      # 18/02/2020’
     Laatste  aanpassing gedaan door:   de heer
     Laatste  aanpassing gedaan door:   de heer
     18-02-2020    EXER   Het emissiepunt "Overige    installaties" kan vervallen De  knop "Mutaties' werkt niet (goed)
     Oordelen           algemene          gegevens
     Er  zijn   geen oordelen       ingevoerd
     Adviezen algemene gegevens
     Er zijn geen adviezen ingevoerd
     Emissie        naar       lucht
     Verwijzingstabel    Lucht                                                                                          gehele inrichting         2019
     Gaat u
             rapporteren  over
                               verbrandingsemissies (alle typen,    per installatie)?                                                     nee
     Gaat u  rapporteren  over stookinstallaties (met verzameltabel)?                                                                      ja
     Gaat u
             rapporteren  over
                               procesemissies?                                                                                             ja
     Emissiepuntgegevens
     Olieheater F8201
     Type:                                                                                  Puntbron
     Hoogte:                                                                                6 m
     Uitstroomopening:                                                                      0,09 m?
     Coordinaten X:                                                                         251.886  m
     Codrdinaten Y:                                                                         571.526  m
     Coordinaten N:                                                                         53,12175
     Coordinaten O:                                                                         6.83448
     Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
     Warmteinhoud berekend of opgave?:                                                      Berekenen
     Temperatuur:                                                                           227°C
     Volumestroom:                                                                          0,154 Nm3/s
     Warmteinhoud:                                                                          0,043 MW
                                                                                                                                              0000001413
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141231
     Uittreedsnelheid:                                   2 m/s
     Olieheater F8203
     Type:                                               Puntbron
     Hoogte:                                             6 m
     Uitstroomopening:                                   0,09 m?
     Coordinaten X:                                      251.886 m
     Cobrdinaten Y:                                      571.526 m
     Coordinaten N:                                      53,12175
     Cooérdinaten O:                                     6,83448
     Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
     Warmteinhoud berekend of opgave?:                   Berekenen
     Temperatuur:                                        222°C
     Volumestroom:                                       0,474 Nm3/s
     Warmteinhoud:                                       0,128 MW
     Uittreedsnelheid:                                   5 m/s
     Olieheater F8204
     Type:                                               Puntbron
     Hoogte:                                             6 m
     Uitstroomopening:                                   0,09 m?
     Coordinaten X:                                      251.886 m
     Coordinaten Y:                                      571.526 m
     Coordinaten N:                                      53,12175
     Coordinaten O:                                      6,83448
     Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
     Warmteinhoud berekend of opgave?:                   Berekenen
     Temperatuur:                                        200 °C
     Volumestroom:                                       0,463 Nm3/s
     Warmteinhoud:                                       0.112 MW
     Uittreedsnelheid:                                   5 m/s
                                                                     0000001414
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141231
     Overige  installaties
     Type:                                               Puntbron
     Hoogte:                                             10 m
     Uitstroomopening:                                   0 m?
     Coordinaten X:                                      256.051 m
     Coordinaten Y:                                      570.859 m
     Coordinaten N:                                      53,11499
     Coordinaten O:                                      6.89647
     Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
     Warmteinhoud berekend of opgave?:                   Opgeven
     Temperatuur:                                        C
     Volumestroom:                                       Nm3/s
     Warmteinhoud:                                       0,013 MW
     Uittreedsnelheid:                                   m/s
     Schoorsteen A3001     (calcineerovens)
     Type:                                               Puntbron
     Hoogte:                                             50m
     Uitstroomopening:                                   1 m?
     Codrdinaten X:                                      256.050 m
     Coordinaten Y:                                      570.781 m
     Coordinaten N:                                      53,11429
     Codrdinaten O:                                      6.89643
     Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
     Warmteinhoud berekend of opgave?:                   Berekenen
     Temperatuur:                                        190 °C
     Volumestroom:                                       6.4 Nm3/s
     Warmteinhoud:                                       1.463 MW
     Uittreedsnelheid:                                   6 m/s
     Schoorsteen A3002     (schachtovens)
                                                                   0000001415
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141231
     Type:                                               Puntbron
     Hoogte:                                             50 m
     Uitstroomopening:                                   1 m?
     Codrdinaten X:                                      256.052 m
     Coordinaten Y:                                      570.936 m
     Coordinaten N:                                      53,11568
     Codrdinaten O:                                      6.89651
     Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
     Warmteinhoud berekend of opgave?:                   Berekenen
     Temperatuur:                                        70°C
     Volumestroom:                                       2,2 Nm3/s
     Warmteinhoud:                                       0,164 MW
     Uittreedsnelheid:                                   2 m/s
     Schoorsteen   Calmag
     Type:                                               Puntbron
     Hoogte:                                             24m
     Uitstroomopening:                                   1 m?
     Coordinaten X:                                      256.086 m
     Codrdinaten Y:                                      571.115 m
     Coordinaten N:                                      53.11728
     Coordinaten O:                                      6.89707
     Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
     Warmteinhoud berekend of opgave?:                   Berekenen
     Temperatuur:                                        70 °C
     Volumestroom:                                       6,95 Nm3/s
     Warmteinhoud:                                       0,518 MW
     Uittreedsnelheid:                                   7 m/s
     Emissietabel stookinstallaties (met verzameltabel)
                                                                    0000001416
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141231
     Basisgegevens
     Categorie:                                                                 "Andere stookinstallaties, te weten:
                                                                                Olieheater
     Totaal nominaal thermisch   ingangsvermogen:                                L75 MW
     Datum waarop de   installatie(groep) in bedrijf is gesteld:                01-06-1998
     Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):                   4.876 uren
     Emissiepunt / schoorsteen:
     Naam   emissiepunt                                                         Aandeel emissiepunt per installatie
     Olieheater F8201                                                           100%
                                                       trouwelijke informatie)
               *                                                                              J  a
     Verbruik
     Stookwaarde                                                                        0,03165 GJ/Nm3     ae
     CO2 Factor                                                                             56,6 kg CO2/GJ
     Zwavelgehalte                                                                             0 gew. %
     Emissies
                                        Concentraties                                                             Jaargemiddelde
                                               *
     Gemiddelde NO,-concentratie    (als NO»)
     Gemiddelde SO,-concentratie
     Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
           Emissies       lucht (CO2      NOx
                    naar               en
                                                ontbreken indien aangemerkt als      Jearvracht                                  NMVOS substof
                                       vertrouwelijk)
     NOx                                                                                    405  kg
     SO2                                                                                       0kg
     Totaal stof                                                                               Okg
     Basisgegevens
                                                                                                                                               0000001417
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141231
     Categorie:                                                                  Andere  stookinstallaties, te weten:
                                                                                 Olicheater
     Totaal nominaal thermisch    ingangsvermogen:                               0,7 MW
     Datum waarop de    installatie(groep) in bedrijf is gesteld:                01-06-2000
     Bezettingsgraad (netto  aantal draaiuren, zie helptekst):                   1.059 uren
     Emissiepunt / schoorsteen:
     Naam   emissiepunt                                                          Aandeel  emissiepunt per   installatie
     Olieheater F8201                                                            100%
     Stook  Input Brandstof (* bevat eventueel      vertrouwelijke informatie)
     Aardgas
               *
     Verbruik                                                                                  5.1.2f
     Stookwaarde                                                                         0,03165 GJ/Nm3     ae
     CO2 Factor                                                                              56,6 kg CO2/GJ
     Zwavelgehalte                                                                              0 gew. %
     Emissies
                                         Concentraties                                                              Jaargemiddelde
                                                *
     Gemiddelde NOy-concentratie     (als NO;)
     Gemiddelde SO,-concentratie
     Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
           Emissies naar   lucht (CO2   en NOx ontbreken indien   aangemerkt als      Jaarvracht                                   NMVOS substof
                                        vertrouwelijk)
     NOx                                                                                       32kg
     SO2                                                                                        Okg
     Totaal stof                                                                                Okg
     Emissietabel stookinstallaties   (met verzameltabel)
     Stookinstallaties van   installatiegroep  'Olieheater F8204'                                                                                    2019
     Basisgegevens
     Categorie:                                                                  Andere  stookinstallaties, te weten:
                                                                                 Olieheater
                                                                                                                                                 0000001418
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30141231
     Totaal nominaal thermisch   ingangsvermogen:                                2 MW
     Datum waarop de   installatie(groep) in bedrijf is gesteld:                 01-06-2000
     Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):                    3.137 uren
     Emissiepunt / schoorsteen:
     Naam   emissiepunt                                                          Aandeel emissiepunt per installatie
     Olieheater F8201                                                            100%
               *
     Verbruik                                                                                 5.1.2f
     Stookwaarde                                                                         0,03165 GJ/Nm3  ae
     CO2 Factor                                                                             56,6 kg CO2/GJ
     Zwavelgehalte                                                                             0 gew. %
     Emissies
                                        Concentraties                                                            Jaargemiddelde
                                                *
     Gemiddelde NO,-concentratie    (als NO,)
     Gemiddelde SO,-concentratie
     Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
           Emissies naar  lucht (CO2   en    NOx ontbreken indien aangemerkt als
                                                                                     Jaarvracht                                 NMVOS substof
                                       vertrouwelijk)
     NOx                                                                                     273 kg
     SO2                                                                                       Oke
     Totaal stof                                                                               Oke
                          Emissies  naar  lucht                                        Jaarvracht                            NMVOS substof
     Kooldioxide  (CO2)                                                                 2.693.053  kg
                                                                                                                                              0000001419
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30141231
     Basisgegevens
     Proces code                                                                                        07P12
     Omschrijving    proces                                                                             Productie van
                                                                                                                      overige chemicalien
     Naam proces                                                                                        Calmag
     Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
                            *
     Productomschrijving                                                                                Calciumchloride
                   *
     Hoeveelheid
               *
     Eenheid                                                                                            ton
     Emissiepunt / schoorsteen     :
     Naam   emissiepunt                                                                                 Aandeel  emissiepunt per installatie
     Schoorsteen   Calmag                                                                                100%
             Emissies    naar lucht  (CO: en NOx ontbreken indien  aangemerkt als vertrouwelijk)                             Jaarvracht      NMVOS substof
     Kooldioxide   (CO2)                                                                                                     20.204.314  kg
     Koolmonoxide      (CO)                                                                                                      43.773  kg
     NOx                                                                                                                          11.507 kg
     Totaal stof                                                                                                                   8.411kg
     Fijn stof (<10  micrometer)                                                                                                   8.411kg
     Fijn stof (<2,5  micrometer)                                                                                                  8.411kg
     Input  Brandstof (* bevat eventueel     vertrouwelijke informatie)
     Aardgas
                *
     Verbruik
     Stookwaarde                                                                              0.03165 GJ/Nm3  ae
     CO2 Factor                                                                                  56,6 kg CO2/GJ
     Zwavelgehalte                                                                                    gew. %
     Methaan
                *
     Verbruik                                                                                 280.164 Nm3
     Stookwaarde                                                                              0,03165 GJ/Nm3
     CO2 Factor                                                                                  56,6 kg CO2/GJ
                                                                                                                                                0000001420
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30141231
     Zwavelgehalte                                                                                      gew. %
     Emissietabel     specifieke procesemissies
     Productieproces 'Nedmag'                                                                                                                            2019
     Basisgegevens
     Proces code                                                                                          07P12
     Omschrijving     proces                                                                              Productie van
                                                                                                                        overige chemicalien
     Naam proces                                                                                          Nedmag
     Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
                             *
     Productomschrijving                                                                                  Magnesiumhydroxide/oxide
                    *
     Hoeveelheid
               *
     Eenheid                                                                                              ton
     Emissiepunt / schoorsteen      :
     Naam   emissiepunt                                                                                   Aandeel  emissiepunt per installatie
     Schoorsteen A3001      (calcineerovens)                                                              20%
     Schoorsteen A3002      (schachtovens)                                                                80%
             Emissies     naar lucht  (CO; en NOx ontbreken indien  aangemerkt als vertrouwelijk)                              Jaarvracht      NMVOS substof
     Chloor  en  zijn anorganische verbindingen (als HCI)                                                                              690 kg
     Fijn stof (<10   micrometer)                                                                                                  21.687kg
     Fijn stof (<2,5   micrometer)                                                                                                 21.687kg
     Kooldioxide (CO2)                                                                                                         69.666.129  kg
     Koolmonoxide       (CO)                                                                                                      505.219kg
     NOx                                                                                                                          383.404  kg
     SO2                                                                                                                            10.536 kg
     Totaal stof                                                                                                                   21.687  kg
     Input  Brandstof (* bevat eventueel      vertrouwelijke informatie)
     Aardgas
                *
     Verbruik                                                                                      5.1.2f
     Stookwaarde                                                                               0,03165 GJ/Nm3   ae
                                                                                                                                                  0000001421
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30141231
     CO2 Factor                                                                                   56,6 kg CO2/GJ
     Zwavelgehalte                                                                                      gew. %
     Methaan
     Verbruik   *
                                                                                              966.141    Nm3
     Stookwaarde                                                                              0,03165 GJ/Nm3
     CO2 Factor                                                                                   56,6 kg CO2/GJ
     Zwavelgehalte                                                                                      gew. %
     Totalen luchtemissies     (bedrijfsniveau)
                                                                       Verbranding           Proces             Totaal        Totaal        Totaal            Totaal
                                                                              2019             2019              2019           2018         2017               2016
                                 naam  stof                           emissie in kg ~~ emissie in kg  ~~ emissie in kg emissie in kg emissie in kg     emissie in kg
     SO2                                                                          0          10.536            10.536          8.753         7.523             4.152
     Totaal stof                                                                  0          30.098            30.098        34.339        28.095            24.587
     NOx                                                                        710         394.911           395.621       284.225   360.404,71        354.116,77
     Kooldioxide    (CO2)                                                2.693.053       89.870.443        92.563.496   96.450.223    89.063.653        80.702.686
     Fijn stof (<10 micrometer)                                                              30.098            30.098        32.435        24.588            21.198
     Fijn stof (<2,5 micrometer)                                                             30.098            30.098        26.091        19.232            16.512
     Koolmonoxide      (CO)                                                                 548.992           548.992      647.364        470.092           435.778
     Chloor  en
                 zijn anorganische verbindingen (als HCI)                                        690              690             93           699               885
                              Brandstof                                   Eenheid                                                               Verbruik(tot lucht)
     Aardgas                                                 Nm3   ae                                                                                   50.300.126
     Methaan                                                 Nm3                                                                                          1.246.305
     Gas-/dieselolie                                         ton
     CO2   werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten)                                                                                                   92.563.496
     CO2 verwacht     (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren)                                                                          92.339.761
                                                                                                                                                      0000001422
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30141231
                                                                                                                                                       Totaal
                                                                                ’
     i bijlage 2)                                       MCE
                                                                         ey                     Ei                         Drempel Register
                                                                                                                                                Wists Nii
     Chloor  en
                zijn anorganische verbindingen (als                NEN-EN 1911-1 t/m
                                                           M                                             nen                 10.000                       690         0
     HCI)
                                                                                                                                       -
                                                                          32003
     Fijn stof (PM10)                                      C               OTH                    via tabel  fijnstof         5.000   NL               30.098         0
                                                                                            gas                    fact. x
     Kooldioxide   (CO2)                                   C               OTH
                                                                                                   cali. x smn.             100.000   NL           92.563.496         0
     Koolmonoxide     (CO)                                 M          EN 15058:2004                      nen                 10.000   EU              548.992         0
     Stikstofoxiden  (NOx / NO2)                           M       NEN-EN 14792:2005                     nen                 10.000   EU              395.621         0
     Totaal stof                                           M               OTH             NEN 13284 +      gravimetrisch ~~  5.000   NL               30.098         0
     Zwaveloxiden    (SOx / SO2)                           M       NEN-ISO 7935:2001                     nen                 20.000    -
                                                                                                                                                       10.536         0
     Wat is uw  totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten  behoeve  van emissiehandel?                                          Jaarvracht
     CO2                                                                                                                              87.424.890 kg
     Toelichtingen lucht (Emissies                           naar     lucht
     Laatste aanpassing gedaan door:    de heer                   op 14/02/2020
     Laatste aanpassing gedaan door:    de heer                   op 14/02/2020
     14-2-2020 EXER Gas verbruik      en NOx emissie  van  olicheaters F8203 en F8204 zijn lager omdat de installaties minder uren gedraaid hebben Hierdoor is ook de
     CO2 emissie   lager.
     Laatste aanpassing gedaan door:    de heer                   op 14/02/2020
     14-02-2020 IEEE De CO       en  NOx emissie zijn nu op normaal niveau en lager dan vorige jaar Vorig jaar waren ze hoger dan normaal. Oorzaak onbekend
     Laatste aanpassing gedaan door:    de heer         5.1.2e
                                                                  op 25/02/2020
     Laatste aanpassing gedaan door:    de heer                   op 25/02/2020
     Laatste aanpassing gedaan door:    de heer                   op 18/02/2020
     Laatste aanpassing gedaan door:    de heer                   op 14/02/2020
                                                                                                                                                            0000001423
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>30141231
     14-02-2020 EEEEE de nieuwe brandstof is groengas. Groengas is opgewerkt biogas (van CO2 ontdaan) van mestvergister en wordt na de hoofdgasmeter toegevoegd
     aan  het gasnet van Nedmag. Het wordt geleverd op Groningengas kwaliteit (Calorische waarde 31,65 MJ/Nm3, emissiefactor 56,6 t CO2/TJ)
     Laatste  aanpassing gedaan door:  de heer                   op 17/02/2020
     Laatste  aanpassing gedaan door:  de heer                   op 17/02/2020
     Laatste  aanpassing gedaan door:  de heer                   op 17/02/2020
     17-2-2020 EEE De emissies       van CO, NOx van zowel Calmag als Nedmag       en SO2   van Nedmag zijn hoger door iets hogere productie in 2019
     De oorzaak   voor een
                            hogere "HCI"-emissie is niet bekend het niveau is echter niet abnormaal  (is eerder voorgekomen)
     Laatste  aanpassing gedaan door:  de heer                   op 26/02/2020
     Laatste  aanpassing gedaan door:  de heer                   op 17/02/2020
     Laatste  aanpassing gedaan door:  de heer                   op 17/02/2020
     17-2-2020 IEEEE Emissichandel: De drie Olieheaters     (van de mijn-locatie) vallen niet onder de CO2 emissiehandel. Ook het methaan (=groengas) gebruik valt niet
     onder de emissichandel    evenzo het diesel verbruik van de transportmiddelen. Hierdoor is CO2 emissie hoger dan de bij de emissichandel opgegeven waarde
     Laatste  aanpassing gedaan door:  de heer                   op 30/06/2020
     Laatste  aanpassing gedaan door:  de heer                   op 30/06/2020
     30-06-2020 Antwoord op oordeel 29-6-2020:
     De totaal stof is via bestand bestand Omrekenfactoren             totaal stof opgedeeld in PM         10 en  PM2,5 Omdat in de database de verhoudingen 1:1
     1s, zijn de getallen    PM 10 en PM2,5 hetzelfde
     Qordelen lucht
     Laatste  aanpassing gedaan door: Grishja van der Veer op 29/06/2020
     De opgegeven totalen luchtemissies (bedrijfsniveau) van PM10 zijn precies even groot als die van PM2.5. Het      bedrijf wordt daarom verzocht op deze emissies te
     controleren, en wanneer nodig deze aan te passen. Zie ook het advies van de Emissieregistratie.
     Adviezen lucht (Emissies                       naar     lucht
     De  Emissieregistratie heeft de opgegeven cijfers in uw e-MJV bekeken en geeft u het volgende advies. De stofemissies van de installatie "Calmag" zijn in 2019 niet
     opgeplitst in PM10 en PM2.5.    In 2018 is deze opsplitsing wel gemaakt. Kan ook in 2019 bij deze installatie de totaal stof emissie worden gespecificeerd?
     Oppervlaktewater rijkswater
                                                                                                                                                              0000001424
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>30141231
     Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (groot) oppervlaktewater waarvoor een Dienst van
     Rijkswaterstaat bevoegd gezag 1s? Ook indien u wilt (of moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja          ja
     te beantwoorden. Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is van emissies (boven de drempel).
     Locatie  emissiepunten (X.y):                                                    (100, 300000)
     Locatie  emissiepunten (N,O):                                                    (50.66922 3.19607)
                                                                                                  ,
     Warmte Warmteafvoer         (rijkswater):                                        MJ/s of MW
     Wateriname     Oppervlaktewater (rijkswater):                                    m3
     Waterafvoer     Lozing op oppervlaktewater (rijkswater):                         2.788.492 m3
     Bent  u in het bezit   van een
                                     Wvo-vergunning?                                  ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
                                                                                                                inrichting                                        2019
     Overige emissies     naar  water  (Thema Verspreiding)                                         Jaarvracht                      Toelichting bij opgave 0
     Chloriden   (als  totaal CI)                                                      115.410.014   kg
     Borium                                                                            15.724 kg
     Koper                                                                            99  kg
     Nikkel                                                                           25  kg
     Cadmium                                                                           10 kg
     Chroom    en
                   zijn verbindingen (als Cr)                                          145 kg
     Sulfaten                                                                         808.338  kg
     Zink                                                                             207  kg
     Lood                                                                             266  kg
                                                               Methode          Gebruikte methode                                     Totaal hoeveelheid      Waarvan
     fa bijlage 2)                                      Wee
                                                                 Code              omschrijving
                                                                                                               Dremel. Register
                                                                                                                                        (jaarvracht in kg)   incidenteel
      Chloriden   (als totaal CI)                          M     OTH        Argento   metrische titratie     2.000.000     EU                115.410.014
      Koper  en
                 zijn verbindingen (als Cu)                M     OTH                 ICP-AES                         50    EU                           99
     Nikkel   en  zijn verbindingen (als Ni)               M     OTH                 ICP-AES                         20    EU                           23
      Cadmium     en
                      zijn verbindingen (als Cd)           M     OTH                 ICP-AES                           5   EU                           10
                                                                                                                                                           0000001425
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>30141231
      Chroom     en
                    zijn verbindingen (als Cr)               M      OTH                  ICP-AES                         50     EU                           145
     Zink   en
                zijn verbindingen (als Zn)                   M      OTH                  ICP-AES                        100     EU                          207
     Lood    en
                 zijn verbindingen (als Pb)                  M      OTH                  ICP-AES                         20     EU                          266
     Toelichtingen               o
     Laatste   aanpassing gedaan door:   de heer                  op 17/02/2020
     17-02-2020 EEE De emissiestoffen         koper, nikkel, cadmium, zink en lood zijn lager dan in 2018   Dit komt door de variaties in de grondstoffen
     Oordelen oppervlaktewater rijkswater
     Er  zijn geen oordelen ingevoerd
     Adviezen oppervlaktewater rijkswater
     Er  zijn geen adviezen ingevoerd
     Oppervlaktewater binnenwater
     Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (klein) oppervlaktewater waarvoor een waterschap of
     hoogheemraadschap bevoegd gezag is? Ook indien u wilt (of moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag
     met Ja te beantwoorden. Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is van emissies (boven de
     drempel).
     Locatie   emissiepunten (x.y):                                                         (255066 602463)
                                                                                                      ,
     Locatie   emissiepunten (N,O):                                                         (53.39907 6.89162)
                                                                                                        ,
     Warmte Warmteafvoer        (binnenwater):                                              MlJ/s of MW
     Wateriname      Oppervlaktewater (binnenwater):                                        2.939.346 m3
     Waterafvoer     Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):                              m3
     Bent  u  in het bezit van een
                                   Wvo-vergunning?                                          ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
     Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)                                                    Jaarvracht                        Toelichting bij opgave 0
                                                                                                                                                                 0000001426
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>30141231
     Stofnaam                                          M/C/E      Methode        Gebruikte methode             Drempel Register        Totaal hoeveelheid      Waarvan
      (E-PRTR bijlage 2)                                           Code             omschrijving                                         (jaarvracht in kg)   incidenteel
      Chloriden    (als totaal CI)                       M         OTH        Argento  metrische titratie     2.000.000   EU                  115.410.014
     Koper    en  zijn verbindingen (als Cu)             M         OTH                ICP-AES                        50   EU                             99
     Nikkel   en   zijn verbindingen (als Ni)            M         OTH                ICP-AES                        20   Eu                             23
      Cadmium      en
                       zijn verbindingen (als Cd)        M         OTH
                                                                                      ICP-AES                          5  EU                             10
      Chroom     en
                    zijn verbindingen (als Cr)           M         OTH                ICP-AES                        50   EU                            145
     Zink   en
                zijn verbindingen (als Zn)               M         OTH                ICP-AES                       100   EU                            207
      Lood   en  zijn verbindingen (als Pb)              M         OTH                ICP-AES                        20   EU                            266
     Toelichtingen oppervlaktewater binnenwater
     Er  zijn geen toelichtingen ingevoerd
     Oordelen oppervlaktewater binnenwater
     Er  zijn geen oordelen ingevoerd
     Adviezen oppervlaktewater binnenwater
     Er  zijn geen adviezen ingevoerd
     Waterzuivering                   buiten inrichtin
     Is er
           sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een
                                                                                  rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een
     afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZI) van een andere inrichting?
     Waterafvoer      Lozing op riool:                                                         12.811 m3
     Indirecte Lozingen                                                                                                                                            2019
     Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)                                                     Jaarvracht                   Toelichting bij opgave 0
     Stofnaam                                     Methode           Gebruikte methode                             .                 Totaal hoeveelheid         Waarvan
                                          MCs                                                     Drenpel’    Register
      (E-PRTR bijlage 2)                            Code               omschrijving                                                  (jaarvracht in kg)      incidenteel
                                                                                                                                                            0000001427
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>30141231
     Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting
     '"Waterzuivering    buiten  inrichting1 # 26/02/2020"
     Laatste  aanpassing gedaan door:   de heer                   op 26/02/2020
     26-02-2020    EXER   Er is minder water  ingenomen  en  daardoor ook minder geloosd
     Oordelen waterzuivering buiten inrichting
     Er  zijn geen oordelen ingevoerd
     Adviezen waterzuivering buiten                              inrichting
     Er zijn geen adviezen ingevoerd
     EPRTR Bodem
     Toelichting                                                                        Niet van
                                                                                                 toepassing
     Toelichtingen              EPRTR bodem
     Er  zijn geen toelichtingen ingevoerd
     Oordelen EPRTR bodem
     Er  zijn geen     oordelen      ingevoerd
     Adviezen EPRTR bodem
     Er  zijn geen     adviezen      ingevoerd
     Energie
     Verwijzingstabel Energie                                                                               gehele inrichting                      2019
     Heeft de  inrichting een eigen WKK-installatie?                                                                           nee
     Maakt   u gebruik  van een  WKK-installatie buiten uw   inrichting?                                                       nee
     Energiegebruik (primaire energie)                                                                          gehele inrichting inclusief eigen WKK
     Elektriciteit                                                                                                                                 2019
     Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit)                         MWh                                                      54.704
                                                                                                                                           0000001428
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>30141231
     Zelf opgewekte duurzame        elektriciteit (exclusief biobrandstof)                       MWh
     Eigen gebruik   van  duurzame elektriciteit uit     participatie                            MWh
     Doorlevering   elektriciteit  aan  derden                                                   MWh
     Teruglevering   elektriciteit  aan  elektriciteitsnet                                       MWh
     Netto verbruik elektriciteit                                                                MWh                                                                        54.704
     Aardgas   en  Overige    brandstoffen     (inclusief duurzaam)                                                                                                            2019
                                         Ingekocht                   Doorgeleverd            Netto gebruik
                                                                                                                  gmsid                    Ingezet als grondstof     Eenheid
     Aardgas                             50.300.126                                            50.300.126              50.300.126                     0               Nm3   ae
     Gas-/dieselolie                         17.3                                                  17,3                     17.3                      0                 ton
     Methaan                              1.246.305                                             1.246.305                1.246.305                    0                Nm3
     Warmte                                                                                                                                                                    2019
     Ingekocht  warmte    (incl. duurzame     warmte)                                            TJ
     Zelf opgewekte duurzame        warmte    (exclusief biobrandstof)                           TI
     Eigen gebruik   van  duurzame     warmte    uit participatie                                TJ
     Doorgeleverde    warmte    (incl. duurzame     warmte)                                      TJ
     Netto verbruik warmte                                                                       TJ]                                                                              0
     Toelichtingen energie alsemeen
     'Energie algemeenl # 26/02/2020"
     Laatste aanpassing gedaan door:       de heer                       op 26/02/2020
     Laatste aanpassing gedaan door:       de heer                       op 18/02/2020
     Laatste aanpassing gedaan door:       de heer                       op 18/02/2020
     18-02-2020    IEXEE
     *
       Methaan   (groengas, afkomstig      van
                                                Bio-vergister)    is een nieuwe brandstof die sinds juni 2019 gebruikt wordt   en wordt geleverd als Groningengas kwaliteit
     (calorische waarde 31,65 MJ/Nm3          en  CO2 emussiefactor 56,6 T CO2/TJ
     'Energie algemeen2      # 18/02/2020’
     Laatste aanpassing gedaan door:       de heer                       op 18/02/2020
     18-02-2020    IEEE   14  van  de  17,3  ton diesel is  gebruikt  voor
                                                                           transport (heftrucks en
                                                                                                   rangeer locomotiefje)
                                                                                                                                                                      0000001429
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>30141231
     Oordelen          energie algemeen
     Er zijn geen oordelen ingevoerd
     Adyviezen         energie algemeen
     Er zijn geen adviezen ingevoerd
     Afval
     Heeft uw  inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de drempelwaarde is overschreden?                         ja
     Heeft uw
               inrichting een eigen industriéle afvalwaterzuivering (AWZI)?
     Recycling (Nuttige toepassing)
     Afvalstroom                                                                                                                               Extern
                                                                                                                                        Totaal
     Code   Omschrijving                                                                                                       G*              DS%*
                                                                                                                                    (ton/jaar)
            17 01 01 beton                                                                                                                8,06
            17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende   grond en stenen                                                                    1.942,9
           20 01 40 metalen
           06 01 06   overige zuren
     1501 1501 11 metalen      verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege
                                                                                                                               %
     11    drukhouders
           loodaceu's
           tl-buizen  en ander kwikhoudend afval                                                                                          0,19
           niet onder 20 01   21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende  afgedankte elektrische en elektronische apparatuur                      0,045
                                                                                                                             Totaal  2.021,89
                                                                                                                                                        0000001430
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>30141231
     Energieterugwinning (Nuttige toepassing)
     Afvalstroom                                                                                                                                          Extern            Intern
                         gud                                                                                                                       Totaal            Totaal
     Code  Omschrijving                                                                                                                    G*                [a
                                                                                                                                                           DS%              DS%0, %
                                                                                                                                                tanliuar)         donsjaar)
     1302                                                   _                :
           13 02 08 overige motor-,                transmissie-  en  smeerolie                                                             Ja        57.7
     08
                                                                                                                                         Totaal      57,7                 0
     Verbranden
     Afvalstroom                                                                                                                                          Extern            Intern
                         gop                                                                                                                       Totaal            Totaal
     Code  Omschrijving                                                                                                                    G=                0, %
                                                                                                                                                           DS%              DS%0, %
                                                                                                                                                vonliaar)         dorian)
        03
     o     20 03 01       gemengd stedelijk           afval                                                                                Nee        369
        2
           17 02 01 hout                                                                                                                   Nee       32,1
        01
     >     20 01 39 kunststoffen                                                                                                           Nee       4,04
     2001            gh.
                            oi
                                                                    ui
           20 01 26 niet onder 20 01 25 vallende olién                  en vetten                                                          Ja        0,51
     26
     08 01                                                                        ;                        gl
           08 01 11 afval          van     verf en lak dat   organische oplosmiddelen    of andere gevaarlijke stoffen bevat               Ja        0,17
     1
     13 05                             ;
                                                    WE.
                                                                   —
           13 05 07 met olie              verontreinigd water uit olie/waterscheiders                                                      Ja        2.76
     07
     13 08                  .
     99
           13 08 99 niet elders             genoemd afval                                                                                  Ja        1,18
        4
     2     15 01 10       verpakking die resten van gevaarlijke            stoffen bevat of daarmee is verontreinigd                       Ja       0,451
     1502 15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders                genoemde oliefilters), poetsdocken en beschermende   Iz        1.08
     02     kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd
        0?
     5     16 02 14 niet onder 16 02 09 tot                 en met 16 02 13 vallende  afgedankte apparatuur                                Nee       0,79
     02 02                          ;                 ;            ’         ;
     03
           voor
                    consumptie of verwerking ongeschikt materiaal                                                                          Nee      0,965
     06 13                        ;                       ;
           afgewerkte          actieve     kool   (exclusief 06  07  02)                                                                   Ja       0,009
     0
     13 01        ;                     ;       ;
           overige       hydraulische        olie                                                                                          Ja       0,006
     3
     14 06        :                   :
            overige      oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen                                                                       Ja       0,068
     03
     1601     _..
     07
           oliefilters                                                                                                                     Ja        0,12
                                                                                                                                                                      0000001431
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>30141231
     16 05
            labchemicalién die uit  gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten,   inclusief mengsels   van  labchemicalién        Ja       0,05
     06
        9?
     ie     afval dat olie bevat                                                                                                    Ja         ¥7
     16 10        :       :                     or
     01
            waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat                                                                   Ja       40,2
        15
     od     waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering         die gevaarlijke stoffen bevatten        Ja       3,63
     20 01 niet onder 20 01 21   en 20 01 23 vallende  afgedankte  elektrische  en  elektronische apparatuur die   gevaarlijke      75       0,07
     35      onderdelen  (6) bevat
                                                                                                                                  Totaal  474.219                 y
     Storten
     Afvalstroom                                                                                                                                   Extern           Intern
     Code   Omschrijving                                                                                                            G*
                                                                                                                                         (one       25
                                                                                                                                                           tony     P55
     06 03
            06 03 16 niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden                                                                      Nee     1.929
     16
     06 03           ow,                                                                  :
            06 03 14 niet onder 06 03 11   en 06 03 13 vallende vaste zouten   en
                                                                                   oplossingen                                      Nee       202             7.312
     14
     17 06                                         ;
            1 7 06 05 asbesthoudend bouwmateriaal                                                                                   Ja       0,05
     05
                                                                                                                                  Totaal 2.131,05             "312
     *
       G: Gevaarlijk afval
     *
       DS%:   Droge  stof %
              Afvalbehandeling                Bepaling                                                              Hoeveelheid                     Doorlevering
                                                                      Gebruikte methode
                     R/D                       M/C/E                                                            (jaarvracht in ton)               E-PRTR-gegevens
                      R                            M                        Weging                                   2.021,105                           EU
                                                   M                        Weging                                   2.537,895                           EU
              Afvalbehandeling                Bepaling                                                              Hoeveelheid                     Doorlevering
                                                                      Gebruikte methode
                     R/D                       M/C/E                                                            (jaarvracht in ton)               E-PRTR-gegevens
                      R                            M                        Weging                                     58.485                            FU
                                                   M                        Weging                                     67,374                            EU
                                                                                                                                                              0000001432
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>30141231
     Toelichtingen afval
     'Afvall # 17/02/2020"
     Laatste aanpassing gedaan door:         de heer                      op 17/02/2020
     Laatste aanpassing gedaan door:         de heer                      op 17/02/2020
     17-04-2020   EEF
                         afwijkingen tov        2018:
     020203 mais/zetmeel afval komt          periodiek voor
     060106: anorg  zuren:
                              afkomstig     van   laboratorium door   meer
                                                                             uitgevoerde analyses
     061302: actief kool: komt      periodiek vrij
     080111: verf afval:  er  is minder     geverfd,  dus minder afval
     130113: afval olie:  bij  werkzaamheden         vrijgekomen
     130208:  afgewerkte olie:     door periodiek     verversen van   olie komt  er
                                                                                     periodiek afgewerkte    olie vrij.
     130507: Olie/water/slib:    er   is minder schoon     gemaakt,  dus minder afval
     140603: koelvloeistof: is ververst.
     150110: lab glas:  komt    periodiek vrij bij gebruik van     in  glas verpakte   chemicalin
     150202: olichoudende afval: hiervan is minder           afgevoerd
     160107: oliefilters worden      nu
                                          apart  ingezameld en afgevoerd
     160506: Lab chemicalin:       vrij gekomen na gebruik
     160601: Accu's: worden      periodiek afgevoerd
     160708: Olieresten:   vrijgekomen bij        werkzaamheden    aan   het putten velt  van de  mijn-locatie
     161001: oliewaterslib    vrijgekomen bij       schoonmaak acties    van
                                                                              gotensysteem
     170101: Puin:  vrijgekomen bij        bouwwerkzaamheden       aan   de ovens
     170504 170505:    verontreinigde grond, vrijgekomen na saneringswerkzaamheden
     170605: asbesthoudend afval:          vrijgekomen bij   werkzaamheden      aan  de installatie
     191307:  Laag calorisch afvalwater: wordt          periodiek afgevoerd als   het  na
                                                                                          hergebruik   is uitgewerkt.
     200121:  TL-lampen: zijn      mee
                                          lampen    vervangen, dus ook    afgevoerd.
     200135: kantoorafval: Er is minder afval          afgevoerd. Kwam minder       vrij.
     200136: beeldschermen: Er         zijn iets  meer  beeldschermen vervangen, dus ook       afgevoerd.
     200139: kunststoffen:    er
                                  zijn   veel minder kunststoffen   afgevoerd    in 2019.
                                                                                                                        0000001433
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>30141231
     Laatste  aanpassing gedaan door:  de heer                 op 01/05/2020
     1-5-2020 EXER per abuis is een hoeveelheid   scrubberspui -MgO(1453 ton) niet opgeteld bij  de andere deel met dezelfde euralcode  (steentjes fractie) 476 Totaal
     komt deze euralcode dan uit op 1929 ton.
      Er staat overigens ook een afvalstroom in de LMA data die niet van Nedmag is   ,
                                                                                       maar van North Water  (zelfde adres als Nedmag  !!
     Qordelen afval
     Laatste  aanpassing gedaan door: IEEE IESEEEE op    30/04/2020
     Laatste  aanpassing gedaan door: ENE IEEE op        30/04/2020
     Er is discrepantie met de per mail toegezonden LMA gegevens m.n.    de grote stromen onder Eural 160316
     Adviezen atval
     Er  zijn geen adviezen ingevoerd
     Toelichtingen             lokale thema's
     Er  zijn geen toelichtingen ingevoerd
     Oordelen lokale thema's
     Er  zijn geen oordelen ingevoerd
     Adviezen lokale thema's
     Er  zijn geen adviezen ingevoerd
     Lokale Thema's
     Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)?                                                                             nee
     Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)?                                                                               nee
     Watergebruik
     Grondwater   voor  koeling
                                                                                                                                                              0000001434
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>30141231
     Grondwater      overige  processen
     Oppervlaktewater(totaal)                                                          2.939.346
     Leidingwater                                                                         50.832
     Water   afkomstig    uit grond/hulpstoffen                                           15.852
                                                                   TOTAAL waterinname  3.006.030
     Waterafvoer
     Lozing   op   oppervlaktewater (rijkswater)                                              2.788.492
     Lozing   op   oppervlaktewater (binnenwater)                                                     0
     Lozing   op riool                                                                           12.811
     Infiltratie  (naar grondwater),   inclusief  bodemsanering
     Water in    (bij)product,  inclusief water  in zuiveringsslib
                                                                    TOTAAL waterafvoer        2.801.303
     Addendum                 MEE-monitoring
                                                                                           0000001435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001436
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001437
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001438
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001439
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001440
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001441
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001442
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001443
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001444
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001445
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001446
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001447
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001448
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001449
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001450
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001451
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001452
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>30141231
         0000001453
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>