<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141141
                                                                                                                     #
                                                                                                        |r
                                                                                                 NEDMAG
          Omgevingsdienst Groningen                                                                     Nedmag       B.V.
          T.a.v. mevrouw N.D.Baars
                                                                                                        B   Jit        1
           Postbus 610                                                                                  S41 (7 Veendam
          9700 AP     Groningen                                                                         1:03, Sox 24]
           Per email verstuurd naar:      Loketvergunningen@provinciegroningen.n|                       CEAZ AE Verridai
                                                                                                        Tg Ser-artands
                                         IEE         @od-groningen.nl
                                                                                                        T+= FIN ZR19N
                                                                                                        Fri 53 bal iin
                                                                                                        Einlcgnedies.a
                                                                                                        |   WH NESE
                                                                                                                             Som
           Datum              : 22-06-2023
           Betreft            : Zienswijze op brief  met kenmerk Z2023-000449 van 9-6-2023
         Geachte    mevrouw
         Nedmag     is het niet   eens met een   aantal punten uit  uw brief met kenmerk Z2023-000449.
         Hierbij ontvangt     u  de zienswijze van  Nedmag:
         1. KBN-2 $3201
         De ESP $3201 wordt in       juni opgestart,   en KBN-2 stof emissiemetingen  staan gepland  voor    19 tm.    21juni
         2. KBN-2 S3101
         2a. datapunten (0,0) toegevoegd
         Het  toevoegen van datapunten (0,0)         is toegestaan volgens §8.2.2.5 van NPR 8114-2017:
         Citaat:
         “Het   verkrijgen  van   meetwaarden rond nul is ook     van belang voor het verkrijgen van een    goede
         kalibratiefunctie. Ideaal is het    om  enkele metingen (maximaal drie) uit te  voeren  tijdens het uit bedrijf zijn van
         de installatie. Indien dit niet mogelijk is, kunnen eventueel surrogaatwaarden worden toegepast, bijvoorbeeld
         nulwaarden die zijn vastgesteld tijdens de linearisatie van het CEMS. Door het gebruik van nulwaarden
         worden negatieve of horizontale kalibratielijnen veelal voorkomen.”
         NPR 8114 is een      interpretatienorm als aanvulling op    NEN 14181. In het KBN-2  rapport wordt deze motivatie
         opgevoerd     in §2.2.1. In de brief  van  de ODG wordt hier niet op ingegaan.
         In dit  geval zal het niet veel uitmaken omdat de kalibratielijn van de KBN-2 vrijwel door (0,0) gaat. Het lijkt             ons
         ook   logisch de (0,0)-punten mee te nemen, maar het hoeft niet en wij zullen het meetbureau vragen deze
         punten    er uit te laten.
         2b.  onduidelijkheden
                                                                                                          I ide  zante   LIC pen U2d= 1242
                                                                                                        VAT   re  NE INRERZRT7IRT
         Paginalvanl                                                                                    Nedra
                                                                                                                   =
                                                                                                                     60 S01 193 1/001
                                                                                                        Io £2200      re
                                                                                                                           lad =+ ze ie
                                                                                                                                     0000000708
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141141
                                                                                                               #
                                                                                                        |r
                                                                                                NEDMAG
         Nedmag zal het meetbureau vragen de verschillen         te verklaren/te corrigeren en voetnoten en
         tabelnummering juist te maken.
         2c. slordigheden
         Nedmag zal het meetbureau      vragen  e.e.a. te  corrigeren
         2d. check  geldigheidsbereik
         De  geldigheid van het kalibratiebereik van de S3101-stofmeting voor februari 2023 is gecontroleerd. Elke
         week hoort minder dan 5% van de metingen buiten het kalibratiebereik te liggen, en daar wordt aan voldaan.
          grens  [mg/Nm?]                     237,6
          week 30 jan                         2,4%
          week 6 feb                          0,3%
          week 13 feb                         0,0%
          week 20 feb                         1,2%
          week 27 feb                         0,0%
         Tabel 1  —
                    percentage metingen boven de kalibratiegrens
         3. toets eis 100  mg/Nm?,   meetonzekerheid      en verdunning   met schone lucht
         3a. Toets eis 100  mg/Nm?
         De  interpretatie die Nedmag altijd gebruikt is meermaals      met de ODG   overlegd, o0.a. in een mail naar mevr.
         H.Oosting op   14 december 2022 en in het     overleg  in februari 2023. Afgesproken was dit onderwerp mee te
         nemen   in de aanvraag   revisievergunning.
         In de vergunning van 2008 art. 3.1.2. staat “de maximale emissie van stof uit de ESP’s mag gedurende 4 uur
         niet meer  bedragen dan 100 mg/Nm3.” Als de stofconcentratie altijd onder 100 mg/Nm? moet blijven,
         waarom wordt dan gesproken over “4 uur”? In de vergunningsaanvraag van 2006 staat wel “een verhoogde
         stofemissie kenmerkt zich door    een stofemissie tot 100    mg/Nm?.”   Hiermee wordt bedoelt dat de stofemissie
         hoger dan 100 mg/Nm? kan worden, maar na maximaal 4 uur daar weer onder zit.
         Bij een overleg met de ODG op 1 maart 2022, met o.a. dhr.                 is afgesproken vooreerst de Nedmag-
         interpretatie te blijven gebruiken. Een continu maximum van 100 mg/Nm? kan met de huidige installatie niet
         aan voldaan worden. Bij een opstart van een voordroger zijn stofpieken boven 100 mg/Nm? niet te
         voorkomen.
         3b. meetonzekerheid
         De door   Nedmag gehanteerde onzekerheid is niet de maximale, maar de onzekerheid volgens de vuistregel
         die de ODG ook    gebruikt. Het meetbureau zal gevraagd worden of zij de meetonzekerheid 0.b.v. de KBN-2-
         metingen   in het KBN-2 rapport op kan nemen. Als dit niet kan, kan een methode van Infomil toegepast
         worden (https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/meetonzekerheid-
         emissiemetingen/)
         Overigens lijkt de formulering op Infomil, “Voor situaties met geen of geringe overschrijdingen van de emissie-
         eis gelden de volgende vuistregels voor de meetonzekerheid: ....”, aan te geven dat er pas als blijkt dat de
         overschrijding groter is dan de meetonzekerheid volgens de vuistregel naar preciezere methoden voor
         bepaling van de meetonzekerheid gekeken dient te worden. Daaruit zou immers kunnen blijken dat
         toepassing van de vuistregel onterecht tot de constatering van een overschrijding leidt.
         3c. Verdunning    met schone lucht
         Pagina2van1
                                                                                                                          0000000709
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141141
                                                                                                           #
                                                                                                    |r
                                                                                             NEDMAG
         De  stofafvangst door de  ESP is onderdeel  van het reguliere proces (deze stofstroom is in de orde van tonnen
         per  uur en wordt  naar het proces  gerecycled). Het schema hieronder geeft het proces weer. Het is zeker niet
         zo dat alleen de calciner het reguliere proces vormt. De calciner kan niet opereren zonder ESP. Ongeveer de
         helft van de voeding wordt niet aan de calciner gevoed, maar aan de mixer en daarna aan de voordroger. Het
         droge stof dat in de voordroger uit die voeding ontstaat, wordt deels door de cycloon afgevangen uit de
         afgasstroom, en deels door de ESP, en deze stofstromen worden teruggevoerd naar de calciner. Het reguliere
         proces omvat dus de calciner, de mixer, de voordroger, de cycloon en de ESP. Bij operatie zonder voordroger
         gaan de afgassen rechtstreeks van de calciner naar de ESP. In deze afgassen zit veel stof en daarmee is de ESP
         dan ook een integraal onderdeel van het proces en niet slechts een nageschakelde reinigingstechniek.
         Door  (preventief) onderhoud probeert Nedmag het inlekken van lucht in het reguliere proces zoveel mogelijk
         te beperken (ook omdat dit energie bespaart). Direct na het reguliere proces vindt de stofmeting plaats. Er is
         dus geen sprake van verdunning met schone lucht na het reguliere proces, en er hoort geen correctie voor het
         zuurstofpercentage toegepast te worden. E.e.a. is ook met de ODG besproken, maar die informatie wordt in
         de brief van de ODG niet genoemd, noch wordt er gemotiveerd waarom de ESP geen onderdeel zou zijn van
         het reguliere proces, noch wordt er gemotiveerd waarom leklucht, een onvermijdelijk verschijnsel, gelijk
         wordt gesteld aan het bijmengen van schone lucht.
         Goed onderhoud t.b.v. het zoveel mogelijk beperken van leklucht is zeker nodig. De afgelopen jaren was er
         veel leklucht bij de ESP $3201. Begin 2023 is de derde zone van de ESP S3201 vervangen waardoor de leklucht
         lager is dan voorheen.
         Onderstaande grafieken geven de zuurstofpercentages (in droog afgas, gemeten met een gekalibreerde
         meter van Testo) weer die wij regelmatig meten in de afgasflow direct na de calciner en na de ESP. Te zien is
         dat voor de calciner F3101 tot maart 2020 het O, na de ESP opliep door meer leklucht, en dat dit na
         vervanging van de derde zone van de ESP                           verbeterd was. Bij de calciner F3201 is
         eenzelfde beeld te zien na de vervanging van de derde zone (EXE begin dit jaar.
         Pagina3vanl1
                                                                                                                     0000000710
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141141
                                                                                                                       #
                                                                                                              |r
                                                                                                        NEDMAG
           16,0
                                                                 E3101
            0,0
              1-okt-12          1-okt-14        1-okt-16          1-okt-18        1-0kt-20         1-okt-22         1-okt-24
                                                    —@®—  02 nacalc.    —®—02nakESP
                                                                 E320
            16,0
            14,0
            12,0
            10,0
              4,0
             1/0ct/12         1/0ct/14     1/0ct/16         1/0ct/18        1/0ct/20       1/0ct/22       1/0ct/24
         Grafiek 1    en  2 —
                              zuurstofpercentages gemeten        in het  afgas van de calciner en de ESP; O,    in droog afgas,
         gemeten     met een    gekalibreerde meting
         4. overtreding     100  mg/Nm? emissiegrens
         Dit is inderdaad in 2022 helaas meermaals          gebeurd.    Met een nieuwe derde zone op de ESP $3201 is de kans
         hierop   echter veel kleiner.
         5. overtreding     30  mg/Nm? emissiegrens       ESP $3201
         De brief van het ODG stelt: “Gebleken is dat u         bij het toetsen van de meetresultaten aan het voortschrijdend
         gemiddelde      over  12 maanden alle data     (inclusief opstarten, stilleggen en uitstaan van de stookinstallatie)
         meeneemt en de maximale onzekerheid             toepast.” In december 2022 is echter op verzoek van de ODG
         emissiedata     over  de  afgelopen twee   jaren opgestuurd waarin “uitstaan” niet is meegenomen, en waarin de
         meetonzekerheid volgens de vuistregel van Infomil wordt gehanteerd (dezelfde die de ODG in haar brief
         hanteert).
         Op aangeven van de email van mw.                    van 25 oktober 2022 was het opstarten en stopzetten van de
         voordroger     niet  meegenomen     in de  berekening van de 12-maandsgemiddelde stofuitstoot. De email zegt
         Paginadvan1
                                                                                                                                0000000711
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141141
                                                                                                              #
                                                                                                      |r
                                                                                               NEDMAG
         “alleen de emissies worden meegenomen in de         berekening/toetsing als de installatie aan is en start- en
         stopemissies worden buiten beschouwing gelaten”. In de nieuwe brief wordt gevraagd de start- en stop           van
         de voordroger wel mee te nemen. Dit zullen wij toepassen. De juiste meetonzekerheid zullen we ook
         toepassen. Correctie voor zuurstofpercentage hebben we bezwaar tegen, omdat er geen sprake is van
         verdunning van de afgasstroom na het reguliere proces.
         De calciner F3201 is op 3 januari 2023 stop gezet. Rond 16 juni   2023 is de switch  gemaakt van de calciner
         F3101 naar de calciner F3201. Onderstaande tabel laat de berekende 12-maandsgemiddelden zien exclusief
         stilstand van de oven, maar inclusief start en stop van de voordrogers. Het 12-maandsgemiddelde hoort
         onder de grens van 30 mg/Nm? te blijven, waarbij de meetonzekerheid nog opgeteld mag worden. Volgens de
         vuistregel is deze 2,34 mg/Nm?,.
         De brief van de ODG vermeld ook “Data van november 2022 tot maart 2023 hebben wij -ook na herhaaldelijk
         verzoek- niet van u ontvangen”. Nedmag heeft die verzoeken voor zover wij na kunnen gaan nooit ontvangen.
                                         F3101      F3201
          01-okt-21  -
                         30-sep-22        22,4       34,1
          01-nov-21    -
                         31-okt-22        23,7       35,2
          01-dec-21   -
                         30-nov-22        25,8       37,7
          01-jan-22 31-dec-22             26,0       38,7
                     -
          01-feb-22  -
                         31-jan-23        28,2       38,0
          01-mrt-22   -
                         28-feb-23        29,1       38,7
          0l-apr-22
                     -
                         31-mrt-23        27,8       39,5
          01-mei-22    -
                          30-apr-23       27,9       40,0
          01-jun-22
                     -
                         31-mei-23        314        41,7
         Tabel 2  -
                    12-maandsgemiddelde      stofuitstoot van de calcineerovens in mg/Nm?
         Op verzoek kunnen      we  de achterliggende data opsturen.
         Met  vriendelijke groet,
         Pagina  5van 1
                                                                                                                         0000000712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>