<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141072
                                                                     Memo
          Onderwerp:                    Stavaza t.b.v. het beoordelen       van een    plan van  aanpak
          Opsteller
          Datum:                        09-07-2018
          zaaknummer:                   £2018-00004626
          bevoegd      gezag:           Provincie  Groningen
          Zaaknummer BG                 GR-C-2018-000033
         Documenten
              1.    Plan   van  Aanpak; verificatie saneringsresultaat tanks                 T2003    en T2007, locatie Nedmag
                    Billitonweg     1 te   Veendam; projectnummer 431626; d.d.                   11  april  2018.
         Ontbrekende documenten
              2.    Plan   van  Aanpak       uit 2014   en    2016  voor    de calamiteit T2003       en   T2007.
         Plan  van    Aanpak, april        2018
         Betreft    een   PVA ten behoeve         van  het    bepalen   van   de wijze    van  verificatie  van een  uitgevoerde
         bodemsanering          aan   de    Billitonweg    1 te Veendam.       Op deze locatie hebben twee         bovengrondse
         opslagtanks        met  zoutoplossing lekkage gehad, één                 in 2014    en  één in 2016.
         Voorstel      beéindigen sanering
         Het PvA      beschrijft het verloop        van   de sanering     en   beschrijft   een   voorstel   om te komen tot het
         beéindigen       van   de  huidige monitoring.
         saneringsuitvoering
         De   sanering      is uitgevoerd doormiddel            van  grondwateronttrekking (spoelen            van de bodem).
         Ook zijn rond de ontstane verontreiniging                   monitoringspeilbuizen geplaatst.           Hiermee is de
         eventuele      verspreiding       en  de afbraak gemeten.
         Het betreft twee locaties T2003              en   T2007:
          Tabel 2.1: overzicht    Start bemaling        Totaal                  Gemiddeld debiet
          werking                                       waterbezwaar per        (mz/uur)
          grondwateronttrekki                            medio januari 2018
          ng Locatie                                     (maz)
          T2003                   18-89-2014             19.900                 16
          T2007                   14-6-2016              2.395                  4
         De mate      van    chloride    aanwezigheid        in het  grondwater wordt afgemeten             aan het EC getal. Een
         hoge    EC waarde duidt          volgens het adviesbureau           op de    (mogelijke) aanwezigheid      van een   hoog
         gehalte     aan   chloride.
                                                                                                                                   0000000059
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141072
         Doelstelling sanering
         Het betreft   een  bodemverontreiniging welke            is ontstaan    na   1983. Daarnaast betreft het         een
         bodemverontreiniging binnen           een   Wabo    inrichting.   Het herstellen    van  de bodemkwaliteit valt
         daarmee onder de      zorgplichtbepalingen         van   artikel 1.1a Wet milieubeheer         en   het  van
         toepassing zijnde Activiteitenbesluit. O.b.v.           van   deze   zorgplicht dient het chloride gehalte
         geheel teruggebracht       te worden     naar  de in de omgeving         geldende (standaard) chloride
         gehalten   in grond   en  grondwater. (lokale achtergrondconcentraties)
         PvA  sanering geval T2003 uit 2014
         In het PvA   van  2018 1s vermeld dat in 2014 door             Nedmag     is aangegeven dat       zij de nieuwe
         verontreiniging willen      saneren tot een     EC waarde      van   3 mS/cm     en een   chloride    gehalte   van
         1000   mg/l. Volgens Nedmag          is dit de  gemiddelde lokale achtergrondwaarde                voor   chloride op
         de locatie  van   Nedmag.     Dat deze     norm  als nul situatie is     vastgelegd    voor   de locatie   van
         Nedmag    is door het     bevoegde     gezag   (prov. Groningen)        niet  schriftelijk vastgelegd      c.q.
         bevestigd.
         Voorstel nieuwe     saneringsdoelstelling       2018
         Vermeld wordt dat      voor   de locaties T2003       en  T2007 geen nul situatie        voor   het  chloridegehalte
         in grond   en  grondwater     1s vastgesteld.    Daarom wordt        voorgesteld     om   de  gemiddelde lokale
         waarde   voor   chloride op    Nedmag locatie als terug          saneernorm te nemen.         Te weten de in het
         PvA  van  2014 vermelde EC-waarde            van  3  mS/cm     en  1000    mg/l  voor   grondwater.
         Daarnaast wordt     verwezen naar       de binnen de      inrichtingsgrenzen vastgestelde (hogere)
         waarden in de     milieuvergunning.       Deze   zijn  opgenomen t.b.v.        een  aanvaardbaar bode mrisico
         0.b.v. de NRB. In   een   maatwerkvoorschrift is         voor   het  chloridegehalte     een   EC-waarde      van  8
         mS/cm gesteld      wat  volgens Nedmag overeenkomt               met een    chloridegehalte     van ca.    2650   mg/|.
         Hierop is   met  het besluit kenmerk GR-VERG-2015-000067, d.d. 20 oktober 2015, door het
         bevoegde     gezag Wm     ingestemd.      In het vermelde besluit is        specifiek vermeld dat       GS instemt
         met  de wijze   van  het  saneren van      nieuwe    verontreiniging zoals vermeld          in de aanvraag      om   het
         maatwerkvoorschrift. In het verzoek           om   het maatwerkvoorschrift is vermeld dat              een   sanering
         van  het grondwater kan worden beéindigd als               een   EC-waarde is bereikt      van   6  mS/cm.
         Tijdelijk maatwerkvoorschrift
         Aandachtpunt bi) het maatwerkvoorschrift              is de   vermelding     van  Nedmag dat      T2003 in 2016
         zal worden vervangen        en  T2007 in 2018. Hierna zal          voor   beide locaties   een   verwaarloosbaar
         bodemrisico     gelden.  Het betreft daarmee         een   tijdelijk  maatwerkvoorschrift.
         Handhaven     overeengekomen waarden
         Door   Nedmag wordt vermeld dat zij zich,            voor   de reeds gestarte      bodemsanering bij T2003           en
         T2007 conformeren        aan   de in het PvA uit 2014        voorgestelde terug saneerwaarde van EC 3
         mS/cm    en  chloride   1000mag/   1.
                                                                                                                                  0000000060
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141072
         Voorstel verificatie
         Door Antea wordt             voorgesteld       om     per locatie o.b.v. 2 verificatie           peilbuizen de eindsituatie             vast
         te  stellen. Gekozen wordt               voor    2  peilbuizen omdat bij de            start van     de sanering de omvang
         niet is   vastgelegd.        Van de door Antea            geselecteerde peilbuizen             is in   juli 2017 reeds      en    1°
         bemonsteringsronde uitgevoerd                      en  op 12 maart 2018          een     tweede.     Voorgesteld wordt           om
         hierna nog twee ronden als verificatie uit te                    voeren.     Mochten deze voldoen               aan   de door
         Nedmag voorgestelde terug saneerwaarde dan wil                             men     graag de       sanering (actieve bronnering)
         beéindigen.
         Overwegingen
         In het PvA 2018           zijn in    een   tabel de resultaten       van   de 1°     en   2° monitoringsronde            voor
         verificatie aanwezig:
          Tabel 2.2:       Filterdiepte   Grondwate       Maaiveld     Bovenkant      Grondwate       pH (-)         Troebelhei
          resultaten       (m-mv)          r-stand        (m NAP)      peilbuis (m     r-stand                       d (NTU)
          metingen                         (m-bkpb)                    NAP)           (m NAP)
          tijdens
          bemonsteri
          ng
          grondwater
          Peil-buis
          M35              2,5-3,5         1,16           +1,47        +1,42          +0,26           4,9            2,3
          M36              2,4-3,4         1,46           +1,62        +1,55          +0,09           5,7            6,5
          M39              2,4-3,4         1,53           +1,61        +1,56          +0,03           6,3            4,6
          M40              2,5-3,5         1,18           +1,51        +1,44          +0,26           5,4            3,9
         In  bijlage     3  en   4 is  een    toelichting     op deze    metingen gegeven.
         Hieruit    blijkt dat      op 12 maart 2018            gehalten    tussen    de 360       en  930     mg/l   aan   chloride zijn
         gemeten. De EC-waarde lag tijdens deze metingen                             tussen      de 1,5     en   3,4 mS/cm.
         Op basis       van   de   nu   aangeleverd verificatie         gegevens kan           gesteld worden dat bij Pb            M40 nog
         niet voldaan wordt             aan   de   voorgestelde terugsaneerwaarde                  een   EC-waarde       van    3, het chloride
         gehalte      is echter wel       lager dan 1000 mg/l.
         Achtergrondwaarde chloride
         Strikt formeel is door het BG niet                  ingestemd     met    de  voorgestelde terugsaneerwaarde                     van   3
         mS/cm       en 1000 mg/l chloride              .  Daarnaast is geen overleg met het BG geweest over de door
         Antea    geselecteerd verificatie peilbuizen M35-M40. Strikt formeel moet terug gesaneerd
         worden       naar    de   geldende lokale achtergrondconcentraties                       aan  chloride. Uit de beschikbare
         gegevens kan niet worden                  afgeleid of door      Antea t.b.v. de calamiteit buiten de                 inrichting      van
         Nedmag        referentie monsters zijn genomen                  om    daar het chloride           gehalte    vast te    stellen.
         In  bijlage     1  bij het    PvA 2018 1s        een   overzicht   van    uitgevoerde grondwater monitoring nabij de
         opslagtanks         T2003       en  T2007. De        monitoring     is gestart in       2007, o.b.v. de monitoringgegevens
         kan worden aangenomen dat de                       lekkage   van   T2003 rond         juni 2009 begonnen is. Tevens is
         duidelijk dat de hoogste               EC waarden vanaf 2007 tot heden gemeten worden in de                               peilbuizen
         M18, M24, M26             en   M29. Daaruit        lijkt de voorkeursstroom             van  het    grondwater noordelijk
         gericht     te  zijn. De EC waarden in 2007 in deze peilbuizen kunnen als nul situatie voorafgaand
         aan   de   lekkages dienen.
         Op   20 oktober 2015 heeft GS                 bepaald dat het acceptabel               is dat het     grondwater binnen dit
         bedrijf    een    EC-waarde mag bevatten                 van 8 mS/cm voordat het               bedrijf genoodzaakt          is   om
                                                                                                                                            tT
                                                                                                                                      rw
                                                                                                                                                      0000000061
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141072
         sanerende      maatregelen     te  treffen. Daarnaast heeft GS           bepaald dat het terug         saneren tot    een
         EC-waarde      van  6 mS.cm voldoende is. De lokale               achtergrondconcentratie           wordt daarmee door
         GS op 6 mS/cm        gesteld.   Nu dit    bepaald     is kan het eisen     van een     strengere
         saneringsdoelstelling       niet overeind       blijven.   Nu de EC waarde aantoonbaar onder de 6 mS/cm
         ligt en   het maatwerkvoorschrift nog            van   kracht is, zal    hierbij aansluiting gezocht         moeten
         worden.
         Verificatie   peilbuizen
         Waar wel    een   uitspraak   over    gedaan kan worden           is de  gekozen locatie        van  de
         verificatiepeilbuizen. Alle       vier de   gekozen peilbuizen hebben             een   filterstelling    tussen  de 2,4-
         3,5  m-mv.     M35   en   m40   liggen    strak naast elkaar       en  ook m36      en  M39     liggen  strak naast
         elkaar. Conform de BRL 6000             -protocol     6001    zijn de Pb M39      en   M40 de      voor  de verificatie
         nieuw    geplaatste peilbuizen.        M35    en   M36   zijn  in 2017 nieuw       geplaatst.     Over de   ligging  van   de
         peilbuizen     en de hoeveelheid is geen           overleg    met   het BG geweest.
         M36    en  M40   liggen bij locatie     T2003      en  beide zijn    nabij de bronnering filters         2.3 t/m 2.9
         geplaatst.   Aan de andere       zijde   van   T2003     bij bronnering      filters 2.21 t/m 2.16 is geen
         verificatie Pb aanwezig. Daarnaast is de              bronnering      nog actief    en  is  er  geen  sprake   van  herstel
         van   de  natuurlijke   situatie in het     grondwater.       De  nu   genomen verificatiemonsters zijn
         daarmee indicatief.
         BRL 6000     -
                         protocol   6001
         Van   toepassing    is "verificatie    grondwater bij alleen grondwateronttrekking                   7.2.4.
         Per watervoerende        laag  moet een       peilbuis geplaatst worden          in de  oorspronkelijke
         grondwaterverontreiniging (ondiep-               en   diep grondwater).
         Voor de laatste     meting    moet een       rustperiode     van   tenminste één maand in acht genomen
         worden.
         In het verificatievoorstel is niet        gemotiveerd       waarom      de Pb M39      en  M40    juist daar geplaatst
         zijn. Onduidelijk     1s of  naar   eventuele voorkeursstromen is              gekeken      op het moment dat de
         bronnering      uitgezet wordt.      Mogelijk     is dit wel in het    plaatsingsrapport         uit 2001   aanwezig.    Dit
         plaatsingsrapport       is niet in  ons    bezit.
         Conclusie
              e    O.b.v. de door het       bevoegde      gezag    schriftelijk vastgelegde terug saneerwaarde               voor
                   chloride binnen de       inrichting kan       met   goed fatsoen      geen strengere waarde worden
                   gehanteerd      dan de   overeengekomen           1000    mg/Il,  nu  het BG     schriftelijk verklaard heeft
                   dat 2650    mqg/| chloride ook acceptabel is;
              e    Voor het kunnen       bepalen     van    het behaalde      saneringsresultaat        is het  noodzakelijk dat
                   de  bronnering     eerst   uitgezet wordt;
              e    Voor de eindverificatie        zijn de huidige peilbuizen M36/M39                 en  M35/M40 op de bron
                   locatie onvoldoende. Na het herstel             van   de   natuurlijke    situatie zal    analytisch
                   aangetoond      moeten     worden dat ook buiten de bronlocatie de                  doelstelling behaald      is
                   en er  geen   verspreiding      heeft    plaatsgevonden.
                                                                                                                                       0000000062
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141072
         Advies
         Per brief  Nedmag informeren    over de uitgevoerde beoordeling     van  het PvA. Daarbij vermelden
         dat ten behoeve   van de eindverificatie de locatie  van  de verificatiepeilbuizen beter
         gemotiveerd    moeten worden.   Daarbij moet  ook   rekening gehouden worden       met eventuele
         voorkeursstromen in het    grondwater. Voorgesteld wordt      om  ook de  peilbuizen M18, M22,
         M24, M26    en  M29 het gehalte  aan chloride naar   het herstel van de  natuurlijke situatie als
         verificatie mee te nemen.   Hiermee wordt  analytisch aangetoond      dat er geen  verspreiding heeft
         plaatsgevonden.
                                                                                                               0000000063
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>