<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141197
         20190403-437283 voorstel        vervolgonderzoek (2e) spill Nedmag-leiding van   22 december 2018
         In januari en  februari heeft bodemonderzoek plaatsgevonden ter plaatse van het lek van de Nedmag-leiding
         van  22 december 2018 aan de       Noorderweg te Veendam. In aanvulling op uitgevoerde
         bodemonderzoekswerkzaamheden is            een  voorstel voor vervolgonderzoek opgesteld. De hieronder beschreven
         veldwerkzaamheden zijn weergegeven op de eerder opgestelde            onderzoekstekening/-schets met
         onderzoeksresultaten.
         Wij stellen de volgende bodemonderzoekwerkzaamheden             voor:
              e    In het verlengde van de sloot worden ter plaatse van boringen 315 en 316 aan de westzijde en ter
                   plaatse van boringen 311 en 318 aan de oostzijde geen freatische peilbuizen geplaatst ter afperking
                   van de chlorideverontreiniging in het grondwater. Uit de EC-metingen in de grond en de
                   grondanalyses is af te leiden dat de chlorideverontreiniging in zowel de grond als het grondwater
                   voldoende is afgeperkt.
              e    Drie freatische  peilbuizen worden geplaatst op/nabij de insteek van de sloot aan de weilandzijde.
                   Hiermee wordt voldoende inzicht verkregen van de grondwaterkwaliteit onder de slootbodem en van
                   de grondwaterkwaliteit ter plaatse van de insteek van de sloot aan de wegbermzijde. Deze peilbuizen
                   worden geplaatst ter hoogte van (tussen) boringen 308-309, 312-313 en 314-317.
              e    Twee   diepe peilbuizen worden geplaatst ter verticale afperking van de chlorideverontreiniging in het
                   grondwater. Deze diepe peilbuizen worden geplaatst ter hoogte van (tussen) boringen 308-309 en
                   314-317. Indien de resultaten uit de peilbuizen vergelijkbaar zijn dan wordt verwacht dat bij boringen
                   312-313 sprake is van een identieke situatie.
              e    Ter plaatse van boring 313 die vanaf de slootbodem tot 2,5 m minus slootbodem is doorgezet wordt
                   een  boring tot 4 m minus slootbodem uitgevoerd voor een verticale afperking van de verhoogde
                   chloridegehalten.
              e    Ter plaatse  van  de drie peilbuisposities  en boring 310 worden landinwaarts op 5m1   en op 10m1 vanaf
                   de insteek  van  de sloot in het weiland boringen tot 2 m-mv. verricht ter horizontale afperking van de
                   chlorideverontreiniging. Indien grond-EC metingen hiertoe aanleiding geven kunnen deze boringen
                   eventueel dieper worden doorgezet.
              e
                   Aangezien de afstanden tussen boringen in de slootbodem van het eerder uitgevoerde onderzoek 45 a
                   50 m1 bedragen worden nog drie boringen tot 0,8 m —mv. in de slootbodem uitgevoerd. Zo wordt een
                   beter dekkend beeld van het verspreidingsgebied (sloot) vastgelegd.
              e    Van de uit te  voeren   boringen in het weiland worden van de eerste 0,5 m —mv. per te onderscheiden
                   bodemlaag grondmonsters verzameld voor analyse op chloride. Deze analyses dienen ter
                   onderbouwing of sprake is van (wel/geen) risico’s voor het landbouwkundige gebruik van het perceel.
              e    Om   een goed   inzicht te krijgen in de hoogteligging van de verschillende bodemlagen ten opzichte van
                   de weg, de wegberm, de slootbodem, het weiland, de grondwaterstand          en het oppervlaktewater
                   worden drie hoogte profielen opgenomen ter plaatse van de te plaatsen peilbuizen. De profielen
                   worden gemeten vanaf 20 meter aan de noordzijde van de insteek waterschapsloot tot 20 meter aan
                   de zuidzijde van de insteek van de zuidelijke bermsloot.
              e    Voor het  bepalen   van  de lokale grondwaterstroming worden naast de isohypsenkaarten     van de
                   bodemkaart    van  Nederland (t.b.v. regionale grondwaterstroming) ook twee keer de
                   grondwaterstanden van de geplaatste peilbuizen en het aanwezige oppervlaktewater bepaald.
                                                                                                                           0000000863
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141197
         De volgende hoeveelheden    uit te voeren   veldwerk   en analyses worden verwacht:
                 3x freatische peilbuis (filterstelling circa 2-3 m -mv.)
                 2x diepe peilbuis (filterstelling circa 5-6 m —mv.)
                 1x boring tot ca. 4 m —-mv.
                 8x boring tot 2 m —mv.
                 3x boring tot 0,8 m minus slootbodem
                 3x opname   hoogteprofielen van circa 100 m1
                 2x opname grondwaterstanden en hoogte oppervlaktewater
                 5x grondwateranalyse op chloride
                 16x grondanalyse op chloride
                                                                                             0000000864
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>