<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141170
                                                              loa                     ¥                                          provincie
                                                                                                                                 groningen
                                                      Omgevingsdienst
                                                                      Groningen
                      B.V.                                                                                    Provincie  Groningen
         Nedmag
                                                                                                              Postadres
                  de heer    on
                             BEER
         T.av.
         Billitonweg     1
                                                                                                              Postbus 610
                                                                                                              9700 AP    Groningen
         9641 KZ VEENDAM
                                                                                                              Bezoekadres
                                                                                                              Sint Jansstraat 4
                                                                                                              9712   JN Groningen
                                                                                                              t (050) 3164911
                                                                                                              e  info@provinciegroningen.nl
         Datum     verzending:                 20 juli 2018
         Behandeld door:                       de heer
         Telefoonnummer:                       IEEE
         Uw kenmerk /      uw  brief:          431626-PVA-VER-001
         Kenmerk     Omgevingsdienst        ~~ Z2018-00004626
         Groningen:
         Kenmerk bevoegd gezag:                GR-C-2018-000033
         Bijlagen:
                                               -
         Onderwerp:                            Locatie  Billitonweg 1 te Veendam; het beoordelen    van een
                                               plan van  aanpak locatie Nedmag Veendam
         Geachte heer
         Op    12  april 2018 ontvingen wij         van   de Antea   Group het Plan    van  Aanpak, verificatie saneringsresultaat
         tanks T2003       en  T2007, locatie Nedmag, Billitonweg 1             te Veendam. Dit    plan van  aanpak     met
         rapportnummer 431626-PVA-VER-001, d.d. 11 april 2018 is                        namens    Nedmag bij    ons    ingediend.   Het
         plan   van   aanpak    is door    ons   beoordeeld,    in deze brief informeren     wij u over onze    bevindingen.
         Situatieschets
         In het   jaar 2014     en  2016 zijn lekkages waargenomen bij de, binnen de Nedmag locatie te Veendam,
         aanwezige bovengrondse opslagtanks T2003                     en T2007. In deze tanks vindt      opslag plaats     van een
         zoutoplossing. Daarbij          is de   zoutoplossing     in de bodem     gestroomd.   Voor het herstellen      van  de
         ontstane bodemschade is een               grondwateronttrekking opgestart, deze grondwateronttrekking is tot op
         heden     inwerking gehouden.          Ten behoeve      van  het monitoren    van  de voortgang    van  het bodemherstel
         zijn nabij    de bronlocatie      een   aantal   monitoringspeilbuizen geplaatst.       Daarnaast worden sinds 2007
         nabij de bronlocatie        een   aantal   monitoringspeilbuizen gebruikt voor een grondwatermonitoring                  vanuit
         de   milieuwetgeving.        De  monitoringsgegevens hiervan kunnen             een indicatie geven    van   het gewenste
         bodemherstel.
         Plan   van   aanpak 2018
         Met het     nu ter   beoordeling aangeboden plan            van  aanpak! wordt inzicht     gegeven in de      uitgevoerde
         werkzaamheden          en  de tot op heden behaalde resultaten ter            plaatse van  de tanks T2003       en  T2007.
         1
            Plan  van  Aanpak; verificatie saneringsresultaat tanks T2003        en T2007, locatie Nedmag
           Billitonweg   1 te Veendam; projectnummer 431626; d.d.           11 april 2018
         Bundelt kennis &              ervaring
                                                                                                                                            0000000813
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141170
         Tijdens de lekkage        van de tanks is  een  zoutoplossing     in de bodem     gestroomd.     De  saneringsparameter
         hiervoor is de stof      magnesiumchloride.       Door het milieuadviesbureau is doormiddel            van
         monitoringsgegevens onderbouwd dat de gemeten EC waarde                     een   indicatie kan zijn    voor  het gehalte
         aan   chloride in het    grondwater. Op     basis hiervan wordt door de saneerder          een   terugsaneerwaarde
         voorgesteld      van een   EC waarde   van  3 mS/cm. Dit    zou   overeenkomen met        ca.  1000   mg/l   aan  chloride in
         het  grondwater.      Tevens wordt door     uw   milieuadviesbureau      verwezen naar     terugsaneerwaarden        voor
         chloride in    een   maatwerkvoorschrift binnen        uw milieuvergunning.      Dit maatwerkvoorschrift is        opgesteld
         om te   kunnen voldoen        aan een  verwaarloos bodemrisico zoals gesteld in de Nederlandse richtlijn
         bodem.
         In het  onderliggend plan       van  aanpak wordt     ons verzocht in te stemmen met de behaalde resultaten               en
         is tevens het verzoek opgenomen om na een laatste                monitoringsronde de bodemsanering Bij T2003               en
         T2007 te mogen beéindigen.
         Beoordeling      PvA 2018
         Uitgangspunt bij de beoordeling          van  de vermelde resultaten in het       plan  van  aanpak    is de  zorgplicht  van
         de ondernemer        bij ongewone voorvallen. Deze houdt in dat de ontstane bodemverontreiniging, als
         gevolg   van    de opgetreden lekkage, zoveel mogelijk moet worden verwijderd. Daarbij wordt door ons
         ook beoordeeld of door         Nedmag alles    is  gedaan  wat   redelijkerwijs  mag worden verwacht          om  het
         bodemherstel te verwerkelijken.
         saneringsaanpak
         Bij de aanpak van de bodemschade            is de saneerder    ervan  uitgegaan dat de zoutoplossing gemakkelijk
         uitspoelt naar het 1¢ watervoerend pakket. De uitgevoerde saneringshandelingen waren daarom gericht
         op het verwijderen van de magnesiumchloride vracht in dit grondwater. De monitoring van het
         aanwezige chloride gehalte         in het grondwater heeft doormiddel         van   grondwaterbemonstering
         plaatsgevonden.
         Terugsaneerwaarden
         Voor de     terugsaneerwaarden       voor  het grondwater wordt, zoals eerder vermeld, door de saneerder
         aansluiting gezocht bij       een  in 2014  voorgestelde EC waarde van 3 mS/cm wat overeenkomt met een
         chloride gehalte      van ca.  1000 mg/l. Dit wordt onderbouwd door            een   verwijzing   naar  het
         maatwerkvoorschrift         voor het verwaarloosbaar bodemrisico. De in dit maatwerkvoorschrift opgenomen
         waarden zijn echter niet       van  toepassing bij het    saneren van     de gevolgen    van een    ongewoon voorval. De
         gegevens      en  de  onderbouwing bij    het betreffende maatwerkvoorschrift zijn niet            van  invioed op
         onderhavig geval        en worden niet in deze     beoordeling    meegenomen.
         Voor wat betreft de door de saneerder           voorgestelde terugsaneernorm          van  EC 3 mS/cm c.g. 1000        mg/I
         chloride. Ons zijn geen gegevens bekend waaruit blijkt dat vanuit het bevoegde gezag wet
         Milieubeheer is      ingestemd    met de vermelde norm.       Bij een  ongewoon voorval treedt de vermelde
         zorgplicht     Wet milieubeheer     inwerking   en  zal de oude bodemsituatie zoveel mogelijk worden hersteld.
         Om    een   beeld te   vormen wat    de oude situatie   van  de bodem, in dit     geval het grondwater, nabij de
         tanks   voor   2014 zal zijn geweest. Hebben wij gekeken            naar  de bij het plan   van  aanpak    in bijlage
         lTaanwezig monitoringsoverzicht. Hierbij zijn           we er van   uitgegaan dat de grondwaterstroming
         noordelijk gericht is. Kijkend naar de gemiddelde EC-waarden van 2,16 mS/cm bij de peilbuizen M18,
         M22, M24, M26 en M29 in 2007 en de fluctuaties in het de EC waarden van 2007 tot 2013. Is de door
         de saneerder      voorgestelde EC-waarde       van   3 mS/cm voldoende onderbouwd             en  willen wij  daarbij
                                                                                                                             rs
         Pagina: 2/4
                                                                                                                                       0000000814
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141170
         aansluiten. De terugsaneerwaarde in het grondwater              voor   Chloride wordt hiermee      voor het huidige
         geval vastgesteld     op   <  1000    mg/I.
         Resultaten
         Voor het aantonen       van   het  saneringsresultaat zijn   in 2017 twee     peilbuizen geplaats nabij de
         bronlocatie. Naast deze        peilbuizen   M35   en M36 zijn   voor   de verificatie in maart 2018 twee     peilbuizen
         bijgeplaatst M39      en  M40. De     peilbuizen zijn op 5  en   12 maart 2018 onder de BRL6000          protocol 6001
         bemonsterd. Op basis         van   de daarbij vrijgekomen gegevens blijkt dat ter plaatse         van ongewone voorval
         het chloride     gehalte  in het   grondwater sterk   is afgenomen      en in maart 2018 onder het      gehalte   van
         1000 mg/l chloride ligt.
         Afronding zorgplicht bodemsanering
         Op basis van de verstrekte gegevens kan worden gesteld dat de sanering in een afrondende fase is
         gekomen. Om de sanering af te ronden zal aangetoond moeten worden dat het chloride gehalte in
         grond     en grondwater na herstel van de natuurlijke situatie ter plaatse van de verontreinigingspots                <
         1000     mg/kg.ds respectievelijk 1000 mg/I is. Hiervoor zal conform de BRL 6000, protocol 6001 de
         bronnering uitgezet       moeten worden.
         Aanvullende eisen
         Naar   aanleiding van uw verzoek om tot een afronding te komen van de huidige zorgplicht
         bodemsanering. Hebben wij de volgende aanvullende opmerkingen c.q. aanwijzingen welke                          in de
         eindrapportage aanwezig          moeten    zijn:
               1.    Naastde in 2017      en   2018 nieuw   geplaatste peilbuizen M35, M36, M 39 en M40. Zal, voor het
                    aantonen dat er geen        sprake is van verspreiding in het grondwater, ook het chloride gehalte
                     bepaald worden      in  de peilbuizen M18, M22, M24, M26 en M29;
               2.   Ter  plaatse  van   de uitstroom    van de zoutoplossing      op de bodem     bij de tanks T2003     en T2007
                     zal ook het gehalte      aan chloride in de vaste bodem bepaald worden;
               3.    De plaatsing van zowel de peilbuizen M35, M36, M39 en M40 als ook de te nemen
                    grondmonsters dienen in of nabij de daadwerkelijke spillocatie uitgevoerd worden.                  In de
                    eindrapportage      zal dit voldoende    gemotiveerd    moeten    worden;
               4.    Naar het herstel    van   de natuurlijke situatie wordt de voorkeursstroom          van het 1¢ watervoerend
                     pakket vastgelegd.
         Mocht     voorafgaand aan de BRL 6000 werkzaamheden blijken dat de voorkeursstroom van het
         grondwater niet noordelijk gericht is. Dan zal in overleg met de                                        van de
         Omgevingsdienst Groningen             beoordeeld   moeten  worden     of de geselecteerde peilbuizen voor het
         meten van een eventuele verspreiding nog voldoen. De contactgegevens van de toezichthouder staan
         onderaan deze brief vermeld.
         Tot slot
         Heeft    u naar  aanleiding    van   deze brief nog vragen of    opmerkingen, dan kunt        u contact opnemen met
         de heer                   van   Omgevingsdienst Groningen         via telefoonnummer:                       of per email
         EERE          od-groningen.nl
         Hoogachtend,
         Gedeputeerde Staten        van   Groningen,
         namens dezen,
                                                                                                                          lads
         Pagina: 3/4
                                                                                                                                  0000000815
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141170
         Directeur   Omgevingsdienst Groningen
         Pagina: 4/4
                                               0000000816
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>