<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141251
     From:                                   EEE                 © Nedmag.nl>
     Sent    on:         maandag 6 juli 2020 10:17:54
     To:                                  EEE @od-groningen.nl>
                               EFEE
     CC:                                  <EEEO              \ cdmag.nl>
     Subject:            Milieucontrole 26  juni  2020
     Attachments:        FileCap.txt (2.07 KB)
     Hierbij    een  link om  de bestanden te downloaden: Here you         can download the attached files:
     Beste
     Hierbij puntsgewijs de gevraagde inf,0 zoals     in onderstaande mail van 22-6-2020    gevraagd wordt.
     Punt 1:
     In de   bijlagen worden de verschillende certificaten weergegeven.
     Het gaat    hierbij om SCIOS Scoop 5 van de calcineer en de schachtovens (Calcineer ovens: F3101, F3201, schachtovens F3102           en
     F3202) (Bijlage punt 1-1 t/m 1-6).
     De afdeling MgO hanteert voor de schachtovens excel lijsten (maandelijkse checks en 4 jaarlijkse checks). Onze ingehuurde
     technische dienst (lJssel technologie (1JT)) controleert de schachtovens en werkt onder supervisie van de Firma Bokma.
     Bij de afdeling CaCl2 gebruikt   men  wel de SCIOS certificaten  voor  de stoomketel   (scoop 3)  en beide luchtverhitters (scoop 5).
     (Bijlagen 1-7 t/m 1-9)
     Punt 2:
     De NOx     metingen (2019)  van  de stoomketel   bedraagt 49.2 mg/Nm3 (hoogste waarde)       en  voldoet daarmee    aan de eis 70 mg/Nm3
     (zie bijlage 2-1, blz 14)
     Punt 3:
     De installatie certificaten van de beide dieseltanks    (T5101 en T4401)  staan in resp. bijlage 3-1 en 3-2
     Punt 4:
     Het certificaat   van de vloeistofdichte vioer  van de spoelplaats is weergegeven in   bijlage 4-1
     Punt 5:
     De   goten worden periodiek gecontroleerd      . De herstelwerkzaamheden    zijn uitgevoerd (zie bijlage 5-1 en  5-2)
     Punt 6:
     De tanks    T1000, T1001, T1002, T2006 en T2007 zijn allemaal vrij nieuw ( 2011-2017) en zijn allemaal voorzien van een
     lekdetectiesysteem. Bodemscans zijn daar nog niet uitgevoerd.
     Tank T2004 (effluent noodtank) wordt binnenkort (2020-2021) vervangen en tank T2003 wordt binnenkort gesloopt.
     Van T2004 is een bodemscan uit 2010 en van de kunststof zoutzuurtank T2010 in 2019 (zie bijlage 6-1 en 6-2)
     Punt 7:
     De bariumchloride tank is in 2008    geplaatst als 2° hands tank en gecontroleerd (zie bijlage 7-1)
     In 2017 en 2019 is er door    Nedmag een inwendige visuele controle uitgevoerd, maar is niet vast gelegd.
     De tank staat in een    betonnen opvangbak
     Punt 8:
     Situatie   peilbuizen in verband met ongewoon voorval met T1006.
     De   peilbuizen rond tank T1006 zijn, zoals verwacht mag worden, gedaald.
     Er  is geen bronnering nodig.
                                                                                                                                        0000001590
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141251
     Punt 9:
     Controleplan luchtemissies.
     Bijgevoegd zijn onze procedures P 5.2 en P 5.4                       . Hierin worden de te controleren parameters                         en   frequenties     weergegeven    van resp.
     MgO- en CaCl2 afdeling (zie bijlage 9-1 en 9-2)
     Punt 10:
     Inspectie en onderhoud plan
     Nedmag heeft een gecertificeerd milieumanagement systeem waarin onderhouds-                                                 en   inspectie gerelateerde items zijn vastgelegd.
     Mochten         er  nog vragen of     onduidelijkheden zijn, dan hoor                  ik dat graag.
     Met    vriendelijke groet/Kind regards,
     Nedmag           B.V.
     T    +31598
      M +316
      E
          IESE                   \edmag.n|
     W    www.nedmag.com
     This message and any attachments  are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and  remove it from your system.
     Van:                        <IEEE             @od-groningen.nl>
    Verzonden:         maandag   22   juni 2020 16:33
    Onderwerp: milieucontrole 26juni
                                    <BEEEETI                    ed   mag.nl>
     Beste
     Onze    afspraak vrijdag kan niet doorgaan                 | EEF
     Ik  probeer het eerst schriftelijk af te doen omdat ik graag veel documenten wil zien. lk heb gekeken naar de controles                                                 van
                   en          en hoop dat er geen dubbelingen zijn.
     Kun jij me binnenkort helpen aan documenten voor de volgende zaken resp. antwoorden op de volgende vragen?
              1. 1. Laatste SCIOS keuringen scope 3 en scope 7 voor al de branders (scope 3) en de gasleidingen (scope 7) calcineerovens,
              schachtovens, luchtdrogers Calmag en stoomketel Calmag. (artikel 3.7m activiteitenregeling)
              2. 2. Laatste NOx meting stoomketel (artikel 3.10a activiteitenbesluit). Ter info: luchtdrogers NOx eis van 80 volgt per 1-1-
              2025.
              3. 3. Laatste    installatiecertificaat dieseltank(s) PGS 30 (voorschrift 11.2.1                            revisievergunning). Zijn           er  2 aparte tanks nl. voor
              heftrucks     en voor    noodstroom?
              iN .  4. Laatste certificaat vloeistofdicht vloer              spoelplaats (artikel         2.9   activiteitenbesluit)
              5. 5.    Enkele resultaten controle conditie                goten/riolen (idem)
              6. 6. Enkele resultaten controle tankbodems                       (idem)
              7  .  7. Resultaten controle bariumchloridetank (idem)
              8  .  8. Grondwatermonitoring; zijn de EGW waarden bij                          Calmag     na   incident T1006          en  de   bodemsanering weer normaal of           is
              extra     bemaling nodig. (Revisievergunning                  aanvraag      bijlage 10,     max.     8 mS/cm)
                                                                                                                                                                                   0000001591
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141251
               9. 9. Controleplan luchtemissies (vergunning 2015 voorschrift 1.3.1). Kan dit niet vinden. Hoe is dit afgehandeld? Nooit
               goedkeuringsbesluit op genomen?
               Vinden op basis hier van de stofmetingen niet meer plaats bij $3117, $3217, $3102, $3202, $3215? Hiervan niets gezien             na
               2017.
               10. 10. Inspectie- en onderhoudsplan (vergunning        2015 voorschrift   1.5.1). Kan dit niet vinden. Hoe is dit   afgehandeld?
     Kom      je hier uit? Heb je vragen?
     Alvast bedankt.
     Met     vriendelijke groet,
      5.1.2e    I
     E-mail:             @od-groningen.nl
                                   1
                                       "Wik
                                Omgevingsdienst
                                      Groningen
     De   Omgevingsdienst Groningen   voert VTH-taken uit bij Brzo- en  RIE-4 bedrijven voor de provincies Fryslan, Groningen en Drenthe.
     Bezoekadres:
     Lloydsweg 17,     9641 KJ] VEENDAM
     (0598) 788 000
     Postadres:
     Postbus 97, 9640 AB VEENDAM
                                                                                                                                               0000001592
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>