<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141232
                      Schachtoven F3102                                 -
                                                                          2017/2018                                                                                     oet
                                         check: 1x/4
                                                  :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Uivoar
                      Beveiliging                             jear
                                                                                                  Etage grip          Bokma            GU                Setting       Gemeten         Datum     Func. Test      Datum   Paraaf | Calibr            Opmerking                            Status                                               A|B| OK | NOK     eenng                                                     a
                      Af te lezen in controleroom                                                                                                                                                                                                                                 [Startvoorw
                                                                                                                                                    SP hardware
                      Afstellingen         stooktoestel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       slap 10,11,12,14                                                                                                   Of regelaars   op hand zetten en  manuel  verhouding   verstoren?
             nvt       il
                                                                                                                        Rati
                                                                                                                          dil          8.38
                                                                                                                                        ’
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              X
                              iucht verhouding
                                                                                                            20|
                                                                                                    4               <  100       m3/h
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ktap 10(+3   sec) en 11,12,14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              X
                      Premix speed brander              rij O   (F 045 &   F044)                             21             id
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       stap 10(+3 sec) en 11,12,14
                                                                                                    4               =  100  i m3/h
                      Premix speed brander              rij T  (F043   & F042)                               2
        FICEAD26 182                                                                                3                 2000 m3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          slap 4                              X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ook   nog PAO26 aanwezig        105 mbar???
                          uchtflow secundair ventileren (026/1 &             026/2)                          22S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        nstap 4                                                                                                           B2-FRCEA-045 /1 & 32-FRCEA-045 [2           Delta flow meting? PP
        FICEADAS 182                                                                                "              <  1100m3h                                                                                                                                                                                                                 x
                          uchtflow tijdens ventileren r2          (045/1  & 045/2) Rij  O                    30                 mn                                                                                                                                                                      n  stap 4
        FICEAD43 182                                                                                4              <Noomsn                                                                                                                                                                                                                    X
                          uchtflow tiidens ventileren r3          (043/1  & 045/2) Rij  T                    gq                                                   A100
                                                                                                                                            rl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 min. Nadat VA2 dicht is   (UIE251)
           ETAD26                                                                                                                     0   min                                                                                                                                                                                                 x
                           achttijd na  ventileren te lang                                                   36)
                                                                                                          |
                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  lesirye! pisgpsan.
           PEA29
                      secundaire luchtdruk
                                                                                                    4
                                                                                                            14]
                                                                                                                     200msig                            200   mB
                                                                                                                                                             oa
                                                                                                                                                                                                                28/09/17                                                          Satveerwazie                                                ¥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       stap   1                                                                                                             eetnippel plaatsen
                                                                                                                 f
           PEAO41          _
                                   luchtdruk (wil
                                                    y
                                                              verlagen
                                                                                                    3       |       1350 mBar                           1350 mBar                    17-5-2017                  28/09/17                               was       500              Startvoorwaarde                                              4
                      Primaire                          men                                                  15|
                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :
                                                                                                                                                                                                              |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Te                                                    |
           PEAOSA      nstrumenten luchtdruk               (drukschakelaar)
                                                                                                    i
                                                                                                            10)
                                                                                                                        dber
                                                                                                                                                                                      rsa
                                                                                                                                                                                     rs
                                                                                                                                                                                               |             |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Itot EWV                                                                                                            [31-TRA-75      Type R   TJB 20    klem 13&14     kabel 31T212
                                                                                                              iT                                                                                                                           verschil tussen calibrator
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -         -        -               -
                                                                                                                                                                                                                                                                               en
                                                                                                                                                                                   |]
                                                                                                                               i
           TEAO7S                                                                                  it                  psp                                                                                      non?                                                                                                                          X
                      Rookgas temperatuur             (   H=700 HH      =
                                                                          750)                                B                                                                                                                                  uitlezing       PLC +17
                                                                                                          Ti
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Aanpassing   maken. T stuk met    meetnippel
          PREAQ31                                                                                   5                 1,75 Bar                     1.75                               4-5-2017                  11/10/17                                                                                                                      x
                          oelwater druk                                                                     42
                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                            fog  een
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   meetnippel aanbrengen.
           PEAS                                                                                     7       —        0.5 mbar                            0,5 iat                     17-5-2017                                      N                                                                                                         x
                      Schachtoven druk niet te hoog                 (drukschakelaar)                          g|                                                                               I
                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                                            | |
                                                                                                                i                                                                                                                            nieuw afgesteld- (callibrator                                                                                                                                                Op panneel zichtbaar schachtoven voorwaarden.
                                                                                                                                                                                                                                         Op
                                                                                                                                                                                   | 175.2017                 |
                                                                                                                                                                          ;
          PRCEAD21                                                                                  7                0.5 mast                                             0,4        73201
                                                                                                                                                                                        5
                                                                                                                                                                                                                                    N                                                                                                         X
                                                                                                                                                                                               ]                                              0,09 zender was +0,4)
                                                                                                                                                                          et
                      Schachtoven druk niet te hoog                 H & HH alarm
                                                                                                              7                                                   =]
                                                                                                                                                                                 |
                                                                                                                                                                                               |              |
                                                                                                              1                                                                    |
                                                                                                                                                                                              |
                                                                                                                            sx
      LEA410 & LRCO07                                                                               5                    5%
                                                                                                                                                                                                             |
                                                                                                                                                 |
                      Schacht nivo niet te       laag                                                         B                                                      \         :  |
           LEAO13                                                                                   2
                                                                                                                |     »  10min                                                                                  clk                                                                                                                           X
                      [Conus nivo niet te      hoog (radio aktief)                                            9
                                                                                                              ii
                                                                                                                                                                                     alibi
           LEAD12                                                                                   :                                                                                110200                     na
                      Conus nivo niet te       laag (radio aktief)                                          16                                                                                                                                                                                                                                                                                                          a
                                                                                                    "                     2           40°C                                            ——                        N—                                 detinaist
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [31-TRA-75   -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Type K -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TJB 20 -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             klem 7&8  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         kabel 31T211
          TREAOT2                                                                                                                                                                      i
                                                                                                                                                                                                                                                    sling 1s lraag                                                                            X
                      Temp.      DBM   hoog (H=500 HH=520)                                                   37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a Aye:
                                                                                                          |
          PREA020     Conus druk       laag                                                             —
                                                                                                            4
                                                                                                                     300msmeas                                                                                  11110117
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21                         x
                                                                                                              :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            RH
           UEI250                                                                                   4                                                                                                           28/09/17                     All een  func. func. T Test nodig
                                                                                                                                                                                                                                                                          odi
                       juitstand bewaking        VA1        (DEA051-1)
           UEI251                                                                                   4                                                                                                           28/09/17                      Alleen func. Test          nodig                                                                x
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ep?
                                                                                                                                                                                                                                                                te
                                                                                                                                                                                                                                                       ing
         32-PEA250                                                                                                                                                                                              11110117                          sefting       te h hoog,
                       ekstest VA1       -
                                           drukstijging       max   0,5 in 30 sec   tav atmosfeer
                                                                                                                                                                                                                                                           5
                                                                                                                                                                                                                                                                                  stap 1
         32-PEA250                                                                                                                                                                                              nant                              Stoning         te lang
                       ekstest VAZ       -
                                           drukdaling        max   0,8 in 30 sec   tav 9 bar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ib tot EWV
           UEI401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             x
                                                                                                                                                                                               I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Etap 1 Um 6
           UEI401
                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ktap 1 Ym 20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              x
        TM012.032-6
                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                               =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              x
                                                                                                    4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ktap   @ Um 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   om in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (voorwaarde stap
           32PA38                                                                                                                                                                              |                                                                                                       P te kunnen   komen)                 X X
         PREAD24 777                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              x
                          oelwater laag      (OVERBODIG?)
        FICEAD44 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          X
                          asflow   row  2 (0) ten onrechte aanwezig            (044/1  & 044/2)
        FICEADAD 182
                          asflow   row  3 (T) ten onrechte aanwezig             (042/1 &  042/2)                                                                                                                                                                                                                                              ul
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [Testen aansteekbrander tijdens bedrijf schachtoven 7? PP
                      Noodstop
                      lAansteekbrander         Eclipse
            PE251                                                                                   ?
                      LD1
           PEA252                                                                                   7
                      LD2
            PE253                                                                                   I
                      HD
                                                                                                    7
                      DA     gasregelkit
                                                                                                    ?
                      AV     gasregelkit
                                     :
                                                                                                    7
                      Lekiest     elcipse   brander
                      Afstellingen procesbeveiliging stooktoestel Eclipse                                                                                                                                                                                                         Eclipse brander uit
                      Oventrip                                                                                                                 |
                      1.3.6.7.8.9,10,11,12,13,14,15,16,36.37.19,20.21
                      Dventrip
                      1.3.6.7.8.9.10,11,12,13,14,15,16,36,37,19,20,21
                                                                                                                                                                                                                                         part3910593252266861803.dat                                                                                                                                                                                                                        9-2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0000001454
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>