<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141180
                                                                    Memo
          Onderwerp:                    Stavaza t.b.v. het beoordelen      van een     plan van aanpak
          Opsteller:
          Datum:                        09-07-2018
          zaaknummer:                   Z2018-00004626
          bevoegd      gezag:           Provincie Groningen
          zaaknummer BG                 GR-C-2018-000033
         Documenten
              1.    Plan   van  Aanpak; verificatie saneringsresultaat tanks T2003                   en T2007, locatie Nedmag
                    Billitonweg     1 te   Veendam; projecthnummer 431626; d.d. 11 april 2018.
         Ontbrekende documenten
              2.    Plan   van  Aanpak uit 2014        en  2016     voor   de calamiteit T2003       en T2007.
         Plan  van    Aanpak, april       2018
         Betreft    een   PvA ten behoeve van het          bepalen     van   de wijze     van verificatie van een  uitgevoerde
         bodemsanering          aan   de   Billitonweg   1 te Veendam.        Op deze locatie hebben twee        bovengrondse
         opslagtanks        met  zoutoplossing lekkage gehad, één                 in 2014 en één in 2016.
         Voorstel      beéindigen sanering
         Het PvA      beschrijft   het verloop     van  de sanering       en  beschrijft    een  voorstel  om te komen tot het
         beéindigen       van   de  huidige monitoring.
         saneringsuitvoering
         De  sanering is uitgevoerd doormiddel                van   grondwateronttrekking (spoelen           van de bodem).
         Ook   zijn rond de       ontstane     verontreiniging monitoringspeilbuizen geplaatst. Hiermee                is de
         eventuele      verspreiding       en  de afbraak gemeten.
         Het betreft twee locaties T2003             en  T2007:
          Tabel 2.1: overzicht    Start bemaling       Totaal                  Gemiddeld debiet
          werking                                      waterbezwaar per        (ms3/uur)
          grondwateronttrekki                          medio  januari 2018
          ng Locatie                                   (ms)
          T2003                   18-9-2014            19.900                  16
          T2007                   14-6-2016            2.395                   4
         De mate       van   chloride    aanwezigheid     in het    grondwater wordt afgemeten            aan het EC getal. Een
         hoge EC waarde duidt volgens het adviesbureau                      op de     (mogelijke) aanwezigheid    van een   hoog
         gehalte     aan   chloride.
                                                                                                                                 0000000835
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141180
         Doelstelling sanering
         Het betreft    een  bodemverontreiniging welke is ontstaan na 1983.               Daarnaast betreft het       een
         bodemverontreiniging binnen een Wabo inrichting. Het herstellen                   van  de bodemkwaliteit valt
         daarmee onder de        zorgplichtbepalingen       van  artikel 1.1a Wet milieubeheer        en   het van
         toepassing zijnde Activiteitenbesluit. O.b.v.          van   deze  zorgplicht dient het chloride gehalte
         geheel teruggebracht        te worden    naar  de in de omgeving       geldende (standaard) chloride
         gehalten   in  grond   en  grondwater. (lokale achtergrondconcentraties)
         PvA  sanering geval T2003 uit 2014
         In het PvA   van   2018 is vermeld dat in 2014 door           Nedmag    is aangegeven dat       zij de nieuwe
         verontreiniging willen       saneren tot een    EC waarde     van  3 mS/cm     en een   chloride gehalte     van
         1000   mg/l. Volgens Nedmag          is dit de  gemiddelde lokale achtergrondwaarde              voor  chloride op
         de locatie   van   Nedmag.     Dat deze    norm  als nul situatie is   vastgelegd    voor  de locatie    van
         Nedmag     is door het    bevoegde     gezag   (prov. Groningen)      niet  schriftelijk vastgelegd     c.q.
         bevestigd.
         Voorstel nieuwe      saneringsdoelstelling 2018
         Vermeld wordt dat       voor   de locaties T2003     en  T2007 geen nul situatie       voor   het  chloridegehalte
         in grond   en   grondwater     is vastgesteld.   Daarom wordt      voorgesteld     om  de  gemiddelde lokale
         waarde   voor    chloride op Nedmag locatie als terug          saneernorm te nemen.        Te weten de in het
         PvA  van  2014 vermelde EC-waarde            van  3 mS/cm     en  1000   mg/l   voor  grondwater.
         Daarnaast wordt      verwezen naar      de binnen de     inrichtingsgrenzen vastgestelde (hogere)
         waarden in de      milieuvergunning.      Deze   zijn opgenomen t.b.v.       een  aanvaardbaar bodemrisico
         0.b.v. de NRB. In     een  maatwerkvoorschrift is       voor   het chloridegehalte     een  EC-waarde      van  8
         mS/cm gesteld       wat  volgens Nedmag overeenkomt             met een    chloridegehalte    van ca.   2650   mg/I.
         Hierop is   met het besluit kenmerk         GR-VERG-2015-000067, d.d. 20 oktober 2015, door het
         bevoegde     gezag Wm      ingestemd.     In het vermelde besluit is      specifiek vermeld dat GS instemt
         met de   wijze   van  het  saneren van     nieuwe   verontreiniging zoals vermeld in de aanvraag om het
         maatwerkvoorschrift. In het verzoek           om   het maatwerkvoorschrift is vermeld dat            een  sanering
         van  het  grondwater     kan worden      beéindigd als    een   EC-waarde is bereikt     van   6 mS/cm.
         Tijdelijk maatwerkvoorschrift
         Aandachtpunt bij het maatwerkvoorschrift             is de  vermelding     van  Nedmag dat      T2003 in 2016
         zal worden vervangen         en  T2007 in 2018. Hierna zal       voor   beide locaties   een   verwaarloosbaar
         bodemrisico      gelden.  Het betreft daarmee       een  tijdelijk maatwerkvoorschrift.
         Handhaven overeengekomen waarden
         Door  Nedmag wordt vermeld dat zij zich,            voor   de reeds gestarte     bodemsanering bij T2003          en
         T2007 conformeren         aan   de in het PvA uit 2014      voorgestelde terug saneerwaarde van EC 3
         mS/cm    en   chloride   1000mg/I.
                                                                                                                              0000000836
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141180
         Voorstel verificatie
         Door Antea wordt             voorgesteld       om    per locatie o.b.v. 2 verificatie           peilbuizen de eindsituatie       vast
         te stellen. Gekozen            wordt     voor    2  peilbuizen omdat        bij de start     van   de sanering de omvang niet
         is  vastgelegd.        Van de door Antea            geselecteerde peilbuizen            is in  juli 2017 reeds     en   1°
         bemonsteringsronde uitgevoerd                      en  op 12 maart 2018 een tweede.                Voorgesteld      wordt   om
         hierna nog twee ronden als verificatie uit te                    voeren.     Mochten deze voldoen            aan   de door
         Nedmag voorgestelde terug saneerwaarde dan wil                             men     graag de      sanering (actieve bronnering)
         beéindigen.
         Overwegingen
         In het PvA 2018           zijn   in een tabel de resultaten van de 1° en 2°                 monitoringsronde          voor
         verificatie aanwezig:
          Tabel 2.2:       Filterdiepte    Grondwate      Maaiveld     Bovenkant       Grondwate     pH (-)       Troebelhei
           resultaten      (m-mv)          r-stand        (m NAP)      peilbuis (m     r-stand                    d (NTU)
           metingen                        (m-bkpb)                    NAP)           (m NAP)
          tijdens
           bemonsteri
           ng
          grondwater
           Peil-buis
           M35             2,5-3,5         1,16           +1,47        +1,42          +0,26          4,9          23
           M36             2,4-3,4         1,46           +1,62        +1,55          +0,09          5,7          6,5
           M39             2,4-3,4         1.53           +1,61        +1,56          +0,03          6,3          4,6
           M40             2,5-3,5         1,18           +1,51        +1,44          +0,26          5,4          3,9
         In  bijlage     3  en   4 is een     toelichting     op deze    metingen       gegeven.
         Hieruit     blijkt dat     op 12 maart 2018            gehalten    tussen de 360 en 930             mg/l  aan   chloride zijn
         gemeten. De EC-waarde                  lag tijdens     deze metingen tussen de 1,5                en 3,4 mS/cm.
         Op basis       van   de   nu   aangeleverd verificatie         gegevens kan           gesteld worden dat bij Pb M40           nog
         niet voldaan wordt             aan   de   voorgestelde terugsaneerwaarde                 een    EC-waarde    van    3, het chloride
         gehalte      is echter wel       lager dan 1000 mg/l.
         Achtergrondwaarde chloride
         Strikt formeel is door het BG niet ingestemd met de                          voorgestelde terugsaneerwaarde                van 3
         mS/cm       en    1000     mg/l chloride       .  Daarnaast is geen        overleg      met het BG     geweest     over   de door
         Antea     geselecteerd verificatie peilbuizen M35-M40. Strikt formeel                              moet  terug gesaneerd
         worden       naar    de   geldende lokale achtergrondconcentraties                      aan   chloride. Uit de beschikbare
         gegevens kan niet worden                  afgeleid of     door Antea t.b.v. de calamiteit buiten de                inrichting  van
         Nedmag referentie              monsters      zijn genomen       om    daar het chloride          gehalte  vast te    stellen.
         In  bijlage     1  bij het    PvA 2018 is een overzicht van               uitgevoerde grondwater monitoring nabij de
         opslagtanks         T2003       en  T2007. De monitoring is gestart in 2007, o.b.v. de monitoringgegevens
         kan worden aangenomen dat de                       lekkage   van   T2003 rond         juni 2009 begonnen          is. Tevens is
         duidelijk      dat de     hoogste      EC waarden vanaf 2007 tot heden gemeten worden in de peilbuizen
         M18, M24, M26             en   M29. Daaruit        lijkt de voorkeursstroom            van  het grondwater noordelijk
         gericht     te  zijn.   De EC waarden in 2007 in deze                 peilbuizen kunnen als nul situatie              voorafgaand
         aan    de   lekkages dienen.
                                                                                                                                               0000000837
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141180
         Op 20 oktober 2015 heeft GS bepaald dat het acceptabel                  is dat het    grondwater binnen dit
         bedrijf   een   EC-waarde mag bevatten          van  8 mS/cm voordat het       bedrijf genoodzaakt         is om
         sanerende       maatregelen    te treffen. Daarnaast heeft GS bepaald dat het terug               saneren tot    een
         EC-waarde       van  6 mS.cm voldoende is. De lokale          achtergrondconcentratie wordt daarmee door
         GS op 6 mS/cm        gesteld.   Nu dit   bepaald is kan het eisen      van een   strengere
         saneringsdoelstelling        niet overeind    blijven.  Nu de EC waarde aantoonbaar onder de 6 mS/cm
         ligt en  het maatwerkvoorschrift nog           van  kracht is, zal  hierbij aansluiting gezocht         moeten
         worden.
         Verificatie peilbuizen
         Waar wel     een uitspraak over gedaan kan worden is de gekozen locatie van de
         verificatiepeilbuizen. Alle vier de gekozen peilbuizen hebben een filterstelling                    tussen de    2,4-
         3,5  m-mv.      M35   en  m40   liggen  strak naast elkaar     en ook m36     en  M39     liggen   strak naast
         elkaar. Conform de BRL 6000 -protocol 6001 zijn de Pb M39                    en  M40 de      voor  de verificatie
         nieuw    geplaatste    peilbuizen. M35      en  M36 zijn in 2017 nieuw       geplaatst.     Over de   ligging   van de
         peilbuizen      en de hoeveelheid is geen       overleg   met het BG    geweest.
         M36    en  M40    liggen bij locatie T2003      en  beide zijn  nabij de bronnering filters 2.3 t/m 2.9
         geplaatst.    Aan de andere      zijde  van  T2003    bij bronnering filters    2.21 t/m 2.16 is geen
         verificatie Pb aanwezig. Daarnaast is de bronnering nog actief                en  is  er  geen   sprake   van  herstel
         van   de  natuurlijke    situatie in het  grondwater.     De  nu  genomen verificatiemonsters zijn
         daarmee indicatief.
         BRL 6000      -
                          protocol 6001
         Van   toepassing is "verificatie grondwater bij alleen grondwateronttrekking                    7.2.4.:
         Per watervoerende         laag moet een     peilbuis geplaatst worden      in de  oorspronkelijke
         grondwaterverontreiniging (ondiep-             en  diep grondwater).
         Voor de laatste      meting    moet een    rustperiode    van  tenminste één maand in acht genomen
         worden.
         In het verificatievoorstel is niet      gemotiveerd      waarom    de Pb M39     en   M40 juist daar     geplaatst
         zijn. Onduidelijk is of      naar  eventuele voorkeursstromen is gekeken op het moment dat de
         bronnering uitgezet wordt. Mogelijk            is dit wel in het  plaatsingsrapport        uit 2001   aanwezig.    Dit
         plaatsingsrapport       is niet in  ons  bezit.
         Conclusie
              e    0O.b.v. de door het     bevoegde     gezag   schriftelijk vastgelegde terug        saneerwaarde      voor
                   chloride binnen de inrichting kan met goed fatsoen geen strengere waarde worden
                   gehanteerd      dan de   overeengekomen 1000 mg/l,           nu  het BG    schriftelijk verklaard heeft
                   dat 2650     mg/I| chloride ook acceptabel is;
              e    Voor het kunnen       bepalen    van  het behaalde    saneringsresultaat       is het  noodzakelijk     dat
                   de bronnering eerst uitgezet wordt;
              e    Voor de eindverificatie      zijn de huidige peilbuizen M36/M39             en  M35/M40      op de bron
                   locatie onvoldoende. Na het herstel          van  de  natuurlijke   situatie zal    analytisch
                                                                                                                                0000000838
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141180
                  aangetoond   moeten   worden dat ook buiten de bronlocatie de    doelstelling behaald  is
                  en er geen verspreiding   heeft plaatsgevonden.
         Advies
         Per brief  Nedmag informeren     over de uitgevoerde beoordeling van het PvA. Daarbij vermelden
         dat ten behoeve   van  de eindverificatie de locatie van de verificatiepeilbuizen beter
         gemotiveerd    moeten worden.    Daarbij moet ook rekening gehouden worden met eventuele
         voorkeursstromen in het     grondwater. Voorgesteld wordt om ook de peilbuizen M18, M22,
         M24, M26    en  M29 het  gehalte  aan chloride naar het herstel van de natuurlijke situatie als
         verificatie mee te nemen.    Hiermee wordt   analytisch aangetoond dat er geen verspreiding heeft
         plaatsgevonden.
                                                                                                            0000000839
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>